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[bookmark: _Toc31174][bookmark: _Toc27030][bookmark: _Toc32637]项目名称：工业互联网工程技术实训设备采购
采 购 人：南京技师学院
类    型：货物类




[bookmark: _Toc28055][bookmark: _Toc24977][bookmark: _Toc31790]采购代理机构：中邮建技术有限公司
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第1章 [bookmark: _Toc11045][bookmark: _Toc26894][bookmark: _Toc44419889]投标邀请书（招标公告）
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc5714_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc44419890][bookmark: _Toc44419686][bookmark: _Toc7398][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
工业互联网工程技术实训设备采购采购项目的潜在投标供应商应在江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）获取采购文件，并于2026年08月17日9点30分（北京时间）前提交投标文件。
1、 [bookmark: _Toc29499][bookmark: _Toc31009]项目基本情况
1. 项目编号：JSZC-320100-CCTC-G2026-0007
2. 项目名称：工业互联网工程技术实训设备采购
3. 预算金额：200万元
4. 最高限价：投标总价最高限价为100万元，单台设备最高限价50万元；投标报价总价超出总最高限价或单台单价超出对应单价最高限价的，按无效投标处理（一包、二包均按以上限价执行）
5. 采购需求：工业互联网工程技术实训设备2台，具体详见项目需求（一包、二包采购需求相同）
6. 合同履行期限：合同签订生效后15日内完成全部设备的供货、安装、调试，并达到验收标准（一包、二包合同履行期限相同）。
7. 本项目不接受联合体投标。
8. 本项目不接受进口产品投标。
2、 [bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc14508][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc44419891][bookmark: _Toc18960_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18987][bookmark: _Toc14013][bookmark: _Toc44419687]投标供应商的资格要求（一包、二包都适用）：
（1） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1. 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次政府采购活动开标前六个月内任意一个月的会计报表或者2024年度或2025年度经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；
4. 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
（2） [bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目整体专门面向中小企业采购。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》(格式见第六章);监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章)。
2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（3） 本项目的特定资格要求：无
（4） 拒绝下列供应商参加本次采购活动：
1. 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2. 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3. 供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、 [bookmark: _Toc3822][bookmark: _Toc29740][bookmark: _Toc7835][bookmark: _Toc18676_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc44419688][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc44419892]获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc44419893][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc282][bookmark: _Toc27488_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc44419689]时间：自公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统）
方式：网上下载
4、 [bookmark: _Toc1629][bookmark: _Toc12132]提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年08月17日09点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅
5、 [bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc16642][bookmark: _Toc44419690][bookmark: _Toc13993][bookmark: _Toc44419894][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc7806_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11447][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc3824_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18805][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc11709][bookmark: _Toc23812][bookmark: _Toc44419691][bookmark: _Toc44419895]其他补充事宜
1. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1） 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2） “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3） “CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4） 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5） 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6） 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。    
（7） 苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2. 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
3. 供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
4. [bookmark: OLE_LINK1]政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向招标人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中，未按要求提供信用记录表的，投标文件将按无效标处理。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1） 符合国家相关规定的财务状况报告；
（2） 依法缴纳税收的证明材料；
（3） 依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4） 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5） 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6） 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交招标人或采购代理机构核验。经核验无误后，由招标人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1） 供应商被列入严重失信主体名单；
（2） 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3） 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
5.集中考察现场或答疑：招标人不统一组织现场踏勘。
6.相同品牌产品投标要求：
提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。本次采购核心产品：工业互联网工程技术实训设备。
7. 本项目不接受进口产品投标。   
8. 本项目采用兼投兼中规则。评标委员会按照一包、二包先后顺序分批次评审，各分包独立根据综合得分由高到低推荐中标候选人并明确排序；投标供应商已被推荐为一包第一中标候选人的，不影响其二包评审资格，可同步被推荐为二包中标候选人。 
9.本次采购公告在“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的信息更正公告，其责任由供应商自行承担。
7、 [bookmark: _Toc26524][bookmark: _Toc1628]联系方式 
1. 招标人信息
名 称：南京技师学院　　
地址：江苏省南京市栖霞区学海路29号
联系人：倪老师
电话：13739195837
2. 采购代理机构信息 
名 称：中邮建技术有限公司　
地　址：南京市雨花台区雨花西路210号
联系方式：徐工 15365184515
[bookmark: _Toc30616][bookmark: _Toc44419898][bookmark: _Toc5487]
第二章  投标供应商须知
	[bookmark: _Toc44419899]序号
	名称
	内容

	1
	招标人
	名称：南京技师学院　　
地址：江苏省南京市栖霞区学海路29号
联系人：倪老师
电话：13739195837

	2
	采购代理机构
	名称：中邮建技术有限公司
地址：南京市雨花台区雨花西路210号
联系人：徐工 
联系方式：15365184515

	3
	项目名称
	工业互联网工程技术实训设备采购

	4
	项目概况
	工业互联网工程技术实训设备采购。具体详见招标文件第四章。

	5
	项目预算
	一包：100万元；
二包：100万元。

	6
	最高限价
	R有  □无 
投标总价最高限价为100万元，单台设备最高限价50万元；投标报价总价超出总最高限价或单台单价超出对应单价最高限价的，按无效投标处理（一包、二包均按以上限价执行）

	7
	项目是否分包
及分包预算
	□是

	
	
	☑否

	8
	资金来源
	☑财政资金 □自有资金 □其他

	9
	项目实施地点
	江苏省南京市

	10
	采购方式
	公开招标

	11
	评审方法
	综合评分法

	12
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日

	13
	投标保证金
	本项目不收取保证金

	14
	投标供应商企业信用信息
	(1)查询人：招标人或招标代理机构；
(2)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)；
(3)查询时间：资格审查时；
(4)查询记录留存方式：由招标代理机构负责将投标供应商各网站信用记录截图保存；
(5)查询结果处理：对具有违法失信记录的投标供应商作无效投标处理。

	15
	核心产品（一包、二包）
	工业互联网工程技术实训设备

	16
	相同品牌产品
投标要求
	（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；
（2）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；
（3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。

	17
	项目所属行业
	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。

	[bookmark: _Toc14464]18
	信用承诺相关规定

	[bookmark: _Hlk156831468]（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求（一）”涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》），不再需要提供上述涉及的证明材料。
（2）供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求（一）”涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），材料须加盖公章并胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出成交通知书。 
（3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
①供应商被列入严重失信主体名单； 
②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
（4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
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	履约保证金
	1、中标后五个工作日内，合同签订前，中标单位须向采购人提交履约保证金。履约保证金金额为合同金额的10%，缴纳形式：银行转账、银行电汇、银行保函等。履约保证金验收合格后10个工作日内退还，不计息。
2、乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。
3、乙方无正当理由未与甲方按照规定时间或要求签订政府采购合同，未按要求进行履约的，将依据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》相关规定，给予信用评价分扣分并进行失信行为公示。且取消下年度相关项目投标资格。


1、 [bookmark: _Toc29065]总 则
1、 适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、 定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 “投标供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5 “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、 政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6 进口产品政策
（1） 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2） 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3） 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标供应商的进口产品。
3.7 采购本国产品的支持政策
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
具体内容如下：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.8 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
2、 [bookmark: _Toc9697][bookmark: _Toc7672]招标文件构成
4、 招标文件组成
招标文件包括以下主要内容：
（1） 招标公告；
（2） 投标供应商须知；
（3） 评标标准；
（4） 采购需求；
（5） 合同主要条款及格式；
（6） 投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标供应商参考，并不是限制条件。
5、 招标文件的澄清或者修改
5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
3、 [bookmark: _Toc22828][bookmark: _Toc16920]投标文件的编制
6、 投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 投标供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 投标供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 投标供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5 投标供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6 投标供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、 联合体投标（本项目不适用）
8、 投标文件的组成
8.1 投标供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
8.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的招标文件为准。
9、 投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1） ★投标函（投标申请及声明） ；
（2） ★法人授权书
（3） ★投标供应商资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4） ★开标一览表及附表 ；
（5） ★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6） ★《商务条款偏离表》；
（7） 第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（8） 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、 投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1） ★《技术条款偏离表》
（2） 技术说明或服务方案；
（3） 服务承诺；
（4） 投标供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、 投标文件的价格内容
11.1 价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标供应商认为需要的其他费用等。
11.3 投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12、 投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、 投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）
14、 投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标供应商可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
15、 投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、 投标费用
16.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本项目代理服务费6000元，此费用已含在投标报价中，结算时不予另计。以上费用由中标供应商在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付招标服务费。
4、 [bookmark: _Toc12509][bookmark: _Toc3953]投标文件的递交
17、 投标文件的递交
17.1 投标供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、 投标文件的解密
18.1 投标供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理
18.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
19、 投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。
20、 诚实信用
20.1 投标供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。
20.2 在评标过程中发现投标供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
5、 [bookmark: _Toc29919][bookmark: _Toc3285]开标、评标与定标
21、 开标
21.1 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标供应商名称和投标价格。
21.2 投标供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3 投标供应商不足3家的，不得开标。
21.4 投标供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、 评标
22.1 评标委员会
22.1 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标供应商。
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1） 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2） 要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3） 对投标文件进行比较和评价；
（4） 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5） 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.2 评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查。合格投标供应商不足3家的，不得评标。
22.2.2 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：
（1） 投标供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2） 投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3） 同一投标供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4） 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5） 不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8） 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9） 现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。
22.2.2.2 未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3 有下列情形之一的予以废标：
（1） 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质性响应的投标供应商不足三家的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4） 因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5） 因重大变故，采购任务取消的。
（6） 投标供应商以明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3 澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标供应商都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。
22.2.3.4 投标供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5 相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.2.6采购活动异常低价审查：
评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%；
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×65%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
22.3 评标方法和标准
23.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则按技术指标优劣顺序排列选择，如上述都相同，则由评标委员会随机抽取。
23、 确定中标供应商
23.1 采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则按技术指标优劣顺序排列选择，如上述都相同，则由评标委员会随机抽取。
23.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商：
（1） 评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2） 采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
23.3 中标供应商确定后，将在“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
24、 中标通知书
24.1 中标结果确定后，将向中标供应商发出《中标通知书》。中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
25、 评标过程的保密性
25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。
25.2 投标供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3 招标人和评委会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
6、 [bookmark: _Toc4867][bookmark: _Toc464]签订合同
26、签订合同
26.1 中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
26.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
26.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
26.4 中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。
26.6 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。
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27、 质疑
27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。如供应商通过非正当途径获取信息，并质疑投诉，企图改变评审结果等不良行为，则根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定受到相关处罚，如属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动等。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1） 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号；
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4） 事实依据（具体条款）；
（5） 必要的法律依据（具体条款）；
（6） 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者电子公章，并加盖电子公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构电子公章或者翻译人员签名。
27.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6 投标供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7 采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
28、 投诉
28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1） 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2） 采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc13402]
[bookmark: _Toc17920]

第三章 评标标准
评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则按技术指标优劣顺序排列选择，如上述都相同，则由评标委员会随机抽取。
一包、二包均适用：
	分项
	评分内容及分数
	评分要求
	分值

	价格分（50分）
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算(小数点保留两位):投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50分(价格部分保留两位小数)。
	50

	商务技术分（50分）
	技术参数响应
	投标人完全满足招标文件技术参数及要求的，得30分，标“▲”技术参数为重要参数，有一项不满足的扣2分，其他技术参数有一项不满足的扣1分，扣完为止。
注：招标文件中标有“▲”的技术参数条款，投标人投标时须按照要求提供相关证明材料。投标人针对本项评标内容在投标文件《技术条款偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术条款偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术条款偏离表》为准，《技术条款偏离表》中未列出的对应项按不满足进行扣分处理。
	30

	
	视频演示
	投标人需采用录制视频方式进行功能演示（视频画面须清晰），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟；
下述功能演示全部满足要求得8分。
演示内容如下：
演示点一：物流搬运模块功能：要求显示将目标物料通过T字型双轴运动机构与气动装置配合，拾取搬运到平面仓库指定位置。（满足以上要求的得2分，不满足或不演示的得0分）
演示点二：工业互联网工程技术虚拟仿真实训系统的系统设备要求：系统要求能够仿真工业无线路由器、工业防火墙、电脑、有线网络模块、无线网络模块、工业交换机、网闸、工业智能网关、工业压力传感器、工业接近传感器、工业湿度传感器、工业位移传感器、工业温度传感器、工业振动传感器、工业控制器（AI）、工业控制器（DIO）、RFID14443读写器、RFID14443标签、二维码、条形码、条码枪、条形码打印机、二维码打印机、RFID14443标签打印机设备。（满足以上要求的得3分，不满足或不演示的得0分）
演示点三：工业互联网工程技术虚拟仿真实训系统的系统设备要求：系统要求仿真的工业无线路由器设备具有SSID、密码、MAC地址、IP地址、子网掩码配置功能。（满足以上要求的得3分，不满足或不演示的得0分）
	8

	
	培训服务  方案
	1、供应商承诺拟投入培训师资力量≥3人，培训课程≥10课时(线下≥5课时和线上≥5课时)，培训资料≥3份等，得2分；
2、投入培训师资力量≥2人，培训课程≥9课时(线下≥5课时和线上≥4课时)，培训资料≥2份等，得1分。
(提供承诺书加盖公章）
	2

	
	企业业绩
	投标供应商自2023年1月1日以来具有类似项目业绩的，有一个得3分，最高得6分。（日期以合同签订日期为准，投标文件中提供中标通知书及合同复印件，未提供不得分）
	6

	
	质保期
	所有投标货物质保期满足招标文件基本要求3年的不得分；
每增加一年加2分，最多加4分；
质保期低于招标文件要求的视为无效标。
注：提供质保期承诺函加盖公章。
	4


说明：
[bookmark: _Toc5569][bookmark: _Toc44419900]（一）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
（二）采购本国产品的支持政策：
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
具体内容如下：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（三）所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。
（四）本项目采用兼投兼中规则。评标委员会按照一包、二包先后顺序分批次评审，各分包独立根据综合得分由高到低推荐中标候选人并明确排序；投标供应商已被推荐为一包第一中标候选人的，不影响其二包评审资格，可同步被推荐为二包中标候选人。


[bookmark: _Toc18440]第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等
[bookmark: _Toc16102][bookmark: _Toc12044][bookmark: _Toc9536][bookmark: _Toc435193757][bookmark: _Toc44419901]一、项目概况
1、项目名称：工业互联网工程技术实训设备采购
2、采购数量：
	序号
	包名称
	采购数量
	最高限价

	1
	一包
	工业互联网工程技术实训设备2台
	投标总价最高限价为100万元，单台设备最高限价50万元；投标报价总价超出总最高限价或单台单价超出对应单价最高限价的，按无效投标处理

	2
	二包
	工业互联网工程技术实训设备2台
	投标总价最高限价为100万元，单台设备最高限价50万元；投标报价总价超出总最高限价或单台单价超出对应单价最高限价的，按无效投标处理



3、本项目一包、二包核心核心产品为：工业互联网工程技术实训设备。
[bookmark: _Toc6424][bookmark: _Toc12078][bookmark: _Toc23394]二、采购清单（一包、二包均适用）
设备概述
设备要求组合灵活，模块扩展方便，增加减少各功能模块，不影响其它模块的安装与接线，可以进行更加灵活的题目输出。
设备要求按照《工业互联网工程技术人员国家职业技术技能标准》进行开发设计，要求具备工业互联网工程技术人员初中级考核技能点，方便应用于工业互联网工程技术人员初中级考核工作。设备要求不仅用于日常教学实训工作，同时还要求满足相关竞赛需求。
设备要求由工业互联网平台、智能产线设备、操作面板、电气挂板、实训台、智能看板、多功能测量单元、工业互联网工程技术虚拟仿真实训系统和教学课程资源包、数字孪生仿真平台软件组成，要求涵盖工业防火墙、三层管理交换机、二层交换机、工业网关、无线网关、监控系统等网络与安全设备；要求实现网络数据感知采集、网络传输连接与配置、网络安全应用、网络管理、网络冗余搭建应用、标识解析应用、大数据的分析应用，要求掌握工业互联网技术并应用于数字智造领域。
设备要求包含自动装配系统、自动检测及质量控制、自动包装系统、自动化仓储及智能物流系统、生产过程数据采集及控制系统等，要求将网络、平台、数据、安全技术与实际工业场景有机融合，实现设备互联、生产过程数据采集、生产计划、库存管理、生产环节智能化管理的信息化功能，应用采集生产过程多源数据实现数据分析处理的数字化功能。设备智能产线要求可实现空瓶上料、颗粒物料上料、颗粒选料、颗粒填装、加盖、拧盖、瓶盖检测、工业视觉检测、物流分类、智能存储等智能生产全过程。
设备模块要求全部采用网络化设计，各模块之间或与控制系统采用多种网络连接方式，要求包含EtherCAT、Modbus、Profinet、TCP/IP、工业WIFI等多种网络协议类型。设备模块之间要求通过局域网连通交换数据信息，通过工业互联网平台实现系统的远程诊断、调试、操作、订单下达、过程监控、数据采集与功能优化。
[bookmark: _Toc9689]设备功能与结构
1. 工业互联网平台
工业互联网开发平台要求提供工业互联网所需的全系列平台服务，该平台要求开放式智能应用平台，能够在一个平台上实现智能工厂、智能生产、智能物流及运维服务。要求提供IDE支持SDK，以可视化拖放的方式实现二次开发。
要求运行时标准功能及通过平台IDE二次开发出来的UI均支持PC、PDA、Android等终端；以拖拽方式配置业务流程，结合查询语句、查询结果自动生成表格页面。流程图要求可进行运行调试，监控数据流。
要求支持多态数据源，可根据不同条件、不同场景改变数据源。要求具有分布式高性能日志及数据追溯与恢复，服务器运维监控，多数据源与多态数据源；要求支持设备实时在线监控，通过各种图表、仪表盘，实现监控数据可视化、分析结果可视化。
客户体验平台：要求提供客户的体验式下单，通过可视化图文交互界面，直观选择物料种类、产品数量和产品规格，实现客户的个性化订单生产加工；并且能在下单后账号查询订单相关信息（下单时间、订单号、种类、数量）、订单状态（未完成订单、加工中订单、已完成订单）。
系统智能看板：要求实现系统全过程数据采集监控、设备状态显示、订单执行状态显示等；监控系统要求总体具有进度与各类数据信息，监控设备运行状态、当前工单生产进度、工单数据信息、工单排产信息等。
系统数据配置：要求通过智能网关采集系统各单元设备数据，设置推送各关联数据信息，编辑动作指令，数据库数据的获取、更新，产品存储信息数据，工单信息更新等。
系统管理平台：要求实现整套工业互联网设备开发流程，集中于一个平台实现全部开发功能，包括平台与设备连接的物联服务、实现定时执行任务的定时事务、数据库表格管理的领域模型、后端代码开发的业务组件、前端开发的页面开发、工单排产的流程模型等。
应用APP：要求根据系统设备应用开发专属的APP功能；实现在智能终端对设备的远程状态监控、客户订单的追踪、体验式下单、历史数据查询、设备的远程诊断等功能。
2. 智能产线设备
设备要求由电气挂板、操作控制板、智能阀岛、远程IO、上料装置、输送模块、定位机构、循环选料机构、颗粒填装机构、识别装置、加盖机构、拧盖机构、工业视觉检测模块、生产现场监控模块、气压检测模块、能耗检测模块、三轴搬运机构、存储仓、实训台、工业防火墙、协议转换网关、工业网关、三层管理交换机、二层交换机、工业无线WIFI网关、工业交换机等组成；要求可进行PLC应用编程控制、PLC通讯应用、变频器通讯应用、RFID识别应用、智能阀岛通讯应用、远程IO通讯应用、伺服系统通讯应用、传感器设置、协议转换配置、网络安全应用、网关配置、网络数据采集、网络管理、网络冗余等多项应用技能实训，其控制流程要求如下：
上料模块按订单要求依次逐个将空瓶输送到主输送带；同时循环选料机构将料筒内的颗粒物料推出，对颗粒物料根据颜色（白、红、蓝可选）进行分拣；当空瓶到达填装位后，定位装置将空瓶固定，主输送带停止；空瓶在运送过程中通过RFID的数据读取，实现系统物料过程跟踪；颗粒填装机构拾取分拣到位的颗粒物料并填装到目标物料瓶内；颗粒物料填装达到设定的颗粒数量后，定位装置松开，主输送带启动，将瓶子输送到加盖工位，加盖定位机构固定瓶子，加盖机构启动加盖流程，将瓶盖（白色或蓝色）加装到瓶子上；加上盖子的瓶子继续被送往拧盖机构，到拧盖机构下方，再次定位瓶子后，拧盖机构启动，对瓶盖进行拧紧后退出，瓶子进入检测模块，依次经过瓶盖是否拧紧检测，视觉检测机构对瓶盖颜色识别与瑕疵检测，上传检测数据信息，检测完成后进入仓储系统。
进入仓储系统物料根据跟踪数据信息与订单要求分类进行存储，存储区要求为平面存储仓，要求通过伺服搬运机构搬运入仓存储；物料进入存储区域后，系统把进入存储区的物料数据信息上传进行智能化可视化处理与分析。
3. 系统看板
系统要求配置43寸及以上一体机作为可视化显示与控制使用，配合工业互联网平台展示系统客户订单下达、过程数据监控、设备状态显示、订单执行状态显示等功能。
4. 电脑桌
[bookmark: _Toc25953][bookmark: _Toc14456][bookmark: _Toc13963]要求由桌体、台面、键盘抽屉等组成，要求采用优质Q235冷轧钢板折弯焊接喷涂，台面要求采用≥25mm厚高密度板，表面贴压防火板，具有耐热、耐污、耐烟灼、耐火、耐菌、防霉、抗静电及易清洁等特点，正面鸭嘴边设计，键盘抽屉抽拉式安装，桌体底部要求配有承重万向轮。
5. 多功能测量单元
要求使用双核心架构进行设计，在信息获取和信息处理方面，可做到快速响应。平台要求可以实现高速数字信号处理、基带处理、接口和连接功能，相互配合，完成数据处理任务。设备不仅可以作为教学实验室中实训辅助工具，还可以作为电路工作中非常实用的电路设备。多功能测量单元是一款集教学实训、工业开发、应用开发于一体，打造出满足嵌入式开发专业人才培养需求的嵌入式的综合性的多功能测量单元。
6.工业互联网工程技术虚拟仿真实训系统和教学课程资源包
要求提供工业互联网工程技术人员实训系统，用于考试登录与身份验证等。要求提供工业互联网工程技术人员理论知识课程相关培训教程数字资源。
（1）理论知识部分要求包括配套PPT与教学视频，单个PPT不少于10页，视频不少于40个。
（2）专业能力部分要求围绕典型实训项目构建，资源包含详细的操作指南文档与实操教学视频。
7.数字孪生仿真平台软件
要求提供一套智能制造虚实仿真的平台软件。基本功能要求如下：
（1）要求软件具有自定义模型库、标准模型库，能够完成虚拟工厂搭建、电气仿真以及虚拟调试仿真等功能；
（2）要求软件支持多种多个控制器同时接入仿真控制，包含PLC控制器、运动控制器、机器视觉、单片机、工业机器人控制器、Python机器视觉等自定义接口控制器。
设备技术参数要求
1. 工作电源：AC220V±10％ 50Hz
2. 额定功率：≤1.5kW
3. 安全保护功能：急停按钮，过流保护等用电安全保护功能
4. 智能看板：≥43寸
5. 电能表：485通讯
6. 触摸屏:≥7寸
7. 智能阀岛：总线型
8. 远程IO：总线型
9. RFID：网络型
10. 视觉传感器：网络型
11. 监控摄像头：网络型
12. 气压检测：网络型
13. 设备尺寸：L1600mm×W910mm×H1600mm ±10%
[bookmark: _Toc4659][bookmark: _Toc32491]设备配置清单
	序号
	配置名称
	单位
	数量
	备注

	1
	工业互联网工程技术实训设备

	1) 
	短输送带
	套
	3
	

	2) 
	长输送带
	套
	2
	

	3) 
	循环选料机构
	套
	1
	

	4) 
	颗粒填装机构
	套
	1
	

	5) 
	定位机构
	套
	3
	

	6) 
	网络模块
	套
	1
	

	7) 
	加盖机构
	套
	1
	

	8) 
	拧盖机构
	套
	1
	

	9) 
	视觉检测模块
	套
	1
	

	10) 
	现场监控模块
	套
	1
	

	11) 
	物流搬运模块
	套
	1
	

	12) 
	电气控制挂板
	套
	1
	

	13) 
	操作控制板
	套
	1
	

	14) 
	直流电机驱动板
	套
	6
	

	15) 
	气源处理装置
	套
	1
	

	16) 
	实训台
	套
	1
	

	2
	工业互联网平台
	套
	1
	

	3
	工业网关
	台
	1
	

	4
	工业防火墙
	台
	1
	

	5
	三层管理交换机
	台
	1
	

	6
	二层交换机
	台
	2
	

	7
	无线客户端
	台
	1
	

	8
	无线接入点
	台
	1
	

	9
	协议转换网关
	台
	1
	

	10
	电能表
	台
	1
	

	11
	气压检测
	台
	1
	

	12
	空气压缩机
	台
	1
	

	13
	触摸屏组件
	套
	1
	

	14
	电脑桌
	张
	1
	

	15
	智能看板
	套
	1
	

	16
	凳子
	张
	3
	

	[bookmark: _Toc2921]17
	多功能测量单元
	套
	1
	整个实训室配置1套

	18
	工业互联网工程技术虚拟仿真实训系统和教学课程资源包
	点
	40
	整个实训室配置40点

	19
	数字孪生仿真平台软件
	套
	1
	整个实训室配置1套



设备配置要求参数
	序号
	设备
名称
	设备配置及功能

	1
	工业互联网平台
	1.要求开放的一站式开发平台
（1）在一个统一的平台上提供智能工厂、智能生产、智能物流及相关服务，包括业务流程设计与定制开发，以及运维服务。
（2）提供IDE，支持SDK，以可视化拖放的方式，配合简单易掌握的脚本语言，支持快速二次开发。
（3）提供开发规范及文档，供第三方开发可复用业务组件或设备驱动。
2.适配多终端
要求运行时标准功能及通过平台IDE二次开发出来的UI均支持PC、PDA、Android等终端。
3.可视化低代码开发
要求以拖拽方式配置业务流程，结合查询语句、查询结果自动生成表格页面。流程图可进行运行调试，监控数据流。
4.云计算及大数据支撑
要求微服务架构，同时适应企业内网服务器及云部署，支持部署到Microsoft Azure、Amazon EC2、阿里云等国内外主流云计算平台，支持多租户 SaaS。通过统一数据库引擎UDE，支持MySQL、MongoDB、SQL SERVER、Oracle等数据库。
5.平台技术要求
（1）支持多态数据源，可根据不同条件、不同场景改变数据源。
（2）支持云端集成开发与调试技术，使用Visual Cloud IDE、MVC、实现多开发者同时在线开发。
（3）支持面向对象的大数据查询语言：RQL（兼容SQL）。支持泛等于操作符、支持语义查询、同时支持RDBMS与NoSQL。
（4）支持Hot-fix（热修改）：实现不停机/不停产更新，无论是修改业务逻辑、还是修改数据层实体类，均无需重启即时生效。模型驱动的开发模式：领域建模（数据库表）、工艺路线（业务逻辑）建模。
（5）基于Web / Cloud的开放式、可定制、可扩展、可视化 IDE：可视化的表单构造器、可视化的领域模型建模工具，可视化的流程建模(BPMN 2.0)工具。
（6）响应式UI，基于HTML5的PC桌面、平板、移动终端支持。并提供生成移动App（暂时只支持Android）。
（7）支持编程语法检查，Java/Groovy。
（8）Full-Objects：一切皆对象，简化、易维护、可重用e.g.模块、数据源、模型、用户、脚本、方法、属性。
（9）分布式高性能日志及数据追溯与恢复：通过提供默认日志系统、以及各种第三方日志系统的适配，将各种异构系统、服务组件的日志统一收集、存储于分布式的MongoDB，实现了统一的日志收集与管理，并提升了日志处理性能。因为详尽的日志，也让未作灾备的数据库出现意外时、根据日志恢复数据成为可能。
（10）服务器运维监控：提供可视化的服务器监控，可实时监控服务器当前的CPU负载、内存消耗、网络带宽占、用户并发访问量等信息，对数据库服务器还提供了慢SQL执行监控，对异常服务器、负载过重等会自动报警。
（11）多数据源与多态数据源：支持传统的多数据源的配置与使用，让同一个数据源可根据用户角色、所属组织等运行时动态条件，指向不同的物理存储，从而极简而高效地实现多工厂多组织架构支持等特性。支持跨数据源，Persistence Context可在不同API 调用时极速自由切换。
（12）前后端分离，提高开发效率，降低前后端系统耦合度。
（13）基于HTML5及部分原生开发，实现在智能手机或平板上对远程生产现场的监视与控制，支持Android。
（14）支持设备实时在线监控，包括其运行参数、设备状态等。在经过授权情况下，可以实现远程控制、调整设备参数等。
（15）通过各种图表、仪表盘，实现监控数据可视化、分析结果可视化。
▲投标人需在投标文件中提供符合要求的工业互联网平台操作页面的截图不少于8张。 

	2
	智能看板
	由一体机、支架、配线组成。
1）功能：配合系统设备显示当前设备运行状态、订单状态、参数配置及系统管理等。
2）配置：屏幕尺寸：≥43寸，分辨率：≥ 1920×1080，端口：HDMI接口,USB接口,网络接口，硬件配置：不低于十代i5处理器 、8G内存、 256G固态硬盘。

	3
	循环选料机构
	1）功能：单驱双带异向装置，要求该装置包含三相电机、输送皮带、铝材支架、颜色传感器、振动传感器、光纤传感器、同步带、推料气缸、磁性开关、多种颜色物料颗粒工件。对颗粒物料进行上料，通过传感器选择目标颗粒，具备连续循环供料的装置。
2）尺寸：L410mm×W170mm×H410mm±20mm。
3）结构：主要零部件采用铝材加工成型，表面阳极氧化处理。
4）颜色传感器：检测范围≥10cm，响应速度≤200μs，耐振动≤1.5mm，具有反极性、过电流保护。
5）振动传感器：振动测量范围0～46mm/s，频率范围：10Hz至4kHz，通讯接口：RS485。
6）推料气缸：缸径≥φ6，行程≥30mm，配套磁性开关及气动接头。
7）物料颗粒：POM材质，尺寸φ18×13mm，颜色红/白/蓝。
▲投标人需在投标文件中提供符合要求的循环选料机构实物图片或效果图或设计图。

	4
	颗粒填装机构
	1）功能：拾取目标颗料物料并填装到目标瓶内的装置。要求该机构包括升降装置、旋转装置、真空吸盘、真空发生器、安装板、信号集中板；该机构的旋转角度范围可实现0~190°可调，且机构可实现重复定位，精度要求≤0.2°。
2）尺寸：L240mm×W150mm×H320mm±20mm。
3）结构：主要零部件采用铝材加工成型，表面阳极氧化处理。
4）旋转气缸：回转角度范围0～190°，重复精度≤0.2°，配套磁性开关及气动接头。
5）升降气缸：缸径≥φ6，行程≥90mm，配套磁性开关及气动接头。
6）真空吸盘：直立弹簧式，直径≥φ10，弹簧压缩长度≥10mm。
7）真空发生器：喷嘴直径≥φ0.5mm，真空度-85KPa。
▲投标人需在投标文件中提供符合要求的颗粒填装机构实物图片或效果图或设计图。

	5
	加盖机构
	1）功能：对来料瓶子进行瓶盖加装装置。
2）尺寸：L300mm×W120mm×H520mm±20mm。
3）结构：主要零部件采用铝材加工成型，表面阳极氧化处理。
4）光电传感器：NPN型，检测范围≥10cm，反应时间≤1.5ms，电源电压12V至24VDC±10%。
5）推盖气缸：缸径≥φ10，行程≥60mm，配套磁性开关及气动接头
6）压盖气缸：缸径≥φ10，行程≥80mm，配套磁性开关及气动接头。

	6
	拧盖机构
	1）功能：对来料瓶子的瓶盖拧紧装置。要求该机构包括拧盖电机、机构支架、双联气缸、信号集中板等部分。
2）尺寸：L170mm×W160mm×H500mm±20mm。
3）结构：主要零部件采用铝材加工成型，表面阳极氧化处理，导杆材料:45#镀硬铬。
4）拧盖电机：额定电压：24VDC，额定功率≥8W，额定转速≥66Rr/min，极数：2极，转矩：1.316N.m。
5）升降气缸：缸径≥φ10，行程≥30mm，配套磁性开关及气动接头。

	7
	物流搬运模块
	1）功能：将目标物料通过T 字型双轴运动机构与气动装置配合，拾取搬运到平面仓库指定位置。（本项参与视频演示，不参与技术评分）
2）尺寸：L580mm×W400mm×H620mm±20mm。
3）结构：主要零部件采用铝材加工，表面阳极氧化处理，支架采用3060铝型材加工。
4）伺服驱动器：EtherCAT总线型；额定电压≥220V ；额定输出电流≥1.6A；转矩控制精度：±2%；位置输出形态：A相、B相、Z相：差分驱动器输出；通讯协议：Modbus、EtherCAT。
5）伺服电机：额定电压≥220V ,额定功率≥100W，额定转速≥3000rpm，编码器：多圈绝对值编码器，额定转矩≥0.32N.m，额定电流≥1.2A。
6）步进驱动器：额定电压：24V，输出电流：2A，通讯端口：RJ45，波特率：100Mbps全双工，通讯协议：EtherCAT。
7）步进电机：额定电流：2A，步角距：1.8°，保持转矩：0.48N.m，电机线数：4线，步距精度：5%。
8）光电传感器：电压5V至24VDC±10%。检测范围≥5mm，负载短路保护。
9）升降双轴气缸：缸径≥φ10，行程≥30mm，配套磁性开关及气动接头。
10）抓手气缸：行程≥5mm。

	8
	存储仓库
	1）功能：配合物流搬运模块实现对成品的存储，且每个仓位都有编号并能检测仓位是否已经存储物料。
2）尺寸：L210mm×W150mm×H170mm±20mm。
3）结构：主体采用蓝透明有机玻璃加工而成，仓座采用采用≥1.2mm冷轧钢板折弯成型，表面静电喷塑处理。

	9
	输送带
	1）功能：物料瓶的输送装置。
（投标人需在投标文件中提供输送带的效果图，图中需体现出驱动电机、定位装置内容）。
2）短输送带尺寸：L320mm×W150mm×H170mm±20mm。
3）长输送带尺寸：L600mm×W150mm×H170mm±20mm。
4）结构：主要零部件采用铝材加工成型，表面阳极氧化处理。
5）驱动电机：电压24VDC，功率≥10W，减速比≤50，负载电流≤0.8A。

	10
	电气挂板
	1）功能：安装于模型桌体内部，可拆卸式斜面放置，挂板上可安装电器元件。挂板上下两端安装有铝制拉手，方便挂板装卸。
2）尺寸：L600mm×W720mm×H50mm±20mm。
3）网孔挂板：材质≥1.5mm冷轧钢板折弯成型，表面静电喷塑处理，安装区域腰型孔成型，上下安装把手方便移动。
4）PLC：程序数据容量≥128K 步用户程序。支持 ModbusTCP、Socket、 EtherCAT。串行通信≥1路 RS485。以太网端口数≥2 个。高速输入≥4 路 200K。高速输出≥4 轴 200K。
5）变频器：输入电压AC220V，输出电压三相AC220V，运行温度-10℃~+50℃，适配电机功率≥0.37KW。输入电流≤6.2A。输出电流≤2.8A。输出频率≤599HZ。过载能力：连续输出150%额定电流60S。模拟量输入-10V~10V/0V~10V/0mA~20mA，12位分辨率，响应时间≤2ms。10V模拟量输出10V±5%，输出电流≤10mA。具备操作面板设定、控制端子给定、串行通讯口给定。通讯协议Modbus-RTU。具备缺相、瞬时过流、过压、欠压保护。
6）配套低压电气。

	11
	操作面板
	1）功能：斜面组合结构设计，操作面板有“启动”、“停止”、“复位”、“上电”等按钮和指示灯，并且带急停按钮。
2）不锈钢带灯按钮：灯DC24V，数量≥4个。
3）不锈钢两位钥匙开关，数量≥1个。
4）金属指示灯：DC24V，数量≥4个。
5）急停按钮：常闭、红色，数量≥1个。

	12
	智能视觉模块
	1）功能：对成品进行外观识别与产品缺陷检测。
2）视觉传感器：焦距≥6mm。分辨率1408×1024。曝光时间：16μs～1sec。数据接口：Fast Ethernet（100Mbit/s）。支持RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP通讯协议。
具备颜色面积、线线角度、直径测量、亮度均值、对比度测量、宽度测量、点线测量，识别字符、颜色比较，灰度面积、分支控制、条件判断、逻辑判断、组合判断、字符比较、变量计算，标定、定位功能。
3）配套遮光拍照室。
▲投标人需在投标文件中提供符合要求的灰度面积工具界面截图，灰度面积界面需包含但不限于范围设置、识别设置与基准图功能内容。

	13
	视频监控系统
	1）功能：实时监控现场状态。
2）摄像头：安装角度≥360°，
3）清晰度：≥1080p。焦距2.8~6mm，传感器1/2.8"，视场角100~45 度。
4）配套安装支架。
▲投标人需在投标文件中提供符合要求的所投设备视频监控系统画面截图，监控系统画面截图需体现出循环选料机构、颗粒填装机构实际监控场景内容。
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	触摸屏
	1）功能：对现场设备的组态编程与控制。
2）触摸屏：液晶屏≥7"TFT液晶屏，分辨率（800×480）。CPU主板：主频4核，800MHz。内存≥256M。接口≥LAN口1个。
3）配套安装支架。
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	无线网络模块
	1）功能：由环境传感器、工业无线接入点AP、工业无线客户端组成，通过无线网络采集现场数据。
2）环境传感器：环境数据的采集。响应时间≤3秒。功耗≤1W。通讯协议：MODBUS。
3）工业无线接入点AP：≥1路10/100/1000M自适应RJ45 端口。≥1路RS232  Console管理接口。工作模式：AP/Client。支持SSID广播。2.4GHz无线频段。无线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK。天线≥2个外置3dBi天线。覆盖角度≥360°。全中文WEB管理。
3）工业无线客户端：2.4GHz频段，300Mbps。RJ45端口≥2个，DB9串口≥1个。无线工作模式：Client。线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK。发射功率设置：支持1dBm线性调节。功耗≤9.2W。Web管理页面。
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	网络模块
	1）功能：有智能阀岛、远程IO（EtherCAT）、远程IO（Profinet）、协议转换网关、RFID读写器、工业三层交换机、工业二层交换机、工业网关、工业交换机、工业防火墙组成，实现现场设备组网与数据采集安全传输。
2）智能阀岛：集成16路输入通道，32路输出通道；16路气阀控制，支持单电控与双电控并存。EtherCAT通信协议。以太网端口数≥2 个。DC24V供电。可扩展模块≥16个。
3）远程IO（EtherCAT）：集成32路输入通道。EtherCAT通信协议。总线通信接口≥2个RJ45。DC24V供电。IO响应时间≤500µs。
4）远程IO（Profinet）：集成32路输入通道。Profinet通信协议。总线通信接口≥2个RJ45。过流保护阀值≤1.5A，5ms。IO响应时间≤2ms。
5）协议转换网关：通信接口≥4个RJ45端口。通信速率:10/100BaseT（X）自动侦测。协议转换:EtherCAT转Profinet-RT。端口类型≥1个Profinet主/从站通信接口 ，≥2个EtherCAT从站通信接口 ，≥1个软件配置接口。连接从站数≥128个Profinet。
6）RFID读写器：用于物料的识别追踪。TCP/IP通讯协议。读取距离≤300mm。电流≤1000mA。发射功率：10-30dbm 可调。读写周期≤800ms。移动读取速度≤0.3m/s。
7）工业三层交换机：≥8路10/100/1000M自适应RJ45 端口。≥4路千兆SFP端口。支持三层网管功能，设备异常告警功能。ACL、四元绑定、ARP防护、802.1x 认证等安全功能。兼容Modbus TCP、Ethernet/IP、Profinet等协议，可实现透明数据传输。支持静态路由。安全特性：支持基于流的限速、目的端口重定向、QoS重标记。支持VLAN/VPN。DHCP：DHCP Server、DHCP中继、DHCP Snooping、DHCP 攻击防护、Option82。
8）工业二层交换机：≥4路10/100/1000M自适应RJ45 端口。≥2路千兆SFP端口。交换容量≥14Gbps。兼容Modbus TCP、Ethernet/IP、 Profinet等协议。包转发率≥10.42Mpps。支持WEB管理。
9）工业网关：下行支持西门子PLC、三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、Modbus RTU Master、Modbus TCP Master。上行支持Modbus RTU 、Modbus TCP、OPC UA、MQTT、华为云IoT、阿里云IoT、ThingsBoard等支持Modbus协议的平台。采用嵌入式ARM MCU，基于Linux OS系统开发的产品。提供≥2路RS232/RS485可选串口输入，≥1路电源输入，≥2路以太网口（WAN口和LAN口），支持SIM卡，支持WiFi。处理器 主频≥300Mhz 存储≥128MB 内存≥64MB。
10）工业交换机：端口数量≥8个。交换容量≥1.6G。包转发率≥1.1904 Mpps。MAC地址表≥2K。支持极性反转。
11）工业防火墙：双核64位网络专用处理器，单核主频≥1GHz，1GB DDRIV高速内存。≥3路10/100/1000M RJ45端口,≥1路MGMT管理口。支持端口bypass功能，断电后端口直连。支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略、ALG策略。支持防御ARP欺骗、ARP攻击、DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击。支持可拓展的一体化DPI深度安全。支持策略对象。支持静态路由、策略路由、智能均衡、VPN、DDNS。多管理员角色，精细化权限管理。支持针对包括Modbus/TCP, S7, CIP, DNP3, FF-FMS, FF-SM, FINS, IEC60870-5-104, Modbus, PROFINET-CM, PROFINET-RT, OPC UA等各类主流工控协议的深度识别与管控功能。
12）路由器：双核880MHz处理器。ROM≥16MB。内存≥128MB  DDR3。无线双频:2.4G/5G。天线≥4根全向高增益。≥2路10/100/1000M自适应LAN口。≥1路10/100/1000M自适应WAN口。安全：WPA-PSK/WPA2-PSK加密。
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	能耗检测模块
	1）功能：设备电能等相关参数数据采集。
2）电能表：单相220V电源。实时测量：包含电能(用电量)、电压、电流、功率、功率因数、频率等。通讯协议：MODBUS。
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	气压检测模块
	1）功能：时检测设备气压状况。
2）气压表：测量范围：0.1mpa-1mpa。通讯协议：MODBUS。
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	气源处理装置
	1）功能：过滤设备使用压缩空气，调节控制设备用气压力。
2）安装支架：采用≥1.5mm304不锈钢板折弯成型。
3）尺寸：L140mm×W100mm×H200mm±20mm。
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	实训台
	1）功能：实训模型与挂板的安装载体。
2）尺寸：L1600mm×W910mm×H840mm±20mm。
3）实训台体：采用Q235冷轧板折弯焊接而成，表面静电喷塑处理，具有防火、防水、防腐蚀。
4）台体底部装有万向轮和可调节脚杯。
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	电脑桌
	1）功能：用于放置编程电脑。
2）尺寸：L600mm×W750mm×H1000mm±20mm。
3）桌身：桌身采用Q235冷轧钢板折弯焊接后与铝型材组装而成，桌体底部采用福马轮，可调水平，承重性好，移动和固定均可。
4）台面：采用≥25mm厚高密度中纤板外贴防火板,PVC封边，正面鸭嘴型设计，台面具有耐磨、耐热、耐污及易清洁等特点。
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	凳子
	1）尺寸：330×230×450mm±20mm。
2）凳面材料：环保中密度板，实木颗粒板≥25mm 厚，抗硬度性能良好，防污染，防损等特点。
3）凳架材料：框架为优质方管≥30×30mm，表面处理经过酸洗、磷化、静电喷塑。
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	空气    压缩机
	无油静音空气压缩机，主要用于系统气动执行系统的供气。
1）功率：≥680W。
2）压力：≥7Bar。 
3）排气量：≥50L/min 。
4）储气量:≥12L。
5）电压：≥220V。
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	多功能测量单元
	多功能测量单元要求使用双核心架构进行设计，在信息获取和信息处理方面，可做到快速响应。平台要求可以实现高速数字信号处理、基带处理、接口和连接功能，相互配合，完成数据处理任务。设备不仅可以作为教学实验室中实训辅助工具，还可以作为电路工作中非常实用的电路设备。多功能测量单元是一款集教学实训、工业开发、应用开发于一体，打造出满足嵌入式开发专业人才培养需求的嵌入式的综合性的多功能测量单元。
1.参数
（1）要求用于数据处理。
（2）处理器用作数据采集，存储和打包数据。
▲（3）软件界面：软件要求包含示波器模块，信号源，电压表模块，时钟模块，通过一个主界面进行模块之间切换。（投标文件中需提供符合功能要求的截图作为佐证材料）
2.开发环境
（1）常用系统环境
（2）编译软件：支持 VScode 或 Keil 5，FPGA 使用 ISE 或 Quartus。
3. 外壳
（1）外壳尺寸：约L130mm～280mm * W100mm～180mm
（2）外壳接口：电压表 VIN+，电压表 VIN-，任意波发生器通道，示波器通道
（3）编码器：时基调整编码器，幅度调整编码器
（4）电源开关
4. 硬件设备
（1）电源供电接口，RS485 接口，OTG 接口，Debug 接口，以太网接口。
5. 嵌入式示波器模块：界面要求包含功能按钮，通道开关，耦合切换，测量信息显示。
（1）功能：耦合切换、触发电平调整、触发沿切换、测量菜单。
（2）测量菜单：频率、峰峰值、有效值、平均值。
（3）模块硬件信息：
3.1)模块需具备两个采集通道，通道可以独立调整， 
3.2)带宽≥10MHz
3.3)耦合包含直流耦合和交流耦合
3.4)幅度调整档位大于 10 个档
3.5)时机调整档位大于 15 个档位
3.6)偏置电压调整范围在 0.75V～1.75V
3.7)触发电压调整范围在 0.75V～1.75V
（4）ADC 性能：≥100MSa/s 采样率，≥8 bit 精度。
6.嵌入式任意波发生器模块：界面包含波形简易展示，波形选择切换，
（1）功能按钮：频率调节按钮，幅度调整按钮，偏置调整按钮，方波时应可调整占空比，三角波时应可调整对称度。
▲（2）波形选择：波形要求不少于 14 种，分别为：正弦波、方波、三角波、锯齿波、负锯齿波、噪声、升指数、降指数、正全波、负全波、正半波、负半波、高斯函数、直流波。（投标文件中需提供符合功能要求的截图作为佐证材料）
（3）模块硬件信息：
3.1)模块需具备两个采集通道，通道可以独立调整， 
3.2)频率范围：正弦波 1Hz～8Mhz，其余 1Hz～1MHz
3.3)幅度范围：1mVpp～9Vpp
3.4)偏置范围：-5V～5V
3.5)相位范围：0 °~360 °
3.6) 占空比范围：0%～100%
3.7)对称度范围：0%～100%
（4）DAC 性能：≥100M 采样率，≥8 bit 精度。
7. 嵌入式电压表模块：界面要求包含电压测量结果和测量信息。
（1）功能按钮：高速测量按钮，低速测量按钮
（2）测量范围：-45V～45V
8. 嵌入式时钟模块：界面包含时间显示和时间设置。
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	工业互联网工程技术虚拟仿真实训系统和教学课程资源包
	要求提供工业互联网工程技术人员实训系统，用于考试登录与身份验证等。要求提供工业互联网工程技术人员理论知识课程相关培训教程数字资源。
（1）理论知识部分要求包括配套PPT与教学视频，单个PPT不少于10页，视频不少于40个。
（2）专业能力部分要求围绕典型实训项目构建，资源包含详细的操作指南文档与实操教学视频。
详细内容如下：
工业互联网工程技术虚拟仿真实训系统
（一）系统总体要求
1.系统要求具有训练和考试两种模式，能够支撑学员参加工业互联网工程技术人员训练和考试。
2.要求系统提供网络互联集成、工业设备数据采集、安全防护实施、网络互联运维、工业数据采集系统运维、安全防护运维、工业互联网系统运维、标识解析系统运维、工业APP应用、工业互联网标识解析服务应用等训练内容。
3.要求系统内置工业互联网平台、标识解析系统和标识解析服务应用功能模块。
4.要求系统能够将常用工业互联网设备进行仿真，包括网络设备、网关设备、传感器设备、执行器设备、控制器设备、RFID设备、条码设备、打印机设备、转换接口和电源等。
5.要求系统配套详细实训资源，包括系统使用说明书1套、实训指导手册1套。
（二）系统功能要求
1.系统要求具有拖拽搭建功能，通过拖拽的方式将设备拖拽到相应应用拓扑下进行拓扑搭建。
2.系统要求具有左侧对齐、顶部对齐、右侧对齐、底部对齐、横向平均、纵向平均、置于顶层、置于底层等排列设置功能。
3.系统要求具有删除、剪切、复制、粘贴、全选、创建组合、取消组合等编辑功能，用于方便快捷编辑和搭建工程拓扑。
4.系统要求具有新建桌面/删除桌面功能，可在不同桌面下搭建不同工程应用拓扑且互相不冲突。
5.系统要求具有工程创建、保存、打开功能，以工程文件的形式保存到相应位置，下次使用时直接打开工程文件即可继续做上次的实验。
6.系统要求具有设备导入/导出功能，可将仿真设备进行导入和导出，导入/导出的设备以工程文件的形式存储。
7.系统要求具有桌面属性编辑功能，可对桌面名称、宽度、长度、背景色等内容进行设置。
▲8.系统要求具有设备属性设置功能，可对设备名称、字体大小、字体颜色、设备大小、接口位置、接口是否启用进行设置。（投标文件中需提供符合功能要求的截图作为佐证材料）
9.要求所有仿真设备具有设备插件功能，可以执行控制动作或者显示该设备状态信息。
10.系统要求具有自动创建虚拟串口功能，供需要串口通信方式的设备使用，用户能够通过串口使用相应工业互联网设备。
11.系统要求具有设备搜索功能，用户可在搜索框中按照关键字搜索需要的仿真设备。
12.系统要求具有训练模式，在训练模式下，用户可以根据训练试题要求，完成实操题目训练，系统支持自动校验，自动判断用户答题是否正确。
13.系统要求具有考试模式，在考试模式下，用户需输入用户个人信息登录考试系统，根据考试题目要求，完成实操考试，系统根据用户答题情况自动分步评分。
14.系统要求支持数据仿真，支持定值数据、随机数据、斜坡函数数据、正余弦函数数据以及真实数据导入等方式将仿真设备的数据输出，使数据输出可控。
15.系统要求支持设备分类功能，用户可自由添加、编辑、删除仿真设备分类。
16.系统要求内置的工业互联网平台具有设备管理、生产管理、运营管理、服务日志、异常记录和数据采集功能。
▲17.系统要求内置的标识解析系统具有字典管理、编码规则、赋码规则、设备管理、赋码记录、单码申请、多码申请和数据推送功能。（投标文件中需提供符合功能要求的截图作为佐证材料）
18.系统要求内置的标识解析服务应用具有编码解析、标识终端设备和解析服务配置功能。
（三）系统设备要求
1.系统要求能够仿真工业无线路由器、工业防火墙、电脑、有线网络模块、无线网络模块、工业交换机、网闸、工业智能网关、工业压力传感器、工业接近传感器、工业湿度传感器、工业位移传感器、工业温度传感器、工业振动传感器、工业控制器（AI）、工业控制器（DIO）、RFID14443读写器、RFID14443标签、二维码、条形码、条码枪、条形码打印机、二维码打印机、RFID14443标签打印机等设备。（本项参与视频演示，不参与技术评分）
2.系统要求仿真的工业无线路由器设备具有SSID、密码、MAC地址、IP地址、子网掩码配置功能。（本项参与视频演示，不参与技术评分）
3.系统要求仿真的工业防火墙设备具有网络、安全策略、VPN配置功能。
4.系统要求仿真的有线网络模块须具有MAC地址、IP地址、子网掩码、网关配置功能，并能选择静态或DHCP模式。
5.系统要求仿真的无线网络模块具有MAC地址、IP地址、子网掩码、网关、WiFi配置功能，并能选择静态或DHCP模式。
6.系统要求仿真的网闸具有建立通信和断开通信功能。
▲7.系统要求仿真的电脑内置命令行、Console、网络管理软件、VPN客户端、配置功能。（投标文件中需提供符合功能要求的截图作为佐证材料）
▲8.系统要求仿真的传感器能够显示精度、最大量程、最小量程、单位、传感器类型、最小输出电压、最大输出电压、最小输出电流、最大输出电流等信息。（投标文件中需提供符合功能要求的截图作为佐证材料）
教学课程资源包
1.网络互联集成实训资源要求涵盖网络拓扑结构类型（星型网络、树型网络）、工业交换机应用、工业传感器与工业控制器知识、串口与网络接口等通信接口原理及端子接线方法、有线与无线通信方式、RS-485现场总线，以及常用网络测试指令（Ping）的使用。
2.工业设备数据采集实训资源要求包括工业数据采集基本原理、工业智能网关知识、工业智能网关MQTT协议与OPC UA协议理解运用。
3.工业标识数据采集实训资源要求涉及主流标识载体技术（二维码、条码、RFID14443标签）、标识识读设备（扫码枪、RFID14443读写器）的使用方法，以及二维码、条码、RFID 标签等标识信息的存储与管理。
4.安全防护实施实训资源要求包括工业防火墙与网闸的基本原理与应用，工业防火墙安全策略配置（日志管理、入站规则、出站规则、解密等）的实践操作。
5.工业数据采集系统运维实训资源要求涵盖常见工业传感器（温度、湿度）故障诊断方法、工业控制器常见故障排查、标识数据采集设备故障处理，以及工业网关常见故障的诊断与维护。
提供工业互联网工程技术人员培训教程，具体如下：
《工业互联网工程技术人员（基础知识）》
第一章  工业生产基础知识
第二章  信息技术基础知识
第三章  工业互联网基础知识
第四章  安全文明生产与环境保护知识
第五章  相关法律法规知识
《工业互联网工程技术人员（初级）》
第一章  网络互联集成
第二章  工业设备数据采集
第三章  工业标识数据采集
第四章  安全防护实施
第五章  网络互联运维
第六章  工业数据采集系统运维
第七章  安全防护运维
第八章  工业互联网平台运维
第九章  标识解析系统运维
第十章  工业APP应用
第十一章 工业互联网标识解析服务应用
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	数字孪生仿真平台软件
	要求提供一套智能制造虚实仿真的平台软件。基本功能要求如下：
（1）要求软件具有自定义模型库、标准模型库，能够完成虚拟工厂搭建、电气仿真以及虚拟调试仿真等功能；
（2）要求软件支持多种多个控制器同时接入仿真控制，包含PLC控制器、运动控制器、机器视觉、单片机、工业机器人控制器、Python机器视觉等自定义接口控制器。
1、虚拟电气接线功能：
（1）拖拽式接线功能：要求支持用户自定义添加多种控制器，并配置有控制器的输入输出虚拟面板接口页面，系统支持通过鼠标拖拽式虚拟电气接线功能，能够提供多种虚拟以及真实的控制器接口，通过鼠标拖拽式接线能够完成虚拟3D模型与控制器之间的电气接线，且能够保存至工程文件，同时能够导出对应的接线Excel表格； 
（2）模拟电路仿真功能：要求软件内置虚拟电气画图软件，具有多种电气2D图标，能够通过电气面板进行电气2D原理图绘图，并结合3D场景实现联合仿真调试。
2、机器视觉仿真
（1）软件要求具有内置多种机器视觉摄像头，能够通过虚拟摄像头模型拍摄虚拟工厂的画面，能够实施监控虚拟摄像画面。
（2）单目摄像头：支持模型尺寸、焦距的调节功能；
（3）双目摄像头：支持双目距离、尺寸、焦距调节功能；
（4）SDK：要求支持虚拟视觉画面导出，提供API文档及接口函数，至少包含C#、Python、labview的视觉接口案例；
3、移动机器人仿真调试功能：要求具有多种移动机器人的模型控制，并配套自定义机器人轨道模型，支持模拟调试移动机器人，并配套移动机器人的虚拟视觉仿真，提供移动机器人人工智能视觉自动行驶应用的功能案例。
4、自定义模型库功能
（1）软件要求支持自定义设置模型库，支持用户对自定义模型库的自定义命名、排列、打包功能；
（2）要求支持从机械设计画图软件的导入功能，如SolidWorks、UG、PRE等三维设计软件导出的STP、STEP、IGS、IGES、FBX等模型导入；
（3）要求支持对自定义模型的模型一键简化功能，能够一键设定简化的级别；
（4）要求支持对自定义模型的轴心中心点设计功能，包含坐标系及角度设置；
（5）要求支持对自定义模型的颜色编辑功能，能够对导入的模型各个部位就行颜色材质编辑，且具有自定义材质纹理功能，支持用户自定义材质选择以及文件贴图，支持纹理贴图的二次编辑功能。
5、PLC数字孪生仿真
（1）软件要求支持多品牌、多型号的PLC同时接入仿真；
（2）软件要求支持真实及虚拟的PLC控制器同时接入仿真控制；
（3）要求配套丰富的虚拟仿真PLC课程资源库，并配置有对应的视频、PPT、源码、三维工程场景，至少包含以下内容：
a)配套课程内容资源包，应包含视频、PPT、源码、三维工程场景； 
b)提供基于PLC结合工业机器人示教编程，以及机器视觉机电一体化“装瓶自动化工程仿真”综合仿真案例工程，要求包含有XYZ机器人、气动上料、传输线、视觉检测功能，提供整个仿真资源的搭建、编程、课程讲解的视频，提供PPT、源码、三维工程场景；
c)提供基于数控单元自动化仿真工程场景，包含有智能立体仓储、移动机器人、机器视觉、数控机床等，提供手册、PPT、视频讲解、三维工程场景等；
d)提供基于PLC仿真的工业互联网集成工程仿真资源包，以工业机器人、数控机床、立体仓储以及AGV机器人集成的虚拟产线，通过工业互联网MES系统，手机APP工厂监控系统集成，提供自动化控制的源码、MES系统软件、手机APP监控软件、工程讲解、三维工程场景等。
6、工业机器视觉仿真
▲（1）要求提供一套虚拟的工业视觉软件平台，集运动控制和机器视觉检测，软件支持Basic语言及梯形图编程即具有虚拟视觉检测拍照功能，同时具有PLC及运动控制功能，软件中要求内置有虚拟HMI触摸屏交互功能，内置虚拟示波器功能。（投标文件中需提供符合功能要求的截图作为佐证材料）
（2）要求支持多轴运动控制联动与仿真，支持直线插补、任意空间圆弧插补、螺旋插补、样条插补，同时软件要求具有多路虚拟DI、DO以及模拟量控制，支持虚拟仿真视觉控制和硬件控制器的编程及仿真控制；
（3）要求提供该机器视觉仿真的完整教材、教程资源包，包含指导手册、开发手册、课程仿真资源包，每个课程资源包包含PPT、源码、三维工程场景、视频指导；
（4）要求所配套的仿真课程资源包，至少包含有以下内容：
a)基于伺服运动控制的轮廓提取机械手分类视觉仿真；
b)基于二维码视觉分类的多轴机械手分拣自动化仿真；
c)基于手机液晶屏划痕检测的XYZ机械手自动化分拣自动化仿真；
d)基于芯片引脚检测的XYZ机械手自动化分拣仿真；
e)基于OCR文字识别的自动化包装分拣仿真；
f)基于六轴机器人视觉定位集成仿真；
7、运动控制编程与仿真资源包
（1）要求配置一套完整的虚拟运动控制系统软件，多轴机器人运动控制器支持≥8路伺服运动控制，要求支持梯形图，Basic语言编程，可运行G代码数控加工，系统配置有CAM软件，能够仿真雕刻机数控系统； 
（2）软件中要求内置虚拟HMI触摸屏功能支持拖拽式设计人机界面控制，软件要求内置有虚拟伺服轴运动示波器功能。
（3）要求提供该运动控制仿真的完整仿真资源包，编程手册、视频指导，源码工程等，至少包含以下内容：
a)基于单轴伺服、双轴伺服、三轴伺服的多轴直角坐标机器人开发课程资源包；
b)基于多关节的SCARA机械手编程与搭建的仿真资源包；
c)基于激光雕刻及XYZ机械手上下料的系统集成多轴运动控制仿真资源包；
d)基于多轴机器人的冲压机床上下料仿真资源包；
e)基于激光雕刻与六轴工业机器人集成应用的仿真资源包；
8、流程图编辑功能
（1）软件要求内嵌流程图逻辑编程功能，能够通过流程图拖拽式编程完成对虚拟工厂的逻辑控制与动画编辑。
（2）具有文件打开、保存、导入以及编辑功能；
（3）具有常用的开始、停止逻辑切换、与或以及条件编辑流程图块； 
9、软件要求内置课程资源功能：软件中内置课程资源功能板块，可通过软件管理云平台进行管理，具有多种分类课程包，课程视频观看，课程下载功能。
10、PC端多人协作仿真，软件要求支持多人同场景仿真功能，采用一主多从模式，即能够通过软件进入另一个人的三维场景，并独立控制操作及视角，实现多人同场景协作仿真。
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	考核练习项目
	提供考核练习项目内容资源，包含PPT、视频。
1）PLC与智能阀岛的EtherCAT通讯应用实训
2）通过工业网关将工业网络协议转换为OPC UA（南向是PLC,北向是平台）
3）PLC与RFID的TCP/IP通讯实训
4）设备气压数据采集实训
5）工业防火墙设置白名单
6）部署入侵检测系统
7）数据库安全
8）网络故障排查
9）安全漏洞扫描与分析
10）平台运维
11）生产看板开发
综合实验（PLC编程，网关配置，数据采集上传平台，应用开发）


[bookmark: _Toc11656]

[bookmark: _Toc30038][bookmark: _Toc14562]三、总体要求（一包、二包均适用）
1.供应商须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。
2.供应商的响应文件必须对采购文件中所列明的各条技术要求做出明确响应。响应文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。
3.本项目涉及的设备由成交供应商负责测试、安装、调试、培训等工作，响应文件中须提供详细的测试、安装、调试、培训方案。
4.供应商应自行到现场了解项目情况，满足采购人指定应用范围内的所有要求，与设备有关的所有配套连接线缆、软件、辅材和安装内容全部包含在内，除采购人明确提出需要的变更外，不再增加任何费用。供应商不得以本清单有缺陷为由漏项，导致整个系统或某项功能不能满足要求。
5.供应商应保证本项目设备涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。
[bookmark: _Toc8373][bookmark: _Toc27240][bookmark: _Toc9468]四、供货要求（一包、二包均适用）
1.成交供应商所供货物应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，货物的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。
2.成交供应商在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（不限于合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。
3.供货期：自合同签订之日起 15日历天内完成供货、安装调试、验收、培训并投入使用。
[bookmark: _Toc21069][bookmark: _Toc8961][bookmark: _Toc23733]★五、验收要求（一包、二包均适用）
1.验收方案：货物安装完成正常运行 2 天后，由供货商提出验收申请，承办单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等约定的内容对项目进行综合运行验收。
2.验收标准：参考招标文件技术及商务条款，逐条检查，技术部分参数条款进行逐条演示，全部满足招标文件的要求视为合格。如达不到规定要求，采购人有权要求拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。
3.对于成交供应商提供的货物，送达后采购人有权委托权威检测机构从中随机抽取1份（套）进行全项检测，成交供应商不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付采购人使用，检测费用由成交供应商承担。如发现成交供应商所供货物在质量及感官标准上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，成交供应商必须整改到位，不得以任何理由拒绝。成交供应商拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。
4.对货物安装验收不合格时，成交供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退、换货而发生的任何费用和责任；如因产品质量问题给采购人带来的损失，成交供应商还应赔偿采购人直接损失费用。
[bookmark: _Toc3523][bookmark: _Toc21054][bookmark: _Toc12537]★六、售后服务要求（一包、二包均适用）
1.成交供应商应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。
2.质保期内，成交供应商应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。成交供应商接到故障电话1小时响应，在24小时内派人到现场；简单故障，48小时内解决；复杂故障，须在一周内解决。需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。
3.质保期内，成交供应商应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，成交供应商应在收到维修配件或耗材后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。
4.采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，成交供应商应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，成交供应商需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。
5.质保期结束，成交供应商对于设备维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。
6.质保期结束，不能视为成交供应商对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，成交供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后三年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），成交供应商应立即予以无偿修复或更换。
7.因成交供应商所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，成交供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。
8.成交供应商终身免费更新升级设备安装及数据处理涉及软件。
[bookmark: _Toc21972][bookmark: _Toc13134][bookmark: _Toc6174]★七、培训要求（一包、二包均适用）
设备安装调试结束，成交供应商须在安装现场对采购人相关使用人员进行培训，保障采购人日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理、对应职业技能等级培训、认定等。
[bookmark: _Toc53]培训服务主要内容：供应商须配备培训师资力量不少于1人，培训课程不少于9课时(线下5课时和线上4课时)，培训资料2份，同时根据采购人要求应按需完善培训课时与教学材料，保障全员实操教学落地。
[bookmark: _Toc28580][bookmark: _Toc10015]八、安全要求（一包、二包均适用）
1.成交供应商应保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由成交供应商承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。
[bookmark: _Toc16846][bookmark: _Toc12975][bookmark: _Toc25475]九、质保期（一包、二包均适用）
★1.本项目质保期：整体装置、设备及系统原厂质保不少于3年。有国家强制规定的，按国家强制规定执行；产品生产厂家提供的产品质保期超过3年的，按原厂质保期执行。软件提供不少于3年内免费升级服务。
2.质保期自设备交付并经采购人验收合格后开始计算。
[bookmark: _Toc1169][bookmark: _Toc5285][bookmark: _Toc5045]十、报价说明（一包、二包均适用）
1.投标总价最高限价为100万元，单台设备最高限价50万元；投标报价总价超出总最高限价或单台单价超出对应单价最高限价的，按无效投标处理（一包、二包均执行以上限价）
2.本项目为总价包干，报价表上的价格为含税报价，响应报价应包括采购范围内的全部设备、材料、附件、紧固件、随设备提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检测费）、包装费、运杂费（运抵采购人项目现场）、运输保险费、安装费、调试费、操作维护、人员培训费等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。
3.供应商应认真踏勘现场，对项目现场和周围环境进行现场考查，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各项资料。熟悉工作区域内的情况及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担踏勘现场的责任和风险。供应商一旦中标，不得以不完全了解现场及周围环境情况为借口，提出额外补偿要求。供应商必须承担踏勘现场的安全责任，并承担一切费用。
[bookmark: _Toc12413][bookmark: _Toc1587][bookmark: _Toc29628]十一、付款方式（一包、二包均适用）
[bookmark: _Toc5269]1.自本合同签订生效，且甲方收到合同等额合规发票后起 30 日内，甲方支付乙方合同金额的50％作为预付款；
2.自乙方完成全部履约内容，经甲方组织整体履约验收合格，且甲方足额收齐合同全额合规发票、完整验收资料后 10 个工作日内，甲方支付乙方剩余全部款项，累计支付至合同总价的100％；
3.根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减冻结、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算指标下达后执行，甲方不承担逾期付款违约责任。
4.乙方收款账户信息以合同约定为准，乙方擅自变更账户造成支付失败、资金损失的，全部责任由乙方承担。

备注：本章标★内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。有具体要求的，应按照要求提供资料；无特别要求的，须在偏离表中逐条响应，否则视为未响应。

[bookmark: _Toc637][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]第五章 合同主要条款及格式
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照组织结果签订本合同。
第一条 合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。
第二条 合同总价款
本合同项下货物单人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款包含货物设计、制造、包装、仓储、运输方式及费用承担（含保险）、保险、安装、调试、验收及验收合格之前保管和质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的最终报价中。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于 工业互联网工程技术实训设备采购 的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；        （2）供货一览表；
（3）交货一览表；                            （4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；                              （6）服务承诺；
（7）中标通知书；                             （8）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1、乙方提供的货物应是全新的、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的技术参数要求，达到国家或行业规定的最新标准，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，凡有拆封迹象，使用单位可要求退货。中标单位供货时，应与使用单位当面验收、清点、确保产品型号吻合。甲方有权对乙方提供的所有货物（包括材质及配件）进行检测，如发现有质量问题或与中标品牌、规格不符或以次充好，甲方有权退货并终止合同，所产生的损失及费用由乙方承担。在规定的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。
2、乙方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。包括：货物产品合格证书、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；及合同中要求的其他文件资料。所提供的货物、部件或配套件，如为国外制造的，除提供上述资料外，还应提供报关单原件证明。
3、本项目不接受任何盗版或破解软件，乙方提供的软件不侵犯任何第三方的专利、商标或版权；需提供正版、终身的软件许可使用证书或授权书。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
4、在未验收前，货物保管、安全均由乙方负责，货物送到甲方指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由乙方负责。
5、甲方使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。
第六条  交货和验收
1、乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2、乙方应将货物送到甲方指定地点，并负责办理运输、装卸、安装和调试等，费用由乙方负责，由甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。
3、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物/软件不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
4、所有货物须提交详细的技术参数，并注明品牌产地和生产产地。
5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
6、供应商中标后，用户有权对中标产品进行抽检，如果抽检结果与投标文件及投标响应时所述有所偏差，未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失，并追究中标方相关责任，同时中标方须承担由此发生的相关认证测试费用及其他一切费用。
第七条  伴随服务/售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜；
3.2 服务时间：为保证中标后的服务质量和时效，提供7*24小时在线技术支持服务，在24小时内可以到达现场响应。如果不能通过在线技术支持服务解决产品发生的技术故障，要求应尽快派技术人员到现场协助排查故障，根据现场故障紧急程度，最长响应时间不得超过48小时。
3.3 质保期满后的服务：质保期满后必须继续提供优惠的咨询服务与免费的指导升级服务。
3.4 乙方提供以下培训服务：供应商提供设备完整的实训教学指导书，且应安排采购人学习。供应商需提供不少于7天的培训服务。服务费由乙方承担。
3.5 提供______年质保（质保期内因质量问题不能正常使用的提供免费维修、维护和更换）；自设备验收之日起生效。
3.6 乙方提供的货物在质保期内因货物质量问题发生故障，应负责免费更换。对达不到采购文件规定的技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
1）更换。由中标供应商承担所发生的全部费用。
2）贬值处理。由中标供应商与校方双方合议定价。
3）退货处理。中标供应商应退还校方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。
3.7 在质保期内，乙方提供定期回访服务，负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。更换后的零部件质保期须顺延。维修后产品如不满足使用要求须更换全新产品。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修。
3.8 免费维保期满后，维修配件按出厂成本价收取，维修费用由双方协商处理。
3.9 乙方所供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的，对影响到使用方正常教学（工作）的，甲方保留进一步处罚的权利。
第八条 履约保证金
1、中标后五个工作日内，合同签订前，中标单位须向采购人提交履约保证金。履约保证金金额为合同金额的10%，缴纳形式：银行转账、银行电汇、银行保函等。履约保证金验收合格后10个工作日内退还，不计息。
2、乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。
3、乙方无正当理由未与甲方按照规定时间或要求签订政府采购合同，未按要求进行履约的，将依据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》相关规定，给予信用评价分扣分并进行失信行为公示。且取消下年度相关项目投标资格。
第九条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、1. 自本合同签订生效，且甲方收到合同等额合规发票后起 30 日内，甲方支付乙方合同金额的50％作为预付款；
3、2. 自乙方完成全部履约内容，经甲方组织整体履约验收合格，且甲方足额收齐合同全额合规发票、完整验收资料后 10 个工作日内，甲方支付乙方剩余全部款项，累计支付至合同总价的100％；
3、3. 根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减冻结、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算指标下达后执行，甲方不承担逾期付款违约责任。
3、4. 乙方收款账户信息以合同约定为准，乙方擅自变更账户造成支付失败、资金损失的，全部责任由乙方承担。
第十条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价10%的赔偿金，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，并视同为不能交付货物。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十一条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加组织的政府采购活动。
第十二条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十三条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十五条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐号：
	帐号：
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项目编号：                
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分    包：                
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资格性和符合性检查响应对照表
项目名称：                                         项目编号：
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	1
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	3
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	投标文件中的其他实质性要求
	
	



投标供应商名称（盖电子公章）：							
日 期：									

说明：如果行数不够，请自行增加。


[bookmark: _Toc23132][bookmark: _Toc19417_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16174]
评分索引表（可按需调整）
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	



注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对招标文件的响应程度进行编制投标文件


[bookmark: _Toc20571_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3276][bookmark: _Toc14070][bookmark: _Toc5345]
附件一、投标申请及声明格式
[bookmark: _Toc23403_WPSOffice_Level2]投标申请及声明
致：南京技师学院
根据贵方             （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标供应商     （投标供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、 我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、 [bookmark: _Toc9628]按招标要求，我们的投标总报价为（大写）          元人民币。 
3、 [bookmark: _Toc4195]本项目交付时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。
4、 [bookmark: _Toc27083][bookmark: _Toc31310][bookmark: _Toc25527][bookmark: _Toc22769][bookmark: _Toc19290]我们的报价产品中     （有或无）进口产品。
5、 [bookmark: _Toc30794]我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
6、 [bookmark: _Toc13639]我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
7、 [bookmark: _Toc4765]投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
8、 [bookmark: _Toc28773]一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。
9、 [bookmark: _Toc7587]我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
10、 [bookmark: _Toc2650][bookmark: _Toc8508][bookmark: _Toc21630][bookmark: _Toc13109][bookmark: _Toc2453]与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标供应商授权代表姓名（签字）：        
投标供应商名称：                 （盖电子公章）
日    期：       年    月    日

[bookmark: _Toc17413_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc537][bookmark: _Toc12227][bookmark: _Toc20045]

[bookmark: _Toc13118]附件二、法定代表人授权委托书格式
[bookmark: _Toc17750_WPSOffice_Level2]法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc28127]致：南京技师学院、中邮建技术有限公司
本授权书声明：注册于             （投标供应商住址）的            （投标供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
[bookmark: _Toc28631]本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
[bookmark: _Toc7962][bookmark: _Toc1531][bookmark: _Toc31327][bookmark: _Toc6154][bookmark: _Toc11790][bookmark: _Toc16392]          法定代表人签字：
[bookmark: _Toc21994][bookmark: _Toc11325][bookmark: _Toc25002][bookmark: _Toc6123][bookmark: _Toc887][bookmark: _Toc1230]授权委托人签字：                   
[bookmark: _Toc1205][bookmark: _Toc12093][bookmark: _Toc21912][bookmark: _Toc15613][bookmark: _Toc26284][bookmark: _Toc17598]投标供应商名称（公章）：
[bookmark: _Toc24164][bookmark: _Toc17311][bookmark: _Toc5694][bookmark: _Toc26110][bookmark: _Toc6632]日     期：        年    月    日

[bookmark: _Toc18794]附：法定代表人、投标供应商授权代表的身份证明文件的复印件:



说明：
1、 法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书，只需提供法人身份证复印件。
2、 授权委托人须为投标单位员工，需提供投标截止时间前3个月内（任意一月份）的社保缴纳证明材料。

[bookmark: _Toc12323][bookmark: _Toc11216][bookmark: _Toc29878]授权委托人社保缴纳证明材料复印件：
附件三、开标一览表格式
[bookmark: _Toc25555_WPSOffice_Level2]开标一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	报价（单位：元）
	大写：
小写：                             

	[bookmark: _Toc31083]核心产品品牌
	

	[bookmark: _Toc16721][bookmark: _Toc9740][bookmark: _Toc15970][bookmark: _Toc28658]交付使用时间
	[bookmark: _Toc20254][bookmark: _Toc6456][bookmark: _Toc26753][bookmark: _Toc32236][bookmark: _Toc15630]满足招标文件要求

	投标货物中有无进口产品
	有       无

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	                  （填写“是”或“否”）




[bookmark: _Toc7075]说明：
1、 [bookmark: _Toc29946]《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
2、 [bookmark: _Toc11231]本项目仅接受一个价格，不填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

[bookmark: _Toc12153][bookmark: _Toc15368][bookmark: _Toc24917][bookmark: _Toc15562][bookmark: _Toc22424][bookmark: _Toc13315]投标供应商名称:                                          （盖电子公章）
[bookmark: _Toc23057][bookmark: _Toc17397][bookmark: _Toc4916][bookmark: _Toc7876][bookmark: _Toc28313][bookmark: _Toc802]日期：     年    月    日
[bookmark: _Toc2217_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25907][bookmark: _Toc4979][bookmark: _Toc7489]

[bookmark: _Toc5612]附件四、分项报价表格式
[bookmark: _Toc16463_WPSOffice_Level2]分项报价表
	序号
	分项内容
	规格/参数
	数量
	单位
	单价
(元)
	总价(元)
	制造商
	是否为小微产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	....
	
	
	
	
	
	
	

	4
	....
	
	
	
	
	
	
	

	5
	....
	
	
	
	
	
	
	

	6
	....
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总计（元）
	


说明：
1、 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、 总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。
3、 供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。
4、 投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标供应商认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价，投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

投标供应商名称:                                           （盖电子公章）
日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc9972_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2264][bookmark: _Toc16477][bookmark: _Toc18046]

[bookmark: _Toc8721]附件五、供货一览表格式
供货一览表
（含配件、备品、消耗材料）
	项目名称：
	项目编号： 

	货物名称
	
	品    牌
	
	规格、型号
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：
1、如果行数不够，请自行增加。

投标供应商名称:                                                （盖章）
日期：     年    月    日




[bookmark: _Toc31159]附件六、技术条款偏离表格式
[bookmark: _Toc5035_WPSOffice_Level2]技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：
1、 [bookmark: _Toc19186][bookmark: _Toc13595][bookmark: _Toc14129][bookmark: _Toc18814][bookmark: _Toc29112]如果行数不够，请自行增加。
2、 本项目招标文件中“第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等”的相关需求，供应商必须在投标文件《技术条款偏离表》中逐项进行说明，投标文件的《技术条款偏离表》中“投标实际参数”，必须是供应商所投产品的实际参数，且不得完全照抄招标文件中参数；“技术条款偏离表”应逐条响应，不得有缺项漏项。
3、 供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明及证明材料（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，招标人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

投标供应商名称:                                          （盖电子公章）


日期：     年    月    日




[bookmark: _Toc18286][bookmark: _Toc5035_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6422][bookmark: _Toc16748][bookmark: _Toc12448]附件七、商务条款偏离表格式
[bookmark: _Toc11733_WPSOffice_Level2]商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：         

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	实施要求
	
	

	
	
	质保期
	
	

	
	
	服务响应时间
	
	

	
	
	培训要求
	
	

	
	
	付款条件
	
	

	
	
	交货时间和地点
	
	

	
	...
	...
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc426]说明：
1、 [bookmark: _Toc15082][bookmark: _Toc17933][bookmark: _Toc4579][bookmark: _Toc13862][bookmark: _Toc15272]如果行数不够，请自行增加。
2、 [bookmark: _Toc12565]投标供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。


投标供应商名称:                                          （盖电子公章）
日期：     年    月    日






[bookmark: _Toc14670][bookmark: _Toc5215][bookmark: _Toc11500][bookmark: _Toc10980]附件八、拟参与本项目服务人员一览表
拟参与本项目服务人员一览表
项目名称：                                       项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及专业
	执业
资格及证书号
	技术职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：1、请供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要的证明文件。
[bookmark: _Toc16416][bookmark: _Toc19637][bookmark: _Toc9034][bookmark: _Toc8807]2、如果行数不够，请自行增加。


投标供应商名称：                                    （盖电子公章）
日        期：       年    月    日
[bookmark: _Toc12545][bookmark: _Toc9935][bookmark: _Toc6464]
附件九、投标供应商类似业绩情况表
[bookmark: _Toc6936_WPSOffice_Level2]投标供应商业绩情况表
项目名称：                                       项目编号：

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	签约及服务时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：请投标供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要的证明文件。

投标供应商名称:                                                （盖电子公章）
日期：     年    月    日















[bookmark: _Toc17667][bookmark: _Toc11733_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25181][bookmark: _Toc1832][bookmark: _Toc30373][bookmark: _Toc7013]附件十、项目实施方案

[bookmark: _Toc30840][bookmark: _Toc18937_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12734]（各投标供应商根据招标文件规定的服务方案打分细则内容，格式自拟）

[bookmark: _Toc10566][bookmark: _Toc10953][bookmark: _Toc32606][bookmark: _Toc26766][bookmark: _Toc17570][bookmark: _Toc26088][bookmark: _Toc32280_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16553]
附件十一、资格审查证明材料
1. 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次政府采购活动开标前六个月内任意一个月的会计报表或者2024年度或2025年度经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；
4. 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。




[bookmark: _Toc14353][bookmark: _Toc18563]

[bookmark: _Toc31122][bookmark: _Toc23083]格式1、无重大违法记录声明格式
[bookmark: _Toc5230][bookmark: _Toc9996][bookmark: _Toc11402][bookmark: _Toc8349][bookmark: _Toc30551]无重大违法记录声明
南京技师学院：
我单位                                       （投标供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                      
声明人（盖电子公章）： 
                                                    日  期：______年___月___日
[bookmark: _Toc6610][bookmark: _Toc26142][bookmark: _Toc25267]

[bookmark: _Toc7422][bookmark: _Toc19453]格式2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

[bookmark: _Toc10064][bookmark: _Toc29189][bookmark: _Toc17762][bookmark: _Toc12151]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京技师学院：
我单位                             （投标供应商名称）郑重声明：
我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          ( 如有 )
主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

                                                    
 声明人（盖电子公章）： 
日  期：______年___月___日
[bookmark: _Toc25875][bookmark: _Toc16293][bookmark: _Toc648][bookmark: _Toc19978]其他证明材料及文件（供应商认为需要提供的）








[bookmark: _Toc13775]

[bookmark: _Toc5240]附件十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中。

[bookmark: _Toc26015]注：
1. 自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定。

2. 不适用信用承诺的情形
（一）供应商被列入严重失信主体名单； 
（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

[bookmark: _Toc24679]3.违反信用承诺的法律责任 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

不适用信用承诺的供应商仍须按招标文件要求提供资格审查要求的证明材料。


[bookmark: _Toc10910]

[bookmark: _Toc9816]附件十三、中小企业声明函格式
[bookmark: _Toc13538_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30821][bookmark: _Toc6917]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.      （标的内容），属于      （招标文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2.     （标的内容），属于      （招标文件中明确的所属行业） ； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖电子公章）：
日 期：

注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附：各行业划型标准为：
（1） 农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（2） 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（3） 建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（4） 批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（5） 零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（6） 交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（7） 仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（8） 邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（9） 住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（10） 餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（11） 信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（12） 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（13） 房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（14） 物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（15） 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（16） 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
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[bookmark: _Toc28191]附件十四、采购本国产品的支持政策
[bookmark: _Toc21845]关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　      
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。



[bookmark: _Toc21321]附件十五、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件
[bookmark: _Toc4156][bookmark: _Toc29604][bookmark: _Toc32386][bookmark: _Toc457][bookmark: _Toc6792][bookmark: _Toc8788_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23685][bookmark: _Toc26790]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人（盖电子公章）： 
                                    日  期：______年___月___日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。




[bookmark: _Toc16749][bookmark: _Toc8183][bookmark: _Toc18340][bookmark: _Toc4349_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9858][bookmark: _Toc27656][bookmark: _Toc28224][bookmark: _Toc27070]属于监狱企业的证明文件

[bookmark: _Toc1577]（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）







[bookmark: _Toc4551][bookmark: _Toc4379][bookmark: _Toc28636][bookmark: _Toc8788_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18186]附件十六、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书

[bookmark: _Toc25979][bookmark: _Toc9888][bookmark: _Toc28039][bookmark: _Toc15134][bookmark: _Toc6837_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4056][bookmark: _Toc19928][bookmark: _Toc18177]节能产品认证证书
[bookmark: _Toc11801][bookmark: _Toc8769][bookmark: _Toc22039][bookmark: _Toc30942][bookmark: _Toc20569]（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）




[bookmark: _Toc13317][bookmark: _Toc19555_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31914][bookmark: _Toc17932][bookmark: _Toc28724][bookmark: _Toc21431][bookmark: _Toc17979][bookmark: _Toc5042]环境标志产品认证证书
[bookmark: _Toc17797][bookmark: _Toc22811][bookmark: _Toc17839][bookmark: _Toc23957][bookmark: _Toc9147]（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
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