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第一章  投标邀请

[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002]受南京市六合区教育局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心六合分中心（以下简称“交易中心”）就2026年多校校园广播等设备进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2026-0031
2.项目名称：2026年多校校园广播等设备
3.预算金额：178万元
4.最高限价：125.145万元
[bookmark: OLE_LINK4]5.采购需求（简介）：为切实保障教育教学活动高效开展，本项目聚焦本区部分中小学校园基础设施短板，实施针对性提升改造，包括5所学校校园广播系统、3所学校合班教室音视频设备以及1所学校录播教室的设备更新、更换与调试工作。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：365天，合同签订后30日历天内完成所有设备供货、安装、调试、深化设计、培训并通过验收。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）本项目特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月14日09时00分（北京时间）。
[bookmark: _GoBack]2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.供应商（含潜在供应商）对本项目有关的所有询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复
采购人《质疑函》收件人：沈老师，收件地址：南京市六合区雄州南路268号六合区教育局1717室，联系电话：025-57156991。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市六合区教育局
地  址：南京市六合区雄州南路268号
联系人：沈老师
联系电话：025-57156991 
2.交易中心
名  称：南京市公共资源交易中心六合分中心
地　址：南京市六合区雄州街道龙池路333号
联系人：温老师
联系电话：025--57130501

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表（如有）
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846]13.响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18.投标文件的拒收
18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]20.开标
20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]21.评标
21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK2]24.7.2评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标和废标
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219]25.1 无效投标情形
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]28.签订合同
28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 超出政府采购法定期限的质疑；
36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；
36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39.节能环保产品
39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
40.绿色采购
40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
41.创新产品采购
41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
43.实施本国产品标准及相关政策
43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
43.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
43.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
43.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
43.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



第三章  合同文本
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政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。
8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  5 %。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
为切实保障教育教学活动高效开展，本项目聚焦本区部分中小学校园基础设施短板，实施针对性提升改造，包括5所学校校园广播系统、3所学校合班教室音视频设备以及1所学校录播教室的设备更新、更换与调试工作。
（二）项目建设遵循标准
招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。
（三）资产配置标准
符合市政府办公厅关于印发《南京市市级行政事业单位资产配置标准》《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知（宁政办发〔2016〕53号）及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。
三、项目清单
	序号
	产品名称
	需求数量
	单位
	单价上限（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	模拟广播主机
	3
	台
	4200
	
	工业
	货物
	

	2
	IP广播服务器
	1
	台
	15000
	
	工业
	货物
	

	3
	IP广播主控软件
	1
	套
	9500
	
	软件和信息技术服务业
	货物（成品软件）
	

	4
	IP广播分控软件
	1
	套
	2000
	
	软件和信息技术服务业
	货物（成品软件）
	

	5
	数字音频采集器
	1
	台
	5400
	
	工业
	货物
	

	6
	无线话筒
	8
	套
	3400
	
	工业
	货物
	

	7
	网络寻呼话筒
	1
	台
	4500
	
	工业
	货物
	

	8
	终端解码器
	2
	台
	2300
	
	工业
	货物
	

	9
	前置放大器
	2
	台
	1600
	
	工业
	货物
	

	10
	调音台1
	1
	台
	1800
	
	工业
	货物
	

	11
	调音台2
	2
	台
	2500
	
	工业
	货物
	

	12
	无线遥控套件
	3
	台
	1800
	
	工业
	货物
	

	13
	壁挂扬声器
	171
	只
	190
	
	工业
	货物
	

	14
	80W室外防水声柱
	5
	只
	1350
	
	工业
	货物
	

	15
	50W室外防水声柱
	17
	只
	950
	
	工业
	货物
	

	16
	120W室外防水声柱
	20
	只
	2600
	
	工业
	货物
	

	17
	IP音箱
	42
	只
	1200
	核心产品
	工业
	货物
	

	18
	300W合并式功放
	2
	台
	3300
	
	工业
	货物
	

	19
	1300W纯后级功放
	9
	台
	5200
	
	工业
	货物
	

	20
	500W纯后级功放
	3
	台
	3900
	
	工业
	货物
	

	21
	700W纯后级功放
	2
	台
	4250
	
	工业
	货物
	

	22
	100WIP功放
	3
	台
	2800
	
	工业
	货物
	

	23
	300WIP功放
	2
	台
	4100
	
	工业
	货物
	

	24
	天线分配器
	1
	台
	2800
	
	工业
	货物
	

	25
	有源对数周期天线
	10
	只
	1100
	
	工业
	货物
	

	26
	天线放大器
	2
	个
	720
	
	工业
	货物
	

	27
	电源时序控制器
	4
	台
	3450
	
	工业
	货物
	

	28
	50欧同轴线
	400
	米
	25
	
	工业
	货物
	

	29
	UPS不间断电源
	1
	台
	12000
	
	工业
	货物
	

	30
	控制终端
	6
	台
	5000
	
	工业
	货物
	是

	31
	16口交换机
	2
	台
	1500
	
	工业
	货物
	

	32
	24口交换机
	1
	台
	2000
	
	工业
	货物
	

	33
	42U机柜
	1
	台
	2000
	
	工业
	货物
	

	34
	三芯电源线
	100
	米
	15
	
	工业
	货物
	

	35
	双芯喇叭线1
	2000
	米
	6
	
	工业
	货物
	

	36
	双芯电源线2
	3700
	米
	10
	
	工业
	货物
	

	37
	六类网线
	9
	箱
	950
	
	工业
	货物
	

	38
	PE管
	1000
	米
	25
	
	工业
	货物
	

	39
	音柱立杆
	5
	根
	650
	
	工业
	货物
	

	40
	检修井
	11
	个
	950
	
	工业
	货物
	

	41
	单控开关
	187
	个
	15
	
	工业
	货物
	

	42
	广播设备安装辅材
	5
	批
	2000
	
	工业
	货物
	

	43
	广播设备拆除服务
	5
	项
	5000
	
	其他服务业
	服务
	

	44
	液晶拼接屏
	27
	台
	5950
	
	工业
	货物
	是

	45
	前维护壁挂支架
	27
	个
	680
	
	工业
	货物
	

	46
	拼接处理器
	3
	台
	16400
	
	工业
	货物
	

	47
	拼接屏包边
	3
	项
	5000
	
	工业
	货物
	

	48
	10寸音箱
	2
	只
	3500
	
	工业
	货物
	

	49
	反馈抑制器
	1
	台
	2995
	
	工业
	货物
	

	50
	纯后级功放
	3
	台
	4900
	
	工业
	货物
	

	51
	墙面吸音板
	8.5
	平方米
	350
	
	工业
	货物
	

	52
	舞台背景制作
	37.5
	平方米
	390
	
	工业
	货物
	

	53
	三人位条桌
	2
	张
	750
	
	工业
	货物
	

	54
	弓形椅
	10
	张
	260
	
	工业
	货物
	

	55
	柜式空调
	1
	台
	6500
	
	工业
	货物
	是

	56
	可移动折叠会议桌
	3
	张
	650
	
	工业
	货物
	

	57
	翻转白板
	1
	台
	950
	
	工业
	货物
	

	58
	触控一体机
	1
	台
	14500
	
	工业
	货物
	

	59
	升降移动讲台
	2
	张
	1400
	
	工业
	货物
	

	60
	无线会议话筒
	1
	套
	4200
	
	工业
	货物
	

	61
	无线领夹话筒
	1
	套
	3600
	
	工业
	货物
	

	62
	无线手持话筒
	2
	套
	3900
	
	工业
	货物
	

	63
	22U机柜
	2
	个
	1680
	
	工业
	货物
	

	64
	智慧黑板
	1
	台
	18000
	
	工业
	货物
	

	65
	无线视频展台
	1
	台
	2800
	
	工业
	货物
	

	66
	录播主机
	1
	台
	48000
	
	工业
	货物
	

	67
	录播管理软件
	1
	个
	22500
	
	软件和信息技术服务业
	货物（成品软件）
	

	68
	高清全景摄像机
	2
	台
	11500
	
	工业
	货物
	

	69
	大模型分析服务
	1
	项
	17500
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	70
	循证教研平台
	1
	套
	13000
	
	软件和信息技术服务业
	货物（成品软件）
	

	71
	拾音话筒
	6
	支
	1100
	
	工业
	货物
	

	72
	录制面板
	1
	个
	1450
	
	工业
	货物
	

	73
	8口接入交换机
	1
	台
	1200
	
	工业
	货物
	

	74
	一拖四无线话筒
	1
	套
	3200
	
	工业
	货物
	

	75
	音频处理功放一体机
	1
	台
	7500
	
	工业
	货物
	

	76
	全频音箱
	2
	只
	750
	
	工业
	货物
	

	77
	电源管理器
	1
	台
	1080
	
	工业
	货物
	

	78
	激光测距仪
	2
	只
	200
	
	工业
	货物
	

	79
	多功能数字万表
	1
	只
	900
	
	工业
	货物
	

	80
	数字电桥
	1
	只
	250
	
	工业
	货物
	

	81
	可组合桌椅
	92
	套
	690
	
	工业
	货物
	

	82
	方形微晶护眼灯
	60
	盏
	310
	
	工业
	货物
	

	83
	轨道灯
	8
	套
	400
	
	工业
	货物
	

	84
	LED教室灯
	81
	盏
	480
	
	工业
	货物
	

	85
	LED黑板灯
	27
	盏
	480
	
	工业
	货物
	

	86
	合班教室音视频辅材
	4
	批
	3600
	
	工业
	货物
	

	87
	设备拆除服务
	4
	项
	7000
	
	其他服务业
	服务
	



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
[bookmark: OLE_LINK10]1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	模拟广播主机
	1.标准机架式安装，设备配备≥5寸电容触摸显示屏，支持图形化中文操作；可设置多套定时自动广播方案，支持方案时序自动切换及任务冲突提示；
2.音频播放：设备配备≥1路USB接口、≥1路TF卡或SD卡接口，支持MP3、WAV、WMA音频格式播放；
3.设备具备≥3路音频线路输入、≥2路音频线路输出、≥2路功放输入、≥6路内置独立分区输出，可满足多设备对接、多区域独立广播使用需求；
4.支持≥5外接设备电源可编程控制，可实现设备电源预开启、定时启停、延时关闭等功能；
5.配备≥1路短路输入、≥1路24V信号输入、≥1路短路输出报警联动接口，可对接消防、安防系统，实现应急广播自动联动触发，具备一键紧急播音功能；
6.配备RS485接口，支持外接分区器级联扩展；配备RS232接口，支持无线遥控对接操控；
7.设备内置网络模块，支持web登录，支持密码登录权限管理，可远程实现音频文件上传下载、手动应急播音、定时任务编辑、系统参数配置；
8.支持通过NTP服务器校准时间。

	2
	IP广播服务器
	1.标准机架式安装，设备采用≥15.6吋触摸屏幕，分辨率≥1280×1024，内存≥8GB，硬盘≥256GB SSD，正版中文操作系统；
▲2.设备接口：COM接口≥4个，MIC输入口≥3路，USB接口≥6路，线路输入接口≥6路，RJ45网络接口≥2个，VGA接口≥1路，线路输出接口≥2组（签订合同时提供第三方检测报告）；
3.设备内置≥6*4专业音频矩阵处理功能，搭载≥6路独立音频线路输入通道，每路线路输入均配置独立编组按键，可自由发送至任意输出编组实现任意混音、自由切换、分区推送，满足多路音频信号调度处理需求；
4.设备配备≥1路短路触发开机接口，支持外接电源时序器、定时控制器等外部设备联动，可实现外部定时触发设备开机、运行，适配自动化定时广播场景。

	3
	IP广播主控软件
	1.打铃功能：系统须内置智能定时任务模块，支持编程多套作息时间表（如夏季、冬季、节假日、工作日等），并可按预设规则自动切换执行；
2.电源控制：系统应支持与电源时序器联动，可在一个定时任务或实时采播任务中，自定义开启或关闭电源时序器的任意一路或多路受控电源通道，实现广播系统全自动化运行；
3.广播模式：系统须支持对全网任意单台终端、自定义终端分组、逻辑分区、以及全区终端进行定向广播、插播或分区独立广播；
4.任务并行与优先级：系统须支持多任务并行调度，每个任务应具备可自定义的优先级；
5.采播功能：系统须具备多路音频实时采集与编码功能，可对接麦克风、CD播放器、调音台等外部音源，音频采样率须≥44.1KHz，编码格式须支持MP3等通用格式；
6.考试专用功能：考试模式下，仅允许最高优先级的应急广播信号和指定的考试音频信号通过，系统可配置应急保障主机，在考试期间形成主备双链路运行；
▲7. 巡检功能：系统支持一键终端巡检功能，能够快速批量检测IP广播终端的在线状态、网络链路通断以及音频播放品质（签订合同时提供第三方检测报告）；
8.软件正版授权，永久使用。

	4
	IP广播分控软件
	1.分控软件须采用C/S或B/S架构，通过局域网或广域网远程登录到广播系统服务器；
2.分控端支持播放本地MP3、WAV、WMA等格式音频文件，可选择多首歌曲进行顺序播放、循环播放或随机播放；
3.远程编排定时任务：支持通过软件远程编辑服务器的定时播放任务，包括修改任务时间、播放曲目、执行终端等，并将设置上传至服务器，由服务器按计划自动执行；
4.软件正版授权，永久使用。

	5
	数字音频采集器
	1.标准机架式安装，音频采样率≥44.1KHz；

2.全金属面板，配备液晶显示屏，面板带USB接口、SD卡接口，支持MP3\WAV\WMA格式的音乐播放；

3.支持≥4路线路输入，≥2路麦克风混音，其中≥1路支持麦克风默音功能；

4.受控电源接口≥6路，其中4路与线路输入信号的设备对应，2路控制其他扩展设备的电源。

	6
	无线话筒
	1.接收机采用金属机箱，标准机架式安装，配备LED屏，显示频率、RF/AF强度信息；
2.接收机载波频段615MHz～690MHz，振荡方式采用PLL相位锁定频率合成，接收方式采用真分集式接收；
3.接收机信噪比（S/N）≥100dB（A计权），总谐波失真（THD）≤0.5%（@1KHz），频率响应65Hz~15KHz（±3dB），动态范围≥100dB；
4.接收机输出接口：≥1组XLR平衡输出×2，≥1组6.35mm非平衡混合输出；
5.接收机天线接口采用BNC母座（50Ω）或TNC母座，支持天线环路输出；内置AC电源板，支持AC电源环路输出；
6.配套两只动圈式手持话筒，支持一键与接收机同步对频；手持话筒灵敏度≥-20dBm（1V），发射功率≥10mW，频率稳定度±0.001%，配备显示屏显示频点、电量、信号强度等，采用AA电池供电。

	7
	网络寻呼话筒
	1.设备采用嵌入式Linux架构，具备全网终端呼叫、分区喊话、紧急广播、状态监听、终端管控等核心功能，符合GB/T 50526-2021《公共广播系统工程技术标准》要求；
2.支持标准TCP/IP网络协议，自适应10/100M千兆以太网，支持跨网段、跨路由部署，支持DHCP自动获取IP及静态IP配置，设备支持局域网自动搜索、注册上线、断线自动重连功能；
3.音频参数：内置高保真降噪拾音麦克风，支持实时语音采集；内置专业DSP数字音频处理技术，具备回声消除、噪声抑制、语音增益自动调节功能；
4.广播功能：支持全区广播、分区广播、分组广播、单点定点喊话，可任意选择终端分区进行实时寻呼播报；支持紧急一键广播功能；
5.操作显示：配备≥7英寸高清液晶触控显示屏，可实时显示设备IP地址、在线状态、分区信息、任务状态、网络状态等核心信息；
6.辅助功能：支持本地监听，可进行远程升级。

	8
	终端解码器
	1.设备内置≥1路RJ45网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP协议，可远程调整音量和IP地址；
2.设备支持本地话筒和线路扩音功能，话筒、线路音量单独可调，带默音功能；
3.带有24V信号和接口。
4.话筒输入≥1路、线路信号输入≥1路、线路信号输出≥1路，支持短路信号报警输入和短路输出，可实现外部设备联动控制；
5.支持USB播放本地节目，支持≥1路外接设备电源插座。

	9
	前置放大器
	1.总输入通道≥11路，其中话筒输入通道≥5路，线路输入≥5路，消防信号输入≥1路，输出通道≥2路；
2.线路输入支持独立调节；
3.话筒输入支持48V幻象功能，其中≥1路支持默音功能，每路支持独立高低音调节；
4.总谐波失真≤0.1%，频率响应20Hz-20kHz+1dB。

	10
	调音台1
	1.话筒 / 线路复合输入通道≥4 路，立体声输入≥1 组，效果返回输入≥1 路；配备 USB 音频接口≥1 路，支持蓝牙无线音频接入；
2.主输出≥2 路，编组输出≥2 路，辅助输出≥2 路，效果输出≥1 路；配备立体声耳机输出≥1 路、立体声录音输出≥1 组；
3.内置数字效果器、多媒体播放器，可兼容MP3、WAV格式音频文件解码播放；可作为外置声卡与计算机对接使用；
4.频率响应20Hz～20kHz（±1dB），总谐波失真≤0.05%@0dBu，1kHz，信噪比≥98dB，通道串音衰减≥60dB；
5.话筒通道增益≥50dB，线路通道增益≥50dB；整机最大输出电平≥18dBu；
6.每个输入通道支持高、中、低、效果调节。

	11
	调音台2
	1.话筒 / 线路复合输入通道≥6路，立体声输入≥1 组，效果返回输入≥1 路；配备 USB 音频接口≥1 路，支持蓝牙无线音频接入；

2.主输出≥2 路，编组输出≥2 路，辅助输出≥2 路，效果输出≥1 路；配备立体声耳机输出≥1 路、立体声录音输出≥1 组；

3.内置数字效果器、多媒体播放器，可兼容MP3、WAV格式音频文件解码播放；可作为外置声卡与计算机对接使用；

4.频率响应20Hz～20kHz（±1dB），总谐波失真≤0.05%@0dBu，1kHz，信噪比≥98dB，通道串音衰减≥60dB；

5.通道增益一致性误差≤0.5dB；整机最大输出电平≥18dBu；

6.每个输入通道支持高、中、低、效果调节。
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	无线遥控套件
	1.套装包括无线接收主机和发射遥控器，通过遥控具备暂停、恢复、停止、上一曲、下一曲等常规广播操作功能；支持自定义存储不少于6组广播任务，可一键触发预设广播任务；
2.接收主机配备外置增益天线，无遮挡空旷环境下有效遥控传输距离≥1000米；
3.设备支持标准串口通信对接，可兼容主流广播主机系统数据协议，实现遥控指令稳定传输、设备联动响应。
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	壁挂扬声器
	1.阻燃 ABS（厚度≥2mm) 或木质箱体（厚度≥6mm），配网罩；
2.采用双单元，中低音单元≥4.5吋一只，高音单元一只；
3.输入电压70/100V；
4.额定功率≥10W；
5.频率范围130Hz-17KHz ±10%。
6.灵敏度88dB ±3dB。
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	80W室外防水声柱
	1.产品外壳主要采用铝合金材料，防尘防水≥IP55；
2.喇叭单元采用两分频设计，喇叭单元LF：5"*4，HF：3"寸*1；
3.输入电压70/100V；
4.额定功率≥80W；
5.频率响应110Hz-18KHz (±15%）；
6.灵敏度：90dB±3 dB。
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	50W室外防水声柱
	1.产品外壳主要采用铝合金材料，防尘防水≥IP55；
2.喇叭单元采用两分频设计，喇叭单元LF：4"*4，HF：3"寸*1；
3.输入电压70/100V；
4.额定功率≥50W；
5.频率响应100Hz-18KHz (±10%）；
6.灵敏度：91dB±3 dB。
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	120W室外防水声柱
	1.产品外壳主要采用铝合金材料，防尘防水≥IP55；
2.喇叭单元采用两分频设计，喇叭单元LF：6.5"*3，HF：3"寸*1；
3.输入电压70/100V；
4.额定功率≥120W；
5.频率响应70Hz-19KHz (±10%）；
6.灵敏度：92dB±3 dB。
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	IP音箱
	1.阻燃 ABS（厚度≥2mm) 或木质箱体（厚度≥6mm），内置≥6.5吋全频单元，配网罩；
2.内置≥2×15W立体声数字功率放大器，频响100-18000Hz±3dB，失真度≤1 %，支持1路线路输出至副箱；
3.内置≥1路网络音频解码模块，支持TCP/UDP/ARP/ICMP/IGMP协议；
5.支持服务器推送的实时和定时文件广播，文本广播；
6.支持1路线路输入，1路MIC输入；
7.电压适应范围AC185V～265V。
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	300W合并式功放
	1.D类单通道数字功率放大器，额定输出功率≥300W；

2.输入接口：≥3路话筒输入、≥3组线路输入，≥1路录音输出，话筒和线路输入支持音量、高低音独立调节，话筒支持48V幻像供电选择开关；

3.消防联动接口：≥1路消防信号输入，≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口；

4.输出接口：支持100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）三种方式输出，分区控制≥6路；

5.设备内置多媒体播放模块，支持MP3本地播放、Bluetooth蓝牙无线音频接收功能；

6.线路输入灵敏度：300mV±30mV，话筒输入灵敏度：15mV±3mV；

7.频率响应120Hz～20KHz （+0.5dB～-3dB）；

8.线路通道信噪比≥82dB（A计权），整机总谐波失真≤1%（@1KHz，额定输出功率）；

9.标准机架式安装，具备过温/过载保护功能。
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	1300W纯后级功放
	1.D类单通道数字功率放大器，额定输出功率≥1300W；
2.输入接口：≥4组线路输入，其中XLR接口≥1、RCA接口≥1、凤凰端子接口≥1、TRS6.35接口≥1；
▲3.消防联动接口：≥1路消防信号输入，≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口（签订合同时提供第三方检测报告）；
4.输出接口：支持100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）三种方式输出；
5.线路输入灵敏度≥775mv；
6.频率响应120Hz-20KHz（定压）/20Hz-20KHz（定阻）；
7.线路通道信噪比≥100dB（A计权），整机总谐波失真≤1%（@1KHz，额定输出功率）；
8.标准机架式安装，具备过温/过载保护功能。
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	500W纯后级功放
	1.D类单通道数字功率放大器，额定输出功率≥500W；
2.输入接口：≥4组线路输入，其中XLR接口≥1、RCA接口≥1、凤凰端子接口≥1；
3.消防联动接口：≥1路消防信号输入，≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口；
4.输出接口：支持100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）三种方式输出；
5.线路输入灵敏度≥775mv；
6.频率响应120Hz-20KHz（定压）/20Hz-20KHz（定阻）；
7.线路通道信噪比≥100dB（A计权），整机总谐波失真≤1%（@1KHz，额定输出功率）；
8.标准机架式安装，具备过温/过载保护功能。
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	700W纯后级功放
	1.D类单通道数字功率放大器，额定输出功率≥700W；
2.输入接口：≥4组线路输入，其中XLR接口≥1、RCA接口≥1、凤凰端子接口≥1；
3.消防联动接口：≥1路消防信号输入，≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口；
4.输出接口：支持100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）三种方式输出；
5.线路输入灵敏度≥775mv；
6.频率响应120Hz～20KHz（定压）/20Hz～20KHz（定阻）；
7.线路通道信噪比≥100dB（A计权），整机总谐波失真≤1%（@1KHz，额定输出功率）；
8.标准机架式安装，具备过温/过载保护功能。
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	100WIP功放
	1.D类单通道数字功率放大器，额定输出功率≥100W；

2.输入接口：≥3路话筒输入、≥3组线路输入，≥1路录音输出，话筒和线路输入支持音量、高低音独立调节，话筒支持48V幻像供电选择开关；

3.消防联动接口：≥1路消防信号输入，≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口；

4.输出接口：支持100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）三种方式输出，分区控制≥6路；

5.设备内置≥1路网络音频解码模块，支持TCP/UDP/ARP/ICMP/IGMP协议；内置多媒体播放模块，支持MP3本地播放、Bluetooth蓝牙无线音频接收功能；

6.线路输入灵敏度：300mV±30mV，话筒输入灵敏度：15mV±3mV；

7.频率响应120Hz～20KHz （+0.5dB～-3dB）；

8.线路通道信噪比≥82dB（A计权），整机总谐波失真≤1%（@1KHz，额定输出功率）；

9.标准机架式安装，具备过温/过载保护功能。
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	300WIP功放
	1.D类单通道数字功率放大器，额定输出功率≥300W；
2.输入接口：≥3路话筒输入、≥3组线路输入，≥1路录音输出，话筒和线路输入支持音量、高低音独立调节，话筒支持48V幻像供电选择开关；
3.消防联动接口：≥1路消防信号输入，≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口；
4.输出接口：支持100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）三种方式输出，分区控制≥6路；
5.设备内置≥1路网络音频解码模块，支持TCP/UDP/ARP/ICMP/IGMP协议；内置多媒体播放模块，支持MP3本地播放、Bluetooth蓝牙无线音频接收功能；
6.线路输入灵敏度：300mV±30mV，话筒输入灵敏度：15mV±3mV；
7.频率响应120Hz～20KHz （+0.5dB～-3dB）；
8.线路通道信噪比≥82dB（A计权），整机总谐波失真≤1%（@1KHz，额定输出功率）；
9.标准机架式安装，具备过温/过载保护功能。
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	天线分配器
	1.支持≥4台接收机共用一对天线，支持设备级联；
2.分支持≥4路12VDC电源输出；
3.适用频宽范围：500MHz～850MHz；
4.输出/入阻抗：50Ω；
5.接头：TNC或BNC。
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	有源对数周期天线
	1.适用频宽范围：500MHz～850MHz
2.天线增益3-5dB，驻波比≤2.5：1；
3.天线阻抗50Ω，接头为TNC或BNC。
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	天线放大器
	1.适用于500MHz～850MHz频段外接天线，搭配可调增益信号放大、衰减线路，可根据现场环境调整增益大小；
2.适用频宽范围：500MHz～850MHz；
3.步进增益总增益量0～+18dB±2dB，步进量±1dB；
4.步进衰减总衰减量0～9dB±2dB，步进量±1dB；
5.天线阻抗50Ω，接头为TNC或BNC；
6.电源输入：12～18VDC。
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	电源时序控制器
	1.设备≥16路受控电源输出通道，支持智能时序开关控制，具备逐级顺序开启、反向逐级关闭功能；
2.设备配备外接联动控制接口，支持短路信号触发输入，可外接时序控制开关、联动控制器及其他设备；
3.单路最大电源电流≥10A；16路电源总电流≥40A；
4.硬件接口：RS232控制口×≥1；RS422数据接口×≥2；
5.适用电压：AC220V±10%。
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	50欧同轴线
	1.结构材质：内导体采用实心无氧铜导体，直径≥1mm；绝缘层采用PE聚乙烯材质；外层采用铝箔全覆盖和铜编织网屏蔽结构；外护套采用耐磨阻燃防护材质；
2.工作频率：0-3GHz，插入损耗≤0.3dB，屏蔽效率≥90dB；
3.配套TNC或BNC公母接头。
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	UPS不间断电源
	1.设备采用纯在线式双变换UPS架构，切换时间≤0ms；

2.额定功率参数：设备额定容量≥6kVA，额定有功功率≥6KW，整机输入功率因数≥0.99；

3.配套工业级免维护蓄电池组，在100%满载额定工况下，应急持续供电续航时长≥30分钟；

4.额定输入电压AC220V，支持超宽电压输入范围；

5.额定输出电压AC220V，电压稳压精度≤±1%；输出波形为纯正弦波，波形失真度THD≤3%（线性满载工况）；

6.支持过载保护、短路保护、超温保护、电池过充、过放、欠压保护，同时具备输出过压、欠压、浪涌保护。
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	控制终端
	1.处理器≥6核，主频≥2.8G，内存≥16G（DDR43200），内存插槽≥2个，硬盘≥512G（M2PCIe4.0通道）；
2.显示器≥27寸1920*1080分辨率，主板集成声卡、千兆网卡；
3.USB接口≥8（其中USB3.0接口≥4），HDMI≥1，VGA≥1；
4.全高PCI插槽≥1；PCI-E插槽≥2；
5.标准立式机箱，配套原厂USB光电鼠标及USB键盘；
6.配套正版操作系统。
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	16口交换机
	1.端口配置：固化千兆电口≥16个，固化千兆光口≥2个，标准1U设备；
2.交换性能：交换容量≥36Gbps，包转发率≥26Mpps；
3.支持Web界面管理，支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMPSnooping、STP/RSTP/MSTP链路保护技术；
4.支持防雷等级≥6K。
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	24口交换机
	1.端口配置：固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥2个，标准1U设备；
2.交换性能：交换容量≥52Gbps，包转发率≥38Mpps；
3.支持Web界面管理，支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMPSnooping、STP/RSTP/MSTP链路保护技术；
4.支持防雷等级≥6K。
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	42U机柜
	1.尺寸600*600*2000mm，主要材质采用铝锌板和SPCC冷轧板，最薄处≥1.2mm，表面静电喷塑；
2.左右侧门和前后门可拆卸，钢化玻璃前门，前后门配锁，固定板≥3块，散热风扇≥1组；
3.静载≥500KG(带支架)；
4.防护等级≥IP20。
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	三芯电源线
	1.导线材质采用无氧铜；
2.规格RVV-3*2.5mm²。
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	双芯喇叭线1
	1.RVV 2*1.5mm²，导线材质采用无氧铜，直流电阻≤12.5 Ω/km；
2.采用平行软结构。
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	双芯电源线2
	1.RVV 2*2.5mm²，导线材质采用无氧铜，直流电阻≤7.5 Ω/km；
2.采用平行软结构。
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	六类网线
	1.导体材质采用无氧铜，线径≥23AWG（0.573mm），双绞结构，传输带宽≥250MHz；
2.护套材质采用HDPE或PVC，根据室内或室外选用；
3.POE供电支持IEEE802.3bt，单线最大供电90W（≤100m）；
4.每箱长度≥300米。
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	PE管
	1.配管PE材质；
2.口径32/40mm，根据现场环境使用；
3.含开挖和恢复。
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	音柱立杆
	1.不锈钢材质，壁厚≥1.5mm；
2.立杆高度≥3米，支持单、双音柱，根据现场使用；
3.预埋钢筋地笼，螺丝固定。
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	检修井
	1.砖砌600mm*600mm内径，深度≥800mm；
2.24寸墙体；
3.水泥粉不低于2cm；
4.树脂+玻纤材质井圈井盖。
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	单控开关
	1.面板尺寸86*86mm，厚度≤30mm，阻燃PC材质；
2.安装形式采用明装，不需要暗盒；
3.适配线径1.0～2.5mm² 铜芯导线，额定电流≥10A。
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	广播设备安装辅材
	广播设备安装使用到的所有辅材，包括各种音频信号线、线缆接头、PVC线管、PVC线槽、管材接头、86盒、接线端子、固定件、标识标签、各类胶带等。
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	广播设备拆除服务
	1.对五所学校内老旧、淘汰、需更换的广播系统前端设备及中心设备进行拆除作业，同步拆除配套老旧电源线、破损配管及固定辅材；

2.所有拆除的旧设备、旧线缆、废旧管材统一分类整理、清洁搬运至学校指定地点，规范堆放、做好成品清点及移交备查。
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	液晶拼接屏
	▲1.显示性能：采用≥55英寸工业级液晶显示单元，16:9标准显示比例；物理分辨率≥1920×1080，屏幕亮度≥450cd/㎡，动态对比度≥3000:1，水平、垂直可视角度均≥170°，两台屏拼接后拼缝≤1.8mm（签订合同时提供第三方检测报告）；
2.输入接口配备≥1路USB接口、≥1路HDMI高清接口、≥1路DVI数字接口；
3.串口联动控制接口支持≥1路RS232输入、≥2路RS232输出，支持设备级联串联控制；
4.内置高性能数字图形处理模块，具备缩放、分割处理能力，支持单屏独立画面显示、全屏整体拼接显示、任意区域组合画面漫游、叠加、分割显示；
5.采用工业级金属屏蔽外壳，搭配温控散热系统，支持温度自动调节散热；
6.供电100～240VAC，50/60Hz，功耗≤160W。
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	前维护壁挂支架
	1.适配≥55英寸液晶拼接单元，承重≥35kg，可匹配≤1.8mm拼缝拼接墙体安装需求；
2.支架主体采用≥2mm厚冷轧钢材，表面采用静电喷塑防腐防锈工艺；
3.采用纯前置式维护结构设计，前倾维护角度≥30°，水平前移距离≥280mm；
4.支架支持±5mm水平/垂直/深度屏间距调节；
5.支持屏体推入后自动锁定；
6.支架安装水平度误差≤1.5mm，垂直度误差≤2mm，安装面承重≥100kg/m²。
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	拼接处理器
	1.标准机架式安装，采用纯硬件FPGA阵列底板运算交换技术，不需要任何操作系统支持，上电启动时间≤5S；
2.视频输入接口：≥4路HDMI输入，≥4路DVI输入，每路输入分辨率≥1920x1200@60Hz，支持多信号混合输入；
3.视频输出接口≥12路HDMI输出，每路输出分辨率≥1920x1200@60Hz；
4.控制接口：RS232串口≥2个、RJ45网络≥1个，支持客户端软件控制、Web网页控制和串口RS232指令控制，支持通过RS232OUT端口控制第三方设备；
5.采用模块化结构，输入输出模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔，输入卡槽位≥2条，输出卡槽位≥3条；
6.前面板配备≥5英寸电容触控屏，支持设备信息、场景信息查询与控制；
7.视频输入信号支持在显示屏幕上进行任意移动、叠加、缩放、多画面等功能，也可以任意制定多种分屏、全屏、组合屏等显示方式；
8.支持EDID在线编辑控制，可在线编辑输入输出通道EDID，可加载预设EDID；
9.支持多个场景预案功能，可保存场景≥30个，支持自动轮巡，可自定义设置轮巡时间。
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	拼接屏包边
	1.采用304不锈钢板材，厚度≥0.8mm,表面为黑钛金拉丝工艺；
2.包边采用一体L型折弯成型，无拼接断点、无二次焊接打磨，折弯角度标准90°；
3.包边宽度40mm～50mm；
4.包边与墙体、大屏边框交接缝隙采用同色中性耐候密封胶收边。
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	10寸音箱
	1.内置二分频两单元全频扬声器系统，单箱体配置10寸低音单元+高音压缩单元组合设计；
2.低音单元采用≥10英寸低频驱动单元，音圈直径≥65mm，采用玻纤音圈、高刚性纸盆+防水防尘涂层设计，单元额定阻抗4Ω～8Ω；
3.高音单元采用≥1.3寸钛膜压缩式高频驱动器，额定阻抗8Ω，配套成型声学号角，指向覆盖角度≥90°(水平)×60°(垂直)；
4.系统频响55Hz～20kHz，系统灵敏度≥96dB，连续声压≥119dB，最大瞬时声压≥125dB，
5.额定功率≥200W，AES功率≥250W；
6.分频系统：内置二分频无源分频器，分频点2.0kHz–2.8kHz；
7.箱体结构：采用高强度桦木夹板或高密度MDF箱体，最小厚度≥18mm，表面防水耐磨喷涂工艺，前置高密度防护网罩；
8.安装与适配：箱体预留标准吊装、壁挂安装点位，支持落地、壁挂、吊装多种安装方式；配备NL4音频输入接口。
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	反馈抑制器
	1.采用全数字DSP高速处理架构，内置啸叫抑制算法，支持全自动实时侦测、动态陷波抑制、智能移频降噪；

2.设备采样率≥48KHz，频响范围20Hz～20kHz（±0.3dB），机信噪比≥105dB（A计权），总谐波失真THD+N≤0.01%@1kHz；

3.每通道内置≥18组动态自适应陷波滤波器，支持全自动啸叫点扫描锁定、动态跟踪抑制，具备智能移频功能，移频范围4±1Hz；

4.支持XLR卡侬平衡、TRS大二芯、RCA非平衡信号输入输出接口；

5.配备≥2吋彩色显示屏，可实时显示通道音量、陷波工作状态、移频参数、设备运行模式等信息；支持面板按键本地调试、参数保存、场景预设，可存储≥10组配置方案；

6.标准机架式安装，AC220V±10%供电。
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	纯后级功放
	1.标准双通道，采用AB类+H类多级阶梯供电架构、OCL无输出电容互补对称放大电路；
2.额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，1×1350W/8Ω；
3.频率响应20Hz～20kHz，总谐波失真(1/10额定功率，1KHz)≤0.06%，信噪比(A计权)≥106dB；
4.输入灵敏度0dBu（0.775V），输入阻抗平衡20kΩ/非平衡10kΩ；
5.支持XLR卡侬平衡、RCA非平衡信号输入接口；
6.配备NL4音频输出接口；
7.支持超宽电压适配输入，工作电压范围AC110V-240V，适配50Hz/60Hz市电；
8.具有开机电源软启动，短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DG漂移等多重检测保护性能；
9.支持≥20个用户程序保存和调用,可从设备导出至电脑或从电脑导入至设备，可对设备参数进行锁定和解锁。
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	墙面吸音板
	1.拆除旧吸音板，清理墙面浮灰、油污，对墙面局部凸起、空鼓部位进行铲除修整，凹陷部位找平修补打磨，确保整体墙面平整；
2.吸音板采用E0级高密度纤维板，厚度≥15mm，穿孔孔径≥2.0mm，B1级防火；
3.基层安装木质龙骨骨架，竖向主龙骨中心安装间距≤400mm，横向副龙骨板上下层中心间距≤600mm；
4.墙面阴阳角、墙体边界采用L型、直角收边条收口。 。
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	舞台背景制作
	1.清理墙面浮灰、油污，对墙面局部凸起、空鼓部位进行铲除修整，凹陷部位找平修补打磨，确保整体墙面平整；
2.基层采用≥9mm厚石膏基阻燃板，采用防锈自攻螺丝结合结构胶双重固定；
3.面板采用≥9mm厚木纹防火板，采用环保阻燃粘结胶粘贴；
4.采用同色密封胶填缝处理，墙面阴阳角、门窗洞口、梁柱交接位置进行收边工艺处理。
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	三人位条桌
	1.规格：1800*400*760±10mm；
2.饰面采用厚度≥0.6mm胡桃木木皮贴面；
3.基材采用E0级高密度环保中纤板，板材含水率≤12%，桌面主板材厚度≥25mm，侧挡板、后背板厚度≥16mm；
4.采用实木封边，边角采用圆弧倒角工艺，无尖锐棱角；
5.采用环保水性油漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感；
6.连接五金采用防锈镀锌配件，桌底配PVC脚垫。
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	弓形椅
	1.靠背采用黑色尼龙加玻纤一体成型背架；
2.采用优质PP原生料T型分体式扶手，一体成型、表面光滑、无毛刺；
3.坐垫采用高密度一体式定型海绵，厚度≥6CM，表层包裹耐磨环保面料；
4.支撑脚架采用直径≥25mm规格、壁厚≥1.8mm钢管弓形架，表面电镀工艺；
5.脚底部配备高强度尼龙塑胶静音脚垫。
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	柜式空调
	1.产品类型：3P冷暖变频柜式空调；

2.能效等级1级，全年能源消耗效率≥4.4；

3.额定制冷量（W）≥7200，额定制热量（W）≥9500；

4.噪声室外机噪声（dB）≤56，室内机最大噪声（dB）≤47；

5.循环风量（m3/h）≥1200；

6.采用环保冷媒制冷剂，采用纯铜冷媒管，标配4米铜管、水管等，含遥控器；

7.供电AC220V，配套空调用漏电保护器。
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	可移动折叠会议桌
	1.规格：1400*500*750±10mm；
2.饰面采用MFC双饰面板，甲醛释放量E0级，厚度≥25mm，PVC封边，颜色由学校确认；
3.钢架厚度≥1.2mm冷轧管，采用高温磷化，防锈防掉漆处理；
4.桌面下方有书网管，静电喷涂，桌两侧安装折叠旋钮，桌脚上安装挡板；
5.桌脚采用PU静音轮。
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	翻转白板
	1.整体规格尺寸：产品标准成品板面尺寸为1500mm×900mm，采用双面书写、可翻转、可升降、可移动一体化结构设计，成品尺寸误差≤±3mm，整体比例规整、结构紧凑，适配各类会议室、教室、多功能厅教学板书、会议研讨、方案演示等常态化使用场景。
2.采用哑光烤漆磁性板面，无眩光，持常规白板笔无尘书写、干湿擦拭；
3.采用中轴翻转结构，支持360°自由静音翻转、支持角度锁止定位，支持双面独立书写、双面全域磁性功能；
4.板芯采用高密度纤维实芯板，背板采用镀锌钢板，板面、芯层、背板采用聚氨酯胶水高压复合；
6.板体四周采用电泳铝合金边框，四角配备ABS防撞护角，圆弧过渡无尖锐棱角，配套一体式可移动金属笔托；
7.两侧配套旋转锁紧旋钮升降机构，1400mm-1800mm区间无级调节，适配教师、学生不同身高书写；
8.H型可移动支架结构，支架采用壁厚≥1.0mm椭圆碳钢管材，表面静电喷塑，底部40mm静音万向脚轮，带自锁刹车。

	58
	触控一体机
	1.显示尺寸≥86英寸，屏幕采用LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H；
2.整机内置≥2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率≥60W，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db；
3.整机支持移动终端与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
4.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数；
5.内置插拔式OPS模块，采用可抽拉按压式卡扣设计，OPS模块和整机的连接传输速率≥10Gbps，OPS配置核心数≥8核，频率≥2.0G，内存≥DDR48GB，硬盘≥256GBSSD；接口数量：≥1路HDMI，≥3路USB；
6.配套无线键鼠和激光翻页笔；
7.配套移动支架，采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂，承重≥100kg，支架支持高度调节，配有置物托盘，脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于75mm。
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	升降移动讲台
	1.讲台升降范围765～1065mm±10mm；
2.桌面采用MDF吸塑板,尺寸715*475±10mm，板材厚度≥18mm；
3.讲台最大承重≥60kg；
4.桌面上方开槽，可放置移动终端，桌面下方设置储物抽屉；
5.支架采用铝合金压铸，静电喷涂，工字形桌脚，铝合金压铸，静电喷涂；
6.采用气压升降，人体工学升降拉手；
7.底部4只≥2.5寸静音万向轮，其中2轮可锁定。
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	无线会议话筒
	1.接收机采用金属机箱，标准机架式安装，配备LED屏，显示频率、RF/AF强度信息；

2.接收机载波频段530MHz～690MHz，频率稳定性±0.005%，接收方式采用CPU控制选讯和导频识别接收；

3.接收机信噪比（S/N）≥100dB（A计权），总谐波失真（THD）≤0.5%（@1KHz），频率响应40Hz～18KHz（±3dB），动态范围≥100dB，最大声压级≥134dB；

4.接收机输出接口：≥1组独立平衡输出×2，≥1组混合平衡输出；

5.接收机天线接口采用BNC母座（50Ω）或TNC母座，支持天线环路输出，内置AC电源板，支持AC电源环路输出；

6.配置RJ45管理端口，支持接收机的远程控制、集中管理和状态监控；

7.配套两只一体式方管无线话筒，采用超心形电容式咪芯，配备显示屏显示频点、电量、信号强度等，支持一键静音和无输入自动休眠，标配3.7V锂电模组，兼容AA电池供电。
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	无线领夹话筒
	1.接收机采用金属机箱，标准机架式安装，配备LED屏，显示频率、RF/AF强度信息；
2.接收机载波频段530MHz～690MHz，频率稳定性±0.005%，接收方式采用CPU控制选讯和导频识别接收；
3.接收机信噪比（S/N）≥100dB（A计权），总谐波失真（THD）≤0.5%（@1KHz），频率响应40Hz～18KHz（±3dB），动态范围≥100dB，最大声压级≥134dB；
4.接收机输出接口：≥1组独立平衡输出×2，≥1组混合平衡输出；
5.接收机天线接口采用BNC母座（50Ω）或TNC母座，支持天线环路输出，内置AC电源板，支持AC电源环路输出；
6.配置RJ45管理端口，支持接收机的远程控制、集中管理和状态监控；
7.配套两只腰包式无线话筒，采用全向电容式咪芯，线长≥1米，支持一键静音，采用AA电池供电。
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	无线手持话筒
	1.接收机采用金属机箱，标准机架式安装，配备LED屏，显示频率、RF/AF强度信息；
2.接收机载波频段530MHz～690MHz，频率稳定性±0.005%，接收方式采用CPU控制选讯和导频识别接收；
3.接收机信噪比（S/N）≥100dB（A计权），总谐波失真（THD）≤0.5%（@1KHz），频率响应40Hz～18KHz（±3dB），动态范围≥100dB，最大声压级≥134dB；
4.接收机输出接口：≥1组独立平衡输出×2，≥1组混合平衡输出；
5.接收机天线接口采用BNC母座（50Ω）或TNC母座，支持天线环路输出，内置AC电源板，支持AC电源环路输出；
6.配置RJ45管理端口，支持接收机的远程控制、集中管理和状态监控；
7.配套两只手持式无线话筒，采用超心形动圈式咪芯，配备显示屏显示频点、电量、信号强度等，支持一键静音，采用AA电池供电；
8.配套全金属落地三角支架，高度伸缩调节范围920～1500mm，横杆长度≥800mm，支持多角度调节。
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	22U机柜
	1.尺寸600*600*1200mm±10mm，主要材质采用铝锌板和SPCC冷轧板，最薄处≥1.2mm，表面静电喷塑；
2.左右侧门和前后门可拆卸，钢化玻璃前门，前后门配锁，固定板≥3块，散热风扇≥1组，6位10A机柜PDU≥1只；
3.静载≥300KG(带支架)；
4.防护等级≥IP20。

	64
	智慧黑板
	1.整体宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm，采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计；

2.屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9，显示分辨率≥3840*2160，水平垂直可视⻆度≥175°，采用电容触控技术，全通道支持≥50点触控；

3.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口，≥1路音频输出、≥1路触控USB输出，前置输入接口≥3路USB接口，其中≥1路Type-C接口；

4.整机内置嵌入式系统，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；

5.整机配备≥2声道扬声器，前朝向发声，最大功率≥80W，内置阵列麦克风，拾音距离≥12米，内置语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，控制内置应用，上边框内置≥1200万像素摄像头，内置无线网卡，支持WiFi6技术；

6.配置OPS模块，采用按压式卡扣，接口传输速率≥10Gbps，处理器主频≥2.0GHz，≥8核心12线程，≥8GB DDR4内存，≥256GB SSD硬盘，≥1路HDMI输出，≥3路USB接口。
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	无线视频展台
	1.摄像头像素≥800万，分辨率≥3200*2400；
2.摄像头支持自动对焦，A3大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；
3.支持有线和无线双模连接，无线连接速率800万≥15fps/s，1080P HD≥25fps/s，标配USB数据线和无线网卡；
4.具备LED补光灯，补光灯开关采用触摸设计，支持三段亮度调节；
5.内置锂电池，容量≥5600mA，采用Type-C接口充电，带电量指示灯。
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	录播主机
	1.主机采用嵌入式架构，标准1U机架式设计，集成录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动、AI分析等多功能于一体；
▲2.主机处理器内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz，算力≥6TOPS（签订合同时提供第三方检测报告）；
3.摄像机采用RJ45接口≥4，支持POE供电，HDMI输入≥2，HDMI输出≥2路；
4.音频接口：Line in≥2；Line out接口≥2，Mic接口≥6，支持向麦克风提供POE或幻象供电；
5.通信接口：RJ45网络接口≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议，RS232串行接口≥1，满足外接控制；
6. USB2.0接口≥2，支持连接第三方视频会议软件使用；
7.主机内置存储≥2T，视频录制兼容标准H.264或H.265格式，支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps的视频录制规格可选；音频录制采用AAC标准，支持音频采样率设置，具备AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能；
8.主机内置AI实时分析能力，可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等数据的分析；教师教情分析数据包括检测时间、教师课堂行为、教师位置坐标、教师活动轨迹等；学生学情分析数据包括检测时间、学生课堂行为、学生活跃度维度；课堂语音分析包括语速分析、课堂关键词、高频词、语气词分析等维度；课件分析包括课件图表数量、图文并茂页数、课件授课时间分布等维度；支持主机不依赖互联网云端服务或平台支持，≤10分钟内完成数据整合建模形成AI课堂分析报告；
9.主机内置AI跟踪算法，无需额外图像定位主机或摄像机即可实现多机位全自动跟踪切换；
10、采用AC220V供电，整机功耗≤50W，正常工作状态下噪音≤20dB（A）。
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	录播管理软件
	1.系统基础与录制功能：支持电影、资源两种录制模式，电影模式可多路画面合成录制，资源模式可各信号独立录制；提供30分钟、60分钟两种自动分段录制；视频采用H.264/H.265编码、MP4封装格式，断网可本地存储，联网支持FTP自动上传，可外接U盘实现文件同步备份；

2.文件管理功能：支持按时间排序、关键词检索录像文件，可对文件实现在线播放、下载、删除及FTP上传操作；

3.导播模式与画面预览：具备全自动、半自动、手动三种导播模式，直播、录制、互动过程中可自由切换；支持全通道画面预览，包含各类机位及双路HDMI电脑画面，点击预览画面即可快速切换输出源；

4.画面布局与图文设置：内置二分屏、三分屏、画中画等常规布局，支持自定义布局，画面窗口可拖动、叠加、缩放并自由指定信号源；可添加台标、滚动字幕并预设多组字幕方案，支持上传JPG图片作为片头片尾，可自定义展示时长并叠加视频信息；

5.摄像机云台控制：支持摄像机画面平移、变焦等云台操作，配备鼠标快捷定位功能，可设置并调用不少于8个摄像机预置位；

6.音频处理功能：导播端可调节各路音量，支持一键静音；搭载音频降噪与智能混音算法，过滤环境杂音，自动区分音源并优先保障人声清晰；支持无线麦克风接入，可自定义设备频段并配置接入白名单；

7.直播码流与推流：支持主、子双码流，分辨率、帧率、码流均可自定义，主码流最高支持4K，兼容1080P、720P；可实现不少于4路RTMP同步推流，可任选主/子码流推流；

8.直播模式：兼容RTMP、TS、集控推流等不少于3种主流直播模式，适配不同应用场景；

9.远程音视频互动：兼容H.323、SIP、BFCP、WebRTC等主流互动协议，设备自带互动能力，无需额外配置专用服务器；互动画质支持1080P@30fps，码流可调且具备网络自适应能力；

10.互动应用与双流传输：支持主讲授课、多方会议两种互动模式，授课模式可管控远端画面与发言权限，会议模式支持多分屏及画面轮巡；具备双流传输功能，现场画面与课件画面可独立传输，接收端通过双路HDMI接口分别输出至不同显示设备；

11.互动权限与呼叫应答：支持单人、全场发言权限管控，配备自动应答、手动应答两种呼叫应答模式；

12.多方式导播与客户端：支持本地、网页、客户端软件三种导播方式；配套客户端可完成录播直播控制、参数设置、互动管理、排课查询及文件管理等操作；

13.软件永久授权，终身免费使用，支持软件授权重新绑定至另一台新设备。
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	高清全景摄像机
	1.传感器采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸，有效像素≥800万；
2.支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥20倍，支持高速与慢速快门速度，最快≥1/10000s，最慢≥1/25s，水平视场角≥70°，垂直视场角≥40°；
3.机械云台可进行转动跟踪，水平转动速度最大≥90°/s，垂直转动速度最大≥70°/s；
4.支持H.265、H.264高清视频编码协议，视频分辨率支持3840×2160并向下兼容，支持背光补偿和数字降噪功能，支持RJ45数字视频输出口≥1，HDMI视频输出口≥1；
5.内置GPU，提供≥2TOPS算力，满足行为分析和AI跟踪需求；
6.RS232/RS422通讯接口≥1。
7.支持录播主机POE供电和DC12V电源适配器等供电方式；
8.内嵌摄像机传输处理软件，采用B/S架构，支持浏览器直接访问进行管理；支持曝光模式设置，支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置，支持摄像机图像质量调节功能，支持图像水平、垂直翻转，支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°。
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	大模型分析服务
	1.系统需集成AI大模型对话交互、智能课堂多维分析报告生成、教学灵感辅助应用三大核心能力，依托大模型深度学习能力，解析课堂全维度教学数据，支持人机对话研讨、智能分析、教学辅助优化，适配常态化课堂教学诊断与教研应用；

2.系统可依据通用课堂评价标准，自动生成标准化课堂分析报告，报告支持本地导出下载。内容需包含：课程整体概述、课标落实情况、学习目标达成度、教学组织规范性、学生课堂参与度、课堂氛围、教学效果等多维度量化评分，同时输出总体评价、问题诊断、可落地的分层教学改进建议，分析维度不少于6项，评分精度保留1位小数；

3.支持针对课堂分析报告的诊断问题与改进方案开展智能问答交互，可精准解答教学问题优化策略、学业质量成因分析、教学一致性校验等教研问题，支持一键关联报告对应条目，问答响应时延≤2秒；

4.支持基于课堂诊断结果，智能匹配教学优化方案，内置通用教学预设问题模板，且支持自定义新增、修改、删除预设内容。需覆盖教学策略优化、课堂问题设计、生成性教学应对、课堂互动优化、递进式问题链设计、学业标准分层落地、课堂节奏调控、教学内容拓展、课堂实践活动设计、课堂任务优化、学生思维品质提升、教师追问优化等全场景教学辅助能力，满足常态化教研优化需求；

5.依托智能语音分析算法，全自动解析课堂语音数据，支持教师提问统计、语速分析、课堂高频词汇统计、语气词冗余分析、普通话规范性评估、授课音量均衡分析、课堂理答类型统计、教师追问行为分析，语音识别准确率≥95%，可生成可视化统计数据与优化建议；

6.基于机器视觉技术实现课堂全场景行为智能研判，支持教师授课行为分析、课件PPT授课数据分析、教师课堂巡视轨迹统计、师生目光交互分析、S-T课堂教学行为分析、学生课堂整体行为研判、整体学情统计、学生个体学情分析、班级学情区域对比分析，行为识别准确率≥93%，支持数据可视化展示与教研诊断；

7.所有分析模型支持常态化课堂适配，支持多学段、多学科通用分析，数据处理无延迟卡顿，分析报告生成时长≤3分钟，支持批量课堂数据分析、历史数据回溯查询，适配学校常态化教学教研使用场景；

8.供应商需提供本项目专属、合法有效的商用大模型算力授权，所有课堂分析、智能对话、报告生成功能均采用正式商用算力资源，禁止试用版、共享版、盗版算力服务，保障算力使用合规、稳定、独立隔离，不对外共享算力资源。项目质保期内配套提供完整免费授权使用，免费服务周期内开放全部功能、全额算力额度，无功能阉割、无额度隐性限制。
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	循证教研平台
	1.平台基础架构与访问适配：系统采用通用B/S架构，无需安装客户端，兼容Chrome、360等主流浏览器；支持内外网双域名配置，可适配双网络环境独立访问；支持自定义平台名称、Logo标识、备案信息及版权信息，具备完善的用户、年级、学科、课型、评分量表等基础数据批量管理能力；

2.基础操作与个人中心功能：平台首页支持按课程名称、授课教师、年级、学科、课型快速检索资源；个人中心支持头像、账号、密码自主修改，支持微信账号绑定，适配常态化个性化使用管理需求；

3.多端便捷登录与移动端适配：支持微信扫码快捷登录；可对接微信小程序，移动端可独立完成听课任务创建、在线听课、课堂点评、数据查看等全流程操作，适配移动巡课、随堂教研场景；

4.听课任务创建与远程邀请：支持自主创建听课任务，可自定义课程信息、上传配套资料，支持开启远程直播听课；任务可生成唯一听课码，支持一键复制听课链接、生成含双二维码的听课海报，实现多渠道快速邀请听课人员；

5.多端在线听课与课堂记录：支持PC、移动端输入听课码加入线上听课，可多路画面同步观看直播，支持实时录入听课点评；双端支持课堂画面截图、自定义备注课堂过程细节，完整留存课堂教学资料；

6.课堂评分与主观评价功能：支持听课过程实时量化评分与指标细化阐述，同时支持录入课堂主观评价、教学优化建议；平台支持自定义多套评课量表，适配不同年级、学科、课型，支持等级评分、数值赋分双模式自由切换；

7.AI循证课堂实时分析：支持对接通用AI分析设备，实时开展课堂多维数据智能分析，涵盖师生行为时序、布鲁姆能力层级、课堂理答、PPT与板书、教师授课、姿态情感、学生学情等分析模块，以客观数据支撑教研评课；

8.教学环节智能切片与人工纠偏：系统可自动对课堂视频按教学环节切片标注，进度条直观展示环节分布；支持人工自主纠偏，可手动调整环节时长、修改环节结论、自定义新增编辑教学环节名称，适配校本教研标准；

9.教学时序联动复盘与报告导出：支持PPT节点、师生行为时序可视化展示，点击时序节点可自动跳转对应课堂画面；课后可自动生成AI循证听评课报告，整合评分、评价、AI多维分析数据，支持按需勾选维度选择性导出，满足个性化复盘需求；

10.AI大模型核心分析与报告能力：平台可对接AI大模型服务，可深度学习解析课堂多维数据，自动生成标准化课堂分析报告，涵盖课程概述、课标落实、教学组织、学生参与、教学效果等不少于6项维度，评分精度保留1位小数，同步输出问题诊断与可落地改进建议；

11.智能问答与教学辅助：支持针对课堂报告开展智能教研问答，响应时延≤2秒，精准解答教学优化、学情分析等问题；内置通用教学预设模板且支持自定义编辑，覆盖教学策略优化、问题设计、课堂调控、活动设计、思维培养等全场景教研辅助能力；

12.智能语音与课堂行为量化分析：具备课堂语音分析能力，可统计教师提问、语速、高频词、普通话、音量、理答追问等数据，语音识别准确率≥95%；依托机器视觉实现课堂行为全维度分析，行为识别准确率≥93%，可生成可视化学情数据与优化建议；

13.系统运行性能要求：适配多学段、多学科常态化课堂分析，运行稳定无卡顿，单份AI课堂分析报告生成时长≤3分钟，支持批量数据分析、历史数据回溯，可7×24小时连续稳定运行。
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	拾音话筒
	1.拾音单元为背极式驻极体结构，指向性为超心型；
2.话筒频率响应40Hz～16kHz，灵敏度-29dB±3dB，最大声压级≥130dB，信噪比≥70dB，动态范围≥106dB；
3.输出抗阻：500Ω±20%；
4.使用电源：48V幻象电源；
5.配套铝合金含话筒支架。
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	录制面板
	1.采用86型设计，控制采用RS232接口，相应功能开启对应指示灯亮起；
2.支持一键式系统电源开关控制，一键式录制、停止、锁定电脑信号，支持一键静音功能；
3.部署方式：要求嵌入式安装在讲台或墙面安装。
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	8口接入交换机
	1.≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口；
2.交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥96Mpps；
3.支持基于端口的VLAN，支持VLANVPN（QinQ），支持VoiceVLAN，支持协议VLAN，支持MACVLAN；
4.支持STP/RSTP/MSTP，支持SmartLink；
5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能；
6.支持SDN，支持OpenFlow1.3标准；
7.标准机架式安装，全金属外壳，内置电源。
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	一拖四无线话筒
	1.接收机采用金属机箱，标准机架式安装，配备LED屏，显示频率、RF/AF强度信息；

2.接收机载波频段640MHz～690MHz，振荡方式采用PLL相位锁定频率合成，接收方式采用真分集式接收；

3.接收机信噪比（S/N）≥100dB（A计权），总谐波失真（THD）≤0.5%（@1KHz），频率响应70Hz～16KHz（±3dB），动态范围≥100dB；

4.接收机输出接口：≥1组XLR平衡输出×2，≥1组6.35mm非平衡混合输出；

5.接收机天线接口采用BNC母座（50Ω）或TNC母座，有效使用距离≥50米；

6.配套2只动圈式手持话筒和2只领夹式话筒，支持一键与接收机同步对频；手持话筒灵敏度≥-20dBm（1V），发射功率≥10mW，频率稳定度±0.001%，配备显示屏显示频点、电量、信号强度等，采用AA电池供电；领夹式话筒线长≥1米。
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	音频处理功放一体机
	1.整机采用标准机架式安装，金属外壳，面板配备LCD液晶屏；
2.输入接口：≥2路6.35有线话筒输入，支持48V幻像电源，≥1路USB可用于2.4G无线话筒供电路输入，≥2组音频RCA输入接口，话筒和线路音量、高音、低音支持独立调节；
3.支持本地U盘播放和蓝牙播放；
4.支持≥1路RS232控制接口、≥1路静音控制接口；
5.内置双通过音频功率放大器，额定功率≥2×60W（8Ω），总谐波失真≤0.5%，信噪比≥80dB；
6.线路频率响应：20Hz～20KHz（±3dB），话筒频率响应：80Hz～16KHz（±3dB）；
7.内置音频处理电路，支持回声消除、自动降噪，内置反馈抑制模块，支持自动或手动抑制；
8.支持过温保护、过载保护、短路保护、直流输出保护和软启动。
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	全频音箱
	1.内置二分频两单元全频扬声器系统；
2.低音单元采用≥6.5英寸低频驱动单元，高音单元采用≥1寸丝膜高音单元；
3.系统频响65Hz～20kHz，系统灵敏度≥91dB，连续声压≥110dB，最大瞬时声压≥116dB，
4.额定阻抗4Ω～8Ω，额定功率≥80W，AES功率≥320W；
5.箱体结构：采用高强度桦木夹板或高密度MDF箱体，最小厚度≥12mm，前置钢质防护网，内衬专业声学透声网；
6.安装与适配：箱体预留标准吊装、壁挂安装点位，支持落地、壁挂、吊装多种安装方式。
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	电源管理器
	1.受控≥8路电源管理；
2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；
3.支持时序电源控制功能，每路延迟可调，支持编程控制；
4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全；
5.支持提供1路≥10A的电源输出接口；
6.支持RS-485/RS-422/RS-232等控制协议。
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	激光测距仪
	最大测量距离≥40m，精度±3mm，金属外壳，支持连接手机APP记录测量数据，内置锂电池，Type-C充电。
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	多功能数字万表
	1.支持万表表、示波器和信号发生器功能，全触摸采用屏≥3.5寸，内置锂电池，Type-C充电；
2.最大60000计数，4位半精度，内部参考源的精度≤5ppm，支持AC+DC混合测量；
3.示波器采样率≥50MSa/s，带宽10MHz，分辨率10bit ADC，存储深度≥64Kpts；
4.信号发生器支持正弦、方波、三角和锯齿，正弦1Hz～50kHz，0.5～3.0Vpp，方波100kHz～10MHz，3.0Vpp；
5.支持自动熄屏和关机，支持USB通信和固件升级；
6.配套支架、PVC保护壳、表针、可调MCX示波器探头线和MCX鳄鱼夹探头线。

	80
	数字电桥
	1.屏幕≥1.14寸彩屏，支持左右手感应自动旋转,内置锂电池，Type-C充电；

2.支持元件自动识别，支持数据记录；

3.量程与精度：电阻10mΩ～10MΩ精度±0.5%；电容1pF～25mF精度±0.5%；电感1μH～25H精度±0.5%；分辨率要求电阻≤0.1mΩ、电容≤1pF、电感≤1nH。

	81
	可组合桌椅
	组合桌：
1.规格：740*540*750mm±10mm；
2.基材采用E0级中纤板面压防火胶板，台面板厚度≥20mm，封边采用同色PVC半圆封边；
3.站管：采用Φ50mm的D型钢管，壁厚1.5mm；两立管中间由Φ32*1.5mm圆管焊接后打磨喷涂而成，桌面托架采用壁厚≥2.0mm钢制支撑，表面经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干，防氧化，高温等工序处理，无气泡，无裂缝，表面光洁，采用静电粉末喷涂；全部焊接口平直，牢固，无焊接瑕疵，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定；
4.站脚、支撑角码：采用铝合金经模具一次性压铸成型,站脚规格为450x76x59mm±10mm，支撑角码规格为345*54*41mm±10mm；
5.书网：Φ5mm的冷拉圆钢为主骨架，Φ3.5mm圆钢做成网状结构，连接在台面板下方，承重≥20kg，表面电镀处理；
6.脚垫：采用尼龙材料压注成型，可根据地平不平调节平衡；
7.学生桌支持单独使用，支持组合拼接成六边形分组授课模式。
椅子：
8.规格：515*475*780±10mm；
9.站管：采用Ф25*2mm厚的圆管一体折弯成型，表面经高温静电喷粉工艺处理；
10.椅座连接横管：采用Ф25*1.5mm圆管焊接成形，表面经高温静电喷粉工艺处理；
11.连体椅面：采用高强度改性PP（聚炳稀）材料经模具压注成形，两侧作加强加厚处理，最厚处≥15mm；椅面后背设有加强条；
12.工艺：按人体工程学设计，椅背、椅面、框架端头、连接件等所有外露边角、端口全部采用圆弧倒角钝化工艺处理，无尖锐棱角、毛刺、快口、划边。

	82
	方形微晶护眼灯
	1.一体式微晶防眩灯具，尺寸600*600mm±10mm，满足现场吊顶安装；
2.采用高光效双芯片驱动LED灯珠；
3.采用无频闪隔离电源设计，输入电压规格为AC100-240V，额定最大功率≤40W，功率因数≥0.95；
4.灯具显色指数Ra≥90、R9≥50，色温为5000K±200K，眩光≤16；
5.灯具蓝光危害等级为无危险（RG0），达到豁免级标准。

	83
	轨道灯
	1.配置1米三线铝制轨道，含2个轨道射灯；
2.灯体采用压铸铝散热外壳，支持水平≥350°旋转、垂直≥90°俯仰可调；
3.采用COB灯芯，单灯功率≥25W，输入AC100-240V宽压隔离恒流驱动，功率因数≥0.9，色温3500～4200K，显色指数Ra≥90，低眩光UGR≤19，使用寿命≥25000小时；
4.部署：明装吸顶安装。

	84
	LED教室灯
	1.额定功率：36±5W； 
2.产品尺寸：1210（±20）*280（±20）*90（±20）mm； 
3.灯具显色指数Ra≥90、R9≥50，色温为4000K-4500K，眩光≤16；
4.光效≥85Lm/W，功率因数≥0.9，光通量≥3000Lm；
5.部署后符合《中小学幼儿园教室照明验收管理规范》(DB3201/T 1006-2020)标准‌。

	85
	LED黑板灯
	1.额定功率：36±5W； 
2.产品尺寸：1220（±20）*135（±20）*80（±20）mm；
3.灯具显色指数Ra≥90、R9≥50，色温为4000K-4500K，眩光≤16；
4.光效≥85Lm/W，功率因数≥0.9，光通量≥2800Lm；
5.部署后符合《中小学幼儿园教室照明验收管理规范》(DB3201/T 1006-2020)标准‌。

	86
	合班教室音视频辅材
	1.拼接屏、录播安装时需要使用到的所有信号线，包括HDMI线、六类网线、音频线、话筒线、音箱线、控制线等；
高清线、话筒线、音箱线、电源线、控制线、六类网线、管材等；

2.照明灯具、拼接屏和录播设备用电需要使用到的电源线、面板开关、接线板等；

3.其他辅材，包括各种PVC线管、PVC线槽、管材接头、86盒、固定件、标识标签、各类胶带等。

	87
	设备拆除服务
	1.对三所学校内老旧、淘汰、需更换的音频设备和投影设备进行拆除作业，同步拆除配套老旧电源线、破损配管及固定辅材，完成利旧音频设备的维护；
2.对一所学校原录播教室的1台触控一体机含绿板、互动课堂设备、1台55吋吊装电视机进行移装并维护和调试，满足使用；
3.所有拆除的旧设备、旧线缆、废旧管材统一分类整理、清洁搬运至学校指定地点，规范堆放、做好成品清点及移交备查。



★2.其他技术要求
[bookmark: _Toc120614281]（1）对原有校园广播、合班教室音视频、录播系统相关设备、管线链路梳理排查，规整杂乱线缆，优化线路，修复松动、破损、老化线路及各类安装辅材。统一制作并张贴设备、线缆、管路标识标签，做到标签清晰、格式统一、点位对应，满足日常巡检、故障排查及后期运维管理需求。
（2）严格按照《公共广播系统工程技术标准》（GB/T 50526-2021）、《厅堂扩声系统设计规范》（GB 50371-2006）、《电子会议系统工程施工与质量验收规范》（GB 51043-2014）完成系统检测，所有指标须符合国家现行规范，保障音视频信号传输稳定、无干扰、无延迟。
（3）统一规范校园广播系统设备、分区、音箱点位名称，结合现场区域完成标准化命名；根据校方管理需求配置定时播放、分区广播、应急强插、音量调节等运行策略，逐项校验广播喊话、节目播放、定时任务、故障告警等功能。制作标准化广播系统拓扑图，清晰标注机房设备、线路走向、分区点位架构。
（4）统一规范拼接屏、扩声、录播设备名称；按使用需求配置音频矩阵、音量均衡、回声抑制、信号切换、画面拼接、分屏显示等系统策略，完成声场、画面调校，保证声场均匀、画质清晰、音画同步；依据教学应用需求，配置智能跟踪、画面切换、音频采集、课程录制、直播点播、资源存储、视频备份等功能策略，校验自动录制、互动连线、回放导出、资源归档等功能正常运行。
★（二）商务要求
1.报价要求
（1）供应商应按照合同约定期内的全生命周期成本进行报价，报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、质保期的硬件维护、软件升级、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
[bookmark: OLE_LINK16]2.实施要求
（1）总体要求
中标供应商提供设备供货、安装与调试日程计划，严格依据招标文件及合同条款，完成包括产品供货、安装调试、培训交付、质保服务及项目全过程管理在内的所有履约内容。
所有变更须由供应商提交书面申请，经学校和采购人审批确认后执行。变更流程必须符合招标采购的有关制度。
（2）质量要求
①供应商提供的产品（含配件）为全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。所提供的产品技术参数、性能指标真实有效且与投标文件及合同条款完全一致；在规定的质保期内，中标供应商应对由于安装、工艺或材料的缺陷或故障负责；在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。
②供应商所提供的产品，应在验收之前，向采购人提交响应产品的合格证或产品合格证明等支撑产品质量的资料。
（3）安全施工要求
供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任；如项目施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏，须承担一切责任，并进行相应赔偿。
（4）验收要求
项目实施完成，供应商须完成竣工文档并按采购人要求提供全过程资料。采购人根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）要求进行验收。
（5）质保及售后要求
质保期至少3年，质保期自交货验收合格后开始。
保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
质保期外，供应商提供终身服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到不高于市场价格的原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。
（6）项目管理要求
中标供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”（平台网址http://nj.cneefix.com)的全过程信息化管理，包括公开投标文件、合同与合同清单，在规定的时间节点，提供相应的合同履约过程资料与照片，项目实施结束申请验收等；中标供应商必须对属于固定资产的设备，通过平台制作二维码标签，并张贴到对应设备上。
（7）培训要求
中标供应商须按投标文件对使用人进行培训，培训的内容包括设备软硬件的功能原理、技术参数及安全操作规范、软件系统安装调试、数据配置、权限管理及版本升级说明、硬件日常维护（如清洁、校准、耗材更换）与故障应急处理流程等。培训对象为使用单位指定的设备管理人员，人数不得少于3人，每人接受集中面授培训时长不低于6课时（每课时45分钟）。
3.付款条件
（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
（2）供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。
（3）满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后30日历天内完成所有设备供货、安装、调试、培训并通过验收。
（2）交付地点如下面：
	序号
	产品名称
	交付学校及数量
	合计数量

	
	
	方州小学
	双语小学
	灵岩小学
	城西学校
	冶山初中
	龙池中心小学
	雄州初中
	竹镇初级中学
	

	1
	模拟广播主机
	　
	1
	1
	　
	1
	　
	　
	　
	3

	2
	IP广播服务器
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	3
	IP广播主控软件
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	4
	IP广播分控软件
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	5
	数字音频采集器
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	6
	无线话筒
	2
	2
	2
	1
	1
	　
	　
	　
	8

	7
	网络寻呼话筒
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	8
	终端解码器
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	9
	前置放大器
	　
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	10
	调音台1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	11
	调音台2
	　
	　
	　
	1
	1
	　
	　
	　
	2

	12
	无线遥控套件
	　
	1
	1
	　
	1
	　
	　
	　
	3

	13
	壁挂扬声器
	8
	123
	7
	17
	16
	　
	　
	　
	171

	14
	80W室外防水声柱
	　
	　
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	5

	15
	50W室外防水声柱
	9
	4
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	17

	16
	120W室外防水声柱
	　
	11
	　
	2
	7
	　
	　
	　
	20

	17
	IP音箱
	42
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	42

	18
	300W合并式功放
	　
	　
	　
	1
	1
	　
	　
	　
	2

	19
	1300W纯后级功放
	　
	8
	　
	　
	1
	　
	　
	　
	9

	20
	500W纯后级功放
	1
	　
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	3

	21
	700W纯后级功放
	　
	　
	1
	　
	1
	　
	　
	　
	2

	22
	100WIP功放
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3

	23
	300WIP功放
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	24
	天线分配器
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	25
	有源对数周期天线
	2
	2
	2
	2
	2
	　
	　
	　
	10

	26
	天线放大器
	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　
	2

	27
	电源时序控制器
	1
	1
	　
	1
	1
	　
	　
	　
	4

	28
	50欧同轴线
	80
	40
	40
	40
	200
	　
	　
	　
	400

	29
	UPS不间断电源
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	　
	1

	30
	控制终端
	2
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	6

	31
	16口交换机
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	32
	24口交换机
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	33
	42U机柜
	　
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	34
	三芯电源线
	　
	　
	　
	　
	100
	　
	　
	　
	100

	35
	双芯喇叭线1
	　
	2000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2000

	36
	双芯电源线2
	1000
	2200
	　
	200
	300
	　
	　
	　
	3700

	37
	六类网线
	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	9

	38
	PE管
	400
	600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1000

	39
	音柱立杆
	　
	3
	　
	1
	1
	　
	　
	　
	5

	40
	检修井
	6
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	11

	41
	单控开关
	49
	122
	　
	16
	　
	　
	　
	　
	187

	42
	广播设备安装辅材
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	5

	43
	广播设备拆除服务
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	5

	44
	液晶拼接屏
	9
	　
	　
	　
	　
	9
	　
	9
	27

	45
	前维护壁挂支架
	9
	　
	　
	　
	　
	9
	　
	9
	27

	46
	拼接处理器
	1
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	1
	3

	47
	拼接屏包边
	1
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	1
	3

	48
	10寸音箱
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	2

	49
	反馈抑制器
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	1

	50
	纯后级功放
	2
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	3

	51
	墙面吸音板
	　
	　
	　
	　
	　
	8.5
	　
	　
	8.5

	52
	舞台背景制作
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	37.5
	37.5

	53
	三人位条桌
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	2

	54
	弓形椅
	5
	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	10

	55
	柜式空调
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	56
	可移动折叠会议桌
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3

	57
	翻转白板
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	58
	触控一体机
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	59
	升降移动讲台
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	2

	60
	无线会议话筒
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	61
	无线领夹话筒
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	62
	无线手持话筒
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	2

	63
	22U机柜
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	2

	64
	智慧黑板
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	1

	65
	无线视频展台
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	1

	66
	录播主机
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	1

	67
	录播管理软件
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	1

	68
	高清全景摄像机
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	　
	2

	69
	大模型分析服务
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	1

	70
	循证教研平台
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	1

	71
	拾音话筒
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6
	　
	6

	72
	录制面板
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	1

	73
	8口接入交换机
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	1

	74
	一拖四无线话筒
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	1

	75
	音频处理功放一体机
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	1

	76
	全频音箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	　
	2

	77
	电源管理器
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	1

	78
	激光测距仪
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	79
	多功能数字万表
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	80
	数字电桥
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	81
	可组合桌椅
	46
	　
	　
	　
	　
	　
	46
	　
	92

	82
	方形微晶护眼灯
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	32
	28
	60

	83
	轨道灯
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	8

	84
	LED教室灯
	81
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	81

	85
	LED黑板灯
	27
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	27

	86
	合班教室音视频辅材
	1
	　
	　
	　
	　
	1
	1
	1
	4

	87
	设备拆除服务
	1
	　
	　
	　
	　
	1
	1
	1
	4



5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
6.其他要求
供应商投标文件中，凡涉及列入《强制性产品认证目录描述与界定表（2023 年修订）》的产品和列入《节能产品政府采购品目清单》的强制采购节能产品的产品，签订合同时供应商须提供有效的强制性产品认证（CCC）证书和有效的节能产品认证证书供采购人核验。供应商未提供或者提供的证书不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。
（三）演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。
2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“四、评标标准中 2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品功能、性能、配置要求
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分30分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，▲指标（5项）为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.05分。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。
	30
	客观分

	2.2
	产品功能演示
	评委根据投标人提供的“录播主机”（产品清单66）功能演示视频（不超过5分钟）进行评分，投标人采用类似真实系统每个满足得2分，采用系统原型（DEMO）或PPT等方式每个满足得1分，最多得6分，要求如下：
1.教师跟踪中断与恢复：教师离开讲台区域，云台摄像机回归预设默认取景位，教师重新进入讲台区域，云台摄像机恢复对教师的自动跟踪，跟踪过程无卡顿、无重新搜素定位的明显延迟；
2.全自动场景切换：系统根据教师上课行为自动切换拍摄景别或机位，无需人工点击或遥控干预，跟踪平稳、切换流畅；
3.多人场景下目标锁定与防误跟踪：多人同时站在讲台区域，云台摄像机始终锁定原授课教师，未出现目标丢失、误切换或反复重新识别的。
备注：未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。
	6
	客观分

	2.3
	实施方案
	根据本项目采购需求及相关要求提供实施方案，内容包含：
1.实施流程及周期规划（需包括多校安装统筹、实施流程、项目周期、人员配置与分工）；
2.风险管控与应急机制（需包括风险管控措施、质量保障措施、应急管理机制）；
3.设备安装与功能调试（需包括设备测试流程、设备安装说明、功能调试说明）；
4.过程管理创新《数字化管理闭环计划表》（包括但不限于数字管理工具、施工影像记录、每日问题追踪）。
评委根据对以上每条内容逐项评分：
方案内容完整、论述深入、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	2.4
	检测报告
	评委根据投标人提供的第三方合法检测机构出具的有效产品检测报告进行客观打分，每提供一项完全满足下述对应功能及检测标准的有效检测报告得1分，本项最高得4分。

1.所投“IP音箱（产品清单17）”的检测内容：待机噪声≤17dB；
2.所投“1300W纯后级功放（产品清单19）”的检测内容：可通过广播管理系统主机监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。
3.所投“可组合桌椅（产品清单81）”的检测报告，检测内容如下：

①依据QB/T4071-2021，椅子力学性能、组合桌力学性能检测结果为符合或合格；

②依据QB/T4371-2012、GB/T24128-2018，抗菌性能≥99.9%，耐霉菌性能0级。


	4
	客观分

	2.5
	软件著作权
	投标人所投录播主机（产品清单66）、录播管理软件（产品清单67），具备“流媒体导播”、“流媒体直播”等相关或类似关键词的流媒体应用《计算机软件著作权登记证书》的，每提供一个得0.5分，最多得2分。
备注：证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，所提供软件著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。
	2
	客观分

	3.服务

	3.1
	延保服务
	投标人承诺所投产品质量保修期在三年基础上，每延长一年质保期得2分，最多得4分。（质保期从系统验收合格起算，出具承诺书）
	4
	客观分

	3.2
	售后服务方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.技术支持与设备维护服务方案，内容包括技术支持服务内容、服务响应方式、故障分级、响应时限、问题诊断、软件维护、硬件维护、现场服务和服务闭环记录等相关内容；2.备品备件方案，内容包括但不限于备品备件清单、价格等。
评委根据对以上每条内容逐项评分： 
方案内容完整、合理性、操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 
	4
	主观分

	3.3
	本地化服务
	投标人针对本项目承诺本地化快速售后服务响应机制：项目售后报修，全区范围内2小时内响应、24小时内故障闭环处理。 完全满足上述本地化快速响应服务承诺的得3分；未提供或响应时限不满足的不得分（提供加盖公章的承诺函，格式自拟）。
	3
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年7月1日（含）以来类似项目业绩（单个业绩至少包含校园广播、拼接屏、录播设备、木器中任意两项），每提供一个业绩得2分，最高得4分。（时间以合同签订时间为准，提供合同、供货清单、验收材料，未提供或提供材料不全不得分。）
	4
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	项目团队能力
	1.投标人拟投入本项目的项目经理具有电子信息工程高级工程师证书，得1分；
2.投标人拟投入本项目的项目团队成员具有电子信息工程中级工程师证书，得1分；
备注：以上人员不可重复计分，需提供人员有效证书及2026年1月以来任意一个月投标人为其缴纳的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。
	2
	客观分

	6.节能环保

	6.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得2分。
	3
	客观分

	合计
	　
	100




第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录
[bookmark: _Toc120614284]一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、核心产品品牌一览表
七、投标分项报价表
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、中小企业声明函（如有）
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）











一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
南京市公共资源交易中心六合分中心：
我公司                             （供应商名称）郑重承诺：
我公司符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：







二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。









三、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日    期：







四、投标函
投标函
致：南京市公共资源交易中心六合分中心
根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：





五、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：
















六、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。















七、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：
项目编号：                                   
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。
4.行数不够，可自行添加。
5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。





八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。




九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。








十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


                                         









十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
[bookmark: OLE_LINK6]本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。


1
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 ４２


