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第一章  投标邀请

[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263]受南京市江宁区教育技术装备中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区上坊新城小学等校教学设备（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791]1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0040
2.项目名称：江宁区上坊新城小学等校教学设备
3.预算金额：116.45万元
4.最高限价：102万元
5.采购需求（简介）：根据学校教学需求，配置相关教学设备，满足学校的教育教学需要。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：中标后30个日历日内签订合同，合同签订后30个日历日内交货，质保期六年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期，质保期不包含在合同履行期限中）。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）本项目特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月13日14时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年7月31日9时30分至10时00分，地址：上坊新城小学武成路校区（江宁区武成路88号），联系人：谈主任，联系电话：13851540350。 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：南京市江宁区教育技术装备中心，收件地址：南京市江宁区东新北路16号503室，联系电话：025-84915807。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。
供应商提出质疑函应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单快件。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市江宁区教育技术装备中心
地  址：南京市江宁区东新北路16号503室
联系人：许海清
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：025-84915807
2. 交易中心
地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼
联系人：黄后乐
联系电话：025-69613983








[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]7.招标文件的修改
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216]7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844]12.响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
12.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
13.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
13.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]14.投标有效期
14.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
15.投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]16.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第24.1条规定做无效投标处理。
16.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]17.投标文件的拒收
17.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]18.投标文件的撤回和修改
18.1 投标文件的撤回
18.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
18.2 投标文件的修改
18.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
18.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]19.开标
19.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]20.评标
20.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
20.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
20.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
21.评标过程的保密与公正
21.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
21.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
21.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
21.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]22.投标文件的澄清
22.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]23.投标文件的审查
23.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
23.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
23.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
23.7 异常低价审查
23.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK2]23.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
24.无效投标和废标
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219]24.1 无效投标情形
24.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
24.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
24.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
24.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
24.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
24.1.6 未通过符合性审查。
24.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
24.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
24.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
24.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
24.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
24.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
24.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
24.2 废标情形
24.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
24.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
24.2.3 因重大变故采购任务取消。
24.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
24.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
24.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
24.4 如出现24.2.1或24.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]25.确定中标单位
25.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
25.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
25.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
25.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
25.4.1 提供虚假材料谋取中标。
25.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
25.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
25.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
25.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]25.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
25.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
25.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
25.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
25.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
26.中标通知书
26.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
26.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]27.签订合同
27.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
27.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
27.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
27.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
28.标的物的追加
28.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
29.政府采购履约资金扶持政策
29.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
29.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
30.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
31.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第33条、第34条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
31.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
31.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
31.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
32.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
33.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
34.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
35.以下情形的质疑不予受理：
35.1 超出政府采购法定期限的质疑；
35.2 属于第32条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；
35.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
36.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
37.促进中小企业发展
37.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。
37.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
37.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
37.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
37.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
37.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
38.节能环保产品
38.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
38.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
38.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
39.绿色采购
39.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
39.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
39.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
39.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
40.创新产品采购
40.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
41.网络产品、市场准入类产品采购
41.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
41.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
42.实施本国产品标准及相关政策
42.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
42.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
42.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
42.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
42.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。













第三章  合同文本
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政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：南京市江宁区教育技术装备中心
乙方（卖方）：
甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的 江宁区上坊新城小学等校教学设备 项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称： 
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：合同签订后30个日历日完成交货，投标人所投产品质保期限六年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期）
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1支付时间及比例：安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的50%，余款一年后支付。
8.1.2满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内到达甲方现场。
10.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5质保期为自验收报告签字确认之日起  6  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1甲方依法组织履约验收工作。
11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。
13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5 %。
13.3乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]
甲方：（公章）                           乙方：（公章）
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：          

签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
南京市江宁区教育技术装备中心拟采购一批学校教学设备，决定对江宁区上坊新城小学等校教学设备项目进行公开招标。供应商应负责设备的供应、安装、调试及售后。
（二）项目建设遵循标准
1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
2.固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准（2026年版）>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》、《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知（宁教财〔2023〕9 号）》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。
[bookmark: _GoBack]三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价报价上限（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	一、南京市天印高级中学觅秀街校区‌

	1
	12寸同轴扬声器
	6
	台
	14500
	
	工业
	货物
	

	2
	主扩功率放大器
	3
	台
	7200
	
	工业
	货物
	

	3
	数字调音台
	1
	台
	8500
	主要产品
	工业
	货物
	

	4
	一拖二无线手持话筒
	4
	套
	2800
	
	工业
	货物
	

	5
	天线分配器
	3
	套
	2500
	
	工业
	货物
	

	6
	有源指向性天线
	3
	个
	550
	
	工业
	货物
	

	7
	天线馈线
	100
	米
	25
	
	工业
	货物
	

	8
	电源管理器
	1
	台
	1450
	
	工业
	货物
	

	9
	智能音频隔离器
	1
	台
	800
	
	工业
	货物
	

	10
	1.2米设备机柜
	1
	台
	1500
	
	工业
	货物
	

	11
	室外立杆
	6
	根
	1200
	
	工业
	货物
	

	12
	充电电池套装
	1
	套
	200
	
	工业
	货物
	

	13
	同轴扬声器电源线
	800
	米
	10
	
	工业
	货物
	

	14
	室外PE管
	400
	米
	12
	
	工业
	货物
	

	15
	室外挖沟开槽
	100
	米
	20
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	16
	原有音箱移位
	1
	项
	5000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	17
	操场音频集成
	1
	项
	10000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	二、南京市江宁科学园小学

	18
	电子教室软件
	1
	套
	7000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	19
	24口千兆交换机
	2
	台
	2000
	
	工业
	货物
	

	20
	8口千兆交换机
	1
	台
	1200
	
	工业
	货物
	

	21
	桌面插座
	25
	套
	80
	
	工业
	货物
	

	22
	机房专用PDU
	25
	个
	100
	
	工业
	货物
	

	23
	12U机柜
	1
	台
	1200
	
	工业
	货物
	

	24
	安全网关
	1
	台
	1800
	
	工业
	货物
	

	25
	分支电源线
	100
	米
	10
	
	工业
	货物
	

	26
	主干电源线
	50
	米
	16
	
	工业
	货物
	

	27
	六类网络双绞线
	4
	箱
	1200
	
	工业
	货物
	

	28
	网络水晶头
	1
	盒
	250
	
	工业
	货物
	

	29
	六类理线架
	3
	个
	60
	
	工业
	货物
	

	30
	听力耳机
	10
	个
	220
	
	工业
	货物
	

	31
	防静电地板
	100
	平米
	420
	
	工业
	货物
	

	32
	强弱电桥架
	40
	米
	50
	
	工业
	货物
	

	33
	计算机教室集成
	1
	项
	8000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	三、南京市上坊新城小学武成路校区

	34
	铝架中排固定座椅
	85
	位
	650
	
	工业
	货物
	

	35
	铝架后排固定座椅
	22
	位
	600
	
	工业
	货物
	

	36
	实木两人条桌
	2
	张
	980
	
	工业
	货物
	

	37
	实木三人条桌
	2
	张
	1500
	
	工业
	货物
	

	38
	学生活动课桌椅
	48
	套
	550
	
	工业
	货物
	

	39
	室内LED全彩显示屏
	1.54
	平方米
	7800
	
	工业
	货物
	

	40
	LED控制系统
	1
	套
	3600
	
	工业
	货物
	

	41
	98寸智慧黑板
	1
	台
	25000
	
	工业
	货物
	

	42
	OPS电脑
	1
	台
	4000
	
	工业
	货物
	

	43
	移动升降讲台
	1
	台
	1500
	
	工业
	货物
	

	44
	双模视频展台
	1
	台
	1800
	
	工业
	货物
	

	45
	55寸商用显示器
	2
	台
	4200
	
	工业
	货物
	是

	46
	隐藏式天花翻转器
	2
	台
	9800
	
	工业
	货物
	

	47
	无线投屏器
	1
	台
	1800
	
	工业
	货物
	

	48
	壁挂音柱音箱
	4
	台
	3800
	
	工业
	货物
	

	49
	纯后级功放
	1
	台
	5500
	
	工业
	货物
	

	50
	数字音频处理器
	1
	台
	7200
	
	工业
	货物
	

	51
	双领夹麦克风
	1
	套
	1500
	
	工业
	货物
	

	52
	四手持麦克风
	1
	台
	4200
	
	工业
	货物
	

	53
	音频电源时序器
	1
	台
	1500
	
	工业
	货物
	

	54
	双声道拉杆音箱
	2
	套
	2480
	
	工业
	货物
	

	55
	高清录播主机
	1
	台
	35000
	主要产品
	工业
	货物
	

	56
	录播应用软件
	1
	套
	20000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	57
	智能跟踪处理软件
	1
	套
	15000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	58
	智能课堂行为分析软件
	1
	套
	5000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	59
	智能语音分析软件
	1
	套
	2000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	60
	高清录播摄像机
	4
	台
	5500
	
	工业
	货物
	

	61
	摄像机跟踪拍摄软件
	4
	套
	3000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	62
	录制面板
	1
	台
	1000
	
	工业
	货物
	

	63
	拾音话筒
	6
	支
	950
	
	工业
	货物
	

	64
	音频处理功放一体机
	1
	台
	5500
	
	工业
	货物
	

	65
	大模型分析服务
	1
	项
	3000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	66
	便携摄录一体机
	1
	台
	16108
	
	工业
	货物
	

	67
	物联网控制主机
	1
	台
	6500
	
	工业
	货物
	

	68
	物联网情景面板
	1
	台
	3000
	
	工业
	货物
	

	69
	物联网电源时序器
	1
	台
	1200
	
	工业
	货物
	

	70
	三路开关
	3
	台
	800
	
	工业
	货物
	

	71
	窗帘电机
	4
	台
	1000
	
	工业
	货物
	

	72
	窗帘轨道
	24
	米
	120
	
	工业
	货物
	

	73
	环境传感器
	1
	台
	2800
	
	工业
	货物
	

	74
	红外空调控制套件
	2
	台
	650
	
	工业
	货物
	

	75
	8口千兆交换机
	1
	台
	1200
	
	工业
	货物
	

	76
	1.2米设备机柜
	1
	台
	1500
	
	工业
	货物
	

	77
	合班教室集成
	1
	项
	15000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	四、南京市竹山小学

	78
	高清微课相机
	1
	台
	3500
	
	工业
	货物
	

	79
	微课摄像机系统软件
	1
	套
	5000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	80
	双屏微课主机
	1
	套
	35000
	
	工业
	货物
	

	81
	微课制作软件
	1
	套
	30000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	82
	电容触控屏
	1
	台
	1200
	
	工业
	货物
	

	83
	导播控制台
	1
	个
	450
	
	工业
	货物
	

	84
	无线麦克风
	1
	套
	350
	
	工业
	货物
	

	85
	抽拉式绿幕
	1
	台
	800
	
	工业
	货物
	

	86
	面光灯套装
	2
	套
	3200
	
	工业
	货物
	

	87
	微课录制桌椅
	1
	套
	800
	
	工业
	货物
	

	88
	微课室集成
	1
	项
	6000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	89
	163寸LED一体机
	1
	台
	142000
	核心产品
	工业
	货物
	

	90
	LED一体机OPS电脑
	1
	台
	5000
	
	工业
	货物
	

	91
	无线投屏器
	1
	台
	1800
	
	工业
	货物
	

	92
	会议扩声一体机
	1
	台
	15800
	主要产品
	工业
	货物
	

	93
	无线信号拓展器
	1
	个
	4200
	
	工业
	货物
	

	94
	无线方杆麦克风
	8
	支
	2550
	
	工业
	货物
	

	95
	网络吸顶音箱
	4
	支
	2500
	
	工业
	货物
	

	96
	话筒管理柜
	1
	台
	1200
	
	工业
	货物
	

	97
	8位充电套装
	1
	套
	1800
	
	工业
	货物
	

	98
	会议桌
	1
	张
	25000
	
	工业
	货物
	

	99
	会议椅
	50
	张
	580
	
	工业
	货物
	

	100
	茶水柜
	1
	个
	800
	
	工业
	货物
	

	101
	会议室集成
	1
	项
	10000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	一、南京市天印高级中学觅秀街校区‌

	1
	12寸同轴扬声器
	1.全天候两分频同轴扬声器；
2.音箱单元：低音单元不低于12"，高音单元不低于1" 同轴；
3.额定功率≥400W@8欧姆；
4.支持8Ω、70V、100V多种模式选择；
5.覆盖范围≥90°Hx 90°V；
6.最大声压级≥128dB(峰值)；
7.频率范围55 Hz – 20 kHz；
8.防水防尘等级需达到IP56。

	2
	主扩功率放大器
	1.功率：≥2*500W@8Ω；
2.频率响应：20Hz -20kHz,+0/-1dB；
3.总谐波失真（THD）：＜0.5%,20Hz -20kHz。

	3
	数字调音台
	1.≥10寸电容触控屏，1280x800分辨率；
2.≥9个推子； 
3.≥20路物理信号输入，其中≥16路XLR带话放模拟输入通道；
4.≥14路物理信号输出；
5.≥16路单声道输入总线和3路立体声输入总线，支持用户自定义物理输入口到输入总线的配置；
6.内置压缩器，限幅器，均衡器，自动增益器。

	4
	一拖二无线手持话筒
	1.一拖二无线手持话筒；
2.双通道无线接收主机；
3.频道总数：≥200CH；
4.频率响应：60Hz-15KHz；
5.动态范围：≥105dB。

	5
	天线分配器
	1.分配器頻率范围：450～970MHZ；
2.阻抗：50Ω；
3.输出直流电压：12V四组DC输出端子。

	6
	有源指向性天线
	1.射频频率范围：700-860MHZ；
2.阻抗：不低于50Ω；
3.最大天线增益：不低于10dB。

	7
	天线馈线
	50欧姆，天线馈线

	8
	电源管理器
	1.输出电源插座：前面板带一路直通式万用插座，后面板8个受控万用插座；
2.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制，每通道可以单独受控；
3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器；
4.定时控制功能:连接中控机器后，电脑在不关闭的情况下使用，与软件配合使用可设定4组定时断、开功能。

	9
	智能音频隔离器
	1.双通道音频隔离器；
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD音质；
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个接口输入，从后面板对应接口输出；
4.即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护；
5.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路；
6.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出。

	10
	1.2米设备机柜
	1.1200*600*600mm±10mm，黑色冷轧钢板；
2.前钢化玻璃门、后网门；
3.机柜内配风扇，左右侧板可拆卸；
4.内置隔板≥1块，6位PDU≥2个。

	11
	室外立杆
	2.5m-4m镀锌钢管，根据音箱支架定制室外立杆

	12
	充电电池套装
	1.8节5号1.5V恒压电池套装，无线话筒用；
2.充电器带电量液晶显示屏，充满自停；
3.容量≥2500mWh，循环寿命≥1200次；
4.配电池收纳盒。

	13
	同轴扬声器电源线
	3*2.5平方电源线缆，国标

	14
	室外PE管
	室外各型号PE套管

	15
	室外挖沟开槽
	沿墙开沟及恢复

	16
	原有音箱移位
	学校原有音箱拆除，重新安装至指定位置，含移位所需线材和辅材

	17
	操场音频集成
	1.设备调试、安装，原有不用设备拆除搬运；
2.机柜线路整理、线路贴标、设备打标示、设备除尘等。

	二、南京市江宁科学园小学

	18
	电子教室软件
	1.纯软件产品，安装部署快捷，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式；
2.软件的加密方式支持通过服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种激活方式；
3.全面兼容Windows、银河麒麟、统信、中科方德、鸿蒙等桌面操作系统；
4.屏幕广播：支持将教师机的屏幕和教师讲话声音实时广播给单一、部分或全体学生机以及所有教学互动终端；
5.文件分发：支持教师将教师电脑中的文件或文件夹发送至学生端指定的目录下，支持对正在发送的文件进行暂停、撤销、断线续传，支持对已发送的文件进行删除和清空学生端文件夹；
6.文件提交：支持学生把做好的作业主动提交到教师电脑，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件；支持教师预设学生提交的文件的存储路径并限制学生提交文件的数目和大小；
7.文件收集：支持预定义多个文件收集任务，并支持教师预设学生文件收集类型、收集路径、收集后保存路径，从而实现对学生文件的批量收集。支持收集完成后直接打开文件夹；
8.屏幕监看：支持通过教师机监视单一、部分、全体学生机的屏幕，支持教师设置电脑每屏可监看多个学生屏幕和监看视图的持续时间。教师和学生电脑屏幕分辨率不一致时，支持对画面进行自动对焦，平移和缩放显示；
9.全体遥控：支持教师选定任意一台学生机执行对所有学生机的实时遥控操作，如批量打开网页、打开应用程序、执行文件传输、安装卸载软件等操作；
10.U盘限制：支持对U盘访问权限的设定，有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。

	19
	24口千兆交换机
	1.≥24个10/100/1000BASE，≥4个1000Base-X SFP光口端口；
2.交换容量≥500Gbps，整机包转发率≥96Mpps；
3.内置网管软件，支持网络统一纳管，支持无线、交换机、路由器等一体化纳管。
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	8口千兆交换机
	1.≥8个10/100/1000BASE，≥2个1000Base-X SFP光口端口；
2.交换容量≥500Gbps，整机包转发率≥78Mpps；
3.内置网管软件，支持网络统一纳管，支持无线、交换机、路由器等一体化纳管。
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	桌面插座
	桌面2位电源及USB延长线，方便外接信息科技实验设备使用
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	机房专用PDU
	国标4位插排，机房专用，2500W大功率，总控开关
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	12U机柜
	1.规格：12U 标准 600*600 机柜；
2.材质：0.7mm 冷轧钢板，黑色。

	24
	安全网关
	1.WAN 以太口：1GE电+1GE 光；
2.LAN 以太口：4GE电；
3.带机量：400；
4.适用带宽：1Gbps；
5.NAT 会话数：16 万；
6.内存：512MB；
7.支持互联网常见应用的识别和控制；
8.支持 HTTP 和 HTTPS 协议 URL 过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配；
9.支持包过滤的防火墙功能，可以灵活定义流量控制策略；
10.支持基于 IP 的网络流量限速机制和NAT 表项限制机制。
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	分支电源线
	3*2.5平方电源线缆，国标
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	主干电源线
	3*4平方电源线缆，国标
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	六类网络双绞线
	1.导体：23AWG，带宽达到250MHz；
2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；
3.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能。
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	网络水晶头
	六类非屏蔽RJ45水晶头
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	六类理线架
	六类非屏蔽，19寸标准机架式
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	听力耳机
	1.USB接口，动圈耳机，头戴式，内置DSP声卡，降噪麦克风；
2.频响范围：20-20000Hz，咪灵敏度：-38+/-3dB，耳机灵敏度：91+/-3dB。
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	防静电地板
	1.全钢，600*600*35（mm），完成面250（mm）；
2.材质及要求：HPL；
3.高耐磨贴面，尺寸：≥1.2（mm）（厚）；
4.壁厚需达到1.0（mm）以上。
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	强弱电桥架
	50*50、100*50镀锌强电桥架 壁厚≥1.0mm；
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	计算机教室集成
	地板铺设、桥架敷设、墙面开槽、暗埋管线，机房强弱电布线、机柜安装及测试，电脑集成等，设备搬运、安装、调试等等，机房设备安装及调试，网络设备安装及调试。

	三、南京市上坊新城小学武成路校区
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	铝架中排固定座椅
	1.站脚：壁厚≥4.0mm，采用压铸铝，经模具压铸一体成型，经酸洗磷化处理后做喷塑处理，漆面附着力强，脚掌与地面采用膨胀螺丝固定连接，螺丝位隐藏式设计，带有PP塑料防尘盖，确保每座承重不小于300kg。站脚尺寸为945mm*450mm*53mm（±10mm），站脚底部长度330mm，前后固定孔位280mm，加长固定孔位会使座椅更稳固，座椅横轴连接处采用加强设计，圆直径90mm，圆边加厚6mm，以确保座椅承受力；
2.椅背：基材为实木多层生态板，面贴环保的防火板热压成型，弧度基于人体工程学设计，板材厚度≥10mm，背板505mm*360mm*10mm；
3.背框架：背板框架采用冷轧钢板激光切割成型，尺寸为515mm*435mm*30mm（±10mm），弧度按照人体工程学设计，使靠背贴合人体背部曲线，所有五金件经酸洗磷化处理后做喷塑处理；
4.椅座：基材为实木多层生态木皮，经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，尺寸为430mm*450mm*15mm，座板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六用螺丝2个/角码，造型紧贴座板弧度；
5.支撑件：台面板支撑件采用激光切割成型，自动焊接而成，外观尺寸为240mm*100mm*20mm*1.5mm；
6.写字板：写字板基材采用高密度双面贴防火板，人体接触面半圆包边，弧度手感舒适，两位一排面板整体规格：1040mm*300mm*25mm；
7.书网：采用5mm*3mm实心钢线，采用自动碰焊而成，表面作防氧化处理后，高温喷涂处理，网架内腔140mm，整体尺寸430mm*200mm*140mm；
8.回复机构：铝合金一体压铸成型角码采用贯穿式连接，采用M8圆柱头六用螺丝2个/角码，尺寸为215mm*78mm*80mm（±10mm），内置重力块，造型紧贴座板弧度，具有防夹手功能。
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	铝架后排固定座椅
	1.站脚：壁厚≥4.0mm，采用压铸铝，经模具压铸一体成型，经酸洗磷化处理后做喷塑处理，漆面附着力强，脚掌与地面采用膨胀螺丝固定连接，螺丝位隐藏式设计，带有PP塑料防尘盖，确保每座承重不小于300kg。站脚尺寸为945mm*450mm*53mm（±10mm），加长固定孔位会使座椅更稳固，座椅横轴连接处采用加强设计，以确保座椅承受力；
2.椅背：基材为实木多层生态板，面贴环保的防火板热压成型，弧度基于人体工程学设计，板材厚度≥10mm，背板505mm*360mm（±10mm）；
3.背框架：背板框架采用冷轧钢板激光切割成型，尺寸为515mm*435mm*30mm（±3mm），弧度按照人体工程学设计，使靠背贴合人体背部曲线，所有五金件经酸洗磷化处理后做喷塑处理；
4.椅座：基材为实木多层生态木皮，经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，尺寸为430mm*450mm*15mm（±3mm），座板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六用螺丝2个/角码，造型紧贴座板弧度；
5.回复机构：铝合金一体压铸成型角码采用贯穿式连接，采用M8圆柱头六用螺丝2个/角码，尺寸为215mm*78mm*80mm（±3mm），内置重力块，造型紧贴座板弧度，具有防夹手功能。
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	实木两人条桌
	1.材质：采用实木多层免漆板，，台面25mm其余18mm；
2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；
3.五金配件：采用五金组装螺丝组装。
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	实木三人条桌
	1.材质：采用实木多层免漆板，台面25mm其余18mm；
2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；3.五金配件：采用五金组装螺丝组装。
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	学生活动课桌椅
	1.桌面厚度25（±2）mm，桌面采用ABS塑料一体射出成型，面板上前边沿和左右两侧边沿有坡面凸起，可防止笔、纸滑落，面板底部锁入30mm×15mm×1.2mm厚方管强化桌面承重；
2.椅座板、椅靠背板采用PP塑料，坐垫尺寸：420（±2）mm×430（±2）mm，靠背尺寸：420（±2）mm×360（±2）mm，靠背中间坐垫中间内凹式曲线弧度设计；
3.课桌为单斗结构，桌斗高度为120mm，采用PP塑料一级新料一体射出成型，内径尺寸：445mm×350mm±2mm，。桌斗左右两侧各配挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N；
4.桌体、椅体钢架：钢架管材采用厚度不小于1.2mm的椭圆管，桌腿之间采用30mm×50mm×1.2mm椭圆管加焊横档以保证其横向稳定；
5.可调节课桌椅高度要求：手摇调节升降功能，桌椅高规格均是6个档位，桌高每个档30mm，椅高每档20mm；
6.脚套使用全新尼龙塑料，厚度不小于3mm，并用铆钉或自攻螺丝加固防止脱落。 
7.桌椅的所有结构不得留有棱角和锋利边缝，桌面、椅靠背、椅面等隐形安装，表面不得有铆钉或自攻螺丝等。
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	室内LED全彩显示屏
	1.物理点间距：2.5mm，像素密度：≥160000点/㎡，封装方式：SMD，铜支架铜线封装；白平衡亮度：≥650cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz，均匀度≥97%，对比度≥4000:1，换帧频率 ≥60Hz；模组拼缝间隙≤0.05mm，维护方式：完全前维护，灰度等级：红、绿、蓝≥14bits，平均功耗≤300W/㎡，最大功耗≤720W/㎡；
2.配套定制钢结构，屏体外框采用镀锌方通，防锈防腐蚀，四周采用黑色拉丝不锈钢装饰包边，保证牢固度，不变形，安装结构满足现场实际使用情况。
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	LED控制系统
	1.总像素带载≥65万点，分辨率：1024*640（宽度≤7968，高度≤2048），1路千兆网口输出；
2.存储容量4GB，支持U盘扩展至256GB；
3.配套板卡，板载12组T75接口，最大支持24路RGB数据，支持千兆网播放模式。
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	98寸智慧黑板
	1. 显示尺寸≥98英寸，分辨率：3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线；
2.表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H，采用全贴合设计，178度可见屏体图像；
3.背光系统支持调光，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳；
4.可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示；
5.具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能；
6.具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计；
7.为方便维护，具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30°；
8.无需打开背板，前置接口面板支持单独前拆维护；
9.前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角，操作便捷；
10.采用≥12核芯片，8核CPU、4核GPU，内存≥8G，存储≥64G；
11.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W；
12.内置阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集；
13.具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，解决电脑系统故障；
14.内置点名软件，支持通过摄像头AI识别自动点名；
15.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单无需切换系统；
16.侧板：两侧侧板尺寸1300*1300mm,硬度不低于9H，支持磁性材质教具吸附，镀锌钢板材质。
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	OPS电脑
	1.CPU主频2.0GHz，睿频4.4GHz，8核心12线程，内存不低于16GB DDR4；硬盘不低于500GB固态硬盘；
2.OPS具备独立复位按键；采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护；
3.接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路。
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	移动升降讲台
	1.产品材质：铁制脚架、铝合金升降管、中密度板；
2.桌面尺寸：700*500*25mm；
3.气压杆：气弹簧，升降高度：750-1125mm；
4.功能：带水杯位、笔槽、防滑档，带挂钩。
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	双模视频展台
	1.展台像素：800万自动对焦镜头，最高分辨率3264*2448；
2.展示范围：多角度进行展示，打开后可实现超A3幅面演示；镜头也可下降到桌面展示物体较近的距离，进行微距离展示和拍摄；
3.内置≥5600mAh高容量聚合物锂电池，电量带百分比显示；
4.底座按钮与功能：开关机和缩放功能一体化设计，按压旋钮可实现开机，旋转按钮可对图像进行放大、缩小，有线模式或者移动使用时均能够控制展示软件的画面放大和缩小；
▲5.采用双模传输方式，可包括但不限于通过无线方式连接电脑移动使用，也可放入壁挂箱中使用和充电，放入壁挂箱后，智能切换成USB传输模式（签订合同时提供技术支持资料，白皮书或彩页或手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）；
6.软件自带虚拟黑板功能，通过截取展示图像的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑。

	45
	55寸商用显示器
	1.55寸商用显示器；
2.分辨率3840x2160，屏幕比例16:9；
3.带RS232或RS485控制接口；
★4.符合国家强制节能要求（签订合同时提供节能认证证书）。
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	隐藏式天花翻转器
	1.规格 800*460*260mm；
2.产品材质：冷轧钢；
3.可挂电视尺寸：42-75英寸；
4.安装孔距 ≤600*500mm；
5.控制方式 无线遥控、手动按键开关、RS485/232中控控制；
6.翻转角度 0-130°；
7.带有电子限位功能，遥控器轻松完成吊架上下限位的设置；
8.配有电视机挂板，装饰固定杆长度1.5米长，可任意切割；
9.隐藏走线设计，预留走线孔为50mm，方便走线使用安装简单方便。
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	无线投屏器
	1.WiFi性能：双频单Wifi模块802.11/ac协议；
2.支持25米无线传输距离，同时10位待机人数；
3.支持Windows、Mac、iOS、Android等终端无缝切换至大屏显示；
4.支持miracast协议，支持免软件投屏；
5.支持USB及Type-C二合一无线发射器，即插即用免驱动，无须占用自身WiFi连接；
6.支持电脑及手机APP投屏，支持局域网免硬件投屏；
7.主机接口HDMI≥1,RJ45网口≥1，USB口≥2，音频分离口；
8.输出支持常规800*600,1024*768,1280*720,1920*1080，1920*1200。
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	壁挂音柱音箱
	1.频率范围（-10dB）：80Hz–20kHz；
2.驱动单元：≥7x2寸单元；
3.额定功率：≥150W@8Ω；
4.最大声压级：≥121dB峰值；
5.驱动模式:定阻&定压可调功率；
6.灵敏度可随使用模式调整；
7.防水防尘等级需达到IP55。
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	纯后级功放
	1.功率：≥2*300W@8Ω；
2.频率响应：20Hz -20kHz,+0/-1dB；
3.总谐波失真（THD）：＜0.5%,20Hz -20kHz。
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	数字音频处理器
	1.平衡式输入：4进4出；
2.两进两出的USB声卡；
3.两通道独立AEC；
4.独立通道的AFC，采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；
5.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择。
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	双领夹麦克风
	1.系统组成：领夹麦克风（磁吸配件）、充电仓、接收器；
2.对频方式：近距离磁感应后自动对频；
3.无线性能：采用2.4G无线传输，≥35米稳定传输；
4.电池：麦克风续航6小时，快充仓支持麦克风的2次充电；
5.安装：含接收器安装及供电配件。

	52
	四手持麦克风
	1.一拖四数字无线手持话筒；
2.四通道无线接收主机；
3.频道总数：≥200CH，支持自动搜索空闲信道；
4.频率响应：40Hz-18KHz；
5.综合失真：≤1%；
6.综合信噪比：≥100dB；
7.网头、尾管采用防摔防震设计。
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	音频电源时序器
	1.可控制电源≥8路，外加≥2路输出辅助通道；
2.每路动作延时时间 0-999s；
3.支持≥2”TFT彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态；
4.额定总输出电流 ≥30A；
5.支持定时器功能。
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	双声道拉杆音箱
	1.功率:≥180W；
2.频响:50Hz-20KHz；
3.失真度:≤0.5%(1W,1Khz)；
4.喇叭：6.5英寸低音*2+号角高音*1；
5.声道：双声道；
6.蓝牙版本:V5.0；
7.电池：+12V/12AH天能电池；
8.USB接口*1，3.5mm音频输入*1，6.35mm话筒输入*1，RCA线路输出*1。
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	高清录播主机
	1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全；
2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体；
3.性能：主机采用嵌入式架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz；
4.工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)；
5.工作功率：整机正常工作状态下功耗不超过50W；
6.视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路；
7.音频接口：主机支持线性音频输入与数字音频输入，Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6；
8.网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈；
9.控制接口：RJ45≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制；USB2.0≥2，；系统存储≥2T；
10.视频一线通：支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式；
11.音频一线通：支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集，实现音频信号的稳定传输；
12.视频录制：兼容标准H.264视频编解码能力，支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能；
13.系统架构：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP；
14.AI全场景跟踪：录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换；
15.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息；
16.UVC/UAC功能：主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入；
17.学生学情分析：主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析数据包括检测时间、人像数据、行为数据以及出勤情况等数据；
18.教师教情分析：主机具备教师AI分析能力，可提供教师区域统计、教师位置坐标等维度的数据分析；
19.存储管理：录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况；
▲20.摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗（签订合同时提供技术支持资料，如：白皮书或彩页或手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）。
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	录播应用软件
	1.录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制；
2.分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件；
3.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件；
4.摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，支持不少于8个预置位；
5.音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能；
6.直播码流：主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度支持4K、1080P、720P；
7.直播推流：支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播；
8.直播模式：RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求；
9.互动协议：H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用；
10.互动模式：支持“1+3”的互动授课模式和多方视频会议模式，授课模式支持主讲端查看所有听讲端画面并可控制听讲端的互动画面显示，会议模式支持二分屏、三分屏、四分屏等布局，也支持选择参会方进行轮巡显示；
11.双流互动：支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终在接收端可通过两路独立HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别输出到两个显示设备上；
12.智能降噪：AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪音，如场室内空调与风扇声，保证录制后的音频质量；
13.智能混音：自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻。
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	智能跟踪处理软件
	1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等；
2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作；
3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等；
4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略；
5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等；
6.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换。
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	智能课堂行为分析软件
	1.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”“教学行为分析”“课堂管理分析”“学生学情分析”等多维度；
2.实时分析：支持对师生教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析，并且能在课程录制结束10分钟内将数据整合建模生成分析报告；
3.教学环节识别：要求支持按照教学环节定义将课程视频切片，并且在视频播放进度条上有明显标签显示对应的教学环节；
4.编辑教学环节：要求支持用户可以对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏，可以依据时间轴自主定义教学环节的时长以及更改教学环节的结论，并支持自主创建教学环节名称；
5.教师行为分析：支持自动分析并统计老师授课过程中的教学行为，包括但不限于“教师板书”“教师提问”“PPT演示”“教师发言”等；
6.PPT分析：要求支持教师授课PPT分析，分析每页PPT所用时长以及PPT内的图片与图表页数，并可识别PPT内留给学生课堂任务的数量，分析任务时间占比；
7.教师巡视分析：要求支持分析教师课堂管理能力，统计教师巡视次数与巡视时长，并提供热点图直观查看教师授课轨迹情况；
8.目光注视：要求支持分析教师对学生学习的观察情况，统计分析教师注视学生区域的时间占比情况；
9.S-T分析：要求支持以图表的形式分析课堂过程中的师生行为，观察教师的课堂环节设计与师生互动情况；
10.学生行为分析：包括但不限于“学生举手”“学生低头”“学生上台”“学生应答”等，并支持展示对应行为时间点的具体截图；
11.学情观察统计：要求支持对学生区域进行预置位划分，统计学生举手次数以及应答次数，上台人数以及趴桌时长；
12.个体观察分析：要求支持对学生区域进行预置位划分，同时在未上传人脸信息的前提下对每个学生进行编号标记，记录并呈现每个学生具体某个时间点的行为截图；
13.学情区域对比：要求支持针对学生抬头率、学生情绪以及互动情况，选择2个不同的预置位进行听课情况对比，支持以图表的形式呈现学生的听课情况和次数对比；
14.学生站立分析：支持以热点图的形式呈现学生站立、学生举手、补充发言的情况与分布，并支持统计站立人数与站立次数，针对学生站立行为支持具体到某个时间以及某位学生；
15.学生专注分析：要求支持统计在不同场景下学生的抬头率情况，如教师板书时、学生上台时、教师PPT授课时，并呈现不同环节的抬头率比例；
16.支持学生课堂表情分析，并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂过程中不同时间点学生开心或平静的表情峰值，支持整堂课学生的低头时长统计。
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	智能语音分析软件
	1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高级认知提问比例两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾；
2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括整体语速的变化图以及平均语速结论；
3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全记录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。并支持由上课老师课后自主编辑转写文本实现纠偏；
4.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力以及视觉分析能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次以及出现来源，包括但不限于PPT、板书、教师音频，精准判断课堂教学重点；
5.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“啊”“嗯”等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯；
6.教师普通话分析：要求支持对教师授课音频进行自适应分段，并分析每个段落教师授课过程中的普通话水平、语速、音量以及关键词；
7.教师音量分析：要求支持分析本堂课教师平均的授课音量，以及根据时间推移呈现音量波动的变化图表；
8.理答类型分析：要求支持对教师课堂理答情况进行分析，支持统计教师提问次数、抽答次数、追问次数，并可以获取每个问题以时间轴的形式记录在什么时间提问；
9.教师追问分析：要求支持分析教师追问类型与次数，并标记具体在第几次提问时发起追问，对追问内容分析是否对学生有诱发思考的作用并统计次数。
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	高清录播摄像机
	1.采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；
2.有效像素≥800万；最大可支持3840×2160并向下兼容；支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍；
3.具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s；
4.支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s；
5.支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°；
6.支持H.265、H.264高清视频编码协议；
7.具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
8.具备RS232/RS422≥1；RJ45网络接口≥1，Line in输入口≥1；USB Type-A≥1；
9.支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议；
10.支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制；
11.具备背光补偿功能；支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动；
13.AI跟踪：内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；
14.跟踪逻辑自选：支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置；
▲15.在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象（签订合同时提供技术支持资料，如：白皮书或彩页或手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）；
16.PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整。
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	摄像机跟踪拍摄软件
	1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.曝光模式设置功能，包括自动、手动；
3.抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；
4.设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；；
5.噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
6.摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
7.图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
8.摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等；
9.自动/手动两种聚焦锁定模式；
10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°；
11.跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪；
12.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小；
13.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。
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	录制面板
	1.控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机；
2.信号指示灯：要求具备信号指示灯；
3.支持一键式系统电源开关控制；
4.一键式录制、停止、锁定电脑信号。
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	拾音话筒
	1.指向性：超心型；
2.频率响应：40Hz—16kHz；
3.灵敏度≥-7dB±1dB；
4.最大声压级≥110dB；
5.信噪比≥62dB；
6.动态范围≥78.5dB；
7.使用电源：麦克风一线通供电；
8.输出接口：RJ45，数字音频接口。

	64
	音频处理功放一体机
	1.48K采样率，内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备；
2.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入。支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理；
3.频率响应：20-20KHz；
4.THD+N：≤0.005；
5.动态范围：≥100dB；
6.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电；
7.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等；
8.支持全功能矩阵混音功能；
9.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。
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	大模型分析服务
	1.包含为期三年的大模型服务使用授权，涵盖大模型对话、大模型课堂分析报告生成及灵感集市应用功能；
2.AI大模型具备学习和理解课堂多维度数据的能力；教师可以与AI大模型进行对话研讨交互，并根据课堂评价量表，生成可下载的大模型课堂分析报告，帮助教师聚焦课堂教学的关键点；
3.大模型课堂分析报告：涵盖课程概述、课标落实程度，以及基于学习目标、教学组织、学生参与、课堂氛围、教学效果等多维度的评价和评分，总体评价和具体改进建议等内容；
4.针对大模型课堂分析报告中的具体改进建议，为用户提供便捷的问答选项，涉及教学问题的精准施策、学业质量问题的深入分析以及教学一致性的探讨等方面；
5.针对大模型课堂分析报告的具体改进建议，为用户提供课程教学应用提问预设，并支持问题预设的自定义设置。预设问题包括但不限于以下内容：
1)精准施策：提供基于课堂多模态教学数据的教学策略优化建议；
2)提问诊断：提供优化课堂问题框架设计；
3)生成性问题：提供实境问题追踪，生成即时教学对策库；
4)深度诊断：提供深度优化问题设计，提升课堂互动；
5)问题链：提供递进式问题群组设计，打造认知阶梯；
6)课堂节奏：提供调整授课与学生互动配比；
7)教学内容深化：提供根据学生理解难点延伸课堂内容，丰富教学内涵；
8)活动设计：提供生成匹配教学目标的实践型课堂活动；
9)任务升级：提供课堂任务的实用指导；
10)学生思维敏捷性分析课堂表现评估。

	66
	便携摄录一体机
	1.1英寸CMOS传感器，1420万有效像素；
2.12倍光学 4K 变焦镜头，带光学防抖；
3.4K编码，支持HDR，双卡同步备份录制；
4.最高1000fps慢动作，1.7lux超低照度；
5.集成双声道音频手柄，3G‑SDI+HDMI双输出；
6.2.4G/5G双频WiFi，支持RTMP直播、无线遥控；
7.双录制按键、触控翻转屏，手持便携；
8.配件：摄像机包、128G存储卡。
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	物联网控制主机
	1.主机连接红外发射棒、控制单元、环境监测器、录播系统等，实现控制红外遥控设备、对讲、无线物联；
2.前面板需具有LCD显示屏，配合旋钮可选择、设置菜单；
3.≥1路USB Type-C接口，连接电脑，通过内置网页启用数字音频输入功能，具有虚拟键盘功能，可用于控制电脑关机、系统音量及PPT翻页；
4.≥2路USB Type-A接口（DC5V、2A供电），用于连接充电座、无线投屏等设备；
5.内置5口千兆网交换机，支持VLAN设置；
6.需内置HDMI矩阵，≥4路HDMI输入接口，≥4路HDMI输出接口,支持HDMI1.4标准、最高分辨率为3840×2160@30Hz；
7.需具备丰富的音频输入/输出接口：≥1 路非平衡线路输入接口；≥1 路平衡线路输入接口；≥1 路非平衡录音输出接口；
8.≥4 路 单刀双掷开关控制端口（继电器），用以控制门禁开关或环境装置；≥4 路 IR 红外发射器接口，用于连接红外发射棒以控制红外遥控设备；
9.≥4 路可编程 RS232 通信串口；≥2路可编程 RS232 通信串口带 DC12V供电；≥1 路可编辑 RS485 通信串口；≥4 路IR 红外发射器接口；
10.≥2 路 DI输入，可实现探测开关量信号，驱动中控执行场景动作开关。
11.≥1 路220 V 电源输入接口，≥3 路220 V 强电输出插座。
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	物联网情景面板
	1.CPU主频≥1.6GHz、运行内存≥2GB、EMMC≥16GB、内置扬声器≥3W、屏幕尺寸≥ 10.1寸、屏幕亮度 ≥450cd/m2、屏幕分辨率≥ 1280*800、摄像头像素 ≥500W；
2.≥1路RJ45以太网接口，支持UDP协议；≥1路RS485接口，用于连接串行设备；≥4路IO口，5V电平输出，≥2路A型USB2.0，5V输出供电；≥1路电源接口，支持独立工作模；
3.内置管理软件，用于设备管理和控制，例如：上/下课、投影、视频源、窗帘、空调、环境、设置、静音、音量、呼叫等；支持控制界面用户自定义；
4.显示教室状态信息，包括以下设备名称、IP、在线状态、设备的开关状态：比如灯、窗帘、大屏等设备的使用状态，并且可以远程进行控制、管理；
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	物联网电源时序器
	1.有9路五孔新国标通道输出，其中一路接口为长供电，不受指令控制；
2.具备1路RS-232 IN，用于中控、PC控制电源适配器；同时具备1路RS-232 OUT，用于多个时序电源级联，最多支持4台设备级联控制；
3.自动获取电脑本地时间，可按周设定开关机时间；
4.RS-232输入与输出波特率可选（2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200）；
5.可单独设置本设备及级联设备的每一路可控电源接口的延迟关闭，0-999S可选；
6.可通过正面实体按键于控制后端每一路的电源的开/关。
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	三路开关
	1.零火供电，需要布零线，最大电流10A，总负载功率≤2200W，单路负载功率≤500W；
2.标准86型安装方式，外盒材质采用阻燃PC；
3.按键开关，最大支持3路电源输出，可选单键、双键、三键；
4.内置LED指示灯，可以实时显示开关状态；
5.支持本地控制，支持管理平台远程控制。
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	窗帘电机
	1.通讯配置：支持485控制；
2.配套窗帘导轨，支持6m长度范围内定制，配套窗帘控制遥控器；
3.单次最大运行时间：4min；
4.额定扭矩：1.2Nm；
5.打开/关闭速率：14cm/s；
6.支持使用PC端、移动端对窗帘进行远程开合控制；
7.支持通过对行程测点写值实现窗帘开合程度的精准控制；
8.具备窗帘开、合及停止执行动作的智能管控功能；
9.支持自动停机，窗帘开或合到位时，自行中断开合动作。
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	窗帘轨道
	电动窗帘配套铝合金轨道，长度可根据现场窗户尺寸定制
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	环境传感器
	1.教室环境在线综合指数监测仪，PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、温度、湿度；
2.RS485数据通讯接口，传输距离不少于100米；
3.支持壁挂式、 吸顶式，空气动力学透气通孔，内置鼓风机加快空气流动，实时采样；
4.2.0英寸液晶显示屏，在线实时查看检测数据。
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	红外空调控制套件
	1.红外发射器，对空调、投影机、电视机等红外控制，支持一对多设备控制；
2.红外载波频率:15kHZ-80kHZ；
3.红外发射角度:<±20°（视环境、距离、学习情况和遥控器灵敏度而定）；
4.红外遥控正对距离:1米--8米（视环境、角度、学习情况和遥控器灵敏度而定）；
5.红外学习：支持超过100个按键红外码、支持学习组合键，长按键，双击按键遥控码；
6.工作电压:5V，静态电流:10mA，发射电流峰值:1.2A。
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	8口千兆交换机
	1.≥8个10/100/1000BASE，≥2个1000Base-X SFP光口端口；
2.交换容量≥500Gbps，整机包转发率≥78Mpps；
3.内置网管软件，支持网络统一纳管，支持无线、交换机、路由器等一体化纳管。
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	1.2米设备机柜
	1.1200*600*600mm±10mm，黑色冷轧钢板；
2.前钢化玻璃门、后网门；
3.机柜内配风扇，左右侧板可拆卸；
4.内置隔板≥1块，6位PDU≥2个。
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	合班教室集成
	强弱电布线、机柜安装及测试，设备搬运、音视频设备安装、调试，多媒体设备安装及调试，网络设备安装及调试。

	四、南京市竹山小学
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	高清微课相机
	1.不小于1/2.8英寸COMS，800万像素，最大支持输出3840*2160图像；
2.不小于12倍光学变焦，f=3.9~46.8mm；数字变焦不小于10倍；光圈：F1.6~F2.8；
3.视场角度：6.9°~72.5°；
4.支持手动聚焦，自动聚焦；
5.快门速度：1/30~1/10000
6.信噪比≥50dB；
7.支持不少于HDMI和UVC输出接口；支持LAN输出图像，支持POE供电；支持RS485接口进行摄像机控制；
8.提供配套微型云台。
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	微课摄像机系统软件
	1.网络协议支持不少于 HTTP、RTSP、RTMP、ONVIF等；支持网络VISCA控制协议；
2.支持远程升级、远程重启、远程复位"；
3.音频编码：AAC；
4.手动/自动/一键白平衡/指定色温；
5.支持2D&3D数字降噪。
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	双屏微课主机
	1.定制开模一体机，机身自带不少于2个摄像机安装点位，无需额外配三脚架；
2.32寸高清双屏一体化设计、显示分辨率不低于1920*1080，内置集成电脑主机；
3.CPU不低于八核3.0 GHz，集成高性能显卡；
4.可扩展接入声卡、导播台、显示器、无线麦克风等配件；
5.支持WiFi、RJ45网线连接；USB3.0≥4个，USB2.0≥2个；HDMI输入≥2个，HDMI 输出≥2，type-C接口*1；
6.不低于16G内存，500G固态硬盘；
7.含主机支架，支持横屏竖屏切换，自带移动滚轮，可方便移动。
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	微课制作软件
	1.支持针对使用场景需求进行配置一键优化，包括对推流、录像、虚拟摄像头输出等设置；支持首次安装后设置引导，无需单独开启相应的设置页面；
2.支持多平台直播推流，可针对推流服务器进行网络侦测；支持同时启用多个平台推流直播，支持一键启用和停止所有直播推流；支持设置直播延时；
3.支持切换软件布局，支持所见即所得模式，或PVM/PGM切换；
4.支持信号源选择， 如摄像机、桌面窗口、视频文件，幻灯片等，并且支持信号源图层设置，支持任意信号源拼接组合，可自由设置拼接窗口模式，并保存为场景模板，快速调用；
5.支持视频滤镜设置，如亮度，LUT、锐度、缩放、色彩校正、图像滚动、色值抠像等，其中色值抠像支持绿色、蓝色、红色等颜色抠像设置，支持自定义；支持抠像相似度、平滑度、透明度、对比度、亮度等参数设置；
6.支持转场设置如渐变、滑入滑出、淡入淡出、擦除等转场特效，并可设定特效持续时间；
▲7.提供大屏抠像扩展工具软件，支持将大屏进行叠绿，不影响大屏自身的显示，触控等操作，并支持通过协议接入到微课制作软件，实现大屏微课抠像制作应用（签订合同时提供技术支持资料，如：白皮书或彩页或手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）；
8.支持横竖屏设置，可将输出效果设置为横屏模式（16:9）或竖屏模式（9:16），方便各种不同的直播，录制应用需求；
9.支持虚拟摄像机应用，将视频输出效果虚拟为USB摄像机，对接腾讯会议，钉钉等平台进行会议应用；
10.支持网络推流，支持标准的RTMP、RTMPS协议进行直播推流，对接互联网直播平台实现大规模直播应用；
11.内置多种场景模板管理，模板一键加载保存、用户也可自定义创建场景模板；
12.内置美颜滤镜、提词器等实用功能；
13.内置混音器，支持麦克风，媒体声音，网络流音频等音频混音处理；
14.支持设置直播及录制质量，编码方式等，录像格式支持MP4；
15.支持根据不同的使用者保存不同的场景集合，方便不同使用者快速调用自己需要的场景模式。
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	电容触控屏
	1.100%色域、16:10显示比例、1000:1对比度、8bit色深；
2.支持type-C接口，HDMI接口，USB接口等；
3.支持亮度调节，音量调节。
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	导播控制台
	1.自定义导播控制台，支持GIF动图设置；
2.按键数量：15键；
3.插件：200+；
4.铝合金面盖+塑胶后座；
5.带可调节支架。
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	无线麦克风
	1.一拖一无线麦克风；
2.无线模式：GFSK；
3.等效全向辐射功耗<20dBm；
4.工作频率：2.4000 GHz至2.4835 GHz；
5.蓝牙：协议蓝牙5.3；
6.电池容量：100毫安时。
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	抽拉式绿幕
	1.绿幕抠像色彩喷绘；
2.抽拉式可移动绿幕，不占用空间收纳方便；
3.不透光不偏色，抠像效果稳定。
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	面光灯套装
	1.双色温LED演播室灯，适用于演播厅、媒体中心、访谈、高清视频录制等专业场景；
2.额定功率：≥300W，搭载广播级影视专用灯珠，灯珠使用寿命长达55000小时；
3.色温范围：2800K-6500K 冷暖色温连续可调，适配不同场景布光需求；
4.显色指数：CRI≥97、TLCI≥98，广播级高显色标准；
5.调光性能：0%-100% 全程无级调光，无频闪，兼容 4K、高帧率视频拍摄；
5.照度参数：1 米距离照度 58900Lux；0.5 米距离照度≥88900Lux；
6.控制方式：支持灯体本地控制、蓝牙APP控制、五芯DMX专业控光三大模式；
7.DMX功能：DMX信号增强功能+DMX信号终止开关，控台可远程设置灯具地址与模式；
8.供电设计：内置电源一体化设计，无需外接适配器，配备USB-A接口，支持固件升级与 5V/1.5A对外供电；
9.散热与噪音：金属合金机身，搭载强制对流风扇，支持静音/自动/中速/高速四档散热模式；静音模式低噪音，不干扰现场收音；具备高温故障自动提醒与过热保护功能；
10.配置清单：灯光*1、70cm格栅柔光箱*1、不锈钢脚架*1。
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	微课录制桌椅
	1.桌子：1200*600*750mm（±20mm），台面：EO级环保板材，桌腿：1.5mm高精度冷轧钢，采用防锈静电喷涂处理，可折叠收纳，带万向轮；
2.椅子：580*500*850mm（±20mm），网布靠背，网布海绵坐垫，可折叠收纳。
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	微课室集成
	强弱电布线，设备搬运、安装、调试等等，微课设备安装及调试，网络设备安装及调试。
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	163寸LED一体机
	1.整机尺寸≥163寸，显示尺寸≥3600*2025mm，分辨率：≥1920:1080，显示比例16:9，点间距≤1.875mm，屏幕厚度≤27mm；
2.LED灯珠表面并做黑色雾化处理；
3.整机色度均匀性≥96%,整机亮度均匀性≥98%,色域覆盖率 ≥114%；
4.整屏最大亮度≥600cd/m²，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；亮度、灰度、色温可手动、自动、软件三种调节方式； 
5.支持环境光感自动调节，调节范围0-100%，对比度≥10000:1，刷新率≥3840Hz，灰阶等级≥14bit；
6.为了满足实际观看需要具有宽视角优势，视角：水平≥170度，垂直≥170度，像素中心距相对偏差≤1%；
7.支持单点亮度校正和色度校正，校正后亮度损失<10%，整机支持校正数据存储，可自动回读参数；
8.整机内置音箱30W*2个，内置功放输出的频响范围为100~20000Hz；
9.整机有5个物理按键，分别是电源/亮度/音量+/音量-/信号源，在无遥控器的情况下也可对设备进行操作；
10.整机输入输出接口：USB2.0≥1,USB3.0≥2,千兆自适应RJ45≥1,RS232≥1，HDMI IN≥2，Type C≥1，HDMI OUT≥1,LINE OUT≥1,SPDIF≥1；
11.箱体材质采用压铸铝，箱体一体成型，采用无风扇、直接贴合自然散热设计，支持前维护、热插拔； 
12.整机支持2.4G和5G双频WIFI，AP无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码，支持无线设备同时连接数量≥60点；
13.为方便用户管理，支持远程唤醒，唤醒方式包括但不限于RS232唤醒、有线和无线网络唤醒、蓝牙唤醒；
▲14.有独立的供电控制模块，模组电流过大或短路时，模组电源会自动被切断，防止对模组造成损伤或模组过热（签订合同时提供技术支持资料，如：白皮书或彩页或手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）；
15.整机支持软投屏和硬投屏，无线投屏画面≥16路。

	90
	LED一体机OPS电脑
	1.CPU主频2.0GHz，睿频4.4GHz，12核心16线程；
2.内存不低于16GB DDR4；硬盘不低于500GB固态硬盘。

	91
	无线投屏器
	1.WiFi性能：双频单Wifi模块802.11/ac协议；
2.支持25米无线传输距离，同时10位待机人数；
3.支持Windows、Mac、iOS、Android等终端无缝切换至大屏显示；
4.支持miracast协议，支持免软件投屏；
5.支持USB及Type-C二合一无线发射器，即插即用免驱动，无须占用自身WiFi连接；
6.支持电脑及手机APP投屏，支持局域网免硬件投屏；
7.主机接口HDMI≥1,RJ45网口≥1，USB口≥2，音频分离口；
8.输出支持常规800*600,1024*768,1280*720,1920*1080，1920*1200。

	92
	会议扩声一体机
	1.内置不少于450W电源模块，用于给POE音柱、有线手拉手麦克风等供电；
2.内置不少于6路90W的POE++网口，不少于1路30W的POE网口，不少于1路RJ45网口；
3.支持适配无线接收模块，单台支持带载 199个无线麦克风，无线麦克风支持 2.4G+U 段双频备份；
4.单台设备支持带载 199 个有线麦克风，单台设备支持带载 199 个网络音柱/POE 天花喇叭；
5.前面板具有旋钮，支持控制整体设备输出音量大小，支持对无线麦克风配对模式等功能模块进行选择与确认；
6.支持32进24出网络音频处理能力；
7.内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；支持同时开24支麦克风发言，且无啸叫等异常现象；
8.支持远程运维，监察设备运行状态，远程控制设备开关机、远程版本检测升级等功能；
9.支持联动摄像机，实现摄像跟踪功能，声音画面同步；
10.内置 NTP 时间校准服务器，可实时校准时间。

	93
	无线信号拓展器
	1.一体化集成式无线主机，采用DC12V供电，且支持POE供电、网络音频传输与控制一体；
2.采用2.4G混合U段对频协议，避免频段冲突与信号干扰；
3.支持最高连接199支无线话筒；
4.支持PIN凤凰端子模拟线路输出；可对接传统调音台等设备；
5.设有复位按键，可高效解决故障与恢复默认设置等；
6.射频强度：<20dBm；
7.工作频段：470-510MHz 2400-2480MHz。

	94
	无线方杆麦克风
	1.心型指向性麦克风，支持精准补助正前方声音，有效屏蔽侧面与后方杂音；
▲2.支持U段和2.4G 双频段备份技术,兼顾抗千扰和远距离传输功能（签订合同时提供技术支持资料，如：白皮书或彩页或手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）；
3.高灵敏度收音，支持50cm理想拾音距离，声音清晰还原；
4.支持系统自动配对功能，设备开机后可自动连接配对，缩短调试时间；
5.底座预置卡扣，可快速固定桌面，且方便拆卸；
6.灵敏度：-8dBV±3dB；
7.信噪比：＞70dB；
8.频率响应：70Hz-20kHz(±4dB)；
9.电池容量≥2600mAh，可外接移动电源充电。

	95
	网络吸顶音箱
	1.低频单元：6.5 英寸，高频单元：0.75 英寸，功率≥50W；
2.支持POE传输，一根网线，即插即用；
3.采用网络音频协议，低延时，高保真；
4.支持复位按键，设备快速调试与排除故障。

	96
	话筒管理柜
	1.尺寸1000*600*400mm，可容纳10个话筒充电；
2.材质：冷轧钢板；
3.层数：二层；
4.锁具：旋转式锁具；
5.插座：五孔带USB；
6.产品喷塑：静电粉末喷涂。

	97
	8位充电套装
	1.1套充电底座8个充电宝；
2.额定容量：6200mAh*8个；
3.充电宝自带线输出：5V=2.4Ax3；
4.充电宝USB-A输出：5V/3A,9V/2A/12V/1.5A；
5.充电宝C口输出：5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A；
6.充电宝C口输入：5V/3A,9V/2A,12V/1.5A；
7.充电宝触点充电：5V=2A。

	98
	会议桌
	1.7000*2200*760mm（±20mm）；
2.贴面材料：采用实木皮,采用胡桃木皮饰面，厚度不小于0.6mm；
3.封边用材：与贴面相同的实木木材；
4.基材：采用高密度中纤板；
5.油漆：用环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色；
6.五金：采用三合一连接件，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。

	99
	会议椅
	1.580*590*1020mm（±20mm）；
2.面料:选用西皮,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；
3.辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化；
4.脚架及扶手：电镀弯头架，圆扁型1.8厚双套管配皮扶手面。

	100
	茶水柜
	1.1200*400*800mm（±20mm）；
2.贴面材料：采用实木皮,采用胡桃木皮饰面，厚度不小于0.6mm；
3.封边用材：与贴面相同的实木木材；
4.基材：采用高密度中纤板；
5.油漆：用环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色；
6.五金：采用三合一连接件，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。

	101
	会议室集成
	墙面开槽、暗埋管线，强弱电布线，设备搬运、安装、调试等等，视频设备安装及调试，音频设备安装及调试。



★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备（含设备安装所需线材及辅材）、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
[bookmark: _Toc120614281]2.实施要求
（1）总体要求
中标供应商签订合同时需提供设备安装日程计划。 
（2）质量要求
中标供应商所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
（3）安全施工要求
安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。
（4）验收要求
中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京教育装备管理平台”申请验收。装备中心组织专家依据采购文件上的项目需求要求、中标供应商投标文件及国家有关质量标准进行验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任，相关费用包含在本次报价中。 
（5）质保（维保）及售后要求
①中标供应商所投产品质保期限六年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期），质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中。
②在质保（维保）期内有问题做到及时处理，出现质量问题时或故障时，响应时间为30分钟，遇到紧急突发事件远程无法解决，工程师应在12小时内到达现场并排除故障。保修期内如同一故障发生三次，或在1周内无法修复，中标供应商须无条件换货，立即更换新机。
③质保（维保）期结束后，中标供应商仍应负责提供终身维修服务，只收取配件费。
（6）平台监管
①中标供应商必须接受“南京教育装备管理平台”的信息化过程管理，在“南京教育装备管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 
②中标供应商必须在履约过程中，严格按照“南京教育装备管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。
③中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京教育装备管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。
④中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京教育装备管理平台”(南京教育装备管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。
⑤中标供应商必须通过“南京教育装备管理平台”提供售后维护维保服务。
（7）其他要求
①中标供应商在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。
②南京南京弘谷信息科技有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。
（8）培训要求
中标供应商须对采购人相关使用人员进行集中培训，包括但不限于硬件设备使用、软件功能讲解等，集中培训次数以采购人实际需要为准；供应商须根据采购人实际工作需要，对产品硬件及软件使用人员进行点对点单独培训等，相关费用包含在本次报价中。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
①交付时间：合同签订后30个日历日内完成交货。
②交付地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。
（三）演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。
2.演示内容详见“第五章 评标方法与评标标准”。


第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标（6项）为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.035分，本项最低得0分。
	24
	客观分

	2.2
	设计方案及图纸
	投标人根据“南京市上坊新城小学武成路校区”现场勘察，提供图纸方案设计，评委根据图纸方案设计进行综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.平面图；2.线路图；3.系统图；4.效果图。以上每项内容逐项评分：
方案内容规范性强、完整度高、系统结构合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	2.3
	视频演示
	项目要求视频演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟，以下功能，每成功演示一项全部内容的得1分，本项最多8分，功能演示不全或不符合要求的不得分，未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。演示内容包括以下内容：
一、评委根据投标人提供的产品“数字调音台”（项目清单3）视频演示综合评分：
1.压限和自动增益控制：启用与未启用功能状态下，电平表头及输出音量存在明显差异的，得1分；无明显差异的，不得分。
2.具备调用预制场景及控制音量大小的功能：调节界面直观、操作简单的，得1分；无直观界面或操作复杂的，不得分。
二、评委根据投标人提供的产品“高清录播主机”（项目清单55）视频演示综合评分，每成功演示一项全部内容的得1分：
1.当老师走出讲台范围后，云台摄像机会自动回归默认状态，等待老师重新走上讲台后继续跟踪老师；
2.录播系统支持主讲画面AI智能紧跟、场景全自动智能切换模式，教师图像跟踪画面可支持五分像、七分像、全身像等多种模式；
3.只通过云台摄像机实现AI自动跟踪，多人出现在讲台上时，拍摄画面锁定老师持续跟踪，不会出现不跟踪或者误跟踪现象。
三、评委根据投标人提供的产品“会议扩声一体机”（项目清单92）视频演示综合评分，每成功演示一项全部内容的得1分：
1.不外接其他设备，，支持一台设备实现拾、调音、扩音三大功能；
2.麦克风距离扬声器15cm以内，正常拾音扩音，无啸叫、杂音等情况；
3.后台调试软件独立控制每个麦克风和扬声器的音量大小。
	8
	客观分

	2.4
	产品技术要求
	1.投标人所投“98寸智慧黑板”（项目清单41）：内置一体化超高清5K摄像头，有效像素≥1900W，支持自动点名点数功能，支持远程巡课功能，提供第三方检测报告，满足得1分。
2.投标人所投“高清录播摄像机”（项目清单60）：支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况，提供第三方检测报告，满足得1分。
3.投标人所投“微课制作软件”（项目清单81）：支持设置各种功能快捷键如推流开关，录制开关，虚拟摄像机开启或停止，转场特效等，提供第三方检测报告，满足得1分。
4.投标人所投产品“163寸LED一体机”（项目清单89）：采用直接供电技术，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上，具备一键休眠设计，整机待机功耗不高于0.5W，提供第三方检测报告，满足得1分。
备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。
	4
	客观分

	2.5
	软件著作权证书
	1.提供所投产品“智能音频隔离器”（项目清单9）：具有“降噪控制”或“智能降噪控制”等相关关键字的《计算机软件著作权登记证书》的得1分，未提供不得分。
2.提供所投产品“98寸智慧黑板”（项目清单41）：具有“自动点名”或“AI人脸签到”等相关关键字的《计算机软件著作权登记证书》的得1分，未提供不得分。
3.提供所投产品“双模视频展台”（项目清单44）：具有“流媒体系统”或“流媒体管理”等相关关键字的《计算机软件著作权登记证书》的得1分，未提供不得分。
4.提供所投产品“高清录播主机”（项目清单55）：具有“无线展台”或“互动展台”等相关关键字的《计算机软件著作权登记证书》的得1分，未提供不得分。
注：证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，所提供软件著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。
	4
	客观分

	3.服务

	3.1
	项目实施方案
	根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.应急措施等内容。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	根据本项目采购需求中“质保（维保）及售后要求”编制方案，内容包含：1.服务体系；2.故障解决方案；3.服务内容；4.技术人员保障和服务电话。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.3
	培训方案
	根据本项目采购需求中“培训要求”编制方案，内容包含：1.培训人员；2.培训内容；3.培训课时安排；4.培训方法。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、针对性强、可操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日（以签订合同为准）以来，类似的集成项目案例（非厂家产品销售合同）,每个项目同时提供合同、验收材料，缺一不可。
每提供1个得1分，最高得2分，未提供或提供不全不得分。（上传证明文件扫描件）。
	2
	客观分

	5.节能环保

	5.1
	节能
环保
	1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。
2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分
















1
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第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282]
投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录

一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、核心产品品牌一览表
七、投标分项报价表
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、中小企业声明函（如有）
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）














一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
南京市公共资源交易中心江宁分中心：
我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：
我公司（单位）符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：


二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。









三、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：









四、投标函
投标函
致：南京市公共资源交易中心江宁分中心
根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）
8.我方为：民营企业 非民营企业 其他（在对应内打“√”）
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




五、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：


















六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。














七、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 是 否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。
4.行数不够，可自行添加。
5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。




八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商应当对招标文件技术要求作出明确响应。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。其中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商还应按要求在此表下方提供。
3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。
4.行数不够，可自行添加。


九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。







十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


                                         








十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
[bookmark: OLE_LINK6]本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。



