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	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320507-SZHJ-C2026-0011

	2
	项目名称
	2026-2027年站前广场泛光照明维修养护服务

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：江苏鸿渐投资咨询管理有限公司
地址：苏州市相城大道666号中翔大厦25楼 
联系人：蔡一芯、魏瑜伽
联系电话：0512-87770870

	4
	采购单位
	名称：苏州高铁新城城市建设管理服务中心
地址：苏州市相城区高铁新城南天成路77号高融大厦2楼
联系人：石冲 
联系电话：18013595401

	5
	成交
服务费
	代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。单个项目收费不低于3000.00元。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法按4.8折进行计算收取。
本项目代理服务费为￥17269.05 ；由采购单位支付。 
交纳账户名：江苏鸿渐投资咨询管理有限公司
开户银行：苏州银行扬东支行
账    号：7066100141120102000580

	6
	响应文件组成
	详见采购文件第二章

	7
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金

	8
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起六十天（日历日）

	9
	获取采购文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	10
	响应文件网上
提交截止时间
	2026年8月3日9点30分（北京时间）
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	11
	开启时间
开启地点
	2026年8月3日9点30分（北京时间）
苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室
本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

	12
	磋商响应
文件份数
	本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。

	13
	报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	无

	15
	成交通知书
	确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。
请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
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第一章  磋商邀请函
[bookmark: _Toc3644][bookmark: _Toc16571][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc403987204]项目概况：
2026-2027年站前广场泛光照明维修养护服务采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2026-8-3 9:30（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320507-SZHJ-C2026-0011
2、项目名称：2026-2027年站前广场泛光照明维修养护服务
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：人民币贰佰玖拾万零柒仟零壹拾捌元壹角贰分（¥2907018.12）
5、最高限价：人民币贰佰玖拾万零柒仟零壹拾捌元壹角贰分（¥2907018.12）
6、采购需求：本项目包含紫光大厦，高融大厦、金科酒店、相融大厦、天成时代，D区建筑，港口大厦，兆润大厦等8栋楼宇外立面泛光照明设备、中控室及水街(相融路-水景路)沿线景观照明，雾森系统等设施的巡查、检查、维修等。
7、合同履行期限：一年（具体以采购人进场通知单为准）。
8、本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Hlk162267744]（三）本项目的特定资格要求：
响应单位具备城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质；同时具备有效的《安全生产许可证》。三、获取采购文件
1、时间：自公告发布之日起5个工作日
2、地点：苏采云系统
3、方式：自行下载
4、售价：0.00元
四、响应文件提交
1、截止时间：2026-8-3 9:30（北京时间）
2、地点：苏采云系统
五、开启
1、时间：2026-8-3 9:30（北京时间）
2、地点：苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Hlk165212174]七、其他补充事宜
1、本项目不得转包、分包。
2、法人的分支机构不得参加本项目的采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5、方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
6、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
7、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
8、本公告同时在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。政府采购监督管理部门监督电话：0512-67591005、0512-67591006。
[bookmark: _Hlk170818634]9、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK8]单位名称：苏州高铁新城城市建设管理服务中心
单位地址：苏州市相城区高铁新城南天成路77号高融大厦2楼
联系人：石冲
联系电话：18013595401
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏鸿渐投资咨询管理有限公司
单位地址：苏州市相城大道666号中翔大厦25楼
联系人：蔡一芯、魏瑜伽
联系电话：0512-87770870
   3.项目联系方式
项目联系人：蔡一芯、魏瑜伽
电话：0512-87770870
[bookmark: _Toc11400][bookmark: _Toc159254194][bookmark: _Toc68611035][bookmark: _Toc73000674]

[bookmark: _Toc173506946][bookmark: 投标人须知]第二章  磋商须知
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]一、响应文件的组成及要求
1、封面
2、开标一览表（具体按照“苏采云”系统填报）
3、资格审查响应文件
3.1具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）； 
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告或银行出具的资信证明）； 
3.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）； 
3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
3.6法律、行政法规规定的其他条件（如有）。
3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）； 
3.8本项目的特定资格要求：响应单位具备城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质；同时具备有效的《安全生产许可证》；
4、符合性审查响应文件
4.1磋商响应函（格式见第六章）；
4.2磋商报价分析表、更换清单报价明细表（格式见第六章）；
[bookmark: _Hlk170812773]4.3关于资格文件的声明函（格式见第六章）；
4.4磋商响应单位基本情况表（格式见第六章）； 
4.5磋商响应单位法定代表人身份证复印件； 
4.6法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第六章）、磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；
4.7投标（响应）保证承诺书（格式见第六章）；
4.8 偏离表（格式见第六章）；
4.9其他有关符合性证明的文件（如有）；
5、综合评审响应文件
5.1技术服务方案；
5.2响应单位项目人员配置（格式见第六章）；
5.3响应单位综合实力；
5.4与本次采购相关的其他证明材料；
6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。
注：（1）以上3.1-3.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上4.1-4.9为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
（6）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
二、磋商程序
1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10、最后报价
10.1供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）
10.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK4]10.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
11、异常低价响应审查
11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK44]11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于11.1第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
[bookmark: OLE_LINK47]11.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
11.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
三、质疑处理
1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。
2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）
质疑联系人：蔡一芯、魏瑜伽
联系电话：0512-87770870
现场递交地址：苏州市相城大道666号中翔大厦25楼
邮寄收取地址：苏州市相城大道666号中翔大厦25楼
四、磋商文件的澄清和修改
1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
2、磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。
3、磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。
五、响应文件计量单位和使用文字
1、响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
2、响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。
六、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、除本磋商文件第二章  二、磋商程序10.3规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
七、评审内容的保密
1、磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。
2、在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
3、在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。
八、成交单位的确认
1、磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审并确定中标候选人，由采购人在“中标（成交）确认”中按照中标候选人排序由高到低的原则勾选成交供应商。
2、经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。
九、成交通知书
1、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。
请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
2、采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
3、未成交供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
4、成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。
5、签订合同及合同条款应以采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。
[bookmark: _Hlk159490732]十、合同授予标准
采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
十一、综合说明及其它要求：
1、磋商供应商需明确详细的服务方案。
2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、磋商说明：
（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；
（2）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；
[bookmark: _Hlk159488097]（3）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。
（4）不实质性响应采购文件的不能成交。
4、履约保证金（如有）
根据《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
十二、政府采购政策
1、小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
2、残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
4、绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK34]5、对本国产品的支持政策（如有）
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6、关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知
根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
	政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。



十三、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十四、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
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[bookmark: _Toc173506947][bookmark: _Toc159254195]第三章  竞争性磋商文件
受苏州高铁新城城市建设管理服务中心委托，江苏鸿渐投资咨询管理有限公司对其要求采购的2026-2027年站前广场泛光照明维修养护服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合磋商采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。
[bookmark: _Toc28181][bookmark: _Toc9317]一、采购编号：JSZC-320507-SZHJ-C2026-0011
[bookmark: _Toc30844][bookmark: _Toc15135]二、采购内容：2026-2027年站前广场泛光照明维修养护服务
[bookmark: _Hlk162278269]三、预算金额：人民币贰佰玖拾万零柒仟零壹拾捌元壹角贰分（¥2907018.12）
四、最高限价：人民币贰佰玖拾万零柒仟零壹拾捌元壹角贰分（¥2907018.12）
五、合同履行期限：一年（具体以采购人进场通知单为准）
六、采购内容及要求：
（一）项目概况
本项目包含紫光大厦，高融大厦、金科酒店、相融大厦、天成时代，D区建筑，港口大厦，兆润大厦等8栋楼宇外立面泛光照明设备、中控室及水街(相融路-水景路)沿线景观照明，雾森系统等设施的巡查、检查、维修等。
（二）养护清单
	序号
	运维清单名称
	详细描述
	单位
	数量

	　
	总控室-设施维修养护
	　
	　
	　

	1
	强电系统控制电脑
	1、名称：强电系统控制电脑
2、规格：配备键鼠
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业），软硬件故障应急处理，各类设施日常保养维护，配合更换楼宇外立面字幕动画
	台
	1

	2
	强电系统维护
	1、名称：强电系统维护
2、规格：城市景观亮化管理系统平台
	台
	1

	3
	弱电系统控制电脑
	1、名称：弱电系统控制电脑
2、规格：配备键鼠
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业），软硬件故障应急处理，各类设施日常保养维护，配合更换楼宇外立面字幕动画
	台
	1

	4
	弱电系统维护
	1、名称：弱电系统维护
2、规格：城市景观亮化管理系统平台
	台
	1

	5
	服务器运行电脑
	1、名称：服务器运行电脑
2、规格：配备键鼠
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业），软硬件故障应急处理，各类设施日常保养维护，配合更换楼宇外立面字幕动画
	台
	2

	6
	监控系统控制电脑
	1、名称：监控系统控制电脑
2、规格：配备键鼠
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业），软硬件故障应急处理，各类设施日常保养维护，配合更换楼宇外立面字幕动画
	台
	1

	7
	智慧灯杆控制电脑
	1、名称：智慧灯杆控制电脑
2、规格：配备键鼠
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业），软硬件故障应急处理，各类设施日常保养维护，配合更换楼宇外立面字幕动画
	台
	2

	8
	智慧灯杆系统
	1、名称：智慧灯杆系统
2、规格：苏州北站高铁新城智慧路灯一屏统管平台
	台
	1

	9
	监控系统维护
	1、名称：监控系统维护
2、规格：卡莱特系统
	台
	1

	10
	金科瀑布屏控制电脑
	1、名称：金科瀑布屏控制电脑
2、规格：配备键鼠
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业），软硬件故障应急处理，各类设施日常保养维护，配合更换楼宇外立面字幕动画
	台
	1

	11
	金科瀑布屏系统
	1、名称：金科瀑布屏系统
2、规格：卡莱特系统
	台
	1

	12
	投影机控制电脑
	1、名称：投影机控制电脑
2、规格：配备键鼠
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业），软硬件故障应急处理，各类设施日常保养维护，配合更换楼宇外立面字幕动画
	台
	2

	13
	投影机系统
	1、名称：投影机系统
2、规格：投影秀播放系统
	套
	2

	14
	监控显示器
	1、名称：监控显示器
	台
	30

	　
	港口大厦（高度161.7m）
	　
	　
	　

	15
	普通灯具养护
	1、名称：线型自发光灯
2、规格：LED 4000K 15W DC24V 120*120°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	8158

	16
	普通灯具养护
	1、名称：线型自发光灯

2、规格：LED 4000K 5W DC24V 120*120°


3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	77

	17
	普通灯具养护
	1、名称：舞台染色灯
2、规格：LED 4000K 300W AC220V 8*8°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	16

	18
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED 3000K 110W AC220V 39*39°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	68

	19
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 36W DC24V 15*15°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	288

	20
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 12W DC24V 15*15°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	288

	21
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED 12W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	536

	22
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED  8W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	536

	23
	控制箱养护
	1、名称：计控箱
2、规格：综合考虑
	台
	4

	24
	控制箱养护
	1、名称：恒温主控制箱
2、规格：综合考虑
	台
	1

	25
	控制箱养护
	1、名称：分控箱
2、规格：综合考虑
	台
	17

	26
	落地式控制箱
	1、名称：开关电源
2、规格：350W 24V
	台
	603

	　
	相融大厦（高度99.65m）
	　
	　
	　

	27
	普通灯具养护
	1、名称：线型自发光灯
2、规格：LED 4000K 15W DC24V 120*120°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	2288

	28
	普通灯具养护
	1、名称：线型自发光灯
2、规格：LED 4000K 5W DC24V 120*120°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	32

	29
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED 4000K 18W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	1406

	30
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：规格：LED 4000K 9W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	46

	31
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：规格：LED 4000K 48W AC220V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	218

	32
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯

2、规格：LED 3000K 110W AC220V 39*39°

3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	38

	33
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED RGB（W=4000K）300W AC220V 8*8°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	8

	34
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED RGBW 48W AC220V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	198

	35
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED RGBW 24W AC220V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	38

	36
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED RGBW 12W AC220V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	50

	37
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED RGBW 12W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	288

	38
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED RGBW 8W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	288

	39
	控制箱养护
	1、名称：计控箱
2、规格：综合考虑
	台
	3

	40
	控制箱养护
	1、名称：恒温主控制箱
2、规格：综合考虑
	台
	1

	41
	控制箱养护
	1、名称：分控箱
2、规格：综合考虑
	台
	8

	42
	落地式控制箱
	1、名称：开关电源
2、规格：350W 24V
	台
	286

	　
	兆润大厦（高度115.8m）
	　
	　
	　

	43
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED 4000K 12W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	5013

	44
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED 4000K 6W DC24V 10*40°

3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	149

	45
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED 4000K 4W AC220V 10*40°

3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	279

	46
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED RGBW 120W AC220V 21*21°

3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	116

	47
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED 3000K 12W DC24V 10*40°

3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	581

	48
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯

2、规格：LED 3000K 6W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	6

	49
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED 3000K 4W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	22

	50
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED 4000K 110W AC220V 39*39°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	116

	51
	控制箱养护
	1、名称：计控箱
2、规格：综合考虑
	台
	3

	52
	控制箱养护
	1、名称：恒温主控制箱
2、规格：综合考虑
	台
	2

	53
	控制箱养护
	1、名称：分控箱
2、规格：综合考虑
	台
	8

	54
	落地式控制箱
	1、名称：开关电源
2、规格：350W 24V
	台
	337

	　
	天成时代广场（高度166m）
	　
	　
	　

	55
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED RGBW 12W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	421

	56
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED RGBW 6W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	129

	57
	普通灯具养护
	1、名称：舞台染色灯
2、规格：LED RGBW=4000K 300W AC220V 8*8°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	4

	58
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED 4000K 36W DC24V 15*15°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	2208

	59
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED 4000K 12W DC24V 15*15°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	465

	60
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED 4000K 24W DC24V 15*15°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	1064

	61
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED 4000K 12W DC24V 15*15°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	112

	62
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED RGBW 48W AC220V 20*20°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	392

	63
	普通灯具养护
	1、名称：LED线型投光灯
2、规格：LED RGBW 24W AC220V 20*20°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	28

	64
	控制箱养护
	1、名称：计控箱
2、规格：综合考虑

	台
	5

	65
	控制箱养护
	1、名称：恒温主控制箱
2、规格：综合考虑

	台
	1

	66
	控制箱养护
	1、名称：分控箱
2、规格：综合考虑

	台
	11

	67
	落地式控制箱
	1、名称：开关电源
2、规格：350W 24V

	台
	448

	　
	紫光大厦（高度149.9m）
	　
	　
	　

	68
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 48W AC220V 20*20°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	249

	69
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED  36W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	102

	70
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED 4000K 36W DC24V 8*8°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	108

	71
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED 4000K 160W AC220V 60*80°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	26

	72
	控制箱养护
	1、名称：计控箱
2、规格：综合考虑
	台
	1

	73
	控制箱养护
	1、名称：恒温主控制箱
2、规格：综合考虑
	台
	1

	74
	控制箱养护
	1、名称：分控箱
2、规格：综合考虑
	台
	4

	75
	落地式控制箱
	1、名称：开关电源
2、规格：350W 24V
	台
	36

	　
	高融大厦（高度108.1m）
	　
	　
	　

	76
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED 3000K 110W AC220V 39*39°

3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	51

	77
	普通灯具养护
	1、名称：线型自发光灯
2、规格：LED 4000K 15W DC24V 120*120°

3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	8795

	78
	普通灯具养护
	1、名称：线型自发光灯
2、规格：LED 4000K 8W DC24V 120*120°

3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	103

	79
	普通灯具养护
	1、名称：线型自发光灯
2、规格：LED 4000K 5W DC24V 120*120°

3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	124

	80
	普通灯具养护
	1、名称：线型自发光灯
2、规格：LED  15W DC24V 120*120°

3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	900

	81
	普通灯具养护
	1、名称：线型自发光灯
2、规格：LED  5W DC12V 120*120°

3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	655

	82
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯

2、规格：LED 3000K 48W AC220V 8*8°


3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	9

	83
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 16W AC220V 8*8°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	1

	84
	普通灯具养护
	1、名称：LED投光灯
2、规格：LED 3000K 180W AC220V 22*22°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	12

	85
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 24W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	419

	86
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 8W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	355

	87
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 24W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	297

	88
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 8W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	81

	89
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED  36W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	367

	90
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED  12W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	230

	91
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED 3000K 24W DC24V 10*10°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	410

	92
	箱变养护
	1、名称：计控箱
2、规格：综合考虑
	台
	4

	93
	箱变养护
	1、名称：恒温主控制箱
2、规格：综合考虑
	台
	1

	94
	箱变养护
	1、名称：分控箱
2、规格：综合考虑
	台
	19

	95
	落地式控制箱
	1、名称：开关电源
2、规格：350W 24V
	台
	793

	　
	金科酒店（高度113.38m）
	　
	　
	　

	96
	普通灯具养护
	1、名称：线型自发光灯
2、规格：LED 4000K 15W DC24V 120*120°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	5008

	97
	普通灯具养护
	1、名称：线型自发光灯
2、规格：LED 4000K 5W DC24V 120*120°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	70

	98
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯

2、规格：LED  36W DC24V 30*30°


3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	386

	99
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED  12W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	215

	100
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 24W DC24V 10*10°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	877

	101
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 12W DC24V 10*10°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	15

	102
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 8W DC24V 10*10°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	7

	103
	普通灯具养护
	1、名称：线型自发光灯
2、规格：LED  15W DC24V 120*120°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	468

	104
	普通灯具养护
	1、名称：线型自发光灯
2、规格：LED  5W DC12V 120*120°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	408

	105
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 48W AC220V 8*8°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	16

	106
	普通灯具养护
	1、名称：LED投光灯
2、规格：LED 3000K 110W AC220V 39*39°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	38

	107
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 24W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	342

	108
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 12W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	2

	109
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 8W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	136

	110
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 24W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	525

	111
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 12W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	284

	112
	普通灯具养护
	1、名称：LED投光灯
2、规格：LED 3000K 24W DC24V 10*10°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	345

	113
	普通灯具养护
	1、名称：LED投光灯

2、规格：LED 3000K 180W AC220V 22*22°


3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	25

	114
	瀑布屏养护
	1、名称：瀑布屏养护
2、含328.36m²LED格栅屏、屏幕结构、配电箱、防雷接地、配套线缆及管道整套系统养护
	项
	1

	115
	箱变养护
	1、名称：恒温主控制箱
2、规格：综合考虑
	台
	1

	116
	箱变养护
	1、名称：分控箱
2、规格：综合考虑
	台
	21

	117
	落地式控制箱
	1、名称：开关电源
2、规格：350W 24V
	台
	598

	118
	箱变养护
	1、名称：计控箱
2、规格：综合考虑
	台
	3

	　
	高铁新城D区建筑（高度21.6m）
	　
	　
	　

	119
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED  36W DC24V 60*60°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	110

	120
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED  18W DC24V 60*60°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	22

	121
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED  12W DC24V 60*60°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	22

	122
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 24W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	265

	123
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 12W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	49

	124
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 8W DC24V 30*30°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	174

	125
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED  48W AC220V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	127

	126
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED  24W AC220V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	80

	127
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 48W AC220V 8*8°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	45

	128
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 24W AC220V 8*8°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	2

	129
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯

2、规格：LED 3000K 16W AC220V 8*8°


3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业费综合考虑）
	套
	4

	130
	箱变养护
	1、名称：计控箱
2、规格：综合考虑
	台
	1

	131
	箱变养护
	1、名称：恒温主控制箱
2、规格：综合考虑
	台
	1

	132
	箱变养护
	1、名称：分控箱
2、规格：综合考虑
	台
	2

	133
	落地式控制箱
	1、名称：开关电源
2、规格：350W 24V
	台
	70

	　
	水街(相融路-水景路）
	　
	　
	　

	134
	普通灯具养护
	1、名称：灯带
2、规格：LED  3000K 12W DC24V 120*120°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	m
	1288

	135
	普通灯具养护
	1、名称：柔性光带
2、规格：LED 3000K 12W DC24V 120*120°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	m
	1094

	136
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 18W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	1149

	137
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 9W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	104

	138
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 6W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	63

	139
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 12W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	847

	140
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 6W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	87

	141
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 4W DC24V 10*40°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	466

	142
	普通灯具养护
	1、名称：灯带
2、规格：LED 3000K 4.5W DC24V 120*120°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	m
	140

	143
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED R 12W DC24V 20*20°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	19

	144
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED G 12W DC24V 20*20°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	19

	145
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯

2、规格：LED B 12W DC24V 20*20°


3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	19

	146
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 24W DC24V 10*10°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	36

	147
	普通灯具养护
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 12W DC24V 10*10°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	1

	148
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED  120W AC220V 12*12°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	174

	149
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED 4000K 60W AC220V 60*60°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	116

	150
	普通灯具养护
	1、名称：图案灯
2、规格：LED 6500K 70W AC220V 12~36°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	26

	151
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED 3000K 12W DC24V 10*10°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	418

	152
	普通灯具养护
	1、名称：地埋灯
2、规格：LED 3000K 30W AC220V 15*15°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	126

	153
	普通灯具养护
	1、名称：地埋灯
2、规格：LED 3000K 50W AC220V 15*15°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	379

	154
	普通灯具养护
	1、名称：线性投光灯
2、规格：LED 3000K 48W AC220V 10*10°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	215

	155
	普通灯具养护
	1、名称：线性投光灯
2、规格：LED 3000K 24W AC220V 10*10°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	7

	156
	普通灯具养护
	1、名称：投光灯
2、规格：LED 3000K 9W DC24V 60*60°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	160

	157
	普通灯具养护
	1、名称：线性投光灯
2、规格：LED 3000K 12W DC24V 60*60°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	102

	158
	普通灯具养护
	1、名称：线性投光灯
2、规格：LED 3000K 6W DC24V 60*60°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	20

	159
	普通灯具养护
	1、名称：庭院灯灯头
2、规格：LED  30W AC220V
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	58

	160
	普通灯具养护
	1、名称：线性投光灯

2、规格：LED 3000K 24W DC24V 10*10°
3、日间专人巡查和夜间专人值守，问题部位维修（涉及高空作业）
	套
	6

	161
	水街雾森养护
	1、雾森系统养护
2、含冷雾主机11台、过滤系统11套、控制电箱11台、主机柜11只、304材质管道2895米、雾森喷嘴3547只及控制阀、电缆、光纤、信号线、三通、直通等配套设施
	套
	1

	162
	水街智慧灯杆养护
	1、水街智慧灯杆养护
2、单杆高5m（不锈钢201材质），玻罩光源16 w（色温6000K,电源驱动），单灯控制器（NB-10T），具备户外全彩屏、手机充电、一键报警、IP广播、视频监控（半球）、多合一环境监测、投影灯等功能
	套
	13

	163
	水街魔方养护
	1、水街魔方养护
2、含魔方2个（4.8KW,AC220V,RGB）、主体结构2套、控制器2台、通讯线缆70米、电力电缆74米、光纤收发器4个、光纤875米、系统软件1套
	套
	2

	164
	水街互动投影养护
	1、水街互动投影养护
2、含高清投影机（PT-SRZ31KC）9个，镜头9个，红外摄像机9台，红外补光灯9台，服务期1台，控制主机1台，多屏宝3台，光电转换器1对，光纤传输器9对，无线路由器2台，千兆网络交换机2台，视频光端机1对，视频采集卡2张，软件融合（互动版）9套，音箱4只，音频处理器1台，功率放大器4台，音频光电转换器1对，音频线90米等
	项
	1

	165
	水街立面投影养护
	1、水街立面投影养护
2、高清投影机（PT-SRZ21KC）9个，镜头9个，智控防护箱体（MPBOX）2套，光纤传输器19对，无线路由器1台，光电转换器10对，交换机2台，媒体播放服务器6台，控制服务器1台，防雷隔离稳压器9台，表演控制显示器1套、音柱4只、控制软件20套、空调4台
	项
	1

	166
	水街立面投影养护
	1、水街立面投影养护
2、高清投影机（PT-SRZ31KC）9个，高清投影机（PT-SRZ21KC）9个，镜头（ET- D75LE30 C）18个，智控防护箱体2套，光纤传输器19对，无线路由器1台，光电转换器10对，交换机2台，媒体播放服务器6台，控制服务器1台，防雷隔离稳压器9台，表演控制显示器1套、音柱4只、控制软件20套、空调4台
	项
	1

	167
	水街投影机电动窗帘养护
	1、水街投影机电动窗帘养护
2、窗帘电机67套，手动窗帘6套，定制窗帘296平方米，投影膜90平方米，多功能网关1套，4路模块1套，8路模块5套，网络交换机1套，光纤收发器1个，电力电缆391米，信号线1320米，控制软件1套，配电箱1套等
	项
	1

	168
	箱变养护
	1、名称：恒温主控制箱
2、规格：综合考虑
	台
	3

	169
	箱变养护
	1、名称：分控箱
2、规格：综合考虑
	台
	15

	170
	落地式控制箱
	1、名称：开关电源
2、规格：350W 24V
	台
	389

	171
	箱变养护
	1、名称：计控箱
2、规格：综合考虑
	台
	9

	172
	开关电源箱
	1、名称：开关电源箱
2、规格：综合考虑
	台
	80


注：养护内容包括服务期内的人工费，问题部位维修，机械使用，高空作业等一切费用，请各响应单位综合考虑。
（三）更换清单（预估）
	序号
	预估更换清单名称
	详细描述
	单位
	预估数量
	单价最高限价（元）

	1
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：3000K 110W AC220V 39*39°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	2
	1607.72

	2
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：3000K 12W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	66
	523.46

	3
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：3000K 18W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	24
	523.46

	4
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：3000K 24W DC24V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	3
	560.2

	5
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：3000K 24W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	34
	649.81

	6
	普通灯具更换
	1、名称：地埋灯
2、规格：3000K 30W AC220V 15*15°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	4
	660.56

	7
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：3000K 9W DC24V 60*60°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	5
	439.22

	8
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 110W AC220V 39*39°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	1
	1607.72

	9
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 12W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	38
	510.02

	10
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 15W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	215
	492.1

	11
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 18W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	24
	523.46

	12
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 24W DC24V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	10
	520.77

	13
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 24W DC24V 15*15°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	15
	560.2

	14
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 24W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	14
	560.2

	15
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 36W DC24V 15*15°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	27
	878.31

	16
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 48W AC220V 20*20°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	2
	1164.16

	17
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 48W AC220V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	4
	1144.45

	18
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：RGBW 12W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	20
	588.88

	19
	普通灯具更换
	1、名称：柔性灯带
2、规格：RGBW 12W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	10
	326.32

	20
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：RGBW 15W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	36
	568.26

	21
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯

2、规格：RGBW 36W DC24V 10*40°

3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。


4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	3
	872.93

	22
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：RGBW 48W AC220V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
5、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	11
	1174.02

	23
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：RGBW 48W AC220V 20*20°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	11
	1292.3

	24
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：RGBW 8W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	2
	484.03

	25
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 16W AC220V 8*8°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	514.5

	26
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 24W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	649.81

	27
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 8W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	433.85

	28
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 12W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	523.46

	29
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 48W AC220V 8*8°
4、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
5、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	1292.3

	30
	普通灯具更换
	1、名称：LED投光灯
2、规格：LED 3000K 180W AC220V 22*22°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	1706.29

	31
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 8W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	433.85

	32
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 6W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	429.37

	33
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 4W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	420.41

	34
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 24W DC24V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	560.2

	35
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 24W AC220V 8*8°
4、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
6、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	560.2

	36
	普通灯具更换
	1、名称：灯带
2、规格：LED  3000K 12W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	523.46

	37
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 9W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	439.22

	38
	普通灯具更换
	1、名称：灯带
2、规格：LED 3000K 4.5W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	429.89

	39
	普通灯具更换
	1、名称：地埋灯

2、规格：LED 3000K 50W AC220V 15*15°


3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。


4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	837.08

	40
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 48W AC220V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	1175.81

	41
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 24W AC220V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	560.2

	42
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 12W DC24V 60*60°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	523.46

	43
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 6W DC24V 60*60°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	429.37

	44
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 5W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	424.89

	45
	普通灯具更换
	1、名称：舞台染色灯
2、规格：LED 4000K 300W AC220V 8*8°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	2109.52

	46
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 9W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	438.33

	47
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 15W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	492.1

	48
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 5W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	424.89

	49
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED RGB（W=4000K）300W AC220V 8*8°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	1706.29

	50
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 6W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	429.37

	51
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 4W AC220V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	420.41

	52
	普通灯具更换
	1、名称：舞台染色灯
2、规格：LED RGBW=4000K 300W AC220V 8*8°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	2154.33

	53
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 36W DC24V 8*8°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	878.31

	54
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 160W AC220V 60*80°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	1706.29

	55
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 8W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	433.85

	56
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯

2、规格：LED 4000K 8W DC24V 30*30°


3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。


4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	433.85

	57
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 12W DC24V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	510.02

	58
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 8W DC24V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	433.85

	59
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 12W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	510.02

	60
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED R/G/B 12W DC24V 20*20°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	588.88

	61
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 6W DC24V 60*60°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	429.37

	62
	开关电源箱更换
	1、名称：开关电源箱
2、规格：综合考虑
3、本清单考虑运维周期内开关电源箱损坏整套换新。
	台
	1
	1289.46

	63
	分控箱更换
	1、名称：分控箱
2、规格：综合考虑
3、本清单考虑运维周期内分控箱损坏整套换新。
	台
	1
	1112

	64
	计控箱更换
	1、名称：计控箱
2、规格：综合考虑
3、本清单考虑运维周期内分控箱损坏整套换新。
	台
	1
	1999.21

	65
	开关电源更换
	1、名称：开关电源
2、规格：350W 24V
3、本清单考虑运维周期内开关电源损坏整套换新。
	台
	48
	444.25


注：以上更换清单按实结算，单价最高限价包含高空作业费，人工费，材料费等更换所需的一切费用。更换设备需与原有规格型号匹配（经采购单位批准的除外），更换前需向采购单位报备申请，经采购单位同意后，才能进行更换。请各响应单位在单价最高限价的基础上进行下浮报价，报价不得超过单价最高限价，否则视为未实质性响应采购文件。
（三）维修养护要求
1、为确保维修养护质量，供应商需对中标后的楼宇外立面泛光照明，水街沿线景观照明、智慧灯杆、魔方系统、立面投影机、互动投影机、投影机电动窗帘、雾森系统等设备及配套设施落实专门队伍进行动态巡查、维修、更换、养护，确保亮灯率≥98%，设施完好率≥98%。涉及高空作业的，需按流程报备，并严格遵守相关安全规定和操作规程，
2、维修养护过程中，供应商必须采取周密安全措施，以避免造成对人身和财产损害。如因供应商操作不当、养护不当或管理不善造成人身伤害或财产损失的，由供应商自行承担。
3、因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起碰线、短路及非养护原因造成的问题故障和伤人伤物事件），供应商应迅速组织力量或接到采购单位通知后，半小时内到达现场并及时处理，处理费用另行结算，但因维修养护不当造成的除外。
4、巡查要求
供应商必须落实日间全天候巡查和亮灯时间内（365天）值班值守制度，对设施设备完好率和运行情况等进行动态掌握，并做好相关台账记录。巡查检查过程中，发现人为破坏、盗窃等现象（不限于数量多少），供应商应及时告知采购单位并在当天向公安机关报案，登记规格型号及数量。相关维修处置材料费用由供应商先行承担（后续根据调查核实结果确定赔偿主体）并在规定时间内修复补齐。供应商超出规定时间仍不修复补齐的，采购单位有权安排第三方进行修复补齐，所发生的费用从供应商季度养护费中扣除。因未在规定时间内修复、补齐造成人身伤害或财产损失等安全事故的，由供应商承担责任及相关费用。
5、维修响应要求：
（1）软件故障。控制软件、通信网络等出现故障，中标单位应在半小时内向采购单位报备，并在2小时内完成处置。
（2）硬件故障。灯具、电源、控制器、电缆、信号线等故障，中标单位应在半小时内向采购单位报备，并在48小时内修复。较大故障或者因天气原因不具备作业条件，无法在48 小时内完成，征得采购单位同意，可适当延长维修期限。
（3）涉及安全隐患的故障需在1小时完成，因天气原因不具备作业条件的，应向采购单位报告，应采取相关预处理措施，防止安全事故；涉及工单投诉类的故障，应在根据采购单位投诉处置相关规定的有效期内完成。
（4）中标单位应综合故障多发类型、点位等因素，提前储备灯具、电源等常用配件，相关备品备件原则上必须使用同品牌、同规格、同型号（经采购单位同意的除外）。
（5）魔方、雾森系统、立面投影、互动投影等设备，中标单位应按照相应维护保养频率和要求进行维护保养，确保正常使用。
6.服务保障要求：
（1）中标单位应配合更换金科酒店西侧泛光照明字幕及高铁新城D区建筑立面投影、互动投影的动画或文字内容，相关费用不另行结算。
（2）本项目每日亮灯时间，原则上与市政道路路灯亮灯时间同步，关灯时间原则上为晚9:30。如有调整，采购单位提前通知中标单位。
（3）遇有重大会议、活动、宣传等，中标单位需配合做好相关服务保障。
7、对于供应商养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，采购单位有权安排第三方进行养护，所发生的费用从供应商季度养护费中扣除。
8、供应商维修养护期间的亮灯率及设施完好率低于要求的，必须及时修复，使用同品种、规格、型号的材料（经采购单位批准的除外），并确保本项目范围内各类设备设施正常运行,费用含在报价中。若供应商未按规定安装、修复，采购单位有权安排第三方进行安装、修复，所发生的材料费及安装费用从供应商季度养护费中扣除。因使用假冒伪劣产品或使用的材料性能低于规定要求及因延迟修复而影响亮灯效果和亮灯率或造成人身伤害或财产损失等安全事故的，由供应商承担责任及相关费用。
9、质保期限：零件维修质保三个月，零件更换质保六个月。
10、验收标准：
（1）采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。
（2）招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。
（四）基本人员配备、设备要求
成交单位必须有各类照明设施养护车辆及作业人员，满足养护要求，同时保证工作安全，文明上岗，如因该方面原因影响维护工作正常开展，采购方有权终止合同。
1、基本服务人员要求：
①专职电工≥6名，须全部持有应急管理部门签发的低压或高压电工证证书（有效期内）。
②配备高处作业工≥2名，须持有应急管理部门签发的高处作业证书（有效期内）。
上述服务人员可同时具备各作业证书。提供响应单位为其缴纳最近一期的社保证明材料扫描件（由社保部门出具并体现人员姓名）。电工持证上岗率100%，维修期间更换人员必须事先征得采购方同意。
所有作业人员一经确定不得随意变更，特殊情况如有人员调整，中标单位必须书面征得采购单位同意。
2、作业车辆配备要求：
①登高作业车14米及以上不少于一辆；
②巡查车（7座及以下）不少于一辆；
上述自有车辆需提供车辆相应的车辆登记证、购置发票、车辆（正面、两侧、尾部）照片，租赁车辆另需提供租赁协议（车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位）。
注：响应文件中须提供上述要求的证明材料，否则视同非实质性响应。
七、综合说明：
[bookmark: _Toc159254196][bookmark: _Toc173506948]1、响应单位所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，遵循磋商采购文件的要求，并提供详细说明。
2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。
[bookmark: OLE_LINK1]3、响应报价包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、养护、维修、更换、失窃费用、保险、安全、人身意外伤亡、利润、巡查、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。如无特别说明，每个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
4、响应单位须具备独立完成本项目的能力。因此各响应单位可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担前期调研的责任和风险。响应单位成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。
5、注意事项：
5.1 成交单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
5.2 任何单位和个人不得挪用或非法侵占、不当使用项目资金，违者依法追究相应责任。成交单位在项目实施过程中应主动接受财政、审计等部门的指导、检查和监督。
5.3 成交单位因不可抗力因素不能继续履行项目的，应立即向采购单位提交书面说明及证明资料，由采购单位审定后报领导小组。成交单位因自身原因未能履约的，应依合同承担相应的违法责任。
第四章  评审方法及评分标准
一、评审办法
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。由采购单位在中标候选人中按照排序由高到低的原则选定成交单位。
2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。 
3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。 
4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人或磋商小组组织以抽签方式确定成交候选人。 
二、评分标准：
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10](一）响应报价(20分）
磋商总报价低于或等于采购预算价格的，为有效磋商报价。超采购预算的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得成交。
价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为20%）。
（二）服务方案比较（43分）
1、养护服务方案（9分）
养护服务方案，包括日常检查、日常维护、设施定期检测，维修更换等工作。服务方案思路和方法具有条理性，工作内容系统和结构完整得9分；服务方案思路和方法具有条理性，工作内容系统和结构较为完整得7分；服务方案思路和方法条理一般，工作内容系统和结构不够完整得5分；服务方案思路和方法条理较差，工作内容系统和结构不完整得3分；未提供的不得分。
2、对本项目现状的提出切实可行的重难点分析及解决方案（9分）
项目实施过程中重难点分析及研究方案，方案详细可行，分析到位合理，能够提出有效可行的研究方法得9分；方案较为详细可行，分析较为合理，能够提出较为有效可行的研究方法得7分；方案不够详细，分析一般得5分；方案有所欠缺，分析不够到位得3分；未提供的不得分。
3、针对本项目的内部管理制度（5分）
针对本项目的内部各项制度（包括接管移交管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、档案管理、备件管理、考核奖惩管理等制度等）的完善性和可操作性。方案全面完善，可操作性强得5分；方案较为完善，可操作性较强得3分；方案有所欠缺，可操作性较差得1分；未提供的不得分。
4、安全管理方案及安全责任承诺（5分）
主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的安全防护措施，以及具体的安全责任承诺书。方案科学合理，内容详实得5分；方案较为科学合理，内容较为详实得3分；方案不够科学合理，内容不够详实得1分；未提供的不得分。
5、应急抢险处理预案（5分）
结合本项目的实际情况，针对本项目的应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案的完善性和可操作性。应急预案制定有针对性，方案实施可行性强得5分；应急预案较为完整，方案实施可行得3分；具有应急预案，描述较为简单，可行性一般的得1分；未提供的不得分。
6、维护质量保证承诺及措施方案（5分）
结合项目特点和要求，质量保证体系健全，质量保证措施合理可行得5分；质量保证体系较为健全，质量保证措施较为合理可行得3分；质量保证体系一般，质量保证措施一般得1分；未提供的不得分。
7、项目服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案（5分）
方案科学合理、问题沟通和解决机制简单有效，给出应对措施，操作性强的得5分；方案较为科学合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的得3分；方案简单，操作性不强的得1分。未提供不得分。
（三）拟投入的项目组人员及设备（30分）
1、项目负责人（2分）
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK3]项目负责人具备一级注册建造师（机电工程专业）得1分，具备高级工程师职称的得1分，最高得2分。
2、项目管理人员（项目负责人除外）（4分）
（1）项目管理人员中每配备一名注册安全工程师（中级及以上）得 1分，最高得2分；
（2）项目管理人员中每配备一名具有中级工程师职称的得0.5分，具有高级工程师职称的得1分，最高得2分。（限评2人）
3、项目作业人员（项目负责人、项目管理人员除外）（16分）
（1）满足本项目基本服务人员配备要求的基础上增加作业人员人数≥10人得10分，10人＞人数≥5人得8分，5人＞人数≥1人得4分（拟投入项目作业人员应同时持有应急管理部门签发的低压或高压电工证书（有效期内）及高处作业证书（有效期内）），最高得10分。
（2）项目作业人员中配备持有高空作业车操作证人员人数，人数≥6人得6分，6人＞人数≥4人得4分,4人＞人数≥2人得2分（拟投入项目作业人员应持有高空作业车操作证书（有效期内）），最高6分。
注：响应文件中须提供上述人员相关证书原件扫描件以及本单位为其缴纳的最近一期的社保证明材料扫描件（由社保部门出具并体现人员姓名）和有效期内的意外伤害保险（最高保额在50万元及以上），否则不得分。
4、车辆配备要求（8分）
（1）每增加27米及以上高空作业车1辆，每辆得1分，最高得2分（需提供高度证明材料）；
（2）增加5吨及以上汽吊得1分，最高得1分；
（3）增加防撞车1辆，每辆得1分，最高得2分；
（4）增加巡视船1艘，每艘得2分，最高得2分；
（5）增加发电车（输出功率100KW及以上），每辆得1分，最高得1分。
注：自有车辆、船需提供车辆、船相应的登记证、购置发票、车辆、船（正面、两侧、尾部）照片，租赁车辆、船另需提供租赁协议（登记证上载明的所有人必须为出租方单位），均提供扫描件，租赁期限需覆盖本项目服务期，否则不得分。
（四）企业综合实力（7分）
1、响应单位具有有效期内的质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系证书，每提供一个得1分，本项最高3分。（响应文件中提供证书原件扫描件，未提供不得分。）
2、响应单位自2023年01月01日至今获得市级及以上政府主管部门颁发的照明建设工程或照明养护类奖项，每提供一个得1分；区级主管部门颁发的照明建设工程或照明养护类奖项，每提供一个得0.5分；最高得2分。（响应文件中提供证书或相关发文原件扫描件，时间以证书颁发时间为准，限评2个，不提供或提供不全不得分。）
3、2023年01月01日起至今(以合同签订时间为准)，响应单位承担过类似业绩每个得1分，最高得2分(需提供合同等相关证明原件扫描件，不提供或提供不全或未按要求提供或资料无法辨认的不得分。)
注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

[bookmark: _Toc159254197][bookmark: _Toc173506949]第五章  合同主要条款
根据苏州市政府采购项目编号                竞争性磋商文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的                事宜，签订本合同书。
一、下列文件为本合同不可分割部分：
①成交通知书；
②磋商文件； 
③乙方的响应文件；
④乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
⑤合同附件（如有）；
二、合同内容：
1、服务内容及要求：详见采购文件。
2、服务期限：一年（具体以采购人进场通知单为准）。
3、服务地点：苏州市相城区高铁新城
三、合同价格：
1、合同价格（大写）人民币        元（¥        ）。合同费用包括但不限于完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、养护、维修、更换、失窃费用、保险、安全、人身意外伤亡、利润、巡查、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2、养护合同价款的支付及付款方式：
2.1合同签订后，发包人向承包人支付合同价的10%，预付款支付期：如承包人在开工后-个月内未按规定申请预付款的，视为承包人放弃预付款；在服务期内的养护费按进度每季度支付，考核前最高付至当前季度养护费的60%，考核合格后支付至当前季度养护费的70%，余款在服务期满且全部考核合格后一年内付清。其中，扣减的费用不再支付。
2.2合同生效后，在服务期内设备更换按实际发生结算，验收后最高付至实际完成工作量的50%，审计完成后支付至审定金额的80%，余款在全部验收合格且审计完成后一年内付清。
付款时需提供以下单据：
A、合格的发票；
B、考核表；
C、其他材料（如有）。
甲方根据《照明设施养护管理办法》对乙方进行考核，每季度日常考核得分为90分及以上的，可全额结算养护实施单位当季度应得的养护费；低于90分的，将在当季度养护费中按百分比进行扣减，具体标准如下：得分在80-89分之间的，以90分为基准，每低1分扣除养护结算金额的1%（如本季度得85分，则扣除1%×5=5%的养护费）；得分在70-79分之间的，以80分为基准，每低1分扣除养护结算金额的2%（如本季度得75分，则扣除2%×5=10%的养护费）；得分在60-69分之间的，以70分为基准，每低1分扣除养护结算金额的4%（如本季度得65分，则扣除4%×5=20%的养护费）；得分在60以下的，以60分为基准，每低1分扣除养护结算金额的6%（如本季度得55分，则扣除6%×5=30%的养护费，直至全部养护费用扣完为止。如日常考核结果出现累计两次低于60分的，甲方有权直接解除合同，并无需承担任何违约责任。
3、付款方式：银行转账。
根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
四、权利和义务
（一）甲方权利和义务  
1、根据采购文件要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。
2、因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。
3、按照《照明设施养护管理办法》，甲方对乙方养护管理工作进行检查考核，并打分，具体根据考核结果支付养护费用。
4、甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。
5、若乙方在承包养护期间，因将养护管理转包他人，或违反《照明设施养护管理办法》等有关规定，甲方有权单方解除合同。
（二）乙方权利和义务
1、乙方根据照明养护技术规范、养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成养护服务工作。
2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。
3、养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。
4、因乙方养护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。
五、安全文明作业
1、乙方承担的养护内容必须由专业技术人员进行养护，应持有所有工作岗位的作业资格证，并定期接受培训，熟悉照明设备的性能，掌握照明设施的运行与维护技术。
2、乙方负责养护作业人员监督管理，甲方不参与人员管理。
3、乙方应对养护作业人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品。进入养护维修现场的作业人员，必须穿戴安全帽和安全工作服，高空作业人员按规定做好防护措施。
4、乙方在养护时应指定专人负责安全，精心组织养护。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保养护及甲方利益不受损害，对甲方提出的安全要求，乙方应予采纳。
5、乙方在养护中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。
六、违约责任：
1、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、甲方违约责任
在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付相当于已发生服务费5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
3、乙方违约责任
乙方不履行（逾期履行义务超过10天的视为不履行）或不完全履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。乙方逾期履行义务，每逾期一天，乙方向甲方偿付合同总价的万分之二的违约金。
七、不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。
八、转让和分包
本项目合同的部分和全部都不得转让和分包。
九、合同的解除和转让：
有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十、合同的生效
本合同经双方负责人、法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章后生效。生效后的合同需进行网上公示。
十一、争议的解决
甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十二、附则
1、合同份数：本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份、采购代理机构执壹份。
2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。
4、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。
十三、合同附件
1、安全协议书。
2、照明设施养护管理办法。


甲方：（公章或合同专用章）                        乙方： （公章或合同专用章）
法定代表人（授权代表）：                          法定代表人（授权代表）：  
日期：                                            日期：      
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安全协议书
甲方： 
乙方：
为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全 生产方针，明确甲乙双方的安全生产管理目标及责任，确保项目安全，杜绝安全事故发生，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商一致，同意在签订项目合同时，签订《安全协议书》 
一、项目名称：  
二、安全生产目标：安全生产无事故 
三、 项目现场管理人员 
为保证项目安全管理与明确安全责任，现场管理人员明确如下： 
1．甲方人员： 
联系方式： 
2．乙方人员： 
联系方式： 
四、甲方安全责任 
1．甲方（或委托监理单位）有权检查乙方项目实施的安全及文明现场管理工作。 
2．甲方有权对乙方在项目中履行安全生产主体责任情况检查督促，对乙方在项目中不履行安全生产主体责任的有关事实、有关人员违章作业等行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场、解除合同。 
五、乙方安全责任 
乙方作为项目的承包单位负有安全生产主体责任，对项目客体安全隐患导致的事故，以及所发生的任何人员、财产安全事故负有直接责任，并应承担全部经济赔偿责任、全部法律责任。 
乙方应切实履行以下安全保障义务责任： 
1．乙方所提供的项目要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 
2．乙方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、项目安全相关的国家有关法律法规，以及政府有关部门对项目有关的安全生产行政指令（一般以文件形式）。乙方还应遵守《作业规范指导意见书》有关规定。 
3.乙方必须制定相应的安全管理制度，建立安全生产管理小组，项目负责人为安全生产责任人。 安全生产管理小组应确保有安全管理人员巡视现场。 
4．乙方项目实施，应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证项目用工的合法性。 
5.乙方必须按国家有关规定，购买足额的人身险、意外险、雇主责任险等保险，为项目人员配备足够数量的、合格有效的安全防护用品、安全用具。 
6．项目实施前，乙方须组织全体人员进行安全教育，未接受教育的，不得上岗作业。特种作业人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证》，且不超过国家法定退休年龄。 
7. 项目开始前，乙方应对项目安全情况摸底后向现场工作人员交底并形成书面记录，并按规定制定各类安全方案（措施）报甲方备案。 
8．乙方必须接受甲方（或委托的第三方单位）的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。 
9．乙方必须正确使用甲方提供各种设施设备（或有），采取安全防范措施，防止现场的安全防护设施，警示标志、材料、机械设备以及消防器材等被偷盗、挪用、破坏。若有失窃或被损坏的，负责及时补齐，若不补齐的，甲方对乙方加倍处罚。 
10．项目发生安全事故的，乙方须立即采取措施挽救生命，做好现场保护防范次生灾害发生，并立即向甲方报告；事发后，要立即组织成立安全事故（事件）应急处置工作组，积极做好处置工作，防止事态扩大引发舆情；要配合有关方面调查，未了结之前，工作组不解散；事故了结后，应将调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。（四不放过原则） 
11.乙方应严格遵循、执行相关安全作业手册或安全作业标准或安全作业规范。乙方违反安全作业手册或安全作业标准或安全作业规范任一要求的，构成过错，属于违约，应承担违约赔偿责任。 
六、安全事故责任 
1．乙方承担项目安全生产主体责任，项目发生事故的，由乙方承担全部经济赔偿责任。
2.项目发生安全事故的，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，根据生产事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，对照一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故4个等级，甲方分别给予乙方扣除合同总价款5%、10%、15%、20%的处理，取消乙方在甲方各类项目两年的投标资格。
七、安全隐患处罚
甲方发现乙方在维修养护作业过程有违章作业行为或安全隐患的，有权对作出季度考核扣分处理。违章作业和安全隐患以次计算，而不论违章行为是否重复、相同或同类。 
1、乙方擅自更换项目经理、安全管理人员属严重违规，甲方开具《整改单》并责令乙方限期整改。养护作业现场安全隐患按相应等级处理，属轻微安全隐患的，月度考核扣1分；属一般安全隐患的，月度考核扣2分；属重大安全隐患，月度考核扣5分。
2、安全风险较大的高空作业现场无项目负责人、安全员，未开展班组安全教育的，月度考核扣2分，并限期整改。 
3、作业现场违反用电规程，属轻微安全隐患的，月度考核扣1分；属一般安全隐患的，月度考核扣2分；属重大安全隐患，月度考核扣5分。
4、作业人员劳动防护用品佩戴不正确或未佩戴及高空作业安全防护措施落实不到位的，属轻微安全隐患的，月度考核扣1分；属一般安全隐患的，月度考核扣2分；属重大安全隐患，月度考核扣5分。
6、使用不合格设备或材料，属轻微安全隐患的，月度考核扣1分；属一般安全隐患的，月度考核扣2分；属重大安全隐患，月度考核扣5分。因使用不合格设备或材料造成本项目范围内的甲方设备设施损坏的，乙方负责按原状修复到位。
7、未做好作业现场安全防护、警示措施并张贴悬挂安全标志的，月度考核扣1分。
8、乙方项目经理、安全员在项目实施过程中，因管理不善、监督不到位造成重大质量问题及重大安全隐患的，项目经理、安全员按照国家规定和合同条款负相应责任，同时清退出本项目。乙方应在规定时间内重新委派项目经理、安全员。
八、协议订立地位于苏州市。 
九、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议法律效力独立于主合同。本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地法院提起诉讼。 
十、本协议作为合同的附件，与项目合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。 

甲方：（签章）                                 乙方：（签章）

合同附件2：照明设施养护管理办法
[bookmark: _Toc26970165]照明设施养护管理办法
为提高泛光照明设施养护管理水平，建立正确评估泛光照明设施养护管理工作质量体系和优胜劣汰的竞争机制，规范照明设施养护管理工作内容，特制定本管理办法。
一、考核职责
苏州高铁新城城市建设管理服务中心负责泛光照明设施养护管理工作，具体负责对成交单位照明设施养护管理工作进行考核。
二、考核对象及考核范围
考核对象：成交养护单位
考核范围：紫光大厦、高融大厦、金科酒店、相融大厦、天成时代、D区建筑、港口大厦、兆润大厦等楼宇外立面泛光照明设备、中控室及水街(相融路-水景路)沿线景观照明、雾森系统等设施的巡查、检查、维修等工作的质量和成效。
三、考核办法
每月由苏州高铁新城城市建设管理服务中心组织成交养护单位一同在夜间亮灯状态下对考核范围的设备设施维修养护情况进行检查考核，在日间对照明设施以及电源设施完好性、运行状态以及养护单位内业及设备进行检查考核。以月度考核成绩，取平均值作为季度考核成绩，形成每季度养护费支付依据。
四、考核内容
考核内容分三项：日常工作、重点工作和社会监督，考核内容详见《考核评分标准》。
加减分项：
（一）未及时完成合同甲方下达任务的，一次扣2分。
（二）因照明设施养护管理不善，导致12345、数字城管等平台产生投诉或工单，以及在文明城市创建等相关检查中被扣分、通报批评或者排名倒数的，情节轻微的，每次扣1-3分，情节严重的，每次扣5分，情节特别严重的，每次扣10分。
（三）存在违章作业行为或安全隐患的，重大隐患扣5分，一般隐患扣2分，轻微隐患扣1分。安全隐患以次计算，而不论安全隐患是否重复、相同或同类。发生安全生产事故的，按《安全协议书》第六条处理。
（四）受到灾害性天气影响或发生突发性事情（如因台风、交通事故造成的照明设施倾倒、损坏等）后能及时相应并处置得当、措施有力的，一次加2分。
（五）照明设施养护管理受到上级部门或相关单位表扬，一次加2分。

《考核评分标准》
      年    月份
	序号
	考核内容
	分值
	扣分标准
	扣分
	得分

	日常考核
	泛光照明、景观照明亮灯率；
	15
	每季度考核亮灯率一次，景观灯亮灯率达到98%，设施完好率98%，每低一个百分点扣2分；检查过程中发现大面积熄灯，事先未讲明扣10分；
	
	

	
	维修养护作业人员按规定统一着装，个人安全防护和现场安全防护措施符合要求，材料堆放整齐有序；
	10
	作业人员未按规定着装、带电作业、高空作业防护不到位的、下绳作业安全措施不到位的，发现一人扣2分；养护维修现场材料乱堆放、围挡封闭不到位，发现一次扣2分；
	
	

	
	有专人巡查和值班值守，发现问题及时处理落实，按规定进行考核；
	10
	未落实专人巡查和值班值守制度，扣10分；巡视人员不按规定要求进行巡查，发现一人扣2分；巡查和值班值守情况未及时记录或记录不完整的，每次扣2分。
	
	

	
	各类设施完好，设施遭破坏修复及时率；
	15
	每季度考核设施完好率一次，设施完好率达到98%；有照明设施遭破坏现象而未及时修复一次扣2分；配电箱内的电器设备应保持清洁、电器设备应很好的固定在连接条上、导线应连接牢固，绝缘应完好无损，不符合要求每处扣2分；
	
	

	
	维修或整改落实执行率；
	10
	维修整改执行率100%,软件故障2小时内维修到位，硬件故障48小时内维修到位（不符合作业条件的除外），整改落实不及时,每次扣1分；
	
	

	
	全季度无安全事故；
	15
	参照《安全协议书》第七条执行。属轻微安全隐患的，月度考核扣1分；属一般安全隐患的，月度考核扣2分；属重大安全隐患，月度考核扣5分。安全隐患以次计算，而不论安全隐患是否重复、 相同或同类。
	
	

	重点工作
	15
	养护计划月完成情况、作业重点月完成情况、管理部门交办工作完成情况等。未及时落实或落实不到位，根据情节程度每次酌情扣分
	
	

	社会监督
	10
	主管及上级部门发现、群众投诉、媒体曝光等问题。经查证属实，情节轻微每次扣1-3分，情节严重每次扣5分，情节特别严重的，一次扣10分。
	
	

	合计
	
	
	
	

	
	考核评价：

	
	养护单位：                                                                           负责人签字：

	
	考核单位：                                                                           考核人签字：                      

	
	考核时间：    年  月   日




附件
[bookmark: _Toc159254198][bookmark: _Toc173506950]第六章  附件
附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）


供应商全称（加盖公章）：
项目编号：

	项目名称
	项目总价（元）

	
	

	投标报价（大写金额）






日    期：     年     月    日
 

附件2. 磋商报价分析表
磋商报价分析表
采购编号：                     项目名称：                      
价格单位：元  
	序号
	内容
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	    …
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	更换清单（详见更换清单报价明细表）
	1
	项
	
	
	

	投标总价：人民币   元(¥：    )



供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月   日

备注：（1）本表响应总价应和开标一览表的响应总价一致，格式可自行调整。
（2）更换清单报价总价需和更换清单报价明细表中的总价保持一致，否则以更换清单报价明细表为准。



	更换清单报价明细表
更换清单报价明细表

	序号
	预估更换清单名称
	详细描述
	单位
	预估数量
	下浮率（%）
	下浮后单价（元）
	下浮后总价（元）
	备注

	1
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：3000K 110W AC220V 39*39°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	2
	
	
	
	

	2
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：3000K 12W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	66
	
	
	
	

	3
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：3000K 18W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	24
	
	
	
	

	4
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：3000K 24W DC24V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	3
	
	
	
	

	5
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：3000K 24W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	34
	
	
	
	

	6
	普通灯具更换
	1、名称：地埋灯
2、规格：3000K 30W AC220V 15*15°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	4
	
	
	
	

	7
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：3000K 9W DC24V 60*60°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	5
	
	
	
	

	8
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 110W AC220V 39*39°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	1
	
	
	
	

	9
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 12W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	38
	
	
	
	

	10
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 15W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	215
	
	
	
	

	11
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 18W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	24
	
	
	
	

	12
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 24W DC24V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	10
	
	
	
	

	13
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 24W DC24V 15*15°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	15
	
	
	
	

	14
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 24W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	14
	
	
	
	

	15
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 36W DC24V 15*15°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	27
	
	
	
	

	16
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 48W AC220V 20*20°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	2
	
	
	
	

	17
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：4000K 48W AC220V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	4
	
	
	
	

	18
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：RGBW 12W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	20
	
	
	
	

	19
	普通灯具更换
	1、名称：柔性灯带
2、规格：RGBW 12W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	10
	
	
	
	

	20
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：RGBW 15W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	36
	
	
	
	

	21
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯

2、规格：RGBW 36W DC24V 10*40°

3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。


4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	3
	
	
	
	

	22
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：RGBW 48W AC220V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
5、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	11
	
	
	
	

	23
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：RGBW 48W AC220V 20*20°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新。
	套
	11
	
	
	
	

	24
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：RGBW 8W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	2
	
	
	
	

	25
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 16W AC220V 8*8°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	26
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 24W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	27
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 8W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	28
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 12W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	29
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 48W AC220V 8*8°
4、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
5、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	30
	普通灯具更换
	1、名称：LED投光灯
2、规格：LED 3000K 180W AC220V 22*22°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	31
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 8W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	32
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 6W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	33
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 4W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	34
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 24W DC24V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	35
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 24W AC220V 8*8°
4、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
6、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	36
	普通灯具更换
	1、名称：灯带
2、规格：LED  3000K 12W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	37
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 9W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	38
	普通灯具更换
	1、名称：灯带
2、规格：LED 3000K 4.5W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	39
	普通灯具更换
	1、名称：地埋灯

2、规格：LED 3000K 50W AC220V 15*15°


3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。


4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	40
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 48W AC220V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	41
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 24W AC220V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	42
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 12W DC24V 60*60°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	43
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 6W DC24V 60*60°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	44
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 5W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	45
	普通灯具更换
	1、名称：舞台染色灯
2、规格：LED 4000K 300W AC220V 8*8°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	46
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 9W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	47
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 15W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	48
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 5W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	49
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED RGB（W=4000K）300W AC220V 8*8°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	50
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 6W DC24V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	51
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 4W AC220V 10*40°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	52
	普通灯具更换
	1、名称：舞台染色灯
2、规格：LED RGBW=4000K 300W AC220V 8*8°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	53
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 36W DC24V 8*8°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	54
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 160W AC220V 60*80°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	55
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 8W DC24V 120*120°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	56
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯

2、规格：LED 4000K 8W DC24V 30*30°


3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。


4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	57
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 12W DC24V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	58
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 8W DC24V 10*10°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	59
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 4000K 12W DC24V 30*30°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	60
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED R/G/B 12W DC24V 20*20°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	61
	普通灯具更换
	1、名称：线型投光灯
2、规格：LED 3000K 6W DC24V 60*60°
3、更换灯具，包含接线、测试、穿线等全部工作。
4、本清单考虑运维周期内灯具损坏整套换新
	套
	1
	
	
	
	

	62
	开关电源箱更换
	1、名称：开关电源箱
2、规格：综合考虑
3、本清单考虑运维周期内开关电源箱损坏整套换新。
	台
	1
	
	
	
	

	63
	分控箱更换
	1、名称：分控箱
2、规格：综合考虑
3、本清单考虑运维周期内分控箱损坏整套换新。
	台
	1
	
	
	
	

	64
	计控箱更换
	1、名称：计控箱
2、规格：综合考虑
3、本清单考虑运维周期内分控箱损坏整套换新。
	台
	1
	
	
	
	

	65
	开关电源更换
	1、名称：开关电源
2、规格：350W 24V
3、本清单考虑运维周期内开关电源损坏整套换新。
	台
	48
	
	
	
	

	更换清单报价总价：人民币   元(¥：    )


	注：1、下浮率报价，如折扣率为98%，则下浮率为2%，以此类推。2、本项目设定响应下浮率不得低于0%，否则其投标按无效投标处理。3、实际单价价格=单价最高限价×（1-响应下浮率）。
	
附件3.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏鸿渐投资咨询管理有限公司：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


                                                        供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日


附件4.磋商响应单位基本情况表
磋商响应单位基本情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	实现利润
	年   万元
	员工总人数
	

	资产总计
	万元
	营业收入
	年   万元

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	


注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

                                供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日


附件5.磋商响应函
磋商响应函

致：江苏鸿渐投资咨询管理有限公司
我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵中心作出如下承诺：
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。
5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
8、与本磋商相应文件有关的通讯地址：
单   位：                                              联 系 人： 
地   址：                                              邮政编码： 
联系电话：                                             电子邮箱：

                                供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日


附件6.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏鸿渐投资咨询管理有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
 
供应商：（公章）
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

　　　　　　　　年　　  月　　  日

[bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc241]               


附件7.偏离表

偏离表（服务、商务）

	序号
	项目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




                                供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日
 
注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务和商务要求等详细描述和说明的替代。
3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。



附件8. 投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；
2.成交后不依法与采购人签订合同；
3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标人：                     （盖公章）
地址：               
电话：            
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：                     
日期：                     



附件9. 项目人员配置表
项目人员配置表

	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。
2.请将相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。
                                供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日



附件10.针对本项目的服务方案

针对本项目的服务方案
	提示：
1、供应商应根据本次采购项目要求，对项目工作方案进行详细的说明与描述。
2、供应商应针对本次采购项目特点：针对本项目需求进行逐一描述。
3、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	






















        


                                供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日
 

附件11.相关业绩一览表

相关业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

                                供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc19621]

附件12.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）
江苏鸿渐投资咨询管理有限公司：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：
1. (标的名称) ，属于其他未列明行业；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；
2. (标的名称) ，属于其他未列明行业；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（公章） 
日 期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。
2、本项目所属行业：其他未列明行业。
3、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业，如实、完整填报《中小企业声明函》，在声明企业类型时，货物采购项目应当对制造商进行声明，工程和服务采购项目应当对承建（承接）供应商进行声明。涉及多个采购标的且由不同制造商制造或者由不同供应商承建（承接）的，应当逐一填报每个采购标的的制造商或者承建（承接）供应商信息。
4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。新成立企业无上一年度从业人员、营业收入和资产总额数据的，根据其出具的《中小企业声明函》认可其为中小企业。
6、供应商提供的声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号等法律法规规定追究法律责任。


附件13.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc3869][bookmark: _Toc32206]江苏鸿渐投资咨询管理有限公司：
    本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                        供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
[bookmark: _GoBack] 日    期：     年     月  


