丹阳市中医院新院家具采购项目-变更内容

一、变更内容

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容
	备注

	1
	采购文件“第四部分 采购需求”-“九、样品要求”-“（一）样品清单及技术参数要求”-“（1）、医用治疗柜”-“①【主要材料及厚度说明】”
	4、踢脚线：柜体正面踢脚线采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，四周折弯8mm厚采用塑料胶粒卡扣式安装避免使用时刮脚。
	4、踢脚线：柜体正面踢脚线采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，表面耐腐蚀、易清洁，结构做圆角/折弯处理，边角无尖锐毛刺，防止人员刮碰；
	

	2
	采购文件“附件：采购清单（采购包1）（标记“○”的产品参与本标段工艺方案评价）”-“1 医用治疗柜”-“描述”
	[bookmark: _GoBack]4、踢脚线：柜体正面踢脚线采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，四周折弯8mm厚采用塑料胶粒卡扣式安装避免使用时刮脚。
	4、踢脚线：柜体正面踢脚线采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，表面耐腐蚀、易清洁，结构做圆角/折弯处理，边角无尖锐毛刺，防止人员刮碰。
	

	3
	采购文件“附件：采购清单（采购包1）（标记“○”的产品参与本标段工艺方案评价）”-“2 医用处置柜”-“描述”
	4、踢脚线：踢脚线柜体正面采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，四周折弯8mm厚采用塑料胶粒卡扣式安装避免使用时刮脚。
	4、踢脚线：柜体正面踢脚线采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，表面耐腐蚀、易清洁，结构做圆角/折弯处理，边角无尖锐毛刺，防止人员刮碰。
	

	4
	采购文件“附件：采购清单（采购包1）（标记“○”的产品参与本标段工艺方案评价）”-“3 医用配餐柜”-“描述”
	4、踢脚线：踢脚线柜体正面采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，四周折弯8mm厚采用塑料胶粒卡扣式安装避免使用时刮脚。
	4、踢脚线：柜体正面踢脚线采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，表面耐腐蚀、易清洁，结构做圆角/折弯处理，边角无尖锐毛刺，防止人员刮碰。
	

	5
	采购文件“附件：采购清单（采购包1）（标记“○”的产品参与本标段工艺方案评价）”-“4 洗婴台”-“描述”
	3、踢脚线：踢脚线柜体正面采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，四周折弯8mm厚采用塑料胶粒卡扣式安装避免使用时刮脚。
	3、踢脚线：柜体正面踢脚线采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，表面耐腐蚀、易清洁，结构做圆角/折弯处理，边角无尖锐毛刺，防止人员刮碰；
	

	6
	采购文件“附件：采购清单（采购包1）（标记“○”的产品参与本标段工艺方案评价）”-“5 医用水盆柜1”-“描述”
	4、踢脚线：踢脚线柜体正面采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，四周折弯8mm厚采用塑料胶粒卡扣式安装避免使用时刮脚。
	4、踢脚线：柜体正面踢脚线采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，表面耐腐蚀、易清洁，结构做圆角/折弯处理，边角无尖锐毛刺，防止人员刮碰。
	

	7
	采购文件“附件：采购清单（采购包1）（标记“○”的产品参与本标段工艺方案评价）”-“9 抽血台○”-“描述”
	3、配柜：柜体材料及厚度采用≥1.0mm厚一级电解钢板具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点，柜体正面采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢踢脚线，四周折弯8mm厚采用塑料胶粒卡扣式安装避免使用时刮脚；
	3、配柜：柜体材料及厚度采用≥1.0mm厚一级电解钢板具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点，柜体正面踢脚线采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，表面耐腐蚀、易清洁，结构做圆角/折弯处理，边角无尖锐毛刺，防止人员刮碰；
	

	8
	采购文件“附件：采购清单（采购包1）（标记“○”的产品参与本标段工艺方案评价）”-“16 护士站配柜（双门双抽柜）”-“描述”
	3、踢脚线：踢脚线柜体正面采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，四周折弯8mm厚采用塑料胶粒卡扣式安装避免使用时刮脚；
	3、踢脚线：柜体正面踢脚线采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，表面耐腐蚀、易清洁，结构做圆角/折弯处理，边角无尖锐毛刺，防止人员刮碰；
	

	9
	采购文件“附件：采购清单（采购包1）（标记“○”的产品参与本标段工艺方案评价）”-“17 护士站配柜（单门单抽柜）○”-“描述”
	3、踢脚线：踢脚线柜体正面采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，四周折弯8mm厚采用塑料胶粒卡扣式安装避免使用时刮脚；
	3、踢脚线：柜体正面踢脚线采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，表面耐腐蚀、易清洁，结构做圆角/折弯处理，边角无尖锐毛刺，防止人员刮碰；
	

	10
	采购文件“附件：采购清单（采购包1）（标记“○”的产品参与本标段工艺方案评价）”-“36 服务台”-“描述”
	5、踢脚线：服务台站体采用厚度≥1.0mm 304#油膜拉丝不锈钢底座，高度≥100mm，配柜不锈钢踢脚线采用厚度≥1.0mm 304#油膜拉丝不锈钢，四周折弯8mm厚，采用塑料胶粒卡扣式安装避免使用时刮脚。
	5、踢脚线：服务台站体采用厚度≥1.0mm 304#油膜拉丝不锈钢底座，高度≥100mm，配柜柜体正面踢脚线采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，表面耐腐蚀、易清洁，结构做圆角/折弯处理，边角无尖锐毛刺，防止人员刮碰；   
	







注：如“附件：变更内容”中内容与更正后采购文件不符的，以更正后采购文件为准
1
