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一、投标邀请函

江苏成建项目管理有限公司受无锡市公安局的委托，就交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目（接续2026）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目（接续2026）   
采购项目编号：JSZC-320200-WXCJ-G2026-0027
采 购 人：无锡市公安局

采购方式：公开招标

	2
	采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

地        址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼

	3
	项目概况、要求：（具体内容、要求详见采购文件“三、采购需求”）
（1）项目概况：本项目为交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目（接续2026），详见招标文件第三部分：项目需求及有关说明。

（2）采购预算：1188.667万元

（3）服务期：2026年10月26日起至2027年10月25日。

（4）本项目是否专门面向中小企业采购：否；
（5）本项目采购标的所属行业：软件和信息技术服务业。

	4
	投标供应商资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：

（1）投标供应商应为中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人；[提供营业执照等证明文件]
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）]
（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料]
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是否面向中小企业采购：否。本项目采购标的所属行业：软件和信息技术服务业。
3.特定资格要求：

（1）投标供应商授权代理人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）；

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
4.本项目不接受联合体投标。

	5
	资金来源：财政资金

	6
	采购文件获取信息：

1、采购文件获取期限：公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。
3、潜在投标供应商如确定投标，可在无锡政府采购网-－江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

5、本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	提疑截止时间：2026年8月3日16时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构；

答疑时间：投标截止时间15日前，以书面形式或电子邮件形式发送给各获取采购文件的投标供应商。

本项目可进行现场勘察：

现场勘察时间：2026年8月4日 10:00
现场勘察地点：无锡市公安局交通管理支队（梁南路1号）402

现场勘察联系人：张警官

联系电话：0510-82216213

	8
	投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。

	9
	1、网上投标截止时间：2026年8月18日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

2、网上投标解密时间：2026年8月18日9:30；解密时限：开启解密后30分钟。

3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
特别提醒：

1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。开标现场有疑问可联系代理机构：0510-82713928-8011；15861409610。

2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	10
	评审时间：2026年8月18日开标结束后  
评审地点：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼1915室

	11
	确定中标单位时间：评审结束后

	12
	本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。

	13
	1.采 购 人：无锡市公安局

联系人：张警官
联系电话：0510-82216213
联系地址：无锡市高浪西路58号
2.采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

联系人：严婧、丁霞
联系电话：0510-82713928-8011
邮箱：wxcjzbb2017@163.com
联系地址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

	14
	1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法

（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上获取-下载采购文件－将采购文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件-导出加密的投标文件（后缀名为zip）-通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”—“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn)进入注册界面。

（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）

（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。

（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（7）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。
（8）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（9）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。


二、投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn)在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.投标供应商如需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第7项规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至江苏成建项目管理有限公司。E-mail：wxcjzbb2017@163.com。 

2.采购人、江苏成建项目管理有限公司将按“投标邀请函”第7项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对采购文件进行澄清或修正，江苏成建项目管理有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取采购文件的单位，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请采购文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）江苏成建项目管理有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（五） 投标文件的组成：相应内容上传至投标客户端
1.投标函（格式见附件）；

2.证明文件：

2.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）
（1）关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）
（2）投标供应商企业营业执照或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

（5）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）原件扫描件；
（6）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收（不含个人所得税、社会保险费）的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；
（7）投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；
（8）提供法定代表人授权委托人由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作为原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）
（9）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）。

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

2.2补充性文件

（1）报价供应商简介和经营情况说明；

（2）拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

（3）业绩一览表（格式见附件）

（4）投标偏离表（格式见附件）
（5）投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
（6）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。
3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）
5.技术文件部分（暗标）
（六）投标文件制作要求（技术标为暗标）

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件按照投标函中的内容制作。
6.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
7.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
8.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

11.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。
12.技术标暗标中不得出现投标供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。

排版要求：A4版面，黑色、小四号宋体字，不得出现手写。图表中字体用宋体字，字号不作限制。暗标文件中均不得出现供应商名称、徽标、印章、商标、相关人员姓名等。不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记。要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改。除页码（页码居中，格式为阿拉伯数字小五号，每个章节内的页码应当连续（每个章节的页码均从1开始编制，不得有空白页）外不得设置其他页眉页脚。

13.投标费用自理。
（七）投标报价说明： 

1.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响的因素，一旦投标结束最终成交，总价及对应单价将包定，价格不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。

2.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3．电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4．投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5．不具备采购文件中规定的资格要求的；

6．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或餐饮标准的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起半个小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

20．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

21．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

22．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

23．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

24．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

25．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

26．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

27．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

28．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

29.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

30.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

31.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。  

32.技术标（暗标）中出现该投标人单位名称、简称、人员姓名、LOGO、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的。

33.商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的。 
（九） 开标、评标：

1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

4.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
4.评标程序

评标工作由江苏成建项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
6.评分标准
（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                  10分

（2）供应商评价                                20分

（3）演示                                       6分
（3）技术部分（暗标）                          64分

1.报价（10分）
采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／供应商报价)×10。

注：价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

② 监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③ 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

2.供应商评价（20分）
（1）业绩（2分）：投标人具有与本项目类似的成功案例，每提供一份有效合同复印件得1分，最高不超过2分；合同扫描件上传至投标系统中。（合同扫描件上传，否则不得分）
（2）投标人资质证书（10分）

1）电子和智能化工程专业承包资质(2分): 投标人具有有效期内的电子和智能化工程专业承包资质证书的，一级证书得2分，二级证书得1分。(投标文件中提供扫描件，不提供不得分)

2）消防设施工程专业承包资质(2分): 投标人具有有效期内的消防设施工程专业承包资质证书的，一级证书得2分，二级证书得1分。 (投标文件中提供扫描件，不提供不得分)

3）信息安全服务资质认证（2分）：投标人具有有效期内的信息安全服务资质认证信息系统安全运维认证证书的，壹级认证证书得2分，贰级认证证书得1分，叁级认证证书得0.5分(投标文件中提供扫描件，不提供不得分)。

4）信息技术服务运行维护标准符合性证书（2分）：投标人具有有效期内的ITSS证书的，一级证书得2分，二级证书得1.5分，三级证书得1分，四级证书得0.5分。(投标文件中提供扫描件，不提供不得分)

5）信息安全管理体系（2分）：投标人具有有效期内的ISO27001认证证书的，得2分(投标时提供相关证书扫描件及国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖公章，不提供或提供不全不得分）。
（3）项目人员配备（8分）

考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

1）项目经理（2分）：具有信息安全保障人员认证证书的得1分，具有高级信息系统项目管理师证书的得1分。

2）网络工程师、信息安全工程师（4分）：具有网络工程师证书的得2分、具有信息安全保障人员认证证书的得2分，同一个人拥有多种证书的只计算一次，不重复得分。 

3）软件工程师、运维工程师（2分）：具有ITSS应用经理证书的每有一人得0.5分，最高2分。

【证明材料：以上同一人的证书不重复计取，投标文件中提供相关证书原件扫描件；同时提供由法定的社保收缴部门出具的连续3个月（至少包含近3个月中任意一个月（不含投标当月））的供应商为其依法缴纳社保证明，社保缴费证明必须提交原件扫描件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，不提供或提供不全均不得分。】

3、演示（6分）：演示必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT演示稿或录屏、截图等其他方式演示。演示时间不超过15分钟，无演示不得分。本项目演示为投标人在线提供演示，投标人无需到现场，关于在线演示操作，详见《操作手册》。投标人提供演示的须自行配备好演示所需设备（包括：电脑、摄像头、耳机、麦克风、网络环境等），并确保有人随时响应演示请求以及演示时网络的通畅，不能按时响应演示请求的视为无演示，不得分。
（1）机房日常出入管理（2分）

1）机房进入申请、审批、机房出入记录电子台账（1分）

2）工单流转：工单生成、工单签收、归档等功能（1分）
（2）信息系统软硬件维保服务（2分）

1）设备状态监控：展示设备全生命周期管理(1分)

2）服务器监控管理：CPU使用情况、内存使用情况、各类参数监控(1分) 

（3）业务监控（2分）

1）巡检管理：信息系统巡检、机房巡检、设备巡检的登记(1分)

2）内场运维监控：内场设施维修情况、维修统计、巡检统计等(1分)
4.技术部分（64分）（暗标）
考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。

（1）维保体系（5分）

投标人提供维护管理体系：包括维护保养管理制度、日常巡检服务流程图、设备故障报修维修流程、软件升级流程、硬件更换操作规范、重大节日、重大活动期间硬件维护保障方案及措施等内容。

运维体系内容详实、运维措施科学合理，高度贴合本项目内场运维需求，方案里包括5-7项内容得5分；运维体系方案较完整包括4-5项以上、符合实际、措施具有可行性得3分；内容粗略、无针对本项目实际需求得1分；本项最高得5分，缺少三条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分
（2）机房日常运维管理维护方案（5分）

投标人根据采购方业务系统运维现状、机房运维服务管理需求的正确理解。提供机房日常运维管理方案，方案包括：日常运维管理的各项管理规章制度；提供机房驻场人员和设备进出管理方案；机房设施设备的巡检、维修、巡检、施工等服务管理方案；机房精密空调、供配电系统内设备突发故障情况下保障运维方案、各业务系统的硬件资产管理信息台账、硬件设备之间连接的物理线路信息台账、硬件设备网络资源信息台账、机房运维管理信息台账；根据机柜空间、供配电、精密空调、综合布线、网络、安全的资源配置和资源使用描述，并结合各业务系统运维需求提供各类资源分配和管理的维护方案。

运维管理维护方案完整详细且符合实际情况、提供的信息台账与各业务系统运维需求满足本项目内场运维需求、运维保障措施科学有效，方案里包括8项内容以上得5分；方案全面符合实际、台账基本完整、保障措施合理，方案基本完整包括6项以上得3分；内容粗略、无针对本项目实际需求的得1分；本项最高得5分，缺少4项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（3）针对大楼智能化及消防系统运维的维保范围、方式及目的要求、维护保养计划（5分）

投标人须针对维保范围、方式及目的要求、维护保护计划进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

维护方案内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得5分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（4）大楼智能化系统的方案描述及具体实施措施（5分）

投标人须针对大楼智能化系统维护方案进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

运维方案详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得5分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（5）火灾自动报警系统的方案描述及具体实施措施（4分）
投标人须针对火灾自动报警系统的方案进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

运维方案详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得4分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（6）信息系统软硬件维保（5分）

根据采购方业务需求及系统现状的理解：了解并熟悉采购方目前所有硬件设备拓扑。投标人提供核心业务及灾备系统硬件拓扑图。结合用户方的业务特点和实际情况。投标人提供信息系统软硬件维保方案，方案详细的描述设备运行维护服务内容UNIX小型机运行维护服务内容、存储设备运行维护服务内容、虚拟化系统维护方案、数据库及中间件系统运行维护等服务内容。信息系统软件维护方案包括硬件设备拓扑、核心业务硬件拓扑图、灾备系统硬件拓扑图、信息系统软硬件维保方案。

维护方案详细全面、高度贴合本项目内场运维需求、维护方案科学有效，方案里包括3项以上内容以上得5分；方案内容较为简单包括2项以上、方案可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得5分，缺少2条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（7）部颁系统业务现状描述及维护方案（5分）

投标人基于对采购方在用的部颁系统服务背景及系统现状的了解，了解并熟悉采购方维护服务背景、业务系统现状的正确理解。投标人提供部颁系统现行系统拓扑、系统架构图、系统数据库现状，数据分布，应用部署现状；投标人提供软件系统方面的维护方案、升级方案维护方案，包含日常维护、故障处理、软件包升级发布、升级后测试等。维护方案包括项目维护服务背景、现行系统拓扑、系统架构图、数据库现状、数据分布及应用部署、系统维护方案、升级方案。

维护方案详细全面、高度贴合本项目内场运维需求、维护方案科学有效，方案里包括5-7项内容以上得5分；方案内容较为简单包括4-6项以上、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得5分，缺少三条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（8）智能交通系统各系统的运维方案（15分）

提供智能交通系统包括：无锡市道路交通治安管理综合应用服务平台、无锡交管支队数据总线、无锡交警互联网服务平台、交管高分可视化数据支撑系统等系统的运维方案，运维方案内容包括：各系统的业务现状、功能描述、详细架构图、数据项、数据流程、软件系统方面的维护方案、升级方案。

维护方案详细全面、高度贴合本项目内场运维需求、维护方案科学有效，方案里包括5-7项内容以上得15分；方案内容较为简单包括4-6项以上、细节待完善的该条得8分；内容粗略、无针对性的该条得3分。本项最高得15分，缺少三条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（9）交管信息化系统运维方案（5分）

针对交管信息化系统所涵盖的业务系统包括：公安交管综合应用平台数据交换平台、无锡市支队交管短信告知服务平台、无锡市支队非现场执法信息综合管理平台；投标方提供详细描述交管信息化系统所涵盖的各业务软件的主要功能、系统拓扑结构图、系统维护技术方案、软件系统日常维护方案、升级方案。

维护方案详细全面、高度贴合本项目内场运维需求、维护方案科学有效，方案里包括4-5项内容以上得5分；方案内容较为简单包括3-4项以上、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得5分，缺少三条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（10）车驾管业务系统运维方案（5分）

投标人基于了解并熟悉采购方维护服务背景、业务系统现状以及车驾管业务系统所涵盖的业务系统的服务背景及系统现状的了解；投标人提供车架管业务系统的运维方案，运维方案包括现行系统业务现状功能说明、系统拓扑、系统架构图；系统数据库现状、数据分布；系统日常维护方案，包含故障处理，软件包升级发布等。

维护方案详细全面、系统架构完整，维护体系完善，无漏项，高度贴合本项目内场运维需求、维护方案科学有效，方案里包括5-6项内容得5分；方案内容较为简单包括3-4项以上、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得5分，缺少三条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（11）指挥大厅运维方案（5分）

投标人结合指挥大厅现状，详细描述对支队指挥大厅大屏显示系统、指挥调度系统、多媒体系统、坐席及工作站及各指挥室等的运维服务方案。

维护方案详细全面、高度贴合本项目内场运维需求、维护方案科学有效方案里包括3项内容以上得5分；方案内容较为简单包括2项以上、细节待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性的该条得1分。本项最高得5分，缺少3条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

备注：针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应在投标文件中提供对应资料，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
* 评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十）定标：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定1名中标投标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

 2.中标公示结束后，江苏成建项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，招标任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

    投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日之内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏成建项目管理有限公司见证后生效。
2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十四）政府采购信用担保：
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函：
1.江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
2.“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。
3.对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
4.电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。
5.供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函 （ 保 险 ） 操 作 手 册 ”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。
（十五）政府采购合同融资
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
（十六）采购代理服务费：

本项目采购代理服务费由投标人支付，采购代理费经约定按人民币14633元计取。
（十七）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

三、采购需求

投标人所报内容必须满足以下要求，不得有负偏离：
（一）项目概况：
为确保交通管理支队各信息系统软硬件的稳定、高效运行，切实保障全市交管工作的有序开展，近年来，无锡市交管支队始终将各信息系统软硬件的运行维保作为科技信息化工作的核心任务，持续加大投入力度，不断完善运维管理体系。无锡市交警信息化系统在全市机动车管理、驾驶人管理、交通违法处理、事故处理、接处警、智能交通管控等关键业务环节中发挥着不可替代的重要支撑作用，是保障城市交通安全、畅通、有序运行的基础性工程。

目前，《交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目》将于2026年10月25日到期。为确保各项交管业务系统连续稳定运行，避免因维保中断引发系统故障或安全隐患，现需及时开展《交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目（接续2026）》的采购工作，以接续原有维保服务，保障全市交管信息化体系持续安全、平稳、高效运行。

本次维保项目包含基础设施维保、信息系统软硬件设备维保、交管业务系统维保、指挥中心硬件及卡口警务站维保四大部分各软硬件系统的运维服务。

交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目（接续2026）

1、预算金额（最高限价）：人民币1188.667万元；

    2、采购项目服务期：2026年10月26日起至2027年10月25日
3、服务地点：无锡市公安局交通管理支队

    （二）具体技术及服务要求：

※维护内容

1、基础设施维护

无锡公安交管支队机房总面积为1000多平方米，主要包括：470平方米的接入机房，380平方米的核心机房，100平方米的配电机房，50平方米的灾备机房。按照A类机房标准进行建设，机房基础运行系统包括装修、机柜、综合布线、供配电、照明、UPS、精密空调、VRV空调、新排风、防雷接地、消防及气体灭火、动力环境监控等。

现有无锡公安交管支队3层机房作为接入机房使用，共部署了102个弱电机柜和6个动力配电柜，现有的102台弱电机柜内部署光纤收发器、光端机、服务器、硬盘录像机、磁盘阵列和网络交换设备等。
1.1机房基础设施维护

1.1.1机房机柜设备维护

1）机柜空间、散热量、用电负载、综合布线端口资源、桥架容量管理；

2）机柜承重托盘、PDU电源设备、防雷接地管理；

1.1.2精密空调设备维护

1）精密空调风机组件运行监控及巡检；

2）制冷系统运行监控及故障排除；

3）压缩机设备运行监控及故障排除；

4）空调电路巡检；

5）控制系统巡检及故障排除；

6）空气过滤定期巡检及清洁更换；

7）加湿器巡检及故障排除；

8）蒸发器定期巡检及清洁；

9）排水系统定期检查是否畅通及排除；

10）其他空调部件运行状态检查及故障排除。

1.1.3 UPS和电池设备维护

1）检查UPS设备的运行监控及告警处理；

2）监控面板运行数据分析及告警处理；

3）对UPS内部主要元器件运行的检查；

4）检查UPS主机内易损单元（逆变器、整流器、静态开关等）的状态；

5）检查设备的输入、输出连接端子是否牢固；

6）UPS系统性能检测；

7）UPS后备电池电压、电流、电阻、温度运行监控和告警处理；

8）检查UPS后备电池输入、输出连接端子是否牢固；

9）检查电池组的整体性能检测；

10）其他UPS部件运行状态检查及故障排除。
1.1.4 供配电系统设备维护

1）检查配电柜三相电压、电流状态情况；

2）检查配电柜一次线路、二次线路状态情况；

3）检查配电柜仪器表的运行状态情况；

4）检查供电线路弯头和端子接头是否有温度异常现象；

5）检查电力电缆接线盒、终端盒的电缆端接状态；

6）检查配电柜接地状态；

1.1.5 机房新排风系统设备维护

1）检查新排风、排烟主机功能运行是否正常；

2）检查新排风主机参数设置是否符合机房运行需求；

3）检查新排风、排烟主机内过滤网是否污染和堵塞，并定期进行清洗；

4）检查新排风、排烟管道控制阀门是否正常；

5）检查新排风管道出风口和排烟抽风口是否正常。

1.1.6 机房综合布线系统设备维护

1）检查机柜网络配线架、光纤配线架端口是否正常；

2）机柜设备之间互联跳线管理；

3）机房ODF架资源管理；

4）机房网络和光纤互联故障排查和维修。

1.1.7 动力环境监控系统设备维护

（1）软件维护

1）检查动环软件是否运行正常，设备是否通讯正常；

2）检查软件中的设备参数、状态是否正常；

3）检查WEB端功能是否工作正常；

4）检查远程控制功能是否正常；

5）检查本地语音报警、短信报警功能是否正常；

（2）监控系统主机维护

1）检查CPU温度、主板温度是否异常；

2）检查显卡、多串口卡、视频捕捉卡等板卡是否松动，散热片是否过热；

3）检查鼠标是否能够移动顺畅，无阻滞现象；

4）检查主机多串口卡连接部分是否松动；

5）清洗主机防尘滤网；

（3）电量仪子系统维护

1）检查电量仪参数是否显示正常；

2）检查电量仪历史曲线趋势图，看电压是否有异常波动，电流、有功功率等是否在正常值范围内；

3）在条件允许的情况下，模拟电量仪报警，检查监控系统是否正确报警。
1.2大楼智能化及消防系统

项目所包含大楼智能化维护、消防设施维护、电气隐患监管设备维护等。

1.2.1 大楼智能化维护设备包括：

1）闭路电视监控设施

2）周界报警设施

3）门禁一卡通设施

4）一室三中心设施

5）18楼多功能厅设施

6）21楼弱电设施

7）有线电视设施

8）背景音乐设施

9）信息发布设施

10）照明设施

11）综合布线

12）网络设备

13）监控机房UPS设备

14）会议设备

1.2.2 消防设施包括：
1）松下报警系统

2）海湾报警系统

3）蓝天报警系统

1.2.3 电气隐患监管设备维护

2.信息系统软硬件维护
2.1网络设备及安全设备

2.1.1 各网络系统设备维护

对机房公安信息网、视频专网、互联网专网、政务网、车管专网系统硬件设备进行巡检和监测，维护内容包括：网络设备日志分析、网络设备运行状态监测、链路状态监测、系统资源占用情况监测、分析和硬件设备故障排查，对网络策略需要调整的部分配置经授权同意后进行修改。

1）网络硬件故障处置；

2）网络系统故障处置；

3）网络系统升级/割接处置；

4）网络系统优化处置；

5）网络管理规范；

6）网络系统补丁升级；

7）网络系统技术交流总结常见问题处置办法。
2.1.2 各网络内安全防护设备维护

对机房公安信息网、视频专网、互联网专网、政务网、车管专网等系统内部网络安全防护硬件设备进行巡检和监测，维护内容包括：网络安全运行状态监测、安全链路状态监测、安全配置管理、安全日志分析、安全策略资源占用情况监测、分析和网络安全硬件设备故障排查，对网络安全策略需要调整的部分配置经授权同意后进行修改。

1）网络安全设备硬件故障处置；

2）安全管理制度和台账维护；

3）安全防护设备硬件配置维护；

4）系统补丁升级；

5）网络安全系统技术交流总结常见问题处置办法。

2.1.3 各网络边界之间安全接入平台硬件设备维护

对机房公安信息网、视频专网、互联网专网、政务网、车管专网系统网络边界之间数据和视频通信的安全接入平台硬件设备进行巡检和监测，维护内容包括：平台运行状态监测、平台链路状态监测、平台策略配置管理、平台日志分析、平台策略资源占用情况监测、分析和安全硬件设备故障排查，对平台策略需要调整的部分配置经授权同意后进行修改。

1）对安全平台内设备进行硬件巡检；

2）对安全平台内设备硬件故障进行维修处理；

3）提供安全平台内链路调试和业务配置服务；

4）建立安全平台内设备和链路配置维护服务台账；

5）提供重大节日平台硬件设备保障服务。
2.2主机设备维保
1）对所有服务器设备、存储设备等进行日常巡检，保障系统和相关设备的的稳定运。

2）负责所有硬件设备的故障诊断、维修、备件更换。 

3）硬件设备系统健康性检查。
2.3存储设备维保
1）检查设备是否正常运行，有否异常情况。检查存储系统内部是否有故障预警；检查磁带库备份是否正常运行； 

2）根据需求进行微码升级；

3）按要求在各操作系统上挂载存储空间。

4）对存储的使用情况和性能指标进行监控。 

5）定期对存储使用情况进行汇总并上交报表。

2.4网络安全服务

1）驻场安全服务，对无锡交管支队网络信息安全资产进行梳理，协助处理公安业务系统安全策略的配置，协助处理市局下发的各类安全事件的技术支持，协助处理各类安全检查工作内容，包括对各大、中队的信息安全检查和监督工作的开展，提供业务安全技术咨询和支撑服务。

2）漏洞扫描。定期对各个网络中的关键业务系统、数据库、网络设备等进行全面扫描，利用先进的漏洞扫描系统结合最新的特征库，精准识别潜在的安全隐患和未知漏洞。在发现漏洞后，对漏洞情况进行详尽分析，并编制相关漏洞通报。通报中包含漏洞设备的相关信息，相关漏洞的严重程度评估以及修复建议和措施。随后将漏洞通报及时下发给相关责任部门和人员，督促其尽快整改。

3）网络安全事件应急处置。提供全防卫的技术支持，一旦发生网络安全事件或上级安全通报，启动应急预案，快速响应，协助进行事件调查、影响评估、应急处置及后续恢复工作，有效控制事态发展，减少损失，并总结经验教训，完善安全防护体系。

2.5系统软件维护（操作系统、中间件、数据库、虚拟化软件）

1）对各操作系统及相关HA软件（如HACMP）健康检查，对系统软硬件运行日志进行分析，以保证其稳定运行；

2）对数据库系统、备份系统、中间件系统进行健康检查，定期或不定期的收集运行日志并进行分析，提出故障排除方案并解决，根据系统的运行状况适时进行性。

2.6大中队基础信息化设备维护（摄像机、收发器、交换机）

各大队及中队指挥室视频监控维修、监控键盘维修（不含梁溪大队、滨湖大队）、科技装备管理系统维保及故障处理、视频会议系统维修、电视电话会议故障维保、内部监控维保、移动信号灯维保、公安内网、视频专网、政务网络及相关弱电检修维保工作，涉及交换机、收发器、网线、电源等以及线缆 光纤跳线、网络跳线、网线等相关辅件。

3、业务系统维护

3.1部颁系统

包括公安交通集成指挥平台、机动车安全技术检验监管系统。保证系统正常运行、熟悉应用系统部署架构、部署环境，搭建环境，故障定位处理，性能调优，应用发布，负载及备份策略的调整。

3.2智能交通管理系统

智能交通管理系统包括：无锡交管支队数据总线、无锡市道路交通治安管理综合应用服务平台（保留警情下发模块）、卡口信息化平台、无锡市公安局交管支队互联网交通安全综合服务平台、交管信息服务中心支撑软件、交管高分可视化数据支撑系统、沪宁高速公路无锡东收费站接口系统。做好日常巡检，及时做好故障排除、保证以上系统正常运行、根据实际业务需求做好统计分析、功能优化升级等工作。

3.3交管信息系统

交管信息系统包括：公安交管综合应用平台数据转换平台、无锡市支队交管短信告知服务平台、无锡市支队非现场执法信息综合管理平台、非现场违法处理监管系统、交管支队非现场处理监管系统二期、微警务系统维保（定制类软件）、无锡市公安局交通管理支队执勤执法监督平台。做好日常巡检，及时做好故障排除、保证以上系统正常运行、根据实际业务需求做好统计分析、功能优化升级等工作。
3.4车驾管业务系统

车驾管业务系统包括：车车管所档案影像及驾驶证无纸化办公系统、无锡市公安局交通管理支队“车驾管业务社会化服务”、交通安全源头监管、机动车驾驶员科目二,科目三考试系统、无锡市公安局居住证系统车管对接业务软件、机动车安全技术检验机构智慧监管系统。做好这些系统的日常巡检，确保系统的正常运行，及时排除各类故障。在系统运行过程中，根据实际业务需求进行统计分析，提供数据支持。定期进行功能优化和升级，确保系统始终处于最佳运行状态，满足不断变化的业务需求。此外，运维团队还需加强系统的安全管理，防范各类安全威胁，确保业务数据的安全和系统的稳定。通过以上措施，确保车驾管业务系统能够高效、稳定地运行，支持无锡市交管支队车管所的各项业务发展。
3.5科技装备系统

 
科技装备系统包括：交管支队执法仪管理系统平台软件维保（定制类软件、交管支队酒驾管理系统平台软件维保、五代警务通系统平台软件维保（定制软件）交管支队无人机采购项目等做好日常巡检，及时做好故障排除、保证以上系统正常运行、根据实际业务需求做好统计分析、功能优化升级等工作。
3.6其他软件维护

（1）微警务系统

针对微警务系统做好日常巡检，及时做好故障排除、保证系统正常运行、根据实际业务需求做好统计分析、功能优化升级等工作。

（2）高速公路数据服务

保障好高公路数据服务正常运维，及时做好故障排除、保证系统正常运行、根据实际业务需求做好统计分析、功能优化升级等工作。

（3）电子支付平台

保证江苏省公安交通管理综合应用电子支付平台正常运行、做好日常巡检，及时做好故障排除、根据实际业务需求做好统计分析、功能优化升级等工作。

（4）道路交通事故处理数据服务

基于公安部交管局交管综合服务管理平台，通过底层音视频能力，为交管平台12123提供事故视频快处服务能力。（案件定义为每个事故视频快处视频通话时长≥60秒即计为一个案件）。

3.7数据资源运维

日常工作中，各部门和办公室以及上级单位经常需要统计车驾管的各类数据，如车辆保有量、驾驶证保有量等。这些数据对决策和管理具有重要意义。因此需要专门的驻场服务人员进行数据治理和建模的服务，以支撑业务工作的开展。

	类目
	服务项
	服务内容
	备注

	车辆驾驶员异常数据服务
	重点人员挖掘建模
	名下车辆被抵押
	安排2人，4天对机动车信息登记抵押标记为“已抵押”的驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	逾期未换证
	安排2人，4天对已到期但未换证的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	逾期未审验
	安排2人，4天对已到期但未审验的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	满分未学习
	安排2人，4天对超分状态但未学习的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	毒驾
	安排2人，4天对曾有毒驾记录驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	醉驾
	安排2人，4天对曾有醉驾记录人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	无证驾驶
	安排2人，4天对曾有无证驾驶记录人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	交通事故频发人员
	安排2人，4天对一年内发生交通事故3-5次驾驶记录人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	交通事故频发人员
	安排2人，4天对一年内发生交通事故5次以上驾驶记录人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	违法高发驾驶人
	安排2人，4天对一年内违法6次及以上的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	非机动车违法高发人员
	安排2人，4天对一年内违法10次及以上非机动车驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	简易事故高发驾驶人
	安排2人，4天对简易事故高发的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	亡人事故驾驶人
	安排2人，4天对出现过亡人事故的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	一般事故高发驾驶人
	安排2人，4天对一般事故高发的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	驾驶证被吊销
	安排2人，4天对一般驾驶证登记人员员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	危货运输从业人员
	安排2人，4天对危货运输从业人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	公路、旅游客运从业人员
	安排2人，4天对公路、旅游客运从业人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	出租客运从业人员
	安排2人，4天对出租客运从业人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	校车
	安排2人，4天对通过六合一数据获取从事校车工作的驾驶人信息进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	涉嫌酒醉驾
	安排2人，4天提取酒醉驾违法数据，关联从业驾驶人数据，获取有过酒醉驾违法行为的AB类驾驶人。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	一年内首次上高速车辆
	安排2人，7天一年内抓拍记录小于等于2且是在收费站被抓拍的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	节假日其出行车辆
	安排2人，15天一年内抓拍次数不高于六次且被抓拍时间处于节假日的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	重点车辆挖掘模型
	逾期未检验
	安排2人，7天提取营运车辆中逾期未检验车辆信息。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	逾期未报废
	安排2人，7天提取营运车辆中逾期未报废车辆信息。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	事故高发
	安排2人，7天提取事故高发的营运车辆信息。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	一般事故高发
	安排2人，7天提取亡人事故高发的营运车辆信息。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	违法高发
	安排2人，7天提取违法高发的营运车辆信息。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	重点违法高发
	安排2人，30天统计超速、超员、超载、闯红灯、违停、逆行、疲劳驾驶、违反禁止标志、右转不停车等重点违法高发的营运车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	非法改装
	安排2人，7天统计非法改装的营运车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	异地检验
	安排2人，7天统计外地检验，本地营运的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	逾期未检验
	安排2人，7天提取逾期未检验的7-9座面包车。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	逾期未报废
	安排2人，7天提取逾期未报废的7-9座面包车。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	重点违法高发
	安排2人，7天提取重点违法高发的车辆信息。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	一年内首次上高速车辆
	安排2人，15天统计一年内抓拍记录小于等于2且是在收费站被抓拍的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	节假日其出行车辆
	安排2人，15天统计一年内抓拍次数不高于六次且被抓拍时间处于节假日的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	买卖分黄牛规则
	疑似买卖分黄牛-违法处理明细-无锡本地违法-线下处理（5辆及以上）
	安排2人，15天统计：1.违法处理人和机动车所有人不一致，数据来源于非现数据并且是线下处理的违法处理信息2.排除车辆类型是小型车辆并且所有人是公司的3.车牌数量大于等于5的高于六次且被抓拍时间处于节假日的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	疑似买卖分黄牛-违法处理明细-无锡本地违法-线下处理（4辆及以上）
	安排2人，7天统计处理不同机动车数量大于等于4的数据；

	
	
	疑似买卖分黄牛-违法处理明细-无锡本地违法-线下处理（4辆及以上）-AB证
	安排2人，7天统计准驾车型是AB类的。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	疑似买卖分黄牛-违法处理明细-无锡本地违法-线下处理（4辆及以上）-C证
	安排2人，7天统计准驾车型是C类的数据。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	违法当天车辆驾驶人像比对
	安排2人，15天统计：1.在天算平台建模分析违法当天车辆的驾驶人员2.和违法处理人员进行比对。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	美团数据分析
	“快驴”货车司机数据
	安排2人，7天统计美团汇总的“快驴”司机相关数据。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	“快驴”重点人员数据
	安排2人，15天统计“快驴”司机中的高记分、失驾、重点违法高发、多次违法未处理人员。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	美团快驴车辆违法统计
	安排2人，15天针对美团快驴货车的违法情况进行统计，分析高频违法及路段、时段。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	骑手闯红灯高频路口点位
	安排2人，30天美团根据骑手轨迹与灯态信息汇总的市内骑手高频闯红灯路口。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	天算平台分析
	面包车出行轨迹
	安排2人，30天对面包车出行轨迹分析：1.查询一个月内存在超员可能性的面包车的过车记录。2.统计卡口、经过次数、进过时段。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	存在超员可能性的面包车
	安排2人，30天对存在超员可能性的面包车进行统计分析1.根据历史超员违法面包车分析出重点品牌。2.近一个月内有20天以上抓拍记录的重点品牌本地面包车。3.有违法超员记录且近一个月内有20天以上抓拍记录的外地面包车。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	高频驾驶人
	安排2人，30天对高频驾驶人进行统计分析1.取一个月的过车数据2.每天每个人只取一次数据3.判断一个月内抓拍天数超过20天的人员。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	高频出行车辆
	安排2人，30天对高频出行车辆进行分析1.取一个月的过车数据2.每天每辆车只取一次数据3.判断一个月内车辆被抓拍天数超过20天的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计


4、指挥中心硬件及卡口警务站维护

指挥中心软硬件资源维保包括支队交通指挥中心及梁溪大队指挥室提档升级项目、滨湖大队分指挥中心、沪宁高速公路无锡东收费站公安检查站、卡口信息化项目的基础信息化软硬件。具体类型：指挥中心音视频系统（指用于指挥调度和视频会议的音视频相关软硬件设备，如：LED 屏、监控摄像头、拼接屏、显示器、功放、中控、调音台等。），桌面及外围设备（指固定计算终端、移动计算终端、外围输入输出设备、外围 存储设备和外围通讯设备以及其他硬件等。）
4.1 指挥中心的硬件维护

 指挥中心软硬件资源维保包括交通指挥中心及梁溪大队指挥室提档升级及滨湖大队指挥中心包括：大屏幕显示系统、高分可视化显示系统、数据服务系统、指挥调度系统、电子名牌系统、集中控制系统等软硬件相关设备。

1）交通指挥中心软硬件维保

交通指挥中心大屏显示系统工作区、服务区存储设备、网络系统、机房环境、视频系统及桌面终端软硬件设备监控及巡检、故障排除。

2）滨湖大队指挥中心软硬件维保

滨湖大队指挥室大屏显示系统工作区、服务区存储设备、网络系统、机房环境、视频系统及桌面终端软硬件设备监控及巡检、故障排除。

3）大屏幕显示系统

支队3楼指挥大厅、4楼决策室、11楼会议室大屏幕、支队12楼会议室新建大屏幕、支队3楼会议室、研判室、保障室新建超短焦激光投影维保以及滨湖大队各大屏显示系统维保；集中显控平台维保，确保维保范围所有大屏，实现大屏拼控、互交显示、图像推送、KVM应用等统一管理功能运行正常。大屏显示单元如果在运维服务期内出现无法修复的故障，投标人应承担相关设施设备更换的风险，保障运维服务期内相关设施设备的正常使用，设备监控及巡检、故障排除。

4）高分可视化显示系统

高分可视化显示系统展示模块及后台基础支撑系统维保，确保GIS地图类、交管警务类、交通数据类、资源管理类、交管服务类、交管舆情类、研判分析类等数据综合展示运行正常，根据采购人需求做好现有系统及接口改造的升级完善工作，实现数据接入并开发相关数据研判分析模型。

5）指挥调度系统

2套高清MCU的维保，确保与江苏省公安厅交通管理局视频会议系统、无锡市公安局一键点调系统及无锡市公安局信通处会议系统的7X24小时互联互通，并对配套录播服务器、电视墙服务器等必要硬件设备进行维保；对支队4楼决策室、10楼、11楼、12楼会议室及指挥大厅和各交警大队部署高清视频会议终端设备，以及支队、大队领导办公桌部署一体式桌面终端进行；设备监控及巡检、故障排除。

6）多媒体系统

支队3楼交通指挥中心大厅、4楼决策室、10楼、12楼会议室多媒体系统维保，包括数字会议系统、音响扩声系统、升降屏系统、电子名牌系统、音视频切换矩阵、集中控制系统等；支队3楼电梯口至交通指挥中心大厅外围的多媒体展示系统维保、保证设备正常使用，监控及巡检设备、故障排除等内容；

7）坐席及工作站改造

支队指挥大厅各功能区配套设备维保；集群工作站、显示器及配套设备维保及日常配置维护。

4.2 卡口信息化提档升级硬件

1）沪宁高速卡口

无锡东营房动态人脸识别相机维护、大屏显示系统、营房内部设备更新及线路改造、配套设施、设备维护、查缉区域语音引导系统，保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除。

2）锡澄高速卡口

锡澄高速卡口营房动态人脸识别相机维护、营房内部设备更新及线路改造、配套设施、设备维护，保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除。

3）锡宜高速卡口

锡宜高速卡口营房动态人脸识别相机维护、营房内部设备更新及线路改造、配套设施、设备维护。保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除

4）洛社卡口

洛社卡口营房动态人脸识别相机维护、营房内部设备更新及线路改造、配套设施、设备维护。保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除

5）软件平台

卡口可视化显示系统、数据接口。保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除、数据接口正常使用。
4.3 高速公路服务区警务站维护

1）交管支队高速公路服务区警务站建设内场部分包括梅村服务区、新桥服务区、堰桥服务区、宛山荡服务区。每个服务区的警务站维护内容包括：警务站网络建设、警务站视频监控建设、警务站警用设备维护。保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除。

2）服务区人像比对平台维护

维护内容包括：GPU服务器、集成指挥平台功能扩展维护。保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除。

4.4 沪宁高速公路无锡东收费站公安检查站

1）收费站的音视频设备、网络设备、主机等设备的维护及保养、日常巡检。保证设备正常使用、故障排除。

2）产品软件、定制软件的运维保障。

※维护要求

1、基础设施维护

1.1机房基础设施维护

1.1.1 机房基础设施维护要求

（1）机房机柜设备维护
1）对机柜设备需进行1次/天巡检记录机柜的配电、温度等信息数据，对发现的门框结构、桥架结构、承重托盘、PDU电源设备和防雷接地设施的故障进行及时维修，保障设备设施正常使用；

2）对机柜在架设备和待上架设备的散热量、用电负载、综合布线端口资源等情况，合理规划机房机柜空间布局，确保机柜设备上架有序、散热均衡、用电均衡、线缆走线美观；

3）建立机房机柜布局图和信息化资源台账，可图形化展示机柜在架设备的信息属性。建立机柜设施设备上下架合理规划流程。 

（2）精密空调设备维护

1）对维保范围内每台精密空调进行8次/天的运行监控巡检，记录精密空调运行状态（送风温度、回风温度、压缩机状态、加湿器状态、滤网状态等属性）、设备运行日志信息等情况，及时发现处置运行隐患情况；

2）对每台精密空调设备进行1次/季度的保养，包括主机保养（清洗空气过滤器、更换传动皮带、清洗冷凝水盘、压缩机压力检测）、加湿器保养、上下水电磁阀保养等； 

3）建立精密空调设备系统图（图形化展示室内、外机、铜管、给排水管道、漏水监测等布局）并根据夏季、冬季环境变化定期调整精密空调的运行参数设置；合理调配空调制冷量资源，提供空调制冷量资源分配和管理方案；

4）对精密空调制冷量资源进行合理规划，提供精密空调设备突发故障情况下运行保障方案；

5）建立现场精密空调备品备件支持；重大节日或者活动前需增加对精密空调设施设备的巡检和保养。

（3）UPS和电池设备维护

1）对维保范围内每台UPS设备及后备电池进行8次/天的运行监控巡检，记录UPS运行状态（相电压电流、线电压电流、单向负荷、并机状态、风机状态、电池状态等属性）、设备运行日志信息等情况，及时发现处置运行隐患情况；

2）对每台UPS设备进行1次/季度的保养，包括主机保养（逆变器、整流器开关状态、旁路开关状态、风机运行状态、电池开关状态、485信号控制状态）、电池放电测试、UPS旁路供电测试； 

3）建立UPS及后备电池设备系统图（图形化展示UPS市电输入、输出线路、后备电池输入和输出等布局），根据UPS三相电流合理规划机房机柜UPS供电负荷资源分配和管理方案；

4）对UPS供电资源进行合理规划，提供UPS设备突发故障情况下运行保障方案；优先保障核心业务设备供电保障；

5）提供重大节日或者活动前UPS及后备电池设施设备的巡检和保养。

（4）供配电系统设备维护

1）对维保范围内每台配电柜进行8次/天的运行监控巡检，记录配电柜状态（线电压电流、线缆端接状态、线缆端接温度）、设备运行日志信息等情况，及时发现处置运行隐患情况；

2）建立机房供配电系统的系统图包括：市电供电输入输出系统图、UPS供电输入输出系统（图像化展示市电和UPS供电系统的系统布局），并根据市电三相电流情况合理规划机房机柜市电供电负荷资源分配和管理方案；

3）对市电供电资源进行合理规划，提供市电设备突发故障情况下运行保障方案；优先保障核心业务设备供电保障；

4）提供重大节日或者活动前UPS及后备电池设施设备的巡检和保养。

（5）机房新排风系统设备维护

1）对维保范围内每台新排风、排烟主机1次/天的运行监控巡检，记录新排风和排烟风机状态（风机状态、风口温度、风量、防火阀状态、滤网状态）、设备运行日志信息等情况，及时发现处置运行隐患情况；

2）建立机房新排风、排烟的系统图包括：新排风系统图、排烟系统图，并根据环境空气状态和内外环境压强合理规划机房机柜市电供电负荷资源分配和管理方案；

3）提供机房火灾情况突发故障情况下排烟风机和新风风机的运行保障方案；

（6）机房综合布线系统设备维护

1）对维保范围内机柜内综合布线系统设备状态进行检查，及时发现处置运行隐患情况；

2）提供机房内机柜在架设备通信异常情况下，针对网线、光纤线路的故障的排查和解决；配线架模块、光纤模块的故障维修和解决；配合机房新增设备网线、光纤资源的规划和设计；

3）建立综合布线系统图包括：机柜间网线综合布线系统图、机柜间光纤综合布线系统图、入户光缆系统图，可图像化展示机房综合布线和线路信息属性，并建立相关资源信息台账；

4）提供机房机柜内综合布线系统设备或者线路突发故障情况下的运行保障方案；

5）提供机房入户ODF架资源管理措施。

（7）动力环境监控系统设备维护

1）对维保范围内动环软件和设备进行8次/天的运行监控巡检，观察动环软件温湿度、配电电压电流、精密空调设备采集、UPS设备采集、配电柜设备采集、视频监控画面数据、门禁出入口控制等信息情况，及时发现处置运行隐患情况；

2）对维保范围内动环软件各设备监测参数、设备控制、语音报警、短信报警、视频监控、门禁出入控制等功能是否正常，并根据运行情况进行参数调整设置；

3）对维保范围内动环采集主机、采集终端控制箱设备的状态进行检查，检查设备状态、端口状态、接线线路、控制卡状态是否正常；

4）建立机房动力环境监控系统的系统图包括：设备、采集器和线路系统图，视频监控系统图、动环软件图形化展示各系统运行状态，并根据机房情况编制动环软件管理方案；

5）对机房动力环境监控系统运行历史数据进行记录，观察各采集数据的历史趋势进行分析数据，对存在隐患的数据提供优化解决方案；

6）维护单位定制对动环软件进行模拟测试确保监测数据的准确性和及时性。

1.1.2 机房人员驻场技术服务要求

（1）驻场人员服务维护

1）提供7*24小时人员驻点服务，保障系统软硬件突发故障及时得到响应和解决，提供4次/天的各系统巡检和调优，防范和排除故障，建立巡检档案。

2）提供机房出入管理有申请、审批、记录等系统管理电子记录，做到可查询可追溯。

3）提供UPS、精密空调、视频综合平台、网络交换、网络安全、新排风设备、防雷接地、供配电照明等设备配置调整及设备接入、退出服务。

4）提供适应现有机房运维管理的相关规范制度和流程表格服务，根据现有机房管理制度，细化机房运维管理工作，对驻场人员、机房进出人员、机房设备巡检、机房设备维护、故障处理、运维资料台账等方面建立相应规范制度和流程表格，并根据各项制度统一进行运维管理。

5）需根据现有机房性能标准提供针对性的机房环境巡检和设备巡检服务，并针对机房内UPS主机、电池、精密空调、配电柜等设备日常巡检过程中，需采用专业仪器对设备的电压、电流、温度、负载、气压等性能参数进行检查。

6）结合现有所有业务系统中的设备、跳线、网络等机房资源情况，建立科学合理的资源台账表格并梳理机房资源信息台账，提供的机房内设备资源信息台账表格需具备设备序列号、设备机架号、设备登录账号、设备配置信息、质保期限等基本属性、设备跳线资源台账表格需具备每根跳线源端设备、终端设备、机柜配线架端口等基本属性、机房内网络设备资源台账表格需具备网络设备名称、设备端口、网络IP地址、网络VLAN号、所属系统等基本属性。

7）定期对支队硬件设备、中间件、操作系统、虚拟化设备进行漏洞扫描；按照漏洞扫描情况，对交管支队公安信息网、视频专网内、互联网专网的硬件设备存在的漏洞、弱口令等问题通知整改。
（2）运维信息台账维护

1）提供机房人员进出、机房巡检日志、卫生清洁日志等人员管理信息台账表格；

2）提供机房内部施工单、设备及材料变更单、链路配置变更单等事件管理信息台账表格；

3）提供机房内各子系统故障处理日志、故障分析报告、系统运行评估报告等维护管理信息台账日志；

4）需按照机房人员、事件、维护信息台账表格对机房内各项运维工作进行登记、审批、检查；

（3）信息资源台账维护

1）提供的机房内设备资源信息台账表格需具备设备序列号、设备机架号、设备登录账号、设备配置信息、质保期限等基本属性；

2）提供的机房内设备跳线资源台账表格需具备每根跳线源端设备、终端设备、机柜配线架端口等基本属性；

3）提供的机房内网络设备资源台账表格需具备网络设备名称、设备端口、网络IP地址、网络VLAN号、所属系统等基本属性；

4）按照机房设备、跳线、网络资源信息台账表格对现有机房内资源建立全面的机房资源信息台账库；

5）按照梳理完整机房资源台账对机房内所有设备、跳线进行标签贴制作；
（4）巡检维护

1）定期即每年不少于12次（每月一次）的资深工程师定期巡检，及时与用户进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。

2）要求相对固定的工程师，全年7*24提供电话技术支持服务。

3）中标人在每年维护完成后提供年度/季度运维护报告，在报告中需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。

（5）服务响应要求

1）供应商服务响应及维修。供应商提供7*24小时的技术支持和服务。15分钟内对采购人所提出的需求做出响应，承诺在规定的时间内完成维修。

2）故障响应及修复。系统故障分为：不影响业务使用的故障为一般故障；影响业务使用的故障为严重故障。发生故障时，供应商需在2小时内到达现场，有驻场及现场保障要求的地点，需在5分钟内到达现场 。系统修复时间一般故障不超过4小时，严重故障不超过1小时。要求做到全天候7*24小时的技术服务，对于故障抢修涉及的响应时间和故障处置时间的要求如下：

①一般故障响应时间：一般故障在接到采购人抢修通知后，具有处理故障能力的维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时，具体为：工作日白天（8时至19时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于1小时，工作日夜间（19时至次日8时）和国家法定节假日维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时。

②严重故障响应时间：业务不可用故障或采购人要求的其他紧急事件，应在5分钟内人员响应，0.5小时内到达故障服务现场。

③故障恢复时间：按故障严重程度从高到低分为I～Ⅳ级。

I级故障：核心业务系统不可用或将导致业务数据缺失的，恢复时间不超过1小时；

Ⅱ级故障：核心业务系统失去冗余或可能导致业务系统不可用的，恢复时间不超过2时；

Ⅲ级故障：备份系统发生故障或可能2级以上故障风险的，恢复时间不超过3小时；

Ⅳ级故障：其他隐患类故障，恢复时间由供应商与责任人协商决定，原则上不超过4小时。

故障连续发生两次以上的，除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。

如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案和恢复计划等在故障发生后的2小时内书面上报，并在此期间积极配合相关应用开发商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的人力成本、时间成本、社会经济损失等由供应商承担。

1.2大楼智能化及消防系统维护要求

1.2.1 维护管理要求：

（1）“接到报修通知0.5小时内响应、2小时到现场” 服务。

（2）提供24小时应急电话及日常维护保养咨询电话，消防系统需通过上级部门的检验。

（3）成立维修保养班组：

负责日常设备维护保养、故障维修，做好相关的资料管理。指导采购方相关人员做好一般性维护工作，并检查设备运行值班记录以发现故障出现可能。专职维护人员因故不能正常工作时，要安排其他人员接替其工作。

（4）专职维护保养人员，实行驻场服务每月对系统进行维护、检查，维护人员应熟悉系统的工作原理及操作方法，指导采购方相关人员做好一般性维护工作，并检查运行值班记录，以发现故障可能出现的端倪，确定投标人对系统巡查的职责，同时月、年检进行前，需提前通知，以免造成不必要的干扰和误会。

（5）维护人员的资质数量、服务要求应进一步明确：

1）提供两名常驻支队人员，标明人员的姓名、资质证书、联系方式等相关信息，并指定好人员分别对智能化、消防设施设备及相关系统进行维护的负责人；

2）每周三次， 2名以上维护人员进行系统巡检；

3）每月一次、季度一次， 4名以上技术人员进行系统分区域检测；

4）一般性维修， 1-2名技术人员进行检修；

5）特殊性维修， 4名技术人员进行检修。

（6）每次的维护保养完毕，出具报告，一式两份，双方签字认可，各执一份。做好维护保养日常工作记录，建立维护保养档案。

（7）系统维修时，如需断电应向采购方报告，取得采购方同意并派人现场监督，加强防范措施后方能动工。在接到采购方系统发生故障的口头或书面报修通知后，投标人专职维护人员应在2小时内赶到事发现场检查，并会同采购方共同做出鉴定，提出修理方案，并尽快排除故障。若需要协助人员才能解决的就立即派协助人员到现场。如故障严重需要厂家到现场解决的，要及时联系解决。

（8）器材维护费用1000元以内的由投标人承担，器材的更换应尽量采用原品牌、型号器材，如原品牌、型号已停产，可选择同类型但不低于原型号性能的产品经采购方同意后，进行采购。

1.2.2运维质量要求

（1）总体要求

1）可靠性：系统全年无故障运行时间≥99.9%（消防系统需达100%）。

2）合规性：100%符合国家及地方相关法规、符合DB32/T4696-2024规程要求。

3）响应效率：

A、紧急故障（如消防报警失效）响应时间≤15分钟，修复时间≤2小时； 

B、一般故障（如网络中断）响应时间≤30分钟，修复时间≤4小时。

（2）智能化系统运维质量要求

1）分系统质量标准
	系统
	质量指标

	楼宇自控系统（BAS）
	- 设备联动正确率100%；
- 传感器数据误差≤±5%；
- 全年节能率≥8%。

	安防系统
	- 视频监控画面清晰度≥1080P，存储时长≥30天；
- 门禁刷卡识别成功率≥99.5%。

	综合布线系统
	- 网络设备正常运行率100%
- 线缆标签完整率100%。

	信息设施系统
	- 广播系统音量均匀度≥85dB；
- 信息发布屏亮暗点≤3个/屏。


2）运维过程要求

A、巡检：每日远程巡检1次，每周现场巡检1次，覆盖率100%。

B、维护：

每月备份数据，验证备份可恢复性；

每季度清理服务器日志，磁盘空间占用率≤80%。

C、文档：维护记录完整率100%，变更需留存审批记录。

（3）消防系统运维质量要求

1）关键质量指标

	系统
	质量指标

	火灾自动报警系统
	- 探测器报警准确率100%；
- 误报率≤0.1次/月。

	灭火系统
	- 喷淋系统水压≥0.4MPa；
- 消火栓出水时间≤30秒。

	防排烟系统
	- 风机启动时间≤30秒；
- 防火阀联动启动率100%。

	应急疏散系统
	- 应急照明持续时间≥90分钟；
- 疏散指示标志可见距离≥20米。


2）运维过程要求

A、测试频率：

每月测试15% 消防设备，每半年全覆盖1次；

每年1次全系统联动测试，参与率100%。

B、记录要求：

消防值班日志保存3年，故障处理需有闭环记录（含原因分析、整改措施）。

（4）备品备件

	大楼智能化及消防系统运维备品备件

	序号
	备品名称
	型号
	单位
	数量

	1
	感烟探测器
	BVRX4588
	只
	5

	2
	感烟探测器
	JTW-ZCD-G3N
	只
	5

	3
	输入输出模块
	BVL94302
	只
	5

	4
	输入输出模块
	GST-LD-8301
	只
	5

	5
	中间继电器
	24V2常开2常闭
	只
	5

	6
	消防喷淋头
	68°上喷
	只
	5

	7
	消防喷淋头
	68°下喷
	只
	5

	8
	消防喷淋头
	93°下喷
	只
	5

	9
	大小变径
	25mm转15mm
	只
	5

	10
	球阀
	DN25mm
	只
	2

	11
	86盒
	H86
	只
	5

	12
	网线
	超五类
	箱
	1

	13
	电话线
	2芯
	卷
	1

	14
	水晶头
	超五类
	盒
	1

	15
	电源
	DC12V-10A
	只
	2

	16
	电源
	DC5V-40A
	只
	2

	17
	电源
	DC5V-2A
	只
	2

	18
	电线
	RVS2*1.5mm
	卷
	1

	19
	电线
	RVV2*1.5mm
	卷
	1

	20
	PVC管
	DN20mm
	根
	5


2、信息系统软硬件维护

2.1信息系统硬件运维要求

1）提供工作时间驻点服务，保障系统软硬件突发故障及时得到响应和解决，并至少每周一次系统巡检和调优，防范和排除故障，建立巡检档案。

2）小型机、磁盘阵列、SAN光纤交换机、负载均衡设备、刀片服务器、机架服务器等设备的技术支持服务及日常预防性检查维护，保障系统和相关设备的的稳定运行。

3）基于公安交管业务系统的重要性，为提高出现硬件故障后备件更换的速度和效率，避免影响业务系统的运行性能，缩短重大故障情况下恢复业务系统的时间，特别要求：中标方有IBM小型机、多种机型的存储、服务器、交换机等相应的机型备件。

备件具体要求：由于IBM小型机、多种机型的存储、服务器设备是主要业务系统承载设备，服务方需在合同签订生效后30天内将此类备品备件提供到用户现场。
	序号
	类型
	备件类型
	数量

	1
	IBM 小型机
	内存条
	10

	2
	IBM 小型机
	CPU
	2

	3
	IBM 阵列
	控制器
	1

	4
	EMC阵列
	控制器
	2


4）定期安排专业人员，对交管支队硬件设备以及虚拟化、中间件、数据库、操作系统的已知漏洞进行修复；

5）定期按照支队中间件、操作系统、虚拟化漏洞扫描情况，对交管支队公安信息网、视频专网内、互联网专网的中间件、操作系统、虚拟化漏洞进行整改，涉及其他使用单位的，督促相关单位完成整改，形成整改报告。

2.2信息系统软件运维要求

1）要保障本次维护的信息化系统正常高效运行，而且要负责中间件、数据库、zabbix服务、虚拟化服务、云服务、部颁系统的稳定运行。

2）熟悉系统的业务流程、应用部署的相关软件系统环境以及熟悉虚拟化、云资源服务，能够根据用户要求，能快速提供虚拟化、云资源、数据库的启停、中间件的优化、业务应用软件启停服务及故障和问题快速定位和处理、性能调优、应用新版本及补丁更新、备份系统的策略调整等服务;

3）当应用信息化系统出现问题时，运维方负责帮助用户及软件开发商定位故障原因，中间件、数据库、zabbix服务、虚拟化服务、云服务的调整和管理，直至问题得以解决;

4）虚拟化资源、云资源、中间件、数据库、部颁应用系统性能下降后，需查找原因，并进行相关优化，包括配置优化、操作系统参数优化、数据库参数优化、数据表索引优化、备份策略优化等;

5）定期按照支队中间件、操作系统、虚拟化漏洞扫描情况，对交管支队公安信息网、视频专网内、互联网专网的中间件、操作系统、虚拟化漏洞进行整改，涉及其他使用单位的，通知相关单位整改并形成整改报告；

6）定期按照支队数据库漏洞扫描情况，对交管支队公安信息网、视频专网内、互联网专网的数据库进行整改，涉及其他使用单位的，通知相关单位整改并形成整改报告；
2.3网络安全服务维护要求

a、每月对机房安全硬件资源进行梳理并建立台账；

1）每周对机房安全设备运维进行巡检服务，并建立巡检台账，巡检内容包括不限于CPU、内存、任务/会话策略状态、日志、端口流量等状态记录；

2）每天积极响应业务需求部门的安全链路和安全设备策略的新建、变更和删除等行为操作服务；

3）运维单位需部署专业网管软件对安全设备CPU、内存、端口流量等进行实施监测；

b、安全入侵防护

1）每月对IPS设备内南北向业务安全访问策略进行监测，识别网络攻击行为、对照病毒特征库进行病毒识别并进行及时阻断，并对操作和运维行为进行记录；

2）每月对WAF设备内对基于WEB应用站点安全防护策略进行监测，并对操作和运维行为进行记录；

3）每月对应用防火墙对业务数据包进行过滤审核和访问控制进行监测。并对操作和运维行为进行记录。

c、安全访问控制

1）每月对堡垒机对合规外部访问进行监控和审计，对非法的访问进行阻拦，并对操作和运维行为进行记录；

2）每月对日志审计对关键业务系统进行日志采集和分析，并对操作和运维行为进行记录；

3）每周对准入控制设备对感知网内摄像机、信号机、电警等终端设备访问进行准入控制，严禁非法入网行为，并对操作和运维行为进行记录；

4）每月对数据库审计对重要数据库的增删改查等敏感命令进行监测，并对操作和运维行为进行记录；

 d、漏洞扫描

每月使用安全监测平台对各网络内硬件资产设备的操作系统、数据库、中间件、网络设备等资产进行漏洞扫描及弱口令扫描，并对操作和运维行为进行记录，对高、中危漏洞情况实时进行详尽分析，并编制相关漏洞通报，通报中包含漏洞设备的相关信息，相关漏洞的严重程度评估以及修复建议和措施。随后将漏洞通报及时下发给相关责任部门和人员，督促其尽快整改，每月反馈整改结果。

e、安全边界防护

1）每周对视频边界设备实现业务视频数据跨网段合规性访问，并对操作和运维行为进行记录；

2）每周对数据边界设备实现业务数据跨网段合规性访问，并对操作和运维行为进行记录；

3）每周对安全请求服务系统实现业务数据跨网段实时性传输，并对操作和运维行为进行记录。

f、安全检查

1）每月检查网络内信息系统资产登记情况，资产的更新、维修与报废的相关记录；检查各终端硬件是否“一机两用”情况，抽查终端硬件、软件系统账号和密码设置是否为强密码，密码是否定期更换；检查终端硬件是否具备国资标识和网络标识信息等；

2）每天协助处理上级单位下发的各类安全事件的技术支持，协助处理各类安全检查工作内容，包括对各大、中队的信息安全检查和监督工作的开展，提供业务安全技术咨询和支撑服务；

g、安全应急响应

每天对网络安全事件积极响应和处置，一旦发生网络安全事件或上级安全通报，快速响应，协助进行事件调查、影响评估、应急处置及后续恢复工作，有效控制事态发展，减少损失，并总结经验教训，并提完善安全防护建议。
3、业务系统维护

3.1业务系统维护总体要求

1）建立系统维护分级技术服务体系

本项目是一个项目群组的养护，对于这样一个功能强大，子系统繁多的系统而言，其复杂性不言而喻。

从系统组成来看，其作业面、系统交叉点多，涉及领域包括交通工程、通信工程、计算机应用技术、电子技术、自动化、机电一体化等学科，因此，系统养维护的对象也跟着出现多样化的特点。

同时，系统空间跨度大，外场设备分散，这样在空间上给系统的养维护工作带来较大不便。

鉴于以上因素，项目需建立分级的技术支持体系，特别是对于应急抢修来说，避免由于某些地方的小问题而引起整个系统的系统性故障。

2）日常要求

日常维护包括对系统软件和产品软件进行日常维护、性能调整、补丁升级，对应用软件和业务数据进行日常维护及软件开发量在14人日以下的完善优化和升级等（每年运维的开发工作总量不大于所属业务系统运维合同金额的2%）。

a)提供工作时间驻点服务，保障业务系统突发故障及时得到响应和解决。公安业务应用需要系统能够7*24不间断工作，服务提供方驻点工程师应每日进行信息系统的巡检，向采购方提出书面报告，并与采购方共同解决存在的问题与隐患并至少每周一次系统巡检和调优，防范和排除故障，建立巡检档案。

b)提供系统级平台对数据及接口日常监测、报警；不限于数据库、业务核心数据、外部数据及接口等监测。

c)提供适应现有软件系统运维管理的相关规范制度和流程表格服务，根据现有软件系统管理制度，细化运维管理工作，对驻场人员、日常巡检和维护、故障处理、运维资料台账等方面建立相应规范制度和流程表格，并根据各项制度统一进行运维管理。

d)提供系统重点应急预案和措施服务，突发故障时需保障业务正常不中断；建立故障预警和应急演练方法，定期组织安排演习；根据故障等级要求在规定时间内解决故障，故障排除后提供相应分析报告。

e)软件定期巡检系统bug ,修复bug。

f)定期按照支队系统漏洞扫描情况，对交管支队各应用系统进行整改，涉及其他各使用单位的，督促相关单位完成整改并形成整改报告。

g)按照支队实际应用需求提供数据服务，以大数据平台的数据为基础结合交警业务需求提供数据服务；提供包括数据抽取、清洗、数据研判等数据服务；提供不少于10个数据服务产品。

3）节假日和重大活动保障

节假日和重大活动保障是指为满足业主对节假日或重要活动的交通管理需求，落实事前检查与整治、事中预案值班保障、事后总结等措施，确保机电设施和系统及关键设备特定的保障目标。

服务方应根据业主对节假日或重要活动交通管理的保障需求，编制节假日或重要活动保障方案，主要内容包括：

a)编制事前设施检查计划并加以落实，针对检查中发现的问题及时安排相应的整治工作，确保关键设备工作状态稳定、良好；

b)制定节假日或重要活动期间的值班保障制度，明确值班人员和工作安排，落实应急抢修预案(人员、材料和抢修方案等)相关要求；

c)事后提交保障工作小结，统计分析故障情况，检讨存在问题，总结经验。
4）应急抢修要求

服务方应分析本项目系统运行情况，按照历年维护同类项目的经验对业主提出的应急抢修工作要求作出响应。

a) 一旦发现软件不能正常工作，重要功能失效时，应立即启动公路网交通监控系统应急预案。承包商应在接到业主报修电话后的1小时内到达现场，并于到场后的1小时内恢复系统正常运行。

b) 重大活动期间，对软件故障的响应时间不超过30分钟，故障有效修复时间应不超过2小时。

c)因其他关联设施故障导致本项目内场机电设施无法正常工作的，进行有效故障排查确认时间应不超过2小时。

d)如在功能性恢复后，需要系统性恢复的，应不超过10个工作日。
5）培训要求

现场培训：服务方为采购方提供操作维护培训，直至其能熟练独立操作设备及日常维护与保养，设备及业务系统简单故障诊断与排除。

6）系统优化升级要求

 服务方根据采购方的业务需求变更工作联系单，必须在3个工作日内完成相关业务系统需求变更的分析设计工作，同时向采购方提出书面设计报告，得到确认后必须在7个工作日内完成相关业务系统需求变更实施工作。

如中标方未能在规定时间内完成，每滞后一天，采购方有权利按照年维护总费用1%的标准来计算每天损失，损失费用均由中标方承担并从其维护费用中扣除。累计三次出现服务方无法满足采购方提出的业务系统开发要求后，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

3.2各业务系统要求

3.2.1部颁系统

1)定期进行系统巡检、业务数据检查及代码优化等工作，确保业务系统稳定高效的运行；

2)对数据交换过程中出现的各类错误信息的分析，并提交解决方案，必要时要实现数据全量初始化,按照支队业务系统需要增加数据交换协议；

3)按照交管支队业务需求新增日常业务分析的数据来源、输出格式的定义以及相关的数据库模型设计；

4)按照交管支队的临时需要的业务数据分析需求实现数据分析并给出数据分析结果；

5)根据数据分析日志优化日常数据分析的统计效率，缩短数据分析的响应时间，提高数据资源的使用效率；

6)按照交管支队业务需求新增数据访问接口的定义与设计开发,并提交新增接口访问的使用说明和培训文档；

7)部颁业务软件安装、版本升级发布，版本升级后测试及保障；

8)部颁业务软件故障后收集故障信息，并协助解决软件故障；

9)部颁业务软件资源使用情况分析及优化、扩充建议；

10)按照规定，将部颁业务软件产生的大量数据传输日志、软件操作日志归档到历史日志表中；

11)根据业务部门需要，提供部颁业务软件启停服务。

3.2.2智能交通管理系统

1)定期进行系统巡检、业务数据检查及数据库优化等工作，确保系统稳定高效的运行；

2)按时完成支队提出的业务需求扩充或者部局、省厅要求的软件升级修改完善工作；

3)根据上级部门新的要求、指示，完成各类业务、数据的调整，做好相应系统的升级改造工作；

4)按照支队业务需求新增数据访问接口的定义与设计,并提交新增接口访问的使用说明；

5)及时响应软件故障报修，并及时定位问题，不能及时解决的应在规定时间内反馈处理结果及意见；

6)在出现大范围的病毒攻击或者其他情况，系统被破坏后能够快速恢复系统。
3.2.3交管信息系统

1)定期进行系统巡检、业务数据检查及代码优化等工作，确保业务系统稳定高效的运行；

2)对数据交换过程中出现的各类错误信息的分析，并提交解决方案，必要时要实现数据全量初始化,按照支队业务系统需要增加数据交换协议；

3)按照交管支队业务需求新增日常业务分析的数据来源、输出格式的定义以及相关的数据库模型设计；

4)按照交管支队的临时需要的业务数据分析需求实现报表生成和数据分析并给出数据分析结果；

5)根据数据分析日志优化日常数据分析的统计效率，缩短数据分析的响应时间，提高数据资源的使用效率；

6)按照交管支队业务需求新增数据访问接口的定义与设计开发,并提交新增接口访问的使用说明和培训文档；

7)按时完成交管支队提出的业务需求扩充、业务需求调整或者部局、省厅要求的软件升级修改完善二次开发工作，并配合第三方完成新需求的联调和发布工作；

8)配合完成对交管支队目前在建的公安业务系统提供无缝支持服务的二次开发工作。
3.2.4车驾管业务系统

1)设备与平台软件保障：确保本次维保范围内的所有设备和平台软件正常高效运行。这不仅包括硬件设备的日常维护与故障排除，还包括平台软件的安装、配置及优化。运维人员需全天候监控系统运行状态，及时发现并解决潜在问题，确保驾驶考试监管、影像化、PDA查验系统等业务系统的稳定运行。通过定期进行系统检查和维护，提前预防可能出现的故障，最大限度减少系统宕机时间。

2)系统环境与服务管理：运维团队应深入了解各业务系统的应用开发单位人员、业务流程及应用部署的相关软件系统环境。这包括熟悉每个系统的架构设计、运行机制和关键技术点，能够迅速响应用户需求，提供全面的技术支持。运维人员应具备快速构建测试环境的能力，能够根据用户需求启动和停止业务应用软件，并提供故障快速定位和处理服务。同时，运维团队需具备出色的性能调优能力，能够针对应用系统的性能瓶颈进行分析和优化，及时进行应用新版本及补丁更新、新应用服务发布及负载均衡配置。此外，还需定期调整备份系统策略，确保数据安全和系统恢复能力。

3)故障排查与解决：当应用软件出现问题时，运维方应积极协助用户及软件开发商定位故障原因，涉及的范围包括应用软件、主机系统、磁盘阵列、网络、中间件及ORACLE数据库系统。运维人员需具备丰富的故障排查经验，能够快速识别问题根源，并通过系统调整和优化进行解决。运维团队需制定详细的故障处理流程和应急预案，确保在故障发生时能够迅速响应并有效处理，直至问题得以彻底解决，保障业务系统的连续性和稳定性。

4)性能优化：在应用系统性能下降时，运维人员需具备扎实的技术功底和丰富的优化经验，能够全面分析系统性能瓶颈，并采取相应的优化措施。这包括配置优化、操作系统参数优化、数据库参数优化、数据表索引优化及备份策略优化等方面。通过对系统各个环节的深入分析和优化调整，提升系统整体性能，确保业务系统在高负载情况下依然能够稳定运行。运维团队需定期进行性能评估，持续改进优化策略，保持系统的最佳性能状态。

5)全方位运维服务：运维团队需为驾驶考试监管、影像化、PDA查验系统等业务系统提供全面的运维服务，包括安装、配置、升级、性能优化、补丁更新和安全加固等。在系统安装和配置阶段，运维人员需确保各项配置符合最佳实践，并进行全面的功能测试和性能调优。系统升级和补丁更新需按照严格的流程进行，确保升级过程中的系统稳定性和数据完整性。在性能优化方面，运维团队需不断优化系统参数和配置，提升系统运行效率。同时，运维人员需对系统进行安全加固，防范各类安全威胁，保障系统数据和业务的安全。
3.2.5科技装备系统

1）要保障本次维保的科技装备硬件设备及软件系统的正常高效运行。

2）熟悉系统的应用系统业务流程、应用部署的相关软件系统环境，根据用户要求，能快速提供测试环境、业务应用软件启停服务及故障和问题快速定位和处理、性能调优、应用新版本及补丁更新、备份系统的策略调整等服务;

3）当应用软件出现问题时，运维方负责帮助用户及软件开发商定位故障原因，应用软件、中间件、ORACLE 数据库系统的调整和管理，直至问题得以解决;

4）当硬件设备出现问题时，运维方需要快速定位问题，并给予解决方案，如需要临时备用机器，需要提供备用机器使用，待设备修复完毕后，替换备用机设备。

5）应用系统性能下降后，需查找原因，并进行相关优化，包括配置优化、操作系统参数优化、数据库参数优化、数据表索引优化、备份策略优化等。

3.2.6 微警务系统

1）要保障本次维护的微警务系统正常高效运行，而且要负责保障警民互动、信息查询、业务办理模块稳定运行。

2）熟悉系统的应用开发单位人员、业务流程、应用部署的相关软件系统环境，根据用户要求，能快速提供测试环境、业务应用软件启停服务及故障和问题快速定位和处理、性能调优、应用新版本及补丁更新、备份系统的策略调整等服务;

3）当应用软件出现问题时，运维方负责帮助用户及软件开发商定位故障原因，应用软件、中间件、数据库系统的调整和管理，直至问题得以解决;

4）应用系统性能下降后，需查找原因，并进行相关优化，包括配置优化、操作系统参数优化、数据库参数优化、数据表索引优化、备份策略优化等;

5）当因业务调整，需要微警务系统软件功能调整时，运维方负责配合用户对软件系统进行升级调整满足用户方的需求。
3.2.7电子支付平台维护要求

1）要保障本次维保的电子支付平台系统的的正常高效运行。

2）熟悉系统的应用开发单位人员、业务流程、应用部署的相关软件系统环境，根据用户要求，能快速提供测试环境、业务应用软件启停服务及故障和问题快速定位和处理、性能调优、应用新版本及补丁更新、备份系统的策略调整等服务;

3）应用系统性能下降后，需查找原因，并进行相关优化，包括配置优化、操作系统参数优化、数据库参数优化、数据表索引优化、备份策略优化等。

3.2.8 道路交通事故处理数据服务
1)服务响应流程：服务期内，若采购人需要技术支持服务时，可以直接与售后服务人员联系或通过客服电话、电子邮件的形式通知运维厂商，技术人员须在第一时间与用户联系，并了解用户的确切需求。如果是系统运行问题，技术人员需对问题的相关现象进行详细记录，同时为采购人提供解决方案，或者告知明确的答复时间，随后组织相应的技术人员对问题进行分析，制定解决方案。若有服务和技术的新增或修整需求，根据公安部交通管理科学研究所指导，进行统一协调安排。

2)远程技术支持：运维厂商需提供电话、邮件、网站等远程技术支持，提供7*24小时技术服务。接到采购人故障通知后，先行采取远程支持，了解并确认故障后进行远程协助排除故障，如果是系统运行问题，技术专家需在15分钟内提供线上实质性响应，并综合采购人和公安部交通管理科学研究所的要求，提供临时措施或初步解决方案，尽快恢复正常服务功能。

3)现场技术支持：对于远程不能解决的问题，需派工程师12小时内前往采购人所在地处理故障，以保证平台的正常使用。

4、指挥中心及卡口警务站运维要求
4.1 大屏显示系统

1)日常巡检：LED大屏是否有色块，故障灯珠；夏季大屏幕背后设备间的空调是否正常开启运行，有无异常温度升高。

2)发现故障色块，故障灯珠，及时更换维修。

3)保证大屏空调正常运行，有问题及时联系相关单位维修，并采取有效措施保证散热。

4)每天7:00、12:00、19：00对所有大屏显示进行巡检，并做好巡检记录。

4.2 高分可视化显示系统

1)日常巡检：控制端是否能与大屏端正常联动；云图系统三个页面里的各个板块是否正常显示，有无数据，数据是否明显异常；检查服务器里各作业和转换是否正常工作；各计算机服务是否正常启动；检查服务器磁盘空间；检查各对接的接口是否工作正常；查看警力警情，定位信息，拥堵排行等数据是否正常。

2)发现问题，分析问题原因，及时处理。

3)对于新建监控点位接入云图系统的，更新点位，实现新监控点位在云图的显示。

4)发生视频预案调用不正常，及时修复。

5)配合优化数据对接，转换作业，保证云图正常显示。

6)接收到短信报警，排查原因，及时处理。

7)每天不少于两次检查与其他业务单位的数据对接是否运行正常。

4.3指挥调度系统

1)日常巡检：检查夜眼指挥调度平台能否正常登录使用；机柜设备供电是否正常。

2)若平台无法正常使用，及时修复。

3)保障好指挥中心点调、组会、会前点名和过程中的配合工作。

4.4 多媒体系统

1)日常巡检：平板电脑远程控制席位卡，升降屏，灯光是否正常；无线麦克风，桌面话筒，功放，吸顶音箱进行试音检查。

2)对于发现席位卡不能正常进入显示界面等情况，接键鼠外设及时修复。

3)按照领导要求，更改电子席位卡，更换大厅条屏标语。

4)在接到会议通知时，检查会议室多媒体系统是否正常运行，并在会议过程全程保障，确保会议中各设备正常运行。

4.5 坐席及工作站

1)日常巡检：检查各个坐席是否正常显示。

2)大厅日间常驻一名维护人员，发现坐席屏幕蓝屏的问题，及时修复。

3)如遇到坐席切换其他工作站，或添置新本地主机，做好布置排线工作，并做好记录。

4.6 各大中队指挥室维护

1)提供7*24小时技术支持服务，15分钟响应，3小时内到达现场。

2)一般故障到达现场后2小时内修复，如因法律规定的不可抗力导致无法修复的故障，需及时书面上报。

4.7.卡口信息化提档升级、高速公路服务区警务站、沪宁高速公路无锡东收费站

1)例行巡检：确保每周对各个警务站和卡口机房实施全面的巡检，详细记录巡检过程和结果，以确保设备的稳定运行。

2)硬件与软件维护：严格监控服务器硬件及其运行软件的状态，一旦发现异常，将立即采取修复措施或提供备用设备，以保障服务的连续性和数据的安全性。

3)应用平台监控：定期检查各应用平台的功能完整性，对于平台出现的任何异常，将迅速登录后台进行修复，确保平台功能正常运行。

4)硬件设备维护：对常用硬件设备如拾音器、麦克风、喇叭、功放、人脸抓拍相机、监控枪机等进行日常检查，确保其状态良好。若发现任何设备异常，将迅速进行修复，以保障各项功能的正常使用。
4.8.备品备件：

	序号
	类型
	备件类型
	数量

	1
	视频会议终端
	电源时序器
	1台

	2
	大屏
	小间距拼接屏模组
	18个


5、运维人力服务要求

无锡交管支队机房运维及滨湖大队信息系统软硬件、机房运维所有维保内容实行7*24小时不间断运行。故须配备专业业务系统运维服务人员提供7*8小时现场运维服务，专业机房运行支撑基础系统运维服务人员提供7*24小时驻场值守服务。

现根据无锡交管支队及滨湖大队机房基础设施系统运行现状建立针对性的运维支撑服务团队，提供的驻场运维人员须满足各业务子系统运行维保的要求。驻场运维人员名单提交确认之后，未经客户方许可不得擅自调岗，如若发生驻场运维人员报备离职等情况，须安排符合要求的运维驻场人员交接岗位，新进运维人员需通过客户方的资格审核后才可进场提供运维服务。

	序号
	职位
	数量
	职责

	1
	项目经理
	1
	负责交管支队机房基础设施维护、信息系统软硬件维保服务内容、业务系统维护服务内容、交通指挥中心及城区大队指挥室项目维保的总协调、总体规划运维项目的实施，并进行规范的项目管理工作。

	2
	网络工程师、信息安全工程师
	4
	负责交管支队机房基础设施维护中机房网络及安全设备维保和调优服务

负责无锡交管支队网络安全攻防演练保障工作。

负责机房网络、安全的台账整理，日常巡检、日常故障处理，网络链路优化调整等。

	3
	信息系统硬件工程师
	3
	负责信息系统软硬件维保服务中的交管支队机房、滨湖区交警大队机房服务器的日常巡检、硬件故障处理、硬件配件更换；

负责信息系统软硬件维保服务中的交管支队机房、滨湖区交警大队机房存储设备的日常巡检、硬件故障处理、硬件配件更换，存储性能优化等工作；

负责信息系统软硬件维保服务中的交管支队机房、滨湖区交警大队机房其他类型的硬件设备的日常巡检、故障处理、设备损坏更换工作；

负责信息系统软硬件维保服务中的交管支队机房、滨湖区交警大队机房所有设施设备的台账登记及维护工作。

负责信息系统软硬件维保服务中的硬件设备操作系统的日常巡检及故障处理，包含windows系统操作系统、linux操作系统、AIX操作系统，以及目前国产化操作系统。

负责无锡交管支队信息系统软硬件维保服务中的虚拟化系统的日常巡检及故障处理，负责对虚拟化设备的增、删、及优化。

负责无锡交管支队信息系统软硬件维保服务中的数据库维保和调优服务，保障无锡交管支队数据库高效稳定运行。

负责无锡交管支队中间件的日常维护，包含微服务、Tomcat的维护。

	4
	机房硬件工程师
	2
	负责支队机房基础设施维护中交管支队机房、滨湖区交警大队机房UPS及动环等强电设备的24小时保障服务

负责交管支队机房基础设施维护中交管支队机房、滨湖区交警大队机房UPS及动环等强电设备的24小时故障处理服务

负责支队机房基础设施维护中交管支队机房、滨湖区交警大队机房UPS及动环等强电设备的资源台账整理工作

负责支队机房基础设施维护中交管支队机房、滨湖区交警大队机房及动环等强电设备的24小时保障服务

	5
	软件工程师 
	9
	负责业务系统维护服务内容中部颁业务业务应用软件维保和调优服务

负责业务系统维护服务内容中智能交通管理系统应用软件维保和调优服务、软件升级服务。

负责业务系统维护服务内容中交管信息系统临时性的数据分析工作以及日常维护工作、软件升级服务。

负责业务系统维护服务内容中车驾管业务系统应用软件维保和调优服务、软件升级服务。

负责交管支队各个应用软件系统的日常巡检、日常故障处理服务、软件升级服务。

	6
	指挥中心运维工程师
	2
	负责交通指挥中心及城区大队指挥室中的硬件、软件设备、会议系统的的维护工作

负责交通指挥中心及城区大队指挥室中网络、操作台设备、语音设备、大屏设备的日常维护工作。

	7
	弱电工程师
	3
	负责交管支队智能化及消防日常运维服务


5.1大楼智能化及消防系统人员维护要求

a)专业技术人员负责队智能化及消防系统运维服务，及时响应和解决故障并承担所有责任；

b)配置专业驻场服务团队，负责支队智能化及消防系统运维；

c)优化相关运维服务规范制度，监督各类规范制度的落实；

d)梳理和支队智能化及消防系统资源信息及日常维护服务台账；

e)掌握支队智能化及消防系统状态，合理规划系统资源统筹管理资源利用；

f)采取有效运维措施，确保支队智能化及消防系统稳定运行；

g)建立完善的突发事件处理流程和应急预案；

h)组建核心设备备品备件，确保核心设备故障第一时间解决； 

i)针对日常故障事件立即响应和解决，并提供详细维护报告；

j)通过阶段性运维服务，评估支队智能化及消防系统运行状态，提供合理化改善建议；

5.2硬件驻场人员维护要求

1)负责机房支撑环境系统运维服务，及时响应和解决故障并承担所有责任；

2)配置专业驻场服务团队，负责机房内网络和安全日常调试运维；

3)优化相关运维服务规范制度，监督各类规范制度的落实；

4)梳理和管理机房资源信息及日常维护服务台账；

5)掌握机房各系统状态，合理规划系统资源分配，统筹管理资源利用；

6)采取有效运维措施，确保机房和业务系统稳定运行；

7)建立完善的突发事件处理流程和应急预案；

8)组建核心设备备品备件，确保核心设备故障第一时间解决； 

9)针对日常故障事件立即响应和解决，并提供详细维护报告；

10)通过阶段性运维服务，评估机房运行状态，提供合理化改善建议；

5.3软件驻场人员维护要求

1)负责软件系统运维服务，及时响应和解决系统故障并承担所有责任；

2)7×24小时响应本项目软件的抢修、每日、每周对系统的软件进行巡检；

3)配置专业驻场服务团队，负责系统日常运维支持业务运转；

4)优化相关运维服务规范制度，监督各类规范制度的落实；

5)日常运维过程中不定期提交故障运维清单，清单包括时间、故障描述、解决人员、故障原因；

6)数据库库表空间维护、不定期处理过期无效数据；

7)建立完善的突发事件处理流程和应急预案；

8)针对日常故障事件立即响应和解决，并提供详细维护报告；

9)对整个系统的软件进行定期的优化升级。

10)包括但不限于填写巡检记录、软件升级、重大节假日或活动期间的重点保障及运维人员现场保障等服务。

11)驻场人员具备数据分析和挖掘的能力，能够根据需求分析、挖掘和处理大数据。对大数据分析过程有深入的理解，包括数据清洗、指标设计、特征工程、建模与调优等；能够将大数据技术与业务需求相结合。
5.4道路交通事故处理数据服务要求

	一级考核项
	二级考核项
	三级考核项
	是否

满足

	服务标准
	技术服务
	提供7*24小时技术服务
	

	
	实质性响应
	15分钟内提供线上实质性响应
	

	
	故障修复
	（1）特别重大应急事件（A）

现象：系统中断访问、发生影响业务的被攻击事件。

修复：确认中断原因后，十二小时内恢复服务。
	

	
	
	（2）重大应急事件（B）

现象：系统部分服务无法访问，影响到部分客户。

修复：为受影响客户开启应急通道，八小时内恢复服务。
	

	
	
	（3）较大应急事件（C）

现象：系统非关键服务故障，影响部分客户。

修复：无需调整代码的四小时内恢复服务。
	

	
	
	（4）一般突发事件（D）

现象：非常用服务访问异常。

修复：无需调整代码的四小时内恢复服务。
	


注：业务系统是部署公安视频专网及公安网，业务系统运维需要驻场人员。

6、其他要求：
保密及承诺要求

（1）中标方应保证其公司人员在服务期间所接触的采购方各种文件，数据，系统资料，系统操作等严格遵守采购方保密制度，不得向第三方透露。

（2）服务人员在对采购方业务有关的终端设备、软件和非技术部门进行服务时均需有采购方人员在场。

（3）公安业务系统数据属于公安秘密，中标方应当严格遵守相关规定，严禁泄漏公安秘密，未经采购方人员确认，中标方的人员不得对采购方业务系统作任何操作。中标方应保证其公司人员在采购方服务期间所接触的各种文件，数据、信息、系统资料，系统操作等严格遵守采购方保密制度，不得向第三方透露。

（4）中标方应当遵守采购方的合作企业相关管理规定和保密安全管理的各项制度、规定、通知要求，违反相关要求的将根据运维考核标准采取相应处罚措施，直至终止项目运维服务，追究中标方和人员责任和经济赔偿。

（5）按照各级公安机关对公安信息网络和公安视频网的安全要求，由中标方与采购方签定安全保密协议，落实公安网络安全及信息保密的各项规定。违反公安信息网和公安视频网的安全使用规定，每发现违规一次但未造成重大影响的一次性扣除50万，造成重大影响的扣除项目剩余费用。
※维护服务质量考核

1、考核评定方式

服务内容考核主要是指对项目运维服务公司提供的服务内容的执行情况的考核，采用考核标准扣款。

2、考核周期方式

由无锡公安交警负责组织实施考核，考核形式包括定期检查和随机抽查两种：

1)每季度定期对运维项目服务质量进行整体考核；

2)运维过程中进行随机抽查考核。

3、运维考核标准

	
	考核评定要素
	处罚措施（责令改正）

	机房运维管理
	1、机房内部维保和施工监管不到位，造成核心业务数据丢失且无法恢复
	30000元/次，清退相关人员

	
	2、机房内部维保和施工监管不到位，造成核心业务数据丢失，但在规定时间内恢复数据
	5000元/次

	
	3、机房内部维保或施工监管不到位，造成非核心业务数据丢失且无法恢复
	5000元/次，造成影响的8000元/次

	
	4、机房内部维保和施工监管不到位，造成非核心业务数据丢失，但在规定时间内恢复数据
	3000元/次，造成影响的5000元/次

	
	5. 机房内部维保和施工监管不到位，造成机房大面积瘫痪；
	30000元/次，清退相关人员

	
	6、机房内部维保和施工监管不到位，造成机房局部中断；
	3000元/次，造成影响的5000元/次

	
	7、重大活动节假日未按甲方要求进行有效保障
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	8、台账资料不清晰；
	500元/次

	
	9、机房内部施工、巡检、进出等未登记台账；
	1000元/次

	
	10、机房内部设备和线缆混乱、污损，影响机房整体美观；
	500元/次

	机房基础设施
	1、机房动力环境监控系统告警，未及时有效处理对业务造成影响
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	2、UPS系统未巡检，告警未及时有效处理造成UPS系统故障或损坏
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	3、精密空调未巡检，告警未及时有效处理造成精密空调故障或损坏
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	4、供配电系统未巡检，告警未及时有效处理造成系统故障或损坏
	2500元/次，造成影响的5000元/次

	
	5、大队专网、公安网网络故障未及时有效处理造成网络中断
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	6、科技大队信息化网络系统专网网络故障未及时有效处理造成网络中断
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	运维工作不到位引起各类网络中断造成影响的
	3000元/次

	
	7、安全平台链路故障未及时有效处理造成链路中断；
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	8、互联网交通安全综合应用服务平台链路故障未及时有效处理造成链路中断；
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	9、未对运维过程中各系统不合理、不安全之处提供相应解决方案造成系统故障或中断
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	10、机房设备粘贴标签配套台账不齐全，不准确，影响设备查找，问题确定的
	1500元/次

	
	11、未经支队审批，擅自进出机房并开展机房施工或者进行设备变动的
	2000元/次

	
	12、运维人员未陪同外单位施工人员进入机房的
	2000元/次

	大楼智能化及消防
	接需方报修通知后，应5分钟响应，1小时到现场，供方无故2小时内不到的每次罚500元。
	每次罚500元 

	
	维修人员每周未定期进行系统巡检，每月未进行系统分区检测的。 
	三次扣200元

	
	未定期按月、季完成维护保养工作的，每次扣200元。
	每次扣200元

	
	遇支队有重大活动时未派员保障
	每三次扣200元

	
	维护人员不熟悉系统原理及操作方法，不了解系统设备的安装位置
	每三次扣200元

	
	违反有关安全操作规程及保密规定。
	每三次扣200元

	
	不服从管理，不遵守请销假规定，服务态度不端正，擅自更换维保人员的。 
	每次扣200元

	
	未指导需方做好一般性维护并检查运行值班记录发现故障可能出现的端倪（每月一次）。
	每三次扣200元

	
	年内未对使用操作人员进行一次培训，消防系统未通过上级部门年检的
	每次扣200元

	
	发现问题不及时处理或维保中失误导致系统功能失效及违反合同其他约定的
	每两次扣200元

	信息系统软硬件
	1. 基础硬件设备维保不到位，造成设备宕机或损坏，导致核心业务数据丢失且无法恢复
	30000元/次，清退相关人员

	
	2. 基础硬件设备维保不到位，造成设备宕机或损坏，导致核心业务数据丢失但在规定时间内恢复
	5000元/次，造成影响的8000元/次

	
	3. 基础硬件设备维保不到位，造成设备宕机或损坏，导致非核心业务数据丢失且无法恢复
	5000元/次，造成影响的8000元/次

	
	4. 基础硬件设备维保不到位，造成设备宕机或损坏，导致非核心业务数据丢失但在规定时间内恢复
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	5. 基础硬件设备维保不到位，造成设备宕机或损坏，导致核心业务中断
	3000元/次，造成影响的5000元/次

	
	6. 基础硬件设备维保不到位，造成设备宕机或损坏，导致非核心业务中断
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	7.基础硬件设备补丁分析及系统更新等违规行为，造成设备损坏或宕机
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	业务系统维保
	1.数据库故障未响应、未及时有效处理造成核心业务数据丢失且无法恢复
	30000元/次，清退相关人员

	
	2、数据库故障未响应、未及时有效处理造成核心业务数据丢失但在规定时间内恢复
	5000元/次

	
	3、数据库故障未响应、未及时有效处理造成非核心业务数据丢失且无法恢复
	5000元/次

	
	4、数据库故障未响应、未及时有效处理造成非核心业务数据丢失但在规定时间内恢复
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	5、中间件、后台程序未巡检，告警未及时有效处理造成业务中断
	1000元/次，造成影响的3000元/次

	
	6、用户需求响应不及时、开发未按时完成。
	2000元/次

	
	7、软件平台维保不到位，造成核心业务应用数据丢失且无法恢复
	30000元/次，清退相关人员

	
	8、软件平台维保不到位，造成核心业务应用数据丢失但在规定时间内恢复
	5000元/次，造成影响的8000元/次

	
	9、软件平台维保不到位，造成非核心业务应用数据丢失且无法恢复
	5000元/次，造成影响的8000元/次

	
	10、软件平台维保不到位，造成非核心业务应用数据丢失但在规定时间内恢复
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	11、软件平台维保不到位，造成核心业务中断
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	12、软件平台维保不到位，造成非核心业务中断
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	13、未对运维过程中各系统不合理、不安全之处提供相应解决方案；
	1500元/次

	指挥中心卡口及警务站维保
	各处指挥中心大厅、决策室、会议室、研判室、保障室投影、大屏等显示设备以及相应的集中显控平台软硬件系统、卡口信息化提档项目、警务站相关设备及系统等出现故障未响应、未及时有效处理导致重要工作进程停滞或出错造成重大负面影响。
	30000元/次，清退相关人员

	
	各处指挥中心大厅、决策室、会议室、研判室、保障室投影、大屏等显示设备以及相应的集中显控平台软硬件系统、卡口信息化提档项目、警务站相关设备及系统等出现故障未响应、未及时有效处理导致日常工作停滞或出错造成负面影响且未在规定的故障恢复时间内恢复。
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	各处指挥中心大厅、决策室、会议室、研判室、保障室多媒体系统、卡口信息化提档项目、警务站相关设备及系统出现故障未响应、未及时有效处理导致重要工作进程停滞或出错造成重大负面影响。
	30000元/次，清退相关人员

	
	各处指挥中心大厅、决策室、会议室、研判室、保障室多媒体系统、卡口信息化提档项目、警务站相关设备及系统等出现故障未响应、未及时有效处理导致日常工作停滞或出错造成负面影响，且未在规定的故障恢复时间内恢复。
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	高分可视化显示系统展示模块及后台基础支撑系统故障未响应、未及时有效处理导致GIS地图类、交管警务类、交通数据类、资源管理类、交管服务类、交管舆情类、研判分析类、视频类等各类系统、数据展示中断或出错，造成重大负面影响的。
	30000元/次，清退相关人员

	
	高分可视化显示系统展示模块及后台基础支撑系统故障未响应、未及时有效处理导致GIS地图类、交管警务类、交通数据类、资源管理类、交管服务类、交管舆情类、研判分析类等系统展示中断或出错，未在规定的故障恢复时间内恢复，未造成重大负面影响的。
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	
	高清视频会议系统出现中断未响应、未及时有效处理导致重要工作进程停滞或出错，造成重大负面影响。
	30000元/次，清退相关人员

	
	高清视频会议系统出现中断未响应、未及时有效处理，未在规定的故障恢复时间内恢复，未造成重大负面影响。
	1500元/次，造成影响的3000元/次

	故障处理管理
	1、各类故障有效处置不及时，未造成后果的。
	200元/次

	
	2、各类故障有效处置不及时，造成后果的（包括且不限于领导指示、社会影响、经济损失、群众投诉、绩效考核、通知通报等）。
	根据后果严重程度扣500元至故障所属类别季度运维费（本项目共5类维护内容）， 情节特别严重的（包括且不限于造成特别严重后果的、故障长期不能彻底解决的），清退相关人员或中止项目运维服务，追究中标方及相关人员责任。

	
	3、同一设备故障或同一类型故障超时未解决或同一季度发生三次以上，明确系设备问题后：（1）不及时上报情况的；（2）不及时更换同等或同等以上主流品牌型号新设备的。
	3000元/次

	运维过程管理
	1、运维管理制度落实不到位，监管执行松懈，或违反采购方各项制度、规定、通知要求，未造成后果的。
	视情节严重性扣 500元至5000 /次， 情节特别严重的，清退相关人员。

	
	2、运维管理制度落实不到位，监管执行松懈，或违反采购方各项制度、规定、通知要求，造成后果的（包括且不限于领导指示、社会影响、经济损失、群众投诉、绩效考核、通知通报等）。
	根据后果严重程度扣2000元至运维所属类别季度运维费（本项目共5类维护内容）/次， 情节特别严重的（包括且不限于造成特别严重后果的、故障长期不能彻底解决的），清退相关人员或中止项目运维服务，扣除项目全部剩余费用，追究中标方及相关人员责任。

	
	3、未履行招投标文件及合同要求，按要求落实维护或驻场人员到位的。
	2000元/次

	
	4、维护人员五分钟内未能接通支队管理民警电话的（含人员更换未第一时间告知管理民警的自行承担后果）。
	未造成后果的，扣200元/次；造成后果的，视情节严重性扣500元至20000元/次

	
	5、收到采购方整改通知书，造成支队内部影响的。

注：引发通报、考核、批示、舆情等造成影响的情形发整改通知书。
	1次扣除季度所属运维类别运维费用的1%，2次扣除季度运维费用的2%，

3次及以上按次数进行比例叠加。

运维类别：本项目共5类维护内容

	
	6、收到采购方整改通知书，造成支队以上或对支队业务指导部门影响的.

注：引发通报、考核、批示、舆情等造成影响的情形发整改通知书。
	1次扣除季度运维费用的2%，2次扣除季度运维费用的5%

3次及以上按次数进行比例叠加。

运维类别：本项目共5类维护内容

	
	7、运维过程存在重大缺陷，对业务造成影响导致损失，基本在可控范围之内，赔偿损失，并限期未整改到位的。
	扣除运维内容所属类别季度运维费用10% 

运维类别：本项目共5类维护内容

	
	8、运维过程存在严重漏洞和缺陷，对业务造成损失，监督管控未到位，发生追究责任的重大事故。
	中止项目运维服务，根据造成损失情况追究相应责任和赔偿；


（三）技术服务范围清单：
一、基础设施维保

1.1机房基础设施

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	一、交管支队业务机房

	（1）精密空调设备

	1
	风冷系列机组
	品牌：艾默生；规格型号：P2070FA&LSF42；
	2
	台

	2
	通讯卡
	品牌：艾默生配套；规格型号：RS485；
	2
	套

	3
	风冷系列机组
	品牌：艾默生；规格型号：P2070FA&LSF42；
	1
	台

	4
	通讯卡
	品牌：艾默生配套；规格型号：RS485；
	1
	套

	（2）UPS设备维护

	1
	UPS主机
	品牌：艾默生；规格型号:HipulseU 200KVA（380/380）；
	3
	套

	2
	BCBBOX
	品牌：艾默生；规格型号：600A ；
	3
	节

	3
	电池维护
	品牌：大力神；规格型号：200A；
	192
	节

	4
	UPS主机
	品牌：艾默生；规格型号：16KVA；
	1
	套

	5
	电池维护
	品牌：大力神；规格型号：64A；
	40
	节

	6
	UPS主机
	品牌：艾默生；规格型号：HipulseU 200KVA（380/380）；
	1
	套

	7
	BCBBOX
	品牌：艾默生；规格型号：600A ；
	1
	节

	8
	滤波器
	品牌：艾默生；
	1
	套

	（3）供配电系统设备维护

	　1
	机房ATS配电柜（含800A ATS）
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：ATS 800A/4P；
	1
	套

	　2
	UPS输入配电柜4AP
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：4AP；
	1
	套

	　3
	UPS输出配电柜4PDU
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：4PDU；
	1
	套

	　4
	精密空调配电柜
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：DP1；
	1
	套

	　5
	UPS输出配电柜3PDU
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：3PDU；
	1
	套

	　6
	列头柜
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：JP1；
	8
	套

	　7
	列头柜
	品牌：梅兰日兰；规格型号：XL-21G；
	3
	套

	　8
	UPS系统总输入切换柜
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：ATS 800A/4P；
	2
	套

	　9
	动力配电柜
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：DP2；
	1
	套

	　10
	变电所机房配电柜
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：LV211/LV111；
	2
	台

	　11
	4FUPS系统输出柜
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：4PDU1；
	1
	台

	　12
	4FUPS系统输出柜
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：4PDU2；
	1
	台

	　13
	灾备机房配电柜
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：DP；
	1
	台

	　14
	机房照明系统
	品牌：三极雄光；
	1
	套

	（4）动力环境监控系统设备维护

	　1
	机房动力环境监控系统
	品牌：艾默生配套；
	1
	套

	　2
	机房电池监控系统
	　
	1
	套

	（5）新排风系统设备维护

	　1
	机房新风机
	品牌：天方；规格型号：K-50D；
	2
	台

	　2
	机房排风机
	品牌：天方；规格型号：X-25D；
	2
	台

	　3
	机房排烟机
	品牌：天方；规格型号：PY-7.1；
	2
	台

	（6）防雷接地系统设备维护
	　
	　

	　1
	机房防雷接地系统
	品牌：国产；
	1
	套

	二、滨湖大队机房

	（1）精密空调设备维护

	　1
	精密空调主机
	品牌：依米康；规格型号：SCA301DE
	1
	台

	　2
	精密空调外机
	品牌：依米康；规格型号：RCS45
	1
	套

	（2）UPS设备维护

	　1
	UPS电源
	品牌：华为；规格型号：UPS5000-A-60K
	2
	台

	　2
	蓄电池
	品牌：国产；规格型号：12V200AH
	64
	节

	　3
	输入配电柜
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：定制；
	1
	台

	　4
	输出配电柜
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：定制；
	1
	台

	　5
	列头柜
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：定制；
	1
	台

	　6
	列头柜
	品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：定制；
	1
	台

	三、交警支队高速公路五大队弱电配套工程项目

	1
	RJ45配线架
	普天天纪

FA3-08/F1B+NPL5.566.2003*24

24位超五类非屏蔽插座配线架（满模块）
	4
	个

	2
	110配线架
	普天天纪 NJA4.431.023

100对110配线架
	2
	个

	3
	理线架
	普天天纪NPL4.431.2038

缆管理架（24槽带盖）
	10
	个

	4
	机柜
	图腾 G26642

42U标准机柜，带1个托板
	2
	台

	5
	PDU
	公牛 GNE-108T

8位，10A，额定功率：2500W
	4
	个

	6
	UPS不间断电源
	山顿SD6KNTL-SZ

6KVA，1h，含蓄电池、电池柜、输入输出电缆
	1
	套

	7
	桥架
	优质 100*50桥架
	20
	米

	8
	PVC管
	优质  φ25
	200
	米

	9
	走线槽
	优质 PVC墙壁方形50*50/地面弧形走线槽
	450
	米

	10
	走线槽
	优质 PVC方形线槽，吊顶上敷设,100*100
	100
	米

	11
	接线盒
	优质 86型
	100
	个

	12
	温湿度显示屏
	海康威视DS-TH100-A/KB(标配)(220V输入，精确到秒)
	2
	台

	13
	摄像机电源箱
	雅视威12V30A-P1330
	1
	件

	14
	排插
	公牛GNE-108T 8位，10A，额定功率：2500W
	1
	个

	15
	壁挂支架
	艾美D60-T 32-65英寸，冷轧钢板
	6
	件

	16
	吊装支架
	纳米亚 优质 0.85-1.5米
	1
	件

	17
	无线投屏
	也仁YRW-709 USB一键无线投屏同屏
	1
	套

	


1.2大楼智能化及消防系统基础设施

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	一、基础设施运维（消防系统）

	1.1-主楼消防栓系统

	1
	消防镀锌管
	DN150mm
	996.3
	m

	2
	消防镀锌管
	DN125mm
	555.2
	m

	3
	消防镀锌管
	DN65mm
	637.1
	m

	4
	消防镀锌管
	DN32mm
	6.7
	m

	5
	消火栓
	SG24D65Z-J
	158
	套

	6
	屋顶实验消火栓
	DN65mm
	1
	套

	7
	消火栓水泵接合器
	DN150mm
	6
	套

	8
	蝶阀DN150mm
	DN150mm
	27
	个

	9
	蝶阀DN125mm
	DN125mm
	33
	个

	10
	止回阀DN125mm
	DN125mm
	1
	个

	11
	蝶阀DN100mm
	DN100mm
	1
	个

	12
	止回阀DN100mm
	DN100mm
	1
	个

	13
	蝶阀DN32mm
	DN32mm
	1
	个

	14
	自动排气阀
	DN25mm
	4
	个

	15
	铜截止阀DN25mm
	DN25mm
	4
	个

	16
	消防栓立式稳压泵
	室内立式稳压泵
	1
	组

	17
	管道支架
	室内管道支架
	2821
	KG

	1.2-主楼喷淋系统

	1
	喷淋镀锌管
	DN150mm
	764.5
	m

	2
	喷淋镀锌管
	DN125mm
	298.6
	m

	3
	喷淋镀锌管
	DN100mm
	812
	m

	4
	喷淋镀锌管
	DN80mm
	792.1
	m

	5
	喷淋镀锌管
	DN65mm
	532
	m

	6
	喷淋镀锌管
	DN50mm
	842.6
	m

	7
	喷淋镀锌管
	DN40mm
	565.5
	m

	8
	喷淋镀锌管
	DN32mm
	3237.9
	m

	9
	喷淋镀锌管
	DN25mm
	10404.9
	m

	10
	管道支架
	管道支架
	14826
	KG

	11
	法兰阀门DN150mm
	DN150mm
	29
	个

	12
	法兰阀门DN100mm
	DN100mm
	1
	个

	13
	法兰阀门DN80mm
	DN80mm
	4
	个

	14
	水流指示器
	DN150mm
	26
	个

	15
	水流指示器
	DN100mm
	1
	个

	16
	水流指示器
	DN80mm
	4
	个

	17
	闸阀
	DN50mm
	33
	个

	18
	末端放水装置
	DN25mm
	8
	组

	19
	铜截止阀
	DN25mm
	48
	个

	20
	压力表
	1.6Mpa
	33
	台

	21
	自动排气阀
	DN25mm
	7
	个

	22
	电磁阀DN25mm
	DN25mm
	5
	个

	23
	水喷头72°
	72°
	272
	个

	24
	水喷头68°
	68°
	2446
	个

	25
	湿式报警阀
	DN150mm
	1
	组

	26
	喷淋系统立式稳压泵
	室内立式稳压泵
	1
	组

	27
	消防不锈钢水箱
	4*3*2m
	1
	套

	28
	水系统控制装置调试
	控制装置
	7
	系统

	1.3-主楼消防泵房

	1
	消防镀锌管
	DN250mm
	37.9
	m

	2
	消防镀锌管
	DN150mm
	47.3
	m

	3
	消防镀锌管
	DN100mm
	11.2
	m

	4
	喷淋镀锌管
	DN150mm
	126.4
	m

	5
	喷淋镀锌管
	DN80mm
	4.8
	m

	6
	喷淋镀锌管
	DN65mm
	15.9
	m

	7
	消火栓泵
	消火栓泵XDB(HL)12/40,Q=144m³/h,H=120,N=110KW
	2
	台

	8
	喷淋泵
	喷淋泵XDB(HL)13/40,Q=144m³/h,H=130,N=110KW
	2
	台

	9
	闸阀
	DN250mm
	5
	个

	10
	Y型过滤器
	DN250mm
	2
	个

	11
	吸水喇叭口
	DN250*350mm
	2
	个

	12
	闸阀
	DN150mm
	9
	个

	13
	闸阀
	DN100mm
	2
	个

	14
	泄压阀
	DN150mm
	2
	个

	15
	蝶阀
	DN150mm
	20
	个

	16
	橡胶软接头
	DN150mm
	15
	个

	17
	止回阀
	DN150mm
	5
	个

	18
	水泵放水实验阀
	DN65mm
	4
	个

	19
	压力表
	压力表1.6Mmp
	18
	台

	20
	湿式报警阀
	DN150mm
	6
	组

	21
	预作用报警阀
	DN150mm
	1
	组

	22
	信号阀DN150mm
	DN150mm
	19
	个

	23
	信号阀DN65mm
	DN65mm
	2
	个

	24
	可调式减压阀DN150mm,阀后0.65Mpa
	DN150mm,阀后0.65Mpa
	4
	组

	25
	可调式减压阀DN150mm,阀后0.5Mpa
	DN150mm,阀后0.5Mpa
	1
	组

	26
	可调式减压阀DN150mm,阀后0.9Mpa
	DN150mm,阀后0.9Mpa
	1
	组

	27
	可调式减压阀DN150mm,阀后1.1Mpa
	DN150mm,阀后1.1Mpa
	1
	组

	28
	自动排气阀DN25mm
	DN25mm
	8
	个

	29
	铜截止阀DN25mm
	DN25mm
	8
	个

	30
	卡箍三通DN150*150mm
	DN150*150mm
	22
	个

	31
	卡箍三通DN150*65mm
	DN150*65mm
	9
	个

	32
	卡箍三通DN150*100mm
	DN150*100mm
	4
	个

	33
	卡箍三通DN250*150mm
	DN250*150mm
	8
	个

	34
	卡箍三通DN100*100mm
	DN100*100mm
	1
	个

	35
	卡箍三通DN80*65mm
	DN80*65mm
	1
	个

	36
	卡箍弯头DN250mm
	DN250mm
	6
	个

	37
	卡箍弯头DN150mm
	DN150mm
	44
	个

	38
	弯头DN100mm
	DN100mm
	5
	个

	39
	弯头DN100mm
	DN100mm
	6
	个

	40
	法兰DN150mm
	DN150mm
	96
	个

	41
	法兰DN250mm
	DN250mm
	7
	个

	42
	法兰DN100mm
	DN100mm
	4
	个

	43
	法兰DN65mm
	DN65mm
	2
	个

	1.4-主楼排烟部分

	1
	镀锌风管周长或直径2000mm以下
	直径2000mm以下
	117.8
	m²

	2
	镀锌风管周长或直径4000mm以下
	直径4000mm以下
	3612
	m²

	3
	镀锌风管周长或直径4000mm以上
	直径4000mm以上
	170.1
	m²

	4
	柔性风管直径100mm
	直径100mm
	53.3
	m

	5
	柔性风管直径150mm
	直径150mm
	146
	m

	6
	柔性风管直径200mm
	直径200mm
	56
	m

	7
	柔性风管直径250mm
	直径250mm
	57.5
	m

	8
	排烟风机HTFC(A)-I-15风量11898m³/h,风压493pa
	HTFC(A)-I-15风量11898m³/h,风压493pa
	1
	台

	9
	排烟风机HTFC(A)-I-20风量16536m³/h,风压570pa
	HTFC(A)-I-20风量16536m³/h,风压570pa
	2
	台

	10
	排烟风机HTFC(A)-I-22风量29181m³/h,风压450pa
	HTFC(A)-I-22风量29181m³/h,风压450pa
	1
	台

	11
	排烟风机HTFC(A)-I-22风量22714m³/h,风压769pa
	HTFC(A)-I-22风量22714m³/h,风压769pa
	1
	台

	12
	排烟风机HTFC(A)-I-25风量26026m³/h,风压489pa
	HTFC(A)-I-25风量26026m³/h,风压489pa
	1
	台

	13
	排烟风机HTFC(A)-I-25风量36554m³/h,风压658pa
	HTFC(A)-I-25风量36554m³/h,风压658pa
	1
	台

	14
	排烟风机HTFC(A)-I-27风量44165m³/h,风压701pa
	HTFC(A)-I-27风量44165m³/h,风压701pa
	1
	台

	15
	排烟风机HTFC(A)-I-12风量4415m³/h,风压462pa
	HTFC(A)-I-12风量4415m³/h,风压462pa
	1
	台

	16
	排烟风机HTFC(A)-I-18风量14717m³/h,风压423pa
	HTFC(A)-I-18风量14717m³/h,风压423pa
	1
	台

	17
	排烟风机HTFC(A)-I-20风量20358m³/h,风压522pa
	HTFC(A)-I-20风量20358m³/h,风压522pa
	1
	台

	18
	排烟风机HTFC(A)-I-22风量26854m³/h,风压500pa
	HTFC(A)-I-22风量26854m³/h,风压500pa
	1
	台

	19
	排烟风机HTFC(A)-I-15风量13069m³/h,风压460pa
	HTFC(A)-I-15风量13069m³/h,风压460pa
	1
	台

	20
	排烟风机HTFC(A)-I-18风量16224m³/h,风压395pa
	HTFC(A)-I-18风量16224m³/h,风压395pa
	1
	台

	21
	排烟风机HTFC(A)-I-22风量25373m³/h,风压743pa
	HTFC(A)-I-22风量25373m³/h,风压743pa
	1
	台

	22
	排烟风机HTFC(A)-I-25风量27206m³/h,风压710pa
	HTFC(A)-I-25风量27206m³/h,风压710pa
	1
	台

	23
	排烟风机HTFC(A)-I-27风量36053m³/h,风压732pa
	HTFC(A)-I-27风量36053m³/h,风压732pa
	1
	台

	24
	防爆型排烟风机HTFC(A)-II-18风量17339/7605m³/h,风压767/367pa
	HTFC(A)-II-18风量17339/7605m³/h,风压767/367pa
	1
	台

	25
	多叶排烟口1000*500mm
	多叶排烟口1000*500mm
	1
	个

	26
	多叶排烟口1000*800mm
	多叶排烟口1000*800mm
	2
	个

	27
	多叶排烟口1200*800mm
	多叶排烟口1200*800mm
	1
	个

	28
	多叶排烟口2000*400mm
	多叶排烟口2000*400mm
	1
	个

	29
	多叶排烟口400*300mm
	多叶排烟口400*300mm
	1
	个

	30
	多叶排烟口400*500mm
	多叶排烟口400*500mm
	16
	个

	31
	多叶排烟口500*400mm
	多叶排烟口500*400mm
	16
	个

	32
	多叶排烟口500*500mm
	多叶排烟口500*500mm
	6
	个

	33
	多叶排烟口500*800mm
	多叶排烟口500*800mm
	1
	个

	34
	多叶排烟口600*1000mm
	多叶排烟口600*1000mm
	1
	个

	35
	多叶排烟口600*400mm
	多叶排烟口600*400mm
	1
	个

	36
	多叶排烟口600*600mm
	多叶排烟口600*600mm
	2
	个

	37
	多叶排烟口800*300mm
	多叶排烟口800*300mm
	2
	个

	38
	多叶排烟口800*400mm
	多叶排烟口800*400mm
	14
	个

	39
	多叶送风口500*1200mm
	多叶送风口500*1200mm
	2
	个

	40
	多叶送风口500*350mm
	多叶送风口500*350mm
	24
	个

	41
	多叶送风口500*700mm
	多叶送风口500*700mm
	13
	个

	42
	多叶送风口650*2200mm
	多叶送风口650*2200mm
	1
	个

	43
	多叶送风口700*1700mm
	多叶送风口700*1700mm
	1
	个

	44
	防火阀（70°）直径100mm
	防火阀（70°）直径100mm
	4
	个

	45
	防火阀（70°）直径150mm
	防火阀（70°）直径150mm
	44
	个

	46
	防火阀（70°）直径250mm
	防火阀（70°）直径250mm
	2
	个

	47
	防火阀（70°）1500*500mm
	防火阀（70°）1500*500mm
	1
	个

	48
	防火阀（70°）1000*630mm
	防火阀（70°）1000*630mm
	1
	个

	49
	防火阀（70°）1250*500mm
	防火阀（70°）1250*500mm
	1
	个

	50
	防火阀（70°）1800*500mm
	防火阀（70°）1800*500mm
	1
	个

	51
	防火阀（70°）200*160mm
	防火阀（70°）200*160mm
	1
	个

	52
	防火阀（70°）400*120mm
	防火阀（70°）400*120mm
	2
	个

	53
	防火阀（70°）500*320mm
	防火阀（70°）500*320mm
	1
	个

	54
	防火阀（70°）800*250mm
	防火阀（70°）800*250mm
	2
	个

	55
	管道支架
	管道支架
	2092
	kg

	56
	预埋管L=500,DN560mm
	预埋管L=500,DN560mm
	4
	个

	57
	预埋管L=500,DN441mm
	预埋管L=500,DN441mm
	1
	个

	58
	预埋管L=500,DN250mm
	预埋管L=500,DN250mm
	3
	个

	59
	预埋管L=500,DN57*3.5mm
	预埋管L=500,DN57*3.5mm
	4
	个

	60
	通风工程检测
	通风工程检测
	1
	系统

	1.5-主楼消防报警部分

	1
	消防报警一体主机
	JB-EBL8000
	1
	台

	2
	消防报警一体副机
	JB-EBL8000
	1
	台

	3
	中继器
	中继器
	207
	只

	4
	区域音频中继器
	区域音频中继器
	17
	只

	5
	监视中继器
	监视中继器
	155
	只

	6
	移信中继器
	移信中继器
	27
	只

	7
	智能感烟探测器
	智能感烟探测器
	691
	只

	8
	模拟温感探测器
	模拟温感探测器
	88
	只

	9
	地址底座
	地址底座
	874
	只

	10
	地址手动报警按钮
	地址手动报警按钮
	64
	只

	11
	警铃
	DC24v警铃
	53
	只

	12
	短路隔离器
	短路隔离器
	232
	只

	13
	红外对射探测器
	红外对射探测器
	3
	套

	14
	终端器
	终端器
	430
	套

	15
	数据转换器+CRT
	数据转换器+CRT
	1
	台

	16
	楼层显示器
	楼层显示器
	17
	套

	17
	楼层通信隔离器
	楼层通信隔离器
	1
	只

	18
	消防端子箱
	消防端子箱
	128
	台

	19
	DC24V电源
	DC24V电源
	2
	台

	20
	备用电源12V/26AH
	备用电源12V/26AH
	4
	个

	21
	消防紧急启动控制台
	消防紧急启动控制台
	1
	台

	22
	火警电话盘
	火警电话盘
	1
	台

	23
	非地址消火栓按钮
	非地址消火栓按钮
	168
	台

	24
	广播控制盘
	广播控制盘
	1
	台

	25
	地址适配器1回路
	地址适配器1回路
	3
	台

	26
	地址适配器4回路
	地址适配器4回路
	1
	台

	27
	电脑P4,19寸
	电脑P4,19寸
	1
	台

	28
	气体灭火系统
	气体灭火系统
	　
	　

	29
	感烟探测器
	感烟探测器
	47
	只

	30
	温感探测器
	温感探测器
	87
	只

	31
	信号模块
	信号模块
	6
	只

	32
	控制模块
	控制模块
	19
	只

	33
	声光音响器
	声光音响器
	6
	只

	34
	警铃
	DC警铃
	6
	只

	35
	气体释放门灯
	气体释放门灯
	6
	只

	36
	气体手动控制盒
	气体手动控制盒
	6
	只

	37
	气体灭火控制器
	气体灭火控制器
	1
	台

	38
	报警系统装置调试
	报警系统装置调试
	1
	系统

	39
	七氟丙烷存储瓶组120L（含药剂）
	七氟丙烷存储瓶组120L（含药剂）
	22
	套

	40
	氮气启动瓶
	氮气启动瓶
	3
	套

	41
	气体喷头DN20mm
	气体喷头DN20mm
	16
	个

	42
	气体喷头DN25mm
	气体喷头DN25mm
	0
	个

	43
	气体喷头DN40mm
	气体喷头DN40mm
	32
	个

	44
	无缝钢管DN125mm
	无缝钢管DN125mm
	45
	m

	45
	无缝钢管DN100mm
	无缝钢管DN100mm
	32
	m

	46
	无缝钢管DN80mm
	无缝钢管DN80mm
	28
	m

	47
	无缝钢管DN65mm
	无缝钢管DN65mm
	35.6
	m

	48
	无缝钢管DN50mm
	无缝钢管DN50mm
	28
	m

	49
	无缝钢管DN40mm
	无缝钢管DN40mm
	44
	m

	50
	无缝钢管DN25mm
	无缝钢管DN25mm
	44
	m

	51
	无缝钢管DN20mm
	无缝钢管DN20mm
	64
	m

	52
	气体灭火系统装置调试
	气体灭火系统装置调试
	1
	系统

	1.6-18楼弱电及消防设施

	1
	感烟探测器
	感烟探测器
	31
	只

	2
	吸顶喇叭
	吸顶喇叭
	5
	只

	3
	手动报警按钮
	手动报警按钮
	7
	只

	4
	消火栓报警按钮
	消火栓报警按钮
	5
	只

	5
	声光报警器
	声光报警器
	2
	只

	6
	短路隔离器
	短路隔离器
	1
	只

	7
	输入输出模块
	输入输出模块
	2
	只

	8
	接线端子箱
	接线端子箱
	1
	只

	9
	火灾显示盘
	火灾显示盘
	1
	只

	10
	金属桥架
	金属桥架
	10
	m

	11
	支架
	支架
	15
	kg

	12
	焊接钢管SC20mm
	焊接钢管SC20mm
	692.46 
	m

	13
	配线WDZBN-BYJ1.5
	配线WDZBN-BYJ1.5
	491.02 
	m

	14
	配线WDZBN-BYJ2.5
	配线WDZBN-BYJ2.5
	277.92 
	m

	15
	配线WDZBN-RVS4*1.5
	配线WDZBN-RVS4*1.5
	72.36 
	m

	16
	配线ZBN-RVS2*1.5
	配线ZBN-RVS2*1.5
	111.37 
	m

	17
	配线ZBN-RVS4*1.5
	配线ZBN-RVS4*1.5
	76.80 
	m

	18
	配线ZBN-BV*2.5
	配线ZBN-BV*2.5
	350.88 
	m

	19
	疏散指示灯
	疏散指示灯
	9.00 
	套

	20
	安全出口灯
	安全出口灯
	5.00 
	套

	21
	应急照明灯
	应急照明灯
	11.00 
	套

	22
	接线盒
	接线盒
	78.00 
	个

	23
	金属软管
	金属软管
	78.00 
	m

	24
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试
	1.00 
	系统

	25
	消火栓镀锌管DN100
	消火栓镀锌管DN100
	12.00 
	m

	26
	消火栓镀锌管DN65
	消火栓镀锌管DN65
	24.73 
	m

	27
	组合消火栓
	组合消火栓
	4.00 
	套

	28
	管道支架
	管道支架
	45.00 
	kg

	29
	喷淋镀锌管DN150mm
	喷淋镀锌管DN150mm
	25.75 
	m

	30
	喷淋镀锌管DN100mm
	喷淋镀锌管DN100mm
	12.00 
	m

	31
	喷淋镀锌管DN80mm
	喷淋镀锌管DN80mm
	29.96 
	m

	32
	喷淋镀锌管DN65mm
	喷淋镀锌管DN65mm
	5.00 
	m

	33
	喷淋镀锌管DN50mm
	喷淋镀锌管DN50mm
	19.24 
	m

	34
	喷淋镀锌管DN40mm
	喷淋镀锌管DN40mm
	33.62 
	m

	35
	喷淋镀锌管DN32mm
	喷淋镀锌管DN32mm
	108.05 
	m

	36
	喷淋镀锌管DN25mm
	喷淋镀锌管DN25mm
	163.11 
	m

	37
	水喷头68°
	水喷头68°
	105.00 
	个

	38
	末端放水装置DN25mm
	末端放水装置DN25mm
	1.00 
	组

	39
	管道支架
	管道支架
	530.00 
	kg

	40
	水流指示器DN150mm
	水流指示器DN150mm
	1.00 
	个

	41
	信号阀DN150mm
	信号阀DN150mm
	1.00 
	个

	42
	闸阀DN150mm
	闸阀DN150mm
	1.00 
	个

	43
	止回阀DN25mm
	止回阀DN25mm
	1.00 
	个

	44
	过墙套管DN150mm
	过墙套管DN150mm
	1.00 
	个

	45
	水系统控制装置调试
	水系统控制装置调试
	1.00 
	系统

	1.7-电气隐患监控设备

	1
	智慧用电安全传感终端
	M1/160A
	2
	个

	2
	智慧用电安全传感终端
	M1/250A
	3
	个

	3
	智慧用电安全传感终端
	M1/400A
	5
	个

	4
	智慧用电安全传感终端
	M1/160A
	7
	个

	5
	智慧用电安全传感终端
	M1/250A
	7
	个

	6
	智慧用电安全传感终端
	M1/400A
	35
	个

	1.8-21楼消防设施

	1
	消防接线箱
	消防接线箱
	1
	只

	2
	短路隔离器
	短路隔离器
	2
	只

	3
	火灾显示屏
	火灾显示屏
	1
	只

	4
	感烟探测器
	感烟探测器
	24
	只

	5
	手动报警按钮
	手动报警按钮
	3
	只

	6
	声光报警器
	声光报警器
	3
	只

	7
	消防广播
	消防广播
	8
	只

	8
	消火栓报警按钮
	消火栓报警按钮
	6
	只

	9
	输入输出模块
	输入输出模块
	19
	只

	10
	接线盒
	接线盒
	44
	只

	11
	电气配管DN15mm
	电气配管DN15mm
	215.79
	m

	12
	电气配管DN20mm
	电气配管DN20mm
	129.65
	m

	13
	配线WDZCNBYJ-2.5
	配线WDZCNBYJ-2.5
	259.3
	m

	14
	配线WDZCNRVS-2*1.5
	配线WDZCNRVS-2*1.5
	294.44
	m

	15
	配线WDZCNRVVP-2*1.5
	配线WDZCNRVVP-2*1.5
	137.14
	m

	16
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试
	1
	系统

	17
	消火栓镀锌管DN150
	消火栓镀锌管DN150
	106.24
	m

	18
	消火栓镀锌管DN65
	消火栓镀锌管DN65
	13
	m

	19
	蝶阀DN150mm
	蝶阀DN150mm
	1
	个

	20
	自救式消火栓
	自救式消火栓
	7
	套

	21
	干粉灭火器
	干粉灭火器
	18
	具

	22
	过墙套管DN150mm
	过墙套管DN150mm
	1
	个

	23
	管道支架
	管道支架
	63.74
	kg

	24
	喷淋镀锌管DN25mm
	喷淋镀锌管DN25mm
	156.66
	m

	25
	喷淋镀锌管DN32mm
	喷淋镀锌管DN32mm
	111.37
	m

	26
	喷淋镀锌管DN40mm
	喷淋镀锌管DN40mm
	2.75
	m

	27
	喷淋镀锌管DN50mm
	喷淋镀锌管DN50mm
	14.43
	m

	28
	喷淋镀锌管DN65mm
	喷淋镀锌管DN65mm
	20.78
	m

	29
	喷淋镀锌管DN80mm
	喷淋镀锌管DN80mm
	18.98
	m

	30
	喷淋镀锌管DN100mm
	喷淋镀锌管DN100mm
	14.21
	m

	31
	喷淋镀锌管DN150mm
	喷淋镀锌管DN150mm
	1.44
	m

	32
	水流指示器DN150mm
	水流指示器DN150mm
	1
	个

	33
	末端放水装置DN25mm
	末端放水装置DN25mm
	1
	组

	34
	信号阀DN150mm
	信号阀DN150mm
	1
	只

	35
	水喷头68°
	水喷头68°
	87
	个

	36
	过墙套管DN150mm
	过墙套管DN150mm
	1
	个

	37
	管道支架
	管道支架
	116.26
	kg

	38
	280°防火阀
	280°防火阀
	1
	个

	39
	排烟阀
	排烟阀
	1
	个

	40
	百叶风口φ500
	百叶风口φ500
	5
	个

	41
	多页风口500*350
	多页风口500*350
	2
	个

	42
	多页风口500*700
	多页风口500*700
	1
	个

	43
	多页排烟口500*1000
	多页排烟口500*1000
	1
	个

	44
	挡烟垂壁0.8高
	挡烟垂壁0.8高
	2
	m

	45
	挡烟垂壁0.6高
	挡烟垂壁0.6高
	6.05
	m

	46
	镀锌风管周长或直径4000mm以下
	镀锌风管周长或直径4000mm以下
	71.32
	m²

	47
	开孔1000*400
	开孔1000*400
	1
	个

	48
	防火封堵
	防火封堵
	1
	处

	49
	风管保温
	风管保温
	2.85
	m³

	50
	铝箔贴面
	铝箔贴面
	71.32
	m³

	51
	通风系统检测、调试
	通风系统检测、调试
	1
	系统

	52
	应急照明
	DC36V应急照明
	1
	项

	1.9-车辆档案室消防系统

	1
	消防应急灯
	消防应急灯
	42
	套

	2
	应急吸顶灯
	应急吸顶灯
	1
	套

	3
	安全出口指示灯
	安全出口指示灯
	6
	套

	4
	应急诱导灯
	应急诱导灯
	22
	套

	5
	火灾显示盘JBF-VDP3016A
	火灾显示盘JBF-VDP3016A
	1
	台

	6
	联动模块箱JBF-151F-N
	联动模块箱JBF-151F-N
	1
	只

	7
	总线隔离模块
	总线隔离模块
	4
	个

	8
	信息输入模块
	信息输入模块
	2
	个

	9
	联动控制模块
	联动控制模块
	5
	个

	10
	手动报警装置
	手动报警装置
	2
	个

	11
	光电感烟探测器
	光电感烟探测器
	57
	个

	12
	消防接线端子箱
	消防接线端子箱
	2
	个

	13
	消火栓按钮
	消火栓按钮
	6
	个

	14
	声光报警器
	声光报警器
	6
	个

	15
	扬声器
	扬声器
	13
	个

	16
	消防电话
	消防电话
	1
	只

	17
	配线ZBN-BV*2.5
	配线ZBN-BV*2.5
	1465.2
	m

	18
	配线ZBN-RVP2*1.5
	配线ZBN-RVP2*1.5
	918.5
	m

	19
	配线ZBN-RVS2*2.5
	配线ZBN-RVS2*2.5
	147.3
	m

	20
	配线WDZBN-RVSP4*1.5
	配线WDZBN-RVSP4*1.5
	545.5
	m

	21
	ZBN-KVV-5*1.5
	ZBN-KVV-5*1.5
	592
	m

	22
	ZBN-RVSP-8*1.5
	ZBN-RVSP-8*1.5
	592
	m

	23
	焊接钢管SC20mm
	焊接钢管SC20mm
	1257.9
	m

	24
	焊接钢管SC50mm
	焊接钢管SC50mm
	266.8
	m

	25
	火灾报警系统联网调试
	火灾报警系统联网调试
	1
	项

	26
	原大楼消防控制中心增加设备
	原大楼消防控制中心增加设备
	1
	项

	27
	喷淋镀锌管DN65mm
	喷淋镀锌管DN65mm
	25.6
	m

	28
	原室内消火栓修整
	原室内消火栓修整
	1
	套

	29
	新增室内消火栓
	新增室内消火栓
	1
	套

	30
	闸阀DN100mm
	闸阀DN100mm
	1
	只

	31
	支架
	支架
	23.7
	kg

	32
	消防水调试
	消防水调试
	1
	项

	33
	灭火器
	灭火器
	12
	组

	34
	喷淋镀锌管DN150mm
	喷淋镀锌管DN150mm
	170.1
	m

	35
	喷淋镀锌管DN125mm
	喷淋镀锌管DN125mm
	1.5
	m

	36
	喷淋镀锌管DN100mm
	喷淋镀锌管DN100mm
	10.8
	m

	37
	喷淋镀锌管DN80mm
	喷淋镀锌管DN80mm
	4.2
	m

	38
	喷淋镀锌管DN65mm
	喷淋镀锌管DN65mm
	10.6
	m

	39
	喷淋镀锌管DN50mm
	喷淋镀锌管DN50mm
	189.6
	m

	40
	喷淋镀锌管DN40mm
	喷淋镀锌管DN40mm
	120.7
	m

	41
	喷淋镀锌管DN32mm
	喷淋镀锌管DN32mm
	93.9
	m

	42
	喷淋镀锌管DN25mm
	喷淋镀锌管DN25mm
	233.5
	m

	43
	喷淋头
	喷淋头
	219
	个

	44
	闸阀DN150mm
	闸阀DN150mm
	1
	只

	45
	水流指示器DN150mm
	水流指示器DN150mm
	1
	只

	46
	减压板D54mm
	减压板D54mm
	1
	个

	47
	闸阀DN65mm
	闸阀DN65mm
	1
	个

	48
	铜截止阀DN25mm
	铜截止阀DN25mm
	1
	个

	49
	末端放水装置DN25mm
	末端放水装置DN25mm
	1
	组

	50
	支架
	支架
	736.5
	kg

	51
	消防水调试
	消防水调试
	1
	项

	52
	喷淋主管增加签证
	喷淋主管增加签证
	1
	项

	53
	轴流式排烟风机风量24380m³/h,全压610pa
	轴流式排烟风机风量24380m³/h,全压610pa
	1
	台

	54
	静音排风机
	静音排风机
	2
	台

	55
	热回收式新风换气机
	热回收式新风换气机
	2
	台

	56
	外墙百叶排风口
	外墙百叶排风口
	1
	个

	57
	百叶送风口
	百叶送风口
	1
	个

	58
	外墙百叶进风口1100*600
	外墙百叶进风口1100*600
	2
	个

	59
	百叶排风口1100*600
	百叶排风口1100*600
	2
	个

	60
	百叶排风口300*250
	百叶排风口300*250
	2
	个

	61
	百叶补风口1000*1600
	百叶补风口1000*1600
	1
	个

	62
	排烟防火阀-常闭
	排烟防火阀-常闭
	1
	个

	63
	排烟防火阀-常开
	排烟防火阀-常开
	1
	个

	64
	多页排烟口1000*800
	多页排烟口1000*800
	7
	个

	65
	消防静压箱1000*250
	消防静压箱1000*250
	4
	个

	66
	消防静压箱630*400
	消防静压箱630*400
	4
	个

	67
	百叶风口1000*500
	百叶风口1000*500
	2
	个

	68
	百叶风口200*120
	百叶风口200*120
	4
	个

	69
	镀锌风管1600*2503
	镀锌风管1600*2503
	198.6
	m²

	70
	矩形散流器400*400
	矩形散流器400*400
	6
	个

	71
	多页调节阀100*250
	多页调节阀100*250
	4
	个

	72
	多页调节阀630*400
	多页调节阀630*400
	1
	个

	73
	止回风阀630*400
	止回风阀630*400
	2
	个

	74
	风管软接头
	风管软接头
	4.9
	m²

	75
	镀锌风管0.6
	镀锌风管0.6
	23.7
	m²

	76
	镀锌风管0.8
	镀锌风管0.8
	63
	m²

	77
	镀锌风管1.0
	镀锌风管1.0
	103.8
	m²

	78
	穿墙套管DN125
	穿墙套管DN125
	10
	个

	79
	穿墙套管DN50
	穿墙套管DN50
	5
	个

	1.10-敞开式车库消防部分

	1
	消防镀锌管DN125mm
	消防镀锌管DN125mm
	471.6
	m

	2
	消防镀锌管DN70mm
	消防镀锌管DN70mm
	334.9
	m

	3
	管道支架
	管道支架
	608
	kg

	4
	消火栓SG24D65-P
	消火栓SG24D65-P
	30
	套

	5
	对夹式蝶阀DN125mm
	对夹式蝶阀DN125mm
	13
	个

	6
	闸阀DN125mm
	闸阀DN125mm
	2
	个

	7
	自动排气阀DN25mm
	自动排气阀DN25mm
	2
	个

	8
	铜截止阀DN25mm
	铜截止阀DN25mm
	2
	个

	9
	喷淋镀锌管DN150mm
	喷淋镀锌管DN150mm
	201.6
	m

	10
	喷淋镀锌管DN100mm
	喷淋镀锌管DN100mm
	145.9
	m

	11
	喷淋镀锌管DN80mm
	喷淋镀锌管DN80mm
	225.8
	m

	12
	喷淋镀锌管DN70mm
	喷淋镀锌管DN70mm
	58.8
	m

	13
	喷淋镀锌管DN50mm
	喷淋镀锌管DN50mm
	63
	m

	14
	喷淋镀锌管DN32mm
	喷淋镀锌管DN32mm
	1131.9
	m

	15
	喷淋镀锌管DN25mm
	喷淋镀锌管DN25mm
	1388.2
	m

	16
	喷淋镀锌管DN15mm
	喷淋镀锌管DN15mm
	9.5
	m

	17
	闸阀DN150mm
	闸阀DN150mm
	2
	个

	18
	水流指示器DN150mm
	水流指示器DN150mm
	2
	个

	19
	信号阀DN150mm
	信号阀DN150mm
	2
	个

	20
	闸阀DN65mm
	闸阀DN65mm
	2
	个

	21
	闸阀DN25mm
	闸阀DN25mm
	2
	个

	22
	自动排气阀DN25mm
	自动排气阀DN25mm
	2
	个

	23
	铜截止阀DN25mm
	铜截止阀DN25mm
	2
	个

	24
	水喷头68°
	水喷头68°
	934
	个

	25
	减压板D60mm
	减压板D60mm
	2
	个

	26
	管道支架
	管道支架
	2568.2
	kg

	27
	水系统控制装置调试
	水系统控制装置调试
	1
	系统

	1.11-自助车管所消防系统

	1
	消防救援标志贴 
	消防救援标志贴 
	5
	个

	2
	DN20薄壁镀锌
电线管
	DN20薄壁镀锌
电线管
	65.25
	米

	3
	DN20金属软管
	DN20金属软管
	6
	米

	4
	耐火绝缘
铜芯电线NHBV2.5mm2
	耐火绝缘
铜芯电线NHBV2.5mm2
	161.57
	米

	5
	安全出口标志灯
	安全出口标志灯
	3
	套

	6
	应急照明灯
	应急照明灯
	3
	套

	7
	钢制接线盒
	钢制接线盒
	10
	个

	8
	应急筒灯
	应急筒灯
	4
	套

	1.12-车管所新建业务用房及档案室消防系统

	1
	消防救援标志贴 
	消防救援标志贴 
	28
	个

	2
	钢制丙级防火门
	钢制丙级防火门
	7.2
	平方

	3
	钢制甲级防火门
	钢制甲级防火门
	23.88
	平方

	4
	钢质防火门
	钢质防火门
	3.3
	平方

	5
	应急照明系统配电箱1A LE1
	应急照明系统配电箱1ALE1
	1
	台

	6
	配电箱2ALE1
	配电箱2ALE1
	1
	台

	7
	配电箱3~4ALE1箱
	配电箱3~4ALE1箱
	2
	台

	8
	DN20薄壁镀锌电线管
	DN20薄壁镀锌电线管
	691.23
	米

	9
	阻燃绝缘铜芯电线NHBV-2.5mm2
	阻燃绝缘铜芯电线NHBV-2.5mm2
	1384.54
	米

	10
	阻燃绝缘铜芯电线NHBV-4.0mm2
	阻燃绝缘铜芯电线NHBV-4.0mm2
	147.6
	米

	11
	阻燃耐火
绝缘护套软电缆NH-RVSP2*1.5mm2
	阻燃耐火
绝缘护套软电缆NH-RVSP2*1.5mm2
	11.7
	米

	12
	疏散出口 标志灯
	疏散出口 标志灯
	10
	套

	13
	安全出口 标志灯
	安全出口 标志灯
	6
	套

	14
	楼层标志灯
	楼层标志灯
	8
	套

	15
	方向标志灯
	方向标志灯
	33
	套

	16
	应急照明灯
	应急照明灯
	51
	套

	17
	LED单管灯
	LED单管灯
	2
	套

	18
	LED吸顶灯
	LED吸顶灯
	5
	套

	19
	接线盒
	接线盒
	120
	个

	20
	消防电、电气火灾、消防电源、防火门监控系统-DN20薄壁镀锌电线管
	消防电、电气火灾、消防电源、防火门监控系统-DN20薄壁镀锌电线管
	1384.33
	米

	21
	阻燃绝缘
铜芯电线NHBV2.5mm2
	阻燃绝缘
铜芯电线NHBV2.5mm2
	740.96
	米

	22
	阻燃耐火
绝缘护套软电缆NH-RVS
2*1.5mm2
	阻燃耐火
绝缘护套软电缆NH-RVS
2*1.5mm2
	1139.3
	米

	23
	阻燃耐火
绝缘护套软电缆NH-RVS
2*2.5mm2
	阻燃耐火
绝缘护套软电缆NH-RVS
2*2.5mm2
	271.55
	米

	24
	阻燃耐火
绝缘护套软电缆NH-RVSP2*1.5mm2
	阻燃耐火
绝缘护套软电缆NH-RVSP2*1.5mm2
	15.52
	米

	25
	控制电缆NH-KVV4*2.5
	控制电缆NH-KVV4*2.5
	31.65
	米

	26
	控制电缆NH-KVV5*2.5mm2
	控制电缆NH-KVV5*2.5mm2
	9.41
	米

	27
	楼层显示器
	楼层显示器
	1
	台

	28
	消防端子箱
	消防端子箱
	4
	台


短路隔离


短路隔离

	器
	8
	个

	30
	消防广播吸顶安装
	消防广播吸顶安装
	16
	个

	31
	带电话插
孔手动报警按钮
	带电话插
孔手动报警按钮
	14
	个

	32
	消火栓按钮
	消火栓按钮
	14
	个

	33
	声光报警器
	声光报警器
	17
	个

	34
	智能感烟探测器
	智能感烟探测器
	84
	个

	35
	智能感温探测器
	智能感温探测器
	32
	个

	36
	总线制消
防电话分机
	总线制消
防电话分机
	5
	个

	37
	控制模块
	控制模块
	35
	个

	38
	输入/输出 模块 
	输入/输出 模块 
	9
	个

	39
	接线盒
	接线盒
	197
	个

	40
	消防报警
系统调试
	消防报警
系统调试
	1
	项

	41
	广播、通
信系统调试
	广播、通
信系统调试
	21
	项

	42
	DN20金属软管
	DN20金属软管
	94.8
	米

	43
	薄型单栓
带消防软管卷盘组合
式消防柜
	薄型单栓
带消防软管卷盘组合
式消防柜
	15
	套

	44
	磷酸铵盐
干粉灭火器
	磷酸铵盐
干粉灭火器
	15
	组

	45
	DN65镀锌管
	DN65镀锌管
	51.5
	米

	46
	DN100镀锌管
	DN100镀锌管
	37.07
	米

	47
	DN150镀锌管
	DN150镀锌管
	137.87
	米

	48
	过墙过楼板套管DN150
	过墙过楼板套管DN150
	6
	个

	49
	刚性防水套管DN150
	刚性防水套管DN150
	3
	个

	50
	蝶阀DN100
	蝶阀DN100
	4
	个

	51
	蝶阀DN150
	蝶阀DN150
	1
	个

	52
	自动排气
阀DN25
	自动排气
阀DN25
	1
	个

	53
	消火栓管刷樟
丹二道
	消火栓管刷樟
丹二道
	87.9
	平方

	54
	消防栓管
道支架
	消防栓管
道支架
	174.06
	kg

	55
	除轻锈
	除轻锈
	174.06
	kg

	56
	闸阀DN150
	闸阀DN150
	2
	个

	57
	圆形阀门井
	圆形阀门井
	2
	座

	58
	截止阀DN25
	截止阀DN25
	1
	个

	59
	绝热材料
	绝热材料
	0.18
	立方

	60
	镀锌钢板
保护
	镀锌钢板
保护
	5.09
	平方

	61
	水喷淋-DN150镀锌管
	水喷淋-DN150镀锌管
	66.96
	米

	62
	喷淋DN100镀锌管
	喷淋DN100镀锌管
	30.93
	米

	63
	喷淋DN80镀锌管
	喷淋DN80镀锌管
	80.44
	米

	64
	喷淋DN50镀锌管
	喷淋DN50镀锌管
	64.32
	米

	65
	喷淋DN40镀锌管
	喷淋DN40镀锌管
	70.75
	米

	66
	喷淋DN32镀锌管
	喷淋DN32镀锌管
	218.4
	米

	67
	喷淋DN25镀锌管
	喷淋DN25镀锌管
	382.98
	米

	68
	闭式喷头
	闭式喷头
	231
	个

	69
	水流指示器DN150
	水流指示器DN150
	4
	个

	70
	信号蝶阀DN150
	信号蝶阀DN150
	4
	个

	71
	减压孔板
	减压孔板
	4
	个

	72
	末端试水
阀DN25
	末端试水
阀DN25
	4
	个

	73
	自动排气阀DN25
	自动排气阀DN25
	1
	个

	74
	喷淋管道支架
	喷淋管道支架
	693
	kg

	75
	除轻锈
	除轻锈
	693
	kg

	76
	截止阀DN25
	截止阀DN25
	5
	个

	77
	闸阀DN50
	闸阀DN50
	4
	个

	78
	过墙过楼板套管DN150
	过墙过楼板套管DN150
	6
	个

	79
	刚性防水套管DN150
	刚性防水套管DN150
	1
	个

	80
	过墙过楼板保护套管DN150
	过墙过楼板保护套管DN150
	53
	个


180L灭火剂瓶组

QMP180/4.2W 13套

2、增压气体瓶组

DP70/13.5 13套

3、灭火剂瓶组架

180L 13套

4、气启动器

QQQ1.2/8.9 13只

5、单向阀 QYD50H/5.3

13只

6、高压软管 QRG50/5.3

13只

7、专用软管

HRG15/15 13只

8、低泄高封阀

HDG0.18/15 13只

9、7L启动瓶组

QQP7/8 1套

10、驱动气体瓶组架

7L 1瓶组

11、低泄高封阀

QDG0.18/8.9 1只

12、信号反馈装置QX

F0.15±0.015/5.3

1只

13、气体控制管路

14瓶组

14、储瓶集流管

QJG125/5.3 13瓶组

15、标识牌 2块

16、自动泄压装置RE

TI-XYK-0.25J 5台

17、七氟丙烷药剂


180L灭火剂瓶组

QMP180/4.2W 13套

2、增压气体瓶组

DP70/13.5 13套

3、灭火剂瓶组架

180L 13套

4、气启动器

QQQ1.2/8.9 13只

5、单向阀 QYD50H/5.3

13只

6、高压软管 QRG50/5.3

13只

7、专用软管

HRG15/15 13只

8、低泄高封阀

HDG0.18/15 13只

9、7L启动瓶组

QQP7/8 1套

10、驱动气体瓶组架

7L 1瓶组

11、低泄高封阀

QDG0.18/8.9 1只

12、信号反馈装置QX

F0.15±0.015/5.3

1只

13、气体控制管路

14瓶组

14、储瓶集流管

QJG125/5.3 13瓶组

15、标识牌 2块

16、自动泄压装置RE

TI-XYK-0.25J 5台

17、七氟丙烷药剂

	HFC227ea 2821kg
	1
	项

	82
	七氟丙烷
灭火系统无缝钢管DN40
	七氟丙烷
灭火系统无缝钢管DN40
	63.31
	米

	83
	七氟丙烷
灭火系统无缝钢管DN50
	七氟丙烷
灭火系统无缝钢管DN50
	23.54
	米

	84
	七氟丙烷
灭火系统无缝钢管DN65
	七氟丙烷
灭火系统无缝钢管DN65
	28.33
	米

	85
	七氟丙烷
灭火系统无缝钢管DN100
	七氟丙烷
灭火系统无缝钢管DN100
	39.44
	米

	86
	七氟丙烷
灭火系统无缝钢管DN100
	七氟丙烷
灭火系统无缝钢管DN100
	26.98
	米

	87
	气体喷嘴
	气体喷嘴
	16
	个

	88
	管道支架
	管道支架
	467.61
	kg

	89
	除轻锈
	除轻锈
	467.61
	kg

	90
	抗震支架
	抗震支架
	63
	个

	91
	防火封堵
	防火封堵
	4
	处

	1.13-车管所办证大厅提升改造消防系统

	1
	木质防火门
	木质防火门
	2
	樘

	2
	消防配电系统-消防配电箱1ALE-B
	消防配电系统-消防配电箱1ALE-B
	1
	台

	3
	消防配电箱2AL
E-B
	消防配电箱2AL
E-B
	1
	台


电动挡烟


电动挡烟

	垂壁控制箱
	46
	台

	5
	应急照明
控制器
	应急照明
控制器
	1
	台

	6
	DN20薄壁镀锌电线管
	DN20薄壁镀锌电线管
	453.29
	米

	7
	DN20薄壁镀锌电线管
	DN20薄壁镀锌电线管
	439.47
	米

	8
	DN25薄壁镀锌电线管
	DN25薄壁镀锌电线管
	195.32
	米

	9
	DN20金属软管
	DN20金属软管
	46.9
	米

	10
	绝缘铜芯电线WDZN-BYJ2.5mm2
	绝缘铜芯电线WDZN-BYJ2.5mm2
	1890
	米

	11
	电力电缆WDZNYJY3*2.5mm2
	电力电缆WDZNYJY3*2.5mm2
	227.98
	米

	12
	36V方向标志
灯0.3m
	36V方向标志
灯0.3m
	30
	套

	13
	36V方向标志
灯2.5m
	36V方向标志
灯2.5m
	6
	套

	14
	安全出口标志灯
	安全出口标志灯
	14
	套

	15
	应急灯
	应急灯
	4
	套

	16
	LED吸顶灯
	LED吸顶灯
	2
	套

	17
	应急筒灯(A型)6W
	应急筒灯(A型)6W
	40
	套

	18
	接线盒
	接线盒
	98
	个

	19
	桥架支吊架
	桥架支吊架
	121.37
	kg

	20
	除轻锈
	除轻锈
	121.37
	kg

	21
	消防报警系统-DN20薄壁镀锌电线管
	消防报警系统-DN20薄壁镀锌电线管
	1490.57
	米

	22
	DN20薄壁镀锌电线管暗
	DN20薄壁镀锌电线管暗
	958.29
	米

	23
	DN20金属软管
	DN20金属软管
	91
	米

	24
	绝缘铜芯电线WDZN-BYJ-2.5mm2
	绝缘铜芯电线WDZN-BYJ-2.5mm2
	1472.8
	米

	25
	低烟无卤阻燃耐火绝缘护套软电缆WDZN-RVS-2*1.5mm2
	低烟无卤阻燃耐火绝缘护套软电缆WDZN-RVS-2*1.5mm2
	2668.85
	米

	26
	低烟无卤阻燃耐火绝缘护套软电缆WDZN-RVS-2*2.5mm3
	低烟无卤阻燃耐火绝缘护套软电缆WDZN-RVS-2*2.5mm3
	952.52
	米

	27
	控制电缆WDZN-KVV-5*2.5mm2
	控制电缆WDZN-KVV-5*2.5mm2
	712.42
	米

	28
	短路隔离器
	短路隔离器
	8
	个

	29
	消防广播
	消防广播
	26
	个

	30
	带电话插
孔手动报警按钮
	带电话插
孔手动报警按钮
	15
	个

	31
	消火栓按钮
	消火栓按钮
	16
	个

	32
	声光报警器
	声光报警器
	15
	个

	33
	消防电话
	消防电话
	2
	个

	34
	智能感烟
探测器
	智能感烟
探测器
	103
	个

	35
	输入/输出模块
	输入/输出模块
	128
	个

	36
	接线盒
	接线盒
	272
	个

	37
	消防报警系统调试
	消防报警系统调试
	1
	项

	38
	广播、通信系统调试
	广播、通信系统调试
	26
	个

	39
	桥架支吊架
	桥架支吊架
	562.13
	kg

	40
	除轻锈
	除轻锈
	562.13
	kg

	41
	消防端子箱
	消防端子箱
	2
	台

	42
	电气火灾、消防电源、防火门监控系统DN20薄壁镀锌电线管
	电气火灾、消防电源、防火门监控系统DN20薄壁镀锌电线管
	191.61
	米

	43
	DN20薄壁镀锌电线管暗配
	DN20薄壁镀锌电线管暗配
	24
	米

	44
	墙面开槽
	墙面开槽
	24
	米

	45
	低烟无卤阻燃耐火绝缘护套软
电缆WDZN-RVSP
-2*1.5mm2
	低烟无卤阻燃耐火绝缘护套软
电缆WDZN-RVSP
-2*1.5mm2
	428.61
	米

	46
	控制电缆NH-KVV5x2.5mm2
	控制电缆NH-KVV5x2.5mm2
	30
	米

	47
	桥架支吊架
	桥架支吊架
	49.1
	kg

	48
	除轻锈
	除轻锈
	49.1
	kg

	49
	消火栓系统-薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜
	消火栓系统-薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜
	16
	套

	50
	磷酸铵盐
干粉灭火器
	磷酸铵盐
干粉灭火器
	8
	组

	51
	镀锌钢管DN65
	镀锌钢管DN65
	128.35
	米

	52
	过 墙过楼板套管 
	过 墙过楼板套管 
	7
	个

	53
	消火栓管刷樟丹二道
	消火栓管刷樟丹二道
	28.21
	平方

	54
	消防栓管道支架
	消防栓管道支架
	52.31
	kg

	55
	除轻锈
	除轻锈
	52.31
	kg

	56
	水喷淋系统-镀锌钢管DN25
	水喷淋系统-镀锌钢管DN25
	75.6
	米

	57
	喷淋头
	喷淋头
	378
	个

	58
	消防排烟
轴流风机PY-1F-1/2
	消防排烟
轴流风机PY-1F-1/2
	2
	台

	59
	镀锌钢板风管2000~
4000mm以内
	镀锌钢板风管2000~
4000mm以内
	387.73
	米

	60
	镀锌钢板风管4000m
m以上
	镀锌钢板风管4000m
m以上
	248.68
	米

	61
	280℃排烟
防火阀800X320
	280℃排烟
防火阀800X320
	12
	个

	62
	280℃排烟
防火阀1000X500
	280℃排烟
防火阀1000X500
	1
	个

	63
	280℃排烟防火阀1600X500
	280℃排烟
防火阀1600X500
	5
	个

	64
	电动排烟阀
	电动排烟阀
	12
	个

	65
	电动排烟阀
	电动排烟阀
	2
	个

	66
	多叶排烟
口800*400mm
	多叶排烟
口800*400mm
	24
	个

	67
	多叶排烟口1000*800mm
	多叶排烟口1000*800mm
	6
	个


防雨2000*1500

mm


防雨2000*1500

mm

	
	2
	个

	69
	帆布软接
口
	帆布软接
口
	10
	平方

	70
	保温材料
	保温材料
	39.95
	立方

	71
	电动挡烟
垂壁
	电动挡烟
垂壁
	155.4
	米

	72
	抗震支架
	抗震支架
	146
	个

	73
	防火封堵
	防火封堵
	1
	处

	1.14-车管所办证大厅提升改造消防系统（外场及增补）

	1
	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN150
	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN150
	69.44
	米

	2
	闸阀DN150
	闸阀DN150
	2
	个

	3
	Y型过滤器150
	Y型过滤器150
	2
	个

	4
	防污隔断阀150
	防污隔断阀150
	2
	个

	5
	室外-消火栓喷淋系统水泵接
合器(SQS150-A)
	室外-消火栓喷淋系统水泵接
合器(SQS150-A)
	2
	套

	6
	矩形水表井1200*1800
	矩形水表井1200*1800
	2
	座

	7
	圆形阀门井
	圆形阀门井
	4
	座

	8
	镀锌钢管DN 150
	镀锌钢管DN 150
	105.14
	米

	9
	喷淋管道支架
	喷淋管道支架
	135.63
	kg

	10
	除轻锈
	除轻锈
	135.63
	kg

	11
	难燃B1级柔性泡沫橡
塑管套
	难燃B1级柔性泡沫橡
塑管套
	3.44
	立方

	12
	镀锌钢板
保护壳
	镀锌钢板
保护壳
	86.89
	平方

	13
	电气火灾监控主机GSTDH9000
	电气火灾监控主机GSTDH9000
	1
	台

	14
	消防设备电源监控主机GSTDJ-N500
	消防设备电源监控主机GSTDJ-N500
	1
	台

	二、基础设施运维（弱电智能安防系统）

	2.1-主楼弱电管网

	1
	弱电桥架500*200mm
	弱电桥架500*200mm
	95.1
	m

	2
	弱电桥架300*100mm
	弱电桥架300*100mm
	986
	m

	3
	集合点
	集合点
	30
	套

	4
	焊接钢管SC50mm
	焊接钢管SC50mm
	29
	m

	5
	焊接钢管SC20mm
	焊接钢管SC20mm
	8658
	m

	6
	弱电桥架100*75mm
	弱电桥架100*75mm
	94
	m

	7
	焊接钢管SC50mm
	焊接钢管SC50mm
	18
	m

	8
	焊接钢管SC25mm
	焊接钢管SC25mm
	1244
	m

	9
	焊接钢管SC20mm
	焊接钢管SC20mm
	5603
	m

	10
	密闭管
	密闭管
	1
	套

	11
	焊接钢管SC20mm接线箱180*250*90mm
	焊接钢管SC20mm接线箱180*250*90mm
	40
	m

	12
	弱电桥架200*100mm
	弱电桥架200*100mm
	198.6
	m

	13
	焊接钢管SC20mm接线盒
	焊接钢管SC20mm接线盒
	13813
	m

	2.2-车辆档案室弱电安防系统

	1
	焊接钢管SC50mm
	焊接钢管SC50mm
	6.8
	m

	2
	网络机柜1800*800*600
	网络机柜1800*800*600
	1
	台

	3
	24口配线架
	24口配线架
	1
	个

	4
	语音配线架
	语音配线架
	1
	个

	5
	24口网络交换机
	24口网络交换机
	1
	台

	6
	16口监控交换机
	16口监控交换机
	1
	台

	7
	网络半球摄像机
	网络半球摄像机
	3
	台

	8
	浪涌保护器
	浪涌保护器
	4
	个

	9
	双网口插座
	双网口插座
	20
	个

	10
	双绞网线
	双绞网线
	196.1
	m

	11
	电源线
	电源线
	125.8
	m

	12
	视频线SYV-75-5
	视频线SYV-75-5
	127.8
	m

	13
	焊接钢管SC25mm
	焊接钢管SC25mm
	196.1
	m

	14
	焊接钢管SC20mm
	焊接钢管SC20mm
	125.8
	m

	15
	支架
	支架
	15
	kg

	16
	接线盒
	接线盒
	25
	个

	2.3-主楼综合布线系统

	1
	非屏蔽六类模块
	非屏蔽六类模块
	2219
	个

	2
	光纤信息插座
	光纤信息插座
	5
	个

	3
	双口面板
	双口面板
	154.5
	10套

	4
	单口面板
	单口面板
	20
	10套

	5
	非屏蔽六类网线
	非屏蔽六类网线
	991.75
	100m

	6
	12芯单模光纤
	12芯单模光纤
	75.88
	100m

	7
	大对数电缆（3类50对以内）
	大对数电缆（3类50对以内）
	59.88
	100m

	8
	非屏蔽六类24口配线架
	非屏蔽六类24口配线架
	124
	架

	9
	理线架
	理线架
	119
	台

	10
	语音配线架
	语音配线架
	119
	台

	11
	4对连接块
	4对连接块
	1307
	个

	12
	5对连接块
	5对连接块
	927
	个

	13
	非屏蔽六类跳线
	非屏蔽六类跳线
	2279
	根

	14
	语音跳线
	语音跳线
	2000
	根

	15
	19寸安装背板连接盘
	19寸安装背板连接盘
	145
	块

	16
	19寸光纤收容箱
	19寸光纤收容箱
	40
	块

	17
	24芯光纤面板连接盘
	24芯光纤面板连接盘
	37
	块

	18
	48芯光纤面板连接盘
	48芯光纤面板连接盘
	3
	块

	19
	LC耦合器
	LC耦合器
	381
	块

	20
	LC光纤尾纤
	LC光纤尾纤
	818
	条

	21
	LC光纤跳线
	LC光纤跳线
	70
	条

	22
	19寸2000mm机柜
	19寸2000mm机柜
	44
	台

	23
	网络系统调试
	网络系统调试
	1
	系统

	24
	电脑跳线
	电脑跳线
	200
	条

	25
	光纤熔接
	光纤熔接
	650
	芯

	2.4-智能照明系统

	1
	照明传输单元230V
	照明传输单元230V
	2
	只

	2
	HID继电器20A
	HID继电器20A
	334
	个

	3
	安装架
	安装架
	87
	台

	4
	放大器
	放大器
	3
	只

	5
	变压器
	变压器
	43
	只

	6
	继电器控制I/U端末器
	继电器控制I/U端末器
	89
	只

	7
	开关4位（地址设定）
	开关4位（地址设定）
	1.4
	10套

	8
	四联开关面板
	四联开关面板
	1.4
	10套

	9
	Web服务器
	Web服务器
	1
	台

	10
	地图画面制作软件
	地图画面制作软件
	1
	套

	11
	网络控制器（Ncu）
	网络控制器（Ncu）
	1
	台

	12
	本地接口（LIU）
	本地接口（LIU）
	2
	台

	13
	电脑P4,19寸
	电脑P4,19寸
	1
	台

	2.5-周界报警系统

	1
	张力控制器
	张力控制器
	4 
	台

	2
	防雨箱
	防雨箱
	4 
	台

	3
	四道双防区控制杆
	四道双防区控制杆
	8 
	根

	4
	四线单防测控杆
	四线单防测控杆
	4 
	根

	5
	控制杆万向底座
	控制杆万向底座
	20 
	对

	6
	四道受力杆
	四道受力杆
	60 
	根

	7
	不锈钢弹簧
	不锈钢弹簧
	32 
	个

	8
	受力杆万向底座        
	受力杆万向底座        
	60 
	对

	9
	受力杆固定件    
	受力杆固定件    
	32 
	个

	10
	四道受力轴承杆
	四道受力轴承杆
	4 
	根

	11
	张力万向滑轮
	张力万向滑轮
	16 
	个

	12
	轴承杆万向底座
	轴承杆万向底座
	4 
	对

	13
	四道支撑杆
	四道支撑杆
	85 
	根

	14
	支撑杆万向底座 
	支撑杆万向底座 
	85 
	个

	15
	支撑杆固定件
	支撑杆固定件
	340 
	个

	16
	警示牌
	警示牌
	32 
	个

	17
	紧线器
	紧线器
	32 
	个

	18
	压接铝套（和钢丝绳配套）
	压接铝套（和钢丝绳配套）
	1010 
	个

	19
	不锈钢钢丝绳
	不锈钢钢丝绳
	1480 
	米

	20
	张力控制器24V电源
	张力控制器24V电源
	4 
	个

	21
	不锈钢外六角螺丝
	不锈钢外六角螺丝
	336 
	套

	22
	不锈钢内六角螺丝
	不锈钢内六角螺丝
	170 
	套

	23
	不锈钢十字盘头自攻螺丝
	不锈钢十字盘头自攻螺丝
	340 
	个

	24
	不锈钢十字盘头螺丝
	不锈钢十字盘头螺丝
	64
	个

	25
	尼龙扎带
	尼龙扎带
	64
	个

	26
	控制键盘
	控制键盘
	1 
	台

	27
	报警区域图
	报警区域图
	1 
	块

	28
	地图联动模块
	地图联动模块
	1 
	个

	29
	室外警灯含支架
	室外警灯含支架
	8 
	个

	30
	室内警灯
	室内警灯
	1 
	个

	31
	12V电源
	12V电源
	11 
	个

	32
	接地桩
	接地桩
	8 
	根

	33
	接地线
	接地线
	24 
	米

	34
	收发器
	收发器
	4
	对

	35
	光纤熔接
	光纤熔接
	1
	项

	36
	熔接盒
	熔接盒
	5
	只

	37
	施工辅材
	施工辅材
	1 
	批

	38
	信号线
	信号线
	320 
	米

	39
	电源线
	电源线
	320 
	米

	40
	PVC管
	PVC管
	50 
	米

	2.6-监控机房

	1
	UPS主机10KVA
	UPS主机10KVA
	1
	台

	2
	电池
	电池
	32
	台

	3
	电池柜
	电池柜
	2
	台

	4
	机房避雷器
	机房避雷器
	2
	项

	5
	PDU电源分配器
	PDU电源分配器
	48
	台

	6
	配电箱
	配电箱
	1
	台

	7
	接地装置
	接地装置
	130
	项

	8
	四层机房单独接地
	四层机房单独接地
	1
	项


二、信息系统软硬件维护

2.1网络设备

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	一、交警支队机房

	(1)公安网汇聚交换机Cisco6509设备维护

	　
	VS-C6509E-S720-10G
	品牌：Cisco；规格型号：Catalyst Chassis+Fan Tray+Sup720-10G; IP Base ONLY incl. VSS；
	2
	套

	　
	CF-ADAPTER-SP
	品牌：Cisco；规格型号：SP adapter with compact flash for SUP720；
	2
	块

	　
	WS-X6724-SFP
	品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 6500 24-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs)；
	2
	块

	　
	GLC-SX-MM
	品牌：Cisco；规格型号：GE SFP, LC connector SX transceiver；
	48
	根

	　
	WS-X6748-GE-TX
	品牌：Cisco；规格型号：Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45；
	2
	块

	　
	WS-C6509-E-FAN
	品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray；
	2
	块

	　
	WS-CAC-3000W
	品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 6500 3000W AC power supply；
	4
	块

	　
	CAB-AC16A-CH
	品牌：Cisco；规格型号：16A AC Power Cord For China；
	4
	块

	　
	CON-CBNT-V6509E72
	品牌：Cisco；规格型号：OLL 8X5XNBD INT VS-C6509E-S720-10G；
	6
	块

	(2)公安网核心交换机华为7706设备维护

	　
	S7706机框
	品牌：华为，规格型号：ES0B00770600
	2
	台

	　
	S7706主控板
	品牌：华为，规格型号：ES0D00SRUA00
	4
	块

	　
	S7706集群板卡
	品牌：华为，规格型号：ES1D2VS04000
	2
	块

	　
	集群线缆
	品牌：华为
	8
	根

	　
	S7706千兆电板卡
	品牌：华为，规格型号：ES1D2G48TX5S
	2
	块

	　
	S7706万兆光+电板卡
	品牌：华为，规格型号：ES1D2S24SX2S
	2
	块

	　
	万兆光模块
	品牌：华为，规格型号：XFP-SX-MM850
	32
	块

	　
	千兆光模块
	品牌：华为，规格型号：SFP-GE-MM850
	32
	块

	(3)公安网接入交换机设备维护

	　
	WS-C2960G-48TC-L
	品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 2960 48 10/100/1000,  4 T/SFP  LAN Base Image；
	5
	台

	　
	WS-4900
	品牌：Cisco；规格型号：4900
	1
	台

	　
	GLC-SX-MM
	品牌：Cisco；规格型号：GE SFP, LC connector SX transceiver；
	24
	根

	　
	WS-4506
	品牌：Cisco；规格型号：4506
	1
	套

	　
	万兆交换机
	品牌：华为；规格型号：CE6810-48S4Q-LI；
	1
	台

	　
	负载均衡
	品牌：迪普；规格型号：ADX3000-GA
	2
	台

	　
	光闸
	品牌：天行网安；规格型号：
	2
	台

	　
	S5700-52X-EI-AC
	品牌：华为；规格型号：S5700-52X-EI-AC；
	5
	台

	　
	GLC-SX-MM
	品牌：华为；规格型号：SFP-GE-850；
	50
	块

	(4)视频专网核心/汇聚交换机设备维护

	　
	S9306机箱（含主控板）
	品牌：华为；规格型号：S9306
	2
	台

	　
	万兆光板卡
	品牌：华为；规格型号：LE0DX16SFC00
	2
	台

	　
	万兆模块
	品牌：华为；规格型号：SFP-10G-850
	2
	台

	　
	千兆模块
	品牌：华为；规格型号：SFP-GE-850
	2
	台

	　
	S12708总装机箱
	品牌：华为；规格型号：ET1BS12708S0
	2
	台

	　
	主控板
	品牌：华为；规格型号：ET1D2MPUA000
	4
	台

	　
	万兆光板卡（48口）
	品牌：华为，规格型号：ES1D2G48TX5S
	4
	台

	　
	万兆模块
	品牌：华为；规格型号：SFP-10G-850
	110
	台

	　
	IPS
	品牌：网御星云
	2
	台

	(5)视频专网接入交换机设备维护

	　
	WS-4503-E-FAN
	品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 4503 3000W AC power supply；
	1
	台

	　
	WS-X6748-GE-TX
	品牌：Cisco；规格型号：Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45；
	1
	台

	　
	GLC-SX-MM
	品牌：华为；规格型号：SFP-GE-850；
	80
	块

	　
	WS-4900
	品牌：Cisco；规格型号：4900
	1
	台

	　
	S5700-52X-EI-AC
	品牌：华为；规格型号：S5700-52X-EI-AC；
	9
	台

	　
	S5700-28C-LI-24S-AC
	品牌：华为；规格型号：S5700-28C-LI-24S-AC；
	9
	台

	　
	S5700-52X-EI-AC
	品牌：华为；规格型号：S5700-52X-EI-AC；
	22
	台

	　
	万兆交换机
	品牌：华为；规格型号：CE6810-48S4Q-LI；
	3
	台

	(6)互联网专网交换机设备维护

	　
	S9303机箱
	品牌：华为；规格型号：S9303
	2
	台

	　
	主控板
	品牌：华为；规格型号：ET1BS9303S0
	4
	块

	　
	千兆电板卡
	品牌：华为；规格型号：ES1D2G48TX5S
	2
	块

	　
	千兆光板卡
	品牌：华为；规格型号：ES1D2G24SX5E
	2
	块

	　
	万兆模块
	品牌：华为；规格型号：SFP-10G-850
	4
	台

	　
	千兆模块
	品牌：华为；规格型号：SFP-GE-850
	48
	台

	　
	S5700-52X-EI-AC
	品牌：华为；规格型号：S5700-52X-EI-AC；
	3
	台

	　
	WS-C3750G-12S-S
	品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 3750 12 SFP + IPB Image；
	2
	台

	　
	WS-C2960G-48TC-L
	品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 2960 48 10/100/1000,  4 T/SFP  LAN Base Image；
	2
	台

	(7)车管专网交换机设备维护

	　
	公安网汇聚交换机
	思科3550交换机
	1
	台

	　
	SAN交换机
	浪潮 FS5800 交换机   
	1
	台

	　
	SAN交换机
	浪潮 FS5800 交换机   
	1
	台

	　
	专网核心交换机
	CISCO4503 交换机
	1
	台

	　
	公安网核心交换机
	CISCO3550交换机（车管所核心交换机）
	1
	台

	　
	专网汇聚交换机
	瑞杰以太网交换机 RG-S6220-24XS
	1
	台

	　
	专网核心交换机
	专网华为核心交换机
	1
	台

	　
	专网汇聚交换机
	CISCO3560 专网交换机
	1
	台

	　
	专网汇聚交换机
	华为 S5300 专网交换机
	1
	台

	　
	专网汇聚交换机
	专网华为S5700交换机
	1
	台

	　
	接入交换机
	思科24口交换机
	25
	台

	二、滨湖大队机房

	　
	核心交换机
	品牌：锐捷；规格型号:S7808C+
	1
	台

	　
	防火墙
	品牌：锐捷；规格型号:RG-WALL 1600-S1300
	1
	台

	　
	接入交换机
	品牌：锐捷；规格型号:RG-S2952G-E
	13
	台

	　
	接入交换机
	品牌：锐捷；规格型号:RG-S2928G-E
	13
	台

	　
	单模模块
	品牌：锐捷；规格型号:MINI GBIC-LX
	54
	套

	
	动力环境监控系统设备维护
	
	
	

	
	机房动力环境监控系统
	品牌：机房宝；
	1
	套

	三、交警支队主楼机房（警保）

	　
	核心交换机
	核心交换机（万兆一主一备）
	2
	台

	　
	核心交换机
	核心交换机（万兆一主一备）
	3
	台

	　
	接入交换机
	接入交换机24RJ45/2SFP
	66
	台

	　
	光收发模块
	光收发模块LC
	93
	台

	　
	接入交换机
	接入交换机8RJ45/2SFP
	2
	台

	四、交通指挥中心

	　
	千兆口网络交换机
	华为
S5700-52P-LI-AC
	1 
	台

	　
	无线路由器
	TPLink
TL-WR890N
	1 
	台

	　
	无线路由器
	TPLink
TL-WR890N
	1 
	台

	　
	无线路由器
	TPLink
TL-WR890N
	1 
	台

	　
	无线路由器
	TPLink
TL-WR890N
	1 
	台

	　
	48口千兆网管交换机
	华为
S5700-52P-LI-AC
	1 
	台

	　
	无线路由器
	TPLink
TL-WR890N
	1 
	台

	　
	布线
	国产
优质
	1 
	项

	　
	　
	　
	　
	　

	五、高速公路服务区

	　
	交换机
	交换机
	2
	台

	　
	路由器
	路由器
	1
	台

	　
	公安网百兆光纤收发器
	公安网百兆光纤收发器
	1
	对

	　
	视频专网千兆光纤收发器
	视频专网千兆光纤收发器
	1
	对

	　
	交换机
	交换机
	2
	台

	　
	路由器
	路由器
	1
	台

	　
	公安网百兆光纤收发器
	公安网百兆光纤收发器
	1
	对

	　
	视频专网千兆光纤收发器
	视频专网千兆光纤收发器
	1
	对

	　
	交换机
	交换机
	2
	台

	　
	路由器
	路由器
	1
	台

	　
	公安网百兆光纤收发器
	公安网百兆光纤收发器
	1
	对

	　
	视频专网千兆光纤收发器
	视频专网千兆光纤收发器
	1
	对

	　
	交换机
	交换机
	2
	台

	　
	路由器
	路由器
	1
	台

	　
	公安网百兆光纤收发器
	公安网百兆光纤收发器
	1
	对

	　
	视频专网千兆光纤收发器
	视频专网千兆光纤收发器
	1
	对

	　
	其他
	　该项目其他出保设备
	　
	　

	六、卡口信息化

	　
	无线路由器
	无线路由器
	1
	台

	　
	交换机
	交换机
	1
	台

	　
	10KM光模块
	10KM光模块
	2
	台

	七、交警支队高速公路五大队弱电配套工程项目

	
	千兆48口接入交换机
	DS-3E3552-H 48口接入交换机
	1
	台

	
	千兆24口接入交换机
	DS-3E2528-H(B)  24口交换机
	2
	台

	
	单口数据面板
	FA3-08/C1A+NPL5.566.2003

单口面板+超五类非屏蔽模块*1
	6
	个

	
	双口数据面板
	FA3-08/C1B+NPL5.566.2003*2

双口面板+超五类非屏蔽模块*2
	36
	个

	
	网线
	HSYV-5e 4×2×0.50

UTP超五类4对非屏蔽电缆
	16
	箱

	
	光纤
	GYXTW-12B1.3 12芯单模光纤
	100
	米

	
	大对数线缆
	HSYV-3 25PR 25大对数线缆
	100
	米

	
	光纤收发器
	HTB-GS-03 千兆单模双纤，一光一电，外电
	2
	对

	
	光纤熔接盒
	12口12芯 12口光纤终端盒，满配SC法兰，单模尾纤
	2
	个

	
	光纤熔接
	定制 24芯 
	1
	项


2.2安全设备

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	一、网络安全设备维护

	　
	防火墙
	品牌：启明星辰；规格型号：天清汉马USG 4000D；
	2
	台

	　
	防火墙
	品牌：启明星辰；规格型号：天清汉马USG 800C；
	1
	台

	　
	防火墙
	品牌：启明星辰；规格型号：天清汉马USG 800C；
	2
	台

	　
	网闸
	品牌：天行网安；规格型号：Topwalk-GAP，TG 6209；
	2
	台

	　
	网闸
	品牌：天行网安；规格型号：Topwalk-GAP，TG 6209；
	1
	台

	　
	入侵检测
	品牌：启明星辰；规格型号：天清汉马千兆入侵检测，标准配置3个网段电口监听，最大可扩展到4个电口监听或2光2电；
	1
	台

	　
	万兆防火墙
	迪普FW1000-GM-A万兆防火墙,配置16个千兆光口,8个千兆Combo口,2个扩展槽:
	1
	台

	　
	日志审计系统
	天融信 TA-L-SE,2U机架式结构:配置6个1000BASE电口采集口，2T存储空间:配置双电源:含日志收集、存储、查询和统计分析等功能:系统由服务器系统和代理两部分组成，服务系统不需要部署单独的数据库，本次配置30个1ic日志源许可。
	1
	台

	二、安全接入平台设备维护（数据链路）

	（1）数据链路

	　
	天行网安安全数据交换系统
	品牌：天行网安；规格型号：DTP2089；
	2
	套

	　
	天行物理隔离网闸
	品牌：天行网安；规格型号：TG7289；
	2
	台

	　
	可信边界安全网关
	品牌：中宇万通；规格型号：U500；
	1
	台

	　
	集控探针
	品牌：天行网安；规格型号：TOPWALK-TZ；
	1
	台

	　
	防火墙
	品牌：网御星云；规格型号：V6000-F2200；
	1
	台

	　
	集中监控审计系统
	品牌：天行网安；规格型号：集控与管理系统Topwalk 3AS-I；
	1
	台

	　
	S5700-52X-EI-AC
	品牌：华为；规格型号：S5700-52X-EI-AC；
	1
	台

	（2）视频链路

	　
	天行网安安全视频交换系统
	品牌：天行网安；规格型号：MTP10089；
	2
	套

	　
	天行物理隔离网闸
	品牌：天行网安；规格型号：TG10089；
	2
	台

	　
	视频审计组件
	品牌：天行网安；规格型号：3AS-V；
	1
	台

	　
	集控探针
	品牌：天行网安；规格型号：TZ-1；
	1
	台

	　
	防火墙
	品牌：网御星云；规格型号：V6000-F8310；
	1
	台

	　
	S6700-24-EI
	品牌：华为；规格型号：S6700-24-EI；
	1
	台

	（3）互联网平台

	　
	应用负载均衡器
	品牌：迪普；规格型号：ADX3000-GC；　
	2
	台

	　
	链路负载均衡器
	品牌：迪普；规格型号：ADX3000-GA；
	2
	台

	　
	链路防火墙
	品牌：启明星辰；规格型号：USG-FW-4200E；
	1
	台

	　
	一体化安全网关
	品牌：迪普；规格型号：FW1000-GA-E；
	2
	台

	　
	Web应用防火墙
	品牌：迪普；规格型号：WAF3000-ME+1Y；
	1
	台

	　
	网闸
	品牌：天行网安；规格型号：TG7259-AM；
	2
	台

	　
	身份认证网关
	品牌：中宇万通；规格型号：U500；
	1
	台

	　
	安全接入平台等保测评
	　
	1
	项

	（4）车驾管平台

	　
	安全数据交换系统
	品牌：天行网安，规格型号：Topwalk-DTP UAS2009/TAS2009　  
	1
	套

	　
	平台负载系统
	品牌：天行网安，规格型号：Topwalk-FZ FZ-I　
	1
	套

	　
	可信任边界安全网关
	品牌：中宇万通；规格型号：U500；
	1
	台

	　
	集控探针
	品牌：天行网安，规格型号：Topwalk-TZ TZ-I
	1
	台

	　
	安全隔离网闸
	品牌：天行网安 ，规格型号：Topwalk-GAP TG7209-G
	1
	台

	　
	防火墙
	品牌：启明星辰，规格型号：天清汉马USG-FW-4200E
	1
	台

	　
	入侵检测设备
	品牌：启明星辰，规格型号：天阗NT6500
	1
	台

	　
	三层网络交换机
	品牌：华为，规格型号：S5328C-EI
	2
	台

	　
	专网数据库服务器
	品牌：Dell，规格型号：R900
	2
	台

	　
	应用及数据交换服务器
	品牌：Dell，规格型号：R720
	4
	台

	　
	负载均衡器
	品牌：迪普，规格型号：ADX3000-GA
	2
	台

	　
	防火墙/TAS/网闸
	天行网安安全接入平台
	1
	台

	　
	安全防护设备
	专网迪普防火墙
	1
	台

	
	
	
	
	

	（三）指挥中心

	　
	电话接入网关
	大唐高鸿
MG3000-R32
	1 
	台

	　
	媒体接入网关
	KEDACOM
G400
	1 
	台


2.3主机设备

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	IBM X3850 X5 
	E7530*2处理器/96GB内存/146G/SAS *2硬盘
	1
	台

	2
	IBM P55A小型机
	16G 292 *2
	1
	台

	3
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	4
	IBM X3650 M2
	146G SAS*3
	1
	台

	5
	IBM X3850 M2
	146.8G SAS*4
	1
	台

	6
	IBM服务器
	SATA 300G*1
	1
	台

	7
	P570小型机-备机1
	8C/32G/146G SAS*(2+2)
	1
	台

	8
	P570小型机-备机1
	8C/32G/146G SAS*(2+2)
	1
	台

	9
	P570小型机-备机2
	8C/32G/146G SAS*(2+2)
	1
	台

	10
	P570小型机-备机2
	8C/32G/146G SAS*(2+2)
	1
	台

	11
	hp服务器
	SAS 146G*2
	1
	台

	12
	HIKVISION
	SAS 1.2T*2
	1
	台

	13
	华为RH2288H V3
	SAS 600G*2
	1
	台

	14
	华为2288H V3
	SATA 2T*2
	1
	台

	15
	HIKVISION
	SATA 2T*4
	1
	台

	16
	HIKVISION
	SATA 2T*4
	1
	台

	17
	专网认证服务器
	SAS 1T*2
	1
	台

	18
	DELL 2950
	SAS 1T*2
	1
	台

	19
	专网认证服务器
	SAS 1T*2
	1
	台

	20
	专网认证服务器
	SAS 1T*2
	1
	台

	21
	DH-AGS-B9101S3C-B
	E3-1225 V5 4核4线程/16G/1T
	1
	台

	22
	DH-DSS-C9100D/1W
	Hygon 8核/32G/480SSD*1 2T*2
	1
	台

	23
	DH-AGS-B9101S3C-B
	E3-1225 V5 4核4线程/16G/1T
	1
	台

	24
	DH-DSS-C9400D
	Hygon 7151 /32G/2T*2
	1
	台

	25
	CCS5200XB-ORC-5Y
	cpu*2/8G/1.2T
	1
	台

	26
	DELL R430
	SAS 600G*3
	1
	台

	27
	曙光H620-G30
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4
	1
	台

	28
	曙光H620-G30
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4
	1
	台

	29
	DELL R720
	SAS 1T*5
	1
	台

	30
	Ultra400
	SAS 1T*2
	1
	台

	31
	HIKVISION
	SAS 600GB*4
	1
	台

	32
	HIKVISION
	SAS 600GB*4
	1
	台

	33
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	34
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	35
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	36
	DELL R300
	SAS 300G
	1
	台

	37
	HP DL380 G7
	SAS 300G*2
	1
	台

	38
	KEDACOMJDS6000
	SAS 300G*3
	1
	台

	39
	曙光H620-G30
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4
	1
	台

	40
	Lenovo SR650
	SATA 2T*2
	1
	台

	41
	KProServer-3000
	SAS 600G*8
	1
	台

	42
	DELL R740
	SAS 600G*5
	1
	台

	43
	DELL R740
	SAS 600G*5
	1
	台

	44
	天宫之印 TG225 B1
	SATA SSD 960G*2 SATA SSD 3.84T*10
	1
	台

	45
	天宫之印 TG225 B1
	SATA SSD 960G*4
	1
	台

	46
	天宫之印 TG225 B1
	SATA SSD 960G*2 SATA SSD 10T*6
	1
	台

	47
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	48
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	49
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	50
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	51
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	52
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	53
	联志
	SATA 1T*2
	1
	台

	54
	DELL R740
	SAS 4TB*3
	1
	台

	55
	DELL R740
	SAS 4TB*3
	1
	台

	56
	DELL R740
	SAS 4TB*3
	1
	台

	57
	DELL R740
	SAS 8TB*5
	1
	台

	58
	DELL R740
	SAS 4TB*1
	1
	台

	59
	HIKVISION
	SAS 600GB*4
	1
	台

	60
	HIKVISION iVMS-8600E
	SATA 2T*1
	1
	台

	61
	HIKVISION IS-VSE2326X-QFA
	SATA 2T*2
	1
	台

	62
	HIKVISION DS-A5120RL-CVMN
	SATA 2T*2
	1
	台

	63
	HIKVISION DS-A5120RL-CVMN
	SATA 2T*2
	1
	台

	64
	HIKVISION IS-VSE2326X-QFA
	SATA 2T*2
	1
	台

	65
	HIKVISION iDS-TSS500-C/08
	SATA 2T*2
	1
	台

	66
	DELL R730
	SAS 600G*2
	1
	台

	67
	DELL R730
	SAS 600G*2
	1
	台

	68
	曙光I840-G20
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*6
	1
	台

	69
	华为RH5885H V3
	SAS 600G*2 SSD 800G*20
	1
	台

	70
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	71
	曙光2U Rack Server
	SATA 2T*2
	1
	台

	72
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	73
	大华
	SAS 2T*4
	1
	台

	74
	大华
	SAS 2T*4
	1
	台

	75
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	76
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	77
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	78
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	79
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	80
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	81
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	82
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	83
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	84
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	85
	HIKVISION
	SATA 2T*2
	1
	台

	86
	曙光
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4
	1
	台

	87
	大华
	SATA 2T*4
	1
	台

	88
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	89
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	90
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	91
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	92
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	93
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	94
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	95
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	96
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	97
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	98
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	99
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	100
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	101
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	102
	华为2288H V5
	SAS 600G*2
	1
	台

	103
	华为2288H V5
	SAS 600G*2
	1
	台

	104
	曙光I620-G20
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*10
	1
	台

	105
	曙光I620-G20
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*10
	1
	台

	106
	曙光I620-G20
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*10
	1
	台

	107
	曙光I620-G20
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*10
	1
	台

	108
	曙光I620-G20
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*10
	1
	台

	109
	曙光I620-G20
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*8
	1
	台

	110
	AS-310
	SAS 1T*2
	1
	台

	111
	IBM X3550 M3
	SAS 600G*2
	1
	台

	112
	曙光I620-G10
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4
	1
	台

	113
	华为2288H V5
	SATA 2TB*2
	1
	台

	114
	AS-310
	SAS 1T*2
	1
	台

	115
	UNIMAS
	SAS 1T*2
	1
	台

	116
	UNIMAS
	SAS 1T*2
	1
	台

	117
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	118
	大华
	SAS 2T*1
	1
	台

	119
	AS-310
	SAS 1T*2
	1
	台

	120
	DELL R730
	SAS 1T*2
	1
	台

	121
	DELL R730
	SAS 1T*2
	1
	台

	122
	DELL R730
	SAS 1T*2
	1
	台

	123
	DELL R730
	SAS 1T*2
	1
	台

	124
	DELL R730
	SAS 1T*2
	1
	台

	125
	DELL R730
	SAS 1T*2
	1
	台

	126
	立元nView-8603
	高效能550W铂金1+1冗余电源
	1
	台

	127
	IBM x3850 M2
	8核/8G/146G SAS*3
	1
	台

	128
	华为 RH2288H V3
	E5-2620v4*2  16G*4  SSD480G*2     SAS 6T*9
	1
	台

	129
	IBM x3650 M4
	8核/16G/300G SAS
	1
	台

	130
	IBM x3650 M4
	E5-2609/16G/2T SAS*4
	1
	台

	131
	华为 RH2288H V3
	E5-2620v4*2  16G*4  SSD480G*2  SAS 6T*6
	1
	台

	132
	华为 RH2288H V3
	E5-2620v4*2  16G*4  SSD480G*2  SAS 6T*10
	1
	台

	133
	联想 X3650 M5
	Xeon E5-2640 v3 16G 600G SAS*4
	1
	台

	134
	曙光I620-G20
	E5-2609V4*2/8G/1TG SAS*12
	1
	台

	135
	DELL R730
	E5-2623V3*2 4核 16G*2 300G*5
	1
	台

	136
	DELL R730
	E5-2623V3*2 4核 16G*2 300G*5
	1
	台

	137
	天融信日志收集与分析系统
	SATA HDD*8
	1
	台

	138
	DELL R820
	8核/16G/1.2T SAS*2
	1
	台

	139
	DELL R620
	E5-2620v2 6核 16G*4 600G*5
	1
	台

	140
	IBM P55A
	8C/32G/146G SAS*(2+2)
	1
	台

	141
	IBM P55A
	8C/32G/146G SAS*(2+2)
	1
	台

	142
	IBM X3850
	SAS 73.4G*6
	1
	台

	143
	IBM x3850 M2
	8核/8G/146G SAS*3
	1
	台

	144
	HP DL380G7
	SAS 300G*2
	1
	台

	145
	IBM x3850 M2
	8核/8G/146G SAS*3
	1
	台

	146
	曙光I620-G20
	E5-2620V3*2/16G/1TG SAS*12
	1
	台

	147
	QC-DM2010
	cpu:4210*2 内存:64G 硬盘:240G(SSD)
	1
	台

	148
	DELL R820
	E5-4607V2*2/16G/1.2T SAS*2
	1
	台

	149
	IBM P570
	16核/64G/146G SAS*(2+1+2+1)
	1
	台

	150
	IBM P570
	8核/32G/146G SAS*(2+2)
	1
	台

	151
	IBM P570
	16核/64G/146G SAS*(2+1+2+1)
	1
	台

	152
	IBM P570
	8核/32G/146G SAS*(2+2)
	1
	台

	153
	IBM X3650 M4
	E5-2620 V2*2 16G SAS 900G*5 SAS 1T*2
	1
	台

	154
	浪潮NF8460M3
	E7-4820 V2*2 8核32线程 32G 300G*8
	1
	台

	155
	浪潮NF8460M3
	E7-4820 V2*2 8核32线程 32G 300G*4
	1
	台

	156
	华为RH5885H V3
	SAS 600G*2 SATA SSD 960G*4
	1
	台

	157
	H3C R4900 G3
	Xeon Bronze 3204 SAS 600G*3
	1
	台

	158
	DELL R440
	Bronze 3106*2 32G SAS 2T*4
	1
	台

	159
	DELL R720
	E5-2609 V2*2 48G SAS 600G*3
	1
	台

	160
	DELL R720
	E5-2609 V2*2 32G SAS 600G*3
	1
	台

	161
	DELL R440
	Bronze 3106*2 32G SAS 2T*4
	1
	台

	162
	DELL R910
	E7-4830*4 128G SAS 300G*3
	1
	台

	163
	DELL R910
	E7-4830 V2*4 128G SAS 300G*3 SAS 146G*5
	1
	台

	164
	DELL R720
	E5-2609 V2*2 32G SAS 600G*3
	1
	台

	165
	DELL R720
	E5-2609 V2*2 32G SAS 600G*3
	1
	台

	166
	IBM X3850 M2
	E7440*4 16G SAS 146G*3
	1
	台

	167
	华为 2288H V5
	Silver 4114*2 256G SAS 1.2T*8
	1
	台

	168
	华为 2288H V5
	Silver 4114*2 64G SAS 300G SATA SSD 240G
	1
	台

	169
	DELL R730
	E5-2623V3*2 128G 300G*5
	1
	台

	170
	DELL R720
	SAS 2T*4
	1
	台

	171
	IBM x3650 M2
	SAS 146G*4
	1
	台

	172
	IBM x3850 X5
	SAS 300G*4 SAS 146G*4
	1
	台

	173
	DELL R730
	16核/32G/1T SATA*2
	1
	台

	174
	IBM x3850 M2
	8核/8G/146G SAS*3
	1
	台

	175
	DELL R730
	16核/32G/1T SATA*2
	1
	台

	176
	DELL R730
	16核/32G/1T SATA*2
	1
	台

	177
	DELL R730
	E5-2620 v3*2 6核 16G*2 1T*2
	1
	台

	178
	曙光 I980-G10
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4
	1
	台

	179
	IBM x3850 M2
	8核/8G/146G SAS*3
	1
	台

	180
	IBM x3850 M2
	8核/8G/146G SAS*3
	1
	台

	181
	IBM x3850 M2
	8核/8G/146G SAS*4
	1
	台

	182
	曙光 I980-G10
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4
	1
	台

	183
	IBM x3850 M2
	8核/8G/146G SAS*3
	1
	台

	184
	IBM X3250 M2
	146.8G SAS*2
	1
	台

	185
	曙光
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4
	1
	台

	186
	曙光
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4
	1
	台

	187
	IBM x3650
	146.8G SAS*6
	1
	台

	188
	SOUL SureSave VTL
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4
	1
	台

	189
	IBM x3650
	146.8G SAS*6
	1
	台

	190
	IBM x3650
	146.8G SAS*6
	1
	台

	191
	IBM x3650
	146.8G SAS*6
	1
	台

	192
	IBM x3650
	146.8G SAS*6
	1
	台

	193
	IBM x3650
	146.8G SAS*6
	1
	台

	194
	IBM x3650
	146.8G SAS*6
	1
	台

	195
	IBM x3650
	146.8G SAS*6
	1
	台

	196
	IBM x3650
	146.8G SAS*6
	1
	台

	197
	IBM HS22
	8核/32G/146G SAS*2
	1
	台

	198
	IBM HS22
	8核/32G/146G SAS*2
	1
	台

	199
	IBM HS22
	8核/32G/146G SAS*2
	1
	台

	200
	IBM HS22
	8核/32G/146G SAS*2
	1
	台

	201
	IBM HS22
	8核/32G/146G SAS*2
	1
	台

	202
	IBM HS22
	8核/32G/146G SAS*2
	1
	台

	203
	IBM HS22
	8核/32G/146G SAS*2
	1
	台

	204
	IBM HS22
	8核/32G/146G SAS*2
	1
	台

	205
	IBM HS22
	8核/32G/146G SAS*2
	1
	台

	206
	IBM HS22
	8核/32G/146G SAS*2
	1
	台

	207
	IBM HS22
	8核/32G/146G SAS*2
	1
	台

	208
	IBM HS22
	8核/32G/146G SAS*2
	1
	台

	209
	IBM HS22
	8核/32G/146G SAS*2
	1
	台

	210
	曙光 A840-G10
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*8
	1
	台

	211
	曙光 A840-G10
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*2
	1
	台

	212
	IBM X3650
	146.8G SAS*5
	1
	台

	213
	曙光服务器
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4
	1
	台

	214
	曙光服务器
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4
	1
	台

	215
	DELL R720
	SAS 300G*8
	1
	台

	216
	DELL R710
	300G SAS*2
	1
	台

	217
	DELL R830
	E5-4610v4*2 10核 16G*4 2T*5
	1
	台

	218
	DELL R420
	E5-2407*2 4核 4G*2 1T*2
	1
	台

	219
	曙光A840-G10
	40核/128G
	1
	台

	220
	HP DL580G7
	E7-4807*2/64G/300G SAS*8
	1
	台

	221
	DELL R730
	E5-2620V4*2/64G/600G SAS*2+4T SAS*4
	1
	台

	222
	DELL R730
	E5-2620V4*2/64G/600G SAS*2+4T SAS*4
	1
	台

	223
	曙光I620-G20
	12核/64G
	1
	台

	224
	曙光I620-G20
	12核/64G
	1
	台

	225
	曙光I620-G20
	12核/64G
	1
	台

	226
	曙光I620-G20
	12核/64G
	1
	台

	227
	新云东方 NA7822
	RISC芯片（单核CPU主频4.15GHz共16核128线程）/512G内存/4块600GB SAS硬盘/2块双端口8Gb FC光纤通道卡/2个千兆电口/4个万兆光口/1个DVD-RAM
	1
	台

	228
	新云东方 NA7822
	RISC芯片（单核CPU主频4.15GHz共16核128线程）/512G内存/4块600GB SAS硬盘/2块双端口8Gb FC光纤通道卡/2个千兆电口/4个万兆光口/1个DVD-RAM
	1
	台

	229
	华为RH5885H V3
	E7-4809v4*4/512G/600G SAS*2
	1
	台

	230
	华为RH5885H V3
	E7-4809v3*4/512G/600G SAS*2
	1
	台

	231
	容错ft2600服务器
	E5-2609V4*2/16G/SAS 1T
	1
	台

	232
	新云东方 NA7822
	RISC芯片（单核CPU主频4.15GHz共16核128线程）/512G内存/4块600GB SAS硬盘/2块双端口8Gb FC光纤通道卡/2个千兆电口/4个万兆光口/1个DVD-RAM
	1
	台

	233
	新云东方 NA7822
	RISC芯片（单核CPU主频4.15GHz共16核128线程）/512G内存/4块600GB SAS硬盘/2块双端口8Gb FC光纤通道卡/2个千兆电口/4个万兆光口/1个DVD-RAM
	1
	台

	234
	慧智HZ-VRIS1
	E5-2640v4*2/128G/2T*2
	1
	台

	235
	华为RH5885H V3
	E7-4820v3*4/128G/600G SAS*2
	1
	台

	236
	华为RH5885H V3
	E7-4820v3*4/128G/600G SAS*2
	1
	台

	237
	HP DL380G6
	146G SAS*4
	1
	台

	238
	华为 RH1285
	600G SAS*2
	1
	台

	239
	华为RH5885H V3
	E7-4809V3*4/512G/600G SAS*2
	1
	台

	240
	DELL R910
	E7-4830*4/128G/300G SAS*9
	1
	台

	241
	曙光A840-G10
	AMD6344*4/128G
	1
	台

	242
	DELL M620
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	243
	DELL M620
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	244
	DELL M620
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	245
	DELL M620
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	246
	DELL M620
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	247
	DELL M620
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	248
	DELL M620
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	249
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	250
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	251
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	252
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	253
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	254
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	255
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	256
	DELL M630
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	257
	DELL M630
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	258
	DELL M630
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	259
	DELL M630
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	260
	DELL M630
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	261
	DELL M630
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	262
	DELL M630
	E5-2630*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	263
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	264
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	265
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	266
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	267
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	268
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	269
	DELL M630
	E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2
	1
	台

	270
	DELL R910
	E7-4830*4/128G/300G SAS*9
	1
	台

	271
	曙光A840-G10
	AMD6344*4/128G
	1
	台

	272
	华为RH5885H V3
	600G SAS*2
	1
	台

	273
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2+4T NL-SAS*10
	1
	台

	274
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2+4T NL-SAS*10
	1
	台

	275
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2+4T NL-SAS*10
	1
	台

	276
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2+4T NL-SAS*10
	1
	台

	277
	华为2288H V5
	SAS 600G*8
	1
	台

	278
	华为2288H V5
	SAS 600G*10 GPU T4*2
	1
	台

	279
	华为2288H V5
	SAS 600G*10
	1
	台

	280
	华为2288H V5
	SSD480G SATA 4T*4
	1
	台

	281
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/SSD480G*2
	1
	台

	282
	华为2288H V5
	SAS 600G*10
	1
	台

	283
	华为RH5885H V3
	E7-4820v3*4/128G/900G SAS*4
	1
	台

	284
	华为RH5885H V3
	E7-4820v3*4/128G/900G SAS*4
	1
	台

	285
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/900G SAS*2  2.4T SAS*6
	1
	台

	286
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/900G SAS*2  2.4T SAS*6
	1
	台

	287
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/900G SAS*2  2.4T SAS*6
	1
	台

	288
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/900G SAS*2  2.4T SAS*6
	1
	台

	289
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	290
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/900G SAS*4
	1
	台

	291
	华为2288H V5
	Gold 6240*2 256G SATA SSD 480G*2 SATA 4T*2 GPU T4*2
	1
	台

	292
	DELL R720
	E5-2643*2/8G/146G SAS*4
	1
	台

	293
	华为 5300 V3
	8T NL-SAS * 48
	1
	台

	294
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2+4T SATA*10
	1
	台

	295
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2+4T SATA*10
	1
	台

	296
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2+4T SATA*10
	1
	台

	297
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2+4T SATA*10
	1
	台

	298
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2+4T SATA*10
	1
	台

	299
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2+4T SATA*10
	1
	台

	300
	华为2288H V5
	SAS 600G*10
	1
	台

	301
	华为2288H V5
	SAS 600G*10
	1
	台

	302
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*10
	1
	台

	303
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*10
	1
	台

	304
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*10
	1
	台

	305
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*10
	1
	台

	306
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	307
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	308
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*10
	1
	台

	309
	华为 XH628 V3
	E5-2630V3*2/256G/600G SAS*10
	1
	台

	310
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	311
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	312
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	313
	华为RH5885H V3
	E7-4809V4*4/512G/600G SAS*2
	1
	台

	314
	联想 X3650 M5
	600G SAS*4
	1
	台

	315
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	316
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	317
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	318
	华为RH5885H V3
	E7-4809V4*4/512G/600G SAS*2
	1
	台

	319
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	320
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/900G SAS*4
	1
	台

	321
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	322
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	323
	曙光I620-G20
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*8
	1
	台

	324
	曙光I620-G20
	E5-2620V3*2/16G/1TG SAS*12
	1
	台

	325
	曙光I620-G20
	E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*8
	1
	台

	326
	DELL R630
	E5-2630V3*2/64G/1TG SAS*3
	1
	台

	327
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	328
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	329
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	330
	华为RH2288H V3
	E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2
	1
	台

	四、滨湖大队

	主控制服务器
	PowerEdge R730
	1
	台

	区域控制服务器
	PowerEdge R730
	4
	台

	接收服务器
	PowerEdge R730
	2
	台

	筛选服务器
	PowerEdge R730
	1
	台

	综合监管平台服务器
	DH-DSS-C8100
	12
	台

	其他
	本类别其他出保支队信息系统软硬件设施
	　
	　

	五、高速公路服务区

	GPU服务器
	华为2288HV5
	2
	台

	六、交警支队高速公路五大队弱电配套工程项目

	审判主机
	海康威视DS-GNF9HS04-H4最大支持8路1080P网络接入，支持1路VGA输入和1路HDMI输入
	2
	台


2.4存储设备

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	EMC-CX480 存储
	2个控制器，600G FC*74
	1
	台

	2
	DH-EVS5248S-R 存储
	6核/32G/48*8T
	1
	台

	3
	DH-EVS5248S-R 存储
	6核/32G/48*8T
	1
	台

	4
	IBM DS-4700存储
	SAS 450G*16
	1
	台

	5
	IBM DS-4700存储
	SAS 450G*16
	1
	台

	6
	IBM DS-4700存储
	SAS 450G*16
	1
	台

	7
	IBM DS-4700存储
	SAS 450G*16
	1
	台

	8
	EMC-CX480存储
	600G FC * 105
	1
	台

	9
	联想 EMC VNX存储
	900G SAS*39 300G SAS*4 200G FLASH*4
	1
	台

	10
	Oceanstor VTL6900存储
	4T SATA*12
	1
	台

	11
	华为 5500 V3存储
	600G SSD * 7
1.2T SAS * 26
8T NL-SAS *9
	1
	台

	12
	EMC VNX5500存储
	600G SAS * 64
200G SAS FLASH * 6
3T NL-SAS * 26
2T NL-SAS * 9
	1
	台

	13
	Oceanstor S2200T存储
	NL_SAS 4T*8
	1
	台

	14
	Quantum存储
	
	1
	台

	15
	华为OceanStor 18500 V3存储
	2个控制器/1TB缓存/16*16Gbps FC(FC SAN)接口/16*10Gbps GE(IP SAN)接口/900G SAS SSD*17/1.2T SAS*25/6T NL-SAS*17
	1
	台

	16
	大华 存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	17
	HIKVISION存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	18
	HIKVISION存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	19
	HIKVISION存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	20
	HIKVISION存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	21
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	22
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	23
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	24
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	25
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	26
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	27
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	28
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	29
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	30
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	31
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	32
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	33
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	34
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	35
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	36
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	37
	HIKVISION存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	38
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	39
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	40
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	41
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	42
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	43
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	44
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	45
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	46
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	47
	HIKVISION存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	48
	HIKVISION存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	49
	HIKVISION存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	50
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	51
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	52
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	53
	HIKVISION存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	54
	HIKVISION存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	55
	HIKVISION存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	56
	HIKVISION DS-A72048R-CVS存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	57
	HIKVISION DS-A72048R-CVS存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	58
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	59
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	60
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	61
	HIKVISION存储
	SATA 2T*6
	1
	台

	62
	HIKVISION DS-VR2208C-BBC存储
	SATA 2T*6
	1
	台

	63
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	64
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	65
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	66
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	67
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	68
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	69
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	70
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	71
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	72
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	73
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	74
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	75
	大华存储
	SATA 4TB*24
	1
	台

	76
	HIKVISION存储
	SATA 1T*48
	1
	台

	77
	华为 Oceanstor 2200 V3存储
	SAS 600G SSD*2 SAS 6T*10
	1
	台

	78
	华为OceanStor 18500 V3存储
	2个控制器/1TB缓存/16*16Gbps FC(FC SAN)接口/16*10Gbps GE(IP SAN)接口/900G SAS SSD*17/1.2T SAS*31/6T NL-SAS*17
	1
	台

	二、交警支队高速公路五大队弱电配套工程项目

	1
	网络硬盘录像机
	海康威视DS-8616N-I8 16路网络硬盘录像机
	1
	台

	2
	硬盘
	ST4000VX000,4T,5900RPM,3.5",SATA希捷4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3
	18
	块


2.5 大中队基础信息化设备维护目录
	序号
	零部件名称

	1
	无线话筒

	2
	警用装备RFID标签

	3
	警用装备盒子RFID标签

	4
	警用装备框

	5
	警用装备屏幕

	6
	警用装备主机

	7
	水晶头RJ-11

	8
	超五类网线

	9
	水晶头RJ-45

	10
	超六类网线

	11
	单模光缆架设四芯

	12
	控制线缆敷设国标RVV 2*1

	13
	控制线缆敷设国标RVV 3*1.5

	14
	12芯室外铠装光缆

	15
	控制线缆敷设国标KVV 2*4

	16
	PVC线槽

	17
	控制线缆敷设国标RVVP 4*1.5

	18
	控制线缆敷设KVV3*4

	19
	不锈钢线槽

	20
	控制线缆敷设KVV3*6

	21
	电话跳线

	22
	PE管敷设￠50

	23
	转接法兰

	24
	电话模块

	25
	光纤跳线

	26
	86明盒及面板

	27
	拖线板

	28
	网络模块

	29
	PVC管敷设￠150

	30
	12V开关电源

	31
	会议室音频线

	32
	5V开关电源

	33
	固态硬盘256G

	34
	8口百兆交换机

	35
	USB 海康摄像头

	36
	4口POE交换机

	37
	8口POE交换机

	38
	光缆终端盒八口

	39
	海康监控DS-2CD3325-I 

	40
	8口千兆交换机

	41
	变焦球形POE摄像机

	42
	20KM千兆光纤收发器

	43
	40KM千兆以太网收发器

	44
	60KM千兆以太网收发器

	45
	80KM千兆以太网收发器

	46
	100KM千兆以太网收发器

	47
	网管型交换机2光6电

	48
	120KM以太网光纤收发器

	49
	较小简单物品

	50
	密封胶

	51
	升降架脚轮

	52
	较小复杂物品

	53
	万向脚轮

	54
	活动滑轮套件

	55
	升降中管塑盖

	56
	翻新喷漆

	57
	较大简单物品

	58
	升降大管塑盖

	59
	馈线滑轮套件

	60
	逆变充电器

	61
	球头面板套件

	62
	较大复杂物品

	63
	球头内顶盖

	64
	升降架撑杆

	65
	球头外顶盖

	66
	超高小管部件

	67
	自动充电器

	68
	键控板部件

	69
	升降架轮座

	70
	球头底座盖

	71
	球头联接件

	72
	智能充电器

	73
	钢绳辅助套件

	74
	链轮传动套件

	75
	免维护电池

	76
	程序检测、更新

	77
	万向底盘

	78
	太阳能控制器

	79
	单片机小程序记存器

	80
	升降底座架

	81
	太阳能电池板

	82
	面板套件组件

	84
	超高中管部件

	85
	常规主架部件

	86
	钢绳传动部件

	87
	玻璃钢桶盖

	88
	电池构架部件

	89
	太阳能总成架

	90
	便携机座整件

	91
	升降式桶体

	92
	灯光板部件

	93
	超高大管部件

	94
	单体球壳部件

	95
	主控板部件

	96
	免维护电池成套

	97
	超高主架部件

	98
	太阳能整件

	99
	二米机座整件

	100
	单球头整件

	101
	便携球头整件

	102
	三球机座整件

	103
	双球头整件

	104
	三球头整件

	105
	三米机座整件

	106
	浪潮S6550E-48TS4X-C

	107
	华为S5700核心交换机

	108
	PVC管道

	109
	单模四芯光纤

	110
	75-5视频线

	111
	电源线

	112
	非屏蔽六类网线

	113
	视频线

	114
	8芯光纤

	115
	RVV3*1.5

	116
	4芯光纤

	117
	电源线缆RVV 2*1

	118
	音频线

	119
	电源线RVV3*1.5

	120
	光纤转接法兰

	121
	光纤熔点

	122
	线槽

	123
	PE管

	124
	6.5转RCA莲花母

	125
	监控视频头

	126
	网络跳线

	127
	15米音频线

	128
	HDMI高清线

	129
	成品定制电话跳线

	130
	单模光纤跳线

	131
	单模跳线

	132
	定制电话跳线

	133
	安装支架

	134
	熔接法兰

	135
	成品定制光纤跳线

	136
	成品定制网络跳线

	137
	定制成品网络跳线

	138
	定制光纤跳线

	139
	光跳纤 SC-LC

	140
	局部翻新喷漆

	141
	创维电视遥控器

	143
	升降架轮座局部

	144
	球机支架

	145
	电源插座

	146
	集中电源

	147
	光纤收发器电源

	148
	单模光纤尾纤

	149
	超高中管局部

	153
	刻录数据线

	154
	光驱

	156
	电视会议桌面支架

	157
	鹅颈话筒

	158
	电池构架局部

	159
	太阳能局部

	160
	5V电源

	161
	5口百兆交换机

	162
	DC12V电源

	163
	LED LRS-200专用电源

	164
	MW-NED-50A开关电源

	165
	供电开关电源

	166
	DP转HDMI线

	167
	8口交换机

	168
	升降式局部

	170
	三脚架

	171
	光纤熔接盒

	172
	灯光板部件局部

	173
	超高大管局部

	174
	模拟高清摄像机

	175
	单片机小系统记存器

	176
	X5 系列铭悬固态硬盘MS256G

	177
	 人工安装调试费

	178
	交通费

	179
	DS-2CD2T27EWD-L半球摄像机

	180
	高保真拾音器

	181
	升降式桶体局部

	182
	进口反光膜

	183
	  超高主架局部

	184
	TL-SG1008D 千兆交换机

	185
	单体球壳部件局部（两台）

	186
	光端机

	187
	15米高清线

	188
	DS-2CD3325-I半球摄像机

	189
	电源适配器

	190
	海康DS-2CD3325-I相机

	191
	熔接盒

	192
	光模块

	193
	2T硬盘

	194
	超高主架部件局部

	195
	摄像机桌面支架

	196
	高清监控相机

	197
	10口POE交换机

	198
	海康DS-2CD3327WDV3-L网络摄像机

	199
	8口全千兆交换机TP-LINK TL-SG1008D

	200
	海康DS-2CD3T47EWDV3-L网络摄像机

	201
	400万高清摄像机

	202
	海康4TB监控硬盘

	203
	5口千兆交换机

	204
	网线CAT5

	205
	中科光电ZK-8P 8路电话光端机

	206
	主控板部件局

	207
	视频分配器

	208
	G26618机柜

	209
	基地台手咪

	210
	 TP-LINK TL-SG1048 千兆交换机

	211
	高清网络云台

	212
	锐捷24口带光口管理级千兆交换机

	213
	公安网机架式机框

	214
	S5720-28P-LI-AC千兆交换机

	215
	其他


三、业务系统

3.1 定制化系统

	部颁布系统
	公安交通集成指挥平台

	
	机动车安全技术检验监管系统

	智能交通管理系统
	无锡交警支队数据总线

	
	无锡市道路交通治安管理综合应用服务平台（保留警情下发模块）

	
	卡口信息化平台

	
	无锡市公安局交警支队互联网交通安全综合服务平台

	
	交管信息服务中心支撑软件

	
	交管高分可视化数据支撑系统

	
	沪宁高速公路无锡东收费站接口系统

	交管信息系统
	公安交管综合应用平台数据转换平台

	
	无锡市支队交管短信告知服务平台

	
	无锡市支队非现场执法信息综合管理平台

	
	非现场违法处理监管系统

	
	交警支队非现场处理监管系统二期

	
	微警务系统维保（定制类软件）

	
	无锡市公安局交通警察支队执勤执法监督平台

	车驾管业务系统
	车管所档案影像及驾驶证无纸化办公系统

	
	无锡市公安局交通警察支队“车驾管业务社会化服务

	
	交通安全源头监管系统

	
	机动车驾驶员科目二,科目三考试系统

	
	无锡市公安局居住证系统车管对接业务软件

	
	机动车安全技术检验机构智慧监管系统

	科技装备系统
	交警支队执法仪管理系统平台软硬件维保（定制类软件+其他）

	
	五代警务通系统平台软硬件维保（定制软件加其他）


3.2 购买的系统

	其他系统
	电子支付平台

	
	道路交通事故处理数据服务


3.3 数据资源服务

	类目
	服务项
	服务内容
	备注

	车辆驾驶员异常数据服务
	重点人员挖掘建模
	名下车辆被抵押
	安排2人，4天对机动车信息登记抵押标记为“已抵押”的驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	逾期未换证
	安排2人，4天对已到期但未换证的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	逾期未审验
	安排2人，4天对已到期但未审验的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	满分未学习
	安排2人，4天对超分状态但未学习的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	毒驾
	安排2人，4天对曾有毒驾记录驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	醉驾
	安排2人，4天对曾有醉驾记录人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	无证驾驶
	安排2人，4天对曾有无证驾驶记录人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	交通事故频发人员
	安排2人，4天对一年内发生交通事故3-5次驾驶记录人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	交通事故频发人员
	安排2人，4天对一年内发生交通事故5次以上驾驶记录人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	违法高发驾驶人
	安排2人，4天对一年内违法6次及以上的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	非机动车违法高发人员
	安排2人，4天对一年内违法10次及以上非机动车驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	简易事故高发驾驶人
	安排2人，4天对简易事故高发的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	亡人事故驾驶人
	安排2人，4天对出现过亡人事故的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	一般事故高发驾驶人
	安排2人，4天对一般事故高发的AB类驾驶人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	驾驶证被吊销
	安排2人，4天对一般驾驶证登记人员员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	危货运输从业人员
	安排2人，4天对危货运输从业人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	公路、旅游客运从业人员
	安排2人，4天对公路、旅游客运从业人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	出租客运从业人员
	安排2人，4天对出租客运从业人员进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	校车
	安排2人，4天对通过六合一数据获取从事校车工作的驾驶人信息进行分析。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	涉嫌酒醉驾
	安排2人，4天提取酒醉驾违法数据，关联从业驾驶人数据，获取有过酒醉驾违法行为的AB类驾驶人。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	一年内首次上高速车辆
	安排2人，7天一年内抓拍记录小于等于2且是在收费站被抓拍的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	节假日其出行车辆
	安排2人，15天一年内抓拍次数不高于六次且被抓拍时间处于节假日的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	重点车辆挖掘模型
	逾期未检验
	安排2人，7天提取营运车辆中逾期未检验车辆信息。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	逾期未报废
	安排2人，7天提取营运车辆中逾期未报废车辆信息。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	事故高发
	安排2人，7天提取事故高发的营运车辆信息。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	一般事故高发
	安排2人，7天提取亡人事故高发的营运车辆信息。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	违法高发
	安排2人，7天提取违法高发的营运车辆信息。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	重点违法高发
	安排2人，30天统计超速、超员、超载、闯红灯、违停、逆行、疲劳驾驶、违反禁止标志、右转不停车等重点违法高发的营运车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	非法改装
	安排2人，7天统计非法改装的营运车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	异地检验
	安排2人，7天统计外地检验，本地营运的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	逾期未检验
	安排2人，7天提取逾期未检验的7-9座面包车。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	逾期未报废
	安排2人，7天提取逾期未报废的7-9座面包车。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	重点违法高发
	安排2人，7天提取重点违法高发的车辆信息。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	一年内首次上高速车辆
	安排2人，15天统计一年内抓拍记录小于等于2且是在收费站被抓拍的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	节假日其出行车辆
	安排2人，15天统计一年内抓拍次数不高于六次且被抓拍时间处于节假日的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	买卖分黄牛规则
	疑似买卖分黄牛-违法处理明细-无锡本地违法-线下处理（5辆及以上）
	安排2人，15天统计：1.违法处理人和机动车所有人不一致，数据来源于非现数据并且是线下处理的违法处理信息2.排除车辆类型是小型车辆并且所有人是公司的3.车牌数量大于等于5的高于六次且被抓拍时间处于节假日的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	疑似买卖分黄牛-违法处理明细-无锡本地违法-线下处理（4辆及以上）
	安排2人，7天统计处理不同机动车数量大于等于4的数据；

	
	
	疑似买卖分黄牛-违法处理明细-无锡本地违法-线下处理（4辆及以上）-AB证
	安排2人，7天统计准驾车型是AB类的。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	疑似买卖分黄牛-违法处理明细-无锡本地违法-线下处理（4辆及以上）-C证
	安排2人，7天统计准驾车型是C类的数据。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	违法当天车辆驾驶人像比对
	安排2人，15天统计：1.在天算平台建模分析违法当天车辆的驾驶人员2.和违法处理人员进行比对。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	美团数据分析
	“快驴”货车司机数据
	安排2人，7天统计美团汇总的“快驴”司机相关数据。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	“快驴”重点人员数据
	安排2人，15天统计“快驴”司机中的高记分、失驾、重点违法高发、多次违法未处理人员。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	美团快驴车辆违法统计
	安排2人，15天针对美团快驴货车的违法情况进行统计，分析高频违法及路段、时段。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	骑手闯红灯高频路口点位
	安排2人，30天美团根据骑手轨迹与灯态信息汇总的市内骑手高频闯红灯路口。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	天算平台分析
	面包车出行轨迹
	安排2人，30天对面包车出行轨迹分析：1.查询一个月内存在超员可能性的面包车的过车记录。2.统计卡口、经过次数、进过时段。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	存在超员可能性的面包车
	安排2人，30天对存在超员可能性的面包车进行统计分析1.根据历史超员违法面包车分析出重点品牌。2.近一个月内有20天以上抓拍记录的重点品牌本地面包车。3.有违法超员记录且近一个月内有20天以上抓拍记录的外地面包车。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	高频驾驶人
	安排2人，30天对高频驾驶人进行统计分析1.取一个月的过车数据2.每天每个人只取一次数据3.判断一个月内抓拍天数超过20天的人员。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计

	
	
	高频出行车辆
	安排2人，30天对高频出行车辆进行分析1.取一个月的过车数据2.每天每辆车只取一次数据3.判断一个月内车辆被抓拍天数超过20天的车辆。责任人1负责计算流程设计，责任人2负责计算公式设计


四、指挥中心硬件及卡口警务站维保

4.1音视频系统

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	交管支队主楼

	1、信息发布设施  

	1
	室内显示屏（一层大厅）
	室内显示屏（一层大厅）
	25.6
	㎡

	2
	AMPT播控软件
	AMPT播控软件
	1
	套

	3
	电脑（笔记本）
	电脑（笔记本）
	1
	套

	2、门禁一卡通

	1
	单门门禁控制器
	单门门禁控制器
	69
	台

	2
	IC读卡器
	IC读卡器
	69
	台

	3
	出门按钮
	出门按钮
	69
	台

	4
	门禁专用电源
	门禁专用电源
	69
	台

	5
	门禁电控锁
	门禁电控锁
	69
	台

	6
	通信集线器
	通信集线器
	1
	台

	7
	IC发卡器
	IC发卡器
	2
	台

	8
	车牌一体机
	车牌一体机
	4
	台

	9
	辅助相机
	辅助相机
	2
	台

	10
	防砸雷达
	防砸雷达
	6
	台

	11
	直流道闸
	直流道闸
	6
	台

	12
	加密狗
	加密狗
	1
	只

	13
	车牌输入控制软件
	车牌输入控制软件
	1
	套

	14
	门禁读卡器(玻璃门用)
	门禁读卡器(玻璃门用)
	4
	台

	15
	发卡器
	发卡器
	1
	台

	16
	门禁管理软件
	门禁管理软件
	1
	套

	17
	消费终端
	消费终端
	3
	套

	18
	通信转换器
	通信转换器
	1
	台

	19
	专用电源
	专用电源
	3
	台

	20
	发卡器
	发卡器
	1
	台

	21
	门禁系统管理软件
	门禁系统管理软件
	1
	系统

	22
	消费管理软件
	消费管理软件
	1
	系统

	23
	考勤管理软件
	考勤管理软件
	1
	系统

	24
	停车场管理软件
	停车场管理软件
	1
	系统

	25
	管理电脑P4,19寸
	管理电脑P4,19寸
	1
	台

	26
	IC卡加密
	IC卡加密
	1
	套

	27
	消费系统软件
	消费系统软件
	1
	套

	3-背景音乐

	1
	系统主机
	系统主机
	1
	台

	2
	遥控话筒输入模块
	遥控话筒输入模块
	1
	台

	3
	线路输入模块
	线路输入模块
	3
	台

	4
	语音广播模块
	语音广播模块
	3
	台

	5
	遥控话筒
	遥控话筒
	3
	台

	6
	控制输入模块
	控制输入模块
	1
	台

	7
	420W功放
	420W功放
	6
	台

	8
	电源分配器
	电源分配器
	2
	台

	9
	十路监听器
	十路监听器
	3
	台

	10
	吸顶喇叭
	吸顶喇叭
	243
	台

	11
	号角喇叭
	号角喇叭
	18
	台

	12
	草坪喇叭
	草坪喇叭
	52
	台

	13
	CD机
	CD机
	1
	台

	14
	19寸2000mm机柜
	19寸2000mm机柜
	2
	台

	4-有线电视

	1
	DVD机
	DVD机
	3
	台

	2
	邻频调制解调器
	邻频调制解调器
	3
	套

	3
	16路混合器
	16路混合器
	1
	台

	4
	干线放大器
	干线放大器
	7
	个

	5
	六分配
	六分配
	1
	个

	6
	二分支
	二分支
	7
	个

	7
	三分支
	三分支
	10
	个

	8
	四分支
	四分支
	10
	个

	9
	终端电阻
	终端电阻
	7
	个

	10
	分支分配箱
	分支分配箱
	16
	个

	11
	用户面板
	用户面板
	87
	个

	12
	14寸彩电
	14寸彩电
	1
	台

	13
	专用机柜2000mm
	专用机柜2000mm
	1
	台

	5-闭路电视监控系统

	1
	LCD液晶显示单元
	LCD液晶显示单元
	12
	块

	2
	单红LED显示屏
	单红LED显示屏
	3.4
	㎡

	3
	综合安防视频管理平台
	综合安防视频管理平台
	1
	台

	4
	矩阵
	矩阵
	1
	台

	5
	拼接控制器
	拼接控制器
	12
	台

	6
	拼接屏支架
	拼接屏支架
	12
	台

	7
	核心交换机
	核心交换机
	1
	台

	8
	电梯半球摄像机
	电梯半球摄像机
	4
	台

	9
	无线网桥
	无线网桥
	4
	对

	10
	六类网线
	六类网线
	1
	箱

	11
	电源线
	电源线
	1
	卷

	12
	电源插座
	电源插座
	4
	只

	13
	网络型枪机（数字）
	网络型枪机（数字）
	6
	套

	14
	网络型半球（数字）
	网络型半球（数字）
	17
	套

	15
	网络室内球机（数字）
	网络室内球机（数字）
	4
	套

	16
	网络室外球机（数字）
	网络室外球机（数字）
	3
	套

	17
	数字硬盘录像机（含硬盘）
	数字硬盘录像机（含硬盘）
	2
	台

	18
	7孔操作台
	7孔操作台
	1
	套

	19
	监控立杆
	监控立杆
	18
	套

	20
	摄像机电源
	摄像机电源
	53
	台

	21
	端子箱
	端子箱
	21
	套

	22
	室外不锈钢箱
	室外不锈钢箱
	7
	个

	一室三中心弱电设施

	1
	24口配线架
	24口配线架
	4
	块

	2
	理线器
	理线器
	4
	个

	3
	无线鼠标
	无线鼠标
	1
	套

	4
	空气净化器
	空气净化器
	4
	台

	5
	超短焦专用吊架
	超短焦专用吊架
	14
	套

	6
	全高清融合图像处理器
	全高清融合图像处理器
	2
	台

	7
	100寸宽屏电动幕
	100寸宽屏电动幕
	2
	幅

	8
	宽屏框架幕
	宽屏框架幕
	2
	幅

	9
	分布式显示统一管理节点控制器
	分布式显示统一管理节点控制器
	7
	点

	10
	HDMI光纤传输设备
	HDMI光纤传输设备
	7
	套

	11
	HDMI无线传输器
	HDMI无线传输器
	1
	套

	12
	分布式显示处理器
	分布式显示处理器
	3
	台

	13
	分布式显示统一管理节点控制器
	分布式显示统一管理节点控制器
	6
	点

	14
	分布式控制管理器
	分布式控制管理器
	1
	套

	15
	HDMI光纤传输设备
	HDMI光纤传输设备
	6
	套

	16
	电气玻璃显示区域
	电气玻璃显示区域
	126.36
	m2

	17
	电气玻璃门
	电气玻璃门
	21.6
	m2

	18
	吸顶音箱
	吸顶音箱
	8
	只

	19
	功率放大器
	功率放大器
	1
	台

	20
	播放电脑
	播放电脑
	1
	台

	21
	全高清融合图像处理器
	全高清融合图像处理器
	1
	台

	22
	专用吊架
	专用吊架
	7
	套

	23
	双向互动触控屏
	双向互动触控屏
	1
	套

	24
	宽屏框架幕
	宽屏框架幕
	1
	幅

	25
	弧形屏幕
	弧形屏幕
	1
	套

	26
	地台幕
	地台幕
	1
	套

	27
	分布式显示处理器
	分布式显示处理器
	2
	套

	28
	HDMI光纤传输设备
	HDMI光纤传输设备
	11
	套

	29
	分布式控制管理控制器
	分布式控制管理控制器
	1
	套

	30
	分布式显示统一管理节点控制器
	分布式显示统一管理节点控制器
	9
	点

	31
	播放电脑
	播放电脑
	1
	台

	32
	吸顶音箱
	吸顶音箱
	4
	只

	33
	功率放大器
	功率放大器
	1
	台

	34
	超短焦投影机
	超短焦投影机
	14
	台

	35
	全息展区工程投影机
	全息展区工程投影机
	7
	台

	36
	工程投影短焦镜头
	工程投影短焦镜头
	3
	只

	37
	工程投影短焦镜头
	工程投影短焦镜头
	4
	只

	38
	98寸显示器
	98寸显示器
	1
	台

	18楼弱电设施

	1
	电动遥控投影屏
	电动遥控投影屏
	1
	个

	2
	液晶投影仪
	液晶投影仪
	1
	台

	3
	全频音响
	全频音响
	2
	只

	4
	功放
	功放
	1
	台

	5
	低音音箱功放
	低音音箱功放
	1
	台

	6
	低音音箱
	低音音箱
	1
	只

	7
	HDMI
高清解码处理器
	HDMI
高清解码处理器
	1
	台

	8
	无线麦克风
	无线麦克风
	1
	套

	9
	幕布
	幕布
	1
	套

	10
	配套线材
	配套线材
	1
	套

	11
	机柜
	机柜
	1
	台

	12
	创维40寸电视机
	创维40寸电视机
	16
	台

	13
	刚性阻燃管PC20
	刚性阻燃管PC20
	159.32
	m

	14
	刚性阻燃管PC25
	刚性阻燃管PC25
	79.66
	m

	15
	网线CAT5e
	网线CAT5e
	350.8
	m

	16
	线缆HTVV-4*0.5
	线缆HTVV-4*0.5
	350.8
	m

	17
	同轴线SWYV75-5
	同轴线SWYV75-5
	350.8
	m

	18
	单口信息插座（含模块）
	单口信息插座（含模块）
	16
	个

	19
	电话插座（含模块）
	电话插座（含模块）
	16
	个

	20
	电视插座（含模块）
	电视插座（含模块）
	16
	个

	21
	24口配线架
	24口配线架
	1
	块

	22
	25口交换机
	25口交换机
	1
	台

	23
	理线器
	理线器
	2
	个

	24
	110配线架
	110配线架
	1
	块

	25
	金属桥架100*100
	金属桥架100*100
	80.75
	m

	26
	支架
	支架
	88.83
	kg

	27
	接线盒
	接线盒
	48
	个

	21楼弱电设施

	1
	eada电子显示屏32寸（10-12楼）
	eada电子显示屏32寸（10-12楼）
	3
	台

	2
	100寸显示屏
	100寸显示屏
	4
	台

	3
	创维32寸智能电子画屏
	创维32寸智能电子画屏
	12
	台

	4
	全频音柱扬声器
	全频音柱扬声器
	8
	只

	5
	四通道专业数字会议功放
	四通道专业数字会议功放
	1
	台

	6
	6进4出专业智能音频处理器
	6进4出专业智能音频处理器
	1
	台

	7
	一拖二无线会议话筒
	一拖二无线会议话筒
	1
	台

	8
	会议摄像头（4K)
	会议摄像头（4K)
	1
	台

	9
	四通道专业数字会议功放
	四通道专业数字会议功放
	2
	台

	10
	前级效果器
	前级效果器
	2
	台

	11
	一拖二无线会议话筒
	一拖二无线会议话筒
	2
	台

	12
	会议声卡
	会议声卡
	1
	台

	13
	同轴转换器
	同轴转换器
	3
	台

	14
	配套线材
	配套线材
	1
	套

	主楼会议系统保障

	1
	11楼会议室、4楼会议室
	提供协助保障
	1
	套

	

	四、沪宁高速公路无锡东收费站公安检查站

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	　
	全景红外半球
	300万1/2.8"超宽动态CMOS ICR超广角半球网络摄像机;最低照度 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON)；0 LUX with IR ;快门 1/3秒至1/100,000秒;镜头 2.1mm, F2.2; 水平视场角:140° 。
	10
	台

	　
	LCD拼接屏
	LCD液晶显示单元；
尺寸：55英寸；
分辨率：1920x1080；
视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间：8ms(G to G)；
对比度：4000:1；
亮度：500cd/㎡；
物理拼缝：0.88mm； 
	8
	块

	　
	拼接屏支架
	定制一体化支架
	2
	套

	　
	视频拼控器
	支持输入4槽位，输出4槽位，标配1个电源板卡，配置两张高清输入卡，单卡4路输入；配置一块高清输出卡，单卡4路输出。
	2
	台

	　
	人脸抓拍摄像机
	200万 1/1.8" CMOS筒型网络摄像机
人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图
人脸去误抓:支持
人脸快速抓拍:支持
最低照度:彩色:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
镜头:11-40mm @F1.4，水平视场角：37° ~11.5°；垂直视场角：20.2°~6.5°
视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG
最大图像尺寸:1920×1080
存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口
视频接口:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
防护等级:IP66
	2
	台

	　
	安检门
	功耗 ＜15W
工作温度 -25℃─55℃
工作湿度 95%，无冷凝
外接电源 187V～242V，50/60Hz
工作频率 根据安装环境自行调节
	2
	套

	　
	X光安检机
	双视角 高清 多能X射线
进口160KV光源；
进口探测板；
操作台 双联
1-64倍无级放大
传送带速度 0.22m/s
最大负载能力 200KG
显示器 2台，17寸
	2
	台

	　
	手持金属探测器
	电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备
频率: 约25KHz
电压：9V
净重：400G（不含电池）
使用温度: 使用温度: -20℃ to +55℃
	4
	台

	　
	话筒
	鹅颈麦
	2
	台

	　
	视频监控操作键盘
	显示屏：10.1英寸TFT LCD
控制方式：网络方式
电源：DC12V/POE
功耗：≤15W
重量：≈1.7KG
	1
	套

	　
	音频主机
	可直接接入标准TCP/IP协议的网络；全数字信号处理、传输；自动检测IP网络终端；可在管理软件中及时提示各种状态信息
	1
	台

	　
	拾音器
	全向数字降噪拾音器；拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；ECM麦克风阵列；灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源  黑-公共地  黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线；
	1
	台

	　
	特写摄像机（询问室）
	分辨率可达 1920 × 1080@25fps
码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
支持OSD颜色自选
支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态
支持背光补偿,适应不同监控环境
红外功能
采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离的远可达30米
	1
	台

	　
	温湿度显示屏（询问室）
	显示讯问室的温度和湿度信息
	1
	台

	　
	同步录音录像设备
	支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入
默认支持4路1080P网络视频接入
禁用1路模拟增加1路网络
最大支持8路1080P网络接入
支持1路VGA输入和1路HDMI输入
支持全路数H.265编解码
支持视频信息上叠加温湿度传感器信息
支持画中画功能
支持支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式
自带7寸触摸屏
标配2个DVD光驱
支持4个SATA接口
支持容量最大为8TB的硬盘
3U机箱
2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
	3
	台

	　
	单机芯左边道（人证对比通道）
	20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/ 12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回
	1
	台

	　
	单机芯右边道（人证对比通道）
	20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回
	1
	台

	　
	人证比对组件（人证对比通道）
	1、设备外观：采用LCD触摸显示屏；补光灯亮度自动调节；200万像素双目宽动态摄像头；面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假；
2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.5S/人；1：1人证比对时间≤1S/人（需配身份证阅读器）；支持100000笔记录存储
3、认证方式：支持人脸，刷卡（需通过485外接读卡器），刷卡+人脸、人证（刷卡+人脸、人证需外接USB身份证阅读器）；
4、通讯方式：采用双网口设计，上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡开门；
5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览；
6、设备接口： LAN*2，彼此物理隔离；RS485*1；韦根*1；USB *1；喇叭扬声器；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1；
7、工作电压：DC 12V/3A；
8、使用环境：室内外，IP65；
9、安装方式：通道安装；
10、工作温度：-30~65℃。
	2
	台

	　
	电子信息采集设备
	能够完成手机IMSI码、IMEI码、MAC地址等信息的采集，支持移动、联通、电信等运营商所用的频段IMSI号码捕获。
	2
	台

	　
	WiFi探针
	全向四路终端特征采集设备，探测距离为400米
	2
	台

	　
	车辆管理、交通违法自助办理一体机
	违法查询、违法处理、罚款缴纳、财政清分、运行监控、数据统计
	2
	台

	　
	350M数字电台基地台
	350兆数字电台基地台
	2
	台

	　
	行业版无人机套包
	含飞行器、配件包、手持操作端和保险服务
	2
	台

	　
	应急广播
	含应急网络管理主机、IP网络数字功放、IP网络音柱*4、IP网络有源音箱*4等
	1
	套

	　
	外部红外周界报警
	热成像周界枪机*4，报警主机，警号，支架
	1
	套

	　
	一键报警系统
	含报警主机、防区模块、警灯*5、紧急按钮*10、遥控器等配件
	1
	台

	　
	身份证阅读器
	可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息；
兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号；
通信接口：USB2.0接口；
工作电压：DC 5V；
工作电流：0.3A（Max）；
	2
	台

	　
	其他
	　其他本项目出保设备
	　
	　

	五、交通指挥中心

	　
	P＜1.6小间距LED屏幕
	KEDACOM
JY-P2-X15
	94 
	平米

	　
	LED显示屏配套发送器
	KEDACOM
JY-S100
	18 
	台

	　
	显控平台 
	KEDACOM
MSP1000-N7
	1 
	台

	　
	控制平板
	Lenovo
MIIX510
	2 
	块

	　
	P＜1.3小间距LED屏幕
	KEDACOM
JY-P1-X12-G
	6.60 
	平米

	　
	LED显示屏配套发送器
	KEDACOM
SD600E
	2 
	台

	　
	拼接控制器
	KEDACOM
MSP100-X1
	1 
	台

	　
	超短焦激光投影
	Epson
CB-700U
	1
	台

	　
	高亮抗光幕
	爱拓
100寸
	2 
	块

	　
	超短焦激光投影
	Epson
CB-700U
	1 
	台

	　
	小间距LED屏幕
	KEDACOM
JY-P1-X12-G
	5.85 
	平米

	　
	LED显示屏接收器
	KEDACOM
SD600E
	2 
	台

	　
	拼接控制器
	KEDACOM
MSP100-X1
	1 
	台

	　
	小间距LED屏幕
	KEDACOM
JY-P1-X12-G
	6.60 
	平米

	　
	LED显示屏接收器
	KEDACOM
SD600E
	2 
	台

	　
	拼接控制器
	KEDACOM
MSP100-X1
	1 
	台

	　
	超短焦激光投影
	Epson
CB-700U
	1 
	台

	　
	高亮抗光幕
	爱拓
100寸
	1 
	块

	　
	数字会议系统主机
	TAIDEN
HCS-4100MC/50
	1 
	台

	　
	会议发言主席单元
	TAIDEN
HCS-48U6CMICM
	1 
	台

	　
	会议发言代表单元
	TAIDEN
HCS-48U6DMICM
	25 
	台

	　
	数字会议系统主机
	TAIDEN
HCS-4100MC/50
	1 
	台

	　
	会议发言主席单元
	TAIDEN
HCS-48U6CMICM
	1 
	台

	　
	会议发言代表单元
	TAIDEN
HCS-48U6DMICM
	13 
	台

	　
	全频吸顶音箱
	PEAVEY PHR 860
	8 
	台

	　
	8寸全频音箱功放
	PEAVEY
CS2000
	2 
	台

	　
	无线话筒
	AUDIO-TECHNICA
ATW-1322
	1 
	套

	　
	两编组调音台
	YAMAHA
MG12
	1 
	台

	　
	数字媒体矩阵
	Motivity
DP1616
	2 
	台

	　
	反馈抑制器
	PEAVEY
Feedback Ferret II
	1 
	台

	　
	工程音箱1
	PEAVEY
SP2
	2 
	只

	　
	工程音箱1功放
	PEAVEY
CS3000
	1 
	台

	　
	全频吸顶音箱
	PEAVEY PHR 860
	4 
	台

	　
	工程音箱2功放
	PEAVEY
CS2000
	2 
	台

	　
	无线话筒
	AUDIO-TECHNICA
ATW-1322
	1 
	台

	　
	数字无线会议麦克风
	ARTTOO
ART-R4/T41
	1 
	台

	　
	天线分配器
	AUDIO-TECHNICA
AEW-DA730G
	1 
	台

	　
	对数指向性天线+无线放大器
	AUDIO-TECHNICA
ATW-B80WB+TW-A49
	1 
	台

	　
	两编组调音台
	YAMAHA
MG12
	1 
	台

	　
	超薄液晶升降屏
	席媒
XM192
	26 
	台

	　
	DVI分配器
	迈拓维矩
MT-DV16H
	2 
	台

	　
	多媒体桌插
	国产
定制
	8 
	套

	　
	超薄液晶升降屏
	席媒
XM165
	9 
	台

	　
	DVI分配器
	迈拓维矩
MT-DV16H
	1 
	台

	　
	全彩LED条屏
	国产
P3全彩
	6.96 
	平米

	　
	中控单元
	湖森
CCU DNC3000
	2 
	台

	　
	电源控制箱
	湖森
CCU REL8plus
	2 
	台

	　
	触摸屏
	Apple
iPad
	2 
	台

	　
	高清矩阵
	湖森
HDC 800
	1 
	台

	　
	高清矩阵
	湖森
HDC 800
	1 
	台

	　
	中控单元
	湖森
CCU DNC3000
	1 
	台

	　
	触摸屏
	Apple
iPad
	1 
	台

	　
	数字无线会议麦克风
	ARTTOO
ART-R4/T41
	1 
	台

	　
	全频吸顶音箱
	PEAVEY PHR 860
	2 
	台

	　
	6寸全频音箱功放
	PEAVEY
CS1400
	1 
	台

	　
	数字媒体矩阵
	Motivity
DP1616
	1 
	台

	　
	中控单元
	湖森
CCU DNC3000
	1 
	台

	　
	触摸屏
	Apple
iPad
	1 
	台

	　
	高清矩阵
	湖森
HDC 800
	1 
	台

	　
	中控单元
	湖森
CCU DNC3000
	1 
	台

	　
	触摸屏
	Apple
iPad
	1 
	台

	　
	全频吸顶音箱
	PEAVEY PHR 860
	2 
	台

	　
	6寸全频音箱功放
	PEAVEY
CS1400
	1 
	台

	　
	数字媒体矩阵
	Motivity
DP1616
	1 
	台

	　
	短焦投影机
	SEEMILE
SML-PX605
	2 
	套

	　
	展示区中控主机
	TOPTEK
TOP-PGMIII
	1 
	套

	　
	P＜1.3小间距LED屏幕
	KEDACOM
JY-P1-X12-G
	10.46 
	平米

	　
	LED显示屏配套发送器
	KEDACOM
SD600E
	6 
	台

	　
	拼接控制器
	KEDACOM
MSP100-X1
	1 
	台

	　
	超短焦激光投影
	Epson
CB-700U
	1 
	台

	　
	高亮抗光幕
	爱拓
100寸
	1 
	块

	　
	高清矩阵
	湖森
HDC 800
	1 
	台

	　
	中控单元
	湖森
CCU DNC3000
	1 
	台

	　
	触摸屏
	Apple
iPad mini 4
	1 
	台

	　
	8寸全频音箱
	PEAVEY
Impulse8R
	2 
	台

	　
	8寸全频音箱功放
	PEAVEY
CS2000
	1 
	台

	　
	数字媒体矩阵
	Motivity
DP1616
	1 
	台

	　
	配电箱
	KEDACOM
120kw-ZP
	1 
	套

	　
	框架
	KEDACOM
配套
	94 
	平米

	　
	吊挂支架及线缆
	国产
辅材
	1 
	套

	　
	会议电视终端
	KEDACOM
H800
	6 
	台

	　
	高清摄像机
	KEDACOM
MOON70
	6 
	台

	　
	会议电视终端
	KEDACOM
H800
	19 
	台

	　
	会议麦克风
	KEDACOM
TrueVoc 300A
	19 
	只

	　
	高清摄像机
	KEDACOM
MOON70
	19 
	台

	　
	会议电视终端（桌面式）
	KEDACOM
KDV1000
	25 
	台

	　
	延长线
	TAIDEN
CBL6PS-20
	2 
	条

	　
	地插
	TAIDEN
HCS-4353/06
	1 
	只

	　
	延长线
	TAIDEN
CBL6PS-20
	2 
	条

	　
	线缆及辅材
	国产
优质
	1 
	项

	　
	电源时序器
	Adiuoteleco Q80
	1 
	台

	
	Soundcraft-Signature 22
	Soundcraft-Signature 22
	1
	台

	　
	线缆及辅材
	国产
优质
	1 
	项

	　
	线缆及辅材
	国产
优质
	1 
	项

	　
	会议摄像机支架
	国产
优质
	1 
	套

	　
	线缆及辅材
	国产
优质
	1 
	项

	　
	升降式电子名牌
	席媒
XMNJ0707B
	40 
	个

	　
	POE拓展器
	席媒
XMNJ165-YKZS/22
	3 
	台

	　
	线缆及辅材
	国产
优质
	1 
	项

	　
	大厅摄像机
	科达
IPC421
	4 
	台

	　
	线缆及辅材
	爱拓
100寸
	1 
	项

	　
	设备机柜
	国产
600*600*2000
	1 
	套

	　
	电源时序器
	Adiuoteleco Q80
	1 
	台

	　
	线缆及辅材
	国产
优质
	1 
	项

	　
	小机柜
	国产
600*600*1200
	1 
	套

	　
	电源时序器
	Adiuoteleco Q80
	1 
	台

	　
	线缆及辅材
	国产
优质
	1 
	项

	　
	线缆及辅材
	国产
优质
	1 
	项

	　
	电源控制箱
	湖森
CCU REL8plus
	1 
	台

	　
	地插
	TAIDEN
HCS-4353/06
	1 
	只

	　
	小机柜
	国产
600*600*1200
	1 
	套

	　
	电源时序器
	Adiuoteleco Q80
	1 
	台

	　
	线缆及辅材
	国产
优质
	1 
	项

	　
	电源控制箱
	湖森
CCU REL8plus
	1 
	台

	　
	电源时序器
	Adiuoteleco Q80
	1 
	台

	　
	PDU
	国产
6位16A
	2 
	个

	　
	线缆及辅材
	国产
优质
	1 
	项

	　
	电源控制箱
	湖森
CCU REL8plus
	1 
	台

	　
	数字无线会议麦克风
	ARTTOO
ART-R4/T41
	1 
	台

	　
	地插
	TAIDEN
HCS-4353/06
	1 
	只

	　
	小机柜
	国产
600*600*1200
	1 
	套

	　
	电源时序器
	Adiuoteleco
Q80
	1 
	台

	　
	线缆及辅材
	国产
优质
	1 
	项

	　
	小机柜
	国产
600*600*1200
	1 
	套

	　
	线缆及辅材
	国产
优质
	1 
	项

	　
	60寸显示屏
	夏普
LCD-60SU478A
	9 
	台

	　
	86寸显示屏
	KTC
86B15
	5 
	台

	　
	配电箱
	KEDACOM 15kw-ZP
	1 
	套

	　
	框架
	KEDACOM 配套
	10.46 
	平米

	　
	超高分应用工作站
	威创AWS-M01
	1 
	　

	　
	集群工作站机框
	KEDACOM
MSCS1000
	1 
	项

	　
	集群工作站主机
	KEDACOM
MSCS1000-CST-E
	40 
	台

	　
	电视墙服务器
	KEDACOM
NTS
	1 
	台

	　
	电视墙服务器
	KEDACOM
NTS
	1 
	台

	　
	转码服务器
	KEDACOM
VS-MTS-100A
	1 
	台

	　
	监控视频业务平台
	KEDACOM
KDM2802A-G2
	2 
	台

	　
	多点控制单元MCU
	KEDACOM
JD6000
	1 
	台

	　
	多媒体视频会议服务器
	KEDACOM
JDS6000
	1 
	台

	　
	会议录播服务器
	KEDACOM
VRS4000
	2 
	台

	　
	工控计算机
	航嘉
S400
	6 
	台

	　
	配电箱
	KEDACOM
15kw-ZP
	1 
	套

	　
	框架
	KEDACOM
配套
	6.60 
	平米

	　
	配电箱
	KEDACOM
15kw-ZP
	1 
	套

	　
	框架
	KEDACOM
配套
	5.85 
	平米

	　
	配电箱
	KEDACOM
15kw-ZP
	1 
	套

	　
	框架
	KEDACOM
配套
	6.60 
	平米

	　
	　
	　
	　
	　

	六、高速公路服务区

	　
	监控半球
	监控半球
	1
	台

	　
	室内拾音器
	室内拾音器
	1
	只

	　
	监控枪机
	监控枪机
	1
	台

	　
	室外防水拾音器
	室外防水拾音器
	1
	只

	　
	监控半球
	监控半球
	1
	台

	　
	室内拾音器
	室内拾音器
	1
	只

	　
	监控枪机
	监控枪机
	1
	台

	　
	室外防水拾音器
	室外防水拾音器
	1
	只

	　
	监控半球
	监控半球
	1
	台

	　
	室内拾音器
	室内拾音器
	1
	只

	　
	监控枪机
	监控枪机
	1
	台

	　
	室外防水拾音器
	室外防水拾音器
	1
	只

	　
	监控半球
	监控半球
	1
	台

	　
	室内拾音器
	室内拾音器
	1
	只

	　
	监控枪机
	监控枪机
	1
	台

	　
	室外防水拾音器
	室外防水拾音器
	1
	只

	七、卡口信息化提档升级项目

	沪宁高速卡口

	　
	网络广播控制主机
	网络广播控制主机
	1
	台

	　
	网络广播话筒
	网络广播话筒
	1
	台

	　
	网络数字功放
	网络数字功放
	4
	台

	　
	室外喇叭
	室外喇叭
	8
	台

	　
	半球摄像机（洛社）
	半球摄像机
	1
	台


4.2桌面及外围设备

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	一、交通指挥中心

	
	一屏双显显示器
	DELLP3418HW
	40 
	套

	
	4K专业显示器
	DELLP4317Q
	2 
	台

	
	键盘鼠标
	罗技MK345
	40 
	套

	
	操作台
	铁力山定制
	9 
	席

	
	电脑椅
	HbadaHDNY100
	9 
	张

	
	工作站电脑
	DELLOptiPlex 7050MT
	5 
	台

	
	一屏双显显示器
	DELLP3418HW
	9 
	套

	
	配套线缆
	国产优质
	1 
	项

	
	电源时序器
	AdiuotelecoQ80
	1 
	台

	二、交警支队高速公路服务区警务站信息化

	
	二代身份证比对仪
	二代身份证比对仪
	1
	套

	
	交通违法自助罚缴机
	交通违法自助罚缴机
	1
	台

	
	交通违法自助罚缴机
	交通违法自助罚缴机
	1
	台

	
	交通违法自助罚缴机
	交通违法自助罚缴机
	1
	台

	
	交通违法自助罚缴机
	交通违法自助罚缴机
	1
	台

	三、交警支队高速公路五大队弱电配套工程项目

	
	执法记录仪采集器
	执法数据采集设备(18槽位)，执法数据采集设备，符合GAT 947-2015标准。配备13.3寸1920*1080高清触摸显示屏；配备18个执法记录仪插槽位；槽位设计上带安全锁，执法记录仪放入后自动锁定，密码解锁，管控更安全；内置3个抽取式设计的3.5寸硬盘槽位，支持RAID；标配1个3.5寸4TB硬盘
	1
	台

	
	解码器
	海康威视  DS-6908UD  8路 
	1
	台

	
	无线投屏
	也仁 YRW-709  USB一键无线投屏同屏
	1
	套

	
	半球摄像机
	海康威视 DS-SCH53020E-DS/B  "200万1/2.8＂CMOS 超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机
	2
	台

	
	半球摄像机
	海康威视 DS-2CD2326FWD-IS  200万星光级1/2.7” CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
	12
	台

	
	拾音器
	海康威视DS-SYQ100-A/K监听范围
5~150平方米
	3
	台


4.3基础设施

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	一、交通指挥中心

	　
	UPS系统
	维谛
ITA2 6KVA
	1 
	项

	　
	气体灭火系统
	安宇
AY3200
	1 
	项

	　
	空调
	格力
KFR-50GW/(50556)FNhAa-A2
	1 
	项

	　
	机柜整理
	国产
定制
	1 
	项

	　
	线缆及辅材
	国产
优质
	1 
	项

	　
	旋转门卡位装置
	国产
优质
	6 
	项

	　
	旋转门卡位装置
	国产
优质
	6 
	项

	　
	综合布线系统
	普天
天纪系列
	1 
	项

	　
	供配电系统
	国产
优质
	1 
	项

	　
	不间断电源系统
	维谛
NX 60KVA
	1 
	项

	　
	人脸门禁系统
	自有品牌
定制
	1 
	项

	　
	综合布线
	4F决策室
	1 
	项

	　
	综合布线
	4F接待室
	1 
	项

	　
	综合布线
	3F外围展示区
	1 
	项

	　
	定制操作台
	铁力山
MT-C-S
	29 
	项

	　
	电脑支臂（单层）
	铁力山
MT-C-S-ZB
	36 
	项

	　
	LED工作灯
	国产
LED
	15 
	项

	　
	键盘托盘
	铁力山
MT-C-S-KBD
	29 
	项

	　
	电源PDU
	佳华通达
JHTP12W6TKB
	29 
	项

	　
	人体工程学椅子
	保友
Pofit
	29 
	项

	　
	定制会议桌
	铁力山
MT-M
	1 
	项

	　
	电源PDU
	佳华通达
JHTP12W6TKB
	2 
	项

	　
	人体工程学椅子
	国产
优质
	16 
	项

	　
	研判室办公桌
	国产
定制
	8 
	项

	　
	专业座椅
	Hbada
HDNY100
	8 
	项

	　
	保障室办公桌
	国产
定制
	12 
	项

	　
	专业座椅
	Hbada
HDNY100
	12 
	项

	二、交警支队高速公路服务区警务站信息化

	　
	设备机柜
	设备机柜
	1
	套

	　
	光纤收发器机架
	光纤收发器机架
	1
	台

	　
	ODF架
	ODF架
	1
	套

	　
	辅材
	辅材
	1
	项

	　
	安装支架
	安装支架
	2
	套

	　
	材料及辅材
	材料及辅材
	1
	项

	　
	设备机柜
	设备机柜
	1
	套

	　
	ODF架
	ODF架
	1
	套

	　
	辅材
	辅材
	1
	项

	　
	安装支架
	安装支架
	2
	套

	　
	材料及辅材
	材料及辅材
	1
	项

	　
	设备机柜
	设备机柜
	1
	套

	　
	ODF架
	ODF架
	1
	套

	　
	辅材
	辅材
	1
	项

	　
	安装支架
	安装支架
	2
	套

	　
	材料及辅材
	材料及辅材
	1
	项

	　
	设备机柜
	设备机柜
	1
	套

	　
	ODF架
	ODF架
	1
	套

	　
	辅材
	辅材
	1
	项

	　
	安装支架
	安装支架
	2
	套

	　
	材料及辅材
	材料及辅材
	1
	项

	　
	　
	　
	　
	　

	三、卡口信息化提档升级项目

	　
	ODF架
	ODF架
	1
	项

	　
	材料及辅材
	材料及辅材
	1
	项


（四）其他要求和有关说明：
1、付款方式及说明：

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定内容、标准、要求进行验收，验收情况作为支付货款的依据。

每季度结算一次，具体付款进度根据市财政局的资金安排情况作相应调整。一、（1）维保项目：各类信息系统软硬件、机房、指挥中心资源等基础设施，以及各类信息系统等（不含大中队及其他交管基础信息化软硬件设施部分）（2）数据治理、（3）数据产品（4）网络安全服务等四大部分。经采购人验收合格后按上述内容报价总金额*当季度实际运维服务期/12个月报审；二、大中队及其他交管基础信息化软硬件设施维护经采购人验收合格后按实际工作量报审。

履约验收方案：

（1）履约验收的主体：无锡市公安局交通管理支队
（2）时间：政府采购合同约定的履约验收条件达到时，在5个工作日内启动履约验收工作。

（3）方式： 一次性验收。

（4）程序：由无锡市公安局交通管理支队成立验收小组，针对本运维项目进行验收。

（5）内容：对本项目运维内容从日常运维管理、节假日保障情况、应急响应等方面是否符合运维要求进行履约验收。

（6）验收标准：项目招标文件、投标文件、合同等材料。
四、合同书（格式）

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据               项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定内容、标准、要求进行验收，验收情况作为支付货款的依据。

每季度结算一次，具体付款进度根据市财政局的资金安排情况作相应调整。一、（1）维保项目：各类信息系统软硬件、机房、指挥中心资源等基础设施，以及各类信息系统等（不含大中队及其他交管基础信息化软硬件设施部分）（2）数据治理、（3）数据产品（4）网络安全服务等四大部分。经采购人验收合格后按上述内容报价总金额*当季度实际运维服务期/12个月报审；二、大中队及其他交管基础信息化软硬件设施维护经采购人验收合格后按实际工作量报审。
（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          

                                签订日期：      年    月   日

五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

（正本/副本）

政府采购编号： 

采购项目名称：

投标供应商：

二〇    年  月  日
（一）投标函（格式）

投标函
致：江苏成建项目管理有限公司

一、我们收到贵方采购编号             采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次                  的投标。

二、我方愿意提供江苏成建项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1.投标函（格式见附件）；

2.证明文件：

2.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）
（1）关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）
（2）投标供应商企业营业执照或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

（5）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）原件扫描件；
（6）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；
（7）投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；
（8）提供法定代表人授权委托人由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作为原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）
（9）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）。

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

2.2补充性文件

（1）供应商简介和经营情况说明；

（2）拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

（3）业绩一览表（格式见附件）
（4）投标偏离表（格式见附件）

（5）投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
（6）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。
3.开标一览表（格式见附件）

4.技术部分（暗标）（根据评分标准编制）                 
三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：                             

开户名称：

开户银行：                   

开户账号：
（二）开标一览表（格式）

开标一览表
供应商名称（盖章）                           政府采购编号：
	项目总报价

（人民币）
	大写：

小写：

	服务期
	

	项目负责人
	


法定代表人或被授权代表或经营者（签字或盖章）：
日期：
注：若是中小微企业的请提供投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示。
（三）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次                      （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。 

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

（四）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购编号：

    日期：

江苏成建项目管理有限公司：

        （投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                      特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：                    ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

	法定代表人身份证复印件
	
	授权代表身份证复印件


法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：










单位性质：











地    址：










成立时间： 年  月  日

经营期限：
            


姓    名：      性别：      年龄：       职务：
系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

	法定代表人身份证复印件

（正面）
	
	法定代表人身份证复印件

（反面）


（五）关于资格的声明函（格式）
关于资格的声明函

采购编号：

    日期：

江苏成建项目管理有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：                    ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

                                   投标供应商（盖章）：

　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

                                   年     月     日

（六）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单
投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：

	拟在本项目担任职务
	姓名
	职称
	证书号/身份证号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书原件扫描件、社保机构出具本投标供应商的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

（七）业绩一览表（格式）

业绩一览表

供应商名称（盖章）                    采购编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	签订时间
	完成情况
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：合同等复印件请附于本表之后。

表格不够可自行扩展。
（八）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（九）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（十）投标偏离表（格式）

投标偏离表

项目名称：交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目（接续2026）    

项目编号：
	序号
	招标文件规定的商务条件
	投标文件响应的具体内容
	是否偏离
	证明文件或响应内容所在位置
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


说明：

1.“招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的内容保持一致。

2.投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日

（十一）报价供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商（盖章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：

中级职称    人数、

高级职称     人数

	2025年12月末资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2025年12月末股东权益
	       万元
	2024年业务收入
	         万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积


	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十二）明细报价表（格式）

明细报价表
供应商名称（盖章）                           政府采购编号：

	序号
	费用类别
	单报价
	数量
	分项总报价

	1
	基础设施维保
	机房基础设施
	
	
	

	
	
	大楼智能化及消防系统基础设施
	
	
	

	2
	信息系统软硬件维护
	信息系统软硬件维保
	
	
	

	
	
	大中队基础信息化设备维护
	
	
	

	3
	交管业务系统维保
	部颁系统、智能交通管理系统、交管信息系统、车驾管业务系统、科技装备系统等定制化系统，以及电子支付平台、道路交通事故处理数据服务等购买系统。
	
	
	

	
	
	数据资源运维服务包括数据治理和建模的服务
	
	
	

	4
	交通指挥中心及城区大队指挥室维护及卡口警务站资源
	音视频系统
	
	
	

	
	
	桌面及外围设备
	
	
	

	
	
	基础设施
	
	
	

	合计
	


法定代表人或被授权代表或经营者（签字或盖章）：
日期：
（十三）技术部分（暗标）（根据评分标准自行编制）
