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[bookmark: _Toc12340]第一章  投标邀请

受［常州旅游商贸高等职业技术学校］的委托，常州市教育基本建设与装备管理中心（采购代理机构）就［常州旅游商贸高等职业技术学校二期安防项目］(项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0202)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
  常州旅游商贸高等职业技术学校二期安防 公开招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于  2026  年 7月22日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-202			
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]2.项目名称：常州旅游商贸高等职业技术学校二期安防项目
3.预算金额：272.5万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为 241.9万元。
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	采购包最高限额
（万元）
	简要技术需求或服务要求

	1
	常州旅游商贸高等职业技术学校二期安防项目
	272.5
	241.9
	详见“第四章 采购需求”


注：
（1） 报价不得超过预算金额和最高限额，否则作无效投标处理。
（2） 凡是框架协议采购的设备不在本次报价范围内。

5.采购需求（简介）：常州旅游商贸高等职业技术学校二期安防项目，包含设备及安装采购。（详细内容见本招标文件第四章）  
6.合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止。
7.关于符合本国产品标准的声明函不作为废标项。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793]1.时间：详见招标公告。
2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]四、投标文件提交
1.时间：详见招标公告。
2.地点：苏采云政府采购一体化平台
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名  称：常州旅游商贸高等职业技术学校	
地  址：常州市新北区红河路88号
联系人： 徐先生
联系方式：0519-85920518
2.采购代理机构信息
地　址：常州市钟楼区新市路9号
采购文件相关联系人：彭先生              
电  话：0519-81098176
开标评审相关联系人：周先生                
电  话：0519-86607039
电子化招投标技术支持电话：0519-86722812
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市教育基本建设与装备管理中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


















[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc6429][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市教育基本建设与装备管理中心（以下简称建装中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标建装中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与建装中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知建装中心。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，建装中心可以对招标文件进行修改。
8.2 建装中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与建装中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486]13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1 投标有效期为建装中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，建装中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝建装中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 建装中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1建装中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 建装中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由建装中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
   22.1 开标后，建装中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、建装中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 建装中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，建装中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，建装中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和建装中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求
25.6.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
25.6.1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
25.6.1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
25.6.1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
25.6.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
25.6.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与建装中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件加“★”号的内容为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
27.3 建装中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、建装中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向建装中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，建装中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向建装中心提出，由建装中心负责答复。
采购人及建装中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和建装中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收部门及联系方式见第一章投标邀请。建装中心质疑接收部门为项目管理科（快递运单上的收件人填写“项目管理科”即可），联系地址：常州市新市路9号，联系电话：0519-86802236。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，建装中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，建装中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）
32.1履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2进口产品
指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
32.4.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
32.4.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
32.5绿色包装
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
32.6支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
32.7正版软件
32.7.1采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。
32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
32.8政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
32.9绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
 32.10履约保证金相关政策
本项目不收履约保证金。

[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]第三章  合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
本项目不收履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排：本合同货物在规定的时间内供货，验收合格，自验收合格之日起十个工作日内一次性付清。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值  5%   的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日     ‌6‰‌ 向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值   5%   的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                    

[bookmark: _Hlt16619369]                    签订日期：      年    月   日

[bookmark: _Toc17950][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]第四章 采购需求
1、 采购标的
1.项目名称：常州旅游商贸高等职业技术学校二期安防项目
2.预算金额：272.5万元
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	采购包最高限额
（万元）

	1
	常州旅游商贸高等职业技术学校二期安防
	272.5
	241.9



3. 采购项目概况：
常州旅游商贸高等职业技术学校二期安防项目，包含二期实训教学区域和实训酒店区域安防设备及安装。
4.合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止；
5.是/否接受联合体投标： 否  ；
6.是/否接受分支机构参与响应：否；
7.是/否属于政府购买服务：否；
8.是/否接受进口产品投标：否；
9.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否；
10.本项目的特定资格要求：无；
11.项目类别：货物类；
12.其他，统一安排现场踏勘，时间：2026年 7月10 日  8点00分-16点00分，采购单位联系人见（联系方式见采购文件第一章）。
2、 政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3、 商务要求（本部分内容所有条款均为实质性要求）
	序号
	条款名称
	具体要求

	1
	合同主体
与付款单位
	本项目合同主体与付款单位为：常州旅游商贸高等职业技术学校

	2
	项目质保要求
	项目免费质保期：自验收合格之日起至少三年原厂质保，签订合同前应将下列材料送达采购人（联系方式见采购文件第一章）：（1）提供指定所投产品（除PVC管、辅材）质保函原件(加盖原厂鲜章，同时应提供原厂联系人姓名和联系电话)。（2）国家相关标准另有规定的从其规定。
若在合同签订前核查发现供应商未按要求提供材料，或所提供材料存在以下情形之一的，视为不具备履约能力，采购人应及时报相关部门处置。
① 材料形式有瑕疵，但内容真实、可补正的，采购人书面通知供应商在法定签订合同截止时间前一次性补正，逾期未补正或补正仍不符合要求的。
② 所投产品确系原厂生产，但因制造商内部流程原因暂无法提供质保函或原厂证明（如企业审批延迟），且能提供有效佐证（如邮件、系统截图、代理协议等）的，经采购人书面同意在法定签订合同截止时间前提交，逾期仍未提交的。
2. 质保条款：
（1）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换；
（2）原厂质保期内提供免费返厂维修服务；
（3）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务（提供每月一次电话回访，每学期至少一次免费巡检服务，发现问题及时解决）；
（4）项目质保期后提供设备零件成本价维修服务。

	3
	合同签订
	中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内完成合同签订。

	4
	工期要求
	自合同签订生效之日起、截止2026年 9月 30 日前完成设备安装和调试。安装调试完进行为期不少于一个月的试运行时间，试运行各项功能正常后提请验收。因采购方或其他承包商原因导致工期延误的，经书面确认后工期顺延，不追究供应商责任。

	5
	交货地点
	1. 中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责。
2. 由采购人指定的实际安装的学校按国家及行业相关标准及采购文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3. 中标供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标供应商必须立即以同样型号的设备在与采购人商定的时间内更换，确保其使用。
4. 如因不可抗力无法在规定时间内提供成交货物，中标供应商应提前15天书面告知采购人。

	6
	售后服务
	中标人提供7*24小时免费上门服务，接到用户通报故障的电话或传真后1小时之内响应服务，2小时内能到现场解决问题；若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。填写巡视记录、网络检修记录、故障报修记录，并通知相关负责人确认。质保期后，中标人提供全生命周期内的服务，在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

	7
	培训要求
	免费提供设备使用培训，培训时间和地点由本项目设备使用的各校确定。

	8
	安装调试及验收要求
	1.安装辅材：采购清单以外的安装所需辅材由乙方提供，不另外收费。
2.中标供应商负责在采购人指定现场进行设备的卸货、安装与调试，并自备设备安装所需器材、器件。
3.中标供应商应对进场施工人员进行技术、安全、思想和法规教育，教育施工人员树立“质量第一，安全第一”的正确思想，使其遵守有关施工和安全的技术法规等。
4.中标供应商必须切实做好安全工作，加强安装作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，一切安全事故均由中标供应商自行负责，与采购人均无关。项目结束后按采购人要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。
5.设备验收在中标供应商及学校双方授权代表在场的情况下，设备到场后，双方根据要求对到场的设备清单以及包装箱数量进行清点核对。开箱后，双方核对包装箱内货物与合同签订的一致性，包括设备型号、规格、颜色、电源等。如出现与合同签订内容不符或任何非运输中的损坏，由中标供应商负责解决，由此产生的一切费用由中标供应商承担。实物验收合格后，双方在实物验收单上签字。
6.验收内容包含产品参数、技术与采购文件及投标文件相符，外观完好，安装牢固美观。有无按采购人要求安装在指定位置。各项功能使用是否流畅、精准，合格率达100%为验收合格，验收不合格产品由中标供应商负责调换，因此产生的全部费用由中标供应商承担。
7.验收时对所有的货物进行验收，做好验收记录，对验收合格的内容，参加验收的人员应在验收记录上签字确认。
8.所供货物必须是全新的，原装正品，提供出厂合格证。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，因此产生的一切费用由中标方承担。
9.验收时采购人可以邀请第三方进行联合验收、可以进行随机抽样检测。
10.若验收不合格，则由中标供应商承担所有验收产生的检测费用。
11.验收前一般应不少于1个月的试运行周期。
12.按照关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行验收，详见验收要求。

	9
	包装和运输
	货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。

	10
	保险
	无

	11
	付款条件
	付款方式：验收合格，提供采购人签字盖章的验收材料，全款付清。

	12
	其他要求
	1. 本项目为包干制（含各类人工、材料、脚手架、登高设备、安全设备、必备工具、测试等），投标人报价为完成本项目的总报价，不再另外收取任何费用。
2.凡采购文件要求提供第三方检测报告的，供应商所提交的检测报告须由具备有效CMA资质的检测机构出具，且检测项目、检测方法及依据标准必须在该机构最新版《资质认定能力附表》范围内。检测报告依据的标准应符合采购文件约定的标准，包括相关国家标准、行业标准、地方标准、国际通用标准（ISO、IEC、ITU）等。投标时须同步提供：① 检测报告原件扫描件加盖公章。② 检测机构有效CMA资质证书扫描件。③检测机构与所涉检测项目的检测能力证明：检测机构对应《资质认定能力附表》所在页的扫描件、或全国市场监督管理总局网站（全国认证认可信息服务平台）对应截图并加盖投标人公章、或省级市场监督管理局网站对应截图并加盖投标人公章。④检测报告含CMA认定标志页面。
未按要求提供上述材料的，相关检测报告视为无效佐证材料。
3.中标公告发布后五个工作日内，中标候选供应商应将下列材料送达采购人：采购文件中要求投标时提供的全文检测报告及相关证明材料复印件并加盖所投品牌原厂鲜章（同时应提供原厂联系人姓名和联系电话）。若提交的材料不符合要求的，应在三个工作日内进行补正。采购人按以下流程进行核查：	
(1) 查询。登录全国认证认可信息公共服务平台或省级监管服务平台（如苏检通），查询的内容包括但不限于以下内容：检测机构的CMA资质证书及与检测项目相对应的检测能力范围、检测报告编号等。
(2) 验证。扫描检测报告首页或封面带有 CMA 标志二维码、电话咨询发证机关，或提请本地市场监管部门协助验证。
(3) 协查。当采购人发现检测报告超出检测机构检测能力范围，或怀疑假检测报告真实性，及时向本地市场监管部门提供线索并请求协查，并获得协查结果。
如发现以下情况 ，采购人应及时报相关部门处置。（1）证书已过期、被撤销，或无法提供任何佐证的。（2）逾期未补正或补正仍不符合要求的；（3）材料内容不实、伪造、或所投产品与投标响应不符（如品牌、型号、技术参数等虚假）。
补正内容不能超出投标文件所提供材料的范围。检验检测机构已注销，但检测机构有效期内出具的有效检测报告应认定为有效。
4.中标供应商应将电子投标文件打印成纸质稿（编制页码打印并胶装），一式两份，分别递交至代理机构和采购人处（邮寄或当面送达)。未及时提供纸质投标文件将可能影响合同签订，由此造成的后果及损失供应商自行负责。



4、 技术要求
1. 基本要求： 
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	一
	实训楼部分
	
	

	（一）
	前端监控设备
	
	

	1
	枪式摄像机(含拾音器)核心产品
	259
	台

	2
	枪式摄像机(电源返送)
	4
	台

	3
	高清网络半球摄像机(含拾音器)
	178
	台

	4
	高清网络半球摄像机(电源返送)
	3
	台

	5
	防油污摄像机(含拾音器)
	2
	台

	6
	拾音器
	7
	个

	7
	周界声光警戒枪型摄像机
	8
	台

	8
	枪机支架
	273
	个

	9
	摄像机电源适配器
	5
	个

	10
	全景摄像机（含支架）
	2
	台

	11
	全彩智能球型摄像机
	4
	台

	12
	球机支架
	4
	个

	13
	高清网络电梯专用摄像机(含拾音器)
	5
	台

	14
	无线网桥
	5
	对

	15
	楼顶监控支架
	13
	套

	16
	监控立杆
	15
	套

	（二）
	网络传输系统
	
	

	1
	安防核心交换机
	1
	台

	2
	8电口POE千兆交换机
	5
	台

	3
	24电口千兆POE交换机
	26
	台

	4
	24电口千兆交换机
	5
	台

	5
	万兆光模块
	4
	个

	6
	千兆光模块
	72
	个

	7
	3米单模双芯光纤跳线
	76
	对

	(三）
	分控终端-校园监控中心
	
	

	1
	拼接屏
	15
	块

	2
	拼接屏支架
	15
	套

	3
	16路高清解码器
	1
	台

	4
	监控计算机（框架协议采购）
	1
	台

	5
	网络键盘
	1
	个

	6
	操作台
	2
	节

	7
	机柜
	1
	台

	（四）
	管理中心
	
	

	1
	综合管理平台
	1
	套

	2
	综合管理平台服务器（框架协议采购）
	1
	台

	3
	数据库管理系统服务器（框架协议采购）
	1
	台

	4
	国产数据库管理系统（框架协议采购）
	1
	套

	5
	视频监控系统_视频通道全生命周期授权
	465
	路

	6
	24盘位硬盘录像机
	4
	台

	7
	8TB企业级硬盘
	96
	块

	（五）
	红外报警系统
	
	

	1
	报警主机
	1
	台

	2
	报警键盘
	1
	台

	3
	声光警号
	1
	个

	4
	被动红外/微波双技术探测器
	4
	只

	5
	单防区输入输出防区模块
	4
	只

	（六）
	巡更系统
	
	

	1
	中文巡更棒
	4
	根

	2
	感应地址钮
	100
	个

	3
	感应姓名钮
	4
	个

	（七）
	车辆管理系统（北门出入口）
	
	

	1
	车辆管理软件
	1
	套

	2
	车牌识别一体机
	2
	台

	3
	车辆道闸
	1
	台

	4
	雷达
	1
	台

	5
	工作站（框架协议采购）
	1
	台

	6
	配套设施
	1
	套

	（八）
	配套管线
	
	

	1
	电源线（3*1.5）
	2000
	米

	2
	电源线（3*1）
	200
	米

	3
	电源线（3*4）
	1200
	米

	4
	六类4对非屏蔽双绞线
	5300
	米

	5
	2米六类4对非屏蔽跳线
	73
	根

	6
	24口六类非屏蔽配线架（满配模块）
	4
	个

	7
	理线器
	8
	个

	8
	PVC管
	600
	米

	9
	配管
	110
	米

	10
	室外防水设备箱
	2
	套

	11
	室外防水电源箱
	2
	套

	二
	酒店部分
	
	

	(一）
	前端监控设备
	
	

	1
	枪式摄像机(含拾音器)核心产品
	135
	台

	2
	高清网络半球摄像机(含拾音器)
	130
	台

	3
	高清网络半球摄像机(电源返送)
	7
	台

	4
	离岗检测半球摄像机
	1
	台

	5
	防油污摄像机(含拾音器)
	21
	台

	6
	拾音器
	8
	个

	7
	周界声光警戒枪型摄像机
	15
	台

	8
	摄像机支架
	171
	个

	9
	摄像机电源适配器
	2
	个

	10
	全景摄像机（含支架）
	1
	台

	11
	智能球型摄像机
	1
	台

	12
	球机支架
	2
	个

	13
	高清网络电梯专用摄像机(含拾音器)
	8
	台

	14
	无线网桥
	8
	对

	15
	楼顶监控支架
	8
	套

	（二）
	网络传输系统
	
	

	1
	安防汇聚交换机
	1
	台

	2
	8电口POE千兆交换机
	4
	台

	3
	8电口千兆交换机
	4
	台

	4
	24电口千兆POE交换机
	17
	台

	5
	24电口千兆交换机
	4
	台

	6
	万兆光模块
	4
	个

	7
	千兆光模块
	58
	个

	8
	3米单模双芯光纤跳线
	62
	对

	（三）
	分控中心-酒店消控室
	
	

	1
	拼接屏
	9
	块

	2
	模块化壁挂架
	9
	套

	3
	9路高清解码器
	1
	台

	4
	监控计算机（框架协议采购）
	1
	台

	5
	网络键盘
	1
	个

	6
	操作台
	2
	节

	7
	40KVA UPS（框架协议采购）
	1
	台

	8
	电池（框架协议采购）
	40
	节

	9
	电池机柜（框架协议采购）
	1
	套

	10
	电池柜承重底座（框架协议采购）
	1
	套

	11
	输出配电柜（框架协议采购）
	1
	套

	12
	楼栋配电箱
	11
	套

	13
	PDU
	11
	只

	14
	UPS输入输出电缆（框架协议采购）
	15
	米

	15
	机柜
	1
	台

	（四）
	管理中心
	
	

	1
	视频监控系统_视频通道全生命周期授权
	319
	路

	2
	24盘位硬盘录像机
	3
	台

	3
	8TB企业级硬盘
	72
	块

	（五）
	入侵报警系统
	
	

	1
	报警主机
	1
	台

	2
	报警键盘
	1
	台

	3
	声光警号
	1
	个

	4
	报警按钮
	1
	个

	5
	被动红外/微波双技术探测器
	9
	只

	6
	脚踏式报警按钮
	3
	个

	7
	单防区输入输出防区模块
	13
	只

	（六）
	巡更系统
	
	

	1
	中文巡更棒
	4
	根

	2
	感应地址钮
	100
	个

	3
	感应姓名钮
	4
	个

	（七）
	车辆管理系统（地下室出入口）
	
	

	1
	车辆管理软件
	1
	套

	2
	车牌识别一体机
	4
	台

	3
	车辆道闸
	4
	台

	4
	雷达
	4
	台

	5
	电子支付
	4
	路

	6
	工作站（框架协议采购）
	1
	台

	7
	出口自助终端
	2
	台

	8
	辅材
	1
	套

	（八）
	配套管线
	
	

	1
	电源线（3*6）
	400
	米

	2
	电源线（3*4）
	1200
	米

	3
	电源线（3*1.5）
	1100
	米

	4
	电源线（3*1）
	200
	米

	5
	12芯室外单模光缆
	400
	米

	6
	1U机架式标准12芯LC光纤配线架（含耦合器）
	4
	个

	7
	1.5米单模单芯光纤尾纤
	48
	根

	8
	光纤熔接
	48
	芯

	9
	配管
	100
	米

	10
	室外防水电源箱
	3
	套



2.服务内容及要求/货物技术要求：
下表所列技术参数中打“★”项为实质性技术参数，打“▲”参数为重要参数，其余为一般性技术参数。
	序号
	设备名称
	规格参数

	一
	实训楼部分
	

	（一）
	前端监控设备

	1
	枪式摄像机(含拾音器)
	1、传感器：≥1/1.8英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
4、具备滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。
5、镜头可选：定焦；镜头光圈≥F1.0。
▲6、具备智能红外功能，能根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率，智能红外补光距离或≥50米或在补光功能开启时能识别不低于50米处人体轮廓。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★7、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★8、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
▲9、具备背光补偿、强光抑制、自动增益、感兴趣区域、移动侦测等功能。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★10、具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供所投产品原厂技术白皮书。
11、具备场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。
12、摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示；具备断网续传功能。
13、具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时、不影响正在进行的存储业务）。
14、接口：RJ45百兆或千兆以太网电口，音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥2路，报警输出：≥2路。
15、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
16、工作温度：-40℃~+60℃。工作湿度：≤95%。
★17、浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求，提供承诺函。
20、稳定性：摄像机在正常工作条件下，具备连续168小时正常工作。
★18、防护等级：≥IP67。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★19、具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★20、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
24、内置MIC。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。

	2
	枪式摄像机(电源返送)
	1、传感器：≥1/1.8英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件或关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件或关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
4、具备滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。
5、镜头可选：定焦；镜头光圈≥F1.0。
▲6、智能红外补光距离（识别距离）≥50米。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件或关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★7、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件或关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★8、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
▲9、具备背光补偿、强光抑制、自动增益、感兴趣区域、移动侦测等功能。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件或关键页扫描件（依据标准GB 16796-2022或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★10、具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供所投产品原厂技术白皮书。
11、具备场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。
12、摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示；具备断网续传功能。
13、具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时、不影响正在进行的存储业务）。
14、接口：RJ45百兆或千兆以太网电口，音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥2路，报警输出：≥2路。
15、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
★16、符合GB/T 28181现行协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
17、Onvif、IPv4/6现行协议标准。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
18、工作温度：-40℃~+60℃。工作湿度：≤95%。
★19、浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求，提供承诺函。
20、稳定性：摄像机在正常工作条件下，具备连续168小时正常工作。
★21、防护等级：≥IP67。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件或关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★22、具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
23、支持DC12V电源返送。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。

	3
	高清网络半球摄像机(含拾音器)
	1、传感器：≥1/3英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
▲5、具备智能红外功能，智能红外补光距离（识别距离）≥50米。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★6、支持物品遗留；物品搬移。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
7、走廊模式：90°/270°。
★8、内置MIC。提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
9、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。
10、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
11、防护等级：IP66。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★12、具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★13、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
14、接口：RJ45百兆以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。
15、支持DC12V电源返送。
★16、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。

	4
	高清网络半球摄像机(电源返送)
	1、传感器：≥1/3英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
▲5、具备智能红外功能，智能红外补光距离（识别距离）≥50米。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★6、支持物品遗留；物品搬移。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
7、走廊模式：90°/270°。
★8、内置MIC。提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
9、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。
10、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
11、防护等级：IP66。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★12、具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★13、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
14、接口：RJ45百兆以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。
15、支持DC12V电源返送。
★16、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	防油污摄像机(含拾音器)
	1、传感器：≥1/2.7英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.001Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
4、具备滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。
5、镜头：定焦；镜头光圈≥F1.0。
▲6、内置红外灯和暖光灯，最大红外补光距离(识别距离)：≥80m、暖光视频监控距离（识别距离）：≥30m。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★7、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★8、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
▲9、支持对老鼠、垃圾桶未盖、玩手机的目标、目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色或是否穿工作服进行检测并触发报警。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
10、报警事件：无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，动态检测，视频遮挡，绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，场景变更，音频异常侦测，外部报警，人脸检测，区域内人数统计，滞留报警，人数统计，安全异常，玩手机，垃圾桶未盖，传感器报警，老鼠检测。
13、具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时、不影响正在进行的存储业务）。
12、接口：RJ45百兆或千兆以太网电口，音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥1路，报警输出：≥1路。
13、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
★14、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/6现行协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
★15、浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求，提供承诺函。
16、防护等级：≥IP67。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★17、具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
18、内置MIC。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	拾音器
	1、连接方式：≥4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）；
2、拾音范围：1～150平方米，约半径7米；
3、灵敏度：-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）；
4、信噪比：70dB（1KHz & Max dB SPL）；
5、指向特性：全指向性；
6、动态范围：40dB（1KHz & Max dB SPL）。
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	周界声光警戒枪型摄像机
	1、传感器：≥1/2.8英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
★4.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
▲5、内置红外补光灯，最大红外监控距离（识别距离）不低于50米。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★6、支持智能侦测：区域入侵，拌线或越界入侵。动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
▲7、支持智能行为分析触发时联动声音告警和白光告警，播放时长可设。支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★8、防护等级：IP67。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★9、具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★10、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
11、 接口：RJ45百兆以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	枪机支架
	材质铝合金或白钢支架，满足吊装/壁装多种场景。
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	摄像机电源适配器
	1.12V2A；
★2.提供3C认证证书扫描件加盖公章。
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	全景摄像机（含支架）
	★1、采用四颗不低于1/1.8英寸CMOS传感器，像素：全景（最大分辨率折算）≥1490万。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★2、具备最低照度彩色不劣于0.0005Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准）。
★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★4、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准））。
▲5、细节球机最大补光距离（识别距离）≥400米。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准）。
▲6、镜头类型：全景：定焦；球机（细节）：≥40倍光学变倍。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
5、视场角：全景：水平：≥180°；垂直：≥103°。
6、全景支持周界防范，人群分布图，车辆密度，球机支持周界防范，视频结构化，人脸识别。
7、球机支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性，非机动车属性，人体属性，人脸属性。
8、网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）。
★9、符合GB/T 28181现行协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
10、接入标准（符合现行标准）：ONVIF，CGI，GA/T1400。
11、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
12、支持AR功能；内置千兆SFP光模块单模单纤。
13、支持RS-485接口：≥1个；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥1路；报警输出：≥1路。
14、供电方式：DC36V。
★15、防护等级：≥IP67。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	全彩智能球型摄像机
	1、传感器：≥1/2.7英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★2、采用≥400万像素或≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 15211-2013 或GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。
★3、内置镜头、具备≥23倍光学变焦（镜头焦距最大值与最少值的比值≥23），智能红外补光距离（识别距离）≥150米。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014等现行国家标准）。
★4、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★5、具备最低照度彩色不劣于0.0005Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
6、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。
7、云台键控速度：水平0.1°-200°/S，垂直0.1°-120°/S。；预置位≥30个。
8、旋转范围：水平方向：0°～360°连续旋转。垂直方向：-20°～90°自动翻转180°后连续监视。
9、具备巡航、看守位、拉框放大等功能。
10、具备定时启动、断电记忆功能。
★11、具备强光抑制、透雾功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★12、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准））。
★13、具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
14.具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时，不影响正在进行的存储业务）。
15、接口：百兆及以上以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。
16、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
★17、防护等级：≥IP67。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GA/T 645-2014或GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★18、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
19、浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。
20.具备单场景、多场景、全景及手动跟踪模式；具有一键跟踪控制按钮，具备一键智能跟踪功能。单场景跟踪模式：可在预设的单个场景内跟踪移动的人员或车辆。多场景跟踪模式：可在预设的多个场景内跟踪移动的人员或车辆，多个场景间可根据预设时间轮巡。全景跟踪模式：可对移动的人员或车辆进行360度全景跟踪。手动跟踪模式：可选定移动的人员或车辆，对该目标进行跟踪。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	球机支架
	铝合金、球型摄像机通用壁装支架。
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	高清网络电梯专用摄像机(含拾音器)
	1、传感器：≥1/3英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
5、具备智能红外功能，智能红外补光距离（识别距离）≥10米。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
6、视场角：水平：≥102°；垂直：≥54°；对角：≥121°。
★7、对电瓶车进入电梯触发检测、抓拍并联动声光报警。提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
8、监控画面可正确显示当前楼层。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★9、内置MIC和扬声器。提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
10、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。
11、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
12、支持DC12V或POE供电功能。
13、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
14、接口：RJ45百兆以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。
★15、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	无线网桥
	1.网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口、1个10/100Mbps自协商以太网下行口。
2.无线标准：不低于IEEE 802.11 b/g/n。
3.工作频率：2.4GHz - 2.484GHz。
4.无线传输距离：≥200m。
5.整机最大无线传输速率≥300Mbps。
6.数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息。
7.拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式。
8.工作温度：-20℃～+55℃。
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	楼顶监控支架
	1.材质铝合金或白钢支架。
2.楼顶监控立杆，L型，含配套横臂，高度1.5-2m，根据现场安装环境定制。
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	监控立杆
	1.长度：≥4m。
2.含地笼浇筑（混凝土浇筑≥600*600*800mm)、连接线缆等。
3.含抱杆箱。
4.含电源防雷器、光缆熔接所需材料（熔纤盘、尾纤、耦合器、跳纤等）。
5.根据现场安装环境定制。

	（二）
	网络传输系统

	1
	安防核心交换机
	硬件架构与性能指标：
1.为了保证设备有良好的散热功能，实配模块化风扇框，采用冗余风扇设计，可热插拔，当单个风扇发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热。提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
2.为了适应机柜并排部署，采用后出风或侧出风道设计提供气流示意图证明。
3.采用先进的CLOS交换架构，业务网板与交换网板分离设计。提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
★4.主控槽位数≥2，业务槽位数≥6；整机交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps。提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
5.实配硬件监控模块或独立板卡， 支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗，提供相关证明材料。
6.支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力，提供第三方检测机构出具的测试报告扫描件。
虚拟化：
★1.支持横向虚拟化技术可将多台设备虚拟为一台，提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
2.支持纵向虚拟化可实现“多虚一”或将盒式交换机纵向虚拟为框式交换机板卡，提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
QoS协议:
1.交换机每端口支持200ms缓存，提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
2.支持层次化QoS或多级H-QoS，提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
安全性：
1.支持BPDU guard、Root guard；
2.支持自动隔离攻击源技术；
3.支持CPU保护技术。
可靠性：
▲1.支持硬件BFD/OAM，≤3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性。提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
2.支持流量可视化功能，支持快速故障定位。
3.管理特性：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2。
★单台配置要求如下（提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件）：
1.1+1冗余电源、双主控引擎，业务插槽≥6；
2.≥48个千兆电口、≥48个千兆光口、≥8个万兆光口；
3.要求实配横向虚拟化功能，虚拟化横向流量≥80Gbps（双向）及相应万兆虚拟化线缆不低于4根；
4.支持 IPv4/IPv6 双协议栈，配置IPV6功能授权；
5.为保证产品的后续带宽升级能力，要求投标产品单业务槽位万兆端口密度≥48，40G端口密度≥12，100G端口密度≥4，提供官网截图；
6.支持MPLS/VPLS；
7.支持 IEEE 802.3az 能效以太网标准；
8.支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；
9.支持BFD，BFD for VRRP/BGP/BGP4/ BGP4+/IS-IS/ IS-ISv6/OSPF/ OSPFv3/RSVP/LDP/RIP/ RIPng/ IPv4、 IPv6 静态路由。
★10.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。
★11.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装（JSZC-320400-JZCG-G2026-0178）项目的网络设备兼容，提供承诺函。
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	8电口POE千兆交换机
	★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口，提供官网截图或原厂白皮书或检测报告加盖公章。
★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W，提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。
3.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。
4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。
5.支持最多8个端口聚合。
6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
7.要求所投产品支持防雷等级≥10KV。
8.支持MAC地址≥16K。提供证明材料
9.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。
10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。
★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。
★12.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装（JSZC-320400-JZCG-G2026-0178）项目的网络设备兼容，提供承诺函。
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	24电口千兆POE交换机
	一、端口与性能（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可））
★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。
★2. 交换性能：
整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。
二、PoE供电能力（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可））
★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W或720W。（功率根据项目选配，实际供电需满足学校使用需求）。
三、三层路由与IPv6支持
4. 路由协议：支持以下IPv4/IPv6路由功能：静态路由；RIPv1/v2、RIPng；OSPFv2、OSPFv3；
支持IPv4/IPv6双栈及组播转发。
四、VLAN、堆叠与链路聚合
5. VLAN划分：支持基于端口、MAC地址、协议类型的VLAN。
6. 高可用与聚合：支持多台设备虚拟化堆叠（物理或逻辑），实现统一管理；支持静态链路聚合及 LACP（IEEE 802.3ad）动态聚合。
五、安全与终端管控
7. 设备抗攻击能力：具备CPU保护机制，限制非法报文（如泛洪、畸形包）对主控CPU的冲击；支持ARP网关欺骗防御（如DAI、ARP Check）；支持ICMP泛洪、SYN Flood等DoS攻击防护策略。
8. 表项容量：MAC地址表 ≥ 16K；ARP表项 ≥ 4K；IPv4 FIB表项 ≥ 1K。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
六、可靠性与环境适应性
9. 端口防雷能力：所有业务电口具备 ≥6 kV（线-地）浪涌抗扰度，符合 IEC 61000-4-5 或 GB/T 17626.5 标准。
10. 节能环保：支持 IEEE 802.3az（EEE）高效节能以太网，在端口空闲时自动进入低功耗模式，有流量时快速恢复。
七、管理与运维
11. SDN与认证支持：支持SDN架构（如OpenFlow 1.3或等效开放API）；支持 IEEE 802.1X 端口认证，可对接主流RADIUS认证服务器。
12. 管理接口：支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（Console/Telnet/SSH）、Web GUI、Syslog、NTP、TFTP/FTP/SFTP 等标准管理协议。
八、合规与强制认证
★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。
★14.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装（JSZC-320400-JZCG-G2026-0178）项目的网络设备兼容，提供承诺函。
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	24电口千兆交换机
	▲1.10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45）≥24个，10G SFP+万兆光口≥4个。提供原厂技术白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告原件关键页扫描件。
▲2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps。提供原厂技术白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。
3.支持≥32K MAC地址；
4.交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现控制器平台；  
5.支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
6.三层功能：支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由；
7. 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面，提供第三方检测报告及官网截图证明，并加盖公章。
★8.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。
★9.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装（JSZC-320400-JZCG-G2026-0178）项目的网络设备兼容，提供承诺函。
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	万兆光模块
	光收发一体模块SFP+ 万兆模块(1310nm、10km、LC)，光模块序列号官网可查。提供官网查询截图（含链接地址）。
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	千兆光模块
	光收发一体模块-SFP（1310nm、LC、10km），光模块序列号官网可查。光模块序列号官网或者400或邮件方式可查,提供官网查询截图（含链接地址）或400电话号码或邮件地址。

	7
	3米单模双芯光纤跳线
	1.G.652D单模光纤，双芯，LSZH护套，光缆的光学性能、机械性能、环境性能等符合现行国家或行业标准。提供所投产品由第三方检测机构出具的、具有CMA标志的检测报告原件关键页扫描件（依据YD/T 1272.1-2018或YD/T 2152-2010或GB/T 9771-2020等现行国家或行业标准），检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论：需含光学性能、机械性能、环境性能检测项；提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
2.长度规格≥3米。

	（三）
	分控终端-校园监控中心
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	拼接屏
	一、46英寸拼接屏
1、LCD面板，尺寸≥46英寸；双边拼缝≤3.5mm。
2、分辨率：≥1920*1080；亮度：≥500cd/m2。
3、输入接口不低于：DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1。
4、输出接口不低于：RS232(RJ45)*1。
5、整机需具备防炫光和蓝光护眼功能。
6、液晶拼接屏必须采用整机设计，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线。提供整机照片。
★7、提供所投产品有效期内的节能产品认证证书、CCC认证证书扫描件。

	2
	拼接屏支架
	≥46拼接屏液压前维护支架。
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	16路高清解码器
	1、支持多个通道16同时解码。
2、单台设备支持不少于16路HDMI输出。
3、输出分辨率：支持3840*2160、1920*1080等。
4、支持解码轮巡。
5、支持MPEG4、H.264、H.265、MJPEG视频解码，支持PCM、G.711、AAC音频解码，支持音视频复合流解码。
6、提供USB3.0、千兆以太网接口、RS232和RS485串口。
★7、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	4
	监控计算机（框架协议采购）
	1.配置1颗国产C86架构CPU,每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，
2.配置内存容量≥8G，2.内存类型：≥DDR4；
3.实配 M.2 SSD硬盘，存储容量≥512GB；
4.配置1张独立显卡，显存≥2GB
5.显示器尺寸：≥23寸，分辨率：≥1920x1080；
6.配置键盘鼠标；
7.统信系统或银河麒麟专业版授权。

	5
	网络键盘
	1.采用不低于10.1英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800；
2.支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割；
3.支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上；
4.支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘；
5.支持≥4路报警输入，高低电平可调；（根据项目需求确定数量）
6.支持≥4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控；（根据项目需求确定数量）
7.支持≥4路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）；
8.支持不少于2000路设备控制。

	6
	操作台
	一节2工位。
1、材质：台面E0级别颗粒板，厚度≥25mm。
2、屏风：铝型金，高度≥200mm。
3、金属框架拼装结构，框架使用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，前后门和托盘厚≥1.2mm，每个工作位配备一组19寸机架和一个托盘和一个键盘抽屉。
4、配套座椅。

	7
	机柜
	1.规格：≥宽600mm*深600mm*高2000mm，42U网络机柜。
2.标准：符合现行国家或行业标准。
3.结构：前门为带条形通风孔边框，不低于5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门，快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱，装≥2个风扇。
4.材料：优质冷轧钢板。
5.机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理。

	（四）
	管理中心

	1
	综合管理平台
	软件可集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、设备运维、停车管理、基础工作台等业务系统统一管理；
一、系统管理
1、基础资源管理
（1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、物联网设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；
（3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置；
（4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；
（5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测；
（7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能；
（8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（9）提供地图管理配置能力；
（10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用；
（11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接等；
（12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等；
2、平台运维（▲/★参数需要提供原厂技术白皮书或承诺函）
▲（1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；
▲（2）支持GB28181级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求（含授权）；
（3）可扩展双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；
★（4）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接；
（5）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时。
★3、支持Onvif、支持国标GB28181接入 。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	2
	综合管理平台服务器（框架协议采购）
	1、 尺寸：2U机架式服务器机箱。
2、处理器：≥1颗国产化CPU，核数≥24核；主频≥2.5GHz。
3、内存：≥64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽。
4、硬盘：≥2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘。
5、电源：≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余。
6、风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余。
7、RAID卡：支持RAID 0,1,10。
8、预装国产化操作系统（（若采用非开源国产化操作系统，验收时提供给甲方正版操作系统书面授权或获得正版操作系统厂家书面授权的企业所提供的使用许可授权证书及承诺函，承诺所提供的操作系统为正版授权同时附激活码）。
注：（优先框架协议采购、框架协议没有或不能满足项目需求的可单独采购）

	3
	数据库管理系统服务器（框架协议采购）
	1、支持多库、库之间相对独立性，支持多CPU，支持TB 级以上的少量数据和大用户开发处理、支持集群。
★2、提供给甲方数据库操作系统版权授权书，供应商提供承诺函。（（验收时提供给甲方正版操作系统书面授权或获得正版操作系统厂家书面授权的企业所提供的使用许可授权证书及承诺函，承诺所提供的操作系统为正版授权同时附激活码））
注：（优先框架协议采购、框架协议没有或不能满足项目需求的可单独采购）

	4
	国产数据库管理系统（框架协议采购）
	1、尺寸：2U机架式服务器机箱。
2、处理器：≥1颗国产化CPU，核数≥24核；主频≥2.5GHz。
3、内存：≥64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽。
4、硬盘：≥2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘。
5、电源：≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余。
6、风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余。
7、RAID卡：支持RAID 0,1,10。
8、预装国产化操作系统（（若采用非开源国产化操作系统，验收时提供给甲方正版操作系统书面授权或获得正版操作系统厂家书面授权的企业所提供的使用许可授权证书及承诺函，承诺所提供的操作系统为正版授权同时附激活码）。
注：（优先框架协议采购、框架协议没有或不能满足项目需求的可单独采购）

	5
	视频监控系统_视频通道全生命周期授权
	1、视频通道管理个数不低于465路授权，满足本次视频监控接入。
2、支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙，热成像；
3、支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放。
4、录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放。
5、支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码。

	6
	24盘位硬盘录像机
	1、接入路数：≥256路。
2、硬盘接口：≥24个SATA，单盘最大16T。
3、解码格式支持：H.265、H.264。
4、解码能力：支持2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30。
5、接口：
（1）视频输出支持1个HDMI、1个VGA。
（2）支持USB2.0及以上接口。
（3）网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口。
★6、支持Onvif、支持国标GB28181接入 。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	7
	8TB企业级硬盘
	企业级硬盘8TB；7200RPM；256M；SATA。

	（五）
	红外报警系统

	1
	报警主机
	1.支持8路有线防区报警输入、支持防区扩展、最大可扩展到256路，支持常开、常闭类型探测器接入。
2.支持8路继电器输出、支持输出扩展、最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能。
3.支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠。
4.支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km（RVV2*1.5mm2），支持总线给防区扩展模块供电。
5.支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘。
6.支持1路受控警号（DC12V/1A）输出。
7.支持1路辅电（DC12V/1A）输出。
8.支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电。
9.支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警。
10.支持PSTN电话线、TCP/IP网络报警信号上传。
11.支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略。
12.支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心。
13.支持不低于1个网络用户。
14.支持≥1024条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失。
15.支持≥1024条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能。
16.支持报警ContactID协议，支持话机复用。

	2
	报警键盘
	LCD液晶显示屏，具备1～9数字键和多个功能键，支持对报警机进行布撤防参数设置，支持通过快捷键报警，支持多用户权限操作，可显示报警机的运行状态，采用LCD液晶屏，支持可视化操作。

	3
	声光警号
	1.声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9～15VDC；额定电流≤140mA。
2.安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）。
3．防护等级：≥IP54，室外防水 。
4.工作湿度：10％～90％；工作温度：-20℃～＋60℃。

	4
	被动红外/微波双技术探测器
	1.支持红外与微波双重复合报警，报警准确率更高。
2.探测器探测距离≥12m，探测角度≥90°。
3.报警输出常闭。
4.探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠。
5.支持Cloakwise算法，实现双鉴防遮挡技术，探测器能力
强，对遮挡不会漏报或误报。
6.支持白光/强光过滤技术，有效提高报警准确率。
7.光学器件密封设计，防护等级更高，产品性能更加稳定可靠。
8.数字式温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减。
9.表面贴焊技术（SMT）。
10.抗RF频射干扰，适应更多使用环境。

	5
	单防区输入输出防区模块
	单防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；级联数≥240；通信协议Mbus。

	（六）
	巡更系统

	1
	中文巡更棒
	1.应用RFID技术，自动感应无接触，一体胶胆设计防水，震，尘。
2.存储≥6万条记录（可扩容）程序设计。
3.具备人为破坏、电池自检、更换时间错误等记忆和记录功能。

	2
	感应地址钮
	尺寸：0.5Фcm0.3Фcm，材质：聚碳酸脂。

	3
	感应姓名钮
	材质：工程塑料；尺寸：50*8mm。

	（七）
	车辆管理系统（北门出入口）

	1
	车辆管理软件
	1、车辆全生命周期管理：支持增删改查、批量导入导出；字段涵盖车牌号码/类型/颜色、车主信息（姓名/手机号码)、车辆描述；支持人车绑定关联。
2、统一设备接入：支持岗亭终端、抓拍机、LED屏、道闸、ETC控制终端等设备统一添加与管理。
3、灵活放行策略：支持固定车、临时车、群组车、特殊车辆差异化配置，支持节假期放行规则设定。
4、黑/白名单管控：支持黑名单禁止通行报警，白名单优先快速放行。
5、显示播报：支持对不同种类车辆在进出场时LED屏显示和语音播报内容设置。
▲6、支持无人值守，配套前端终端设备，可实现远程对讲、远程开闸、异常事件自动上报。
7、数据查询与报表：支持多维度（时间、车主、车牌）查询进出记录；生成运营统计报表。
8、信息发布配置：支持对不同种类车辆在进出场时LED屏显示和语音播报内容设置。可自定义不同车型进出场的LED显示内容与语音播报文案。
★9、所投产品符合GB/T 28181协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	2
	车牌识别一体机
	1、采用摄像机、显示屏、补光灯、扬声器一体化设计。
2、成像系统（逐条提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址））
▲（1）摄像机传感器：≥1/3英寸CMOS传感器，像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440；
▲（2）采用电动变焦镜头；
★（3）宽动态能力综合得分≥80；
（4）具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux；
▲（5）摄像机支持智能除雾或玻璃加热功能，确保恶劣天气可用。
3、 交换显示
（1） 显示屏类别：≥10 英寸 LCD /LED；支持二维码及文字显示，屏幕亮度可自适应调节。
（2） 内置扬声器，支持语音对讲与语音播报，可配置播报内容。
4、内置  LED 补光灯，支持上下、左右调节；
5、支持线圈、视频、混合模式三种抓拍模式；
6、算法识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》车牌（含大陆/港澳)；支持车型、车标、车身颜色、子品牌识别。
7、脱机运行：支持授权名单本地存储与比对，断网亦可联动开闸。
8、接口与防护：网络：1×RJ45 (10/100M)，1×RS-232；控制：2路触发输入，2路继电器输出 (开/关/停)；防护：IP54等级，抗紫外线静电喷塑工艺。
★9、所投产品符合GB/T 28181 协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	3
	车辆道闸
	1、机芯与杆件：电机采用直流无刷或无刷直流伺服变频电机；杆件类型：直杆/栅栏杆/折臂杆（按需配置）；杆长：3米～6米（可选）；杆速：1s～6s（按需配置）。
2、安全防砸：标配遇阻反弹；支持线圈防砸、雷达防砸等多重保护；停电手摇解锁，保持开闸以便疏散。
3、标配≥2个遥控器，可遥控距离≥30米。
4、车辆检测器（地感方案，按需配置）：
（1）灵敏度可调，响应时间 ≤100ms；
（2）具备线圈故障自诊断与自恢复功能 (恢复时间≤100ms)；
（3）检出率≥99%，防雷击浪涌保护。

	4
	雷达
	1、微波雷达
★（1）采用79-81GHz 。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
（2）检测范围：距离（区域）可调（0.3m～6m），宽度可调。
（3） 功能：支持轨迹跟踪、静止车辆检测、行人防砸。
（4） 通讯：RS485/蓝牙，支持在线调试、固件升级、日志读取。
（5） 状态指示：LED工作状态灯，断电记忆配置。
2、运维与合规：所投产品支持RS485远程运维，不劣于IP54防护。
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	工作站（框架协议采购）
	1.配置1颗国产C86架构CPU,每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，
2.配置内存容量≥8G，2.内存类型：≥DDR4；
3.实配 M.2 SSD硬盘，存储容量≥512GB；
4.配置1张独立显卡，显存≥2GB
5.显示器尺寸：≥23寸，分辨率：≥1920x1080；
6.配置键盘鼠标；
7.统信系统或银河麒麟专业版授权。
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	配套设施
	含安全护栏，减速带，设备箱、安装浇筑底座、管线等。

	（八）
	配套管线

	1
	电源线（3*1.5）
	1、≥RVV3*1.5，铜芯，符合GB/T 5023.5等相关国家标准。
★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。
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	电源线（3*1）
	1、≥RVV3*1，铜芯，符合GB/T 5023.5等相关国家标准。
★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。
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	电源线（3*4）
	1、≥RVV3*4，铜芯，符合GB/T 5023.5等相关国家标准。
★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。
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	六类4对非屏蔽双绞线
	★1.线规：6类电缆（250 MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
2.导体直径：≥0.57mm，绝缘材料：聚烯烃或聚全氟乙丙烯树脂(FEP)；外护套：LSZH低烟无卤阻燃聚烯烃。
▲3.提供所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线不少于以下技术参数的检测报告：单根导体直流电阻、近端串音衰减(NEXT)、近端串音衰减功率和（PS NEXT）、衰减远端串音比(ACR-F)、衰减远端串音比功率和(PS  ACR-F)、特性阻抗 (Zm)、回波损耗（Return Loss）。提供所投产品由第三方检测机构出具的具有CMA标志的符合YD/T 1019-2023等现行国家或行业标准的检测报告原件关键页扫描件，检测报告数量不作要求。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。
▲4.燃烧性能要求：所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。提供所投产品具有CMA标志的、由第三方检测机构出具的、符合GB/T 18380.12-2022或IEC 60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验的检测报告原件关键页扫描件。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。
5.烟密度：透光率应不小于50%。提供所投产品由第三方检测机构出具的、具有CMA标志的、符合GB/T 17651.2-2021或IEC 61034-2:2019标准的检测报告原件关键页扫描件。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。
★6.承诺所投产品符合YD/T 1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求。提供承诺函（格式自拟）。
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	2米六类4对非屏蔽跳线
	1.采用多股软线为导体，两端RJ45接触针为镀金，跳线必须为注塑成型，LSZH低烟无卤护套。
2.长度规格：≥2米。
3.传输带宽支持250MHz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA认定标志的检测报告原件关键页扫描件（符合现行国家或行业标准）。
4.所投跳线需经过严格的回波损耗及近端串扰测试。提供所投产品由第三方检测机构出具的、具有CMA标志的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T50312-2016或ANSI/TIA-568.2-D:2018或ISO/IEC11801或TIA/EIA-568.2-D:2018所制定的元件标准，投标时提供六类跳线的规格不限）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	24口六类非屏蔽配线架（满配模块）
	1.模块式配线架，满配24个模块；
2.配线架后面配有理线托架，配线架配有防尘盖；
3.直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等；
4.采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤；
5.与6类非屏蔽双绞线所组成的链路，其电气性能应符合ANSI/TIA-568.2-D:2018或TIA / EIA-568.2-D:2018或 ISO/IEC11801-1-2017标准的规定。
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	理线器
	1.规格：网络理线架。
2.单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。
3.设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环。
4.采用滑槽式封闭结构，全金属材质，管理跳线数≥48，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。
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	PVC管
	PVC管 25mm

	9
	配管
	JDG25mm，UPS配电敷设。
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	室外防水设备箱
	室外防水箱，不锈钢，≥500*600mm，含配电空开，防浪涌保护器等，含地面混凝土基础。

	11
	室外防水电源箱
	室外防水箱，不锈钢，≥300*400mm，含配电空开，防浪涌保护器等。

	二
	酒店部分
	

	（一）
	前端监控设备

	1
	枪式摄像机(含拾音器)核心产品
	1、传感器：≥1/1.8英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。。
4、具备滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。
5、镜头可选：定焦；镜头光圈≥F1.0。
▲6、具备智能红外功能，能根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率，智能红外补光距离或≥50米或在补光功能开启时能识别不低于50米处人体轮廓。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★7、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★8、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
▲9、具备背光补偿、强光抑制、自动增益、感兴趣区域、移动侦测等功能。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★10、具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供所投产品原厂技术白皮书。
11、具备场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。
12、摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示；具备断网续传功能。
13、具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时、不影响正在进行的存储业务）。
14、接口：RJ45百兆或千兆以太网电口，音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥2路，报警输出：≥2路。
15、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
★16、符合GB/T 28181现行协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
17、Onvif、IPv4/6现行协议标准。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
18、工作温度：-40℃~+60℃。工作湿度：≤95%。
★19、浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求，提供承诺函。
20、稳定性：摄像机在正常工作条件下，具备连续168小时正常工作。
★21、防护等级：≥IP67。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★22、具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★23、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
24、内置MIC。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	高清网络半球摄像机(含拾音器)
	1、传感器：≥1/3英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
▲5、具备智能红外功能，智能红外补光距离（识别距离）≥50米。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★6、支持物品遗留；物品搬移。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
7、走廊模式：90°/270°。
★8、内置MIC。提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
9、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。
10、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
11、防护等级：IP66。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★12、具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★13、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
14、接口：RJ45百兆以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。
15、支持DC12V电源返送。
★16、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	高清网络半球摄像机(电源返送)
	1、传感器：≥1/3英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
▲5、具备智能红外功能，智能红外补光距离（识别距离）≥50米。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★6、支持物品遗留；物品搬移。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
7、走廊模式：90°/270°。
★8、内置MIC。提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
9、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。
10、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
11、防护等级：IP66。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★12、具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★13、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
14、接口：RJ45百兆以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。
15、支持DC12V电源返送。
★16、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	离岗检测半球摄像机
	1、传感器：≥1/2.8英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
5、具备智能红外功能，智能红外补光距离（识别距离）≥50米。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★6、支持睡岗、人数异常（离岗）检测。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
★7、内置MIC。提供承诺函或提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
9、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。
10、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
11、防护等级：IP66。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★12、具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★13、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
14、接口：RJ45百兆以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。
15、支持DC12V电源返送。
★16、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	防油污摄像机(含拾音器)
	1、传感器：≥1/2.7英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.001Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
4、具备滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。
5、镜头：定焦；镜头光圈≥F1.0。
▲6、内置红外灯和暖光灯，最大红外补光距离(识别距离)：≥80m、暖光视频监控距离（识别距离）：≥30m。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★7、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★8、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
▲9、支持对老鼠、垃圾桶未盖、玩手机的目标、目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色或是否穿工作服进行检测并触发报警。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
10、报警事件：无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，动态检测，视频遮挡，绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，场景变更，音频异常侦测，外部报警，人脸检测，区域内人数统计，滞留报警，人数统计，安全异常，玩手机，垃圾桶未盖，传感器报警，老鼠检测。
13、具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时、不影响正在进行的存储业务）。
12、接口：RJ45百兆或千兆以太网电口，音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥1路，报警输出：≥1路。
13、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
★14、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/6现行协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
★15、浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求，提供承诺函。
16、防护等级：≥IP67。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★17、具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
18、内置MIC。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	拾音器
	1、连接方式：≥4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）；
2、拾音范围：1～150平方米，约半径7米；
3、灵敏度：-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）；
4、信噪比：70dB（1KHz & Max dB SPL）；
5、指向特性：全指向性；
6、动态范围：40dB（1KHz & Max dB SPL）。
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	周界声光警戒枪型摄像机
	1、传感器：≥1/2.8英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
★4.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
▲5、内置红外补光灯，最大红外监控距离（识别距离）不低于50米。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★6、支持智能侦测：区域入侵，拌线或越界入侵。动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
▲7、支持智能行为分析触发时联动声音告警和白光告警，播放时长可设。支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★8、防护等级：IP67。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★9、具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★10、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
12、 接口：RJ45百兆以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	摄像机支架
	白色，壁装或可伸缩吊杆安装。

	9
	摄像机电源适配器
	1.12V2A；
★2.提供3C认证证书扫描件。
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	全景摄像机（含支架）
	★1、采用四颗不低于1/1.8英寸CMOS传感器，像素：全景（最大分辨率折算）≥1490万。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★2、具备最低照度彩色不劣于0.0005Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准）。
★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★4、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准））。
▲5、细节球机最大补光距离（识别距离）≥400米。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准）。
▲6、镜头类型：全景：定焦；球机（细节）：≥40倍光学变倍。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
5、视场角：全景：水平：≥180°；垂直：≥103°。
6、全景支持周界防范，人群分布图，车辆密度，球机支持周界防范，视频结构化，人脸识别。
7、球机支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性，非机动车属性，人体属性，人脸属性。
8、网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）。
★9、符合GB/T 28181现行协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
10、接入标准（符合现行标准）：ONVIF，CGI，GA/T1400。
11、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
12、支持AR功能；内置千兆SFP光模块单模单纤。
13、支持RS-485接口：≥1个；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥1路；报警输出：≥1路。
14、供电方式：DC36V。
★15、防护等级：≥IP67。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。

	11
	智能球型摄像机
	1、传感器：≥1/2.7英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★2、采用≥400万像素或≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 15211-2013 或GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。
★3、内置镜头、具备≥23倍光学变焦（镜头焦距最大值与最少值的比值≥23），智能红外补光距离（识别距离）≥150米。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014等现行国家标准）。
★4、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★5、具备最低照度彩色不劣于0.0005Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
6、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。
7、云台键控速度：水平0.1°-200°/S，垂直0.1°-120°/S。；预置位≥30个。
8、旋转范围：水平方向：0°～360°连续旋转。垂直方向：-20°～90°自动翻转180°后连续监视。
9、具备巡航、看守位、拉框放大等功能。
10、具备定时启动、断电记忆功能。
★11、具备强光抑制、透雾功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★12、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准））。
★13、具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
14.具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时，不影响正在进行的存储业务）。
15、接口：百兆及以上以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。
16、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
★17、防护等级：≥IP67。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GA/T 645-2014或GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★18、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
19、浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。
20.具备单场景、多场景、全景及手动跟踪模式；具有一键跟踪控制按钮，具备一键智能跟踪功能。单场景跟踪模式：可在预设的单个场景内跟踪移动的人员或车辆。多场景跟踪模式：可在预设的多个场景内跟踪移动的人员或车辆，多个场景间可根据预设时间轮巡。全景跟踪模式：可对移动的人员或车辆进行360度全景跟踪。手动跟踪模式：可选定移动的人员或车辆，对该目标进行跟踪。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	球机支架
	铝合金、球型摄像机通用壁装支架。

	13
	高清网络电梯专用摄像机(含拾音器)
	1、传感器：≥1/3英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）
★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。
5、具备智能红外功能，智能红外补光距离（识别距离）≥10米。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
6、视场角：水平：≥102°；垂直：≥54°；对角：≥121°。
★7、对电瓶车进入电梯触发检测、抓拍并联动声光报警。提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
8、监控画面可正确显示当前楼层。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★9、内置MIC和扬声器。提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
10、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。
11、宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。
12、支持DC12V或POE供电功能。
13、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
14、接口：RJ45百兆以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。
★15、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	无线网桥
	1.网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口、1个10/100Mbps自协商以太网下行口。
2.无线标准：不低于IEEE 802.11 b/g/n。
3.工作频率：2.4GHz - 2.484GHz。
4.无线传输距离：≥200m。
5.整机最大无线传输速率≥300Mbps。
6.数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息。
7.拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式。
8.工作温度：-20℃～+55℃。
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	楼顶监控支架
	1.材质铝合金或白钢支架。
2.楼顶监控立杆，L型，含配套横臂，高度1.5-2m，根据现场安装环境定制。

	（二）
	网络传输系统

	1
	安防汇聚交换机
	▲1.100/1000 Base-X 千兆光口≥24个，复用的千兆电口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），10G SFP+万兆光口≥4个。提供原厂技术白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）。
▲2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps。提供原厂技术白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）。
3.支持≥32K MAC地址。
4.交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现控制器平台。 
5.支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。
6.三层功能：支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由。
7. 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面，提供第三方检测报告及官网截图证明，并加盖公章。
8. 设备支持终端类型库，交换机能自动识别监控终端设备，提供终端类型识别库截图证明。
★9.电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。
★10.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装（JSZC-320400-JZCG-G2026-0178）项目的网络设备兼容，提供承诺函。

	2
	8电口POE千兆交换机
	★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口，提供官网截图或原厂白皮书或检测报告扫描件。
★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W，提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。
3.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。
4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。
5.支持最多8个端口聚合。
6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
7.要求所投产品支持防雷等级≥10KV。
8.支持MAC地址≥16K。提供证明材料
9.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。
10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。
★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。
★12.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装（JSZC-320400-JZCG-G2026-0178）项目的网络设备兼容，提供承诺函。
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	8电口千兆交换机
	★1.交换能力≥335Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥2个千兆光口。提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
2.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。
3.支持多台交换机堆叠。
4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。
5.支持最多8个端口聚合；支持LACP。
6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
7.要求所投产品支持防雷等级≥8KV。
8.支持MAC地址≥16K，ARP表项≥1K，IPv4 FIB表项≥1K。提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告原件关键页扫描件。
9.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。
10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。
★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。
★12.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装（JSZC-320400-JZCG-G2026-0178）项目的网络设备兼容，提供承诺函。
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	24电口千兆POE交换机
	一、端口与性能（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可））
★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。
★2. 交换性能：
整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。
二、PoE供电能力（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可））
★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W或720W。（实际供电需满足学校使用需求）。
三、三层路由与IPv6支持
4. 路由协议：支持以下IPv4/IPv6路由功能：静态路由；RIPv1/v2、RIPng；OSPFv2、OSPFv3；
支持IPv4/IPv6双栈及组播转发。
四、VLAN、堆叠与链路聚合
5. VLAN划分：支持基于端口、MAC地址、协议类型的VLAN。
6. 高可用与聚合：支持多台设备虚拟化堆叠（物理或逻辑），实现统一管理；支持静态链路聚合及 LACP（IEEE 802.3ad）动态聚合。
五、安全与终端管控
7. 设备抗攻击能力：具备CPU保护机制，限制非法报文（如泛洪、畸形包）对主控CPU的冲击；支持ARP网关欺骗防御（如DAI、ARP Check）；支持ICMP泛洪、SYN Flood等DoS攻击防护策略。
8. 表项容量：MAC地址表 ≥ 16K；ARP表项 ≥ 4K；IPv4 FIB表项 ≥ 1K。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
六、可靠性与环境适应性
9. 端口防雷能力：所有业务电口具备 ≥6 kV（线-地）浪涌抗扰度，符合 IEC 61000-4-5 或 GB/T 17626.5 标准。
10. 节能环保：支持 IEEE 802.3az（EEE）高效节能以太网，在端口空闲时自动进入低功耗模式，有流量时快速恢复。
七、管理与运维
11. SDN与认证支持：支持SDN架构（如OpenFlow 1.3或等效开放API）；支持 IEEE 802.1X 端口认证，可对接主流RADIUS认证服务器。
12. 管理接口：支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（Console/Telnet/SSH）、Web GUI、Syslog、NTP、TFTP/FTP/SFTP 等标准管理协议。
八、合规与强制认证
★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。
★14.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装（JSZC-320400-JZCG-G2026-0178）项目的网络设备兼容，提供承诺函。
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	24电口千兆交换机
	▲1.10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45）≥24个，10G SFP+万兆光口≥4个。提供原厂技术白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告原件关键页扫描件。
▲2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps。提供原厂技术白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。
3.支持≥32K MAC地址；
4.交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现控制器平台；  
5.支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
6.三层功能：支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由；
7. 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面，提供第三方检测报告及官网截图证明，并加盖公章。
★8.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。
★9.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装（JSZC-320400-JZCG-G2026-0178）项目的网络设备兼容，提供承诺函。
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	万兆光模块
	光收发一体模块SFP+ 万兆模块(1310nm、10km、LC)，光模块序列号官网可查。提供官网查询截图（含链接地址）。

	7
	千兆光模块
	光收发一体模块-SFP（1310nm、LC、10km），光模块序列号官网可查。光模块序列号官网或者400或邮件方式可查,提供官网查询截图（含链接地址）或400电话号码或邮件地址。

	8
	3米单模双芯光纤跳线
	1.G.652D单模光纤，双芯，LSZH护套，光缆的光学性能、机械性能、环境性能等符合现行国家或行业标准。提供所投产品由第三方检测机构出具的、具有CMA标志的检测报告原件关键页扫描件（依据YD/T 1272.1-2018或YD/T 2152-2010或GB/T 9771-2020等现行国家或行业标准），检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论：需含光学性能、机械性能、环境性能检测项；提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
2.长度规格≥3米。

	（三）
	分控中心-酒店消控室

	1
	拼接屏
	一、46英寸拼接屏
1、LCD面板，尺寸≥46英寸；双边拼缝≤3.5mm。
2、分辨率：≥1920*1080；亮度：≥500cd/m2。
3、输入接口不低于：DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1。
4、输出接口不低于：RS232(RJ45)*1。
5、整机需具备防炫光和蓝光护眼功能。
6、液晶拼接屏必须采用整机设计，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线。提供整机照片。
★7、提供所投产品有效期内的节能产品认证证书、CCC认证证书扫描件。

	2
	模块化壁挂架
	≥46拼接屏液压前维护支架。

	3
	9路高清解码器
	1、支持多个通道9同时解码。
2、单台设备支持不少于9路HDMI输出。
3、输出分辨率：支持3840*2160、1920*1080等。
4、支持解码轮巡。
5、支持MPEG4、H.264、H.265、MJPEG视频解码，支持PCM、G.711、AAC音频解码，支持音视频复合流解码。
6、提供USB3.0、千兆以太网接口、RS232和RS485串口。
★7、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	4
	监控计算机（框架协议采购）
	1.配置1颗国产C86架构CPU,每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，
2.配置内存容量≥8G，2.内存类型：≥DDR4；
3.实配 M.2 SSD硬盘，存储容量≥512GB；
4.配置1张独立显卡，显存≥2GB
5.显示器尺寸：≥23寸，分辨率：≥1920x1080；
6.配置键盘鼠标；
7.统信系统或银河麒麟专业版授权。
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	网络键盘
	1.采用不低于10.1英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800；
2.支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割；
3.支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上；
4.支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘；
5.支持≥4路报警输入，高低电平可调；（根据项目需求确定数量）
6.支持≥4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控；（根据项目需求确定数量）
7.支持≥4路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）；
8.支持不少于2000路设备控制。

	6
	操作台
	一节2工位。
1、材质：台面E0级别颗粒板，厚度≥25mm。
2、屏风：铝型金，高度≥200mm。
3、金属框架拼装结构，框架使用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，前后门和托盘厚≥1.2mm，每个工作位配备一组19寸机架和一个托盘和一个键盘抽屉。
4、配套座椅。

	7
	40KVA UPS（框架协议采购）
	1、40KVA主机，三进三出，高频塔式UPS，可支持6台并机运行，并机可共用电池组；
2、输入额定电压：3x380VAC （3ph+N+PE），电压范围：-30%~+20%；
3、输入频率范围：40 ～ 70 Hz 系统；谐波失真(THDi)：线性负载 <3%；
4、输出电压为额定3 x 380/400/415 VAC(3PH+N)，且满足±1%的稳压精度；
5、逆变器过载能力：100-110% 60 分钟，111-125% 10 分钟，126%-150% 1 分钟； >150% 400ms；
6、全相有源功率因数校正，输出功率因素1.0；
7、采用高性能的 DSP 技术控制，使数据处理精确迅速，可靠性高，效率 AC 模式高达 96%，ECO 模式高达 99%；
8、UPS 主机要求采用5英寸彩色触摸液晶显示面板， 支持多种语言并自选语言， 便于使用者查看数据和进行操作控制；
9、支持双路输入，标配维护旁路、紧急电源关闭 (EPO)；
10、电池节数32-40节可调，可根据现场需求设置；
11、系统具备自诊断方案，丰富的故障记录，大容量的历史记录存储空间；具备电池管理方案，延长电池使用寿命；采用三段式可扩展充电设计以优化电池效能。

	8
	电池（框架协议采购）
	1、12V/100AH，免维护全密封铅酸蓄电池。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2、电池寿命：80%放电深度循环寿命＞600次，设计寿命≥12年，需具有依据YD/T 799-2024标准、由泰尔等第三方检测机构出具的盖有CMA标志的全文测试报告加盖公章。
3、蓄电电池规格：12V-100AH，阀控式铅酸蓄电池。
4、蓄电池壳、盖应符合GB/T 2408-2021中的第8．3．2HB（水平级）和第9.3.2V-0（垂直级）的要求。  
5、密封反应效率：蓄电池密封反应效率≥99%。
6、容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率≥98%。
7、防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃。
8、蓄电池按“YD/T 799-2024”规定的相关方法试验后，其外观应无明显变形及渗液。         
9、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验，最大实际容量与最小实际容量差值≤0.5%，以上参数需具有第三方检测机构出具的盖有CMA标志的全文测试报告加盖公章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
★10、所投蓄电池厂商必须通过并提供ISO9001、ISO14000、ISO45001体系认证。提供有效期内的认证证书扫描件。    
11、运行环境：蓄电池在运行过程中应标配绝缘底座，绝缘电池与电池架，提高机房安全。                                                                                                            
★12、蓄电池产品需具有第三方检测机构出具的具有CMA标志的全文测试报告扫描件。 

	9
	电池机柜（框架协议采购）
	定制12V/100AH电池柜、含电池连接线和电池空开。

	10
	电池柜承重底座（框架协议采购）
	电池柜承重底座，角钢焊接。
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	输出配电柜（框架协议采购）
	外场安防设备11个回路及消控室大屏回路，详见智能化图纸（学校提供图纸以公告附件形式提供）。

	12
	楼栋配电箱
	PZ30箱，明装，含配电空开、防浪涌保护器、导轨等。详见配电系统图（学校提供图纸以公告附件形式提供）。

	13
	PDU
	机柜PDU，8位10A，防过载、防雷、防浪涌，配套管线。

	14
	UPS输入输出电缆（框架协议采购）
	WDZ-YJY-5*25。

	15
	机柜
	1.规格：≥宽600mm*深600mm*高2000mm，42U网络机柜。
2.标准：符合现行国家或行业标准。
3.结构：前门为带条形通风孔边框，不低于5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门，快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱，装≥2个风扇。
4.材料：优质冷轧钢板。
5.机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理。

	（四）
	管理中心
	

	1
	视频监控系统_视频通道全生命周期授权
	1、视频通道管理个数不低于319路授权，满足本次视频监控接入。
2、支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙，热成像；
3、支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放。
4、录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放。
5、支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码。
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	24盘位硬盘录像机
	1、接入路数：≥256路。
2、硬盘接口：≥24个SATA，单盘最大16T。
3、解码格式支持：H.265、H.264。
4、解码能力：支持2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30。
5、接口：
（1）视频输出支持1个HDMI、1个VGA。
（2）支持USB2.0及以上接口。
（3）网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口。
★6、支持Onvif、支持国标GB28181接入 。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	3
	8TB企业级硬盘
	企业级硬盘8TB；7200RPM；256M；SATA。

	（五）
	入侵报警系统

	1
	报警主机
	1.支持8路有线防区报警输入、支持防区扩展、最大可扩展到256路，支持常开、常闭类型探测器接入。
2.支持8路继电器输出、支持输出扩展、最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能。
3.支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠。
4.支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km（RVV2*1.5mm2），支持总线给防区扩展模块供电。
5.支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘。
6.支持1路受控警号（DC12V/1A）输出。
7.支持1路辅电（DC12V/1A）输出。
8.支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电。
9.支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警。
10.支持PSTN电话线、TCP/IP网络报警信号上传。
11.支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略。
12.支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心。
13.支持不低于1个网络用户。
14.支持≥1024条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失。
15.支持≥1024条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能。
16.支持报警ContactID协议，支持话机复用。
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	报警键盘
	LCD液晶显示屏，具备1～9数字键和多个功能键，支持对报警机进行布撤防参数设置，支持通过快捷键报警，支持多用户权限操作，可显示报警机的运行状态，采用LCD液晶屏，支持可视化操作。

	3
	声光警号
	1.声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9～15VDC；额定电流≤140mA。
2.安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）。
3．防护等级：≥IP54，室外防水 。
4.工作湿度：10％～90％；工作温度：-20℃～＋60℃。
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	报警按钮
	1.支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警。
2.支持86盒安装方式，螺丝固定。
3.支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作。
4.设备无需供电。
5.自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位。

	5
	被动红外/微波双技术探测器
	1.支持红外与微波双重复合报警，报警准确率更高。
2.探测器探测距离≥12m，探测角度≥90°。
3.报警输出常闭。
4.探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠。
5.支持Cloakwise算法，实现双鉴防遮挡技术，探测器能力
强，对遮挡不会漏报或误报。
6.支持白光/强光过滤技术，有效提高报警准确率。
7.光学器件密封设计，防护等级更高，产品性能更加稳定可靠。
8.数字式温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减。
9.表面贴焊技术（SMT）。
10.抗RF频射干扰，适应更多使用环境。
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	脚踏式报警按钮
	1.金属材料。
2.连接方式：常开或常闭。
3.额定电流（mA）：3000。
4.额定电压（VDC）：250。
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	单防区输入输出防区模块
	单防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；级联数≥240；通信协议Mbus。

	（六）
	巡更系统

	1
	中文巡更棒
	1.应用RFID技术，自动感应无接触，一体胶胆设计防水，震，尘。
2.存储≥6万条记录（可扩容）程序设计。
3.具备人为破坏、电池自检、更换时间错误等记忆和记录功能。

	2
	感应地址钮
	尺寸：0.5Фcm0.3Фcm，材质：聚碳酸脂。

	3
	感应姓名钮
	材质：工程塑料；尺寸：50*8mm。

	（七）
	车辆管理系统（地下室出入口）

	1
	车辆管理软件
	1、车辆全生命周期管理：支持增删改查、批量导入导出；字段涵盖车牌号码/类型/颜色、车主信息（姓名/手机号码)、车辆描述；支持人车绑定关联。
2、统一设备接入：支持岗亭终端、抓拍机、LED屏、道闸、ETC控制终端等设备统一添加与管理。
3、灵活放行策略：支持固定车、临时车、群组车、特殊车辆差异化配置，支持节假期放行规则设定。
4、黑/白名单管控：支持黑名单禁止通行报警，白名单优先快速放行。
5、显示播报：支持对不同种类车辆在进出场时LED屏显示和语音播报内容设置。
▲6、支持无人值守，配套前端终端设备，可实现远程对讲、远程开闸、异常事件自动上报。
7、数据查询与报表：支持多维度（时间、车主、车牌）查询进出记录；生成运营统计报表。
8、信息发布配置：支持对不同种类车辆在进出场时LED屏显示和语音播报内容设置。可自定义不同车型进出场的LED显示内容与语音播报文案。
★9、所投产品符合GB/T 28181协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
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	车牌识别一体机
	1、采用摄像机、显示屏、补光灯、扬声器一体化设计。
2、成像系统（逐条提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址））
▲（1）摄像机传感器：≥1/3英寸CMOS传感器，像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440；
▲（2）采用电动变焦镜头；
★（3）宽动态能力综合得分≥80；
（4）具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux；
▲（5）摄像机支持智能除雾或玻璃加热功能，确保恶劣天气可用。
3、交换显示
（6） 显示屏类别：≥10 英寸 LCD /LED；支持二维码及文字显示，屏幕亮度可自适应调节。
（7） 内置扬声器，支持语音对讲与语音播报，可配置播报内容。
4、内置  LED 补光灯，支持上下、左右调节；
5、支持线圈、视频、混合模式三种抓拍模式；
6、算法识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》车牌（含大陆/港澳)；支持车型、车标、车身颜色、子品牌识别。
7、脱机运行：支持授权名单本地存储与比对，断网亦可联动开闸。
8、接口与防护：网络：1×RJ45 (10/100M)，1×RS-232；控制：2路触发输入，2路继电器输出 (开/关/停)；防护：IP54等级，抗紫外线静电喷塑工艺。
★9、所投产品符合GB/T 28181 协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	3
	车辆道闸
	1、机芯与杆件：电机采用直流无刷或无刷直流伺服变频电机；杆件类型：直杆/栅栏杆/折臂杆（按需配置）；杆长：3米～6米（可选）；杆速：1s～6s（按需配置）。
2、安全防砸：标配遇阻反弹；支持线圈防砸、雷达防砸等多重保护；停电手摇解锁，保持开闸以便疏散。
3、标配≥2个遥控器，可遥控距离≥30米。
4、车辆检测器（地感方案，按需配置）：
（1）灵敏度可调，响应时间 ≤100ms；
（2）具备线圈故障自诊断与自恢复功能 (恢复时间≤100ms)；
（3）检出率≥99%，防雷击浪涌保护。

	4
	雷达
	1、微波雷达
★（1）采用79-81GHz 。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
（2）检测范围：距离（区域）可调（0.3m～6m），宽度可调。
（8） 功能：支持轨迹跟踪、静止车辆检测、行人防砸。
（9） 通讯：RS485/蓝牙，支持在线调试、固件升级、日志读取。
（10） 状态指示：LED工作状态灯，断电记忆配置。
2、运维与合规：所投产品支持RS485远程运维，不劣于IP54防护。

	5
	电子支付
	支持支付宝/微信扫码在线缴费支付/5年，对接常州市智慧停车。

	6
	工作站（框架协议采购）
	1.配置1颗国产C86架构CPU,每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，
2.配置内存容量≥8G，2.内存类型：≥DDR4；
3.实配 M.2 SSD硬盘，存储容量≥512GB；
4.配置1张独立显卡，显存≥2GB
5.显示器尺寸：≥23寸，分辨率：≥1920x1080；
6.配置键盘鼠标；
7.统信系统或银河麒麟专业版授权。

	7
	出口自助终端
	1、集成LED灯箱补光，可放置静态二维码，支持扫码付款等场景，实现无人值守。
2、设备集成呼叫求助按钮、双向对讲。
3、远程控制道闸，集成道闸控制接口。
4、可远程管理、远程升级。
5、支持云协议、本地协议，支持呼叫报警和语音对讲协议。
6、接口：10/100Mbps网络自适应接口；报警输入：≥1路，报警输出：≥1路；RS-232：1路，RS-485：1路。
7、防护等级：≥IP54。
8、工作环境：工作温度-40℃~70℃、工作湿度10%～95%。
9、供电方式：AC 220V；电源防雷击和抗浪涌。

	8
	辅材
	含安全护栏，减速带，设备箱、安装浇筑底座、管线等。

	（八）
	配套管线

	1
	电源线（3*6）
	1、≥RVV3*6，铜芯，符合GB/T 5023.5等相关国家标准。
★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。

	2
	电源线（3*4）
	1、≥RVV3*4，铜芯，符合GB/T 5023.5等相关国家标准。
★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。

	3
	电源线（3*1.5）
	1、≥RVV3*1.5，铜芯，符合GB/T 5023.5等相关国家标准。
★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。

	4
	电源线（3*1）
	1、≥RVV3*1，铜芯，符合GB/T 5023.5等相关国家标准。
★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。

	5
	12芯室外单模光缆
	1.光纤类型：G.652.D单模光纤（9/125μm），支持1310nm和1550nm窗口。
2.规格及类型：芯数范围12芯，结构：GYTZS。
3.提供所投产品以下技术参数的检测报告：光缆光纤特性、光缆机械性能、光缆衰减温度特性（光缆温度特性）或者衰减系数、光缆护套性能等。第三方检测机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T9771.3-2020或YD/T901-2018或（ANSI/TIA-568-3.D-2016、ANSI/TIA-568-C.3-2008等现行国家或行业标准，芯数不限）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
4.护套材料：采用低烟无卤阻燃材料。
5.燃烧性能要求：所投室内单模光缆产品至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。第三方检测机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T18380.12-2022或GB/T18380.22-2008或IEC60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验的要求）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
6.烟密度：透光率应不小于50%。
★7.提供承诺函（格式自拟），承诺所投产品符合GB/T9771.3-2020或YD/T901-2018或（ANSI/TIA-568-3.D-2016、ANSI/TIA-568-C.3-2008）等现行国家或行业标准针对室外光纤的要求。

	6
	1U机架式标准12芯LC光纤配线架（含耦合器）
	1.12芯LC双工光纤配线架，1U高度。
2.安装方式：19英寸机柜式安装，可直接安装于墙面。
3.插入损耗：
多模（850nm）：≤0.2dB（适配器+连接器）；
单模（1310nm/1550nm）：≤0.2dB；
回波损耗：≥45dB（UPC型，单模）。
4.符合IP65防护等级，适配器未使用时需配备防尘帽。
★5.配套提供暗装底盒（绕纤盘），暗装盒（绕纤盘）内设有线缆盘绕存储架，线缆盘绕架设计弯曲半径≥40mm（静态）/≥80mm（动态），支持OM3/OM4/OS2光纤安全存储，出厂满配耦合器。提供技术规格书或第三方检测机构出具检测报告原件关键页扫描件。

	7
	1.5米单模单芯光纤尾纤
	1.单工单模尾纤，1.5米，9/125，光纤尾纤用于光纤线路的灵活跳接或熔接，插入损耗低，回波损耗高，性能满足国家或行业规范标准要求。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或第三方检测机构出具的检测报告原件关键页扫描件。
2.护套材料采用LSZH低烟无卤，具有良好的阻燃性能。
3.技术规范：回拨损耗：单模＞50dB，插入损耗：最大值0.5dB，典型值0.2dB。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或第三方检测机构出具的检测报告原件关键页扫描件。

	8
	光纤熔接
	定制，含连接件等。熔接后的特性指标应符合现行国家或行业标准。

	9
	配管
	JDG25mm，UPS配电敷设。

	10
	室外防水电源箱
	室外防水箱，不锈钢，≥300*400mm，含配电空开，防浪涌保护器等。



说明：系统CAD建筑图等材料以附件形式提供，若有疑问请与采购人代表联系。在施工过程中如果涉及到装饰的拆除与修复，一切费用由中标方负责。
★注：供应商所投核心交换机应执行《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年第2号）和《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）的要求，按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求。提供由具备资格的机构出具的安全认证合格或者安全检测符合要求证明材料。其中，“网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果发布”（以最新发布的为准），所投产品提供中央网络安全与信息化委员会办公室（中央网信办）网站“网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果 ”的截图。

	3.验收标准
严格按照关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行验收。必要时委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证，对于供应商未按合同约定履约的，采购人依法追究其违约责任。
其他验收要求另见附件。

4.其他要求
无。

5. 实质性要求 
	序号
	设备名称或其它
	技术参数或要求
	证明材料

	1
	高清网络半球摄像机(含拾音器)
	★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。

	
	
	★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。
	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。

	
	
	★6、支持物品遗留；物品搬移。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）

	
	
	★8、内置MIC。

	提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★12、具备POE供电功能。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★13、提供SD或TF卡槽。

	承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。

	
	
	★16、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。

	提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	2
	高清网络半球摄像机(电源返送)
	★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。

	
	
	★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。
	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。

	
	
	★6、支持物品遗留；物品搬移。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）

	
	
	★8、内置MIC。

	提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★12、具备POE供电功能。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★13、提供SD或TF卡槽。

	承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。

	
	
	★16、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。

	提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	3
	高清网络电梯专用摄像机(含拾音器)
	★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。

	
	
	★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。
	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。

	
	
	★7、对电瓶车进入电梯触发检测、抓拍并联动声光报警。
	提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★9、内置MIC和扬声器。

	提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★15、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。
	提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	4
	全彩智能球型摄像机（智能球型摄像机）
	★2、采用≥400万像素或≥2560×1440。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 15211-2013 或GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。

	
	
	★3、内置镜头、具备≥23倍光学变焦（镜头焦距最大值与最少值的比值≥23），智能红外补光距离（识别距离）≥150米。
	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014等现行国家标准）。

	
	
	★4、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（
	白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★5、具备最低照度彩色不劣于0.0005Lux，黑白不劣于0.0001Lux。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。

	
	
	★11、具备强光抑制、透雾功能。

	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★12、宽动态能力综合得分≥80。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准））。

	
	
	★13、具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★17、防护等级：≥IP67。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GA/T 645-2014或GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。

	
	
	★18、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。

	提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	5
	全景摄像机（含支架）
	★1、采用四颗不低于1/1.8英寸CMOS传感器，像素：全景（最大分辨率折算）≥1490万。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。

	
	
	★2、具备最低照度彩色不劣于0.0005Lux，黑白不劣于0.0001Lux。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准）。

	
	
	★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★4、宽动态能力综合得分≥80。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准））。

	
	
	★9、符合GB/T 28181现行协议标准。

	提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	
	
	★15、防护等级：≥IP67。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	周界声光警戒枪型摄像机
	★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。

	
	
	★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。
	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。

	
	
	★4.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★6、支持智能侦测：区域入侵，拌线或越界入侵。动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）

	
	
	★8、防护等级：IP67。
	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。

	
	
	★9、具备POE供电功能。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★10、提供SD或TF卡槽。

	承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
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	枪式摄像机(含拾音器)，核心设备
	★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。
	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。

	
	
	★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。
	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★7、宽动态能力综合得分≥80。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。

	
	
	★8、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★10、具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。
	提供所投产品原厂技术白皮书。

	
	
	★17、浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。

	承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求，提供承诺函。

	
	
	★18、防护等级：≥IP67。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。

	
	
	★19、具备POE供电功能。

	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★20、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。

	提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
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	枪式摄像机(电源返送)
	★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。
	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。

	
	
	★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。
	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★7、宽动态能力综合得分≥80。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。

	
	
	★8、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★10、具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。
	提供所投产品原厂技术白皮书。

	
	
	★16、符合GB/T 28181现行协议标准。

	提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	
	
	★19、浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。

	承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求，提供承诺函。

	
	
	★21、防护等级：≥IP67。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件或关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。

	
	
	★22、具备POE供电功能。

	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
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	离岗检测半球摄像机
	★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。

	
	
	★3、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。

	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。
	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。

	
	
	★6、支持睡岗、人数异常（离岗）检测。

	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）

	
	
	★7、内置MIC。

	提供承诺函或提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★12、具备POE供电功能。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★13、提供SD或TF卡槽。

	承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。

	
	
	★16、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。

	提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
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	防油污摄像机(含拾音器)
	★2、像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。
	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。

	
	
	★3.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.001Lux。
	提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。

	
	
	★7、宽动态能力综合得分≥80。

	提供所投产品由具备有效CMA资质的第三方检测机构出具的有CMA认定标志页面的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。

	
	
	★8、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。

	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。

	
	
	★14、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/6现行协议标准。

	提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	
	
	★15、浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。

	承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求，提供承诺函。

	
	
	★17、具备POE供电功能。

	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
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	24盘位硬盘录像机
	★6、支持Onvif、支持国标GB28181接入 。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
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	安防核心交换机
	★4.主控槽位数≥2，业务槽位数≥6；整机交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps。

	提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。

	
	
	虚拟化：
★1.支持横向虚拟化技术可将多台设备虚拟为一台。

	提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。

	
	
	★单台配置要求如下：
1.1+1冗余电源、双主控引擎，业务插槽≥6；
2.≥48个千兆电口、≥48个千兆光口、≥8个万兆光口；
3.要求实配横向虚拟化功能，虚拟化横向流量≥80Gbps（双向）及相应万兆虚拟化线缆不低于4根；
4.支持 IPv4/IPv6 双协议栈，配置IPV6功能授权；
5.为保证产品的后续带宽升级能力，要求投标产品单业务槽位万兆端口密度≥48，40G端口密度≥12，100G端口密度≥4，提供官网截图；
6.支持MPLS/VPLS；
7.支持 IEEE 802.3az 能效以太网标准；
8.支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；
9.支持BFD，BFD for VRRP/BGP/BGP4/ BGP4+/IS-IS/ IS-ISv6/OSPF/ OSPFv3/RSVP/LDP/RIP/ RIPng/ IPv4、 IPv6 静态路由。
	提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。

	
	
	★10.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证）

	提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。

	
	
	★11.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装JSZC-320400-JZCG-G2026-0178项目的网络设备兼容。
	提供承诺函
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	安防汇聚交换机
	★9.电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。

	提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。

	
	
	★10.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装JSZC-320400-JZCG-G2026-0178项目的网络设备兼容。
	提供承诺函
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	24电口千兆POE交换机
	★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）

	
	
	★2. 交换性能：
整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。

	

	
	
	★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W或720W。（实际供电需满足学校使用需求）。

	

	
	
	★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。

	投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。

	
	
	★14.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装JSZC-320400-JZCG-G2026-0178项目的网络设备兼容，提供承诺函。
	提供承诺函
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	24电口千兆交换机
	★8.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证）。

	提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。

	
	
	★9.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装JSZC-320400-JZCG-G2026-0178项目的网络设备兼容，提供承诺函。
	提供承诺函
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	8电口POE千兆交换机
	★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口。

	提供官网截图或原厂白皮书或检测报告扫描件。

	
	
	★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W。
	提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。

	
	
	★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证）。

	提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。

	
	
	★12.所投产品与常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装JSZC-320400-JZCG-G2026-0178项目的网络设备兼容。
	提供承诺函
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	8电口千兆交换机
	★1.交换能力≥335Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥2个千兆光口。

	提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。

	
	
	★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证）。
	提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。
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	拼接屏
	★7、提供所投产品有效期内的节能产品认证证书、CCC认证证书扫描件。
	提供所投产品有效期内的节能产品认证证书、CCC认证证书扫描件。
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	16路高清解码器
	★7、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
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	9路高清解码器
	★7、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
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	六类4对非屏蔽双绞线
	★1.线规：6类电缆（250 MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。

	提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★6.承诺所投产品符合YD/T 1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求。
	提供承诺函（格式自拟）。
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	12芯室外单模光缆
	★7.提供承诺函（格式自拟），承诺所投产品符合GB/T9771.3-2020或YD/T901-2018或（ANSI/TIA-568-3.D-2016、ANSI/TIA-568-C.3-2008）等现行国家或行业标准针对室外光纤的要求。
	提供承诺函（格式自拟）

	23
	1U机架式标准12芯LC光纤配线架（含耦合器）
	★5.配套提供暗装底盒（绕纤盘），暗装盒（绕纤盘）内设有线缆盘绕存储架，线缆盘绕架设计弯曲半径≥40mm（静态）/≥80mm（动态），支持OM3/OM4/OS2光纤安全存储，出厂满配耦合器。
	提供技术规格书或第三方检测机构出具检测报告原件关键页扫描件。

	24
	车辆管理软件
	★9、所投产品符合GB/T 28181协议标准。
	提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	25
	车牌识别一体机
	★2成像系统（3）宽动态能力综合得分≥80
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）

	
	
	★9、所投产品符合GB/T 28181 协议标准。
	提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	26
	雷达
	1、微波雷达
★（1）采用79-81GHz 。

	提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	27
	摄像机电源适配器
	★2.提供3C认证证书扫描件。
	提供3C认证证书扫描件。

	28
	电源线（3*1.5）
	★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。
	提供所投产品的CCC认证证书扫描件

	29
	电源线（3*1）
	★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。
	提供所投产品的CCC认证证书扫描件

	30
	电源线（3*4）
	★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。
	提供所投产品的CCC认证证书扫描件

	31
	电源线（3*6）
	★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。
	提供所投产品的CCC认证证书扫描件

	32
	PDU
	
	

	33
	综合管理平台
	2、 平台运维
★（4）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接；
	提供原厂技术白皮书或承诺函

	
	
	★3、支持Onvif、支持国标GB28181接入 。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。




6. 样品及演示要求：
无

7. [bookmark: _Toc7880]采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	一
	实训楼部分
	

	（一）
	前端监控设备
	

	1
	枪式摄像机(含拾音器)核心产品
	工业

	2
	枪式摄像机(电源返送)
	工业

	3
	高清网络半球摄像机(含拾音器)
	工业

	4
	高清网络半球摄像机(电源返送)
	工业

	5
	防油污摄像机(含拾音器)
	工业

	6
	拾音器
	工业

	7
	周界声光警戒枪型摄像机
	工业

	8
	枪机支架
	工业

	9
	摄像机电源适配器
	工业

	10
	全景摄像机（含支架）
	工业

	11
	全彩智能球型摄像机
	工业

	12
	球机支架
	工业

	13
	高清网络电梯专用摄像机(含拾音器)
	工业

	14
	无线网桥
	工业

	15
	楼顶监控支架
	工业

	16
	监控立杆
	工业

	（二）
	网络传输系统
	

	1
	安防核心交换机
	工业

	2
	8电口POE千兆交换机
	工业

	3
	24电口千兆POE交换机
	工业

	4
	24电口千兆交换机
	工业

	5
	万兆光模块
	工业

	6
	千兆光模块
	工业

	7
	3米单模双芯光纤跳线
	工业

	(三）
	分控终端-校园监控中心
	

	1
	拼接屏
	工业

	2
	拼接屏支架
	工业

	3
	16路高清解码器
	工业

	4
	监控计算机（框架协议采购）
	工业

	5
	网络键盘
	工业

	6
	操作台
	工业

	7
	机柜
	工业

	（四）
	管理中心
	

	1
	综合管理平台
	软件和信息技术服务业

	2
	综合管理平台服务器（框架协议采购）
	工业

	3
	数据库管理系统服务器（框架协议采购）
	工业

	4
	国产数据库管理系统（框架协议采购）
	软件和信息技术服务业

	5
	视频监控系统_视频通道全生命周期授权
	其他未列明行业

	6
	24盘位硬盘录像机
	工业

	7
	8TB企业级硬盘
	工业

	（五）
	红外报警系统
	

	1
	报警主机
	工业

	2
	报警键盘
	工业

	3
	声光警号
	工业

	4
	被动红外/微波双技术探测器
	工业

	5
	单防区输入输出防区模块
	工业

	（六）
	巡更系统
	

	1
	中文巡更棒
	工业

	2
	感应地址钮
	工业

	3
	感应姓名钮
	工业

	（七）
	车辆管理系统（北门出入口）
	

	1
	车辆管理软件
	软件和信息技术服务业

	2
	车牌识别一体机
	工业

	3
	车辆道闸
	工业

	4
	雷达
	工业

	5
	工作站（框架协议采购）
	工业

	6
	配套设施
	工业

	（八）
	配套管线
	

	1
	电源线（3*1.5）
	工业

	2
	电源线（3*1）
	工业

	3
	电源线（3*4）
	工业

	4
	六类4对非屏蔽双绞线
	工业

	5
	2米六类4对非屏蔽跳线
	工业

	6
	24口六类非屏蔽配线架（满配模块）
	工业

	7
	理线器
	工业

	8
	PVC管
	工业

	9
	配管
	工业

	10
	室外防水设备箱
	工业

	11
	室外防水电源箱
	工业

	二
	酒店部分
	

	(一）
	前端监控设备
	

	1
	枪式摄像机(含拾音器)核心产品
	工业

	2
	高清网络半球摄像机(含拾音器)
	工业

	3
	高清网络半球摄像机(电源返送)
	工业

	4
	离岗检测半球摄像机
	工业

	5
	防油污摄像机(含拾音器)
	工业

	6
	拾音器
	工业

	7
	周界声光警戒枪型摄像机
	工业

	8
	摄像机支架
	工业

	9
	摄像机电源适配器
	工业

	10
	全景摄像机（含支架）
	工业

	11
	智能球型摄像机
	工业

	12
	球机支架
	工业

	13
	高清网络电梯专用摄像机(含拾音器)
	工业

	14
	无线网桥
	工业

	15
	楼顶监控支架
	工业

	（二）
	网络传输系统
	

	1
	安防汇聚交换机
	工业

	2
	8电口POE千兆交换机
	工业

	3
	8电口千兆交换机
	工业

	4
	24电口千兆POE交换机
	工业

	5
	24电口千兆交换机
	工业

	6
	万兆光模块
	工业

	7
	千兆光模块
	工业

	8
	3米单模双芯光纤跳线
	工业

	（三）
	分控中心-酒店消控室
	

	1
	拼接屏
	工业

	2
	模块化壁挂架
	工业

	3
	9路高清解码器
	工业

	4
	监控计算机（框架协议采购）
	工业

	5
	网络键盘
	工业

	6
	操作台
	工业

	7
	40KVA UPS（框架协议采购）
	工业

	8
	电池（框架协议采购）
	工业

	9
	电池机柜（框架协议采购）
	工业

	10
	电池柜承重底座（框架协议采购）
	工业

	11
	输出配电柜（框架协议采购）
	工业

	12
	楼栋配电箱
	工业

	13
	PDU
	工业

	14
	UPS输入输出电缆（框架协议采购）
	工业

	15
	机柜
	工业

	（四）
	管理中心
	

	1
	视频监控系统_视频通道全生命周期授权
	其他未列明行业

	2
	24盘位硬盘录像机
	工业

	3
	8TB企业级硬盘
	工业

	（五）
	入侵报警系统
	

	1
	报警主机
	工业

	2
	报警键盘
	工业

	3
	声光警号
	工业

	4
	报警按钮
	工业

	5
	被动红外/微波双技术探测器
	工业

	6
	脚踏式报警按钮
	工业

	7
	单防区输入输出防区模块
	工业

	（六）
	巡更系统
	

	1
	中文巡更棒
	工业

	2
	感应地址钮
	工业

	3
	感应姓名钮
	工业

	（七）
	车辆管理系统（地下室出入口）
	

	1
	车辆管理软件
	软件和信息技术服务业

	2
	车牌识别一体机
	工业

	3
	车辆道闸
	工业

	4
	雷达
	工业

	5
	电子支付
	工业

	6
	工作站（框架协议采购）
	工业

	7
	出口自助终端
	工业

	8
	辅材
	工业

	（八）
	配套管线
	

	1
	电源线（3*6）
	工业

	2
	电源线（3*4）
	工业

	3
	电源线（3*1.5）
	工业

	4
	电源线（3*1）
	工业

	5
	12芯室外单模光缆
	工业

	6
	1U机架式标准12芯LC光纤配线架（含耦合器）
	工业

	7
	1.5米单模单芯光纤尾纤
	工业

	8
	光纤熔接
	工业

	9
	配管
	工业

	10
	室外防水电源箱
	工业









第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Toc3874]评标方法与评标标准
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	40
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	2
	技术分
（主观分）
	下列（2.1～2.3）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	0
	10
	是
	否

	2.1
	实施方案
	投标人应提供针对本项目的实施方案。根据招标文件的要求和采购单位提供的CAD图，提供完善的施工方案，根据本项目的特点，详细说明在每一个环节中具体做法（包含但不限于项目的难点和重点、人员的合理配备、质量的前后监控、与其它施工项目的衔接、施工过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、施工结束后对各种设备及系统的调试、中标供应商提供到施工现场的产品进行抽检的方式方法等等），确保项目保质、保量、保时完成。
结合以上要求，分为以下四个等级：
A 方案详细完善，对项目中的特点、重点和难点有详细、科学合理且具有可行性的阐述，施工过程规范，人员配备合理，有规范、严格的质量监控程序，得6分；
B 方案详细程度较好，对项目中的特点、重点和难点有较详细且具有可行性的阐述，施工过程规范性较好，人员配备较合理，有较好的质量监控程序，得4分；
C 方案简单，对项目中的特点、重点和难点简单阐述，施工过程规范性一般，人员配备不够合理，有简单的质量监控程序，得2分。
D 未提供方案，或方案不符合项目要求的，不得分。
	0
	6
	是
	否

	2.2
	培训方案评价

	培训方案评价：
提供完善的产品培训方案，从师资情况、时间安排、培训内容及教材等方面进行评价：
A方案科学、合理、详细，完善可行，得2分。
B方案科学、相对合理、比较详细，可行性一般，得1分。
C不提供方案不得分。
	0
	2
	是
	否

	2.3
	售后服务方案
	投标人应提供详细的售后服务方案。
售后服务方案评价
根据上述服务期限，投标人提供详细的售后服务方案。
评委根据投标人售后人员配置、服务平台、技术能力和时间响应保障等方面综合考量投标人的综合服务能力，分两个等级，不提供方案不得分：
A.具备综合调度服务功能的平台，且能够提供真实在使用的截图服务工单（包含工单号、报修单位（用户单位）、故障现象、任务单状态、处理人等），服务方案详细可行，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，得2分；
B.服务方案简单，仅能为用户提供有限的售后服务，得1分。
	0
	2
	是
	否

	3
	商务分（客观分）
	0
	50
	
	

	3.1
	技术参数吻合度
	根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得28分。1.带▲项为重要参数，出现一项负偏离扣1分；2.其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。所有带▲参数投标文件需出具相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。打“★”项如有负偏离作为无效投标。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效投标处理。
注：为便于评审，投标人在偏离表中逐条列出相关技术参数证明材料所在页码。投标人需如实填写所投产品参数。同一设备同一技术参数负偏离不重复扣分。
	0
	28
	否
	是

	3.2
	投标企业资质评价：

	1、投标人同时具备建筑智能化工程专业承包三级及以上资质（或电子与智能化工程专业承包贰级资质及贰级资质以上）、安全生产许可证（有效期内）得2分。
2、投标人具备有效的信息技术服务标准（ITSS）运行维护资质证书三级及以上的得1分。
3、投标人具备由国家认可的认证机构颁发的、在有效期内的GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》 认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证，每个得1分，最高4分。提供相关证书原件扫描件。
	0
	7
	否
	是

	3.3
	项目案例
	根据投标单位提供的2023年6月1日以来签订的、与本采购项目技术特点和需求类似的业绩，提供合同（提供合同全文扫描件）、验收报告作或结算发票为证明材料（提供项目验收报告或结算发票原件扫描件）进行评价，合同需符合下述要求：
1. 合同时间以签订日期为准。
3.合同不计金额，多份合同可累加，每提供1份得2分，最高得4分。
	0
	4
	否
	是

	3.4
	项目团队成员
	对投标人提供的《参加本项目小组成员一览表》中配备人员进行评分：
（1）具备信息系统项目管理师或电子信息专业高级工程师的得1分；
（2）具备网络工程师的得1分。
提供以上相关证书扫描件及投标人为其缴纳的2026年4-6月的任意一个月的社保证明的扫描件。
	0
	2
	否
	是

	3.5
	核心品牌实力
	所投核心产品品牌厂商具备ISO9001、ISO45001（或OHSAS18001）、ISO14001认证证书的,每项得1分，最高得3分。
	0
	3
	否
	是

	3.6
	售后服务及质保要求
	整体免费原厂质保三年的基础上，每延长一年整体质保期得2分，最高得6分。提供投标商承诺函，不提供不得分。
	0
	6
	否
	是













第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函
二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
三、法定代表人资格证明书（实质性格式）
四、法人授权书
五、投标函
六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
七、小微企业声明函
八、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明
九、关于符合本国产品标准的声明函
十、投标分项报价表
十一、技术要求响应及偏离表
十二、合同及商务条款偏离表
十三、开标一览表
十四、投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）
十五、投标文件通用模版编制和评审要求













[bookmark: _Toc120614284]一、投标人资格声明函

投标人资格声明函（实质性格式）

致：常州市教育基本建设与装备管理中心
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

59


58


二、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

四、法人授权书


本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         





五、投标函
致：常州市教育基本建设与装备管理中心
根据贵方的JSZC-*_____________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.除采购文件第四章采购需求中关于实质性要求需要提供证明材料的之外、与国家相关部门对供应商的响应产品有强制性规定或者有要求的，我方承诺完全满足。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   




七、小微企业声明函（货物）（分包号：）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市教育基本建设与装备管理中心组织的（采购单位名称）采购编号为*，（项目名称）（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

八、残疾人福利性单位声明函（分包号：）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                      供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：





监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）




9、 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。











10、 投标分项报价表（分包号：）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。







11、 技术要求响应及偏离表（分包号：）

	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


技术要求响应及偏离表附件  证明材料1，证明材料2，……


备注：
1. 行数不够，可自行添加。
2. 投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。
3. 如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
4. 为便于评审，投标人在偏离表中逐条列出相关技术参数证明材料所在页码。








12、 [bookmark: _Hlt26955054]合同及商务条款偏离表（分包号：）

	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343]对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


合同及商务条款偏离表附件  证明材料1，证明材料2，……

5. 行数不够，可自行添加。
6. 投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。
3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]





十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



                                             日期：       年   月   日



















十四、投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）
（本承诺书须加盖投标人公章，随投标文件一并提交）

[bookmark: 投标人关于检测报告合规性的承诺书]投标人关于检测报告合规性的承诺函
致： 	（采购人/采购代理机构）
我单位（投标人全称：   	，统一社会信用代码：    	）就参与贵单位组织的“ 	”项目（项目编号： 	）投标（响应），现就所提交的检测报告及相关证明材料郑重承诺如下：
1. 检测报告真实性
我单位提交的检测报告（报告编号： 	）系由具备有效CMA资质的检验检测机构依法出具，内容真实、完整， 未作任何篡改或伪造。
2. 检测机构资质有效性
出具机构持有有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA证书编号： ），且所检项目、依据标准及方法均在其《资质认定能力附表》核准范围内。
3. 材料一致性
所投产品品牌、型号、技术参数与检测报告完全一致。
4. 法律责任承担
如上述承诺不实，或经核查发现存在提供虚假材料谋取中标行为，我单位自愿接受以下处理：投标无效或中标无效；列入政府采购不良行为记录；承担由此造成的一切法律责任及经济损失。

本承诺函自签署之日起生效，具有法律约束力。
投标人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）
日期：    年      月     日

[bookmark: 使用说明：]使用说明：
本承诺函为强制性投标文件组成部分 ，未提供或未盖章视为未实质性响应采购要求； 采购人有权依据本承诺书启动核查程序，并作为后续处理依据。

十五、投标文件通用模版编制和评审要求
	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	开标一览表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表》。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	中小企业声明函等
	提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》)

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标
	如是接受联合体投标，且投标人（供应商）组成联合体投标的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	符合性审　
	　政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
	提供符合招标（采购）文件要求的《政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）》。(格式见《投标文件格式》)　

	符合性审查
	法定代表人资格证明书、法人授权书、投标函
	按招标（采购）文件要求提供《法定代表人资格证明书》、《法人授权书》、《投标函》。(格式见《投标文件格式》)

	符合性审查
	投标报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表、投标报价、未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标文件格式》)

	符合性审查
	报价合理性
	由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应3
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应4
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应5
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	其他实质性条款响应
	…………

	价格折扣文件格式
	小微企业声明函
	属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》)


























质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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