

无锡市政府采购项目
（全流程电子化）

公开招标文件
（暗标）


项目编号：JSZC-320292-WXJH-G2026-0009
项目名称：市一中太湖新城分校校园文化采购项目
采 购 人：江苏无锡经济开发区发展中心、江苏无锡经济开发区教育局
采购代理机构：无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司

二〇二六年七月
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第一章  投标邀请
受江苏无锡经济开发区发展中心、江苏无锡经济开发区教育局的委托，无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司就市一中太湖新城分校校园文化采购项目（JSZC-320292-WXJH-G2026-0009）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
市一中太湖新城分校校园文化采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年8月19日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320292-WXJH-G2026-0009
2.项目名称：市一中太湖新城分校校园文化采购项目
3.项目预算金额：550万元
4.项目最高限价：550万元
5.采购方式：公开招标
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
8.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；
2.2本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
2.3通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、现场踏勘、提疑（答疑）、澄清、修改
1.投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：在投标截止时间十五日前，以书面文件和电子邮件形式发送给采购代理机构。
[bookmark: _GoBack]2.采购人对招标文件澄清、修改的时间：采购人或者采购代理机构在投标截止时间十五日前以书面文件或电子邮件形式发送给提疑供应商。如涉及澄清或者修改，在原招标公告媒体上发布。
6.现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标截止时间时间：2026年8月19日14点00分（北京时间）
2.网上投标解密时间：2026年8月19日14点00分；解密时限：开启解密后30分钟。
3.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
特别提醒：
（1）本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（2）若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标人被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标人被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标人默认资审结果或评审结果。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]六、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
七、评审时间和地点
1.评审时间：2026年8月19日唱标结束后。
2.评审地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
3.确定中标单位时间：评审结束后。
八、其他补充事宜
本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
本项目为线上不见面采购，投标人无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]九、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：江苏无锡经济开发区发展中心、江苏无锡经济开发区教育局
地    址：无锡市滨湖区太湖新城金融三街置业大厦宁波银行23楼、雪丰路96号（无锡市融成实验中学内）
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：见“项目联系方式”
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司
地    址：无锡市西新街8号建设发展大厦17楼 
联系方式：见“项目联系方式”
3.项目联系方式
采购人项目咨询联系人：江威；电话：0510-81891184
采购人质疑受理联系人：江威；电话：0510-81891184
代理机构项目联系人：许嘉；电话：0510-82729759、13665170769
十、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼大厅9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，向采购人或代理机构以书面形式和电子邮件形式提出。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8.招标文件的修改
8.1代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1投标文件包括：明标、暗标。明标部分为资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容，暗标为技术文件部分。（相应内容上传至投标客户端）。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.技术文件部分（暗标，内容参照评标办法）
15.1 排版要求：A4版面，黑色、四号宋体字，如有必要，可配以图片、表格辅助说明（图片内字体、色彩不作要求，表格中字体为宋体，字号不作限制），暗标文件中均不得体现投标人身份。技术部分无须设置页码，不得设置页眉页脚。
不得有体现投标人身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。文本部分不得出现底纹、阴影等标记；
④不得有其他体现投标人身份的内容。
特别注意：本项目采用暗标形式。投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16.投标有效期
16.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的
26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形；
26.1.26电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标人身份的内容。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
八、代理服务费
32.招标代理费由中标供应商支付。按差额定率累进法，收费标准为：以中标价为计算基数（已含增值税），中标金额100万元以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100万元—500万元费率为中标金额的0.8%；中标金额500万元—1000万元费率为中标金额的0.45%。在此基础上打7折计取，由中标供应商在领取中标通知书前一次性付清。
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第三章  合同文本
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需方（招标人）： 江苏无锡经济开发区发展中心、江苏无锡经济开发区教育局
地址：                                  
供方（中标方）：                        
地址：                                  
一、项目编号： JSZC-320292-WXJH-G2026-0009 
二、招标内容：市一中太湖新城分校校园文化采购项目，具体采购详见需求清单。
三、中标金额：（大写）             ；（小写）              （本合同采用固定单价合同形式。按经深化设计确认后的工程量清单据实结算。签约合同价为暂定总价。）
四、服务质量及质保期：符合国家规范、满足采购人使用功能要求并保证100%一次性验收合格；质保期（免费维护期）：    年。 
五、履行期限及地点和方式：90日历天
六、合同价格形式：
①合同价格形式：本项目固定综合单价合同。乙方应依据甲方相关要求提供完善本项目设计方案及相关资料，投标方案仅作为参考，设计方案必须修改至甲方满意为止，并且不因任何原因增加合同费用。乙方在方案确认后出具正式图纸，且乙方在本项目设计资料及文件中，应当注明有关材料、构配件和设备的规格、型号、性能、价格等技术指标，并要求技术指标具有通用性。乙方应对特殊材料提供材料样板。
合同价款包括全部标的物、辅助材料、设计、原材料及生产制造、维护、人工、机械、相关手续费、主件、标准附件、备品备件、易损件、专用工具、成品保护、服务费及政策性文件规定及风险等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、安装费、调试、技术服务、检验费、垃圾清扫费、验收费（含第三方验收）及其他附带服务的费用、保险、管理费、措施费、规费、利润、税金以及质保期内的售后服务及其他相关费用等全部费用）
②付款方式：合同签订生效后30日内，支付合同价款的30%；货到验收合格后办理移交手续，支付至合同价款的80%，项目审计结束支付至审定价的95%，余款于审计结束一年后付清。
七、服务考核及违约责任：①在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
②如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照2000元/天的标准累计计算向需方支付违约金，上限为合同价款的5%。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
③供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
④由于供方提供货物质量、安装存在问题或缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
⑤质保期内，供方未能按约履行质保义务，每发生一次，应当向需方支付违约金，金额为质保实际发生金额的2倍。
⑥供方未能按约履行保密义务，应当向需方支付合同总价 1 %的违约金并赔偿由此给需方造成的全部损失。
⑦供方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（需方解除合同的除外）。需方未能及时追究供方的任何一项违约责任并不表明需方放弃追究供方该项或其他违约责任。 
⑧供方及其人员出现下列任一情形时，需方均有权单方解除本合同并要求赔偿损失及追究责任：
a.就全部或部分约定事务存在未在约定时间内完成或未按约开展之任一情形，单独或合计达3次的；
b.提供的数据、记录、报表、报告、分析等存在错误或不实累计达3次的；
c.中止或终止全部或部分服务的；
d.供方及其人员存在利用因履行本合同获得的数据、报告、成果等从事非项目事务或从事谋取经济、名誉等可获得利益行为的；
e.将项目的部分或全部事务转让、委托给任意第三方的；
f.供方及其人员存在损害需方权益或对项目造成不利影响行为的（包括但不限于：违反保密约定、供方解散、注销、破产、吊销执照等）；
g.导致需方参与争议或纠纷的；
h.出现本合同（含不可分割部分）约定的其他应解除合同的情形。
⑨如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
⑩招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。
八、知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
九、设计及安装要求
（1）在设计阶段，采购人有权合理要求中标供应商对设计方案进行修改完善，中标供应商须积极响应，并及时根据采购人修改意见进行修改完善，经采购人确认后方可进行后续工作。
（2）本项目所用主要材料（材质、规格、厚度等）、颜色、制作工艺均需经采购人确认，认可后方可进行后续工作，否则，由此产生的返工、材料浪费等费用，均由中标供应商自行承担。
（3）在艺术造型阶段，采购人有权组织专家组进行现场考察及修改其制作与施工。艺术造型必须严格按照采购人确认通过的方案进行制作，否则，因未按采购人确认的方案制作而导致的二次艺术造型等费用，均由中标供应商自行承担。
（4）成品铸造的造型应还原精确、不变形、无明显缺陷，成品表面着色达到采购人原设计要求，必须做防腐处理，并须经采购人确认，否则，造成返工或返修的，均由中标供应商负责。
（5）严格按照采购人要求进行安装，成品定位准确，造型还原不得变形，无明显焊缝，表面平整，与基础或墙体等结合紧密牢固。
（6）中标供应商应在安装前做好落成地的考察与基础制作相关工作。
（7）中标供应商提交的最终设计方案文件应符合有关规定及其他方案、规范、规程及相关法律法规的要求，并应通过采购人（及采购人委托的专家）的审查，并根据审查意见优化方案。
（8）设计中所有使用的材料质量应达到或高于国家规定标准；使用材料须满足环保要求；
（9）供应商中标后，根据采购人要求，提供的设计方案和服务方案须经采购人同意后方可施行，成交总价不增加。
（10）所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、无锡市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。采购人有权对产品质量进行抽样检测和市场询价，若发现产品质量不合格或者承包人虚假报价，有权要求承包人整改；情节严重的，采购人有权终止合同并要求承包人承担相应赔偿。
十、项目实施要求
（1）中标供应商应指定项目负责人与采购人保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。
（2）质量验收符合设计文件要求，整体符合采购方要求，由采购方进行验收，为确保效果，样图和小样必须经采购方确认后方可生产。
（3）供应商应重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保施工安全。施工中发生事故的由供应商承担法律责任及其他相关责任。
（4）供应商应文明施工，注意保护好环境，严格按照道路、交通、城管等相关规定要求施工。
（5）本项目为限额设计、固定单价。中标供应商应依据采购人相关要求提供完善本项目设计方案及相关资料，投标方案仅作为参考，设计方案必须修改至采购人满意为止，并且不因任何原因增加合同费用。供应商在方案确认后出具正式图纸，且供应商在本项目设计资料及文件中，应当注明有关材料、构配件和设备的规格、型号、性能、价格等技术指标，并要求技术指标具有通用性。供应商应对特殊材料提供材料样板。 
合同价包括全部标的物、辅助材料、设计、原材料及生产制造、维护、人工、机械、相关手续费、主件、标准附件、备品备件、易损件、专用工具、成品保护、服务费及政策性文件规定及风险等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、安装费、调试、技术服务、检验费、垃圾清扫费、验收费（含第三方验收）及其他附带服务的费用、保险、管理费、措施费、规费、利润、税金以及质保期内的售后服务及其他相关费用等全部费用）。
深化设计图纸须经采购人书面确认后方可施工，未按确认图纸施工的工程量不予结算。中标供应商负责校园文化内容的深化设计、排版及效果细化，深化设计费用已包含在合同价中，采购人不另行支付。
中标供应商须根据经采购人盖章确认的深化设计图纸编制"已标价工程量清单"，工程竣工结算按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及江苏省、无锡市现行计价规定编制并进行审计。
十一、解决争议的方式：
合同履行过程中发生争议，双方尽量协商解决，如协商不成，一方可以向需方所在地人民法院提起诉讼。
十二、其他事项：
1、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
2、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
3、供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
十三、合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十四、合同备案：
本合同一式肆份，正本贰份，双方各执贰份。
十五、合同生效：
本合同由供需双方加盖单位公章后生效。

需方（招标人）：                       供方（中标方）：      （盖章）
        年      月       日                     年      月       日                               
                                           供方户名：                             
                                           供方开户银行：                         
                                           供方账号：                             

见证方：无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司（盖章）

★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。  


[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]第四章 采购需求
本项目属性：服务类项目
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
项目名称：市一中太湖新城分校校园文化采购项目
项目预算：550万元
本项目是否专门面向中小企业采购：是
本项目标的物所属行业：其他未列明行业
一、基本概况
本项目主要为市一中太湖新城分校校园文化采购项目，需适配校区建筑风格与空间布局，涵盖导视、文化宣传、功能标识等类别。需融入一中文化符号，同时彰显太湖新城校区特色，助力营造浓厚育人氛围，提升校园文化品位，保障师生日常通行与校园文化传播，实现文化传承与校园功能的有机统一。内容包括学校整体文化策划理念分析、室内外文化规划、空间设计效果图、整体设计方案、施工图设计，施工、制作和安装。
二、设计目的
校园文化设计的核心目的是通过系统化的规划和营造，构建具有教育性、凝聚力和特色的校园环境，服务于师生成长和学校发展。校园文化作为一种环境教育力量，对学生的健康成长有着巨大的影响，其目标在于创建一种氛围，以陶冶学生的情操，构筑健康的人格，全面提高学生素质。通过营造良好的校园文化氛围，激发学生的学习热情和创新精神，促进交流和思想碰撞，形成浓厚的学习氛围，培养学生的综合素质。凝练学校核心精神（校训、办学理念等），通过视觉符号（标识）和校园景观文化等载体实现隐性教育。通过空间设计传递教育理念：促进自主学习，展示科研过程，培养审美能力。
三、设计需求
（一）设计要求
市一中太湖新城分校旨在依托“独立、协作、创造”及“读书、明理、求进”的校风，结合新城分校的实际办学需求，打造兼具文化传承与地域特色的标识体系，需适配校区建筑风格与空间布局，涵盖导视、文化宣传、功能标识等类别。
 （二）设计范围
结合学校办学理念，进行文化延展与内容规划，包含导视文化，办学理念文化，学校形象墙面文化，各主题空间文化，标语文化，各学科角，廊道文化设计等。（具体内容详见清单）
四、本项目采购标的的其他技术、服务等要求
1、项目名称：市一中太湖新城分校校园文化采购项目
2、采购内容：校园文化设计、布置、制作
3、服务期限：90日历天
4、服务质量：符合国家规范、满足采购人使用功能要求并保证100%一次性验收合格； 
5、质保期（免费维护期）：2年，自最终验收合格之日起算；
6、安全目标：满足国家相关法律法规的要求。
7、实施地点：无锡市一中太湖新城分校，具体地点以合同书约定为准。
8、在中标方承诺的质保期内，应无偿并迅速更换由于产品缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由中标方承担。在期间如发生重大质量故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。
9、投标供应商需根据招标内容及要求自行设计方案。设计要求符合国家规范、满足采购人使用功能要求，并根据评分办法要求提供设计图纸，但未中标单位设计图及方案不给予补偿。
10、本项目提供的货物应符合其规定的设计，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。中标单位对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标单位承担。
11、所有产品均须按规范的工艺生产，保障产品的专业性、规范性，户内外均须保证1年不变质、不褪色，图形文字边缘应光滑、文字清晰易懂，无剥落、缺损。
12、所提供货物、服务质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。
13、要求室外标的物（若有）能抗巨风，如因质量问题所造成的一切损失由供应商负责；
14、所需服务交接完毕，若采购方或采购方指定部门对中标单位提供的产品进行抽样检测的，检测不符合采购要求的，采购方有权终止合同。相关损失由中标单位自行承担。投标报价时应充分考虑该费用，招标采购单位不再另行支付。
15、设计及实施方案应给采购方确定。如采购方对其投标文件中标方案有调整、不满意的地方，投标供应商在投标文件中应予以免费调整，不限次数的承诺，否则投标无效。
16、本项目验收标准：符合国家规范、满足采购人使用功能要求并保证100%一次性验收合格。
五、报价要求
[bookmark: _Toc116946335]1、投标供应商的最终报价应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件要求和服务范围的全部费用。
2、本项目为限额设计、固定单价。中标供应商应依据采购人相关要求提供完善本项目设计方案及相关资料，投标方案仅作为参考，设计方案必须修改至采购人满意为止，并且不因任何原因增加合同费用。供应商在方案确认后出具正式图纸，且供应商在本项目设计资料及文件中，应当注明有关材料、构配件和设备的规格、型号、性能、价格等技术指标，并要求技术指标具有通用性。供应商应对特殊材料提供材料样板。 
[bookmark: _Toc116946336]3、投标报价包括全部标的物、辅助材料、设计、原材料及生产制造、维护、人工、机械、相关手续费、主件、标准附件、备品备件、易损件、专用工具、成品保护、服务费及政策性文件规定及风险等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、安装费、调试、技术服务、检验费、垃圾清扫费、验收费（含第三方验收）及其他附带服务的费用、保险、管理费、措施费、规费、利润、税金以及质保期内的售后服务及其他相关费用等全部费用）。
4、深化设计图纸须经采购人书面确认后方可施工，未按确认图纸施工的工程量不予结算。中标供应商负责校园文化内容的深化设计、排版及效果细化，深化设计费用已包含在投标报价中，采购人不另行支付。
中标供应商须根据经采购人盖章确认的深化设计图纸编制"已标价工程量清单"，工程竣工结算按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及江苏省、无锡市现行计价规定编制并进行审计。
5、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
六、其他说明
1、供应商可先到现场踏勘以充分了解现场位置、情况、布局、空间及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。如投标人有踏勘需求，可联系采购人项目联系人，现场签署相关安全承诺做好安全措施后进行踏勘。
2、质量及验收：符合国家规范、满足采购人使用功能要求并保证100%一次性验收合格；验收情况作为支付价款的依据。
履约验收方案：
（1）履约验收主体：江苏无锡经济开发区发展中心、江苏无锡经济开发区教育局。
（2）履约验收时间：合同签订生效后90日历天内安装调试完毕。
（3）履约验收方式：按照采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分步实施安装。
（4）履约验收程序：全部标的物安装调试结束后。
（5）履约验收内容：满足采购文件要求。
（6）履约验收标准：满足采购文件要求。
（7）履约验收其他事项：标的物质保期（免费维护期）满经项目使用单位确认保修质量和保修效果。
3、市一中太湖新城分校校园文化采购项目方案清单
	无锡市一中太湖新城分校校园文化采购项目方案清单

	序号
	项目
	设计内容及制作要求
	尺寸说明（MM）
	数量
	单位
	备注

	一
	视觉形象部分

	1
	VI视觉艺术形象设计
	1.VI 视觉形象组群设计（校徽应用设计）：通过对学校 LOGO 的统一延伸设计，规范学校统一的视觉形象，是学校对内、对外交换信息的重要工具，同时代表了学校的精神风貌。包括且不限于标准彩色标志及创意说明、标志标准制图、标志墨稿、标志反白稿的色彩搭配、标志最小使用规范、中文全称横式规范、英文全称横式规范、中文全称竖式规范、英文全称竖式规范、标志与中英文全称上下组合、标志与中英文全称左右组合、标志与中英文全称竖式组合、标志组合与广告语组合规范、品牌联合使用规范、标准色彩系统规范、标准色彩应用规范、辅助色彩系统规范、色彩明度应用规范、辅助图形系统应用规范、辅助图形色彩系统应用规范、学校专用中文印刷字体、学校专用英文印刷字体、学校专用中文办公字体、学校专用英文办公字体、标志组合规范的错误应用、办公事务用品设计、笔记本、笔、胸卡、徽章、席位卡、信纸、便签本、信封、邀请函、聘书、荣誉证书、临时工作证、访客证、文件袋、档案袋、旗帜、纸袋、帆布包。
	/
	1
	项
	

	二
	导视

	2
	校名字一
	设计要求：导视采用立体形状展示校名字。形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.“无锡市第一中学 太湖新城分校”1.5MM厚304不锈钢烤漆字折弯造型立体围边字，高度不小于600MM，20MM高密度PVC底板打底。
2.结构胶配合钉子固定安装。
	/
	1
	项
	

	3
	校名字二
	设计要求：导视采用立体形状展示校名字。形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.“无锡市第一中学 太湖新城分校”1.5MM厚304不锈钢烤漆字折弯造型立体围边字，高度不小于600MM，20MM高密度PVC底板打底。
2.结构胶配合钉子固定安装（登高作业）
3.机械：平台升降车。
	/
	1
	项
	

	4
	户外总平面图
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢焊接折弯成型，打磨处理，表面烤漆画面文字丝网印；
2.内衬镀锌方管钢结构造型；
3.LOGO：1.5MM厚304不锈钢烤漆围边造型，画面文字丝网印；
4.立体字：不锈钢烤漆立体字；
5.安装：100厚C20混凝土垫层，C20混凝土基础，含开挖、回填等所有费用。
	1000*2200*100
	2
	项
	

	5
	楼名字
	设计要求：导视采用立体形状展示楼名字。形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢烤漆围边造型镂空金属字，围边厚度40MM,20MM高密度PVC底板打底。
2.结构胶配合钉子固定安装（登高作业）
3.机械：平台升降车。
	/
	12
	项
	

	6
	校务公开栏
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.定制1.5MM厚304不锈钢宣传栏，饰面材质1.5MM厚304不锈钢打磨处理，底板喷三遍氟碳漆，表面烤漆；
2.内置镀锌方管骨架；
3.8MM钢化玻璃液压橱窗；
4.学校LOGO：1.5MM厚304不锈钢板雕刻烤漆造型，画面丝印；
5.立体字：1.2MM厚304不锈钢烤漆立体字；
6.安装：100厚C20混凝土垫层，C20混凝土基础，含开挖、回填等所有费用。
	7800*2700
	4
	项
	

	7
	户外分流牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢焊接折弯成型，打磨处理，表面烤漆画面文字丝网印；
2.内衬镀锌方管钢骨架结构造型；
3.LOGO：1.5MM厚304不锈钢烤漆围边造型，画面文字丝网印；
4.立体字：1.2MM厚304不锈钢烤漆立体字；
5.安装：预埋件（100厚C20混凝土垫层，C20混凝土基础，含开挖、回填等所有费用）。
	550*2200*100
	8
	项
	

	8
	路名牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢焊接折弯成型，打磨处理，表面烤漆画面文字丝网印；
2.内衬镀锌方管钢结构造型；
3.安装：预埋件（100厚C20混凝土垫层，C20混凝土基础，含开挖、回填等所有费用）。
	530*2300
	14
	项
	

	9
	停车指示牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢焊接折弯成型，打磨处理，表面烤漆画面文字丝网印；
2.内衬镀锌方管钢骨架结构造型；
3.LOGO：1.5MM厚304不锈钢烤漆围边造型，画面文字丝网印；
4.立体字：1.2MM厚304不锈钢烤漆立体字；
5.安装：预埋件（100厚C20混凝土垫层，C20混凝土基础，含开挖、回填等所有费用）。
	550*2200*100
	3
	项
	

	10
	地下车库入口指示牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢焊接折弯成型，打磨处理，表面烤漆画面文字丝网印；
2.内衬镀锌方管钢结构造型；
3.安装：吊杆膨胀螺栓顶面固定安装。
	5000*800
	1
	项
	

	11
	地下车库出口指示牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢焊接折弯成型，打磨处理，表面烤漆画面文字丝网印；（不锈钢材质要不要标？）
2.内衬镀锌方管钢结构造型；
3.安装：吊杆膨胀螺栓顶面固定安装。
	5000*800
	1
	项
	

	12
	地下车库指示牌（吊牌）
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢焊接折弯成型，打磨处理，表面烤漆画面文字丝网印；
2.内衬镀锌方管钢结构造型；
3.不锈钢圆管烤漆吊装
4.安装：膨胀螺栓顶面固定安装。
	2000*300
	45
	项
	

	13
	地下车库楼栋指示牌（墙面贴牌）
	设计要求：导视采用VI系统延展，象征学校深厚的文化积淀与严谨治学态度，保障信息读取的清晰性与视觉舒适度。色彩的高对比度设计和简单的形状设计，在实现功能实用性的同时，强化了校园视觉识别的记忆点。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢焊接折弯成型，打磨处理，表面烤漆画面文字丝网印；
2.安装底板：采用厚度为10mm的优质高密度PVC板，密度均匀，强度、刚度满足承托要求，防火等级不低于B1级。
3.安装固定：采用“结构胶粘接 + 机械锚固（防锈自攻螺钉：不锈钢螺丝）”的双重安全固定系统。
	650*780
	24
	项
	

	14
	花草牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢焊接折弯成型，打磨处理，表面烤漆画面文字丝网印；
2.内衬镀锌方管钢结构造型；
3.安装：地面开槽C20混凝土浇筑固定安装。
	340*650
	40
	项
	

	15
	楼层索引牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢板焊接成形，打磨处理，内衬钢结构，底板喷三遍氟碳漆，表面烤漆；
2.楼层信息为亚克力插条牌表面烤漆，文字内容丝网印，内容更换方便；
3.贴墙固定安装。
	600*900
	168
	项
	

	16
	楼层号牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢板焊接成形，内穿方管骨架，打磨处理，底板喷三遍氟碳漆，表面烤漆；
2.楼层信息为亚克力插条牌表面烤漆，文字内容丝网印，内容更换方便；
3.底板高密度PVC底板打底，结构胶配合自攻钉墙面固定安装。
	300*300
	219
	项
	

	17
	班级牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢板折弯焊接成型，打磨处理，底板喷三遍氟碳漆，双面表面内容板可插入替换，
2.文字丝印；
3.侧面膨胀螺栓贴墙安装。
	180*350
	84
	项
	

	18
	专业教室
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢板折弯焊接成型，打磨处理，底板喷三遍氟碳漆，双面表面内容板可插入替换，
2.文字丝印；
3.侧面膨胀螺栓贴墙安装。
	180*350
	103
	项
	

	19
	科室牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢板折弯焊接成型，打磨处理，底板喷三遍氟碳漆，双面表面内容板可插入替换，
2.文字丝印；
3.侧面膨胀螺栓贴墙安装。
	180*350
	205
	项
	

	20
	教师值班牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢烤漆围边底板。
2.人员信息：亚克力UV可更换。
3.亚克力烤漆可滑动滑块。
4.立体字：亚克力烤漆字。
	300*400
	63
	项
	

	21
	后勤门牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.3MM亚克力精雕造型烤漆正面UV；
2.单面结构胶固定安装。
	100*200
	280
	项
	

	22
	卫生间挂牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢板焊接成型，打磨处理，双面表面内容板可插入替换，文字丝印，侧面贴墙安装。
	210*350
	73
	项
	

	23
	卫生间贴牌
	设计要求：导视采用VI系统延展，象征学校深厚的文化积淀与严谨治学态度，保障信息读取的清晰性与视觉舒适度。色彩的高对比度设计和简单的形状设计，在实现功能实用性的同时，强化了校园视觉识别的记忆点。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.3MM亚克力精雕造型烤漆正面UV；
2.单面结构胶固定安装。
	250*250
	43
	项
	

	24
	温馨提示牌
	设计要求导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.3MM亚克力精雕造型烤漆正面UV；
2.单面结构胶固定安装。
	150*300
	584
	项
	

	25
	腰线
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.定制玻璃腰线，画面UV。高度100MM
	100
	1000
	m
	

	26
	班级文化/校训展示
	设计要求：教室布置针对高中阶段学生身心发展特点及学业需求，旨在构建视觉焦点与精神坐标，强化高中生的家国情怀与时代责任感，引导学生在高中这一人生关键期树立高远志向。教室学习园地区域满足展示功能，布置教室环境，激发学生的内驱力，展示出青春的风采。力求增强集体归属感、强化集体身份认同。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.国旗：10MM高密度PVC板雕刻烤漆UV国旗；
2.班级名片：10MM高密度PVC板雕刻烤漆，聚酯纤维板结构胶墙面固定安装。
3.班务栏：10MM高密度PVC板雕刻烤漆，聚酯纤维板结构胶墙面固定安装。
4.学习园地：10MM高密度PVC板雕刻烤漆，聚酯纤维板结构胶墙面固定安装。
5.社会主义核心价值观：10MM高密度PVC板精雕UV覆亚克力膜，镜钉墙面固定安装。
	/
	72
	项
	

	27
	宿舍门牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.亚克力精雕造型烤漆正面UV；
2.单面结构胶固定安装。
	30*80MM
	1006
	项
	

	28
	门牌号
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.亚克力精雕造型烤漆正面UV；
2.单面结构胶固定安装。
	30*80MM
	696
	项
	

	29
	树木介绍牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.1.5MM厚304不锈钢焊接折弯成型，打磨处理，表面烤漆画面文字丝网印；
2.内衬镀锌方管钢结构造型；
3.安装：地面开槽C20混凝土浇筑固定安装。
	350*1200
	40
	项
	

	30
	制度牌
	设计要求：导视系统需满足不同校园场景下的指引需求，将VI系统延展至导视，形成特色化设计，以层级分明、逻辑严谨的视觉信息传达系统，确保师生与访客能够高效、准确地获取空间信息，提升校园通行效率。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.10MM高密度PVC板精雕UV覆亚克力膜；
2.镜钉墙面固定安装。
	600*900
	354
	项
	

	31
	可移动组合式花箱
	设计要求：导视以简约线条勾勒既呼应校园的文化底蕴，让师生与访客第一眼就能感知校园的独特气质。色彩的高对比度设计，在实现功能实用性的同时，强化了校园视觉识别的记忆点。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.定制1.5MM厚304不锈钢花箱：定制不锈钢折弯组合花箱，含有排水孔。
2.采用带反转滚轮的折叠式结构，提升场地布置的灵活性与可移动性。
3.不含种植土及绿植。
	6500*1100*400MM
	4
	项
	

	32
	电子席卡
	设计要求：电子席卡的设计力求与校园整体视觉形象和谐统一，屏幕显示清晰柔和，支持灵活更换内容，满足欢迎致辞、流程引导、席位标识等多场景需求，使电子席卡成为功能性的信息载体。
文创产品定制
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1. 定制不反光智能液晶高亮显示屏。铝合金外壳，超长续航电池。
	/
	50
	项
	

	三
	图书馆

	33
	1F图书馆门厅地面
	设计要求：图书馆不仅是传统的藏书与借阅场所，更是激发阅读兴趣、培养阅读习惯、促进学术交流的“精神家园”。设计需兼顾功能实用性、空间体验感与校园文化表达，满足师生的多元化阅读与学习需求。打造一个充满活力、书香浓郁、生态宜人的阅读空间，为师生提供优质的阅读体验，助力学校教育教学质量的全面提升。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.木饰面地台：50*50*3MM热镀锌方管骨架，角码膨胀螺栓地面固定，15MM阻燃板基层，防潮膜铺贴，12MM复合实木地板，同色收口条收边，高度350MM。
2.异形休闲区坐垫：定制软包坐垫记忆棉圆形回弹透气防滑软垫5个。
3.定制休闲区桌：定制金属烤漆桌，5张。
4.定制休闲区胡桃木实木阅读桌椅组合。
5.定制异型屏风：实木屏风+加厚半透纱。
	/
	1
	项
	

	34
	1F图书馆门厅展示柜
	设计要求：图书馆不仅是传统的藏书与借阅场所，更是激发阅读兴趣、培养阅读习惯、促进学术交流的“精神家园”。设计需兼顾功能实用性、空间体验感与校园文化表达，满足师生的多元化阅读与学习需求。打造一个充满活力、书香浓郁、生态宜人的阅读空间，为师生提供优质的阅读体验，助力学校教育教学质量的全面提升。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.柜体材料为ENF级免实木多层免漆柜体；
2.内嵌彩色烤漆盒子；
3.内嵌磁吸白板。
	/
	1
	项
	

	35
	1F图书馆门厅墙面一
	设计要求：图书馆不仅是传统的藏书与借阅场所，更是激发阅读兴趣、培养阅读习惯、促进学术交流的“精神家园”。设计需兼顾功能实用性、空间体验感与校园文化表达，满足师生的多元化阅读与学习需求。打造一个充满活力、书香浓郁、生态宜人的阅读空间，为师生提供优质的阅读体验，助力学校教育教学质量的全面提升。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1. 墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
5.LED灯带：LED灯带。
6.立体字：金属烤漆立体字。
7.金属烤漆线条，异形框：嵌高密度PVC烤漆板。
8.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	4750*3200
	1
	项
	

	36
	1F图书馆门厅墙面二
	设计要求：图书馆不仅是传统的藏书与借阅场所，更是激发阅读兴趣、培养阅读习惯、促进学术交流的“精神家园”。设计需兼顾功能实用性、空间体验感与校园文化表达，满足师生的多元化阅读与学习需求。打造一个充满活力、书香浓郁、生态宜人的阅读空间，为师生提供优质的阅读体验，助力学校教育教学质量的全面提升。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
3.定制异形金属烤漆置物架：定制异形金属折弯置书架。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	2500*3200
	1
	项
	

	37
	1F图书馆门厅墙面三
	设计要求：图书馆不仅是传统的藏书与借阅场所，更是激发阅读兴趣、培养阅读习惯、促进学术交流的“精神家园”。设计需兼顾功能实用性、空间体验感与校园文化表达，满足师生的多元化阅读与学习需求。打造一个充满活力、书香浓郁、生态宜人的阅读空间，为师生提供优质的阅读体验，助力学校教育教学质量的全面提升。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.踢脚线拆除：原踢脚线拆除。
2.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
3.车贴：车贴UV
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
	/
	1
	项
	

	38
	1F图书馆门厅卷帘
	设计要求：图书馆不仅是传统的藏书与借阅场所，更是激发阅读兴趣、培养阅读习惯、促进学术交流的“精神家园”。设计需兼顾功能实用性、空间体验感与校园文化表达，满足师生的多元化阅读与学习需求。打造一个充满活力、书香浓郁、生态宜人的阅读空间，为师生提供优质的阅读体验，助力学校教育教学质量的全面提升。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.定制玻纤PVC细网格半透明卷帘。
	/
	1
	项
	

	39
	1F墙面一
	设计要求：图书馆一层文化墙的设计，力求体现书香校园的美好意境。传递一脉相承的学术追求，架起历届校友与分校学子的阅读桥梁。打造校友书籍展示、视频宣传与分享、互动交流空间，搭配经典读书名言，搭建校友与学子的时空对话平台，传承校友精神，激励学子阅读。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1. 墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
4.小字：亚克力烤漆精雕字。
5.大字：不锈钢烤漆立体字。
6.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	12680*3100
	1
	项
	

	40
	1F墙面一展示金属可抽拉书架
	设计要求：图书馆不仅是传统的藏书与借阅场所，更是激发阅读兴趣、培养阅读习惯、促进学术交流的“精神家园”。设计需兼顾功能实用性、空间体验感与校园文化表达，满足师生的多元化阅读与学习需求。打造一个充满活力、书香浓郁、生态宜人的阅读空间，为师生提供优质的阅读体验，助力学校教育教学质量的全面提升。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.热镀锌方管烤漆骨架。
2.金属烤漆折弯围边书架。
3.金属造型展示抽屉+轨道。
4.嵌金属可抽拉盒子，柜门金属折弯造型烤漆覆亚克力面板。
	12680*3100
	1
	项
	

	41
	1F墙面二
	设计要求：图书馆不仅是传统的藏书与借阅场所，更是激发阅读兴趣、培养阅读习惯、促进学术交流的“精神家园”。设计需兼顾功能实用性、空间体验感与校园文化表达，满足师生的多元化阅读与学习需求。打造一个充满活力、书香浓郁、生态宜人的阅读空间，为师生提供优质的阅读体验，助力学校教育教学质量的全面提升。（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
制作要求：
1.石膏板造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.波纹板：定制石膏瓦楞纸板。
4.海报：定制海报。
5.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
6.定制金属烤漆造型：定制金属折弯烤漆造型，内穿方管骨架，面贴金属烤漆字。
8.展示相框：定制画框，画面照片纸打印（画面内容学校提供）。
9.金属字：烤漆金属字。
10.亚克力精雕字：
11.提取学习文化元素金属小品：金属烤漆造型小品。
12.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
13.打卡装置：定制打卡装置。（实时传递图书馆阅读人数）
14.高密度PVC板精雕造型高清UV。
15.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	13800*3100
	1
	项
	

	42
	3F创客中心走廊－门洞造型
	设计要求：立足学校悠久科技教育底蕴，紧扣新时代科技创新人才培养要求，构建跨学科融合、项目化驱动、沉浸式探究的创新学习氛围。功能分区逻辑合理，打造复合型科创阵地。使其为高品质科学高中建设提供有力支撑，引导学子在实践中锤炼创新能力，以青春才智践行科技强国使命。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.50*50*3热镀锌方管骨架。
2.骨架地面固定。
3.15MM阻燃板基层。
4.2.5MM烤漆铝板造型饰面。
5.LED灯带：LED灯带。
6.电气改造：完成门洞的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	/
	1
	项
	

	43
	3F创客中心走廊
	设计要求：立足学校悠久科技教育底蕴，紧扣新时代科技创新人才培养要求，构建跨学科融合、项目化驱动、沉浸式探究的创新学习氛围。功能分区逻辑合理，打造复合型科创阵地。使其为高品质科学高中建设提供有力支撑，引导学子在实践中锤炼创新能力，以青春才智践行科技强国使命。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原踢脚线拆除：拆除原建筑踢脚线。
2.涂料翻新：环保耐刮涂料一底两面。
3.墙面铝板造型：方管骨架，热镀锌方管骨架，2.5MM烤漆铝板造型。
4.LED灯带：LED灯带。
5.原木门优化或改造：2樘。
6.玻璃门：12mm钢化玻璃，地弹簧安装等，五金件包括：地弹簧、门夹、拉手、地锁2樘
7.门套：1.5MM厚不锈钢烤漆门套嵌发光灯带。
8.不锈钢发光底板造型+面贴发光字：定制异形折弯发光底板+定制不锈钢烤漆发光字，预留12V弱电及12V变压器。
9.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
10.定制异型灯箱：烤漆边框+亚克力面板画面UV，多边形。
11.定制玻璃置物橱窗：不锈钢烤漆造型边内嵌发光灯带，10MM钢化玻璃层板，10MM钢化玻璃柜门。
12.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
13.异形发光造型：不锈钢烤漆围边镶嵌LED灯带：不锈钢烤漆折弯造型围边，内穿热镀锌方管骨架，嵌LED灯带。
14.荣誉铭牌：不锈钢烤漆折弯铭牌，面贴亚克力精雕字。
15.立体字：进入烤漆围边立体字：
16.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	53950*3100
	1
	项
	

	44
	3F走廊地面
	设计要求：立足学校悠久科技教育底蕴，紧扣新时代科技创新人才培养要求，构建跨学科融合、项目化驱动、沉浸式探究的创新学习氛围。功能分区逻辑合理，打造复合型科创阵地。使其为高品质科学高中建设提供有力支撑，引导学子在实践中锤炼创新能力，以青春才智践行科技强国使命。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.水泥自流平界面剂一道；
2.3MM自流平找平 ；
3.2MM同质透心地胶铺贴。
	53950*3100
	1
	项
	

	45
	3F创客中心顶面
	设计要求：立足学校悠久科技教育底蕴，紧扣新时代科技创新人才培养要求，构建跨学科融合、项目化驱动、沉浸式探究的创新学习氛围。功能分区逻辑合理，打造复合型科创阵地。使其为高品质科学高中建设提供有力支撑，引导学子在实践中锤炼创新能力，以青春才智践行科技强国使命。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.顶面喷灰：环保耐刮涂料一底两面。
	35150*5750
	1
	项
	

	46
	3F创客中心地面
	设计要求：立足学校悠久科技教育底蕴，紧扣新时代科技创新人才培养要求，构建跨学科融合、项目化驱动、沉浸式探究的创新学习氛围。功能分区逻辑合理，打造复合型科创阵地。使其为高品质科学高中建设提供有力支撑，引导学子在实践中锤炼创新能力，以青春才智践行科技强国使命。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.水泥自流平界面剂一道；
2.3MM自流平找平 ；
3.2MM同质透心地胶铺贴。
	35150*5750
	1
	项
	

	47
	3F创客中心墙面一
	设计要求：立足学校悠久科技教育底蕴，紧扣新时代科技创新人才培养要求，构建跨学科融合、项目化驱动、沉浸式探究的创新学习氛围。功能分区逻辑合理，打造复合型科创阵地。使其为高品质科学高中建设提供有力支撑，引导学子在实践中锤炼创新能力，以青春才智践行科技强国使命。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.展示洞洞板：定制展示洞洞板+配置展示物品置物架
2.环保耐刮涂料翻新：环保耐刮涂料一底两面。
	5750*3100
	1
	项
	

	48
	3F创客中心墙面二
	设计要求：立足学校悠久科技教育底蕴，紧扣新时代科技创新人才培养要求，构建跨学科融合、项目化驱动、沉浸式探究的创新学习氛围。功能分区逻辑合理，打造复合型科创阵地。使其为高品质科学高中建设提供有力支撑，引导学子在实践中锤炼创新能力，以青春才智践行科技强国使命。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.环保耐刮涂料翻新：环保耐刮涂料一底两面
2.木饰面展示柜体：定制木饰面展示柜体，柜体、柜门为ENF级免漆板，展示及收纳学生作品。
3.窗帘：定制玻纤 PVC 细网格半透明窗帘，定制高清画面UV。
4.洞洞板：定制洞洞板
	35150*3100
	1
	项
	

	49
	3F创客中心墙面三
	设计要求：立足学校悠久科技教育底蕴，紧扣新时代科技创新人才培养要求，构建跨学科融合、项目化驱动、沉浸式探究的创新学习氛围。功能分区逻辑合理，打造复合型科创阵地。使其为高品质科学高中建设提供有力支撑，引导学子在实践中锤炼创新能力，以青春才智践行科技强国使命。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.涂料翻新：环保耐刮涂料一底两面。
2.展示置物架：定制金属框架置物架，实木多层板。
	5750*3100
	1
	项
	

	50
	3F创客中心墙面四
	设计要求：立足学校悠久科技教育底蕴，紧扣新时代科技创新人才培养要求，构建跨学科融合、项目化驱动、沉浸式探究的创新学习氛围。功能分区逻辑合理，打造复合型科创阵地。使其为高品质科学高中建设提供有力支撑，引导学子在实践中锤炼创新能力，以青春才智践行科技强国使命。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.环保耐刮涂料翻新：环保耐刮涂料一底两面。
2.石膏板造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
3.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
4.灯带：LED灯带
5.展示书柜：定制展示书柜，柜体柜门为ENF级板材，上柜金属烤漆框架，定制创意门把手。
6.踢脚线：定制铝合金踢脚线。专用卡槽安装。
7.磁吸白板：定制磁吸白板。
8.洞洞板：定制洞洞板。
9.高精密度PVC板精雕造型。
10.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	35150*3100
	1
	项
	

	四
	艺术楼空间

	51
	艺术长廊一顶面
	设计说明：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原有顶面灯具拆除：拆除顶面灯具，（按现场及技术规范要求拆除并移走，一切为拆除而必需的准备及保护措施、清理及运输至指定地点）。
2.吊顶天棚：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；9.5厚单层纸面石膏板面层；立面18厚木工板刷防火环保耐刮涂料；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
3.天棚艺术环保耐刮涂料：环保腻子两遍艺术环保耐刮涂料一底两面。
4.定制灯具：根据设计方案效果定制合理的灯具款式，满足照明及美观要求；
5.电气改造：完成顶面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	35700*2300
	1
	项
	

	52
	艺术长廊一墙面一
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1. 墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.艺术环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.LED灯带：LED灯带，墙面开 槽嵌入安装。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.木饰面门套：定制木饰面门套
6.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	35700*3000
	1
	项
	

	53
	艺术长廊一墙面二
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1. 墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.艺术环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.定制画框：定制画框。
4.金属字：不锈钢烤漆金属字。
5.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
	35700*3000
	1
	项
	

	54
	艺术长廊二顶面
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原有顶面灯具拆除：拆除顶面灯具，（按现场及技术规范要求拆除并移走，一切为拆除而必需的准备及保护措施、清理及运输至指定地点）。
2.吊顶天棚：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；9.5厚单层纸面石膏板面层；立面18厚木工板刷防火环保耐刮涂料；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
3.天棚艺术环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
4.定制灯具：根据设计方案效果定制合理的灯具款式，满足照明及美观要求；
5.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	35700*2300
	1
	项
	

	55
	艺术长廊二墙面一
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1. 墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.艺术环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.LED灯带：LED灯带，墙面开槽嵌入安装。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.木饰面门套：定制木饰面门套
6.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作
	35700*3000
	1
	项
	

	56
	艺术长廊二墙面二
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1. 墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.艺术环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮艺术涂料一底两面。
3.定制画框：定制画框。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
	35700*3000
	1
	项
	

	57
	2F艺术空间外墙顶面
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.轨道射灯：轨道+轨道射灯。
2.电气改造：完成顶面的线路敷设、管线布设，以及开关等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
3.顶面涂料翻新：环保耐刮涂料修补。
	16800*2300
	1
	项
	

	58
	2F艺术空间外墙地面
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.定制休闲区异形休息坐凳。
2.绿植：观叶植物，高度不低于1100MM。
	/
	1
	项
	

	59
	2F艺术空间外墙面一
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1. 墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
4.LED灯带：定制LED灯带。
5.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
6.定制画框，画面照片纸打印（学校提供展示画面内容）。
7.定制艺术画：定制学校展示画。
8.金属烤漆字：不锈钢烤漆字，围边厚度40MM,20MM高密度PVC底板打底，结构胶配合钉子固定安装。
9.亚克力烤漆字：亚克力烤漆字，厚度10MM，结构胶固定安装。
11.金属异形烤漆围边造型，围边厚度30MM，高密度PVC底板衬底，结构胶+自攻钉固定安装。
12.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	14400*2500
	1
	项
	

	60
	2F艺术空间外墙面二
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1. 墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.金属烤漆造型：异型烤漆围边造型。
6.定制画框，画面照片纸打印（学校提供展示画面内容）。
7.定制画框：定制艺术画框。
8.LED灯带：LED灯带。
9.艺术烤漆金属造型：镀锌板烤漆造型。
10.亚克力烤漆字。
11.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	16800*2500
	1
	项
	

	61
	2F艺术空间顶面
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.轨道射灯：轨道+轨道射灯。
2.电气改造：完成顶面的线路敷设、管线布设，以及开关等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	17800*5580
	1
	项
	

	62
	2F艺术空间地面
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.定制异形展示架：定制异形烤漆展示架专用吊丝挂画，造型美观，数量满足空间展示要求。
2.定制现代简约中岛桌。
3.定制白色烤漆摆件展示架：有质感哑光+定制雕塑模型。
	17800*5580
	1
	项
	

	63
	2F艺术空间墙面一
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原踢脚线拆除：拆除原踢脚线。
2.环保耐刮涂料翻新：原墙面环保耐刮涂料铲除，腻子两遍，环保耐刮涂料一底两面。
3.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.定制画框，画面照片纸打印（学校提供展示画面内容）。
	5580*2800
	1
	项
	

	64
	2F艺术空间墙面二
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原踢脚线拆除：拆除原踢脚线。
2.环保耐刮涂料翻新：原墙面环保耐刮涂料铲除，腻子两遍，环保耐刮涂料一底两面。
3. 墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
4.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
5.不锈钢包边：12MM阻燃板基层，1.2MM烤漆不锈钢包边。
6.LED灯带：LED灯带。
7.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
8.定制画框，画面照片纸打印（画面内容学校提供）。
	17800*2800
	1
	项
	

	65
	2F艺术空间墙面三
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.拆除原踢脚线。
2.环保耐刮涂料翻新：原墙面环保耐刮涂料铲除，腻子两遍，环保耐刮涂料一底两面。
3.定制画框，画面照片纸打印（画面内容学校提供）。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
	5580*2800
	1
	项
	

	66
	2F艺术空间墙面四
	设计要求：深入了解无锡市第一中学的办学传统，精心设计反映分校特色的艺术空间，满足师生的艺术审美需求。艺术长廊融合地域文化与校园艺术气息，打造可以提高审美素养的艺术空间，实现以美育浸润成长，以艺术涵养心灵。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原踢脚线拆除：拆除原踢脚线。
2.环保耐刮涂料翻新：原墙面环保耐刮涂料铲除，腻子两遍，环保耐刮涂料一底两面。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
4.彩色玻璃贴：定制彩色玻璃贴。
	17800*2800
	1
	项
	

	五
	心理教室

	67
	地面
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以促进高中生人际交往能力提升、培养团队协作意识、塑造健全人格为核心。打造专属团体辅导空间，为学生提供包容、开放的互动平台，助力学生沟通协作、释放心理压力，开展团体心理辅导和小组互助交流等活动。空间整体采用温暖色系，打造兼具趣味性、包容性与专业性的团体心理成长空间，为学生身心健康发展筑牢防线。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.水泥自流平界面剂一道；
2.3MM自流平找平 ；
3.2MM同质透心地胶铺贴。
	11800*8300
	1
	项
	

	68
	心理教室墙面一
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以促进高中生人际交往能力提升、培养团队协作意识、塑造健全人格为核心。打造专属团体辅导空间，为学生提供包容、开放的互动平台，助力学生沟通协作、释放心理压力，开展团体心理辅导和小组互助交流等活动。空间整体采用温暖色系，打造兼具趣味性、包容性与专业性的团体心理成长空间，为学生身心健康发展筑牢防线。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.制度挂图：心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。内芯材质： 高清相纸；装裱方式： 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格： 简约现代；工艺： 喷绘；风格： 工艺： 喷绘；组合形式： 独立；图片形式： 平面；可免拆边框更换内芯。
	8300*3100
	1
	项
	

	69
	心理教室墙面二
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以促进高中生人际交往能力提升、培养团队协作意识、塑造健全人格为核心。打造专属团体辅导空间，为学生提供包容、开放的互动平台，助力学生沟通协作、释放心理压力，开展团体心理辅导和小组互助交流等活动。空间整体采用温暖色系，打造兼具趣味性、包容性与专业性的团体心理成长空间，为学生身心健康发展筑牢防线。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.制度挂图：心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。内芯材质： 高清相纸；装裱方式： 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格： 简约现代；工艺： 喷绘；风格： 工艺： 喷绘；组合形式： 独立；图片形式： 平面；可免拆边框更换内芯。
3.卷帘：定制玻纤 PVC 细网格半透明卷帘，画面UV。
	11800*3200
	1
	项
	

	70
	心理教室墙面三
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以促进高中生人际交往能力提升、培养团队协作意识、塑造健全人格为核心。打造专属团体辅导空间，为学生提供包容、开放的互动平台，助力学生沟通协作、释放心理压力，开展团体心理辅导和小组互助交流等活动。空间整体采用温暖色系，打造兼具趣味性、包容性与专业性的团体心理成长空间，为学生身心健康发展筑牢防线。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.木饰面展示柜体：展示作品，柜体、柜门为ENF级免漆多层板，含斜切拉手、不锈钢铰链等五金，含锚固件等。
	8300*3100
	1
	项
	

	71
	心理教室墙面四
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以促进高中生人际交往能力提升、培养团队协作意识、塑造健全人格为核心。打造专属团体辅导空间，为学生提供包容、开放的互动平台，助力学生沟通协作、释放心理压力，开展团体心理辅导和小组互助交流等活动。空间整体采用温暖色系，打造兼具趣味性、包容性与专业性的团体心理成长空间，为学生身心健康发展筑牢防线。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.制度挂图：心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。内芯材质： 高清相纸；装裱方式： 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格： 简约现代；工艺： 喷绘；风格： 工艺： 喷绘；组合形式： 独立；图片形式： 平面；可免拆边框更换内芯。
3.卷帘：定制玻纤 PVC 细网格半透明卷帘，画面UV。
	11800*3200
	1
	项
	

	
	行政楼
	
	
	
	
	

	六
	党建室

	72
	墙面区域一
	设计要求：党建文化是学校思想政治建设的根基，也是校园和谐发展的内在驱动力。党建室作为这一文化的核心载体，设计遵循主题鲜明、功能实用的原则，合理规划各功能区域。通过环境文化的浸润，引导师生在潜移默化中传承红色基因、厚植爱党爱国情怀，实现党建文化对校园育人生态的全面赋能。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.定制布纹硬包护墙板：定制布纹硬包护墙板。
6.瓷白亚克力精雕字。
7.高密度PVC板烤漆造型UV。
9.LED灯带：LED灯带。（含变压器）
10.电气改造：完成墙面灯带的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	5210*2800
	1
	项
	

	73
	墙面区域二
	设计要求：党建文化是学校思想政治建设的根基，也是校园和谐发展的内在驱动力。党建室作为这一文化的核心载体，设计遵循主题鲜明、功能实用的原则，合理规划各功能区域。通过环境文化的浸润，引导师生在潜移默化中传承红色基因、厚植爱党爱国情怀，实现党建文化对校园育人生态的全面赋能。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原踢脚线拆除：拆除原踢脚线。
2.高密度PVC板烤漆精雕造型画面UV。
3.高密度PVC板烤漆精雕字。
4.瓷白亚克力精雕字
5.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
6.定制亚克力插盒，背衬10MM高密度PVC板烤漆造型UV。
7.亚克力精雕线条。
8.定制木饰面展示柜体：柜体、柜门为ENF级免漆多层板，含斜切拉手、不锈钢铰链等五金，含锚固件等。
9.学校LOGO：亚克力UV
10.定制布纹硬包护墙板：定制布纹硬包护墙板。
	12300*3200
	1
	项
	

	74
	墙面区域三
	设计要求：党建文化是学校思想政治建设的根基，也是校园和谐发展的内在驱动力。党建室作为这一文化的核心载体，设计遵循主题鲜明、功能实用的原则，合理规划各功能区域。通过环境文化的浸润，引导师生在潜移默化中传承红色基因、厚植爱党爱国情怀，实现党建文化对校园育人生态的全面赋能。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面；
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
4.定制木饰面展示柜体：柜体、柜门为ENF级免漆多层板，含反弹器，斜切拉手、不锈钢铰链等五金，含锚固件等。
5.不锈钢包边：12MM阻燃板基层，1.2MM不锈钢包边；
6.定制布纹硬包护墙板：定制布纹硬包护墙板；
7.电气改造：完成墙面预留一体机点位的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	5210*2800
	1
	项
	

	七
	多功能会议室
	
	
	
	
	

	75
	墙面区域一
	设计要求：多功能会议室以满足学校各类会议、研讨、培训需求为核心，注重空间实用性与舒适性。整体风格简洁大方，色彩稳重，营造专注、高效的会议氛围。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原踢脚线拆除：拆除原踢脚线。
2.定制木饰面展示柜体：柜体、柜门为ENF级免漆多层板，含斜切拉手、不锈钢铰链等五金，含锚固件等。
3.布纹饰面板：布纹饰面板，结构胶固定安装。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
	5500*2800
	1
	项
	

	76
	墙面区域二
	设计要求：多功能会议室以满足学校各类会议、研讨、培训需求为核心，注重空间实用性与舒适性。整体风格简洁大方，色彩稳重，营造专注、高效的会议氛围。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原踢脚线拆除：拆除原踢脚线。
2.烤漆玻璃白板：国标75系轻钢龙骨骨架，15厚不燃板基层，8MM烤漆超白玻璃；
3.布纹饰面板：国标75系轻钢龙骨骨架，15厚不燃板基层，8MM布纹饰面板，结构胶固定安装。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
	7000*2800
	1
	项
	

	77
	墙面区域三
	设计要求：多功能会议室以满足学校各类会议、研讨、培训需求为核心，注重空间实用性与舒适性。整体风格简洁大方，色彩稳重，营造专注、高效的会议氛围。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原踢脚线拆除：拆除原踢脚线。
2.布纹饰面板：布纹饰面板，结构胶固定安装
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
	5500*2800
	1
	项
	

	八
	学生活动中心
	
	
	
	
	

	78
	形象墙
	设计说明：学生活动中心是校园文化的集中载体、服务学生的前沿阵地和滋养青年成长的精神家园。设计需兼顾功能整合、文化赋能与空间体验，打造集服务、休闲、学习、成长于一体的综合性平台，有效提升校园空间品质，凝聚校园活力，助力学子成长。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原踢脚线拆除：拆除原踢脚线。
2.墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
3.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
4.LED灯带：LED灯带，嵌入安装含变压器。
5.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
6.金属字：金属烤漆字
7.金属烤漆造型：金属烤漆围边造型围边厚度20MM，画面UV。
8.亚克力烤漆字。
9.亚克力烤漆底板+亚克力字。
9.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
10.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	13800*2800
	1
	项
	

	79
	墙面区域一
	设计说明：学生活动中心是校园文化的集中载体、服务学生的前沿阵地和滋养青年成长的精神家园。设计需兼顾功能整合、文化赋能与空间体验，打造集服务、休闲、学习、成长于一体的综合性平台，有效提升校园空间品质，凝聚校园活力，助力学子成长。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原踢脚线拆除：拆除原踢脚线。
2.墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
3.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.金属字：金属烤漆字。
6.定制画框。
7.高密度PVC板烤漆精雕造型。
8.高密度PVC板精雕字。
9.高密度PVC板烤漆精雕造型，画面UV。
	4900*2800
	1
	项
	

	80
	墙面区域二
	设计说明：学生活动中心是校园文化的集中载体、服务学生的前沿阵地和滋养青年成长的精神家园。设计需兼顾功能整合、文化赋能与空间体验，打造集服务、休闲、学习、成长于一体的综合性平台，有效提升校园空间品质，凝聚校园活力，助力学子成长。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原踢脚线拆除：拆除原踢脚线。
2.定制木饰面展示柜体：柜体、柜门为ENF级免漆多层板，含斜切拉手、不锈钢铰链等五金，含锚固件等内嵌聚酯纤维板。
3.木饰面造型：18MM阻燃板基层，8MM木饰面面层。
4.磁吸展示板：20*40MM阻燃防腐木龙骨骨架；12厚不燃板基层，镀锌板烤漆造型饰面围边，围边厚度60MM。
5.洞洞板：定制洞洞板：定制免漆板洞洞板。
6.定制置物架：定制置物架。
7.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
8.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
	17800*2800
	1
	项
	

	81
	墙面区域三
	设计说明：学生活动中心是校园文化的集中载体、服务学生的前沿阵地和滋养青年成长的精神家园。设计需兼顾功能整合、文化赋能与空间体验，打造集服务、休闲、学习、成长于一体的综合性平台，有效提升校园空间品质，凝聚校园活力，助力学子成长。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原踢脚线拆除：拆除原踢脚线。
2.墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
3.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
4.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
5.亚克力精雕字：瓷白亚克力字。
6.高密度PVC板烤漆精雕造型UV。
7.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
8.入团誓词：亚克力反面UV，镜钉固定。
	4900*2800
	1
	项
	

	九
	心理教室

	82
	行政楼－宣泄室地面
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，聚焦学生情绪健康管理。打造安全、可控的情绪释放专属空间，设计全程贯穿隐私保护理念，通过软包安全材质、科学动线布局，打造兼具功能性、治愈感与专业性的情绪疏导空间，为学生身心和谐发展保驾护航。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.地垫：定制软包地垫。
2.门槛石：石材门槛石，结构胶安装。
	2850*5500
	1
	项
	

	83
	行政楼－宣泄室墙面一
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，聚焦学生情绪健康管理。打造安全、可控的情绪释放专属空间，设计全程贯穿隐私保护理念，通过软包安全材质、科学动线布局，打造兼具功能性、治愈感与专业性的情绪疏导空间，为学生身心和谐发展保驾护航。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原木门优化或改造：原木饰面门优化或改造。
2.新增木质套装门：成品科技木饰面单扇平开门；门扇：BI级板材成品木饰面门扇；门套：木工板基层+成品木饰面门套；五金：成品不锈钢执手锁、铰链、门吸等五金；其他满足合同及图纸规范要求。
3.软包墙面：12MM阻燃板基层，定制软包墙裙，皮革材质。
	2850*2800
	1
	项
	

	84
	行政楼－宣泄室墙面二
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，聚焦学生情绪健康管理。打造安全、可控的情绪释放专属空间，设计全程贯穿隐私保护理念，通过软包安全材质、科学动线布局，打造兼具功能性、治愈感与专业性的情绪疏导空间，为学生身心和谐发展保驾护航。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.软包墙面：12MM阻燃板基层，定制软包墙裙，皮革材质。
	5350*2800
	1
	项
	

	85
	行政楼－宣泄室墙面三
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，聚焦学生情绪健康管理。打造安全、可控的情绪释放专属空间，设计全程贯穿隐私保护理念，通过软包安全材质、科学动线布局，打造兼具功能性、治愈感与专业性的情绪疏导空间，为学生身心和谐发展保驾护航。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.软包墙面：12MM阻燃板基层，定制软包墙裙，皮革材质。
2.卷帘：定制玻纤 PVC 细网格半透明卷帘，画面UV。
	2850*2800
	1
	项
	

	86
	行政楼－宣泄室墙面四
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，聚焦学生情绪健康管理。打造安全、可控的情绪释放专属空间，设计全程贯穿隐私保护理念，通过软包安全材质、科学动线布局，打造兼具功能性、治愈感与专业性的情绪疏导空间，为学生身心和谐发展保驾护航。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.软包墙面：12MM阻燃板基层，定制软包墙裙，皮革材质。
	5350*2800
	1
	项
	

	87
	行政楼－沙盘室外墙
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以促进高中生身心健康发展为核心。通过打造沙盘游戏辅导区，为学生提供安全的心理环境，助力其释放内心压力、探索自我认知，有效辅助心理教师开展辅导工作。空间整体采用柔和治愈色系，营造安全的心理氛围。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.信箱：定制金属烤漆信箱。
	/
	1
	项
	

	88
	行政楼－沙盘室地面
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以促进高中生身心健康发展为核心。通过打造沙盘游戏辅导区，为学生提供安全的心理环境，助力其释放内心压力、探索自我认知，有效辅助心理教师开展辅导工作。空间整体采用柔和治愈色系，营造安全的心理氛围。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.水泥自流平界面剂一道；
2.3MM自流平找平 ；
3.2MM同质透心地胶铺贴。
4.绿植：观叶植物，满足美观观赏的要求，高度不低于1100MM。
	3750*5500
	1
	项
	

	89
	行政楼－沙盘室墙面一
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以促进高中生身心健康发展为核心。通过打造沙盘游戏辅导区，为学生提供安全的心理环境，助力其释放内心压力、探索自我认知，有效辅助心理教师开展辅导工作。空间整体采用柔和治愈色系，营造安全的心理氛围。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.软包墙裙：定制软包墙裙，皮革材质。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
4.制度挂图：心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。
内芯材质： 高清相纸；装裱方式： 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格： 简约现代；工艺： 喷绘；风格： 工艺： 喷绘；组合形式： 独立；图片形式： 平面；可免拆边框更换内芯。
	3750*2800
	1
	项
	

	90
	行政楼－沙盘室墙面二
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以促进高中生身心健康发展为核心。通过打造沙盘游戏辅导区，为学生提供安全的心理环境，助力其释放内心压力、探索自我认知，有效辅助心理教师开展辅导工作。空间整体采用柔和治愈色系，营造安全的心理氛围。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.软包墙裙：定制软包墙裙，皮革材质。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
4.无声闹钟：控制咨询时间，尺寸： ≥12英寸；机芯：静音机芯；
材质：金属、玻璃。
	5500*2800
	1
	项
	

	91
	行政楼－沙盘室墙面三
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以促进高中生身心健康发展为核心。通过打造沙盘游戏辅导区，为学生提供安全的心理环境，助力其释放内心压力、探索自我认知，有效辅助心理教师开展辅导工作。空间整体采用柔和治愈色系，营造安全的心理氛围。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.软包墙裙：定制软包墙裙，皮革材质，厚度30MM。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
4.窗帘：布艺双层窗帘+配套轨道。
	3750*2800
	1
	项
	

	92
	行政楼－沙盘室墙面四
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以促进高中生身心健康发展为核心。通过打造沙盘游戏辅导区，为学生提供安全的心理环境，助力其释放内心压力、探索自我认知，有效辅助心理教师开展辅导工作。空间整体采用柔和治愈色系，营造安全的心理氛围。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.软包墙裙：定制软包墙裙，皮革材质。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
4.挂画：定制画框，画面照片纸打印。
5.立体字：高密度PVC板烤漆字。
	5500*2800
	1
	项
	

	93
	行政楼－心理功能室地面
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以构建完善的心理支持体系为目标。办公区需营造严谨、专业且沉稳的氛围，高效管理学生心理档案与辅导记录。设计上注重色彩搭配，严格保障学生隐私，打造兼具专业属性与私密性的工作空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.地胶：水泥自流平界面剂；3MM自流平找平 ；2MM同质透心地胶铺贴。
2.铝合金玻璃隔断+铝合金门
3.绿植：观叶植物，满足美观观赏的要求。
	4650*5500
	1
	项
	

	94
	行政楼－心理功能室墙面一
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以构建完善的心理支持体系为目标。办公区需营造严谨、专业且沉稳的氛围，高效管理学生心理档案与辅导记录。设计上注重色彩搭配，严格保障学生隐私，打造兼具专业属性与私密性的工作空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.软包墙裙：定制软包墙裙，皮革材质，厚度30MM。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
4. 制度牌：实木画框装裱，照片纸打印。
	4650*2800
	1
	项
	

	95
	行政楼－心理功能室墙面二
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以构建完善的心理支持体系为目标。办公区需营造严谨、专业且沉稳的氛围，高效管理学生心理档案与辅导记录。设计上注重色彩搭配，严格保障学生隐私，打造兼具专业属性与私密性的工作空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.定制木饰面展示柜体：柜体、柜门为ENF级免漆多层板，含斜切拉手、不锈钢铰链等五金，含锚固件等。
	5500*2800
	1
	项
	

	96
	行政楼－心理功能室墙面三
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以构建完善的心理支持体系为目标。办公区需营造严谨、专业且沉稳的氛围，高效管理学生心理档案与辅导记录。设计上注重色彩搭配，严格保障学生隐私，打造兼具专业属性与私密性的工作空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.软包墙裙：定制软包墙裙，皮革材质。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
4.窗帘：布艺双层窗帘+轨道。
	4650*2800
	1
	项
	

	97
	行政楼－心理功能室墙面四
	设计要求：本空间建设坚持立德树人根本任务，以构建完善的心理支持体系为目标。办公区需营造严谨、专业且沉稳的氛围，高效管理学生心理档案与辅导记录。设计上注重色彩搭配，严格保障学生隐私，打造兼具专业属性与私密性的工作空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.软包墙裙：定制软包墙裙，皮革材质。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
4.立体字：高密度PVC板精雕字。
5.无声挂钟：控制咨询时间，尺寸： ≥12英寸；机芯：静音机芯；
材质：金属、玻璃
6.挂画：实木画框装裱，画面照片纸打印规格。
	5500*2800
	1
	项
	

	十
	实验楼门厅

	98
	户外小品
	设计要求：实验楼庭院作为教学区的核心枢纽，不仅是学生课间休憩、交流的景观空间，更是融合学科知识的课堂。让师生在驻足停留间感知科学之美，激发学生的好奇心与探索欲，实现寓教于景的育人效果。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.主体造型：1.5MM不锈钢板折弯围边雕刻烤漆造型，内穿热镀锌方钢管骨架；
2.立体发光：雕刻镂空，嵌亚克力发光造型；
3.接电源12V低压电及12V变压器；
4.安装：100厚C20混凝土垫层，C20混凝土基础，含开挖、回填等所有费用。
	1800*1800*1800
	1
	项
	

	99
	大厅墙面
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.定制1.5MM不锈钢造型浮雕墙；
2.表面打磨，喷2遍底漆；
3.饰面：喷真石漆一底两面。
4.花箱组合：定制不锈钢造型花箱组合，错落有致含仿真绿植。
	3600*6820
	1
	项
	

	100
	1F门厅顶面
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原顶喷灰：环保耐刮涂料一底两面。
2.定制造型灯：定制异形造型灯。
3.电气改造：完成顶面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9000*5500
	1
	项
	

	101
	1F门厅墙面一
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙。
2.铝板折弯包边造型：2.5MM铝板烤漆折弯造型，热镀锌方管骨架，专用角码连接。
3.铝板底板：烤漆铝板UV，热镀锌方管骨架，12MM阻燃板基层，结构胶+机械固定。
5.金属立体字：不锈钢烤漆围边立体字。
6.亚克力UV，镜钉固定。
	9300*3200
	1
	项
	

	102
	1F门厅墙面二
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙。
2.铝板折弯包边造型：2.5MM铝板烤漆折弯造型，热镀锌方管骨架，专用角码连接。
3.铝板底板：烤漆铝板UV，热镀锌方管骨架，12MM阻燃板基层，结构胶+机械固定。
4.海报：定制海报。
5.金属立体字：不锈钢烤漆金属立体字。
6.定制教学相关内容展示架。
电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9300*3200
	1
	项
	

	十一
	安全馆

	103
	国家安全馆顶面
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原顶面灯具拆除：拆除原灯具。
2.石膏板吊顶：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；9.5厚单层纸面石膏板面层；立面18厚木工板刷防火环保耐刮涂料；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
3.天棚环保耐刮涂料：普通腻子一遍环保耐刮涂料一底两面。
4.窗帘盒：200宽*200高纸面石膏板窗帘盒，CB50*20*0.6次龙骨，15厚A级不燃板基层，12mm厚纸面石膏板面层，自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆面层处理。
5.铝方通吊顶：铝方通吊顶，专用卡式龙骨，φ8mm钢筋吊杆。
6.顶面喷灰：环保耐刮涂料一底两面。
7.定制灯具：根据设计方案效果定制合理的灯具款式，满足照明及美观要求。
8.电气改造：完成顶面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	14650*8300
	1
	项
	

	104
	国家安全馆地面
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.地胶：水泥自流平界面剂一道；3MM自流平找平 ；2MM同质透心地胶铺贴。
2.石材门槛石：15MM天然大理石，1:2.5–1:3 干硬性水泥砂浆。
	14650*8300
	1
	项
	

	105
	国家安全馆外墙
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
制作要求：
1.根据设计方案效果进行原有墙面改造；包括但不限于对原有墙面进行拆除、新增隔断
2.涂料：环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.发光字：定制不锈钢烤漆发光字，预留12V低压电及12V变压器。
6.发光LOGO
7.亚克力精雕字。（若干）
8.高密度PVC板烤漆地板+亚克力烤漆精雕字。
9.高密度PVC板烤漆造型，画面UV。
10.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	10300*3200
	1
	项
	

	106
	国家安全馆墙面一
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.石膏板造型墙：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.定制墙面立体造型。
6.电气改造：完成墙面的强弱电线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	7100*3200
	1
	项
	

	107
	国家安全馆墙面二
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.石膏板造型墙：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.发光字：定制不锈钢烤漆发光字，预留12V弱电及12V变压器。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.亚克力精雕字。
6.电气改造：完成墙面的电线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	3100*3200
	1
	项
	

	108
	国家安全馆墙面三
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.石膏板造型墙：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.不锈钢门套：18MM阻燃板基层，1.5MM不锈钢饰面
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
5.不锈钢包边：12MM阻燃板基层，1.2MM不锈钢饰面。
6.墙面置物台：热镀锌方管骨架，12MM密度板基层，饰面水性油漆。
7.设备间暗门优化，满足安全与美观要求。
8.亚克力精雕字。
9.金属烤漆字：不锈钢烤漆字。
10.金属烤漆装饰框架。
11.亚克力烤漆装饰板：面贴亚克力精雕字+饰面底板。
12.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	7650*3200
	1
	项
	

	109
	国家安全馆墙面四
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.石膏板造型墙：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
4.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
5.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
6.定制展示橱窗
7.发光字：定制不锈钢烤漆发光字，预留12V弱电及12V变压器。
8.亚克力精雕字。
9.亚克力烤漆造型框：内嵌亚克力烤漆字。
10.高密度PVC板烤漆造型，画面UV。
11.定制墙面展示架。
12.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	12880*3200
	1
	项
	

	110
	国家安全馆墙面五
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
4.定制异形发光展示架。
5.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	7240*3200
	1
	项
	

	111
	国家安全馆墙面六
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.定制靠墙陈列柜。
2.立体字：不锈钢烤漆立体字。
3.立体字：亚克力精雕立体字。
4.高密度PVC板烤漆饰面UV。
5.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	5500*3200
	1
	项
	

	112
	国家安全馆墙面六
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.根据国家安全教育馆的使用需求，设计中需要考虑定制两弹、沙盘核电站、界碑、航母、中国立体地图等仿真等比例缩放模型。
	/
	1
	项
	

	113
	国家安全馆墙面七
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.定制靠墙陈列柜。
2.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
3.亚克力精雕字：亚克力精雕烤漆字
4.高密度PVC板烤漆饰面UV。
5.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	4200*3200
	1
	项
	

	114
	国家安全馆墙面七
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.根据国家安全教育馆的使用需求，设计中需要考虑定制太空舱、“蛟龙”号、中国长征系列运载火箭仿真等比例缩放模型。
	/
	1
	项
	

	115
	国家安全馆墙面八
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
3.灯箱：定制灯箱，不锈钢围边，亚克力面板UV。
4.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	3350*3200
	1
	项
	

	116
	国家安全馆墙面九
	设计要求：国家安全教育馆聚焦总体国家安全观的时代内涵，打造兼具教育性、文化性与科技感的课程基地。展陈设置结合学校特色，引导学生认识国家安全的重要性，实现学校课程基地的创新发展。空间设计既保持科学理性，又具有前瞻性，通过多元化的形式进行情境营造，将国家安全意识从认知层面转化为行动自觉，培育兼具忧患意识与报国担当的新时代青年。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.石膏板造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
4.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
5.发光字：定制不锈钢烤漆发光字，预留12V弱电及12V变压器。
6.亚克力精雕字。
7.灯箱：定制灯箱，不锈钢围边，亚克力面板UV。
8.高密度PVC板造型。
9.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	7400*3200
	1
	项
	

	十二
	校史馆

	117
	顶面
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原顶面灯具拆除：拆除原灯具。
2.原顶喷灰：环保耐刮涂料一底两面。
3.石膏板吊顶：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；9.5厚单层纸面石膏板面层；立面18厚木工板刷防火环保耐刮涂料；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
4.木饰面平吊顶：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；12MM不燃板基层，8MM木饰面面层。
5.造型木饰面吊顶：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；12MM不燃板基层，8MM木饰面面层。
6.定制灯具：根据设计方案效果定制合理的灯具款式，满足照明及美观要求。
7.电气改造：完成顶面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	17050*8300
	1
	项
	

	118
	地面
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.地胶：水泥自流平界面剂一道；3MM自流平找平，2MM同质透心地胶铺贴。
2.玻璃柜展台：定制玻璃柜展台2个。
3.展台：定制展台
4.电气改造：完成地面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	17050*8300
	1
	项
	

	119
	地面－定制沙盘
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1、定制沙盘：造型满足功能使用要求、美观、大气。
	2000*2000
	1
	项
	

	120
	外墙
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙
2.石膏板造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理
3.环保耐刮涂料：环保腻子两遍，环保耐刮涂料一底两面。
4.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
5.亚克力精雕烤漆字。
6.LED灯带：金属发光字，背发光，12V弱电及12V变压器。
7.LED筒灯
8.电子画屏。
9.踢脚线：定制铝合金踢脚线（专用卡槽安装。
10.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	72000*3200
	1
	项
	

	121
	墙面一
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
	3480*3200
	1
	项
	

	122
	墙面二
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.石膏板隔墙：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.石膏板墙面造型：阻燃木龙骨，12MM阻燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
3.涂料：环保腻子两遍，环保耐刮涂料一底两面。
4.木饰面墙面：阻燃木龙骨，12MM阻燃板基层，木饰面面层。
5.灯带：LED灯带，嵌入安装木饰面造型墙面内，配套变压器
6.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
7.发光字：不锈钢烤漆背发光字。
8.金属烤漆字：不锈钢烤漆字。
9.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	8260*3200
	1
	项
	

	123
	墙面三
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
	1800*3200
	1
	项
	

	124
	墙面四
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
2.金属烤漆折弯造型：不锈钢烤漆折弯造型，内嵌烤漆折弯烤漆板+亚克力烤漆字。
3.学校钟楼造型展示模型：定制金属造型钟楼展示模型。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.立体字：亚克力精雕立体字，结构胶安装。
6.展示画面：定制画框，照片纸打印。
8.亚克力精雕造型线条。
9.金属展示板：金属围边底板，画面UV，面贴亚克力精雕字。
10.亚克力精雕线条。
11.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	5400*3200
	1
	项
	

	125
	墙面五
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.石膏板造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.立体字：亚克力精雕立体字，结构胶安装。
6.高密度PVC板四周倒角精雕烤漆造型UV。
7.定制玻璃展示橱窗。
8.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	3790*3200
	1
	项
	

	126
	墙面六
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.石膏板造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.立体字：亚克力精雕立体字，结构胶安装。
6.高密度PVC板四周倒角精雕烤漆造型UV。
7.定制荣誉牌匾。
8.金属烤漆折弯造型：不锈钢烤漆折弯造型，内嵌烤漆折弯烤漆板+亚克力烤漆字。
9.亚克力造型烤漆UV。
10.定制相框：画面照片纸打印。
11.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	16950*3200
	1
	项
	

	127
	墙面七
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.石膏板造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
3.立体字：亚克力烤漆精雕立体字，结构胶安装。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
5.高密度PVC板四周倒角精雕烤漆造型UV，面贴亚克力烤漆字。
6.画面展示：定制相框，画面照片纸打印，介绍亚克力烤漆字。
7.亚克力铭牌：定制高透明亚克力铭牌50MM厚。
8.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	7400*3200
	1
	项
	

	128
	墙面八
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
3.立体字：亚克力烤漆精雕字。
	7950*3200
	1
	项
	

	129
	墙面九
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
2.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
4.立体字：亚克力烤漆精雕立体字，结构胶安装。
5.金属烤漆折弯造型：不锈钢烤漆折弯造型，内嵌烤漆折弯烤漆板+亚克力烤漆字。
6.画面：亚克力烤漆UV画面。
7.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	5200*3200
	1
	项
	

	130
	墙面十
	设计要求：传承无锡市第一中学办学传统，使校园文化具有辨识度。创造新校区校史馆的独特个性魅力，增强师生的认同感。打造集历史回溯、精神传承、未来展望于一体的沉浸式育人空间，通过图文展示等形式，生动呈现学校创办历程、名师风范、杰出校友、办学特色和创新发展等。让校史馆不仅是回望历史的地方，更是面向未来的“校友精神家园”。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面。
2.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
3.金属烤漆折弯造型：不锈钢烤漆折弯造型，内嵌烤漆折弯烤漆板+亚克力烤漆字。
4.不锈钢包边：阻燃板基层，1.2MM不锈钢烤漆造型包边
5.电气改造：完成墙面的强弱电线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	3600*3200
	1
	项
	

	131
	2F门厅一顶面
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原定喷灰：环保耐刮涂料一底两面。
2.铝方通吊灯：铝方通专用龙骨，50*100磨砂黑铝方通 @100吊顶。
3.定制造型灯：定制造型灯LED发光灯。
4.电气改造：完成顶面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9000*5500
	1
	项
	

	132
	2F门厅一墙面一
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙
2.铝板造型：2.5MM穿孔铝板烤漆折弯造型画面UV，热镀锌方管骨架，专用角码连接。
3.不锈钢烤漆立体字：定制不锈钢烤漆 围边立体字。
	9600*3200
	1
	项
	

	133
	2F门厅一墙面二
	设计要求：
定位为学生学科素养成果展示空间，以“学生为主体、学科为载体、作品为核心”为主脉络，以各学科的文化底蕴为基础，创建展示学生学科素养的窗口，建立学生作品定期更新机制，作品展示可定期更换，让空间始终保持活力，持续展现学生成长。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙。
2.铝板造型：2.5MM穿孔铝板烤漆折弯造型画面UV，热镀锌方管骨架，专用角码连接。
3.展示橱窗。
4.金属烤漆字：定制不锈钢烤漆字。
5.展示造型：可更换，磁吸，亚克力UV，底板覆磁吸膜。
6.展示介绍：可更换，磁吸，亚克力UV，底板覆磁吸膜。
7.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9400*3200
	1
	项
	调整

	134
	2F门厅二顶面
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原定喷灰：环保耐刮涂料一底两面。
2.石膏板吊顶：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；9.5厚单层纸面石膏板面层；立面18厚木工板刷防火环保耐刮涂料；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
3.涂料：环保腻子两遍，环保耐刮涂料一底两面。
4.铝方通吊灯：铝方通专用龙骨，50*100磨砂黑铝方通 @100吊顶。
5.定制异型造型灯：定制长条形无缝LED吊灯。
6.电气改造：完成顶面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9000*5500
	1
	项
	

	135
	2F门厅二墙面一
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙。
2.铝板造型：2.5MM铝板烤漆折弯造型，热镀锌方管骨架，专用角码连接。
3.金属立体字：不锈钢烤漆金属立体字。
4.定制展示架。
	9600*3200
	1
	项
	

	136
	2F门厅二墙面二
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙。
2.铝板造型：2.5MM穿孔铝板烤漆折弯造型画面UV，热镀锌方管骨架，专用角码连接。
3.不锈钢烤漆立体字：定制不锈钢烤漆 围边立体字。
	9400*3200
	1
	项
	

	137
	3F门厅一顶面
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原定喷灰：环保耐刮涂料一底两面。
2.石膏板吊顶：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；9.5厚单层纸面石膏板面层；立面18厚木工板刷防火环保耐刮涂料；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
3.铁艺天花镂空装饰网格钢丝网吊顶：定制铁艺烤漆网格菱形网，50*50MM热镀锌方管烤漆，嵌菱形钢丝网。
4.涂料：环保腻子两遍，环保耐刮涂料一底两面。
5.定制造型灯：定制长条形无缝LED吊灯。
6.电气改造：完成顶面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9000*5500
	1
	项
	

	138
	3F门厅一墙面一
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.铝板造型：2.5MM穿孔铝板烤漆折弯造型画面UV，方管骨架，专用角码连接。
2.不锈钢烤漆立体字：定制不锈钢烤漆 围边立体字。
	9400*3200
	1
	项
	

	139
	3F门厅一墙面二
	设计要求：定位为学生学科素养成果展示空间，以“学生为主体、学科为载体、作品为核心”为主脉络，以各学科的文化底蕴为基础，创建展示学生学科素养的窗口，建立学生作品定期更新机制，作品展示可定期更换，让空间始终保持活力，持续展现学生成长。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.铝板造型：2.5MM穿孔铝板烤漆折弯造型画面UV，方管骨架，专用角码连接。
2.金属包边：阻燃木龙骨，12MM阻燃板基层，1.5MM不锈钢烤漆包边。
3.铝板折弯展示造型：方管骨架，铝板折弯展示造型，画面内容丝印，亚克力烤漆字，定制金属展示相框，画面内容镀锌板烤漆UV。
4.金属立体字：定制不锈钢烤字。
5.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9600*3200
	1
	项
	

	140
	3F门厅二顶面
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原定喷灰：环保耐刮涂料一底两面。
2.石膏板吊顶：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；9.5厚单层纸面石膏板面层；立面18厚木工板刷防火环保耐刮涂料；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
3.涂料：环保腻子两遍，环保耐刮涂料一底两面
4.铝方通吊灯：铝方通专用龙骨，50*100磨砂黑铝方通 @100吊顶。
5.定制造型灯：定制异型长条形无缝LED吊灯。
6.LED灯带：定制LED线型灯带，配套变压器。
7.电气改造：完成顶面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9000*5500
	1
	项
	

	141
	3F门厅二墙面一
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙。
2.涂料：环保腻子两遍，环保耐刮涂料一底两面。
3.铝板造型：2.5MM铝板烤漆折弯造型，热镀锌方管骨架，专用角码连接，局部衬12MM阻燃板基层。
4.不锈钢烤漆边框：阻燃木龙骨，12MM阻燃板基层，1.5MM不锈钢烤漆包边。
5.LED灯带：定制LED线型灯带，配套变压器嵌入铝板造型安装。
6.金属立体字：不锈钢烤漆金属立体字。
7.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9300*3200
	1
	项
	

	142
	3F门厅二墙面一
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
科技文化墙游戏互动装置12套：
1.定制磁感发电机案例框+配套金属烤漆围边铭牌，画面高清UV。
2.定制曲柄摇杆机构案例框+配套金属烤漆围边铭牌，画面高清UV。
3.定制摇杆滑块机构案例框+配套金属烤漆围边铭牌，画面高清UV。
4.定制曲柄滑块机构案例框+配套金属烤漆围边铭牌，画面高清UV。
5.定制履带传动案例框+配套金属烤漆围边铭牌，画面高清UV。
6.定制太阳能发电+配套金属烤漆围边铭牌，画面高清UV。
7.定制伯努利效应+配套金属烤漆围边铭牌，画面高清UV。
8.定制摩尔斯电码+配套金属烤漆围边铭牌，画面高清UV。
9.定制地月系统-月相仪+配套金属烤漆围边铭牌，画面高清UV。
10.定制超声波雷达+配套金属烤漆围边铭牌，画面高清UV。
11.定制人体反应测速仪案例框（10s挑战）+配套金属烤漆围边铭牌，画面高清UV。
12.定制万向节传动机构案例框+配套金属烤漆围边铭牌，画面高清UV。
预留电源安装。
	/
	1
	项
	

	143
	3F门厅二墙面二
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙。
2.涂料：环保腻子两遍，环保耐刮涂料一底两面。
3.铝板造型：2.5MM铝板烤漆折弯造型，方管骨架，专用角码连接。
4.不锈钢烤漆边框：阻燃木龙骨，12MM阻燃板基层，1.5MM不锈钢烤漆包边。
5.LED灯带：定制LED线型灯带，配套变压器嵌入铝板造型安装。
6.金属立体字：不锈钢烤漆金属立体字。
7.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9300*3200
	1
	项
	

	144
	4F门厅一顶面
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。）
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺
1.原定喷灰：环保耐刮涂料一底两面。
2.石膏板吊顶：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；9.5厚单层纸面石膏板面层；立面18厚木工板刷防火环保耐刮涂料；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
3.铝方通吊灯：铝方通专用龙骨，50*100磨砂黑铝方通 @100吊顶。
4.涂料：环保腻子两遍，环保耐刮涂料一底两面。
5.LED线型灯带：定制LED线型灯带，配套变压器。
6.定制造型灯：定制LED长条灯，36W，配套安装吊件。
7.电气改造：完成顶面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9000*5500
	1
	项
	

	145
	4F门厅一墙面一
	设计要求：
定位为学生学科素养成果展示空间，以“学生为主体、学科为载体、作品为核心”为主脉络，以各学科的文化底蕴为基础，创建展示学生学科素养的窗口，建立学生作品定期更新机制，作品展示可定期更换，让空间始终保持活力，持续展现学生成长。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙。
2.铝板造型：2.5MM铝板烤漆折弯造型，饰面UV，热镀锌方管骨架，专用角码连接。
4.金属立体字：不锈钢烤漆金属立体字。
5.立体字：亚克力精雕烤漆字。
7.展示相框：亚克力UV，镜钉固定，面贴亚克力插盒，展示照片可抽取及插入更换。
	9300*3200
	1
	项
	

	146
	4F门厅一墙面二
	设计要求：实验楼文化墙彰显各学科的科学本质与育人价值，打造兼具教育性、科学性与文化性的沉浸式育人空间。楼层紧扣学科核心内容，以主题鲜明、逻辑清晰的可视化形式，传递学科基础认知，构筑分层递进的育人场景，实现素养培育与品格塑造的有机统一，全面营造涵养科学素养、人文底蕴与创新精神的新时代青年成长空间。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙。
3.铝板造型：2.5MM铝板烤漆折弯造型，饰面UV，方管骨架，专用角码连接。
4.定制展示架。
5.金属立体字：不锈钢烤漆金属立体字。
	9300*3200
	1
	项
	

	十三
	体育馆

	147
	门厅墙面一
	设计说明：体育馆是传承体育精神、弘扬校园文化的重要阵地。通过空间文化设计展现办学特色，普及运动健康知识，营造积极向上的运动氛围，激发学生锻炼热情，唤醒学生运动内驱力，达成以体育心的育人目标。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.涂料翻新：原涂料铲除，环保腻子两遍，耐刮涂料一底两面。
2.彩绘：构图绘制；刷涂底漆；水性丙烯酸颜料三遍；刷罩光清漆；成品保护。
3.立体字：不锈钢烤漆金属字。
4.不锈钢烤漆异形线条：定制不锈钢围边异形金属线条。
	9600*3300
	1
	项
	

	148
	门厅墙面二
	设计说明：体育馆是传承体育精神、弘扬校园文化的重要阵地。通过空间文化设计展现办学特色，普及运动健康知识，营造积极向上的运动氛围，激发学生锻炼热情，唤醒学生运动内驱力，达成以体育心的育人目标。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.涂料翻新：原涂料铲除，环保腻子两遍，耐刮涂料一底两面。
2.不锈钢烤漆异形线条：定制不锈钢围边异形金属线条。
3.立体字：不锈钢烤漆金属字。
4.置物架：定制置物架。
5.荣誉展示栏：高密度PVC板烤漆底板+定制相框，画面照片纸打印。
6.展示相框：画面照片纸打印。
	9500*3300
	1
	项
	

	149
	羽毛球墙面二
	设计说明：体育馆是传承体育精神、弘扬校园文化的重要阵地。通过空间文化设计展现办学特色，普及运动健康知识，营造积极向上的运动氛围，激发学生锻炼热情，唤醒学生运动内驱力，达成以体育心的育人目标。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.涂料翻新：原涂料铲除，环保腻子两遍，耐刮涂料一底两面。
2.不锈钢烤漆异形线条：定制不锈钢围边异形金属线条。
3.立体字：不锈钢烤漆金属字。
4.立体字：亚克力精雕烤漆立体字。
5.造型剪影元素：不锈钢围边线条，剪影造型。
	7200*3300
	1
	项
	

	150
	篮球墙面一
	设计说明：体育馆是传承体育精神、弘扬校园文化的重要阵地。通过空间文化设计展现办学特色，普及运动健康知识，营造积极向上的运动氛围，激发学生锻炼热情，唤醒学生运动内驱力，达成以体育心的育人目标。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.涂料翻新：原涂料铲除，环保腻子两遍，耐刮涂料一底两面。
2.彩绘：构图绘制；刷涂底漆；水性丙烯酸颜料三遍；刷罩光清漆；成品保护。
3.立体字：不锈钢烤漆金属字。
4.立体字：亚克力精雕烤漆立体字。
5.不锈钢烤漆异形线条：定制不锈钢围边异形金属线条。
6.人造型剪影元素：不锈钢围边线条，剪影造型。
	34200*3300
	1
	项
	

	151
	乒乓球墙面一
	设计说明：体育馆是传承体育精神、弘扬校园文化的重要阵地。通过空间文化设计展现办学特色，普及运动健康知识，营造积极向上的运动氛围，激发学生锻炼热情，唤醒学生运动内驱力，达成以体育心的育人目标。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.涂料翻新：原涂料铲除，环保腻子两遍，耐刮涂料一底两面。
2.彩绘：构图绘制；刷涂底漆；水性丙烯酸颜料三遍；刷罩光清漆；成品保护。
3.立体字：不锈钢烤漆金属字。
4.立体字：亚克力精雕烤漆立体字。
5.不锈钢烤漆异形线条：定制不锈钢围边异形金属线条。
6.不锈钢造型剪影：不锈钢围边线条，剪影造型。
	28350*3300
	1
	项
	

	十四
	食堂

	152
	1F墙面一
	设计说明：设计元素多元，聚焦饮食文化与勤俭节约的美德，将饮食智慧、对劳动的尊重与节约理念层层递进。食堂设计旨在引导师生在饮食中感知自然与劳动的温度，让勤俭节约不再是抽象口号，而是可感、可践行的生活态度。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙。
2.墙面造型：不锈钢烤漆围边造型，凹凸错落，底板10MM高密度PVC板，结构胶及自攻钉配合安装。表面内容丝印。
3.墙面造型：阻燃木龙骨，12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
4.涂料：环保腻子两遍，耐刮环保涂料一底两面。
5.立体字：定制不锈钢烤漆围边字。
4.亚克力精雕字立体字。
5.即时贴
	6650*3050
	1
	项
	

	153
	1F墙面二
	设计说明：设计元素多元，聚焦饮食文化与勤俭节约的美德，将饮食智慧、对劳动的尊重与节约理念层层递进。食堂设计旨在引导师生在饮食中感知自然与劳动的温度，让勤俭节约不再是抽象口号，而是可感、可践行的生活态度。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.立体字：定制不锈钢烤漆围边字。
3.不锈钢烤漆围边盒子，画面UV。
4.立体字：亚克力烤漆字。
	8450*1650
	1
	项
	

	154
	1F墙面三
	设计说明：设计元素多元，聚焦饮食文化与勤俭节约的美德，将饮食智慧、对劳动的尊重与节约理念层层递进。食堂设计旨在引导师生在饮食中感知自然与劳动的温度，让勤俭节约不再是抽象口号，而是可感、可践行的生活态度。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.立体字：定制不锈钢烤漆围边字。
3.立体字：亚克力烤漆字。
	7400*1650
	1
	项
	

	155
	1F墙面四
	设计说明：设计元素多元，聚焦饮食文化与勤俭节约的美德，将饮食智慧、对劳动的尊重与节约理念层层递进。食堂设计旨在引导师生在饮食中感知自然与劳动的温度，让勤俭节约不再是抽象口号，而是可感、可践行的生活态度。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.立体字：定制不锈钢烤漆围边字。
3.立体字：定制亚克力烤漆字。
4.金属造型：异形不锈钢烤漆围边造型，饰面高清UV，底板10MM高密度PVC板，结构胶及自攻钉配合安装。
	7400*1650
	1
	项
	

	156
	2F墙面一
	设计说明：设计元素多元，聚焦饮食文化与勤俭节约的美德，将饮食智慧、对劳动的尊重与节约理念层层递进。食堂设计旨在引导师生在饮食中感知自然与劳动的温度，让勤俭节约不再是抽象口号，而是可感、可践行的生活态度。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.立体字：定制不锈钢烤漆围边字。
3.金属烤漆造型，定制U型烤漆折弯造型，画面UV，卡扣在金属烤漆线条上。卡槽不锈钢烤漆
	8300*1650
	1
	项
	

	157
	2F墙面二
	设计说明：设计元素多元，聚焦饮食文化与勤俭节约的美德，将饮食智慧、对劳动的尊重与节约理念层层递进。食堂设计旨在引导师生在饮食中感知自然与劳动的温度，让勤俭节约不再是抽象口号，而是可感、可践行的生活态度。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.立体字：亚克力烤漆字。
3.公示栏：高密度PVC烤漆底板嵌软木板。
4.反馈栏：高密度PVC烤漆底板嵌磁吸白板亚克力插盒+亚克力置物盒。
	8300*1650
	1
	项
	

	158
	3F墙面一
	设计说明：设计元素多元，聚焦饮食文化与勤俭节约的美德，将饮食智慧、对劳动的尊重与节约理念层层递进。食堂设计旨在引导师生在饮食中感知自然与劳动的温度，让勤俭节约不再是抽象口号，而是可感、可践行的生活态度。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.立体字：定制不锈钢烤漆围边字。
3.立体字：亚克力烤漆字。
	8300*1650
	1
	项
	

	159
	3F墙面二
	设计说明：设计元素多元，聚焦饮食文化与勤俭节约的美德，将饮食智慧、对劳动的尊重与节约理念层层递进。食堂设计旨在引导师生在饮食中感知自然与劳动的温度，让勤俭节约不再是抽象口号，而是可感、可践行的生活态度。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙布：涂刷墙基膜，定制高清uv画面宣绒布专用胶水铺贴。
3.立体字：亚克力烤漆字。
5.公示栏：高密度PVC烤漆底板嵌软木板。
6.反馈栏：高密度PVC烤漆底板嵌磁吸白板亚克力插盒+亚克力置物盒。
	8300*1650
	1
	项
	

	160
	食堂标语
	设计说明：设计元素多元，聚焦饮食文化与勤俭节约的美德，将饮食智慧、对劳动的尊重与节约理念层层递进。食堂设计旨在引导师生在饮食中感知自然与劳动的温度，让勤俭节约不再是抽象口号，而是可感、可践行的生活态度。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.10MM高密度PVC板UV，面覆亚克力UV。
	600*900
	54
	项
	

	161
	七步洗手法
	设计说明：设计元素多元，聚焦饮食文化与勤俭节约的美德，将饮食智慧、对劳动的尊重与节约理念层层递进。食堂设计旨在引导师生在饮食中感知自然与劳动的温度，让勤俭节约不再是抽象口号，而是可感、可践行的生活态度。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.3MM亚克力反面UV，结构胶固定安装。
	910*160
	12
	项
	

	162
	窗口标识
	设计说明：设计元素多元，聚焦饮食文化与勤俭节约的美德，将饮食智慧、对劳动的尊重与节约理念层层递进。食堂设计旨在引导师生在饮食中感知自然与劳动的温度，让勤俭节约不再是抽象口号，而是可感、可践行的生活态度。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.3MM亚克力反面UV。
	260*260
	60
	项
	

	163
	温馨提示
	设计说明：设计元素多元，聚焦饮食文化与勤俭节约的美德，将饮食智慧、对劳动的尊重与节约理念层层递进。食堂设计旨在引导师生在饮食中感知自然与劳动的温度，让勤俭节约不再是抽象口号，而是可感、可践行的生活态度。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.3MM亚克力反面UV。
	380*180
	60
	项
	

	164
	区域提示
	设计说明：设计元素多元，聚焦饮食文化与勤俭节约的美德，将饮食智慧、对劳动的尊重与节约理念层层递进。食堂设计旨在引导师生在饮食中感知自然与劳动的温度，让勤俭节约不再是抽象口号，而是可感、可践行的生活态度。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.3MM亚克力反面UV。
	410*760
	60
	项
	

	十五
	教学楼

	165
	墙面公告栏
	设计说明：公告栏的设置是校园文化空间信息传递、价值引导、氛围营造的重要环节。它承载通知发布、成果展示、理念宣传的基础功能，同时为师生搭建便捷的信息沟通桥梁，确保校园相关信息及时传递、准确送达。公告栏设计直接影响师生信息获取体验，是校园空间文化叙事的重要组成部分。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙。
2.墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
3.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面；
4.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
5.展示板：10MM软木板，15MM高密度PVC板UV围边。
6.木饰面围边：阻燃板基层，木饰面面层。
7.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
8.高密度PVC板精雕造型。
9.电气改造：完成墙面的强弱电线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	6050*3200
	3
	项
	

	166
	墙面公告栏
	设计说明：公告栏的设置是校园文化空间信息传递、价值引导、氛围营造的重要环节。它承载通知发布、成果展示、理念宣传的基础功能，同时为师生搭建便捷的信息沟通桥梁，确保校园相关信息及时传递、准确送达。公告栏设计直接影响师生信息获取体验，是校园空间文化叙事的重要组成部分。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.墙面处理：根据方案需要，包括但不限于拆除墙裙。
2.墙面造型：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；（
3.环保耐刮涂料：环保腻子两遍环保耐刮涂料一底两面；
4.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
5.展示板：10MM软木板，15MM高密度PVC板UV围边；
6.木饰面围边：阻燃板基层，木饰面面层。
7.踢脚线：定制铝合金踢脚线专用卡槽安装。
8.高密度PVC板精雕造型。（900*380MM)
	6050*3200
	22
	项
	

	167
	活动室一展示柜体
	设计说明：柜子的选用并非简单添置家具，柜体色彩与材质需和谐，是保障校园文化空间功能实现、内容安全、体验优化的基础工程。它承载分类收纳、便捷取用的基础功能，同时为珍贵实物、教学器材与重要材料提供稳固可靠的保护。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.定制展示柜体：柜体、柜门为ENF级免漆多层板，含斜切拉手、不锈钢铰链等五金，含锚固件等。
	5850*3100
	1
	项
	

	168
	活动室二展示柜体
	设计说明：柜子的选用并非简单添置家具，柜体色彩与材质需和谐，是保障校园文化空间功能实现、内容安全、体验优化的基础工程。它承载分类收纳、便捷取用的基础功能，同时为珍贵实物、教学器材与重要材料提供稳固可靠的保护。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.定制展示柜体：柜体、柜门为ENF级免漆多层板，含斜切拉手、不锈钢铰链等五金，含锚固件等。
	5850*3100
	1
	项
	

	169
	活动室三展示柜体
	设计说明：柜子的选用并非简单添置家具，柜体色彩与材质需和谐，是保障校园文化空间功能实现、内容安全、体验优化的基础工程。它承载分类收纳、便捷取用的基础功能，同时为珍贵实物、教学器材与重要材料提供稳固可靠的保护。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.定制展示柜体：柜体、柜门为ENF级免漆多层板，含斜切拉手、不锈钢铰链等五金，含锚固件等。
	5850*3100
	1
	项
	

	十六
	学生宿舍

	170
	中庭墙面
	设计要求：设计说明：学生宿舍空间设计风格简约清新，安全舒适。在保障生活便利的同时，培养同学们的独立与互助意识。这里不仅是休息的地方，更是大家共同成长的地方，青春在共同进步中绽放，爱校爱家国的情怀藏在环境布置的细节中。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.卷帘：定制玻纤 PVC 细网格半透明卷帘，画面UV；
2.定制高清UV画面；
3.定制卷轴吊装。
	/
	1
	项
	

	171
	宣传栏
	设计要求：设计说明：学生宿舍空间设计风格简约清新，安全舒适。在保障生活便利的同时，培养同学们的独立与互助意识。这里不仅是休息的地方，更是大家共同成长的地方，青春在共同进步中绽放，爱校爱家国的情怀藏在环境布置的细节中。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.字：高密度PVC板精雕字；
2.展示板：15MM高密度PVC板围边，内嵌10MM软木板。
	1600*800
	4
	项
	

	十七
	教师宿舍

	172
	教师宿舍形象墙
	设计要求：教师宿舍是教师生活、休息与交流的重要空间，也是展现学校人文关怀、师德师风及校园文化的窗口。形象墙的设计旨在通过视觉传达，营造温馨、和谐、积极向上的居住氛围，增强教师的归属感与凝聚力。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.木饰面立体墙面：定制2.5MM仿木纹铝单板嵌木纹凹凸造型，热镀锌方管骨架，角码固定安装。
2.立体字：亚克力烤漆立体字。
3.展示板：高密度PCV板烤漆围边，内嵌聚酯纤维板。
	5750*2700
	1
	项
	

	十八
	校园庭院

	173
	地面铺贴
	设计要求：立足学校百年办学历史，彰显办学特色，打造具有差异化和高辨识度的校园特色文化。“求进”大道，以地面铺装的艺术化形式，实现环境育人的目标。“求进”大道的每一处铺装节点，既是历史坐标的具象化呈现，更是师生追求卓越的基石。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.原地面铺装拆除工程，按设计文件明确的范围，对现状地面铺装进行精准拆除；
2.地面基层找平处理：对拆除后的基层进行清理、修整，细石混凝土找平到设计标高；
3.纯铜立体浮雕定制与铺装：采用8MM纯铜制作立体浮雕，制作与设计样式一致的立体造型底板及立体字。
安装铺装：将定制完成的立体标识与找平后的基层牢固结合，按设计定位进行铺装。
	1200*400
	20
	项
	

	174
	运动小品一
	设计说明：校园体育小品是校园体育文化建设的直观载体，旨在通过艺术化的设计，将“健康第一、拼搏向上”的体育精神融入校园环境。通过创意设计，打造可视化、可感知的运动设计，唤醒学生运动意识，助力培育强健体魄，激发学生的运动兴趣。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.主体造型：不锈钢方管围边，1.5MM厚304不锈钢板雕刻烤漆造型，立柱不锈钢方管烤漆；
2.人物造型：1.5mm厚304不锈钢围边造型，刨槽折弯，焊接，精工打磨，烤漆，画面UV；
3.立体字：1.2MM厚304不锈钢围边立体字；
4.运动器材造型：1.5mm厚304不锈钢围边造型，刨槽折弯，焊接，精工打磨，烤漆，画面UV；
5.安装：100厚C20混凝土垫层，C20混凝土基础，含开挖、回填等所有费用。
	5600*2500
	1
	项
	

	175
	运动小品二
	设计说明：校园体育小品是校园体育文化建设的直观载体，旨在通过艺术化的设计，将“健康第一、拼搏向上”的体育精神融入校园环境。通过创意设计，打造可视化、可感知的运动设计，唤醒学生运动意识，助力培育强健体魄，激发学生的运动兴趣。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.主题造型：1.5MM厚304不锈钢板折弯雕刻烤漆围边造型，内穿方管骨架；
2.安装：100厚C20混凝土垫层，C20混凝土基础，含开挖、回填等所有费用。
	1920*1980
	1
	项
	

	十九
	钟楼

	176
	1F
	设计要求：在钟楼设置钢琴区域，为学生搭建开放的艺术展示平台。让庄重的公共空间更具人文温度，也为学生提供自由展示自我、彰显艺术素养的舞台，丰富校园文化氛围。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.木饰面地台：50*50*3MM热镀锌方管骨架，地面固定牢固，15MM阻燃板基层，防潮膜铺贴，12MM复合实木地板，同色收口条收边。
	/
	1
	项
	

	二十
	户外

	177
	地面彩绘
	设计要求：地面彩绘是天然的文化载体，可以将健康理念以视觉化、符号化的方式融入学生日常。游戏化运动化的地面彩绘，具有积极的心理暗示作用，有利于学生缓解高中学业的压力。将枯燥的锻炼转化为课间可执行的有趣游戏，为运动提供一种放松的方式。
制作要求：（不低于以下要求，包括但不限于以下工艺）
1.清理地面，手绘构图；
2.刷涂底漆；
3.水性丙烯酸地坪漆三遍；
4.刷罩光清漆；
5.成品保护。
	/
	480
	㎡
	

	178
	风雨廊道
	设计说明：借助色彩的力量重塑校园空间肌理，选取适配VI系统的色调，运用于教学楼与宿舍楼间的廊道柱身。以韵律感的色彩分区，消解建筑的生硬与疏离，串联起教学与生活的空间边界。满足打造休憩驻足的功能节点，同时以视觉连续性强化校园空间的文化统一，让每一处细节都成为校园精神的生动注脚。
制作要求：
1.柱子涂料铲除：铲除柱面涂料（按现场及技术规范要求拆除并移走墙面腻子及乳胶漆面层，一切为拆除而必需的准备及保护措施、清理及运输至指定地点）
2.彩色涂料：腻子找平，户外彩色涂料一底两面。
4.金属小品：不锈钢烤漆小品
	110000*7800MM
	1
	项
	

	二十一
	其他

	179
	垃圾清运
	制作要求：
1.项目施工产生的垃圾分类收集、定点存放、装车、密闭运输。
2.出场清洗运至指定消纳场。
3.建筑垃圾消纳费。
	/
	20
	车
	

	
	合计
	
	
	
	
	






政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4、有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5、中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6、履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏省政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
7、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8、根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9、依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10、根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。
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第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，排名第一的为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推。


第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品/服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
6.对本国产品的支持政策（仅适用于采购包1）：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
6.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见招标文件第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见招标文件第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
二、评分标准
特别注意：本项目采用暗标形式。投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
[bookmark: _Toc22572]（一）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×30。
[bookmark: _Hlk58858644]价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（二）投标人综合实力（18分）
1.业绩（6分）
投标单位2023年1月1日至今承担过类似项目的，有一个得3分，最高得6分。（投标单位须同时提供合同扫描件加盖投标单位公章上传至系统。时间以合同签订时间为准）
2.检测报告（6分）
投标人提供所投产品原材料（雪弗板、亚克力、1.5mm不锈钢板）具备带有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告， 每提供一项合格的检测报告得2分，最高得6分。
3.项目负责人（6分）
①投标人为本项目配备一名项目负责人，拟派项目负责人具有设计专业相关的本科及以上证书得2分，最高2分。
②拟派项目负责人，自2023年1月1日至今具有与本项目类似的同类项目业绩，且在该业绩项目中担任项目负责人（项目经理），每提供一个得2分，本项最高得4分。
注：①提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，提供投标人为其缴纳社保的缴费证明（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月））缴纳社保的证明。②业绩须提供合同扫描件加盖投标单位公章上传至系统，业绩时间以合同签订时间为准，合同中须载明项目负责人姓名，如不能体现，须提供中标通知书或竣工验收报告或业主证明佐证任职身份，否则不予计分。以上原件扫描件上传至电子标书中并加盖投标人电子公章，否则不得分。
（三）技术方案（暗标）（52分）
注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
（1）整体规划方案（46分）
①总体策划方案（6分）
深入解析此次设计现场环境条件、功能划分，设计体现学校特色元素，结合原有布置风格。投标人应在充分调研、取材、沟通的基础上进行编制及设计，结合学校建筑风格、学校特色、地域文化、充分理解办学理念、办学愿景、校训、校风、教风、学风等，对整体策划方案进行文字阐述，进行整体方案设计阐述，包括但不限于设计理念、各空间功能定位等。
方案内容完整、合理、详细，能精准表达出主题，贴合现场实际，落地性强，完全满足采购全部需求得6分；
方案内容较为完整，逻辑清晰，主题表达基本准确，局部细节略有欠缺，整体较好满足采购需求得4分；
方案内容较详细，有一定偏差，但核心内容无缺失，不影响实质性意思表达，基本符合采购要求得2分；
方案内容简单、表述空泛、同质化严重或套用通用模板，针对性不足，可操作性一般，仅满足基础浅层要求得1分；
本项内容未进行阐述、逻辑混乱、与需求严重不符或完全不满足采购需求的不得分。
②空间文化设计（35分）
校园文化空间方案（空间及墙面效果图）能够与校园整体环境相融合，并且具有一定的创新性、故事性、文化性，充分考虑材质、配色与现有环境氛围的搭配，投标人应提供完整、合理且符合不同功能区主题的设计方案，招标清单内全部内容的详细设计方案，需展示主要内容如下：
（一）重要展示点5项，每项4分，总分20分
1）图书馆（内部空间，创客中心及走廊，不少于19张效果图）
2）实验楼（门厅墙面，校史馆和国家安全馆，不少于12张效果图）
3）行政楼（学生活动中心空间，不少于7张效果图）
4）艺术楼（长廊，艺术空间外墙及艺术空间，不少于12张效果图）
5）风雨连廊，不少于4张效果图
上述内容中，每有一项内容阐述完整全面、贴合校园实际、细节详实、方案落地可行有效，得4分；
每有一项内容整体完善、主题表达准确、细节较为丰富、贴合项目实际，无明显缺陷，落地性较好，满足主要采购需求，得3分；
每有一项内容相对完善、基本符合现场实际、具备可行性，得2分；
每有一项内容空泛、表述笼统、针对性不足、需大幅完善，得1分；
每有一项未阐述、逻辑混乱、违背规范及使用要求，得0分。
（二）次要展示点6项每个2分，总分12分
1）VI视觉形象部分，不少于10张效果图。
2）行政楼（党建品牌空间，多功能会议室，心理辅导室空间，不少于8张效果图）
3）实验楼（户外小品，1f、2f、3f、4f门厅空间，不少于13张效果图）
4）教学楼（教学楼墙面公告栏，活动室展示柜体，不少于4张效果图）
5）校园庭院（地面铺贴，户外地面彩绘，运动小品，不少于6张效果图）
6）学生宿舍，不少于1张效果图
上述内容中，每有一项内容阐述完整全面、贴合校园实际、细节详实、方案落地可行有效，得2分；
每有一项内容整体完善、主题表达准确、细节较为丰富、贴合项目实际，无明显缺陷，落地性较好，满足主要采购需求，得1.5分；
每有一项内容相对完善、基本符合现场实际、具备可行性，得1分；
每有一项内容空泛、表述笼统、针对性不足、需大幅完善，得0.5分；
每有一项未阐述、逻辑混乱、违背规范及使用要求，得0分。
（三）一般展示点3项，每个1分，总分3分
1）体育馆，不少于7张效果图
2）食堂，不少于8张效果图
3）教师宿舍，不少于1张效果图
上述内容中，每有一项内容阐述完整全面、贴合校园实际、细节详实、方案落地可行有效，得1分；
每有一项内容整体完善、主题表达准确、细节较为丰富、贴合项目实际，无明显缺陷，落地性较好，满足主要采购需求，得0.8分；
每有一项内容相对完善、基本符合现场实际、具备可行性，得0.5分；
每有一项内容空泛、表述笼统、针对性不足、需大幅完善，得0.3分；
每有一项未阐述、逻辑混乱、违背规范及使用要求，得0分。
③导视文化设计（5分）
校徽及导视系统方案能够与校园整体环境相融合，并且具有创新性、设计感、文化性，充分考虑材质、配色与现有环境氛围的搭配，且具备可执行实施。
方案对需求理解充分，贴合学校实际，具有设计感，切实可行且满足采购需求的得5分；
方案完整清晰、对需求理解有一定偏差，可操作性一般得3分；
方案不完整、对需求理解有较大偏差，少部分具有可操作性得2分；
方案粗糙简单、内容空泛或套用模板，不具有可操作性得1分；
本项内容未进行阐述或完全不满足采购需求的不得分。
（2）实施方案（6分）
①针对本项目的总体实施方案（2分）
计划方案科学合理、先进完善可行，细节详实、逻辑严谨，可落地性强，完全满足并贴合采购需求，能有效保障项目按时高质量完成，整体方案无任何瑕疵的得2分；
计划方案基本完整，逻辑清晰、细节基本详实，可落地性良好，无影响项目推进的核心问题的得1.5分；
计划方案基本可行，逻辑清晰，但表述不够全面、细节略有缺失，无明显影响项目推进的问题，小幅完善后即可落地的得1分；
计划方案逻辑混乱，缺乏可落地性，无法保障项目正常推进，或未明确阐述相关内容，不符合项目实际需求的不得分。
②应急预案（2分）
针对本项目可能产生的突发问题制定应急预案。
已制定应急预案，内容完善、针对性强、切实可行、逻辑严谨，对防控质量、服务标准有明确规范的得2分；
已制定应急预案，能覆盖主要突发问题，有一定针对性，对防控质量、服务规范有基本要求，细节略有不足的得1.5分；
已制定应急预案，但内容空泛、细节不足，针对性一般，对防控质量、服务规范的要求不够明确的得1分；
未阐述应急预案，或应急预案逻辑错误、前后矛盾、违反相关规范，无法起到应急防控作用，不符合项目实际需求的得0分。
③进度、质量、安全及文明保证措施（2分）
[bookmark: _Toc511899304]针对本项目，全面阐述本项目进度、质量、安全及文明保证措施等相关内容。
方案已全面阐述项目进度、质量、安全及文明保证措施等相关内容，符合校园项目实际，细节详实、描述具体、切实可行，能充分保障后续质量的得2分；
方案中阐述项目进度、质量、安全及文明保证措施等相关内容基本符合校园项目实际，细节基本详实、可行性较好，存在少量需完善之处，不影响整体质量保障的得1.5分；
方案中阐述项目进度、质量、安全及文明保证措施等相关内容空泛、细节缺失、针对性一般，部分内容需完善，可满足基础服务保障需求的得1分；
未阐述项目进度、质量、安全及文明保证措施等相关内容方案，或方案逻辑错误、前后矛盾、违反相关规范，无法保障项目后续服务，不符合校园项目实际需求的得0分。
未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
评委按照上述评分要求及项目实施方案实际内容评分，技术方案评分取所有暗标专家的评分的平均值。除招标文件“26.无效投标条款和废标条款”中涉及本项评分的情况外评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人法定代表人亲自参加的，可不提供）。
	

	3
	投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件：（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～8项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见招标文件第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见招标文件第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见招标文件第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件



项目编号：JSZC-320292-WXJH-G2026-0009
项目名称：市一中太湖新城分校校园文化采购项目
投 标 人：
日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320292-WXJH-G2026-0009项目，兹授权：
被授权人的姓名：  ；性别：  ；年龄：  ；职务：  ；
被授权人的身份证号码：    ；联系方式：   ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期： 年  月  日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                    被授权人签字或盖章：
投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。
说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司：
我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320292-WXJH-G2026-0009进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。



七、投标函（给定格式）：
投标函
致无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司：

我方收到贵方JSZC-320292-WXJH-G2026-0009招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：
承诺书
              （投标人名称）针对本项目JSZC-320292-WXJH-G2026-0009在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于成交产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所报产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。
……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：


九、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

项目编号：JSZC-320292-WXJH-G2026-0009
	项目名称
	投标总报价（小写）

	市一中太湖新城分校校园文化采购项目
	

	投标总报价（大写）： 


投标人名称（盖章）：


注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

十、分项报价表（给定格式）：
分项报价表
项目编号：JSZC-320292-WXJH-G2026-0009
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单报价
	分项总报价

	1
	　
	
	　
	
	

	2
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	

	投标报价合计：      元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


投标人名称（盖章）：
注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“一、对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
[bookmark: _Toc120614284]
十一、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：JSZC-320292-WXJH-G2026-0009
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]    （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

十二、项目人员配置清单（给定格式）：

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320292-WXJH-G2026-0009
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	基本要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日


十三、暗标（技术方案）
技术方案
投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。
特别注意：本项目采用暗标形式。投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
排版要求：A4版面，黑色、四号宋体字，如有必要，可配以图片、表格辅助说明（图片内字体、色彩不作要求，表格中字体为宋体，字号不作限制），暗标文件中均不得体现投标人身份。技术部分无须设置页码，不得设置页眉页脚。
不得有体现投标人身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；文本部分不得出现底纹、阴影等标记；
④不得有其他体现投标人身份的内容。


十四、其他内容（如有）
1
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