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第一章 招标公告

受无锡学院的委托，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司就无锡学院智能制造工程综合实训示范中心建设项目(JSZC-320200-YZDC-G2026-0019号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：
无锡学院智能制造工程综合实训示范中心建设项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年08月11日10:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320200-YZDC-G2026-0019号
1.2项目名称：无锡学院智能制造工程综合实训示范中心建设项目
1.3预算金额：589.595万元
1.4最高限价：589.595万元,投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
1.5采购需求：本项目拟采购智能制造工程基础实验开发平台、工程师开发工作平台、五轴数控加工中心、机床上下料机器人、六自由度协作机械臂、总控单元、数字孪生开发平台等实训资源，涉及智能制造、工业互联网、边缘计算等先进技术。本项目除完成智能排产、柔性生产与装配外，还可以通过基于HTTP的Web API、基于中间表的数据同步、基于文件（Excel）的数据传输等三种方式嵌入排产算法，验证排产算法,打造产教融合示范项目，推动智能制造领域的技术创新与产业升级。详见招标文件第四章采购需求。
1.6合同履行期限：合同签订生效之日起90个日历天内完成送货安装调试。
1.7本项目不接受联合体投标。
1.8本项目仅限本国国内生产产品参与报价。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)，投标文件中须提供《关于符合本国产品标准的声明函》。未按要求提供的作无效投标处理。
二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照扫描件并加盖供应商公章；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报表（资产负债表和利润表）扫描件并加盖供应商公章或2025年度经审计的财务报告扫描件并加盖供应商公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖供应商公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年中任意一个月份（不含开标当月）：①提供缴纳税收的凭证扫描件并加盖供应商公章；②提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）扫描件并加盖供应商公章），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件并加盖供应商公章；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书扫描件并加盖供应商公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登录http://jszfcg.jsczt.cn/自行下载招标文件。

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1 2026年08月11日10:00（北京时间）

4.2地点：“苏采云”系统（网址:http://jszfcg.jsczt.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

6.1供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

6.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。
6.4供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在法定期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.5采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
6.6根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为：工业。

6.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
6.8潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件－－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购云平台”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。

（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）

（4）CA驱动下载：在“苏采云 政府采购一体化”页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册

（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－-已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
单位名称：无锡学院
单位地址：无锡市锡山区锡山大道333号
联系人：吴老师
联系电话：18761800255
7.2采购代理机构信息
单位名称：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司
单位地址：无锡市梁溪区锡澄路260-1号圆融发展中心1201室
联系人及联系方式：杨梅（0510-88551916）、张娜（15252575119）
第二章  供应商须知
一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
（2）政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（3）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评标标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.4强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.5本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.7供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成
7.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评标时不予认可。
7.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
8、投标文件的商务部分
商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）开标一览表（格式见第六章）；
（4）分项报价表（格式见第六章）；

（5）供应商资格资信证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商拟投入本项目的设备、人员配置表；
（8）评分标准中对应的其他所需承诺或证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自拟并自行添加）。
上述资格资信证明文件必须全部提供且全部满足招标文件的要求，相关证书须在有效期内，其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的资格资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。
9、投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）技术方案或服务说明；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
10、投标文件的价格部分
10.1价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
10.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明。

10.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

10.7本项目预算为：详见第一章。
11、投标文件的其他部分
11.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

12、投标保证金（本项目不涉及）
13、投标有效期

13.1自开标之日起60天内投标有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
13.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件签署
14.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

15、投标费用
15.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2招标代理服务费：代理费参照【2002】1980号文打3折计取（注：单个项目不满2000元按2000元计算；单个项目最高限价不超过50000元）。（本项目的采购预算已包含招标代理服务费。为简化支付流程、提高采购效率，本项目代理服务费由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时一次性支付给采购代理机构。供应商在投标报价时须充分考虑此项费用，将其纳入总报价中，采购人不再另行支付。）
四、投标文件的递交
16、投标文件的递交
16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
17、投标文件的解密
17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
18、投标文件的修改和撤回
18.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2投标截止时间之后，投标文件不得撤销；如果撤销的，投标保证金不予退还。

19、诚实信用
19.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

19.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标
20、开标
20.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3供应商不足3家的，不得开标。

20.4供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
21、评标
21.1评标组织
21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评标工作。

21.2评标程序
21.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
21.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）供应商以明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
21.2.3.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.3.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担

21.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（通常为30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.3.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
21.3评标方法和标准
21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评标因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An；

F1、F2……Fn分别为各项评标因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评标因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
21.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
21.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于21.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于21.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

21.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

21.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

22、确定中标人
22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

22.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

22.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

22.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。
23、编写评标报告
23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性
24.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同
25、签订合同
25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

25.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉
26、质疑
26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.3供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

　　（四）事实依据（具体条款）；

　　（五）必要的法律依据（具体条款）；

　　（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

26.6采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
27、投诉
27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
28、政府采购信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、采购代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

28.1履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标人的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函，中标人以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。

28.2融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。
28.3政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

28.4合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

29.其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

附1：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：             
  （采购人）：        
鉴于你方与                   （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月       日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                          。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日
第三章 评标标准

第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
第二部分  评标标准

 一、落实政府采购政策的价格调整
本项目对小型和微型企业提供的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。本项目采购标的按中小企业划型标准规定所属行业区分为工业。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评标。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。
2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。
3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

5.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
5.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
二、评分标准
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格部分
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
	33分

	2
	商务部分
	业绩
	投标供应商自2023年01月01日以来（以合同签订日期为准），具有类似项目业绩的（合同至少应当包含核心产品），每提供一个有效业绩得1分，最高得3分。

注：投标文件中需提供合同、发票及履约验收证明（履约验收证明需有采购人盖章）原件扫描件加盖电子公章，否则不得分。如合同中的设备名称与所投产品不一致，需提供设备具有相应功能的证明材料，否则不得分。(证明材料如产品彩页或说明书或检测报告等有效证明材料原件扫描件加盖电子公章，承诺类证明材料不予认可)
	3分

	3
	技术部分
	技术证明材料
	技术证明材料：标注“▲”的详见“第四章采购需求—第一部分项目技术要求—二、项目要求及技术参数”（总计38项）。提供标注“▲”项技术参数证明材料，每提供一个，得1分；最多得38分。
注：技术参数证明资料包括但不限于所投产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、产品相关技术彩页资料、功能截图资料等其中任意项（原件扫描件加盖电子公章），不提供不得分。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。
	38分

	
	
	演示视频
	评标委员会根据“第四章采购需求—第一部分项目技术要求—二、项目要求及技术参数”中的“提供演示视频作证”（总计9项）要求进行打分，每演示一项得到评标委员会认可，得1分，最多得9分。文件无法打开或未提供符合要求的演示内容的不得分。评标委员会对演示视频内容有疑问的，可以现场连线进行进一步演示，投标人不得拒绝。
	9分

	
	
	实施方案

（暗标）
	根据投标人提供的实施方案（如进度计划、安装调试、包装和运输、结合现场的布局图、电气原理图等）进行评审。
1.给出的进度计划具体且切实可行，包含了生产、发货、运输、送货、安装、培训、验收等各关键节点，时间明确，考虑了潜在的风险因素，并制定了相应的应对措施，以保障项目按时完成，得2分；进度计划内容有缺失，应对措施不能保障项目按时完成，得1分；未提供得0分。

2.给出的安装调试方案详尽、清晰，包括了安装调试的各个环节、方法、步骤及可能遇到的问题与解决方案，得2分；安装调试方案内容有缺失，得1分；未提供得0分。
3.对产品的包装和运输方案进行了周密的规划，考虑了产品的保护、防潮、防震等措施，以确保产品在运输过程中的安全，得2分；包装和运输方案内容有缺失，相关措施不能确保产品在运输过程中的安全，得1分；未提供得0分。
4.提供结合现场的布局图、电气原理图，所提供的现场布局图与电气原理图完全匹配项目功能定位，布局逻辑清晰、动线合理，设备点位与电气回路精准对应，方案具备极强的落地可行性，得2分；现场布局图与电气原理图基本覆盖项目核心功能需求，整体框架合理，但局部存在动线交叉和不足，方案具备基本可行性，得1分；未提供现场布局图或电气原理图或图纸内容笼统模糊，与项目功能要求严重不符，布局存在重大安全隐患、回路逻辑错误，方案不具备可行性得0分。

注：提供实验室场地平面图扫描件加盖电子公章。
	8分

	
	
	售后服务方案

（暗标）
	根据投标人提供的售后服务方案（如故障解决方案、响应时间、专业技术人员资质情况及保障服务能力、质保期满后的服务方案）进行评审。

1.针对本项目提供了详尽的故障响应及解决方案，包括远程支持和现场服务以及特殊情况解决措施等，得1分；方案内容有缺失，缺少针对本项目特殊情况的处理措施或未提供得0分。
2.拟投入本项目的项目服务团队负责人具有机械或电气相关专业高级职称的，得2分。（注：提供拟派团队负责人近半年中任意一个月份（不含开标当月）社保证明材料及职称证书原件扫描件加盖公章）
3.拟投入本项目的项目服务团队组员（不含负责人）具有机械或电气相关专业中级及以上职称的，每提供一人得0.5分；项目服务团队组员（不含负责人）具有机械或电气相关专业初级职称的，每提供一人得0.3分。服务团队组员（不含负责人）不超4人，本项最高得2分；
4.质保期满后，提供了延续服务方案，包括有偿维修（各项维修费用有明细清单）、免费定期巡检等，得1分；提供的服务内容有缺失，费用清单无明细，巡检收费、无巡检或未提供得0分。
	6分

	
	
	培训方案

（暗标）
	根据投标人提供的培训目标、培训方法、培训内容、教师资历、培训时间等进行评审：

（1）提供了明确的培训目标，培训方法，时间安排，能确保培训效果得1分，内容有缺失，不能保证培训效果得0.5分，未提供得0分；
（2）提供的培训内容全面，提供的培训名额充足，满足或超出采购需求得1分，内容有缺失，不能满足采购需求得0.5分，未提供得0分；
（3）提供的培训教师资历高，具有丰富的培训经验，能确保培训质量得1分，教师培训经验不足，不能确保培训质量得0.5分，未提供得0分。
	3分


第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目。

本项目标的物所属行业：工业。
本项目核心产品：总控单元。
第一部分  项目技术要求
一、采购设备清单

	智能制造工程基础实验中心

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	智能制造工程基础实验开发平台
	4
	套

	2
	工程师开发工作站
	4
	套

	智能制造综合实训中心

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	五轴数控加工中心
	1
	台

	2
	五轴数控加工中心配套设备
	1
	台

	3
	机床上下料机器人
	3
	套

	4
	机床上下料机器人配套夹爪
	3
	套

	5
	清洗机
	1
	套

	6
	原料立体仓储单元
	1
	套

	7
	成品立体仓储单元
	1
	套

	8
	装配检测站
	1
	套

	9
	包装打标站
	1
	套

	10
	激光打标机
	1
	套

	11
	六自由度协作机械臂
	3
	台

	12
	六自由度协作机械臂上下料配套夹爪
	3
	套

	13
	视觉套件
	6
	套

	14
	AGV智能小车
	2
	台

	15
	总控单元
	7
	套

	16
	生产制造执行系统开发平台
	40
	套

	17
	数字孪生开发平台
	40
	套

	18
	操作员工作站
	40
	套

	19
	系统存储平台
	2
	台

	20
	智慧展示大屏
	1
	台

	21
	工作站数据看板
	7
	套

	22
	交换机
	1
	台

	23
	中控台
	1
	套

	24
	工程师工作站
	3
	套

	25
	安全围栏
	1
	套

	26
	实验室文化
	1
	套


二、项目要求及技术参数

	设备名称
	技术参数

	智能制造工程基础实验中心

	智能制造工程基础实验开发平台
	一、总体概述：
1.实验平台尺寸：实验平台包括1套智能供料系统、1套智能装配检测系统、1套智能包装系统及3套总控系统，单站能够独立运行，满足分站教学，每站都可以做主站。

2.每个站点平台尺寸≥700mm×700mm×700mm，组合后的尺寸约≥ 2100mm×700mm×1500mm。上部为型材搭建实验平台，下部为型材机架，四周封闭，前部配有可打开的透明柜门。柜体内要求留出可以安装机器人控制器、电脑主机的位置，所有走线要整洁规范。

3.实验系统的机械、电气结构采用标准接插件。

4.实验系统采用模块化结构设计，各功能模块能方便拆卸，方便组装。

5.控制系统采用扩展输入输出模块。

6.▲提供实验指导书，实验指导书内容完整、详细，至少包含PLC、机器人、机器视觉等三类实验内容，实验数量不少于40个（提供承诺函原件扫描件并加盖电子公章）。

二、智能供料系统（数量：1套）
1.库位及供料要求
1)码放供料一次供料工件数量：≥9个；

2)每个库位安装位置传感器，用于检测物料在位情况。

2.IO模块：
1)数字量输入：≥8路；

2)数字量输出：≥8路。

3.人机交互单元
1)显示区大小：≥10寸触摸屏，实现中文人机交互；
2)分辨率：≥800x480；
3)显示色彩：≥16.7M；
4)背光灯：LED背光灯；
5)通信口：≥2路串口,分别可用作 RS232 或者RS485、以太网；
6)触摸屏面板类型：≥4线电阻方式。
4.可编程逻辑控制器
1)板载数字I/O输入：≥6点；
2)板载数字I/O输出：≥4点；
3)板载模拟I/O输入：≥2点；
4)脉冲捕捉输入：≥ 6 ；
5)扩容方式：支持使用SIMATIC存储卡方式扩容；
6)通信数据传输率：≥10/100 Mb/s；
7)以太网通信类型：具备。
5.电源
1)额定输入电压范围：覆盖100VAC～240V AC；
2)AC输入电压范围：覆盖85V AC～264V AC；
3)电源电压的电压类型：AC/DC；
4)保护电路：瞬态电涌保护；压敏电阻；
5)反馈电压电阻：≤35V DC；
6)防短路保护：是。
三、智能装配检测系统（数量：1套）
1.协作机器人
1)负载：≥5kg；
2)重量：≤23kg；
3)工作半径：≥950mm；
4)重复定位精度：≤±0.05mm；
5)自由度：≥6；
6)编程方式：支持拖拽编程，支持图形化编程；
7)示教器类型：平板电脑/手机APP（无线示教器）；
8)动作范围及速度：
①关节1，≥±360°，最大速度≥180°；
②关节2，≥-85°至+265°，最大速度≥180°；
③关节3，≥±175°，最大速度≥180°；
④关节4，≥-85°至+265°，最大速度≥180°；
⑤关节5，≥±360°，最大速度≥180°；
⑥关节6，≥±360°，最大速度≥180°；
9)工具端最大速度：≥3m/s；
10)额定平均功率：≥350W；
11)IP等级：≥IP54；
12)机器人安装：任意角度安装；
13)工具I/O端口：
①数字输入：≥2个；
②数字输出：≥2个；
③模拟输入：≥1个；
14)机器人电缆线长度：≥6m。
2.协作机器人控制柜
1)控制柜I/O端口：
①数字输入：≥16个；
②数字输出：≥16个；
③模拟输入：≥2个；
④模拟输出：≥2个；
2)通信协议：支持不少于4种，包含不限于TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet；
3.机器人控制软件
1)支持查看机器人常用信息和事件日志；
2)支持对机器人进行手动操纵；
3)支持用户管理设置机器人的 I/O 模块；
4)支持通过编写程序对机器人进行操纵；
5)支持对机器人进行相关参数配置；
6)支持末端指示灯变色显示，和机器人本体末端指示灯保持一致；
7)支持关节限位设置；
8)▲支持碰撞等级设置（提供演示视频作证）；
9)▲支持用户设置安全区域（提供演示视频作证）；
10)▲支持拓展外部视觉防护系统（提供演示视频作证）；
4.机器人快换多功能夹爪
1)采用气缸夹取结构，气缸缸径≥6mm；
2)支持快速更换夹爪；
3)夹爪具有防止刮伤产品功能；
4)数量：≥2个。
5.机器人配套实验资源
1)提供机器人运动控制相关的实验指导书，数量不少于15个；
2)提供机器人实验代码。
6.物料输送机构
1)滚珠丝杠直径：≥10mm； 
2)导程：≥5mm；
3)重复定位精度：≤0.02mm； 
4)最大搬运重量：≥20Kg(水平)；
5)行程：≥400mm； 
6)伺服电机功率：≥100w；
7)材质：硬质挤压铝型材，表面光泽；
8)输送机构数量：≥2。
7.相机
1)有效像素：≥500万；
2)色彩：彩色；
3)像元尺寸：≤2.2 * 2.2um；
4)滤光片：≥650nm；
5)动态范围：≥60dB；
6)曝光控制：自动/手动；
7)数据接口：USB3.0及以上。
8.镜头
1)焦距：≥12mm
2)像面最大尺寸：≥1/1.8＂
3)镜头光圈： F2.8~F16C
4)最近摄距：≤0.06m
9.IO模块
1)数字量输入：≥8路；
2)数字量输出：≥8路。
10.人机交互单元
1)显示区大小：≥10寸触摸屏，实现中文人机交互；
2)分辨率：≥800x480；
3)显示色彩：≥16.7M；
4)背光灯：LED背光灯；
5)通信口：≥2路串口,分别可用作 RS232 或者RS485、以太网；
6)触摸屏面板类型：≥4线电阻方式。
11.可编程逻辑控制器
1)板载数字I/O输入：≥6点；
2)板载数字I/O输出：≥4点；
3)板载模拟I/O输入：≥2点；
4)脉冲捕捉输入：≥ 6 ；
5)扩容方式：支持使用SIMATIC存储卡方式扩容；
6)通信数据传输率：≥10/100 Mb/s；
7)以太网通信类型：具备。
12.装配平台
满足两种物料的自动化装配需求，至少包含U盘，第二种产品支持定制。
四、智能包装系统（数量：1套）
1.概述
包含包装盒分离机构、包装平台、成品包装盒缓存区等，能够完成组装产品的包装缓存。
2.包装分离机构
包装分离机构有料仓和气缸分离机构组成，能够完成空包装盒的存储、分离和定位。
3.包装平台
包装平台气缸机构组成，主要功能是空包装盒盒盖打开和闭合，完成产品包装。
4.成品包装盒缓存区
包装盒缓存区用于存储成品包装盒；
存储数量：≥2。
5.IO模块：
1)数字量输入：≥8路；
2)数字量输出：≥8路。
6.人机交互单元
1)显示区大小：≥10寸触摸屏，实现中文人机交互；
2)分辨率：≥800x480；
3)显示色彩：≥16.7M；
4)背光灯：LED背光灯；
5)通信口：≥2路串口,分别可用作 RS232 或者RS485、以太网；
6)触摸屏面板类型：≥4线电阻方式。
7.可编程逻辑控制器
1)板载数字I/O输入：≥6点；
2)板载数字I/O输出：≥4点；
3)板载模拟I/O输入：≥2点；
4)脉冲捕捉输入：≥ 6 ；
5)扩容方式：支持使用SIMATIC存储卡方式扩容；
6)通信数据传输率：≥10/100 Mb/s；
7)以太网通信类型：具备。
8.电源
1)额定输入电压范围：覆盖100VAC～240V AC；
2)AC输入电压范围：覆盖85V AC～264V AC；
3)电源电压的电压类型：AC/DC；
4)保护电路：瞬态电涌保护；压敏电阻；
5)反馈电压电阻：≤35V DC；
6)防短路保护：是。
五、总控系统（数量：3套）
1.边缘计算器
1)处理器：性能不低于Intel Celeron N3350 1.1/2.4 GHz(双核)；
2)闪存：≥2GB；
3)存储：≥32GBeMMC；
4)US83.0接口：≥2个；
5)以太网接口：不少于2个RJ45接口，传输速率不小于10/100 MBit/s；
6)▲操作系统：支持Linux系统,通过IP地址在网页端远程在线访问PLC内Linux系统（提供演示视频作证）； 

7)支持不小于2种工程设计工具：包含但不限于Eclipse、Visual studio 等；
8)程序扫描周期：≤1ms；
9)控制器具备Docker容器技术，支持运行以代码库文件形式存储的视觉算法等人工智能算法程序；

10)▲支持的编程语言：包括但不限于指令表(IL)、符号流程图(SFC)、梯形图(LD)、功能块图(FBD)、结构文本(ST)等IEC61131-3标准语言，也支持 C++、C#、Java、Python、MATLAB Simulink@等高级编程语言（提供演示视频作证）；
11)▲支持不少于12种协议：包括但不限于S7、Modbus、Profinet、HTTP、HTTPS、SFTP、SNTP、SNMP、IPsec、OPC UA、MQTT、gRPC等（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）；

12)▲具备建立在控制器内置Web server基础上的eHMI可视化功能模块，支持个性化、定制化界面开发，支持在标准Web browser上运行可视化界面（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）；

13)云平台：支持阿里云、PROFICLOUD、AVS、Azure、Google Cloud等多种云平台。

2.PLC编程软件
1)符合IEC 61131-3标准规定，面向自动化系统、规划自动化系统可实现设置硬件和网络参数、以网络为导向或完全图形化编程；
2)具备建立在控制器内置Web servers基础上的eHMI可视化功能模块；
3)具有用于诊断的控制单元以及集成可视化的编辑器；
4)▲集成以下功能：分析、评估、数据采集、编程、组态、诊断、维护、通信、功能安全（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）；
5)支持的编程语言：功能块图（FBD）、梯形图（LD）、结构文本（ST）、符号流程图（SFC）；
6)组态：包含不限于PROFINET和INTERBUS；
3.专用诊断软件
1)▲至少支持PROFINET和INTERBUS等2种通讯协议的诊断（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）；
2)可同时显示网络故障与控制器和设备的当前状态；
3)具备快速启动、故障定位和快速判定的功能；
4)具备读取所安装的总线结构、控制器的信息存档中存储的信息的功能；
5)具备数据传输的启动与停止、路径（传输质量）的诊断等多种诊断功能；
6)具备诊断、评估、调试、通信、维护、数据采集、功能安全等多种功能。
4.可视化软件
1)具有MS ACCESS、MS EXCEL和SQL server与ODBC耦合的实时数据库，与FDA CFR 21 Part 11兼容。
2)集成功能：联机配置、带密码保护功能、选择语言；
3)▲I/O节点：≥4096点（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）；

	工程师开发工作站
	1.工控机
1)CPU：主频≥2.5GHz、核心数量≥10核、线程数量≥16；
2)内存：不低于16GB DDR4；
3)固态硬盘：≥1T容量；
4)显卡：GPU并行处理单元数不低于3072个；
5)显存：≥6G；
6)网卡：支持无线上网；
7)显示器尺寸：≥23英寸；
8)键盘鼠标：有。
2.双人实验桌椅
1)桌面尺寸（长*宽*高）：≥1600*450*750mm；
2)桌面基材采用符合国家 E1 级环保刨花板，甲醛释放量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理。
3)每张桌子配套 2 张方凳，高度≥420mm；
4)凳面采用PP工程塑料经高温、高压一次模压成型；

	智能制造综合实训中心

	五轴数控加工中心
	1.标准配置
整机包含：数控系统、CAM软件、高速高精数控功能高级配置包、主轴及驱动系统制冷机、直驱双轴转台、刮板排屑过滤系统、机内喷淋系统、油雾收集器、自动门、激光对刀仪、接触式测头、接触式对刀仪、油雾收集器、标准球、手轮控制器。

2.主要技术参数：
1)X/Y/Z 轴运动定位精度：≤0.002/0.002/0.002mm

2)B/C 轴运动定位精度：≤6″/6″
3)X/Y/Z 轴重复定位精度：≤0.0018/0.0018/0.0018mm

4)B/C 轴重复定位精度：≤4″/4″
5)X/Y/Z 轴工作行程：≥500/280/300mm

6)B/C 轴回转角度：-120°～ 90°/360°
7)工作台直径：≥260mm

8)最大工作负重：≥50kg

9)主轴最高转速：≥20000rpm

10)链式刀库容量:≥37

11)X/Y/Z 轴快速移动速度：≥15m/min

12)B/C 轴快速旋转速度：≥60/100rpm

13)X/Y/Z 轴最高切削进给速度：≥10m/min

14)B/C 轴最高切削进给速度：≥60/100rpm

15)驱动系统：交流伺服
3.数控系统
1)▲支持五轴联动（提供产品彩页原件扫描件或官网截图，加盖电子公章）；
2)系统支持G、M代码的NC编程体系，支持宏程序和PLC编程，人机交互方式完全符合国际主 流数控系统的操作习惯。

3)编辑显示功能：系统可以显示G\M代码，具有任务管理、文本编辑、图形、显示、草稿、仿真、检查等功能。

4)提供便于操作的MDI快捷方式

5)内置常规参数化编程
6)指令交互体系：实现调机、加工过程的人机协作，结合在机检测功能可以控制机床 自动完成工件原点定义、刀具测量与补偿、刀具磨损检测、工件测量等工艺管控

7)机床运行状态监测：机床运行过程中，可实时监测各轴电流、转矩、温度、负载等情况。可将机床运行状态的数据实时保 存，并通过离线分析生成曲线图

8)高精度特定特征插补功能：包含直线插补；平面和空间圆弧、螺旋线插补；NURBS插补；圆柱插补；极坐标插补 

9)加工过程测量和管控功能：毛坯测量、工件坐标系校准、刀具测量与补偿、刀具磨损与寿命管控、余量检测、工件加工误差评价

10)▲测量功能：集成了一套类似三坐标测量机的测量和计算的“测量系统”，将数控系统打造为一种独特的CNC+CMM的复合功能数控系统，具备测量采样、数据管理、误差计算、CAM计算、补偿计算、测量结果输出等模块；（提供产品彩页原件扫描件或官网截图，加盖电子公章）
11)▲刀具测量补偿功能：在“在机检测”功能的支持下，机床使用激光对刀仪，可对刀具进行测量，在法矢计算能 力的支持下，系统可实现刀具圆角半径补偿，实现五轴加工中自动刀具半径补偿和三维刀具半径补偿，以此来提高精密加工和多轴加工中刀具应用的准确度。（提供产品彩页原件扫描件或官网截图，加盖电子公章）
12)▲刀具管控功能：在“在机检测”功能的支持下，机床可对刀具磨损、主轴热伸长进行及时监控，以此确保在加工过程中刀具以良好的状态进行切削及刀具更换后主轴热伸长的影响稳定可控（提供产品彩页原件扫描件或官网截图，加盖电子公章）；

13)▲工件测量功能：对机上在加工工件的表面余量进行测量，可按照造型模型对测量结果进行误差评判，并以云图方式显示测量结果。尤其可实现自由曲面比对测量、无基准最佳拟合测量等三坐标测量机的高级功能，彻底摆脱了精密加工中对测量机的依赖（提供产品彩页原件扫描件或官网截图，加盖电子公章）。

14)RTCP功能：支持的多轴结构形态有单转台、双转台、单摆头、双摆头、转台摆头混合形式等，提供五轴复合控制。

4.编程CAM软件
1)软件基本功能：支持五轴清根清角、五轴定位加工、五轴联动加工、虚拟加工技术、一键启动等功能；

2)▲五轴路径分析功能：支持优化路径，实现高表面质量加工，包括微铣削和路径节点重布及反向点优化，清除五轴加工路径反向点（提供产品彩页原件扫描件或官网截图，加盖电子公章）；

3)▲出于设备稳定安全考虑，品牌与“五轴加工中心”制造商一致。（提供产品彩页原件扫描件或官网截图，加盖电子公章）。

	五轴数控加工中心配套设备
	1.提供正面自动门，实现机器人与机床数据通讯，并在机床正面完成自动上下料工艺；

2.根据实际加工零件定制夹具，满足多种零件；
3.根据要求定制数据采集信号数量及种类，确保机床并入mes及数字孪生系统中；

	机床上下料机器人
	1.控制轴数：≥6轴
2.可达半径：≥1400mm

3.安装方式：地面安装，吊顶安装
4.动作范围：
J1轴：运动范围覆盖-170°~+170°，最大速度≥200°/s

J2轴：运动范围覆盖-90°~+155°，最大速度≥200°/s

J3轴：运动范围覆盖-145°~+85°，最大速度≥200°/s

J4轴：运动范围覆盖-200°~+200°，最大速度≥480°/s

J5轴：运动范围覆盖-135°~+135°，最大速度≥410/s

J6轴：运动范围覆盖-360°~+360°，最大速度≥300°/s

5.手腕部可搬运质量：≥10KG

6.重复定位精度：≤±0.03mm
7.通讯协议：包含不限于EtherCAT、Modbus TCP、TCP/IP、EtherNet IP

8.配件包含：机器人示教器、电气控制柜；
9.机器人底座高度：≥400mm。

	机床上下料机器人配套夹爪
	1.夹爪种类：≥2；
2.采用气缸夹取结构，气缸缸径≥20mm；
3.支持快速更换夹爪；
4.夹爪结构件材质：铝合金；
5.表面处理:无电解镀镍
6.夹爪具有防止刮伤产品功能。
7.根据实际加工零件定制夹具，至少满足涡轮、异步转子等零件；

	清洗机
	1.槽数：≥2；
2.清洗种类：超声波
3.外形尺寸（长*宽*高）：≥1000mm*500mm*800mm； 
4.内槽有效尺寸：≥长400mm x宽300mm x深300mm； 
5.清洗时间：≤ 300s；
6.吹干槽内接有多个吹干喷头，位置根据加工件要求布置； 
7.吹干时间：≤50s；

	原料立体仓储单元
	1.原材料库由库位货架和堆垛机组成；
2.库位数量不小于40个；
3.尺寸（长*宽*高）：≥3500x1000x3000（实际尺寸根据现场微调）；

4.每个库位有位置传感器，检测物料是否在位；
5.堆垛机；
1)X/Z轴由伺服电机驱动，Y轴由伺服电机驱动、伸缩气缸和气爪完成抓取，双向取货结构方式。

2)安装限位传感器；采用线性导轨导向。
3)X轴移动速度：≥30m/min

4)Z轴升降速度：≥15m/min

5)行走加速度：≤1m/s²。
6.货叉
1)加速度：≥0.5m/s²；
2)形式：板叉/夹抱式；
3)运行定位精度：≤±5mm
4)水平运行定位精度：≤±5mm
5)垂直提升定位精度≤±5mm
7.操作方式：手动、半自动、自动；
8.配警示灯、急停按钮、超程越限、设备自身安全保护等；
9.材质：不锈钢；

	成品立体仓储单元
	1.功能：
用于存储成品，配合机器人完成成品存放与分类流程。成品库单元包含多种物料存储货架、机器人机台。
2.原料库
1)货架由型材拼接组装而成，整体为半圆弧型或者多边形结构；
2)货架上层为作业区，下部存放机器人控制柜和其他电气元器件；
3)库位数：≥10个；
4)货位层数：≥2层；
5)货架台板厚度：≥10mm。
6)货架库位装有位置传感器，实时监控库位的状态信息，并将信息反馈至控制系统和监控系统；

7)数量不少于2个。
3.机架
1)设备尺寸（长×宽×高）：≥700mm×400mm×400mm；
2)工作台采用优质铝制桌面型材，厚度≥1.5cm；
3)工作台尺寸（长×宽）：≥700mm×400mm；
4)功能单元分上下两个部分：上部为执行部件、下部为控制器件等。

	装配检测站
	1.功能：为物料装配提供作业平台，装配工作站包括装配台面、物料装配机构、机器人工装夹爪、物料缓存区等；

2.物料缓存区（数量≥2个）：物料缓存区由优质型材和优质铝板组成，具有定位功能，与工件接触部分具有防止造成产品损伤功能，每个物料位置有传感器检测。

3.装配功能区：由气缸和优质铝合金加工件组成，具有定位功能，与工件接触部分具有防止造成产品损伤功能。能够完成多种工件的组装；

4.装配产品种类：≥3；
5.设备尺寸（长*宽*高）：≥1500mm*900mm*700mm； 

6.工作台采用优质桌面型材，厚度≥2cm

7.工作台尺寸（长*宽）：≥1500mm * 900mm； 

8.功能单元分上下两个部分：上部为执行部件、下部为控制器件等； 

9.装配平台非标定制，配合工业机器人实现产品的装配；

10.检测平台非标定制， 配合工业机器人实现产品的完整性检测或外观检测；

	包装打标站
	1.功能：为产品的包装提供作业平台，包装工作站包括台面、包装功能区、贴标平台、机器人工装夹爪、物料缓存区等；

2.物料缓存区：物料缓存区由优质型材和优质铝板组成，具有定位功能，与工件接触部分具有防止造成产品损伤的功能，每个物料位置须有传感器检测；

3.包装单元：包装功能区由气缸和优质铝合金加工件等组成，可根据不同成品尺寸，选择相应的自动包装模式，完成产品的装盒包装。

4.贴标单元：
1)适用标签范围：≥15mm×15mm；
2)出标方向：顶贴；
3)贴标模式：即印即贴；
4)重复贴标精度：≤±2mm；
5)贴标能力：≥10张/min。
5.设备尺寸（长*宽*高）：≥1500mm*900mm*700mm； 

6.工作台采用优质桌面型材，厚度≥2cm

7.工作台尺寸（长×宽）：≥ 1500mm*900mm； 

8.功能单元分上下两个部分：上部为执行部件、下部为控制器件等； 

9.包装平台非标定制，配合工业机器人实现产品的包装；

10.打标平台非标定制，配合工业机器人实现贴标打标环节

	激光打标机
	1.打印范围：≥ 70mm*70mm – 400mm*400mm；

2.标记线宽：≤ 0.2mm；

3.最小字符：≤ 0.4mm； 

4.激光功率：≥5W（水冷或风冷）

5.标记线速：≥7000mm/s；

6.打印字符数：≥500 字符/s； 
7.通信接口：支持TCP/IP。

	六自由度协作机械臂
	功能要求：根据生产订单信息及生产指令，与PLC通讯完成装配指令下达及装配状态反馈，实现机器人对相关多种产品的智能装配。
硬件要求：
1.机器人本体
1.负载：≥5kg；
2.重量：≤23kg；
3.工作半径：≥950mm；
4.重复定位精度：≤±0.05mm；
5.自由度：≥6；
6.编程方式：支持拖拽编程，支持图形化编程;
7.示教器类型：平板电脑/手机APP（无线示教器）；
8.工具端最大速度：≥3m/s；
9.动作范围及速度：
1)关节1，≥±360°，最大速度≥180°；
2)关节2，≥-85°至+265°，最大速度≥180°；
3)关节3，≥±175°，最大速度≥180°；
4)关节4，≥-85°至+265°，最大速度≥180°；
5)关节5，≥±360°，最大速度≥180°；
6)关节6，≥±360°，最大速度≥180°；
10.额定平均功率：≥350W；
11.IP等级：≥IP54；
12.机器人安装：任意角度安装；
13.工具I/O端口：
1)数字输入：≥2个；
2)数字输出：≥2个；
3)模拟输入：≥1个；
14.机器人电缆线长度：≥6m。
2.控制柜
1.控制柜I/O端口：
1)数字输入：≥16个；
2)数字输出：≥16个；
3)模拟输入：≥2个；
4)模拟输出：≥2个；通信协议：支持TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet；

2.通信协议：支持TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet；
3.机器人控制软件
1.支持查看机器人常用信息和事件日志；
2.支持对机器人进行手动操纵；
3.支持用户管理设置机器人的 I/O 模块；
4.支持通过编写程序对机器人进行操纵；
5.支持对机器人进行相关参数配置；
6.支持末端指示灯变色显示，和机器人本体末端指示灯保持一致；
7.支持关节限位设置；
8.支持碰撞等级设置；
9.支持用户设置安全区域；
10.支持拓展外部视觉防护系统；
4.机器人配套实验资源
1.提供机器人运动控制相关的实验指导书，数量不少于15个；
2.提供机器人实验代码。

	六自由度协作机械臂上下料配套夹爪
	1.采用气缸夹取结构，气缸缸径≥6mm；
2.支持快速更换夹爪；
3.夹爪具有防止刮伤产品功能；
4.数量：≥2个。

	视觉套件
	1.相机：
1.有效像素：≥500万；
2.色彩：彩色；
3.像元尺寸：≤2.2 * 2.2um；
4.滤光片：≥650nm；
5.动态范围：≥60dB；
6.曝光控制：自动/手动；
7.数据接口：USB3.0及以上。
2.相机镜头：
1.焦距：≥12mm
2.像面最大尺寸：≥1/1.8＂
3.镜头光圈： F2.8~F16C
4.最近摄距：≤0.06m

	AGV智能小车
	一、AGV小车本体
1.导航方式：激光SLAM；
2.驱动形式：双轮差速；
3.尺寸（长*宽*高）：≥750 mm *550 mm *200 mm；
4.旋转直径(mm)：≥900；
5.自重(含电池)(kg)、仅底盘：≤200；
6.最大负载(kg)：≥200；
7.最小通行宽度(mm)：≤1000；
8.导航位置精度(mm，°)：≤8，士 1；
9.导航速度(m/s)：≤1.4(最大速度)；
10.地图面积(单幅)：≤200000㎡；
11.综合续航(h)：≥6；
12.充电时间(10-80%) (h)：≤2.5；
13.激光雷达数量：≥1；
14.IP等级：不低于IP20；
15.开发信号接口，介入MES系统及数字孪生系统；
16.自动化改造：对AGV顶部做自动化改造，对接各工作站。
二、AGV充电系统
1.可实现自动充电功能；
2.自带手动充电器。
三、AGV调度系统
1.实时显示场景中的机器人位置和详情，库位名称和占用状态，并可一键切换不同的场景地图，可自定义场景背景；

2.调度场景、机器人地图可连锁处理，场景和机器人地图双向同步；
3.场景中支持机器人设置其接单状态，可设置库位占用和锁定状态；
4.支持查看机器人在线状态、机器人列表、机器人详情，可抢占/释放机器人控制权，控制机器人是否接单，继续/暂停机器人的任务；
5.完善的异常处理机制，能够支持机器人突然掉线，机器人拍急停被人推走，机器人特定报错自动恢复等功能；
6.支持使用javascript脚本进行自定义的机器人排单和工艺流程控制，可扩展低代码块，定制接口、按钮、事件处理器；
7.支持企业用户创建，修改密码等常规功能；支持用户信息的修改禁用等管理功能；
8.支持在线查看产品使用说明文档、脚本开发文档、低代码任务引擎、公共接口等配套支持文献；
9.支持安卓、Windows平台，支持在浏览器登录使用；
10.支持添加库位、库位信息查询，库位锁定管理，货物设置；
11.可通过接口获得机器人控制权和释放控制权。

	总控单元
	控制系统可以完成对各单元的指令下达和反馈信息采集，协同不同生产单元间、生产单元与MES系统间的数据交互，可满足生产单元独立教学与系统联调实训的需求。

1.IO模块：

1)数字量输入：≥8路；

2)数字量输出：≥8路。

2.人机交互单元

1)显示区大小：≥10寸触摸屏，实现中文人机交互；

2)分辨率：≥800x480；

3)显示色彩：≥16.7M；

4)背光灯：LED背光灯；

5)通信口：≥2路串口,分别可用作 RS232 或者RS485、以太网；
6)触摸屏面板类型：≥4线电阻方式。
3.可编程逻辑控制器

1)板载数字I/O输入：≥6点；
2)板载数字I/O输出：≥4点；
3)板载模拟I/O输入：≥2点；
4)脉冲捕捉输入：≥ 6 ；

5)扩容方式：支持使用SIMATIC存储卡方式扩容；

6)通信数据传输率：≥10/100 Mb/s；

7)以太网通信类型：具备。

4.边缘计算器

1)处理器：性能不低于Intel Celeron N3350 1.1/2.4 GHz(双核)；
2)闪存：≥2GB；
3)存储：≥32GBeMMC；
4)US83.0接口：≥2个；
5)以太网接口：不少于2个RJ45接口，传输速率不小于10/100 MBit/s；
6)▲操作系统：支持Linux系统, 支持通过IP地址在网页端远程在线访问PLC内Linux系统（提供演示视频佐证）；
7)▲支持不小于2种工程设计工具：包含但不限于Eclipse、Visual studio 等（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）；
8)程序扫描周期：≤1ms；
9)控制器具备Docker容器技术，支持运行以代码库文件形式存储的视觉算法等人工智能算法程序；

10)▲支持的编程语言：包括但不限于指令表(IL)、符号流程图(SFC)、梯形图(LD)、功能块图(FBD)、结构文本(ST)等IEC61131-3标准语言，也支持 C++、C#、Java、Python、MATLAB Simulink@等高级编程语言（提供演示视频佐证）；
11)▲支持不少于12种协议：包括但不限于S7、Modbus、Profinet、HTTP、HTTPS、SFTP、SNTP、SNMP、IPsec、OPC UA、MQTT、gRPC等（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）；

12)▲具备建立在控制器内置Web server基础上的eHMI可视化功能模块，支持个性化、定制化界面开发，支持在标准Web browser上运行可视化界面（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）；

13)云平台：支持阿里云、PROFICLOUD、AVS、Azure、Google Cloud等多种云平台。

5.PLC编程软件
1)符合IEC 61131-3标准规定，面向自动化系统、规划自动化系统可实现设置硬件和网络参数、以网络为导向或完全图形化编程；

2)具备建立在控制器内置Web servers基础上的eHMI可视化功能模块；
3)具有用于诊断的控制单元以及集成可视化的编辑器；
4)▲集成以下功能：分析、评估、数据采集、编程、组态、诊断、维护、通信、功能安全（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）；

5)▲支持的编程语言：功能块图（FBD）、梯形图（LD）、结构文本（ST）、符号流程图（SFC）（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）；

6.可视化软件

1)具有MS ACCESS、MS EXCEL和SQL server与ODBC耦合的实时数据库，与FDA CFR 21 Part 11兼容。

2)集成功能：联机配置、带密码保护功能、选择语言；
3)▲I/O节点：≥4096点（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）；

7.专用诊断软件

1)▲至少支持PROFINET和INTERBUS等2种通讯协议的诊断（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）；

2)可同时显示网络故障与控制器和设备的当前状态；
3)具备快速启动、故障定位和快速判定的功能；
4)具备读取所安装的总线结构、控制器的信息存档中存储的信息的功能；
5)具备数据传输的启动与停止、路径（传输质量）的诊断等多种诊断功能；
6)▲具备诊断、评估、调试、通信、维护、数据采集、功能安全等多种功能（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）。

	生产制造执行系统开发平台
	1.平台功能描述
1)工厂建模描述
（1）可视化的设计界面：平台提供直观的可视化图形设计界面，用户可以通过拖拽和放置来创建和配置各种对象
（2）▲支可自定义对象属性及模型属性；根据需求，图形化编程配置工厂管理的业务实体模型，平台自动进行后台编译，并创建数据库（提供演示视频佐证）
（3）自定义属性和字段：用户可以为每个图形对象自定义属性和字段
（4）关联和关系建模：支持用户定义和建模对象间关系，支持图形化编程，无需代码开发
（5）表单和界面定制：支持创建自定义表单和视图，用于展示和编辑对象的数据流程设计
2)流程设计描述
（1）可视化的流程设计器：具备，并内嵌了流程引擎
（2）流程建模界面：支持开发各自功能的流程节点，并通过拖放元素、连接节点等方式设计流程
（3）BPMN标准支持：支持BPMN标准中定义的各种流程元素和符号，支持根据需求构建流程逻辑
（4）支持流程模板和预置组件
（5）实时状态：支持实时查看流程状态，动态获知流程实例运行节点及流程全部信息
（6）▲支持二次开发，通过可视化图形流程设计实现流程的自动化执行和管理（提供演示视频佐证）
3)页面设计
（1）具备拖拽式界面设计工具，支持通过拖拽组件、控件、布局等方式快速构建页面并与数据模型对接，实现数据的展示、交互和处理
（2）支持自定义组件和模板
（3）支持页面与数据模型对接
（4）具备页面控件库，包括表格、表单、图表、地图等常用控件
（5）支持脚本编辑器
2.基本功能描述
1)▲业务建模管理模块对象图功能：业务建模管理模块以对象图的形式展现对象模型，支持在对象图中直观地进行属性与方法编辑，实现对象模型的灵活扩展与定制，支持二次开发（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）。
2)▲状态策略模块状态转换表功能：状态策略模块支持以状态转换表形式管理状态迁移及其转换规则，支持二次开发（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）。
3)大屏看板图形组件编辑与拖拽式布局设计：大屏看板支持展示图形组件编辑与拖拽式布局设计，可灵活配置展示页面的结构与内容，支持二次开发。
4)节点数据管理与数据隔离功能：每个节点具备独立数据管理的功能，拥有独立权限与数据隔离，不同学生间的数据互不干涉。每个节点具备独立控制“数字孪生系统开发平台”中不同虚拟产线下单能力，支持对新建的产线模型进行工艺路径的图形化流程定义与配置。
5)▲业务组件的低码编辑功能：系统页面支持业务组件的低码编辑以快速响应客户需求进行灵活调整，无需复杂部署流程实现快速上线（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）。
6)提供源代码。
3.数据接入功能要求
1)▲支持基于HTTP/HTTPS的Restful API接入（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）。
2)支持基于中间表的数据同步接入。
3)支持基于对象存储的文件数据接入。
4.算法封装嵌入功能：
1)支持嵌入第三方算法模块，通过模块化和接口化实现算法与MES核心流程的无缝集成。
2)▲通过RESTful API或数据同步方案与MES系统实现数据集成（投标时须提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件并加盖电子公章）。
3)在生产制造执行系统的业务流程管理（BPM）或生产流程控制中，嵌入算法处理节，以完成工作流节点嵌入。
4)采用缓存机制与异步调用模式，确保算法调用在高并发场景下的实时响应；数据传递采用结构化格式（如JSON或XML）。
5)具备算法一键导入按钮。
5.核心功能模块描述：
1)工厂建模：根据物理对象和逻辑对象对工厂进行模型抽象，建立工厂模型。模型包含物理模型、逻辑模型、业务流程模型和产品工艺模型等。
2)工艺路线管理：工艺管理模块用于管理产品的工艺流程和工艺参数，包括工艺路线的设计、工艺参数的设定和工艺流程的跟踪等功能。
3)计划和调度：根据订单和产品要求生成生产计划，确定生产时间和资源分配。
4)工单管理：MES通过工单来管理生产执行。工单状态有：创建、下达、执行、完成、取消。
5)物料管理：物料管理模块用于管理生产过程中所需的物料信息，包括物料领用、缴库、和超市线边物料管理等功能。
6)质量管理：支持实时监测生产过程中的各项指标，如产品的尺寸、重量、温度等，并与预设的标准进行比较，及时发现和纠正异常。
7)设备管理：支持对设备进行精细化的管理，包括设备基础数据管理、设备基准管理、设备保养预警、设备停机管理、日常维保管理、维修管理、设备效能分析及备品备件管理等。
8)生产过程监控：设备运行监控SCADA系统包含数据采集、设备报警管理、综合看板管理，看板显示内容包括生产综合现况、品质综合现况、设备综合现况、物料消耗状况等。监控系统能够在设备因故障而停机时对相关人员进行提示，MES 系统自动记录各个设备在各个班次停机次数及停机原因。
9)报表管理：通过报表的开发实现计划管理、生产执行、设备管理和质量管理的统计和分析报表。

	数字孪生开发平台
	1.数字孪生开发平台要求
1)支持项目在线搭建以及发布功能，发布的项目支持第三方集成并可以进行二次开发；
2)支持OPC-UA接口通信；
3)支持蓝图编辑功能，实现设备模型之间信号关联与接口连接；
4)资源库扩展和管理功能：提供模型库、设备资源库、渲染素材库，并支持用户扩展和管理；
5)支持团队管理和项目管理功能，对用户账号进行权限配置，允许用户以小组为单位共同合作开发数字孪生项目；
6)支持二次开发，支持提供API接口，允许用户在开发阶段编写脚本；
7)基础模型库：包含六关节机器人、协作机器人、Scara机器人、数控机床、桁架机械手、AGV、输送带、伺服直线导轨等常用工艺仿真模型；
8)制造模型库：支持用户自主上传资源，通过平台在线制作模型。
2.三维布局要求
1)布局工具：包括但不限于移动、复制、粘贴、阵列、测量、捕捉、附加、分离、拼合等；
2)拖拽功能：支持从模型库中拖拽三维模型至3D空间，结合布局工具进行产线搭建。
3.渲染要求：
1)渲染工具：支持法线贴图、纹理贴图、环境贴图、渲染质量、金属度、粗糙度等修改；
2)贴图库：包含系统贴图库和用户贴图库，并支持用户本地上传贴图。
4.设备模拟仿真要求：
1)支持距离传感器、RFID读写传感器的传感器仿真；
2)支持变速传送带的仿真；
3)机器人模拟仿真：实现关节机器人、协作机器人、Scara机器人、桁架机器人的运动仿真、路径规划和可达性分析；
4)AGV模拟仿真：实现AGV小车路径规划、自动寻路等仿真；
5)生产线仿真数据：包括机器人关节数据和设备状态信息，如运行、停止、故障，以及运行时间、停止时间、故障时间等基础数据，结合3D悬浮看板呈现数据。
6)▲项目交付时，模型中须包含本项目所有设备模型。（提供承诺函原件扫描件并加盖电子公章）
5.人机操作交互要求：
1)支持第一人称操作及第三人称操作；
2)支持模型在屏幕中移动、缩放、透视等操作；
3)支持设备添加单击、双击、右击等交互事件。
6.与生产制造执行系统适配要求
1)支持工厂建模单元与虚拟模型关联，通过生产制造执行管理系统的工厂建模对单元的定义实现；
2)▲虚拟产线所有生产活动，须通过生产制造执行管理系统下单，开展相关排产实验，验证生产制造执行管理系统的排成逻辑；（提供承诺函原件扫描件并加盖电子公章）
3)支持虚拟产线数据查看，可在生产制造执行管理系统中在线实时查看。
4)▲项目交付时，平台中须交付本项目包含的所有产线。（提供承诺函原件扫描件并加盖电子公章）

	操作员工作站
	1.CPU：主频≥2.5GHz、核心数量≥10核、线程数量≥16；
2.内存：不低于16GB DDR4；
3.固态硬盘：≥1T容量；
4.显卡：GPU并行处理单元数不低于3072个；
5.显存：≥6G；
6.网卡：支持无线上网；
7.显示器尺寸：≥23英寸；
8.键盘鼠标：有。
9.安装配套工程软件并完成软件调试。

	系统存储平台
	1.CPU：性能不低于Intel i7；

2.内存：≥ 64 GB；

3.固态硬盘硬盘：≥ 512 GB；

4.显卡：性能不低于RTX 4060

5.显存：≥6 GB。

6.显示器尺寸：≥ 23英寸；

7.分辨率：≥ 1920 x 1080；

8.HDMI视频接口：≥ 1个；

9.RJ45网络接口：≥ 1个；

10.USB3.0数据接口：≥ 2个；

11.配置无线键盘、鼠标；

12.需要分别部署数字孪生存储平台，生产制造执行系统存储平台服务端；
13.含配套机柜。

	智慧展示大屏
	1.LED大屏尺寸：≥ 2000mm x 4000mm。
2.模组尺寸：≥ 320mm x 160mm；
3.物理点间距：≤ 2.5mm；
4.模组分辨率：≥ 128x64 ；
5.最佳视距：2.5M~30M；
6.驱动方式：1/64S恒流驱动；
7.白平衡亮度：≥ 500cd/㎡；
8.刷新频率：≥ 3840HZ；
9.环境温度：-10℃ ~ 40℃。

	工作站数据看板
	1.显示尺寸：≥86寸
2.分辨率：≥3840x2160
3.对比度：1200:1
4.亮度：≥400cd/m2
5.响应时间：≤8ms
6.红外触摸框最大输出点：20点
7.红外触摸框触摸直径：≥2mm
8.无线通信：支持WiFi、蓝牙
9.HDMI输入接口：≥2
10.USB接口：≥2
11.VGA接口：≥1

12.移动支架：有

13.支持触摸书写系统

	交换机
	1.电源电压范围：覆盖12V DC - 57V DC；
2.允许湿度（运行）：10% - 95%（无冷凝）；
3.存储转发交换机符合不低于IEEE 802.3标准或同级别国内标准；优先级符合不低于IEEE 802.1 P标准或同级别国内标准；
4.TCP/IP传输协议：支持；
5.数据传输格式：至少包括BootP兼容；
6.具备端口镜像、内置网络服务器、组播过滤、IGMP侦听、VLAN等功能；
7.支持冗余功能，包括但不限于MRP，RSTP，FRD、DHCP；
8.安装方式：DIN导轨；
9.接线方式：包括但不限于网络、线型、星型结构接线；
10.以太网接口：≥8个（RJ45端口）；
11.传输速度：≥100MBits；
12.保护等级：≥IP20；
13.管理模式： web的管理(HTTP/HTTPS)和角色的用户管理(LDAP、RADIUS)；
14.命令行接口：不低于2种形式，包括但不限于Telnet和SSH；
15.诊断功能：包括但不限于LLDP、SNMP、ACD、SysLog、CRC校验；
16.通讯协议：支持MMS、GOOSE、Modbus、TCP、PN等

	中控台
	1.尺寸（长*宽*高）：≥3000mm*1000mm*800mm
2.座椅：≥3把
3.颜色：支持定制
4.材质：台面、侧板采用环保纤维板烤漆工艺
5.工位：≥3个
6.包含集线器，多功能分配器，矩阵等。

	工程师工作站
	1.CPU：主频≥2.5GHz、核心数量≥10核、线程数量≥16；
2.内存：不低于16GB DDR4；
3.固态硬盘：≥1T容量；
4.显卡：GPU并行处理单元数不低于3072个；
5.显存：≥6G；
6.网卡：支持无线上网；
7.显示器尺寸：≥23英寸；
8.键盘鼠标：有。
9.安装系统配套工程软件并完成软件调试。

	安全围栏
	1.材质：亚克力（厚度≥8mm），铝合金包边（厚度≥1.2mm）；
2.总长度：≥25m(根据现场定制）；
3.高度：≥1.2m；
4.配置安全光栅功能，在安全围栏被打开的情况下，检测到人员进入，系统自动停机。

	实验室文化
	一、总则
1.现场定制宣传展板，材质包含亚克力或金属或KT板材料，所有产品需结合现场实际尺寸、环境风格及宣传需求定制，确保与现场场景高度适配，外观整洁、工艺精良、耐用性强。
2.供应商需提供现场勘测、设计、制作、运输、安装一站式服务，确保产品安装牢固、平整，无歪斜、松动，安装后不破坏现场原有设施。
二、文化宣传展板参数
1.数量：不少于10个；
2.尺寸（长*宽）：不少于120cm*80cm（可定制）， 
3.正面印刷规章制度全文，字体清晰（字号≥12号），排版合理，重点条款用红色印刷突出，背面覆膜处理。
4.安装方式：根据现场墙面材质定制，可采用膨胀螺丝固定或挂墙式安装，安装牢固，承重能力强。
5.定制要求：文字、图案，文字内容、字体、图案样式由甲方确定，供应商需精准还原设计需求，无错字、漏字，图案比例协调。


第二部分  有关说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品不在本项目的报价范围。

3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

6.合同履行期限：合同签订生效之日起90个日历天内完成送货安装调试

7.项目整体质保期：自最终验收合格之日起一年。

8.付款方式：中标价即为合同价，合同签订后支付合同总价的30%作为预付款（供应商须提供等额预付款保函并向学校开具发票），终验合格后支付至合同金额的70%，审计结束后支付至审计金额的90%，质保期满后付清剩余尾款。

9.本项目合同履行地点：无锡，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

10.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

12.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
13.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后12小时内到达现场，并于24小时内维修完毕，如24小时内无法修复，采购方有权选择要求中标供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由中标供应商承担。未尽事宜按产品说明的保修承诺执行。

15.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

4.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同向采购人提出此合同有融资需求，采购人在“苏采云”系统上勾选此合同融资贷款，设置供应商账号为空，中标供应商在“中征平台”提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式， 在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

5.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

6.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

7.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

8.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

9.根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

10.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

11.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第三章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。
第五章 合同格式

无锡学院智能制造工程综合实训示范中心建设项目采购合同

甲方（买方）：                               合同编号：            

乙方（卖方）：                               合同签约地：          

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方依据                （项目名称）                （项目编号）的采购结果，本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。
第一条  货物清单及合同价款
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计总金额：大写人民币（大写）                      
（小写）¥                    元


注：本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同执行期间合同总价款不变。
第二条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如果甲方被追责的，全部费用由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方的经济损失、甲方为解决纠纷产生的律师费等全部费用。
第三条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应在满足甲方采购文件的前提下、与乙方响应文件中明确的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
3、项目整体质保期：自最终验收合格之日起一年。
第四条  包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必须的相关材料。
3、商品包装、快递包装按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。（详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号））
第五条  交货
1、乙方应在本合同生效后                 天内向甲方交付货物。
交货地点（甲方指定）：              。
  甲方收货联系人：                    。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
第六条 安装调试、培训和验收
1、全部货物抵达现场后乙方应及时派人安装调试，并对甲方人员进行相关培训。
2、甲方应当在乙方安装调试完成后组织验收，特殊情况，甲乙双方协商解决。
3、货物和系统调试验收标准：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方投标文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。
第七条  伴随服务／售后服务
乙方应按采购文件、投标文件及乙方在询标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的伴随服务／售后服务。

其他售后服务内容：                                       

第八条   货款支付
中标价即为合同价，合同签订后支付合同总价的30%作为预付款（供应商须提供等额预付款保函并向学校开具发票），终验合格后支付至合同金额的70%，审计结束后支付至审计金额的90%，质保期满后付清剩余尾款。
第九条　违约责任
1、如乙方不能交付货物，应向甲方支付合同总价20%的违约金。 
2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的日万分之四的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。且甲方不承担任何责任。如甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。
3、乙方所交付的货物品牌、规格型号、数量不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
如乙方交付的货物质量不符合约定的，甲方有权拒收或要求乙方立即整改至验收合格的标准，同时乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金。
4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 
5、乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。
第十条  不可抗力
1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。
3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。
4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。
5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
第十一条 合同组成
双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；招标文件（含采购文件、竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件、单一来源谈判文件等）、投标文件、中标通知书；标准、规范及有关技术文件、技术要求；以及产品使用说明书、保修卡、合格证(随机送达)，以上均视为本合同的组成部分。
第十二条　合同的变更和终止
本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十三条　合同的转让
未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条  争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条   合同生效及其他
1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。
2、本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，具同等法律效力。
3、双方需补充的其他事项                                     。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：    
单位地址：                       单位地址： 
授权代表：                       授权代表：
经办人：                         经办人：
电话：                           电话：                          
日 期：  年   月   日             日 期：  年    月    日

见证方（盖章）
日期：   年     月    日

第六章  附 件

（项目名称：            项目）
投标文件
项目编号：
供应商：（加盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日
附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司
根据贵方      （项目名称）      （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人     (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标报价为：详见开标一览表。
3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：               
电   话：               
传   真：                
开户银行：                                
银行账号：                                
供应商名称（加盖电子公章）：       
日    期：   年  月   日
附件二、法人授权书格式
法人授权书
本授权书声明：          （供应商名称）授权          （被授权人姓名）作为我方参加项目编号为          项目名称为        采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：
附件三、开标一览表格式
开标一览表
项目编号：                                                货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称  
	详见投标文件
	元

	总价（大写）：
	金额大写 


供应商名称（加盖电子公章）：                 
注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。供应商的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以供应商在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

开标一览表附录
项目编号：     
项目名称：     
	内容
	备注

	投标总价
	小写：     元人民币（小数点后保留2位小数）
大写：     
	

	服务时间/交付使用时间
	满足采购文件要求。
	

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	         （填写“是”或“否”）
	


供应商名称（加盖电子公章）：                 
说明：
本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；或提供供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。（如适用）
附件四、分项报价表格式

分项报价表
	序号
	分项内容
	品牌
	型号规格
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	元(小数点后保留两位)


供应商名称（加盖电子公章）：                 
附件五、技术条款偏离表格式
 
技术条款偏离表
                       
	项目名称：
	项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离

（正/负）

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	  
	 

	
	
	
	
	

	除上述条款外均无偏离


说明：仅需列明正、负偏离的条款。如行数不够，请自行增加。
供应商名称（加盖电子公章）：                 
 
 
 
 
 
附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离

（正/负）

	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	除上述条款外均无偏离


说明：仅需列明正、负偏离的条款。如行数不够，请自行增加。
供应商名称（加盖电子公章）：                 
 
 
附件七、技术方案
技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表
人员配置表
项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	技术职称
	相关工作年限
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（加盖电子公章）：                 
说明：
上表可自行延长。
请提供招标文件中要求所需提供的相关人员证明材料扫描件。
附件九、供应商类似业绩情况表
供应商近三年类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同扫描件与相关证明。

附件十、中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
  本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型
企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）:       
日期：   年    月    日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）:        
日期：   年    月    日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：
附件十二、属于监狱企业的证明文件
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
附件十三、节能产品认证证书
节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件十四、环境标志产品认证证书
环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件十五、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十六、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                                       公司（单位）名称（盖章）：   
                                     日期：　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件十七、无重大违法记录承诺书格式
无重大违法记录承诺书
江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司：
我单位                  （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
供应商名称（加盖电子公章）：    
                                               日 期：   年   月   日  

附件十八、资格资信证明文件

附件十九、操作视频演示得分点时间点对应表格式
操作视频演示得分点时间点对应表
	序号
	得分点内容
	视频中对应时间点（格式：分:秒-分:秒）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件二十、其他（供应商根据招标文件认为需要添加的资料）

