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徐州市公安局交通管理支队《交通信号灯社会化管养服务》
招标文件
遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。
[bookmark: _Toc9602][bookmark: _Toc30237]第一章  投标邀请
江苏科建工程项目管理有限公司对徐州市公安局交通管理支队的交通信号灯社会化管养服务进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。
一、项目名称和项目编号
1、项目名称：交通信号灯社会化管养服务
2、项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0029
二、投标人的资格要求：
详见本项目公开招标公告（项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0029）。
三、获取招标文件
（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录http://jszfcg.jsczt.cn/。
②“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
（3）售价：免费。
四、投标有关信息：
1.投标截止时间：2026年08月21日09点30分（北京时间）
2.开标时间：2026年08月21日09点30分（北京时间）
3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
五、公告发布媒介：在徐州政府采购网（https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）上发布。
六、采购人
单位名称：徐州市公安局交通管理支队
单位地址：徐州市泉山区祥湖路3号
联系人：彭光伟
联系电话：0516-83642908
七、采购代理机构
单位名称：江苏科建工程项目管理有限公司
单位地址：徐州市泉山区软件园路2号
联系人：朱文颖、朱柄昱
联系电话：0516-85610680
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一、总则
（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构是指江苏科建工程项目管理有限公司。
（六）投标人的资格条件
1.参加采购货物服务投标活动的投标人（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件的内容
1.招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 采购需求
第六章 拟签订的合同文本
第七章 投标文件相关格式
2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。
3.样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
（九）招标文件澄清或者修改
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
    （十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成
1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间
1.投标函和价格表：要求见本章（十二）、（十三），格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十四）投标报价要求
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十六）投标有效期
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。
2.采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求。
（十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：
（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（3）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（6）投标文件的份数：详见招标文件第三章《投标资料表》。
（7）投标文件的退还：详见招标文件第三章《投标资料表》。
（8）投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
（十八）线上投标文件的密封、签署、盖章要求：以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）投标文件递交要求：
1、投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。详见招标文件第三章《投标资料表》。
2、各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。
（二十）提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项：
投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：
1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
4.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
6.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
8.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的； 
9.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
10.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
11.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的； 
12.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
13.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容； 
14.提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）； 
15.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的； 
16.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的； 
17.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的； 
18.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
19.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。 
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：详见招标文件第三章《投标资料表》。
2.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，开标时递交投标文件的投标人不足三家，不予开标。
3.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足三家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。详见招标文件第三章《投标资料表》。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选投标人名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
4.采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：
1.评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间内（通过“苏采云”系统）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
中标结果公告发布媒介：在徐州政府采购网（https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）上发布。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。
3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金
1.中标人应当在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。
2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。
（三十九）腐败和欺诈行为
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
2.投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
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第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与第二章《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对第二章《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

	条款项号
	内容

	
	一、总则

	(一)
	本项目采购人：徐州市公安局交通管理支队

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：服务
本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是

	(五)
	本项目采购代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
三、本项目的特定资格要求：无。
同时明确相关事项如下：
1、本项目不接受联合体参与采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。
4、查询及使用投标人信用记录：
⑴由采购人查询信用信息。
⑵查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；
④“信用中国 (江苏徐州)”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
⑶截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他招标文件一并保存。
⑸信用信息的使用规则：
采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	本项目采购预算金额已包含招标代理服务费，招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性支付至采购代理机构指定账户，招标代理服务费根据《委托代理协议》约定。标准见《招标代理服务收费标准》。

	
	二、招标

	（九）1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网（https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。
敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	（九）2
	不安排现场考察。

	（九）3
	不安排开标前答疑会

	
	三、投标

	（十一）
	投标文件的语言为中文

	十二
	[bookmark: _Hlt91509263][bookmark: _Hlt91509264]投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）

	(12) 1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1、目录
2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
3、投标人认为需要提供的其他资料（如有）
二、资格条件（必须提供，加盖电子签章，否则投标将被拒绝）
1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的营业执照(或事业单位法人证书或其他组织应提供合法证明文件）扫描件；
2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供投标人2025年度经审计的财务报告扫描件一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件一份；
3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收的相关材料扫描件；和本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）；所附证明材料必须提供以下内容：
（1）项目经理1人，具有城市道路交通信号控制工程建设或城市道路交通信号控制维护项目的工作经验，项目经理具有一级建造师（机电工程或通信与广电工程专业）或高级工程师职称（电力工程、机械工程、交通运输工程、通信工程、电子信息工程、智能交通专业方向均可）。
（2）技术负责人1人，具有城市道路交通信号控制工程建设或城市道路交通信号控制维护项目的工作经验，具有高级工程师职称（电力工程、机械工程、交通运输工程、通信工程、电子信息工程、智能交通专业方向均可）。
（3）外场工程师共计13人，均应具有相应电工证或高空作业证，熟练掌握前端施工规范及建设标准，掌握接线技能和基础调试技能。
（4）内场工程师共计7人，能熟练操作本市信号控制系统，具有交通、通信相关专业学历，并配备至少一名CAD绘图专业技术人员，能熟练利用CAD软件绘制路口效果图。
注：提供人员花名册，以上人员为本项目最低人员配置要求，人员不重复计取；投标文件中提供以上人员相关证书扫描件和投标人为其缴纳的开标时间前近六个月内（不含开标当月）任意一个月的社保证明扫描件。未提供或提供不全为无效投标！
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6.投标人应为中小微企业(含中型、小型、微型企业，下同)，投标文件中须提供《中小企业声明函》(加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》)。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜素“中小企业规模类型自测小程序”。(必须提供，如不填写完整，视为无效)
注：中小微企业，应当符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2.《法定代表人身份证明》或《法定代表人授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，必须提供,否则在符合性审查时按照投标无效处理。）（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供《法定代表人身份证明》（并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》）
（三）技术响应
《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
四、综合评审评分项
（一）技术部分
要求见招标文件第四章《评标标准》和第五章《采购需求》。
（二）商务部分
要求见招标文件第四章《评标标准》。
（三）投标人其它证明文件及材料扫描件。
五、报价折扣证明：无
注：
1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副和投标文件电子版2份（载体为U盘）。后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。

	(十三)2
	商务条件见：1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》
2.招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	(十三)3
	提供服务或交付成果的时间见：招标文件第五章 《采购需求》及或招标文件第六章《拟签订的合同文本》。

	(十四)2
	本项目预算金额为202.5万元人民币，最终结算总价不超过202.5万元（采购项目预算金额）。
特别说明：
最高限价单价合计293545.00元；
权重最高限制单价合计10647.6206元。
本项目采用单价报价，不接受超过最高限价单价及单价合计（含权重最高限制单价及单价合计）的报价，报价包含项目完成所需全部费用及其它相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。


	(十五)
	以人民币报价。

	（十七）2（1）
	线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）
说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

	(十八)4
	见招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	(十八)
	线上投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：
1、未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。
2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。
说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	(十九)
	一、投标文件提交时间：2026年08月21日09:30前（北京时间）。
二、投标截止时间：2026年08月21日09:30（北京时间）
三、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件。

	
	四、开标

	(二十五)1
	线上开标时间：2026年08月21日09:30（北京时间）
线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

	(二十五)3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	
	五、评标

	(二十六)2
	评标小组的组建：5人，其中采购人评委1人，其余由政府采购专家组成（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。

	(二十七)
	本项目的评标方法：采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》

	(二十八)1
（4）
	1、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。3名。
2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价得分相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。投标报价且商务得分相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。  
3、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。

	（二十九）
（4）
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	（三十）
	启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类服务、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	
	七、政府采购合同

	(三十七)1
	采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。

	(三十八)
	签订合同前，乙方向甲方提供采购合同金额（合同总价）的10%的履约保证金。（乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给甲方）

	(四十)
	1、投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、质疑时效期间的计算：（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。
质疑接收人：朱文颖、朱柄昱   联系电话：0516-85610680
地址：徐州市泉山区软件园路2号

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
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[bookmark: _Toc10026][bookmark: _Toc9429]本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.60%

	50-400万元（含400万元）
	1.50%

	400-1000万元（含1000万元）
	1.10%

	1000-5000万元（含5000万元）
	0.80%

	5000-1亿元（含1亿元）
	0.25%

	1-10亿（含10亿元）
	0.05%

	10-50亿元（含50亿元）
	0.01%

	50亿元
	0.005%


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
江苏科建编制                交通信号灯社会化管养服务                 招标文件
6.有分包（分标段）的按一个项目计算。
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[bookmark: _Toc21007]第四章 评标标准
	项目
	评分办法

	投标报价
（25分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分25分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／各投标人评审价格）×25（分值计算结果保留两位小数）。



	商务
部分
（7分）
	类似业绩
（4分）
	投标文件中提供投标人自2023年7月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每有一个得2分，最高得4分。
注：投标文件中同时提供中标（成交）通知书原件扫描件、合同原件扫描件、发票（或对应银行收款进账凭证）原件扫描件并加盖电子签章，业绩合同中主要内容应清晰可见，提供不全或提供内容模糊不清的不得分。

	
	企业评价
（3分）
	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每提供一个证书得1分，本项最多3分。
注：投标文件中提供以上证书原件扫描件并加盖电子签章，同时提供国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询截图，未提供查询截图、失效、撤销或暂停均属于无效证书不得分。

	技术
部分
（68分）
	项目实施方案
（8分）
	投标文件中提供详细的项目实施方案，详细的维护计划，维护巡查记录表管理方案等，包括但不限于：巡视计划、详细的日常设备维护、系统维护、校准与调试、设备运行问题处理、巡查记录表管理、人员日常管理方案等，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价：
内容全面具体、细化详实、贴合项目实际针对强，符合项目需求的得8分；
整体内容较为全面细化，贴合项目实际有针对性，基本符合项目需求的得6分。
方案核心内容基本全面，内容基本细化，与项目实际贴合度一般，可行性针对性一般，得4分。
方案核心内容存在缺失，内容细化程度不足，与项目实际贴合度不足得2分。
未提供的不得分，本项最高得8分。

	
	外场维护方案
（15分）
	根据提供的外场维护方案，包括但不限于信号机及组件拆装更换、设备维护、设备台账数据更新、路口移交管理、管线调查、信号灯及其附属设施日常安全巡查、故障处置、勤务保障等外场维护工作，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价：
全面性(5分)：内容全面覆盖具体详实得5分；内容全面覆盖但内容简单得3分；仅覆盖部分业务，有缺漏得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。
可行性(5分)：贴合现场切实可行，具体详实得5分；贴合现场切实可行性一般得3分；仅少量内容可行得1分；可行性差得0分。
针对性(5分)：紧扣维护特点针对性强得5分；针对性一般得3分；仅少量内容有针对得1分；针对性差得0分。
未提供的不得分，本项最高得15分。

	
	内场维护方案
（12分）
	根据提供的内场维护方案，包括但不限于交通优化方案、系统维护方案，系统软件维护升级、信号配时优化、精细化拥堵治理等，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价：
全面性(4分)：内容全面覆盖具体详实得4分；内容全面覆盖但内容简单得3分；仅覆盖部分业务，有缺漏得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。
可行性(4分)：贴合现场切实可行，具体详实得4分；贴合现场切实可行性一般得3分；仅少量内容可行得1分；可行性差得0分。
针对性(4分)：针对性强得4分；针对性一般得3分；仅少量内容有针对得1分；针对性差得0分。
未提供的不得分，本项最高得12分。

	
	交通信号灯系统优化方案（7分）
	根据提供的交通信号灯系统优化方案，包括不限于通过现代化信号控制手段，降低管养范围内的交通拥堵指数，提升出行体验等综合评价：
方案完整覆盖智能信号调控、拥堵治理等核心内容，可落地性极强，能明确实现拥堵指数大幅下降、出行体验显著提升目标的，得7分。
方案具备基础信号优化思路，核心措施基本完整，可落地性较好，能一定程度缓解区域拥堵的，得5分。
方案仅提及部分信号优化方向，核心措施存在缺失，落地性不足，对拥堵改善作用有限的，得3分。
方案内容空泛，未完全结合实际得1分。
无有效落地措施，无法实现预设优化目标得0分。
未提供的不得分，本项最高得7分。

	
	机械设备配置
（12分）
	1、投标人配备悬臂6米以上高空车2辆，巡视小型车5辆。
2、投标人应自置交安设施维护管理系统手持终端设备，并安装软件，用于设施维护工作。按维护人员数量配备，1部/1人。
3、临时应急太阳能信号灯4部。
4、投标人承诺中标后在属地租赁场地仓库，存放维护设备及物资。
5、投标人须配备4台3kW汽油发电机。
6、备品备件要求，联网信号机（具体参数按照采购需求要求提供），灯具（式样按需），电缆、井盖、连接件、杆件等数量满足实际需求。
以上机械设备配置每有一项不满足扣2分，共12分，扣完为止，最低得0分。
注：投标文件中提供承诺书原件扫描件，针对以上内容，承诺书必须针对采购需求“4.机械设备要求”逐条详细响应并承诺，否则不得分。承诺书格式自拟。

	
	维修工具、备品备件配备方案
（6分）
	根据投标文件中维修工具配置完整性、备品备件储备合理性、配套库存管理制度完善程度、应急保障能力等综合评价：
工具齐全匹配维护需求，备件足量储备，应急保障制度完整规范，得6分；
常规工具、常用备件基本配置到位，具备基础库存管理得4分；
仅配齐基础通用工具，备件储备偏少，有基本管理制度得2分；
工具、备件缺失多，库存管理制度缺失得1分；
工具、备件大量缺失，无库存管理制度得0分。
未提供的不得分，本项最高得6分。

	
	重大紧急事项应急预案（8分）
	根据投标人针对本项目的重大紧急事项的应急预案进行评分，内容至少包括：责任人和组织结构、应急通信和联络措施、资源调配和支持措施、交通事故应急措施，针对节假日、重要大型活动、各类恶劣自然灾害性天气应急措施，突发事件应急措施等，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
内容全面具体、细化详实、贴合项目实际针对强，符合项目需求的得8分；
整体内容较为全面细化，贴合项目实际有针对性，基本符合项目需求的得6分。
方案核心内容基本全面，内容基本细化，与项目实际贴合度一般，可行性针对性一般，得4分。
方案核心内容存在缺失，内容细化程度不足，与项目实际贴合度不足得2分。
未提供的不得分，本项最高得8分。



注：本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，评分结果精确到小数点后两位。
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一、采购项目说明
（一）采购人：徐州市公安局交通管理支队
（二）采购项目名称：交通信号灯社会化管养服务
（三）采购标的：徐州市主要城区交通信号灯社会化管养服务
（四）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。对应的中小企业划分标准所属行业为（其他未列明服务业）。
（五）本项目为单价招标，不接受单价超过限价，且结算总价不超过202.5万元（采购项目预算金额）。
报价包含项目完成所需全部费用及其它相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况
1.提供对徐州市区（含贾汪区）交通信号灯系统全部设施设备维护及信号调优服务，本次项目采取包工包料的全包方式，由中标供应商承担全部项目需求，不再增加额外费用。
本项目主要服务内容包括内场和外场两部分：
外场维护内容主要包括：1）交通信号控制系统，含高架匝道信号灯；2）交通信息采集系统；3）可变车道诱导系统；4）供配电系统保障服务；5）新建路口信号规划、验收、接入与调试服务；6）包括上述系统的所有相关设备与土建设施。
内场维护内容主要包括：1）机房内信号系统相关硬件设备的维护；2）信号系统相关软件的维护与改进服务；3）便民服务等平台的工单处理与回复；4）路口信号配时优化与拥堵治理服务；5）支队指挥中心应急值守服务和重点时段保障服务；6）徐州市信号系统改进服务等工作。
2.服务期限2026年10月24日至2027年3月31日。
三、总体设计与技术要求
维护项目严格按照国家规定的标准、规范实施信号灯维护工作，适用的标准、规范包括但不限于：
（1）《中华人民共和国道路交通安全法》
（2）《电气装置安装工程施工验收规范》GB50254、50255、50256、50257-96
（3）《道路交通信号灯》 （GB14887－2011）
（4）《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）
（5）《太阳能黄闪信号灯》GA/T743-2007
（6）《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T 489-2016）
（7）《人行过街信号控制设置规范》（GA/T 851-2009）
（8）《城市道路交通信号控制方式适用规范》GA/T 527-2016
（9）《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）
（10）《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）
（11）《结构用无缝钢管》（GB/T8162-2008）
（12）《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T5023-2008
（13）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）
（14）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
（15）《检查井盖》（GB23858-2009）
以上“国家、行业、地方标准与规范”以及其他的相关行业规范中涉及的技术要求、相关标准发生变化的以最新标准为准。
4、 项目实施及技术服务要求
1. 外场维护服务要求
（1）信号机及其组件
包括原信号机、信号机通信模块、信号机柜、流量检测器的拆除及回收，新信号机、信号机模块、信号机柜、流量检测器的提供、运输、安装、调试、布线，配时方案配置，信号机基础处理等工作。
1) 信号机应符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）关于多时段定时式信号机的标准，通讯协议应满足《道路交通信号倒计时显示器》GA/T508-2014）要求，能够实现有线、无线通讯方式。更换联网信号机必须无缝接入支队现有信号控制系统，确保信号数据无缝对接，信号控制系统可修改信号机所有参数。信号机可接收平台发送的特勤方案指令，能够按照指令实现相位平滑转换，转换时可选择是否显示半程倒计时，特定相位之间转换时可插入指定相位以适应待转区路口控制需求，能够在特勤指令结束后自动执行绿灯补偿功能。支持感应+绿波和行人请求+协调的控制方式。投标人需提供以上对接承诺书，并在投标文件中详细描述对接方案，中标单位承诺在中标后七个工作日内，对接现有信号控制平台进行兼容性测试，若测试不通过，采购方有权取消中标单位的中标资格，顺延下一候选人，中标单位承担相应法律责任。
2) 箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行合理设计。内含双路220V电源防雷，具有防虫、防鼠功效，防护等级≥IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰；机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证防护性；采用专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能。
3) 接地使用接地体，接地体距设备杆的距离不宜小于1000毫米。杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40毫米×4毫米以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上，焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于等于6欧姆。接地体施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）的规定。施工过程中，在保证服务质量和施工安全的前提下，投标人可按照实地具体情况，在现场监理的确认下略微调整接地体规格。
4) 基础应采用钢筋混凝土基础。基础的浇筑、混凝土强度等级应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）的要求。基础的位置、大小、埋深、朝向、预埋件的位置和规格尺寸应根据现场情况设计。施工过程中，在保证服务质量和施工安全的前提下，投标人可按照实地具体情况，在现场监理的确认下略微调整基础规格。
5) 线缆使用火线、零线和地线三芯线作为电源线。电源线采用KVV，应在满足设备正常工作的前提下根据接电距离远近选取合适规格。综合检测点位信号线采用RVV，规格为1.5毫米。测速点位信号线为防止电磁干扰影响数据准确性，应采用RVVP，规格为1.5毫米。中标单位应负责将电源从甲方指定供电点（一般为交通信号机机箱或市政配电箱）接入。
线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。同一根电缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。为保证后续管线维护工作的顺利开展，通过该管道线缆截面积不应超过管道截面积的60%。地下敷设的电缆线严禁有接头，每根电缆线应留有2米至4米的余量。遇到主线缆需要与分支线缆连接时，采用与线缆相匹配的绝缘穿刺线夹进行分线。敷设于桥梁上的电缆应穿管敷设；在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆，应有防震措施；桥梁两端和伸缩缝处的电缆应留有松弛的部分。线缆在桥梁上敷设时应事先征得桥梁管理部门的同意后方可施工。还包括材料提供、线缆运输、敷设、线路涉及的窨井清掏、井内管道封堵、机箱内布线、机箱底部封堵、架空电缆拆除入地等工作。线缆采用地下敷设方式，地下敷设的电缆线严禁有接头。
6) 管道
所有管道在进、出窨井端应防鼠封堵。横穿机动车道和非机动车道的地下管道埋设：地下管道的埋置深度（为其顶部距路面的高度，下同）应不低于400毫米，埋设1根直径50毫米的热镀锌钢管并穿好铁丝。钢管进、出窨井端应去除毛刺，以便于线缆敷设。铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇筑混凝土并按原道路标准恢复路面。
人行横道或绿化带下的地下管道埋设：埋置深度应不低于 400毫米，环接管埋设3根或2根（根据图纸）直径50毫米PE管，支线管道埋设2根直径50毫米硬质塑料管或镀锌管，铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇筑混凝土并按原道路标准恢复路面。包括路面开挖、穿线管的提供及埋设、管道保护、回填、渣土清运等工作。按照徐州市城市管理单位标准及制度执行。
7) 窨井
管道拐弯处或长度超过50米时，以及杆件附近2米范围内，设备机箱附近2米范围内应设置窨井。窨井中管道到井底的距离不低于20厘米；窨井应合理配置，要符合路口实际情况和设备安装要求，不应在临河、临沟处设井。
小窨井：用于设备杆件处及管道连接处手井用，井口500毫米×500毫米，深度不小于500毫米，砖砌，水泥砂浆抹灰，井口应与地面持平。大窨井：用于设备机箱附近及过街管道汇集处，井口800毫米×800毫米，深度不小于800毫米，砖砌，水泥砂浆抹灰，井口应与地面持平。包括丢失、损坏井框井盖的增补、修复、开挖，新窨井的井框井盖提供及窨井施工、废弃窨井回填等。
8) 灯杆维护包括原灯杆的拆除及回收、信号灯拆除运输恢复、废弃基础处理、裸露电缆处理，新灯杆的提供、运输、吊运、安装，二维码铭牌制作及安装等工作。灯具维护包括信号灯具的提供、运输、组装、吊运、安装、拆卸以及相应附件、旧灯具拆除回收等工作。
（2）维护设备与施工清单及相关技术参数详见“八、最高单价限价清单”
（3）信号灯及其附属设施调查及数据更新
按照甲方的要求和规定，建立所有道路交通信号灯电子台账，包括高架匝道信号灯，实现基于可视化地图数据管理，定期巡检和故障响应机制更加完善，每月上报完成情况。逐一对项目涉及的所有信号灯控路口的主体设备和附属设施基础数据开展采集、编号、标注、登记和录入交安设施管理系统工作，并制定周工作计划和报表。每月根据调查情况，填写《基础数据调查表》《变更记录表》《外场维护日志》等资料，并以纸质、电子文档形式存档备查，按月上报采购人，若有变更发生于24小时内更新交安设施管理系统信号灯基础数据。
（4）新改建道路信号灯及其附属设施的接收及施工路口的移交。
投标人应安排人员参加业主组织的新改建道路信号灯及其附属设施的竣工验收，按《信号灯及附属设备现场勘查验收记录表》进行检查，并提出验收意见；施工单位整改完成后进行竣工验收移交工作时，投标人应按要求时限做好基础资料采集、核定，办理移交手续，录入系统，将其纳入维护范围。
第三方涉路施工且相关道路灯控路口处于本项目维保范围内时，投标人应按要求做好路口信号机、灯杆、灯具、窨井等交安设施的清点、登记工作，填写《工程施工范围交通设施确认表》，经相关单位确认后，移交至涉路施工单位进行维护，涉路施工期满验收时参照新改建道路竣工验收移交流程进行移交。
按支队要求提供勤务保障路口、改造路口、新增路口、未发现肇事者的事故路口和未纳入维护范围的路口设备设施故障抢修与日常维护等服务工作。（未移交交管支队的路口，具体由采购人认定）。对已发现肇事者的事故、市政施工、地铁施工造成信号灯及附属设施损坏维护及更换。工程费用自行向肇事人或施工单位索赔。
（5）管道调查，并提出管道埋设需求。
根据采购人要求，对路口管线情况进行调查，根据维护需要提出管线需求，并出具相关图纸。
（6）信号灯及其附属设施的安全性检查要求
建立巡查检查及维护日报告制度，每日巡查检查情况以及处置建议，尤其是发现本项目维护责任以外的问题，均应于当日报采购人，便于采购人及时下达处置指令。每月巡查全部信号灯路口一次，开展信号灯灯控路口、信号灯主体设备和附属设施的巡查和安全检查工作，制定月巡查检查计划和工作日志报采购人。
以上巡查结果均应填写《信号灯及其附属设施安全检查记录表》，对信号灯相关设施安全性检查不到位导致的安全事故，由投标人承担全部法律、经济责任，采购人将不承担任何责任。对不属于责任范围内的处理工作如配套标志标线冲突缺失等问题，投标人应提出解决建议并及时报告采购人，同时做好登记备查。
2. 内场维护服务内容
（1） 中心机房的硬件设备的维护
中心机房设备及软件主要包括工作站、交换机、路由器、数据库服务器、中央管理服务器、区域控制服务器，以及交通信号控制系统的交通应用软件及与之运行匹配的运行操作系统软件。投标人应掌握交通信号控制系统网络架构中交换机、路由器等安装信息，同时掌握架构中所有交换机、路由器、服务器的安装调试方法。
投标人应保证交通信号控制系统的稳定正常运行，对中心机房(含运维中心室）交通信号控制系统的各类软硬件设备进行运行维护，确保系统各项功能的正常使用，包括系统正常运行所必需的一切工作。若出现故障，当设备发生故障时，运维人员应6小时内响应，并在24小时内排除故障，如果未完成故障的修复，中标供应商应提供应保障，所有设备及软件涉及的维修及费用由投标人承担。
（2） 信号系统相关软件的维护与改进服务
负责信号灯后台控制系统的维护，监测和巡检系统运行状况，及时处置系统硬件、软件故障，保障系统正常运行。协调通讯公司工作，保持联网路口在线率98%以上。
按照部门要求完成集成指挥平台交通信号灯联网联控模块部署、接入、测试。协助支队总结归纳信号灯建设、管养中存在的问题提出解决方案，参照国家、行业、地方标准与规范，结合地方特色制定并申报行业标准与规范。
（3） 便民服务等平台的工单处理与回复
投标人应协助交管支队对新闻媒体、市长、书记信箱等便民平台涉及信号灯设施与配时的问题进行处理与回复。
（4） 路口信号配时优化服务
1）根据交通流变化和支队需求及时调整信号配时方案。实现全部信号路口多时段信号配时方案，中心城区主次干路交叉口配时方案不少于6组。并根据季节、天气、节假日、高峰、平峰、低谷、夜间等实际情况实时调节。 每两周做出一个路段协调设计，并做试运行测试，根据试运行结果出具路口信号配时方案评价报告。2）及时响应支队和大队对其辖区范围内灯控路口的配时要求。方案优化人员每人自备一台电脑。方案优化办公室自备2台电脑。
2）维护路口信号配时方案档案系统，修改路口信号配时方案后，应及时更新配时方案数据库，并每月上报采购人。
3）按要求定期对信号机校时。
4）道路交通信号灯规范设置率100%，全面消除复合灯、滥用直行箭头灯和相位冲突等问题；双向六车道以上道路平面交叉口逐步实现全车型多相位控制，主次干路邻近交叉口协调控制应用覆盖率达到100%。
5）路口交通组织优化工作。根据支队意见及城区现场交通情况制定交通组织优化方案，编写可行性报告，改造方案及实施方案。经相关部门论证同意，上报支队签批后，支队安排有关部门实施。
（5） 支队指挥中心值守服务和特勤保障服务。
投标人应建立重要节点值班制度（含法定节假日），按招标人工作需要，在指定的重要节点派至少一人在支队情报指挥中心进行值守，并提供两个固定手机号码接报故障（市区与贾汪各一）。按招标人要求提前上报值班人员值班表，明确值班人员姓名及联系方式。投标人针对大型活动、法定假日、突发事件等情况，需制定维护服务应急处突预案并上报采购人。预案中需明确处突人员、车辆、联系方式、机具配置等保障措施，并按采购人要求按时到达处置现场。
重大特勤任务或节日按需增派专人在情报指挥中心值守，按照甲方要求提取、收集、汇总相关数据；值班人员配合外场信号灯建设单位，完成信号灯外场设备与后台系统的接驳，并做好重大活动网络、遥控、手控开关检查、配时优化交通保障工作
（6） 拥堵治理专项服务
6.1）堵点排查与研判分析：定期对辖区内所有路口、路段开展拥堵排查，重点排查中心城区主次干路、重点商圈、学校、医院周边及高架快速路与地面道路衔接处等易拥堵点位，建立拥堵点位台账，明确拥堵时段、拥堵成因（含交通流量失衡、车道设置不合理、交通冲突等）及影响范围，每月开展1次拥堵研判分析，结合交通大数据及现场踏勘情况，形成拥堵治理研判报告，提出针对性治理建议。
6.2）精细化拥堵治理实施：按照“一点一策、一路一策”原则，针对拥堵点位制定个性化治理方案，综合采取多种治理措施：一是动态优化车道配置，对潮汐交通特征明显的路段，试点推行可变车道，根据实时流量灵活调整车道功能，平衡双向交通压力；对车道功能不合理的路口，通过重新划分车道、增设左转/掉头专用车道、设置导流岛、迁移停止线等方式，减少交通冲突，提升通行效率；二是深化信号协同管控，在主次干路协调控制基础上，推进“点－线－面”联动管控，重点解决路口车辆拖尾溢出、区域交通交织等问题，打造动态绿波带，提升干线通行效率；三是重点场景专项治理，针对学校、医院、商圈等重点区域，实施“一校一策”“一圈一策”治理，缓解高峰时段拥堵压力。
6.3）智慧赋能拥堵治理：引入AI交通治理技术，辅助开展拥堵识别与方案优化，实现拥堵事件从识别到告警的时间缩短，结合实时交通流数据自动生成配时优化建议，提升治理精准度；探索“低空+交管”融合治理模式，利用无人机开展常态化网格化巡检，实时感知交通流量、拥堵态势及异常事件，形成高空巡检报告，为拥堵治理提供数据支撑；推动交通管理从“经验驱动”向“数据智能驱动”升级，定期对AI治理效果进行复盘，持续优化算法模型。
6.4）拥堵治理成效监测与优化：建立拥堵治理成效监测机制，通过交通拥堵指数、车辆通行速度、排队长度、通行延误等核心指标，对治理后的点位进行常态化监测，形成监测数据报表；每3个月开展1次拥堵治理成效评估，对比治理前后指标变化，分析治理措施的合理性，针对治理效果不佳的点位，及时优化调整治理方案，形成“排查－治理－监测－优化”的闭环管理。
6.5）拥堵治理档案管理：建立拥堵治理专项档案，详细记录拥堵点位排查结果、研判报告、治理方案、监测数据、成效评估报告等相关资料，及时更新档案内容；每月将拥堵治理相关资料整理归档，确保治理工作可追溯、可核查。
（7） 徐州市信号系统科技改进服务等工作
利用信号大模型管理平台，开展路口/区域流量分析、配时自优化、多策略仿真推演工作；利用可计算路网系统，获取市区路段、路口人车交通流数据，分析交通运行规律，并对系统生成的优化建议报告进行测试与观察，辅以人工优化，形成最终信号优化方案。推广动态感应+绿波协调+区域协同，实现平峰/高峰/节假日/大型活动自适应切换；快速路匝道智能汇入控制，均衡主辅路流量，缓解高架拥堵；深化AI自适应控制覆盖，扩大动态感应路口规模；建立市民反馈－快速优化机制，让信号更贴合出行需求。
依托支队科创工作室，开展信号算法、场景应用探索工作，并对相关经验做法进行总结提炼。。
3.人员配置要求
（1）项目高级管理人员：项目经理1人，具有城市道路交通信号控制工程建设或城市道路交通信号控制维护项目的工作经验，项目经理具有一级建造师（机电工程或通信与广电工程专业）或高级工程师职称（电力工程、机械工程、交通运输工程、通信工程、电子信息工程、智能交通专业方向均可）。
（2）技术负责人1人，具有城市道路交通信号控制工程建设或城市道路交通信号控制维护项目的工作经验，具有高级工程师职称（电力工程、机械工程、交通运输工程、通信工程、电子信息工程、智能交通专业方向均可）。
（3）外场工程师共计13人，均应具有相应电工证或高空作业证，熟练掌握前端施工规范及建设标准，掌握接线技能和基础调试技能。
（4）内场工程师共计7人，能熟练操作本市信号控制系统，具有交通、通信相关专业学历，并配备至少一名CAD绘图专业技术人员，能熟练利用CAD软件绘制路口效果图。
5）人员及违约的管理
项目经理、技术负责人、交通专业技术人员、后台维护人员由采购人相关负责单位负责安排工作及考核，电工的管理工作由中标单位考核。对违约的行为进行记录、考核、处罚，项目经理负责整个项目的管理，安排好值班表，上报采购方，配合考核。
项目经理或技术负责人和专业技术人员做好以下工作：
根据道路交通流状况，交通组织方案制定路口配时方案，并完善相关资料；在指挥中心实时收集交通流量、偶发交通事件信息，观看道路视频交通情况，实时采取不同的控制方案，优化信号配时，实时控制路口；检测路口交通信号的通讯及运行状况，填写设备运行日志，负责资料、档案的收集对不能按时完成的，根据拖延的时间考核维修状况，按照合同扣除维修经费，督促公司履约；按照社会化合作项目保密安全规范签署保密协议，协助招标人进行科技模型建设与科研竞赛工作。
投标人所报人员在服务周期内，项目经理及其他专业人员原则上不得更换。投标人的项目组人员应同投标文件保持一致，无正当理由更换项目组人员，均按考核细则予以相应处罚，若人员履约率低于40%，则采购人有权单方解除合同，没收中标单位的履约保证金，另行聘请其他投标人完成投标人未完成的合同内容，并要求投标人赔偿损失。
4.机械设备要求
（1）投标人配备悬臂6米以上高空车2辆，巡视小型车5辆。自收到中标通知书后5个工作日内须提供车辆正面照片、行驶证正反面复印件加盖公章、自有车辆提供发票复印件加盖公章，租赁车辆具有相应本项目服务时间及以上的租赁协议及发票复印件加盖公章。
（2）投标人应自置交安设施维护管理系统手持终端设备，并安装软件，用于设施维护工作。按维护人员数量配备，1部／1人。
（3）临时应急太阳能信号灯4部。自收到中标通知书后5个工作日内提供相关证明材料复印件加盖公章（1、若太阳能信号灯为自有，须提供采购发票复印件加盖公章；2、若太阳能信号灯为租赁，须提供具有相应本项目服务时间及以上的租赁协议复印件加盖公章）。
（4）中标方须在主城区、贾汪区租赁场地仓库用于存放对维护服务中所需要的备品备件及维护过程中拆除的灯杆、灯具、线缆、信号机及配件等废旧物资，中标方应妥善保管，以备核查，配合甲方做好固定资产登记等相应工作，并按照固定资产管理相关规定，履行处置流程。场地仓库位置为非居民住宅区，主城区仓库应为云龙区（包含新城区）、鼓楼区、泉山区（包含九里区）中的任一区域，两处仓库面积均应不小于400平方米，符合实际需要并由中标方做好安全管理。
（5）投标人须配备4台3kW汽油发电机。自收到中标通知书后5个工作日内提供相关证明材料复印件加盖公章（1、若汽油发电机为自有，须提供采购发票复印件加盖公章；2、若汽油发电机为租赁，须提供具有相应本项目服务时间及以上的租赁协议复印件加盖公章）。
（6）备品备件要求，联网信号机（具体参数按照采购需求要求提供），灯具（式样按需），电缆、井盖、连接件、杆件等数量，中标后双方友好协商，根据近两年损坏率确定具体数量，更换的新旧设备均应进行标签处理，标记相应更换位置、部位、时间等信息，并做好台账记录。
（7）若因工作需要增加的设备、人员、车辆，采购人不再另行结算。
五、质量、安全、技术和物理特性等标准
1.质量保证要求
（1）投标人应对隐蔽工程及产品在正常使用期限内的质量和安全负责。
（2）若由于产品或施工质量引起灯杆、灯具发生倾倒，信号灯维护不及时不规范、配时方案不合理等情况造成人员伤亡、财产损失均由投标人承担一切法律、经济责任。
（3）质保期内安装发生质量问题，由采购人通知投标人负责维修与整改，投标人应在24小时内进行处置，由此产生的各项费用由投标人承担，且质保期应延长6个月。
（4）投标人应按国家标准或行业标准规定以及本合同的要求，主要材料、设备进场前，应提供主要产品合格证书、检测报告、产品质量证明书等相关资料，由监理审核合格后填报《材料进场申报表》，经采购人签字确认方可投入使用。
（5）投标人应保证所提供的产品、维护配件、材料是全新的，并完全符合技术参数中规定的质量、规格和性能要求。投标人应保证其产品、材料在正确安装、正常使用期限内均具有合格的性能。在合同规定的质量保证期内，投标人应对由于工艺、材料或安装缺陷而引发的故障，无条件进行免费维修或更换。
2.资料提交要求
（1）使用材料、设备，需提供以下资料：
主要材料、设备进场前，提供主要产品合格证书、检测报告、产品质量证明书、信号机说明书等相关资料，由监理审核合格填报《材料进场报审表》（监理、投标人签字、盖章），采购人签字确认后方可投入使用。
（2）维护工作开展前，需提供维护服务资料：
 投标人在进场开展维护工作前，应向监理单位和采购人提供请示审批资料。
（3）每月经抽查考核验收的项目纳入支付资料、装订成册提交采购人。
（4）采购人要求提交的其他资料。
3.废旧物资回收要求
对维护服务中拆除的灯杆、灯具、线缆、信号机及配件等废旧物资，应在结算周期内就近送达投标人租赁的仓库分类存放，在拆除的废旧物资上应标明所在路段、路口、具体点位时间等内容并制作相应台账以备核查。
4.维护施工要求，按照市城管部门规范，中标方自行办理施工相关手续和协调工作。
5.备品备件要求
为保证维护工作的顺利进行，要求投标人自备日常维护所需备品备件，不得因备品备件不足影响维护工作。
6.产品送检要求
对维护服务中使用的产品、材料，采购人将根据需要不定期随机取样，并送具备资质的检测部门进行检测，检测费用由投标人承担。
7.信号灯杆件（含结构套件）检测要求
（1）投标人如需实施，需委托国家法定检测机构，对采购人回收再利用的灯杆进行检测。投标人委托的检测机构应具有交通运输部颁发的公路水运工程试验检测交通工程专项等级资质。
（2）采购人根据维护工作安排，对投标人提供库存或回收的信号灯杆进行检测，投标人的信号灯杆检测需按国家规范标准进行钢结构无损检测，并向采购人提供检测报告。
8.物资利用要求
（1）应首先利用库存物资（包括灯杆、灯具、信号机等），经采购人批准后方可使用。
（2）若无适用的相同类型、规格的库存物资，或经上级领导批准的应急工程，方可采用新的材料或产品。
（3）维护过程中杜绝“以换代修”。
9.安全要求
为确保交通信号灯系统在极端天气、路面积水等复杂环境下的电气安全与运行稳定性，防止因积水导致的漏电、短路及设备损坏，保障公共安全及设施寿命。投标人提供的产品及施工方案必须符合国家现行标准及本文件规定的强制性安全指标。
(1) 灯罩与壳体接缝处必须采用耐候硅橡胶密封条，禁止使用普通胶泥。电缆进出线孔必须使用防爆格兰头（电缆防水接头），并做双重绝缘密封处理，杜绝毛细渗水现象。
(2) 基础底座需预留泄水孔，孔径不小于5cm，确保暴雨后30分钟内无积水残留。
(3) 信号灯杆体、机箱外壳、电缆铠装层必须进行等电位连接，并设有防雷接地装置。系统接地电阻严格控制在≤4Ω以内；高土壤电阻率地区需采用降阻剂或增设接地极。
(4) 雷雨天气或作业区域积水深度超过10cm时，严禁进行任何带电作业及箱体检修。涉水维修前，必须执行“断电—验电—放电—悬挂警示牌”流程，并有专人监护。
(5) 中标人需在暴雨橙色预警发布后2小时内，完成辖区内低洼路口信号灯的漏电巡检。因维保不当（如密封圈老化未更换、接线孔封堵不严）导致行人触电或设备损坏的，由中标人承担全部法律责任及经济赔偿。
六、验收标准
验收要求：
1.履约验收主体为采购人、第三方专业机构及专家、中标人，相关验收意见作为验收的参考资料。
2.履约验收时间：合同运维服务期满且达到验收标准30个工作日内组织验收。
3.履约验收方式：服务完成后由采购人组织一次性验收并签署书面履约验收报告。
4.履约验收程序：
①成立验收小组：本项目采购人代表、技术专家（必要时），中标人代表共同参与；与投标人有利害关系者需回避；
②书面验收：根据中标人在验收时提供的完整服务工作报告，依照合同、项目运维方案、运维服务过程文件等进行书面验收；
③填写验收报告：由参与验收人员签字，发现问题时，需书面记录并要求供应商限期整改；
5.履约验收内容：合同期内，需向采购人提供服务工作报告，便于采购人监督管理运维服务情况。服务工作报告应包含全部服务内容的工作情况及相关记录文件。
6.履约验收标准：投标人在验收前应确保平台各类软硬件稳定、正常运行，运维资料完整、规范、齐备。
合同签订后，投标人应拟定验收计划和验收内容，并形成正式文件，供采购人确认，采购人有权进行必要的修改。
合同期满后，采购人需要根据投标人服务过程记录，根据国家相关规定及采购人内部相关规定和要求验收，出具验收报告。国家标准、行业标准及相关规范包括（不仅包括）：
GB25280《道路交通信号控制机》；
GB14887《道路交通信号灯规范》；
GB14886《道路交通信号灯设置与安装规范》；
GA/T509《城市交通信号控制系统术语》；
GA/T527《城市道路交通信号控制方式适用规范》；
GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。
7.招标文件中所提各项运维要求、指标及投标人承诺事项均作为验收依据。
七、质保及服务响应要求
1.维护服务更换的设备等质保五年（以验收日期为准）。
2.维修响应时间要求
1）从接收维护通知时间起，到达现场不超过6个小时
2）更换井盖12小时内完成。
3）更换灯具、信号机配件等简单处置工作，应在24小时内完成。
4）维护服务量较大、施工难度较大的任务由监理单位和采购人确定工期，投标人按期完成。
5）采购人安排的专项任务，投标人须在采购人规定的时限内完成。
八、最高单价限价清单
本次维保项目暂包含信号灯路口1154处，如信号灯路口数量变化，则全部纳入本合同管养范围内，并且合同金额不予调整。下表中包括108个清单项和对应的暂估价格权重与最高投标限价单价，超出投标限价单价的报价不予接受。结算工程量按照实际管养情况进行计量，最终结算金额超出合同额的按照合同额结算。

	序号
	项目
	单位
	服务要求
	最高限价单价（元）
	价格权重
	权重最高限制单价（元）

	1
	服务人员及设备
	服务人员-项目高级管理人员
	人/月
	按采购需求核算平均每人每月服务费用。
	12333.3
	0.0605
	746.1647 

	2
	
	服务人员-内场工程师
	人/月
	按采购需求核算平均每人每月服务费用。
	8000
	0.138
	1104.0000 

	3
	
	服务人员-外场工程师
	人/月
	按采购需求核算平均每人每月服务费用。
	8000
	0.2565
	2052.0000 

	4
	
	维修升降车
	台/月
	悬臂6米以上(含燃油费用、保养费用)。
	5997
	0.0293
	175.7121 

	5
	
	巡视车辆
	台/月
	小型巡视车辆，A0级以上，用于前端维护及方案优化工作(含燃油费用、保养费用)。每周全覆盖巡检1次。
	4666.7
	0.0576
	268.8019 

	6
	
	太阳能临时信号灯
	台
	配备四方向左转加圆头临时信号灯，需具备太阳能发电板和蓄电池，蓄电池单独供电时长不低于12小时。
	6000
	0.0119
	71.4000 

	7
	
	汽油发电机(台班）
	台班（8小时）
	功率3KW（含燃油费用、保养费用）。
	400
	0.0158
	6.3200 

	8
	
	仓库租赁费用
	套/月
	主城区仓库应为云龙区（包含新城区）、鼓楼区、泉山区（包含九里区）中的任一区域，两处仓库面积均应不小于400平方米。
	4000
	0.0198
	79.2000 

	9
	信号控制机
	万兆光模块
	个
	SFP10G多模光模块
	600
	0.0003
	0.1800 

	10
	
	智能信号机高配版
	台
	GB联网信号机主机，符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）无缝衔接本地现用平台；
	65000
	0.0321
	2086.5000 

	11
	
	智能信号机
	台
	GB联网信号机主机，符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）无缝衔接本地现用平台；
	28000
	0.1103
	3088.4000 

	12
	
	信号机电源模块
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	2800
	0.0111
	31.0800 

	13
	
	信号机主控模块
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	7400
	0.0292
	216.0800 

	14
	
	信号机检测模块
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	2000
	0.0079
	15.8000 

	15
	
	信号机输出模块
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	5000
	0.0198
	99.0000 

	16
	
	信号机侧门控制按钮
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	150
	0.0001
	0.0150 

	17
	
	信号机特勤接收终端
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	1200
	0.0006
	0.7200 

	18
	
	信号机特勤遥控终端
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件                                                     遥控器：外廓尺寸120×55×40mm，天线长度110mm，手动控制功能、实现手动控制路口信号机至全红、黄闪、灭灯、制定相位放行等状态，7.4V电池供电、无线通信方式LORA、通信距离300米、能从手动控制状态及时切换到自动运行状态。
	1200
	0.0006
	0.7200 

	19
	
	信号机校时定位模块
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	200
	0.0001
	0.0200 

	20
	
	485转换模块
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	150
	0.0001
	0.0150 

	21
	
	信号机触摸控制面板
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	2000
	0.001
	2.0000 

	22
	
	信号机机柜
	台
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 尺寸1220×640×480、材质201/304不锈钢。
	2000
	0.001
	2.0000 

	23
	
	信号机机柜普通门锁
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	150
	0.0001
	0.0150 

	24
	
	信号机机柜智能锁
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	750
	0.0004
	0.3000 

	25
	
	信号机机柜智能锁钥匙
	把
	适配原厂智能锁；
	1200
	0.0006
	0.7200 

	26
	
	接线端子
	套
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	20
	0.0001
	0.0020 

	27
	
	电源插线板
	只
	220V，功率≥3000W
	50
	0.0001
	0.0050 

	28
	
	电源浪涌保护器
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	100
	0.0001
	0.0100 

	29
	
	网线防雷器
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	50
	0.0001
	0.0050 

	30
	
	黄闪控制器
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	557
	0.0003
	0.1671 

	31
	
	空开
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	25
	0.0001
	0.0025 

	32
	显示设备
	四灯盘机动车灯具（含辅材）
	组
	四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	2500
	0.0099
	24.7500 

	33
	
	四灯盘箭头灯具（含辅材）
	组
	四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	2500
	0.0099
	24.7500 

	34
	
	四灯盘非机动车灯具（含辅材）
	组
	四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	2500
	0.0099
	24.7500 

	35
	
	四灯盘左转非机动车灯具（含辅材）
	组
	四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	2500
	0.0099
	24.7500 

	36
	
	三灯盘机动车灯具（含辅材）
	组
	三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	1800
	0.0071
	12.7800 

	37
	
	三灯盘箭头灯具（含辅材）
	组
	三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	1800
	0.0071
	12.7800 

	38
	
	三灯盘非机动车灯具（含辅材）
	组
	三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	1800
	0.0071
	12.7800 

	39
	
	三灯盘左转非机动车灯具（含辅材）
	组
	三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	1800
	0.0071
	12.7800 

	40
	
	灯盘（400直径）（含辅材）
	只
	红黄绿机动车、箭头、人行灯和特殊定制灯盘，板式人行灯汉字显示灯盘。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd；
	600
	0.0024
	1.4400 

	41
	
	灯盘（300直径）（含辅材）
	只
	红黄绿机动车、箭头、人行灯和特殊定制灯盘，板式人行灯汉字显示灯盘。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd；
	550
	0.0022
	1.2100 

	42
	
	板式人行灯（含辅材）
	套
	上为红灯静态行人，下为绿灯动态行人，下方为行人提示文字，要求与灯色颜色一致；
	5500
	0.0217
	119.3500 

	43
	
	板式人行灯单文字面板
	个
	适配现有板式人行灯；
	400
	0.0016
	0.6400 

	44
	
	立柱式人行灯具（含辅材）
	组
	上为红灯静态行人，下为绿灯动态行人；
	1000
	0.004
	4.0000 

	45
	
	人行灯灯盘（含辅材）
	个
	红灯静态行人或绿灯动态行人；
	550
	0.0027
	1.4850 

	46
	
	太阳能黄闪灯（含辅材）
	个
	直径400mm，太阳能板+黄闪灯，铝合金外壳，二层防护。
	1500
	0.0074
	11.1000 

	47
	
	小屏倒计时器（含辅材）
	个
	产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求；
	1500
	0.0074
	11.1000 

	48
	
	大屏倒计时器（含辅材）
	个
	产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求；
	2000
	0.0099
	19.8000 

	49
	
	400内置倒计时器（含辅材）
	个
	产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求；
	600
	0.003
	1.8000 

	50
	
	信号灯发光单元帽沿
	个
	根据现有进行定制、满足现场实际需要，颜色与样式与现有一致。
	30
	0.0001
	0.0030 

	51
	
	综合待行区LED提示屏
	块
	1、外形尺寸：长2.3m*高0.38m，显示尺寸：长2.24m*高0.32m；整屏分辨率：224*32，像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；显示颜色：红、绿、黄；
	6000
	0.003
	18.0000 

	52
	
	左转待转区LED提示屏
	块
	1、外形尺寸：长1.34m*高0.7m，显示尺寸：长1.28m*高0.64m；整屏分辨率：128*64，像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；显示颜色：红、绿、黄；  
	6500
	0.0032
	20.8000 

	53
	
	可变车道LED提示屏
	块
	1、1m*1.5m内嵌led标牌；
	6000
	0.003
	18.0000 

	54
	
	可变车道LED指示屏专用遥控设备
	个
	支持切换手动自动模式、支持切换led屏显示内容。
	200
	0.0001
	0.0200 

	55
	
	LED显示屏屏幕替换模块
	个
	尺寸：256mm*128mm，晶元金线F5正圆灯珠，红灯7*10mil双电极，绿灯11*14mil，亮度≥8000cd/㎡，发光角度30°，最大功耗≤80W/㎡
	200
	0.0001
	0.0200 

	56
	
	LED显示屏电源模块
	个
	输出电流5V-40A；
	130
	0.0001
	0.0130 

	57
	
	LED显示屏主控板模块
	个
	定制
	1500
	0.0007
	1.0500 

	58
	
	绿波LED提示屏
	㎡
	1、像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；直插式高亮发光二极管，显示颜色：红、绿、黄，水平视角70°，垂直视角35°；
	6000
	0.003
	18.0000 

	59
	
	地埋灯
	个
	斑马线行人设计，发光均匀，柔和，不刺眼。高强度抗压，抗震，防水等级>IP67；
	200
	0.0001
	0.0200 

	60
	
	匝道信号灯
	个
	尺寸500mm。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd；
	900
	0.0004
	0.3600 

	61
	检测设备
	视频车辆检测器
	台
	能与现有信号控制机通过协议无缝对接；
	5500
	0.0027
	14.8500 

	62
	
	视频车辆检测器电源适配器
	个
	适配本地现用视频车辆检测器，原厂配件
	180
	0.0001
	0.0180 

	63
	
	雷视车辆检测器
	台
	能与现有信号控制机通过协议无缝对接。
	8500
	0.0042
	35.7000 

	64
	
	行人请求按钮
	个
	要求与现有信号控制机无缝对接。
	750
	0.0004
	0.3000 

	65
	
	抱杆机箱
	个
	产品尺寸不小于600mm*400mm*400mm，防护等级IP54，工作温度范围为-40到85℃
	500
	0.0002
	0.1000 

	66
	
	信号灯故障检测器
	路口
	利用交通视频监控、交通状态检测等资源数据以及信号态势感知等技术手段，实现交通信号灯非正常亮灭、灯色冲突、亮度不足、倾倒偏转、倒计时异常等故障的自动识别
	6500
	0.0032
	20.8000 

	67
	线缆
	3芯电源线缆
	米
	电源电缆KVV3×6mm2
	15
	0.0056
	0.0840 

	68
	
	16芯控制线缆
	米
	控制线缆KVV16×1.5mm2
	20
	0.0049
	0.0980 

	69
	
	10芯控制线缆
	米
	控制线缆KVV10×1.5mm2
	15
	0.0037
	0.0555 

	70
	
	4芯控制线缆
	米
	控制线缆KVV4×1.5mm2
	8
	0.002
	0.0160 

	71
	
	4芯光缆
	米
	单模1310nm 4芯光缆
	5
	0.0017
	0.0085 

	72
	
	光缆成端设备
	套
	含分线盒、熔纤盘、尾纤
	200
	0.0001
	0.0200 

	73
	
	光纤收发器
	对
	1、内置高效交换内核，抑制广播风暴，实现流量控制，CRC差错校验；
	200
	0.0001
	0.0200 

	74
	
	熔纤盘
	个
	定制8芯
	30
	0.0001
	0.0030 

	75
	
	电表
	个
	220V单相电表
	150
	0.0001
	0.0150 

	76
	
	室外网线
	米
	室外超五类或以上标准，含包络，符合国标
	5
	0.0001
	0.0005 

	77
	
	信号机接地扁钢角铁地线含施工
	套
	·
	300
	0.0001
	0.0300 

	78
	
	室外工业8口交换机
	台
	1、具有 8 个 10/100Base-TX 自适应电口，支持自动 MDI/MDI-X连接；
	600
	0.0003
	0.1800 

	79
	
	室外工业5口交换机
	台
	1、具有 5个 10/100Base-TX 自适应电口，支持自动 MDI/MDI-X连接；
	500
	0.0002
	0.1000 

	80
	杆件类
	信号灯L型杆件4米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	h=6.8m；l=4m；立柱250-200*6mm；挑臂4mm；
	5600
	0.0028
	15.6800 

	81
	
	信号灯L型杆件6米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	h=6.8m；l=6m；立柱250-200*6mm；挑臂4mm；
	6100
	0.003
	18.3000 

	82
	
	信号灯L型杆件8米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	h=6.8m；l=8m；立柱300-250*6mm；挑臂4mm；
	7700
	0.0038
	29.2600 

	83
	
	信号灯L型杆件10米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	h=6.8m；l=10m；立柱340-280*8mm；挑臂5mm；
	11000
	0.0054
	59.4000 

	84
	
	信号灯竖杆高6.5米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	高6.5m，圆柱形，Ø164×3.5mm，热镀锌喷塑 ,含钢筋笼
	3300
	0.0016
	5.2800 

	85
	
	竖杆装多灯用横杆及配件（二横杆二抱箍）
	套
	定制
	300
	0.0001
	0.0300 

	86
	
	竖杆挑臂杆及配件
	套
	定制
	560
	0.0003
	0.1680 

	87
	
	人行灯杆件高3m
	根
	h=3m;φ114*3.5mm
	800
	0.0004
	0.3200 

	88
	
	立柱人行灯钢筋笼
	个
	《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）
	110
	0.0001
	0.0110 

	89
	
	板式人行灯钢筋笼
	个
	《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）
	300
	0.0001
	0.0300 

	90
	
	信号机钢筋笼
	个
	《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）
	350
	0.0002
	0.0700 

	91
	
	匝道信号灯定制支架等辅材
	
	定制
	480
	0.0002
	0.0960 

	92
	
	信号灯支架
	
	定制竖装专用
	50
	0.0001
	0.0050 

	93
	
	信号灯抱箍
	
	定制
	50
	0.0001
	0.0050 

	94
	
	柱式人行灯抱箍
	
	定制
	30
	0.0001
	0.0030 

	95
	
	杆件检修口盖板（定制）
	个
	定制
	50
	0.0001
	0.0050 

	96
	其他
	沥青路面开挖、回填、养护
	米
	沥青路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于20CM
	90
	0.0001
	0.0090 

	97
	
	绿化路面开挖、回填、养护
	米
	绿化路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM
	35
	0.0001
	0.0035 

	98
	
	彩砖路面开挖、回填、养护
	米
	人行道彩砖开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM
	55
	0.0001
	0.0055 

	99
	
	穿线钢管
	米
	过路钢管直径90mm
	65
	0.0001
	0.0065 

	100
	
	PE管
	米
	人行道、绿化直径50mmPE管
	13
	0.0001
	0.0013 

	101
	
	复合井盖直径500mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	360
	0.0002
	0.0720 

	102
	
	复合井盖直径600mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	370
	0.0002
	0.0740 

	103
	
	复合井盖直径800mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	390
	0.0002
	0.0780 

	104
	
	铸铁井盖直径500mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	410
	0.0002
	0.0820 

	105
	
	铸铁井盖直径600mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	430
	0.0002
	0.0860 

	106
	
	铸铁井盖直径800mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	460
	0.0002
	0.0920 

	107
	
	混凝土基础
	m³
	C25信号机基础结构件混凝土基础浇筑（包括不锈钢地脚螺栓预埋件的制作及安装、穿线管埋设、C25商品混凝土的浇筑养护、基础回填、渣土清运、螺栓混凝土包封）。
	860
	0.0004
	0.3440 

	108
	
	过路顶管
	米
	过路顶管施工，直径110mmPE管
	190
	0.0001
	0.0190 

	合计
	
	
	
	
	293545.00
	1
	10647.6206 


注：1、以上限价均含旧设备拆除、新设备安装、调试、搬运、垃圾处置、施工协调、安全文明施工费、工程保险费等一切相关费用。
2、报价权重含义说明
本项目设置清单子目价格权重，仅用于价格评审，不代表项目实际发生工程量比例、不代表各分项结算金额占比。
权重数值仅作为评标打分计算依据，不限制投标人自主填报综合单价，但投标人填报单价不得超过清单载明最高限价单价，投标单价高于限制单价的作无效投标处理。
各子目实际结算工程量以项目现场管养实际发生数量为准，最终结算金额 = 各子目实际工程量 × 中标单价；且结算金额不得超过采购预算金额。
3、权重最高限制单价（元）=最高限价单价（元）*价格权重
九、交通信号系统维护工作服务考评办法（详见拟签订的合同附件）
8、 其他要求
1.知识产权
本项目中除交通信号控制交通控制系统外其他内容知识产权归徐州市公安局交通管理支队所有。未经采购人同意投标人不得以任何方式向第三方或第三人透露、宣传项目涉及内容。本项目中所使用的所有软件知识产权都应为合法渠道取得，应为正版授权软件。涉及本项目的所有知识产权纠纷都由投标人负责。
2.中标人对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
3.考核、付款、保密等具体要求见招标文件第六章《拟签订的合同文本》。
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项目名称：交通信号灯社会化管养服务
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0029

政府采购合同


采 购 人（甲方）：                       
中 标 人（乙方）：                       
合同签订日期：   年   月   日


友情提醒：采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

特别提醒：
中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子版投标文件二份（U盘）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规规定，本着自愿、平等、公平、诚信原则，甲乙双方就合同采购事项，签署本合同。
第一条  合同文件
下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.1招标文件（项目编号： JSZC-320300-JSKJ-G2026-0029）
1.2投标文件
1.3乙方在投标时的书面承诺
1.4中标通知书
1.5合同补充条款或说明
1.6保密协议或条款
1.7相关附件、图纸及电子版资料（如有）
第二条  合同内容
2.1服务名称：交通信号灯社会化管养服务
2.2服务主要内容：
1.提供对徐州市区（含贾汪区）交通信号灯系统全部设施设备维护及信号调优服务，本次项目采取包工包料的全包方式，由中标供应商承担全部项目需求，不再增加额外费用。本项目主要服务内容包括内场和外场两部分：
外场维护内容主要包括：1）交通信号控制系统，含高架匝道信号灯；2）交通信息采集系统；3）可变车道诱导系统；4）供配电系统保障服务；5）新建路口信号规划、验收、接入与调试服务；6）包括上述系统的所有相关设备与土建设施。
内场维护内容主要包括：1）机房内信号系统相关硬件设备的维护；2）信号系统相关软件的维护与改进服务；3）便民服务等平台的工单处理与回复；4）路口信号配时优化与拥堵治理服务；5）支队指挥中心应急值守服务和重点时段保障服务；6）徐州市信号系统改进服务等工作。
第三条  合同总金额
3.1本合同服务总金额：¥                元。
大写：                  。
3.2本合同总价款包括服务期间必须的人工费、车辆费、日常易耗品、工具、调试费、培训费等所有相关费用。
3.3本合同价款不因合同期内工作量的增加而发生变化，因本合同项目而增加、变更的相关成本、费用由乙方承担。
第四条　甲方的权利和义务
4.1服务期内，甲方可全天24小时随时向乙方发出指令，要求乙方在规定的服务区域内提供信号灯设备维护服务。
4.2遇有重大赛事、重大活动、突发事件及其它工作需求，甲方有权统筹安排，要求乙方紧急配合处理信号灯设备。
4.3乙方承担从事合同约定服务内容活动所有法律后果，承担因维修不及时、灯具不规范、配时不合理等原因造成的交通事故法律责任。
4.4按时办理财政集中支付手续。
4.5甲方有权按照《考评办法》对乙方在合同服务期内违反合同规定的各种情况进行登记，建立诚信档案，制作季度考评表，按考评表分数比例扣减当季度服务费用。考评表评分按百分制，每季度为一个计分周期，当得分低于60分的，视为不合格，甲方不支付该季度服务费用，且可单方面解除合同。
4.6若上级政府部门对信号灯设备维护有其他规定的，从其规定。
第五条　乙方的权利和义务
5.1维护人员、车辆方案：详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件。
5.2系统维护方案：详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件。
5.3费用支付标准要求: 详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件中承诺文件。
5.4设立服务办公场所（非住宅小区类）的要求：详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件中承诺文件。
5.5维护过程中造成人员伤亡或财物损失，由乙方承担。
5.6维护过程中发生交通事故，由乙方承担。
5.7服从甲方临时安排信号灯设备维护服务。
5.8签订合同前，乙方人员 、设备、维护配件、车辆按投标文件准备到位，经甲方与监理单位检查确认后签订合同，合同签订之日即进入维护工作状态。
5.9服务过程中维保人员的安全由中标人负责，由此产生的安全风险由中标人承担。
第六条 保密
6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，包括并不限于：
6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。
第七条  期限、验收
7.1服务期限： 2026年10月24日至2027年3月31日。
服务地点：                          。
验收时间：                          。
验收地点：                          。
验收标准：遵照招标文件采购需求、国家及江苏省相关法律法规、标准规范、合同内容条款执行。
7.2 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，清单应随提供的服务成果交给甲方。
7.3验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务未达到本合同内容条款标准的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同拒付费用；由此引起损失及赔偿责任由乙方承担。
7.4甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，委托费用由乙方承担。
7.5如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。
第八条  付款方式
8.1本合同总金额为人民币大写金额           元（小写金额：          元），在合同总金额范围内根据乙方中标单价结合实际工程量按时结算，具体单价如下：
	序号
	项目
	单位
	服务要求
	中标单价（元）
	价格权重

	1
	服务人员及设备
	服务人员-项目高级管理人员
	人/月
	按采购需求核算平均每人每月服务费用。
	
	0.0605

	2
	
	服务人员-内场工程师
	人/月
	按采购需求核算平均每人每月服务费用。
	
	0.1380

	3
	
	服务人员-外场工程师
	人/月
	按采购需求核算平均每人每月服务费用。
	
	0.2565

	4
	
	维修升降车
	台/月
	悬臂6米以上(含燃油费用、保养费用)。
	
	0.0293

	5
	
	巡视车辆
	台/月
	小型巡视车辆，A0级以上，用于前端维护及方案优化工作(含燃油费用、保养费用)。每周全覆盖巡检1次。
	
	0.0576

	6
	
	太阳能临时信号灯
	台
	配备四方向左转加圆头临时信号灯，需具备太阳能发电板和蓄电池，蓄电池单独供电时长不低于12小时。
	
	0.0119

	7
	
	汽油发电机(台班）
	台班（8小时）
	功率3KW（含燃油费用、保养费用）。
	
	0.0158

	8
	
	仓库租赁费用
	套/月
	主城区仓库应为云龙区（包含新城区）、鼓楼区、泉山区（包含九里区）中的任一区域，两处仓库面积均应不小于400平方米。
	
	0.0198

	9
	信号控制机
	万兆光模块
	个
	SFP10G多模光模块
	
	0.0003

	10
	
	智能信号机高配版
	台
	GB联网信号机主机，符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）无缝衔接本地现用平台；
	
	0.0321

	11
	
	智能信号机
	台
	GB联网信号机主机，符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）无缝衔接本地现用平台；
	
	0.1103

	12
	
	信号机电源模块
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0111

	13
	
	信号机主控模块
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0292

	14
	
	信号机检测模块
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0079

	15
	
	信号机输出模块
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0198

	16
	
	信号机侧门控制按钮
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001

	17
	
	信号机特勤接收终端
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0006

	18
	
	信号机特勤遥控终端
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件                                                     遥控器：外廓尺寸120×55×40mm，天线长度110mm，手动控制功能、实现手动控制路口信号机至全红、黄闪、灭灯、制定相位放行等状态，7.4V电池供电、无线通信方式LORA、通信距离300米、能从手动控制状态及时切换到自动运行状态。
	
	0.0006

	19
	
	信号机校时定位模块
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001

	20
	
	485转换模块
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001

	21
	
	信号机触摸控制面板
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0010

	22
	
	信号机机柜
	台
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 尺寸1220×640×480、材质201/304不锈钢。
	
	0.0010

	23
	
	信号机机柜普通门锁
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001

	24
	
	信号机机柜智能锁
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0004

	25
	
	信号机机柜智能锁钥匙
	把
	适配原厂智能锁；
	
	0.0006

	26
	
	接线端子
	套
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001

	27
	
	电源插线板
	只
	220V，功率≥3000W
	
	0.0001

	28
	
	电源浪涌保护器
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001

	29
	
	网线防雷器
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001

	30
	
	黄闪控制器
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0003

	31
	
	空开
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001

	32
	显示设备
	四灯盘机动车灯具（含辅材）
	组
	四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0099

	33
	
	四灯盘箭头灯具（含辅材）
	组
	四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0099

	34
	
	四灯盘非机动车灯具（含辅材）
	组
	四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0099

	35
	
	四灯盘左转非机动车灯具（含辅材）
	组
	四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0099

	36
	
	三灯盘机动车灯具（含辅材）
	组
	三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0071

	37
	
	三灯盘箭头灯具（含辅材）
	组
	三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0071

	38
	
	三灯盘非机动车灯具（含辅材）
	组
	三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0071

	39
	
	三灯盘左转非机动车灯具（含辅材）
	组
	三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0071

	40
	
	灯盘（400直径）（含辅材）
	只
	红黄绿机动车、箭头、人行灯和特殊定制灯盘，板式人行灯汉字显示灯盘。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd；
	
	0.0024

	41
	
	灯盘（300直径）（含辅材）
	只
	红黄绿机动车、箭头、人行灯和特殊定制灯盘，板式人行灯汉字显示灯盘。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd；
	
	0.0022

	42
	
	板式人行灯（含辅材）
	套
	上为红灯静态行人，下为绿灯动态行人，下方为行人提示文字，要求与灯色颜色一致；
	
	0.0217

	43
	
	板式人行灯单文字面板
	个
	适配现有板式人行灯；
	
	0.0016

	44
	
	立柱式人行灯具（含辅材）
	组
	上为红灯静态行人，下为绿灯动态行人；
	
	0.0040

	45
	
	人行灯灯盘（含辅材）
	个
	红灯静态行人或绿灯动态行人；
	
	0.0027

	46
	
	太阳能黄闪灯（含辅材）
	个
	直径400mm，太阳能板+黄闪灯，铝合金外壳，二层防护。
	
	0.0074

	47
	
	小屏倒计时器（含辅材）
	个
	产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求；
	
	0.0074

	48
	
	大屏倒计时器（含辅材）
	个
	产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求；
	
	0.0099

	49
	
	400内置倒计时器（含辅材）
	个
	产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求；
	
	0.0030

	50
	
	信号灯发光单元帽沿
	个
	根据现有进行定制、满足现场实际需要，颜色与样式与现有一致。
	
	0.0001

	51
	
	综合待行区LED提示屏
	块
	1、外形尺寸：长2.3m*高0.38m，显示尺寸：长2.24m*高0.32m；整屏分辨率：224*32，像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；显示颜色：红、绿、黄；
	
	0.0030

	52
	
	左转待转区LED提示屏
	块
	1、外形尺寸：长1.34m*高0.7m，显示尺寸：长1.28m*高0.64m；整屏分辨率：128*64，像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；显示颜色：红、绿、黄；  
	
	0.0032

	53
	
	可变车道LED提示屏
	块
	1、1m*1.5m内嵌led标牌；
	
	0.0030

	54
	
	可变车道LED指示屏专用遥控设备
	个
	支持切换手动自动模式、支持切换led屏显示内容。
	
	0.0001

	55
	
	LED显示屏屏幕替换模块
	个
	尺寸：256mm*128mm，晶元金线F5正圆灯珠，红灯7*10mil双电极，绿灯11*14mil，亮度≥8000cd/㎡，发光角度30°，最大功耗≤80W/㎡
	
	0.0001

	56
	
	LED显示屏电源模块
	个
	输出电流5V-40A；
	
	0.0001

	57
	
	LED显示屏主控板模块
	个
	定制
	
	0.0007

	58
	
	绿波LED提示屏
	㎡
	1、像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；直插式高亮发光二极管，显示颜色：红、绿、黄，水平视角70°，垂直视角35°；
	
	0.0030

	59
	
	地埋灯
	个
	斑马线行人设计，发光均匀，柔和，不刺眼。高强度抗压，抗震，防水等级>IP67；
	
	0.0001

	60
	
	匝道信号灯
	个
	尺寸500mm。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd；
	
	0.0004

	61
	检测设备
	视频车辆检测器
	台
	能与现有信号控制机通过协议无缝对接；
	
	0.0027

	62
	
	视频车辆检测器电源适配器
	个
	适配本地现用视频车辆检测器，原厂配件
	
	0.0001

	63
	
	雷视车辆检测器
	台
	能与现有信号控制机通过协议无缝对接。
	
	0.0042

	64
	
	行人请求按钮
	个
	要求与现有信号控制机无缝对接。
	
	0.0004

	65
	
	抱杆机箱
	个
	产品尺寸不小于600mm*400mm*400mm，防护等级IP54，工作温度范围为-40到85℃
	
	0.0002

	66
	
	信号灯故障检测器
	路口
	利用交通视频监控、交通状态检测等资源数据以及信号态势感知等技术手段，实现交通信号灯非正常亮灭、灯色冲突、亮度不足、倾倒偏转、倒计时异常等故障的自动识别
	
	0.0032

	67
	线缆
	3芯电源线缆
	米
	电源电缆KVV3×6mm2
	
	0.0056

	68
	
	16芯控制线缆
	米
	控制线缆KVV16×1.5mm2
	
	0.0049

	69
	
	10芯控制线缆
	米
	控制线缆KVV10×1.5mm2
	
	0.0037

	70
	
	4芯控制线缆
	米
	控制线缆KVV4×1.5mm2
	
	0.0020

	71
	
	4芯光缆
	米
	单模1310nm 4芯光缆
	
	0.0017

	72
	
	光缆成端设备
	套
	含分线盒、熔纤盘、尾纤
	
	0.0001

	73
	
	光纤收发器
	对
	1、内置高效交换内核，抑制广播风暴，实现流量控制，CRC差错校验；
	
	0.0001

	74
	
	熔纤盘
	个
	定制8芯
	
	0.0001

	75
	
	电表
	个
	220V单相电表
	
	0.0001

	76
	
	室外网线
	米
	室外超五类或以上标准，含包络，符合国标
	
	0.0001

	77
	
	信号机接地扁钢角铁地线含施工
	套
	·
	
	0.0001

	78
	
	室外工业8口交换机
	台
	1、具有 8 个 10/100Base-TX 自适应电口，支持自动 MDI/MDI-X连接；
	
	0.0003

	79
	
	室外工业5口交换机
	台
	1、具有 5个 10/100Base-TX 自适应电口，支持自动 MDI/MDI-X连接；
	
	0.0002

	80
	杆件类
	信号灯L型杆件4米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	h=6.8m；l=4m；立柱250-200*6mm；挑臂4mm；
	
	0.0028

	81
	
	信号灯L型杆件6米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	h=6.8m；l=6m；立柱250-200*6mm；挑臂4mm；
	
	0.0030

	82
	
	信号灯L型杆件8米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	h=6.8m；l=8m；立柱300-250*6mm；挑臂4mm；
	
	0.0038

	83
	
	信号灯L型杆件10米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	h=6.8m；l=10m；立柱340-280*8mm；挑臂5mm；
	
	0.0054

	84
	
	信号灯竖杆高6.5米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	高6.5m，圆柱形，Ø164×3.5mm，热镀锌喷塑 ,含钢筋笼
	
	0.0016

	85
	
	竖杆装多灯用横杆及配件（二横杆二抱箍）
	套
	定制
	
	0.0001

	86
	
	竖杆挑臂杆及配件
	套
	定制
	
	0.0003

	87
	
	人行灯杆件高3m
	根
	h=3m;φ114*3.5mm
	
	0.0004

	88
	
	立柱人行灯钢筋笼
	个
	《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）
	
	0.0001

	89
	
	板式人行灯钢筋笼
	个
	《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）
	
	0.0001

	90
	
	信号机钢筋笼
	个
	《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）
	
	0.0002

	91
	
	匝道信号灯定制支架等辅材
	
	定制
	
	0.0002

	92
	
	信号灯支架
	
	定制竖装专用
	
	0.0001

	93
	
	信号灯抱箍
	
	定制
	
	0.0001

	94
	
	柱式人行灯抱箍
	
	定制
	
	0.0001

	95
	
	杆件检修口盖板（定制）
	个
	定制
	
	0.0001

	96
	其他
	沥青路面开挖、回填、养护
	米
	沥青路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于20CM
	
	0.0001

	97
	
	绿化路面开挖、回填、养护
	米
	绿化路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM
	
	0.0001

	98
	
	彩砖路面开挖、回填、养护
	米
	人行道彩砖开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM
	
	0.0001

	99
	
	穿线钢管
	米
	过路钢管直径90mm
	
	0.0001

	100
	
	PE管
	米
	人行道、绿化直径50mmPE管
	
	0.0001

	101
	
	复合井盖直径500mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	
	0.0002

	102
	
	复合井盖直径600mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	
	0.0002

	103
	
	复合井盖直径800mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	
	0.0002

	104
	
	铸铁井盖直径500mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	
	0.0002

	105
	
	铸铁井盖直径600mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	
	0.0002

	106
	
	铸铁井盖直径800mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	
	0.0002

	107
	
	混凝土基础
	m³
	C25信号机基础结构件混凝土基础浇筑（包括不锈钢地脚螺栓预埋件的制作及安装、穿线管埋设、C25商品混凝土的浇筑养护、基础回填、渣土清运、螺栓混凝土包封）。
	
	0.0004

	108
	
	过路顶管
	米
	过路顶管施工，直径110mmPE管
	
	0.0001


注：以上价格均含旧设备拆除、新设备安装、调试、搬运、垃圾处置、施工协调、安全文明施工费、工程保险费等一切相关费用。所有设备均含安装。
经双方协商一致， 选择以下第 （  ）种付款方式
（一）付款方式一（提交预付款保函的）
合同价款的百分之四十（40%）即¥     ，大写：人民币    元整，在双方签订合同后且乙方提供对应金额的增值税发票后10个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
合同价款的百分之六十（60%）即¥     ，大写：人民币    元整，服务期结束，工程量审核完成并依据考评结果，乙方提供对应金额的增值税发票后10个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
（2）乙方应在甲方办理支付手续前5个工作日内提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。
（3）乙方服务费支付比例和季度考核情况挂钩，见附件。
（4）履行合同期间费用超出中标金额，甲方不再支付中标金额以外的任何费用，乙方应无条件继续履行合同至服务期满。
（二）付款方式二：不提交预付款保函的
合同价款的百分之十五（15%）即¥     ，大写：人民币    元整，在双方签订合同后且乙方提供对应金额的增值税发票后10个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
合同价款的百分之八十五（85%）即¥     ，大写：人民币    元整，服务期结束，工程量审核完成并依据考评结果，乙方提供对应金额的增值税发票后10个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
（2）乙方应在甲方办理支付手续前5个工作日内提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。
（3）乙方服务费支付比例和季度考核情况挂钩，见附件。
（4）履行合同期间费用超出合同金额，甲方不再支付合同金额以外的任何费用，乙方应无条件继续履行合同至服务期满。
第九条  履约保证金
签订合同前，乙方向甲方提供采购合同金额（合同总价）的10%的履约保证金。（乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给甲方）。
履约保证金退还时间、条件和不予退还的情形：
退还时间：本项目服务期满后在收到乙方的请求后十日内退还。
退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。
不予退还的情形：乙方拒绝履行或不完全、不适当履行合同义务，经甲方提出未予及时纠正的。
[bookmark: _Hlk36581796]第十条  项目管理服务
乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。
项目负责人姓名：    ； 联系电话：     。
第11条 [bookmark: _Hlk36581820]服务质量
11.1乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起 12  个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定；服务期内更换的产品质保期为五年。
11.2服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题乙方在 1 小时之内做出及时响应，在 1 小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在 24 小时后仍无法解决，乙方应在 2 日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。
11.3乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十四条的约定承担赔偿责任。
11.4乙方服务质量达不到要求的，每次向甲方支付违约金  10000  元，并承担甲方寻求第三方服务发生的所有费用，包括诉讼费、律师费等。
[bookmark: _Hlk36581841]第十二条  分包
本项目中标后乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。
[bookmark: _Hlk36581855]第十三条  合同的生效
13.1本合同由甲乙双方法定代表人或委托代表人签字并盖章生效。
13.2生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
[bookmark: _Hlk36581886]第十四条  违约责任
14.1因乙方违约导致合同终止的，相关责任和损失由乙方承担。
14.2其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
[bookmark: _Hlk36581932]第十五条  不可抗力
15.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后 3 日内以书面形式通知另一方。
15.3未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。
15.4不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
15.5甲方基于公共利益需要或维护法定权益需要可单方变更、中止合同。
15.6确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。在合同终止情况下，对于已经履行的部分，予以结算服务费用。
[bookmark: _Hlk36581953]第十六条  争议的解决方式
16.1因服务质量问题发生争议的，双方协商解决，经协商不能解决的争议，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
16.2在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。
16.3经协商不能解决的争议，双方可向徐州市人民法院提起诉讼解决。
16.4在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。
[bookmark: _Hlk36582013]第十七条  其他
17.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
17.2 甲乙双方任何一方应当将其通讯联系方式及地址的任何变化书面通知另一方，否则以本合同约定通讯联系方式对本合同约定原地址的送达视为已经送达。
17.3本合同一式 肆 份，具有同等法律效力。甲乙双方各执 贰 份。
17.4本合同一切税费由乙方承担。
17.5本合同未尽事宜，甲乙双方可以协商签订补充协议，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。
17.6本合同由甲乙双方法定代表人或委托代表人签字并盖章生效。


甲    方：（公章）　　　　　　　　　乙    方：（公章）
法定代表人                          法定代表人
或委托代表人（签字）：              或委托代表人（签字）：         
签字日期：    年    月    日      　签字日期：    年    月    日   
联系人：                            联系人：                
电　话：                            电　话：                
电子信箱：                          电子信箱：               
地　　址：                          地　　址：                    
邮政编码：                          邮政编码：              
开户银行：                          开户银行：              
账　　号：                          账　　号：         

合同附件1：交通信号系统维护工作服务考评办法
合同附件2：保密协议（中标后根据采购人要求签订）

合同附件1
交通信号系统维护工作服务考评办法
一、公安主管部门考核
由交管支队组成考核小组（考核小组人数为3人以上单数），每月进行考核。检查方式采取日常巡查和专项检查相结合的方式。
二、考核办法及加、扣分细则
1.中标单位应按照招标文件规定的响应时间，保质保量按时完成交管支队下达维护工作任务。
2.在日常维护过程中，采购人对每一项维护项目，根据标准和要求进行考核，发现维护单位如有违反管理规定，扣除相应的分值，并开具《整改（扣分）通知书》，由中标单位项目经理签字，存档。
3.中标单位在接到交通主管部门《整改（扣分）通知书》后，未按规定的时间要求进行整改的，将取消其维护资格。
4.中标单位在合同期限内，维护项目完成出色，得到社会好评，或通过技术革新、高科技手段、新产品显著提高交通效率，主管部门将进行加分，加分分值可以冲抵扣分分值，但不得超过扣减分值。
5.考核处理
考核采用计分制，每扣除一分相应扣除支付款3000元，以1个月为1个考核周期，按照考核结果和合同约定进行支付款项调整。
		考核评分表（明查/暗查）

	考核日期：                                 考核标段：                                       
考核路段：

	类别
	考核内容
	扣分标准
	扣分点数量
	扣分

	设施考核
	控制柜
	因柜门没有及时上锁，管理不到位造成损失的，发现一次扣2分。
	　
	　

	
	
	控制（柜）体完整无缺、不渗水、无锈蚀，锁具完好，控制柜内部器件分布合理，布线规范。达不到要求的发现一次扣1分。
	　
	

	
	
	每两月一次常规检修，检修无记录扣2分，不检不记录扣3分。
	
	

	
	
	信号机工作完好，指示正确，各部件连接坚固无松动。达不到要求的发现一次扣1分。
	　
	

	
	电缆线路
	电缆线路埋设不规范或者飞线，电缆脱垂、损坏维修不及时，发现一次扣1分。
	　
	　

	
	
	巡视检查对严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿越导线）线路应在2日内分段或全部更新。达不到要求的发现一次扣1分。
	　
	

	
	
	每两个月巡查一次全部信号灯路口，达不到要求的扣2分。　　
	　
	

	
	信号灯
	信号灯、支架完好、无断裂、 脱焊及严重锈蚀，对严重影响安全的器件应予整修或更换。达不到要求的发现一次扣1分。
	　
	　

	
	
	每两月一次常规检修，检修无记录扣2分，不检不记录扣3分。
	
	

	
	
	信号灯故障维修，必须在1个工作日内完成修复或更换。无正当理由达不到要求的发现一次扣1分。
	
	

	设施运行
	工作正常率
	一般信号灯正常工作率100%（月度），月度统计电器设备的使用完好率≥95%（统计一个月内完好电器设备数比所有电器设备数，超过95%），非养护原因除外，达不到要求的扣1分。
	　

	　
　
　

	
	
	同一路口同一故障一个月内出现3次及以上的，不能再次维修解决，也没有更换设备并未及时上报招标人，出现交通事故或交通拥堵等情况，每出现一次扣10分。
	
	

	
	维保管理
	每月工作数据未按要求上报的，由维护单位领导说明情况。第二次以上每发现一次扣1分。
	　
	

	
	
	故障报警后未按规定时间到达现场，未及时排除故障，发现一次扣1分。
	
	

	
	
	方案优化人员未按时完成数据采集、摸排、诊断报告，未按时完成配时方案优化并记录台账，未按时完成绿波方案设计、调试并形成报告，发现一次扣1分。
	
	

	
	
	交通专业人员对新闻媒体、市长、书记信箱等便民平台关于信号灯设施与配时问题进行答疑回复超出时间期限或造成不良影响的，发现一次扣1分。
	
	

	
	故障责任
	产生重大不可推脱责任的故障，发生一次扣2分。
	　
	

	
	
	故障报修率应较上年同比下降，每下降1%加一分，每提高1%扣一分。
	　
	

	服务质量
	任务协作
	协作交警支队完成相关延伸工作，不配合一次扣2分。
	　
	　
　

	
	施工管理
	出现施工质量问题、工期延误问题、安全文明措施保障问题，达不到要求的发现一次扣3分。
	　
	

	
	
	承包方工作人员必须遵守劳动纪律，并服从管理，达不到要求的发现一次扣2分。
	　
	

	
	
	发生因施工质量、效率等引起大队、中队民警、城管市政物业投诉、新闻媒体曝光，一次扣3分。
	
	

	
	人员管理
	合同履行期间，维护单位的项目组成人员若与合同所列人员不相符，每人扣2分。
	
	

	
	
	更换项目经理，发现一次扣5分。更换其他专业人员，发现一次扣3分。
	
	

	
	
	项目经理或技术经理未请假擅自离开服务区域，发现一起扣2分。维护人员未请假擅自离开服务区域，指挥中心信号值守人员脱岗发现一起扣1分。
	
	

	
	
	提供的值班人员的手机号码无法接通，发现一次扣1分。
	
	

	
	专用车辆与应急设备
	维护车辆应保证专车专用，车辆必须安装车辆定位系统，免费提供车辆定位信息供招标人使用。少一辆扣2分。
	
	

	
	
	维护单位更换维护车辆，应提前报备，并提供备用车辆保障应急维修需要，出现车辆满足维修需要的扣2分。
	
	

	
	
	故障发生时备品备件无法及时提供或未提供，应急工具设备、临时红绿灯不全的（详见招标需求）发现一次扣1分
	
	

	
	24小时维护制度
	针对大型活动、法定假日、突发事件等情况，未制定维护服务应急处突预案上报采购人。预案中未明确处突人员、车辆、联系方式、机具配置等保障措施，没有按时到达处置现场，发现一次扣1分。
	
	

	
	
	维护单位私自拆除智能交通系统外场设施，以换代修或故意破坏的情况，发现一次扣3分，两次以上终止合同。涉及金额较大符合立案标准的，或造成较大后果的，保留追究法律责任的权力。
	
	

	
	
	未及时提供维护服务资料，包括道路交通信号控制设备设施、控制方案等基础台账、交通信号灯电子台账、管养验收资料等，出现一次扣1分。
	
	

	
	保密培训
	建立完善的数据安全保密制度，每月至少对人员进行1次保密安全培训，制度不完善的扣1分，未开展人员保密安全培训的扣1分
	
	

	总扣分数：

	考核人：                              



注：本考核表作为合同的附件及合同费用支付的依据，按每分3000元对合同应付款进行扣减。具体实施归采购人负责解释。



[bookmark: _Toc13160]            

[bookmark: _Toc30413]第七章  投标文件相关格式
（本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料）






交通信号灯社会化管养服务


投标文件

（项目编号：）



投标人：（名称打印并盖法人公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年  月  日



特别提醒：
中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副和投标文件电子版2份（载体为U盘）。


目 录


1. 投标函
2. 开标一览表
3. 分项价格表
4．偏离表
5. 法定代表人授权书
6. 中小企业声明函
7. 残疾人福利性单位声明函
8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）
10.投标人相关承诺
11.投标人书面声明
12.履约承诺函
13.项目组织机构及主要人员配置情况表
14.项目设备配置明细表
15.招标文件要求或投标人认为需要提供的其他资料（如有）
16.预付款保函支付条款模板
1. 投标函

致：江苏科建工程项目管理有限公司
根据             （项目名称）[项目编号：             ]招标文件，      (姓名)代表我方      （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。 
8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏科建工程项目管理有限公司确定。
9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话：                 手机号码： 
传真： 

投标人：（盖电子签章）
                      
日期：   年  月  日


2、开标一览表

项目名称：交通信号灯社会化管养服务 
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0029
                                  单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	投标权重单价合计（小写）
	备注

	交通信号灯社会化管养服务 
	详见投标文件
	
	报价为《分项价格表》的投标权重单价合计。


	投标权重单价合计（大写）：
	
	



或详见苏采云系统中的格式。

  
报价说明：1、以各子目投标单价×对应价格权重，求和得到投标权重单价合计（评审价）；
2、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；
3、报价以投标权重单价合计为准，大小写不一致以大写为准；
4、偏离说明：详见《偏离表》。

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月   日

3、分项价格表
项目名称：交通信号灯社会化管养服务 
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0029
	序号
	项目
	单位
	服务要求
	投标单价（元）
	价格权重
	投标权重单价（元）

	举例
	***项目
	**
	**费用
	517
	0.0605
	500*0.0605=31.2785
保留小数点后四位

	1
	服务人员及设备
	服务人员-项目高级管理人员
	人/月
	按采购需求核算平均每人每月服务费用。
	
	0.0605
	

	2
	
	服务人员-内场工程师
	人/月
	按采购需求核算平均每人每月服务费用。
	
	0.1380
	

	3
	
	服务人员-外场工程师
	人/月
	按采购需求核算平均每人每月服务费用。
	
	0.2565
	

	4
	
	维修升降车
	台/月
	悬臂6米以上(含燃油费用、保养费用)。
	
	0.0293
	

	5
	
	巡视车辆
	台/月
	小型巡视车辆，A0级以上，用于前端维护及方案优化工作(含燃油费用、保养费用)。每周全覆盖巡检1次。
	
	0.0576
	

	6
	
	太阳能临时信号灯
	台
	配备四方向左转加圆头临时信号灯，需具备太阳能发电板和蓄电池，蓄电池单独供电时长不低于12小时。
	
	0.0119
	

	7
	
	汽油发电机(台班）
	台班（8小时）
	功率3KW（含燃油费用、保养费用）。
	
	0.0158
	

	8
	
	仓库租赁费用
	套/月
	主城区仓库应为云龙区（包含新城区）、鼓楼区、泉山区（包含九里区）中的任一区域，两处仓库面积均应不小于400平方米。
	
	0.0198
	

	9
	信号控制机
	万兆光模块
	个
	SFP10G多模光模块
	
	0.0003
	

	10
	
	智能信号机高配版
	台
	GB联网信号机主机，符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）无缝衔接本地现用平台；
	
	0.0321
	

	11
	
	智能信号机
	台
	GB联网信号机主机，符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）无缝衔接本地现用平台；
	
	0.1103
	

	12
	
	信号机电源模块
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0111
	

	13
	
	信号机主控模块
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0292
	

	14
	
	信号机检测模块
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0079
	

	15
	
	信号机输出模块
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0198
	

	16
	
	信号机侧门控制按钮
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001
	

	17
	
	信号机特勤接收终端
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0006
	

	18
	
	信号机特勤遥控终端
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件                                                     遥控器：外廓尺寸120×55×40mm，天线长度110mm，手动控制功能、实现手动控制路口信号机至全红、黄闪、灭灯、制定相位放行等状态，7.4V电池供电、无线通信方式LORA、通信距离300米、能从手动控制状态及时切换到自动运行状态。
	
	0.0006
	

	19
	
	信号机校时定位模块
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001
	

	20
	
	485转换模块
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001
	

	21
	
	信号机触摸控制面板
	块
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0010
	

	22
	
	信号机机柜
	台
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 尺寸1220×640×480、材质201/304不锈钢。
	
	0.0010
	

	23
	
	信号机机柜普通门锁
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001
	

	24
	
	信号机机柜智能锁
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0004
	

	25
	
	信号机机柜智能锁钥匙
	把
	适配原厂智能锁；
	
	0.0006
	

	26
	
	接线端子
	套
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001
	

	27
	
	电源插线板
	只
	220V，功率≥3000W
	
	0.0001
	

	28
	
	电源浪涌保护器
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001
	

	29
	
	网线防雷器
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001
	

	30
	
	黄闪控制器
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0003
	

	31
	
	空开
	个
	适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件
	
	0.0001
	

	32
	显示设备
	四灯盘机动车灯具（含辅材）
	组
	四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0099
	

	33
	
	四灯盘箭头灯具（含辅材）
	组
	四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0099
	

	34
	
	四灯盘非机动车灯具（含辅材）
	组
	四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0099
	

	35
	
	四灯盘左转非机动车灯具（含辅材）
	组
	四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0099
	

	36
	
	三灯盘机动车灯具（含辅材）
	组
	三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0071
	

	37
	
	三灯盘箭头灯具（含辅材）
	组
	三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0071
	

	38
	
	三灯盘非机动车灯具（含辅材）
	组
	三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0071
	

	39
	
	三灯盘左转非机动车灯具（含辅材）
	组
	三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。
	
	0.0071
	

	40
	
	灯盘（400直径）（含辅材）
	只
	红黄绿机动车、箭头、人行灯和特殊定制灯盘，板式人行灯汉字显示灯盘。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd；
	
	0.0024
	

	41
	
	灯盘（300直径）（含辅材）
	只
	红黄绿机动车、箭头、人行灯和特殊定制灯盘，板式人行灯汉字显示灯盘。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd；
	
	0.0022
	

	42
	
	板式人行灯（含辅材）
	套
	上为红灯静态行人，下为绿灯动态行人，下方为行人提示文字，要求与灯色颜色一致；
	
	0.0217
	

	43
	
	板式人行灯单文字面板
	个
	适配现有板式人行灯
	
	0.0016
	

	44
	
	立柱式人行灯具（含辅材）
	组
	上为红灯静态行人，下为绿灯动态行人；
	
	0.0040
	

	45
	
	人行灯灯盘（含辅材）
	个
	红灯静态行人或绿灯动态行人；
	
	0.0027
	

	46
	
	太阳能黄闪灯（含辅材）
	个
	直径400mm，太阳能板+黄闪灯，铝合金外壳，二层防护。
	
	0.0074
	

	47
	
	小屏倒计时器（含辅材）
	个
	产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求，
	
	0.0074
	

	48
	
	大屏倒计时器（含辅材）
	
	产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求，
	
	0.0099
	

	49
	
	400内置倒计时器（含辅材）
	个
	产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求，
	
	0.0030
	

	50
	
	信号灯发光单元帽沿
	个
	根据现有进行定制、满足现场实际需要，颜色与样式与现有一致。
	
	0.0001
	

	51
	
	综合待行区LED提示屏
	块
	1、外形尺寸：长2.3m*高0.38m，显示尺寸：长2.24m*高0.32m；整屏分辨率：224*32，像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；显示颜色：红、绿、黄；
	
	0.0030
	

	52
	
	左转待转区LED提示屏
	块
	1、外形尺寸：长1.34m*高0.7m，显示尺寸：长1.28m*高0.64m；整屏分辨率：128*64，像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；显示颜色：红、绿、黄；  
	
	0.0032
	

	53
	
	可变车道LED提示屏
	块
	1、1m*1.5m内嵌led标牌；
	
	0.0030
	

	54
	
	可变车道LED指示屏专用遥控设备
	个
	支持切换手动自动模式、支持切换led屏显示内容。
	
	0.0001
	

	55
	
	LED显示屏屏幕替换模块
	个
	尺寸：256mm*128mm，晶元金线F5正圆灯珠，红灯7*10mil双电极，绿灯11*14mil，亮度≥8000cd/㎡，发光角度30°，最大功耗≤80W/㎡
	
	0.0001
	

	56
	
	LED显示屏电源模块
	个
	输出电流5V-40A，
	
	0.0001
	

	57
	
	LED显示屏主控板模块
	个
	定制
	
	0.0007
	

	58
	
	绿波LED提示屏
	㎡
	1、像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；直插式高亮发光二极管，显示颜色：红、绿、黄，水平视角70°，垂直视角35°；
	
	0.0030
	

	59
	
	地埋灯
	个
	斑马线行人设计，发光均匀，柔和，不刺眼。高强度抗压，抗震，防水等级>IP67；
	
	0.0001
	

	60
	
	匝道信号灯
	个
	尺寸500mm。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd；
	
	0.0004
	

	61
	检测设备
	视频车辆检测器
	台
	能与现有信号控制机通过协议无缝对接；
	
	0.0027
	

	62
	
	视频车辆检测器电源适配器
	个
	适配本地现用视频车辆检测器，原厂配件
	
	0.0001
	

	63
	
	雷视车辆检测器
	台
	能与现有信号控制机通过协议无缝对接。
	
	0.0042
	

	64
	
	行人请求按钮
	个
	要求与现有信号控制机无缝对接。
	
	0.0004
	

	65
	
	抱杆机箱
	个
	产品尺寸不小于600mm*400mm*400mm，防护等级IP54，工作温度范围为-40到85℃
	
	0.0002
	

	66
	
	信号灯故障检测器
	路口
	利用交通视频监控、交通状态检测等资源数据以及信号态势感知等技术手段，实现交通信号灯非正常亮灭、灯色冲突、亮度不足、倾倒偏转、倒计时异常等故障的自动识别
	
	0.0032
	

	67
	线缆
	3芯电源线缆
	米
	电源电缆KVV3×6mm2
	
	0.0056
	

	68
	
	16芯控制线缆
	米
	控制线缆KVV16×1.5mm2
	
	0.0049
	

	69
	
	10芯控制线缆
	米
	控制线缆KVV10×1.5mm2
	
	0.0037
	

	70
	
	4芯控制线缆
	米
	控制线缆KVV4×1.5mm2
	
	0.0020
	

	71
	
	4芯光缆
	米
	单模1310nm 4芯光缆
	
	0.0017
	

	72
	
	光缆成端设备
	套
	含分线盒、熔纤盘、尾纤
	
	0.0001
	

	73
	
	光纤收发器
	对
	1、内置高效交换内核，抑制广播风暴，实现流量控制，CRC差错校验；
	
	0.0001
	

	74
	
	熔纤盘
	个
	定制8芯
	
	0.0001
	

	75
	
	电表
	个
	220V单相电表
	
	0.0001
	

	76
	
	室外网线
	米
	室外超五类或以上标准，含包络，符合国标
	
	0.0001
	

	77
	
	信号机接地扁钢角铁地线含施工
	套
	·
	
	0.0001
	

	78
	
	室外工业8口交换机
	台
	1、具有 8 个 10/100Base-TX 自适应电口，支持自动 MDI/MDI-X连接；
	
	0.0003
	

	79
	
	室外工业5口交换机
	台
	1、具有 5个 10/100Base-TX 自适应电口，支持自动 MDI/MDI-X连接；
	
	0.0002
	

	80
	杆件类
	信号灯L型杆件4米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	h=6.8m；l=4m；立柱250-200*6mm；挑臂4mm；
	
	0.0028
	

	81
	
	信号灯L型杆件6米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	h=6.8m；l=6m；立柱250-200*6mm；挑臂4mm；
	
	0.0030
	

	82
	
	信号灯L型杆件8米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	h=6.8m；l=8m；立柱300-250*6mm；挑臂4mm；
	
	0.0038
	

	83
	
	信号灯L型杆件10米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	h=6.8m；l=10m；立柱340-280*8mm；挑臂5mm；
	
	0.0054
	

	84
	
	信号灯竖杆高6.5米（包含杆件基础、钢筋笼等）
	根
	高6.5m，圆柱形，Ø164×3.5mm，热镀锌喷塑 ,含钢筋笼
	
	0.0016
	

	85
	
	竖杆装多灯用横杆及配件（二横杆二抱箍）
	套
	定制
	
	0.0001
	

	86
	
	竖杆挑臂杆及配件
	套
	定制
	
	0.0003
	

	87
	
	人行灯杆件高3m
	根
	h=3m;φ114*3.5mm
	
	0.0004
	

	88
	
	立柱人行灯钢筋笼
	个
	《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）
	
	0.0001
	

	89
	
	板式人行灯钢筋笼
	个
	《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）
	
	0.0001
	

	90
	
	信号机钢筋笼
	个
	《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）
	
	0.0002
	

	91
	
	匝道信号灯定制支架等辅材
	
	定制
	
	0.0002
	

	92
	
	信号灯支架
	
	定制竖装专用
	
	0.0001
	

	93
	
	信号灯抱箍
	
	定制
	
	0.0001
	

	94
	
	柱式人行灯抱箍
	
	定制
	
	0.0001
	

	95
	
	杆件检修口盖板（定制）
	个
	定制
	
	0.0001
	

	96
	其他
	沥青路面开挖、回填、养护
	米
	沥青路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于20CM
	
	0.0001
	

	97
	
	绿化路面开挖、回填、养护
	米
	绿化路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM
	
	0.0001
	

	98
	
	彩砖路面开挖、回填、养护
	米
	人行道彩砖开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM
	
	0.0001
	

	99
	
	穿线钢管
	米
	过路钢管直径90mm
	
	0.0001
	

	100
	
	PE管
	米
	人行道、绿化直径50mmPE管
	
	0.0001
	

	101
	
	复合井盖直径500mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	
	0.0002
	

	102
	
	复合井盖直径600mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	
	0.0002
	

	103
	
	复合井盖直径800mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	
	0.0002
	

	104
	
	铸铁井盖直径500mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	
	0.0002
	

	105
	
	铸铁井盖直径600mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	
	0.0002
	

	106
	
	铸铁井盖直径800mm
	套
	含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求
	
	0.0002
	

	107
	
	混凝土基础
	m³
	C25信号机基础结构件混凝土基础浇筑（包括不锈钢地脚螺栓预埋件的制作及安装、穿线管埋设、C25商品混凝土的浇筑养护、基础回填、渣土清运、螺栓混凝土包封）。
	
	0.0004
	

	108
	
	过路顶管
	米
	过路顶管施工，直径110mmPE管
	
	0.0001
	

	投标权重单价合计
	大写：
	



注：
以上限价均含旧设备拆除、新设备安装、调试、搬运、垃圾处置、施工协调、安全文明施工费、工程保险费等一切相关费用。

投标人：（盖电子签章）
日期：   年  月   日
说明：
①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。
②如经复核权重单价合计价格与开标一览表总价（权重单价合计）不一致，最终以两者价格低者为准。
③投标人对以上数据的真实性负责。
④采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。
注：投标人投标时请将此表第二行：“举例”整行删除。

4、偏离表
项目名称：交通信号灯社会化管养服务 
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0029
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



特别说明：
投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖电子签章）
 
日期：   年  月  日


5、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书

5.1法定代表人资格证明（如法定代表人参加时提供）


投 标 人：                                               .                
地    址：                                                                           
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性     别：                   
年    龄：                          职     务：                   
系                                      （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


投标人：                          （盖电子签章）
                年        月        日

(法定代表人有效身份证反正面扫描附后)



5.1法定代表人授权委托书（如授权委托人参加时提供）

委托人：
地  址：
法定代表人：               职务：
统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与[ 交通信号灯社会化管养服务 ]项目[项目编号：     ]的招、投标活动及签订经济合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。
委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。
特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：              

法定代表人（签字或电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：
                                                 
                                  受托人联系电话：
年   月   日 
(受托人身份证反正面扫描件附后)




6、中小企业声明函

项目名称：交通信号灯社会化管养服务 
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0029
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
  1、 （标的名称） ，属于 （其他未列明行业） ； 承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据），属于        企业 （中型企业、小型企业、微型企业，务必请填空！）；
...
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
　　本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：本采购项目属于“其他未列明行业”。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



投标人：  （盖电子签章）

日期：   年  月  日




说明1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报响应投标人上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、成交投标人为中型、小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、响应投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。





7、残疾人福利性单位声明函

项目名称：交通信号灯社会化管养服务
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0029
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日





8、 
投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的
书面声明

我单位在参加  交通信号灯社会化管养服务  （项目名称）（项目编号： JSZC-320300-JSKJ-G2026-0029  ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日




9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）
项目名称：交通信号灯社会化管养服务
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0029
投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：       ，项目编号：       所必需的设备和专业技术能力，具体为所附证明材料。

特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）
日期：   年  月  日

所附证明材料必须提供以下内容：
（1）项目经理1人，具有城市道路交通信号控制工程建设或城市道路交通信号控制维护项目的工作经验，项目经理具有一级建造师（机电工程或通信与广电工程专业）或高级工程师职称（电力工程、机械工程、交通运输工程、通信工程、电子信息工程、智能交通专业方向均可）。
（2）技术负责人1人，具有城市道路交通信号控制工程建设或城市道路交通信号控制维护项目的工作经验，具有高级工程师职称（电力工程、机械工程、交通运输工程、通信工程、电子信息工程、智能交通专业方向均可）。
（3）外场工程师共计13人，均应具有相应电工证或高空作业证，熟练掌握前端施工规范及建设标准，掌握接线技能和基础调试技能。
（4）内场工程师共计7人，能熟练操作本市信号控制系统，具有交通、通信相关专业学历，并配备至少一名CAD绘图专业技术人员，能熟练利用CAD软件绘制路口效果图。
注：提供人员花名册，以上人员为本项目最低人员配置要求，人员不重复记取；投标文件中提供以上人员相关证书扫描件和投标人为其缴纳的开标时间前近六个月内（不含开标当月）任意一个月的社保证明扫描件。未提供或提供不全为无效投标！







10、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （%），小写   ￥大写：    人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （%），小写￥     大写：    人民币 。 
…… 
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。
…… 
注：
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。


-----------------（以下无正文）-----------------
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