
编 制 说 明

一、工程概况

跃进桥位于罡杨镇工业园区富业路上，桥梁所在路段现状为三级公路，水泥混凝土路面，路面宽10m。路线呈东西走向，上跨前进河。踏勘时水面宽约19.4m，河上口宽约32m。现状老桥跨径为3X8m，上部结构为空心板梁，下部结构为预制方桩柱式桥墩、浆砌块石重力式台。桥面全宽10.3m，净宽9.75m，水泥混凝土铺装层。          拟建新桥结构型式:桥梁上部结构为(8+10+8)m普通/预应力钢筋砼预制空心板:下部结构为柱式墩台，钻孔灌注桩基础。桥梁净宽10.0m，全宽11.0m。

二、编制依据

1、罡杨跃进桥危桥改造工程设计图纸及现场踏勘；

2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；

3、根据交通部[2018]86号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；；

4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018；

交通部《公路工程预算定额理解与应用》；

交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG/T 3833-2018；

交通部《公路工程预算定额应用释义》；

5、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-工程量清单计量规则）；

6、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-技术规范）

7、省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知:苏交建（2019）22号文；

8、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

9、材料价格采用2026年5月江苏省泰州市建设工程材料信息价结合江苏省交通材料市场价，计算材料预算价。

三、工程量清单计价规则

本次招标控制价编制按照公路工程标准施工招标文件（2018年版）进行。其中就主要项目说明如下：

第100章 总则
1、101-1保险费：
-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险：按合同规定承包人为参建各方缴纳的与工程有关的一切保险费。预算按清单小计的0.15%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。
-b按合同条款规定，提供第三者责任险：按合同规定承包人为本工程第三者缴纳的责任险。预算按清单小计的0.05%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。
-c按合同条款规定，提供工伤保险：按合同规定承包人为本工程工伤保险。预算按清单小计的0.09%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。
2、102-1竣工文件费：预算按2000元计，总价包干；承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件及影像资料。

3、102-2施工环保费：预算按清单小计的0.31%计，按4024.29元计，该费用为暂列金额，由建设单位总价控制，按实计量，合理摊销。按相关部门和规范，采取有效措施及配备洒水车、防尘网等以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护，保证业主避免索赔和罚款。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规的各项要求，确保符合环保要求。不能符合环保要求，业主不予计量，由此产生的一切相关费用均由中标单位承担。中标单位必须提供的环保措施清单及影像资料，业主根据清单核定环保费费用。
4、102-3安全生产费：按清单小计的1.5%计，按19472.39元计，暂列金额，总额控制，安全生产费用应由业主根据监理工程师对承包人在本项目安全生产必须投入的情况签字确认，计量支付，合理摊销。用于安全生产施工中完善、改造警示灯、标志标牌、照明及设备、设施费用，包含网式围挡、彩钢围挡等费用；应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用；安全生产检查与评价费用；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用；安全技能培训及应急救援演练费用和其他安全费用等。
5、103-1临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护)：
-a老桥拆除（拆除至规划河床下0.5m，含外运）：本清单包括桥梁桥面拆除、桩拆除至规划河床下0.5m以及桥台下砼基础及抛石，以及锥坡等附属工程一切工程量，旧桥拆除后的垃圾清理运输费用。预算按15000元计，该费用为包干费用。

103-2临时便桥：本清单包括按照建设单位要求修建一座临时便桥（估计26米）方便行人通行（含拆除费用）。预算按85671.09元计，该费用为包干费用。

103-3设计费：设计费为暂定费用，此费用用于发包人图纸设计费用，结算时按中标价的1.78%计取，投标时为不可竞争费用，投标人不得修改此部分费用。
103-4勘探费：勘探费为固定费用，此费用用于发包人地质勘探等费用，投标时为不可竞争费用，投标人不得修改此部分费用。

103-5招标费：招标费为固定费用，此费用用于发包人招标、编标等费用，投标时为不可竞争费用，投标人不得修改此部分费用。

104-1承包人驻地建设：包干计取，此费用用于承包人临时租赁或采取其他方式设置办公室、工具房、仓库等临时设施的建设，不因方式或任何客观原因而改变、增加此项费用。
第400章 桥梁、涵洞
1、桥梁钢筋项目
桥梁的钢筋（包括桩基的钢筋）以千克（kg）在此计列。其内容包括钢筋混凝土中的钢筋和预应力混凝土中的非预应力钢筋及混凝土桥面铺装中的钢筋、钢筋网。钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒（连接套）、焊接、钢筋垫块或其他固定钢筋的材料，以及钢筋的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装等不另行计量。
⑴桩基、承台等基础构件用钢筋计入工程细目403-1“基础钢筋”并分设光圆钢筋(HRB300)与带肋钢筋(HRB400)。
⑵搭板、防撞护栏等用于安装的钢筋、预埋件作为各相应工程项目中的附属工作，计入工程细目403-4“附属结构钢筋”。
⑶台帽、盖梁、桥台、耳背墙、支座垫石、挡块等钢筋计入工程细目403-2“下部结构钢筋”。
⑷铺装钢筋、成品钢筋网、铰缝钢筋计入工程细目403-3“上部结构钢筋”。
2、桥梁钻孔灌注桩项目
⑴钻孔灌注桩按桩径的桩长以m计量。计量应自图纸所示桩底标高至承台底、系梁底或盖梁底；对于与桩连为一体的柱式墩台，且无承台或系梁时，按图纸标识计；未经监理工程师批准，由于超钻而深于所需的桩长部分，将不予计量。
⑵开挖、钻孔、清孔、钻孔泥浆场内处理、护筒、混凝土、破桩头，以及必要时在水中填土筑岛、搭设工程支架等其他为完成工程的细目，作为钻孔灌注桩的措施工作，不再另行计量。
⑶水中、陆上钻孔灌注桩的界限以常水位为界，不受施工季节的影响和水位的变化。
⑷已考虑泥浆外运：灌注桩产生泥量，在沉淀池沉淀后，已按外弃考虑，不再计量。
3、桥梁结构混凝土项目
结构混凝土分别以不同结构类型及混凝土等级，以m3计量。为商品砼，包括结构物模板制作安装、拆除，泵车输送、捣固、养生等工序。结构物基础挖方及回填、整形、夯实等工作含入各相应工程项目单价中，不单独计量与支付。
⑴直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除。作为砌体砂浆的小石子混凝土，不另行计量。
（2）桥梁预制板梁均为集中制作，包括梁板场地建设、安拆、复垦、板梁的制作、安装、运输、吊装以及吊装设备的安、拆等一切相关工作。堵头砼作为梁板附属工程量，不另行计量。
4、桥梁预应力钢筋(钢绞线)项目
预应力钢绞线含钢绞线的加工、锚具、管道、锚板及联结钢板、焊接、张拉、压浆、封锚等，作为预应力钢筋(钢绞线)的附属工作，不另行计量。预应力锚具包括锚圈、夹片、连接器、螺栓、垫板、喇叭管、螺旋钢筋等整套部件。
5、桥梁桥面铺装项目
（1）桥面铺装，采用C50混凝土/C50防水混凝土，按m3计量。
（2）桥面泄水管等作为桥面铺装的附属工作，在415-4有关工程细目中计量，桥面泄水管包括钢管、不锈钢管、PVC管等一切相关工作。
（3）桥面铺装钢筋在第403节有关工程细目中计量。
6、桥梁支座项目
支座按图纸所示不同的类型，在416-1有关工程细目中计量。包括支座的提供和安装，以个计量。支座的清洗、运输、起吊及安装支座所需的扣件、预埋钢板、钢筋、焊接等，作为支座安装的附属工作，不另行计量。
支座调平钢板在403-3有关工程细目中计量。包括支座调平钢板的提供和安装，以kg计量。
7、桥梁伸缩装置项目
桥面伸缩装置按不同结构形式以米计量,在417-2模数式伸缩装置有关工程细目中计量。其内容包括伸缩装置的购置、提供和安装等作业。安装时切割和清除伸缩装置范围内沥青混凝土铺装和清除后浇筑的钢纤维水泥混凝土以及安装伸缩装置所需的临时或永久性的扣件、钢板、钢筋、焊接、螺栓、粘结等，作为伸缩装置安装的附属工作，不另行计量。
注：伸缩缝的预埋钢筋已计入到403-4附属结构钢筋中，伸缩缝安装时所用的由厂家提供的钢筋作为附属工作含在伸缩缝的综合单价中，不另行计量。
其他直接费与现场经费取费标准

1、取费标准见“编制办法”。

2、税金按增值税9%计。

3、利润按7.42%计。

材料单价

1、人工费按《省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知》（苏交建〔2019〕22号）文规定，普通人工费单价取128.17元/工日，机械人工费单价取128.17元/工日。

2、本项目材料价格采用泰州市建设工程造价信息（2026年5月份）材料价，缺失的材料采用江苏省交通运输厅最新发布的材料价格或周边地区材料价。
