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[bookmark: _Toc15481]前 附 表
下述表中内容是对招标文件的具体补充和修改，如果有矛盾之处的话，应以本附表为准。
	项号
	名称
	内      容

	1
	招标人
	苏州市吴江区第四人民医院
联系人：戴剑虹          
联系电话：0512-63192201-8000 

	2
	代建单位
	吴江市震泽镇投资发展有限公司
联系人：黄健      
联系电话：0512-63751035

	3
	招标代理机构
	中思项目管理咨询有限公司
地  址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室     
邮编：215007
电话：0512-68832715    
联系人：符美婷、范万红

	4
	招标编号
	JSZC-320509-SZZS-G2026-0022号

	5
	项目名称
	吴江四院扩建工程一新院二次供水项目

	6
	投标有效期
	九十天（日历日）

	7
	投标保证金
	本项目无须缴纳投标保证金，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章投标文件格式），否则视为无效投标。

	8
	投标文件份数
	本次公开招标采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交投标文件，无需递交纸质投标文件。（中标后，中标单位需提供四套纸质投标文件）

	9
	中标服务费
	 根据该项目委托代理协议约定，由中标单位支付代理费的原因如下：
1、简化支付流程，提高采购效率‌。由供应商在报价中直接包含代理费并统一支付，可以减少采购人与代理机构之间单独的代理费支付审批与结算环节，有助于简化整体的资金流转流程，缩短从合同签订到服务完成的周期，提高政府采购项目的整体执行效率。
2、促进采购成本透明化与报价可比性‌。由投标单位在投标报价时包含代理费，使得项目的全部预期成本（包括服务本身的费用和代理服务费）在评审阶段就得以完整呈现，增强了不同供应商之间报价的真实性与可比性，确保评审是基于包含所有法定义务支出的总成本进行，有利于采购人做出更经济、高效的采购决策。
3、本项目申报预算时已经包含代理服务费及评标专家费，其中代理服务费由中标单位支付（在领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清）,专家费用由甲方支付。
4、本项目代理服务费为19235.00元；请各投标单位在投标报价时综合考虑。
5、代理服务费收费依据：以苏州市政府采购网公布的收费公告信息表为准。收费标准： 
预算金额100万以下费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100－500万费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500-1000万元费率为该部分预算金额的0.8%；

	10
	评分标准和评标方法
	见本招标文件

	11
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。 

	12
	导致无效标
因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；
（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

	13
	政府采购监督电话
	0512-63982393


	





	



















[bookmark: _Toc2080]第一章 投标邀请函
	项目概况
吴江四院扩建工程一新院二次供水项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取获取招标文件，并于2026年08月03日13点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件


[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320509-SZZS-G2026-0022
2、项目名称：吴江四院扩建工程一新院二次供水项目
3、预算金额：138.5万元
4、最高限价：壹佰叁拾捌万伍仟元整（¥1385000.00）
5、采购需求的简要说明：吴江四院扩建工程一新院二次供水，详见第四章招标书
6、合同履行期限：合同签订之日起90日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。
7、本项目不接受联合体投标，不接受转包，分包。
8、本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府釆购政策需满足的资格要求:本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
3、本项目的特定资格要求：无。
注：
（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
方式：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
售价：0.00元
四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年08月03日13:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.获取采购文件方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
2.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、招标人信息
名    称：苏州市吴江区第四人民医院
地    址：苏州市吴江区震泽镇镇南一路1333号
联 系 人：黄健、戴剑虹
联系方式：0512-63751035、0512-63192201-8000  
2、招标代理机构信息
名    称：中思项目管理咨询有限公司
地  址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室  
联系方式：0512-68832715
3、项目联系方式
项目联系人：符美婷、范万红
电话：0512-68832715







[bookmark: _Toc6043]第二章 投标人须知

一、说明和释义
1、说明
1.1本招标文件仅适用于中思项目管理咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于中思项目管理咨询有限公司。
2、词语释义
2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（招标人） 。
2.6乙方（中标人）：合同中规定的向招标人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.7货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切货物、设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
二、投标人（供应商）
3、投标人的资格要求
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
注：
（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。 
5、投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合投标
本次招标不接受联合体投标。
三、招标文件的说明
7、招标文件
招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、招标文件的询问与澄清（修改）
8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。
9、招标文件的修改
[bookmark: _Hlk60140996]9.1招标人或者招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
[bookmark: _Toc8377][bookmark: _Toc23956][bookmark: _Toc1142]10、投标答疑会与现场考察：本项目如需组织现场考察或者召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人或在招标文件中明确。
四、投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。
13. 投标文件的组成
13.1封面
13.2开标一览表
13.3资格审查响应文件
13.3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件）；
13.3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；
13.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一年内任一期依法缴纳税收的凭据复印件和依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；
13.3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；
13.3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；
13.4符合性审查响应文件
13.4.1投标函； 
13.4.2法定代表人身份证扫描件；
13.4.3授权委托书（如有授权）；
13.4.4投标人委托代理人身份证扫描件（如有授权）；
13.4.5投标报价明细表；
13.4.6技术条款偏离表；
13.4.7商务条款偏离表；
13.4.8售后服务承诺书；
13.4.9设备清单表；
13.4.10关于资格文件的声明函；
13.4.11其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）；
13.4.12实质性条款（如有）；
13.5综合评审响应文件
13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；
13.6企业报价折扣证明
（1）提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）《关于符合本国产品标准的声明函》。
13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。
注：供应商必须提交上述13.1—13.4.11款规定的资料。否则，投标文件将被视为因未实质性响应采购文件要求而被拒绝。
14.网上投标文件的编制
14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
14.2电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
14.3未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
14.4 网上投标文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。
14.5投标报价（编制）要求的说明
14.5.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.5.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。
14.5.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.5.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
14.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15、投标文件的份数和签署
15.1投标人应按本须知的规定，编制一份网上投标文件。
15.2制作电子投标文件时，应在招标文件要求处，有投标人法定代表人或授权代理人签字或盖章，并在单位盖章处加盖公章。若未按上述要求签署的投标文件将拒绝。
15.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。
16、投标保证金：本项目不收取投标保证金
17、投标文件的有效期
17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。
五、投标文件的递交
18.投标文件的提交
18.1网上投标文件的内容按投标文件的组成的要求进行制作，并按《政府采购供应商须知》步骤进行提交。
19、投标截止时间
19.1网上投标文件必须在投标截止时间前提交，逾期递交的，招标采购单位拒绝接收。
19.2招标人或者招标代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
20、投标文件的修改和撤销
20.1 投标文件的修改应在投标截止时间前进行。
20.2 投标开始时间后至投标截止时间前，投标人可以撤回投标。
六、开标和评标
21.开标
21.1开标由招标人或者招标代理机构主持，有关工作人员参加。招标人、供应商登录“苏采云政府采购一体化平台开标大厅”直接观看、参与开标过程。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2开标时宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
投标人不足3家的，不得开标。
21.3投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
21.4如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个开、评标程序的，可以进行封标。招标人或者招标代理机构应把继续开、评标程序的时间、地点通知到每个投标人。
22.资格审查
22.1开标结束后，招标人代表应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
22.2信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标人、采购代理机构对供应商进行信用查询。
22.3查询时间：投标文件提交截止时间。
22.4查询渠道：通过“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
[bookmark: _Hlk92794284]22.5查询证据留存方式：招标人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。
22.6经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
23.评标委员会
23.1评标委员会依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会独立履行下列职责：
23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
23.2.3对投标文件进行比较和评价；
23.2.4确定中标候选人名单，或者根据招标人委托直接确定中标人；
23.2.5向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件审查
25.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。
25.2根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的通知，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，属于上述4项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
25.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
25.4投标文件属下列情况之一的，将按无效投标处理：
25.4.1与招标文件有重大偏离；
25.4.2投标人拒绝修正错误；
25.4.3投标人的报价是选择性的；
25.4.4投标人的报价只响应了部分招标内容；
25.4.5法律法规或招标文件规定的其他认定无效的情况。
25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
25.6本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。具体规定时间以系统中评标小组设定的倒计时间为准。供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
25.7评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审查，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
25.7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；
25.7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；
25.7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.9招标人或采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
25.10评价和比较采用的办法具体内容详见招标文件第六章。
25.11最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
26.废标
26.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.1.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
26.1.4因重大变故，采购任务取消的。
26.2废标后，招标人将废标的理由通知所有投标人。
六、授予合同
27.中标人的确认
27.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标人或采购代理机构的委托向招标人推荐中标候选单位或根据招标人授权直接确定中标人。
27.2采购代理机构在规定的时间内将中标结果在相应媒体上予以公示。
28.合同授予标准
28.1招标人或采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
28.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
29.中标通知书
29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对招标人和中标人具有同等法律效力。
29.3中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
30.合同的签订
30.1中标人应按政府采购的相关规定，在规定的时间内与招标人签订合同。未在规定时间内与招标人签订合同的，将根据政府采购的相关规定承担相应的法律责任。
30.2招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、其他事项
31.中标服务费
31.1中标人须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
31.2中标人如果未按规定支付中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
32.监督
32.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
33.未尽事宜
33.1按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc5577]
第三章 投标文件格式

说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。





























格式1：（投标人）法人委托书
法人委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中思项目管理咨询有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字或签章）



                                       日期：     年    月     日



格式2：投标函
投标函
中思项目管理咨询有限公司：
我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：
1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。
2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、代理服务费、各种税费、劳保、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用(含现场监管、监造、设计联络及系统深化设计、培训设备保养及其他施工单位的配合费用等)一切费用。
3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
    4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。
    5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。
    6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；
9、我们同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。
    所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：
地址：                 邮政编码：
联系人：               联系电话/传真：

投标人：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或签章）
日期：   年     月     日

格式3：开标一览表


按电子文件固定模式填写报价即可。














格式4：投标报价分析表
投标报价分析表

招标编号：                                                    单位：元
	序号
	标的物名称
	品牌
	型号
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	最终报价
	金额大写                    元



投标人：（公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：         年         月       日












[bookmark: _Toc18106]格式5：技术参数偏离表
技术参数偏离表
招标编号∶
	序号
	标的物名称
	品牌
	生产厂家
	规格型号
	数量
	招标技术要求
	投标技术指标
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人：（单位公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）               
日期：   年     月     日

注：1.供应商应对照招标文件技术要求等，在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。 
3.供应商须按上述格式要求填报《技术参数偏离表》，否则，视为非实质性响应。
  





格式6、商务条款偏离表
商务条款偏离表

	序号
	名称
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	1
	交货期
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	合同主要条款
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

说明：
1.商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。供应商应对照招标文件要求，在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。 
3.各投标人必须附《商务条款偏离表》。


格式7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	故障诊断报告
	
	

	4
	解决问题
	
	

	
	
	
	


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日









[bookmark: _Toc18833][bookmark: _Toc23802][bookmark: _Toc12647]格式8、设备清单表
[bookmark: _Toc14735][bookmark: _Toc10402]设备清单表
（格式）
招标编号：        号
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备清单表》投标。
    2、各投标人必须附详细配置清单。


投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日











格式9、资格证明文件

关于资格文件的声明函

                                     ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  （招标编号）  号   （项目名称）    的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



 			                  投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年         月       日



格式10、中小企业声明资料

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （项目名称及包号） 采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、（标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）；
2、（标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受中小企业扶持政策。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。
6.中小企业划型标准规定  工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

格式11、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


              单位名称（盖章）：  
                                                               日期：



注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。





格式12、监狱企业声明函
监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。
（1） 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。
（2） 本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：         

日    期：    年  月  日














[bookmark: _Toc23150][bookmark: _Toc24670][bookmark: _Toc12099][bookmark: _Toc18097]格式13、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日
         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



格式14、投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致：         （招标代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加  （项目名称和招标编号） 标段的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或招标人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（中标）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（中标）后不依法与招标人签订合同；
3.中标（中标）后不按本招标文件规定向招标人提交履约保证金；
4.中标（中标）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或招标人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人：                      （盖公章）
地址：          电话：           传真：          
电子邮件：          邮编：           
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：         
日期：            








[bookmark: _Toc23445]第四章 招标书
中思项目管理咨询有限公司受苏州市吴江区第四人民医院委托，就该单位所需的吴江四院扩建工程一新院二次供水项目进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。
一、招标编号：JSZC-320509-SZZS-G2026-0022号
二、采购项目名称：吴江四院扩建工程一新院二次供水项目
三、采购预算：壹佰叁拾捌万伍仟元整（¥1385000.00）
四、货物清单及技术性能要求：
（一）二次供水设备（以下简称设备）包括不锈钢水箱、水泵（含电机）、隔膜式气压罐、控制柜（含变频器、可编程控制器及其他元器件）、压力传感器、支座，水泵进水口和出水口的管路、阀门、止回阀，等部分组成。设备应高效节能、运行安全可靠、管理方便、供水压力稳定、流量连续可调，设备性能参数符合设计要求，设备配套使用的部件、材料均应选用国家标准的产品。控制系统可选用优质品牌PLC或选用科技技术含量更高的数字化集成全变频控制恒压供水技术。
（二）采购清单及技术要求：
	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	一、供水泵房

	1
	水泵
	1、泵体材料（包含叶轮、导叶、机封、泵轴、底座、顶盖等与水接触部件，均为06Cr19Ni10/304（GB/T 3280-2015）或06Cr17Ni12Mo2/316（GB/T 3280-2015）不锈钢材料）。水泵性能应符合GB/T5657要求，效率值不低于GB19762效率要求的规定。水泵采用通过第三方节水、节能检测认证的优质品牌水泵，设有备用水泵，备用水泵的供水能力不应小于最大一台运行工作水泵的供水能力。水泵采用机械密封，采用集装式机封，静音轴承，水泵叶轮需为满焊。。
2、水泵技术参数：Q≥10.0L/S,H≥55m,N≤11.0kW。
3、水泵能与变频器配合保持最佳效率点，避免工作水泵低频率下运行。变频器采用知名品牌。水泵配套的电机为高效品牌电机（新二级能效及以上）。
4、水泵电机：防护等级不低于IP55，电机绝缘等级为不低于F级，电源类型为：380V/50HZ。电机轴承采用NSK\NTN\SKF静音轴承。
5、水泵的震动值、噪声级以及安全性能的要求应符合国家及行业相关标准规定。
6、泵轴选用不锈钢，叶轮选用不锈钢。在容许工作条件范围运转时，滚动轴承的基本额定寿命不小于30000小时。
7、密封采用机械密封。机械密封的基本额定寿命不小于10000小时，制造材料动静环为碳化硅、碳化钨，结构件为不锈钢，水泵与电机采用分体式设计，联轴器连接，联轴器采用对开式联轴器，与轴之间应有定位销，安装后无需重新定位，联轴器外应有不锈钢的联轴器套保护。
8、水泵电机和控制柜应有可靠的接地装置，并有警告标志、线号标记。
9、供应商应提供整机安装尺寸，并负责安装调试。
10、水泵应有旋转方向标志,铭牌应平整光洁，文字、符号、线条应清晰，具体内容及要求应符合GB/T13306等规定。  
	台
	2
	一用一备

	2
	潜污泵
	1、Q≥11.5L/S，H≥15m，N≤3.0kW；
2、自动耦合，配置304不锈钢链条；
3、设两级控制，低液位单泵启动，高液位双泵同启兼顾高位水淹报警；
4、设备外壳不锈钢材质。
5、控制箱不低于IP54（含耦合、排污泵控制箱安装）
	组
	1
	

	3
	组合式成品不锈钢水箱
	1、 水箱规格：5.0mx4.0mx2.0m（长*宽*高）。
2、材质：316L（含附件）；附配件（水位计、内外人梯、人孔双锁、溢水漏斗、透气装置等）。
3、水池底板、下侧板板材厚度≥2.5mm。
4、水池中侧板板材厚度≥2.0mm。
5、水池上侧板、顶板板材厚度≥1.5mm。
6、水池槽钢底座采用8#镀锌槽钢，现场制作。
7、所有水箱应在现场制作安装，采用氩气保护焊焊接。
8、水箱人孔带锁具，须三点式双锁制。
9、不锈钢水箱采用凸型球面（包括水箱底板）装配式焊接结构。水箱底座拼装应采用焊接形式现场拼装，槽钢对接处须设置在基础上。水箱应设有进出水管、透气口、溢流口、放空口等，并根据设计要求提供其他接口。所有开孔处要求采用翻边角焊，不能采用与箱体直接角焊的方式。水箱内外应设置爬梯，爬梯材质与水箱板材质相同。
	台
	1
	

	4
	成品隔膜式气压罐
	1、系统膨胀罐有效容积约300L，工作压力约1.6Mpa。
2、气压罐壳体选用AISI316不锈钢。
3、气压罐球囊选用耐高温耐腐蚀的丁基橡胶球囊。
	台
	1
	

	5
	紫外线消毒设备
	1、 Q≥36.0m3/h，具备在线检测紫外强度、远程控制和自动清洗功能。
2、 ▲具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（提供相关证明材料）。
3、在峰值流量下、紫外穿透率为90%时、在计入灯管老化系数和结垢系数修正后，所能实现的最小有效紫外线剂量不得小于40mJ/cm2。
4、紫外线消毒设备能完成所有正常消毒及监控功能，并完整配套，由以下几部分组成：紫外线消毒器和灯管：灯管数量由厂家根据本工程设计，满足本次招标技术条件的要求。电控柜：一个消毒器用一个电控柜控制。紫外光强探测系统：根据国际权威认证要求和设备制造商的设备特点自行设置，每台设备安装1个紫外探头。
	套
	1
	

	6
	除湿机
	1、 除湿量：≥138L/天。
2、 循环风量：≥1200m³/h。
3、 额定输入功率：≤2.0kW
	台
	1
	

	7
	保洁架
	1、 材质：不锈钢。
2、 含托盘、毛巾、扫把、簸箕、水桶、拖把等相关配套
	套
	1
	

	8
	远传液位变送器
	4-20毫安通讯，0-3米扬程,不低于ip55防水等级
	台
	1
	

	9
	电磁流量计
	规格：DN100
1、Modbus通讯。
2、必须具有计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。
3、计量精度千分之五。
4、传感器和变送器可以成套实现在线标定，并且转换器可完全互换
	台
	1
	

	10
	余氯仪
	与浊度仪统一品牌，电极法检测，检测精度±0.01ppm
	台
	1
	

	11
	浊度仪
	1、浊度仪取水口安装在低区阀门处，设置阀门。
2、测量原理：90°散射光，内置气泡去除系统。
3、精度：0~40NTU，读数的±2%。
4、分辨率：0~9.9999NTU，0.0001NTU；10.000~99.999NTU，0.001NTU。
5、重复性：优于读数的±1.0%或±0.002NTU。
6、响应时间：不大于15s。
7、通信接口：RS485/MODBUS。
8、控制器防护等级：不低于IP66。
9、电源：100~230V/AC，50/60Hz。
	台
	1
	

	12
	不锈钢法兰式橡胶软接头
	规格：DN80
(各类阀门皆为304不锈钢阀瓣或EPDM阀瓣)
管道所称不锈钢材质为304或304L不锈钢
	个
	2
	

	
	
	规格：DN100
(各类阀门皆为304不锈钢阀瓣或EPDM阀瓣)
管道所称不锈钢材质为304或304L不锈钢
	个
	4
	

	13
	取样口
	规格：DN20
	个
	1
	

	14
	不锈钢快速冲洗接头
	规格：DN25
	个
	2
	

	15
	遥控浮球阀
	规格：DN100
材质：阀体球墨铸铁 QT450-10，阀内件 304 不锈钢，密封 EPDM 橡胶；导阀、浮球 304 不锈钢 参数：法兰连接，PN16，液压水位控制，生活饮用水卫生级
	个
	1
	

	16
	对夹式电动蝶阀
	规格：DN100
材质：阀体 QT450-10 球墨铸铁，阀板 304 不锈钢，阀座 EPDM，电动执行器铝合金 参数：对夹式，PN16，电压 AC220V，防水不低于IP65
	个
	3
	

	17
	涡轮对夹蝶阀
	规格：DN100
材质：阀体 QT450-10，蝶板 304 不锈钢，阀座 EPDM，涡轮头铸铁 参数：手动涡轮传动，对夹安装，PN16
	个
	10
	

	
	
	规格：DN50
材质：阀体 QT450-10，蝶板 304 不锈钢，阀座 EPDM，铸铁涡轮执行机构 参数：对夹式，PN16，手动调节
	个
	5
	

	
	弹性座封闸阀
	规格：DN80
材质：阀体 QT450-10 球墨铸铁，阀杆 304 不锈钢，密封橡胶全包覆 参数：法兰连接，PN16，暗杆 / 明杆可选，给水专用
	个
	2
	

	18
	法兰涡轮蝶阀
	规格：DN50
材质：阀体 QT450-10，蝶板 304 不锈钢，EPDM 阀座，铸铁涡轮箱 参数：法兰连接，PN16，手动涡轮操作
	个
	1
	

	19
	静音止回阀
	规格：DN100
材质：阀体 QT450-10，阀芯、弹簧 304 不锈钢，密封 EPDM 参数：法兰连接，PN16，立式 / 卧式两用，消减水锤噪音
	个
	2
	

	20
	橡胶瓣止回阀
	规格：DN100
材质：阀体 QT450-10，阀瓣强化橡胶，阀杆 304 不锈钢 参数：法兰式，PN16，水流正向开启、反向密封阻断回流
	个
	1
	

	
	
	规格：DN80
材质：阀体 QT450-10，橡胶瓣密封件，内置 304 不锈钢固定件 参数：法兰连接，PN16
	个
	2
	

	21
	Y型过滤器
	规格：DN100
材质：阀体 QT450-10，滤网 304 不锈钢（40 目），密封 EPDM 垫片 参数：法兰 Y 型，PN16，底部带排污丝堵
	个
	2
	

	22
	水锤消除器
	规格：DN50
材质：壳体不锈钢，内部隔膜 EPDM，承压弹簧 304 不锈钢 参数：法兰 / 丝扣，PN16，吸收管路水锤冲击
	个
	1
	

	23
	直动式减压阀
	规格：DN20（含2个DN20不锈钢外丝）
材质：阀体 304 不锈钢，膜片 EPDM；配套外丝 304 不锈钢 参数：丝扣连接，可调稳压，PN16，生活给水专用
	个
	1
	

	24
	不锈钢球阀
	规格：DN20（含2个DN20不锈钢外丝）
材质：阀体、球芯、阀杆均 304 不锈钢，PTFE 密封；配套外丝 304 不锈钢 参数：丝扣两片式，PN16
	个
	6
	

	
	
	规格：DN25（含2个DN25不锈钢外丝）
材质：整体 304 不锈钢，四氟密封，配套 DN25 304 不锈钢外丝接头 参数：内丝连接，PN16
	个
	3
	

	25
		排气阀
	规格：DN25（含DN25不锈钢球阀1个）
材质：波纹管本体 304 不锈钢，两端法兰 Q235 热镀锌，网套 304 不锈钢 参数：长度 300mm，法兰连接，PN16，减震、补偿管道位移
	个
	1
	

	26
	法兰式不锈钢波纹管
	规格：DN100*300
材质：波纹管本体 304 不锈钢，两端法兰 Q235 热镀锌，网套 304 不锈钢 参数：长度 300mm，法兰连接，PN16，减震、补偿管道位移
	个
	2
	

	27
	双电源控制柜
	1000x600x2000mm双电源控制柜，含380V双路手自动电源转换器，380V断路器、380V空开、浪涌保护器
1、 供应设备必须技术成熟、控制系统先进；保护功能完善，制造工艺精良，运行经济，符合国家相关标准。除易损件可在正常使用寿命期间更换外，整机使用寿命不低于15年。
2、 水泵机组采用单变频控制模式运行，变频器应采用水泵专用变频器，专用变频器的IP防护等级不得低于IP54（变频器允许可放置于控制柜内，所承载变频控制柜IP防护等级不得低于IP54）。
3、 供水设备必须具备不产生负压的功能，即设备应具有对市政给水管网或有压管网不产生负压的功能。
成套设备自动运行控制功能。
4、 供水机组自动投切功能：根据供水系统的压力、流量，水泵自动投入或退出运行，自动控制水泵的运行台数，保证满足用水需求（压力、流量）。
5、 定时轮换运行功能：水泵连续运转8h （可设定）后自动切换循环运行，切换设定的时间误差不应超过+30S。
6、 故障互投功能：当运行水泵出现故障时，另一台水泵自动代替投入运行。具有自动和手动两种控制方式：当变频器故障时，手动操作直接启动水泵工频运行。整机严格采用N用一备形式，杜绝使用互为备用供水形式。
7、 应急变频供水功能：设备出水口侧检测压力信号的传感器同时发生故障时，应有另外的措施保证实现应急供水功能。
8、 变频控制柜应有RS485通讯端口，MODBUS通讯协议，以便供水企业实现对设备的远程通讯功能。
9、 变频控制柜应预留标准RS485通讯端口。远程监测功能：预留远程监测接口，远程监测系统对水泵的运行可监可控。预留的运行状态和控制信号包括：变频器运行、故障信号、频率信号；电压，运行、故障、停止、手动、自动等信号。
10、 变频控制柜应提供控制柜与设备控制有关的信号线，控制柜至水泵的动力连接线以及控制回路各线头必须有防止虚接的措施，防止元器件运行过程中发生电弧等打火现象。变频控制柜自动化性能好，控制灵活，具有故障报警、断相、缺相、缺水保护、瞬时电网波动保护、自动巡检测、用户管网爆管保护等功能。
11、 供水设备变频器发生报警时，主控制器应能够自动检测报警信号，自动对发生报警变频器实施自动复位，且自动复位时间不得超过15秒,确保设备在变频器发生报警的情况下，自动复位自动投入正常运行，确保供水安全。
12、 供水机组应具有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等保护功能，停电后复电时自动启动功能；机组应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。
13、 设备在下列环境条件下应能连续可靠地工作，压力控制精度（根据现场实际情况可调节机组实现休眠或恒压运行）： ≤±0.01Mpa（可调节），环境温度：0～+40℃，环境湿度：  ≤90%（电控部分），电源电压及频率： 380V±10%、50Hz±2Hz。
14、 控制柜外壳采用冷轧板加工，框架底板2mm厚，门外板1.5mm厚，控制柜静电喷涂须进行防腐处理。柜内应设有排风散热功能，防护等级不低于IP54。
	台
	1
	

	28
	主控柜（ABC）
	尺寸：1000x600x2000mm，符合江苏省居民住宅二次供水建设规程程序控制要求（PLC控制程序、触控屏实时显示水压水泵运行频率及状态，具备水压PID调节，开关手动、触控屏软手动启动、来电自启、超压保护、无水保护、水淹保护、短路保护等功能）
	台
	1
	

	29
	分控柜
	尺寸：1000x600x2000mm，符合江苏省居民住宅二次供水建设规程程序控制要求（PLC控制程序，触控屏实时显示水压水泵运行频率及状态，变频一控一带数显中文面板，具备水压PID调节，开关手动、触控屏软手动启动、来电自启、超压保护、无水保护、水淹保护、短路保护等功能）
	台
	1
	

	30
	安防柜
	1、 独立安防防水柜，内部设有UPS（2KVA）及多孔插座（逻辑：市电供UPS—UPS供电给多空插排—多孔插排输电给监控、门禁、触控屏及PLC，不供应水泵空调等高电耗设备），在外部停电时UPS工作，保障监控门口及主控数据通讯，以便应急响应。
2、 柜内预留2个220V插座，一个宽带电源需使用，一个故障时备用。
3、 内设不间断电源，交换机（机架式），数字量8路硬盘录像机（内含8T存储），成品网线，签到箱，钥匙箱，签到板，文件盒。
4、 硬盘录像机与入口识别设备、监控系统同品牌。
	台
	1
	

	31
	功放
	含功放、话筒及鼠标等配件
	台
	1
	

	32
	液晶显示器
	19寸
	台
	1
	

	33
	照明配电箱
	规格型号GXL-11
	台
	1
	

	34
	总等电位联结箱
	规格TD22-R-1
	台
	1
	

	35
	插座箱
	定制，防护等级不低于IP55，36回路箱
	台
	1
	

	36
	扬声器
	定压式，3W
	台
	1
	

	37
	球形摄像机
	最低1280*720，星光级
	台
	1
	

	38
	网络枪型摄像机
	最低1280*720，星光级
	台
	2
	

	39
	噪音计
	规格型号4-20ha  24V
	套
	1
	

	40
	荧光灯
	三防/LDE/24W
	套
	5
	

	41
	浮球液位开关
	UPK-03FXP
	台
	2
	

	42
	电接点压力表
	0-1.6mpa
	台
	2
	

	43
	压力变送器
	4-20ma，0-1.6mpa
	台
	4
	

	44
	磁翻板液位仪
	2米，304不锈钢材质，带上下限报警
	台
	1
	

	45
	配管、配线、电力电缆、电力电缆
	配管镀锌管明配
	项
	1
	

	46
	双联单控开关
	86型适配常规86底盒安装，250V,10A
	套
	1
	

	47
	报警按钮
	86型面板尺寸，适配常规86底盒安装，外壳为阻燃ABS材质，防护等级多为IP30，适配室内干燥场景，触点支持常开/常闭两种信号输出，可直接对接门禁主机和报警控制器
	套
	1
	

	48
	门禁控制器（含电源）门禁主机
	输入电压为‌100-240VAC‌，输出规格统一为‌12VDC‌，不同子型号输出电流覆盖3.33A~8.3A，输出功率对应40W~100W，工作温度范围-10℃~+70℃，工作湿度＜95%，可外接蓄电池
	套
	1
	

	49
	出入口目标识别设备
	支持人脸、刷卡、二维码等多种验证方式，不低于IP65防护等级
	套
	1
	

	50
	轴流通风机
	含中效过滤网罩500*500*500，防火阀

	台
	1
	

	51
	防火防盗门（含自闭器）
	成品防火防盗门
	㎡
	3.96
	

	52
	门磁
	250公斤以上拉力，具备状态监测功能
	套
	1
	

	53
	玻璃钢盖板
	定制，格栅，含边框角铁中间横梁
	㎡
	10.01
	

	54
	不锈钢面板
	（厚0.5mm）
	㎡
	2.59
	

	55
	缓冲管
	304或316材质
	根
	1
	

	56
	备品柜
	1000x600x2000
	台
	1
	

	57
	球阀
	规格：DN25
材质不锈钢
	个
	1
	

	58
	水龙头
	规格：DN15
材质304不锈钢
	个
	1
	

	59
	排污浮球阀
	DN100
	个
	1
	

	60
	扳手
	24mm 
	把
	2
	

	61
	压力传感器
	4-20ma，0-1.6mpa 
	台
	1
	

	62
	热继电器
	24V 
	套
	2
	

	63
	MF/ABC4*2灭火器箱
	3公斤
	组
	4
	

	64
	水淹报警器
	一体化全密封塑料外壳设计，电源、输入、输出全隔离，误报率<100ppm，防护等级不低于IP66，支持DC 9V~36V宽压供电，输出继电器或高低电平信号，适合点式定点漏水检测
	套
	2
	

	65
	防汛墙
	6063 T5的铝合金材质，铝型材厚度不小于2mm，每片防汛墙高度20公分。主门安装3片防汛墙，总高度60cm，其余3块作为应急使用
	㎡
	2.16
	

	66
	热镀锌扁钢
	-40*4
	m
	42.78
	

	67
	配套安装及辅材
	包括8.86m³、模板31.4M2、HRB400，直径12mm以内现浇钢筋0.16T、直径12mm以内植筋269根；1.5米高墙砖98.34M2、地面铺设防滑地砖221.11M2、1.5米高以上墙面及屋顶喷刷环保涂料444.47M2、标志标识牌1套；接地装置调试 1项、10#槽钢基础11.6m、300*150热镀锌钢制电缆桥架21.96m
	项
	1
	

	二、管道
	

	68
	DN100管道侧向抗震支架
	规格：DN100
材质：碳素结构钢，整体热浸镀锌处理
	个
	4
	

	69
	DN100管道双向抗震支架
	规格：DN100
材质：碳素结构钢，整体热浸镀锌处理
	个
	3
	

	70
	DN100水管单管单项支撑
	规格：DN100
材质：碳素结构钢，整体热浸镀锌处理
	个
	1
	

	71
	DN100水管单管双向支撑
	规格：DN100
材质：碳素结构钢，整体热浸镀锌处理
	个
	1
	

	72
	组合水管多管侧向支撑
	规格：2管
材质：碳素结构钢，整体热浸镀锌处理
	个
	8
	

	73
	组合水管多管双向支撑
	规格：2管
材质：碳素结构钢，整体热浸镀锌处理
	个
	7
	

	74
	支吊架
	材质：碳素结构钢，整体热浸镀锌处理
	kg
	509.08
	

	75
	刚性防水套管
	规格：DN150
	个
	5
	

	76
	穿墙套管
	规格：DN80
材质：碳素钢
	个
	10
	

	77
	穿墙套管
	规格：DN100
材质：碳素钢
	个
	14
	

	78
	球墨铸铁管
	规格：DN150
材质：离心球墨铸铁（QT450-10）
参数：K9 级，T 型承插接口，内衬水泥砂浆防腐，外喷锌 + 沥青涂层，公称压力 1.0MPa。
▲球墨铸铁管金相检验球化级别1级；提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件。
	m
	160
	

	79
	球墨铸铁管
	规格：DN100
材质：离心球墨铸铁（QT450-10）
参数：K9 级，T 型承插接口，内衬水泥砂浆，外喷锌沥青防腐，公称压力 1.0MPa。
 ▲球墨铸铁管金相检验球化级别1级；提供第三方权威机构出具的检测报告。
	m
	50
	

	80
	HDPE管 
	规格：De63,16kg
材质：高密度聚乙烯 HDPE100 级 参数：SDR11，公称压力 1.6MPa（16kg），热熔对接，生活给水专用；
	m
	190
	

	81
	HDPE管
	规格：De32 PN16
 材质：高密度聚乙烯 HDPE100 级 参数：SDR11，公称压力 1.6MPa（16kg），热熔连接，饮用水标准
	m
	206
	

	82
	不锈钢管（食品级）
	规格：DN150
材质：06Cr19Ni10（304 食品级不锈钢） 参数：薄壁卫生级，卡压 / 环压连接，内壁光亮酸洗钝化，符合生活饮用水卫生标准
	m
	29
	

	
	
	规格：DN100
材质：06Cr19Ni10（304 食品级不锈钢） 参数：薄壁卫生级，卡压 / 环压连接，内壁光亮酸洗钝化，符合生活饮用水卫生标准
	m
	325
	

	
	
	规格：DN80
材质：06Cr19Ni10（304 食品级不锈钢） 参数：薄壁卫生级，卡压 / 环压连接，内壁光亮酸洗钝化，符合生活饮用水卫生标准
	m
	205
	

	
	
	规格：DN65
材质：06Cr19Ni10（304 食品级不锈钢） 参数：薄壁卫生级，卡压 / 环压连接，内壁光亮酸洗钝化，符合生活饮用水卫生标准
	m
	4
	

	
	
	规格：DN50
材质：06Cr19Ni10（304 食品级不锈钢） 参数：薄壁卫生级，卡压 / 环压连接，内壁光亮酸洗钝化，符合生活饮用水卫生标准
	m
	33
	

	
	
	规格：DN25
材质：06Cr19Ni10（304 食品级不锈钢） 参数：薄壁卫生级，卡压 / 环压连接，内壁光亮酸洗钝化，符合生活饮用水卫生标准
	m
	7
	

	
	
	规格：DN20
材质：06Cr19Ni10（304 食品级不锈钢） 参数：薄壁卫生级，卡压 / 环压连接，内壁光亮酸洗钝化，符合生活饮用水卫生标准
	m
	7
	

	83
	厚壁不锈钢管
	 规格：DN100
材质：06Cr19Ni10（304 不锈钢） 参数：工业厚壁，法兰 / 焊接连接，壁厚大于同规格薄壁管，承压更高
	m
	10
	

	
	
	 规格：DN80
材质：06Cr19Ni10（304 不锈钢） 参数：工业厚壁，法兰 / 焊接连接，壁厚大于同规格薄壁管，承压更高
	m
	4
	

	84
	衬塑镀锌管
	规格：DN100
材质：基材 Q235 热镀锌钢管，内衬 PE 防腐层 参数：法兰连接，适用于市政、泵房给水干管
	m
	6
	

	
	
	规格：DN80
材质：基材 Q235 热镀锌钢管，内衬 PE 防腐层 参数：法兰连接，适用于市政、泵房给水干管
	m
	6
	

	
	
	规格：DN50
材质：基材 Q235 热镀锌钢管，内衬 PE 防腐层 参数：法兰连接，适用于市政、泵房给水干管
	m
	1
	

	85
	DN100泵房与外管碰接
	（每处含不锈钢法兰3片、开孔，刚性防水套管1个）
	处
	2
	

	86
	DN100泵房与地库管碰接
	（每处含DN150*0.3m波纹管1个、DN150不锈钢法兰片2片）
	处
	1
	

	87
	DN150地库与外管踫接
	每处含DN150*1m波纹管1个、DN150*90°不锈钢弯头1个、刚性防水套管1个、DN150不锈钢法兰片2片）
	处
	1
	

	88
	DN100地库管与外管碰接
	每处含DN100*0.3m波纹管1个、DN100不锈钢法兰片2片）
	处
	1
	

	89
	DN100地库与外管踫接
	每处含DN100*1m波纹管1个、DN100*90°不锈钢弯头1个、刚性防水套管1个、DN100不锈钢法兰片2片
	处
	1
	

	90
	DN100地库与泵房补水管道、医疗综合楼加压给水立管踫接
	每处含DN100不锈钢法兰片1片

	处
	4
	

	91
	地库与后勤行政楼立管踫接
	每处含DN80不锈钢法兰片1片
	处
	1
	

	92
	接通原市政管道
	含闷板拆除、DN300*DN150双平大小头1个
	处
	1
	

	三、阀门
	

	93
	闸阀（含AF法兰补偿接头）
	规格、压力等级：DN150
含免维护阀门井（DN200球墨铸铁套管0.4m，球墨铸铁地埋装置2型，基础等免维护地埋装置所有安装内容）
	个
	1
	

	94
	闸阀（含AF法兰补偿接头）
	规格、压力等级：DN100
含免维护阀门井（DN200球墨铸铁套管0.4m，球墨铸铁地埋装置2型，基础等免维护地埋装置所有安装内容
	个
	1
	

	95
	排气阀（含DN25球阀1个）
	规格、压力等级：DN25
材质：黄铜
	个
	4
	

	96
	补偿器
	AY(QQ压盖松套伸缩接头）
	个
	1
	

	四、水表
	

	97
	DN25水表
	包含：机械水表、止回阀、锁控阀及阀门；450*750砖砌井*0.5m（含钢纤维井盖）
	组
	2
	

	98
	DN50水表
	包含：DN50表前阀1个、DN50滤水器1个，DN50水表1个，DN50倒流防止器1个，DN50表后阀1个，DN50法兰片6片，及弯头等配件;1050*550砖砌水表井*0.8m（含钢纤维井盖）；砖砌φ1200水表边阀井*0.8m)（含800钢纤维井盖）
	组
	4
	

	99
	DN150水表
	包含：DN150表前磁控阀1个、DN150滤水器1个，DN150消防机械水表1个，DN150倒流防止器1个，DN150表后闸阀1个，DN150AF适配器3个，DN150法兰短管及弯头等管配件；1500*750砖砌水表井*0.8m（含钢纤维井盖）；1500*750砖砌水表边阀井*1.2m（含钢纤维井盖）；砖砌φ1200水表边阀井*1.8m)（含800钢纤维井盖）
	组
	1
	

	101
	DN150水表
	包含：DN150表前磁控阀1个、DN150滤水器1个，DN150市政进水电磁水表1个，DN150倒流防止器1个，DN150表后闸阀1个，DN150AF适配器3个，水表铭牌1个、DN150法兰短管及弯头等管配件；1500*750砖砌水表井*0.8m（含钢纤维井盖）；1500*750砖砌水表边阀井*1.2m（含钢纤维井盖）；砖砌φ1200水表边阀井*1.8m)（含800钢纤维井盖）
	组
	1
	

	102
	DN100水表
	包含：安装（含机械水表及法兰阀门）"
	组
	1
	

	103
	DN50水表
	包含：安装（含机械水表及法兰阀门、DN50不锈钢法兰片4片，管道支架）"
	组
	1
	

	104
	DN80水表
	包含：DN80法兰闸阀1只，DN80机械水表1只，DN80不锈钢法兰片4片，含管道支架
含表后接客房DN80不锈钢卡压法兰片1片"
	组
	7
	

	105
	DN50水表
	包含：DN50法兰闸阀1只，DN50机械水表1只，DN50不锈钢法兰片4片，含管道支架、水表铭牌1只
含表后接预留商铺DN50不锈钢卡压法兰片1片"
	组
	5
	


注：
1. 本项目核心产品为：序号1水泵。
2. 本次二次供水项目为交钥匙工程，所有设备安装调试完成后，需配合采购人完成主管部门的验收。
3.如涉及品牌型号，仅做参考。
[bookmark: _Toc310597859][bookmark: _Toc202779581][bookmark: _Toc312846770][bookmark: _Toc196836920][bookmark: _Toc201677240]（三）系统功能要求:
1、恒压功能：在一定程度上保证供水管网供水压力恒定。
2、过载保护功能：当电机电流超过整定值一定时间后，停止并报警。
3、缺水保护功能：当设备进水无水或水的含气量较高时，在一定时间内通过控制器将整个设备停止工作，直到水源重新复原并且设备内气体排尽，设备再次自动运行。
4、变频定时切换功能：变频主泵根据设定时间定时切换到下一台泵，确保每台泵的运行时间大致均等，延长了设备的使用寿命。
5、变频循环功能：整个设备按先启先停的原则进行工作。
6、超压保护功能：当设备在运行中，因某种因素造成压力高于高压设定值时设备强行停止，保护水管不受损坏。
7、低压保护功能：当出水管网压力过低，低于设定低压值时，设备认为出水管网出现断裂，此时设备自动强行停机，减少水资源的浪费。
8、报警功能：设备在工作中出现的所有故障都会自动报警，并在液晶屏上显示报警信息。
9、报警信息存储功能：设备所有报警信息都能在控制器内保存，以便查阅。
10、相序、缺相保护功能：当设备电源输入有相序错乱、缺相时，内部控制元件动作，保护设备正常运行。
11、夜间休眠功能：设备在夜间无人或用水量很少时自动休眠，起到节约能源的效果。
12、自动唤醒功能：当设备出水管网压力下降到设定值时，设备自动唤醒，进入运行状态。
13、变频器自动复位功能：设备在工作中出现变频器故障时，控制器对其自动进行复位操作，当次数超过设定次数还不能工作时，系统显示变频器故障，需要对变频器进行维修。
14、自动工频运行功能：当设备的变频器、压力传感器出现故障时，设备自动进行工频运行状态，确保用户不断水，同时报警告知维修人员进行设备维修。
a)密码保护功能：设备设有密码保护，确保非设备管理员对设备参数进行修改，影响用户正常供水。
15、参数复原功能：当用户因修改系统内参数而使设备无法正常工作时，使用此功能可以将系统各参数复原到出厂时的参数，从而使设备进入安全运行状态。
16、手动/自动功能：设备设有手动/自动两种操作方式。
17、有水开机/无水停机功能：当水源无水（水池水位下降到下限）时，停止正在工作的水泵，并报警。当水源恢复（水池水位达到开机水位），达到开机条件后，设备自动运行。
18、过电压欠电压保护功能：当设备的输入电源电压值超过或低于正常电压的10%时，设备停止工作，以保护元器件不受损坏。
四、通用技术标准要求：
报价设备性能应满足相关产品现行标准。包括但不限于以下规范、标准、图集要求：
（1）《二次供水设施卫生规范》GB17051-2025。
（2）《变频调速供水设备选用与安装》16S111。
（3）《二次供水消毒设备选用及安装》14S104。
（4）《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019。
（5）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002。
注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。
五、报价要求：
投标人须对所投标段进行报价，报价一次报定，各投标人须对所有内容进行报价，报价全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、代理服务费、各种税费、劳保、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用(含现场监管、监造、设计联络及系统深化设计、培训设备保养及其他施工单位的配合费用等)等各项应有费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。投标单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。
六、售后服务要求：
★1、设备安装完成并通过水务局、卫健委等主管部门验收等之日起免费质保期不少于2年。免费质保期从货物安装调试完毕且验收合格并投入使用之日起算。
★2、伴随服务：乙方应以优良的服务态度，提供7×24小时电话或电子邮件服务，接到用户报修通知1小时内响应，2小时内做出故障诊断报告，在免费保修期内非人为因素损坏设备，自甲方报障之时起，2个工作日内修复障碍，保证用户正常使用其功能。投标文件中提供具体的保障措施。投标单位接到故障报告后，投标单位应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。免费保修期满后，维护费用另行协商。
★3、投标单位需承诺，中标后将一体化泵房连接至管理单位的监管平台，响应文件中需提供承诺书原件，否则视为无效响应文件。
七、产品质量要求：
1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。
2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。 
3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。
4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 
5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。
八、验收要求及标准：
1、中标单位提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标总文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其它指标。
2、验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、装箱单、随机资料及包装。所有产品和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收合格。中标单位对质量问题负责包退、包换，因此发生的费用由中标单位负责。
3、提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则招标人有权拒绝验收。
4、中标单位应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。中标单位应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。
5、所有设备安装调试完成后，需报水务局、卫健委等主管部门验收，验收合格后方可投入使用。如验收不合格，供应商应配合整改，整改所产生的费用由供应商自行承担。
九、综合说明：
1、付款方式：详见合同主要条款
2、交货要求：合同签订之日起90日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。
交货地点：招标人指定地点。
3、供应商所提供产品需明确生产厂家、品牌、规格、型号、数量及主要技术参数，技术参数和产品说明书不一致时，以说明书为准。需列出设备配置清单、主要配件价格清单。
4、供应商必须承诺招标文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出。
5、知识产权：中标单位应保证采购单位免除且中标单位承担由于采购单位在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
6、招标人配合工作：招标人协助配合提供安装设备所需的电源、通道、场地、协调破路、绿化地占用等；协助配合安装前有关手续并配合中标单位办理有关验收手续；协助配合提供中标单位所需的图纸和相关资料；协助配合中标单位与其他施工队伍的协调。
7、中标单位必须做好工作区域内的安全防护工作，并对由此引起的安全事故承担经济责任。在项目范围内，出现任何安全事故，均由中标单位负责处理，同时不免除中标单位造成不良后果所承担的法律责任及其它相关责任。
十、相关政策（如涉及）
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持（如涉及）
1.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
1.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
1.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
2、信用记录
2.1采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在苏州政府采购网（www.szgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。
2.2代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
A、被列入失信被执行人名单；
B、被列入重大税收违法案件当事人名单；
C、企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
2.3对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
3、针对小微型企业的评审
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。
投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。
在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。
投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。
残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。
残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。
投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。


















[bookmark: _Toc14097]第五章 合同主要条款
甲方：苏州市吴江区第四人民医院
地址：苏州市吴江区震泽镇镇南一路1333号
联系人：戴剑虹
联系方式：0512-63192201-8000
代建方：吴江市震泽镇投资发展有限公司
联系人：黄健
联系方式：0512-63751035

乙    方：
地    址：
联 系 人：
联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、中思项目管理咨询有限公司采购编号JSZC-320509-SZZS-G2026-0022号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的吴江四院扩建工程一新院二次供水项目的购销事宜，签订本合同书。
一、项目内容：
	序号
	项目名称
	规格、型号
	单位
	数量
	生产厂家
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：


二、下列文件为本合同不可分割部分：
（一）中标通知书；
（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；
（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；
（四）技术文件；
（五）其他约定文件等。
三、合同价格与支付：  
（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。
（二）本合同总价为：         （￥    ），合同总价包括中全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、代理服务费、各种税费、劳保、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用(含现场监管、监造、设计联络及系统深化设计、培训设备保养及其他施工单位的配合费用等)。
（三）付款步骤：
3.1 合同生效后按如下步骤支付货款：双方签订合同后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同金额的30%预付款；货物到达现场,经查验合格后，付至相应部分货物合同款的50%；货物全部安装完成且经主管部门验收合格后，甲方支付至合同金额的80%；经审计完成后，甲方支付至审计金额的90%；竣工验收合格且质保期满后根据审计金额支付剩余款项。
3.2 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方签收后的运货回单和验收合格证明。
3.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
3.4支付方式：银行转账。
四、交付时间、地点、方式： 
（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。
（二）交货期限：合同签订之日起90日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。
（三）交货地点：采购人指定地点。
（四）标的物的所有权自标的物交付时转移。
（五）包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
五、验收标准：
（一）乙方提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标总文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其它指标。
（二）验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、装箱单、随机资料及包装。所有产品和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收合格。乙方对质量问题负责包退、包换，因此发生的费用由乙方负责。
（三）提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。
（四）乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。
（五）所有设备安装调试完成后，需报水务局、卫健委等主管部门验收，验收合格后方可投入使用。如验收不合格，乙方应配合整改，整改所产生的费用由乙方自行承担。
六、售后服务及其他要求：
（一）除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。乙方承诺免费质保期为    年。
（二）乙方应以优良的服务态度，    小时内响应，    小时内做出故障诊断报告，在免费保修期内非人为因素损坏设备，自甲方报障之时起，    个工作日内修复障碍，保证用户正常使用其功能。
（三）其它按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。
（四）设备安装完成后，乙方应将一体化泵房连接至管理公司的监管平台。
七、税费：
（一）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。
八、对标的物货物提出异议的时间和办法
（一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
（二）如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
（三）乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
九、违约责任：
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（一）甲方违约责任
1、 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
（二）乙方违约责任
1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
（三）不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
（四）合同的转让和分包
1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。
2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行
十、索赔：
（一）甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
（二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。
3、用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换标的物的质量保证期。
（三）如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 
（四）甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。
十一、合同生效及其它
1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，合同由采购单位负责备案。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。
3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。
4、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份、政府采购监督部门和招标代理机构各执壹份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：
法定（授权）代表人（签字）：                   法定（授权）代表人（签字）：
签订日期：        




















[bookmark: _Toc22870]第六章 评标办法及评分标准
一、评标办法：
1、评标办法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。
2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。
3、如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。
4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌均相同的，按上述规定处理。
二、政府采购政策执行办法：
1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。
2、针对小微型企业的评审加分：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。
[bookmark: _Hlk108609338]投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。
在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。
投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。
残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。
残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。
投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
3、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
二、综合评分标准：
（一）价格（30分）
以进入评标程序、实质性响应招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价）；其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为30%）
（二）技术参数比较（14分）
所投设备的技术参数应满足或高于招标文件要求的得14分，打“▲”技术指标出现负偏离的每项扣0.5分,其余技术指标出现负偏离的每项扣0.2分，扣完为止。
说明：（1）在技术响应对照表中按序清晰列示投标产品的技术参数、指标、功能等，以便与招标的技术要求相对比（如因技术参数顺序混乱等原因而导致误评，供应商自行担责）。
（2）标注“▲”的重要技术参数的需按招标文件要求提供相关证明材料，招标文件未作要求的，可提供第三方权威机构出具的检测报告或生产厂家彩页或手册或厂家盖章的技术白皮书等作为证明材料，否则视为负偏离。未打“▲”号部分参数，投标文件中提供对应参数对照表，每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。
（三）服务方案情况比较（45分）
1、投标产品配置选型情况比较（10分）
根据投标产品技术先进性、可靠性比较。综合评定方案内容全面完整详细、配置最合理、技术最先进、最可靠的得10分；方案内容完整、配置较完整、技术较先进、较可靠的得7分；方案内容合理、配置满足要求、技术较先进、可靠的得4分；方案无实质性内容、针对性缺失、基本满足项目需求的得1分；未提供不得分。
2、投标单位针对本项目的材质、制造工艺、质量等情况比较 （10分）
对各投标单位对本次投标的产品工艺进行比较，方案内容全面完整详细、材质、质量最优质、工艺最精良的得10分；方案内容完整、材质、质量较优质、工艺较精良的得7分；方案内容合理、材质、质量较一般、工艺较简单的得4分；方案无实质性内容、针对性缺失、材质、质量一般、工艺较差的得1分；未提供不得分。
3、投标单位针对本项目的设备供货计划及安装实施方案比较（10分）
针对本项目设备安装方案总体评定，方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得10分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程较明确的得7分；方案内容合理、针对性较差、操作流程存在不明确的得4分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分；未提供不得分。
4、快速服务保障措施（7分）
针对各投标单位对本次投标的实际情况及提供的具体保障措施比较，快速服务保障方案全面完整详细、具有明确针对性、科学合理的得7分；快速服务保障方案完整、针对性不突出、较科学合理的得4分；快速服务保障方案无实质性内容、针对性缺失、不具备可实施性的得1分；未提供不得分。
5、提供售后服务方案及应急预案（7分）
针对各投标单位售后服务方案及应急预案进行比较，方案全面完整详细、具有明确针对性、科学合理的得7分；快速服务保障方案完整、针对性不突出、较科学合理的得4分；快速服务保障方案无实质性内容、针对性缺失、不具备可实施性的得1分；未提供不得分。
6、投标单位在招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年，加1分，本项最高得1分。（提供投标单位关于免费质保期的承诺函加盖投标单位签章）
（四）项目组人员配置（5分）
1、拟派项目经理具有高级工程师及以上职称证书的得2分，具有中级职称的得1分；本项最高得2分。
2、拟派技术负责人具有高级工程师及以上职称证书的得2分，具有中级职称的得1分；本项最高得2分。
3、项目组成员（除项目经理及技术负责人外）中具有安全员证书的得1分，本项最高得1分。
注：上述（1）至（3）项须同时提供上述人员相关证书及投标单位为其缴纳的最近3个月内任意一期的社保缴费证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。
（五）企业综合实力（6分）
投标单位具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，有一份得2分，最高得6分。（需提供证书扫描件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会(http：//www.cnca.gov.cn)网站上查询的页面截图，未提供或提供不全的不得分。）
注：
1、投标报价超过采购预算或最高限价的将不进入综合评审程序，也不得中标。
2、付款步骤、交货期限、质保期如有负偏离的为无效投标。
3、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的相关资料不清晰的视为不具备该项得分的条件。
4、招标文件中要求加盖投标单位公章的，可用电子签章代替。
5、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。



        （全文完）
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