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前 附 表
下述关于要采购的苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程（三期）-交通安全设施提升项目的具体资料是对招标文件第一部分投标邀请函的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。
	序号
	项目名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320509-SZXY-G2026-0032

	2
	项目名称
	苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程（三期）-交通安全设施提升项目

	3
	招标代理机构
名称及地址
	名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司
地址：吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）垂虹路151号1幢
邮编：215200
[bookmark: _Hlk234839997]电话：0512-63172603	
联系人：李洋

	4
	采购单位
	名称：吴江经济技术开发区建设局
联系人：范清            联系电话：0512-63960757
地址：江苏省苏州市吴江区云梨路1688号

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章

	6
	投标保证金
	本项目无须缴纳投标保证金，须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章投标文件格式）。

	7
	投标有效期
	提交投标文件的截止之日起九十日内。

	8
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年 9月 15日9：30
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	9
	开标时间
开标地点
	2026年9 月 15 日9：30
“苏采云政府采购一体化平台”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/），本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

	10
	评标时间
评标地点
	2026年9月15 日9：30
苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼3楼开标室（苏州市公共资源交易中心吴江分中心）

	11
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。
中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

	12
	投标报价本位币
	人民币  

	13
	评标标准
	根据质量、技术与价格的比较

	14
	评标方法
	用综合评分法得分最高的合格投标人为预中标人

	15
	履约保证金
	按合同约定，未做说明的则为无。

	16
	中标服务费
	中标服务费：本项目在编制预算时已综合考虑采购代理服务费，根据代理协议约定由成交单位支付，请各投标单位在响应报价时予以综合考虑。按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，中标服务费的收取按差额定率累进法7折计算。经中介竞价确认本项目采购代理服务费为人民币捌万玖千肆佰贰拾伍元整（89425.00元）
收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额1.5%；
          预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%；
          预算金额500-1000万费率为预算金额的0.8%；
          预算金额1000-5000万费率为预算金额的0.5%；
          交纳帐户：苏州新一造价师价格事务所有限公司
          账    号：462458194349       
        开户银行：中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行

	17
	中标通知书
	确定出中标人后，招标代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云政府采购一体化平台”系统及时下载中标通知书。

	18
	现场踏勘
	为更好地了解现场情况，各投标供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料，未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔或加价的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。现场踏勘请提前联系。

	19
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
2) 不具备招标文件中规定资格要求的；
3) 报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；
4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5) 平台报名系统内投标单位（投标单位）的报名名称（CA用户名）与投标文件中投标单位（投标单位）名称不一致的；
6) 因投标单位自身原因导致网上投标文件无法递交的其他情况；
7) 不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
8) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	20
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
1. 投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购人不能支付的； 
1. 因重大变故，采购任务取消的。






















[bookmark: _Toc4644][bookmark: _Toc12907][bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc16778]第一章  投标邀请函
项目概况
苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程（三期）-交通安全设施提升项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年 9月15 日9点30分（北京时间）前提交投标文件。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320509-SZXY-G2026-0032 号
项目名称：苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程（三期）-交通安全设施提升项目
采购方式：公开招标
预算金额：人民币壹仟伍佰柒拾伍万元整（¥15750000.00元）
最高限价：人民币壹仟伍佰柒拾伍万元整（¥15750000.00元）
采购需求：根据辖区交警部门意见，针对老旧、缺失的隔离护栏、信号灯、监控、标志标线等交通安全设施，急需开展集中 改造、提升工作。具体采购清单及技术要求详见招标文件第四章。
合同履行期限：自合同签订后 4个月内完成。免费质量保证期要求不低于三年。 
验收标准：相关电子信息化设备（监控、云台、相机等）需满足辖区交通管理平台的接入及性能指标；符合产品本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求，以及中标单位承诺的其他指标。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为其他未列明行业。
3.本项目的特定资格要求：无。
4.其他要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。 
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]三、获取招标文件
1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）自行下载。
3.方式：
（1）CA证书办理 
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。 
（2）参与采购活动 
供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备 
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。 
（4）补充通知（如有）。成功获取招标文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。
3.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950； 
CA技术咨询电话：400-608-6099； 
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030； 
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801]四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Hlk61337266]1.提交投标文件截止时间：2026年 9月 15日9：30（北京时间）； 
2.开标时间：2026年9 月15 日9：30（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）
注：投标供应商必须先签到才能进入文件解密环节，如未签到，不能进入文件解密环节。
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]六、其他补充事宜
1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
3.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095]4.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
5.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网、苏州政府采购网。
6.现场踏勘：为更好地了解现场情况，各投标供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料，未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔或加价的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。现场踏勘请提前联系。
七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc35393786][bookmark: _Toc28359075][bookmark: _Toc35393617][bookmark: _Toc28358998]1.采购人信息
名  称：吴江经济技术开发区建设局
[bookmark: _Toc28359000][bookmark: _Toc35393619][bookmark: _Toc28359077][bookmark: _Toc35393788]地  址：江苏省苏州市吴江区云梨路1688号
联系人：范清            
联系电话：0512-63960757
2.代理机构联系方式
[bookmark: XTDLJG_2]名  称：苏州新一造价师价格事务所有限公司
地  址：吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）垂虹路151号1幢
联系人：李洋
[bookmark: _Toc17398][bookmark: _Toc3001][bookmark: _Toc414602014]电　话：0512-63172603　　　　　　　　                       


[bookmark: _Toc4788]第二章  投标人须知
1、 说明和释义
1. 说明
1.1. 本招标文件仅适用于苏州新一造价师价格事务所有限公司组织的招标活动。
1.2. 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3. 本招标文件的解释权属于苏州新一造价师价格事务所有限公司。
2. 词语释义
2.1. 招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
2.2. 采购人（采购单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.3. 投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.4. 响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5. 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6. 甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。
2.7. 乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8. 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.9. 货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.10. 服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.11. 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.12. 天：日历日。
2.13. 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。
2.14. 服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.15. 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.16. 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.17. 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.18. 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.19. 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.20. 进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2.21. 书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2、 投标人
3. 合格投标人的范围
3.1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。
4. 合格投标人的特定条件
4.1. 见投标邀请函
5. 投标委托
5.1. 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6. 投标费用
6.1. 无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
7. 联合投标
7.1. 本项目不接受联合投标。
3、 招标文件的说明
8. 招标文件
8.1. 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人下载招标文件后，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8.2. 招标文件及其更正公告不是直接从江苏政府采购网、苏州市政府采购网上获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
9. 现场考察
9.1. 投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2. 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3. 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
9.4. 投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10. 招标文件的澄清和修改
10.1. 采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布。
10.2. 对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）或通过“江苏政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
10.3. 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。
10.4. 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
11. 投标答疑
11.1. 投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。
12. 勘察现场：
12.1. 本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
12.2. 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
12.3. 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
12.4. 投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布的内容为准。
4、 投标文件说明
13. 投标文件计量单位和使用文字
13.1. 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2. 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
14. 知识产权
14.1. 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
15. 投标文件的组成
15.1. 投标文件
15.1.1. 封面
15.1.2. 开标一览表
15.1.3. 公开分项报价
15.1.4. 资格审查文件
15.1.4.1合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供最近一期（2025年度）经审计的财务报告或最近一期（2026年3月至今任意一期）的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供投标单位参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供书面声明函。
（6）法律、行政法规规定的其他条件；提供符合的承诺。
15.1.4.2其它有关资格证明文件（包括但不限于投标邀请函中其他特定资格要求的证明文件，如有要求须提供）；
15.1.5. 符合性审查文件
15.1.5.1投标函；
15.1.5.2商务条款偏离表；
15.1.5.3关于资格文件的声明函；
15.1.5.4投标单位情况表；
15.1.5.5法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；
15.1.5.6《售后服务承诺书》； 
15.1.5.7投标（响应）保证承诺书； 
15.1.5.8 其他有关符合性证明的文件（如有）；
15.1.6. 综合评审文件（具体模块以系统生成为准）
15.1.6.1 技术响应对照表；
15.1.6.2针对本项目的实施方案；
15.1.6.3《质保期满后三年内备品备件、易损件报价表》、《投标货物和服务数量、品牌型号、性能、交货期说明表》、《人员配备情况表》；
15.1.6.4产品质量验收标准，质量承诺； 
15.1.6.5类似业绩一览表；
15.1.6.6评分标准中要求的其他相关资料；
15.1.7. 价格折扣文件格式
15.1.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见附件，如属于则提供；如不属于上述企业类型的则按实际企业类型进行声明）
注：（1）以上15.1.4.1-15.1.4.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上15.1.5.1-15.1.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“15.1.1、15.1.4-15.1.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
16. 投标文件编制要求
16.1. 投标文件按统一格式、顺序编写。
16.2. 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
17. 投标报价（编制）要求的说明
17.1. 投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
17.2. 投标人应按《公开分项报价表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。
17.3. 一项投标内容（标段）只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
17.4. 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
17.5. 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
18. 投标保证金：不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。
19. 投标文件的有效期
19.1. 提交投标文件的截止之日起九十日内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。
19.2. 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
20. 投标文件的制作、签署、上传
20.1. 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
20.2. 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
20.3. 电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
5、 投标文件的递交（上传）
21. 投标文件的递交
21.1. 投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
21.2. 投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
21.3. 纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。
22. 投标截止时间
22.1. 投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
22.2. 采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
22.3. 在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
23. 投标文件的补充、修改和撤回
23.1. 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
23.2. 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
6、 开标和评标
24. 开标
24.1. 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
24.2. 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
24.3. 资格审查
24.3.1. 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
25. 评标委员会或评标小组
25.1. 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。
25.2. 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
25.2.1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
25.2.2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
25.2.3. 对投标文件进行比较和评价；
25.2.4. 确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；
25.2.5. 向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
25.3. 评标委员会成员应当履行下列义务：
25.3.1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
25.3.2. 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
25.3.3. 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
25.3.4. 参与评标报告的起草；
25.3.5. 配合财政部门的投诉处理工作；
25.3.6. 配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
26. 评标内容的保密
26.1. 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
26.2. 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.3. 在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
27. 对投标文件初审
27.1. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者将被拒绝：
27.1.1. 投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
27.1.2. 未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；
27.1.3. 与招标文件有重大偏离；
27.1.4. 投标人拒绝修正错误；
27.1.5. 投标人的报价是选择性的；
27.1.6. 投标人的报价只投了部分内容；
27.1.7. 投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.8. 其他被评委会认定无效的情况。
27.2. 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
27.2.1. 查询时间：投标文件递交截止时间后。
27.2.2. 查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
27.2.3. 查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
27.2.4. 采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
27.2.5. 信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
27.3. 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
27.4. 招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
27.5. 评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
27.5.1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
27.5.2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
27.5.3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
27.5.4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
27.5.5. 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
27.6. 招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
27.7. 招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.8政府采购异常低价审查：
27.8.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
27.8.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
27.8.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%；
27.8.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.8.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
27.8.6评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.8..7除上述情形外，对电子投标文件的判定，只依据电子投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
27.8.8投标单位在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27.9.评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。
27.10. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
28. 投标的澄清
28.1. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
28.2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.3. 本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28.4. 无效投标的具体情形有：
28.4.1未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
28.4.2不具备招标文件中规定资格要求的；
28.4.3报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；
28.4.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.4.5平台报名系统内投标单位（投标单位）的报名名称（CA用户名）与投标文件中投标单位（投标单位）名称不一致的；
28.4.6因投标单位自身原因导致网上投标文件无法递交的其他情况；
28.4.7不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
28.4.8法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
29. 废标的具体情形有：
29.1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
29.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.3. 投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购人不能支付的； 
29.4. 因重大变故，采购任务取消的。
30. 投标文件的评价和比较
30.1. 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
30.2. 评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：
30.2.1. 针对本项目的实施方案；
30.2.2. 针对本项目的人员投入；
30.2.3. 投标者的质量、服务措施；
30.2.4. 投标者提供的其他优惠条件；
30.2.5. 参与本项目政府采购工作的态度及信誉；
30.2.6. 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
30.3. 评标原则及方法
30.3.1. 公正、公平、公开、科学、择优。
30.3.2. 对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。
30.3.3. 评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。
30.3.4. 评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。
30.3.5. 评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，公证员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。
7、 授予合同
31. 中标单位的确认
31.1. 评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。
31.2. 经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。
31.3. 政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 
32. 质疑处理
32.1. 供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
32.2. 本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
32.3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该质疑单位进行相应的行政处罚。
32.4. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
32.5. 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
采购代理机构：苏州新一造价师价格事务所有限公司
质疑联系人：李洋
邮编：215200
联系电话：0512-63172603
现场递交地址：吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）垂虹路151号1幢201室
邮寄收取地址：吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）垂虹路151号1幢201室
33. 合同授予标准
33.1. 招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。
34. 中标通知书
34.1. 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
34.2. 中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
34.3. 对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
34.4. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
35. 合同的签订
35.1. 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。
35.2. 签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。
35.3. 中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。
8、 其他事项
36. 中标服务费
36.1. 中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
36.2. 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。
37. 监督和公证
37.1. 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
38. 未尽事宜
38.1. 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。


[bookmark: _Toc31768]第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法定代表人授权委托书
授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州新一造价师价格事务所有限公司组织实施的编号为                                                                  号的招标活动。代理人在投标报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转让委托权。
特此委托。


投标方：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件2、投标函
投标函
苏州新一造价师价格事务所有限公司：
我们收到贵公司                     号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本次招标所需货物及服务，投标总报价包括完成本项工作所需所有费用。我单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。我们保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。
2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务，完成中标项目的全部工作内容。
3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为提交投标文件的截止之日起 90 天。
4、我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。
5、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。
6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。
7、我们保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。
8、如果我们中标，我们愿意按招标文件要求支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。
9、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
10、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
11、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；                    （2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；        （4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：                         联系人：
地址：                         邮政编码：
联系电话：                     传真：

投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日

附件3、开标一览表
开标一览表（格式）
[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: FBH][bookmark: XMBH]项目编号：  
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]



[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                                             日期：    年   月   日
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。






投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日
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附件4.公开分项报价
                                         公开分项报价

单位：元（人民币）
	序号
	系统／设备名称
	规格及配置
	品牌
	制造商名称
	单位
	数量
	分项单价报价
	单价最高限价（元）
	分项总价报价
	总价最高限价（元）

	一、交通信号控制系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	机动车圆盘信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ400mm，黄色灯盘内嵌倒计时，含安装配件
	
	
	组
	90 
	
	2950
	
	265500.00 

	2 
	机动车箭头信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ400mm，黄色灯盘内嵌倒计时，含安装配件
	
	
	组
	4 
	
	2950 
	
	11800.00 

	3 
	机动车圆盘信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ300mm，黄色灯盘内嵌倒计时，含安装配件
	
	
	组
	17 
	
	2850 
	
	48450.00 

	4 
	机动车箭头信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ300mm，黄色灯盘内嵌倒计时，含安装配件
	
	
	组
	3 
	
	2850 
	
	8550.00 

	5 
	非机动车信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ300mm，黄色灯盘内嵌倒计时，含安装配件
	
	
	组
	4 
	
	2850 
	
	11400.00 

	6 
	非机动车箭头信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ300mm，黄色灯盘内嵌倒计时，含安装配件
	
	
	组
	4 
	
	2850 
	
	11400.00 

	7 
	人行信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ300mm，红静态人+黄倒计时，绿灯行走状态静态人，含安装配件
	
	
	组
	174 
	
	2455 
	
	427170.00 

	8 
	人行信号灯立杆-样式一
	竖向圆钢管杆件：120x3500*6mm，安装净高2.5M，热镀锌喷塑，含立杆基础：500*500*1300（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-01、02。
	
	
	组
	105 
	
	2446 
	
	256830.00 

	9 
	人行信号灯立杆-样式二
	竖向不锈钢方钢杆件：（100x30x4+90x40x8+100x30x4）*2700mm+（100x110x4+90x40x8+100x30x4）*300mm，不锈钢方钢之间焊接，面层不锈钢拉丝，表面氟碳漆。含立柱基础：500*500*1300（mm），C30混凝土，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-21、22、23、24。
	
	
	组
	4 
	
	3256 
	
	13024.00 

	10 
	单柱式机动车信号灯立杆
	竖向圆钢管杆件：150x5000*6mm，安装净高3.2M，热镀锌喷塑，含立杆基础：600*600*1500（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-03、04。
	
	
	组
	24 
	
	2653 
	
	63672.00 

	11 
	机动车信号灯立杆-挑臂5米-样式一
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(260～220)×7000×6mm，横臂六棱杆φ(190～100)×5000×4mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-05。
	
	
	套
	71 
	
	11539 
	
	819269.00 

	12 
	机动车信号灯立杆-挑臂5米-样式二
	主立柱八边形钢管：外接圆φ300，壁厚8mm，长度6000mm；悬臂八边形横梁：变径φ150~φ300，壁厚8mm，长度5000mm；3mm不锈钢面板，不锈钢表面氟碳漆喷涂。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-24。
	
	
	套
	1 
	
	24177 
	
	24177.00 

	13 
	机动车信号灯立杆-挑臂7米-样式一
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(300～240)×7000×6mm，横臂六棱杆φ(220～100)×7000×4mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-06。
	
	
	套
	7 
	
	12460 
	
	87220.00 

	14 
	机动车信号灯立杆-挑臂7米-样式二
	主立柱八边形钢管：外接圆φ300，壁厚8mm，长度6000mm；悬臂八边形横梁：变径φ150~φ300，壁厚8mm，长度7000mm；3mm不锈钢面板，不锈钢表面氟碳漆喷涂。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-26。
	
	
	套
	2 
	
	25698 
	
	51396.00 

	15 
	机动车信号灯立杆-挑臂9米
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(300～240)×7000×6mm，横臂六棱杆φ(220～100)×9000×4mm，尾壁六棱杆φ(230～220)×2000×4mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-08。
	
	
	套
	2 
	
	24532 
	
	49064.00 

	16 
	信号灯立杆基础-5米、7米-样式一
	尺寸：1200*1200*1500（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-07。
	
	
	套
	78 
	
	1734 
	
	135252.00 

	17 
	信号灯立杆基础-5米-样式二
	沉台式：1000*1000*1850+1500*1500*350（mm），C25混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-25。
	
	
	套
	1 
	
	2307 
	
	2307.00 

	18 
	信号灯立杆基础-7米-样式二
	沉台式：1000*1000*1850+2000*2000*350（mm），C25混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-27。
	
	
	套
	2 
	
	2967 
	
	5934.00 

	19 
	信号灯立杆基础-9米
	尺寸：1400*1400*1700（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-09。
	
	
	套
	2 
	
	2425 
	
	4850.00 

	20 
	交通信号控制机
	联网信号机，符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016中的C类标准，支持流量检测设备网络接入，需无缝接入吴江交警大队现有信号控制系统。详见机箱、抱杆箱结构图JT-05-03。
	
	
	套
	26 
	
	37631 
	
	978406.00 

	21 
	无线遥控手动装置
	含手持遥控器及接收机，无缝兼容现有信号控制系统，具备良好的防水防尘性能，IP65防护级别，完全防止灰尘和12.5L/min水流侵入；加强外壳，玻璃纤维增强尼龙材料；在中心能对路口遥控器进行远程授权使用。
	
	
	个
	26 
	
	3163 
	
	82238.00 

	22 
	信号机基础
	尺寸：600*860*810（mm），C25混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见机箱、抱杆箱结构图JT-05-05。
	
	
	只
	26 
	
	907 
	
	23582.00 

	二、高清视频监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	一体化高清球形摄像机
	不低于400万像素；传感器类型：不低于1/1.8" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：≤0.0005 Lux ；黑白：≤0.0001 Lux；焦距：≥5.9-188.8mm，≥32倍光学变倍；视场角：≥60.2-2.3度(广角-望远)； 补光灯类型：混合光（红外+白光）；补光灯距离：红外照射距离：≥250 m，白光照射距离：≥50m；防补光过曝：支持； 水平范围：360°；垂直范围：≥-20°-90°(自动翻转)；视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 ；宽动态：120 dB超宽动态 ；内置扬声器：≥1个内置扬声器，有效距离≥30 m；网络接口：≥1个RJ45网口;自适应10M/100M网络数据；报警：≥7路报警输入，≥2路报警输出；音频：≥1路音频输入；≥1路音频输出；RS-485；工作温湿度：-40 °C~70 °C；湿度小于95%；喇叭温度：-30°C~55 °C； 防护：≥IP67。含电源、安装支架、128G存储卡等
★smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息
★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
★支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（类型包括行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析
	
	
	台
	91 
	
	10171 
	
	925561.00 

	2 
	枪球一体（双枪）
	传感器类型：【全景】≥1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】≥1/1.8＂ progressive scan CMOS；最低照度： 【全景1】彩色：≤0.0005 Lux ，黑白：≤0.0001 Lux；【全景2】彩色：≤0.0005 Lux ，黑白：≤0.0001 Lux ；【细节】彩色：≤0.0005 Lux ，黑白：≤0.0001 Lux ；宽动态：120dB超宽动态；光学变倍：【全景】≥4倍；【细节】≥40倍； 焦距： 【全景1】≥13~52 mm；【全景2】≥13~52 mm；【细节】≥6.0~240 mm；红外照射距离：【全景1】≥150 m；【全景2】≥150m；【细节】≥350 m，白光≥80m；防补光过曝：支持 ；水平范围： 【环动】0°~280°；【全景】0°~230°；【细节】0°~360；垂直范围：【全景】-10°~90°；【细节】-30°~90°；视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 报警：≥7路报警输入，≥2路报警输出；；网络接口：≥1个RJ45网口;自适应网络数据;支持1000M网络数据；音频：≥1路音频输入；≥ 1路音频输出； 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%；雨刷：支持；除雾：支持玻璃加热；防护：≥IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 含电源、安装支架、128G存储卡等；
★支持对违停、逆行、掉头、压线、变道、机占非6种违章事件进行检测取证
	
	
	台
	12 
	
	14878 
	
	178536.00 

	3 
	防雷器
	网络、电源二合一
	
	
	个
	103 
	
	279 
	
	28737.00 

	4 
	安装横臂
	臂长1米，根据现场实际情况定制（含安装附件）
	
	
	台
	4 
	
	899 
	
	3596.00 

	5 
	监控杆件
	成品矩形管，竖杆:八矩形管200×200×1000x6mm+150x150x4500x6mm，横臂矩形管80x60x1000x4mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-20。
	
	
	套
	6 
	
	3676 
	
	22056.00 

	6 
	立杆基础
	尺寸：500*500*1200（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-20。
	
	
	套
	6 
	
	620 
	
	3720.00 

	三、交通违法行为监测记录系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	一体化高清抓拍单元（尾牌）-900w
	不低于900W像素；传感器类型：≥1” Global shutter CMOS；图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG视频分辨率：4096(H) × 2160(V)压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps帧率：25fps；抓拍图片格式：JPEG；抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)；镜头规格：≥16 mm；光圈类型：手动光圈； 通讯接口：≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；触发输入：≥1个触发/报警输入；触发输出：≥7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制；同步输入：SYNC信号灯电源同步输入； 违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为；机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；工作温度：-30℃~70℃；工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结。含电源、安装支架、128G存储卡等。
★机动车违法检测抓拍功能：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行
★支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储
★货车右转不停车违法检测、抓拍,支持导入静态标志图合成
	
	
	台
	16 
	
	11367 
	
	181872.00 

	2 
	一体化高清抓拍单元（尾牌）-1600w
	采用不低于1600万像素图像传感器（GlobalShutterCMOS），靶面尺寸≥1.1英寸，图像分辨率≥5328*3040，焦距支持12mm/16mm/20mm可选；2、最低照度≥0.001lx（彩色），≥0.001lx（黑白）；3、包含摄像机防护罩、光学处理机构、高清摄像机、综合控制模块等部件,含6颗LED灯珠；/4、支持号牌识别、车型识别、车身颜色识别、车标识别、细分子品牌、多样化违法取证抓拍等；5、支持机动车闯红灯、压线、逆行、实线变道等违法行为进行抓拍；6、支持机动车闯红灯行为记录功能，应能至少记录3张清晰展示闯红灯行为过程的图片；7、支持机动车逆行、不按所需行进方向驶入导向车道、不按规定车道行驶等违法检测；8、具有图片低照增强功能；9、具备本地256GB大容量存储；10、具备接口数不少于2个100M/1000M自适应RJ45网口、4个RS485、1个告警输入，1个告警输出、4个闪光灯同步输出、4个频闪灯同步输出；11、工作环境：–40℃～+70℃，相对湿度5％～95％RH（相对湿度，无凝结），防护等级不低于IP66。含电源、安装支架、128G存储卡等。
★支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人
★支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码
	
	
	台
	13 
	
	19838 
	
	257894.00 

	3 
	补光灯
	光源类型：≥16颗LED；覆盖范围：单车道环境补光灯；补光范围：16米～25米
	
	
	只
	50 
	
	1038 
	
	51900.00 

	4 
	防雷器
	网络、电源二合一
	
	
	只
	29 
	
	279 
	
	8091.00 

	5 
	红灯信号检测器
	信号灯交流信号输入接口≥16路；RS485输出接口≥4个；功耗≤5W；工作环境温度：-30℃～+70℃。
	
	
	个
	8 
	
	2223 
	
	17784.00 

	6 
	电子警察杆件-挑臂5米
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(280～220)×7000×8mm，横臂六棱杆φ(180～100)×5000×6mm，尾壁六棱杆φ180×1500×6mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-10。
	
	
	套
	17 
	
	10687 
	
	181679.00 

	7 
	电子警察杆件-挑臂7米
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(320～240)×7000×8mm，横臂六棱杆φ(220～100)×7000×6mm，尾壁六棱杆φ220×1500×6mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-12。
	
	
	套
	1 
	
	12375 
	
	12375.00 

	8 
	电子警察杆件-挑臂9米
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(380～320)×7400×10mm，横臂六棱杆φ(300～100)×9000×8mm，尾壁六棱杆φ300×2500×8mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-14。
	
	
	套
	3 
	
	21989 
	
	65967.00 

	9 
	电子警察杆件-挑臂11米
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(430～350)×7000×10mm，横臂六棱杆φ(300～100)×11000×8mm，尾壁六棱杆φ300×2500×8mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-16。
	
	
	套
	1 
	
	22770 
	
	22770.00 

	10 
	电子警察杆件-挑臂13米
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(420～350)×9500×10mm，横臂六棱杆φ(350～240)×6500×8mm+φ(240～240)×6500×6mm，尾壁六棱杆φ300×3000×8mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-18。
	
	
	套
	3 
	
	36104 
	
	108312.00 

	11 
	电子警察立杆基础-5米
	尺寸：1400*1400*2200（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-11。
	
	
	套
	17 
	
	3300 
	
	56100.00 

	12 
	电子警察立杆基础-7米
	尺寸：1500*1500*2200（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-13。
	
	
	套
	1 
	
	3592 
	
	3592.00 

	13 
	电子警察立杆基础-9米
	尺寸：沉台式：1000*1000*2000+2000*2000*400（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-15。
	
	
	套
	3 
	
	2733 
	
	8199.00 

	14 
	电子警察立杆基础-11米
	沉台式：1000*1000*2150+2000*2000*400（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-17。
	
	
	套
	1 
	
	3434 
	
	3434.00 

	15 
	电子警察立杆基础-13米
	沉台式：1000*1000*2150+2400*2000*350（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-19。
	
	
	套
	3 
	
	2981 
	
	8943.00 

	16 
	交通监控设备标志
	白底、蓝图形、黑边框、白色衬边，700mm*900mm,附着式安装，不低于Ⅳ级反光膜，附着安装，含抱箍等安装辅材
	
	
	块
	25 
	
	979 
	
	24475.00 

	四、斑马线事故预警系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	分体式斑马线事故预警系统主机
	分体式斑马线事故预警系统主机：1、材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑；2、电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V； 3、额定功率不小于200W ； 4、工作环境要求：（1）环境温度：-20 ℃~80℃；（2）环境湿度：湿度小于95%(无凝结)； （3）防护等级：≥IP55。主动发光文字标志：1、发光类型：点阵灯珠文字发光；2、材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑 ；3、标志内容：有人横穿（可根据现场情况定制）。含爆闪灯、智能语音模块、嵌入式系统控制主板、智能4G无线通讯模块、智能物联网模块、不低于200w像素智能交通视频检测器、开关电源、自动重合闸用电保护器等。圆管杆件：120x3500*6mm，热镀锌喷塑，含立杆基础：500*500*1300（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。
★雷达视频融合功能：雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定(标定方式可设置为自动/手动),实现雷达检测数据和视频检测数据的融合；通过“雷达视频深度融合技术展示"界面可以观察到雷达检测目标、视频检测目标，以及同一个目标ID关联的雷达检测速度、位置和视频检测的车牌、车型、车身颜色等信息
★机非人分类识别预警功能：支持机动车、非机动车、行人目标分类识别预警继合配置，检测类型可设置为机动车，非机动+机动车，机非人进行预警，可在外接显示屏上显示
★目标跟踪功能：视频预览画面内可叠加车辆跟踪框，实时显示每个目标的运行情况，包含车牌号码、速度、车型、位置坐标
	
	
	套
	38 
	
	17496 
	
	664848.00 

	2 
	智能有线道钉
	包含道钉壳体单元；智能光学发光单元；有源控制主板；GPS定位控制单元
	
	
	个
	460 
	
	609 
	
	280140.00 

	五、信号机联网改造系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	交通信号控制机
	联网信号机，符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016中的C类标准，支持流量检测设备网络接入，需无缝接入现有信号控制系统。详见机箱、抱杆箱结构图JT-05-03、05。
	
	
	套
	6 
	
	37631 
	
	225786.00 

	2 
	无线遥控手动装置
	含手持遥控器及接收机，无缝兼容现有信号控制系统，具备良好的防水防尘性能，IP65防护级别，完全防止灰尘和12.5L/min水流侵入；加强外壳，玻璃纤维增强尼龙材料；在中心能对路口遥控器进行远程授权使用。
	
	
	个
	6 
	
	3163 
	
	18978.00 

	3 
	信号机基础
	定制，600*860*810（mm），C25混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等
	
	
	只
	6 
	
	907 
	
	5442.00 

	4 
	原信号机拆除及运输费用
	原信号机拆除运输至业主指定位置，运距暂按20KM计。
	
	
	套
	6 
	
	542 
	
	3252.00 

	六、交安设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	单柱式杆件及基础
	圆管竖向杆件，热轧无缝钢管，Q235B钢，截面Ф102X6，长度3500mm（可按实际调整），基础采用C25混凝土，尺寸为400mm*400mm*1000mm。详见标志结构设计图JT-10-01。
	
	
	套
	108 
	
	832 
	
	89856.00 

	2 
	指路标志1
	2.4m*0.8m，3mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料；
单悬臂式杆件，圆管竖向杆件，热轧无缝钢管，Q235B钢，竖向杆件1根，截面Ф203*8，长度6400mm；横向杆件2根，截面Ф102*6，长度3400mm；基础采用C25混凝土，上层尺寸为800mm*1200mm*2100mm，下层尺寸为1200mm*1600mm*400mm，详见标志结构设计图JT-10-05、06，标志版面及设施大样图JT-09-04。
	
	
	套
	30 
	
	11901 
	
	357030.00 

	3 
	指路标志2
	2.4m*1.2m，3mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料；
单悬臂式杆件，圆管竖向杆件，热轧无缝钢管，Q235B钢，竖向杆件1根，截面Ф203*8，长度6800mm；横向杆件2根，截面Ф102*6，长度3400mm；基础采用C25混凝土，上层尺寸为800mm*1200mm*2100mm，下层尺寸为1200mm*1600mm*400mm。详见标志结构设计图JT-10-07、08，标志版面及设施大样图JT-09-04。
	
	
	套
	2 
	
	12880 
	
	25760.00 

	4 
	靠右行驶标志（方形）
	30cm*80cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，附着护栏。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	
	
	块
	7 
	
	374 
	
	2618.00 

	5 
	人行横道标志
	边长80cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	
	
	块
	10 
	
	675 
	
	6750.00 

	6 
	“事故路口，勿闯红灯”警示牌
	55cm*100cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	
	
	块
	4 
	
	608 
	
	2432.00 

	7 
	“事故多发，请勿横穿”警示牌
	50cm*90cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	
	
	块
	112 
	
	532 
	
	59584.00 

	8 
	机非分道标志（方形）
	30cm*90cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，附着护栏。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	
	
	块
	3 
	
	397 
	
	1191.00 

	9 
	发光指路牌
	"全发光320*200cm，新型面光源发光交通标牌按平方计，采用市电，标志环境表面照度≤100Lx时自动开启发光显示，200米清晰可视认，防护等级不低于IP65，标志重量约25KG/m2；单悬臂式杆件，圆管竖向杆件，热轧无缝钢管，Q235B钢，竖向杆件1根，截面Ф355x12，长度7700mm；横向杆件3根，截面Ф159x8，长度3870mm；基础采用C25混凝土，尺寸为1800mm*1800mm*2500mm。详见标志结构设计图JT-10-02~04，标志版面及设施大样图JT-09-03。"
	
	
	套
	4 
	
	42760 
	
	171040.00 

	10 
	发光分道指示牌
	"全发光320*200cm，新型面光源发光交通标牌按平方计，采用市电，标志环境表面照度≤100Lx时自动开启发光显示，200米清晰可视认，防护等级不低于IP65，标志重量约25KG/m2；单悬臂式杆件，圆管竖向杆件，热轧无缝钢管，Q235B钢，竖向杆件1根，截面Ф355x12，长度7700mm；横向杆件3根，截面Ф159x8，长度3870mm；基础采用C25混凝土，尺寸为1800mm*1800mm*2500mm。详见标志结构设计图JT-10-02~04，标志版面及设施大样图JT-09-05、06。"
	
	
	套
	4 
	
	42760 
	
	171040.00 

	11 
	可变车道指示屏
	诱导屏尺寸：0.64m(L)x2.24m(H)【相较于4m*2.5m指示牌，其他尺寸标志牌按模组尺寸比例调整】；模组尺寸：160mm*160mm；像素点间距：10mm；配有工业级微处理器；显示模组像素组成：使用知名品牌原厂发光二极管；显示颜色：红、绿、蓝色；控制方式：交通信号/RS485/开关量/网络后台软件，像素管具有防水、防尘、防腐蚀的野外型组件结构；采用恒电流驱动方式，具有过流保护功能；LED寿命≥100,000小时；防护等级不低于IP65；
	
	
	块
	3 
	
	4629 
	
	13887.00 

	12 
	公交停靠、注意避让标志
	100cm*55cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	
	
	块
	41 
	
	608 
	
	24928.00 

	13 
	礼让行人标志
	35cm*100cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	
	
	块
	51 
	
	457 
	
	23307.00 

	14 
	注意行人标志
	边长90cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	
	
	块
	10 
	
	499 
	
	4990.00 

	15 
	停车让行标志
	d=80，，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	
	
	块
	18 
	
	572 
	
	10296.00 

	16 
	分向行驶标志
	320cm*200cm，3mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料；
单悬臂式杆件，圆管竖向杆件，热轧无缝钢管，Q235B钢，竖向杆件1根，截面Ф355x12，长度7700mm；横向杆件3根，截面Ф159x8，长度3870mm；基础采用C25混凝土，尺寸为1800mm*1800mm*2500mm。详见标志结构设计图JT-10-02~04，标志版面及设施大样图JT-09-07。
	
	
	套
	1 
	
	30739 
	
	30739.00 

	17 
	行人过街通道指示牌
	60cm*110cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	
	
	块
	2 
	
	690 
	
	1380.00 

	18 
	网约车位指示牌
	90cm*110cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	
	
	块
	3 
	
	939 
	
	2817.00 

	19 
	标线施划
	1.8±0.2mm热熔标线；1、密度：1.4-2.3mm；2、软化点：90-125°C；3、涂膜外观：干燥后应无发皱、起泡、开裂、斑点、脱落、粘胎等现象，涂膜颜色和外观与标准板基本无差异。4、不粘胎干燥时间：<3分钟。5、抗压强度：≥12Mpa；6、耐磨性：200转/1000g磨耗减重≤80(JM-100橡胶砂轮)；7、色度、性能：白色涂料的色品坐标和亮度因数应符合JT/T280规定的范围。
	
	
	m²
	10000
	
	48 
	
	480000.00 

	20 
	黄黑立面标线
	黄黑间隔15cm，倾斜角45°，热熔反光涂料，黄黑等宽交替，涂刷高度与路缘石立面高度一致，漆膜厚度1.5~2.0mm，掺加20% 玻璃珠保证夜间反光。
	
	
	m²
	300 
	
	9 
	
	2700.00 

	21 
	震荡标线
	宽150mm，凸起块尺寸16×25mm，凸起高度3mm，白色，内掺 18%–23%玻璃珠，满足雨夜反光，抗压强度：≥12 MPa（23℃）。详见路面标线大样图JT-08-04。
	
	
	m²
	50 
	
	91 
	
	4550.00 

	22 
	U型护栏
	单节长度1.5m，截面Φ76*2mm，热镀锌钢管材质，间隔1.2m设置，地面膨胀螺丝固定。详见标志版面及设施大样图JT-09-02。
	
	
	节
	50 
	
	104 
	
	5200.00 

	23 
	隔离护栏
	1.2*2.5m京式吴江城区式样交通隔离护栏，热镀锌钢管
大立柱为130*90*2mm，竖杆为40*20*1.2mm，间距138mm；上横杆为90*80*1.5mm，下横杆为50*50*1.5mm。
底座为钢板填砼底座（灯笼管口径）400*300*150mm。详见标志版面及设施大样图JT-09-02。
	
	
	m
	1300
	
	336 
	
	436800.00 

	24 
	隔离网片
	热镀锌钢管材质，总高1.45m，出地面1.2m，立柱间距3m，立柱截面50mm*50mm*2mm，横杆截面20mm*40mm*1.5mm，竖杆截面20mm*20mm*0.8mm，C25混凝土基础，尺寸20cm*20cm*30cm。详见标志版面及设施大样图JT-09-02。
	
	
	m
	4625 
	
	220 
	
	1017500.00 

	25 
	太阳能爆闪灯
	双面红蓝太阳能爆闪灯（520×165×135mm，10W单晶硅/12V14AH，IP65，光控爆闪）+φ76×3.0×3000mm热镀锌立杆+C30混凝土基础（600×600×800mm含预埋件）。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	
	
	套
	17
	
	1359 
	
	23103.00 

	26 
	减速带
	橡胶材质，规格为38×50×5cm，端节、端头按黄色、黑色相间设置，与沥青路面间用橡胶螺栓固定。详见标志版面及设施大样图JT-09-09。
	
	
	m
	45 
	
	176 
	
	7920.00 

	27 
	广角镜
	直径80cmPC镜面广角镜（ABS镜背、遮阳罩）+φ76×3.0×3000mm热镀锌立杆+C30混凝土基础600×600×800mm（含预埋件）。详见标志版面及设施大样图JT-09-02。
	
	
	套
	4 
	
	872 
	
	3488.00 

	28 
	波形梁护栏
	Gr-A-4E波形梁护栏，护栏板 4320×310×85×4.0mm，立柱 Φ140×4.5×2150mm，间距 4m，热浸镀锌防腐。详见标志版面及设施大样图JT-09-11。
	
	
	m
	45 
	
	208 
	
	9360.00 

	29 
	道口标柱
	Ф114*7镀锌钢管，长度160cm，地上外露80cm，粘贴20厘米宽红白相间颜色反光膜，顶端为红色。详见标志版面及设施大样图JT-09-10。
	
	
	根
	34 
	
	127 
	
	4318.00 

	30 
	弹性交通柱
	750×Φ80mm，热塑性聚氨酯材质，地面膨胀螺丝固定。详见标志版面及设施大样图JT-09-02。
	
	
	根
	200 
	
	58 
	
	11600.00 

	31 
	反光道钉
	1.壳体材料：Ⅰ型为工程塑料；2.重量：Ⅰ型0.30Kg；3.反光形式：微棱镜反射体；4.五年后反光指数递减20%；5.抗压强度：工程塑料＞160KN；6.反光器表面硬度（耐磨指数）摩氏硬度：＞5级；详见标志版面及设施大样图JT-09-02。
	
	
	个
	100 
	
	58 
	
	5800.00 

	32 
	路灯迁移
	就近迁移，基础新建，基础按1400mm×1400mm×1800mm计，C25混凝土
	
	
	根
	4 
	
	2822 
	
	11288.00 

	33 
	拆除限高杆
	杆件及基础拆除
	
	
	套
	2 
	
	579 
	
	1158.00 

	34 
	音柱
	功率20W，铝合金材质，防护等级不低于IP65，附着现状杆件安装
	
	
	个
	13 
	
	1737 
	
	22581.00 

	七、前端设施配套辅材
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	配电箱
	外壳采用不锈钢，喷塑，厚度不小于1.5mm，含空开，含自动重合闸控制器，含基础：600*1000*810（mm)，C25混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见机箱、抱杆箱结构图JT-05-02、04。
	
	
	套
	26 
	
	5619 
	
	146094.00 

	2 
	计量箱
	路口就近供电接入，材质、规格尺寸：宽700*高1540*深350,箱体材料为不锈钢，厚度1.5mm，含计量表，计量箱基础（长*宽*深800mm*450mm*800mm）;混凝土强度等级：C10砼垫层，C20砼基础;含基础浇筑、钢筋笼制作安装；预埋螺栓、槽钢、定位板及热镀锌角钢接地极（∠50*5，长度L=2.5m）等。
	
	
	台
	15 
	
	5819 
	
	87285.00 

	3 
	设备箱
	机箱材料选用不锈钢，喷塑，钢板厚度不小于1.5mm，箱体尺寸不低于1443*660*415mm，含2个24口光纤熔接盒及耦合器。含基础：600*1000*810（mm)，C25混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见机箱、抱杆箱结构图JT-05-01、04。
	
	
	只
	27 
	
	5619 
	
	151713.00 

	4 
	工业级交换机-1
	24口，含至少十二个千兆光口，十二个千兆电口，含光模块，含电源，带网管，含1个原厂40KM千兆单模光模块，11个原厂10KM千兆单模光模块
	
	
	台
	27 
	
	15604 
	
	421308.00 

	5 
	工业级交换机-2
	10口，含至少2个千兆光口、8个百兆电口，含单模光模块
	
	
	台
	25 
	
	1401 
	
	35025.00 

	6 
	工业级交换机-3
	5口，含至少1个千兆光口、4个百兆电口，含单模光模块。
	
	
	台
	71 
	
	1151 
	
	81721.00 

	7 
	抱杆箱
	材质：1.5mm厚不锈钢板箱体、4mm绝缘安装板、不锈钢内铰链、防盗通用锁、 密封条、防尘棉、空开轨道等。4个1P16A空开，规格：550×400×215mm，防护等级不低于IP55。详见机箱、抱杆箱结构图JT-05-06。
	
	
	只
	96 
	
	994 
	
	95424.00 

	8 
	电力电缆
	YJV5*10mm²
	
	
	米
	3000
	
	76 
	
	228000.00 

	9 
	电源线
	YJV3*4mm²
	
	
	米
	1585 
	
	24 
	
	38040.00 

	10 
	电源线
	RVV3*2.5mm²
	
	
	米
	8835 
	
	12 
	
	106020.00 

	11 
	电源线
	RVV3*1.0mm²
	
	
	米
	3485 
	
	7 
	
	24395.00 

	12 
	控制线
	RVSP2*1.0mm²
	
	
	米
	2040 
	
	7 
	
	14280.00 

	13 
	网线
	室外屏蔽超五类
	
	
	米
	1980 
	
	5 
	
	9900.00 

	14 
	光缆
	室外单模4芯
	
	
	米
	7385 
	
	4 
	
	29540.00 

	15 
	光纤熔接盒
	4口
	
	
	个
	192 
	
	97 
	
	18624.00 

	16 
	光纤尾纤
	单模3米
	
	
	条
	768 
	
	32 
	
	24576.00 

	17 
	光纤跳线
	单模3米
	
	
	条
	384 
	
	19 
	
	7296.00 

	18 
	光纤熔接
	订制
	
	
	处
	768 
	
	26 
	
	19968.00 

	19 
	控制软电缆
	KVVR-450/750-（20X1.0）
	
	
	米
	9960 
	
	42 
	
	418320.00 

	20 
	控制软电缆
	KVVR-450/750-（10X1.0）
	
	
	米
	10720 
	
	30 
	
	321600.00 

	21 
	控制软电缆
	KVVR-450/750-（5X1.0）
	
	
	米
	1830 
	
	20 
	
	36600.00 

	22 
	控制软电缆
	KVVR-450/750-（4X1.0）
	
	
	米
	1742 
	
	17 
	
	29614.00 

	23 
	接地镀锌角钢
	接地极 镀锌角钢L50*50,L=2.5m
	
	
	根
	347 
	
	126 
	
	43722.00 

	24 
	热镀锌扁钢
	40X4热镀锌扁钢
	
	
	米
	1735 
	
	28 
	
	48580.00 

	25 
	接地连接线
	BV-10mm²
	
	
	米
	3470 
	
	14 
	
	48580.00 

	八、管路开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	顶管
	2*HDPE110
	
	
	米
	2465 
	
	302 
	
	744430.00 

	2 
	预埋钢管
	DN100无缝镀锌钢管，壁厚3.5mm，内衬Φ80尼龙管，含管接件。管路开挖：宽度600mm，深度800mm，混凝土包封至距路面100mm，面层沥青恢复：60mm中粒式沥青层、40mm细粒式细沥青层
	
	
	米
	620 
	
	345 
	
	213900.00 

	3 
	预埋钢管
	DN100无缝镀锌钢管，壁厚3.5mm，内衬Φ80尼龙管，含管接件。管路开挖：宽度2000mm，深度800mm，混凝土包封至距路面100mm，面层沥青恢复：60mm中粒式沥青层、40mm细粒式细沥青层
	
	
	米
	155 
	
	800 
	
	124000.00 

	4 
	预埋钢管
	DN100无缝镀锌钢管，壁厚3.5mm，内衬Φ80尼龙管，含管接件。管路开挖：宽度3000mm，深度800mm，混凝土包封至距路面100mm，面层沥青恢复：60mm中粒式沥青层、40mm细粒式细沥青层
	
	
	米
	72 
	
	1127 
	
	81144.00 

	5 
	桥架
	铝合金梯式桥架200mm*100mm*1.5mm，含盖板，含安装配件
	
	
	米
	105 
	
	150 
	
	15750.00 

	6 
	铁质热镀锌C型钢
	41*21*2.3mm铁质热镀锌C型钢预埋，宽度60mm，深度70mm，含面层沥青恢复/道板砖（或大理石）恢复
	
	
	米
	643 
	
	92 
	
	59156.00 

	7 
	硅芯管
	HDPE63，管路开挖：宽度400mm，深度600mm，含渣土回填、绿化恢复
	
	
	米
	10000
	
	52 
	
	520000.00 

	8 
	PVC-U穿线管
	明配，PVC50阻燃穿线管，壁厚≥2.5mm，含束接、管头、骑马卡等
	
	
	米
	100 
	
	30 
	
	3000.00 

	9 
	手孔井
	500mm*500mm*800mm（内径），含井盖
	
	
	个
	366 
	
	1177 
	
	430782.00 

	10 
	人孔井
	800mm*800mm*1500mm（内径），含井盖
	
	
	个
	103 
	
	2682 
	
	276246.00 

	九、其他费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	传输网络
	三年，裸纤，千兆
	
	
	点
	42 
	
	6788 
	
	285096.00 

	2 
	申请供电
	包含供电接驳点报建，电源接驳点至配电箱之间：400米电力电缆（YJV22-4*16+1*10）、400米镀锌钢管（DN50）、400米绿化开挖及恢复、手孔井5套，配套辅材等”
	
	
	点
	10 
	
	70773 
	
	707730.00 

	投标总报价：人民币              元

	注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。



投标方（盖章）：

                                                      法定代表人或代理人（签字或盖章）：

                                                       日    期：     年     月    日

注：1.“投标总报价”包括全部标的物、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、代理服务费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用，请各投标单位综合考虑。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“公开分项报价”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表。 
    4. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


[bookmark: _Toc7888][bookmark: _Toc518926909][bookmark: _Toc532444344][bookmark: _Toc532444506][bookmark: _Toc2583142][bookmark: _Toc532452113]附件5、技术响应对照表

技术响应对照表
招标编号：             号
	序号
	货物名称
	招标要求
	投标产品指标
	正偏离、负偏离或无偏离
	偏离说明（如有）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。
2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标方：（签章）
日期：         年         月       日

附件6、质保期满后三年内备品备件、易损件报价表（不含在投标报价中）

质保期满后三年内备品备件、易损件报价表
招标编号：        号                    
	序号
	设备（配件）名称
	型号规格
	单价
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、此报价单价不得高于投标报价单价。


投标方：（签章）
日期：         年         月       日


附件7、投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表
投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表
	序号
	标的物名称
	品牌、规格、性能
	单位
	数量
	交货期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日





























附件8、售后服务承诺书
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月   日



















附件9.商务条款偏离表
商务条款偏离表
	序号
	名称
	招标文件商务要求
	投标内容
	投标文件响应情况
	说明

	1
	交付期限
	
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	
	

	3
	合同主要条款
	
	
	
	

	4
	验收
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。
2、本表“投标文件响应情况”栏注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”的字样。

投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年   月   日







   








附件10.针对本项目配置的人员情况介绍
针对本项目配置的人员情况介绍表
（格式）
	序号
	在本项目中负责的岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标单位可参照上述格式自制《针对本项目配置的人员情况介绍表》投标；
2.表中资格证明类别一栏按资格证书、岗位证书填写。

投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年   月   日


附件11、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目时间
（合同签订时间）
	合同金额
（人民币元）
	业主单位及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年   月   日















附件12、资格证明文件（格式为参考，投标单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）
1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州新一造价师价格事务所有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为 JSZC-320509-SZXY-G2026-0032号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件中“申请人的资格要求”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标方：（单位盖章）             
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月     日




















附件13.投标单位情况表
投标单位情况表
投标单位：（公章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	_________万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：中高级
以上职称的人数
	

	资产总计
	_________万元
	净资产
	_________万元

	股东权益
	_________万元
	销售收入
	________年______万元

	实现利润
	_________年_________万元

	营业面积（含厂房面积）
	_________平方米
	其中：
	自有面积     平方米
承租面积     平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	



法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月     日

附件14.投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致： （采购代理机构名称） 
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号） 的投标（响应），并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人（盖公章）：                      
地址：                                          
电话：                                              
传真：                                          
电子邮件：                                                        
邮编：                                          
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：          
日期：                                          

附件15、合格投标人资格证明材料
合格投标人资格证明材料
采购编号：             号                      标段号：
	序号
	投标单位资格要求
	是否完全响应
	备注

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	
	提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	
	提供最近一期（2025年度）经审计的财务报告或最近一期（2026年3月至今任意一期）的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	提供证明材料或承诺

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	
	提供投标单位参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	提供书面声明函

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	提供书面声明函

	7
	合格投标单位其他特定资格要求（如有）
	
	按招标公告要求提供相关证明材料



投标方：（签章）
日期：

附件16.中小企业声明资料
中小企业声明函（服务） 
本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为         万元，资产总额为         万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； 
[bookmark: _Hlk237261037]2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为         万元，资产总额为         万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3、《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件中具体规定为准。
4、如未对（□中型企业、□小型企业、□微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5、中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。













附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]2.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                  单位名称（盖章）：
                         日  期：


备注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2、中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。
3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。





3.监狱企业证明文件
监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                  单位名称（盖章）：
                                          日  期：
[bookmark: _Toc31024]

附件17.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： 
  日期：    年    月     日




__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。













附件18、政府采购合同信用融资政策告知函（该项为通知内容，不需要作为投标文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购投标单位：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。



























附件19.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明
：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK8]备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第27.8条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的”或者“投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的”或者“投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的”或者“评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时，评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理时间内，对投标价格进行解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。若投标供应商未能提供书面说明及证明材料，或者所提供的书面说明、证明材料无法证明其报价合理性的，评标委员会应当将其按无效投标处理。


投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日
[bookmark: _Toc32542][bookmark: _Toc6319][bookmark: _Toc2893]

[bookmark: _Toc9970]第四章  招标书
受吴江经济技术开发区建设局的委托，苏州新一造价师价格事务所有限公司作为招标机构，对该单位采购的苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程（三期）-交通安全设施提升项目进行公开招标。
1、 招标编号：JSZC-320509-SZXY-G2026-0032
2、 采购预算：人民币壹仟伍佰柒拾伍万元整（¥15750000.00元）
3、 最高限价：人民币壹仟伍佰柒拾伍万元整（¥15750000.00元）
4、 招标项目：苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程（三期）-交通安全设施提升项目
5、 招标内容：
（一）项目概况：
根据辖区交警部门意见，针对老旧、缺失的隔离护栏、信号灯、监控、标志标线等交通安全设施，急需开展集中 改造、提升工作。
（二）采购清单及技术参数：（本项目报价按第三章附件4.公开分项报价表报价。）
	[bookmark: _Hlk236829784]序号
	系统／设备名称
	规格及配置
	单位
	数量
	单价最高限价（元）
	总价最高限价（元）

	一、交通信号控制系统
	
	
	
	
	

	1 
	机动车圆盘信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ400mm，黄色灯盘内嵌倒计时，含安装配件
	组
	90 
	2950 
	265500.00 

	2 
	机动车箭头信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ400mm，黄色灯盘内嵌倒计时，含安装配件
	组
	4 
	2950 
	11800.00 

	3 
	机动车圆盘信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ300mm，黄色灯盘内嵌倒计时，含安装配件
	组
	17 
	2850 
	48450.00 

	4 
	机动车箭头信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ300mm，黄色灯盘内嵌倒计时，含安装配件
	组
	3 
	2850 
	8550.00 

	5 
	非机动车信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ300mm，黄色灯盘内嵌倒计时，含安装配件
	组
	4 
	2850 
	11400.00 

	6 
	非机动车箭头信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ300mm，黄色灯盘内嵌倒计时，含安装配件
	组
	4 
	2850 
	11400.00 

	7 
	人行信号灯
	灯面尺寸：不低于Φ300mm，红静态人+黄倒计时，绿灯行走状态静态人，含安装配件
	组
	174 
	2455 
	427170.00 

	8 
	人行信号灯立杆-样式一
	竖向圆钢管杆件：120x3500*6mm，安装净高2.5M，热镀锌喷塑，含立杆基础：500*500*1300（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-01、02。
	组
	105 
	2446 
	256830.00 

	9 
	人行信号灯立杆-样式二
	竖向不锈钢方钢杆件：（100x30x4+90x40x8+100x30x4）*2700mm+（100x110x4+90x40x8+100x30x4）*300mm，不锈钢方钢之间焊接，面层不锈钢拉丝，表面氟碳漆。含立柱基础：500*500*1300（mm），C30混凝土，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-21、22、23、24。
	组
	4 
	3256 
	13024.00 

	10 
	单柱式机动车信号灯立杆
	竖向圆钢管杆件：150x5000*6mm，安装净高3.2M，热镀锌喷塑，含立杆基础：600*600*1500（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-03、04。
	组
	24 
	2653 
	63672.00 

	11 
	机动车信号灯立杆-挑臂5米-样式一
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(260～220)×7000×6mm，横臂六棱杆φ(190～100)×5000×4mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-05。
	套
	71 
	11539 
	819269.00 

	12 
	机动车信号灯立杆-挑臂5米-样式二
	主立柱八边形钢管：外接圆φ300，壁厚8mm，长度6000mm；悬臂八边形横梁：变径φ150~φ300，壁厚8mm，长度5000mm；3mm不锈钢面板，不锈钢表面氟碳漆喷涂。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-24。
	套
	1 
	24177 
	24177.00 

	13 
	机动车信号灯立杆-挑臂7米-样式一
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(300～240)×7000×6mm，横臂六棱杆φ(220～100)×7000×4mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-06。
	套
	7 
	12460 
	87220.00 

	14 
	机动车信号灯立杆-挑臂7米-样式二
	主立柱八边形钢管：外接圆φ300，壁厚8mm，长度6000mm；悬臂八边形横梁：变径φ150~φ300，壁厚8mm，长度7000mm；3mm不锈钢面板，不锈钢表面氟碳漆喷涂。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-26。
	套
	2 
	25698 
	51396.00 

	15 
	机动车信号灯立杆-挑臂9米
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(300～240)×7000×6mm，横臂六棱杆φ(220～100)×9000×4mm，尾壁六棱杆φ(230～220)×2000×4mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-08。
	套
	2 
	24532 
	49064.00 

	16 
	信号灯立杆基础-5米、7米-样式一
	尺寸：1200*1200*1500（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-07。
	套
	78 
	1734 
	135252.00 

	17 
	信号灯立杆基础-5米-样式二
	沉台式：1000*1000*1850+1500*1500*350（mm），C25混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-25。
	套
	1 
	2307 
	2307.00 

	18 
	信号灯立杆基础-7米-样式二
	沉台式：1000*1000*1850+2000*2000*350（mm），C25混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-27。
	套
	2 
	2967 
	5934.00 

	19 
	信号灯立杆基础-9米
	尺寸：1400*1400*1700（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-09。
	套
	2 
	2425 
	4850.00 

	20 
	交通信号控制机
	联网信号机，符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016中的C类标准，支持流量检测设备网络接入，需无缝接入吴江交警大队现有信号控制系统。详见机箱、抱杆箱结构图JT-05-03。
	套
	26 
	37631 
	978406.00 

	21 
	无线遥控手动装置
	含手持遥控器及接收机，无缝兼容现有信号控制系统，具备良好的防水防尘性能，IP65防护级别，完全防止灰尘和12.5L/min水流侵入；加强外壳，玻璃纤维增强尼龙材料；在中心能对路口遥控器进行远程授权使用。
	个
	26 
	3163 
	82238.00 

	22 
	信号机基础
	尺寸：600*860*810（mm），C25混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见机箱、抱杆箱结构图JT-05-05。
	只
	26 
	907 
	23582.00 

	二、高清视频监控系统
	
	
	
	
	

	1 
	一体化高清球形摄像机
	不低于400万像素；传感器类型：不低于1/1.8" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：≤0.0005 Lux ；黑白：≤0.0001 Lux；焦距：≥5.9-188.8mm，≥32倍光学变倍；视场角：≥60.2-2.3度(广角-望远)； 补光灯类型：混合光（红外+白光）；补光灯距离：红外照射距离：≥250 m，白光照射距离：≥50m；防补光过曝：支持； 水平范围：360°；垂直范围：≥-20°-90°(自动翻转)；视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 ；宽动态：120 dB超宽动态 ；内置扬声器：≥1个内置扬声器，有效距离≥30 m；网络接口：≥1个RJ45网口;自适应10M/100M网络数据；报警：≥7路报警输入，≥2路报警输出；音频：≥1路音频输入；≥1路音频输出；RS-485；工作温湿度：-40 °C~70 °C；湿度小于95%；喇叭温度：-30°C~55 °C； 防护：≥IP67。含电源、安装支架、128G存储卡等
★smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息
★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
★支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（类型包括行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析
	台
	91 
	10171 
	925561.00 

	2 
	枪球一体（双枪）
	传感器类型：【全景】≥1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】≥1/1.8＂ progressive scan CMOS；最低照度： 【全景1】彩色：≤0.0005 Lux ，黑白：≤0.0001 Lux；【全景2】彩色：≤0.0005 Lux ，黑白：≤0.0001 Lux ；【细节】彩色：≤0.0005 Lux ，黑白：≤0.0001 Lux ；宽动态：120dB超宽动态；光学变倍：【全景】≥4倍；【细节】≥40倍； 焦距： 【全景1】≥13~52 mm；【全景2】≥13~52 mm；【细节】≥6.0~240 mm；红外照射距离：【全景1】≥150 m；【全景2】≥150m；【细节】≥350 m，白光≥80m；防补光过曝：支持 ；水平范围： 【环动】0°~280°；【全景】0°~230°；【细节】0°~360；垂直范围：【全景】-10°~90°；【细节】-30°~90°；视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 报警：≥7路报警输入，≥2路报警输出；；网络接口：≥1个RJ45网口;自适应网络数据;支持1000M网络数据；音频：≥1路音频输入；≥ 1路音频输出； 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%；雨刷：支持；除雾：支持玻璃加热；防护：≥IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 含电源、安装支架、128G存储卡等；
★支持对违停、逆行、掉头、压线、变道、机占非6种违章事件进行检测取证
	台
	12 
	14878 
	178536.00 

	3 
	防雷器
	网络、电源二合一
	个
	103 
	279 
	28737.00 

	4 
	安装横臂
	臂长1米，根据现场实际情况定制（含安装附件）
	台
	4 
	899 
	3596.00 

	5 
	监控杆件
	成品矩形管，竖杆:八矩形管200×200×1000x6mm+150x150x4500x6mm，横臂矩形管80x60x1000x4mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-20。
	套
	6 
	3676 
	22056.00 

	6 
	立杆基础
	尺寸：500*500*1200（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-20。
	套
	6 
	620 
	3720.00 

	三、交通违法行为监测记录系统
	
	
	
	
	

	1 
	一体化高清抓拍单元（尾牌）-900w
	不低于900W像素；传感器类型：≥1” Global shutter CMOS；图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG视频分辨率：4096(H) × 2160(V)压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps帧率：25fps；抓拍图片格式：JPEG；抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)；镜头规格：≥16 mm；光圈类型：手动光圈； 通讯接口：≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；触发输入：≥1个触发/报警输入；触发输出：≥7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制；同步输入：SYNC信号灯电源同步输入； 违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为；机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；工作温度：-30℃~70℃；工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结。含电源、安装支架、128G存储卡等。
★机动车违法检测抓拍功能：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行
★支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储
★货车右转不停车违法检测、抓拍,支持导入静态标志图合成
	台
	16 
	11367 
	181872.00 

	2 
	一体化高清抓拍单元（尾牌）-1600w
	采用不低于1600万像素图像传感器（GlobalShutterCMOS），靶面尺寸≥1.1英寸，图像分辨率≥5328*3040，焦距支持12mm/16mm/20mm可选；2、最低照度≥0.001lx（彩色），≥0.001lx（黑白）；3、包含摄像机防护罩、光学处理机构、高清摄像机、综合控制模块等部件,含6颗LED灯珠；/4、支持号牌识别、车型识别、车身颜色识别、车标识别、细分子品牌、多样化违法取证抓拍等；5、支持机动车闯红灯、压线、逆行、实线变道等违法行为进行抓拍；6、支持机动车闯红灯行为记录功能，应能至少记录3张清晰展示闯红灯行为过程的图片；7、支持机动车逆行、不按所需行进方向驶入导向车道、不按规定车道行驶等违法检测；8、具有图片低照增强功能；9、具备本地256GB大容量存储；10、具备接口数不少于2个100M/1000M自适应RJ45网口、4个RS485、1个告警输入，1个告警输出、4个闪光灯同步输出、4个频闪灯同步输出；11、工作环境：–40℃～+70℃，相对湿度5％～95％RH（相对湿度，无凝结），防护等级不低于IP66。含电源、安装支架、128G存储卡等。
★支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人
★支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码
	台
	13 
	19838 
	257894.00 

	3 
	补光灯
	光源类型：≥16颗LED；覆盖范围：单车道环境补光灯；补光范围：16米～25米
	只
	50 
	1038 
	51900.00 

	4 
	防雷器
	网络、电源二合一
	只
	29 
	279 
	8091.00 

	5 
	红灯信号检测器
	信号灯交流信号输入接口≥16路；RS485输出接口≥4个；功耗≤5W；工作环境温度：-30℃～+70℃。
	个
	8 
	2223 
	17784.00 

	6 
	电子警察杆件-挑臂5米
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(280～220)×7000×8mm，横臂六棱杆φ(180～100)×5000×6mm，尾壁六棱杆φ180×1500×6mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-10。
	套
	17 
	10687 
	181679.00 

	7 
	电子警察杆件-挑臂7米
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(320～240)×7000×8mm，横臂六棱杆φ(220～100)×7000×6mm，尾壁六棱杆φ220×1500×6mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-12。
	套
	1 
	12375 
	12375.00 

	8 
	电子警察杆件-挑臂9米
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(380～320)×7400×10mm，横臂六棱杆φ(300～100)×9000×8mm，尾壁六棱杆φ300×2500×8mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-14。
	套
	3 
	21989 
	65967.00 

	9 
	电子警察杆件-挑臂11米
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(430～350)×7000×10mm，横臂六棱杆φ(300～100)×11000×8mm，尾壁六棱杆φ300×2500×8mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-16。
	套
	1 
	22770 
	22770.00 

	10 
	电子警察杆件-挑臂13米
	成品八棱杆，竖杆:八棱杆φ(420～350)×9500×10mm，横臂六棱杆φ(350～240)×6500×8mm+φ(240～240)×6500×6mm，尾壁六棱杆φ300×3000×8mm。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-18。
	套
	3 
	36104 
	108312.00 

	11 
	电子警察立杆基础-5米
	尺寸：1400*1400*2200（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-11。
	套
	17 
	3300 
	56100.00 

	12 
	电子警察立杆基础-7米
	尺寸：1500*1500*2200（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-13。
	套
	1 
	3592 
	3592.00 

	13 
	电子警察立杆基础-9米
	尺寸：沉台式：1000*1000*2000+2000*2000*400（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-15。
	套
	3 
	2733 
	8199.00 

	14 
	电子警察立杆基础-11米
	沉台式：1000*1000*2150+2000*2000*400（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-17。
	套
	1 
	3434 
	3434.00 

	15 
	电子警察立杆基础-13米
	沉台式：1000*1000*2150+2400*2000*350（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见信号灯、电警立杆结构图JT-04-19。
	套
	3 
	2981 
	8943.00 

	16 
	交通监控设备标志
	白底、蓝图形、黑边框、白色衬边，700mm*900mm,附着式安装，不低于Ⅳ级反光膜，附着安装，含抱箍等安装辅材
	块
	25 
	979 
	24475.00 

	四、斑马线事故预警系统
	
	
	
	
	

	1 
	分体式斑马线事故预警系统主机
	分体式斑马线事故预警系统主机：1、材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑；2、电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V； 3、额定功率不小于200W ； 4、工作环境要求：（1）环境温度：-20 ℃~80℃；（2）环境湿度：湿度小于95%(无凝结)； （3）防护等级：≥IP55。主动发光文字标志：1、发光类型：点阵灯珠文字发光；2、材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑 ；3、标志内容：有人横穿（可根据现场情况定制）。含爆闪灯、智能语音模块、嵌入式系统控制主板、智能4G无线通讯模块、智能物联网模块、不低于200w像素智能交通视频检测器、开关电源、自动重合闸用电保护器等。圆管杆件：120x3500*6mm，热镀锌喷塑，含立杆基础：500*500*1300（mm），C30混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。
★雷达视频融合功能：雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定(标定方式可设置为自动/手动),实现雷达检测数据和视频检测数据的融合；通过“雷达视频深度融合技术展示"界面可以观察到雷达检测目标、视频检测目标，以及同一个目标ID关联的雷达检测速度、位置和视频检测的车牌、车型、车身颜色等信息。
★机非人分类识别预警功能：支持机动车、非机动车、行人目标分类识别预警继合配置，检测类型可设置为机动车，非机动+机动车，机非人进行预警，可在外接显示屏上显示
★目标跟踪功能：视频预览画面内可叠加车辆跟踪框，实时显示每个目标的运行情况，包含车牌号码、速度、车型、位置坐标
	套
	38 
	17496 
	664848.00 

	2 
	智能有线道钉
	包含道钉壳体单元；智能光学发光单元；有源控制主板；GPS定位控制单元
	个
	460 
	609 
	280140.00 

	五、信号机联网改造系统
	
	
	
	
	

	1 
	交通信号控制机
	联网信号机，符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016中的C类标准，支持流量检测设备网络接入，需无缝接入现有信号控制系统。详见机箱、抱杆箱结构图JT-05-03、05。
	套
	6 
	37631 
	225786.00 

	2 
	无线遥控手动装置
	含手持遥控器及接收机，无缝兼容现有信号控制系统，具备良好的防水防尘性能，IP65防护级别，完全防止灰尘和12.5L/min水流侵入；加强外壳，玻璃纤维增强尼龙材料；在中心能对路口遥控器进行远程授权使用。
	个
	6 
	3163 
	18978.00 

	3 
	信号机基础
	定制，600*860*810（mm），C25混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等
	只
	6 
	907 
	5442.00 

	4 
	原信号机拆除及运输费用
	原信号机拆除运输至业主指定位置，运距暂按20KM计。
	套
	6 
	542 
	3252.00 

	六、交安设施工程
	
	
	
	
	

	1 
	单柱式杆件及基础
	圆管竖向杆件，热轧无缝钢管，Q235B钢，截面Ф102X6，长度3500mm（可按实际调整），基础采用C25混凝土，尺寸为400mm*400mm*1000mm。详见标志结构设计图JT-10-01。
	套
	108 
	832 
	89856.00 

	2 
	指路标志1
	2.4m*0.8m，3mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料；
单悬臂式杆件，圆管竖向杆件，热轧无缝钢管，Q235B钢，竖向杆件1根，截面Ф203*8，长度6400mm；横向杆件2根，截面Ф102*6，长度3400mm；基础采用C25混凝土，上层尺寸为800mm*1200mm*2100mm，下层尺寸为1200mm*1600mm*400mm，详见标志结构设计图JT-10-05、06，标志版面及设施大样图JT-09-04。
	套
	30 
	11901 
	357030.00 

	3 
	指路标志2
	2.4m*1.2m，3mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料；
单悬臂式杆件，圆管竖向杆件，热轧无缝钢管，Q235B钢，竖向杆件1根，截面Ф203*8，长度6800mm；横向杆件2根，截面Ф102*6，长度3400mm；基础采用C25混凝土，上层尺寸为800mm*1200mm*2100mm，下层尺寸为1200mm*1600mm*400mm。详见标志结构设计图JT-10-07、08，标志版面及设施大样图JT-09-04。
	套
	2 
	12880 
	25760.00 

	4 
	靠右行驶标志（方形）
	30cm*80cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，附着护栏。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	块
	7 
	374 
	2618.00 

	5 
	人行横道标志
	边长80cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	块
	10 
	675 
	6750.00 

	6 
	“事故路口，勿闯红灯”警示牌
	55cm*100cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	块
	4 
	608 
	2432.00 

	7 
	“事故多发，请勿横穿”警示牌
	50cm*90cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	块
	112 
	532 
	59584.00 

	8 
	机非分道标志（方形）
	30cm*90cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，附着护栏。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	块
	3 
	397 
	1191.00 

	9 
	发光指路牌
	"全发光320*200cm，新型面光源发光交通标牌按平方计，采用市电，标志环境表面照度≤100Lx时自动开启发光显示，200米清晰可视认，防护等级不低于IP65，标志重量约25KG/m2；单悬臂式杆件，圆管竖向杆件，热轧无缝钢管，Q235B钢，竖向杆件1根，截面Ф355x12，长度7700mm；横向杆件3根，截面Ф159x8，长度3870mm；基础采用C25混凝土，尺寸为1800mm*1800mm*2500mm。详见标志结构设计图JT-10-02~04，标志版面及设施大样图JT-09-03。"
	套
	4 
	42760 
	171040.00 

	10 
	发光分道指示牌
	"全发光320*200cm，新型面光源发光交通标牌按平方计，采用市电，标志环境表面照度≤100Lx时自动开启发光显示，200米清晰可视认，防护等级不低于IP65，标志重量约25KG/m2；单悬臂式杆件，圆管竖向杆件，热轧无缝钢管，Q235B钢，竖向杆件1根，截面Ф355x12，长度7700mm；横向杆件3根，截面Ф159x8，长度3870mm；基础采用C25混凝土，尺寸为1800mm*1800mm*2500mm。详见标志结构设计图JT-10-02~04，标志版面及设施大样图JT-09-05、06。"
	套
	4 
	42760 
	171040.00 

	11 
	可变车道指示屏
	诱导屏尺寸：0.64m(L)x2.24m(H)【相较于4m*2.5m指示牌，其他尺寸标志牌按模组尺寸比例调整】；模组尺寸：160mm*160mm；像素点间距：10mm；配有工业级微处理器；显示模组像素组成：使用知名品牌原厂发光二极管；显示颜色：红、绿、蓝色；控制方式：交通信号/RS485/开关量/网络后台软件，像素管具有防水、防尘、防腐蚀的野外型组件结构；采用恒电流驱动方式，具有过流保护功能；LED寿命≥100,000小时；防护等级不低于IP65；
	块
	3 
	4629 
	13887.00 

	12 
	公交停靠、注意避让标志
	100cm*55cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	块
	41 
	608 
	24928.00 

	13 
	礼让行人标志
	35cm*100cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	块
	51 
	457 
	23307.00 

	14 
	注意行人标志
	边长90cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	块
	10 
	499 
	4990.00 

	15 
	停车让行标志
	d=80，，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	块
	18 
	572 
	10296.00 

	16 
	分向行驶标志
	320cm*200cm，3mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料；
单悬臂式杆件，圆管竖向杆件，热轧无缝钢管，Q235B钢，竖向杆件1根，截面Ф355x12，长度7700mm；横向杆件3根，截面Ф159x8，长度3870mm；基础采用C25混凝土，尺寸为1800mm*1800mm*2500mm。详见标志结构设计图JT-10-02~04，标志版面及设施大样图JT-09-07。
	套
	1 
	30739 
	30739.00 

	17 
	行人过街通道指示牌
	60cm*110cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	块
	2 
	690 
	1380.00 

	18 
	网约车位指示牌
	90cm*110cm，2mm厚铝板，Ⅳ类反光膜，含铝槽配件及辅料，不含基础。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	块
	3 
	939 
	2817.00 

	19 
	标线施划
	1.8±0.2mm热熔标线；1、密度：1.4-2.3mm；2、软化点：90-125°C；3、涂膜外观：干燥后应无发皱、起泡、开裂、斑点、脱落、粘胎等现象，涂膜颜色和外观与标准板基本无差异。4、不粘胎干燥时间：<3分钟。5、抗压强度：≥12Mpa；6、耐磨性：200转/1000g磨耗减重≤80(JM-100橡胶砂轮)；7、色度、性能：白色涂料的色品坐标和亮度因数应符合JT/T280规定的范围。
	m²
	10000 
	48 
	480000.00 

	20 
	黄黑立面标线
	黄黑间隔15cm，倾斜角45°，热熔反光涂料，黄黑等宽交替，涂刷高度与路缘石立面高度一致，漆膜厚度1.5~2.0mm，掺加20% 玻璃珠保证夜间反光。
	m²
	300 
	9 
	2700.00 

	21 
	震荡标线
	宽150mm，凸起块尺寸16×25mm，凸起高度3mm，白色，内掺 18%–23%玻璃珠，满足雨夜反光，抗压强度：≥12 MPa（23℃）。详见路面标线大样图JT-08-04。
	m²
	50
	91 
	4550.00 

	22 
	U型护栏
	单节长度1.5m，截面Φ76*2mm，热镀锌钢管材质，间隔1.2m设置，地面膨胀螺丝固定。详见标志版面及设施大样图JT-09-02。
	节
	50 
	104 
	5200.00 

	23 
	隔离护栏
	1.2*2.5m京式吴江城区式样交通隔离护栏，热镀锌钢管
大立柱为130*90*2mm，竖杆为40*20*1.2mm，间距138mm；上横杆为90*80*1.5mm，下横杆为50*50*1.5mm。
底座为钢板填砼底座（灯笼管口径）400*300*150mm。详见标志版面及设施大样图JT-09-02。
	m
	1300
	336 
	436800.00 

	24 
	隔离网片
	热镀锌钢管材质，总高1.45m，出地面1.2m，立柱间距3m，立柱截面50mm*50mm*2mm，横杆截面20mm*40mm*1.5mm，竖杆截面20mm*20mm*0.8mm，C25混凝土基础，尺寸20cm*20cm*30cm。详见标志版面及设施大样图JT-09-02。
	m
	4625 
	220 
	1017500.00 

	25 
	太阳能爆闪灯
	双面红蓝太阳能爆闪灯（520×165×135mm，10W单晶硅/12V14AH，IP65，光控爆闪）+φ76×3.0×3000mm热镀锌立杆+C30混凝土基础（600×600×800mm含预埋件）。详见标志版面及设施大样图JT-09-01。
	套
	17
	1359 
	23103.00 

	26 
	减速带
	橡胶材质，规格为38×50×5cm，端节、端头按黄色、黑色相间设置，与沥青路面间用橡胶螺栓固定。详见标志版面及设施大样图JT-09-09。
	m
	45 
	176 
	7920.00 

	27 
	广角镜
	直径80cmPC镜面广角镜（ABS镜背、遮阳罩）+φ76×3.0×3000mm热镀锌立杆+C30混凝土基础600×600×800mm（含预埋件）。详见标志版面及设施大样图JT-09-02。
	套
	4 
	872 
	3488.00 

	28 
	波形梁护栏
	Gr-A-4E波形梁护栏，护栏板 4320×310×85×4.0mm，立柱 Φ140×4.5×2150mm，间距 4m，热浸镀锌防腐。详见标志版面及设施大样图JT-09-11。
	m
	45 
	208 
	9360.00 

	29 
	道口标柱
	Ф114*7镀锌钢管，长度160cm，地上外露80cm，粘贴20厘米宽红白相间颜色反光膜，顶端为红色。详见标志版面及设施大样图JT-09-10。
	根
	34 
	127 
	4318.00 

	30 
	弹性交通柱
	750×Φ80mm，热塑性聚氨酯材质，地面膨胀螺丝固定。详见标志版面及设施大样图JT-09-02。
	根
	200 
	58 
	11600.00 

	31 
	反光道钉
	1.壳体材料：Ⅰ型为工程塑料；2.重量：Ⅰ型0.30Kg；3.反光形式：微棱镜反射体；4.五年后反光指数递减20%；5.抗压强度：工程塑料＞160KN；6.反光器表面硬度（耐磨指数）摩氏硬度：＞5级；详见标志版面及设施大样图JT-09-02。
	个
	100 
	58 
	5800.00 

	32 
	路灯迁移
	就近迁移，基础新建，基础按1400mm×1400mm×1800mm计，C25混凝土
	根
	4 
	2822 
	11288.00 

	33 
	拆除限高杆
	杆件及基础拆除
	套
	2 
	579 
	1158.00 

	34 
	音柱
	功率20W，铝合金材质，防护等级不低于IP65，附着现状杆件安装
	个
	13 
	1737 
	22581.00 

	七、前端设施配套辅材
	
	
	
	
	

	1 
	配电箱
	外壳采用不锈钢，喷塑，厚度不小于1.5mm，含空开，含自动重合闸控制器，含基础：600*1000*810（mm)，C25混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见机箱、抱杆箱结构图JT-05-02、04。
	套
	26 
	5619 
	146094.00 

	2 
	计量箱
	路口就近供电接入，材质、规格尺寸：宽700*高1540*深350,箱体材料为不锈钢，厚度1.5mm，含计量表，计量箱基础（长*宽*深800mm*450mm*800mm）;混凝土强度等级：C10砼垫层，C20砼基础;含基础浇筑、钢筋笼制作安装；预埋螺栓、槽钢、定位板及热镀锌角钢接地极（∠50*5，长度L=2.5m）等。
	台
	15 
	5819 
	87285.00 

	3 
	设备箱
	机箱材料选用不锈钢，喷塑，钢板厚度不小于1.5mm，箱体尺寸不低于1443*660*415mm，含2个24口光纤熔接盒及耦合器。含基础：600*1000*810（mm)，C25混凝土基础，含地笼、配筋、基础接地等。详见机箱、抱杆箱结构图JT-05-01、04。
	只
	27 
	5619 
	151713.00 

	4 
	工业级交换机-1
	24口，含至少十二个千兆光口，十二个千兆电口，含光模块，含电源，带网管，含1个原厂40KM千兆单模光模块，11个原厂10KM千兆单模光模块
	台
	27 
	15604 
	421308.00 

	5 
	工业级交换机-2
	10口，含至少2个千兆光口、8个百兆电口，含单模光模块
	台
	25 
	1401 
	35025.00 

	6 
	工业级交换机-3
	5口，含至少1个千兆光口、4个百兆电口，含单模光模块。
	台
	71 
	1151 
	81721.00 

	7 
	抱杆箱
	材质：1.5mm厚不锈钢板箱体、4mm绝缘安装板、不锈钢内铰链、防盗通用锁、 密封条、防尘棉、空开轨道等。4个1P16A空开，规格：550×400×215mm，防护等级不低于IP55。详见机箱、抱杆箱结构图JT-05-06。
	只
	96 
	994 
	95424.00 

	8 
	电力电缆
	YJV5*10mm²
	米
	3000
	76 
	228000.00 

	9 
	电源线
	YJV3*4mm²
	米
	1585 
	24 
	38040.00 

	10 
	电源线
	RVV3*2.5mm²
	米
	8835 
	12 
	106020.00 

	11 
	电源线
	RVV3*1.0mm²
	米
	3485 
	7 
	24395.00 

	12 
	控制线
	RVSP2*1.0mm²
	米
	2040 
	7 
	14280.00 

	13 
	网线
	室外屏蔽超五类
	米
	1980 
	5 
	9900.00 

	14 
	光缆
	室外单模4芯
	米
	7385 
	4 
	29540.00 

	15 
	光纤熔接盒
	4口
	个
	192 
	97 
	18624.00 

	16 
	光纤尾纤
	单模3米
	条
	768 
	32 
	24576.00 

	17 
	光纤跳线
	单模3米
	条
	384 
	19 
	7296.00 

	18 
	光纤熔接
	订制
	处
	768 
	26 
	19968.00 

	19 
	控制软电缆
	KVVR-450/750-（20X1.0）
	米
	9960 
	42 
	418320.00 

	20 
	控制软电缆
	KVVR-450/750-（10X1.0）
	米
	10720 
	30 
	321600.00 

	21 
	控制软电缆
	KVVR-450/750-（5X1.0）
	米
	1830 
	20 
	36600.00 

	22 
	控制软电缆
	KVVR-450/750-（4X1.0）
	米
	1742
	17 
	29614.00 

	23 
	接地镀锌角钢
	接地极 镀锌角钢L50*50,L=2.5m
	根
	347 
	126 
	43722.00 

	24 
	热镀锌扁钢
	40X4热镀锌扁钢
	米
	1735 
	28 
	48580.00 

	25 
	接地连接线
	BV-10mm²
	米
	3470 
	14 
	48580.00 

	八、管路开挖
	
	
	
	
	

	1 
	顶管
	2*HDPE110
	米
	2465 
	302 
	744430.00 

	2 
	预埋钢管
	DN100无缝镀锌钢管，壁厚3.5mm，内衬Φ80尼龙管，含管接件。管路开挖：宽度600mm，深度800mm，混凝土包封至距路面100mm，面层沥青恢复：60mm中粒式沥青层、40mm细粒式细沥青层
	米
	620 
	345 
	213900.00 

	3 
	预埋钢管
	DN100无缝镀锌钢管，壁厚3.5mm，内衬Φ80尼龙管，含管接件。管路开挖：宽度2000mm，深度800mm，混凝土包封至距路面100mm，面层沥青恢复：60mm中粒式沥青层、40mm细粒式细沥青层
	米
	155 
	800 
	124000.00 

	4 
	预埋钢管
	DN100无缝镀锌钢管，壁厚3.5mm，内衬Φ80尼龙管，含管接件。管路开挖：宽度3000mm，深度800mm，混凝土包封至距路面100mm，面层沥青恢复：60mm中粒式沥青层、40mm细粒式细沥青层
	米
	72 
	1127 
	81144.00 

	5 
	桥架
	铝合金梯式桥架200mm*100mm*1.5mm，含盖板，含安装配件
	米
	105 
	150 
	15750.00 

	6 
	铁质热镀锌C型钢
	41*21*2.3mm铁质热镀锌C型钢预埋，宽度60mm，深度70mm，含面层沥青恢复/道板砖（或大理石）恢复
	米
	643 
	92 
	59156.00 

	7 
	硅芯管
	HDPE63，管路开挖：宽度400mm，深度600mm，含渣土回填、绿化恢复
	米
	10000
	52 
	520000.00 

	8 
	PVC-U穿线管
	明配，PVC50阻燃穿线管，壁厚≥2.5mm，含束接、管头、骑马卡等
	米
	100
	30 
	3000.00 

	9 
	手孔井
	500mm*500mm*800mm（内径），含井盖
	个
	366 
	1177 
	430782.00 

	10 
	人孔井
	800mm*800mm*1500mm（内径），含井盖
	个
	103 
	2682 
	276246.00 

	九、其他费用
	
	
	
	
	

	1 
	传输网络
	三年，裸纤，千兆
	点
	42 
	6788 
	285096.00 

	2 
	申请供电
	包含供电接驳点报建，电源接驳点至配电箱之间：400米电力电缆（YJV22-4*16+1*10）、400米镀锌钢管（DN50）、400米绿化开挖及恢复、手孔井5套，配套辅材等”
	点
	10 
	70773 
	707730.00 

	
	                            合计
	15750000.00


注：1.本项目要求投标人对分项进行报价，分项单价报价不得高于单价最高限价，且报价总价不得高于最高限价，否则视为非实质性响应。
2. 本清单数量为预估数量，实施前需经采购人确认具体方案，以实际完工数量为结算依据。
3. 参考图纸下载地址：https://pan.baidu.com/s/1o5LI6FDDuZJ1GhIbmfA9Sw?pwd=xrkm
    取件码：xrkm
[bookmark: _Toc8722][bookmark: _Toc8229][bookmark: _Toc21768]（三）标的物质量要求
1、所有标的物应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格全新产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商，标的物的材料必须满足招标文件所规定的技术指标。
2、产品质量符合国家颁发的现行强制性设计、制造、安装规范、标准，满足采购单位的技术参数要求，并通过有关质量监督部门验收合格交付使用。
3、如果是超出投标单位的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标单位进行修理，其额外费用由双方协商承担。
（四）售后服务
1、质保期：整个项目及其原材料、配件质保年限不少于三年（采购技术要求中设备质保期有特殊要求的应不低于特殊要求）。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购使用部门确认验收合格之日起算。在质保期内项目所有产品及其形成的系统性能如出现质量问题（人为除外），中标单位负责无条件免费更换或修复。如因人为因素或免费质量保证期满后中标单位进行修理所产生的费用由双方另行协商确定。
2、质保期内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的修理、更换的费用。质保期过后采购单位与中标单位另行商谈后续维护方式和费用。
3、缺陷保修：如果标的物交付使用后，缺陷多次反复出现，中标单位必须提出分析报告和解决方案，直到最后调换，中标单位提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。
4、中标单位承诺向采购单位提供7*24小时售后服务，并保证在采购单位报障后，应在2小时内响应，如现场解决不了的重大故障，应提供同等或不低于原货物质量、规格的备品供采购单位使用。若需要使用备品备件，中标单位应自响应时间起12小时内完成相应的备品备件更换服务。
（五）安装调试及验收要求
1、中标单位应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试。
2、中标单位应免费提供培训服务，培训内容包括产品性能、技术特点、日常运维操作、维护技巧等，保证采购单位能够正确操作和维护设备。
3、中标单位应在合同规定的交货期内提供所有产品，并在采购单位指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括全部配件、相关资料以及装箱单等。
4、安装过程中，中标单位需采取措施保护现场及周边相关财务、物品、设施等，因中标单位的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由中标单位承担，由中标单位原样修复并自行承担相关费用。
5、中标单位所供货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标单位提供产品保修文件。
[bookmark: OLE_LINK2]6、安装结束并经采购单位同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购单位出具的可正常运转的验收文件。
7.履约验收基本要求：
（1）采购单位将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。
（2）招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，中标单位可以主动联系采购使用单位启动履约验收工作。
（3）采购使用单位在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。中标单位应根据验收方案内容做好相应配合工作。
（4）采购单位将按照验收标准要求组织验收，中标单位所提供的产品的规格、数量及所有服务符合招标文件、投标文件、承诺及采购合同约定的要求。
8.验收标准：
（1）货物交付并完成安装、调试之日起15日内，由采购使用部门按照货物验收相关规定，结合招标文件、投标文件、采购合同等项目文件约定内容对项目进行验收。
（2）如采购单位在过程中发现中标单位提供的服务成果不符合约定要求的，中标单位应进行返工直至合格并承担因返工引起的一切费用及经济损失，包括但不限于额外费用、经济损失、逾期违约金等。若中标单位违约，采购单位有权要求更换货物或拒绝付款，并将依法追究相应法律责任。
（六）人员及设备要求
1、人员及车辆：项目要求中标单位具备完整的维护管理部门，本项目金额较大，采购设备较多，同时涉及公安专网及平台的接入，要求项目经理具备智能化集成项目综合管理能力、信息系统运维统筹能力以及网络安全风险管控意识，能够妥善处置项目过程中的各类管理类风险，确保项目整体推进合规有序；要求项目技术负责人具备信息化项目技术总控能力、现场工程实施能力以及公安专网环境下网络安全技术运维能力，为项目技术落地、安全合规入网提供可靠技术支撑。本项目负责具体事务的运作维护人员不少于4人，登高车不得少于1辆、工程车不得少于2辆。
注：车辆为自有的，产权证、行驶证复印件，行驶证和产权证所有人必须为投标单位；车辆为租赁的，需提供车辆的产权证、行驶证、租赁合同、租赁发票等复印件；承诺中标后购买或租赁的，需提供书面承诺书并加盖投标单位公章。
2、故障处理：发现问题要及时处理并上报建设单位，影响较大的故障须经建设单位同意后方可展开处理。
3、安全保密：需按照建设单位的工作要求，进行必要的安全、保密教育，签订安全、保密协议，履行安全、保密义务。
4、文档整理：在日常维保工作中应形成相应的文档，做好故障排查记录。
5、优化建议：在日常维保工作中，应结合实际问题和当前科技发展趋势，给出可行的完善优化建议，保证系统能正常运行。
6、值班备勤：在平常日、节假日、重大活动以及恶劣天气均有相应的值班制度，能够提供相应的应对方案。
（七）其他要求
1、投标单位可对项目现场进行踏勘，但费用由投标单位自行承担。投标单位在报价时应充分考虑现场实际情况，采购单位不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
2、投标单位针对本项目组建项目团队，人员结构及专业配置要求规模适度、结构合理，即配置相应的供货、安装、调试以及伴随服务（含售后服务、质保服务、人员培训等）等专业技术人员，与项目的内容和要求相适应。投标单位应列出详细的安排计划，包括人员姓名、经验和在本项目中的职责分工。
3、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，注意安全，一切伤亡事故由中标单位负全责；安装期间不得影响采购单位正常工作和秩序，必须服从采购单位管理，标的物进场要经采购单位验货后才能安装；无论安装及调试期间的退换损失费用，均为中标单位负责。
4、中标单位保证所提供材料涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。中标单位提供的所有材料必须为合格产品，质量符合相关标准和要求（若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。）；所有材料必须符合实际需求，满足采购技术要求部分所规定的全部功能。如材料出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标单位负责包退、包换。
5、采购单位对中标单位提交的货物依据招标文件上的技术要求和有关质量标准进行验收。中标单位应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对产品质量有争议时，可委托双方一致认可的第三方检测机构进行检测，费用由责任方承担。
6、 网络建设要求
 6.1  视频传输网络应参照苏州市公安局吴江分局视频专网监控的网络建设要求，采用专线光纤的形式进行组网，前端设备的传输带宽最高可支持1000Mbps。
6.2   网络建设应充分考虑云存储的高带宽需求，采用高速网络，同时应实现网络的可靠性，实现交换设备冗余连接。
6.3  设备直接接入公安视频专网，IP地址规划完全参照公安视频专网组网方案规划。
7、 数据接入要求
7.1   本项目涉及到的所有视频监控及抓拍图像设备均须符合GB/T 28181-2022标准，满足接入1400视图库标准及支持GB 35114-2017安全加密。
7.2   本项目所涉及需接入的设备须直接接入苏州市公安局吴江分局视频专网，IP地址规划需要参照苏州市公安局吴江分局视频专网组网方案规划。在原先规划的IP地址范围内继续延伸。
8、 对接平台
8.1   项目采用设备可以直接接入苏州市公安局吴江分局视频专网监控平台及苏州市公安局吴江分局其他相对应平台，可以直接调取本次项目监控平台上的所有点位的视频、录像、抓拍比对图片及抓拍记录。

(八) 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包括但不限于：
1.《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）
2.《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016版）
3.《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）
4.《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）
5.《城市道路交通组织设计规范》（GBT36670-2018）
6.《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）
7.《道路交通标志和标线第1部分:总则》（GB 5768.1-2025）
8.《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）
9.《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）（GB 5768.3-2025，2026.05.01实施）
10.《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）
11.《道路交通标志和标线第5部分:限制速度》（GB 5768.5-2017）
12.《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2021）
13.《太阳能突起路标》（GB/T19813-2005）
14.《隔离栅》（GB/T26941-2011）（GB/T 26941-2025，2026.03.01实施）
15.《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）
16.《路面标线涂料》（JT/T280-2022）
17.《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）
18.《LED主动发光道路交通标志》（GB/T 31446-2015）
19.《公路防撞桶》（GB/T28650-2012）
20.《锥形交通路标》（GA/T415-2003）
21.《道路交通诱导可变信息标志》（GA/T484-2010 LED）
22.《橡胶减速丘》（GA/T487-2020）
23.《太阳能道路交通标志》（GA/T580-2005）
24.《太阳能黄闪信号灯》（GA/T743-2007）（GA/T 743‑2016《闪光警告信号灯》）
25.《城市道路交通隔离栏设置指南》（GA/T1567-2019）
26.《公路护栏安全性能评价标准》（JTG/T 3671-2013）
27.《内部照明标志》（JT/T750-2009）
28.《公路用凸面反光镜》（JT/T801-2011）
29.《城市综合交通体系规划标准》（GBT51328-2018）
30.《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）
31.《城市停车规划规范》（GBT51149-2016）
32.《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011）
33.《公交专用车道设置》（GAT507-2004）
34.《城市道路单向交通组织原则》（GAT486-2015）
35.《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GAT496-2014）
36.《城市道路路内停车泊位设置规范》（GAT850-2021）
37.《城市道路施工作业交通组织规范》（GAT900-2010）
38.《中小学与幼儿园校园周边道路交通设施设置规范》（GAT1215-2014）
39.《建设项目交通影响评价技术标准》（CJJT141-2010）
40.《城市快速路设计规程》（CJJ129-2009）
41.《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）
42.《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）
43.《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）
44.《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011）
45.《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）
46.《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）（2019 版）
47.《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）
48.《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）
49.《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）
50.《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81—2017）
51.《公路项目安全性评价规范》（JTGB05-2015）
52.《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）（部分条款废止）
53.《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）
54.《苏州市城市道路交通管理设施设置标准》（2017版）
55.《苏州市公交线网优化技术导则》（2015版）
56.《苏州市交通影响评价管理办法》（2018版）
57.《苏州市建筑物配建停车位指标》（2020版）
58.《苏州市占道项目施工期交通影响评价技术导则》（2017实施）
59.《苏州市汽车库交通评价技术导则》（2018版）
60.《苏州市建筑项目交通设计及停车场(库)设置标准》（2018版）
61.《交通分隔栏》（JT/T 1033-2025，2026.01.01实施）
62.《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T18226-2015）（GB/T 18226-2025，2026.03.01实施）
63.《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）
64.《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）
65.《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）
66.《视觉信号表面色》(GB/T8416-2003）
 注：中标单位在服务过程中，应遵循其他相关法律法规要求，如相关法律法规有最新变更，则按最新一版标准执行。
6、 [bookmark: _Toc414602016]综合说明及其它要求
1、本次招标不接受进口产品。
2、投标单位对招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、投标总报价一次报定，投标总报价包括全部标的物、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、代理服务费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用，请各投标单位综合考虑。
4、交付期限：自合同签订之日起4个月内前完成，免费质量保证期要求不低于三年。 
5、付款步骤：合同签订后支付合同金额的30%，安装调试完成并经采购单位验收合格后，支付至合同金额的60%，审计后支付至审计金额的90%，质保期满后付清余款。
6、知识产权：供方应能保证所提供产品涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的货物及服务必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准且不侵犯他人的知识产权，如出现质量问题，供方负责修缮，发生的费用由供方负责。
7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购、苏州政府采购网发布的通知为准。
7、 政府采购政策
1、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
2.残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3.监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4.绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。


[bookmark: _Toc14405]第五章 合同的主要条款
	甲方（采购人）：
	单位地址：

	乙方（供应商）：
	单位地址：

	签订日期：
	签订地点：


依据甲方委托苏州新一造价师价格事务所有限公司进行本项目即苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程（三期）-交通安全设施提升项目（招标编号：                   ）政府采购的招标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。
本项目为集中建设项目，集中建设单位为苏州市吴江经开区建设项目管理有限公司，经采购人吴江经济技术开发区建设局同意，共同落实相关采购人义务，中标单位需服从管理。
1. 合同价格
1.1 本合同金额按此次中标（成交）价格执行，本合同总金额（含税）为人民币（大写       ）（¥：   ）。本合同价格报价包括全部标的物、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、代理服务费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。甲方不再另行支付费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
1.2 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
2. 交付时间：
2.1 交付期限：自合同签订后 4 个月内完成，免费质量保证期要求不低于三年。 
2.2 交付地点：按甲方要求。乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。
2.3 标的物的所有权自标的物交付时转移。
2.4 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
3. 技术规范
3.1 所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按约定的技术要求和规范。
4. 质量要求
4.1 所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。
4.2 乙方应能保证所提供产品涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的货物及服务必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准且不侵犯他人的知识产权，如出现质量问题，乙方负责修缮，发生的费用由乙方负责。
5. 验收
5.1 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其他指标。
5.2 根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
5.3 在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
5.4 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
5.5 验收期限为货到安装调试完成后15个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
5.6 验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方法定检测资格检测机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。
5.7 相关电子信息化设备（监控、云台、相机等）需满足辖区交通管理平台的接入及性能指标。
6. 合同价格支付
6.1 付款步骤：合同签订后支付合同金额的30%，安装调试完成并经采购单位验收合格后，支付至合同金额的60%，审计后支付至审计金额的90%，质保期满后付清余款。
6.2 本合同实际支付金额以实际结算为准，但不得超过本项目中标金额。
6.3 乙方要求付款应提供以下资料：
（1） 合格的销售发票。
（2） 随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。
（3） 由甲乙双方签章的《采购合同履行验收报告》。
6.4 支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票。
7. 对标的物货物提出异议的时间和办法
7.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
7.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
7.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
8. 售后服务
8.1 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺对本项目提供      年的免费保修。
8.2 乙方应以优良的服务态度，乙方提供     小时以内响应，     小时以内完成甲方提出的维修要求。
8.3 其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。
9. 违约责任
9.1 甲方违约责任及违约金支付：
（1） 在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（2） 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
（3） 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失：                                         
9.2 乙方违约责任及违约金支付：
（1） 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
（2） 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
10. 不可抗力
10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。因未及时通知造成对方损失的，由未及时通知的一方承担责任。
11. 索赔
11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1） 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
（2） 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。
（3） 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 
12. 合同转让和修改
12.1 政府采购合同的部分和全部都不得转让。
12.2 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原成交货物的数量，但增加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。
13. 合同的解除
13.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1） 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2） 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
13.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
14. 争议解决办法
14.1 因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。双方一致同意以本合同所列地址及其他常用通讯地址为双方沟通函件、法律文书的送达地址，信件交邮后若因非发件人过错原因造成的无法送达，则以文书退回之日视为送达之日。
15. 合同生效及其他
15.1 合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）、骑缝章后生效，生效合同签订之日起2个工作日内进行网上系统公示。
15.2 下列文件为本合同不可分割部分，以下内容有冲突的，以有利于甲方、标准高的为准：
（1） 中标通知书；
（2） 乙方的投标文件；
（3） 招标文件；
（4） 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（5） 合同附件。
15.3 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，经双方签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。
16. 未尽事宜
16.1 未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
17. 附则
本合同一式     份，甲、乙双方各执     份，政府采购监督管理部门备案，采购代理机构一份。
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定（授权）代表人（签字）：
	法定（授权）代表人（签字）：

	电话：
	电话：

	日期：
	开户银行：

	
	账号：

	
	日期：
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[bookmark: _Toc14809][bookmark: 评标方法及评分要点]第六章 评标方法及评分要点
 一、评标办法
1. 本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。
2. 评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标报价、技术文件及资格证明文件三部分内容按百分制打分（计算结果均四舍五入保留两位小数），资格证明文件包括财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度。
3. 如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标采购单位以抽签方式确定中标候选人。
4. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
二、综合评分标准
1. 本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为45%（权重），技术与质量及其它占55%（权重）。
（一）报价得分（45分）
1. 投标报价低于或等于采购预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超采购预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
2. 价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，小数点后保留两位。（价格权值为45%）
3. 针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
（二）投标产品技术参数、性能、安全可靠性综合比较（12分）
1、投标产品基本参数、功能综合评价及对招标文件要求的满足程度评比（12分）  
评委根据投标人对所投设备的技术参数对照表进行评分。对“投标产品质量、先进性、可靠性等比较”评分项之外的技术参数、功能综合评价及对招标文件要求的满足程度评比进行评定打分，要求完全符合或高于招标文件的要求的得12分，加“★”项的技术指标有负偏离的每项扣1分；其余技术指标有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。（加“★”项需提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章和设备原厂3年质保承诺函加盖原厂公章并加盖投标单位公章，否则不得分。）
[bookmark: _Hlk236669427]注：1、检测报告必须有CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志，否则不得分。
[bookmark: _Hlk236753196]2、加“★”项每一项最高得1分，如检测报告内容与加“★”项的技术指标部分匹配的视为负偏离。
[bookmark: _Toc45368395][bookmark: _Toc45883335][bookmark: _Toc45895197]（三）项目实施方案（32分）
1、项目整体实施方案（7分）
施工组织方案总体概述比较，施工组织总体设想、方案针对性等健全、合理、规范、高效，内容详实具体、可行性强的得7分；内容较为详细、可行性较强的得5分；内容、可行性一般的得3分；未提供的不得分。
2、施工总进度及各阶段方案（7分）
施工总进度及各阶段方案比较，针对施工总进度计划和各阶段进度计划方案的安排及保证措施（包括施工计划、设备配置、材料配置、安装方案等），阐述介绍完整详细、具备合理性、优越性、科学性，优秀的得7分；施工组织方案完整、合理性一般的得5分；施工组织方案完整、合理性较差的得3分；未提供的不得分。
3、安全文明施工方案（6分）
安全文明施工方案比较：投标单位需根据项目特点组织、安排、协调对项目实施过程中减少对周边环境的影响，落实安全文明作业措施制定方案。维护环境、安全施工方案及措施内容完整、有针对性、可操作性的得6分；内容完整但措施针对性、合理性一般的得4分；内容及措施针对性较差的得2分；未提供的不得分。
 4、突发事件处置及质量保障方案（6分）              
 突发事件处置及质量保障方案比较：投标单位需根据项目特点和风险点对应计划方案的安排及保证措施阐述介绍完整详细、具备合理性、优越性、科学性，优秀的得6分；方案完整、合理性一般的得4分；方案完整、合理性较差的得2分；未提供的不得分。
 5、售后保障服务方案（6分）                                           
售后保障服务方案比较：投标单位需根据项目特点提供对应售后服务方案，方案详尽、考虑周全的得6分；考虑较周全、能满足项目售后需要的得4分；综合评定一般，基本能满足项目需要的得2分；未提供的不得分。
（四）综合实力比较（2分）
（1）投标单位具有有效的质量管理体系认证证书得0.5分；
（2）投标单位具有有效的信息安全管理体系认证证书得0.5分；
（3）投标单位具有有效的信息技术服务管理体系认证证书得0.5分;
（4）投标单位具有有效的环境管理体系认证证书得0.5分。
注：上述1.1-1.4项，投标文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。
（五）、项目人员服务能力（6分）
（1）项目经理（3分）
1.1具有有效期内的智能化系统集成项目经理证书；
1.2具有有效期内的高级IT运维工程师证书；
1.3具有有效期内的信息技术应用创新服务经理证书；
1.4具有有效期内的注册信息安全管理人员证书；
1.5具有有效期内网络安全管理证书；
注：上述1.1-1.5项限评一人，每项仅计一本有效证书。投标文件中须提供有关人员有效的证书复印件及由社保部门出具的投标单位为其缴纳的最近三个月（至2026年5月(含）以来的任意一个月份)的社保证明材料复印件并加盖投标单位公章。提供有效证书 1本得1分，本项最高得3分。缺失、不符或未提供的均不得分。
（2）项目技术负责人（3分）
2.1具有有效期内的信息系统项目管理师证书；
2.2具有有效期内的IT服务工程师证书；
2.3具有有效期内的CISAW安全运维证书;
2.4具有有效期内的机电工程建造师证书；
2.5具有有效期内的网络通信安全管理员证书；
注：上述2.1-2.5项限评一人，每项仅计一本有效证书。投标文件中须提供有关人员有效的证书复印件及由社保部门出具的投标单位为其缴纳的最近三个月（至2026年5月(含）以来的任意一个月份)的社保证明材料复印件并加盖投标单位公章。提供有效证书 1本得1分，本项最高得3分 。缺失、不符或未提供的均不得分。
（六）、类似业绩（3分）
投标单位提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担并完成的类似项目业绩，每具备一项业绩得1分，最高得3分。（注：投标文件内须提供有效合同扫描件和任意一期发票并加盖投标单位公章，未提供不得分。）  
注：1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。
2、付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。
3、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
4、招标文件中要求的复印件可以用扫描件代替；招标文件中要求加盖投标单位公章的，可用电子签章代替。
5、可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，各投标单位可以在投标文件中提供相关证明材料，也可以在投标文件中列明查询路径。



   （全文完）                                                             
