
江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目更正（澄清）内容（一）

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：JSZC-320324-HWZX-G2026-0428

原公告的采购项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目

首次公告日期：2026-07-31
二、更正（澄清）信息：
1、更正（澄清）事项：招标文件。
2、更正（澄清）内容：

原招标文件“第六章 采购需求”更正为
第六章 采购需求
一、项目说明

（一）采购人：江苏省睢宁高级中学。

（二）采购项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目。

（三）采购标的：江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目，具体详见本招标文件第六章《采购需求》中“二、采购清单”。

江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）本项目总预算为人民币861.25万元，且本项目不接收超过采购包1：人民币279.65万元（最高限价）；采购包2：人民币195.85万元（最高限价）；采购包3：人民币196.05万元（最高限价）；采购包4：人民币109.50万元（最高限价）的投标报价。

采购包划分：本项目共分为4个采购包。

采购包1：江苏省睢宁高级中学新校区化学创新实验室设备及配套设施；
采购包2：江苏省睢宁高级中学新校区生物创新实验室设备及配套设施；
采购包3：江苏省睢宁高级中学新校区物理创新实验室设备及配套设施；
采购包4：江苏省睢宁高级中学新校区创客、通用技术实验室设备及配套设施。
（六）本项目核心产品：

	采购包
	核心产品
	备注

	采购包1
	学生实验桌
	

	采购包2
	学生实验桌
	

	采购包3
	无线彩屏电压电流一体传感器
	

	采购包4
	3D建模设备（教师）
	


注：采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（七）本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

（八）本项目采购的为非进口产品。

二、采购清单

详见附件《江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目-采购清单及技术规格(性能)要求》。

三、技术规格(性能)要求（未按照招标文件提供证明材料的视为不满足）：
详见附件《江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目-采购清单及技术规格(性能)要求》。

注：

1、投标人所投产品属于3C强制性认证目录的，须具备有效的中国强制性产品认证（3C认证）证书，证书载明的产品型号、规格须与投标产品完全一致。中标后经核查证书存在吊销、注销、暂停、过期等失效情形，均视为实质性不响应，按无效投标文件处理，并取消其中标资格。

2、所投产品须满足国家强制性标准的，所投产品须满足对应的强制性标准（如有新标准，按新标准执行），不满足国家强制性标准按无效投标文件处理。中标后经核查证书存在吊销、注销、暂停、过期等失效情形，均视为实质性不响应，按无效投标文件处理，并取消其中标资格。
3、所投“水嘴”、“电热水器”等产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围中属于国家强制节能的产品，须提供相关符合要求的产品，不满足按无效投标文件处理。中标后经核查证书存在吊销、注销、暂停、过期等失效情形，均视为实质性不响应，按无效投标文件处理，并取消其中标资格。
四、项目实施要求
（一）交货期限具体要求
合同签订后生效后40日内将合同标的全部交付并配送安装完毕（地址为采购人指定地点）。

说明：“（一）交货期限具体要求”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）配送、安装要求

1、配送、安装具体要求

（1）项目人员配置要求。中标人须根据本项目实际需求，成立专属配送安装小组，提交管理团队人员名单、分工说明，并提供团队人员的社保证明，防范转包带来质量隐患。管理团队至少配置项目总负责人、商务负责人、财务负责人、生产负责人、安装负责人，各岗位职责不得相互兼任。

（2）安装前期技术资料与现场勘测要求。中标人须提供核心产品或主要产品三视图（正视图、侧视图、俯视图），明确安装、维修要求，配齐施工工具及全套操作图纸。正式安装前，须确认施工电源、丈量设备摆放尺寸，核查场地清场、电梯通行、电源照明工况，编制详细施工进度计划。货物装卸、堆放及辅材使用要求。装卸货物须轻拿轻放，重型货物须两人及以上协同搬运，严禁抛掷、拖拽货品。货物送达指定地点后铺垫衬垫物、分类有序堆放。本项目全部安装工作由中标人负责，安装所需辅材由中标人提供，所有辅材须符合现行国家强制性标准（如有）；成品、配件存在质量缺陷的，须返厂更换合格品后方可安装。安装完工自检、调平整改要求。设备安装完毕后，安装负责人逐项开展检验，并清洁产品可视面。因地面不平整造成设备无法正常使用的，中标人须免费完成垫平、调平处置，直至设备正常使用。

（3）到货联合验收相关要求。设备到场后双方依据合同清单及标准开展验收。中标人须提供厂家本项目专项授权、产品合格证明、完整原厂技术资料；资料缺失的，采购人有权拒收货物。验收若发现参数不达标或货品破损，中标人须无条件更换，并承担全部损失，验收合格后签署验收证明。

（4）现场管理、安全责任与费用包干要求。中标人须服从采购人现场管理，作业人员仅限指定区域施工，不得损坏采购人财物，造成损毁照价赔偿。中标人全面承担施工安全与质量责任，施工引发的安全、质量事故相关经济、法律责任均由中标人承担。吊车费、墙体开洞费、安装调试费、全部辅材等一切相关费用包含在投标总价内，采购人无需另行支付。

（5）中标人负责环境布展：包括吊顶设计及施工、地面设计及施工、墙面设计及施工、窗帘设计及施工、照明灯具等，建设造型风格结合教室特点及校园文化进行定制化设计及施工，中标人须提供设计方案及设计图，经采购人审核后，经批准后方可实施，如有吊车费、开洞、安装调试及其他辅材：包括本项目需要的全部辅料、吊车费、开洞费用也均由中标人承担费用，包含在投标总价中。

2、配送安装保障措施要求

（1）物流信息动态管控保障、运输成品防护保障
中标人须及时向采购人推送准确物流信息，对货物运输全过程实施动态监控。运输途中发生各类异常，须第一时间主动反馈并协调处置。货物委托专业驾驶员承运，安排专人押运，运输车辆配备齐全应急工具与防护物资，降低各类运输风险。货物运输阶段采用包覆隔离、缓冲填充、刚性固定多重防护手段，有效避免货品磕碰、挤压受损，确保货物完好送达项目现场。

（2）施工人员、工具及特种作业以及标准化安装与人员培训保障
中标人配齐专业安装工具与作业人员；如涉及电气布线、设备通电调试的作业人员，须持有应急管理部门核发有效的电工特种作业操作证，且持证人员属于本项目配送安装小组人员。货物到场后，中标人结合现场工况确定最优安装顺序，提供免费安装服务。全体施工人员严格遵守安全生产规定，规范佩戴个人防护用品；中标人开展岗前培训，确保施工人员熟练掌握产品组装流程与技术规范。

五、质量管控要求

（一）质量管控具体要求

1、生产过程现场核查管控

采购人有权在产品生产周期内随时赴生产厂区开展现场核查、调度检查，核查原材料出入库台账等资料。中标人须在原材料进场、产品封漆、成品出厂等关键节点前主动告知采购人，经采购人核验同意，方可开展下一阶段生产加工或发货作业。

到货验收时，中标人须提供原厂出厂单据、带有原厂标识的外包装、完整物流凭证；若中标人为代理商，另须提供生产厂家供货合同原件、对公付款凭证。采购人享有先验收、后发货的权利。所有供货产品须为原厂原装、全新未使用、原包装未拆封产品，并满足国家现行强制性标准。

采购人有权要求中标人说明产品合法供货渠道。若查实产品属于非法渠道货源，认定为中标人欺诈，中标人须按商品价值双倍予以赔偿；采购人同时有权依据法律法规追究中标人及生产企业相应法律责任。

生产过程中采购人提出临时定制、整改需求（字体、颜色、尺寸、内容调整等），中标人须无条件配合生产单位完成相关整改工作。

2、建立完整质量管理体系

中标人须搭建完善的质量管理体系，严格按照相关规范开展全流程质量管控，管控范围覆盖项目实施全过程，确保各工序质量满足规范及合同要求。

中标人须在各施工阶段落实内部自检、自查制度，对产品生产、运输、安装全流程实施跟踪监管，实现全过程闭环质量管控。

六、售后服务要求

（一）售后服务具体要求

1、质保期要求：从买方（采购人）验收合格之日起，提供不少于3年的免费质保（采购需求中特别约定的以采购需求要求的为准）。

说明：“1、质保期要求”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2、质保期内的服务要求：

（1）故障响应与现场维修服务

质保期内，中标人接到采购人设备报修信息后，须2小时内完成服务响应，24小时内抵达项目现场开展免费维修、更换作业，所有服务产生费用均由中标人自行承担。中标人须根据本项目实际产品技术参数要求，常备充足的专业维修工具及原厂备品备件，最大限度缩短故障处置时长，保障设备快速恢复正常运行。

（2）重大故障备用设备保障服务

质保期内若设备发生重大质量故障，中标人无法在24小时内完成维修或更换作业的，须在2日内向采购人免费提供同规格、同标准的替代设备，保障设备不间断正常使用，避免影响采购人日常工作开展。

（3）常态化定期巡检服务

质保期内，中标人须建立常态化巡检机制，每半年至少开展一次全覆盖设备巡检工作，主动排查设备运行隐患，提前处置潜在故障问题，从源头保障设备运行稳定，降低设备故障发生率。

（4）原厂配件及三包履约服务

项目售后更换的所有零配件须为原厂标准配件。中标人须严格执行产品三包服务承诺：包修，质保期内非人为质量问题提供免费维修；包换，同一故障经两次维修仍无法达到使用标准的，免费更换全新设备，更换设备质保期自更换完成之日重新起算；包退，同一故障经两次维修、一次更换后仍无法正常使用的，无条件支持退货。

3、质保期后的服务要求：

（1）质保期满后终身维修服务

质保期满后，中标人须提供终身维修服务，设立常态化售后服务热线，随时承接采购人咨询、报修申请，可安排专业人员上门维修。质保期满后上门维修免收工程师上门服务费，仅收取零配件成本费用。质保期满后，中标人须长期稳定供应原厂零配件，螺丝、五金等小型常用配件免费提供，便于采购人自行更换维护；针对特殊专用配件，须为采购人提供正规采购渠道及配套技术指导，全方位保障设备长期运维需求。

4、培训及服务保障措施要求：

（1）中标人须为本项目组建专项售后服务小组，明确固定售后服务负责人和服务电话，专人专项对接本项目全部售后对接、故障处置、咨询答疑等工作，确保售后工作权责清晰、对接稳定、全程可追溯，杜绝服务脱节、无人跟进等问题。中标人须建立完善、标准化的故障报修响应流程及售后分级处置方案，针对不同类型、不同等级的设备故障，制定对应的处置流程与服务标准，规范售后作业流程，高效推进故障处置工作，全面提升售后服务专业性、规范性与时效性。

（2）培训与回访保障

中标人须常态化开展内部售后服务人员技能培训，持续提升运维人员设备维修、故障排查、设备保养等专业业务能力，保障售后团队技术过硬。同时须建立采购人定期回访机制，主动跟进设备使用状态，及时收集使用反馈，提前排查潜在问题，优化整体服务质量。中标人须免费为采购单位管理人员、现场操作人员开展系统性产品使用专项培训，确保相关人员熟练掌握设备操作流程、使用规范及操作禁忌。同步免费提供全套产品技术资料、操作指引、使用注意事项及设备日常保养规范，保障采购人可自主规范操作、日常维护设备。
七、样品要求

（一）本项目采购人认为需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求，要求投标人提供样品，具体样品要求如下：

1、要求投标人提供样品明细

	序号
	名称
	技术参数(技术性能)要求
	数量
	备注

	采购包1

	1
	学生实验桌
	详见“三、技术规格(性能)要求”
	1张
	1、化学智能吊装实验室-“一、学生实验操作区”-学生实验桌（序号：1）

	采购包2：本采购包无样品要求。

	采购包3

	1
	物理力学学生实验桌
	详见“三、技术规格(性能)要求”
	1张
	物理力学实验室-“二、学生实验操作区”-物理力学学生实验桌（序号1）

	采购包4：本采购包无样品要求。

	说明：表中“名称”是招标文件第六章《采购需求》中“三、技术参数(性能)要求”对应“名称”的产品。


（二）提供样品的标识：样品应当注明样品名称、投标人名称、项目编号、包号。

（三）提供时间：2026年8月25日07：00至09：00

（四）提供地点：睢宁县政务服务中心（睢宁县公共资源交易中心）4楼
（五）接收单位：江苏省睢宁高级中学（采购人）、江苏海外集团国际工程咨询有限公司（采购代理机构）
联系人：史老师、张工
联系电话：0516-88332331、0516-83999055/13014009996
（六）具体要求

1、投标人需自行搬运样品，样品摆放位置由采购人指定。

2、投标人负责落实搬运过程中的保护措施，如因投标人原因损坏墙面、地面或其他相关设施的，投标人照价赔偿。

3、投标人按照上述“1、要求投标人提供样品明细”要求提供样品，采购人或采购代理机构有权拒绝接收非明细中的其他物品。

（七）说明：

1、样品由采购人或采购代理机构签收。样品接收截止时间一到，不再接收任何样品，并即刻清场，任何人不得逗留。
2、采购活动结束后，中标人提供的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收参考。未中标供应商的样品应在宣布评标结果后取回，具体取回的时间由采购人或采购代理机构确定，未按采购人或采购代理机构规定的时间取回的样品，采购人或采购代理机构有权自行处置，并不承担任何责任。
八、演示要求：
投标人根据演示要求进行视频演示，按以下演示点分别演示并提供或录制演示视频。并按要求上传演示视频。
演示点如下：

采购包1：
	序号
	名称
	演示内容及要求
	备注

	1
	酸碱中和滴定实验
	用酸碱中和滴定装置、pH传感器、智能探究数据采集器及附件完成“酸碱中和滴定实验”及功能演示：
1、搭建酸碱中和滴定实验环境，采集器正面为一整块电容触摸屏和1个开关机实体按键，点亮屏幕测量斜对角线长度≥10.8cm。采集器上侧和下侧分别自带≥4个内嵌式传感器卡口，在下侧卡口内不使用有线线缆而直接插入pH传感器，传感器内置的状态指示灯亮，屏幕上显示对应的频道中pH连接成功。采集器右侧自带≥4个标准USB口，可扩展滴定传感器有线连接，传感器内置的状态指示灯亮，屏幕上显示对应的频道中计数连接成功。全窗口检测区域≥49mm×20mm，在区域内无需对准某个固定位置，可以任意调整位置都能检测到滴数变化。滴定传感器内置≥3个固定接口，可以固定温度探头及2个电极。能够脱机实验、不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示滴数。
2、智能探究数据采集器快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、pH及计数的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。
3、运用pH传感器测量未知溶液pH值，滴定传感器测量滴定体积，完成酸碱中和滴定实验；其中使用配置的滴管及双阀门进行操作，在滴管下方，无需调节即可保证液滴单滴滴入采集区域且被传感器采集，数据采集软件中需明显看到液滴滴入后，采集数据随之变化的实验图像；点击实验模版进入实验，无线方式连接传感器后，可采集pH-V曲线，并清楚直观看到pH数值变化和滴数次数变化，以及表格中时间、pH、滴数和体积V的数值变化；滴定终点可在表格数据中找寻或直接在图形上显示，在数据采集软件中需明显看到滴定终点的图形变化曲线。
4、实验结束后，可保存当前的实验文件自定义命名为酸碱中和滴定实验，保存路径为计算机的桌面。关闭软件，在不打开数字化实验软件的情况下，双击桌面的酸碱中和滴定实验文件，可直接再次打开实验文件，可进行数据回放，可选择2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍等倍速播放快速还原整个实验数据变化过程。
	

	2
	不同溶液pH值的测量
	用无线彩屏pH传感器、食醋、可乐和盐酸及附件完成“不同溶液pH值的测量”及功能演示：
1、无线彩屏pH传感器由内置电容触摸屏的pH传感器主体和pH探头两个独立的部分组成，点亮屏幕测量斜对角线长度≥10.8cm。正面为一整块电容触摸屏，无其他任何实体按键，全触屏人机交互。左侧边为开关机按键，USB充电/数据传输二合一接口，右侧边为滚轮调节键，上侧为pH探头接插口，布局合理。能够脱机实验、不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示pH数值。
2、无线彩屏pH传感器快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、pH值的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式时，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应手动输入4位数的蓝牙地址就可开始无线通讯，查看到pH的变化数值和曲线。
3、正式实验时，不使用计算机设备，直接在传感器屏幕上交互操作并获取实验数据。将pH探头放入盛有食醋的烧杯中观察pH变化，传感器有曲线、仪表、表格、数字至少4种显示方式，分别都可清楚直观看到记录的pH的数值或曲线。清洗传感器电极头，重复上述操作，依次测量可乐和盐酸的pH值。在Y轴中添加历史数据，可在曲线显示界面中重叠显示三组不同pH曲线在同一坐标轴上。

4、实验结束后，可保存当前的实验文件在本机内，自定义命名为3Ph实验，保存成功有提示窗口弹出。通过USB线将保存的实验数据导入计算机的数字化实验软件，下载路径可指定为计算机的桌面。关闭软件，在不打开数字化实验软件的情况下，双击桌面的3Ph实验文件，可直接再次打开实验文件，可将三次数据用不同的颜色重叠显示在同一坐标轴上，也可打开表格同时查看多组pH数据列表。可进行数据回放，可选择2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍等倍速播放快速还原整个实验数据变化过程。
	


采购包2：
	序号
	名称
	演示内容及要求
	备注

	1
	植物的蒸腾作用实验
	用无线彩屏温湿一体传感器、袖珍生化密封实验器及附件完成“植物的蒸腾作用实验”及功能演示：
1、无线彩屏温湿一体传感器由内置电容触摸屏的温湿一体传感器主体和温湿度二合一探头两个独立的部分组成，点亮屏幕测量斜对角线长度≥10.8cm。正面为一整块电容触摸屏，无其他任何实体按键，全触屏人机交互。左侧边为开关机按键，USB充电/数据传输二合一接口，右侧边为滚轮调节键，上侧为3.5mm探头接口，布局合理。能够脱机实验、不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示温度和湿度数值。

2、无线彩屏温湿一体传感器快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、温度和湿度的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式时，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应手动输入4位数的蓝牙地址就可开始无线通讯，查看到温度和湿度的变化数值和曲线。
3、正式实验时，不使用计算机设备，直接在传感器屏幕上交互操作并获取实验数据。将温湿度二合一探头伸入袖珍生化密封实验器内，光源照射玻璃管和内部的叶片，观察温度和湿度变化，传感器有曲线、仪表、表格、数字至少4种显示方式，分别都可清楚直观看到记录的温度和湿度的数值或曲线。
4、实验结束后，可保存当前的实验文件在本机内，自定义命名为Temp-Wet实验，保存成功有提示窗口弹出。通过USB线将保存的实验数据导入计算机的数字化实验软件，下载路径可指定为计算机的桌面。关闭软件，在不打开数字化实验软件的情况下，双击桌面的Temp-Wet实验文件，可直接再次打开实验文件，可将温湿度整个变化过程完整显示在坐标轴上，也可打开表格查看温湿度真实变动的数据列表。可进行数据回放，可选择2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍等倍速播放快速还原整个实验数据变化过程。
	

	2
	探究水中溶解氧含量与温度的关系实验
	用无线彩屏温度传感器、无线彩屏溶解氧传感器及附件完成“探究水中溶解氧含量与温度的关系”及功能演示：
1、无线彩屏温度传感器由内置电容触摸屏的温度传感器主体和不锈钢温度探头两个独立的部分组成，无线彩屏溶解氧传感器由内置电容触摸屏的溶解氧传感器主体和溶氧探头两个独立的部分组成，点亮传感器屏幕测量斜对角线长度≥10.8cm。正面为一整块电容触摸屏，无其他任何实体按键，全触屏人机交互。左侧边为开关机按键，USB充电/数据传输二合一接口，右侧边为滚轮调节键，上侧为独立探头接头，布局合理。能够脱机实验、不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示溶解氧或温度数值。
2、无线彩屏温度传感器和无线彩屏溶解氧传感器都可快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、温度（或溶解氧）的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式时，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应手动输入4位数的蓝牙地址就可开始无线通讯，查看到温度和溶解氧的变化数值和曲线。
3、两个传感器同时用无线方式连接同一台计算机的数字化实验软件，设置双Y轴模式，Y轴1为温度，Y轴2为溶解氧，开始采集后数据采集软件可以同时显示溶解氧、温度与时间的变化曲线。逐渐加热水温，明显看出随温度变化溶解氧的含量变化。调节Y轴2组数据曲线，形成交叉图像，可较好地揭示温度升高液体中溶解氧含量变低。
4、实验结束后，可保存当前的实验文件，自定义命名为探究水中溶解氧含量与温度的关系，保存路径为计算机的桌面。关闭软件，在不打开数字化实验软件的情况下，双击桌面的探究水中溶解氧含量与温度的关系实验文件，可直接再次打开实验文件，可进行数据回放，可选择2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍等倍速播放快速还原整个实验数据变化过程。
	

	3
	二氧化碳传感器的应用实验
	用无线彩屏二氧化碳传感器、气液相密封实验器及附件完成“二氧化碳传感器的应用实验”及功能演示：
1、无线彩屏二氧化碳传感器快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、二氧化碳的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式时，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应手动输入4位数的蓝牙地址就可开始无线通讯，查看到二氧化碳的变化数值和曲线。

2、正式实验时，不使用计算机设备，直接在传感器屏幕上交互操作并获取实验数据。将二氧化碳探头放入气液相密封实验器中，通过另一个口向其中吹气，观察二氧化碳含量变化，传感器有曲线、仪表、表格、数字至少4种显示方式，分别都可清楚直观看到记录的二氧化碳的数值或曲线。点击屏幕上方菜单栏的逻辑指令按钮，设置当二氧化碳的数值大于2500ppm时，就执行蜂鸣器嘀声和停止数据采集2个指令。再次操作吹气和采集数据，查看数据采集和逻辑指令执行结果，可查看到当二氧化碳数据变化超过2500ppm时，蜂鸣器有提示音，且数据自动停止采集。
	


采购包3：
	序号
	名称
	演示内容及要求
	备注

	1
	电源的电动势和内阻实验
	用无线彩屏电压电流一体传感器及附件完成“电源的电动势和内阻实验”及功能演示：
1、无线彩屏电压电流一体传感器由内置电容触摸屏的电压电流一体传感器主体、电压探头和电流探头三个独立的部分组成，点亮屏幕测量斜对角线长度≥10.8cm。正面为一整块电容触摸屏，无其他任何实体按键，全触屏人机交互。左侧边为开关机按键，USB充电/数据传输二合一接口，右侧边为滚轮调节键，上侧为独立的电压BNC接插口和独立的电流BNC接插口，布局合理。能够脱机实验、不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示电压和电流数值。
2、无线彩屏电压电流一体传感器快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、电压、电流的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式时，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应手动输入4位数的蓝牙地址就可开始无线通讯，查看到电压和电流的变化数值和曲线。
3、正式实验时，不使用计算机设备，直接在传感器屏幕上交互操作并获取实验数据。实验开始前，可在屏幕上对电压和电流分别进行调零操作。改变电阻，传感器触摸屏上选择手动采样模式，依次记录下多组数据，数据可有曲线、仪表、表格、数字4种显示方式；可直接在屏幕上指定Y轴和X轴设置成U-I曲线，并可通过自适应功能满屏显示刚才所测量的数据，观察其完整变化规律。
4、实验结束后，可保存当前的实验文件在本机内，自定义命名为CurrentVotage实验，保存成功有提示窗口弹出。通过USB线将保存的实验数据导入计算机的数字化实验软件，下载路径可指定为计算机的桌面。关闭软件，在不打开数字化实验软件的情况下，双击桌面的CurrentVotage实验文件，可直接再次打开实验文件，可将电压电流整个变化过程设置成U-I关系完整显示在坐标轴上，实际数据点与拟合曲线的相关度系数R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布），均方根误差<0.01。
	

	2
	电磁感应与楞次定律实验
	用无线彩屏微电流传感器、电磁感应与楞次定律实验器及附件完成“电磁感应与楞次定律实验”及功能演示：
1、无线彩屏微电流传感器由内置电容触摸屏的微电流传感器主体和电流探头两个独立的部分组成，点亮屏幕测量斜对角线长度≥10.8cm。正面为一整块电容触摸屏，无其他任何实体按键，全触屏人机交互。左侧边为开关机按键，USB充电/数据传输二合一接口，右侧边为滚轮调节键，上侧为电流BNC接插口，布局合理。能够脱机实验、不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示微电流数值。
2、无线彩屏微电流传感器快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、微电流的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式时，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应手动输入4位数的蓝牙地址就可开始无线通讯，查看到微电流的变化数值和曲线。
3、正式实验时，不使用计算机设备，直接在传感器屏幕上交互操作并获取实验数据。使用的电磁感应与楞次定律实验器，应具有PCB电路底板，档位开关可选1匝、6匝和9匝线圈。实验开始前，可在屏幕上对微电流进行调零操作。做电流大小和速度的关系实验，档位开关选择右边，对应匝数为1匝，无线彩屏微电流传感器有曲线、仪表、表格、数字≥4种显示方式，切换至曲线显示方式，手持磁铁以横向慢速度穿过线圈，屏幕上有曲线变化，保存该实验。重复实验，手持磁铁以横向中速度和快速度再次做实验，三次数据可重叠显示在同一坐标轴上。
4、连接计算机继续做电流大小和匝数的关系实验，档位开关依次选择1匝、6匝和9匝线圈，手持磁铁以横向相同速度穿过线圈，得到电流-时间曲线数据，观察图像统计三个最高值，可直接在软件中设置新的页面，建立新的匝数-微电流最高值的表格和坐标轴，输入三次数值，坐标轴中可以显示3个数据点，可选择线性拟合，验证感应电动势和匝数的正比关系，实际数据点与拟合曲线的相关度系数R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布），均方根误差<0.01。
	


采购包4：
	序号
	名称
	演示内容及要求
	备注

	1
	通用技术教室（木工）的学生工作台演示
	提供通用技术教室（木工）的学生工作台实物视频演示：
1、整体外观尺寸说明：完整拍摄整套体工作台；现场丈量工作台长宽高尺寸。
2、结构工艺展示：工作台拼接转角、立柱横梁连接位置，特写连接结构；双手适度摇晃工作台，展示无松动、无异响。
	

	2
	（金工）的金工工具、（木工）的制作工具、（电工）的电工工具演示
	提供以下样品实物视频：
通用技术教室（金工）的金工工具；

通用技术教室（木工）的制作工具；

3、通用技术教室（电工）的电工工具。

拍摄角度要求：

①整体外观；

②正面全景：工具箱完全开启，平视正面拍摄，完整展示箱内所有工具按模具卡槽定点定位摆放。
	

	3
	教师端3D建模设备
	提供教师端3D建模设备实物视频演示：

腔体结构、成型尺寸与平台系统：
展示设备全封闭落地箱体结构；调用设备参数界面展示设备成型空间规格；演示柔性打印平台拆装；设备启动自动开展校准作业，完成全自动调平功能演示。
2、高温打印系统、传感监测与照明：
展示一体化可更换喷嘴；设置喷头、热床目标温度并启动加热，验证喷头最高可达 320℃、热床最高可达 120℃；展示设备内置照明；模拟耗材中断场景，验证断料监测触发；设备运行状态下，振动传感器可识别设备工作振动信号。
3、人机交互、脱机打印与耗材兼容性：
操作≥4.3 英寸彩色触控屏，切换多语言界面；插入 U 盘读取模型文件，完成脱机打印任务下发；现场载入 PLA、TPU 或碳纤维复合类耗材配置方案，证明设备支持多种主流耗材打印。
4、空气安全防护与高速打印性能：

开启设备内置空气净化系统，演示 HEPA 过滤模块正常工作；在设备界面调取打印速率设置，展示设备支持高速打印模式，实现≥32mm³/s 打印输出能力。
5、云端智能远程控制功能：
设备接入网络，连接手机移动端；演示手机远程查看打印进度、云端下发切片任务；支持多账号登录访问；调取设备内置模型库，可直接选用模型启动打印。
	


特别说明：
1、单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式。
2、如因演示视频较大无法上传的，投标人可将演示视频通过邮寄方式或提前递交方式（以U盘形式，密封递交，并注明“项目名称”及“演示视频”字样）。
3、采用邮寄方式或提前递交的：在投标文件递交截止时间前一日17点30分截止，递交或邮寄至采购代理机构（江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室，联系方式：13014009996），密封，接收截止时间一到，不再接收任何演示视频。（注：采用邮寄方式的，请各投标单位自行考虑各自地区距离及物流等影响因素，提前邮寄以保证及时到达，递交截止时间后不再接受任何演示视频）。
九、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，承担采购人的一切损失。

（一）履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

（二）验收标准要求：以投标人（合同卖方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

（三）验收程序要求：

1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。

2、货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由中标人提供的必要文件。

3、设备安装完成后，采购人安排专人按照货物技术指标要求和中标单位的投标文件中相关指标，以及验货清单查验货物主件及零部件是否完好、齐全，带料试机查验货物功能是否达标。质保期内货物出现自身质量问题，厂家负责免费更换或维修。质保期结束后，采购人再安排专人对货物的质量进行查验。

4、设备送到后，一经发现问题，立即退货；在采购人使用两周内发现问题、有关部门复检达不到相关质量标准，采购人有权退货，运输费用由中标供应商承担。

5、现场免费安装、调试设备，要求一次达标，质量合格。安装的所有施工及其安全由中标供应商负责。验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

（四）商品包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中商品（合同标的）包装具体要求。

（五）快递包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中快递包装具体要求。

十、报价要求

1、本项目总预算为人民币861.25万元，且本项目不接收超过采购包1：人民币279.65万元（最高限价）；采购包2：人民币195.85万元（最高限价）；采购包3：人民币196.05万元（最高限价）；采购包4：人民币109.50万元（最高限价）的投标报价。
2、投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。招标人不再支付投标报价以外的任何费用。

3、配送安装及验收过程中所需的一切相关材料及费用均由中标人承担，且已包含在报价中。

说明：本“报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十一、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
3、其他内容不变。

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2026年08月06日



