如东县电大路环境综合整治工程编制说明
一、工程概况：
本工程位于如东县。
二、招标范围：
见招标文件。
三、工程量清单编制依据：
1、根据业主提供的图纸及要求编制。   
2、工程量清单计量依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及现行各专业工程量计算标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》 GB/T 50856-2024、《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857-2024以及省住建厅关于2024版清单标准贯彻实施的相关规定。 
3、本工程计价依据：《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表》。
4、国家及省级、行业技术主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，江苏省现行有效的设计规范、施工验收规范、质量评定标准及安全技术操作规程等。
5、人工工资单价参考“江苏省建设工程费用参考”中人工单价；材料价参考南通市造价管理部门发布的2026 年第 6期价格指数或同期市场价。 
6、管理费和利润按《江苏省建设工程费用参考》对应专业的发布值计取。
7、本项目计税方法采用一般计税法。
四、编制说明 
1. 经与设计沟通并确认，铝合金窗型材按70系列计。
2. 经与设计沟通并确认，住宅窗砖砌封堵，按240厚标准砖砌块，M10预拌水泥砂浆计。
3. 经与设计沟通并确认，电大路北侧外墙立面改造做法参南侧外墙立面改造做法。
4. 经与设计沟通并确认，电大路北侧B5新砌围墙段砖基础参照新建围墙做法：MU10淤泥粉煤灰烧结砖；M5.0预拌水泥砂浆；20厚1:2预拌水泥砂浆掺5％防水剂计。
5. 经与设计沟通并确认，电大路北侧B5新砌围墙段±0.00以上段砌体参照新建围墙做法：MU10淤泥粉煤灰烧结砖；M5.0预拌混合砂浆计。
6. [bookmark: _GoBack]经与设计沟通并确认，新建围墙中圈梁砼等级按C30商品砼计。
7. 经与设计沟通并确认，围墙抹灰做法按6厚1∶2.5预拌水泥砂浆压实抹平；12厚1:2预拌水泥砂浆抹平(扫毛或拉出纹道)计。
8. 经与设计沟通并确认，新建院墙没有规格参新建围墙中做法。
9. 应业主要求，取消屋面落水管。
10. 投标人投标前需自行勘察现场，结合清单要求，核查后报价。标底考虑实施方案若有遗漏、错误等问题，投标人需在招标答疑期间书面提出，若未提，视为相关费用已考虑在报价内，结算不另行增加。
11. 暂列金合计：12.5万元。
5、 本工程费率见下表：
	项  目
	费率（%）

	
	建筑
	修缮土建
	安装

	安全生产（不可竞争）
	3.8
	3.8
	/

	临时设施
	1.0
	0.7
	/

	文明施工
	0.6
	0.6
	/

	环境保护
	0.3
	0.3
	/

	建筑工人实名制
	0.045
	0.045
	/

	增值税
	9.0
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