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[bookmark: _Toc17003][bookmark: _Toc16121][bookmark: _Toc15681]前 附 表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320507-SZGZ-G2026-0049

	2
	项目名称
	元和街道卫星消防站消防装备及车辆采购

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司
联系地址：苏州市相城区华元路1902号2幢东楼2楼
[bookmark: _GoBack]联系人：沈燕、陆帏帏、杨富珍
联系电话：0512-67913588-6001

	4
	招标单位
	名称：苏州市相城区人民政府元和街道办事处
地址：苏州市相城区元和街道
联系人：李杰
联系电话：0512-65758267

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章

	6
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	7
	投标有效期
	九十天（日历日）

	8
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	9
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年8月25日13点30分（北京时间） 
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	2026年8月25日13点30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人中标后需提供纸质投标文件一正二副。

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	无

	15
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算，招标单位不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	17
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有招标单位不能接受的附加条件的；
（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	18
	中标服务费金额
	中标服务费：本次招标项目中标服务费由中标人支付，本项目代理费金额为19400元，供应商所投报价应当包含该项目代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。具体收费以如下比例按差额定率累进法进行计算：
收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；
预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。
预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%。
账 户 名：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司坤润分公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司苏州元和支行
账    号：10541101040040455
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第一章 招标公告
项目概况： 元和街道卫星消防站消防装备及车辆采购 招标项目的潜在投标人应在 苏采云系统 获取招标文件，并于2026年8月25日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况 
1.项目编号：JSZC-320507-SZGZ-G2026-0049
2.项目名称：元和街道卫星消防站消防装备及车辆采购
3.采购方式：公开招标
4.采购预算：人民币壹佰肆拾万元整（¥1400000.00）
5.最高限价：人民币壹佰肆拾万元整（¥1400000.00）
6.供货期限：自合同签订之日起三个月内完成。
7.采购需求：元和街道卫星消防站消防装备及车辆采购。
二、供应商的资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、本项目的特定资格要求： 
（1）本项目不接受联合体投标；
（2）本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件 
1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：苏州市政府采购网自行下载
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年8月25日13点30分（北京时间）； 
2.开标时间：2026年8月25日13点30分（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日
六、其他补充事宜
1、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2、政府采购监督电话：0512-67591006、0512-67591005。
3、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请留意。
七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系
1.招标单位信息 
名称：苏州市相城区人民政府元和街道办事处
地址：苏州市相城区
联系人：李杰
联系电话：0512-65758267
2.采购代理机构信息 
名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司
地址：苏州市相城区华元路1902号2幢东楼2楼
联系人：沈燕、陆帏帏、杨富珍
联系电话：0512-67913588-6001
3.项目联系方式
项目联系人：沈燕、陆帏帏、杨富珍
联系电话：0512-67913588-6001


[bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc159146112]

[bookmark: 投标人须知]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20132][bookmark: _Toc13437]一、说明和释义
[bookmark: _Toc9408]1.说明
1.1本招标文件仅适用苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。
[bookmark: _Toc27555]2.词语释义
2.1 招标单位：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受招标单位委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。
2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4 投标：投标人根据招标单位或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（招标单位）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（供应商）：合同中规定的向招标单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8天：日历日。
2.9时间：除特别说明，均指北京时间。
2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
[bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc14976]2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件：
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标公告。
3.3本项目的特定资格要求：详见招标公告。
4.投标人代表
4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5.2本次招标活动招标单位和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。
6.联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc31958][bookmark: _Toc5764]6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标单位或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清和修改
8.1招标单位或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标单位或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标单位或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“招标公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2招标单位或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标单位或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标单位或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经招标单位允许，投标人可为勘察目的进入招标单位的项目现场，但投标人不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标单位或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此招标单位或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
[bookmark: _Toc16745][bookmark: _Toc19463]10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，招标单位和采购代理机构概不负责。
13. 知识产权
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
14.投标文件的组成
14.1投标文件
14.1.1封面
14.1.2开标一览表
14.1.3投标报价明细表
14.1.4资格审查文件
14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；
14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；
14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
14.1.4.6具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
14.1.4.7具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
14.1.4.8具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
14.1.4.9依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交最新一期依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
14.1.4.10参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
14.1.4.11投标保证承诺书；
14.1.4.12关于符合本国产品标准的声明函；
14.1.4.13《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
14.1.5符合性审查文件
14.1.5.1投标函（格式见第三章）；
14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；
14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；
14.1.5.4投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）。
14.1.6综合评审文件
14.1.6.1技术服务方案
14.1.6.2投入本项目企业综合能力
14.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.13为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
15.投标文件编制要求
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
16.投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。
16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。
17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
18.投标文件的有效期
18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
18.2在特殊情况下，招标单位、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
19.投标文件的制作、签署、上传
19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc31150]19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
20.投标文件的递交
20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
21.投标截止时间
21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标单位和采购代理机构拒绝接收。
21.2招标单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22.投标文件的补充、修改和撤回
22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc22837][bookmark: _Toc29371]22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23.开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，招标单位应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
24.评标委员会
24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.1.3对投标文件进行比较和评价；
24.1.4确定中标候选人名单，以及根据招标单位委托直接确定中标人；
24.1.5向招标单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.2评标委员会成员应当履行下列义务：
24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标单位委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.2.6配合招标单位和采购代理机构答复投标人提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标单位、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
27.投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有招标单位不能接受的附加条件的；
（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标单位或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，招标单位不能支付的；
28.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，招标单位和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
30.投标文件的评价和比较
30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc19501][bookmark: _Toc18442]30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
31.中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标单位的委托向招标单位推荐中标人。
31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.合同授予标准
招标单位将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.中标通知书
33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对招标单位和中标人具有同等法律效力。
34.3中标通知书发出后，招标单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34.4招标单位及其委托的代理机构在发放《中标（成交）通知书》的同时，向参与项目评审的未中标（成交）供应商发放《未中标（成交）通知书》，以电子邮件、纸质寄送等与投标（响应）供应商约定的方式书面告知该未中标（成交）供应商的评审得分与排名，未中标（成交）供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
34.合同的签订
34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，招标单位与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
34.2 招标单位与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，招标单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc21029][bookmark: _Toc8186]34.5政府采购合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、其他事项
35.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
36. 未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc159146113][bookmark: 投标文件格式]
第三章  投标文件格式
说明：
[bookmark: _Toc71810480][bookmark: _Toc159146114][bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc105397779][bookmark: _Toc17036]对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
附件1.投标函
投标函

致：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司
我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：
1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。
5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
8、与本投标有关的通讯地址：
单   位：                                              联 系 人： 
地   址：                                              邮政编码： 
联系电话：                                             电子邮箱：
                                                    投标人（盖章）： 
                                                    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                                    日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc159146115][bookmark: _Toc71810481][bookmark: _Toc105397780]
附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）
[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: FBH][bookmark: XMBH]项目编号：  
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]



[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                                             日期：    年   月   日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

[bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc71810482]










[bookmark: _Toc105397781][bookmark: _Toc159146116]

附件3. 投标报价明细表
投标报价明细表
项目名称：                                             项目编号：                                                    
	序号
	设备名称
	品牌、型号、规格
	生产厂家
	数量/单位
	单价（元）
	总价（元）
	是否属于小微型、监狱、残疾人企业的产品

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：人民币（大写）                         ；￥                        ；


注：“投标报价分析表”投标总价应当与“开标一览表”的投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。
投标单位（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：     年     月     日


[bookmark: _Toc71810483][bookmark: _Toc105397782][bookmark: _Toc159146117]
附件4.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


投标人（盖章）： 
法定代表人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日
[bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc159146118][bookmark: _Toc105397783][bookmark: _Toc71810484][bookmark: _Toc19621]
附件5.中小企业声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体)参加      （单位名称）    的    （项目名称）     招投标活动，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （项目名称）   ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为___万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （项目名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

         企业名称（盖章）：
   日    期：
[bookmark: _Toc71810485]


[bookmark: _Toc159146119][bookmark: _Toc105397784]

附件6.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc32206][bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc3869]苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

[bookmark: _Toc71810487][bookmark: _Toc159146120][bookmark: _Toc105397785]
附件7. 偏离表（商务、技术）
商务要求偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件服务要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日


技术要求偏离表
	序号
	招标要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标单位应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。
投标单位（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc27138] 


[bookmark: _Toc159146121][bookmark: _Toc105397786]

附件8.项目人员配置表
项目人员配置表
	序号
	部门
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称或专业资格证书
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.《项目服务人员配置表》至少包含上述人员信息，其余项目人员须在附件《偏离表（服务、商务）》中完全响应招标文件要求，否则为非实质性响应。
2. 服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
3.请将相关人员证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。
投标人（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc105397787][bookmark: _Toc71810489][bookmark: _Toc159146122]
附件9. 类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日



[bookmark: _Toc105397788][bookmark: _Toc159146123][bookmark: _Toc71810490]
附件10.针对本项目的实施方案
针对本项目的实施方案
	提示：
1、投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案。
2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	

















 


                                                                                    投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日


[bookmark: _Toc159146124][bookmark: _Toc105397789]

附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日
[bookmark: _Toc105397790][bookmark: _Toc71810491][bookmark: _Toc159146125]
附件12.投标人基本情况表

	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	实现利润
	年万元
	员工总人数
	

	资产总计
	万元
	营业收入
	年   万元

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	


注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

[bookmark: _Toc105397791][bookmark: _Toc103258863][bookmark: _Toc159146126]

附件13. 投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与投标人存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1、投标单位须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况，若无控股及管理情况，请填写“无”，并加盖公章，该情况表为资格审查条件，未提交视为资格审查不合格。
       2、投标单位对上述情况表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月    日









附件14：投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书

致：         （招标单位名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或招标单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标后不依法与招标单位签订合同；
3.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或招标单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标人：（盖公章）
地址：
电话：                    
传真：
电子邮件：                    
邮编：
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：


附件15：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日

说明：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


[bookmark: _Toc159146128][bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc4098][bookmark: 招标书]第四章  招标书
苏州公正建设咨询房地产评估有限公司受 苏州市相城区人民政府元和街道办事处 的委托，就 元和街道卫星消防站消防装备及车辆采购 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标单位参与。
一、项目编号：JSZC-320507-SZGZ-G2026-0049
二、项目名称：元和街道卫星消防站消防装备及车辆采购
三、采购预算：人民币壹佰肆拾万元整（¥1400000.00）
四、最高限价：人民币壹佰肆拾万元整（¥1400000.00）
五、供货期限：自合同签订之日起三个月内完成。
项目交货地点：根据甲方要求送达指定地点。
6、 清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术性能及要求

	1
	水罐泡沫消防车
	台
	1
	（一）整车

	
	
	
	
	1
	满载质量：≤12000kg。

	
	
	
	
	2
	▲外廓尺寸：≤7000×2500×3400（mm）。

	
	
	
	
	（二）底盘

	
	
	
	
	1
	▲发动机额定功率： ≥160kW。

	
	
	
	
	2
	排放标准：符合国Ⅵ排放标准； 驱动形式：4×2。

	
	
	
	
	3
	▲座位设置：驾乘员人数≥7 人。

	
	
	
	
	4
	后排加装≥4 具空气呼吸器（6.8L）支架，座椅均配备安全带。

	
	
	
	
	5
	最小转弯直径：左转（轮）： ≤16m、右转（轮）：≤16m。

	
	
	
	
	6
	接近角/离去角： ≥20 °/11°。

	
	
	
	
	7
	质心高度： ≤1700mm。

	
	
	
	
	（三）上装

	
	
	
	
	1
	器 材 箱：铝合金防腐蚀性材料制作而成；卷 帘 门：拉杆式，所有卷帘门均可采用 同一把钥匙开启；内部照明： LED 照明灯带。

	
	
	
	
	2
	后 爬 梯： 最高梯蹬距车顶＜300mm，扶手顶端距车顶踏脚处高度≥300mm。

	
	
	
	
	（四） 罐体

	
	
	
	
	1
	罐容积／载液量（泡沫液和水）：水≥3000kg,泡沫≥1000kg

	
	
	
	
	2
	材 质： 采用优质铝合金或304不锈钢防腐蚀材料， 底板≥4mm，前后封板、侧板、顶板及隔板≥3mm；
结   构： 内部设有纵、横隔板， 底部设有纵向托梁。

	
	
	
	
	3
	泡沫管路： 具备泡沫液自动冲洗和外吸泡沫液功能。

	
	
	
	
	（五） 消防泵

	
	
	
	
	1
	▲连续运转额定工况试验流量、试验出口压力≥60L/s@≥1.0MPa。

	
	
	
	
	2
	引水器型式：（活塞或刮片）真空泵。

	
	
	
	
	3
	引水装置最大真空度： ≥85kPa。

	
	
	
	
	4
	引水装置引水时间：≤30s。

	
	
	
	
	5
	泡沫比例混合器：泡沫混合比例 3％、 6%可调。

	
	
	
	
	6
	吸水口：设置满足水泵最大流量要求的吸水口接口、吸水管， 同时配φ150×2米4根吸水软管。

	
	
	
	
	7
	注水口：左右侧 DN80 各≥1个；

	
	
	
	
	8
	出水口：左右侧 DN80 各≥2 个。

	
	
	
	
	9
	出水管路中没有压力时， 手动启闭的出水阀开启和关闭力≤50N。

	
	
	
	
	（六）消防炮

	
	
	
	
	1
	功能： 水、泡沫两用炮； 控制方式： 手动控制或无线遥控。

	
	
	
	
	2
	▲水流量： ≥60L/s@≤1.0MPa。

	
	
	
	
	3
	射程：水≥75m 、B 类泡沫≥70m。

	
	
	
	
	4
	水平回转角： ≥350 °。

	
	
	
	
	5
	俯仰回转角 ：最小俯角≤-20°、最大仰角≥70°。

	
	
	
	
	（七） 副大梁

	
	
	
	
	1
	副大梁与上装间采用支座高强度螺栓连接。

	
	
	
	
	（八） 其他

	
	
	
	
	1
	（1）交车时应符合用户单位上牌的有关要求。
（2）按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。

	
	
	
	
	2
	轮胎配有原装、原尺寸备胎。

	
	
	
	
	3
	科学设置器材放置空间， 满足随车器材及增加器材的放置要求。车顶左侧放置二节拉梯及挂钩梯。

	
	
	
	
	（九） 随车文件

	
	
	
	
	

1
	整车操作使用说明书及光盘（中文） 、底盘操作使用说明书及光盘（中文） 、整车操作维修 手册（中文） 、底盘操作维修手册（中文） 、底盘质量保修卡、底盘合格证、发动机号码拓 印件 2 份、底盘号码拓印件 2 份、随车器材清单、消防车合格证、消防车跟踪服务卡、消防 车交接清单、车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文、零部件目录、各类装置平面 图、全图、水路图、电路图（各附中文） 、其他： 整车参考外形图、结构图、效果图。

	2
	水罐消防车
	台
	1
	（一）基本要求

	
	
	
	
	1
	▲外形尺寸：长×宽×高≤6000×2100×2900mm；

	
	
	
	
	2
	满载质量：≤7500kg；

	
	
	
	
	3
	车辆应符合国家相关标准及上牌要求。

	
	
	
	
	（二）底盘及驾驶室

	
	
	
	
	1
	▲发动机功率≥80KW；

	
	
	
	
	2
	排放标准：符合国Ⅵ排放标准；

	
	
	
	
	3
	驱动形式：4×2。

	
	
	
	
	4
	▲座位设置：驾乘员人数≥5人。

	
	
	
	
	5
	轴距：≤3350mm

	
	
	
	
	6
	驾驶室：四开门前翻驾驶室 ，驾驶室人数：2+3，中控门锁+钥匙控制、带前下视镜，手动空调。

	
	
	
	
	7
	仪表仪器：底盘原装仪表盘上安装有标准仪表、指示灯及开关，包括里程表、转速表、油压表及警报、油箱及尿素液位表、方向指示灯、刹车系统警告，加装仪表板、警报器开关、360全景影像、上装电源开关等。

	
	
	
	
	（三）车身结构

	
	
	
	
	1
	▲车身箱体应采用铝合金型材板搭接模块化结构、无焊接，型材板外表面为车身表面，主线路应布置在骨架型材板内、具有可安全保护、 防止损坏作用，应具有抗变形能力强、强度高、耐腐蚀性好、外观平整美观、易改装、维护便捷等特点。

	
	
	
	
	2
	储物箱：罐体左右两侧各应设有不少于3个防水、防尘、防锈的铝合金卷帘门，所有卷帘门应采用同一把钥匙开启，卷帘门采用触发电磁传感器自动开关LED照明，泵室下方两侧应设置侧开门器材箱。

	
	
	
	
	3
	车后部应设有登顶爬梯，能使消防人员迅速登上车顶，车顶铺设滑板以确保人员在车顶安全行走，梯子和踏板站立面均应采用防滑处理。

	
	
	
	
	（四）罐体

	
	
	
	
	1
	▲容积：水罐≥2200kg，内置罐；

	
	
	
	
	2
	材质：应采用高强度耐腐蚀性PP复合材料或316不锈钢；

	
	
	
	
	3
	结构：罐体内部应设有放挡板，与车架采用弹性支撑连接，顶部设有人维修孔，设有液位计，至少1个DN65外加注口。

	
	
	
	
	（五）消防泵

	
	
	
	
	1
	离心式消防泵；

	
	
	
	
	2
	材质：泵体、叶轮应采用优质防腐蚀材质，泵轴采用不锈钢；

	
	
	
	
	3
	▲流量：1.0MPa压力下流量≥30L/s；

	
	
	
	
	4
	真空泵：应采用活塞式真空泵，7m吸水下引水时间≤45s；

	
	
	
	
	5
	管路：车辆尾部应设有1个DN100内扣式外吸水口、2个DN80水出口（快插雌）、1条DN65罐内注水管路、一套排水管路；

	
	
	
	
	6
	控制面板：车辆尾部设有消防系统控制面板，至少应具有以下控制开关和显示：主电源开关、转速加减、急停，水泵转速、真空度、出水压力、液位等显示信息等。

	
	
	
	
	（六）消防炮

	
	
	
	
	1
	消防炮，可开花/直流喷射；

	
	
	
	
	2
	▲性能参数：流量≥30L/s，无风状态下水射程≥62m；

	
	
	
	
	3
	操作控制：手动操作，水平回转角度≥360°、俯仰角≥-10~85°。

	
	
	
	
	（七）电气及辅助系统

	
	
	
	
	1
	警灯警报器：驾驶室顶部应设置1个长排警灯，100W警报器，驾驶室内设有麦克风；

	
	
	
	
	2
	充电装置：车辆应设置220V外接电源充电装置，当车辆启动时，充电插头自动弹出；

	
	
	
	
	3
	照明灯：器材箱内均有LED照明灯，两侧应设有环境照明灯；

	
	
	
	
	4
	车顶尾部应设有1只24V 60W LED照明灯，可无线操作俯仰、旋转；

	
	
	
	
	5
	车辆应配置高清360度影像系统，集成行车记录仪、导航为一体、倒车雷达，驾驶室内设有不小于7寸的显示屏、主机存储大于128G。车载台1部。

	
	
	
	
	（八）随车文件

	
	
	
	
	1
	整车操作使用维护说明书及维修手册（中文）

	
	
	
	
	2
	底盘使用说明书（中文）

	
	
	
	
	3
	发动机号码及底盘VIN拓印件

	
	
	
	
	4
	随车器材清单

	
	
	
	
	5
	消防车交接清单

	
	
	
	
	（九）随车器材

	
	
	
	
	1
	底盘随车工具
	适配
	1套

	
	
	
	
	2
	干粉灭火器
	2kg  ABC型
	1个

	
	
	
	
	3
	备胎（包含轮毂）
	适配
	1个

	
	
	
	
	4
	吸水管
	DN100，长度2米
	4根

	
	
	
	
	5
	吸水管滤网
	DN100型
	1个

	
	
	
	
	6
	吸水管扳手
	FS100
	2个

	
	
	
	
	7
	消防水带
	20-65-20
	5盘

	
	
	
	
	8
	消防水带
	20-80-20
	5盘

	
	
	
	
	9
	多功能水枪
	QLD6.0/8Ⅲ（KYKA65）
	2只

	
	
	
	
	10
	集水器
	JⅡ100/80×2 (KY/KYKA)
	1个

	
	
	
	
	11
	分水器
	FⅢ80/65×3（KYKA/KYK）
	1个

	
	
	
	
	12
	水带护桥
	HQ80，橡胶材质
	1对

	
	
	
	
	13
	水带包布
	常规型号
	4个

	
	
	
	
	14
	水带挂钩
	常规型号
	4个

	
	
	
	
	15
	异径转换接口
	KYKA80/KYK65
	2个

	
	
	
	
	16
	异型转换接口
	KY80/KYK80、KY65/KYK80
	各1个

	
	
	
	
	17
	消火栓专用接口
	KY100/KT100
	1个

	
	
	
	
	18
	地上消火栓扳手
	FB 400
	1个

	
	
	
	
	19
	地下消火栓扳手
	FBA 800
	1个

	
	
	
	
	20
	ABC扳手
	FS50-100
	1个

	3
	消防员灭火防护服
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	[bookmark: OLE_LINK3]1.整体要求
1.1符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。
2.外观要求
2.1外观为藏蓝色。颜色为藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。
2.2符合国家消防救援局最新统型要求,由外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。
3.材料要求
3.1外层面料：芳纶阻燃面料，克重：≤（210±10）g/㎡。
3.2防水透气层：芳纶无纺布＋阻燃PTFE膜、克重：≤（130±6.5）g/㎡。
3.3舒适层：芳纶粘胶阻燃布舒适层，克重：≤（180±9）g/㎡。
3.4衣领贴肤面料：芳纶阻燃起绒面料，克重：≤（210±10）g/㎡。
3.5反光标志带：打孔反光带。
3.6补强布：芳纶阻燃面料，克重：≤（210±10）g/㎡。
4.技术要求
▲4.1阻燃性能（损毁长度）：
外层经向：≤40mm、纬向：≤40mm； 防水透气（隔热层）经向：≤45mm、纬向：≤40mm；舒适层经向：≤35mm、纬向：≤50mm；外层加强材料经向：≤37mm、纬向：≤37mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。
4.2热稳定性能（变化率）：
外层：≤1.0%；防水透气层：≤1.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤3.0%；试样表面无明显变化。
4.3缩水率：
外层经纬向：≤1.5%、1.5%；防水透气层经纬向：≤2.0%、≤2.0%；舒适层经纬向：≤2.5%、≤2.5%。
4.4断裂强力：外层：经向≥1200N、纬向≥1200N；舒适层：经向≥450N、纬向≥640N；救生拖拉带≥9400N。
4.5外层撕破强力：经向≥380N、纬向≥400N；接缝断裂强力：经向≥840N、纬向≥750N。
4.6防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥6300（g/(㎡·24h)）、拒油性能3级。
4.7质量：≤ 2.75kg。
4.8拖拉带展开时间≤4S。
4.9整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥32。
5、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	4
	消防员灭火头盔
	顶
	10
	1.整体要求
1.1符合国家XF44-2015《消防头盔》标准要求。
2.外观及材质：
2.1为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩。颜色:黄色、红色。
2.2材质：帽壳材质为聚酰胺材料（PA66），缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU）。帽壳为一次性注塑成型。
2.3披肩：应为装卸式，采用芳纶阻燃面料复合的三层结构，颜色为藏蓝。
2.4滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。
2.5反光标识条：荧光黄色，荧光桔红色。
3.技术性能
▲3.1冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤2400N；低温热预处理，最大冲击力≤2600N；浸水预处理，最大冲击力≤2650N；辐射预处理，最大冲击力≤2500N。
3.2抗冲击加速度性能：帽壳顶部≤130gn；帽壳前部≤350gn；帽壳侧部≤350gn；帽壳后部≤355gn。
3.3阻燃性能：头盔经高温实验后，下颏带损毁长度≤5mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤25mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象。
3.4电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA。
3.5下颏带抗拉强度：延伸长度≤16mm。
3.6侧向刚性：帽壳最大变形≤22mm，卸载后变形≤3.5mm，帽壳无碎片脱落。
3.7面罩光学性能：面罩透光率≥80%（浅色）。
3.8披肩防水性能 耐静水压＞17kPa。
3.9视野：左、右水平视野＞105°。
3.10质量：≤1100g。
4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	5
	消防员灭火防护靴
	双
	10
	1.整体要求
1.1符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。
1.2主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求。
1.3采用优质进口橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用凯夫拉防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。
2. 技术性能
2.1靴底耐油性能：-2-10%。
2.2防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥19mm。
2.3抗刺穿性能：≥2500N。
2.4电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。
2.5隔热性能：≤10℃。
2.6抗辐射热渗透性能：≤8℃。
2.7防滑性能：≥15°。
2.8防水性能：不应出现渗水现象。
2.9质量：≤2.0kg。
2.10抗切割性能：靴面经抗切割试验，不应该被割穿。
3、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	6
	消防员安全腰带
	条
	10
	1.整体要求
1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
1.2本产品由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带圆弧整烫的带尾等组成。织带由聚酰胺纤维制成，金属拉环材质为铝合金7075或更优材质。
2.外观
2.1本产品织带为一整根，没有接缝。
2.2拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。
2.3设计负荷≥1.33 KN。
3.技术性能
3.1带宽69~70mm，织带厚度3.0±0.3mm，拉环最小厚度≥5mm，最大厚度≥9mm。
3.2正立和水平方向静负荷性能：安全腰带上所有拉环经正立方向静拉力试验和水平方向静拉力试验后，安全腰带不应从人体模型上松脱，安全腰带的织带在带扣和调节装置内的滑移距离应不超过25mm，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤
3.3抗冲击性能：安全带上所有承载连接部件应进行冲击试验。试验时，安全带不应从人体模型上松脱，而且安全带不应出现影响其安全性能的明显损伤。
3.4耐高温性能：经 204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象。
3.5金属零件的耐腐蚀性能：试样中的金属零件经 GB/T 10125 规定的 48h 中性盐雾试验后，外观应符合 GB/T 6461 外观等级评定轻微级的要求。
3.6质量：≤0.65 kg。
4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	7
	消防员灭火防护手套
	双
	20
	1、符合XF7-2004《消防手套》标准要求；
2、消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带。
3、外层手掌、手背材料均采用牛皮，防水材料采用防水透气膜，隔热层材料采用抗菌抗静电拉绒布。
4、拇指、食指、中指增加耐磨布补强，无名指和小拇指增加TPR防护，手背设有防护壳保护手背安全，手套袖筒有腕带可收紧。
5、整体热防护性能：≥45cal/c㎡； 
6、▲阻燃性能手套掌心面、手套背面：经向续燃时间≤0s、阴燃时间≤0s，损毁长度≤10mm，试验现象应无熔融，无滴落；纬向续燃时间≤0s、阴燃时间≤0s，损毁长度≤10 mm，试验现象应无熔融，无滴落；隔热层手套掌心面、手套背面：经向续燃时间≤0s、阴燃时间≤0s，损毁长度≤5mm，试验现象应无熔融，无滴落；纬向续燃时间≤0s、阴燃时间≤0s，损毁长度≤5mm，试验现象应无熔融，无滴落；衬里：应无熔融滴落现象；
7、力学防护性能：撕破强力≥105N，手套穿刺力：≥100N，割破力(N)：≥15N；
8、耐热性能：手套收缩率≤2%；试验表面应无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧试验现象；衬里收缩率≤1%；试验表面应无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧试验现象；
9、耐静水压性能:手套防水层和其线缝在静水压7kPa下 ,试验5min后，无水滴；
10、握紧性能：拉重力比（%）≥80%；
11、穿戴性能：穿戴时间（s）≤2s；
12、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	8
	消防腰斧
	把
	10
	1.整体要求
1.1符合XF630-2023《消防腰斧》标准要求，需提供国家消防装备质量检验检测中心检验出具的检验报告复印件。
1.2本产品适用于消防员随身佩戴，是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具。并配有与消防腰斧匹配的牛皮腰斧套。
1.3斧体采用不锈钢材料，斧柄套为:TPR热塑性弹性体。
2.技术性能
2.1消防腰斧全长285±2.5mm，斧头长：160±2.5mm mm。
2.2质量：≤0.8Kg。
2.3电绝缘性能：斧柄抓握区域绝缘电阻≥10MΩ。
2.4刃部硬度为48-56HRC。
2.5抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。
2.6平刃砍断性能：能砍断直径5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。
2.7尖刃和柄刃凿击性能：能凿击厚度1.5mm的Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。
2.8耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
2.9消防腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值≤1.0μm。
3、整套腰斧含腰斧套。

	9
	消防员个人安全绳
	根
	10
	1.整体要求
1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
2.结构
2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。
2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳芯材料和绳皮材料均为高强涤纶长丝。
 3.技术性能：
3.1直径：9.5±0.5mm，长度≥20米。
3.2破断强度：≥23KN。
3.3延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤2%。
3.4经204±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现熔融、焦化现象。
4.其他
4.1在绳尾处采用透明套管热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、制造商名称、生产日期或批号等。
5、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	10
	消防员呼救器
	个
	10
	1、结构组成：主机、钥匙卡、充电器；
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护；
3、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准；
4、报警功能：具备预报警功能、自动报警功能、手动报警功能；
5、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。
6、通信功能：呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。
7、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。
8、允许静止时间：30±2S。
9、预报警时间：15±2S。
10、预报警声级强度：≥100dB。
11、报警声级强度：≥100dB。
12、低电压告警声级强度：≥65dB。
13、连续工作时间：
①连续开机时间：≥24h。
②连续报警时间：≥900min。
14、质量：≤230g。
15、通信距离，m≥2000。
16、发光亮度，cd/m2≥300。
17、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。
18、使用带有姓名的钥匙开、关机，开机后姓名钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。
19、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。
20、具备计时提醒功能。
21、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。
22、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。
23、内置GPS/北斗定位功能，可将数据传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。
24、防爆等级：≥ExibⅡCT4Gb；
25、防护等级：≥IP68。
26、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	11
	方位灯
	个
	10
	1、符合GB27899-2011标准要求。
2、采用LED光源，对水及雨雾的穿透能力为300～500米。
3、配装两节7号高能电池，频闪连续工作时间达100小时以上，常亮≥40h。
4、以防弹胶材料精制，确保产品能经受强力碰撞和冲击。
5、发光亮度：≥300cd/㎡，闪光频率0.5Hz-2.5Hz。
6、额定电压≥DC3V，额定功率≥3W。
7、下限温度：≤-25℃，跌落高度≥ 2M，跌落次数：≥4。
8、火花点燃：任何一选定故障点均不会出现点燃；介电强度：未发生介电击穿；电池和电池组电解液：未发生电解液痕迹。
9、电池和电池组的火花点燃和表面温度：最高表面温度：≤130℃。
10、选用材料经过特殊的表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作。
11、可在-20～＋50°C 温度下正常工作。
12、体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。
13、防爆等级：≥EX ia IICT4Ga。

	12
	佩戴式防爆照明灯
	个
	10
	1、符合：GB/T 3836.1-2021GB/T3836.4-2021，GB30734-2014消防员照明灯具国家标准要求
2.产品由外壳、灯圈、透明件、锂电池、电路板等组成;外壳材质为6063铝合金,透明件材质为钢化玻璃
3.功率≥5W，电压≥2.4Ah
4.照度：强光平均值（lx）：≥2100、弱光平均值（lx）：≥1100。
5.连续稳定工作时间，强光（min）：≥300，弱光（min）：≥600。
6.耐电压性能性能：灯具应能耐受频率为50 Hz±0.5 Hz，交流电压为500 v±50 v，
7.防爆等级：≥Ex ib lIC T4 Gb;Ex ib lIIC T130℃ Db
8.灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构,灯具或充电器应设置充、放电保护电路。
9.外壳防护等级： IP66/IP68；在水深度2m时持续时间（h）≥2；
10.产品设计有通用电量显示单元窗孔，采用四段式电量显示设计，每段代表25%电量，可随时直观查询剩余电量
11、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	13
	手提式防爆照明灯
	个
	5
	1.隔爆+本安双重防爆处理，防爆执行标准符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.2-2021、GB/T3836.4-2021、GB/T3836.31-2021、GB30734-2014《消防员照明灯具》国家标准，防爆标志：≥ExdbiaIICT6Gb;ExiatbIIICT80°CDb
2.采用2*12W进口LED光源，在传统白光的基础上增加了黄光功能，极大的提升了在雨雾环境下灯光的穿透性能。
3.具有聚光、泛光照明模式，搭配双开关操作设计，携带使用方便，操作简单直观。
4.泛光光源可实现红、蓝交替闪烁警示，尾部设计高穿透性的方位灯，在作业现场能够清晰的显示使用人员的位置，为救援现场提供安全警示及定位。
5.工作时间：强光照明时间≥5h,工作光≥10h
6.有4段式LED电量指示装置，可以随时清晰直观的呈现电量剩余状况，电量不足15%时，灯光爆闪15次后强光可以用15分钟，工作光可用30分钟，提示您进行充电
7.外壳防护等级IP66/IP68，防水防尘，可在各种恶劣环境中正常使用。
8.灯具体积小，重量轻， 配有专用背带，可肩挎携带实现解放双手作用。灯具尾部可选配专用磁力模块。
9.灯具强光平均照度应≥20001x;弱光照度应≥13001x;
10.电压为DC≥22.2V,容量≥2.5AH 
11、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	14
	消火栓扳手
	把
	6
	1、地上消火扳手由高强度钢铸造制成，表面烤漆处理，防腐防裂加重加厚设计，厚重耐用，多用钳口加长设计，杠杆原理省力易用，
2、扳口内有防滑纹和加强平口增强筋设计，具有开启时不打滑；
3、尾部有凿击功能，能够凿击门窗、汽车玻璃等；
4、手柄部位有3个常用扳手功能，能够开启不同直径的螺栓； 
5、扳手头部侧面两边有锤面设计，救援时能够敲击、打击破拆使用；
6、手柄后部外侧设计有电梯钥匙，在能够便于打开出现问题的电梯；
7、尾部设计有家用燃气阀门钥匙，能够便于将燃气阀门关闭

	15
	三分水器
	只
	3
	1、符合XF868-2010《分水器和集水器》标准；
2、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
3、阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。
4、手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
5、球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。
6、把手：蓝色T型浸塑把手。
7、密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
8、分水器口径要求：进水口80mm卡式雄接口，出水口为3X65mm卡式雌接口，可根据要求定制。
9、工作压力强度：≥2.5MPa；
10、阀门开启力（N：≦87；
11、重量：≦4.5 kg；

	16
	绝缘剪
	把
	2
	1.整体要求
1.1符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》、DL/T1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》标准。
1.2用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切。
2.技术性能
2.1硬度：刃口≥57HRC、螺栓≥37HRC、压板≥37HRC。
2.2耐压试验：试样在10KV，1min耐压过程中，应无闪络、击穿，试验后应无放电、灼伤痕迹，无明显发热现象。
2.3尺寸为36寸。

	17
	



※正压式空气呼吸器
	具
	8
	一、整套空气呼吸器有气瓶、全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。应用于缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。
二、符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。
三、性能要求:
1、背具、背具带、搭扣、全面罩、中压导气管、供气阀等部件均为高性能阻燃材料。在阻燃性能试验后无熔融，续然时间为0s。
2、动态呼吸阻力：在（30~2）MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，吸气阻力＜270Pa；呼气阻力＜670Pa；在（2~1）MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，吸气阻力＜130Pa；呼气阻力＜580Pa。
3、耐高温性能测试:呼气阻力＜685Pa；耐低温性能测试：呼气阻力＜580Pa。
▲4、耐辐射热性能测试:气密性试验后压力表指示值在1min内的下降为0MPa；吸气阻力＜175Pa；呼气阻力＜445Pa。
5、全面罩总视野保留率>82%,双目视保留率>70%,下方视野>35,镜片透光率>90%，吸入二氧化碳含量＜0.9%。
6、中压导气管挤压试验后，空气流量的降低为0.0%。
四、其它要求  
1、气瓶阀带有双面显示压力表，防误关棘轮手轮；气瓶阀带有限流阀，防止气瓶阀意外断裂时充满高压气的气瓶被气体反冲，造成气瓶在空中飞撞而产生事故。
2、供气阀口与面罩口360°任意插拔，插接面罩即自动给气、无需吸气激活，拔开面罩即自动停气、无需按钮；供气阀与中压管通过全方向接头360°万向旋转式连接。
3、5点式凯夫拉Kevlar®阻燃网状头带；面罩具有振动报警功能；面屏采用高强度材料制成，经过光学校正无视觉扭曲，防雾、防刮擦涂层，平放地面时，面屏不会接触地面以免刮花；耐冲击防护性能可抵御不低于190米/秒的高速粒子冲击；面罩具有振动报警功能；可内置专用眼镜架，以解决眼睛近视、散光人员的佩戴困扰。
▲4、压力平视显示装置由发射模块和接收模块两部分组成，防爆等级（爆炸性气体）≥Ex ia IIC T4 Ga、（爆炸性粉尘）≥Ex ia ⅢC T200 130℃ Da、防水防尘等级均不低于IP67,提供防爆合格证扫描件。
5、发射模块为机械、电子双表结构，内置位移报警功能可侦测人体运动状态，一旦发生跌倒或类似伤害造成人员长时间停止移动，即自动开启声光报警、紧急提示救援。接收模块为内置式设计、嵌入面罩体；符合人体工学最佳观测位置LED指示灯，可连续≥80小时长工作时间；低气压报警灯、低电量指示灯、开机指示灯均内外双面显示，在警示佩戴者同时同伴亦可看见。
6、气动和电子报警器均置于肩部前方，电子报警器同时具有声、光两种报警模式。机械和电子压力表一体化显示设计，与中压管活动式连接、可360°旋转角度。
7、他救装置配有自锁式快速救援接口，置于使用者前胸部。中压导气管通过三通输出接头与供气阀连接管上的输入接头相连接;输出接头应能自行密封。
8、整机包装需采用硬质工程塑料轮式拉杆箱。
五、整套呼吸器提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	18
	单杠梯
	把
	2
	1.整体要求
1.1符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2.材料
2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。
3. 技术性能
3.1工作长度3±0.1m。
3.2最小梯宽250±2mm。
3.3梯蹬间距340±2mm。
3.4整梯质量≤9.0kg。 
3.5水平弯曲残余变形比值≤0.10%。
3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。
3.7梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10.5°。
3.8侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.1mm、外弯曲≤1.1mm。
3.9侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。
3.10粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。

	19
	支线水带
	盘
	40
	1、符合 GB6246-2011《消防水带》标准。
2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快；
3、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥6.0MPa；
4、每盘长度 20 米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用；
5、单位长度重量≤280g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤1.5％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa
6、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力；
7、水带两端绑扎锻造卡式接口，公称压力不小于1.6MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。
8、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	20
	干线水带
	盘
	20
	1、符合 GB6246-2011《消防水带》标准。
2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快；
3、水带内径：（76.0-78.0）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥5.5MPa；
4、每盘长度 20 米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用；
5、单位长度重量≤320g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤1.8％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa；
6、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力；
7、水带两端绑扎锻造卡式接口，公称压力不小于1.6MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、
砂眼。配专用橡胶水带护套。
8、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	21
	水带包布
	个
	8
	1.产品材质：高强度涤纶长丝。
2.水带包布是消防器材的一种，用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一。
3.由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。

	22
	转换接口
	个
	6
	符合GB12514《消防接口》标准，接口采用锻造工艺及氧化处理。

	23
	消防砍斧
	把
	2
	1.PVC绝缘柄防滑减震，握持舒适，能有效降低握持斧柄的劳动疲劳强度。手柄总长≥90cm，头重重量≥1.58kg。末端带有穿绳孔方便穿绳，挂起来更方便。
2. 斧头45#碳钢锻打，刃口热处理，硬度48-55之间，可一次性砍断12mmQ235A热轧圆钢。斧头和手柄的连接处经过灌胶处理，压力机注入专业胶防止掉头，大大增加使用者安全系数。
3.具备砍、剁等功能，是消防破拆不可少的工具之一。
4.品经测试可承受29400N（3000kg）斧头与斧柄不拉脱，对于消防员救援过程中更安全可靠。

	24
	安全钩
	只
	20
	1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求。
2、O型安全钩，铝合金材质，自动锁扣设计，可单手开启和关闭。
3、长轴破断强度≥30KN ，短轴破断强度≥10KN，开口距离≥20mm。
4、重量≤90g。 
5、安全钩无棱角、毛刺，无裂纹、无明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。

	25
	哈利撬棒
	根
	1
	一种集羊角撬棍、尖镐和扁镐于一体的多功能消防铁铤，该工具包括钢制杆体，杆体一端设置有羊角撬头，另一端设有尖镐头和扁镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体，杆体表面设置有防滑部件，杆体装有吊带方便携带。铁铤整体全部为高碳钢锻打而成，硬度≥45HRC，热处理淬火工艺。长度≥36寸，重量≤6KG.

	26
	阻燃头套
	个
	10
	1.符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求；
2.消防员灭火防护头套具有防热、防火、防爆燃等性能，采用双层面料设计；
3.外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀；
4.外部颜色为黑色碳纤维针织布，内层材料为高阻燃聚酰亚胺针织布或同等材质；
5.缝线采用黑色防火阻燃线；
▲6.阻燃性能：外层及内层经向纬向续燃时间≤0s，外层损毁长度经向≤8mm、纬向≤6mm，内层损毁长度经向≤12mm、纬向≤10mm；
7.热稳定性能：尺寸变化率≤2.5%；水洗尺寸变化率直向横向均≤2.5%；
8.面料抗起球性能不应低于4级； 
9.整体性能：质量≤160g;
10.接缝强力≥900N；
11.颜色：黑色
12、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	27
	安全绳包
	个
	10
	1.主要材质为阻燃面料制作。
2.长方形绳包专门用于放置消防安全绳，包底有排水设计。
3.绳包正面有反光标识并可放置消防腰斧。
4.尺寸约为（长*高*宽）：25*15*10CM

	28
	对讲机
	台
	6
	1、频率范围：350-400MHz
2、信道容量：≥1024
3、区域容量：≥64
4、发射功率：高功率3.5W，低功率1W
5、电池容量：≥3100mAh
6、整机重量：≤340g（含标配电池和天线）
7、尺寸（长*宽*高）：≤126*54.5*36.5mm（不含天线）
8、频率稳定度：±0.5ppm
9、数字/模拟灵敏度：≤0.18uV
10、防爆等级：≥ Ex ib IIB T4 Gb / Ex ib IIIC T130℃ 
11、旋钮和显示屏：支持双旋钮，分为音量/开关旋钮和信道旋钮，其中信道旋钮为无极性旋钮，可快速切换信道；显示屏尺寸：≥2.0英寸半透彩屏，分辨率不小于240*320，且不少于6行文本显示
12、不低于IP68的国标外壳防护等级
▲13、授时方式检验：在PDT集群模式、MPT集群模式、PDT数字常规、模拟常规模式下均支持时钟芯片授时；在PDT数字常规模式下，支持北斗授时；在PDT集群模式下，支持系统广播、北斗两种授时方式
14、中文短信功能检验：在PDT集群和PDT数字常规模式下，支持中文短信的发射和接收，最大支持512个汉字字符
15、电测功能检验：后台实时显示终端的场强、LAI、FER；可显示解析后的空口信令
16、附件：加密卡1张。
17、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	29
	抢险救援服
	套
	10
	1.整体要求
1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
2. 款式
2.1颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。
2.2服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、柔软、弹性、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。克重：（200±10）g/m2。
2.3拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。
3.技术要求
3.1阻燃性能: 经纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象；
3.2断裂强力:经向断裂强力≥800N；纬向断裂强力≥800N；
3.3撕破强力：面料经向撕破强力≥200N、纬向撕破强力≥200N；
3.4接缝强力：≥700N；
3.5热稳定性能：经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。
3.7橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级；
3.8针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm；
3.9防静电性能：≤0.5μC。
3.10质量：≤1.2kg。
4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

	30
	抢险救援头盔
	顶
	10
	1.整体要求
1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
2.结构
2.1半盔式头盔，颜色：桔红色和红色。
2.2盔壳采用高强度塑料材料制成，顶部有加强筋，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能。
2.3头盔粘贴有反光标志，头盔指定位置可粘贴标识。
2.4佩戴装置整体为黑色，能灵活方便地调节大小。帽托和缓冲层形状适体，且不移位，佩戴舒适。顶部为网状衬垫，四周为舒适层。下颏带能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔稳定舒适，解脱方便。
2.5帽壳两侧有多功能模块化滑轨设计，为阻燃尼龙材质。
2.6帽箍调节器为旋钮式。
2.7下颏带插扣为快脱插扣。
2.8配备防雾护目镜。
3.技术性能
3.1冲击吸收性能：高温预处理、低温预处理、浸水预处理，最大冲击力≤2700N。
3.2耐穿透性能：按标准试验后，钢锥不应与头模接触。
3.3阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自熄。
3.4电绝缘性能：≤2.5mA。
3.5侧向刚性：帽壳最大变形值≤31mm,卸载后变形值≤5 mm。
3.6下额带抗拉强度：延伸长度≤17 mm。
3.7质量（不含附件）：≤0.8 kg。
4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
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	抢险救援靴
	双
	10
	1.整体要求
1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
2.结构
2.1由靴底、带舒适层的靴帮（靴帮内中间层为阻燃海绵）、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成,靴头材质为碳纤维。
2.2内怀设有快速穿脱功能防水拉链，拉链头需配有牛皮材质的拉手，靴面主体材料为黑色防水阻燃牛皮和防水阻燃帆布，靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。
2.3从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度170±10mm。主体为黑色，靴帮两侧设有银色反光条，鞋带材质为芳纶。
3.技术要求
▲3.1物理机械性能：靴帮厚度≥1.5mm，横向抗张强度≥20N/mm2，纵向抗张强度≥30N/mm2。横向撕裂强度≥180N/mm，纵向撕裂强度≥180N/mm。
3.2外底：扯断强度≥14MPa,扯断伸长率≥600%，磨耗减量≤0.25cm3/1.61km。
3.3靴帮耐磨性能：≥20000次。
3.4靴帮抗穿刺性能：≥180N，鞋帮抗热辐射性能：内表面温升≤6℃。
3.5靴头性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥23mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥23mm。
3.6靴底抗穿刺性能：≥2100N。
3.7隔热性能：内表面温升≤12℃。
3.8防滑性能：始滑角＞15°。
3.9电绝缘性能：测试电压为5000V，泄漏电流≤0.1mA。
3.10阻燃性能：离火自熄时间0S，损毁长度≤5mm。
3.11重量≤1.30kg。
4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
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	抢险救援手套
	付
	20
	1、满足XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
2、手套采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增加灵活性和舒适性。
3、指尖采用翻转式设计，增加指尖的贴合度。
4、手背关节处及除大拇指以外其他四指指背采用有凸起的防护硬壳设计，增强抗冲击防护性，具有手骨保护功能。
5、阻燃性能：续燃时间：经向≤0s；纬向≤0s，损毁长度：经向≤15mm；纬向≤15mm。
6、热稳定性能：手套尺寸变化率：长方向≤1.2%；宽方向≤1.7%；手套经180℃温度5min后，试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。
7、耐磨性能：≥8000次。
8、耐撕破性能：掌心面：经向≥300N；纬向≥200N；背面外层：经向≥280N；纬向≥200N。
9、抗切割性能：≥15N
10、▲抗机械刺穿性能：掌心面≥300N
11、灵巧性能：≤105%
12、抓握性能：≥105%
13、穿戴性能：≤6s
14、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
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	直流水枪
	把
	5
	1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准；
2、接口：铝镁合金锻造工艺，表面金色阳极氧化防腐处理。
3、阀体：铝合金压铸工艺，表面红色喷塑防腐处理。
4、球体：铝镁合金挤压工艺，表面黑色阳极氧化防腐处理。
5、把手：门字型省力把手，表面红色喷塑防腐处理。
6、枪管：铝镁合金挤压工艺，一体整流式稳流枪管，表面金色阳极氧化防腐处理。
7、喷嘴：铝镁合金锻压工艺，出水口口径≥19mm，表面金色阳极氧化防腐处理
8、配置65卡式雄接口，通水孔径≥60.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥45mm，T型手柄结构.
9、枪管壁厚≤3.5mm，总长度≤480mm，总重量≤1.5kg，耐压强度≥6.0MPa；
10、流量≥7.5L/s，射程≥28m，喷射压力≥0.35MPa，操作力矩≤7.2N.m；
11、密封元件采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性，中性盐雾试验≥300小时。
12、背带：两段式红色大空间背带，厚度≥2.5mm, 伸展长度≥600mm，连接件采用黄铜或不锈钢304材质。
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	多功能水枪
	把
	5
	1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准。
2、材质：枪体材质采用6061铝合金，手柄材质采用尼龙塑料，球阀密封圈采用高温烧结而成，保护套采用丁腈橡胶，密封处均采用耐磨防老化橡胶密封圈，前端防护套采用高性能橡胶套，水枪表面整体阳极氧化防腐处理工艺。
3、额定压力≥0.6MPa。
▲4、射程为≥33米。
5、额定流量≥8L/s，流量档位可调：2.5/5.0/6.5/8.0/Flush（冲洗）。
6、Ω型操作手柄控制水流开关，具备直流与全水雾模式切换。
7、喷雾角度为0-110度。
8、进水接口：卡式雄锻造接口，进水口直径65mm。
9、重量：含锻造快速接口≤1.8公斤；
10、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
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	消防服旋转架
	套
	10
	1、尺寸：‌高度≥1900mm、宽度≥750mm、深度≥750mm；
2、材质：整体框架采用不低于304不锈钢焊接成型；
3、功能：双面旋转，三层置物；
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	手抬泵
	台
	1
	1、消防泵整体符合GB6245-2006《消防泵》标准要求；
2、发动机采用(EFI）电子燃油喷射系统，运行更加稳定。
3、发动机类型：立式，单缸，手动，电动, 风冷，二冲程；
4、输出功率：≥10KW;
5、转速：≥6000转/分钟；
6、油箱容积：≥5L；
7、水泵类型：单泵单程离心泵；
8、真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9米）
▲9、额定流量：≥9.5L/S（吸深3米）;
10、额定压力：≥0.5MPA;
11、吸水口：≤65mmm；
12、重量：≤55KG
13、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
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	机动链锯
	把
	1
	1、功率≥2.4kw；
2、风冷二冲程引擎；
3、排量≤55cc；
4、导板长度≥18寸；
5、重量≤5kg （不含导板链条）；
6、链条最大速度≥20m/s；
7、油箱容积≥0.45L；
8、润滑油箱容积≥0.25L；
9、声能级：≤120dB（A）；
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	无齿锯
	把
	1
	采用风冷二冲程发动机，具有先进的发动机引擎和空气过滤装置，锯片罩可以无极调整。皮带松紧度为一键式调节方式。合理的人体工程学设计，手柄震动低，操作舒适，，适合长时间救援工作。
1、汽缸排量(CC)≤95
2、功率(kw)≥3.5
3、燃油箱体积(L)≥0.8
4、空转速度（rpm）≥ 2700
5、质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg)≤10
6、噪音水平(dB)≤104
7、锯片规格(mm)≥350
8、切割深度(mm)≥120
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	液压开门器
	台
	1
	主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具.
一、液压泵主要参数
1、额定输出压力：≥70MPA  
2、额定输出量：≥0.8ml/次
3、低压输出压力：≤1.3MPA  
4、低压流量：≥3.2ml/次
5、手柄力：≤350N 
6、质量：≤4kg
二、微型扩张器 
1、扩张距离 ：≥150mm； 
2、扩张（分离）力：≥70KN
3、快速接口型式：单管接口；
4、质量：≤4KG
三、开门器 
1、最大开启距离：≥300mm
2、开启（分离）力：≥60KN； 
3、收拢长度：≤250mm；;
4、快速接口型式：单管接口；
5、防滑措施：底脚的活动脚：有楔形防滑齿；抬升器的分离槽；  有棱形防滑槽；顶部撑顶面：有带辅助支撑的防滑齿。
6、质量：≤4KG。
四、四合一多用撬棍
1、可橇、劈、弯及其它他类似工作。     
2、长度：≤460mm     
3、重量：≤2KG 
五、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
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	电动剪扩器
	台
	1
	1、整套工具符合GB/T 17906-2021 消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件
2、电池驱动动力装置，泵机可以360°旋转，可拆卸更换，
3、额定工作压力≥72MPa，  
▲4、扩张距离≥300mm、剪切开口距离≥200mm                                         
5、最小扩张力≥49KN                                                           
▲6、重量≤10.5kg                                                                        
7、剪切能力≥φ25mm的圆钢（Q235）；                                                  
8.电池≥18V/5.0AH ，电池带电量显示功能                                                           
9、配置：电池2块，充电器1套                                                                              
10、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
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	便携式防盗门破拆工具组
	套
	1
	1、破拆功能：据国内各种型号门锁以及各种型号锁芯，在不损坏防盗门整体结构用于拆卸门锁面板及锁芯，携带方便操作简单快速；
1.1、拆卸面板扭断锁芯时间≤12-45秒；
1.2、开启90%以上的家用防盗门，搭配辅助工具可以实现开启98%以上的防盗门；
2、拆锁夹主体材料：选用不锈钢材料制造专用工具；
3、夹口设计：剪叉式C型咬合口(可拆卸面板、拆卸锁芯)；
3.1、内侧设计凹型(拆卸面板起到防滑作用)；  
3.2、咬合口的开口≥2cm-8cm，确保市场所有主流锁具面板均可轻松夹松快拆。
3.2咬合口处经特殊表面热处理，硬度值≥45，保证足够强度。
3.3连接处采用不锈钢铆钉压铆工艺(非普通螺丝螺帽连接，确保剪口灵活且牢靠)
4、手柄设计：两个手柄均带可扩展功能的内置式螺丝刀具。一个手柄带快拆式十字螺丝刀，另一个手柄带平口一字螺丝刀。两个手柄尾部均带U型口，但两个U型口尺寸不同，可拆卸不同尺寸锁芯。
5、带十字螺丝刀的手柄上有可放置快拆强开磨具头的槽口，槽口为非贯通式，槽口内置强磁片，可快速固定强开磨具头，稳定不脱落，可保证在短时间内开启锁具。
6、带一字螺丝刀的手柄，U型口用于拆卸全铜锁芯、螺丝刀头部用于多角度拨动锁体。
7、螺丝刀前端设计≥8mm平口型，用于转动带钢梁锁芯。此手柄的螺丝刀内内置电源，开关及LED灯源及光纤灯束，点亮灯源用于拨动锁体时快速准确看清拨动点位置。
8、配备电动扳手、手动扳手、宝塔钻头、强开磨具(十字、C级、王力、安防、锁芯强开磨具)、工具箱。
9、充电式电动扳手参数：
冲击频率：≥0-1600次/分钟
最大扭矩：≥300NM
电池容量：≥2.0Ah
充电时间：≤120min
重量：≤2kg
电池包数量：≥1个
10、工具箱：
工具箱尺寸≤560*270*100mm；
工具箱重量≤7kg
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	移动灯箱
	台
	1
	1.符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》标准要求；
2.额定电压：DC≥20V 电池容量≥30Ah；
3.照明形式：聚光+泛光；可以实现灯光调光范围10%~100%，光源最大功率（聚光+泛光）≥100W；
4.▲照度（聚泛同开）：2m处最大初始照度≥20000lx  5m处最大初始照度≥7000lx；10m处最大初始照度≥2000lx；
5.警示灯：红/蓝交替闪烁警示灯；
6.外形尺寸（长×宽×高）：收缩状态：≤645x350x210(±50)（mm）
7.设备应采用5节伸缩杆，可手动调节高度，最大升起高度大于等于2000mm，收缩高度小于等于650mm。
8.灯具箱体配备控制板组件（显示屏），可显示剩余电量、工作模式、照明亮度。
9.设备应内置麦克风，并可通过无线方式连接话筒实现录音、录音回放、喊话、扩音功能。
10.设备的灯头应能实现水平大于等于360°俯仰0°-60°的角度调节。
11.GB26755-2011第5.3中技术要求:设备外部带电端子与机壳之间以及电源接线端子与地之间的绝缘电阻应大于等于100MQ。
12、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
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	大流量移动消防炮（30L）
	台
	1
	1、产品符合GB 19156-2019《消防炮》标准 ；
2、炮体材质：铝合金阳极硬质氧化后喷塑处理；阀芯材质：锻造黄铜,阀球材质：不锈钢；
3、撑脚：6061铝合金可折叠S型圆撑脚；配乌钢脚钉； 
4、开关性能：L型带锁止操作杆可控制水流开或关闭； 
5、压力表：炮的进水口主流道设置压力表。压力表精度2.5级；  
6、标志：产品设有永久性中文铭牌；
7、直流和喷雾功能转换操作操作力矩:≤6.1 N·m； 
8、水平俯仰操作力矩:水平：≤5.8N·m;俯仰：≤6.5N·m； 
9、炮头工艺：整体采用铝合金铸造成型并采用加工中心铣出喷零齿； 
10、流量：≥30L/S； 
11、喷射额定工作压力≥0.6MPa～1.0MPa； 
12、射程：≥64m； 
13、消防炮仰角:+30° ～ +70°； 
14、水平回转角（°）:≥40； 
15、喷雾角：≥0~120度可调；
16、炮整体重量≤10公斤；  
17、两根10米安全绳。
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	泡沫枪
	把
	2
	产品符合GB25202-2010《泡沫枪》标准；
1、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面黑色阳极氧化防腐处理；
2、枪体：枪体T5铝合金结构，坚固且重量轻；
3、带双把手设计，人体学手枪握把便于把握喷射方向，稳定水枪，马蹄形开关手把，便于启闭水流，方便携带。                                                                                   4、可调式吸液嘴，转动调节圈能获得0.5%-3%的4个档位吸液量变化；
5、流量≥480L/min；
6、射程≥24m；
7、枪体长度：≤460mm      
8、产品重量：≤3.5kg 
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	卫星消防站接处警系统
	套
	1
	整套接处警系统含有交换机、机柜、对讲机、摄像头、电脑、打印机、警铃、接警客户端、联动控制器等设备及安装辅材，需完成所有设备的安装调试、互联互通。
1、交换机：企业级8口全千兆交换机，即插即用，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及MDI/MDIX自适应功能 ，防雷。
2、机柜：1.2M标准机柜。
3、对讲机：全网通终端，支持移动、电信、联通、广电4G网络；显示屏≥4.7寸，分辨率≥1280*720；系统不低于Android 12；支持前后双摄，前置摄像头≥500万，后置摄像头≥1300万；支持宽带对讲功能，有独立对讲按键，支持一键对讲功能。能与上级消防指挥中心互通互联。
4、摄像头：
支持最大1920×1080@60fps高清画面输出
支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
星光级超低照度，0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR
支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达200m
支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出
支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪
支持车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能
支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
支持3D数字降噪、透雾、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能
支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90° 
支持300个预置位，8条巡航扫描
支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持定时抓图与事件抓图功能
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
5、电脑：i5-7500/8G /1TB硬盘/16倍速 DVD±RW / 集成显卡 /10/100/1000以太网口/光电鼠标 标准键盘/19.5" 液晶/ 预装正版
6、打印机：黑白激光打印机，黑白打印速度 14ppm ，分辨率 600×600dpi ，最大打印幅面 A4 。
7、智能接警客户端：同步接收消防接警信息，自动报警提示，打印出警单，出警单至少包含详细警情信息及类型，警情地点，报警人姓名电话
8、接警联动控制器：接收警情后同步自动开启警铃，警情广播，无需人工干预。


注：
1、带“※”的为核心产品，核心产品为：※17.正压式空气呼吸器。核心产品的所有要求必须全部响应，如有其中任意一处不响应处作无效标处理。
2、除核心产品及标“▲”的技术要求得分项中要求的检测检验报告以外，清单中其余检测检验报告均为中标后、供货前按要求提供，投标时无需提供。
七、安装、验收、售后服务：
1、中标人应保证所供标的物是全新的，未使用过的、性能良好、符合环保的、原装、原产、合法、正规途径的货物，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，严禁提供假冒、伪劣或非正规途径之产品。产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购人有权拒绝验收。中标人应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。
2、货物到达安装现场后，中标人和采购人共同打开包装验货检查货物数量。中标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。
3、中标人负责供货、运输、安装调试，并确保涉及的信息平台运行正常。
4、中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间如由中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责，按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。
5、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
（1）设备技术参数与招标文件及采购合同一致，性能指标达到招标文件规定的标准。
（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
6、产品在安装调试并试运行符合要求后，才进行最终验收。验收期限在安装调试结束后六个月内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，完税证明及商检证明（如有）等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、适用性检测报告等）等文件和应由中标人提供的必要文件汇集成册交付采购人。
7、中标人必须接受采购人的监督，中标人对采购人提出的合理意见与建议必须采纳。验收合格后中标人提供免费质保服务及相应日常运维工作。
8、质保期：本项目质保期自全部车辆、设备验收合格起≥二年。在质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由中标人承担。在期间如发生影响系统运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。
9、在按上述供货范围提供设备的同时，须提供与之相应的、在采购文件中规定的伴随服务，包括：技术资料、安装、调试、现场试运行、技术支持、技术协助、技术培训等，以及在本采购文件中未提及的、隐含的其它必须由中标人提供的相关服务。
八、综合说明
1、投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2、此次投标报价应包括为完成本项目服务工作所需的各种工作经费、投入的人力、物力各项费用、研究费、咨询费、资料费、调查费、代理服务费、检验检测费、后续服务费、交通、食宿、利润、税金、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。
3、中标人将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
4、投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
九、政策要求
1、招标文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标单位所提供的相关货物或服务都应符合已颁布的现行的国家标准、行业标准和地方标准，并应达到或优于招标文件要求。
2、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定，关于节能环保产品政府采购要求：
本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。
本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。
3、关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（财库〔2026〕2号）。
3.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.2异常低价审查有关要求，均以财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）为准。
4、响应单位需执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号发文。
十、其他
1、投标单位须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝，招标单位除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。
2、中标服务费：本次招标项目中标服务费由中标人支付，本项目代理费金额为19400元，供应商所投报价应当包含该项目代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。具体收费以如下比例按差额定率累进法进行计算：
收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；
预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。
预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%。
账 户 名：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司坤润分公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司苏州元和支行
账    号：10541101040040455
十一、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
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第五章 合同及主要条款
[bookmark: _Toc57376410][bookmark: _Toc27667][bookmark: _Toc8564]甲方（需方）： 
地址：
联系人：
联系电话：
 
乙方（供方）：
地址：
联系人：
联系电话：
签订地点：
根据采购编号                    号招标文件及中标通知书，甲乙双方就此次中标的元和街道卫星消防站消防装备及车辆采购事宜，签订本合同书。
1. 合同标的物和合同价格
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合同价格（大写）人民币                  圆整；   （￥            .00）


0. 本合同价格包括为完成本项目服务工作所需的各种工作经费、投入的人力、物力各项费用、研究费、咨询费、资料费、调查费、代理服务费、检验检测费、后续服务费、交通、食宿、利润、税金、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。
0. 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
1. 标的物交付
1. 供货期限：自合同签订之日起三个月内完成。
1. 交付地点：甲方指定地点。
1. 标的物的所有权自标的物交付时转移。
1. 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
1. 技术规范
2. 所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。
1. 质量要求
3. 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的、性能良好、符合环保的、 原装、原产、合法、正规途径的货物，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，严禁提供假冒、伪劣或非正规途径之产品。产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。
3. 乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。
1. 保密
乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。
1. 验收
5. 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标及其他内容。
5. 根据甲方验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
5. 在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
5. 验收期限在安装调试结束后六个月内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
5. 验收规范应由乙方在验收前两周提交给甲方，甲方可根据合同及技术规范书和有关规定进行修改和补充。验收规范需要由甲乙双方确认，确认后形成验收文件作为验收依据。
5. 验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。
1. 质保期
本项目质保期自验收合格起    年。在质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。在期间如发生影响系统运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。
1. 合同价格支付
7. 支付步骤：
付款步骤: 签订合同后支付合同价的30%，货物到场经验收合格后付至合同价的50%；安装调试完工后并完成移交手续后付至合同价的80%；余款待质保期满后1年内付清。
7. 支付方式：转账。
7. 乙方需提供的单据：
A、合格的发票；
B、合同履行验收报告；
C、其他（若有）。
7. 乙方账户信息：
户名：
开户行：
账号：
1. 对标的物货物提出异议的时间和办法
8. 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
8. 如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
8. 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
1. 售后服务
9. 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺对本项目提供   年的质保服务。
9. 乙方应以优良的服务态度，在质保期内发生故障时   小时内予以响应，  小时内到达现场，  小时内解决问题，如在    小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。
9. 其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。
1. 违约责任 
乙方违约责任及违约金支付：
（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。
（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，并赔偿甲方因此遭致的损失费用。
（3）若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。
（4）若因乙方侵犯第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。
1. 不可抗力
11. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
11. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
1. 索赔
12. 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
12. 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
（2） 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定标的物的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
12. 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 
12. 甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。
1. 合同修改
13. 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过中标货物金额的10%。
1. 转让及分包
14. 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。
1. 合同的解除
15. 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1. 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1. 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
1. 招标文件规定的其他可以解除合同的情形。
15. 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
1. 争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：
向甲方所在地的人民法院起诉。
1. 合同生效及其他
17. 本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效，并由政府采购监督管理部门备案。
17. 下列文件为本合同不可分割部分：
1. 中标通知书；
1. 乙方中标的投标书；
1. 招标文件；
1. 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
17. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交苏州公正建设咨询房地产评估有限公司备存。
1. 未尽事宜
未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
1. 附则
本合同一式   份，甲方执  份，乙方执   份，采购代理机构二份。

甲方（盖章）：                           	乙方（盖章）：
法定（授权）代表人（签字）：             	法定（授权）代表人（签字）：
日期：                                   	日期： 
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[bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc16264][bookmark: _Toc698]一、评标办法：
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。
4.如出现评审总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以报价较低者优先作为中标候选人，如果报价也相同的，则由招标方组织以抽签方式确定中标候选人。
5.关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
5.1采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。
5.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
5.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
5.5如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
③本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
二、评分标准：
（一）价格分（30分）
1、投标报价不超过采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
2、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为最高分。
3、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。
（二）投标产品技术质量（40分）
1、所投产品清单中，标“▲”参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得20分，其中每负偏离一项扣1分，扣完为止。注：需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，否则评委可视为负偏离处理。
2、招标文件中（除核心产品外）所有货物的技术参数（不含中标后需提供的检测报告）完全满足招标文件要求得20分，每有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。
（三）实施进度、安装调试、售后服务方案（22分）
1、针对本项目采购需求提供项目实施方案和进度计划内容。应包含但不限于项目进度实施计划、任务分工及人员安排、设备采购及运送计划、交货时间及地点、质量管理计划、验收计划、调试方案及操作规程和常见问题解决方案等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得4分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得 0 分。
2、针对本项目安装调试方案应包括但不限于安装调试进度计划、环境保障要求、设备拆箱要求及标准、设备安装步骤及检验标准、软件安装及使用、调试参数及验收标准和常见问题解决方案等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得 4分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得 0 分。
3、售后服务方案应包括但不限于售后服务范围、售后服务机构及专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划、售后服务承诺书和设备使用情况回访计划等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得4分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得 0 分。
4、技术培训方案内容应包括但不限于培训计划、培训人员数量、培训组织时间及地点、设备及软件的安装及操作、设备维护及故障排除等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得5分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得 2 分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得 0 分。
5、针对本项目质保期满后的售后服务项目内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得4分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得 0 分。
6、投标人针对本项目提供优惠措施的得 1分。
（四）综合实力（8分）
1、类似项目业绩（5分）
投标人提供自2023年以来承担过的类似业绩，每提供一个合同得1分，本项共5分。注：投标人须提供合同扫描件。
2、管理体系认证（3分）
投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得1分，本项共3分。 注：投标文件中需提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。
（全文完）
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