[bookmark: _top]海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植等应急处置服务项目最高投标限价、编制说明


双击点击下载

image1.emf
海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植等应急处置服务项目.zip


��������·����԰���ǻ�����ʩά�޼��̻���ֲ��Ӧ�����÷�����Ŀ.zip


海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植等应急处置服务项目/海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植等应急处置服务项目.pdf




工程名称：



海陵区道路、游园零星基础设施
维修及绿化补植等应急处置服务



项目



标段名称：



最高投标限价



最高投标限价(小写)： 1056784.80



(大写)： 壹佰零伍万陆仟柒佰捌拾肆元捌角



编  制  人： (造价专业人员签字及盖章)



编 制 单 位： (盖章)



法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)



审  核  人： (造价专业人员签字及盖章)



审 核 单 位： (盖章)



法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)



招  标  人： (盖章)



法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)



编 制 时 间： 2026年6月24日











工程项目汇总表



工程名称：海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植等应急处置服
务项目 第1页 共1页



未来软件编制 2026年7月29日



序号 项目内容 金额(元)
其中：(元)



专业工程暂估价 安全生产



1
海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植
等应急处置服务项目



1056784.80 110000.00 7041.55



合    计 1056784.80 110000.00 7041.55











单项工程汇总表



工程名称：海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植等应急处置服
务项目 第1页 共1页



未来软件编制 2026年7月29日



序号 项目内容 金额(元)
其中：(元)



专业工程暂估价 安全生产



1 绿化补植部分 720543.50 0.00 5214.36



2 景观零星基础设施维修部分 336241.30 110000.00 1827.19



合    计 1056784.80 110000.00 7041.55











单位工程汇总表



工程名称：绿化补植部分 标段： 第1页 共1页



未来软件编制 2026年7月29日



序号 项目内容 金额(元)



1 分部分项工程 579373.20



2 措施项目 48804.18



2.1   其中：安全生产 5214.36



3 其他项目 32871.70



3.1   其中：暂列金额 0.00



3.2   其中：专业工程暂估价 0.00



3.3   其中：计日工 32871.70



3.4   其中：总承包服务费 0.00



3.5   其中：合同中约定的其他项目 0.00



4 增值税 59494.42



合    计 720543.50











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：绿化补植部分 标段： 第1页 共5页



未来软件编制 2026年7月29日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



1 050101005001 整理绿化用地
1.绿地平整(人工)10%
2.绿地平整(机械)90%



m2 1000 1.35 1350.00 0.00



2 050103003001 栽植毛鹃



1.种类:毛娟
2.株高:25-35cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株/m2
5.三级养护一年



m2 200 97.63 19526.00 0.00



3 050103003002 栽植海桐



1.种类:海桐
2.株高：35-45cm
3.冠径:20-30cm
4.单位面积株数:25株/m2
5.三级养护一年



m2 1000 53.52 53520.00 0.00



4 050103003003 栽植金森女贞



1.种类:金森女贞
2.株高：35-45cm
3.冠径:20-30cm
4.单位面积株数:25株/m2
5.三级养护一年



m2 900 58.62 52758.00 0.00



5 050103015001 铺种草皮
1.百慕大（满铺）
2.三级养护一年



m2 1000 21.01 21010.00 0.00



6 050103003004 栽植红叶石楠



1.种类:红叶石楠
2.株高：35-45cm
3.冠径:20-30cm
4.单位面积株数:25株/m2
5.三级养护一年



m2 1000 58.62 58620.00 0.00



7 050103003005 栽植金边黄杨



1.种类:金边黄杨
2.株高：35-45cm
3.冠径:20-30cm
4.单位面积株数:25株/m2
5.三级养护一年



m2 1000 58.62 58620.00 0.00



8 050103001001 栽植高杆女贞



1.种类:高杆女贞
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径8-10cm
3.株高:350-450cm
4.冠径:200-300cm
5.三级养护一年



株 20 271.46 5429.20 0.00



9 050103001002 栽植香樟



1.种类:香樟
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径8-10cm
3.株高:350-450cm
4.冠径:200-300cm
5.三级养护一年



株 20 239.96 4799.20 0.00



10 050103001003 栽植广玉兰



1.种类:广玉兰
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径8-10cm
3.株高:350-450cm
4.冠径:200-300cm
5.三级养护一年



株 20 271.46 5429.20 0.00



11 050103001004 栽植栾树



1.种类:栾树
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径8-10cm
3.株高:350-450cm
4.冠径:200-300cm
5.三级养护一年



株 20 208.46 4169.20 0.00



            本页小计 285230.80 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：绿化补植部分 标段： 第2页 共5页



未来软件编制 2026年7月29日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



12 050102002001
移植灌木（桂花
、樱花、紫薇、
海棠等）



1.移植种类:灌木（桂花、樱
花、紫薇、海棠等）
2.地径：4-5cm
3.蓬径：120-150cm
4.三级养护一年



株 10 17.39 173.90 0.00



13 050102002002
移植灌木（桂花
、樱花、紫薇、
海棠等）



1.移植种类:灌木（桂花、樱
花、紫薇、海棠等）
2.地径：8-10cm
3.蓬径：200-300cm
4.三级养护一年



株 10 114.95 1149.50 0.00



14 050102002003
移植灌木（桂花
、樱花、紫薇、
海棠等）



1.移植种类:灌木（桂花、樱
花、紫薇、海棠等）
2.地径：14-15cm
3.蓬径：300-400cm
4.三级养护一年



株 10 371.68 3716.80 0.00



15 050102002004
移植灌木（桂花
、樱花、紫薇、
海棠等）



1.移植种类:灌木（桂花、樱
花、紫薇、海棠等）
2.地径：18-20cm
3.蓬径：350-450cm
4.三级养护一年



株 10 554.39 5543.90 0.00



16 050102001001



移植乔木（香樟
、广玉兰、高杆
女贞等常绿乔
木）



1.移植种类:乔木（香樟、广
玉兰、高杆女贞等常绿乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径4-5cm
3.株高:250-350cm
4.冠径:150-250cm
5.三级养护一年



株 10 26.90 269.00 0.00



17 050102001002



移植乔木（香樟
、广玉兰、高杆
女贞等常绿乔
木）



1.移植种类:乔木（香樟、广
玉兰、高杆女贞等常绿乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径8-10cm
3.株高:300-400cm
4.冠径:200-300cm
5.三级养护一年



株 10 158.01 1580.10 0.00



18 050102001003



移植乔木（香樟
、广玉兰、高杆
女贞等常绿乔
木）



1.移植种类:乔木（香樟、广
玉兰、高杆女贞等常绿乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径14-15cm
3.株高:400-500cm
4.冠径:250-350cm
5.三级养护一年



株 10 361.36 3613.60 0.00



            本页小计 16046.80 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：绿化补植部分 标段： 第3页 共5页



未来软件编制 2026年7月29日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



19 050102001004



移植乔木（香樟
、广玉兰、高杆
女贞等常绿乔
木）



1.移植种类:乔木（香樟、广
玉兰、高杆女贞等常绿乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径18-20cm
3.株高:400-500cm
4.冠径:250-350cm
5.三级养护一年



株 10 807.99 8079.90 0.00



20 050102001005



移植乔木（香樟
、广玉兰、高杆
女贞等常绿乔
木）



1.移植种类:乔木（香樟、广
玉兰、高杆女贞等常绿乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径24-25cm
3.株高:550-650cm
4.冠径:350-450cm
5.三级养护一年



株 10 2125.38 21253.80 0.00



21 050102001006



移植乔木（香樟
、广玉兰、高杆
女贞等常绿乔
木）



1.移植种类:乔木（香樟、广
玉兰、高杆女贞等常绿乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径28-30cm
3.株高:550-650cm
4.冠径:350-450cm
5.三级养护一年



株 10 3013.74 30137.40 0.00



22 050102001007



移植乔木（香樟
、广玉兰、高杆
女贞等常绿乔
木）



1.移植种类:乔木（香樟、广
玉兰、高杆女贞等常绿乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径31cm以上
3.株高:550-650cm
4.冠径:350-450cm
5.三级养护一年



株 10 4161.26 41612.60 0.00



23 050102001008



移植乔木（榉树
、栾树、法桐、
乌桕等落叶乔
木）



1.移植种类:乔木（榉树、栾
树、法桐、乌桕等落叶乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径4-5cm
3.株高:250-350cm
4.冠径:150-250cm
5.三级养护一年



株 10 26.90 269.00 0.00



24 050102001009 移植乔木



1.移植种类:乔木（香樟、广
玉兰、高杆女贞等常绿乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径8-9cm
3.株高:250-350cm
4.冠径:150-250cm
5.三级养护一年



株 10 158.01 1580.10 0.00



            本页小计 102932.80 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：绿化补植部分 标段： 第4页 共5页



未来软件编制 2026年7月29日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



25 050102001010



移植乔木（榉树
、栾树、法桐、
乌桕等落叶乔
木）



1.移植种类:乔木（香樟、广
玉兰、高杆女贞等常绿乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径14-15cm
3.株高:400-500cm
4.冠径:250-350cm
5.三级养护一年



株 10 361.36 3613.60 0.00



26 050102001011



移植乔木（榉树
、栾树、法桐、
乌桕等落叶乔
木）



1.移植种类:乔木（榉树、栾
树、法桐、乌桕等落叶乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径18-20cm
3.株高:400-500cm
4.冠径:250-350cm
5.三级养护一年



株 10 807.99 8079.90 0.00



27 050102001012



移植乔木（榉树
、栾树、法桐、
乌桕等落叶乔
木）



1.移植种类:乔木（榉树、栾
树、法桐、乌桕等落叶乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径24-25cm
3.株高:550-650cm
4.冠径:350-450cm
5.三级养护一年



株 10 2125.38 21253.80 0.00



28 050102001013



移植乔木（榉树
、栾树、法桐、
乌桕等落叶乔
木）



1.移植种类:乔木（榉树、栾
树、法桐、乌桕等落叶乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径28-30cm
3.株高:550-650cm
4.冠径:350-450cm
5.三级养护一年



株 10 3013.74 30137.40 0.00



29 050102001014



移植乔木（榉树
、栾树、法桐、
乌桕等落叶乔
木）



1.移植种类:乔木（榉树、栾
树、法桐、乌桕等落叶乔
木）
2.胸径/干径/米径/地径:胸
径31cm以上
3.株高:550-650cm
4.冠径:350-450cm
5.三级养护一年



株 10 4161.26 41612.60 0.00



30 050101001001 砍伐乔木



1.伐树，离地面20cm处树
干Φ＜30cm
2.挖树蔸，离地面20cm处树
干Φ＜30cm
3.载重汽车4t清运



株 10 206.55 2065.50 0.00



31 050103003006 栽种油菜
1.包含场地旋耕、施肥、播
种彩色油菜种子、除草、收
割及秸秆清运



亩 1 27500.00 27500.00 0.00



32 050103003007 栽种向日葵
1.包含场地旋耕、施肥、播
种油葵种子、除草、收割及
秸秆清运



亩 1 32500.00 32500.00 0.00



33 050101002001 零星除草 零星除草，一年四次。 m2 4000 2.10 8400.00 0.00



            本页小计 175162.80 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：绿化补植部分 标段： 第5页 共5页



未来软件编制 2026年7月29日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



            本页小计 0.00 0.00



            合    计 579373.20 0.00











措施项目清单计价表



工程名称：绿化补植部分 标段： 第1页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年7月29日



通用措施项目 12954.78



1 050406004001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施



5214.36



2 050406002001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施



2317.49 0.4～0.6%



3 050406003001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施



2896.87 0.5～0.7%



4 050406001001 临时设施



为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容



1738.12 0.3～0.8%



5 050406005001 冬雨季施工增加



因冬雨季施工所增加措施
和费用，包括防寒、保温
、防滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，人工、
施工机械的效率降低等



0.00 0.05～0.2%



6 050406006001 夜间施工增加



因夜间或在地下室等特殊
施工部位施工时，照明设
备、警示标志的安拆、维
护、照明用电以及施工人
员夜班补助、夜间劳动效
率降低等



0.00 0～0.2%



7 050406007001 特殊地区施工增加



在特殊地区(高温、高寒、
高原、沙漠、戈壁、沿海
、海洋等)及特殊施工环境
(邻公路、邻铁路)下施工
时，所需要增加的费用和
施工降效



0.00



8 050406008001 二次搬运



由于施工场地条件限制而
发生的材料、苗木、成品
、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行
的二次或多次搬运



0.00



9 050406009001 已完工程及设备保护
对已完工程及设备采取的
覆盖、包裹、封闭、隔离
等必要的保护措施



579.37 0～0.1%



10 050406010001
既有建(构)筑物、设施保
护



在工程施工过程中，对已
建成的地上、地下设施和
植物进行的遮盖、封闭、
隔离等必要保护措施



0.00



12746.21 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：绿化补植部分 标段： 第2页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年7月29日



11 050406011001 按质论价



招标文件或施工合同有质
量目标时，以达到质量目
标为费用计列条件的施工
措施投入。



0.00



市优0.7～0.8%/省
优1.0～1.1%/国优
专业1.1～1.2%/国
优1.2～1.3%



12 050406012001 建筑工人实名制



施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。



208.57 0.036～0.048%



13 050406013001 特殊施工降效



1.城镇老旧小区改造项目
、历史文化街区改造项目
施工时，由于施工场地非
封闭式，施工受行车、行
人的干扰导致的人工、机
械降效以及为了行车、行
人安全发生的防护设施（
不包括防护通道）与疏导
人员。2.城镇老旧小区改
造项目、历史文化街区改
造项目施工时，为了不干
扰住户的正常作息时间，
每天的施工时长缩短而增
加的施工降效。



0.00 2.8～3.7%



14 050406014001 协管



城镇老旧小区改造项目、
历史文化街区改造项目施
工时，由承包人负责的监
管协调违建拆除及恢复工
作。



0.00



专业措施项目 35849.40



15 050401001001 脚手架



搭设脚手架、斜道、上料
平台，铺设安全网，铺(
翻)脚手板，转运、改制、
维修维护，拆除、堆放、
整理，外运、归库等



0.00



16 050402001001 植物养护



从竣工验收到移交期间的
施肥、除草、病虫害防治
、修剪、除杂草、松土、
灌溉排水、环境清理等



30975.24



31183.81 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：绿化补植部分 标段： 第3页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年7月29日



17 050402002001 反季节栽植影响措施



因反季节栽植在增加材料
、人工、防护、养护、管
理等方面采取的种植措施
及保证成活率措施



0.00



18 050403001001 树木支撑架
1.制作2.运输3.安装4.维
护



4874.16



19 050403002001 树木裹干
1.搬运2.绕杆3.余料清
理4.养护期后清除



0.00



20 050403003001 搭设遮阴(防寒)棚
1.制作2.运输3.搭设、维
护4.养护期后清除



0.00



21 050403004001 树木输液
1.运输2.打孔3.挂输液袋/
瓶4.清理



0.00



22 050403005001 树干涂白
1.运输2.制作涂白剂3.粉
刷4.清理



0.00



23 050403006001 假植
1.挖沟排苗2.回土3.浇
水4.保墒5.起挖、运输



0.00



24 050404001001 设施顶面绿化垂直运输
1.垂直运输机械的基础制
作、安装2.垂直运输机械
运行



0.00



25 050404002001 大型机械进出场及安拆



1.施工机械现场安拆2.施
工机械自停放地点运至施
工现场或由一施工地点运
至另一个施工地点



0.00



26 050405001001 围堰
1.取土、装土2.堆筑围
堰3.拆除、清理围堰4.材
料运输



0.00



27 050405002001 排水
1.安装2.使用、维护3.拆
除排水机械4.清理



0.00



4874.16 —本页小计



48804.18 —合    计











计日工表



工程名称：绿化补植部分 标段： 第1页 共1页



编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)



合价(元)



暂定



A1



实际



A2



调整金额
±(元)



B=A2-A1



未来软件编制 2026年7月29日



一 人工



1 养护工 工日 20 103.00 2060.00



人工小计 2060.00



二 材料



材料小计 0.00



三 施工机具



1 汽车式起重机 12t 台班 15 1032.45 15486.75



2
履带式单斗挖掘机(
液压) 斗容量0.6m3



台班 15 656.91 9853.65



3 载重汽车 8t 台班 10 547.13 5471.30



施工机具小计 30811.70



总    计 32871.70











增值税计价表



工程名称：绿化补植部分 标段： 第1页 共1页



未来软件编制 2026年7月29日



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)



1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目
合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料
费+除税甲供设备费)



661049.08 9 59494.42



合    计 59494.42











单位工程汇总表



工程名称：景观零星基础设施维修部分 标段： 第1页 共1页



未来软件编制 2026年7月29日



序号 项目内容 金额(元)



1 分部分项工程 203021.27



1.1   景观部分 203021.27



2 措施项目 4539.56



2.1   其中：安全生产 1827.19



3 其他项目 110000.00



3.1   其中：暂列金额 0.00



3.2   其中：专业工程暂估价 110000.00



3.3   其中：计日工 0.00



3.4   其中：总承包服务费 0.00



3.5   其中：合同中约定的其他项目 0.00



4 增值税 18680.47



合    计 336241.30











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：景观零星基础设施维修部分 标段： 第1页 共3页



未来软件编制 2026年7月29日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



E.3 景观部分 1 203021.27 203021.27 0.00



D.10 拆除工程 1 11707.90 11707.90 0.00



1 041001002001 拆除人行道
1.人工拆除人行道面层含结
合层10cm厚（预制道板砖、
面包砖、花岗岩等）



m2 100 3.75 375.00 0.00



2 041001001001 拆除路面
2.机械拆除素混凝土地
面10cm（含基层）



m2 100 10.98 1098.00 0.00



3 041001008001 拆除混凝土结构 1、机械拆除混凝土构件 m3 20 253.02 5060.40 0.00



4 041001005001
拆除侧、平(缘)
石



1.拆除预制侧石 、石质 m 50 6.05 302.50 0.00



5 040103003001 余方弃置
1、0.6m3挖机装渣
2、8t卡车5km外运



m3 100 29.96 2996.00 0.00



6 040103003002 余方弃置
1、0.6m3挖机装土
2、8t卡车5km外运



m3 100 18.76 1876.00 0.00



E.3 园林景观工程 1 191313.37 191313.37 0.00



7 040204001001 人行道块料铺设
1.块料品种:6cmC30面包砖；
2.结合层、厚度: 30mm干硬
性水泥砂浆；



m2 100 105.63 10563.00 0.00



8 040204001002 人行道块料铺设



1.块料品种、规格:3cm厚花
岗岩人行道板；
2.结合层、厚度: 30mm干硬
性水泥砂浆；



m2 50 171.01 8550.50 0.00



9 040204001003 人行道块料铺设



1.块料品种、规格:5cm厚花
岗岩人行道板；
2.结合层、厚度: 30mm干硬
性水泥砂浆；



m2 50 242.41 12120.50 0.00



10 040204002001
水泥混凝土人行
道



1.(C30非泵送预拌砼)非泵送
混凝土基层厚度15cm



m2 100 87.55 8755.00 0.00



11 040204004001
安砌侧(平、缘)
石



1.材料品种、规格:路
牙100×200石质立石
2.安砌石质侧石，含基础及
垫层；



m 100 83.40 8340.00 0.00



12 050305004001
成品桌/凳/椅安
装



1、石质桌椅700以内
2、单个更换维修同比例调整



组 10 1497.18 14971.80 0.00



            本页小计 75008.70 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：景观零星基础设施维修部分 标段： 第2页 共3页



未来软件编制 2026年7月29日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



13 050307020002 高杆灯灯照明



1.球场高杆灯、高杆灯架路
灯安装 成套型高杆灯架灯
高≤20m，灯头3-5组，单品
灯光源组件:36W，灯杆整体
造型美观，表面光洁。，焊
可章、牢固，无焊接陷。好
的防水性。灯杆电气检修门
内配有接地一致，无脱落现
象，表面喷保持时间长。6紧
图件丝、螺母采用不锈钢材
质。
2.灯杆基法兰采月Q235优质
钢板，现格为300mmX
300mmX10mm,对角中心
距300mm,法兰与杆体之间正
面满焊
3.灯杆电气检修门与杆体浑
一体，门边缝腺应小于2毫
米，具各良
4.灯杆龄电喷塑处理，表画
防意外线，防腐抗酸械，喷
型后表面色
5.含井、电缆等辅材费用



组 6 8491.22 50947.32 0.00



14 041201016001 围挡
1.彩钢板装配式护栏(
高1.8m)



m 100 190.00 19000.00 0.00



15 041201016002 零星人工 1.零工综合人工(一册用) 天/人 30 152.11 4563.30 0.00



16 050201003001
园路透水混凝
土（基层）



1.透水混凝土碎石骨料基
层10cm厚



m2 100 51.08 5108.00 0.00



17 050201003002
园路透水混凝
土（面层）



1.透水混凝土面层4cm+8cm m2 100 118.42 11842.00 0.00



18 040205017001 警示柱



1.警示柱安装直径114mm以上
含固定、开孔、警示柱安装
、四周砼浇筑
高度750mm向上



根 30 131.72 3951.60 0.00



19 050307008001 标志牌
1.原有绿化区域广告标志牌
翻新



个 10 155.87 1558.70 0.00



20 050307008002 养护标志牌制作
游园新增养护责任告示
牌（300-500）*（200*300）



个 30 165.87 4976.10 0.00



            本页小计 101947.02 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：景观零星基础设施维修部分 标段： 第3页 共3页



未来软件编制 2026年7月29日



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



21 040805004001 景观照明灯



1.一体化LED太阳能庭院灯1.
率:10W
2、电乐:大阳能自供电DC12V
3、色:3000K4、单品硅光伏
组件:36W5、锂电池
量:265WH1.灯杆采用优质钢
管0215,厚度30mm.上直
径76mm.下口直
径140mm,总高36米，焊缝平
些无漏悍及焊缺陷。
4.灯杆整体造型美观，表面
光洁。，焊可章、牢固，无
焊接陷。好的防水性。灯杆
电气检修门内配有接地一
致，无脱落现象，表面喷保
持时间长。6紧图件丝、螺母
采用不锈钢材质。
5.灯杆基法兰采月Q235优质
钢板，现格为300mmX
300mmX10mm,对角中心
距300mm,法兰与杆体之间正
面满焊
6.灯杆电气检修门与杆体浑
一体，门边缝腺应小于2毫
米，具各良
7.灯杆龄电喷塑处理，表画
防意外线，防腐抗酸械，喷
型后表面色
8.具体灯型选项需经过甲方
确认、.包含基
础（600*600*800  直径10mm
钢筋）等所有工序



套 9 2434.10 21906.90 0.00



22 050307018001 垃圾箱



1.材质：不锈钢垃圾箱
2.尺寸：外形尺寸（长×
宽×高）
约88（mm）×33（mm）×900
（mm），材料为：镀锌板国
标厚度外筒，耐腐蚀，易清
洗。按现行道路款式考虑，
双桶+灭烟口
3.固定方式：综合考虑，根
据现场具体确定
4.其他：原垃圾箱拆除、外
运，新垃圾箱基础浇筑、固
定等各项费用



个 2 1064.65 2129.30 0.00



23 050307006001 栏杆



1.横杆Φ50mm*1.5mm  立
柱Φ38mm*1.5mm 栅
栏Φ20mm*1.5mm
栏杆高度不低于1.1m，立柱
不低于1.2m



m 5 405.87 2029.35 0.00



            本页小计 26065.55 0.00



            合    计 203021.27 0.00











措施项目清单计价表



工程名称：景观零星基础设施维修部分 标段： 第1页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年7月29日



通用措施项目 4539.56



1 050406004001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施



1827.19



2 050406002001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施



812.09 0.4～0.6%



3 050406003001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施



1015.11 0.5～0.7%



4 050406001001 临时设施



为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容



609.06 0.3～0.8%



5 050406005001 冬雨季施工增加



因冬雨季施工所增加措施
和费用，包括防寒、保温
、防滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，人工、
施工机械的效率降低等



0.00 0.05～0.2%



6 050406006001 夜间施工增加



因夜间或在地下室等特殊
施工部位施工时，照明设
备、警示标志的安拆、维
护、照明用电以及施工人
员夜班补助、夜间劳动效
率降低等



0.00 0～0.2%



7 050406007001 特殊地区施工增加



在特殊地区(高温、高寒、
高原、沙漠、戈壁、沿海
、海洋等)及特殊施工环境
(邻公路、邻铁路)下施工
时，所需要增加的费用和
施工降效



0.00



8 050406008001 二次搬运



由于施工场地条件限制而
发生的材料、苗木、成品
、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行
的二次或多次搬运



0.00



9 050406009001 已完工程及设备保护
对已完工程及设备采取的
覆盖、包裹、封闭、隔离
等必要的保护措施



203.02 0～0.1%



10 050406010001
既有建(构)筑物、设施保
护



在工程施工过程中，对已
建成的地上、地下设施和
植物进行的遮盖、封闭、
隔离等必要保护措施



0.00



4466.47 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：景观零星基础设施维修部分 标段： 第2页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年7月29日



11 050406011001 按质论价



招标文件或施工合同有质
量目标时，以达到质量目
标为费用计列条件的施工
措施投入。



0.00



市优0.7～0.8%/省
优1.0～1.1%/国优
专业1.1～1.2%/国
优1.2～1.3%



12 050406012001 建筑工人实名制



施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。



73.09 0.036～0.048%



13 050406013001 特殊施工降效



1.城镇老旧小区改造项目
、历史文化街区改造项目
施工时，由于施工场地非
封闭式，施工受行车、行
人的干扰导致的人工、机
械降效以及为了行车、行
人安全发生的防护设施（
不包括防护通道）与疏导
人员。2.城镇老旧小区改
造项目、历史文化街区改
造项目施工时，为了不干
扰住户的正常作息时间，
每天的施工时长缩短而增
加的施工降效。



0.00 2.8～3.7%



14 050406014001 协管



城镇老旧小区改造项目、
历史文化街区改造项目施
工时，由承包人负责的监
管协调违建拆除及恢复工
作。



0.00



专业措施项目 0.00



15 050401001001 脚手架



搭设脚手架、斜道、上料
平台，铺设安全网，铺(
翻)脚手板，转运、改制、
维修维护，拆除、堆放、
整理，外运、归库等



0.00



16 050402001001 植物养护



从竣工验收到移交期间的
施肥、除草、病虫害防治
、修剪、除杂草、松土、
灌溉排水、环境清理等



0.00



73.09 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：景观零星基础设施维修部分 标段： 第3页 共3页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制 2026年7月29日



17 050402002001 反季节栽植影响措施



因反季节栽植在增加材料
、人工、防护、养护、管
理等方面采取的种植措施
及保证成活率措施



0.00



18 050403001001 树木支撑架
1.制作2.运输3.安装4.维
护



0.00



19 050403002001 树木裹干
1.搬运2.绕杆3.余料清
理4.养护期后清除



0.00



20 050403003001 搭设遮阴(防寒)棚
1.制作2.运输3.搭设、维
护4.养护期后清除



0.00



21 050403004001 树木输液
1.运输2.打孔3.挂输液袋/
瓶4.清理



0.00



22 050403005001 树干涂白
1.运输2.制作涂白剂3.粉
刷4.清理



0.00



23 050403006001 假植
1.挖沟排苗2.回土3.浇
水4.保墒5.起挖、运输



0.00



24 050404001001 设施顶面绿化垂直运输
1.垂直运输机械的基础制
作、安装2.垂直运输机械
运行



0.00



25 050404002001 大型机械进出场及安拆



1.施工机械现场安拆2.施
工机械自停放地点运至施
工现场或由一施工地点运
至另一个施工地点



0.00



26 050405001001 围堰
1.取土、装土2.堆筑围
堰3.拆除、清理围堰4.材
料运输



0.00



27 050405002001 排水
1.安装2.使用、维护3.拆
除排水机械4.清理



0.00



0.00 —本页小计



4539.56 —合    计











计日工表



工程名称：景观零星基础设施维修部分 标段： 第1页 共1页



编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)



合价(元)



暂定



A1



实际



A2



调整金额
±(元)



B=A2-A1



未来软件编制 2026年7月29日



一 人工



人工小计 0.00



二 材料



材料小计 0.00



三 施工机具



施工机具小计 0.00



总    计 0.00











增值税计价表



工程名称：景观零星基础设施维修部分 标段： 第1页 共1页



未来软件编制 2026年7月29日



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)



1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目
合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料
费+除税甲供设备费)



207560.83 9 18680.47



合    计 18680.47












海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植等应急处置服务项目/海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植等应急处置服务项目.一般计税.mfd





海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植等应急处置服务项目/编制说明海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植等应急处置服务项目.doc

编 制 说 明



			一、工程概况：



海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植等应急处置服务项目，建设地点为泰州市海陵区，工程概况2026-2028应急处置工程等。



二、招标范围：


海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植等应急处置服务项目招标范围，详见工程量清单。



三、清单编制依据：


1.建设单位提供的方案和工程量清单（电子版）；


2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50505-2024）及其工程量计算规范；



3.《江苏省建设工程费用定额》(2026年)；



4.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026年)、《江苏省安装工程消耗量》(2026年)、《江苏省市政工程消耗量》(2026年)、《市政工程消耗量定额江苏省估价表》(2021年)、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007年)等；



5.《江苏省施工机械台班费用定额》(2007年)，苏建价〔2011〕791号关于印发《江苏省施工机械台班补充定额》的通知；



6.苏建价(2014)299号关于颁发《江苏省建设工程费用定额》的通知及江苏省建设厅江苏省建设工程费用定额》(2014年) 营改增后调整内容的相关通知；



7.苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》、苏建价函﹝2025﹞2号《关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式的通知》；



8.〔2019〕第19号江苏省住房和城乡建设厅公告《省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》；


9.材料价参照2026年第6期《泰州市工程造价管理》信息价、无信息价的参照市场价格；



10.人工价格按苏建函价（2026）027号《省住房和城乡建设厅关于发布2025年下半年建设工程人工工资指导价的通知》、苏建函价〔2026〕27号《省住房和城乡建设厅关于发布2026年上半年建设工程人工价格指数的通知》。



四、工程取费类别：



序号



单位工程



工程类别



1


海陵区道路、游园零星基础设施维修及绿化补植等应急处置服务项目


园林绿化工程


五、其他说明的问题：


1.总价措施费：总价措施费取费费率详见工程量清单。



2.其他事项：廊架、连廊、亭子出新及移动厕所列入专业工程暂估价中，其余未详尽部分详见工程量清单。



3.项目整体验收合格后一年成活期养护。




















