
新沂市王楼中学、城岗小学等学校外立面维修工程 

预算编制说明

工程概况

工程名称：新沂市王楼中学、城岗小学等学校外立面维修工程；
建设单位：新沂市教育局；
3、主要工程内容：学校外立面喷涂真石漆，内墙喷涂无机涂料等；
编制依据： 

《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）；

《江苏修缮建筑定额》（2009年）

《江苏修缮安装定额》（2009年）

《江苏省建筑与装饰消耗量》（2026年）

江苏省现行取费文件和政策性调整文件；
人工单价参考苏建函价 [2026]27号文；
材料价格参考2026年4月《徐州工程造价信息》指导价并结合市场价计入；
根据委托方提供的设计图纸。

编制说明：
（一）预算编制共性说明

1、墙面拆除至基层墙体按抹灰面全部拆除考虑，做法按设计图纸要求计入；

2、拆除室外冷凝水管、落水管图纸无详细标注说明，此项拆除费用按项计入；

3、图纸未说明拆除室外冷凝水管、落水管后是否新装，此项费用未计入；

4、窗侧边按100mm计入；

5、总价措施：安全生产3.8%、文明施工1.2%计入，其他总价措施费用未计；

（二）阿湖小学外立面维修改造工程

   1、阳台立面按图示尺寸计入；

（三）堰头小学教学楼内外墙维修改造项目

   1、此预算不含天棚、楼梯板底喷涂；

   2、现浇板厚度按120mm扣；

（四）黄沭路小学1#教学楼厕所维修改造项目

   1、此预算不含盥洗室，卫生间维修改造数量为3个；

   2、补贴破坏墙面无具体数据，此项费用未计入；

   3、蹲台台面高度图纸无详细标注，此预算暂按高度250mm计入；

   4、蹲台台面防滑面砖图纸未说明规格尺寸，此预算暂按300*300mm计入；

   5、排气扇、地漏按设计图纸要求计入；

（五）城关小学维修改造工程

 1、地面拆除按水泥砂浆面层考虑；

   2、墙厚按200mm考虑；

   3、顶棚喷涂无机涂料按设计图纸（除阴影部分）计入；

（六）城西小学维修改造项目

   1、图纸中阴影部分未计；

   2、出屋面房间门按1.5*2.2扣除；

   3、屋面处线条未计；

 4、柱按四面喷涂真石漆考虑；
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