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一、投标邀请函
江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡学院的委托，就无锡学院工业检测与逆向工程实验室建设项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
（一）项目信息
1.项目概况：本项目拟采购金属3D打印机、三坐标测量仪、全息测量仿真教学系统、高速摄像机和正置材料显微镜等实训资源，聚焦精密几何测量检测、材料缺陷智能诊断、三维数字化逆向设计与增材制造验证三大核心技术方向。为学生提供从材料微观分析、三维数字化建模、智能检测到增材制造验证的全流程实践教学体系。
2.项目名称：无锡学院工业检测与逆向工程实验室建设项目
3.项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2026-0070
4.项目预算：257.394万元
5.最高限价：257.394万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。
6.交付周期：合同签订生效后60日历天内交货并完成安装调试。
7.采购方式：公开招标
8.采购人：无锡学院
9.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
10.本项目是否专门面向中小企业：否
（二）供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
4.本项目的特定资格要求：无。 
5.本项目 不接受 联合体投标。
（三）供应商主体信息库注册
1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
4）CA驱动下载：
在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。
5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 
（四）获取招标文件
潜在投标供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（在“项目参与”－“采购项目”中找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M），并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、招标代理机构将以电话咨询、邮箱（2726537@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截至2026年9月4日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320200-JSZH-G2026-0070需澄清问题”， 并于答疑截止时间前发邮件（2726537@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。 
（六）现场踏勘
本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
（七）投标及开标、定标时间、地点
本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入标书解密环节后方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年9月23日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年9月23日9:30。
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼  
（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。
（九）投标有效期：开标之日起90天
（十）其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。
2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，采购人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。
（十一）联系方式
1.采购人：无锡学院
采购人地址：无锡市锡山区锡山大道333号
联 系 人：吴老师
联系方式：18761800255
2.采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼
联系人：许居磊
联系电话：18013775326
邮编：214100 

二、供应商须知
（一）遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”中找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明其承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
6.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（三）招标文件的解释
  本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正 
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。 
3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：2726537@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。
4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。招标代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，招标代理机构对无效质疑不予受理。
 （五）投标文件的组成
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；
（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面，法定代表人亲自参与投标的除外）； 
（6）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（7）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（8）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（9）承诺书（格式见附件）；
（10）供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，中小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；
（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；
3.开标一览表（格式见附件）
4.明细报价表（格式见附件）
5.服务承诺（格式见附件）
6.偏离表（格式见附件）
7.供应商情况表（格式见附件）
8.供应商近年已完成类似业绩一览表（格式见附件） 
9.提供第三章采购需求和技术有关要求中需提供的相关证明材料
10.技术方案（详见评分标准）
11.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）
12.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）
13.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）
上述1-10项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（10）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
 （六）投标文件的要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。
6.投标费用自理。
（七） 网上投标
1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标费用自理。
（八）无效投标文件的确认
投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.投标供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.投标供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.未通过符合性审查的；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；
22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23.未按要求提供第三章采购需求和技术有关要求中须提供的相关证明材料的；
24.投标系统中不同投标供应商的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；
25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；
26.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（本项目约定为：30分钟）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（九）开标、评标：
1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
3.投标文件的审查
（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
4.评标程序
评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章
	投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件加盖公章

	3
	供应商法定代表人授权委托书加盖公章
	法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件

	4
	供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章
	（正、反面）

	5
	供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章
	（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	9
	承诺书
	格式见附件；

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之3中要求）；

	11
	特定资格要求
	（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；

	12
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）；

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合投标；不允许分包、转包（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之5中要求）。


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写 ，格式见附件

	2
	开标一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	3
	明细报价表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	4
	偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	供应商情况表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	供应商近年来已完成类似业绩一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	服务承诺
	按招标文件填写 ，格式见附件

	8
	满足采购需求
	满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。

	9
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人，得分次高的投标供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标供应商为排名第三的中标候选人。
核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
6.评标标准：详见附件。
（十）定标
1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交供应商。 
招标代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。招标代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.在发布中标公告的同时，向成交方发出中标通知书。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取成交的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；
4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
  供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证后生效。
2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。
（十四）质疑处理：
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述“4.”条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
5.以下情形的质疑不予受理：
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；
5.2 超出政府采购法定期限的质疑；
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；
5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；
5.5 供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（十五）服务费：
1.本次招标采购项目的代理服务费，由成交供应商领取中标通知书时支付。 
2.供应商的投标报价（含按优惠率折算后的结算价）应当包含本次项目的代理服务费，该费用已计入投标总价/结算价中，采购人不另行支付。 
3.代理服务费：以成交金额为计费基础，收费标准为（货物类）。中标金额100万（含100万）以下费率为中标金额的1.5%，100万-500万费率为中标金额的1.1%，按三折计取。（单个项目不满2000元按2000元计算；单个项目最高限价不超过50000元），由成交供应商支付。
4.供应商应在投标报价/测算优惠率时，自行将该笔代理服务费纳入成本测算并包含在内；采购人不承担任何因供应商对代理服务费计取方式理解偏差、漏算费用而产生的额外费用或相关责任。
（十六）信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。
1.履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。
2.融资担保。
融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。
3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十七）政府采购合同融资：
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）
（十八）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

三、采购需求和技术有关要求
本项目为无锡学院工业检测与逆向工程实验室建设项目，核心产品为：金属增材制造系统。投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
（一）项目基本情况
1.项目概况：本项目拟采购金属3D打印机、三坐标测量仪、全息测量仿真教学系统、高速摄像机和正置材料显微镜等实训资源，聚焦精密几何测量检测、材料缺陷智能诊断、三维数字化逆向设计与增材制造验证三大核心技术方向。为学生提供从材料微观分析、三维数字化建模、智能检测以及增材制造验证的全流程实践教学体系。
2.项目地址：无锡学院。
3.采购范围：清单范围内的无锡学院工业检测与逆向工程实验室建设项目所需货物。
4.交付周期：合同签订生效后60日历天内交货并完成安装调试。
5.付款方式：中标价即为合同价，合同签订后支付合同总价的30%作为预付款（供应商须提供等额预付款保函并向学校开具发票），终验合格后支付至合同金额的70%，审计结束后支付至审计金额的90%，质保期满后付清剩余尾款。
（二）采购清单及参数要求
1.本项目为货物采购，其中货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业均为工业。
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	金属增材制造系统
	1
	套
	含工控机以及操作台

	2
	三坐标测量仪
	1
	套
	含工控机以及操作台，hh-mi分度测头，标准探针组

	3
	三维扫描仪
	1
	台
	含工控机

	4
	全息测量仿真教学系统
	10
	套
	含全息仿真系统

	5
	3D打印机
	5
	台
	含工控机以及操作台

	6
	高速摄像机
	1
	套
	含工控机及操作台

	7
	热处理调温炉
	2
	台
	

	8
	正置材料显微镜
	1
	台
	含工控机及操作台

	8
	显微镜
	4
	台
	

	9
	硬度计
	5
	台
	

	10
	磨抛一体机
	3
	套
	

	11
	手工制作创新套装
	5
	套
	弓形臂金属微型线锯床（2个）、金属液晶数显四爪卡盘车床、金属微型木车床、液晶数显钻床、金属微型铣床、金属六轴钻铣床、无级调速曲线锯、可转圆盘锯、金属砂磨机、金属手持机床、金属软轴打磨机、木工工具箱、金工工具箱、电子电工工具箱、相关模型、实训操作台

	12
	桌面机械加工设备
	1
	套
	

	13
	真空吸盘机械手套件
	1
	套
	含控制系统和真空吸盘机械手工作站

	14
	多功能加工中心套件
	1
	套
	含控制系统和多功能加工中心工作站


2.清单内设备详细参数要求如下：
	序号
	设备名称
	技术指标

	1
	金属3D打印机/金属增材制造系统
	一、系统组成：激光选区熔化3D打印机（水冷机、设备控制软件、前处理软件）、筛分机、防爆吸尘器、真空干燥箱；
二、功能以及参数要求：用于金属产品快速成形，大小不小于260mm×260mm×400mm；
激光选区熔化3D打印机各项指标要求：
1、设备总体要求
1.1、此设备符合选择性激光熔化工艺原理；
1.2、设备安全防爆，应有CE、FDA、SIL等认证；设备须配有安全回路，用以锁定激光器的开关，保证操作人员安全。
1.3、设备通过第三方机械指令以及电磁兼容指令认证。
1.4、此设备应为标准化生产的设备，制造商应有ISO等质量体系认证。
1.5、应免费提供已开发金属材料的所有工艺参数，支持永久免费更新稳定成熟的工艺参数包，金属材料包括但不限于铝合金、高温合金、不锈钢、模具钢、钛合金。
1.6、设备总高度应不超过2.5米，设备主机包含循环过滤系统结构占地面积不超过5㎡。
▲1.7、设备制造商应具有较强的设备制造能力，所生产的标准设备型号种类不低于5种，大型设备成形尺寸不低于800mm×800mm×1600mm。
2、技术要求
2.1、光学系统
2.1.1、激光器：≥500W，数量：≥2台。
2.1.2、激光器类型：连续光纤激光器，光束质量：M2≤1.1，波长：1070nm±10nm。
2.1.3、激光器品牌：激光波长为1060~1080nm，激光功率≥500W；输出功率范围10%—100%可调；短期功率不稳定性标准1rms%；长期功率不稳定性标准±1%；激光器光束质量M²≤1.1。
2.1.4、扫描振镜：跟随误差≤0.32，定位速度≥11m/s，重复精度＜2μrad，非线性误差＜3.5mrad/44°，标记速度≥1m/s。
2.1.5、激光聚焦方式：应采用F-Theta Lens场镜聚焦。
2.1.6、光斑聚焦直径范围不大于70μm～100μm，支持可调。
2.1.7、基础扫描类型包括：“一字”式、“之字”式、“条带式”“棋盘”式；扫描时逐层旋转，旋转角度应自由可调。
2.2、成形系统
▲2.2.1、成形缸最大成形尺寸≥260mm×260mm×400mm；投标时提供证明材料。
2.2.2、成形加工系统内可实现惰性气体循环保护，惰性气体可选择氮气或氩气。
2.2.3、成形加工系统采用强排的方式充入惰性气体，置换舱内残余的氧气，置换效率为30分钟降至500ppm以下。
2.2.4、成形加工系统至少有三层保护气流，保证成形产品质量。
2.2.5、成形舱内应配置全量程氧含量分析仪，精度数值≤10ppm。
2.2.6、应采用下送粉结构铺粉，采用支持硬质及软质刮刀的单刮刀悬臂铺粉装置完成铺粉作业，保证每层铺粉的一致性。
2.2.7、成形舱应配置激光防护观察窗，激光防护观察窗防护等级≥OD5+，便于观察零件成形过程。
2.2.8、支持成形层厚：20μm～100μm可调。
2.2.9、应配有基板预热功能，最高预热温度≥200℃。
▲2.2.10、为避免中途加粉，供粉缸体积应至少为成形缸体积的1.4倍。
▲2.2.11、Z轴运动系统应配置进口品牌高精度光栅尺，Z轴重复定位精度至少为±10μm。
2.2.12、为保证设备刚性，设备整体框架结构不应为型材螺栓固定拼接结构。
2.3、控制系统
2.3.1、控制工控机配置等同或优于：CPU配置：i7，工业固态硬盘256G，内存不低于16G，硬盘不低于2T，内置工控软件，设备操作界面不小于21.0寸；PLC控制系统采用模块化设计，选用分布式CPU，位处理速度72 ns ~ 48 ns，支持OPC UA、PROFINET、TCP/IP、Modbus 通讯，可集成系统诊断，支持运动控制，具有安全集成。
2.3.2、设备具有制造商自主研发的控制软件，可依据分层切片数据控制激光器输出激光对金属粉末进行烧结，成形的主要工艺参数可进行调节和记录，成形过程可全自动进行，无需看管。
2.3.3、在成形过程中，自动控制和手动控制能够自由切换。
2.3.4、在成形过程中，可以实时显示并记录所有相关信息，包括：工作舱氧气含量、舱室压力、舱室温度、基板温度、除尘氧含量、除尘风量、滤芯压差、各轴位置、零件加工材料、零件总高度、零件总层厚、零件层厚、零件个数、零件加工进度，剩余加工时间等。
▲2.3.5、设备内置高清相机，相机像素应不低于1200万；可采集每层铺粉后和打印后的照片，出现刮刀卡停可及时报警停机。
2.3.6、可生成工作报表并导出进行分析，包括但不限于设备操作信息、设备工作及报警信息、监控信息。可记录设备各装置每层成形时的运动，包括舱内氧含量、压力、平台温度等信息记录；成形层数信息，成形高度信息，异常报警等信息记录；成形过程手动干预记录。
●2.3.7、控制软件具备零件工时计算功能，可记录零件开始时间、结束时间、实际用时以及预计用时等。（投标人须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
2.3.8、控制软件应对用户进行永久免费升级。
2.4、数据处理系统
2.4.1、设备配备激光选区熔化成形的数据处理软件1套，品牌不低于（Magics、漫格、Netfabb）。数据处理软件需具有模型处理功能、切片功能、路径规划功能、支撑添加功能等，并能够直接读取STL格式数据。
●2.4.2、具备20余种零件编辑的工具，其中包括但不限于：镂空零件，切割零件，打孔，面片转换为实体，添加圆角，拉伸面，偏移指定面，布尔运算，批量打标签，添加标签牌，生成蜂巢结构、晶格结构等。（投标人须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
2.4.3、具备STL手动修复、半自动修复和自动修复功能。具备零件信息修复页，可实时查看模型文件上现有错误，或者按需手动刷新。支持修复STL常见的错误，如反向三角面片、缝隙、孔洞、噪音壳体，移除重叠、交叉三角面片，合并壳体等。
●2.4.4、具备十余种打印前的零件分析功能，其中具备零件超出平台提示、零件碰撞检测、壁厚分析、打印风险分析、杯口效应分析、切片分布、加工时间估算、成本和材料估算、互锁分析等。（投标人须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
2.4.5、支撑结构生成模块能快速、简单、自动创建和处理各种不同类型的支撑结构，如点状、线状、网柱状支撑结构等，可将支撑导出为STL格式。
2.4.6、切片模块能快速、自动生成切片数据。开放成形工艺参数（激光功率、扫描速度、填充间距、扫描策略等），并可单独对各个参数进行快速设定和控制。应有可视化功能，方便客户导入、新增、保存多套自定义参数。BP模块可与设备控制软件兼容，可在设备控制软件直接调用。
2.4.7、支持模型及支撑的切片，能够输出标准的切片文件格式F&S、SSL、CLI、SLC切片文件。
2.4.8、投标人提供所有正版合法软件。
2.5、循环过滤系统
2.5.1、采用金属3D打印专用循环过滤系统，滤芯寿命≥50000h，避免因更换滤芯带来的安全问题。
2.5.2、工作舱内可实现惰性气体保护，惰性气体流量可被监控，气体循环流速可自行设置，随时调整。
2.5.3、纯表面过滤，气流恒定，不对成形过程产生扰动，可实现不停机反吹。
2.5.4、惰性气体通过气体循环泵实现循环流动，过滤系统可过滤掉99.97%以上大于0.3μm的固体颗粒，金属粉尘排放浓度＜0.1mg/m3。
2.5.5、配置钝化系统，确保大颗粒和烟尘收集清理过程绝对安全。
2.5.6、过滤系统烟尘收集桶应具有隔离阀，可在生产时更换烟尘收集桶，烟尘收集桶单独密封，不影响生产。
筛分机要求：可进行金属粉末原材料筛分，
1、外形尺寸：≤800mm×700mm×1900mm；
2、额定功率：≤350W；
3、筛网尺寸：≤Φ400mm；
4、筛网目数规格：＜500目；
5、氧含量：≤8%。
6、尾气排放等级：≥H；
7、投标时提供防爆证明
防爆吸尘器要求：满足设备清理
1、防护等级：IP6X；
2、使用环境温度：-20℃～+40℃；
3、额定功率：≤1.2kW；
4、额定电压：220V～240V；
5、额定电流(最大)：≥6A；
6、吸尘容量：≥9L；
7、最大风量：≥220m3/h；
真空干燥箱要求：进行金属粉末原材料烘干
1、最高加热温度250℃
2、温度波动±1℃
3、温控精度0.1℃
4、真空度＜133Pa
5、工作室尺寸不小于450mm*450mm*450mm
三、系统安装环境
1、环境温度：10℃～30℃。
2、相对湿度：≤70%。
3、设备电源：AC380V，50Hz。
6、噪音(dB)：≤68。
四、系统部署要求：按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，长度约35米，包含电源适配器线材线缆以及安装辅材配件。
五、包装运输要求
1.供应商负责设备的包装及运输，确保设备在运输过程中不受损坏。如因包装或运输不当导致设备损坏或灭失，供应商应承担全部责任并负责更换或赔偿。
2.供应商负责将设备运输至采购人指定地点，运输过程中的包装及保护措施由供应商负责，确保该设备到达采购人指定地点后，设备外观完好，能正常、稳定工作。
六、培训要求
（1）供应商负责对用户操作人员及维护人员进行现场培训，培训周期不小于 6 天，保证用户操作人员能正常操作。供应商需支持采购人人员到供应商工厂进行培训学习。
（2）培训内容：讲解设备的工作原理、工艺要求，介绍每个部件的用途（包括软件功能的演示及应用）及日常的保养步骤，详细介绍设备的操作步骤，并保证用户操作人员达到彻底掌握，能够独立操作。
（3）供应商需提供相关技术支持，为采购人提供相关的软、硬件技术咨询，工艺技术指导等。
七、售后
(1)设备的保修期以设备最终签订的验收报告日期起整机质保1年，激光器质保2年。
(2)保修期内，凡属整机设备正常使用情况下出现的零部件问题，由供应商负责修理和更换，由此发生的一切费用由供应商承担。
(3)质保期内若采购人设备出现故障影响生产，供应商提供自有设备协助采购人完成产品加工任务，协助加工只收取成本费用。
(4)若采购人有开发新材料工艺参数的需求，供应商提供协助与支持。
(5)供应商自研软件提供免费的升级服务，合作期内供应商将以优惠价格提供备品备件及长期技术支持服务。
(6)供应商服务内容包括：热线、电话支持，设备维护、检测、维修等，供应商在接到采购人需求后2小时内响应，24小时内远程解决，如远程无法解决，48小时内到厂，3天内提供解决方案。
八、验收
设备在用户现场安装调试完成后，组织相关人员进行验收，签订设备验收报告，作为设备验收合格正式交货的依据。设备应符合国家相关标准、行业标准及双方约定的技术规格要求。供应商负责设备安装、调试，在供应商安装、调试设备期间发生的风险由供应商承担。安装调试完成后进行最终验收，最终验收以设备能否正常运行并达到约定的性能指标为准。
九、验收文件
(1)设备使用说明书；
(2)安装要求及平面布置图；
(3)控制系统软件使用说明书。
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	三坐标测量仪
	系统包含桥式坐标测量机，稳压电源，冷干机以及前后滤器，测量机落地式支架，测头系统（手动分度测头系统），标准测针组，上位机以及配套软件，检测报告打印设备，操作工位等
一、功能要求：
1、几何参数测量，可精确测量工件的尺寸精度（长、宽、高、直径等）、几何精度（平面度、圆度、圆柱度等）及 定位精度（孔距、轴线位置等），检测精度可达微米级；
2、动态测量与定位，通过三轴联动（X/Y/Z）实现空间坐标数据的快速获取，结合气源制动开关与微动装置，保障单轴传动的稳定性；
二、参数要求：
▲1.设备行程：X≥400mm，Y≥500mm，Z≥380mm
▲2.设备精度：长度测量最大允许示值误差G/M检测方法依据CMMA检测标准；G/M≤5.0 + L/200μm；重复性≤5.0μm。
3.工作台承重不低于150Kg。
4.设备总重不高于315Kg。
5.设备外观尺寸（mm）不高于720*980*1810。
6.要求搭载开放式悬臂式结构。
7.要求使用金属光栅尺及读数头，分辨率小于0.08μm。
8.要求采用直流伺服电机和皮带传动系统，传动效率高，维护方便。
9.要求无需压缩空气。
10.探测系统：手动分度测座；
10.1要求测座可在竖直水平两个方向手动旋转，A旋转角至少满足：0至+90°，B摇动角：±180°，步距≤15°，空间旋转位置≥168个位置；
10.2测座重复定位精度≤1.5μm；
10.3要求可配置M3螺纹测针，测针加长杆最大长度≥100mm。
11.测量软件：
11.1响应设备配套的测量软件需拥有全部知识产权和软件的所有权并且永久授权无延期收费；
11.2测量软件应具有 PTB 算法认证及NIST认证。
11.3需遵循国际GD&T评价标准，全面涵盖ISO及ASME Y14.5等标准。
11.4测量软件的编程窗口必须含有可编辑命令模式、简要命令使用模式和DMIS语言显示模式。
11.5须具备手动特征的智能识别，根据测量点位自动计算测量特征的 类型(点、线、平面、圆、圆柱、圆锥、球、圆环、圆槽、方槽等等)。
▲11.6具备三维模型导入导出功能，支持的格式有IGES、DXF、STEP、VDAFS、XYZ、DES、DMIS等，响应文件提供软件功能界面截图。
11.7能够通过点击工件模型创建特征测量程序，可以直接从 CAD 中提取几何特征的名义值，避免人工输入错误或者对图纸的理解错误。
11.8可以对 CAD 实施镜像、加层、删除、隐藏或者添加网格等操作。
11.9可以一次性在CAD模型周围生成3D智能安全区域，3D智能安全区域可以进行显示/隐藏，程序运行时转换测针角度会自动避让至3D智能安全区域外进行，无需其他人为操作进行避让碰撞。
11.10需支持依据CAD特征方向自动添加所需测头角度。
11.11需支持利用动态的测量机模型，基于精确的工件CAD和夹具CAD模型，模拟测量路径动画并检查测头与工件和测头的潜在碰撞。
11.12能够提供快速操作工具，包括快速坐标系、快速特征等功能。点击CAD或者一个按键即可创建坐标系和特征，无需对话框操作。
11.13可以在编辑窗口中，从一个特征或尺寸中“复制”参数，并“粘贴”到其他特征和尺寸中，以快速完成特征或尺寸参数的更新。
11.14须具备阵列功能。提供偏置、角度及曲线多种阵列方式，可快速完成批量特征和尺寸的编程任务。
11.15支持将自动特征（平面、圆、圆柱）的触发点切换成独立的矢量点。
11.16具备圆、圆柱、直线、轴、中心等基本方式的扫描测量功能。
▲11.17测量软件需具有丰富的高级编程指令，包括：赋值、条件语句(If/End If、While/End While、Do/Until、Select/End Select、Case/End Case)、循环、函数等高级编程指令，便于开展研发工作。
11.18需满足高级编程功能以适应复杂的测量需求，支持变量、三角函数、数组函数、循环语句、条件判断、流程控制等高级编程语句和功能，支持外部文件的读写，通用程序段可作为子程序，简化编程工作提高效率。
11.19具备至少15类特征的构造功能，包括点、直线、平面、圆、椭圆、圆槽、方槽、宽度、曲线、圆柱、圆锥、球、曲面、特征集合、自定义特征等。
11.20提供功能强大的形位公差的评价，包括：直线度、平面度、圆度、圆柱度以及各种复杂曲面的轮廓度等。相对基准几何要素位置度的评价：平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动。
11.21需提供几何量公差尺寸评价方法，用户只需参照图纸标注填写形位公差，即能获得准确评价，无需拆解从而避免人为错误。
11.22提供不少于10种默认类型的检测报告、3D PDF格式报告及定制报告。
11.23须具备迷你程序功能，基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检。
11.24具有碰撞检测功能，能够检测出潜在碰撞风险，可以提供带有箭头的不同颜色路径线，直观显示测头运行路径中不合理部分。
11.25需支持路径自动优化功能。软件能智能优化测量程序路径，并智能推荐合理的测头角度，确保以最短的路径测量工件，以减少测量时间，并保证精确采点。
11.26可以提供统计分析输出接口，可以为K域定义跟踪字段，可以导入Q-DAS配置器为程序规定的跟踪字段文件。
12.要求提供与设备软件版本一致的脱机教学测量软件30节点，脱机教学软件应额外具有以下功能，供学生学习。
13.精益报告系统
▲13.1需支持输出多元可视化的图表报告，如直方图、运行图、统计能力图等。
13.2需满足将原始的测量数据转换为有价值的信息，以实现制造过程的监控与提升。
13.3需满足分析概述功能可监控传入数据，无需生成任何报告以色码形式列出所选零件状态，即可展示出哪些变量已超差，以及测量变量 Cpk 的相关信息。赋能生产制造质量管理员，提供有效信息，及时并直观地发现问题。
13.4需支持多种不同格式的基于文本的报告。使用“文本报告”选项卡可切换可用的文本报告。如变量报告、异常报告、地毯图、NG 明细报告等等。并可以配置报告基本信息。
13.5需满足导入至系统中的数据，可以非常便捷地生成控制图、柱状图、条线图等 SPC 分析图表，对测量数据进行可视化分析展示。可以通过自定义选择待展示的测量特征和不同时间的测量数据，展示不同维度的统计过程分析结果。
14.操纵盒
14.1通用型操纵盒，需采用更加强壮的操纵杆，在性能和可靠性方面都有保障；
14.2重量：≤650克（不带电缆）；
14.3规格：≤L 300mm x W 80mm x H 120mm
14.4电缆可拆卸，允许用户在不更换操纵盒的条件下仅更换操纵盒电缆，维修更便利，无需寄返供应商，等待时间更短；
14.5防护等级：IP54以上；
14.6具备遥杆、启动按钮、小键盘、速度旋钮、紧急停止等功能按键。
15.售后服务要求：
15.1成交后签订合同时，成交供应商应提供原厂针对本招标项目的售后服务承诺函原件，如不能提供，采购人有权拒签合同。
15.2设备制造商能提供广泛的校企合作项目。
15.3设备在采购人现场安装调试后，由采购人组织验收。
15.4验收标准按JJF1064或ISO10360坐标测量机校准规范进行。
15.5要求提供免费保修一年；
15.6在仪器到达需方现场前，成交供应商通知采购人派人员对仪器工作原理、结构、使用方法、维修手段、出厂验收标准逐项进行初级培训，使采购人在验收前对设备有比较全面、系统的理解，培训人数不少于2人，通用软件培训不少于5个工作日。
15.7针对学校要求，提供不少于1天的学校现场使用培训；
15.8要求成交供应商接到有关故障信息后，在4小时内作出响应，包括口述指导排除故障等措施。如不能排除故障，供应商相关服务人员需在24小时内到现场解决问题，售后服务必须由制造商原厂提供。
15.9当设备保证期过后，依然能提供广泛且优惠的技术支持及备件的供应。
15.10设备验收标准及验收程序：采用国际通用标准或按中华人民共和国国家计量技术规范，ISO 10360标准验收，设备终验收在采购人现场进行。检验结果以最终验收为准,双方将签署最终验收报告，同时设备保修期开始。
15.11设备包装要求及运输方式：包装箱应用新的坚固的木箱，适用于长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适用于整体吊装。产品的包装需确保产品到达之后各项功能完好无损。
▲16.精密检测课程（提供包含封面、目录、每章节首页、样章等10页以上资料）
16.1提供1套及与供货的三坐标测量软件相对应的，针对精密检测课程的三坐标专用教材资源，便于学生自学（要求包含数控车、数控铣、轴类、箱体类等4个零件以上案例项目）教材字数≥28000字。
16.2提供1套及与三坐标测量软件相对应的，针对精密检测课程的三坐标专用教学课件资源（要求包含数控车、数控铣、轴类、箱体类等4个零件以上案例项目）教学课件（PPT）≥200页。
16.3提供1套及与三坐标测量软件相对应的，针对精密检测课程的三坐标专用教学视频资源（要求包含数控车、数控铣、轴类、箱体类等4个零件以上案例项目）教学视频≥10个，总时长≥80分钟。
提供专业试题库，题目主要范围要求围绕测量策略、特征测量过程、形位公差理解等内容。难度以企业一般检测技术岗位日常工作能力为基础命题，要求提供不少于8套样卷，题目总数≥220道。
17、配套工控机，不低于I5,16G,512g固态+2t机械，4g独显，标准键鼠，27寸显示器，配套工控软件（包括测量软件、统计分析软件、三维可视化协作软件、智能监控系统等）；
18、操作台可放置工控机以及检测报告打印设备等；
三、设备部署要求：按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，长度约20米，包含电源适配器线材线缆以及安装辅材配件。
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	三维扫描仪
	硬件包含扫描仪主体硬件，加密狗，配套适配器；
一、功能要求：几何与外观重建、逆向工程支持可快速转化为可编辑的CAD模型。
二、参数要求：
1、测量速率：不低于4000000次测量/秒；
2、单幅扫描区域：不小于680*530mm
▲3、激光光源不少于34条蓝色激光线以及1条扫描深孔和17天扫描细节；
4、分辨率以及扫描精度最高不低于0.02MM；
5、体积精度不低于0.015+0.035 mm/m；
6、体积精度+摄影测量模块不低于0.015+0.015 mm/m；
7、边缘扫描功能，使用边缘扫描功能直接对物体边缘进行扫描重建，用于边缘点检测等，提升边缘测量效率和精度。
8、工作距离（精细模式不低于150~250 mm，标准模式不低于200~450 mm，大范围模式不低于200~750 mm）；
9、USB标准接口。
10、6mm反光标志点不少于1000个；
11、3mm反光标志点不少于1000个。
12、配套工控机，内置工控软件，不低于I7,64G,2t存储，8G显卡，16寸显示器，标准键鼠等。
13、手持设备自带快捷键，可灵活切换不同扫描模式，并完成校准、结束扫描等主要功能，交互便捷。
14、手持设备体积越小越好，提升便携测量能力；
15、孔位闪测模块，瞬时获取工件圆孔、U型孔及方型孔的位置和尺寸信息，测孔数量无上限；
▲16、无线模块，Wi-Fi 6G技术，实现扫描数据的无线传输和处理，摆脱了传统数据线对设备连接稳定性、便携性的影响；
三、设备部署要求：按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，长度约30米，包含电源适配器线材线缆以及安装辅材配件。
四、案例背景：中标后提供同类教育院校扫描仪成功案例不低于三家；

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4
	全息测量仿真教学系统
	全息测量仿真教学系统整体要求：
一、功能要求：
1要求系统可建立虚拟三坐标测量机，并联通真实的三坐标操作手柄对虚拟三坐标测量机进行控制，通过虚实结合的方式实现三坐标测量过程的模拟、编程、教学及实训。
●2仿真软件要具备独立的I++语言显示界面，界面要求可以显示测量软件与仿真软件相互通讯的过程，同时通讯过程可以保存输出为TXT格式的文档，仿真软件可以无需测量软件驱动，仅通过运行该TXT文档即复现整个测量过程，便于学生学习了解I++通讯语言，拓展学习内容。（投标人须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
●3要求软件中包含固定桥式、活动桥式、龙门式、悬臂式、车间型等不同类型的仿真三坐标测量机模型。软件须具备自定义测量机功能，用户可根据需求自行创建任意行程的仿真三坐标测量机模型。（投标人须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
4要求可以通过输入参数或导入现有的CAD模型的方式生成特殊的测针、外部转台、测针更换架、关节、加长杆、多口连接件等几何特征。
5要求可以在仿真软件中以不同的 CAD 格式导入部件、夹具、测头等的模型，需包含 IGP、X3D、STL、VRML、3DS、WRL 等数据量少的数模格式，以减少电脑硬盘空间的占用量。
6碰撞监控功能：要求可以导入并识别各个部件模型之间的碰撞，主要包括：探测系统、零件、夹具、转台、测头更换架、机器人、上下料系统等。
7要求有缩放和视角切换功能，始终对测量过程有一个很好的展示。
8软件可以将模拟仿真场景中涉及的测量机、探测系统、夹具、零件等以清单列表的形式输出为PDF报告，以便用作项目规划和采购的依据。
9要求能够创建虚拟更换架及转台，并实现测针的动态更换及转台的动态测量。
●10要求仿真软件具备3D PDF动画导出功能：软件可实时记录仿真窗口中设备的运行情况并通过3D PDF文件导出。3D PDF动画要包含播放功能，可对记录的检测过程进行播放、暂停、快进等操作，便于老师回看学生的操作过程。（投标人须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
11为保证教学的丰富性及后续软件开发的可能性，要求所投软件必须是永久授权的正版软件，不存在使用年限的限制；软件系统自主可控并能够实现后续测量机模型的添加，满足后续产学研二次开发需要。
12配套操纵手柄功能要求：
12.1.要求操纵手柄规格不超过270mm x 80mm x 115mm，便于手持操作。
12.2.配套线缆与操纵手柄之间采用插拔式设计，便于拆卸，允许用户在不更换操纵手柄的条件下仅更换操纵手柄线缆，线缆长度不低于3米。
12.3.操纵手柄线缆可通过USB接口直接连接电脑工作站。
▲12.4操纵手柄要求与该项目三坐标操纵盒操纵方式保持一致，必须按住使能按钮才能激活摇杆，保证仿真操作的真实性、一致性。
二、配套要求：
1、提供不少于1天的上门培训；
2、配置相关的使用说明。
三、设备部署要求：按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，长度约35米，包含电源适配器线材线缆以及安装辅材配件。
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	3D打印机
	一、硬件参数要求：
1.1成型技术：热熔挤压（MEM）
1.2成型尺寸：≥400x350x370mm
1.3打印头：单喷头。
1.4扫描速度：≥600mm/s，扫描加速度：≥20000mm/s
1.5喷嘴直径：0.2/0.4/0.6/0.8mm（选配）
1.6喷头温度：≥400℃
1.7加热成型室：≥80℃
1.8层厚：0.05-0.6mm（可自主调节）
1.9定位精度：X/Y/Z轴：0.002/0.002/0.0005mm
1.10成型精度：±0.01mm/100mm
1.11打印平台温度：≥90℃
1.12打印校准：软件一键全自动平台调平和喷嘴对高（无需人工干预）
1.13打印材料:ABS/PLA/PET-CF/ASA/PC-ABS/PC/PA/PA/PA6-CF/PA612-CF/TPU/ESD/PPS等
1.14高级功能：
（1）CPU可存储设备调试参数，内置存储数据模型一键即可打印；
（2）空气过滤：内置HEPA高效空气过滤超细颗粒物，改良蜂窝活性炭去除可挥发性有机物空气过滤系统；
（3）触摸屏：7英寸全彩触摸屏。 
（4）动态层厚：支持层厚随曲面自动调整。
1.15软件功能要求：
（1）自主开发无第三方版权纠纷且非开源软件。软件为全中文视窗界面，软件操作、切片、打印一体；
（2）具备一键自动打印布局功能，具有旋转、移动、缩放模型功能。可对模型的错误进行自动修复，对两个（含）以上的模型进行合并打印操作；
（3）软件可以直接导入三维模型STL/UP3等格式，无须第三方软件辅助；
（4）兼容文件格式：STL，UP3，PRJ.
1.16机身结构：全金属机身，封闭式，非外挂一体式材料箱、工具箱，同时内置烘干加热自动送丝功能，且整体结构与设备为一个整体。
二、三维模型教学管理系统：
2.1支持三维模型资源库管理，含分类（名称/类型/颜色等）、属性标注及检索功能。
2.2提供模型预览、下载服务，支持用户模型创建或直接调用库中模型。
2.3包含模型特征信息（输入输出参数、使用指南），辅助用户决策。
三、3D打印教学虚拟仿真系统：
3.1机械安装仿真：FDM打印机部件拆装模拟，功能演示。
3.2线路安装仿真：电源、主板等线路结构安全学习。
3.3问题解决仿真：常见故障特征识别及解决方案工具箱。
3.4调试模块：支持回零、轴移动、调平等操作，3D动态反馈。
3.5打印参数设置：切片参数设置与错误提醒，打印过程模拟。
3.6、配置工控系统：I5/16G内存/512G SSD /后置USB3.0接口/W10h/3年保修/22寸液晶标准键鼠，配套工控机摆放桌，内置工控软件。
四、增材制造技术教学资源：
1、课程资源为桌面应用，实现课程资源文件的播放功能、界面设计简洁、支持不同分辨率下的显示适配。
2、软件须包含3D打印技术、Fusion360、GeomagicDesignX，Inventor课程资源包。
3、系统应为单机应用，确保课程资源无网络连接也可播放课程资源。
4、课程列表分类展示，软件内课程目录≥6，内含资源≥120个。
5、软件须支持视频格式播放，具备基本播放控制功能、倍速、全屏、声音控制功能；文件查看须支持章节切换、页面缩放功能。
功能：大尺寸高速打印，满足工程项目快速验证、工装治具制作、小批量定制生产等多样化需求，同时也可满足教学、科研、工程项目和大学生赛事的需求。
设备组成：整体分为成型仓和耗材室两部分，整机为一体结构。
五、能完成的实验和实训：
1.工程训练实践升级
模块化课程设计：
（1）基础训练：精密零件快速成型（如齿轮、传感器外壳）、逆向工程实践。
（2）综合实训：多材料复合结构设计（如柔性电子封装、仿生机械手），培养系统化工程思维。
（3）创新竞赛支撑：支持“中国大学生工程实践与创新能力大赛”“全国大学生机械创新设计大赛”“互联网+产业命题”“全国大学生先进成图技术与产品信息建模大赛”等赛事的高复杂作品制作。
2.教学与科研赋能
教学案例拓展：
 （1）设计验证：学生可通过快速原型验证机械结构、流体通道等设计的可行性。
 （2）多学科融合：开设“智能材料与结构”“生物医学工程导论”等课程实验模块。
科研应用场景：
 （1）医工交叉：定制化骨科模型、牙科导板打印，服务区域医疗合作。
 （2）新材料开发：与材料学院合作开展高分子改性研究。
3.工程训练核心意义
（1）对标工程认证标准：满足《工程教育专业认证标准》中“复杂工程问题解决能力”培养要求。
（2）产教融合深化：通过设备对接企业需求（如汽车零部件快速试制），提升学生工程实践与就业竞争力。
六、学生前端设计能力培养
1.从“制造约束”到“设计自由”：
（1）传统制造技术限制设计想象力，3D打印支持拓扑优化、生成式设计等先进方法。
（2）学生可实践参数化设计（如Grasshopper）、轻量化结构优化（如晶格填充），直接验证设计合理性。
2.数字化设计全流程贯通：
基于CAD/CAE软件完成建模与仿真后，通过高速打印即时验证，形成“设计-仿真-制造-测试”闭环。
3.创新思维激发:支持学生开展灵巧手、具身智能机器人等前沿课题，培养解决“卡脖子”技术问题的创新能力。
七、多学科交叉融合场景
1.机械工程：精密传动部件、定制化夹具设计。
2.电子工程：柔性电路封装、天线结构一体化打印。
3.生物医学：器官模型、手术导板、仿生假肢。
4.材料科学：梯度材料、功能复合材料开发。
5.艺术设计：复杂曲面工艺品、建筑模型制作。
八、设备部署要求：按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，长度约25米，包含电源适配器线材线缆以及安装辅材配件。
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	高速摄像机
	一、主要硬件指标要求：
▲1、分辨率≥1280*1024，满幅帧率≥15800fps；最高帧率≥1150000fps；像元尺寸≤14.6μm；黑白芯片；
▲2、最短曝光时间≤100ns，且曝光时间可按10ns步进连续可调;
3、支持PIV双曝光功能，双曝光间隔最小210ns； 
4、一体式机身，DDR内存容量≥160GB；支持扩充内置一体式硬盘； 
5、机身数据传输接口为万兆网口、千兆网络。可根据电脑网卡类型自适应网络配置；考虑到极限工况网口松动，主机端优先考虑采用M12 X型8芯接口（非插拔式万兆网光模块）；相机兼容2.5G网络传输，无需万兆网电脑即可完成超越千兆网极限传输速度；实际传输速度不低于1.5Gbps每秒（演示2.5G传输）；
6、优先考虑机身自带温度监控功能，可实时监控机身内部芯片如处理器、主板温度并显示在软件上，有效监测机器状态。机身散热风扇可根据机身温度自适应转速，支持手动关闭与开启；
7、支持模拟偏置模式，动态模拟偏置电压调整调节范围0-100倍，可有效改善图像动态范围。
8、优先考虑机器支持数字增益和模拟增益，数字增益支持0-16倍可调，软件模拟增益支持×2、×4、×8倍可调，以获得光线不足环境下良好的成像效果；
9、镜头接口能够兼容SonyE口、F口、EF口、C口等市面主流镜头，能够直接安装镜头完成清晰对焦成像。用户可拆卸更换其他接口（演示镜头安装与接口更换）
10、具备IRIG-B接口，支持B码授时功能，兼容DC/AC码；
11、具备3G-SDI接口，支持高清视频输出最高1080P@60FPS,向下兼容；
12、导出界面支持导出范围设置、导出格式选（MP4/AVI/BMP/JPG/PNG/TIFF）、播放速率设置、添加水印等设置；
13、软件端支持多种录制模式，至少包含开始、中心、结束、手动、随机等五种模式；
14、软件支持 8bit、10bit 与 12bit 三种位深，可根据实际应用需求进行选择与切换；
15、软件具备虚拟相机功能，用户可在未连接任何实际硬件设备的情况下以虚拟相机仿真模拟参数调整；
▲16、软件支持内存分区功能：最大分区数≥64个，单个分区参数可单独设置保存；
17、软件支持录像后自动保存功能，可一键操作完成单次实验视频的录制及导出；
18、采集软件集成运动分析功能。支持对目标进行运动学跟踪，并可同时跟踪多个目标；可选单帧跟踪，多帧连续跟踪，软件集成多种跟踪算法，包括相关性算法、相关性＋算法、角点定位算法、圆心定位算法等供用户自定义选择，支持对跟踪目标进行手动修正；软件支持跟踪休眠功能，解决跟踪点遮挡数据错误或无法跟踪问题；
19、运动分析功能支持自定义坐标系及动态坐标系功能；
20、运动分析功能支持计算坐标、位移、速度、加速度、振动频率测量，测量数据支持以图片、CSV、AVI格式导出；软件支持动态角度、角速度、角加速度等圆周运动的测量；支持静态角度包含2点、3点、4点角度测量、支持可自动绘制出目标对象的运动轨迹、支持对轨迹图表、位移-时间曲线图表、速度-时间曲线图表、加速度-时间曲线图表、角度-时间曲线图表、角速度-时间曲线图表同时显示在同一界面，并自动显示图表数据极值；
▲21、运动分析功能软件支持对数据进行滤波处理，并开放多种滤波参数（移动平均、卡尔曼滤波、中值滤波）供客户选择；
22、主要配件：LED光源一套，微距镜头一套，相机三脚架、云台一套。
二、设备部署要求：按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，长度约20米，包含电源适配器线材线缆以及安装辅材配件。
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	热处理调温炉
	一、功能要求：可用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切高温工艺要求的热处理。
二、硬件要求：
1、壳体要求双层结构独特设计，壳体颜色漆经过高温烘烤而成，经久耐用，炉壳间配有风冷系统，能快速对温控系统降温；具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能；
2、内外材质：炉膛材料：1430型高纯氧化铝多晶莫来石纤维材料，炉底设有承重柱有利于保护炉膛底部保温结构，SPCC钢板防锈处理+粉体烤漆处理；
3、控制系统：要求微电脑人工智能调节技术，具有PID调节控制、自整定功能，50段程序编程，并可编制各种升温、恒温、降温程序，控温精度高；
4、晶体模块化可控硅控制、移相触发，加热采用优质硅碳棒为加热元件；
5、最高使用温度：1300℃；
6、常用温度范围： 1250℃；
7、控制精度：±1℃ <恒温> ；
8、加热元件及分布：U型硅碳棒分布在炉膛左右两侧，采用气体对流和热辐射加热；
9、热电偶型号： S型；
10、四周表面温度≤ 温升50℃（加环境温度）；
11、升温速率（1～20℃/ min）；
12、长高宽尺寸不小于750*900*1300mm，电源：单相380V, 8kW。
三、设备部署要求：按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，长度约25米，包含电源适配器线材线缆以及安装辅材配件。
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	正置材料显微镜
	一、硬件要求：
1、观察方式：四位反射光转盘，带编码，软件可自动识别明暗场等反差方式，反射光-明场、HDF暗场、三维照明；
2、放大倍率：50x、100x、200x、500x、1000x；
3、三目拍照镜筒：目镜和电脑同时观察，瞳距55-75 mm可调，30°舒适观察视角；
4、目镜：10x目镜，视场数不低于22。每个目镜均可单独进行屈光度调整；
5、物镜转盘：不少于5孔多功能物镜转换器，带有智能编码，软件可自动识别倍率并加载标尺；
配置反差增强型平场消色差明暗场多功能物镜 5x，10x,  20x，50x，100x；
6、照明装置：高强度LED照明，免维护阵列，4500K恒定色温，使用寿命不低于30000小时；
7、智能光强管理：切换物镜和反差方式时，电动化照明强度可自动匹配所需照明强度，通过软件可控制光强设置；
8、彩色编码光圈辅助装置，具有颜色标记,保证显微镜能精确恢复到同一个工作状态；
9、三段式聚焦，粗调/4μm中调/1μm微调，即使在1000x下，也可轻松聚焦；
聚焦手柄扭矩可调，使用者均可获得合适的力度；
10、机械式载物台：XY方向移动范围76*50 mm，可容纳样品高度不小于40mm；
11、原厂高分辨率彩色数字摄像头不低于1200万物理像素；
12、4K最高可达60fps；
13、USB3.1高速数据传输，无需安装板卡，具备USB Stick，USB3.1，HDMI，RJ45等多种图像显示传输接口；
14、工控系统：I5/16G内存/512G SSD /后置USB3.0接口/W10h/3年保修/22寸液晶标准键鼠，配套工控机摆放桌，内置工控软件。
二、工控软件要求：
1、显微镜原厂分析测量软件，通过硬件加密狗授权，方便不同电脑切换使用；
2、软件可自动识别反差方式，自动识别物镜倍率并加载标尺，可控制照明强度；
3、所有软件功能均为同一软件界面，无需在不同软件之间切换；
4、软件支持活图HDR功能；
5、软件支持活图测量功能；
6、配备活图景深扩展功能，只需调整聚焦手柄，软件自动Z轴堆栈扩展，获得全部倾斜的超景深图片；
7、配备活图拼接功能，只需调整载物台XY位移，即可实现图像的自动扩展，获得大视野高分辨率图像；
8、软件可控制摄像头录制动态视频影像。
三、设备部署要求：按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，长度约20米，包含电源适配器线材线缆以及安装辅材配件，长度约20米。
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	显微镜
	一、硬件要求：满足全国大学生金相技能大赛要求。
1、放大倍数：50X—500X
2、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/20mm，其中一支带0.1mm十字分划尺，目镜可锁定在观察筒上。
3、观察筒：铰链式三目，45°倾斜，固定式分光比8:2，瞳距可调节，瞳距调节范围47-75mm。
4、转换器：内定位5孔物镜转换器。
5、物镜：平场消色差长工作距金相物镜（NA是数值孔径，WD是工作距离）
LMPlan5X/NA≥0.13/WD≥15.5mm；LMPlan10X/NA≥0.25/WD≥8.7mm；LMPlan20X/NA≥0.4/WD≥8.8mm；LMPlan50X/NA≥0.60/WD≥5.1mm。
6、调焦机构：粗微调同轴；粗动每转行程≥38mm，微调精度≤0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。
7、载物台：三层机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节；平台面积180mmX155mm，移动范围：75mmX40mm；移动精度：0.1mm；样品压片，可拆下；水滴型金属载物台板（中心孔直径12mm），带旋转手柄，便于360°旋转。
8、照明系统：落射式柯拉照明系统，带可变孔径光阑和中心可调视场光阑，100V-240V 宽电压输入，5W LED照明（暖色），预定中心，亮度连续可调，后置式灯室。
9、滤色片：蓝色滤色片。
10、质量标准：
1）左右两系统放大率差≤±0.5%；
2）双目系统左右市场中心偏差上下≤0.05mm；左右外侧≤0.08；左右内侧≤0.01mm；
3）物镜清晰圆直径：5倍物镜≥18.1mm、10倍物镜≥18.2mm、20倍物镜≥17.5mm、50倍物镜≥17.6mm；
4）物镜放大率准确度≤±0.9%。
11、成像接口：成像接口上有两个调节旋钮，一个旋钮焦距（Focus）可以调节目镜下和电脑端图像焦距的同步性，另一个旋钮锁定（Lock）可以锁定镜下和电脑端图像的同步性调节；
12、产品适用于全国大学生金相技能大赛国赛的比赛用机
二、设备部署要求：按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，长度约20米，包含电源适配器线材线缆以及安装辅材配件。
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	硬度计
	1、试验力：10g (0.098N）、25g (0.245N)、50g (0.49N)、100g (0.98N )、
200g (1.96N)、300g (2.94N)、500g (4.9N)、1000g (9.8N)；
2、硬度测量范围：0-3000HV；
3、转换标尺：洛氏、表面洛氏、布氏；
4、最小测量单位：0.0315μm；
5、总放大倍数：100X（观察）400X（测量）；
6、试验力保荷时间：5～60s；
7、数据输出 ：内置打印机和RS-232接口 ；
8、加荷控制：自动（加荷、保荷、卸荷）；
9、X-Y测试台：尺寸:100×100mm；
10、最大移动:25×25mm；
11、试件最大高度：不小于100mm；
12、机身到压头中心距离：不大于95mm；
13、执行标准：GB/T4340.2国家标准，JJG151检定规程。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	11
	磨抛一体机
	1、功能：集金相试样预磨和抛光于一体，满足金相大赛要求，采用伺服电机，动力强，噪音低，坚固耐用，操作简单；
2、工作盘直径不小于203mm；
3、工作盘转速(rpm)0-1500无级调速300，500，700，1400r/min四档定速；
4、工作盘转向：逆时针；
5、电机功率不小于550W；
6、外形尺寸：不小于纵向长度(含出水口) 650 mm，横向宽度350mm，磨抛盘至桌面200 mm。
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	手工制作创新套装
	一、弓形臂金属微型线锯床：2个
1、经过特殊设计,安全不伤手,就算锯齿碰到皮肤,也只会引起轻微的振动,不会割伤。
2、可以直线,曲线任意切割。
技术参数：
1、马达转速：12000转/分钟(可选配20000转/分钟)。
2、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W。
3、工作台面积：120mm x 100mm。
4、线锯床最大的切锯深度硬木为 4mm、三夹板为7mm、
软木为18mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm。
5、变压器具有过电流，过压，过热保护。
6、线锯台上有切割定位线和中心线，提高切割精度
7、具有弓形臂，弓形臂及锯条压板等部件的材料是用金属制成，弓形臂离锯条的中心距离为240MM，也就是说带弓形臂时可最大加工的板为240MM增加了弓形臂后锯条耐用性大幅提高，锯条压板可以前后调整与锯条的距离，方便调整锯条，弓形臂上带有数字显示刻度（这个刻度数字是模具一次成型出来的，不是后面贴上去的），大大提高切锯精度。
8、电机功率为144W。
9、线锯台上有锯切定位刻度线，提高加工的精确度。
10、包装采用可以回收利用的纸浆模，这样可以在运输过程中更好地保护产品及响应国家的环保要求不污染环境。
二、金属液晶数显四爪卡盘车床： 
1、机床主要零件：如主轴箱，尾座，长机座，大小滑块，马达风叶，齿轮，连接块等零件都采用金属材料，有皮带保护盖。
2、中心高50mm，中心距135mm，一般车削金属时车床转速降到2000转/分钟。
3、车刀是高速钢材质，可加工软、有色、贵金属。
技术指标：
1、马达转速：12000转/分钟(可选配20000转/分钟)。
2、输入电压/电流/功率/：12VDC/5A/60W
3、加工材料最大直径：20mm
4、加工材料长度：135mm
5、Z轴滑块行程：32mm，X轴滑块行程：145mm
6、加工材料：木质塑料,软金属(金、银、铜、铝等)，有机玻璃，塑胶等。
●7、Z、X轴具有清晰手轮式液晶读数显示（液晶读数在手轮位置，不是外接液晶显示器读数）大大方便使用者边加工边读取加工数据，增加机床加工工件的精确度。（投标人须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
8、电机功率为144W。
9、配备有本车床能使用的四爪卡盘，四爪卡盘可以提高本车床的适用范围，可以使车床能加工一些异形工件，比如四方形，三角形。
10、具有防止车刀撞击卡盘的安全防护装置，大大提高车床使用的安全性
11、包装采用可以回收利用的纸浆膜，这样可以在运输过程中更好地保护产品及响应国家的环保要求不污染环境。
三、金属微型木车床：
1.软木、硬木均可加工，可随心所欲创作造型。
2.可以使用三爪夹盘或夹头（1~6mm）夹持工件，木车床的中心高25mm，中心距135mm。
技术参数：
1、马达转速：12000转/分钟(可选配20000转/分钟)。
2、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W。
3、加工材料最大直径：45mm。
4、加工材料长度：135mm。
5、加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)。
6、变压器具有过电流，过压，过热保护。
手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度
7、精度0.07mm。
8、大滑块上有三个平行的燕尾槽，大大方便移动木车刀座及安装夹具和刀具
9、夹头固定螺母使用的是六角螺母，方便用户固定刀具，提高机床使用的安全性
10、包装采用可以回收利用的纸浆膜，这样可以在运输过程中更好地保护产品及响应国家的环保要求不污染环境。
四、液晶数显钻床：
技术指标：
1、马达转速：12000转/分钟(可选配20000转/分钟)，
2、输入电压/电流/功率/：12VDC/5A/60W
3、Y、Z轴滑块行程：32mm，X轴滑块行程：145mm，
●4、Z、Y、X轴具有清晰手轮式液晶读数显示（液晶读数在手轮位置，不是外接液晶显示器读数）避免了刻度读数困难、视差大、易忘记数值的缺点，大大方便使用者边加工边读取加工数据，增加机床加工工件的精确度。（投标人须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
5、夹头：1-6mm 
6、钻台面尺寸：123~100mm
7、加工材料：木质塑料,软金属(金、银、铜、铝等)
8、手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度
9,电机功率为144W。
10、手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度。
11、钻台板（金属材料）具有刻度定位线（刻度线不是贴上去的，是模具一次成型出来的，大大提高使用寿命），提高加工的精确度。
13、马达箱和齿轮为联体金属材质
14、夹头固定螺母使用的是六角螺母，方便用户固定刀具，提高机床使用的安全性
15、包装采用可以回收利用的纸浆膜，这样可以在运输过程中更好地保护产品及响应国家的环保要求不污染环境。
五、金属微型铣床： 
1、铣床用的刀具是铣刀汇王，铣刀的侧面和前面都是刀刃，有一定的危险性，所以一定要在专业人士的指导下使用。
2、机床主要零件：如主轴箱，长机座，短机座、大小滑块，马达风叶，连接块，齿轮等都采用金属材料管。
技术指标：
1、马达转速：12000转/分钟(可选配20000转/分钟)；
2、输入电压/电流/功率/：12VDC/5A/60W；
3、Y、Z轴滑块行程：32mm，X轴滑块行程：145mm；
4、夹头：1-6mm；
5、虎钳的最大夹持尺寸：50mm；
6、手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度
适用加工：木料，软金属（金、银、铜、铝等），有机玻璃 ，塑胶等。
7,电机功率为144W。
8、虎钳（虎钳为金属材料）的夹持尺寸：0X50mm,最大夹持是50MM的物体，外形尺寸：80MM*47.5MM*25MM，虎钳上具有模具一次成型的刻度线（刻度线不是贴上去的，是模具一次成型出来的，大大提高使用寿命），方便定位加工；
9、手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度。 
10、夹头固定螺母使用的是六角螺母，方便用户固定刀具，提高机床使用的安全性
11、包装采用可以回收利用的纸浆膜，这样可以在运输过程中更好地保护产品及响应国家的环保要求不污染环境。
六、金属六轴钻铣床： 
1、配合分度盘使用，可以对圆形工件进行等分钻孔加工。
2、分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是36、40、48个小孔.可以根据实际需要选择分度孔。
技术参数：
1、马达转速：12000转/分钟(可选配20000转/分钟)。
2、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W。
变压器：DC12V, 5A, 3C认证。
3、Y轴滑块行程：32mm，X、Z轴滑块行程：145mm
加工材料：木料、塑胶、有机玻璃、软金属（金、银、铜、铝等）、石材、珠宝等。
4、夹头固定螺母使用的是六角螺母，方便用户固定刀具，提高机床使用的安全性。
5、本机床具有6个轴，分别为X轴、Y轴、Z轴、Z1轴、A轴、B轴，其中A轴、B轴为旋转轴，A轴旋转范围0度到360度，定位精度2.5度，B轴为分度盘，B轴旋转范围0度到360度,分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是36、40、48个小孔，可以根据实际等分需要选择分度孔，Z轴可以在A轴的配合下实现角度进给加工。
6、包装采用可以回收利用的纸浆模，这样可以在运输过程中更好地保护产品及响应国家的环保要求不污染环境。
七、无级调速曲线锯：
1、小型台式，装有自动安全保护装置，带粉尘自动收集，基本的要求，具有安全不伤手设计及防护装置，使用直流安全电压，备有集屑器东，马达参数：DC24V，60—80W，无级调速，弓形臂，可拆装，有锯条松紧调节装置，可使用5寸双边固定锯条（5寸双边固定锯条采用上下勾接方式固定，方便更换锯条），锯条压板可以前后调整与锯条的距离，无弓形臂时，可使用单边固定锯条，具有透明保护罩，透明保护罩为模具一次成型，而不是有机玻璃粘的，可以任意可以直线,曲线任意切割，最大实木切割厚度为25MM。
2、无级调速可控制锯条加工速度，针对不同硬度的材料可选择适合的加工速度，机床的外形尺寸为270MM*245MM*385MM，机床净重为5.3KG。
3、包装采用可以回收利用的纸浆模，这样可以在运输过程中更好地保护产品及响应国家的环保要求不污染环境。
八、可转圆盘锯：
技术指标：
1、马达转速：12000转/分钟(可选配20000转/分钟) 。
2、输入电压/电流/功率/：12VDC/5A/60W。
3、工作台面积：150mmx190mm。
4、自带粉尘自动收集装置，备有集屑器。
5、锯片可调角度：0~45度。
6、锯片直径：63mm（可以选配80mm）。
7、最大切割厚度25mm。
8、适用加工：木料，软金属（铜，铝等），集成电路板、有机玻璃 ，塑胶等。
九、砂磨机:
技术参数：
1、马达转速：12000转/分钟(可选配20000转/分钟)。
2、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W。  
3、工作面积：123 x 100mm。
4、加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)。
5. 变压器具有过电流，过压，过热保护
6,电机功率为144W。
7、包装采用可以回收利用的纸浆模，这样可以在运输过程中更好地保护产品及响应国家的环保要求不污染环境。
8、磨台板有定位刻度线，提高加工的精确度。
十、手持机床： 
技术参数：
1、马达转速：12000转/分钟。
2、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W。
3、加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)。
4. 变压器具有过电流，过压，过热保护。
5.电机功率为144W。
十一、软轴打磨机：
技术参数：
1、马达转速：12000转/分钟(可选配20000转/分钟)。
2、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W。
3、加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)。
4. 变压器具有过电流，过压，过热保护。
十二、木工工具箱专用配套工具箱
20件套，含18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：木工凿子，1把，3/4”；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*12.5mm；G形夹，1把，3"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗；磨刀石一块。4.3KG
十三、金工工具箱专用配套工具箱55件套，含26种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：钢丝钳，1把，7"，45#钢；尖嘴钳，1把，6"，45#钢；钢直尺，1把，300mm钢直尺；扁锉刀，1把，200mm尖头；半圆锉刀，1把，200mm半圆；三角锉，1把，200mm三角；圆锉刀，1把，200mm圆锉；划针，1把，200mm；划规，1把，150mm划规；样冲，1把，GP100C-2ΦD2mm，L100mm；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，1把，300g木柄；圆头锤，1把，0.45kg木柄圆头；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，1把，3m*12.5mmABS；两用扳手，4件/套；内六角扳手，9件/套，1.5-10mm；三叉扳手，1套；螺丝刀，2把，6*100mm+-PH2；螺丝刀，2把，5*75mm+-PH1；活动扳手，1把，8”；钢丝刷，1把，6排木柄；钢锯架，1把，铁皮活动钢锯架；铁皮剪，1把，8”美式铁皮剪；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，1把，20*40mm不锈钢。6.4KG
十四、电子电工工具箱专用配套工具箱34件套，含22种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：电工胶布，1卷，5mPVC电工胶布；芝麻柄螺丝批，2把，6*100mmPH2# 十字一字各一支；芝麻柄螺丝批，2把，5*75mmPH1#，十字一字各一支；芝麻柄螺丝批，2把，3*150mmPH0# 十字一字各一支；钢卷尺，1把，3m*12.5mm公制白色涂脂尺带；吸锡器，1个，铝塑吸锡泵；剥线钳，1把，磨齿剥线钳、剥线经0.6-2.6mm、后面切线功能；刷子，1把，软毛刷；焊锡丝，1卷，1.0mm FLNX 2.0%；小钢锯，1把，配一根锯条；测电笔，1支，氖管；活动扳手，1把，8”；羊角锤，1把，0.25KG钢管柄；钢丝钳，1把，7”；尖嘴钳，1把，6"；斜口钳，1把，7"；数显万用表，1台，T830B数字；精密螺丝批，6把/套，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2；电烙铁，1把，220V50Hz60W；美工刀，1把，单发包胶；烙铁架，1付，内六角扳手1套。3.4KG
十五、车模制作含半穿三合板230*185*3MM规格的70块, 半穿三合板210*170*3 mm 规格的50块,太阳能板25块，电机25个，学生能完成70个自行车模型的制作，25个太阳能赛车模型的制作，使学生对自行车的结构及未来太阳能汽车有深入的了解。
十六、航空模型制作含半穿三合板210*170*3MM规格的80块，半穿三合板210*170*3 mm 规格的50块,太阳能板25块，电机25个，能完成80个轰炸机模型的制作，25个太阳能直升飞机模型的制作，这个制作能大大提高青少年对航空器的兴趣和对未来太阳能飞机的设想。
十七、建筑模型制作含半穿三合板210*170*3MM规格的120块，半穿三合板210*170*3 mm 规格的50块,太阳能板25块，电机25个，能完成20个彩色的花园小屋，20个彩色的迷你小屋，20个彩色的小铁塔的制作过程，25个太阳能水车的制作过程，使学生了解建筑模型的结构和未来太阳能房子的优点。
十八、航海模型制作含半穿三合板150*150*3MM规格的100块，能完成50个单帆50个双帆的制作过程
十九、动物模型制作含半穿三合板115*125*3MM30块，230*185*3MM规格的20块，规格的150*150*3MM20块，能完成5个小象、5个骆驼、5个马、5个长颈鹿、5个梅花鹿、5个狮子，10个彩色猴，10个彩色猴狗，20个麋鹿的制作过程使学生对动物有更深入的认识。
二十、生活用品模型及家具制作：含半穿三合板230*185*3MM80块，木棒φ6×200、φ9.5×100、φ19.5×100、φ31.75×100各10条，空白三合230*185*3MM 3块，能完成3套茶具（每套含三个茶杯，一个茶）的制作，能培养学生平时在家里动手制作的兴趣
二十一、操作台：定制约1.6*1*0.8m，配套凳子，根据要求定制
二十二、课程包：含微型机床使用教程和日常维护；包含不少于15节模型制作课程。附送图纸及特色模型参考图片。
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	桌面机械加工设备
	一、小型车床
技术参数：
1、床身上工件最大回转直径：180毫米
2、最大工件长度：300毫米
3、主轴通孔直径：20毫米
4、主轴转速范围（无级调速）：100-2500转/分±10%
5、拖板横向行程：110毫米
6、电机输出功率：400瓦
7、车床外形尺寸（长x宽x高）：不小于620x300x290毫米
8、净重/毛重：33/36公斤
9、包装尺寸（长x宽x高）：不小于670x330x330毫米
10、随机附件：50毫米三爪卡盘， 扳手套件，油壶等。
二、木工砂带机
1、工作电压：220V
2、砂带规格：100X915(mm)
3、砂盘直径：150MM
4、砂带机旋转角度：0-90度
5、砂盘工作台面可调角度：0-60度
6、电机功率：不小于350W
7、砂带线速度：不小于220M/MIN
8、砂带机外形尺寸：不小于500X290X250
9、整机净重：不小于14KG
三、台式电动线锯床
1、电机：220V, 50Hz, 145W, 400~1600rpm 
2、最大切割厚度不低于以下：泡沫50mm，软木30mm， 硬木20mm ，塑料20mm， 软体金属2mm (如生铜或生铝)；
3、咽喉尺寸：不低于16“（406mm） 
4、工作台尺寸：不小于380x250mm
5、工作台倾斜范围：-15~45度 
6、锯条规格不小于长：133mm 宽：1.5mm 齿：24齿/inch
四、木工台锯
1、锯片直径：不小于210mm
2、电压：220V~240v
3、功率：不低于900W
4、频率：50Hz
5、转速：不低于4800r/min
6、90度时最大切割高度：45mm
7、45度时最大切割高度：42mm
8、台面：不小于长52cm*宽40cm*高27cm
五、手电钻
1、速度档位：高低双速
2、扭力档位：25+1档
3、额定电压：12V
4、扭矩：25N.M
5、夹持能力：1-10mm
6、转速：0-1350r/min
7、电池容量：1.5AH
8、二电一充工具箱装
六、小型台钻
1、底座尺寸；380x270mm。
2、工作台面尺寸：200x200mm。
3、 电机：纯铜线电机，加厚电机固定板。
4、可夹钻头范围:3-16mm钻头。
5、特点：能效高，动力强，使用寿命长，可以前 后调节皮带松紧，承受力更大，运行更稳定，整 机噪音低，主轴箱升降，操作方便。
6、型号:550W
七、塑料弯曲机
1、电源：220V 50Hz；
2、功率：350W。
3、加热长度：570㎜；
4、加热宽度：5～15㎜；
5、加热方式：红外线；
6、体积：680㎜×160㎜×100㎜；
八、角向磨光机
1、额定电压(V~)： 220
2、额定频率(Hz)： 50
3、额定输入功率(W)： 2200
4、额定转速(r/min)： 8300
5、砂轮片孔径(mm)： Ф22
6、砂轮片最大直径(mm)： Ф180
九、小型钻铣床
1、最大钻孔能力：不小于13毫米
2、最大端面铣能力：不小于16毫米
3、最大表面铣能力：不小于30毫米
4、主轴箱行程 （Z）：不小于180毫米
5、横向行程（X）：不小于220毫米    
6、纵向行程（Y）：不小于100毫米 
7、主轴中心线到立柱表面距离：不小于170毫米
8、立柱可倾斜角度：左右各45度
9、主轴端面到工作台面的最大距离：280毫米
10、主轴孔锥度：莫氏3号
11、电机输出功率 : 不小于550瓦
12、主轴转速 ：低速          100-1100转/分±10%
               高速          100-2500转/分±10%
13、工作台有效尺寸 ：不小于390x92毫米
14、T型槽尺寸：不小于12毫米
15、外形尺寸（长x宽x高）：不小于520x500x760毫米
16、净重/毛重：不小于50/68公斤二、真空机械手工作站：  
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	真空吸盘机械手套件
	一、控制系统
1. 边缘计算器：
1) 处理器：核心数≥2，线程≥2，基础主频≥1.1GHz，缓存≥2MB；
2) 闪存：≥2GB；
3) 存储：≥32 GB eMMC；
4) US8 3.0接口：≥2个；
5) RJ45以太网接口: ≥2个(10/100 Mbps)；
●6) 操作系统:支持Linux系统,支持通过IP地址在网页端远程在线访问PLC内Linux系统；（投标人须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
7) 防护等级：不低于IP30；
▲8) 支持不少于2种工程设计工具：包含不限于Eclipse、Visual studio等； 
9) 程序扫描周期：≤1ms；
●10) 支持的编程语言：包括但不限于指令表(IL)、符号流程图(SFC)、梯形图(LD)、功能块图(FBD)、结构文本(ST)、C++、C#、Java、Python、MATLAB Simulink@等（提供演示视频佐证）；（投标人须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
▲11) 支持不少于12种协议：包括但不限于S7、Modbus、Profinet、HTTP、HTTPS、SFTP、SNTP、SNMP、IPsec、OPC UA、MQTTgRPC等； 
12) 可在工业自动化解决方案数字软件商城下载APP，用于大数据分析及大数据的相关应用；
▲13) 具备建立在控制器内置Web server基础上的eHMI可视化功能模块，支持个性化、定制化界面开发，支持在标准Web browser上运行可视化界面； 
14) 视频输出接口：≥1个； 
▲15) 云平台：至少支持阿里云、PROFICLOUD、AVS、Azure、Google Cloud等多种云平台； 
2. PLC编程软件：
1) 用于电气自动化控制器的工程软件平台，符合IEC 61131-3标准规定；
2) 符合IEC 61131-3的编程和自动化系统、规划自动化系统、设置硬件和网络参数、以网络为导向或完全图形化编程；
3) 具备建立在控制器内置Web servers基础上的eHMI可视化功能模块，支持个性化、定制化界面开发，支持在标准Web browser上运行可视化界面；
4) 用于诊断的控制单元、集成可视化编辑器；
5) 集成功能：分析、评估、数据采集、编程、组态、诊断、维护、通信、功能安全；
6) 支持的编程语言：功能块图（FBD）、梯形图（LD）、结构文本（ST）、符号流程图（SFC）；
7) 组态：PROFINET（GSDML版本2.2或更高），INTERBUS，IO-Link修订版本1.1；
3. 可视化软件：
1) 基本功能：通过项目编码知道保护和安全的原理、MS ACCESS、MS EXCEL和SQL Server与ODBC耦合的实时数据库、与FDA CFR 21 Part11兼容
2) 集成功能：联机配置、带密码保护功能、选择语言
3) I/O节点：≥4096点；
4. 专用诊断软件：
1) 至少支持PROFINET和INTERBUS等2种通讯协议的诊断；
2) 可同时显示网络故障与控制器和设备的当前状态；
3) 具备快速启动、故障定位和快速判定的功能；
4) 具备读取所安装的总线结构、控制器的信息存档中存储的信息的功能；
5) 具备数据传输的启动与停止、路径（传输质量）的诊断等多种诊断功能；
6) 具备诊断、评估、调试、通信、维护、数据采集、功能安全等多种功能；
二、真空机械手工作站：
1、要求在工件的运送过程中，必须首先使吸盘降低，以便在工件和吸盘之间进行气密连接。 
2、然后需产生真空，以暂时将工件固定在吸盘上。 
3、当吸盘吸住工件后提升吸盘和工件。 
4、放下工件的功能也可分为三个步骤： 
首先使吸盘下降；
然后从气缸中排出空气，真空消失； 
最后再次提升吸盘。 
5、含有以下端口：电源（正）执行器 ，电源（正）传感器 ，参考开关垂直轴 ，参考开关水平轴 ，参考开关旋转 ，编码器垂直轴脉冲 1 ，编码器垂直轴脉冲 2 ，编码器水平轴脉冲 1 ，编码器水平轴脉冲 2 ，编码器旋转脉冲 1 ，编码器旋转脉冲 2 ，电机垂直轴向上 ，电机垂直轴向下 ，电机水平轴后退 ，电机水平轴前进 ，电机顺时针旋转 ，电机逆时针旋转 ，压缩机 ，真空阀；

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	15
	多功能加工中心套件
	一、控制系统：
1. 边缘计算器：
1) 处理器：核心数≥2，线程≥2，基础主频≥1.1GHz，缓存≥2MB；
2) 闪存：≥2GB；
3) 存储：≥32 GB eMMC；
4) US8 3.0接口：≥2个；
5) RJ45以太网接口： ≥2个(10/100 Mbps)；
6) 操作系统：支持Linux系统,支持通过IP地址在网页端远程在线访问PLC内Linux系统；
7) 防护等级：不低于IP30；
8) 支持不少于2种工程设计工具：包含不限于Eclipse、Visual studio等；
9) 程序扫描周期：≤1ms；
10) 支持的编程语言：包括但不限于指令表(IL)、符号流程图(SFC)、梯形图(LD)、功能块图(FBD)、结构文本(ST)、C++、C#、Java、Python、MATLAB Simulink@等（提供演示视频佐证）；
11) 支持不少于12种协议:包括但不限于S7、Modbus、Profinet、HTTP、HTTPS、SFTP、SNTP、SNMP、IPsec、OPC UA、MQTTgRPC等；
12) 可在工业自动化解决方案数字软件商城下载APP，用于大数据分析及大数据的相关应用；
13) 具备建立在控制器内置Web server基础上的eHMI可视化功能模块，支持个性化、定制化界面开发，支持在标准Web browser上运行可视化界面；
14) 视频输出接口：≥1个； 
15) 云平台：至少支持阿里云、PROFICLOUD、AVS、Azure、Google Cloud等多种云平台；
2. PLC编程软件：
1) 用于电气自动化控制器的工程软件平台，符合IEC 61131-3标准规定；
2) 符合IEC 61131-3的编程和自动化系统、规划自动化系统、设置硬件和网络参数、以网络为导向或完全图形化编程；
3) 具备建立在控制器内置Web servers基础上的eHMI可视化功能模块，支持个性化、定制化界面开发，支持在标准Web browser上运行可视化界面；
4) 用于诊断的控制单元、集成可视化编辑器；
5) 集成功能：分析、评估、数据采集、编程、组态、诊断、维护、通信、功能安全；
6) 支持的编程语言：功能块图（FBD）、梯形图（LD）、结构文本（ST）、符号流程图（SFC）；
7) 组态：PROFINET（GSDML版本2.2或更高），INTERBUS，IO-Link修订版本1.1；
3. 可视化软件：
1) 基本功能：通过项目编码知道保护和安全的原理、MS ACCESS、MS EXCEL和SQL Server与ODBC耦合的实时数据库、与FDA CFR 21 Part11兼容
2) 集成功能：联机配置、带密码保护功能、选择语言
3) I/O节点：≥4096点；
4. 专用诊断软件：
1) 至少支持PROFINET和INTERBUS等2种通讯协议的诊断；
2) 可同时显示网络故障与控制器和设备的当前状态；
3) 具备快速启动、故障定位和快速判定的功能；
4) 具备读取所安装的总线结构、控制器的信息存档中存储的信息的功能；
5) 具备数据传输的启动与停止、路径（传输质量）的诊断等多种诊断功能；
6) 具备诊断、评估、调试、通信、维护、数据采集、功能安全等多种功能；
二、多功能加工中心工作站：
1、要求当工件放置在送料器上时接料台传感器检测到工件，料台缩回； 
2、机床安全门关闭后进行模拟加工； 
3、当加工结束后机床安全门打开，料台伸出； 
4、然后真空吸盘机械手移动至料台上方，将工件取走运输至转台上； 
5、当工件被运送到转台后，转台旋转到打磨工位进行模拟加工； 
6、加工结束后转台旋转到传送带送料口位置，由推杆将工件推至传送带上； 
7、传送带旋转将工件运送到传送带末端传感器，结束一轮加工流程。 
8、组件端口不少于：电源（正）执行器 、电源（正）传感器 、转台位于接料位置 、转台位于传送带位置 、传送带末端传感器 、转台位于打磨位置 、真空操作手在转台侧 、托盘缩回到位 、托盘伸出到位 、真空操作手在燃烧炉侧 、托盘上有工件 、转台顺时针旋转 、转台逆时针旋转 、电机输送带前进 、打磨加工 、托盘缩回 、托盘伸出 、真空操作手向燃烧炉移动 、真空操作手向转台移动 、燃烧炉加工 、压缩机 、真空阀吸气 、真空操作手下降 、燃烧炉门 、转台推杆伸出。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



（三）售后服务要求
1.投标供应商应对任何由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。
2.项目整体质保期：自最终验收合格之日起一年。
3.维修响应时间：中标供应商应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其他无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则中标供应商应赔偿相应的损失。
4.免费保修期后，继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。
5.投标供应商需在投标文件中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；免费的质量保证期限以及质量保证期内的服务内容等要求；质量保证期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间等内容，未提供视为符合性不通过。
（四）安装调试及验收
1.投标供应商应在设备到货前1天安排人员到现场进行安装卸货前协调工作，安装完成后对水、电、排风等进行调试，直到设备正常使用。
2.根据项目实际使用需要，为确保设备正常运行的配套用电，供应商须负责完成所有必要的配套电气线路布设、管线敷设、插座安装等相关工作内容。上述工作内容均应包含在本次采购范围内，相关费用由供应商一并计入投标总报价，不得以任何理由提出额外费用或拒绝实施。 

3.由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
4.投标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标供应商提供产品保修文件。
5.采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
6.验收标准：
（1）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。
（2）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。
（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。
（4）按照招标文件要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。
（5）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
（6）货物具备产品合格证。
（7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
（五）其他有关说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品不在本项目的报价范围。
3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
6.本项目合同履行地点：无锡，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
7.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
8.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
9.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

附件1：
商品包装政府采购需求标准（ 试行）
一、适用范围
本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。
二、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
三、检测方法
1.商品包装中重金属（铅、汞、铜、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。
附件2：
快递包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围
本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。
二、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属 （铅、汞、锡、六价铬） 总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酐，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
三、检测方法
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。
3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。
4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。
5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》规定的方法进行。
附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中若包含政府强制采购节能产品，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
四、政府采购货物买卖合同
政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                         
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                 
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         (否
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 (否
    （10）是否涉及节能产品：
         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及环境标志产品：
         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及绿色产品： 
     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：           /        
                     大写：          /             
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
  收取履约保证金形式：以履约保函形式缴纳或提交。                            

  收取履约保证金金额：合同价款的5%                            

  履约担保期限：货物安装、调试、验收合格后10个工作日内退还。                                  

履约保证金的缴纳时间： 乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。                           

退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同。                                      

履约保证金不予退还的情形：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。
逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。 

（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                              
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    (否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 付款方式：
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：
（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他需方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	合同价款支付时间
	详见合同协议书

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	详见合同协议书

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	详见合同协议书

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	 

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	 

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	 

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为        ；
（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.交货条件：
（1）交货日期（或完工期）：         。
（2）甲方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知乙方。
（3）货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。
（4）货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书等。其他附件所有部件必须原包装。                    
2.安装调试及售后服务：
（1）乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
（2）乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。
（3）质保期后的货物维护由双方协商再定。
（4）甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供乙方便条件，有关费用由乙方负责。
（5）甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其他服务，其费用另定。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。


五、附件
附件一：评分标准
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人，得分次高的投标供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标供应商为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
具体评分标准如下：
1.价格分                   30分
2.商务分                   14分
3.技术方案                 56分
（一）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（投标基准价／投标报价）×价格权值
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
异常低价投标（响应）审查：评标委员会根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）（详见公开招标文件第二部分（八）无效投标文件的确认第26条规定）要求进行审查。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）商务分（14分）
1.供应商综合实力（3分）：
投标供应商或所投核心产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。每提供一份证书得1分，最高得3分。【提供相关证书有效期内查询证明截图并加盖投标供应商公章】
2.业绩（3分）：
投标供应商自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似供货业绩，每提供一个业绩得1分，最高得3分。【提供中标通知书及合同证明文件扫描件并加盖投标供应商公章，以上资料未提供或提供不全的不得分】
3.质保期（2分）：
本项目基础质保期要求为一年（损耗件除外），在此基础上每增加一年，得1分，最多得2分。【需提供承诺函并加盖投标供应商公章】
4.所投产品检测报告（6分）：
(1)金属3D打印机/金属增材制造系统的“激光选区熔化3D打印机”具有第三方防爆认证的，得2分。【提供第三方检测报告或证书扫描件并加盖投标供应商公章，不提供或者不符合需求的不得分】
(2)金属3D打印机/金属增材制造系统的“激光选区熔化3D打印机”具有第三方机械指令、电磁兼容指令合格证的，得2分。【提供合格证扫描件并加盖投标供应商公章，不提供或者不符合需求的不得分】
(3)显微镜：须满足“质量标准”条款（即技术参数第10项）的全部要求，并提供带有CMA标识的第三方检测报告，报告结论须为全部项目合格。满足上述要求的，得2分。【提供检测报告扫描件并加盖投标供应商公章，不提供或者不符合需求的不得分】
（三）技术部分（56分）
1.技术参数证明材料（22分）：
在“三、采购需求和技术有关要求－（二）采购清单及参数要求”要求中标记 “▲”的参数提供相应的证明材料，每提供一个得1分，本项最高得22分。
2.产品演示视频（10分）：
标注“●”项技术参数投标供应商根据以下要求通过录制视频方式进行展示演示，评审专家根据演示效果进行打分，演示文件应当使用真实系统录屏、真人视频演示或真实产品展示录制，不接受WORD、PPT、DEMO、静态图片、动态图片等文件演示，演示时间15分钟以内，投标供应商演示视频上传至苏采云平台。
(1)演示一：金属3D打印机/金属增材制造系统提供演示（3分）
控制软件
●2.3.7、控制软件具备零件工时计算功能，可记录零件开始时间、结束时间、实际用时以及预计用时等。
演示内容详尽、操作性强、演示成功得1分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.3分，不演示或者演示失败不得分。
数据处理系统；
●2.4.2、具备20余种零件编辑的工具，其中包括但不限于：镂空零件，切割零件，打孔，面片转换为实体，添加圆角，拉伸面，偏移指定面，布尔运算，批量打标签，添加标签牌，生成蜂巢结构、晶格结构等；演示内容详尽、操作性强、演示成功得1分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.3分，不演示或者演示失败不得分。
●2.4.4、具备十余种打印前的零件分析功能，其中具备零件超出平台提示、零件碰撞检测、壁厚分析、打印风险分析、杯口效应分析、切片分布、加工时间估算、成本和材料估算、互锁分析等；演示内容详尽、操作性强、演示成功得1分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.3分，不演示或者演示失败不得分。
(2)演示二：全息测量仿真教学系统提供演示（3分）
●2仿真软件要具备独立的I++语言显示界面，界面要求可以显示测量软件与仿真软件相互通讯的过程，同时通讯过程可以保存输出为TXT格式的文档，仿真软件可以无需测量软件驱动，仅通过运行该TXT文档即复现整个测量过程，便于学生学习了解I++通讯语言，拓展学习内容。演示内容详尽、操作性强、演示成功得1分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.3分，不演示或者演示失败不得分。
●3要求软件中包含固定桥式、活动桥式、龙门式、悬臂式、车间型等不同类型的仿 真三坐标测量机模型。软件须具备自定义测量机功能，用户可根据需求自行创建任意行程的仿真三坐标测量机模型。演示内容详尽、操作性强、演示成功得1分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.3分，不演示或者演示失败不得分。
●10要求仿真软件具备3D PDF动画导出功能：软件可实时记录仿真窗口中设备的运行情况并通过3D PDF文件导出。3D PDF动画要包含播放功能，可对记录的检测过程进行播放、暂停、快进等操作，便于老师回看学生的操作过程。演示内容详尽、操作性强、演示成功得1分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.3分，不演示或者演示失败不得分。
(3)演示三：手工制作创新套装提供演示（2分）
金属液晶数显四爪卡盘车床： 
●7、Z、X轴具有清晰手轮式液晶读数显示（液晶读数在手轮位置，不是外接液晶显示器读数）大大方便使用者边加工边读取加工数据，增加机床加工工件的精确度。演示内容详尽、操作性强、演示成功得1分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.3分，不演示或者演示失败不得分。
液晶数显钻床：
●4、Z、Y、X轴具有清晰手轮式液晶读数显示（液晶读数在手轮位置，不是外接液晶显示器读数）避免了刻度读数困难、视差大、易忘记数值的缺点，大大方便使用者边加工边读取加工数据，增加机床加工工件的精确度。演示内容详尽、操作性强、演示成功得1分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.53分，不演示或者演示失败不得分。
(4)演示四：真空吸盘机械手套件演示（2分）
控制系统
●6) 操作系统：支持Linux系统，支持通过IP地址在网页端远程在线访问PLC内Linux系统；演示内容详尽、操作性强、演示成功得1分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.3分，不演示或者演示失败不得分。
●10) 支持的编程语言：包括但不限于指令表(IL)、符号流程图(SFC)、梯形图(LD)、功能块图(FBD)、结构文本(ST)、C++、C#、Java、Python、MATLAB Simulink@等（提供演示视频佐证）；演示内容详尽、操作性强、演示成功得1分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.3分，不演示或者演示失败不得分。
4.技术方案（24分）
(1)项目实施方案（8分）：
根据投标人提供的组织实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合能力、应急措施等内容）进行综合评分：
供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力优异，应急措施全面得当的，得8分；
供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力良好，应急措施较为全面的，得4分；
供货进度安排一般，质量保证措施一般，协调配合能力一般，应急措施不够有效的，得2分；
未提供方案的不得分。
(2)项目质量保证措施（4分）：
根据投标供应商提供的质量保证措施方案（包括项目技术保障目标、项目技术保障范围、项目技术保障内容、项目技术保障资料等）进行综合评分：
项目质量目标明确，保证措施针对性强，有具体的实施措施，措施得力、切合实际的得4分；
项目质量目标较明确，保证措施针对性较强，提供实施措施，措施得力、切合实际性较差的得2分；
质量目标不明确，保障措施简单的，得1分；
未提供措施方案的不得分；
(3)培训方案（6分）：
根据投标供应商提供的项目培训方案（包含培训方式、地点、人数、时间、培训内容、培训实施等内容）进行综合评分：
培训方式设置合理，地点、人数、时间能够配合学校要求，培训内容全面、培训实施方案完善的，得6分；
培训方式设置较合理，地点、人数、时间能够基本配合学校要求，培训内容较全面、培训实施方案较完善的，得3分；
培训方式设置不够合理，地点、人数、时间不太能够配合学校要求，培训内容全面、培训实施方案不够完善的，得1.5分。
未提供方案的不得分。
(4)售后服务（6分）：
根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）综合评分：
服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的得6分；
服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的得3分；
服务体系不够健全，服务内容与采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱的得1.5分。
未提供方案的不得分。
技术方案评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
附件二：投标文件格式
                  项目
投标文件
采购编号：       
  

                                 
项目名称：       
  

                                 
     年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；
供应商：                                     （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           
                （签字或盖章）
日  期：             年              月           日
（一）投标函（格式）：
投标函
致：无锡学院
一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。
二、我们愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
六、我们认为你们有权决定中标人。
七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如果我方被确定为成交人，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
单位（盖章）：     
法定代表人或授权委托人签字或盖章：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
开户名称：                         
开户银行：                         

  开户账号：
（二）关于资格的声明函（格式）
关于资格的声明函
    采购编号： 
        日期：

    无锡学院 ：
我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。

    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

    （一）具有独立承担民事责任的能力；

    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    （六） 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                              供应商名称（盖章）：

                            法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]
（三）法定代表人授权委托书（格式）
授权委托书
采购编号：
   日期：
江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：  
        （供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。
法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                
  供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日
供应商法定代表人身份证扫描件：

[image: image1] 
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法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

[image: image3]  
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（四）承诺书（格式）
承诺书一（格式）
承诺书一
致：无锡学院
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。与其他潜在供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。
供应商名称：（盖章）          
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）            
年    月    日
承诺书二（格式）
廉洁承诺书
为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。
                                       供应商名称（公章）：          
 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 
日期：   年    月     日
（五）开标一览表（格式）：
开标一览表
供应商名称（盖章）：                                     采购编号：
	项目名称
	无锡学院工业检测与逆向工程实验室建设项目

	投标报价（人民币元）
	大写：
小写： 

	供货期
	

	质保期
	项目最终验收合格之日起     年 


法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日
填写说明：
1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
（六）明细报价表（格式）：
明细报价表

供应商名称（盖章）                                       采购编号：
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	单位
	产地
	免费质保期
	单报价（元）
	分项总报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	合计（元）
	

	交付周期
	

	项目整体免费质保期
	项目经最终验收合格之日起____年


注：
（1）该报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用；
（2）投标供应商应当根据“三、采购需求和技术有关要求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：
（7） 中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加无锡学院的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
1.  （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
　　以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
　　本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：1、项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标供应商须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
2.成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加无锡学院单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
         供应商名称（盖章）：
                    日  期：
（九）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
供应商名称（盖章）：
                           日  期：
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
（十） 服务承诺（格式）：
服务承诺
供应商名称（盖章） ：                                  采购编号：

内容要求：

供应商须针对本招标文件做出实质性响应（格式由供应商自定）。
       法定代表人或授权委托人签字或盖章：

                                    日期：

（十一） 偏离表（格式）：
偏离表
供应商名称（盖章）                                    采购编号： 
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
   （2）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。
（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。
（十二）供应商情况表（格式）：
供应商情况表
供应商名称（盖章）                                    采购编号： 
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	万元
	总资产
	万元

	股东权益
	万元
	主营收入
	2025年  万元

	实现利润
	2025年   万元
	社保缴纳人数
	

	经营面积
	平方米
	其中：
	自有面积
承租面积

	单位建立及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况及结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


（十三）供应商近年来已完成类似业绩一览表（格式）：
供应商近年已完成类似业绩一览表
供应商名称（盖章）                                    采购编号：
	序号
	项目名称
	采购人
	合同金额
（万元）
	合同签订日期
	概况

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


（十四）技术方案（详见评分标准）
（十五）（供应商）其他材料：
供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。
供应商名称（公章）：
                                     法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
                   日期：     年  月   日



法定代表人身份证扫描件


（正面）











法定代表人身份证扫描件


（反面）











被授权人身份证扫描件


（正面）











被授权人身份证扫描件


（反面）













