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《丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目》
招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。
 
第一章  投标邀请
山东天柱建设监理咨询有限公司对丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的投标人投标。
一、项目名称和项目编号
(一)项目名称：丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目
(二)项目编号：JSZC-320321-TZJL-G2026-0001
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。      
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与开标。
2、售价：免费。
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年  9 月 9  日北京时间9：30。
（二）开标时间：2026年 9 月 9 日北京时间9：30。
（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）名称：丰县应急管理局
（二）地址：丰县中阳大道300号
（三）采购项目联系人：郭浩
（四）联系方式：18051916167
六、采购代理机构
（一）名称：山东天柱建设监理咨询有限公司
（二）地址：聊城市东昌府区东昌东路
（三）联系方式：19292645189
（四）采购项目联系人：马传兵
 

第二章投标人须知
一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
①本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。
②若项目要求提供履约担保的，中标供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”
③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。
④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1. 参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2. 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2. 现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3. 开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1. 投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2. 投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1. 投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2. 商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3. 交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1. 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2. 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3. 采购人不支付报价以外的任何费用。
4. 投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5. 投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1. 投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2. 采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3. 如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求：
投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
7.电子投标文件未按规定期限投标的；
8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。
11.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
12.不具备招标文件中规定的资格要求的；
13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1. 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2. 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。
4. 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1. 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1. 评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2. 在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3. 采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
4. 采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5. 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价（全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%）；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价（通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%）；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价（采购项目最高限价×45%）；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4.异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2. 中标或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）腐败和欺诈行为：
1. 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文
件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。



第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
	条款项号
	内 容

	一
	总则

	1.1
	本项目采购人：丰县应急管理局

	1.2
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	1.3
	采购人确定的采购项目属性：货物；交付地点：采购人指定地点。

	1.4
	本项目采购代理机构：山东天柱建设监理咨询有限公司

	1.5
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、本项目专门面向中小微企业采购的项目。
同时明确相关事项如下：
1、 本项目不允许联合体参与采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。
三、查询及使用投标人信用记录：
(一)由采购人查询信用信息。
(二)查询渠道包括：
1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
(三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
(四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
(五)信用信息的使用规则：
采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

	1.6
	招标代理服务费由中标人支付。按《招标代理服务收费标准》收取（见附件）。

	二
	招标

	2.1
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

	2.2
	自行现场勘察。

	2.3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	3.1
	投标文件的语言为中文

	3.2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
二、资格条件（一至七必须提供，否则投标将被拒绝，加盖电子签章）
1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。
2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份，或提供投标人2025年度经审计的财务报告扫描件，或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件,或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件）。
3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6、提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。
7、投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺，投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
(一)报价
1、《开标一览表》。（要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》)。
2、《分项价格表》。(要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》)（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
（二）商务资信
1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
（三）技术响应
1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
4、 综合评审评分项
（一）技术部分
详见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。
（二）商务部分
详见本文件第四章《评标标准》。
五、价格折扣文件格式
1、企业报价折扣证明：投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
注：（1）中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：
   ① 符合中小企业划分标准；
   ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
    具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
规定依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
注：具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准；
（3）投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
（四）严格落实节能、环保产品政策
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视投标文件为未实质性响应采购要求。
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
（五）严格执行绿色包装标准。
本项目中涉及商品包装和快递包装的，严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）。
（六）严格执行绿色数据中心标准。
本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，严格执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）需求标准。
（七）落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求。
本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商提供属于推荐性标准的，涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购活动中，供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
（八）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。
1、本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
注：
1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。

	3.3
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评审因素细化和量化》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	3.4
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。

	3.5
	本项目预算金额人民币220.00万元，
报价包括但不限于产品价、税金、运费、调试、检验、保险（首年全险）、培训、售后服务、投标人的利润、车辆上牌所需费用（含税）等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

	3.6
	投标人所提供车辆底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月，否则采购单位有权不予接收，所造成的责任由投标人自行承担。

	3.7
	以人民币报价。

	3.8
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。

	3.9
	见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	3.1.1
	投标文件的提交与接收： 
1、投标文件提交与接收时间：2026年 9 月 9 日9：30前。
2、投标文件提交与接收地点：
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	3.1.2
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。

	四
	开标

	4.1
	开标时间及地点：
1、开标时间：2026年 9 月 9 日9：30（北京时间）
2、开标地点：
“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	4.2
	招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。

	五
	评标

	5.1
	采用综合评分法。

	5.2
	一、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按安装调试验收方案得分顺序排列。
三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。

	5.3
	1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	六
	政府采购合同

	6.1
	采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	6.2
	履约保证金的交纳形式：电汇或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
本项目履约保证金：无。

	6.3
	投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。投标人对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：马传兵      联系电话：19292645189
地址：丰县锦绣东城

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
邮箱：3931350320@qq.com
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                      江苏省招标代理服务收费的指导意见
	中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	50万元以下(含50万元)
	1万元
	1万元
	1万元

	50万元-400万元(含400万元)
	1.5%
	1.5%
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%
	0.9%
	0.8%


	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	5000万元-1亿元(含1亿元)
	0.25%
	0.15%
	0.2%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%
	0.05%
	0.05% 

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%
	0.01%
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%
	0.005%
	0.005%


注：
①按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，不含工程量清单、招标工程最高投标限价(招标控制价)或工程标底的编制费用。
②招标代理服务收费按差额定率分档累进法计算。
③收费标准的计算基数为中标金额。根据项目实际需要分标段招标的，按各标段中标金额分别计算各标段招标代理服务费。
④非招标代理机构原因产生处理异议或投诉案件，配合有关 部门需现场勘验、调查取证所发生的差旅费用和专家咨询费由委托人承担。
⑤采取其他采购方式，如竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源等，可以参照本指导意见执行，亦可适当上浮。
⑥.本项目代理服务费由供应商支付，按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》一苏招协 [2022] 002号文件标准的60%收取，专家评审费由采购人支付。
关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知（苏财规〔2026〕1号）
评审活动相关费用：评审专家参加省内政府采购项目评审时应获得的专家评审费按以下规定进行管理。
（一）集中采购机构实施的项目，由集中采购机构支付评审费；非集中采购机构实施的项目，由采购人支付评审费，不得由其他单位或个人代为支付，严禁将专家评审费转嫁给代理机构或中标、成交供应商。
     （二）远程异地评标项目专家评审费按评审专家属地规定的标准支付。
     （三）专家评审费应在项目评审完成后30个工作日内支付专家。因专家原因导致项目废标，则不需要向应当承担责任的专家支付费用。
⑦.账户名：山东天柱建设监理咨询有限公司
开户银行：华夏银行聊城兴华支行    
账    号：4673240001808100002022
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第4章 评标标准
	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格部分（30分）
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30（计算结果四舍五入，小数点保留两位）

	商务部分（15分）
	投标人业绩
（3分）
	投标文件中提供投标人2023年8月1日（含）以来具有与本项目相似采购标的业绩的（时间以合同签订日期为准），每有一个得1.5分，本项最低得0分，最高得3分。
以上业绩证明材料须提供合同彩色原件扫描件，未提供不得分，需加盖投标人电子签章后方为有效。

	
	投标人评价
（3分）
	投标人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有一项得1分，本项最低得0分，最高3分，提供证书彩色原件扫描件。
注：投标文件中提供的体系认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询证书有效截图（须同时具备），不提供或提供内容模糊不清该项不得分。

	
	免费质保承诺（6分）

	1、整车自交货并验收合格之日起两年内免费质保，在此基础上供应商承诺免费质保每增加一年加1分，本项最高得3分，最低得0分。
2、关键部件质保五年(关键部件:消防泵、消防炮、液罐本体），在此基础上供应商承诺免费质保每增加一年加1分，本项最高得3分，最低得0分。
投标供应商提供承诺函并加盖公章，否则不得分。

	
	免费保养次数（3分）
	投标人提供本产品首次免费保养，在此基础上每添加免费保养1次（包括但不低于首保服务内容）的加0.5分。
本项最高得3分，最低得0分。投标供应商提供承诺函并加盖公章（格式自拟），否则不得分。

	技术部分（55分）
	技术参数（技术性能）（25分）

	对投标文件中《技术参数（技术性能）》进行评分。
1.完全满足招标文件第六章《采购需求》的得25分；
2.招标文件技术参数中加“▲”标志的为重要响应指标，有一项不满足的扣25分；其他技术指标，每有一项不满足的扣1分；扣完为止。
本项最高得25分，最低得0分。

	
	其他配置（6分）
	投标文件提供所投车辆车型配置方案，包括但不限于车辆配置清单、品牌、型号、生产厂家等内容。对配置的实用性、舒适性、全面性进行评价。
实用性(2分)：实用性强得2分；实用性一般得1分；实用性差得0.5分。
舒适性(2分)：舒适性强得2分；舒适性一般得1分；舒适性差得0.5分。
全面性（2分)：配置全面得2分；全面性一般得1分；全面性差得0.5分。
未提供的得0分。
本项最高得6分，最低得0分。

	
	项目实施方案（12分）
	依据投标文件中提供的项目实施方案（包含但不限于项目实施及组织计划、进度保证措施、项目配送及安装调试方案、管理措施及安全保障措施、应急措施等内容等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。
全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得2分；不太全面得1分。
针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性欠缺的得1分。
可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；可行性较强得2分；可行性欠缺得1分；
未提供的得0分。最高得12分，最低得0分。

	
	服务承诺及措施（12分）

	对服务承诺及措施内容（调试、检验、培训、售后服务等）全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得2分；不太全面得1分。
针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性欠缺的得1分。
可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；可行性较强得2分；可行性欠缺得1分；
未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。


注：投标人所提供车辆底盘出厂日期不得早于合同签订之日前 3 个月，否则采购单位有权不予接收，所造成的责任由投标人自行承担
本章说明：本项目采用综合评分法，保留小数点后二位。
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项目编号：
采购人：
项目名称：
中标人：
签订日期：    年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。



甲    方：
乙    方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方采购以下车辆签订本合同，以资共同遵守。
1、采购清单
1.1本项目采购清单见表
	序号
	名称
	主要性能要求
	数量

	1
	泡沫消防车
	25吨
	1辆





2、价格
2.1合同金额：人民币(小写)          ，大写：               。
经双方协商一致，总价包括产品价、税金、运费、调试、检验、保险（首年全险）、培训、售后服务、投标人的利润、车辆上牌所需费用（含税）等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
3、专利权和车辆相关的更改要求
3.1乙方应保护甲方在使用该车辆或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
乙方应保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担。
3.2本招标的车辆应为完整的车辆及所相关的功能，乙方应无条件提供，由于车辆设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除部分车辆、功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分车辆及其功能作修改时，乙方应予以充分配合并不得提出任何索赔。
3.3在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或车辆的技术有了较大的更新，乙方应相应地更改所供车辆的相应部件，所发生的费用由乙方承担。
4、工期和交货方式
4.1工期要求：合同签定后60日历天内完成所需车辆的采购、生产、供应、运输、安装、调试、交货、验收等相关伴随服务，并满足甲方对总体进度的要求。
4.2  根据招标文件要求及投标承诺，所供车辆由乙方按期、按质、按量、生产完成并调试完毕，经过检测合格（满足甲方采购需求）后，通知甲方组织有关人员对车辆的配件、性能、外观等进行验收，验收合格后，乙方负责运输卸放至甲方指定的场地或仓库，乙方负责办理上牌并提供相关文件后，甲、乙双方办理正式移交手续并以次日起开始计算质量保修期。
5、履约保证
5.1 履约保证函：
1、本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证函（金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）。
2、对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权直接向出具独立保函的金融机构主张索赔。
6、付款方式
6.1 付款方式：甲方在收到履约保证函后，30天内向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告），凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方在30天内向乙方支付合同金额70%的价款。
6.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
6.3乙方合同承诺免费整车质保履约期限：自   年  月  日至   年  月  日 
6.4乙方合同承诺关键部件质保履约期限: 自   年  月  日至   年  月  日
6.5乙方合同承诺免费保养履约期限: 自   年  月  日至   年  月  日
7、结算方式
7.1 项目实施过程中除甲方提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包括但不限于国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用。  
7.2买方付款前卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票。
8、检验与验收
8.1 在交货前，乙方应对车辆的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份能说明车辆符合合同规定的证明。
8.2 车辆运抵现场后，甲方将对车辆的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等进行初步检验（或取样送检），如发现车辆的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等与招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准不符时（或检测不合格时），乙方应按甲方规定的时间内将车辆运出交货场地，重新提供符合要求的车辆，并承担由此发生的一切损失和责任，由此延误的工期不予顺延【如乙方不服从或拒绝按甲方要求，甲方有权解除合同】。甲方根据当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
8.3 车辆到现场，甲方如认为质量不合格，可委托具备该车辆检测能力的检测机构对其质量进行检测。如检测结果合格，其检测费由甲方承担；如检测结果不合格，其检测费由乙方承担，同时乙方承担本合同规定的其他责任。
8.4 车辆的最终验收由甲方组织有关单位和部门共同负责验收工作。
8.5 验收标准：按招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准执行。质量达到设计技术要求，车辆各项指标符合技术要求并通过相关部门的检验。
8.6验收完毕后，提供安装、调试报告，报告中要有各项检测数据和详细的验收标准、验收手册，乙方无偿借用验收仪器。
8.7乙方提供车辆资料的约定：乙方在交车验收合格后15日内，向甲方提供车辆资料叁套（含电子光盘）。
注：乙方提供的书面车辆资料应能满足确保车辆正常运行所需的运行、维护及管理有关的全套文件资料，乙方提供的技术文件资料至少应包括：
（1）相关技术解决方案；
（2）测试报告；
（3）用户使用手册；
（4）车辆运行维护手册；
（5）标配光盘(计算机)；
（6）要求的其他文件资料。
所提供的验收文件资料其内容必须与所提供的车辆相一致，在甲、乙双方商定的某一时期内由于车辆的修改而导致文件的任何修改，乙方均应按合同提供修改更正或补充的印刷文件。
    9、供货
9.1 供货地点：丰县应急管理局。
9.2 供货人员：供货人员：由乙方直接派相关人员组织运输卸货（相关费用乙方承担）。
9.3 乙方应在准备提供本车辆1周前，向甲方提供供货的进度计划表和作业措施计划。
9.4 供货期间，乙方负责组织专业技术人员进行车辆供货，甲方将提供必须的基本条件和专人配合，保证各项供货工作顺利进行。
9.5 乙方负责车辆的供货，承担与供货项目相关的一切费用（包括食宿等费用）。
9.6 乙方详细进行技术交底，详细讲解工艺流程、操作规程、车辆性能及有关注意事项等。
9.7乙方应按照甲方规定的时间要求供货和提供服务。
9.8 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时供货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时供货和提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过补充协议或签证，酌情延长供货和提供服务时间。
9.9 如未经甲方书面同意，乙方拖延供货和提供服务时间的，甲方有权扣除乙方履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

10、质量保证和售后服务
10.1 按合同定期到货，供货前乙方需把车辆技术文件资料（含使用说明书）报甲方审核。乙方应保证其提供的车辆技术文件资料完整清晰、准确无误，并能满足车辆的检验、验收试验、运行和维护的需要以及本合同的规定。
10.2 在质量保修期内，除责任事故外，车辆实行免费质量保修（最终以投标时承诺年限为准）；乙方对车辆出现的各类故障应及时提供免费维护服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。
10.3 在质量保修期内的工作应包括乙方对所有车辆每季度至少1次的常规检查。
10.4 车辆质量等级为“合格”，并符合国家验收标准规定；否则，乙方应无条件更换。项目确保按规范和标准验收；否则，乙方应无条件整改。
10.5  所有车辆、器材、材料及配件，要求有厂家出具的质量合格证（或权威部门检测报告）和证明书。
10.6 乙方应保证所提供的车辆、材料是完整的、全新的、未使用过的、技术上先进和成熟的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准、有关部门最新颁布的相应的最新标准及合同规定的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌的要求。乙方应保证所提供的车辆正常运行和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保修期内，乙方应对由于车辆的工艺、材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
10.7 如果车辆的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等与合同不符，或在规定的质量保修期及租赁期内证实车辆是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并提出索赔。
10.8 乙方须具备较高的售后服务能力，车辆出现故障时，乙方须积极响应。在质量保修期内，乙方须建立24小时报修电话。如果出现质量、技术问题，甲方通过电话通知乙方，乙方接到报修电话后，应及时作出响应，如果电话或者网络远程无法解决问题的，须在4小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务，并尽快修复故障。一般问题应在6小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过24小时解决。
注：在质量保修期内，乙方应免费向甲方提供所有车辆维保的服务，在车辆维保时，乙方应派遣专业技术人员到现场提供服务；在质量保修期满后，实行有偿终身上门维保，可合理收取相关费用（乙方和甲方将在双方的合作情况的基础上协商确定）。
10.9 由于乙方责任并按合同要求乙方进行现场服务时，若乙方未能在规定时间内到达现场，或乙方在接到甲方电话通知后12小时内未反应（超过12小时起，即按一天计算），则每推迟一天乙方向甲方支付人民币1000元的违约金。
10.10 若车辆在质量保修期内因乙方责任出现十分严重的缺陷，则质量保修期将自该缺陷修复后开始重新计算。
10.11 在质量保修期内，如发现乙方提供的车辆有缺陷，不符合合同规定时，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即修复或更换车辆，最长不超过两周，并承担由此产生的车辆费、安装费（含运费）、保险费等一切费用和按合同有关条款的规定进行赔偿。
10.12 为甲方的技术人员、操作人员及维护保养人员免费提供车辆培训，并免费提供详细的培训资料。
10.13 为了保证项目的质量，提高投资经济效益，乙方可对本项目设计不合理的部分做优化设计，但优化方案和价格均需征得甲方同意和认可。
10.14 车辆供应到现场后，经甲方验收合格后，方可使用。甲方有权取样送检，如检测不合格，应无条件退场，乙方承担一切经济损失和检测费用。
10.15 乙方免费派遣有工作经验、身体健康和称职的技术人员到现场提供技术服务，并安排甲方技术人员、操作人员及维护保养人员在车辆运行地点、现场进行技术培训（包括操作、保养、维护等）。
10.16 非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加，工期也不予顺延。
10.17 乙方必须保持与用户的联系，随时交流系统的应用情况，成立专门工作小组为用户解决遇到的问题。
10.18 所有车辆必须都有厂家铭牌，车辆必须与铭牌一致，甲方拒绝贴牌车辆。
11、培训
11.1 人员培训是本项目实施的一个重要环节。为确保车辆的顺利实施，并能够稳定、高效地运行，乙方应针对车辆特点、人员状况，关键项目实施计划等，制订可行的培训计划、提供全方位多层次的培训服务。乙方提供免费培训服务（包含差旅费用），确保操作人员熟练掌握。
车辆中的培训对象主要包括各相关单位领导、管理员、操作员等；提供的培训分为项目专题培训和项目现场培训。
[bookmark: _Toc235326214][bookmark: _Toc247688036][bookmark: _Toc240166609][bookmark: _Toc239304068][bookmark: _Toc241493101][bookmark: _Toc246612801]11.1.1 项目专题培训
项目专题培训将贯穿于整个项目实施过程，采取集中培训的方式进行。培训主要包括以下类型的培训：
首先是车辆安装及车辆运行管理相关的培训，目的使他们能够从整体上了解和掌握与车辆的相关知识。
其次是车辆安装、运行管理方法培训，使之掌握项目管理技能。
其三是专业技术培训，对车辆中使用到的相关技术和车辆的使用进行培训，使用户能够掌握车辆的基本原理、安装配置及运行维护等方面的技术。培训完成后，用户要能够维护车辆，保障车辆安全、高效的运行。
项目专题培训中的专业技术培训分为车辆管理员培训和车辆操作员培训；乙方的培训教师来完成培训任务，培训教师均要求具有三年以上的教学经验；培训地点由乙方与甲方共同商议确定。
[bookmark: _Toc247688037][bookmark: _Toc50540198][bookmark: _Toc177816690][bookmark: _Toc235326215][bookmark: _Toc241493102][bookmark: _Toc240166610][bookmark: _Toc246612802][bookmark: _Toc211328962][bookmark: _Toc239304069]11.1.2 项目现场培训
乙方的安装、调试工程师在安装现场负责完成培训任务，培训地点由乙方与甲方共同商议确定。
12、索赔
12.1 如对照国家标准或当地质检部门出具的质检证书证实其车辆的质量不合格或达不到招标要求的，甲方有权根据国家检验标准或当地质检部门出具的检验结果向乙方提出索赔。
12.2 在根据合同规定的检验期和质量保修期内，如证实乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任的，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
12.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回车辆所需的其他必要费用。
12.2.2 根据车辆低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲、乙双方商定降低车辆的价格。
12.2.3 用符合质量、规格型号、品牌、技术要求和性能要求的新零件、部件或车辆来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。甲方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保修期。
12.3 如果在甲方发生索赔通知后15天内，乙方未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后15天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
13、违约赔偿
13.1 除合同第14条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交车和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费【按每拖延一日，承担车辆合同价的0.5%金额赔偿费计算】。但违约赔偿费的最高限额为车辆合同价的30%。如果乙方在达到最高限额后仍不能交车和提供服务，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。
13.2 甲方或乙方如有其他违约，应按《中华人民共和国民法典》和招标文件的约定承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。
14、不可抗力
14.1 如果甲、乙双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经甲、乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
14.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
15、争议
15.1 甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向货物交付所在地人民法院提起诉讼。
16、违约终止合同
16.1 甲方在乙方存在下列违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。
16.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内完成车辆交付甲方验收。
16.1.2 如果乙方未能履行合同规定的其他义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后15天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。
16.2 在甲方根据上述第16.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交车辆类似的车辆，乙方应对购买类似车辆所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。
16.3甲方有权在车辆生产过程中进行检查，如发现不符合招标文件规定的技术参数、质量要求的，甲方有权向乙方发出整改通知书并要求乙方在规定期限内进行整改；乙方拒不整改的，甲方有权终止合同，乙方应对该不符合要求的车辆费用负责并承担相应损失。
17、转让与分包
17.1 甲方不允许乙方将本项目转包和分包给任何第三方生产，如发现乙方有转包或分包行为，限令改正。否则，甲方有权立即终止合同，乙方负违约责任，向甲方支付违约金。
18、其他
18.1 车辆在供货过程中，负责对车辆进行免费维保等服务，确保顺利运行。
18.2 乙方应向甲方进行车辆技术交底。
18.3供货期间所有安全、消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、治安保卫、文明安装均由乙方负责，发生的一切问题和责任与甲方无关，费用由乙方自理。
18.4乙方在验收之前所有车辆及材料应自行保护。乙方不得擅自外运其他地方使用车辆及材料，否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。
18.5乙方在供货过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。
18.6 乙方必须服从甲方的统一调度和指挥。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。
18.7招标文件和投标文件作为本合同的组成部分。
18.8在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失。
A、不同意本项目合同条件；
B、停工或拖延供货进度或影响供货质量；
C、要挟甲方提高合同价款；
D、要挟甲方给予某种补偿；
E、自认合同付款比例和时间。
18.9所有车辆及材料均由乙方自行组织采购，凡由乙方采购的车辆及材料，乙方应按照设计和有关标准、招标文件要求采购，向甲方提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对车辆及材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。
18.10本项目质量确保达到国家合格标准，且要求一次检测合格，检测不合格者，必须无偿修复至合格，非甲方原因，质量整改期间工期不顺延。
18.11合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方签署书面的合同修改书。
18.12 合同生效及其他：
18.12.1本合同共      页，壹式拾份，以中文书写，甲方伍份，乙方肆份，招标代理机构存档壹份，经甲、乙双方签字盖章后生效。
18.12.2 如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
18.12.3 合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。
甲   方：（公章）                      乙  方：（公章）

住      所：　　　　　　　　　　　　   住  所：
法定代表人（盖章或签字）：　　　　　   法定代表人（盖章或签字）：
电      话：　　　　　　　　　　　　   电      话：
传      真：　　　　　　　　　　　　   传      真：
开户银行：　　　　　　　　　　         开户银行：
账      号：　　　　　　　　　　　   　账    号：

邮政编码：　　　　　　　　　　         邮政编码：

 年    月    日                                年    月    日          




















第六章 采购需求
一、本项目专门面向中小微企业采购的项目。
二、本项目采购的是非进口产品。
三、本项目最高限价人民币220.00万元，不接受超过最高限价的投标报价。
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，否则评标委员会有权按无效投标处理。
四、项目内容及说明
1、项目内容：丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目
2、交付地点：采购人指定地点。
3、采购清单（投标人所提供车辆底盘生产日期不得超过本项目投标截止时间前1年，否则采购单位有权不予接收，所造成的责任由投标人自行承担）
	序号
	名称
	主要性能要求
	数量
	预算金额（万元）

	1
	泡沫消防车
	25吨泡沫消防车
	1辆
	220


5、 技术参数要求
技术参数要求
参照标准
（1）整车性能符合国家相关技术规定；
（2）供排水泵性能符合国家相关技术规定； 
（3）整车外廓尺寸、轴荷及质量符合 GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定； 
（4）整车外部照明和信号装置符合 GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
（5）所有粘接、焊接牢固，光洁，平整；
（6）整车车辆必须取得工信部公告。标注“▲”的技术参数为重要性能指标，需提供工信部车辆公告参数页或国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告以证明功能的有效性，否则视为重要负偏离扣分；对于不带“▲”的技术参数为其他技术指标，每有一项不满足的，作为负偏离扣分。

1.整车参数：
外形尺寸：≤12000mm×2550mm×3700mm
▲乘员人数：≥6人（提供国家工信部公告参数截图为佐证）
最高车速：≥90km/h
排放标准：国VI
整车配备360影像系统。
2.底盘参数：
驱动型式：8×4或优于
轴距：≤1950mm+4600mm+1400mm
驾驶室：四门双排驾驶室
▲额定功率：≥320（kW）
排放标准：国VI
取力器：全功率取力器
油箱容量：≥300L
制动系统：ABS（防抱死制动系统）；EBS（电子制动系统）+ESC（车身稳定系统）
3.副车架：
材质：高强度钢材
结构形式：井字形焊接。式成型，焊后校形振动消除焊接应力，与底盘大梁、上装采用刚性、弹性混合型连接方式固定。
防腐处理：喷砂除油锈，喷涂防腐漆
4.驾乘室：
内饰：自动空调，电动电加热后视镜，电动玻璃升降器，电动举升翻转系统。
特点：整体框架结构，车身制造精确，整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠。满足消防车的特殊需求驾驶室地板及发动机连接部分特殊额外降噪及隔热处理。
5.车厢：
材质：泵房主骨架优质钢制型材，器材架为铝合金型材。外蒙板采用铝板粘接，内饰板及内饰底板均为氧化铝合金花纹板，顶部铺设防滑铝板，可行走。
结构：全钢制型材框架焊接结构，牢固可靠，确保强度和刚度；内蒙板为粘结胶粘结，器材箱内骨架采用铝合金型材搭接技术。
车顶护围：采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯，要求美观且耐腐蚀能力强。
梯架：车厢顶部设置一套多功能二节拉梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯
后爬梯：车厢后部设置一架通往车顶的安全爬梯
6.卷帘门：
材质：采用轻型优质铝合金，大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、外形美观、轻便可靠
结构：顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座；每个器材箱内都有随帘子门启闭的LED照明灯带，方便夜间取放器材。
7.脚踏板：
材质：优质型材
结构：采用翻转踏板结构，具有较强的耐腐蚀能力;采用机械弹簧加锁销在内锁紧，开合可靠。（踏脚翻板翻下静载荷≥150kg）。
8.电器系统：
整车须设有电源总开关。
牌照灯座符合GB4785的规定，满足牌照照明需要。
除原车设备外，警报器，警灯、标志灯、示廓灯等操控开关须设在驾驶室内，独立电路设计，电气控制盒集中控制。
警灯：红色长排警灯1只，设置于驾驶室顶部，外形要符合整车外观要求。
警报器：功率为100W的调音调频警报器，并带有扩音装置。
车身两侧上方装LED爆闪灯，车身两侧下方安装一组安全侧标志灯，车顶尾部设有1个全方位电控后照明灯，并符合GB4785的规定要求。
各器材箱内均须安装有照明灯，车厢上部两侧须装有附体工作灯，以方便夜间器材取放和安全行驶。
北斗导航系统：满足消防队使用要求。
车载通信指挥系统：满足消防队使用要求。
9.表面处理：
漆料：车厢表面喷涂优质聚氨酯烤漆，整车的颜色以消防红为主色调搭配其它套色线条。
颜色：消防红
▲10.消防泵：进口品牌
额定压力：1.0MPa
▲额定流量：≥100L/s（提供消防泵检验报告作为参数作证）
真空泵：水泵一体化设计，通过泵轴直接驱动、无需额外动力、无噪音。
引水形式：活塞式
吸水深度：7m
引水时间：≤100s
安装形式：后置式
▲11.消防炮：进口品牌
▲额定流量：≥80L/s（提供消防炮检验报告作为参数作证）
射程：水≥80m 泡沫≥70m
安装位置：车厢顶部
水平回转角度：≥0°~330°
俯仰回转角度：≥-15°~60°
12.液罐：
▲液罐容量：总容积≥25m³ 水≥21m³  泡沫≥3m³（提供国家工信部公告参数截图为佐证）
材质：采用优质钢板，罐体内表面采用高科技防腐材料喷涂。
安装形式：外露式
结构：2个人孔；1个溢流装置；1个液位传感器；1个水罐放余水口。
13.管路系统：
外吸水口：泵室正后方安装DN150吸水口1个。
注水口：车身左右两侧各安装DN65注水口2个。
出水口：泵室左右两侧各安装DN80出水口2个。
放余水管路：为保护水泵，在管路中加装了放余水阀。
炮出水管路：车身上部设有1个DN100的炮出水管路。
14.消防控制系统：
安装位置：泵房后部，打开后端卷帘门可接近观察、操作。
仪表板型式：基于数据总线传输的电子式全智能控制仪表。用于车载发动机控制、数据显示，以及外围设备数据采集、控制，支持车用数据总线。
仪表板上设备：上装须配备PLC高亮显示屏及各种控制开关，并在其近旁有明显的中文标识，需要具备充足的照明。PLC高亮显示屏上须显示有液位表、转速表、压力表、真空表、消防系统原理图和操作步骤说明等内容；面板上还须设有：仪表板照明灯和开关、紧急停止按钮、发动机调速旋钮、引水开关、 内吸水开关、内注水开关等设备。
15.快速充气充电装置
主驾驶侧须配备车辆快速启动保障系统，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可在车辆启动时自动脱落，也可手动分离。保证消防车随时出警需要。
16.AEB主动安全系统   
1.车辆安装AEBS主动安全系统，以双目相机、毫米波雷达为双传感器融合方案，保障监测精准性，提升行车安全防护等级。（提供《GB∕T 38186-2019 商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法》的检测报告）。
2.系统能检测道路行驶中对本车产生危险的障碍物并能针对障碍物进行紧急制动（障碍物包含但不限于：打伞行人、儿童、异型特种车辆、非金属障碍物、纸箱等非标障碍物、路面遗撒物和路面车辆等），并提供三维点云数据及视差图像（以视频和图片形式表现）。
3.车辆安装限高防撞系统：感知系统为双目相机，可识别所有限高杆、天桥、隧道入口等限高障碍物。
4.平台数据上传:为提升车辆管理效率。云平台重点监控信息包涵：轨迹回放、在线记录、报警查询、离线天数筛选、报警次数筛选、车辆报警情况、在线未报警车辆、设备报警异常车速车辆、车辆在线情况等。

17.随车消防器材
整体要求：未明确要求的随车器材性能参数，原则上需符合满足消防使用最高标准要求。器材交付验收时需提供相应器材的国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。
	序号
	器材名称
	数量
	参数要求

	1
	灭火头盔
	50
	1.整体要求
1.1符合国家GA或XF44-2015《消防头盔》标准要求，需提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。
2.外观及材质：
2.1为全盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴19式消防帽徽。颜色:黄色、红色。
2.2材质：帽壳材质为聚酰胺材料（PA66），缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU）,帽壳为一次性注塑成型。
2.3披肩：应为装卸式，采用芳纶阻燃面料复合的三层结构，颜色为藏蓝。
2.4滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。
2.5反光标识条：荧光黄色，荧光桔红色。
3.技术性能
▲3.1冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤3200N；辐射热预处理，最大冲击力≤3300N；低温预处理，最大冲击力≤3350N；浸水预处理，最大冲击力≤3450N。
3.2阻燃性能：头盔经高温实验后，下颏带损毁长度≤10mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤30mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象。
3.3电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA。
3.4下颏带抗拉强度：延伸长度≤15mm。
3.5侧向刚性：帽壳最大变形≤32mm，卸载后变形≤2.5mm，帽壳无碎片脱落。
3.6面罩光学性能：面罩透光率≥69%（浅色）。
3.7披肩防水性能 耐静水压＞17kPa。
▲3.8质量：≤1200g。

	2
	空呼
	4
	1、正压式消防空气呼吸器适用于浓烟缺氧及任何有毒气、烟雾、蒸汽污染的大气环境中，符合 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求;提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。
2、面罩采取柱形设计，采用液态硅胶，具有可靠的密封性，佩戴舒适；面镜大视野，透光率好，不眩晕，不失真，多重防雾，耐磨抗冲击；可选配眼镜框架，可根据自身情况配备镜片；面罩部分仅含远距离通讯鹅颈喇叭，无电池与电路，可整体清洗；通过导光柱将供气阀上的灯光传输至面罩内，实现压力平视显示功能（HUD功能）。
▲3、供气阀具备空气旁通功能（打开后可呼吸环境空气），旁通功能打开需有防止误操作设计，同时提供机械和电子两种提示，告知使用者旁通功能已经打开；HUD灯光显示通过导光柱传递到面罩内；具有强制供气旋钮开关，紧急时可强制供气，同时具有冲刷面罩去雾除尘功能；内置麦克风，可以实现近距离扩音与远距离通话。
4、采用电子压力表（带机械压力表）和机械报警哨，没电情况下也可以显示气瓶压力，电子压力表可以控制跌倒报警，并且具有与HUD同步的气量灯光显示。
▲5、背板可根据使用者身高差异可多档调节；腰托可旋转、可上下移动（具有锁止结构），悬浮背包设计增加舒适度减轻负重感；背板具有六组灯光，其中2组可显示空呼压力范围，当气瓶压力30MPa~10MPa时，绿灯闪烁；10MPa~6MPa时，黄灯闪烁；6MPa以下时，红灯一直闪烁；另外4组灯光，报警时灯光全闪增加辨识度；集中供电单元无需工具可手动拆装，支持电量一键查看；扩音/报警单元可近距离扩音，背板上扩音功能的喇叭与供气阀的内置麦克风也采用有线连接，扩音洪亮清晰；肩带上留有对讲通讯接口可以与对讲机或其他设备连接实现远距离通讯，报警声音响亮穿透力强；具有应急供电装置，可以在集中供电单元欠压时保障HUD功能的正常运作；具有配件存储仓，可存储一些常用的紧固件、密封件等；肩带为卡扣式快速拆装结构，便于应急情况的逃生。
6、HUD与中央主控单元采用有线连接，面罩可以随意更换不影响HUD功能无需重新配对。
7、减压器配置他救接口和快速充气装置。
8、材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现融现象，续燃时间≤5S。
9、整机气密性能：压力指示值在1min内的下降=0MPa。
10、抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1min内的下降=0MPa。非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。
11、佩戴质量≤13kg
▲12、动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤320Pa，呼气阻力≤630Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2L/min时，吸气阻力≤265Pa，呼气阻力≤550Pa。
13、耐高温试验后，呼气阻力≤660Pa；
14、耐低温试验后，呼气阻力≤570Pa。
15、耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值=0MPa；
16、耐辐射热性能试验后，全面罩保持正压，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤135Pa，呼气阻力≤500Pa。静态压力≤265Pa.
17、报警器性能：报警器压力5.5士0.5Mpa，连续声响时间至少90dB(A)的声强持续>15秒。
18、报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min。
19、全面罩总视野保留率≥75%，双目视野保留率≥55%，镜面透光率≥90%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.90%。
20、减压器输出压力在0.6MPa~0.85MPa。安全阀关闭压力大于1.3MPa
21、压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，其漏气量≤20L/min。
22、压力平视装置的显示装置当气瓶压力30MPa~10MPa时，绿灯常亮；10MPa~6MPa时，黄灯常亮；6MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于ExiaIICT4Ga。
23、气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤复合材料：内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料，工作压力30MPa。
▲24、每4套空呼配一套热成像智能空呼压力表，集数字压力显示与机械指针式压力显示与一体，能够实时监测并显示空呼压力、剩余使用时间、环境温度等数据；红外热成像显示功能：能从空呼界面切换至红外热成像界面；红外热成像有3点测温功能，能追踪一个最高温、一个最低温和中心点温度。热成像色彩显示模式支持 ：全彩模式、 白热模式、 黑热模式、 热点模式四种模式；具有数字变焦功能、拍照及查看功能、录像及查看功能、指南针功能、数据导出功能；热成像分辨率：320 x 240 像素；热成像监测距离：0.3米~500米；热灵敏度 ：＜70mK；热成像视场角(FOV)： 水平56.2°、垂直41.6°；温度监测范围：-10~550℃；帧频：9 Hz；启动时间：＜10秒；图像 / 视频 存储：8GB；显示屏分辨率：320×240像素 ；采用防爆设计，安全可靠，防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga，防水等级：IP68，提供防爆合格证复印件及消防专业检测机构出具的产品检测报告复印件。

	3
	头灯
	60
	符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》、GB/T 3836.1-2021标准要求。
1.连续放电时间：≥4h(强光)；≥8h（工作光）；
2.防护等级IP66/IP68、可在5米水深处使用1小时；
3.强光照度平均值≥1500 LX，最小值≥1000 LX；弱光平均值≥600 LX，最小值≥580 LX
4.本质安全型防爆等级Ex ib ⅡC T4 Gb，满足Ⅰ、 Ⅱ区安全工作要求，提供防爆合格证。
5.产品可在0到90°范围进行旋转灯头，可实现不同角度的光照要求，具有强光、弱光及爆闪多种工作模式。
6.灯体采用OLED可视化智能数字显示及电池图标剩余电量显示双重模式：可直观看到当前工作模式（强光、弱光、爆闪）、当前剩余电量百分比以及精确的剩余工作时间。
7.尾部配有红色方位灯，可视距离大于100m。大开关设计，通过轻按开关可实现强光、弱光、爆闪的开启、关闭和切换，对现场进行照明、信号指示；
8.灯具采用隐藏式TYPE-C充电接口，可以保护橡胶塞不易老化。可以借用任何USB输出设备进行充电，方便快捷。灯具充电时，可实时显示充电状态以及当前电量。
9.具有配套的专用胸灯夹具，灯具做胸灯时候使用，夹具重量≤5g。
10.提供具有相应资质的第三方检测机构检验报告

	4
	手抬泵
	1
	符合GB 6245-2006《消防泵》标准要求。
1、水泵类型：单泵双级离心泵
2、引水方式：无油式真空泵旋片式引水
3、最大吸深：7米
4、引水时间：≤18秒
5、进水口口径：65mm、出水口口径：65mm
6、额定压力：0.6Mpa
7、额定流量：≥510L/min@0.6Mpa
8、最大流量：≥40T/H
9、扬程：≥90米
10、发动机类型：单缸 四冲程 卧式 风冷 汽油
11、最大输出功率：13ps（9.6kw）
12、点火方式：晶体管电子点火
13、重量：≤70kg
14、尺寸：575*560*515mm
15、出水阀：快速出水阀
16、启动方式：手、电启动
17、全包复式外罩，全自动一体化操作面板
18、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告

	5
	六米拉梯
	8
	1.整体要求
1.1符合GA或XF137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。
2.材料
2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。
3.技术要求
3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。
3.2最小梯宽300±3mm。
3.3梯蹬间距280±2mm。
3.4整梯质量≤29kg。
3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。
3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。

	
	超轻比武 挂钩梯
	8
	1.整体性能
1.1符合XF137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量检验检测中心的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。
2.材料
2.1侧板材质使用6005-T5铝型材,梯蹬为竹质。
3. 技术性能
3.1工作长度4±0.1m。
3.2最小梯宽250±2mm。
3.3梯蹬间距340±2mm。
3.4整梯质量约为8.5±0.4kg。
3.5水平弯曲残余变形比值≤0.06%。
3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。
3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
3.8挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。
3.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。
3.10侧摇摆试验残余变形比值≤0.1%。

	7
	65㎜水带
	100
	1.符合GB 6246—2011《消防水带》标准。需提供国家认可的且具有消防水带检验检测资质的国家级或第三方检测机构出具的型式试验-检测报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。
2.编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。
3.水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。
4.编织层材料：涤纶长丝，衬里材料：聚氨酯。
5.口径（内径）63.5mm-65.5mm。
6.每盘长度可根据甲方需求定制。  
7.在3.0Mpa，保压5min，试样不应有渗漏现象。  。  
7.单位长度质量 ≤285g/m。
8.水带的设计工作压力2.0MPa、爆破压力不低于7.5MPa,且水带在爆破时，不应出现经线断裂的情况。
9.轴向延伸率≤3%，直径膨胀率≤3%。
11.附着强度：水带织物层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm。
12.扯断伸长率 ≥440%，扯断强度≥45MPa。
13.热空气老化性能试验下：爆破压力比率≥90%，附着强度比率≥90%。
14.水带在设计工作压力2.0Mpa下，往返进行100次耐磨试验后未发生渗漏和破裂现象。
15.每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。                                                                                                                                                                16.配备65 铝合金快速接口。
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	80㎜水带
	100
	1.符合GB 6246—2011《消防水带》标准。需提供国家认可的且具有消防水带检验检测资质的国家级或第三方检测机构出具的型式试验-检测报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。
2.编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。
3.水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。
4.编织层材料：涤纶长丝，衬里材料：聚氨酯。
5.口径（内径）76mm-78mm。
6.每盘长度可根据甲方需求定制。  
7.在3.0Mpa，保压5min，试样不应有渗漏现象。  。  
7.单位长度质量 ≤350g/m。
8.水带的设计工作压力2.0MPa、爆破压力不低于7.0MPa,且水带在爆破时，不应出现经线断裂的情况。
9.轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%。
11.附着强度：水带织物层与衬里之间的附着强度≥50N/25mm。
12.扯断伸长率 ≥420%，扯断强度≥45MPa。
13.热空气老化性能试验下：爆破压力比率≥90%，附着强度比率≥90%。
14.水带在设计工作压力2.0Mpa下，往返进行100次耐磨试验后未发生渗漏和破裂现象。
15.每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。                                                                                                                                                    16.配备80 铝合金快速接口。
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	五小件
	1
	1. 漏电探测仪：
用于现场确定泄漏电源位置，具有声光报警功能。符合GB/T 32191-2015泄漏电流测试仪。提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，报告取得CMA或CNAS资质认定。
1.探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz ；
2.灵敏度：3种（外部开关选择） 高、低、定位 ；
3.信号指示：声、光（频率增加或减小）； 
4.测试频率：20～100Hz ；
5.自检：3s ；
6.电源：4节5号碱性电池 ；
7.正常使用时间：1年 ；
8.持续使用时间：300h ；
9.电池报警：内显低压报警 ；
10.工作温度：-30°C～50°C ；
11.尺寸：直径≤50mm，长度≤530mm ；
12.重量：≤500g（含电池）。
2.无线复合气体探测仪：
2.1、能实时检测现场的有毒有害可燃气体浓度和爆炸下限，根据工作复杂性需要，可将检测到的数据及报警信息无线传输至由后台防爆手持监控终端上，从而保护作业人员安全和防止二次灾害的发生。该套件由泵吸式无线有毒气体检测仪、防爆无线手持监控器、仪器箱，组成，方便携带和使用1.1
2.1.1、无线有毒气体检测仪符合GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.4-2021标准要求，需提供国家级检验机构出具的检验报告和证书，可燃气体需提供消防认证，国际或国内的防爆等级证书。
2.1.2、无线复合式气体检测仪  1台
2.1.3、仪器可支持的传感器类型：有毒气体和可燃气体的一体化监测，一次可监测多达4种气体。
2.1.4、尺寸：≤145*83*43mm。
2.1.5、重量：≤420g（泵吸式）。
2.1.6、材质：不锈钢外壳和黄色橡胶保护皮套。
2.1.7、电池：可充电锂电池（泵吸式工作时间不小于8h）。
2.1.8、报警方式：声音报警≥95db@30cm、红色LED报警灯、震动报警。
2.1.9、背光：手动，报警时自动。
2.1.10、采样方式：泵吸式。
2.1.11、数据记录：4个传感器槽位，一分钟存储间隔，可连续存储不少于3个月，存储间隔1s-3600s可调。
2.1.12、防护等级：≥IP65，同时支持自动标定平台和手动标定。
2.1.13、内置重力传感器，360°显示无死角，支持中英文菜单。
2.1.14、复合式气体检测仪传感器配置：LEL/CO/H2S/O2/无线。
2.1.15、无线传输距离200M。
2.2.、无线手持监控器
该手持监控器是一种便携终端，客户可自定义连接仪器名称，从而轻松辨识仪器读数和状态，与无线气体检测仪报警同步，确保工作人员安全。
2.2.1、外形尺寸：≥270mm×100mm×60mm。
2.2.2、重量：600±10g。
2.2.3、电池：无需充电，一次性电池，可连续工作240小时。
2.2.4、工作温度：-20℃ ~ +50 ℃。
2.2.5、相对湿度：10% ~ 90%（无冷凝）。
2.2.6、防护等级：≥IP55。
2.2.7、显示：点阵LCD（72mm×108mm）。
2.2.8、报警方式：声音报警≥90db@30cm、可视报警：2只高亮红色LED报警灯
2.2.9、通信频率：ISM频段，IEEE802.15.4Sub 1Ghz.
3.红外热成像仪
3.1.符合XF/T 635-2023《消防用红外热像仪》标准要求，提供应急管理部上海消防研究所机构出具的检测报告。
3.2.显示器：≥4.3英寸彩色液晶屏幕，屏幕亮度支持高中低档位切换，内置电子罗盘，全中文操作系统，支持多国语言设置及2倍/4倍/8倍画面放大功能。
3.3.屏幕追踪：支持中心点温度显示，全屏最高温、最低温实时追踪，具有固定测温区域检测功能，可选择追踪范围大、小。
3.4.显示模式： 基本消防模式、黑白模式、火场模式、搜救模式、热检测模式、IR模式、可见光模式、MIF模式。
3.5.探测器像素：≥384×288。
3.6.测温范围：≥-20℃～1000℃。
3.7.温度单位：3种温度单位选择设置，包括：℃、℉、K
3.8.温度范围：可设置温度检测范围-40℃-150℃；0℃-650℃；500℃-2000℃ 3个档位,具有自动换挡功能，根据测量温度自动切换量程。
3.9.测温设置：具有发射率、目标距离、相对湿度、反射温度、大气温度、环境温度设置功能。
3.10.报警功能：具有声音、震动、屏幕闪烁报警，支持高、低温报警阈值调节。
3.11.采样帧速率：≥25帧/s。 
3.12.测距功能：距离单位可以设置m、yd、ft
3.13.拍摄方式：可选择拍照、录像、冻结、冻结/拍照四种模式。
3.14.存储功能：内置存储≥128GB，可在本机直接查看照片、视频回放，能够直接在本机删除照片及录像，无需外接第三方显示器。
3.15.照明灯：≥2颗LED照明灯，黑暗环境下用于辅助照明。
3.16.定位功能：具有定位功能，屏幕可显示当前经纬度信息。
3.17.自动关机、休眠功能：可设置5min、10min、20min、30min、40min、50min、60min
3.18.配备数据分析软件，具有拍照、录像功能，能远程操控主机检测模式切换及发射率、反射温度、大气温度、相对湿度、目标距离等参数调节功能（主机数据同步变化）；
3.19.能够通过电脑分析软件查看平均温度，具有温度趋势分析功能，可自定义分析区域；
3.20.检测对象数据分析功能：具有直方图、线温分布图，可进行温差计算，可设置视频格式：mp4、irgd、augd，支持视频拼接功能；
3.21.数据导出功能：支持导出数据分析报告、直方图、温度曲线图、对象温度数据、对比温度数据、区域分析对象温度矩阵、全图温度矩阵；可将拍摄图片直接生成数据报告；
3.22.具有无线传输功能，能够通过第三方终端无线访问主机相册，下载和删除主机相册照片、视频；可远程控制调节主机调色板。
3.23.在260℃环境温度持续工作时间5min；在120℃环境温度持续工作时间10min；在80℃环境温度持续工作时间30min
3.24.防护等级：≥IP67；主机工作时间：≥5小时。
3.25.防爆等级：≥Ex ia IIC T4 Ga（提供防爆合格证）
3.26.整套设备应由主机,镜头盖, 锂电池座充, 电源适配器, 双头Type-C数据线, USB-A转Type-C数据线, Micro HDMI线, 腕带, 颈带, 硬质便携箱等组成。
4、激光测距仪：
4.1 符合GB/T14267-2009《光电测距仪》标准要求《望远镜式测距仪校准规范》（JJF 1704-2018）
4.2、测距量程：≥0-2000M。
4.3、测距显示：内置LCD显示+外置触摸彩屏显示。
4.4、外屏尺寸：≥2英寸触摸彩屏，外屏锁定状态下仪器将不自动关机，需解除锁定恢复自动关机。
4.5、测量单位：米(m)、码(Yd)。
4.6、测距误差：≤±0.2m（200m内）；≤±0.5（200m外）。
4.7、倾角范围：≥-90°~90°。
4.8、测角精度：≤±0.1°。
4.9、激光波长：905 nm。
4.10、视场角度：≥8°。
▲4.11、放大倍率：≥8X。
4.12、物镜孔径：≥26mm。
4.13、发镜孔径：≥18mm。
4.14、两点测高，三点测高：支持
4.15、机身数据储存：≥127组。
4.16、当前环境温度检测范围：≥-45℃~+130℃ 。
4.17、测距震动提醒：支持。
4.18、自动关机：支持。
4.19、需提供权威机构带CMA CNAS出具的第三方检测报告复印件
5、工具箱
自动压力平衡阀-平衡内外气压，保持防水
· 舒适的橡胶成型手柄
· 不锈钢挂锁孔保护
· 底部两层 N 型柱状海绵上盖波浪状海绵
· 防水、防撞击、防尘
· 易开合型二级锁扣
· 开细胞核结构及坚固的外壁 - 坚固、重量轻
· O 型密封圈
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	测温仪
	1
	提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，报告取得CMA或CNAS资质认定。
非接触测量物体温度，寻找隐藏火源。
1.形状枪型；非接触式；带镭射指标测量；℃/℉切换功能；
2.距离目标比: 50:1；自动关机；带背光；
3.温度范围：-50℃～1100℃；
4.分辨率：0.1℃. 0.1′F；
5.准确度：±2%±2℃；
6.响应时间和响应值长：500ms & (8-14)um；
7.重量≤210g。
8.提供检测报告
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	开锁器
	1
	适用于采用先进的锁芯破坏技术及优质不锈钢材料制造，专用于抽取锁芯而不破坏门的结构。操作简单迅速，可快速破坏门锁芯打开防盗门，配合辅助工具能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。
符合《毁锁器试验大纲》要求，提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，报告取得CNAS资质认定；
1.配 置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。                                   2.充电式电钻：速度：一级齿轮≥0-450转/分；二级齿轮≥0-1400转/分；三级齿轮≥0-1800转/分；
冲击：一级齿轮≥0-7650转/分；二级齿轮≥0-23800转/分；三级齿轮≥0-30600转/分；
2.最大钻距≥47牛顿/米；钻夹头≥13毫米；
3.钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别≥13/45/14毫米；
4.重量（不含电池组）≤1.7Kg；
5.镍镉电池组：电压≥14.4V；容量≥2.4安时；重量≤0.7Kg；
6.充电器：充电电池≥14.4V DC；电网电压≥230VAC，50Hz；充电时间大约：60分钟；重量≤0.4Kg；
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	开窗器
	1
	适用于公安、消防、矿山、石油化工等行业工作需要，广泛用于公路、铁路、大型客轮、地铁、矿山机车的抢险救援现场，可对各种材质的玻璃进行破碎，符合公安部消防局城市消防站器材配置要求。
符合《玻璃破碎器试验大纲》要求，提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，报告取得CNAS资质认定；
1.玻璃切割机：1台；
2.玻璃切割片：3片；
3.充电式电钻：1台；
4.大理石玻璃钻头：Ф100mm1个、Ф50mm3个、Ф25mm3个；
5.玻璃强力钳：1把；
6.单爪玻璃吸盘：1个；
7.自控注油玻璃刀：1个；
8.金刚石玻璃圆锉：1把（8×200mm）；
9.金刚石玻璃平锉：1把（8×200mm）；
10.玻璃破碎锤：1把；
11.充电电池：2块；
12.充电器：1个；
13.提供检测报告。
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	无齿锯 
	1
	1、结构组成：工具，锯片，
2、主要应用场景：适用于切割金属和混凝土材料的手持切割机，可以用水冲洗，适合各种恶劣环境中使用。
3、符合 GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求
4、提供国家级检测中心出具的检测报告
5、功率≥5.5KW；
6、重量≤14 公斤；
7、风冷二冲程发动机
8、锯片直径≥350 毫米；
9、切割深度≥125 毫米；
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	机动链锯
	1
	适用于切割各类物质结构障碍物，可切割木头、石膏板。
1.符合 GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》的标准
2.发动机排量≥50CC；功率≥2.4 千瓦； 最高发动机转速≥9600转/分钟；导板长度≥13-20 英寸 / 33-50 厘米；含导板链条时全重≤5.5 公斤；
3.提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告
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	便携式双锂电无齿锯
	1
	1. 额定电压≥72V
2. 最大切割功率≥8kW
3. 锯片轴转速≥3900转/分钟
4. 最大锯片直径≥405mm
5. 最大切割深度≥145mm
6. 空载续航时间≥40分钟
7. 整机重量（不含锯片电池）≤12.2kg
8. 防水防尘等级≥IP45（雨天可使用）
9. 环境温度：-40°C~45°C
10. 整机尺寸≤460mm*210mm*720mm
11. 电池寿命≥1000次充放电
12. 紧急制动功能：当锯片被卡或因切割操作不当发生机身反弹时，切割机具备锯片紧急制动功能
13. 电量显示：配备至少4格显示
14. 保护功能：配备过载、欠压、短路等故障指示灯
15. 标配电池包：2x8Ah
16.外接电源装置：机器具备外接电池包和220V交流电源功能
17. 充电时间≤90分钟
18. 噪音等级≤93dB(空载最高转速)
19. 前/后手柄等效振级≤2.9m/s²
20. 产品要求:标配不少于1台主机、4块原装电池，1个原装充电器、原装多功能锯片+陶瓷砂轮片各1张、1根冷却水管及专用冷却水壶、产品说明书1本、铝合金航空箱包装1个
21.整机符合 GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》要求，并提供国家级检验检测机构出具的检验检测报告。
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	智能充电柜
	1
	1.系统核心：系统版本≥Android 11  
2.结构工艺：一体式 + 拼组式结构，1.2mm 冷轧板，钣金工艺，酸洗除锈 + 高温烤漆
3.外观尺寸≥1200×500×1900mm， 5 层，每层空间≥ 1200×450×300mm
4.屏幕尺寸≥21.5 寸，分辨率≥1920×1080
5.核心硬件：ARM 架构工业主板，RK3568 4 核 64 位 2.0GHz 处理器，内存≥2+16GB 
6.身份识别：支持人脸（像素≥ 1200万 1080P、活体检测、角度调节）、指纹（光电式、1000 枚录入）、密码
7.工器具识别：超高频 RFID 模块，支持 ISO/IEC 18000-6C 协议
8.安全控制：12V 电磁锁（支持状态反馈），24 路锁控板
9.供电通讯：DC 12V 30A 电源；RJ45 接口，485 通讯协议
10.网络接口：RJ45 千兆网口
11.照明音响：每层 2 条 12V5W 白光 LED 灯（开门亮、关门灭），8Ω5W 扬声器
12.状态提示：RGB 三色 LED 灯（待机蓝、正常绿、异常红）
13.报警功能：柜门超时未关、工器具违规存放时即时报警
14.充电功能：每层设充电口，支持带电池工器具充电
15.智能盘点：自动比对存取记录盘点，生成可下载 / 导出报表
16.预警管理：对工器具超期未还、使用临期、保养临期预警
17.日志管理：记录操作行为，结合人脸抓拍生成可检索日志
18.整体符合GB/T 5226.1-2019 《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》，并提供具有资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告。

	17
	移动式消防炮
	1
	符合GB19156-2019《消防炮》及CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》标准要求。本产品具有设计合理、结构紧凑、重心低、工作平稳等优点。水平回转、炮头俯仰螺杆传动原理，自锁性能好。既有流量可调、又有喷雾、直流功能。其操作简单、灵活可靠、可折叠、便于携带与存放，在工作时，各部位都具有定位销紧功能，以便消防人员定点喷射，撤离火场，是理想的移动式消防装备器材。材料采用铝合金，表面硬质氧化和喷漆处理。
1、额定工作压力：0.8Mpa,工作压力范围0.8MPa-1.0MPa；
1、流量：32.5L/S,射程60.8m；
2、喷雾角(°)120,俯仰角(°)：+30～+70,水炮可调角度±20°；
3、连接1条80水带接口，重量8.5KG。
具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书

	18
	15米比武拉梯
	1
	1.整体要求
1.1符合GA或XF137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。
2.技术要求
2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。
2.2最小梯宽350±4mm。
2.3梯蹬间距340±2mm。
2.4整梯质量≤57kg。 
2.5水平弯曲残余变形比值≤0.2%。
2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。
2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。
2.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。
2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。
2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。
2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。
2.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。
2.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。




17.随车资料：底盘使用说明书 、底盘质量保修卡  、底盘合格证 、消防车使用说明书、消防车合格证 、消防车跟踪服务卡 、消防车交接清单 
18.随车附件
	序号
	名   称
	规格/代号
	数量
	备   注

	1
	吸水管
	KD150×4 m
	4
	

	2
	滤水器
	FLF150
	1
	

	3
	分水器
	FII80/65×3-1.6
	1
	

	4
	集水器
	JII150/80×2-1.0
	1
	

	5
	水带
	13-65-20
	4
	

	6
	水带
	13-80-20
	4
	

	7
	水带
	16-65-20
	4
	

	8
	异径接口
	KJ65/80
	2
	

	9
	水带包布
	DT-SB
	4
	

	10
	异型接口
	150/125
	2
	

	11
	异型接口
	65雄/80雌；65雌/80雄
	2
	

	12
	水带挂钩
	
	4
	

	13
	地上消火栓扳手
	QT-DS1；长400
	1
	

	14
	地下消火栓扳手
	长860
	1
	

	15
	吸水管扳手
	FS150
	2
	

	16
	直流开关水枪
	QZG3.5/7.5；65
	1
	

	17
	直流开花水枪
	QZK3.5/7.5；65
	1
	

	18
	灭火器
	3 kg/ABC
	1
	

	19
	消防斧
	GFP890
	1
	

	20
	橡皮锤
	
	1
	

	21
	水带护桥
	FH80
	2
	

	22
	消防桶
	
	1
	

	23
	空气泡沫枪
	QP4/0.7Z；65
	1
	

	24
	泡沫外吸液管
	Φ40×2700
	1
	

	具体器材接口形式以使用单位要求为准



六、实施要求
1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。
2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求送至在采购人的指定位置。
3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、交付时间：合同生效日后，泡沫消防车 60 日内交付并调试完毕。
5、验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。
6、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
7、投标人调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。
8、投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。
七、验收标准
1、验收依据：相关国家标准、行业标准。
2、验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
3、验收标准：以投标文件和投标人（合同乙方（中标人），下同）的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。
4、验收程序：合同标的全部交付并调试完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后3日内进行验收，如果验收因乙方原因发生迟延和在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害、损失和任何额外费用要求乙方予以赔偿。
八、售后服务要求
(一) 售后服务具体要求
1.免费质保要求：
（1）自交货并验收合格之日起不少于两年(整车)。
（2）关键部件质保不少于五年(关键部件:消防泵、消防炮、液罐本体）。
2.质保期内和质保期后的售后服务要求：提供本地化服务。
3.在免费首次保养（机油、机滤、工时全免）基础上，按投标文件相关承诺执行。
(二) 投标文件要求
1.投标文件中提供《售后服务方案》文件。
2.《售后服务方案》包括以下内容：
2.1免费质保承诺。
2.2服务承诺及措施。
2.3免费保养次数。
3、在质保期内，对采购人所提出的维修要求2小时内做出实质性响应，并提供应急策略；如出现非人为原因设备故障，在24小时内不能解决问题，应免费在7天内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，保修服务由原厂家提供。
4、为采购人提供全面的技术支持，帮助采购人及时解决使用中遇到的技术问题。
5、培训要求：中标人提供免费培训服务（包含差旅费用），确保操作人员熟练掌握。
九、样品要求：无
十、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。



















第七章 投标文件相关格式
一、投标函格式
致：丰县应急管理局
根据          项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。
8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由山东天柱建设监理咨询有限公司确定。
9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 
电话： 
传真： 
投标人：           （电子签章）
日期：  年 月 日


二、开标一览表格式
 
项目编号：JSZC-320321-TZJL-G2026-0001
项目名称：丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目

货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	



投标人：           （电子签章）
 
日期：  年  月  日
 
 
 


三、分项价格表格式

项目编号：JSZC-320321-TZJL-G2026-0001
项目名称：丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目项目
          　 货币单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）
	产地
	数量
	数量单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	
	



投标人：               （电子签章）
日期：   年  月  日


说明：
1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
　　3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、投标人对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


四、偏离表格式
项目编号：JSZC-320321-TZJL-G2026-0001
项目名称：丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目项目
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。
投标人：           （电子签章）
 
日期： 年 月 日
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五、授权委托书及法定代表人身份证明书格式
（一）授权委托书
委托人：
地址：
法定代表人（负责人）：               职务：
统一社会信用代码：
受托人：        性别：男（女）
年龄：  岁      民族：  族
职务：
身份证号：
兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：JSZC-320321-TZJL-G2026-0001）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。
委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。
特此授权委托。
委托人（电子签章）：
法定代表人（签字或盖章）： 
受托人（签字或盖章）：
受托人联系方式：    
年  月 日 
（受托人身份证扫描件附后）
 

（二）法定代表人身份证明书


单位名称：
地址：
姓名：            性别：    
身份证号：        职务：

         系我企业（公司）的法定代表人。

特此证明。


投标人：           （电子签章）
 
法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日


（法定代表人身份证原件扫描件附后）
六、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320321-TZJL-G2026-0001
项目名称：丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目项目

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（丰县应急管理局）的（丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！！！）；
2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！！！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日






说明：
1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


七、残疾人福利性单位声明函格式
（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：JSZC-320321-TZJL-G2026-0001
项目名称：丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目项目

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：           （电子签章）
 
日期： 年 月 日






 
八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式
 
我单位在参加丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目项目（项目编号： JSZC-320321-TZJL-G2026-0001）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：           （电子签章）
 
日期： 年 月 日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）

项目编号：JSZC-320321-TZJL-G2026-0001
项目名称：丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目项目

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：丰县应急管理局泡沫消防车车辆采购项目项目，项目编号：JSZC-320321-TZJL-G2026-0001所必需的设备和专业技术能力， 具体为：
设备：
1、（证明材料扫描件附后）
2、（证明材料扫描件附后）
3、（证明材料扫描件附后）
…………
专业技术能力：
1、（证明材料扫描件附后）
2、（证明材料扫描件附后）
3、（证明材料扫描件附后）
………… 特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：
日期：  年  月  日

十、投标人相关承诺
项目名称：                       
项目编号：                       
我单位承诺：
一、投标人在本项目采购活动中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。
1.管理关系说明:
我单位管理的具有独立法人的下属单位:        (没有填无)。
我单位的上级管理单位                       (没有填无)。
2.股权关系说明:
我单位控股的单位                  (没有填无)。
我单位                    (没有填无)被             (没有填无)单位控股。
3.单位负责人:                  (没有填无)。
二、我单位            (是或否)为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项我单位项目管理、监理、检测等服务的投标人。
三、其他与本项目有关的利害关系说明:         (没有填无)。
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。
我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒，并依法承担相应责任。
投标人（电子签章）： 
日期：    年    月     日


十一、免费质保承诺函

致                         ：
根据贵方《招标文件》（项目编号：JSZC-320321-TZJL-G2026-0001）要求，本供应商正式提交以下投标文件：
免费质保承诺期限：自     年   月  日至    年   月   日，
共      年    






供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：









十一、预付款保函支付条款模板
符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全  额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。





十二、符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。   /  的中国境内生产的组件成本占比≥   /   。   /   的   /    在中国境内生产。         /  的  /   在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。   /  的中国境内生产的组件成本占比≥   /   。   /   的   /    在中国境内生产。         /  的  /   在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（电子签章）：　
日期：  年  月  日
__________________
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。
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