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[bookmark: _Toc12708969][bookmark: _Toc12887259][bookmark: _Toc226126992]
第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk44593331]南京汇采项目管理有限公司受南京交通职业技术学院的委托，就其所需的无人机数智化综合实训基地建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
[bookmark: OLE_LINK37]无人机数智化综合实训基地建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行下载招标文件，并于2026-09-10，09:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]（一）项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2026-0067
[bookmark: _Hlk88135353]（二）项目名称：无人机数智化综合实训基地建设项目
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK70]（三）预算金额：人民币599.25万元 
[bookmark: _Hlk210926704][bookmark: _Hlk88135376]（四）最高限价：本项目设定最高限价为人民币599.25万元，投标人的报价超过最高限价的，作无效投标处理。
[bookmark: _Hlk172038136][bookmark: _Hlk174535205][bookmark: _Hlk210926822]（五）采购需求：无人机数智化综合实训基地建设主要为无人机组装调试、检修、室内飞行实训、软件仿真、文化环境及安全配套设施等，详细内容见本招标文件“第三章 项目需求”。本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: OLE_LINK14]（六）合同履行期限：合同签订，并接到采购人通知后两个月内完成，详细内容见招标文件“第三章 项目需求”；
[bookmark: _Hlk172037786]（七）本项目不接受联合体参与投标；
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk8392111]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
[bookmark: OLE_LINK2]1.通用资格要求：
（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明； 
[bookmark: _Hlk108015803][bookmark: _Hlk109904785][bookmark: _Hlk109904404]（2）提供2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
（3）提供在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收（如增值税、企业所得税等）和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料）；
（4）提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.其他资格要求
[bookmark: _Hlk174538327]（1）存在以下情形的不得参加本项目的采购活动：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
（2）提供法人授权书；
（3）提供投标函；
[bookmark: _Hlk174538358]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包；
（三）本项目的特定资格要求：无； 
[bookmark: _Hlk204083582]三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk171011150][bookmark: _Hlk151113466]（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日； 
（二）地点：江苏政府采购网；
[bookmark: _Hlk204083569][bookmark: _Hlk171011164]（三）方式：招标文件可在“江苏政府采购网”自行下载查看；供应商须办理“苏采云”政府采购交易系统CA数字证书，登录系统并成功提交参与确认函后，方可获得参与后续采购活动的资格。
[bookmark: _Hlk162603855][bookmark: _Hlk162603955]（四）售价：0.00元。
[bookmark: _Hlk176277315]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）提交投标文件截止时间和开标时间：2026-09-10，09:00（北京时间）
（二）地点：“苏采云”政府采购交易系统
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。 
六、其他补充事宜
（一）本次招标不收取投标保证金；
[bookmark: _Hlk171011619][bookmark: _Hlk196927902][bookmark: _Hlk196927919][bookmark: _Hlk196927960]（二）公告发布媒体：本项目相关公告在“江苏政府采购网”发布，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南京汇采项目管理有限公司在该媒体上发布的更正公告； 
（三）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
七、本次招标联系方式
（一）采购人信息
名  称：南京交通职业技术学院
[bookmark: OLE_LINK59]地  址：南京市江宁区科学园龙眠大道629号
联系人：环老师
联系电话：025-86115701
（二）采购代理机构信息
名  称：南京汇采项目管理有限公司
地  址：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼A座
联系人：郑吉玉、张娜
[bookmark: OLE_LINK43]联系电话：025-86606690
（三）项目联系方式
项目联系人：张娜
联系电话：025-86606690　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc8485111][bookmark: _Toc9363425][bookmark: _Toc12708970][bookmark: _Toc12887260][bookmark: _Toc226126993][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc8485112][bookmark: _Toc9363426][bookmark: _Toc12708971][bookmark: _Toc12887261][bookmark: _Hlk198053487][bookmark: _Toc226126994]一、总 则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京汇采项目管理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK47]4.2本项目采购代理服务费用已纳入采购预算，由中标供应商承担并包含在投标报价中。代理服务费以中标金额为基数，参照原国家计委“计价格[2002]1980号”文件规定收费标准的60%计取。若计算金额低于人民币3500元的，则按人民币3500元收取。中标供应商须在领取中标通知书前向代理机构全额支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc8485113][bookmark: _Toc9363427][bookmark: _Toc12708972][bookmark: _Toc12887262][bookmark: _Toc226126995]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
6.1.1投标邀请
6.1.2投标人须知
6.1.3合同文本
6.1.4项目需求
6.1.5评标方法与评标标准
6.1.6投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc8485114][bookmark: _Toc9363428][bookmark: _Toc12708973][bookmark: _Toc12887263][bookmark: _Toc226126996]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”下载的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”下载的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]14、投标有效期
14.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc8485115][bookmark: _Toc9363429][bookmark: _Toc12708974][bookmark: _Toc12887264][bookmark: _Toc226126997]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]16、电子投标文件的递交
16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
子投标文件。
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17、投标截止时间
17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18、投标文件的拒收
18.1代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何投标文件。
18.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc8485116]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc9363430][bookmark: _Toc12708975][bookmark: _Toc12887265][bookmark: _Toc226126998]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]20、开标
20.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]21、评标委员会
21.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况，逾期将不予受理。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.2评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.4 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排授权代表与代理机构及评标委员会联系。
24.8异常低价投标审查
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]24.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]25.1无效投标条款
25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
[bookmark: _Hlk185331020][bookmark: _Hlk185331009][bookmark: _Hlk185331222]25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线内容或标★内容为实质性要求）。
25.1.8投标人被 “信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
[bookmark: _Hlk204691767]25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款：
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc8485117][bookmark: _Toc9363431][bookmark: _Toc12708976][bookmark: _Toc12887266][bookmark: _Toc226126999]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
27.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章，加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章，加盖公章。
27.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
27.6 以下情形的质疑不予受理
27.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.6.5未按招标文件规定的要求签字并加盖公章的质疑（如供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字并加盖公章的质疑）。
27.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.1中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc8485118][bookmark: _Toc9363432][bookmark: _Toc12708977][bookmark: _Toc12887267][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc226127000]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]29、签订合同
29.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30、标的物的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的标的物（包含与货物相关的服务，及与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc8485120]
[bookmark: _Toc8485121][bookmark: _Toc9363435][bookmark: _Toc12708980][bookmark: _Toc12887270][bookmark: _Toc226127001]
第三章 项目需求
[bookmark: _Toc8485122][bookmark: _Toc9363436][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc12708982][bookmark: _Toc12887273][bookmark: _Hlk28691518][bookmark: _Toc12887271][bookmark: _Hlk172189752][bookmark: _Hlk174538476][bookmark: OLE_LINK8]一、建设的内容和采购标的
无人机数智化综合实训基地建设主要内容为无人机组装调试、检修、室内飞行实训、软件仿真、文化环境及安全配套设施等，采购标的清单如下：
	[bookmark: _Hlk210927219][bookmark: _Hlk210927155]序号
	标的名称
	数量
	单位
	所属行业
(对应中小企业划分标准)

	1
	数控机床
	1
	台
	工业

	2
	3D打印机
	2
	[bookmark: OLE_LINK6]台
	工业

	3
	无人机装调综合实训台
	28
	[bookmark: OLE_LINK12]台
	工业

	4
	穿越机装调套件
	10
	套
	工业

	5
	穿越机装调备件库
	1
	套
	工业

	6
	无人直升机
	2
	台
	工业

	7
	固定翼备件库
	1
	套
	工业

	8
	无人机检修综合实训台（核心产品）
	14
	台
	工业

	9
	消防/冲洗无人机
	2
	套
	工业

	10
	吊运无人机
	2
	套
	[bookmark: OLE_LINK38]工业

	11
	中型培训机
	1
	套
	工业

	12
	足球无人机套件
	20
	套
	工业

	13
	FPV穿越机套装
	5
	套
	工业

	14
	多自由度整机测试平台
	1
	台
	工业

	15
	室内飞行防护网
	2
	[bookmark: OLE_LINK10]套
	工业

	16
	网络搭建、强弱电布设
	1
	项
	/

	17
	制造流水线物料柜
	3
	套
	[bookmark: OLE_LINK68]工业

	18
	检维修流水线物料台
	2
	台
	工业

	19
	[bookmark: OLE_LINK60]起降场建设
	4
	个
	/

	20
	[bookmark: OLE_LINK62]照明安装
	1
	项
	/

	21
	实训室氛围营造、文化建设
	1
	项
	/

	22
	无人机行业应用模拟仿真软件
	28
	套
	软件和信息技术服务业

	23
	低空物流航线规划及调度仿真系统套件
	30
	套
	软件和信息技术服务业

	24
	《无人机山区物流配送通用技术指南》团标
	1
	套
	/


（1）项目属性：货物类
（2）本项目不接受进口产品投标；
（3）本项目核心产品为：无人机检修综合实训台
[bookmark: _Hlk174538584][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK24]（4）如供应商拟就上述清单中“所属行业”标注为“工业”和“软件和信息技术服务业”的采购标的申请享受价格扣除优惠，须确保此类标的全部由符合政策要求的小微企业制造，并按招标文件要求逐项如实填报《中小微企业声明函》（未明确“所属行业”的标的无需填报）。未按要求提供声明函的，评标时将不享受相应的价格扣除优惠。
二、技术要求：
本章技术要求是对该产品提出的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；投标人结合本章技术要求，提供符合相关标准和本项目实际需求的产品。
（一）实训设备（硬件）
	[bookmark: OLE_LINK15]序号
	标的名称
	技术参数

	[bookmark: _Hlk216877221][bookmark: _Hlk216878068]1
	数控机床
	[bookmark: OLE_LINK26]1.加工尺寸：Y400mm*X400mm*Z120mm±5%；
2.台面尺寸（长*宽）：Y620mm*X480mm±5%；
3.外形尺寸（长*宽*高）：Y790mm*X740mm*Z760mm±5%；
4.主轴功率：≥2.2KW循环水冷主轴；
5.主轴转速：≥24000rpm；
6.滑动单元：直线导轨；
7.运动单元：高精度滚珠丝杆；
8.进给速度（空载）：≤6000mm/min；
9.进料高度：≥150mm；
10.刀具安装直径：ER20 1-13mm；
11.重复定位精度：0.01mm；
12.文件格式：NC/TAP/TXT/G代码；
13.工作电压：AC 220V；
质保期1年。

	2
	3D打印机
	1.技术原理：熔融沉积成型；
2.成型尺寸：单喷嘴模式≥325×320×325mm，双喷嘴交集≥300*320*320mm，双喷嘴并集≥350*320*320mm；
3.打印平台：最高温度120°；
4.打印耗材：支持PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF；
5.打印速度：工具头最大移动速度1000mm/s，工具头最大移动加速度20,000mm/s²；
6.喷头数量：双喷头；
7.传感器：内置喷嘴摄像头分辨率≥1920×1080，工具头摄像头分辨率≥1920×1080，俯视摄像头分辨率≥3264×2448；
8.支持开门检测、断料检测、缠料检测，耗材用量及余料检测，支持断电续打；
9.屏幕尺寸：≥5英寸1280×720触摸屏；
10.内置存储≥8GB， 
11.空气净化：初效过滤器等级：G3；HEPA滤网等级：H12；活性炭滤芯类型：椰壳活性炭；支持颗粒物过滤；
12.配1个AMS，支持4色打印。
质保期1年。

	3
	无人机装调综合实训台
	1.桌架：灰白色，台面：绿色；
2.桌面平整度高，台面厚≥25mm，表面≥3mm厚高分子耐磨材料，使桌面耐酸碱、耐磨、耐油，桌面采用高纤维板，使桌面具有抗击性，高强度塑胶包边，配套焊接硅胶垫1块；
3.桌腿和底拉撑采用壁厚≥1.2mm方管，钢材均以酸洗、磷化和喷塑处理，背部设计有钣金存储柜，摆放无人机零部件箱和电脑机箱；
4.桌子尺寸：长1800*宽800*桌面高800mm±5%；
5.背板嵌入4个220V电源二三脚插座，顶部LED灯；
6.配方凳四张，尺寸≥33*24*45cm；
7.配套普通焊接台1套，70w及以上内热式陶瓷芯，配烙铁架、海绵，配焊锡、松香，带电源线；
8.配套热风枪1套，功率≥550W；
9.配套工具1套：包括无人机维修包括老虎钳、尖嘴钳、水口钳、电子剪钳、大力钳、活动扳手、防静电镊子、橡胶安装锤、连体钳工锤、内六角扳手、十字螺丝刀、一字螺丝刀、内六角套筒、开口梅花扳手、公英制钢板尺、大号美工刀、剪刀、测电笔、多功能剥线钳、公英制游标卡尺，以上工具每件各1个；摆放方式为悬挂。
10.配套操作终端：配套嵌入式≥23.8英寸高色域显示显示器，处理器i5 13代及以上，存储空间≥1T SSD 硬盘，内存≥16GB，配键鼠。
11.PID调试架，支持夹持在桌面，主体材质为铝合金和碳纤维，带球头旋转云台，支持快速与无人机连接；
12.配套一体多形无人机，支持三种形态切换，包含“X”“H”“+”型三种组装方式；
12.1 轴距：≥450mm；
12.2 材质：碳纤维+航空铝+玻璃纤维板；
12.3 续航时间：≥10min；
12.4 最大载荷：≥0.3kg；
12.5 电池1 个：≥3S 4000mAh；
12.6 遥控器1 套：≥9 通道；
12.7 四合一带线电调1个：持续电流≥40A，瞬时电流≥50A；
12.8 电机4个：2212系列；
12.9 飞行控制系统1套：主处理器带硬件浮点处理单元，主频≥168MHZ；机架类型支持：H型、X型四旋翼，支持I型、V型、十型、Y型六旋翼；具备GPS姿态模式、姿态模式、手动模式；配套即插即用的GPS模块，提供精准定位、自动返航、智能方向控制等功能；具有失控保护、低压保护功能；
12.10 配套飞控开发等教学课程资源、桨叶2对、电池 1 块、充电器1个。
13.集成无人机地面站系统：
13.1动作控制页面包含雷达图、定高雷达、设置家高度为0、一键起飞、一键降落、一键返航、取消着陆、清除轨迹按钮命令； 
13.2飞行计划支持绘制多边形、清除多边形、生成航线、清除任务按钮命令；支持通过按钮实现多边形自动航线规划；
13.3支持飞行过程中实时显示无人机信息，包括当前飞行高度、飞行速度（垂直、水平）、RTK/GPS信号数量、飞行模式、操控端信号、飞行器/遥控器电量、实时罗盘方向指示。
14.组装调试仿真系统：
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK35]14.1系统架构与技术指标
14.1.1开发架构：基于B/S架构开发，无需安装客户端，通过主流浏览器即可访问。
14.1.2.3D引擎内核：
（1）采用主流引擎，支持WebGL2.0标准；
（2）支持FBX格式高精度模型加载与解析，具备自动缩放与居中校正功能。
14.1.3.渲染质量：
（1）支持高精度阴影映射，模型具备投影与接收阴影能力；
（2）支持场景雾效与网格地面，提供沉浸式科技感实训环境。
14.2核心装配实训功能
14.2.1.全流程装配仿真：
（1）包含完整的无人机装配流程，涵盖：基础框架搭建、动力系统安装、航电系统连接、总装完成四个阶段；
（2）内置标准配件库，包含：机身结构（中心板、机臂）、起落架系统、动力系统（电机、桨叶）、连接件（管夹、三通）、云台挂载组件等不少于20种独立零部件（提供系统界面截图）；
14.2.2.智能逻辑约束系统：
（1）前置依赖检查：系统内置严格的装配逻辑树，必须按照正确的顺序安装零件，否则触发错误提示；
●（2）电机/桨叶方向约束：严格区分正反电机、桨叶，并要求其安装到正确位置，错误安装将自动拦截并触发错误提示（提供系统功能演示）；
14.2.3.交互操作方式：
（1）支持拖拽式装配，可从配件库直接拖零件到3D场景；
（2）支持3D空间拾取，针对电机和桨叶安装提供可视化的3D位置选择器；
（3）具备相机自动运镜功能，在进行精密安装时自动切换至顶视图，操作结束后自动恢复原视角；
（4）支持安装动画，零部件安装时具备弹性缩放等过渡效果，增强视觉反馈。
14.3教学辅助与反馈系统
●14.3.1.提供以下实时状态反馈，包括显示当前实训阶段名称，显示装配进度百分比与图形化进度条，统计已安装配件数量与总数量（提供系统功能演示）。
●14.3.2.智能语音与文字提示：支持中文语音播报，自动朗读所有操作提示、错误警告及成功反馈；具有红色高亮+图标+语音报警的错误提示；具有绿色高亮+图标+语音确认的成功提示；具有普通信息提示+图标的引导提示（提供系统功能演示）。
●14.3.3.操作日志记录：内置操作日志模块，实时记录用户的所有操作行为（包含时间戳、操作内容、结果状态），支持错误操作溯源（提供系统功能演示）。
14.3.4.系统预留VR头显、VR手柄接口。

	4
	穿越机装调套件
	1.整机尺寸：≥180*235*50mm；
2.轴距：≥225mm；
3.桨叶尺寸：≥5寸；
4.主控：不低于STM32F4系列；
5.外设接口：I2C+USART1/3+IO；
6.输入：兼容PPM/SBUS接收机；
7.电池规格：4S，≥ 1500mah；
8.飞机重量：≥420g（不含电池）；
9.遥控距离：≥1000m；
10.工作温度：-20°~60°；
11.飞行时间：≥5min（不带负载）；
12.电机：无刷电机，2306-2500KV；
13.电调：55A四合一电调；
14.专用航空箱：内径≥400*273*100mm；
▲15.获有国家版权局颁发飞行控制系统软件著作权，提供软件著作权证书复印件。

	5
	穿越机装调备件库
	1.桨叶20对：规格：5寸三叶桨，材质：塑料；
2.电机10个：规格：2306系列；KV值：≥1850KV；
3.电调5个：规格：四合一，工作电流≥50A；
4.下中心板5个：规格176mm×50mm±5%；厚度：≥1.5mm；材质：碳纤维；
5.电池5个：电池容量： 1550mAh±5%；放电倍率：≥90C；标准电压：14.8V；电池片数：4S；接头：XT60；充电方式：平衡充。
6.螺丝5套：规格：M3；材质：不锈钢或钨钢；
7.无人机备件箱1个：材质：塑料，尺寸≥25x19x10cm。

	6
	无人直升机
	1.主旋翼直径：≥800mm；
2.尾旋翼直径：≥127mm；
3.机身总长（含桨）：≥880mm；
4.机身宽度：≥110mm；
5.机身高度：≥220mm；
6.空机重量（不含电池）：≥800g；
7.最大起飞重量：≥1200g（配 4S 电池）；
8.主电机：2816无刷电机（16V）；
9.电调：60A 无刷电调；
10.飞控系统：H1 M10N GPS 双模（GPS+GLONASS）；
11.电池规格：4S 14.8V 常用 2200mAh）；
12.续航 / 控制距离：不少于20 分钟 / 不低于1000m。
质保期1年。

	7
	固定翼备件库
	[bookmark: OLE_LINK89]1.无刷电机2个： X2212 KV1400 平轴版	
2.无刷电子调速器2个：60A V2+4.0香蕉头+XT60
3.舵机8个：金属模拟9G	
4.螺旋桨30个：8060
5.固定翼飞控2个
6.遥控航模纸飞机	空机（一米翼展）2架
7.锂聚合物电池4块：1300MAH，3S1P

	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: _Hlk236930506]8
	无人机检修综合实训台
	[bookmark: OLE_LINK42]1.尺寸：长180×宽90×高150cm±5%；
2.结构形式：桌面采用厚度≥2.5cm防静电桌面，整体钢制材料为主，整体新颖美观，带有可调节高低功能，耐磨防腐蚀；
3.带有10A标准二三插面板4个，配漏电保护开关，防静电手环接口；
4.实训台带有内置处理模块：不低于6核处理器，6G显存显卡，32G内存，512固态+1T机械硬盘，主板带有有线以及蓝牙音频输入输出功能，带有无线网络模块，带有Windows操作系统；
5.实训台内置显示模块：≥23.8英寸，16:9，IPS面板≥1920×1080分辨率；
6.集成远程会议与操作台监控投屏系统： 
6.1架构模式：采用B/S架构，无需安装客户端插件，通过浏览器即可直接访问使用；
6.2多流采集与推送：具有屏幕共享功能，支持采集整个屏幕、特定应用窗口或浏览器标签页；具有摄像头采集功能，支持调用本地摄像头，支持分辨率配置；支持采集本地麦克风音频；
6.3实时控制：
6.3.1动态启停：支持独立开启/关闭屏幕共享、摄像头、麦克风，无需重新连接；
▲6.3.2流切换：支持在共享过程中切换摄像头设备或重新选择共享区域（提供系统界面截图）。
6.4状态反馈：
6.4.1实时显示各路流（屏幕、摄像头、麦克风）的启用/禁用状态；
▲6.4.2实时显示与信令服务器的连接状态（已连接/已断开）（提供系统界面截图）。
6.5房间管理：支持自定义房间ID创建房间，支持通过URL参数自动进入指定房间。
6.6用户界面：提供本地画面实时预览；支持全屏模式预览本地画面。
7.集成无人机地面站系统：
▲7.1动作控制页面包含雷达图、定高雷达、设置家高度为0、一键起飞、一键降落、一键返航、取消着陆、清除轨迹按钮命令（提供系统界面截图）；
▲7.2飞行计划支持绘制多边形、清除多边形、生成航线、清除任务按钮命令；支持通过按钮实现多边形自动航线规划（提供系统界面截图）；
▲7.3支持飞行过程中实时显示无人机信息，包括当前飞行高度、飞行速度（垂直、水平）、RTK/GPS信号数量、飞行模式、操控端信号、飞行器/遥控器电量、实时罗盘方向指示（提供系统界面截图）；
7.4支持通过USB/数传模块连接飞控，自动识别串口和波特率，支持MAVLink协议通信；
7.5飞控初始设置包含固件加载、机架类型选择、加速度计校准、指南针校准、遥控器校准；
7.6飞行数据主界面提供HUD姿态指引、地图航迹显示、姿态仪表（横滚/俯仰/偏航）及实时传感器状态；
7.7配置调试模块包含基础调参、扩展调参、全部参数表和全部参数树，支持参数的保存、加载、对比与恢复默认值；
7.8任务规划器支持点击地图添加航点，可编辑航点高度、命令类型（悬停、拍照、返航等），支持航点文件导入导出；
7.9地理围栏功能：支持围栏参数配置，可设置围栏触发动作（降落/返航/仅警告）。
8.集成无人机性能评估与配件选型实训虚拟仿真系统：
8.1系统支持用户根据机型和配件进行组合，并利用算法自动计算性能指标；
8.2选配输入参数：无人机构型：支持三旋翼、四旋翼、六旋翼、八旋翼；配件组合：支持电机、螺旋桨、电调、电池、机架的自由组合（提供系统界面截图）；
8.3系统能自动计算并展示以下无人机性能评估数据：
8.3.1基础飞行性能，包括最大起飞重量、悬停时间、最大飞行时间、最大水平速度、最大爬升率、抗风能力；
8.3.2动力学参数，包括推重比、最大滚转角、最大俯仰角、偏航角速度
●8.4智能分析结果：系统可对配选的无人机进行合理性判定，自动判定配置是否合理；对配置不合理的情况进行详细说明；支持兼容性检测，对动力系统选型匹配、负载能力等进行检测；提供改进配置的建议；支持一键导出包含配置清单和性能评估结论的PDF报告（提供系统功能演示）。
9.集成信号发生器1套，集成示波器1套，集成数字电源1个，配套头戴式耳机2套，有专属位置摆放；
10.集成工具箱1套，包括老虎钳、尖嘴钳、水口钳、电子剪钳、大力钳、活动扳手、防静电镊子、橡胶安装锤、连体钳工锤、内六角扳手、十字螺丝刀、一字螺丝刀、换头螺丝刀、可换头套筒手柄、开口梅花扳手、公英制钢板尺、伸缩钢卷尺、大号美工刀、剪刀、测电笔、多功能剥线钳、公英制游标卡尺、线径规、吹尘球、万用表各1套。
11.集成无人机智能检修系统面板集成电机：无刷电机4个；
集成电调：无刷电调4个，工作电流≥30A；
集成飞控：开源飞控1套；
配套遥控：遥控系统1套；
集成任务载荷：舵机1套；
恢复U型断路端子：红黄绿蓝黑各10个。
12.配套无人机装调检测控制系统
12.1 可进行信号采集与故障分析，集成飞控、航电信号控制模块，提供至少10种测试脚本；
[bookmark: OLE_LINK45]▲12.2 操作界面：包括文件（支持预设导入导出功能）；支持串口连接，可设置通讯参数（9600、115200）；支持全开全关功能；显示全部可设置按键（提供系统界面截图）；
▲12.3支持以下10个检测项目：无人机配电系统故障检测；无人机电源管理模块故障检测；无人机通讯系统故障检测；无人机电机缺项故障检测；无人机电调信号故障检测；无人机电调供电故障检测；无人机动力系统综合检测；无人机飞控故障故障检测（参数、端口输入输出、连接）；无人机系统综合故障检测；无人机任务载荷舵机故障检测（提供系统界面截图）。
[bookmark: OLE_LINK20]13. 可用于无人机装调检修工职业技能等级考证，并配合无人机装调检修工职业技能等级考证。
▲14.获有国家版权局颁发的无人机装调检测仿真软件著作权，提供证书复印件。
▲15.无人机装调检测仿真软件通过第三方产品质量检验机构测试，测试报告应包含有无人机工作台、无人机组件、无人机检测、模拟飞行、无人机仿真、无人机通信、数据可视化等功能测试，且结论为通过；（提供测试报告扫描件，测试报告在第三方检测机构可查，提供查询截图。）
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	消防/冲洗无人机
	1、 飞行器参数：
（1） 尺寸（展开状态，不含桨叶）：≥1380*1640*720毫米(长*宽*高)；尺寸（折叠状态，不含桨叶）≥1160*600*720毫米(长*宽*高)
（2） 轴距≥2000 mm
（3） RTK/GNSS定位模式：GPS/北斗
（4） 最大飞行半径≥10公里
（5） 最大可承受风速≥6m/s
（6） 最大俯仰角度≥15°
（7） 工作温度：0℃～40℃
（8） 避障方式：毫米波雷达前避障
（9） 喷嘴方式：扫摆式下喷，变向直喷，具备远程控制功能
（10） 智控增压水泵最大压力:0-10兆帕
（11） 作业箱容积≥30L
（12） FPV 摄像头:前视角、三体
（13） ≥电池容积14S/30000mAh
（14） 遥控器带5.5英寸1080P高清高亮LCD触摸显示屏
2、 配置含飞行器本体1台、3块电池、快速电池充电器、遥控器等。
3、 应急救援器材、消防水带
4、 提供至少2天技能师资培训服务
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	吊运无人机
	1、整机空机重量≤82kg（含34Ah电池×2、吊运系统及降落伞）；
2、最大起飞重量≥144kg；
3、最大载重≥62kg；
4、载重62kg状态下续航时间≥10min，空载续航时间≥30min；
5、最大水平飞行速度≥10m/s，最大上升速度≥5m/s，最大下降速度≥3m/s；
6、最大飞行海拔高度≥1740m；空机重量状态下最大飞行真高≥1000m，最大起飞重量状态下最大运行真高≥800m；
7、最远航程≥6000m，最大飞行半径≥6000m；
8、最大抗风速度≥10m/s；
9、工作环境温度范围：3℃～38℃；
10、整机防护等级不低于IP55；
11、姿态控制范围：俯仰角-30°～30°，滚转角-30°～30°；
12、航线精度：水平误差≤±1.5m，垂直误差≤±1.5m；
13、飞行速度控制精度：水平速度误差≤±3m/s，垂直速度误差≤±1m/s。
14、运载方式为吊运，配备触地脱钩器，支持货物自动脱钩投放；
15、配备双遥控器及电脑端监控平台，支持双人协同操控与远程实时监控；
16、配备FPV第一视角系统，视角覆盖前方及下方；
17、具备夜间飞行能力，示廓灯可见距离≥200m；
18、安全保障措施：整机配备应急降落伞；
19、动力系统采用34Ah 18S锂电池×2，标配电池数量≥4块；
20、配套充电器功率≥12kW，采用风冷散热。
21、标准配置：物流无人机×1、34Ah电池×4、充电器×1、远距离遥控器×2、触地脱钩器×1。
▲22、软件平台支持云后台数据分析（提供软件平台界面截图）
▲23、运载产品拥有自研飞控系统知识产权（提供计算机软件著作权登记证书）
★24、投标产品须已取得中国民航局适航认证或特殊适航认证（须提供有效证明）。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK39]▲25、设备云系统符合中国民用航空规章 CCAR-91部咨询通告AC-91-FS-2015-31 的要求，拥有中国民用航空局无人机云系统批准信。（提供带编号的中国民用航空局无人机云系统批准材料复印件并加盖公章）
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	中型培训机
	1.构型：四轴八桨共轴双旋翼设计
2.最大起飞重量：‌149.9kg‌（海平面 25℃测得）
3.空机重量：55.2kg（吊运负载）/ 60.2kg（空吊负载，不含电池）
4.外形尺寸（折叠）：1105×1265×975mm；（展开）：1820×1840×975mm
5.单电模式：最大载重‌80kg‌，最大飞行距离‌6km‌，最大飞行时间约 7 分钟
6.双电模式：最大载重‌65kg‌，最大飞行距离‌12km‌，最大飞行时间约 14 分钟
7.空载最大航程：‌26km‌
8.最大水平飞行速度：18m/s；最大上升/下降速度：5m/s
9.工作温度：‌-20℃至 40℃‌（支持电池低温自加热）
10.抗风能力：‌12m/s‌（约 6 级风）
11.最大作业海拔：‌6000m‌
12.整机防护等级：‌IP55‌（防尘防水）
13.避障传感器：融合‌激光雷达 + 毫米波雷达 + 五目视觉系统‌，支持全向障碍物检测
14.应急防护：‌标配智能降落伞‌（最大起飞重量下触地速度≤6m/s）
15.定位系统：支持‌RTK‌厘米级定位（悬停精度±10cm）
16.图传系统：行业图传，最远传输距离‌20km‌
16.吊运模式：支持空吊系统（30 米电动收放绳、自动消摆、实时称重）或双电吊运版（10 米固定绳）
17.充电性能：支持‌9 分钟极速快充‌（0-100%）
18.电池规格：容量 41Ah，循环寿命≥1500 次，配电池≥3块
19.遥控器：7 英寸高亮屏，支持一机双控
20.软件平台：支持任务规划与数据分析
★21.满足中国民航局适航证或特殊适航证要求（须提供相应证明材料）
22.所投产品需含三者险、机损险。
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	足球无人机套件
	1.足球无人机核心参数：
1.1 电池：7.4V；容量≥500mAh软包；
1.2 马达：1020空心杯；
1.3 通信方式：2.4G；
1.4 整机重量：≥114.5g，≤300g；
1.5 轴距：≥118mm；
1.6 飞行时间：6-8分钟；
1.7 功能配置：LED灯切换、模式切换（定高、自稳）、气压定高、三档调速；
1.8 球形外框：直径 200±20mm；
1.9 螺旋桨：≤76mm。
2.配件清单： 遥控×2；电池×4；充电线×5；备用风叶×8；1米数据线×1；
3.辅助配件；修补包、便携收纳袋。
4.遥控距离：100米左右；
5.充电模式：USB充电；
6.充电时间：120分钟；
7.支持360°翻滚；
8.LED彩灯；
9.材质：耐摔塑料；
10.足球场地布置：2*8米*8米
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	FPV穿越机套装
	1.整机尺寸：≥180*235*50mm；
2.轴距：≥225mm；
3.桨叶尺寸：≥5寸；
4.主控：不低于STM32F405系列；
5.陀螺仪：不低于BMI088；
6.加速度计：不低于BMI088；
7.外设接口：I2C+USART+PWM+SBUS（PWM：1-8通道支持DShot，Ardupilot固件下至少2通道支持双向Dshot）;
8.输入：兼容ELRS/SBUS接收机;
9.电池规格：4S，容量≥ 1500mah，放电倍率≥ 75C；
10.电调：支持2-6S输入，电流≥50A；;
11.遥控器：支持8通道以上，遥控距离：≥1000m;
12.电机：2205系列及以上，KV值≥1750；
13.工作温度：0°至+60°环境内；
14.飞行时间：≥8min（1500mah电池，非暴力飞行）;
15.飞行视觉图传：5.8GHz图传模块；
16.飞行视觉接收模块：头戴式，屏幕分辨率≥800*480;
17.飞行视觉相机：
17.1 相机尺寸：≥19*19*19mm；
17.2 传感器：1/3'CMOS；
17.3 清晰度：1500TVL；
17.4 镜头：2.1mm；
18.飞控固件要求：支持INAV或Ardupilot固件。
质保期1年。
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	多自由度整机测试平台
	1.整机尺寸： 800*800*900mm±10%;
2.支持至少三种机型的无人机测试，最大支持轴距为450mm；
3.材质：整体架构材料为铝合金框架和金属防护网，全防护设计保障学生PID学习和飞行测试安全；
4.快拆设计：10秒内实现无人机和多自由平台的快速拆装，节省老师上课更换设备的时间损耗；
5.安全开关：带急停按钮，当测试过程中出现不可控因素时，可直接切断电源；
6.超长续航：超长续航设计，至少满足持续不间断8个小时的无人机飞行测试，保障老师一整天的测试课程不受限制和约束；
7.PID实时调试：满足PID的实时调试功能，无人机依据学生PID各参数的调试内容实时进行姿态反馈；
8.一键完成自动化测试：通过调参软件实现一键起飞，一键降落，无人机自动测试，并完成此次自动测试飞行内容；
9.全维度飞行测试：万向云台，采用铝制合金材料，可长时间负重6-8kg使用。若使用不顺畅可适当添加润滑脂，最大倾斜角≥40°；
10.功能：无人机在测试平台内可完成起飞、降落、横滚、俯仰、偏航各个姿态的自由运动；
11.支持选配功能：后期支持选配升级风力装置和拉力检测装置。
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	室内飞行防护网
	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]1.尺寸：≥8m*8m*4m（长宽高）
2.桁架材质：钢铁热镀锌（加固型）
3.制作工艺：机床精准
4.焊接工艺：CO2保护焊接
5.截面尺寸：≥20cm*20cm
6.型材尺寸：≥2.5cm*2.5cm方管
7.型材材质：Q235热镀锌方管
8.颜色：镀锌银
9.网绳材质：尼龙
10.网绳直径：≥5mm
11.网孔：≥5cm（指网孔每条边长度）
12.颜色：白色
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	网络搭建、强弱电布设
	一、网络部分：
1.千兆以太网交换机3台（48口）：
1.1产品类型：千兆以太网交换机
[bookmark: OLE_LINK5]应用层级：二层
传输速率：10/100/1000Mbps
交换方式：存储-转发
背板带宽：672Gbps/6.72Tbps
包转发率：166Mpps
1.2端口参数：
端口结构：非POE供电
端口数量：52口
端口描述：48个10/100/1000BASE-T电口，4个1000 BASE-X SFP端口
控制端口：1个带外管理网口，1个USB接口，1个Console口
传输模式：全双工/半双工自适应
1.3功能特性：
网络协议：
支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议
支持STP Root Protection
支持BPDU Protection
支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品
支持 SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例，提供主备链路的毫秒级保护
支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例
VLAN：
支持802.1Q VLAN
支持4K VLAN
支持基于端口的VLAN
支持QinQ、灵活QinQ
支持Guest VLAN
支持STP、RSTP、MSTP、PVST
支持MVRP
支持Voice VLAN
支持策略VLAN
支持基于IP子网的VLAN
支持基于协议的VLAN
支持基于MAC的VLAN
支持VLAN虚接口
QOS	支持802.1p/DSCP优先级标记
支持包过滤功能
每端口支持8个队列
支持SP/WRR/SP+WRR队列调度
支持基于端口的限速
支持基于流的重定向
支持时间段
组播管理：
支持IGMPv1/v2/v3 Snooping和快速离开机制
支持MLD Snooping
支持捆绑端口的组播负载分担
支持基于端口的组播流量统计
支持组播VLAN
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
支持基于bps的风暴抑制
网络管理：
支持命令行接口（CLI）配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP（Simple Network Management Protocol）
支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录
支持iMC网管系统
支持Telemetry可视化
支持NETCONF网络管理协议
支持WEB网管
支持公有云管理
支持U盘开局
支持系统日志syslog
支持分级告警
支持Python脚本管理运维
支持IRF堆叠，最多可支持9台设备
支持NTP
支持SFLOW
支持802.3az能效以太网EEE
支持电源、风扇、温度告警
安全管理：
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持Radius认证
支持HWTACACS
支持SSH2.0
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
支持 802.1X
支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定
支持MAC地址认证
支持MFF
支持IP Source Guard
支持SAVI
支持防DOS攻击
支持防ARP攻击
支持防ICMP攻击
支持CPU保护
支持基础网络保护策略，支持CPU防攻击
支持HTTPs
支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)
支持EAD
1.4其它参数
电源电压：额定电压：AC 100V~240V
电源功率：典型功耗：单AC 30W
静态功耗：单AC 13W
最大功耗：单AC 37W
产品尺寸：440×260×44mm
产品重量：≤3.6kg
环境标准：工作温度：-5℃~45℃
工作环境相对湿度：5~95%RH（非凝露）
其它特点：散热：静音无风扇
2.企业级路由器1台
2.1基本参数
路由器类型：企业级路由器，上网行为管理路由器
传输速率：10/100/1000Mbps
端口结构：模块化
广域网接口：4个，其中2*10GE(可切LAN)
局域网接口：8个，4个LAN口支持切换为WAN
其它端口：	1个USB3.0
2.2功能参数
Qos支持
VPN支持
网络管理	支持WEB管理页面
支持基于微信Aolynk服务号的移动端管理
2.3其他参数
状态指示灯：1个SYS灯(黄绿双色)
网口指示灯：蓝绿双色灯，协商为2.5Gbps速率为蓝色，其他速率为绿色
产品内存：1GB
用户数量：带机量：700
可管理AP数量：500
电源电压：100~240V AC，50/60Hz
电源功率：最大功耗：36W
产品尺寸：440x230x44mm
环境标准：环境温度：0～45℃
环境相对湿度：5～95%（不结露）
其它特点：Reset键：支持
[bookmark: OLE_LINK13]3.企业级防火墙1台
[bookmark: OLE_LINK92]处理器：3 核 ARM Cortex-A73 架构，主频 1.8GHz
内存：512MB DDR4
端口配置：共 9 个 10/100/1000/2500Base-T 自适应电口（默认 2 个 WAN+7 个 LAN，支持端口角色互换，最多可配 8 个 WAN）
其他接口：1 个 USB 2.0（Type-C 形态，用于存储或 4G 模块扩展，非供电口）
散热设计：无风扇静音自然散热
尺寸/重量：440×173×44mm / 1.54kg
功耗：整机≤24W（不含 PoE 版本，普通版无 PoE 输出）
路由与转发：NAT 新建连接数 30,000 CPS，并发连接数 120,000，支持静态路由、策略路由
多 WAN 与负载均衡：支持基于运营商、带宽比例的负载分担及链路备份
VPN 与组网：支持 IPSec VPN（加密性能约 850Mbps，最多 100 条隧道）、L2TP VPN、SD-WAN 智能选路
内置 AC 管理：可集中管理 H3C Aolynk/Mini 系列 AP（最多 200 台），支持 SSID、VLAN、射频优化、漫游配置
安全与管控：防火墙过滤、MAC 黑白名单、DDoS 防护、上网行为管理、QoS 流控（基于 IP/用户组）
管理方式：Web GUI、微信"Aolynk"移动端管理 
二、强电部分：
1.配电设备技术参数
1.1配电箱（1 台）
规格：落地 / 壁挂式强电箱，冷轧钢板≥1.2mm，静电喷塑
进线：三相五线 380V，总开关125A/3P+N，带分励脱扣
配置：电度表、电压表、电流表、浪涌保护器 SPD、总漏保
输出：分路输出至分区配电箱、充电区、照明、空调、设备等独立回路
功能：过载 / 短路 / 漏电 / 防雷保护，标识清晰，门锁齐全
1.2分区配电箱（≥5 台，按区域部署）
规格：壁挂式，冷轧钢板≥1.0mm
配置：空开、漏保、分路标识、防雷
回路：每箱≥12 回路，支持分区独立断电维护
2．100 工位供电
供电方式：每 10 工位 1 组独立回路，共10 组回路
回路配置：4mm² 国标 BV 纯铜阻燃线，空开16A + 漏保 30mA
工位面板（每工位 1 套）：
五孔 10A 插座 ×2（电脑 / 外设）
三孔 16A 插座 ×1（模拟器 / 快充）
安装：桌面下嵌入式 / 挂式安装，圆角安全，走线隐藏，强弱电间距≥30cm
3.线缆与辅材参数
主线：三相主线≥10mm²铜芯电缆
插座 / 充电回路：≥4mm² BV 铜阻燃线
照明回路：≥2.5mm² BV 铜阻燃线
线管 / 桥架：KBG 镀锌钢管 / 金属桥架，全程穿管，无裸露
开关插座：3C 认证，阻燃 PC，银触点，耐用安全
标识：线号管、回路标签、配电箱标识齐全
三、监控部分：
1.双光变焦网络摄像机（30台）
电子快门: 1/3s～1/100000s（可手动或自动调节）
通用行为分析: 绊线入侵；区域入侵
视频压缩标准: H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）
焦距：2.7-13.5mm电动变焦                         
智能编码: H.264：支持；H.265：支持
日夜转换: ICR自动切换
背光补偿: 支持
增益控制: 自动/手动
降噪: 3D降噪
音频压缩标准: PCM；G.711a；G.711Mu；G.726；AAC
音频采样率: 8kHz；16kHz
恢复默认: 支持一键恢复默认配置
供电方式: DC12V/PoE
2.双光网络球机（4台）
光学变焦：支持高倍率光学变焦，适用于远距离监控细节捕捉。
POE 供电：支持 Power over Ethernet（以太网供电），简化布线施工，仅需一根网线即可传输数据与电力。
高清分辨率：通常支持 1080P 全高清分辨率，确保画面清晰流畅。
云台功能：具备水平 360°无限位旋转及垂直大角度转动能力，实现全方位无死角监控。
3.硬盘录像机（2台）
核心功能与参数
视频接入与解码：支持 32 路高清视频接入（最高 6MP/500 万像素），解码能力可达 8 路 720P 或 4 路 1080P 同步回放 。
存储配置：内置 4 个 SATA3.0 接口，支持大容量硬盘存储，另配 1 个 eSATA 接口用于备份 。
智能侦测：支持区域入侵、人脸检测、音频异常等智能分析功能，可联动报警与录像 。
接口丰富：配备 HDMI 与 VGA 双视频输出、USB3.0/2.0 接口、RS-485/RS-232 串口及千兆网口，便于扩展与调试 。
录像存储时间要求：30天以上
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	制造流水线物料柜
	1.规格尺寸：
总尺寸：≥12m*0.5m*1（长宽高）
每个物料柜尺寸：长 0.5 米 × 宽 0.5 米 × 高 0.5 米
2.材质要求
柜体采用环保高密度板
板材厚度： 柜体主体板≥ 16mm（木质）
表面处理：光滑耐磨、易清洁
木质要求：环保 E1 级，无异味、无甲醛超标，封边严密
3.结构与功能：
为封闭式单柜，带门
柜门：单开门，带锁
做圆角安全处理，无尖锐棱角
防滑脚垫，防潮、防刮地面
4.配件：
不锈钢合页，开关顺畅、耐用
拉手：嵌入式或暗拉手，安全不刮手
锁具：配置小柜锁，可独立上锁
层板托：承重可靠，层板不塌陷、不晃动
5.工艺与质量：
组装牢固，无松动、无变形
表面平整光滑，无色差、无划痕、无掉漆
柜门闭合严密，缝隙均匀
整体承重：层板承重 ≥ 20kg
6.配套无人机检维修相关的文化建设
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	检维修流水线物料台
	1.规格尺寸
外形尺寸：≥长 7000mm × 宽 1000mm × 高 750mm
台面厚度：≥ 50mm
2.台面技术要求
台面材质：不锈钢桌面、防静电桌垫
表面电阻：1×10⁶～1×10⁹Ω（符合防静电国家标准）
性能要求：耐磨、防火、防刮、耐腐蚀、抗冲击、不变形
边缘处理：铝合金包边 / 圆角封边，安全无毛刺
3.框架与支撑结构
支架材质：不锈钢方管，壁厚 ≥ 1.2mm
表面处理：静电喷塑，防锈、坚固耐用
结构形式：重型加固框架，横梁加强，承重不晃动
承重能力：整体均匀承重 ≥ 200kg
底部：配可调节脚垫（可调高度 ±20mm），防滑、防震、调水平
4.防静电系统要求
台面必须具备防静电性能
配置防静电接地装置，接地线、接地端子
整体防静电系统可靠，无静电积累
符合 GB/T 2423 防静电相关标准
5.配套结构
台底可配横梁加固，可选配层板（置物层）
可预留：电源孔、走线槽、工具挂板孔位（如不需要可不写）
无尖锐棱角，圆角安全处理，符合车间安全规范
6.外观与工艺
焊接牢固、无虚焊、无变形
喷塑均匀、无色差、不掉漆、不生锈
拼接缝隙均匀，整体平直美观
颜色：框架灰白色 / 台面深灰 / 黑色（防静电标准色）
7.配套无人机检维修相关的文化建设
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	起降场建设
	起降场配备视觉布、围栏、气象监测设备、摄像头、通讯基站等。
1.基础要求：
起点10米*10米，降点7米*7米；起降平台3*3米，高度15公分以内，可以混凝土结构也可以是可移动框架（材质不锈钢、木头等不会对信号造成干扰的材质）；
2.视觉布要求：
整体尺度2.6米*2.6米，外围白色边缘必须保留，且不能印刷其他任何东西；二维码最边缘处，有二维码ID，ID与二维码样式一一对应；材质：反光、耐用；颜色：只能是黑白两种颜色，不能使用其他颜色；视觉布需要进行打孔(小孔网格排列)，避免雨天积水，小孔尺寸<2mm，间隔50mm；
3.起降场围栏要求：
2个起降点，起降场围栏高度不超过1.2米、不低于0.8米。
4.起降场气象监测设备、监控摄像头要求：
气象监测设备：能对现场进行风速检测，自带电子显示屏显示；网络摄像头，4G通信，带对讲功能。一个安装于控制中心门口处，用于监控管理中心进入，一个安装于围栏处，用于监控起降场。
[bookmark: OLE_LINK88]5.★通讯基站：要求与现有物流无人机系统方舟40物流无人机配套，采购人将在合同签订后三个工作日之内在现场进行适配测试，若不满足则视为虚假响应，按政府采购相关政策处理。
6.外形尺寸不小于71mm*54mm*13mm；通信接口 串口(RS232)；电源输入 12V 1A；EMC规范 GJB151A；工作模式 FDD+TDMA；工作频率 458±8MHz；接收灵敏度 -103dBm(0.1%误码率)或优于；等效全向辐射功率（EIRP） 1.8W或优于；最大通信距离 ≥38km(视距)；加密方式 AES+RC4或优于；天线接口 SMA-K*2或优于。
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	照明安装
	1.总体技术要求
光源类型：LED 节能灯具，全部为国标正品。
照度要求：平均照度≥300Lux，均匀度≥0.7。
色温：4000K～5000K（中性白光），视觉舒适。
显色指数：Ra≥80，色彩还原真实。
无蓝光危害、无频闪，符合国家 GB/T 9473、GB 7000 安全标准。
所有灯具具备3C 认证、节能认证、检测报告。
2.LED 平板灯 / LED 格栅灯（主照明）
规格：600×600mm LED 面板灯（实训室标准）
功率：36W～40W
光通量：≥ 3200lm
色温：4500K 中性白
显色指数：Ra≥80
频闪：无可视频闪
驱动：隔离恒流驱动，PF≥0.9，宽电压 AC220V
防护：防尘、防虫、阻燃 ABS / 铁底盘
寿命：≥ 30000 小时
安装方式：嵌入式 / 吸顶式
3.LED 灯管（辅助照明 / 替换用）
规格：T8 LED 灯管，长度 1.2 米
功率：18W
光通量：≥ 1600lm
色温：4500K 中性白
显指：Ra≥80
无频闪、隔离驱动
长度：1200mm
适用：灯管支架、旧灯改造
4.灯具分布与数量（按 1000㎡标准配置）
主照明：600×600 LED 平板灯
数量：≥120 盏（根据吊顶排布）
应急照明：LED 应急吸顶灯 / 应急筒灯
数量：≥20 盏
开关、线管、线槽、电源线、空开等辅材齐全。
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	实训室氛围营造、文化建设
	1.主形象文化墙
尺寸：按现场定制
内容：无人机实训室名称、LOGO、航空报国理念、无人机主题造型
材质工艺：
基层：5mm 加厚 PVC 雪弗板，激光雕刻造型
面层：高精度 UV 喷印，哑光覆膜，色彩还原≥95%
文字：3mm 亚克力立体字 / 不锈钢字
工艺：无缝拼接、牢固平整、无鼓包、无划痕
2.制度与安全文化（强制上墙）
数量：≥6 块
尺寸：60cm×80cm/80cm×120cm
材质：2cm 厚 PVC 板 + UV 喷印 + 亮面覆膜，圆角安全处理
3.专业科普文化墙
尺寸：按现场定制
材质：亚克力 UV / 铝合金边框 + 高清写真覆亚膜
4.通道与氛围文化
尺寸：按现场定制
标语文化：科技 / 安全 / 匠心 / 航空主题标语≥8 条
造型装饰：无人机剪影、航线线条、科技元素造型
材质：亚克力雕刻、PVC 造型、户外级车贴
5.材料与工艺标准
板材：PVC≥5mm，亚克力≥3mm，环保无甲醛
印刷：高精度 UV，防紫外线、不褪色、无色差
防火：符合室内B1 级防火要求
安全：所有边角圆角处理，无尖锐棱角
安装：牢固平整、无缝、不掉落、不伤墙面



（二）软件与实训资源建设：
	序号
	标的名称
	核心参数指标
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	无人机行业应用模拟仿真软件
	一、飞行训练
1.场地类型：可选学校、城市、工厂三个场景，场景内均有八字飞行引导轨迹线和雪糕筒。
2.可选机型：支持DJI M600 PRO、S900、精灵4、DJI Avata、DJI T16 植保无人机、无人直升机。
3.练习模式：支持训练和考核两种练习模式，在训练模式下可单独进行无人机 360° 自旋和八字飞行科目的飞行，可通过小地图查看飞行轨迹，同时给出实时评分以及高度、水平、速度、角度误差，飞行结束可查看综合评分。考核模式下，可模拟民航局无人机执照考试流程，可在 3 次机会下依次完成 360°自旋和八字飞行科目，考核结束后将给出评分和是否通过评定。
4.技术评分：分别给出水平、高度、航向、速度这四项的单项技术评分以及评价总分，具备飞行轨迹查看功能。
5.场地布局：八字场地支持一键切换 7 雪糕筒布局、15 雪糕筒布局。
6.植保航线：支持植保弓形航线的飞行技能考核。
7.考评参数：可一键切换超视距、视距内、教员等级考核标准。
8.天气系统：支持切换天气效果，可选晴天、阴天、雨天、大雪。
9.时间系统：可以设置模拟时间，调整时间可影响太阳位置、太阳角度以及太阳光强度。
10.风力系统：支持设置风力等级，支持 1-3 级风力调节，可开启随机风向或者固定风向，风力可影响无人机飞行稳定性。
11.视角调整：支持调节视角高度、相机距离、视角范围。
12.飞行模式：支持定高模式、GPS 模式。
二、电力巡检
1.杆塔类型：支持 220kV 单/双回路直线塔、500kV 单/双回路耐张塔。
2.引导巡检：按《T/CEC 193-2018》规范引导巡检，显示部件名称、拍摄角度/位置要求；实时更新覆盖率与进度；输出总评分。
3.仿真界面：模拟 DJI M300 RTK 操作界面，显示飞行信息（模式、电量等），支持降落、返航、拍照操作。
4.态势感知：模拟 M300 RTK 障碍物感知功能，实时显示周围障碍物分布与距离。
三、通用设置
1.灵敏度调节：支持副翼、升降、油门、方向操控灵敏度调节。
2.声音调节：可单独调节语音提示音量、螺旋桨声音大小。
3.视角模式：支持地面视角、跟随视角、自由视角、FPV 视角。
4.飞行模式：支持手动、定高、GPS 模式。
四、画质设置
1.帧数显示：支持实时显示 FPS，可开关。
2.分辨率：支持 720P、1080P、2K、4K 分辨率一键切换。
3.全屏开关：一键切换窗口化/全屏运行。
4.性能阶梯：提供 ≥6 档画质选项，适配低/中/高配置电脑，优化帧率。
五、运行环境
1.遥控器：支持 6 通道以上遥控器，兼容 PPM/SBUS 信号，支持无线接收机；内置日本手/美国手切换；可预览 8 通道输入；支持通道映射与行程校准。
2.操作系统：兼容 Windows 10（32/64位）、macOS。
3.操控方式：支持遥控器、键盘控制飞行。
4.模拟引擎：Unity 3D 引擎开发。
5.图形渲染：DirectX 技术。
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	[bookmark: OLE_LINK32]低空物流航线规划及调度仿真系统套件
	[bookmark: OLE_LINK73]低空物流航线规划及调度仿真系统套件要求能与学校现用方舟40物流无人机系统进行配套操作模拟（采购人将在合同签订后三个工作日之内在现场进行适配测试，若不满足则视为虚假响应，按政府采购相关政策处理）。
低空物流航线规划及调度仿真系统套装包含二部分：
1. 以低空物流控制器为中心的低空物流运维模块（提供产品公开发行的彩页并加盖投标公司公章）
1. ▲控制器MCU采用32位ArmCortexM7，带双精度FPU和L1缓存，16KB数据缓存，16KB指令缓存，高达480MHz运行频率，1027 DMIPS，2.14DMIPS/MHz，片上DSP；闪存2MB，支持边读边写；片上运存1MB：包括192KB的紧耦合内存TCM-RAM（64KB指令，128KB数据，特别适合如飞行控制等时间敏感型进程），高达864KB的SRAM，以及4KB的备份内存；
1. ▲存储接口双模式4线-SPI存储接口，运行频率高达133MHz；灵活的外部存储控制器，高达32bit数据总线，可支持 SRAM, PSRAM, SDRAM/LPSDR SDRAM, NOR/NAND Flash等，存储时钟频率高达100MHz，支持同步模式；循环冗余校验CRC计算单元；3分区电源域，可独立时钟门控或关闭，带有可编程电压检测PVD，支持上电复位POR，掉电复位PDR，欠压复位；支持模拟电压参考输入，支持低功耗模式：休眠、停止、待机，支持备电充电,2.95uA超低待机电流；
1. ▲高达35个外设通信接口：4xI2C，4xUSART/4xUART，6xSPI，4xSAI，SPDIFRX，SWPMI，MDIO，2xSD/SDIO/MMC，2xCAN，2xUSB-OTG，Ethernet MAC，HDMI-CEC，8~14bit Camera Interface；11个模拟外设：3xADC（高达36通道，16bit最高分辨率，高达3.6M），1x温度传感器，2x12bitDAC，2x超低功耗比较器，2x运放，1x数字滤波器（Σ-Δ，8通道，4滤波器）；提供配套磁力计和气压计。
2、低空物流航线规划及调度仿真需实现如下功能：
[bookmark: OLE_LINK36]●（1）模块能实现低空物流航线规划、设计功能：支持PC端进行航线规划、任务规划，并支持本地保存航线任务功能；支持垂起固定翼和多旋翼两种机型仿真模拟；具备航线飞行过程中实时查看航线途中天气的能力；能够快速创建航线，支持垂起固定翼和多旋翼的航线创建，支持kml快速创建，支持航线任务的导入导出；支持航线高程和地面高程的安全检查；具备航线的在线和离线高程浏览功能，支持根据不同的航线任务选择不同的巡航速度；具备电子围栏规划能力，包括多边形禁飞区、圆形禁飞区、扇形禁飞区，具备禁飞区检查功能；实现应急故障训练能力：可模拟GPS、磁力计、IMU、空速计、RTK、气压计、视觉等传感器故障；够模拟以上模块的所有内部故障，并能在地面站呈现。（提供展示功能演示）
（2）模块能实现基于低空物流场景模拟无人机飞行控制训练功能：提供步骤引导式操作流程、全自动作业模式，支持专业用户自定义飞行模式；具备实时信息显示、切换及语音播报功能；实时显示坐标、高度、方向、速度、爬升率、俯仰角、横滚角等参数,实时显示GPS定位状态数据,实时现实电池电压、电流、容量等信息；可以基于实际需求修改飞机坐标模拟实际作业场景的航线飞行；具备空中发送航线的能力；具备原路返航、直线返航、迫降、停桨等功能。支持1个地面站控制多台飞机的功能。
3、以无人机操作器为中心的无人机操作模块
（1）操作器采用6通道控制器；无线频率2.4G；发射功率< 20 dBm；通道分辨率4096；双天线；显示 屏STN半透正显,LCD128x64点阵；数据接口PS/2（PPM）。
（2）支持固定翼、滑翔机、直升机等各种不同机型的无人机驾驶操作训练。
（3）能提供不同天气和场景的训练模式。

	3
	[bookmark: OLE_LINK27]《无人机山区物流配送通用技术指南》团标
	标准的制定对于保障飞行安全、提升物流效率与效益、推动技术创新与发展、促进市场规范与健康发展、推动行业国际化进程以及提升服务质量与客户满意度等方面都具有重要意义。具体要求：
标准名称与归口：采购团体标准名称须为《无人机山区物流配送通用技术指南》，该标准应由相关行业协会或专业委员会提出发布并由相关协会标准化技术委员会归口，最后在全国团体标准信息平台正式发布。
标准核心技术内容：标准内容应聚焦山区复杂地形环境，对无人机物流配送全流程作出技术规范，具体要求如下：
环境适应性：明确无人机系统在山区作业的抗风、抗雨、抗低温性能要求，及高海拔动力补偿、弱信号环境下的导航定位能力等技术指标。
飞行参数：规定山区物流无人机的飞行高度、巡航速度、续航能力、爬升率等关键性能参数的最低要求。
安全保障：涵盖货物固定、应急处理程序、整机降落伞配备、应急定位发射机（ELT）等全流程安全规范。
操作人员资质：明确飞行操控人员应符合安全操控要求。
信息交互：要求建立全程数据对接系统，实现飞行状态实时监控与智能调度。
标准应用价值：该标准应具有行业先进性和适用性，能够作为实训室开展无人机山区物流配送教学、培训、考核的技术依据，同时可支撑实训室在后续参与行业标准认证、承接行业培训服务时提供标准引用依据。
交付要求：
交付正版纸质标准文本和可编辑的PDF电子版标准文件。
提供标准发布机构出具的正版证明或采购凭证，作为验收依据。
如需用于实训室教学、培训等用途，应明确标准的使用授权范围，确保合法合规使用。


[bookmark: _Toc12887272]★三、商务要求:
[bookmark: _Hlk47437789][bookmark: _Hlk47437824][bookmark: _Hlk65069040][bookmark: OLE_LINK11]（一）质保期：自本项目整体验收合格之日起，项目整体质保3年（个别货物在技术参数中另有质保期要求的，从其要求）。质保期内，中标供应商需提供软件的免费升级服务；
[bookmark: OLE_LINK54]在质保期内，因中标供应商所供设备、材料制造质量或安装问题出现故障时，中标供应商在接到采购人通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等) 2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复。
[bookmark: _Hlk60664517]（二）交付要求：合同签订并接到采购人通知后两个月内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付；
[bookmark: _Hlk14096470][bookmark: _Hlk205290762]（三）付款方式
合同签订后支付合同总额20%；主要设备至学校，经清点确认后支付合同总额 50%；项目验收合格后支付合同总额30%。
[bookmark: _Hlk150936197]四、其他要求
（一）制订空间设计与文化建设实施方案
[bookmark: OLE_LINK46]投标人应根据招标文件要求并结合现场勘察情况和本项目特点，提供空间设计与文化建设实施方案，包括实训室整体视觉概念设计思路、设备布局平面设计等，并提供初步设计效果图。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保初步设计效果满足项目需求。
（二）制订项目质量保障方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料，确保本项目供货产品质量达到投标人的各项响应承诺要求。
（三）制订售后服务承诺方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。包括响应时间、备品备件配套、巡检服务、售后技术人员的配套方案等。服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保维保期在接到采购人通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等) 2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复。
（四）制订团体标准编制方案
投标人提供《无人机山区物流配送通用技术指南》团体标准编制方案，要求内容包括标准编制工作大纲、前期调研与草案起草计划方案、技术论证的组织方式等内容。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。
（五）类似业绩
投标人或所投核心产品制造商自 2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成同类项目业绩情况（合同标的包含无人机检修综合实训台）的优先。
（六）项目团队实施能力
1. 投标人或所投核心产品制造商实施人员获有中国民用航空局颁发的民用无人驾驶航空器操控员执照的优先。
2. 投标人或所投核心产品制造商实施人员获有无人机装调检修工职业技能等级认定考评员的优先。
[bookmark: _Hlk205297487]（七）演示要求
1、演示方式：视频演示；
2、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），文件上传方式见《操作手册》规定。
3、上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
4、演示内容详见本章标●项；
五、本项目统一现场勘察： 
勘察时间：2026年8月27日，上午9：00到10：00
勘察地址：南京市江宁区科学园龙眠大道629号南京交通职业技术学院电信学院101
联系电话：18168086308
[bookmark: _Hlk205300677][bookmark: _Hlk88135443][bookmark: _Hlk172038241][bookmark: _Hlk28688386][bookmark: _Hlk14865109][bookmark: _Hlk27470857][bookmark: _Hlk45477702]投标供应商需携带本人身份证、企业法人营业执照复印件、法人授权委托书准时到达指定勘察地点。供应商务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
六、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标方法与评标标准”。
2. 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

[bookmark: _Toc226127002]
第四章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc9363437][bookmark: _Toc12708983][bookmark: _Toc12887274][bookmark: _Toc47453314][bookmark: _Toc172203081][bookmark: _Toc210922447][bookmark: _Toc226127003]一、评标方法与定标原则
[bookmark: _Hlk172038253][bookmark: _Hlk150936301][bookmark: OLE_LINK3]评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。本项目评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
[bookmark: _Toc9363438][bookmark: _Toc12708984][bookmark: _Toc12887275][bookmark: _Toc47453315][bookmark: _Toc172203082][bookmark: _Toc210922448][bookmark: _Toc226127004][bookmark: _Hlk237544756]二、评标标准
[bookmark: _Hlk106725945][bookmark: _Hlk106726583][bookmark: _Toc8485125][bookmark: _Toc9363439][bookmark: _Toc12708985][bookmark: _Toc12887276][bookmark: _Toc47453316][bookmark: _Hlk106727412]评标委员会将按下列评标标准进行综合评分，总分值为100分。
	序号
	评审因素
	分值

	1
价格分
(30分)
	[bookmark: OLE_LINK48]1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
	30 

	2
[bookmark: OLE_LINK25]项目需求响应情况
(35分)
	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: _Hlk185331096]2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第三章项目需求”中“二、技术要求（标●的演示项除外）”的得35分；其中标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足则为无效投标；其中标注▲项有负偏离的每项减2分，其他未标识的有负偏离的每项减0.01分，扣完为止。
（投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）
	35

	3
实施方案
(17分)
	3.1空间设计与文化建设实施方案
投标人应根据招标文件要求并结合现场勘察情况和本项目特点，提供空间设计与文化建设实施方案，包括实训室整体视觉概念设计思路、设备布局平面设计等，并提供初步设计效果图。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	[bookmark: OLE_LINK49]3.2项目质量保障方案：
[bookmark: OLE_LINK53]投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	[bookmark: OLE_LINK52]3.3售后服务承诺方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。包括响应时间、备品备件配套、巡检服务、售后技术人员的配套方案等。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	3.4团体标准编制方案
投标人提供《无人机山区物流配送通用技术指南》团体标准编制方案，要求内容包括标准编制工作大纲、前期调研与草案起草计划方案、技术论证的组织方式等内容。方案设计合理优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	4
类似业绩
（4分）
	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK44]4.1投标人或所投核心产品制造商自 2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成同类项目业绩情况（合同标的包含无人机检修综合实训台），每提供一项业绩得2分，本项最高得4分。
（注：业绩是须为投标人或所投核心产品制造商承接的项目，合同需体现相关内容中，合同中采购标的名字与上述要求不完全一致的，但采购内容经评审专家一致认定实质性包含的，视为有效。须提供合同原件扫描件作为证明材料，不提供的不得分。）
	4

	5
项目团队实施能力
（3分）
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK22]5.1投标人或所投核心产品制造商实施人员获有中国民用航空局颁发的民用无人驾驶航空器操控员执照，提供执照扫描件得1分，未按要求提供的不得分；
[bookmark: OLE_LINK21]5.2投标人或所投核心产品制造商实施人员获有无人机装调检修工职业技能等级认定考评员，提供考评员证扫描件得2分，未按要求提供的不得分；
[bookmark: OLE_LINK105]以上人员需提供投标人或核心产品制造商2026年2月以来任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料，若社保缴纳单位名称与投标人或所投核心产品生产厂家名称不一致不予认可（若社保由分公司缴纳的，须提供总分公司隶属关系证明材料）。
	3

	6
系统功能演示
(10分)
	6.1 评委根据根据招标文件要求对投标人的提供的视频演示情况进行评分，演示内容共有5项，每项演示优于或完全符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未按要求演示的不得分，本项最高得10分；演示内容及要求如下：
无人机装调综合实训台：
1.电机/桨叶方向约束：严格区分正反电机、桨叶，并要求其安装到正确位置，错误安装将自动拦截并触发错误提示；智能语音与文字提示：支持中文语音播报，自动朗读所有操作提示、错误警告及成功反馈；具有红色高亮+图标+语音报警的错误提示；具有绿色高亮+图标+语音确认的成功提示；具有普通信息提示+图标的引导提示；
2.提供以下实时状态反馈：包括显示当前实训阶段名称，显示装配进度百分比与图形化进度条，统计已安装配件数量与总数量；
3.操作日志记录：内置操作日志模块，实时记录用户的所有操作行为（包含时间戳、操作内容、结果状态），支持错误操作溯源。
[bookmark: OLE_LINK108]无人机检修综合实训台：
1.智能分析结果：系统可对配选的无人机进行合理性判定，自动判定配置是否合理；对配置不合理的情况进行详细说明；支持兼容性检测，对动力系统选型匹配、负载能力等进行检测；提供改进配置的建议；支持一键导出包含配置清单和性能评估结论的PDF报告。
[bookmark: OLE_LINK109]低空物流航线规划及调度仿真系统套件：
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK41]1.模块能实现低空物流航线规划、设计功能：支持PC端进行航线规划、任务规划，并支持本地保存航线任务功能；支持垂起固定翼和多旋翼两种机型仿真模拟；具备航线飞行过程中实时查看航线途中天气的能力；能够快速创建航线，支持垂起固定翼和多旋翼的航线创建，支持kml快速创建，支持航线任务的导入导出；支持航线高程和地面高程的安全检查；具备航线的在线和离线高程浏览功能，支持根据不同的航线任务选择不同的巡航速度；具备电子围栏规划能力，包括多边形禁飞区、圆形禁飞区、扇形禁飞区，具备禁飞区检查功能；实现应急故障训练能力：可模拟GPS、磁力计、IMU、空速计、RTK、气压计、视觉等传感器故障；够模拟以上模块的所有内部故障，并能在地面站呈现。
	10

	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: _Hlk238026147]7
[bookmark: OLE_LINK56]节能环保
(1分)
	7.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
	0.5

	
	7.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。
	0.5


[bookmark: _Hlk106727499]注：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应, 按提供虚假材料谋取中标处理。
[bookmark: _Hlk150951805][bookmark: _Toc172203083][bookmark: _Toc210922449][bookmark: _Toc226127005]
三、政府采购政策功能落实
（一）小微型企业价格扣除
[bookmark: _Hlk106721217]如供应商拟为本项目提供的货物，全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，则给予10%的扣除价格。用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
（二）残疾人福利单位价格扣除
[bookmark: _Hlk150951944]（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk60665602]（五）如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（六）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK1]（七）采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

[bookmark: _Toc8485126][bookmark: _Toc12887277][bookmark: _Toc9363440][bookmark: _Toc12708986]

[bookmark: _Toc9363434][bookmark: _Toc12708979][bookmark: _Toc12887269][bookmark: _Toc226127006]第五章 合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369]政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）
乙方：（卖方）

甲、乙双方根据_                            项目采购结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________ （____________________元）人民币。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
本项目不要求提供履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款30%的预付款，验收合格后90天内支付剩余部分。付款前乙方应提供合规专票，否则甲方有权不支付对应款项。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 4 小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定及投标文件对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  3‰  向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  3‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 20%  的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方签字并盖章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。
  
甲  方：（盖章）                       乙  方：（盖章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
日期：                                 日期：


[bookmark: _Toc226127007]
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039]
投 标 文 件



项目名称： 
项目编号：
供应商名称：（加盖CA电子公章） 
日    期：

[bookmark: _Toc12887280][bookmark: _Toc226127008]
资格审查内容
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1、通用资格要求：
（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件）；
（2）提供2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）；
（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳税收（如增值税、企业所得税等）的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴税收的，须提供有效证明材料）；
（4）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳社会保障资金的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的，须提供有效证明材料）； 
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见附件）；
2、其他资格要求：
（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（由代理机构在评审时查询投标人的信用记录并留存，投标文件中无需提供相关证明材料）；
（2）提供法人授权书（格式见附件）；
（3）提供投标函（盖章原件，格式见附件）；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包
（三）本项目的特定资格要求：无；
【注】：投标人必须按以上“资格审查内容”要求提供相关材料，否则作无效投标处理；

附件：

[bookmark: _Toc226127009]开标一览表


投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号： 
分包号：
	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	







附件：
[bookmark: _Toc226127010]投标分项报价表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币:元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。


注：
1、投标报价采用总承包方式，供应商的“投标总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为。招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
3、供应商需认真填写本报价表，中标供应商的主要/核心产品的相关信息将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；
4、如本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件：
[bookmark: _Hlk47437482][bookmark: OLE_LINK63]技术要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlk13224763]序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出/
符合/
偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 [bookmark: _Hlk171012259][bookmark: _Hlk171012238][bookmark: _Hlk172202898][bookmark: _Hlk172203447]投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“技术要求”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相应证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；


附件：
[bookmark: _Toc210922458][bookmark: OLE_LINK64]商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出/
符合/
偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“商务要求”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相应证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；


附件：
[bookmark: _Toc226127011][bookmark: OLE_LINK65]符合性审查响应对照表
	序号
	实质性要求
	是否响应
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 投标人必须响应本招标文件“第三章 项目需求”中的实质性要求（即“斜体且有下划线内容或标★内容”）。如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相关证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；
3、 如投标人有任意一项实质性要求无法响应的，或未按招标文件要求提供相关证明材料的，将作无效投标处理。
4、 如本招标文件“第三章 项目需求”中无实质性要求，则无需填列本表。




附件：

[bookmark: _Toc226127012][bookmark: OLE_LINK66]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：******
主要专业技术能力有：****** 




                                     


附件：

[bookmark: _Toc226127013]参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




附件：
[bookmark: _Toc226127014]法人授权书
本授权书声明：   [投标人全称]   授权__[被授权人的姓名]  为我方就  [项目名称] [项目编号]  采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
附：法定代表人和被授权人的身份证复印件；



授权单位名称（加盖CA电子公章）：
被授权人联系电话（手机）：
被授权人联系邮箱：
通讯地址：
日期：   年   月   日


附件：

[bookmark: _Toc226127015]投标函
致：   [采购人单位全称]   ，南京汇采项目管理有限公司
根据贵方的 [项目名称]  [项目编号]   号招标文件，我方正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜，并声明同意如下： 
1.我们按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需产品。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我们不存在和我单位负责人为同一人，或者和我单位存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情形。
8.我们不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；


附件：
[bookmark: _Toc226127017]关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。  /  的  /  4在中国境内生产。  / 的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称（加盖CA电子公章）：
日  期：


备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.本声明函中标注“  /  ”的地方无需填写。
7. 如本项目采购标的为纯服务类，不涉及货物采购，则不适用采购本国产品的支持政策，投标人无需提交本声明函。

附件：
[bookmark: _Toc226127018][bookmark: OLE_LINK67]中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [单位名称]  的  [项目名称] [项目编号] [分包号（如有）] 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1、 [标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业] 行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 *中型企业  *小型企业  *微型企业  ；
2、[标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业]  行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 *中型企业  *小型企业   *微型企业  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行对照选择产品制造商的企业规模类型。
(4)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；
(5)中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小微企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 


附件：
[bookmark: _Toc226127020]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称] [分包号（如有）]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
(1)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
(2) 如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；
(3)中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 


供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：
[bookmark: _Toc226127021]
《中小微企业声明函》附件：
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　　四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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