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第一章  招标公告

项目概况
江苏航运职业技术学院智能焊接实训中心项目的潜在投标人应在江苏省政府采购网苏采云系统获取招标文件，并于2026年09月14日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320690-NTJC-G2026-0014
项目名称：江苏航运职业技术学院智能焊接实训中心项目
[bookmark: _Toc20597][bookmark: _Toc387526273][bookmark: _Toc387526365][bookmark: _Toc387526169]项目类型：货物
预算金额：270万元
最高限价：267万元【其中“9.焊接车间文化建设（一）改造工程”，最高限价：15.698425万元】，投标报价超过最高限价的为无效投标。
项目需求：江苏航运职业技术学院智能焊接实训中心项目，具体详见招标文件第三章项目需求。
合同履行期限：详见第三部分项目需求。
本项目（是/否）接受联合体：是。
（1）联合体成员不得超过2家。联合体供应商之间须签订联合体协议书，明确联合体主供应商（牵头人）和联合体其他供应商各自承担的工作和义务，并就采购合同约定的事项承担相应责任。联合体供应商应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的能力。
（2）联合体对外以一个投标人的身份共同投标，联合体中标的，采购人与“联合体投标人的身份”对应的各供应商签订采购合同，联合体各方就采购合同约定的事项对采购人承担全部责任。联合体供应商中的一方不得再单独参加本项目投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中再次投标，否则相关投标均无效。
（3）联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况。组成联合体投标须为联合体各方自愿行为。
（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。
本项目（是/否）接受分包：否。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）；（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）
2.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商为自然人的，提供其身份证明。（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见评标办法），用扣除后的价格参加评审。
（三）项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件；（如是联合体投标，联合体牵头单位提供。）
3.供应商须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质（须在有效期内），并具有有效期内的安全生产许可证。（提供资质证书扫描件加盖公章。）；
4.供应商拟派项目负责人具备注册建造师证建筑工程二级（含）以上资格，且同时具有安全生产考核合格证书（B类）；以上证书的注册单位均须为本供应商，且必须满足下列条件：
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
注：①拟派项目负责人为供应商的正式员工，提供有效的响应供应商与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书及社保机构出具的该供应商为其缴纳近期（至少缴纳了2026年6月（含）以后任意1个月）养老保险的证明材料（若为响应截止时间当月新开办企业，则无需提供）；
②注册地为江苏省内的企业，如本工程投标人拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕26号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。
③如本工程投标人拟派项目经理（项目负责人）为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为拟派项目负责人的资格不符合要求。
5.根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求的资质）处于不合格状态的，其资格审查不予通过。（代理机构现场查询，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存）供应商该项被核查为不合格的资质，不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动。请各潜在供应商引起重视，公告发布之日起自行查询，及时整改，对于在投标文件递交截止时间当日动态监管处于不合格状态的供应商，视为资格审查不通过。查询方式：登录江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台-企业信息-施工企业-动态监管不合格资质查询。
6.拒绝下述投标人参加本次采购活动：（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）
6.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
6.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
注：以上所有资格要求条件必须在资格审查材料中逐条提供有效证明材料或相关承诺书并加盖公章，否则投标无效。
具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。
三、获取招标文件
1.时间：自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
3.3 “CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5 采购人或招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
3.7 开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件提交截止时间：2026年09月14日09时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。
2.项目开标活动模式：不见面远程投标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：根据“第四章  评审方法和程序”要求提供演示视频，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，演示时长不超过20分钟。
4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或招标代理提出。
[bookmark: OLE_LINK5]5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。
7.请各投标人充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约。
8.勘察现场或答疑：本次采购不组织集中勘察现场。投标人如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc363573854]1. 采购人信息
名 称：江苏航运职业技术学院
地 址：江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号
联系人：仇老师
联系方式：13862931123
2. 采购代理机构信息
名 称：南通建辰工程咨询有限公司
地 址：南通市红星路1号太阳鑫城1幢东单元6楼
联系方式：0513-89010636
3.项目联系方式
采购文件制作人：陆语石
电 话：0513-89010636
4.软件技术支持：0519-86722801

附件：
1.公开招标文件
2.政府采购采购人信用承诺书
3.公平竞争审查二维码
4.办理政采贷和履约保函（保险）告知函
5.施工图、清单的获取

[bookmark: _Toc13543213]


第二章  投标人须知

一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 采购人不收取任何费用。
4.3 招标代理费：依据财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条规定，约定由中标（成交）供应商向招标代理机构支付代理服务费。代理服务费计取金额按照《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》列明的定额或差额定率分档累进费率和项目中标或者成交金额计算（有分包的以一个项目计算）结果的70%计，此项费用含在投标报价中，并不单独列项，由中标（成交）供应商在取得中标（成交）通知书前，向招标代理机构一次付清。
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50-400万元（含400万元）
	1.5%


采购代理服务费收取账户信息如下：
收款单位：南通建辰工程咨询有限公司；
开户行：上海浦东发展银行南通分行；
账  号：88010154730000186。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1 招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由招标代理机构解释。
二、招标文件
1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）项目需求
（4）评审方法和程序
（5）合同签订与验收付款
（6）合同授予
（7）质疑与投诉
（8）投标文件组成及格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或招标代理机构联系解决。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人或招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
2.2 招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。
3.招标文件的修改
3.1 在投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
3.2 招标人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。
3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
三、投标文件的编制
1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件组成及格式”要求编写投标文件。
2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.投标分项报价表
4.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
4.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
5.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
5.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
6.投标函和开标一览表
6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
7.投标有效期
7.1 投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
8.投标有效期的延长
8.1 在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
9.电子投标文件其他要求
9.1 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
9.2 投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
9.3 投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
9.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
四、投标文件的提交
1.投标文件的提交
1.1 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
2.提交投标文件截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2 招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2 投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
4.投标文件的拒收
4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。
5.投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回
5.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2 投标文件的修改
投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
6.投标文件线上格式要求
6.1 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!
6.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
五、开标与评标
1.开标
1.1 开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。
因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2 开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。
1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
2.评标委员会
2.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。
2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3 评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评审过程的保密与公正
3.1 评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2 在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。
3.4 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.5 在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.6 招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
4.投标文件的澄清
4.1 项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2 需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。
5.对投标文件的审查
5.1 投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2 在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。
5.4 评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。
5.6 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（一）根据财政部财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》文件精神，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）针对投标价格合理性的评审
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5.9 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。
六、无效投标条款
1.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，或上传的文件打不开的。
2.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
3.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
4.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
5.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.未通过符合性检查的。
7.不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
8.投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
9.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
10.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）
12.投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
13.投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
14.投标人的商务技术标得分低于本采购文件商务技术标评分分值的50%的，视为未实质性响应采购文件要求。
15.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
16.投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的专业工程暂估价（含税）、材料暂估价、暂列金、发包人供应材料价格、增值税税率、安全生产措施费费率、计算基础不一致的。
17.投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的。
18.投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的。
19.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
凡是投标文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等扫描件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。
七、废标条款
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（含不同投标人提供的核心产品品牌不足三个的）。
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。
3.因重大变故，采购任务取消的。
4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
5.因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
6.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
八、定标
1.确定中标单位
1.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。
1.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2 向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3 恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。
1.4.5 与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。
1.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
1.4.7 中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。
1.4.8 将政府采购合同转包的。
1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：
1.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
1.5.5 不同投标人的投标文件相互混装。
2.质疑处理
2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.2 投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。
2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4 质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。
招标人或招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
2.5.4 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、中标通知书
1.中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖公章的系统内打印的纸质投标文件交给招标代理机构存档。
十、履约保证金
1.履约保证金是否收取：是
2.履约保证金的数额：本项目中标后的履约保证金为项目中标价的 10%。
3.缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起7日内。
4.缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等非现金形式。如选择担保机构出具的保函、履约保证金保险等形式，有效期须与履约时间一致。
采购人的账户：
单位名称：江苏航运职业技术学院；
开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行；
账号：32001642336052515609；
统一社会信用代码：123200004660042577。
5.退还履约保证金时间：中标供应商全部履约合同义务，质保期满后无质量、进度等问题的，采购人凭中标供应商提交的申请，在三十个工作日内一次性退还履约保证金（不计息）或者退还履约保证金保函，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。   
6.退还履约保证金方式：同缴纳方式。   
7.退还履约保证金条件：中标供应商全部履约合同义务，质保期满后无质量、进度等问题的，采购人凭中标供应商提交的申请，在三十个工作日内一次性退还履约保证金（不计息）或者退还履约保证金保函。 
8.不予退还履约保证金的情形：
a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。
9.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。
十一、授予合同
1.签订合同
1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。
签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
1.2 招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.标的物的追加
2.1 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2 采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3. 政府采购合同信用融资扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
十二、验收
1.采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
十三、电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
十四、未尽事宜
		
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
第三章  项目需求
[bookmark: _Toc182848996]
供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。
供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在进行必要的说明。
一、需求总则
1.关于优先采购：
（1）政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。
（2）本次招标采购涉及产品如列入节能产品、环境标志产品实施品目清单的，各公开招标响应供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
2.绿色采购
1.本次采购需切实履行绿色采购。
1.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
1.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
3.关于招标项目涉及产品：
（1）产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
（2）若竞标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过江苏省省级或南通市最新一期的政府采购协议供货价格。
（3）本项目采购不接受全套进口设备的投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
二、项目公开招标响应说明
公开招标响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：
1.照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。
[bookmark: _Hlk69896050]2.公开招标响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。
3.项目需求产品的技术参数响应：
为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可以自行调整，但必须保证“正偏离”。公开招标响应供应商可对提供的竞标产品涉及的技术参数进行对比参照，并具体提供以下材料：
（1）指标排它性的证明材料；
（2）产品调整对比表；
（3）调整后产品的详细技术参数；
三、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
在焊接中心原有高效焊接实训室的基础上建设智能焊接实训中心，为智能焊接专业的技能人才培养服务。主要设备有焊接机器人工作站、焊接实训中心物联网及MES系统等。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本采购标的需执行的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
1.技术参数
	序号
	采购
标的
	技术参数
	数量
	单位

	1
	☆焊接机器人工作站A型
	焊接机器人工作站A型由工业机器人、焊接电源、清枪器、烟雾净化器、变位机、智能产线规划数字孪生仿真软件、焊道跟踪相机、安全围栏等组成，结合真实的弧焊等加工设备，完成碳钢板型、管型等零件的自动焊接。
1.工业机器人
1.1 工业机器人本体
[bookmark: _Hlk200095601]（1）负载能力：≥12kg；
（2）最大工作半径：≥1470mm；
（3）重复定位精度：≤±0.03mm；
（4）轴数：≥6；
（5）本体防护等级：≥IP54；
1.2 工业机器人控制柜：
（1）安装方式：落地式安装；
（2）防护等级：≥IP54；
（3）输入输出信号：
①数字量输出≥16路；
②数字量输入≥16路；
③可与外围设备（变位机、焊机、送丝机、清枪器等）匹配。
（4）安全接口：外部急停输入、急停输出干触点、安全门输入；
（5）接地：机器人专用接地系。
1.3 工业机器人示教器：
便携式示教器，具备键盘、触摸式、彩色显示，USB接口。
1.4配套机器人附件
（1）配套机器人底座；
（2）配套机器人控制柜支架。

2.MIG/MAG焊接电源
技术参数：
（1）额定输入电压/频率：三相380/50
（2）额定输入容量（KVA）：≥14
（3）额定输入电流（A）：≥21
（4）额定输出电压（V）：≥31.5
（5）额定负载持续率（%）：≥60
（6）输出空载电压（V）：≥96
（7）输出电流/电压范围（A/V）：60/17～350/31.5
（8）气体流程（L/min）：≥15-20
（9）送丝类型：推丝
（10）焊枪冷却方式：气冷
（11）防护等级：IP23
（12）具有与机器人通过数字/模拟接口完成通讯功能

3.焊枪
（1）焊枪
①形式：MIG机器人焊枪 空冷 内置
②额定电流（A）：MIG 350A
③额定负载持续率（%）：≥60
④适合焊丝直径（mm）：0.8～1.2mm
（2）配套防撞传感器

4.清枪器
（1）控制电压：DC24V；
（2）防飞溅剂容量：≥500ml；
（3）具有对焊枪进行清枪、自动修剪焊丝功能、喷涂防飞溅剂功能

5.烟雾净化器
（1）处理风量：≥3000m³/h；
（2）电机功率：≥3.0KW；
（3）电压：≥380V；
（4）过滤面积：≥20㎡；
（5）噪音：＜70dB；
（6）吸尘管路直径：≥160mm；
（7）脉冲自动清灰。

6.变位机
两轴伺服变位机由安装底板、钣金壳、伺服电机、定位工装等组成，配合机器人完成各种工件的多角度焊接。
（1）负载：≥300KG；
（2）圆盘直径：≥500mm；
（3）翻转角度：≥±90°；
（4）翻转速度：≥10r/min；
（5）回转角度：≥360°；
（6）回转速度：≥12r/min。

7.焊接工艺软件包
（1）弧焊基础：摆焊形式有正弦/三角/圆弧/8字型/立体三角/立体V型等6种，自带间断焊功能，指定段数或间距焊接。
（2）接触寻位：通过焊丝与工件的碰触，实现工件定位。
（3）电弧跟踪：通过焊接实时电流反馈从而对焊缝偏差进行实时调整。
（4）激光寻位/跟踪：通过激光传感器实现非接触式工件定位和高精度的焊缝跟踪。
（5）多层多道焊缝焊接：适应多种焊缝形式，角焊、对接和多种坡口形式的焊缝。
（6）附加轴变位协同：龙门地轨插补运动实现大范围焊接，变位机协同实现复杂工况。

8.工业安全围栏
配套设备安全围栏，围栏由立柱、围网、挡弧耐力板组成，围栏上半部分为≥3mmPC耐力板，下半部分为丝网；围栏整体高度≥2000mm；配联锁保护开关或安全光栅。

9.焊道跟踪相机
（1）分辨率：≥1440*1080MP（1.6M）；
（2）工作距离范围：≥400~1000mm；
（3）近视野：≥350*220 FOV@400mm；
（4）远视野：≥860*650 FOV@1000mm；
（5）XY方向分辨率：≤0.25 mm @400 mm；0.7 mm @1000mm；
（6）Z轴单点重复精度：≤0.27mm@1000mm；
（7）Z轴区域重复精度：≤0.05 mm@1000mm；
（8）普通模式拍摄时间：≤0.98~2.26（秒/帧）；
（9）抗环境光强度：>600000（固定线扫模式、摆动线扫模式）。
（10）软件功能：应支持3D自动标定功能，可连接主控机器人，支持相机一键启动、停止，逆向建模、提取焊缝和开始焊接；
①应支持在工作站中设置3D相机品牌型号、虚拟基准点Z值、安装角度、X向数据方向、Y向数据方向、Z向数据方向，相机IP端口，是否使用保护罩、开光保护罩IO号等参数，实现相机与机器人的通信；
②应支持型钢参数的设置，可设定计算次数、全景采集模式、是否精扫、是否循环等属性；可设定清枪等待、清枪控制、全自动控制等属性，根据不同工件自动完成扫描定位、加工、清枪，并实现全自动、稳定、重复运行；
③应支持焊接工艺包的导入，包括焊接参数、偏移值、过渡控制、立焊参数控制、摆弧参数、跟踪参数、焊缝形态、焊炬姿态、包角焊参数的设定，优化焊接姿态以及路径；
④应支持在软件中连接主控机器人，实现3D自动标定功能，支持相机自动找平、自动找中，可支持对图像采集后的点云进行裁剪；
⑤应支持相机参数、打开文件、保存点云、连续扫描、停止扫描、获取单帧、读取线激光、保存线激光的操作，采集计算可支持单次采集、F1P4、六面体计算、F1P3、线扫六面体计算，可获取工件3D点云模型；
⑥应支持记录起点、记录末点生成点表，可根据构件情况自定义设置分割距离、横向扫描次数、横向距离设置，生成坐标点表，规划最优扫描路径；
⑦应支持不同工件节点模板的导入，支持机器人程序的创建、上传、加载、运行；
⑧应支持基于点云数据的逆向三维建模，可自动识别并提取焊缝特征，自动生成精扫点表，同时支持焊缝位置的人工辅助标定；
⑨应支持依据节点内容自动生成机器人焊接作业路径程序。

10.气瓶柜
（1）柜体尺寸：≥500*450*1900mm（宽*深*高）；
（2）需有排风功能
	1
	套

	2
	焊接机器人工作站B型
	焊接机器人工作站B型由两台工业机器人、焊接电源、清枪器、烟雾净化器、智能产线规划数字孪生仿真软件、焊道跟踪相机、安全围栏等组成，结合真实的弧焊等加工设备，完成碳钢板型、管型等零件的自动焊接。
1.工业机器人
▲1.1 工业机器人本体
（1）负载能力：≥12kg；
（2）最大工作半径：≥1470mm；
（3）重复定位精度：≤±0.03mm；
（4）轴数：≥6；
（5）本体防护等级：≥IP54；
需提供权威机构出具的检测报告扫描件或技术性能指标承诺书，并加盖投标人公章。
▲1.2 工业机器人控制柜：
（1）安装方式：落地式安装；
（2）防护等级：≥IP54；
（3）输入输出信号：
①数字量输出≥16路；
②数字量输入≥16路；
③可与外围设备（变位机、焊机、送丝机、清枪器等）匹配。
（4）安全接口：外部急停输入、急停输出干触点、安全门输入；
（5）接地：机器人专用接地系。
需提供权威机构出具的检测报告扫描件或技术性能指标承诺书，并加盖投标人公章。

1.3 工业机器人示教器：
便携式示教器，具备键盘、触摸式、彩色显示，USB接口。
1.4配套机器人附件
（1）配套机器人底座；
（2）配套机器人控制柜支架。

2.工业机器人
2.1 工业机器人本体
（1）负载能力：≥12kg；
（2）最大工作半径：≥1470mm；
（3）重复定位精度：≤±0.03mm；
（4）轴数：≥6；
（5）本体防护等级：≥IP54；

2.2 工业机器人控制柜：
（1）安装方式：落地式安装；
（2）防护等级：≥IP54；
（3）输入输出信号：
①数字量输出≥16路；
②数字量输入≥16路；
③可与外围设备（变位机、焊机、送丝机、清枪器等）匹配。
（4）安全接口：外部急停输入、急停输出干触点、安全门输入；
（5）接地：机器人专用接地系。

2.3 工业机器人示教器：
便携式示教器，具备键盘、触摸式、彩色显示，USB接口。
2.4配套机器人附件
（1）配套机器人底座；
（2）配套机器人控制柜支架。

▲3.MIG/MAG焊接电源
技术参数：
（1）额定输入电压/频率：三相380/50
（2）额定输入容量（KVA）：≥14
（3）额定输入电流（A）：≥21
（4）额定输出电压（V）：≥31.5
（5）额定负载持续率（%）：≥60
（6）输出空载电压（V）：≥96
（7）输出电流/电压范围（A/V）：60/17～350/31.5
（8）气体流程（L/min）：≥15-20
（9）送丝类型：推丝
（10）焊枪冷却方式：气冷
（11）防护等级：IP23
（12）具有与机器人通过数字/模拟接口完成通讯功能
需提供权威机构出具的检测报告扫描件或技术性能指标承诺书，并加盖投标人公章。

4.焊枪
（1）焊枪
①形式：MIG机器人焊枪 空冷 内置
②额定电流（A）：MIG 350A
③额定负载持续率（%）：≥60
④适合焊丝直径（mm）：0.8~1.2mm
（2）配套防撞传感器

5.清枪器
（1）控制电压：DC24V；
（2）防飞溅剂容量：≥500ml；
（3）具有对焊枪进行清枪、自动修剪焊丝功能、喷涂防飞溅剂功能

6.烟雾净化器
（1）处理风量：≥3000m³/h；
（2）电机功率：≥3.0KW；
（3）电压：≥380V；
（4）过滤面积：≥20㎡；
（5）噪音：＜70dB；
（6）吸尘管路直径：≥160mm；
（7）脉冲自动清灰。

▲7.焊接工艺软件包
（1）弧焊基础：摆焊形式有正弦/三角/圆弧/8字型/立体三角/立体V型等6 种，自带间断焊功能，指定段数或间距焊接。
（2）接触寻位：通过焊丝与工件的碰触，实现工件定位。
（3）电弧跟踪：通过焊接实时电流反馈从而对焊缝偏差进行实时调整。
（4）激光寻位/跟踪：通过激光传感器实现非接触式工件定位和高精度的焊缝跟踪。
（5）多层多道焊缝焊接：适应多种焊缝形式，角焊、对接和多种坡口形式的焊缝。
（6）附加轴变位协同：龙门地轨插补运动实现大范围焊接，变位机协同实现复杂工况。 
（7）两台机器人可通过PLC或机器人控制器进行信号交互与节拍配合，实现无缝协作焊接。
需提供权威机构出具的检测报告扫描件或技术性能指标承诺书，并加盖投标人公章。

8.工业安全围栏
配套设备安全围栏，围栏由立柱、围网、挡弧耐力板组成，围栏上半部分为≥3mmPC耐力板，下半部分为丝网；围栏整体高度≥2000mm；配联锁保护开关或安全光栅。

9.焊道跟踪相机
（1）分辨率：≥1440*1080MP（1.6M）；
（2）工作距离范围：≥400~1000mm；
（3）近视野：≥350*220FOV@400mm；
（4）远视野：≥860*650 FOV@1000mm；
（5）XY方向分辨率：≤0.25 mm @400 mm；0.7 mm @1000mm；
（6）Z轴单点重复精度：≤0.27mm@1000mm；
（7）Z轴区域重复精度：≤0.05 mm@1000mm；
（8）普通模式拍摄时间：≤0.98~2.26（秒/帧）；
（9）抗环境光强度：>600000（固定线扫模式、摆动线扫模式）。
（10）软件功能：
①系统须具备焊道跟踪相机拍照扫描、自动识别焊缝特征、一键生成焊接程序、机器人自动引导焊接功能，支持工件在平台任意角度变化后重新扫描，仍能精准定位焊缝并自动调整程序完成焊接；
（需提供满足此条功能的演示视频作为佐证材料，要求每个关键环节均需提供实时工作画面，逻辑连贯。视频所有画面均应为真实拍摄的系统实际工作场景，不得使用虚假素材或过度动画代替，技术表述准确，视频中设备标识须与投标产品一致；）
②应支持在工作站中设置3D相机品牌型号、虚拟基准点Z值、安装角度、X向数据方向、Y向数据方向、Z向数据方向，相机IP端口，是否使用保护罩、开光保护罩IO号等参数，实现相机与机器人的通信；
③应支持型钢参数的设置，可设定计算次数、全景采集模式、是否精扫、是否循环等属性；可设定清枪等待、清枪控制、全自动控制等属性，根据不同工件自动完成扫描定位、加工、清枪，并实现全自动、稳定、重复运行；
④应支持焊接工艺包的导入，包括焊接参数、偏移值、过渡控制、立焊参数控制、摆弧参数、跟踪参数、焊缝形态、焊炬姿态、包角焊参数的设定，优化焊接姿态以及路径；
⑤应支持在软件中连接主控机器人，实现3D自动标定功能，支持相机自动找平、自动找中，可支持对图像采集后的点云进行裁剪；
⑥应支持相机参数、打开文件、保存点云、连续扫描、停止扫描、获取单帧、读取线激光、保存线激光的操作，采集计算可支持单次采集、F1P4、六面体计算、F1P3、线扫六面体计算，可获取工件3D点云模型；
⑦应支持记录起点、记录末点生成点表，可根据构件情况自定义设置分割距离、横向扫描次数、横向距离设置，生成坐标点表，规划最优扫描路径；
⑧应支持不同工件节点模板的导入，支持机器人程序的创建、上传、加载、运行；
⑨应支持基于点云数据的逆向三维建模，可自动识别并提取焊缝特征，自动生成精扫点表，同时支持焊缝位置的人工辅助标定；（需提供满足此条功能的演示视频作为佐证材料）
⑩应支持依据节点内容自动生成机器人焊接作业路径程序。（需提供满足此条功能的演示视频作为佐证材料）

▲10.气瓶柜
（1）柜体尺寸：≥500*450*1900mm（宽*深*高） 
（2）需有排风功能
需提供权威机构出具的检测报告扫描件或技术性能指标承诺书，并加盖投标人公章。
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	焊接机器人工作站C型
	▲1.工业机器人
（1）轴数≥6轴
（2）有效负载≥10KG
（3）重复定位精度：±0.05mm
（4）最大臂展≥1640mm
（5）通讯方式：TCP/IP、Modbus-TCP、CANOPEN、ProfibusDP、ProfiNet、EtherCAT
（6）软件包：弧焊专用包
（7）本体防护等级≥IP65
需提供权威机构出具的检测报告扫描件或技术性能指标承诺书，并加盖投标人公章。

▲2.机器人焊接电源
（1）输入电压：380V±15％ 50/60Hz 三相交流
（2）额定输入电流：42.0A
（3）额定输入功率：23.5kW
（4）电压调节范围：10～45V
（5）电流输出范围：30～500A
（6）手工焊接电流范围：30～500A
（7）适应焊丝直径：Φ1.0/Φ1.2/Φ1.6
（8）适应焊丝材料：碳钢/不锈钢/铝镁合金
（9）焊接方法：手工焊条电弧焊、脉冲MIG/MAG 焊
（10）负载持续率（40℃）：60％（500A/39V）
（11）数据交换盒接口：MODBUS RTU、CAN BUS、数字I/O、模拟量
（12）机器人焊接电源与机器人本体相同品牌
需提供权威机构出具的检测报告扫描件或技术性能指标承诺书，并加盖投标人公章。

3.机器人焊枪（水冷）含防碰撞传感装置
（1）承载电流：500A
（2）冷却方式：液冷
（3）暂载率：100%
（4）焊丝直径：0.8-1.6
（5）枪颈角度：45°
（6）鹅颈长度：180mm-220mm

4.柔性工作平台
（1）焊接工作台尺寸≥1000mm×1000mm×750mm
（2）台面材质：HT300
（3）支撑腿尺寸：直径≥80mm、高≥750mm
（4）侧边上下孔距≥50mm
（5）侧表面的孔径≥15mm
（6）孔间距≥50m

5.全数字气保焊机
（1）具备气保焊、手工焊功能
（2）采用数字化控制面板
（3）内部储存一元化焊接参数数据库
（4）使用带编码器的送丝电机
（5）输入电压（V）：380V±15％ 50/60Hz 三相交流
（6）额定输入电流（A）：23.5
（7）额定输入功率（kw）：14
（8）适应焊丝直径（mm）：Φ0.8/Φ1.0/Φ1.2
（9）适应焊丝材料：碳钢、不锈钢
（10）负载持续率：60％（350A\31.5V）
（11）应具有与焊接机器人的通信接口

6.全数字手工/氩弧焊机
（1）具有手工、直流氩弧、脉冲氩弧焊、氩弧点焊等多功能
（2）额定输出容量（X=60%）：400A/36V
（3）输入电压（V）：380V±15％ 50/60Hz 三相交流
（4）额定负载持续率（40℃）：60%
（5）推力（A）：0～150
（6）焊接电流（A）：10～400
（7）应具有与焊接机器人的通信接口

7.气瓶柜
（1）柜体尺寸：≥500*450*1900mm（宽*深*高） ；
（2）应具有排风功能。
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	全数字焊机
	配套焊接电源、焊枪、清枪器、烟雾净化器、变位机、智能产线规划与数字孪生仿真软件，改造学校现有ABB机器人加装上述系统。
▲1.焊接电源
技术参数：
（1）额定输入电压/频率：三相380/50
（2）额定输入容量（KVA）：≥14
（3）额定输入电流（A）：≥21
（4）额定输出电压（V）：≥31.5
（5）额定负载持续率（%）：≥60
（6）输出空载电压（V）：≥96
（7）气体流程（L/min）：≥15-20
（8）送丝类型：推丝
（9）焊枪冷却方式：气冷
（10）防护等级：IP23
（11）具有低飞溅、快速点焊、恒压三种焊接模式
（12）可实现1~3mm的碳钢的超低飞溅焊接。焊接飞溅量减小60%；
（13）热输入量降低10%~20%，焊接薄板易控制，变形小；
（14）全数字化系统，实现熔滴过渡的精确控制，实现持续稳定的焊接品质；
（15）软开关逆变技术，可提高整机可靠性、节能省电；
（16）全数字高精度送丝控制系统，二驱二从带编码器全数字控制送丝装置，即使电源电压、送丝阻力等外部因素发生变化，仍能保证送丝的稳定。
需提供权威机构出具的检测报告扫描件或技术性能指标承诺书，并加盖投标人公章。

2.焊枪
（1）焊枪
①形式：MIG机器人焊枪 空冷 内置
②额定电流（A）：MIG 350A
③额定负载持续率（%）：≥60
④适合焊丝直径（mm）：0.8~1.2mm
（2）配套防撞传感器

3.清枪器
（1）控制电压：DC24V；
（2）防飞溅剂容量：≥500ml；
（3）具有对焊枪进行清枪、自动修剪焊丝功能、喷涂防飞溅剂功能

4.烟雾净化器
（1）处理风量：≥3000m³/h；
（2）电机功率：≥3.0KW；
（3）电压：≥380V；
（4）过滤面积：≥20㎡；
（5）噪音：＜70dB；
（6）吸尘管路直径：≥160mm；
（7）脉冲自动清灰。

5.变位机
伺服变位机由安装底板、钣金壳、伺服电机、定位工装等组成，配合机器人完成各种工件的多角度焊接。配套PLC控制柜，通过PLC控制伺服变位机轴动作。
（1）负载：≥300KG；
（2）圆盘直径：≥500mm；
（3）翻转角度：≥±90°；
（4）回转角度：≥360°。

6.变位机控制柜
（1）主控制器：
1）用户存储器：150KB工作存储器，4MB装载存储器；
2）板载数字I/O：≥14路输入/10路输出；
3）板载模拟I/O：≥2路输入；
4）过程映像大小：≥1024字节输入，1024字节输出；
5）高速计数器：≥6个，单相：3个100KHZ以及3个30KHZ的时钟频率；
6）脉冲输出：≥4路；
7）网口：≥1个，类型：以太网，支持PROFNET通信。
8）配套智能编程助手
协助主控制器进行编程，便于快速生成平台控制程序。
①需支持集成本地化部署的大语言模型集群，涵盖 deepseek-R1、qwen3、llama3.1、llama3.2、qwen2.5等主流模型；
②系统需支持高级对话参数的动态微调，包括是否以流式返回对话响应、种子、温度、Mirostat Eta、Mirostat Tau、Top K、Top P、Min P、频率惩罚等，使模型的输出更加精准；
③需支持提供二次开发接口，包含：获取模型列表、对话问答、知识库文件解析等；
④需支持系统自动拼接提示词来实现PLC代码的自动生成，生成的程序需支持以.st、.xml、.XPL等格式下载到本地路径下，程序生成的同时可自动生成对应的I/O表（I/O表支持以Excel的方式导出到本地路径下），导出的I/O表可再导入到可编程控制器的编程软件中，通过微调程序完成平台代码的编写；
⑤需支持进行知识库的创建，可创建编程知识库，创建过程中应具备知识库的权限分配功能，已创建的知识库应具备上传文件（支持PDF、Word等）、上传目录、添加文本内容等功能，同时系统可对上传文件的内容进行自动解析，解析后的文件内容支持编辑与再次保存；
⑥需支持自定义多个提示词，创建后的每个提示词都应具备权限分配功能，同时应具备提示词的导入、导出、编辑、删除等功能，在聊天界面可快速调用提示词；
⑦需支持以字符或Token的方式设置文本切分器中的块大小和块重叠数量，可自定义语义向量模型，支持混合搜索，在混合搜索模式下，支持重排模型、前K个检索结果、最低分等参数的自定义，在问答时，可通过知识库检索得到在最低分之上的内容，同时支持文件最大上传大小和最大上传数量的设置；
⑧需支持对大模型回答后的内容进行选中，选中后系统自动弹出询问和解释按钮，点击解释按钮系统自动完成对选中部分内容的解释，点击询问按钮后可对选中的内容进行进一步提问，解释和进一步询问后回答的内容需以中文显示；
▲投标文件中提供由中华人民共和国国家版权局出具的《智能助手》相关知识产权证书扫描件和版权保护中心官网的查询截图作为辅助证明材料。
▲投标文件中提供与《智能助手》相关软件测试报告扫描件作为佐证材料，并加盖投标人公章。
（2）触摸屏：
[bookmark: OLE_LINK2]1）屏幕：TFT真彩液晶屏，64K色；
2）尺寸（英寸）：≥7.0；
3）分辨率：≥800×480；
4）接口：≥1×PROFINET；
5）画面数：≥100；
6）变量：≥800；
7）按键数：≥8。
（3）配套伺服驱动器：≥2套。

7.工业安全围栏
配套设备安全围栏，围栏由立柱、围网、挡弧耐力板组成，围栏上半部分为≥3mmPC耐力板，下半部分为丝网；围栏整体高度≥2000mm；配联锁保护开关或安全光栅。

8.气瓶柜
（1）柜体尺寸：≥500*450*1900mm（宽*深*高）；
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	气动智能化焊接压具工装
	（1）结构刚性与精度指标
①承载与尺寸：适用于最大外形尺寸（长×宽×高）不超过1500mm×800mm×700mm、单件重量≤500kg的钢结构小组立件（如肋板、隔板、小框架等）。
②基础刚性：工装底座整体刚度需满足，在额定夹紧力下，最大变形量≤0.2mm/m。
（2）气动夹紧系统指标 
①夹紧单元：配置模块化气动夹紧器（如摆动缸、直线缸），夹紧力可调范围100-1000N，且具有自锁功能，断电断气后保持夹紧状态。
②动作时间：单个夹紧器从触发到夹紧到位的全程时间≤2秒。
③系统压力：标准工作气源压力为0.4-0.6MPa，配置气压稳定与过滤装置。
④安全互锁：具备夹紧状态检测传感器（如磁性开关），所有夹紧点确认到位后，方可向焊接机器人发送“允许焊接”信号。
（3）智能化与控制指标 
①通信集成：支持标准工业以太网（如Profinet、Ethernet/IP）或现场总线，能够与主流焊接机器人控制系统（如发那科、库卡、安川等）进行实时通信。
②协同编程：工装夹紧/松开、定位器翻转（若配备）等动作可作为独立程序段，集成于机器人焊接主程序中，实现单站统一调度与时序控制。 
③控制单元：配置独立PLC控制器，具备触摸屏人机界面（HMI），用于本地参数设置、状态监控及手动调试。 程序管理：可存储至少XXX套不同工件的夹紧程序，实现快速换产。 
（4）通用性与安全指标 
①模块化设计：主要定位、夹紧组件具备高度可调、可换性，以适应一定尺寸范围内的不同工件。 
②安全防护：工装本体设计避免干涉机器人焊接路径，气路配备快速排气阀，紧急情况下可实现安全快速松开。 
③耐久性：机械结构在额定负载下持续工作无疲劳损伤。 本工装通过高精度定位、可靠气动夹紧及开放式通信接口，旨在实现与焊接机器人工作站的高效、安全协同作业，提升小组立焊接的自动化程度与生产节拍。
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	焊接车间MES及物联网系统
	1.物联网数据采集终端
实时采集焊接电流、电压、工作时长等数据。
监测机器人工作及报警状态、变位机状态。

2.工业网关
兼容主流焊接机器人、PLC 协议，支持Modbus/TCP/OPC UA；数据边缘采集、协议转换，断点续传；单网关接入设备≥8 台，具备防雷防静电防护。

3.焊接车间生产信息化管理系统 
贴合实训教学、设备管控、生产模拟、考核溯源场景划分功能模块
（1）基础台账管理
设备档案：焊接机器人、变位机、烟尘净化、焊机、工装夹具信息建档，编号、参数、维保记录统一管理
人员档案：师生账号、权限、技能等级、实训班次信息录入
物料管理：焊丝、保护气、板材、焊材出入库、库存预警、消耗统计
工艺台账：存储各类焊接标准工艺参数、图纸、作业指导书
（2）设备联网监控
实时状态监测：在线查看机器人运行、待机、故障、停机状态
参数采集：焊接电流、电压、工作时长等数据实时上传
故障报警：生成故障日志
（3）实训生产调度
任务派发：下发焊接实训工件、工序、工时、班次任务
工单进度跟踪：实时查看工单完成数量、合格率、待加工任务
排程管理：按班级、工位、机器人设备分配实训作业，避免工位冲突
工序流转：工件上下料、焊接、质检、返修全流程节点记录
（4）焊接工艺管控
参数防篡改：超出工艺阈值自动告警、拦截违规参数修改
工艺版本管理：新旧工艺存档比对，支持实训工艺迭代练习
焊缝数据追溯：单条焊缝绑定工艺、设备、操作人员信息
（5）质量检验分析
外观 / 无损检测录入：人工质检、视觉探伤结果线上登记
不良分类统计：气孔、裂纹、咬边、未焊透等缺陷归类统计
合格率报表：个人、班组、班级焊接成品合格率自动核算
质量溯源：凭工件编号查询全套焊接数据、操作人员、设备工况
（6）人员实训考核
实操学时统计：自动记录上机时长、操作频次、独立作业时长
成绩档案留存：历次实训考核成绩存档，生成个人技能成长报表
操作行为记录：违规操作、误操作次数统计，作为实训评价依据
（7）设备维保管理
保养计划提醒：按运行时长设定定期保养预警
维保工单：维修、保养任务登记、完工确认
设备稼动率统计：计算开机率、有效作业率、闲置时长
（8）数据报表与可视化
大屏看板：实训室整体工位状态、任务进度、合格率实时展示
多维度报表：生产、质量、人员、设备、物料消耗报表一键导出
数据分析：趋势对比、问题点位分析，优化实训教学方案
▲投标文件中提供由中华人民共和国国家版权局出具的《生产信息化管理系统》相关知识产权证书扫描件和版权保护中心官网的查询截图作为辅助证明材料。
▲投标文件中提供《生产信息化管理系统》相关产品软件测试报告扫描件作为佐证材料，并加盖投标人公章。

4.教学资源
（1）实训指导书≥1套，指导书内容应当采取项目制，以项目作为章节，每个章节需包含学习目标、任务描述、实践操作等板块；

（2）考核管理系统（实训室共配置一套）
由权限管理模块、培训管理模块、考核管理模块、证书管理等模块组成； 
1）权限管理模块应具备以下功能：
①支持考核人员通过个人信息录入注册，所有注册信息均需要管理员审批后方才有效；
②支持考核人员角色注册时自行选择（包含学员、指导教师、考核教师、证书管理员和管理员）也可以通过系统动态任意指定；管理员可以管理所有信息。 
③支持审核信息回溯功能，未通过的审核信息统一管理，并可继续进行操作；
2）培训管理模块应具备以下功能：
①支持指导教师创建培训申请（需要管理员审核）；
②支持教师的课程添加；
③支持学员查看培训信息并报名参加（可以报考初级，中级和高级，需要管理员审核）；
④支持教师与学员上传与下载作业；教师查看本期培训学员作业信息；
3）证书管理模块应具备证书的颁发与打印（证书管理员颁发证书，学员可自行查看打印）；
4）考核管理模块应具备以下功能：
①支持考核老师一键创建考试（分为理论考核与实操考核）；
②支持学员查看考试信息参加线上考试（理论考核） ，提交试卷即出成绩并记录到系统； 
③支持考核老师手动录入实操考核的成绩，管理员可以修改考核成绩（理论和实操都可以修改），学员可自行查看；
④支持录入理论试题，包含手动录入与批量（excel 表格）导入（支持单选题，多选题和判断题），对理论题库进行信息管理。
⑤支持录入实操试卷（试卷难度分为初、中、高）；
⑥一键创建考核，创建理论考核，考场配置，配置考试时间和考试场地，可以查看并打印组出的理论考核试卷，配置理论考核试卷（试卷难度分为初，中，高），学生未到考试时间不允许参加考试，学生在考试时间内可以提交试卷，自动结算考试成绩；创建实操考核时，根据考试机器数自动创建考试和分配考场，考生规定时间内只能参加一次考核，并且考试通过后可以查看自己的考试信息和分数，考试到达结束时间后考核老师结束考试，考核老师根据试卷分数录入成绩。
[bookmark: OLE_LINK8]▲为避免知识产权纠纷，投标文件中需提供由中华人民共和国国家版权局出具的《考核管理系统》相关的知识产权证书扫描件和版权保护中心官网的查询截图作为辅助证明材料；
▲投标文件中提供《考核管理系统》相关产品软件测试报告扫描件作为佐证材料，并加盖投标人公章。

（3）为满足在线教学需求，需提供在线教学平台，应满足以下要求：
1）为满足在线教学和学习需求，需提供教学资源在线上传功能，教师可通过添加资源功能将视频（需支持MP4、AVI、MOV等格式）、动画（需支持SWF格式）、图片（需支持PNG、JPEG、GIF、JPG等格式）、电子课件（需支持DOC、DOCX、PDF、TXT、XLS等格式）、音频（需支持MP3、WAV、WMA、OGG等格式）等教学资源导入课程当中。
2）为满足教师在线教学和班级管理需求，需提供课程资源统计功能，教师能够实时查所在教学班的学习情况，包括资源学习人数、得分情况、资源学习时长、学习/下载次数、完成学习人数等数据，方便教师进行统计和管理。
3）为满足教师在线教学和班级管理需求，需具备教学班功能，教师可查看学生名单，并能够通过工号或姓名将学生导入到教学班当中，学生也可通过班级二维码扫描加入班级；提供助教功能，教师可添加助教；提供课程评价功能，教师可通过课程评价功能查看学生对课程的评价。
4）为满足学生在线练习和在线考试需求，需具备题库和试卷库功能，教师可通过word文档或excel表格将题目导入到题库当中，并可设置试题章节，教师可从题库中组建试卷。
5）为满足教师在线导学和学生在线预习的需求，需提供课程导学功能，教师根据任务名称、时间等信息创建导学任务，导学任务需包含资源学习、测验、虚拟仿真、投票问卷、交互式课件等内容。同时需配备讨论答疑功能，学生可在讨论区提出问题。
6）为满足在线练习、线上作业和在线考试等教学需求，需提供作业和考试功能，教师可创建作业并发送给所在教学班，作业可通过附件形式下发，也可直接从试题库中进行选择。考试需包含平时测验、期中考试、期末考试等类型，在线考试、线下考试等形式，考试可从试卷库中进行选择，也可从题库中选题生成考试内容，或者根据章节进行随机生成。所有教学班可统一进行考试，也可将不同教学班分为不同时间进行考试。考试功能配备防作弊机制，可防止考生多次进入或查看试卷。同时需配备练考功能，教师可根据难易程度、题型设置模拟考试题，方便学生进行考前模拟。
7）为满足教师教学管理的需求，在线教学平台应具备签到和考勤统计功能，教师能够实时查看学生考勤状态。
8）为满足教师教学管理的需求，应具备教学数据统计功能，需包含课程访问次数、课程资源分布、实体题型和难度分布、教学任务、课堂互动、讨论答疑、课程百科、教学班数量人数和成绩分析等。
9）为满足教学的需求，应具备通知功能，可发布作业、考勤、教务、投票、考试、助教等和教学有关的通知。
10）为满足教师教学管理的需求，需配备教学大数据可视化平台，能够从平台上直观地观察到资源设置情况、试题分布情况、登录次数、模块数量设置、教学任务设置、作业、考试次数、考勤情况、资源分布情况等信息。

（4）在线教学资源平台:
需满足方便教师备课和学习的需求，应满足以下要求：
1）微课：需服务于单一的知识点学习任务，表现形式应采用动态理论+仿真/实操的形式。
①工业机器人基础：（微课）工业机器人的概述；工业机器人的分类；工业机器人的应用；工业机器人的坐标系；工业机器人的安全使用规范。
②机器人学（微课）工业机器人作业空间原理；工业机器人运动学原理。
③工业机器人机械结构与维护（微课）工业机器人本体结构介绍；工业机器人常用传动机构与维护；减速器结构与维护；工业机器人末端执行器设计与应用原理；工业机器人机械结构维护与保养规范；工业机器人精度检测原理与方法。
④工业机器人电气系统装调与维护（微课）工业机器人通讯总线工作原理；伺服电机工作原理与控制；光电编码器工作原理与分析；工业机器人系统集成理论模块；数字孪生在工业机器人系统中的应用原理。
2）动画资源：应基于专业特点分析，充分调研教学与实际工作场景，运用科学原画设定方法，设计符合专业的角色、场景、设备，采用丰富的动画表现形式，并与专业特点统一。
①工业机器人机械拆装（动画）工业机器人基础安装；工业机器人基础对准与调试；工业机器人同步带安装与预紧；工业机器人精度检测与调试；工业机器人末端执行器调试与拆装；
②工业机器人RV减速器装配方法与技术要点；工业机器人谐波减速器装配方法与技术要点；工业机器人外观保养规范；工业机器人电池更换；工业机器人油脂补充和更换；工业机器人控制柜的保养与维护。
③工业机器人电控模块展示与安装训练：工业机器人电控柜布局分析与展示；工业机器人运动轴卡安装与展示；工业机器人通讯总线安装与配置；工业机器人电气系统测试与检验。
▲为避免知识产权纠纷，投标文件中提供由中华人民共和国国家版权局出具的《在线教学资源平台》相关知识产权证书扫描件和版权保护中心官网的查询截图作为辅助证明材料；
▲投标文件中提供《在线教学资源平台》相关产品软件测试报告扫描件作为佐证材料，并加盖投标人公章。
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	焊接工艺软件
	1.软件基本要求
（1）专业的焊接模拟软件，能够支持多种焊接工艺仿真，如：MIG、MAG、TIG、埋弧焊、气体保护焊、激光焊、堆焊、电子束焊、钎焊、电阻点焊、搅拌摩擦焊等。
（2）能够支持应力消除热处理工艺仿真，热处理模块适用于正火，回火，退火，淬火，渗碳，渗氮，碳氮共渗，表面热处理等热处理方法，模拟不同保温时间，加热温度，淬火介质等影响。
（3）支持中、英文界面。界面友好，方便易用，操作简便。
（4）支持相邻结构使用不同的网格类型，能够灵活定义细化区域，同时支持导入外部生成的二维或三维网格模型文件，导入时会自动进行网格质量检查。
（5）支持热源周围一定范围内的网格粗化和细化，在GUI界面通过参数设置完成，无需通过子程序编写实现上述功能。
（6）可以进行焊缝单元的自动分网（六面体单元），可自动创建焊缝网格，按照真实结构自动建立焊缝部位的实体网格模型，能够快速进行焊缝形状尺寸、位置、长度、起弧和收弧位置的修改；支持导入多层多道焊缝网格来进行多层多道焊的复杂焊接工艺模拟。
（7）能够按照真实夹具的形状、作用形式和作用位置以及作用面积自动、快速的定义工装夹具。软件能够方便的实现不同夹具模型的导入和编辑；可在不改变现有焊接网格模型的基础上，切换不同夹具进行仿真的快速计算，更为真实的指导和修改夹具方案。
（8）能够自动考虑组件与夹具的热交换，计算母材在夹具装夹部位的温度变化，可以方便的考虑不同冷却条件下夹具的热传导效果。
（9）能够准确、简便的考虑夹具的激活和撤离，无须通过额外的卡片设置，在前处理界面中可以直接设置激活和撤离时间。应包含热处理工艺传热数据，如水、空气、淬火油等，也可支持用户自定义淬火介质和传热系数设置。
（10）可以按照实际的工装位置（间隙、夹紧状态等）进行模型的创建，通过接触算法考虑现场实际工装和部件装配实际位置关系对焊接变形等的影响。
（11）具备全局接触自动计算，全自动进行组件-组件、组件-填料、组件-装夹之间的接触面计算，并且用户可根据接触表自定义不同组件间的接触关系，以此极大提高焊接仿真模型的搭建效率，以及模型调整的便捷性与灵活性。
（12）每个部件能够分别采用独立的网格划分，无须进行不同部件间以及部件和焊缝间的网格节点的匹配，即部件间以及部件和焊缝间在焊接部位不需要进行共节点处理，建模简便，模型修改时间短。
（13）基于自动接触计算，能够模拟相邻结构受热\受载变形带来的接触部位的分离和相互作用，可以更真实的反映实际焊接过程中的各种问题和现象。
（14）可以在同一个界面中通过复制快速创建模型，复制编辑替换参数，编辑调整焊接顺序、焊接方向、焊接工装等参数，并同时显示多个方案的模型及分析结果，便于不同方案结果的同步视图对比，模型修改简便，时间短；支持从结果中模型复制，将前工序的结果自动带入后序工位，实现组装焊接，焊后热处理等链式仿真。
（15）可以根据工艺设计人员提出的改进方案进行工装夹具、焊接顺序、焊接热输入，热处理曲线，淬火介质，零件入水角度等的修改和新方案模型的快速创建，通过对改进方案的虚拟评估以及多个改进方案的结果对比，帮助工艺设计人员优选出合适的工装设计方案和进行各种工艺参数的优选。
（16）需支持多种焊接路径定义方式。焊接路径可以基于已有的母材或焊缝的节点信息在界面中进行选取定义和修改，也可以通过第三方软件建立焊接路径后直接导入使用。
（17）需具备焊接组件快速定义功能，实现多个组件一次分配到分析项目中，进行快速建模；焊接路径与焊接热源可以自动耦合，无须手动集成，方便设置给焊接焊缝。可以一次创建多个焊枪，每个焊枪批量分配多个焊接路径，并可对应分配焊接热源参数、焊缝。
（18）可以进行焊接方向、焊枪位置的准确、快速的预览和自动调整。提供专门的时间管理工具进行焊枪的工作时间、等待时间、移动时间的管理；夹具的撤离时间和冷却时间管理。
（19）支持多种方式的热源输入，包括：热功率输入，即输入热功率、焊接速度等，进行焊缝及母材上的温度场的瞬态计算；热循环曲线的输入，即直接输入焊缝处的温度场变化曲线
（20）可设置3D双椭球高斯体热源（气体保护焊等熔化焊模拟热源）、3D高斯热源（激光焊、电子束焊等模拟热源）、2D高斯热源（表面热处理，堆焊），支持用户自定义用于其它特殊焊接模拟的热源。
（21）具有专业的焊接工艺参数输入界面，能够便捷的选择不同焊接方法，输入焊接工艺参数（如：焊接速度、热源类型定义、热源尺寸定义、夹具类型定义、夹具装夹力定义、夹具装夹时间定义、焊枪移动定位时间设定、焊后冷却时间设定），支持定义能量及焊接速度随时间变化曲线作为输入。
（22）有专业的热处理向导系统，能考虑热处理过程中的各种工艺影响因素（加热温度，保温时间，冷却办法等），按照向导系统提示逐步地完成热处理仿真计算工作。
（23）具有焊接及热处理模型检查功能模块，可方便的进行焊接及热处理过程中材料属性、热传导、热输入、装夹条件和网格质量检查，并可以修正热输入。
（24）网格模型建立时可考虑坡口间隙和实际装配的间隙。
（25）软件应具有热源校核模块，能够基于温度场校核热源模型的准确性，与实际金相对标，提高仿真精度。
（26）应具有反变形模块，能够基于名义几何根据当前仿真的变形结果反推出施加反变形量后的模型
（27）软件应具有疲劳判据，能够评估疲劳裂纹萌生的风险。

2.求解功能要求
（1）可实现机械、热传导耦合计算。针对不同计算精度需求和计算量级时有灵活的仿真策略，可采用瞬态法得到精确的焊接变形，残余应力，温度变化，相变，硬度等结果；针对大型复杂构件，可采用热循环法得到焊接变形，残余应力，温度变化，相变，硬度等结果；
（2）求解器需为国内外知名的求解器，求解器支持用于热源模型校核的热分析，也支持用于准确模拟真实焊接过程的热-结构耦合分析，完成整个焊接过程中的温度场、应力应变场、变形场等的分析。
（3）支持后台求解和多核CPU计算，支持解耦计算、收缩方法、热循环曲线方法、Single-shot方法、DMP分布式并行计算等高性能计算方法，各种算法之间的模型转换应操作简便，无需进行模型的重新创建和复杂的参数设置。
（4）能够使用三维固体单元、二维壳单元及混合的固-壳耦合单元的方式进行焊接，热处理仿真计算。
（5）软件需支持8核并行计算
（6）需要提供队列计算工具，实现多个案例的列队依次计算，高效自动完成多个案例的求解。需支持因意外情况终止计算后的续算功能。

3.后处理功能要求
（1）支持多种类型的计算结果的输出和直观显示，如变形图、云图，X-Y图，数值，切平面，动画等方式显示结果。结果类型包括：温度场、变形、残余应力、热影响区、金相组织、硬度、T8/5冷却速率、应变、峰值温度、热流密度、温度梯度等的结果。
（2）可对计算过程中构件的变形和残余应力进行实时查看；可分不同时间段在不同节点、单元、高斯节点上显示不同的计算结果，显示工艺过程和夹具卸除后的变形与应力分布，并能将模拟结果以图片和动画方式保存。
（3）提供焊接监控，能够实时查看熔池的尺寸/形状，方便进行焊接热源参数的校核和焊接工艺参数合理性的评估。
（4）支持结果自定义，能制作任意节点处的各种结果曲线，基于计算结果进行算术运算、正弦余弦等函数、条件表达式、逻辑运算、对比运算等，方便对结果的自定义分析及云图显示，并能将数据导出为TXT/PDF/WORD等格式进行处理；且可以自生成仿真报告。
（5）仿真后软件可输出网格模型和结果（应力、应变、温度、变形等），方便后续进行机械性能虚拟分析时使用。
（6）可以导入参考几何进行仿真结果和实测结果的对比,可以基于自定义坐标系显示在不同参考轴系下的结果。

4.材料库数据要求
（1）具有材料数据库，能够充分考虑材料的各项属性，包括杨氏模量、泊松比、热传导系数、热膨胀系数、比热容、应力-应变、熔点各项参数。
（2）要求具有丰富的焊接、热处理、材料数据库，具有碳钢、合金钢、铝合金、不锈钢、钛合金、镍合金等焊接仿真分析所需的材料数据库，要求材料需经过工程验证。
（3）材料库为开放的数据库，支持用户通过手动输入、数据表格导入、材料计算Jmatpro的直接计算导入等方式进行材料库的扩展。
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	8
	焊接虚拟仿真软件
	1.线缆连接
需采用三维虚拟仿真技术，在焊接工作站场景内有多个焊接设备，包括围栏、变位机、焊接机器人、清枪装置、气瓶、控制柜、焊接电源、送丝机等，如果选择正确，会显示这两个设备之间的线缆连接成功，包括连接机器人动力线、焊接动力电缆、码盘线、示教盒电缆等。

2.焊丝更换（提供相关功能的视频演示）
需采用三维虚拟仿真技术，可进行主视角位置的调整，可缩放当前视角，可进行主视角方向的调整。界面有送丝机的放大图，方便进行送丝操作，界面有焊丝盘架的放大图，方便操作，包括机器人、送丝机、送丝盘架，包含以下功能：
（1）打开送丝机外壳，然后将送丝轮旋转锁紧环打开。
（2）将焊丝盘的卡槽打开，然后将卡在卡槽上的焊丝放到送丝口中
（3）可拖拽焊丝盘的丝盘以进行送、收丝操作。

3.焊接安全场景漫游
需采用三维虚拟仿真技术，需要以一人称视角体验焊接工厂的环境，界面上方有操作说明，WSAD控制人物移动，工厂内有各个标识牌、警示牌来介绍焊接安全相关的信息。

4.本体维护
需采用三维虚拟仿真技术，模拟本体维护，在焊接场景中有多个焊接设备，包括围栏、焊接机器人、控制柜、焊接电源、气瓶、清枪装置、变位机、焊丝盘架等，可进行主视角位置的调整，可缩放当前视角，可进行主视角方向的调整。界面有工具库，包括十字花螺丝刀、内六角扳手、风扇、十字花螺丝、内六角螺丝、码盘电池、U盘等，维护项目有码盘电池的更换和限位开关检查。应有明确的检查维护步骤。

5.变压器维护（提供相关功能的视频演示）
需采用三维虚拟仿真技术，模拟变压器维护，在焊接场景中有多个焊接设备，包括围栏、焊接机器人、控制柜、焊接电源、气瓶、清枪装置、变位机、焊丝盘架、变压器等，可进行主视角位置的调整，可缩放当前视角，可进行主视角方向的调整。界面有工具库，包括十字花螺丝刀、内六角扳手、风扇、十字花螺丝、内六角螺丝、万用表等，维护项目有：变压器风扇检查和变压器电压指示表。应有明确的检查维护步骤。

6.焊接过程故障（提供相关功能的视频演示）
需采用三维虚拟仿真技术，模拟焊接过程故障，在焊接场景中有多个焊接设备，包括围栏、焊接机器人、控制柜、焊接电源、气瓶、清枪装置、变位机、焊丝盘架等，可进行主视角位置的调整，可缩放当前视角，可进行主视角方向的调整。界面有工具库，包括十字花螺丝刀、内六角扳手、抹布、风扇、十字花螺丝、内六角螺丝、万用表等，右侧常见处理方法有：检查工件表面是否良好、检查保护气体是否选用正确、检查送丝路径是否顺畅、检查电源正负极是否接反、检查设备软件配置是否正确、检查焊接电源工艺选择与工况是否匹配、检查焊接参数设置是否合理。包含以下功能：
（1）检查工件表面是否良好
a）查看工件表面。
b）更换新工件。
c）工件检查完毕，问题已排除。
（2）检查保护气体是否选用正确
a）查看保护气体。
b）保护气体选用正确，无异常工件。
（3）检查送丝路径是否顺畅
a）检查送丝软管是否破损及硬弯。
b）打开送丝机箱盖。
c）检查送丝轮是否松动,保证送丝轮对焊丝有良好的送丝阻力。
d）关闭送丝机箱盖。
e）检查焊枪是否与送丝机相匹配，焊枪不匹配，请更换。
f）更换焊枪。
g）更换完毕，检查完毕，问题已排除。
（4）检查电源正负极是否接反
a）检查电源正负极。
b）正负极连接是否正确。
c）电源检查完毕，无异常。
（5）检查设备软件配置是否正确
a）检查设备软件配置。
b）设备软件配置是否正确。
c）设备软件配置检查完毕，无异常。
（6）检查焊接电源工艺选择与工况是否匹配
a）检查焊接电源工艺选择与工况是否匹配。
b）焊接电源检查完毕，无异常。
（7）检查焊接参数设置是否合理
a）检查焊接参数设置。
b）焊接参数是否正确，点击确定。
c）焊接参数完毕，无异常。

7.控制柜维护
需采用三维虚拟仿真技术，模拟控制柜维护，在焊接场景中有多个焊接设备，包括围栏、焊接机器人、控制柜、焊接电源、气瓶、清枪装置、变位机、焊丝盘架等，可进行主视角位置的调整，可缩放当前视角，可进行主视角方向的调整。界面有工具库，包括十字花螺丝刀、内六角扳手、风扇、十字花螺丝、内六角螺丝、万用表等，维护项目有：控制柜风扇的检查、控制柜内是否有异常震动及噪声、急停按钮检查、门锁及密闭检查、检查控制柜电源开关。应有明确的检查维护步骤。
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	9
	焊接车间文化建设
	（一）改造工程（最高限价：15.698425万元）
1.地面装修改造、原有墙体拆除、原有电箱移位、安装调试等内容，具体包括拆除、清运、材料采购、施工安装、成品保护、垃圾外运至学校指定位置及竣工验收等全部工作内容。电源线为国标线，绝缘、环保安全、防火阻燃。
2.具体内容详见：智能焊接实训中心改造工程清单及图纸
3.最高投标限价编制依据
（1）工程量根据业主提供的图纸及现场踏勘与业主讨论后结果计算。
（2）与本工程项目有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
（3）依据《建设工程工程量清单计价标注》GB/T50500-2024、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、江苏省市政工程消耗量》（2026年）、及营改增后调整内容；
（4）本项目材料价格:根据当期信息价及市场询价。
（5）根据江苏省住房和城乡建设厅[2019]第19号文，记取“建筑工人实名制费用”。
（6）税金费率按江苏省住房和城乡建设厅苏建函价〔2019〕178号。
	1
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	（二）文化建设
1.照明灯管更换、设备搬迁及安装调试等内容，每个工位布放一个电源控制箱，采用铝合金桥架落地铺设过线。电源线为国标铜芯硬线，绝缘、环保安全、防火阻燃，离开明火立即熄灭。
2.完成现有设备的整体搬迁与布局优化，
（1）将原船舶建造实训中心虚拟焊接设备（2套）迁移至智能焊接实训中心，完成安装就位及调试运行；
（2）对实训室内现有设备按功能分区进行重新规划布置；
（3）对新采购设备进行合理摆放，实现实训室整体布局的安全、高效与规范化。
3.对智能焊接实训室进出口、超声波无损检测实训室出口进行改造，将原门调整为向疏散方向（外侧）开启。门体材质为钢质，表面采用与现场既有门扇一致的色号。确保视觉统一。改造后门洞净宽不小于800mm，净高不小于2100mm，在符合安全要求的前提下，门体整体外包尺寸尽量与原门保持一致，减少对周边墙体的破拆。
4.为了便于与现有教学资源配套，设计的承载设备应符合国家相关行业安全设计规范及标准，电气配线、接线、绝缘等应符合国家电气安全相关标准。
5.文化布置：
（1）实训室壁挂急救箱药箱套装1套.
（2）实训室文化标识1套，包括但不限于：设备地标、功能区标识、指引标识等。
（3）实训室文化宣传展板挂画1套，内容为：实训室管理制度。
（4）企业文化宣传展板挂画1副，内容为：6S管理、安全操作及维护。
（5）文明生产标语1套。
（6）实训室方凳50个。
方凳参数要求：高43～46cm、凳面长32～35cm、宽24～26cm。防静电凳面壁厚至少1.0mm,凳腿钢管厚度至少1.2mm。
	
	



（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购标的的数量：
	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	焊接机器人工作站A型
	1
	套

	2
	焊接机器人工作站B型
	1
	套

	3
	焊接机器人工作站C型
	1
	套

	4
	全数字焊机
	2
	套

	5
	气动智能化焊接压具工装
	1
	套

	6
	焊接车间MES及物联网系统
	1
	套

	7
	焊接工艺软件
	1
	套

	8
	焊接虚拟仿真软件
	1
	套

	9
	焊接车间文化建设
	1
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2.采购项目交付时间：合同签订后2个月内交付安装。
3.采购项目交付地点：江苏航运职业技术学院智能焊接实训中心实训室。
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4.下面为实训室平面布置图：



四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1.质保期：五年质保（自项目验收合格之日起计，60个月），终身维修；所有软件提供终身免费升级。其他按有关规定执行（国际标准、国家标准、行业标准或企业标准）。
2.产品使用中，接到招标人电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护。如需要，在24小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。
3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，中标方对使用方进行所有设备的免费使用培训。
五、采购标的包装、运输、交货、验收标准
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
2.运输：货物的运输及风险由中标人负责，运输费用及运输保险费用包含在合同价款中，采购人对此不负任何责任。
3.交货、安装：交货方式为中标人送货至采购人指定地点，除不可抗力因素外，中标人必须按合同规定的时间、地点安排交货并安装。
第一阶段（合同签订之后30天内）完成设备的到货，实训中心的地面装修改造、照明灯管更换、原有隔断拆除、设备搬迁。  
第二阶段（合同签订之后45天内）针对项目需求的内容，完成整体项目的施工与设备调试。
第三阶段（合同签订之后2个月内）针对项目需求的内容，完成整体项目的最终验收。
4.验收标准：中标人按要求将货物（设备）送到指定交货地点，货物（设备）安装调试结束后招标人组织对设备（系统）进行最终验收。
六、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品
本项目核心产品为：焊接机器人工作站A型
七、采购需求中必须满足的实质性要求和条件（请单独列出）
1.投标人拟投本项目所有标注“☆”的为设备技术参数须实质性响应本采购文件技术参数要求，不接受负偏离产品应标。提供《☆技术条款响应正负偏离表》，须根据清单中“☆”的技术参数要求逐条进行应答；未提供或有遗漏或有负偏离均视为未实质性响应，作废标处理。对本项目能够作为技术参数证明材料的文件如：现场软件演示、权威机构出具的检测报告、盖有投标人公章的承诺书等。
2.商务部分实质性要求：
各供应商应在投标文件中承诺提供五年的质量保证期及免费维修，终生维修及所有软件提供终身免费升级，时间从项目验收通过、采购单位接受并签字认可之日算起。证明材料为承诺书（格式自拟），未提供或承诺质保期限低于五年的作无效投标处理。
八、演示讲解
1.投标人需按照文件要求的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
九、采购标的付款方式
1.付款方式
（1）中标人按要求完成第一阶段工作，采购人组织预验收，预验收通过后，中标人提交申请，采购人在收到申请后14个工作日内付至合同价的30%；
（2）中标人按要求完成第二阶段及第三阶段工作，正式验收合格（以采购人正式验收报告为准）并审计，审计结束后采购人付至审定价的100%。
2.中标人凭以下文件资料申请支付合同款 
（1）采购合同； 
（2）中标通知书复印件或扫描件； 
（3）中标人开具的国家税务机关监制的正式增值税发票；
（4）采购人已收讫货物的验收凭证；
（5）采购人签发的验收合格文件。 
3.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人是按期支付。
十、违约责任
1.采购人无正当理由未按合同规定的期限向中标人支付货款的，每逾期1天采购人向中标人支付该批次货款总额的0.04%滞纳金，批次累计滞纳金总额不超过批次欠款总额的0.6%。
2.中标人逾期交付货物的，每逾期1天，中标人向采购人偿付支付该批次货款总额的0.04%滞纳金，批次累计滞纳金总额不超过批次总额的0.6%。
3.中标人所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定，中标人需在收到书面通知15日内解决退换货问题，因退换货造成逾期交付的，中标人需交纳逾期滞纳金，逾期滞纳金按原收货截止日次日起计至合格货物收到之日止，每逾期1天，按本批次货款总额的0.04%计算。若中标人在15日退换货期限内不能完成供货，除每日按本批次货款总额的0.04%计算滞纳金外，还应支付每日1万元罚款，直至供货日止。若中标人在以上合计60天期限内仍不能完成供货，将被处以此批货款30%的罚款，同时处罚履约保证金的50%，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。
4.中标人未按合同规定的和“服务承诺”提供的售后服务的，应按合同总价款的8%向采购人承担违约责任。
十一、本项目不接受进口产品投标

第四章  评审方法和程序

一、开标
不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 
（三）商务技术分：70分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值
	主/客观分

	一、技术分（42分）

	1
	技术指标
	根据投标人所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行评分。招标文件中标注 “☆”的为否决项，不满足的按无效标处理。对于招标参数响应情况全部响应得32分。
标“▲”的参数为重要响应指标，其他为非重要响应指标。
标“▲”的重要响应指标负偏离或不满足的，每一项扣1.5分，共16项；
非重要响应指标负偏离或不满足的，每一项扣0.5分；
32分扣完为止。
注：
①招标文件中标注“☆”的为实质性参数要求不参与评分，任意1条（含子项）不满足即视为投标无效。
②招标文件中的“▲”号条款为重要技术参数，投标人应提供技术支持资料，投标人须如实填写《技术条款响应正负偏离表》，并作逐条响应。“▲”号的参数投标文件中必须提供最新技术支持资料支持，若采购需求中有证明材料要求的以采购需求要求为准
③投标文件中须列明《技术条款响应正负偏离表》要求提供证明材料的技术参数未提供证明材料或提供的证明材料不符合要求的视为负偏离。
	32
	客

	2
	功能演示
	投标人提供软件视频演示，演示时长不超过20分钟，并提供承诺书，承诺演示的为真实系统的操作。无演示视频及承诺书者作无效标处理。本项总10分。
一、“焊接机器人工作站B型”
9.焊道跟踪相机（总分6分）
（10）软件功能：
①系统须具备焊道跟踪相机拍照扫描、自动识别焊缝特征、一键生成焊接程序、机器人自动引导焊接功能，支持工件在平台任意角度变化后重新扫描，仍能精准定位焊缝并自动调整程序完成焊接；
（演示内容要求每个关键环节均需提供实时工作画面，逻辑连贯。视频所有画面均应为真实拍摄的系统实际工作场景，不得使用虚假素材或过度动画代替，技术表述准确，视频中设备标识须与投标产品一致,满足招标文件要求得3分，未演示或演示内容达不到招标文件要求，得0分）
⑨应支持基于点云数据的逆向三维建模，可自动识别并提取焊缝特征，自动生成精扫点表，同时支持焊缝位置的人工辅助标定；
（演示内容满足招标文件要求得2分，未演示或演示内容达不到招标文件要求，得0分）
⑩应支持依据节点内容自动生成机器人焊接作业路径程序
（演示内容满足招标文件要求得1分，未演示或演示内容达不到招标文件要求，得0分）

二、“焊接虚拟仿真软件”（总分4分）
2.焊丝更换
需采用三维虚拟仿真技术，可进行主视角位置的调整，可缩放当前视角，可进行主视角方向的调整。界面有送丝机的放大图，方便进行送丝操作，界面有焊丝盘架的放大图，方便操作，包括机器人、送丝机、送丝盘架，包含以下功能：
（1）打开送丝机外壳，然后将送丝轮旋转锁紧环打开。
（2）将焊丝盘的卡槽打开，然后将卡在卡槽上的焊丝放到送丝口中
（3）可拖拽焊丝盘的丝盘以进行送、收丝操作。
（演示内容满足招标文件要求得1分，未演示或演示内容达不到招标文件要求，得0分）

5.变压器维护
需采用三维虚拟仿真技术，模拟变压器维护，在焊接场景中有多个焊接设备，包括围栏、焊接机器人、控制柜、焊接电源、气瓶、清枪装置、变位机、焊丝盘架、变压器等，可进行主视角位置的调整，可缩放当前视角，可进行主视角方向的调整。界面有工具库，包括十字花螺丝刀、内六角扳手、风扇、十字花螺丝、内六角螺丝、万用表等，维护项目有：变压器风扇检查和变压器电压指示表。应有明确的检查维护步骤。
（演示内容满足招标文件要求得1分，未演示或演示内容达不到招标文件要求，得0分）

6.焊接过程故障
需采用三维虚拟仿真技术，模拟焊接过程故障，在焊接场景中有多个焊接设备，包括围栏、焊接机器人、控制柜、焊接电源、气瓶、清枪装置、变位机、焊丝盘架等，可进行主视角位置的调整，可缩放当前视角，可进行主视角方向的调整。界面有工具库，包括十字花螺丝刀、内六角扳手、抹布、风扇、十字花螺丝、内六角螺丝、万用表等，右侧常见处理方法有：检查工件表面是否良好、检查保护气体是否选用正确、检查送丝路径是否顺畅、检查电源正负极是否接反、检查设备软件配置是否正确、检查焊接电源工艺选择与工况是否匹配、检查焊接参数设置是否合理。
（演示内容满足招标文件要求得2分，未演示或演示内容达不到招标文件要求，得0分）
证明材料：投标人将演示视频上传到苏采云系统、盖有投标人公章的承诺书等。
注：因投标人原因，造成的视频不清晰、不能正常播放等，影响评委评审，后果由投标人自行承担。
	10
	客

	二、商务分（28分）

	1
	业绩
实力
	1.投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）的类似项目业绩每提供一个业绩得1分，最多得3分。
证明材料：提供合同关键页扫描件（关键页包括签订时间、项目名称、双方盖章、项目内容等）并加盖投标人公章，以合同签订时间为准，否则不得分。

2.投标人具备机器人相关国家级以上竞赛经验的提供相关证明文件得1分，本项满分3分。投标文件中需提供证明文件，未按要求提供的不得分。
证明材料：投标文件中提供大赛组委会证明材料并加盖投标人公章，证明材料中须清晰反应出投标人名称，时间等信息，未提供不得分
	6
	客

	2
	项目人员配备及团队实力
	本项总分6分，评委根据投标人提供的项目组人员名单、佐证材料以及承诺函评分：
1.投标人拟派项目负责人具有：人社部门颁发的智能制造相关专业（如：装备制造、人工智能）相关专业的正高级工程师证书及以上的得2分，最高得2分；本项满分2分。
2.投标人拟派项目成员具有：人社部门颁发的智能制造相关专业（如：装备制造、人工智能）相关专业的高级工程师及以上证书，每配备1名符合全部要求的人员得1分，最高得2分；本项满分2分。
3.投标人拟派项目成员具有：人社部门颁发的智能制造相关专业（如：装备制造、人工智能）相关专业的工程师及以上证书，每配备1名符合全部要求的人员得0.5分，最高得2分；本项满分2分。
证明材料：投标人须提供有效的证书扫描件及社保机构出具的投标供应商为其缴纳近期【至少缴纳了2026年6月（含）以后任意1个月】社会保险证明材料（成立不足上述时间的新公司或入职不足上述时间的新员工可提供人员劳动合同复印件；如可免缴的，提供相关证明文件。），并加盖投标人公章。未提供证明材料或证明材料不齐、无效均不得分。
注：提供投入本项目技术人员应是投标人的员工且技术人员证书同一人的不重复计分。
	6
	客

	3
	项目实施方案

	投标人或所投标产品制造商针对本次采购项目制定的详细供货、安装实施方案（包括但不限于整体规划设计效果图、供货准备、项目实施时间进度、项目实施过程中可能遇到的突发情况的预估和应对措施、包装、运输、安装、调试、验收方案、质量措施保证方案、人员培训方案等）进行综合评分：
（1）实施方案应包括整体规划设计效果图、供货准备、项目实施时间进度、项目实施过程中可能遇到的突发情况的预估和应对措施、包装、运输、安装、调试、验收方案、质量措施保证方案、人员培训方案等内容完整；需求分析透彻且设备安装调试操作与使用单位配合密切，步骤科学合理，能够确保设备的安装调试顺利完成，达到预期的使用效果的得6分；
（2）实施方案应包括整体规划设计效果图、供货准备、项目实施时间进度、项目实施过程中可能遇到的突发情况的预估和应对措施、包装、运输、安装、调试、验收方案、质量措施保证方案、人员培训方案有部分漏洞但不影响项目实施，符合行业规范，需求分析健全且设备安装调试操作与使用单位配合一般，步骤具有实施性，能够保证设备的安装调试顺利完成，但存在一些不足或安全隐患的得4分；
（3）实施方案应包括整体规划设计效果图、供货准备、项目实施时间进度、项目实施过程中可能遇到的突发情况的预估和应对措施、包装、运输、安装、调试、验收方案、质量措施保证方案、人员培训方案有明显漏洞但不影响项目供货，需求分析不全面且设备安装调试操作与使用单位配合度缺失，步骤可操作性低，不能完全保证设备的安装调试顺利，且存在一些不足或安全隐患的得2分；
（4）实施方案应包括整体规划设计效果图、供货准备、项目实施时间进度、项目实施过程中可能遇到的突发情况的预估和应对措施、包装、运输、安装、调试、验收方案、质量措施保证方案、人员培训方案等内容不够完整，不符合行业规范，需求分析不够完整且设备安装调试操作与使用单位配合不密切，步骤缺乏科学合理性，难以保证设备的安装调试顺利完成，存在较大的缺陷或安全隐患的；或者未提供方案的不得分。
	6
	主

	4
	实训室布置方案
	根据投标人针对本次采购项目制定详细实训室布置方案（包括①实训室布局规划图、②设备效果图等、③实训室建设合理化建议、④根据方案和建议条理性、实际可操作性、与采购需求的吻合程度等）内容进行独立评审并独立打分：
（1）只有1项内容经评审合理、可行的得1分；
（2）有2-3项内容经评审合理、可行的得3分；
（3）4项评审因素经评审均合理、可行的得5分。
	5
	主

	5
	售后服务
	投标人或所投标产品制造商所提供的服务方案，包括但不限于服务计划、服务内容、人员及配件配置和服务响应能力、人员培训等，评审委员会根据投标人提供的方案进行综合评分：
（1）提供的服务方案：服务计划完善，服务内容丰满，人员及配件配置完善，服务响应能力快速有效的得5分；
（2）提供的服务方案：服务计划基本完善，服务内容可保障项目实施，人员及配件配置能满足实际需求，服务响应能力达到基本保障的得3分；
（3）提供的服务方案：服务计划混乱，服务内容不完全，人员及配件配置缺失，服务响应能力无法保障的得1分；
（4）未提供方案的不得分。
	5
	主


注：1.以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件、伪造合同等一切弄虚作假行为，一经发现和查实（含在本项目合同履行期间被查实），采购方有权终止合同，没收履约保证金，并追究供应商经济和法律责任，同时上报有关部门列入诚信黑名单。
2.投标文件商务技术标得分低于本采购文件商务技术标评分分值（70分）的50%时，视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。
3.评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。
（四）价格标评分：（30分）
1.本次项目最高限价：267万元【其中“9.焊接车间文化建设（一）改造工程”，最高限价：15.698425万元】，响应报价超过限价作无效标处理。
2.满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分。
3.其他投标供应商的价格标得分按照下列公式计算：
价格标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100
（五）政府采购政策功能落实 
[bookmark: _Toc363573857]1.小微型企业价格扣除（本项目标的需求明确的所属行业为：采购标的的数量1-8货物部分：工业，9.焊接车间文化建设（一）改造工程部分：建筑业。
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（六）采购本国产品的支持政策
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章  投标文件组成及格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（七）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。
招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
（八）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（九）发放中标通知书
公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。
中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
（十）其他
当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。
当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新采购，也可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
三、评标争议
评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
四、落标原因
评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

第五章  合同签订与验收付款
[bookmark: _Toc8219][bookmark: _Toc363573859]江苏省政府采购合同（货物）
（合同编号：         ）
项目名称：江苏航运职业技术学院智能焊接实训中心项目
项目编号：
甲方（采购人）：江苏航运职业技术学院
乙方（中标人）：
甲、乙双方根据江苏航运职业技术学院智能焊接实训中心项目（项目编号：            ）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：江苏航运职业技术学院智能焊接实训中心项目
1.2 标的质量：合格
1.3 标的数量（规模）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	焊接机器人工作站A型
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	焊接机器人工作站B型
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	焊接机器人工作站C型
	
	
	
	1
	
	
	

	4
	全数字焊机
	
	
	
	2
	
	
	

	5
	气动智能化焊接压具工装
	
	
	
	1
	
	
	

	6
	焊接车间MES及物联网系统
	
	
	
	1
	
	
	

	7
	焊接工艺软件
	
	
	
	1
	
	
	

	8
	焊接虚拟仿真软件
	
	
	
	1
	
	
	

	9
	焊接车间文化建设
	
	
	
	1
	
	
	

	合计
	


1.4 设备交货期：合同签订后    个日历日内完成交货。
1.5 项目交付时间：                  完成交付。
1.6 履行地点：江苏航运职业技术学院，具体按甲方指定地点送货安装并提供服务。
1.7 履行方式：同招标文件要求。
1.8 包装方式：同招标文件要求。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：人民币           元（¥：          元）。已包含但不限于本项目所有设备费、劳务费、管理费、材料费、机械费、包装费、运输费、装卸费（含上下力资费）、安装费、云服务费、升级维护费、服务费（包括调试、安装完毕后对相关人员的技术指导、培训、服务等）、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、售后服务费等利润和税金、质保期内的维护保养费等。
2.2 本合同价格形式为固定单价合同，该固定单价在合同履行过程中不因市场变化、政策调整等各种因素而变动。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。乙方在签订本合同前对本项目的全部技术要求及说明、质量标准、招标文件、合同条件、现场条件及周围环境、交通道路、现场管理要求等已详细研究并完全明确，在合同价款中已予以充分考虑。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权、著作权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。乙方应具有所交付软件的软件著作权证明材料或提供软件授权证明材料。
六、履约保证金
6.1 乙方提供的履约保证金额为合同价的10%，本合同履约保证金为：人民币       元（¥     ）
6.2 缴纳履约保证金时间：乙方在中标通知书发出之日起15日内。
6.3 缴纳履约保证金形式：             。
甲方的账户：
单位名称：江苏航运职业技术学院
开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行；
账号：32001642336052515609；
统一社会信用代码：123200004660042577。
合同全部履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4 退还履约保证金时间：乙方全部履约合同义务，质保期满后无质量、进度等问题的，采购人凭乙方提交的申请，在三十个工作日内一次性退还履约保证金（不计息）或者退还履约保证金保函，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。   
6.5 退还履约保证金方式：同缴纳方式。   
6.6 退还履约保证金条件：乙方全部履约合同义务，质保期满后无质量、进度等问题的，采购人凭乙方提交的申请，在三十个工作日内一次性退还履约保证金（不计息）或者退还履约保证金保函。
6.7 履约保证金不予退还的情形：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失或者应承担违约金的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款或要求担保人按照保函约定向甲方无条件付款，不足的部分乙方另外补齐。因乙方违约导致甲方解除本合同的，甲方有权没收全部履约保证金或要求担保人按照保函约定向甲方无条件付款。并且，乙方还应承担本合同其他条款约定的违约责任。
c.若乙方以保函形式提供担保的，乙方需将保函正本提交给甲方。乙方在履约过程中发生违约行为，甲方有权要求担保人按照保函约定向甲方无条件付款。满足本合同第6.6约定的条件时，甲方将保函正本退还给乙方。
七、合同转包等事项
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。乙方如有转包，甲方视为乙方根本违约，有权给予解除合同。
7.2 乙方保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
7.3 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
7.4 乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
7.5 乙方提供的所有货物必须满足招标文件要求，须与分项报价明细表注明规格型号、价格、数量等相符，否则乙方承担违约责任。货物到货后，需报甲方后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由乙方自行承担。
7.6 乙方提供详细的生产供货及安装计划，并标明主要时间节点。
发货前乙方均应通知甲方进行验收（但甲方的验收对于乙方应按本合同承担的质量担保责任不予任何减轻或免除）。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 乙方按要求完成第一阶段工作，甲方组织预验收，预验收通过后，乙方提交申请，甲方在收到申请后14个工作日内付至合同价的30%；
8.1.2 乙方按要求完成第二阶段及第三阶段工作，正式验收合格（以甲方正式验收报告为准）并审计，审计结束后甲方付至审定价的100%。
8.2 乙方凭以下文件资料申请支付合同款
8.2.1 采购合同； 
8.2.2 中标通知书复印件或扫描件； 
8.2.3 乙方开具的国家税务机关监制的增值税专用发票；
8.2.4 甲方已收讫货物的验收凭证；
8.2.5 甲方签发的验收合格文件。  
8.3 因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方是按期支付。
九、税费
9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品，并不低于投标文件的质量、规格和参数的要求。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 售后服务要求：
10.3.1 五年质保，终身维修；所有软件提供终身免费升级。其他按有关规定执行（国际标准、国家标准、行业标准或企业标准）。
10.3.2 产品使用中，接到甲方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护。如需要，在24小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。
10.3.3安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，乙方对使用方进行所有设备的免费使用培训。
10.4 上述的货物免费质保期为自项目验收合格之日起，60个月。（自交货验收合格之日起计）。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.3 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收报告，列明验收结果。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。
11.4 交货、安装：交货方式为乙方送货至甲方指定地点，除不可抗力因素外，中标人必须按合同规定的时间、地点安排交货并安装。
第一阶段（合同签订之后30天内）完成设备的到货，实训中心的地面装修改造、照明灯管更换、原有隔断拆除、设备搬迁。  
第二阶段（合同签订之后45天内）针对项目需求的内容，完成整体项目的施工与设备调试。
第三阶段（合同签订之后2个月内）针对项目需求的内容，完成整体项目的最终验收。
11.5 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
12.5 乙方提供的货物必须达到或优于招标文件“采购清单”技术需求中各项指标参数。
乙方交付的货物质量不得低于投标样品及投标响应文件中产品生产工艺方案要求，否则甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，同时甲方有权保留使用该产品直至乙方提供合格产品替换，并要求乙方支付因此造成的所有损失。
12.6 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
12.7 快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付该批次货款总额的0.04%滞纳金，批次累计滞纳金总额不超过批次欠款总额的0.6%。
13.2 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付支付该批次货款总额的0.04%滞纳金，批次累计滞纳金总额不超过批次总额的0.6%。
13.3 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定，乙方需在收到书面通知15日内解决退换货问题，因退换货造成逾期交付的，乙方需交纳逾期滞纳金，逾期滞纳金按原收货截止日次日起计至合格货物收到之日止，每逾期1天，按本批次货款总额的0.04%计算。若乙方在15日退换货期限内不能完成供货，除每日按本批次货款总额的0.04%计算滞纳金外，还应支付每日1万元罚款，直至供货日止。若乙方在以上合计60天期限内仍不能完成供货，将被处以此批货款30%的罚款，同时处罚履约保证金的50%，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。
13.4 乙方未按合同规定的和“服务承诺”提供的售后服务的，应按合同总价款的8%向甲方承担违约责任。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
16.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执肆份。
16.4 组成本合同的有关文件
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： 
（1）合同协议书； 
（2）中标通知书； 
（3）投标文件； 
（4）招标文件；
（5）相关服务计划；
（6）其他合同文件。

甲方：                           乙方： 

地址：                           地址： 

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                       联系电话：     

[bookmark: _Hlt16619369]签订日期：2026年月  日          签订日期：2026年月  日

采购人保留对合同修改和完善的权利。



第六章  合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及履约缴纳凭证与招标人签订合同。合同一式捌份，招标人、中标人各肆份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。
二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。
三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。
[bookmark: _Toc363573860]四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。
五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。



第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出
1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。
招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
5. 以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 未参加招投标活动的投标人。
5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。


附件：
质疑函范本

一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
招标人名称：
招标文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    



质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第八章  投标文件组成及格式

一、基本目录
1.开标一览表（格式以苏采云系统内为准）。
2.投标分项报价表（格式参见附件）。
3.供应商信用承诺书（格式参见附件）。（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）
4.供应商情况表（格式参见附件）。（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）
二、资格审查文件
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）。（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）
2.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件【有效的企业法人营业执照（副本）扫描件及税务登记证（副本）扫描件，或者是三证合一的营业执照（副本）扫描件】，如供应商为自然人的，提供其身份证明。（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）
3.如为法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；如为非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见附件）。（如是联合体投标，联合体牵头单位提供。）
4.供应商须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级（乙级）及以上资质（须在有效期内），并具有有效期内的安全生产许可证。须提供：有效的资质证书扫描件及安全生产许可证扫描件。
5.供应商拟派项目负责人须为建筑工程专业二级及以上注册建造师并取得安全生产考核合格证书（B证）（以上证书的注册单位均为本供应商）。须提供：有效的建造师注册证书和建筑施工企业安全生产考核合格证书（B证）的扫描件。
6.拟派项目负责人为供应商的正式员工，提供有效的供应商与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书的扫描件及社保机构出具的该供应商为其缴纳近期【至少缴纳了2026年6月（含）以后任意1个月】养老保险的证明材料的扫描件（若为响应截止时间当月新开办企业，则无需提供）。
7.供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（仅指本项目的资质）动态监管结果不处于不合格状态（代理机构登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台-企业信息-施工企业-动态监管不合格资质查询”，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存）。
8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（代理机构现场查询，如是联合体投标，两家均查询，并截图留存并归档）
9.诚信承诺书（包含项目负责人无在建）（格式参见附件）。
10.拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供声明，格式参见附件）（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供。）：
10.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
10.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
11.联合体协议书（如有）（格式参见附件）。
12.供应商认为需提供的其他材料。
注：以上所有资格要求条件必须在资格审查材料中逐条提供有效证明材料及相关承诺书并加盖公章，否则投标无效。
三、符合性审查文件
1.投标声明函（格式参见附件）。
2.投标响应函（格式参见附件）。
3.商务条款正负偏离表（格式参见附件）。
4.采购需求中必须满足的实质性要求：
4.1 投标人拟投本项目所有标注“☆”的为设备技术参数须实质性响应本采购文件技术参数要求，不接受负偏离产品应标。提供《☆技术条款响应正负偏离表》，须根据清单中“☆”的技术参数要求逐条进行应答；未提供或有遗漏或有负偏离均视为未实质性响应，作废标处理。对本项目能够作为技术参数证明材料的文件如：权威机构出具的检测报告、盖有投标人公章的承诺书等。
4.2 商务部分实质性要求：
各供应商应在投标文件中承诺提供五年的质量保证期及免费维修，终生维修及所有软件提供终身免费升级，时间从项目验收通过、采购单位接受并签字认可之日算起。证明材料为承诺书（格式自拟），未提供或承诺质保期限低于五年的作无效投标处理。
5.已标价工程量清单，包括：投标总价封面、投标总价扉页、工程里清单计算规则说明、工程项目汇总表、单项工程汇总表、单位工程汇总表、分部分项工程项目清单计价表、分部分项工程项目清单综合单价分析表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、暂列金额明细表、增值税计价表、承包人供应材料一览表等。（应使用造价软件编制并上传）
6.投标人认为需要提交的其他资料。
四、商务技术标文件
1.评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。
2.项目需求中涉及需要投标人提交的材料。
3.技术条款响应正负偏离表（格式参见附件）。
4.招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
五、价格折扣文件格式
1.中小企业声明函（货物）、中小企业声明函（服务、工程）（如有，格式参见附件）；
2.残疾人福利性单位声明函（如有，格式参见附件）；
3.监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式参见附件）；
4.关于符合本国产品标准的声明函（格式参见附件）。

         

附件：相关格式
1.分项报价明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	焊接机器人工作站A型
	
	
	套
	1
	
	
	

	2
	焊接机器人工作站B型
	
	
	套
	1
	
	
	

	3
	焊接机器人工作站C型
	
	
	套
	1
	
	
	

	4
	全数字焊机
	
	
	套
	2
	
	
	

	5
	气动智能化焊接压具工装
	
	
	套
	1
	
	
	

	6
	焊接车间MES及物联网系统
	
	
	套
	1
	
	
	

	7
	焊接工艺软件
	
	
	套
	1
	
	
	

	8
	焊接虚拟仿真软件
	
	
	套
	1
	
	
	

	9
	焊接车间文化建设
	
	
	项
	1
	
	
	

	合计
	


注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。
投标人（加盖CA电子签章）： 
法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
日期：2026年  月   日
注：①如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。
②如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件。

焊接车间文化建设
（一）改造工程，最高限价：15.698425万元
已标价工程量清单，包括：投标总价封面、投标总价扉页、工程里清单计算规则说明、工程项目汇总表、单项工程汇总表、单位工程汇总表、分部分项工程项目清单计价表、分部分项工程项目清单综合单价分析表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、暂列金额明细表、增值税计价表、承包人供应材料一览表等。（应使用造价软件编制并上传）




2.供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

 投标人（加盖CA电子签章）： 
                   法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
日期：2026年  月   日



3.供应商情况表
	企业名称
	

	总部地址
	

	分支机构
	

	当地代表处地址
	

	电话
	
	联系人
	

	传真
	
	电子邮件
	

	注册地
	
	注册年份
	

	资质等级
	公司具备的相关资质等级及相应的证书号
（请附有关证书的复印件）

	质量管理体系
	公司   （是否通过，何种）   质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件）

	项目负责人
	
	年龄
	
	性别
	

	职务职称
	
	执业资格
	

	经营范围
	营业执照载明：
1.                                               
2.                                               
………………………

	从事类似相关项目的经历及年数
	

	其他认为有必要提供的内容，可自行添加
	



投标人（加盖CA电子签章）： 
法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
日期：2026年  月   日


4.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                   （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 投标人（加盖CA电子签章）： 
                   法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
日期：2026年  月   日


5.法定代表人身份证明
（法定代表人参加投标时，须出示此证明）


        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人情况：
姓名：         性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                         
手机：                  传真：                       

 注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章


投标人（加盖CA电子签章）：
法定代表人（签字或加盖CA电子签章）
日期：2026年  月   日
         


 




6.授权委托书
（被授权人参加投标时，须出示此证明）

本人   （姓名）系      （授权单位名称）的法定代表人，现委托    （姓名）（身份证号：          ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目          （项目编号：           ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于2026年   月    日起生效。代理人无转委托权。
代理人（被授权人）：
授权单位名称（加盖CA电子签章）：
授权单位法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：

日期：2026年  月   日

注：法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件盖公章




7.诚信承诺书（包含项目负责人无在建）

                       （采购人）：
我方参加你方的        （以下简称“本工程”）的公开招标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：
1.我方拟派项目负责人姓名    （身份证号码：   ；注册号：   ）至本项目投标文件截止时间前无在建工程且无已中标（成交）未开工项目。如果我方经本工程评审小组评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格。
2.我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标（成交）或者严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评审小组评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并接受处罚。
3.我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。
4.我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。
我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还履约保证金，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。
注：项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
拟派项目负责人有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目负责人参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律做无效响应处理。



投标人（加盖CA电子签章）： 
                   法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）：
日期：2026年  月   日


8.声 明

                       （采购人）：
我单位不存在以下情况：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。
特此声明。

     投标人（加盖CA电子签章）： 
                     法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
日期：2026年  月   日



9.联合体协议书（如有）

               （所有成员单位名称）自愿组成                （联合体名称）联合体，共同参加                       （项目名称）项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.               （某成员单位名称）为               （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                               。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式  三  份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         	（签字或印鉴）   
联合体成员名称：        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或印鉴）
日期：2026年  月   日
10.投标声明函

致：           （采购人）：   
[bookmark: _Toc396833717]我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。
1.我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中华人民共和国最高人民法院网站（http：//www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http：//www.mem.gov.cn/）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站（http：//hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http：//www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。
2.我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。
3.我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。
4.我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。
5.我方投标文件有效期为自开标日起60天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。
6.我方承诺接受招标文件规定的付款方式。
7.我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。
8.我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。
9.我方委托授权（姓名：       ，身份证号：_________，联系电话：________）作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。
10.我方承诺将严格遵守相关法律法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。


  投标人（加盖CA电子签章）： 
                    法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
日期：2026年  月   日


11.投标响应函（格式不得变动）

                （采购人）：
依据贵单位         （招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1.我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2.我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3.我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。
4.我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5.我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。 

    投标人（加盖CA电子签章）： 
                     法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
日期：2026年  月   日



12.商务条款正负偏离表
项目名称：
项目编号：
	序号
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



投标人（加盖CA电子签章）： 
法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
日期：2026年  月   日

注：1.供应商提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，招标人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务部分的条款内容。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。
3.供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加招标人招标活动的风险。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


13.《☆技术条款响应正负偏离表》
1.供应商必须满足响应文件中“☆”针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《☆技术条款响应正负偏离表》；
《☆技术条款响应正负偏离表》
	序号
	项目名称
	品牌型号
	公开招标文件设备参数要求
	所投设备
技术响应参数
	偏离/响应
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：
①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。
②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。
③本项目“☆”需求产品所有技术规格参数要求，须实质性响应不接受负偏离。
④该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。
⑤公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。
⑥所投品牌型号，必须确定、唯一。

投标人（加盖CA电子签章）： 
法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
日期：2026年  月   日


14.《技术条款响应正负偏离表》
1.供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；
2.供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。
《技术条款响应正负偏离表》
	序号
	项目名称
	品牌型号
	公开招标文件设备参数要求
	所投设备
技术响应参数
	偏离/响应
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：
①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。
②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。
③该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。
④公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。
⑤所投品牌型号，必须确定、唯一。

投标人（加盖CA电子签章）： 
法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）： 
日期：2026年  月   日



15.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。
4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：
日期：2026年  月   日


中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：
日期：2026年  月   日


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                   供应商公章：
                         日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。  


监狱企业的证明
（格式自拟）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。



附件：
中小企业划型标准规定
本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


[bookmark: _GoBack]16.关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 _________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
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