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项目名称：常州信息职业技术学院国产工业软件与智联制造实训室项目 
项目编号：JSZC-320400-CZHZ-G2026-0022
采 购 人：常州信息职业技术学院 
采购代理机构：江苏恒卓工程管理咨询有限公司 

2026年8月


[bookmark: _Toc99301419][bookmark: _Toc152679685]第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
常州信息职业技术学院国产工业软件与智联制造实训室项目 的潜在供应商可在“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2026年08月31日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc152679686][bookmark: _Toc152679301]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-CZHZ-G2026-0022
2.项目名称：常州信息职业技术学院国产工业软件与智联制造实训室项目 
3.项目预算金额：600.00万元；最高限价：570.00万元
[bookmark: _Hlk175813416]4.采购需求：本项目为常州信息职业技术学院国产工业软件与智联制造实训室项目，采购内容包括但不限于设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
5.合同履行期限：合同签订后接到采购人通知30日内将货物交付、验收合格并正常使用。
6.本项目是否接受联合体投标：否。
7.本项目是否接受进口产品投标：否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc152679302][bookmark: _Toc152679687]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: _Hlk153261968]2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。
3.2本项目是否属于政府购买服务：否
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc152679303][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc152679688][bookmark: _Hlk153261989]3.3其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk152664098][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。
[bookmark: _Toc152679304][bookmark: _Toc152679689]四、投标文件提交
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]1.截止时间：2026年08月31日13点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
[bookmark: _Toc152679305][bookmark: _Toc152679690]五、开启
1.开标时间：2026年08月31日13点30分（北京时间）。
[bookmark: _Toc152679306][bookmark: _Toc152679691]2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc152679692][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc152679307]七、其他补充事宜
1.投标保证金：无需缴纳。
[bookmark: _Hlk150161828]2.CA办理注意事项：根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 
3.采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
5.采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc152679693][bookmark: _Toc152679308][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：常州信息职业技术学院
地    址：常州市武进区科教城鸣新中路22号
联系方式：何老师；0519-86338034
其它联系方式：0519-86338021　邮箱：ccitjw@163.com 
2.采购代理机构信息
名    称：江苏恒卓工程管理咨询有限公司
地    址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋4F（一号大门往北一百米）
联系方式：0519-83999268
3.项目联系方式
项目联系人：周工
电      话：0519-83999268
 

[bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc152679694][bookmark: _Toc127151777]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc152679310][bookmark: _Toc152679695][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150774619]第一节 投标人须知资料表
[bookmark: _Hlk112020831]本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：□服务  ■货物 

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：□是■否

	3
	核心产品
	关于核心产品本项目■适用□不适用。
□本项目为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：国产操作系统工业互联网开发实训平台 。

	4
	现场考察
	■不组织
□组织（考察时间：  年  月  日  时  分，考察地点：____________。）

	5
	开标前答疑会
	■不召开
□召开（召开时间：  年  月  日  时  分，召开地点：____________。）

	6
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：

	7
	是否专门面向中小企业
	□本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。
■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	8
	标的所属行业
	本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	9
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：■适用 □不适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不做相应扣除。

	10
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	11
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许

	12
	询问
	已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年08月14日20时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（3225321767@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布。

	13
	联系方式
	接收质疑的联系方式：
（1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。
（2）代理机构：江苏恒卓工程管理咨询有限公司
联系部门：综合办；
联系电话：0519-83999268；
通讯地址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋4F（一号大门往北一百米）。

	14
	纸质中标（成交）文件
	中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 投标邀请》）

	15
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标单位
收费标准：
	服
费　　　   务
　   类
率　       型
　　　　
中标金额（万元）
	货物类

	100（含，下同）以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	……
	……

	备注：（1）中标服务收费按差额定率累进法计算。 
（2）中标服务费按上表收费标准的41%收取。
（3）中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。


收款单位：江苏恒卓工程管理咨询有限公司
收款银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市青龙支行     
银行账号：89801116012010000004083 
缴纳时间：领取中标通知书前。
其他相关说明：代理费应包含在投标报价中。


江苏恒卓工程管理咨询有限公司
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[bookmark: _Toc152679311][bookmark: _Toc152679696][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc99301424][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158897]第二节 说明
[bookmark: _Toc152679312][bookmark: _Toc152679697]一、 总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc99301421]1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏恒卓工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由投标人支付的，投标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc152679313][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc152679698]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）资格审查
（4）评标程序、评标方法和评标标准
（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（7）投标文件的组成及提交须知
（8）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc152679314][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc152679699][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标报价明细表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc152679315][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc152679700][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc152679316][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc152679701][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
[bookmark: _Toc120614219]27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
[bookmark: _Hlk149903315]采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
代理机构质疑接收部门为：综合办
联系地址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋4F（一号大门往北一百米）；
联系电话：0519-83999268；
29.5 以下情形的质疑不予受理：
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc152679702][bookmark: _Toc152679317][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Hlk160541934]八、政府采购政策
33、进口产品：
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
34、政府采购节能产品、环境标志产品
34.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
34.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
34.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
34.5非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
35、商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
36、支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
37、正版软件
37.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
37.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
38、信息安全产品
具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）
39、政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
40、绿色采购政策
40.1绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
40.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
40.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
41、履约保证金相关政策
根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
42、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
九、履约保证金
43、履约保证金缴纳数额为中标合同价的5%；
44、履约保证金递交形式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）（鼓励使用电子保函）形式；
45、履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式；
46、履约保证金退还时间：采购人应在项目安装完成并验收合格后3个月内退还履约保证金（无息）；
47、履约保证金退还条件：项目结束且经过采购人、中标人双方确认，扣除中标人应承担的款项后（若有）；
48、履约保证金不予退还的情形：若中标人未能履约或合同期内中标人给采购人造成的损失超出履约保证金的额度，采购人有权不予退还。


常州信息职业技术学院
采购项目履约保证金缴纳联络单
重要提醒：
中标供应商持本单、采购项目《中标通知书》在合同签订前到常信院财务处缴纳履约保证金，领取缴费收据。

	中标供应商名称
	
	采购项目名称
	

	中标供应商联系人
	
	中标供应商联系电话
	

	中标价
（精确到元）
	
	招标文件上的采购项目编号
	

	使用部门
意见
（部门盖章）
	使用部门经办人
	
	联系电话
	

	
	经初核，本项目需缴纳履约保证金（依照招标文件约定金额）为         元。     
大写金额：
使用部门负责人签字：              （部门盖章）

	招标采购管理中心
意见
（部门盖章）
	经复核，本项目需缴纳履约保证金（依照招标文件约定金额）为          元。  
大写金额：
部门负责人签字：                   （部门盖章）

	
履约保证金缴纳账户
	
单位名称：常州信息职业技术学院
开户银行：中国建设银行股份有限公司常州白云支行
账    号：32050162803609096789
联系人：王杏                      联系电话：86338027




[bookmark: _Toc487900382]第三章  资格审查
[bookmark: _Toc99301422][bookmark: _Toc152679319][bookmark: _Toc152679704]第一节 资格审查程序
[bookmark: _Toc152679705][bookmark: _Toc152679320]一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
[bookmark: _Toc152679321][bookmark: _Toc152679706]二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
[bookmark: _Toc152679322][bookmark: _Toc152679707]三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
[bookmark: _Toc152679323][bookmark: _Toc152679708]四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
[bookmark: _Toc152679324][bookmark: _Toc152679709]第二节 资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	 营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	法人授权书
	法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证
	格式见《投标文件格式》

	3
	投标人资格声明
	《资格承诺声明函》
	格式见《投标文件格式》

	4
	投标人信用记录
	1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	5
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《投标文件格式》

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。
注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》

	7
	本项目的特定资格要求（如有）
	详见第一章《采购邀请》
	提供相关证书电子扫描件

	8
	联合体协议（如有）
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。
3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	格式见《投标文件格式》 


[bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Toc152679710]
[bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
[bookmark: _Toc152679711][bookmark: _Toc152679326]第一节 符合性审查程序
[bookmark: _Toc152679327][bookmark: _Toc152679712][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc520356167]一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	投标函
	投标函；
	格式见《投标文件格式》

	2
	投标完整性
	报价明细表未有缺项、漏项；
	格式见《报价明细表》

	3
	投标报价
	投标总价未超过最高限价的；
	

	4
	报价唯一性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
	

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
	

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；
	

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
	

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	10
	分包意向协议（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	11
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
	

	12
	报价合理性
	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
	

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品；
	

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；
	

	15
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
	

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	17
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	18
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	


[bookmark: _Toc152679328][bookmark: _Toc152679713]二、投标文件有关事项的澄清或者说明
（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理
（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Hlk149904856]（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。
[bookmark: _Toc152679329][bookmark: _Toc152679714]三、投标文件的比较和评价
（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
（二）评标方法和评标标准
1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。
[bookmark: _Toc152679715][bookmark: _Toc152679330][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc127161460]四、确定中标候选人名单
（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各包或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
[bookmark: _Toc152679716][bookmark: _Toc152679331]五、报告违法行为
（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
第三节 评标方法
[bookmark: _Toc152679332][bookmark: _Toc152679717]一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。
[bookmark: _Toc152679333][bookmark: _Toc152679718]二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。
[bookmark: _Toc152679334][bookmark: _Toc152679719]三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
[bookmark: _Hlk149904248]四、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
7.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如全部都是本国产品参与投标，所有供应商都不再给予价格评审优惠。
7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章 投标文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。【《声明函》上传至至交易执行系统“价格折扣文件格式”——“关于符合本国产品标准的声明函”模块】
7.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

[bookmark: _Hlk153264567][bookmark: _Toc152679335]第四节评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／其他投标人报价）×价格权值×100。
	此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最后报价。详见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》

	2
	技术分
	16
	
	

	2.1
	技术方案
	4
	根据各投标人提供的技术方案内容进行综合评审：
（1）技术方案与本项目需求吻合度高，兼具科学性、合理性与先进性，且内容完整、思路清晰，可充分满足项目具体要求的，得4分；
（2）技术方案与本项目需求有一定的吻合度，方案体现出一定的科学性、合理性、先进性，方案基本完整、合理、能够基本满足本项目的具体要求的，得2分；
（3）技术方案与本项目需求吻合度较差，方案未明显体现出科学性与先进性，方案能部分满足本项目的具体要求的，得1分；
（4）未提供方案或方案不可行的，不得分。
	

	2.2
	实施部署方案
	4
	评标委员会根据各投标人对本项目提供的实施部署方案内容进行综合评审：
（1）方案针对性强、合理、可行、完善、齐全，能很好的满足本项目需求，得4分；
（2）方案针对性、合理性、可行性一般，基本能满足本项目需求，得2分；
（3）方案针对性、合理性、可行性较差，得1分；
（4）未提供方案或方案不可行的，不得分。
	

	2.3
	培训服务方案
	4
	根据各投标人对本项目提供的培训方案内容进行综合评审：
（1）培训方案详细，有针对设备使用中可能存在的问题提供专项培训方案，且完全满足用户需求，得4分；
（2）培训方案内容完整、但只是对所要求内容进行简单罗列、针对性一般，得2分；
（3）培训方案内容不完整、未针对本项目采购需求进行响应及分析，得1分；
（4）未提供方案或方案不可行的，不得分。
	

	2.4
	售后服务方案
	4
	根据各投标人对本项目提供的售后服务方案内容进行综合评审：
（1）售后服务方案完善合理，针对性强，方案完整、合理，能从采购人的角度考虑，提出针对性的技术服务，得4分；
（2）方案内容满足要求，制度基本完善，具备一定的可操作性，基本能够保障项目实施的，得2分；
（3）方案内容有待完善，可操作性不够强，得1分；
（4）未提供方案或方案不可行的，不得分。
	

	3
	客观分
	54
	
	

	3.1
	技术要求
	25
	[bookmark: _GoBack]投标文件中所投产品的技术参数完全符合采购文件技术参数和配置要求的得25分；标注“▲”技术参数每有一项出现负偏离扣1分，其他参数每有一项负偏离的扣0.3分，扣完为止。缺项或者不完全响应视为负偏离。
	（1）根据需求中提供的技术参数在投标文件中逐条列明各项技术参数和要求是否有偏离，并按照要求提供相关证明材料，未按要求逐条列明或未提供相关证明材料的，该条不得分，如有提供虚假技术参数的，在评标过程中一经发现做无效响应处理。
（2）为保证投标人所投产品功能齐全、质量可靠，本次中标后采购人有权要求在5个工作日内提供所投产品的测试设备，对重点参数功能进行逐一测试核对，若测试结果与投标文件不符，一律按照失信行为上报监督管理部门并按相应规定处理。

	3.2
	视频演示
	20
	投标人需按照采购文件中标注“●”号的演示内容制作演示视频文件(需配置声音讲解，视频总时长不超过20分钟，视频格式为MP4，清晰度达720P或以上，大小不超过系统要求,视频需配有清晰的中文语音讲解，不得使用剪辑拼接的虚假演示内容)，并按要求将视频压缩包上传至系统指定模块中。评委将根据评分点的演示功能和效果进行评审，标注“●”演示项每有一项出现负偏离扣1分，扣完为止。
	中标人在收到中标通知书后5个工作日内，须向采购人提交与投标时完全一致的演示视频电子文件用于归档，中标人提交的归档演示视频须与投标时提交的演示视频内容、时长、画质完全一致。采购人有权对归档视频与投标视频进行比对核验，若发现不一致，视为中标人虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并追究其违约责任。

	3.3
	认证证书
	3
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，有一个得1分，本项最高得3分。
	投标文件中提供证书以及证书在国家认监委网站查询状态为“有效”截图，未按要求提供或材料不清晰或材料不全的不得分。

	3.5
	拟投项目组成员
	3
	项目经理（限评1人）：
①具有电子信息类高级及以上工程师职称得1分；
②具有信息系统项目管理师证书得1分；
③具有ITSS-IT服务工程师证书得1分；
本项满分为3分。
	项目经理与网络及信息安全负责人不可重复计分。投标文件中提供有效证书扫描件及本项目开标截止日前半年内任意一个月投标单位为其缴纳的社保证明材料扫描件，未按要求提供或材料不清晰或无法证明的不得分。

	
	
	3
	网络及信息安全负责人（限评1人）：
①具有CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）得1分；
②具有CCSC网络安全能力认证（网络安全管理II级）得1分；
③具备CISP注册信息安全专业人员证书得1分；
本项满分为3分。
	

	合计
	100
	


注意事项：
1、评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。
[bookmark: _Toc152679720]
第五章   采购需求
[bookmark: _Toc99301425][bookmark: _Toc152679721]一、采购标的
1.项目名称：常州信息职业技术学院国产工业软件与智联制造实训室项目
2.采购需求：本项目为常州信息职业技术学院国产工业软件与智联制造实训室项目，采购内容包括但不限于设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
二、商务要求
1.实施的期限和范围
1.1实施的期限：合同签订后接到采购人通知30日内将货物交付、验收合格并正常使用。
1.2实施地点：采购人指定地点。
2.付款方式：
2.1合同签订生效后，乙方接甲方通知后方可供货。甲方向乙方支付合同价的30%预付款； 
2.2该项目正常运行并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付到实际供货价的95%（扣除已经支付的货款, 乙方此时须开具全额发票）；
2.3验收合格一年后，付清余款。
2.4付款前，乙方必须提供相当于甲方付款或全额金额的、符合国家财税规定并满足甲方财务要求的税务发票（增值税专用发票），甲方见票办理付款。
三、技术要求
（一）基本要求
1.供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。
2.供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
3.供应商中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标供应商开始制造或购买产品之前，采购人有权要求中标供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。
（二）采购清单及技术参数
1.教学硬件资源
	序号
	品名
	规格型号技术详细要求
	单位
	数量
	备注

	1
	国产操作系统工业互联网开发实训平台
	1、基于多内核设计的全场景OpenHarmony操作系统的实训台
（1）包含≥8个OpenHarmony操作系统轻量系统核心板；
（2）包含≥2个OpenHarmony操作系统标准系统核心板；
（3）包含≥9个通信协议模块；
（4）包含≥24个物联网传感器/执行器模块；
▲（5）尺寸（长*宽*高）：≥100cm*60cm*150cm；【需提供产品实物测量数据照片证明】
（6）材质：金属；
（7）底部配有不少于四个万向轮，方便台架移动。
（8）需包含电源开关，对平台供电进行整体控制，需包含电源指示灯；
（9）需包含 USB 接口≥2 个，可用于数据通信；
▲（10）需包含串口通信切换波动开关，包含串口通信指示灯；【需提供产品实物照片证明】；
2、实训平台支持技术包括不限于OpenHarmony的应用开发以及设备开发，ArkTS、ArkUI，Socket（TCP，UDP），MQTT，HTTP等知识点的教学实训；
▲3、物联网模块支持搭积木方式的拼接，使用磁吸插槽，各个模块之间可以进行磁吸联接，同时提供多个香蕉头，方便接线形式进行实验，并加入防短路设计；【提供硬件实物图片证明】
4、OpenHarmony操作系统轻量系统核心板
（1）CPU最大工作频率≥160MHz；
（2）SRAM≥352KB，ROM≥288KB；
（3）Flash≥2MB；
（4）支持WiFi；
5、ARM架构OpenHarmony操作系统标准系统核心板
（1）内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；
（2）核心≥4核、最大工作频率≥1600MHz、内存≥2GB、存储空间≥32GB；
（3）算力：≥1Tops；
（4）USB2.0 Host≥1个；USB3.0 Host≥1个；USB3.0OTG≥1个；HDMI≥1个；eDP≥1个；以太网接口≥2个；支持WiFi和蓝牙；
▲（5）支持运行OpenHarmony 7.0 及以上版本；【需提供查看操作系统版本号的实物图片演示】
 （6）OpenHarmony操作系统上支持安卓组件兼容框架，需支持在OpenHarmony操作系统上安装安卓APP。
（7）所投产品须兼容OpenHarmony操作系统，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。
6、RISC-V 架构OpenHarmony操作系统标准系统核心板
（1）内置国产处理器，主频不小于1.85GHz，SoC制程：≤12nm；
●（2）SoC需支持RISC-V架构，需支持OpenHarmony 3.2.2 Release或以上操作系统，
符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。【投标时加盖认证厂商公章的OpenHarmony生态产品兼容性证书，评标现场可通过官方渠道（https://www.openharmony.cn/testResult）核实，并提供功能演示视频，演示内容包括通过/proc/cpuinfo命令查看isa（指令集）数据以证明SoC为RISC-V架构】
（3）NPU算力：≥4TOPS；
（4）内存/存储：≥4GB LPDDR4 / 8GB eMMC；
（5）显示接口：HDMI≥1路；MIPI DSI≥1路；
（6）喇叭输出≥1个；耳机输出≥1个；麦克风输出≥2个；支持802.11b/g/n，BLE5.0；
（7）USB Type-A 3.0 Host≥2个，USB Type-C 2.0 Device≥1个，UART≥3个，I2C≥1个，SPI≥1个；
（8）星闪：支持；
（9）屏幕：≥10.1英寸；
7、传感器/执行器模块
（1）交通灯板：≥1个，包含 LED灯≥3个，按键≥1个；
（2）OLED显示板：≥1个，显示屏尺寸≥0.96英寸，按键≥2个；
（3）炫彩灯板：≥1块，包含三色LED≥1颗，红外传感器≥1个，光敏电阻≥1个；
（4）环境检测板：≥1块，包含温湿度传感器≥1个，蜂鸣器≥1个，可燃气体传感器≥1个；
（5）水位传感器：≥1个；
（6）火焰传感器：≥1个；
（7）门锁执行器：≥1个；
（8）窗帘执行器：≥1个；
（9）风扇执行器：≥1个；
（10）语音控制板：≥1个；
（11）水温传感器：≥1个；
（12）PM2.5传感器：≥1个；
（13）土壤湿度传感器：≥1个；
（14）PH值传感器：≥1个；
（15）风速采集传感器：≥1个；
（16）雨雪传感器：≥1个；
（17）水泵执行器：≥1个；
（18）舵机执行器：≥1个；
●（19）生命体征传感器≥1个，支持直接输出包含但不限于心率、血压、血氧饱和度、疲劳等级、焦虑指数、动脉硬化指数等数据；【需提供获取数据操作过程的视频文件证明】
●（20）皮肤阻抗传感器≥1个；支持测量皮肤水分、皮肤油分和皮肤弹性参数；【需提供获取数据操作过程的视频文件证明】
（21）酒精乙醇传感器：≥1个；
（22）红外测温传感器：≥1个；
（23）距离传感器：≥1个；
（24）双路继电器：≥1个；
8、通讯协议模块
（1）ZigBee通信模块：≥2个；
（2）蓝牙通信模块：≥2个；
（3）NFC读卡器模块：≥1个；
（4）LF低频读卡器模块：≥1个；
（5）LORA无线通信模块：≥2个；
（6）移动通信模块：≥1个；
（7）迷你交换机：≥1个。
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	视觉设备
	1、工业相机A
（1）核心性能：传感器类型：全局快门；靶面尺寸：≥1/2.9”，像元尺寸≥3.45µm×3.45µm；分辨率：≥1440×1080；最大帧率不小于65.2fps；增益调节范围不小于0dB~24dB；曝光时间：超小模式不小于1μs~14μs，正常模式不小于15μs~10sec；功能支持：自动/手动/一键曝光模式，水平/垂直镜像，多种Binning（1×1至4×4）和下采样模式；
（2）电气与接口：数据接口不低于千兆以太网，支持GigEVisionV2.0、GenICam协议；数字I/O：6-pinP7接头，不低于1路光耦隔离输入、不低于1路光耦隔离输出、不低于1路双向非隔离I/O；供电：9~24VDC（支持PoE），典型功耗2.4W（GM）/2.5W（GC）@12VDC；
（3）结构、环境要求：外形尺寸不低于29mm×29mm×42mm，重量≥80g，防护等级不低于IP40；工作温度区间不低于-30℃~60℃，储藏温度区间不低于-30℃~70℃，湿度区间不低于20%~95%RH；
（4）软件与认证：兼容MVS或支持GigEVision协议的软件；适配多系统；
2、工业相机B
（1）核心性能：传感器类型支持卷帘快门；靶面尺寸：1/1.8；像元尺寸不低于2.4µm×2.4µm；分辨率不于3072×2048，最大帧率不低于19.1fps；动态范围不低于71.3dB；增益调节范围不少于0dB~24dB；曝光时间：不少于25μs~2.5sec；功能支持自动/手动/一键曝光模式；GlobalReset和TriggerRolling功能；水平/垂直镜像；Binning（1×1、2×2）和下采样（1×1、2×2、4×4）；
（2）电气与接口：数据接口不低于千兆以太网；支持GigEVisionV2.0、GenICam协议；数字I/O：6-pinP7接头；不低于1路光耦隔离输入；不低于1路光耦隔离输出；不低于1路双向非隔离I/O；供电：9~24VDC（支持PoE）；典型功耗2.4W（GM）/2.5W（GC）@12VDC；
（3）结构、环境要求：结构外形尺寸不低于29mm×29mm×42mm；防护等级不低于IP40；环境工作温度区间不低于-30℃~60℃；储藏温度区间不低于-30℃~70℃；湿度区间不低于20%~95%RH；
（4）软件与认证：兼容MVS或支持GigEVision协议的软件；适配多系统；
3、多焦段镜头：成像器大小：不小于1/1.8"（9mm）；对应波长：不小于420-1000nm；焦距：不小于10-50mm：光圈范围：不小于F2.8-C；对焦范围：W：0.10m-∞；T：0.25m-∞；滤镜螺纹口径：M35.5×P0.5；重量：≥108.8g；工作温度区间不低于-20℃~+60℃；
4、多配置光源技术参数：
（1）电光源环形光源≥1；
（2）电光源同轴光源≥1；
（3）电光源条形光源≥1；
（4）电光源面光源≥1；
（5）光学仪器镜头≥1；
（6）电线电缆普柔网线≥1；
（7）电线电缆普柔触发线≥1；
（8）变压器整流器电源适配器≥1；
（9）软件机器人机器视觉软件≥1；
（10）通用设备实验支架≥1；
（11）电工仪器仪表控制器≥1；
（12）变压器整流器电源适配器≥1；
5、软件功能
（1）核心特性：图形化交互，拖拽式流程编辑，低代码构建视觉应用；
（2）算法工具数量：≥160个；
（3）应用场景：定位引导、尺寸测量、读码、识别、检测等；
（4）界面设计：自定义布局，丰富可视化控件，低门槛构建前端运行界面；
（5）二次开发：提供面向对象二次开发接口及控件，支持快速嵌入集成。
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	工业控制设备
	1、核心控制系统
（1）可编程控制器
1.输入 / 输出：不低于18 路数字量输入，不低于12 路数字量输出（晶体管型）；
2.模拟量：至少集成 2 路模拟量输入，1 路模拟量输出；
3.通讯接口：支持 RS485 串口与以太网口；
4.高级功能：支持高速计数、高速脉冲输出；
5.通讯协议：支持 MODBUS 等主流工控通讯协议；
（2）模拟量扩展模块
1.功能：扩展模拟量输入输出能力，与 CPU 配套使用；
（3）人机界面（HMI）
1.通讯方式：支持以太网及串口通讯；
2.功能：内置电源隔离保护；支持画面组态、数据监控、参数设置；配套编程 / 下载电缆；
2、运动控制与执行单元
（1） 步进电机滑台实训套件
1.步进电机：42 型两相四线步进电机；
2.驱动器：支持不少于 32 细分，最大不小于 4.0A 电流，脉冲信号不小于 3-24V；
3.传动机构：含 T 型丝杆、铜制法兰螺母、滑块；
4.检测元件：AB 相不少于 600 线编码器≥ 1 个；24V 三线制接近开关（限位≥ 2 个，原点≥ 1 个）；
5.实训功能：可实现步进电机接线、细分与电流调节、脉冲定位控制、正反转、相对 / 绝对定位练习；
（2）伺服控制实训套件
1.伺服驱动器：单相 220V 供电；
2.伺服电机：≥220V，≥400W；
3.配套线缆：含动力线与编码器反馈线；
4.实训功能：支持伺服参数设置、手动调试、位置控制、速度控制；
（3） 变频调速实训套件
1.变频器：单相 220V 输入，三相输出，功率≥0.75kW；
2.变频电机：220V 三相异步电机，功率≥400W；
3.实训功能：支持面板调速、多段速控制、模拟量调速、MODBUS 通讯控制；
3、过程控制与检测单元
（1）温度 PID 控制实训套件
1.传感器：热电阻温度探头；
2.变送器：不低于0-100℃量程，对应 0-10V 模拟量输出；
3.执行机构：固态继电器（≥25A）、加热棒（≥600W）；
4.实训功能：实现模拟量数据采集、PID 温度闭环控制实验；
4、综合应用实训单元
（1）六轴机械手与皮带输送机综合实训套件
1.组成：六轴机械手 ≥1 套、皮带输送机 ≥1 套、物料检测传感器 ≥1 个、驱动步进电机 ≥1 个；
2.控制方式：机械手配备总线控制模块；
3.实训功能：实现机械手定位抓取、皮带机物料输送检测、与可编程控制器联动完成搬运流水线综合实验；
5、安全供电与电气配套
（1）电气安全系统
1.供电：220V AC 输入，经漏电保护断路器及隔离变压器转换；
2.直流电源：24V/3A 开关电源，设有过流保护；
3.保护：系统具备漏电保护及过流保护功能；
（2）配套电工工具及元件
1.低压电器：含断路器（1P+N）、接触器、继电器、按钮、指示灯、转换开关等；
2.接线材料：红蓝多股软导线（0.75mm²，20 米）、自锁尼龙扎带；
3.工具：内六角扳手、一字 / 十字螺丝刀套装；
6、结构载体
（1） 实训机箱
1.形式：便携式手提机箱；
2.尺寸：≥450mm × 350mm × 200mm（长 × 宽 × 高）；
7、教学资源
（1）课程与资料
1.配套教材与视频教程，覆盖 PLC 入门、开关量 / 模拟量控制、运动控制、通讯、触摸屏组态、变频器与伺服应用等实验项目。
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	全场景智能巡检车
	1、车体性能
（1）车体尺寸：不小于L400MM*H320MM*W330MM；
（2）离地间隙：≥25MM；
（3）自重：≥5kg；
（4）负载：≥7KG；
（5）内置电池：DC12V，不小于12000mAh；
（6）模块安装：支持通过磁吸方式安装传感器或通讯模块，至少可安装不少于8个模块；
（7）车体材质：铝合金；
2、车载控制
▲（1）车载控制板卡需使用国产M4系列芯片，内核：带有FPU的ARM® 32位的Cortex® -M4 CPU ，最高工作频率≥240 MHz，存储器：不低于1024 K字节的内部闪存存储器；车载控制板卡须兼容OpenHarmony操作系统，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。【投标时提供加盖认证厂商公章的OpenHarmony生态产品兼容性证书，评标现场可通过官方渠道（https://www.openharmony.cn/testResult）核实】
（2）四轮驱动：包含不少于4路直流有刷电机、不少于4路霍尔编码器；
（3）自动巡线：包含不低于5路的灰度巡线模块；
3、磁吸模块
▲（1）模块数量：不少于8个传感器/执行器模块；模块尺寸：不小于55*55*45MM；【需提供磁吸模块尺寸实物测量图片以及可支持磁吸不少于8个模块的巡检车实物图片证明】
（2）温湿度传感器模块：≥1个；
（3）PM2.5检测模块：≥1个；
（4）GPS定位模块：≥1个；
（5）光照检测模块：≥1个；
（6）NB-IOT模块：≥1个；
（7）Wi-Fi模块：≥1个；
（8）烟雾检测模块：≥1个；
（9）气压检测模块：≥1个；
4、边缘计算模块
（1）GPU：不低于512核 Ampere架构GPU；
（2）不低于6核ARM A78@1.5GHz；
（3）内存：不低于8GB；
（4）摄像头接口：不少于2路 CSI接口；
（5）连接：支持千兆以太网、M.2 Key E；
（6）USB：不少于4个USB3.0；
（7）包含GPIO、PoE、DP接口；
5、深度相机
（1）数量：≥1个；
（2）深度测距范围：不低于0.6-8M；
（3）数据接口：支持USB2.0；
（4）深度图像视场角：不低于H58.4° V45.5°；
（5）精度：1m：不高于±3mm；
（6）彩色图像视场角：不低于H66.1° V40.2°；
（7）相机尺寸：不小于164.85*40.0*48.25mm；
6、激光雷达
（1）测量半径：三角测距不低于12米；
（2）测距原理：需支持TOF测距；
（3）扫描角度：360°；
（4）采样频率：不少于4500次/秒；
（5）抗环境光强度：不低于30Klux；
（6）防水防尘：不低于IP5X；
（7）测距精度：不低于4mm（0.2mm～2m），不低于15mm（2m～12m）；
（8）测量半径：黑色物体，不低于12m；
（9）通信接口：需支持UART串口通信；
（10）驱动方式：需支持通过无刷电机驱动；
（11）最小测量距离：不高于0.03M；
7、麦克风阵列
（1）数量：≥1个；
（2）麦克风数量：不低于6pcs；
（3）拾音距离：不低于10M；
（4）多唤醒词：支持；
（5）自定义指令词：支持；
（6）音频降噪：支持；
（7）回声消除：支持；
（8）离线识别：支持；
8、显示屏
（1）显示尺寸：不低于7寸；
（2）分辨率：不低于1024*600；
（3）触摸类型：需支持电容触摸。
9、核心功能
●（1）支持通过开源鸿蒙终端对巡检车进行远程遥控，且可以显示实时巡检视频画面，并可以获取光照、气压、烟雾、PM2.5 等环境监测数据并展示。【需提供实物演示视频】
（2） 支持颜色识别、目标物跟随等功能
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	SMT产线
	1、印刷实训实验平台（数量：1台）
（1）活动钢网框架，支持使用不同大小钢网；刮刀压力可以调节，方便无铅制程不锈钢刮刀；（2）蜂窝底板，活动顶针活动支撑块，灵活定位PCB，方便印刷双面PCB；
（3）印刷台可向X、Y轴微调；调节范围：前/后±8mm、左/右±8mm；
（4）支持设置印刷参数：支持LED触摸屏调节左右刮刀运动。
（5）刮刀速度：≥0-100mm/sec；
（6）PCB基板厚度≥11mm；
（7）印刷精度：不大于±0.01mm；机器重复精度：不大于±0.01mm；
（9）可满足0201元件，可满足不大于0.25mm引脚间距器件的高精度印刷。
2、贴片实训实验平台（数量：1台）
（1）贴装头数量：不少于6头；贴片精度：不低于0.025mm；重复贴装精度：不低于0.01mm；定位精度：不低于0.01mm；吸嘴缓冲范围：不小于5mm；
●（2）喂料器占位数：不少于58个+12组散料；支持≥12组各种电阻电容芯片等散料贴装功能；【需提供不少于12组的散料的自动贴装的实物演示视频】
●（3）支持自动更换吸嘴功能：≥6组；【需提供自动更换吸嘴的实物演示视频】
▲（4）贴片速度实际：不低于11000Pcs/小时（开视觉），≥23000 Pcs/小时（不开视觉）；【提供具备相应检测能力的第三方机构出具的检验检测报告】
▲（5）贴装范围：适配0201、0402、0603、0805、1206、LED灯珠、二极管、三极管、SOT、不小于40*40mm范围内引脚间距≥0.3mm的QFP、QFN、BGA等、异形元件、≥1.2米灯条定制。【提供具备相应检测能力的第三方机构出具的检验检测报告】
▲（6）高精密飞拍相机：高像素高帧率飞拍相机，支持不停顿拍照识别，针对异形件，精密元器件难识别可支持快速高精度识别；【提供具备相应检测能力的第三方机构出具的检验检测报告】
（7）Mark相机：需支持千兆网口通讯，支持同轴光源高速动态识别Mark点；
（8）取料方式：支持不少于6头同取，3+3同取，2+2+2同取；
（9）贴装模式:支持老化热机模式，模拟贴装模式，过板模式，长板模式；
（10）需具有拼板编辑功能；
（11）支持一键自动校准吸嘴功能；
（12）自动定位功能：支持飞达自动对位功能，飞达贴装头资源自动分配；
（13）需支持飞达防撞功能，防止机头撞飞达；
（14）支持对接MES系统；
（15）XY轴传动轨道：需使用高精度研磨丝杆；
（16）XYZ驱动轨道：需使用重载直线导轨；
（17）重量：≥1吨，减震效果好，高速贴装不晃动；
●（18）需具备AOI检测功能，在贴片后回流焊前进行初次检测，检测范围需包括：缺件，歪斜，立碑，翻件，极性反，错件，破损，同一位置多件；【需提供实物演示视频】
●（19）需支持短料带贴装（不需要装飞达），快速灵活更换物料，提高打样效率，提高物料利用率，节省购买飞达成本。【需提供实物演示视频】
（20）需支持坏板检测，自动跳板；
（21）需支持首板自动检测并确认功能，节省人工目检；
（22）需支持自动扫 PCB 板二维码功能。
3、供料器
（1）8mm供料器：数量：≥12把；
（2）12mm供料器：数量：≥4把；
（3）16mm供料器：数量：≥4把；
（4）24mm供料器：数量：≥2把；
4、再流焊接实训平台（数量：1台）
（1）加热/冷却区：不少于12个加热区 /上下全热风；
（2）加工最大基板尺寸：最宽焊接不小于330mm；
（3）温度控制范围：不低于0-350 ℃ 区间；
（4）温区控制精度：不得高于±1°；
（5）PCB横向温度偏差:不得高于±1°；
（6）冷却方式：需支持风冷；
（7）温度控制方式：PLC+高精密导轨；
（8）传输链条面高度：880±20mm；
5、在线式视觉检测AOI实训实验平台（数量：1台） 
（1）判别方法：多种逻辑算法，图片对比，彩色图象对比/外形轮廓对比/二值化参考对比；
（2）摄像机：不低于500万CCD彩色摄像机，分辨率：不低于10微米/点；
（3）光源：支持RGB环形多角度LED结构光源, ROHS标准 LED 灯；
（4）图像处理速度：0201元件<6毫秒；
（5）每画面处理时间：<100毫秒 ；
（6）检测内容：锡膏印刷（有无、偏斜、少锡多锡、短路、污染）；零件缺陷（缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、极性反、错件、破损）；焊点缺陷（锡多、锡少、连锡）；
（7）支持检测的PCB尺寸：不低于25×25毫米~300mm×440mm毫米；
（8）支持检测的PCB厚度：不低于0.5毫米~2.5毫米；
（9）支持检测的PCB翘曲度：<2毫米（有夹具辅助矫正变形）；
（10）零件高度：上净高<35mm,下净高<70mm；
（11）X、Y平台：驱动设备，交流伺服电机系统；
（12）X、Y平台定位精确：<15 微米；
（13）移动速度：不低于700毫米/秒；
（14）识别控制系统：应用权值图像差异建模技术和独特的颜色提取分析技术，学习Ok样品，自动建立标准图像、识别数据及误差阀值 ；
（15）电源：AC220V/50Hz，不低于600W；
（16）外形尺寸：≥900*1000*1400mm(高度含地脚)；
（17）重量：≥450KG；
6、锡膏搅拌机（数量：1台）
（1）运转速度：电机转速：≥1350RPM；
（2）一次公转：≥400RPM；
（3）二次自转：≥300RPM；
（4）工作能力：不低于 0~1000g*2罐；
（5）时间设定：支持0.01S~99H99S，分秒设置；
（6）显示方式：LED数字显示；
（7）额定功率：定速60W；
（8）工作电源：需支持AC 220V；
（9）外形尺寸：≥400*400*500mm；
7、自动上板机（数量：1台）
（1）PCB尺寸：≥长350mm×宽50～250mm，PCB运输方向：左～右；
（2）料架规格：≥355mm×320mm×563mm；
（3）料架升降步距：需包含10，20，30，40mm；
（4）传送高度：900±20mm；
（5）供给气压：≥4kg/cm²；
（6）使用电源：AC220V50/60Hz，主电机功率：不低于250W；
（7）外型尺寸：≥1150*750*1200mm；
8、自动下板机（数量：1台）
（1）PCB尺寸：长350mm×宽50～250mm， PCB运输方向：左～右；
（2）料架规格：≥355mm×320mm×563mm；
（3）料架升降步距：需包含10，20，30，40mm；
（4）传送高度：900±20mm；
（5）供给气压：≥4kg/cm²；
（6）使用电源：AC220V50/60Hz，主电机功率：不低于250W；
（7）外型尺寸：≥1550*750*1200mm；
9、传输轨道（数量：2台）
（1）每台接驳台具有独立控制系统；
（2）表面静电喷粉，机身要求加重设计提高稳定性，防静电，防撞；
（3）支持运输的PCB尺寸：宽度不大于 350mm；
（4）PCB运输方向：左-右；
（5）供给电压： AC220V/50/60HZ；
（6）通信类型：支持SMIMA接口（信号电压）
（7）传输速度：需在不少于0.5-400mm/min的范围内可调；
（8）采用新型传感器，对照好，可应对不同颜色PCB；
（9）采用高精密研磨丝杆调宽，精度高，防静电传送皮带不抖动，防静电。
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	基于开源国产操作系统的智慧牧场实训套件
	1、整体参数
（1）整体尺寸：不小于630mm*490mm*360mm（长*宽*高）；
▲（2）材质：需提供模拟的牧场模型，需包含自动喂食槽、搅拌槽以及粪便清理装置等；【需提供真实产品图片证明】
2、主控设备
（1）内置国产ARM架构处理器；支持OpenHarmony 7.0 及以上操作系统，支持多系统；
（2）Soc：Cortex-A55，核心≥4核、主频≥2.0GHz、内存≥2GB、存储空间≥32GB；
（3）算力≥1Tops；
（4）USB2.0 Host≥1个；USB3.0 Host≥1个；USB3.0OTG≥1个；HDMI≥1个；eDP≥1个；以太网接口≥2个；支持WiFi和蓝牙；
（5）须兼容OpenHarmony操作系统，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。
（6）需支持运行智慧牧场场景 APP，需支持与牧场模型内的饲喂自动化设备、环境监测装置、动物健康监测等硬件模块进行联动；
3、基于 OpenHarmony 操作系统的智慧牧场场景应用程序
●（1）粪便清理管理：需支持定时自动清理与一键手动清理双模式；【需提供产品演示视频证明】
▲（2）智能喂食管理：需具备自动定时喂食与手动一键操作功能，喂食流程包含但不限于搅拌饲料、倾倒饲料和运送饲料三个步骤；【需提供产品图片证明】
●（3）布水智能控制：需支持设置一键布水并显示水位达标状态，水满自动停止；【需提供产品演示视频证明】
（4）环境参数监测：需支持实时监测环境温湿度、光照强度数据；
（5）顶棚智能控制：需提供手动操控方式，支持根据温度阈值自动开关顶棚；
（6）光照辅助控制：需支持以手动开关来实现补光灯与遮阳帘联动控制；
（7）GPS 定位功能：需能实时精准显示牧场地理位置信息 ；
▲（8）牲畜健康监测：需模拟实现牲畜实时心率监测与姿态判断分析，支持查看心率和姿态状态；【需提供软件功能截图证明】
（9） 需提供源代码；
4、智慧牧场模型
（1） OpenHarmony轻量系统核心板：≥2个；
▲（2）需支持 OpenHarmony轻量操作系统，支持复杂环境下TPC、自动速率、弱干扰免疫等可靠性通信算法；OpenHarmony核心板须须兼容OpenHarmony操作系统，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。【投标时提供加盖认证厂商公章的OpenHarmony生态产品兼容性证书，评标现场可通过官方渠道（https://www.openharmony.cn/testResult）核实】
（3）OLED显示屏板：≥ 1个；
（4）生命体征监测板：≥ 1个；
（5）温湿度传感器模块：≥ 1个；
（6）光敏电阻传感器模块：≥ 1个；
（7）GPS定位模块：≥ 1个；
（8）姿态检测模块：≥ 1个；
（9）水位传感器：≥ 1个；
（10）舵机：≥ 10个；
（11）太阳能发电板：≥ 10个；
（12）灯带：≥ 1条；
（13）继电器：≥ 1个；
（14）减速电机：≥ 4个；
（15）直流电机：≥ 1个；
（16）水泵：≥ 1个；
（17）风力发电机 ：≥ 1个。
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	基于开源国产操作系统的电动车棚火情预警装置实训平台
	1、功能参数
（1）分区控制:支持不少于 2个防火分区的火灾采集与控制，依托 PLC 逻辑控制，支持分区灭火功能手动切换与自动启停管控。
（2）信号采集与响应：外接工业火焰监测传感器，可定向监测不低于2米内火焰状态，感知火灾后自动启动对应分区控制阀灭火，同步触发声光报警；外接光照传感器可联动车棚照明系统，自动调控车棚灯光启停，有效节能降耗。
（3）传输模块：内置物联网传输模块，搭载 RS485 有线通信接口与 WiFi 无线通信功能；兼容 Modbus RTU、MQTT 协议，可向监控平台实时上传设备信号。
（4）音视频功能：含视频输入接口,支持摄像头接入，集成深度学习识别模型，精准识别火焰、烟雾等火灾前兆特征；内置语音播报模块，可播报分区火焰报警信息，远程可修改播报内容;
（5）支持远程监控、AI识别火焰、远程启动/关闭灭火系统，自动上传故障信息，火焰灭火完毕后系统自动关闭等功能。
2、技术参数
（1）中央处理器(CPU)：性能不低于ARM Cortex-A76×4+ARM Cortex-A55×4，主频≥2.4GHz；
（2）图形处理器(GPU)：需支持OpenGLES 1.1, 2.0, 3.2, OpenCL up to 2.2 and Vulkan1.2；
（3）神经网络处理器(NPU)：算力≥6.0TOPs；
（4）内存/存储：≥8GB LPDDR4/≥64GB，需支持TF Card扩展存储空间；
（5）视频接口：HDMI OUT≥2路，LVDS≥1路，eDP≥1路，HDMI IN≥1路；
（6）拓展接口：USB3.0 TYPE A≥1路，USB2.0 TYPE A≥2路，USB3.0 TYPE C≥1路；固定RS485接口≥1路，可选择RS232/RS485接口≥2路，CAN接口≥1路，UART接口≥1路，Debug接口≥1路；
（7）需包含千兆以太网接口≥1路，需支持WiFi6；需包含M.2,可用于拓展4G/5G模块；
（8）支持OpenHarmony原生AI能力，支持目标检测等功能；
（9）屏幕规格：不小于10.1英寸；
3、结构与其他参数
（1）电动车棚外壳材质:冷轧板，表面喷塑处理，具备优良的防锈、耐候及防护性能；
（2）整体尺寸：不小于 2m*2m*0.6m；
（3）传感器:火焰传感器≥3个、烟雾传感器≥1 个、光照传感器：≥1 个，温湿度传感器≥1 个、电磁阀≥3个、摄像头≥1 个，配备“启动/停止”按键及分区控制按键。
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	基于开源国产操作系统的智能安全帽
	1、硬件技术参数
（1）存储容量：≥16GB ROM，最高支持≥256GB 的扩展存储；
（2）通信模块：网络制式需支持4G； 全网无线连接：蓝牙 5.2、星闪 SLE1.0；WiFi：IEEE 802.11b/g/n，2.4GHz，支持 WAPI 安全认证；SIM 卡类型：需支持nano SIM 卡；
（3）传感与定位：定位系统支持GPS + 北斗 + WiFi 多重定位；摄像头：不低于400万像素高清防抖；在1KHz标准测试频率下，灵敏度 - 42±3dB，信噪比≥59dB；
（4）电源系统：电池容量：不低于3000mAh/3.7V 可更换充电锂电池；充电接口：Type-C；充电参数：DC5V / 最大充电电流≥ 2A；工作电压：范围不少于3.4V~4.2V；
2、核心功能参数
●（1）需支持安全预警功能：撞击报警：实时监测外力撞击并发出声光报警；跌落报警：监测人员跌落或猛烈撞击，自动上报后台；静默报警：设备静止不少于 5-10 分钟范围内可配置报警；脱帽报警：脱离头部不少于 5-10 分钟范围内可配置报警；紧急呼救：一键 SOS 紧急呼叫功能；【需提供视频演示证明】
（2）需支持数据管理：实时定位：每不少于 10 秒上报位置信息；轨迹回放：完整记录作业路径，支持历史轨迹查询；本地存储：不少于32G 内置存储，支持不低于1080P/720P 视频循环录制；远程拍录：管理端远程控制拍照录像，自动上传服务器；
（3）数据同步：在线实时数据上传：离线数据存储与补传：视频资料全程保存；对讲内容同步录制；
●（4） 语音留言 ：可通过安全帽进行语音留言，留言内容可以在后台进行查看；【需提供视频演示证明】
（5） 系统与算法：支持国产开源操作系统；AI 算法支持行为分析、风险识别、缺陷检测；
（6） 兼容性与扩展：平台支持提供标准 API 接口，支持功能二次开发。
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	基于国产操作系统的智能药品柜
	1、整体参数
（1）整体尺寸：不小于680mm*500mm*1000mm（长*宽*高）；
（2）材质：需使用金属+透明亚克力。
2、主控大屏
（1）中央处理器(CPU)：性能不低于ARM Cortex-A76×4+ARM Cortex-A55×4，主频≥2.4GHz；
（2）图形处理器(GPU)：需支持OpenGLES 1.1, 2.0, 3.2, OpenCL up to 2.2 and Vulkan1.2；
（3）神经网络处理器(NPU)：算力≥6.0TOPs；
（4）内存/存储：≥8GB LPDDR4/≥64GB，需支持TF Card扩展存储空间；
（5）视频接口：HDMI OUT≥2路，LVDS≥1路，eDP≥1路，HDMI IN≥1路；
（6）拓展接口：USB3.0 TYPE A≥1路，USB2.0 TYPE A≥2路，USB3.0 TYPE C≥1路；固定RS485接口≥1路，可选择RS232/RS485接口≥2路，CAN接口≥1路，UART接口≥1路，Debug接口≥1路；
（7）需包含千兆以太网接口≥1路，需支持WiFi6；需包含M.2,可用于拓展4G/5G模块；
（8）支持OpenHarmony原生AI能力，支持人脸识别、目标检测等功能；
（9）屏幕规格：不小于10.1英寸；
▲3、药品仓【需提供产品实物图片证明】
（1）药盒数量：≥4 层×4 个，总计不少于16 个药盒；
（2）电子标签：≥1.3寸OLED屏，每个药盒至少配备1个电子标签，电子标签可展示当前药品仓药品名称、数量等信息；
（3）指引装置：每个药盒至少配备≥1个指引灯；
（4）照明装置：≥4 组药盒照明灯；
（5）风扇：≥1组；
4、软件平台基于OpenHarmony开发，具备取药、补药、人员管理、药品管理等核心功能；可自动识别药品位置，通过重量传感器自动计算取用药品数量，关门后系统自动关锁。核心功能如下：
（1）取药/补药功能
●1.支持双人认证安全模式（认证方式含人脸识别、RFID 识别、密码等），认证成功后系统自动解锁开门；【需提供演示视频】
●2.空药品仓首次放药时，系统可自动识别药品所属仓位，用户填写药品名称及目前药品总数量后，可实现后期补药/取药时药品数量的自动计算；【需提供演示视频】
▲（2）药品管理功能【需提供系统真实界面实拍图片】
1.支持药品库存盘点，可查看药品所在位置、药品名称、药品数量等信息；
2.支持药品信息编辑功能；
3.支持药品全流程溯源，可查看取药/补药人员姓名、药品位置、药品名称、药品数量、开柜时间等信息。
（3）人员管理功能
1.支持对人员信息进行新增、编辑和删除；
2.支持对人员进行人脸识别、RFID识别的添加与更新；
3.支持对人员进行权限的添加与删除；
(4)告警功能
1.药品柜内温度/湿度超出设定阈值时，系统自动显示温度过高/过低、湿度过高/过低的告警信息；
▲2.支持通过关键字搜索、告警类别筛选等方式查找告警信息；【需提供软件功能截图证明】
(5)系统设置功能
1.支持设置药品柜的最高/最低温度值、最高/最低湿度值；
2.支持药品柜灯光相关参数设置。
(6)消息提示功能
1.支持显示系统告警信息提醒；
2.支持显示当前医疗柜的温湿度。
	套
	1
	

	10
	智慧屏
	1、整体设计
（1）整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝。整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔；
（2）屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率不低于3840*2160，可视⻆度≥178°；
（3）侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口，≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）；
（4）整机需内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米；
（5）整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出不低于4k分辨率的视频；
（6）整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在多系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；
（7）整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能；
▲2、智慧屏功能【需具备相应检测能力的第三方机构出具的检验检测报告复印件并加盖公章】
（1）整机采用红外触控技术，支持≥50点触控及书写划线；
（2）整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz；
（3）整机设备内置不低于2.2声道扬声器，前朝向发声，不低于12W高音扬声器≥2个，上朝向不低于30W中低音扬声器≥2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
（4）整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75；
（5）整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停；
（6）整机支持发出频率范围不小于18kHz-22kHz的超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作；
（7）整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作；
（8）整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型；3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形；
（9）整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用；
2、插拔式电脑模块：
（1）采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块；
（2）PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；
（3）电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，≥8核心≥12线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
	套
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	人工智能应用创新实训平台
	1、硬件技术参数
▲（1）人工智能边缘计算平台：【需提供产品彩页证明】
1.处理器：国产昇腾处理器，≥4核，64位Arm处理器+AI处理器。
2.AI算力：整数精度（INT8）≥20 TOPS。
3.内存&存储：内存类型LPDDR4X，容量≥24GB；存储≥64GB。
4.接口: ≥2个2.5G网口，≥3个USB3.0 Host 接口，≥1个Type-C USB3.0 OTG 接口，≥2个HDMI 接口。
（2）多轴机械臂：单总线舵机驱动，不少于5自由度，可完成大模型机械臂自动点餐实验。具备通过板载功能按键手动控制，支持上下左右四方向控制。
（3）下沉式微型输送机：≥12V直流电机。板载调速旋钮，支持无极调速。板载仪器面板，可显示输送机工作状态。支持python代码控制输送机启停。
（4）板载≥7寸80键标准键盘。
（5）工业相机：有效像素≥500万像素
▲（6）液晶显示屏：上盖集成，不小于17寸，分辨率不低于1920*1080。【需提供该模块的产品及功能截图证明】
（7）深度相机：测距原理采用双目结构光，深度范围最小支持不大于0.25m。深度流输出分辨率≥1280×800@30fps；RGB传感器分辨率≥1920×1080@30fps；尺寸≤69*26*20mm，配合云台可以完成视觉颜色追踪、人脸追踪实验。
▲（8）板载二自由度云台：二自由度总线伺服舵机控制，配合AI高清相机具备视觉颜色追踪、人脸追踪等实验。板载功能按键，支持手动控制云台偏航角与俯仰角。板载扩展接口，支持连接PC端上位机软件，实现自动化控制。【提供该模块的产品及功能截图证明】
（9）智能传感器单元：
▲1.数量不少于5块，至少包括智能安防、智能交通、智能医疗、智能家居、智慧农业等场景板。传感器类型至少包括超声波测距传感器、声音检测传感器、三轴加速度传感器、心率血氧传感器、红外对管、蜂鸣器、OLED屏、摇杆按键、≥4位数码管、继电器、电位器、≥5个多彩LED、手势传感器、舵机、光敏传感器、控制按键、空气质量传感器、温湿度传感器、调光LED、颜色识别传感器。每个场景板板载Type-C USB接口，可用于程序的下载及调试。【需提供产品实物图片证明】
▲2.具有磁吸式插槽，与实验箱磁吸吸合安装，支持快速编组实验。【需提供磁吸模块图片和磁吸底座图片证明】
(10)7路麦克风阵列：
1.不少于7路麦克风阵列，提供声源定位、语音增强、语音降噪、回声消除、声音拾取等功能。（需提供完整硬件原理图及PCB文件截图证明）
2.主控芯片性能不低于K210，需使用RISC-V 双核64位处理器，主频最高≥800MHz。集成卷积神经网络加速器KPU，峰值算力≥1TOPS。
3.一体化单板设计，集成TFT彩色液晶屏，能够直观显示彩色音频频谱图。
4.集成 STM32音频驱动芯片，提供USB声卡驱动，开放源代码。
●(11)其他：板载“急停”按钮、“机械臂启动”按钮、“输送机启动”按钮、“云台和机械臂一键复位”按钮。【需提供按钮相对应的功能演示视频证明】
▲(12)实验箱箱体：实验平台应以单个实验箱形式交付，平台硬件应全部位于实验箱内部，开箱即用，无需重新接线，无需重新安装，无需占用其他额外空间。上盖集成液晶显示屏幕，下盖固定安装实验所需硬件和收纳放置配套电源适配器、线材、配件等设备。【需提供该模块的产品实物图片证明】
2、软件规格参数要求
（1）操作系统：openEuler、ubuntu，支持SD卡快速离线切换系统，方便教学管理；
（2）提供物联网应用基础云平台（支持本地化部署和云端部署两种方式）：
1.支持学生将物联网感知层设备（传感器、执行器等）接入物联网云服务平台。
2.支持物联网规则编辑器，无需编写代码即可编辑复杂的自动化控制策略。
3.提供丰富的可视化控件库，支持GIS地图、曲线图、柱状、饼图、按钮、仪表图等控件。
（3）人工智能麦克风阵列语音前处理软件：
1.需支持以下实验并提供所有源代码：声源定位、语音增强、语音降噪、回声消除、声音拾取实验。
3、实验教学课程资源
（1）平台提供成套教学资源，用户可以按照学期长度和实际教学情况安排教学，须配备实验指导书。包含但不限于以下知识实验课程：
1.支持AI综合实验，包括不限于智慧工厂、智能家居、智慧工地、智慧交通、智慧停车场等，实验数量不少于7个。
2.支持生成式模型及大模型实验，Pix2Pix实现图像转换、en0.5b聊天机器人、基于qwen的deepseek蒸馏模型等实验数量不少于10个。
3.支持人工智能视觉实验，图像基础操作、图像色彩空间转换、Canny边缘检测、图像的轮廓检测与绘制、二维码或条形码识别、汉字检测、传统机器学习、深度学习视觉、基于MindSpore的在线模型、YOLOV5、YOLOv8、测试训练模型并导出、模型转换、模型推理等实验数量不少于30个。
4.支持人工智能语音实验，语音处理、自然语言处理、云端语音语言应用等实验数量不少于26个。
5.支持人工智能综合实训课程，至少包括但不限于以下内容：该课程须提供讲义、完整源码、AI数据集、模型文件、精剪课程视频（总时长不少于800分钟），课程至少包括但不限于如下内容：Android开发环境配置、基本控件、布局的知识讲解以及基本案例实现、 数据库基本知识的讲解以及基本案例实现、管理系统的功能模块实现、管理系统的功能模块实现、AI开发环境配置、模型训练场景以及目标检测算法的基本使用、目标检测到关键点检测以及关键点检测算法的数据标注、模型训练以及精度分析、关键点检测算法的导出和部署流程以及算法解析。
6.支持深度相机实验，实验数量不少于20个。
7.支持python传感器实验，实验数量不少于20个。
8.支持机械臂实验，实验数量不少于7个。
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	国产开发套件
	1、开发版：
（1）CPU：≥4 核 64 位处理器，主频不低于1.6GHz； AI 处理器，主频不低于 1.224GHz；
（2）AI 算力：≥20TOPS 算力；
（3）内存：LPDDR4X：≥12GB/24GB，速率：≥4266Mbps；
（4）存储：支持 eMMC 模块：需包含32GB/64GB/256GB；SATA/NVME SSD（M.2 接口 2280）；SPI Flash：32MB；TF 插槽；
（5）WIFI + 蓝牙：Wi-Fi 5 双频 + BT 4.2，BLE；
（6）以太网收发器：双 2.5G 以太网；
（7）显示： HDMI TX 2.0 输出≥2，最大支持 4K@60FPS；MIPI DSI 4-Lane 输出≥1；
（8）摄像头：MIPI CSI 4-Lane 摄像头接口≥2；
（9）USB：USB 3.0 HOST≥3；USB Type-C 3.0 HOST/Device（兼容 USB2.0）≥1；Type-C 串口打印功能≥1；
（10）音频：3.5mm 耳机孔音频输入 / 输出；
（11）按键：开机键≥1、RESET 键≥1、启动拨动键≥1、BOOT 键≥1；
（12）40PIN：40PIN 功能扩展接口，支持以下接口类型：GPIO、UART、I2C、SPI、PWM；
（13）风扇：风扇接口≥1；
（14）预留接口：预留 2PIN 电池接口；
（15）电源：Type-C PD ≥ 20V IN，≥65W；
（16）支持的操作系统：Ubuntu、openEuler；
（17）主板尺寸：≥115mm*80mm*1mm；
（18）重量：≥120g；
2、EMMC模块：≥256g；
3、电源适配器：≥65W；
4、外壳
（1）尺寸：≥120mm*80mm*30mm；
5、散热风扇
（1）轴承类型：双滚珠；
（2）风量：≥3.50 CFM(REF)；
（3）风压：≥6.80 mmH₂O(REF)；
（4）转速：6000 RPM ± 10%；
（5）运行温度：-10℃~50℃；
（6）贮存温度：-20℃~40℃；
6、高清摄像头
（1）图像像素：不低于200万像素/1080P；
（2）有效像素：≥1920(H)X1080(V)；
（3）重量：≥70克；
（4）数据格式：240*320 、640*480 、800*600 、1280*720 、1920*1080；
（5）水平视场角度：≥60°；
（6）输出格式/帧率：需支持30fps@VGA、1280*720@30fps、1920*1080@30fps；
（7）带内置麦克风：模拟麦克风。
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	机器狗
	1、尺寸：≥250mm x 145mm x 170mm机身采用铝合金结构，可轻松实现自由行走，上下台阶等基本动作；
2、内置一个6-IMU系统，可实现全向移动、六维姿态控制、姿态稳定、多种运动步态和夹持任务；
▲3、需兼容金手指专属扩展板，支持带金手指的核心板直接插拔，还预留了两路传感器扩展接口；【需提供硬件实物图片证明】
4、全身集成≥15个数字舵机；
5、支持图形化编程与Python编程；
6、电池采用:≥7.4V，≥2500mAh的锂电池，续航≥80分钟；
7、开源鸿蒙核心板
（1）主板≥1 块；
（2）尺寸：不小于 45mm*50mm；
▲（3）支持Wi-Fi无线连接，支持星闪无线通信；配置金手指接口，配置国产主控 CPU；内置 OELD 显示屏≥1 个，可编程按键≥2 个，复位按键≥1 个，Type-C 接口≥1 个，光线传感器≥1 个，地磁传感器≥1 个，陀螺仪传感器≥1 个，LED 灯、声音强度模块≥1 个，蜂鸣器≥1 个；【需提供产品彩页以及产品实物图片证明】
（4）支持运行OpenHarmony，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。
●8、需支持通过图形化编程平台烧录源码至开源鸿蒙核心板，将核心板插入机器狗核心板接口后，实现不少于两台机器狗的多狗协同，实现整齐划一的共同舞蹈。【需提供演示视频】
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	展训一体产线
	1、基本要求
（1）以学校为背景制作沙盘，确保模型既能准确反映学校布局，又能适应展示空间。建筑布局：准确反映学校的主要建筑，如教学楼、图书馆、体育馆、宿舍楼等，以及它们之间的相对位置和空间关系。绿化景观：模拟学校的绿化带、草坪、树木等自然景观，增强模型的生态感。道路与交通：绘制校园内的主要道路、人行道、停车场等交通设施，展示学校的交通流线。
（2）LED灯光效果：在模型中需嵌入LED灯带或灯泡；声音效果：通过内置扬声器播放语音；交互界面：设置触摸屏操作界面控制沙盘上的灯光和设备开关；
（3）视频监控：需支持对楼道、停车场、重点区域进行视频监控以及人脸识别的布防；
（4）智慧停车：需支持通过出入口控制系统、实现停车场的智慧化管理，充分提高停车场的运转效率；
（5）访客管理系统：需集刷卡识别、人脸识别为一体，能详实、快速地记录来访人员信息；
（6）一卡通门禁系统：需支持车辆进出管理、人员门禁管理、巡更管理；
（7）信息发布：需支持通过媒体终端发布公告通知、服务资讯等信息；
（8）车流统计：通过路测设备采集数据，检测车流量并且回传数据平台；
（9）智慧照明管理：需支持配合定位技术，在人员到达特定区域时，自动亮灯；
（10）数据监控：需支持园区温温度、湿度、风速、风向、光照强度、PM2.5等数据监测回传；
（11）主要包括沙盘基础平台、数据采集系统、沙盘控制系统、视频采集系统等；
2、沙盘配置及技术参数
（1） 沙盘外形尺寸：不低于6米*3米*0.7米(长×宽×高)，共计不低于18平方，内含不少于4.9平方米LED屏幕；
（2） 各模块具有足够的强度和刚度，能够满足多辆车同时进行测试的路面载荷测试要求；
（3） 路网/景观：1套
1.道路比例：1/100，车道宽度≥10cm，与测试车辆的宽度尺寸适配；建筑景观比例约1:120；沙盘提供城市道路包含路况：单车道、 直行、双向车道、直角弯路；交叉路口：高速路、交通标志、交通诱导牌，绿化带、校园、城市建筑等场景；
2.沙盘景观需包含：交通信号灯、标志标线、路灯、草坪、龙门架、摄像头、限速牌等，功能展示层的构件能够通过螺丝固定于路面层和路基层上；
3.道路防护：模拟公路实景中间隔离带、景观道、护栏等；道路两侧设有马路牙，仿真现实道路两侧场景效果，马路两侧配备路灯和标牌；
4. 路面材质：路面模拟油柏路路面效果，仿真路面采用颗粒感磨砂纹理，与道路模块一体化制作，且路面反光度与真实油柏路接近并具有卓越的耐磨性能，测试车辆在路面测试过程中不出现打滑现象；
（4） 建筑/模型：1套
1. 根据项目定制不同模型类型及风格：城市建筑(可根据甲方提供资料定制学校场景)、学校建筑建筑等根据项目要求不同定制；
（5）灯光/电路：1套
1.主要包含沙盘建筑灯光、景观灯光、路灯、装饰灯光、功能灯光、功能电路(信号灯电路、道闸机电路、信息屏电路、传感器电路、摄像头电路等功能电路)、电路中控箱等沙盘所有灯光及电路控制；
2.所有电路走线均采用标准走线槽，满足行业标准要求；
3. 所有线路标有功能路数标记，方便后期维护维修；
（6） 智能交通信号灯套件：4套
1.采用不小于1cm标准材料，参照实际交通信号灯整体比例定制信号灯模型，信号灯采用仿真现实LED点阵灯光布局，部分路口带有数码管倒计时显示；
2.交通信号灯为三色指示信号灯，需支持远程对信号灯进行控制；
3.交通信号灯是独立落地结构，大小尺寸与城市道路仿真套件道路尺寸成比例；
4.交通信号灯支持对接物联网网关设备，数据信息能够与测试车辆和网联数据交互平台实时共享；
5.可在配套的网联数据交互平台对交通信号灯进行远程控制；
（7） 智能路灯：4套
1. 路灯样式和尺寸定制，路灯的整体高度≥25cm；
2.灯芯采用可调光LED电源，单个LED电源功率≥0.5W；
3.灯罩使用ABS材质一体成型制作；
4.支持对接物联网相关设备，路灯状态信息能够与中控平台软件实时对接互动；需支持在中控平台进行远程开关和调光控制；
5.支持扩展光照度传感器，可根据环境亮度自动控制路灯开关；
（8） 停车场模拟场景：1套
1.停车场车位类型为封闭停车场；
2.停车场规划出单独的场地，划定单独的停车位，停车位数量≥2；
3.单个车位尺寸≥200*100mm；
4.停车场车位搭载物联网模块，可检测车位状态、可用车位数量，支持对接物联网网关设备，数据信息能够与测试车辆和网联数据交互平台实时共享，可以在引导牌实时共享车位使用情况信息；
5.安装停车场道闸机，可与测试车辆的无人驾驶行为进行交互，并能通过软件平台进行抬杆、落杆等命令的远程操作；
6.采用环保材料定制停车场自动识别闸机结构，整体高度≤10cm；
（9） 龙门架：2套
1.定制尺寸匹配的龙门架安装在城市道路，高度≥15cm;
2.龙门架预留摄像头、补光灯等设备的安装位置；
（10） 沙盘结构
1.使用钢架结构用于支撑沙盘及其场景的结构体，外部木质烤漆、侧面加装氛围灯；
2.底座侧面预留检修口2个，用于日常维护和检修；
3.模型底座上方加装钢化玻璃围栏，钢化玻璃规格高≥250mm*厚≥10mm。
4.沙盘钢架搭建距离不小于50*50cm的方形交叉。表面铺设开槽12厘板，内置景观灯光，呼吸灯光。使用材料ABS工程胶板，亚克力、钢架、LED灯、树木、绿化植物；
（11）AI智能控制模块
功能描述：设备自带热点配网网页修改参数串口通讯，对接多平台大模型、自定义后台对接IO输入输出控制，语音唤醒、串口唤醒、IO唤醒 、粤语识别、语音识别、英文识别、多种音色，多种情绪音色，多种种语言选择，支持接入豆包大模型、deepseek、Qwen大模型； 能够通过语音控制沙盘灯光和车辆的基本操作，具有扬声器接口、音频输入输出接口，需配置响应的可交互界面，尺寸不小于1.9寸。
（12）交通调度云平台：1套
1. V2X车路协同云平台将智慧路网与智能车进行联网综合协同管理，将智慧路网信息实时下发每个车辆，车辆再根据自身坐标做出自动决策，同时将自身信息(包含ID、坐标、速度、等信息)上传至V2X云平台，方便系统做综合调度决策；
2.需支持V2I车与信号灯协同，车与泊车位协同，车与限速路段协同等内容；
3.需支持行人避障场景；
4.需支持V2P盲区检测避让；
5.泊车、变速、停车；
（13）平台控制系统：至少需要一套交通控制系统，工业设备IO点可接入数字孪生系统中，进行读取及下发。至少需要模块485通讯IO扩展板卡电磁继电器；PLC控制器至少包含电源模块、控制器模块、数字输入模块、数字输出模块、模拟输入模块、模拟输出模块、末端模块；PLC外载模块IO点数至少包含10DI、30DO、2AI、2AO；
（14）信号机控制器
1.工作电压:DC12V/24V；
2.输出通道:最少20组独立信号灯；
3.支持相位:最少32个；
4.支持方案:最少180个；
5.支持时段:最少24个；
6.无线通信频率：需支持2.4G；
7.GPS功能:支持校时和定位；
8.防护等级:不低于IP55；
9.手动遥控强制：最多8键；
（15）车牌识别算法
1.几何校正：支持对倾斜或透视变形的车牌进行矫正，输出正面标准矩形视图。
2.图像增强：具备图像增强能力，能适应光照不均、反光及夜间低照度场景，确保字符边缘清晰。
3.字符分割与序列识别：支持提取字符特征，并内置中国车牌先验规则。
3、功能要求
（1）信号灯管理系统
▲1.支持对沙盘多组信号灯进行独立管理，可实现相位循环控制，联网信息广播，将信号灯状态信息实时上传管理平台，可实现闯红灯抓拍管理及数据上传；【需提供系统截图3张或者视频不少于10秒】
▲2.可视化管理系统：可控制信号灯相位循环变化，可针对每一个路口手动设置相位循环时长，可查看经过车辆历史记录，可对经过车辆进行测速计算，数据可上传管理平台；【需提供系统截图3张或者视频不少于10秒】
3. 信号灯模型：比例：不小于1/30，不锈钢金属立杆，信号灯比例：不小于1/30，采用ABS材质进行漏光处理，颜色显示均匀色彩识别度高；
4.历史数据存储：对十字路口经过车辆进行数据存储记录包括：车辆信息、速度、时间、是否违章等信息；
5.数码显示：双色数码管，可显示红绿灯倒计时，红灯时显示红色，绿灯或黄灯时候显示绿色；
（2）智慧停车场系统
1.沙盘实训平台场景以地下停车场为模板进行管理展示(地下停车场结构，地面展示)，包括：停车场结构梁、停车场出入口场景(地标、收费管理室、道闸机、信息显示屏、数码车位诱导屏等元素)、车位指示灯、车位检测传感器、视频监控等要素。通过软件平台可对停车场进行可视化管理以及数据上传；
▲2.可视化软件管理平台：交通诱导系统：一级诱导屏、二级诱导屏、三级诱导屏等诱导控制；车辆识别：可通过RFID对车辆ID进行识别，拍照，信息记录，可根据车辆信息设置是否开启道闸机；可手动控制道闸机开关；可根据车辆ID分别设置停车时长；可设置收费标准，根据停车时长自动计算停车费用；可查看视频监控；自动语音播报，可更换语音播报内容； 车位状态指示灯：占用车位为红灯，空车位为绿灯；【需提供系统截图3张或者视频不少于10秒，需提供交通数字孪生系统方面软著或者专利】
3.道闸机：比例不低于1/18，ABS工程胶板主体材质，配套12V道闸电机；
4. 信息显示屏：
① 16位真彩色RGB显示；
②  支持JPEG、PNG等图片格式下载；
③ 支持任意文本、图片、GIF动画和常用GUI显示；
④拥有多种组态控件：按钮控件、文本控件、下拉控件、进度条控件、图标控件、动画控件、时钟控件和二维码控件等；
⑤ 支持系统弹出内置虚拟键盘输入，可自定义系统键盘；
⑥支持中英文输入法
⑦ 支持左右、上下滑动切换屏幕；
⑧ 支持自定义任意指令输出
⑨波特率设置范围不小于1200-2Mbps；
5.摄像头：
① 镜  头：≥4mm
② 最大图像尺寸：≥1920×1080
③ 快  门：范围不小于1/3 s ~ 1/100,000 s
④ 主码流：不低于50Hz 25fps (1920×1080，1280×960，1280×720)
⑤ 通讯接口：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
⑥ 接口协议：ONVIF(PROFILE S)，ISAPI
⑦支持协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP。
⑧宽动态范围：数字宽动态
⑨ 最小照度：不低于彩色0.01 Lux 
⑩ 背光补偿：支持，可选择区域
⑪ 宽动态范围：数字宽动态；
（3）信息通信安全要求：包括但不限于：整机最大吞吐≥2Gbps，硬盘容量≥64G，接口包括业务口≥6个千兆RJ45网口（≥2组BYPASS），管理口≥1*RJ45 Console口、≥1个千兆RJ45管理电口，均符合或超过要求；
▲（4）具备交通信息控制防火墙与入侵检测功能，包括但不限于支持控制指令及流量进项过滤、对交通控制流量进行抓包解析；配置防火墙设备、入侵检测设备、plc设备、hmi设备、交换机设备、支持SNAT、DNAT、NAT64、NAT46地址转换；支持具备对物理接口的自协商开关配置、速率、全双工模式的配置；支持具备物理接口的MTU、工作模式、启用状态、网口别名的配置；支持具备对工业协议的深度分析学习能力，支持将分析学习到的内容快速生成白名单访问控制策略；【需提供系统截图3张或者视频不少于10秒，需提供交通信息安全系统方面软著或者专利】
4、工业场景显示端
（1）显示系统
1.像素点间距：≤1.86mm；
2.像素构成：1R1G1B；
3.像素密度：≥288762Dots/㎡；
4.亮度：不低于0-700cd/㎡范围可调，具有蓝光抑制功能；
5.亮度均匀性：≥99%；
6.刷新率：≥3840Hz；
7.整屏平整度：≤0.1mm；
8.色温：不低于1000-10000K范围可调；
9.色度均匀性：不低于±0.002Cx，Cy之内；
10.反光率：≤1.5％；
11.水平/垂直视角：≥170°；
12.像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；
13.能源效率：≥3.0cd/㎡；
14.信噪比：≥47dB；
15.睡眠模式功率密度：≤100W/㎡；
16.对比度：≥8000:1；
17.画面延时：≤2ms；
18.屈服强度：不低于170mpa；
19.抗拉强度：不低于230mpa；
20.横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；
21.峰值功耗：≤300W/㎡，平均功耗：≤120W/㎡；
22.灰度等级：≥14bit；
23.维护方式：支持前后维护；
24.模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当不低于5000MΩ；
25.调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；
26.支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；
27.自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；
28.驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善；
（2）视频处理器
1.集成不低于2画面视频处理、发送卡功能的二合一控制器；
2.带载面积：不低于390万像素点(VP620A)，最宽可达≥16000点，最高可达≥4000点；
3.同时支持≥2路4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入直出功能；
4.支持≥2画面任意布局，画中画PIP、画外画POP；
5.DP1.2接口≥1个、HDMI2.0接口≥2个、DVI1.0接口≥1个、VGA接口≥1个；
6.RJ45连接控制主机，需支持RS232协议、USB调试口≥1个、Wi-Fi≥1，支持手机APP/电脑无线控制、红外控制；
7.3.5mm音频输入接口≥1个、3.5mm音频输出接口≥1个、HDMI和DP音频解析输出；
8.输出：千兆网口≥6个，网口带灯，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出；单网口≥65W，最宽≥4096/最高≥2048；网口自由划分，任意重叠；网口可以不按照矩形走线，留空不算带载；
9.支持无线网络（Wi-Fi station模式、AP模式、Wi-Fi station+AP模式）；
10.配不小于2.0英寸彩色液晶屏、带灯按键不少于13个，可以选择多种模式的屏幕测试及可视化操作；
11.支持一键黑屏功能、一键冻结功能，旋钮与ESC联动，优秀的人机操作，方便用户快捷操作/应急操作；
12.支持按键锁及延时锁功能，防止操作中/离场后非专业人员误操作；
13.LCD屏支持输入接口状态监控、输出网络连接状态显示；
14.支持亮度一键设置；
15.支持对当前设置进行保存，最多可保存不少于16组模板参数，可将参数保存至相应的模式中，方便客户直接调用；
16.支持EDID配置，DVI/HDMI/DP输入模式时，支持常用输入分辨率预设及自定义调节；支持EDID导入；
17.支持连接设置功能，无需电脑，直接通过面板设置各个箱体的连接；
18.支持画面锐度，饱和度，色温，亮度等设置；
19.支持画面截取功能，支持去黑边/裁剪功能；
20.支持图像旋转、水平镜像和垂直镜像等；
21.支持即设即存，简化用户繁琐的设置和手动储存过程，无需人工保存，断电开机参数仍保留在设备中；
22.前面板的开关、显示、按键、旋钮采用人体工程学设计，操作路径用时最短；
23.后面板左中右调试、输入、输出分区，便于使用；上下低速高速信号分离，确保高速度信号可靠性；
24.可维护性强，支持USB高速升级链路、支持接收卡信息回读、支持接收卡固件版本升级自动检测；
25.需采用1U标准工业机箱，机箱进风口采用防尘设计，在满足通风散热要求基础上，外壳防护等级符合设计要求，降低设备内部积尘导致的散热、短路等风险，提升产品环境适应性；
（3）孪生管理系统
▲1.三维数字孪生平台需1:1还原学校场景及其功能孪生映射平行展示。平台通过与校园各管理系统及智能车系统实现实时通讯、大规模数据处理与远程控制等物联网核心技术与云计算技术高度融合开发。平台对沙盘智慧路网子系统进行深度融合孪生，以固定的协议报文进行数据交互，可完成对现实沙盘中标志物套件运行状态的实时3D展示，以及智能车行进路线、摄像头图像、车载设备状态的实时数据显示与交互；【需提供软件功能截图证明】
2. 1:1还原沙盘场景建模，包括建筑模型（教学楼、图书馆、体育馆、宿舍楼）、马路、景观模型、智能车、及其他功能场景完全1:1仿真还原数字模型。场景提供鸟瞰、俯视、跟随、第一人称等多种视角模式进行画面预览，并支持自动切换镜头模式，配合设备数据上报完成自动沙盘实况导览；
3.沙盘数据孪生：包括沙盘灯光状态孪生、路灯、智能杆、停车场、测速等基础场景状态与各功能场景状态的映射孪生；
▲4.车辆数据孪生：主要包括智能车的ID、速度、位置、电量、摄像头图像、路线规划等传感器信息孪生展示；【需提供软件功能截图证明】
5.孪生特效制作：在展示过程中数字孪生系统配套动画特效，例如：数据流、虚拟信号、超声波等虚拟信号均可通过孪生特效直观展示；例如V2I场景，车辆可通过数据链接特效与信号灯进行数据通讯模拟。
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	数字墙典型案例及硬件
	1、基本介绍：
（1）开源人工智能数字墙由不少于7个六边形的阳极氧化的铝合金框构成，每个框内都带有高亮度的LED灯条，每个六边形框均有单独的功能展示；
（2）基于模块化设计，每个六边形框均可以单独存在和使用；
（3）一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，固定螺钉即可使用。
2、智能气象站
▲（1）功能描述：六边形铝合金框形态，高透明面框，模拟显示气象的相关参数，如温度，湿度，颗粒物，光线，紫外线，风速，大气压，噪音。配备语音识别模块和语音合成模块，可以识别语音命令和播报对应测量的气象参数。【需要提供产品实物图片证明】
（2）开源开发板
1.尺寸：不小于45mm*50mm；内置OELD显示屏≥1个，可编程按键≥2个，复位按键≥1个，Type-C接口≥1个，光线传感器≥1个，地磁传感器≥1个，陀螺仪传感器≥1个，RGB灯≥3个，蜂鸣器≥1个；支持wifi无线连接，支持星闪通信；配置金手指接口，配置国产主控CPU；
▲2.支持运行OpenHarmony 3.2及以上的版本，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。【投标时提供加盖认证厂商公章的OpenHarmony生态产品兼容性证书，评标现场可通过官方渠道（https://www.openharmony.cn/testResult）核实】
（3）温湿度传感器：≥1 个；带兼容乐高的底座。
（4）配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令≥50条；
（5）配置≥7英寸的LCD彩屏，彩色显示气象相关的数据功能。
（6）主板接口及电子模块接口需为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。
（7）配置高亮度COB RGB彩灯LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，光均称无阴影。
 2、智能家居小助手
●（1）功能描述：六边形铝合金框形态，高透明面框，智能家居小助手是将家居场景常用的模块整合，实现语音命令，语音播报，数码管显示相关的距离，温湿度，光线值，声音大小，灯光变化，窗帘或窗户动作模拟，通风调温控制等。【需要提供方案演示视频】
（2）开源开发板
1.尺寸：不小于45mm*50mm；内置OELD显示屏≥1个，可编程按键≥2个，复位按键≥1个，Type-C接口≥1个，光线传感器≥1个，地磁传感器≥1个，陀螺仪传感器≥1个，RGB灯≥3个，蜂鸣器≥1个；支持wifi无线连接，支持星闪通信；配置金手指接口，配置国产主控CPU；
2.支持运行OpenHarmony 3.2及以上的版本，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。【投标时提供产品兼容OpenHarmony的技术证明材料（含OpenHarmony生态产品兼容性证书等），评标现场可通过官方渠道（https://www.openharmony.cn/testResult）核实】
（3）配置离线版合成模块，支持中文、英文（包括数字、时间、数值、词语等）语音合成，模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。
（4）数码管模块，带MCU，可以显示数字。
（5）RGB超声波模块，≥6个可编程控制的RGB灯，实现炫酷灯效。
（6）配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令≥50条：
（7）主板接口及电子模块接口需为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。
3、手势识别推箱子
（1）功能描述：通过手势传感器检测手势方向来控制推箱子，完成闯关任务。
（2）主控板：支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32，ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、不少于4个RJ11接口及不少于10个电机接口;可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块；
（3）配置≥7英寸的LCD彩屏，用于彩色显示手势互动的数据界面功能。
（4）手势识别传感器模块可以识别不少于8种的手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，带有不少于5个指示灯；
（5）主板接口及电子模块接口需为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。
4、竞速跷跷板
●（1）功能描述：六边形铝合金框形态，高透明面框，竞速跷跷板是一个跟反应速度相关的系列互动案例，通过检测谁的按键频率快，来实现如跷跷板对抗，拔河对抗。可以锻炼反应能力和释放压力。【需要提供方案演示视频】
（2）开源开发板
1.尺寸：不小于45mm*50mm；内置OELD显示屏≥1个，可编程按键≥2个，复位按键≥1个，Type-C接口≥1个，光线传感器≥1个，地磁传感器≥1个，陀螺仪传感器≥1个，RGB灯≥3个，蜂鸣器≥1个；支持wifi无线连接，支持星闪通信；配置金手指接口，配置国产主控CPU；
2.支持运行OpenHarmony 3.2及以上的版本，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。
（3）主板接口及电子模块接口需为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 
5、语音手势控制麦克纳姆轮
●（1）功能描述：六边形铝合金框形态，高透明面框，模拟展示麦克纳姆轮结构底盘的工作原理。通过手势或语音控制实现前进、后退、左旋转、右旋转、左移、右移、前左斜移、前右斜移、后左斜移、后右斜移，停止等功能。【需要提供方案演示视频】
（2）开源开发板
1.尺寸：不小于45mm*50mm；内置OELD显示屏≥1个，可编程按键≥2个，复位按键≥1个，Type-C接口≥1个，光线传感器≥1个，地磁传感器≥1个，陀螺仪传感器≥1个，RGB灯≥3个，蜂鸣器≥1个；支持wifi无线连接，支持星闪通信；配置金手指接口，配置国产主控CPU；
2.支持运行OpenHarmony 3.2及以上的版本，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。
（3）配置≥7英寸的LCD彩屏，彩色显示手势互动的数据界面功能。
（4）手势识别传感器模块可以识别不少于8种手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，带有不少于5个指示灯；
（5）主板接口及电子模块接口需为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。
6、隔空超级钢琴
（1）功能描述：隔空超级钢琴的原理是通过不同的红外避障传感器检测手的靠近，让蜂鸣器发出不同音调。你可以根据自己想法，用不同速度和节奏，弹奏出简易的音乐。
（2）开源开发板
1.尺寸：不小于45mm*50mm；内置OELD显示屏≥1个，可编程按键≥2个，复位按键≥1个，Type-C接口≥1个，光线传感器≥1个，地磁传感器≥1个，陀螺仪传感器≥1个，RGB灯≥3个，蜂鸣器≥1个；支持wifi无线连接，支持星闪通信；配置金手指接口，配置国产主控CPU；
2.支持运行OpenHarmony 3.2及以上的版本，符合OpenHarmony产品兼容性规范文档（PCS）要求，支持在OpenHarmony官方兼容性测评平台可查询验证。
（3）配置≥6个检测物体存在的传感器，感应距离设置范围不小于1~3cm。
（4）配置音符跳动音乐模块，可以根据声强波动彩色显示跳动音乐条，实现钢琴互动效果。
（5）主板接口及电子模块接口需为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。
7、旋转立体成像
（1）功能描述：旋转立体成像一种基于快速旋转和光学成像技术的三维显示技术。它利用人眼的视觉暂留原理，形成完整连续的画面，达成一种3D全息成像的效果。用户可自主通过app添加不同的图片或视频循环播放显示，展现自定义的效果。
（2）旋转立体成像仪，直径≥320mm，自带高速旋转电机，转速≥1300转/分钟，贴片RGB灯珠数量≥224/个，显示效果逼真。
（3）自带Wifi数据传输功能，可以局域无线联接上传修改显示内容，显示内容可以用户自定义。
	套
	1
	


2.教学软件资源
	序号
	品名
	规格型号技术详细要求
	单位
	数量
	备注

	1
	工业物联网平台
	1、支持设备接入与控制：支持Modbus_TCP、MQTT、HTTP、TCP及UDP等多种通讯协议接入设备。针对特殊数据协议，可通过在线编写解析脚本或插件，完成特殊的协议解析入库。支持在系统中实现对设备的反向控制；
▲2、支持可视化定制：可通过低代码拖拽方式，实现设备的数据可视化展示和设备交互控制，支持大屏和组态的可视化设计专业的监控界面，需提供图库与控件，实现可视化管理；【需提供平台功能软件截图证明】
3、支持设备管理：设备功能应包含设备信息维护、数据收集、历史和实时数据查看等功能；
4、支持产品管理：支持一组具有相同功能的设备集合按产品管理，用于指定设备的接入协议、设备特征参数；
5、支持二次开发扩展：支持通过REST API、RabbitMQ方式实现物联网平台与第三方平台的二次开发对接；
6、支持场景联动：通过配置触发器和执行动作，实现设备联动控制；
7、支持告警管理：支持告警配置，当达到告警阈值后，可以产生告警并通知相关人员，可以在告警中心管理已产生的告警；
8、支持消息管理：支持内部通知等通知方式配置，包括在产生告警时，可以及时通知相关人员；
9、支持权限管理：可以通过角色、账号、组织等功能进行平台的权限配置；
10、支持日志管理：支持管理平台日志，用于追溯与审计；
▲11、平台需支持规则引擎的设置，需提供丰富的数据输入、输出组件，可以拖拽组件生成节点，节点之间需支持增加能力节点，能力节点可以对数据进行处理、分发等；编排控制设备接入平台，需支持低代码的开发，增加设备接入的灵活性。【需提供平台功能截图证明】
	套
	1
	

	2
	数据众标与模型训练实训平台
	1、智能视觉分析平台
（1）视频设备接入服务：接入管理主要是接入图片和接入视频流的管理。通过FTP/HTTP方式接入设备及静态图像；通过RTSP传输协议接入视频流进行轮巡和实时的解码任务的管理；
（2）场景能力编排：系统针对不同的摄像头赋予不同功能。这些功能在系统中是以动态编排的方式实现的。底层的算法提供了基本的视图感知能力，场景能力提供融合分析能力。一个具体的场景功能，需要对这些能力进行组合；
●（3）视频设备赋能：对设备赋能，每个摄像头都可针对不同的规则进行配置对应的能力集，如吸烟识别、打电话识别。对检测区域的控制，如对监控的区域标注使用电子围栏指定监控范围；【需提供平台功能演示视频证明】
（4）告警接出：支持分析结果对第三方应用开放（第三方主动查询分析结果、事件推送）；支持通信协议（http协议、webservice协议）；接出管理模块可管理第三方平台的授权状态以及身份认证信息；
（5）电子围栏：支持电子围栏比对，过滤筛选指定范围内目标；
（6）系统信息配置：支持查看系统信息如显示系统名称、版本、到期时间（或永久授权）、授权路数（每套N路实时）；支持查看编辑系统配置信息，如去重时间间隔、多帧比对帧数、解析时间等信息；
（7）视频流解码能力：支持H254/H265视频流解码；
（8）视频数据解析能力：支持AI模型加载、调度和数据解析；
▲（9）能力集赋能：每路摄像头可绑定不少于5个能力集；【需提供平台功能截图证明】
2、数据标注平台
▲（1）数据集管理：支持数据管理员创建数据集；支持在线上传、ftp大文件上传；支持上传文件类型：.jpg|.jpeg|.png|.bmp|.avi|.mp4|.mov|.rar|.zip|.gz|.tar|.tar.gz；支持平台数据去重；支持视频自动抽帧；【需提供平台功能截图证明】
（2）任务管理：支持跨数据集选择数据创建任务；支持选择多标签、多标注方式；支持数据包指定审核员、标注员；支持任务数据导出，单数据包数据导出；支持数据管理员可视化的监控标注任务数据包状态；支持数据包强制回收等功能。
▲（3）标注工具：支持矩形、圆形、多边形、直线、点、折线、点组等标注方式；支持预览标注图片及标签；支持查看标签说明图例等；【需提供平台功能截图证明】
（4）数据包管理：支持平台所有数据包查询；支持数据包查看、指派、废弃、强制回收等操作；
（5）数据包池：支持平台用户领取待领取数据包；
（6）我的：支持查看、放弃我领取的数据包；支持查看数据包完成情况；支持审核员可视化监控标注数据包状态，预见性的规避标注风险；支持查看已经通过审核的数据包结算费用；
▲（7）标注结算：支持平台管理员查看浏览结算数据，支持导出结算数据；【需提供平台功能截图证明】
（8）标注数据：支持按标签、按分组查看目标数及目标图片数据；
（9）数据导出：支持创建导出数据；支持导出记录查看；
（10）标签管理：支持标签增删改查；支持标签分组；
3、模型训练平台
（1）数据仓库：支持检测、Reid、分类等类型数据ftp上传；支持标注平台导出数据自动同步；
（2）算法仓库：支持系统预置算法、算法配置文件、自定义算法的管理或创建；
（3）算力节点：支持管理平台内接入的aive服务器节点；
（4）算法开发：提供算法开发任务的创建和管理、算法镜像的上传和管理等；
（5）模型管理：支持模型管理、版本管理；支持目标ocr、关键点、语义等算法训练任务的创建；
（6）任务管理：支持训练任务查看，训练可视化、训练日志、实时日志、容器日志、历史记录等；
（7）预置训练数据：开源数据不少于3000张（同数据标注软件中标注数据）；
（8）预置模型任务：安全帽检测、行人检测、明火烟雾。
	套
	1
	



3.课程
	序号
	品名
	规格型号技术详细要求
	单位
	数量
	备注

	1
	智能家居综合项目实战
	1、课程支持不少于32课时授课使用。
2、基于企业级项目开发进行实训，开发智能家居产品APP，并且通过实验箱模组模拟智能家居设备，将温湿度、光照等数据实时传输到物联网平台，智能家居应用支持快速账号认证，APP通过HTTP协议与物联网平台进行数据交互，实现远程控制家中设备与远程查看设备数据，并且实现相关设备间的联动业务，以及通过语音控制设备；
3、课程涉及智能家居项目使用包括但不限于温湿度传感器、光照传感器、人体红外传感器、可燃气体传感器、火焰传感器、窗帘执行器、LED灯光、风扇、语音控制模块等外设；覆盖环境感知、设备控制、安全监测全场景。
4、配置PPT不少于10个，课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰，课件内容逻辑合理，内容直观、清晰，课件整体美观，色调搭配合理；
5、配置不少于40个教学视频，视频清晰度不低于1080P，视频格式为MP4格式；
6、配置教学讲义不少于 10 份，讲义内容完整、条理清晰，与课程知识点及实验内容高度匹配，可用于课堂授课及学生课后学习复习。
7、配置配套实验不少于 33 个，实验手册结构完整，包含实验目的、实验流程、操作步骤、代码解析及结果验证，覆盖 UI 开发、设备控制、平台对接、场景联动、语音交互、数据存储全模块，满足课程全流程实训教学需求。
8、提供完整课程配套源代码不少于 28 份，代码结构规范、可直接编译运行，与实验内容、教学案例一一对应。
9、配备课程配套试题不少于 240 道，试题题型包含选择题、判断题、多选题，覆盖课程全部核心知识点，题型丰富，可直接用于课程考核。
10、提供完整的最终项目效果演示程序和操作手册，根据操作手册可完整复现智能家居 APP 开发、设备控制、平台对接、场景联动、语音控制全流程效果，同时提供项目最终效果演示视频。
11、课程所有 APP 源码、开发环境、实验内容需适配 OpenHarmony 版本（API 12 及以上），提供完整的环境搭建指南，确保在标准开发环境下可无修改编译、运行所有项目代码。
12、基于课程项目场景，提供完整的边缘侧设备驱动代码、物联网平台侧配置脚本，包含传感器数据采集、执行器控制、平台数据上报 / 指令下发的完整实现代码及配套实验文档。
	门
	1
	

	2
	全场景智能巡检车嵌入式开发实战
	1、本课程必须基于本国制造的芯片及不低于OpenHarmony 4.1版本的操作系统进行知识点讲解；
2、基于智能巡检车项目实战，提供温湿度、PM2.5、可燃气体等传感器数据采集的配套实验手册和源代码；
3、基于PID算法实现自动驾驶核心控制，需要包括PID算法基础理论，PID参数调优实战手册和数据证明；
4、提供底盘与ROS2侧的通信协议文档；
5、提供完整的鸿蒙底盘控制系统代码，基于该系统代码可以直接编译烧录固件进行动态演示。
	门
	1
	

	3
	全场景智能巡检车APP开发实战
	1、课程提供完整的最终效果演示程序和操作手册，根据操作手册可以完成通过OpenHarmony富设备开发板遥控车辆的效果；
2、实验手册需要提供核心技术代码实现的步骤分解和代码讲解；
3、提供APP与小车交互的通信协议文档；
4、APP需要适配不低于OpenHarmony API 11版本；
5、基于该项目场景，提供完整的边缘计算侧雷达相关应用代码。
	门
	1
	

	4
	国产操作系统
	1、课程支持不少于24课时授课使用。
2、实验项目包含鸿蒙开发环境搭建之轻量系统代码拉取和编译烧录、鸿蒙开发环境搭建之标准系统代码拉取和编译烧录、轻量系统HelloWorld工程创建和编译执行、关系型数据库、轻量系统多线程管理、标准系统进程管理；
3、配置PPT不少于12个，课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰，课件内容逻辑合理，内容直观、清晰，课件整体美观，色调搭配合理；
4、配套实验以及配套代码不少于8个，每个实验手册对应一个项目案例，每个实验手册搭配一套源代码，实验手册包含实验背景、实验原理、实验流程图、实验分解任务等，实验任务描述明确，步骤清晰，能够有效指导学生完成实验；
5.配置不少于12个教学视频，视频清晰度不低于1080P，视频格式为MP4格式。
	门
	1
	

	5
	国产操作系统轻量系统移植案例
	1、课程支持不少于32课时授课使用。
2、课程知识点内容包括鸿蒙操作系统概述、Makefile与gn编译基础、鸿蒙操作系统编译架构、移植适配鸿蒙轻量内核、移植适配驱动等核心内容；
3、配置PPT不少于8个，课件内容与教学大纲内容相符合，课件主题清晰，课件内容逻辑合理，内容直观、清晰，课件整体美观，色调搭配合理；
4、配套实验以及配套代码不少于8个，每个实验手册搭配一套源代码，实验手册包含实验背景、实验原理、实验流程图、实验分解任务等，实验任务描述明确，步骤清晰，能够有效指导学生完成实验。
	门
	1
	

	6
	基于开源国产操作系统的智慧牧场开发实战
	1、课程不少于64课时，包含授课大纲≥1份、授课PPT≥10个、课程文档≥16份；
2、课程内容包括但不限于项目介绍、开发环境搭建、自动喂食与自动排便功能实现、灯光开关控制功能实现、水泵控制功能实现、太阳能板顶棚控制功能实现、牲畜姿态检测、地理位置信息数据监测、MQTT连接华为云、APP界面开发、后端服务器部署与调试、APP与服务端对接、场景联动功能开发、APP部署与开发；
3、提供不少于10个Demo源码，内容包含但不限于：智慧牧场应用端Demo，Demo需用于演示牧场控制。Demo需运行在国产开源操作系统上；
4、按照授课课程制定习题内容，结项考题包括但不限于单选、多选、判断题，数量不少于50题， 需提供习题参考答案。
	门
	1
	


四、报价方式
本项目报价为总价包干，投标总价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
五、包装和运输
1.投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。
2.投标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。
六、验收标准
1.产品到达交货地点后，采购人和中标供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。
2.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。
七、售后服务（质保期）
（一）质保期
1.投标人报价时须承诺所供货物免费质保期3年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。
2.投标人应配备专职技术人员对其进行日常运行管理与维护，确保提供7×24小时不间断的优质服务。主要工作包括：对数据进行持续更新、补充与完善；在对系统进行不断升级、拓展的基础上，对系统功能、服务内容与质量、计算机与网络、安全系统等进行每日巡检、报警处理、故障分析、综合统计、日志记录与管理等例行工作；进行数据资源备份、用户交互及反馈意见回应、服务接口应用技术支持等。
3.中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。
（二）售后服务
1.质量保证书一套（包括但不限于产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外）），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。
2.质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后2年（不可抗力因素除外）。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。
3.投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。
4.因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。
5.投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。
（三）人员培训
1.投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。
2.对采购人员工进行设备安全培训。
3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。
4.中标人应免费提供培训资料。
八、保险：投标人应承担相应货物的保险费。

















第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc152679722][bookmark: _Toc99301426]甲方:   常州信息职业技术学院          合同编号：                 
乙方:                                 签订时间:       年    月    日
甲、乙双方就                      项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。
第一条 合同标的
	序号
	名称
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：小写                元  大写：


注：合同价款包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、拆除旧设备、运输（包括但不限于旧设备的交通运输费）、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。
第二条 合同标的技术要求 
1.技术质量要求：详见招标文件第五章采购需求；
2.下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）                     号招标文件。
（2）乙方提交的投标文件。
（3）招标文件及相关的资料。
（4）乙方投标的其他资料及承诺。
（5）经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。
第三条 合同总价款    
本合同项下货物总价款为        元整（大写：         ） 人民币，分项价款在“合同标的”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第四条 履约保证金
领取采购项目《中标通知书》后，乙方须向甲方支付人民币【     】元整的履约保证金，作为乙方履行本合同项下义务的担保。如乙方发生本合同项下的违约行为，甲方有权扣除履约保证金的相应金额作为乙方违约金的支付和对甲方的相应赔偿，扣除后乙方应在2个工作日内将履约保证金补足，履约保证金不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。乙方完成本合同约定的义务，且经甲方验收合格无任何遗留问题（无未处理的售后服务请求）后的15个工作日内，甲方将履约保证金按本合同规定进行扣除后的余额（如有）一次性无息退还给乙方；乙方应同时退还甲方履约保证金收据原件。
第五条 质量保证
1. 乙方保证其向甲方交付的货物是符合中国有关法律、法规规定、国家标准和行业标准的质量和技术要求、卫生要求以及安全要求等，且是全新的、尚未使用过的合格货物，不存在任何质量或安全等问题，完全符合本合同规定的质量、规格和性能的要求。
2. 乙方有义务确保所提供的货物经国家和当地政府主管部门检验合格并通过验收。对于甲方所在地政府部门有准用检查要求的货物，乙方保证已经通过当地政府部门的准用检查，并获得了当地颁发的准许使用证明。
3.乙方有义务保证所提供货物无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的原材料来源可靠、货物生产规范，无材料掺假、掺残次品等行为。
4.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
第六条 乙方责任义务
1.乙方对所供应的货物进行检查并提交验收，乙方保证货物在正常的安装条件下，交付货物质量能达到投标书指标要求的技术性能，并经甲方验收通过；应甲方需要，乙方在现场对用户进行操作培训，并确保用户熟练掌握。  
2.乙方须保证其为货物的合法销售者且甲方在使用其提供的货物及其任何部分不受到第三方关于侵犯知识产权或其他侵权（包括但不限于人身及财产安全责任）的指控。任何第三方如果向甲方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用，并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、损害赔偿金）。
3.乙方在未经甲方事先书面同意的前提下，不得将本合同或其中任何一部分转让或转包给任何第三方。即便经甲方认可，乙方仍需对该被认可的第三方履行本合同项下义务的行为及产生的任何责任对甲方承担连带保证责任。
4.乙方保证具备签订及履行本合同的资质和能力，如需办理相关政府审批手续，均由乙方自行办理并承担费用。
第七条 货物包装及运输
1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
4.在运输过程中及货物交付甲方且接收验收合格前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。乙方将货物送至甲方指定交货地点并经甲方验收合格并书面确认后，货物毁损、灭失的风险由甲方承担。
第八条 交货和验收
1.乙方应当在合同签订后接到甲方通知30日内将货物交付、验收合格并正常使用。地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5.货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在收到货物65个工作日内进行验收（到货验收-5 个工作日：核对设备数量、型号、外观及包装；安装调试验收-30 个工作日：测试设备基本功能、软件运行稳定性
；试运行验收-30 个工作日：连续试运行无重大故障后签署最终验收报告。）如验收出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权要求乙方对货物进行免费更换，由此产生的费用均由乙方负担。
6. 甲方对货物验收合格后，应在书面签字确认。对货物存在的隐蔽缺陷或在验收过程中不易发现的问题，甲方的签署确认不被视为甲方对上述缺陷和问题的验收合格的确认。出现上述缺陷或问题，乙方仍应按甲方要求提供退换货服务。
第九条 伴随服务／售后服务
1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件中的相关服务承诺提供服务。
2．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5）若货物故障在检修工作 2 小时后仍无法排除，乙方应在 24 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复，备用设备的运输、安装费用由乙方承担。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
(7)乙方对货物维修保养时更换的部件或零配件须与货物原采用部件或零配件的品牌、产地、型号规格和质量标准相同并保证为全新，若无法达到上述要求，须事先征得甲方书面同意，方可使用代用品。 
（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。（质保期外，乙方仍应按照前述派人到场修理的时间负责该货物的保修责任，维修、更换部件或零配件等服务价格均按成本价计算。）           
3.本项目免费保修期为      年。自产品验收合格之日起计算。
第十条 合同款结算及支付
1．本合同项下所有款项均以人民币支付。
2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3．结算原则：总价包干。
4．付款方式：
（1）合同签订生效后，乙方接甲方通知后方可供货。甲方向乙方支付合同价的30%预付款； 
（2）该项目正常运行并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付到实际供货价的95%（扣除已经支付的货款, 乙方此时须开具全额发票）；
（3）验收合格一年后，付清余款。
（4）付款前，乙方必须提供相当于甲方付款或全额金额的、符合国家财税规定并满足甲方财务要求的税务发票（增值税专用发票），甲方见票办理付款。
第十一条  违约责任
1.甲方未按照本合同约定时间付款，经乙方书面催告后【15】日内，甲方仍未付款，上述催告期后每逾期一日，应按应付未付货物价款金额的万分之三的标准向乙方支付违约金，但乙方仍需按照合同约定正常供货，不得因此停止或者不按合同要求向甲方供货。
2.乙方逾期交付货物（包括逾期进行退换货），每逾期一日，应按逾期交付货物对应的货物价款万分之三的标准向甲方支付违约金；逾期超过十日的，乙方除按照前款规定支付违约金外，甲方还有权解除本合同，乙方应退回全部货款。
3.如因乙方逾期交付货物、交付的货物不符合投标书的要求和甲方要求、未按照合同约定履行退换货的义务，导致甲方工期延误的损失或其他甲方损失，乙方应向甲方承担赔偿责任。
4.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，乙方应退回全部货款。
5．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求解除合同并退货，乙方应退回全部货款。
6．乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。
7．乙方未按本合同的规定和招投标文件中的“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权选择由第三方履行相关义务或提前解除合同。甲方选择由第三方履行相关义务的，由此产生的费用及损失甲方有权从乙方缴纳的履约保证金或质保金或应支付给乙方的任一笔款项中直接扣除，不足部分乙方还应继续支付。
8．乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，本合同提前终止，乙方应退回全部货款。
10．本合同因违约方原因提前终止的（包括守约方行使合同解除权的情况），除承担已有约定的违约金外，违约方还应向守约方支付本合同金额【20%】的违约金，违约金不足以弥补守约方的经济损失的，违约方应继续赔偿。
11.甲方有权在应付乙方的商品价款或履约保证金中直接扣除乙方应承担的违约金或任何应向甲方支付的赔偿金、维修费用等。扣除履约保证金的，乙方应在甲方指定的时间内将履约保证金补足；履约保证金不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。
12.若甲方在验收过程中发现乙方所投产品与投标文件不符，或提供虚假证明材料，甲方通知更换符合合同参数要求相关产品乙方在30天无实质性响应的，甲方有权解除合同，乙方需退还全部已付款项，并支付合同总金额 20% 的违约金；同时将乙方失信行为上报政府采购监管部门。
13.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十二条 合同的变更和终止
1．本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十三条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十五条 争议的解决
1．因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
4. 甲方因主张本合同项下的权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。
第十六条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 合同生效及其他
1．本合同自经甲乙双方授权代表签字盖章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
2．本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，代理机构执壹份存档。
3．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：             乙方（供应商）：      
（盖章）						                （盖章）
法人代表：                   法人代表： 
授权代表签字：                授权代表签字：
                          授权代表手机： 
地址：                        地址： 
邮编：                        邮编： 
电话：                        电话： 
                                    
注：以上合同供参考，具体以双方协商一致后签订的合同为准。
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	落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函

	
	
	联合体协议（如有）

	
	
	△特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） 

	
	符合条件
	报价符合性审查
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	*投标（响应）函
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	*投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写，如采购文件无相关要求，此条可不填写)

	
	综合评审评分项
	采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。

	
	价格折扣文件格式
	中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函

	
	
	关于符合本国产品标准的声明函

	投标文件提交须知

	[bookmark: _Toc152679723][bookmark: _Toc152679336]1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。
2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”/“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”——“第二节 符合性审查及评审要求”要求提交，将作资格审查或符合性审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。
[bookmark: _Toc152679725][bookmark: _Toc152679338]3.投标人应严格按照顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。
[bookmark: _Toc152679339][bookmark: _Toc152679726]4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。
[bookmark: _Toc152679727][bookmark: _Toc152679340]5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。


[bookmark: _Toc152679728]第八章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

















一、投标文件封面



投 标 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
        投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
        日      期 ：               


二、开标一览表（实质性格式）
（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

[bookmark: _Toc152680089][bookmark: _Toc152679729]
三、报价明细表（实质性格式）


项目编号/包号：___________ 项目名称：                报价单位：人民币元
	序号
	设备名称
	技术参数
	型号
	单位
	数量
	所投品牌
	投标单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


注：1.投标报价不得超过最高限价，否则视为无效投标。如果不提供明细报价将视为没有实质性响应采购文件。报价明细按包号分别填写。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.供应商根据应用功能和技术要求自主选择品牌及型号，但是所有技术参数和功能不得低于采购要求。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日  期：













[bookmark: _Toc311189788]四、中小企业声明函

[bookmark: _Toc152679730]注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。                       
中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》




中小企业声明函(工程、服务)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(盖章)：
日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》







五、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日  期：
[bookmark: _Toc29116][bookmark: _Toc425][bookmark: _Toc373054875][bookmark: _Toc30417][bookmark: _Toc152679731]六、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


七、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：
（1）实施方案
（2）进度保证措施及成果质量保证评价
（3）使用及维护技术培训方案
（4）售后服务承诺评价
（5）故障管理及应急处理方案评价
（6）投标人认为需要添加的内容




供应商名称：（加盖CA电子公章）
                                   日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc152679732]八、基本服务承诺书  

一、我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。
二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、需要采购人提供的配合：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、其他服务承诺：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


供应商名称：（加盖CA电子公章）    
                         日期：     年    月    日


九、法人授权书（实质性格式）

[bookmark: _Hlk152171232]本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           （项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
法定代表人身份证号码：                      
法定代表人联系方式（手机）：              

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
                             单位地址：                     
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]                              日期：
注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。


十、资格承诺声明函（实质性格式）
致本项目采购单位及江苏恒卓工程管理咨询有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。        
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


            供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
            日期：    年   月   日



十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。                                         
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。


供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
年   月   日
[bookmark: _Toc152679733]

十二、投标函（实质性格式）
致：江苏恒卓工程管理咨询有限公司
根据贵方的           （项目名称，项目编号/包号）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 


[bookmark: _Hlk149905800]供应商名称：（加盖电子公章）
日期：________年____月____日
[bookmark: _Toc152679734]


十三、技术偏离表（实质性格式）
采购项目编号：       
	序号
	名称及内容
	招标文件技术参数
	投标文件技术参数
	证明材料
	
偏离情况


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                    

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：      年   月   日

注意事项：
1、请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。
2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。


[bookmark: _Toc152679735]十四、商务偏离表（实质性格式）
采购项目编号：       
	序号
	名称及内容
	招标文件商务要求
	投标文件商务要求
	证明材料
	
偏离情况


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                  

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：      年   月   日

注意事项：
1、请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。
2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。



十五、供应商管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）
供应商管理关系或控股关系信息情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	统一社会信用代码
	

	经营范围
	

	股东信息
	股东1（姓名或单位名称）：
股东1持股比例：

股东2（姓名或单位名称）：
股东2持股比例：

（不够的可自行增加）

	公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£ 中进行勾选）
	£ 无直接控股、管理关系的关联企业
£ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：
企业1名称：
（直接控股£ （持股比例：    % ；管理关系£ ）
企业2名称：
（直接控股£ （持股比例：    % ；管理关系£ ）
（不够的可自行增加）

	上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
                                              日期：   年  月  日



十六、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：                      项目名称：_______________________
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：参加本项目人员须是投标人正式职工。


供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日


2、相关业绩案例一览表

项目编号：                    项目名称：_______________________
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商名称（加盖公章）：____________
日期：      年   月   日











3、关于招标文件的询问内容

项目名称：
采购编号：
内容：



被授权人姓名：                   
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          





供应商名称：（加盖公章）
法定代表人或被授权人（签名或盖章）：
时间：    年   月  日


