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第一章投标邀请
受[江苏省扬州市中级人民法院]的委托，扬州市公共资源交易中心就[江苏省扬州市中级人民法院新审判法庭数字审委会设备系统](JSZC-321000-JZCG-G2026-0090)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 (江苏省扬州市中级人民法院新审判法庭数字审委会设备系统) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年09月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0090
2.项目名称：江苏省扬州市中级人民法院新审判法庭数字审委会设备系统采购
3.预算金额：
	采购
包号
	预算金额（人民币：万元）


	1
	193



4.最高限价：
	采购
包号
	是否设定最高限价
（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	193



5.采购需求(简介)：本次信息化项目主要是审判支撑部分，建设审判委员会会议室系统，主要内容包括：无纸化会议系统、发言扩声系统、视频控制系统、会议智慧运维系统、语音转写系统等，项目实施路径清晰、资源分配精准。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：自签订合同之日起，15天内设备全部到货或部署，25天内完工。
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6供应商信用承诺函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标

	采购
包号
	是否接受联合体投标
（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/ 



5.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


 
（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	无



三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]1.2026年09月16日09点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
    1.采购人信息
名 称：江苏省扬州市中级人民法院
地 址：江苏省扬州市邗江区扬子江中路730号行政楼4楼
联系人：潘玉明
联系方式：0514-82922302
    2.扬州市公共资源交易中心信息
地　址：扬州市文昌东路9号市民中心1号楼5楼1529室
联系人：姜涛
联系方式：0514-82087195
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。


第二章投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的修改
7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。
9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。
10、 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
子投标文件。
18、投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21、开标
21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
   22、评标委员会
22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
   23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
   24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 异常低价投标（响应）
26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
26.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
   27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

   28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。
28.5以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.1中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、签订合同
30.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三章合同文本
 

 
 
 
财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范本
 
 
 
项目名称：           
合同编号：           
甲方：           
乙方：           
签订时间：           
 


 
 
使 用 说 明
 
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一节 政府采购合同协议书
 
甲方（全称）：     （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：     （供应商）
乙方2（全称）：          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）            （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
 
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
  （1）采购项目名称：           
     采购项目编号：           
（2）采购计划编号：           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：         
     品牌：             规格型号：         
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：              
     关键部件：     品牌：     型号：     
     关键部件：     品牌：     型号：     
     关键部件：     品牌：     型号：     
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
     ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
       ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
      ¨否
  （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6） 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是¨否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否
（7）合同是否分包：¨是¨否
 分包主要内容：         
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
              
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业¨中型企业¨小微型企业
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是¨否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：   金额：   
 国别：   品牌：   规格型号：   
 ¨否
（10） 是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：   
         ¨强制采购    ¨优先采购
     ¨否
         是否涉及环境标志产品：
     ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：  
         ¨强制采购   ¨优先采购
     ¨否
                   是否涉及绿色产品： 
   ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：  
          ¨强制采购   ¨优先采购
    ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是¨否¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：   
         大写：   
     分包金额（如有）小写：   
             大写：   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）
þ分期付款：合同签订，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同总价的30%；项目试运行结束，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同总价的30%；项目验收合格后，甲方自收到乙方开具的发票后支付合同总价的40%。其中涉及预付款的：合同签订，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同总价的30%。
¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
1. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：   
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是¨否
 收取履约保证金形式：   
 收取履约保证金金额：   
 履约担保期限：   
（4）分期履行要求：   
（5）风险处置措施和替代方案：   

2. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：   
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是¨否
是否邀请专家参加验收：¨是¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：   
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：   
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：   
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）
3. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
4. 合同生效
本合同自                             生效。
5. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等
   
 
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	 
	单位名称（公章或合同章）
	 

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	 
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	 

	
	
	拥有者性别
	 

	住  所
	 
	住  所
	 

	联 系 人
	 
	联 系 人
	 

	联系电话
	 
	联系电话
	 

	通信地址
	 
	通信地址
	 

	邮政编码
	 
	邮政编码
	 

	电子邮箱
	 
	电子邮箱
	 

	统一社会信用代码
	 
	统一社会信用代码
	 

	 
	 
	开户名称
	 

	 
	 
	开户银行
	 

	 
	 
	银行账号
	 

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。




第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求
 
一、项目属性:货物类项目
1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：平板电脑，有线控制面板，书记员控制终端。
2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3.采购需求中斜体且有下划线部分为实质性要求，投标人需要填写实质性要求响应及偏离表，投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
4.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于技术要求响应及偏离表之下。
5. 投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于商务要求响应及偏离表之下。 

6. 采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	新审判法庭数字审委会设备系统采购项目 
	工业



7．核心产品
	采购包号
	核心产品

	1
	全数字多媒体会议控制主机 


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、项目背景
[bookmark: _Hlk219828467]扬州市中级人民法院和广陵区人民法院启动新审判法庭建设项目，需推进配套信息化建设工作。新审判法庭信息化建设总体规划以智慧审判、智慧政务、智慧支撑三大系统为核心，构建诉讼服务中心、执行指挥中心、大数据及网络安全中心和安全保障中心，并配套16个子系统，为审判执行工作提质增效提供坚实的信息化支撑。具体设计需求包括智慧审判、智慧政务、智慧支撑三部分。其中智慧审判包括智慧融合法庭、大要案审判庭、智慧诉讼服务、智慧执行指挥、智慧审案管理、案件信息发布。智慧政务包括智慧案件合议、智慧政务联络、智慧文库档案、固定资产管理。智慧支撑包括计算机网络系统、数据中心机房、办案云桌面、智慧司法安防、智慧法院数字孪生平台、大数据网络安全平台等。
[bookmark: _Toc14691]本次信息化项目主要是审判支撑部分，建设审判委员会会议室系统，主要内容包括：无纸化会议系统、发言扩声系统、视频控制系统、会议智慧运维系统、语音转写系统等，项目实施路径清晰、资源分配精准。
四、建设依据
本方案依据国家和本地区的有关标准和规范进行起草，引用参考了如下文件:
（一）政策依据
中央网络安全和信息化委员会2021年印发的《“十四五”国家信息化规划》
最高人民法院2019年印发的《关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见——人民法院第五个五年改革纲要（2019—2023）的通知》
最高人民法院印发的《关于建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心的意见》（法发〔2019〕19号）
最高人民法院印发的《人民法院“六专四室”建设规范》的通知（法发〔2020〕47号）
最高人民法院印发的《人民法院信息化建设五年发展规划（2020-2024）》（法发〔2020〕104号）
中共江苏省委办公厅印发的《法治江苏建设规划（2021-2025年）》
江苏省高级人民法院2021年印发的《江苏法院信息化建设五年发展规划》（2021-2025）
江苏省高级人民法院2022年印发的《江苏智慧法院建设白皮书》（2018-2022）
（二）技术规范类依据
《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）
《数据中心设计规范》（GB50174-2017）
《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）
《视频显示系统工程测量规范》（GB/T50525-2010）
《计算机场地安全要求》（GB/T9361-2011）
《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）
《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）
《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）
《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）
《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》（GB/T43206-2023）
《信息安全技术—SM9密码算法使用规范》（GB/T 41389-2022）
《科技法庭建设规范》（FYB/T 54001-2024）
《安全隔离与信息交换平台使用和管理要求》（FYB/T 59006-2020）
《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T670-2006）
《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》（GA/T646-2016）
《环境信息网络建设规范》（HJ460-2009）
《生态环境信息化标准体系指南》（HJ511-2024）
参考国家标准、行业标准等修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，还须遵循国家、行业及地方现行的相关规范和标准要求。
[bookmark: _Toc10206]五、建设原则
1、突出智能运用
充分考量扬州市中级人民法院信息技术迭代升级与司法信息需求快速增长的发展趋势，本项目技术架构设计秉持适度超前原则，深度融合大数据、物联网、人工智能等前沿技术理念与应用成果，精准适配智慧法院办案模式的科技发展要求，确保系统能够满足未来十五至二十年扬州法院信息化建设的长远需求。核心设备优先选用符合安全可靠标准的集成化、数字化主流产品，着力打造技术领先、运行成熟、安全稳定的信息化支撑体系，全面契合智慧法院建设的未来发展方向。
2、强化可靠运行
优先选用经实践检验的成熟实用技术与设备，最大化适配项目当前及未来业务拓展需求，确保系统耐久可靠、高效实用。系统需具备全面完善的管理功能，可充分满足各项业务的管理应用需求；操作环境需实现全流程适配，界面设计简洁友好，联机帮助功能健全完备、精准有效，切实提升操作便捷性与使用体验。
3、满足开放扩展
为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力以及法院信息化工作发展需求的不断扩展，必须追求系统的开放性，采用开放的技术标准。系统设计中各子系统均提供了标准化和开放性的接口协议，保证了各子系统之间的网络化与集成化实现。总体结构应具有兼容性和可扩展性，可以包容不同类型的产品，便于升级换代，使整个信息化系统可以随着技术的发展与进步，不断得到充实、完善、改进和提高。
4、保证安全冗余
项目信息化系统必须具有高度的安全性和稳定性，包括系统自身安全和信息传递的安全，以及运行的可靠性。对网络系统、数据系统的数据交换、存储和访问等应有有效的安全措施，防止数据被破坏、窃取、丢失等事故发生。安全级别控制健全，防止截取操作，能有效审计用户操作，以便追查事故原因。整个信息化系统需要通过信息安全测评，通过查漏补缺来确保系统的安全性。
5、提升数据共享
进一步强化数据资源整合共享，统筹管理数据资源，建立数据资产；加大纵向、横向的数据交换力度，获取更加全面的数据资源。通过部门间互联互通、数据共享、协同联动，实现跨部门数据流动，提升公共服务的整体效能，需要着力于培育数据共享、业务协同机制，强化业务协同联动，打破信息孤岛，推动信息互联互通、开放共享，发挥数据流在法院办案过程中的基础性作用，使共享协同在提升司法机关公共管理能力，提高国家治理水平、创新公共服务、优化公共政策等方面发挥重要作用。
[bookmark: _Toc31880]六、建设目标
按照人民法院信息化发展规划要求，积极完善“智慧法院”系列解决方案，形成了“服务诉讼”、“服务审判”、“服务执行”、“服务司法”四类全覆盖法院音视频业务的解决方案，可以有效地辅助法院尽快建成以大数据为核心的人民法院信息化4.0，促进审判体系和审判能力现代化，为人民群众提供更加高效，更加便利，更加全面的司法服务。审判法庭信息化建设项目立足于扬州法院审判工作实际，力求信息化建设同司法审判工作深度融合，通过加强信息化相关平台、技术建设，旨在促进法院现代化建设，更好地服务经济社会高质量发展，为扬州在新时代中国特色社会主义建设征程中“走在前、做示范”提供有力保障。
7、 技术及商务要求
 
[bookmark: _Toc28311]（一）、建设内容
[bookmark: _Toc11702][bookmark: _Toc19032][bookmark: _Toc8610][bookmark: _Toc20486][bookmark: _Toc20723][bookmark: _Toc9792][bookmark: OLE_LINK2]1. 无纸化会议系统
2. 发言扩声系统
3. 视频控制系统
4．智慧运维控制系统
5．语音转写系统
[bookmark: _Toc15822]（二）、工期要求
自中标签订合同之日起，15天内设备全部到货或部署，25天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。
[bookmark: _Toc11604]（三）建设要求
1. 无纸化会议系统
立足审判委员会会议系统数字化、国产化、安全化、绿色化建设要求，通过全套国产化无纸化会议系统建设及专网搭建，全面升级审判委员会会议办公模式
2. 发言扩声系统
通过采用点对点发言模式：配置29只模拟话筒及后级设备，且麦克风拾音距离不少于60厘米（支持多支同时开启且无啸叫、无电流噪声），能够精准拾取并传输每位发言者的声音，有效防止因发言界限模糊引发的音频混杂问题。
3. 视频控制系统
[bookmark: OLE_LINK1]视频流输入、传输与控制系统是对会场的音视频系统进行分布式控制建设，实现跨区域音视频系统的互控互通。
4．智慧运维控制系统
[bookmark: OLE_LINK3]通过标准浏览器随时随地访问系统，实现便捷、高效的远程管理与控制。基于稳定的Linux内核构建物模型操作系统，不仅兼容国产银河麒麟操作系统，还具备卓越的安全防护、灵活的系统扩展性和高度稳定的运行环境。
5．语音转写系统
文本实时编辑：显示语音转写的文本，书记员可以在该区域进行编辑、删除、复制等操作。方便书记员快速的生成合议纪要
语音转写：通过智能语音核心技术，对参会者的语音进行实时的文本转写，转写完整度高达100%，安静场景下转写正确率高达百分之95%
合议角色自动区分：采用软硬一体的解决方案，解决多说话人分离难题，可以准确区分每一位委员的发言内容
合议笔录智能纠正：语音转写的结果，会自动结合上下文语义，实现笔录快速修订
合议录音的重点标注：通过对文本重点标注，实现标记回听和重点文本导出
音频资料的转写和回听：上传音频资料，在合议进行中可以播放该音频且对该音频进行转写
角色筛选：通过角色筛选，筛选，相关角色的发言文本。提炼重要信息，减少书记员的工作强度
敏感词屏蔽/语气词过滤：添加敏感词库和语气词库，在语音转写时过滤掉相关敏感词和语气词，增加合议的严谨性
案件资料自主学习：利用图文识别技术促进机器自我学习，解决合议中人名、地名、证据名、公司名等特定词汇识别准确率问题
角色分离设置：通过将参会人员与麦克风进行绑定，进行角色分离
个性化词汇管理：书记员可以通过手动添加个性化词汇如人民、地名、公司名称等，增强语音转写的准确性
笔录归档和查询：合议结束后笔录会存在后期修改的情况，书记员可以在办公室进入合议管理系统对历史合议进行编辑修改，修改后进行归档，归档后则无法修改
[bookmark: _Toc18068][bookmark: _Toc16237][bookmark: _Toc32080][bookmark: _Toc5581][bookmark: _Toc11434][bookmark: _Toc21887][bookmark: _Toc7972][bookmark: _Toc9667]（四）、 采购清单
	序号
	名称
	规格、技术参数
	单位
	采购数量

	一、无纸化系统

	1
	全数字多媒体会议控制主机
	服务器应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》【财库〔2023〕33号】要求。
1、CPU：配置1颗国产CPU处理器，单颗核数≥16核、线程数≥32，频率≥2.2GHz。
2、内存：配置DDR4内存，内存≥24G。
3、硬盘：配置1块固态硬盘,存储≥512G 
4、配置≥1个千兆电口网卡
5、板载2个USB3.0 host 端口
6、板载2个USB2.0 host 端口
7、其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。
	台
	1

	2
	操作系统服务器
	操作系统应符合《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》【财库〔2023〕34号】要求。
1、支持ARM架构技术服务器平台；
2、支持KVM、Docker、LXC等虚拟化方式；支持NTFS、XFS、GFS2、Ext3、Ext4等文件系统；支持FCoE、iSCSI，支持Ceph块设备，内置支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速IO；支持swap压缩以减少IO并提高性能；支持SSH、SPICE、RDP、VNC协议；
3、系统默认集成kysec安全管控工具，支持内核统一访问控制安全框架安全管控，内置式一体化安全体系，支持多策略融合的强制访问控制机制；
4、支持多种中文输入法，兼容国产数据库、国产浏览器。
5、其他未列明参数满足（财库〔2023〕34号）要求。
	套
	1

	3
	平板电脑
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
1、屏幕尺寸≧13英寸
2、不低于16G+512G  
3、国产操作系统 
4、分辨率≧2200*1440   
5、全网通信号
	台
	29

	4
	无纸化会议平板支架
	1、全铝合金材质，喷砂氧化工艺。 
2、可连接平板Type-C接口，为平板拓展出 USB、Type-C以及RJ45接口，同时可以通过底座对平板电脑就行充电。 
3、支架自带触控笔收纳笔槽，方便取放。 
4、具有不少于2个USB 接口，方便平板连接 U 盘、键鼠等外设。 
5、具有 RJ45 接口，支持千兆速率，为平板提供了有线网络接入能力，可以满足在特殊环境下无法使用无线网络通讯时，有线网络的可靠接入。 
6、具有安全鉴别功能，仅授权的移动终端可以正常使用有线网络，非授权平板接入后有线网络不可用。 
7、具有网络信息配置功能，任意授权平板接入底座后，可以将底座事先存好的网络信息配置到平板上。 
	台
	29 

	5
	大屏控制服务器
	服务器应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》【财库〔2023〕33号】要求。
1、CPU：配置1颗国产CPU处理器，单颗核数≥8核、线程数≥8，频率≥2.5GHz。
2、内存：配置DDR4内存，内存≥16G。
3、硬盘：配置1块固态硬盘，存储≥1T 
4、配置≥1个千兆电口网卡
5、含国产化操作系统
6、其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。
	台
	1

	6
	大屏控制软件
	1、无纸化投屏控制管理软件，可将任何一路无纸化终端的桌面投放到显示大屏上；支持本地和远程信号的切换；支持同时接收多个客户端的投影请求，遵循先入先出的投影显示模式将客户端的同步内容输出到大屏；没有有输出信号时，可显示当前会议内容以及时间，也可自定义输出内容。
★2、软件具有"交互式大屏控制软件"软件著作权证书（提供软件著作权证书扫描上传）
	套
	1

	7
	流媒体服务器
	服务器应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》【财库〔2023〕33号】要求。
1、CPU：配置1颗国产CPU处理器，单颗核数≥8核、线程数≥8，频率≥2.5GHz。
2、内存：配置DDR4内存，内存≥16G。
3、硬盘：配置1块固态硬盘,存储≥1T 
4、配置≥1个千兆电口网卡
5、含国产化操作系统
6、其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。
	台
	1

	8
	流媒体软件
	1、支持流媒体信号分发，支持视频信号的流媒体输出及局域网一体机单元视频的播放。
	套
	1

	9
	













无纸化客户端（标准版）
	前端审委会功能：
1、会议角色分为委员、列席、秘书、主持人角色，各角色对应的界面功能和权限不同。
2、根据审委会人员排座，欢迎界面显示法院名称、logo、委员姓名，可切换参会人员，支持免账号进入会议系统。
★3、支持案件议题、汇报材料的自动获取与展示，支持访问一张网，查看电子卷宗。（提供功能截图扫描上传）
4、支持法律法规的一键查询。
5、支持汇报材料批注打开和源文件打开两种方式，支持文件协同功能，可对文件进行协同批注和审阅，批注数据同步且有角色分离显示；支持批注页查看，支持批注信息生成个人新文件或者修改原文件。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]★6、支持笔录信息的同传显示，审委会书记员录入笔录，无纸化终端同步显示，委员可查看当前和历史议题的笔录信息，并且可对个人笔录信息进行修改，修改后的笔录信息实时同步回审委会。（提供功能截图扫描上传）
★7、支持交流提示，委员可在会中针对案件进行一对一信息交流，采用国标级加密算法SM4，交流信息在结束会议时前端销毁。（提供功能截图扫描上传）
8、审委会发起投票后，前端自动同步投票界面进行投票，投票时可动态查看表决结果，投票结束后投票信息及投票人员统一展现，投票结果实时同步回审委会。
9、支持任一终端发起同屏、大屏，查看外部信号的功能。
★10、为确保无纸化系统会议电子文档管理的安全性、保密性，会议电子文档管理系统（专用版及通用版）需通过国家保密科技测试中心测评并获得涉密信息系统产品检测证书。（提供产品检测证书扫描上传）
★11、提供国家版权局出具的软件著作权登记证书，扫描上传。
前端无纸化功能：
1、支持多种会议角色，各会议角色具有不同的与会权限。
2、无纸化会议支持手写签到功能，签到信息可查看本场会议基本信息，可查看已签到、未签到人员，签到信息会后可导出。
3、文件支持批注和源文件两种打开方式；支持文件协同功能，可对文件进行协同批注和审阅，批注数据同步且有角色分离显示；支持批注页查看，支持批注信息生成个人新文件或者修改原文件。
4、支持会中信息交互功能，可查看后台通知的消息，可与其他参会人发送消息，可向后台呼叫服务。
5、支持会议纪要功能，自动生成会议基本信息，方便会中纪要，会后可导出。
6、支持任一终端发起同屏、大屏，查看外部信号的功能。
7、主持人支持切换会议功能；切换议题功能；模块一键定位功能（可全选或多选人员切换指定模块界面）；信号控制功能；发起和展示投票结果的功能。
	套
	29

	10
	智能国产化无纸化会议管理平台（含接口）
	[bookmark: OLE_LINK8]后端审委会功能：
1、会议排座：支持审委会页面排座功能，支持议题排位；支持自动排位，全部排位，拖拽式排位；支持修改参会人员角色身份；会议开始后自动同步到终端显示。
★2、一键拉会：支持审委会页面同步会议功能，审委会开始、结束会议，终端自动获取会议数据，更改会议状态。（提供功能截图扫描上传）
★3、卷宗查看：支持案件信息接入功能，访问一张网，查看电子卷宗。（提供功能截图扫描上传）
4、汇报材料：支持汇报材料接入功能，可批注和源文件打开。
5、笔录信息：支持笔录信息同步功能，终端实时展示审委会笔录信息，可对个人笔录进行修改，修改信息回传审委会。
6、会议表决：支持会中同步会议表决信息，审委会一键开始、结束表决，会议终端同步投票状态，投票时可动态查看表决结果，结束后返回审委会表决结果。
7、法律法规：支持法律法规接入功能，查看法律法规。
后端无纸化功能：
1、系统包含会议服务软件和文件管理软件，提供无纸化系统会前、会中、会后的后台操作管理功能。
2、支持会议管理员对参会者进行模拟排位，支持拖动参会者图标安排人员就位且终端实时显示模拟排位后的参会者信息。
3、管理后台提供自选会议模块组建成会议向导流程模板（模块包含会议、议题、资料、投票、前后屏管理、参会人员、人员中控排座），可创建多套会议向导流程模板。
4、上传文件采用国标SM4加密算法加密。
5、系统可自动检测带密码保护的文档，管理员在管理界面输入文件密码后系统自动解密文档，参会人员无需密码可以查看文件，后端也可以不做处理，由参会人员输入密码解开文件查看；可对红头文件进行去红头转换；资料列表可拖拽排序。
6、支持大文件上传，可上传2GB以上的视频文件；可自定义资料上传后缀范围、资料上传大小限制，支持全办公文件格式（doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt）、支持扩展行业用文件格式（ceb、dwg、dxf）；
7、支持会后管理员对会议信息打包下载，包含签到、资料、批注、会议纪要、投票。
★8、支持按分组的方式配置设备管控策略，策略选项包含开启/关闭护眼模式、唤醒/息屏、禁止开关机、启用音量键、应用管控/取消管控、启用/禁用音量键（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
★9、支持会议终端(鸿蒙、安卓移动端)管控，实现禁用/启用系统截屏功能、开启/关闭护眼模式、禁用/启用USB调试模式、蓝牙、禁用/启用物理按键等等功能（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
★10、会议类型参数设置，在包括资料查看权限开关，文件保存方式，水印配置开关等会议参数和MDM设备管控等配置，所有根据该类型创建的会议都会继承这些参数并可以根据需要进行二次调整（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
★11、提供无纸化平板终端设备安全管控相关的计算机软件著作权登记证书扫描上传。
	套
	1

	11
	标准千兆无线路由器
	1、LAN口类型：电口；天线：内置天线；WAN接入口：千兆网口；LAN输出口：千兆网口
2、频段：双频
3、无线协议：Wi-Fi7
4、无线速率≧3000M
	台
	1

	12
	审委会软件
	1、会议申请：系统需支持案件承办人在审判系统发起议题申请，填写议题基本信息，上传电子材料，关联相关卷宗。
★2、议题审批：案件承办人提起议题申请后，由分管领导进行审批。符合上会条件的议题，自动进入“审委会系统”进行流转。（提供系统功能截图扫描上传）
3、会议准备：系统需支持审委会秘书可查看会议类型、需要讨论的议题、会议时间、主持人、秘书、参加委员、列席人以及院外列席人等信息。
4、会议控制：秘书具备会议控制权限，审委会秘书可以对会议进行控制，包括会议的开始/结束、会议考勤、引入需要讨论的议题等。
5、会议签到：系统需支持秘书对出席本次会议的人员进行签到操作，记录各人员的出/缺席情况，如果是缺席的还要注明缺席的事情。
6、议题浏览/批注：系统需支持参会人员随时查看议题基本信息，并支持对汇报材料进行修订编辑。
★7、会议笔录：需支持根据模板自动生成笔录内容，书记员和秘书可对笔录内容进行编辑和重新生成。（提供系统功能截图扫描上传）
8、会议表决：当讨论发言阶段完成以后，需支持一键发送至各个委员处进行表决的评价投票操作。
9、投票表决：秘书提起会议表决后，各个参会委员可以查看会议表决结果，同时可同步看到其他委员的投票情况以及评价内容。
10、决议发布：系统可按照表决结果的情况辅助生成决议报告，并经由秘书确认后发送至各个委员出进行签字确认。
11、需实现与现有法综系统融合及数据的对接和共享（案件信息及卷宗），满足系统之间互联互通、流程整合、统一登录的要求，综合解决各类系统之间数据重复录入、信息来源不一、不集中、不能互用互访的问题，具备集成接口及标准定义规范，实现对采购单位各项业务信息的高度集成和综合利用。
	套
	1

	13
	充电柜
	1、支持并兼容各类平板设备数量30台，前置USB多功能充电口，具有移动、管理、储存、温控、USB端口5V2.4A直流快速充电，免适配器，配绿色专用数据线。
2、三层式设计, 前门带锁为单开门,全封闭式防盗结构，安全存管；内部分舱：前舱为ABS绿色工程塑料隔板平板放置充电、LED充电状态指示、学生接触区域，安全无强电；侧舱为电源管理控制区域，可由专业管理人员控制。
3、智能识别IC芯片，能智能充电识别设备并分配所需电流,每路均有过流、过载、短路、漏电保护，采用单个独立变压供电，而非一个总变压器集中供电，充电更稳定更快速更安全更高效，每口单独具备智能LED转灯功能；红灯：充电状态中 ，绿灯：充满/未连接；
4、配备4个3寸万向轮（带刹车功能），四角加厚软塑胶防撞角，ABS人体工学把手，顶盖边角圆弧(≥R10)设计,全方位安全呵护，具有抗静电和防划伤，具备温控感应双降温风扇，当移动充电车内温度≥25℃自动启停扇热降温；
5、配有≥2路备用电源接口，便于连接其他设备；主动式PEC开关电源供电，节约能源；输入宽频交流电110V-240V，国际通用；
6、每个位对应USB数字充电端口，一目了然，对号入座。
	台
	1

	14
	墨水屏电子桌牌
	1、双面≧8.6寸三色电子墨水屏
2、分辨率≧600×1440、像素密度DPI:181、可视角度接近180°
3、支持黑、白、红三种颜色显示，具有高对比度
4、采用MCS_DOVE数字化处理与传输技术,实现全数字信号传输与处理
5、采用反射式技术接近纸张显示效果无闪烁不造成视觉疲劳
6、具有双稳态技术特性，断电显示画面不消失,超级省电
7、支持OTA升级、支持256位AES加密方式
8、灰阶度黑白红18灰阶
9、直立双面内容横屏/竖屏显示可选 
10、采用蓝牙BLE5.0通讯技术,工作频段2.4-2.485GHz 支持NFC
11、支持服务器web端批量管理控制
12、支持多帐号多会议室多用户分区管理
13、支持模版自定义编辑样式可任意调整设计
14、支持文字、字体、字号可编辑，支持双屏显示不同内容
15、支持采用3000mAh 3.7V聚合物锂电池Type-C充电接口
	台
	29

	15
	墨水屏基站
	1、空旷环境下覆盖半径≧30米;
2、配置1个彩色指示灯；
3、内置4路全向天线，整机尺寸≧180*180*33mm
4、BLE5.0蓝牙工作频段:  2.4GHz+5GHz;
5、采用BLE5.0私有协议通信方式,蓝牙模块4个,传输速率下行:1M bps上行1M bps;
6、速率≥1167Mbps，802.11b/g/n/ac;
7、支持ESL无线漫游、多AP负载均衡；
8、主频775MHz,存储16M FLASH+128M RAM;
9、采用2个连接速率10/100M/1000M自适应以太网接口，支持POE供电;
10、单台基站最高可接入≥5000pcs墨水屏；
11、内置网页配置界面配置管理;
12、支持吸顶、挂墙及水平放置安装。
	台
	1

	二、发言系统

	1
	模拟会议传声器 
	1、收音头：20mm镀金电容式；
2、指向性：超心型；
3、灵敏度：-31dB(0dB=1V/Pa,1000Hz)；
4、频响：20Hz~20000Hz；
5、输出阻抗：≤200欧姆；
6、负载阻抗：≥1000欧姆；
7、最大声压级：138dBSPL(0dBSPL=2×10-5Pa)；
8、等效噪声级：17dB-A；
9、供电要求：48V幻象供电；
10、开关：静音功能；
11、输出连接器：2米连接线，3针XLR插头；
	 只 
	29

	2
	混音器
	1、RS232外部控制端口,用于扩展混音器的应用能力,可从外部控制设备(如控制合,电脑,中控)控制混音器设置。
2、通过设定通道的优先权和摄像机协议,可轻松应用于各种视频会议工程
3、12个平行输入可以用于麦克风电平信号和线路电平信号。
4、快速自动开启只有信号输入的通道闸门,动作电平能自动调整
5、48V幻象供电（可独立选择）
6、选配型号可增加反馈抑制功能
7、独立的增益和电平控制
8、可调的闸门衰减（0dB到全静音，1dB步進）
9、可调麦克风闸门电平（自动/手动）
10、每路设有独立的高通滤波器
11、RS485,RS232控制端口
12、信号电平表（峰值 / 均方根）
13、可选的 NOMA 功能（开启麦克风数量衰减） 
14、随着每支麦克风被启动增益自动衰减
15、可串接≥13台（最多156输入通道）
16、无需外加解码器支持语音触发,摄像自动跟踪功能
17、音量高/低（用于开关控制输出电平）
18、可同中控控制系统配合使用
19、占用1U--19英寸机架（含机架安装适配器）
	 台 
	3

	三、会议摄像机

	1
	摄像机
	1、图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS 图像传感器，支持4K（3840×2160p）30Hz、4K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。
2、支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。
3、支持广角镜头，水平视角不小于80°
4、视频输出接口具备HDBaseT、HDMI、USB接口。
★5、支持一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制多线合一，支持通过一根网线实现信号传输100米长距离传输。（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
6、支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。
7、支持水平转动范围：≥±170°，垂直转动范围：≥-30°～30°
8、支持保存不少于255个预置位。
9、支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能
10、支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。
	台
	2

	四、扩声系统

	1
	全频音柱
	1、音柱式全频扬声器。
2、额定功率：≥320W。
3、峰值功率：≥1280W
4、阻抗：4Ω
5、灵敏度（1W@1m）：≥97dB
6、最大声压级（Pmax@1m）：≥125dB
7、频率带宽（-10dB）：等同或优于90Hz—18.5KHz
8、指向性（-6dB）：≥90°H×30°V
9、单元配置：全频驱动器3″×8
	只
	6

	2
	功率放大器
	1、双通道大功率专业后级功放；
2、功放具有过流、中点漂移、过热、欠压、软启动保护功能；
3、支持灵敏度0.775V/1V/1.5V三档选择切换；
4、具有单声道、立体声和桥接三种工作模式选择；
5、输出功率：≥8Ω/500W×2,≥4Ω/800W×2,≥8Ω桥接/1500W；
6、信噪比：>100dB A计权；
7、失真度：<0.1% A计权； 
8、阻尼系数：>200/8Ω；  
9、频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB；
	台
	3

	3
	模拟调音台
	1、≥16路单声输入通道带话放，支持48V幻象电源，≥2组立体声输入通道。
2、支持连接蓝牙播放音乐。
3、支持USB音频播放MP3，MP3带有录音功能。
4、具备9段图式均衡器。
5、每通道带静音开关及3段参量均衡。
6、内置双99种DSP效果器。
7、具备四编组输出控制。
8、具备话音消除功能。
9、五段效果电平监听指示。
10、双十二段电平显示主输出。
11、具备录音、耳机监听输出。
	台
	1

	4
	音频处理器
	1、输入≥4路平衡式输入，采用标准卡农接口；
2、输出≥8路平衡式输入，采用标准卡农接口；
3、采样率≥48kHz；
4、内置数字音频处理算法：增益、噪声门、自适应反馈、16段输入输出PEQ、高低滤波器、混音矩阵、压限、延时；
5、内置信号发生器：具有正弦波信号、粉红噪声、白噪声；
6、通道参数可快速拷贝；
7、可存储不少于32个系统预设；
8、具有≥1路TCP/IP通讯端口；
9、具有≥1路RS232通讯端口，开放第三方控制协议；
	台
	1

	5
	反馈抑制器
	1、每通道具备≥12个动态陷波器，≥12个PEQ。
2、24BIT高性能A/D及D/A转换。
3、响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值两档自动选取。
4、自动扫描啸叫点并抑制。  
5、具备噪声们功能。
6、具备输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。  
7、每通道，增益-80dB到0dB可调。 
8、每路设有四档移频选择功能。
9、信噪比：>105db(A) 
10、动态范围：103db
	台
	1

	6
	电源时序器
	供电架构
1、电源输入：三相五线制AC 380V(±10%)，50/60Hz与单相AC220V(±10%)，50/60Hz，多种输入方式选择，具备全球主流电力环境自适应。
★2、电源输出：12路独立可控通道，每路输出额定电压 AC220V ±10%，单通道负载能力达4kW，整机最大带载功率48kW，满足中大型演出、数据中心、会议集成等高功率用电管控场景。（提供功能截图扫描上传）
3、智能短路与过载保护：每路输出独立配备液压电磁式 20A 断路器，具备过载保护与瞬时短路切断能力。
4、本地控制模式切换：具备紧急物理按键，可实时切换本地触屏时序开关模式和应急物理按键时序开关两种控制模式，两种控制方式相互独立，实现全工况应急控制兜底，可快速通过设备紧急开关进行电源一键时序开关
远程智控
1、一键时序调度：平台端可远程对设备12路通道进行一键式顺序、逆序、自定义顺序控制及每路独立开关操作，也可远程触发12路输出通道的批量开关动作，适用于系统启动、关机等标准化流程。
2、三相综合监测：平台端实时监测设备三相输入电压、电流、温度以及设备湿度、累计运行时长、总用电量、总功率。
3、通道级精细化感知：平台端实时监测每路输出通道的实时电流、功率、异常状态、运行时长、自定义备注信息。
4、智能告警与主动通知：平台端具备输入过压/欠压、温度超限、每路电流/功率超阈值等事件。可分级设定告警动作（仅通知 / 通知+断电）。
★5、云端告警聚合：所有告警自动上传至物联网平台，通过手机App和电脑Web端实时推送告警设备名称、场所、时间、详情及告警次数，方便管理员快速掌握所有设备维护情况。（提供功能截图扫描上传）
6、场景自动化引擎：电源管理平台端具备手动场景、自动场景、条件场景三类任务设置，可自定义执行日期、周期（周/月/单次），能够实时查看执行的场景名称、创建时间、执行操作和结果，实现无人值守状态下的设备联动控制。
7、精细化定时策略：平台端可针对任意通道组合，独立设置定时开关任务，具备重复周期（每天/工作日/自定义）与无限循环模式。
8、全场景日志审计：平台端自动记录场景名称、创建时间、执行结果，为运维审计与故障回溯提供可溯源轨迹。
9、系统链路拓补图：电源管理平台端联动其他设备形成系统化链路拓补图，直观展示各设备之间连接情况，快速确认设备之间是否存在故障断联。
10、功率趋势分析：平台端自动生成功率走势图，能够查看各个通道在23小时内的功率使用情况，帮助识别设备老化、负荷异常、峰值规律，为扩容或节能提供数据支撑。
智慧交互
1、工业级触控中枢：4.3 英寸 IPS 电容触摸屏，实时呈现设备状态、日期时间、三相电压状态，以及12路输出电压、电流、功率、状态、温度等信息。具备屏幕锁与显示亮度无极调节，适应强光、暗场等多种工程环境。
2、本机定时任务：无需联网即可在设备端新增定时任务，自定义任务名称、开关动作、执行周期（单次/循环）、执行通道顺序，保障离线场景下的自动化能力。
3、本机电气安全设置：直接在设备端设置过压/欠压/温度/每路过流阈值，并查看每一路的告警状态，实现本地化闭环管理。
4、远程操作使能开关：设备端可物理开启/关闭远程控制功能，有效防止云端误操作或网络攻击导致的意外断电，保障关键负载的绝对可控性。
5、本机优先原则：本地触控操作与平台指令实时同步，当网络中断时，本机定时任务与安全保护策略仍可独立正常运行，确保系统高可用性，避免因网络问题影响设备运行。
开放集成
1、DMX512 专业照明协议：可进行设备端进行地址码配置，能够接收DMX512信号控制每一路通道开关，无缝融入舞台、演播厅、剧场等专业灯光系统。
2、RS485串口中控集成：具有标准RS485端子，能够接收RS485信号控制每一路通道开关，实现对接现场智能化系统统一调度。
3、双模式网络控制：内置RJ45以太网接口，具备局域网本地直管与物联网云平台远程管控双模式并行，并可通过网络进行固件远程升级（OTA），持续获取功能迭代。
4、本机云端双备份: 本地触控操作与平台指令实时同步，当网络中断时，本机定时任务与电气设置仍可独立正常运行。
	台
	1

	五、控制系统

	1
	4K分布式输入接点
	1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，节点均采用嵌入式芯片和 FPGA 组合，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响；
2、支持4K分辨率，且分辨率和帧率自适应向下兼容，确保图像动态细节和流畅性；
3、具备≥1路HDMI输入、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路MIC接口、≥1路RJ45网口、≥1路USB Type-A接口、≥1路RS232、≥1路IO/IR、≥1路Relay、≥1路带螺纹锁定防脱落电源适配器接口以及≥1个SEARCH复位；
★4、为保障系统稳定运行，设备HDMI接口须搭载无螺丝无螺母式多级可调距伸缩锁定卡扣结构，可适应适配各类HDMI接头，精准锁紧限位，有效杜绝接口松动，彻底规避震动、走线牵拉引发的信号闪屏、黑屏、断流等问题，适配全天候稳定运行场景；（提供设备信号接口稳固卡扣装置高清实物图）
5、支持信号裁剪上墙，以便突出重点，屏蔽无需上墙的内容。帧内编辑，对不重要、不需要的内容进行屏蔽、裁剪，以便重点突出，展示重点内容、图表；
6、每个节点输出音频可以指定任意一路音频流，达到单个输出单元音频与视频既可同源，可不同源，在无视频接入情况下，音频也可以正常传输；支持音频从输出端送往输入端（反向传输）；输入节点支持音频环出；
7、具备输入信号丢失检测，便于对输入进行排查、处理，信号恢复正常后有信号正常指示；8.支持本地环出，环出信号与输入信号一致；具备接口备份功能的节点，环出自动跟随主备信号切换；
8、支持信号裁剪上墙，以便突出重点，屏蔽无需上墙的内容。帧内编辑，对不重要、不需要的内容进行屏蔽、裁剪，以便重点突出，展示重点内容、图表；
★9、具有软件点名功能，当软件选中时，节点所有指示灯闪烁，特别是安装于天花或者狭窄空间的节点的查找，具备硬件监控、异常报警提示，当设备发生故障时给出报警提示，用户可根据提示，快速定位到故障位置；（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
10、支持POE+供电，可使用POE供电而无需外部适配器；或POE供电与适配器供电组成供电双备份；
★11、具备7×24小时全天候不间断满载连续运行能力，设备工作温度区间达到-26℃至 80℃，产品高低温环境适应性须符合GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008电工电子产品高低温环境试验标准；（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
	台
	10

	2
	4K分布式输出接点
	1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响；
★2、具备≥1路HDMI输出接口、≥1路DVI输出接口、≥1路VGA输出接口、≥1路凤凰端子模拟音频输入接口、≥1路凤凰端子模拟音频输出接口、≥1路3.5mm MIC接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口、≥2路IO/IR接口、≥1路RJ45网口、≥1路带螺纹锁定防脱落电源适配器接口以及≥1个SEARCH复位，全接口规格齐全且布局适配专业工程部署需求；（提供设备信号接口高清实物图片扫描上传）
3、最大支持3840*2160@60Hz分辨率，支持分辨率向下兼容。
4、为保障系统稳定运行，设备HDMI接口须搭载无螺丝无螺母式可调距伸缩锁定卡扣结构，可适应适配各类HDMI接头，精准锁紧限位，有效杜绝接口松动，彻底规避震动、走线牵拉引发的信号闪屏、黑屏、断流等问题，适配全天候稳定运行场景；
5、支持操作终端虚拟大屏直接信号切换场景，支持大屏幕上多个小视频开窗和一个主画面之间直接交替切换，而无需删除信号重新拖动信号，提高大屏信号切换速度；
6、支持用户大屏幕自定义块功能，用户可按照需求自定义屏幕上的屏幕分割块位置和大小，如4-1-4模式，而不是按照预设的2*2,3*3等，实现信号拖放并快速填充块的功能；
7、支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容；
8、支持音柱叠加功能，可在输出节点上预览信号源音频的状态，可以音柱的形式监看音频音量大小、电平信号；
★9、信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端(端到端传输)，图像传输延时≤16ms，支持输出节点直接连接 LED 发送卡进行拼接。拼接效果肉眼目测完全无画面撕裂，无同步误差；（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
10、支持任意自定义分辨率，支持异型、弧形、拱门形 LED 屏拼接处理；支持拼接补偿功能；支持针对 LCD/DLP 拼接的移位补偿功能；
11、支持POE+供电，可使用POE供电而无需外部适配器；或POE供电与适配器供电组成供电双备份；
	台
	8

	3
	分布式调度和图像综合管理平台
	1、支持系统音频/视频调度、kvm交互/获取状态反馈/推送/跨屏、全局控制管理、全局会议管理共享一个服务网络；
2、软件界面具备信号预览功能，将所有输入源信号画面实时预览到平板；
3、具备手势化操作功能，用户直接通过手势化拖拽的方式可将任意信号源上屏，支持全屏信号漫游、任意开窗、任意画面放大缩小，实现画中画功能；
4、软件具备集中控制管理功能，可任意添加第三方协议RS232、RS485协议控制的设备管理，如大屏、投影、电视、灯光等一体化集中智能控制管理；
5、支持内建多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员设定相应的信号源及显示墙范围；
★6、支持要素预布局功能，通过操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；便于场景的无缝衔接，观众无需看到大屏布局过程，且加快场景切换效率；（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
7、支持可视化音频状态回显管理：直接在可视化控制终端上，遇到到实时的视频画面，同时也可以预览到实时的音频状态，采用滚动条跳动的方式展示，实时、直观、准确；
8、支持预案管理，管理软件可根据用户需求、习惯自由选择预案内容进行保存，内容精细到区域所包含的拼接墙以及信号源所属的设备；保存的预案还可以在调用前进行内容预览，确保准确调用；
9、支持资源管理功能，用户可按照使用习惯将资源以类 Windows 资源管理器形式树形管理资源，可以随时展开和收起资源树，以便于顶层视角方式管理资源；支持模糊查找并逐次逼近匹配查找名称；支持对常用信号进行收藏；支持轮巡功能；
10、同屏功能：可通过客户端软件将电视墙 A 的场景，一键比例镜像至显示设备 B，实现本地/异地同屏功能，可显示同样的内容，同样的分割模式，但屏幕 A 和 B 可以完全不同
大小和比例；
11、支持设置滚动字幕，台标、支持实时时钟显示；支持不额外增加设备情况下在屏幕设定值班表、紧急联系人、电话表格区域，颜色可调，字体可调，内容可随时修改，无需任意额外软硬件支持；
★12、操作软件支持国产硬件和操作系统：提供跨平台操作能力，操作终端可完美支持龙芯、飞腾、麒麟等主流国产操作系统上；支持浏览器作为操作终端，支持国产化浏览器；（需提供国产系统/软件所出具的产品兼容性认证证明扫描上传）
	套
	1

	4
	智能中控主机
	★1、主机需具备10路串口，8路IR，8路IO，8路弱继电器，4个模拟量输入接口，1个模拟量输出接口，2路NET口。具备8路弱继电器，提供开关量输出；具备8路红外，支持一个红外接口发多种设备红外码。支持两路NET接口，可挂载576台485协议网络设备；（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
2、需支持双向反馈，可显示温度、湿度、pm2.5 及周边环境状态；
3、需支持多用户同时登陆且支持权限管理，支持单点登陆模式， 用户数量无上限，支持多人多终端之间进行同步协作控制；
4、采用类C语言编程，具备中控管理功能，实现对灯光、摄像头、视频会议终端、对窗帘、调音台、大屏设备外部设备的集中控制；
5、设备是通过接受触摸屏的控制指令，执行内置的用户程序，然后给各个分布式单元通过UDP协议发送卡控制代码，可灵活结合分布式系统节点的控制接口使用，系统无控制接口上限；
6、为保证系统的灵活管理，应具备可视化HDMI高清调试监控接口，支持一键保存会场环境状态，一键恢复；
7、需支持跨平台多操作终端实时同步界面反馈；
8、需支持多种控制模式如：PC 控制、IPAD、Android 触摸屏、墙上面板控制 等,并支持 IE 游览器（无需 web 服务器）；
9、需支持二次编程能力，即客户根据自我需要，简单培训，即可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等；
	台
	1

	5
	平板电脑中控界面控制软件
	1、集成完整的可编程中控系统，支持232/485/IR/IO等设备控制；
2、界面定制功能，定制化界面，PC管理软件任意模块可由用户自定义，根据需求任意更改，做到按需修改；
3、支持环境监测数据的实时采集并生成显示，支持对环境的控制，包括但不限于：灯光、窗帘、空调、电视等；
4、支持在平板终端实时反馈光感检测、PM2.5检测、门磁检测、温度检测湿度检测等各种感应检测器的检测结果；
5、软件具备环境控制区，支持对周边的设备进行控制，包括但不限于：灯光、窗帘、空调、电视等；
6、支持主流操作系统进行交互式控制并同步，支持主流浏览器控制；
7、支持一键保存会场环境状态、一建恢复的功能；
	套
	1

	6
	综合可视化运维管理平台
	1、支持对整个平台设备可视化运维管理，日常可预览系统内所有设备的状态；当系统中某个设备出现故障时，系统自动检测到问题时，自动直接定位到该设备所在位置；
2、实现节点状态在线检测功能，如工作状态、节点网络情况，实时码率情况，支持节点内存、CPU使用情况，节点工作活跃情况；支持显示系统不同类型节点数量分布情况；
3、支持记录用户登陆情况，用户活跃情况；
4、支持用户编辑功能，支持用户拼接开窗模式，自定义节点IP、ID和IPC设备，支持用户增减节点和IPC设备；
★5、支持告警模块实时编辑系统内任意设备的任意参数的告警阈值，如温度、湿度、电能峰值、设备掉线等信息；当触发时可逐一出现在告警窗口提示运维管理人员；相同内容的持续告警可自动合并以免丢失关键信息。（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
★6、支持各种可视化组件，可使用浏览器展示，用户随时随地查看系统展示效果，并可根据需求在线对大数据可视化界面进行调整，同时可提前预设多个模板，根据不同使用需求一键进行保存/调用；（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
7、支持第三方设备接入整合；
★8、运维平台内包含≥13 大模块：系统大数据展示模块、实景呈现模块、网络拓扑图模块、资源管理模块、大屏回显与控制模块、预案管理模块、音频控制与混合模块、用户管理模块、权限控制模块、系统配置模块、告警模块、工单处理模块、备份恢复模块；（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
9、支持通过可视化方式查看系统拓扑、设备链路和接口信息， 并与底层数据保持同步更新，实时反映系统运行状态，可清晰直观的处理系统运维工作；
	套
	1

	7
	电源控制管理器
	1、支持手动控制，前面板具备≥8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可使用这一功能，很好的保护其他的设备。
2、支持IO控制，在机器的内部有≥8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广；
3、协议兼容能力强，可兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议；
4、支持ID选择，支持通过旋转ID切换设置网络ID身份代码；
5、每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；
6、前面板带LCD显示，可设定网络参数；
	台
	1

	8
	节点安装支架
	1、满足节点机柜整体部署安装；
2、适用于分布式（坐席）输入/输出节点安装；
3、7u最多可支持安装10个分布式节点；
	台
	1

	9
	平板电脑
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
1、屏幕尺寸≧11.5英寸
2、不低于12G+256G  
3、国产操作系统 
4、分辨率≧2200*1440   
5、全网通信号
	台
	1

	10
	无线路由器
	1、Wan口: 10/100/1000 Mbps 千兆 WAN 端口
2、Lan口: 10/100/1000 Mbps 千兆 LAN 端口
3、无线传输率 ≧300Mbps
	台
	1

	11
	24口千兆PoE交换机（网口）
	1、24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP；
2、包转发率≥126Mpps；
3、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps；
4、支持POE功能；
5、支持端口运维；
6、含2个千兆光模块；
7、对交换机进行一体化运维监测；
	台
	1

	六、智慧运维控制系统

	1
	智慧运维控制系统
	1、系统采用先进的B/S架构，用户无需安装任何客户端，即可通过标准浏览器随时随地访问系统，实现便捷、高效的远程管理与控制。该平台基于稳定的Linux内核构建物模型操作系统，不仅兼容国产银河麒麟操作系统，还具备卓越的安全防护、灵活的系统扩展性和高度稳定的运行环境。
2、平台提供全面的项目监控功能，用户可实时查看场所分布、在线设备数量、离线设备状态及历史告警趋势，可生成直观的图表报告（如柱状图、折线图等），方便管理人员快速掌握运行状况。
3、支持全面的设备实时监测功能，用户可查看物联网设备的在线状态、历史数据记录，并进行远程控制操作。系统具备完善的设备管理模块，确保设备状态透明化和操作便捷性。
4、详细告警信息展示：包括告警ID、设备唯一标识符（Device ID）、设备名称、所属项目及场所、发生时间、具体告警描述以及累计告警次数等关键信息，帮助用户快速定位和解决问题；告警闭环管理：在处理完告警事件后，操作人员可通过系统界面完成告警确认和关闭，确保告警处理过程的完整性和追踪性。
5、平台完善记录所有场景执行情况，用户可随时查看场景运行日志，了解具体执行结果（如成功、失败或部分成功）以及相关错误信息，便于排查和优化配置。
6、支持批量导入用户列表，管理员可为每位用户配置详细信息（如用户名、手机号码、所属部门）并分配相应角色，从而获得特定的权限集合。系统提供便捷的用户生命周期管理功能，包括添加、修改、删除及权限变更等操作。
7、系统采用模块化设计，各功能模块的访问权限可根据企业需求灵活配置。管理员可以创建自定义角色，并为每个角色分配特定的权限项，然后将其分配给不同用户或用户组，实现精确的权限控制。
★8、系统软件由具有CCRC认证资质的安全测评机构进行源代码安全扫描测试（提供软件产品信息安全测试报告扫描上传）
	台
	1

	2
	智能场景管理模块
	1、系统提供高级的自定义场景功能，用户可以根据实际需求预设物联网设备的运行参数和触发条件。支持手动执行、自动触发和条件触发三种模式，同时允许设置场景名称、执行方式（如按一次或循环）、相关联设备、触发条件类型（如时间或特定事件）及执行时间等详细配置。
	套
	1

	3
	有线控制面板
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
1、≥1280*800分辨率显示
2、处理器：四核 64位 主频 2.0Ghz  
3、内存：8G 存储：256G
4、系统：国产主流操作系统
5、内置扬声器、蓝牙
6、摄像头≥ 200w
7、POE供电
8、电容触控：10 点投射式电容触控技术，5 毫秒快速响应，精准稳定
9、亮度：≥350cd/m²
10、对比度：≥ 1000：1
11、可视角度：全视角 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)
12、屏幕使用寿命：≥50000H
13、工作温度：0℃-50℃
14、工作湿度：10% - 90%
	台
	1

	4
	智能通讯模组
	支持网络，触摸屏与中控主机建立通讯连接
	只
	1

	5
	电子时钟
	1、自动与标准时间同步，自动校时精度高
2、内置双模接受模块自动校时
3、采用LED数码显示，使用寿命长，夜间清晰可见，可视距离远采用
	台
	2

	七、语音转写系统

	1
	智能语音会议系统
	1、会前资料准备：会前材料导入，可提前提供所需材料供参会人员查阅，同时系统提供标准的数据接口,根据排期以及人工制定的规则定期从相关材料或业务系统中对接相应的材料。
2、支持案件会议：支持多议程的案件会议，并支持从本地上传会议材料，格式支持（doc、docx、pdf、txt、、png、jpg、wav、mp3、pcm、wma、mp4）。
3、会中议题控制：支持新增议题、编辑议题、给议题上传相关材料、对材料进行训练优化。
4、针对多议程会议，支持对会议议程顺序灵活切换。
5、提供材料参阅：会议材料：对会议材料进行上传查阅，会前会中对材料进行随时查看。
6、支持会议材料随讲随翻：支持通过语音调度技术，对会议材料进行随讲随翻。
★7、支持识别中文普通话、英语以及多地区方言识别。方言识别需支持至少5种地方方言。（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
8、关键词优化：可以通过关键词优化功能将会议相关的关键词进行添加，有效提升该专业词汇（人名、地名等）的识别准确率。
9、禁忌词屏蔽：如果有一些不希望展示的词语，如政治敏感词、脏词、口头禅等，可以屏蔽不显示。
10、语气词过滤：设置语气词过滤的启动入口，可以将语气词自动去除，以保证文稿的规整。
11、自动分段：系统能够提供关键字、字数自动分段和用户手动多种分段方式。
★12、近场录音场景实现中文标准普通话识别准确率≥99%。（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
13、录音文件识别支持说话人分离，支持以声纹识别技术对录音文件进行识别和说话人分离，支持不少于10人；
14、辅助会议记录：在实时会议转写过程中能够实时对转写出的结果进行编辑修改。提供会议纪要标注功能，通过对文本重点标注，实现标注音频资料回听功能。
15、会后记录管理：对于历史会议可以进行检索、查看和删除，对整个会议音频资料进行回听，增加会议内容的准确性。
16、文本资料导出：导出包括全文本、会议记录和音频导出、重点文本、筛选文本，以文件夹的形式导出，文件名称默认议题名称+会议纪要。
★17、在网络延迟达到> 100ms 时，不影响系统识别率；所投产品的语音识别率不受多机部署的网络延迟影响。 （提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
18、所投系统支持与最高人民法院语音云平台对接，服务最高统筹管理。
19、演示外语翻译平台英翻中实时翻译功能，系统支持演示人口述内容通过字幕、转写专用显示区域两种方式实时对英文进行中文实时翻译、中英双语同时转写。（演示部分）
20、支持通过声纹技术进行实时语音识别，支持不少于5人的说话人分离。（演示部分）
	套
	1

	2
	数字音频处理器
	1、系统结构:集中式的信号处理架构，分布式信号接入，可根据用户需求设计成集中式或分散式系统:
2、支持AES67网络音频协议，AES67 网络通道能力：128*128 路，兼容Dante协议。
3、处理器类型：国产核心处理器，支持DSP功能模块：具备图示均衡、延时、压缩器、峰值限幅器、分频、噪声门、AGC(自动增益)、混音器（增益共享、门限式混音）、路由矩阵、
4、具备最大 120个独立反馈抑制器（FEB移频）
5、具备最大 40 个独立回声消除（AEC）
6、支持TCP/IP/UDP等方式通过中控对服务器进行信号路由切换/DSP等控制
7、USB Audio通道：8x8
8、支持OTA固件升级
9、支持离线编辑,用户可离线设计此平台的音频处理流程、系统音频网络管理流程，并可仿真运行
10、国产化操作系统;
11、最大矩阵混音:512*512，最大8组自动混音器，自动混音每组最大64路，支持增益共享/门限式混音
	套
	1

	3
	音频接口箱
	1、模拟输入通道：16
2、模拟输出通道：16
3、AES67输入通道：16
4、AES67输出通道：16
5、采样率:48 kHz，± 100 ppm;
6、THD+N:<-95dB @17dBu
7、输入动态范围：113dB
8、输出动态范围：113dB
	　
	　

	4
	智能媒体主机
	1、CPU：配置1颗国产CPU处理器，单颗核数≥8核、线程数≥8，频率≥2.4GHz。
2、内存：配置DDR4内存，内存≥16G。
3、硬盘：配置1块固态硬盘,存储≥512G 
4、配置≥1个千兆电口网卡
★5、NPU：内置≥6TOPS（int8）NPU 加速器（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
6、控制面板：需具备≥2.0寸液晶显示屏，支持显示不少于名称、主网、备网 IP 地址、固件版本等；具备≥5 个功能控制按键，提供快速、直观的本地化操作与功能管理模式；具备 USB2.0≥1，支持固件离线本地升级
7、模拟音频输入参数不低于如下配置：频响：20Hz-20kHz（±0.1/-0.4dB）；动态范围：114dB（A）； 噪声级别：-125dBu（A）；阻抗：4.2kΩ；输入电平：最大 + 24dBu；幻象供电：支持 48V 幻象供电；通道数：16 路
8、模拟音频输出参数不低于如下配置：频响：20Hz-20kHz（±0.1dB）；动态范围：110dB（A）；噪声级别：-87dBu（A）；阻抗：200Ω；输出电平：最大 + 24dBu；通道数：16 路
★9、音频算法：为保证庭审过程中语音采集的质量要求，需集成多维度智能音频处理算法套件，需至少包括AI精准防串音算法 (切麦准确率≥98%)、EQ、混音、反馈消除、回声消除、噪声抑制、自动增益控制（提供第三方机构出具的检测报告扫描上传）
10、音频协议：遵循国家音频行业行标 GY/T304-2016《高性能流化音频在 IP 网络上的互操作性规范》标准
11、中控接口：GPI≥8、GPO≥8、RS485≥1、RS232≥1，开放中控接口支持读写
12、网络接口：1000M 自适应以太网接口≥2，支持双网主备连接，零延迟无缝切换
	台
	2

	5
	书记员控制终端
	应符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》【财库〔2023〕29号】要求。
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
麒麟9000C/16G/1T/+256G/国产化操作系统
其他未列明参数满足（财库〔2023〕29号）要求。
	台
	1

	[bookmark: _Hlk236934653]6
	证据展示台
	1600万像素/A3A4幅面/自动对焦/USB3.0
	台
	1

	八、辅材

	1
	设备机柜
	800*1000*2000
	台
	2

	2
	智能安全防护系统
	1、集成式机柜级智能安全灭火装置，高度2U，标准19英寸机架式安装；
2、产品具备温度、烟雾、火焰、可燃气体等多种复合型探测方式；
3、灭火剂在灭火瓶内常温常压存储；
★4、装置使用的灭火剂符合消防安全要求，对人体无毒无害，提供第三方机构出具的检测报告扫描上传（报告包括：《急性经口毒性》、《急性经皮毒性》、《急性皮肤刺激》、《急性眼刺激》、《灭火剂型式检测报告》）；
[bookmark: OLE_LINK12]★5、装置使用的灭火剂具备电气绝缘性，提供第三方机构出具的检测报告扫描上传（报告检测项目包括全氟己酮电绝缘性能测试报告）
★6、单个装置配备全氟己酮灭火瓶数量至少为1个，提供国家消防装备检验中心出具的全氟己酮电气柜类用灭火装置检验报告扫描上传；报告可在国家消防装备检验中心网站查询，检验报告编码与国家消防装备检验中心网站一致，需提供截图扫描上传
★7、装置电气安全性：AC1500V，上电时间不超过1min，漏电电流不大于1mA；DC2150V，上电时间不超过1min，漏电电流不大于1mA；提供第三方机构出具的检测报告扫描上传（报告检测项目包括：DC2150V测试、AC1500V测试）；
8、产品具备手动及自动灭火功能；现场人员或远程监控人员可手动启动装置；装置自动探测出火情时可自动启动。
	台
	1

	3
	会议桌分线盒
	5MM加厚/嵌入式设计/阻尼转轴静音开合/高密度毛刷
	只
	29

	4
	多媒体插座
	含5孔国标电源、网络、音频、高清HDMI
	只
	7

	5
	音视频线缆及接插件
	1、视频线、音频线、、高清线接插件一批
2、PVC、DN20/25管线100米
3、六类网线2箱
	批
	1

	6
	强电线路
	1、设备机柜供电所需材料
2、会议桌前端设备供电所需材料
3、书记员端强电、弱电线缆
	项
	1



[bookmark: _Toc14069][bookmark: _Toc16734][bookmark: _Toc10435][bookmark: _Toc20951][bookmark: _Toc15768]注：所有证明文件在中标后提供原件备查

（五）、项目实施要求
1、项目地点
江苏省扬州市中级人民法院新址。
2、项目进度计划要求
（1）合同履行时间：自中标签订合同之日起，15天内设备全部到货或部署，25天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。
（2）投标人需按照合同履行时间提供进度计划，明确设备采购、到货验收、部署调试、测试上线、人员培训、交付验收等各环节的时间节点、责任分工及里程碑目标，确保所有设备及系统按时完成部署并投入使用。
（3）方案需预留合理的缓冲周期，针对设备到货延迟、调试异常等突发情况，制定可落地的应急预案，保障项目进度不受影响。
（4）建立完善的项目沟通机制，项目经理每周向采购人提交项目进展报告，同步问题整改情况；重要节点（如设备到货）需提前3个工作日书面告知采购人，组织联合检查确认。
3、审判委员会无纸化会议技术方案及集成要求
（1）项目需求分析
结合法院数字审委会现状及未来数字化建设发展需求，本次项目建设主要涵盖安全合规需求、高效协同需求、绿色降本需求、国产化适配需求、稳定运维需求五大核心需求。
（2）总体规划
依据最高法“一张网”与最高法下发有关审委会文件的要求、设计原则和设计技术标准及规范，建设符合上述要求的无纸化审委会会议系统。
（3）审判委员会无纸化会议系统介绍及功能描述
后台管理。会议全周期管理：预约、审批、议题、资料、排座、投票；安全管控：密级权限、三员分立、文件加密、水印；运维：设备监控、人员 / 部门 / 日志管理、数据统计；
客户端。参会：签到、资料协同批注、投屏、投票；主持：会场控制、信号切换、设备控制；
无纸化会议系统按照会议的参与者来划分，分为办会人员、参会人员，按照会议的基本流程主要分为会前、会中及会后。针对以上阶段办会人员及参会人员的主要应用场景设计内容。
[bookmark: _Toc8487][bookmark: _Toc32119]审委会会议系统包含会前准备-审委会准备；会中管理-客户端使用；案件资料的查看；笔录界面展示；参会人员交流提示。
（4）系统整合要求
与现有法综系统融合及数据的对接和共享（案件信息及卷宗），满足系统之间互联互通、流程整合、统一登录的要求，综合解决各类系统之间数据重复录入、信息来源不一、不集中、不能互用互访的问题，具备集成接口及标准定义规范，实现对采购单位各项业务信息的高度集成和综合利用。
（5）系统集成方案要求
保证项目现场安装的规范性、完整性和统一性，优化项目安装流程，提高项目安装效率，提升项目实施质量，实施前确保环境、线路等条件的满足设备安装。
无纸化设备安装：根据项目具体使用需求，前端设备安装在会议桌的各个席位上，其余后端管理控制设备则集中部署在会议室的控制机柜内，从而构建起一套完整、稳定、高效的无纸化会议系统。
[bookmark: _Toc16832][bookmark: _Toc21496][bookmark: _Toc28398][bookmark: _Toc384][bookmark: _Toc26963]音视频设备安装：从音视频实施思路、施工工艺和工艺标准、音视频系统安装步骤、音视频设备调试方法、会议室声学环境的专业音频调试等方面叙述。
[bookmark: _Toc31462]项目质量保障措施：项目的质量要求进行严格仔细的分析和规定，作为实施中的规范。
项目验收方案：从项目验收方法、验收步骤、验收程序、验收内容标准、验收结论和处理等方面叙述。
4、项目供货、服务要求
（1）投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。
（2）中标人完成所有软硬件设备采购到货后，7个工作日内申请设备现场报验，设备现场报验需要采购人与监理单位共同鉴证，货到现场初验需要采购人与监理单位共同书面签字确认。
（3）在项目建设过程中，采购人可以采用发送工作联络单方式与中标人衔接工作，中标人不得拒绝接收工作联络单。中标人在项目实施过程中提交的文档一律采用书面形式（同时提交相应的电子文档），提交的技术文档必须附上本单位的质量审核记录采购人可对项目进行优化调整，优化的内容包括项目内采购的所有软硬件系统，中标人必须予以配合，确保不影响项目建设的进度和质量。任何项目变更指令必须以书面形式作出，任何变更指令均须采购人确认。
（4）中标人须根据采购人需求完成项目中采购的相关产品的集成部署调试。中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。中标人在项目实施完成后须进行自测，通过自测后提请监理组织验证测试，经审核通过后，项目方可进入试运行阶段。试运行为期三个月，三个月内新采购的设备及运管平台未发生重大运行故障的，同时试运行期间中标人完成相关产品的测评考核工作的，视为具备验收条件。
（5）针对验收过程中发现的问题，中标人应在3个工作日内提交整改方案，明确整改措施、责任人及时限；整改完成后2个工作日内申请复验，直至验收合格；整改期间产生的人工、材料、设备等所有费用由中标人承担，若因整改不及时导致项目延期，需按合同约定承担违约责任；承诺验收合格前，所有设备及系统的安全、运维责任由中标人承担。
六、人员要求
项目管理团队要求
项目经理：投标人拟派的项目负责人具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）。
团队人员：投标人拟派的项目团队人员具有系统集成项目管理工程师、网络工程师、ITSS服务工程师。
七、人员培训要求
根据采购人的需求，制定详细的培训计划，包括培训时间、地点、内容等。培训对象应涵盖项目相关人员，培训人员应具备丰富的实践经验和教学经验，能够提供针对性的指导和帮助。同时，应提供必要的培训资料和文档，确保培训效果。中标人需对采购人进行项目软硬件系统的技术培训，中标人根据采购人需求安排相应的技术培训，培训相关费用由中标人承担。技术培训中，中标人需免费提供硬件设备管理维护的现场技术培训，包括相关设备使用、基础运维等；免费提供相关使用维护的现场技术培训，包括相关系统的操作培训课程，使采购人的相关技术人员能掌握关系设备的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障系统能够正常、安全地运行。在培训次数与课时方面，中标人需在项目实施期间为采购人提供不少于 2 次的硬件设备管理维护现场技术培训，每次培训课时不少于 4 学时（每学时 45 分钟）；同时，提供不少于 2 次的相关系统操作与使用维护现场技术培训，每次培训课时不少于 4 学时。中标人须在每期培训结束后安排现场考核，考核通过方可视为培训完成；培训次数与总课时将作为项目验收的重要依据之一。如采购人因实际使用需要追加培训场次或课时，中标人须免费予以安排。
八、售后服务要求
中标人负责本项目中所有设备及系统的安装调试、系统对接等工作，确保实现采购文件技术要求。
合规及保密：投标人须无条件接受本院《信息化运维管理服务办法》所设各项义务的必备条款，并在缔约时签署《信息化合作企业网络安全、保密、廉洁承诺书》。
售后服务：针对本项目建设内容，若发生紧急故障，投标人须在接到通知后半小时内抵达现场开展维护保障工作；若出现一般故障或需维修事项，投标人须于2小时内到达现场，并在24小时内完成故障处理及问题解决。
原厂质保：投标人须确保本次采购的全部产品安全稳定运行，提供不低于6年的原厂免费质保服务，质保范围涵盖原厂部件更换、软件升级、系统优化等全部相关服务。3年内出现问题的产品只换不修，并免费提供现场安装和操作培训。
安全责任：因设备故障、协助保障不力等原因引发安全事故，造成不良后果的，投标人须依法依规承担全部相关责任。
对接要求：投标人须承诺，本项目所建设的数字审委会议无纸化设备系统，可与全国法院一张网审委会会议系统实现无缝对接，兼容案件排期、议题上传、证据展示、会议表决、无纸化终端操作等全部业务功能，保障业务流程贯通、数据交互正常。

九、演示要求：
上传视频演示
1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。
2.演示内容如下：
（1）演示外语翻译平台英翻中实时翻译功能，系统支持演示人口述内容通过字幕、转写专用显示区域两种方式实时对英文进行中文实时翻译、中英双语同时转写。功能满足得2.5分。
（2）支持通过声纹技术进行实时语音识别，支持不少于5人的说话人分离。功能满足得2.5分。



第五章评标方法与评标标准
 
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。




政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：否
	采购包号
	专门面向中小企业

	 
1
	 
否


 

1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
 
	项目
	评  分  标  准

	价格
（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。

	技术参数
（38分）
	根据投标文件中的技术偏离表对招标文件性能参数要求的响应状况综合打分。性能参数均满足得38分，★标注项为满足业务场景的重要技术要求，投标人必须在投标文件中进行逐项应答并提供证明材料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等，原件扫描上传），每一项不满足扣1分，扣完为止。

	项目建设方案
（15分）
	1、根据投标人提供的进度计划进行评分。优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
2、根据投标人提供的供货集成方案进行评分。优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
3、根据投标人提供的培训方案进行评分。优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。

	系统演示
（5分）
	投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。
（1）演示外语翻译平台英翻中实时翻译功能，系统支持演示人口述内容通过字幕、转写专用显示区域两种方式实时对英文进行中文实时翻译、中英双语同时转写。功能满足得2.5分。
（2）支持通过声纹技术进行实时语音识别，支持不少于5人的说话人分离。功能满足得2.5分。

	服务能力（10分）
	一、资质（满分4分）
1、投标人具有信息安全服务资质认证CCRC安全集成一级，得2分；具有信息安全服务资质认证CCRC安全集成二级及以下，得1分；没有不得分。
2、投标人具有信息技术服务标准（ITSS）运行维护一级证书得2分；具有信息技术服务标准（ITSS）运行维护二级及以下得1分，没有不得分。
注：以上须提供有效期内证书原件扫描上传
二、业绩（满分2分）
投标人自2021年1月1日以来具有类似项目业绩，每提供1项得1分，满分2分（以合同签订时间为准，提供合同扫描上传）
三、企业拟投入项目人员（满分4分）
1、投标人拟派的项目负责人具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP），有一个得1分，满分2分。 
2、投标人拟派的项目团队人员具有系统集成项目管理工程师、网络工程师、ITSS服务工程师，有一个得1分，满分2分。 
注：上述人员须提供证书及投标人近3个月任意一个月为其缴纳社保的证明，所有材料原件扫描上传。

	节能环保（2分）
	1.投标（响应）产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人（供应商）提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标（响应）产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标（响应）产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人（供应商）提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标（响应）产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。






第六章投标文件格式
 
投标文件
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
       日期 ：               
 
 


 投标文件的组成
 
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.法人授权书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.主要标的信息（格式见附件7）
8.其他
****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）
6.供应商信用承诺函（格式见附件10）
7.企业报价折扣证明文件：
中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。
残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。
监狱企业的证明文件。
8.联合体协议（格式见附件14）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。
9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件15）
四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件11）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）
3. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

 
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	投标总报价

	大写：                   （人民币：元）

	小写：                   （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 
 
 
附件2       投标分项报价表（采购包号：***）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	 
	 
	 
	 
	合同签订后  日
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 投标总报价（人民币：元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件3           技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
 
 
 
 
 
附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
 
 
 
 
 
附件5               法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：           
          被授权人联系电话：（手机）             
被授权人电子邮箱：           
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：           
      日期：           



附件6               投标函
致：扬州市公共资源交易中心：
根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号： 
日期：______年____月____日
 
 
 
 
 
 
 


附件7           主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附件8
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：              。
           
 
 
 
 
 
 
 
附件9                        
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件10             供应商信用承诺函
 
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
 
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
 
 
 
          承诺单位（加盖CA电子公章）：    
          年  月  日
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


附件11    中小企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称），（项目编号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
 
 
 
 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
 
 
 
 
 
 
 
附件12     残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
                    日期：
 
 
 附件13 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　     
                            日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
    6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。










 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


附件14      联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
 
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
     日期：
 
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件15      实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
 
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件14-1 证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：           
地址：           邮编：           
联系人：           联系电话：      
授权代表：           
联系电话：           
地址：           邮编：           
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：           
质疑项目的编号：           包号：           
采购人名称：           
采购文件获取日期：           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：           
事实依据：           
法律依据：           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：           
签字(签章)：                   公章：                      
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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