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采 购 人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会
招标代理：江苏天择建设管理有限公司
二○二六年八月
 
第一章  招标公告
	项目概况
大范围气体速扫建设项目JSZC-321283-TZZN-G2026-0008招标项目的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2026年9月21日09:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321283-TZZN-G2026-0008
[bookmark: _GoBack]2.项目名称：大范围气体速扫建设项目
3.预算金额：254万元
4.最高限价：241.3万元，投标报价不得超过采购最高限价，否则作无效标处理。具体设备最高限价详见采购需求。
5.采购方式：公开招标
6.采购需求：包括2套气云成像（非制冷型）设备、1套傅里叶红外气体分析仪，以及相关配套软件和系统等。具体内容详见招标文件。
7.合同履行期限：合同签订后60日历天交付使用。
8.本次采购接受联合体响应，联合体响应的，应满足下列要求：
①联合体数量不得超过2家，牵头人必须是气云成像（非制冷型）设备或傅里叶红外气体分析仪设备的供应商；
②联合体的资格条件必须符合要求，并附有有效的联合体协议书；
③授权委托人必须为联合体牵头人方面的人员，联合体牵头人负责报名、获取采购文件等事宜；
④响应文件中所有签字盖章只需联合体牵头人签字盖章(联合体协议书、供应商基本资格条件承诺书和中小企业声明函除外)；
⑤以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关响应文件均无效。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
基本资格条件的承诺（根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：“苏采云”政府采购一体化平台
方式：线上获取
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026-09-21  09:00 （北京时间）
地点：“苏采云”政府采购一体化平台
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1.投标保证金：无。
2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）
3. 注意事项：
（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。
（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。
（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
招标人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会
地  址：泰兴市滨江镇福泰路1号
联系方式：0523-87652119
2.采购代理机构信息
名  称：江苏天择建设管理有限公司
地　址：泰兴市金融中心2号楼621室
联系方式：15139273897
3.项目联系方式
项目联系人：张俊  
电　话：0523-87652119
项目联系人：江苏天择建设管理有限公司 朱宁
电　话：15139273897


第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	详见招标公告

	1.1.3
	采购代理机构
	详见招标公告

	1.1.4
	项目名称及
项目编号
	详见招标公告

	1.2.1
	付款方式
	合同签订后，设备安装调试接入平台，经验收后无问题付至合同总价款的70%，剩余款项自验收合格之日起满三年后一次性付清，所有款项均不计利息。中标单位需开具等额13%的值税专用发票。

	1.3.1
	采购范围
	详见第四章采购需求

	1.3.2
	合同履行期限
	详见招标公告

	1.4.2
	要求投标人具备的特定资格要求
	详见招标公告

	1.8.2
	偏离
	允许。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2026年9月9日17时30分

	3.1
	投标文件的组成
	（1）开标一览表；
（2）投标函；
（3）中小企业声明函（如有）
（4）关于符合本国产品标准的声明函（如有）；
（5）投标报价明细表及分析说明；
（6）资格性审查和符合性评审文件；
（7）采购需求响应表；
（8）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.3
	投标文件的份数
	电子投标文件壹份。中标人提供两份与电子投标文件完全一致的纸质投标文件。

	3.4.4
	投标文件的签署
	投标函、投标人基本资格条件承诺函中须加盖投标人法人章并经法定代表人签字或签章。

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”

	5.1.2
	投标人参与开标要求
	开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。

	6.1.1
	评标委员会
	评标委员会人数：  5  人。

	7.2.1
	中标公告媒介
	江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

	8.1.1
	履约保证金
	（1）形式：电汇、转账、支票、汇票、本票、保函、保证保险等非现金形式。
（2）金额：合同价的10%
（3）缴纳时间：在确定成交投标人之后，签订采购合同前。

	8.2.1
	签订合同的
时间要求
	自中标通知书发出之日起30天内

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	质疑和投诉
	按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理

	9.2
	招标文件的解释
	由采购人和招标代理机构共同负责解释

	9.3
	落实政府采购政策
	1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应当提供《中小企业声明函》（格式见附件）
2. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）规定，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）

	9.4
	投标报价
	1.投标人应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。
2.异常的低价可能会导致投标无效。

	9.5
	核心产品
	气云成像（非制冷型）、傅里叶红外气体分析仪

	9.6
	标的所属行业
	工业。

	9.7
	服务费
	本次采购代理费由中标人在领取中标通知书前支付，采购代理收费参照计价格[2002]1980号收费标准的58%计取，暂定金额：13167.00元，最终按实际中标价结算，此项费用包含在响应报价中，并不单独立项，由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构付清。


1.总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。
1.2付款方式
1.2.1付款方式：见投标人须知前附表。
1.3 采购范围与合同履行期限
1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无贿赂工作人员等违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.4.2根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定资格要求：见投
标人须知前附表。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
1.5费用承担
无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6语言文字
招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.7计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.8偏离
1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。
1.8.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）采购需求；
（5）投标文件的编制要求及参考格式；
（6）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料；
（7）合同条款及格式。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。
招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3 招标文件的修改
对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.4招标文件的重新发布
招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。
3. 投标文件
3.1投标文件的组成
投标文件的组成：见投标人须知前附表。
3.2投标报价
3.2.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。报价应包括但不限于：所投货物和服务、辅材（含专用工具）、软件开发、运用、维护、知识产权、税金、运输、装卸、保险、检测验收、人员培训、安装调试、交付后质保等所有费用。
3.2.2投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。
3.2.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。
3.2.4投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。
3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。
3.3投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知投标人。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。
3.4投标文件的编制
3.4.1投标人可以按照第五章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。
3.4.3 投标文件的数量：见投标人须知前附表。
3.4.4投标文件的签署：见投标人须知前附表。
4.投标
4.1投标文件的上传
投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。
4.2投标文件的修改与撤回
4.2.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。
4.3投标文件的确认
投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。
5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。
5.2 不见面开标程序
（1）系统登录。投标人应在投标截止时间前登录开标大厅。
（2）投标人解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。
（3）唱标。
（4）开标记录确认。
（5）开标结束。
5.3特殊情况的处置
5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。
5.3.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。
5.3.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。
5.3.4投标人未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
6.2 评标
评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。
7.中标
7.1确定中标人
7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格投标人的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；
（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；
（3）拒绝与招标人签订合同的。
7.2中标公告及中标通知书
7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。
7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。
8.合同
8.1 履约保证金
8.1.1中标人应按投标人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。
8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
8.2签订合同
招标人和中标人在投标人须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。


第三章  资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.2
	资格审查
	基本资格条件的承诺
	根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第五章）

	
	
	招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件
	见招标公告

	1.2项评审内容由招标人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。

	2.2.2
	符
合
性
评
审
	投标文件的签署
	符合第二章第3.4.4项规定

	
	
	报价
	有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价；

	
	
	合同履行期限
	符合第二章第1.3.2项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章第3.3.1项规定

	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.8项规定

	2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。

	2.3详细评审

	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分分值
	40

	2
	产品技术要求
	1.对招标文件第四章采购需求中设备参数响应程度：产品技术参数全部满足招标要求的得满分33分；打▲号指标为重要指标，共计有一项负偏离扣1.5分；其他参数，有一项负偏离扣0.375分。
评审依据：结合本项目技术参数进行评分，要求提供相关证明材料的，以证明材料为准，未提供或不符合要求的视作负偏离。
2.为保证设备的兼容性，投标人出具承诺书（格式自拟）：承诺本次投标所投气云成像（非制冷型）、傅里叶红外气体分析仪及配套软件平台全部产品相互完全兼容，软硬件接口匹配、协议互通，可实现数据同步、联动运行，无兼容冲突、功能缺失、对接故障等问题，完全满足招标人日常使用及项目运行需求。提供的得2分，不提供不得分。
	35

	3
	项目建设方案展示
	根据投标人提供的项目建设方案评审：
一、时间进度安排、项目人员组织安排（4分）
（1）方案内容非常详尽合理，内容非常完整、合理科学、可行性很强，完全满足招标需求的得4分；
（2）方案内容较完整、较科学合理、可行性较强的，满足需求招标的得3分；
（3）方案内容基本完整，科学合理性一般，可行性一般，部分符合招标需求的得2分；
（4）实施方案内容不完整，不可行性或未提供的，不得分。
二、项目安全措施、质量措施、技术控制措施等研发方案（4分）
（1）方案内容非常详尽合理，内容非常完整、合理科学、可行性很强，完全满足招标需求的得4分；
（2）方案内容较完整、较科学合理、可行性较强的，满足需求招标的得3分；
（3）方案内容基本完整，科学合理性一般，可行性一般，部分符合招标需求的得2分；
（4）实施方案内容不完整，不可行性或未提供的，不得分。
三、培训方案和验收方案（4分）
（1）方案内容非常详尽合理，内容非常完整、合理科学、可行性很强，完全满足招标需求的得4分；
（2）方案内容较完整、较科学合理、可行性较强的，满足需求招标的得3分；
（3）方案内容基本完整，科学合理性一般，可行性一般，部分符合招标需求的得2分；
（4）实施方案内容不完整，不可行性或未提供的，不得分。
四、项目产品视频演示（3分）
投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示可运行的真实软件系统，演示时长总计不超过10分钟。根据演示内容满足程度对以下演示项逐条评分，每一条完全满足演示要求的得分，部分满足或不满足的不得分。采用PPT/图文静态演示的或不演示的不得分。
演示以下内容：
1. 首页：统计系统接入的设备情况，以及设备的在线、离线、报警等情况。
以上满足得0.5分，不满足不得分。
2.设备管理：演示设备基本信息的管理，包括所属企业、所属品牌、设备编号、设备名称、设备在离线状态、最大允许离线时间(秒)等。具体功能操作包括添加、编辑、删除。
以上满足得0.5分，不满足不得分。
3.模拟气体泄漏，通过检测设备检测到泄漏气体，系统发出报警并通过视屏界面显示出气体泄漏云团，反馈出气体云团实时状态，扩散路径等。
以上满足得2分，不满足不得分。
	15

	4
	投标人业绩及人员要求
	投标人自2021年1月1日以来承担过类似项目（气云成像或傅里叶设备+配套软件监测平台）的一体化建设案例，提供合同扫描件和项目验收合格证明材料，每提供一个类似项目案例的得1分，最多得3分。
	6

	
	
	投标人应为本项目实施配备项目经理1名：
①项目经理若具有中级工程师职称得1分；具备高级工程师职称得1.5分。
②项目经理若具备中级信息系统项目管理师证书得1分；具备高级信息系统项目管理师证书得1.5分。
本项共计3分，缺项不得分。
需提供证书复印件加盖投标人公章，提供投标供应商为以上人员交纳的近3个月任意一个月的社保缴费记录证明材料。
	

	5
	投标人证书
	1.若投标人具有有效的ITSS（信息技术服务标准）三级或四级认证证书的得0.5分；具有有效的ITSS（信息技术服务标准）二级或一级认证证书的得1.5分。须提供ITSS分会官网可查询的证书截图加盖投标人公章
2.投标人提供由第三方依据 GB/T27922-2011 《商品售后服务评价体系》颁发的售后服务认证证书，五星级得 1.5分，四星级得1分，三星级得0.5分，未提供不得分。
	3

	6
	售后服务能力
	服务响应时效能力（1分）
投标人提供7×24小时全天候售后服务热线及故障响应承诺提供得1分，未提供不得分（仅承诺7×24小时热线，未明确到场及处置时效，得0.5分）
	1



评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。    招标人有权对第一中标候选人提交的所有资料的真实性进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。
1.资格审查
1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。
1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.评标
2.1评标方法
评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
2.2初步评审
2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。
2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.3详细评审
2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。
2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
2.3.3.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《中小企业声明函》（格式见附件），如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责。
2.3.3.2对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品标准、成本核算规则等规定详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）文件。
2.4评标报告
2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。
2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。
2.5澄清、说明或补正
2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。
2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。
2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.评标过程中特殊情况的处理规定
3.1投标报价的修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； 
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.2评标委员会成员的更换
3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。 
3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
3.3异常低价的处理
各投标人应慎重报价，不得恶意降价，评审委员会在评审过程中认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。具体异常低价的情形及相关内容按照财库[2026]2号文件规定执行。
若投标报价出现财库[2026]2号文件第二条（一）第1条投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；第2条投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；第3条投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%情形及第4条评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1条至第4条情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3条情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
如果投标投标人未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应对其作为无效投标处理。
3.4争议解决
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。
3.5评标终止
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。
3.6修改评标结果
评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：
（1）分值汇总计算错误；
（2）分项评分超出评分标准范围；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；
（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。
3.7 投标人总分相同
投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。
3.8评标报告签署
评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
4.判定无效投标的规定
4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。
（1）投标文件无法解密；
（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。
4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。
4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。
（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；
（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；
（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；
（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
（5）设备参数中★项为重要参数，不允许负偏离，若不能响应则作为无效标处理。
4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。
 
 
 
 



第四章  采购需求
一、项目背景
本项目拟对泰兴经济开发区化工园区范围内重大危险源、重点监管危险化学品企业以及涉及的毒性气体提供远程探测预警服务，实现园区安全生产风险全域覆盖、实时感知与精准预警，构建“智能监控-风险预警-闭环处置”的一体化安全风险监测预警体系。
项目建设主要依照《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》、应急管理部办公厅财政部办公厅签发《关于加强重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目建设管理的通知》中的相关要求，满足可靠性、集成性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性等性能要求，建设的功能模块符合政策文件中的基本要求，支撑化工园区安全风险管控的信息化数字化应用需求。
2021年应急管理部签发的应急厅(2021)27号《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》中，将“支持化工园区及企业加快部署大范围速扫监测预警装备”写入到方案中。
2022年应急管理部签发的应急厅[2022]5号《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南(试行)》中提到“化工园区应在重点区域部署气体泄漏探测系统”。
根据应急部文件要求，园区将在重点公共区域通过布设气云光谱成像设施、傅里叶大范围速扫等设备，构建园区空天地一体化危险气体探测网络，达成对园区危险气体浓度的实时监测，确保公共区域气体泄漏能够被迅速察觉并及时报警，有效提升园区安全风险防控能力，保障园区的安全生产与稳定运营环境。
二、建设现状
根据《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》相关要求，结合园区实际安全管控需要，拟开展园区大范围气体速扫监测系统建设，配置 2 套气云成像（非制冷型）设备、1 套傅里叶红外气体分析仪，对园区重点危化品企业、储罐区周边区域开展监测，实现易燃易爆、有毒有害气体泄漏早期可视化预警及泄漏源精准定位。
注：设备参数中★项为重要参数，不允许负偏离，若不能响应则作为无效标处理。
三、设备参数
	序号
	类别
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	气云成像（非制冷型）
	1.红外分辨率:≥640x512pix,≥50Hz；
★2.光谱工作范围:3μm-14μm；
3.红外像元间距:≤17μm；
4.开机时间:＜1min（设备上电后红外画面显示）5.可见光摄像机：最大分辨率≥2560×1440，星光级超低照度，有效像素≥ 400 万，采用≥1/1.8" CMOS 图像传感器；
6.可见光镜头：≥5.8mm～191.4mm，F1.5～F4.8,≥33倍光学变焦；
7.响应时间:≤3s（气体泄漏后到显示报警画面）；
8.检测半径:≥500米；
9.可见光最低照度:0.001Lux@F1.5（彩色）,0.0001Lux@F1.5（黑白），满足夜间低光环境监测需求；
10.网络输出：RJ45(千兆）；
11.使用环境:需包含-20°C ～50°C；
12.工作湿度:需包含0-90%；
13.扫描范围:需包含水平0～360°,垂直范围+30°～-60° ，水平速度：0.1～35°/秒，垂直速度0.1～35°/秒；
★14.探测器:非制冷型红外光谱焦平面探测器,材质:氧化钒(须提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告扫描件加盖投标人公章)
15.监测图像:可见光+红外画面同时实时显示;连续实时不间断的动态面式扫描图片或成像视频显示；
★16.目标气体:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、己烷、环氧乙烷、异戊烷、乙烯、丙烯、异丁烯、异戊二烯、戊烯、甲醇、乙醇、异丙醇、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、丙醛、乙炔、氨气等；(须提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告扫描件加盖投标人公章)；
17.报警:全自动生成报警并记录,现场实时可视显示,声光警报；
18.灵敏度设置:报警灵敏度可根据现场需要调整设置；
19.气体渲染:在红外图像上实时显示气体的图像,在可见光图像上彩色叠加显示气体实时羽流轨迹；
20.气体浓度:实时显示泄漏气体的浓度值（显示单位为PPM.M）；
21.事件查询:按时间、点位、状态等参数查询报警事件，显示对应的报警视频录像或图片，可回放查看报警视频或图片；
  事件操作:对报警事件的备注、确认、删除操作；
22.天气情况:可全天候工作（雾、雨天仍可探测到泄漏气体）；
23.供电和功耗:交流电压220V±10%/直流电压26V±4V，其他参数按厂家标准；
24.输出信号:TCP/IP协议等；
25.视频输出:RTSP H.265,H.264视频流；
26.校准:自动定时校准；
27.客户端:使用网页版或客户端,并可在局域网内任一电脑上均可查看到监控画面；
28.多设备接入:支持多设备接入到一个网页或客户端上,接入的所有设备可以在一个列表界面查看设备实时情况，并且可以在一个界面查看多设备实时视频画面；
29.故障报警:具备自检功能，能够在运行过程中自动、定期对设备本体进行检查，发现其故障状态，并能够输出故障报警信号，指明发生故障的环节或部件；
★30.防爆等级：设备整体防爆等级不低于Ex db IIB T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db(须提供具有国家市场监督管理局认定机构颁发的有效期内的防爆合格证扫描件加盖投标人公章)；
31.防护等级：≥IP66。
	套
	2
	3年质保

	2
	傅里叶红外气体分析仪
	▲1.检测气体种类：可检测气体≥500种，提供气体特征库；
2.测量物质种类：内置≥500可测量气体的标准光谱库，可探测气体种类能够在红外谱库中进行拓展升级；
3.检测技术：采用被动式斯特林制冷型傅里叶红外光谱遥感检测技术；
4.探测器：集成式斯特林制冷MCT碲镉汞探测器
5.光谱分辨率：红外光谱分辨率支持1、2、4、8、16cm⁻¹,至少四种多档位可调；
6.示值误差：≤±5%；重复性误差：≤±5%；稳定性误差：≤±5%；24h零点漂移：≤±5%F.S
▲7.蒸汽干扰适应性：设备可在蒸汽干扰条件下准确识别气体，示值误差≤±5%(须提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告扫描件加盖投标人公章)；
8.检出限：六氟化硫≤0.5ppm.m，氨气≤1ppm.m,甲醇≤2ppm.m ,乙烯≤3ppm.m ,乙炔≤5ppm.m,丁二烯≤5ppm.m；(须提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告扫描件加盖投标人公章)；
★9.光谱工作范围：双波段：3um~5.5μm、6um~14.5μm；
10.光谱测量速率：检测速度≥11幅光谱图/秒（@4cm⁻¹），优于≥10幅图/秒要求；
11.波长重复性：波长重复性≤0.01cm⁻¹；
12.设备光谱测量速度≥10条/秒；
13.测量范围：需包含(0.01~10000)ppm；
14.红外热像摄像头：红外热像摄像头分辨率≥640×512，红外成像焦距30~150 mm；
15.工作温度范围：-20℃～50℃；
16.检测距离：≥ 3km；
17.报警响应时间：≤2秒；
18.供电方式：交流电压220V±10%/直流电压26V±4V，其他参数按厂家标准；
19.云台范围：需包含水平：0～360°;垂直范围：-30° ～+45°水平速度0.01°～20°/s，垂直速度0.01°～10°/s；
▲20.黑体辐射校准：内置黑体校准系统，可将红外检测窗口经旋转后对准黑体校准窗口进行校准；(须提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告扫描件加盖投标人公章)；
21.定性分析：应具有未知气体污染物的定性识别功能；
22.定量演算：系统应具有未知气体污染物的定量演算功能；
23.场景视频：设备采用三路同轴设计，具备可见光+红外热像双视频通道，可实现昼夜全天候场景监测；
24.视频图像：实时不间断动态成像视频显示，可切换单画面；
25.视频录像：全天候录像、存储多路原始视频；
26.扫描方式：水平S型和竖直S型扫描方式可选，扫描过程连续平滑，非格栅点式扫描；
27.远程控制：支持远程控制红外相机、可见光相机、云台；
28.波数校准：系统软件应具有根据特定气体窄线吸收谱自动校准波数准确性功能；
29.数据上传：支持检测数据实时上传至园区智能化管控平台，实现数据互联互通、统一管理；
30.可远程控制在线分析系统，具备基本云台操控、预置位设置、红外成像遥测光谱分析仪控制等基本控制功能。可查看及设置仪器的工作状态，对分析、更换方案、仪器工作状态等参数。具有仪器状态及实时数据显示功能、具有报警信息显示功能、具有系统及仪器历史运行状态显示功能；
▲31.无人值守自动巡航+AI智能巡检+人工操作动态扫描，支持区域、定点监测模式、远程触发监测和人工手动监测模式地灵活配置；
32.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦等智能事件分析类型；
▲33.支持多区域自定义与协同作业，可在视频中绘制扫描区域并命名，支持按巡检方案分区配置识别因子，在园区实现精准化、智能化监测、锁定区域、快速溯源，实现“监测-预警-处置”闭环管理；
▲34.检测到气体浓度达到危险值时触发警报，具备光声预警并汇报至控制中心:具备警报级别多级自定义设置。数据自动存储、查询、报表统计与远程传输:测量结果自动生成日、月、年监测报告；
35.软件安全：配套气体遥测成像报警系统软件具备完善WEB端安全防护机制，符合数据安全与合规管理要求，支持后期变更与平台对接需求；
★36.防爆等级：不低于Ex db IIC T6 Gb,Ex tb IIIC T80°C Db；(须提供具有国家市场监督管理局认定机构颁发的有效期内的防爆合格证扫描件加盖投标人公章)；
37.防护等级：≥IP66；
▲38.核心部件自主可控：设备核心干涉仪实现国产化，软硬件具备自主可控能力，整体国产化设计，符合国家信息技术创新应用相关要求；
▲39.环境可靠性：设备通过国家标准沙尘（吹尘）环境，满足室外长期稳定运行要求。(须提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告扫描件加盖投标人公章)。
	套
	1
	包含：云台设备、防爆箱、3年质保（服务器、视频存储等机房设备利旧）

	3
	配套软件
	首页
	/
	统计当前系统接入的设备情况，以及设备的在线、离线、报警等情况。支持点位基础信息及历史记录查询。
	套
	1
	　

	
	
	监测总览
	/
	统计当前系统接入的设备情况，以及监测点位的在线、离线、报警等情况；以列表形式展示点位的实时监测信息。
	
	
	

	
	
	基础数据管理
	企业管理
	管理企业信息，用于区分设备的企业归属，对不同企业的设备进行数据获取及根据企业的社会统一信息代码往业务平台推送数据。具体功能操作包括添加、编辑、删除。
	
	
	

	
	
	
	介质管理
	对监测的介质进行管理。具体功能操作包括添加、编辑、删除。
	
	
	

	
	
	
	品牌管理
	设备品牌的管理，用于区分不同品牌的设备。具体功能操作包括添加、编辑、删除。
	
	
	

	
	
	
	产品管理
	设备产品的管理，用于区分不同类型的设备。具体功能操作包括添加、编辑、删除。
	
	
	

	
	
	
	设备管理
	设备基本信息的管理，内容包括所属企业、所属产品、设备编号、设备名称、最大允许离线时间(秒)、是否启用阈值等。具体功能操作包括添加、编辑、删除。
	
	
	

	
	
	
	点位管理
	管理点位信息，区分各个探头(通道)的数据。具体功能操作包括添加、编辑、删除，设置阈值。
	
	
	

	
	
	监测数据管理
	报警记录管理
	展示所有设备的报警记录，支持报警记录批量处理，及根据按企业、时间节点、状态查询记录。具体功能操作包括报警处理、批量处理，数据导出。
	
	
	

	
	
	
	故障记录管理
	展示所有设备的故障记录，支持故障记录批量处理，及根据按企业、时间节点、状态查询记录。具体功能操作为故障处理。
	
	
	

	
	
	
	历史数据
	展示所有设备的历史记录，包括报警、故障记录；支持按企业、采集时间、状态查询所有记录。
	
	
	

	
	
	系统管理
	用户管理
	管理用户信息，根据业务创建不同用户并分配不同权限。具体功能操作包括添加、编辑、删除，重置密码等。
	
	
	

	
	
	
	角色管理
	管理角色信息，根据业务创建不同角色并分配不同权限。具体功能操作包括添加、编辑、删除，授权、分配用户等。
	
	
	

	
	
	
	菜单管理
	管理菜单信息，对开发的功能菜单进行添加、编辑、删除操作，通过在角色处权限分配给各个用户查看。
	
	
	

	
	
	监控总览
	/
	支持不同设备以单视频画面的方式展示接入视频信息及该设备的监测信息，并统计当前系统接入设备的在、离线及报警情况。
	
	
	

	
	
	视频接入管理
	/
	对接第三方视频平台的接入信息进行配置，支持海康ISC、大华ICC和easycvr平台。
	
	
	

	
	
	摄像头管理
	/
	对摄像头信息进行管理,具体功能操作包括添加、编辑、删除。
	
	
	

	
	
	巡检计划
（专属云台设备功能）
	/
	对支持巡检功能的设备制定巡检计划及巡检路径。具体功能包括对巡检计划和巡检路径的新增、编辑和删除，以及对巡检计划的开启和关闭。
	
	
	

	4
	服务器
	国产化：国产化信创服务器，设备整机、核心硬件、系统适配符合国家政府采购本国产品标准及信创安全可靠相关要求。
CPU：32核、≥2.4GHz、可扩展
内存容量：64GB，可扩展
硬盘容量：500GSSD+8T 7.2KSASx4、可扩展
网络:支持双口千兆网络
其他：机架式、热拔插冗余风扇、冗余电源
操作系统：适配国产化操作系统
质保要求：提供≥3年原厂整机免费质保
	项
	1
	

	5
	设备配套服务
	费用描述:
1.三套设备的安装施工（包含辅材）
2.三套设备的三条网络专线租赁费用（三年租期，单条带宽不低于20M）
3.三套设备的铁塔租赁费用（三年租期）
4.三套设备的三年运维服务费用。
5.本项目所需配套服务器等硬件设备，均由中标单位自行采购、供货、安装调试，相关费用包含在投标总价内，招标人不另行支付任何费用。
	项
	3
	　

	6
	系统对接
	各设备与园区平台的的系统对接，并保证正常接入园区平台系统，所有费用由中标单位负责。
	项
	1
	运维期内3年质保　

	7
	系统调试
	配合做平台系统调试
	项
	1
	　

	8
	提供的所有第三方检测报告均为本项目所投产品，若因标准更新导致设备参数不满足新规范，中标单位需免费升级设备直至符合要求。

	9
	本项目三套设备质保期三年，中标单位交货前需提供设备质保函（需中标单位盖章），质保期三年，质保期内中标单位承诺免费维护更换。

	10
	①设备安装点位要求：结合本项目园区现场实际布设条件，项目设备定点安装位置如下：1套傅里叶红外气体分析仪设备安装于梅兰新材料铁塔，2套气云成像（非制冷型）设备分别安装于新浦北厂西侧铁塔、顶峰油脂铁塔。中标单位须严格按照本项目指定点位完成设备布设、安装调试及交付工作。若项目实施过程中，因现场实际工况、场地条件等客观原因，导致原定铁塔点位无法正常安装施工，由中标单位全权负责与铁塔权属单位及相关部门对接协调，完成点位优化、手续办理及施工调整等全部工作，过程中产生的全部协调费用、改造费用、施工费用等一切相关费用，均由中标单位自行承担，招标人不另行增补任何费用。
②施工对接责任要求：本项目设备安装施工全过程，涉及铁塔使用、施工报备、现场协调、安全对接等全部相关工作，均由中标单位全权负责对接铁塔公司。中标单位须按相关规范办理全部施工手续，严格遵守铁塔运维及高空施工安全规定，完成设备安装、调试工作，确保设备达标投用。
③作业人员要符合作业资质，所有的一切都由中标单位负责，中标单位应按规定做好施工现场的环保措施、安全防护措施，如有疏忽，因此造成的一切安全事故均由施工单位自行承担。
★单个气云成像（非制冷型）设备最大重量≤50kg、单个傅里叶气体红外分析仪设备最大重量≤60kg。（以上最大承重重量不包含安装设备所需的支架重量）此项若出现偏离则作为无效标处理。

	11
	本次采购设备最高限价如下：①气云成像（非制冷型）：551000元/套；②傅里叶红外气体分析仪：988000元/套；③软硬件及配套设施、设备服务、系统安装对接调试：323000元/项。以上三项任意一项报价超过对应分项单价最高限价的，投标文件作无效投标处理。




第五章 合同条款及格式





泰兴市政府采购合同








合同编号：                                 
项目名称：                                 
使用单位：                                 
供货单位：                                 
签订日期：                                  

合同编号： 
	采购人：江苏省泰兴市经开发区管理委员会
（以下称甲方）
	供应商： 
（以下称乙方）

	住所地：
	住所地： 


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标采购结果及采购文件的要求签订本合同。
第1条 合同标的  
1.乙方根据甲方需求提供大范围气体速扫建设项目货物，货物名称、规格、数量及单价等详见合同附件“分项报价表”。
2.本项目配套服务器、安装支架、管线辅材等全部硬件均由乙方自行采购、供货、安装调试等全部相关费用包含在合同总价内，甲方不另行支付任何费用。
3.本项目1套傅里叶气体红外分析仪设备安装在梅兰新材料铁塔、2套气云成像（非制冷型）设备安装在分别安装于新浦北厂西侧铁塔、顶峰油脂铁塔。 若现场工况、场地条件等客观原因导致原定点位无法施工，由乙方全权对接铁塔权属单位、相关主管部门，完成点位优化、手续办理、施工改造等全部工作，由此产生的协调费、改造费、施工费等一切费用均由乙方自行承担，甲方不追加任何款项。
4.本项目各设备与园区平台的系统对接，保证正常接入园区平台系统，并配合做园区平台系统调试，所有费用由乙方负责。
5.单套气云成像（非制冷型）设备自重≤50kg（不含安装支架重量）、单套傅里叶红外气体分析仪自重≤60kg（不含安装支架重量），上述设备重量参数若存在偏离，甲方有权拒收设备、解除合同并追究乙方全部违约责任。
6.乙方提供的第三方检测报告仅限本项目所投产品；若国家、行业标准更新，现有设备参数无法满足新规范，乙方须免费对设备软硬件升级改造直至符合新标准，所有材料、施工、人工费用由乙方全额承担。
7.乙方交货前须提供 3 套设备对应的原厂质保函，设备整体质保期三年，质保期内设备故障、零部件损坏由乙方免费维修、更换。
第二条 合同总价款 
 本合同项下人民币总价款为人民币         （大写），分项价款在“分项报价表”中有明确规定。
本合同总价款是包含但不限于为完成本项目所需的设备货款、服务器及辅材采购、安装施工、网络专线及铁塔租赁、与园区平台系统对接、联调、运维服务、运输保险、高空报备点位协调、安全环保施工、相关人员劳务支出、检测培训、备品备件、技术资料、设备免费升级、质保售后、增值税税金等本项目所产生的全部费用。
本项目所安装的设备软件系统数据需与园区平台无缝对接，如因设备兼容性等问题产生的对接费用由乙方自行承担。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件  下列关于泰兴经济开发区管理委员会采购的大范围气体速扫建设项目号标的采购响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的响应文件和询价报价表；   （2）供货一览表；
（3）交货一览表；                    （4）采购需求响应表；
（5）响应承诺；                      （6）服务承诺； 
（7）中标（成交）通知书；            （8）甲乙双方商定的其他文件等。
当采购文件和乙方的响应文件不一致时，应当以采购文件为准，但如果响应文件的承诺高于采购文件时，以响应文件为准。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1．乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及响应文件的“技术标准和要求响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条 交货和验收
1．乙方应当在签订合同后60日历天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。
2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3．货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5．验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。
第七条 伴随服务／售后服务
免费原厂质量保证期  3年 （验收合格后起算）。
1． 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及响应文件内相关的承诺提供服务。
      乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障，乙方应在5个工作日内免费更换全新同型号货物，期间产生所有费用由乙方承担。
2．除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训；
（3）免费原厂质量保证期内，设备及产品正常使用条件下的维修、更换、维护保养等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由乙方负责；
（4）乙方负责货物维修保养及技术咨询等售后服务。
3．若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）免费原厂质量保证期内，产品货物出现故障的，无偿为甲方维修或者更换相应货物，并保证甲方的正常使用；乙方应在接到故障通知后10分钟内给予解答指导排除，对于解答指导不能排除的故障，12小时之内到达现场服务，一般情况在24小时内须排除故障，特殊情况需与甲方说明情况，并提供不低于故障货物规格型号档次的代用货物，保证甲方的正常工作使用。
（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
4.响应文件中乙方承诺高于以上条款的，按乙方承诺执行。
第八条 履约保证金
1.履约保证金金额：合同价的10%
2．履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。
3.设备按甲方指定要求安装调试，软件系统正常接入园区平台，经验收合格后，履约保证金无息退还。
4．如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
5．履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后无息退还给乙方。
第九条 货款支付
1．本合同项下所有款项均以人民币支付。费用包含项目期间产生的人工费、差旅费、等项目所需的其他费用。
2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方应在甲方付款前开具发票，否则甲方有权拒绝付款。
3．付款方式：合同签订后，设备安装调试接入平台，经验收后无问题付至合同总价款的70%，剩余款项自验收合格之日起满三年后一次性付清，所有款项均不计利息。中标单位需开具等额13%的增值税专用发票。详细税率清单见“分项报价表”
第十条 违约责任
1．如乙方不能交付货物或完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。
2．乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时甲方有权扣留全部履约保证金；并由乙方按合同总价的10%承担违约金。
3．乙方所交付的货物品种、数量、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金。甲方未拒收的，甲方上级主管部门发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，直至满足要求，否则，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
5．乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
6．乙方未按本合同的规定和响应文件内相关的承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。
7．乙方在承担上述3-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
8．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十一条 合同的变更和终止
除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十二条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第13条 争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十四条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，一份报送政府采购管理办公室备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4、附件：乙方响应文件中的“分项报价表”。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代 表 人：
	代 表 人：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：

	日    期：   
	日    期： 




第六章  投标文件的编制要求及参考格式
1.投标文件的组成
见本招标文件第二章3.1条。
2.投标文件的编制内容及编制要求
2.1开标一览表
2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；
2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。
2.1.3开标一览表格式见附件。
2.2 投标函
2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；
2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。
2.3投标报价明细表及分析说明
2.3.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。
2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。
2.4资格条件证明文件
（1）投标人基本资格条件承诺函；
（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。
2.5采购需求响应表
投标人应仔细阅读招标文件第四章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式附后。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。
2.6投标人认为应列入投标文件的其他材料
投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。


3. 投标文件参考格式
3.1投标文件封面格式
 
 
投标文件
 
采购项目名称：
采购项目编号：
 
 
投标人名称：（盖法人章）
联系人：
联系电话：
日期：______年____月____日
 
 
 
3.2开标一览表
按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。
 


3.3投标函
投标函
致：(采购人名称)：
根据   （项目名称）    招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：
1、投标总价为（大写）：         。如我方中标，投标总价即为合同价，在履行合同约定的责任和义务的过程中不再要求调增。
2、合同履行期限：       。 
3、投标有效期： 90天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。
 
投标人名称(盖法人章)：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：年月日


3.4投标报价明细表
投标分项报价表
	序号
	货物或服务名称
	参数
	品牌（货物须标注）
	单位
	数量
	分项单价（含税价）
	分项总价（含税价）

	1
	气云成像（非制冷型）
	
	
	套
	2
	
	

	2
	傅里叶红外气体分析仪
	
	
	套
	1
	
	

	3
	软硬件及配套设施、设备服务、系统安装对接调试
	配套软件
	
	
	项
	1
	
	

	
	
	服务器（包含三年原厂整机免费质保）
	
	
	项
	1
	
	

	
	
	设备配套服务（包含三年铁塔租赁费用、三年网络专线租赁费用、三年设备运维服务费用）
	
	
	项
	3
	
	

	
	
	系统对接（运维期内三年质保）
	
	
	项
	1
	
	

	
	
	系统调试
	
	
	项
	1
	
	

	投标总报价
	金额大写：                              

	
	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。


备注：
1.本项目为固定单价合同，包括但不限于为完成本项目全部服务、货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用，以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及投标人认为应纳入的其他一切费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
 
3.5投标人资格条件证明文件
（1）投标人基本资格条件承诺函
投标人基本资格条件承诺函
一、按照《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司郑重承诺如下：
1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无贿赂工作人员等违法记录；
5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。
 
投标人名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日
 
（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料
1.具有有效的营业执照（附证书的扫描件）；
2.本项目的特定资格要求提供的证明材料（具体见招标公告要求）。
3.中小企业声明函（参考格式附后）。
4.本国产品标准的声明函（参考格式附后）。


附件：中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
备注说明：
1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人未提供此声明函的，将无法享受价格优惠评审。
3、投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
 




关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025]34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:
1.(产品名称1)，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称1)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)在中国境内完成。
2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。
......
 
 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
 
公司(单位)名称(盖章):
日期:
 
 


3.6设备配置清单表
设备配置清单表
（格式）
招标编号：
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标人（公章）：
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日
 
注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备清单表》投标。 


3.7技术条款响应及偏离表
	序号
	项目
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注：
1.投标人提交的投标文件应对技术条款逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离的确认和无偏离、负偏离的是否响应招标文件，经三分之二评委认定。
3.响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
 
投标人名称（盖章）：
法人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：
 


3.8联合体协议书
联合体协议书
	（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（采购项目名称）采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下议。
1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同 履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

	年	月	日


3.9投标人认为应列入投标文件的其他材料

3.10采购需求响应表(格式自拟）

 
 
