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第一章  投标邀请

受连云港师范学院（本级）的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港师范学院数据科学实训室设备采购项目（JSZC-320700-JZCG-G2026-0055）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
连云港师范学院数据科学实训室设备采购（JSZC-320700-JZCG-G2026-0055）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年   9月3日15:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0055
项目名称：连云港师范学院数据科学实训室设备采购
预算金额：117.13万元
采购方式：公开招标
采购需求：在提升教育信息化基础设施建设水平，构建高质量教育支撑体系的背景下，应对学校专业建设的需求，进一步改善学校计算机实验实训条件，结合学校实际情况，新建1间数据科学实训室。该实训室由人工智能教学平台、数据运维实训平台、综合实训项目案例资源包、实训控制终端、实训计算终端、实训AIGC终端、可视化教学展示终端、实训主机、教师及学生实训桌椅、立柜空调、教学音响、网络设备以及综合布线等构成。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：合同签订后30日内，供应商应完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，达到预期效果。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起五个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月3日15:00:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港师范学院（本级）	
地    址：连云港市海州区圣湖路28号
联 系 人：孙珂
联系电话：18519269828
2.采购代理机构信息
名    称：连云港市公共资源交易中心
地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼420室
联 系 人：王工
联系电话：0518—85868279
3.项目联系方式
项目联系人：王工
电      话：0518—85868279
[bookmark: _Toc165205795]

第二章  投标人须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。
10.暗标编制要求
10.1.本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图等均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得显示企业特征或出现批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
10.2.技术（方案）部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人技术（方案）部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统技术（方案）部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。
11、投标文件的语言及度量衡单位
11.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
11.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
12、投标文件的构成
12.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
12.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
12.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
13、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
13.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
13.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
13.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
14、投标分项报价表
14.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
14.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
14.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
15、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
15.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
15.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
16、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
16.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
16.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
16.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
17、投标函和开标一览表
17.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
17.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
18、投标有效期
18.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
18.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
19、电子投标文件的递交
19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
20、投标截止时间
20.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
20.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
21、投标文件的拒收
21.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
22、投标文件的撤回和修改
22.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
22.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
22.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
23、开标
23.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
23.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
23.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
23.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
24、评标委员会
24.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。
24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
25、评标过程的保密与公正
25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
26、投标文件的澄清
26.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
26.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
26.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
27、对投标文件的审查
27.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
27.1.1 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
27.1.3政府采购异常低价审查：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4.评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评委会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评委会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评委会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评委会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
27.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
27.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
27.6 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
28、无效投标条款和废标条款
28.1 无效投标条款：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
28.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
28.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
28.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
29、确定中标单位
29.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
29.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
30、中标通知书
30.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
32、签订合同
32.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、合同标的的追加
33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34、政府采购履约资金扶持政策
34.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
35、询问
35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。
36、质疑提出
36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
36.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
37、质疑函的受理和答复
37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
37.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
37.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
37.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
37.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
九、政府采购政策功能
38、促进中小企业发展
38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
38.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的，应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
39、采购本国产品的支持政策
39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
40、支持绿色发展
40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
41、政府采购需求标准
本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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连云港市政府采购货物买卖合同



项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：


使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1）采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：    规格型号：    
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
关键部件：    品牌：    型号：
关键部件：    品牌：    型号：
关键部件：    品牌：    型号：
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：
¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商
¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否
（7）合同是否分包：¨是  ¨否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业
¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
国别：    品牌：    规格型号：
¨否
    （10）是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
是否涉及绿色产品：
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是  ¨否  ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否
收取履约保证金形式：
收取履约保证金金额：
履约担保期限：
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
4. 合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：
¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自        生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：     年  月  日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	开户名称
	

	
	开户银行
	

	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1 合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1 质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1 合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2 合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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[bookmark: _Toc165205797]第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
软件和信息技术服务业行业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策
3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。
3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.本项目核心产品为：实训主机。

	
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	实训控制终端
1. CPU
双路CPU，单路物理核心数≥32 核，线程数≥32线程，处理器主频≥2.6GHz，单 CPU 末级缓存容量≥96MB，热设计功耗TDP≥75W；支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能，支持内存最高频率≥3200MT/s，最大内存通道数≥8，位宽≥64位。CPU 芯片符合 GM/T 0008 相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T 37092、GM/T 0028 相关规定；CPU 作为核心关键部件，符合安全可靠测评要求。
2. 主板
支持双路 CPU 架构，适配 DDR4 及以上规格内存，非板载内存扩展槽≥32 条；支持 SATA、M.2 NVMe SSD 等多类存储扩展接口；PCIe 插槽符合 PCIe4.0 标准且向下兼容，可用插槽总数≥13 个。
原生配备 USB 接口总数≥11 个（其中 USB 3.0 及以上接口≥9 个，USB 2.0 接口≥2 个），VGA 接口≥1 个、HDMI 接口≥1 个、DP 接口≥1 个。
主板BIOS固件应具有以下功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能；支持远程关机和重新启动功能。
3. 内存
配置≥512GB DDR4 内存（64GB×8），内存规格不低于 DDR4 标准，内存频率≥3200MHz，内存读写速率≥2666MT/s；每个通道可支持 1DPC 或 2DPC 部署，单内存插槽最大可支持容量≥32GB，整机内存插槽满配时可提供最高总容量≥128GB。
4. 存储
配置企业级 NVMe SSD≥3.84TB×2，预留 M.2 SSD 槽位≥2 个、3.5 英寸硬盘位≥2 个，支持总硬盘数量≥8 个。
6. 电源
配置 900W 电源模块 ×2，采用 1+1 冗余配置；支持电源模块热插拔，具备过流、短路保护功能。电源能耗符合 GB/T 9813.3 相关规定。
7. 整机规格
a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。整机尺寸满足标准2U服务器尺寸，高度（88.9mm）× 宽度（482.6mm）× 深度（无要求）；供应商须给出产品完整尺寸参数、导轨尺寸及安装方式、CPU 个数与机柜高度单位（U）的对应参数；
8. 环境适应性
气候环境适应性符合 GB/T 9813.3 规定，工作环境温度 10℃~35℃、贮存运输温度 - 40℃~55℃，工作相对湿度 35%~80%、贮存运输相对湿度 20%~93%（40℃条件下），大气压 86~106kPa；机械环境适应性符合 GB/T 9813.3 相关规定。同时满足 GB/T 9813.1 中气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性的对应要求，可适配不同场景下的运输、贮存与稳定运行需求。
9. 噪声指标
符合 GB/T 9813.3 相关规定，产品工作在空闲状态下，声功率级不超过 4.5Bel，等效噪声值不大于 50dB。
10. 外部接口
视频接口至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中的 1 种。配备 USB2.0、USB3.0 及以上类型 USB 接口。
11.管理系统功能
1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC。21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。
12. 整机散热要求
散热系统采用高效风道设计。

14. 整机可靠性指标
 m1 值（MTBF 的不可接受值）≥30000h；风扇寿命≥40000h；支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。
15. 外设配置要求
兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
16. 操作系统及驱动功能
兼容 3 个及以上厂商的数据库产品、3 个及以上厂商的中间件产品，同时兼容 3 个及以上厂商的云计算及大数据平台产品；支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。
18. 关键部件安全要求
CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
19. 固件安全要求
支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。
20. 系统安全要求
支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制；支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。
21. 信息安全要求
生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。
22. 物理安全
安全要求应符合 GB 4943.1 的规定。
23.	限用物质的限量要求
限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求。
24.部件兼容性要求
适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格；适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格；网卡应适配两种或以上厂商产品；内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
25. 包装与运输要求
产品的标志、包装、运输和贮存环节，符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定，可保障长途运输与仓储过程中设备完好无损。
26. 服务保障要求
服务响应：a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；服务周期：a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确；服务工具：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；驱动安装：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。
27. 增值服务
供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；供应商具备提供上门服务的能力(可收费)；
28.供应链质量
当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售；供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
30.认证要求
通过国家 3C 强制性认证。
31. 网络功能
主机配备千兆网口≥1 个，且网口速率≥1GE，支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
32. 机柜尺寸
机柜应完整容纳标准2U服务器，高度（≥1800mm）× 宽度（≥600mm）× 深度（≥1000mm）。

	2
	实训计算终端
1. CPU
双路CPU，单路物理核心数≥32 核，线程数≥32线程，处理器主频≥2.6GHz，单 CPU 末级缓存容量≥96MB，热设计功耗TDP≥75W；支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能，支持内存最高频率≥3200MT/s，最大内存通道数≥8，位宽≥64位，可承载 AI 计算、数据处理等多场景高负载运行。CPU 芯片符合 GM/T 0008 相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T 37092、GM/T 0028 相关规定；CPU 作为核心关键部件，符合安全可靠测评要求。
2. 主板
支持双路 CPU 架构，适配 DDR4 及以上规格内存，非板载内存扩展槽≥32 条；支持 SATA、M.2 NVMe SSD 等多类存储扩展接口；PCIe 插槽符合 PCIe4.0 标准且向下兼容，可用插槽总数≥13 个。
原生配备 USB 接口总数≥11 个（其中 USB 3.0 及以上接口≥9 个，USB 2.0 接口≥2 个），VGA 接口≥1 个、HDMI 接口≥1 个、DP 接口≥1 个。
主板BIOS固件应具有以下功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能；支持远程关机和重新启动功能。
3. 内存
配置≥512GB DDR4 内存（64GB×8），内存规格不低于 DDR4 标准，内存频率≥3200MHz，内存读写速率≥2666MT/s；每个通道可支持 1DPC 或 2DPC 部署，单内存插槽最大可支持容量≥32GB，整机内存插槽满配时可提供最高总容量≥128GB。
4. 存储
配置企业级 NVMe SSD≥1.92TB×2 + SATA HDD ≥ 4TB×2，预留 M.2 SSD 槽位≥2 个、3.5 英寸硬盘位≥2 个，支持总硬盘数量≥8 个。
6. 电源
配置 900W 电源模块 ×2，采用 1+1 冗余配置；支持电源模块热插拔，具备过流、短路保护功能。电源能耗符合 GB/T 9813.3 相关规定。
7. 整机规格
a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。整机尺寸满足标准2U服务器尺寸，高度（88.9mm）× 宽度（482.6mm）× 深度（无要求）；供应商须给出产品完整尺寸参数、导轨尺寸及安装方式、CPU 个数与机柜高度单位（U）的对应参数；
8. 环境适应性
气候环境适应性符合 GB/T 9813.3 规定，工作环境温度 10℃~35℃、贮存运输温度 - 40℃~55℃，工作相对湿度 35%~80%、贮存运输相对湿度 20%~93%（40℃条件下），大气压 86~106kPa；机械环境适应性符合 GB/T 9813.3 相关规定。同时满足 GB/T 9813.1 中气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性的对应要求，可适配不同场景下的运输、贮存与稳定运行需求。
9. 噪声指标
符合 GB/T 9813.3 相关规定，产品工作在空闲状态下，声功率级不超过 4.5Bel，等效噪声值不大于 50dB。
10. 外部接口
视频接口至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中的 1 种。配备 USB2.0、USB3.0 及以上类型 USB 接口。
11.管理系统功能
1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC。21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。
12. 整机散热要求
散热系统采用高效风道设计。
14. 整机可靠性指标
m1 值（MTBF 的不可接受值）≥30000h；风扇寿命≥40000h；支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。
15. 外设配置要求
兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
16. 操作系统及驱动功能
兼容 3 个及以上厂商的数据库产品、3 个及以上厂商的中间件产品，同时兼容 3 个及以上厂商的云计算及大数据平台产品；支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。
18. 关键部件安全要求
CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
19. 固件安全要求
支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。
20. 系统安全要求
支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制；支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。
21. 信息安全要求
生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。
22. 物理安全
安全要求应符合 GB 4943.1 的规定。
23.	限用物质的限量要求
限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求。
24.部件兼容性要求
适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格；适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格；网卡应适配两种或以上厂商产品；内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
25. 包装与运输要求
产品的标志、包装、运输和贮存环节，符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定，可保障长途运输与仓储过程中设备完好无损。
26. 服务保障要求
服务响应：a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；服务周期：a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确；服务工具：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；驱动安装：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。
27. 增值服务
供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；供应商具备提供上门服务的能力(可收费)；
28. 供应链质量
当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售；供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
30.认证要求
通过国家 3C 强制性认证。 
31. 网络功能
主机配备千兆网口≥1 个，且网口速率≥1GE，支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
32. 机柜尺寸
机柜应完整容纳标准2U服务器，高度（≥1800mm）× 宽度（≥600mm）× 深度（≥1000mm）。
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	实训AIGC终端
1. CPU
双路CPU，单路物理核心数≥32 核，线程数≥32线程，处理器主频≥2.6GHz，单 CPU 末级缓存容量≥96MB，热设计功耗TDP≥75W；支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能，支持内存最高频率≥3200MT/s，最大内存通道数≥8，位宽≥64位。CPU 芯片符合 GM/T 0008 相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T 37092、GM/T 0028 相关规定；CPU 作为核心关键部件，符合安全可靠测评要求。
2. 主板
支持双路 CPU 架构，适配 DDR4 及以上规格内存，非板载内存扩展槽≥32 条；支持 SATA、M.2 NVMe SSD 等多类存储扩展接口；PCIe 插槽符合 PCIe4.0 标准且向下兼容，可用插槽总数≥13 个。
原生配备 USB 接口总数≥11 个（其中 USB 3.0 及以上接口≥9 个，USB 2.0 接口≥2 个），VGA 接口≥1 个、HDMI 接口≥1 个、DP 接口≥1 个。
主板BIOS固件应具有以下功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能；支持远程关机和重新启动功能。
3. 内存
配置≥512GB DDR4 内存（64GB×8），内存规格不低于 DDR4 标准，内存频率≥3200MHz，内存读写速率≥2666MT/s；每个通道可支持 1DPC 或 2DPC 部署，单内存插槽最大可支持容量≥32GB，整机内存插槽满配时可提供最高总容量≥128GB。
4. 存储
配置企业级 SATA HDD ≥3.84TB×2，预留 M.2 SSD 槽位≥2 个、3.5 英寸硬盘位≥2 个，支持总硬盘数量≥8 个。
6. 独立显卡与 AI 加速
配置≥4 张国产 AI 推理加速卡，采用国产 AI 推理芯片，INT8 算力≥280TOPS，总显存容量≥96GB；支持 INT8 等多精度计算。
7. 电源
配置 2000W 电源模块 ×2，采用 1+1 冗余配置；支持电源模块热插拔，具备过流、短路保护功能。电源能耗符合 GB/T 9813.3 相关规定。
8. 整机规格
a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。整机尺寸满足标准2U服务器尺寸，高度（88.9mm）× 宽度（482.6mm）× 深度（无要求）；供应商须给出产品完整尺寸参数、导轨尺寸及安装方式、CPU 个数与机柜高度单位（U）的对应参数；
9. 环境适应性
气候环境适应性符合 GB/T 9813.3 规定，工作环境温度 10℃~35℃、贮存运输温度 - 40℃~55℃，工作相对湿度 35%~80%、贮存运输相对湿度 20%~93%（40℃条件下），大气压 86~106kPa；机械环境适应性符合 GB/T 9813.3 相关规定。同时满足 GB/T 9813.1 中气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性的对应要求，可适配不同场景下的运输、贮存与稳定运行需求。
10. 噪声指标
符合 GB/T 9813.3 相关规定，产品工作在空闲状态下，声功率级不超过 4.5Bel，等效噪声值不大于 50dB。
11. 外部接口
视频接口至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中的 1 种。配备 USB2.0、USB3.0 及以上类型 USB 接口。
12.管理系统功能
1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC。21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。
13. 整机散热要求
散热系统采用高效风道设计。
15. 整机可靠性指标
m1 值（MTBF 的不可接受值）≥30000h；风扇寿命≥40000h；支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。
16. 外设配置要求
兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
17. 操作系统及驱动功能
兼容 3 个及以上厂商的数据库产品、3 个及以上厂商的中间件产品，同时兼容 3 个及以上厂商的云计算及大数据平台产品。支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。
19. 关键部件安全要求
CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
20. 固件安全要求
支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。
21. 系统安全要求
支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制；支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。
22. 信息安全要求
生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。
23. 物理安全
安全要求应符合 GB 4943.1 的规定。
24.	限用物质的限量要求
限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求。
25.部件兼容性要求
适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格；适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格；网卡应适配两种或以上厂商产品；内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
26. 包装与运输要求
产品的标志、包装、运输和贮存环节，符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定，可保障长途运输与仓储过程中设备完好无损。
27. 服务保障要求
服务响应：a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；服务周期：a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确；服务工具：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；驱动安装：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。
28. 增值服务
供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；供应商具备提供上门服务的能力(可收费)；
29.供应链质量
当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售；供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
31.认证要求
通过国家 3C 强制性认证。 
32. 网络功能
主机配备千兆网口≥1 个，且网口速率≥1GE，支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
33. 机柜尺寸
机柜应完整容纳标准2U服务器，高度（≥1800mm）× 宽度（≥600mm）× 深度（≥1000mm）。
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	实训主机
1. CPU
处理器主频≥2.5GHz，物理核心数≥6 核、线程数≥12 线程，末级缓存容量≥18MB；支持内存最高速率≥3200MT/s。CPU 芯片符合 GM/T 0008 相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T 37092、GM/T 0028 相关规定。
2. 内存
配置不低于 32GB DDR4 内存，内存规格不低于 DDR4 标准，运行频率≥3200MT/s，内存读写速率≥2666MT/s；内存条配置数量≥1 条。
3. 主板
主板集成资源扩展模块、计算处理模块、音频模块等，互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；内存槽位≥4 个，单内存插槽最大可支持容量≥32GB，内存插槽满配时可提供最高总容量≥128GB；内存扩展接口≥3个；供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态；支持 SATA、M.2 NVMe SSD、USB 等多类内置接口，支持 PCIe 板卡扩展、显示外接、音频扩展、存储增容等扩展功能。
具备 USB 瞬间过流保护、防静电保护功能；供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量。提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。
4. 硬盘
配置≥512GB M.2 NVMe SSD 固态硬盘和SATA HDD ≥ 1T 机械硬盘，固态盘数量、机械硬盘数量均≥1 个，固态存储采用符合 M.2 标准的插卡形态；机械硬盘转速≥5400rpm，形态为 2.5 英寸或 3.5 英寸。
固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定，240GB 容量基准下固态存储寿命 TBW≥160TB。机械硬盘准备时间不大于 30s，工作状态环境温度满足 5℃~55℃，平均无故障通电时间≥5 万小时，其余参数符合 GB/T 12628 相关规定。
通过 M.2 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。
5. 显卡
配备独立显卡，性能不低于 RTX3060；显存容量≥8GB，显存位宽≥128位，采用 GDDR6 及以上显存类型，显存频率≥1000MHZ，显存等效频率≥1000MT/s，最高显示分辨率≥1920×1080，支持≥2 块屏幕同时显示。
显卡外接显示接口至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中的 1 种。
6. 显示器
不低于 27 英寸显示屏幕，屏幕比例为 16:9，分辨率≥2560×1440，屏占比≥80%，外观为黑色等商务色系。显示屏亮度≥250 尼特，亮度一致性≥70%，对比度≥500:1；刷新率≥75Hz，位深≥8 位，色域覆盖≥99% sRGB，色准△E≤4，响应时间≤8ms。
显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比≤0.0012W/(cd・sr)；支持低频闪，频闪值≤-35dB；具备防炫目效果，镜面反射率≤10%；
显示器其他参数符合 SJ/T 11292 相关规定，屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 要求；显示器接口与显卡接口匹配，配备支持旋转、升降功能的显示器支架；提供 OSD 选单按钮，支持色温、亮度、对比度等参数调节。
7. 标配外设
配备≥1 个键盘、≥1 个鼠标，配色为黑色 / 银色等商务色系。键盘按键数目为 104 键等主流规格，支持有线或无线连接；键程 2.3mm~4.0mm，按键压力 0.54N±0.14N；有线键盘连接线长度≥1.5 米，按键寿命≥1000 万次。
鼠标支持有线或无线连接，有线鼠标连接线长度≥1.5 米，DPI 分辨率支持 800~1600 档位调节，配色为黑色 / 银色等商务色系，按键寿命≥500 万次，参数符合 GB/T 26245 相关规定。
键盘鼠标所用线材经 ±60° 弯折不低于 3000 次后，功能与外观保持完好；整机散热风扇寿命≥4 万小时。
8. 机箱
机箱体积≥15L且≤30L，采用塑料或金属机身材质，配色为灰色 / 黑色等商务色系。
产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；机箱符合 GB/T 4208 IP20 防护要求与 GB/T 26246 相关规定，产品内部结构应符合通用部件的安装需求；所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留，整体符合 GB/T 9813.1 相关规定。
整机显著位置设置状态指示灯，可直观查看设备运行状态与存储工作状态；机箱后面板出风口温度不高于 55℃，可触及表面温度不高于 45℃；工作状态下显示屏表面温度不高于 38℃，周边灯带区域（如有）温度不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃；空闲状态下整机声功率级不超过 4.5Bel；产品能效限定值达到 GB 28380-2025 标准中能效等级 2 级及以上。
9. 电源
电源适配器电线组件符合 GB/T 15934 相关规定。
10. 操作系统与固件
系统中文信息处理符合 GB 18030 相关规定，支持操作系统备份及还原功能，支持通过网络、闪存盘对操作系统及驱动程序进行升级。
配套固件支持备份与还原功能，支持通过网络、闪存盘升级固件；支持固件安全启动功能，启动过程需通过启动校验后方可正常加载运行。支持在 BIOS 层面关闭以太网及 USB 接口，支持查看固件版本、处理器、内存、主板、系统时间等硬件信息，支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动，支持设置口令、修改口令、验证口令功能，支持网络引导启动和关闭功能。
11. 网络配置
配备≥1 个有线网卡，单网卡最高速率不低于 1000Mbps，支持 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 速率自适应，接口类型为 RJ45。支持网络连接、网络开启 / 关闭、网络访问与数据交换功能，支持数据传输并提供数据流量和异常日志记录功能。
网络设备支持物理拆装，可按需扩展无线网卡、蓝牙模块等网络外设。
12. 外部接口
机箱前面板配备不少于 3 个 USB 接口；配备≥1 个视频接口、≥1 组 3.5mm 孔径音频接口，支持 3 段式或 4 段式音频设备接入。
视频接口至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中的 1 种，与显卡、显示器接口相互匹配；其中 HDMI、DP、Type-C 类接口支持音频与视频同步输出。
13. 整机可靠性
整机电磁兼容性抗扰度符合 GB/T 9254.2 的相关规定；气候环境、振动、冲击、碰撞、运输包装跌落等适应性均符合 GB/T 9813.1 中对应要求；平均无故障工作时间 MTBF (m1)≥3 万小时。
14. 系统兼容性
预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；兼容流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体工具、图形图像处理软件等常用办公与工具软件。兼容 3 个及以上厂商的数据库产品、3 个及以上厂商的中间件产品，同时兼容 3 个及以上厂商的云计算及大数据平台产品。
15. 包装与运输要求
产品的标志、包装、运输和贮存环节，符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
16. 服务保障要求
供应商提供产品自检测试工具。提供电话、电子邮件、远程连接等多种服务渠道；执行同城 4 小时、异地 12 小时技术响应机制，故障问题 2 个工作日内解决，未能解决的故障提供可行升级方案，并提供周转设备或更换设备服务；建立全国性技术服务体系，提供原厂中文服务，服务周期内提供产品维修、换件和升级服务。
设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；产品停止服务提前 1 年告知，明确标注产品发布日期。
中标后供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训资源，同步提供典型问题解决说明文档或视频；提供上门升级部件、软件与扩容的增值服务。
整机免费服务周期（含换件和维修）不小于 3 年，中标后同步提供产品合格证，提供开箱组装与使用指导服务；提供驱动程序、兼容适配软件的获取渠道（光盘或官方下载站点）。
17. 供应链保障要求
供应商保障产品主要部件供应，自购买之日起提供 6 年的备件服务能力，或可提供可兼容原设备的升级换代产品。当产品部件出现供应风险时，供应商第一时间通知采购人，并提供风险应对方案保障产品服务延续性；中标后供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品部件在服务周期内稳定供货。
18.认证要求
通过国家 3C 强制性认证； 
19. 关键部件安全要求
CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
20. 整机安全要求
产品信息安全符合 GB/T 39276 中 5.2的规定；生产厂商建立完整漏洞跟踪机制，可查询产品版本涉及的驱动程序、固件等相关漏洞信息；产品不包含已知恶意代码或高危漏洞，不存在未声明的指令、功能与接口。
产品限用物质的限量要求符合 GB/T 26572 中相关规定；整机固件支持安全启动机制，启动过程需通过校验后方可正常加载运行。
21.所投实训主机（含显示器）具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件，并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）
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	立柜空调（3匹）
所投立柜空调具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件，并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）
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	供货要求
交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。






一、项目概况
在提升教育信息化基础设施建设水平，构建高质量教育支撑体系的背景下，应对学校专业建设的需求，进一步改善学校计算机实验实训条件，结合学校实际情况，新建1间数据科学实训室。该实训室由人工智能教学平台、数据运维实训平台、综合实训项目案例资源包、实训控制终端、实训计算终端、实训AIGC终端、可视化教学展示终端、实训主机、教师及学生实训桌椅、立柜空调、教学音响、网络设备以及综合布线等构成。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	人工智能教学平台
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	2
	数据运维实训平台
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	3
	综合实训项目案例资源包
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	4
	实训控制终端
	1
	台
	工业
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	实训计算终端
	2
	台
	工业

	6
	实训AIGC终端
	1
	台
	工业

	7
	交换机
	2
	台
	工业

	8
	路由器
	1
	台
	工业

	9
	教师讲台和座椅
	1
	套
	工业

	10
	可视化教学展示终端
	1
	台
	工业

	11
	实训主机
	51
	台
	工业

	12
	电脑管理软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	13
	云桌面系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	14
	云桌面管理平台
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	15
	学生实训桌椅
	25
	套
	工业

	16
	立柜空调（3匹）
	2
	台
	工业

	17
	灯
	20
	盏
	工业

	18
	教学音响
	1
	套
	工业



三、货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	人工智能
教学平台
	平台支持公有云、私有云、混合云模式安装；内置私有化部署的生成式大模型；每个独立服务支持分布式集群部署，可以横向弹性扩展，提高系统处理能力，支持大规模并发教学全场景和数字化专业群教学实践应用。平台包含课程模块、考试模块、基础训练模块、基础开发模块、基础实训模块等模块，具体参数要求如下：
1.1课程模块
1.1.1课程制作工具：采用双向通信技术，底层存储采用三层缓存方式。支持视频转码，在线视频剪辑功能。支持由word文档直接导入，并且根据标题类型自动生成目录，方便快捷。支持ppt、excel、图片、超链接、视频、音频、3D模型、章节测验等内容的插入，实现多个超文本文件的同屏展示。
1.1.2共享课：使用配发或校内共享的概念，让课程资源更大程度地进行共享。内置公共专业课程资源，至少包含计算机网络、操作系统、深度学习、机器学习、自然语言处理、计算机视觉与图像处理、数据挖掘和可视化等相关课程资源。支持在教学中根据教学需要开展章节测训、自定义章节测训的试题，并且所有课程中所有试题可以重复使用。
▲1.1.3云优选课：包括系列类学习视频和知识点类学习视频，至少包含人工智能类相关视频100个。（投标文件中提供平台功能界面截图，加盖投标人公章，所提供材料须清晰体现上述技术参数）
1.1.4云视频库：平台提供微课视频观看入口，至少包含人工智能类相关视频100个，可将微课视频直接引用到课程资源中。。
1.1.5 3D模型库：实现在线加载3D模型，内置各类教学模型不少于 80 个。
▲1.1.6教学分析：提供用户使用平台进行教学的数据分析和统计。可针对具体课堂、班级具体元素进行选择。时间段选择包含今天、本周、本月、自定义时间段，用于检索查看。（投标文件中提供平台功能界面截图，加盖投标人公章，所提供材料须清晰体现上述技术参数）
1.1.7展示课堂活跃率、在线人数、在线时长柱状图，以及作业正确率、完成率折线图；以列表形式呈现学习数据与活动明细。
1.2考试模块
（1）考试试卷：页面直观清晰地显示当前各类考试的信息，包括考试名称、考试限时、考试对象（学生）、考试难度、考试状态、出题人及创建时间等信息。
（2）考试记录：页面直观清晰地显示已结束的各类考试记录，包括考试名称、考试限时、报考人数、实考人数、作弊人数等信息，设置每场考试答案是否公布，批阅功能可对试卷进行批阅，核对系统自动批阅结果，导出考试批阅结果。
▲（3）考试规则：新建考试名称，选择考试题库或模板组卷，添加考试对象、考试分值、及格分等信息，根据考试内容配置考试限时，限制进入考试时间，倒计时提醒时间设置，并支持切屏监控、强制提交试卷、作弊自动提交、作弊是否计分等设置。（投标文件中提供平台功能界面截图，加盖投标人公章，所提供材料须清晰体现上述技术参数）
（4）组卷模板：新建试卷模板，可自由选择题型及设置题型配比，一键生成试卷组卷信息。
（5）学生考试：学生可线上提交作答内容及结果。
（6）错题集：搜集学生考试或作业过程中的错题，以供其他时间进行练习、学习
（7）题库模块：平台提供与教学课程配套的测试题库，同时允许用户添加自己开发的考试题目，并在考试或教学过程中插入该题目进行讲解。
1.3基础训练模块
（1）题库管理：具备强大的检索功能，可依据题目分类、题干内容、题型（包括单选、多选、判断、填空及主观题）、难易度等快速查找题目。支持设置题目的共享属性，分为公开与私有。支持批量录入与手动录入。用户可根据题目分类下载试题模板，批量导入试题。
（2）套题训练：允许自定义套题名称，新建套题时，教师既能手动选题组卷，也能根据规则自动组卷。试题来源广泛，可从试题库选取，也支持手动录入或批量导入试卷。能够选择多项题目分类，针对单选、多选、判断、填空及主观题各类题型进行灵活配置及分数配比，还可根据训练时长一次自动生成多套不重复套题。
（3）套题管理：教师可选择已创建合格的套题，针对一个或多个班级开展套题训练，并可按需设置题目是否乱序，以及进行切屏监控和切屏次数提醒。学生答题过程中，系统自动保存答案，实时显示已完成试题号，并提醒训练剩余时间。模考结束后，平台支持自动批阅试卷，教师也能手动批阅。此外，系统还能直观呈现各项训练提交人数、及格率等数据，教师也可手动对学生训练结果进行人工批阅。
（4）错题统计：可按错误率筛选错题，每次训练完成后，自动记录学生错题并进行统计，形成错题集。
1.4基础开发模块
1.4.1基础开发环境
（1）支持语言及开发场景：
后台语言：Java、Python 等。
开发场景：支持.NET/Java Web程序开发、JSP、ASP、.NET/Java企业级开发、数据库设计等实验，涵盖Java Web、Python Web、.NET/Java企业级开发等。
（2）在线开发工具：内置在线编程开发工具，配备相应开发环境，包含 Vue、Node.js等。
环境隔离：采用容器化技术，实现每个学生实训环境互相隔离，保障独立开发空间。
（3）成果预览与提交：支持一键在线预览实训成果，学生提交后平台自动生成唯一访问链接，教师可通过该链接在线查看并评级。
1.4.2 实验内容管理
（1）实验制作工具：支持对PDF、PPT、Word、Excel等文本格式，以及图片、音频、视频、超链接等进行混合编排。
（2）实验笔记：在实验页面为用户提供实验笔记功能。
（3）实验题解：每个实验题目后配备相应题解，教师可控制其展示状态。
（4）在线问答：提供实验相关的在线问题解答功能。
（5）公共资源课程：软件开发模块内置完整实训资源，含实训文档和在线资源包，可直接取用。
1.4.3智能评测系统
（1）智能代码评测：支持在线对学生提交的实验代码进行自动化评测，涵盖语法、逻辑等多方面检测。
（2）提交代码查重：在课堂范围内，对通过测评的实验代码进行相似度检测，对高相似度代码在教师端进行预警。
（3）学生测评结果统计：按消耗内存、消耗时间两个维度，展示课堂内用户的测评结果，便于分析对比。
1.4.4 教师管理功能
（1）实验课程创建：支持教师自主新建实验课程，并提供在线评测系统，可在线验证代码测评结果。
▲（2）自主设计实验： 教师可在平台环境内自主设计实验题目，支持自定义上传图片、视频，支持代码输入，可设置题目的前置代码、默认代码、参考答案等。支持自主设计实验的测试用例，且测试用例的输入和输出可下载和上传。（投标文件中提供平台功能界面截图，加盖投标人公章，所提供材料须清晰体现上述技术参数）
（3）测评设置：可配置任务测评时长限制、内存限制、题目难度及测评结果规则，支持控制参考答案开放和隐藏。
1.4.5人工智能融合功能
▲大模型问答助手：实训环境内集成大模型问答助手，可为学生提供解题思路，辅助学生理解问题、找到解决方向，支持多轮交互问答。（投标文件中提供平台功能界面截图，加盖投标人公章，所提供材料须清晰体现上述技术参数）
1.5基础实训模块
1.5.1平台通过共享课将内置的实训课程提供给用户使用，同时用户也可以将实训课分享至共享课中，提供给其他用户使用。
1.5.2平台支持自行创建实训课，配置实训课名称、专业、课程介绍、封面等，可添加实验，配置实验环境，编写实验内容，实验文档编辑支持两种模式：富文本模式、MarkDown模式，其中富文本模式支持插入MarkDown文件进行展示。
▲1.5.3实验环境配置支持新建实验环境，选择实验镜像、资源规格（CPU、内存、GPU）、数据集、模型、算法、持久卷等资源，并且在实际的实验中，将数据集、模型、算法、持久卷自动挂载至每个学生的实验实例中。（投标文件中提供平台功能界面截图，加盖投标人公章，所提供材料须清晰体现上述技术参数）
▲1.5.4实验环境配置可选择继承上一个实验的实验环境，可保证同一个实验课程下的实验的连续性。（投标文件中提供平台功能界面截图，加盖投标人公章，所提供材料须清晰体现上述技术参数）
1.5.5在实验过程中支持一键重置实验环境，用户的工作目录或持久卷中的文件不会消失，实例中的系统环境还原至初始状态。
1.5.6支持用户选择班级和实训课程创建课堂，选择开始授课后，用户进入课堂即可开始实验，左边为实验文档，右边为实验环境。

	2
	数据运维
实训平台
	2.1 平台技术要求
2.1.1 采用微服务架构，平台中服务模块独立运行，对外提供标准化服务接口。
2.1.2 技术架构特性：整体采用前后端分离与分布式微服务的弹性计算架构。 
2.1.3 单点登录方式：配置SSO单点登录功能，达成多个应用系统的统一登录，并实现统一用户管理。
2.1.4 灵活部署模式：支持公有云、私有云、混合云等多种模式的安装。
2.1.5 多元虚拟化服务：依据学科性质，灵活选取Docker和KVM两类虚拟化技术。
2.1.6 采用 DevOps 自动化运维体系，支持持续集成、服务注册与发现、系统监控、性能监控、日志管理、告警通知、持续部署。
2.1.7 支持RDS和NoSQL两种模式，通过运用MySQL集群和MongoDB集群进行搭建，且支持数据自动备份，并可借助Redis集群对热点数据进行缓存，以支撑大并发操作，同时亦支持纯本地化数据源。
2.1.8 基础服务配置：提供在线验证码服务、基础文件服务、消息队列服务、OSS对象存储服务、用户/鉴权服务、个人云盘服务、WebSocket服务等。
2.1.9 平台兼容性：平台采用异构计算架构，支持同时在ARM和X86服务器部署，支持提供不同操作系统、不同编程语言相互协同工作。
2.2 平台架构描述
可根据教学需求提供KVM、容器满足教学虚拟化要求，还可根据教学需要按需分配CPU、内存资源。 
2.2.1 多架构的云主机：可提供主流操作系统，并且用户可自定义镜像，根据需要自行上传。
2.2.2 实训平台基于业界主流的底层计算框架设计开发，支持Hadoop生态体系下的集群部署与开发的相关实训，如：Hadoop、HDFS、MapReduce、Zookeeper、HBase、Sqoop、Storm、Flume、kafka等。
2.3 平台主要功能
2.3.1支持对云主机CPU、内存、磁盘、状态进行监控，支持重启、删除操作。
▲2.3.2支持自定义云主机配置管理，用户可以根据实际需要自定义云主机配置（CPU、内存、硬盘）。（投标文件中提供平台功能界面截图，加盖投标人公章，所提供材料须清晰体现上述技术参数）
▲2.3.3支持命令检测，实时实训进度监控：平台实现对用户输入的命令进行自动检测，实现用户对于该实训的实训进度展示。教师课堂页面可进行查看学生的每个实训的进度。（投标文件中提供平台功能界面截图，加盖投标人公章，所提供材料须清晰体现上述技术参数）
▲2.3.4支持课堂的资源回收：平台在用户创建课堂进行实训时，会给每一位学生选定配置云主机的相应硬件配置，会占用该机构下资源池内部的CPU资源和内存资源，当实训已经结束时，用户可通过课堂的释放资源来将相应的CPU、内存资源释放，实训数据及记录仍然保存。（投标文件中提供平台功能界面截图，加盖投标人公章，所提供材料须清晰体现上述技术参数）
2.3.5支持教师自主上传镜像，以及修改和删除操作。
2.3.6提供实验制作工具，实现对PDF、PPT、Word、Excel等不同格式的文本以及图片、音频、视频、超链接等进行混合编排，支持插入代码、命令行。
2.3.7平台提供实验的在线问答。
2.3.8支持在实验页面提供实验笔记功能，用户可在实验过程中记录下自己的笔记。
2.3.9平台提供实验报告功能，学生可对操作进行记录并提交，教师可直接进行查看，并给出相应的评级。

	3
	综合实训
项目案例
资源包
	1.数据挖掘案例资源包
3.1.1 该资源包采用Java语言进行开发，采用大数据生态圈中的Hadoop（hdfs、mapreduce）技术栈，使用数据仓库hive，以及数据迁移工具sqoop。
3.1.2 资源内容需要包括大数据和Hadoop基础，详解PyMySQL、Flask等开发技术及相关环境工具。
3.1.3 该资源包实训案例至少包含以下内容：使用爬虫爬取相关数据、Hdfs数据存取、MapReduce对HDFS中的原始数据进行清洗、使用Hive对清洗后的数据进行统计分析、使用Sqoop将Hive产生的统计结果导出到Mysql、使用Echarts对分析出来的结果进行可视化。
2.计算机视觉技术应用案例资源包
3.2.1 资源包内容涵盖手写数字图像处理、目标检测、人脸识别及自然场景文字检测等。
3.2.2 学习边缘检测、图像变换、图像分割等基础处理技术，掌握YOLOv3_tiny模型的目标检测开发与部署。
3.2.3该资源包实训案例至少包含以下内容：手写数字图像处理（边缘检测与滤波去噪、纸张边缘轮廓检测、多边形拟合与图像透视变换、图像分割与信息提取）、YOLO目标检测项目开发与部署（准备数据集并执行训练脚本、使用YOLO进行模型训练、模型测试及性能评估）、人脸识别项目（数据准备、环境配置与创建TF记录文件、模型准备与更新配置文件）。
3.自然语言处理技术与应用案例资源包
3.3.1中文文本处理、关键词提取和文本向量化等基础NLP技术。
3.3.2文本分类与聚类，应用中文垃圾邮件分类和LDA模型等技术进行文本主题分类与聚类分析。情感分析模块通过机器学习和BiLSTM模型分析评论数据。
3.3.3中文命名实体识别，使用CRF+BiLSTM模型进行数据处理与模型测试。学习机器翻译，应用基于注意力机制的模型进行中英翻译。
3.3.4该资源包实训案例至少包含以下内容：基础NLP（文本预处理、中文文本处理与解析、关键词提取、文本向量化）、文本分类与聚类（中文垃圾邮件分类、LDA模型应用、文本主题分类、文本聚类）、情感分析（基于机器学习进行评论的情感分析、评论语料处理及数据集划分、BiLSTM情感分析模型构建、训练及测试）、中文命名实体识别（数据处理及序列标注、CRF+BiLSTM模型构建与训练、中文命名实体识别模型测试）、机器翻译（中英机器翻译数据处理及保存、基于注意力的模型训练及翻译）。
4.深度学习案例资源包
3.4.1 涵盖教学内容包含人工神经网络、卷积神经网络、循环神经网络、对抗神经网络、强化学习等算法。
3.4.2该资源包实训案例至少包含以下内容：深度学习环境配置、反向传播算法的实现、卷积神经网络的使用、基于神经网络的评论预测、长短时记忆网络的使用、对抗生成网络的使用。
5.机器学习案例资源包
3.5.1 资源包涵盖内容包含数据预处理、监督学习、集成学习、无监督学习、特征工程、模型评估和调优、特征选择和降维、推荐算法等机器学习基础理论知识。
3.5.2 资源包实训案例至少包含以下内容：使用Numpy相关操作、使用Pandas相关操作、使用Matplotlib相关操作、数据清洗和特征选择、线性回归基础到实战、逻辑回归基础到实战、Kmeans聚类算法实现、Pca和Svd降维、决策树算法的实现、集成学习（随机森林、Boosting）、推荐算法底层原理实现。
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	实训控制
终端
	标准机架式服务器：
1. CPU
双路CPU，单路物理核心数≥32 核，线程数≥32线程，处理器主频≥2.6GHz，单 CPU 末级缓存容量≥96MB，热设计功耗TDP≥75W；支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能，支持内存最高频率≥3200MT/s，最大内存通道数≥8，位宽≥64位，可承载 AI 计算、数据处理等多场景高负载运行。CPU 芯片符合 GM/T 0008 相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T 37092、GM/T 0028 相关规定；CPU 作为核心关键部件，符合安全可靠测评要求。
2. 主板
支持双路 CPU 架构，适配 DDR4 及以上规格内存，非板载内存扩展槽≥32 条；支持 SATA、M.2 NVMe SSD 等多类存储扩展接口；PCIe 插槽符合 PCIe4.0 标准且向下兼容，可用插槽总数≥13 个，可满足 AI 加速卡、阵列卡、网卡等多类板卡扩展需求。
主板集成资源扩展模块、计算处理模块、音频模块等，互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；原生配备 USB 接口总数≥11 个（其中 USB 3.0 及以上接口≥9 个，USB 2.0 接口≥2 个），VGA 接口≥1 个、HDMI 接口≥1 个、DP 接口≥1 个，支持 BMC 管理等专用接口。
主板支持 USB 瞬间过流保护、防静电保护功能；I/O 接口可实现标准 USB 外设连接、音频输入输出扩展、PCIe 板卡扩展、多类型显示接口外接显示、存储接口容量扩展等功能。主板所有 I/O 连接器及线缆插接部位预留充足操作空间，可插拔板卡插槽预留安装拆卸空间；拆装可接触的金属剪口、尖角部位做防划伤处理；内部走线规整，配备合理固线结构并做防割线处理，过线孔同步做防割线设计；各插头具备防呆设计，插拔方向合理；主要部件使用常规工具即可拆装，步骤简洁且部件拆装互不干扰。
主板BIOS固件应具有以下功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能；支持远程关机和重新启动功能。
3. 内存
配置≥512GB DDR4 内存（64GB×8），内存规格不低于 DDR4 标准，内存频率≥3200MHz，内存读写速率≥2666MT/s；支持多通道内存架构，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC 部署，单内存插槽最大可支持容量≥32GB，整机内存插槽满配时可提供最高总容量≥128GB。
4. 存储
配置企业级 NVMe SSD≥3.84TB×2，设备配备对应尺寸硬盘插槽，预留 M.2 SSD 槽位≥2 个、3.5 英寸硬盘位≥2 个，支持总硬盘数量≥8 个。
固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定，固态存储形态采用符合 M.2 标准的插卡形态；大容量固态存储按容量等比满足寿命要求，240GB 容量基准下 TBW≥80TB；存储设备工作状态环境温度满足 5℃~55℃，可适配不同机房环境运行。扩展机械硬盘需满足准备时间不大于 30s、平均无故障通电时间≥5 万小时，其余参数符合 GB/T 12628 相关规定。
5. 阵列卡
配置独立 RAID 阵列卡，支持 NVMe、SATA 硬盘接入，具备缓存加速及数据保护功能，支持 RAID 0/1/10/5 等多级别 RAID 模式，可根据业务需求选择性能优先或冗余优先的存储策略。阵列卡适配整机存储接口规范，可在固件层实现 RAID 识别与启动，兼容 3 家及以上主流厂商的同规格存储产品。
6. 电源
配置 900W 电源模块 ×2，采用 1+1 冗余配置，可满足处理器及 AI 算力满载状态下的整机供电需求；支持电源模块热插拔，具备过流、短路保护功能。电源电线组件符合 GB/T 15934 的相关要求，冗余架构可实现单电源故障下系统不间断运行，热插拔设计支持不停机维护更换，有效提升整机运行可靠性与可维护性。电源能耗符合 GB/T 9813.3 相关规定。
7. 整机规格
a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。整机尺寸满足标准2U服务器尺寸，高度（88.9mm）× 宽度（482.6mm）× 深度（无要求）；供应商须给出产品完整尺寸参数、导轨尺寸及安装方式、CPU 个数与机柜高度单位（U）的对应参数；
8. 环境适应性
气候环境适应性符合 GB/T 9813.3 规定，工作环境温度 10℃~35℃、贮存运输温度 - 40℃~55℃，工作相对湿度 35%~80%、贮存运输相对湿度 20%~93%（40℃条件下），大气压 86~106kPa；机械环境适应性符合 GB/T 9813.3 相关规定。同时满足 GB/T 9813.1 中气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性的对应要求，可适配不同场景下的运输、贮存与稳定运行需求。
9. 噪声指标
符合 GB/T 9813.3 相关规定，产品工作在空闲状态下，声功率级不超过 4.5Bel，等效噪声值不大于 50dB，运行噪声控制适配机房集中部署场景要求，不会对周边环境造成过度噪声干扰。
10. 外部接口
视频接口至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中的 1 种，且与显示设备接口相匹配；其中 HDMI、DP、Type-C 类显示接口支持音频和视频同步输出。配备 USB2.0、USB3.0 及以上类型 USB 接口，可充分满足各类外接设备接入需求，所有接口均符合相关国家或行业标准。
11.管理系统功能
1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC。21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。
12. 整机散热要求
散热系统采用高效风道设计，散热风扇寿命≥4 万小时，可保障整机长时间高负载下稳定运行。
13. 整机能效要求
产品能效限定值达到 GB 28380-2025 标准中能效等级 2 级及以上要求，符合绿色节能的采购与使用标准。
14. 整机可靠性指标
整机电磁兼容性抗扰度符合 GB/T 9254.2 的相关规定； m1 值（MTBF 的不可接受值）≥30000h；风扇寿命≥40000h；支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。
15. 外设配置要求
配套键盘、鼠标各≥1 个，整体为黑色。键盘按键数目≥86 键，连接方式支持有线或无线，键程 2.3mm~4.0mm，按键压力为 0.54N±0.14N；有线键盘连接线长度≥1.5 米。鼠标为有线连接方式，连接线长度≥1.5 米，DPI 分辨率支持 800~1600 档位调节；鼠标其余参数符合 GB/T 26245 的相关规定。
键盘按键寿命≥1000 万次，鼠标按键寿命≥500 万次；键盘鼠标所用线材经 ±60° 弯折不低于 3000 次后，功能与外观保持完好。兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
16. 操作系统及驱动功能
支持 Windows server、麒麟、统信等多类操作系统；兼容 3 个及以上厂商的数据库产品、3 个及以上厂商的中间件产品，同时兼容 3 个及以上厂商的云计算及大数据平台产品；AI 加速组件兼容主流国产 AI 开发框架与工具链。支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。
17. 整机安全要求
产品信息安全符合 GB/T 39276 中 5.2 章节的规定；生产厂商建立完整漏洞跟踪机制，可查询产品版本涉及的驱动程序、固件等相关漏洞信息；产品不包含已知恶意代码或高危漏洞，不存在未声明的指令、功能与接口。
18. 关键部件安全要求
CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
19. 固件安全要求
支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。
20. 系统安全要求
支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制；支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。
21. 信息安全要求
生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。
22. 物理安全
安全要求应符合 GB 4943.1 的规定。
23.	限用物质的限量要求
限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求。
24.部件兼容性要求
适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格；适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格；如果产品包含独立网卡，网卡应适配两种或以上厂商产品；内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
25. 包装与运输要求
产品的标志、包装、运输和贮存环节，符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定，可保障长途运输与仓储过程中设备完好无损。
26. 服务保障要求
服务响应：a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；服务周期：a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确；服务工具：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；驱动安装：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。
27. 增值服务
供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；供应商具备提供上门服务的能力(可收费)；
28.供应链质量
当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售；供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
29. 供应链保障要求
供应商保障产品主要部件供应，自购买之日起提供 6 年的备件服务能力，或可提供可兼容原设备的升级换代产品。当产品部件出现供应风险时，供应商第一时间通知采购人，并提供风险应对方案保障产品服务延续性。
30.认证要求
通过国家 3C 强制性认证。
31. 网络功能
主机配备千兆网口≥1 个，且网口速率≥1GE，支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
32. 机柜尺寸
机柜应完整容纳标准2U服务器，高度（≥1800mm）× 宽度（≥600mm）× 深度（≥1000mm）。
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	实训计算
终端
	标准机架式服务器
1. CPU
双路CPU，单路物理核心数≥32 核，线程数≥32线程，处理器主频≥2.6GHz，单 CPU 末级缓存容量≥96MB，热设计功耗TDP≥75W；支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能，支持内存最高频率≥3200MT/s，最大内存通道数≥8，位宽≥64位，可承载 AI 计算、数据处理等多场景高负载运行。CPU 芯片符合 GM/T 0008 相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T 37092、GM/T 0028 相关规定；CPU 作为核心关键部件，符合安全可靠测评要求。
2. 主板
支持双路 CPU 架构，适配 DDR4 及以上规格内存，非板载内存扩展槽≥32 条；支持 SATA、M.2 NVMe SSD 等多类存储扩展接口；PCIe 插槽符合 PCIe4.0 标准且向下兼容，可用插槽总数≥13 个，可满足 AI 加速卡、阵列卡、网卡等多类板卡扩展需求。
主板集成资源扩展模块、计算处理模块、音频模块等，互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；原生配备 USB 接口总数≥11 个（其中 USB 3.0 及以上接口≥9 个，USB 2.0 接口≥2 个），VGA 接口≥1 个、HDMI 接口≥1 个、DP 接口≥1 个，支持 BMC 管理等专用接口。
主板支持 USB 瞬间过流保护、防静电保护功能；I/O 接口可实现标准 USB 外设连接、音频输入输出扩展、PCIe 板卡扩展、多类型显示接口外接显示、存储接口容量扩展等功能。主板所有 I/O 连接器及线缆插接部位预留充足操作空间，可插拔板卡插槽预留安装拆卸空间；拆装可接触的金属剪口、尖角部位做防划伤处理；内部走线规整，配备合理固线结构并做防割线处理，过线孔同步做防割线设计；各插头具备防呆设计，插拔方向合理；主要部件使用常规工具即可拆装，步骤简洁且部件拆装互不干扰。
主板BIOS固件应具有以下功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能；支持远程关机和重新启动功能。
3. 内存
配置≥512GB DDR4 内存（64GB×8），内存规格不低于 DDR4 标准，内存频率≥3200MHz，内存读写速率≥2666MT/s；支持多通道内存架构，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC 部署，单内存插槽最大可支持容量≥32GB，整机内存插槽满配时可提供最高总容量≥128GB。
4. 存储
配置企业级 NVMe SSD≥1.92TB×2 + SATA HDD ≥ 4TB×2，设备配备对应尺寸硬盘插槽，预留 M.2 SSD 槽位≥2 个、3.5 英寸硬盘位≥2 个，支持总硬盘数量≥8 个。
固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定，固态存储形态采用符合 M.2 标准的插卡形态；大容量固态存储按容量等比满足寿命要求，240GB 容量基准下 TBW≥80TB；存储设备工作状态环境温度满足 5℃~55℃，可适配不同机房环境运行。扩展机械硬盘需满足准备时间不大于 30s、平均无故障通电时间≥5 万小时，其余参数符合 GB/T 12628 相关规定。
5. 阵列卡
配置独立 RAID 阵列卡，支持 NVMe、SATA 硬盘接入，具备缓存加速及数据保护功能，支持 RAID 0/1/10/5 等多级别 RAID 模式，可根据业务需求选择性能优先或冗余优先的存储策略。阵列卡适配整机存储接口规范，可在固件层实现 RAID 识别与启动，兼容 3 家及以上主流厂商的同规格存储产品。
6. 电源
配置 900W 电源模块 ×2，采用 1+1 冗余配置，可满足处理器及 AI 算力满载状态下的整机供电需求；支持电源模块热插拔，具备过流、短路保护功能。电源电线组件符合 GB/T 15934 的相关要求，冗余架构可实现单电源故障下系统不间断运行，热插拔设计支持不停机维护更换，有效提升整机运行可靠性与可维护性。电源能耗符合 GB/T 9813.3 相关规定。
7. 整机规格
a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。整机尺寸满足标准2U服务器尺寸，高度（88.9mm）× 宽度（482.6mm）× 深度（无要求）；供应商须给出产品完整尺寸参数、导轨尺寸及安装方式、CPU 个数与机柜高度单位（U）的对应参数；
8. 环境适应性
气候环境适应性符合 GB/T 9813.3 规定，工作环境温度 10℃~35℃、贮存运输温度 - 40℃~55℃，工作相对湿度 35%~80%、贮存运输相对湿度 20%~93%（40℃条件下），大气压 86~106kPa；机械环境适应性符合 GB/T 9813.3 相关规定。同时满足 GB/T 9813.1 中气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性的对应要求，可适配不同场景下的运输、贮存与稳定运行需求。
9. 噪声指标
符合 GB/T 9813.3 相关规定，产品工作在空闲状态下，声功率级不超过 4.5Bel，等效噪声值不大于 50dB，运行噪声控制适配机房集中部署场景要求，不会对周边环境造成过度噪声干扰。
10. 外部接口
视频接口至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中的 1 种，且与显示设备接口相匹配；其中 HDMI、DP、Type-C 类显示接口支持音频和视频同步输出。配备 USB2.0、USB3.0 及以上类型 USB 接口，可充分满足各类外接设备接入需求，所有接口均符合相关国家或行业标准。
11.管理系统功能
1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC。21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。
12. 整机散热要求
散热系统采用高效风道设计，散热风扇寿命≥4 万小时，可保障整机长时间高负载下稳定运行。
13. 整机能效要求
产品能效限定值达到 GB 28380-2025 标准中能效等级 2 级及以上要求，符合绿色节能的采购与使用标准。
14. 整机可靠性指标
整机电磁兼容性抗扰度符合 GB/T 9254.2 的相关规定；m1 值（MTBF 的不可接受值）≥30000h；风扇寿命≥40000h；支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。
15. 外设配置要求
配套键盘、鼠标各≥1 个，整体为黑色。键盘按键数目≥86 键，连接方式支持有线或无线，键程 2.3mm~4.0mm，按键压力为 0.54N±0.14N；有线键盘连接线长度≥1.5 米。鼠标为有线连接方式，连接线长度≥1.5 米，DPI 分辨率支持 800~1600 档位调节；鼠标其余参数符合 GB/T 26245 的相关规定。
键盘按键寿命≥1000 万次，鼠标按键寿命≥500 万次；键盘鼠标所用线材经 ±60° 弯折不低于 3000 次后，功能与外观保持完好。兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
16. 操作系统及驱动功能
支持 Windows server、麒麟、统信等多类操作系统；兼容 3 个及以上厂商的数据库产品、3 个及以上厂商的中间件产品，同时兼容 3 个及以上厂商的云计算及大数据平台产品；AI 加速组件兼容主流国产 AI 开发框架与工具链。支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。
17. 整机安全要求
产品信息安全符合 GB/T 39276 中 5.2 章节的规定；生产厂商建立完整漏洞跟踪机制，可查询产品版本涉及的驱动程序、固件等相关漏洞信息；产品不包含已知恶意代码或高危漏洞，不存在未声明的指令、功能与接口。
18. 关键部件安全要求
CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
19. 固件安全要求
支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。
20. 系统安全要求
支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制；支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。
21. 信息安全要求
生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。
22. 物理安全
安全要求应符合 GB 4943.1 的规定。
23.	限用物质的限量要求
限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求。
24.部件兼容性要求
适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格；适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格；如果产品包含独立网卡，网卡应适配两种或以上厂商产品；内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
25. 包装与运输要求
产品的标志、包装、运输和贮存环节，符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定，可保障长途运输与仓储过程中设备完好无损。
26. 服务保障要求
服务响应：a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；服务周期：a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确；服务工具：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；驱动安装：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。
27. 增值服务
供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；供应商具备提供上门服务的能力(可收费)；
28. 供应链质量
当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售；供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
29.供应链保障要求
供应商保障产品主要部件供应，自购买之日起提供 6 年的备件服务能力，或可提供可兼容原设备的升级换代产品。当产品部件出现供应风险时，供应商第一时间通知采购人，并提供风险应对方案保障产品服务延续性。
30.认证要求
通过国家 3C 强制性认证。 
31. 网络功能
主机配备千兆网口≥1 个，且网口速率≥1GE，支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
32. 机柜尺寸
机柜应完整容纳标准2U服务器，高度（≥1800mm）× 宽度（≥600mm）× 深度（≥1000mm）。
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	实训AIGC终端
	标准机架式服务器
1. CPU
双路CPU，单路物理核心数≥32 核，线程数≥32线程，处理器主频≥2.6GHz，单 CPU 末级缓存容量≥96MB，热设计功耗TDP≥75W；支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能，支持内存最高频率≥3200MT/s，最大内存通道数≥8，位宽≥64位，可承载 AI 计算、数据处理等多场景高负载运行。CPU 芯片符合 GM/T 0008 相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T 37092、GM/T 0028 相关规定；CPU 作为核心关键部件，符合安全可靠测评要求。
2. 主板
支持双路 CPU 架构，适配 DDR4 及以上规格内存，非板载内存扩展槽≥32 条；支持 SATA、M.2 NVMe SSD 等多类存储扩展接口；PCIe 插槽符合 PCIe4.0 标准且向下兼容，可用插槽总数≥13 个，可满足 AI 加速卡、阵列卡、网卡等多类板卡扩展需求。
主板集成资源扩展模块、计算处理模块、音频模块等，互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；原生配备 USB 接口总数≥11 个（其中 USB 3.0 及以上接口≥9 个，USB 2.0 接口≥2 个），VGA 接口≥1 个、HDMI 接口≥1 个、DP 接口≥1 个，支持 BMC 管理等专用接口。
主板支持 USB 瞬间过流保护、防静电保护功能；I/O 接口可实现标准 USB 外设连接、音频输入输出扩展、PCIe 板卡扩展、多类型显示接口外接显示、存储接口容量扩展等功能。主板所有 I/O 连接器及线缆插接部位预留充足操作空间，可插拔板卡插槽预留安装拆卸空间；拆装可接触的金属剪口、尖角部位做防划伤处理；内部走线规整，配备合理固线结构并做防割线处理，过线孔同步做防割线设计；各插头具备防呆设计，插拔方向合理；主要部件使用常规工具即可拆装，步骤简洁且部件拆装互不干扰。
主板BIOS固件应具有以下功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能；支持远程关机和重新启动功能。
3. 内存
配置≥512GB DDR4 内存（64GB×8），内存规格不低于 DDR4 标准，内存频率≥3200MHz，内存读写速率≥2666MT/s；支持多通道内存架构，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC 部署，单内存插槽最大可支持容量≥32GB，整机内存插槽满配时可提供最高总容量≥128GB。
4. 存储
配置企业级 SATA HDD ≥3.84TB×2，设备配备对应尺寸硬盘插槽，预留 M.2 SSD 槽位≥2 个、3.5 英寸硬盘位≥2 个，支持总硬盘数量≥8 个。
固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定，固态存储形态采用符合 M.2 标准的插卡形态；大容量固态存储按容量等比满足寿命要求，240GB 容量基准下 TBW≥80TB；存储设备工作状态环境温度满足 5℃~55℃，可适配不同机房环境运行。扩展机械硬盘需满足准备时间不大于 30s、平均无故障通电时间≥5 万小时，其余参数符合 GB/T 12628 相关规定。
5. 阵列卡
配置独立 RAID 阵列卡，支持 NVMe、SATA 硬盘接入，具备缓存加速及数据保护功能，支持 RAID 0/1/10/5 等多级别 RAID 模式，可根据业务需求选择性能优先或冗余优先的存储策略。阵列卡适配整机存储接口规范，可在固件层实现 RAID 识别与启动，兼容 3 家及以上主流厂商的同规格存储产品。
6. 独立显卡与 AI 加速
配置≥4 张国产 AI 推理加速卡，采用国产 AI 推理芯片，INT8 算力≥280TOPS，总显存容量≥96GB；具备人工智能加速处理能力，支持 INT8 等多精度计算，可实现视频解析、文本识别、语音分析等推理功能；视觉场景下支持不低于 64 路 1080P 30FPS 的视觉计算加速，支持主流国产 AI 框架与深度学习模型部署，符合 PCIe 功能卡兼容要求。
整机配备独立显示输出单元，显存类型支持 DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 标准，显存位宽≥128 位，显存容量≥16GB；显示芯片核心频率≥1350MHz，显存等效频率≥1000MT/s，最高显示分辨率≥1920×1080，支持 2 块屏幕同时显示。
7. 电源
配置 2000W 电源模块 ×2，采用 1+1 冗余配置，可满足处理器及 AI 算力满载状态下的整机供电需求；支持电源模块热插拔，具备过流、短路保护功能。电源电线组件符合 GB/T 15934 的相关要求，冗余架构可实现单电源故障下系统不间断运行，热插拔设计支持不停机维护更换，有效提升整机运行可靠性与可维护性。电源能耗符合 GB/T 9813.3 相关规定。
8. 整机规格
a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。整机尺寸满足标准2U服务器尺寸，高度（88.9mm）× 宽度（482.6mm）× 深度（无要求）；供应商须给出产品完整尺寸参数、导轨尺寸及安装方式、CPU 个数与机柜高度单位（U）的对应参数；
9. 环境适应性
气候环境适应性符合 GB/T 9813.3 规定，工作环境温度 10℃~35℃、贮存运输温度 - 40℃~55℃，工作相对湿度 35%~80%、贮存运输相对湿度 20%~93%（40℃条件下），大气压 86~106kPa；机械环境适应性符合 GB/T 9813.3 相关规定。同时满足 GB/T 9813.1 中气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性的对应要求，可适配不同场景下的运输、贮存与稳定运行需求。
10. 噪声指标
符合 GB/T 9813.3 相关规定，产品工作在空闲状态下，声功率级不超过 4.5Bel，等效噪声值不大于 50dB，运行噪声控制适配机房集中部署场景要求，不会对周边环境造成过度噪声干扰。
11. 外部接口
视频接口至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中的 1 种，且与显示设备接口相匹配；其中 HDMI、DP、Type-C 类显示接口支持音频和视频同步输出。配备 USB2.0、USB3.0 及以上类型 USB 接口，可充分满足各类外接设备接入需求，所有接口均符合相关国家或行业标准。
12.管理系统功能
1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC。21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。
13. 整机散热要求
散热系统采用高效风道设计，散热风扇寿命≥4 万小时，可保障整机长时间高负载下稳定运行。
14. 整机能效要求
产品能效限定值达到 GB 28380-2025标准中能效等级 2 级及以上要求，符合绿色节能的采购与使用标准。
15. 整机可靠性指标
整机电磁兼容性抗扰度符合 GB/T 9254.2 的相关规定；m1 值（MTBF 的不可接受值）≥30000h；风扇寿命≥40000h；支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。
16. 外设配置要求
配套键盘、鼠标各≥1 个，整体为黑色。键盘按键数目≥86 键，连接方式支持有线或无线，键程 2.3mm~4.0mm，按键压力为 0.54N±0.14N；有线键盘连接线长度≥1.5 米。鼠标为有线连接方式，连接线长度≥1.5 米，DPI 分辨率支持 800~1600 档位调节；鼠标其余参数符合 GB/T 26245 的相关规定。
键盘按键寿命≥1000 万次，鼠标按键寿命≥500 万次；键盘鼠标所用线材经 ±60° 弯折不低于 3000 次后，功能与外观保持完好。兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
17. 操作系统及驱动功能
支持 Windows server、麒麟、统信等多类操作系统；兼容 3 个及以上厂商的数据库产品、3 个及以上厂商的中间件产品，同时兼容 3 个及以上厂商的云计算及大数据平台产品；AI 加速组件兼容主流国产 AI 开发框架与工具链。支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。
18. 整机安全要求
产品信息安全符合 GB/T 39276 中 5.2 章节的规定；生产厂商建立完整漏洞跟踪机制，可查询产品版本涉及的驱动程序、固件等相关漏洞信息；产品不包含已知恶意代码或高危漏洞，不存在未声明的指令、功能与接口。
19. 关键部件安全要求
CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
20. 固件安全要求
支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。
21. 系统安全要求
支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制；支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。
22. 信息安全要求
生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。
23. 物理安全
安全要求应符合 GB 4943.1 的规定。
24.	限用物质的限量要求
限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求。
25.部件兼容性要求
适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格；适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格；如果产品包含独立网卡，网卡应适配两种或以上厂商产品；内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
26. 包装与运输要求
产品的标志、包装、运输和贮存环节，符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定，可保障长途运输与仓储过程中设备完好无损。
27. 服务保障要求
服务响应：a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；服务周期：a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确；服务工具：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；驱动安装：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。
28. 增值服务
供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；供应商具备提供上门服务的能力(可收费)；
29.供应链质量
当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售；供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
30. 供应链保障要求
供应商保障产品主要部件供应，自购买之日起提供 6 年的备件服务能力，或可提供可兼容原设备的升级换代产品。当产品部件出现供应风险时，供应商第一时间通知采购人，并提供风险应对方案保障产品服务延续性。
31.认证要求
通过国家 3C 强制性认证。 
32. 网络功能
主机配备千兆网口≥1 个，且网口速率≥1GE，支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
33. 机柜尺寸
机柜应完整容纳标准2U服务器，高度（≥1800mm）× 宽度（≥600mm）× 深度（≥1000mm）。
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	交换机
	1.背板带宽：≥758Gbps（线速转发）。
2.包转发率： ≥774Mpps，支持48个千兆电口+4个万兆光口，可满足高密度设备接入需求。
3.具备安全功能，能保障网络安全；
4.采用模块化设计，可按需扩展端口、升级系统功能。
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	路由器
	1. 需配备≥4个千兆以太网电口，≥1个万兆口；包转发率≥100Mpps，背板带宽≥320Gbps；
2. 支持CLI、Web、SNMP v2/v3管理，可划分≥4094个VLAN，具备端口镜像、聚合及QoS功能，支持RIP、OSPF等动态路由协议；
3. 具备ACL过滤、防火墙防DDoS、802.1X认证、端口安全、DHCP Snooping等安全特性；
4. 支持冗余电源、智能风扇调速，工作温度0-50℃，链路切换≤50ms；
具备安全功能，能保障网络安全。
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	教师讲台
和座椅
	1. 讲台长≥110cm、宽≥60cm、高≥100cm，框架为优质冷轧钢，经静电喷涂防锈处理，台面是优质防火板，边缘封边，还配备抽屉与储物柜；
2. 椅子符合人体工程学，座面高≥45cm、靠背高≥80cm，框架为钢材，座面与靠背采用高密度海绵搭配环保皮革或织物面料。
3. 甲醛释放量达E1级及以上，涂料、面料等符合GB/T 3324-2024检测标准。
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	可视化教学展示终端
	1.硬件配置：86英寸4K 液晶屏（防眩光，9H硬度），Android 14系统，3GB运行内存，32GB存储，40点红外触控，60W 2.2声道扬声器，1300万像素摄像头（120° 广角，支持人脸识别），支持Wi-Fi 6/蓝牙5.4，内置传屏模块（支持一键投屏）。
2.核心功能：纸质护眼模式、智能书写（手写转印刷体）、无线传屏（支持触摸回传）、麦克风拾音距离≥12米，含插拔式电脑模块（16GB+512GB SSD）；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
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	实训主机
	1. CPU
处理器主频≥2.5GHz，物理核心数≥6 核、线程数≥12 线程，末级缓存容量≥18MB；支持内存最高速率≥3200MT/s，支持通用计算与硬件虚拟化功能，可稳定承载办公、图形处理等多场景负载。CPU 芯片符合 GM/T 0008 相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T 37092、GM/T 0028 相关规定。
2. 内存
配置不低于 32GB DDR4 内存，内存规格不低于 DDR4 标准，运行频率≥3200MT/s，内存读写速率≥2666MT/s；内存条配置数量≥1 条，支持多通道运行模式，可通过主板预留内存插槽实现后续容量扩容，适配主流厂商同规格内存产品，稳定性满足长期高负载运行要求。
3. 主板
主板集成资源扩展模块、计算处理模块、音频模块等，互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；支持对应规格处理器，配置内存槽位≥4 个，单内存插槽最大可支持容量≥32GB，内存插槽满配时可提供最高总容量≥128GB；内存扩展接口≥3个；供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态；支持 SATA、M.2 NVMe SSD、USB 等多类内置接口，支持 PCIe 板卡扩展、显示外接、音频扩展、存储增容等扩展功能。
主板原生 USB 接口总数≥11 个（其中 USB 3.0 及以上接口≥9 个，USB 2.0 接口≥2 个），同步配备千兆网口≥1 个、VGA 接口≥1 个、HDMI 接口≥1 个、DP 接口≥1 个；具备 USB 瞬间过流保护、防静电保护功能，所有 I/O 接口均符合国家或行业相关标准，接口布局合理，插头具备防呆设计，可有效规避误操作；供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量。提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。
4. 硬盘
配置≥512GB M.2 NVMe SSD 固态硬盘和SATA HDD ≥ 1T 机械硬盘，固态盘数量、机械硬盘数量均≥1 个，固态存储采用符合 M.2 标准的插卡形态，设备配备 M.2 SSD 槽位≥1 个、3.5 英寸硬盘位≥1 个，支持机械硬盘扩展；机械硬盘转速≥5400rpm，形态为 2.5 英寸或 3.5 英寸，适配 3 家及以上主流厂商的同规格存储产品。
固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定，240GB 容量基准下固态存储寿命 TBW≥160TB，大容量产品按容量等比适配寿命要求。机械硬盘准备时间不大于 30s，工作状态环境温度满足 5℃~55℃，平均无故障通电时间≥5 万小时，其余参数符合 GB/T 12628 相关规定。
通过 M.2 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。
5. 显卡
配备独立显卡，性能不低于 RTX3060；显存容量≥8GB，显存位宽≥128位，采用 GDDR6 及以上显存类型，显存频率≥1000MHZ，显存等效频率≥1000MT/s，接口协议符合 PCIe 4.0 及以上标准。显示芯片核心频率≥1500MHz，最高显示分辨率≥1920×1080，支持≥2 块屏幕同时显示，单屏分辨率不低于 1920×1080。
显卡外接显示接口至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中的 1 种，与显示器接口相互匹配；其中 HDMI、DP、Type-C 类接口支持音频与视频同步输出，可适配多场景显示输出需求。
6. 显示器
配备不低于 27 英寸显示屏幕，屏幕比例为 16:9，分辨率≥2560×1440，屏占比≥80%，外观为黑色等商务色系。显示屏亮度≥250 尼特，亮度一致性≥70%，对比度≥500:1；刷新率≥75Hz，位深≥8 位，色域覆盖≥99% sRGB，色准△E≤4，响应时间≤8ms。
显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比≤0.0012W/(cd・sr)；支持低频闪，频闪值≤-35dB；具备防炫目效果，镜面反射率≤10%；
显示器其他参数符合 SJ/T 11292 相关规定，屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 要求；显示器接口与显卡接口匹配，配备支持旋转、升降功能的显示器支架；提供 OSD 选单按钮，支持色温、亮度、对比度等参数调节。
7. 标配外设
配备≥1 个键盘、≥1 个鼠标，配色为黑色 / 银色等商务色系。键盘按键数目为 104 键等主流规格，支持有线或无线连接；键程 2.3mm~4.0mm，按键压力 0.54N±0.14N；有线键盘连接线长度≥1.5 米，按键寿命≥1000 万次，参数符合 GB/T 14081 相关规定。
鼠标支持有线或无线连接，有线鼠标连接线长度≥1.5 米，DPI 分辨率支持 800~1600 档位调节，配色为黑色 / 银色等商务色系，按键寿命≥500 万次，参数符合 GB/T 26245 相关规定。
键盘鼠标所用线材经 ±60° 弯折不低于 3000 次后，功能与外观保持完好；整机散热风扇寿命≥4 万小时，可保障长期稳定散热。
8. 机箱
机箱体积≥15L且≤30L，采用塑料或金属机身材质，配色为灰色 / 黑色等商务色系；整机外表面高亮面区域粘贴牢固保护膜，运输、组装过程不易脱落，撕下后无残留。
产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；机箱符合 GB/T 4208 IP20 防护要求与 GB/T 26246 相关规定，产品内部结构应符合通用部件的安装需求；所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留，整体符合 GB/T 9813.1 相关规定。
整机显著位置设置状态指示灯，可直观查看设备运行状态与存储工作状态；在环境温度 25℃、处理器满载工况下，机箱后面板出风口温度不高于 55℃，可触及表面温度不高于 45℃；工作状态下显示屏表面温度不高于 38℃，周边灯带区域（如有）温度不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃；空闲状态下整机声功率级不超过 4.5Bel；产品能效限定值达到 GB 28380-2025 标准中能效等级 2 级及以上。
9. 电源
额定电源功率≥500W，可充分满足整机满载运行的供电需求，支持系统长期稳定运行。电源适配器电线组件符合 GB/T 15934 相关规定，具备过流、短路、过压、欠压等完善的电路保护功能，可有效规避供电异常对硬件的损伤，电源能效符合国家相关节能标准要求。
10. 操作系统与固件
原厂预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的主流正版操作系统；系统中文信息处理符合 GB 18030 相关规定，支持操作系统备份及还原功能，支持通过网络、闪存盘对操作系统及驱动程序进行升级。
配套固件支持备份与还原功能，支持通过网络、闪存盘升级固件；支持固件安全启动功能，启动过程需通过启动校验后方可正常加载运行。支持在 BIOS 层面关闭以太网及 USB 接口，支持查看固件版本、处理器、内存、主板、系统时间等硬件信息，支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动，支持设置口令、修改口令、验证口令功能，支持网络引导启动和关闭功能。
11. 网络配置
配备≥1 个有线网卡，单网卡最高速率不低于 1000Mbps，支持 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 速率自适应，接口类型为 RJ45。支持网络连接、网络开启 / 关闭、网络访问与数据交换功能，支持数据传输并提供数据流量和异常日志记录功能。
网络设备支持物理拆装，可按需扩展无线网卡、蓝牙模块等网络外设；适配 2 家及以上主流厂商网卡产品，支持通过 PCIe 插槽进行网络扩展升级。
12. 外部接口
机箱前面板配备不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口），主板原生 USB 接口总数≥11 个（其中 USB 3.0 及以上接口≥9 个，USB 2.0 接口≥2 个）；配备≥1 个视频接口、≥1 组 3.5mm 孔径音频接口，支持 3 段式或 4 段式音频设备接入。
视频接口至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中的 1 种，与显卡、显示器接口相互匹配；其中 HDMI、DP、Type-C 类接口支持音频与视频同步输出。整机 I/O 接口均符合国家或行业相关标准，具备外接 USB 设备、显示器、音频设备、PCIe 板卡扩展及存储增容等完整功能，可满足各类外设接入与扩展需求。
13. 整机可靠性
整机电磁兼容性抗扰度符合 GB/T 9254.2 的相关规定；气候环境、振动、冲击、碰撞、运输包装跌落等适应性均符合 GB/T 9813.1 中对应要求；平均无故障工作时间 MTBF (m1)≥3 万小时，可满足长时间稳定运行需求。
14. 系统兼容性
预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；兼容流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体工具、图形图像处理软件等常用办公与工具软件。兼容 3 个及以上厂商的数据库产品、3 个及以上厂商的中间件产品，同时兼容 3 个及以上厂商的云计算及大数据平台产品。
15. 包装与运输要求
产品的标志、包装、运输和贮存环节，符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定，可保障长途运输与仓储过程中设备完好无损。
16. 服务保障要求
供应商提供产品自检测试工具，支持设备配置与功能自检。提供电话、电子邮件、远程连接等多种服务渠道；执行同城 4 小时、异地 12 小时技术响应机制，故障问题 2 个工作日内解决，未能解决的故障提供可行升级方案，并提供周转设备或更换设备服务；建立全国性技术服务体系，提供原厂中文服务，服务周期内提供产品维修、换件和升级服务。
设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；产品停止服务提前 1 年告知，明确标注产品发布日期。
中标后供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训资源，同步提供典型问题解决说明文档或视频；提供上门升级部件、软件与扩容的增值服务。
整机免费服务周期（含换件和维修）不小于 3 年；中标后同步提供产品合格证，提供开箱组装与使用指导服务；提供驱动程序、兼容适配软件的获取渠道（光盘或官方下载站点）。
17. 供应链保障要求
供应商保障产品主要部件供应，自购买之日起提供 6 年的备件服务能力，或可提供可兼容原设备的升级换代产品。当产品部件出现供应风险时，供应商第一时间通知采购人，并提供风险应对方案保障产品服务延续性；中标后供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品部件在服务周期内稳定供货。
18.认证要求
通过国家 3C 强制性认证； 
20. 关键部件安全要求
CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
20. 整机安全要求
产品信息安全符合 GB/T 39276 中 5.2的规定；生产厂商建立完整漏洞跟踪机制，可查询产品版本涉及的驱动程序、固件等相关漏洞信息；产品不包含已知恶意代码或高危漏洞，不存在未声明的指令、功能与接口。
产品限用物质的限量要求符合 GB/T 26572 中相关规定；整机固件支持安全启动机制，启动过程需通过校验后方可正常加载运行。
21.所投实训主机（含显示器）具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件，并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）
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	电脑管理
软件
	1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。
2.设备管理：可实现实时监控学生机画面以及进行统一的教学管理、文件共享和回收。
3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。
4.教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。支持上传的格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf；图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif；视频：mp3、wav、ogg、aac、mp4。
▲5.在开启授课时支持教师发起多种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
6.支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。
7.学生未进入课堂通知：支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，签到结束时会自动显示未进入课堂的学生名单。
8.切换课堂通知：当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。
▲9.支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照文件类型进行筛选。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
10.文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。
▲11.支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
12.当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。   ▲13.文件查看：当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
14.作业回收进度查看：回收作业过程中，支持自动统计未提交的学生名单。
15.文件传输：显示上传和下载的文件历史记录。
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	云桌面系统
	1.终端支持裸机部署模式，支持多硬盘管理，终端设备在部署时指定系统安装位置，同时支持在现有终端设备上部署利旧使用，可灵活支持U盘、网络、本机硬盘等多种部署方式。
2.出厂自带网络同传，独立界面操作同传。
3.支持任意终端作为主机对区域内设备的维护，同传时可在同传界面直观的显示传输状况。 
4.支持复杂网络环境、跨教室跨楼层部署。IP可达即可部署，不同网段的终端可以镜像同传。
5.支持增量同传。 
6.支持在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可将系统恢复至出厂默认状态正常启动云桌面镜像系统，无需连接网络、无需连接管理平台、无需额外工具辅助。
7.支持云桌面系统恢复后，公共数据分区（D盘）的数据得到保留，不受还原影响。
8.支持脱网运行，终端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，并保证同一桌面环境在线与离线数据一致。
▲9.终端设备在运行桌面时网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前云桌面镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
10.为方便正版软件的部署和使用，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模板或者恢复系统也不会破坏激活信息，无需重新激活。
11.支持自动软件注册，针对硬件识别码的软件可实现统一注册。
12.支持终端云桌面系统OTA升级，未配置管理平台或服务器宕机离线的情况下。 
13.支持在未连接管理平台与服务器时，任意终端能对教学环境进行镜像导入导出到U盘、查看信息、设置默认启动、设置还原、同传镜像、导入镜像、导出镜像、删除镜像、更新镜像等运维操作。
14.在未配置管理平台与服务器使用终端设备时，支持管理员设置指定云桌面镜像默认启动，终端设备每次开机、重启时自动进入设置的云桌面镜像。
15.在未配置管理平台与服务器使用终端设备时，支持管理员设置指定云桌面镜像启动还原。
16.在未配置和配置管理平台与服务器使用终端设备时，均支持管理员从USB移动存储设备中导入云桌面镜像系统镜像，支持编辑云桌面镜像的名称，支持自动识别操作系统类型，支持导入过程中查看进度、传输速度等信息。
17.终端设备配置和不配置管理平台与服务器，均支持管理员导出指定云桌面镜像系统镜像至USB移动存储设备，支持导出过程中查看进度、传输速度等信息。
18.终端设备配置和不配置管理平台与服务器，均支持更新镜像，支持将差分盘数据更新至原镜像，也可以另存为新镜像，支持更新过程中查看进度、传输速度等信息。
19.终端设备配置和不配置管理平台与服务器，均支持同传镜像，支持单个或多个镜像同传给局域网内其他终端设备，支持辨别其他终端的设备型号、IP地址、MAC地址、剩余磁盘容量等信息，支持同传过程中查看进度、传输速度等信息。
20.支持镜像分层差分盘技术，用于存储用户系统盘产生的数据。
21.为保障数据安全性，终端支持使用物理GPU的HDCP高带宽数字内容保护功能，开启HDCP功能后，显示画面无法被视频采集卡等设备盗取。
▲22.支持配置管理平台地址，支持搜索发现网络中的管理平台，也支持手动指定管理平台，支持检测管理平台的连通性；同时支持手机扫码进行关联设置。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
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	云桌面
管理平台
	1.管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面；无需本地额外部署服务器等设备，通过浏览器打开即可运维管理云桌面终端设备，支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权。
2.具备基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装。
▲3.基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
4.支持查看全部设备和分组下设备的运行状态，包括CPU、内存、磁盘的使用率，CPU温度，实时上下行网速与上下行网络流量。
5.硬件资产管理：收集平台中所有云桌面终端和PC终端的硬件配置与状态信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、硬盘信息等。
▲6.支持增强终端发现，安装插件后通过浏览器即可扫描局域网内不可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
7.支持远程管理终端设备，通过管理平台进行开机、关机、重启、还原、初始化、删除、配置更改、硬件信息查看、桌面运行状态查看等。
8.支持批量修改计算机名、IP地址；支持对使用Windows系统的终端，统一设置群组的计算机名，也支持单独设置群组内某一终端的计算机名。
9.支持终端批量配置，通过管理平台批量修改终端设备的所属组织（学校、校区）、设备名称、网络IP、上电自启BIOS配置、时间自动同步等设置，无需逐台配置。
10.支持日志信息管理，对终端、镜像等操作信息进行汇总，方便对常见问题的判断追查；支持保留桌面下发记录，包括终端名称，镜像名称，状态等信息。
11.单个终端可同时支持访客桌面和登录桌面两种使用方式，访客桌面开机无需账号直接进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用访客桌面，仅使用登录桌面，混合登录三种方式。
12.支持通过账号登录、手机扫码登录、无账号访客登录启动的云桌面镜像均可访问公共数据分区（D盘）。
13.支持远程还原终端设备，在终端设备在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可远程操作系统恢复；同时可选清空终端设备的公共数据分区（D盘）的数据。
14.支持配置终端设备的使用方式统一配置，可配置成开机自动启动云桌面镜像或进入云桌面系统。
▲15.支持配置终端设备使用鉴权方式统一配置，可配置成仅使用无账号登录、仅使用有账号登录、同时启用两种登录方式，支持同时配置不同登录方式的还原设置。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
16.支持策略生命周期管理，包括新建、删除、启用、停用。
17.支持设备计划关机，支持按照全部设备、指定分组、指定设备，设置终端关机操作，并可设置某时间单次执行或周期循环执行。
18.提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：组织管理，系统管理员管理，角色权限，工作台配置，应用管理，区域语言和操作日志。
19.教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。
20.支持学校自定义角色组，针对角色可设置功能权限；支持自定义角色的管理范围。
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	学生实训
桌椅
	1. 每套含1张桌子及2个凳子。桌子长≥140cm、宽≥80cm、高度≥75cm，钢质支架采用钢材，经防锈处理，符合GB/T 13667.1-2015标准；
2. 凳子木质面板与桌面板同等级，边角倒圆角，方管支腿管壁。
3. 桌椅木材甲醛释放量需达到 GB 18580-2025的E1级及以上标准
4. 钢材涂层有害物质含量符合GB 30981.2-2025规定。
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	立柜空调
（3匹）
	1. 新能效等级≥3级；全年能源消耗效率APF≥3.30；
2. 制冷量：7200W~14000W；制热量≥8000W；电源：3N-380V-50Hz；
3. 电辅加热功率≥2000W；制冷输入功率≤2400W；制热输入功率≤2810W（不含电辅热）；
4. 室内机最大值噪音≤48dB；室外机噪音≤57dB；循环风量≥1000m³/h； 
[bookmark: OLE_LINK2]5.所投立柜空调具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件，并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）
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	灯
	LED集成吊顶灯60cm*60cm平板灯，6060嵌入式矿棉板石膏板扣板灯，78W高亮度。
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	教学音响
	1. 不少于2只额定功率≥100W、峰值功率≥200W的全频音箱。
2. 频率响应范围在60Hz-20kHz之间，灵敏度达到90dB以上。
3. 支持壁挂安装。
4. 线材选用无氧铜音频线，搭配标准音频接头。
5. 配有教学麦克风话筒。


注：根据《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》政府采购需求标准，投标人在投标环节对所提供上述产品实质性条款技术指标要求逐条响应即视为相关产品符合要求。上述内容中涉及“供应商提供”、“供应商给出”等相关表述，在投标环节只须响应条款内容，无须按照条款要求提供或给出相关具体内容。如若中标，在签订合同前将具体内容提供给采购人确认。
四、项目实施要求
1、投标人须根据项目采购需求全部内容及要求建设本项目，制定详细的项目实施方案，投标人关于实施方案的描述应包括但不限于以下内容：（1）计划安排：履约期内合理有效的进度安排计划，明确硬件部署、软件调试、系统联调的实施流程与责任分工；有供货计划。（2）人员安排：人员组织架构安排合理，总体人员配备方案科学，保证人员数量、质量和人员的稳定性、连续性。（3）现场考察：有现场勘查工作方案，完成布局勘测与施工条件确认。（4）进度控制：项目实施进度保障计划。（5）安全风险控制管理：有相关风险控制规章制度，有安全文明施工措施要求与应急处置要求。（6）质量保障措施：有质量保障措施。（7）信息安全管理措施：有信息安全管理措施。（8）文档管理措施：有文档管理措施。促进项目全面顺利实施；在实施计划的基础上，方案应进一步明确和细化每个阶段的工作范围、内容、过程、责任、交付成果等。同时还应涉及到项目的实施进度、组织、风险、质量、变更、信息安全、文档管理等。
2.安全要求：由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标人负全责。中标人对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。
五、供货要求
1.交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。
2.交货方式：现场验收。
3.交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，相关费用包含在预算内。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
4.中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。
5.所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。
6.中标人应提供采购人所需的设备，还应提供给采购人所需的专业实训室室内专业文化。
六、安装调试要求
1.现场考察。投标人应提前根据学校提供的场地进行相应的电路、网络及设备规划布局，建议投标人进行现场考察，采购人会提供必要的协助和解释，让投标人充分了解业务运行情况。如投标人因对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。因投标人自身原因现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。
考察联系人：孙珂 
联系电话：18519269828
考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。
2.投标人应对安装、调试、试运行和验收的设备质量负责，使其符合技术要求和有关标准的要求。
3.在安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾。
七、知识产权归属和处理方式
本项目实施过程中涉及的所有成果、知识产权归采购人所有，中标人不得将在项目实施过程中获取的相关内容及成果用于其它用途。保证采购人不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人赔偿该损失。
八、人员配备要求
本项目由软件、硬件、网络、综合布线等几个部分组成，涉及系统集成及网络信息安全，要求中标人至少委派1名项目负责人，需具有计算机软硬件系统集成、网络调试、信息安全等相关知识与能力，能够及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。另外，本项目至少委派1名项目组人员负责项目安装调试以及相关周边设备的配置与调整、系统性能调试等。
九、国家或行业相关规范标准
1.《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》
2.《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》
3.《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》 GB/T 13667.1-2015 
4.《木家具通用技术条件》GB/T 3324-2024
5.《木器涂料中有害物质限量》GB 30981.2-2025
上述标准为一般性要求，项目实施期间如有最新要求，按最新标准执行。
十、履约验收要求
1.中标人应在完成供货后提供一份货物清单作为采购人验收的依据；
2.设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；
3.货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购方进行检测验收。
4.具备以下条件，方可通过验收：
（1）经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。
（2）合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。
（3）合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。
（4）采购方、中标人双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（验收大纲及验收标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。
5.项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；
6.出具验收报告。
十一、培训要求
1.提供完善的人员培训方案，通过各种培训课程和培训方式，进行针对性培训，直到采购人能够熟练操作为止。
2.应采用课程培训和实际操作培训相结合的方式，分别提供针对平台管理员、教师和学生等角色的专门培训服务，培训时间、时长及场次以招标人需要为准；培训可以根据人数可分批进行，以保证培训质量。
3.提供培训所需要的文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。
4.培训内容包括人工智能教学平台、数据运维实训平台、综合实训项目案例资源包、服务器, 覆盖管理员端平台的网络运维与权限管理，服务器的部署与系统管理、教师端平台的功能操作与教学应用，服务器的系统使用、学生端实训实操与案例资源使用等核心内容。
十二、售后服务要求
自验收报告签字确认日起，开始进入质保期，中标人提供全天候7*24小时响应维护，2小时内响应，如产品出现损坏，要及时更换并提供备件，最短的时间保证产品正常使用。质保期满后，维修仅收取成本费。软件质保期内提供更新服务。如人为破坏或不可抗力因素造成的货物损坏，不在质保范围之内。
质保期：硬件不少于3年质保期，软件不少于2年质保期
质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
十三、商品包装及快递包装要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十四、投标报价要求
1.报价币种为人民币。
2.投标报价包含但不限于电源线、网线、线槽调试、全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、产品使用培训费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及施工人员意外伤害保险费、投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价。
3.本项目的报价包括按学校要求的旧物拆除、处置费用，及清单中未列出但项目实施所需要的其它一切费用。
十五、付款方式与履约保证金
1、付款方式：供货安装完成并验收合格后支付合同总金额的100％。
2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
十六、其他
1.本项目报价不得超过预算价。
2.特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
3.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
（1） 价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2） 技术分（18分）
	评审因素
	评审标准

	项目实施方案
(6分)
	投标人提供项目实施方案，内容包括但不限于供货计划、安装组织计划、人员安排、安全文明施工措施、质量保证措施等。
1.内容完整，实施计划合理，质量保障有效，风险控制得当，整个方案具有很强的针对性、实用性和可行性的，得6分；
2.内容相对完整，有进度计划，有适当的质量保证和风险控制措施，对项目分析结合实际有一定的针对性、可行性的，得4分；
3.内容笼统，没有针对本项目细化制订，保障力量薄弱，整个方案针对性、实用性和可行性一般的，得2分；
该项未见阐述不得分。

	售后服务方案
(6分)
	投标人提供售后服务方案，内容包括但不限于售后服务内容、响应时间、响应方式、故障处理等。
1.方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的，得6分；
2.方案阐述合理，响应时间及故障处理较及时，人员配备良好，有支撑保障措施及服务保障体系的，得4分；
3.方案阐述一般，售后服务方案存在一定偏差，实施性一般的，得 2分；
该项未见阐述不得分。

	培训方案
(6分)
	投标人提供培训方案，内容包括但不限于培训方式、培训内容、计划安排等。
1.方案内容详细，计划安排合理，可实施性强的，得6分；
2.方案内容较详细，计划安排较合理，可实施性较强的，得4分；
3.方案内容简单，可实施性一般的，得2分；
该项未见阐述不得分。


（3） 商务分（52分）
	评审因素
	评审标准

	产品技术参数
(38分)
	产品技术参数基准分38分，标有▲的参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
（1.投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供材料的未提供、或提供不全、或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。投标人可在投标文件中标明证明材料添加说明，以便评审。2.所有技术参数及功能指标中所要求的检测报告检测项与技术参数及功能指标中所列要求表述不完全一致，功能相近的，由评标委员会统一认定）

	企业能力     
（3分）
	投标人具有类似人工智能教学平台、数据运维实训平台、综合实训项目案例资源包软件著作权登记证书的，每提供1类得1分，本项最高得3分。
（投标文件中提供有效软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。名称或功能相近的，由评审委员会统一认定。）

	团队人员   （6分）
	针对本项目所投产品的人员资质按以下标准计分：
1.项目负责人持有信息系统项目管理师（软考高级）、网络规划设计师（软考高级）、系统规划与管理师（软考高级）的，每提供一个证书得2分，最高得4分；
2.团队成员持有系统集成项目管理工程师（软考中级）、网络工程师（软考中级）、信息系统管理工程师（软考中级）每提供一个证书得1分，最高得2分。(同一人持有多个证书或多人持有相同证书的，可累计计分，直至本项满分)
（上述1-2项投标文件中提供有效相关证书扫描件及2026年1月至今任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分）   

	业绩
（3分）
	投标人自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），具有本项目类似业绩（合同须包括实训主机或台式计算机或相同功能、核心功能一致可以被认定为同类的产品），每有一个得1分，最高得3分。
(投标文件提供合同扫描件并盖章投标人公章，合同须体现采购标的、时间，未提供或提供合同不满足要求的，不得分；合同中货物名称不一致的，由评标委员会统一认定)

	质保期承诺
(2分)
	所投硬件在满足招标文件质保期(3年) 要求的基础上，每增加一年质保期得1分，最高得2分。
(投标文件提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函中须明确所投硬件质保期限，否则不得分。承诺函格式自拟)



注：
1.本项目评标标准中的技术分（18分）采用暗标方式进行评审。
2.编制要求：
2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。
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投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：






一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：           
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式           
委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式         

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。



法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





投标人名称（加盖公章）：            
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：            
法定代表人（单位负责人）联系方式            

日期：    年     月     日
注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。


十、投标函
投标函
致：连云港市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。


十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。



十四、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


十五、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。




十六、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26955054]十七、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]

十八、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十九、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


二十、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	


    年     月     日


















质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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