	1、美术教室1配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	一、美术教室专用设备
	
	
	
	
	

	1、教师用设备
	
	
	
	
	

	1
	教师画架
	1、材质：榉木，平立两用落地画架 ，可以升降，平放，倾斜（调节任意角度）
2、尺寸：55*57*162（260），平放高度：100cm，最大夹画：230cm
3、特点：带万向轮，方便在室内移动，前面两个轮子带刹车，可以锁死。
	1
	个
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	2
	教师工作台
	长1400宽800高750mm，全橡胶木实木桌，80×80mm桌腿，≥20mm厚AA级橡胶木机拼板桌面，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆。
	1
	张
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	3
	教师画板
	一、适用范围：适用于初中、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1、规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×8mm。
2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥8mm。
3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。
	1
	块
	
	
	[image: ]

	4
	教师写生凳
	1、材质：榉木
2、尺寸：30*（45-65）cm
3、功能：可旋转升降高度，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。
	1
	个
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	2、学生用设备
	
	
	
	
	

	1
	学生画架
	1、材质：榉木+松木
2、尺寸：45*45*150（190）cm
3、置画高度：150cm
4、托盘升降：53-95cm
5、特点：梯形、带箱体，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。
	48
	个
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	2
	学生画板
	一、适用范围：适用于初中、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1、规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×8mm。
2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥8mm。
3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。、
	48
	块
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	3
	写生凳
	
1、凳规格：340*240*450mm；凳腿规格：40*40mm；凳面厚度≥20mm。 
2、结构：全实木结构，传统工艺，结构牢固。
3、材质：全橡胶木，本色。
4、性能：环保漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。
	48
	把
	
	
	[image: ]

	二、环境装饰
	
	
	
	
	

	1
	知识展板
	1、规格尺寸：900*600mm/张，每套4张；
2、教室装饰知识展板、UV喷绘，镜钉安装；
3、版面由专业设计人员设计，美观实用。内容包含相关学科内容。
	1
	套
	
	
	[image: ]

	2
	作品展示板
	1、尺寸：1200*2400mm
2、材质：环保E1级高密度出软木材料，软木9mm，胶厚1mm，环保胶，配置实木边框，厚17mm，宽30mm，配图钉1盒。
	2
	块
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	2、美术（素描）教室2配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	一、美术教室专用设备
	
	
	
	
	

	1、教师用设备
	
	
	
	
	

	1
	教师画架
	1、材质：榉木，平立两用落地画架 ，可以升降，平放，倾斜（调节任意角度）
2、尺寸：55*57*162（260），平放高度：100cm，最大夹画：230cm
3、特点：带万向轮，方便在室内移动，前面两个轮子带刹车，可以锁死。
	1
	个
	
	
	[image: ]

	2
	教师工作台
	长1400宽800高750mm，全橡胶木实木桌，80×80mm桌腿，18mm厚AA级橡胶木机拼板桌面，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆
	1
	张
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	3
	教师画板
	一、适用范围：适用于初中、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1、规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×8mm。
2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥8mm。
3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。
	1
	块
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	4
	写生凳
	1、材质：榉木
2、尺寸：30*（45-65）cm
3、功能：可旋转升降高度，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。
	1
	个
	
	
	[image: ]

	2、学生用设备
	
	
	
	
	

	1
	学生画架
	1、材质：榉木+松木
2、尺寸：45*45*150（190）cm
3、置画高度：150cm
4、托盘升降：53-95cm
5、特点：梯形、带箱体，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。
	48
	个
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	2
	学生画板
	一、适用范围：适用于初中、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1、规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×8mm。
2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥8mm。
3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。
	48
	块
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	3
	学生工作台
	长1800宽800高750mm，全橡胶木实木桌，80×80mm桌腿，≥20mm厚AA级橡胶木机拼板桌面，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆。
	8
	张
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	4
	写生凳
	1、凳规格：340*240*450mm；凳腿规格：40*40mm；凳面厚度≥20mm。 
2、结构：全实木结构，传统工艺，结构牢固。
3、材质：全橡胶木，本色。
4、性能：环保漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。
	48
	把
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	3、基础设备
	
	
	
	
	

	二、环境装饰
	
	
	
	
	

	1
	知识展板
	1、规格尺寸：900*600mm/张，每套4张；
2、教室装饰知识展板、UV喷绘，镜钉安装；
3、版面由专业设计人员设计，美观实用。内容包含相关学科内容。
	1
	套
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	2
	作品展示板
	1、尺寸：1200*2400mm
2、材质：环保E1级高密度出软木材料，软木9mm，胶厚1mm，环保胶，配置实木边框，厚17mm，宽30mm，配图钉1盒。
	2
	块
	
	
	[image: ]











	3、美术辅房配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	整体收纳柜
	1.尺寸：5000*450*2000mm 
2.材质：采用E1级板，厚度 18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，移门采用软木板外包装饰布，配置优质滑轨；
3.功能：移门内包软木板，可使用图钉展示图画；可调节层板高度，便于放置各类大小写生物体可用于收纳教材、教具等物品。
	1
	组
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	2
	美术准备台
	1.尺寸：2200*1100*750mm ；
2.材质：优质颗粒板+钢架；
3.工艺：桌面采用国家标准E1级板，基材采用优质颗粒板，上层≥厚度25mm,下层厚度≥16mm；桌架采用优质钢架，钢架尺寸：横梁: 40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；
4.功能：桌面中间配置电源接口及储物盒，桌面分上下两层，便于放置书本工具。
	1
	组
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	3
	美术收纳边柜
	1.尺寸：D1010*W450*H900mm±10mm；
2.材质：颗粒板；
3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，三层抽屉可方便收纳画纸。
	4
	组
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	4
	置物架
	单层承重≥180kg, 1200*400*2000mm,4层
立柱  30*50厚度为≥1.2mmC型钢  
横梁  30*50厚度为≥0.8mmP型钢 
层板  厚度为≥ 0.4mm厚的冷轧钢   
	4
	节
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	1、教师用器材
	
	
	
	
	

	1
	衬布
	一、适用范围： 适用于小学、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1．规格：长度不小于2000mm，宽度不小于1000mm。 
2．材质：衬布材质为平绒或棉布。
3．颜色：灰、淡蓝、红、棕为主。
4. 产品易于清洗，耐用，不退色。
	25
	块
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	2
	人体结构活动模型
	1、高度：高不低于40cm
2、材质：椴木，表面无毛刺，关节金属件连接，关节活动灵活。
	4
	个
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	3
	民间美术欣赏及写生样本
	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等
	1
	套
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	4
	陶瓷样本
	中国各大名窑实物（仿）14件及简介，可陈设、展示、欣赏。官、哥、汝、均、定窑仿制品各1件、釉下青花瓷仿制品、泥条成型、泥板成型、拉坯成型作品各1件、新石器时期文物仿制品3件、唐三彩作品1件、宜兴紫砂陶壶1件，可陈设、展示、欣赏。木条箱包装，防止运输中破损。
	1
	套
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	5
	写生灯
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1、尺寸：落地升降总高度600mm-1200；
2、材质：两节升降，电镀管组成，升降固定按钮，用铝合金压铸。
3、结构：聚光灯罩铝合金喷塑，三角支撑架，用铝合金压铸而成，三角支撑脚用不锈钢管制成。
4、配置：螺纹灯座，配2000 mm的优质电线，开关，插头。
	4
	只
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	6
	静物台
	一、适用范围：适用于小学、中学美术教学用
二、技术要求：
1、规格：600mm×600mm×620（1190）mm、带背板，腿：双重折叠支撑架；
2、材质：榉木；
3、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。
	4
	张
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	7
	临摹台
	1、材质：榉木
2、尺寸：60*90*60cm
3、功能：可折叠、带背板0—90度可调，双面随意停支架
	1
	个
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	8
	画车
	1、规格：400*740*800mm
2、说明：榉木材质，侧框整体加厚，承重能力强，置笔架设计，带卡锁万向脚轮。
	1
	个
	
	
	

	9
	磁性白黑板
	1、规格：600*900mm，误差±10mm
2、材质：锌背白板，表面PET覆膜，优质厚铝合金包框；
3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。
	1
	块
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	10
	写生画箱
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学用。
二、技术要求：
1．材质：榉木。
2．尺寸：收缩尺寸：34*50*11（17）cm、展开尺寸：82*106*140（183）cm
3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，榉木腿、可伸缩、可折叠，箱内配备木质调色板一块，箱体表面清漆处理。
	4
	个
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	11
	写生教具（1）
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学用。
二、技术要求：
1、规格与数量：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像)、海盗（头像)、小大卫（头像)、亚历山大（头像）
2、材质：为200目石膏粉。
3、要求：外表光滑。
	1
	套
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	12
	写生教具（2）
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学用。
二、技术要求：
1、几何形体15件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件
2、材质：为200目石膏粉。
3、要求：外表光滑。
	1
	套
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	13
	写生教具（3）
	蜡果6件：苹果、橘子、香蕉、黄瓜、茄子、柿子椒各1件，蜡制品表面应光洁、色泽自然协调，形态逼真，无明显凹凸不平；器皿6件：彩陶2件（直径≥200mm）、釉陶2件（直径≥200mm）、编织篮2件；木质关节人1件；仿真禽鸟标本1件。
	1
	套
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	14
	绘图工具
	一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。
二、技术要求：
1．配置： ⑴直尺1件：≥300mm；　⑵三角板1付：≥220mm；⑶曲线板1件：≥250mm；⑷圆规1件：≥120mm；⑸蛇形尺1件：≥300mm；共5类5件。
2．塑料箱包装，便于携带、存放。应符合JY0001-2003的有关规定。
	1
	套
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	15
	大圆规
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学用。
二、技术要求：
1. 尺寸：圆规臂长≥400mm，臂直径≥13mm；
2、材质：产品采用 ABS 工程塑料制成，表面应不易变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。角度调节方便，定位牢靠，粉笔夹持方便可靠，附吸盘
	1
	把
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	16
	丁字尺
	1、功能：演示用
2、尺寸：不小于800mm，刻度准确，透明度高
3、材质：采用PS材料
	2
	只
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	17
	曲线板
	1、尺寸：规格≥235mm×100mm，厚度≥1mm；
2、材质：透明有机塑料制作；边缘清晰、板面平整、光洁、透明、无划痕、不变形；刻度排列整齐、端正、粗细均匀；曲线种类数量≥9 条；
	1
	个
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	18
	三角板
	25cm；45º、60º各1件
	1
	套
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	19
	大三角板
	1、功能：演示用
2、配置：每套分 60°、45°各 1 块，等腰三角形，其斜边长为 500mm，两底角为 45°
3、尺寸：直角三角形的长直角边为 500mm，与斜边的夹角应为 30°，另一底角应为 60°，所有角度误差不超过±2 度。三角板边宽不小于 40mm，板厚不小于 5mm。
	1
	付
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	20
	素描套装
	不同型号素描铅笔一套（包括：2H1支，HB1支，B1支，2B3支，4B3支，6B21支，8B1支，，软炭1支，中炭1支，硬炭1支），橡皮1块，可塑橡皮1块，美工刀1把、铅笔延长器、纸擦笔大中小各1支，塑料盒包装。
	1
	套
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	21
	美术教学挂图
	适合美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容，不少于48幅，对开，应为国家正式出版物
	2
	套
	
	
	

	2、学生用器材
	
	
	
	
	

	1
	展示画框1
	1、尺寸：600*450mm，宽度25mm
2、材质：边框材质为实木材质；表层为透明PVC片；底板是中纤板，背部开槽旋转拨片设计，可以勾挂S形挂钩，配合无痕钉挂墙。
	25
	套
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	2
	展示画框2
	1、尺寸：600*900mm，宽度25mm
2、材质：边框材质为实木材质；表层为透明PVC片；底板是中纤板，背部开槽旋转拨片设计，可以勾挂S形挂钩，配合无痕钉挂墙；
3、颜色：多色可选：黑色、白色、原木色、咖啡色等。
	25
	套
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	3
	展示画框3
	1、尺寸：600*450mm，宽度25mm
2、材质：边框材质为优质ps发泡塑料，底板是中纤板，表层为透明PVC片。
	25
	个
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	4
	展示画框4
	1、尺寸：600*900mm，宽度25mm
2、材质：边框材质为优质ps发泡塑料，底板是中纤板，表层为透明PVC片。
3、颜色：多色可选：黑色、白色、原木色、咖啡色等。
	25
	个
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	5
	素描套装
	不同型号素描铅笔一套（包括：2H1支，HB1支，B1支，2B4支，4B4支，6B2支，8B2支，10B1支，软炭1支，中炭1支，硬炭1支），橡皮1块 可塑橡皮1块 美工刀1把、铅笔延长器、纸擦笔各1支，塑料盒包装。
	50
	套
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	6
	绘画纸
	一、适用范围： 适用于中初中美术教学使用。
二、技术要求：4开（每袋20张），进口全木浆无酸纸。
三、性能：色泽纯白柔和，保护视力；纹理清晰、细腻、附着力强，易上铅，可双面使用，不易黄变，持久收藏；
	100
	包
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	7
	纸夹
	不锈钢材质，约可夹纸300张。
	100
	个
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	8
	美术学具
	毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺
	25
	套
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	9
	美术课配套材料
	勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料 、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色）
	25
	套
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	10
	国画工具
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1、配置：
1. 由笔洗 1 件，直径≥125mm，高度≥45mm；
2.笔架 ，木质  1 件，直径≥100mm，高度≥45mm；
3.砚台 1 件，树脂，带盖，直径≥95mm，高度≥20mm；
4.印盒 1 件，直径≥60mm，带印泥；
5.精品墨汁 1 ，瓶容积≥100ml；
6.毛笔 8 件，大提斗大、中、小狼豪，大、中、小白云、勾线笔；
7书画毡 1 件，长、宽、厚≥500mm×500mm×1mm.；
8.梅花调色盘 1 件，聚丙烯材质，10 眼，直径≥150mm；
9.笔帘 1 件，竹制，长、宽≥320mm×300mm；
10.镇尺 1 件，规格≥180mm×30mm×20mm；
2、采用定位包装盒，便于携带、存放。
	25
	套
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	11
	书法用具
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1、配置：
1. 由环保水写布 1 件，中轴黄底米格，长≥700mm，宽度≥420mm；
2.笔架 ，木质  1 件，直径≥100mm，高度≥45mm；
3.精品环保轻砚台1个，塑料磨砂，长、宽、高130*75*20mm；
4.精品墨汁 1 ，瓶容积≥100ml；
5.毛笔 3 件，大、中、小白云；
6.书画毡 1 件，长、宽、厚≥500mm×500mm×1mm；
7.镇尺 1 件，规格≥180mm×30mm×20mm；
8.笔洗 1 件，直径≥110mm，高度≥30mm
2、采用定位包装盒，便于携带、存放。
	25
	套
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	12
	绘画工具
	水粉笔1～12#各1支，水彩笔1～12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个
	25
	套
	
	
	[image: ]

	13
	制作工具
	1、油画刀 5 把：长 210mm、205mm、180mm、185mm、170mm；
2、什锦锉 5把：长 160mm；
3、美工刀 1 把：长 160mm；
4、钩刀 1 把：长 160mm；
5、电烙铁 1 把：长 220mm；
6、木刻刀 5 把：长 130mm；
7、打孔器 1 件：长125mm 单孔孔径 0.6cm；
8、剪刀 2 把：长 140mm、125mm；
9、多用锯 1把：长 230mm 宽 100mm；
10、尖嘴钳 1 把：长 165mm；
11、板刷 1 把：145mm×20mm；
12、锥子 1 件：长 120mm；
13、多功能小锤 1 把：长 160mm；
14、油石 1 件：70mm×50mm×20mm；
15、凿子 1 件：塑料手柄，长 185mm，宽 16mm；
16、篆刻刀 1 把：长 140mm；
17、鸭嘴锤 1 把：长 250mm；
18、包装盒 1 件
	25
	套
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	14
	泥工工具
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1、拍板1件：木质，长×宽×高180mm×70mm×20mm；
2、泥塑刀6件：黄杨木材质，长度180mm；
3、环型刀3件：木柄又头环型刀长度≥20mm；
4、刮刀2件：环型刀头、三角刀头各1件，长度130mm；
5、型板1件：黄杨木型板110mm×50mm；
6、切割线1件：木手柄70mm，钢丝线长度400mm；
7、小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径110mm，高度30mm；
8、喷壶1件；
9、海绵1块；
10、刮板1件；共10类18件；工具箱1件，便于携带、存放；适用范围：适用于小学、中学美术教学用。
	25
	套
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	15
	云台
	规格：直径300mm，高：H=130mm；塑钢材质，用途：雕塑及工业设计，陶艺用转盘，模型制做和产品喷漆上色时专用工具。
	25
	台
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	16
	版画工具
	木刻刀(圆口、三角口、斜口、平口四件套)、胶滚、木刻用椴木五夹板
	25
	套
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	17
	版画耗材
	一、适用范围： 适用于小学、初中美术教学使用。
二、技术要求：雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮图章、海绵纸、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)、水粉笔、水粉颜料、油画棒、调墨板、印纸、色纸、生宣纸等
	25
	套
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	18
	剪纸与拼贴工具
	小剪刀、刻纸刀，工具箱包装
	25
	套
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	19
	剪纸与拼贴耗材
	专用剪纸、各色彩纸、白板纸、卡纸、各色布料等，工具箱包装
	25
	套
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	20
	篆刻工具
	篆刻刀、印床、章料、印泥等
	25
	套
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	21
	作品展示架
	1、尺寸：835*410*1700mm。
2、材质：层板采用优质三聚氰胺板，层板厚度≥25mm。
3、工艺：立面框架采用两根纵向圆柱夹住横向圆柱的无焊点工艺，提高可靠度的同时保持整体的简洁。交叉杆加强整体稳固性，防翻倒配件，同时配置可调节高度脚。层板上下多级分层，层板可以随意调节。
4、材质：整体采用实心钢架电镀框架结构，立柱直径≥8mm。
5、单层承重≥150KG。
	8
	个
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	4、物理热学光学实验室配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	教师演示桌
	尺寸：2400*700*850㎜                                                   
一、台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。
二、主体框架为钢制；桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。
铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。
三、五金配件：采用国内优质五金配件及静音滑轨。
	1
	张
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	2
	教师椅
	1、规格：≧560mm×520mm×800mm；   
2、面料：背部为透气单层网布布料，坐垫采用优质阻燃麻绒布料，耐磨性强.透气性好；   
3、海绵：采用高密度定型阻燃海绵，阻燃处理，坐感舒适，回弹率高。   
4、气压棒：优质气压棒，采用优质转椅铝合金底盘机构，使用更加灵活方便；   
5、五星脚：优质钢架电镀五星脚，静音橡胶滑轮。
	1
	张
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	3
	教师总电源
	总体性能：符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》*教师控制电源部分：①教师演示台设教学安全电源控制台，对学生实验电源进行分组控制。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通
过主机控制学生实验电源的电压。实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能。教师演示电源部分： 
①市电输出220V±10% 
②提供：直流高压输出240V/300V                                                                                ③提供：低压直流大电流40A+10A， 8S+2S 
④提供：直流2V-24V输出额定电流2A、4A、6A
⑤提供：交流2-24V/分档输出3A、6A、12A（2V一档）
	1
	套
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	4
	学生实验桌
	尺寸：1200*600*780，实验桌柜体整体铝合金型材模具压铸成型。
台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。
前横梁：采用33x33mm壁厚1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中横梁：采用33x33mm半圆弧壁厚1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。加强横支撑件：采用12x100mm壁厚1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
后挡板：采用50*20mm壁厚1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。桌腿由立柱、顶底支脚和脚套组成。
立柱：采用133x55mm壁厚1.5mm,上腿规格：长515mm宽55mm高140mm，壁厚3.0mm。上腿左右脚设置压铸一体化耳朵方便与台面固定布局合理。下腿规格：长539mm宽95mm高168mm，壁厚3.0mm。设计中心点为支撑点符合等腰三角形原理，使支撑更加牢固，不易头重脚轻,优质铝材带凹型蓝色饰条材料加强抗变形，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。
支脚：采用3mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
脚套：采用ABS材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。中间有一凹槽，用于上螺丝把支脚固定于地面上，配有蓝色塑料盖封口。桌脚配有4个橡胶垫，80*50*8mm椭圆形加强防滑。
书包斗：规格450*300*150mm,厚度5mm，镂空设计，采用ABS材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗有8根宽度为30mm的光面处理的加强体块，两侧和前面均设有固定耳。
	24
	张
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	5
	功能柱
	规格360*210*760mm，与桌子和面色相匹配壁厚9mmPP改性材质注塑成型；表面光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
	24
	张
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	6
	学生电源
	尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，
面板采用耐磨、耐腐蚀面板。
有电源开关
设置2路多功能220V交流插座， 
	24
	套
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	7
	实验凳
	A：凳面  1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光                                                                                                                                                                                                                                                                   B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管  2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理， 
C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型                                                           
D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。
	48
	张
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	8
	全室220V线缆系统
	1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。
2、主干电源线采用4平方优质多芯铜质护套线。
3、支干电源线采用2.5平方优质多芯铜质护套线。
	1
	室
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	5、物理电学实验室配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	教师演示桌
	尺寸：2400*700*850㎜                                                   
一、台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。
二、主体框架为钢制；桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。
铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。
三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。
	1
	张
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	2
	教师椅
	1、规格：≧560mm×520mm×800mm；   
2、面料：背部为透气单层网布布料，坐垫采用优质阻燃麻绒布料，耐磨性强.透气性好；   
3、海绵：采用高密度定型阻燃海绵，阻燃处理，坐感舒适，回弹率高。   
4、气压棒：优质气压棒，采用优质转椅铝合金底盘机构，使用更加灵活方便；   
5、五星脚：优质钢架电镀五星脚，静音橡胶滑轮。
	1
	张
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	3
	教师总电源
	总体性能：符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》*教师控制电源部分：①教师演示台设教学安全电源控制台，对学生实验电源进行分组控制。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通
过主机控制学生实验电源的电压。实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能。教师演示电源部分： 
①市电输出220V±10% 
②提供：直流高压输出240V/300V                                                                                ③提供：低压直流大电流40A+10A， 8S+2S 
④提供：直流2V-24V输出额定电流2A、4A、6A
⑤提供：交流2-24V/分档输出3A、6A、12A（2V一档）
	1
	套
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	4
	学生实验桌
	尺寸：1200*600*780，实验桌柜体整体铝合金型材模具压铸成型，不允许含有三聚氰胺板等板材类构造。
台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。

前横梁：采用33x33mm壁厚1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中横梁：采用33x33mm半圆弧壁厚1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。加强横支撑件：采用12x100mm壁厚1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
后挡板：采用50*20mm壁厚1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。桌腿由立柱、顶底支脚和脚套组成。
立柱：采用133x55mm壁厚1.5mm,上腿规格：长515mm宽55mm高140mm，壁厚3.0mm。上腿左右脚设置压铸一体化耳朵方便与台面固定布局合理。下腿规格：长539mm宽95mm高168mm，壁厚3.0mm。设计中心点为支撑点符合等腰三角形原理，使支撑更加牢固，不易头重脚轻,优质铝材带凹型蓝色饰条材料加强抗变形，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。
支脚：采用3mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
脚套：采用ABS材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。中间有一凹槽，用于上螺丝把支脚固定于地面上，配有蓝色塑料盖封口。桌脚配有4个橡胶垫，80*50*8mm椭圆形加强防滑。
书包斗：规格450*300*150mm,厚度5mm，镂空设计，采用ABS材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗有8根宽度为30mm的光面处理的加强体块，两侧和前面均设有固定耳。
	24
	张
	
	
	[image: ]

	5
	功能柱
	规格360*210*760mm，与桌子和面色相匹配壁厚9mmPP改性材质注塑成型；表面光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
	24
	张
	
	
	[image: ]

	6
	学生电源
	外箱体由钢制材质，电源置于台面，面板与台面呈45°夹角，既便于读取参数又便于操作；交流输出：1.5V—24V，共8档,电压表在线实时显示，最大电流3A，过载保护。直流输出：1.25V—24V范围内连续可调，最大输出电流3A，过载保护，直流电压表电流表在线实时显示。稳压6V：最大输出电流为500mA。学生台另有电流计1只（电流0.6，3A二档，）、电压计1只（电压3V，15V二档）、灵敏电流计1只（±300uA），市电220V到桌。
	24
	套
	
	
	[image: ]

	7
	实验凳
	A：凳面  1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光                                                                                                                                                                                                                                                                   B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管  2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象
C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型                                                           
D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。
	48
	张
	
	
	[image: ]

	8
	全室220V线缆系统
	1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。
2、主干电源线采用4平方优质多芯铜质护套线。
3、支干电源线采用2.5平方优质多芯铜质护套线。
	1
	室
	
	
	[image: ]
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	6、物理力学实验室配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	教师演示桌
	尺寸：2400*700*850㎜                                                   
一、台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。

二、主体框架为钢制；桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。
铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。
三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。
	1
	张
	
	
	[image: ]

	2
	教师椅
	1、规格：≧560mm×520mm×800mm；   
2、面料：背部为透气单层网布布料，坐垫采用优质阻燃麻绒布料，耐磨性强.透气性好；   
3、海绵：采用高密度定型阻燃海绵，阻燃处理，坐感舒适，回弹率高。   
4、气压棒：优质气压棒，采用优质转椅铝合金底盘机构，使用更加灵活方便；   
5、五星脚：优质钢架电镀五星脚，静音橡胶滑轮。
	1
	张
	
	
	[image: ]

	3
	教师总电源
	总体性能：符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》*教师控制电源部分：①教师演示台设教学安全电源控制台，对学生实验电源进行分组控制。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通
过主机控制学生实验电源的电压。实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能。教师演示电源部分： 
①市电输出220V±10% 
②提供：直流高压输出240V/300V                                                                                ③提供：低压直流大电流40A+10A， 8S+2S 
④提供：直流2V-24V输出额定电流2A、4A、6A
⑤提供：交流2-24V/分档输出3A、6A、12A（2V一档）
	1
	套
	
	
	[image: ]

	4
	学生实验桌
	尺寸：1200*600*780，实验桌柜体整体铝合金型材模具压铸成型，不允许含有三聚氰胺板等板材类构造。
台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。

前横梁：采用33x33mm壁厚1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中横梁：采用33x33mm半圆弧壁厚1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。加强横支撑件：采用12x100mm壁厚1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
后挡板：采用50*20mm壁厚1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。桌腿由立柱、顶底支脚和脚套组成。
立柱：采用133x55mm壁厚1.5mm,上腿规格：长515mm宽55mm高140mm，壁厚3.0mm。上腿左右脚设置压铸一体化耳朵方便与台面固定布局合理。下腿规格：长539mm宽95mm高168mm，壁厚3.0mm。设计中心点为支撑点符合等腰三角形原理，使支撑更加牢固，不易头重脚轻,优质铝材带凹型蓝色饰条材料加强抗变形，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。
支脚：采用3mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
脚套：采用ABS材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。中间有一凹槽，用于上螺丝把支脚固定于地面上，配有蓝色塑料盖封口。桌脚配有4个橡胶垫，80*50*8mm椭圆形加强防滑。
书包斗：规格450*300*150mm,厚度5mm，镂空设计，采用ABS材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗有8根宽度为30mm的光面处理的加强体块，两侧和前面均设有固定耳。
	24
	张
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	5
	功能柱
	规格360*210*760mm，与桌子和面色相匹配壁厚9mmPP改性材质注塑成型；表面光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
	24
	张
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	6
	学生电源
	尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，
面板采用耐磨、耐腐蚀面板。
有电源开关
设置2路多功能220V交流插座，操作简单，安全可靠。
	24
	套
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	7
	实验凳
	A：凳面  1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光                                                                                                                                                                                                                                                                   B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管  2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象
C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型                                                           
D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。
	48
	张
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	8
	全室220V线缆系统
	1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。
2、主干电源线采用4平方优质多芯铜质护套线。
3、支干电源线采用2.5平方优质多芯铜质护套线。
	1
	室
	
	
	[image: ]


[image: 物理实验室]
	7、物理准备室配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	准备台
	规格：2400*1200*850㎜ 
台面：采用板厚为12.7mm实验室专用实芯理化板，具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能，
桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。
结构：设有储物柜。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道，开合十万次不变形。
铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。
	1
	张
	
	
	[image: ]

	2
	仪器柜
	1、规格：1080*500*2000mm
2、材质：PP材质
3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。
4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。
6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。
8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
9、仪器柜内部无可视金属材料
10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
	12
	台
	
	
	[image: ]

	3
	教师椅
	1、规格：≧560mm×520mm×800mm；   
2、面料：背部为透气单层网布布料，坐垫采用优质阻燃麻绒布料，耐磨性强.透气性好；   
3、海绵：采用高密度定型阻燃海绵，阻燃处理，坐感舒适，回弹率高。   
4、气压棒：优质气压棒，采用优质转椅铝合金底盘机构，使用更加灵活方便；   
5、五星脚：优质钢架电镀五星脚，静音橡胶滑轮。
	1
	张
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	4
	电源
	国标，220V交流插座。
	2
	套
	
	
	[image: ]

	5
	电气管线施工
	1、电工管采用PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。2、主干电源线采用4 mm多芯铜质护套线。3、支干电源线采用2.5mm 、1.5mm多芯铜质护套线。
	1
	室
	
	
	[image: ]







	8、图书馆配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1.家具
	
	
	

	1
	钢木书架（五组一列）
	一、规格尺寸：长900mm，架深450mm，架高2000mm，层数：6层。材质：一级锻造冷轧钢 结构：双柱双面，立柱：45*34厚度为≥1.2mm中心槽≥20mm,凸型槽≥15mm ,群腿：810*100*34厚度为≥1.6mm立柱：孔≥20mm,孔的间距≥25mm,4道折弯加强； 隔板：807*210厚度为≥25mm,6道折弯加强，挂板：442*125mm压型加强厚度1.0mm； 挡书条：2道折弯加强,顶板：810*450*40mm 。采用静电喷粉、高温固化而成。安装方式：全拆装。层板厚度采用≥1.0mm的优质冷轧钢板一次滚压成型，层板正面压两组圆弧筋，每组由一主筋和一辅筋组成，每组筋宽为12mm±0.5mm，承重≥100kg，  表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接，四挂钩挂板相对于传统挂板，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。立柱采用≥1.2mm优质冷轧钢板一次滚压成型，截面尺寸45*34。 其设计采取三面压双筋处理，层数和间距可根据客户需求调整设计方案，结构结实，具有稳固性。书架侧板，顶板，底腿外镶18厚三聚氰胺板饰面多层板，黑色部分为钢板，木质部分均为L型，三节拼装制。
符合GB 24410-2009室内装饰装修材料木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≦125g/L， 甲醛含量达到E0级标准。e.热熔胶：采用达到GB18583-2008国家标准的产品。 
	48
	组
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	2
	阅览桌6人
	规格：2000W*800D*760H钢木结构
桌腿：选用一级优质冷轧钢板，钢脚采用厚≥1.5mm的钢制圆管经过模具模压而成，桌面底部有加强梁，保证架体稳固。所有钢制部分均经过酸洗磷化处理，且长期使用不生锈，采用优质环保塑粉静电粉喷塑 。
台面：一体化台面，25mm橡胶木板。
	8
	张
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	3
	阅览椅
	阅览椅规格：500*475*780mm。
内部填充物：采用高密度高弹性海绵组合体，座包由高回弹海绵、密度绵组成，能保持在较长时间内依然有足够的弹性及支撑力，外包专用优质布料。
椅背符合身体曲线的弧度，椅座内陷，坐感舒适，质地均匀无拼接，整体美观大方。
椅架采用优质橡木实木腿。
腿子直径≥30mm，椅背高度≥780mm。
	48
	张
	
	
	[image: ]

	2.其他
	
	
	

	4
	书梯
	尺寸：≥1040mm*400mm*650mmW。
材质：壁厚≥1.0mm（±0.1mm）冷轧钢板
工艺：全钢材质,壁厚≥1.0mm冷轧钢板激光切割、折弯焊接成形，喷涂两遍环氧底漆两遍高档面漆，精细打磨；三层登步，踏板带防滑突起，带四个万向静音轮.
	1
	个
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	5
	书车
	尺寸：≥900mm*800mm*360mmW。
材质：壁厚≥1.0mmmm（±0.1mm）冷轧钢板
工艺：全钢材质,壁厚≥1.0mm冷轧钢板激光切割、折弯焊接成形，喷涂两遍环氧底漆两遍高档面漆，精细打磨；三层平板结构，弧形扶手设计，带四个万向静音轮.
	2
	个
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	9、计算机教室配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	教师电脑桌
	1400mm*600mm*750mm，钢木结构，桌面采用三聚氰胺多层板，板材厚度≥25mm。桌架采用钢制结构，钢材壁度≥1.0mm。
	1
	张
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	2
	教师椅
	1、规格：≧560mm×520mm×800mm；   
2、面料：背部为透气单层网布布料，坐垫采用优质阻燃麻绒布料，耐磨性强.透气性好；   
3、海绵：采用高密度定型阻燃海绵，阻燃处理，坐感舒适，回弹率高。   
4、气压棒：优质气压棒，采用优质转椅铝合金底盘机构，使用更加灵活方便；   
5、五星脚：优质五星脚，静音滑轮。
	1
	张
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	3
	学生电脑桌凳
	桌子尺寸：1400mm*600mm*750mm，钢木结构，桌面采用三聚氰胺板，板材厚度≥25mm，桌架采用钢制结构，钢材壁厚≥0.8mm。两张凳子：340mm*240mm*420mm，凳面采用三聚氰胺多层板，板材厚度≥25mm，凳腿采用20mm*40mm钢管，壁厚≥1mm，脚套为环保塑料，软质。
	25
	套
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	10、计算机辅房配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	器材柜
	1、基材：优质冷轧钢板，板厚≥1.0mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形、表面水平底≤0.5mm，最大间隙2mm。2、表面处理：酸洗、磷化、高压静电喷塑、绿色环保、表面平滑、凃层坚固、内外凃层色泽一致；3、颜色：亚光灰。4、规格：1800×850×390mm。
	8
	个
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	1
	置物架
	单层180kg, 1200*400*2000mm,4层
立柱厚度 30*50*1.5mmC型钢 
横梁厚度 30*50*1.2mmP型钢 
层板厚度 1.0mm厚的冷轧钢
	6
	节
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	11、录播教室配置清单

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	一、录播设备
	
	
	
	
	
	

	1
	4K超高清摄像机
	1.采用≥1/2.5英寸，最大支持850万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K(3840x2160)超高分辨率的优质图像采集，并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 
2.至少采用4K长焦镜头，水平视场角≥71°，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。
3. 要求支持3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。
4. 要求支持HDBaseT接口，支持4K视频格式，一根网线即可完成摄像机的供电、控制和音视频传输。
5. 要求支持HDBaseT、HDMI、网络三路同时输出4K视频。
6. 要求支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议，支持网络VISCA控制。
7. 要求支持多种白平衡方式供选择，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动。
8.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~ +30°。转动速度范围，水平：1.7° ~  76°/s，垂直0.5° ~ 15°/s
9. 要求支持预置位过程图像冻结功能。
10. 要求支持水平、垂直翻转功能。
11.摄像机可设置不少于255个预置位，预置位精度≤0.1°。
12. 要求支持网口音视频编码输出，支持H.264/MJPEG视频编码标准，支持TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP/RTMPS,Onvif,DHCP,SRT,GB/T 28181,组播等网络协议；网络视频编码码率H264: 0-60Mbps，MJPEG：0-200Mbps
13. 要求支持Line In/Mic In, 3.5mm 音频输入支持，支持网络音频AAC、G711A编码标准；网络音频编码码率最大可支持128Kbps。
14. 要求可支持PoE供电。
15.DC 12V输入，功耗≤12W 。
	5
	台
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	2
	4K录播主机
	1.录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置不低于国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥2T硬盘。满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。
2.录播主机具有≥6英寸触控液晶屏幕，可显示设备运行状态等信息，可通过触控方式设置设备基础信息。
3.视频输入接口：支持≥4路HDBaseT接口，≥4路HDMI接口，其中HDBaseT技术实现远距离4K超高清信号无压缩、无延时传输，一根网线即可完成供电、控制、传输。
4.视频输出接口：支持≥4路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI接口，≥2路HDBaseT接口。
5.音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥2路本地音频信号采集接口；支持≥3路音频输出接口，其中至少2路凤凰端子输出接口，1路3.5mm输出接口。
6.支持≥2路100/1000Mbps自适应网口。支持双网卡，支持局域网（网络摄像机等设备的接入）和互联网彼此隔离，独立工作，互不影响。
7.支持≥1路TYPE-C接口；≥2路USB 3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。
8.具有≥5路控制口，支持至少4路RS232接口和1路RS485接口，可支持对接第三方中控、物联等可编程软件，实现对设备的管控。
▲9.视频编码：支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。(提供检测报告)
10.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。
	1
	台
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	3
	4K高清录播系统
	1.要求系统支持账号密码登录。录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。
2.要求录制格式支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps。
3. 要求支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，≥6路预监画面。
4. 要求导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中鼠标拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。
5. 要求支持添加字幕，支持包括系统时间在内的不少于九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色。系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号。
6. 要求支持导播模式设置：支持手动、半自动、全自动模式，支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号。
7. 要求提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过鼠标触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。
8.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。
9. 要求台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。
10. 要求支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。
11. 要求系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持鼠标操作。
12. 要求系统可以进行音量设置，可以采用鼠标拖动方式控制设备输入输出的音量大小。
13. 要求系统支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。
▲14. 要求所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。(提供检测报告)
15. 要求系统支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，可选择多种自动分割时长。
16. 要求系统具有推送公网直播功能，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，支持直播列表的查看。
17. 要求支持虚拟抠像功能，支持≥5路摄像机信号的虚拟抠像处理，支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等功能。
18. 要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。
19. 要求支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。
20. 要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。
21. 要求内置的行为分析系统，支持对教室人数、举手人数、站立人数、背身人数、趴下人数、低头人数、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。
22. 要求内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。
23. 要求支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。
24. 要求进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。
25. 要求创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。
26. 要求支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。
27. 要求系统支持中英文版本切换，满足多种应用场景。
	1
	套
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	4
	智能分析主机
	1.要求主机采用标准≤19英寸机架式安装，前面板采用单键式极简设计，简约实用。
2.要求主机采用不大于DC12V安全电压供电，低功耗无风扇设计,工作噪音≤21db(A)。
3.要求采用嵌入式架构，内置AIoT智能芯片，支持AI图像跟踪技术，能够达到5TOPS标准或以上的算力。
4.集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。
5.要求具备≥4路USB接口，支持接入I/O设备，要求具备≥1路HDMI OUT。
6.要求具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。
7.整机采用耐腐蚀技术处理，需通过符合标准的盐雾试验，试验时间不少于60小时。要求产品通过GB/T 2423.17-2008盐雾实验。
8.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，要求产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验。
	1
	台
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	5
	图像跟踪系统
	1.要求支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学下的老师、学生多人跟踪识别。
2.可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果。
3.要求具备身高自适应功能，无论老师、学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动等都不会被误判。
4.要求具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响。
5.要求系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄。
6.要求系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统。
7.要求系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。
8.要求系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为聚焦参考区域。系统对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性。
9.要求系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置不少于4个守望点相连实现智能跟踪。
10.要求系统具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键切换。
11.要求系统智能识别教师身体朝向。当教师面朝学生时，智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式。
▲12.要求支持手势识别功能，可一键开启此功能。教师可以通过手势控制学生摄像机的拍摄。(提供检测报告)
13.要求系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取≥4路IP视频流进行智能图像分析，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置。
14.要求支持两种跟踪模式：伴随式模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。
15.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。
16.要求支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立时学生特写摄像机跟踪拍摄，支持多个学生起立切换为学生全景拍摄。
17.要求系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，设置云台速度，速度系数不少于0～99可调。
18.要求系统可设置变焦速度，速度系数不少于1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节。
▲19.要求系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数不少于0～9000可调。(提供检测报告电子件)
	1
	套
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	6
	4k变焦半球网络摄像机
	800万半球型网络摄像机
采用深度学习硬件及算法，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持人脸抓拍
最高分辨率可达3840 × 2160 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾
采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达30 m
支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出
符合IP67防尘防水设计。
支持电动变焦
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：120 dB
调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°   
焦距&视场角：2.7~12 mm，水平视场角：108.1°~45.6°，垂直视场角：58.4°~25.7°，对角视场角：127.4°~52.2° 
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持
红外波长范围：850 nm 
最大图像尺寸：3840 × 2160
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
三码流：H.265/H.264 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出
最大支持AC24/DC24 V，1 A
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA， 


启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）   
电流及功耗：DC：12 V，0.88 A，最大功耗：10.5 W
PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 
防护：防水防尘：IP67
防暴：IK08
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	数字音频矩阵
	1、信号处理：要求主机采用≥4核高速DSP处理芯片，64bit处理内核，主频≥1GHz,最大主频1.3GHz，最快信号处理延时≦8ms；支持48KHz采样率；支持≥24KHz带宽处理噪声抑制和回声消除功能。
2、音频输入/输出：≥16路音频通道输入，≥16路音频通道输出。
3、麦克风输入：≥8路48V幻象供电的麦克风输入，幻象供电可软件开关。
4、模拟音频输入：≥6路差分信号输入
5、模拟音频输出：≥10路差分信号输出
6、增益调节：支持麦克风ADC增益0到35dB可调；支持DAC输出增益0到127等级可调；支持噪声抑制有0到18等级可调，混响抑制0到4级可调，扩声还原度0到10级可调。
7、回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥60dB, AEC有≥16等级可调，AEC延迟值4-255ms。
8、反馈抑制（AFC）：反馈抑制效果器支持控制开关，并且支持≥16段自适应频率滤波器；反馈抑制频率可手动调整；反馈抑制效果器可有效提升传声增益幅度：≥15dB。
9、自动增益控制（AGC）：增益控制幅度-24dB到24dB可调，并可开关自动增益控制功能。
10、AI智能降噪（ANS）：内置AI智能降噪算法，有效降低和滤除教室内常见稳态噪声，同时还可有效降低和滤除教室内瞬态噪声，最大噪声抑制幅度≥36dB。
11、设备调音：主机软件可根据现场需求，分别支持反馈抑制调音、手持麦扩声调音和AEC调音功能。
12、一键调音：设备机身和调试软件均支持一键AI自适应声场调音。调音时，主机操作音箱自行发出调试声音，并在参数调试完成后自行结束调试。调试后，观察主机软件，可正确显示房间内吊麦及音箱数量，并明确显示调音成功或调音失败。
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	指向性话筒
	1.单体:背极式驻极体。
2.指向性:心型指向/超心型指向。
3.频率响应:50Hz-16kHz。
4.灵敏度:-45dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)灵敏度高，失真小，动态范围大。
5.输出阻抗:不少于500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)。
6.负载阻抗:≥1000Ω。
7.使用电压:48V幻象电源。
8.清晰的人声拾音。
9.幻象电源供电方式。
10.内置晶体管放大器。
11.配弹簧传输线。
连接端：XLR三针公卡侬。
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	智能中控屏
	1、采用≥10吋触控屏幕，分辨率不低于1920x1080。
2、不少于1个RS-232接口，1个USB接口，1个网络接口，1个HDMI接口。 
3、支持控制录播系统的录制、暂停、停止、开启互动等功能。
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	时序电源控制器
	1.整机最大电流：≥15A
2.单路最大电流：≥13A
3.继电器最大电流：≥30A
4.输出路数：≥8路受控，2路直通
5.USB输出：不小于5V1A
6.显示方式：≥2.4吋显示屏 
7.通讯方式：支持RS232、网口
8.级联数：≥255台
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	资源管理平台应用系统
	一、基础功能
1、平台支持多级部署应用，既可以部署于区域信息中心也可以部署于学校机房。以满足区域教育资源的共建共享和校本资源建设与管理。
2、采用B/S架构设计，支持IE、360等主流浏览器访问，方便用户进行使用管理。
3、界面干净、操作简单，系统本身无任何弹窗、广告等垃圾信息。首页以模块的方式展示：新闻公告、直播活动、课程资源、教研活动等子模块，支持通过跳转入口快速进入相关功能模块；支持后台配置相应模块的开启或关闭，支持自定义平台名称、平台LOGO。
4、首页具有快速导航栏，方便用户快速跳转至相关功能模块，支持自定义导航栏名称、顺序等，支持创建二级导航菜单，方便学校个性化设置。
5、公告发布与管理：首页新闻公告栏可直观展示学校通知、直播活动、行政公告、教育新闻等信息，通过滚动播报的方式，便于师生实时了解校园活动、最新政策。支持查看新闻公告详情，显示标题、发布人、发布时间、阅读次数、文章内容、图片。为了方便管理通知公告，支持预编辑公告内容和定时发送功能，支持自定义公告类型，支持标题检索。
6、用户管理：平台支持通过手机号、微信扫码进行注册，注册完成后可以通过账号密码、微信扫码和手机验证码等方式进行登录。支持根据不同的角色分配相应权限。
7、设备管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、视频存储，并具备直播和点播功能。支持录播设备管理功能，可远程预览录播画面、设备信息查看、设备状态监测、数量统计等。
8、自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。
9、后台管理：支持查看存储空间使用情况，支持课程永久权限开启/关闭，支持个性化设置脚链。
10、一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。
11、强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。
12、支持个人信息查看，在线修改密码，上传个性化头像。
13、教师空间： 
（1）支持查看教师个人创建的全部课程，包括普通课程、直播课程、教研活动、远程互动课程、收藏的课程列表等。
（2）支持查看教师个人课表信息，按照周课表显示，显示上课时间、节次、教室位置等信息。支持从课表点击课程，快速创建直播课或远程互动课。
（3）支持查看我的课程列表，支持跳转至创建课程界面，方便教师快速创建课程。具有课程管理调整接口，方便教师快速管理课程信息。
（4）支持查看我的直播课程列表，包括直播中、未开始、已结束所有个人的直播课程信息，为了方便教师使用直播功能，具有快速创建直播活动和直播管理跳转接口。
（5）支持查看我的教研活动列表，包括：课例评课、直播教研、互动教研所有个人教研活动，为了方便教师使用教研功能，具有快速发起教研活动跳转接口。
（6）支持查看我的互动课程列表，为了方便教师开展远程互动课程，具有快速创建互动课程跳转接口。
（7）支持查看教师个人收藏的所有活动/课程列表，快速定位到详情。方便教师管理个人收藏夹。
14、学生空间
（1）支持查看学生个人的课表信息，，按照周课表显示，显示上课时间、节次、教室位置等信息
（2）支持查看学生个人的收藏列表，包含课程列表和直播列表，方便学生构建个人视频资源库。
（3）支持查看班级群，点击进入班级群页面，可在群内进行消息的沟通，为学生构建一个干净的学习沟通空间。教师若有公告，也会在班级群内进行通知。
（4）支持查看班级公告，可在公告列表中查看历史公告容。
15、班级空间
（1）支持查看教师个人所在的班级列表，可在班级空间的群内发送文件和消息，实现实时沟通
（2）支持发布班级公告，支持文字或文件，可在公告列表中查看过往发送的内容。默认保存三年的信息。

二、资源管理
1、资源颗粒度管理：支持精品课程视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，并支持根据观看热度、知识点和播放量不同维度在平台呈现，支持热度排行榜、播放排行榜、知识点菜单等功能。
2、录播资源管理：支持查看录播资源列表，支持按资源名称/主讲人快速搜索，支持按教室、年级、学科、时间、使用情况、资源大小查询录播的视频资源。
3、录播主机资源管理：支持远程管理录播主机上的精品课程资源，支持批量删除、手动上传等，支持查看录播主机录制完成的通道画面和合成画面，并支持单个视频资源的播放、删除、上传和下载。
4、系列课管理：支持用户可灵活创建各种视频专辑，可将同一类型的视频进行归类，便于视频的归整、便捷查询和统一管理。支持自定义系列课名称和封面，支持按照学科、年级等不同方式进行分类，支持设置观看权限。
5、课程资源管理：课程资源包含：精品课程、校园广播、专题课等，支持按名称、主讲人快速搜索课程资源，支持按模块、年级、学科筛选课程资源，支持手动新建、批量删除课程资源。创建课程资源时，可自定义课程名称、封面、简介等；支持关联视频资源或手动上传；支持按主讲人、年级、学科、教材章节、知识点分类；支持指定可见范围；支持Word、Excel、PPT、pdf、PNG、jpg等课件资源上传，满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习。

三、直播点播
1、基于HTML5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播、直播观看。
2、直播活动
（1）首页直播活动栏可预览当前的直播活动，包含正在直播、即将开始和已经结束的直播活动。可通过快捷按钮跳转至直播活动主页。
（2）直播界面可同步查看直播简介，下载课程资料，支持对直播视频点赞、收藏和分享。（3）直播分享：支持自动生成直播活动海报并下载到桌面，支持海报分享、二维码分享、链接分享三种分享方式。
（4）观看直播过程中可边看边聊，聊天室可发表个人对直播活动的想法。支持全屏播放和一键静音，支持高清和超清两个清晰度选择，方便用户在不同的带宽环境下观看直播。
（5）支持直播活动语音转写功能，支持实时分析师生课堂中的语音并即时转译成文字。具有高频词功能，支持实时统计分析课中的高频词，并根据频次自动排序。
3、直播回放
（1）支持预览已结束的直播活动，并根据播放量自动排行。
（2）直播回放界面可同步查看直播简介，下载课程资料，支持对直播视频点赞、收藏和分享。
（3）回放视频分享：支持自动生成直播活动海报并下载到桌面，支持海报分享、二维码分享、链接分享三种分享方式。
（4）观看回放过程中可边看边聊，支持全屏播放和一键静音，支持0.5x、1x、1.5x、2x倍速播放，支持自由拖动播放进度条。
（5）回放过程中可查看语音转写的文字记录，支持通过关键字搜索功能快速跳转至播放节点；支持下载转写的文字记录，并生成word文档。支持查看高频词云统计情况。
4、精品课程点播
（1）支持按年级、学科、时间筛选所需的课程资源，支持按名称、主讲人快速搜索。
（2）支持热度排行、播放量排行和知识点菜单展示优质课程资源。
（3）精品课程点播过程中可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和评论。支持全屏播放和音量调节，支持0.5x、1x、1.5x、2x、3x倍速播放，支持自由拖动播放进度条。
（4）视频打点功能：观看视频时可自由打点评论，并通过打点文字快速跳转至视频播放节点。
（5）语音实录：点播过程中可查看语音转写的文字记录，支持通过关键字搜索功能快速跳转至播放节点；支持下载转写的文字记录，并生成word文档。支持查看高频词云统计情况。
5、系列课点播
（1）支持按年级、学科筛选所需的课程资源，支持按名称、主讲人快速搜索，支持按播放量和发布时间排序。
（2）支持查看系列课简介、播放次数、关联资源数量、老师姓名等信息。支持课程资源列表，支持系列课收藏。
（3）系列课播放过程中可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和评论。支持全屏播放和音量调节，支持0.5x、1x、1.5x、2x、3x倍速播放，支持自由拖动播放进度条。
（4）视频打点功能：观看视频时可自由打点评论，并通过打点文字快速跳转至视频播放节点。

四、教研评课
1、教研活动管理：支持创建各年级、各学科的网络教研活动,支持自定义每个网络教研活动的展示封面、教研主题、教研内容、教研时间，支持上传教研相关的视频、图片、文档附件。支持课例评课、直播教研、互动教研三种教研模式。
（1）课例评课管理：支持对指定的授课视频进行教研评价，支持设置评课权限为公开、指定教研组、指定教师，支持根据不同的学科选择指定的评课表。
（2）直播教研管理：支持对实况直播的课程进行在线评课教研，创建直播教研时可根据课表选择指定教室、指定时间段的教研活动。支持设置直播人数上限；支持预制暖场素材。支持设置评课权限为公开、指定教研组、指定教师，支持根据不同的学科选择指定的评课表。
（3）互动教研管理：支持对“专递课堂”进行教研评价，支持自由创建线上互动课堂教研评价。默认教研视频为主讲教室合成画面，支持自由选择是否加入教师全景、学生全景画面。支持签到设置、评论开启、评课表模版设置。
（4）评课表管理：支持编辑和批量删除评课表。支持学科要求自定义评课表，包含：标题、引导语、评分项、主观意见，支持自定义每个评价指标的分值。
2、教研组管理：支持统一管理本校教研组，支持分享、编辑、解散和批量删除。可申请加入已建好的教研组，也支持邀请指定人员加入教研组。
3、支持按学校要求自由创建各年级、各学科的教研组，支持自定义每个教研组的名称、展示封面和内容简介。支持设置加入权限，支持邀请指定人员加入教研组。
4、课例评课：
（1）首页可快速跳转至课例评课界面，支持按年级、学科、观看热度、播放量、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人快速搜索。
（2）课例评课过程中可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和分享。支持全屏播放和音量调节，支持0.5x、1x、1.5x、2x倍速播放，支持自由拖动播放进度条。
（3）支持边看边评，教研人员在观看视频的过程中根据预置的学科评课表指标给出相应分值和评价。支持实时显示评价进度和得分情况。

5、直播教研：
（1）首页可快速跳转至直播教研界面，支持按年级、学科、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人快速搜索。
（2）直播教研过程中可同步查看课程直播简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和分享。支持全屏播放和音量调节，支持0.5x、1x、1.5x、2x倍速播放，支持自由拖动播放进度条。
（3）支持边看边评，教研人员在观看直播的过程中根据预置的学科评课表指标给出相应分值和评价。支持实时显示评价进度和得分情况。
（4）数据支撑：直播教研过程中可打开AI分析界面，通过教情、学情分析，从教师和学生两个维度综合分析本次直播课程的实时教授情况，通过数据和图标直观呈现，为直播教研活动提供数据支撑。
6、互动教研：
（1）首页可快速跳转至互动教研界面，支持按年级、学科、观看热度、播放量、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人、时间快速搜索。
（2）互动教研过程中可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和分享。支持全屏播放和音量调节，支持0.5x、1x、1.5x、2x倍速播放，支持自由拖动播放进度条。
（3）支持边看边评，教研人员在观看互动课程的过程中根据预置的学科评课表指标给出相应分值和评价。支持实时显示评价进度和得分情况。

五、数据统计
1、平台具有独立的数据看板界面，可实时掌握平台使用情况，了解直播总量、录播资源、课程资源、专递课程、教研活动等数据。
2、直播活动数据统计：支持查看直播总量和本月直播数，观看总数和本月观看量，支持查看各学科直播数据，包含今天、近7天、近30天的数据图表。滚动播报直播动态，便于客户实时了解最新直播活动。具有播放量排行榜。
3、课程资源数据统计：支持查看课程资源数据统计、年级课程资源统计、课程播放排行榜、教师课程/学科课程统计等数据。
4、教研活动数据统计：支持查看教研活动总数、观看人次、评课次数、教研教师数量、教研组总数等数据信息，实时显示近1周的动态。通过图表的形式呈现人均教研活动学科分布、教研类型、教研组学科占比等数据信息。滚动播报实时教研动态。具有热门教研和教研组课程排行榜等信息。
5、资源管理数据统计：以图标的形式呈现各学科录播资源统计数据；实时呈现存储空间和使用量情况；以图表的形式呈现资源使用率和不同视频时长的分布情况。

六、教情分析
1、课堂教学行为分析：AI分析系统能自动识别的教师行为,如：讲授、巡视、师生互动、指导学生、教师提问、书写板书等多种行为；可根据不同的教学行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，可自动定位到课堂实录的特定时刻，方便进行快速回顾教学环节；
2、展示模型：支持以秒为颗粒度对教师讲授、师生互动、指导学生、教师提问、书写板书等教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析，以课堂时间为轴线形成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示课堂每个时刻的行为类型和持续时长。
3、教师巡视分析：支持对教师巡视停留占比情况进行AI分析，可自动生成教师巡视停留模型热力图，要求轨迹图以教室3D模型形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。
4、课堂问题汇总：支持以创新型、评价型、分析型、应用型、理解型、记忆型、非思维等类型问题对课堂问题进行AI数据统计，可自动统计课堂中的问题类型和数量。点击详情时间戳中对应的实时AI转写字幕可自动跳转到对应的视频节点。 
5、学生回答情况分析：支持按照肯定性回答、解释性回答、无回答等维度对学生回答情况进行分析，可汇总不同维度的回答次数和所占百分比，并可查看整堂课程中的回答问题情况详细分布。
6、支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：要求支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估，支持分别以学生行为时间和教师行为时间轴方式展示。
7、RT-CH教学模型：引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型中的哪种类型。

七、学情分析：
1、学生学习分析：支持从听讲、举手、读写、学生汇报、生生互动、等不同维度对整个课堂中的学生学习情况进行AI分析，可统计每个维度的学习用时占比和时长。可根据不同的学生行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，可自动定位到课堂实录的特定时刻，方便进行快速回顾教学听课环节；
2、学生表情分析：支持按照消极、平静、开心、难过、生气、反感、害怕等不同维度对学生的表情进行AI分析，可统计不同维度的人员数量、所占百分比和峰值时间，点击峰值时间可自动跳转到对应的视频节点。
3、学生动作分析：支持按照趴桌子、举手、站立、回头等不同维度对学生的动作进行AI分析，可统计不同维度的人员数量、所占百分比和峰值时间，点击峰值时间可自动跳转到对应的视频节点。
4、课堂纪律分析：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、迟到人数、早退人数等。
5、学生参与度和专注度分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的参与度和专注度进行分析统计，形成学生观课专注度和参与度曲线变化数据统计。

八、语音分析
1、语速分析：支持按照时间轴对整堂课程中的语速进行AI分析，可自动统计讲述字数和课程时长。支持查看每分钟节点的语速。
2、词汇分析：支持对整堂课程中的高频词和语气词进行AI分析，可自动统计教师在授课过程中的高频词和语气词，以及使用次数，帮助教师改善教学用词。
3、课堂总结：支持通过AI分析自动生成课堂总结，帮助教师改善教学方式方法，提升教学质量。
4、语音转写回看：观看视频过程中可查看语音转写的文字记录，支持通过关键字搜索功能快速跳转至播放节点；支持手动纠错，通过编辑功能，可手动修改语音转写的内容。
	1
	套
	
	
	[image: ]

	二、多媒体辅助设备
	
	
	
	
	
	

	1
	观摩电视机（含机架）
	42英寸侧墙安装预监电视。
	2
	台
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	2
	千兆交换机
	24口全千兆
	1
	台
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	3
	机柜
	19英寸/22U，材质：钢制。
	1
	套
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	4
	智慧讲桌
	1、讲桌采用1.2mm-2.0mm冷轧钢板桌体，整体外观流线型设计，美观大方，具备防火特性，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒。
2、桌面为抗倍特板材质，具备防水、耐撞击性、耐磨、防火、耐烟灼、防静电，稳定性强、平整又不易变形、无毒无害、绿色环保等特性。
3、讲桌设计尺寸长×宽×高约为1200mm×650mm×1020mm，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，兼顾站立教学或者坐着操作电脑。
4、桌面内置≥23英寸电容触控屏，并支持10点同时触摸。
5、电容触控屏具备单独的开关按键，显示屏接口类型为VGA，HDMI，屏幕分辨率支持1920x1080像素，屏幕融合在讲台中，无突出边角，无法在没有工具的情况下拆除。
6、电容触控屏支持同步显示并能操控交互智能平板的画面，与桌面呈25°角，以最佳视角显示教学内容，教师正面授课，录像效果好，提高教学效率。
7、讲桌桌面内置弹射式接口面板，包含1个HDMI接口、1个VGA接口、1个USB口、1个网络接口、1个音频接口等，不使用时，可按下与桌面平齐，避免受到撞击，支持笔记本电脑接入。
8、支持外接PC电脑，可以将PC电脑内容显示在主屏上，支持1路HDMI OUT输出，可外接投影、显示器等多媒体设备。
9、讲桌柜体左侧预留电脑主机观察窗口，无需打开柜体的情况下也能正常开关电脑主机； 
10、讲台设置有2个220V电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备。
11、讲桌设置有键盘抽屉，可放置黑板擦、书写笔、键盘和鼠标等，抽屉内预留4路USB快速充电接口，即使讲桌不开机，依然可以持续充电，可连接键盘鼠标使用,方便教师操作，讲桌桌面留有足够空间放置笔记本、教案等物品。
12、柜体下方设置有19英寸设备安装机柜，高度10U。
13、柜体下方预留多处散热孔，可以有效保证讲桌内设备的热量及时散出。
14、讲桌支持安装地脚，选配增高底座，预留增高底座安装孔位。
	1
	套
	
	
	[image: ]

	5
	导播键盘
	1、要求支持网络控制方式，具有独立的IP地址。
2、要求采用变速四维摇杆进行控制，扭动摇杆可控制云台摄像机转动，镜头变焦放大缩小。
3、预置位：对应录播设备的预置位功能，可调用录播设备的预置位，也可通过键盘设置预置位，先点击预置按钮，在通过右上角摇杆，选择合适的画面，再点击预置位数字即可设置成功。
4、采用自主设计的旋钮功能，具有无极调速功能，可实现云台速度、变倍速度调节。
5、要求支持IE浏览器添加前端设备。
6、要求支持添加1-6路摄像机ip\端口号，控制几路摄像机，依次填写几路摄像机。
7、预置位按键≥9，支持每路摄像机添加≥9个预置位。
8、布局按键≥5，对录播主机的布局切换。
9、视频切换按键≥7，切换录播的备播视频。
10、切换控制按键≥7，切换云台摄像机控制。
11、导播功能按键≥5，录播\暂停\停止\手自动\直播\VGA锁。
12、提示音：按键声音提示开/关。
13、按键：硅胶按键，支持背光。
14、输出接口：RS422（预留）≥1、RS232（开发口）≥1、LAN≥1。
15、电源：DC12V-2A/内正外负。
16、显示屏：TFT LCD ≥800*480
	1
	台
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	6
	录播课桌
	规格:710*470*760mm±5mm。
1.桌面及挡板：桌面板规格为620mm*448mm*18mm（±2mm），基18mm实木颗粒饰面板，边缘处以注塑工艺加厚到25mm，前方挡板规格为620mm*185mm*15mm（±2mm），18mm实木颗粒饰面板,边缘厚度18mm。面板及挡板材质达到国家标准环保E0级要求。桌面及挡板需采用注塑堪边工艺一次成型，四周无任何接缝，组合后规格620mm*470mm*210mm（±2mm）。桌面前沿堪边呈弧形向内凹，手部接触处做双曲面处理，使学生长时间使用不会硌手，增加舒适度。桌面左右两侧各带2个固定连接榫，用于与脚架进行硬连接。桌面正前方带多功能槽，多功能槽外规格为385mm*15mm*10mm（±1mm），多功能槽内沿垂直、外沿向后倾斜、底部做圆弧处理，外沿高于内沿并与内沿形成夹角，夹角应小于24°，当放置Ipad时所形成的角度符合人体工程学，保证学生能正视屏幕，保护视力，防治近视。
提供一次性注塑成型封边多功能桌面检测报告，产品符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》，检测项目至少包含：甲醛释放量：检测结果0.014mg/m3;盐雾试验：质量变化率1.17%;燃烧性能：检测结果合格。（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。
2.立脚管：采用φ32mm*1.5mm圆管。
3.课斗管：采用φ19mm*1.0mm圆管，共6根连接左右侧体，自然形成搁物架，钢架斗比塑料更结实耐用，比钢斗更轻便美观，实用性更强，同时斗内不集果皮纸屑，清洁方便。
4.左右侧体：规格为385mm*230mm*45mm（±2mm），采用抗老化ABS工程塑料一次性注塑成型。外观为非标准梯形结构，设计独特，该款课桌可重叠，在极大提高空间利用率的同时，也丰富了课桌的使用功能，增加应用场地的范围。
5.挂钩：左挂钩为球形状，右挂钩成Y形，可悬挂书包、手提袋等随身物品，并且在课桌左右链接摆放时，左右挂钩扣合在一起，使相邻课桌有效组合。
6.脚套：采用抗老化PP工程塑料一次性注塑成型。
	48
	张
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	7
	录播课椅
	规格400*410*440mm±5mm。
1.椅面板：面板座面规格：W400mm*D410mm（±2mm）,面板靠背规格H435mm*W440mm（±2mm）。材质：采用聚丙烯塑料一次注塑成型，绿色环保，无异味；硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击强。坐板四周弧形，中间低，符合人体工学的弧度，方便纠正学生坐姿，坐感舒适，达到久坐不累的效果。靠背结合人体背部曲面设计，靠感舒适，四周圆弧，圆滑饱满，无菱角.靠背下方带方型孔，即透气又方便学生搬移。同时形成两条加强筋，增加靠背强度。
2.椅立脚：φ25mm*1.5mm圆管。
3.座拉换：采用30mm*15mm*1.5mm矩管。
4.脚套：采用抗老化PP工程塑料一次性注塑成型。
	48
	把
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	8
	控制区操作台
	1400mm*600mm*750mm，钢木结构，桌面采用三聚氰胺板，板材厚度≥25mm。桌架采用钢制结构，钢材壁度≥0.8mm。
	1
	个
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	9
	操作椅
	1、规格：≧560mm×520mm×800mm；   
2、面料：背部为透气单层网布布料，坐垫采用优质阻燃麻绒布料，耐磨性强.透气性好；   
3、海绵：采用高密度定型阻燃海绵，阻燃处理，坐感舒适，回弹率高。   
4、气压棒：优质气压棒，采用优质转椅铝合金底盘机构，使用更加灵活方便；   
5、五星脚：优质五星脚，静音滑轮。
	1
	把
	
	
	[image: ]

	10
	音箱
	1.额定/峰值功率：≥60W/120W             
2.额定阻抗：     ≥8Ω                                                                                                               
3.特性灵敏度：  ≥88dB /w/m 
4.输出声压级：  ≥113dB/W/m(Continues)， ≥120dB/W/m(Peak) 
5.额定频率范围（-3dB）：≥ 80Hz－18KHz                                                                                                             6.辐射角度（H×V）：  ≥90°×50° 
7.扬声器单元：       LF：≥6.5"×1，HF：≥2"×1
	1
	对
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	11
	功放
	1．额定功率：≥立体声2×60W/8Ω 
2．频率响应：20Hz-20KHz  +1/-3dB 
3．额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB   话筒 -34dB±1dB 
4．失真度：≤0.5%
5．信噪比（话筒关闭、音调平直）：    ≥80dB
6．额定电源电压：交流220V /50Hz
	1
	台
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	12、普通书法教室1配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	一、教师用具
	
	
	
	
	

	1
	书法桌
	尺寸：1800*800*800mm，桌面采用18mm厚度进口优质橡胶木制作，四周加厚至36mm，桌腿截面不小于宽度35mm，长度58mm；横梁横截面不小于23*43mm。采用榫卯结构，结实牢靠。采用水性漆，三底两面工艺制作而成。该书法桌简洁大方，纹理通达清晰，边角打磨光滑，外观鲜明光亮，漆面均匀。
	1
	张
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	2
	书法椅
	尺寸：480*580*1100mm，材质：木制，椅面心辅料为中纤板，木材经烘干处理，含水率不高于12%.防虫 防蛀、经久耐用，传统木工工艺，榫卯结构。油漆采用嘉宝莉 木乐系列环保木器漆传统工艺，手工底漆 ，三遍打磨找平后再喷面漆，漆面光滑，耐磨耐高温，纹路清晰，甲醛释放量符合国家标准GB/T3324-2 017
	1
	张
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	3
	毛笔
	狼毫大楷、中楷、小楷，大白云、中白云、小白云。
	1
	套
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	4
	笔洗
	青花瓷，尺寸：≥130mm*9mm*5mm。
	1
	个
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	5
	笔架
	外形：仿古式。主材：优质干燥鸡翅木龙头笔挂。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。无霉变、虫 眼、死节、无明显变形。底长 37cm、底宽 13.5cm、高
47.5cm。可同时悬挂 14 支毛笔。
	1
	个
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	6
	笔筒
	规格：直径 95mm，高 100mm。陶瓷材质，中开片，颜色绿白黄，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。
	1
	个
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	7
	笔帘
	竹制， 35×40cm
	1
	个
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	8
	墨
	500ml 墨汁，
	1
	套
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	9
	砚台
	规格：6寸。 罗纹石材质仿古竹字砚制作成椭圆形， 选用石材雕刻，图案细腻、做工精致、带盖。
	1
	方
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	10
	镇尺
	规格：250mm×40mm×25mm 黑梓木材质，镇尺正面雕刻有精美图案。
	1
	副
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	11
	书画毡（教师）
	≥规格 1000mm×2000mm，优质羊毛、纤维混纺材质。
	1
	张
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	二、学生用具
	
	
	
	
	

	1
	书法桌
	规格不小于1400*600*760mm 样式：仿古设计，工艺要求：榫卯结构 材质：橡胶木木质， 水性漆:白茬精细打磨、三道底漆、精细打磨、修色、面漆。无流挂、无气泡、抗划伤。
	24
	张
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	2
	书法凳
	规格不小于280*320*440mm 样式：仿古设计 工艺要求：传统工艺，榫卯结构 材质：橡胶木， 榫卯结构 水性漆:白茬精细打磨、三道底漆、精细打磨、修色、面漆。无流挂、无气泡、抗划伤 。凳子腿尺寸：30*50mm。
	48
	张
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	3
	毛笔
	狼毫大楷、中楷、小楷，大白云、中白云、小白云。
	48
	套
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	4
	笔洗
	青花瓷，尺寸：≥130mm*9mm*5mm。
	48
	个
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	5
	笔架
	外形：仿古式。主材：优质干燥鸡翅木龙头笔挂。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。无霉变、虫 眼、死节、无明显变形。底长 37cm、底宽 13.5cm、高
47.5cm。可同时悬挂 14 支毛笔。
	48
	个
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	6
	笔筒
	规格：直径 95mm，高 100mm。陶瓷材质，中开片，颜色绿白黄，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。
	48
	个
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	7
	笔帘
	竹制， 35×40cm
	48
	个
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	8
	墨水
	500ml 墨汁，
	48
	瓶
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	9
	砚台
	规格：6寸。 罗纹石材质仿古竹字砚制作成椭圆形， 选用石材雕刻，图案细腻、做工精致、带盖。
	48
	方
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	10
	镇尺
	规格：250mm×40mm×25mm 黑梓木材质，镇尺正面雕刻有精美图案。
	48
	付
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	11
	画毡（学生）
	规格不小于1600*600mm，优质羊毛、纤维混纺材质。
	25
	张
	
	
	[image: ]

	三、辅助工具及耗材
	
	
	
	
	

	1
	毛边纸
	蔡伦米格，尺寸：42*72cm，每刀70张。
	50
	刀
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	2
	生宣
	四尺净皮， 尺寸138*70cm。
	20
	刀
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	3
	熟宣
	四尺云母， 尺寸138*70cm。
	20
	刀
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	4
	书籍
	四大名家临摹贴
	51
	本
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	5
	水写布
	内尺寸700*400
	51
	轴
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	6
	裁纸刀
	大
	1
	把
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	7
	裁纸刀
	小
	51
	把
	
	
	[image: ]

	8
	印泥
	大
	1
	个
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	9
	印泥
	小
	50
	个
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	10
	中国画颜料
	24色，单支容量12ml。
	50
	套
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	11
	篆刻刀
	钨钢材质，3支为一套
	50
	套
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	12
	印床
	小号
	50
	个
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	13
	印章石
	青田石，规格不小于25*25*40mm。
	50
	个
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	14
	博古架
	规格不小于：1000*2000*290mm， 材质：实木，木材经烘干处理，含水率不高于12%.防虫防蛀、经 久耐用，传统木工工艺，榫卯结构。油漆采用嘉宝莉 木乐系列环保木器漆传统工艺，手工底漆，三遍打 磨找平后再喷面漆，漆面光滑，耐磨耐高温，纹路清晰，
	4
	个
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	13、普通书法教室2配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	一、教师用具
	
	
	
	
	

	1
	书法桌
	尺寸：1800*800*800mm，桌面采用18mm厚度进口优质橡胶木制作，四周加厚至36mm，桌腿截面不小于宽度35mm，长度58mm；横梁横截面不小于23*43mm。采用榫卯结构，结实牢靠。采用水性漆，三底两面工艺制作而成。该书法桌简洁大方，纹理通达清晰，边角打磨光滑，外观鲜明光亮，漆面均匀。
	1
	张
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	2
	书法椅
	尺寸：480*580*1100mm，材质：木制，椅面心辅料为中纤板，木材经烘干处理，含水率不高于12%.防虫 防蛀、经久耐用，传统木工工艺，榫卯结构。油漆采用嘉宝莉 木乐系列环保木器漆传统工艺，手工底漆 ，三遍打磨找平后再喷面漆，漆面光滑，耐磨耐高温，纹路清晰，甲醛释放量符合国家标准GB/T3324-2 017
	1
	张
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	3
	毛笔
	狼毫大楷、中楷、小楷，大白云、中白云、小白云。
	1
	套
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	4
	笔洗
	青花瓷，尺寸：≥130mm*9mm*5mm。
	1
	个
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	5
	笔架
	外形：仿古式。主材：优质干燥鸡翅木龙头笔挂。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。无霉变、虫 眼、死节、无明显变形。底长 37cm、底宽 13.5cm、高
47.5cm。可同时悬挂 14 支毛笔。
	1
	个
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	6
	笔筒
	规格：直径 95mm，高 100mm。陶瓷材质，中开片，颜色绿白黄，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。
	1
	个
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	7
	笔帘
	竹制， 35×40cm
	1
	个
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	8
	墨
	500ml 墨汁，
	1
	套
	
	
	[image: ]

	9
	砚台
	规格：6寸。 罗纹石材质仿古竹字砚制作成椭圆形， 选用石材雕刻，图案细腻、做工精致、带盖。
	1
	方
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	10
	镇尺
	规格：250mm×40mm×25mm 黑梓木材质，镇尺正面雕刻有精美图案。
	1
	副
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	11
	书画毡（教师）
	≥规格 1000mm×2000mm，优质羊毛、纤维混纺材质。
	1
	张
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	二、学生用具
	
	
	
	
	

	1
	书法桌
	规格不小于1400*600*760mm 样式：仿古设计，工艺要求：榫卯结构 材质：橡胶木木质， 水性漆:白茬精细打磨、三道底漆、精细打磨、修色、面漆。无流挂、无气泡、抗划伤。
	24
	张
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	2
	书法凳
	规格不小于280*320*440mm 样式：仿古设计 工艺要求：传统工艺，榫卯结构 材质：橡胶木， 榫卯结构 水性漆:白茬精细打磨、三道底漆、精细打磨、修色、面漆。无流挂、无气泡、抗划伤 。凳子腿尺寸：30*50mm。
	48
	张
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	3
	毛笔
	狼毫大楷、中楷、小楷，大白云、中白云、小白云。
	48
	套
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	4
	笔洗
	青花瓷，尺寸：≥130mm*9mm*5mm。
	48
	个
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	5
	笔架
	外形：仿古式。主材：优质干燥鸡翅木龙头笔挂。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。无霉变、虫 眼、死节、无明显变形。底长 37cm、底宽 13.5cm、高
47.5cm。可同时悬挂 14 支毛笔。
	48
	个
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	6
	笔筒
	规格：直径 95mm，高 100mm。陶瓷材质，中开片，颜色绿白黄，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。
	48
	个
	
	
	[image: ]

	7
	笔帘
	竹制， 35×40cm
	48
	个
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	8
	墨水
	500ml 墨汁，
	48
	瓶
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	9
	砚台
	规格：6寸。 罗纹石材质仿古竹字砚制作成椭圆形， 选用石材雕刻，图案细腻、做工精致、带盖。
	48
	方
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	10
	镇尺
	规格：250mm×40mm×25mm 黑梓木材质，镇尺正面雕刻有精美图案。
	48
	付
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	11
	画毡（学生）
	规格不小于1600*600mm，优质羊毛、纤维混纺材质。
	25
	张
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	三、辅助工具及耗材
	
	
	
	
	

	1
	毛边纸
	蔡伦米格，尺寸：42*72cm，每刀70张。
	50
	刀
	
	
	[image: ]

	2
	生宣
	四尺净皮， 尺寸138*70cm。
	20
	刀
	
	
	[image: ]

	3
	熟宣
	四尺云母， 尺寸138*70cm。
	20
	刀
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	4
	书籍
	四大名家临摹贴
	51
	本
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	5
	水写布
	内尺寸700*400
	51
	轴
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	6
	裁纸刀
	大
	1
	把
	
	
	[image: ]

	7
	裁纸刀
	小
	51
	把
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	8
	印泥
	大
	1
	个
	
	
	[image: ]

	9
	印泥
	小
	50
	个
	
	
	[image: ]

	10
	中国画颜料
	24色，单支容量12ml。
	50
	套
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	11
	篆刻刀
	钨钢材质，3支为一套
	50
	套
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	12
	印床
	小号
	50
	个
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	13
	印章石
	青田石，规格不小于25*25*40mm。
	50
	个
	
	
	[image: ]

	14
	博古架
	规格不小于：1000*2000*290mm， 材质：实木，木材经烘干处理，含水率不高于12%.防虫防蛀、经 久耐用，传统木工工艺，榫卯结构。油漆采用嘉宝莉 木乐系列环保木器漆传统工艺，手工底漆，三遍打 磨找平后再喷面漆，漆面光滑，耐磨耐高温，纹路清晰，
	4
	个
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	14、生物实验室1配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	参考图片
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	一、基础设备
	
	
	
	
	

	1
	教师演示台
	规格：≥2400×750×850mm
台面：一体化台面，采用≥12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
台面颜色：学校自由选择
产品结构：铝木结构
台身用材：采用模具成型≥φ50mm双层（外圈铝合金直径≥50mm，内圈直径≥31mm，铝合金壁厚≥1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用≥28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
封边：采用≥16mm厚环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
台身设计：
1.箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。
2.台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。
组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高≥25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	[image: ]
	1
	张
	
	

	2
	学生实验桌
	1.规格（长×宽×高）：≥1200×600×760mm
2.台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温≥1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。
3.台面包边：台面四周边缘采用耐酸碱PP工程塑料一体注塑成型进行包边，整体厚度≥35mm，可减少桌体间机械碰撞，前沿设≥50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。
4.台面支撑框架：横梁采用矩形方钢，转角根据产品内部结构之差异，采用尼龙工程塑料注塑一次成型连插件连接，使整体框架结构更为合理。
5.书包盒：采用ABS工程塑料一次注塑成型，规格：≥410×320×130mm（每组≥2个），预留学生凳挂靠口。
6.立柱框架：采用钢塑夹层设计，外观为四边形几何形态，易碰撞处全部采用倒圆角处理，保障日常使用安全性，整体规格不小于685×530×50mm，由双重承重结构加外层防护部件组成，保障实验台结构稳定与产品外观精美。
①内侧承重框架采用尼龙工程塑料一体注塑成型，尼龙承重框架规格尺寸不小于为685×530mm，具有良好的韧性和抗冲击性，能够吸收和分散外部的冲击力，减少结构受损的风险；
▲内侧承重框架：需提供第三方检测机构出具的检测合格报告。检测内容：依据 GB/T6040 - 2019 检测，经红外材质分析确认为主体材质为聚酰胺(PA)；依据 GB/T 1043.1-2008检测，检测内容至少包含简支梁缺口冲击强度。
②夹层承重层采用方钢整体焊接成型，夹层方钢具有高强度和刚性，能够承受较大的载荷和压力，确保结构的稳定性和安全性；
③外侧装饰防护部件采用ABS工程塑料注塑成型，具有良好的绝缘性能能够防止内部金属导电，减少电磁干扰，提高电子仪器设备的性能稳定性，外层工程塑料可有效隔绝实验室腐蚀性物质，延长内置金属框架使用寿命。
④立柱框架内设隐藏式布线功能柱，便于维护检修。
7.吊板：采用冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。
8.可调脚：采用ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮等特点。
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	24
	张
	
	

	3
	电源总控台
	装置在演示台内：
规格：≥550×250mm
触摸键控制，薄膜面板装置在演示台内，其主要技术参数指标如下：
1.微电脑控制、智能设计、触摸按键，使用开关电源，功耗特小、负载能力强，在压降大时结温不变，质量非常稳定；
2.设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V交流输出多用插座等多种操作功能；
3.密码开机：有密码记忆功能、只有相关老师输入正确密码后方可打开设备进行操作；
4.定时关机：本产品还具有定时功能，从开机时间起，一小时后自动关机；
5.时钟显示：能显示老师工作时间，为教师提供各种实验中的精确时间数据；
6. 0-30V交流电压电源，分档输出（具有短路、过载自动保护、自动复位功能）；
7. 1.25-30V精密稳压电源，分辨率为0.1V，具有短路、过载自动保护、自动复位功能；
8.低压直流大电流输出：9V/40A；延时8S自动关断，采用软件控制，误差几乎为零；
9.高压小直流电压：300V/150V、0.1A，有自动保护功能，保护电流为100MA；
10.控制学生所有供电输出。
11.配套电源控制箱包含总电源开关，分组220V电源开关，具有过载、短路等保护功能。
所有输出参数符合JY/T0374-2004《实验室设备电源系统》标准。
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	1
	张
	
	

	4
	实验椅
	1.产品规格：≥360×430mm，有效座位高度420-540(高度可调)
2.技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度可有效纠正错误坐姿；实验椅选用气杆，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（≥Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为≥230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
	[image: ]
	1
	个
	
	

	5
	学生实验凳
	1.产品规格：凳面直径≥320mm，高度380-480(高度可调)
2.技术参数：凳面采用≥3mm厚聚丙烯（PP）一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正错误坐姿；实验凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（≥Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为≥230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
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	48
	张
	
	

	6
	多功能水槽台
	规格尺寸：≥500×600×1030H/水槽深度≥270mm
1.水槽台上部为多功能安装平台采用≥3.8mm厚耐酸碱PP工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成学生电源，网络接口、USB接口、三联水嘴、≥8试管位滴水架。
2.学生电源固定安装于两侧，220V交流电源：每台配备220V交流输出多用豪华插座≥2个,低压交流电源2-30V/≥3A（≥2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/≥3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示；
3.多功能安装平台装配有≥2个网络、USB接口;
4.水槽与台面采用≥3.8mm厚耐酸碱PP工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，四周边缘设计挡水边。
5.三联水嘴采用耐腐蚀、耐热、耐压、不结垢的PPR工程塑料模具注塑成型。
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	13
	张
	
	

	7
	实验室给排水管施工
	给水采用≥φ25㎜PPR(国标)管
排水采用≥φ50㎜PVC(国标)管
不含挖槽、回填等。
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	1
	室
	
	

	8
	实验室电气管线施工
	电源线为国标铜芯多股电线
管材为UPVC(国标)管，耐压≥500V，交直流两用。
不含挖槽、回填等。
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	1
	室
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	15、生物实验室2配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	参考图片
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	一、基础设备
	
	
	
	
	

	1
	教师演示台
	规格：≥2400×750×850mm
台面：一体化台面，采用≥12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
台面颜色：学校自由选择
产品结构：铝木结构
台身用材：采用模具成型≥φ50mm双层（外圈铝合金直径≥50mm，内圈直径≥31mm，铝合金壁厚≥1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用≥28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
封边：采用≥16mm厚环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
台身设计：
1.箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。
2.台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。
组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高≥25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	[image: ]
	1
	张
	
	

	2
	学生实验桌
	1.规格（长×宽×高）：≥1200×600×760mm
2.台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温≥1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。
3.台面包边：台面四周边缘采用耐酸碱PP工程塑料一体注塑成型进行包边，整体厚度≥35mm，可减少桌体间机械碰撞，前沿设≥50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。
4.台面支撑框架：横梁采用矩形方钢，转角根据产品内部结构之差异，采用尼龙工程塑料注塑一次成型连插件连接，使整体框架结构更为合理。
5.书包盒：采用ABS工程塑料一次注塑成型，规格：≥410×320×130mm（每组≥2个），预留学生凳挂靠口。
6.立柱框架：采用钢塑夹层设计，外观为四边形几何形态，易碰撞处全部采用倒圆角处理，保障日常使用安全性，整体规格不小于685×530×50mm，由双重承重结构加外层防护部件组成，保障实验台结构稳定与产品外观精美。
①内侧承重框架采用尼龙工程塑料一体注塑成型，尼龙承重框架规格尺寸不小于为685×530mm，具有良好的韧性和抗冲击性，能够吸收和分散外部的冲击力，减少结构受损的风险；
②夹层承重层采用方钢整体焊接成型，夹层方钢具有高强度和刚性，能够承受较大的载荷和压力，确保结构的稳定性和安全性；
③外侧装饰防护部件采用ABS工程塑料注塑成型，具有良好的绝缘性能能够防止内部金属导电，减少电磁干扰，提高电子仪器设备的性能稳定性，外层工程塑料可有效隔绝实验室腐蚀性物质，延长内置金属框架使用寿命。
④立柱框架内设隐藏式布线功能柱，便于维护检修。
7.吊板：采用冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。
8.可调脚：采用ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮等特点。
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	24
	张
	
	

	3
	电源总控台
	装置在演示台内：
规格：≥550×250mm
触摸键控制，薄膜面板装置在演示台内，其主要技术参数指标如下：
1.微电脑控制、智能设计、触摸按键，使用开关电源，功耗特小、负载能力强，在压降大时结温不变，质量非常稳定；
2.设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V交流输出多用插座等多种操作功能；
3.密码开机：有密码记忆功能、只有相关老师输入正确密码后方可打开设备进行操作；
4.定时关机：本产品还具有定时功能，从开机时间起，一小时后自动关机；
5.时钟显示：能显示老师工作时间，为教师提供各种实验中的精确时间数据；
6. 0-30V交流电压电源，分档输出（具有短路、过载自动保护、自动复位功能）；
7. 1.25-30V精密稳压电源，分辨率为0.1V，具有短路、过载自动保护、自动复位功能；
8.低压直流大电流输出：9V/40A；延时8S自动关断，采用软件控制，误差几乎为零；
9.高压小直流电压：300V/150V、0.1A，有自动保护功能，保护电流为100MA；
10.控制学生所有供电输出。
11.配套电源控制箱包含总电源开关，分组220V电源开关，具有过载、短路等保护功能。
所有输出参数符合JY/T0374-2004《实验室设备电源系统》标准。
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	1
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	4
	实验椅
	1.产品规格：≥360×430mm，有效座位高度420-540(高度可调)
2.技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度可有效纠正错误坐姿；实验椅选用气杆，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（≥Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为≥230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
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	1
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	5
	学生实验凳
	1、产品规格：凳面直径≥320mm，高度380-480(高度可调)
2、技术参数：凳面采用≥3mm厚聚丙烯（PP）一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正错误坐姿；实验凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（≥Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为≥230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
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	6
	多功能水槽台
	规格尺寸：≥500×600×1030H/水槽深度≥270mm
1.水槽台上部为多功能安装平台采用≥3.8mm厚耐酸碱PP工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、三联水嘴、8试管位滴水架。
2.水槽与台面采用≥3.8mm厚耐酸碱PP工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。
3.三联水嘴采用耐腐蚀、耐热、耐压、不结垢的PPR工程塑料模具注塑成型。
4.水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。
5.水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。摇臂设有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，摇臂处于使用状态，摇臂处于锁定状态，不能升降，避免各种误操作。
6.给排水快速接口与摇臂操作面板设计排水接口采用PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。（配置给排水PVC软管≥2根、信号控制快速航空接头及连接线≥1套。）
7.水槽台底部安装静音万向轮。
▲多功能移动水槽台-多功能安装平台：需提供检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”标志）检测内容：依据 GB/T9341 - 2008 检测，弯曲弹性模量≥1870MPa。
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	7
	实验室给排水管施工
	给水采用≥φ25㎜PPR(国标)管
排水采用≥φ50㎜PVC(国标)管
不含挖槽、回填等。
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	8
	实验室电气管线施工
	电源线为国标铜芯多股电线
管材为UPVC(国标)管，耐压≥500V，交直流两用。
不含挖槽、回填等。
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	16、生物准备室配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	准备台
	规格：3000*1200*850㎜ 
台面：采用板厚为≥12.7mm实验室专用实芯理化板，具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能，
桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。
结构：设有储物柜。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道，开合十万次不变形。
铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。
	1
	张
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	2
	中央台试剂架
	规格：2200L*300W*750H
双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用80*42*1.0mm，护栏采用30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。
	1
	套
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	3
	滴水架
	1.材质:高密度PP。
2.尺寸：550*400*120mm，27支滴水棒。
3.底部托盘中间设有排水孔。
4.可拆卸式滴水棒，方便使用。
	1
	组
	
	
	[image: ]

	4
	水槽
	规格：550*450*290mm
台下盆采用壁厚5mm实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线防溢水等特点。网状漏水口与下水口用ABS塑料链条连接。产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
	1
	张
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	5
	三联水嘴
	三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。
	1
	套
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	6
	洗眼器
	1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
4、供水软管：采用2m长不锈钢软管。
	1
	套
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	7
	仪器柜
	1、规格：1080*500*2000mm
2、材质：PP材质
3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。
4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。
6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。
8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
9、仪器柜内部无可视金属材料
10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
	6
	张
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	8
	标本柜
	规格：2000*1000*500mm；
下柜身：铝合金结构，型材38*38，壁厚1.2mm。侧板,后身板采用18mm厚灰三聚氰胺板，隔板均为18mm厚三聚氰胺板，下方安装方钢。其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，外形美观、耐用的特点。 结构：下部木制对开门，内设一层隔板，
上部为4mm玻璃，玻璃移动门，内部分二层玻璃隔板，整体结构科学合理、造型美观。  
脚垫：升降可调，有效防止桌身受潮。
	4
	张
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	9
	通风药品柜
	1、规格：1080*500*2000mm
2、材质：PP材质
3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。
4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。
6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。
8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
9、仪器柜内部无可视金属材料
10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
	2
	个
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	10
	教师椅
	1、规格：≧560mm×520mm×800mm；   
2、面料：背部为透气单层网布布料，坐垫采用优质阻燃麻绒布料，耐磨性强.透气性好；   
3、海绵：采用高密度定型阻燃海绵，阻燃处理，坐感舒适，回弹率高。   
4、气压棒：优质气压棒，采用优质转椅铝合金底盘机构，使用更加灵活方便；   
5、五星脚：优质钢架电镀五星脚，静音橡胶滑轮。
	1
	张
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	11
	供排水系统施工
	1、进水管采用优质PP-R管，主管直径25mm。
2、排水管采用优质PVC-U管，管直径50mm。
3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。
4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。
	1
	套
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	12
	电气布线施工
	1、电工管采用PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。2、主干电源线采用4 mm多芯铜质护套线。3、支干电源线采用2.5mm、1.5mm多芯铜质护套线。
	1
	套
	
	
	[image: ]









	17、常规劳动教室配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	教师演示台
	2400*700*850mm，桌面采用采用厚度为≥20㎜松木板材加工，干燥处理；桌面铺设2mm透明橡胶防护垫；桌身采用60*40方钢烤漆骨架，带有两个存放柜，桌脚带固定垫。
	1
	张
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	2
	工作台
	规格尺寸：1520×620×750mm；台面厚度≥18mm，材质：优质榉木材质；桌腿45x45mm方木，带有实木平口钳，桌面预留孔，台面底部设有储藏式抽屉收纳更方便，配有4根小方木方便使用，表面经多次打磨，无毛刺，喷环保清漆处理。
	1
	张
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	3
	学生实验桌
	规格尺寸：2400mm*1200mm*780mm；台面：采用40MM实木板材加工，干燥处理；桌面铺设2mm透明橡胶防护垫；配有带盖板电源插座两组，提供220V电源，插座引入线埋于台面下，不能外露。桌身采用60*40方钢烤漆骨架，长方向两侧各有工具抽屉，下方带有存放柜，桌脚带固定垫。(8人一组)
	6
	张
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	4
	教学安全总电源
	1、电源控制台（教师电源）分四组向学生桌输出安全的220v交流电源（采用4个16A空气开关）具有漏电保护功能。2、电源配有双安全的多功能插座一组，插座下方必须标有“~”标识和注意安全的警示语。3、电源具有过载、过热保护装置（交直流分别具有过载指示和过载手动复位功能）4、教师演示实验电源主要技术参数：交流输出电压：2—24V/5A（ 步进调节，分10档）交流输出必须保证正弦波）直流输出电压：2—24V/5A（稳压，连续可调，采用精密5圈电位器）。
	1
	套
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	5
	学生安全电源
	五孔插座，过载保护，稳压6V：最大输出电流为500mA。220V到学生台。
	24
	套
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	6
	教师椅
	1、规格：≧560mm×520mm×800mm；   
2、面料：背部为透气单层网布布料，坐垫采用优质阻燃麻绒布料，耐磨性强.透气性好；   
3、海绵：采用高密度定型阻燃海绵，阻燃处理，坐感舒适，回弹率高。   
4、气压棒：优质气压棒，采用优质转椅铝合金底盘机构，使用更加灵活方便；   
5、五星脚：优质钢架电镀五星脚，静音橡胶滑轮。
	1
	张
	
	
	[image: ]

	7
	学生实验凳
	钢木结构，牢固稳定、符合国家标准。凳面规格：340mm*235mm厚度为≥16mm采用防火板精密加工；方钢四腿，规格：320mm*220mm*420mm；方钢规格25mm*25mm，管壁厚度≥1.0mm。四脚配防滑垫，抗磨消音，保护地板砖
	48
	只
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	8
	电气布线
	4㎡国标铜芯线。
	1
	室
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	9
	仪器柜
	柜身：铝合金结构，型材38*38mm，壁厚1.2mm。侧板,后身板采用≥18mm厚灰三聚氰胺板，隔板均为18mm厚三聚氰胺板，下方安装方钢。其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，外形美观、耐用的特点。 结构：下部木制对开门，内设一层隔板，上部板式镶嵌玻璃对开门，内部分二层隔板，整体结构科学合理、造型美观。  脚垫：升降可调，有效防止桌身受潮。
	6
	张
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	基础设备
	
	
	
	
	
	

	1
	多功能微型车床
	金属机身，电压220V，主电机功率480W，转速100-5000R/min,独立电源开关，无极变速旋钮，尾端留有快速接口，可接抛光盘、软轴等，卡盘位置配有透明保护罩；副电机功率710W，转速0-2800R/min,独立电源开关，无极变速转盘，钻夹头直径1-13mm；X轴行程180mm，Y轴行程50mm，最大加工直径40mm，最大加工长度150mm；整机尺寸500*430*230mm，重量16.7kg；配件：长杆钻夹头1件、4爪卡盘1套、圆珠刀头1件、透明中心点角度尺1件、开口扳手2把、内六角扳手4把、车刀8件套1套。
	1
	台
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	2
	高精度钻铣床
	低噪音无刷无极变速电机，功率400W，转速300-2500rpm，双开关设计，机身双LED照明，X红外激光辅助线，正面数显当下转速，转速调节按键、激光按键、照明按键、电机开关按键，机身侧面贴有铁铝制品钻孔转速参考表，工作台尺寸200*193mm，主轴至工作台距离250mm，主轴至立柱表面148mm，摇臂式升降杆，主轴行程58mm，周长150mm加厚加粗精钢立柱，机头升降范围0-60mm，机身尺寸325*205*590mm，十字工作台X行程190mm，Y行程65mm，槽间距34mm，梯形辅助夹具，可活动标尺。配件：1-13mm麻花钻头25PC1套，四刃铣刀3/4/6/8/14各1支。
	1
	台
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	3
	多功能锯床
	永磁结构电机，电压220V，功率1300W，无极变速旋钮，转速500-6500rpm；
锯片最大直径185mm，锯深45mm，孔径20mm，木工锯片1张，配有锯片防护罩；
金属靠山1件，塑制角度尺1件，塑制推手1件，水阀1件，水管1件，水管接头1件；
快速连接轴钻夹头，夹持范围1-10mm，夹头钥匙1件，配有3-10mm钻头各1支；
快速连接软轴1根，手持雕刻柄1件，夹持直径0.3-4mm，夹头钥匙1件，配有雕刻针、打磨头、切割片等共90件；
快速砂轮连接轴1件，纤维打磨轮1件，抛光轮链接轴1件；
其它附件：扳手1件，内六角扳手1件，集尘袋1件，备用皮带1件；
	1
	台
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	4
	木工砂带机
	产品参数：小型台式，装有自动保护装置，功率：550W；砂带尺寸100×915mm，沙盘直径：150mm；砂盘工作台倾斜范围：0-60度；砂盘转速1420r/min；砂带工作倾斜范围：0-90度；砂带转速：7.3m/s；工作台尺寸：190*125mm空载转速0-2850r/min
	1
	台
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	5
	弓型臂金属微型锯床
	机床铝合金结构经过特殊安全设计, 锯床须采用SDZDL卡口式快捷换锯条机械装置，避免传统螺丝顶紧几次使用后出现螺丝和卡具的磨损、打滑、掉锯条的现象，锯条传动箱整体为金属一体化结构，机箱到防护罩。提高使用寿命。在开机时锯齿碰到皮肤不伤手，只会引起轻微的振动。马达箱为一体化全铝合金设计。加工台面为金属锌合金压铸一次成型、工作面积为131*121*15mm表面带有废屑槽和2条刻度尺数字标识、模具一次性压铸成型表面镀铬处理。机床辅助装置弓形臂表面带有刻度尺数字标识。模具一次性压铸成型表面镀黑，最大切割进度280mm，压脚前端带滑动轮高度和前后可调节。1、大功率SDZDL马达空载转速：空载18000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、变压器具有过电流，过压，过热保护和数字调压等功能。4、机床底座黑色ABS材质一次成型320*170*12mm底下安装有橡皮垫。提高学生创造性和动手能力。是学生做航模等模型的必备华工具。不允许塑料齿轮和拧螺丝卡紧锯条。
	1
	台
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	6
	调速金属微型铣床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。机床可加工木板、三合板、工程塑料, 1、大功率SDZDL双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。（工作转速可调节）2、输入电压/电流/功率： 12VDC/4A/48W。3、垂直行程：70mm，加工底座行程30*60mm。中轴轨道采用铜制螺杆170mm加大加工行程。4、铣床虎钳采用锌合金压铸，表面刻有数字标尺经模具一次成型，外径尺寸：（不含把手）85mmx55mmx28mm，最大夹持尺寸：47mm，夹头：6mm。5、手轮采用镀铬工艺，具有精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度；6、机床底座黑色ABS材质。提高学生创造性和动手能力，是学生做航模等模型的必备工具。
	1
	台
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	7
	金属微型钻床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计，锌合金压铸台面、工作面积为131*121*15mm表面带有废屑槽和2条刻度尺数字标识、模具一次性压铸成型表面镀铬处理。机床可加工木板、三合板、工程塑料, 1、大功率SDZDL双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12VDC/4A/48W。3、中轴轨道采用不锈钢304轨道长度200mm。垂直工作行程：50mm。4、三爪钢制卡锁式钻夹头：0.5-6mm直径内不受大小限制。（含扳手钥匙）。5、手轮采用镀铬工艺，具有精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度；6、机床底座黑色ABS材质。提高学生创造性和动手能力，是学生做航模等模型的必备工具。
	1
	台
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	8
	调速金属微型车床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计机箱到防护罩。机床尾座顶锥采用嵌入全金属一体化机械结构。机床全铝合金结构车刀为高速钢材质可以加工木材和工程塑料等, 1、大功率SDZDL双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟（工作转速可调节）。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、滑块行程：30和50mm。4、最大加工直径正爪13mm、反爪45mm，三爪夹盘夹持直径：正爪13mm 、反爪45mm。5、手轮采用镀铬工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度。6、提高学生创造性和动手能力。是学生做航模等模型的必备工具。
	1
	台
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	9
	金属微型手持直流打磨机
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。1、大功率SDZDL马达空载转速：空载18000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、加工材料：木材、工程塑料。4、配有多种打磨头和砂轮盘。本机床可以实现磨床打磨布到的多种角度打磨物品。是学生做航模等模型的必备工具。
	1
	台
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	10
	金属微型磨床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。金属锌合金压铸台面、工作面积为131*121*15mm表面带有废屑槽和2条刻度尺数字标识、模具一次性压铸成型表面镀铬处理。可以用来抛光、打磨, 1、大功率SDZDL双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、机床底座黑色ABS材质320*172*12mm。是学生做航模等模型的必备华工具。
	1
	台
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	11
	金属微型锣床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。机床尾座顶锥采用嵌入全金属一体化机械结构。可加工木板、三合板、软金属(铝、铜等)、工程塑料。1、大功率SDZDL双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、加工材料最大直径：45mm。4、加工材料长度：135mm。5、加工材料：木材、工程塑料。6. 手轮采用镀铬工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度；7、锣床驱动器使用超强耐磨的工具钢材质（顶尖部位淬火处理，硬度可达56度），直径8mm的6齿梅花型顶尖，配合使用6mm的铜夹头锁紧，不得使用低硬度的锌合金或者普通铁质的三角锥形状的驱动器。8、变压器具有过电流，过压，过热保护。提高学生创造性和动手能力。是学生做航模等模型的必备工具。
	1
	台
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	12
	金属微型分度钻床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。1、大功率马达空载转速：空载18000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、不锈钢滑动轨道8*160mm。4、三爪夹盘可夹持工件的最大直径为0.5-4mm。5、手轮采用镀铬工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度；6、提高学生创造性和动手能力。是学生做航模等模型的必备工具。
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	木工—设计与制作
	
	
	
	
	
	

	1
	木工工具箱
	1、钢卷尺1个：5m钢卷尺，工程塑料透明外壳，抗摔，喷塑尺带，刻度清晰，活动尺钩，自动归零，带刹车功能；2、木工凿1个：12mm，塑柄，通体穿心，耐敲击，凿体采用优质45号钢淬火，刃口锋利，强度高，凿体长度205mm；3、螺丝刀1把：4寸十字，总长200mm，刀杆6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；4、螺丝刀1把：4寸一字，总长200mm，刀杆6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；5、水平尺1个：鱼雷式，ABS尺身228mm长，三水泡，可横向、纵向、45°三种测量；6、木工锉1个：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；7、剪刀1把：长度210mm，多用途剪刀，不锈钢剪体，外壳采用工程塑料包塑，强度高，防磨手；8、勾刀1把：ABS刀身，不含刀片刀身长度140mm，刀片固定后全长162mm/用于切割有机玻璃板、薄形木板等，可悬挂后盖内含2片备用刀片；9、钢丝钳1把：6寸钢丝钳，全长160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；10、美工刀1把：全长170mm通用美工刀，带刹车，手柄防滑设计；11、G形木工夹2个：2寸焊接木工夹，加厚钢板，不断裂，广泛用于夹持木工作业木料等；12、直角尺1个：铝合金底座长度110mm，不锈钢尺板长度305m，90度角度，表面蚀刻工艺，刻度清晰；13、油石1块：6寸（150*50*25mm），粗细双面油石，适于修磨木工凿子、木工刨、雕刻刀等；14、折叠锯1把：ABS锯柄长180mm，SK5材质锯片长140mm，三面开刃，刃口淬火热处理，锯切锋利；15、羊角锤1把：锤头重500g，整体重620g钢管柄，锤头淬火热处理，硬度高，柄为无缝钢管设计，强度高，不开裂，不掉头，手柄套胶套，防震，抗磨；16、木工刨1个：110*45*30mm迷你型刨子，硬木刨床，合金钢刨刀，刀宽30mm，适合木制小件的修刨、修边等；17、木工铅笔1支：木工专用，黑色；18、鸟刨1把：全钢型鸟刨，刨体长度205mm,刨刀淬火热处理，已开刃，适于刨削小型木料，操作简单，易学易掌握；19、墨斗1个：全封闭式手卷墨斗，加长墨线，工程塑料外壳，强度高,，带墨汁1瓶；20、钻头套装支：高速钢麻花钻头，1-6mm各1支共12支，独立收纳盒115*75*10mm；21、产品说明书1份：工具介绍说明书1份；22、工具箱1个：中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm，实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水；
	13
	套
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	2
	多功能打磨雕刻机
	多功能玉石、木雕、抛光、根雕、切割双电磨，三段式自由伸缩架，可自由调节高度，拥有丰富的接口，含有27种配件，满足多功能使用额定功率：130w 额定电压：220v 转速为：8000-30000R/min1.
	7
	台
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	3
	桌虎钳
	规格：80mm，铸铁钳体，钢制钳口，钳口宽度80mm，最大开口尺寸约80mm，最大桌面夹持厚度65mm，净重约1.8kg，表面喷塑，黑色或蓝色
	7
	个
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	4
	木工拉花锯
	U型钢丝拉花锯锯条规格150mm，锯弓喉深105mm，总长度275mm，铝合金锯弓，TPR防滑包胶手柄，前端带锯钮绷紧结构，锯条不易断裂，且更换方便；适用范围：切割红木、竹签、杂木等各类软硬木材、木板、牛角、琥珀、亚克力板等，是DIY木簪、数字、手镯、手把件必不可少的工具。含1根锯条。
	7
	把
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	5
	木工刨
	180mm传统中式木刨，刃宽44mm；刨床采用柞木精制，刨刀采用轴承合金钢制造，刃口高频淬火后精磨确保锋利耐磨
	7
	把
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	6
	胶粘工具材料
	包含100W足功率热熔胶枪，专业级PTC发热内芯，升温快，温度稳定，带电源开关，带指示灯；11mm热熔胶条20支；500ml专业级木工白乳胶1瓶，为木工制作必备胶水；50g502胶水1瓶，20mm宽纸胶带1卷；纸盒包装
	7
	套
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	7
	操作垫板
	尺寸：450*600mm，复合PVC材料刀痕会自动愈合，耐切割，双面印制多功能标尺网格线，双面都可切割雕刻使用，增加使用寿命。可有效保护刻刀刀片、操作台台面
	7
	张
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	8
	木工拼装材料包
	全实木材质，木质结构均匀手感细腻不伤手，可组装成立体卡通模型：木马、飞机、卡车、推车、摇摇椅、鸟窝、木椅等不少于8种模型。尺寸：120*100*60mm，练习学生的基础木工拼装能力，提高学生对传统木工结构认知及学生动手能力。带制作图稿说明书
	50
	套
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	9
	木工制作材料包
	1、孔明锁制作：20×20×100mm实木条7根（1根备用）、孔明锁制作图纸1份、说明书1份；2、七巧板制作：材料：120*120mm工艺板1张，120*120mm七巧板图案工艺板1张，速干胶水1瓶，打磨棒1支，水粉颜料1套，制作说明书1份；3、梳子：红花梨木，尺寸：12×6×1cm，开齿半成品；4、发簪：尺寸：红花梨木材质，长20cm，厚度1cm，切割半成品
	50
	套
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	10
	木工练习套装
	纯实木材质非插接木拼装压合木：200×180×10mm是实木板1块、200×180×5mm是实木板1块、100×180×10mm是实木板2块、100×180×5mm是实木板2块、50×180×10mm是实木板2块、50×180×5mm是实木板2块、20×20×180mm实木方木棒3根、15×15×180mm实木方木棒3根、10×10×180mm实木方木棒3根、5×5×180mm实木方木棒5根、20mm×180mm圆木棒2根、15mm×180mm圆木棒2根、10mm×180mm圆木棒2根、5mm×180mm圆木棒5根、10mm×100mm圆木片2块、5mm×50mm圆木片6片、30×30×30mm方木块6块、20×20×20mm方木块6块，直径25mm木球6个、直径20mm木球6个、直径15mm木球6个、专用纸箱包装
	50
	套
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	金工—设计与制作
	
	
	
	
	
	

	1
	金工工具
	两用板手 8.10.12.14mm各1支，什锦锉 3*140mm，6件套什锦锉，钢锯弓 12寸，加厚锯架，双档可调节，含锯条1支，钢丝钳 6寸150mm，双色柄，钢卷尺 5m钢卷尺，活板手 8寸200mm，样冲 5寸尖头样冲，尖嘴钳 6寸，150mm，双色柄，螺丝刀 4寸十字，6*100mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀 4寸一字，6*100mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀 3寸十字，5*75mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀 3寸一字，5*75mm，双色防滑手柄，带磁性平锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，半圆锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，圆锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，三角锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，三叉扳手8-10-12mm，高碳钢锻造，钢丝板手 钢制，铁皮剪 8寸，英式铁皮剪，钢丝刷 8寸，木柄，6行，钳工锤 300g，木柄，锤头采用优质高碳钢锻打，圆规 150mm，合金刀头，圆头锤 1磅，木柄，锤头采用优质高碳钢锻打，内六角 9件套，公制，1.5-10mm，钢直尺 30cm，不锈钢制，丝锥板牙 12件套盒装，工具箱 45*35*9.5cm中空吹塑工具箱，实现本套工具的定点定位存放，
	7
	套
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	2
	游标卡尺
	150mm
	7
	把
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	5
	简易平台
	铸铁30*40，
	7
	台
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	6
	V形铁
	铸铁材质100*80*30
	7
	台
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	7
	台虎钳
	耐用铸铁钳身，360度旋转底座，开口度100mm
	7
	台
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	种植、养殖技术
	
	
	
	
	
	

	1
	小型种植工具
	美工刀1件、枝剪1把、3m卷尺1件、手工园林锯1件、园林大三件套（锹、耙）3件、园林小三件套（锹、耙）3件、草坪剪1件、剪刀1把、扎绳1件、喷嘴（带接头）3件。
	13
	套
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	2
	喷壶
	小号塑制260ml、大号塑制500ml
	13
	套
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	3
	筛子
	大中小各一个
	13
	套
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	4
	喷雾器
	容量：3L、材质：工程塑料
	13
	付
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	5
	花盆
	塑制
	51
	套
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	6
	无土栽培盆
	1、无土栽培盆尺寸：38.5*27*14cm，内涵产品：（1）、定植孔12个（2）、定植篮12个（3）、定植棉12个，（4）、吸水布1张（4）、营养液2瓶，（5）、蔬菜种子2包，（7）、气泵及控制器1套，低压直流电源水泵12V，2、无土栽培盆材质：塑质，经济型箱式、偏于携带储存
	13
	个
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	7
	盆景制作用具
	塑柄花锄、塑柄花耙、塑柄花铲、修枝剪、重物锤150g 2个、扎绳1件、劳保手套、根部整形刀、嫁接刀、剪刀、植物标签。
	13
	套
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	8
	育种育苗箱
	育种育苗箱：育苗三件套包括20孔穴盆、透明盖、底部托盘，育苗盘：口径长370*宽300*高75mm，底径330*260mm；接水盘：尺寸长351*宽280*高17mm，可内置20个彩色育苗杯口径70mm高80mm.材质：PVC 保温保湿 透光规格：539*340*70mm、 育种育苗箱塑制有渗水功能。
	13
	套
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	9
	多肉种植工具
	迷你木柄种植三件套，塑料桶铲1件，塑料铲土勺1件，塑料打孔器1件，塑料起苗器1件，250ml滴水壶一件，200ml喷壶一件，塑料盒包装
	13
	套
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	10
	多肉种植盆
	7*8小方20孔托架配套接水盘，配套20个口径7*7种植盆，尺寸370mm*300mm*5.5mm
	13
	个
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	11
	饲养用具
	开食盘1个、饮水箱1件、食料箱1件、家畜（禽）饮水嘴5个、圈养网1张、折叠笼1个、全自动饮水器1件、取料勺1把、水管1根、食槽1个、PVC水管1根
	13
	套
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	12
	防治疫病用具
	剪刀1把、止血钳1把、耳号钳1把、镊子1把、投药器1个、滴药瓶2个、注射器1个、针头1盒、软针头1个、连续注射器1把、体温表1个、软管1根、针头1个共14件.
	13
	套
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	13
	鱼类养殖箱
	材质：玻璃封闭式，尺寸：360x220x370mm，容量：22L，配备水泵、水过滤棉、LED照明系统，开关为触摸式.
	13
	个
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	14
	鱼类养殖用具
	水族温度计1支、悬浮式磁力刷2件、增氧泵1套、捞鱼网1把、抄子1把、手动换水器1套、刷子2把
	13
	套
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	15
	加氧机
	电压：220V 50HZ  功率：5W  尺寸：120X80*55mm 配有氧气管、止流阀、气泡石
	13
	个
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	家用电工技术
	
	
	
	
	
	

	1
	电能表
	220V单相电度表，额定电流不小于10A，产品符合GB/T15823国家标准
	7
	只
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	2
	数字多用电表
	9205型，三位半式，全防烧，带过载保护，自动关机功能
	7
	只
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	3
	漏电保护器
	额定电压：220V 50Hz 漏电动作时间：＜0.1s，保护电流1A。
	7
	只
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	4
	照明电路线路板
	塑料盒包装：电路板、闸刀、开关、灯座等零配件。配件分类存放。
	7
	套
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	5
	电工工具箱
	5米钢卷尺 ，电工胶带，测电笔 氖泡式，美工刀，吸锡器，螺丝刀 4寸十 一字各1把，活扳手 8寸，羊角锤，清灰刷，钢丝钳 6寸，烙铁架 铸铁底座，斜嘴钳 6寸，电烙铁 外热式30W，数字万用表 数显式，尖嘴钳 6寸，电子批 6只装，螺丝刀 3*150mm十 一字各1把，螺丝刀 3寸十 一字各1把，剥线钳 6寸150mm，小手锯 6寸，焊锡丝 桶装，内六角 5支，工具箱 45*35*9.5cm中空吹塑工具箱，实现本套工具的定点定位存放，
	7
	套
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	6
	无线电技术组合实验箱
	主要功能包含干簧管原理、发光二极管原理、蜂鸣片声控原理、电扇与飞碟的原理、太空大战集成电路原理、水控原理、音乐集成电路原理、电动控制原理、报警集成电路原理、喇叭的原理、触摸控制原理、光敏电阻原理、 蜂鸣片原理、电容器的原理等相关原理等电路组装。内含说明书一套。
	7
	套
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	7
	电子制作材料
	材料箱1个，内含元器件IC起拔器1套，防静电镊子2把（直头弯头各1把），高温海绵1块，皮老虎1个，防静电手环1个，松香1盒，焊锡膏1盒，带线电子测试鳄鱼夹1套（红黑各1根），75mm放大镜1个，细电源导线2米（红黑各1米），小号热熔胶枪1把，胶条5只，502胶水1瓶，AB胶水1套，尼龙扎带1包，包塑扎丝1卷
	7
	套
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	8
	电子制作套件
	DIY八音符电子琴套件；DIY圣诞树led闪灯套件；DIY台灯实验套件；DIY音乐门铃套件；DIY智能循迹小车套件,工具盒包装
	7
	套
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	配套用品
	
	
	
	
	
	

	1
	劳保用品
	手套、防护镜
	51
	套
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	2
	简易急救箱
	药品：碘酒（25mL）1瓶、双氧水（100mL）1瓶、医用酒精（100mL）1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布（50mm×50mm）1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支，均为保质期内。
	2
	套
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[image: 劳技室]
	18、机器人航模教室（劳动教室）配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合计
	参考图片

	基础设施设备
	
	

	1
	多媒体讲台
	1.整体采用分体式结构，规格为长≥1100mm、宽≥780mm、高≥1000mm; 
2.讲台采用上下分体、组合结构，运输方便、安装快捷；
3.主体材料厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成；柜体边缘及拐角均采用45°圆弧平滑过渡设计，有效防止碰撞；
4.钢木复合材料一体成型：桌面采用实木耐划台面，配置实木多层扶手，厚度≥12mm，扶手厚度≥12mm；桌身厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板，防火，防尘，防水、耐刮，外形全封闭式结构；
5.金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保； 
6.道轨：抽屉部位采用优质消音滚珠道轨。
	台
	1
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	2
	教师椅
	1、规格：≧560mm×520mm×800mm；   
2、面料：背部为透气单层网布布料，坐垫采用优质阻燃麻绒布料，耐磨性强.透气性好；   
3、海绵：采用高密度定型阻燃海绵，阻燃处理，坐感舒适，回弹率高。   
4、气压棒：优质气压棒，采用优质转椅铝合金底盘机构，使用更加灵活方便；   
5、五星脚：优质钢架电镀五星脚，静音橡胶滑轮。
	把
	1
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	3
	学生劳动桌
	1、每张学生桌由六张等边三角形小桌拼接而成，可以根据教室大小灵活摆放，任意拼接成不同形状，单个小桌边长600mm（±10mm）。
2、桌面板：桌面 采用25mm （±2mm）厚E1级中纤板，符合国家标准，无味无毒环保健康，板材切口用环保PVC封边条密封。
3、桌腿采用φ60*1.2mm厚钢管，采用二氧化碳气体保护焊，接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整，无凹缺和凸起，地脚平稳。钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成，坚固耐用。
4、小桌可分成三色随意搭配。
5、桌子配PP脚套，防滑、防水、防酸碱腐蚀、防刮花地面、抗冲击。  
6、产品应符合（TOVC）≤0.50mg/m³，甲醛释放量≤0.05mg/m³。
	张
	8
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	4
	学生劳动凳
	1.规格：≥330*240*440mm。
2.结构：钢木结构，凳面生态板，钢制凳架。
3.材质：凳面为≥20mm厚生态板，凳腿为25方管，壁厚≥1.2mm，凳撑为20方管，壁厚≥1.0mm。
4.性能：凳面采用环保水性漆处理；所用方管均应经酸洗磷化处理后，用环保亚光粉粉沫静电喷塑。
	把
	48
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	多彩劳动边台
	1.规格：≥800*400*760mm。
2.基材：E0环保刨花板，游离甲醛释放量4.1mg/100g，经过防潮、防虫、防腐化学处理，桌板厚度≥25㎜, ≥2.0㎜厚的同色PVC封边。
3.履面：双面贴环保浸渍纸饰面, 色泽匀称，耐磨度高。  
4. 产品应符合（TOVC）≤0.50mg/m³，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 
	个
	6
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	创意拼搭课程及软硬件
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	创意拼搭基础课程学习套装
	创意拼搭基础课程学习套装是一种用于建构各种结构和简单的机械的教学套装，无需编程。
1、产品搭建模型以砖、方梁，圆梁为主，组件数量不少于420个，组件种类不少于60种。
2、主要构件梁、销、轴类构件单点固定牢固，可承担扭转力矩大于1N.m。辅助结构部件包括有以下8类：板类、砖类、轴类、销类、连接销、齿轮类。各种类型结构部件还以颜色区分，含有红、黄、蓝、浅绿、深绿、灰、黑、橙等颜色，全套产品颜色多于7种。
3、产品可以搭建成古代桥梁、屋顶、桁架桥、桥梁承重竞赛、平衡小人、变形家具、伸缩栅栏、书架、冠军锦标赛、卡丁车、旋转木马、陀螺发射器比赛等各种各样的创意模型，所搭建模型还可以模拟演示重力动力系统、风力动力系统、橡皮筋动力系统等。
4、产品结构部件分类如下：
    其中板类有以下种类：1*2板、1*4板、1*6板、2*2板、2*4板、2*6板、2*8板、4*6板、8*16板和8*16板。
    砖类有以下种类：2*2砖、2*4砖、2*2圆柱砖和重力砖。
    方梁类有以下种类：1*2方梁、1*4方梁、1*6方梁、1*8方梁、1*16方梁。
    圆梁有以下种类：1*3圆梁、1*5圆梁、1*7圆梁、1*9圆梁、1*15圆梁、2*4单弯梁、6*4单弯梁和11*5双弯梁。
    轴类有以下种类：2#限位轴、3#轴、3#突点轴、4#轴、4#截止轴、5#轴、6#轴、8#轴、9#轴、10#轴、12#轴。
    销类有以下种类：1*2光滑销、1*2摩擦销、1*2轴销（光滑）、摩擦轴销、1*3摩擦销、1*3轴套长销、1*3光滑销、3/4光滑销。
    连接器类有以下种类：3#连轴器、6#十字轴连接、5#连轴器、1*2双轴连接器、2*连轴器、1*2连销器（开口）、1*3轴销连接、1#连轴器、1*2连轴器、栓与轴连接件，2单位、1*3手摇柄。
5、传动件类有以下部件：8齿平齿轮、12齿双面斜齿轮、12单面斜齿轮、20齿双面斜齿轮、20单面斜齿轮、24齿平齿轮、24齿冠齿轮、40齿平齿轮、1*2蜗杆、涡轮箱。
6、配有两款轮胎（43.2*22mm和30.4*14mm），胎皮材料采用热塑性弹性体，环保无异味，耐摩性高，防震级别高；轮毂材料采用高强度工程料，防爆，高刚性，弹性模量高，弹性变形后恢复快，配合孔耐摩耐用；
	套
	10
	
	
	[image: ]

	7
	《创意拼搭基础课程》学习手册
	《创意拼搭基础课程》简介：通过使用数学方法进行科学探究，学习力学、能量学、机械的知识与技术，在团队活动中培养沟通和合作能力，发展社交技能与社会情感。
课程特色：
a.探究式学习、解决问题、创意制作三种不同课型，分别培养探究科学探究、问题解决、创意设计三种综合思维，三种课型穿插进行。
b.探究式学习按照兴趣激发-学生探究-引导总结-思维延伸-测试评价五个环节教学。关注联想、想象、空间认知、类比能力、抽奖概括、分析综合的基础思维。
c.问题解决课程使用故事引入问题，，不限定解决方式，课程评价不仅有结果维度，还有设计、制作过程中的问题解决、沟通合作的过程评价。
d.创意制作课程按照确定问题、头脑风暴、确定方案、进行制作、评估作品、展示作品、上课评价的七步骤进行，培养学生设计思维。
	套
	51
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	创意拼搭基础课程学习资源
	不少于24节课程资源，课程资源包含：教案、PPT、学生用书、搭建手册
创意拼搭基础课程课程资源目录:
第一章 梦想建造师
1、古代桥梁；2、屋顶；3、桁架桥；4、桥梁承重竞赛；5、平衡小人；6、变形家具；7、伸缩栅栏；8、书架；9、抓抓乐比赛；10、制作阅读帮手；11、制作可穿戴设备；12、制作一个游戏
第二章  生活科学家
1、重力动力系统；2、风力动力系统；3、橡皮筋动力系统；4、冠军锦标赛；5、卡丁车；6、旋转木马；7、陀螺发射器比赛；8、精准定位 各显其能；9、陪伴宠物-制作；10、陪伴宠物-表演；11、宝贝助手-设计制作；12、宝贝助手-表演时间
	套
	1
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	拼搭机器人基础课程及软硬件
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	拼搭机器人基础课程学习套装（高级）- 数字智慧
	外观颜色：灰白积木为主
产品材料：ABS环保材料
模块特性：六面体模块 ，小模块 ，
模块种类：49种，172E
电机：DC马达*2
主板：MRTX编程主板，7路输入口，7路输出口，四个马达连接口
软件：MRT软件，在 C 语言的基础上开发的 GUI 界面进行编程过程
传感器：IR传感器3个、超声波1个、颜色传感器1个
额定电压：9V  （5号电池6节）
模型数量：16个（动静结合）
课程阶段：编程练习，传感器应用、图形化编程
课程特色：DIY 教学，软硬件结合，环境数据读取，图形化编程。
能力培养：多学科融合能力、知识整合能力、多角度解决问题能力、创新思维、编程训练
	套
	10
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	拼搭机器人基础课程学习资源（高级）- 数字智慧
	课程简介：课程是参考《义务教育信息科技课程标准》中对于小学高年级学生信息科技学习的要求进行研发与设计的创意设计搭建类课程。在课程中根据学习与生活需要，有意识地选用信息技术工具处理信息；对于给定的任务，能将其分解为一系列的实施步骤，使用顺序、 分支、 循环三种基本控制结构简单描述实施过程，通过编程验证该过程；能利用在线平台和工具寻找生活中的过程与控制场景。能设计用 计箕机实现过程与控制的方案，并在实验系统中通过编程等手段加以验证。通过项目的观察与探究，了解程序的基本结构，并利用程序实现项目效果；通过项目的设计与实践，培养逻辑思考、问题解决、计算思维等能力；在项目的反思与扩展中，培养学生严谨的科学态度和创新的科学意识。将信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任等核心素养互相支持，相互渗透共同促进学生数字素养与技能的提升。
提供不少于16课时的教学课件PPT、教学设计等教学资源
课程目录：
第一单元 初识智慧编程
1、Hello Robot；2、初识MRTX
第二单元   初级编程结构
3、模拟直升机Ⅰ；4、模拟直升机Ⅱ；5、反应游戏机Ⅰ；6、反应游戏机Ⅱ；7、手势控制小车Ⅰ；8、手势控制小车Ⅱ
第三单元  复杂编程结构
9、神枪手大赛Ⅰ；10、神枪手大赛Ⅱ；11、击剑机器人的搭建；12、击剑机器人的编程；13、密码锁的搭建；14、密码锁的编程
第四单元  编程创意制作
11、创意大比拼_智能家居；12、创意大比拼_智能家居(编程)
	套
	1
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	智能小车课程及软硬件
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	智能小车课程学习套装
	智能小车基础课程学习套装是专为STEAM教育和创客教育设计的产品。本产品金属车身并可兼容乐高任意DIY切换不同形态，以学习编程和扩展搭建为主。其融合了科学、技术、工程、艺术、数学等多学科知识，通过对小车进行编程，学习编程和多学科知识，完成创意设计以及编程思路的训练，用于创客进阶教学。
1、功能描述
（1) 巡线功能：可以随意设计任意颜色线路图让小车巡着指定线路行走。
（2) 自动避障：当行走线路上有障碍物时，会自动避开，实现自动避障功能。
（3) 开放式排针插口可随意扩展任意电子模块，让玩法更丰富。
（4) 支持完成人脸识别、手势识别、面部情绪识别、二维码识别、形状识别、字母识别、运算符识别、物品识别、数字识别、动植物识别、口罩检测、颜色识别、性别识别、机器学习、路标识别等不少于16种人工智能功能； 
（1）材质与工艺：主要材料使用高强度≥2mm航空铝板冲压成型， 结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密；
 
（3）平台拓展性：可兼容乐高，进行任意DIY结构搭建，再根据ESP32主控芯片和K210芯片的双重加持，实现各类产品学习搭建；
（4）安全性：阳极氧化上色，安全环保无毒。
（5）先进性：小车采用4个麦克纳姆轮，可实现360°全方位的移动，适应更多场景使用，完成更加丰富复杂的任务。
3、电子部分参数
（1）主控制板：ESP32国产人工智能芯片，可作为独立系统运行应用程序或是主机 MCU 的从设备，通过 SPI / SDIO 或 I2C / UART 接口提供 Wi-Fi 和蓝牙功能。天线开关、RF balun、功率放大器、接收低噪声放大器、滤波器、电源管理模块等功能集于一体。只需极少的外围器件，即可实现强大的处理性能、可靠的安全性能。主板可直接与K210设备通信即可完成图像识别、物体识别、人脸识别、手势识别及机器学习等人工智能应用。主控制板具有6个模拟信号接口，13个数字信号口，IIC接口6个；自带板载电机驱动口4个；自带PH2.0供电口1个，Typec信号传输口1个；
（2）主要模块要求：
K210模块：AI主控板芯片，处理器架构支持RISC-V双核64位CPU；算力≥1TOPS；支持深度学习框架包含TensorFlow/Keras/Darknet/Caffe/PaddlePaddle；具备卷积人工神经网络硬件减速器KPU，可高性能进行卷积人工神经网络运算；自带1.3寸全彩显示屏；分辨率320*240，支持中文、英文显示及图案、图片绘制显示；自带板载按键2个；自带内置SD卡槽口1个；自带摄像头：像素30万；AI功能：K210模块可支持AI算法模型线上、线下两种运行模式，即脱离电脑也可完成机器视觉、机器学习等种AI应用及交互演示案例；支持完成人脸识别、手势识别、面部情绪识别、二维码识别、形状识别、字母识别、运算符识别、物品识别、数字识别、动植物识别、口罩检测、颜色识别、性别识别、机器学习、路标识别等不少于16种人工智能功能；
（3）通讯接口及方式：为方便学生入门、套件教学和快速搭建，电子模块开源式插针式接口，使用杜邦线进行连接，连接使用方便快捷、电气性能好、易创新、自由度高。支持WiFi配网和蓝牙通信服务器等功能；WiFi通讯：支持主控板和主控板之间、主控板与物联网平台之间的远程通讯与控制；
4、编程平台参数
（1）使用纯图形化编程软件和纯代码两种方式进行编程；
（2）兼容Arduino软硬件开发平台，兼容Arduino IDE软件编程，兼容Scratch软件编程，兼容python软件编程；
（3）须封装相应电子模块的C语言库。
	套
	9
	
	
	[image: ]

	12
	《智能小车基础课程》学习手册
	智能小车课程简介：如今，随着AI技术的发展与广泛应用，人们不知不觉已身处智能化的生活环境中，让青少年认识和学习人工智能技术，培养他们的智能意识，提升解决实际问题的能力，显得尤为重要。课程结合该年龄段学生的认识发展特点，围绕人工智能技术体验与简单应用而设计，融合智能技术、编程与创意活动，通过体验探索与活动实践，让学生理解颜色识别、色块检测及交通标志识别的几项图像识别技术，以智能小车为载体，在活动情境中尝试运用软硬件知识挑战某项具体的任务，丰富课堂的趣味性，激发学生的学习兴趣，强化对AI相关知识的理解与思考。在实践活动中逐步培养学生的AI素养，以科学地态度看待人工智能及带来的影响，以发展的眼光关注社会需求，有效地提高学生解决问题的能力和实践创新能力。
	本
	51
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	智能小车基础课程学习资源
	课程包含以下知识点：
（1）运动控制；（2）颜色识别；（3）色块检测；（4）卡片识别
包含不少于16课时的教案，学案，PPT,视频等课程资源。
课程资源目录：
1、我的DBOT小车；2、小车动起来；3、灵活转弯；4、横越障碍；5、运动会开始啦；6、一起表演吧；7、颜色辨一辨；8、最爱的颜色；9、寻宝行动；10、色块找一找；11、锁定目标；12、寻踪觅迹；13、红灯停绿灯行；14、安全控速；15、慧眼识标；16、冲破终点
	套
	1
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	智能家居进阶课程学习套装
	套件采用ESP32核心芯片，配合mind+编程轻松加入WIFI，实现物联网功能。采用激光切割结构件，感官上能够体现创客风格，
1、主控板：ESP-WROOM-32(ESP32），新一代 WiFi & 蓝牙 双模双核无线通信芯片。芯片集成蓝牙4.2和WiFi HT40技术为一身，拥有高性能Tensilica LX6 双核处理器，支持超低功耗待机；
2、输入模块：超声波传感器、矩阵键盘、触摸传感器、火焰传感器、烟雾传感器、电位器、人体热释电传感器、光线传感器、温湿度传感器、雨滴传感器、红外接收模块、红外遥控器等
3、输出模块：小灯模块、蜂鸣器、风扇模块、LED屏、四位数码管、SG90 舵机等；
4、其他配件：充电器、锂电池、电池盒、3P连接线、4P连接线、Type-C数据线、螺丝、螺母、铜柱、子母扣、十字螺丝刀、椴木板等
5、编程软件：使用纯图形化编程软件进行编程；兼容Arduino软硬件开发平台，兼容ArduinoIDE软件编程，兼容Scratch软件编程；
6、套件支持WIFI、蓝牙功能等物联网功能。 
7、套件支持温湿度、环境光、水滴等有关智能家居功能的检测。
	套
	9
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	《智能家居进阶课程》学习手册
	课程简介：智能家居在生活中已不再陌生，它的出现为人们提供了更安全、便利与舒适的空间和方式，把自动控制技术、计算机技术、物联网技术等融合在一起，根据个性化需求，将家电控制、环境监测、信息管理等功能，通过声控、面板、移动设备等多种方式进行本地和远程智能化控制，有效地节省操作及能源。在家居逐渐智能化的背景下，本课程基于该主题场景作深入系统学习，从三个模块”点亮智能之灯、走进智能之家、联通智能之路“依次展开，开篇学习智能硬件的使用和基础编程知识，探索自动化控制的方法，设计制作智能居家的生活小应用，后过渡至物联网知识的学习，通过WIFI实现物物相连，从而能够远程控制家电和信息获取。通过对多种电子模块和编程知识的学习，能够结合人们生活需求解决实际问题，培养人工智能意识与社会责任感。
	本
	51
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	智能家居进阶课程学习资源
	含智能家居进阶课程资源共16课时的教学课件、教学设计、学生用书、参考程序、搭建视频*1、作品视频（集锦）
课程资源目录:
第一单元：点亮智能之灯
第1节：点亮一盏灯；第2节：明暗可掌控；第3节：触摸灯就亮；第4节：感应小夜灯
第二单元：走进智能之家
第5节：室温可监测；第6节：门铃响叮咚；第7节：遥控小风扇；第8节：帘随光动；第9节：轻松泊车；第10节：晾晒无忧；第11节：密码开门；第12节：天气助手
第三单元：联通智能之路
第13节：出门忘关灯；第14节：温度易调节；第15节：危险早知道；第16节：智能小管家
	套
	1
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	物联网机器人竞赛套装
	适用于全国青少年人工智能创新挑战赛省级与全国赛，考察学生的创新思维，编程能力，以及智能硬件的综合应用能力。套装含主控模块，图形化编程软件，智能电子传感器硬件、机械结构件和相关配件，学生可根据比赛主题自行设计制作作品，要求创意新颖，完成竞赛任务，具有良好的互动体验。
1、主控器
内置可编程彩灯、蜂鸣器、6按键、蓝牙、WIFI
支持互联网、多机互联
可存储多个编程程序
外观：ABS塑料外壳，
2、电子模块包含：扩展板、五路颜色巡线传感器、避障传感器、2000毫安充电电池、马达、舵机等。
3、金属结构件及配件---金属小车车体，高强度铝合金材质，预留丰富组装拓展孔位，实现超声波避障、循迹、遥控等功能，含配套组装螺丝、螺母、车轮、铜柱等。板孔适配积木
4、工具及耗材---多种常用加工工具和耗材，方便动手制作，含十字螺丝刀、六角扳手、铆钉起子、数据线等。
5、套件须支持按键控制 RGB 灯，按键 A 控制灯开关，按键 B 切换灯效（跑马灯/流水灯/彩虹灯等） 
6、套件支持通过app操控设备，同时可以APP内编程并遥控设备 
	套
	2
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	物联网机器人竞赛场地及道具
	项目场地由地图和边框组成，场地边框内尺寸为:2317mm * 2317mm，
场地外边框尺寸为：2347mm * 2347mm。
比赛地图分为自动任务区1151mm*2317mm 和手动任务区
1151mm*2317mm两个部分，主要包括启动区、火星启动区区、矿石采集区、矿石存储区、样本检测区等区域。
轨迹线：轨迹线为25±1mm宽的黑线，不规则分布在场地中。
	套
	2
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	智慧城市竞赛套装
	产品参数
1、整车尺寸：长度275mm*宽度180mm*高度40mm（不含扩展件）。
2、外壳材料：铝合金。
3、驱动方式：四轮麦克纳姆轮驱动，轮胎直径60mm。
4、电源：11.1V3000mAh锂电池、含充电器、18650锂电池、带保护板、能有效防止过充/过放/短路/过流。
5、控制模块：高性能处理器，兼容Arduino主控板。自带4颗RGB灯珠，可通过编程控制亮度及颜色。
6、传感器
（1）超声波传感器：1路AI信号、测量范围5-50cm、配有4pin防反接接头；
（2）灰度传感器：1路I2C信号，4路灰度检测，可控制补光灯亮灭情况，配有4pin防反接接头；
（3）陀螺仪：6轴陀螺仪，可检测XYZ轴加速度以及XYZ角速度；
7、执行器：130减速电机，额定电压12V，减速比1:90，额定转速175rpm，自带霍尔编码器，4枚。
8、编程环境：控制编程采用Mixly0.98版本及以上，图形化编程界面，兼容arduino IDE，建议在Windows系统上使用；计算板编程，Python。
9、大扭力编程投掷套件
（1）投掷装载尺寸：75mm×75mm
（2）材料：铝合金
（3）结构铝合金厚度：2mm
（4）投掷长度：120mm
（5）大扭力直流减速电机：555电机，额定电压12V，空载转速500rpm/mins
（6）电机驱动板：输入电压≤12.6v，可接入1枚12V电机，电源接口为XH2.54防反接接口，2路PH2.0防反接信号接口
10、编程机械爪套件
（1）爪子张开尺寸：≥105mm
（2）爪子抓合包围尺寸：50mm
（3）材料：铝合金
（4）结构铝合金厚度：2mm
（5）爪子铝合金厚度：2.5mm
（6）自由度：2轴
（7）翻转舵机：额定电压7.4v，扭矩20kg.cm，自由度180°
（8）爪子舵机：额定电压5v，扭矩13kg.cm，自由度180°
（9）舵机驱动板：额定电压5v，输入电压≤12.6v，最多可接入2枚5V舵机、4枚7.4v舵机，自带舵机过载保护，1路I2C接口，电源接口为XH2.54防反接接口，其余接口均为PH2.0防反接接口
11、主控2：
▲（1）新一代 WiFi & 蓝牙 双模双核无线通信芯片。芯片集成蓝牙4.2和WiFi HT40技术为一身，拥有高性能Tensilica LX6 双核处理器，支持超低功耗待机（须提供满足国家认可的第三方检测机构出具CMA标识的检测报告证明）；
（2）输入电源：6-12V外部电源、USB 5V供电；
（3）USB通讯接口： Type-C； 
▲（4）11个KF2510-4P引脚输入输出、3路I2C、2个7.4V供电输出与2个5V供电输出（须提供满足国家认可的第三方检测机构出具CMA标识的检测报告件证明）；
（5）板载了一块1.3寸的OLED液晶屏幕，一个MP3音乐播放模块
（6）尺寸：≥72*56*16mm（长*宽*高）
（7）外观上采用2层设计，主控芯片电路为下层，KF2510引脚扩展为上层
	套
	2
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	智慧城市竞赛配件包
	1、外形尺寸：长度113mm*宽度52mm*高度35mm±5mm。
2、外壳材料：铝合金。
3、视觉模块：内置高性能四核处理器，高速神经网络处理器，3W扬声器，串口1个，USB接口1个，可实现双车道识别，颜色识别，颜色跟踪，交通标志识别，数字识别，图像识别，开放神经网络分类器，可自定义识别图像内容。
4、摄像头：100万像素，水平视觉105°±5°，垂直视角76°±5°，对角线视角120°±5°
	套
	2
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	智慧城市竞赛场地及道具
	一、产品参数：                     
1.场地总尺寸：长度2900mm*宽度2900mm 
2.场地材质：可拼接EVA赛道模块，共计24块
3.模块规格：长度440mm宽度440mm，厚度10mm，数量19块。长度440mm宽度240mm，厚度10mm，数量5块。
4.车道规格：车道宽度200mm，引导线宽度20mm。
5.任务场景：环保卫士，智慧餐厅，超级工厂，神奇出租车，道路工程队，自动咖啡机，建筑工地。
6.任务模型：垃圾桶模型红色1个，垃圾桶模型蓝色1个，咖啡机模型1个，指示牌模型6个，工程装置模型2个，纸杯3个，存放框1个，EVA方块3个，投放盒2个，超级工厂模型1个，沙包货物道具4个。
7.纸杯规格：高度8.5cm，长口径7.5cm，下口径5cm，颜色红色、绿色各1个，蓝色2个
8.EVA方块：尺寸5cm×5cm×5cm
9.沙包货物道具：尺寸4cm×4cm
10.投放盒：尺寸28.8*22*8 cm
11.识别图像：公园贴纸，办公区贴纸，左转路标贴纸，右转路标贴纸，数字1贴纸，数字2贴纸，数字3贴纸 
	套
	2
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	教师成长平台
	教师成长平台，围绕人工智能系列课程，以先进的人工智能技术为支撑，以领先的思维型教学为途径，旨在锤炼人工智能教师队伍，让教师成长为有温度的赋能者，让学生在智能时代熠熠生辉。
1、系统采用云端的方式进行部署，方便进行维护和更新。
2、系统基于 B/S 架构，用户通过浏览器即可访问，无需下载或安装单独的客户端软件。系统支持 IE、Google Chrome、Firefox 等主流浏览器访问；
3、系统支持不同类型的课程资源的在线预览，包括 doc、xls、ppt、pdf 等文档类资源 png、jpg 等图片类资源，rmv、mp4等视频类资源，并且无需单独安装插件，即可在线访问所有资源；
4、平台课程中心包含专业学习模块、课堂教学模块、学生课程模块。
5、专业学习模块：提供人工智能、创客教育专业课程体系，从0到1让老师和学生快速了解人工智能。
▲在专业学习模块，免费提供不少于28课时的教师在线课程，包含且不限于以下几大模块：机械设计课程、物联网课程、开源硬件课程、初识人工智能课程、简单机械课程、Python编程课程、人工智能通识课程、人工智能时代的核心思维和图形化编程课程。（提供截图证明）
6、课堂教学模块：深度解读人工智能课程构建与教学的原理，直接呈现多种课型的教学过程，互动研讨教学案例，生成教学智慧与机智。
在课程教学模块，免费提供不少于15课时的教师在线课程学习，包含且不限于以下四大模块：人工智能课程建构的TPI模型、思维型教学理论、人工智能素养与课程构建和人工智能通识课程视频案例。
7、平台支持教师将自研的课程资源上传至平台，在线课程学习，在线交流互动；                                                                          
8、提供优质丰富持续更新的创新课程；                                                                                                                                            
9、提供创客主题社区讨论，为学生提供更多新鲜想法，扩展视野，分享经验，通过交流探讨获激发更多的创造力；                        
10、能实时分享教育最新资讯。
	套
	1
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	创客教育云平台
	1、系统采用云端的方式进行部署，方便进行维护和更新。
2、系统基于 B/S 架构，用户通过浏览器即可访问，无需下载或安装单独的客户端软件。系统支持 IE、Google Chrome、Firefox 等主流浏览器访问；
3、系统支持不同类型的课程资源的在线预览，包括 doc、xls、ppt、pdf 等文档类资源 png、jpg 等图片类资源，rmv、mp4等视频类资源，并且无需单独安装插件，即可在线访问所有资源；
4、教师端：
 1）数据统计当前班级数、学生数、上课数、作品数；
 2）了解学生基本信息，支持添加班级所有作品视频及评分、查看学生课后知识点测评情况；
 3）平台支持以班级为维度记录学生每课时作品情况、测评情况、课程表现并汇总；
 4）平台支持教师管理班级学生，新增/编辑/删除等操作；
 5）平台支持教师线上批改学生作业，可从编程技术、创意表达、计算思维、艺术审美、创新思维多维度评测；
5、学生端：
 1）平台可全面覆盖查询自己的学习课程，提交自己的作品，回顾学习还支持再编辑；
 2）平台支持知晓当前课程学习进度，方便学生进入快速学习；
 3）平台支持同一页面进行视频，教案，讲义文档学习；
 4）平台支持随堂测评；
 5）平台支持学生自己作品创作视频永久保存，随时复习时可查看；
6、家长端：
 1）支持获取学生学情报告，协助家长合理规划学生学习，快速掌握学生学习情况；
7、课程资源模块
 1）为适应中小学 STEAM/创客教育/人工智能教育，使学生操作更加简便方便教师应用，课程资源系统以模块化内容展示，首页即可对所有主题课程进行预览；
 2）课程资源包含人工智能、编程、机器人、竞赛、3D打印等主题课程，
 3）课程资源包含教学设计、教学PPT、学生用书、作品视频、搭建图、参考程序等；
 4）课程资源以思维型教学理论为支撑进行开发，教学设计包含：教学内容分析，核心问题分解体系，教学目标，教学资源与准备和教学流程与提示5个环节；
8、提供类似平台的软件著作权证书。
	套
	1
	
	
	

	







19、心理咨询室设备清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	一、走廊
	
	
	
	
	

	1
	定制logo墙
	定制logo墙，根据环创设计确定。
	1
	项
	
	
	

	2
	心理文化挂图
	材质：木框覆盖有机玻璃板
内容：心理&生涯类文化展板；
尺寸：40×60cm等，根据环创设计确定。
	6
	幅
	
	
	

	3
	门牌
	材质：亮面亚克力表面，
尺寸≥20×10cm,对各功能室名称需进行美化设计。
	6
	个
	
	
	

	4
	心理自助系统设备
	一、软件功能
系统主要分为心理自助资源、AI心理助手、互动训练、舒压训练营、预约咨询、紧急援助、心理测评等不少于7个功能模块。
1、心理自助资源:提供三大模块的心理自助服务，包括心理学基础与自我认知、情绪管理与健康及运动放松调节等；
（1）支持心理自助课堂：提供热爱老师、笑看挫折、心胸开阔、虚心好学、异性交往、责任担当等不少于6个主题类的视频内容；
▲（2）支持心理自助训练：提供热爱老师、笑看挫折、心胸开阔、虚心好学、异性交往、责任担当等不少于6个主题类的视频内容；（提供CMA标记的“心育自助服务系统”报告扫描件；）
（3）运动放松调节：提供不少于4个运动放松调节课程教学视频，如前后交叉小跳、原地慢跑、屈膝后侧拉伸等；
2、AI心理助手：内置三大智能助手模型，默认开启心理倾诉模式，支持实时语音交互。可根据使用场景一键切换，并提供历史对话记录查看功能；
3、舒压训练营：提供认识压力、身体解压、思维调整三大模块，帮助学生了解自我压力、科学舒缓压力、重塑抗压思维、提升心理韧性，并生成对应报告和推荐资源内容；
4、心理测评：系统内置四大类心理测评主题：心理健康综合评估、行为与情绪问题评估、生活与事件评估、人格与智力评估，共配置不少于30套专业量表。同时支持在后台灵活配置量表使用权限，可按需开启或关闭学生的量表作答权限。
5、支持互动训练：提供专注力训练、情绪主题、认知主题等训练模块；
（1）专注力训练：提供黑桃A、圈数字、观察力训练、反应力训练、舒尔特方格等训练项目；
（2）情绪主题：情绪主题提供情绪区分、情绪来源、情绪识别等情绪训练项目，训练后提供情绪的识别、认知性情绪、条件性情绪等视频内容学习；
①情绪主题训练包括：（你会区分积极情绪与消极情绪吗？你知道情绪有几种来源吗？你能从成语中识别常见的潜意识条件性情绪反应吗？）不少于3个训练内容，训练后可进行情绪识别、认知性情绪、条件性情绪视频内容的学习；
（3）认知主题：认知主题提供被老师批评了、考试没有考好、调整情绪还是会焦虑等不少于3个认知训练项目，训练后提供知识与思维、行为间的关系，情绪与思维关系的视频内容学习；
▲①认知主题训练包括：（如果被老师批评了，心情不好时，你应该怎么想”？考试没有考好，你心情不好时，应该怎么想”？运用深呼吸、运动等方式来调整情绪，可是我有时还是会感到焦虑怎么办？）不少于3个训练内容，支持答题后给出对应的指导提示和视频内容学习；（提供CMA标记的“心育自助服务系统”报告扫描件；）
6、支持预约咨询：支持在线预约咨询服务功能和设备在线预约功能；
（1）支持在线预约，查看预约咨询信息，包括可预约的心理老师姓名、心理老师简介、具体时间等，预约时，须填写申请原因并选择咨询时段，可对预约信息进行取消操作；
（2）支持查看预约心理设备信息，包括设备介绍、可预约时间等；选择心理设备进行预约；可对预约设备进行取消操作；
7、支持紧急援助：帮助用户在危急情况下迅速联系到紧急联系人；
8、支持数据对接：与云平台实现用户数据对接，可通过云平台入口为自助服务系统实现用户信息的录入、保存、删除、报告等管理功能。训练者完成不同的训练模块会得到不同数据报告，其中报告分为训练数据，训练详情、训练表现、报告总结等模块，后台可支持导出报告或删除报告；
9、支持动态屏保：支持设备屏幕保护功能的开启和关闭；
10、支持个人信息管理：支持记录头像、昵称、性别、年龄、出生年月、学校、年级和班级信息等；
11、支持机构风采：支持以文字、图片、视频等形式展示。
二、硬件参数
1、使用终端
（1）尺寸：≥长450mm*宽250mm，可触控；
（2）屏幕分辨率：≥1920*1080；
（3）处理器：四核，最高主频2GHz；
（4）内存：≥4G；
（5）储存空间：≥32G；
（6）音频接口：喇叭输出（支持左右声道输出，最在支持双20W/4R，10W/8R），MICIN*1；
（7）USB接口：≥1个USB3.0OTG，≥6个USBHOST；
（8）串口：2个232，2个TTL；
（9）网络接口：10/100BASE-T以太网接口，内置Wifi，支持蓝牙4.2；
（10）摄像头：有效像素≥1928*1088；有效焦距≥4.43mm；
2、表面材质：前覆钢化玻璃；
3、机体工艺：铝合金氧化边框；
4、整机尺寸：≥长590mm*宽430mm*高1500mm；
5、听筒：ABS材质，内装有磁铁，配合感应挂架实现摘挂机，配置不锈钢金属软管。
	1
	套
	
	
	

	5
	心理邮筒
	大邮筒，马口铁材质，高≥145cm，筒头直径≥45cm，筒身直径≥30cm。心理邮筒每周固定时间收回来信。
	1
	个
	
	
	

	6
	展板（1）：来访者须知
	材质：pvc覆盖亚克力板；
内容：来访者须知；
尺寸：180×60cm等，根据环创设计确定。
	1
	幅
	
	
	

	7
	开放时间牌
	材质：pvc覆盖亚克力板；；尺寸：60*80cm
	1
	幅
	
	
	

	二、办公接待室/督导研讨室
	
	
	
	
	

	1
	办公桌椅
	单人位办公桌椅组合，办公桌采用颗粒板材质，尺寸约1400*800*720mm，边柜高约60cm，板材厚度约15mm，白色或原木色。椅子网布材质，铝合金脚，尺寸约64*65*105cm含配套座椅1把。
	1
	套
	
	
	

	2
	期刊架
	宽45cm，高120cm，侧宽36cm，三层摆放，金属材质。
	1
	个
	
	
	

	3
	档案柜
	八门两格木纹专用柜，实木多层板，白色或原木色或胡桃色可选，120*174*30cm，板材厚度约10-12mm。用于存放档案资料。
	2
	套
	
	
	

	4
	沙发
	2个单人辅导沙发，海绵填充，坐长≥55cm,坐高≥40cm。
	1
	套
	
	
	

	5
	制度挂图
	材质：木框覆盖有机玻璃板；
内容：功能区管理制度相关内容；
尺寸：40×60cm等，根据环创设计确定。
	1
	副
	
	
	

	6
	心理挂图
	材质：木框覆盖有机玻璃板；
内容：功能区心理主题专业内容包括心理漫画、心理知识类、趣味心理类、优美风景类、常见心理现象、心理效应、积极心理学相关六大美德二十四积极心理品质、多元智能、情绪调节相关内容、生涯教育等相关内容；
尺寸：40×40cm\40×60cm等，根据环创设计确定。
	8
	幅
	
	
	

	7
	辅导预约电话机
	数字无绳电话座机，子母机一拖一，可实现办公接待区、个体辅导室一键通话内部对讲，座机在外线通话时可与子机进行内部通话，子母机传输距离室内50米室外300米，子机具备超距报警功能。具备清晰双免提通话/通话保留/一键转接/电话本。
	1
	套
	
	
	

	8
	图书架
	书架为三层，长120cm，高101.5cm，实木，白色或原木色或胡桃色可选。
	2
	个
	
	
	

	9
	图书
	心理学资料，包括学生心理健康类、教师学习指导类等资料，共计100本。
	1
	套
	
	
	

	10
	电脑
	i7处理器，16G内存，14寸屏，500G固态硬盘。
	1
	套
	
	
	

	11
	打印机
	黑白打印机，支持WIFI/USB连接，平板式扫描。
	1
	台
	
	
	

	12
	会议长桌
	带轮可折叠长桌，实木颗粒板材质，含五金配件，铝合金底脚，枫木色或暖白色可选，2600*1100*750mm，圆角台面，桌面厚度25mm。
	1
	个
	
	
	

	13
	椅子
	合金框架，高弹面座垫，网布棉麻靠背，尺寸：52×50×100cm；
	10
	把
	
	
	

	三、个体辅导室
	
	
	
	
	

	1
	个体辅导沙盘
	一、2个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。
二、2个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。
三、1000个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。
四、沙盘游戏书籍1本。
五、精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒 。 
六、沙具选取框1套 （沙具选取框2个，清理刷2个）。
七、大数据资产管理系统
7.1、支持与互联网大数据平台进行对接学习心理沙盘游戏教学视频内容包括但不限于（沙盘游戏初体验和自我察觉、沙盘治疗为何有效、沙盘游戏的设置及操作性意义、个体沙盘实操的体验和督导、沙盘游戏的心理学原理、沙盘游戏咨询师的要求与素养、个体沙盘作品的评估与分析、不同年龄段阶段儿童青少年的沙游作品特征、沙盘游戏在心理辅导中的应用、团体沙盘游戏操作技术、沙盘游戏在在情商智商方面的应用、团体沙盘游戏的操作和督导、沙盘游戏在家庭关系治疗中的应用、团体沙盘游戏中可能的问题及应对方法）。
	1
	套
	
	
	

	2
	心理挂图
	材质：木框覆盖有机玻璃板；
内容：功能区心理主题专业内容包括心理漫画、心理知识类、趣味心理类、优美风景类、常见心理现象、心理效应、积极心理学相关六大美德二十四积极心理品质、多元智能、情绪调节相关内容、生涯教育等相关内容；
尺寸：40×40cm\40×60cm等，根据环创设计确定。
	3
	幅
	
	
	

	3
	制度挂图
	材质：木框覆盖有机玻璃板；
内容：功能区管理制度相关内容；
尺寸：40×60cm等，根据环创设计确定。
	1
	副
	
	
	

	4
	挂钟
	塑料外壳，圆形，静音挂式石英钟，万年历，星期，温度。≥12寸。
	1
	个
	
	
	

	5
	录音笔
	（1）2+1麦克风阵列，一键切换360°全向收音和120°指向收音，可收取5-10米内有效声音，清楚记录不同位置发出的声音。
（2）具备录音WIFI快传功能。
（3）边录边转，支持中英文混读转写，自动区分说话人，支持多种中文方言及其他国家语言转写。
（4）MP3播放，搭配耳机可随时随地回听音频。
（5）在指向收音模式下，当音量过大或离麦克风过近时，录音指示灯具备破音提醒功能。
（6）可通过连接APP客户端，远程开启/暂停/结束录音，转文字结果可一键翻译，支持中英互译。
（7）32G存储空间，可连续存储180小时录音，具备10G云端存储功能。
（8）续航时间：可连续录音10小时。
	1
	套
	
	
	

	6
	录像设备
	4K 30fps/1080P 200fps，横竖拍切换，自然广角FOV,具备间隔录像功能，具备语音及手势控制功能，具备防抖功能，可水平矫正，2.2英寸翻转触摸屏，配备图传遥控器，单相机防水10m，支持AI剪辑，64G存储，配备支架。
	1
	套
	
	
	

	7
	1+1个别辅导位（椅子）
	2把椅子，合金框架，高弹面座垫，网布棉麻靠背，尺寸：52×50×100cm；茶几1个。
	1
	套
	
	
	

	三、小团体辅导室
	
	
	
	
	

	1
	个体辅导沙盘
	一、2个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。
二、2个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。
三、1000个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。
四、沙盘游戏书籍1本。
五、精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒 。 
六、沙具选取框1套 （沙具选取框2个，清理刷2个）。
七、大数据资产管理系统
7.1、支持与互联网大数据平台进行对接学习心理沙盘游戏教学视频内容包括但不限于（沙盘游戏初体验和自我察觉、沙盘治疗为何有效、沙盘游戏的设置及操作性意义、个体沙盘实操的体验和督导、沙盘游戏的心理学原理、沙盘游戏咨询师的要求与素养、个体沙盘作品的评估与分析、不同年龄段阶段儿童青少年的沙游作品特征、沙盘游戏在心理辅导中的应用、团体沙盘游戏操作技术、沙盘游戏在在情商智商方面的应用、团体沙盘游戏的操作和督导、沙盘游戏在家庭关系治疗中的应用、团体沙盘游戏中可能的问题及应对方法）。
	1
	套
	
	
	

	2
	心理挂图
	材质：木框覆盖有机玻璃板；
内容：功能区心理主题专业内容包括心理漫画、心理知识类、趣味心理类、优美风景类、常见心理现象、心理效应、积极心理学相关六大美德二十四积极心理品质、多元智能、情绪调节相关内容、生涯教育等相关内容；
尺寸：40×40cm\40×60cm等，根据环创设计确定。
	3
	幅
	
	
	

	3
	制度挂图
	材质：木框覆盖有机玻璃板；
内容：功能区管理制度相关内容；
尺寸：40×60cm等，根据环创设计确定。
	1
	副
	
	
	

	4
	挂钟
	塑料外壳，圆形，静音挂式石英钟，万年历，星期，温度。≥12寸。
	1
	个
	
	
	

	5
	1+1个别辅导位（椅子）
	2把椅子，合金框架，高弹面座垫，网布棉麻靠背，尺寸：52×50×100cm；茶几1个。
	1
	套
	
	
	

	6
	坐凳
	材质：ABS塑料面+金属支撑，尺寸：29cm*29cm*45cm
	8
	个
	
	
	

	四、放松室
	
	
	
	
	

	1
	EEG反馈型身心减压放松椅
	一、软件功能
1、支持用户名密码登录、人脸识别登录；
2、系统分为智能放松、自主放松、放松训练及数据中心等不少于4个模块；
（1）支持智能定制放松：采集使用者的生理指标对用户进行分析，并定制使用者的放松方案。智能动态放松：可通过采集使用者当前的生理指标对用户进行分析，并为使用者调整音乐放松方案；
（2）支持自主放松功能：拥有中国风、消除紧张焦虑、消除浮躁、伤感音乐、国外名曲、缓解身心疲劳、解除忧郁等多种音乐类型；
（3）支持反馈生理指标信号：可对生理指标状态进行反馈，包括血氧、脉率、PNN50、QRS、R-R和HRV心率变异性生理指标。（提供“反馈音乐放松系统”符合GB/T25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则要求。
（4）支持放松训练功能：包含想象放松、呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松等；
①想象放松：包含大海、田野及草原等场景；
②呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松：提供训练视频，配合放松音效教学；
▲（5）支持数据中心：可对用户历次放松训练的数据进行备份，按时间查看用户详细的放松训练数据，对放松训练报告可按图片方式保存，可选择删除放松训练报告；（提供“反馈音乐放松系统”符合GB/T25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则要求且具有“CMA”认证标识的报告扫描件；）
3、支持图文报告生成：记录训练者训练的过程，包括生理指标数值和图形曲线，可生成训练报告，并且可导出和打印报告；
4、支持对音乐控制（音量+、音量-），按摩控制（打开/关闭电源），功能椅控制（长按伸展/长按收缩），头罩（打开/关闭），蓝牙连接（开始/断开连接）解绑蓝牙等切换；
5、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。
二、硬件参数
1、放松椅：
（1）未展开尺寸：≥长1000mm*宽800mm*高1000mm（不含头罩）；展开尺寸：≥长1700mm*宽800mm*高800mm（不含头罩）；
（2）材质：头等舱设计开发的小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉；
（3）独立电动控制系统：靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节）；
（4）高品质播放系统:内置高品质音响，环绕式播放心理放松音乐；
（5）多功能控制器：自动及音乐同步两种体感模式，通过蓝牙输入音频，实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势、加热等功能切换；
2、头罩：尺寸≥长750mm*宽720mm*高330mm；材质为PMMA+ABS；可通过遥控手柄调节；
3、使用终端：尺寸≥长240mm*宽120mm；处理器：八核；
4、无线采集器：OLED显示，尺寸≥55mm*35mm，测量血氧饱和度和脉率，血氧饱和度测量范围0-100%，脉率测量范围25-250bpm。采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度血氧波形等。
	2
	套
	
	
	

	2
	心理挂图
	材质：木框覆盖有机玻璃板；
内容：功能区心理主题专业内容包括心理漫画、心理知识类、趣味心理类、优美风景类、常见心理现象、心理效应、积极心理学相关六大美德二十四积极心理品质、多元智能、情绪调节相关内容、生涯教育等相关内容；
尺寸：40×40cm\40×60cm等，根据环创设计确定。
	4
	幅
	
	
	

	3
	制度挂图
	材质：木框覆盖有机玻璃板；
内容：功能区管理制度相关内容；
尺寸：40×60cm等，根据环创设计确定。
	1
	副
	
	
	

	4
	半高书架柜
	高90-120cm，长180cm，宽30cm，木质格子书架
	2
	套
	
	
	

	5
	心理图书
	符合师生阅读的心理学基础类、心理健康教育类、心理辅导类、心理科普类、学习科学脑科学及生涯类图书等电子图书，所有图书均需包含纸质版及电子版各1本。其中电子版图书可通过图书管理管理软件进行图书元数据管理，包括书名、作者、丛书分类、作者排序、丛书编号等，可更换或生成图书封面，可识别epub、pdf、mobi、txt等格式图书文件，具备图书库文件整体导入与导出功能。
	1
	套
	
	
	

	6
	挂钟
	塑料外壳，圆形，静音挂式石英钟，万年历，星期，温度。≥12寸。
	1
	个
	
	
	

	五、团体辅导室
	
	
	
	
	

	1
	团体心理辅导箱
	一、团体辅导箱4个，尺寸：≥长400mm*宽300mm*高160mm；各类型的活动器材上千件，适合多人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。
1、自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择；
2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给的一封信、MyBirthdayparty、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树；
3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队；
4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动；
5、学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维、fashionshow、enjoyyourfeeling；
6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸；
7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛；
8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计；
9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏；
10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。
	1
	套
	
	
	

	2
	心理拓展活动箱
	户外拓展训练箱1个，尺寸：≥870mm*420mm*180mm；拉杆箱带轮。适用于户外团体活动使用，产品包括活动道具、说明书、包装袋等。
游戏包括：管理七巧板、急速60秒、穿越雷阵、击鼓颠球、摸石过河、盲人方阵、神笔马良、不倒森林、珠行万里、两人三足等。
1、管理七巧板：开发智力和想象力，可拼成多种图案；
2、急速60秒：在一个圈内放置了30张未知的数字信息卡片，要求在60秒的时间内把1－30的数字信息卡片按照依次全部的要求交给培训师。培训目标：a/体验高速度的配合，体验团队成功的喜悦；b、团队内合理分工、有效计划、强执行力；
3、穿越雷阵：有利于团体之前的沟通，以及增强逻辑思维能力；
4、击鼓颠球：充分激发团体的运动激情，挖掘潜力；
5、摸石过河：a、向前放置砖头的距离不能大于手臂长度，一般和手臂长度相等即可，这样容易放和拿；b、三块砖头要放着在一条直线上，或者接近一条直线；c、每次向前跨不同的脚，不要在砖头上换脚，身体的朝向必须是一左一右，这样速度快；
6、盲人方阵：增强团队合作精神；
7、神笔马良：考验团体合作能力以及卸料能力；。
8、不倒森林：需团队协作一起完成任务，考验团体能力与协作；
9、珠行万里：考验团体协作能力与平衡能力；
10、两人三足：考验团体合作能力。
	1
	套
	
	
	

	3
	制度挂图
	材质：木框覆盖有机玻璃板；
内容：功能区管理制度相关内容；
尺寸：40×60cm等，根据环创设计确定。
	1
	副
	
	
	

	4
	心理挂图
	材质：木框覆盖有机玻璃板；
内容：功能区心理主题专业内容包括心理漫画、心理知识类、趣味心理类、优美风景类、常见心理现象、心理效应、积极心理学相关六大美德二十四积极心理品质、多元智能、情绪调节相关内容、生涯教育等相关内容；
尺寸：40×40cm\40×60cm等，根据环创设计确定。
	5
	副
	
	
	

	5
	带桌板折叠椅
	黑色，带桌板，采用环保材料，人体工学靠背，防滑脚垫
	44
	把
	
	
	

	6
	移动工作台
	移动式电脑工作台，桌面60*52cm，可升降，带万向轮移动支架
	1
	套
	
	
	

	9
	触控教学一体机
	≥86寸触控显示屏，可移动支架，ots模块:i5及以上CPU,8G运行内存，256g寸存储。
	1
	套
	
	
	

	10
	座垫
	直径50cm，材质为高回弹海绵，面料为防麻面料。
	45
	个
	
	
	

	11
	团体辅导沙盘
	一、1个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长720mm×宽570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。
二、1个团体实木沙盘，使用尺寸≥1150mm×宽720mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。
三、3个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。
四、1600个沙具种类：18大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。
五、沙盘游戏书籍1本。
六、精选原色水洗砂30公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。
七、沙具选取框1套（沙具选取框3个，清理刷3个）。
八、大数据资产管理系统
▲8.1、支持与互联网大数据平台进行对接学习心理沙盘游戏教学视频内容包括但不限于（沙盘游戏初体验和自我察觉、沙盘治疗为何有效、沙盘游戏的设置及操作性意义、个体沙盘实操的体验和督导、沙盘游戏的心理学原理、沙盘游戏咨询师的要求与素养、个体沙盘作品的评估与分析、不同年龄段阶段儿童青少年的沙游作品特征、沙盘游戏在心理辅导中的应用、团体沙盘游戏操作技术、沙盘游戏在在情商智商方面的应用、团体沙盘游戏的操作和督导、沙盘游戏在家庭关系治疗中的应用、团体沙盘游戏中可能的问题及应对方法），（提供软件流转流程功能界面截图）。
	1
	套
	
	
	

	六、宣泄室
	
	
	
	
	

	1
	制度挂图
	材质：木框覆盖有机玻璃板；
内容：功能区管理制度相关内容；
尺寸：40×60cm等，根据环创设计确定。
	1
	副
	
	
	

	2
	合理宣泄套装
	1、组成：充气宣泄柱1个，立式宣泄球1个，宣泄手套2套，摔打宣泄球2个，实心宣泄棒1个，充气宣泄棒1个，毛绒宣泄棒1个，情绪宣泄壶1个，打气筒1个，电动充气泵1个
2、充气宣泄柱：材质：PVC，总高150cm，直径25cm。
4、立式宣泄球：材质：仿皮、金属支撑杆，总高120-150cm，直径60cm。
5、摔打宣泄球：材质：PVC材质，尺寸：直径55cm。
	1
	套
	
	
	

	3
	智能多维呐喊宣泄系统
	一、软件功能：
1、支持系统设置
（1）提供用户名密码登录和刷脸登录；
（2）提供设置击打仪和血氧仪蓝牙连接、人脸识别绑定、退出等；
（3）提供设置训练的难易程度、音量调节、灵敏度调节等；
（4）提供数据采集和蓝牙连接状态悬浮展示，动态监测；
2、支持训练内容
（1）系统包含声动未来、拳力以赴、面舞飞扬、动感平衡等不少于4个部分；
（2）系统包含拳击、呐喊、体感互动多维一体的减压形式；
（3）声动未来提供星河逐梦、一跃千里、破雨前行、智桥飞跃等不少于4个训练项目。系统通过麦克风传感器，将声波转换为电信号，从而捕捉声音的强度和频率，游戏界面可查看心跳速率、血氧饱和度、角色生命值、声音强度、得分、训练计时等内容；
（4）拳力以赴提供极速超越、拳速前进、泳无止境、活力拳击等不少于4个训练项目，连接击打仪，通过加速度传感器和数据处理算法，捕获用户的击打力度、频率，通过蓝牙传输心跳速率和血氧饱和度数据；
（5）面舞飞扬提供深海智航、星际奇航、食趣精灵等不少于3个训练项目，通过摄像头捕获脸部和头部动作，具备面部识别能力。可查看训练介绍，了解训练玩法；
▲（6）动感平衡提供飞行挑战、平衡大师、水果忍者等不少于3个训练项目。支持人体骨骼点扫描技术识别人体关键部位，捕捉用户的身体动作，通过体感分析技术分析用户身体动作数据，生成反馈结果；提供简单、中等、困难三种难度选择；(提供CMA标记的“多元智动减压系统”报告扫描件)
（7）训练过程中，系统会提供加油鼓励的动画和正向语音语库，包括涵盖工作、学习、情绪、社会等不少于8大类；
（8）训练结束后系统自动统计并上传训练数据，如用户ID、训练项目、训练时长、训练结果等；
3、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。
二、硬件参数：
1、使用终端：
（1）尺寸：≥长950mm*宽500mm，可触控；
（2）分辨率：≥1920*1080；
（3）处理器：四核2.4GHzCortex-A76+四核1.8GHzCortex-A55；
（4）内存：≥8G；
（5）储存空间：≥64G；
（6）音频接口：喇叭输出（支持左右声道输出，最在支持双20W/4R，10W/8R），MICIN*1；
（7）USB接口：≥1个USB3.0OTG，≥6个USBHOST；
（8）串口：2个232，2个TTL；
（9）网络接口：10/100BASE-T以太网接口，内置Wifi，支持蓝牙4.2；
（10）摄像头：有效像素≥1920*1080；有效焦距≥3.95mm；
2、表面材质：前覆钢化玻璃；
3、机体工艺：铝合金氧化边框；
4、整机尺寸：≥长1050mm*宽450mm*高1750mm；
5、立式击打宣泄靶：总高度≥1700mm，击打靶底座直径≥600mm；靶心直径≥300mm，高≥1030mm；击打靶材质为硅胶；
6、蓝牙模块：内含陀螺仪检测人体的运动量，含蓝牙数据传输模块，蓝牙传输距离≥10米；
7、无线采集器：测量血氧饱和度和脉率，OLED显示。尺寸≥55mm*35mm，血氧饱和度测量范围0-100%，脉率测量范围25-250bpm。
	1
	套
	
	
	

	七、其他
	
	
	
	
	

	1
	隔断木门
	1、规格：宽900mm*高2100mm*厚220mm； 2、材质：面层为面漆饰面板，芯材为桥洞力学板填充； 3、包含门套、配套五金（门锁、合页、门吸），施工前门的颜色由采购人确定。
	1
	扇
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	20、舞蹈教室配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	移动音响
	1、音箱材质：12mm全中纤板；2、电池规格：12V 6000mAH锂电池；3、频率响应：85HZ-15KHZ;4、峰值功率：25-250W；5、电源：直流15V、2A适配器；6、输入接口：3.5MM接口音频、1个有线话筒、外接DC12V电源输入；7、无线咪：U段单咪（高电平）-788.85；U段双咪（高电平）：781.85 788.85。8、喇叭尺寸：不小于12英寸。
	1
	台
	
	
	[image: ]

	2
	舞蹈压腿凳
	练功凳，尺寸：24*30*200cm，松木实木整料，无拼接，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。
	3
	个
	
	
	[image: ][image: ]

	3
	舞蹈扇
	尺寸：8寸                                                                                                  材质：优质竹制
工艺：手工制作，铆钉设计，圆滑，结实，不脱扣
面料：纺织面料，柔软舒适，美观大方
	100
	把
	
	
	[image: ]

	4
	软开砖
	尺寸：23cm*15cm*7.5cm；材质：环保EVA,环保无味;闭孔发泡结构，高密度抗压不变形，边角切割工艺使边角更加舒适，舞蹈教室专用，稳定支撑，柔软防护，辅助学员伸展，防止拉伤，调整正确姿势。
	50
	个
	
	
	[image: ]

	5
	舞蹈垫
	尺寸：180*80cm，高密度NBR材质，厚度：1cm。
	50
	面
	
	
	[image: ]

	6
	舞蹈练功球
	直径：55cm，材质：PVC材质
外观：光滑，环保防爆防滑，加倍稳定不变形
	50
	个
	
	
	[image: ]

	7
	舞蹈拉力带
	长2M，可承受36磅，不变形，抗断裂，高强拉伸，柔软耐用，瘦身弹力带。
适用于瑜伽、舞蹈、健身
	50
	根
	
	
	[image: ]

	8
	舞蹈鞋
	优质牛皮底，彩色布邦
透气吸汗，耐磨
适用于舞蹈、瑜伽
尺码：根据实际需求选配
	100
	双
	
	
	[image: ]

	9
	保健箱
	有背带，内盒式双层结构。外观大方，外面框是铝合金材质，里面为绒布制作；上面有手把，里面有隔层
	1
	套
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	21、舞蹈室辅房配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	鞋柜
	尺寸：1400*400*400mm，十格，整体框架优质实木颗粒板，整体框架板材厚度≥16mm，凳面采用高密度海绵，可坐人，下部可放鞋。
	2
	个
	
	
	[image: ]

	2
	更衣柜
	1.单门尺寸： 单门高930mm，单门宽382mm，    单门深500mm
2.材质：门板需由 ABS 塑料制成，柜体需采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接需采用尼龙铰链；
3.工艺：所有板材需采用钢制模具一次注塑成型；
4.产品需具有抗冲击、耐腐蚀、不生锈特点；
5.采用榫卯连接结构，DIY 组装，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用。产品加强筋采用最新的蜂窝设计，即结实又易于清理卫生，提升抗压力，整柜做工精细，无毛边毛刺等瑕疵；
6.1）*柜门和柜体高光亮面无皮纹，2）右开门板左侧带有凸起造型，体现简洁质感和美观；门的右上角可灵活放置号码牌，*3）号码牌采用嵌入插卡式（不得采用胶粘）。门板铰链孔具备铰链安装导槽，铰链倒钩通过导向槽卡在门板内部，整个过程一次到位，实现不需要拆门副板即可安装，方便简单；门板内侧配有多功能置物盒，可放水杯、钥匙、眼镜、笔等小件物品，门板内有挂毛巾挂钩，做到毛巾有地方挂，*门板出厂时在直角处安装防撞软胶护角，*4）护角采用环保热塑性橡胶材料，防撞软角出厂时与门副板通过多个圆柱固定锁死在门板上，有效防止用户在使用过程碰撞受伤；*5）组与组之间通过单侧板上的连接孔（出厂自带）用塑料紧固件连接，使整排柜子连为一体保证使用的安全。需要移动柜子是又可以拆紧固见方便移动。
7.门副板与门板四周需采用卡扣固定，中心区域采用柱形对卡结构，稳定牢固；更换门板时，只需打开门轴孔盖，取下门轴即可拆下门板，不需拆除门副板，整个过程需简单便捷；
8.柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销三个部件组成，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，不需要任何辅助螺丝连接，铰链自身具有限位功能。铰链易拆易装，方便售后维修。
9.平顶板厚度≥40mm，内部需采用蜂窝结构加固，安装时通过特制的内
固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，可实现内锁外的
结构，整柜安全牢固。平顶板顶部需平滑设计，应可放置一些小物品，且方
便清理；
10.上下板高度30mm，采用增强帽檐设计，可将上下板隐藏于上下门板之间，正面无法观察到，达到柜子正面统一效果，时尚美观。
11.整体后板由注塑机一次成型，后板两侧可顺利插入单、双侧板导向槽，并通过后板上端两侧的T形固定在单、双侧板上，起到加固的作用，后板下端设有分体式特殊插销，该结构穿过下端上下板、后板，从而锁定下方柜子，无法拆卸。
12.整个柜体板材之间的连接完全不需要任何螺丝，采用拼接的方式，防止侧板变形，整体做到可重复拆装利用。门板采用非贴膜、非喷漆、柜门颜色及外观的可塑性比较高，可以根据客户的不同需求定制不同的颜色，让自己的柜子与众不同，个性凸显！
13.板材厚度：侧板宽22mm（±2mm）、双侧板宽44mm（±2mm）、上下板高30mm（±2mm）；门板厚27mm（±2mm）带造型部分32mm（±2mm）、底座高80mm（±2mm）、平顶板高40mm（±2mm）
检验报告：
1.塑料储物柜检验报告（含塑料件耐冷热循环检测，提供复印件加盖鲜公章）
2.提供ABS储物柜ROSH 十项：（镉、铅、汞、六价格、多溴联苯PBBs（10项）、多溴二苯醚（PBDEs）(10项）、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二酸钾二（2-乙基已基）酯、邻苯二甲酸二异丁酯；材料测试报告（提高第三方测试报告）
	40
	门
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	3
	化妆台
	简约风格，宽80厘米*深40厘米*高1.6米，优质导轨抽屉。人造板材质，厚度不小于15mm，三聚氰胺表面。含化妆镜、化妆灯、化妆凳，化妆凳长40宽28高42厘米,凳面PU蒙面、海绵填充。
	4
	个
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	22、常规化学实验室1配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	参考图片
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	一、基础设备
	
	
	
	
	

	1
	教师演示台
	规格：≥2400×750×850mm
台面：一体化台面，采用≥12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
台面颜色：学校自由选择
产品结构：铝木结构
台身用材：采用模具成型≥φ50mm双层（外圈铝合金直径≥50mm，内圈直径≥31mm，铝合金壁厚≥1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用≥28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
封边：采用≥16mm厚环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
台身设计：
1.箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。
2.台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。
组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高≥25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	[image: ]
	1
	张
	
	

	2
	学生实验桌
	1.规格（长×宽×高）：≥1200×600×760mm
2.台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温≥1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。
3.台面包边：台面四周边缘采用耐酸碱PP工程塑料一体注塑成型进行包边，整体厚度≥35mm，可减少桌体间机械碰撞，前沿设≥50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。
4.台面支撑框架：横梁采用矩形方钢，转角根据产品内部结构之差异，采用尼龙工程塑料注塑一次成型连插件连接，使整体框架结构更为合理。
5.书包盒：采用ABS工程塑料一次注塑成型，规格：≥410×320×130mm（每组≥2个），预留学生凳挂靠口。
6.立柱框架：采用钢塑夹层设计，外观为四边形几何形态，易碰撞处全部采用倒圆角处理，保障日常使用安全性，整体规格不小于685×530×50mm，由双重承重结构加外层防护部件组成，保障实验台结构稳定与产品外观精美。
①内侧承重框架采用尼龙工程塑料一体注塑成型，尼龙承重框架规格尺寸不小于为685×530mm，具有良好的韧性和抗冲击性，能够吸收和分散外部的冲击力，减少结构受损的风险；
②夹层承重层采用方钢整体焊接成型，夹层方钢具有高强度和刚性，能够承受较大的载荷和压力，确保结构的稳定性和安全性；
③外侧装饰防护部件采用ABS工程塑料注塑成型，具有良好的绝缘性能能够防止内部金属导电，减少电磁干扰，提高电子仪器设备的性能稳定性，外层工程塑料可有效隔绝实验室腐蚀性物质，延长内置金属框架使用寿命。
④立柱框架内设隐藏式布线功能柱，便于维护检修。
7.吊板：采用冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。
8.可调脚：采用ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮等特点。
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	24
	张
	
	

	3
	电源总控台
	装置在演示台内：
规格：≥550×250mm
触摸键控制，薄膜面板装置在演示台内，其主要技术参数指标如下：
1.微电脑控制、智能设计、触摸按键，使用开关电源，功耗特小、负载能力强，在压降大时结温不变，质量非常稳定；
2.设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V交流输出多用插座等多种操作功能；
3.密码开机：有密码记忆功能、只有相关老师输入正确密码后方可打开设备进行操作；
4.定时关机：本产品还具有定时功能，从开机时间起，一小时后自动关机；
5.时钟显示：能显示老师工作时间，为教师提供各种实验中的精确时间数据；
6. 0-30V交流电压电源，分档输出（具有短路、过载自动保护、自动复位功能）；
7. 1.25-30V精密稳压电源，分辨率为0.1V，具有短路、过载自动保护、自动复位功能；
8.低压直流大电流输出：9V/40A；延时8S自动关断，采用软件控制，误差几乎为零；
9.高压小直流电压：300V/150V、0.1A，有自动保护功能，保护电流为100MA；
10.控制学生所有供电输出。
11.配套电源控制箱包含总电源开关，分组220V电源开关，具有过载、短路等保护功能。
所有输出参数符合JY/T0374-2004《实验室设备电源系统》标准。
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	1
	张
	
	

	4
	实验椅
	1.产品规格：≥360×430mm，有效座位高度420-540(高度可调)
2.技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度可有效纠正错误坐姿；实验椅选用气杆，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（≥Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为≥230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
	[image: ]
	1
	个
	
	

	5
	学生实验凳
	1、产品规格：凳面直径≥320mm，高度380-480(高度可调)
2、技术参数：凳面采用≥3mm厚聚丙烯（PP）一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正错误坐姿；实验凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（≥Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为≥230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
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	48
	张
	
	

	6
	多功能水槽台
	规格尺寸：≥500×600×1030H/水槽深度≥270mm
1.水槽台上部为多功能安装平台采用≥3.8mm厚耐酸碱PP工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成学生电源，网络接口、USB接口、三联水嘴、≥8试管位滴水架。
2.学生电源固定安装于两侧，220V交流电源：每台配备220V交流输出多用豪华插座≥2个,低压交流电源2-30V/≥3A（≥2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/≥3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示；
3.多功能安装平台装配有≥2个网络、USB接口;
4.水槽与台面采用≥3.8mm厚耐酸碱PP工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，四周边缘设计挡水边。
5.三联水嘴采用耐腐蚀、耐热、耐压、不结垢的PPR工程塑料模具注塑成型。
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	13
	张
	
	

	7
	实验室给排水管施工
	给水采用≥φ25㎜PPR(国标)管
排水采用≥φ50㎜PVC(国标)管
不含挖槽、回填等。
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	1
	室
	
	

	8
	实验室电气管线施工
	电源线为国标铜芯多股电线
管材为UPVC(国标)管，耐压≥500V，交直流两用。
不含挖槽、回填等。
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	1
	室
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	23、常规化学实验室2配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	参考图片
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	一、基础设备
	
	
	
	
	

	1
	教师演示台
	[image: ]规格：≥2400×750×850mm
台面：一体化台面，采用≥12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
台面颜色：学校自由选择
产品结构：铝木结构
台身用材：采用模具成型≥φ50mm双层（外圈铝合金直径≥50mm，内圈直径≥31mm，铝合金壁厚≥1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用≥28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
封边：采用≥16mm厚环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
台身设计：
1.箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。
2.台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。
组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高≥25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	
	1
	张
	
	

	2
	学生实验桌
	1.规格（长×宽×高）：≥1200×600×760mm
2.台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温≥1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。
3.台面包边：台面四周边缘采用耐酸碱PP工程塑料一体注塑成型进行包边，整体厚度≥35mm，可减少桌体间机械碰撞，前沿设≥50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。
4.台面支撑框架：横梁采用矩形方钢，转角根据产品内部结构之差异，采用尼龙工程塑料注塑一次成型连插件连接，使整体框架结构更为合理。
5.书包盒：采用ABS工程塑料一次注塑成型，规格：≥410×320×130mm（每组≥2个），预留学生凳挂靠口。
6.立柱框架：采用钢塑夹层设计，外观为四边形几何形态，易碰撞处全部采用倒圆角处理，保障日常使用安全性，整体规格不小于685×530×50mm，由双重承重结构加外层防护部件组成，保障实验台结构稳定与产品外观精美。
①内侧承重框架采用尼龙工程塑料一体注塑成型，尼龙承重框架规格尺寸不小于为685×530mm，具有良好的韧性和抗冲击性，能够吸收和分散外部的冲击力，减少结构受损的风险；
②夹层承重层采用方钢整体焊接成型，夹层方钢具有高强度和刚性，能够承受较大的载荷和压力，确保结构的稳定性和安全性；
③外侧装饰防护部件采用ABS工程塑料注塑成型，具有良好的绝缘性能能够防止内部金属导电，减少电磁干扰，提高电子仪器设备的性能稳定性，外层工程塑料可有效隔绝实验室腐蚀性物质，延长内置金属框架使用寿命。
④立柱框架内设隐藏式布线功能柱，便于维护检修。
7.吊板：采用冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。
8.可调脚：采用ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮等特点。
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	24
	张
	
	

	3
	电源总控台
	装置在演示台内：
规格：≥550×250mm
触摸键控制，薄膜面板装置在演示台内，其主要技术参数指标如下：
1.微电脑控制、智能设计、触摸按键，使用开关电源，功耗特小、负载能力强，在压降大时结温不变，质量非常稳定；
2.设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V交流输出多用插座等多种操作功能；
3.密码开机：有密码记忆功能、只有相关老师输入正确密码后方可打开设备进行操作；
4.定时关机：本产品还具有定时功能，从开机时间起，一小时后自动关机；
5.时钟显示：能显示老师工作时间，为教师提供各种实验中的精确时间数据；
6. 0-30V交流电压电源，分档输出（具有短路、过载自动保护、自动复位功能）；
7. 1.25-30V精密稳压电源，分辨率为0.1V，具有短路、过载自动保护、自动复位功能；
8.低压直流大电流输出：9V/40A；延时8S自动关断，采用软件控制，误差几乎为零；
9.高压小直流电压：300V/150V、0.1A，有自动保护功能，保护电流为100MA；
10.控制学生所有供电输出。
11.配套电源控制箱包含总电源开关，分组220V电源开关，具有过载、短路等保护功能。
所有输出参数符合JY/T0374-2004《实验室设备电源系统》标准。
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	1
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	4
	实验椅
	1.产品规格：≥360×430mm，有效座位高度420-540(高度可调)
2.技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度可有效纠正错误坐姿；实验椅选用气杆，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（≥Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为≥230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
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	1
	个
	
	

	5
	学生实验凳
	1、产品规格：凳面直径≥320mm，高度380-480(高度可调)
2、技术参数：凳面采用≥3mm厚聚丙烯（PP）一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正错误坐姿；实验凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（≥Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为≥230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
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	48
	张
	
	

	6
	多功能水槽台
	规格尺寸：≥500×600×1030H/水槽深度≥270mm
1.水槽台上部为多功能安装平台采用≥3.8mm厚耐酸碱PP工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成学生电源，网络接口、USB接口、三联水嘴、≥8试管位滴水架。
2.学生电源固定安装于两侧，220V交流电源：每台配备220V交流输出多用豪华插座≥2个,低压交流电源2-30V/≥3A（≥2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/≥3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示；
3.多功能安装平台装配有≥2个网络、USB接口;
4.水槽与台面采用≥3.8mm厚耐酸碱PP工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，四周边缘设计挡水边。
5.三联水嘴采用耐腐蚀、耐热、耐压、不结垢的PPR工程塑料模具注塑成型。
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	13
	张
	
	

	7
	实验室给排水管施工
	给水采用≥φ25㎜PPR(国标)管
排水采用≥φ50㎜PVC(国标)管
不含挖槽、回填等。
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	8
	实验室电气管线施工
	电源线为国标铜芯多股电线
管材为UPVC(国标)管，耐压≥500V，交直流两用。
不含挖槽、回填等。
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	24、化学准备室配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	准备台
	规格：3000*1200*850㎜ 
台面：采用板厚为12.7mm实验室专用实芯理化板，具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能，
桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。
铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。
	1
	张
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	2
	水槽
	规格：550*450*290mm
台下盆采用壁厚5mm实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线防溢水等特点。网状漏水口与下水口用ABS塑料链条连接。产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
	1
	张
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	3
	中央台试剂架
	规格：2200L*300W*750H
双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用80*42*1.0mm，护栏采用30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。
	1
	套
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	4
	滴水架
	1.材质:高密度PP。
2.尺寸：550*400*120mm，27支滴水棒。
3.底部托盘中间设有排水孔。
4.可拆卸式滴水棒，方便使用。
	1
	组
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	5
	洗眼器
	1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
4、供水软管：采用2m长不锈钢软管。
	1
	套
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	6
	三联水嘴
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	1
	套
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	7
	通风柜
	规格：1500*850*2350；1、外壳说明： 外壳采用 1.0mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
2、内壳说明：采用5mm灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。
3、日光灯说明：防爆灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用防爆灯1支，并设有5mm钢化玻璃。
4、把手说明：暗式一字拉手
5、导流板说明：采5mm灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。
6、电源说明：采用实验室专用防爆电源插座。
7、窗口说明：铝型材配合塑料型材边框，视窗口采用单块5mm安全玻璃，窗口也可采用配3块5mm安全玻璃，可左右移动，单块并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节 。
8、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。
9、集气罩说明：采用PP材质
10、配电箱说明：符合220V及380V供电要求，有漏电及电机保护装置。
11、控制开关说明：防爆开关，集中控制整个电路系统
12、工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。
13、三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1800m³/h左右，且噪声小。
14、下部柜体（一般型底柜），门板：采用1.0mm优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
15.含通风柜施工。
	1
	台
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	8
	仪器柜
	1、规格：1080*500*2000mm
2、材质：PP材质
3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。
4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。
6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。
8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
9、仪器柜内部无可视金属材料
10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
	10
	台
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	9
	教师椅
	1、规格：≧560mm×520mm×800mm；   
2、面料：背部为透气单层网布布料，坐垫采用优质阻燃麻绒布料，耐磨性强.透气性好；   
3、海绵：采用高密度定型阻燃海绵，阻燃处理，坐感舒适，回弹率高。   
4、气压棒：优质气压棒，采用优质转椅铝合金底盘机构，使用更加灵活方便；   
5、五星脚：优质钢架电镀五星脚，静音橡胶滑轮。
	1
	张
	
	
	[image: ]

	10
	供排水系统
	1、进水管采用优质PP-R管，主管直径25mm。
2、排水管采用优质PVC-U管，管直径50mm。
3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。
4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。
	1
	套
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	11
	电气布线
	1、电工管采用PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。2、主干电源线采用4 mm多芯铜质护套线。3、支干电源线采用2.5mm、1.5mm多芯铜质护套线。
	1
	套
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	25、化学药品室配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	智能管理柜
	智能管理柜设备支持RFID读写、双目摄像头人脸识别、二维码条码扫描、电子称重精确到0.1g、热敏标签打印，电控锁控制（支持单模块最大50锁控可选），内置WINDOWS操作系统，支持联网组网，支持WIFI和网口联网。产品整体尺寸：1080mm（宽）*2000mm（高）*540mm（深），供电电压:AC2201.柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm。
柜底部设置进风口；柜底装有四个移动尼龙轮，便于柜体移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。柜顶部中间开有φ160mm的出风口，出风口可以与风管连接。密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ141的要求。                                                                                                                              配备接地装置实现完全接地。装箱时柜内外的说明标识：
（1）操作系统：Windows 64位操作系统
（2）屏幕规格:15.6寸触控式显示屏
（3）处理器:Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz 1.70 GHz
（4）安装内存(RAM):8.00 GB
（5）硬盘容量：120GB
（6）笔和触摸:触控输入可用于 10触摸点
（7）通讯接口:网口、WIFI
（8）支持双目人脸识别摄像头活体检测，双1080P分辨率高清摄像头，双1/2.7大尺寸sensor，宽动态彩色+红外双重取像，带补光灯+红外夜视；感光芯片:RGB CMOS 1/2.7”IR、CMOS 1/2.7”，像素大小：3.0um X 3.0μm，信噪比：41 dB、TBD dB，动态范围：115 dB、TBD dB，最低照度：0.1Lux at F12、0.1Luxat F12，光圈：2.4、2.4，焦距：2.9mm、2.9mm，视场角：95° 95°，滤光片：650土10nm、850士10nm，透镜结构：2G2P+IR、2G2P+IR，最大分辨率和帧率：1920*1080 (30ps)、1920* 1080 (30ps)，支持格式：YUV / MJPG，USB 电源电压：5V土5%， 连接器接口：2*USB-5pin-1.0mm卧贴，接口速度：480mb/s 功率：2.8W，储存温度：0° C to50° C，工作温度：-20° C to+ 70° C；
（9）智能称重模块精度1g,最大称重范围20KG；供电电压: DC5V，功耗:低于0.5W，传感器激励电压: 5V，采样速率: 10HZ或40HZ可设置，分辨率: >10000分度，接口形式: RS485，通讯协议:标准MODBUS RTU通讯协议，适用环境温度: -40~85°C；
（10）自动感应模块：产品尺寸：50*50*10mm，工作电压：DC 12V，工作频率：865~868MHz.902~928MHz，工作协议：IS018000-6C，工作模式：主动模式、被动模式、触发模式，跳频方式：广 谱跳频(FHSS)或定频，可由软件设置，通讯接口：USB、WG26/34、RS485，读卡功率：0~30dBm可调，天线增益：圆极化陶瓷天线，读卡距离：0-1米，功耗：最大功率不大于4W；
（11）内嵌标签打印机
耗材：热敏纸，默认固件支持热敏连续票据纸，可以定制热敏不干胶标签版本；
纸宽：58mm；
纸仓：<40mm；
卷纸长度：15.15m；
切刀：带刀；
打印速度：60mm/s；
打印方式：行式热敏打印；
分辨率：203dpi8点/mm 每行384点；
打印内容：图形、条形码、一维码、二维码、字符；
打印寿命：50公里；
（12）电磁锁模块
控制模块：
支持: 8路控制板、18路控制板、24路控制板、50路控制板可选；
支持多张串联和锁状态反馈，最多支持可以32块锁控板串联；
短路保护:短路自动断电保护；
电源保护:防止电源正负极性接反；
防潮设计 带短路保护功能：锁控板具有防潮设计，避免了冬天锁控板结水珠造成原件烧毁，设有自恢复保险丝，短路自动断电；
电控锁：
材质:锌合金电镀外壳；
安全模式:通电瞬间开锁/断电关门上锁；
使用寿命:设计荷载条件下，大于30万次；
微动开关反馈信号：上锁后反馈线闭合、解锁后反馈线断开；
手动解锁装置：按压拨杆即可开锁，可根据安装环境设计利用；
开锁弹力强劲：内置高强度优质弹簧，可弹0-3KG重的柜门；
粉末冶金部件：内部锁钩采用粉末治金制作硬度强;抗150拉力不断裂；
纯铜线圈：纯铜线圈 温升稳定耐热性能更强；
（13）支持风机控制
支持2、3、4、8、16、32路风机控制可选
供电电压: 12V DC/24V DC；
供电电流:<1A；
最大电流:15A；
寿命:>10万次；
输入类型:光耦隔离；
输入电压: 10~30V DC；
指示灯: 电源/通讯/输入/输出；
保护功能:过流/过压/反接；
工作温度: -40°C~+85°C；
工作湿度: 0%~85% (不结露)。
	1
	台
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	2
	标签纸
	标签纸：芯片类型：U7/U8/U9/H3/H10，
工作频率：860~960MHZ
工作协议:IS018000-6C
工作温度:-40℃C~+85°℃
安装方式:粘贴
擦写次数:≥10万次
产品材质:干inlay/湿inlay/铜版纸/PET
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	监控录像机
	网络硬盘录像机监控主机4路高清POE网线供电NVR满配4个摄像头带4T硬盘
网络视频输入：4路；
网络视频带宽(输入/输出 )：40Mbps/60Mbps；
HDMI输出：1路，分辨率:1920x1080/60Hz，1280x1024/60Hz1280x720/60Hz，1024x768/60Hz；
VGA输出：1路，分辨率:1920x1080/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz；
音频输出：不支持；
录像分辨率：4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；
同步回放：4；
解码能力：4路1080P；
视频解码格式：H.265/Smart 265/H.264/Smart 264；
类型：1个SATA接口；
最大容量：支持容量最大6TB的硬盘；
存储容量：4TB；
录像模式：手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像；
回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放；
备份模式：常规备份、事件备份；
网络协议：IPv6、UPnP( 即插即用)、NTP( 网络校时)、SADP(设备网络搜索)、DHCP(自动获取IP地址)；
语音对讲输入：不支持；
网络接口：1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口；
USB接口：2个USB 2.0(后)；
PoE接口：4个，RJ45 10M/100M自适应以太网口；
标准：IEEE 802.3af/at；
输出功率：<=36W；
电源：DC 48V；
工作温度：-10°C~+55°C；
工作湿度：10%~90%；
重量(不含硬盘）：<=1Kg；
尺寸：200mm(宽)x200mm(深)x48mm(高)；
功耗(不含硬盘：<=10w;
机箱类型：塑料白盒机箱；
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	摄像头
	可视化红外火焰探测器_双波段_4mm
新型融合型智能摄像机，支持火焰检测，可感知火焰周围红外信号变化，并可通过视频复核
400W定焦智能海螺摄像机
内置红外热释电火焰探测器，进一步提升火焰报警准确率
灵敏度高、安全可靠，功能强大，使用方便，外形美观
支持AI智能检测：烟火检测、室内通道检测、值岗状态检测（离开岗位、睡觉、玩手机）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、危险行为检测（抽烟、打电话）、灭火器检测、呼救识别
采用高亮三色指示灯，运行、故障、报警状态一目了然
最高分辨率可达2688 × 1520@25 fps，并可输出实时图像
支持30m红外补光
支持3D数字降噪，支持数字宽动态
支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境
支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音
1个内置扬声器，一个内置麦克风，支持双向语音对讲
支持OSD报警事件叠加
支持萤石云平台接入
支持PoE供电，布线简单
支持DC12V（1W）外供电输出，为烟感、燃气等传感器供电
支持2路报警输入/输出，1路音频输入/输出
IP67级别防尘防水
最大图像尺寸：2688×1520
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
主码流：25 fps (2688 × 1520，1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480，352 × 288)
最小照度：彩色: 0.01 Lux @（F1.6，AGC ON）
镜头　：4mm：水平78.96°，垂直43.17°，对角93.31°
图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
调整角度：水平: 0° ~ 360°；垂直: 0° ~ 70°； 旋转: 0° ~ 360°
宽动态范围：数字宽动态
快门：1/25 ~ 1/100,000 s
日夜转换模式：ICR红外滤片式
图像增强：背光补偿，3D数字降噪
SVC编码：H.264，H.265 
H.265编码类型：Main Profile
H.264编码类型：Main Profile/High Profile
主码流视频压缩标准：H.265;H.264
子码流压缩标准：H.265;H.264
视频压缩码率：256Kbps ~ 8192Kbps
通用功能：防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖
智能报警：设备支持多种智能算法并行，支持烟火检测、值岗状态检测(离岗、睡岗、玩手机)、危险行为检测(抽烟、打电话)、电梯危险品检测(电瓶车、煤气罐）、呼叫识别、周界入侵检测(移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测等启用，各类智能事件可正常检测和报警。
异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，子系统异常，外设故障
WEB配置：支持web预览，配置，参数导入/导出
支持协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP
存储功能：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256 GB），断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G)，GB28181, ISAPI，EZVIZ，ISUP，SDK  
功耗：有线：≤10W
4G：≤12W
最远补光距离：30米
配件类型：壁装支架、吊装支架、斜底座支架 
安装高度：壁装2.4 m~2.8 m，吊顶3.3 m~6 m 
传感器类型：红外热释电：4.3 um + 3.8 um
报警指示灯：红色：报警
绿色：正常运行
黄色：故障
探测范围：30米以内（0.1平方米火盘）
烟火检测：支持 
屏蔽区域：可自定义配置4个矩形区域
远程消音：支持 
报警接口：2路报警输入，2路报警输出
音频接口：1个内置麦克风，1个内置扬声器
支持语音对讲
辅助电源接口：支持DC12V输出，功率1W
通讯接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
电源：DC9~30V
PoE：IEEE802.3at CLASS 4
使用环境：-30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于95%(无凝结)
外形尺寸：Φ 130 × H 101 mm
重量：407g
执行标准：Q/HKD 006-2019     
防护等级：IP67
通讯方式：HF-FVR302-P：有线
HF-FVR302-P/G：4G：LTF TDD：支持BAND 34/38/39/40/41
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	门禁
	人脸门禁一体机
人脸认证：采用深度学习算法，支持单人和多人识别（最多支持5人同时识别），支持照片、视频防假
组合认证：人脸+密码，人脸+卡片，卡片+密码
多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）
跨主机多门互锁：在同一局域网内，多台设备可配置互锁，实现同一时间只有一个门可以打开
闭门回锁功能：支持认证开门后，在开门时间内检测到门磁关闭后，立即锁门
门禁计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理
可视对讲：支持云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲、远程开门
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像
口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门）
安全帽检测：支持工地安全帽检测，可配置提醒戴安全帽、强制戴安全帽（未戴安全帽不开门）
桌面自定义：支持待机画面、通话背景图片的自定义配置；支持预览框画面、时间控件的自定义配置（位置、大小、样式），支持二维码、呼叫、密码的按钮控件自定义设置（位置、大小、样式）；支持状态栏显示配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置（位置、大小、字体颜色）
提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼
信息发布功能：支持图片、文字、视频的信息发布
读卡器模式：支持通过RS-485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器使用
胁迫开门：支持配置胁迫码/胁迫卡后，遇到胁迫后，输入胁迫码/刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件
非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动
报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等
联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能
本地功能：支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等操作
Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作
尺寸：7英寸
操作方式：触摸操作
类型：LCD
分辨率：600*1024 
镜头数量：2个
像素：200w 
音质：支持噪声抑制，回声消除处理 
有线网络：支持
Wi-Fi：不支持 
网口：1个
门锁输出：1个
开门按钮：1个
门磁输入：1个
IO输入：2个
IO输出：1个
防拆：1个
RS-485：1个
韦根：1个
USB：1个（typeA） 
人脸识别距离：0.3~3m
人脸比对时间：＜0.2s
读卡类型：CPU卡序列号;CPU卡内容;二三代身份证序列号;IC卡 
指示灯：支持
安装方式：壁挂安装;桌面安装;立式安装;支持Pa;通道安装 
对讲功能：支持
二维码识别：不支持
多人识别：支持
真人检测：支持照片视频防伪
广告播放：支持
语音播报：支持
校时功能：支持
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	室内双鉴/三鉴探测器
	【技术参数】
1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂）
2、使用环境：室内
3、探测距离：12米
4、探测角度：90°
5、探测速度：0.2-3m/s
6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
7、安装方式：壁挂安装
8、安装高度：1.8-2.4米
9、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC）
10、工作温度：-10 °C 至 55 °C
11、工作湿度：10% 至 90%
12、产品尺寸：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm
功能：
1、探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术
2、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应）
3、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度
4、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报
5、防宠能力：支持开启宠物过滤模式（30Kg及以下）
6、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性
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	总线报警主机（防盗）
	【技术参数】
1、操作系统：嵌入式Linux操作系统
2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路
3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路
4、日志容量：4万条
5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）
6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，RS232*1（可接报警打印机）
7、安装方式：壁挂安装
8、供电方式：AC220V（自带电源适配器）
9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W
10、工作温度：–10℃～+55℃
11、工作湿度：10％--90％
12、使用环境：室内
13、产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚）

【功能特性】 
1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理
2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报
3、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘
4、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操[image: ]作
5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能
6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理
7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传
8、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能
9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置
10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机
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	气体防爆探测装置
	显示方式 数码管/液晶显示
报警方式 声光报警
供电电源 220V±15%
继电器输出 2组,触点容量25OVAC,5A
额定电压 ≤5w/回路
输入信号 RS485两线制/三线制4-20mA
主体材料 Q235
消防认证 CCCF
防护等级 ≥1P30
温度范围 -10C~-40C
安装方式 壁挂式
湿度范围 10-90%RH(无冷凝)
系统容量 1-30通道
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	风机
	功率：110W
电压：AC220V
风速：11.5m/s
静压：104Pa
噪音：60db
转速：2100r/min
口径：200mm
风量：1300立方米/h
套接方式：法兰接口
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	危险品柜
	产品尺寸：700mm（宽）*2000mm（高）*450mm（深）。柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm。柜底部设置进风口；柜底装有四个移动尼龙轮，便于柜体移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。柜顶部中间开有φ110mm的出风口，出风口可以与风管连接。密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ110mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ141的要求。                                                                                                                              配备接地装置实现完全接地。装箱时柜内外的说明标识
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	毒害品储存柜
	产品尺寸：700mm（宽）*2000mm（高）*450mm（深）.柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm。柜底部设置进风口；柜底装有四个移动尼龙轮，便于柜体移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。柜顶部中间开有φ110mm的出风口，出风口与风管连接密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ110mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ141的要求。                                                                                                                              配备接地装置实现完全接地。装箱时柜内外的说明标识
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	易燃易爆品储存柜
	产品尺寸：700mm（宽）*2000mm（高）*450mm（深）.1：整体为双层1.2mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，内填特种防火材料，防火性能更为卓越。柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。
2：内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响.红色和蓝色柜分别用进口粉做氟碳喷涂。
3：采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。
4：醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性。
5：焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性。不易损坏。
6：本产品具有防爆性能。
7：独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，层板具有150公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。蓄液槽高度为50mm符合EPA要求。
8：柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。
9：严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。
10：内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气。
	1
	台
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	13
	通风药品柜
	1、规格：1080*500*2000mm
2、材质：PP材质
3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。
4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。
6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。
8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
9、药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。
10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
11、阶梯：配一块阶梯；规格245*120*800mm,整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度60mm，宽度112mm，同层板组成三层阶梯。
	4
	个
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	14
	通风系统（室内）
	1.主通风管规格：φ160mm/200mm，优质PVC成品管道；
2.支管道规格：φ110mm/160mm，优质PVC成品管道；
3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。
	1
	室
	
	
	

























	26、音乐教室1配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	一、音乐教室用设备
	
	
	
	
	

	1、教师端设备
	
	
	
	
	

	1
	钢琴
	1、规格 ：118型或以上立式钢琴
2、声学品质：标准音a1为446Hz±0.3Hz范围内；音准稳定性（c1-b1）≤3音分。
3、外观尺寸 ：长≥149cm，宽≥59cm，高≥118cm；不含脚轮高度（即顶盖面至底板面的距离）≥115cm。
4、五金件：钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。
5、外壳：哑光黑色，采用新型环保材料。
6、环保无害：饰面材料检测结果符合国家标准。
7、上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。
8、下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。
9、谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。
10、铁板工艺：翻砂工艺铸铁板。
11铁板高度：≥109.5cm
12、琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm，30#音有效弦长不小于94cm。
13、音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。
14、肋木：使用与音板相同材质木材，数量不少于10根。
15、弦轴板：由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。
16、弦码：采用多层榉木制作。
17、背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥77*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。
18、键盘：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。
19、中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。
20、弦槌：要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。
21、击弦机木制部件：转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木制作；
22、击弦机顶杆：要求使用ABS材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。
23、调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。
24、踏瓣系统：使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。
25、产品标准：符合《钢琴》GB/T10159-2015标准。
26、安全性要求：符合GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》标准。
	1
	架
	
	
	

	2
	电钢琴
	1）达到具有相应检测资质的质量监督检测单位依据QB/T 1477-2012《电子钢琴》标准的要求。声学品质：音准误差，基准音组误差范围应在-2.7～+1.0音分之间（含）；音准稳定性，连续通电2小时，同一音名前后两次所测音高变化应为0音分；相邻两键音准误差不大于3音分
2）演奏性能1：白键中心距在164～165mm之间（含）；黑键上宽为9.0～9.6mm之间（含）；琴键间隙为0.7～1.6mm之间（含）；白键下沉深度应在9.6～11.5mm之间（含）；同一台琴上白键下沉偏差应不大于0.9mm；白键面距地面高度应不大于740mm;黑键高度，前端距白键面应在11.0～13.4mm之间(提供国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的CMA检测报告)
3）演奏性能2：琴键负荷，琴键下降负荷范围应在0.60 ～ 1.06N之间（含）；琴键负荷，同一台琴上偏差应不大于0.28N；白键表面高度差，全键盘表面最大高度差应不大于1.5mm；踏板，踩下弱音踏板，以同等力度弹奏琴键，声压级降低6 ～8dB；琴键力度，单键轻弹与重弹声压级变化应在35～37dB之间（含）
4）外观：立式、推拉盖板、三踏板
5）键盘：88键锤式触感钢琴键盘
6）力度：不少于5级力度
7）显示：多功能LCD液晶显示
8）音色：内置不少于1282种音色，其中包含不少于30种风琴音色，25种弦乐与管弦乐器音色，20种簧片乐器音色，80种中国乐器音色，以及不少于12组打击乐组.
9）叠加/分割：键分离、双音色
10）节奏：内置不少于300种节奏，可扩展10种用户节奏
11）节奏控制：具有启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、和弦模式、伴奏音量功能按纽
12）速度：30-280
13）内置乐曲：不少于120首内置乐曲
14）演奏增强：具有力度响应、延音、单触键设置、双钢琴、演奏帮助、古典音律等功能
15）音效：具有全局DSP数码效果、混响、合唱、和声、调音台等音效
16）录音：不少于6轨录音+16轨MIDI通道录音
17）注册记忆：32个注册记忆
18）智能学习系统：具有歌曲旋律关闭模式、和弦字典、节拍器功能、可通过USB接口与苹果设备连接进行APP学习
19）实用功能按钮：具有演奏帮助、古典音律、歌本功能按纽
20）接口：电源接口、2个耳机接口、音频输入/输出接口、USB/MIDI接口、MIDI IN/OUT接口
21）节能设置：自动关机、定时关机设置
22）扬声器：不少于25Wx2  
	1
	台
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	3
	音乐节拍器
	机械式，进口机芯。
1、节拍器摆杆左右摆动自然、顺畅，无大小、快慢、停顿等现象；
2、节拍器外壳件光亮、整洁、色泽基本均匀，无明显的色差、损伤、斑痕等缺陷存在；
3、透明罩脱卸方便，固定可靠，透明度高，无损伤；
4、滑块上沿与刻字板上对应刻度线基本齐平，表面光亮耐磨，定位可靠，滑动顺畅。
	1
	个
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	4
	音叉
	440Hz   音乐器材，供中小学音乐教学中作定音之用。由叉股和手柄组成，手柄截面为圆形或方形。音叉频率为440Hz，频率误差为0.�8Hz（在20℃时）。
	1
	个
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	5
	音乐凳
	1.尺寸：边长410mmx高310mmx宽310mm±10mm，厚度3.5mm。 
2.材质：高密度ＰＥ环保塑料防水抗摔材料。 
3.工艺：滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性。
	1
	个
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	6
	乐谱架
	谱台大小≥470mm×350mm≥0.6mm，冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度；谱台带有≥ 2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固；谱架为高度500-1400mm可调节，3节升降杆，每节均用螺栓紧固，底脚带防滑胶套。
	1
	个
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	7
	音乐电教板
	尺寸：≥1800㎜×900㎜×60mm
面板：感应式面板，可以通过两根教鞭进行发音。
显示：3段LED显示。（可加简谱显示）
操作：音色、节奏、曲库选择采用数字按钮、【+】/【-】钮选择，其他功能键直接选择。
音色：≥128种标准GM音色及1组键盘打击乐音色。
节奏：≥100种。
曲库：≥680首。
变调：≥12种
示范曲：≥608首
双教鞭；受控音调升降
录：1首实时录音。录音时间2小时以上。
放：录音回放。
USB、MP3、SD等卡输入接口
MIDI等输入、输出
和弦记忆【Ⅰ】—【Ⅲ】：3组，可通过清除键【CLEAR】清除。
速度：使用速度【+】和速度【-】键，可在40－280范围选择。
主音量：使用主音量【+】和主音量【-】键，可在0－31范围选择。
伴奏音量：使用伴奏音量【+】和伴奏音量【-】键，可在0－31范围选择。
节奏控制：启/停。
其他功能：节拍器、调名选择【+】/【-】等。
配备可移动支架
	1
	台
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	8
	移动音响
	1、音箱材质：12mm全中纤板；2、电池规格：12V 6000mAH锂电池；3、频率响应：85HZ-15KHZ;4、峰值功率：25-250W；5、电源：直流15V、2A适配器；6、输入接口：3.5MM接口音频、1个有线话筒、外接DC12V电源输入；7、无线咪：U段单咪（高电平）-788.85；U段双咪（高电平）：781.85 788.85。8、喇叭尺寸：不小于12英寸。
	1
	台
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	2、学生端设备
	
	
	
	
	

	1
	音乐凳
	1.尺寸：边长410mmx高310mmx宽310mm±10mm，厚度3.5mm。 
2.材质：高密度ＰＥ环保塑料防水抗摔材料。 
3.工艺：滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性。
	48
	个
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	2
	乐谱架
	谱台大小≥470mm×350mm≥0.6mm，冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度；谱台带有≥ 2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固；谱架为高度500-1400mm可调节，3节升降杆，每节均用螺栓紧固，底脚带防滑胶套。
	48
	个
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	二、基础设备
	
	
	
	
	

	1
	音乐教学用品柜
	1、基材：优质冷轧钢板，板厚0.6mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形、表面水平底≤0.5mm，最大间隙2mm。2、表面处理：酸洗、磷化、高压静电喷塑、绿色环保、表面平滑、凃层坚固、内外凃层色泽一致；3、颜色：亚光灰。4、规格：1800×850×390mm；
	4
	个
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	三、音乐器材（可放器材室）
	
	
	
	
	

	1
	音筒
	1、材质：塑料
2、配置：8音一组，不同高低8个音筒，有7种颜色，8个音筒应标注音筒字母；
3、功能：色彩鲜艳，塑料材质，无毛刺，更安全，精选材质，经久耐磨
4、使用方法：一人一手一只，敲打身体的不同部位发音，一人两手一只，敲打身体的不同部位发音，也可以敲打桌面或者地面发音
	10
	组
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	2
	音条
	1、结构：17音，全音阶，1对琴槌，木质盒体；
2、材质：木质底座+铝制琴片。 
3、工艺：抛光打磨去锋边
4、功能：可以准确辨别绝对音高，训练结对音感，提升对声源及声音大小、高低判断的灵敏度，产品音质清脆，动听，标准。
	1
	套
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	3
	钟琴
	1、音阶：32音，音域4个八度（高、中、低音）32音
2、工艺：抛光打磨去峰边
3、材质：优质铝材，琴键为银白色铝板，琴架为风干木可区分音，能演示高、中、低音。
4、尺寸：琴身总长度长度：60~65CM，大头宽度：30~34CM，小头宽度+：14~16CM
	1
	套
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	4
	雨声器
	尺寸：5*9cm，模拟雨声
	2
	个
	
	
	[image: ]

	5
	手腕铃
	1、尺寸：21*2.5cm，铃铛直径2.4cm，重量约50g
2、材质：4铃，高级冲压铃铛，铃铛底部铆钉，光滑平整不伤手，可调节魔术贴，声音清脆
	2
	个
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	6
	铝板琴
	1、尺寸：175*498mm
2、材质：木质底座，15音金属琴片，环保材质，安全系数高，音质更清脆、精准带1付敲棒，精细打磨，光滑护手，烤漆工艺，带包。
3、功能：可通过音棒的敲打就能够发出好听的声音，音高的不同加上节奏的变化就能够组合成一首旋律。这个有固定音高的打击乐器可以提高孩子的对于音乐的判断能力以及声音的辨别能力。
	2
	台
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	7
	红木琴
	尺寸：217*495mm
材质；实木底座，八音钢片，带1付敲棒，精细打磨，光滑护手，塑料钉子，烤漆工艺
	2
	台
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	8
	沙锤
	1、尺寸：15cm
2、材质：木质
3、结构：由锤球和手柄组成， 整体用木质制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒
4、工艺：表面打磨光滑，无毛刺，无疤疖，无虫蛀，无腐蚀，无开裂，应均匀，无液体现象，演奏时，发出“唦唦”声音，声音饱满，有质感。
	2
	对
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	9
	沙锤
	1、尺寸：11.5cm
2、材质：木质
3、结构：由锤球和手柄组成， 整体用木质制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，2个为1付
4、工艺：表面打磨光滑，无毛刺，无疤疖，无虫蛀，无腐蚀，无开裂，应均匀，无液体现象，演奏时，发出“唦唦”声音，声音饱满，有质感。
	2
	对
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	10
	双排手摇铃
	1、材质：ABS塑料把手，铃铛
2、规格：木把长≧20CM
3、结构：双排手摇铃，手持式半圆形状，手柄处为黑色，5铃，铃铛为金属材料制成
	2
	个
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	塑料沙锤
	1、尺寸：21*5.7cm
2、材质：塑料材质。
3、结构：由锤球和手柄组成， 锤球用塑料制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒
	2
	对
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	12
	椰壳沙锤
	1、材质：纯天然椰壳
2、规格：长度≧25CM
3、结构：由锤球和手柄组成， 锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒
4、功能：椰壳沙锤，表面打磨光滑，无毛刺，无虫蛀，无腐蚀，应均匀，无液体现象，演奏时，发出“唦唦”声音，声音饱满，有质感。
	2
	对
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	金属手摇铃
	1、尺寸：13*7.5cm
2、材质：合金，一盒8个，可以发出八种声音，对应C大调8个音阶
3、用法：摇起来可以发出清脆的声音，培养学生动手协调能力和音觉感悟
	2
	盒
	
	
	[image: ]

	14
	木质沙筒
	1、材质：椿木
2、尺寸：长6.5cm，直径3.5cm
3、结构：形状为小圆柱体，木体为天然木料的木质纹路更美观
4、使用方法：伴随音乐摇晃砂柱，发出美妙的声音
	2
	对
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	塑料沙蛋
	1、材质：塑料
2、规格：长度≧5.5CM
3、结构：外面壳为环保塑料，里面为铁砂子，2个为1付。
4、工艺：做工精细，造型可爱漂亮，颜色亮丽，手感好，很结实，摇起来沙沙的声音
	2
	对
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	木质沙蛋
	1、材质：木质彩色
2、规格：沙蛋长度≧6CM
3、结构：由 2 个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，2个为1付，光滑安全，摇晃起来有沙沙的声音
	2
	对
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	木质手摇铃
	1、材质：木柄，铃铛，皮带
2、规格：木把长≧10CM
3、结构：手持式半圆形状，5铃，铃铛为金属材料制成
	2
	对
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	棒铃
	1、材质：铃身为优质实木，光滑无毛刺不伤手，铃铛为金属材料制成。
2、工艺：红绒布设计，防止铃铛碰撞，使用寿命长，21铃采用一字大铃铛，做工精致，经久耐用，声音更加清脆，响亮
3、尺寸：全长≥21CM
	2
	对
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	卡巴萨
	1、尺寸：直径115mm。
2、材质：榉木，NC底漆+NC面漆，电镀珠链。
3、特质：木质手柄方便拿取，金属圆珠将音效显著提升，音色穿透力强。
	2
	个
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	20
	卡巴萨
	1、尺寸：直径65mm。
2、材质：榉木，NC底漆+NC面漆，电镀珠链。
3、特质：木质手柄方便拿取，金属圆珠将音效显著提升，音色穿透力强。
	2
	个
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	塑料手摇铃
	1、材质：塑料把手，铃铛
2、规格：直径长≧8CM
3、结构：手持式半圆形状，5铃，铃铛为金属材料制成
	2
	对
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	单响筒
	1、尺寸：190*40mm，棒长150mm
2、材质：原木，光滑安全，筒身上有清晰的分音线，能清晰的分出两边不同的音质
3、结构：由筒体、手柄、击槌组成.
	2
	个
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	响板
	1、材质：木质响板，光滑无毛刺，响板表面无疖疤、裂缝，漆层均匀、光亮。
2、规格：直径≧5.5CM。
3、结构：由两块盖板连接组成， 盖板各有两个孔，用线绳穿过两圆孔串联在一起。
4、使用方法：上下按动即可。发音清脆响亮。
	2
	个
	
	
	[image: ]

	24
	手持响板
	1、材质：硬木或其他相似木质，由主板及两块副板连接组成。
2、规格：全长≧20CM，
3、结构：由主板及两块盖板连接组成， 主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间， 用线绳穿过两圆孔串联在一起；响板表面无疖疤、裂缝，漆层均匀、光亮。发音清脆响亮。
4、使用方法：手持响板前后晃动即可。
	2
	个
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	响棒
	1、材质：榉木，NC底漆+NC面漆                                                           
2、规格：长度≧20CM
3、结构：由2根节奏棒组成，直线条流畅，使用手工砂纸打磨工艺，光润圆滑，不伤手
	2
	对
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	刮棒
	1、材质：硬木，表面无疖疤、裂缝，漆层均匀、光亮。发音清脆响亮。
2、规格：长度≧18CM，直径2CM
3、结构：由一根粗细相同木材用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成， 底端圆滑凸起部分为手柄，另一根为光滑节奏棒，直线条流畅，使用手工砂纸打磨工艺，光润圆滑，不伤手；
	2
	副
	
	
	[image: ]

	27
	蛙鸣筒
	1、尺寸：长200mm。
2、材质：榉木，NC底漆+NC面漆。
3、特质：由 1 个鱼蛙筒和 1 根小刮棒组成，鱼型刮奏乐器，手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案，音色明亮，穿透力好。手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案
	2
	副
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	北梆子
	1、材质：榉木，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺，手工制作， 人工打磨，声音响亮
2、尺寸：17*3.5*5.4cm。
3、产品配置：音砖1个，敲棒1个
	2
	个
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	南梆子
	硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺。
1、构成：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏，配件：布袋包装
2、规格：长≧19cm，宽≧4.7cm，高≧3.4cm；另一根尺寸≧19cm*2.6cm
3、使用时双手各持一棒，交叉敲击即可发声
	2
	副
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	30
	木鱼
	1、外观涂饰：红漆、金漆
2、音质：发音清脆，音高清晰可辨，不得有其他杂音
3、结构：七个一组材质为椿木，七个为一组（7音）。正面方形，侧面三角形。颜色：红色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个；槌头直径为25mm，圆球形；把为圆柱形，直径为5mm，全长为195mm。每个木鱼敲出一个音阶。
	2
	组
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	泡钉手鼓
	1、尺寸：直径：20cm，鼓框宽度：4cm
2、材质：纯羊皮，鼓面为纯白色，表面光滑，耐敲打，不易敲破。实木环保漆木质鼓圈， 鼓面与鼓圈连接处用 30 颗泡钉进行固定，结实耐用。
3、结构：配有不伤手的手持孔，由鼓身、鼓面、小铃片组成。
	2
	个
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	单排铃鼓
	1、尺寸：直径：15cm，鼓框宽度：4cm
2、材质：仿羊皮，鼓面为纯白色，表面光滑，耐敲打，不易敲破。木质鼓圈，铃铛为金属材料制成。
3、结构：由木质鼓身、鼓面、小铃片组成。单排铃
	2
	个
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	三角铁
	1、材质：锰钢
1、尺寸：6寸、8寸、10寸，击棒直径≥3mm，击棒长度≥100mm，表面镀铬。制作精美，光洁，无毛刺。
2、结构：产品由三角铁及击棒组成。三角铁为等边三角形；防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀，材质厚实， 音质明亮， 发音清脆，穿透力强， 金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全。
3、
	2
	个
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	碰铃
	1、材质：镀铜、系丝带
2、尺寸：直径为35mm，壁厚为2mm
3、结构：两个一对，手持碰撞发声。
	2
	个
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	碰钟
	1、材质：木柄、金属镀铜碰铃
2、规格：总长≧12CM，口径3.5CM
3、结构：木制手柄和响铜碰铃组成
	2
	对
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	堂鼓
	1、材质：木制、黄牛皮鼓面
2、规格:鼓面直径≧40CM，高度≧20CM ，鼓棒长度≧29.5CM，鼓棒直径≧2CM
3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，配鼓架
4、使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可
	2
	个
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	中虎音锣
	1、材质：响铜材质
2、尺寸：直径不小于290mm，锣的厚度：2mm，重量：0.9kg
3、外观：扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。
4、质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑。配锣锤。塑料包装无氧化.音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。
	1
	个
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	小锣
	1、尺寸：21cm
2、材质：优质响铜，圆形，直径≥210mm，厚度约2mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。槌用硬杂木制成，表面无疤痕。
3、声音特点：清脆悦耳，延音5秒，锣面打磨抛光处理。
4、重量：不少于2kg。
5、产品工艺：纯手工打造，铙面做反复捶打定音处理，打磨抛光，声音清脆响亮余音绵长，美观大方不伤手。
	1
	面
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	铙
	1、尺寸：27cm
2、材质：优质响铜
3、声音特点：清脆悦耳，延音5秒，铙面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油，两片一付。
4、产品工艺：纯手工打造，铙面做反复捶打定音处理，铙面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油，声音清脆响亮余音绵长，美观大方不伤手。铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。
	1
	副
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	小钹
	1、尺寸：钹面直径≥150mm，厚度≥1mm
2、材质：响铜，音色更高亢脆亮。
3、工艺及结构：抛光处理。制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，钹体小而厚，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。
4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。
	1
	副
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	41
	口风琴
	1、材质：食品级ABS无毒工程树脂
2、规格：全长≧45CM，宽度≧10CM，厚≧3CM
3、结构：由软布包、37键口风琴组成
	6
	个
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	竖笛
	八孔，高级品，塑料
	6
	支
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	陶笛
	1、材质：白云土/高岭土陶笛
2、音调：中音C调（AC）
3、工艺：十二孔，采用十二平均律，高音明亮，中音柔和，圆润，低音浑厚，表面应圆润，光滑，表面无裂缝.发音灵敏，音量变化丰富，专业陶笛师定位开孔，音色精细圆润，灵敏度和易吹度高。
4、指孔：打磨精细，压指舒适，严密贴合手指，不漏风。
5、出音孔：出音孔规整，轻重耐压，不哑音，不破音。
6、配置：配挂绳
	6
	个
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	葫芦丝
	1、材质：天然紫竹精品三音可拆，主管相邻两音音准误差之差≤15，音质音色优美、圆润、发音流畅。
2、吹嘴：高格工艺，吹嘴与人的嘴型相吻合，不易漏气，外型光滑优美，吹奏前轻轻一擦就光洁如新。
3、功能：发音灵敏，富有表现力，按音音孔的孔位准确，手感舒适，便于演奏。各插接部位严密没有漏气，管体表面涂饰光亮，色泽均匀，涂膜牢固。
4、配件：配硬质专用盒、红色中国结
	6
	支
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	45
	吉他
	1、面板为椴木胶合板，背侧板为南洋木，琴颈为那都，黄铜音品。
2、采用十二平均律，标准音为为440HZ，符QB/T 1153-2014的要求。
3、有效弦长648mm，指板上宽41.5±0.5mm，指板下宽53.5±0.5mm，指板表面光滑，品味标志可在第1、3、5、7、9、12、15、17、19品位的正面或侧面选择标示。
4、各音的音准误差在负10正15个音分之内。
5、弦器：半封闭弦钮。
6、木材经过干燥处理，含水律不超过15%。
	10
	把
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	吉他A形架
	1、尺寸：27*30*38cm
2、材质：金属+海绵
3、工艺：铆钉配装，可折叠，易携带
4、承重：4KG以内
	10
	个
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	小军鼓
	品名： 红色高档不锈钢压圈小军鼓
规格： 外圈直径34.5CM（鼓皮33CM） 高度14CM
鼓皮：  进口聚酯皮
材质： 不锈钢压圈，镀锌钢板鼓桶
附件： 2.5CM红色鼓带+32cm小鼓棒一副 沙带一条
	4
	面
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	大军鼓
	品名： 红色高档不锈钢压圈大军鼓
规格： 外圈直径57.2CM（鼓皮56CM） 高度25.5CM
鼓皮：  进口聚酯皮
材质： 不锈钢压圈，镀锌钢板鼓桶
附件： 2.5CM红色鼓带，网球大鼓锤一个
	4
	面
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	多音鼓
	行进四联鼓
规格尺寸：8〃10〃12〃13〃
鼓腔：七层桦木，声音清脆
鼓圈：铝合金压铸超强铝合金背架，
工艺：喷砂化处理
背架：背架采用加厚海绵，减压减负，结实耐用，高度可按需求进行调整，使肩膀体验舒适触感
	2
	套
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	50
	长笛
	C调，16孔闭孔 、白铜管体 、E键分割、 曲列、一体式设计笛头，无拼接，无焊接。经典方形吹口，穿透力好，音色佳。
	2
	支
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	双簧管
	C调，表面镀银 合成木管体 进口垫子 进口黄丝
	1
	支
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	单簧管
	bB,硬质胶木、按键喇叭、保护圈镀镍 音色圆润饱满，不易开裂。键杆、键柱全部经过精细抛光
	2
	支
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	萨克斯
	Eb,表面漆金，材质黄铜 管体采用优质黄铜材质高弹记忆簧针，手工管体雕花。
	4
	支
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	圆号
	bB/F调四键单排圆号外观漆金黄铜材质，分体。
	2
	支
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	小号
	调性：bB调，表面处理：漆金、镀银、镀镍。 材质：黄铜；号口大约123mm，内管尺寸约11.66mm 配置：配有专用提箱，手套
	4
	支
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	长号
	降B调，漆金，黄铜材质白铜外抽管，黄铜喇叭口，镍铜活塞，管径13.4mm，喇叭口直206mm。采用镍铜放水阀门，螺丝镀镍，
	4
	支
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	架子鼓
	鼓桶尺寸    低音鼓22"*16"   军鼓14"*5.5"  一通鼓12"*9"  二通鼓13"*10"  三通鼓16"*16” 四通鼓10"*7" 五通鼓11"*8" 
硬件配置  直杆吊镲架 踩镲架 军鼓架 低音鼓踏板 
镲片尺寸  12"踩镲*2片 14"强音镲*1片 15"强音镲*1片 
鼓皮配置  高级PVC半透明鼓皮。
	1
	组
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	58
	音乐教育教学相关图书及杂志
	音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等
	10
	本
	
	
	

	59
	初中音乐教学挂图
	适合初中音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖《义务教育音乐课程标准（2011年版）》规定及教材所涉及的内容。应为国家正式出版物，58幅。
	1
	套
	
	
	

	60
	古筝
	常规教学尺寸，主要用料为红木。面板和底板采用专业一级桐木，钢丝制作专业琴弦，经浸泡去渣，储藏风干，清水哑光制作等多道工序。
	20
	台
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	61
	古筝凳
	烤漆实橡胶木琴凳；
规格：≥45cm*30cm。
	20
	个
	
	
	[image: ]

	四、辅助设备
	
	
	
	
	

	1
	合唱台
	1.尺寸：三层尺寸D1220*W1150*H610±10mm；每层台阶款宽380±10mm，高200±10mm；小舞台尺寸:D1530*W1220*H300±10mm；
2.材质：高密度PE；
3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；
4.功能：合唱台模式可供12人使用，合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。
	5
	组
	
	
	[image: ]














	27、音乐教室2配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	钢琴
	[bookmark: _GoBack]1、规格 ：118型或以上立式钢琴
2、声学品质：标准音a1为446Hz±0.3Hz范围内；音准稳定性（c1-b1）≤3音分。
3、外观尺寸 ：长≥149cm，宽≥59cm，高≥118cm；不含脚轮高度（即顶盖面至底板面的距离）≥115cm。
4、五金件：钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。
5、外壳：哑光黑色，采用新型环保材料。
6、环保无害：饰面材料检测结果符合国家标准。
7、上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。
8、下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。
9、谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。
10、铁板工艺：翻砂工艺铸铁板。
11铁板高度：≥109.5cm
12、琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm，30#音有效弦长不小于94cm。
13、音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。
14、肋木：使用与音板相同材质木材，数量不少于10根。
15、弦轴板：由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。
16、弦码：采用多层榉木制作。
17、背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥77*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。
18、键盘：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。
19、中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。
20、弦槌：要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。
21、击弦机木制部件：转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木制作；
22、击弦机顶杆：要求使用ABS材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。
23、调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。
24、踏瓣系统：使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。
25、产品标准：符合《钢琴》GB/T10159-2015标准。
26、安全性要求：符合GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》标准。
	1
	架
	
	
	

	2
	笛子
	规格：8孔，外观无收缩变形音色：发音敏感，音色明亮，造型美观制作工艺：扎尼龙线，配笛膜、笛膜胶块。
	48
	支
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	3
	葫芦丝
	材质：胶木，降b调采用树脂原材料加热加压压制成型，表面平整，环保、无毒、 安全卫生、 耐用、不易摔断，吹嘴高格工艺，吹嘴与人的嘴型相吻合，不易漏气，外型光滑优美，吹奏前轻轻一擦就光洁如新。发音优美，亲切，略带鼻音，擅长表现温柔细腻的感情，给人以含蓄朦胧的美感。它发出的声音犹如抖动的丝绸那样飘逸，轻柔。配硬质专用盒、红色中国结
	48
	支
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	4
	笙
	17音，铜斗，高音笙
	2
	把
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	5
	扬琴
	花梨贝雕，木质结构致密，材质硬重且均匀，琴发音稳定、不走音、精选河南兰考一级桐木面板。扬琴从制做到出厂，要经历五次反复调音。扬琴的面板及其他部分均不同程度承受1000公斤以上的拉力。
	1
	把
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	6
	柳琴
	花梨木，酸枝轸，琴头采用牡丹式牛骨雕刻头花，牡丹头花外形优雅美观，弯部处理十分细致，符合首部结构的流线设计，触摸感觉以及手扶感觉更舒适。琴轴精选酸枝木制成，麻花式镶嵌牛骨檀花琴轴，主要是调整琴弦的松紧度，已达到准确的音阶。面板精选兰考一级泡桐板制作，经自然风干，浸泡去渣，储藏风干等工艺，制作精细，传导性佳，穿透力强，音质清脆，音色通透。琴身采用自然风干存放后的一级酸枝木制作，材质稳定，不变形，坚硬耐用，不易开裂，纯手工抛光打磨，原木本色，外观精美大方。
	2
	把
	
	
	[image: ]

	7
	琵琶
	专业花梨清水，琴头采用牡丹式牛骨雕刻头花，牡丹头花外形优雅美观，弯部处理十分细致，符合首部结构的流线设计，触摸感觉以及手扶感觉更舒适。琴轴精选酸枝木制成，麻花式琴轴，主要是调整琴弦的松紧度，已达到准确的音阶。面板精选兰考一级泡桐板制作，经自然风干，浸泡去渣，储藏风干等工艺，制作精细，传导性佳，穿透力强，音质清脆，音色通透。琴身采用自然风干存放后的一级酸枝木制作，材质稳定，不变形，坚硬耐用，不易开裂，纯手工抛光打磨，原木本色，外观精美大方。
	2
	把
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	8
	中阮
	专业花梨清水，琴头采用牡丹式牛骨雕刻头花，牡丹头花外形优雅美观，弯部处理十分细致，符合首部结构的流线设计，触摸感觉以及手扶感觉更舒适。琴轴精选酸枝木制成，麻花式琴轴，主要是调整琴弦的松紧度，已达到准确的音阶。面板精选兰考一级泡桐板制作，经自然风干，浸泡去渣，储藏风干等工艺，制作精细，传导性佳，穿透力强，音质清脆，音色通透。琴身采用自然风干存放后的一级酸枝木制作，材质稳定，不变形，坚硬耐用，不易开裂，纯手工抛光打磨，原木本色，外观精美大方。
	2
	把
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	9
	大阮
	专业花梨清水，琴头采用牡丹式牛骨雕刻头花，牡丹头花外形优雅美观，弯部处理十分细致，符合首部结构的流线设计，触摸感觉以及手扶感觉更舒适。琴轴精选酸枝木制成，麻花式琴轴，主要是调整琴弦的松紧度，已达到准确的音阶。面板精选兰考一级泡桐板制作，经自然风干，浸泡去渣，储藏风干等工艺，制作精细，传导性佳，穿透力强，音质清脆，音色通透。琴身采用自然风干存放后的一级酸枝木制作，材质稳定，不变形，坚硬耐用，不易开裂，纯手工抛光打磨，原木本色，外观精美大方。
	2
	把
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	10
	古筝
	红木材质，面板和背板选用一级兰考泡桐制作，嵌入式弦孔，可以更好的固定琴弦，避免弦孔开裂变形，筝头筝尾均不做任何雕饰，凸显木制本身文理，弦钉采用特种钢钉，稳定牢固，不掉色，经久耐用，合页为金色加厚特种不锈钢，防水、化学腐蚀性强，筝尾岳山为嵌入式，有效的保护琴弦。琴码采用牛骨镶嵌，酸枝木材质，坚固耐用，传到性强。
	2
	把
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	11
	二胡
	琴体材质：特质红木  琴皮材质：天然蟒皮 规格：六角筒附带：弓子、说明书、合格证。
	10
	把
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	12
	马头琴
	琴框硬杂木制作，单面蒙皮，大琴长度110cm，琴箱长度30cm，下宽26cm，琴头雕刻马头样式，音色甘美、浑厚、悠扬、动听
	2
	把
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	13
	排鼓
	五鼓（10音）一组，鼓身高29cm～33.3cm，上口面直径16.7cm～37cm，下口面直径11.7cm～37cm
	1
	组
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	14
	芦笙
	2.6管小芦笙，符合教学需求。专用琴盒
	2
	个
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	15
	乐谱架
	谱台大小≥470mm×350mm≥0.6mm，冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度；谱台带有≥ 2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固；谱架为高度500-1400mm可调节，3节升降杆，每节均用螺栓紧固，底脚带防滑胶套。
	48
	个
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	16
	排练椅
	1.面料优质耐磨网饰面，高级耐磨弹力绒布座饰面；
2.海绵5公分35密度纯新海绵，永不变形；
3.配置pp加纤固定背匡，PP固定扶手；
4.架子1.2厚喷涂黑色32*20旦型4脚椅架，带黑色尼龙固定脚塞；
5.功能坐垫可翻起，架子可全折叠。
	48
	个
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		28、新课标初中物理仪器配置清单

	分类代码
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	30802000110
	工作服
	防酸碱产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。1. 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性
	25
	件
	
	

	30802000503
	乳胶手套
	耐酸（碱）
	56
	双
	
	

	30802000504
	机械危害防护手套
	3级
	56
	双
	
	

	30802005200
	套袖
	棉
	56
	套
	
	

	30802000201
	激光防护镜
	激光类实验用
	56
	个
	
	

	30802000203
	护目镜
	防机械冲击
	56
	个
	
	

	30802000802
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创
可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子止血带（长度≥30 cm）等
	1
	个
	
	

	20603000102
	电冰箱
	≥180 L
	1
	台
	
	

	20603040201
	电磁炉
	功率可调，额定功率≥1600 W
	1
	台
	
	

	30801005501
	吹风机
	功率≥1000 W
	1
	个
	
	

	30199008401
	超声波清洗机
	容积22升，全不锈钢
	1
	台
	
	

	30199002002
	仪器车
	规格：600mm×400mm×750mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于φ80mm、厚20mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于1mm的不锈铁板制成，四周安装有50mm的挡板，挡板边缘安装有橡胶带。6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。
	2
	辆
	
	

	30199020201
	小托盘
	1.产品采用ABS工程塑料注塑成形。
2.外形尺寸：不小于460mm×350mm×130mm，壁厚≥2mm。
3.盛放试剂瓶的数量不少于10个，并且放置稳定、牢固。
4.四周及底面有加强筋，长边两端应有扣手，产品应美观、耐用。
5.产品自800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。
6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。
	25
	套
	
	

	30199020202
	大托盘
	1.产品采用ABS工程塑料注塑成形。
2.外形尺寸：不小于300mm×250mm×70mm，壁厚≥2mm。
3.盛放试剂瓶的数量不少于10个，并且放置稳定、牢固。
4.四周及底面有加强筋，长边两端应有扣手，产品应美观、耐用。
5.产品自800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。
6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。
	25
	套
	
	

	30199020301
	提盒
	承重大于 3 kg
	2
	个
	
	

	30199009201
	实验用品提篮
	木制，配有提手，490mm×360mm×290mm
	2
	个
	
	

	30801006302
	整理箱
	1.产品采用ABS工程塑料注塑成形。
2.外形尺寸：不小于300mm×250mm×70mm，壁厚≥2mm。
3.盛放试剂瓶的数量不少于10个，并且放置稳定、牢固。
4.四周及底面有加强筋，长边两端应有扣手，产品应美观、耐用。
5.产品自800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。
6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。
	2
	个
	
	

	30801000201
	一字螺丝刀
	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑
成型
	2
	套
	
	

	30801000301
	十字螺丝刀
	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑
成型
	2
	套
	
	

	30801015801
	手板锯
	固定式普通型
	1
	把
	
	

	30801001201
	钢手锯
	A 型（单面）300 mm，18 齿/25 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于 2 mm；钢锯在达到 99 N 拉力后经
过 1 min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；钢板制锯架在达到 900 N 张力时，侧
弯不得超过 1.8 mm
	1
	把
	
	

	30801000801
	木工锯
	框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端与握手木框距离为 30 mm，该端锯条倒角，一头固定（45°）式需加固，一年内螺钉处应不开裂，也可两端用锯鼻；绞绳不少于 16 根，绞片有细绳拴住；锯条长 400 mm厚度 0.5 mm，采用 65Mn 冷轧钢带，硬度在 HV399 以上，应有弯曲强度和拨齿性能，齿
距 2.5 mm，开好锯路，锯口有安全包扎
	1
	把
	
	

	30801012301
	曲线锯
	无级调速
	1
	把
	
	

	30801012401
	电锯
	手持式
	1
	把
	
	

	30801000901
	木工锤
	0.25 kg
	1
	把
	
	

	30801001501
	钳工锤
	0.4 kg，A 型或者 B 型
	1
	把
	
	

	30801001100
	斧
	1.25 kg
	1
	把
	
	

	30801001300
	剥线钳
	自动剥线钳，Φ 0.5 mm～Φ 2.5 mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm；钳口硬度应≥65 HRA 或 30 HRC
	2
	把
	
	

	30801001400
	钢丝钳
	160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m
15°；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°
	1
	把
	
	

	30801000401
	尖嘴钳
	160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC
手柄
	1
	把
	
	

	30801002501
	平口钳
	普通机用平口钳；钳口宽度 100 mm，最大张
开度 100 mm
	1
	把
	
	

	30801015901
	斜口钳
	125 mm，双刃刀
	1
	把
	
	

	30801002901
	台虎钳
	回转式，重型；开口度不小于 125 mm，开闭
灵活，钳口闭合间隙 0.15 mm，夹紧力 22 kN
	1
	台
	
	

	30801001701
	钳工锉
	包括齐头平锉、三角锉、圆锉等，长 200 mm
每 10 mm 锉纹条数约 30 条，齿高应不小于法向齿距的 25％，硬度 62HRC 以上
	1
	套
	
	

	30801012501
	油石
	白刚玉 20 mm×5 mm×20 mm
	1
	块
	
	

	30801012601
	砂纸
	干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～
P2000
	25
	张
	
	

	30801000702
	木锉
	平锉，中齿 200 mm
	1
	个
	
	

	30801001901
	什锦锉
	包括 10 支以上不同形状的锉刀，Φ4 mm，长度不小于 150 mm，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐
	1
	套
	
	

	30801001001
	刨子
	250 mm，长刨，手柄在顶面
	1
	个
	
	

	30801001601
	錾子
	扁錾，27 mm×200 mm，碳素工具钢 T7A 或 T8A 制作，退火后硬度不低于 187HBW
	1
	个
	
	

	30801002001
	活扳手
	200 mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于 40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长
22 mm，扭矩 180 N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于 0.28 mm；表面电镀处理
	1
	把
	
	

	30801010201
	丝攻
	3 mm、4 mm、5 mm、8 mm、10 mm，配丝攻
扳手
	1
	套
	
	

	30801002100
	铁皮剪刀
	力臂 200 mm，剪 100 mm
	1
	把
	
	

	30801002102
	民用剪刀
	160mm。1、材料为45#钢，表面镀铬，表面光洁无锈蚀、无毛刺、砂眼。剪口工作部硬度不低于HRC54。剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。
	1
	把
	
	

	30801000500
	电工刀
	常规
	1
	把
	
	

	30801013101
	桌面型切割机
	配有内置虎钳，底座和虎钳为铸铝
	1
	个
	
	

	30801002402
	电烙铁套装
	20 W
内热式，橡胶线，含烙铁架
	1
	套
	
	

	30801002405
	电烙铁套装
	60 W
内热式，橡胶线，含烙铁架
	1
	套
	
	

	30801061001
	焊锡膏
	中性
	1
	盒
	
	

	30801061101
	焊锡丝
	无铅
	450
	g
	
	

	30801061201
	松香
	助焊
	100
	g
	
	

	30801016000
	吸锡器
	手动
	1
	个
	
	

	30801012701
	胶枪
	60 W，热熔胶
	1
	把
	
	

	30801002601
	台钻
	Φ3mm～Φ16 mm，带机架，单相
	1
	台
	
	

	30801002700
	手电钻
	Φ1 mm～Φ10 mm，手持式交流电钻，A 型（普通型）；Ⅱ类电钻，抗电强度 3750 V，噪声
≤86 dB
	1
	台
	
	

	30801002801
	钻头
	直柄短麻花钻头，直径Φ1.00 mm、2.00 mm
3.00 mm、…、13.00 mm；钻螺纹底孔用 2.5 mm、3.2 mm、4.2 mm、6.8 mm
	1
	套
	
	

	30199000411
	打孔器
	产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为100mmb）管外径分别为6mm,8mm,10mm公差±0.1mm。
钻头：用无缝钢管制成；直线度0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度0.16mm；顶屑杆：直径3.5mm长105mm
	1
	套
	
	

	30199000501
	打孔夹板
	1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长不小于175mm，宽不小于36mm。3． 上、下夹板应由木板制成，表面光洁。4． 上夹板应备有直径为4mm、6mm、8mm、10mm直穿孔4个。5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6． 上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。
	1
	个
	
	

	30801000600
	手摇钻
	手持式，长度不小于 250 mm，金属部分采用球墨铸造方式制成，表面不应有裂纹、伤痕毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，
夹爪的热处理硬度不低于 44HRC
	1
	个
	
	

	30801012801
	锥子
	锥头长 77 mm，锥杆直径渐变
	2
	个
	
	

	30605000501
	镊子
	304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm镊子前部应有防滑脱锯齿状
	2
	个
	
	

	30199002201
	水准器
	气泡水准器
	2
	个
	
	

	30801002202
	直角尺
	宽座角尺，160 mm×100 mm，不锈钢材料，
硬度 561HV（或 53HRC），2 级
	1
	个
	
	

	30801100101
	工具箱
	含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、
镊子等
	1
	箱
	
	

	30801003201
	钳工工作台
	桌面 1200 mm×700 mm，高 780 mm，桌面厚18 mm，复合板面 金属支架
	1
	台
	
	

	30204000102
	寒暑表
	量程-50 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，允许误差±1 ℃；底板长 200 mm～300 mm，温度计外径 5 mm～8 mm，感温泡长 8 mm～15 mm；当温度达到 100 ℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破
	2
	只
	
	

	30204000801
	体温计
	水银，量程 35 ℃～42 ℃，分度值 0.1 ℃感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV标志
	25
	支
	
	

	30204000901
	电子体温计
	量程 35.0 ℃～41.0 ℃，分辨力 0.1 ℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志
	2
	支
	
	

	30204000205
	红液温度计
	量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误
差<±1.5 ℃
	60
	支
	
	

	30204000302
	水银温度计
	量程 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，有保护套
	2
	支
	
	

	30204000401
	演示温度计
	量程-5 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，误差± 1 ℃；全长不小于 565 mm，感温泡长度不小
于 30 mm，标尺不小于 350 mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向 4.9 N 的力时，板中部挠度应不大于 5 mm
	2
	支
	
	

	30204000702
	数字温度计
	量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差
<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm
	2
	支
	
	

	30204000705
	数字温度计
	量程-10 ℃～110 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差
<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，显示屏尺寸≥30 mm×40 mm
	15
	支
	
	

	30204000601
	双金属片温度计
	指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见，盘面直径≥150 mm；量程－10 ℃～50 ℃，误差≤±3 ℃
	2
	个
	
	

	30204001006
	红外温度计
	分辨力 0.1 ℃
	2
	个
	
	

	30299000201
	湿度计
	指针式，190*190*15mm
指针式。测量范围湿度：10～95% 温度：-10～60℃ ，分辨率：0.1 准确度 ，湿度：2.5%±1%RH ，温度：±0.5℃ 
	2
	个
	
	

	30605008801
	蒸发皿
	瓷，Φ60 mm
	25
	个
	
	

	30605006111
	橡胶塞
	0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀
	25
	套
	
	

	30602000102
	试管
	Φ15 mm×150 mm
透明，硼硅酸盐玻璃制
	60
	支
	
	

	30602000107
	试管
	Φ30 mm×200 mm
透明，硼硅酸盐玻璃制
	5
	支
	
	

	30602001106
	烧瓶
	圆、长，500 mL
透明，硼硅酸盐玻璃制
	5
	个
	
	

	30602001115
	烧瓶
	平、长，250 mL
透明，硼硅酸盐玻璃制
	5
	个
	
	

	30602001006
	烧杯
	100 mL
透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	50
	个
	
	

	30602001017
	烧杯
	150 mL
透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	50
	个
	
	

	30602001008
	烧杯
	250 mL
透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	50
	个
	
	

	30602001018
	烧杯
	300 mL
透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	50
	个
	
	

	30602001010
	烧杯
	500 mL
透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	5
	个
	
	

	30603000101
	酒精灯
	150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适
应的整齐完整的棉线灯芯
	25
	个
	
	

	30603003102
	漏斗
	规格：90mm。
2． 漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm。
3． 漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º。
4． 口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。
5． 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。
	5
	个
	
	

	30603000301
	电子打火枪
	电加热丝
	15
	个
	
	

	30199016501
	教学用远红外加热器
	可用于试管加热，炉芯内径 50 mm～60 mm，炉芯内高度 80 mm～90 mm，炉体内芯应采用不锈钢加热材料，炉体外壳应采用耐温材料，
能正常连续工作 1 h
	2
	台
	
	

	30603000401
	烧杯用电加热器
	0 W～250 W，可调；密封式
	4
	台
	
	

	30603000501
	烧瓶用电加热器
	0 W～250 W，可调；密封式
	2
	台
	
	

	40206010207
	注射器
	100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高
	25
	个
	
	

	30603007103
	三通连接管
	T 形
	25
	个
	
	

	30605003301
	陶土网
	功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm
×125 mm，0.8 mm 钢丝制成
	25
	个
	
	

	30199001400
	打气筒
	1、手动充气筒，外径30㎜，长500㎜，塑胶或橡胶制的充气软管与气筒底座、气筒气嘴接合紧密，装卸方便。2、气筒外管材料为无缝钢管或铝合金。3、气筒配有多功能充气嘴二个，气嘴为夹持式一个，插入式一个；4、可适用自行车、摩托车车胎充气，最大充气压力不小于0.8MPa.
	2
	个
	
	

	30199001401
	脚踏打气筒
	筒身材质：铝合金  
其他材质：ABS工程塑料 
高度:17.0cm  
筒身直径：44.5mm  
内筒直径：34.5mm 
气压：120PSI
	2
	个
	
	

	30199001300
	两用气筒
	活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度
15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气
引起的压强变化应≤9.8 kPa
	2
	个
	
	

	30709000101
	硫代硫酸钠
	俗称海波，分析纯
	1000
	g
	
	

	30720005500
	石蜡
	工业
	1000
	g
	
	

	30807001100
	蜂蜡
	常规
	500
	g
	
	

	30101000100
	物理支架
	一、适用范围：
适用于中学物理实验教学用物理支架。
二、技术参数：
1、物理支架由大小A型座各1件、立杆2件、复夹2件、烧杯夹1件、万向夹1件、台边夹1件、铁环1件、圆托盘2件、吊钩4件、吊钩杆1件、绝缘杆1件等组成。
2.立杆长约500mm、700mm，直径12mm。
3. 铁环内径内径为90mm，柄直径为8mm，长不小于100mm。
4. 圆托盘直径为198mm，一个无孔，另一个以圆心为中心点，均匀分布有内8个外8个通孔，内孔直径为11mm，外孔直径为15mm。
	2
	套
	
	

	30101000200
	方座支架
	1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹1只、平行夹等组成。 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 立杆与方座组装后应垂直。
	25
	套
	
	

	30101000300
	多功能实验支架
	组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于
560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹
1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1
个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个
	2
	套
	
	

	30101000401
	升降台
	不锈钢台面，上台面有效面积不小于150mm
×150mm，下台面有效面积不小于150 mm×
150mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～
235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg
	2
	台
	
	

	30807005101
	半导体致冷器
	可用于致冷、加热和温差发电，包括致冷片散热器、水槽、水箱、接线柱等，致冷片面积应不小于 40 mm×40 mm，致冷时能观察到水滴结冰，温差发电时间不少于 2 min
	2
	台
	
	

	30307207700
	晶体熔化与凝固实验器
	包括透明容器、2 个试管、2 个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置
	25
	套
	
	

	30199009400
	碘升华凝华管
	一、适用范围、规格：1.用于初中物理、化学实验教学。2.规格：密闭式。二、技术参数：1.由玻璃密封管体和手柄组成，管的高度≥45mm，直径≥25 mm，两端内凹面深度为4±1mm；管内密封碘的质量≥0.1克；2.手柄长≥100mm，直径为ф6±1mm；3.管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹；管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）；4.管体应耐80℃温差的急冷骤热；5.升华与凝华的全过程耗时应≤10分钟。
	2
	个
	
	

	30807000402
	制作简易温度计实验材料
	小玻璃瓶、胶塞、细玻璃管、5 mL 红色食用
色素等
	25
	套
	
	

	30807000403
	物质弹性实验材料
	包括软弹簧、硬弹簧、橡皮筋、橡皮泥、海绵、钢尺等，材料选取应有代表性，包括易形变材料、不易形变材料、完全弹性形变材料、塑性形变材料等
	25
	套
	
	

	30807000404
	物质磁性实验材料
	多种形状的人造磁体、铜块、铁块、铝块、
木块、镍片、回形针若干
	25
	套
	
	

	30807000405
	磁悬浮原理实验器
	包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等
	25
	套
	
	

	30807000407
	物质导电性实验材料
	包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等；材料选取应有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中要有导体和绝缘体；实验现象明显，电路中接导体材料时，应能使 LED 发光
	25
	套
	
	

	30807000408
	电缆结构与材料套材
	包括裸电线、漆包线、电线电缆、电力电缆、 通信电缆等实物，通过截面能观察导体、绝 缘体及电缆结构
	25
	套
	
	

	30807020100
	人体发电趣味演示仪
	铝电极和铜电极，带检流计
	2
	套
	
	

	30807000409
	物质导热性实验材料
	包括铜、铁、铝，陶瓷、木材等
	25
	套
	
	

	30307204900
	热传导演示器
	包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑 料等 5 种导热棒的材料，每种材料 1 根；导 热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料 的导热棒区别明显，冷却后能恢复
	2
	个
	
	

	30307205000
	双金属片
	双金属片的膨胀系数差异大，加热使其升温 时弯曲程度明显
	2
	个
	
	

	30202000313
	托盘天平
	200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配 6 级（M2 级）砝码：100 g、 50 g、10 g、5 g 各 1 个， 20 g 2 个，钢制镊子
	25
	台
	
	

	30202000322
	托盘天平
	500 g，0.5 g单杠杆等臂式双盘天平，配 6 级（M2 级）砝码：100 g、 50 g、10 g、5 g 各 1 个， 20 g 2 个，钢制镊子
	2
	台
	
	

	30202000551
	电子天平
	量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码
	25
	台
	
	

	30202001402
	体重秤
	附测体高装置、由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成。体重计回零误差不大小1/2分度；体重计任一点的平均示差不大小1个分度。体重计的使用寿命不少于10000次。脚踏面和底座用厚度不小于2mm的金属板制成，稳定、牢靠，无变形现象。脚踏面上的观察面用有机玻璃制成，透明度良好，应能清楚的观察到刻度盘上的任一数字和刻度。刻度盘标有0～150kg的字迹和相应的刻度线，刻度线及字迹应清晰、均匀、工整。最大称重：150千克、最小分度值：1kg，调零旋钮运用灵活，无卡滞现象。
	2
	台
	
	

	30202000103
	物理天平
	量程 0 g〜500 g，分度值 0.02 g，配 5 级（M1级）砝码，钢制镊子
	2
	台
	
	

	30202000801
	案秤
	量程 0 kg〜10 kg，分度值 10 g，普通准确度等级，有“CMC”标志
	2
	台
	
	

	30202000902
	弹簧度盘秤
	量程 0 kg〜8 kg，分度值 8 g，普通准确度等级
	2
	台
	
	

	30202001502
	杆秤
	量程 0 kg〜2.5 kg
	2
	杆
	
	

	30202002500
	戥子
	量程 0 g〜250 g
	2
	杆
	
	

	30307100101
	圆柱体组
	包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3
种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm
每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g）
	25
	套
	
	

	30307100201
	立方体组
	本产品由木材，铜，铁，铝制品组成。铜制品边长分别为20mm,铝制品边长分别为20mm，铁制品边长分别为20mm，木制品边长分别为20mm.
	25
	套
	
	

	30307100301
	长方体组
	含铜、铁、铝、木材 4 种材质，包括 6 cm3 8 cm3、10 cm3、12 cm3、14 cm3、20 cm3 等 6种不同体积
	13
	套
	
	

	30601000109
	量筒
	1． 标称容量：500ml，量入式允差±2.5ml，量出式允差±5.0ml。
2． 最小分度：5ml。
3． 最高标线到内底最小距离：220mm。
4． 最高标线到筒顶最小距离：50mm。
5． 全高：350mm±15mm。
6． 壁厚：不小于1.2mm。
	13
	个
	
	

	30601000108
	量筒
	250 mL，2 mL
透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	25
	个
	
	

	30601000106
	量筒
	1． 标称容量：100ml，量入式允差±0.5ml，量出式允差±1.0ml。
2． 最小分度：1.0ml。
3． 最高标线到内底最小距离：150mm。
4． 最高标线到筒顶最小距离：30mm。
5． 全高：250mm±10mm。
6． 壁厚：不小于1mm。
	60
	个
	
	

	30601000208
	量杯
	250 mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2 mm，耐水性 HGB3 级
	2
	个
	
	

	30299000101
	密度计
	＞1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值
	2
	支
	
	

	30299000102
	密度计
	＜1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值
	2
	支
	
	

	30199005102
	放大镜
	手持式，5×，焦距 50 mm
	25
	个
	
	

	30199005502
	望远镜
	双筒，7×35
	2
	个
	
	

	30807000410
	半导体性质实验材料
	包括二极管、三极管等，便于接入电路，实
验效果要明显
	15
	套
	
	

	30807000203
	记忆合金特性实验盒
	包括记忆合金动力小船、记忆合金丝等；要求小船放在热水中可自驱动，用电吹风吹记忆合金丝时应能变形，能体现记忆合金在温度改变时发生形变
	2
	套
	
	

	30807000202
	纳米特性实验盒
	纳米磁流体、自洁玻璃、纳米布等
	2
	套
	
	

	30307208001
	分子间作用力模型
	模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接，弹簧长 13 cm，Φ2 cm，能直观表现出分子间斥力、分子间引力
	2
	个
	
	

	30307204101
	内聚力演示器
	由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和 2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mm×50 mm铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N
	2
	个
	
	

	30707001601
	无水硫酸铜
	试剂
	100
	g
	
	

	30722030101
	甘油
	试剂
	50
	mL
	
	

	30750005300
	食用色素
	红色
	10
	mL
	
	

	30201000101
	演示直尺
	一、适用范围、规格：1.初中物理分组实验测量长度使用。2.木质，1000mm。二、技术参数：1.全长1000mm，尺宽42mm，厚8mm。2.尺双面单侧有刻度，尺面最小刻度1cm。3.尺面刻线均匀清晰，垂直尺边、无断线。4.白色漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺。经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形。
	2
	把
	
	

	30201000410
	钢直尺
	1000 mm，1 mm
0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm
其余分度值为 1 mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于 342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应
≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志
	50
	把
	
	

	30201000406
	钢直尺
	600 mm，1 mm
0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm
其余分度值为 1 mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于 342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应
≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志
	25
	把
	
	

	30201000402
	钢直尺
	300 mm，1 mm
0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm
其余分度值为 1 mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于 342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应
≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志
	25
	把
	
	

	30201000601
	钢卷尺
	量程 0 mm～2000 mm，分度值 1 mm。B 型（自卷制动式），尺带宽不小于 12 mm，厚不低
于 0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端
	25
	盒
	
	

	30201000903
	布纤维卷尺
	摇卷盒式，量程 0 m～30 m，分度值 1 cm，
尺带宽度 20 mm，有“CMC”标志，刻度清晰边缘平直、材料环保、耐磨损
	25
	盒
	
	

	30201001003
	游标卡尺
	量程 0 mm～150 mm，分度值 0.02 mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺
	2
	把
	
	

	30201001012
	数显游标卡尺
	量程 0 mm～150 mm，分辨力 0.01 mm
	2
	把
	
	

	30201001201
	外径千分尺(螺旋测微器)
	量程 0 mm～25 mm，分度值 0.01 mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置
	2
	只
	
	

	30201001212
	数显外径千分尺
	量程 0 mm～25 mm，分辨力 0.001 mm
	2
	只
	
	

	30201001301
	激光测距仪
	量程 1 mm～50 m，分辨力 1 mm
	2
	台
	
	

	30201001401
	滚轮式测距仪
	量程 0 m～9999.9 m，分辨力 0.1 m；由滚轮手柄、计数装置、起始箭头等组成，滚轮直径≥160 mm，轮胎加厚，耐磨损，材质环保
	2
	台
	
	

	30203000101
	机械秒表
	分度值 0.1 s，一等
	25
	块
	
	

	30203000202
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防
水功能，电池更换周期不小于 1.5 年
	25
	块
	
	

	30203000801
	节拍器
	机械式，40 拍/分～208 拍/分，39 档；四种
（2、3、4、6）鸣铃模式
	2
	个
	
	

	30203000802
	节拍器
	电子式，1 拍/分～200 拍/分，四种节拍模式
（0、2、3、4）
	2
	个
	
	

	30203000402
	沙漏
	玻璃制，5 min 误差≤±10%
	2
	个
	
	

	30203000502
	滴漏
	水钟
	2
	个
	
	

	30203000602
	日晷
	非固定赤道式，圆形晷面，直径245mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为 36°～87°，有角度指示，误差
≤±2°；北面和南面时刻线，至少包含 2 时
至 22 时；每隔 15°均匀分布 1 长线，7.5°
分布 1 短线，误差≤±1°；晷针与日晷面垂直
	2
	个
	
	

	30307106401
	斜面小车
	包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹
	25
	套
	
	

	30307104500
	力的作用趣味实验材料
	含凯夫拉丝、微型手指电机、手指陀螺等
	15
	套
	
	

	30307110100
	弓箭
	小型模型，形变现象显著
	15
	把
	
	

	30307110200
	弹弓
	形变现象显著
	15
	把
	
	

	30307110300
	连弩枪
	小型模型
	15
	把
	
	

	30307110400
	改变物体运动状态实验装置
	小铁球、条形磁铁、小球释放装置
	2
	套
	
	

	30307104600
	水火箭
	配套打气筒，输气管不短于 3 m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受 0.5 MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30°
	2
	台
	
	

	30307104610
	气火箭
	配套打气筒，输气管不短于 3 m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受 0.5 MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30°
	2
	台
	
	

	30307110501
	物体受力与运动演示器
	含直流电机、绕线盘、电源开关等；直流电机额定电压 3 V，空载电流小于 50 mA，悬挂
200 g 重物匀速上升时工作电流小于 150 mA电源开关应能控制电机正/反向旋转，中间为停；绕线盘外应有标志，可看到绕线盘旋转方向，线长 800 mm±50 mm
	2
	套
	
	

	30307100701
	螺旋弹簧组
	由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N
0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板
	25
	组
	
	

	30205000502
	演示测力计
	平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	2
	个
	
	

	30205000102
	条形盒测力计
	量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差
≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏
差≤1/4 分度
	25
	个
	
	

	30205000103
	条形盒测力计
	量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	25
	个
	
	

	30205000104
	条形盒测力计
	量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	25
	个
	
	

	30205000105
	条形盒测力计
	量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差
≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏
差≤1/4 分度
	25
	个
	
	

	30205000401
	圆盘测力计
	圆弧刻度尺，直径 160 mm，刻度范围 180°，量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1 分度，重复性偏差≤1 分度
	2
	个
	
	

	30205000801
	数字测力计
	量程 0 N〜5 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm
	2
	个
	
	

	30205000805
	数字测力计
	量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm
	2
	个
	
	

	30205000603
	拉压测力计
	指针式，量程为-10 N～10 N，分度值 0.2 N示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度重复性偏差≤1/4 分度
	2
	个
	
	

	30202005101
	重锤
	300 g
	2
	个
	
	

	30202001011
	金属钩码
	10 g（Φ22 mm）×l，20 g（Φ26 mm）×2，50 g（Φ30 mm）×2，200 g（Φ48 mm）×1 允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g
	25
	套
	
	

	30202001013
	金属钩码
	50 g±0.5 g，每盒 10 个，可叠放
	15
	套
	
	

	30407002301
	欹器模型
	无水时稍有倾斜，装适量水时直立，再加水时倾覆
	1
	组
	
	

	30307108301
	双锥体上滚演示器
	含双椎体、圆柱体、支架等，支架导轨夹角可调
	1
	套
	
	

	30807000412
	重心应用趣味实验材料
	可实现平衡鸟、高空踏车、斜坡上的不倒翁等趣味实验
	15
	组
	
	

	30307100601
	摩擦力实验器
	由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800 mm×100 mm×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5%
	15
	套
	
	

	30807000416
	摩擦力趣味实验制作材料
	可完成听话的瓶子、气垫光盘等趣味实验
	15
	套
	
	

	30407000201
	轴承模型
	包括滚动轴承和滑动轴承 2 种：滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制转轴、铜轴套组成；滚动轴承由透明塑料外圈和内圈、钢滚珠（直径≥15 mm）组成，外圈外径≥120 mm内圈内径≥55 mm，能看清滚动轴承内部结构
	1
	套
	
	

	30307100301
	运动和力实验器
	包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过 渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空 盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不 小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平 面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的 情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm； 铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差 应不小于 40 mm
	1
	套
	
	

	30307105901
	伽利略理想斜面演示器
	由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角 度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬 条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100 mm， 高度≥200 mm；轨道采用可弯曲的软性材料， 长≥1200 mm，内侧宽度为9 mm，平行度公差 ≤0.2 mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角 应能在0°～15°之间连续可调
	1
	套
	
	

	30307100401
	惯性演示器
	观察的物体应能收回，成功率不小于 98%
	1
	套
	
	

	30307100901
	阿基米德原理实验器
	包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低 重心浮筒配重等
	15
	套
	
	

	30307101301
	浮力原理演示器
	由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、 连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通 管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口， 从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门， 使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当 接触浮体底部时浮体上浮
	1
	套
	
	

	30307102001
	气体浮力演示器
	一、结构:
气体浮力演示器由气球、杠杆、支杆、底座、钩码50g、气筒(自备)等组成。
二、使用方法:
1、将底座、支杆、杠杆组装好，并把杠杆调整为水平状态。
2、将气球打足气，挂在杠杆的一端，另一端挂上钩码，保持两端平衡。
3、用打气针放掉气球内的气，这时便可见到杠杆就不平衡，挂气球的一端偏低，从而说明了气体浮力的存在。
	1
	套
	
	

	30307101401
	物体浮沉条件演示器
	由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、 浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度 计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、 悬浮、下沉三种状态
	1
	套
	
	

	30307101601
	潜水艇浮沉演示器
	1.由潜水艇模型（球形）、注射器、软乳胶管组成；2.胶管与注射器和潜水艇配合良好；胶管尽量选用软质，以不至于影响潜水艇模型的沉浮运动；3.实验中潜水艇模型沉浮升降平稳，效果明显。
	1
	套
	
	

	30204001103
	伽利略温度计
	不少于 10 球，14 ℃～32 ℃
	1
	支
	
	

	30807041701
	浮力趣味实验材料
	能完成密度计制作、浮力秤制作等趣味实验
	25
	套
	
	

	30307102301
	压力和压强演示器
	压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm； 配套多孔弹性材料，尺寸≥210 mm×100 mm ×50 mm
	1
	套
	
	

	30307102302
	压力作用效果演示器
	由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的 透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块 的 3个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀； 透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出
	1
	套
	
	

	30807000421
	钉板实验材料
	由钉板、气球等组成；用密钉板时水袋不破用疏钉板时水袋破
	15
	套
	
	

	30307101701
	液体内部压强实验器
	本仪器由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。2． 承压盒的内径φ36mm，转轴孔径φ4mm，孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内，允许偏差为0.5mm。3． 胶管内径6mm，壁厚不小于1mm，长度不少于300mm。4． 支杆由φ4低碳钢制成，一端弯角为90±1°，表面镀铬。
	25
	套
	
	

	30307101801
	微小压强计
	由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6 mm，高不小于 370 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300 mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好
	25
	台
	
	

	30199008802
	透明盛液筒
	高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚 ≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm， 分度值 1 mm，透光率应≥90％
	25
	个
	
	

	30307101901
	液体对器壁压强演示器
	透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个 喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或 盖，有表示深度的标尺
	1
	台
	
	

	30307109301
	液体压强与深度关系实验器
	由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、 浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过 8°
	25
	套
	
	

	30307101201
	帕斯卡球
	活塞筒长 200 mm，外径 25 mm，壁厚≥1.5 mm； 圆球外径 60 mm，不锈钢或者铝合金材质； 喷嘴数量≥10 个，孔径 0.5 mm
	1
	个
	
	

	30407000501
	液压机模型
	由大缸体、小缸体、连通管、承压台、支架、 切刀和压簧等组成，全透明，工作介质为水； 大小活塞直径比≥3.5，压簧全压缩时压力 ≥1200 N，用手抽动小活塞产生的压力能切 断直径 2 mm 纯铜丝
	1
	个
	
	

	30307101101
	连通器
	由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等 组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座 应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm， 无色透明材料透光率≥90％
	1
	个
	
	

	30407005701
	船闸模型
	闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到
	1
	个
	
	

	30807042101
	生活中的连通器模型
	透明地漏模型、水位计等，可注水演示
	1
	套
	
	

	30807042201
	倒装壶
	透明，可注水演示
	1
	个
	
	

	30605006303
	乳胶管
	外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa扯断伸长率≥700％
	10
	m
	
	

	30605006302
	乳胶管
	外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％
	10
	m
	
	

	30307102101
	马德堡半球
	由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm
	1
	套
	
	

	30605005102
	玻璃管
	Φ5 mm～Φ6 mm、长 600 mm，壁厚＞0.8 mm
	500
	g
	
	

	30605005103
	玻璃管
	Φ7 mm～Φ8 mm，长 600 mm，壁厚＞0.8 mm
	500
	g
	
	

	30807010501
	负压鱼缸
	200 mm×200 mm×250 mm
	1
	个
	
	

	30603009604
	可密封长玻璃管
	Φ10 mm×800 mm，有胶塞，带刻度衬板
	25
	支
	
	

	30807042501
	大气压系列实验材料
	可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验
	15
	套
	
	

	30299000301
	空盒气压计
	DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa点示值误差不应超过±0.7 hPa
	1
	台
	
	

	30299000302
	空盒气压计
	教学型，多膜盒，量程 80 kPa～106 kPa，分度值 0.25 kPa，任意方向倾斜 90°时指针改变不大于 1/2 分度值，带橡皮球
	1
	台
	
	

	30807042600
	肺呼吸模拟器
	能模拟吸气时，胸腔体积增大，肺中气压小于体外大气压，空气被压入肺部；反之，呼气时在气压差下肺中空气被排出体外
	1
	套
	
	

	30407000401
	离心水泵模型
	含泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等，应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹，泵体上有透明观察窗；叶轮直径≥100 mm，进水口外径 10 mm，出水口外径 8 mm；在额定转速下，扬水高度、吸水高度≥600 mm
	1
	个
	
	

	30407000301
	抽水机模型
	由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成；筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通
	1
	个
	
	

	30307102401
	流体压强与流速关系演示器
	气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，应带气源
	1
	套
	
	

	30307102402
	流体压强与流速关系演示器
	液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成
	1
	套
	
	

	30307102411
	流体压强与流速关系演示器
	气体/液体两用式
	1
	套
	
	

	30307105501
	飞机升力原理演示器
	由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应
露在外
	1
	套
	
	

	30307110401
	伯努利悬浮球演示器
	含气源、悬浮球等；有保护接地线；泄露电流和电器强度：漏电电流应≤0.75 mA，试验电压 1250 V； 瞬态过电压：额定脉冲电压2500 V，脉冲试验电压 2950 V
	1
	套
	
	

	30307103601
	杠杆
	由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固
	25
	套
	
	

	30307103701
	演示滑轮组
	由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％
	1
	组
	
	

	30307103801
	滑轮组
	由单滑轮2 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％
	25
	组
	
	

	30307103501
	支杆定滑轮组
	含单滑轮、桌边夹、尼龙线各 3 件，小铁环1 件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70 mm，夹入深度应≥40 mm，支杆长度≥100 mm，单滑轮外径 40 mm，轮毂厚 10 mm轮缘厚 8 mm
	1
	组
	
	

	30407000101
	轮轴模型
	供物理教学中演示轮轴结构用。由塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承，直径分别为：103mm，69mm、51.5mm，34.5mm。整体组装后应转动灵活。轴为金属制品，表面电镀处理。
	1
	个
	
	

	30407007101
	桔槔
	模型，施力后能模拟实景运转
	1
	套
	
	

	30407007201
	辘轳
	模型，施力后能模拟实景运转
	1
	套
	
	

	30407007301
	水转连磨
	模型，施力后能模拟实景运转
	1
	套
	
	

	30307200101
	音叉
	256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌 等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内， 用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强 应不小于 90 dB
	15
	套
	
	

	30307200103
	音叉
	512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌 等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内， 用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强 应不小于 90 dB
	15
	套
	
	

	30307210201
	电铃
	立式  高185，底直径80mm  1． 电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板、接触螺钉、接线柱和底座组成。2． 工作电压：直流3～6V。3． 外形尺寸：约90×85×185mm。4． 音响效果：在15米范围内铃声清晰。5． 电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。6． 衔铁的触点为银质。7． 电路导线的走向应醒目整齐。8． 铁铃采用φ55mm
	1
	个
	
	

	40201000102
	听诊器
	插入式单用听诊器，耳环弹片用弹簧钢制成， 传音清晰，100 Hz～500 Hz 衰减不大于 12 dB
	1
	个
	
	

	30307213101
	波动弹簧
	应不少于 130 圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕， 弹簧刚度 2.0×10-3 N/mm～5.0×10-3 N/mm
	1
	套
	
	

	30307201001
	声传播演示器
	由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含 放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密 封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于 -0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于 -0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固 体中的传播以及真空不能传声等实验
	1
	套
	
	

	30199001101
	旋片真空泵
	单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度 1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V
	1
	台
	
	

	30199001502
	抽气盘
	由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到－9.8×10－2  MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2 MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB
	1
	套
	
	

	30307200201
	发音齿轮
	包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料
	1
	个
	
	

	30307105601
	手摇离心转台
	由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6的整数倍，支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm
	1
	台
	
	

	30307105701
	电动离心转台
	1． 产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。2． 外形尺寸：约550×240×150mm。3． 机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。4． 主动轮直径为Φ240mm，从动轮直径为Φ40mm。5． 主动轮和从动轮转动应灵活、平稳，转动时皮带不得脱落。6． 各部件均应作防锈处理。7． 产品应符合JY220-87《手摇离心转台》的要求。
	1
	台
	
	

	20806000501
	话筒
	动圈式，输出阻抗 600 Ω
	1
	个
	
	

	30307211501
	音频发生器
	频率范围 200 Hz〜2000 Hz，误差≤±3 Hz带功率放大器和扬声器，输出功率≥250 mW I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000 V
	1
	台
	
	

	30307403805
	低频信号发生器
	频率范围 0.05 Hz～50 kHz，可产生正弦波三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V
	1
	台
	
	

	30307203401
	纸盆扬声器
	直径不小于150mm，8Ω、1．纸盘扬声器的直径不小于150mm，阻抗为8Ω，功率为5W ，动圈式；2.外观色调一致，表面整洁平整，无毛刺。
	1
	台
	
	

	30307210701
	自制乐器实验材料
	自制乐器并研究声音的三要素
	5
	套
	
	

	30206002901
	教学示波器
	DC～5MHz，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V
	1
	台
	
	

	30206003201
	示波器
	数字式，10 MHz，不小于 18 cm（7 英寸）屏有贮存功能，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V
	1
	台
	
	

	30307201100
	超声应用演示器
	电源电压：220V±10%  50HZ，显示距离：0.2~2.5m，消耗功率：＜3W，外型尺寸：210mm×200mm×75mm。
	1
	套
	
	

	30307212500
	声音能量演示器
	带扬声器的大功率音频放大器，演示声悬浮或者声波吹蜡烛火焰等
	1
	套
	
	

	30299001201
	声级计
	130 dB，0.1 dB；手持式，数显
	1
	台
	
	

	30307511901
	多束激光盒
	磁吸，不少于 3 束光，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控
	1
	个
	
	

	30307510701
	平行光源
	至少 2 条平行光，非激光光源
	1
	个
	
	

	30310001310
	三球仪
	齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到 15°；用于光的直线传播情境化教学
	1
	个
	
	

	30307510401
	无影灯原理演示器
	多个点光源、被照物等
	1
	套
	
	

	30307500201
	凹面镜
	直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座
	1
	块
	
	

	30307500301
	凸面镜
	直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座
	1
	块
	
	

	30307510601
	镜面
	不锈钢 8K 镜面，尺寸≥300 mm×300 mm
	1
	块
	
	

	30807004510
	哈哈镜
	纵向、横向
	1
	块
	
	

	30307510801
	光的传播、反射、折射实验器
	包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径≥300 mm
	25
	台
	
	

	30307510851
	光的反射实验仪
	由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线）、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成；入射角可在三维空间调节，入射光线和法线构成的平面可改变、转动
	25
	台
	
	

	30307501401
	平面镜成像实验器
	镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影
	25
	套
	
	

	30307501402
	平面镜成像实验器
	1. 由平面镜、支架、三角板、成像标志等组成。2.平面镜由全反射玻璃和漫反射玻璃两块组成，不小于110mm×80 mm×4 mm。镜面光滑无痕、镀层均匀。边缘整齐无裂纹。3.性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。纸盒包装
	25
	套
	
	

	30307511101
	LED光源
	距光源 500mm 处照度 800 1x～900 1x；发光形状、亮度均可调，能形成 F 光源、T 光源等发光形状
	25
	个
	
	

	30807043601
	无尽头灯廊制作材料
	组成：反光镜 1 个、半反镜 1 个、纸盒、发光二极管、电池盒 1 个、导线若干等
	5
	套
	
	

	30807043701
	潜望镜制作材料
	2 段直管，2 段 90°弯管，各段可连接；弯管转角有 45°切角，可安装平面镜
	5
	套
	
	

	30199008901
	透明水槽
	一、适用范围：
适用于中学物理实验教学用透明水槽。
二、技术参数：
1.方形，外形尺寸为250mm×180mm×90mm，壁厚壁厚≥2mm。
2.底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。
	1
	个
	
	

	30199008902
	透明水槽
	Φ200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm
	1
	个
	
	

	30307511601
	光导纤维组
	透明光导直径 3 mm、10 mm，包黑皮光导纤维 5 mm
	1
	组
	
	

	30307511701
	凹透镜
	焦距-50 mm，误差±2 mm
	25
	面
	
	

	30307511801
	凸透镜
	焦距 75 mm，误差±2 mm
	25
	面
	
	

	30307501300
	透镜及其应用实验器
	1、产品使用低压6-8V光源、凸透镜、凹透镜、透镜夹持柄、光屏、具有独立实验的望远镜模型、显微镜模型、照相机模型等器件组成。
2、产品应能较好完成中学物理教学内容中关于透镜焦距的测量以及照相机、望远镜、投影仪原理的演示和实验。
3、光学元件应符合JY0001标准8.1.6条的规定，金属器件应无行刺、无锈蚀，成型规整。
	25
	盒
	
	

	30409200411
	眼球仪
	用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力
	1
	套
	
	

	30407002301
	照相机原理模型
	凸透镜成像，像距可调
	1
	个
	
	

	30307501201
	白光的色散与合成演示器
	由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光
	1
	套
	
	

	30807044401
	颜料的三原色
	品红、黄、青
	25
	个
	
	

	30307502011
	光的三原色合成实验器
	可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色
	25
	套
	
	

	30307500800
	三棱镜
	重火石玻璃制
	25
	个
	
	

	30307500511
	玻璃砖
	无色光学玻璃，上底边长 35 mm，高度 35 mm
厚度 15 mm；一梯形面为粗加工面，其余为
精加工面；上下底面平行度为 0.10 mm
	25
	块
	
	

	30307504301
	紫外线作用演示器
	产品由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。产品主要技术指标：使用电压：AC220V±10% 50～60Hz；整机功率：＜12W；灯管寿命：＞500小时。机座采用工程塑料制作，外形尺寸约300×230×60mm，仪器各控制开关设在机座上；防紫外线辐射罩壳采用厚度约3mm的红色透明有机板制作，外形尺寸为300×150×60mm；滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种，尺寸均为70×50×3mm；荧光片尺寸为0×50×3mm，采用透明无色有机玻板制作。产品另配有晒图纸等实验所需耗材。仪器外形尺寸：300×230×120mm。
	1
	套
	
	

	30307504401
	红外线热效应演示器
	由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用 6 V、8 W 白炽灯泡，三棱镜为中部色散 nF-nC≥0.015 的 ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以
减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥
	1
	套
	
	

	30307504501
	手持直视分光镜
	400 nm～700 nm，能观察连续光谱、明线光谱、吸收光谱
	1
	套
	
	

	30299002501
	照度计
	量程 0 lx～20000 lx，分辨力 0.1 lx；手持
式，数显
	1
	台
	
	

	30307500101
	光具盘
	分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5
条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰
直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱
透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1
件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸
柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件
	1
	套
	
	

	30307502701
	激光光学演示仪
	含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm；圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同
	1
	套
	
	

	30307500601
	光具座
	材质：铝塑
	25
	套
	
	

	30307500701
	光具组
	包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透
镜 1 件，“l”字屏 1 件，白光屏 1 件，毛玻璃光屏 1 件，烛台 1 件（能调节焰心的高度）光源出口照度≥500 lx，0.5 m 处照度不小于出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高
	25
	套
	
	

	30307512701
	擦镜纸
	10cm×15 cm，纸纹细密
	100
	张
	
	

	30307300101
	玻棒(附丝绸)
	1、玻棒材质：有机玻璃、实心，φ12mm×295mm。2、丝绸尺寸应不小于150mm×150mm，桑蚕织品，颜色为本色或有机玻棒(附丝绸)，教师用,
	25
	对
	
	

	30307307401
	胶棒(附毛皮)
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm
×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥45°）
	25
	对
	
	

	30307309601
	电磁实验用旋转架
	由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转
	25
	对
	
	

	30307317201
	验电器连接杆
	含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度
≥150 mm
	1
	个
	
	

	30307300201
	箔片验电器
	由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加 8 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10 min
	1
	对
	
	

	30307300301
	指针验电器
	由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min
	1
	对
	
	

	30307301101
	枕形导体
	由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。每半枕导体下方应有一个导电挂钩导电挂钩不应有尖端；半枕形导体应采用304号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与 D－YDQ－Z－100 型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电10 min 内指针验电器的指针张角应≥ 30º
	1
	副
	
	

	30307301401
	感应起电机
	由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于 4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于 6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥ 8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～
30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，
仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm
	1
	台
	
	

	30307310201
	电子起电机
	放电距离应为 5 mm～35 mm，输出高压电流应≤500 μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于 30 min；输出电压对地正负对称；安全要求：变压器的一次绕阻和二次绕阻抗电强度应达到交流 3000 V，电源与高压部分的电气间隙和爬电距离符合高压电气要求，宜采用外接的电源变换器（II 类电器
	1
	台
	
	

	30307310301
	静电实验箱
	应包括静电植绒、静电除尘、静电乒乓等
	1
	套
	
	

	30307400204
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T
	25
	对
	
	

	30307400305
	蹄形磁铁
	1.产品属 D-CG-LU-80 型，磁化而成，并配有软铁制成的衔铁。 2.北极（N 极）涂红色，南极（S 极）涂兰色或白色。 3.高度：80mm±2.0mm。 4.横截面积： 200 平方毫米。 5.磁感应强度（表面）：≥0.055T。 6.矫顽力（He）： ≥50KA/m。 7.应符合教育行业 JY0057-94《教学用磁钢》的要求。
	25
	个
	
	

	30307415201
	钕铁硼磁钢
	0.38 T
	1
	个
	
	

	30307400801
	翼形磁针
	2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT
	1
	组
	
	

	30307400701
	菱形小磁针
	16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT
	25
	组
	
	

	30307415101
	罗盘
	磁针在±5°内摆动 5 次，复位误差≤0.3°垂直角测角误差±1°，瞄准和导向装置与刻度盘 0°～180°的平行度偏差±0.5°
	2
	台
	
	

	30307401001
	磁感线演示器
	无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×110 mm；环境温度大于 10 ℃时，摇匀铁粉时间每次≤20 s
	1
	套
	
	

	30307401101
	立体磁感线演示器
	永磁、电磁场
	1
	套
	
	

	30307401201
	磁感线演示板
	每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动小铁棒
	1
	套
	
	

	30701000501
	铁粉
	铁屑要均匀，颗粒小
	2
	盒
	
	

	30102001801
	稳压直流电源
	数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每路额定电流 1.5 A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线）
或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压
输出抗电强度 3000 V
	15
	台
	
	

	30102000101
	学生电源
	直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％ U标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U标＋0.1 V
负载稳定度≤2％U标＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护 1.05～1.5 倍，延时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强
度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类
电器 1500 V，Ⅱ类电器 3000 V
	15
	台
	
	

	30102000301
	教学电源
	交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流 1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V
6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05U标
＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3 V直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1 V）
	1
	台
	
	

	30307401301
	电流磁场演示器
	直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布
	1
	套
	
	

	30307401801
	蹄形电磁铁
	磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距
离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N
	2
	个
	
	

	30307402001
	电磁铁实验器
	电磁铁线圈 2 组、柱形铁芯 1 个、蹄形铁芯
1 个、衔铁 2 个组成，附连接导线 3 根。能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为 500 mA 时，产生的吸力应能提起质量≥200 g 的物体
	25
	个
	
	

	30307401601
	演示原副线圈
	原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 350～370 匝，线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65 mm；副线圈
0.25 mmQZ 型漆包线 2100～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度 69 mm
	1
	套
	
	

	30307401701
	原副线圈
	原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330 匝，线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈
0.25 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内径 24 mm，绕线宽度 52 mm
	25
	套
	
	

	30307410301
	螺线管
	透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕
向清晰可见，宜附带手柄磁针
	25
	组
	
	

	30199002301
	充磁器
	有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两
极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm
×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm
×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及
外壳金属件之间抗电强度 3000 V
	1
	台
	
	

	30307402301
	演示电磁继电器
	包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω，开距≥2 mm
	1
	个
	
	

	30307402401
	电磁继电器
	电磁铁额定工作电压 6 V，工作电流 80 mA
±10 mA，吸合电流≤50 mA，释放电流 15 mA～
20 mA。触点最高电压 16 V，额定电流 1 A常闭电阻≤0.2 Ω，常开电阻≤0.2 Ω，开距≥0.3 mm。动合触点闭合后应无抖动现象
	25
	个
	
	

	30307402501
	磁场对电流作用实验器
	包括Φ2 mm 铜棒 1 根、接线柱、导轨、U 形磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用，动作电流≤2 A
	25
	套
	
	

	30307403101
	电机原理演示器
	卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定工作电压应为 24 V；在额定工作电压下连续
工作 1 h，温升应不高于 55 ℃；导体与机座之间的绝缘电阻≥10 MΩ
	1
	个
	
	

	30407403111
	电机原理演示器
	立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座和发光二极管等部分；尺寸应不小于 300 mm×230 mm×100 mm，额定工作电压 8 V；用作直流电动机时，起动电压应≤ 6 V，电流应≤0.35 A，在额定电压下工作 1 h 温升应不高于 55 ℃；用作直流发电机时，用手（正、反向）转动转子，应能使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流发电机时，用手转动转子，应能使（正、反向）发光二极管交替闪亮；导体与机座之间的绝缘电阻≥10 MΩ
	1
	个
	
	

	30307402801
	小型电动机实验器
	由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压 1.5 V～8 V，工作电流 0.5 A～1 A；启动性能：永磁≤3 V，励磁并励≤3 V，励磁串励≤6 V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路
	25
	套
	
	

	30307424101
	方形线圈
	非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ
0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm2、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上
	25
	套
	
	

	30307425101
	微电流放大器
	放大倍数 1000 倍，输入端可连接单根导线
输出接演示电表，输出电压可调，使用 6 V干电池（单电源）供电。外壳全屏蔽，输入输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线 1
根，长 0.5 m，两端为接线插头。附 10 kΩ NTC 热敏电阻和电桥（电源电压 1.5 V），在不同环境气温时都能调平衡。调零：能平滑稳定将检流计零位调到全量程内任意 1 分度。零漂不大于满度值的 5%/min
	1
	个
	
	

	30307420701
	电磁感应线圈
	由单匝线圈及 4 匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上
	1
	套
	
	

	30307427501
	圆线圈
	线圈架内径 200 mm，200 匝；与微电流传感器或灵敏电流计配合使用应能完成切割地磁
场发电实验
	1
	个
	
	

	30307424501
	阴极射线管
	磁偏转管，在没有加偏转电场和磁场时，电子束轨迹应位于荧光屏中间，目视应无偏转使用高压为 60 kV、负载电流为 200 μA 的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥100 cd/m2
	1
	套
	
	

	30307403001
	手摇交直流发电机
	包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时
启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A
	1
	个
	
	

	30307416201
	半导体收音机
	便携式，应含中波、短波
	1
	台
	
	

	30807013801
	电话原理模型
	模拟炭粒送话器振动片振动时电阻变化引起电流变化，使受话器的振动片相应在平衡位置两边振动
	1
	台
	
	

	30307503301
	光导纤维应用演示器
	包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6 m，传光束长度≥400 mm横截面≥2.55 mm2，白光透过率≥50%，传像束长度≥350 mm，传像工作面积≥100 mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于 900 个
	1
	台
	
	

	30307110701
	单摆
	由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于 5 个摆球。摆球直径 20 mm，穿线孔两端直径相同，线长 1500 mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变
	1
	个
	
	

	30307105301
	滚摆
	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用
钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高
460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～
0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应
≤65 mm
	1
	个
	
	

	30307105401
	离心轨道
	由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的 2 个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置环形轨道环内径≥140 mm，短坡高≥120 mm长坡高/圆环半径倍数不大于 4。钢球和塑料球直径Φ25 mm。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置
	1
	套
	
	

	30307110801
	动能实验演示器
	包括 2 组平行铝合金滑道；直径相同、质量
不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的
2 个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于 3 组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小
	1
	台
	
	

	30203000510
	数字计时器
	初中型，脉宽计时；三位显示，小数点后二位；有晶振；带一个光电门，光电门跨度130mm±2mm
	1
	台
	
	

	30307110901
	重力势能实验演示器
	由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径
相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于 3 组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小
	1
	台
	
	

	30307207501
	量热器
	包括内筒、外筒、C 型盖、D 型盖、橡胶塞搅拌器、保温绝热材料或隔热定位支承架等 C 型盖具有温度计插入孔和搅拌器操作孔，D
型盖上有电加热器组件
	1
	个
	
	

	30307205101
	气体做功内能减少演示器
	由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA
	1
	套
	
	

	30307205105
	气体做功内能减少演示器
	10 kΩ的NTC 热敏电阻封在100 mL 注射器内同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1 s
	1
	套
	
	

	30307504600
	克罗克斯辐射计
	用淋热水法测灵敏度，热水温度高于环境温度 10 ℃时应能旋转
	1
	个
	
	

	30307204401
	机械能内能互变演示器
	由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成，Φ16 mm，厚 1 mm，长 65 mm；摩擦绳为约Φ4.5 mm 腊旗绳，长度不小于 1 m；弓形夹有效夹持厚度为 5 mm～ 55 mm，夹持深度≥30 mm，夹紧压力≥1960 N
	1
	套
	
	

	30307204601
	金属线膨胀演示器
	包括金属试棒（铜、铁和铝棒各 1 根）、传动机构、指针、标尺、底座、支架、专用酒精槽和火焰罩等；标尺不小于 40°，每 10°有一主刻度线；专用酒精槽 120 mm×40 mm
×25 mm，铝材，有能盖住 3 根金属棒的火焰罩；3 组传动机构带动指针运动互不干扰，调节指针零位平稳，实验过程中指针运动方向与试棒伸缩方向一致，无跳动；在室内无风条件下，用专用酒精槽加热 3 min，指针最小偏转角应不小于 5°，最大偏转角与最小偏转角差应不小于 30°
	1
	个
	
	

	30307204801
	固体缩力演示器
	由试棒、手柄、底座、铸铁销、专用酒精槽等构成。碳素结构钢试棒，直径不小于 16 mm
长不小于 350 mm，扁形段长不小于 60 mm。灰铸铁手柄，M16 螺纹与试棒配合。灰铸铁底座，试棒在底座上高度 80 mm。灰铸铁铁
销，直径 5 mm～6 mm，长不小于 60 mm，每
套不少于 50 根。酒精槽尺寸 150 mm×30 mm
×25 mm，铝，配盖，有手柄
	1
	个
	
	

	30307204201
	空气压缩引火仪
	由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径 Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉
	1
	个
	
	

	30307204301
	爆燃器
	由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯（PP）树脂，缸体容积 40 mL～50 mL，壁厚 2 mm
±0.1 mm。缸盖应带有缓冲冠，缸盖与缸体紧密配合，10 N≤脱开力≤30 N
	1
	套
	
	

	30407001401
	蒸汽机模型
	气源吹动或手动，示结构原理，清晰显示气缸、气路（左、右气道和排气管）、活塞、曲柄、连杆、飞轮（上有平衡块）、手柄、气室、换向阀（滑动阀）等部件，应有调速机构。气缸应采用无色、透明的非脆性塑料尺寸≥380 mm×140 mm×220 mm。气室进气口直径应为大端外径 31 mm±1 mm，小端外径 30 mm±1 mm，长度 36 mm±2 mm。配套小型气源，气压为 5.8 kPa±0.3 kPa
	1
	套
	
	

	30407000701
	汽油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～ 8:1，整体高不小于 300 mm
	1
	个
	
	

	30407000801
	柴油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～ 16∶1，整体高不小于 300 mm
	1
	个
	
	

	30206000101
	演示电表
	2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A， 直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～ 100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V
	1
	只
	
	

	30206000201
	数字演示电表
	4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转 换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流 电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％； 电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、 2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压： 2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％； 交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不 确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故 障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变 压器
	1
	只
	
	

	30206000603
	直流电流表
	0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升 降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	25
	只
	
	

	30206000623
	数字低压电流表
	液晶显示，电池供电，采用 4 mm 插头插孔
量程 0 A～4 A，3 位；1 min 自动关电，过
载自恢复
	25
	只
	
	

	30206000802
	直流电压表
	3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	25
	只
	
	

	30206000822
	数字低压电压表
	液晶显示，电池供电，采用 4 mm 插头插孔
量程 0 V～40 V，3-3/4 位；1 min 自动关电
过载自恢复
	25
	只
	
	

	30206001102
	多用电表
	指针式，不低于 2.5 级
	1
	只
	
	

	30206001104
	多用电表
	数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试
	1
	只
	
	

	30206001001
	灵敏电流计
	300 μA，G0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω
	25
	只
	
	

	30206000503
	绝缘电阻表
	ZC25-3 型，额定电压 500 V，量程 0 MΩ～
500 MΩ，准确度 10 级
	1
	只
	
	

	30102000801
	电池盒
	适用于 R6 电池
	50
	个
	
	

	30102000802
	电池盒
	R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通
	50
	个
	
	

	30807014201
	充电电池
	镍氢电池，R6
	25
	个
	
	

	30807014301
	干电池
	R20，无汞
	50
	个
	
	

	30102000700
	充电器
	≥20 槽，容量≥2700 mAh
	1
	台
	
	

	30307303601
	教学用E10螺口灯座
	由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V
最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制
作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ
	50
	个
	
	

	30807000901
	电珠(小灯泡)
	1.5 V、0.3 A
	50
	个
	
	

	30807000902
	电珠(小灯泡)
	2.5 V、0.3 A
	50
	个
	
	

	30807000903
	电珠(小灯泡)
	3.8 V、0.3 A
	50
	个
	
	

	30807000904
	电珠(小灯泡)
	6 V、0.15 A
	50
	个
	
	

	30307303901
	单刀开关
	最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度
≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为
4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升
≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流
电压降≤100 mV
	50
	个
	
	

	30307304001
	单刀双掷开关
	最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度
≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为
4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升
≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流
电压降≤100 mV
	25
	个
	
	

	30307304101
	双刀双掷开关
	最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度
≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为
4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升
≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流
电压降≤100 mV
	1
	个
	
	

	30307304201
	滑动变阻器
	5 Ω，3 A
误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤
300 ℃
	1
	个
	
	

	30307304203
	滑动变阻器
	20 Ω，2 A
误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤
300 ℃
	25
	个
	
	

	30307304204
	滑动变阻器
	50 Ω，1.5 A
误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤
300 ℃
	25
	个
	
	

	30307304301
	电阻圈
	包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、
0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、
1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在
1%以内
	25
	组
	
	

	30307304601
	演示电阻箱
	插头式，4 个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为 1 Ω、2 Ω、2 Ω、5 Ω，允许误差±0.05 Ω。1 Ω和 2 Ω允许通过最大电流 2 A，5 Ω允许通过最大电流 1 A。残余电阻≤0.05 Ω
	1
	个
	
	

	30307304701
	教学电阻箱
	十进多盘式，调解范围 0 Ω～9999.9 Ω，残余电阻及其允差值 25 mΩ±10 mΩ，功率 1 W
	1
	个
	
	

	30307304801
	学生电阻箱
	十进多盘式，调解范围 0～9999 Ω，残余电阻及其允差值 20 mΩ±10 mΩ，功率 1 W
	25
	个
	
	

	30307304401
	电阻定律演示器
	由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2
根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、
0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm
500 mm，直径均为 0.3 mm）
	1
	台
	
	

	30307304402
	电阻定律实验器
	由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2
根（长均为 500 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3
mm）；镍铬线 2 根（长分别为 500 mm、300 mm直径均为 0.3 mm）
	25
	台
	
	

	30807015201
	插头导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色
	100
	套
	
	

	30807015301
	接线夹导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色
	100
	套
	
	

	30807015401
	接线叉导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色
	100
	套
	
	

	30807015901
	组合接头导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色
	100
	套
	
	

	30307305301
	演示线路实验板
	初中型，包括线路底板 6 块、元器件模块、 零部件等。元器件模块含电阻器（5 Ω、4 W） 1 块， 电阻器（15 Ω、4 W）1 块， 电阻器 （20 Ω、4 W）1 块， 电阻器（10 Ω、8 W） 2 块，V 表座 3 块，A 表座 3 块，接线柱座 6 块，单级开关 3 块，双极开关 2 块，灯座 3 块。零部件包括灯泡（3.8 V，0.3 A）6 只， 灯泡（6 V，0.3 A）6 只，导线不少于 48 根。 线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后 紧固平整
	1
	套
	
	

	30307305402
	学生线路实验板
	初中型，包括线路底板 1 块、元器件模块、 零部件等。元器件模块包括电阻器（10 Ω、 4 W）2 块，电阻器（5 Ω、8 W）2 块，单级 开关 3 块，灯座 3 块。零部件含灯泡（3.8 V， 0.3 A）2 只，灯泡（2.5 V，0.2 A）1 只， 导线不少于 26 根。线路底板用工程塑料，能 相互拼接，拼接后紧固平整
	25
	套
	
	

	30807015601
	电路设计实验套装
	包括电机、小灯泡、蜂鸣器、干簧管、开关等部件；各元件接口接触良好，性能稳定；应能实现创意应用电路、简单机器人等设计项目
	15
	套
	
	

	30307306401
	焦耳定律演示器
	液体式，同一产品上数字温度计误差不大于
±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不
少于 3 个，电阻圈不少于 3 个
	1
	套
	
	

	30307306501
	焦耳定律实验器
	包括温度计、塑料容器、电热丝及并联电阻等；温度计测量范围不小于 0 ℃～100 ℃，分度值为 1 ℃，误差≤±1 ℃
	15
	套
	
	

	30801000101
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，
100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁
	3
	支
	
	

	30801000101
	低压测电器
	螺钉旋具式，测量范围 100 V～500 V，起辉电压 50 V～90 V，起辉后辉光应稳定不闪烁绝缘电阻：常态≥20 MΩ，潮态≥2 MΩ；电气强度：常态 2500 V，潮态 2000 V；兼作螺
钉旋具的旋杆端部硬度测 3 点，至少 2 点不低于 HRC48
	3
	支
	
	

	30807000305
	家庭电路示教板
	配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积 0.5 mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。
底板可用木板或塑料板
	1
	套
	
	

	30807000308
	家庭电路示教板
	配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个 E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板
	1
	套
	
	

	30307310601
	安全用电示教板
	12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线， 经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和 大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线 和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接 触漏电（连接火线）的设备（例如电动机）， 经脚和大地触电；跨步电压触电
	1
	套
	
	

	30307417201
	高压电弧触电示教板
	塑料面板上有变压器，高压输电线，站在与 大地连接的金属梯子上、接近高压线的人等； 人与高压线的距离 25 mm～50 mm 可调
	1
	套
	
	

	30307306601
	保险丝作用演示器
	保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线 Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝 缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上； 单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm， 10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两 端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个， 12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流， 2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入 产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将 负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开 启电源后应能正常工作；安全要求：变压器 一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕 组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组 与保护接地线不连通
	1
	套
	
	

	30307409501
	能的转化演示器
	机械能－电能模块 2 个、互连可演示发电/
电动、风力发电模块 1 个、太阳能电池模块
1 个、发光二极管显示模块 1 个、白炽灯模
块 1 个、半导体制冷 (热)/温差发电模块 1个、附水槽 1 个、电压指示模块（－2.5 V～
2.5 V）1 个、专用电源（12 V/4 A）1 个、电池模块 1 个、连接导线若干，可吸合在竖
直的钢制黑板上
	1
	套
	
	

	30307409601
	能的转化实验器
	机械能－电能模块 2 个、风力发电模块 1 个
镍氢蓄电池模块 1 个、太阳能电池模块 1 个
发光二极管显示模块 1 个、白炽灯模块 1 个半导体制冷 (热)/温差发电模块 1 个、电压指示模块 1 个。选配：斯特林发动机模型 1个、专用电源（12 V/4 A）1 个（半导体致冷实验用）
	25
	套
	
	

	30407000601
	水轮机模型
	含混流式、轴流式、冲击式（水斗式）等；混流式和轴流式含水槽，注满水到水流尽，叶轮能连续转动 15 s；冲击式需水流量
≤0.05 L/s
	1
	套
	
	

	1
	掌控板
	1.尺寸：≥52*47mm；
2.编程语言：mPython软件、图形化编程；
3.主频：≥240MHZ；
4.处理器：ESP-32,Tensilica；
5.内存：SRAM:520KB，Flash：8MB； 
6.拓展接口：20路I/O引脚；
7.通讯方式：USB、WIFI、BLE低功率蓝牙、≥2.4G无线广播；
8.板载元件：RGB灯*3、三轴加速度计、模拟麦克风、光线传感器、光源蜂鸣器、2路按键、6路触摸输入、磁场传感器。
	120
	套
	
	

	2
	超声波模块
	1.工作电压：3-5.5v；2.工作电流：典型值：2.2mA,最大值：3mA；3.探测距离：350-600cm；4.工作频率：40KHz；5.盲区：盲区内随机值，2-4cm；6.探测精度：±2%；7.分辨率：1mm；8.探测角度：±20度；9.测量周期时间：200ms；10.工作温度：-10-60℃。
	120
	个
	
	

	3
	温度模块
	1.工作电压：3.3-5.5v；2.工作电流：＜2.5mA；3.湿度测量范围：20%--95%；4.湿度测量误差：±5%；5.温度测量范围：-20℃--60℃；6.温度测量误差：±2%；7.尺寸：≥3.2cm*1.4cm。
	120
	个
	
	

	4
	声音传感器模块
	1.工作电压：3.3-5v；
2.尺寸：≥3.2cm*1.7cm；
3.输出形式：数字开关量输出（0和1高低压电平）。
	120
	个
	
	

	5
	近场通信模块
	1.开发板支持和手机通信近场通信无线模块；
2.是一种IC卡读卡器；
3.产品尺寸：≥43mm*40mm。
	120
	个
	
	

	6
	对射光电传感器
	1.尺寸：≥32mm*11mm*20mm；
2.PCB两圆孔为≥1.5cm，孔径为≥0.3cm；
3.槽型光耦槽宽≥10mm；
4.工作电压：直流5V；
5.具有信号输出指示；
6.单路信号输出。
	120
	个
	
	

	7
	齿数字舵机
	1.尺寸：22.8mm*12.2mm*28.5mm；
2.产品扭矩: ≥1.8kg/cm(4.8v)，≥ 2.2kg/cm(6.0v)；
3.反应速度:≥ 0.10sec/60degree(4.8v) 0.08sec/60degree(6.0v)；4.工作电压: 4.8V-6V；
5.使用温度: 0-55度；
6.动作死区: 5us；
7.齿轮介质: 塑料；
8.工作模式: 模拟。
	120
	个
	
	

	8
	杜邦线 
	1.材质：聚录乙烯；
2.额定温度：105℃；
3.额定电压：300V；
4.绝缘电阻：100M-km；
5.外径：≥1.36mm；
6.仙境：≥1.0mm；
7.主体：无氧铜包铝。
	120
	组
	
	

	9
	风扇模块
	1.尺寸：≥24*52mm：
2.电压：3.3V-5V;
3.工艺：焊接、贴片；
4.固定孔：
5.≥4.8mm兼容乐高积木销；
6.孔距：≥16mm三个乐高积木单位。
	120
	个
	
	


























	29、新课标初中化学仪器配置清单

	分类代码
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	60503020101
	危险化学品储存柜
	≥900mm×510mm×1200mm，防爆、防盗、阻
燃、耐腐蚀，带双锁
	2
	个
	
	

	30802000701
	洗眼器
	台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5m供水软管，PVC管外覆不锈钢网，流量12L/min～18L/min
	1
	个
	
	

	30802001301
	灭火毯
	玻璃纤维材质，1200mm×1800mm
	1
	件
	
	

	30802000801
	简易急救箱
	箱内至少包括：消毒酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带
（长度≥30cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质
	1
	个
	
	

	30802000101
	实验服
	可分为大、中、小号
	52
	件
	
	

	30802000204
	护目镜
	耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型
	52
	个
	
	

	30802000301
	防护面罩
	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起
到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高
	1
	个
	
	

	30802000401
	防毒口罩
	E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气
	1
	个
	
	

	30802000406
	防毒口罩
	CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体
	1
	个
	
	

	30802000601
	耐酸手套
	机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥
15cm的套袖
	2
	双
	
	

	30802000503
	一次性乳胶手套
	耐酸碱
	2
	盒
	
	

	30308001201
	化学实验废水处理装置
	一、技术指标：
   技术指标
（1）可处理的污染物
1）含酸、碱液废水。
2）铅、锌、镍、银、铜、锰等重金属离子（处理前各种离子浓度均＜500毫克/升水）。
3）六价铬和汞的化合物（需要做前期处理）。
4）有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分除去。
（2）处理能力：每次最多处理的废水总量为12.8升。
（3）电    源：专用电源AC 220V  50Hz 转 DC12V 1A
（4）搅拌器为无级调速、叶轮搅拌
（5）外形尺寸：416mm*360mm*620mm
	1
	套
	
	

	30802003103
	废液分类回收桶
	塑料制，25L
	3
	个
	
	

	30199006302
	电动离心机
	仪器尺寸：235*285*225mm,使用电源220V±22V，50HZ，1.产品由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成。2.主机机壳采用1.5mm厚钢板制作，离心机上盖口直径不小于φ95mm，孔盖板采用透明塑料制作。3.控制面板上设有电源开关及指示灯、定时调节旋钮、转速调节旋钮。4.最高转速：4000r/min，容量：20ml×6或者15mlx6,最大相对离心场1435×g，定时范围：0～60min（或常开）。
	1
	台
	
	

	30199006901
	电加热器
	密封式。
1.额定电压 AC 220V±5％ 50Hz+5, 额定功率1000W。
2.密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃。
3.规格：240mm×220mm，不锈钢制。加热面板直径155mm。高16mm。黑色圆形
4.其他要求符合GB 5488—85《日用电炉》的相关规定。
5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定。
	1
	个
	
	

	30199007201
	蒸馏水器
	产品特点：1、不锈钢电热蒸馏水器是按国家标准制作，以电热管为加热热源，以普通自来水为原料水和冷却水，制取蒸馏水的单元设备；2、密封性能好，有效地防止蒸汽的外泄；3、采用优质不锈钢板经冲压、焊接、抛光等工艺制成，具有抗腐蚀、耐老化、操作方便、使用寿命长等特点；4、本机断水器件采用原装进口元器件，可灵敏地从第一时间判断出设备断水情况，迅速切断加热电源，性能稳定，保证用户使用放心安全。技术参数：1、出水量（L/H）：202、功率（KW）：13.53、电压（V）：380  5L/H
	1
	台
	
	

	30199007301
	列管式烘干器
	试管瓶子干燥器，13管，外形尺寸：Ф250 mm*高360mm、 工作电压：220V±10%。仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体由不锈钢材质制造，列管由铝材制作，散热性能更好。通风管外径12mm,长度185mm， 每支通风管上均布 12个直径 5 mm 的通气孔。 额定功率：280W±20%,电机功率：20W , 发热功率：260W,干燥气流温度：50℃~60℃,整机噪声：≤50dB。
	1
	台
	
	

	30199007501
	烘干箱
	电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥
350mm×350mm×350mm
	1
	台
	
	

	30102000101
	学生电源
	一、适用范围、规格：
1.适用于中学物理及化学实验教学用学生电源。
2.9V/1.5A。
二、技术参数：
1.输出电压：直流输出，1.5V～9V，每1.5V一档，共六档。
2.电源电压转换采用硅钢片电源变压器降压，同步电压调整电路。
3.过载保护：直流输出有可控硅延时过载保护功能；各档输出电流在额定电流的1.05～1.5倍时，能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。各档输出电路短路时能自动关断。
4.机箱及面板：面板尺寸208mm×100mm，面板材料采用金属底板。.面板有正负接线柱、方形红色按断按钮、方形绿色按开按钮及电源指示灯。
5.机箱采用金属材料，表面喷塑蓝色，面板与机箱采用橘黄ABS围框隔离。
6.机箱外壳212mm×176mm×114mm。
7.连续工作时间不少于8h。
	15
	台
	
	

	30102000302
	教学电源
	一、适用范围、规格：
1.适用于初中物理教学演示实验用教学电源。
2.12V/5A，稳压，8s自动关断。
二、技术参数：
1.输出电压：交流输出，2V～12V，每2V一挡，共六挡；直流稳压输出，1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V、，共六挡；
2.额定电流：交流输出时5A，有过载保护；直流输出时2A，有过载保护。
3.机箱及面板：面板尺寸238mm×108mm，面板材料采用金属底板。.面板有接线柱、方形红色按断按钮、方形绿色按开按钮及0V～15V直流电压表。
4.机箱采用金属材料，表面喷塑蓝色，面板与机箱采用橘黄ABS围框隔离。
5.机箱外壳246mm×200mm×116mm。
6.连续工作时间不少于8h。
	1
	台
	
	

	30199002001
	仪器车
	规格：600mm×400mm×750mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于φ80mm、厚20mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于1mm的不锈铁板制成，四周安装有50mm的挡板，挡板边缘安装有橡胶带。6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。
	2
	辆
	
	

	30199009114
	试剂瓶托盘
	1.产品采用ABS工程塑料注塑成形。
2.外形尺寸：不小于300mm×250mm×70mm，壁厚≥2mm。
3.盛放试剂瓶的数量不少于10个，并且放置稳定、牢固。
4.四周及底面有加强筋，长边两端应有扣手，产品应美观、耐用。
5.产品自800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。
6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。
	12
	个
	
	

	30199009201
	实验用品提篮
	木制，配有提手，490mm×360mm×290mm
	2
	个
	
	

	30801000213
	一字螺丝刀
	Ф6mm，长150mm，工作端带磁性
	1
	支
	
	

	30801000313
	十字螺丝刀
	Ф6mm，长150mm，工作端带磁性
	1
	支
	
	

	30801001411
	钢丝钳
	160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m
15°；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°
	1
	把
	
	

	30801001511
	钢锤
	0.25kg （圆柱形）、手锤的材料，用45＃优质碳素结构钢制成。手锤的表面不应有裂纹、折迭、毛刺、凹痕、气孔、砂眼、黄锈。手锤敲击面为凸圆弧形，边缘倒角应均匀。手锤把应为空心钢质，手柄应为橡胶材料。手锤把与手锤连接牢固，手锤把与橡胶接触紧密。
	1
	把
	
	

	30801001801
	三角锉
	规格尺寸：长度：250mm，优质碳钢锻造，塑胶手柄。用于锉弧面、边和棱角等。
	1
	个
	
	

	30801003111
	民用剪刀
	160mm。1、材料为45#钢，表面镀铬，表面光洁无锈蚀、无毛刺、砂眼。剪口工作部硬度不低于HRC54。剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。
	3
	把
	
	

	30801004101
	玻璃瓶盖开启器
	钢制
	1
	套
	
	

	30801004201
	玻璃管切割器
	可切割直径20mm以下玻璃管
	1
	个
	
	

	30199000401
	打孔器
	产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为100mmb）管外径分别为6mm,8mm,10mm公差±0.1mm。
钻头：用无缝钢管制成；直线度0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度0.16mm；顶屑杆：直径3.5mm长105mm
	2
	套
	
	

	30199000501
	打孔夹板
	1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长不小于175mm，宽不小于36mm。3． 上、下夹板应由木板制成，表面光洁。4． 上夹板应备有直径为4mm、6mm、8mm、10mm直穿孔4个。5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6． 上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。
	1
	个
	
	

	30199000601
	打孔器刮刀
	1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。
2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。
3． 刀片应采用工具钢片，具有足够刚性和硬度。
4． 手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。
5． 刀片与刀架配合灵活，便于装拆。
6． 刀口张角可调。"
	1
	个
	
	

	30199000801
	电动钻孔器
	一、技术参数：
1.电源　　     AC220V/50Hz   
2.额定功率     480ｗ。
    3.钻头直径　   3mm，5mm，7mm钻头各一支。
4.主轴行程　　     40mm
5. 工作半径：    105mm
6.主轴转速：   一级11000r/min;二级转速 5500r/min.（可调节）
7.钻孔能力：   铁    7mm
               木材  25mm
8.夹持直径：   1-10mm
9.工作台尺寸： 170mm*170mm
10.产品尺寸：  215mm*170mm*450mm
二、结构组成： 
由机盖，电源开关，调速开关，钻夹头，单相电机，钻杆（刻度圈），不锈钢立柱，限位架（保护支撑架），铸铁底座组成。
刻度圈：精密准确可根据需要调整刻度，和限位架配合调节限位在需要的加工深度。
限位架;保护支撑钻体部分，限制其位置。
电机：采用单相电机具有动力强劲，转速快的功能。
	1
	台
	
	

	30202000304
	托盘天平
	1、100g,0.1g 2、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成，刀子：钢或玛瑙制成标尺最大称量100g，分度值0.1g 3、秤量允许误差为±0.5d（分度值） 4、镊子的材质为金属制，厚度适合取最大法码5、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位
	25
	台
	
	

	30202000322
	托盘天平
	1、演示用500g,0.5g 2、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成，刀子：钢或玛瑙制成标尺最大称量500g，分度值0.5g 3、秤量允许误差为±0.5d（分度值） 4、镊子的材质为金属制，厚度适合取最大法码5、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位
	1
	台
	
	

	30202000504
	电子天平
	100g，0.0001g  2、全称量去反。3、自动校准功能（外校）。4、水平调整脚。5、水平指示器。6、全铝合金外壳和钢化玻璃防风罩。7、316高耐腐不锈钢托盘。8、双核心运算处理。9、纯铜全封闭变压器。10、标准232数据、打印接口。11、三面玻璃移门。12、电磁平衡式传感器。13、LED液晶显示屏。
	1
	台
	
	

	30202000512
	电子天平
	200g，0.01g
	15
	台
	
	

	30202000551
	电子天平
	1000g，0.1g
	1
	台
	
	

	30204000201
	红液温度计
	0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃
	25
	支
	
	

	30204000302
	水银温度计
	0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套
	1
	支
	
	

	30204000702
	数字测温计
	量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃。不接电脑，
可独立运行，自带显示屏
	1
	台
	
	

	30206001101
	多用电表
	1、准确度等级：电压、电流2.5级，直流电阻5.0级；2、灵敏度：直流20KΩ/V,交流10KΩ/V；3、测量范围：直流电流0.05mA、0.5mA、5mA、50A、500mA、5A。直流电压：0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V、2500V。交流电压：10V、50V、250V、500V、1000V、2500V。电阻：×1、×10、×100、×1K、×10K。电感：2～1000H。带蜂鸣器，电容：0.03μF、0.1μF、0.3μF。晶体管放大系数：0～300HFE。音频电平：－10dB、22dB、36dB、50、62dB。直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级。一个转换开关,尺寸：160mm*110mm*50mm。4、每台电表附一对测试电笔
	1
	个
	
	

	30299000601
	酸度计
	笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	2
	台
	
	

	30101000201
	教学支架
	1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹1只、平行夹等组成。 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 立杆与方座组装后应垂直。
	25
	套
	
	

	30101000602
	三脚架
	1． 由铁环和3只脚组成。
2． 铁环内径：74mm，外径：85mm
3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
脚高：145mm
4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。
	25
	个
	
	

	30101000701
	泥三角
	陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑30mm坩埚
	1
	个
	
	

	30101000803
	试管架
	木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结
牢固
	25
	个
	
	

	30101000813
	试管架
	木制或塑料制，8孔，孔径25mm
	4
	个
	
	

	30101000823
	试管架
	木制或塑料制，8孔，孔径35mm
	4
	个
	
	

	30101000901
	漏斗架
	产品为木制，底板35*9.5*1.8，杆长36CM,带2个锥形孔的板32*6.5*1.5CM
	1
	个
	
	

	30101001001
	滴定台
	人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚
	1
	个
	
	

	30101001101
	滴定夹
	滴定夹是滴定台的组成部份，供化学实验用。由铝合金制成，蝶式结构，外形尺寸约为200mm×110mm。两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行，当两管盛满液体后，不下滑。
	1
	个
	
	

	30101001201
	多用滴管架
	1.产品采用白色ABS工程塑料注塑成型。2.产品整体尺寸为220mm×55mm×55mm，为拆装式，组装后成阶梯状，每层上面为滴管穴孔，直径为15mm，10孔穴均匀分布；下面为反应孔穴，孔穴直径为14mm×5mm，10个反应孔穴均匀分布，颜色均匀，不变形。
	25
	个
	
	

	30601000102
	量筒
	1． 标称容量：10ml，量入式允差±0.1ml，量出式允差±0.2ml。
2． 最小分度：0.2ml。
3． 最高标线到内底最小距离：70mm。
4． 最高标线到筒顶最小距离：25mm。
5． 全高：135mm±5mm。
6． 壁厚：不小于1mm。
	25
	个
	
	

	30601000103
	量筒
	1． 标称容量：25ml，量入式允差±0.1ml，量出式允差±0.2ml。
2． 最小分度：0.2ml。
3． 最高标线到内底最小距离：90mm。
4． 最高标线到筒顶最小距离：25mm。
5． 全高：155mm±5mm。
6． 壁厚：不小于1mm。
	25
	个
	
	

	30601000105
	量筒
	1． 标称容量：50ml，量入式允差±0.25ml，量出式允差±1.0ml。
2． 最小分度：1.0ml。
3． 最高标线到内底最小距离：110mm。
4． 最高标线到筒顶最小距离：30mm。
5． 全高：195mm±10mm。
6． 壁厚：不小于1mm。
	25
	个
	
	

	30601000106
	量筒
	1． 标称容量：100ml，量入式允差±0.5ml，量出式允差±1.0ml。
2． 最小分度：1.0ml。
3． 最高标线到内底最小距离：150mm。
4． 最高标线到筒顶最小距离：30mm。
5． 全高：250mm±10mm。
6． 壁厚：不小于1mm。
	2
	个
	
	

	30601000109
	量筒
	1． 标称容量：500ml，量入式允差±2.5ml，量出式允差±5.0ml。
2． 最小分度：5ml。
3． 最高标线到内底最小距离：220mm。
4． 最高标线到筒顶最小距离：50mm。
5． 全高：350mm±15mm。
6． 壁厚：不小于1.2mm。
	2
	个
	
	

	30601000305
	容量瓶
	250ml采用硼硅玻璃制造,其耐水等级≦3级，采用塑料塞，可耐酸耐碱，不易破。全高220±10mm，瓶体外径≈80mm，瓶底外径≈55mm，瓶体最小壁厚0.8mm，瓶颈最小壁厚1.2mm，容量误差±0.3ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12806-1991　《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》的标准。
	1
	个
	
	

	30601000306
	容量瓶
	500ml采用硼硅玻璃制造,其耐水等级≦3级，采用塑料塞，可耐酸耐碱，不易破。全高270±10mm，瓶体外径≈100mm，瓶底外径≈70mm，瓶体最小壁厚0.8mm，瓶颈最小壁厚1.2mm，容量误差±0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12806-1991　《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》的标准。
	1
	个
	
	

	30601000401
	滴定管
	规格尺寸：酸式，25ml采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印环线，螺牙冒2#活塞，管上口为60度锥形口，直接24MM深度15MM，管壁上要有等级计量符号，容量误差±0.04ml，全高570mm，壁厚1.3±0.3mm.活塞2#,玻璃制,250ml，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991　《实验室玻璃仪器 滴定管》规定。
	1
	支
	
	

	30601000411
	滴定管
	规格尺寸：碱式，25ml采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印环线，管上口为60度锥形口，直接24MM深度15MM，管壁上要有等级计量符号，容量误差±0.04ml，全高570mm，壁厚1.3±0.3mm.橡胶管,玻璃珠,250ml，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991　《实验室玻璃仪器 滴定管》和规定。
	1
	支
	
	

	30601000421
	滴定管
	聚四氟乙烯活塞，50mL   采用透明玻璃制造，聚四氟乙烯活塞，全长不大于750mm，分度表长度500～600 mm，壁厚1.3±0.3 mm，活塞孔径约为2mm； 最小分度值：0.1ml；表面和内层不允许有积水条纹，无明显直棱线、铁屑  、严重擦伤和密集气线存在，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991　《实验室玻璃仪器 滴定管》和规定。
	2
	支
	
	

	30602000101
	试管
	φ12mm×70mm、1． 规格：试管外径Φ12mm；试管高70mm；壁厚0.8mm。
2． 管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。
	125
	支
	
	

	30602000102
	试管
	φ15mm×150mm、1． 规格：试管外径Φ15mm；试管高150mm；壁厚1mm。
2． 管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。
	250
	支
	
	

	30602000103
	试管
	φ18mm×180mm、1． 规格：试管外径Φ18mm；试管高180mm；壁厚1.2mm。
2． 管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。
	75
	支
	
	

	30602000104
	试管
	φ20mm×200mm、1． 规格：试管外径Φ20mm；试管高200mm；壁厚1.2mm。
2． 管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。
	75
	支
	
	

	30602000108
	试管
	φ32mm×200mm、1． 规格：试管外径Φ32mm；试管高200mm；壁厚1.5mm。
2． 管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。
	10
	支
	
	

	30602000204
	口部具支试管
	Φ20mm×200mm
透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪
	10
	支
	
	

	30602000302
	硬质玻璃管
	Φ15mm×150mm
透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口
	10
	支
	
	

	30602000304
	
	Φ20mm×250mm
透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口
	10
	支
	
	

	30602001002
	烧杯
	10mL
透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	50
	个
	
	

	30602001004
	烧杯
	25mL
透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	75
	个
	
	

	30602001005
	烧杯
	50mL
透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	75
	个
	
	

	30602001006
	烧杯
	100mL
透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	75
	个
	
	

	30602001008
	烧杯
	250mL
透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	50
	个
	
	

	30602001010
	烧杯
	500mL
透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	3
	个
	
	

	30602001011
	烧杯
	1000mL
透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	3
	个
	
	

	30602001105
	烧瓶
	1． 规格：圆底，长颈250ml。
2． 尺寸：瓶身外径：88±2mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1.2mm。
3． 底部不允许有结石、节瘤存在。
	13
	个
	
	

	30602001115
	烧瓶
	l，平底"1． 规格：平底，250ml。
2． 尺寸：瓶身直径：88±2mm；瓶底直径：44±1mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1.2mm。
3． 底部不允许有结石、节瘤存在。"
	3
	个
	
	

	30602001204
	锥形瓶
	1． 规格：锥形，100ml。
2． 尺寸：瓶底直径：60±1mm；瓶全高：103±3mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1mm；瓶颈内径：22±1mm；颈高：24±2mm；壁厚：不小于1mm。
3． 底部不允许有结石、节瘤存在。"
	50
	个
	
	

	30602001205
	锥形瓶
	1． 规格：锥形，250ml。
2． 尺寸：瓶底直径：82±1mm；瓶全高：144±3mm；瓶身高110±2mm；小底径：57±1mm；瓶颈内径：30±2mm；颈高：34±2mm；壁厚：不小于1.2mm。
3． 底部不允许有结石、节瘤存在。
	10
	个
	
	

	30602001305
	蒸馏烧瓶
	250mL
透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部
同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度
	2
	个
	
	

	30604000103
	集气瓶
	125mL
透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光
盖板与瓶口密合性应符合：盖板与
瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落
	100
	个
	
	

	30604000104
	集气瓶
	250mL
透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光
盖板与瓶口密合性应符合：盖板与
瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落
	20
	个
	
	

	30604000204
	液封除毒气集气瓶
	250mL
瓶口光滑，液封口深度≥1cm
	5
	个
	
	

	30604000502
	广口瓶
	60mL
透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	170
	个
	
	

	30604000503
	广口瓶
	125mL
透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	25
	个
	
	

	30604000504
	广口瓶
	250mL
透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	25
	个
	
	

	30604000505
	广口瓶
	500mL
透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	5
	个
	
	

	30604000512
	茶色广口瓶
	60mL
黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或
转动
	30
	个
	
	

	30604000513
	茶色广口瓶
	125mL
黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或
转动
	5
	个
	
	

	30604000514
	茶色广口瓶
	250mL
黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或
转动
	5
	个
	
	

	30604000602
	细口瓶
	60mL
透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	50
	个
	
	

	30604000603
	细口瓶
	125mL
透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	200
	个
	
	

	30604000604
	细口瓶
	250mL
透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	10
	个
	
	

	30604000605
	细口瓶
	500mL
透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	5
	个
	
	

	30604000606
	细口瓶
	1000mL
透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	2
	个
	
	

	30604000608
	细口瓶
	3000mL
透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	2
	个
	
	

	30604000612
	茶色细口瓶
	60mL
黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	5
	个
	
	

	30604000613
	茶色细口瓶
	125mL
黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	25
	个
	
	

	30604000614
	茶色细口瓶
	250mL
黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	5
	个
	
	

	30604000615
	茶色细口瓶
	500mL
黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	2
	个
	
	

	30604000616
	茶色细口瓶
	1000mL
黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	1
	个
	
	

	30604001101
	滴瓶
	30mL
透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定
	50
	个
	
	

	30604001102
	滴瓶
	60mL
透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定
	75
	个
	
	

	30604001111
	茶色滴瓶
	30mL
黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴
管口套合牢固稳定
	25
	个
	
	

	30604001112
	茶色滴瓶
	60mL
黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴
管口套合牢固稳定
	5
	个
	
	

	30603000101
	酒精灯
	150mL
透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	25
	个
	
	

	30603000603
	干燥器
	150mm
磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔
	1
	个
	
	

	30603000705
	气体发生器
	规格：250ml。1、全高306±15mm。发生器应配备胶塞2个，弯形二路活塞1个，双球安全漏斗1支。2、应力：嘴子在偏光应力仪下呈紫红色，其余部分允许存在扩散状淡蓝色。3、球斗内口、球体斜嘴口均应呈粗砂面。4、无明显缩颈、塌肩，歪颈垂直度误差不小于3mm。球斗气泡最大直径小于5mm，数量不超过2个；节瘤最大直径小于3mm，数量不得超过2个；结石最大直径小于2mm，数量不得得超过2个。球体气泡最大直径小于5mm，数量不超过4个；节瘤最大直径小于3mm，数量不得超过3个。
	1
	个
	
	

	30603002105
	冷凝器
	直形，300mm。                                        
 1. 外形尺寸：外套管长300±10mm，外径33±1.5 mm，上管长80±10mm，外径 23±1mm，下管长100±10mm，下管外径12±0.5mm，进出水管口径4±1mm，内芯外径11±0.5mm，内芯、外套管厚＞1.2mm，下管厚＞1.5mm。
2. 造型规整，芯管居中，各管口无毛刺，上管口卷边圆正，无缺口，焊接处光滑牢固，无严重玻璃缺陷。
3. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。
	2
	支
	
	

	30603002303
	牛角管
	弯形，φ18mm×150mm  无色透明硼硅玻璃制，规格φ18mm×150mm，直形管长80mm，锥形管长70mm，壁厚≥1.5mm。
	2
	支
	
	

	30603003101
	漏斗
	规格：60mm。
2． 漏斗口径：60mm±2mm；厚度：约2mm。
3． 漏斗：50mm±1mm；斗柄外径：Φ9mm－10mm；斗柄长60mm±5mm；漏斗角度：60º。
4． 口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。
5． 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。
	25
	个
	
	

	30603003102
	漏斗
	规格：90mm。
2． 漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm。
3． 漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º。
4． 口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。
5． 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。
	3
	个
	
	

	30603003301
	安全漏斗
	规格尺寸：直形40mm"1． 直形。
2． 漏斗口径：40mm±2mm。
3． 口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。"
	25
	个
	
	

	30603003311
	安全漏斗
	规格尺寸：双球，40mm"1． 双球。
2． 漏斗口径：40mm±2mm。
3． 口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。"
	2
	个
	
	

	30603003504
	分液漏斗
	规格尺寸：100ml                                          
高硼硅玻璃制，标称容量100ml，(梨)形，壁厚＞1.3mm；无严重玻璃缺陷；轻微缺陷如条纹、气泡、结石等不得影响仪器本身的使用强度，其他技术要求应符合QB/T2110－1995
	5
	个
	
	

	30603003513
	分液漏斗
	规格尺寸：球形，50ml球形，50mL球型分液漏斗，标称容量50mL,壁厚≥0.8mm，其他技术要求应符合QB/T2110－1995。梨形，50mL
	5
	个
	
	

	30603007102
	三通连接管
	T形
Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	2
	个
	
	

	30603007112
	三通连接管
	Y形
Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	2
	个
	
	

	30603007302
	滴管
	100mm
直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm
	50
	支
	
	

	30603007303
	滴管
	150mm
直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm
	50
	支
	
	

	30603007501
	干燥管
	规格尺寸：单球，130mm1、规格：单球，130mm。2、干燥管的球厚薄均匀，无明显歪颈、塌肩。3、节瘤最大直径小于2mm，数量不超过3个，结石最大直径小于1mm，数量不超过2个。
	4
	支
	
	

	30603007511
	干燥管
	规格尺寸：U形，150*50mm1． 规格：U形，Φ15mm×150mm。
2． U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm。
	2
	支
	
	

	30603007901
	玻璃活塞
	规格尺寸：直形170*50mm  
1． 直形。
2． 活塞芯孔径2mm；活塞芯中心径12mm；活塞壳长30mm；活塞接管长120mm；活塞接管外径Φ7－8mm；活塞接管厚1.2mm。
3． 灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径。
4． 管口烘光不得有缺损块口。
5． 活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准。
6． 活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口。
7． 活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准。"
	2
	支
	
	

	30603009103
	圆水槽
	1、规格：φ200mm×100mm。2、外径200±10mm，全高100±10mm，壁厚≥2mm，沿高10±2mm。玻璃材质
	2
	个
	
	

	30603009105
	圆水槽
	1、规格：Φ270mm×140mm。2、外径270±10mm，全高140±10mm，壁厚≥2mm，沿高10±2mm。玻璃材质
	2
	个
	
	

	30605000104
	坩埚
	瓷制，30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖
	3
	个
	
	

	30605000202
	坩埚钳
	200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm
	25
	个
	
	

	30605000301
	烧杯夹
	规格尺寸：80*230mm"1． 产品用厚度为2㎜的不锈钢板制造。总长度为230㎜，宽度为40㎜。
2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。
3． 产品的夹持端为菱形，吻合应一致。
	2
	个
	
	

	30605000501
	镊子
	不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，
前部应有防滑脱锯齿
	25
	个
	
	

	30605000601
	试管夹
	木制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm
	25
	个
	
	

	30605000701
	止水皮管夹
	规格尺寸：50*40mm "1． 产品用直径Φ3㎜的钢丝制成。应作防锈处理。
2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。
3． 产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。"
	25
	个
	
	

	30605000801
	螺旋皮管夹
	规格尺寸：40*30mm"1． 产品用钢材制成，应作防锈处理。
2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。
3． 产品的夹持范围最大应不小于20㎜，夹子的夹持应可靠，吻合好。
4． 螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。"
	5
	个
	
	

	30605003201
	石棉网
	规格尺寸：125*125mm"
1． 产品由金属网和附在网上的石棉组成。
2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长不小于125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。
3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落。
4． 整体应平整、美观，不翘角。"
	25
	个
	
	

	30605003301
	陶土网
	金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网
	25
	个
	
	

	30605004101
	燃烧匙
	规格尺寸：250mm
1． 产品由半圆面和金属丝结合制成。
2． 半圆面为铜材制造，直径Φ为25㎜左右。要求光滑无毛剌、圆润。
3． 金属丝用Φ3㎜的钢丝制造，长度为250㎜左右。
4． 半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。
	25
	个
	
	

	30605004202
	药匙
	长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料
	25
	个
	
	

	30605005102
	玻璃管
	Φ5mm～6mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	5
	kg
	
	

	30605005103
	玻璃管
	Φ7mm～8mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	4
	kg
	
	

	30605005203
	玻璃弯管
	Φ7mm～8mm一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	1
	kg
	
	

	30605005302
	玻璃棒
	Φ5mm～6mm粗细均匀，两端烧结使其光滑
	3
	kg
	
	

	30605005303
	玻璃棒
	Φ7mm～8mm粗细均匀，两端烧结使其光滑
	3
	kg
	
	

	30605006101
	橡胶塞
	000、00、0～10号白色，质地均匀
	8
	kg
	
	

	30605006203
	橡胶管
	外径9mm，内径6mm乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性
	3
	kg
	
	

	30605006302
	乳胶管
	外径6mm，内径4mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，
回弹力100%
	20
	m
	
	

	30605006305
	乳胶管
	外径7mm，内径5mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，
回弹力100%
	20
	m
	
	

	30605006303
	乳胶管
	外径9mm，内径6mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，
回弹力100%
	20
	m
	
	

	30605007101
	试管刷
	Φ12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露
	25
	个
	
	

	30605007103
	试管刷
	Φ18mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露
	25
	个
	
	

	30605007108
	试管刷
	Φ32mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露
	5
	个
	
	

	30605007205
	烧瓶刷
	250mL烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露
	5
	个
	
	

	30605007206
	烧瓶刷
	500mL烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露
	5
	个
	
	

	30605008002
	结晶皿
	规格尺寸：直径70，高40mm1、规格：80mm。热冲击不低于80℃。2、外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡。 透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关DB/278标准的规定。
	2
	个
	
	

	30605008101
	表面皿
	1． 瓷，Φ60-75mm。
2． 皿口内径：Φ60mm±2mm；皿高约为外径的1/2。
3． 白色无杂色。
4． 皿内外釉面光洁无碰损缺口，无裂纹，无明显的椭圆现象，底平无釉，置平稳。
	25
	个
	
	

	30605008104
	表面皿
	1． 瓷，Φ100mm。
2． 皿口内径：Φ100mm±2mm；皿高约为外径的1/2。
3． 白色无杂色。
4． 皿内外釉面光洁无碰损缺口，无裂纹，无明显的椭圆现象，底平无釉，置平稳
	2
	个
	
	

	30605008601
	研钵
	60mm
瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙
便于研磨，外部光滑
	25
	个
	
	

	30605008603
	研钵
	100mm
瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙
便于研磨，外部光滑
	1
	个
	
	

	30605008801
	蒸发皿
	100mm
瓷制，耐受温度≥800℃
	25
	个
	
	

	30605008805
	蒸发皿
	120mm
瓷制，耐受温度≥800℃
	3
	个
	
	

	30605008901
	反应板
	白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液
渗透
	25
	个
	
	

	30605009002
	井穴板
	透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用
	25
	个
	
	

	30605009011
	井穴板
	透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的
井穴塞，可以重复使用
	25
	个
	
	

	30605009102
	塑料多用滴管
	弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好
	250
	支
	
	

	30199009001
	塑料洗瓶
	1． 产品为乳白色塑料制品。
2． 产品造型为有一喷出水咀的瓶体，容量为250ml。
3． 出喷水咀口径为1mm，水位应与盛水口等高。
4． 盛水口应有螺旋瓶盖，盖紧后不应漏水。
5． 喷水靠挤压瓶体使水从喷水咀喷出。
	25
	个
	
	

	30199009301
	塑料水槽
	1.产品用无毒透明硬质塑料制成。
2.外形尺寸：250mm×180mm×100mm，壁厚2mm。
3.产品自1m高度处自由下落于水泥地面后无破损。
	25
	个
	
	

	30605012103
	集气瓶挂扣器
	125mL，塑料制
	25
	个
	
	

	30605012104
	集气瓶挂扣器
	250mL，塑料制
	5
	个
	
	

	30605012201
	升降台
	上下台面为不锈钢材质，100mm×100mm，台面升降范围50mm～150mm
	25
	个
	
	

	40206010204
	注射器
	10mL，塑料制，
	25
	只
	
	

	30199006701
	酒精喷灯
	容积250mL 座式、结构合理，制作精细、使用方便；2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成； 3、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小；4、仪器应密闭而无渗漏；5、灯壶加工精细，壶底无焊接 底座直径105mm,高130mm
	2
	个
	
	

	30199006800
	储气式本生灯
	台式，不锈钢制，火焰温度≥1000℃，有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30g，
应通过安全性测试
	1
	个
	
	

	30308000401
	储气装置
	1、产品为注塑成型，主要由注水室、出水管、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。2、贮气装置外形尺寸直径160mm,高200mm。3、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。4、贮气装置集气容量3000ml。5、各焊接部位焊接牢固、密封、无漏气现象。6、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。　
	2
	台
	
	

	30308006201
	储气袋
	容积≥30L，可承受≥10.6kPa压力，使用PVC和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度
≥50cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气
	2
	个
	
	

	30199006501
	磁力加热搅拌器
	1．采用优质直流电机，噪音小，调速平稳、全封闭式加热盘可作辅助加热之用；2.可调节转速，可长期加热使用；3.搅拌转子耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强、可在密闭的容器中进行调混工作。电源：220v，误差5%，电动功率40W，加热功率200W，无级调速：0~1400r/min，
	5
	个
	
	

	30808000101
	初中化学实验材料
	黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等
	15
	份
	
	

	30701000111
	铝片
	100g每袋
	100
	g
	
	

	30701000131
	铝丝
	100g每袋
	100
	g
	
	

	30701000151
	铝箔
	50g每袋
	50
	g
	
	

	30701000412
	锌片（锌花）
	工业
	250
	g
	
	

	30701000422
	锌粒
	工业
	250
	g
	
	

	30701000501
	铁粉
	试剂
	50
	g
	
	

	30701000531
	铁丝
	直径≤2mm
	250
	g
	
	

	30701001011
	紫铜片
	250g每瓶
	250
	g
	
	

	30701001031
	铜丝
	100g每瓶
	100
	g
	
	

	30701010200
	活性炭
	500g每瓶
	1000
	g
	
	

	30701012101
	碘
	试剂
	100
	g
	
	

	30702003201
	二氧化锰
	试剂
	250
	g
	
	

	30702003501
	三氧化二铁
	试剂
	250
	g
	
	

	30702004001
	氧化铜
	试剂
	250
	g
	
	

	30702002001
	氧化钙
	试剂
	500
	g
	
	

	30704000101
	氯化钾
	试剂
	250
	g
	
	

	30704000201
	氯化钠
	试剂
	500
	g
	
	

	30704000202
	氯化钠
	工业
	1000
	g
	
	

	30704000301
	氯化钙
	试剂
	250
	g
	
	

	30704000402
	无水氯化钙
	工业
	100
	g
	
	

	30704000601
	氯化镁
	试剂
	250
	g
	
	

	30704002002
	氯化铵
	工业
	500
	g
	
	

	30707000101
	硫酸钾
	试剂
	250
	g
	
	

	30707001101
	硫酸铝
	试剂
	250
	g
	
	

	30707001502
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	工业
	500
	g
	
	

	30707001601
	无水硫酸铜
	试剂
	100
	g
	
	

	30707002002
	硫酸铵
	工业
	250
	g
	
	

	30707010102
	硫酸铝钾
	工业
	500
	g
	
	

	30710000101
	碳酸钾
	试剂
	100
	g
	
	

	30710000202
	碳酸钠
	工业
	1000
	g
	
	

	30710000302
	碳酸氢钠
	工业
	1000
	g
	
	

	30710000401
	大理石
	块状
	1500
	g
	
	

	30710000411
	碳酸钙
	粉末
	500
	g
	
	

	30710002102
	碳酸氢铵
	工业
	500
	g
	
	

	30710010101
	碱式碳酸铜
	试剂
	500
	g
	
	

	30715001101
	氢氧化钙(熟石灰)
	试剂
	500
	g
	
	

	30733000101
	葡萄糖
	试剂
	250
	g
	
	

	30733000201
	蔗糖
	试剂
	250
	g
	
	

	30750000101
	石蕊
	指示剂
	10
	g
	
	

	30750000201
	酚酞
	指示剂
	5
	g
	
	

	30750000401
	品红
	染料
	5
	g
	
	

	30751000101
	pH广泛试纸
	1～14
	25
	本
	
	

	30751001000
	蓝石蕊试纸
	主要用于检测酸性溶液，试纸遇酸性变蓝。
	5
	本
	
	

	30751001100
	红石蕊试纸
	主要用于检测酸性溶液，试纸遇酸性变红。
	5
	本
	
	

	30751009102
	定性滤纸
	快速，9cm，80张
	5
	盒
	
	

	30751009104
	定性滤纸
	快速，15cm，80张
	1
	盒
	
	

	30508000101
	金属矿物、金属及合金标本
	标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落
	1
	盒
	
	

	30308000803
	溶液导电演示器
	电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其
中一档校准），采用不锈钢或石墨电极
	2
	台
	
	

	30308000901
	微型溶液导电实验器
	技术参数
1. 能显示不同性质电解质溶液的导电强弱及。还能观测某些物质，在晶体时不能导电，化成溶液时便开始导电变化现象。
    2. 工作环境：     温度0℃～45℃/湿度 85%RH。
    3. 电源：         DC3V　5号电池2节。
    4. 外形尺寸：    180mm×60mm×27mm。
	25
	套
	
	

	30308010101
	气体实验微型装置
	1、具有结构简单、设计精巧、仪器容量小、药品用量少、操作简便、实验过程快、现象明显、成功率高、安全省时、气体利用率高、无尾气污染、适用范围广、携带方便等优点。
2、该套仪器可以广泛应用于中学化学教学中氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氯化氢、硫化氢、二氧化硫、氮气、氨气、一氧化氮、二氧化氮、乙烯、乙炔等十几种气体的探究实验，能够进行装置的气密性检查、气体的制备、收集、探究气体的性质（包括气体和固体、液体反应以及气体之间反应等）、尾气的吸收等系列实验操作
	25
	套
	
	

	30308000101
	水电解演示器
	电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液，碱式或酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V，时间约 5 min。制取氢气和氧气的的气体出口应采用玻璃活塞连接尖嘴导管 加液漏斗容积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取
	5
	台
	
	

	30308000211
	水电解实验器
	电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液。实验时间：制取20mL氢气，使用电压12V，时间约1min；采用相同条件电解Na2SO4溶液，时间不超过5min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏
	25
	台
	
	

	30408000201
	金刚石结构模型
	碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根
	1
	套
	
	

	30408000301
	石墨结构模型
	碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学
键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×
90mm镀镍金属杆14根
	1
	套
	
	

	30408000401
	碳-60结构模型
	碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根
	1
	套
	
	

	30408005101
	石墨烯结构模型
	碳原子：Φ≥8mm黑色塑料球；化学键：
Φ6.3mm×30mm透明塑料管
	1
	套
	
	

	30408005201
	碳纳米管结构模型
	碳原子：Φ≥8mm黑色塑料球；化学键：
Φ6.3mm×30mm透明塑料管
	1
	套
	
	

	30199009401
	碘升华凝华管
	≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形
	25
	个
	
	

	30308000701
	分子间隔演示器
	无色透明，容积约为100mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化
耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨
	2
	件
	
	

	30408000102
	分子结构模型
	球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建
	1
	套
	
	

	30408000101
	分子结构模型
	球棍式或比例式；Φ25mm塑料球：碳原子（黑
色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝
色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ17mm塑料球：
氢原子（白色）12个
能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型
的搭建
	25
	套
	
	

	30408000501
	氯化钠晶体结构模型
	球棍式，氯原子Φ30mm的6孔绿色塑料球13
个；钠原子Φ30mm的6孔银灰色塑料球14个；化学键：Φ3mm×60mm的镀镍金属杆54根
	1
	套
	
	

	50508001601
	元素周期表
	带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看
	1
	件
	
	

	30308001301
	元素学习卡
	卡的厚度及大小适中，不易折损，耐用；卡片正
面应有元素的名称、符号，元素名称、符号应准确，字迹清晰；可附有与该元素相关的图片，色
彩美观
	25
	套
	
	

	30308002901
	物质构成的奥秘实验箱
	能够完成微观粒子和探究水的组成相关实验
箱内玻璃仪器均无明显外观缺陷；分子结构模型等耐用，不易折断，易于拆装；水电解器便于操
作，耐用，电极不易损坏；管的刻度清晰耐磨，
示数易于读取，生成气体体积比准确
	13
	套
	
	

	30508000201
	原油常见馏分标本
	不少于8种标本组成。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于173*119*30mm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。
	1
	盒
	
	

	30408003601
	炼铁高炉模型
	规格尺寸：290*200*650mm1．为炼铁高炉缩小模型，由塑料制成，装置于底座上，模型高度的最小尺寸：650mm；2. 模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；3.模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；4.热风围管环绕炉腹并有多个进风管，其中有1～2个进风管示其纵剖结构； 5.炉缸剖面示出铁口、出渣口等；6.炉壁剖面示炉壳、冷却水管及耐火砖内衬等；7.应正确显示高炉内混合原料、铁水、炉渣等的形态和颜色，以及炉内各部分的温度的差异，其中应以炉腹下部进风口附近的温度为最高，其它依次为炉缸、炉腰、炉身、炉喉； 8.产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；9.各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。
	1
	套
	
	

	30508000301
	合成有机高分子材料标本
	标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。生产厂家品牌需经商标注册，并持有品牌商标注册证书。
	1
	盒
	
	

	30508000401
	新型无机非金属材料标本
	标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。生产厂家品牌需经商标注册，并持有品牌商标注册证书。
	1
	盒
	
	

	30299100101
	溶解氧测定仪
	量程0mg/L～10.0mg/L；分辨力0.1mg/L
仪器界面简单，便于操作
	1
	台
	
	

	30308010201
	水处理实验箱
	至少可用纳米材料、稀土陶瓷砂、生物活性炭、水处理膜等材料进行水处理实验
	1
	台
	
	

	30299100301
	手持气体检测仪
	可检测包括氧气、复合可燃气体、一氧化碳、氮氧化物、甲醛等气体
仪器界面简单，便于操作
	1
	台
	
	

	30308010301
	空气净化实验箱
	至少可用PM2.5空气净化专用膜、聚四氟乙烯空气净化膜、纳米纤维膜、静电防霾膜、分子筛、沸石等材料进行空气净化实验
	1
	台
	
	

	30299100401
	土壤成分分析仪
	可测速效氮、速效磷、有效钾、植株中的全氮、全磷、全钾，有机质含量，土壤酸碱度及土壤含盐量（定量）等指标
仪器界面简单，便于操作
	1
	台
	
	

	30308003001
	化学与社会发展实验箱
	能够完成燃料、粉尘爆炸和有机合成材料的相关实验
仪器简单，便于操作，使用安全
	13
	套
	
	

	30、新课标初中生物仪器配置清单

	分类代码
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	30802000701
	洗眼器
	台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5 m 供水软管，PVC 管外覆不锈钢网，流量 12 L/min～18 L/min
	1
	个
	
	

	30802001301
	灭火毯
	玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm
	1
	件
	
	

	30802000802
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏，消毒酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等
	1
	个
	
	

	30802000101
	实验服
	可分为大中小号
	25
	件
	
	

	30802000204
	护目镜
	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗
	56
	个
	
	

	30802000301
	防护面罩
	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高
	1
	个
	
	

	30802000503
	乳胶手套
	耐酸碱
	56
	副
	
	

	30802000513
	一次性 PE 手套
	塑料材质
	10
	包
	
	

	20603000102
	电冰箱
	≥180 L
	1
	台
	
	

	20603040101
	微波炉
	≥20 L
	1
	台
	
	

	20603040201
	电磁炉
	功率可调，额定功率≥1600 W
	1
	个
	
	

	30199008301
	恒温水浴锅
	技术参数
    1.恒温范围：室温+5 ℃～99.9 ℃
    2.恒温误差：±0.5℃。
    3.加热功率：300w
4.电源：    AC 220V/50hz；
5.LCD屏液晶显示
6.外壳尺寸：280*170*160mm
7.不锈钢内胆
	1
	台
	
	

	30199007201
	蒸馏水器
	产品特点：1、不锈钢电热蒸馏水器是按国家标准制作，以电热管为加热热源，以普通自来水为原料水和冷却水，制取蒸馏水的单元设备；2、密封性能好，有效地防止蒸汽的外泄；3、采用优质不锈钢板经冲压、焊接、抛光等工艺制成，具有抗腐蚀、耐老化、操作方便、使用寿命长等特点；4、本机断水器件采用原装进口元器件，可灵敏地从第一时间判断出设备断水情况，迅速切断加热电源，性能稳定，保证用户使用放心安全。技术参数：1、出水量（L/H）：202、功率（KW）：13.53、电压（V）：380  5L/H
	1
	台
	
	

	40103000601
	榨汁机
	≥18000 r/min，≥1.0 L
	1
	台
	
	

	30199006301
	电动离心机
	仪器尺寸：235*285*225mm,使用电源220V±22V，50HZ，1.产品由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成。2.主机机壳采用1.5mm厚钢板制作，离心机上盖口直径不小于φ95mm，孔盖板采用透明塑料制作。3.控制面板上设有电源开关及指示灯、定时调节旋钮、转速调节旋钮。4.最高转速：4000r/min，容量：20ml×6或者15mlx6,最大相对离心场1435×g，定时范围：0～60min（或常开）。
	1
	台
	
	

	20201010801
	全金属大功率塑封机
	冷裱/热裱功能，多档位温度
	1
	台
	
	

	30199007501
	烘干箱
	电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm
	1
	台
	
	

	30199007105
	高压灭菌器
	≥30 L，立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置
	1
	个
	
	

	60203020101
	超净工作台（单人）
	一、技术参数
    1.洁净等级：        100级@≥0.5μm。
    2.菌落：            ≤0.5个/皿·时(φ90mm培养皿)皿。
    3.平均风速：        0.30-0.45m/s。
    4.噪音：            65dB。
    5.照明度：          300Lx。
    6.振动半峰值：      ≤0.5μm(X、Y、Z方向)。
7.电源：            220V/50Hz。
8、外型尺寸：800m'm*580m'm*1600m'm
9、不锈钢台面
	1
	台
	
	

	30199007801
	恒温培养箱
	控温范围：室温+5 ℃～65 ℃，±1 ℃
	1
	台
	
	

	30309001101
	光照培养箱
	技术参数        
1.189L 540mm*540mm*1728mm 55KG 
 2.控温范围：分段控制为多段/无光照时5℃～50/有光照时10℃～50℃；/温度波动允差 ±1℃（400L ±1.5℃）/温度均匀度允差 ±1℃。
    3电源：     AC 220V/50Hz。
    4光照：     功率40W ;光照度 15000IX（可调）。               
    5工作环境： 环境温度10～30℃;相对湿度 70%;无腐蚀性气体。
6压缩泵：   功率125W;制冷剂 R600a R134a;制热功率 200W
	1
	台
	
	

	30309001201
	光照培养架
	多层，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000 lx/5000 lx/7000 lx 三档可调
	1
	台
	
	

	30309100101
	小型无土栽培智能装置
	可连接电脑等设备，进行实时监控，配有自动换气，光照强度可调，灯光、排风、水培、雾培、基培、管培均可独立编程设计开关
	1
	台
	
	

	30309000801
	孵化器
	可自动控温、控湿，温度波动性：±1 ℃，可孵化 10～20 个蛋
	1
	台
	
	

	30199009501
	水族箱
	≥50 L
	1
	套
	
	

	30199006501
	磁力加热搅拌器
	技术参数
1.电动机：     直流电机：转速 0-2000转。
2.加热电热盘； 加热功200W
3.搅拌子：     数量1颗。
4.工作环境     温度4℃~40℃/湿度 85%RH。       
5.外形尺寸：   235mm*155mm*120mm
6.最大搅拌量   1 L
	1
	台
	
	

	30199008401
	超声波清洗机
	容积22升，全不锈钢
	1
	台
	
	

	30299000601
	酸度计
	笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	1
	台
	
	

	30199002001
	仪器车
	规格：600mm×400mm×750mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于φ80mm、厚20mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于1mm的不锈铁板制成，四周安装有50mm的挡板，挡板边缘安装有橡胶带。6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。
	2
	辆
	
	

	30801006301
	整理箱
	1.产品采用ABS工程塑料注塑成形。
2.外形尺寸：不小于300mm×250mm×70mm，壁厚≥2mm。
3.盛放试剂瓶的数量不少于10个，并且放置稳定、牢固。
4.四周及底面有加强筋，长边两端应有扣手，产品应美观、耐用。
5.产品自800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。
6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。
	10
	个
	
	

	30199009112
	大托盘
	1.产品采用ABS工程塑料注塑成形。
2.外形尺寸：不小于460mm×350mm×130mm，壁厚≥2mm。
3.盛放试剂瓶的数量不少于10个，并且放置稳定、牢固。
4.四周及底面有加强筋，长边两端应有扣手，产品应美观、耐用。
5.产品自800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。
6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。
	25
	个
	
	

	30199009111
	小托盘
	1.产品采用ABS工程塑料注塑成形。
2.外形尺寸：不小于300mm×250mm×70mm，壁厚≥2mm。
3.盛放试剂瓶的数量不少于10个，并且放置稳定、牢固。
4.四周及底面有加强筋，长边两端应有扣手，产品应美观、耐用。
5.产品自800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。
6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。
	25
	个
	
	

	30199009201
	实验用品提篮
	木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm
	2
	个
	
	

	30199000401
	打孔器
	产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为100mmb）管外径分别为6mm,8mm,10mm公差±0.1mm。
钻头：用无缝钢管制成；直线度0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度0.16mm；顶屑杆：直径3.5mm长105mm
	2
	套
	
	

	30199000501
	打孔夹板
	1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长不小于175mm，宽不小于36mm。3． 上、下夹板应由木板制成，表面光洁。4． 上夹板应备有直径为4mm、6mm、8mm、10mm直穿孔4个。5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6． 上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。
	1
	个
	
	

	30199000601
	打孔器刮刀
	1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。
2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。
3． 刀片应采用工具钢片，具有足够刚性和硬度。
4． 手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。
5． 刀片与刀架配合灵活，便于装拆。
6． 刀口张角可调。"
	1
	个
	
	

	30199000801
	电动钻孔器
	一、技术参数：
1.电源　　     AC220V/50Hz   
2.额定功率     480ｗ。
    3.钻头直径　   3mm，5mm，7mm钻头各一支。
4.主轴行程　　     40mm
5. 工作半径：    105mm
6.主轴转速：   一级11000r/min;二级转速 5500r/min.（可调节）
7.钻孔能力：   铁    7mm
               木材  25mm
8.夹持直径：   1-10mm
9.工作台尺寸： 170mm*170mm
10.产品尺寸：  215mm*170mm*450mm
二、结构组成： 
由机盖，电源开关，调速开关，钻夹头，单相电机，钻杆（刻度圈），不锈钢立柱，限位架（保护支撑架），铸铁底座组成。
刻度圈：精密准确可根据需要调整刻度，和限位架配合调节限位在需要的加工深度。
限位架;保护支撑钻体部分，限制其位置。
电机：采用单相电机具有动力强劲，转速快的功能。
	1
	台
	
	

	30801000101
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围 100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁
	1
	支
	
	

	30801000201
	一字螺丝刀
	Φ 6 mm，长 150 mm；Φ 3 mm，长 75 mm，工作部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	1
	套
	
	

	30801000301
	十字螺丝刀
	Φ 6 mm，长 150 mm；Φ 3 mm，长 75 mm，工作部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	1
	套
	
	

	30801001201
	钢手锯
	A 型（单面）300 mm，齿数：18（每 25 mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2 mm；钢锯在达到 99 N拉力后经 1 min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到 900 N 张力时，侧弯不得超过 1.8 mm
	1
	把
	
	

	30801001301
	剥线钳
	自动剥线钳，Φ 0.5 mm～Φ 2.5 mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm；钳口硬度应≥65 HRA 或 30 HRC
	1
	把
	
	

	30801001401
	钢丝钳
	160 mm，抗弯强度：1120 N；扭力：15 N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4 mm；剪切性能：Φ 16 mm 钢丝， 580 N；夹持面硬度≥44 HRC，PVC 全新料环保手柄，在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22°
	1
	把
	
	

	30801001511
	钢锤
	0.25kg （圆柱形）、手锤的材料，用45＃优质碳素结构钢制成。手锤的表面不应有裂纹、折迭、毛刺、凹痕、气孔、砂眼、黄锈。手锤敲击面为凸圆弧形，边缘倒角应均匀。手锤把应为空心钢质，手柄应为橡胶材料。手锤把与手锤连接牢固，手锤把与橡胶接触紧密。
	1
	把
	
	

	30801002002
	活扳手
	200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40 HRC
	1
	把
	
	

	30801009901
	砂轮片
	Φ 20 mm～Φ 30 mm
	50
	片
	
	

	30199002401
	测微尺
	规格尺寸：7.5mm显微镜用，台式，分度值≤10μm，误差≤1μm。
	5
	个
	
	

	30201000701
	软尺
	1500mm、测量范围在0-1500mm之间；软尺最小分度值为1cm，分度值之间有相应的数字，刻度线均匀、清晰。
	15
	个
	
	

	30201001310
	激光测距仪
	手持式，1 mm～100 m，1 mm；使用时不要用眼
对准发射口直视光源
	2
	台
	
	

	30202000313
	托盘天平
	1． 最大称量200g，分度值0.2 g。2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。
	15
	台
	
	

	30202000503
	电子天平
	1. 初中物理、化学、生物实验教学用。2. 规格：0.001g, 100g。二、技术参数：1.底座外形尺寸为235mm×188mm×60mm。2.称盘：φ94mm。3.液晶数字显示。4.具有去皮、自校、记忆、计数、故障显示等功能。5.四面防静电涂层玻璃防风罩。
	1
	台
	
	

	30202000542
	电子天平
	500 g, 0.01 g
	1
	台
	
	

	30203000202
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年
	25
	个
	
	

	30204000201
	红液温度计
	0 ℃～ 100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃
	50
	支
	
	

	30204000302
	水银温度计
	0 ℃～ 200 ℃，分度值 1 ℃， 示值误差＜0.5 ℃，有保护套
	5
	支
	
	

	30204001801
	干湿球温度计
	-25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度 0%～100%
	25
	个
	
	

	30814102001
	计数器
	手持式，四位，最大计数9999,步进数为1,有清零开关，手动。
	25
	个
	
	

	30309000102
	解剖器
	不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针
	25
	套
	
	

	30309000201
	解剖盘
	解剖盘用铝合金板或不锈钢板冲压成型，其板厚≥0.5mm。 表面为石蜡覆盖，规格：140mm×250mm。产品成型规范、平整，无变形。蜡层粘接牢固。
	25
	个
	
	

	30309000301
	骨剪
	产品用不锈钢制造。总长度为110mm。剪刀尖部两叶头应交叉吻合、平整，刃口在经剪切细骨后应无缺损。剪刀的弹片应用优质钢簧制成，弹性适宜。弹片应镀铬。铆接良好，松紧适度。
	1
	把
	
	

	30309001301
	普通剪
	尖头，140 mm
	2
	把
	
	

	30309001401
	眼用剪
	尖头，100 mm
	2
	把
	
	

	30309001500
	刀柄
	刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与刀片配合时，插卸应轻松
	2
	把
	
	

	30309001600
	刀片
	刀片应平整，刃口应锋利
	2
	包
	
	

	30309001610
	双面刀片
	43 mm×22 mm
	10
	包
	
	

	30309001703
	镊子
	尖头，140 mm
	2
	把
	
	

	30309001704
	镊子
	弯头，140 mm
	2
	把
	
	

	30309001901
	眼科镊
	直，100 mm
	2
	把
	
	

	30309010401
	解剖针
	六菱全钢
	2
	把
	
	

	30309001001
	研磨过滤器
	产品采用：顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成
二、技术参数
1、容量：20ml
2、产品整体采用塑料材质构成
	25
	个
	
	

	30309000500
	接种环
	1、微生物实验教室器材。
2、手柄长75mm，采用耐高温塑料材质制成，上接长118mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根长97mm的银白色金属丝。
3、规格尺寸：长55mm±2mm，环直径5mm±0.2mm。
	25
	把
	
	

	30101000201
	教学支架
	1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹1只、平行夹等组成。 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 立杆与方座组装后应垂直。
	25
	套
	
	

	30101000601
	三脚架
	1． 由铁环和3只脚组成。
2． 铁环内径：74mm，外径：85mm
3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
脚高：145mm
4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。
	25
	个
	
	

	30101000803
	试管架
	木质或塑料质，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结牢固
	25
	个
	
	

	50509000101
	生物体的结构层次
	包括显微镜、细胞的一般结构、单细胞生物、植物细胞分裂、动物细胞分裂、人体的基本组织、植物的基本组织等   8幅
	1
	套
	
	

	50509000201
	生物与环境
	包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等  3幅
	1
	套
	
	

	50509000301
	生物圈中的绿色植物
	包括植物种子结构及其萌发、芽的结构、植物的根、植物的花、果实的结构及来源示意图、双子叶木本植物的茎、单子叶植物的茎、植物茎中的输导组织、植物的叶片等  10幅
	1
	套
	
	

	50509000501
	生物圈中的人
	包括人体的消化系统、血液、血管、人体血液循环系统、心脏、人体的泌尿系统、肾结构及尿的形成过程、皮肤、人体神经系统、人脑结构、脊髓与反射、眼球与视觉、耳与听觉、嗅觉和味觉、人体主要内分泌腺等  16幅
	1
	套
	
	

	50509000601
	动物的运动和行为
	包括鲫鱼结构、家鸽结构、家兔结构、人体骨骼、脊柱和关节等  6幅
	1
	套
	
	

	50509000701
	生物的生殖、发育和遗传
	包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、生男生女图解、蝗虫生活史、家蚕生活史、青蛙生活史、生物无性生殖等  8幅
	1
	套
	
	

	50509000801
	生物多样性
	包括细菌、病毒、真菌、细菌病毒与真菌大小比较、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、动物拟态、食草动物和食肉动物牙的比较、生物进化树等   9幅
	1
	套
	
	

	50509000901
	生物技术
	包括克隆技术图解、植物组织培养技术等  3幅
	1
	套
	
	

	50509001001
	健康地生活
	包括男女身高和体重的变化、月经和月经周期、常见寄生虫病及其传播途径、常见传染病及其传播途径、人体非特异性免疫、人工呼吸与胸外心脏按压示意图、止血方法示意图、骨折固定方法示意图等  7幅
	1
	套
	
	

	50509001101
	青春期教育
	包括身体的发育、青春期的发育特征、青春期的心理变化、青春期的心理健康的主要特征、青春期常见的心理问题等  20幅
	1
	套
	
	

	50509001201
	中学生物显微图谱
	包括动物、植物、微生物等符合初中生物学教学需求的玻片标本在显微镜下真实的拍摄图
片，所示的组织结构应完整清楚
	1
	本
	
	

	30601000102
	量筒
	1． 标称容量：10ml，量入式允差±0.1ml，量出式允差±0.2ml。
2． 最小分度：0.2ml。
3． 最高标线到内底最小距离：70mm。
4． 最高标线到筒顶最小距离：25mm。
5． 全高：135mm±5mm。
6． 壁厚：不小于1mm。
	30
	个
	
	

	30601000105
	量筒
	1． 标称容量：50ml，量入式允差±0.25ml，量出式允差±1.0ml。
2． 最小分度：1.0ml。
3． 最高标线到内底最小距离：110mm。
4． 最高标线到筒顶最小距离：30mm。
5． 全高：195mm±10mm。
6． 壁厚：不小于1mm。
	30
	个
	
	

	30601000106
	量筒
	1． 标称容量：100ml，量入式允差±0.5ml，量出式允差±1.0ml。
2． 最小分度：1.0ml。
3． 最高标线到内底最小距离：150mm。
4． 最高标线到筒顶最小距离：30mm。
5． 全高：250mm±10mm。
6． 壁厚：不小于1mm。
	30
	个
	
	

	30601000109
	量筒
	1． 标称容量：500ml，量入式允差±2.5ml，量出式允差±5.0ml。
2． 最小分度：5ml。
3． 最高标线到内底最小距离：220mm。
4． 最高标线到筒顶最小距离：50mm。
5． 全高：350mm±15mm。
6． 壁厚：不小于1.2mm。
	2
	个
	
	

	30601000306
	容量瓶
	500ml采用硼硅玻璃制造,其耐水等级≦3级，采用塑料塞，可耐酸耐碱，不易破。全高270±10mm，瓶体外径≈100mm，瓶底外径≈70mm，瓶体最小壁厚0.8mm，瓶颈最小壁厚1.2mm，容量误差±0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12806-1991　《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》的标准。
	2
	个
	
	

	30602000101
	试管
	φ12mm×70mm、1． 规格：试管外径Φ12mm；试管高70mm；壁厚0.8mm。
2． 管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。
	60
	支
	
	

	30602000102
	试管
	φ15mm×150mm、1． 规格：试管外径Φ15mm；试管高150mm；壁厚1mm。
2． 管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。
	100
	
	
	

	30602001005
	烧杯
	50mL
透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	60
	个
	
	

	30602001006
	烧杯
	100mL
透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	60
	个
	
	

	30602001008
	烧杯
	250mL
透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	60
	个
	
	

	30602001010
	烧杯
	500mL
透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种
	60
	个
	
	

	30602001204
	锥形瓶
	1． 规格：锥形，100ml。
2． 尺寸：瓶底直径：60±1mm；瓶全高：103±3mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1mm；瓶颈内径：22±1mm；颈高：24±2mm；壁厚：不小于1mm。
3． 底部不允许有结石、节瘤存在。"
	30
	个
	
	

	30602001205
	锥形瓶
	1． 规格：锥形，250ml。
2． 尺寸：瓶底直径：82±1mm；瓶全高：144±3mm；瓶身高110±2mm；小底径：57±1mm；瓶颈内径：30±2mm；颈高：34±2mm；壁厚：不小于1.2mm。
3． 底部不允许有结石、节瘤存在。
	60
	个
	
	

	30604000503
	广口瓶
	125mL
透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	100
	个
	
	

	30604000505
	广口瓶
	500 mL  透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	100
	个
	
	

	30604000604
	细口瓶
	250 mL  透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	10
	个
	
	

	30604000605
	细口瓶
	500 mL  透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	10
	个
	
	

	30604001101
	滴瓶
	30 mL  透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	100
	个
	
	

	30604001102
	滴瓶
	60 mL  透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	100
	个
	
	

	30604001111
	茶色滴瓶
	30 mL  黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶 帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	100
	个
	
	

	30604001112
	茶色滴瓶
	60 mL  黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶 帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	100
	个
	
	

	30605008401
	培养皿
	60 mm  玻璃薄厚均匀、耐高温高压
	100
	套
	
	

	30605008403
	培养皿
	90 mm  玻璃薄厚均匀、耐高温高压
	100
	套
	
	

	30603000603
	干燥器
	150mm
磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔
	1
	个
	
	

	30603007511
	干燥管
	U 型，Φ 15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽
	30
	个
	
	

	30603003101
	漏斗
	规格：60mm。
2． 漏斗口径：60mm±2mm；厚度：约2mm。
3． 漏斗：50mm±1mm；斗柄外径：Φ9mm－10mm；斗柄长60mm±5mm；漏斗角度：60º。
4． 口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。
5． 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。
	30
	个
	
	

	30603007112
	三通连接管
	Y 形，Φ 7 mm～Φ 8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	30
	个
	
	

	30603007302
	滴管
	100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm
	200
	支
	
	

	30603007405
	离心管
	规格尺寸：110mm采用透明玻璃制造，全长110±5mm，容量误差±0.2ml，外径17±0.5mm,,壁厚≥1mm，产品应符合GB/T 12414-1995　《药用玻璃管》的标准。
	30
	支
	
	

	30603009302
	玻璃钟罩
	格尺寸：1、Φ140mm×210mm， 色泽：正视无色。2、器边磨平，磨边高低差不大于3mm，不得有粘合缝空气边。磨砂面宽不小于10mm。圆度误差不超过4%。宽不小于0.4mm，长不大于器全长1/2，不得多于3条。3、应力：在偏光应力仪下，呈紫红色或扩散淡蓝色。
	2
	个
	
	

	30809000200
	载玻片
	规格尺寸：80*60*25mm  50片/盒，钠钙玻璃制品，符合 JB/T8230.3-1997
	10
	盒
	
	

	30809000300
	盖玻片
	18*18 钠钙玻璃制品， 50片/盒
	50
	包
	
	

	30603000101
	酒精灯
	150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过
1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	30
	个
	
	

	30199006701
	酒精喷灯
	容积250mL 座式、结构合理，制作精细、使用方便；2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成； 3、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小；4、仪器应密闭而无渗漏；5、灯壶加工精细，壶底无焊接 底座直径105mm,高130mm
	2
	个
	
	

	30605005102
	玻璃管
	Φ 5 mm～Φ 6 mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	1
	kg
	
	

	30605005203
	玻璃弯管
	Φ 7 mm～Φ 8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一
端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	0.5
	kg
	
	

	30605005301
	玻璃棒
	Φ 3 mm～Φ 4 mm，粗细均匀
	1
	kg
	
	

	30605000601
	试管夹
	1． 产品为竹制件。
2． 所用竹材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感。
3． 长度不小于160mm，宽度20mm，厚度20mm。
4． 试管夹闭口缝不大于1mm，开口距不小于25mm。闭口时两块夹片相合无明显不齐。
5． 试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落。
6． 试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。
	25
	把
	
	

	30605000701
	止水皮管夹
	规格尺寸：50*40mm "1． 产品用直径Φ3㎜的钢丝制成。应作防锈处理。
2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。
3． 产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。"
	25
	个
	
	

	30605003301
	陶土网
	功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土
	25
	个
	
	

	30605004101
	燃烧匙
	铜勺，勺Φ 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实
	25
	把
	
	

	30605004202
	药匙
	长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料
	25
	把
	
	

	30605006101
	橡胶塞
	000、00、0～10 号，白色，质地均匀
	1
	kg
	
	

	30605006203
	橡胶管
	外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性
	1
	kg
	
	

	30605007101
	试管刷
	Φ 12 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露
	30
	个
	
	

	30605007103
	试管刷
	Φ 18 mm  手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露
	30
	个
	
	

	30605008603
	研钵
	100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑
	30
	个
	
	

	30605009501
	记数载玻片（计数板）
	计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成
	25
	片
	
	

	30801005801
	枝剪
	高碳钢
	8
	把
	
	

	30801004401
	花盆
	材质：塑料  直径23.5*14cm
	15
	个
	
	

	30809003101
	种植工具包
	含铲子（长 30 cm～32 cm，宽 5.5 cm～8 cm）、耙子（长 30 cm～32 cm，宽 7.5 cm～8.5 cm）；铁质，软橡胶手柄
	13
	套
	
	

	30809003201
	种植辅助材料
	砾石、珍珠岩、腐殖土等
	15
	kg
	
	

	30809003301
	育苗盘
	材质：注塑一次成型 50孔穴盘  尺寸：chang540mm*宽度280mm 重量：100g
	25
	套
	
	

	30801006101
	水网
	网口内径 50 cm，网身长 145 cm，网目孔径≤1 mm
	5
	把
	
	

	30199010001
	保温桶
	1 L～2 L
	5
	个
	
	

	30311003600
	饲养笼
	规格尺寸：35*26*34cm 材质：金属铁丝 折叠式 饲养槽托盘为黑色
	1
	套
	
	

	30801010000
	鱼缸
	规格尺寸：底部直径250mm玻璃制品，大号
	5
	个
	
	

	30809001001
	昆虫针
	七种，即 00、0、1、2、3、4、5 号，00 号针最细，5 号针最粗
	13
	盒
	
	

	30801005701
	昆虫网
	网兜直径 25 cm～35 cm，网兜深 40 cm～60 cm
	13
	把
	
	

	30809001101
	昆虫盒
	透明塑料材质，高 6 cm～10 cm，带透气孔，盒盖可配放大镜
	13
	盒
	
	

	30309000901
	展翅板
	1.外形尺寸：不小于350×120×60mm；2.展翅板的两板面用木材制成，木材应经过脱脂干燥处理，表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺；并涂清漆，漆面光亮
	13
	个
	
	

	30809000400
	标记笔
	双头，油性墨水
	25
	支
	
	

	30809000900
	植物组织培养基试剂盒
	包含 MS 培养基和其他植物生长调节激素
	2
	套
	
	

	30809000801
	ABO 血型鉴定实验盒
	包含 4 种模拟血液样品（A 型、B 型、AB 型、O型），2 种模拟抗体（抗A 和抗 B），反应卡，塑料签，吸水纸
	13
	盒
	
	

	30773001001
	牛肉膏
	试剂
	500
	g
	
	

	30773002001
	蛋白胨
	试剂
	500
	g
	
	

	30706000101
	碘化钾
	试剂
	250
	g
	
	

	30704000201
	氯化钠
	试剂
	500
	g
	
	

	30707001501
	硫酸铜（蓝矾、胆矾）
	试剂
	500
	g
	
	

	30710000301
	碳酸氢钠
	试剂
	500
	g
	
	

	30715001101
	氢氧化钙（熟石灰）
	试剂
	500
	g
	
	

	30722030101
	甘油
	试剂
	500
	g
	
	

	30726005101
	柠檬酸钠
	试剂
	500
	g
	
	

	30733000201
	蔗糖
	试剂
	500
	g
	
	

	30734000101
	可溶性淀粉
	试剂
	500
	g
	
	

	30734010101
	琼脂
	试剂
	500
	g
	
	

	30733000101
	葡萄糖
	试剂
	500
	g
	
	

	30750000201
	酚酞
	试剂
	5
	g
	
	

	30750001101
	甲基绿
	试剂
	5
	g
	
	

	30750001001
	亚甲基蓝
	试剂
	5
	g
	
	

	30750003601
	溴麝香草酚蓝
	试剂
	10
	g
	
	

	30750001301
	胭脂红（洋红）
	试剂
	5
	g
	
	

	30751000101
	pH广泛试纸
	1～14
	25
	本
	
	

	30751003000
	尿糖试纸
	半定量或定性
	5
	盒
	
	

	30751009102
	定性滤纸
	快速，9 cm，80张
	10
	盒
	
	

	30751004000
	酒精试纸
	半定量或定性
	5
	盒
	
	

	30199004008
	生物显微镜
	1.总放大倍数：40X-640X。
2.观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。
3.目镜： H10X、H16X。物镜：消色差4X、10X、40X（弹）。
4.转 换 器：三孔转换器。载 物 台：固定金属方平台，尺寸110mm*110mm(±2mm)；
5.切片夹。
6.调焦机构：粗调范围50 mm，微调范围1.8-2.2 mm，有限位机构。
7.聚光镜：旋转光阑板，ф3.2mm、ф4mm、ф5mm、ф8mm、ф15mm。
8.光    源：平凹反光镜ф50mm。
	25
	台
	
	

	30199004704
	数码显微镜
	消色差物镜：4×、10×、40×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台；需外接电脑等其他设备（配套相关图像处理软件），拍照≥500 万像素，录像分辨率
≥720 p/30 fps
	1
	台
	
	

	30509390301
	字母装片
	“e”或“b”，多重染色
	60
	片
	
	

	30199004401
	双目立体显微镜
	放大倍数至少达到 40 倍，可配有显示屏，方便连接电脑、数码相机等外接设备，便于图像的传输保存
	4
	台
	
	

	30199005102
	放大镜
	手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍
	50
	个
	
	

	30199005502
	望远镜
	双筒，7×35
	25
	个
	
	

	30509202001
	口腔上皮细胞装片
	细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰
	60
	片
	
	

	30509005401
	洋葱鳞片叶表皮装片
	细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰
	60
	片
	
	

	30509003401
	蚕豆叶下表皮装片
	细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体
	60
	片
	
	

	30509106701
	草履虫接合生殖装片
	虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象
	5
	片
	
	

	30509106801
	草履虫分裂生殖
装片
	虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象
	5
	片
	
	

	30509106501
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡
	5
	片
	
	

	30409000101
	植物细胞模型
	以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构
	1
	件
	
	

	30409000102
	动物细胞模型
	示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构
	1
	件
	
	

	30409100401
	草履虫模型
	草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 尺寸：34.5*10.5cm
	1
	件
	
	

	30509003501
	植物细胞有丝分裂切片
	洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡
	60
	片
	
	

	30509109402
	单层扁平上皮装片
	取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮
	60
	片
	
	

	30509109502
	复层扁平上皮装片
	取材于幼小哺乳动物的食道或上颚，细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰
	5
	片
	
	

	30509200301
	纤维结缔组织切片
	腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞
	60
	片
	
	

	30509200401
	疏松结缔组织装片
	取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞
	60
	片
	
	

	30509200501
	骨骼肌纵横切
	取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等
	60
	片
	
	

	30509200601
	平滑肌分离装片
	取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞
	60
	片
	
	

	30509200702
	心肌切片
	取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞）
	60
	片
	
	

	30509200802
	运动神经元装片
	应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维
	60
	片
	
	

	30509104112
	竹节虫拟态标本
	1.标本以选用竹节虫目中除叶科以外的种类制作，示保护色和拟竹叶状、虫体应不小于70mm；
2.标本由一个竹节虫和一植株组成，虫体腹面向下，定位于植株上；
3.植株的颜色、形状以及主干的粗细应与虫体相似；
4.虫体前足应自然前伸，中后足支持身体；
5.标本应完整无缺、并保持自然色。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。
	1
	盒/块
	
	

	30299010201
	水质检测工具箱
	含水质测试笔、氨氮试剂、磷酸盐试剂、溶解氧试剂等
	2
	套
	
	

	30299010301
	空气质量检测仪
	可检测甲醛、PM2.5 等
	2
	台
	
	

	30299001201
	声级计
	测量范围 30~130dBA 
校准音源 94dB@1KHz 
准确度 ±1.5dB 
频率加权 A加权 
频率响应 31.5Hz~8KHz 
位数显示 4位数 
解析度 0.1dB 
背光功能 LCD背光 
电源 9V电池 
外形尺寸 57*36*149mm
	2
	台
	
	

	30509005301
	玉米种子纵切
	应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘
	60
	片
	
	

	30409000201
	根纵剖模型
	应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等41*10*10cm
	1
	件
	
	

	30509002501
	植物根尖纵切
	应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等
	60
	片
	
	

	30509002701
	顶芽纵切
	应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象
	60
	片
	
	

	30409000701
	桃花模型
	放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径250 mm±15 mm*高210mm、，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖
	13
	件
	
	

	30409000801
	小麦花模型
	PVC材质，小麦花模型附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高约30cm，放于支架上。大部小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。小穗示两片频片和3～5朵小花。示外稃、内稃、雄蕊（3个）、雌蕊（一个）和两个浆片。其他技术要求应符合JY196-1985
	2
	件
	
	

	30509004501
	花粉萌发装片
	示花粉粒和花粉管的结构
	5
	片
	
	

	30509004601
	百合子房切片
	应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构
	5
	片
	
	

	30509004701
	百合花药切片
	应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒
	5
	片
	
	

	30509004801
	荠菜幼胚切片
	纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构
	5
	片
	
	

	30509004901
	荠菜老胚切片
	纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构
	5
	片
	
	

	30409000401
	单子叶植物茎模型
	应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确36.5*35*11cm
	1
	件
	
	

	30409000501
	双子叶草本植物茎模型
	应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、
形成层各部位31*23*14.5cm
	1
	件
	
	

	30409000301
	导管、筛管结构模型
	1、产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管；2、符合JY296-87《导管、筛管结构模型技术条件》的规定；3、材料：环保硬质塑料；4、外形尺寸：环纹导管≥40*250mm、螺纹导管≥40*250mm、网纹导管≥500*250mm、孔纹导管≥600*250mm、筛管≥400*250mm。
	1
	件
	
	

	30509002901
	单子叶植物
茎横切
	应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织
	5
	片
	
	

	30509003001
	双子叶植物
茎横切
	取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等
	5
	片
	
	

	30509003101
	木本双子叶植物茎横切
	取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线
	60
	片
	
	

	30509002801
	南瓜茎纵切
	应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构
	60
	片
	
	

	30409000601
	叶构造模型
	1、产品为双子叶植物叶构造模型；长39cm，宽19cm，叶主脉处高15cm；
2、通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织；
3、在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖  面；
4、模型以蚕豆叶为参考材料；
5、各部细胞的形态结构、位置正确；
6、各部结构的颜色有区别；纵、横剖面的细胞对准确；
7、各缝处修饰自然、正确、牢固；
	1
	件
	
	

	30509003601
	松叶横切
	应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等
	5
	片
	
	

	30509003901
	蕨叶切片
	应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及维管束等；应至少显示 1 个完整的孢子囊群的纵切面
	5
	片
	
	

	30509005001
	迎春叶横切
	应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等
	60
	片
	
	

	30309000601
	植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器
	由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成
	13
	套
	
	

	30409204101
	人体半身模型
	PVC材质，少年模型，高420mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系，其他技术要求应符合JY158-1984
	1
	件
	
	

	30509201101
	胃壁切片
	应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等
	5
	片
	
	

	30509201402
	小肠切片
	应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等
	60
	片
	
	

	30409200601
	喉解剖模型
	应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征
	1
	件
	
	

	30409200701
	肺泡模型
	1． 产品高约40cm，固定于底座上。
2． 示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。
3． 肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。
4． 示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。
5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。
6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
7． 符合JY162—1984《肺泡放大模型技术条件》的规定，
8． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	件
	
	

	30409203001
	人体呼吸运动模型
	电动式，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统，应能模拟人体呼吸运动过程
	1
	件
	
	

	30409203101
	膈肌运动模拟器
	高度 250 mm±15 mm，宽度或直径 220 mm±15 mm，膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构
	1
	件
	
	

	30314000301
	肺活量计
	一、基本特性
    1.肺活量计该仪器广泛用于肺科和呼吸内科及教学体育医疗检测中对肺活量VC测量；
    2.产品由底座，水桶，浮动上、下支架；滑轮组，平衡锤，指针标尺，弦线，零位调节螺母，水平调节螺钉，放水阀；还有附件吹气口，螺纹连接软管，鼻夹等组成。材质为不锈钢或铝合金。
    3.使用可靠，调整简便。
二、 技术参数
    1.结构型式： 机械浮筒式。
    2.测定容积： 0～6L误差≤3%。
    3.外形尺寸： 300*270*630mm
    4.重量：     4kg。
	1
	台
	
	

	30509202401
	人血涂片
	染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象
	60
	片
	
	

	30509201301
	动静脉血管横切
	取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整
	60
	片
	
	

	30509201501
	肺血管注射切片
	能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网
	5
	片
	
	

	30509201601
	肾血管注射切片
	能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管
	5
	片
	
	

	30409200501
	心脏解剖模型
	三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口
	1
	件
	
	

	30409200502
	心脏解剖模型
	自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室
	13
	件
	
	

	30409202201
	心搏与血液循环模型
	动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭
	1
	件
	
	

	40201000201
	教学用血压计
	汞柱式，带听诊器
	13
	个
	
	

	30409201401
	男性泌尿生殖系统模型
	自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜
	1
	件
	
	

	30409201501
	女性泌尿生殖系统模型
	自然大
	1
	件
	
	

	30409201801
	肾单位、肾小体模型
	肾单位模型≥380mm×280 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等
	1
	件
	
	

	30509201201
	肾脏纵切
	应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜
	5
	片
	
	

	30409202901
	尿的形成动态模型
	应清晰显示 1 个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤过和重吸收的过程
	1
	件
	
	

	30409201601
	皮肤结构模型
	可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管
	1
	件
	
	

	30509200102
	人皮过毛囊切片
	应能看清表皮、真皮和皮下组织
	5
	片
	
	

	30509200202
	人皮过汗腺切片
	应能看清表皮、真皮和皮下组织
	5
	片
	
	

	30409200301
	眼球解剖模型
	1． 产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。
2． 通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。
3． 眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。
4． 眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。
	13
	件
	
	

	30409200401
	眼球仪
	由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成
	1
	件
	
	

	30409201202
	耳解剖模型
	1． 产品为放大六倍的成人耳模型，装置于底座上。
2． 整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构。
3． 外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构。
4． 示颈内动、静脉。
5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。
6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
7． 符合JY165—84《耳解剖放大模型技术条件》的规定。
8． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	件
	
	

	30409200801
	脑解剖模型
	自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位
	1
	件
	
	

	30509200902
	脊髓横切
	应能看清被膜、灰质和白质
	13
	片
	
	

	30509201001
	运动神经末梢
装片
	应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板
	25
	片
	
	

	30801010101
	橡皮锤
	膝跳反射用
	4
	把
	
	

	30409200201
	人体骨骼模型
	1． 产品为男性成年骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿势立于支架上。
2． 产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确。
3． 产品采用混合树脂制作，颜色应准确，无明显差别。
4． 符合JY159—84《人体骨骼模型技术条件》的规定。
5． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	件
	
	

	30409200202
	人体骨骼模型
	1700 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然
	1
	件
	
	

	30409202301
	人体肌肉模型
	模型为正常人体按比例缩小的全身骨骼肌模型，高为820mm。2． 产品用塑料材料制作，置于支架或硬质底座上。3.模型按成人直立运动姿势（右臂握拳，右膝半屈，左臂上举，左腿后蹬）缩小二分之一塑制而成，充分暴露人体浅层的金属肌肉
	1
	件
	
	

	30409202401
	肘关节活动模型
	附肩胛骨
	1
	件
	
	

	30509104402
	兔骨骼标本
	1.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎、十三块胸椎、七块腰椎、荐椎、十五至十八块尾椎、十三对肋骨和六块胸骨；
2.标本显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨九块、掌骨五块、指骨五个、骨盆、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨六块、骨四块、趾骨四个。30*8*12.5cm
	1
	盒
	
	

	30509104502
	鱼骨骼标本
	1.标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm；
2.标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨卸下，示头部的舌弓、鳃弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构，另附尾椎一条；
3.标本以自然形态安装定位，从左右两面显示中轴骨骼的头骨（包括颅骨和咽骨）、脊柱、肋骨；附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、臀髓骨和尾鳍骨（包括七块尾上骨、五块尾下骨和鳍条）；
4.骨骼以原位组装。
	1
	盒
	
	

	30509104602
	蛙骨骼标本
	标本盒由有机玻璃底座及透明有机玻璃罩组成，由螺丝固定连接而成，尺寸不小于13×9×9cm，蟾蜍体长为不小于8cm的成体；干制。生产厂家品牌需经商标注册，并持有品牌商标注册证书。
	1
	盒
	
	

	30509104702
	鸽骨骼标本
	1.标本由成熟家鸽制作；
2.标本以站立的自然态固装在底座上，多附颈椎一块；
3.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13～14块颈椎、5～6块胸椎、愈合荐椎（综荐骨）、6块尾椎、尾综骨、5对胸椎的肋骨（每条肋骨各包括椎肋和胸肋）胸骨和龙骨突出；
4.标本显示附肢骨骼的肩带（包括肩胛骨、乌喙骨和锁骨）肱骨、桡骨、尺骨、桡腕骨、尺腕骨、腕掌骨、三个指骨（其中第一指一节、第二指两节、第三指一节）、腰带（包括骼骨、坐骨和耻骨）、股骨、膝盖骨、胫跗骨（或胫骨）、腓骨、跗蹠骨；一块第一蹠骨和四个趾骨（其中第一趾二节、第二趾三节、第三趾四节、第四趾五节）。生产厂家品牌需经商标注册，并持有品牌商标注册证书。
	1
	盒
	
	

	30509201802
	卵巢切片
	应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透
明带等结构
	5
	片
	
	

	30509201702
	精巢切片
	应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等
	5
	片
	
	

	30509201901
	精子涂片
	应能看清精子头、颈和尾三部
	5
	片
	
	

	30509103912
	家蚕生活史标本
	1.由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成；按生活史顺序排列；
2.蚕体洁净，示气门、胸足三对、腹足四对，尾足一对及尾角；
3.茧两个，大小、色泽相似，一个示完整的外形，另一个纵剖示茧内的蛹，蛹体完整不变形，呈棕黄色，背面向下定位；
标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。
	1
	盒/块
	
	

	30509103612
	蝗虫生活史标本
	1.产品用东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作，示昆虫的不完全变态；
2.标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成；卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位；按生活史顺序排列；
3.卵不少于四粒并排列成行；
4.各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。
	1
	盒/块
	
	

	30509103712
	蜜蜂生活史标本
	1.产品用意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态，社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义；
2.产品由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母蜂房）、蜂蜡和蜂蜜；按生活史顺序排列；
3.卵、幼虫（以腹面向左定位）、蛹（以背面向下定位）、成虫（以腹面向下定位）浸制，各个标本分封或部分合封于小容器内；
4.母蜂腹部最长，并保持丰满，雄蜂腹部应粗壮，腹末圆；工蜂可显示其口器端部；各成虫的姿势应一致；
5.巢础和蜂巢应不小于30×50mm。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。
	1
	盒/块
	
	

	30509104012
	菜粉蝶生活史标本
	标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。
	1
	盒/块
	
	

	30509100911
	蛙发育顺序标本
	18.5*8.7*3cm  标本浸泡液体采用透明度高、无味、无害的新型液体浸制制作。液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂， 执行JY148标准。
	1
	瓶/块
	
	

	30509203101
	正常人染色体装片
	多重染色
	60
	片
	
	

	30509000902
	验证基因分离规律玉米标本
	标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5块玉米穗.标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。
	13
	套
	
	

	30509101211
	海葵标本
	标本浸泡液体采用透明度高、无味、无害的新型液体浸制制作。1.标本用营固着生活、体高不小于25mm（从口盘到基盘的垂直距离，不包括触手）的个体制作；
2.标本以体筒的任一面向衬板或以基盘固着于瓶底，口向上，示口、口盘、触手、体筒和基盘；
3.体筒应饱满，其上部稍向前倾斜；
4.触手伸展呈葵花状，触手因过长、过密遮盖口和口盘时应采取措施以保证口和口盘的显示或摇动容器时可隐见；
5.标本应完整无缺、并保持自然色；
6.整体浸制在密封包装的标本瓶内。11.3*8*4cm
	1
	瓶/块
	
	

	30509101311
	海蛰标本
	标本浸泡液体采用透明度高、无味、无害的新型液体浸制制作。1.标本用伞部直径不小于50mm的海蛰制作；
2.标本浮于容器内，示海蛰的伞部、腕部和附属器等；
3.伞部应充盈呈半球状；
4.腕部的边缘多褶皱；
5.口腕及伞的周缘保持完整，八条长的棒状附属器不得少于六条；
6.标本应完整无缺、并保持自然色；
7.整体浸制在密封包装的标本瓶内。11.3*8*4cm
	1
	瓶/块
	
	

	30509104802
	珊瑚标本
	白珊瑚制作而成。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。生产厂家品牌需经商标注册标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。
	1
	盒
	
	

	30509108201
	水螅带芽整体装片
	结构应清晰且典型
	5
	片
	
	

	30509106301
	水螅纵切
	触手处可见刺细胞，消化道剖面完整
	5
	片
	
	

	30509108301
	水螅过精巢横切
	应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔
	5
	片
	
	

	30509108401
	水螅过卵巢横切
	应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔
	5
	片
	
	

	30509106901
	囊虫装片
	应能看清头节上的 4 个吸盘和顶突部分的小钩
	5
	片
	
	

	30409100701
	血吸虫模型
	雌雄合抱，可拆装,53*23cm
	1
	件
	
	

	30509107001
	血吸虫雌雄合抱
装片
	应能看清雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等
	5
	片
	
	

	30509107101
	血吸虫雄虫装片
	应能看清雄虫体较短粗，虫体应形态正常、不扭曲
	5
	片
	
	

	30509107201
	血吸虫雌虫装片
	应能看清雌性虫体细长，后半部较粗，虫体应
形态正常、不扭曲
	5
	片
	
	

	30509101011
	蛔虫标本
	标本浸泡液体采用透明度高、无味、无害的新型液体浸制制作。1. 选用雌虫体长不小于200～350㎜，雄虫体长不小于150～250㎜的成虫制成，雌雄合装于一个容器中。2. 虫体应呈乳白色或微带红色，雌虫尾部尖直，雄虫尾部向腹面卷曲，雌雄均为前端开口，身体表面有角质层。3. 浸制标本容器、保护液应符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4. 标本保护液应基本注满容器，封口要严密牢固，绑缚在衬板上的虫体应呈丝状，牢固、不窜动。
	1
	瓶/块
	
	

	30509106401
	蚯蚓横切
	应能看清表皮、肌层、体腔等结构
	5
	片
	
	

	30409100501
	蚯蚓解剖模型
	一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统55*15cm
	1
	件
	
	

	30509105012
	节肢动物标本
	常见六种以上。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。
	1
	盒/块
	
	

	30509105112
	昆虫标本
	由常见8种昆虫组成。其中有益：蚂蚁、虎头蜂、家蚕额、土元；有害：长蝽、金龟子、硕蝽、暗黑鰓金龟子。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。
	1
	盒/块
	
	

	30509107601
	家蚊(雌)刺吸式
口器装片
	应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构
	5
	片
	
	

	30509110201
	蝶虹吸式口器
装片
	应显示盘卷的下颚外叶、下唇须，复眼和触角等结构
	5
	片
	
	

	30509110301
	蝗虫咀嚼式口器
装片
	应显示上唇、左上颚、右上颚、左下颚、右下颚、舌和下唇等结构
	5
	片
	
	

	30509100111
	鱼解剖标本
	标本浸泡液体采用透明度高、无味、无害的新型液体浸制制作。标本长度≥150mm鲫鱼或鲤鱼，标本右侧展示外形，做出切开展示内部器官和血管，技术要求应符合JY144-1982。
	1
	瓶/块
	
	

	30509100211
	蛙解剖标本
	标本浸泡液体采用透明度高、无味、无害的新型液体浸制制作。液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。执行JY145标准，
	1
	瓶/块
	
	

	30509100511
	鸽解剖标本
	标本浸泡液体采用透明度高、无味、无害的新型液体浸制制作。液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，执行JY146标准。
	1
	瓶/块
	
	

	30509100611
	兔解剖标本
	标本浸泡液体采用透明度高、无味、无害的新型液体浸制制作。兔沿腹中线切开，展示内部结构、器官和血管，技术要求应符合JY147-82 。
	1
	瓶/块
	
	

	30509101011
	苔藓类植物标本
	浸制 c 或包埋
	1
	瓶/块
	
	

	30509101111
	蕨类植物标本
	浸制 c 或包埋
	1
	瓶/块
	
	

	30509101211
	裸子植物标本
	浸制 c 或包埋
	1
	瓶/块
	
	

	30509101311
	被子植物标本
	棉、大豆、小麦和玉米四种，浸制 c 或包埋
	1
	瓶/块
	
	

	30509000611
	珍贵植物保色标本
	标本浸泡液体采用透明度高、无味、无害的新型液体浸制制作。标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，顶盖有可拧下来方便更换保存液的塑料螺丝，标本瓶尺寸不小于13×3.5×18.5cm；标本由3种组成；保色浸制保存。
	1
	瓶/块
	
	

	30509006701
	团藻装片
	团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况
	5
	片
	
	

	30509003701
	胞间连丝切片
	应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起
	5
	片
	
	

	30509000321
	褐藻类标本
	标本浸泡液体采用透明度高、无味、无害的新型液体浸制制作。海带等四种，大小适当，边缘整齐。标本采取保色处理工艺，透明树脂覆盖工艺制成，标本平整、严密、无空隙、无气泡。植物体形态自然，构造完美，色泽正常 ，发育良好。
	1
	瓶/块
/套
	
	

	30509000421
	红藻类标本
	标本浸泡液体采用透明度高、无味、无害的新型液体浸制制作。紫菜等四种，标本采取保色处理工艺，透明树脂覆盖工艺制成，标本平整、严密、无空隙、无气泡。植物体形态自然，构造完美，色泽正常 ，发育良好。
	1
	瓶/块
/套
	
	

	30409005101
	衣藻模型
	一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶绿体可以分离、拆卸
	1
	件
	
	

	30509006301
	衣藻装片
	应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构
	5
	片
	
	

	30509006601
	水绵装片
	结构应清晰且典型
	60
	片
	
	

	30509006501
	水绵接合生殖
装片
	应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕
	5
	片
	
	

	30409310101
	病毒模型
	放大 100 万倍，示噬菌体的解剖结构和特征
	1
	件
	
	

	30409310201
	细菌模型
	示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造
	1
	件
	
	

	30509300201
	细菌三型涂片
	示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态
	60
	片
	
	

	30509300301
	酵母菌装片
	应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体
	60
	片
	
	

	30509300101
	青霉装片
	应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、
孢子梗、孢子应无收缩
	60
	片
	
	

	30509300401
	曲霉装片
	应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊
和顶端的分生孢子
	60
	片
	
	

	30509300601
	黑根霉装片
	结构应清晰且典型
	5
	片
	
	

	30509300501
	伞蕈切片
	菌柄居中，菌褶、担子和担孢子不收缩
	5
	片
	
	

	40106000501
	酸奶机
	全自动，304 不锈钢或食品级塑料内胆
	1
	台
	
	

	30309003502
	果酒果醋发酵装置
	透明，最大容积 1 L，采用安全、环保材质，具水封及气泡限速装置
	13
	个
	
	

	30509109701
	蛔虫卵装片
	结构应清晰且典型
	5
	片
	
	

	30409203301
	护理人模型
	1700 mm；采用热塑弹性体混合胶材料，可支持心肺复苏（胸外按压、人工呼吸）等急救操作
	1
	件
	
	



























	31、初中物理实验箱配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	声现象
	一、实验箱规格描述
1、外形尺寸：箱体470×360×210mm，壁厚3mm；采用ABS阻燃性材料一次成型；手提翻盖式；最大承重50公斤；箱体四周圆润过渡角，不伤手设计，箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑；箱体背部采用蜂巢式加强筋设计。箱盖背面设有装箱清单卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原；
2、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜；
3、旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于携带和搬运。
二、主要配置
由数字噪音计、硬卡纸、音叉（256hz）、音叉（128hz）、一次性纸杯、橡皮筋、塑料手鼓、琴码、乒乓球（带圏钩螺丝）、棉线、蜡烛、火柴、回形针、共鸣盒、钢直尺、发音齿轮、发音齿轮底座、鹅卵石、电池盒、测试线、多功能组合支架（X型支座）、支撑杆、升降块、金属棒等组成。
三、功能和应用
可模拟演示实验：1.声音的产生；2.探究声音在固体、液体和气体中的传播条件；3.声音的响度；4.探究声音的响度与什么因素有关；5.探究声音的音调；6.利用声音传递能量；7.探究音调与频率的关系；8.噪声的控制实验等。
	7
	套
	
	
	[image: ]

	2
	光现象
	一、实验箱规格描述
1、外形尺寸：箱体470×360×210mm，壁厚3mm；采用ABS阻燃性材料一次成型；手提翻盖式；最大承重50公斤；箱体四周圆润过渡角，不伤手设计，箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑；箱体背部采用蜂巢式加强筋设计。箱盖背面设有装箱清单卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原；
2、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜；
3、旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于携带和搬运。
二、主要配置
由光具座、多功能光源、光源立杆、光学横杆-内螺纹、光学横杆-外螺纹、光具座滑块、凹透镜（F=-70mm）、凸透镜（F=+60mm）、凸透镜（F=+80mm）、凸透镜（F=+120mm）、镜片安装座、光具座刻度尺、硅胶塞、三棱镜、蜡烛、光屏、凹凸面镜（曲面镜）、水槽、光的反射折射演示器、面粉、直尺、黑皮光纤、玻璃棒、镜片支架、反光镜、茶色板、小孔板、F板、潜望镜、光学透镜组、近视眼与远视眼矫正原理卡片、透明网格纸等组成。
▲三、功能和应用
可模拟演示实验：1.光的直线传播实验；2.光在水中的传播；3.探究光反射时的规律；4.探究平面镜成像的特点；5.探究光折射时的特点；6.光的色散；7.凸凹透镜对光的作用；8.探究凸透镜成像的规律；9.探究凹透镜成像的规律；10.凹凸面镜的反射；11.凹凸面镜的成像；12.在凸透镜上的光径及焦距；13.凸透镜的成像特点；14.在凹透镜上的光径及焦距；15.凹透镜的成像特点；16.利用太阳光测量凸透镜焦距；17.光的漫反射；18.探究平面镜成像时像与物的关系；19.反射现象应用实验；20.无尽头灯廊；21.光纤与光波实验；22.照相机成像原理；23.放大镜成像原理；24.探究组合透镜及其成像原理；25.探究显微镜成像原理；26.近视眼与远视眼的矫正原理；27.光的合成；28.紫外线作用实验等。需提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告作为佐证。
	7
	套
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	3
	电路与电荷
	一、实验箱规格描述
1、外形尺寸：箱体470×360×210mm，壁厚3mm；采用ABS阻燃性材料一次成型；手提翻盖式；最大承重50公斤；箱体四周圆润过渡角，不伤手设计，箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑；箱体背部采用蜂巢式加强筋设计。箱盖背面设有装箱清单卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原；
2、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜；
3、旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于携带和搬运。
二、主要配置
由电流热效应模块、焦耳定律（1.5Ω）、焦耳定律（3Ω）、电池盒模块、电阻率模块、LED灯模块、灯座模块、定值电阻模块（5/10）、定值电阻模块（15/20）、单刀单掷开关、单刀双掷开关、未知电阻模块、电流表、电压表、香蕉插头U形端子（红）、香蕉插头U形端子（蓝）、滑动变阻器、丝绸布、毛皮、旋转架、硅胶管、灯珠、玻棒、橡胶棒、金属棒、箔片验电器、电池、2mm测试线20cm（红）、2mm测试线20cm（蓝）等组成。
三、功能和应用
可模拟演示实验：1.连接串联电路和并联电路；2.练习使用电流表；3.探究串联电路中各处电流的关系；4.探究并联电路中干路电路与各支路电流的关系；5.练习使用电压表；6.探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系；7.探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系；8.比较小灯泡的亮度；9.串联LED 和小灯泡；10.探究影响导体电阻大小的因素；11.练习使用滑动变阻器；12.探究电流与电压的关系；13.探究电流与电阻的关系；14.伏安法测电阻；15.测量小灯泡的电功率；16.摩擦起电实验；17.用验电器检验物体是否带电；18.探究电荷间的相互作用；19.电荷在导体中的定向移动；20.利用发光二极管判断电流的方向；21.演示电路的通路、断路和短路；22.设计简单的应用电路；23.电流的热效应实验；24.焦耳定律实验（探究影响电流热效应的因素）等。
	7
	套
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	4
	电与磁
	一、实验箱规格描述
1、外形尺寸：箱体470×360×210mm，壁厚3mm；采用ABS阻燃性材料一次成型；手提翻盖式；最大承重50公斤；箱体四周圆润过渡角，不伤手设计，箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑；箱体背部采用蜂巢式加强筋设计。箱盖背面设有装箱清单卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原；
2、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜；
3、旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于携带和搬运。
二、主要配置
由小磁针、香蕉插头导线、香蕉插头导线、香蕉插头U形端子、香蕉插头U形端子、铜管、铁芯、铁粉、螺线管演示器、检流计、滑动变阻器、光控模块、方形线圈、鳄鱼夹硬导线、电铃模块、电动机模型、电磁铁2、电磁铁1、电磁继电器模块、电池盒模块、灯座模块、灯珠、单刀单掷开关、大头针、玻璃烧杯、安培力演示器、U形磁铁、LED灯模块、条形磁铁、手摇发电机等组成。
三、功能和应用
可模拟演示实验：1.通电螺线管各处磁场分布；2.探究通电螺线管外部的磁场分布；3.安培定则（右手螺旋定则）判断通电螺线管的磁场方向；4.探究电流大小、线圈匝数对电磁铁磁性影响；5.磁场对通电导体的作用；6.探究电磁继电器的工作原理；7.练习使用电磁继电器-水位自动报警器；8.练习使用电磁继电器-电铃；9.了解直流电动机的构造及其原理；10.直流电动机的控制实验；11.探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件；12.蹄形磁体的磁场分布；13.条形磁体的磁场分布；14.手摇发电机等。
	7
	套
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	5
	机械与功
	一、实验箱规格描述
1、外形尺寸：箱体470×360×210mm，壁厚3mm；采用ABS阻燃性材料一次成型；手提翻盖式；最大承重50公斤；箱体四周圆润过渡角，不伤手设计，箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑；箱体背部采用蜂巢式加强筋设计。箱盖背面设有装箱清单卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原；
2、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜；
3、旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于携带和搬运。
二、主要配置
由多功能组合支架（X型支座）、支撑杆、升降块、金属棒、天平平衡尺、天平刻度板、天平指针、平衡螺丝、平衡螺母、金属钩码、圆桶测力计、金属棒（不锈钢棒）、棉线、运动小车、手拧螺丝、单滑轮、导轨支撑杆、导轨底座、轮轴、带绳钢球、棉线、动能与重力势能相互转化演示板、木块、斜坡连接件等组成。
三、功能和应用
可模拟演示实验：1.认识各类杠杆；2.探究杠杆的平衡条件；3.探究使用杠杆省功吗；4.探究定滑轮和动滑轮的特点；5.使用动滑轮是否省功；6.探究滑轮组的特点及其作用；7.斜面运动物体的受力分析；8.测量斜面提升物体所做的功；9.测量滑轮组机械效率实验；10.探究影响机械效率大小的因素；11.轮轴模型实验；12.动能和势能的相互转化实验；13.探究物体的动能跟哪些因素有关等。
	7
	套
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	6
	运动与力
	一、实验箱规格描述
1、外形尺寸：箱体470×360×210mm，壁厚3mm；采用ABS阻燃性材料一次成型；手提翻盖式；最大承重50公斤；箱体四周圆润过渡角，不伤手设计，箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑；箱体背部采用蜂巢式加强筋设计。箱盖背面设有装箱清单卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原；
2、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜；
3、旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于携带和搬运。
二、主要配置
由多功能组合支架（X型支座）、支撑杆、磁铁、单滑轮、导轨支撑座、导轨立杆、电子秒表、钢卷尺、钩码、不锈钢棒、金属球、游标卡尺、棉线、摩擦块、烧杯、升降块、实验小车、手拧螺母、水平仪、条形磁铁、铁丝、铜锤、外径千分尺、小球爬坡演示器、学生套尺、圆棒、弹簧测力计等组成。
三、功能和应用
可模拟演示实验：1.用刻度尺测量长度；2.用停表测量时间；3.测量不规则物体的长度；4.用钢卷尺测量物体；5.练习使用螺旋测微器；6.练习使用游标卡尺；7.力的相互作用实验；8.探究二力平衡的条件；9.用弹簧测力计测量力；10.判断重力的方向；11.探究重力大小与质量的关系；12.测量水平运动物体所受的滑动摩擦力；13.探究影响滑动摩擦力大小的因素；14.探究阻力对物体运动的影响；15.测量物体运动的平均速度；16.探究在弹性限度内弹簧伸长量与拉力大小的关系；17.小球爬坡实验；18.重心应用趣味实验-高空踏车；19.力的作用效果等。
	7
	套
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	7
	密度与浮力
	一、实验箱规格描述
1、外形尺寸：箱体470×360×210mm，壁厚3mm；采用ABS阻燃性材料一次成型；手提翻盖式；最大承重50公斤；箱体四周圆润过渡角，不伤手设计，箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑；箱体背部采用蜂巢式加强筋设计。箱盖背面设有装箱清单卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原；
2、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜；
3、旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于携带和搬运。
二、主要配置
由U型压强计固定件、U型压强计刻度板、多功能组合支架（X型支座）、支撑杆、阿基米德重物、玻璃棒、玻璃管、玻璃连通器、侧壁压强演示器、砝码、钩码、硅胶管（内3外5）、硅胶管（内6外8）、堵帽、胶头滴管、直尺、50ml量筒、铝块1、铝块2、铝块3、铝块4、马德堡半球、棉线、潜水艇球、色素、100ml烧杯、250ml烧杯、石块、食盐、托盘天平、微型压强器、橡皮筋、压强海绵、压强小桌、溢水杯、弹簧测力计、5ml注射器、60ml注射器等组成。
三、功能和应用
可模拟演示实验：1.用天平测量固体和液体的质量；2.量筒的使用方法；3.用量筒测量液体的体积；4.测量盐水和小石块的密度5.探究同种物质的质量与体积的关系；6.探究影响压力作用效果的因素；7.探究液体压强的分布及其特点；8.探究液体内部压强；9.连通器的原理及其应用；10.大气压的测量；11.证明大气压存在-马德堡半球实验；12.流体压强与流速的关系；13.探究浮力大小与哪些因素有关；14.测量铝块浸没水中所受的浮力；15.探究浮力大小跟排开液体所受重力的关系；16.盐水浮鸡蛋；17.潜水艇模型实验18.浮力的应用-制作浮力秤等。
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	8
	物态变化与内能
	一、实验箱规格描述
1、外形尺寸：箱体470×360×210mm，壁厚3mm；采用ABS阻燃性材料一次成型；手提翻盖式；最大承重50公斤；箱体四周圆润过渡角，不伤手设计，箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑；箱体背部采用蜂巢式加强筋设计。箱盖背面设有装箱清单卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原；
2、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜；
3、旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于携带和搬运。
二、主要配置
由弹簧测力计、无孔硅胶塞、万能夹、铁圈、塑料吸盘、大试管、试管、食用油、石棉网、石蜡、升降块、250ml烧杯、色素、青玻璃、气球、内聚力演示器、秒表、棉球、毛玻璃、空气压缩引火仪、金属钩码、胶头滴管、集气瓶、火柴、红水温度计、海波、碘升华管凝华管、不锈钢酒精灯、玻璃体温计、玻璃培养皿、玻璃表面皿、玻璃棒、多功能组合支架（X型支座）、支撑杆、50ml量筒等组成。
三、功能和应用
可模拟演示实验：1.扩散现象实验；2.探究影响扩散快慢的主要因素；3.探究分子间的作用力；4.演示玻璃板和液面间的作用力；5.物体内能的改变；6.内能转化为动能；7.用温度计测量水的温度；8.用体温计测量体温；9.自制温度计；10.比较不同物质吸热的情况；11.探究固体熔化时温度的变化规律；12.探究水沸腾时温度变化的特点；13.盐溶液的沸点；14.混合液体的温度；15.纸锅烧水；16.酒精涂在温度计的玻璃泡上观察读数的变化；17.液化与汽化实验；18.碘升华、凝华实验；19.模拟大自然水循环系统等。
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	9
	新能源
	一、实验箱规格描述
1、外形尺寸：箱体470×360×210mm，壁厚3mm；采用ABS阻燃性材料一次成型；手提翻盖式；最大承重50公斤；箱体四周圆润过渡角，不伤手设计，箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑；箱体背部采用蜂巢式加强筋设计。箱盖背面设有装箱清单卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原；
2、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜；
3、旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于携带和搬运。
二、主要配置
由LED灯模块、储能模块、电池盒模块、风力发电机模块、风罩套装、高速风机、硅胶管（内3外5）、剪刀、螺旋桨套装、氢能小车、氢氧储气罐套装、氢氧燃料电池模块、太阳能挡板套装、太阳能电池模块、万用表、2mm测试线20cm（红）、2mm测试线20cm（蓝）、橡胶帽、注射器20ml等组成。
三、功能和应用
可模拟演示实验：1.探究用太阳能电池发电带动用电器工作的实验；2.探究在不同阴影下太阳能电池的电压实验；3.探究由于光源入射角的不同太阳能电池产生的电压实验；4.探究太阳能电池的串联和并联实验；5.探究充电电池或电容对用电器的放电实验。6.探究由于旋翼类型不同决定风力发电机的电压问题；7.探究由于风力位置/角度的不同决定的风力发电机的电压问题；8.质子交换电解实验；9.氢氧发电实验；10.氢燃料电池驱动小车实验等。
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	10
	运动学实验轨道
	规格：1000×100×18mm；
材质：铝合金型材；
结构：左右底部三面滑槽，带单边标尺槽，滑槽内置专用螺母M6；工艺：拉模铝型材成型，细喷砂阳本色极化处理，端盖塑料注塑成型；
功能：为动力学系统提供运动平台，可完成教学实验中对动力学实验的所有实验需求以及拓展需要。
	7
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	11
	实验箱平板车
	1.结构：采用ABS材料，模具一体成型；整体540*490*120mm
2.背部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
3.四个万向轮固定点采用M10铜镶嵌件，铜镶嵌件四周环绕加固，增强实验箱平板车使用寿命，使万向轮固定点更加美观，实用。
4.平板车的前侧设计拉手，平板车上空置时，是演员可以轻易提放。
5.功能：实验箱平板车与实验箱结合，采用与实验箱组合相同的倒扣装置，可使实验箱体与实验箱平板车互相之间锁止，可堆叠多个实验箱，方便实验员移动实验箱，平板车不仅可以配合实验箱使用，实验员在准备实验器材仪器时，也可通过平板车来搬运，省时省力，更高效。
6.万向轮：实验箱平板车采用3寸医用静音万向轮，前轮带刹车，静音，耐磨，减震，行走灵活，不伤地板。
7.每套实验箱平板车都贴有对应学科名称，方便归类划分。
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	32、初中化学实验箱配置清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计
	参考图片

	1
	走进化学实验箱
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材
烧杯*1、镊子*1、透明玻璃板*2、弯头彩色塑料吸管*1、药匙*1、木棍*1、美工刀*1、普通蜡烛*2、、集气瓶*4、单孔橡胶塞*1、硅胶管*1、水槽*1、胶头滴管*1、试管*6、研钵*1、短直角玻璃导管*1、大试管*1、量筒*1。
三、活动项目                                                                                                                                                                                                           1.我们吸入的空气和呼出气体有什么不同；2.对蜡烛及其燃烧的探究；3.学会正确使用酒精灯；4.物质的加热；5.化学变化与物理变化；6.化学药品的取用；7.连接仪器装置；8.洗涤玻璃仪器。
四、附加配置及注意事项                                                                                                                                     1.需要供水，无供电需求；
2.无实验配套仪器需求；
3.自备耗材：1.稀盐酸（1：10）；2.稀盐酸（1：4）；3.水；4.酒精；5.氢氧化钠溶液；6.硫酸铜溶液；7.硫酸铜晶体。
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	2
	空气实验箱
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材
双孔硅胶塞*1、长直角玻璃导管*1、短直角玻璃导管*1、烧杯*1、玻璃棒*1、锥形瓶*1、棉球包*1、大玻璃试管*1、镊子*1、坩埚钳*1、药匙(大号)*1、砂纸*1、木条*4、燃烧匙*2、止水夹*1、单孔橡胶塞*1、集气瓶*5、60°玻璃导管*1、120°玻璃导管*1、硅胶管*1、铁丝*1、水槽*1、石棉绒*5。                                                                                                                                          三、活动项目
1.氧气的制取及性质实验；2.测定空气里氧气的含量；3.分解过氧化氢制氧气反应中二氧化锰的作用；4.氯酸钾加热分解；5.大象牙膏；6.观察不同物质在氧气中的燃烧。
四、附加配置及注意事项                                                                                                                                    1.无供水需求，无供电需求；
2.无实验配套仪器需求；
3.自备耗材：1.高锰酸钾；2.红磷；3.5%过氧化氢溶液；4.氯酸钾；5.30%的双氧水；6.洗洁精；7.饱和碘化钾溶液；8.硫粉；
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	3
	水实验箱
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材
普通漏斗*1、圆底烧瓶*1、蛇形冷凝管*1、蒸馏头*1、螺口温度计套管*1、锥形瓶*1、牛角管*1、乳胶管*2、小试管*2、量筒*1、胶头滴管*2、烧杯*2、玻璃棒*1、量筒*1、镊子*1、温度计*1、药匙*1、 滤纸*2、双调节万能夹*1、沸石*20。
三、活动项目                                                                                                                                                                                                      1.制取蒸馏水；2.区分硬水和软水；3.水的净化。
四、附加配置及注意事项                                                                                                                                  
1.需要供水，无供电需求；
2.无实验配套仪器需求；
3.自备耗材：1.硬水；2.肥皂水；3.软水；4.河水 ；
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	4
	物质构成的奥秘实验箱
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材
分液漏斗*1、平底烧瓶*1、单孔橡胶塞*1、烧杯*1、玻璃棒*1、培养皿*1、烧杯*2、胶头滴管*2、锥形瓶*1、硅胶管*1、集气瓶*1、25ml量筒*1、50ml量筒*1、棉球*1、电解水实验装置*1、24v电源*1、镊子*1、碘升华管*1、温度计*1、滤纸*2、小木条*1、水槽*1、中心有孔的板*1。
三、活动项目                                                                                                                                                                                                     1.探究分子的运动；2.探究水的组成；3.认识物质的三态转化；4.空中生烟；5.加热并观察碘的变化；6.实验室氢气的制取与收集；7.模拟分子间隔实验。
四、附加配置及注意事项                                                                                                                                  
1.无供水需求，需要供电；
2.无实验配套仪器需求；
3.自备耗材：1.浓氨水；2.蒸馏水；3.10％氢氧化钠溶液；4.冰块；5.浓盐酸 ；6.水；7.锌粒；8.稀硫酸；9.酒精；
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	5
	碳和碳的氧化物实验箱
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材
玻璃直导管*1、试管*2、广口瓶*1、锥形瓶*1、长颈漏斗*1、集气瓶*2、双孔橡胶塞*1、短直角玻璃导管*1、长直角玻璃导管*1、烧杯*1、玻璃棒*1、干燥管*1、单孔橡胶塞*2、研钵*1、烧杯*1、无孔硅胶塞*1、普通漏斗*1、颜料*1、棉球*2、镊子*1、蜡烛*1、注射器*1、胶头滴管*2、药匙*1、滤纸*1、木条*1、白色硅胶管*1、喷壶*1、乳胶管*1。
三、活动项目                                                                                                                                                                                                1.二氧化碳的制取及性质；2.活性炭、木炭的吸附性；3.用木炭还原氧化铜；4.二氧化碳灭火实验；5.二氧化碳水溶性实验；6.碳酸的生成与验证；7.一氧化碳还原氧化铁；8.鸡蛋入瓶。
四、附加配置及注意事项
1.无供水需求，无供电需求；
2.无实验配套仪器需求；
3.自备耗材：1.稀盐酸；2.清水；3.二氧化碳气体；4.冷却白开水；5.稀醋酸；6.石蕊浸泡后干燥的纸条；7.水；8.氧化铁；9.一氧化碳；10.煮熟的鸡蛋。
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	6
	燃料及其利用实验箱
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材
锥形瓶*1、分液漏斗*1、玻璃导管*1、烧杯*1、小试管*3、长直角玻璃导管*1、胶头滴管*2、大试管*1、单孔橡胶塞*1、120°玻璃导管*1、30 °玻璃导气管*1、研钵*1、集气瓶*1、玻璃棒*1、烧杯*2、双孔橡胶塞*1、短直角玻璃导管*1、镊子*1、温度计*1、滤纸*5、药匙*1、普通蜡烛*2、硅胶管*1、水槽*1。
三、活动项目                                                                                                                                                                                              1.燃烧条件的探究；2.自制简易灭火器；3.甲烷实验室制取及燃烧；4.灭火原理。
四、附加配置及注意事项                                                                                                                                      
1.无供水需求，无供电需求；
2.无实验配套仪器需求；
3.自备耗材：1.热水；2.白磷；3.红磷；4.氧气；5.浓盐酸；6.氢氧化钠；7.稀盐酸；8.纸槽。
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	7
	粉尘爆炸实验箱
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材
手推气球打气筒*1、粉尘爆炸装置*1、药匙(大号)*1、乳胶管(内径5mm外径7mm)*1.5米、火柴(纯白)*1、木棍*5、棉球(小号)*2、蒸发皿(直径60mm)*1。
三、活动项目                                                                                                            
1.粉尘爆炸
四、附加配置及注意事项                                                                                                                                  
1.无供水需求，无供电需求；
2.无实验配套仪器需求；
3.自备耗材：1.面粉；2.酒精。
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	8
	金属和金属材料实验箱
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材
玻璃直导管*1、长直角玻璃导管*1、双孔橡胶塞*1、乳胶管*1、研钵*1、试管*1、试管*6、量筒*1、烧杯*1、 电珠*2、2mm香蕉插头导线*2、2mm香蕉插头导线*2、双内磨口燃烧玻璃管*1、镊子*1、坩埚钳*1、试管夹*1、药匙*1、砂纸*1、 滤纸*5、小铁钉*5、铜片*1、铜丝*0.1、电池盒模块*1、双电珠模块*1、铝丝*0.1、铁片*1、铝片*1、黄铜片*1。
三、活动项目 
1.氧化铁的还原；2.探究金属的活动性顺序；3.探究铁制品锈蚀的条件；4.金属的物理性质和某些化学性质。                                                                                                                                                
四、附加配置及注意事项
1.无供水需求，无供电需求；
2.无实验配套仪器需求；
3.自备耗材：1.氧化铁；2.一氧化碳；3.稀盐酸；4.硝酸银溶液；5.硫酸铜溶液；6.硫酸铝溶液；7.蒸馏水；8.稀醋酸；9.电池；10.镁带；11.锌粒；12.稀硫酸；
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	9
	溶液实验箱
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材
量筒*1、玻璃表面皿*1、量筒*1、烧杯*3、胶头滴管*1、玻璃棒*1、无孔橡胶塞*1、试剂瓶*1、棉线 *1、镊子*1、温度计*3、试管刷*1、酒精灯三脚架*1、药匙*1、正方形卡纸*2、试管*4、标签纸*1。                                                                                                                                               三、活动项目 
1.一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制；2.氯化钠在水中的溶解；3.溶解时的吸热与放热现象；4.溶液的浓度；5.蔗糖的溶解；6.碘和高锰酸钾溶解性比较；7.乳浊液的形成和乳化现象；8.自制白糖晶体；9.生石灰与水反应放热；10.硝酸钾在水中的溶解。                                                                                                                                                         
四、附加配置及注意事项                                                                                                                                    1.无供水需求，无供电需求；
2.无实验配套仪器需求
3.自备耗材：1.蒸馏水；2.水；3.硝酸铵；4.氢氧化钠；5.无水硫酸铜；6.碘；7.汽油；8.高锰酸钾；9.洗洁精；10.开水；11.纸槽；12.硝酸钾。
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	10
	酸和碱实验箱（一）
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材                                   
量筒*1、烧杯*1、大试管*3、镊子*1、透明玻璃板*6、试管*8、胶头滴管*4、烧杯*7、长直角玻璃导管*3、短直角玻璃导管*3、小灯泡*2、2mm香蕉插头鳄鱼夹*1、试管刷*1、Ph试纸*1、药匙*1、点滴板*2、小木条*1、纱布*6、铁钉*2、试管架*1、单刀单掷开关*1、双电珠模块*1、蒸发皿*1、玻璃棒*1、2mm香蕉插头导线*3、2mm香蕉插头导线*2、2mm香蕉插头鳄鱼夹*1、小布片*1、电极固定板*1、电池盒模块*1、单孔橡胶塞*3。                                                                                                                                                    三、活动项目 
1.酸碱指示剂；2.酸、碱的化学性质；3.浓硫酸的腐蚀性；4.溶液的导电性；5.PH试纸的测定；6.土壤的酸碱性；7.碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙的性质探究。                                                                                                                                      
四、附加配置及注意事项                                                                                                                                   1.无供水需求，无供电需求；
2.无实验配套仪器需求；
3.自备耗材：1.白醋；2.白纸片；3.电池；4.胡萝卜；5.酒精；6.硫酸铜溶液；7.浓硫酸；8.苹果汁；9.牵牛花；10.氢氧化钠溶液；11.稀硫酸；12.稀盐酸；13.月季花；14.蒸发皿；15.蒸馏水；16.植物叶子；17.紫甘蓝（紫色包心）。
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	11
	酸和碱实验箱（二）
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材
玻璃棒*1、玻璃片*1、短直角玻璃导管*1、胶头滴管*1、量筒*1、镊子*1、烧杯*4、小试管*6、长直角玻璃导管*1、药匙*1、乳胶管*1、单孔橡胶塞*1。
三、活动项目 
1.自制酸碱指示剂；2.盐酸和氢氧化钠反应；3.碳酸钠溶液与盐酸反应；4.氯化钡溶液与氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液反应；5.鉴别氢氧化钠与碳酸钠、氢氧化钙与氢氧化钠、碳酸钠与氢氧化钙；6.硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液的反应。                                                                                                                                                         
四、附加配置及注意事项                                                                                                                                   1.无供水需求，无供电需求；
2.无实验配套仪器需求；
3.自备耗材：1.硫酸铜溶液；2.草木灰水；3.橙汁；4.番茄汁；5.肥皂水；6.牛奶；7.苹果汁；8.汽水；9.氢氧化钠；10.氢氧化钠溶液；11.土壤 ；12.唾液；13.稀醋酸；14.稀硫酸；15.稀盐酸；16.洗洁精；17.蔗糖水；18.蒸馏水；19.自来水。
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	12
	盐、化肥和有机合成材料实验箱
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材
量筒*1、烧杯*3、小试管*5、普通漏斗*1、蒸发皿*1、玻璃表面皿*6、研钵*1、玻璃棒*1、胶头滴管*1、镊子*1、坩埚钳*1、滤纸*3、试管夹*1、药匙*1、标签纸*1、花盆*3。                                                                                                                                     三、活动项目 
1.区分氮肥、磷肥和钾肥的方法探究；2.农药、化肥的作用；3.有机合成材料的热塑性与热固性；4.粗盐的提纯。                                                                                                                                                     
四、附加配置及注意事项
1.无供水需求，无供电需求；
2.无实验配套仪器需求；
3.自备耗材：1.氯化铵固体；2.氯化钾固体；3.清水；4.水藻；5.玉米苗 ；6.5％的有机磷农药；7.5％的鱼藤酮农药；8.水；
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	13
	物质的变化实验箱
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材
量筒*1、烧杯*1、小试管*2、大试管*1、研钵*1、玻璃棒*1、玻璃导管*1、胶头滴管*1、2mm香蕉插头鳄鱼夹*1、2mm香蕉插头鳄鱼夹*1、烧杯*2、锥形瓶*1、镊子*1、温度计*1、透明玻璃板*1、坩埚钳*1、药匙*1、砂纸*1、盐桥*1、小气球*1、小铁钉*5、铜片*1、锌片*1、2mm香蕉插头导线*1、2mm香蕉插头导线*1、单孔橡胶塞*1、检流计*1。                                                                                                                                                 三、活动项目 
1.红磷燃烧前后质量的测定与对比；2.盐酸与碳酸钠反应前后质量的变化；3.镁条燃烧质量的变化；4.复分解反应的条件；5.铁钉与硫酸铜溶液反应前后质量的测定与对比；6.化学反应中的能量变化；7.加热碱式碳酸铜；8.原电池；9.水蒸气的液化；10.研磨硫酸铜晶体。                                                                                                                                                               
四、附加配置及注意事项                                                                                                                                 1.无供水需求，无供电需求；
2.无实验配套仪器需求
3.自备耗材：1.红磷；2.热水；3.稀盐酸；4.镁带；5.氢氧化钠溶液；6.氯化钡溶液；7.硫酸铜溶液；8.八水合氢氧化钡晶体；9.氯化铵固体；10.蒸馏水；11.水；12.纸槽。
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	化学配套仪器实验箱
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。
二、主要配置及用材
铁架台立杆*2、铁架台横杆*2、铁架台底座*4、升降块*3、万能夹*2、铁圈*1、铁圈*1、酒精灯*1、称量纸*1、托盘天平*1、石棉网*1、试管架*1、火柴*1等。
三、活动项目 
配套器材实验箱是配合其他实验箱完成相关的实验项目。
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	化学实验资源包
	初中化学实验资源包涵盖实验课程、实验指导视频两大部分，由名校名师制作编辑，可以与不同版本教材章节对应。
实验课程覆盖新课标全部必做实验及拓展实验，提供实验原理、知识要点难点指导、器材准备、实验步骤、实验记录、实验分析与结论、实验注意事项、实验评价与建议、实验拓展与延伸等版块，为实验教学提供全方位的指导。实验课程内容与实验配置器材完全一致，便于师生高效的完成指导与学习。
实验视频与实验课程同步，视频内容涵盖实验课程全部版块，视频演示器材与配置器材完全能一致。实验视频还原真实实验教学场景，可直接用于实验备课与实验教学，充分展示实验的真实性。视频内容包含：实验主题、实验目的、器材介绍、实验的操作与演示、实验现象分析与总结、实验注意事项等内容。
	1
	套
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	16
	实验箱平板车
	1.结构：采用ABS材料，模具一体成型；整体540*490*120mm
2.背部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
3.四个万向轮固定点采用M10铜镶嵌件，铜镶嵌件四周环绕加固，增强实验箱平板车使用寿命，使万向轮固定点更加美观，实用。
4.平板车的前侧设计拉手，平板车上空置时，是演员可以轻易提放。
5.功能：实验箱平板车与实验箱结合，采用与实验箱组合相同的倒扣装置，可使实验箱体与实验箱平板车互相之间锁止，可堆叠多个实验箱，方便实验员移动实验箱，平板车不仅可以配合实验箱使用，实验员在准备实验器材仪器时，也可通过平板车来搬运，省时省力，更高效。
6.万向轮：实验箱平板车采用3寸医用静音万向轮，前轮带刹车，静音，耐磨，减震，行走灵活，不伤地板。
7.每套实验箱平板车都贴有对应学科名称，方便归类划分。
	1
	个
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	33、初中生物实验箱配置清单

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合计
	产品图片

	1
	生物体的结构层次
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。                                                                                                                                                                                                                                                                                            二、主要配置及用材                                       
纱布*1、带灯放大镜*1、镊子*1、解剖针*1、300ml烧杯*3、培养皿*3、胶头滴管*5、吸水纸*100、、单筒高倍望远镜*1、双面刀片*1、牙签*1、玻璃棒*1、棉球包(5个)*1、根尖纵切永久装片*1、100ml烧杯*1、美工刀*1、南瓜茎横切片*1、生物的结构层次样册*1、单层扁平上皮装片*1、小肠永久切片*1、疏松结缔组织装片*1、血液涂片*1、平滑肌分离装片*1、骨骼肌纵切*1、心肌切片*1、运动神经元装片*1、人体四类基本组织挂图*1、托盘*1、电子秒表*1、黑玻璃板*1、透明板*1、小铁铲*1、竹夹子*1、化学标签(195*115mm)*1、带盖玻璃瓶*1。                                                                                                                                                 
三、活动项目 
 1.制作并观察洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片；2.制作并观察人的口腔上皮细胞临时装片；3.观察草履虫；4.观察洋葱根尖细胞分裂的切片；5.观察、制作动植物细胞模型；6.植物的组织观察；7.认识绿色开花植物体的结构层次；8.观察人体的几种基本组织；9.认识人体的结构层次；10.探究影响鼠妇（或蚯蚓、蚂蚁等）行为和分布的环境因素；11.探究非生物因素对植物和霉菌等生物的影响；12.调查校园、公园或农田等环境中的生物种类；13.制作小型生态瓶。                                                                                                                                                                                                                四、附加配置及注意事项
1.需要供水供电；2.自备：1.清水；2.洋葱鳞片叶；3.新鲜黄瓜；4.黑藻或苦草；5.牛奶；6.牛肉汤；7.恒温培养箱；8.培养好的洋葱根尖；9.质量分数15%的盐酸；10.体积分数为95%的酒精；11.勺子；12.电磁炉；13.锅；14.橙子；15.龙眼；16.绿豆；17.塑料食品袋；18.红枣；19.完整的油菜植株；20.20只鼠妇；21.湿土；22.干土；23.12条蚯蚓；24.多株大小相似的青菜；25.两个相同的花盆；26.喷水壶；27.适合青菜生长的土壤；28.面包；29.恒温箱；30.调查表；31.照相机。
3.需要配套生物显微镜套装实验箱使用
	箱
	7
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	2
	生物的多样性
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        二、主要配置及用材                                                                                                                                             
纱布*1、字母“e”装片*1、带灯放大镜*1、载玻片*1、盖玻片*1、镊子*1、解剖针*1、300ml烧杯*2、培养皿*4、胶头滴管*2、吸水纸*1、棉球包*1、竹夹子*1、化学标签*1、直尺*1、解剖剪*1、团藻装片*1、水绵装片*1、胞间连丝切片*1、水绵接合生殖装片*1、细菌三型涂片*1、酵母菌装片*1、青霉装片*1、曲霉装片*1、棉签*1。                                                                                                                                                                                    三、活动项目                                                                                                                                                                                                    1.观察蚯蚓；2.鸟适于飞行的形态结构特点；3.观察藻类、苔藓、蕨类和种子植物；4.认识校园内的植物并挂分类标识牌；5.观察病毒、细菌和真菌；6.探究微生物的生活环境；7.制作孢子印；8.观察酵母菌和霉菌。                                                                                                                                                                                      四、附加配置及注意事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.需要供水供电;2.自备：1.新鲜橘皮；2.A4白纸；3.清水；4.活蚯蚓、糙纸；5.活家鸽、鸟笼；6.藻类、苔藓、蕨类和种子植物等代表性的植物；7.照相机、A4纸；8.病毒、细菌和真菌相关视频；9.牛肉汁；10.新鲜蘑菇、A4白纸。
3.需要配套生物显微镜套装实验箱使用
	箱
	7
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	3
	生物与环境
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     二、主要配置及用材                                                                                                                                  
培养皿*2、胶头滴管*4、50ml样品瓶*4、100ml烧杯*4、化学标签*1、PH试纸*1、水质TDS检测笔*1、空气质量检测仪*1。                                                                                                                                                                       三、活动项目                                                                                                                                                                                            1.模拟探究“ 酸雨 ”的危害；2.测试水环境、空气、声环境等，调查认识人类活动破坏或改善生态环境的实例。                                                                                                                                                                             四、附加配置及注意事项                                       
1.供水不供电;2.自备：清水、小麦种子、幼苗
	箱
	7
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	4
	植物的生活
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。                                                            
二、主要配置及用材                 
纱布*5、带灯放大镜*1、镊子*1、解剖针*1、300ml烧杯*2、培养皿*2、胶头滴管*2、双面刀片*1、玻璃棒*1、根尖纵切永久装片*1、100ml烧杯*2、美工刀*1、化学标签*1、解剖刀*1、顶芽纵切*1、锥形瓶*1、单子叶植物茎横切*1、木本双子叶植物茎横切*1、南瓜茎纵切切片*1、 
三、活动项目                                                                                                                                                                                                1.观察种子的结构；2.观察种子萌发过程中的形态结构变化；3.探究种子萌发的条件；4.测定种子的发芽率；5.观察植物的根毛和根尖结构；6.观察植物的芽结构；7.解剖和观察花的结构；8.观察茎的结构和输导功能；9.观察导管和筛管；10.探究植物细胞的吸水和失水；11.制作并观察叶片横切片的临时切片；12.观察植物的蒸腾失水现象；13.观察比较土壤浸出液培养的植物幼苗；14.探究植物光合作用产生的气体是氧气；15.探究植物的光合作用需要二氧化碳；16.探究植物光合作用的条件、原料和产物；17.探究植物呼吸作用的原料和产物；18.探究植物对空气温度和湿度的影响；19.设计校园绿化方案。                                                                                                                                                                              四、附加配置及注意事项 
1.需要供水供电；2.自备：1.蒸馏水；2.浸泡过的蚕豆种子、浸软的玉米种子；3.大豆（玉米）种子、细沙若干；4.小麦种子（或水稻、绿豆等其他植物的种子）、水、餐巾纸；5.带有顶芽的杨柳（或其它的植物）的枝条；6.某种形体较大的完全花（如桃花）、A4白纸；7.一枝百合花或一段芹菜；8.新鲜的萝卜、清水；9.一株生长旺盛的盆栽植物；10.土壤浸出液、玉米幼苗；11.清水、金鱼藻；12.25%的氢氧化钠溶液、萝卜块、天竺葵；13.盆栽的天竺葵、黑纸片、清水；14.萌发的种子、煮熟的种子、保温瓶*2；15.伞；16.A4白纸。
3.需要配套生物显微镜套装实验箱使用
	箱
	7
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	5
	人体生理与健康
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。                                                                                                                                                                                                                                                                                  
二、主要配置及用材                                                                                                                                             纱布*1、镊子*1、培养皿*2、胶头滴管*6、吸水纸*1、棉球包*1、剪刀*1、100ml烧杯*2、平口试管*3、平口试管*6、试管架*1、500ml烧杯*1、止水夹(小)*2、250ml锥形瓶*2、不锈钢酒精灯*1、酒精灯三脚架*1、石棉网*1、双孔硅胶塞*2、90°长直角玻璃导管*2、90°短直角玻璃导管*2、乳胶管*0.3。                                                                                                                                                                                三、活动项目
1.探究常见食物中的营养成分(如蛋白质、淀粉、脂肪、无机盐等)和能量；2.探究食物在口腔内的化学性消化；3.测量淀粉和葡萄糖通过透析袋的差异；4.观察人体的消化系统；5.观察胃壁和小肠壁的微观结构；6.设计健康生活的一周计划；7.观察呼吸系统的主要组成结构；8.模拟膈肌的运动，演示呼吸过程；9.测量肺活量；10.验证人体呼出气体中含有较多的二氧化碳；11.观察人血涂片；12.观察小鱼尾鳍内血液流动；13.观察心脏的结构；14.观察各种血管结构；15.观察水蚤的心脏跳动；16.探究运动对心率的影响；17.测量血压；18.模拟“血型鉴定”；19.观察泌尿系统；20.观察尿液形成过程；21.观察皮肤（包括汗腺）结构；22.观察神经系统的组成和结构；23.观察某些反射活动（如膝跳反射）；24.训练小动物建立某种条件反射；25.测定人的反应速度；26.观察人体对外界环境的感觉器官（如眼球、耳）的结构；27.皮肤感受“冷”“温”刺激实验；28.探究甲状腺激素对动物（如蝌蚪）发育的影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                        
四、附加配置及注意事项                                                                                                                                                 1.供水供电；2.自备：饭粒（或馒头、面包的碎屑）、鸡蛋清、花生种子、食用油、水；2.新鲜馒头、凉开水；3.猪胃（即猪肚）、猪小肠、清水；4.新鲜猪肺；5.消毒酒精；6.尾鳍色素少的活的小鱼；7.猪或羊的新鲜心脏；8.标准A、B型血清、75％酒精；9.小狗、饲料；10.体长20 m m 蝌蚪30只、金鱼藻12条。
3.需要配套生物显微镜套装实验箱使用
	箱
	7
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	6
	遗传与进化
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。                                                                                                                                                                                                                                                         
二、主要配置及用材                                                                                                                                             
纱布*1、带灯放大镜*1、镊子*1、培养皿*1、牙签*1、美工刀*1、解剖刀*1、直尺6220*1、A4记录夹*1、女性生殖系统图*1、男性生殖系统图*1、21天鸡蛋孵化过程图册*1、解剖剪*1、嫁接膜*1、花木剪刀*1、正常人染色体装片*1、帆布折叠水桶*2、彩球*20、彩球*20、2B铅笔*1、坐标纸*4。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    三、活动项目                                                                                                                                                                                                 1.观察人的生殖系统、精巢、卵巢切片；2.观察昆虫和蛙的生活史标本；3.饲养家蚕，观察家蚕的生殖与发育；4.观察鸡卵的结构；5.孵化鸡卵，观察孵化全过程；6.观察果实和种子并探究其适应传播的结构；7.植物的扦插和嫁接；8.观察人染色体；9.模拟精子和卵细胞的随机结合；10.探究花生果实大小的变异；11.观察性状遗传规律。                                                                                                                                                            四、附加配置及注意事项                                                                                                                                                        1.需要供水供电；2.自备：1.小桶、蚕卵、桑叶、蚕茧；2.孵化的不同时期的鸡蛋；3.孵化箱、鸡蛋；4.各类成熟的果实或种子、纸；5.一盆薄荷、一盆蟹爪兰、一盆仙人掌等；6.大、小两个品种的花生果实。
3.需要配套生物显微镜套装实验箱使用
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	生物学与社会·跨学科实践
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     二、主要配置及用材                                                                                                                                                      
纱布*1、带灯放大镜*1、300ml烧杯*2、培养皿*4、胶头滴管*5、玻璃棒*1、美工刀*1、化学标签*1、保鲜袋*4、平口试管*5、1000ml烧杯*1、止水夹*2、500ml锥形瓶*1、气球*1、不锈钢酒精灯*1、无孔硅胶塞*1、双孔硅胶塞*1、90°长直角玻璃导管*1、90°短直角玻璃导管*2、玻璃直导管*1、乳胶管*1、棉球包*1、10ml量筒*1、研钵*1一次性针筒/注射器*1、电动榨汁机*1、泡菜坛*1、上下口抽滤瓶*1、250ml集气瓶*1。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             三、活动项目                                                                                                                                                                                          1.演示发酵现象；2.制作米酒；3.制作酸奶；4.果酒果醋的制作；5.腐乳的制作；6.探究食物腐败的原因和保存的方法；7.制作沼气发酵装置。                                                                                                                                                                                  四、附加配置及注意事项                                                                                                                                                     1.需要供水无需供电;2.自备：1.勺子；2.温开水；3.糯米1500克，蒸锅、筷子、毛巾、干净的脸盆；4.新鲜纯牛奶、乳酸菌、恒温箱；5.新鲜水果苹果、葡萄、梨等、恒温箱；6.豆腐、粽叶、酒（黄酒、米酒等）、香辛料（花椒、胡椒、八角、桂皮、姜、辣椒等）、高压锅；7.澄清的牛肉汤。
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	初中生物配套实验仪器
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        二、主要配置及用材                                                                                                                                             
载玻片(载玻片7101，50片/盒)*1、盖玻片(盖玻片22*22,100片/盒)*1、目镜（带测微尺）(23.2mm)*1、专业生物显微镜（XSP系列1600X)。                                                                                                                                                                                     三、活动项目                                                                                                                                                                                                    配合其他实验箱完成相关的实验项目
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	生物条件探究
	一、实验箱规格：470*360*204mm
箱体材质：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠时相互锁紧，方便运输。箱体底部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性，箱体四周采用方格型加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
箱体内部结构：每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。。                                                                                                                                                                                                                                                                                 
二、主要配置及用材                                                                                                                                             
纱布*1、镊子*1、解剖针*1、吸水纸*100、捕虫网*1、养虫罐*1、300ml烧杯*1、培养皿*1、胶头滴管*3、50ml样品瓶*2、字母“e”装片*1、单筒高倍望远镜*1。                                                                                                                                                  
三、活动项目 
1.认识显微镜的结构，练习使用显微镜 ；2.观察微小生物体及其细节结构 ；3.观察生物的特征 。                                                                                                                                                 
四、附加配置及注意事项
1.需要供水供电；2.自备：新鲜橘皮，A4白纸，清水，照相机；3.需要配套生物显微镜套装实验箱使用
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	实验箱平板车
	1.结构：采用ABS材料，模具一体成型；整体540*490*120mm
2.背部采用菱格状加强筋，符合加强筋设计原理，体现产品美观性，实用性，增强产品的结构性。
3.四个万向轮固定点采用M10铜镶嵌件，铜镶嵌件四周环绕加固，增强实验箱平板车使用寿命，使万向轮固定点更加美观，实用。
4.平板车的前侧设计拉手，平板车上空置时，是演员可以轻易提放。
5.功能：实验箱平板车与实验箱结合，采用与实验箱组合相同的倒扣装置，可使实验箱体与实验箱平板车互相之间锁止，可堆叠多个实验箱，方便实验员移动实验箱，平板车不仅可以配合实验箱使用，实验员在准备实验器材仪器时，也可通过平板车来搬运，省时省力，更高效。
6.万向轮：实验箱平板车采用3寸医用静音万向轮，前轮带刹车，静音，耐磨，减震，行走灵活，不伤地板。
7.每套实验箱平板车都贴有对应学科名称，方便归类划分。
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