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[bookmark: _Toc165205794]第一章  投标邀请
受江苏财会职业学院的委托，连云港市公共资源交易中心就江苏财会职业学院数智财经产教融合实践中心信息化设备及配套设施采购与安装项目（项目编号JSZC-320700-JZCG-G2026-0061）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
江苏财会职业学院数智财经产教融合实践中心信息化设备及配套设施采购与安装招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年8月26日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0061
项目名称：江苏财会职业学院数智财经产教融合实践中心信息化设备及配套设施采购与安装
预算金额：355万元 
采购方式：公开招标
采购需求：为进一步深化财经商贸类专业产教融合，夯实专业数智化转型实践育人平台支撑，学院将行健楼一、二层设计改造为数智财经产教融合实践中心，具体包括大数据运营中心、大数据选品中心、港城优品馆、数智直播工坊、数智兴商未来工场、金融科技、数财工坊、数字孪生实训及人工智能空间等功能区域。现需采购与安装以上各功能区域所需要的数字化、智能化设备及配套设施，主要包括网络综合布线、广播、视频监控、云桌面终端（胖终端）、LED大屏、智能交互一体体、电商直播设备及配套桌椅等。具体要求详见第四章采购需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：合同签订后25天内完成安装调试，达到预期效果。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月26日9:00:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：江苏财会职业学院
地    址：江苏省连云港市海州区春晖路8号
联 系 人：陈士俊
联系电话：0518-85899692
2.采购代理机构信息
名    称：连云港市公共资源交易中心
地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼420室
联 系 人：孔庆阳
联系电话：0518-82256586
3.项目联系方式
项目联系人：孔庆阳
电      话：0518-82256586



[bookmark: _Toc165205795]第二章  投标人须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。
10.暗标编制要求
10.1.本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
10.2.方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。
11、投标文件的语言及度量衡单位
11.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
11.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
12、投标文件的构成
12.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
12.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
12.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
13、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
13.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
13.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
13.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
14、投标分项报价表
14.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
14.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
14.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
15、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
15.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
15.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
16、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
16.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
16.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
16.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
17、投标函和开标一览表
17.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
17.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
18、投标有效期
18.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
18.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
19、电子投标文件的递交
19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
20、投标截止时间
20.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
20.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
21、投标文件的拒收
21.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
22、投标文件的撤回和修改
22.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
22.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
22.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
23、开标
23.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
23.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
23.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
23.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
24、评标委员会
24.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。
24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
25、评标过程的保密与公正
25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
26、投标文件的澄清
26.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
26.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
26.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
27、对投标文件的审查
27.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
27.1.1 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
27.1.3政府采购异常低价审查：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价50%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×50%；
4.评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评委会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评委会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评委会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评委会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
27.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
27.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
27.6 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
28、无效投标条款和废标条款
28.1 无效投标条款：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
28.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
28.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
28.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
29、确定中标单位
29.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
29.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
30、中标通知书
30.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31、履约保证金
31.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
31.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
31.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
31.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
31.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
32、签订合同
32.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、合同标的的追加
33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34、政府采购履约资金扶持政策
34.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
35、询问
35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。
36、质疑提出
36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
36.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
37、质疑函的受理和答复
37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
37.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
37.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
37.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
37.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
九、政府采购政策功能
38、促进中小企业发展
38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
38.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
39、采购本国产品的支持政策
39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
40、支持绿色发展
40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
41、政府采购需求标准
本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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连云港市政府采购货物买卖合同



项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：


使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：（供应商）
乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1）采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：    规格型号：    
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
关键部件：    品牌：    型号：
关键部件：    品牌：    型号：
关键部件：    品牌：    型号：
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：
¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商
¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否
（7）合同是否分包：¨是  ¨否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业
¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
国别：    品牌：    规格型号：
¨否
    （10）是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
是否涉及绿色产品：
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是  ¨否  ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否
收取履约保证金形式：
收取履约保证金金额：
履约担保期限：
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
4. 合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：
¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自        生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：     年  月  日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	开户名称
	

	
	开户银行
	

	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1 合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过最终验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1 质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1 合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2 合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
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第1.2（7）项
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	第二节
第4.4款
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	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为        ；
（2）向        人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	




[bookmark: _Toc165205797]第四章  采购需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：
工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
软件和信息技术服务业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策
3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。
3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.本项目核心产品为：云桌面终端2。

	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	16口交换机：
1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥120Mpps；
2、固化10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个；

	2
	24口交换机：
1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+光接口≥4个；

	3
	48口交换机：
1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥200Mpps；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+光接口≥4个；

	4
	透明汇聚：
1、1:16波分汇聚设备，支持下联16台接入交换机，上联单芯连接汇聚交换机；
2、汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作；
3、汇聚产品固化端口数≥16；
4、每套设备包含2块1:16汇聚设备；
5、能够与学校已采购锐捷RG-S7610和本次项目中的16口交换机、24口交换机、48口交换机、采光汇聚光模块、采光接入光模块组成无电源汇聚网络。

	5
	48口poe交换机：
1、交换容量≥1.3Tbps，转发性能≥550Mpps；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个；
3、支持并实配双模块化可热插拔电源，支持POE和POE+远程供电，配置足够功率的电源使得POE同时可供电端口数≥48个；
4、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力；
5、供电功率≥1440；

	6
	汇聚交换机：
1、交换容量≥38T，包转发速率≥7200Mpps；
2、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
3、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
4、支持万兆聚合端口≥10个，每端口支持16个独享万兆的逻辑传输端口；
5、单台配置100G光口≥2个，25G光口≥2个，千兆电口≥2个，100G光模块≥4块。

	7
	IP网络功放终端：
13.能够接入学校正在使用ITC全数字IP广播系统使用

	8
	400万红外定焦海螺网络摄像机：
2.像素≥400万；
3.最大分辨率≥2560×1440；
4.最低照度≤0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离≥50m（红外）；
6.补光灯≥2颗（红外灯）；
7.镜头类型：定焦；
8.周界防范：绊线入侵；区域入侵；
13.设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作；

	9
	400万双光双摄网络摄像机：
1.采用双镜头、双通道一体化型枪设计；
2.支持内置双麦克风自适应降噪拾音,内置高保真扬声器
3.通道1（细节）：采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
4.通道2（全景）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
5.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；
6.通道1（细节）：支持通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控；
11.内置扬声器和双MIC；
12.支持DC12V和poe供电方式；
14.支持IP67防护等级。
15.可以与学校智慧校园综合管理平台（DH-ICC-U8000-PRO）进行人脸检测、人员车辆轨迹查询和人员布控等人脸相关业务。

	10
	云桌面终端1：
1、CPU规格：配置至少1颗C86架构CPU,CPU性能不低于高性能16核心32线程处理器（处理器主频≥2.8GHz），缓存≥32MB，支持内存最高频率≥5600MHz。
2、内存规格：
（1）内存配置容量：≥32GB；
（2）内存类型：DDR5及以上，内存频率≥5600MHz；
（3）内存条配置数量：≥1。
3、主板规格：
（1）主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
（2）主板支持的CPU和内存情况：支持CPU性能不低于高性能16核心32线程处理器，支持DDR5内存，配置内存槽位≥4个。
（3）主板其他内置接口：支持M.2 NVMe SSD或者SATA扩展接口。主板原生USB接口数量≥9个（其中USB TypeA 3.2 Gen2接口≥7个，USB TypeC 3.2 Gen2接口≥1个USB 2.0接口≥2个，千兆网口≥1个，串口≥1，。
（4）单内存插槽最大可支持容量：≥32GB；
（5）内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥128GB。
4、存储设备规格：
（1）固态硬盘数量：≥1个。
（2）固态存储容量：配置本地存储≥1TB SSD；
（3）固态存储形态：固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2等标准的插卡形态；
（4）存储设备其他参数要求：
a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
b)工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定；
5、显卡规格：
（1）显卡类型：独立显卡；
（2）独立显卡显存类型：显存类型应为DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4；
（3）独立显卡显存位宽：显存位宽≥128位；
（4）独立显卡显存容量：显存≥8GB。
6、网络设备规格：有线网卡数量≥1；
7、外部接口规格：
（1）USB接口数量：机箱前面板应提供不少于6个 USB接口（含5个USB3.0 TypeA和1个TypeC及以上接口）；
（2）视频接口数量：≥1；
（3）音频接口数量：≥1；
8、整机基础规格：
（1）整机外观：
a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固。
（2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，通过指示灯可查看机器运行状态或存储状态。
（3）整机结构：
a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；
（4）机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；
（5）整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
（6）整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b)可触及面温度不高于45℃;
c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃；
（7）整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380标准中能效等级2级及以上；
（8）机身材质：金属等；
（9）机身颜色：黑色；
（10）机箱尺寸容量：机箱体积应不大于40L。
9、CPU性能：
（1）CPU物理核数：≥16；
（2）CPU主频：≥2.8GHz；
（3）CPU末级缓存容量：≥32MB。
（4）CPU支持的内存最高速率≥5600MT/s
10、内存性能：内存读写速率≥2666MT/s。
11、显卡性能：
（1）显示分辨率≥7680×4320；
（2）显卡显示芯片核心频率≥1830MHz；
（3）显存等效频率：≥17Gbps；
（4）显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持4块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1440。
12、网络设备性能：有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应。
13、主板功能：
（1）内存扩展接口：≥4个；
（2）主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
（3）主板防静电保护：支持防静电保护功能；
（4）I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。
14、显卡功能：显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配。
15、存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。
16、网络设备功能：
（1）网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能；
（2）数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能。
（3）有线网卡接口类型：支持 RJ45接口；
（4）网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。
17、外部接口功能：
（1）音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；
（2）视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口；
（3）HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。
18、电源功能：电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。
19、操作系统及软件功能：
（1）中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定；
（2）操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
（3）固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
（4）操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
（5）固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
（6）BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；
（7）固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
（8）固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
（9）固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
（10）固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能。
20、存储设备可靠性：
（1）固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）。
21、外设可靠性：
（1）风扇寿命≥4万小时。
22、整机可靠性要求：
（1）电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
（2）环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（3）环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（4）环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（5）环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（6）环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（7）MTBF测试：MTBF(m1)≥30万小时。
23、兼容要求：
（1）常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
（2）数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
（3）中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
（4）平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。
24、包装及运输要求：标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
25、服务要求：
（1）配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
（2）服务响应：
a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
（3）服务周期：
a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b)产品停止服务时间应提前1年告知；
c)应明确产品发布日期；
（4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；
（5）培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
（6）典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
（7）厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
（8）整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
（9）合格证书要求：供应商提供产品合格证；
（10）开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
（11）驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；（12）兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。
26、供应链合规性：产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。
27、供应链质量：
（1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
（2）供应能力证明：中标后供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
28、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
29、整机安全性要求：
（1）密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；（2）信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
（3）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
（4）限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。
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	云桌面终端2：
1、CPU规格：配置至少1颗C86架构CPU，CPU物理核数≥8核（处理器主频≥3.6GHz），缓存≥16MB，支持内存最高频率≥4800MHz。
2、内存规格：
（1）内存配置容量：≥16GB（单根）；
（2）内存类型：DDR5及以上，内存频率≥4800MHz；
（3）内存条配置数量：≥1。
3、主板规格：
（1）主板集成模块：主板集成资源扩展模块，计算处理模块，音频模块等；
（2）主板支持的CPU和内存情况：支持CPU性能不低于高性能8核心处理器，支持DDR5 SODIMM内存，配置内存槽位≥2个。
（3）主板其他内置接口：支持M.2 NVMe SSD或者SATA扩展接口。USB接口数量≥9个（其中USB 3.0接口≥6个，USB 2.0接口≥2个，千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，Type-C接口≥1个。
（4）单内存插槽最大可支持容量：≥16GB；
（5）内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥16GB。
4、存储设备规格：
（1）固态硬盘数量：M.2 SSD槽位≥1个，2.5英寸硬盘位≥1个；
（2）固态存储容量：配置本地存储≥512 GB SSD；
（3）固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2等标准的插卡形态；
（4）存储设备其他参数要求：
a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
b)具备机械硬盘拓展能力，拓展槽侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；
c)工作状态环境温度应满足0℃~40℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定；
5、显卡规格：
（1）显卡类型：独立显卡；
（2）独立显卡显存位宽：显存位宽≥16位；
（3）独立显卡显存容量：显存≥4GB。
6、网络设备规格：有线网卡数量≥1；
7、外部接口规格：
（1）USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个 USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；
（2）视频接口数量：≥1；
（3）音频接口数量：≥1；
8、整机基础规格：
（1）整机外观：
a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固。
（2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数。
（3）整机结构：
a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；
（4）机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；
（5）整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
（6）整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b)可触及面温度不高于45℃;
（7）整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380标准中能效等级2级及以上；
（8）机身材质：金属等；
（9）机身颜色：黑色；
（10）机箱尺寸容量：机箱体积应在2L-20L。
9、CPU性能：
（1）CPU物理核数：≥8；
（2）CPU主频：≥3.0GHz；
（3）CPU末级缓存容量：≥16MB。
10、内存性能：≥4800MT/s。
11、显卡性能：
（1）显示分辨率≥1920x1080；
（2）显卡显示芯片核心频率≥700MHz；
（3）显存等效频率：≥1000MT/s；
（4）显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080。
12、网络设备性能：有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应。
13、主板功能：
（1）内存扩展接口：≥2个；
（2）主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
（3）主板防静电保护：支持防静电保护功能；
（4）I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。
14、显卡功能：显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。
15、存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。
16、网络设备功能：
（1）网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能；
（2）数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能。
（3）有线网卡接口类型：支持 RJ45接口；
（4）网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。
17、外部接口功能：
（1）音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；
（2）视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
（3）HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。
18、电源功能：电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。
19、操作系统及软件功能：
（1）中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定；
（2）操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
（3）固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
（4）固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
（5）BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；
（6）固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
（7）固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
（8）固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
（9）固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能。
20、存储设备可靠性：固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：512GB硬盘容量）。
21、外设可靠性：
（1）风扇寿命≥4万小时。
22、整机可靠性要求：
（1）电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
（2）环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（3）环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（4）环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（5）环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（6）环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（7）MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时。
23、兼容要求：
（1）常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
（2）数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
（3）中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
（4）平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。
24、包装及运输要求：标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
25、服务要求：
（1）配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
（2）服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
（3）服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b)产品停止服务时间应提前1年告知；
c)应明确产品发布日期；
（4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；
（5）培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
（6）典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
（7）厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
（8）整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年
（9）合格证书要求：供应商提供产品合格证；
（10）开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
（11）驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
（12）兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。
26、供应链合规性：产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。
27、供应链质量：
（1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
（2）供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
28、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
29、整机安全性要求：
（1）密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；
（2）信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
（3）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
（4）限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。
30、所投云桌面终端2具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效；证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致。）
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	图形工作站：
1、CPU规格：配置至少1颗C86架构CPU,CPU性能不低于高性能16核心32线程处理器（处理器主频≥2.8GHz），缓存≥32MB，支持内存最高频率≥5600MHz。
2、内存规格：
（1）内存配置容量：≥64GB；
（2）内存类型：DDR5及以上，内存频率≥5600MHz；
（3）内存条配置数量：≥2。
3、主板规格：
（1）主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
（2）主板支持的CPU和内存情况：支持CPU性能不低于高性能16核心32线程处理器，支持DDR5内存，配置内存槽位≥4个。
（3）主板其他内置接口：支持M.2 NVMe SSD或者SATA扩展接口。主板原生USB接口数量≥9个（其中USB TypeA 3.2 Gen2接口≥7个，USB TypeC 3.2 Gen2接口≥1个USB 2.0接口≥2个，千兆网口≥1个，串口≥1，。
（4）单内存插槽最大可支持容量：≥32GB；
（5）内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥128GB。
4、存储设备规格：
（1）固态硬盘数量：≥1个。
（2）固态存储容量：配置本地存储≥2TB SSD；
（3）固态存储形态：固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2等标准的插卡形态；
（4）存储设备其他参数要求：
a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
b)工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定；
5、显卡规格：
（1）显卡类型：独立显卡；
（2）独立显卡显存类型：显存类型应为DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4；
（3）独立显卡显存位宽：显存位宽≥384位；
（4）独立显卡显存容量：显存≥24GB。
6、网络设备规格：有线网卡数量≥1；
7、外部接口规格：
（1）USB接口数量：机箱前面板应提供不少于6个 USB接口（含5个USB3.0 TypeA和1个TypeC及以上接口）；
（2）视频接口数量：≥1；
（3）音频接口数量：≥1；
8、整机基础规格：
（1）整机外观：
a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固。
（2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，通过指示灯可查看机器运行状态或存储状态。
（3）整机结构：
a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；
（4）机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；
（5）整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
（6）整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b)可触及面温度不高于45℃;
c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃；
（7）整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380标准中能效等级2级及以上；
（8）机身材质：金属等；
（9）机身颜色：黑色；
（10）机箱尺寸容量：机箱体积应不大于40L。
9、CPU性能：
（1）CPU物理核数：≥16；
（2）CPU主频：≥2.8GHz；
（3）CPU末级缓存容量：≥32MB。
（4）CPU支持的内存最高速率≥5600MT/s
10、内存性能：内存读写速率≥2666MT/s。
11、显卡性能：
（1）显示分辨率≥7680×4320；
（2）显卡显示芯片核心频率≥2280MHz；
（3）显存等效频率：≥21Gbps；
（4）显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持4块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1440。
12、网络设备性能：有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应。
13、主板功能：
（1）内存扩展接口：≥4个；
（2）主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
（3）主板防静电保护：支持防静电保护功能；
（4）I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。
14、显卡功能：显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配。
15、存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。
16、网络设备功能：
（1）网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能；
（2）数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能。
（3）有线网卡接口类型：支持 RJ45接口；
（4）网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。
17、外部接口功能：
（1）音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；
（2）视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口；
（3）HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。
18、电源功能：电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。
19、操作系统及软件功能：
（1）中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定；
（2）操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
（3）固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
（4）操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
（5）固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
（6）BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；
（7）固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
（8）固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
（9）固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
（10）固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能。
20、存储设备可靠性：
（1）固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）。
21、外设可靠性：
（1）风扇寿命≥4万小时。
22、整机可靠性要求：
（1）电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
（2）环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（3）环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（4）环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（5）环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（6）环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（7）MTBF测试：MTBF(m1)≥30万小时。
23、兼容要求：
（1）常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
（2）数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
（3）中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
（4）平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。
24、包装及运输要求：标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
25、服务要求：
（1）配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
（2）服务响应：
a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
（3）服务周期：
a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b)产品停止服务时间应提前1年告知；
c)应明确产品发布日期；
（4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；
（5）培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
（6）典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
（7）厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
（8）整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
（9）合格证书要求：供应商提供产品合格证；
（10）开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
（11）驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；（12）兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。
26、供应链合规性：产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。
27、供应链质量：
（1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
（2）供应能力证明：中标后供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
28、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
29、整机安全性要求：
（1）密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；（2）信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
（3）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
（4）限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。

	13
	云桌面软件：
10、可以安装在本项目云桌面终端1和云桌面终端2上并保证正常使用。
11、可以使用学校的锐捷云桌面平台RCC_V6.0_R6.6094对其进行管理。
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	显示器：
1、显示屏屏占比：≥80%；
2、显示屏分辨率：≥1920×1080；
3、显示屏像素密度：≥85 像素/英寸；
4、显示屏可视角度：水平≥178°；
5、显示屏尺寸：≥23 英寸；
6、显示屏：屏幕比例	16:9；
7、显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系；
8、显示屏防蓝光：蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；
9、显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
10、显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；
11、示屏接口：HDMI≥1个，VGA≥1个；
12、显示设备性能：
（1）显示屏刷新率：≥60Hz； 
（2）显示屏位深：≥8 位； 
（3）显示屏色域：≥99% sRGB； 
（4）显示屏色准：ΔE≤4； 
（5）显示屏响应时间：≤5ms； 
（6）显示屏亮度：≥300 尼特； 
（7）显示屏亮度一致性：≥70%； 
（8）显示屏对比度：≥1000：1； 
（9）显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定。
13、显示设备功能：
（1）显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配； 
（2）显示器支架：显示器应提供显示器支架； 
（3）显示器参数调节： a) |提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节。
14、显示器通过HDMI线云桌面终端1和云桌面终端2；
15、所投显示器具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效；证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致。）
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	1、鼠标数量=1个；
2、键盘数量=1个；
3、键盘按键数目≥86键；
4、键盘连接方式有线或无线；
5、键盘键程2.3mm~4.0mm；
6、键盘按键压力应在0.54N±0.14N；
7、有线键盘连接线≥1.5米；
8、键盘颜色：黑色；
9、鼠标连接方式有线；
10、有线鼠标连接线≥1.5米；
11、鼠标DPI分辨率800~1600；
12、鼠标颜色：黑色；
13、鼠标其它参数要求应符合GB/T26245的相关规定。
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	12.所投85寸电视具有节能产品认证证书（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）。
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	9.所投100寸电视具有节能产品认证证书（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）
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	1.交货期：合同签订后25天内完成安装调试，达到预期效果。
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	1、付款方式：项目建成试运行、验收合格后，经审计付至审定金额的100％。


一、项目概况
本项目以江苏财会职业学院行健楼一、二层整体建设为核心，规划建设多业态、数智化实训功能区域，涵盖大数据运营中心、大数据选品中心、港城优品馆、数智直播工坊、数智兴商未来工场、金融科技实训区、数财工坊、数字孪生实训及人工智能空间等特色功能板块。同时开展全场地智能化配套建设，采购安装各类数字化、智能化实训设备及配套设施，具体包含网络综合布线系统、广播系统、视频监控系统、云桌面终端（胖终端）、LED大屏、智能交互一体机、电商直播专用设备及配套实训桌椅等，全面完成场地改造、设备部署与配套设施搭建，建成功能完备、场景贴合行业的数智化实训阵地。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	双口信息插座
	215
	块
	工业

	2
	单口信息插座
	132
	块
	工业

	3
	网络地插
	16
	个
	工业

	4
	多媒体地插
	4
	个
	工业

	[bookmark: _Toc139967216][bookmark: _Toc139966432]5
	电源地插
	16
	个
	工业

	6
	超六类非屏蔽模块
	30
	个
	工业

	7
	接线盒
	30
	个
	工业

	8
	超六类非屏蔽双绞线
	23450
	米
	工业

	9
	24口网络配线架
	2
	台
	工业

	10
	理线架
	35
	台
	工业

	11
	12口光纤配线架
	20
	台
	工业

	12
	48口光纤配线架
	2
	台
	工业

	13
	144口光纤配线架
	1
	台
	工业

	14
	网络跳线
	30
	根
	工业

	15
	光纤跳线（单模LC-LC）
	30
	根
	工业

	16
	LC耦合器（双工）
	288
	个
	工业

	17
	24U机柜、机架
	9
	台
	工业

	18
	42U机柜、机架
	3
	台
	工业

	19
	光缆
	800
	米
	工业

	20
	光纤熔接
	288
	芯
	工业

	21
	六孔插座
	280
	个
	工业

	22
	五孔插座
	310
	个
	工业

	23
	2.5平方电源线
	30
	卷
	工业

	24
	空气开关C63
	9
	个
	工业

	25
	空气开关c40带漏保
	60
	个
	工业

	26
	空气开关盒
	9
	个
	工业

	27
	16口接入交换机
	3
	台
	工业

	28
	24口接入交换机
	2
	台
	工业

	29
	48口接入交换机
	10
	台
	工业

	30
	透明汇聚
	1
	个
	工业

	31
	采光接入光模块
	2
	套
	工业

	32
	采光汇聚光模块
	2
	套
	工业

	33
	48口POE交换机
	2
	台
	工业

	34
	汇聚交换机
	1
	台
	工业

	35
	堆叠线缆
	4
	个
	工业

	36
	万兆光模块
	10
	个
	工业

	37
	IP网络功放终端
	1
	台
	工业

	38
	6w天花喇叭
	22
	只
	工业

	39
	3w天花喇叭
	4
	只
	工业

	40
	音频连接线
	4
	根
	工业

	41
	音频连接线
	1
	根
	工业

	42
	电源线
	400
	米
	工业

	43
	400万红外定焦海螺网络摄像机
	44
	台
	工业

	44
	400万双光双摄网络摄像机
	3
	台
	工业

	45
	六类非屏蔽双绞线
	2200
	m
	工业

	46
	云桌面终端1
	29
	台
	工业

	47
	云桌面终端2
	36
	台
	工业

	48
	图形工作站
	1
	台
	工业

	49
	云桌面软件
	65
	套
	软件和信息技术服务业

	50
	教学管理软件
	2
	套
	软件和信息技术服务业

	51
	内存条
	156
	根
	工业

	52
	显示器
	230
	台
	工业

	53
	鼠标键盘套装
	230
	套
	工业

	54
	智慧教学一体机
	2
	台
	工业

	55
	LED一体机
	1
	台
	工业

	56
	智能讲台
	1
	台
	工业

	57
	智能交互书写终端
	1
	台
	工业

	58
	交互平板一体机（86寸）
	1
	台
	工业

	59
	交互式一体机（110寸）
	4
	台
	工业

	60
	85寸电视
	2
	台
	工业

	61
	100寸电视
	1
	台
	工业

	62
	LED显示屏
	2
	套
	工业

	63
	视频处理器
	2
	台
	工业

	64
	配电柜
	2
	台
	工业

	65
	钢结构
	30
	平方
	工业

	66
	耳机
	55
	个
	工业

	67
	电容收音麦克风
	2
	个
	工业

	68
	补光灯套装
	11
	个
	工业

	69
	相机
	1
	台
	工业

	70
	全伸缩双杆3*6米绿幕+架子
	11
	套
	工业

	71
	手机云台
	1
	套
	工业

	72
	产品拍摄棚（含灯）
	1
	套
	工业

	73
	无人机
	2
	台
	工业

	74
	直播摄像头套装1
	5
	套
	工业

	75
	手机支架
	10
	个
	工业

	76
	直播摄像头套装2
	5
	套
	工业

	77
	电话机
	8
	台
	工业

	78
	单人位电脑桌
	134
	套
	工业

	79
	2人位电脑桌（教师用+直播用）
	33
	张
	工业

	80
	异形电脑桌
	42
	张
	工业

	81
	长方形会议桌
	1
	套
	工业

	82
	小组展示工作台
	8
	台
	工业

	83
	阶梯教室桌子
	100
	位
	工业

	84
	2人位移动桌
	6
	张
	工业

	85
	弓形座椅
	186
	套
	工业

	86
	万向轮座椅子
	67
	张
	工业

	87
	带翻板、四轮可折叠椅子
	120
	套
	工业

	88
	阶梯教室椅子
	100
	位
	工业

	89
	观看座椅
	79
	张
	工业

	90
	化妆桌
	5
	张
	工业

	91
	演讲台
	1
	套
	工业

	92
	小讲台
	2
	个
	工业

	93
	线性音柱
	8
	个
	工业

	94
	功放
	4
	台
	工业

	95
	有线会议话筒
	2
	个
	工业

	96
	模拟调音台
	2
	个
	工业

	97
	电源时序器
	2
	台
	工业

	98
	设备机柜
	2
	个
	工业

	99
	音响线
	2
	卷
	工业

	100
	全瓷防静电地板
	1000
	平方
	工业


三、货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标
	备注

	1
	双口信息插座
	1.技术参数标准：系列面板与英式标准尺寸兼容；
2.材料：聚碳酸酯；
3.结构：螺钉内置方式，面板带标准的白色边框带透明标签夹，前端提供可供自由更换的网络和语音标示。
	

	2
	单口信息插座
	1.技术参数标准：系列面板与英式标准尺寸兼容；
2.材料：聚碳酸酯；
3.结构：螺钉内置方式,面板带标准的白色边框带透明标签夹，前端提供可供自由更换的网络和语音标示。
	

	3
	网络地插
	外网地插，含单网口。
	

	4
	多媒体地插
	多媒体地插，含HDMI、网口、音频口。
	

	5
	电源地插
	五口电源。
	

	6
	超六类非屏蔽模块
	1.规格：180度打线六类非屏蔽模块；
2.技术参数标准：传输标准超过ISO/IEC 11801 E级。性能：最少可插拔1000次以上，可卡接22到24AWG线规的导体。材料：磷青铜，有50um镀金层和100um镀镍层。
	

	7
	接线盒
	1、技术参数：（1）尺寸：高度:86×宽度:86mm；（2）深度：45mm或55mm；
4.材料：ABS。
	

	8
	超六类非屏蔽双绞线
	1.护套材质：PVC；
2.成品外径：6.3±0.3mm；
3.导体：99.99%纯铜；
4.导体直径：23AWG；
5.导体绝缘外径：1.1±0.1mm；芯数：4*2；
6.特性阻抗：100±15Ω；
7.单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m；
8.导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min；
9.工作电容最大值：≤5.6nF/100m；
10.线对直流电阻不平衡性：≤2.5%；
▲11.单根垂直燃烧性能符合YD/T1019-2023标准；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）
13.敷设弯曲半径：＞4倍线缆外径；
14.敷设拉力：敷设时短期拉力＜110N；
15.使用拉力：使用时长期拉力＜20N；
16.施工温度：0～40℃；
17.使用温度：-10～60℃。
	

	9
	24口网络配线架
	1.技术参数标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2。结构：双层结构设计配线架带有标识模块化设计，配线架非屏蔽、屏蔽兼容，后端带背面理线托盘。性能：可插拔1000次以上和大于30次的重复端接。
	

	10
	理线架
	1.规格：1U 19"数据理线架
2.技术参数 性能:管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线，电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求。材料：冷轧钢板。理线槽深度不小于100M。
	

	11
	12口光纤配线架
	1.名称：12口光纤配线架
2.规格：12芯ODF光纤配线架防锈铝板箱体，整体静电喷塑，19″标准机架机柜安装模块化结构，可调节熔接、配线单元组合；可适用于LC适配器；适用于带状、束状、非带状光缆；适配器与单元体正面呈30°角；各种熔接、配线进行标示；左、右侧均可进外线光缆；可搭配多种规格、型号的单元体。
	

	12
	48口光纤配线架
	1.名称：48口光纤配线架；
2.规格：48芯ODF光纤配线架防锈铝板箱体，整体静电喷塑；19″标准机架机柜安装模块化结构，可调节熔接、配线单元组合；可适用于LC适配器；适用于带状、束状、非带状光缆适配器与单元体正面呈30°角；各种熔接、配线进行标示，；左、右侧均可进外线光缆；可搭配多种规格、型号的单元体。
	

	13
	144口光纤配线架
	1.名称：144口光纤配线架；
2.规格：144芯ODF光纤配线架防锈铝板箱体，整体静电喷塑，19″标准机架，机柜安装模块化结构，可调节熔接、配线，单元组合可适用于LC适配器；适用于带状、束状、非带状光缆，适配器与单元体正面呈30°角，各种熔接、配线进行标示，左、右侧均可进外线光缆，可搭配多种规格、型号的单元体。
	

	14
	网络跳线
	1.规格：超6类非屏蔽数据跳线；
2.长度：3米。
	

	15
	光纤跳线（单模LC-LC）
	1.标准符合：YD/T 987(ST)、YD/T 1272.1(LC)、YD/T 1272.3(SC)、YD/T 1272.4(FC)；
2.颜色：单模(黄色)；
3.两端连接器可选类型：LC；
4.插入损耗：≤0.30dB(单模)；
5.回波损耗：≥50dB(单模)；
6.特点：采用、精密陶瓷插芯连接器、固化无毒胶，通过3D测试。
	

	16
	LC耦合器（双工）
	1.适用于与SC/LC型连接面板搭配使用；
2.适用于单模和多模；
3.应配对使用并安装在光纤连接面板上；
4.采用高精度氧化锆套管；
5.高精度机械尺寸；
6.低插入损耗；
7.良好的接插能力；
8.兼容性好；
9.一体化外壳，结构坚固；
10.三向紧固弹片,与面板配合紧密不晃动；
11.符合YD/T1272.1标准。
	

	17
	24U机柜、机架
	1、技术参数：（1）机柜材质：SPCC冷轧钢板；（2）表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色）；
2.门板类型：玻璃门/金属网孔门；
3.承载：静载500Kg、托板每层达到100Kg；
4.配PDU。
	

	18
	42U机柜、机架
	1、技术参数：（1）机柜材质：SPCC冷轧钢板；（2）表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色）；
2.门板类型：玻璃门/金属网孔门；
3.承载：静载500Kg、托板每层达到100Kg；
4.配PDU。
	

	19
	光缆
	1.采用紧套光纤；光缆具有良好光学、机械性能；
2.非金属加强元件；
3.执行标准:ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568、YD/T 1258.4；
4.基础参数：
（1）护套材质：PVC（黄色）；
（2）防火等级：OFNR；
（3）光缆芯数：12芯；
（4）光缆外径：4.7-6.3mm；
（5）光缆重量：15.0-57.2kg/km；
（6）涂层直径：245±7μm 包层直径：125±1.0μm 模场直径：9.3±2.5μm；
（7）光纤类型：OS2单模光纤；
▲（8）衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1383nm≤0.35dB/km；@1550≤0.22dB/km；@1625nm≤0.30dB/km；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）
（9）光纤衰减不均匀性：≤0.05dB；
（11）宏弯损耗：@（100圈30mm直径）≤0.1dB；
（12）敷设方式：室内穿管、桥架敷设；
（13）敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径；
（14）静态弯曲半径≥10倍光缆外径；
（15）敷设拉力：敷设时短期拉力≤800N（12芯以下指标）；
（16）使用拉力：使用时长期拉力≤300N（12芯以下指标）；
（17）敷设压扁力：敷设时短期压扁力≤1000N；
（18）使用压扁力：使用时长期压扁力≤300N；
（19）施工温度：0～40℃；
（20）使用温度：-10～60℃。
	

	20
	光纤熔接
	符合国标要求。
	

	21
	六孔插座
	六孔，额定电压≤250V，额定电流≤10A，总功率最好≤2500W。
	

	22
	五孔插座
	五孔，额定电压≤250V，额定电流≤ 10A，总功率最好≤2500W。
	

	23
	2.5平方电源线
	1.标称截面：2.5mm²（铜芯截面积）。铜芯直径约1.78mm。
2.线芯材质：无氧纯铜（国标要求纯度99.99%以上）。
3.额定电压：450/750V（适用于220V家庭电路）。
4. 载流量（安全电流）：16A~25A。这是国标允许的长期安全范围，短时极限可达28A左右。
5.最大功率（220V）：约 3500W~5500W。按电流25A计算，功率可达5500W。
6. 绝缘材质：环保PVC（聚氯乙烯）。绝缘厚度约0.8mm。
7. 标称外径：约3.4mm~3.9mm。
8.重量：约3.1~3.15 KG/100米。
9.执行标准：GB/T 5023.3-2008 或 GB/T 1002-2021。
	

	24
	空气开关C63
	额定电流63A，脱扣特性C型（瞬时脱扣范围5~10倍额定电流，即315A~630A），额定电压常见230V/400V，分断能力6000A。
	

	25
	空气开关c40带漏保
	剩余动作电流（IΔn）：30mA。漏电电流达到30mA，开关在≤0.1秒内跳闸。
	

	26
	空气开关盒
	10回路
	

	27
	16口接入交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥120Mpps；
2、固化10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个；
3、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA，
4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5、所投产品IK防护测试级别至少达到IK05，
	

	28
	24口接入交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+光接口≥4个；
3、支持24*Gbe+4*10Gbe 100%线速转发；
4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
	

	29
	48口接入交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥200Mpps；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+光接口≥4个；
3、支持24*Gbe+4*10Gbe 100%线速转发；
4、支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%左右，保障CPU安全；
5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
	

	30
	透明汇聚
	1、1:16波分汇聚设备，支持下联16台接入交换机，上联单芯连接汇聚交换机；
2、汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作；
3、汇聚产品固化端口数≥16；
4、每套设备包含2块1:16汇聚设备；
5、能够与学校已采购锐捷RG-S7610和本次项目中的16口交换机、24口交换机、48口交换机、采光汇聚光模块、采光接入光模块组成无电源汇聚网络。
	

	31
	采光接入光模块
	万兆单模，满足10KM的传输距离，每套含16组不同波长的光模块。
	

	32
	采光汇聚光模块
	1271nm~1571nm，单模，满足10KM的传输距离，支持对接16组不同波长的接入光模块。
	

	33
	48口POE交换机
	1、交换容量≥1.3Tbps，转发性能≥550Mpps；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个；
3、支持并实配双模块化可热插拔电源，支持POE和POE+远程供电，配置足够功率的电源使得POE同时可供电端口数≥48个；
4、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力；
5、供电功率≥1440；
6、支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
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	汇聚交换机
	1、 交换容量≥38T，包转发速率≥7200Mpps；
2、 2、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
3、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
4、支持万兆聚合端口≥10个，每端口支持16个独享万兆的逻辑传输端口；
5、单台配置100G光口≥2个，25G光口≥2个，千兆电口≥2个，100G光模块≥4块。
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	堆叠线缆
	万兆光纤线缆（包含两边的模块），1米。
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	万兆光模块
	万兆LC接口模块（1310nm），10km。
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	IP网络功放终端
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏；
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块；
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；
4.支持高低音调节电位器控制；
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；
6.具有≥1路音频输出接口；
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源；
8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出；
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级；
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；
11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统；
12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字；
13.能够接入学校正在使用ITC全数字IP广播系统使用。
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	6w天花喇叭
	1．额定功率（100V）：6W；
2．灵敏度≥89dB；
3．频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz；
4．喇叭单元：5"×1。
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	3w天花喇叭
	1．额定功率（100V）：3W；
2．灵敏度≥92dB；
3．频率响应：110Hz-16KHz；
4．喇叭单元：4"×1。
	

	40
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）
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	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
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	电源线
	RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV2*1.5
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	400万红外定焦海螺网络摄像机
	1.采用CMOS传感器；
2.像素≥400万；
3.最大分辨率≥2560×1440；
4.最低照度≤0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离≥50m（红外）；
6.补光灯≥2颗（红外灯）；
7.镜头类型：定焦；
8.周界防范：绊线入侵；区域入侵；
▲9.支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警提示；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）
10.内置麦克风：支持，内置≥1个麦克风；
11.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
12.接入标准：ONVIF（Profile S &amp; Profile T）；CGI；GB/T28181；
13.设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作；
14.防护等级：IP67。
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	400万双光双摄网络摄像机
	1.采用双镜头、双通道一体化型枪设计；
2.支持内置双麦克风自适应降噪拾音,内置高保真扬声器
3.通道1（细节）：采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
4.通道2（全景）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
5.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；
6.通道1（细节）：支持通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控；
7.支持场景大模型算法,开启环境自适应功能后,可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置,包括宽动态、曝光、增益等参数。具有状态指示灯,可通过指示灯显示工作状态；
8.通道1（细节）：8mm~32mm；通道2（全景）：3.6mm；
9.全景镜头支持在垂直方向进行调节,调节范围为-10°~10°；
10.内置6颗高效柔光双色补光灯；
11.支持不小于1TB MicroSD卡，内置扬声器和双MIC；
12.支持DC12V和poe供电方式；
13.支持光路调制结构设计，前盖倾斜角度≥8°，避免夜晚车灯影响抓拍图像；
14.支持IP67防护等级。
15.可以与学校智慧校园综合管理平台（DH-ICC-U8000-PRO）进行人脸检测、人员车辆轨迹查询和人员布控等人脸相关业务。
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	六类非屏蔽双绞线
	1. 产品符合YD/T 1019-2023标准要求；
2. 护套材质：PVC；
3. 成品外径：6.3±0.3mm；
4. 导体：99.99%无氧铜；
5. 导体直径：23AWG；
6. 导体绝缘外径：1.1±0.05mm；
7. 芯数：4*2；
8. 特性阻抗：100±15Ω；
9. 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min；
工作电容最大值：≤5.6nF/100m；
▲单根导体最大电阻：≤7.5Ω/100m；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）
10. 线对直流电阻不平衡性：≤2.5%；
11. 最小互电容：51pf/m；
12. 最大平衡电容：160pf/km；
13. 最大电流平衡：2%；
14. 敷设弯曲半径：敷设弯曲半径>8倍线缆外径；
15. 敷设拉力：敷设时短期拉力<110N；使用拉力：使用时长期拉力<20N；
16. 施工温度： 0～40℃；
17. 使用温度： -10～60℃。
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	云桌面终端1
	1、CPU规格：配置至少1颗C86架构CPU,CPU性能不低于高性能16核心32线程处理器（处理器主频≥2.8GHz），缓存≥32MB，支持内存最高频率≥5600MHz。
2、内存规格：
（1）内存配置容量：≥32GB；
（2）内存类型：DDR5及以上，内存频率≥5600MHz；
（3）内存条配置数量：≥1。
3、主板规格：
（1）主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
（2）主板支持的CPU和内存情况：支持CPU性能不低于高性能16核心32线程处理器，支持DDR5内存，配置内存槽位≥4个。
（3）主板其他内置接口：支持M.2 NVMe SSD或者SATA扩展接口。主板原生USB接口数量≥9个（其中USB TypeA 3.2 Gen2接口≥7个，USB TypeC 3.2 Gen2接口≥1个USB 2.0接口≥2个，千兆网口≥1个，串口≥1，。
（4）单内存插槽最大可支持容量：≥32GB；
（5）内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥128GB。
4、存储设备规格：
（1）固态硬盘数量：≥1个。
（2）固态存储容量：配置本地存储≥1TB SSD；
（3）固态存储形态：固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2等标准的插卡形态；
（4）存储设备其他参数要求：
a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
b)工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定；
5、显卡规格：
（1）显卡类型：独立显卡；
（2）独立显卡显存类型：显存类型应为DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4；
（3）独立显卡显存位宽：显存位宽≥128位；
（4）独立显卡显存容量：显存≥8GB。
6、网络设备规格：有线网卡数量≥1；
7、外部接口规格：
（1）USB接口数量：机箱前面板应提供不少于6个 USB接口（含5个USB3.0 TypeA和1个TypeC及以上接口）；
（2）视频接口数量：≥1；
（3）音频接口数量：≥1；
8、整机基础规格：
（1）整机外观：
a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固。
（2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，通过指示灯可查看机器运行状态或存储状态。
（3）整机结构：
a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；
（4）机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；
（5）整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
（6）整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b)可触及面温度不高于45℃;
c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃；
（7）整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380标准中能效等级2级及以上；
（8）机身材质：金属等；
（9）机身颜色：黑色；
（10）机箱尺寸容量：机箱体积应不大于40L。
9、CPU性能：
（1）CPU物理核数：≥16；
（2）CPU主频：≥2.8GHz；
（3）CPU末级缓存容量：≥32MB。
（4）CPU支持的内存最高速率≥5600MT/s
10、内存性能：内存读写速率≥2666MT/s。
11、显卡性能：
（1）显示分辨率≥7680×4320；
（2）显卡显示芯片核心频率≥1830MHz；
（3）显存等效频率：≥17Gbps；
（4）显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持4块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1440。
12、网络设备性能：有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应。
13、主板功能：
（1）内存扩展接口：≥4个；
（2）主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
（3）主板防静电保护：支持防静电保护功能；
（4）I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。
14、显卡功能：显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配。
15、存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。
16、网络设备功能：
（1）网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能；
（2）数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能。
（3）有线网卡接口类型：支持 RJ45接口；
（4）网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。
17、外部接口功能：
（1）音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；
（2）视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口；
（3）HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。
18、电源功能：电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。
19、操作系统及软件功能：
（1）中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定；
（2）操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
（3）固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
（4）操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
（5）固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
（6）BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；
（7）固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
（8）固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
（9）固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
（10）固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能。
20、存储设备可靠性：
（1）固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）。
21、外设可靠性：
（1）风扇寿命≥4万小时。
22、整机可靠性要求：
（1）电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
（2）环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（3）环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（4）环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（5）环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（6）环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（7）MTBF测试：MTBF(m1)≥30万小时。
23、兼容要求：
（1）常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
（2）数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
（3）中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
（4）平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。
24、包装及运输要求：标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
25、服务要求：
（1）配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
（2）服务响应：
a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
（3）服务周期：
a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b)产品停止服务时间应提前1年告知；
c)应明确产品发布日期；
（4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；
（5）培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
（6）典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
（7）厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
（8）整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
（9）合格证书要求：供应商提供产品合格证；
（10）开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
（11）驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；（12）兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。
26、供应链合规性：产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。
27、供应链质量：
（1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
（2）供应能力证明：中标后供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
28、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
29、整机安全性要求：
（1）密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；（2）信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
（3）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
（4）限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。
▲30、所投云桌面终端1具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章；证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致。）
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	云桌面终端2
	1、CPU规格：配置至少1颗C86架构CPU，CPU物理核数≥8核（处理器主频≥3.6GHz），缓存≥16MB，支持内存最高频率≥4800MHz。
2、内存规格：
（1）内存配置容量：≥16GB（单根）；
（2）内存类型：DDR5及以上，内存频率≥4800MHz；
（3）内存条配置数量：≥1。
3、主板规格：
（1）主板集成模块：主板集成资源扩展模块，计算处理模块，音频模块等；
（2）主板支持的CPU和内存情况：支持CPU性能不低于高性能8核心处理器，支持DDR5 SODIMM内存，配置内存槽位≥2个。
（3）主板其他内置接口：支持M.2 NVMe SSD或者SATA扩展接口。USB接口数量≥9个（其中USB 3.0接口≥6个，USB 2.0接口≥2个，千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，Type-C接口≥1个。
（4）单内存插槽最大可支持容量：≥16GB；
（5）内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥16GB。
4、存储设备规格：
（1）固态硬盘数量：M.2 SSD槽位≥1个，2.5英寸硬盘位≥1个；
（2）固态存储容量：配置本地存储≥512 GB SSD；
（3）固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2等标准的插卡形态；
（4）存储设备其他参数要求：
a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
b)具备机械硬盘拓展能力，拓展槽侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；
c)工作状态环境温度应满足0℃~40℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定；
5、显卡规格：
（1）显卡类型：独立显卡；
（2）独立显卡显存位宽：显存位宽≥16位；
（3）独立显卡显存容量：显存≥4GB。
6、网络设备规格：有线网卡数量≥1；
7、外部接口规格：
（1）USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个 USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；
（2）视频接口数量：≥1；
（3）音频接口数量：≥1；
8、整机基础规格：
（1）整机外观：
a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固。
（2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数。
（3）整机结构：
a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；
（4）机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；
（5）整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
（6）整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b)可触及面温度不高于45℃;
（7）整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380标准中能效等级2级及以上；
（8）机身材质：金属等；
（9）机身颜色：黑色；
（10）机箱尺寸容量：机箱体积应在2L-20L。
9、CPU性能：
（1）CPU物理核数：≥8；
（2）CPU主频：≥3.0GHz；
（3）CPU末级缓存容量：≥16MB。
10、内存性能：≥4800MT/s。
11、显卡性能：
（1）显示分辨率≥1920x1080；
（2）显卡显示芯片核心频率≥700MHz；
（3）显存等效频率：≥1000MT/s；
（4）显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080。
12、网络设备性能：有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应。
13、主板功能：
（1）内存扩展接口：≥2个；
（2）主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
（3）主板防静电保护：支持防静电保护功能；
（4）I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。
14、显卡功能：显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。
15、存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。
16、网络设备功能：
（1）网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能；
（2）数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能。
（3）有线网卡接口类型：支持 RJ45接口；
（4）网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。
17、外部接口功能：
（1）音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；
（2）视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
（3）HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。
18、电源功能：电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。
19、操作系统及软件功能：
（1）中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定；
（2）操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
（3）固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
（4）固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
（5）BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；
（6）固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
（7）固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
（8）固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
（9）固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能。
20、存储设备可靠性：固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：512GB硬盘容量）。
21、外设可靠性：
（1）风扇寿命≥4万小时。
22、整机可靠性要求：
（1）电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
（2）环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（3）环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（4）环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（5）环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（6）环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（7）MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时。
23、兼容要求：
（1）常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
（2）数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
（3）中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
（4）平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。
24、包装及运输要求：标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
25、服务要求：
（1）配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
（2）服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
（3）服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b)产品停止服务时间应提前1年告知；
c)应明确产品发布日期；
（4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；
（5）培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
（6）典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
（7）厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
（8）整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年
（9）合格证书要求：供应商提供产品合格证；
（10）开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
（11）驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
（12）兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。
26、供应链合规性：产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。
27、供应链质量：
（1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
（2）供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
28、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
29、整机安全性要求：
（1）密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；
（2）信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
（3）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
（4）限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。
30、所投云桌面终端2具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效；证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致。）
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	图形工作站
	1、CPU规格：配置至少1颗C86架构CPU,CPU性能不低于高性能16核心32线程处理器（处理器主频≥2.8GHz），缓存≥32MB，支持内存最高频率≥5600MHz。
2、内存规格：
（1）内存配置容量：≥64GB；
（2）内存类型：DDR5及以上，内存频率≥5600MHz；
（3）内存条配置数量：≥2。
3、主板规格：
（1）主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
（2）主板支持的CPU和内存情况：支持CPU性能不低于高性能16核心32线程处理器，支持DDR5内存，配置内存槽位≥4个。
（3）主板其他内置接口：支持M.2 NVMe SSDh或者SATA扩展接口。主板原生USB接口数量≥9个（其中USB TypeA 3.2 Gen2接口≥7个，USB TypeC 3.2 Gen2接口≥1个USB 2.0接口≥2个，千兆网口≥1个，串口≥1，。
（4）单内存插槽最大可支持容量：≥32GB；
（5）内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥128GB。
4、存储设备规格：
（1）固态硬盘数量：≥1个。
（2）固态存储容量：配置本地存储≥2TB SSD；
（3）固态存储形态：固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2等标准的插卡形态；
（4）存储设备其他参数要求：
a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
b)工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定；
5、显卡规格：
（1）显卡类型：独立显卡；
（2）独立显卡显存类型：显存类型应为DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4；
（3）独立显卡显存位宽：显存位宽≥384位；
（4）独立显卡显存容量：显存≥24GB。
6、网络设备规格：有线网卡数量≥1；
7、外部接口规格：
（1）USB接口数量：机箱前面板应提供不少于6个 USB接口（含5个USB3.0 TypeA和1个TypeC及以上接口）；
（2）视频接口数量：≥1；
（3）音频接口数量：≥1；
8、整机基础规格：
（1）整机外观：
a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固。
（2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，通过指示灯可查看机器运行状态或存储状态。
（3）整机结构：
a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；
（4）机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；
（5）整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
（6）整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b)可触及面温度不高于45℃;
c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃；
（7）整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380标准中能效等级2级及以上；
（8）机身材质：金属等；
（9）机身颜色：黑色；
（10）机箱尺寸容量：机箱体积应不大于40L。
9、CPU性能：
（1）CPU物理核数：≥16；
（2）CPU主频：≥2.8GHz；
（3）CPU末级缓存容量：≥32MB。
（4）CPU支持的内存最高速率≥5600MT/s
10、内存性能：内存读写速率≥2666MT/s。
11、显卡性能：
（1）显示分辨率≥7680×4320；
（2）显卡显示芯片核心频率≥2280MHz；
（3）显存等效频率：≥21Gbps；
（4）显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持4块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1440。
12、网络设备性能：有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应。
13、主板功能：
（1）内存扩展接口：≥4个；
（2）主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
（3）主板防静电保护：支持防静电保护功能；
（4）I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。
14、显卡功能：显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配。
15、存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。
16、网络设备功能：
（1）网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能；
（2）数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能。
（3）有线网卡接口类型：支持 RJ45接口；
（4）网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。
17、外部接口功能：
（1）音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；
（2）视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口；
（3）HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。
18、电源功能：电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。
19、操作系统及软件功能：
（1）中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定；
（2）操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
（3）固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
（4）操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
（5）固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
（6）BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；
（7）固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
（8）固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
（9）固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
（10）固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能。
20、存储设备可靠性：
（1）固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）。
21、外设可靠性：
（1）风扇寿命≥4万小时。
22、整机可靠性要求：
（1）电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
（2）环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（3）环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（4）环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（5）环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（6）环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；
（7）MTBF测试：MTBF(m1)≥30万小时。
23、兼容要求：
（1）常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
（2）数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
（3）中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
（4）平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。
24、包装及运输要求：标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
25、服务要求：
（1）配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
（2）服务响应：
a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
（3）服务周期：
a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b)产品停止服务时间应提前1年告知；
c)应明确产品发布日期；
（4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；
（5）培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
（6）典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
（7）厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
（8）整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
（9）合格证书要求：供应商提供产品合格证；
（10）开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
（11）驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；（12）兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。
26、供应链合规性：产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。
27、供应链质量：
（1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
（2）供应能力证明：中标后供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
28、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
29、整机安全性要求：
（1）密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；（2）信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
（3）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
（4）限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。
▲30、所投图形工作站具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章；证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致。）
	

	49
	云桌面软件
	▲1、要求部署该软件的终端可支持VDI、IDV、TCI三类桌面的使用；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）
▲2、要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7 、win 10、win 11、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin、NOI、Deepin；（投标文件中提供相关界面截图等证明材料并加盖投标人公章）
▲3、支持镜像模版链接分享功能，管理员可将编辑镜像模板的链接分享给任课老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对镜像模板进行编辑，支持分享链接的失效期、分享验证码设置；（投标文件中提供相关界面截图等证明材料并加盖投标人公章）
▲4、支持教学镜像对学生隐藏或可见；（投标文件中提供相关界面截图等证明材料并加盖投标人公章）
5、要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系；
▲6、支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）
7、为降低单个镜像大小获取更好的下发部署体验，平台支持对镜像进行瘦身操作来减少镜像占用空间，瘦身操作包含标准瘦身和深度瘦身；
8、支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发；
9、支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传。
10、可以安装在本项目云桌面终端1和云桌面终端2上并保证正常使用。
11、可以使用学校的锐捷云桌面平台RCC_V6.0_R6.6094对其进行管理。
	

	50
	教学管理软件
	1、提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动；
2、支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面；
▲3、教学管理软件支持远程终端编号功能，并与云桌面软件编号一一对应；（投标文件中提供第三方检测机构出具检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）
▲4、教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）
▲5、支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分；（投标文件中提供相关功能截图等证明材料并加盖投标人公章）
6、支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密码登陆和无密码登陆；
7、支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入；
8、支持防止通过任务管理器、cmd系统命令强杀教学管理软件，支持学生终端在上课期间关闭锁屏、离线广播等脱离管控。
▲9、教学管理软件可以同时实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章）
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	内存条
	16GB,SODIMM,DDR4-3200MHz
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	显示器
	1、显示屏屏占比：≥80%；
2、显示屏分辨率：≥1920×1080；
3、显示屏像素密度：≥85 像素/英寸；
4、显示屏可视角度：水平≥178°；
5、显示屏尺寸：≥23 英寸；
6、显示屏：屏幕比例	16:9；
7、显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系；
8、显示屏防蓝光：蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；
9、显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
10、显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；
11、示屏接口：HDMI≥1个，VGA≥1个；
12、显示设备性能：
（1）显示屏刷新率：≥60Hz； 
（2）显示屏位深：≥8 位； 
（3）显示屏色域：≥99% sRGB； 
（4）显示屏色准：ΔE≤4； 
（5）显示屏响应时间：≤5ms； 
（6）显示屏亮度：≥300 尼特； 
（7）显示屏亮度一致性：≥70%； 
（8）显示屏对比度：≥1000：1； 
（9）显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定。
13、显示设备功能：
（1）显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配； 
（2）显示器支架：显示器应提供显示器支架； 
（3）显示器参数调节： a) |提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节。
14、显示器通过HDMI线云桌面终端1和云桌面终端2；
15、所投显示器具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效；证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致。）
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	鼠标键盘套装
	1、鼠标数量=1个；
2、键盘数量=1个；
3、键盘按键数目≥86键；
4、键盘连接方式有线或无线；
5、键盘键程2.3mm~4.0mm；
6、键盘按键压力应在0.54N±0.14N；
7、有线键盘连接线≥1.5米；
8、键盘颜色：黑色；
9、鼠标连接方式有线；
10、有线鼠标连接线≥1.5米；
11、鼠标DPI分辨率800~1600；
12、鼠标颜色：黑色；
13、鼠标其它参数要求应符合GB/T26245的相关规定。
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	智慧教学一体机
	1. 显示尺寸≥86英寸，显示比例：16:9，物理分辨率3840×2160@60Hz，LED背光，防眩光，防指纹，采用红外触控技术与全贴合设计；
2. 屏幕可视角度≥178°，屏体亮度≥350cd/m²，对比度≥1200：1，采用≥3mm钢化玻璃，防划、防撞，书写高度≤1mm，屏幕触摸精度不低于±1mm，响应时间≤2ms，支持同时书写人数≥5人，最大触摸点数≥50点，支持五指缩放屏幕；
3.接口数量≥3路，至少包含1路Type-C,1路USB3.0；内置扬声器≥15W，具备2.0声道，内置NFC，待机功耗＜0.5W；
4.支持通过语音可控制系统操作(黑板或白板与windows桌面切换)，调用教学工具(至少包括定时器，计时器，投屏，视频墙，随机选人等)，查阅虚拟实验等功能；
5.标配OPS电脑，采用80pin通用标准接口，CPU≥6核12线程处理器，内存≥16G DDR4，硬盘≥256G SSD固态硬盘，接口具备≥5个USB接口，具有独立非外扩展的HDMI视频输出接口≥1路，内置≥1000Mbps的有线网络接口及Wi-Fi 6 标准无线网卡。
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	LED一体机
	1.整机显示尺寸≥162英寸，显示比例16:9，屏占比≥98%，物理分辨率≥1920*1080；
2.刷新频率≥3840Hz，灰度等级≥16bit，视角≥178度，亮度均匀性≥99%，拼缝≤0.05mm；
3.电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上（接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上），功能包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作；
4.采用前全维护、前安装设计，灯板与三合一板采用硬连方式（两块板卡连接无需排线、电源线），灯板支持热插拔，所有元器件皆可拆装、维护；
6.整机内置WiFi6无线网卡（不接受外接），支持2.4G、5G频段；整机支持蓝牙Bluetooth 5.4及以上标准，支持AP与STA模式；
7.系统≥Android 13.0，≥8核CPU，≥4核GPU；
8.支持7*24H连续正常工作，平均无故障运行时间≥100000小时；
9.整机无线模块（WiFi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机，在屏体面外壳可独立拆装；
10.整屏最大功耗≤2KW，平均功耗≤1KW，整机待机功耗≤1W；
11.屏体正面为亚黑处理，反光率≤1%；采用黑色防眩光设计；支持抑制摩尔纹功能；
12.整机采用超窄边框设计，屏体边框支持卡扣安装工艺和螺丝固定安装工艺2种方式；
13.显示屏具备自动矫正技术；
14.每个像素点需要具备单点亮度校正和单点颜色校正，且灯板储存校正系数，换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作；
15.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道；
16.整机一根电源线即可实现对其供电正常使用，无需特别准备其他供电部件如配电箱、配电柜、稳压电源等；
18.整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到设备上，支持免安装驱动，即插即用；
19.传屏开启独占模式之后，进入沉浸模式，阻止其他人传屏，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断；可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示；
20.支持无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128位，保障数据传输安全。投屏支持统信UOS、麒麟OS等电脑，通过软件客户端或者无线投屏器投屏；
21.对视网膜蓝光危害LB≤1W.m-2.sr-1；
22.整机支持桌面UI场景自定义设置；
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	智能讲台
	1、整体采用钢木混合结构，柜体采用钢制结构 ，柜体框架厚度：≥1.2mm，门板厚度≥1.0mm，台面采用木质台面；
2、讲台上支持安装智能交互书写终端，可通过终端的按键或软件系统来控制终端前后及角度电动调节，支持讲台高度电动调节；
3、讲台高度调节范围不低于80~125cm，支持不少于3个位置记忆，可以快速一键直达预设高度；屏幕前后位置调节行程不小于15cm，角度调节范围不小于12度；需采用静音电机，噪音不高于40分贝；
4、讲台内采用19英寸标准机架方式，装载标准设备空间不小于20U，具有专用的电脑主机安装位置；
5、具有桌面接口盒，至少配备1个五孔插座；具有外接设备连线，采用卡口方式，方便安装成品线；
6、具有专用的键盘鼠标存放位置；
7、台面上具有专用区域方便放置笔记本电脑以及高拍仪实物拍摄区；
8、所有柜门带锁；
9、设备表面具有背光logo板，支持定制展示学校logo；
10、整体尺寸：不小于长1500mm*宽700mm；
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	智能交互书写终端
	1、智能交互书写终端包含主书写屏及控制屏两个部分，采用一体化设计，外壳需采用ABS材质；
2、主书写屏和控制屏，双屏上下排布，双屏之间夹角145-170度之间，书写屏与底面夹角5-15度；
3、书写屏不低于23寸，采用16:9显示屏，物理分辨率不低于1920*1080；屏幕最大亮度≥250cd/m²，对比度≥1000:1；
4、书写屏面板玻璃、电容感应、显示模组要求采用无缝隙全贴合技术，屏幕要求具有防眩光、防指纹、防反光效果；
5、书写屏支持电容触控方式，可以用手指触控操作；书写屏同时支持电磁触控方式，可以使用专用笔触控及书写；
6、终端配套书写笔，采用无源电磁笔；电磁笔支持笔锋，支持笔尖书写，笔帽擦除应用，一笔两用；
7、设备具有不低于2个USB3.0接口和1个Type-C接口，支持老师授课U盘、翻页笔或者键鼠的接入；
8、具有不低于1个麦克风接口，支持标准的卡侬接口麦克风接入，面板上需具有麦克风控制的开关。
9、具有当前电脑开启的软件缩略图显示功能，支持点击应用缩略图实现当前应用窗口一键切换，支持通过点击应用缩略图处的关闭按钮关闭应用软件。
10、系统具有书写板功能，支持多页板书书写，支持板书书写笔的颜色、粗细、背景调节，支持当前板书和所有页面板书保存至本地。
11、书写板支持图形绘制功能，包括但不限于三角形、圆形、四边形、圆柱体、箭头等。
12、支持任意界面画笔标注功能，画笔颜色、粗细可调。
13、具有截屏功能，在电脑任何界面上均可截屏保存到本地。
14、支持聚光灯功能，对画面高亮突出显示；聚光灯显示区域可通过双指打开并拢实现放大缩小；可拖动聚光灯区域改变高亮显示位置；
15、PPT播放模式下，无须调用菜单即可支持手指左右滑动翻页，书写笔书写，笔帽按压可擦除笔迹，同时在控制屏上支撑显示PPT备注文字内容和下一页PPT预览；
6、支持答题倒计时功能。
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	交互平板一体机（86寸）
	一、整体要求
1.屏幕尺寸≥86英寸，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率不低于3840*2160，可视⻆度≥178°。
2.输入接口具备≥2个HDMI、1个RS232（RJ45形态）、3个USB接口，1个音频输出、1个触控USB输出、1个Type-C。
3.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。
4.整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。
5.整机设备内置2.2声道扬声器，12W高音扬声器不低于2个，30W中低音扬声器不低于2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
6.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
7.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。
8.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
9.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄＞1600万像素数的照片和视频，支持输出4K分辨率的视频。
10.整机内置双WiFi6或者WiFi7无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax或者802.11 be；支持版本Wi-Fi6或者WiFi7。
11.支持近场自动发现及一键投屏功能，允许采
用二维码、WiFi直连、蓝牙等通用技术实现。
12.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
13.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
14.整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D模型。3D模型包括但不限于：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。
15.整机支持AI智能体功能，允许通过内置或合规第三方接口实现，并明确交互方式与功能指标。
二、插拔式电脑模块：
1、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于DDR4 16GB内存，512GB SSD硬盘；接口要求：≥1个HDMI，≥3个USB。
三、配移动支架
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	交互式一体机（110寸）
	1. 整机屏幕采用≥110英寸液晶屏；
2.整机屏占比≥89%以上，整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160；
3.整机输入接口至少具备3路HDMI IN，5路USB口(至少包含2路USB3.0)，1路TYPE-C接口，1路RJ45 IN，1路RS232；输出接口具备1路AUDIO OUT，1路RJ45 OUT；
4.嵌入式系统版本不低于Android 14，内存≥8GB，存储空间≥128GB，整机嵌入式系统采用8核CPU，主频≥2.1GHz；
5.整机具备两路RJ45双网口，支持网络交换的功能，实现交换机功能；
6.支持单根网线可实现Android、Windows系统双系统有线网络连通；
7.整机支持感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭；
8.整机内置2.1声道扬声器，功率≥15W中高音扬声器至少2个，功率≥20W低音扬声器至少1个，额定总功率不低于50W；
9.整机上边框内置8阵列麦克风，支持回声消除、背景噪音抑制和增益补偿；
10.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
11.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
12.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2及以上标准，固件版本号≥LMP 11。
13.整机内置双WiFi6无线网卡(不接受外接),在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
14.支持板擦功能，允许采用虚拟板擦或标
准物理板擦实现擦除操作。
15.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。
16.支持将自定义图片、动画设置为开机画面。
17.支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电，支持65W快充。
18.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体。
19.整机具备电脑模块具备安全固定机制，确保插拔稳定且符合电气安全标准即可。
20.OPS模块：CPU物理核数≥6核12线程（处理器主频≥2.5GHz），缓存≥18MB，内存≥16G，存储≥512G；具有独立非外拓展的电脑USB接口，至少具有3个USB3.0接口，至少具有1个Type-C 接口；至少具有1个HDMI out 接口；至少具有1个DP接口。
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	85寸电视
	1.分辨率不低于3840×2160；
2.刷新率：120Hz；
3.色域：130% BT.709；
4.亮度：350nits；
5.配置：不低于3GB+64GB；
6.系统：不低于Android 10；
8.接口：不小于HDMI2.1×2（一路eARC）、USB3.0×1+2.0×1、网口、RF、S、PDIF；
9.音频：杜比全景声 / DTS+Dolby 解码 / 18W×2；
10.能效：一级能效；
11.330W整机功率/≤0.5W待机；
12.所投85寸电视具有节能产品认证证书（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）。
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	100寸电视
	1.不低于4K分辨率：(3840×2160)；
2.直下式背光：U+Mini LED；
3.控光分区：608个；
4.峰值亮度：1600nits；
5.广色域95% DCI-P3；，
6.倍频高刷：支持144Hz原生+HSR 288Hz。
7.配置：不小于4GB运行内存+128GB存储空间，不小于四核A73架构，支持Wi-Fi6与蓝牙5.0，搭载2.1.2声道杜比全景声，总功率不低于109W。
8.所投100寸电视具有节能产品认证证书（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）
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	LED显示屏
	1、像素点间距≤1.53mm，像素密度≥422500点/㎡，尺寸≥15m2；
2、亮度均匀性：≥95%，可视角：水平视角≥160°；垂直视角≥160°，色度均匀性：±0.002 (Cx, Cy 之内)，亮度鉴别等级：Bj≥20，最高对比度≥5000∶1，换帧频率：50/60/120Hz，刷新率≥3840Hz；
3、平整度等级：LED显示屏模组的平整度等级P测量值≤0.1mm；
4、模组物理拼缝：LED显示屏的模组物理拼缝精度测量值≤0.1mm；
5、阻燃等级：PCB板及后盖板满足V-0级要求；
6、使用寿命≥100000小时，MTBF≥100000小时
7、白场色温误差：色温在100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤±200K；
8、白场模组色温：出厂色温为9300K,支持软件调节，2000K～14000K可调；
9、锤击测试：依据标准对外界机械碰撞的防护等级的测试方法及测试器具，摆锤重量5kg,跌落高度400mm,冲击能量20J,在样品表面选5个点，每个点冲击1次，显示屏箱体表面通过IK10碰撞防护等级要求，表面无损坏，通电后可以正常显示10、硬度测试：依据铅笔刮划值标准进行防刮花检测达到4H硬度标准；
11、灰度等级：低亮高灰支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-14bit设置，100%亮度时，灰度等级14bit；75%亮度时，灰度等级12bit；50%亮度时，灰度等级12bit；20%亮度时，灰度等级10bit；彩色信号处理，处理深度：＞14bit；
12、模组像素失控率≤0.000001；
13、灯珠封装：采用SMD黑灯封装，采用全黑基板，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射；
14、安装、维护方式：模组支持磁吸贴装、螺丝固装来安装，终端LED显示单元屏应支持模组、电源，系统卡屏体前方和后方热插拔快速更换，同时支持通过1控制软件让模组自动维护，更换模组支持自动校正；
15、为保障用户长期使用安全，规避LED产品在安装和维修操作中可能的安全风险，应提供LED保险且保险范围覆盖完工操作。
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	视频处理器
	1、支持6路视频源同时输入，包含5路HDMI输入，1路HDMI或DP二选一输入；支持最大8192像素（超宽），8192像素（超高）高清视频输入；
2、支持1U标准机架安装，提供12个千兆网口，单网口最大带载65万像素，设备最大带载780万像素；支持最大16384像素（超宽），16384像素（超高）输出；拥有视频输入接口：至少7个，包含6个HDMI、1个DP；拥有视频输出接口只少：12个，包含12个RJ45千兆输出网口；具有RJ45百兆控制网口1个；RS232接口1个；USB2.0接口1个；3.5mm音频IN接口1个，3.5mm音频OUT接口1个；HDMI环路输出接口1个；
3、支持设置字幕位置、大小、颜色，支持设置字幕背景色且支持字幕背景透明；支持静态和动态字幕，且动态字幕可设置字幕滚动方向和速度；
4、支持单独配置每一路输入接口的颜色空间范围，可以选择：有限范围、完全范围和自动；
5、支持客户端或设置audio in或任一视频源作为音频输入，支持客户端开关、调节音量；
6、支持至少6个视频图层、1个字幕图层、1个底图图层；视频图层支持窗口叠加和层级调整，支持自由调整窗口位置和大小；支持窗口可任意指定输入视频源，同时支持单路视频源复制到所有窗口显示；
7、支持保存至少20个预案，预案包含窗口及视频源信息、字幕信息、音频信息；支持对预案进行编辑操作，包含新增、删除、保存、覆盖和加载；支持预案缩略图，在加载之前预览窗口间相对位置；
8、支持客户端控制LED箱体显示实际连线编号；
9、支持在线设备搜索，支持当前网段和其他网段的搜索；支持通过客户端对设备IP进行修改；支持日志查询和用户手册查询；支持远程控制设备重启；
10、支持设备备份、输入源备份、网口备份，单台设备故障、单设备输入源异常、单网线异常时不影响图像画面；
11、支持接入多功能卡（RS232口接入或输出网口接入），用于连接配电箱下发屏幕亮屏/黑屏指令；
12、支持PC客户端、本地按键、PAD进行设备控制；支持通过本地按键和液晶屏完成窗口大小及位置配置、预案保存和切换、输入源切换、窗口层级调节；
13、支持将输入为30Hz的信号自动倍帧为60Hz的信号输出。
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	配电柜
	不小于10KW智能配电柜
1.分路延时启动/关闭，每台配电箱最多可以做到1-8路延时启动/关闭，每路延时间隔时间可自定义（0-999S）出厂设置2S；
2.实体按键/遥控器，支持一键启动/关闭，两键遥控（带天线）315Mhz频率；
3.独立空调控制回路，可设置定时启动或与环境温度湿度探头联动控制；
4.门磁告警，实时监控门磁状态，门被非法打开时告警；
5.支持第三方中控，提供Modbus-RTU/UDP协议接口给中控系统调用；
6.环境温湿度探头：环境高温自动断电，告警动作阈值可在0-100℃范围内自由设定，温湿度数据实时监测，温湿度探头为RS485通信接口，支持ModBUS-RTU通信规约，可以长距离传输，探头标配80cm线；
7.零线温度：采用高精度接触式测温传感器，实现零线高温自动断电，告警动作阈值可在0-100℃范围内自由设定；
8.烟雾探头：烟雾断电/报警，标配3米线，实测支持50米延长；
9.定时开关：每天可以设置4组开关时间，可以按照星期来选择开通和关闭定时任务；
10.SQLlite专用数据库：按照操作/告警/运行三大类别数据，独立存储；
11.黑盒子安全存储芯片：支持告警记录、操作日志脱网后独立存储功能。
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	钢结构
	1、结构支架现场焊接、组装；
2、材料选用镀锌本色方案、矩管；
3、采用落地安装或壁挂安装结构；
4、显示屏四周默认采用黑钛金不锈钢包边，包边宽度小于50mm。
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	耳机
	1、360度全向拾音降噪麦克风；
2、佩戴方式：挂耳式；
3、插头接口：支持USB及Type C及3.5mm
4、7.1环绕音效；
5、类型：有线。
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	电容收音麦克风
	1. 数据传输接口：USB 2.0
2. 2.指向性：心型
3.采样率：44.1KHz/48KHz
4.比特率：16bit
5.灵敏度：-14dB±3dB（0dB=1V/Pa/m at 1KHz）
6.输出灵敏度：-5dB±3dB
7.频率响应：20Hz-20KHz
8.最大声压级：>108dB（at 1KHz, 1% THD）
9.驱动方式：内置USB声卡芯片，免驱动
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	补光灯套装
	1、含2个球形灯（65厘米高以上）+1顶灯（90厘米柔光箱顶灯）；
2、补光灯光源：LED灯珠；
3、灯光配件类型：深拋柔光箱；
4、补光灯功率：300W；
5、补光灯显色指数：RA大于等于95；
6、补光灯色温：双色温及以上。
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	相机
	1.支持至少3250万像素全画幅传感器；
2.支持至少40张/秒电子快门连拍与7K视频内录；
3.翻转屏不低于3英寸
4.SD卡槽数量不低于2个；
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	全伸缩双杆3*6米绿幕+架子
	1、材质：铝合金材质或钛素合金；
2、支架节数：2节；
3、横杆节数：上下不少于4节；
4、伸长高度：大于等于270cm；
5、缩短高度：小于等于112cm；
6、拉伸宽度：大于等于330cm
7、缩小宽度：小于等于193cm
8、幕布尺寸：3*6m
9、幕布颜色：绿色
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	手机云台
	1、产品尺寸（展开）：≥长250毫米，宽95毫米，高90毫米；
2、产品尺寸（折叠）：≤长200毫米，宽100毫米，高50毫米
3、重量（云台+内置三脚架+磁吸手机夹+多功能追踪模块）：≤400克；
4、内置延长杆最大拉伸长度：215毫米；
5、底部接口：1/4″-20 UNC螺纹孔；
6、适用手机重量：170克至300克；
7、适用手机厚度：6.9毫米至10毫米；
8、适用手机宽度：67毫米至84毫米；
9、电池容量：3350毫安时；
10、工作时间：约10小时；
11、充电时间：约2.5小时（使用10瓦充电器）；
12、云台充电接口：USB-C；
13、支持对手机充电：支持；
14、控制转动角度-平移：360°无限位；
15、控制转动角度-横滚：-67°至245°；
16、控制转动角度-俯仰：-20°至40°；
17、最大控制转速：120°/s；
18、无线模式：蓝牙5.3及以上；
19、有配套app；
20、多功能追踪模块补光灯：40 lux（距离被摄对象0.6米时），色温2500K至6000K。
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	产品拍摄棚（含灯）
	1、直播摄影棚体尺寸：100*100*100cm
2、灯光为白光；
3、六灯折叠影棚；
4、配三色背景板；
5、配无极调光器；
6、配摄影柔光布。
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	无人机
	1、起飞重量：≤400克（含电池）；
2、折叠尺寸：长 ≤250毫米，宽 ≤250毫米，高 ≤150毫米；
3、展开尺寸：长 180-450毫米，宽 280-480毫米，高 40-150毫米；
4、最大水平飞行速度：≥14米/秒；
5、最大起飞海拔：≥4100米；
6、最长飞行时间：≥30分钟（搭载长续航电池）；
7、最大续航里程：≥25公里（搭载长续航电池）；
8、图传系统：≥13公里超远距图传（支持数字图传技术）；
9、内置存储：≥32GB；
10、Wi-Fi传输速度：≥70MB/s（关机快传）；
11、影像传感器：≥1/1.3英寸CMOS，有效像素≥4700万；
12、镜头：视角 80°-85°，等效焦距 20-26毫米，光圈 f/1.7-f/2.0；
13、视频：支持 4K/60fps HDR，动态范围≥12级；
14、慢动作视频：支持 4K/100fps 及以上；
15、中焦模式：支持 2倍光学变焦；
16、色彩模式：支持 10-bit H.265编码，及对数/HLG色彩模式；
17、云台旋转：支持 180°-225° 横滚旋转；
18、避障系统：全向主动避障，具备前视激光雷达（LiDAR）或等效测距方案；
19、智能跟随：支持多场景智能跟随（含运动、人像、车辆等）；
20、充电时间：单块长续航电池充电时间 ≤95分钟。
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	直播摄像头套装1
	1、分辨率：支持1080P60FPS、1080P50FPS、1080P30FPS、720P60FPS、720P50FPS等；
2、传感器：1/2.8英寸CMOS；有效像素≥ 207万；
3、镜头：12x、f=3.5mm-42.3mm，F1.8-F2.8，最低照度0.5LUX@(F1.8.AGCON)，快门：≥1/25s、≤1/10000s；
4、支持白平衡自动、室内、室外、一键式手动、指定色温、背光补偿；
5、数字降噪 20&3D数字降峰；信噪比≥53dB；
支持水平/垂直翻转，图像冻结预置位数量≥245；720P@60/50/30/25/24fps、360P@30/25/24fps；
6、视频分辨率与帧率（竖屏）：4K@30/25/24fps、1080P@60/50/30/25/24fps、720P@60/50/30/25/24fps；
7、视频编码格式：H.264、MJPEG；
8、ISO范围：100-3200；
9、快门速度：1/8000秒-1/30秒；
10、白平衡：2000K-10000K；
11、曝光补偿：±3EV；
12、双原生ISO+HDR：支持；
13、自然背景虚化：支持（AI算法实现）；
14、绿幕抠图：支持（原生全支持）；
15、云台类型：两轴云台；
16、云台转动角度：水平方向±282°，俯仰方向±180°；
17、AI智能追踪：支持；
18、追踪区域模式：支持（可自定义屏幕特定区域进行追踪）；
19、单人与群组模式取景：支持；
20、手势控制：支持（免提操作，包括启动/停止追踪、放大/缩小等）；
21、麦克风系统：双麦克风阵列（全向+指向性）；
22、音频模式：标准模式、原声模式、前向拾音、人声聚焦
23、AI降噪：支持（波束成形技术）；
24、支持主流AI录音全向麦克风智能互联或支持标准蓝牙及USB音频协议连接；
25、连接方式：1×USB-C线缆（USB 2.0）+1×Type-C to Type-A转接头
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	手机支架
	1、材质：支架采用碳素合金材质，加宽三脚架；
2、高度：提供1.7M和1.9M两种高度选择；
3、遥控器：配备多功能蓝牙遥控器，支持安卓和苹果手机，兼容、美颜相机等软件；
4、补光灯：补光灯为三色九挡可调节，支持充电使用，满足室内外补光需求；
5、手机夹：ABS碳纤细纹夹头加硅胶保护垫；
6、配件：可选配快装板、手机夹、收纳袋等配件。
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	直播摄像头套装2
	1、传感器尺寸：1/1.3 英寸；
2、镜头光圈：F1.9；
3、35mm等效焦距：24毫米；
4、视场角：水平71.4º，垂直56.9º，对角线83.9º；
5、视频分辨率与帧率（横屏）：4K@30/25/24fps、1080P@60/50/30/25/24fps、720P@60/50/30/25/24fps、360P@30/25/24fps；
6、视频分辨率与帧率（竖屏）：4K@30/25/24fps、1080P@60/50/30/25/24fps、720P@60/50/30/25/24fps；
7、视频编码格式：H.264、MJPEG；
8、ISO范围：100-3200；
9、快门速度：1/8000秒-1/30秒；
10、白平衡：2000K-10000K；
11、曝光补偿：±3EV；
12、双原生ISO+HDR：支持；
13、自然背景虚化：支持（AI算法实现）；
14、绿幕抠图：支持（原生全支持）；
15、云台类型：两轴云台；
16、云台转动角度：水平方向±282°，俯仰方向±180°；
17、AI智能追踪：支持；
18、追踪区域模式：支持（可自定义屏幕特定区域进行追踪）；
19、单人与群组模式取景：支持；
20、手势控制：支持（免提操作，包括启动/停止追踪、放大/缩小等）；
21、麦克风系统：双麦克风阵列（全向+指向性）；
22、音频模式：标准模式、原声模式、前向拾音、人声聚焦；
23、AI降噪：支持（波束成形技术）；
24、与AI录音全向麦克风Wave智能互联：支持；
25、连接方式：1×USB-C线缆（USB2.0）+1×Type-C to Type-A转接头。
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	电话机
	1.按键式有线电话，支持FSK/DTMF双制式来电显示，国内线路通用；
2.通话存储：标配来电存储（常见30-50组）和去电存储（常见10-15组），够日常回查；
3.铃声与音量：支持多首和弦/普通铃声（8-16首不等），铃声和免提音量通常多级可调；
4.显示与供电：带液晶屏，支持时间/日期显示，通常免电池（直接插电话线供电）；
5.基本功能：一般都支持免提通话、重拨、暂停，部分型号带防雷设计和机械锁（防误拨）；
6.外观参数：重量约600-800克，尺寸约200×160mm，材质多为ABS工程塑料。
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	单人位电脑桌
	一、尺寸不小于750mm*600mm*750mm的桌子简约钢架电脑桌，桌面面板：
1.基材：高密度E0级环保刨花板（颗粒板），环保标准甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合国标；
2.饰面：双面哑光三聚氰胺防火浸渍纸；
3性能：耐刮擦、防烫、防水防油污、不易黄变，签字笔痕迹湿布可直接擦拭清理；
4.板材厚度：不小于25mm加厚板材（大尺寸款可选36mm），抗弯曲、承重强，长跨度不易下垂变形；
5.封边工艺：PVC热熔齐边封边，无缝防水，边角防磕碰，不易开胶崩边；
6.桌面配件：嵌入式方形金属线盒，铝合金边框，内置硅胶护线口，收纳电源线、网线；
二、桌架/桌腿
1.主材：加厚矩形方钢管,桌腿规格：不小于30×60mm加厚方管，管壁厚度不小于1.2mm，内部横梁：双层横向加固方管，整张桌面多点支撑；
2.表面处理：静电环氧聚酯粉末喷涂工艺：高温固化，漆膜附着力强，防锈防腐、不掉漆，触感哑光细腻；
3.地脚配件：黑色聚丙烯塑料可调脚垫功能：可上下微调高度，适配不平地面，防滑降噪，避免刮花瓷砖/地板；
4.桌下面带电脑主机柜，门配通用锁；
三、整体结构与通用参数
1.连接方式：高强度碳钢螺丝组装，可拆卸，方便搬运、空间重组;
2.承重：桌面均布静态承重≥100kg；
3.常规高度：不小于750mm标准办公高度;                                   
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	2人位电脑桌（教师用+直播用）
	一、尺寸不小于1500mm*600mm*750mm的桌子简约钢架电脑桌桌面面板；
1.基材：高密度E0级环保刨花板（颗粒板），环保标准甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合国标；
2.饰面：双面哑光三聚氰胺防火浸渍纸；
3.性能：耐刮擦、防烫、防水防油污、不易黄变，签字笔痕迹湿布可直接擦拭清理；
4.板材厚度：标准不小于25mm加厚板材（大尺寸款可选36mm），抗弯曲、承重强，长跨度不易下垂变形；
5.封边工艺：PVC热熔齐边封边，无缝防水，边角防磕碰，不易开胶崩边；
6.桌面配件：嵌入式方形金属线盒（图中4个），铝合金边框，内置硅胶护线口，收纳电源线、网线。
二、桌架/桌腿
1.主材：加厚矩形方钢管，桌腿规格：不小于40×60mm加厚方管，管壁厚度不小于1.2mm；
2.内部横梁：双层横向加固方管，整张桌面多点支撑；
3.表面处理：静电环氧聚酯粉末喷涂；
4.工艺：高温固化，漆膜附着力强，防锈防腐、不掉漆，触感哑光细腻；
5.地脚配件：黑色聚丙烯塑料可调脚垫；
6.功能：可上下微调高度，适配不平地面，防滑降噪，避免刮花瓷砖/地板；
三、整体结构与通用参数
1.连接方式：高强度碳钢螺丝组装，可拆卸，方便搬运、空间重组；
2.承重：桌面均布静态承重≥100kg；
3.常规高度：不小于750mm标准办公高度。
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	异形电脑桌
	一、尺寸不小于1400mm*600mm*750mm的桌子简约钢架电脑桌桌面面板；（根据要求支持定制）；
1.基材：高密度E0级环保刨花板（颗粒板），环保标准甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合国标；
2.饰面：双面哑光三聚氰胺防火浸渍纸；
3.性能：耐刮擦、防烫、防水防油污、不易黄变，签字笔痕迹湿布可直接擦拭清理；
4.板材厚度：标准不小于25mm加厚板材（大尺寸款可选36mm），抗弯曲、承重强，长跨度不易下垂变形；
5.封边工艺：PVC热熔齐边封边，无缝防水，边角防磕碰，不易开胶崩边；
6.桌面配件：嵌入式方形金属线盒（图中4个），铝合金边框，内置硅胶护线口，收纳电源线、网线。
二、桌架/桌腿
1.主材：加厚矩形方钢管，桌腿规格：不小于40×60mm加厚方管，管壁厚度不小于1.2mm；
2.内部横梁：双层横向加固方管，整张桌面多点支撑；
3.表面处理：静电环氧聚酯粉末喷涂；
4.工艺：高温固化，漆膜附着力强，防锈防腐、不掉漆，触感哑光细腻；
5.地脚配件：黑色聚丙烯塑料可调脚垫；
6.功能：可上下微调高度，适配不平地面，防滑降噪，避免刮花瓷砖/地板；
三、整体结构与通用参数
1.连接方式：高强度碳钢螺丝组装，可拆卸，方便搬运、空间重组；
2.承重：桌面均布静态承重≥100kg；
3.常规高度：不小于750mm标准办公高度。
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	长方形会议桌
	一、尺寸不小于3000mm*1600mm*750mm会议桌桌面面板
1.板材基材：E0级加厚三聚氰胺颗粒板（商用办公标准）；
2.厚度规格：不小于25mm加厚桌面，抗弯曲不易变形；
3.饰面工艺：木纹三聚氰胺浸渍饰面，浅橡木纹理；
4.性能：防水防烫、耐刮耐磨、防渗透；
5.封边：全自动PVC热熔封边；
6.环保参数：甲醛释放量≤0.050mg/m³，达国家E0环保标准，办公室密闭环境无异味；
7.桌面配件：标配圆形塑料穿线孔。
二、桌架钢架
1.管材材质：加厚冷轧方形钢管；
2.管材壁厚：不小于1.2mm加厚方管，承重稳固不晃动；
3.表面处理：静电高温喷塑工艺，白色哑光涂层；防锈、防掉漆、耐磕碰，无刺鼻油漆味；
4.底部配件：黑色橡胶防滑脚垫，防滑减震，保护地砖地板，微调地面轻微不平;
5.连接结构：螺丝组装式，加厚三角加固连接件，整体承重≥200kg; 
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	小组展示工作台
	1.左侧抽屉柜不小于750mm*750mm*1200mm,带嵌入横置显示屏+键盘操作区，能放置高性能电脑或机箱；底部脚轮为4个万向轮，台体可移动，台体材料为实木板材或实体，白色为主；
2.右侧层架柜不小于750mm*750mm*1200mm，实木木纹台面，3层开放置物架；底部脚轮为4个万向轮，台体可移动，台体材料为实木板材或实体，白色为主；
3.左边放置电脑结构部分需要能放置独立机箱与2个显示器；
4.右边为操作台部分，储物要有开放式柜子与柜门结合；
5.左边放置电脑结构部分需要能放置独立机箱与2个显示器；
6.右边为操作台部分，储物要有开放式柜子与柜门结合。
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	阶梯教室桌子
	1.背板采用：基材采用优质中密度板面贴三聚氰胺饰面板，桌面四周截面采用PVC封边。
2.写字板：采用固定式双层板结构，采用高密度中纤板面贴三聚氰胺装饰面高温热压而成，不小于1.5mm厚同色PVC封边；可跟客户需求背板高出台面3cm。
3.固定桌面双层支撑件：选用钢板壁厚≥1.8mm经模具冲压成型，表面经防锈、防污、磷化、静电喷涂处理。
4.立柱：采用不小于35×80×1.5椭圆形钢管（mm），冷轧钢一次冲压成型，表面经打磨酸洗、磷化以及高温静电喷涂；
5.固定地脚板壁厚≥1.5mm经冲压模具一次冲压成型，脚盖采用PP经注塑成型。
6.地脚固定：采用优质自攻螺丝与内六角M6、M8电镀或者镀铬坚固螺丝连接紧固。
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	2人位移动桌
	一、规格尺寸
1200mm-1600mm长*500mm宽*750mm高±5mm。
二、材质说明
1.桌架：采用椭圆管为不小于1.2mm壁厚冷轧钢管；
2.横梁：采用圆管为不小于1.2mm壁厚冷轧钢管；  
3.书网：采用圆管为不小于1.0mm壁厚冷轧钢管；
4.脚轮：采用不小于50mm.PVC活动万向轮；
5.台面：采用不小于16mm厚E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，颜色可选配；
6.前挡板：采用不小于1.0mm优质冷轧钢板，激光切割，冲孔，折弯，二氧化碳焊接等工艺制成，无甲醛，安全环保。
三、工艺说明
1.二氧化碳无缝焊接工艺，安全牢固；
2.表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理；
3.桌面板与桌架连接的螺丝孔做预埋工艺处理；
4.脚轮配备防滑刹车，旋钮设计，可手动调节高低，确保拼接平整；
5.圆滑边无尖角防止伤人。
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	弓形座椅
	1.椅面材质要求：采用一次性中空吹塑塑料（原材料为 HDPE 高密度聚乙烯）成型，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。坐板采用弧形加凹型设计，符合人体工程学。靠板采用弧形设计符合人体工程学，贴合背部，在学生保持坐姿时感觉舒适，不易疲劳。（外观尺寸偏差范围允许±5mm,材料厚度不允许负偏离）
2、椅管材要求：
椅外套管采用椭圆管。
椅连接采用椭圆管。
椅坐板下框架管材采用椭圆管。
椅内管采用椭圆管。
3.工艺要求：钢架采用焊接而成，表面涂装：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂，焊接完成钢管架，经200度高温粉体烤漆。脚套采用塑料环保超高分子量PE材料一次性注塑成型制作，脚套与管材结合紧密，牢靠，不脱落。
4.脚套：采用塑料环保超高分子量PE材料一次性注塑成型制作。
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	万向轮椅子
	1.网布面料,不含致癌芳香胺染料；
2.尼龙+30%玻纤背框,头枕、腰托可调节，一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适，E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准，黑色连体扶手；
3.高密度原生纯海绵；
4.座板采用E1级环保板材；
5.原位锁定蝴蝶底盘，逍遥功能；
6.行程100mm沉口40mm三级气压棒；
7.黑色尼龙椅脚；
8.PA椅轮,转动轻快灵活；
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	带翻板、四轮可折叠椅子
	1.靠背尼龙加玻纤黑色背框扪优质加厚条纹网面料；；
2.坐垫：45高密度纯海绵+高级耐磨弹力网布座饰面；
3.黑色PP扶手面可前后活动；
4.实心金属支架+铝合金链接头+ABS一体成型黑色写字板面，可180°翻转+笔槽与水杯槽；
5.不小于19*32异形管1.2厚度脚椅架+50mm静音轮；
6.功能坐垫可翻起，架子可全折叠。
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	阶梯教室椅子
	1、座椅中心距550±5mm、座高450±10mm、座包打开到背后最长720±20mm、椅高1000±20mm,地面到扶手脚高度620±5mm；
2、座椅背内板、座背外板采用高密度多层板经高频热压机一次成型，座、背外板，再经修边、打磨和多层油漆底面等多道工序，表面采用聚酯油漆饰面；座背外板厚度15mm；
3、海绵采用高密度聚酯定型海绵原料，经模具热固发泡一体成型。
4、布料为耐磨毛麻纺织面料。
5、扶手装饰侧板：选用高密度中纤板，表面扪布处理。
6、固定地脚板壁厚≥1.5mm经冲压模具一次冲压成型，脚管采用80*40*T1.2方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷哑光黑处理。
7、扶手面盖：采用橡木加工成形，表面采用聚酯面漆涂饰。
8、椅座回弹：选用阻尼慢回复结构。
9、座椅固定：采用自攻螺丝与内六角M6、M8电镀或者镀铬坚固螺丝连接紧固。
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	观看座椅
	1.靠背：采用网布，透气性好；
2.扶手：采用环保PP材质；
3.坐垫：坐垫采用高密度回弹原生海绵，久坐不易变形；
4.椅架：直径小于等于25mm，壁厚大于等于1.5mm，面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理；
5.脚垫：采用PP加耐磨纤维塑料，耐磨抗老化，人性化设计，防滑，防止划伤地板；
6.坐垫部分可折叠，便于收纳；
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	化妆桌
	一、化妆台柜体
1.基材：E1级环保实木颗粒板/高密度中纤板MDF，甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合室内家具环保标准 ；
2.饰面工艺：黑色哑光免漆PET饰面，防刮耐磨、防水防化妆品腐蚀；无异味；
3.抽屉五金：圆形金色合金拉手，静音三节冷轧钢滑轨，承重≥25kg，推拉顺滑不卡顿；
4.柜体尺寸（常规款）：不小于长100cm×深40cm×高80cm，双抽屉大容量储物；
二、桌架支撑钢架
1.材质：加厚1.2mm方形冷轧钢管，一体折弯焊接成型；
2.表面处理：高温静电喷塑黑色哑光涂层，防锈防掉漆，承重可达150kg，多人长期使用不变形；
3.脚垫：底部静音防滑橡胶脚垫，保护瓷砖地面、减少移动异响，调节轻微地面不平；
三、LED带灯化妆镜组件
1.镜框：窄边黑色铝合金边框，轻薄不易变形，抗磕碰；
2.镜面：高清无铜环保银镜，成像无畸变、不泛绿光，反射还原度97%，化妆无色差；
3.灯光系统
光源：内嵌LED柔光灯带，显色指数CRI≥95，专业彩妆高显色；
色温调节：冷白光/自然光/暖黄光三档触控调光，亮度无极可调；
使用寿命：≥28000小时，低功耗，带触摸开关，部分款式预留USB充电口；
4.镜子常规尺寸：大于等于90cm×110cm，整面环绕柔光均匀补光；
四、配套化妆椅材质参数
1.椅面靠背：高回弹高密度海绵填充；表层哑光科技绒布（浅灰色）；
2. 椅腿：加粗金色空心金属拉丝椅腿，承重120kg/单人，底部防滑静音垫；
3.造型：波浪弧形靠背，贴合人体腰背；
4.板材：同柜体E1级免漆颗粒板，同色饰面；
5.支架：配套黑色细钢架，分层开放式置物，可收纳化妆刷、粉底、饰品、洗护工具；
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	演讲台
	1.尺寸不小于780mm*590mm*1150mm；
2、基材：采用三聚氰胺板，刨花板内材，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；
3、封边：2mm厚PVC封边。
4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理。
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	小讲台
	1.桌面规格：不小于800mm*600mm*16mm；
2.立柱规格：不小于φ80mm；
3.桌脚尺寸：不小于750mm*600mm*73mm，万向轮高度55mm（可换调节脚）；
4.高度行程：745~1130mm（不含面板）；
5.静态承重：30kg；
6.动态承重：2-4kg；
7.升降桌由桌脚、立柱和桌面三部分组成；
8.面板采用16mm抗倍特板材，E1级环保等级，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，无锋利边角，桌面与桌架连接的螺丝孔做预埋工艺处理；
9.金属表面经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷塑、高温固化多道工序处理而成，其中静电喷涂选用树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保；
10.升降立柱为铝合金材质，内置气弹簧，高达3万次的升降；
11.桌脚为铝合金一次性压铸，坚固耐用；                                                     
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	线性音柱
	1.4.5寸的全频带喇叭单元四个，一个号角式钕磁高音单元，多层夹板箱体。
2.技术参数：
（1）阻抗：小于等于8Ω；
（2）频率：90Hz-20KHz；灵敏度：大于等于93dB；
（3）额定功率：大于等于200W；
（4）最大功率：大于等于400W；
（5）产品尺寸（W*H*D)：不大于190*655*145mm；
（6）净重：不大于8.4Kg(1只）。
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	功放
	1.频响:20Hz-20kHz,±1dB；
2.输入灵敏度:≥0.7V；
3.信噪比:≥95dB；
4.失真度:≤0.03%；
5.额定输出功率≥8 OHM 1KHz时分离度:>70dB；
7.阻尼系数f≤1KHz  8 OHMS:240；
8.转换速率:≤15V/us；
9.保护:Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut；
10.冷却系统:Two steps speed fan；
11.电源;220-230V~50Hz；
12.净重（kg）:不大于9Kg；
13.尺寸(WxDxH)：不大于482×346×88mm"。
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	有线会议话筒
	1. 换能方式:电容式；
2. 频率响应:20Hz-20kHz；
3. 指向性:心型向性；输出阻抗(欧姆):≤200；
4. 灵敏度:-42dB士2dB；
5. 最高输入音量:≥118dB声压；
6. 讯噪比:≤65dB；
7. 供电电压:直流3V/幻象48V(幻象指既传输电流，也传输声音)。(配十米线)
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	模拟调音台
	1.8单声道输入；
2.内置夜视发光灯，侧板可发光；
3.内置不少于16种DSP数字效果，支持专业
KTV模式等；
4.内置多功能MP3播放器，带蓝牙，录音，循环模式选择；
5.内置独立48V幻象电源；
6.频率响应:20Hz-20kHz+1dB,-3dB  @+4dB, 600Ω；
7.总谐波失真:<0.1%(THD+N) @+14dB,20Hz-20kHz, 600Ω；
8.输入通道均衡:±15 dB 最大值；
9.高音：10kHz(坡形）中音：2.5kHz(峰形）10.低音：100Hz(坡形）上升/下降坡形频率：3dB以下最大可变电平；
11.尺寸：不大于42*42*11cm；
12.净重：不大于4.50KG。
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	电源时序器
	1.采用30A继电器；
2.可控制电源:8路；直通输出：1路；
3.后板加外接总控制；
4.带交流电压显示屏,显示当前使用电压数值；
5.每路输出采用16A万能插座,适合各种类型插头使用；
6.8路电源时序控制，每路延时1.5秒；
7.空气开关保护漏电、短路、过载；
8.带滤波电路；
重量：不大于3.4kg；
尺寸：不大于55cm*33cm*10.5cm。
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	设备机柜
	24U。
	

	99
	音响线
	全铜。
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	全瓷防静电地板
	1.全钢防静电活动地板：由地板、可调支撑、横梁、螺丝组成；
2.地板结构：由全钢外壳、发泡水泥、HPL贴面或瓷砖面组成；
3.地板规格：600*600*35mm
4.地板厚度极限公差：±0.3mm；
5.地板边长极限公差：0-0.4mm；
6.表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm；
7.地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300kg时挠度≤2.0mm；
8.贴面表面电阻值：105∽1010Ω（测试电压100v时）；
9.贴面耐磨性能：≥1000转（耐磨10年左右）；
10.嵌条电阻值：105∽1010Ω（测试电压100v左右）；
11.嵌条必须完全接触贴面、不允许松动或脱落；
12.支撑架：由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成；
13.支撑上托板厚：≥2.5mm（冷轧钢板）。
	


注：根据《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准，投标人在投标环节对所提供笔记本电脑的实质性条款技术指标要求逐条响应即视为相关产品符合要求。上述内容中涉及“供应商提供”、“供应商给出”等相关表述，在投标环节只需响应条款内容，无须按照条款要求提供或给出相关具体内容。如若中标，在签订合同前将具体内容提供给采购人确认。
四、辅材、配件
本项目供货、安装过程中需要的辅材（水晶头、音频线、卡侬头等）、配件、工具等保证项目实施的必要材料均由中标人提供，相关费用包含在预算内。
五、供货要求
1.交货期：合同签订后25天内完成安装调试，达到预期效果。
2.交货方式：现场完成安装。
3.交货地点：江苏省连云港市海州区春晖路8号江苏财会职业学院。
4.单人位电脑桌、2人位电脑桌（教师用+直播用）、异形电脑桌、长方形会议桌、阶梯教室桌子、2人位移动桌、弓形座椅、万向轮椅子、带翻板、四轮可折叠椅子、阶梯教室椅子、观看座椅、化妆桌、演讲台和小讲台的颜色、样式供货前必须经采购人同意。
六、安装调试要求
1.中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品。
2.合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
3.所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
七、人员配备要求
本项目由中标人负责现场安装调试，中标人至少委派1名的项目负责人，熟悉相关法规、行业标准，具备项目管理所需技能，负责对整个项目的系统进度、实施调试及验收培训进行管理并协助采购人完成验收；另外本项目至少委派3名项目组人员负责项目的安装调试，负责对该项目以及周边设备的配置与调整、调试系统性能。
八、验收要求
1、按招标文件要求，采购人先对采购标的进行验收，功能满足是否采购清单及技术参数。中标人按照招标要求整体建设内容调试完毕并完整上线，系统满足质量要求及安全要求，即验收合格。
2、如发现物资设备与投标参数不符，采购人有权拒绝接收，所产生的任何费用由中标人负责，采购人并有权向中标人提出索赔。
九、培训要求
1.提供完善的人员培训方案，通过各种培训课程和培训方式，对采购人的业务人员和技术人员进行针对性培训，直到采购人能够熟练操作为止。
2.应采用课程培训和实际操作培训相结合的方式，确保项目建设完成后技术人员（包括系统管理员） 可以独立完成系统的管理、配置和维护。培训可以根据人数可分批进行，以保证培训质量。
3.提供培训所需要的文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。
4.中标人对设备管理人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护等。
十、售后服务要求
1.质保期：不少于3年。
2.质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
3.质保期内，如设备故障需要维修，中标人在七个工作日未能维修好，须提供同类型的设备供采购人使用，直至设备维修好后方才取回。
4.服务响应时间：提供上门服务，遇到问题在2小时内响应，12小时内解决采购人提出的维修要求，具有较为完善的维护服务保障体系。质保期内如硬件、软件系统等出现问题，须派专业工程师到场进行维护。
十一、商品包装及快递包装要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十二、付款方式与履约保证金
1、付款方式：项目建成试运行、验收合格后，经审计付至审定金额的100％。
2、履约保证金
本项目收取履约保证金，金额为合同金额的5%。
中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。
（2）履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
十三、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。



[bookmark: _Toc165205798]第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（48分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数
（30分）
	技术参数评审基准分30分，标注“▲”的指标，每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。
注：投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，逐条响应。要求提供证明材料的未提供证明材料或提供的证明材料与招标文件要求不符合的，视为负偏离。投标人可在文件中做明显标识，便于评审。证明材料中功能相近但名称、表述不完全一致的，由评委现场统一认定后给予得分。

	实施方案
（6分）

	投标文件中提供项目实施方案，方案包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等内容：
方案包含上述全部内容，实施流程清晰、安装及进度计划内容详细、措施完善、预案可操作性强的得6分；
方案包含上述全部内容，流程较清晰、安装及进度计划内容较详细、有对应措施、预案可操作性较强的得4分；
上述内容有缺项，内容合理性一般、措施简单粗糙、可操作性一般的得2分。
该项未见阐述不得分。

	售后服务方案
（6分）

	投标文件中提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理等：
方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得6分；
方案阐述一般，响应时间及故障处理及时，支撑保障措施较完善，具备服务保障体系的得4分；
方案阐述简单，响应时间及故障处理较及时，有支撑保障措施及服务保障体系的得2分；
本项未见阐述不得分。

	培训方案
（6分）

	投标文件中提供培训方案，方案包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等内容：
方案内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得6分；
方案内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得4分；
方案内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得2分。
该项未见阐述不得分。


注：
1.本项目评标标准技术分中的实施方案、售后服务方案和培训方案（共18分）采用暗标方式进行评审。
2.编制要求：
2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。
（3）商务分（22分）
	评审因素
	评审标准

	项目实施保障
（9分）
	1.投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书得3分；
2.投标人具有有效的质量管理体系认证得3分；
3.投标人具有售后服务相关认证证书的得3分。
注：投标文件中提供有效证书的扫描件或复印件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分。

	类似业绩
（12分）
	[bookmark: OLE_LINK3]投标人自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩（合同中至少包括胖云桌面终端或者台式计算机）的，每提供一个得3分，本项最高得12分。
注：投标文件中提供合同电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、服务内容以合同签订时间为准。标的名称相近的，由评委会统一认定。

	质保期
（1分）
	在满足采购文件质保期（3年）的基础上，每增加一年得1分，本项最高得1分。
注：投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函（格式自拟），承诺函中须明确质保年限，否则不得分。
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投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：            。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：          。（须附证明材料）


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：联系方式
委托代理人（签字/签章）：，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。



法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日
注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。


十、投标函
投标函
致：连云港市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。


十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。



十三、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


十四、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。




十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374]

十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

十九、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	


    年     月     日



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
69

image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




