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一、投标邀请函
江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡学院的委托，就无锡学院机械基础教学实验室建设项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
（一）项目信息
1.项目概况：本项目重点聚焦工程力学、机械原理与设计、机械传动与控制三大核心技术，拟采购多功能力学实验台、理论力学多功能实验台、万能拉伸试验机、行星齿轮箱转子动力学故障模拟实验台、液压与气压传动综合实训装置和机电传动控制实验装置等实训资源。构建覆盖材料力学行为分析、机构创新设计和机电传动控制三大功能模块的综合性实践平台，提升学生创新实践能力。
2.项目名称：无锡学院机械基础教学实验室建设项目
3.项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2026-0069
4.项目预算：187.905万元
5.最高限价：187.905万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。
6.交付周期：合同签订生效后45个工作日内交货并完成安装调试。
7.采购方式：公开招标
8.采购人：无锡学院
9.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
10.本项目是否专门面向中小企业：是
（二）供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业； 

4.本项目的特定资格要求：无。 
5.本项目 不接受 联合体投标。
（三）供应商主体信息库注册
1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
4）CA驱动下载：
在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。
5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 
（四）获取招标文件
潜在投标供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（在“项目参与”－“采购项目”中找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M），并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、招标代理机构将以电话咨询、邮箱（2726537@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截至2026年9月4日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320200-JSZH-G2026-0069需澄清问题”， 并于答疑截止时间前发邮件（2726537@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。 
（六）现场踏勘
本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
（七）投标及开标、定标时间、地点
本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入标书解密环节后方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年9月22日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年9月22日9:30。
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼  
（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。
（九）投标有效期：开标之日起90天
（十）其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。
2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，采购人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。
（十一）联系方式
1.采购人：无锡学院
采购人地址：无锡市锡山区锡山大道333号
联 系 人：吴老师       
联系方式：18761800255
2.采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼
联系人：许居磊
联系电话：18013775326
邮编：214100 

二、供应商须知
（一）遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”中找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明其承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
6.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（三）招标文件的解释
  本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正 
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。 
3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：2726537@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。
4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。招标代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，招标代理机构对无效质疑不予受理。
 （五）投标文件的组成
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；
（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面，法定代表人亲自参与投标的除外）； 
（6）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（7）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（8）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（9）承诺书（格式见附件）；
（10）供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，中小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；
（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；
3.开标一览表（格式见附件）
4.明细报价表（格式见附件）
5.服务承诺（格式见附件）
6.偏离表（格式见附件）
7.供应商情况表（格式见附件）
8.供应商近年已完成类似业绩一览表（格式见附件） 
9.提供第三章采购需求和技术有关要求中需提供的相关证明材料
10.技术方案（详见评分标准）
11.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）
12.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）
13.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）
上述1-10项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（10）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
 （六）投标文件的要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。
6.投标费用自理。
（七） 网上投标
1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标费用自理。
（八）无效投标文件的确认
投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.投标供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.投标供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.未通过符合性审查的；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；
22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23.未按要求提供第三章采购需求和技术有关要求中须提供的相关证明材料的；
24.投标系统中不同投标供应商的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；
25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；
26.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（本项目约定为：30分钟）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（九）开标、评标：
1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
3.投标文件的审查
（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
4.评标程序
评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章
	投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件加盖公章

	3
	供应商法定代表人授权委托书加盖公章
	法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件

	4
	供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章
	（正、反面）

	5
	供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章
	（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	9
	承诺书
	格式见附件；

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之3中要求）；

	11
	特定资格要求
	（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；

	12
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）；

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合投标；不允许分包、转包（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之5中要求）。


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写 ，格式见附件

	2
	开标一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	3
	明细报价表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	4
	偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	供应商情况表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	供应商近年来已完成类似业绩一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	服务承诺
	按招标文件填写 ，格式见附件

	8
	满足采购需求
	满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。

	9
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人，得分次高的投标供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标供应商为排名第三的中标候选人。
核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
6.评标标准：详见附件。
（十）定标
1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交供应商。 
招标代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。招标代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.在发布中标公告的同时，向成交方发出中标通知书。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取成交的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；
4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
  供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证后生效。
2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。
（十四）质疑处理：
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述“4.”条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
5.以下情形的质疑不予受理：
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；
5.2 超出政府采购法定期限的质疑；
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；
5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；
5.5 供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（十五）服务费：
1.本次招标采购项目的代理服务费，由成交供应商领取中标通知书时支付。 
2.供应商的投标报价（含按优惠率折算后的结算价）应当包含本次项目的代理服务费，该费用已计入投标总价/结算价中，采购人不另行支付。 
3.代理服务费：以成交金额为计费基础，收费标准为（货物类）。中标金额100万（含100万）以下费率为中标金额的1.5%，100万-500万费率为中标金额的1.1%，按三折计取。（单个项目不满2000元按2000元计算；单个项目最高限价不超过50000元），由成交供应商支付。
4.供应商应在投标报价/测算优惠率时，自行将该笔代理服务费纳入成本测算并包含在内；采购人不承担任何因供应商对代理服务费计取方式理解偏差、漏算费用而产生的额外费用或相关责任。
（十六）信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。
1.履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。
2.融资担保。
融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。
3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十七）政府采购合同融资：
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）
（十八）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

三、采购需求和技术有关要求
本项目为无锡学院机械基础教学实验室建设项目，核心产品为：行星齿轮箱转子动力学故障模拟实验台。投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
（一）项目基本情况
1.项目概况：本项目重点聚焦工程力学、机械原理与设计、机械传动与控制三大核心技术，拟采购多功能力学实验台、理论力学多功能实验台、万能拉伸试验机、行星齿轮箱转子动力学故障模拟实验台、液压与气压传动综合实训装置和机电传动控制实验装置等实训资源。构建覆盖材料力学行为分析、机构创新设计和机电传动控制三大功能模块的综合性实践平台，提升学生创新实践能力。
2.项目地址：无锡学院。
3.采购范围：清单范围内的无锡学院机械基础教学实验室建设项目所需货物。
4.交付周期：合同签订生效后45个工作日内交货并完成安装调试。
5.付款方式：中标价即为合同价，合同签订后支付合同总价的30%作为预付款（供应商须提供等额预付款保函并向学校开具发票），终验合格后支付至合同金额的70%，审计结束后支付至审计金额的90%，质保期满后付清剩余尾款。
（二）采购清单及参数要求
1.本项目为货物采购，其中货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业均为工业。
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	多功能力学实验台
	套
	5
	配置工控机，操作台

	2
	理论力学多功能实验台
	套
	5
	

	3
	动静摩擦因数测量仪
	套
	5
	

	4
	万能拉伸试验机
	套
	2
	配置工控机和操作台

	5
	机械传动及轮系创新组合测试分析实验台
	套
	4
	配置工控机，操作台

	6
	减速器拆装测量模型
	套
	1
	含8台拆装减速器模型，操作台

	7
	螺栓组及单螺栓连接综合实验台
	套
	5
	配置工控机，操作台

	8
	零件尺寸误差测量组合实训装置
	套
	20
	

	9
	零件形位误差测量组合实训装置
	套
	20
	

	10
	液压与气压传动综合实训装置
	套
	5
	含工控机和挖机模型

	11
	机电传动控制实验装置
	套
	5
	含工控机

	12
	行星齿轮箱转子动力学故障模拟实验台
	套
	1
	含工控机和操作台

	13
	移动教学终端
	套
	5
	含移动支架


2.清单内设备详细参数要求如下：
	序号
	设备名称
	主要技术参数

	1
	多功能力学实验台
	材料力学多功能开放平台
一、机械加载框架要求：
1、主体要求全部采用铝合金材质，四立柱多层框架式结构（内置试件储物柜）
2、必配有不少于四组独立加载机构及配套传感器，不切换任何配件且可同时实现弯曲、弯扭、拉伸（拉弯组合）、压杆稳定等实验分别同时加载；加载机构及试样安装位置可以任意移动，实现多点多方位加载。
二、实验台技术指标：
1、实验台外形尺寸（mm）：≥660×550×1250，承载载荷≥10kN;
2、实验试件最大加载载荷：5000N；
3、试件材料：铝合金材料，表面阳极化处理;
4、加载机构作用行程≤80mm；
5、手轮加载转矩：0～2.6N•m;
6、加载速度：0~0.12mm/转（手轮）;
7、工控系统：I5/16G内存/512G SSD /无光驱/W10h/3年保修/22寸液晶标准键鼠，配套工控机摆放桌，内置工控软件，配套操作台。
三、基础力学实验：纯弯曲梁横截面上正应力的分布规律实验；空心管弯扭组合受力变形主应力测定实验；空心圆管弯扭组合受力变形弯曲正应力测定实验；空心圆管弯扭组合受力变形扭转剪应力测定实验；材料弹性模量E，泊松比µ的测定实验；偏心拉伸实验；拉弯组合变形内力素测定实验；压杆稳定实验（不少于三种支撑方式）；等强度梁多点静态应变测试实验测量电桥应用实验（电桥特性试验）；电阻应变片横向效应系数测定实验；等强度悬臂梁震动试验（配电机及调速器，可在应变仪触摸屏1K采样频率下演示）冲击模块瞬态动应变实验（可在应变仪触摸屏1K采样频率下演示）
四、虚拟仿真软件 1 套。
1、金属梁弯曲虚拟实验，可进行梁的四点弯曲荷载实验，加载点的位置和大小可任意设置，试件变形可放大化显示，可直观展示微小变形、挠曲线方程等，方便学生理解各种荷载和试件变形的对应关系。（投标供应商需提供软件界面截图，软件界面截图中需包括：实验目的、实验原理查看，截面形状、材料性质、单级载荷设置、实验分析、实验报告模板等功能操作）截图演示梁弯曲虚拟实验项目，需体现各参量改变时对实验结果的影响，并演示实验记录表、实验曲线及实验数据导出Excel的功能；方便进行误差分析。
2、弯扭组合梁变形虚拟实验，试件的直径、壁厚、弹性模量、屈服强度、加载距离等参数可自由设定，可演示测试截面各个象限位置的受力情况、应变叠加关系及主应力的大小与方向计算等，截图演示弯扭组合虚拟实验项目，需体现各参量改变时对实验结果的影响，并演示实验记录表、实验曲线及实验数据导出Excel的功能；方便进行误差分析。
五、保证设备的稳定性、兼容性及可靠性，自由式力学多功能开放平台与静态电阻应变仪为同一品牌；
六、配套测试仪要求：
1、主机测点（通道）：≥18CH
2、本机测试单位：με，mm，N，kN，kg，t，Pa，kPa，MPa，GPa，μV，mV，V，℃等（提供实物图照片佐证）
3、分辨率：应变：0.1με
4、零点漂移：±2με/4小时；±1με/℃
▲5、组桥方式：二线制1/4桥；三线制1/4桥，四分之一桥路不用短接片，消除热电势对桥路电阻影响；1/4桥（公共补偿）；半桥；全桥；桥路混合组桥方式选择；每个测点独立编码开关选择测量桥路方式，方便组成不同的桥路方式进行测试（提供实物图照片佐证）
6、采样频率：≥1kHz（提供实物图照片佐证）
7、显示方式：不低于7寸液晶显示；高速模式≥2通道实时显示；（提供实物图照片佐证）
8、本机模式采集显示方式：表格、T-Y图、X-Y图、棒图
9、本机模式数据存储容量：≥1500组（提供实物图照片佐证）
10、信号输入：16测点多桥路任意输入接线端子；2测点全桥输入接线端子，并联 2测点全桥输入航空插座。
七、整体设备需要完成安装调试，按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，电源适配器安装辅材配件，长度约40米，4平方电线电缆。

	2
	理论力学多功能实验台
	一、功能:要求完成以下六个实验：
1、测试单自由度振动系统的变形，计算刚度与系统的固有频率。
2、演示自激振动现象，观察其与自由振动和受迫振的区别，揭示自激振动模型的振幅与风速之间的关系。
3、求重心的实验方法：A、悬吊法；二力平衡原理的应用。B、称量法：合力矩定理的应用。
4、比较渐加载荷、突加载荷、冲击载荷、振动载荷这四种重要基本概念的区别，并画出这四种不同情况下的力与时间的关线曲线（示意图）。
5、验证圆盘转动惯量的理论公式 ，它是精确解。现在应用三线摆的扭转振动实测周期导出的转动惯量计算公式 ，来求得圆盘的转动惯量，这个数据与线长 有关，从而可以测试摆长 对转动惯量测试值的误差。（注意：R是圆盘半径，r是三线位置的半径）
6、用等效理论方法测试和求取非均质复杂物体的转动惯量。
二、技术参数：
1、风速分辨率：0.1m/s;
2、计时分辨率：0.1s;
3、转速分辨率：1 rpm
4、电压分辨率：1V；
5、长（高）度分辨率：1mm；
6、称重分辨率：1g；
7、装置外形参考尺寸：长宽高不小于980*450*1550mm；
8、装置允许输出总功率：1KVA；市电隔离功率：500VA
三、配置清单：（不少于以下清单）车式实验台柜体、绕线三线摆模型、电缆风振模型、风机、调压器、风速仪、转速仪、盘秤、连杆、强迫振动方盒、高度可调T型垫块、秒表、强磁铁、等效圆柱铁、非均质摇臂、悬吊重心模型(组合件)、沙袋、沙漏及支架、砝码及挂钩、工具箱、扳手和螺丝刀、水平尺、5号电池4节、9号电池1个、起摆装置及支架、多功能微秒计。
四、整体设备需要完成安装调试，按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，电源适配器安装辅材配件，长度约40米，4平方电线电缆。
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	动静摩擦因数测量仪
	一、功能要求：
动、静滑动摩擦因数（又称摩擦系数）测试系统，它可以对不同材料之间的静滑动摩擦因数f_s和动滑动摩擦因数f_d进行测试，对于静滑动摩擦因素小的材料，它的动滑动摩擦因数与之十分接近的结论，也就是用f_s等同于f_d，是可以接受的。对于静滑动摩擦因数大的材料，发现动滑动摩擦因数f_d就不能随便用静滑动摩擦因素f_s来替代，而必须用实测数据才能在工程中使用。
二、要求可完成的实验内容
1、测试不锈钢块与铝合金平面板之间的动摩擦因数；
2、测试不锈钢块与不锈钢片之间的动摩擦因数；
3、测试布与尼龙绸之间的动摩擦因数。
三、参数要求
1、配置：测试滑道1套、滑块1件，三种不同材质不锈钢、铝合金、PVC、赛钢和有机玻璃）底板各1件、测试仪1台，光电开关2套、坡度仪1件、直尺1把，装置外形参考尺寸：长宽高不小于835*280*600mm。
角度调节装置（手动）；
光电门I；
光电门Ⅱ；
试块A（底板可更换不同材料或嵌入布料,配POM赛钢、铝合金、PMMA有机玻璃、不锈钢共4种材料）；
滑槽：成倾斜角为 （与水平底板）的有机玻璃槽（底面有铝合金、PMMA有机玻璃、不锈钢三种材料供切换）；
控制屏
坡度仪(测量倾角和检测水平)；
底座。
2、斜面公称长度：≥0.6m；
3、有效行程：≥0.25m；
4、测速挡光条间间距：40mm；
5、工作条件：电源电压220±10%V；频率50±5%Hz；功率≤2VA；工作温度范围0~40℃；
6、光电门挡光时间t1/t2测量值范围：0~9999ms，分辨率0.01ms；
7、两次挡光时差t3测量值范围：0~9999ms，分辨率0.01ms；
8、速度v1/v2：0.00~600.0cm/s，分辨率0.01cm/s；
9、加速度：0.00~600.0cm/s2，分辨率0.01cm/s2。
四、整体设备需要完成安装调试，按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，电源适配器安装辅材配件，长度约40米，4平方电线电缆。
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	万能拉伸试验机
	一、规格
材料力学多功能移动创新实验平台，采用框架可安装加载装置，中间为加载移动加载平台，框架使用标准铝合金型材，可满足静不定梁实验、钢铝复合梁弯曲实验、
钢叠梁弯曲实验、夹层梁弯曲实验、梁挠度测试实验、 拉杆稳定实验、弹性模量、屈服强度等指标的测定；
二、实验项目： 
工字型截面悬臂梁受集中载荷测定实验
T型截面悬臂梁受集中载荷测定实验
矩形截面梁三点弯曲实验
工字型截面梁三点弯曲实验 
不同截面梁均布载荷弯曲变形实验
开口薄臂弯曲实验
三、详细参数
执行标准：GB/T16491-2008  《电子式万能试验机》标准
1、主机形式：双立柱、双空间、高刚性（机架轴向刚度≥270kN/mm）落地式主机；主机采用三级传动，紧密滚珠丝杠，铝合金外罩；
2、试验空间宽度：≥640mm;
3、试验有效行程：≥1100mm;
4、最大试验力不小于100kN；
5、试验力测量范围0.4％～100％FS；  
6、试验力测量精度：示值±0.5％
7、力控速率调节范围：0.005～5% FS/s；
8、力控速率控制精度：
速率小于0.05%FS/s时，优于设定值±1%；
速率大于0.05%FS/s时，优于设定值的±0.5%；
9、横梁位移分辨率不低于0.00005mm；
10、横梁位移精度不低于±0.5％；
11、横梁速度范围0.001～750mm/min；
12、横梁速度精度优于±0.5％
13、速度/试验力容量：
500mm/min以下允许最大试验力
750mm/min以下允许1/2最大试验力
14、变形测量范围2％FS～100％FS(选配轴向引伸计时)；
15、变形测量精度：示值±0.5％(选配轴向引伸计时)；
16、变形速率调节范围0.005%～5%FS/s
17、变形速率控制精度
速率小于0.05%FS/s时，优于设定值±2%；
速率大于0.05%FS/s时，优于设定值的±0.5%；
18、恒力、恒位移、恒变形控制范围1%～100%FS；
19、恒力、恒位移、恒变形控制精度：设定值≥10%FS时，优于设定值的±0.5%；
20、夹具同轴度：优于8%(国标)；
●21、控制器：可实现负荷、变形、位移三种闭环控制方式，具有力、变形、位移、应力和应变5种加载控制方式而且不同控制方式没有过冲,平滑切换；控制自带1路负荷、1路位移、2路光栅、1路输出；可同时扩展3路电桥信号；高测量分辨率：±100万码的高分辨率；控制器采样频率：≥2500Hz；（控制器采样频率验证方法：控制器控制周期和采集频率在2500Hz时，在实时系统中控制周期的开始部分将一个io引脚置高电平，在控制周期结束部分将此io置低电平，使用示波器测量此io引脚，获得一个频率为2500Hz的方波，一个控制周期包括数据采集，控制计算，输出是一个完整的闭环控制周期，不接受采用软件采集数据插值法验证，需提供视频证明文件）。传感器通道可自动识别插入的不同传感器，并可立即使用，无须在软件中设置，避免人为误操作带来的传感器损坏，已经标定的传感器可以接插在其它控制器上直接使用，无须重新标定，采用四层线路板，控制器驱动横梁位移速度可以任意设定。可构成应力、应变控制系统。速度控制范围1：100000。主控制器MTBF平均无故障时间≥5000小时；控制器还需要具备碰撞缓解功能（系统在非试验状态下持续监视传感器数据，如果检测到力值变化超过设定阈值，横梁移动将以最快速度停止，有助于减少设备和试样的意外损坏。当设备传感器配置为标准容量时，碰撞保护可在设备以800mm/min的速度与刚性表面碰撞时为其提供保护）；
▲22、控制器需要配置≥4.3寸的显示屏，可显示控制模式状态、联机状态、保护状态、变形和位移等参数，带手轮调速、急停按钮等功能。（投标文件内须提供上述功能的证明截图作为证明材料）。
23、工控系统：I5/16G内存/512G SSD /无光驱/W10h/3年保修/22寸液晶标准键鼠，配套工控机摆放操作台，内置工控软件；
24、整体设备需要完成安装调试，按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，电源适配器安装辅材配件，长度约40米，4平方电线电缆。
25、夹具配置：采用调制不锈钢、高硬度楔形夹具 （含0-21全尺寸片材夹块、4-19棒材V型夹块）1套
26、引伸计1套 
27、标定器（及工装）1套  
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	机械传动及轮系创新组合测试分析实验台
	一、功能要求：
1、实验台要求采用工业用HT平台，配有工业机械传动中最常用的蜗轮蜗杆减速器，摆线针轮减速器，圆柱齿轮减速器；平皮带传动，V型带传动，同步带传动及链传动七种基本机械传动部件，可根据课程要求，由学生自行拼装，搭接各种机械传动机构。
2、实验台集变频调速控制技术、磁粉制动控制技术、检测控制技术及应用计算机技术于一体，运用计算机的数据处理功能，做到同步采集、全程跟踪，确保采样数据的正确、真实，并能适时显示或绘制各项参数及所需曲线，达到人机一体的设计要求。实验台可用于机械传动装置的传动性能参数的测试：如转速，扭矩，并绘制出传动比、扭矩、转速、功率等曲线。通过对不同机械传动装置性能参数曲线的对比，分析比较不同的机械传动方案的性能特点。
3、实验系统具有传动机构输入轴和输出轴转速波动特性的测试功能，在机构传动过程中能实时得到输入、输出轴转速的平均值、最大值、最小值、回转不匀率及转速波动曲线。对带传动机构，在实验台上不仅可以测出不同传动带的传动效率曲线，也可得到传动滑差率曲线，以观察不同带传动的弹性滑动和打滑现象。
4、了解定轴轮系、周转轮系（行星轮系和差动轮系）和复合轮系的结构；
5、测定定轴、行星轮系、差动轮系的传动比；
6、测定定轴、行星轮系的传动效率；
▲7、实验台须配置工业级 7 寸高清触摸式液晶显示屏，无需外接计算机，即可独立完成机械传动实验的全流程数据采集、运算处理与可视化显示。显示屏可对传动系统核心性能参数进行实时采集与高精度数值显示，覆盖四项关键传动指标：输入转速、输出转速、输入扭矩、输出扭矩，所有数据同步动态刷新，可直观观测传动过程中的工况变化。界面需内置自动、手动双工作模式，支持触控一键切换，可适配不同实验场景的控制需求。（投标文件内须提供上述功能的证明截图作为证明材料）
8、实验台除设计有自动控制测试功能外，还要求可利用触摸式液晶显示屏数字显示功能，“手动方式”通过抄录实验显示数据，脱开计算机人工分析绘制实验曲线，做出实验报告。
9、人机界面，要求采用双核结构，实验台要求网口支持设备、系统升级及设备扩展，能实现设备端对模块的二次开发。
10、可用于科研生产,在10Nm- 50Nm范围内对各种新型齿轮减速器、变速轴承减速器等进行性能测试。
二、 虚拟测试软件：
1、测试系统实现了三维组态，三维动态地展示实验状态和控制过程。
2、软件有实验相关理论知识学习、实验过程演示、实验流程模拟、知识扩展、实验内容和功能扩充、实验报告软件能通过一步步的实验指导，展示实验台实验过程，让学生通过自学能够完全掌握机械传动方案优化综合检测实验台实验的原理、目的等内容；让学生快速学习虚拟实验的操作流程。
▲3、系统需配套标准化三维零件库，库内零件支持缩放、平移、360°任意旋转等交互操作，可从多视角、全方位观察零件结构，便于直观、全面地认知零件外形特征与装配关系。三维场景中所有零件的外形尺寸、结构状态均须与实物实验台完全一致、真实对应，确保虚拟装配实训过程高度贴近实物工况，有效提升实训真实性与教学效果。（投标文件内须提供上述功能的证明截图作为证明材料）
●4、投标供应商须提供15 种典型传动机构的虚拟化仿真功能，实现与实物实验台完全一致的虚拟仿真实验。三维场景应动态展示实验状态与实验控制全过程，场景内所有零部件的外形尺寸、结构形式、装配关系均须与实物实验台1:1 真实对应，确保虚拟实验环境高度贴近实物工况。同时，三维场景中的被测减速器应具备内部结构可视化功能，可虚拟演示并动态呈现圆柱齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、周转轮系传动的内部啮合关系与三维动态传动过程。（投标供应商须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
典型虚拟仿真拼装组合传动机构清单：
一级典型传动：
（1）圆柱齿轮减速器传动
（2）摆线针轮减速器传动
（3）蜗轮蜗杆减速器传动
（4）带传动：V带传动、平带传动、同步带传动
（5）滚子链(大节距、小节距)传动
（6）弹性柱销联轴器传动
二级典型组合传动：
（7）带(V带、平带、同步带)—圆柱齿轮减速器组合传动
（8）滚子链(大节距、小节距)—圆柱齿轮减速器组合传动
（9）带(V带、平带、同步带)—摆线针轮减速器组合传动
（10）滚子链(大节距、小节距)—摆线针轮减速器组合传动
（11）带(V带、平带、同步带)—蜗轮蜗杆减速器组合传动
（12）滚子链(大节距、小节距)—蜗轮蜗杆减速器组合传动
（13）带(V带、平带、同步带)—滚子链组合传动
三级典型传动：
（14）带(V带、平带、同步带)—滚子链(大节距、小节距)-蜗轮蜗杆减速器组合传动
（15）带(V带、平带、同步带) —滚子链(大节距、小节距)—摆线针轮减速器组合传动
▲5、系统软件设有报警功能，当效率曲线不再上升且趋于稳定波动时，停止继续加载，以免加载过大将传动机构抱死，造成电流急剧上升而损坏实验台，软件需配有警告窗口来提示操作者停止加载。（投标文件内须提供上述功能的证明截图作为证明材料）
▲6、系统应内置多模式曲线拟合分析功能，提供多项式拟合、最小二乘拟合、指数拟合等多种拟合算法，用户可根据实验数据特性自主选择拟合方式；支持自定义设置曲线拟合次数，可灵活调整拟合精度，以满足不同实验场景下的数据处理需求。（投标文件内须提供上述功能的证明截图作为证明材料）
三、硬件参数：
1、动力部分
（1）单相交流变频电机：电压220V/50Hz，功率≥0.75KW，额定转矩≥5.8N•M；
（2）变频控制器调速范围：功率≥0.75KW，转速0-1500r/min，精度0.1％；
（3）直流调速电机1台，调速范围0~1500r/min，功率600W；
（4）直流电机调速器1个；
（5）磁粉制动器加载范围：转矩≥0－50N•M，容许滑差率≥1.1kW；
2、测试部分
（1）转矩转速传感器HCNJ-101：额定转矩≥10 N•m，转速范围：0-6000r/min，精度0.2％；
（2）转矩转速传感器HCNJ-101：额定转矩≥50 N•m，转速范围：0-6000r/min，精度0.2％；
（3）转换器F/V: 电压12V，精度0.1％；
3、被测部分
（1）直齿圆柱齿轮减速器：减速比1：1，齿数Zl≥38，Z2≥38，法向模数mn≥2，中心距a≥76mm；
（2）摆线针轮减速器：减速比1：11；
（3）蜗轮减速器：减速比1：10；蜗杆头数Z1≥1；中心距a≥50mm；
（4）同步带传动：带轮齿数Z1≥40，Z2≥62，节距P≥5同步带≥1050×14×5；
（5）V带传动：带轮直径d1≥80mm，d2≥130mm；0型带，L≥1100mm；
（6）平带传动：带轮直径 d1≥86mm，d2≥112mm；平皮带≥1100×13×2；
（7）链传动：链轮Z1≥17，Z2≥25；滚子链节距t≥12.7，节数n≥88；
（8）定轴轮系、周转轮系（行星轮系和差动轮系）和复合轮系的组合机构1套
（9）要求配置高清触摸式液晶显示屏：液晶屏不低于7”TFT、显示颜色不低于262K、分辨率不低于800*480、显示亮度不低于250cd/㎡、输入电压：24±20%VDC、额定功率不低于6W、处理器不低于Cortex-A53 四核 1GHz。
（10）外形尺寸:不低于1340×730×1120(mm)；
4、工控系统：I5/16G内存/512G SSD /无光驱/W10h/3年保修/22寸液晶标准键鼠，配套工控机摆放桌，内置工控软件。
5、整体设备需要完成安装调试，按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，电源适配器安装辅材配件，长度约30米，4平方电线电缆。
6、实验台主体框架及主要受力部件采用Q235 优质碳素结构钢制成，结构强度高、刚性好、承载稳定。
四、实验项目：
1、典型拼装组合传动机构类型要求：
一级典型传动实验：
（1）圆柱齿轮减速器传动实验
（2）摆线针轮减速器传动实验
（3）蜗轮蜗杆减速器传动实验
（4）带传动：V带传动、平带传动、同步带传动实验
（5）滚子链(大节距、小节距)传动实验
（6）弹性柱销联轴器传动实验
2、二级典型组合传动实验：
（7）带(V带、平带、同步带)—圆柱齿轮减速器组合传动实验
（8）滚子链(大节距、小节距)—圆柱齿轮减速器组合传动实验
（9）带(V带、平带、同步带)—摆线针轮减速器组合传动实验
（10）滚子链(大节距、小节距)—摆线针轮减速器组合传动实验
（11）带(V带、平带、同步带)—蜗轮蜗杆减速器组合传动实验
（12）滚子链(大节距、小节距)—蜗轮蜗杆减速器组合传动实验，
（13）带(V带、平带、同步带)—滚子链组合传动实验。
3、三级典型传动实验：
（14）带(V带、平带、同步带)—滚子链(大节距、小节距)-蜗轮蜗杆减速器组合传动实验。
（15）带(V带、平带、同步带) —滚子链(大节距、小节距)—摆线针轮减速器组合传动实验。
五、配套工具：
1、游标卡尺0-150mm：不少于1把；
2、角尺100mm：不少于1把；
3、水平仪100mm：不少于1把；
4、内六角扳手5、6：各不少于1把；
5、活络扳手8″：不少于1把；
6、百分表0-10mm：不少于1个；
7、磁性百分表座：不少于1个；
8、组合工具包：不少于1套；
9、转速表：不少于1个。
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	减速器拆装测量模型
	一、拆装用单级圆柱齿轮减速器
主要技术参数:
1、齿轮参数不低于:  m=  z1=29  z2=72  α=20°β=15°a=158
2、总传动比：i=2.49 
3、中心高度:H=151㎜
4、外形尺寸: 不小于450×400×340（㎜）
5、重量: 不低于17kg
6、材料：全铝制
二、拆装用单级圆锥齿轮减速器
主要技术参数:
1、总传动比不低于：i=3
2、齿轮参数 m=3 z1=20  z2=60  Σ=90°α=20°β=15°
3、中心度高 H=129㎜
4、外形尺寸:不小于 500×350×315（㎜）
5、重量:不低于 16 kg
6、材料：全铝制
三、拆装用双级圆锥一圆柱齿轮减速器 
主要技术参数:
1、齿轮参数：m=3  Z1=20  Z2=50  a=130.5
m=3  Z3=16  Z4=68  β=15°
2、总传动比：i=10.625 
3、中心高度:H=141㎜
4、外形尺寸:不小于550×460×360（㎜）
5、重量:不低于20kg
6、材料：全铝制
四、新型结构单级圆柱齿轮减速器
主要技术参数:
1、齿轮参数  m=2 z1=25  z2=752、
传动比   i=3
3、中心高度  H=120mm
4、外形尺寸：不小于290×220×215mm
5、重量：不低于10kg
6、材料：全铝制
五、拆装用蜗轮蜗杆下置式减速器
主要技术参数:
1、蜗杆参数：z1=1 q=12
2、蜗轮参数：z2=45 m=4㎜
3、传动比 i=45
4、中心高度 H=210mm
5、外形尺寸：不小于420×320×400（㎜）
6、重量：不低于15.5kg
7、材料：全铝制
六、拆装用分流式双级圆柱减速器
主要技术参数:
1、齿轮参数 m=3 z1=16 z2=47  m=3 z3=27 z4=68α=20°β=15°a1=99 a2=147
2、总传动比：i=7.398 
3、中心高度:H=146㎜
4、外形尺寸: 不小于540×360×320（㎜）
5、重量: 不低于25kg
6、材料：全铝制
七、拆装用同轴式双级圆柱齿轮减速器
主要技术参数:
1、齿轮参数 m=3  z1=22  z2=82  m=3 z3=26 z4=78 α=20°β=15°a=160.5°
2、总传动比：i=11.1818 
3、中心高度:H=159㎜
4、外形尺寸:不小于 560×420×350（㎜）
5、重量: 不低于25kg
6、材料：全铝制
八、拆装用展开式双级圆柱减速器
主要技术参数：
1、齿轮参数 m=3  z1=16  z2=47  m=3 z3=27 z4=68 α=20°β=15°a1=99 a2=147
2、总传动比：i=7.398 
3、中心高度:H=146㎜
4、外形尺寸:不小于 535×330×294（㎜）
5、重量:不低于 21kg
6、材料：全铝制
九、减速器运动及拆装仿真演示系统：
1、系统软件建有三维零件库，零件在软件界面中可缩小、放大、移动、360°任意翻转，从各个角度观察，从感观上得到对整个零件的全面认识。
●2、虚拟软件的虚拟三维实验场景具有人机交互功能，包含组成零件的浏览、虚拟装配训练过程中有关零件调用、装配位置、装配顺序的错误操作的判断和信息反馈等操作程序。操作人员可按自行设定的方案，按正确的顺序进行虚拟拆卸和装配。若没按正确的拆卸和装配顺序点击拆卸主体上对应位置零件，则零件无法拆卸或装配，并提示出错信息。操作人员也可通过点击分步拆卸和装配提示按钮，按操作提示一步一步完成拆卸互动仿真。（投标供应商须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
十、所有模型要求全铝材料，另外配套拆装工具，含操作台。
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	螺栓组及单螺栓连接综合实验台
	一、实验台结构及功能：
1、实验台为螺栓组及单螺栓的组合实验台，外形尺寸:不低于820×350×620(mm)，同时具有螺栓组静态实验及单螺栓静、动态实验组合功能。一台实验台可完成两种实验台的实验功能。
2、实验台可分析螺栓的预紧力对应力的影响以及对螺栓疲劳强度的影响
3、实验台可分析螺栓的刚度对应力的影响以及对螺栓疲劳强度的影响。
4、实验台可分析被连接件的刚度变化对应力的影响以及对螺栓疲劳强度的影响
5、实验台由 10 个 M12 的螺栓组成，在实验台上设计为垂直放置。加力杠杆组包含两组杠杆,其臂长比均为 1:10，则总杠杆比为 1:100，可使加载砝码产生的力放大到100 倍
6、试验单螺栓实验为 1 个 M12 的钢制螺栓，在实验台上垂直安装机轴旋转时由于偏心轮转动，通过杠杆给吊耳和被实验单螺栓上产生一个动态拉力。吊耳与被实验单螺栓上都应贴有应变片,用于测量其应变大小。通过改变加载吊耳下垫片材料，即可以得到螺栓连接的不同相对刚度。
7、单螺栓静载及动载荷实验功能要求：螺栓受预紧轴向载荷作用时，测量螺栓的刚度 Cb、被联接件的刚度 Cm和联接体相对刚度Cb/Cb+Cm。可了解受预紧轴向载荷螺栓联接中，零件相对刚度的变化对螺栓所受总拉力的影响。
8、螺栓组静载试验功能：可测试托架螺栓组受翻转力矩引起的载荷对各螺栓拉力的分布情况。
9、螺栓组实验可根据拉力分布情况确定托架底板旋转轴线的位置，从而将实验结果与螺栓组受力分布的理论计算结果相比较。
▲10、测试并绘制螺栓受交变拉应力作用时，螺栓、被连接件之间的动态变形曲线和变形协调图。并要求PC机测试软件界面能动态实时滚动显示变形协调曲线。（投标文件内须提供上述功能的证明截图作为证明材料）
▲11、采用先进的网络硬件接口技术，实验系统应实现计算机的快捷通讯与数据交换。操作便捷性的同时，也极大地提升了实验系统的整体可靠性与安全性。（投标文件内须提供上述功能的证明截图作为证明材料）
二、测试软件要求：
1、软件可展现完整的实验操作流程，显示和记录实验数据自动输出实验报告。
2、测试软件在测试并绘制螺栓受交变拉应力作用时，可呈现螺栓、被连接件之间的动态变形曲线和变形协调图。PC 机测试软件界面能动态实时滚动显示变形协调曲线。
3、软件通过改变螺栓联接中零件的相对刚度，观察螺栓中动态应力幅值的变化
4、软件有用户的注册与登录管理功能，支持用户注册、用户登录，以用户名登录之后可以保存用户自己的实验数据。
5、螺栓组静载试验软件界系统面需有数据显示区，图形显示区，采集区，信息总汇区，工具栏
（1）数据显示区显示当前螺栓检测的数据包括螺栓号，所受载荷及应变。       
（2）图形显示区显示螺栓所受力与应变的关系图。
6、软件有实验数据监控功能：实验界面实时监控螺栓与螺栓组连接实验等信息。
7、具备实验报告自动生成功能，支持PDF、图片等多种格式输出，报告形式可根据实验需求灵活切换，满足实验室数据存档、打印及导出分析要求。
8、软件有实验数据保存与查询功能：提供实验数据另存为功能，实验数据采集完成后点击“另存为”可将实验数据保存到移动 U 盘。学生可以根据需要在其他软件如 EXCEL 中进行后处理。
9、软件具备虚拟实验功能，能脱离实验台完成动态虚拟实验演示。软件通过一步步的实验指导，展示实验台实验过程，让学生快速学习实验的操作流程。
▲10、传感器测试通道功能：自动检测和进行故障提示；可以实时反映实验台通讯状态是否工作正常。（投标文件内须提供上述功能的证明截图作为证明材料）
11、历史数据查询功能：对已保存的实验数据进行回放，方便教师回顾学生整个实验操作过程。
12、预紧力加载时，每个螺栓动态仿真演示实际状态，使实验过程更直观。
●13、超限报警功能:系统实时监测螺栓预紧力，当其超过设定阈值时，界面上的螺栓状态标识会由绿色动态变化为红色，应以直观的视觉反馈提醒操作者及时处理。（投标供应商须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
14、配置AI 智能赋能实训助教模块
在实训过程中，师生可随时与AI实训助教进行智能交互。系统依托先进算法，秒级响应，提供精准、凝练、专业的解答，并支持文字等多模态辅助资料即时推送，助力师生以更直观、更高效的方式掌握核心知识与技能。
三、主要技术参数：
1、电机转速：1400r/min
2、电阻应变片阻值：R=120 灵敏度系数 K=2.5
3、螺栓组实验螺栓： M12  10 个；实验单螺栓：M12  1 个
4、工作载荷加载吊耳： 1 个
5、电机额定功率：P=120W
6、工控系统：I5/16G内存/512G SSD /无光驱/W10h/3年保修/22寸液晶标准键鼠，配套工控机摆放桌，内置工控软件。
7、实验台主体框架及主要受力部件采用Q235 优质碳素结构钢制成，结构强度高、刚性好、承载稳定。
五、整体设备需要完成安装调试，按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，电源适配器安装辅材配件，长度约30米，4平方电线电缆。
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	零件尺寸误差测量组合实训装置
	一、功能要求：
要求满足《公差配合与技术测量》课程的基本教学要求，可进行零件尺寸误差检测组合训练。由检测零件、检测工量具组成。可以进行公差基本概念的了解，掌握尺寸误差测量的方法和技能；
二、配置要求
1.精密检验零件：测量块、测量轴、测量轴套、测量轴承、测量花键、测量平键、测量螺纹轴、测量齿轮（7级各一件）
2.测量工具：游标卡尺、外径千分尺、内径百分表、螺纹千分尺、公法线千分尺、齿厚卡尺、螺纹环规、螺纹塞规螺纹样板。
3.实训箱里放置零件及工量具定位座板，定位座板上刻有零件及工量具的形状和名称；方便摆放和老师对装置清点及管理。
4.零件材料：304不锈钢，45号钢
三、实训项目要求：
项目一 零件基本尺寸检测
训练一 游标卡尺检测零件长度尺寸
训练二 外径千分尺检测零件外圆尺寸
训练三 内径百分表检测零件内圆尺寸
项目二 零件配合尺寸检测
训练一 轴与孔配合尺寸检测（一）
训练二 轴与孔配合尺寸检测（一）
项目三 平键及花键尺寸检测
训练一 平键基本尺寸检测
训练二 平键配合尺寸检测
训练三 花键基本尺寸检测
训练四 花键配合尺寸检测
项目四 普通螺纹尺寸检测
训练一 普通螺纹基本尺寸检测
训练二 外螺纹中径尺寸检测
训练三 用螺纹环规和塞规检验内、外螺纹
项目五 齿轮尺寸检测
训练一 齿轮基本参数测量与计算
训练二 齿轮齿厚尺寸检测
训练三 齿轮公法线长度尺寸检测
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	零件形位误差测量组合实训装置
	一、功能要求
满足《公差配合与技术测量》课程的基本教学，包含检测零件、组合跳动仪、组合测微仪、配套图纸，功能要求满足以下三点：1、形位误差测量训练；2、合格形位判断训练；3、形位误差分析训练。
二、配置要求：
1.精密检验零件：齿轮测量组合（7级）、圆度（圆柱度）测量组合（7级）、直线度测量组合（7级）、平面度（平行度）测量组合（7级）、垂直度测量组合（7级）、对称度测量组合（7级）、跳动测量组合（7级）
2.精密测量工具：
微型跳动测量仪
1）测量范围长度（50－100mm）.直径（5－80mm，精度（6级）
2）百分表（0－3mm,0.01 mm，1个）
3）千分表（0-1mm,0.001mm,1个）
4）V型块35X35 mm（1级）
5）测量齿轮（模数1－2.5mm、齿数17－36，（7级）
6）导轨精度：0.01/100mm
测微组合仪：
1）测量范围：长度（80－80mm），精度（6级）
2）杠杆百分表（0－1mm,0.01 mm，1个）
3）平板精度：（1级）
3.实训箱里放置零件及工量具定位座板，定位座板上刻有零件及工量具的形状和名称；方便摆放和老师对装置清点及管理。
4.零件材料：304不锈钢，45号钢
三、实训项目要求
训练一零件形状误差的测量与检验
训练1-1直线度测量与检验
训练1-2平面度测量与检验
训练1-3圆度测量与检验
训练1-4圆柱度测量与检验
训练二零件位置误差的测量
训练2-1平行度测量与检验
训练2-2垂直度测量与检验
训练2-3同轴度测量与检验
训练2-4径向跳动测量与检验
训练2-5端面跳动测量与检验
训练2-6对称度测量与检验
训练三齿轮形位误差的测量与检验
训练3-1齿圈径向跳动测量与检验
训练3-2齿轮齿向跳动测量与检验
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	液压与气压传动综合实训装置
	一、产品功能要求
1、实验装置需由双面实验工作台、液压泵站、辅助设备、常用液压元件、常用气动元件、电气控制模块（其中包含了电源模块、继电器模块、主令模块、仪表模块）等几部分组成。
2、供货时需提供实验指导书；提供实验指导教师培训（厂家需负责培训相关任课老师熟练操作设备为止）；供货时需配套1:1实验教学操作视频讲解及软件模拟操作。
3、实验供电要求采用模块化设计，方便实验教学及维修；所有实验部分提供全部程序和参数，方便学生修改或重新编写实验程序；扩展性强：每个控制环节清晰，具有扩展性，方便学生自己重新设计。
二、设备规格需求
1、实验台架需由基座和实训操作面板组成，基座为全开放式，液压泵站一目了然，基座带有四个福马轮，可方便移动。实验装置主框架需采用四根≥70mm×70mm优质欧标型材，实验台下方设置有储物柜、液压油箱等。
2、实验台中间为实训操作面板，采用带“T”沟槽形式的铝合金型材结构，能方便、随意地安装气动元件，搭建实验回路。实验面板尺寸：面板厚度30mm,槽间隔：25mm。正面为液压元器件安装、背面为气动元器件安装；所有液压气动模块都采用槽板式快速装卸座进行安装，能够水平或垂直地固定在同一个实验台铝型材基板上，在不使用工具的情况下，仅通过简单的操作，就可水平或垂直装、卸各模块，方便搭建实验、实训回路。
▲3、实验台顶部为电源控制区域，需提供以下模块各2组（正反面安装），每个模块独立设计，可任意替换使用，模块底座需采用黑色ABS材质带快速卡扣，可直接固定在电源控制屏区域，并实现模块快速更换操作，面板需采用高分子材料，投标文件需提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页或功能截图。
（1）交流电源模块：AC380V/220V 50Hz 最大电流：16A；电源指示，运行指示等。
（2）直流电源模块：输入电源：AC220V 50Hz,输出：DC24V 5A。
（3）按钮模块：2个，电源：DC24V，带灯按钮：两个点动，一个自锁，触点：二组常开，二组常闭。
（4）继电器模块：2个，触点4组；最大允许电流：3A；断开功率：最大90W；吸合：10ms；断开：8ms。
（5）可编程控制器：需采用西门子200smart PLC系统，工作电源为DC24V，晶体管输出型，I/O接口20个，其中输入12点，输出8点，各输入输出点均用快速安全插口（或航空插头）引出，方便电路接线。利用可编程控制器与软件相结合，可以实现虚拟软件与实物元件回路同步动作。
4、实验要求采用知名品牌液压元件、气动元件，包括常用的动力元件、控制元件、执行元件、辅助连接元件，采用知名品牌。
5、液压元件、气动元件均配有过渡底板（需采用铝合金底板或工程塑料模块），可方便、随意地将元件安放在实验面板（面板带“Ｔ”沟槽形式的铝合金型材结构）上。
6、液压泵站：由三相电机、叶片泵、空气滤清器、油温油面计、压力表等组成，液压泵站控制与实验台需分体安装，便于产品售后维护等：
（1）变量叶片泵-电机：采用内轴式安装，结构紧凑，噪声低；系统额定工作压力：6-7Mpa；变量叶片泵：额定流量8L/min，压力7MPa；电机：三相交流电压，额定功率：1.5kW，额定转速1420r/min，
（2）装有吸油过滤器、油温液面计、清洁盖、空气滤清器。
（3）油箱：公称容积60L，2mm钢板。
（4）抗磨液压油：L-HL46。
7、液压模块：需提供耐震不锈钢压力表、吸油过滤器、清洁盖、空气滤清器、油温油面计、单作用液压缸、直动溢流阀、两通流量阀、直动式减压阀、单向阀、液控单向阀、节流阀、二位四通电磁换向阀、三位四通电磁阀（O 型）、三位四通电磁阀（M 型）、快速接头（母插头）、快速接头（公插头）、高压胶管（快插式）、多种规格阀板、液压站、液压油、过渡接头、行程开关等，需符合实验需求。
8、配置挖掘机包括铲斗、斗杆、动臂三个部分，分别由液压缸驱动。
9、气动模块：配置相关气动元件如下：单作用气缸、双作用气缸、双电控三位五通换向阀、双电控三位五通换向阀、手控二位五通阀、单气控二位三通阀 常开式、单电控二位三通阀 常开式、单电控二位五通阀、双电控二位五通阀、按钮阀 常开式、按钮阀 常闭式、旋钮阀 常开式、滚轮杠杆阀 常闭式、滚轮杠杆阀 常开式、梭阀（或阀）、可调单向节流阀、带压力表的减压阀、双压阀（与阀）、消声器、三通接头、气管、角弯、行程开关等；需符合实验需求。
10、配套优质气泵：静音无油空气压缩机，工作电源：AC220V；额定输出气压1Mpa，公称容积30L。
11、提供数字化教材：采用公有云平台的管理形式（二维码扫描）；支持PC\手机\网页版显示，可嵌入学校校园网，实现共享，可随时查看操作手册、操作视频等功能。
12、设备运维系统：为了方便后期产品维护及报修处理及时，操作人可在设备出现故障时进行一键报修直接反馈至设备制造商，需可实时关注设备维修安排进度等功能。
13、液压及气动技术3D虚拟仿真系统（需提交教学演示账号1组）
（1）需提供PLC控制的液压气动实训装置配套虚拟仿真实训软件，配合建立在线虚拟仿真实验平台，后续软件需提供免费更新；
（2）需通过Unity3D引擎构建，与PLC控制的液压气动实训实验挂件部分完全1:1等比例建模与渲染，学生可通过软件进行仿真实验接线，得出实验数据后与硬件实际操作数据进行比对（实验数据需可进行修改）；
▲（3）软件前端界面需由编程语言开发实现，用于界面交互以及实验效果展示。后端程序需由轻量级框架开发完成，存储用户的基本数据信息，对用户提交的实验数据进行分析统计。实验内容需由3D引擎开发，开发完成后可以输出多种格式；分为后台管理（教师端）及实验选择、操作（学生端）；投标文件需提供仿真功能截图；
（4）软件需基于阿里云系统，采用账号密码登录，每个用户可以多次访问系统进行实验仿真的相关操作；
▲（5）成绩管理系统：学生用户每次实验之后的成绩需提交至服务器进行存档，在历史成绩界面可以看到每次实验的得分组成；教师用户可以对学生的成绩进行修改，对学生提交的实验报告进行批注，可同步至学生前端；对于班级成绩可以直接导出成绩表格，方便查看；投标文件需提供仿真功能截图；
（6）预约管理系统：对于需要考试或者成绩计入考核的课程，需要教师在后端进行课程添加，包括时间节点，课程日期以及最大上课人数；学生做完仿真实验之后，成绩达到系统设置的分数，可以在历史成绩界面对相应课程进行预约；可以查看并导出预约成功的学生信息；
▲（7）数据分析系统需求：实验过程中学生的错误点被记录并上传至服务器；每个实验的错误点形成柱状图，以年份为单位横向进行对比；供教师对学生实验情况进行了解。可以针对近年的实验情况作出教学计划调整；教师能够查看单独学生的错误点，也可以查看班级内某个实验的整体错误情况；投标文件需提供仿真功能截图，需体现数据分析系统功能并符合参数需求；
（8）题库管理功能需可通过软件设置考试题目，支持录入不同类型的题目（例如单选题、多选题、判断题、填空题、简答题等）实现无纸化教学环境；教师可手动选择题目组成试卷，并设置试卷的考试时间；
（9）学习资源库：需支持上传多种格式的资源如：PDF、Word、PPT 、视频等；提供树状结构展示资源分类，便于用户直观浏览和查找资源；用户可发布主题帖，支持设置标题、正文内容，支持文本编辑器，添加图片、视频、代码片段、超链接等；支持按主题、兴趣、学科等创建多个版块；
（10）仿真软件须具备三维虚拟实验室环境，可以自由漫游观察；阿里云系统学生人手一个账号密码，在有网络的地方通过账号密码登录即可选择相应设备进行实验，提高学生的动手能力，做到教学质量管理等功能；
（11）用户可以方便快捷地学习有关专业的实验内容。软件中的每个实验包括液压元件认知、液压电路搭建、气动元件认知、气动电路搭建、实验桌整体五个模块；虚拟的实验设备可以让用户脱离实物进行实验方法和操作技能的学习，每个实验搭配相应的操作应用视频。学生在仿真实验时可以及时查看；
（12）实现在虚拟实验室中，学生可以自由选择实验项目，通过实验仿真进行实验连线后，系统自动判断连线是否正确，查看软件的模拟运行效果。软件预习结束后，学生方可进行硬件实操；后台管理软件可选择放置学校服务器或者云端，教师可自行设置，预习分数达不到相应要求。实验室设备无法使用操作等功能。
（13）PLC控制的液压气动实训装置配套主要设备模型：液压气动实验装置，配套电源模块、配套仪表挂件等
（14）基础实验功能模块需求：实训台仿真每个实验都需包括液压元件认知、液压电路搭建、气动元件认知、气动电路搭建、实验桌整体；
▲（15）液压元器件页面需求：对实验中用到的元器件进行选择，左侧是元器件列表，点击不同的按钮可以切换对应的模型；中间部分长按鼠标右键可以旋转3D模型，从多角度更直观地认识模型，右侧部分是元器件的属性信息；投标文件需提供仿真功能截图，需体现液压元器件页面并符合参数需求；
▲（16）气动元器件页面需求：对实验中用到的元器件进行选择，左侧是元器件列表，点击不同的按钮可以切换对应的模型；中间部分长按鼠标右键可以旋转3D模型，从多角度更直观的认识模型，右侧部分是元器件的属性信息；投标文件需提供仿真功能截图，需体现气动元器件页面并符合参数需求；
（17）液压电路搭建界面需求：在虚拟仿真的模式下学生按照接线图进行实验接线。不同的任务状态显示不同的底色，黄色表示进行中、蓝色表示已完成。根据任务完成情况得到不同的分数；接线完成之后点击保存按钮，正确即可打开开关按钮查看相应的仿真状态，错误需要根据错误提示重新接线；
（18）气动电路搭建界面：在虚拟仿真的模式下学生按照接线图进行实验接线。不同的任务状态显示不同的底色，黄色表示进行中、蓝色表示已完成。根据任务完成情况得到不同的分数；
（19）帮助模块：需包含实验的组成模块、鼠标操作规则以及计分方式；
（20）实验桌整体模块：可以漫游式的观看实验台的整体；
（21）需完成硬件能完成的实验内容，1:1教学仿真。
14、电气设计一站式教学软件：所有功能和命令专为电气工程而设计，至少提供面向图形和面向对象两种设计方式之间的切换，功能有利于用户实现快速原理图设计、多种报表自动生成、工程项目管理等，软件自动生成的设计资料可以直接用于生产、装配、采购和维修等教学引导方式；可自动生成各种报表；可关联器件之间有交叉引用参考；可进行端子及电缆管理；绘制设备布局图，生成开孔图，直接输出到仿真运行页面；软件需要提供电气原理图纸的设计，须具备完整的平台：包含原理图设计，自动生成报表，接线图，2D机柜图设计，3D机柜仿真，以及与其他管理平台的接口等方面；能够满足学院对智能化、模块化、配置化的专业电气设计软件教学的需求，须具备以下功能：
▲（1）工程管理与文件保存：需实现本地和云服务器双重保存，需支持学生自行创建符号、创建原理图，绘制的原理图可以导出为PDF格式；实现原理图之间的关联、多个工程管理等功能；支持将个人工程直接转化为团队工程，实现共享功能；投标文件需提供仿真功能截图，需体现本地和云服务器双重保存功能并符合参数需求；
（2）电器库的构建与应用：需提供丰富的常用电器库以及私人电气库，方便学生快速调用和管理电器元件；
▲（3）电气图绘制功能：需支持低压和高压电气图的绘制，满足不同电气设计需求；需包括常用的绘图工具，并可以设置相关颜色填充属性；支持修改设备标识符进行相关元器件分组，对于绘制的电缆线可以设置规格、颜色、线型等信息；需能实时记录绘图时间；支持线路交叉绘制、网络标签连接、智能接线、线号自动生成、项目查找替换、项目复制、页面布局等多种设计功能；投标文件需提供仿真功能截图，需体现支持低压和高压电气图的绘制功能并符合参数需求；
（4）清单的生成与管理：学生进行相关电气设计后，能根据设计图的顺序自动列出每个电气元件和设备，完成相关设计报表管理；
（5）3D在线装配：提供3D在线预览功能，将电气平面图自动转换为三维模型；
（6）仿真模拟运行：需支持模拟电气系统的运行状态，例如负荷流、短路分析、功率损耗等；需提供实验目的、原理图、元器件页面、电路搭建界面、仿真验证功能、实验报告、分数统计等操作界面，便于学生进行相关设计验证。
（7）支持智能自动连线：可编程控制器等信号可以灵活应用到控制回路当中，根据学生设计电路时配置不同的连线点位信息，在仿真页面根据相关配置直接形成仿真结果
▲（8）交易商城的集成服务：学生通过电气设计仿真运行结果后，可一键形成所有元器件采购需求，便于毕业设计等自行完成硬件平台搭建。投标文件需提供仿真功能截图，需体现交易商城功能并符合参数需求；
▲（9）AI支持与意见采集：需接入AI数据模型，对高并发的技术问题进行整理，方便学生快速找到解决方案。投标文件需提供仿真功能截图，需体现AI数据模型功能并符合参数需求；
（10）AI查错功能：可以实现重名检查、触点溢出检查、电气线路及可编程控制器连接检查等，减少设计出错。
▲15、电气自动化线上实验室：仿真软件须具备三维虚拟实验室环境，可以自由漫游观察；本次建设的仿真软件教学库须具备专业相关的电工电子、可编程控制器系统、过程控制综合实验装置、液压传动与PLC控制、气动PLC控制、电机及电气控制、电力电子、机电一体化模型、电力系统等教学课程实验拓展，仿真软件需具有网络端免费访问，在有网络的教室等环境均可登录即可选择相应设备进行实验，可通过电脑及平板等登录学习；投标文件需提供线上网站链接及仿真软件截图（截图需明确展示专业相关的电工电子、可编程控制器系统、过程控制综合实验装置、液压传动与PLC控制、气动PLC控制、电机及电气控制、电力电子、机电一体化模型、电力系统等教学课程能开设的各个实验内容）；为了方便随时随地线上学习，不接受单机版仿真软件；
（1）仿真软件至少须具备以下功能，投标文件需提供以下仿真功能截图：
①、实验说明：通过仿真软件介绍仿真实验的组成模块，操作方法，以及计分规则；
②、实验目的：通过简单的测试，让学生明白本次仿真实验的目的；
③、实验原理：根据对实验的了解，让学生选择出正确的实验原理图；
④、设备选择：学生通过学习，可以从众多实验设备中选出本次实验所需要的设备；
⑤、实验连线：需根据试验原理图练习线路连接，可对导线进行换色、删除、清空操作；
⑥、设备仿真：根据实验指导书来操作相应的按钮，显示数据和动作，达到仿真学习的目的；
⑦、实验报告：把试验仿真中得到的试验数据填入对应的表格中，并生成试验记录；
⑧、实验成绩：试验全部完成之后可以查看各个模块试验得分；
⑨、软件须具备学籍注册功能。
16、在线学习技能平台
（1）此次采购不仅为了教学需求，还需要满足互联网+培训的需求，随本次采购教学设备供应商需提供平台技能培训账号不少于100个。
（2）采用账号密码或人脸识别学习登录，培训学员均可以通过PC端或手机端自主学习。
（3）平台可支持不低于10余项机电及电气专业培训工种开展线上课程培训，每个工种至少包含通用职业素养和专业理论基础课程、实践课程并采用视频形式开展培训。其中包括初级、中级、高级，总课时不低于 200 课时。
（4）账号使用有效期同质保期。
16、工控系统：I5/16G内存/512G SSD /无光驱/W10h/3年保修/22寸液晶标准键鼠，配套工控机摆放桌，内置工控软件。
三、整体设备需要完成安装调试，按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，电源适配器安装辅材配件，长度约32米，4平方电线电缆。
四、设备需完成实验内容
（一）压力控制元件应用实验：
1、系统压力调节实验（溢流阀应用实验）；
2、减压阀应用实验；
3、顺序阀应用实验；
4、卸荷应用实验；
5、压力继电器应用实验。
（二）方向控制元件应用实验：
1、执行元件运动方向控制实验；
2、液控单向阀的应用实验；
3、差动增速变换实验；
（三）液压系统流量控制元件应用实验：
1、进油节流调速；
2、回油节流调速；
3、单向节流调速；
4、双向节流调速；
5、旁通节流调速；
6、缸同步动作实验；
（四）液压系统自动循环控制实验：
1、压力继电器控制油缸行程和位置实验；
2、行程开关控制油缸行程和位置实验；
3、压力继电器控制油缸顺序动作实验；
4、行程开关控制油缸顺序动作实验。
（五）PLC编程控制液压系统实验
1、基本液压回路仿真实验（电脑软件仿真和实物回路同步控制）编程控制实验。
2、根据回路动作要求进行PLC编程，然后连接液压回路和电路进行运行实验。
（六）气动实验项目：
1、单作用气缸的换向回路；
2、双作用气缸的换向回路；
3、单作用气缸速度控制回路；
4、双作用气缸单向调速回路；
5、双作用气缸双向调速回路；
6、速度换接回路；
7、缓冲回路；
8、二次压力控制回路；
9、计数回路；
10、延时回路；
11、互锁回路；
12、单缸单往复控制回路；
13、单缸连续往复动作回路；
14、多缸顺序动作回路；
15、双缸同步动作回路；
16、卸荷回路；
17、或门型梭阀的应用回路；
18、快速排气阀应用回路；
19、继电器控制的顺序动作回路；
20、PLC控制的行程开关顺序动作回路；
21、PLC控制的连续往返回路；
22、PLC控制的延时返回的单往复回路。
（七）液压挖掘机模拟传动实验。
（八）3D仿真实训。
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	机电传动控制实验装置
	一、功能要求：
需满足《电机拖动》《电机学》《电机特性》等实验课程实验教学，要求控制与测量系统采用C#开源测控平台，通过“计算机软件 + 开源采集板卡”的模式，快速捕捉电机动态过程中的电量变化曲线，可自动测量不同状态下电机特性曲线。
二、硬件模块要求：
1、三相调压器
（1）功率：1500VA，输入电压：380V
（2）输出电压：三相0～415V AC
（3）单相0～250V AC
（4）额定电流：2A；
（5）需采用模块化设计，可以脱离实验台单独使用，面板需采用绝缘高分子材料面板；
（6）电源模块:给三相调压器供电，需采用模块化设计，为保证电源稳定及可靠性，面板需采用彩色绝缘材料、设置多层故障保护，采用磁隔离数字化保护技术。
2、三相变压器
（1）输入电压：AC 380V 50～60Hz
（2）输出电压：AC 3×90V/1.5A
（3）DC 1×220V/1A
（4）均带指示灯指示，带过流及短路保护
▲3、2组直流电机控制电源：需提供2路0-200mA/280V可调恒流源，编码器调节，提供1路0-250V/3A可调恒压源；3只3KV隔离电压、电流显示仪表，独立24位AD，8只数码管分别显示每路电压、电流；电源具有短路保护、开路保护、联锁保护等；投标文件需提供产品功能截图。
4、直流电源：需采用工业级设计，输出DC0-250V/20A，带保护，数字编码器调节，不低于5寸触摸液晶显示，带通信接口
5、直流电机：PN≥375W,UN=220，Uf=220V, 双轴伸；
6、直流电机：UN=220V,IN=1.1A,nN=1600r/min,Uf=220V；
7、三相鼠笼式异步电机：PN≥100W,UN=380/220V,空载转速1500r/min,Y/△接法；
8、三相同步电机：PN=90W,UN=220V,IN=0.35,nN=1500r/min,Uf=10V,INf=0.8,Y接法；
●9、数字化加载系统，（投标供应商须按产品演示要求的方式，上传该功能的演示视频作为证明材料）
（1）电机加载及检测系统由电机导轨，加载模块及上位机组成，电机导轨底板为精密铝材，用于完成电机实验时的力矩加载、力矩检测、转速检测等功能。控制方式分为触摸屏控制和上位机控制，两种控制方式可同时控制。
（2）电机导轨：电机导轨可灵活拆装实验电机，导轨上可同时安装2只电机进行实验；电机与电机、电机与测功机之间可同轴连接，其同心度不超过±5丝误差。整体尺寸为880*240*270mm（长*宽*高）（正负3mm）电机导轨底板为精密铝材。支架底部加工4个安装孔，通过滑块螺母与导轨底板连接，可实现快拆快装。
（3）加载模块：加载模块的控制端和显示端需采用不小于7寸触摸屏显示控制。控制界面分为主界面、转矩控制界面、变频器控制界面、调压器控制界面、监控界面、直流电源控制界面。六种界面分别用于控制相应配套组件。左侧引出一个通讯网口，两路RS485端口，转矩：0-±1.2N.m测量范围，对应模拟量输出0-±10V，精度0.01级，转速：0-±2000rpm测量范围,对应模拟量输出0-±10V，响应速度不大于100uS。加载控制时，可直接输入转矩值进行加载，也可采用五档按钮进行逐级加载，系统自动识别电机转向，当电机停转后加载使能自动断开。
10、三相测量仪：需配有5寸液晶彩色触摸屏，实时显示三相电压，三相电流，三相有功功率，三相无功功率，三相视在功率等参数；
11、设备配套测量仪表：仪表需采用工业级柜装，采用专用插接短接连接，方便维修，具有手动、自动量程，带 4-20mA 电流输出口，继电器报警输出口，支持工业标准通信网络接口及协议；
（1）直流数字电压、毫安、安培表：需提供直流数字电压表1只：电压：0-500V，5档量程（0-500mV，0-5V,0-50V，0-500V，0-锁定）精度：0.2 级；直流数字毫安表1只：电流：0-2A，5档量程（2mA-20mA-200mA-2A-锁定）精度：0.2 级；直流数字电流表1只：电流：0-30A，全量程内阻15毫欧，2档量程（5A-30A）精度：0.2 级。
（2）智能化交流电流表：需提供3只交流电流表：精度：0.5 级，量程：0-5A。显示单位：mA。
（3）智能化交流电压表：需提供3只交流电压表：精度：0.5 级，量程：0-500V。显示单位：V。
（4）单三相智能功率、功率因数表：测量精度 1.0 级，功率因数测量范围 0.3～1.0，电压电流量程为 450V 和 5A，能自动判别并显示负载性质，可存储测量数据，供随时查阅。标准的工业通信协议。
▲12、实时测量控制板及软件：USB接口连接计算机，16路单端/8路差分12位100K模拟量采集，2路12位DA输出1MHz/0-10V，8路DI/8路DO，1路PWM测量/2路PWM输出，1路32位计数器，支持多种编程语言控制，挂件底箱需采用30度ABS绝缘开模红色底座机箱，高分子绝缘材料面板，尺寸需≥195mm*130mm*300mm（长*宽*高），投标文件需提供符合参数需求的设备功能截图。
13、隔离测量放大器
（1）配有三通道电压信号输入，一通道电流信号输入；
（2）工作电源：单相220V供电；
（3）PWM：100khz，可单独控制PWM，也可以组成6个MOS桥（三相整流，三相逆变，单相整流，单相逆变等模式）；
（4）AD：16位/3.6M，其中AD1和AD2设计为2路设计±10V；
（5）DA：12位/1MHz，±10V；
（6）编码器输入：位置和转速；
（7）DI：4路光电隔离100KHZ；
（8）DO：4路光电隔离100KHZ；
（9）继电器输出：2路250V/5A；
（10）须具备RS232、RS485、100M以太网、CAN接口等。
（11）挂件底箱需采用30度ABS绝缘开模红色底座机箱，高分子绝缘材料面板，尺寸需≥195mm*130mm*300mm（长*宽*高）。
▲（12）需配套平台软件，主要由控制算法建模工具、控制器接口驱动模型库以及上位机组态模块构成，上述三个模块均需集成在统一软件环境中运行，投标文件需提供软件功能截图，需体现算法建模工具、控制器接口驱动模型库以及上位机组态模块功能并符合参数需求。
14、2组交流接触器：额定绝缘电压：660V，额定电压：380/220V，额定工作电流：10A；
15、2组按钮开关：最大电压：600V，最大电流：10A，触点：1组动断（常闭）， 1组动合（常开）；
16、热继电器：额定电压：380V，三组主触点；
17、调节电阻板：励磁回路电阻：0~3KΩ，电枢回路电阻：0~100Ω；
18、并网旋转指示模块：三负载灯及并网按钮。带有并网失败切断保护。三相不同步时，并网自动切断，带报警；
19、三相电路负载：三相耦合调节电阻；
20、三相电感负载：三相耦合调节电感；
21、实验桌：整体需采用铝型材框架结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；实验装置主框架采用四根≥70mm×70mm优质弧形欧标型材±2mm，四周采用成型“8”字型铝材支架固定，安装螺丝采用M8+滑块螺母，型材立柱底部装有专用黑色高度可调节底角，可适用于不同高度的地面安装环境，桌面下方配置储物柜及抽屉，桌面上方挂箱部分设计有带门可拆卸的钣金机箱，提供三维设计图及实物图。
22、挂线架：悬挂导线用；
23、连接附件：包含各种规格导线、短接桥；
24、电机与电气线上仿真实验室（需提交教学演示账号1组）
（1）需提供电机与电气技术实验装置配套虚拟仿真实训软件，配合建立在线虚拟仿真实验平台，后续软件需提供免费更新；
（2）需通过3D引擎构建，学生可通过软件进行仿真实验接线，得出实验数据后与硬件实际操作数据进行比对（实验数据可进行修改）；
（3）软件前端界面需由标记语言开发实现，用于界面交互以及实验效果展示。后端程序需由轻量级框架开发完成，存储用户的基本数据信息，对用户提交的实验数据进行分析统计。实验内容需由3D引擎开发，开发语言为c#或者其他，开发完成后输出WEBGL或其他格式；分为后台管理（教师端）及实验选择、操作（学生端）；
（4）软件需移交到学校服务器，需采用账号密码登录，每个用户可以多次访问系统进行实验仿真的相关操作；
（5）成绩管理系统：学生用户每次实验之后的成绩都可以提交至服务器进行存档，在历史成绩界面可以看到每次实验的得分组成；教师用户可以对学生的成绩进行修改，对学生提交的实验报告进行批注，可同步至学生前端；对于班级成绩可以直接导出成绩表格，方便查看。
（6）预约管理系统：对于需要考试或者成绩计入考核的课程，需要教师在后端进行课程添加，包括时间节点，课程日期以及最大上课人数；学生做完仿真实验之后，成绩达到系统设置的分数，可以在历史成绩界面对相应课程进行预约；可以查看并导出预约成功的学生信息。
（7）数据分析系统：实验过程中学生的错误点被记录并上传至服务器；每个实验的错误点形成柱状图，以年份为单位横向进行对比；供教师对学生实验情况进行了解。可以针对近年的实验情况作出教学计划调整；教师能够查看单独学生的错误点，也可以查看班级内某个实验的整体错误情况；
（8）题库管理功能可通过软件设置考试题目，支持录入不同类型的题目（例如单选题、多选题、判断题、填空题、简答题等）实现无纸化教学环境；教师可手动选择题目组成试卷，并设置试卷的考试时间；
（9）学习资源库：需支持上传多种格式的资源如：PDF、Word、PPT 、视频等；提供树状结构展示资源分类，便于用户直观浏览和查找资源；用户可发布主题帖，支持设置标题、正文内容，支持富文本编辑器，添加图片、视频、代码片段、超链接等；支持按主题、兴趣、学科等创建多个版块。
（10）仿真软件须具备三维虚拟实验室环境，可以自由漫游观察；阿里云系统学生人手一个账号密码，在有网络的地方通过账号密码登录即可选择相应设备进行实验，提高学生的动手能力，做到教学质量管理等功能，可以完成硬件实训设备的相关仿真实训；
（11）软件需为在线虚拟仿真软件，通过浏览器直接打开网页，不接受单机版软件，解决用户因没有相关实验器材而不能练习操作的问题。用户可以方便快捷地学习有关专业的实验内容。软件中的每个实验包括实验目的、原理图、元器件、电路搭建、实验报告、分数、帮助、实验桌整体八个模块；虚拟的实验设备可以让用户脱离实物进行实验方法和操作技能的学习，每个实验搭配相应的操作应用视频；
（12）实现在虚拟实验室中，学生可以自由选择实验项目，通过实验仿真进行实验连线后，系统自动判断连线是否正确，学生填写实验数据之后直接出具实验报告及实验成绩，软件预习结束后，学生方可进行硬件实操；软件移交时需提供建模软件平台及开放源码，教师可自行设置，预习分数达不到相应要求。实验室设备无法使用操作等功能；
（13）软件中涉及实验数据添加随机小数，并根据相关数学公式计算所得，需保证实验数据的灵活性，同时，学生也可以经过软件的模拟仿真学习后，后期在硬件实验台上进行数据的实测验证。
（14）仿真软件需采用云服务器模式，学生可在有网络的地方随时登录进行实验，教师端可以任意设置学生账号；
（15）电机及电气虚拟仿真实验配套主要设备模型：电力及电机拖动实验装置，配套电阻模块、配套电源模块、配套仪表挂件、变压器模块等。
（16）基础实验功能模块需求：实训台仿真每个实验都包括实验目的、原理图、元器件、电路搭建、实验报告、分数、帮助等不少于七个模块。
①实验目的:对学生掌握实验基本理论知识的熟练度进行考核；此题为多选题，用户根据实验报告选择正确的答案即可获得相应的得分，分数提交之前可以修改自己的答案；
②原理图:对学生掌握实验基本原理进行考核，帮助学生进行课前预习；此题为多选题，用户可根据左右两个箭头按钮切换不同的原理图页面，选择正确的答案即可获得相应的得分；
③元器件页面：对实验中用到的元器件进行选择，左侧是元器件列表，点击不同的按钮可以切换对应的模型；中间部分长按鼠标右键可以旋转3D模型，从多角度更直观地认识模型。右侧部分是元器件的属性信息，以及是否选择选项，元器件是否选择正确会以不同的颜色进行标识；
④电路搭建界面：每个实验内容拆分为多个小的任务。在虚拟仿真的模式下学生按照接线图进行实验接线。不同的任务状态显示不同的底色，黄色表示进行中、蓝色表示已完成。根据任务完成情况得到不同的分数；
⑤接线完成之后点击保存按钮，正确即可打开开关按钮查看相应的仿真状态，错误需要根据错误提示重新接线；
⑥、实验报告：内置的实验报告需包括原理图、实验目的、表格数据等，用户根据仿真页面的实验现象将实验报告补充完整。每个实验报告根据表格数据的不同会有相应的实验得分
⑦分数页面：系统根据内置的答案以及判分机制，在用户提交成绩时快速给出每个部分的得分以及总成绩。提交成绩之前会提示用户是否进行答案修改；
⑧帮助模块：需包含实验的组成模块、鼠标操作规则以及计分方式；
⑨实验桌整体模块：可以漫游式的观看实验台的整体；
（17）仿真实验室需完成实验内容：供应商需承诺后期可根据教学需求免费升级
①、单相变压器空载、负载、短路实验；②三相变压器空载、负载、短路实验；③直流他励电动机回馈制动、反接制动、能耗制动实验；④直流并励电动机机械特性、调速、能耗制动实验；⑤他励直流发电机空载特性、外特性、调整特性实验；⑥并励发电机自励、外特性实验；⑦三相鼠笼异步电动机空载、短路、负载、能耗制动、空载损耗实验。
25、工控系统：I5/16G内存/512G SSD /无光驱/W10h/3年保修/22寸液晶标准键鼠，配套工控机摆放桌，内置工控软件。
三、部署要求：
整体设备需要完成安装调试，按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，电源适配器安装辅材配件，长度约32米，4平方电线电缆。
四、课程实验要求
1、直流他励电动机机械特性测量实验；
2、直流他励电动机工作特性测量实验；
3、直流并励发电机自励过程及外特性测量实验；
4、直流电动机四象限运行特性曲线测量——正向电动；
5、直流电动机四象限运行特性曲线测量——回馈制动；
6、直流电动机四象限运行特性曲线测量——能耗制动；
7、直流电动机四象限运行特性曲线测量——反接制动；
8、三相异步电机工作特性测量实验；
9、三相异步电机机械特性测量实验；
10、三相异步电机开环调压调速系统实验；
11、三相异步电机发电实验；
12、同步发电机并联运行实验；
13、同步发电机有功及无功功率及V形曲线测定。
14、仿真学习实验
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	行星齿轮箱转子动力学故障模拟实验台
	1、可完成实验要求：不少于以下内容
电机转子不平衡、电机转子偏心、电机轴弯曲、电机轴承内圈故障，电机轴承外圈故障，电机转子条故障、电机定子绕组故障、电机电压不平衡、转子不平衡、转子不对中、转子滚动轴承内圈裂纹、转子滚动轴承外圈裂纹、转子滚动轴承滚珠点蚀、转子滚动轴承保持架断裂、转子滚动轴承内圈裂纹+滚动体点蚀混合故障、转子碰磨、行星齿轮箱太阳轮裂纹故障、行星齿轮箱太阳轮缺齿故障、行星齿轮箱行星轮点蚀故障、行星齿轮箱行星轮点蚀故障、行星齿轮箱行星轮裂纹故障、行星齿轮箱齿圈缺齿故障。
2、基本部件单元：
（1）由三相异步电动机，联轴器，转子系统，行星齿轮箱，磁粉制动器，控制系统，电流测量传感器，振动传感器，转速传感器，多通道采集仪、数据分析软件，故障套件等组成；
（2）包含至少6种故障电机+2个电机故障轴承：分别为转子不平衡交流电机，转子偏心交流电机，轴弯曲的交流电机，更换为电机轴承故障，内圈故障轴承1只，外圈故障轴承1只，转子条故障交流电机，定子绕组故障交流电机，电压不平衡电机。
3、驱动电机：高效节能三相交流电动机，功率750W，额定转速2855rpm，额定扭矩2.5N.m。
、转速控制精度：不高于1转/分钟；
4、转速调节范围：0-3000RPM可调（最高转速6000RPM短时间运行）；
5、行星齿轮参数：单级传动，减速比5：1，齿轮齿数：输入太阳齿：21齿, 行星轮：31齿，大齿圈：84齿，模数：1。额定输入转速：3000RPM，过载能力150%；
6、故障齿轮：太阳轮裂纹故障1个、太阳轮缺齿故障1个、行星轮点蚀故障1个、行星轮点蚀故障1个、行星轮裂纹故障1个、齿圈缺齿故障1个，共6个；
7、故障轴承：滚珠轴承，内径15mm, 外径35mm，宽度11mm，配有5种故障件（轴承内圈裂纹，外圈裂纹，滚珠点蚀，保持架断裂，内圈裂纹+滚动体点蚀混合故障）；
8、动平衡转子盘：材质铝制，阳极表面处理，直径130mm，厚度17mm配有12个平衡孔，等分360°圆周；
9、配有定制钢质转子底板，可完成不对中实验，尺寸为350*200*15mm；
10、配有1套碰磨件支架及2种材质的黄铜和尼龙碰磨件，安装尺寸为M6；
11、磁粉制动器参数：额定扭矩：5Nm，额定电压：24V，额定电流：0,5A，滑差功率：60W，最高转速：1500RPM；
▲12、控制系统：7寸彩色触摸屏操作，可显示当前转速、电机电压、电流，可设置电机转速、负载大小，设备故障提示，急停按钮等；（投标文件内须提供控制界面截图，截图内容包括但不仅限于当前转速、电机电压、电流、可设置转速、负载大小、设备故障提示及复位）
13、输入电压：380 VAC，三相，60/50 Hz；
14、底板：精密加工15mm铝板，并含有C型铝合金加强筋及减震底座；
15、安全防护：前置面板含有急停按钮，转动转子部分含有亚克力防护罩；
16、使用环境：-10~50°C, 35~85RH；
17、尺寸：约1000*350*260mm（长*宽*高）；
18、电流检测传感器：额定输入10A, 额定输出10mA, 匝数比1：1000，线性度小于0.1%，精度小于±0.7%，响应时间小于1us，跟随精度大于50A/us，频带宽度（-1dB）：DC~200kHz，预留BNC口供数据采集。数量3只；
19、转速测量传感器：利用光电反射原理，获得转子转动的脉冲信号，可测量转子的转速，采集距离0.1~5m, 光斑尺寸：聚光小光斑，光斑大小约4mm，响应时间：最大0.5ms。预留BNC口供数采采集。测量位置，电机输出端联轴器处。数量1只；
20、三向振动加速度传感器：灵敏度100mV/g，量程50g，频响范围：(±1dB)：0.5Hz~7kHz。数量1只；
▲21、多通道数据采集器：工作电源：AC100-240V 50-60Hz；输入通道：8通道AI（内置抗混叠滤波器）；输入范围：+/- 25Vpp；输入耦合方式：AC-DC；输入通道类型：加速度、速度、位移、电压、电流、压力、温度、键相；采样精度：16bit 同步采样；采样频率：Max 102.4KS/s；信噪比：96DB；总线连接方式：以太网；（投标文件内须提供产品说明书或产品彩页）
22、工控系统：I5/16G内存/512G SSD /无光驱/W10h/3年保修/标准键鼠，配套操作台（不小于1500x750x800mm），内置工控软件；
▲23、数据分析软件指标：软件提供实时采集分析、离线历史数据查询与分析、原始数据导出等功能；（投标文件内须提供软件界面截图，包含参数设置界面、显示时域图、频域图、轴心轨迹图、伯德图、瀑布图、列表图、功率谱）
24、软件分析工具包提供如下分析功能：时域图、频域图、轴心轨迹图、伯德图、瀑布图、列表图、功率谱；
25、数据看板，不小于32英寸液晶，移动支架，含各类数据线缆等配件，整体设备需要完成安装调试（包含综合布线），包含强弱电改造，含电源适配器线材线缆以及安装辅材配件，长度约16米，4平方电线电缆。
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	移动教学终端
	一、整机技术参数要求
1.液晶屏显示尺寸：≥86英寸；背光：DLED背光；显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；亮度≥350cd/㎡；图像分辨率：≥3840×2160；液晶屏达到A级标准；
2.整机采用全贴合工艺，采用红外触控技术，在Windows系统下支持40点触控，在Android系统下支持20点触控，支持多人同时书写和擦除；自带安卓操作系统，安卓版本Android 13.0及以上，RAM≥4G，ROM≥32G； 
3.整机采用≤3mm厚防眩光钢化玻璃，用不小于1KG 钢球在2米高度进行自由落体撞击实验，玻璃表面无损伤破裂；玻璃表面硬度≥9H，透光率≥95%，雾度≤5%；
4.内置扬声器，发声单元≥4个，高频扬声器≥2*18W，全频扬声器≥2*18W，总额定功率≥72W；
5.整机支持舒适护眼模式，提供文本护眼、书写护眼、笔墨护眼、绘画护眼及自定义护眼模式。自定义护眼模式支持纹理选择，可以选择水纹、木纹、花纹或石纹，并支持对纹理透明度、纹理对比度、纹理密度、纹理色温进行设置；
6.为了方便教师操作，整机前置按键≦1个，按键可实现开关机、调取中控菜单、锁定和解锁屏幕等功能。常用教学功能均可通过手势操作调取，简单易用，无需低头寻找物理按键；
7.整机接口：≥ 4路USB3.0, ≥1路Type-C，≥1路Touch USB, ≥3路HDMI输入，≥1路耳机输出，≥1路网口，≥1路串口（RS232）；
8.整机内置摄像头，摄像头像素≥3200万，对角线视场角≥141°，支持人脸识别、课堂人数统计与随机挑人功能，可识别镜头前的学生并标记，用于随机挑人，支持标记学生数不少于60人；
9.整机支持远程巡课功能，管理平台可远程调取整机摄像头画面和声音，提供巡课监控界面，同时支持批量查看教室画面，支持自动轮播； 
10.内置Wi-Fi6模块，支持2.4G/5G双频，能实现上网有效工作距离≥300米；整机蓝牙支持Bluetooth 5.4 标准；
11.NFC模块：整机内置NFC模块，支持绑定NFC卡管理设备权限。支持绑定校园一卡通或手机NFC，可添加或删除用户NFC卡信息，支持自定义NFC卡名称，刷卡响应时间≤10ms； 
12.权限管理：为提高设备安全性，防止无关人员随意操作设备，整机可对开机锁、USB存储锁、触控锁、一键还原锁、恢复出厂锁等重要功能进行权限设置。提供包括NFC、人脸信息、密码等至少3种权限设置方式；权限开启管理后，可使用对应的方式解锁后进行操作；
13.软控菜单：支持在任意信号源以及任意屏幕位置下通过手势调取软控菜单，将常用功能整合到一个菜单之中，方便老师查找使用。功能菜单需包含以下常用功能：主页、信号源、电脑、半屏显示、熄屏、关机、护眼、截图、批注、白板、计时器、放大镜、任务视窗等功能；软控菜单无需手动关闭，可自动隐藏； 
14.一键自检：整机支持对触控框、OPS模块、网络信息、光感系统、NFC、摄像头、麦克风进行检测，可直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修；
15.前置二维码：扫描整机前置二维码可获取：产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书；
16.半屏下降：整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；
17.使用白板中的画笔功能在大屏上进行书写时，书写之后的笔记在停笔后自动识别成标准的字体，支持中文、英文、数字、标点符号的识别。
18.声画同传：无需安装第三方软件，大屏无需连接网络，手机和大屏无需同网，即可进行音视频传输，实现声画同传的效果；
19.整机支持地震预警功能，当预警震级达到震级阈值，且地震对用户所在区域的影响（预估烈度）达到烈度阈值，发出提示警报；
20.整机支持声音模式选择、按键音开关、扩音模式开关、人声增强、平衡、重置全部声音设置，声音模式可七段式均衡器调节，平衡调节调整范围不少于20级。
21.整机支持欢迎签到工具。支持欢迎页功能，预置≥5种欢迎页模板，同时支持自定义欢迎页模板，支持插入图片、视频、音频、文字；全屏欢迎页模式下，点击签到可在页面上进行书写签到。
22.整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级要求，符合教室教学场景下多种电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。
23.所投产品厂家具备触控一体机自主研发生产能力，所投产品为非OEM代工产品；
二、 内置ops配置要求
1、为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin接口； 
2、处理器：Intel I5代及以上；
3、内存：8G DDR4或以上配置；
4、硬盘：256G SSD或以上配置；
5、内置Wi-Fi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M
6、具有至少3个USB3.0接口；视频输出接口：HDMI*1；
7、 提供正版操作系统和办公系统。
三、 安装和移动支架要求：
整体设备需要完成安装调试，按要求完成现场使用部署，包含强弱电改造，含电源适配器线材线缆以及安装辅材配件，长度约40米，4平方电线电缆。
配套移动支架。



（三）售后服务要求
1.投标供应商应对任何由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。
2.项目整体质保期：自最终验收合格之日起三年（损耗件除外）。
3.维修响应时间：中标供应商应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其他无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则中标供应商应赔偿相应的损失。
4.免费保修期后，继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。
5.投标供应商需在投标文件中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；免费的质量保证期限以及质量保证期内的服务内容等要求；质量保证期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间等内容，未提供视为符合性不通过。
（四）安装调试及验收
1.投标供应商应在设备到货前1天安排人员到现场进行安装卸货前协调工作，安装完成后对水、电、排风等进行调试，直到设备正常使用。
2.根据项目实际使用需要，为确保设备正常运行的配套用电，供应商须负责完成所有必要的配套电气线路布设、管线敷设、插座安装等相关工作内容。上述工作内容均应包含在本次采购范围内，相关费用由供应商一并计入投标总报价，不得以任何理由提出额外费用或拒绝实施。 

3.由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
4.投标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标供应商提供产品保修文件。
5.采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
6.验收标准：
（1）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。
（2）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。
（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。
（4）按照招标文件要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。
（5）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
（6）货物具备产品合格证。
（7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
7.投标供应商在中标后，采购人有权要求中标供应商提供投标文件内全部产品报告、证书等证明材料复印件并加盖公章原件给采购人，如不能满足，采购人有权单方终止合同或拒绝签订采购合同，并依法追究其责任。
（五）其他有关说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。
3.投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
4.本项目合同履行地点：无锡学院，具体地点以合同书约定为准。中标供应商必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并实施安装调试。
5.在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。
6.采购人将对中标供应商的生产厂家进行现场考察（包含评分标准中现场功能演示等），若发现中标供应商不具备生产供货能力或存在弄虚作假等情况，采购人有权单方终止合同或拒绝签订采购合同，提请采购管理部门作出相应处理。
7.评分标准中所涉及的证明材料，中标供应商须在中标后三日内提供原件给采购人审核，若提供虚假材料一经查实取消中标资格，并提请采购管理部门作出相应处理。
8.中标供应商于中标后3日内向使用单位提供部分产品的样品进行测试，具体测试产品清单由使用单位抽取，若产品测试不合格，采购人有权单方终止合同或拒绝签订采购合同，并追究因此产生的损失。
9.出现以下情况之一的，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标供应商的法律责任，并提请采购管理部门作出相应处理，并赔偿采购人因此产生的误期违约损失：
（1）中标供应商所供货物必须按采购文件及投标文件中约定的实际参数进行供货，货物运送到场地后，采购人有权委托第三方法定检验机构进行抽检验收，并出具书面检验报告。若检测不达标（包括：实际供货产品与承诺参数不符、检测指标不合格等），采购人有权单方终止合同或拒绝签订采购合同。
10.履约保证金：本项目收取履约保证金，详见合同条款。
附件1：
商品包装政府采购需求标准（ 试行）
一、适用范围
本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。
二、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
三、检测方法
1.商品包装中重金属（铅、汞、铜、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。
附件2：
快递包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围
本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。
二、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属 （铅、汞、锡、六价铬） 总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酐，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
三、检测方法
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。
3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。
4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。
5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》规定的方法进行。
附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中若包含政府强制采购节能产品，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
四、政府采购货物买卖合同
政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                         
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                 
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         (否
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 (否
    （10）是否涉及节能产品：
         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及环境标志产品：
         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及绿色产品： 
     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：           /        
                     大写：          /             
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
  收取履约保证金形式：以履约保函形式缴纳或提交。                            

  收取履约保证金金额：合同价款的5%                            

  履约担保期限：货物安装、调试、验收合格后10个工作日内退还。                                  

履约保证金的缴纳时间： 乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。                           

退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同。                                      

履约保证金不予退还的情形：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。
逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。 

（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                              
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    (否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 付款方式：
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：
（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他需方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	5个工作日

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	乙方应对任何由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

	
	指定现场
	甲方指定现场

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，并实施安装调试。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	/

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	自项目验收合格之日提供   年项目整体质保期

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	中标供应商应在   小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在   小时内解决，重大问题或其他无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则中标供应商应赔偿相应的损失。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	详见合同协议书

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	详见合同协议书

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	详见合同协议书

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	 

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	 

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	 

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为        ；
（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.交货条件：
（1）交货日期（或完工期）：         。
（2）甲方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知乙方。
（3）货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。
（4）货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书等。其他附件所有部件必须原包装。                    
2.安装调试及售后服务：
（1）乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
（2）乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。
（3）质保期后的货物维护由双方协商再定。
（4）甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供乙方便条件，有关费用由乙方负责。
（5）甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其他服务，其费用另定。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。


五、附件
附件一：评分标准
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人，得分次高的投标供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标供应商为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
具体评分标准如下：
1.价格分                   30分
2.商务分                   15分
3.技术方案                 55分
（一）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（投标基准价／投标报价）×价格权值
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
异常低价投标（响应）审查：评标委员会根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）（详见公开招标文件第二部分（八）无效投标文件的确认第26条规定）要求进行审查。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）商务分（15分）
1.供应商综合实力（3分）：
投标供应商或所投核心产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。每提供一份证书得1分，最高得3分。【提供相关证书有效期内查询证明截图并加盖投标供应商公章】
2.业绩（6分）：
投标供应商自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似供货业绩，每提供一个有效业绩得2分，最高得6分。【提供中标通知书及合同证明文件扫描件并加盖投标供应商公章，以上资料未提供或提供不全的不得分】
3.质保期（2分）：
本项目基础质保期要求为三年（损耗件除外），在此基础上每增加一年，得1分，最多得2分。【提供承诺函并加盖投标供应商公章】
4. 所投产品检测报告（4分）：
(1)“万能拉伸试验机”中的控制器模块：投标人能提供该模块的检测报告，报告内容须符合招标文件第三部分“采购需求和技术有关要求”中“主要技术参数”的第21、22项规定，且报告带有CMA标识的，得2分。【提供检测报告扫描件并加盖投标供应商公章，不提供或者不符合需求的不得分】
(2)“机电传动控制实验装置”中的电源模块，满足以下技术要求：
采用模块化设计，面板为彩色绝缘材料；设置多层故障保护，并应用磁隔离数字化保护技术。提供具有上述技术参数检测合格且带有CMA标识的检测报告的，得2分。【提供检测报告扫描件并加盖投标供应商公章，不提供或者不符合需求的不得分】
（三）技术部分（55分）
1.技术参数证明材料（26分）：
在“三、采购需求和技术有关要求－（二）采购清单及参数要求”要求中标记 “▲”的参数提供相应的证明材料，每提供一个得1分，本项最高得26分。
2.产品演示视频（7.5分）：
标注“●”项技术参数投标供应商根据以下要求通过录制视频方式进行展示演示，评审专家根据演示效果进行打分，演示文件应当使用真实系统录屏、真人视频演示或真实产品展示录制，不接受WORD、PPT、DEMO、静态图片、动态图片等文件演示，演示时间15分钟以内，投标供应商演示视频上传至苏采云平台。
(1)演示一：万能拉伸试验机
投标供应商须提供控制器采样频率验证方法演示：控制器控制周期和采集频率在2500Hz时，在实时系统中控制周期的开始部分将一个io引脚置高电平，在控制周期结束部分将此io置低电平，使用示波器测量此io引脚，获得一个频率为2500Hz的方波，一个控制周期包括数据采集，控制计算，输出是一个完整的闭环控制周期，不接受采用软件采集数据插值法验证，需提供视频演示；演示内容详尽、操作性强、演示成功得1.5分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.5分，不演示或者演示失败不得分。
(2)演示二：机械传动及轮系创新组合测试分析实验台
投标供应商须提供15种典型传动机构的虚拟化仿真功能演示，实现与实物实验台完全一致的虚拟仿真实验。三维场景应动态展示实验状态与实验控制全过程，场景内所有零部件的外形尺寸、结构形式、装配关系均须与实物实验台1:1 真实对应，确保虚拟实验环境高度贴近实物工况。同时，三维场景中的被测减速器应具备内部结构可视化功能，可虚拟演示并动态呈现圆柱齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、周转轮系传动的内部啮合关系与三维动态传动过程；演示内容详尽、操作性强、演示成功得1.5分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.5分，不演示或者演示失败不得分。
(3)演示三：减速器拆装测量模型-减速器运动及拆装仿真演示系统
投标供应商需提供虚拟软件的虚拟三维实验场景具有人机交互功能演示，包含组成零件的浏览、虚拟装配训练过程中有关零件调用、装配位置、装配顺序的错误操作的判断和信息反馈等操作程序。操作人员可按自行设定的方案，按正确的顺序进行虚拟拆卸和装配。若没按正确的拆卸和装配顺序点击拆卸主体上对应位置零件，则零件无法拆卸或装配，并提示出错信息。操作人员也可通过点击分步拆卸和装配提示按钮，按操作提示一步一步完成拆卸互动仿真演示；演示内容详尽、操作性强、演示成功得1.5分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.5分，不演示或者演示失败不得分。
(4)演示四：螺栓组及单螺栓连接综合实验台
投标供应商须提供超限报警功能演示:系统实时监测螺栓预紧力，当其超过设定阈值时，界面上的螺栓状态标识会由绿色动态变化为红色，应以直观的视觉反馈提醒操作者及时处理；演示内容详尽、操作性强、演示成功得1.5分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.5分，不演示或者演示失败不得分。
(5)演示五：数字化加载系统
投标供应商须提供数字化加载系统演示：电机加载及检测系统控制方式分为触摸屏控制和上位机控制，两种控制方式可同时控制；支架底部加工4个安装孔，通过滑块螺母与导轨底板连接，可实现快拆快装；加载模块的控制端和显示端需采用不小于7寸触摸屏显示控制，控制界面分为主界面、转矩控制界面、变频器控制界面、调压器控制界面、监控界面、直流电源控制界面等；演示内容详尽、操作性强、演示成功得1.5分，能够演示但是演示内容不全，所演示部分内容均演示成功，得0.5分，不演示或者演示失败不得分。
3.技术方案（21.5分）
(1)项目实施方案（7分）：
根据投标供应商提供的组织实施方案（包括结合现场的布局图以及电气原理图，供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合能力、应急措施等内容）进行综合评分：
现场的布局图以及电气原理图科学合理，供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力优异，应急措施全面得当的，得7分；
现场的布局图以及电气原理图较为科学合理，供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力良好，应急措施较为全面的，得4分；
现场的布局图以及电气原理图一般，供货进度安排一般，质量保证措施一般，协调配合能力一般，应急措施不够有效的，得2分；
未提供方案的不得分。
【提供实验室场地平面图以及电气原理图】
(2)项目质量保证措施（4.5分）：
根据投标供应商提供的质量保证措施方案（包括项目技术保障目标、项目技术保障范围、项目技术保障内容、项目技术保障资料等）进行综合评分：
项目质量目标明确，保证措施针对性强，有具体的实施措施，措施得力、切合实际的得4.5分；
项目质量目标较明确，保证措施针对性较强，提供实施措施，措施得力、切合实际性较差的得2分；
质量目标不明确，保障措施简单的，得1分；
未提供措施方案的不得分；
(3)培训方案（5分）：
根据投标供应商提供的项目培训方案（包含培训方式、地点、人数、时间、培训内容、培训实施等内容）进行综合评分：
培训方式设置合理，地点、人数、时间能够配合学校要求，培训内容全面、培训实施方案完善的，得5分；
培训方式设置较合理，地点、人数、时间能够基本配合学校要求，培训内容较全面、培训实施方案较完善的，得2分；
培训方式设置不够合理，地点、人数、时间不太能够配合学校要求，培训内容全面、培训实施方案不够完善的，得1分。
未提供方案的不得分。
(4)售后服务（5分）：
根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）综合评分：
服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的得5分；
服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的得2分；
服务体系不够健全，服务内容与采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱的得1分。
未提供方案的不得分。
注：
技术方案评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
附件二：投标文件格式
                  项目
投标文件
采购编号：       
  

                                 
项目名称：       
  

                                 
     年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；
供应商：                                     （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           
                （签字或盖章）
日  期：             年              月           日
（一）投标函（格式）：
投标函
致：无锡学院
一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。
二、我们愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
六、我们认为你们有权决定中标人。
七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如果我方被确定为成交人，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
单位（盖章）：     
法定代表人或授权委托人签字或盖章：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
开户名称：                         
开户银行：                         

  开户账号：
（二）关于资格的声明函（格式）
关于资格的声明函
    采购编号： 
        日期：

    无锡学院 ：
我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。

    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

    （一）具有独立承担民事责任的能力；

    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    （六） 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                              供应商名称（盖章）：

                            法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]
（三）法定代表人授权委托书（格式）
授权委托书
采购编号：
   日期：
江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：  
        （供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。
法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                
  供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日
供应商法定代表人身份证扫描件：

[image: image1] 
[image: image2]       
法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

[image: image3]  
[image: image4]
（四）承诺书（格式）
承诺书一（格式）
承诺书一
致：无锡学院
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。与其他潜在供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。
供应商名称：（盖章）          
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）            
年    月    日
承诺书二（格式）
廉洁承诺书
为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。
                                       供应商名称（公章）：          
 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 
日期：   年    月     日
（五）开标一览表（格式）：
开标一览表
供应商名称（盖章）：                                     采购编号：
	项目名称
	无锡学院机械基础教学实验室建设项目

	投标报价（人民币元）
	大写：
小写： 

	供货期
	

	质保期
	项目最终验收合格之日起     年 


法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日
填写说明：
1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
（六）明细报价表（格式）：
明细报价表

供应商名称（盖章）                                       采购编号：
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	单位
	产地
	免费质保期
	单报价（元）
	分项总报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	合计（元）
	

	交付周期
	

	项目整体免费质保期
	项目经最终验收合格之日起____年


注：
（1）该报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用；
（2）投标供应商应当根据“三、采购需求和技术有关要求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：
（7） 中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加无锡学院的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
1.  （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
　　以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
　　本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：1、项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标供应商须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
2.成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加无锡学院单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
         供应商名称（盖章）：
                    日  期：
（九）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
供应商名称（盖章）：
                           日  期：
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
（十） 服务承诺（格式）：
服务承诺
供应商名称（盖章） ：                                  采购编号：

内容要求：

供应商须针对本招标文件做出实质性响应（格式由供应商自定）。
       法定代表人或授权委托人签字或盖章：

                                    日期：

（十一） 偏离表（格式）：
偏离表
供应商名称（盖章）                                    采购编号： 
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
   （2）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。
（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。
（十二）供应商情况表（格式）：
供应商情况表
供应商名称（盖章）                                    采购编号： 
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	万元
	总资产
	万元

	股东权益
	万元
	主营收入
	2025年  万元

	实现利润
	2025年   万元
	社保缴纳人数
	

	经营面积
	平方米
	其中：
	自有面积
承租面积

	单位建立及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况及结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


（十三）供应商近年来已完成类似业绩一览表（格式）：
供应商近年已完成类似业绩一览表
供应商名称（盖章）                                    采购编号：
	序号
	项目名称
	采购人
	合同金额
（万元）
	合同签订日期
	概况

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


（十四）技术方案（详见评分标准）
（十五）（供应商）其他材料：
供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。
供应商名称（公章）：
                                     法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
                   日期：     年  月   日



法定代表人身份证扫描件


（正面）











法定代表人身份证扫描件


（反面）











被授权人身份证扫描件


（正面）











被授权人身份证扫描件


（反面）













