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第一部分  竞争性磋商公告
受启东市农业综合执法大队的委托，就2026年度渔政船艇维修项目（项目编号：JSZC-320681-WYGS-C2026-0026）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
[bookmark: _Hlk194482126]2026年度渔政船艇维修项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年9月1日14点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-WYGS-C2026-0026
项目名称：2026年度渔政船艇维修项目
项目类型：服务
所属行业：租赁和商务服务业
预算金额：260万元（一标包：230万元，二标包：30万元）
最高限价：一标包：230万元，二标包：30万元
采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见磋商文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体投标：否。
本项目是否接受分包：否。
二、供应商的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求；
3.投标人须具有合法有效的营业执照；
4.具备满足项目要求的船台（或船坞）、码头、维修车间等修理场所、起吊能力；修理场所航道水深、最小净空高度等满足船舶安全进出、停泊要求；场地需满足拟维修船舶的最大船长、型宽、吃水及空船重量要求；船舶上下排必须使用船坞、轨道上下排，确保船舶平稳上下排，上排设施须满足最大船型吨位要求；投标时提供承诺函，格式自拟（合同签订前采购人将现场核实成交供应商的基础设施情况，如虚假承诺的则取消成交资格，且列入采购人招投标市场黑名单。）；
5.投标供应商需承诺本项目的柴油机维修由持有柴油机制造商签发的维修授权书的柴油机维修单位进行，投标时提供承诺函，格式自拟（合同签订前须向采购人提供与柴油机维修单位合作证明及柴油机维修合作单位须持有柴油机制造商签发的维修授权书，如不能提供的则视为无履约能力，取消成交资格，且列入采购人招投标市场黑名单。）； 
6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标时提供查询截图或信用信息报告）
三、获取采购文件
时间：自本公告发布之日起至2026年9月1日14点00分
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录--网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
1．2026年9月1日14点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待评审进行到价格环节，磋商小组或项目发起方（代理单位）在“苏采云”系统中发出最后报价指令，各供应商须在“苏采云”系统显示的截止时间内完成系统最后报价。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1．响应保证金：免收
2．项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。
3．项目演示、样品、答辩等：无
4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：启东市农业综合执法大队
地  址：启东市吕四港镇环城北路440号
联系人：倪主任
联系方式：15151376239
2.采购代理机构
名 称：江苏伟业项目管理有限公司
地  址：启东市汇龙镇和平中路810号
联系人：黄俊
联系方式：0513-83106618
3.软件技术支持
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806。


[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]



















第二部分  磋商须知
一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.采购方式
1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
6.磋商文件的解释
6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]1.磋商文件构成
1.1磋商文件由以下部分组成：
（1）采购邀请
（2）磋商须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）响应文件格式
（6）附件
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]2.磋商文件的澄清
2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]3.磋商文件的修改
3.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。
3.2采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。
3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]2.响应文件构成
2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写响应文件。
2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]3.证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]3.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。
3.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]4.分项报价明细表
[bookmark: _Hlt26670399]4.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价明细表。
4.2响应货币。磋商文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983]5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1供应商需按磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
5.2供应商可在磋商文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
6.磋商响应函和磋商报价表
6.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、磋商报价表。
6.2对于采用货币报价的项目，磋商报价表中的响应总报价应与分项报价明细表中的响应总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评标时按磋商报价表中价格为准。
7.磋商响应有效期
3.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天 。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
8.磋商响应有效期的延长
8.1在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、响应文件的提交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]1.响应文件的提交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
2.响应文件截止日期
2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]3.响应文件的拒收
3.1采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]4.响应文件的撤回和修改
4.1响应文件的撤回
4.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
4.2响应文件的修改
供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
4.4在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]五、磋商与评审
1.磋商仪式
1.1采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。
1.2磋商活动的文件解密工作由采购人组织，在“苏采云”系统中进行磋商。
1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
2.磋商小组
2.1磋商开始仪式结束后，采购人将组织磋商小组进行评审。
2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。
2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。
2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
3.磋商评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。
3.6采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4.评审过程的澄清
4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
5.对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他磋商材料的响应）进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。
5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。
非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
5.8供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。
6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。
6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。		
6.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。
6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。
6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
6.1.8供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（所响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
6.1.14其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
6.2出现下列情形之一的，磋商失败。
6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；
6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成磋商不成功的。
6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、成交
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定成交单位
1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。
1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
1.3采购人确定成交供应商后，将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.4.1提供虚假材料谋取成交的。
1.4.2向采购人、代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：
1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。
采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3．成交通知书
3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。
3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]1.签订合同
1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


第三部分  项目需求
供应商在制作响应文件时应仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如果供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
一、采购项目内容及要求：
（一）采购内容
一标包：中国渔政32543、32544、32563船2026年度维修服务：
中国渔政32543船
	序号
	项目内容
	工艺要求、标准
	备注

	（一）驾驶部门维修
	

	1
　
	除锈、油漆
　
	（1）油漆材料，国际牌船舶专用油漆。
（2）除锈工艺采用刮、铲、磨等工艺，不得重锤；船体自吃水线向上50cm处水平线以下的部位采用高压水洗工艺进行除污垢、锈迹（原漆）。
（3）冷冻舱、舵机舱、艏尖舱、锚链舱除锈清理，三度防锈漆、二度面漆。（原油漆型号）。
（4）按规范使用各类油漆，其中主楼体二度外漆，驾驶甲板、罗经甲板二度甲板漆；船体水线以上所有部位（包括甲板机械和所有附属设施）在除锈处理后整体上防锈漆之外，整体施涂二度防锈漆、二度面漆（包括主甲板漆）；水线位以下整体施涂三度防锈、四度船底专用漆，（最后一道喷涂防生物油漆）。每道油漆间必须有24小时的固化时间间隔。坞墩换位不少于一次，之前的墩位处按规定补施涂各层、类油漆。（船体有锈部分出白，无锈处打磨，拉毛。）
（5）喷涂作业前必须对所有玻璃窗、门做好遮掩保护措施。
（6）包括船名、船籍港、水标尺、吃水线刷写。
（7）除锈工程包括舱室换气管口等其他附属装置的拆卸、和安装，两舷侧护舷轮胎在油漆处理前拆卸并妥善保存，油漆完后如数安装。
（8）全船所有通风机必须拆卸除锈后油漆。
（9）除锈、油漆施涂面包括所有舱室内壁、管道、骨架、梯子、箱体、机体。
（10）吊艇机正常除锈油漆后喷涂原分色油漆。
（11）锚链除锈，油漆，做标记，锚链舱底清淤。
（12）全船所有风机、通风装置除锈、两度防锈漆处理后涮两度黑漆，上甲板所有风机防锈处理后两度防锈漆、二度银粉漆。
（13）全船缆车活路除锈。
（14）水线以下每平方米测厚四个点。
	

	
	电焊、冷作
	（1）全船拦杆整形档；（6处）。
（2）全船牺牲阳极（锌块）更换。（总计41块），恢复原状，平整、美观。(型号ZAC-C7 标准：GB4950-1985）（每块六公斤）。
（3）船尾压浪板左侧整形。
（4）后甲板国旗杆更换材质为不锈钢，尺寸现场拟定。
（5) 船艏新增二组带缆桩，位置现场拟定。
（6）前后4个舱盖更换（材质为铝材）。（锚链舱、生活舱逃生口、艏尖舱、舵机舱。）
（7）四扇舷墙门活络校正。
	

	3
	通讯导航信号设备
	（1）AIS，电子海图更新最新数据。
（2）工作艇通信天线换新。
（3）新增卫星罗经一台。
（4）罗经甲板新增两处导线管，尺寸位置现场拟定。
	

	4
　
	厨房、生活
设备
　
	（1）工作艇船艏两侧防撞橡胶布老化更换，工作艇舷号换新。
（2）船长室,贵宾室更换窗帘。
（3）会议室窗套换新4套材质不锈钢。
（4）会议室，餐厅2台立式空调换新，功率为3匹。
（5）会议室沙发磨损，重新包边换新。
（6）走廊地毯换新，共60米。
（7）厨房改造：厨房橱柜、工作台面、油灶整体拆除并换新，工作台面（长290cm），吊柜（长150cm，宽35cm）材质为不锈钢。原灶台更换为燃气灶台（尺寸现场定），原有抽油烟系统整体拆除换新（驾驶甲板油烟排风处复板）。燃气总管换新。防火壁板更新2个平方米，材质为不锈钢。厨房地砖拆除更换防滑地砖（7平方）。
（8）船员室衣橱液压杆老化换新（6处）。
（9）全船卫生保洁（需要专业资质保洁公司完成）。
（10）全船空调、洗衣机清洗、消毒、杀菌。（专业清洗）。
 (11) 贵宾室右侧床，加宽三十公分，新配床垫。
	

	5
	门窗设备
	（1）驾驶室两侧移门附件拆卸修理保养，上下滑轮更新，确保推动轻盈无阻、门锁到位。
（2）五扇水密门检修保养，更换密封条，以确保安装严密、无误，检修保证水密门开关活络。
（3）窗户保养活络，更换密封条。(14处）
（4）窗户螺母新增4套。
（5）全船水密舱盖、门、窗铰链、门闸保养。
	

	6
	消防救生设备
	（1）全船5只消防阀、消防栓维护保养，确保启闭活络。
（2）船用尼龙耐磨丙纶涤纶八股缆绳直径40mm，40米每根共10根。
（3）购买2种类型吊带，承重3吨，长度100cm10根，85cm30根。
（4）50口径水龙带4根，每根25米加装连接头。
	

	7
	船舶辅助设备
	（1）新增轮胎12只直径70cm宽25cm。
（2）更换航行座椅一张，办公椅2张。
（3）扩音器及功放一套，功率要求500W。
（4）新增船用防撞靠球8只。直径30cm、高60cm。
（5）新增飞机轮胎6只（尺寸为船上现有飞机靠把尺寸）。
（6）新增不锈钢马蹄卸扣10只，普通不锈钢卸扣10只。
（7）办案室新增UPS不间断电源一套，容量1000VA/600W。
（8）驾驶台监控硬盘扩容为1TB。
（9）扫海灯检修保养。
（10）甚高频天线换新。
（11）新增数字高频，天线位置安装。
（12）原红外线监视器设备拆除，安装为数字高频。
（13）警灯检修。
	

	8
	船检项目
	（1）GMDSS设备年度检验。
（2）救生筏年检（2只）。
	　
　

	9
	甲板机械
	1、锚机除锈，锚链止链器除锈、活络。
2、所有运动部件更换油嘴并加注润滑脂。
3、更换变速箱内滑油、油封、传动轴、电机联轴节。
4、更换两台锚机刹车带。
5、锚链导缆滑轮拆卸活络。
	

	二、机舱部门维修
	　

	1
	主机（两台进口康明斯型号：KTA50--M2）
	1、两台主机增压器拆卸大修，更换不达标件，更换增压器气管抱箍。
2、两台主机PT泵效验，更换不达标件。
3、两台主机调整气阀间隙，进油顶杆间隙。
4、更换两台主机转速传感器2只。
5、更换两台主机柴油粗滤底座总成4只。
6、两台主机排气挡板清理积碳，手柄活络，更换行程开关4只。
	

	2
	东风康明斯6C发电机（两台型号：CCFJ90）
	1、两台发电机清洗热交换器，更换热交换器冷凝铜芯，更换节温器。清洗机油冷却器。
2、集控室发电机监控报警装置存在误报警，需检查修复。
3、两台发电机喷油泵校验，喷油器调校，更换12只喷油嘴及O型圈。
4、更换发电机传动皮带2根。
5、更换海水泵，冷却水泵。
6、更换发电机机旁监控仪2台（包括控制面板）。
7、两台发电机检查并调整气阀间隙。
	　

	3
	东风康明斯4B发电机（一台型号：CCFJ30JCM）
	1、拆检缸套和活塞及活塞和连杆衬套磨损检查，视情况进行更换。
2、检查主轴瓦间隙和连杆轴瓦间隙，视情况更换轴瓦。
3、更换全部活塞环，进排气门及气门弹簧。
4、清洗机油冷却器，清洗热交换器，更换热交换器冷凝铜芯，更换节温器。
5、发电机油底壳清洗，并更换油底壳垫子要求不漏油。
6、喷油泵效验，喷油器校调并更换喷油嘴4只及O型圈。
7、更换海水泵，冷却水泵，机油泵。
8、更换发电机传动皮带。
9、更换水温，油温，油压探头及燃油泄漏报警探头。
10、增压器检修。
11、发电机表面清洗，原色漆2度（高温漆）。
	

	4
	舵、尾
	1、尾轴清理，重新包裹环氧树脂。
2、尾轴过网支架检查及修复。
3、螺旋桨检修，修复叶片并打磨光滑，更换各种保险，要求工作可靠。
4、更换两台舵机电机弹性联轴器。
5、舵机液压油更换，补油箱加满油（液压油供应商提供）。
	

	5
	甲板机械
	（一）、电动绞缆车
1、绞缆车拆卸除锈、检修、保养并加注润滑脂。
2、岸电电动绞缆车保养加注润滑脂，各固定螺丝全部更换为不锈钢螺丝。
（二）液压吊机（型号：EFFER 220M /2S122522 上海海驰船舶设备有限公司）
1、转向齿轮清洗并重新加注润滑脂。
2、起吊钢丝绳加注润滑脂（耐高温）。
3、吊机除锈打磨，防锈漆、原色漆各2度。
（三）船用工作艇
1、更换机油、齿轮箱油、防冻液、尾机液压油，并更换所有滤器。
2、更换增压器总成。
3、更换小艇电瓶铜夹。
4、小艇油箱清洗并补漏。
	

	6
	电气设备
	1、全船照明、电路、插座、开关检修，更换故障部件，消除照明绝缘不良现象。
2、更换室内蓬顶灯24盏，海事海星JPY21-2D。
3、24V低压线路检修，消除绝缘不良现象，更换故障部件。
4、集控室380V和24V配电板检查绝缘，控制电板前照明灯检修并更换。
5、所有泵控制箱检修，更换故障配件，进行效用实验。
6、更换厨房油烟机电机一台，风机电机一台，（原有油烟机、风机功率偏小）。原有风筒需要改进。
7、全船信号灯、航行灯、工作灯线路及水密开关插座设备检修，超限更换（水密插座含插头为铜质）。
8、低压充放电箱更换时间继电器一只，更换24V直流接触器8只。岸电箱相序继电器更换，应急充放电箱更换24V直流接触器2只。
9、更换低压充放电板、应急充放电板、通信充放电板所有充电器（可调节恒压恒流充电器）24V40A两只，24V80A两只，24V30A一只。
10、排气挡板机旁信号箱更换两档旋转开关三开三闭2个。
11、船用变压器、中央空调变压器检测、清洁、保养并调整修复。
12、发电机负载屏更换怠速—额速开关2只。
13、全船烟火报警检测，修复故障部件。
14、更换船用中央空调室内控制面板3只（原件）。
15、更换锚机电机总成（原型号）
	

	7
	其他辅助设备 
	1、两台空压机修理，更换润滑油。空气瓶相关阀件拆卸活络，更换安全阀。
2、全船所有海底阀检修，阀箱滤网清理并固定，更换橡胶垫及锌块；机舱所有海水管、淡水管路阀件拆检除锈、活络、阀芯研磨，更换垫片及不锈钢螺母、螺丝。
3、机舱所有燃油管系滤器清洗，所有阀件拆检除锈、活络、研磨，更换垫片及不锈钢螺母螺丝。
4、集控室空调冷凝水出水口重新布置，具体看现场。
5、更换两台燃油泵弹性联轴器。
6、左主机机旁电瓶支架重新制作。
7、全船所有舷出阀拆解、除锈、活络，排污管路及地漏拆卸清理、疏通。
8、更换全船所有蓄电瓶24只。其中12V200AH共22只、12V120AH共2只。
9、机舱花铝板校正、固定，表面除油清洗。
10、甲板所有淡水管路更换全铜球阀（6只）、三通（铜制）4只，水龙头2个（不锈钢）。
11、机舱主副机日常保养拆装部位的踏板支架改成可单独拆卸的分区安装，以方便进行保养维护工作，尺寸及位置根据现场量定。
12、机舱舱壁、舱底清理，清洗。机舱隔热石棉破损部分修复原样，机舱整体原色漆两度。
	


备注：1、进出坞台要求墩位精准，确保安全；
2、主机、齿轮箱、发电机项目必须由康明斯专业服务人员修理。
3、中国渔政32543船在船厂修理期间的安全、保卫、保洁（驻场、出厂）等工作及随船驻厂人员的交通、后勤事务由供应商承担，随船驻厂人员住宿及相关补贴等费用由船东单位承担；


[bookmark: _GoBack]中国渔政32544船
	序号
	项目内容
	工艺要求、标准
	备注

	（一）驾驶部门维修
	　

	1
	除锈、油漆
	1、油漆材料，国际牌船舶专用油漆，使用前须经船方验证认可。
2除锈、油漆工程，（1）除锈，油漆包括船体、机舱、燃料舱、舵机舱、保温舱、锚链舱的内部、仓地板、搁架、梯踏以及所有机电设备、包括主辅机、舵机、锚机、吊艇机、绞缆机、通风机、渔政标识等所有设备，以及所有门窗、舱盖保养。
3、锚及锚链出舱除锈，油漆二度、锚链节位处红白油漆标记。
4、船体（水线下）高压水枪清洗打磨除锈拉毛，统打环氧防锈底漆二度、环氧连接漆一度、环氧长效防污漆二度。
5、船体（水线上）整体高压水枪清洗打磨除锈拉毛、船体水线上至一层甲板舷墙、舷墙内侧及前后主甲板（含两舷走道）、甲板上层建筑打磨除锈拉毛，统打防锈底漆二度、环氧白面漆三度，罗经甲板、驾驶甲板、主甲板及甲板上所有的设备和建筑整体除锈打磨，（甲板部分）统打二度环氧防锈漆、二度环氧草绿甲板漆，（甲板设备部分）统打环氧防锈漆二度、设备建筑原色面漆二度，船名号、船籍港、首、中、尾两侧水线、载重线标志水线标志油漆出新。（除锈部分出白）
	　

	2
	电焊、
冷作
	1、全船落水管及下水管疏通并加滤网包括卫生间及洗澡间，如发现腐烂重新制作。需：材质无缝钢管
2、二层甲板栏杆整形、栏杆腐烂损坏部分全部换新（共计20米）。
3、右舷斜靠把换新一只（原规格），左舷走道踏板加宽50cm。
4、船底测厚，不符合规格的钢板挖补。需：完工后需做水密测试。
5、会议室前窗割除并用钢板焊接封堵，驾驶台楼梯间楼梯重新制作。
6、全船靠垫所有吊带和钢丝纤维缆换新、所有卸扣更换成马蹄形卸扣。
7、全船所有门窗、百叶窗、及舱口盖、所有带缆孔除锈打磨，船艏两侧导缆轮活络并加黄油  需：除锈作业不得留有盲区，死角，全船所有水密门、舱盖、窗户密封条全部换新。
8、全船牺牲阳极（36块锌块）更换  需：原标准规格，原数量安装。
	

	3
	驾驶台、
会议室、
房间、
过道、
楼梯间
改造装潢
	1、驾驶台前移、整形改造、除锈喷漆（按照设计图纸要求施工）、更换船用平移雨刮器三台(按照设计图纸要求尺寸购买施工）、更换前挡、侧挡五扇船用窗户（按照图纸要求尺寸购买施工）。
2、改造图纸费。
3、驾驶台操纵台前移、驾驶台所有设备线重新整理、电源线重新铺设（原规格符合CCS认证长度：400米）。左右舷灯移位（位置现场定），购置驾驶座椅一张并安装。
4、更换房间门十扇（材质：铝材质船用防火门、要求CCS认证），驾驶台两侧边门修复、打磨抛光（确保正常使用），报务员房间房门移位（位置现场定），全船火警报警系统原位安装确保正常使用。
5、驾驶台、会议室、房间所有床、床垫、柜、桌椅全部换新（现场定制材质：多层实木），新增三张座垫可掀开式沙发（现场定制内部材质：实木、外表材质：头层牛皮、填充物：海绵)。
6、驾驶台、会议室、房间、走道、楼梯间顶板、壁板换新（材质：双面铝蜂窝板 厚度1cm 面积500平方米），驾驶台、会议室、房间、走道、楼梯地板全部换新（驾驶台、房间地板材质为强化复合地板面积为70平方米，会议室、过道、楼梯地板材质为PVC地板厚度3毫米 面积为60平方米)。原板材拆除后内部钢板腐烂生锈部分挖补、打磨除锈、加二度防锈漆。
	

	4
	门窗设备
	1、全船所有窗户内部窗套重新制作（材质为铝材质），所有窗帘重新更换。
2、全船所有天线、电缆、空调管线入口处防漏泥胶全部重新敷设，发泡堵漏。
	

	5
	通讯导航设备
	购置扩音器设备一套（品牌：云易声、先科、锁声三选一，1500w主机、400w喇叭4只）。电子海图升级。
	　

	6
	消防救生设备
	1、救生消防设备检测，（损坏过期，不符合要求的换新），无线电检测，两只手持对讲机电池换新。
2、购置救生圈(含自亮浮灯、救生浮索，检测报告到船）4套，并按船检要求喷涂船名号和船籍港，红光降落伞信号（JHR-4)4个、橙色烟雾火焰信号（HH-3、JHH-3)8个。
3、2只救生筏检验，检验报告到船
	

	7
	其他辅助设备  
	1、船舶修好后，内外所有甲板、舱室做卫生（包括舱室顶板、墙壁板、地面等），全船电器设备保洁（全船空调、冰箱、冰柜、厨房油烟机、蒸饭车全部请专业清洁人员拆解杀菌消毒清洗保洁），机舱舱底垃圾清理，抽出废水废油待船方认可后方可交接。
2、定制帆布罩4只（尺寸分别为50*50*80 1只、50*50*100 2只、150*150 1只）。
3、水舱原有水泥全部铲除，清洗后重新铺设水泥。
4、购置手机信号信号放大器一套。
5、更换船用探照灯2台。
6、防滑地毯40米
7、船舶年度检验。
	

	（二）机舱部门维修
	

	1
	主机（KTA38-M1200)
	1、主机气门间隙调整。
2、拆解清洗主机淡水热交换器，中冷器拆解清洗。
3、全部喷油器校验，更换喷油器油嘴及配件，PT泵保养校验。（油嘴是进口件）
4、主机更换所有软管、所有紧固件、O型圈、垫片等，更换一套备用一套，共两套。
5、主机海水泵检修（损坏需更换）
	

	2
	两台副机（TD226B-6CD)
	1、两台副机喷油泵校验更换油泵芯套、喷油器校验更换油嘴。
2、更换缸套、活塞、活塞环、轴瓦、连杆螺丝。更换副机进排气门及气门座等全套，全部滤器和机油。（机油由供应商提供，品牌：原品牌）。
3、一号副机热交换器拆解清洗（垫片，O型圈需更换）二号副机热交换器更换，2号副机更换停车吸铁一套，两台辅机前后盖板更换锌棒。
4、2号辅机冷却水箱更换。
5、两台副机更换所有软管、所有紧固件、O型圈、垫片等，更换一套备用一套，共两套。
	

	3
	齿轮箱系统（GWC32.35）
	1、齿轮箱换向电磁阀全套更换，油温表，油压表，工作压力表更换。
2、拆解清洗机油冷却器，机油粗滤器及精滤器清洗。
3、更换机油（供应商提供需原品牌）。
	

	4
	两台空压机（0.34.30.BF）
	2台空压机更换空压机机油，更换活塞环，轴瓦，连杆螺丝。
	

	5
	甲板机械
	1、锚机齿轮箱及各传动部位加注、换齿轮油等保养，锚链、锚除锈、油漆保养，包括锚链连接附件，不合格的换新。
2、吊机更换所有软管、所有紧固件、O型圈、垫片等，更换一套备用一套，共两套，更换吊机钢丝绳（同长度同型号）。
3、岸电大小头转接头一套。
4、绞缆机转动件加注滑油。（损坏件需更换）
	

	6
	电器设备
	1、全船所有照明设备及开关检修（所有损坏需更换）。主配电板和集控室绝缘测试，主空气开关安保参数整定并校用试验，仪表校正。
2、1号变压器修理。
3、安装8个空调插座，11个双开，15个220V单开，5个24V单开，46个斜五孔插座，7个一开斜五孔插座，5个带开关斜五孔插座。
4、全船信号灯更换，底座重新制作（符合船检要求），驾驶台无线电充放电器损坏更换
5、前甲板两张工作灯更换。
3、岸电箱腐烂重做。
	

	7
	尾轴，舵机
	1、更换尾轴前后密封，更换润滑油（机油由供应商提供）。
2、舵机添加抗磨液压油10桶（原品牌每桶16公斤由供应商提供）。
3、螺旋桨修补校验。
4、更换两台舵机所有软管、所有紧固件、O型圈、垫片等，并备用液压油10桶。
	

	8
	其他辅助设备  
	1、海底过滤装置清洗，若发现损坏更换。
2、油舱出口滤器清洗(柴油驳移，油舱清洗）。机舱舱底垃圾清理，抽出废水废油待船方认可后方可交接。
3、油门绳复排三根。
4、淡水压力柜更换2只压力控制器，更换接触器两套连按钮两只。淡水管更换（PPR材质）
	

	9
	执法艇
(QSD 2.0L）
	1、检修机器更换机油，冷却液，齿轮油，油水分离器，燃油过滤器，机油滤器
	　


备注：1.升降起重及坞台需平稳安全；
2.中国渔政32544船在船厂修理期间的安全、住宿、保卫、保洁（驻场、出厂）等工作及随船驻厂人员的交通、后勤事务由供应商承担，随船驻厂人员相关补贴等费用由船东单位承担。

中国渔政32563船
	序号
	项目内容
	工艺要求、标准
	备注

	一、驾驶部门维修
	

	1
	除锈、油漆
	（1）本次修理用“国际”牌各类船舶专用油漆（油漆材料必须提供原厂质保书）；
（2）除锈工艺要求：主船体采用高压水冲清除原漆；主楼体及舷墙内侧面采用打磨拉毛工艺清除原漆，严禁锤击；
（3）船体凹痕整形修复后初步油漆后用环氧腻子批平，部分较深凹点需电焊补满后打磨平滑后再初度打油漆；
（4）后储物仓、舵机舱、艏尖舱、锚链舱除锈清理，二度防锈漆、二度面漆；
（5）严格按照技术工艺要求规范进行油漆作业，确保主楼体两度底漆加两度面漆；船体基准水线以上两度底漆三度面漆；基准水线以下两度防锈漆加三度船底漆，下水前加涂一道防生物漆；甲板机械和所有附属设施（风机、换气管等设备）除锈处理后两度防锈漆、两度面漆；所有甲板两度防锈漆两度甲板专用漆；每道油漆间必须有24小时以上的固化时间间隔。坞墩换位不少于一次，之前的墩位处按规定补施涂各层、各类油漆。
（6）喷涂作业前必须对所有玻璃窗、门做好遮掩保护措施；
（7）包括船名、船籍港、水标尺、吃水线刷写；
（8）除锈工程包括舱室换气管口等其他附属装置的拆卸、和安装，两舷侧护舷轮胎在油漆处理前拆卸并妥善保存，油漆完后如数安装；
（9）吊艇机正常除锈油漆后喷涂原分色油漆；
（10）除锈、油漆施涂面包括所有舱室内壁、管道、骨架、梯子、箱体、机体 甲板所有器械；
（11）两侧舷边门拆卸后除锈、油漆，完工后再行安装；
（12）锚链除锈，油漆，做标记，锚链舱底清淤；（锚链必须浸没上漆，不得表面涂刷）
（13）甲板机械底座及固定螺丝螺帽必须用厚防腐沥清类油漆进行施涂；
（14）留存备用同类防锈漆1桶（20L）面漆2桶（20L）3桶油漆稀释剂，类别为环氧漆；
	

	2
	电焊、冷作
	（1）全船变形拦杆整形修理；缆桩修复，后旗杆矫正，右侧水舱透气孔电焊修复；
（2）全船所有外舷板及撞凹处包括压浪板，整形修复，确保平整、美观；
（3）右侧舷墙切割，平整处理，位置为右侧过道门处
（4）全船护舷肋撞击变形处修理整形；
（5）全船牺牲阳极（锌块）更换36块。具体数量及规格型号参照原配置，大小重量必须与要求一致（GB/T4950-2022 2H/-7 每块11kg）
（6）右侧机舱风机盖维修（5.29）
	

	3
	通讯导航信号设备
	（1）波星通流量充值，确保有效期为一年；（更换新账户流量标准和网速由甲方根据执法要求具体决定）
（2）无线网络及话费续费确保使用期为1年（电信5G，无限流量包年卡）；
（3）电子海图、AIS设备海图资料软件更新；
（4）汽笛拉线更换；
	

	4
	厨房、生活设备
	（1）厨房保洁、全船内墙面窗台天花板污面清洁。专用清洁剂清除，保证光亮如新；
（2）全船所有窗帘、床帘、驾驶台罩帘清洗。
（3）卫生间换气扇更换2只（原型号尺寸）；
（4）全船空调、消毒、杀菌。（专业保洁清洗）；
（5）购置备用15套冬季被子及三件套（床单、被套、枕套），三件套要求全棉材质，购置夏季被子及冰丝凉席5套；
（6）备锦纶绳（直径规格分别为18、25、30毫米三种）各50米；
（7）增购入门防水、防油、防滑地毯。（灰色、60米）；
（8）备购16套空气净化器滤芯（亚都空气净化器型号KJ455G-S4D）。
（9）卫生间窗户防窥膜更新，浴帘换新；
（10）水舱清洗（生锈处除锈打磨并刷食品级油漆）
（11）维修结束后全船请专业保洁公司保洁
（12）短梯万向轮更换，短梯维修
（13）更换洗衣机一台（波轮10公斤）
（14）备购餐厅圆椅6把（原配同型号规格材质）；
（15）会议室沙发严重磨损，重新包真皮
（16）会议桌换新，要求原尺寸，材质为实木，表面烤漆工艺，禁止使用密度板。
（17）后舱盖更换伸缩阻尼器2只
（18） 购买双开门小冰箱，高度不超100cm
（19）购买蔬菜保鲜柜一只，根据现场尺寸购买
（20）更换2套卫生间洗漱柜（含台盆、龙头、柜体、镜柜），柜体要求为铝合金柜体，台盆为陶瓷，卫浴室长度为60cm，内侧增加一块铝合金抽纸放置隔板，洗漱室长度为120cm
（21）更换马桶2只，尺寸现场确定
（22） 洗漱室内侧门更换为铝木门，尺寸现场量取。
（23）增购抽湿机三台，抽湿量为50L
（24）船员舱楼梯更换，新楼梯要求与驾驶室楼梯同材质。
（25）购买桌面管线机一台
（26）更换光波炉1台，电饭锅1只10升
（27）购买打印机1台（带扫描、复印、激光、正反面、wifi）
（28）购买不锈钢直饮水机1台
（29）换购手持式吸尘器1台
（30）厨房跟换水龙头2只
	

	5
	门窗设备
	（1）四扇主甲板水密门进行维护保养，确保其水密及开关活络；
（2）全船所有窗户维护保养，确保水欲及开闭活络，窗户外侧刷银粉漆；
（3）全船所有水密舱盖维护保养，更换密封胶条，确保水密及启闭活络，并每个舱盖配一把防锈琐；
（4）驾驶室左右侧移门门锁检修，若检修不达标，更换门锁；
	

	6
	消防救生设备
	（1）全船消防阀、消防栓维护保养，确保启闭活络；
（2）消防箱铰链门锁检修更新。
（3）购置国标消防水龙带4套。备用接口、抱箍各10只（50mm）；
（4）更新8个船用救生圈。（原配型号带ccs证书）；
（5）全船所有灭火器更换（数目根据船检证书；
（6）新增防撞靠球2个，长度100cm直径45cm，材质为实心聚乙烯，外侧包裹尼龙网兜；
（7）更新救生圈自亮灯和自发烟雾组合信号2个（根据原型号）
（8）驾驶台火警报警装置维修（生产厂家售后维修）
（9）现有3个防撞靠球加装尼龙网兜，损坏处进行维修，再根据原尺寸购买3套尼龙网兜
	

	7
	船舶辅助设备
	（1）靠把吊带按实际情况磨损严重的更换（包括卸扣），长度按原规格；
（2）全船工作灯线头保护套更新；
（3）所有天线不锈钢固定件更新；
（4）雨刮器刮水条3根（原厂相同规格、不锈钢材质）；左侧雨刷电池控制阀更新（另备一个）解决关水阀雨刷喷水管漏水问题
（5)增购扫海灯源（原型号）
（6）工作艇专用吊带2套（5T）；
（7）后甲板岗位喇叭底座更新（不锈钢）
（8）小艇收紧带4根，收紧器材质为不锈钢，长度为5m，宽度为48mm；
（9）购买60米船用PVC钢丝软管，管径为4分，2套不锈钢4分喷枪头，2套不锈钢水枪鸭嘴喷头；
（10）购买飞机轮胎6只，外径60cm
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	船舶检验项目
	（1）救生筏年检，两只；含拆卸安装及运输
（2）静水压力释放器年检，两只；
（3）全船无线电设备年检；
本次属中期检验，按要求须进行拉主轴检测检验!
	

	（二）机舱部门维修
	

	1
	主机部分（（两台K38-M））

	1、左右主机热交换器清理并检查保持通畅，更换小锌块32块（防冻液由供应商提供同品牌同型号）     
2、左右主机中冷器拆洗
3、更换左右主机节温器
4、更换左右主机排气挡板垫子和旁通管垫子
5、更换左右手动排气挡板桶2个和行程开关2套（原型号）
6、更换左右水下消音器2个（原型号）
7、更换左右主机的冷却水管所有橡胶接头
8、更换左右主机曲轴箱出口软管四根
9、更换右机机油、水温探头两个
10、左右主机气门间隙调整并调供油时间
11、左右主机更换喷油嘴
12、保养左右主机PT泵按要求校正
13、更换左右主机海水泵两台并加装黄油
14、更换左右主机皮带8根(型号C1735)
15、更换左右主机排气探头（同品牌同型号四个）
16、更换左机排气支管垫片
17、更换左主机排气总管法兰垫片
18、更换左主机启动开关一只，另购一只备用
19、更换左右主机油门排档线各2根
20、PT泵进油管更换2根
备注：具有康明斯主机修理资质的服务商和具有修理资质的人来进行维修，所有更换零件必须是同型号原厂件，所有零件油类由供应商提供。
	

	2
	辅机部分（WP6CD132E200两台）

	1、左右辅机冷却器清洗
2、左右辅机中冷器清洗
3、更换左右辅机节温器
4、更换辅机泵头2台（762D-21C-000a）
5、更换左右辅机淡水泵（同型号同品牌）
6、更换辅机皮带12根(同型号)
7、更换左右辅机缸套、活塞、活塞环、轴瓦、连杆螺丝、喷油嘴、更换左右进排气门及气门座（同型号同品牌）
8、更换左右辅机增压器
9、更换右辅机高压油泵与调速开关（同型号同品牌）
10、左右辅机前盖板更换油封
11、更换左右辅机淡水管软管、海水管软管、机油软管和加厚卡箍
12、更换左右辅机油、水温度探头4只
13、左辅机需做震动测试，如有异常恢复至规范值
14、两台辅机排气管用304不锈钢重新外包（厚2mm）
15、购买1只启动控制板
16、左右辅机前盖板检查轴承、齿轮，损坏件更换
备注：具有潍柴修理资质的服务商来进行维修，所有更换零件必须是同型号原厂件所有零件油类由供应商提供。
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	齿轮箱（HC1000)
	1、左右主机齿轮箱冷却器进出口接管及连接法兰更换不锈钢（316材质厚度5mm材质现场制作）
2、左右齿轮箱冷却器清洗，更换粗细滤清器，更换专用齿轮油（齿轮油由供应商提供同品牌同型号）
3、更换左右齿轮箱冷却器机油进出软管
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	舵轴、尾轴
	1、更换尾轴压力表2只，并疏通尾轴冷却水水管（防震）
2、更换舵机所有软管
3、更换舵机油缸油封，更换1#舵机泵油封。
4、更换左右尾轴水封2套
5、检查螺旋桨是否存在变形或缺损、发现异常必须拆卸并进行修复校调，确保其处良好适用状态
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	甲板机械
	1、锚机除锈活络，更换所有黄油注入嘴并加黄油
2、更换锚机刹车带，更换锚机8根尼龙传动连接栓
3、锚机变速箱拆开并更换齿轮油，更换锚机变速箱齿轮
4、绞缆车除锈、检修并更换牛油嘴并加注黄油
5、更换吊机所有软管，接头用油布包裹
6、更换吊臂滑轮一套并加注黄油（不锈钢材质）
7、更换吊机钢丝绳（同长度同粗细）
8、吊机吊臂上所有螺丝拆卸更换不锈钢螺丝涂黄油
9、吊机所有油管更换不锈钢材质
10、更换吊机液压油
11、吊机油柜清洗，滤网清洗
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	电器设备
维修
	1、全船所有照明设备、电路检修并更换故障部件
2、购买低压充放电板恒压恒流充电器3只型号GCA-40/30CY（南京云帆电气有限公司）
3、主、辅机、启动电瓶和主机日用、主机监控电瓶更换（16只免维护品牌产品带船检证书、回收）
4、主配电板和集控室绝缘测试
5、主空气开关安保参数整定并效用试验，仪表校正
6、购买岸电接头装置1套，母头接1.5米电线（原型号原品牌)
7、主、辅机充电发电机拆解保养
8、拆解电动滑环式电缆卷车保养与电动机，更换尼龙滑环式传动连接栓10根
9、厨房间排风扇及风机、油烟机风机与油烟机上下口拆解清洗，电机保养
10、主机挡板报警灯更换
11、更换公牛牌5孔插座10只
12、更换会议室，餐厅，船员仓走道LED单边日用灯灯管42根，（品牌：飞利浦18W），另备25根同款
13、维修信号灯设备及开关，损坏件更换，备用5只灯泡
14、起网机控制开关线连接锚机控制箱，另加2只不锈钢电箱配空气开关，具体位置现场定
15、更换3人间船员仓广播喇叭1只
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	其他辅助
设备  
	1、更换机舱左右风机轴承（进口轴承）
2、更换风机罩壳滤网及风机进口滤网（316不锈钢材质厚度5mm）
3、现场制作机舱2台移动风机支架两个（不锈钢材质）
4、机舱除海水总管外所有海水管路全部更换，法兰两面电焊（316不锈钢材质制作，管子厚度6mm、法兰厚度1.5cm）并酸洗试压
5、更换左右海底门桶子、桶芯现场制作（316不锈钢材质制作，桶子桶芯厚度1cm、盖板厚度1cm、法兰厚度1.5cm）并酸洗
6、主、辅机及齿轮箱地脚螺丝按说明书要求收紧
7、更换空压机高低阀片及机油
8、更换空压机电磁阀一个
9、更换空压机过热继电器（10A)，空气瓶放残
10、购买气鼓自动伸缩气管一卷配枪头接头并安装在空压机管路上（20米5/8规格一套）
11、购买液压油5桶（16升一桶）
12、机舱所有海水阀研磨并活络，制作4个不锈钢阀铭牌
13、清洗主机海水泵进水滤网2只
14、更换消防泵水封及轴承，电机保养（轴承进口）
15、燃油速闭阀，气动快关阀遥控系统按船检要求试验
16、更换日用水柜淡水泵不锈钢止水阀，备用5只
17、集控室做不锈钢柜（83.5*80*65CM)厚度2CM,另做铝合金斜坡垫板115*80*24，具体样式位置现场制作
18、日用油柜清洗，柴油柜清洗，清洗油柜出口滤网。
19、应急消防泵检查并运行出水
20、厨房、卫生间连通机舱至舷外排污管都要拆下来疏通、清洗
21、机舱所有管路按原颜色涂1度油漆。
22、机舱铝板抛光打磨打蜡，清理机舱底垃圾，并涂1层防锈漆
23、舵机舱，杂物仓机舱整体打扫卫生
24、机舱日用油柜前隔热网更换不锈钢隔热网（240*650不锈钢需304厚度5mm）
25、防海生物电极棒更换两套，（4根原型号原品牌）
26、更换舱底污水阀箱2只现场制作（材质316不锈钢厚度5mm）
27、更换主、辅机水箱盖4只，主机加油孔盖2只
28、更换后甲板自然通风口滤网2只（不锈钢材质 120X80cm）
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	执法艇
(QSD 2.0L)
	1、更换工作艇大电瓶一只
2、更换工作艇原装旋钮开关一个（原型号原品牌）
3、更换玻璃钢小艇座椅2排，（长110宽34具体样式现场定）全部座椅制作新海绵垫(厚20cm）
4、更换小艇助力缸一套并更换所有油、水软管及加厚卡箍
5、更换工作艇方向盘方向线一根，油门线一根
6、清洗小艇油柜
7、校验小艇喷油嘴
8、更换小艇防腐阳极
9、更换皮带2根
10、工作艇保养一次备1套滤器
11、更换小艇自吸泵2台（同型号同品牌）
12、更换小艇海水泵叶轮1个（同型号同品牌）
13、购买工作艇启动继电器10只（原装原品牌）
14、购买工作艇不锈钢叶轮加叶轮锁紧
15、警灯、喇叭、探照灯更换
16、更换艇用VHF对讲机及天线一套
17、小艇前盖板、前带缆桩维修，驾驶台排线舱舱盖更换
	



二标包：中国渔政32565、32566, 32567, 32568, 32569, 32570小艇2026年度维修服务：

中国渔政32565、32566、32567、32568、32569、32570小艇
	1、中国渔政32570艇（双机潍柴WP7）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	备注

	桅灯
	　
	套
	1
	

	栏杆
	　
	个
	1
	

	右艉部修整
（玻璃钢）
	　
	处
	1
	

	逆变器
	　
	个
	1
	

	二：发动机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	机油
	5007H
	桶
	2
	

	机滤
	1000442627
	个
	1
	

	燃油粗滤
	1000495963
	个
	1
	

	燃油精滤
	1000422385
	个
	2
	

	空滤
	612630110308
	个
	1
	

	工时费
	　
	台
	1
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	机油
	5007H
	桶
	2
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	

	工时费
	　
	台
	1
	

	2、中国渔政32568艇（双机潍柴WP7）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	备注

	机舱漏水修补、舵舱漏水修补
	　
	项
	1
	

	二：发动机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	机油
	5007H
	桶
	2
	

	机滤
	1000442627
	个
	1
	

	燃油粗滤
	1000495963
	个
	1
	

	燃油精滤
	1000422385
	个
	2
	

	空滤
	612630110308
	个
	1
	

	工时费
	　
	台
	1
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	机油
	5007H
	桶
	2
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	

	工时费
	　
	台
	1
	

	3、中国渔政32569艇（双机潍柴WP7）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	备注

	水泵
	　
	个
	1
	

	二：发动机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	机油
	5007H
	桶
	2
	

	机滤
	1000442627
	个
	1
	

	燃油粗滤
	1000495963
	个
	1
	

	燃油精滤
	1000422385
	个
	2
	

	空滤
	612630110308
	个
	1
	

	工时费
	　
	台
	1
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	机油
	5007H
	桶
	2
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	

	工时费
	　
	台
	1
	

	4、中国渔政32567艇（单机QSD4.2-270HP）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	备注

	右艉部栏杆
	　
	项
	1
	

	左右舷灯
	　
	套
	1
	

	探照灯
	　
	个
	1
	

	雨刷
	　
	副
	1
	

	喇叭
	　
	个
	1
	

	二：发动机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	机油
	858042K01
	瓶/4L
	3
	

	机滤
	895207
	个
	1
	

	柴滤
	879172104
	个
	1
	

	油水滤
	809868T
	个
	1
	

	空滤
	898272048
	个
	1
	

	齿轮油
	8M0222063
	瓶/946ML
	3
	

	防冻液
	877770K1
	瓶/3.78L
	4
	

	工时费
	　
	台
	1
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	机油
	5007H
	桶
	2
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	

	工时费
	　
	台
	1
	

	5、中国渔政32565艇（单机QSD4.2-270HP）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	备注

	救生伐
	　
	套
	1
	

	12V200Ah电瓶
	　
	个
	1
	

	电路整修
	　
	项
	1
	

	二：发动机主机泡水大保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	启动马达
	879172259
	个
	1
	

	主机皮带
	8M0214514
	根
	1
	

	机油
	858042K01
	瓶/4L
	3
	

	机滤
	895207
	个
	1
	

	柴滤
	879172104
	个
	1
	

	油水滤
	809868T
	个
	1
	

	空滤
	898272048
	个
	1
	

	齿轮油
	8M0222063
	瓶/946ML
	3
	

	防冻液
	877770K1
	瓶/3.78L
	4
	

	维修费
	　
	台
	1
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	机油
	5007H
	桶
	2
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	

	工时费
	　
	台
	1
	

	四：中档漏水维修

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	升降泵
	865380A25
	个
	1
	

	转向支架
	8M0062440
	个
	1
	

	中档大罩壳
	8M0096216
	个
	1
	

	钟形罩
	8M0181912
	个
	1
	

	大波纹管
	8M0062406
	个
	1
	

	小波纹管
	74639A2
	个
	1
	

	齿轮油管
	8M0214996
	根
	1
	

	齿轮油接头
	861150T02
	个
	1
	

	中档大密封圈
	43713
	个
	1
	

	中档轴承
	879194A02
	个
	1
	

	水封
	8M2005029
	个
	1
	

	衬套
	983571
	个
	1
	

	铰链销
	86801
	个
	2
	

	侧衬套
	847637
	个
	2
	

	下衬套
	847638
	个
	1
	

	贴片
	41721
	个
	2
	

	转向销
	866718A01
	个
	1
	

	转向销上垫片
	85344
	个
	1
	

	转向销下垫片
	98548
	个
	1
	

	转向销螺母
	8M2014641
	个
	1
	

	转向臂
	866322A01
	个
	1
	

	圆销
	8M0073409
	个
	1
	

	开口销
	54929
	个
	1
	

	中档档位线
	8M0176523
	个
	1
	

	防腐锌块
	888761Q03
	个
	1
	

	分配阀纸垫片
	988231
	个
	1
	

	拆装费
	　
	台
	1
	

	维修费
	　
	台
	1
	

	6、中国渔政32566艇（单机QSD4.2-270HP）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	备注

	客舱右侧玻璃
	　
	块
	1
	

	右前侧缆桩
	　
	个
	1
	

	船体修补
	　
	项
	1
	

	救生伐
	　
	套
	1
	

	右后栏杆
	　
	套
	1
	

	12V200Ah电瓶
	　
	台
	1
	

	二：发动机主机泡水大保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	发动机大修包
	879194154
	组
	1
	

	启动马达
	879172259
	个
	1
	

	活塞环
	879288074
	付
	6
	

	主机皮带
	8M0214514
	根
	1
	

	磨气门
	　
	组
	1
	

	校喷嘴
	　
	个
	6
	

	校油泵
	　
	个
	1
	

	机油
	858042K01
	瓶/4L
	3
	

	机滤
	895207
	个
	1
	

	柴滤
	879172104
	个
	1
	

	油水滤
	809868T
	个
	1
	

	空滤
	898272048
	个
	1
	

	齿轮油
	8M0222063
	瓶/946ML
	3
	

	防冻液
	877770K1
	瓶/3.78L
	4
	

	维修费
	　
	台
	1
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	机油
	5007H
	桶
	2
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	

	工时费
	　
	台
	1
	

	四：中档漏水维修

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	备注

	升降泵
	865380A25
	个
	1
	

	转向支架
	8M0062440
	个
	1
	

	中档大罩壳
	8M0096216
	个
	1
	

	钟形罩
	8M0181912
	个
	1
	

	大波纹管
	8M0062406
	个
	1
	

	小波纹管
	74639A2
	个
	1
	

	齿轮油管
	8M0214996
	根
	1
	

	齿轮油接头
	861150T02
	个
	1
	

	中档大密封圈
	43713
	个
	1
	

	中档轴承
	879194A02
	个
	1
	

	水封
	8M2005029
	个
	1
	

	衬套
	983571
	个
	1
	

	铰链销
	86801
	个
	2
	

	侧衬套
	847637
	个
	2
	

	下衬套
	847638
	个
	1
	

	贴片
	41721
	个
	2
	

	转向销
	866718A01
	个
	1
	

	转向销上垫片
	85344
	个
	1
	

	转向销下垫片
	98548
	个
	1
	

	转向销螺母
	8M2014641
	个
	1
	

	转向臂
	866322A01
	个
	1
	

	圆销
	8M0073409
	个
	1
	

	开口销
	54929
	个
	1
	

	中档档位线
	8M0176523
	个
	1
	

	防腐锌块
	888761Q03
	个
	1
	

	分配阀纸垫片
	988231
	个
	1
	

	拆装费
	　
	台
	1
	

	维修费
	　
	台
	1
	

	7、其他

	配件名称
	　
	单位
	数量
	备注

	浮动码头
	500*500*450带安装
	项
	1
	

	船艇运费（来回）
	　
	条
	2
	

	发动机运费（来回）
	　
	台
	2
	

	吊稍费
	　
	次
	1
	

	空调检修
	  
	台
	6
	



（二）服务期限及地点
1.服务期限：一标包：32543、32563船各20日历天（如遇雨天顺延）；32544船40日历天（如遇雨天顺延）；
二标包：32565、32566、32567、32568、32569、32570小艇共20日历天（如遇雨天顺延）。
如遇雨天（以气象部门发布的中雨及以上降雨预警为准）或其他不可抗力因素导致无法室外作业的，经采购人书面确认后，工期相应顺延。
若采购人要求同时进厂，成交供应商应具备同时作业能力；若分期进厂，应在合同中明确进厂顺序和时间窗口。
2.服务地点（交接船货地点）：成交供应商维修场地。
（三）质量技术要求
本项目采用的计价规范及技术规范为交通部92黄本及其补充。上列技术规范如与国家现行技术规范不一致时，以国家现行技术规范为准。
（四）质保、售后服务要求
船艇修理完工验收后，经承修方修复的固定部件保修期为六个月，运动部件保修期为三个月。在保修期内，如属承修方的修理质量问题而引起的故障或缺陷，承修方应及时予以免费修复。若因委托方提供的配件、备件和器材的质量问题或操作不当而引起的故障、缺陷和损失，则应由委托方负责。
（五）报价费用说明
1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应。
2.各投标人于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次磋商所需的现场资料及数据。投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整，现场踏勘费用自理。
3.各供应商应按照磋商文件所确定的《采购项目内容及要求》编制报价文件，报价文件应对本磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，否则，按照不响应处理。如成交供应商在投标时漏项的，不予调整；投标报价包含完成《采购项目内容及要求》全部内容以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用，包括但不限于：检测、设备使用、配件、运杂、保险（包括维保服务人员的人身意外险、公众及产品责任险（第三者责任险）等）、税金、调试、人工、技术服务、辅助材料、专用工具、报关、管理费、利润及税金等费用，维修服务期限内除采购人认可的维修内容变更外，总价不予调整。投标供应商在投标报价时应充分考虑市场波动因素的风险，充分阅读合同条款再行报价。
4.投标人应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由成交供应商自行承担。
（六）其它事项
1、现场踏勘说明：供应商自行对本修理项目进行现场踏勘，以便获取有关编制采购磋商文件和签署合同所涉及的现场资料，投标供应商自行承担踏勘现场所发生的所有费用。
2、验收：船舶修理完毕后由船东组织验收，执法船最终由江苏渔船检验局检验合格，采购人在修理过程中可委派人员至现场进行监督。
3、船舶托运说明：
（1）3艘维修执法船由采购人负责将维修船舶托运（或驾驶）至成交供应商维修场地；维修工作结束且验收合格后，船舶在维修现场交付给采购人，由采购人将船舶托运（或驾驶）回启东，以上船舶托运（或驾驶）费用由采购人承担。
（2）6艘维修执法艇由供应商负责将维修艇托运（或驾驶）至成交供应商维修场地；维修工作结束且验收合格后，船舶在维修现场交付给采购人，由供应商将船舶托运（或驾驶）回启东，以上船舶托运（或驾驶）费用由供应商承担。
4、在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。
5、无论投标结果如何，投标供应商自行承担与投标响应有关的全部费用（包括投标供应商自行进行的现场勘察费用）。
6、邀请供应商的法人代表或授权代表参加开标会，随时接受评委询问，并予解答，如未参加开标，则视作认同开标结果。
7、成交供应商应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由成交供应商自行承担。
二、采购标的的其他技术、服务等要求
本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
三、付款方式：
合同签订后30日内预付合同价的40%，项目完工经验收合格且结算审核结束后一个月内支付至工程结算价的95%；余款于服务期满后一个月内付清。
四、履约保证金：
1.本项目成交后的履约保证金为每标包项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
2、履约保证金在整个服务期满后，经确认无质量、信誉等问题并办理正常交接后30日内，予以退还，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。 
4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
五、合同条款
委托方(以下称甲方): 启东市农业综合执法大队
承托方(以下称乙方):                       
签订地点：启东市农业综合执法大队
签订时间：    年   月    日
启东市渔政监督大队根据启东市政府采购管理的有关规定，就2026年度渔政船艇维修项目进行竞争性磋商，经过评委的严格审核评定，确定为本次成交乙方。现就本次供货事宜订立如下合同。
第一条 采购内容
1、项目名称：2026年度渔政船艇维修项目
2、采购项目内容及要求：详见磋商文件及投标文件；
3、服务时间：一标包：32543、32563船各20日历天（如遇雨天顺延）；32544船40日历天（如遇雨天顺延）；
二标包：32565、32566、32567、32568、32569、32570小艇共20日历天（如遇雨天顺延）。
如遇雨天（以气象部门发布的中雨及以上降雨预警为准）或其他不可抗力因素导致无法室外作业的，经采购人书面确认后，工期相应顺延。
4、服务地点（交接船货地点）：乙方维修场地。
5、质量技术要求：本项目采用的计价规范及技术规范为交通部92黄本及其补充。上列技术规范如与国家现行技术规范不一致时，以国家现行技术规范为准。
6、质保、售后服务要求：船艇修理完工验收后，经乙方修复的固定部件保修期为六个月，运动部件保修期为三个月。在保修期内，如属乙方的修理质量问题而引起的故障或缺陷，乙方应及时予以免费修复。若因委托方提供的配件、备件和器材的质量问题或操作不当而引起的故障、缺陷和损失，则应由委托方负责。
7、其它事项
(1)验收：船舶修理完毕后由船东组织验收，执法船最终由江苏渔船检验局检验合格，采购人在修理过程中可委派人员至现场进行监督。
(2)船舶托运说明：
 3艘维修执法船由采购人负责将维修船舶托运（或驾驶）至成交供应商维修场地；维修工作结束且验收合格后，船舶在维修现场交付给采购人，由采购人将船舶托运（或驾驶）回启东，以上船舶托运（或驾驶）费用由采购人承担。
6艘维修执法艇由供应商负责将维修艇托运（或驾驶）至成交供应商维修场地；维修工作结束且验收合格后，船舶在维修现场交付给采购人，由供应商将船舶托运（或驾驶）回启东，以上船舶托运（或驾驶）费用由供应商承担。
(3)在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。
(4)乙方应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施 予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由乙方自行承担。
第二条 合同总价款
本合同总价款为人民币(小写)       元,  (大写)             。
注：合同价包含完成磋商文件中《采购项目内容及要求》全部内容以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用，包括但不限于：检测、设备使用、配件、运杂、保险（包括维保服务人员的人身意外险、公众及产品责任险（第三者责任险）等）、税金、调试、人工、技术服务、辅助材料、专用工具、报关、管理费、利润及税金等费用，维修服务期限内除采购人认可的维修内容变更外，总价不予调整。
第三条 采购资金的支付方式、时间、条件：
1、 采购资金的支付时间、条件：
合同签订后30日内预付合同价的40%，项目完工经验收合格且结算审核结束后一个月内支付至工程结算价的95%；余款于服务期满后一个月内付清。
2、履约保证金：
（1）金额：        元，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
    （2）履约保证金在整个服务期满后，经确认无质量、信誉等问题并办理正常交接后30日内，予以退还，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
   （3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
第四条 组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
(1)招标文件；
(2)投标文件；
(3)中标通知书；
(4)乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
(5)甲乙双方商定的其他文件等。
第五条 双方的权利和义务
甲方权利义务：
1、甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。
2、甲方有权按照本合同的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的进展进行监督和检查；但甲方并不因行使该监督和检查权而承担任何 责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。
3、甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。
4、甲方应为乙方在合同履行过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。
乙方权利义务：
1、乙方有权按照本合同约定向甲方收取费用。
2、乙方有权自甲方处获得与提供本合同相关的所有必须的文件、资料。
3、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。
第六条 违约责任
1、乙方采用转包、分包的形式履行合同的，甲方有权中止或终止合同。
2、乙方逾期完成工作和提交成果的，除不可抗力外，每逾期1日，甲方有权按照逾期交付的货物价款的0.2%作为违约金，在支付乙方的款项中扣除相应金额；逾期超过30日的，甲方有权中止或终止合同，由于乙方责任造成的项目违约，扣除逾期交付的货物价款的5%作为违约金。
3、甲方无正当理由拒收货物、服务的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。甲方逾期支付货款的，每逾期1日，乙方有权要求甲方按照逾期 付款金额的0.01%支付违约金；甲方逾期付款超过约定日期30日的，乙方有权 中止或终止合同。如继续履行合同的，则乙方履行本合同的期限相应顺延。乙方 要求解除合同的，甲方应当支付乙方已交付的硬件和己完成的软件系统付应的款项，并向乙方总计支付逾期应付款5%的违约金。
第七条 不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第八条 合同的变更和终止
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第九条 合同的终止
本合同因下列原因而终止：
(1)本合同正常履行完毕；
(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
(3)任何一方行使解除权解除本合同；
(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议， 甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：
(1)向双方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
(2)向双方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十一条 合同生效及其他
1、本合同由甲、乙双方签订并加盖公章(同时双方应加盖骑缝章)，经甲、 乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式六份，甲、乙双方各执三份。
2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
3、约定事项：乙方自行承担本项目服务期内的安全责任工作，由此产生的任何费用由乙方承担，甲方不再另外支付任何费用。

甲 方 ( 盖 章 )              乙方(盖章):
法定代表人：                 法定代表人：
委托代理人：                 委托代理人：
联系电话：                   联系电话：
开户银行：                   开户银行：
银行帐号：                   银行帐号：











第四部分 评审方法和评审标准
一、磋商方式
不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。
二、评审方法和标准
1.评审方法：综合评分法。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。
评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）磋商小组对供应商资格进行审查
供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查
未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。
（三）商务技术分：70分
各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	[bookmark: _Hlk511114918]序号
	评审
项目
	分值
	评审细则

	1
	资质
资信
	5分
	1、投标供应商具有ISO9000质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证这3项证书，有一项得1分，最高得3分；提供有效证书原件扫描件。
2、投标供应商具有相关部门或者机构颁发的包括“安全标准化证书”、“环评”、“港口设施保安证书”及“焊接工艺”证书且在有效期内的，每个得0.5分，最高得2分；需提供有效证书或其他证明文件原件扫描件。

	2
	施工
组织
	30分
	（1）针对投标供应商的工期进度计划安排，内容细致全面、合理、科学、可行完全满足项目需求的得5分，内容较为完整，基本可行，基本满足项目需求的得3分，内容不完整、响应度一般的得1分，未提供的不得分。
（2）针对投标供应商的主要施工方法，方法科学、合理、有效，得5分；方法一般，得3分；方法不太合理，需进行较大改动完善，得1分；未提供此项不得分。
方案能确保船体精确落座垫木，保证上、下排平稳、安全，控制船体变形的加5分；执法船采用干船坞或浮动船坞修理的加5分；本项最高加5分。
（3）投标供应商拟投入本项目施工组织管理需要的技术力量及人员配备情况，由评委打分（具体包括项目经理、项目技术负责人、各部门负责人等需具有工程师及以上职称），提供3人得2分，每增加1人加1分，本项最高得5分.
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]（4）投标供应商有健全的安全施工措施，措施科学、合理、有效，得5分；措施一般，得3分；措施不太合理，需进行较大改动完善，得1分；未提供此项不得分。
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]（5）投标供应商针对本项目，投入的必要的维修生产、安全保障设施配备情况。内容细致全面、合理、科学、可行完全满足项目需求的得5分，内容较为完整，基本可行，基本满足项目需求的得3分，内容不完整、响应度一般的得1分，未提供的不得分。

	3
	维修质量与验收标准
	15分
	（1）投标供应商有明确的维修质量标准目标，目标内容详尽、完整、具体、可行性高，得5分；目标内容一般、不够具体，可行性一般，得3分；目标内容不详尽、具体，可行性差，得1分；未提供此项不得分。
[bookmark: OLE_LINK16]（2）评委比较投标供应商提供的维修质量措施，措施科学、合理、有效，得5分；措施一般，得3分；措施不太合理，需进行较大改动完善，得1分；未提供此项不得分。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]（3）评委比较投标供应商提供的验收标准与验收方案，方案内容详细、全面、具体、科学、合理、可行性高，得5分；方案内容一般、不够具体，可行性一般，得3分；方案内容不详尽、具体，可行性差，得1分；未提供此项不得分。

	4
	履约
案例
	12分
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过沿海海监、渔政、军警、海事等船舶的建造或维修项目，有一个得3分，最多得12分。提供合同、船舶证书（或者有关证明文件）原件扫描件。

	5
	后续服务
	8分
	对投标供应商提供的后续服务方案是否合理可行并符合本项目特点进行评审。后续服务方案内容详细、全面、具体、科学、合理、可行性高，得8分；内容一般、不够具体，可行性一般，得5分；内容不详尽、不具体，可行性差，得2分；未提供此项不得分。


注：商务技术分不满35分的，作为无效投标处理。
（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（六）成交供应商的确定
磋商小组汇总各评委评分后，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，如技术指标不能区分优劣顺序的，则通过抽签方式随机确定排名顺序。
采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。
备注：若投标人参加本项目二个标包的投标，则只能按一标包、二标包的开标顺序确定为一个标包的第一中成交候选供应商，前一标包的第一成交候选供应商仍可参与后续标包的开标、评标，但不得作为后续标包的第一成交候选供应商。
（七）公告成交结果
自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放成交通知书
公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
特别说明：成交供应商在成交结果公告结束后须提供三套（一正二副）加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

第五部分  响应文件格式
1.响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加响应的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加响应的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加响应的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.磋商响应函（格式见附件5）；
6.合法有效的营业执照原件扫描件；
7.投标供应商具备满足项目要求的船台（或船坞）、码头、维修车间等修理场所、起吊能力；修理场所航道水深、最小净空高度等满足船舶安全进出、停泊要求；场地需满足拟维修船舶的最大船长、型宽、吃水及空船重量要求；船舶上下排必须使用船坞、轨道上下排，确保船舶平稳上下排，上排设施须满足最大船型吨位要求；提供承诺函，格式自拟（合同签订前采购人将现场核实成交供应商的基础设施情况，如虚假承诺的则取消成交资格，且列入采购人招投标市场黑名单。）；
8.投标供应商需承诺本项目的柴油机维修由持有柴油机制造商签发的维修授权书的柴油机维修单位进行，提供承诺函，格式自拟（合同签订前须向采购人提供与柴油机维修单位合作证明及柴油机维修合作单位须持有柴油机制造商签发的维修授权书，如不能提供的则视为无履约能力，取消成交资格，且列入采购人招投标市场黑名单。）；
9. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标时提供查询截图或信用信息报告）
10.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
11.磋商报价表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表示]； 
12.分项报价明细表（格式见附件8）；
13.中小企业声明函（格式见附件9）；
14.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；
15.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；
16.最后报价表（格式见附件12）。本项目所有最后报价表无需在制作响应文件时上传提交，在开标后系统发起最后报价时提交。


附件1

响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的
声明函

我单位参加（        项目名称）（项目编号：        ）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：

                                日期：  年   月   日





附件2
法定代表人身份证明
       先生/女士，身份证号码：        ，现任我单位     职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加（      项目名称）（项目编号：        ）投标活动。


单位名称（加盖公章）：
日 期：    年   月   日


附：法定代表人的身份证正反面扫描件加盖单位公章















附件3
法定代表人授权委托书
本人（姓名）系（授权单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号）（联系电话）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （        项目名称）（项目编号：          ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：
授权单位名称（加盖公章）：
授权单位法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日




附：代理人（被授权人）身份证正反面扫描件加盖单位公章











附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
时间：   年   月   日


附件5
磋商响应函
致：（采购人名称）
根据贵方项目编号为              的磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本次磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
电  子  邮  箱：
供应商名称（加盖公章）：
日          期：   年   月   日





附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



供应商名称（加盖公章）：
日期：  年  月  日









附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




供应商名称（加盖公章）：
日期：  年   月   日






附件8
分项报价明细表（一标包）
供应商名称（加盖公章）：  
                         一标包报价汇总表
	序号
	项目
	投标报价（元）

	1
	中国渔政32543船
	

	2
	中国渔政32544船
	

	3
	中国渔政32563船
	

	合计人民币大写：                  ，（¥：       ）



一、中国渔政32543船报价明细表
	序号
	项目内容
	工艺要求、标准
	报价（元）

	（一）驾驶部门维修
	

	1
　
	除锈、油漆
　
	（1）油漆材料，国际牌船舶专用油漆。
（2）除锈工艺采用刮、铲、磨等工艺，不得重锤；船体自吃水线向上50cm处水平线以下的部位采用高压水洗工艺进行除污垢、锈迹（原漆）。
（3）冷冻舱、舵机舱、艏尖舱、锚链舱除锈清理，三度防锈漆、二度面漆。（原油漆型号）。
（4）按规范使用各类油漆，其中主楼体二度外漆，驾驶甲板、罗经甲板二度甲板漆；船体水线以上所有部位（包括甲板机械和所有附属设施）在除锈处理后整体上防锈漆之外，整体施涂二度防锈漆、二度面漆（包括主甲板漆）；水线位以下整体施涂三度防锈、四度船底专用漆，（最后一道喷涂防生物油漆）。每道油漆间必须有24小时的固化时间间隔。坞墩换位不少于一次，之前的墩位处按规定补施涂各层、类油漆。（船体有锈部分出白，无锈处打磨，拉毛。）
（5）喷涂作业前必须对所有玻璃窗、门做好遮掩保护措施。
（6）包括船名、船籍港、水标尺、吃水线刷写。
（7）除锈工程包括舱室换气管口等其他附属装置的拆卸、和安装，两舷侧护舷轮胎在油漆处理前拆卸并妥善保存，油漆完后如数安装。
（8）全船所有通风机必须拆卸除锈后油漆。
（9）除锈、油漆施涂面包括所有舱室内壁、管道、骨架、梯子、箱体、机体。
（10）吊艇机正常除锈油漆后喷涂原分色油漆。
（11）锚链除锈，油漆，做标记，锚链舱底清淤。
（12）全船所有风机、通风装置除锈、两度防锈漆处理后涮两度黑漆，上甲板所有风机防锈处理后两度防锈漆、二度银粉漆。
（13）全船缆车活路除锈。
（14）水线以下每平方米测厚四个点。
	

	2
	电焊、冷作
	（1）全船拦杆整形档；（6处）。
（2）全船牺牲阳极（锌块）更换。（总计41块），恢复原状，平整、美观。(型号ZAC-C7 标准：GB4950-1985）（每块六公斤）。
（3）船尾压浪板左侧整形。
（4）后甲板国旗杆更换材质为不锈钢，尺寸现场拟定。
（5) 船艏新增二组带缆桩，位置现场拟定。
（6）前后4个舱盖更换（材质为铝材）。（锚链舱、生活舱逃生口、艏尖舱、舵机舱。）
（7）四扇舷墙门活络校正。
	

	3
	通讯导航信号设备
	（1）AIS，电子海图更新最新数据。
（2）工作艇通信天线换新。
（3）新增卫星罗经一台。
（4）罗经甲板新增两处导线管，尺寸位置现场拟定。
	

	4
　
	厨房、生活
设备
　
	（1）工作艇船艏两侧防撞橡胶布老化更换，工作艇舷号换新。
（2）船长室,贵宾室更换窗帘。
（3）会议室窗套换新4套材质不锈钢。
（4）会议室，餐厅2台立式空调换新，功率为3匹。
（5）会议室沙发磨损，重新包边换新。
（6）走廊地毯换新，共60米。
（7）厨房改造：厨房橱柜、工作台面、油灶整体拆除并换新，工作台面（长290cm），吊柜（长150cm，宽35cm）材质为不锈钢。原灶台更换为燃气灶台（尺寸现场定），原有抽油烟系统整体拆除换新（驾驶甲板油烟排风处复板）。燃气总管换新。防火壁板更新2个平方米，材质为不锈钢。厨房地砖拆除更换防滑地砖（7平方）。
（8）船员室衣橱液压杆老化换新（6处）。
（9）全船卫生保洁（需要专业资质保洁公司完成）。
（10）全船空调、洗衣机清洗、消毒、杀菌。（专业清洗）。
 (11) 贵宾室右侧床，加宽三十公分，新配床垫。
	

	5
	门窗设备
	（1）驾驶室两侧移门附件拆卸修理保养，上下滑轮更新，确保推动轻盈无阻、门锁到位。
（2）五扇水密门检修保养，更换密封条，以确保安装严密、无误，检修保证水密门开关活络。
（3）窗户保养活络，更换密封条。(14处）
（4）窗户螺母新增4套。
（5）全船水密舱盖、门、窗铰链、门闸保养。
	

	6
	消防救生设备
	（1）全船5只消防阀、消防栓维护保养，确保启闭活络。
（2）船用尼龙耐磨丙纶涤纶八股缆绳直径40mm，40米每根共10根。
（3）购买2种类型吊带，承重3吨，长度100cm10根，85cm30根。
（4）50口径水龙带4根，每根25米加装连接头。
	

	7
	船舶辅助设备
	（1）新增轮胎12只直径70cm宽25cm。
（2）更换航行座椅一张，办公椅2张。
（3）扩音器及功放一套，功率要求500W。
（4）新增船用防撞靠球8只。直径30cm、高60cm。
（5）新增飞机轮胎6只（尺寸为船上现有飞机靠把尺寸）。
（6）新增不锈钢马蹄卸扣10只，普通不锈钢卸扣10只。
（7）办案室新增UPS不间断电源一套，容量1000VA/600W。
（8）驾驶台监控硬盘扩容为1TB。
（9）扫海灯检修保养。
（10）甚高频天线换新。
（11）新增数字高频，天线位置安装。
（12）原红外线监视器设备拆除，安装为数字高频。
（13）警灯检修。
	

	8
	船检项目
	（1）GMDSS设备年度检验。
（2）救生筏年检（2只）。
	　
　

	9
	甲板机械
	1、锚机除锈，锚链止链器除锈、活络。
2、所有运动部件更换油嘴并加注润滑脂。
3、更换变速箱内滑油、油封、传动轴、电机联轴节。
4、更换两台锚机刹车带。
5、锚链导缆滑轮拆卸活络。
	

	　
	小计
	　

	二、机舱部门维修
	　

	1
	主机（两台进口康明斯型号：KTA50--M2）
	1、两台主机增压器拆卸大修，更换不达标件，更换增压器气管抱箍。
2、两台主机PT泵效验，更换不达标件。
3、两台主机调整气阀间隙，进油顶杆间隙。
4、更换两台主机转速传感器2只。
5、更换两台主机柴油粗滤底座总成4只。
6、两台主机排气挡板清理积碳，手柄活络，更换行程开关4只。
	

	2
	东风康明斯6C发电机（两台型号：CCFJ90）
	1、两台发电机清洗热交换器，更换热交换器冷凝铜芯，更换节温器。清洗机油冷却器。
2、集控室发电机监控报警装置存在误报警，需检查修复。
3、两台发电机喷油泵校验，喷油器调校，更换12只喷油嘴及O型圈。
4、更换发电机传动皮带2根。
5、更换海水泵，冷却水泵。
6、更换发电机机旁监控仪2台（包括控制面板）。
7、两台发电机检查并调整气阀间隙。
	　

	3
	东风康明斯4B发电机（一台型号：CCFJ30JCM）
	1、拆检缸套和活塞及活塞和连杆衬套磨损检查，视情况进行更换。
2、检查主轴瓦间隙和连杆轴瓦间隙，视情况更换轴瓦。
3、更换全部活塞环，进排气门及气门弹簧。
4、清洗机油冷却器，清洗热交换器，更换热交换器冷凝铜芯，更换节温器。
5、发电机油底壳清洗，并更换油底壳垫子要求不漏油。
6、喷油泵效验，喷油器校调并更换喷油嘴4只及O型圈。
7、更换海水泵，冷却水泵，机油泵。
8、更换发电机传动皮带。
9、更换水温，油温，油压探头及燃油泄漏报警探头。
10、增压器检修。
11、发电机表面清洗，原色漆2度（高温漆）。
	

	4
	舵、尾
	1、尾轴清理，重新包裹环氧树脂。
2、尾轴过网支架检查及修复。
3、螺旋桨检修，修复叶片并打磨光滑，更换各种保险，要求工作可靠。
4、更换两台舵机电机弹性联轴器。
5、舵机液压油更换，补油箱加满油（液压油供应商提供）。
	

	5
	甲板机械
	（一）、电动绞缆车
1、绞缆车拆卸除锈、检修、保养并加注润滑脂。
2、岸电电动绞缆车保养加注润滑脂，各固定螺丝全部更换为不锈钢螺丝。
（二）液压吊机（型号：EFFER 220M /2S122522 上海海驰船舶设备有限公司）
1、转向齿轮清洗并重新加注润滑脂。
2、起吊钢丝绳加注润滑脂（耐高温）。
3、吊机除锈打磨，防锈漆、原色漆各2度。
（三）船用工作艇
1、更换机油、齿轮箱油、防冻液、尾机液压油，并更换所有滤器。
2、更换增压器总成。
3、更换小艇电瓶铜夹。
4、小艇油箱清洗并补漏。
	

	6
	电气设备
	1、全船照明、电路、插座、开关检修，更换故障部件，消除照明绝缘不良现象。
2、更换室内蓬顶灯24盏，海事海星JPY21-2D。
3、24V低压线路检修，消除绝缘不良现象，更换故障部件。
4、集控室380V和24V配电板检查绝缘，控制电板前照明灯检修并更换。
5、所有泵控制箱检修，更换故障配件，进行效用实验。
6、更换厨房油烟机电机一台，风机电机一台，（原有油烟机、风机功率偏小）。原有风筒需要改进。
7、全船信号灯、航行灯、工作灯线路及水密开关插座设备检修，超限更换（水密插座含插头为铜质）。
8、低压充放电箱更换时间继电器一只，更换24V直流接触器8只。岸电箱相序继电器更换，应急充放电箱更换24V直流接触器2只。
9、更换低压充放电板、应急充放电板、通信充放电板所有充电器（可调节恒压恒流充电器）24V40A两只，24V80A两只，24V30A一只。
10、排气挡板机旁信号箱更换两档旋转开关三开三闭2个。
11、船用变压器、中央空调变压器检测、清洁、保养并调整修复。
12、发电机负载屏更换怠速—额速开关2只。
13、全船烟火报警检测，修复故障部件。
14、更换船用中央空调室内控制面板3只（原件）。
15、更换锚机电机总成（原型号）
	

	7
	其他辅助设备 
	1、两台空压机修理，更换润滑油。空气瓶相关阀件拆卸活络，更换安全阀。
2、全船所有海底阀检修，阀箱滤网清理并固定，更换橡胶垫及锌块；机舱所有海水管、淡水管路阀件拆检除锈、活络、阀芯研磨，更换垫片及不锈钢螺母、螺丝。
3、机舱所有燃油管系滤器清洗，所有阀件拆检除锈、活络、研磨，更换垫片及不锈钢螺母螺丝。
4、集控室空调冷凝水出水口重新布置，具体看现场。
5、更换两台燃油泵弹性联轴器。
6、左主机机旁电瓶支架重新制作。
7、全船所有舷出阀拆解、除锈、活络，排污管路及地漏拆卸清理、疏通。
8、更换全船所有蓄电瓶24只。其中12V200AH共22只、12V120AH共2只。
9、机舱花铝板校正、固定，表面除油清洗。
10、甲板所有淡水管路更换全铜球阀（6只）、三通（铜制）4只，水龙头2个（不锈钢）。
11、机舱主副机日常保养拆装部位的踏板支架改成可单独拆卸的分区安装，以方便进行保养维护工作，尺寸及位置根据现场量定。
12、机舱舱壁、舱底清理，清洗。机舱隔热石棉破损部分修复原样，机舱整体原色漆两度。
	

	　
	小计
	　

	
	合计
	


备注：1、进出坞台要求墩位精准，确保安全；
2、主机、齿轮箱、发电机项目必须由康明斯专业服务人员修理。
3、中国渔政32543船在船厂修理期间的安全、保卫、保洁（驻场、出厂）等工作及随船驻厂人员的交通、后勤事务由供应商承担，随船驻厂人员住宿及相关补贴等费用由船东单位承担；


二、中国渔政32544船报价明细表
	序号
	项目内容
	工艺要求、标准
	报价（元）

	（一）驾驶部门维修
	　

	1
	除锈、油漆
	1、油漆材料，国际牌船舶专用油漆，使用前须经船方验证认可。
2除锈、油漆工程，（1）除锈，油漆包括船体、机舱、燃料舱、舵机舱、保温舱、锚链舱的内部、仓地板、搁架、梯踏以及所有机电设备、包括主辅机、舵机、锚机、吊艇机、绞缆机、通风机、渔政标识等所有设备，以及所有门窗、舱盖保养。
3、锚及锚链出舱除锈，油漆二度、锚链节位处红白油漆标记。
4、船体（水线下）高压水枪清洗打磨除锈拉毛，统打环氧防锈底漆二度、环氧连接漆一度、环氧长效防污漆二度。
5、船体（水线上）整体高压水枪清洗打磨除锈拉毛、船体水线上至一层甲板舷墙、舷墙内侧及前后主甲板（含两舷走道）、甲板上层建筑打磨除锈拉毛，统打防锈底漆二度、环氧白面漆三度，罗经甲板、驾驶甲板、主甲板及甲板上所有的设备和建筑整体除锈打磨，（甲板部分）统打二度环氧防锈漆、二度环氧草绿甲板漆，（甲板设备部分）统打环氧防锈漆二度、设备建筑原色面漆二度，船名号、船籍港、首、中、尾两侧水线、载重线标志水线标志油漆出新。（除锈部分出白）
	　

	2
	电焊、冷作
	1、全船落水管及下水管疏通并加滤网包括卫生间及洗澡间，如发现腐烂重新制作。需：材质无缝钢管
2、二层甲板栏杆整形、栏杆腐烂损坏部分全部换新（共计20米）。
3、右舷斜靠把换新一只（原规格），左舷走道踏板加宽50cm。
4、船底测厚，不符合规格的钢板挖补。需：完工后需做水密测试。
5、会议室前窗割除并用钢板焊接封堵，驾驶台楼梯间楼梯重新制作。
6、全船靠垫所有吊带和钢丝纤维缆换新、所有卸扣更换成马蹄形卸扣。
7、全船所有门窗、百叶窗、及舱口盖、所有带缆孔除锈打磨，船艏两侧导缆轮活络并加黄油  需：除锈作业不得留有盲区，死角，全船所有水密门、舱盖、窗户密封条全部换新。
8、全船牺牲阳极（36块锌块）更换  需：原标准规格，原数量安装。
	

	3
	驾驶台、
会议室、
房间、
过道、
楼梯间
改造装潢
	1、驾驶台前移、整形改造、除锈喷漆（按照设计图纸要求施工）、更换船用平移雨刮器三台(按照设计图纸要求尺寸购买施工）、更换前挡、侧挡五扇船用窗户（按照图纸要求尺寸购买施工）。
2、改造图纸费。
3、驾驶台操纵台前移、驾驶台所有设备线重新整理、电源线重新铺设（原规格符合CCS认证长度：400米）。左右舷灯移位（位置现场定），购置驾驶座椅一张并安装。
4、更换房间门十扇（材质：铝材质船用防火门、要求CCS认证），驾驶台两侧边门修复、打磨抛光（确保正常使用），报务员房间房门移位（位置现场定），全船火警报警系统原位安装确保正常使用。
5、驾驶台、会议室、房间所有床、床垫、柜、桌椅全部换新（现场定制材质：多层实木），新增三张座垫可掀开式沙发（现场定制内部材质：实木、外表材质：头层牛皮、填充物：海绵)。
6、驾驶台、会议室、房间、走道、楼梯间顶板、壁板换新（材质：双面铝蜂窝板 厚度1cm 面积500平方米），驾驶台、会议室、房间、走道、楼梯地板全部换新（驾驶台、房间地板材质为强化复合地板面积为70平方米，会议室、过道、楼梯地板材质为PVC地板厚度3毫米 面积为60平方米)。原板材拆除后内部钢板腐烂生锈部分挖补、打磨除锈、加二度防锈漆。
	

	4
	门窗设备
	1、全船所有窗户内部窗套重新制作（材质为铝材质），所有窗帘重新更换。
2、全船所有天线、电缆、空调管线入口处防漏泥胶全部重新敷设，发泡堵漏。
	

	5
	通讯导航设备
	购置扩音器设备一套（品牌：云易声、先科、锁声三选一，1500w主机、400w喇叭4只）。电子海图升级。
	　

	6
	消防救生设备
	1、救生消防设备检测，（损坏过期，不符合要求的换新），无线电检测，两只手持对讲机电池换新。
2、购置救生圈(含自亮浮灯、救生浮索，检测报告到船）4套，并按船检要求喷涂船名号和船籍港，红光降落伞信号（JHR-4)4个、橙色烟雾火焰信号（HH-3、JHH-3)8个。
3、2只救生筏检验，检验报告到船
	

	7
	其他辅助设备  
	1、船舶修好后，内外所有甲板、舱室做卫生（包括舱室顶板、墙壁板、地面等），全船电器设备保洁（全船空调、冰箱、冰柜、厨房油烟机、蒸饭车全部请专业清洁人员拆解杀菌消毒清洗保洁），机舱舱底垃圾清理，抽出废水废油待船方认可后方可交接。
2、定制帆布罩4只（尺寸分别为50*50*80 1只、50*50*100 2只、150*150 1只）。
3、水舱原有水泥全部铲除，清洗后重新铺设水泥。
4、购置手机信号信号放大器一套。
5、更换船用探照灯2台。
6、防滑地毯40米
7、船舶年度检验。
	

	
	小计
	

	（二）机舱部门维修
	

	1
	主机（KTA38-M1200)
	1、主机气门间隙调整。
2、拆解清洗主机淡水热交换器，中冷器拆解清洗。
3、全部喷油器校验，更换喷油器油嘴及配件，PT泵保养校验。（油嘴是进口件）
4、主机更换所有软管、所有紧固件、O型圈、垫片等，更换一套备用一套，共两套。
5、主机海水泵检修（损坏需更换）
	

	2
	两台副机（TD226B-6CD)
	1、两台副机喷油泵校验更换油泵芯套、喷油器校验更换油嘴。
2、更换缸套、活塞、活塞环、轴瓦、连杆螺丝。更换副机进排气门及气门座等全套，全部滤器和机油。（机油由供应商提供，品牌：原品牌）。
3、一号副机热交换器拆解清洗（垫片，O型圈需更换）二号副机热交换器更换，2号副机更换停车吸铁一套，两台辅机前后盖板更换锌棒。
4、2号辅机冷却水箱更换。
5、两台副机更换所有软管、所有紧固件、O型圈、垫片等，更换一套备用一套，共两套。
	

	3
	齿轮箱系统（GWC32.35）
	1、齿轮箱换向电磁阀全套更换，油温表，油压表，工作压力表更换。
2、拆解清洗机油冷却器，机油粗滤器及精滤器清洗。
3、更换机油（供应商提供需原品牌）。
	

	4
	两台空压机（0.34.30.BF）
	2台空压机更换空压机机油，更换活塞环，轴瓦，连杆螺丝。
	

	5
	甲板机械
	1、锚机齿轮箱及各传动部位加注、换齿轮油等保养，锚链、锚除锈、油漆保养，包括锚链连接附件，不合格的换新。
2、吊机更换所有软管、所有紧固件、O型圈、垫片等，更换一套备用一套，共两套，更换吊机钢丝绳（同长度同型号）。
3、岸电大小头转接头一套。
4、绞缆机转动件加注滑油。（损坏件需更换）
	

	6
	电器设备
	1、全船所有照明设备及开关检修（所有损坏需更换）。主配电板和集控室绝缘测试，主空气开关安保参数整定并校用试验，仪表校正。
2、1号变压器修理。
3、安装8个空调插座，11个双开，15个220V单开，5个24V单开，46个斜五孔插座，7个一开斜五孔插座，5个带开关斜五孔插座。
4、全船信号灯更换，底座重新制作（符合船检要求），驾驶台无线电充放电器损坏更换
5、前甲板两张工作灯更换。
3、岸电箱腐烂重做。
	

	7
	尾轴，舵机
	1、更换尾轴前后密封，更换润滑油（机油由供应商提供）。
2、舵机添加抗磨液压油10桶（原品牌每桶16公斤由供应商提供）。
3、螺旋桨修补校验。
4、更换两台舵机所有软管、所有紧固件、O型圈、垫片等，并备用液压油10桶。
	

	8
	其他辅助设备  
	1、海底过滤装置清洗，若发现损坏更换。
2、油舱出口滤器清洗(柴油驳移，油舱清洗）。机舱舱底垃圾清理，抽出废水废油待船方认可后方可交接。
3、油门绳复排三根。
4、淡水压力柜更换2只压力控制器，更换接触器两套连按钮两只。淡水管更换（PPR材质）
	

	9
	执法艇(QSD 2.0L）
	1、检修机器更换机油，冷却液，齿轮油，油水分离器，燃油过滤器，机油滤器
	　

	
	　
	小 计
	　

	
	总 计
	　


备注：1.升降起重及坞台需平稳安全；
2.中国渔政32544船在船厂修理期间的安全、住宿、保卫、保洁（驻场、出厂）等工作及随船驻厂人员的交通、后勤事务由供应商承担，随船驻厂人员相关补贴等费用由船东单位承担。


三、中国渔政32563船报价明细表
	序号
	项目内容
	工艺要求、标准
	报价（元）

	一、驾驶部门维修
	

	1
	除锈、油漆
	（1）本次修理用“国际”牌各类船舶专用油漆（油漆材料必须提供原厂质保书）；
（2）除锈工艺要求：主船体采用高压水冲清除原漆；主楼体及舷墙内侧面采用打磨拉毛工艺清除原漆，严禁锤击；
（3）船体凹痕整形修复后初步油漆后用环氧腻子批平，部分较深凹点需电焊补满后打磨平滑后再初度打油漆；
（4）后储物仓、舵机舱、艏尖舱、锚链舱除锈清理，二度防锈漆、二度面漆；
（5）严格按照技术工艺要求规范进行油漆作业，确保主楼体两度底漆加两度面漆；船体基准水线以上两度底漆三度面漆；基准水线以下两度防锈漆加三度船底漆，下水前加涂一道防生物漆；甲板机械和所有附属设施（风机、换气管等设备）除锈处理后两度防锈漆、两度面漆；所有甲板两度防锈漆两度甲板专用漆；每道油漆间必须有24小时以上的固化时间间隔。坞墩换位不少于一次，之前的墩位处按规定补施涂各层、各类油漆。
（6）喷涂作业前必须对所有玻璃窗、门做好遮掩保护措施；
（7）包括船名、船籍港、水标尺、吃水线刷写；
（8）除锈工程包括舱室换气管口等其他附属装置的拆卸、和安装，两舷侧护舷轮胎在油漆处理前拆卸并妥善保存，油漆完后如数安装；
（9）吊艇机正常除锈油漆后喷涂原分色油漆；
（10）除锈、油漆施涂面包括所有舱室内壁、管道、骨架、梯子、箱体、机体 甲板所有器械；
（11）两侧舷边门拆卸后除锈、油漆，完工后再行安装；
（12）锚链除锈，油漆，做标记，锚链舱底清淤；（锚链必须浸没上漆，不得表面涂刷）
（13）甲板机械底座及固定螺丝螺帽必须用厚防腐沥清类油漆进行施涂；
（14）留存备用同类防锈漆1桶（20L）面漆2桶（20L）3桶油漆稀释剂，类别为环氧漆；
	

	2
	电焊、冷作
	（1）全船变形拦杆整形修理；缆桩修复，后旗杆矫正，右侧水舱透气孔电焊修复；
（2）全船所有外舷板及撞凹处包括压浪板，整形修复，确保平整、美观；
（3）右侧舷墙切割，平整处理，位置为右侧过道门处
（4）全船护舷肋撞击变形处修理整形；
（5）全船牺牲阳极（锌块）更换36块。具体数量及规格型号参照原配置，大小重量必须与要求一致（GB/T4950-2022 2H/-7 每块11kg）
（6）右侧机舱风机盖维修（5.29）
	

	3
	通讯导航信号设备
	（1）波星通流量充值，确保有效期为一年；（更换新账户流量标准和网速由甲方根据执法要求具体决定）
（2）无线网络及话费续费确保使用期为1年（电信5G，无限流量包年卡）；
（3）电子海图、AIS设备海图资料软件更新；
（4）汽笛拉线更换；
	

	4
	厨房、生活设备
	（1）厨房保洁、全船内墙面窗台天花板污面清洁。专用清洁剂清除，保证光亮如新；
（2）全船所有窗帘、床帘、驾驶台罩帘清洗。
（3）卫生间换气扇更换2只（原型号尺寸）；
（4）全船空调、消毒、杀菌。（专业保洁清洗）；
（5）购置备用15套冬季被子及三件套（床单、被套、枕套），三件套要求全棉材质，购置夏季被子及冰丝凉席5套；
（6）备锦纶绳（直径规格分别为18、25、30毫米三种）各50米；
（7）增购入门防水、防油、防滑地毯。（灰色、60米）；
（8）备购16套空气净化器滤芯（亚都空气净化器型号KJ455G-S4D）。
（9）卫生间窗户防窥膜更新，浴帘换新；
（10）水舱清洗（生锈处除锈打磨并刷食品级油漆）
（11）维修结束后全船请专业保洁公司保洁
（12）短梯万向轮更换，短梯维修
（13）更换洗衣机一台（波轮10公斤）
（14）备购餐厅圆椅6把（原配同型号规格材质）；
（15）会议室沙发严重磨损，重新包真皮
（16）会议桌换新，要求原尺寸，材质为实木，表面烤漆工艺，禁止使用密度板。
（17）后舱盖更换伸缩阻尼器2只
（18） 购买双开门小冰箱，高度不超100cm
（19）购买蔬菜保鲜柜一只，根据现场尺寸购买
（20）更换2套卫生间洗漱柜（含台盆、龙头、柜体、镜柜），柜体要求为铝合金柜体，台盆为陶瓷，卫浴室长度为60cm，内侧增加一块铝合金抽纸放置隔板，洗漱室长度为120cm
（21）更换马桶2只，尺寸现场确定
（22） 洗漱室内侧门更换为铝木门，尺寸现场量取。
（23）增购抽湿机三台，抽湿量为50L
（24）船员舱楼梯更换，新楼梯要求与驾驶室楼梯同材质。
（25）购买桌面管线机一台
（26）更换光波炉1台，电饭锅1只10升
（27）购买打印机1台（带扫描、复印、激光、正反面、wifi）
（28）购买不锈钢直饮水机1台
（29）换购手持式吸尘器1台
（30）厨房跟换水龙头2只
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	门窗设备
	（1）四扇主甲板水密门进行维护保养，确保其水密及开关活络；
（2）全船所有窗户维护保养，确保水欲及开闭活络，窗户外侧刷银粉漆；
（3）全船所有水密舱盖维护保养，更换密封胶条，确保水密及启闭活络，并每个舱盖配一把防锈琐；
（4）驾驶室左右侧移门门锁检修，若检修不达标，更换门锁；
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	消防救生设备
	（1）全船消防阀、消防栓维护保养，确保启闭活络；
（2）消防箱铰链门锁检修更新。
（3）购置国标消防水龙带4套。备用接口、抱箍各10只（50mm）；
（4）更新8个船用救生圈。（原配型号带ccs证书）；
（5）全船所有灭火器更换（数目根据船检证书；
（6）新增防撞靠球2个，长度100cm直径45cm，材质为实心聚乙烯，外侧包裹尼龙网兜；
（7）更新救生圈自亮灯和自发烟雾组合信号2个（根据原型号）
（8）驾驶台火警报警装置维修（生产厂家售后维修）
（9）现有3个防撞靠球加装尼龙网兜，损坏处进行维修，再根据原尺寸购买3套尼龙网兜
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	船舶辅助设备
	（1）靠把吊带按实际情况磨损严重的更换（包括卸扣），长度按原规格；
（2）全船工作灯线头保护套更新；
（3）所有天线不锈钢固定件更新；
（4）雨刮器刮水条3根（原厂相同规格、不锈钢材质）；左侧雨刷电池控制阀更新（另备一个）解决关水阀雨刷喷水管漏水问题
（5)增购扫海灯源（原型号）
（6）工作艇专用吊带2套（5T）；
（7）后甲板岗位喇叭底座更新（不锈钢）
（8）小艇收紧带4根，收紧器材质为不锈钢，长度为5m，宽度为48mm；
（9）购买60米船用PVC钢丝软管，管径为4分，2套不锈钢4分喷枪头，2套不锈钢水枪鸭嘴喷头；
（10）购买飞机轮胎6只，外径60cm
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	船舶检验项目
	（1）救生筏年检，两只；含拆卸安装及运输
（2）静水压力释放器年检，两只；
（3）全船无线电设备年检；
本次属中期检验，按要求须进行拉主轴检测检验!
	

	　
	小计
	

	（二）机舱部门维修
	

	1
	主机部分（（两台K38-M））

	1、左右主机热交换器清理并检查保持通畅，更换小锌块32块（防冻液由供应商提供同品牌同型号）     
2、左右主机中冷器拆洗
3、更换左右主机节温器
4、更换左右主机排气挡板垫子和旁通管垫子
5、更换左右手动排气挡板桶2个和行程开关2套（原型号）
6、更换左右水下消音器2个（原型号）
7、更换左右主机的冷却水管所有橡胶接头
8、更换左右主机曲轴箱出口软管四根
9、更换右机机油、水温探头两个
10、左右主机气门间隙调整并调供油时间
11、左右主机更换喷油嘴
12、保养左右主机PT泵按要求校正
13、更换左右主机海水泵两台并加装黄油
14、更换左右主机皮带8根(型号C1735)
15、更换左右主机排气探头（同品牌同型号四个）
16、更换左机排气支管垫片
17、更换左主机排气总管法兰垫片
18、更换左主机启动开关一只，另购一只备用
19、更换左右主机油门排档线各2根
20、PT泵进油管更换2根
备注：具有康明斯主机修理资质的服务商和具有修理资质的人来进行维修，所有更换零件必须是同型号原厂件，所有零件油类由供应商提供。
	

	2
	辅机部分（WP6CD132E200两台）

	1、左右辅机冷却器清洗
2、左右辅机中冷器清洗
3、更换左右辅机节温器
4、更换辅机泵头2台（762D-21C-000a）
5、更换左右辅机淡水泵（同型号同品牌）
6、更换辅机皮带12根(同型号)
7、更换左右辅机缸套、活塞、活塞环、轴瓦、连杆螺丝、喷油嘴、更换左右进排气门及气门座（同型号同品牌）
8、更换左右辅机增压器
9、更换右辅机高压油泵与调速开关（同型号同品牌）
10、左右辅机前盖板更换油封
11、更换左右辅机淡水管软管、海水管软管、机油软管和加厚卡箍
12、更换左右辅机油、水温度探头4只
13、左辅机需做震动测试，如有异常恢复至规范值
14、两台辅机排气管用304不锈钢重新外包（厚2mm）
15、购买1只启动控制板
16、左右辅机前盖板检查轴承、齿轮，损坏件更换
备注：具有潍柴修理资质的服务商来进行维修，所有更换零件必须是同型号原厂件所有零件油类由供应商提供。
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	齿轮箱（HC1000)
	1、左右主机齿轮箱冷却器进出口接管及连接法兰更换不锈钢（316材质厚度5mm材质现场制作）
2、左右齿轮箱冷却器清洗，更换粗细滤清器，更换专用齿轮油（齿轮油由供应商提供同品牌同型号）
3、更换左右齿轮箱冷却器机油进出软管
	

	4
	舵轴、尾轴
	1、更换尾轴压力表2只，并疏通尾轴冷却水水管（防震）
2、更换舵机所有软管
3、更换舵机油缸油封，更换1#舵机泵油封。
4、更换左右尾轴水封2套
5、检查螺旋桨是否存在变形或缺损、发现异常必须拆卸并进行修复校调，确保其处良好适用状态
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	甲板机械
	1、锚机除锈活络，更换所有黄油注入嘴并加黄油
2、更换锚机刹车带，更换锚机8根尼龙传动连接栓
3、锚机变速箱拆开并更换齿轮油，更换锚机变速箱齿轮
4、绞缆车除锈、检修并更换牛油嘴并加注黄油
5、更换吊机所有软管，接头用油布包裹
6、更换吊臂滑轮一套并加注黄油（不锈钢材质）
7、更换吊机钢丝绳（同长度同粗细）
8、吊机吊臂上所有螺丝拆卸更换不锈钢螺丝涂黄油
9、吊机所有油管更换不锈钢材质
10、更换吊机液压油
11、吊机油柜清洗，滤网清洗
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	电器设备
维修
	1、全船所有照明设备、电路检修并更换故障部件
2、购买低压充放电板恒压恒流充电器3只型号GCA-40/30CY（南京云帆电气有限公司）
3、主、辅机、启动电瓶和主机日用、主机监控电瓶更换（16只免维护品牌产品带船检证书、回收）
4、主配电板和集控室绝缘测试
5、主空气开关安保参数整定并效用试验，仪表校正
6、购买岸电接头装置1套，母头接1.5米电线（原型号原品牌)
7、主、辅机充电发电机拆解保养
8、拆解电动滑环式电缆卷车保养与电动机，更换尼龙滑环式传动连接栓10根
9、厨房间排风扇及风机、油烟机风机与油烟机上下口拆解清洗，电机保养
10、主机挡板报警灯更换
11、更换公牛牌5孔插座10只
12、更换会议室，餐厅，船员仓走道LED单边日用灯灯管42根，（品牌：飞利浦18W），另备25根同款
13、维修信号灯设备及开关，损坏件更换，备用5只灯泡
14、起网机控制开关线连接锚机控制箱，另加2只不锈钢电箱配空气开关，具体位置现场定
15、更换3人间船员仓广播喇叭1只
	

	7
	其他辅助
设备  
	1、更换机舱左右风机轴承（进口轴承）
2、更换风机罩壳滤网及风机进口滤网（316不锈钢材质厚度5mm）
3、现场制作机舱2台移动风机支架两个（不锈钢材质）
4、机舱除海水总管外所有海水管路全部更换，法兰两面电焊（316不锈钢材质制作，管子厚度6mm、法兰厚度1.5cm）并酸洗试压
5、更换左右海底门桶子、桶芯现场制作（316不锈钢材质制作，桶子桶芯厚度1cm、盖板厚度1cm、法兰厚度1.5cm）并酸洗
6、主、辅机及齿轮箱地脚螺丝按说明书要求收紧
7、更换空压机高低阀片及机油
8、更换空压机电磁阀一个
9、更换空压机过热继电器（10A)，空气瓶放残
10、购买气鼓自动伸缩气管一卷配枪头接头并安装在空压机管路上（20米5/8规格一套）
11、购买液压油5桶（16升一桶）
12、机舱所有海水阀研磨并活络，制作4个不锈钢阀铭牌
13、清洗主机海水泵进水滤网2只
14、更换消防泵水封及轴承，电机保养（轴承进口）
15、燃油速闭阀，气动快关阀遥控系统按船检要求试验
16、更换日用水柜淡水泵不锈钢止水阀，备用5只
17、集控室做不锈钢柜（83.5*80*65CM)厚度2CM,另做铝合金斜坡垫板115*80*24，具体样式位置现场制作
18、日用油柜清洗，柴油柜清洗，清洗油柜出口滤网。
19、应急消防泵检查并运行出水
20、厨房、卫生间连通机舱至舷外排污管都要拆下来疏通、清洗
21、机舱所有管路按原颜色涂1度油漆。
22、机舱铝板抛光打磨打蜡，清理机舱底垃圾，并涂1层防锈漆
23、舵机舱，杂物仓机舱整体打扫卫生
24、机舱日用油柜前隔热网更换不锈钢隔热网（240*650不锈钢需304厚度5mm）
25、防海生物电极棒更换两套，（4根原型号原品牌）
26、更换舱底污水阀箱2只现场制作（材质316不锈钢厚度5mm）
27、更换主、辅机水箱盖4只，主机加油孔盖2只
28、更换后甲板自然通风口滤网2只（不锈钢材质 120X80cm）
	

	8
	执法艇
(QSD 2.0L)
	1、更换工作艇大电瓶一只
2、更换工作艇原装旋钮开关一个（原型号原品牌）
3、更换玻璃钢小艇座椅2排，（长110宽34具体样式现场定）全部座椅制作新海绵垫(厚20cm）
4、更换小艇助力缸一套并更换所有油、水软管及加厚卡箍
5、更换工作艇方向盘方向线一根，油门线一根
6、清洗小艇油柜
7、校验小艇喷油嘴
8、更换小艇防腐阳极
9、更换皮带2根
10、工作艇保养一次备1套滤器
11、更换小艇自吸泵2台（同型号同品牌）
12、更换小艇海水泵叶轮1个（同型号同品牌）
13、购买工作艇启动继电器10只（原装原品牌）
14、购买工作艇不锈钢叶轮加叶轮锁紧
15、警灯、喇叭、探照灯更换
16、更换艇用VHF对讲机及天线一套
17、小艇前盖板、前带缆桩维修，驾驶台排线舱舱盖更换
	

	　
	小计
	

	　
	总计
	



注：供应商须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等，请各供应商务必按照以上要求填报。

分项报价明细表（二标包）
供应商名称（加盖公章）：

中国渔政32565、32566、32567、32568、32569、32570小艇报价明细表
	1、中国渔政32570艇（双机潍柴WP7）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	桅灯
	　
	套
	1
	
	

	栏杆
	　
	个
	1
	
	

	右艉部修整
（玻璃钢）
	　
	处
	1
	
	

	逆变器
	　
	个
	1
	
	

	二：发动机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	机滤
	1000442627
	个
	1
	
	

	燃油粗滤
	1000495963
	个
	1
	
	

	燃油精滤
	1000422385
	个
	2
	
	

	空滤
	612630110308
	个
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	合计
	　
	
	

	2、中国渔政32568艇（双机潍柴WP7）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机舱漏水修补、舵舱漏水修补
	　
	项
	1
	
	

	二：发动机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	机滤
	1000442627
	个
	1
	
	

	燃油粗滤
	1000495963
	个
	1
	
	

	燃油精滤
	1000422385
	个
	2
	
	

	空滤
	612630110308
	个
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	合计
	　
	
	

	3、中国渔政32569艇（双机潍柴WP7）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	水泵
	　
	个
	1
	
	

	二：发动机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	机滤
	1000442627
	个
	1
	
	

	燃油粗滤
	1000495963
	个
	1
	
	

	燃油精滤
	1000422385
	个
	2
	
	

	空滤
	612630110308
	个
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	合计
	　
	
	

	4、中国渔政32567艇（单机QSD4.2-270HP）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	右艉部栏杆
	　
	项
	1
	
	

	左右舷灯
	　
	套
	1
	
	

	探照灯
	　
	个
	1
	
	

	雨刷
	　
	副
	1
	
	

	喇叭
	　
	个
	1
	
	

	二：发动机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	858042K01
	瓶/4L
	3
	
	

	机滤
	895207
	个
	1
	
	

	柴滤
	879172104
	个
	1
	
	

	油水滤
	809868T
	个
	1
	
	

	空滤
	898272048
	个
	1
	
	

	齿轮油
	8M0222063
	瓶/946ML
	3
	
	

	防冻液
	877770K1
	瓶/3.78L
	4
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	合计
	　
	
	

	5、中国渔政32565艇（单机QSD4.2-270HP）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	救生伐
	　
	套
	1
	
	

	12V200Ah电瓶
	　
	个
	1
	
	

	电路整修
	　
	项
	1
	
	

	二：发动机主机泡水大保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	启动马达
	879172259
	个
	1
	
	

	主机皮带
	8M0214514
	根
	1
	
	

	机油
	858042K01
	瓶/4L
	3
	
	

	机滤
	895207
	个
	1
	
	

	柴滤
	879172104
	个
	1
	
	

	油水滤
	809868T
	个
	1
	
	

	空滤
	898272048
	个
	1
	
	

	齿轮油
	8M0222063
	瓶/946ML
	3
	
	

	防冻液
	877770K1
	瓶/3.78L
	4
	
	

	维修费
	　
	台
	1
	
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	四：中档漏水维修

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	升降泵
	865380A25
	个
	1
	
	

	转向支架
	8M0062440
	个
	1
	
	

	中档大罩壳
	8M0096216
	个
	1
	
	

	钟形罩
	8M0181912
	个
	1
	
	

	大波纹管
	8M0062406
	个
	1
	
	

	小波纹管
	74639A2
	个
	1
	
	

	齿轮油管
	8M0214996
	根
	1
	
	

	齿轮油接头
	861150T02
	个
	1
	
	

	中档大密封圈
	43713
	个
	1
	
	

	中档轴承
	879194A02
	个
	1
	
	

	水封
	8M2005029
	个
	1
	
	

	衬套
	983571
	个
	1
	
	

	铰链销
	86801
	个
	2
	
	

	侧衬套
	847637
	个
	2
	
	

	下衬套
	847638
	个
	1
	
	

	贴片
	41721
	个
	2
	
	

	转向销
	866718A01
	个
	1
	
	

	转向销上垫片
	85344
	个
	1
	
	

	转向销下垫片
	98548
	个
	1
	
	

	转向销螺母
	8M2014641
	个
	1
	
	

	转向臂
	866322A01
	个
	1
	
	

	圆销
	8M0073409
	个
	1
	
	

	开口销
	54929
	个
	1
	
	

	中档档位线
	8M0176523
	个
	1
	
	

	防腐锌块
	888761Q03
	个
	1
	
	

	分配阀纸垫片
	988231
	个
	1
	
	

	拆装费
	　
	台
	1
	
	

	维修费
	　
	台
	1
	
	

	合计
	　
	
	

	6、中国渔政32566艇（单机QSD4.2-270HP）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	客舱右侧玻璃
	　
	块
	1
	
	

	右前侧缆桩
	　
	个
	1
	
	

	船体修补
	　
	项
	1
	
	

	救生伐
	　
	套
	1
	
	

	右后栏杆
	　
	套
	1
	
	

	12V200Ah电瓶
	　
	台
	1
	
	

	二：发动机主机泡水大保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	发动机大修包
	879194154
	组
	1
	
	

	启动马达
	879172259
	个
	1
	
	

	活塞环
	879288074
	付
	6
	
	

	主机皮带
	8M0214514
	根
	1
	
	

	磨气门
	　
	组
	1
	
	

	校喷嘴
	　
	个
	6
	
	

	校油泵
	　
	个
	1
	
	

	机油
	858042K01
	瓶/4L
	3
	
	

	机滤
	895207
	个
	1
	
	

	柴滤
	879172104
	个
	1
	
	

	油水滤
	809868T
	个
	1
	
	

	空滤
	898272048
	个
	1
	
	

	齿轮油
	8M0222063
	瓶/946ML
	3
	
	

	防冻液
	877770K1
	瓶/3.78L
	4
	
	

	维修费
	　
	台
	1
	
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	四：中档漏水维修

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	升降泵
	865380A25
	个
	1
	
	

	转向支架
	8M0062440
	个
	1
	
	

	中档大罩壳
	8M0096216
	个
	1
	
	

	钟形罩
	8M0181912
	个
	1
	
	

	大波纹管
	8M0062406
	个
	1
	
	

	小波纹管
	74639A2
	个
	1
	
	

	齿轮油管
	8M0214996
	根
	1
	
	

	齿轮油接头
	861150T02
	个
	1
	
	

	中档大密封圈
	43713
	个
	1
	
	

	中档轴承
	879194A02
	个
	1
	
	

	水封
	8M2005029
	个
	1
	
	

	衬套
	983571
	个
	1
	
	

	铰链销
	86801
	个
	2
	
	

	侧衬套
	847637
	个
	2
	
	

	下衬套
	847638
	个
	1
	
	

	贴片
	41721
	个
	2
	
	

	转向销
	866718A01
	个
	1
	
	

	转向销上垫片
	85344
	个
	1
	
	

	转向销下垫片
	98548
	个
	1
	
	

	转向销螺母
	8M2014641
	个
	1
	
	

	转向臂
	866322A01
	个
	1
	
	

	圆销
	8M0073409
	个
	1
	
	

	开口销
	54929
	个
	1
	
	

	中档档位线
	8M0176523
	个
	1
	
	

	防腐锌块
	888761Q03
	个
	1
	
	

	分配阀纸垫片
	988231
	个
	1
	
	

	拆装费
	　
	台
	1
	
	

	维修费
	　
	台
	1
	
	

	合计
	　
	
	

	7、其他

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	浮动码头
	500*500*450带安装
	项
	1
	
	

	船艇运费（来回）
	　
	条
	2
	
	

	发动机运费（来回）
	　
	台
	2
	
	

	吊稍费
	　
	次
	1
	
	

	空调检修
	  
	台
	6
	
	

	合计
	

	总计（1+2+3+4+5+6+7）
	大写：              ，小写：           



注：供应商须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等，请各供应商务必按照以上要求填报。













































附件9
中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）的采购活动，提供的服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
               企业名称（加盖CA电子公章）：
            日期：年月日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号）， 项目（项目名称）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
      供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：年月日







附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。














附件12
说明：本项目所有最后报价表无需在制作响应文件时上传提交，在开标后系统发起最后报价时提交。
最后报价明细表（一标包）
供应商名称（加盖公章）：  
                       一标包最后报价汇总表
	序号
	项目
	投标报价（元）

	1
	中国渔政32543船
	

	2
	中国渔政32544船
	

	3
	中国渔政32563船
	

	合计人民币大写：                  ，（¥：       ）



一、中国渔政32543船最后报价明细表
	序号
	项目内容
	工艺要求、标准
	报价（元）

	（一）驾驶部门维修
	

	1
　
	除锈、油漆
　
	（1）油漆材料，国际牌船舶专用油漆。
（2）除锈工艺采用刮、铲、磨等工艺，不得重锤；船体自吃水线向上50cm处水平线以下的部位采用高压水洗工艺进行除污垢、锈迹（原漆）。
（3）冷冻舱、舵机舱、艏尖舱、锚链舱除锈清理，三度防锈漆、二度面漆。（原油漆型号）。
（4）按规范使用各类油漆，其中主楼体二度外漆，驾驶甲板、罗经甲板二度甲板漆；船体水线以上所有部位（包括甲板机械和所有附属设施）在除锈处理后整体上防锈漆之外，整体施涂二度防锈漆、二度面漆（包括主甲板漆）；水线位以下整体施涂三度防锈、四度船底专用漆，（最后一道喷涂防生物油漆）。每道油漆间必须有24小时的固化时间间隔。坞墩换位不少于一次，之前的墩位处按规定补施涂各层、类油漆。（船体有锈部分出白，无锈处打磨，拉毛。）
（5）喷涂作业前必须对所有玻璃窗、门做好遮掩保护措施。
（6）包括船名、船籍港、水标尺、吃水线刷写。
（7）除锈工程包括舱室换气管口等其他附属装置的拆卸、和安装，两舷侧护舷轮胎在油漆处理前拆卸并妥善保存，油漆完后如数安装。
（8）全船所有通风机必须拆卸除锈后油漆。
（9）除锈、油漆施涂面包括所有舱室内壁、管道、骨架、梯子、箱体、机体。
（10）吊艇机正常除锈油漆后喷涂原分色油漆。
（11）锚链除锈，油漆，做标记，锚链舱底清淤。
（12）全船所有风机、通风装置除锈、两度防锈漆处理后涮两度黑漆，上甲板所有风机防锈处理后两度防锈漆、二度银粉漆。
（13）全船缆车活路除锈。
（14）水线以下每平方米测厚四个点。
	

	2
	电焊、冷作
	（1）全船拦杆整形档；（6处）。
（2）全船牺牲阳极（锌块）更换。（总计41块），恢复原状，平整、美观。(型号ZAC-C7 标准：GB4950-1985）（每块六公斤）。
（3）船尾压浪板左侧整形。
（4）后甲板国旗杆更换材质为不锈钢，尺寸现场拟定。
（5) 船艏新增二组带缆桩，位置现场拟定。
（6）前后4个舱盖更换（材质为铝材）。（锚链舱、生活舱逃生口、艏尖舱、舵机舱。）
（7）四扇舷墙门活络校正。
	

	3
	通讯导航信号设备
	（1）AIS，电子海图更新最新数据。
（2）工作艇通信天线换新。
（3）新增卫星罗经一台。
（4）罗经甲板新增两处导线管，尺寸位置现场拟定。
	

	4
　
	厨房、生活
设备
　
	（1）工作艇船艏两侧防撞橡胶布老化更换，工作艇舷号换新。
（2）船长室,贵宾室更换窗帘。
（3）会议室窗套换新4套材质不锈钢。
（4）会议室，餐厅2台立式空调换新，功率为3匹。
（5）会议室沙发磨损，重新包边换新。
（6）走廊地毯换新，共60米。
（7）厨房改造：厨房橱柜、工作台面、油灶整体拆除并换新，工作台面（长290cm），吊柜（长150cm，宽35cm）材质为不锈钢。原灶台更换为燃气灶台（尺寸现场定），原有抽油烟系统整体拆除换新（驾驶甲板油烟排风处复板）。燃气总管换新。防火壁板更新2个平方米，材质为不锈钢。厨房地砖拆除更换防滑地砖（7平方）。
（8）船员室衣橱液压杆老化换新（6处）。
（9）全船卫生保洁（需要专业资质保洁公司完成）。
（10）全船空调、洗衣机清洗、消毒、杀菌。（专业清洗）。
 (11) 贵宾室右侧床，加宽三十公分，新配床垫。
	

	5
	门窗设备
	（1）驾驶室两侧移门附件拆卸修理保养，上下滑轮更新，确保推动轻盈无阻、门锁到位。
（2）五扇水密门检修保养，更换密封条，以确保安装严密、无误，检修保证水密门开关活络。
（3）窗户保养活络，更换密封条。(14处）
（4）窗户螺母新增4套。
（5）全船水密舱盖、门、窗铰链、门闸保养。
	

	6
	消防救生设备
	（1）全船5只消防阀、消防栓维护保养，确保启闭活络。
（2）船用尼龙耐磨丙纶涤纶八股缆绳直径40mm，40米每根共10根。
（3）购买2种类型吊带，承重3吨，长度100cm10根，85cm30根。
（4）50口径水龙带4根，每根25米加装连接头。
	

	7
	船舶辅助设备
	（1）新增轮胎12只直径70cm宽25cm。
（2）更换航行座椅一张，办公椅2张。
（3）扩音器及功放一套，功率要求500W。
（4）新增船用防撞靠球8只。直径30cm、高60cm。
（5）新增飞机轮胎6只（尺寸为船上现有飞机靠把尺寸）。
（6）新增不锈钢马蹄卸扣10只，普通不锈钢卸扣10只。
（7）办案室新增UPS不间断电源一套，容量1000VA/600W。
（8）驾驶台监控硬盘扩容为1TB。
（9）扫海灯检修保养。
（10）甚高频天线换新。
（11）新增数字高频，天线位置安装。
（12）原红外线监视器设备拆除，安装为数字高频。
（13）警灯检修。
	

	8
	船检项目
	（1）GMDSS设备年度检验。
（2）救生筏年检（2只）。
	　
　

	9
	甲板机械
	1、锚机除锈，锚链止链器除锈、活络。
2、所有运动部件更换油嘴并加注润滑脂。
3、更换变速箱内滑油、油封、传动轴、电机联轴节。
4、更换两台锚机刹车带。
5、锚链导缆滑轮拆卸活络。
	

	　
	小计
	　

	二、机舱部门维修
	　

	1
	主机（两台进口康明斯型号：KTA50--M2）
	1、两台主机增压器拆卸大修，更换不达标件，更换增压器气管抱箍。
2、两台主机PT泵效验，更换不达标件。
3、两台主机调整气阀间隙，进油顶杆间隙。
4、更换两台主机转速传感器2只。
5、更换两台主机柴油粗滤底座总成4只。
6、两台主机排气挡板清理积碳，手柄活络，更换行程开关4只。
	

	2
	东风康明斯6C发电机（两台型号：CCFJ90）
	1、两台发电机清洗热交换器，更换热交换器冷凝铜芯，更换节温器。清洗机油冷却器。
2、集控室发电机监控报警装置存在误报警，需检查修复。
3、两台发电机喷油泵校验，喷油器调校，更换12只喷油嘴及O型圈。
4、更换发电机传动皮带2根。
5、更换海水泵，冷却水泵。
6、更换发电机机旁监控仪2台（包括控制面板）。
7、两台发电机检查并调整气阀间隙。
	　

	3
	东风康明斯4B发电机（一台型号：CCFJ30JCM）
	1、拆检缸套和活塞及活塞和连杆衬套磨损检查，视情况进行更换。
2、检查主轴瓦间隙和连杆轴瓦间隙，视情况更换轴瓦。
3、更换全部活塞环，进排气门及气门弹簧。
4、清洗机油冷却器，清洗热交换器，更换热交换器冷凝铜芯，更换节温器。
5、发电机油底壳清洗，并更换油底壳垫子要求不漏油。
6、喷油泵效验，喷油器校调并更换喷油嘴4只及O型圈。
7、更换海水泵，冷却水泵，机油泵。
8、更换发电机传动皮带。
9、更换水温，油温，油压探头及燃油泄漏报警探头。
10、增压器检修。
11、发电机表面清洗，原色漆2度（高温漆）。
	

	4
	舵、尾
	1、尾轴清理，重新包裹环氧树脂。
2、尾轴过网支架检查及修复。
3、螺旋桨检修，修复叶片并打磨光滑，更换各种保险，要求工作可靠。
4、更换两台舵机电机弹性联轴器。
5、舵机液压油更换，补油箱加满油（液压油供应商提供）。
	

	5
	甲板机械
	（一）、电动绞缆车
1、绞缆车拆卸除锈、检修、保养并加注润滑脂。
2、岸电电动绞缆车保养加注润滑脂，各固定螺丝全部更换为不锈钢螺丝。
（二）液压吊机（型号：EFFER 220M /2S122522 上海海驰船舶设备有限公司）
1、转向齿轮清洗并重新加注润滑脂。
2、起吊钢丝绳加注润滑脂（耐高温）。
3、吊机除锈打磨，防锈漆、原色漆各2度。
（三）船用工作艇
1、更换机油、齿轮箱油、防冻液、尾机液压油，并更换所有滤器。
2、更换增压器总成。
3、更换小艇电瓶铜夹。
4、小艇油箱清洗并补漏。
	

	6
	电气设备
	1、全船照明、电路、插座、开关检修，更换故障部件，消除照明绝缘不良现象。
2、更换室内蓬顶灯24盏，海事海星JPY21-2D。
3、24V低压线路检修，消除绝缘不良现象，更换故障部件。
4、集控室380V和24V配电板检查绝缘，控制电板前照明灯检修并更换。
5、所有泵控制箱检修，更换故障配件，进行效用实验。
6、更换厨房油烟机电机一台，风机电机一台，（原有油烟机、风机功率偏小）。原有风筒需要改进。
7、全船信号灯、航行灯、工作灯线路及水密开关插座设备检修，超限更换（水密插座含插头为铜质）。
8、低压充放电箱更换时间继电器一只，更换24V直流接触器8只。岸电箱相序继电器更换，应急充放电箱更换24V直流接触器2只。
9、更换低压充放电板、应急充放电板、通信充放电板所有充电器（可调节恒压恒流充电器）24V40A两只，24V80A两只，24V30A一只。
10、排气挡板机旁信号箱更换两档旋转开关三开三闭2个。
11、船用变压器、中央空调变压器检测、清洁、保养并调整修复。
12、发电机负载屏更换怠速—额速开关2只。
13、全船烟火报警检测，修复故障部件。
14、更换船用中央空调室内控制面板3只（原件）。
15、更换锚机电机总成（原型号）
	

	7
	其他辅助设备 
	1、两台空压机修理，更换润滑油。空气瓶相关阀件拆卸活络，更换安全阀。
2、全船所有海底阀检修，阀箱滤网清理并固定，更换橡胶垫及锌块；机舱所有海水管、淡水管路阀件拆检除锈、活络、阀芯研磨，更换垫片及不锈钢螺母、螺丝。
3、机舱所有燃油管系滤器清洗，所有阀件拆检除锈、活络、研磨，更换垫片及不锈钢螺母螺丝。
4、集控室空调冷凝水出水口重新布置，具体看现场。
5、更换两台燃油泵弹性联轴器。
6、左主机机旁电瓶支架重新制作。
7、全船所有舷出阀拆解、除锈、活络，排污管路及地漏拆卸清理、疏通。
8、更换全船所有蓄电瓶24只。其中12V200AH共22只、12V120AH共2只。
9、机舱花铝板校正、固定，表面除油清洗。
10、甲板所有淡水管路更换全铜球阀（6只）、三通（铜制）4只，水龙头2个（不锈钢）。
11、机舱主副机日常保养拆装部位的踏板支架改成可单独拆卸的分区安装，以方便进行保养维护工作，尺寸及位置根据现场量定。
12、机舱舱壁、舱底清理，清洗。机舱隔热石棉破损部分修复原样，机舱整体原色漆两度。
	

	　
	小计
	　

	
	合计
	


备注：1、进出坞台要求墩位精准，确保安全；
2、主机、齿轮箱、发电机项目必须由康明斯专业服务人员修理。
3、中国渔政32543船在船厂修理期间的安全、保卫、保洁（驻场、出厂）等工作及随船驻厂人员的交通、后勤事务由供应商承担，随船驻厂人员住宿及相关补贴等费用由船东单位承担；


二、中国渔政32544船最后报价明细表
	序号
	项目内容
	工艺要求、标准
	报价（元）

	（一）驾驶部门维修
	　

	1
	除锈、油漆
	1、油漆材料，国际牌船舶专用油漆，使用前须经船方验证认可。
2除锈、油漆工程，（1）除锈，油漆包括船体、机舱、燃料舱、舵机舱、保温舱、锚链舱的内部、仓地板、搁架、梯踏以及所有机电设备、包括主辅机、舵机、锚机、吊艇机、绞缆机、通风机、渔政标识等所有设备，以及所有门窗、舱盖保养。
3、锚及锚链出舱除锈，油漆二度、锚链节位处红白油漆标记。
4、船体（水线下）高压水枪清洗打磨除锈拉毛，统打环氧防锈底漆二度、环氧连接漆一度、环氧长效防污漆二度。
5、船体（水线上）整体高压水枪清洗打磨除锈拉毛、船体水线上至一层甲板舷墙、舷墙内侧及前后主甲板（含两舷走道）、甲板上层建筑打磨除锈拉毛，统打防锈底漆二度、环氧白面漆三度，罗经甲板、驾驶甲板、主甲板及甲板上所有的设备和建筑整体除锈打磨，（甲板部分）统打二度环氧防锈漆、二度环氧草绿甲板漆，（甲板设备部分）统打环氧防锈漆二度、设备建筑原色面漆二度，船名号、船籍港、首、中、尾两侧水线、载重线标志水线标志油漆出新。（除锈部分出白）
	　

	2
	电焊、冷作
	1、全船落水管及下水管疏通并加滤网包括卫生间及洗澡间，如发现腐烂重新制作。需：材质无缝钢管
2、二层甲板栏杆整形、栏杆腐烂损坏部分全部换新（共计20米）。
3、右舷斜靠把换新一只（原规格），左舷走道踏板加宽50cm。
4、船底测厚，不符合规格的钢板挖补。需：完工后需做水密测试。
5、会议室前窗割除并用钢板焊接封堵，驾驶台楼梯间楼梯重新制作。
6、全船靠垫所有吊带和钢丝纤维缆换新、所有卸扣更换成马蹄形卸扣。
7、全船所有门窗、百叶窗、及舱口盖、所有带缆孔除锈打磨，船艏两侧导缆轮活络并加黄油  需：除锈作业不得留有盲区，死角，全船所有水密门、舱盖、窗户密封条全部换新。
8、全船牺牲阳极（36块锌块）更换  需：原标准规格，原数量安装。
	

	3
	驾驶台、
会议室、
房间、
过道、
楼梯间
改造装潢
	1、驾驶台前移、整形改造、除锈喷漆（按照设计图纸要求施工）、更换船用平移雨刮器三台(按照设计图纸要求尺寸购买施工）、更换前挡、侧挡五扇船用窗户（按照图纸要求尺寸购买施工）。
2、改造图纸费。
3、驾驶台操纵台前移、驾驶台所有设备线重新整理、电源线重新铺设（原规格符合CCS认证长度：400米）。左右舷灯移位（位置现场定），购置驾驶座椅一张并安装。
4、更换房间门十扇（材质：铝材质船用防火门、要求CCS认证），驾驶台两侧边门修复、打磨抛光（确保正常使用），报务员房间房门移位（位置现场定），全船火警报警系统原位安装确保正常使用。
5、驾驶台、会议室、房间所有床、床垫、柜、桌椅全部换新（现场定制材质：多层实木），新增三张座垫可掀开式沙发（现场定制内部材质：实木、外表材质：头层牛皮、填充物：海绵)。
6、驾驶台、会议室、房间、走道、楼梯间顶板、壁板换新（材质：双面铝蜂窝板 厚度1cm 面积500平方米），驾驶台、会议室、房间、走道、楼梯地板全部换新（驾驶台、房间地板材质为强化复合地板面积为70平方米，会议室、过道、楼梯地板材质为PVC地板厚度3毫米 面积为60平方米)。原板材拆除后内部钢板腐烂生锈部分挖补、打磨除锈、加二度防锈漆。
	

	4
	门窗设备
	1、全船所有窗户内部窗套重新制作（材质为铝材质），所有窗帘重新更换。
2、全船所有天线、电缆、空调管线入口处防漏泥胶全部重新敷设，发泡堵漏。
	

	5
	通讯导航设备
	购置扩音器设备一套（品牌：云易声、先科、锁声三选一，1500w主机、400w喇叭4只）。电子海图升级。
	　

	6
	消防救生设备
	1、救生消防设备检测，（损坏过期，不符合要求的换新），无线电检测，两只手持对讲机电池换新。
2、购置救生圈(含自亮浮灯、救生浮索，检测报告到船）4套，并按船检要求喷涂船名号和船籍港，红光降落伞信号（JHR-4)4个、橙色烟雾火焰信号（HH-3、JHH-3)8个。
3、2只救生筏检验，检验报告到船
	

	7
	其他辅助设备  
	1、船舶修好后，内外所有甲板、舱室做卫生（包括舱室顶板、墙壁板、地面等），全船电器设备保洁（全船空调、冰箱、冰柜、厨房油烟机、蒸饭车全部请专业清洁人员拆解杀菌消毒清洗保洁），机舱舱底垃圾清理，抽出废水废油待船方认可后方可交接。
2、定制帆布罩4只（尺寸分别为50*50*80 1只、50*50*100 2只、150*150 1只）。
3、水舱原有水泥全部铲除，清洗后重新铺设水泥。
4、购置手机信号信号放大器一套。
5、更换船用探照灯2台。
6、防滑地毯40米
7、船舶年度检验。
	

	
	小计
	

	（二）机舱部门维修
	

	1
	主机（KTA38-M1200)
	1、主机气门间隙调整。
2、拆解清洗主机淡水热交换器，中冷器拆解清洗。
3、全部喷油器校验，更换喷油器油嘴及配件，PT泵保养校验。（油嘴是进口件）
4、主机更换所有软管、所有紧固件、O型圈、垫片等，更换一套备用一套，共两套。
5、主机海水泵检修（损坏需更换）
	

	2
	两台副机（TD226B-6CD)
	1、两台副机喷油泵校验更换油泵芯套、喷油器校验更换油嘴。
2、更换缸套、活塞、活塞环、轴瓦、连杆螺丝。更换副机进排气门及气门座等全套，全部滤器和机油。（机油由供应商提供，品牌：原品牌）。
3、一号副机热交换器拆解清洗（垫片，O型圈需更换）二号副机热交换器更换，2号副机更换停车吸铁一套，两台辅机前后盖板更换锌棒。
4、2号辅机冷却水箱更换。
5、两台副机更换所有软管、所有紧固件、O型圈、垫片等，更换一套备用一套，共两套。
	

	3
	齿轮箱系统（GWC32.35）
	1、齿轮箱换向电磁阀全套更换，油温表，油压表，工作压力表更换。
2、拆解清洗机油冷却器，机油粗滤器及精滤器清洗。
3、更换机油（供应商提供需原品牌）。
	

	4
	两台空压机（0.34.30.BF）
	2台空压机更换空压机机油，更换活塞环，轴瓦，连杆螺丝。
	

	5
	甲板机械
	1、锚机齿轮箱及各传动部位加注、换齿轮油等保养，锚链、锚除锈、油漆保养，包括锚链连接附件，不合格的换新。
2、吊机更换所有软管、所有紧固件、O型圈、垫片等，更换一套备用一套，共两套，更换吊机钢丝绳（同长度同型号）。
3、岸电大小头转接头一套。
4、绞缆机转动件加注滑油。（损坏件需更换）
	

	6
	电器设备
	1、全船所有照明设备及开关检修（所有损坏需更换）。主配电板和集控室绝缘测试，主空气开关安保参数整定并校用试验，仪表校正。
2、1号变压器修理。
3、安装8个空调插座，11个双开，15个220V单开，5个24V单开，46个斜五孔插座，7个一开斜五孔插座，5个带开关斜五孔插座。
4、全船信号灯更换，底座重新制作（符合船检要求），驾驶台无线电充放电器损坏更换
5、前甲板两张工作灯更换。
3、岸电箱腐烂重做。
	

	7
	尾轴，舵机
	1、更换尾轴前后密封，更换润滑油（机油由供应商提供）。
2、舵机添加抗磨液压油10桶（原品牌每桶16公斤由供应商提供）。
3、螺旋桨修补校验。
4、更换两台舵机所有软管、所有紧固件、O型圈、垫片等，并备用液压油10桶。
	

	8
	其他辅助设备  
	1、海底过滤装置清洗，若发现损坏更换。
2、油舱出口滤器清洗(柴油驳移，油舱清洗）。机舱舱底垃圾清理，抽出废水废油待船方认可后方可交接。
3、油门绳复排三根。
4、淡水压力柜更换2只压力控制器，更换接触器两套连按钮两只。淡水管更换（PPR材质）
	

	9
	执法艇(QSD 2.0L）
	1、检修机器更换机油，冷却液，齿轮油，油水分离器，燃油过滤器，机油滤器
	　

	
	　
	小 计
	　

	
	总 计
	　


备注：1.升降起重及坞台需平稳安全；
2.中国渔政32544船在船厂修理期间的安全、住宿、保卫、保洁（驻场、出厂）等工作及随船驻厂人员的交通、后勤事务由供应商承担，随船驻厂人员相关补贴等费用由船东单位承担。


三、中国渔政32563船最后报价明细表
	序号
	项目内容
	工艺要求、标准
	报价（元）

	一、驾驶部门维修
	

	1
	除锈、油漆
	（1）本次修理用“国际”牌各类船舶专用油漆（油漆材料必须提供原厂质保书）；
（2）除锈工艺要求：主船体采用高压水冲清除原漆；主楼体及舷墙内侧面采用打磨拉毛工艺清除原漆，严禁锤击；
（3）船体凹痕整形修复后初步油漆后用环氧腻子批平，部分较深凹点需电焊补满后打磨平滑后再初度打油漆；
（4）后储物仓、舵机舱、艏尖舱、锚链舱除锈清理，二度防锈漆、二度面漆；
（5）严格按照技术工艺要求规范进行油漆作业，确保主楼体两度底漆加两度面漆；船体基准水线以上两度底漆三度面漆；基准水线以下两度防锈漆加三度船底漆，下水前加涂一道防生物漆；甲板机械和所有附属设施（风机、换气管等设备）除锈处理后两度防锈漆、两度面漆；所有甲板两度防锈漆两度甲板专用漆；每道油漆间必须有24小时以上的固化时间间隔。坞墩换位不少于一次，之前的墩位处按规定补施涂各层、各类油漆。
（6）喷涂作业前必须对所有玻璃窗、门做好遮掩保护措施；
（7）包括船名、船籍港、水标尺、吃水线刷写；
（8）除锈工程包括舱室换气管口等其他附属装置的拆卸、和安装，两舷侧护舷轮胎在油漆处理前拆卸并妥善保存，油漆完后如数安装；
（9）吊艇机正常除锈油漆后喷涂原分色油漆；
（10）除锈、油漆施涂面包括所有舱室内壁、管道、骨架、梯子、箱体、机体 甲板所有器械；
（11）两侧舷边门拆卸后除锈、油漆，完工后再行安装；
（12）锚链除锈，油漆，做标记，锚链舱底清淤；（锚链必须浸没上漆，不得表面涂刷）
（13）甲板机械底座及固定螺丝螺帽必须用厚防腐沥清类油漆进行施涂；
（14）留存备用同类防锈漆1桶（20L）面漆2桶（20L）3桶油漆稀释剂，类别为环氧漆；
	

	2
	电焊、冷作
	（1）全船变形拦杆整形修理；缆桩修复，后旗杆矫正，右侧水舱透气孔电焊修复；
（2）全船所有外舷板及撞凹处包括压浪板，整形修复，确保平整、美观；
（3）右侧舷墙切割，平整处理，位置为右侧过道门处
（4）全船护舷肋撞击变形处修理整形；
（5）全船牺牲阳极（锌块）更换36块。具体数量及规格型号参照原配置，大小重量必须与要求一致（GB/T4950-2022 2H/-7 每块11kg）
（6）右侧机舱风机盖维修（5.29）
	

	3
	通讯导航信号设备
	（1）波星通流量充值，确保有效期为一年；（更换新账户流量标准和网速由甲方根据执法要求具体决定）
（2）无线网络及话费续费确保使用期为1年（电信5G，无限流量包年卡）；
（3）电子海图、AIS设备海图资料软件更新；
（4）汽笛拉线更换；
	

	4
	厨房、生活设备
	（1）厨房保洁、全船内墙面窗台天花板污面清洁。专用清洁剂清除，保证光亮如新；
（2）全船所有窗帘、床帘、驾驶台罩帘清洗。
（3）卫生间换气扇更换2只（原型号尺寸）；
（4）全船空调、消毒、杀菌。（专业保洁清洗）；
（5）购置备用15套冬季被子及三件套（床单、被套、枕套），三件套要求全棉材质，购置夏季被子及冰丝凉席5套；
（6）备锦纶绳（直径规格分别为18、25、30毫米三种）各50米；
（7）增购入门防水、防油、防滑地毯。（灰色、60米）；
（8）备购16套空气净化器滤芯（亚都空气净化器型号KJ455G-S4D）。
（9）卫生间窗户防窥膜更新，浴帘换新；
（10）水舱清洗（生锈处除锈打磨并刷食品级油漆）
（11）维修结束后全船请专业保洁公司保洁
（12）短梯万向轮更换，短梯维修
（13）更换洗衣机一台（波轮10公斤）
（14）备购餐厅圆椅6把（原配同型号规格材质）；
（15）会议室沙发严重磨损，重新包真皮
（16）会议桌换新，要求原尺寸，材质为实木，表面烤漆工艺，禁止使用密度板。
（17）后舱盖更换伸缩阻尼器2只
（18） 购买双开门小冰箱，高度不超100cm
（19）购买蔬菜保鲜柜一只，根据现场尺寸购买
（20）更换2套卫生间洗漱柜（含台盆、龙头、柜体、镜柜），柜体要求为铝合金柜体，台盆为陶瓷，卫浴室长度为60cm，内侧增加一块铝合金抽纸放置隔板，洗漱室长度为120cm
（21）更换马桶2只，尺寸现场确定
（22） 洗漱室内侧门更换为铝木门，尺寸现场量取。
（23）增购抽湿机三台，抽湿量为50L
（24）船员舱楼梯更换，新楼梯要求与驾驶室楼梯同材质。
（25）购买桌面管线机一台
（26）更换光波炉1台，电饭锅1只10升
（27）购买打印机1台（带扫描、复印、激光、正反面、wifi）
（28）购买不锈钢直饮水机1台
（29）换购手持式吸尘器1台
（30）厨房跟换水龙头2只
	

	5
	门窗设备
	（1）四扇主甲板水密门进行维护保养，确保其水密及开关活络；
（2）全船所有窗户维护保养，确保水欲及开闭活络，窗户外侧刷银粉漆；
（3）全船所有水密舱盖维护保养，更换密封胶条，确保水密及启闭活络，并每个舱盖配一把防锈琐；
（4）驾驶室左右侧移门门锁检修，若检修不达标，更换门锁；
	

	6
	消防救生设备
	（1）全船消防阀、消防栓维护保养，确保启闭活络；
（2）消防箱铰链门锁检修更新。
（3）购置国标消防水龙带4套。备用接口、抱箍各10只（50mm）；
（4）更新8个船用救生圈。（原配型号带ccs证书）；
（5）全船所有灭火器更换（数目根据船检证书；
（6）新增防撞靠球2个，长度100cm直径45cm，材质为实心聚乙烯，外侧包裹尼龙网兜；
（7）更新救生圈自亮灯和自发烟雾组合信号2个（根据原型号）
（8）驾驶台火警报警装置维修（生产厂家售后维修）
（9）现有3个防撞靠球加装尼龙网兜，损坏处进行维修，再根据原尺寸购买3套尼龙网兜
	

	7
	船舶辅助设备
	（1）靠把吊带按实际情况磨损严重的更换（包括卸扣），长度按原规格；
（2）全船工作灯线头保护套更新；
（3）所有天线不锈钢固定件更新；
（4）雨刮器刮水条3根（原厂相同规格、不锈钢材质）；左侧雨刷电池控制阀更新（另备一个）解决关水阀雨刷喷水管漏水问题
（5)增购扫海灯源（原型号）
（6）工作艇专用吊带2套（5T）；
（7）后甲板岗位喇叭底座更新（不锈钢）
（8）小艇收紧带4根，收紧器材质为不锈钢，长度为5m，宽度为48mm；
（9）购买60米船用PVC钢丝软管，管径为4分，2套不锈钢4分喷枪头，2套不锈钢水枪鸭嘴喷头；
（10）购买飞机轮胎6只，外径60cm
	

	8
	船舶检验项目
	（1）救生筏年检，两只；含拆卸安装及运输
（2）静水压力释放器年检，两只；
（3）全船无线电设备年检；
本次属中期检验，按要求须进行拉主轴检测检验!
	

	　
	小计
	

	（二）机舱部门维修
	

	1
	主机部分（（两台K38-M））

	1、左右主机热交换器清理并检查保持通畅，更换小锌块32块（防冻液由供应商提供同品牌同型号）     
2、左右主机中冷器拆洗
3、更换左右主机节温器
4、更换左右主机排气挡板垫子和旁通管垫子
5、更换左右手动排气挡板桶2个和行程开关2套（原型号）
6、更换左右水下消音器2个（原型号）
7、更换左右主机的冷却水管所有橡胶接头
8、更换左右主机曲轴箱出口软管四根
9、更换右机机油、水温探头两个
10、左右主机气门间隙调整并调供油时间
11、左右主机更换喷油嘴
12、保养左右主机PT泵按要求校正
13、更换左右主机海水泵两台并加装黄油
14、更换左右主机皮带8根(型号C1735)
15、更换左右主机排气探头（同品牌同型号四个）
16、更换左机排气支管垫片
17、更换左主机排气总管法兰垫片
18、更换左主机启动开关一只，另购一只备用
19、更换左右主机油门排档线各2根
20、PT泵进油管更换2根
备注：具有康明斯主机修理资质的服务商和具有修理资质的人来进行维修，所有更换零件必须是同型号原厂件，所有零件油类由供应商提供。
	

	2
	辅机部分（WP6CD132E200两台）

	1、左右辅机冷却器清洗
2、左右辅机中冷器清洗
3、更换左右辅机节温器
4、更换辅机泵头2台（762D-21C-000a）
5、更换左右辅机淡水泵（同型号同品牌）
6、更换辅机皮带12根(同型号)
7、更换左右辅机缸套、活塞、活塞环、轴瓦、连杆螺丝、喷油嘴、更换左右进排气门及气门座（同型号同品牌）
8、更换左右辅机增压器
9、更换右辅机高压油泵与调速开关（同型号同品牌）
10、左右辅机前盖板更换油封
11、更换左右辅机淡水管软管、海水管软管、机油软管和加厚卡箍
12、更换左右辅机油、水温度探头4只
13、左辅机需做震动测试，如有异常恢复至规范值
14、两台辅机排气管用304不锈钢重新外包（厚2mm）
15、购买1只启动控制板
16、左右辅机前盖板检查轴承、齿轮，损坏件更换
备注：具有潍柴修理资质的服务商来进行维修，所有更换零件必须是同型号原厂件所有零件油类由供应商提供。
	

	3
	齿轮箱（HC1000)
	1、左右主机齿轮箱冷却器进出口接管及连接法兰更换不锈钢（316材质厚度5mm材质现场制作）
2、左右齿轮箱冷却器清洗，更换粗细滤清器，更换专用齿轮油（齿轮油由供应商提供同品牌同型号）
3、更换左右齿轮箱冷却器机油进出软管
	

	4
	舵轴、尾轴
	1、更换尾轴压力表2只，并疏通尾轴冷却水水管（防震）
2、更换舵机所有软管
3、更换舵机油缸油封，更换1#舵机泵油封。
4、更换左右尾轴水封2套
5、检查螺旋桨是否存在变形或缺损、发现异常必须拆卸并进行修复校调，确保其处良好适用状态
	

	5
	甲板机械
	1、锚机除锈活络，更换所有黄油注入嘴并加黄油
2、更换锚机刹车带，更换锚机8根尼龙传动连接栓
3、锚机变速箱拆开并更换齿轮油，更换锚机变速箱齿轮
4、绞缆车除锈、检修并更换牛油嘴并加注黄油
5、更换吊机所有软管，接头用油布包裹
6、更换吊臂滑轮一套并加注黄油（不锈钢材质）
7、更换吊机钢丝绳（同长度同粗细）
8、吊机吊臂上所有螺丝拆卸更换不锈钢螺丝涂黄油
9、吊机所有油管更换不锈钢材质
10、更换吊机液压油
11、吊机油柜清洗，滤网清洗
	

	6
	电器设备
维修
	1、全船所有照明设备、电路检修并更换故障部件
2、购买低压充放电板恒压恒流充电器3只型号GCA-40/30CY（南京云帆电气有限公司）
3、主、辅机、启动电瓶和主机日用、主机监控电瓶更换（16只免维护品牌产品带船检证书、回收）
4、主配电板和集控室绝缘测试
5、主空气开关安保参数整定并效用试验，仪表校正
6、购买岸电接头装置1套，母头接1.5米电线（原型号原品牌)
7、主、辅机充电发电机拆解保养
8、拆解电动滑环式电缆卷车保养与电动机，更换尼龙滑环式传动连接栓10根
9、厨房间排风扇及风机、油烟机风机与油烟机上下口拆解清洗，电机保养
10、主机挡板报警灯更换
11、更换公牛牌5孔插座10只
12、更换会议室，餐厅，船员仓走道LED单边日用灯灯管42根，（品牌：飞利浦18W），另备25根同款
13、维修信号灯设备及开关，损坏件更换，备用5只灯泡
14、起网机控制开关线连接锚机控制箱，另加2只不锈钢电箱配空气开关，具体位置现场定
15、更换3人间船员仓广播喇叭1只
	

	7
	其他辅助
设备  
	1、更换机舱左右风机轴承（进口轴承）
2、更换风机罩壳滤网及风机进口滤网（316不锈钢材质厚度5mm）
3、现场制作机舱2台移动风机支架两个（不锈钢材质）
4、机舱除海水总管外所有海水管路全部更换，法兰两面电焊（316不锈钢材质制作，管子厚度6mm、法兰厚度1.5cm）并酸洗试压
5、更换左右海底门桶子、桶芯现场制作（316不锈钢材质制作，桶子桶芯厚度1cm、盖板厚度1cm、法兰厚度1.5cm）并酸洗
6、主、辅机及齿轮箱地脚螺丝按说明书要求收紧
7、更换空压机高低阀片及机油
8、更换空压机电磁阀一个
9、更换空压机过热继电器（10A)，空气瓶放残
10、购买气鼓自动伸缩气管一卷配枪头接头并安装在空压机管路上（20米5/8规格一套）
11、购买液压油5桶（16升一桶）
12、机舱所有海水阀研磨并活络，制作4个不锈钢阀铭牌
13、清洗主机海水泵进水滤网2只
14、更换消防泵水封及轴承，电机保养（轴承进口）
15、燃油速闭阀，气动快关阀遥控系统按船检要求试验
16、更换日用水柜淡水泵不锈钢止水阀，备用5只
17、集控室做不锈钢柜（83.5*80*65CM)厚度2CM,另做铝合金斜坡垫板115*80*24，具体样式位置现场制作
18、日用油柜清洗，柴油柜清洗，清洗油柜出口滤网。
19、应急消防泵检查并运行出水
20、厨房、卫生间连通机舱至舷外排污管都要拆下来疏通、清洗
21、机舱所有管路按原颜色涂1度油漆。
22、机舱铝板抛光打磨打蜡，清理机舱底垃圾，并涂1层防锈漆
23、舵机舱，杂物仓机舱整体打扫卫生
24、机舱日用油柜前隔热网更换不锈钢隔热网（240*650不锈钢需304厚度5mm）
25、防海生物电极棒更换两套，（4根原型号原品牌）
26、更换舱底污水阀箱2只现场制作（材质316不锈钢厚度5mm）
27、更换主、辅机水箱盖4只，主机加油孔盖2只
28、更换后甲板自然通风口滤网2只（不锈钢材质 120X80cm）
	

	8
	执法艇
(QSD 2.0L)
	1、更换工作艇大电瓶一只
2、更换工作艇原装旋钮开关一个（原型号原品牌）
3、更换玻璃钢小艇座椅2排，（长110宽34具体样式现场定）全部座椅制作新海绵垫(厚20cm）
4、更换小艇助力缸一套并更换所有油、水软管及加厚卡箍
5、更换工作艇方向盘方向线一根，油门线一根
6、清洗小艇油柜
7、校验小艇喷油嘴
8、更换小艇防腐阳极
9、更换皮带2根
10、工作艇保养一次备1套滤器
11、更换小艇自吸泵2台（同型号同品牌）
12、更换小艇海水泵叶轮1个（同型号同品牌）
13、购买工作艇启动继电器10只（原装原品牌）
14、购买工作艇不锈钢叶轮加叶轮锁紧
15、警灯、喇叭、探照灯更换
16、更换艇用VHF对讲机及天线一套
17、小艇前盖板、前带缆桩维修，驾驶台排线舱舱盖更换
	

	　
	小计
	

	　
	总计
	



注：供应商须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等，请各供应商务必按照以上要求填报。

最后报价明细表（二标包）
供应商名称（加盖公章）：

中国渔政32565、32566、32567、32568、32569、32570小艇最后报价明细表
	1、中国渔政32570艇（双机潍柴WP7）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	桅灯
	　
	套
	1
	
	

	栏杆
	　
	个
	1
	
	

	右艉部修整
（玻璃钢）
	　
	处
	1
	
	

	逆变器
	　
	个
	1
	
	

	二：发动机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	机滤
	1000442627
	个
	1
	
	

	燃油粗滤
	1000495963
	个
	1
	
	

	燃油精滤
	1000422385
	个
	2
	
	

	空滤
	612630110308
	个
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	合计
	　
	
	

	2、中国渔政32568艇（双机潍柴WP7）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机舱漏水修补、舵舱漏水修补
	　
	项
	1
	
	

	二：发动机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	机滤
	1000442627
	个
	1
	
	

	燃油粗滤
	1000495963
	个
	1
	
	

	燃油精滤
	1000422385
	个
	2
	
	

	空滤
	612630110308
	个
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	合计
	　
	
	

	3、中国渔政32569艇（双机潍柴WP7）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	水泵
	　
	个
	1
	
	

	二：发动机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	机滤
	1000442627
	个
	1
	
	

	燃油粗滤
	1000495963
	个
	1
	
	

	燃油精滤
	1000422385
	个
	2
	
	

	空滤
	612630110308
	个
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	合计
	　
	
	

	4、中国渔政32567艇（单机QSD4.2-270HP）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	右艉部栏杆
	　
	项
	1
	
	

	左右舷灯
	　
	套
	1
	
	

	探照灯
	　
	个
	1
	
	

	雨刷
	　
	副
	1
	
	

	喇叭
	　
	个
	1
	
	

	二：发动机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	858042K01
	瓶/4L
	3
	
	

	机滤
	895207
	个
	1
	
	

	柴滤
	879172104
	个
	1
	
	

	油水滤
	809868T
	个
	1
	
	

	空滤
	898272048
	个
	1
	
	

	齿轮油
	8M0222063
	瓶/946ML
	3
	
	

	防冻液
	877770K1
	瓶/3.78L
	4
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	合计
	　
	
	

	5、中国渔政32565艇（单机QSD4.2-270HP）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	救生伐
	　
	套
	1
	
	

	12V200Ah电瓶
	　
	个
	1
	
	

	电路整修
	　
	项
	1
	
	

	二：发动机主机泡水大保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	启动马达
	879172259
	个
	1
	
	

	主机皮带
	8M0214514
	根
	1
	
	

	机油
	858042K01
	瓶/4L
	3
	
	

	机滤
	895207
	个
	1
	
	

	柴滤
	879172104
	个
	1
	
	

	油水滤
	809868T
	个
	1
	
	

	空滤
	898272048
	个
	1
	
	

	齿轮油
	8M0222063
	瓶/946ML
	3
	
	

	防冻液
	877770K1
	瓶/3.78L
	4
	
	

	维修费
	　
	台
	1
	
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	四：中档漏水维修

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	升降泵
	865380A25
	个
	1
	
	

	转向支架
	8M0062440
	个
	1
	
	

	中档大罩壳
	8M0096216
	个
	1
	
	

	钟形罩
	8M0181912
	个
	1
	
	

	大波纹管
	8M0062406
	个
	1
	
	

	小波纹管
	74639A2
	个
	1
	
	

	齿轮油管
	8M0214996
	根
	1
	
	

	齿轮油接头
	861150T02
	个
	1
	
	

	中档大密封圈
	43713
	个
	1
	
	

	中档轴承
	879194A02
	个
	1
	
	

	水封
	8M2005029
	个
	1
	
	

	衬套
	983571
	个
	1
	
	

	铰链销
	86801
	个
	2
	
	

	侧衬套
	847637
	个
	2
	
	

	下衬套
	847638
	个
	1
	
	

	贴片
	41721
	个
	2
	
	

	转向销
	866718A01
	个
	1
	
	

	转向销上垫片
	85344
	个
	1
	
	

	转向销下垫片
	98548
	个
	1
	
	

	转向销螺母
	8M2014641
	个
	1
	
	

	转向臂
	866322A01
	个
	1
	
	

	圆销
	8M0073409
	个
	1
	
	

	开口销
	54929
	个
	1
	
	

	中档档位线
	8M0176523
	个
	1
	
	

	防腐锌块
	888761Q03
	个
	1
	
	

	分配阀纸垫片
	988231
	个
	1
	
	

	拆装费
	　
	台
	1
	
	

	维修费
	　
	台
	1
	
	

	合计
	　
	
	

	6、中国渔政32566艇（单机QSD4.2-270HP）

	一：船体项目

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	客舱右侧玻璃
	　
	块
	1
	
	

	右前侧缆桩
	　
	个
	1
	
	

	船体修补
	　
	项
	1
	
	

	救生伐
	　
	套
	1
	
	

	右后栏杆
	　
	套
	1
	
	

	12V200Ah电瓶
	　
	台
	1
	
	

	二：发动机主机泡水大保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	发动机大修包
	879194154
	组
	1
	
	

	启动马达
	879172259
	个
	1
	
	

	活塞环
	879288074
	付
	6
	
	

	主机皮带
	8M0214514
	根
	1
	
	

	磨气门
	　
	组
	1
	
	

	校喷嘴
	　
	个
	6
	
	

	校油泵
	　
	个
	1
	
	

	机油
	858042K01
	瓶/4L
	3
	
	

	机滤
	895207
	个
	1
	
	

	柴滤
	879172104
	个
	1
	
	

	油水滤
	809868T
	个
	1
	
	

	空滤
	898272048
	个
	1
	
	

	齿轮油
	8M0222063
	瓶/946ML
	3
	
	

	防冻液
	877770K1
	瓶/3.78L
	4
	
	

	维修费
	　
	台
	1
	
	

	三：发电机主机保养

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	机油
	5007H
	桶
	2
	
	

	燃油滤清器总成
	N485-28000
	个
	1
	
	

	机油滤器
	JX0803A
	个
	1
	
	

	皮带
	T12732-2008
	根
	1
	
	

	工时费
	　
	台
	1
	
	

	四：中档漏水维修

	配件名称
	编号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	升降泵
	865380A25
	个
	1
	
	

	转向支架
	8M0062440
	个
	1
	
	

	中档大罩壳
	8M0096216
	个
	1
	
	

	钟形罩
	8M0181912
	个
	1
	
	

	大波纹管
	8M0062406
	个
	1
	
	

	小波纹管
	74639A2
	个
	1
	
	

	齿轮油管
	8M0214996
	根
	1
	
	

	齿轮油接头
	861150T02
	个
	1
	
	

	中档大密封圈
	43713
	个
	1
	
	

	中档轴承
	879194A02
	个
	1
	
	

	水封
	8M2005029
	个
	1
	
	

	衬套
	983571
	个
	1
	
	

	铰链销
	86801
	个
	2
	
	

	侧衬套
	847637
	个
	2
	
	

	下衬套
	847638
	个
	1
	
	

	贴片
	41721
	个
	2
	
	

	转向销
	866718A01
	个
	1
	
	

	转向销上垫片
	85344
	个
	1
	
	

	转向销下垫片
	98548
	个
	1
	
	

	转向销螺母
	8M2014641
	个
	1
	
	

	转向臂
	866322A01
	个
	1
	
	

	圆销
	8M0073409
	个
	1
	
	

	开口销
	54929
	个
	1
	
	

	中档档位线
	8M0176523
	个
	1
	
	

	防腐锌块
	888761Q03
	个
	1
	
	

	分配阀纸垫片
	988231
	个
	1
	
	

	拆装费
	　
	台
	1
	
	

	维修费
	　
	台
	1
	
	

	合计
	　
	
	

	7、其他

	配件名称
	　
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	浮动码头
	500*500*450带安装
	项
	1
	
	

	船艇运费（来回）
	　
	条
	2
	
	

	发动机运费（来回）
	　
	台
	2
	
	

	吊稍费
	　
	次
	1
	
	

	空调检修
	  
	台
	6
	
	

	合计
	

	总计（1+2+3+4+5+6+7）
	大写：              ，小写：           



注：供应商须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等，请各供应商务必按照以上要求填报。
















附件13
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：           邮编：
联系人：         联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：        包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：






质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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