车辆（装备）技术参数：
	序号
	车辆装备名称
	技术参数
	示例图片

	1
	多功能扫路车
（燃油型）
	（1）车载垃圾箱容积≥500L
（2）配套喷水降尘装置
（3）配套滚雪筒装置
（4）柴油动力
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	[image: ]

	2
	多功能扫路车
（纯电动）
	（1）车载垃圾箱容积≥500L
（2）配套喷水降尘装置
（3）配套滚雪筒装置
（4）锂电池动力
	[image: ]
	[image: 46f53804577e8d4d1e6c233275b5d62]
	[image: ac7aaf835f72449347577b7fc12015d5]

	3
	轻型冲洗车
（燃油型）
	（1）水箱容积≥800L
（2）冲洗水压≥14MPa
（3）加装前喷水架
（4）配套附件：手推喷架、手持喷枪、洗地盘
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	[image: d:\Users\shenmz\xwechat_files\wxid_qxaz08he8fhv22_8d88\temp\RWTemp\2026-04\4e0ea121d77c3ca01daed64bc3e5a235.jpg]
	[image: {1EC3BA9F-67A8-4985-ABBE-3207A2AF79D3}.png]

	序号
	车辆装备名称
	技术参数
	示例图片

	4
	轻型冲洗车
（新能源）
	（1）电池类型：锂电池
（2）水箱容积≥1.8m³
（3）冲洗水压≥14MPa
（4）采用电动水泵
（5）加装前喷水架
（6）配套附件：手推喷架、手持喷枪、洗地盘
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	[image: 新能源路面养护车1]
	[image: ]

	5
	后装式压缩垃圾车（辆）
	（1）核定载质量≥2100kg
（2）厢体容积≥6m³
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	[image: F:\01  个人文件夹-周坤\01  飞秋转存\01 自动接收\Administrator(84A93E7EA253)\XGH5083ZYSQ6\XGH5083ZYSQ6报告资料\备案照片\右45.jpg]

	6
	小型高位后翻桶自卸式垃圾清运车（燃油）
	（1）垃圾箱体容积≥4.2m³
（2）额定载质量≥1000kg
（3）具备液压自卸功能
	[image: 8af3f6fc87a376818f41556a4c5e3fe]
	[image: ]
	[image: D:/Documents/WXWork/1688854357680129/Cache/Image/2025-11/11111.png11111]



	序号
	车辆装备名称
	技术参数
	示例图片

	7
	小型高位后翻桶自卸式垃圾清运车（新能源）
	（1）电池类型：锂电池
（2）垃圾箱体容积≥4.2m³
（3）额定载质量≥1000kg
（4）具备液压自卸功能
	[image: 8af3f6fc87a376818f41556a4c5e3fe]
	[image: ]

	8
	高温高压
清洗车
（电动车）
	（1）冲洗水压≥18MPa
（2）水箱容积≥0.8m³
（3）四轮电动车底盘
（4）配套附件：手推喷架、手持喷枪、洗地盘
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	9
	高温高压
清洗车
（新能源）
	（1）冲洗水压≥12MPa
（2）水箱容积≥0.8m³
（3）电池类型：锂电池
（4）储电量≥25kWh
（5）配套附件：手推喷架、手持喷枪、洗地盘
（6）冲洗动力类型：电动
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	序号
	车辆装备名称
	技术参数
	示例图片

	10
	三轮清洗车（电动车）
	（1）水箱容积≥500L
（2）电机功率≥2000W
（3）冲洗动力类型：电动
	[image: bfa85fbcd7735e08645518cb83aeb42]
	[image: ]

	11
	四轮平板车
	（1）采用四轮电动底盘，额定载重≥1000kg
（2）具备液压自卸功能
	[image: 625619df9fe9147648b21681c1811f2.jpg]
	[image: ]

	12
	皮卡车
	（1）核定载质量≥500kg
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	序号
	车辆装备名称
	技术参数
	示例图片

	13
	综合保洁车
（单桶型）
	（1）可装载1只（240L标准垃圾桶）
（2）核定载重≥150kg
（3）水箱容积≥60L
（4）加装水泵、水枪，具备冲洗功能
	[image: 31a2c114c6fb6d4eba07363ce92042de_]
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_202111101027575.jpg微信图片_202111101027575]

	14
	综合保洁车
（双桶型）
	（1）可装载2只（240L标准垃圾桶）
（2）核定载重≥250kg
（3）水箱容积≥60L
（4）加装水泵、水枪，具备冲洗功能
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	[image: ]

	15
	撒布机
	（1）容量≥0.25 m³
（2）撒布宽度≥5m
	[image: ]
	[image: ]

	序号
	车辆装备名称
	技术参数
	示例图片

	16
	鼓风机
	（1）电压：36V
（2）风速：≥60m/s
（3）背负手提式或肩挎手提式
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	17
	手推喷架
手持喷枪
洗地盘
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	18
	[bookmark: _GoBack]塑料垃圾桶
	(1)240L脚踩式垃圾桶 外形尺寸（mm）:1050(±50)*590（±20)*720(±20)
(2)120L脚踩式垃圾桶 外形尺寸（mm）:950(±50)*480(±10)*510(±20)
(3)桶身采用高密度聚乙烯一次注模成型
	[image: b17360d9c47e7498edece6b4111bf01e]
	[image: 11c50cb31e2cd02d9a63350cb8c9d75b]



注：1、表格中车辆（装备）图片仅作参考，采购单位不指定厂商、品牌及车型，投标单位可采购符合技术参数的车辆投入本项目使用。2、投入本项目使用的新能源汽车须是国家工信部公告型号，并可以取得新能源汽车专用号牌。3、鉴于本项目作业区域涵盖不同类型道路（主次干道、背街小巷、老旧小区等），车辆装备的通过性、适配性、作业效率需结合现场实际情况综合考量。投标人应在投标前自行踏勘现场，根据辖区道路宽度、转弯半径、作业频次、垃圾收运方式等因素，选择配置相应的车辆及设备，确保满足项目服务质量要求。
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