苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修项目
清单编制总说明
一、工程概况

1.项目名称：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修项目

2.建设地点：苏州博物馆本馆

3.计划工期：4个月

4.质量标准：合格，质保期三年
5.建设规模及内容：根据苏州市财政局苏财预字【2026】3号，本工程计划投资金额为142.5万元。苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修项目位于苏州博物馆内部，主要是对苏州博物馆的渗漏情况进行查漏修补，满足建设使用功能，施工内容包括所有玻璃顶分区试水、检查、修补，石材坡屋面维修，石材平屋面、混凝土平屋面试水查漏修补，外立面检查维修，水沟检查维修，紫藤园及类似庭院地面打胶，负一层会议室维修、贵宾室走廊两侧庭院维修，立面各异形玻璃窗检查维修，室外地面风口格栅盖板更换、当代艺术馆楼梯顶面维修和地下文物库房维修等。

6.工程专业：修缮土建、修缮安装。
二、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GBT50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GBT50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GBT50857-2024）及苏州建函建〔2026〕72号文； 

2.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026版）、《江苏省建设工程费用参考》（2026版）及苏建价〔2026〕76号文、《江苏省房屋修缮工程计价表》（土建、安装）（2009版）；

3.省、市现行有关的法规及文件规定；

4.建设单位提供的招标图纸等相关资料；

5.与招标工程相关的技术标准规范；
    7.工程特点及交付标准、现场情况等；
    8.合理施工工期及常规施工工艺、顺序；
    9.工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数；
    10.其他相关资料。

三、其他说明事项
1.本工程拆除工程量依据提供的图纸计算，实际拆除范围的变更需履行确认手续，结算时需提供影像、工程量确认书面凭证等相关资料。本工程清单工程量为暂定，最终完成数量由建设单位现场确认。
    2.本工程预算价已考虑施工用水用电费用。

3.关于措施项目：本工程预算价安全生产措施费按修缮工程3.8%计取，其他包括但不限于文明施工费、环境保护费、临时设施费、冬雨季施工增加费、建筑工人实名制费用等参考计价标准并结合项目实际计取相关费用。需要说明的是：本工程措施项目由投标人结合招标文件、图纸、现场踏勘等自行考虑，并可增项。
    4.本工程无暂列金额、工程暂估价、计日工、总承包服务费。

5.本工程砼按商品砼计入，砂浆按预拌砂浆考虑。

6.工程量清单计价格式中的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

7.投标单位须勘查现场，对附近原有的建筑物及构筑物进行清理和施工前、施工中、施工后的全面保护，此部分费用综合考虑在相关清单的投标报价内。

8.投标单位自行踏勘现场，如有需要自行向建设单位索取相关资料数据，结算中不得以此理由推脱相关责任及增加费用。

