
无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目
清单编制说明

一、工程概况

无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目（以下简称“本工程”）,位于市北高中内；体育馆卫生间修缮、图书馆屋面防水修缮、教学楼五层增设卫生间。发包方要求工期详见招标文件。

二、工程招标范围

招标施工图纸及工程量清单范围内包括土建、修缮、安装等。

三、工程量清单编制依据

1、 建设单位提供的无锡市城市设计院有限责任公司设计的招标图纸。

2、 中华人民共和国住房和城乡建设部于2024年11月26日颁发的《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)。
3、 〔2025〕第 12 号《省住房城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及9本工程量计算标准有关事宜的公告》。

4、 苏建价〔2026〕76号《省住房城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知》。

5、 无锡市建设局有关文件。

6、 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

7、 施工现场情况、地勘、水文资料、工程特点及常规施工方案。        

8、 其他相关资料。

四、专业工程暂估价、暂列金额

1、 本项目暂列金额： 无 。
2、 本项目专业工程暂估价： 无 。

3、 材料暂估价： 无 。

五、关于工程量清单编制的其他说明

1、 投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。清单项目特征只对工程项目的主要内容和工序做简要描述，不能详尽招标施工图中的每项说明与内容，如投标人未提供书面答疑，视为完成招标施工图中所有工作所需的费用均已包含在投标报价中。

2、 本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

3、 《建设工程工程量清单计价标准》（2024）中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。

4、 清单项目是施工工序的综合，招标人按规范编制的综合工序可能和设计图纸提供的“工程数量表”的计量单位及工序划分不一样，投标人应根据2024版《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程内容计算各项费用，计算施工工序数量应以设计图示（断面）尺寸为依据，设计图上所示的单位工程数量的含量只是参考。业主不承担由于设计图上提供的分项或分部工程量表缺陷而造成的各项索赔。

5、 投标人的投标报价中，要充分考虑临时设施的费用，报价中必须考虑应满足实现“标准化施工现场和规范化施工作业”的现场管理、标准化施工现场的要求。本工程临时设施费在招标控制价中已充分考虑，投标人应当合理估算后进行计取费率报价，若中标后因该项费用不足则视为含在投标报价中不再进行调整。

6、 投标人应充分预计与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续所支付相应费用。费用包含工程自实施起直至工程竣工验收通过、移交手续完备，用于全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施而可能发生的损失。

7、 投标人应当在进场后立即对本工程原地面地形复测确认，之后投标人有责任和义务保管好工地现场，如再发生由他人倾倒的建筑、生活垃圾等渣土等此类情况，清运处置费用由投标人自行承担。

8、 工程施工时应符合环保要求，充分考虑淤泥、淤泥质土、建筑垃圾、耕植土、杂填土的弃运等处理。报价时自行在投标价中考虑弃运过程中相关部门的管理规范要求而发生的环境保护费用、堆放场地的场地费（消纳费）以及掩埋等处置费用。对于施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，投标人应优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用，投标人应考虑在报价中。

9、 投标人可根据施工组织设计采取的方案自行相应增加措施项目。设计图纸提供的施工方案仅为参考方案，投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的措施项目均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的措施项目改变，也不再另计。中标人自行在措施项目清单计价中相应增加的措施项目均按项（总价）计量，其费用包干使用，结算时不再另行调整；费率措施项目中除安全生产费外，以费率形式计取的项目，费用不因工程造价调整而随费率调整；单价措施项目中按综合单价计价的，若调整时按变更原则执行，单价措施项目中按项计量的由中标人综合考虑并将其费用报入该项费用中，其费用包干使用，结算时不再另行调整。
10、 投标人须充分考虑施工范围内可能发生的既有公用管线防护费用，除设计明确的采取结构保护可按相应清单细目计量外，其他事故措施性费用由投标人自行在措施项目清单中报价，今后不再另行结算。未将管线防护费纳入报价的，视为已包括在清单其他项目和总价中。若施工期间发生公用管线保护不力导致损坏、影响管线正常运行的情况，无论是否中标人自身行为所致，管线恢复及停运损失费用概由中标人承担（中标人当场查获责任人且责任人确认无误的，可由责任人承担），并视情节轻重及有关规定进行罚款。
11、 本项目不可竞争费设置如下（单位：%）：
	序号
	项目名称
	安全生产
	税金

	1
	土建修缮
	3.8
	9

	2
	土建
	3.8
	9

	3
	装饰
	3.8
	9

	4
	安装
	2.9
	9


六、各专业具体说明

1、 本工程拆除工程量按图纸暂估，竣工结算时按实际拆除工程量结算。

2、 施工时发生的土方、建筑垃圾运输由投标单位自行考虑，施工运输路线按规定向相关部门报备，所产生费用由投标单位自理。

3、 本工程中砂浆均使用预拌砂浆；混凝土均使用商品混凝土，砼输送方式自行考虑。

4、 本工程按招标人要求及计价规定计取安全生产费、临时设施费、文明施工费、环境保护费、建筑工人实名制费，竣工结算时按相关政策性文件规定结算。
5、 所有材料的检验试验费（含送第三方检测单位的运输费及施工单位的制作送样费等全部费用）包含在综合单价里面，由施工单位投标时综合考虑，结算不再调整。
6、 本工程采用的施工方案简单说明如下：施工脚手考虑盘扣式钢管脚手架。
7、 投标人需充分考虑施工范围内可能发生的既有管线、设备的防护工作, 并将预计可能发生的费用列入投标报价。未将管线防护费纳入报价的，视为已包括在总价中。若施工期间发生公用管线保护不力导致损坏、影响管线正常运行的情况，无论是否中标人自身行为所致，管线恢复及停运损失费用概由中标人承担（中标人当场查获责任人且责任人确认无误的，可由责任人承担），并视情节轻重及有关规定进行罚款。
8、 本工程在全部完成后需清扫保洁交付建设单位。
9、 投标人投标报价时需充分考虑工程当地现行的相关验收标准以及接收单位的接收要求，确保工程验收通过并投入使用。

七、主要材料、设备品牌选择表：

	材料品牌表

	序号
	材料名称
	推荐品牌

	装饰工程

	1
	内墙乳胶漆
	万年青
	立邦
	多乐士

	2
	木门
	世友
	好美家
	王牌

	3
	墙、地砖
	宝龙格
	摩洛尼
	顺居

	4
	阻燃板
	莫干山
	千年舟
	泰山程顺

	5
	铝扣板
	青文
	宇诚
	聆听

	6
	SBS沥青防水卷材
	东方雨虹
	赛乐
	天目虹雨

	7
	镀锌钢材
	亿鑫
	裕丰
	通达

	8
	40mm金属雕花板
	斯耐特
	亨特利
	泽嘉

	安装工程

	1
	配电箱内主要元器件
	正泰
	德力西
	施耐德

	2
	UPVC塑料管
	中财
	联塑
	公元

	3
	PPR塑料管
	中财
	联塑
	公元

	4
	电缆电线
	江南
	明珠
	远东

	5
	灯具
	欧普
	雷士
	三雄极光

	6
	开关插座
	罗格朗
	西蒙
	施耐德

	7
	洁具
	TOTO
	九牧
	箭牌

	8
	304不锈钢蹲便器
	亮顺
	壮钢
	熙钢


本项目中属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人提供3个或3个以上以上符合本项目要求的不同厂家品牌的同档次产品供投标人在合同履行过程中进行选择，投标人拟增加厂家或品牌的，应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，且拟增加厂家或品牌满足或相当于招标文件中明确的技术标准和质量要求的，经由招标人同意列入工程实施期间的品牌选择范围，未经招标人同意的品牌则不在工程实施期间的品牌选择范围以内。工程实施过程中若列明品牌有哄抬物价之类的恶意行为发生，发包人有权弃用，并在不增加费用的基础上而另行选择推荐品牌以外的同档次材料、设备。合同实施时无论招标人使用推荐品牌中的任一品牌，中标人不得对中标的综合单价再做调整。
