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2026年度沪通铁路一期太仓段沿线技防服务项目JSZC-320585-SZHZ-G2026-0011招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026-09-11 9:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320585-SZHZ-G2026-0011 
项目名称：2026年度沪通铁路一期太仓段沿线技防服务项目 
预算金额：312.16万元 
最高限价：312.16万元
采购需求：2026年度沪通铁路一期太仓段沿线技防服务项目，详见招标文件第四章。
合同履行期限：合同签订后2个月内完成项目交付，试运行通过后组织项目验收，验收通过后开始计算服务期，本项目服务期为三年。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，详见招标文件。
（三）本项目的特定资格要求： 
1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台 
方式：苏采云政府采购一体化平台 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-09-11 9:30（北京时间）
地点：苏采云政府采购一体化平台 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。 
2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。 
3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下： 1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。 2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。 3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。 4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。 
4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。 
6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。 
7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802 
8、政府采购监督电话：0512-53512539 
9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。 
10、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、代理服务费：根据省厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，本次招标项目代理服务费由采购人支付。按照预算金额，100万元以下按1.5%计算，100至500万（不含）按照1.1%计算，500至1000万（不含）按照0.8%计算，招标代理服务收费按差额定率累进法计算，如计算不足3000元按3000元计，采购人在代理机构交付招标归档资料后30个工作日内一次性付清，本项目代理服务费38337元。服务费缴纳户名：苏州恒中造价师事务所有限责任公司，开户行：农行太仓城区支行 账户：10536401040009410 财务室电话：0512-81606891-8001。投标单位无需考虑此项费用。
12、中标供应商应在收到中标通知书后将投标文件纸质版（3份）送至招标代理公司存档。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
单位名称：太仓市公安局
单位地址：江苏省苏州市太仓市娄东街道上海东路58号
联系人：张松 
联系电话：13913768707
2、采购代理机构信息
单位名称：苏州恒中造价师事务所有限责任公司
单位地址：太仓市郑和中路公正路11号联合大厦20楼
联系人：杨昊
联系电话：13906228464
3、项目联系方式
项目联系人：杨昊
电话：13906228464
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1. 说明
1.1本招标文件仅适用于苏州恒中造价师事务所有限责任公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州恒中造价师事务所有限责任公司。
2. 词语释义
2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州恒中造价师事务所有限责任公司。
2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）
2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 投标人
3. 合格投标人的基本条件
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；
3.2满足本文件实质性条款的规定。
4．合格投标人的特定条件
4.1 按招标公告规定。
5. 投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
5.2招标文件中如明确要求允许法人的分支机构参加投标的，招标文件中所述法定代表人均指该投标人的负责人。
6. 联合投标
6.1本次招标不接受联合体投标。
7. 投标费用 
7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
7.2 本次招标项目按招标公告标准收取代理服务费，不收取标书费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。
三、招标文件说明
8. 招标文件
8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
9. 招标文件的澄清
9.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十五天前以书面形式（如信件、传真、邮件等）将澄清要求送达招标代理机构。
9.2 招标代理机构对其认为不必要进行答复的澄清要求，可以不予答复；若招标代理机构决定给予答复，将以书面或邮件形式通知所有招标文件收受人（或召开答疑会），答复中可包括所问问题，但不包括问题的来源。
10.招标文件的修改
10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。
10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以变更公告的形式在网上发布公告。
10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
11.质疑
11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。
11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
11.3上述应知其权益受到损害之日是指：
11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；
11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
11.4.2 质疑项目的名称、编号；
11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
11.4.4 事实依据；
11.4.5 必要的法律依据；
11.4.6 提出质疑的日期。
[bookmark: baidusnap5]11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。
11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：
11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；
11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；
11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；
11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；
11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
11.8 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11.9 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。
四、 投标文件说明
12、提示与要求
12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13. 投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
14. 知识产权
14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
15. 投标文件的组成和顺序
15.1报价部分（详见投标文件格式）：
15.1.1封面（仅供参考）
15.1.2《开标一览表》(统一格式)
15.1.3投标分项报价明细表
15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）
15.2.1资质证明文件部分
15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；
15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；
15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；
15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；
15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）
15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）
15.2.1.7投标单位营业执照复印件；
15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；
15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；
15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）
15.2.1.13中小企业声明函（如有）；
15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；
15.2.2技术部分
15.2.2.1技术要求偏离表（详见投标文件格式）；
15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；
15.2.2.3拟派项目人员一览表（详见投标文件格式）；
15.2.2.4类似项目业绩一览表（详见投标文件格式）；
15.2.2.5招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；
注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。
15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。
16. 投标文件编制要求
16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
17. 投标报价（编制）要求的说明
17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。
17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
18. 投标保证金
18.1本项目无须缴纳投标保证金。
19. 投标文件的有效期
19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。
五、 投标文件的递交
20. 投标文件的上传、提交
20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。
21. 投标截止时间
21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。
21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。
23.2开标后投标人不得撤回投标。
六、开标和评标
23. 开标
23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。
23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。
23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。
23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。
23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
24. 评标委员会	
24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。
24.2评标委员会独立履行下列职责：
24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；
24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；
25. 评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
26.对投标文件初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
26.1.2 关于信用记录查询：
根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
26.1.2.1查询时间：评标开始前
26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。
26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.投标的澄清
27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.无效投标和废标
28.1无效投标的具体情形有：  
28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；
28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；
28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
28.2.4因重大变故，采购任务取消的。
28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
29. 投标文件的评价和比较
29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：    
29.2.1服务的质量保证（保障）内容；
29.2.2服务配备的人员；
29.2.3投标者的资信情况和履约能力；
29.2.4投标者提供的其他优惠条件；
29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；
29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
30.中标供应商的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。
30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容
31.合同授予标准
31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、采购或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32. 中标通知书
32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。
32.3中标通知书将成为合同的组成部分。
32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1 本项目无须提交履约保证金。
34.合同的签订
34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
34.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
34.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
八、政府采购相关政策
35.节能产品和环境标志产品
35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的至少二级能效指标节能产品，或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。
36. 中小企业相关政策：
36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本
办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（1）在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
（2）在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。
（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（6）残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（7）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。
37.绿色数据中心政策
37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
38.商品包装、快递包装政策
38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
39.采购本国产品的支持政策
39.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
39.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
39.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
39.4 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.7 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
九、其他事项
40. 监督和公证
40.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
40.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。
41.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
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封面（参考）


【正本】

投标文件



采购单位
项目名称：
项目编号：


投标人：
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）


日期：

附表1、投标函
投标函
苏州恒中造价师事务所有限责任公司 ：
我方收到贵公司       号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加     项目投标。并向贵公司承诺：
1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项工作所需全部的费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。
4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方认为采购人有权决定中标者，还认为采购人及贵方有权接受或拒绝所有的投标者。
6、我方同意在合同履行过程中，因我方责任造成采购人或第三方损失的，采购人有权要求我方全额赔偿。
7、我方愿意遵守招标公告及招标文件要求提供履约保证金。
8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。
9、我方承诺我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
10、我方同意中标后若无法按约定履行合同义务，采购人有权取消我方的中标资格。
11、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付代理服务费，如未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构有权提出诉讼。
12、我方与本次投标有关的联系方式：

联系人：          联系电话：
投标单位：（公章）
单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：         年     月     日

附表2、开标一览表
开标一览表
项目编号：JSZC-320585-SZHZ-G2026-0011
	项目名称
	

	投标总价
	         元

	项目负责人
	







[bookmark: _Hlk38573144]投标单位（公章）：
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：年月日



















附表3、投标分项报价明细表

（一）投标报价明细表

	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价
	大写：       元；       小写：         元



 注：本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致



投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
投标日期： 年 月 日

 



 














（二）投标报价合理性说明（如有）

注：根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号） ，若投标人的投标（响应）报价满足以下任一条件：
1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
；
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
   4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    启动异常低价响应审查后，评审小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，供应商需在平台限定时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。





投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
投标日期：    年   月   日







附表4、授权委托书
授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）的      （姓名）     （身份证号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加组织实施的采购编号为        号的政府采购活动。代理人本次采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
本授权委托书自采购开始至合同履行完毕止。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知， 
代理人无转委托权。特此委托！


附件：法定代表人和委托代理人身份证



投标单位：（盖章） 
法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字） 
委托代理人联系方式：
日期： 年 月 日

附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州恒中造价师事务所有限责任公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的采购编号为      号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



[bookmark: _Hlk38573710]投标单位：（公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

附表6、投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	上年度销售收入
	万元

	上年度实现利润
	  万元
	
	

	营业面积
（含厂房面积）
	平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简介及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


注：本表应附投标人法人或者其他组织的营业执照等证明文件
投标单位：（公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

附表7：无重大违法记录的书面声明


参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的
书面声明


致：苏州恒中造价师事务所有限责任公司：
我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。


投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期:    年 月 日


附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表
采购项目编号：
	序号
	商务条款名称
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	1
	合同履行期限
	
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	其他商务要求
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期:

附件9：技术要求偏离表
9.1、重要要求参数响应偏离表

重要要求参数响应偏离表（标记★响应）
采购项目编号： 
	序号 
	标的名称
	招标文件
技术要求
	投标文件
响应要求
	偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离)
	备注

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	



注：
1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。
3.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。



投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期：   年   月   日
 









9.2其他非标记★技术（服务）要求偏离表

其他非标记★技术（服务）要求偏离表
采购项目编号： 
	序号 
	标的名称
	招标文件
技术要求
	投标文件
响应要求
	偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离)
	备注

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	

	 
	　
	　
	　
	 
	


注：
1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。






投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期：   年   月   日



附件10：残疾人福利性单位声明函（如有）
 
残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                       单位名称（盖章）：
                        日 期：
















附件11：监狱企业证明文件（如有）


                    监狱企业证明文件

   属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

附件12：拟投入项目人员情况表
拟投入项目人员情况表
[bookmark: _Hlk38575099]采购项目编号：
	[bookmark: _Hlk38575271]序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	联系方式
	从事本工作时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	····
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；
2、如采购文件有要求，投标人拟投入人员数量、资格须满足招标文件要求；
3、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供拟投入人员的相关证明材料。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年     月     日





附件13：类似业绩一览表
类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额
（元）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；
2、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供相关证明材料。

投标单位（单位盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
日期： 年  月  日










[bookmark: _Toc6559]第四章  项目需求
[bookmark: _Toc13889377][bookmark: _Toc13642117]一、项目信息
1、采购单位：太仓市公安局
2、项目名称：2026年度沪通铁路一期太仓段沿线技防服务项目
3、项目编号：JSZC-320585-SZHZ-G2026-0011
4、预算金额：312.16万元
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281]5、最高限价：312.16万元
二、项目背景
沪通铁路是国家、长三角及江苏省铁路网中沿海通道的关键节点。项目起于宁启铁路平东站，止于京沪铁路安亭站，全长137.3公里。设计标准为国铁一级、电气化双线铁路，设计时速200公里/小时，兼顾货物运输和中长途旅客交流。沪通铁路一期在我市王秀和归庄之间从太仓进入太仓境内（DK85+700）,至石头塘东侧后,平行石头塘贯穿太仓市域,至太仓站后一期向西南方向经太仓南站引入既有京沪线安亭站。我市境内正线长30.04km,设计速度200km/h。我市境内设有太仓站、太仓南站二个站点，护路办在浮桥镇老闸管理区、太仓南站设置办公点。
沪通铁路一期在我市境内全长30.04公里，其中约有5公里低路基路段，其他全程高架，涉及我市的有三个路段（DK85+700-DK110+950；DK118+560-DK119+445；DK120+500-DK124+920）
按照苏州市护路护线工作要求，为保障我市辖区内铁路沿线设备设施的安全，防止无关人员进入铁路沿线封闭区域，造成人员人身安全及国家财产的损失，我市必须建设铁路沿线智能管控系统，实现对我市铁路沿线桥梁、涵洞、交通立交、铁路四电、沿线疏散通道、检修通道重要设施等重点部位进行无缝隙监控及巡防工作，系统采用智能分析技术对危害到铁路沿线运行的行为实时报警，并与公安局指挥中心联网确保铁路沿线重点部位、重要区段技防监控覆盖率达100%，及时准确掌握铁路沿线治安动向，提高分析研判能力，提升铁路护路精细化、智能化水平。
总体要求
系统的设计及建设原则须遵循：可靠性、实用性、安全性、先进性、开放性、扩展性、集成性、成熟性、服务性以及便利性
项目的建设以政法为中心，视频监控及信息系统需全部无缝接入综治网格化系统，并与电子地图联动显示
系统的建设须建立在闭环可延伸扩展的基础上，所有视频图像及事件的存储须为大数据应用提供有效资源利用
系统具备高准确性的预警探测能力及完善的警情复核能力
系统具有较强的环境适应性，能满足多种安防环境需求
系统具备全面的报警防护能力，保证报警事件及时感知与迅速处理
系统具备灵活的联动能力，以提高系统的安防能力和自动化程度
所有视频图像及信息系统均使用云端存储，视频储存服务采用租赁方式，系统的前端及中心控制设备均为后续系统接入开发扩容留空间。
三、采购服务清单
	一、高清卡口及视频结构化服务

	序号
	服务内容
	单位
	数量

	（一）
	结构化监控系统
	　
	　

	1
	结构化监控摄像机
	台
	42

	3
	设备箱（含空开、接线排、电源防雷）
	套
	42

	4
	立杆（含基础）
	套
	42

	（二）
	超级卡口系统
	　
	　

	1
	900万超级卡口摄像机
	台
	28

	2
	三合一补光灯
	台
	28

	3
	400万微卡摄像机
	台
	12

	6
	设备箱（含空开、接线排、电源防雷）
	台
	20

	7
	立杆1（含基础）长14m左右
	套
	8

	8
	立杆2（含基础）长9m左右
	套
	4

	9
	立杆3（含基础）长4m左右
	套
	8

	（三）
	高空瞭望系统
	　
	　

	1
	高空鹰眼系统【星光级全景1600万180°鹰眼
	套
	1

	2
	60倍以上高空远程监控
	套
	5

	3
	高空铁塔资源服务
	套
	6

	（四）
	航道卡口系统
	　
	　

	1
	航道抓拍摄像机
	套
	9

	2
	爆闪灯
	套
	18

	4
	激光雷达
	套
	9

	5
	立杆（含基础）
	套
	9

	6
	设备箱（含空开、接线排、电源防雷）
	台
	9

	（四）
	视频储存服务
	　
	　

	1
	视频储存服务
	项
	1

	二、智能管控服务

	序号
	服务内容
	单位
	数量

	（一）
	电子围栏系统
	　
	　

	1
	区域入侵张力围栏服务(双防区）
	台
	43

	
	区域入侵张力围栏服务(单防区）
	台
	10

	（二）
	报警联动监控系统
	　
	　

	1
	区域AI监控预警枪式像机服务
	台
	38

	2
	区域AI监控预警球型像机服务
	台
	32

	3
	立杆、其它配套辅材等服务
	项
	70

	（三）
	报警联动广播系统
	　
	　

	1
	区域广播预警主控设施服务
	项
	1

	2
	区域广播预警终端广播服务
	台
	50

	3
	区域广播预警分控设施服务
	套
	1

	六、
	视频云平台系统
	　
	　

	1
	视频储存服务
	套
	1

	三、AI监控视频图像服务

	序号
	服务内容
	单位
	数量

	1
	AI监控视频图像服务
	套
	175

	2
	立杆、其它配套辅材等服务
	套
	30

	3
	视频储存服务
	项
	1



四、技术要求
（一）高清卡口及视频结构化服务
一、结构化监控系统
[bookmark: _Toc25315715]1. 结构化监控摄像机
★分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
像元尺寸不小于2.9um×2.9um。内置GPU芯片。
内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。
★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
宽动态能力不小于120dB。
信噪比不小于60dB。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。
支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。
★支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。
在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。
在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。
支持行人、非机动车属性提取。
支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。
★支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。
人脸检出率不小于99%。
支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。
可识别不低于170种车辆品牌。
车辆品牌识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于97%。
可识别不低于3600种车辆子品牌。
车辆子品牌识别白天准确率不小于97%，晚上准确率不小于93%。
可识别11种车辆颜色。
车辆车身颜色识别准确率不小于95%。
★可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。
车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%。
支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。
不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。
支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。
设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。
设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。
射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。
传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。
辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。
★设备需具备北斗定位功能，水平定位精度需小于6米，热启动定位时间小于8秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。
支持自动校时功能，可通过自带的定位模块获取并解析卫星信号中的时间信息，定时、自动完成时间校准任务。
在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。
支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。
支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。
固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。
支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。
支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。
在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。
支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
2.设备箱
（1）设备箱安装在杆件立杆上，安装高度应充分考虑箱体自身安全。
（2）具有防盗、防尘、防雨、防腐等功能。
（3）机箱材料选用不锈钢304，确保箱体的强度。
（4）箱体表面喷塑等抗老化处理，具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号。
（5）箱内部空间有利于散热和安装、使用、维修，机箱防止顶面积水。
（6）箱体尺寸根据实际需求定制。（中箱体）
（7）箱体采用前开门，下部线缆及光缆接入，防火泥封堵，内部包含机械锁、电源模块、空气开关、防雷器、散热风扇、门磁开关、光纤熔纤盒等。
（8）安装点位各设备供电需在设备箱内设置独立的电源输出模块并可控，且电源输出需满足设备供电需求。
（9）防护等级：≥IP66；工作温度范围-40℃~75℃。
3.立杆
（1）本次项目摄像机立杆采用独立立杆，含杆件安装基础，立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调。
（2）立杆高度4.5米，立杆横臂根据实际需要确定。立杆施工时，要求同步完成接地的安装。
（3）杆件材质：国际标准低硅低碳高强度Q235。
（4）杆件耦合部位应采用电焊焊接，整个杆体无漏焊，焊缝平整，无焊接缺陷。
（5）热镀锌、喷塑、杆件外观喷涂蓝白漆。
（6）法兰螺栓及螺母应采用防锈处理。
（7）为达到监控效果，所有安装要求在12级风力的情况下，摄像机在最大放大倍数的情况下所监视的画面无明显晃动。

二、超级卡口系统
1.超级卡口抓拍单元（900万像素）
★(1)内置1个 CPU、GPU、NPU—体化国产芯片。
★(2)最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux。
★(3)传感器分辨率≥4096×2160。
(4)传感器靶面≥1"。
(5)内置补光灯，柔光补光距离≥30m。
(6)支持H.265/H.264/MJPEG编码格式。
(7)支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性。
(8)具有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、4个通用半双工RS485接口，2个快接RS485接口、1路RS232、1路告警输入/4路光耦开关量输出/1路继电器告警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个USB接口、1个TF卡接口、1个复位按键。
(9)供电方式：AC100~240V。
(10)防护等级：IP65、IK08。
(11)工作温度：-40~60℃(关补光） -40~40℃(开补光）。
(12)设备支持补光灯简易接口设计，可通过2个RJ45接口控制外置补光灯，支持调节补光灯亮度。
★(13)支持AI车牌增强功能，开启后可防止车牌过曝，支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、黄绿双拼牌；支持AI车窗增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹；支持开启AI降噪功能，开启后可对抓拍车辆图片进行降噪处理。
★(14)支持视场角≥80°视野范围内车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型等。
(15)设备内置镜头模组支架装置，可以移除鬼影。
(16)采用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP,智能算法或APP可以独立升级，支持批量升级，升级过程中画面不丢失，支持生态算法（业界标准rpm包格式+签名组成的tar包）的安装、启用、停用、卸载管理，并支持算法包安装时的完整性校验。
(17)支持在监控画面中指定区域设置为行人禁行区，当行人进入行人禁行区，样机支持对行人进行抓拍，给出告警提示。
(18)支持非机动车闯红灯、逆行、占用机动车道、越线停车、闯禁令、超载、装载伞具、不戴头盔等违法抓拍，识别准确率≥99%。
(19)支持车辆人行道通行未减速抓拍功能，抓拍图片符合GA/T1244-2015标准的相关要求。
(20)设备护罩支持侧面翻盖开合，且釆用双卡扣快装设计，便于维护。
(21)设备遮阳罩具备前后伸缩功能，前后伸缩范围不小于10cm。
2.多合一智能补光灯
★(1)补光距离16-25m
(2)光源类型：24颗LED、氙气白光
(3)气体爆闪色温5500K-6500K
(4)LED色温3500K-4500K（暖光）
(5)回电时间小于60ms
(6)触发方式：氙气爆闪开关量触发、LED频闪电平量触发、LED爆闪电平量触发
(7)LED发光方式：频闪、爆闪模式
(8)RS485串口功能：支持 RS485 参数调节和软件升级功能
(9)具备闪光计次功能
(10)防护等级IP65
(11)满足1202-2022补光灯一级标准
3.微卡口抓拍单元（400万像素）
★(1)分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
★(2)具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
(3)像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
(4)内置GPU芯片。
★(5)内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。
(6)最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
(7)宽动态能力不小于120dB。
(8)信噪比不小于60dB。
(9)在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。
(10)支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。
(11)支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。
★(12)在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。
(13)在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。
(14)在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。
(15)支持行人、非机动车属性提取。
(16)支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。
(17)支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。
★(18)人脸检出率不小于99%。
(19)支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
(20)支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。
(21)可识别不低于170种车辆品牌。
(22)车辆品牌识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于97%。
(23)可识别不低于3600种车辆子品牌。
(24)车辆子品牌识别白天准确率不小于97%，晚上准确率不小于93%。
(25)可识别11种车辆颜色。
(26)车辆车身颜色识别准确率不小于95%。
★(27)可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。
(28)车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%。
(29)支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。
(30)不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。
(31)同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
(32)设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。
(33)支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。
(34)设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。
(35)设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。
(36)射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。
(37)传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。
(38)辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。
(39)设备需具备北斗定位功能，水平定位精度需小于6米，热启动定位时间小于8秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。
(40)支持自动校时功能，可通过自带的定位模块获取并解析卫星信号中的时间信息，定时、自动完成时间校准任务。
(41)在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。
(42)支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
★(43)支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。
(44)支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。
(45)固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。
(46)支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。
(47)支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。
(48)在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。
(49)支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。
(50)设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
4.设备箱
（1）设备箱安装在杆件立杆上，安装高度应充分考虑箱体自身安全。
（2）具有防盗、防尘、防雨、防腐等功能。
（3）机箱材料选用不锈钢304，确保箱体的强度。
（4）箱体表面喷塑等抗老化处理，具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号。
（5）箱内部空间有利于散热和安装、使用、维修，机箱防止顶面积水。
（6）箱体尺寸根据实际需求定制。（大箱体）
（7）箱体采用前开门，背部线缆及光缆接入，防火泥封堵，内部包含机械锁、电源模块、空气开关、防雷器、散热风扇、门磁开关、光纤熔纤盒等。
（8）安装点位各设备供电需在设备箱内设置独立的电源输出模块并可控，且电源输出需满足设备供电需求。
（9）防护等级：≥IP66；工作温度范围-40℃~75℃。

三、高空瞭望系统
1.高空鹰眼系统【星光级全景1600万180°鹰眼】
★(1)具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持全景通道添加最多1000个标签，细节通道添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等。
(2)具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览。
(3)支持标签跟踪和同步功能，可对全景通道、细节通道监控画面中移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设置。在跟踪过程中，移动标签应始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签。
★(4)内置不少于3个GPU芯片。
(5)设备镜头需具备良好的防刮性能，应采用蓝宝石单晶透光片，在使用淬硬的钢针以不小于10牛的作用力，不小于20毫米每秒的速度划痕，钢针移动距离不小于15厘米的情况下，设备透光片无明显划痕且不被刺透。
★(6)全景镜头光圈均不小于F1.0。
(7)设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。
★(8)全景通道采用4个靶面尺寸为 1/1.8＂的镜头，分辨率为均为2560×1440，细节通道采用1个靶面尺寸为1/1.8＂镜头，分辨率为2560×1440。可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为:主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400
(9)主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率
(10)支持镜头前盖玻璃加热功能
★(11)彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux
★(12)水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于85°。
(13)产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。支持热度图叠加显示。
(14)电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±50%范围内变化时，摄像机可以正常工作
(15)红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机800m外人体轮廓
(16)当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。
(17)支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。
(18)支持撞击报警功能，当设备外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。
(19)支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。
(20)支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。
2.高空远程监控系统
★(1)视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒
★(2)摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
(3)内置GPU芯片
(4)摄像机具备双镜头拼接功能，镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断，支持不小于60倍光学变倍，镜头最大焦距不小于400mm。
★(5)支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx
★(6)激光补光距离不小于1000米
(7)支持分类曝光识别功能，可同时对不同移动速度、明亮程度、反光程度的行人目标、非机动车目标、机动车目标进行分类曝光，可检测、跟踪并抓拍处于运动过程中的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车等目标，抓拍的人脸目标、机动车号牌目标应清晰完整，且无过曝、过暗等情况
(8)设备抓拍图片格式包括JPEG、JPEG2000、BMP、PNG及TIF
(9)设备支持人脸图片比对功能。
★(10)设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍
(11)支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物
(12)设备可同时对行人、非机动车、机动车目标进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示
(13)设备可同时对行人、非机动车、机动车目标进行分类计数
(14)在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99%
(15)设备运动结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之间偏差角度应<0.1°
(16)当设备在运动过程中，由于机械结构或外力因素导致设备发生失步，运动结束的实际位置和理想位置有偏移时，设备能够自动进行位置矫正。
(17)在设备检测到位置发生偏移并已经开启位置矫正时，若有其他用户对设备云台进行控制，设备能够停止当前矫正过程，同时响应用户操作指令
(18)设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰。
(19)设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
(20)支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。

四、航道卡口系统
1.航道抓拍摄像机
(1)包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等
★(2)图像传感器：采用1英寸GMOS
(3)设备应采用深度学习芯片
★(4)支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览
★(5)最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800
(6)视频帧率：在1～25fps可调
(7)支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面
(8)视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG
(9)支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测
(10)支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能
(11)外壳防护等级应不低于IP66
★(12)支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%
(13)支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%
(14)支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别
(15)支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%
(16)支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车
(17)支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰
(18)支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。
(19)支持1～6 张图片合成一张图片
★(20)未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素
(21)具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。
(22)支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。
(23)在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。
(24)支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。
(25)宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能
(26)样机可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。样机可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。样机可对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。
(27)样机可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型
(28)可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数
(29)可通过IE浏览器设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景、自定义1-8场景模式的参数
(30)网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms
(31)支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析
(32)支持检测并跟踪指定区域内不少于230个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等
(33)支持识别并显示不低于50种车辆类型
(34)应支持33块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设置
(35)正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储
(36)抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%
(37)支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车其他车型等）进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
2.爆闪灯
(1)单次闪光能量≥200J；
(2)色温＞4000K；
(3)支持5V电平量触发(可选开关量)，
(4)闪光次数≥2000万次；
★(5)有效补光距离16m～25m；
(6)具有脉冲保护功能；
(7)1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1个照度传感器（光敏开关）
(8)补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度
(9)可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1~20级可调，；
(10)光斑覆盖范围可调节，可覆盖1~3条车道（每条车道3.75米）
(11)回电时间应≤50ms
(12)最大功耗＜300W
(13)在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作
(14)防护等级IP66
(15)可外配光栅可有效减少周边光污染
(16)可通过外部信号(可选配光敏、RS485)控制补光灯日夜亮度；
3.激光雷达
★（1）探测范围：5～200m。
（2）精度：±0.3m。
（3）波长：905nm。
（4）脉冲能量：20 µJ。
（5）探测频率；2000HZ。
（6）采集方法：光子计数。
（7）串口：RS485。
（8）电源电压：12V±2%。
（9）输入电压220VA+30%。
（10）温度：-10℃~60℃。
（11）湿度<90%。
4.立杆
（1）本次项目摄像机立杆采用独立立杆，含杆件安装基础，立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调。
（2）立杆高度3.5米，横臂0.8米。立杆施工时，要求同步完成接地的安装。
（3）杆件材质：国际标准低硅低碳高强度Q235。
（4）杆件耦合部位应采用电焊焊接，整个杆体无漏焊，焊缝平整，无焊接缺陷。
（5）热镀锌、喷塑、杆件外观喷涂蓝白漆。
（6）法兰螺栓及螺母应采用防锈处理。
（7）为达到监控及抓拍效果，所有安装要求在12级风力的情况下，摄像机在最大放大倍数的情况下所监视的画面无明显晃动。
5.设备箱
（1）设备箱安装在杆件立杆上，安装高度应充分考虑箱体自身安全。
（2）具有防盗、防尘、防雨、防腐等功能。
（3）机箱材料选用不锈钢304，确保箱体的强度。
（4）箱体表面喷塑等抗老化处理，具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号。
（5）箱内部空间有利于散热和安装、使用、维修，机箱防止顶面积水。
（6）箱体尺寸根据实际需求定制。
（7）箱体采用前开门，背部线缆及光缆接入，防火泥封堵，内部包含机械锁、电源模块、空气开关、防雷器、散热风扇、门磁开关、光纤熔纤盒等。
（8）安装点位各设备供电需在设备箱内设置独立的电源输出模块并可控，且电源输出需满足设备供电需求。
（9）防护等级：≥IP66；工作温度范围-40℃~75℃。

四、视频储存服务
1.视频储存服务的功能要求：
（1）支持视频、图片直写入，无需中间服务器转发，节省流媒体服务器、图片服务器等的开销；支持视频、图片的混合存储，提高存储设备的资源利用率。
（2）存储设备直接加入存储集群内，容量即可为视频储存服务所用；扩展中操作便捷简单，无需更改录像计划、不用担心历史数据的丢失和实时业务的中断。
（3）存储分布式存储在多台设备中，读取时，多台设备并发响应，提供高速的下载速度。
（4）集群化带来系统管理的便捷，用户在一个统一界面对全系统进行管理；虚拟化带来容量管理的便捷，用户只需关注整体容量的分配，无需单台设备去配置；
（5）专有的视频储存服务运维系统，对硬件、软件、实时监控、系统告警进行全面监控，视频储存服务状态实时掌握。
（6）高清视频存储31天以上高清图片存储一年以上。

（二）智能管控服务
一、电子围栏系统
1.张力围栏控制器
（1）液晶触控屏，操作便捷，显示直观；
★（2）可显示围栏线制、拉力值、报警阈值、报警状态（拉紧、松弛、断线报警）等信息；
★（3）拉紧、松弛、断线报警可精确定位到某根线；
（4）可定时控制报警阈值和布/撤防；
（5）支持攀爬报警；
（6）支持防拆、故障报警；
（7）防区可设置 24 小时禁止撤防模式；
（8）支持 DC12V 辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源；
（9）外接蓄电池或 UPS，系统断电可正常工作 8 小时以上；
（10）支持 RS485 和网口 TCP/IP 通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、报警阈值调节等功能；
（11）支持 USB 接口，可通过 USB 接口升级程序；
（12）支持用户登陆操作设置密码。
2.报警软件
★（1）首页界面可同时显示多张电子地图，地图画面数量可切换成一、四、六、八、十
六，最多可同时显示十六张电子地图；
★（2）防区报警时，弹框提示报警内容，报警提示框内应显示当前报警防区的地图和报警点的位置，如防区绑定网络摄像机，则报警提示框内应显示当前报警防区的视频画面；
（3）可实时显示每个防区的工作状态如：报警、布/撤防、在线/离线等；
（4）可定时设置前端防区的报警阈值和布/撤防；
（5）周界地图防区，用户可自由绘制，可绘制圆点与直线，报警时可直观呈现出报警防区范围；
★（6）支持 LED 电子地图联动与视频联动；
（7）支持查看网络摄像机图像；（支持大华 IPC、海康 IPC 等主流产品）
（8）每个防区可同时绑定 4 个网络摄像机，当防区报警时主界面可同时弹出对应防区的 4 路图像，同时也可多个防区绑定 1 个网络摄像机；
（9）具备报警视频录像本地化存储，提供报警视频录像远程回放；
（10）可通过报警记录点击查看报警视频录像；
（11）报警记录的视频录像存储时长可设置；
（12）可自定义报警记录、报警视频录像与系统日志的保存期限，自动清除超期记录、与视频录像；
（13）系统可分为二级权限管理，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活；
（14）提供短信服务功能，可实现短信报警，用户可自定义接警手机；
（15）可链接手机 APP 软件，通过手机 APP 进行智能查看和管理。

二、报警联动监控系统
1.围栏联动枪式 AI 摄像机
★（1）像素：不低于 400w
★（2）图像传感器：靶面尺寸大于等于 1/1.8"
（3）分辨率：最大分辨率不低于 2560*1440
（4）最低照度：彩色≤0.0002Lux 黑白≤0.0001Lux
（5）镜头类型：电动变焦镜头
（6）镜头毫米数：近焦≤2.7mm，远焦≥12mm
（7）视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，其中 H.264 支持 Baseline/Main/High Profile
（8）红外补光距离：不小于 100 米
（9）设备内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
（10）内置麦克风和喇叭
（11）支持最佳抓拍和快速抓拍 2 种人脸图片抓拍模式设置选项
★（12）设备需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置
（13）设备需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警
（14）支持声音报警功能，报警声级及报警次数可设置
（15）支持快捷配置功能，并可一键恢复为默认设置
（16）支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±20%范围内变化时可以正常工作
（17）由于 AI 监控像机组网特殊性，所投设备需支持 GB/T28181-2016 协议
2.围栏联动球型 AI 摄像机
★（1）像素：不低于 400W
★（2）图像传感器：靶面尺寸大于等于 1/1.8＂CMOS
（3）分辨率：最大分辨率不低于 2560*1440
（4）焦距： 镜头毫米数：近焦≤5.9mm，远焦≥135mm， ≥22 倍光学
（5）水平视角： ≤60.5-≥3.3 度(广角-望远)
★（6）最低照度：彩色≤0.0005Lux 黑白≤0.0001Lux
（7）视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1
（8）红外距离：不小于 150m
（9）设备内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
（10）支持声光警戒：报警联动暖光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
（11）支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
★（12）内置扬声器： 30m 不低于 60dB
（13）分辨率及帧率：主码流：50Hz：25fps (2560×1440)60Hz： 30fps(2560×1440)
（14）视频压缩：H.265/H.264/MJPEG，H.264 支持 Baseline Profile/Main Profile/High Profile
（15）可见光照射距离≥：30 米，设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光。
（16）警戒功能：支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测报警联动可见
（17）支持不少于 300 个预置位，不少于 35 条巡航路径，7 条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现 RS485 接口优先或RJ45 网络接口优先控制功能
（18）支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
（19）电压在 AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作
（20）由于 AI 监控像机组网特殊性，设备支持 GB/T28181-2016 协议
三、报警联动广播系统
1.网络广播系统主机
内置软件：数字化 IP 网络广播客户端管理软件
（1）工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。
★（2）LED 液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。
（3）工业级专用主板设计，双核两线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。
★（4）内置大容量 128G SSD 固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。
（5）自带 4 路 USB 接口（4 组通用串行总线），6 路通用串口（6组工业异步传输接口），最高 480M 传输速率。方便外扩周边设备接入。
（6）自带 1 路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。
★（7）支持双显卡，可外接最大 FullHD 显示设备。
（8）具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。
（9）支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理编码。
（10）运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。
（11）标准接口：6 x 串口；1 x 并口；1 x VGA；6 xUSB 口以上。
2.IP 网络有源音箱
（1）适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。
（2）专业一体化壁挂式音箱设计，整机结构非常坚固，箱体符合声音共振原理设计理念。十分美观大方。
★（3）设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。
★（4）内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。
（5）内置 2*20W 功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱。音质非常细腻，功率强劲，具有网络音量设置功能。
（6）兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。
四、视频储存服务
1.视频储存服务的功能要求：
（1）支持视频、图片直写入，无需中间服务器转发，节省流媒体服务器、图片服务器等的开销；支持视频、图片的混合存储，提高存储设备的资源利用率。
（2）存储设备直接加入存储集群内，容量即可为视频储存服务所用；扩展中操作便捷简单，无需更改录像计划、不用担心历史数据的丢失和实时业务的中断。
（3）存储分布式存储在多台设备中，读取时，多台设备并发响应，提供高速的下载速度。
（4）集群化带来系统管理的便捷，用户在一个统一界面对全系统进行管理；虚拟化带来容量管理的便捷，用户只需关注整体容量的分配，无需单台设备去配置；
（5）专有的视频储存服务运维系统，对硬件、软件、实时监控、系统告警进行全面监控，视频储存服务状态实时掌握。
（6）高清视频存储31天以上高清图片存储一年以上。

（三）AI监控视频图像服务
[bookmark: _Toc25315656][bookmark: _Toc25315635]1.AI监控摄像机
1) 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
2) ★支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、人像检测
3) ★支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情
4) 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用
5) 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
6) ★采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
7) 最大可输出400万( 2688 × 1520 )@25fps
8) 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，暖光监控距离30米
9) 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
10) 支持ROI，智能编码，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
11) 支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡
12) 支持DC12V/POE供电方式,方便工程安装
13) 支持IP67防护等级
14) ★支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级
15) 摄像机内置1颗GPU芯片、2颗红外灯、2颗白光灯，具有1个RJ45网络接口、2路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡插槽、1个复位按钮。
16) 可同时向两个支持28181协议的设备进行注册
17) 在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象
18) 抓拍图片分辨率:2688×1520
19) 主码流分辨率和帧率最大为： 50Hz：2688×1520、25帧/秒 60Hz：2688×1520、30帧/秒
20) 样机检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示
21) 样机应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作 支持POE供电
22) 智能方案切换设置检验:可通过IE浏览器设置各智能方案配置切换，切换过程无需重启设备
23) 日间，在天气晴朗无雾条件下，可识别距离样机40m处的人体的轮廓并抓拍人体图片，人体图片的水平像素不小于40像素
24) 支持跟踪行人目标，在行人目标从画面消失后进行上报，上报时间延迟不超过1秒
25) 人体抓拍数量检验：样机可对设定区域内98个人体目标进行检测、跟踪和抓拍
26) 可将抓拍图片分别存储为人体图、人脸图和单寸照

2.视频储存服务的功能要求：
（1）支持视频、图片直写入，无需中间服务器转发，节省流媒体服务器、图片服务器等的开销；支持视频、图片的混合存储，提高存储设备的资源利用率。
（2）存储设备直接加入存储集群内，容量即可为视频储存服务所用；扩展中操作便捷简单，无需更改录像计划、不用担心历史数据的丢失和实时业务的中断。
（3）存储分布式存储在多台设备中，读取时，多台设备并发响应，提供高速的下载速度。
（4）集群化带来系统管理的便捷，用户在一个统一界面对全系统进行管理；虚拟化带来容量管理的便捷，用户只需关注整体容量的分配，无需单台设备去配置；
（5）专有的视频储存服务运维系统，对硬件、软件、实时监控、系统告警进行全面监控，视频储存服务状态实时掌握。
★（6）高清视频存储31天以上高清图片存储一年以上。

五、其他要求
1.数据服务要求
视频数据均按照 GB/T28181-2016标准对接太仓公安监控平台。
图片及报文数据按照GA/T 1400-2017 协议对接苏州公安接入云（人脸、人体、非机动车、机动车、车牌、背景图）
所有内外场设备时钟均需配置相关时钟同步。
2.设备用电要求
服务期内接电费用、用电费用由中标单位负责。
3.交付验收周期
本项目要求合同签订后2个月内完成交付并通过验收。
[bookmark: _Toc520563387]4.杆件、基础及配套工程
[bookmark: _Toc427834224][bookmark: _Toc448153453][bookmark: _Toc449453939][bookmark: _Toc426148472][bookmark: _Toc520563389][bookmark: _Toc423897280]（一）管道工程要求
管道要求
在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行
初步统计，为以后的施工做好基础。
进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。
施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。
（1）沥青路面挖掘及恢复施工：
1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；
2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；
3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为100mm。
4）沥青路面开挖宽度不低于200mm，沟槽总深度不低于600mm。
5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。
6）管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa的（快干、早强）C25混凝土浇灌至离路面100mm位置。
7）C25混凝土至离路面100mm位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。
（2）水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：
1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；
2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；
3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为100mm。
4）为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。
5）水泥混凝土路面开挖宽度不低于200mm，沟槽总深度不低于600mm。
6）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。
7）管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa的（快干、早强）C25混凝土浇灌至原路面位置。
（3）人行道路面挖掘及恢复施工：
1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；
2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；
3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽。
4）人行道路面开挖沟槽应尽量选择花砖缝作为开挖线，应根据花砖宽度调整开挖宽度，开挖宽度不低于200mm，沟槽总深度为不低于800mm。
5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。
6）人行道路恢复选用与原人行道路面相同材料对路面进行恢复，达到与原路面材料颜色花纹协调一致。
(4)绿化带管道开挖及恢复：
1)现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；
2)现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；
3)绿化带管道开挖宽度不低于200mm，沟槽总深度不低于800mm。
4）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。
5）管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。
施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。
[bookmark: _Toc520563390][bookmark: _Toc448153454][bookmark: _Toc449453940][bookmark: _Toc427834225][bookmark: _Toc423897281][bookmark: _Toc426148473]窨井要求
1）砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。
2）基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。
3）砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。
4）砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。
5）砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径，收口段每皮检查，看有无偏移。井下部干管伸入处，特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实，使其不渗漏，收口高度事先算出，按每层缩入2cm，即每圈缩入4cm计算。
6）水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。
7）检查井的井环用1:2水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同；

[bookmark: _Toc520563391][bookmark: _Toc426148476][bookmark: _Toc423897284][bookmark: _Toc449453943][bookmark: _Toc427834228][bookmark: _Toc448153457][bookmark: _Toc520563392]线缆敷设工程要求
供电线缆敷设
[bookmark: _Toc427834229][bookmark: _Toc449453944][bookmark: _Toc448153458][bookmark: _Toc426148477][bookmark: _Toc520563393][bookmark: _Toc423897285]一般要求
运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。
检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。
卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。
在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。
经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。
[bookmark: _Toc423897286][bookmark: _Toc426148478][bookmark: _Toc520563394][bookmark: _Toc449453945][bookmark: _Toc448153459][bookmark: _Toc427834230]电缆导管敷设
管口切割以后，内边缘必须锉平。
导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。
埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。
在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。
镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。
电缆敷设前准备
根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。
根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。
电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。
电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。
电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。
设计一个合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。
管内穿线
对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于500V。
不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。
同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于8根。
同一交流回路的导线穿于同一钢管内。
导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。
管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的40％。
接头连接和终端连接
电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。
低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。
电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按MLD-01-F-60-001规定做直流耐压试验。
[bookmark: _Toc448153460][bookmark: _Toc449453946][bookmark: _Toc520563395][bookmark: _Toc423897287][bookmark: _Toc426148479][bookmark: _Toc427834231]通信线缆敷设
光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。
光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。
备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。
在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。
接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。
接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。
每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。
设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。
光缆接续及测试
（1）通信光缆接续工艺流程
在接续过程中通过OTDR监测，以确保光纤持续质量。
中继段测试采用OTDR和介入法两种方法测试。
（2）操作要求
清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；
切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；
光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；
将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；
用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；
监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；
接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；
光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；
接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时应严格按操作规程进行。

其他
本项目中所涉及的电源、网络等线路一律不得飞线。

[bookmark: _Toc427834233][bookmark: _Toc423897289][bookmark: _Toc449453948][bookmark: _Toc448153462][bookmark: _Toc426148481][bookmark: _Toc520563397]箱体要求
[bookmark: _Toc426148482][bookmark: _Toc427834234][bookmark: _Toc449453949][bookmark: _Toc448153463][bookmark: _Toc423897290]机箱内强、弱电应分层隔开，内部各种线缆应固定可靠。
抗外界干扰功能:采用了防强电磁干扰机箱，并按照相应标准采取的密封措施，系统外场所有设备和防护罩都做过防绣、防腐蚀处理，各部件外表光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，系统内部电路板在安装调试时也做防潮、防雾和腐处理，在24小时全天候的工作时间，防雨、防尘、防雷、防震和抗电磁干扰，以防止系统因此造成的故障。
[bookmark: _Toc520563398]（三）杆件防雷接地要求
设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤4Ω。
所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。

（四）其他要求
本工程所选用的高清视频抓拍设备必须通过《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016的技术标准。（GB/T28181-2022正式实施后优先满足GB/T28181-2022相关规定）
施工方需负责对接地、标定等进行具备权威资质的第三方检测，甲方有要求的应当提供检测报告。
所有内外场设备时钟均需与太仓市公安局控制中心的时钟校时服务器同步。

六、安装、运维及售后服务
1、基本要求
1.1不得擅自变更点位布局规划和安装设备型号，不得偷工减料。
1.2 中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，应对安装施工安全、质量全面负责，因中标单位原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。 
1.3 中标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。
1.4 中标人在安装施工及运维过程中，因开挖路面、绿化恢复、设备用电、人工、用车等产生的费用支出，采购人不再另外支付。
1.5 中标人应具有有效详细的运维管理办法，保障本项目建设的车辆卡口和人卡设备及系统的正常运行，并负责故障的全程处理。
1.6 中标人提供7*24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。
2、系统升级要求
2.1  中标人提供运维期间的摄像机免费软件升级服务，采购人不再承担任何费用。摄像机厂家已提供更新版本的软件的，采购人有权要求中标人对摄像机进行免费升级。中标人在收到摄像机软件升级通知后，须在3个工作日内作出反馈，20个工作日内完成升级工作。
2.2  中标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，同时做好事件记录。
3、运行维护机构
3.1  中标人应在本地设立运行维护机构。
3.2  中标人针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备，相关人员必须经太仓市公安局备案同意，签署保密协议，进行安全审查。
3.3  中标人针对本项目应配备各类相应的维修机动车辆。
3.4  如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。
4、运维内容
4.1中标人对服务期限范围内（不少于三年，具体视投标结果而定）所有设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。
4.2 中标人对服务期限范围内所有设备进行必要的定期保养服务。
4.3 中标人对采购人的重大事件和重大活动提供技术支持和现场保障服务。
4.4  维修响应及恢复时间要求：当车辆人像卡口设备发生故障时，中标人需2小时内响应；
4.5 前端车辆人像卡口设备原因导致的故障，中标人应在24小时内恢复系统；
4.6 故障由于国家电网停电或市政道路施工引起的故障，则对中标人响应时间从修复后开始计算；
4.7 每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购人报送维修报表。
4.8 定期对服务期限范围内设备的网络、硬件设备、存储数据进行巡检、保养；
4.9 定期对所有外场设备进行巡检、保养；
4.10 定期对所有外场设备的金属部件进行防锈保养；
4.11 每次巡检、保养必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购人报送巡检、保养报表；
4.12 平时按需进行摄像机清洁，在重大活动和重要节日前，对所有摄像机清洁一次。
4.13 备品备件：中标人应设有备件仓库，每种类型的产品数量不小于两台的备品备件，保证系统的不间断运行，若中标人在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，其中所发生的一切费用由中标人承担。
5、考核内容
对报修后无正当原因且未及时修复的故障，采购人将抄告中标方，从抄告之日起计算，每次故障每超时一天仍未修复的，从履约保证金中扣除维护费用1000元作为违约惩罚。抄告累计达到50天次的，采购人有权抄告太仓市财政局监督部门，建议将中标方列入不诚信单位。
6、人员培训
6.1投标人必须承诺提供相关软、硬件的培训服务：
6.2投标人需提供现场技术培训，给出详尽的培训计划；提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等。
7、免费保修期：项目中所有硬件及线路，投标人需提供不少于3年免费保修。
8、服务响应：项目所涉及的软硬件设备及线路发生故障时，中标人需2小时内响应，24小时内完成采购人提出维修要求的服务。

[bookmark: _Toc25315720]七、服务保障考核标准

《服务考核办法》
	日常维护
	监控点每周通过平台巡查两遍并做好记录，平台自检监控在线率低于98%

	
	发生故障24小时未发现并报备采购人和属地使用单位（辖区派出所）

	
	维修更换设备的性能参数低于服务标准

	
	维护人员、工具、备品备件等缺失，未及时补全

	
	未经采购人书面同意，擅自改变方案设计、移机移位

	
	钢杆件及固定螺帽、螺栓等外场设备发现有锈蚀，经反馈在15个工作日内未整改

	
	检修用电脑设备需提前报备，专网专用，擅自入（出）网

	应急保障
	报修电话不接听（30分钟内回拨完成通话的除外）

	
	未按售后服务故障响应要求执行

	
	一般设备故障（含图像质量下降，灰尘、雨雪影响等）接报24小时（节假日等特殊情况经采购人同意可适当延长）未修复；链路、接电故障3天内未修复

	
	重大任务或其它专项行动期间，对采购人的巡查、快修、值守任务要求不响应、不落实

	安全事故
	▲违规操作导致网络外联

	
	▲违规操作导致人身安全事故

	
	▲违规操作导致信息、视频、数据、资料等泄露

	
	▲违规操作导致信息、视频、数据、资料等泄露并造成重大影响的

	
	违规施工被通报

	
	视频或录像缺失影响重大案件侦查和安保维稳任务（停电、道路施工、点位迁移、核心网故障、不可抗力等因素除外）

	
	▲未经采购人书面同意，擅自将本项目中的设备、链路和资源（人员和维修工具除外），向其他单位、个人和社会组织开通开放、提供服务或混合使用

	节假日应急值班
	国家法定节假日、重大任务或其它专项行动期间，应安排值班保障，如未准确及时到岗（追究相关责任）

	备件情况
	出现一次设备损坏，24小时内无备件替代

	其它情况
	台账、记录、资料弄虚作假

	
	出现其它影响正常运作的问题

	
	甲方要求整改的问题，未及时整改到位

	1、 若中标单位在履行期间出现考核表中非标“▲”项中的问题，对报修后无正当原因且未及时修复的故障，采购人将抄告中标单位，从抄告之日起计算，每次故障每超时一天仍未修复的，从合同金额中扣除维护费用2000元作为违约惩罚。抄告累计达到50天次的，采购人有权抄告太仓市财政局监督部门，建议将中标单位列入不诚信单位。
2、若中标单位在履行期间出现考核表中标“▲”项的问题，每出现一次，扣除合同金额的1%作为惩罚，若出现相同问题可重复累计。



八、商务要求
（一）服务方案要求：
1、项目整体实施方案：内容包含但不限于：①设备供货计划②管理人员投入计划③施工机具配备情况④质量保证措施⑤工期及进度保证措施⑥培训计划⑦验收方案⑧应急措施预案。
2、安全施工方案：内容包含但不限于：①施工方法②劳动组织③作业方法④使用的机械、动力设备、变配电设施⑤各种安全防护设施。
3、网络、视频储存服务方案：内容包含但不限于：①架构设计②网络安全设计③视频专网的需求、目标、定位把握④视频储存服务系统架构、服务器等。
4、整体运维方案：内容包含但不限于：①系统运维保障方案②营运保障③服务流程④服务承诺（包括响应时间、服务期限、运维服务工作内容）。
（二）人员要求
	序号
	岗位
	人数下限
	基本要求

	1
	项目负责人
	1
	具有电子、信息类高级工程师及以上职称，具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，具体负责项目的实施以及实施过程中的一般问题。

	4
	技术人员
	2
	具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）资质证书或具有市级或市级以上人社部门颁发的工程师及以上工程师职称证书，具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，具体负责项目的实施以及实施过程中的一般问题。



九、综合说明：
1、投标人必须按招标文件技术规格逐项做出实质性应答，涉及产品结构原理及功能配置、软件功能等条款，投标人还需提供相关资料予以说明。标书中的任何偏差都必须列入投标文件中的偏差表。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。所有应答均不得完全照抄、复制招标文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答，量化指标必须应答具体数值。采购单位有保留最终产品测试的权利。若发现有虚假应标，取消投标资格，并承担相应责任。
2、知识产权：中标方应保证采购方免除且中标方承担由于采购方在其本国使用本次招标的软件或设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
3、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州政府采购网发布的内容为准。
附件1：服务类项目履约验收方案（模板，具体验收方案以本项目管理考核办法为准）
一、项目概况
项目编号：
项目名称：
供应商名称：
合同金额：
验收主体：
二、验收目的
政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检验、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。
三、验收依据
采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。
四、验收责任主体
采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。
五、验收准备
5.1、验收准备
5.1.1、政府采购合同约定的履约验收条件达到，采购人应当在5个工作 日内启动履约验收工作，并向供应商发出政府采购履约验收通知单。
5.1.2、供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。
5.2、验收小组
5.2.1、采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。
5.2.2、根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。
5.3、参与验收人员
5.3.1、技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。
5.3.2、对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。
5.3.3、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。
六、验收方式(形式)
6.1、日常考核、分段验收
对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。
七、验收内容：
7.1、验收内容
7.1.1、服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。
7.1.2、项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。
7.1.3、项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。
7.1.4、项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。
7.2、验收记录
7.2.1、验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。
7.2.2、验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。
7.2.3、验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。
八、验收结果
8.1采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。对验收意见存在异议的，采购人与供应商双方可以协商解决，或通过法律途径解决。
8.2项目履约验收合格的，采购人应当根据政府采购合同约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金，不得拖延、拖欠或非法扣留。
8.3项目验收不合格的，采购人应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究供应商违约责任。
8.4涉及分期（分段）验收的项目，采购人应当开展阶段性验收，并出具阶段性验收意见，最后形成总验收意见。
九、验收资料归档
项目履约验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案 妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁。







政府采购履约验收书(服务类）
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收
□验收小组验收
□采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、 地点、方式

	
	合  格□ 
不合格□
	按  时□ 
不按时□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题
和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员
签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	
经办人：         负责人：     （采购代理机构公章）
	
经办人：     负责人：    （采购人公章）

	供应商确认：

（单位公章或授权代表签字）






	政府采购履约验收通知单

	供应商：
	
	
	

	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	        


         单位公章
         年 月 日
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第五章 评标方法与评标标准
评标方法
一、本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。
    二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
    三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
    四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。
五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
    六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
七、中小企业相关政策：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：
1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。
4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
6、残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

评分标准：
	[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: _Hlk196917088]序号
	项目
	分值
	评审标准

	1
	价格
	20分
	第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标
报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100

	2
	项目整体实施方案
	16分
	[bookmark: OLE_LINK3]根据投标人提供的项目整体实施方案进行评定，方案应至少包含：①设备供货计划②管理人员投入计划③施工机具配备情况④质量保证措施⑤工期及进度保证措施⑥培训计划⑦验收方案⑧应急措施预案。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的满足一项得2分，最高16分

	3
	安全施工方案
	10分
	根据投标人提供的安全施工方案进行评分，方案应至少包含：①施工方法②劳动组织③作业方法④使用的机械、动力设备、变配电设施⑤各种安全防护设施。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的满足一项得2分，最高10分

	4
	网络、视频储存服务方案
	6分
	根据投标人提供的网络、视频储存服务方案进行打分，方案应至少包含：①架构设计②网络安全设计③视频专网的需求、目标、定位把握④视频储存服务系统架构、服务器等。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的满足一项得1.5分，最高6分

	5
	整体运维方案
	8分
	根据投标人提供的整体运维方案进行评分，方案应至少包含：①系统运维保障方案②营运保障③服务流程④服务承诺（包括响应时间、服务期限、运维服务工作内容）。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的满足一项得2分，最高8分

	6
	项目负责人
	3
	[bookmark: _Hlk231830309]具有电子、信息类高级工程师及以上职称得3分，未提供不得分。提供相关证书扫描件并加盖公章。

	7
	技术人员
	3
	拟投入项目技术人员（项目负责人除外）具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）资质证书或具有电子、信息类工程师工程师及以上工程师职称证书，每提供一个得1.5分，最高得3分。 投标文件中须提供相关人员证书扫描件并加盖投标单位公章，未提供不得分。涉及同一人员拥有多张证书的，不重复计算得分，即一个人员只能对应一张证书。

	8
	技术参数响应
	30
	招标文件技术要求中指标参数以★号标示的为重要参数，共60项。以投标文件技术偏离表为准，每有一项满足或高于招标文件要求的，得0.5分，共30分。

	9
	类似业绩
	4
	投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接的类似项目业绩，每提供一个得2分，本项最多得4分（请在投标文件中提供合同扫描件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。




注：
1、报价超过采购预算的为无效投标。
2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。
3、所有扫描件字迹须清晰可见,扫描件不全或字迹不清晰的，视为未提供。
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第六章 合同条款

采购人（以下称甲方）                              供应商：（以下称乙方）
地址：                                            地址：
电话：                                            电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照               的关于            项目（编号               ）的招标结果，签订本合同。
第一条 服务范围
 甲方聘请乙方提供以下服务：
（1）本合同项下的服务指：
（2）服务内容：
（3）服务标准：
（4）合同履行期限：合同签订后2个月内完成项目交付，试运行通过后组织项目验收，验收通过后开始计算服务期，本项目服务期为三年。
（5）服务地点：甲方指定。
第二条 组成本合同的有关文件 
下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1） 招标采购文件（编号              ）
（2） 乙方提供的投标文件和投标报价表；
（3） 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（4） 中标通知书；
（5） 甲乙双方商定的其他文件等。
第三条 合同总价款 
合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：）元整。
合同总价款包括但不限于完成本项目所需的全部软硬件设备、辅材、线材、附配件、系统、损耗、安装、调试、验收、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、第三方检测费等到项目正式交付及租赁服务期间内一切费用等各项应有费用。招标文件未列明但为完成本项目采购需求所必须的其他费用亦包含在投标报价中。招标单位不再支付其他款项。还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不作调整。
除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。
第四条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
4、付款步骤：项目签订合同后支付合同金额的30%，验收后的第二年支付剩余部分的50%，验收后的第三年支付尾款，具体以每年财政批复预算为准。
第五条 服务质量、成果要求
1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；
2、验收标准: 按采购文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。
第六条 甲、乙双方权利义务
1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；
2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。
3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。
4、乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。
5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。
6、服务期内，乙方免费提供二次移机服务。
第七条 知识产权
1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。
2、在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。
第八条 保密条款
甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。
第九条 风险责任
根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。
第十条 履约保证金（本项目不涉及）
1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。
2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。
3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。
第十一条 合同的变更和终止
1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十二条 合同的转让
1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。    
2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。
第十三条 违约责任
1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。
5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
6、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十四条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。
因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第十五条 索赔
如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。
第十六条 争议的解决
1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十七条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十八条 合同生效及其他
1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
 
甲方（采购人）：（盖章）                     乙方（供应商）：（盖章）
代表人：                   代表人：
电话：                    电话：
                                             开户银行：
                                             帐号：
日期： 年 月  日                             日期：    年  月   日

（全文完）
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