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[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]受[启东市公安局]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东市公安局2026年交通智能化项目]（项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0043）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
[启东市公安局2026年交通智能化项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月21日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0043 
项目名称：启东市公安局2026年交通智能化项目  
项目类型：货物
所属行业：工业 
预算金额：5672万元
最高限价：5672万元 
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体投标：否。
本项目是否接受分包：否。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。
[bookmark: _Hlk212714035]3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） 
投标人必须具备本项目相关通信资源（提供自身或其总公司出具的相关运营证明文件）。若投标人为分公司、子公司等分支关联机构参与投标的，须取得总公司有效授权文件。同一家总公司仅可授权一家分支关联机构参与本项目投标，总公司不得与其下属分支关联机构同时参与本项目投标。 
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年9月21日9点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等：
供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。）
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：启东市公安局
地  址：启东市汇龙镇金沙江路668号
联系人：李进
联系方式：0513-83720223、0513-83720224
2.采购代理机构
名  称：启东市公共资源交易中心
地  址：启东市金桥路199号
联系方式：0513-83340291
3.软件技术支持
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806



第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
3.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.分项报价明细表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]4.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价明细表。
4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983]5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]6.投标函和开标一览表
6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]7.投标有效期
7.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
8.投标有效期的延长
8.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
2.投标截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]3.投标文件的拒收
3.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]4.投标文件的撤回和修改
4.1投标文件的撤回
4.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]1开标
1.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
1.2开标仪式由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。
1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]2评标委员会
2.1开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。
3.4交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他投标材料的响应）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]6.1无效投标条款
6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第① 项至第④ 项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）
6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
[bookmark: _Hlk236640092]6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询标书制作设备Mac地址、标书制作客户端唯一标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开评标无法继续进行的。
6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。
1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。
交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购股，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3中标通知书
3.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。



第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
项目需求内容：
1、 采购标的需实现的功能或者目标
本项目设计单位已完成设计工作，包括详细方案、点位表、施工图、设计说明等，投标人如需获取详细设计内容，请在投标前与采购人签订保密协议后向采购人领取。中标人须严格按照采购人所提供的设计文件和施工图纸进行本项目的建设工作，投标时提供本项目的深化设计方案，作为评标依据。中标人中标后须配合采购人、设计单位及监理单位，完成本项目的供电线路及通讯线路设计工作。本项目采购人提供给投标人的详细方案、点位表、施工图、设计说明等均为本招标文件的有效组成部分：
1.外场设备建设内容。信号灯、感知设备升级改造 379 处（信号机372套），含信号机更换、基础重新制作、调试以及相关临时交通保通等工作；新建信号灯、电子警察路口33处，包含信号灯、感知设备、管线、供电、通信及相关标志标线、存储等；交通预警路口47处，包含相关预警设施、监测雷达以及相关标志、标线等；全息感知绿波段5条，针对启东市拥堵路段进行信号灯配时优化，加装流量检测设施；重点感知路口20个，利用现有信号灯杆件及管线；加装流量检测设施，包含相关通信与供电设施；针对启东国省道，区间测速路段4处，含相关感知设备设施、雷达、标志、标线以及首次检定等工作；本次违法取证系统前端主要更换汇龙镇范围内2015年及2015年之前使用超10年的老旧非现场执法设备；同时在城区范围内新建含非机动车违法取证112套、不礼让行人5套、大货车右转抓拍2套、超员抓拍1套；购买智能专用设备172套、AI事故勘测仪1套，吾悦广场周边交通组织优化道路交通渠化、设施设备改造。
     信号灯改造升级、新建信号灯路口涉及管道、线缆等以具体实际发生计量为准，本次涉及到新建管道资源单价包含但不限于路面开挖、管道敷设、穿管、绿化开挖、基础浇筑、立杆安装以及绿化、农作物的恢复等事项。同时应负责协调所有涉及住建、交通、城管、市政园林、供电、物管等的对接、许可事宜，投标人投标前应充分实地勘察，预见施工中所有所需材料工序，列入本项目报价，未列入的由投标人自行负责。
2.智慧交通内场支撑建设内容。打造启东市新一代智慧交管一体化体系，推进“感知一张网、数据一基座、指挥一中心、业务N场景、安全双体系、AI促创新”六边维度建设，构建“感知+网络+数据+应用+用户”五层技术架构、“指挥+执法+监督+服务”四大业务体系、9项核心应用系统，形成数据通、平台通、业务通、指挥通、服务通的闭环运行模式。
（1）东疆交管指挥中心建设
本次项目依托启东市公安局（金沙江路668号17楼）空间，建设东疆交管指挥中心。运行指挥中心应能够满足指挥中心的功能定位设计，实现“视、听、控、联”四大要求：可视要求现场视频、监测数据和管理信息上大屏、上管理主机、上视频会议；可听要求中心的各类发言和播放声音可以在中心主要工作区域及需要收听的指定现场区域清晰收听到；可控要求能够实现中心各信息化设备的集中管控；可联动要求中心各类业务系统能够实现多操作席协同联动、现场和中心可以通过信息化系统实现前后端联动。
依据上述要求，指挥中心信息化系统建设主要由几部分组成：分别是LED大屏显示系统、会议发言扩声系统、专用设备47、分布式综合管理协调、控制台坐席管理系统、综合布线协调、安防感知设备系统等。
（2）智慧交通应用平台建设
①东疆交管一体化指挥平台
本次东疆交管一体化指挥平台在启东市公安局已建情指行平台上进行拓展，建设专题模块，推进交警业务闭环管理、一键式调度和一体化运用，全面支撑交管部门在安全防控、运行管控、执勤执法、应急处置、群众服务等方面的效能提升，实现交通事件调度处置的科技赋能，提高交管部门对突发事件的快速反应、高效处置能力，防范及治理交通拥堵，事故事件，提升道路的交通管理水平。主要建设内容包括东疆交管联动网一张图、东疆指挥调度管理、勤务管理等内容。
②交通统一信号控制平台
建设全市统一信号控制平台，通过信号适配网关兼容不同品牌信号机通信协议，实现全品牌信号机统一联网接入、集中监测与一键调度。系统具备单点自适应控制、干线绿波协调、路网协同优化、溢出应急联动等智能控制能力，支持特勤任务可视化配置与自动执行，并提供交通状态分析、策略方案管理及效益评估功能，实现全域信号控制的智能化、精细化管理。
③交通安全隐患排查系统
新建交通隐患排查系统，汇集全市主要路口路段及重点场所视频图像，融合12345热线投诉建议及事故数据，基于图像识别与知识库推理技术，实现符合公安部隐患排查指引要求的交通安全隐患智能识别与主动发现。系统提供人工巡查与智能视频巡查相结合的隐患发现手段，支持隐患核实、创建、溯源及处置全流程闭环管理，并具备交通安全数据聚合分析及源头管理功能。
④启东交警便民服务系统
新建便民服务系统，一期建设道路施工报批及监管和群众诉求全周期监管模块，实现道路施工报批申报内容同步展示与报批进度实时显示,并生成二维码辅助现场监管。归集12345热线等多渠道群众诉求，建设群众诉求全周期监管系统，实现诉求统一归集、智能分派、处置反馈闭环及多维度统计分析，提升便民服务效能与群众满意度。
（3）应用支撑平台设计
①交管智慧平台
建设交管智慧平台，汇聚全维度交管数据，包括交通感知、信号控制、违法数据、事故数据、卡口过车、警力勤务等业务数据及12345热线、两客一危实时监管、气象等政务共享数据，实现多源异构数据的统一接入、清洗、标准化治理、融合建模及分级分类存储。平台构建交通流量预测、拥堵诊断、信号优化评价、安全风险画像、事故研判分析等数据分析算法模型，提供统一数据接口服务与数据共享交换能力，为上层业务应用系统提供数据融合分析、决策支撑及跨部门数据协同服务。
②人工智能应用平台
建设人工智能应用平台，构建大模型智能体、视觉AI算法及知识库管理三大核心能力。大模型智能体面向数据查询、知识检索、报告生成、报表填报等场景，实现自然语言交互下的智能问答与自动化文书处理；视觉AI算法面向交通事件检测、道路隐患识别、执法音视频质检等实战场景，支持机动车违法、行人闯红灯、非机动车不戴头盔、抛撒物识别等事件的智能检测。平台需支持多模型接入与灵活切换、知识库版本管理、数据源统一配置及基于IP白名单的访问权限管控，为各业务系统提供统一的AI能力调用服务。
③地理信息服务平台
本平台作为启东智慧交管体系的统一地图服务底座，依托南通市公安局已建PGIS平台，通过数据对接汇聚与自主服务能力建设，为上层业务应用提供标准化、高性能、全要素的二三维地理信息服务。
（4）感知存储及计算资源建设
根据一期前端感知设备接入及后端智慧应用平台所需感知存储及计算资源，包括外场感知存储资源池扩容、新增主机存储及AI算力建设。同时本项目采用租赁运营商机房模式，核心业务平台部署于运营商机房。
（5）网络安全保障体系
依托现有公安信息网、视频专网基础架构，通过增量部署网络安全设备、密码安全产品，构建“边界防护、全网审计、终端加固、准入管控、国密赋能、全程加密”的纵深安全防御体系。全面消除新建交警业务系统网络安全、密码应用安全隐患，实现新建业务系统网络安全等级保护三级达标、商用密码应用安全性评估三级达标，保障交管业务数据、视频资源、业务系统全天候安全稳定运行，满足公安行业信息化安全合规要求。
2、 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
 本项目是启东市推进交通数字化转型、构建立体综合交通体系、提升城市交通治理现代化水平的核心战略举措，立足启东滨江临海、衔接沪苏的区位优势及本地交通发展实际，以“便民、高效、安全、智能”为核心导向，全面呼应感知设施、智慧指挥、数据共享、应用赋能、运维保障等核心建设板块。项目以破解交通运行管控中的痛点难点为出发点，整合多部门资源，联动道路、铁路、港口、枢纽等多领域场景，聚焦交通全域感知、智慧指挥调度、出行服务升级、数据融合共享、安全运维保障五大关键环节，推动交通治理模式从“被动应对”向“主动预判”、从“传统管控”向“智慧赋能”、从“分散管理”向“协同共治”转变。通过本项目建设，不仅要完善交通基础设施智能化升级，搭建高效协同的智慧交通中枢，更要依托多元智慧应用场景，打通部门信息壁垒、优化出行服务体验、强化交通安全管控，助力启东构建立体化、智能化、一体化的综合交通体系，为城市高质量发展提供坚实的交通数字化支撑，同时衔接后续“四个更加”建设目标，确保项目建设方向、核心内容与建设成效高度统一。
1) 《道路交通信号控制机》(GB/25280-2016)
2) 《道路交通信号灯》(GB/14887-2011)
3) 《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB/14886-2016)
4) 《道路交通信号倒计时显示器》(GA/T 508-2014)
5) 《人行横道信号灯控制设置规范》(GA/T851-2009)
6) 《闪光警告信号灯》（GA/T743-2016
7) 《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》(GB/T 20999-2017)
8) 《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》(GA/T 920-2010)
9) 《道路交通信号控制方式 第1部分：通用技术条件》（GA/T 527.1-2015）
10) 《道路交通信号控制方式 第2部分：通行状态与控制效益评估指标及方法》（GA/T 527.2-2016）
11) 《道路交通信号控制方式 第3部分:单点信号控制方式实施要求》（GA/T 527.3-2018）
12) 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T832-2014)
13) 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(GA/T496-2014)
14) 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）
15) 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）
16) 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）
17) 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2012）
18) 《计算机场地通用规范》（GB2887-2011）
19) 《道路交通事故现场图形符号》（GB11797-2005）
20) 《计算机场地安全要求》（GB9361-2011）
21) 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）
22) 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
23) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）
24) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）
25) 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）
26) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）
27) 《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）
28) 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）
29) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）
30) 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）
31) 《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）
32) 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963-2000）
33) 《公共安全视频感知设备联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）
34) 《公共安全视频感知设备联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）
35) 《公共安全视频感知设备数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）
36) 《视频图像原始性检验技术规范》（GA/T1021-2013）
37) 《视频图像真实性检验技术规范》（GA/T1022-2013）
38) 《视频安防感知设备系统技术要求》（GA/T367-2001）
39) 《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010）
40) 《城市警用地理信息分类与代码》（GA/T491-2004）
41) 《城市警用地理信息图形符号》（GA/T492-2004）
42) 《城市警用地理信息系统建设规范》（GA/T493-2004）
43) 《公安交通指挥系统设计规范》（GA/T515-2011）
44) 《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T652-2017）
45) 《城市感知设备报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）
46) 《道路交通技术感知设备设备运行维护规范》（GA/T1043-2013）
47) 《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047-2013）
48) 《公安交通集成指挥平台结构和功能》（GA/T1146-2014）
49) 《公安交通集成指挥平台通信协议》（GA/T1049-2013/2014）
50) 《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）
51) 《公安视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1399.1-2017）
52) 《公安视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》（GA/T1399.2-2017）
53) 《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1400.1-2017）
54) 《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GA/T1400.2-2017）
55) 《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GA/T1400.3-2017）
56) 《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GA/T1400.4-2017）
57) 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GA/T22239-2019）
58) 《江苏省公安机关人像比对系统联网应用技术规范》
59) 《全省公安机关感知设备图像联网技术指导意见》
60) 《江苏省公共安全视频感知设备联网目录（试行）》
61) 《全省公安机关感知设备图像一机一档采集技术规范》
62) 《城市道路工程设计规范》（2016版）（CJJ 37-2012）；
63) 《城市道路交叉口规划规范》(GB 50647-2011)；
64) 《城市道路交通设施设计规范》（2019版）(GB 50688-2011)；
65) 《城市道路交通管理设施设置规范》（DB3201/T 256-2015）；
66) 《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）；
67) 《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）；
68) 《路面标线涂料》（JT/T280-2004）；
69) 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）；
70) 《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）；
71) 《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）；
72) 《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）；
73) 《视频显示系统工程技术规范》 GB50464-2008；
74) 《基于IP网络的视讯会议系统设备互通技术要求》GB/T 21640-2008；
75) 《综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2016；
76) 《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016；
77) 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015；
78) 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；
79) 《国家电气设备安全技术规范》GB 19517-2009；
80) 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2015；
81) 《大楼通信综合布线系统 第1部分：总规范》YD/T 926.1-2009。
上述标准中未标年号的一律采用最新的标准；同时随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。
3、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
1.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
2.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
3.投标人需承诺在中标之后将与本项目相关的财务资料作为必须提交的验收资料，如违反相关廉政规定将列入各级公安机关政府采购黑名单。
4.本项目采购杆件外观及颜色必须符合启东市公安、住建、交通部门的要求，与启东市市政建设要求保持一致，并得到采购人确认。
四、采购标的的清单、数量，采购项目交付或者实施的时间和地点
4.1.采购标的的数量：
	序号
	项目名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	一
	信号灯路口改造与新建

	1.1
	信号灯路口升级改造

	1
	信号控制机（主要标的）
	含机柜，（1）总体要求
道路交通信号控制机除应满足《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）中C类A级，还应具备联网控制 、协调控制 、车路协同信息发布 、感应控制、自适应控制功能。
（2）技术要求
道路交通信号控制机应满足《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）中C类A级外，在物理结构性能、文字、铭牌、安全标识、电源与电气装置还应满足下列技术要求：
2.1 物理结构要求：
信号机具备外接备用电源功能，备用电源接口应设置在机柜外侧并设置有防护门，且接口下缘距机柜底部应大于或等于 400 mm。
对于室外机，除备用电源电缆外，所有输入、输出接线电缆均应从信号机机柜底部的接线孔穿出。接线孔直径应至少为 200 mm，或采用总面积至少为 0.031 m2 的单个或多个孔洞。接线孔不应有锋利边缘，接线孔位置应靠近机柜底部中心。
信号机机柜应采用防锈、防腐蚀材料或经防锈、防腐蚀处理的材料。信号机内部的印刷电路板材料及部件应进行防潮、防霉、防盐雾处理。
手动控制门：配置手工锁功能，实时检测机箱门开闭状态，箱门开启自动报警；
故障报警：精确定位前端设备断电、断网、设备损坏、过流等故障，实时向平台发送状态信息。
2.2 文字、铭牌、安全标识要求
接线端子:对正常使用信号机时操作人员容易触及的超过安全电压（交流电压有效值不超过 33 V、直流电压不超过 70 V）的带电部件，应在其显著位置设置“危险电压”图形符号，并设置保护阻挡物。 
铭牌上至少应标识制造商名称、产品名称、产品型号、识别码及电源额定电压、额定频率、信号灯驱动额定电压和频率等主要电气参数。 
分别用蘸有水及 90 号以上汽油的棉布连续擦拭信号机文字、图形符号、标志 15 s，目视检查文字、图形符号、标志。
2.3 电源与电气装置
驱动输出 ：（1）交流低压驱动 ：额定输出电压应为交流 220 V、频率 50 Hz，驱动电流不应小于 2 A。在连接交流低压信号灯的情况下，信号机驱动关闭时，输出端电压应小于交流 30 V。 
电涌保护器 ：信号机的电源输入端及灯控信号输出端应安装电涌保护器（SPD），SPD的接地端子应与信号机保护端子（排）连接，保护连接导体长度不应超过 0.5 m。 
保护导体：（1）信号机机柜及其内部在正常使用操作中易触及的危险带电部分、外露可导电部分均应通过保护连接导体与保护端子（排）连接，并保证各部分连接的连续性。保护连接导体、保护端子（排）的绝缘应是绿黄双色的（铜编织线除外），截面积不应小于 6 mm2。 （2）信号机应在机柜内设置接地端子。接地端子类型为螺柱型或螺栓型，标称螺纹直径应大于或等于 5 mm。若信号机配备保护接地连接导体，其绝缘应是绿黄双色的，截面积不应小于 6 mm2。 
接线端子容量： 低压驱动信号机，灯控信号组输出端的接线端子应满足交流 220 V、5 A 的最低额定容量要求；
备用插座：信号机具备外接备用电源功能，提供单独的备用电源接入固定式插座。插座尺寸兼容性应符合 GB/T 11918.2的规定，选用标准活页 2-I 型，类型 2 P +   ，防护等级应达到IP44，插座额定电压、额定电流应满足交流 220 V、16 A的最低容量要求。 
灯具驱动电源 ：信号机应有独立的、具备过载、短路保护功能的灯具驱动输出回路开关。开关额定电压及额定电流应符合以下要求：  1、低压驱动信号机，开关额定电压大于或等于交流 220 V，额定电流大于或等于 20 A； 
2.4 EMC、环境、机械
电磁兼容要求：（1）静电放电抗扰度：外壳接触放电 4kV；面板空气放电 8kV；（2）电快速瞬变脉冲群抗扰度：电源 4kV/100kHz，I/O 信号 0.25kV；（3）浪涌（冲击）抗扰度 ：线-线：1 kV 线-地：2 kV （4）电压暂降抗扰度，0％UT ，20个电压周期 （UT 是信号机额定电压），在以上测试要求下，信号机电磁兼容能力应达到相对应特性值，不出现电气故障。
环境适应性：（1）振动试验：在随机振动 10~500Hz，三轴各 0.5h测试下信号机应无任何机械损伤，功能不应降低或丧失。（2）冲击试验：在100m/s² 半正弦脉冲，100 次冲击测试下，信号机应无任何机械损伤，功能不应降低或丧失。（3）盐雾检测：48h 间歇喷雾，单部件锈蚀面积≤20% 为合格。（4）粉尘试验：试验装置应符合GB/T 2423.37的规定，将未通电的信号机置于粉尘试验箱内。试验箱内温度 0 ℃～35 ℃、相对湿度 45％～80％，试验滑石粉用量 2 kg/m3，粒子尺寸小于 75 μm，在基准面上沉降量 600 g/（m2·h），持续8 h后取出，信号机机柜内应无大量积尘，功能不应降低或丧失。
机械强度、连续稳定性：（1）外壳冲击实验 ： 按GB 4943.1—2022中 T.6 外壳冲击试验要求进行试验，信号机外壳表面的损坏不应触及危险零部件，不应影响信号机正常工作及使用操作，不应影响安全及信号机防水性能。 （2）信号机接信号灯或阻性负载（低压驱动 100 W），并设定在多时段定时控制方式下，校准信号机日历时钟，连续通电工作 240 h。试验中及试验后信号机不应出现故障。试验后信号机在 0 ℃～40 ℃条件下，每 24 h误差不超过 2s。
（3）基本要求
可实现32相位控制，不少于48路灯控输出并可扩充至不少于96路灯控输出；单组灯组输出可控制红、黄、绿三种灯态输出，同时兼容机动车信号灯、非机动车信号灯和人行灯三类信号灯；
可接入至少16路车流量检测器并可扩充至32路，至少8路（16个）行人按钮接入；
可接入至少4路三色倒计时显示器，并可扩充至16路，支持倒9秒显示；
满足至少48个时段配时设置，满足不少于108种配时方案；
主电源额定电压：AC220V±44V、50Hz±2Hz；
掉电保护功能：交通信号控制机支持掉电数据保护功能，工作参数和时钟可保持一个月不丢失；
不少于2个RS232串行通信接口、2个RS485串行通信接口、1个RJ45接口；
工作温度：-40℃~+70℃；
工作湿度：5～95％；
具有独立于灯具驱动输出电路的黄闪控制装置，主机无法正常工作时，应能通过独立的黄闪控制装置将信号输出切换为黄闪状态；
日历时钟：信号机应具备断电可运行的内部日历时钟功能。在 0 ℃～40 ℃条件下，每 24 h误差不超过 2 s
符合《道路交通信号控制机信息发布接口规范》（GA/T1743-2020）的要求；
符合《交通信号控制机与车辆检测器间通信协议》（GB/T43229-2023）的要求；
（4）控制功能
具备联网控制、单点优化控制、公交信号优先、紧急信号或特勤功能优先、感应控制、无电缆协调控制、多时段控制、黄闪控制、手动控制、行人过街请求、自适应绿波、感应式绿波、区域绿波、自适应可变车道控制、潮汐车道控制、拥堵控制、瓶颈（溢出）控制、区域需求控制、相位接管等多种工作方式；具有良好的防电网浪涌、防雷击措施，具有漏电保护功能。
多路口控制功能：信号控制机可支持不少于48路灯的控制输出，按通常一个路口4组信号灯的设置，可同时控制3个路口信号灯，且可分别独立运行不同的控制模式及方案；信号控制机也可将信号灯组的输出用于人行信号灯的控制。
公交优先控制功能，可通过采集车辆发出的特定信号进行相位配时调整，实现车辆的优先控制。
降级控制功能：当交通信号控制机与中心系统平台通信中断时，信号机可自动降级为无电缆线协调控制方式或进一步降级为单点控制方式。
黄闪控制功能：交通信号控制机能够根据时间表设定黄闪控制方案，控制信号灯黄灯按一定的频率闪烁，向车辆和行人发出警告或提示。
全红控制功能：交通信号控制机能够根据时间表或远程相位控制调用信号机的全红控制方案，实现对交叉口的全红控制功能，用于特殊警卫任务。
关灯控制功能：交通信号控制机能够根据时间表调用交通信号控制机的关灯控制方案，实现对交叉道口的关灯控制功能。
实时感应功能：支持单点自适应实时感应，能减少当前周期的绿灯空放；支持在多周期长时间维度上生成单点优先控制方案。
支持无缆协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案。
道路交通信号控制机具备可变车道控制功能，可按时段或流量信息切换可变车道的导向方向。
相位接管(故障降级)功能，信号机主控单元故障时，信号机需能继续执行定周期工作方式，当前路口方向状态不受影响，无灭灯现象。此时，当信号机出现绿冲突、信号灯组红绿同亮、信号灯组所有红灯熄灭，信号机能立即转入黄闪控制方式，信号机主控单元故障排除后，信号机能自动恢复自主控制。
手动控制器的授权与记录功能：交通信号控制机可通过手动控制器操控，在中心平台授权后可实现手动步进操控；手动控制器的所有操作步骤和信息，均自动上传至中心平台。
无线手控功能：可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相。
冲突相位校验功能检查：支持冲突相位校验，强冲突相位不能自定义为非冲突，弱冲突相位在自定义冲突的情况下周期方案无法保存。
灯组状态检测功能检查：具有灯组状态检测功能，通过检测外部信号灯的电压和电流信息，判断是否正常，如果不正常，可在指示灯或平台上显示故障。
行人过街自适应控制功能检查：支持行人过街自适应控制，可接入行人检测器，根据行人检测器的数据动态调整行人等待时间，支持配置过街人数及对应的通行时间。
信号机故障处理应符合以下要求：（1）发生绿冲突故障、相同放行方向的信号灯组所有红灯均熄灭故障、信号灯组红灯、绿灯同时点亮故障时，信号机立即进入黄闪或关灯状态； （2）发生通信故障或检测器故障时，信号机能继续运行。 
故障信息存储与传输应符合以下要求：每种故障能连续记录至少3000条，记录采用循环覆盖方式，绿冲突故障、相同放行方向的信号灯组所有红灯均熄灭故障、信号灯组红灯、绿灯同时点亮故障不可人工清除；
协调控制功能：信号机应能按照设定的协调相位差、公共周期运行。应能进行定期校时，协调运行下的相位差与设定值偏差应在 ±0.5 s 以内。 
自适应控制功能 ：信号机应能根据交通流信息与设定的交通模型优化目标，实时调整信号配时方案参数。 
车路协同信息发布功能：信号机应能推送信号状态、运行状态信息，信息交互接口应符合GB/T 47002的规定。 
（5）校时功能
内置卫星定位授时(北斗）和中心校时功能模块。
（6）通信与联网控制
具备以太网接口和串行通讯接口，接口电路符合标准，在信道质量符合标准的条件下，信号控制机能够与中心控制系统实现秒级通信，并实现联网控制。信号控制机应支持实时自适应控制，配时参数可实时跟随交通流量检测器接收的交通流量变化而调整。
联网信息安全：（1）信号机应具有数字证书，数字证书应符合GB/T 46999的规定。 （2）信号机与上位机联机时，应进行双向身份认证鉴别，认证鉴别通过后方可进行相关操作。 （3）信号机应具备控制指令和消息验证、检查功能，对接收的控制指令和消息进行数据签名验证、参数安全范围及冲突检查，验证、检查通过后控制指令和消息方可有效。 （4）信号机应具备广播风暴防护功能，在广播风暴期间，信号机应正常工作，不应出现任何异常（数字证书、双向身份认证若目前不具备供货条件，应支持后期免费升级加装及适配）。
（7）接入要求
应遵循《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）相关要求，其接口规范宜遵循《道路交通管控设施信息交互接口规范》（GB/T 47002-2025）、《道路交通信号控制机信息发布接口规范》（GA/T1743-2020）、《公安交通集成指挥平台通信协议第1部分:总则》（GA/T1049.1-2013）、《公安交通集成指挥平台通信协议第2部分:交通信号控制系统》（GA/T1049.2-2024）相关要求。
道路交通信号机须与启东市现有路口信号灯、倒计时器、行人信号灯进行适配对接，不出现灯色和倒计时的异常或突变。
道路交通信号机须直接接入本次项目新建交通信号控制系统，无需额外平台软件或外接网关，确保与本次项目新建交通信号控制系统协议互通、数据互通、业务全兼容。 
	套
	372
	含信号机原件装配、现状线路接线、安装、调试，含箱体、基础、接地，安装、调试等，

	2
	现状信号机拆除及临时保通
	定制现状信号机拆除、运输至指定位置，登记造册，保管等
	点
	372
	

	3
	超五类室外网线
	超五类
	米
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	PE管（90管）敷设
	2根，含开挖恢复
	米
	50
	

	5
	手孔井
	砖砌
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	6
	移动应急电源1
	8KW，20度电Ø 电池类型：锂电池
Ø 交流输出不低于8000W；
Ø 至少4端口输出供电
Ø 至少2200次完全充电次数
Ø 磨砂铝材质，带滑轮可移动
	套
	1
	

	7
	移动应急电源2
	3.3KW，5.5度电Ø 电池类型：锂电池
Ø 交流输出不低于3000W；
Ø 至少4端口输出供电
Ø 至少2200次完全充电次数
Ø 磨砂铝材质，带滑轮可移动
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	网络租赁
	裸光纤
	处
	2
	5年计。裸光纤上传至公安指定机房
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	其他线缆及辅材
	定制
	项
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	除主材外其他未列出的辅材

	1.2
	新建路口信号灯

	1
	信号控制机（主要标的）
	含机柜，（1）总体要求
道路交通信号控制机除应满足《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）中C类A级，还应具备联网控制 、协调控制 、车路协同信息发布 、感应控制、自适应控制功能。
（2）技术要求
道路交通信号控制机应满足《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）中C类A级外，在物理结构性能、文字、铭牌、安全标识、电源与电气装置还应满足下列技术要求：
2.1 物理结构要求：
信号机具备外接备用电源功能，备用电源接口应设置在机柜外侧并设置有防护门，且接口下缘距机柜底部应大于或等于 400 mm。
对于室外机，除备用电源电缆外，所有输入、输出接线电缆均应从信号机机柜底部的接线孔穿出。接线孔直径应至少为 200 mm，或采用总面积至少为 0.031 m2 的单个或多个孔洞。接线孔不应有锋利边缘，接线孔位置应靠近机柜底部中心。
信号机机柜应采用防锈、防腐蚀材料或经防锈、防腐蚀处理的材料。信号机内部的印刷电路板材料及部件应进行防潮、防霉、防盐雾处理。
手动控制门：配置手工锁功能，实时检测机箱门开闭状态，箱门开启自动报警；
故障报警：精确定位前端设备断电、断网、设备损坏、过流等故障，实时向平台发送状态信息。
2.2 文字、铭牌、安全标识要求
接线端子:对正常使用信号机时操作人员容易触及的超过安全电压（交流电压有效值不超过 33 V、直流电压不超过 70 V）的带电部件，应在其显著位置设置“危险电压”图形符号，并设置保护阻挡物。 
铭牌上至少应标识制造商名称、产品名称、产品型号、识别码及电源额定电压、额定频率、信号灯驱动额定电压和频率等主要电气参数。 
分别用蘸有水及 90 号以上汽油的棉布连续擦拭信号机文字、图形符号、标志 15 s，目视检查文字、图形符号、标志。
2.3 电源与电气装置
驱动输出 ：（1）交流低压驱动 ：额定输出电压应为交流 220 V、频率 50 Hz，驱动电流不应小于 2 A。在连接交流低压信号灯的情况下，信号机驱动关闭时，输出端电压应小于交流 30 V。 
电涌保护器 ：信号机的电源输入端及灯控信号输出端应安装电涌保护器（SPD），SPD的接地端子应与信号机保护端子（排）连接，保护连接导体长度不应超过 0.5 m。 
保护导体：（1）信号机机柜及其内部在正常使用操作中易触及的危险带电部分、外露可导电部分均应通过保护连接导体与保护端子（排）连接，并保证各部分连接的连续性。保护连接导体、保护端子（排）的绝缘应是绿黄双色的（铜编织线除外），截面积不应小于 6 mm2。 （2）信号机应在机柜内设置接地端子。接地端子类型为螺柱型或螺栓型，标称螺纹直径应大于或等于 5 mm。若信号机配备保护接地连接导体，其绝缘应是绿黄双色的，截面积不应小于 6 mm2。 
接线端子容量： 低压驱动信号机，灯控信号组输出端的接线端子应满足交流 220 V、5 A 的最低额定容量要求；
备用插座：信号机具备外接备用电源功能，提供单独的备用电源接入固定式插座。插座尺寸兼容性应符合 GB/T 11918.2的规定，选用标准活页 2-I 型，类型 2 P +   ，防护等级应达到IP44，插座额定电压、额定电流应满足交流 220 V、16 A的最低容量要求。 
灯具驱动电源 ：信号机应有独立的、具备过载、短路保护功能的灯具驱动输出回路开关。开关额定电压及额定电流应符合以下要求：  1、低压驱动信号机，开关额定电压大于或等于交流 220 V，额定电流大于或等于 20 A； 
2.4 EMC、环境、机械
电磁兼容要求：（1）静电放电抗扰度：外壳接触放电 4kV；面板空气放电 8kV；（2）电快速瞬变脉冲群抗扰度：电源 4kV/100kHz，I/O 信号 0.25kV；（3）浪涌（冲击）抗扰度 ：线-线：1 kV 线-地：2 kV （4）电压暂降抗扰度，0％UT ，20个电压周期 （UT 是信号机额定电压），在以上测试要求下，信号机电磁兼容能力应达到相对应特性值，不出现电气故障。
环境适应性：（1）振动试验：在随机振动 10~500Hz，三轴各 0.5h测试下信号机应无任何机械损伤，功能不应降低或丧失。（2）冲击试验：在100m/s² 半正弦脉冲，100 次冲击测试下，信号机应无任何机械损伤，功能不应降低或丧失。（3）盐雾检测：48h 间歇喷雾，单部件锈蚀面积≤20% 为合格。（4）粉尘试验：试验装置应符合GB/T 2423.37的规定，将未通电的信号机置于粉尘试验箱内。试验箱内温度 0 ℃～35 ℃、相对湿度 45％～80％，试验滑石粉用量 2 kg/m3，粒子尺寸小于 75 μm，在基准面上沉降量 600 g/（m2·h），持续8 h后取出，信号机机柜内应无大量积尘，功能不应降低或丧失。
机械强度、连续稳定性：（1）外壳冲击实验 ： 按GB 4943.1—2022中 T.6 外壳冲击试验要求进行试验，信号机外壳表面的损坏不应触及危险零部件，不应影响信号机正常工作及使用操作，不应影响安全及信号机防水性能。 （2）信号机接信号灯或阻性负载（低压驱动 100 W），并设定在多时段定时控制方式下，校准信号机日历时钟，连续通电工作 240 h。试验中及试验后信号机不应出现故障。试验后信号机在 0 ℃～40 ℃条件下，每 24 h误差不超过 2s。
（3）基本要求
可实现32相位控制，不少于48路灯控输出并可扩充至不少于96路灯控输出；单组灯组输出可控制红、黄、绿三种灯态输出，同时兼容机动车信号灯、非机动车信号灯和人行灯三类信号灯；
可接入至少16路车流量检测器并可扩充至32路，至少8路（16个）行人按钮接入；
可接入至少4路三色倒计时显示器，并可扩充至16路，支持倒9秒显示；
满足至少48个时段配时设置，满足不少于108种配时方案；
主电源额定电压：AC220V±44V、50Hz±2Hz；
掉电保护功能：交通信号控制机支持掉电数据保护功能，工作参数和时钟可保持一个月不丢失；
不少于2个RS232串行通信接口、2个RS485串行通信接口、1个RJ45接口；
工作温度：-40℃~+70℃；
工作湿度：5～95％；
具有独立于灯具驱动输出电路的黄闪控制装置，主机无法正常工作时，应能通过独立的黄闪控制装置将信号输出切换为黄闪状态；
日历时钟：信号机应具备断电可运行的内部日历时钟功能。在 0 ℃～40 ℃条件下，每 24 h误差不超过 2 s
符合《道路交通信号控制机信息发布接口规范》（GA/T1743-2020）的要求；
符合《交通信号控制机与车辆检测器间通信协议》（GB/T43229-2023）的要求；
（4）控制功能
具备联网控制、单点优化控制、公交信号优先、紧急信号或特勤功能优先、感应控制、无电缆协调控制、多时段控制、黄闪控制、手动控制、行人过街请求、自适应绿波、感应式绿波、区域绿波、自适应可变车道控制、潮汐车道控制、拥堵控制、瓶颈（溢出）控制、区域需求控制、相位接管等多种工作方式；具有良好的防电网浪涌、防雷击措施，具有漏电保护功能。
多路口控制功能：信号控制机可支持不少于48路灯的控制输出，按通常一个路口4组信号灯的设置，可同时控制3个路口信号灯，且可分别独立运行不同的控制模式及方案；信号控制机也可将信号灯组的输出用于人行信号灯的控制。
公交优先控制功能，可通过采集车辆发出的特定信号进行相位配时调整，实现车辆的优先控制。
降级控制功能：当交通信号控制机与中心系统平台通信中断时，信号机可自动降级为无电缆线协调控制方式或进一步降级为单点控制方式。
黄闪控制功能：交通信号控制机能够根据时间表设定黄闪控制方案，控制信号灯黄灯按一定的频率闪烁，向车辆和行人发出警告或提示。
全红控制功能：交通信号控制机能够根据时间表或远程相位控制调用信号机的全红控制方案，实现对交叉口的全红控制功能，用于特殊警卫任务。
关灯控制功能：交通信号控制机能够根据时间表调用交通信号控制机的关灯控制方案，实现对交叉道口的关灯控制功能。
实时感应功能：支持单点自适应实时感应，能减少当前周期的绿灯空放；支持在多周期长时间维度上生成单点优先控制方案。
支持无缆协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案。
道路交通信号控制机具备可变车道控制功能，可按时段或流量信息切换可变车道的导向方向。
相位接管(故障降级)功能，信号机主控单元故障时，信号机需能继续执行定周期工作方式，当前路口方向状态不受影响，无灭灯现象。此时，当信号机出现绿冲突、信号灯组红绿同亮、信号灯组所有红灯熄灭，信号机能立即转入黄闪控制方式，信号机主控单元故障排除后，信号机能自动恢复自主控制。
手动控制器的授权与记录功能：交通信号控制机可通过手动控制器操控，在中心平台授权后可实现手动步进操控；手动控制器的所有操作步骤和信息，均自动上传至中心平台。
无线手控功能：可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相。
冲突相位校验功能检查：支持冲突相位校验，强冲突相位不能自定义为非冲突，弱冲突相位在自定义冲突的情况下周期方案无法保存。
灯组状态检测功能检查：具有灯组状态检测功能，通过检测外部信号灯的电压和电流信息，判断是否正常，如果不正常，可在指示灯或平台上显示故障。
行人过街自适应控制功能检查：支持行人过街自适应控制，可接入行人检测器，根据行人检测器的数据动态调整行人等待时间，支持配置过街人数及对应的通行时间。
信号机故障处理应符合以下要求：（1）发生绿冲突故障、相同放行方向的信号灯组所有红灯均熄灭故障、信号灯组红灯、绿灯同时点亮故障时，信号机立即进入黄闪或关灯状态； （2）发生通信故障或检测器故障时，信号机能继续运行。 
故障信息存储与传输应符合以下要求：每种故障能连续记录至少3000条，记录采用循环覆盖方式，绿冲突故障、相同放行方向的信号灯组所有红灯均熄灭故障、信号灯组红灯、绿灯同时点亮故障不可人工清除；
协调控制功能：信号机应能按照设定的协调相位差、公共周期运行。应能进行定期校时，协调运行下的相位差与设定值偏差应在 ±0.5 s 以内。 
自适应控制功能 ：信号机应能根据交通流信息与设定的交通模型优化目标，实时调整信号配时方案参数。 
车路协同信息发布功能：信号机应能推送信号状态、运行状态信息，信息交互接口应符合GB/T 47002的规定。 
（5）校时功能
内置卫星定位授时(北斗）和中心校时功能模块。
（6）通信与联网控制
具备以太网接口和串行通讯接口，接口电路符合标准，在信道质量符合标准的条件下，信号控制机能够与中心控制系统实现秒级通信，并实现联网控制。信号控制机应支持实时自适应控制，配时参数可实时跟随交通流量检测器接收的交通流量变化而调整。
联网信息安全：（1）信号机应具有数字证书，数字证书应符合GB/T 46999的规定。 （2）信号机与上位机联机时，应进行双向身份认证鉴别，认证鉴别通过后方可进行相关操作。 （3）信号机应具备控制指令和消息验证、检查功能，对接收的控制指令和消息进行数据签名验证、参数安全范围及冲突检查，验证、检查通过后控制指令和消息方可有效。 （4）信号机应具备广播风暴防护功能，在广播风暴期间，信号机应正常工作，不应出现任何异常（数字证书、双向身份认证若目前不具备供货条件，应支持后期免费升级加装及适配）。
（7）接入要求
应遵循《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）相关要求，其接口规范宜遵循《道路交通管控设施信息交互接口规范》（GB/T 47002-2025）、《道路交通信号控制机信息发布接口规范》（GA/T1743-2020）、《公安交通集成指挥平台通信协议第1部分:总则》（GA/T1049.1-2013）、《公安交通集成指挥平台通信协议第2部分:交通信号控制系统》（GA/T1049.2-2024）相关要求。
道路交通信号机须与启东市现有路口信号灯、倒计时器、行人信号灯进行适配对接，不出现灯色和倒计时的异常或突变。
道路交通信号机须直接接入本次项目新建交通信号控制系统，无需额外平台软件或外接网关，确保与本次项目新建交通信号控制系统协议互通、数据互通、业务全兼容。 
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	含信号机原件装配、线路接线、安装、调试
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	机动车圆盘信号灯
	机动车信号灯（JD400-3-3）采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为φ400，外壳采用压铸铝成型，黑色亚光喷塑防护；
工作电压：AC220V±15%、50Hz±2Hz；
功率：≤20W；
适应温度：-40℃到+80℃；
外壳防护等级：IP55；
灯盘图案见《道路交通信号灯》GB14877-2011附录A中图A.4、图A.5。各项技术要求应符合《道路交通信号灯》（GB14887—2011）中相关规定。详见设计参数
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	机动车箭头信号灯
	机动车信号灯（JD400-3-3）采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为φ400，外壳采用压铸铝成型，黑色亚光喷塑防护；
工作电压：AC220V±15%、50Hz±2Hz；
功率：≤20W；
适应温度：-40℃到+80℃；
外壳防护等级：IP55；
灯盘图案见《道路交通信号灯》GB14877-2011附录A中图A.4、图A.5。各项技术要求应符合《道路交通信号灯》（GB14887—2011）中相关规定。
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	非机动车直行信号灯
	非机动车信号灯（JD400-3-3）采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为φ400，外壳采用压铸铝成型，黑色亚光喷塑防护；
工作电压：AC220V±15%、50Hz±2Hz；
功率：≤20W；
适应温度：-40℃到+80℃；
外壳防护等级：IP55；
灯盘图案见《道路交通信号灯》GB14877-2011附录A中图A.4、图A.5。各项技术要求应符合《道路交通信号灯》（GB14887—2011）中相关规定。
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	非机动车左转信号灯
	非机动车左转信号灯（JD400-3-3）采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为φ400，外壳采用压铸铝成型，黑色亚光喷塑防护；
工作电压：AC220V±15%、50Hz±2Hz；
功率：≤20W；
适应温度：-40℃到+80℃；
外壳防护等级：IP55；
灯盘图案见《道路交通信号灯》GB14877-2011附录A中图A.4、图A.5。各项技术要求应符合《道路交通信号灯》（GB14887—2011）中相关规定。
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	机动车倒计时
	道路交通信号倒计时器采用两位数码显示双色通讯式倒计时器（DX-S-T-0），外壳采用压铸铝成型，黑色亚光喷塑防护；
用于机动车信号灯的数码显示倒计时器透光面尺寸字高不小于510mm，字宽不小于270mm，整体重量：小于30kg；
各项技术要求应符合公安部部颁标准《道路交通信号倒计时显示器》GA/T508-2014中相关规定；
道路交通信号倒计时器与道路交通信号控制机之间的数据通讯协议见《道路交通信号倒计时显示器》GA/T508-2014附录A。
	套
	147
	

	7
	人行灯
	人行横道信号灯（RX300-3-2F）采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为φ300；外壳采用压铸铝成型，黑色亚光喷塑防护；
工作电压：AC220V±15%、50Hz±2Hz；
功率：≤20W；
适应温度：-40℃到+80℃；
外壳防护等级：IP55；
灯盘图案见《道路交通信号灯》GB14877-2011附录A中图A.4、图A.5。各项技术要求应符合《道路交通信号灯》（GB14887—2011）中相关规定。
	套
	226
	

	8
	智能落地机箱
	（1）箱体尺寸：不小于1200mm*600mm*500mm；箱体采用304不锈钢或铝合金材质并喷涂（喷涂样式由主管单位确认），壁厚1.5mm；
（2）至少2路RJ45网络口，2路RS485数据口，2路RS232数据口，6组DI接口，4组DO接口；
（3）自动机箱内部负载在线状态并实时上报；
（4）自动重合闸：40A，带远程控制功能，欠压，过压，漏电保护功能，可通过平台对自动重合闸进行远程合闸、分闸控制，支持设备远程升级，重启；
（5）具备市电掉电、电压、电流、漏电、过压、欠压监测，报警反应时间：＜1s，漏电动作30~100mA
（6）具备支持电压、电流监测，支持负载异常告警
（7）内含6路国标插座供电，5路可远程控制开关，1路维护插座，内置检修照明；
（8）内含端子排，可供至少12路摄像机+8路补光灯供电；
（9）可设定温度阈值，温度达到设定温度时散热风扇自动开启；可远程控制风扇启停；
（10）配置手工锁功能，实时检测机箱门开闭状态，箱门开启自动报警；
（11）可监测防雷模块状态，可检测箱内温度、湿度；
（12）故障报警：精确定位前端设备断电、断网、设备损坏、过流等故障，实时向平台发送状态信息。
（13）光纤熔接盘：12芯熔纤盘，不含尾纤，
（14）工作温度：–40℃～＋65℃；
（15）供电方式：AC176–264V；
（16）防护等级不低于IP55。
	套
	33
	

	9
	人行灯杆件
	含杆件、基础、接地等
	套
	226
	

	10
	信号灯杆4m
	含杆件、基础、接地等
	套
	35
	

	11
	信号灯杆6m
	含杆件、基础、接地等
	套
	71
	

	12
	信号灯杆8m
	含杆件、基础、接地等
	套
	37
	

	13
	信号灯杆10m
	含杆件、基础、接地等
	套
	2
	

	14
	信号灯杆12m
	含杆件、基础、接地等
	套
	5
	

	15
	电缆敷设
	（YJV3*10mm²)
	米
	5660
	

	16
	信号灯电源线
	（RVV4*1.5mm²）
	米
	25155
	

	17
	倒计时电源线
	（RVV3*1.5mm²）
	米
	6994
	

	18
	倒计时通讯线
	（RVVSP3*1.0mm²）
	米
	6994
	

	19
	超五类室外网线
	超五类
	米
	160
	

	20
	PE管（90管）敷设
	含开挖、预埋、回填、绿化恢复、道路恢复、赔补费等
	米
	12000
	

	21
	钢管（100管）敷设
	含开挖、预埋、回填、绿化恢复、道路恢复、赔补费等
	米
	1400
	

	22
	顶管
	PE管2*90管含绿化恢复、道路恢复、赔补费等
	米
	6100
	

	23
	手孔井
	砖砌
	套
	435
	

	24
	取电挂表
	含电表等单相、10KW
	处
	33
	

	25
	网络租赁
	5年计。裸光纤上传至公安指定机房
	处
	33
	

	26
	标线清洗
	定制据实计量
	平方米
	2320
	

	27
	标线施画
	热熔标线据实计量
	平方米
	1560
	

	28
	其他线缆及辅材
	定制除主材外其他未列出的辅材
	项
	1
	

	29
	破除路面恢复
	定制
	米
	435
	

	1.3
	绿波带新建

	1
	专用设备1
	一体化结构，内含雷达、视频摄像机
传感器类型:不低于1/2.8"CMOS；
工作频率：92GHz-94GHz；
调制波形：FMCW；
作用距离: 20m-350m；
检测目标车道数：不低于8车道多目标机动车检测；
测速范围：0～+250km/h；
速度分辨率：不大于0.35km/h；
最大检测目标数：不低于256个；
编码格式：H.265/H.264；
雷达检测和视频检测结果坐标融合，满足手动标定，自动标定；
满足多目标的位置，车道，速度，方向等信息检测；
实时显示目标的相对位置坐标输出，车道号，速度，航向角；
实时输出目标的结构化信息，结构化信息包括车牌号，车牌颜色，车辆类型，车辆颜色，速度，车道号等；
车流量统计准确率≥95%，车辆捕获率≥95%； 
满足分车道统计，车流量，速度，状态，队列、时距，间距等数据统计，满足统计周期上传；
满足交通评价数据输出；
网络接口:不低于1 个RJ45 100M/1000M自适应以太网口；
设备校时：满足NTP、手动校时功能
温度：-30℃~+70℃；
报警输出:不低于1个继电器开关
防护等级:不低于IP67。
	套
	179
	

	2
	抱杆机箱
	（1）箱体尺寸:不低于550*420*250（喷涂样式由主管单位确认）；304不锈钢或铝合金材质，壁厚1.5mm，箱体内外整体塑粉喷塑；
抱杆箱体外喷涂与杆体同色，设备箱内光缆、电源线缆等应接线到位，所有线缆应有明显可辨的编号或标识。
（2）至少：1个RS-232接口：1个；RS-485接口：1个；网络接口：1个，10M/100M以太网口；报警输入：2路；
（3）支持断电报警，断网报警，开门报警，温度报警、湿度报警；
（4）支持检测网络传输设备工作状态，并设置定时/手动重启，当网络传输断开时，可自动进行重启，重启次数可设置；
（5）自动重合闸：16A，带远程控制功能，欠压，过压，漏电保护功能
（6）配置手工锁功能，实时检测机箱门开闭状态，箱门开启自动报警；
（7）实时检测机箱门开闭状态，箱门开启自动报警；
（8）强电输出：4路AC220V输出国标插座；4路AC220V；
（9）供电方式：AC176–264V；
（10）源防雷器：标准20kA，最大40kA
（11）光纤熔接盘：12芯熔纤盘，不含尾纤，
（12）工作温度：–40℃～＋65℃；
（13）防护等级不低于IP55。
	套
	179
	

	3
	专用设备6
	Ø 千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个，配置2只光千兆模块，传输距离大于20km；
Ø 背板带宽≥192Gbps；
Ø 单模单纤传输；
Ø 100/1000M自适应和MDX线缆自动交叉；
Ø 具有IEEE802.3X全双工流量控制和半双工背压流量控制；
Ø 低传输延迟和高线速透明转发；
Ø SNMP，具有交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能;
Ø 内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；
Ø 工作温度：-40～85℃；
Ø 工业级设计，可靠性高；
Ø 光发射波长1310/1550nm（单模）、传输距离：不小于20km；
Ø 供电：AC24V±30%；
Ø 防护等级：不低于IP40；
Ø 平均无故障时间MTPF≥100000h。
	套
	179
	

	4
	专用设备10
	Ø 千兆SFP口≥8个，千兆电口≥8个；满配光模块，传输距离大于20km；
Ø 背板带宽≥192Gbps
Ø 单模单纤传输；
Ø 100/1000M自适应和MDX线缆自动交叉；
Ø 具有IEEE802.3X全双工流量控制和半双工背压流量控制；
Ø 低传输延迟和高线速透明转发；
Ø 内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；
Ø SNMP，具有交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能;
Ø 工作温度：-40～85℃；
Ø 工业级设计，可靠性高；
Ø 光发射波长1310/1550nm（单模）、传输距离：不小于20km；
Ø 供电：AC24V±30%；
Ø 防护等级：不低于IP40；
Ø 平均无故障时间MTPF≥100000h。
	套
	48
	

	5
	电缆敷设
	YJV3*4mm²
	米
	21480
	

	6
	线缆敷设
	RVV4*1.5mm²
	米
	1790
	

	7
	4芯光纤
	单模含光纤敷设、熔接等
	米
	21480
	

	8
	超五类室外网线敷设
	超五类
	米
	1790
	

	9
	其他线缆及辅材
	定制
	项
	1
	

	二
	路口电子警察改造与新建

	2.1
	改造路口电子警察

	1
	专用设备2
	Ø 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；
Ø 不低于1英寸CMOS；
Ø 采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出；全天候输出彩色图像；
Ø 最大图像尺寸：不低于4096×2160像素；
Ø 视频编码方式支持：H.265、H.264；
Ø 具备车辆捕获功能，白天准确率不低于97%，晚上捕获率不低于95%；
Ø 支持识别多种车型，包括轻型普通货车、小型轿车、小型客车、小大型普通客车、面包车、无人车等，准确率不低于97%；
Ø 具备识别车尾车辆子品牌，白天识别率不低于98%，晚上识别率不低于95%；
Ø 具备不按规定车道行驶功能，白天捕获率不低于98%，夜间捕获率不低于98%；
Ø 具备违法掉头抓拍功能，对违法掉头行为进行抓拍，准确率不低于99%。
Ø 具备违法占用应急车道/非机动车道抓拍功能，准确率不低于99%。
Ø 具备新能源车牌识别，白天准确率不低于97%，晚上准确率不低于 95%；
Ø 具备分别对多种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车等）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
Ø 具备对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。
Ø 具备识别多种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、银灰、橙、粉红等；
Ø 具备闯红灯抓拍功能，捕获率不低于97%；
Ø 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车速、车身颜色、车牌号码等信息；
Ø 至少1个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口、2个RS-485接口；
Ø 外部触发不低于7路,可作为补光灯同步输出控制；
Ø 不低于IP65的外壳防护能力；
Ø 亮度（灰度）鉴别等级不低于12级；
Ø 具备透雾、强光抑制等功能；
Ø 视频感知设备联网视频信息以及控制信令信息安全保护至少符合GB35114《公共安全视频感知设备联网信息安全技术要求》的A级技术要求。视频信息传输、交换和控制应符合GB28181《安全防范视频感知设备联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的有关规定。
	套
	127
	

	2
	专用设备3
	Ø 光源类型：LED，单车道环境补光；
Ø LED 灯珠数量： ≥16 颗；
Ø 最佳补光距离： 16 米-25 米；
Ø 触发方式： 支持 5V 电平量触发；
Ø 支持补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启；
Ø 支持自闪、跟随、自动频闪模式；
Ø 防护等级：不低于IP65；
Ø 能适配主流品牌摄像机，视频画面无水波纹现象；
Ø 符合《交通技术感知设备成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202－2022）技术要求中一级标准。
	套
	227
	

	3
	专用设备4
	Ø 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、防雷器、电源适配器等；
Ø 不低于 1 英寸 CMOS；
Ø 采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出；
Ø 最大图像尺寸：不低于 4096×2160 像素；
Ø 可通过RS485 联动爆闪灯，夜间联动红外爆闪灯，白天可以联动白光爆闪灯；
Ø 视频编码方式支持： H.265、H.264；
Ø 满足车辆捕获功能，白天准确率不低于 99%，晚上捕获率不低于 99%；
Ø 满足识别多种车型，包括轻型普通货车、小型轿车、小型客车、小大型普通客车、面包 车、无人车等，白天准确率不低于 97%，晚上准确率不低于 97%；
Ø 满足驾驶室面部抠图；
Ø 满足识别车头多种车辆子品牌，白天识别率不低于 98%，晚上识别率不低于 95%；
Ø 至少支持 250 种车标识别，白天准确率不低于 98%，晚上准确率不低于 98%；
Ø 满足识别多种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、银灰、橙、粉红等；
Ø 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌 号码等信息；
Ø 可识别并抓拍垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
Ø 满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排面部及衣着均清晰可见。
Ø 至少1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口、2 个 RS-485 接口。
Ø 外部触发不低于 7 路,可作为补光灯同步输出控制，具有外部频率源同步接口，可与外 部灯光或红绿灯同步；
Ø 至少 IP66 的外壳防护能力；
Ø 视频感知设备联网视频信息以及控制信令信息安全保护至少符合GB35114《公共安全视频感知设备联网信息安全技术要求》的A级技术要求。视频信息传输、交换和控制应符合GB28181《安全防范视频感知设备联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的有关规定。
	套
	138
	

	4
	专用设备5
	用≥24颗高亮度LED芯片；
Ø LED频闪满足PWM跟随触发发光角度≥10°；
Ø 气体爆闪具有防误触发功能，可覆盖1个车道；
Ø 满足LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；
Ø 具有LED和气体灯管两种光源，满足可见光补光，红外补光；
Ø 至少1路RS485接口、1路爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口；
Ø 防护等级：不低于IP65。
Ø 补光灯安装方向上不得对驾驶人员的视觉产生影响，技术要求应符合GA/T1202第4章的规定。
Ø 符合《交通技术感知设备成像补光装置通用技术条件》中一级标准。
	套
	229
	

	5
	专用设备6
	Ø 千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个，配置2只光千兆模块，传输距离大于20km；
Ø 背板带宽≥192Gbps；
Ø 单模单纤传输；
Ø 100/1000M自适应和MDX线缆自动交叉；
Ø 具有IEEE802.3X全双工流量控制和半双工背压流量控制；
Ø 低传输延迟和高线速透明转发；
Ø SNMP，具有交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能;
Ø 内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；
Ø 工作温度：-40～85℃；
Ø 工业级设计，可靠性高；
Ø 光发射波长1310/1550nm（单模）、传输距离：不小于20km；
Ø 供电：AC24V±30%；
Ø 防护等级：不低于IP40；
Ø 平均无故障时间MTPF≥100000h。
	套
	5
	

	6
	抱杆机箱
	（1）箱体尺寸:不低于550*420*250（喷涂样式由主管单位确认）；304不锈钢或铝合金材质，壁厚1.5mm，箱体内外整体塑粉喷塑；
Ø 抱杆箱体外喷涂与杆体同色，设备箱内光缆、电源线缆等应接线到位，所有线缆应有明显可辨的编号或标识。
（2）至少：1个RS-232接口：1个；RS-485接口：1个；网络接口：1个，10M/100M以太网口；报警输入：2路；
（3）支持断电报警，断网报警，开门报警，温度报警、湿度报警；
（4）支持检测网络传输设备工作状态，并设置定时/手动重启，当网络传输断开时，可自动进行重启，重启次数可设置；
（5）自动重合闸：16A，带远程控制功能，欠压，过压，漏电保护功能
（6）配置手工锁功能，实时检测机箱门开闭状态，箱门开启自动报警；
（7）实时检测机箱门开闭状态，箱门开启自动报警；
（8）强电输出：4路AC220V输出国标插座；4路AC220V；
（9）供电方式：AC176–264V；
（10）源防雷器：标准20kA，最大40kA
（11）光纤熔接盘：12芯熔纤盘，不含尾纤，
（12）工作温度：–40℃～＋65℃；
（13）防护等级不低于IP55。
	套
	5
	

	7
	设备拆除
	定制
	项
	1
	

	8
	感知设备杆件
	（横臂4m、含基础）含杆件、基础、接地等
	套
	1
	

	9
	感知设备杆件
	（横臂8m、含基础）含杆件、基础、接地等
	套
	2
	

	10
	感知设备杆件
	（横臂10m、含基础）含杆件、基础、接地等
	套
	2
	

	11
	电缆敷设
	YJV3*2.5mm²据实计量
	米
	850
	

	12
	线缆敷设
	RVV4*1.5mm²据实计量
	米
	1143
	

	13
	线缆敷设
	RVV2*1.0mm²据实计量
	米
	800
	

	14
	线缆敷设
	RVV2*0.5mm²据实计量
	米
	800
	

	15
	室外网线
	超五类据实计量
	米
	1143
	

	16
	4芯光纤
	单模据实计量
	米
	850
	

	17
	PE管（90管）敷设
	含开挖、预埋、回填、绿化恢复、道路恢复、赔补费等
	米
	35
	

	18
	钢管（100管）敷设
	含开挖、预埋、回填、绿化恢复、道路恢复、赔补费等
	米
	15
	

	19
	顶管
	PE管2*90管含绿化恢复、道路恢复、赔补费等
	米
	315
	

	20
	手孔井
	砖砌
	套
	10
	

	21
	破除路面恢复
	定制
	米
	15
	

	22
	其他线缆及辅材
	定制除主材外其他未列出的辅材
	项
	1
	

	2.2
	新建路口电子警察新建

	1
	专用设备2
	Ø 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；
Ø 不低于1英寸CMOS；
Ø 采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出；全天候输出彩色图像；
Ø 最大图像尺寸：不低于4096×2160像素；
Ø 视频编码方式支持：H.265、H.264；
Ø 具备车辆捕获功能，白天准确率不低于97%，晚上捕获率不低于95%；
Ø 支持识别多种车型，包括轻型普通货车、小型轿车、小型客车、小大型普通客车、面包车、无人车等，准确率不低于97%；
Ø 具备识别车尾车辆子品牌，白天识别率不低于98%，晚上识别率不低于95%；
Ø 具备不按规定车道行驶功能，白天捕获率不低于98%，夜间捕获率不低于98%；
Ø 具备违法掉头抓拍功能，对违法掉头行为进行抓拍，准确率不低于99%。
Ø 具备违法占用应急车道/非机动车道抓拍功能，准确率不低于99%。
Ø 具备新能源车牌识别，白天准确率不低于97%，晚上准确率不低于 95%；
Ø 具备分别对多种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车等）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
Ø 具备对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。
Ø 具备识别多种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、银灰、橙、粉红等；
Ø 具备闯红灯抓拍功能，捕获率不低于97%；
Ø 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车速、车身颜色、车牌号码等信息；
Ø 至少1个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口、2个RS-485接口；
Ø 外部触发不低于7路,可作为补光灯同步输出控制；
Ø 不低于IP65的外壳防护能力；
Ø 亮度（灰度）鉴别等级不低于12级；
Ø 具备透雾、强光抑制等功能；
Ø 视频感知设备联网视频信息以及控制信令信息安全保护至少符合GB35114《公共安全视频感知设备联网信息安全技术要求》的A级技术要求。视频信息传输、交换和控制应符合GB28181《安全防范视频感知设备联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的有关规定。
	套
	121
	

	2
	专用设备3
	Ø 光源类型：LED，单车道环境补光；
Ø LED 灯珠数量： ≥16 颗；
Ø 最佳补光距离： 16 米-25 米；
Ø 触发方式： 支持 5V 电平量触发；
Ø 支持补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启；
Ø 支持自闪、跟随、自动频闪模式；
Ø 防护等级：不低于IP65；
Ø 能适配主流品牌摄像机，视频画面无水波纹现象；
Ø 符合《交通技术感知设备成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202－2022）技术要求中一级标准。
	套
	247
	

	3
	专用设备7
	Ø 通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式；
Ø 通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态；
Ø 支持记录日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况；
Ø 支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间；
Ø 状态检测：支持（相机及红/绿灯状态检测）；
Ø 检测模式切换：支持（红/绿灯检测模式切换）；
Ø 支持通过100M网口将16路红绿灯信与状态传输至网络摄像机并在网页端进行显示，支持网页端配置参数；
Ø 输入异常检测：支持（红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1~300秒范围可设）；
Ø 可通过指定工具对设备进行远程网络升级；
	套
	33
	

	4
	专用设备8
	Ø 高性能终端服务器，嵌入式操作系统；
Ø 内置3.5寸硬盘，容量不低于8T；满足12路IPC接入；
Ø 网络接口：设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（含配套千兆光模块）；
Ø 其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口；
Ø 满足对通行车辆的信息（记录和图片）存储；
Ø 具有录像存储功能；
Ø 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间；
Ø 可配置多种字符叠加、图片合成模式；
Ø 具有区间测速功能；
Ø 可配置增加GPS校时模块；
Ø 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。
	套
	33
	

	5
	专用设备4
	Ø 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、防雷器、电源适配器等；
Ø 不低于 1 英寸 CMOS；
Ø 采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出；
Ø 最大图像尺寸：不低于 4096×2160 像素；
Ø 可通过RS485 联动爆闪灯，夜间联动红外爆闪灯，白天可以联动白光爆闪灯；
Ø 视频编码方式支持： H.265、H.264；
Ø 满足车辆捕获功能，白天准确率不低于 99%，晚上捕获率不低于 99%；
Ø 满足识别多种车型，包括轻型普通货车、小型轿车、小型客车、小大型普通客车、面包 车、无人车等，白天准确率不低于 97%，晚上准确率不低于 97%；
Ø 满足驾驶室面部抠图；
Ø 满足识别车头多种车辆子品牌，白天识别率不低于 98%，晚上识别率不低于 95%；
Ø 至少支持 250 种车标识别，白天准确率不低于 98%，晚上准确率不低于 98%；
Ø 满足识别多种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、银灰、橙、粉红等；
Ø 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌 号码等信息；
Ø 可识别并抓拍垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
Ø 满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排面部及衣着均清晰可见。
Ø 至少1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口、2 个 RS-485 接口。
Ø 外部触发不低于 7 路,可作为补光灯同步输出控制，具有外部频率源同步接口，可与外 部灯光或红绿灯同步；
Ø 至少 IP66 的外壳防护能力；
Ø 视频感知设备联网视频信息以及控制信令信息安全保护至少符合GB35114《公共安全视频感知设备联网信息安全技术要求》的A级技术要求。视频信息传输、交换和控制应符合GB28181《安全防范视频感知设备联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的有关规定。
	套
	119
	

	6
	专用设备5
	用≥24颗高亮度LED芯片；
Ø LED频闪满足PWM跟随触发发光角度≥10°；
Ø 气体爆闪具有防误触发功能，可覆盖1个车道；
Ø 满足LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；
Ø 具有LED和气体灯管两种光源，满足可见光补光，红外补光；
Ø 至少1路RS485接口、1路爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口；
Ø 防护等级：不低于IP65。
Ø 补光灯安装方向上不得对驾驶人员的视觉产生影响，技术要求应符合GA/T1202第4章的规定。
Ø 符合《交通技术感知设备成像补光装置通用技术条件》中一级标准。
	套
	212
	

	7
	专用设备9
	Ø 传感器类型：通道1（全景）：不小于1/1.8英寸CMOS；通道2（细节）：不小于1/1.8英寸CMOS；
Ø 像素：全景：不低于400万；细节：不低于400万；
Ø 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：50m（白光）；250m（红外）；
Ø 补光灯：不少于4颗白光灯、6颗红外灯；
Ø 光学变倍：细节：不低于40倍；最大焦距不小于220mm
Ø 视频结构化：支持机动车、非机动车、面部、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图
Ø 违法停车：抓拍距离半径不低于150m（多场景巡航）、60m（单预置点）；
Ø 具备光警戒；声警戒；
Ø 网络接口：至少1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）；
Ø 音频输入：1路；音频输出：1路；
Ø 报警输入：2路；报警输出：2路；
Ø 防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
Ø RS-485接口：1个
Ø 视频感知设备联网视频信息以及控制信令信息安全保护至少符合GB35114《公共安全视频感知设备联网信息安全技术要求》的A级技术要求。视频信息传输、交换和控制应符合GB28181《安全防范视频感知设备联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的有关规定。
	套
	81
	

	8
	专用设备6
	Ø 千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个，配置2只光千兆模块，传输距离大于20km；
Ø 背板带宽≥192Gbps；
Ø 单模单纤传输；
Ø 100/1000M自适应和MDX线缆自动交叉；
Ø 具有IEEE802.3X全双工流量控制和半双工背压流量控制；
Ø 低传输延迟和高线速透明转发；
Ø SNMP，具有交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能;
Ø 内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；
Ø 工作温度：-40～85℃；
Ø 工业级设计，可靠性高；
Ø 光发射波长1310/1550nm（单模）、传输距离：不小于20km；
Ø 供电：AC24V±30%；
Ø 防护等级：不低于IP40；
Ø 平均无故障时间MTPF≥100000h。
	套
	117
	

	9
	专用设备10
	Ø 千兆SFP口≥8个，千兆电口≥8个；满配光模块，传输距离大于20km；
Ø 背板带宽≥192Gbps
Ø 单模单纤传输；
Ø 100/1000M自适应和MDX线缆自动交叉；
Ø 具有IEEE802.3X全双工流量控制和半双工背压流量控制；
Ø 低传输延迟和高线速透明转发；
Ø 内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；
Ø SNMP，具有交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能;
Ø 工作温度：-40～85℃；
Ø 工业级设计，可靠性高；
Ø 光发射波长1310/1550nm（单模）、传输距离：不小于20km；
Ø 供电：AC24V±30%；
Ø 防护等级：不低于IP40；
Ø 平均无故障时间MTPF≥100000h。
	套
	33
	

	10
	专用设备11
	Ø 1、接口：≥48个1000Base-X光口，≥4万兆SFP+口，1个Console配置接口，满配光模块，传输距离≥20KM
Ø 2、背板带宽：全线速过滤转发，≥858Gbps
Ø 3、三层转发速率≥442Mpps；
Ø 4、支持静态、动态路由；
Ø 支持G.8032协议，实现ms级业务倒换；
Ø 支持横向虚拟化功能；
Ø 支持分布式设备管理、分布式链路聚合，统一路由管理；
Ø 可以实现硬件设备之间的虚拟化部署；
Ø 支持VXLAN二层转发功能、4K个VLAN；
Ø 支持802.1Q VLAN tagging
Ø 支持IEEE802.3ad链路聚合
Ø 支持链路层发现协议LLDP
Ø 支持基于MAC、端口、IP子网的VLAN
Ø 支持MAC地址授权、限制、过滤
Ø 支持IP、MAC动态及静态绑定
Ø 支持ACL
Ø 支持链路聚合，支持M-LAG
Ø 支持安全扫描，支持终端脆弱性扫描功能
Ø 支持DHCP snooping
Ø 5、符合YD/T 1099、YD/T 1630-2007，具备抗SYNFlood攻击、PingFlood攻击的能力；能够实现OSPF相邻路由器之间的MD5秘文验证
Ø 6、电源特性 AC220V±10%，50/60Hz
	套
	2
	

	11
	抱杆机箱
	（1）箱体尺寸:不低于550*420*250（喷涂样式由主管单位确认）；304不锈钢或铝合金材质，壁厚1.5mm，箱体内外整体塑粉喷塑；
Ø 抱杆箱体外喷涂与杆体同色，设备箱内光缆、电源线缆等应接线到位，所有线缆应有明显可辨的编号或标识。
（2）至少：1个RS-232接口：1个；RS-485接口：1个；网络接口：1个，10M/100M以太网口；报警输入：2路；
（3）支持断电报警，断网报警，开门报警，温度报警、湿度报警；
（4）支持检测网络传输设备工作状态，并设置定时/手动重启，当网络传输断开时，可自动进行重启，重启次数可设置；
（5）自动重合闸：16A，带远程控制功能，欠压，过压，漏电保护功能
（6）配置手工锁功能，实时检测机箱门开闭状态，箱门开启自动报警；
（7）实时检测机箱门开闭状态，箱门开启自动报警；
（8）强电输出：4路AC220V输出国标插座；4路AC220V；
（9）供电方式：AC176–264V；
（10）源防雷器：标准20kA，最大40kA
（11）光纤熔接盘：12芯熔纤盘，不含尾纤，
（12）工作温度：–40℃～＋65℃；
（13）防护等级不低于IP55。
	套
	117
	

	12
	感知设备杆件
	（横臂4m、含基础）含杆件、基础、接地等
	套
	15
	

	13
	感知设备杆件
	（横臂6m、含基础）含杆件、基础、接地等
	套
	13
	

	14
	感知设备杆件
	（横臂8m、含基础）含杆件、基础、接地等
	套
	81
	

	15
	感知设备杆件
	（横臂10m、含基础）含杆件、基础、接地等
	套
	3
	

	16
	感知设备杆件
	（横臂12m、含基础）含杆件、基础、接地等
	套
	1
	

	17
	感知设备杆件
	（横臂14m、含基础）含杆件、基础、接地等
	套
	4
	

	18
	电缆敷设
	YJV3*2.5mm²
	米
	26220
	

	19
	线缆敷设
	RVV2*1.0mm²
	米
	16500
	

	20
	线缆敷设
	RVV2*0.5mm²
	米
	16500
	

	21
	室外网线
	超五类
	米
	2450
	

	22
	4芯光纤
	单模
	米
	24220
	

	23
	感知设备标牌
	定制
	套
	117
	

	24
	其他线缆及辅材
	定制
	项
	1
	

	三
	交通预警新建

	1
	震荡减速标线
	定制
	平方米
	1425.6
	

	2
	主路横臂梁预警柱
	含基础
	套
	43
	

	3
	支路哨兵
	含基础
	套
	47
	

	4
	路口标柱
	φ120x1200
	套
	94
	

	5
	专用设备6
	Ø 千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个，配置2只光千兆模块，传输距离大于20km；
Ø 背板带宽≥192Gbps；
Ø 单模单纤传输；
Ø 100/1000M自适应和MDX线缆自动交叉；
Ø 具有IEEE802.3X全双工流量控制和半双工背压流量控制；
Ø 低传输延迟和高线速透明转发；
Ø SNMP，具有交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能;
Ø 内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；
Ø 工作温度：-40～85℃；
Ø 工业级设计，可靠性高；
Ø 光发射波长1310/1550nm（单模）、传输距离：不小于20km；
Ø 供电：AC24V±30%；
Ø 防护等级：不低于IP40；
Ø 平均无故障时间MTPF≥100000h。
	套
	23
	

	6
	电缆敷设
	YJV3*6mm²
	米
	9840
	

	7
	4芯光纤
	单模
	米
	7560
	

	8
	PE管（90管）敷设
	2根，含开挖、预埋、回填、绿化恢复、道路恢复、赔补费等
	米
	4805
	

	9
	钢管（100管）敷设
	2根，含开挖、预埋、回填、绿化恢复、道路恢复、赔补费等
	米
	515
	

	10
	顶管
	PE管2*90管含绿化恢复、道路恢复、赔补费等
	米
	1015
	

	11
	手孔
	砖砌
	座
	166
	

	12
	取电挂表
	含电表等
	处
	23
	

	13
	网络租赁
	裸光纤
	处
	23
	

	15
	交通警示牌
	1700×3300mm定制化附着式
	块
	30
	

	16
	发光标志
	1000×1000mm人行横道发光标志拆除重建，单柱式
	块
	4
	

	17
	智能哨兵预警系统
	
	套
	2
	

	18
	绿化修剪迁移
	
	平米
	3940
	

	19
	绿化恢复
	
	平米
	1480
	

	14
	其他线缆及辅材
	定制
	项
	1
	

	四
	货车右转抓拍新建

	1
	专用设备12
	Ø 传感器类型：不低于1.1英寸全局曝光CMOS；
Ø 镜头规格：不低于25mm，根据场景调整。
Ø 最小照度：彩色：0.01Lux@（F1.4，AGC ON），黑白：0.005Lux@（F1.4，AGC ON）
Ø 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG
Ø 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
Ø 像素：不低于1200万
Ø 帧率：不低于25fps
Ø 补光灯：内置补光灯
Ø 工作频率：92-94GHz
Ø 测速范围：0~250km/h
Ø 调制波形：FMCW
Ø 作用距离：机动车：20m -350m
Ø 速度分辨率：不大于0.2km/h
Ø 速度精度：±0.1km/h
Ø 通讯接口：至少1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
Ø 触发输入：1个触发/报警输入
Ø 触发输出：6路F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
Ø 满足协议：GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等
Ø 事件检测功能：满足拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、事故检测 、压线、变道、逆行、未保持安全车距、斑马线未减速、蛇形行驶、右侧超车、机动车低速行驶、飙车、连续变道、大车占道、加塞、超速、低能见度、路口溢出、违停违章检测功能；支持多种道路交通参数采集：车道流量(区分大、中、小型车)、车道速度 。
Ø 视频感知取证功能：不按导向行驶、违章变道、逆行、路口停车、机占非、掉头不让直行、左转不让直行、闯绿灯、闯红灯、加塞、压车道线、违反禁令标志、超速、绿灯停车、占用机动车道、未带头盔、大弯小转、禁摩、违章掉头、违法停车、不礼让行人、大车右转不停车、斑马线未减速、不让右方道路来车先行、未交替通行、环岛路口未让行。
Ø 防护等级：不低于IP65。详见设计参数
	套
	2
	

	2
	右转停车让行标志
	定制，含基础、立杆
	套
	2
	

	3
	告示标志
	定制，含基础、立杆
	套
	2
	

	3
	标线施画
	定制右转弯标线施画
	处
	2
	

	4
	线缆敷设
	RVV4*1.5mm²
	米
	20
	

	5
	室外网线
	超五类
	米
	20
	

	五
	不礼让行人抓拍新建

	1
	专用设备4
	Ø 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、防雷器、电源适配器等；
Ø 不低于 1 英寸 CMOS；
Ø 采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出；
Ø 最大图像尺寸：不低于 4096×2160 像素；
Ø 可通过RS485 联动爆闪灯，夜间联动红外爆闪灯，白天可以联动白光爆闪灯；
Ø 视频编码方式支持： H.265、H.264；
Ø 满足车辆捕获功能，白天准确率不低于 99%，晚上捕获率不低于 99%；
Ø 满足识别多种车型，包括轻型普通货车、小型轿车、小型客车、小大型普通客车、面包 车、无人车等，白天准确率不低于 97%，晚上准确率不低于 97%；
Ø 满足驾驶室面部抠图；
Ø 满足识别车头多种车辆子品牌，白天识别率不低于 98%，晚上识别率不低于 95%；
Ø 至少支持 250 种车标识别，白天准确率不低于 98%，晚上准确率不低于 98%；
Ø 满足识别多种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、银灰、橙、粉红等；
Ø 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌 号码等信息；
Ø 可识别并抓拍垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
Ø 满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排面部及衣着均清晰可见。
Ø 至少1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口、2 个 RS-485 接口。
Ø 外部触发不低于 7 路,可作为补光灯同步输出控制，具有外部频率源同步接口，可与外 部灯光或红绿灯同步；
Ø 至少 IP66 的外壳防护能力；
Ø 视频感知设备联网视频信息以及控制信令信息安全保护至少符合GB35114《公共安全视频感知设备联网信息安全技术要求》的A级技术要求。视频信息传输、交换和控制应符合GB28181《安全防范视频感知设备联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的有关规定。
	套
	5
	

	2
	专用设备5
	用≥24颗高亮度LED芯片；
Ø LED频闪满足PWM跟随触发发光角度≥10°；
Ø 气体爆闪具有防误触发功能，可覆盖1个车道；
Ø 满足LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；
Ø 具有LED和气体灯管两种光源，满足可见光补光，红外补光；
Ø 至少1路RS485接口、1路爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口；
Ø 防护等级：不低于IP65。
Ø 补光灯安装方向上不得对驾驶人员的视觉产生影响，技术要求应符合GA/T1202第4章的规定。
Ø 符合《交通技术感知设备成像补光装置通用技术条件》中一级标准。
	套
	10
	

	3
	专用设备6
	Ø 千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个，配置2只光千兆模块，传输距离大于20km；
Ø 背板带宽≥192Gbps；
Ø 单模单纤传输；
Ø 100/1000M自适应和MDX线缆自动交叉；
Ø 具有IEEE802.3X全双工流量控制和半双工背压流量控制；
Ø 低传输延迟和高线速透明转发；
Ø SNMP，具有交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能;
Ø 内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；
Ø 工作温度：-40～85℃；
Ø 工业级设计，可靠性高；
Ø 光发射波长1310/1550nm（单模）、传输距离：不小于20km；
Ø 供电：AC24V±30%；
Ø 防护等级：不低于IP40；
Ø 平均无故障时间MTPF≥100000h。
	套
	5
	

	4
	感知设备杆件
	（横臂6m、含基础）含开挖、预埋、回填、绿化恢复、道路恢复、赔补费等
	套
	3
	

	5
	感知设备杆件
	（横臂8m、含基础）含杆件、基础、接地、开挖、预埋、回填、绿化恢复、道路恢复、赔补费等等
	套
	1
	

	6
	电缆敷设
	YJV3*2.5mm²含绿化恢复、道路恢复、赔补费等
	米
	860
	

	7
	线缆敷设
	RVV4*1.5mm²
	米
	50
	

	8
	线缆敷设
	RVV2*1.0mm²
	米
	100
	

	9
	PE管敷设
	（90管）含开挖恢复
	米
	480
	

	10
	钢管敷设
	（100管）含开挖恢复
	米
	140
	

	11
	顶管
	PE管2*90管
	米
	60
	

	12
	手孔井
	砖砌
	套
	15
	

	13
	取电挂表
	含电表等
	处
	2
	

	14
	网络租赁
	裸光纤
	处
	2
	

	15
	标牌
	定制
	处
	5
	

	16
	其他线缆及辅材
	定制
	项
	1
	

	17
	破除路面恢复
	定制
	米
	50
	

	六
	行人闯红灯改造升级

	1
	专用设备13
	Ø 镜头不小于1/1.2英寸800万像素CMOS智能高清摄像机
Ø 像素不低于800万
Ø 支持11-55mm变焦
Ø 最小照度：彩色：≤0.001Lux @（F1.2，AGC ON）黑白：≤0.0001Lux @（F1.2，AGC ON）
Ø 几何失真≤2.5%
Ø 支持GB/T 28181-视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，FTP协议
Ø 支持农用车、三轮车、电动车载人检测，支持摩托车载人超员检测，支持三轮车、摩托车、电动车驾驶人未戴头盔检测，并可联动抓拍图片
Ø 支持非机动车违章：非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯等。
Ø 支持行人抓拍，支持输出行人对应的面部小图，同时检测多类人体属性。
Ø 当检测到视频画面中的摩托车、电动车驾驶人未戴头盔时，可联动外接音响设备发出语音告警
Ø 不少于1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
Ø 工作温度：-40℃~70℃
Ø 不低于IP67
	套
	40
	

	2
	专用设备14
	Ø 光源类型：高性能LED
Ø 发光角度：32°
Ø 色温：3000K
Ø 补光距离：16米～25米
Ø 覆盖范围：三车道
Ø 响应时间：小于20us
Ø 亮度调节：通过RS485可调
Ø 触发方式：默认光敏控制，可切换485模式由外部设备控制亮灭
Ø 工作温度：-40℃～70℃
Ø 工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结
Ø 防护等级：IP65
Ø 外壳材质：铝
Ø 符合GA/T 1202-2022《交通技术感知设备成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求
	套
	40
	

	4
	抱杆机箱
	（1）箱体尺寸:不低于550*420*250（喷涂样式由主管单位确认）；304不锈钢或铝合金材质，壁厚1.5mm，箱体内外整体塑粉喷塑；
Ø 抱杆箱体外喷涂与杆体同色，设备箱内光缆、电源线缆等应接线到位，所有线缆应有明显可辨的编号或标识。
（2）至少：1个RS-232接口：1个；RS-485接口：1个；网络接口：1个，10M/100M以太网口；报警输入：2路；
（3）支持断电报警，断网报警，开门报警，温度报警、湿度报警；
（4）支持检测网络传输设备工作状态，并设置定时/手动重启，当网络传输断开时，可自动进行重启，重启次数可设置；
（5）自动重合闸：16A，带远程控制功能，欠压，过压，漏电保护功能
（6）配置手工锁功能，实时检测机箱门开闭状态，箱门开启自动报警；
（7）实时检测机箱门开闭状态，箱门开启自动报警；
（8）强电输出：4路AC220V输出国标插座；4路AC220V；
（9）供电方式：AC176–264V；
（10）源防雷器：标准20kA，最大40kA
（11）光纤熔接盘：12芯熔纤盘，不含尾纤，
（12）工作温度：–40℃～＋65℃；
（13）防护等级不低于IP55。
	套
	4
	

	5
	专用设备6
	Ø 千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个，配置2只光千兆模块，传输距离大于20km；
Ø 背板带宽≥192Gbps；
Ø 单模单纤传输；
Ø 100/1000M自适应和MDX线缆自动交叉；
Ø 具有IEEE802.3X全双工流量控制和半双工背压流量控制；
Ø 低传输延迟和高线速透明转发；
Ø SNMP，具有交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能;
Ø 内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；
Ø 工作温度：-40～85℃；
Ø 工业级设计，可靠性高；
Ø 光发射波长1310/1550nm（单模）、传输距离：不小于20km；
Ø 供电：AC24V±30%；
Ø 防护等级：不低于IP40；
Ø 平均无故障时间MTPF≥100000h。
	套
	4
	

	7
	电缆敷设
	YJV3*2.5mm²
	米
	460
	

	8
	线缆敷设
	RVV4*1.5mm²
	米
	320
	

	9
	线缆敷设
	RVV2*1.0mm²
	米
	320
	

	10
	室外网线
	超五类
	米
	320
	

	11
	4芯光纤
	单模
	米
	460
	

	七
	非机动车抓拍改造升级

	1
	专用设备15
	Ø 镜头不小于1/1.2英寸800万像素CMOS智能高清摄像机
Ø 像素不低于800万
Ø 支持11-55mm变焦
Ø 最小照度：彩色：≤0.001Lux @（F1.2，AGC ON）黑白：≤0.0001Lux @（F1.2，AGC ON）
Ø 几何失真≤2.5%
Ø 支持GB/T 28181-视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，FTP协议
Ø 支持农用车、三轮车、电动车载人检测，支持摩托车载人超员检测，支持三轮车、摩托车、电动车驾驶人未戴头盔检测，并可联动抓拍图片
Ø 支持非机动车违章：非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯等。
Ø 支持行人抓拍，支持输出行人对应的面部小图，同时检测多类人体属性。
Ø 当检测到视频画面中的摩托车、电动车驾驶人未戴头盔时，可联动外接音响设备发出语音告警
Ø 不少于1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
Ø 工作温度：-40℃~70℃
Ø 不低于IP67
	套
	72
	

	2
	专用设备14
	Ø 光源类型：高性能LED
Ø 发光角度：32°
Ø 色温：3000K
Ø 补光距离：16米～25米
Ø 覆盖范围：三车道
Ø 响应时间：小于20us
Ø 亮度调节：通过RS485可调
Ø 触发方式：默认光敏控制，可切换485模式由外部设备控制亮灭
Ø 工作温度：-40℃～70℃
Ø 工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结
Ø 防护等级：IP65
Ø 外壳材质：铝
Ø 符合GA/T 1202-2022《交通技术感知设备成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求
	套
	72
	

	6
	线缆敷设
	RVV4*1.5mm²
	米
	1450
	

	7
	线缆敷设
	RVV2*1.0mm²
	米
	1450
	

	8
	室外网线
	超五类
	米
	1200
	

	9
	抓拍支架
	定制，附着安装感知设备杆件，不低于72套
	项
	1
	

	八
	超员抓拍改造、专用设备17,专用设备18

	1
	专用设备16
	Ø 2/3” Global shutter CMOS，视频分辨率和帧率最大为:2448x2048、25fps；
Ø 支持H.265、H.264MJPEG；
Ø 样机内置红外补光灯；
Ø 支持机动车乘员人数检测，支持超员检测并抓拍；
Ø 电源电压在AC220V+10%范围内变化时样机应能正常工作；
Ø 对采用电源插头与电网电源连接的设备，电源插头从插座拔出2s后，插头各电极间的电压应符合5.1.1稳态电压限值的要求；
Ø 设备保护接地导体(铜质)的最小标称截面积应符合表3规定值。对使用非铜质接地导体的设备，该设备所使用的非铜质导体单位长度电阻应小于或等于铜质导体单位长度电阻；
Ø 设备的保护接地端子和与其连接的导电零部件之间的电阻值应小于或等于0.1Ω；
Ø I类和Ⅱ类设备在正常工作条件、异常工作条件和单一故障条件下，设备可触及部分稳态电压或稳态接触电流的限值之一应符合表1的要求。对非正弦的电压和电流应使用表1中的峰值，对正弦的电压和电流应使用表1中的有效值。工作于室外的设备，其电压限值应减半:对通过可触及部分产生高电压或大电流以实现基本功能的特殊设备，本条要求不适用；
Ø 电源(AC)引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应>100M2，湿热条件下应>10MQ；
Ø 支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议；
Ø 可混合接入普通感知设备用摄像机、智慧感知设备摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备；
Ø 采用24颗高亮度LED，寿命长，稳定性好，发光效率高；
Ø 支持LED灯频闪、爆闪，气体爆闪；
Ø 不低于3个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；
Ø 7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制；
Ø 1个报警输出；
Ø 温度70±2℃、持续时间24h、样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作；
Ø 温度-40±3℃、持续时间24h、样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作；
Ø IP54
	套
	1
	

	2
	交换机
	2光8电
	套
	3
	

	3
	交换机
	8光8电
	套
	1
	

	4
	线缆敷设
	RVV4*1.5mm²
	米
	20
	

	5
	室外网线
	超五类2车道1个
	米
	20
	

	6
	抓拍支架
	定制
	套
	2
	

	7
	专用设备17
	类别 指示项 参数
压缩标准 视频压缩标准 H.264/MJPEG
 H.264编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
 MJPEG/JPEG Baseline
图像 最大图像尺寸 2560*1440
 视频输出 2560*1440@25fps
 图像设置 亮度、对比度、饱和度;自动白平衡;3D去噪;图像增强;
 智能ISP 场景自适应算法
 强光抑制 支持
 COMS 0.001Lux@F1.65(AGC ON)
 聚焦 手动聚焦
音频 编码标准 G.711、 G.726、ADPCM
 音频调节 支持音频 3A（AEC、ANR、AGC）功能
视频 接入协议 ONVIF,API,GB28181
 网络协议 TCP/IP, ICMP,UDP,HTTP,HTTPS, DNS, NTP,FTP,DHCP,RTP,RTSP,RTCP,MQTT,IPv6
 流媒体协议 支持RTSP/RTP/RTCP协议
场景 安装位置 AI一体机摩托车笼头支架；智能警灯摩托车尾部警灯处
 抓拍范围 车牌与相机有效抓拍距离1.5米
 自动抓拍 a. 自动识别车牌信息
b. 自动识别车辆属性（包括：车身颜色、车辆类型、车牌颜色等）
c. 能够提供清晰的车辆特征图片
d. 自动抓拍违法停车生成违法证据链
取证 图片 JPEG编码,图像质量应符合GA/T 832
支持字符叠加
系统 安全性 密码保护,取证图片防篡改
支持安全启动
 稳定性 标准工况下平均无故障运行≥20000小时
 扩展性 持软件集成的开放式API
 时间同步 NTP、手动对时
 车牌识别 识别符合“GA36-2018”标准的民用车号牌（除摩托车/低速车/临时车/拖拉机号牌）、军车号牌、武警车号牌、消防应急车牌;识别车牌颜色,蓝色、黄色、白色、绿色
 车牌识别捕获率
识别正确率 a. 车辆捕获率≥95%，识别准确率≥99%（自然光线良好、相对目标车速低于25KM/H）
b. 车辆捕获率≥90%，识别准确率≥99%（自然光线良好、相对目标车速低于30KM/H）
 违停检测距离 1-2m
 缉查布控 对黑名单车辆100ms内实时预警（在内置黑名单车量库情况下）
	套
	2
	每车道1个

	8
	专用设备18
	扫描频率：不低于20万点/秒；
2、激光波长：激光波长：800-1500nm之间近红外波段；
3、扫描误差率：不高于±1.2cm；
4、工作温度：-20℃—50℃；
5、存储容量：不低于256GB；
6、不间断持续采集时间长：不低于90min；
7、激光测距：不低于70m；
8、防护等级：不低于IP54；
9、支持单手操作，无需外挂处理器与电源；
10、内置相机数量：不低于4个；
11、彩色相机：不低于2个彩色相机，单相机像素4800万
12、无需外挂全景进行点云着色、全景拍照，支持输出不低于10K清晰度的全景影像；
13、模型生成：单次采集的数据同时支持彩色点云后处理和3DGS三维模型重建
14、支持扫描中预览实时点云与扫描轨迹；
15、扫描结束时，立即生成.LAS格式的点云成果数据；
16、事故元素标记方式：提供快速标记功能辅助操作者在扫描过程中记录事故现场的基准点、基准线、待测点等元素；
17、延长杆：支持外接延长杆；
	套
	1
	

	九
	区间测速新建

	1
	专用设备4
	Ø 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、防雷器、电源适配器等；
Ø 不低于 1 英寸 CMOS；
Ø 采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出；
Ø 最大图像尺寸：不低于 4096×2160 像素；
Ø 可通过RS485 联动爆闪灯，夜间联动红外爆闪灯，白天可以联动白光爆闪灯；
Ø 视频编码方式支持： H.265、H.264；
Ø 满足车辆捕获功能，白天准确率不低于 99%，晚上捕获率不低于 99%；
Ø 满足识别多种车型，包括轻型普通货车、小型轿车、小型客车、小大型普通客车、面包 车、无人车等，白天准确率不低于 97%，晚上准确率不低于 97%；
Ø 满足驾驶室面部抠图；
Ø 满足识别车头多种车辆子品牌，白天识别率不低于 98%，晚上识别率不低于 95%；
Ø 至少支持 250 种车标识别，白天准确率不低于 98%，晚上准确率不低于 98%；
Ø 满足识别多种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、银灰、橙、粉红等；
Ø 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌 号码等信息；
Ø 可识别并抓拍垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
Ø 满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排面部及衣着均清晰可见。
Ø 至少1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口、2 个 RS-485 接口。
Ø 外部触发不低于 7 路,可作为补光灯同步输出控制，具有外部频率源同步接口，可与外 部灯光或红绿灯同步；
Ø 至少 IP66 的外壳防护能力；
Ø 视频感知设备联网视频信息以及控制信令信息安全保护至少符合GB35114《公共安全视频感知设备联网信息安全技术要求》的A级技术要求。视频信息传输、交换和控制应符合GB28181《安全防范视频感知设备联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的有关规定。
	套
	14
	

	2
	专用设备5
	用≥24颗高亮度LED芯片；
Ø LED频闪满足PWM跟随触发发光角度≥10°；
Ø 气体爆闪具有防误触发功能，可覆盖1个车道；
Ø 满足LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；
Ø 具有LED和气体灯管两种光源，满足可见光补光，红外补光；
Ø 至少1路RS485接口、1路爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口；
Ø 防护等级：不低于IP65。
Ø 补光灯安装方向上不得对驾驶人员的视觉产生影响，技术要求应符合GA/T1202第4章的规定。
Ø 符合《交通技术感知设备成像补光装置通用技术条件》中一级标准。
	套
	12
	

	3
	专用设备19
	Ø 具备短距离目标跟踪检测，抓拍位置精准；
Ø 工作频率：92GHz~94GHz
Ø 测速范围：(10~250) Km/h；
Ø 测速精度：±1 Km/h；
Ø 感知设备车道数：单车道；
Ø 探测范围：18m～28m，安装高度不低于6m；
Ø 距离精度：± 1 米；
Ø 符合GB/T 21255-2019《机动车测速仪》的相关要求。
	套
	12
	

	4
	感知设备杆件
	（横臂4m、含基础）含杆件、基础、接地等
	套
	4
	

	5
	感知设备杆件
	（横臂8m、含基础）含杆件、基础、接地等
	套
	4
	

	6
	抱杆机箱
	（1）箱体尺寸:不低于550*420*250（喷涂样式由主管单位确认）；304不锈钢或铝合金材质，壁厚1.5mm，箱体内外整体塑粉喷塑；
Ø 抱杆箱体外喷涂与杆体同色，设备箱内光缆、电源线缆等应接线到位，所有线缆应有明显可辨的编号或标识。
（2）至少：1个RS-232接口：1个；RS-485接口：1个；网络接口：1个，10M/100M以太网口；报警输入：2路；
（3）支持断电报警，断网报警，开门报警，温度报警、湿度报警；
（4）支持检测网络传输设备工作状态，并设置定时/手动重启，当网络传输断开时，可自动进行重启，重启次数可设置；
（5）自动重合闸：16A，带远程控制功能，欠压，过压，漏电保护功能
（6）配置手工锁功能，实时检测机箱门开闭状态，箱门开启自动报警；
（7）实时检测机箱门开闭状态，箱门开启自动报警；
（8）强电输出：4路AC220V输出国标插座；4路AC220V；
（9）供电方式：AC176–264V；
（10）源防雷器：标准20kA，最大40kA
（11）光纤熔接盘：12芯熔纤盘，不含尾纤，
（12）工作温度：–40℃～＋65℃；
（13）防护等级不低于IP55。
	套
	8
	

	7
	专用设备6
	Ø 千兆SFP口≥2个，千兆电口≥8个，配置2只光千兆模块，传输距离大于20km；
Ø 背板带宽≥192Gbps；
Ø 单模单纤传输；
Ø 100/1000M自适应和MDX线缆自动交叉；
Ø 具有IEEE802.3X全双工流量控制和半双工背压流量控制；
Ø 低传输延迟和高线速透明转发；
Ø SNMP，具有交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能;
Ø 内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；
Ø 工作温度：-40～85℃；
Ø 工业级设计，可靠性高；
Ø 光发射波长1310/1550nm（单模）、传输距离：不小于20km；
Ø 供电：AC24V±30%；
Ø 防护等级：不低于IP40；
Ø 平均无故障时间MTPF≥100000h。
	套
	8
	

	8
	限速标志
	D=1m
	套
	8
	

	9
	测速采集点警示标志
	1.3m*2.26m
	套
	12
	

	10
	抓拍点警示标志
	1m*3.4m含开挖、预埋、回填、绿化恢复、道路恢复、赔补费等
	套
	24
	

	13
	标线施画
	定制含开挖、预埋、回填、绿化恢复、道路恢复、赔补费等
	平方米
	450
	

	14
	限速标志杆件
	含杆件、基础、接地等
	套
	8
	

	15
	测速标志杆件
	含杆件、基础、接地等单相、10KW
	套
	24
	

	16
	电缆敷设
	YJV3*2.5mm²
	米
	1400
	

	20
	PE管敷设
	（90管）含开挖恢复
	米
	1400
	

	21
	顶管
	PE管2*90管
	米
	240
	

	22
	手孔井
	砖砌
	套
	6
	

	23
	取电挂表
	含电表等
	处
	4
	

	24
	网络租赁
	裸光纤
	处
	4
	

	十
	网络与安全部分

	10.1
	网络安全部分

	1
	专用设备20
	1.标准2U机架设备，冗余电源，采用成熟国产化CPU，国产化操作系统；设备标配不低于8个千兆电口，不低于28个万兆光口，不低于4个40G光口，不低于2个100G光口。不低于4个扩展槽位
2.最大吞吐量不低于160Gbps，HTTP新建连接数不低于40万，并发连接数不低于2000万
3.系统应内置专业的入侵防御特征库，覆盖勒索、挖矿、webshell、僵尸网络、木马后门、蠕虫、信息泄漏、权限绕过、未授权访问、文件上传、文件读取、文件下载、文件包含、SSRF、XXE、CSRF、反序列化、代码执行、命令执行、XSS攻击、SQL注入、DOS等攻击类型，入侵防御特征数量至少在14000条以上
4.规则应支持双向检测功能，根据双向流量检测攻击，输出检测结果包含正在利用、攻击成功，应支持HTTP请求/响应缓存
5.支持SQL注入防护和XSS攻击防护，检测点至少支持URL、Cookie、Reference、Form、User-Agent、X-Forwarded-For，内置AI检测模型，利用机器学习技术对SQL注入报文进行分析，检测和识别SQL注入行为
6.支持HTTP协议自适应解码、URL解码、base64解码、XML解码、Unicode解码、十六进制转换、CHR解码、UTF-7解码，支持解析7层以上混合编解码能力，可实现对多层编码攻击的检测，支持格式文本解析JSON解析、html解析、multipart解析
7.系统应支持敏感信息防护功能，识别信息和文件中的关键字、身份证、手机号码、固定电话号码、银行卡、IP地址等敏感信息，并支持文件指纹识别功能
8.支持告警研判功能，研判维度包括基本详情、网络负载、告警pcap、全流取证、威胁情报。基本详情可查看基础信息、五元组信息、流信息、告警描述信息；网络负载包括应用层协议信息、payload信息、响应信息；告警pcap可追踪TCP流、UDP流、HTTP流；威胁情报维度支持查看威胁类型、地理位置、经纬度、运营商、IOC信息、关联域名、关联样本、相关事件、开放端口、关联URL、关联告警
9.支持策略调优，分析日志自动关联配置可一键修订规则动作和模板响应方式，具备详细的策略调优记录包含操作时间、操作模块、操作对象、动作、调优结果等
10.产品应具备防雷击，必须具备国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度测试检测报告，检测设备名称应包含入侵防御字样
11.产品包含五年入侵防御特征库升级授权和五年硬件质保服务
	台
	2
	新建服务器汇聚交换机和原有核心交换机之间，串联

	2
	日志审计
	1.标准1U机架设备，单电源，采用国产化成熟CPU，国产化操作系统；设备标配不低于6个千兆电口，不低于4个千兆光口，不低于4个万兆光口，不低于1个扩展槽位。硬盘容量不低于4TB，综合日志处理性能不低于4000EPS，日志采集处理均值不低于8000EPS
2.支持与Kafka、Hadoop、ES、MangoDB、SAP HANA内存数据库智慧存储组件对接进行日志数据传输采集；
3.系统提供基于资产的拓扑视图，可以按拓扑模式显示资产拓扑节点；
4.可以对选中的日志进行地图定位，包括在线定位和离线定位；
5.支持SNMP、Syslog、ODBC/JDBC、文件/文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能
6.支持对日志提供在线/离线地图定位、支持源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、支持事件拓扑分析用于描述整个事件的访问关系及过程、支持多维分析
7.支持全智能范式化解析模式，支持解析字段的编辑和调整，如修改字段名称
8.支持基于规则的关联分析引擎，能够提供逻辑关联、统计关联的关联分析能力；关联规则支持规则嵌套和引用，支持多规则联合
9.支持配置多种告警方式和告警动作，包括弹出提示框、播放警示音、发送邮件、发送微信消息、发送飞书消息、发送钉钉消息等；
10.日志采集时支持对日志编码方式进行自定义选择，包括UTF-8、UTF-16、GBK／GB2312、IOS-8859-1等
11.支持脱敏配置，支持灵活选择字段，支持对字段内的敏感数据进行做脱敏选项，支持18位身份证号遮蔽中间8位、姓名遮蔽第2位、11位电话号码遮蔽中间4位、车牌号码遮蔽中间3位、邮箱遮蔽第二位，同时支持自定义脱敏规则定制
12.为保证数据安全性，日志审计需要支持日志数据的双备份，满足数据的高可靠要求；同时需要支持日志自定义备份功能；日志远程备份方式，支持FTP、SFTP、SMB三种方式实现远程备份
13.产品包含50个审计对象授权和五年硬件质保服务
	台
	1
	旁路新建服务器汇聚交换机

	3
	数据库审计
	1.标准2U机架设备，采用国产化CPU，国产化操作系统；设备标配不低于4个千兆光口，不低于4个万兆光口，不低于2个扩展槽。硬盘容量不低于8TB
2.支持旁路部署方式，无须在被审计系统上安装软件，对原有网络不造成影响，审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行
3.支持采用agent进行导流，解决云上流量或无法进行交换机镜像时的审计问题，并可同时支持镜像和插件导流接收流量，满足物理和云混合环境下的引流需求，并可配置插件流量占比
4.支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache数据库审计
5.支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯等数据库的审计
6.支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入、漏洞攻击、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计
7.支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、存储过程、游标、事物等各种对象的SQL操作审计。支持对超长SQL语句的审计，支持对数据库绑定变量方式访问的审计
8.数据库审计支持用户数据库中敏感信息的自动发现，方便形成针对性的审计规则
9.支持敏感信息掩码，用户可以针对姓名/用户名、身份证号、手机号、银行卡号、住址以及自定义信息进行敏感信息掩码配置，防止敏感信息在审计系统中进行泄露
10.可支持根据sql命令中的关键字进行查询，查询事件为sql命令中包含该关键字的所有符合条件的操作记录
11.支持SQL优化建议，对审计到的SQL语句智能化提示优化建议，包括语句描述、错误示例、推荐示例等内容，帮助用户提升SQL语句执行效率
12.支持API（HTTP/HTTPS）自学习业务操作特征，并生成业务URL树，针对关注的业务系统可细粒度配置审计规则
13.包含10个被审计数据库服务数和五年硬件质保服务
	台
	1
	旁路新建服务器汇聚交换机

	4
	堡垒机&应用发布服务器
	1、堡垒机：标准2U机架设备，采用国产化成熟CPU，国产化操作系统；设备标配不低于6个千兆电口，不低于4个千兆光口，不低于4个万兆光口，不低于2个扩展槽位。存储容量不低于8TB，包含国密硬件卡，运维用户数无上限；应用发布服务器：采用国产化成熟CPU，国产化操作系统；设备标配不低于8个千兆电口，不低于4个千兆光口，不低于2个扩展槽位。存储容量不低于2TB，运维用户数无上限
2.支持以资源为视角进行用户访问授权，可在具体资源上直接进行用户角色绑定，提高授权关系绑定易用性和灵活性
3.支持WEB界面上传改密脚本，通过自定义脚本模式实现新增改密类型，满足多种改密需求
4.支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况
5.实现数据库命令级审计，支持的数据库类型应包含主流品牌数据库，不需采用数据镜像方式实现，以免增加部署的复杂性和网络负担
6.审计查询关键字和结果显示支持多种编码：(UTF-8,Big5,EUC-JP,EUC-KR,GB2312,GB18030,ISO-8859-2,KOI8-R,KS_C_5601_1987,Shift_JIS,Window-874)，由审计管理员自主选择
7.支持自动发现本地运维工具，扫描运维工具的配置并进行保存，简化运维人员的配置过程,同时可针对本地运维工具的功能做限制
8.支持通过应用发布开启运维屏幕水印，运维本地无法篡改水印内容，震慑不规范的运维行为，提升运维过程数据安全性
9.设备运维支持专用C/S客户端模式（非CRT，XSHELL等通用运维工具）:提供C/S客户端功能，用于运维人员和管理员通过C/S客户端登录进行运维操作和管理操作，整个运维过程不依赖任何Active或Java控件
10.应用发布防跳转：通过应用发布只能访问已授权资源，无法通过应用工具新建未授权资源进行跳转连接；支持web页面或数据库防跳转功能，进行http/https访问过程中，运维人员仅允许访问授权地址。
11.支持管理员通过WEB界面自定义上传用户手册，保证使用手册及时更新
12.支持H5应用发布运维，使用H5的方式去拉取应用发布服务器上的运维工具，通过应用发布服务器去运维目标协议；支持H5应用发布运维时，通过web界面进行文件上传、下载
13.包含50个被管资源数和五年硬件质保服务
	套
	1
	旁路新建服务器汇聚交换机

	5
	态势感知
	1.标准2U机架设备，采用国产化CPU，国产化操作系统；设备标配不低于4个千兆光口，不低于4个万兆光口。硬盘容量不低于24TB
2.支持模块化运营监测，内嵌17个组件模块告警统计，组件类型涵盖弱口令登录数、恶意样本数、风险端口数、失陷主机数、挖矿告警数、邮件告警数、DGA域名告警数、暴力破解告警数、敏感数据传输数、远控告警数、被攻击资产数、勒索风险告警数、VPN感知设备数、攻击者数、元数据、异常流量告警数、违规互联告警数，同时每个组件告警数支持下钻跳转
3.具备APT组织地图资料库，通过可视化呈现APT 组织的全球分布情况，清晰呈现不同组织在各国及地区的活跃态势与地域特征，APT组织数量不低于60个，覆盖北非、中亚、中东、南次亚大陆、东南亚、东亚、东欧、北美洲、南美洲共计9大区域。APT组织资料内容包含团伙概况、团队描述、情报IOC、规则信息、APT事件分析报告
4.具备内置沙箱检测能力，支持120种以上文件格式类型，涵盖Windows、Linux、Android多种操作系统，支持自定义文件类型。沙箱检测环境支持WPS、福昕阅读器等常见应用软件
5.具备敏感数据传输场景化分析，支持对流量中传输的身份证号、手机号、银行卡号、邮箱、姓名、地址等相关敏感数据进行检测告警。可自定义敏感数据的关键字，支持通过流检测和文件检测两种方式对敏感数据进行识别
6.具备违规互联行为分析监测，通过违规互联监视规则可监测到发起违规连接TOP主机、被违规连接TOP主机。告警分析能记录违规原因、源IP或别名、目的IP或别名、源端口、目的端口、命中次数、最近命中时间等信息
7.支持AI检测智能体与研判体系深度对接，通过联动智能体内置的威胁解析、行为溯源与风险评估能力，实现告警信息的自动化解读、关联分析与研判赋能，助力运营人员快速定位入侵事件核心链路、精准判定威胁等级，高效完成事件研判处置，从源头遏制威胁扩散蔓延，保障业务系统安全稳定运行
8.支持对全量TCP协议与UDP协议流量进行持久化存储，同时支持自定义个性化流量存储策略配置，可单独启用仅包含源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号这四类核心网络参数的存储规则，并确保该策略稳定生效与执行。支持以源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号作为查询条件，对已完成持久化存储的网络流量数据进行精准检索，并支持将检索结果单独下载导出
9.支持对手动上传的常规办公文档开展鉴定操作，并同步提取多维度文件属性信息。
10.包含5年高级规则库授权和威胁情报授权，永久沙箱检测授权、永久算法模型授权、永久AI模型授权，5年硬件质保服务。
	台
	1
	旁路新建服务器汇聚交换机

	6
	专用设备21
	1.产品服务端支持在X86架构下欧拉24.03 最小化系统中安装部署，也支持在飞腾ARM架构下银河麒麟V10操作系统中安装部署；产品客户端支持在常见Windows、Linux系统以及主流的国产化系统中部署；产品支持同一个服务端对安装在不同类型操作系统的客户端进行统一管理
2.产品应具备多维度的态势大屏，至少包括资产态势大屏、运维态势大屏、威胁态势大屏、数据安全态势大屏。展示内容至少包括威胁告警统计、攻击阶段统计、威胁等级统计、漏洞信息 Top5、终端威胁告警Top5、敏感信息Top5、敏感终端Top5、最新告警事件、威胁态势评分等信息
3.产品应具备对全网终端资产进行统一管理和资产画像能力：可提供基于DeepSeek的智能分析，实现单个终端与全网终端的风险解读，直观展示终端资产的综合健康状态，并为用户提供合理的优化策略与处置建议
4.产品应具备对全网资产进行一键体检的能力，可一键完成漏洞风险、合规检查、弱密码检查、病毒查杀、Webshell检测、内存马检测、反弹shell等体检项目。同时，产品应具备风险评估中心，能够根据终端威胁风险情况进行失陷终端分析、勒索风险评估、全网威胁统计、泄露防护统计等
5.产品应具备病毒查杀能力，可自行选择查杀效率、查杀位置、查杀引擎、处置方式等，并且应直观展示已处理和未处理的病毒数量，展示内容应至少包括已处理/未处理的全病毒数量、已处理/未处理的勒索病毒数量、已处理/未处理的挖矿病毒数量、已处理/未处理的蠕虫病毒数量；同时，针对Windows系统，产品应具备勒索病毒专项防护能力，包括勒索诱捕、文件保险箱、数据备份等，实时检测勒索病毒，防止勒索病毒入侵
6.产品应具备威胁行为检测的能力，包括端口扫描、暴力破解、异常登录、主机蜜罐、异常行为等；产品应具备敏感行为的检测能力，包括系统命令篡改、敏感文件访问、系统日志文件删除、自启动项添加、敏感命令执行等，全面判断终端是否存在威胁行为
7.产品应具备安全审计能力，应包括软/硬件变更审计、资源使用审计、账号变更审计、文件操审计作、注册表行为审计、命令行审计、打印行为审计、刻录行为审计、FTP访问行为审计、网站访问行为审计等，便于审计人员溯源违规行为
8.包含不少于20个点的国产化服务器五年杀毒授权
	套
	1
	部署在所有服务器操作系统上，用户需提供虚拟机资源部署Server端控制台

	7
	专用设备22
	1.标准2U机架设备，采用国产化CPU，国产化操作系统；标配千兆电口不低于6个, 千兆光口不低于4个，万兆光口不低于4个，可支持用户数不低于4000个；吞吐不低于20Gbps。
2.准入设备应提供客户端的准入模式和无客户端准入模式，可供自定义部署和管理；
3.产品支持三系统引导，即系统A、系统B和备份系统，可在管理员界面直接配置启动顺序，支持两个操作系统，管理员可自由选择当前启动系统，每个系统拥有独立的配置文件，且配置文件分别支持加密导入导出。备份系统用于应急恢复；
4.支持准入方式：802.1x的专用设备22方式，包括有线环境802.1x与无线环境802.1x；VLAN隔离技术，实现无客户端下端口级准入控制； 端口镜像准入技术；策略路由准入技术；DHCP准入技术；ARP准入技术；网桥准入技术。基于IP/MAC地址黑／白名单准入； 准入设备必须支持多种准入技术的复用，至少四种以上，如802.1x、DHCP、端口镜像、策略路由混合部署
5.准入设备支持交换机到终端计算机的网络拓扑管理功能，能够自动绘制出网络拓扑图
6.支持数字证书认证方式，必须支持证书的本地管理和发放，实现证书签发、管理和操作
7.设备具备抗攻击防护能力，包含并不限以下防护功能：抗Smurf攻击，抗SYN/FIN扫描，抗死亡之PING，抗圣诞树攻击等
8.支持对终端的系统版本、防火墙、垃圾文件、IE主页、计算机名称等安全性配置进行检查和修复
9.能够对存储介质进行只读、禁用、放行等做精细控制；
10.可定义离线设备阀值、在线用户的异常、核心服务的异常，进入自动逃生
11.支持与第三方“一机一档”系统、“一机两用”等系统联动，形成资产共享与同步机制
12.具备视频网络场景下的准入控制，包括：资产识别，支持GB35114、GA/T1400、GB/T28181协议的入网认证、数字证书设备准入认证等能力
13.支持证书本地证书管理（提供功能截图），实现数字证书的签发、审核、验证、吊销等全生命周期管理和维护
14.支持实时监测摄相机、打印机、门禁、视频会议系统等泛终端弱口令，对不符合密码要求的泛终端进行告警或阻断
15.包含不少于3500个终端设备准入授权和5年硬件维保服务。　
	台
	1
	旁路视频专网核心交换机

	10.2
	密码安全部分

	1
	专用设备23
	1.标准2U机架设备，采用国产化CPU，国产化操作系统；标配千兆电口不低于8个, 千兆光口不低于4个，万兆光口不低于4个，接口扩展槽不低于1个；IPSec/SSL国密加解密吞吐不低于600Mbps，最大并发用户数不低于4000；标配硬件加密卡，支持国家商用密码算法SM1、SM2、SM3、SM4
2.支持PC终端使用包括Windows、MacOS、Linux、银河麒麟V10、统信UOS等主流操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用；支持IOS、Android、鸿蒙等操作系统的智能手机、PDA、平板操作台（PAD）等移动终端的SSLVPN接入，或通过PPTP、L2TPVPN方式接入
3.客户端支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等国产化CPU平台，支持银河麒麟、统信UOS、优麒麟、中科方德等国产化操作系统客户端
4.产品支持多系统引导，即系统A、系统B和备份系统，可在管理员界面直接配置启动顺序，支持两个操作系统，管理员可自由选择当前启动系统，每个系统拥有独立的配置文件，且配置文件分别支持加密导入导出
5.产品必须支持全局配置安全检测，针对检测结果支持一键优化或者一键锁定风险配置项
6.产品支持SM2/RSA双证书自适应部署模式，解决国密HTTPS站点浏览器兼容性问题
7.支持WebVPN跨平台免插件访问，基于泛域名或多端口方式发布Web资源，支持Windows、Mac、Linux、国产化UOS\银河麒麟V10等系统主流浏览器，如Chrome、Firefox等最新版，免插件免客户端使用VPN接入内网
8.支持CS单点登录工具助手，支持自动识别登录窗口自动形成配置文件
9.支持密码自助找回功能，当用户的密码忘记时，可自行通过短信验证码方式找回密码，减轻管理员维护压力
10.支持VPN专线功能，可设定使用VPN时仅能访问内网资源，断开与对互联网的访问，支持登录超时限制时间功能
11.支持全局抗攻击功能（包括抗地址欺骗、抗源路由攻击、抗SMURF攻击、抗LAND攻击、抗WINNUKE攻击、抗QUESO扫描、抗SYN/FIN扫描、抗NULL扫描、抗圣诞树攻击、抗FIN扫描、抗PingofDeath）支持基于包过滤规则的抗SYNFLOOD、抗UDPFLOOD、抗ICMPFLOOD和IP会话数控制
12.产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。
13.包含1000并发用户授权和5年硬件质保服务。
	台
	1
	旁路原有核心交换机

	2
	专用设备24
	1.标准2U机架设备，采用国产化CPU，国产化操作系统；标配千兆电口不低于8个, 千兆光口不低于4个，万兆光口不低于4个，接口扩展槽不低于1个，内置国密加密卡
2.支持液晶屏显示设备网络信息、CPU占用等信息
3.产品必须支持满足商用密码安全性评估要求的密码算法，如SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC等；为满足兼容性还必须支持常见的国际对称和非对称加解密算法；如RSA、AES等；支持杂凑算法；如SHA-1、SHA-2等；
4.支持GM/T 0018《密码设备应用接口规范》，同时为了提高兼容性还需要满足GB/T 36322《信息安全技术 密码设备应用接口规范》；支持JAVA、C、HTTP等标准接口；
5.为了保护密码机自身安全，设备需支持抗源路由攻击、抗LAND攻击、抗NULL扫描、抗死亡之ping、抗Smurf攻击、抗Queso攻击、抗圣诞树攻击、抗Winnuke攻击、抗SYN攻击、抗FIN扫描等安全防护功能
6.支持抗SYN攻击检测，可配置SYN触发阈值
7.支持主备模式和多机集群；
8.专用设备24具备温度感知能力，如监测到主机关键部件温度过高，主机将发出蜂鸣预警报警
9.为提高系统兼容性和易用性，日志审计系统无需开发对接与改造，即可与本产品无缝对接，满足国家商用密码应用安全性评估要求
10.系统支持提供PQC抗量子安全服务，通过集成国密算法（SM2/RSA/ECDSA等）+PQC算法（包含不少于 NIST-Kyber、NIST-Dilithium、KAZ-SIGN、KAZ-KEM、KAZ-KA 五种算法）实现后量子密钥协商、混合签名与验证，为整体密码服务体系提供后续的抗量子无缝过渡能力。
11.产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书
12.包含5年硬件质保服务
	台
	2
	旁路新建服务器汇聚交换机

	3
	专用设备25
	1.标准2U机架设备，采用国产化CPU，国产化操作系统；标配千兆电口不低于8个, 千兆光口不低于4个，接口扩展槽不低于2个，内置国密加密卡
2.支持PKCS#1和PKCS#7签名/验签；符合GM/T0019-2012《通用密码服务接口规范》数字信封和带签名的数字信封封装解封；产品同时支持GM/T0029-2012《签名验签服务器检测规范》
3.支持液晶屏显示：主机液晶屏可显示用户证书数量、应用证书数量、密钥数量、时间戳记录数及密码卡状态信息
4.提供证书解析功能，取证书中的任意主题信息以及扩展项信息，提供文件数据签名与签名验证功能，提供数字信封功能对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可解密数据
5.系统支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份
6.产品具备温度感知能力，在极端环境下如监测到主机关键部件温度过高，主机将发出蜂鸣预警报警
7.数字签名/验证：所投产品支持基于SM2、RSA等算法的PKCS#1签名/验证、PKCS#7Attached签名/验证、PKCS#Detached签名/验证功能；签名格式符合PKCS#7、GM/T0010等标准中定义的数据类型
8.带签名的数字信封加密和解密：所投产品支持基于SM2、RSA等算法的带签名的数字信封加密、解密功能，数字信封格式符合PKCS#7、GM/T0010等标准中定义的数据类型
9.为了保护密码机自身安全，设备需支持抗源路由攻击、抗LAND攻击、抗NULL扫描、抗死亡之ping、抗Smurf攻击、抗Queso攻击、抗圣诞树攻击、抗Winnuke攻击、抗SYN攻击、抗FIN扫描等安全防护功能
10.包含5年硬件质保服务
11.产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书
	台
	2
	旁路新建服务器汇聚交换机

	4
	专用设备26
	国产
	套
	1
	

	5
	专用设备27
	国产
	套
	1
	

	6
	专用设备28
	国产
	套
	1
	

	10.3
	安全边界设备

	1
	专用设备29
	采用国产主流CPU，麒麟操作系统，并满足以下性能参数: 
1.整机吞吐量≥45Gbps；最大并发连接数≥1200万，每秒新建≥26万；IPS吞吐≥14Gbps，IPSec最大隧道数≥20000，包含三年IPS特征库升级服务。
2.支持包括但不限于IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN。
3.支持包括但不限于深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎；支持包括但不限于一对一、地址池等NAT方式，支持IPV6协议。
4.精细化策略管控：支持精细化策略管控，具备策略优化功能，可显示策略创建时间、首次命中时间、最近命中时间等；支持通过策略助手功能帮助管理员自动生成安全策略，支持微型策略。
5.丰富的NAT特性：支持snat、dnat，支持命中数分析，显示命中数、首次命中时间、最近一次命中时间、未命中天数等信息，并可针对分析结果，对NAT条目进行删除或禁用。
6.多样化的网络特性：具备链路负载、服务器负载、丰富的路由特性（静态路由、动态路由、策略路由等）。
7.VPN特性：支持对登录SSL VPN的用户端系统进行端点安全检查，至少包括指定文件、指定进程、系统补丁、浏览器版本、杀毒软件等方面。
8.访问控制：支持ZTNA零信任网络访问功能，可基于用户身份、终端标签、应用资源、访问时间、安全防护、数据安全等维度制定最小访问规则，并持续感知设备终端状态变化，实现对业务系统和数据的安全访问。
9.全面的安全防护：具备DDOS、会话限制等安全模块，可对DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、Ping of Death、Smurf、Winnuke、端口扫描等攻击进行防御。
10.入侵防范：支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、流行程度、严重程度、特征ID等方式的查询。
11.故障诊断：支持数据包路径检测工具通过在线检测、模拟检测等检测手段，WEB界面图形化展现数据包经过的每个防火墙功能模块的处理过程，包括报文合法性检测、攻击防护、会话匹配、工作模式、会话限制、安全策略等，以便快速定位异常功能模块。
	台
	1
	

	2
	专用设备30
	硬件：由内交换服务器、外交换服务器组成。
一、基本性能要求
1、采用国产主流CPU及操作系统；
2、机箱：2U标准机架式服务器机箱；
3、网卡：4个千兆电口；4个万兆光口。
二、数据库交换功能
1、支持Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLserver、DB2、达梦等行业内主流数据库。
2、支持基于数据库的同库同构数据的双向传输交换。
3、支持基于数据库的异库异构数据的双向传输交换。
4、支持对各数据库类型的全量同步、增量同步、时间戳同步。
5、支持行级日志等细粒度的数据行为审计。
6、支持数据库单表最大256个字段映射。
7、支持数据库单表最大256个字段映射。
8、支持对传输数据的内容过滤、内容替换、病毒检测功能。
三、文件交换功能
1、支持基于FTP协议的文件双向传输交换。
2、支持对文件另存（备份）、文件重名覆盖、文件重名跳过等多项选择。
3、支持Serv-U、VSFTP、IIS、FileZilla等多种主流FTP服务器。
4、支持不同类型FTP服务器间文件交换。
5、支持文件名正则过滤、文件头过滤、文件类型格式检查、文件病毒检测功能。
四、API接口功能
1、支持双向API业务处理，支持HTTP、SOAP、WSDL协议，如SOAP1.1/1.2、WSDL2.0等。支持HTTP、SOAP请求或应答与XML文件的相互转换。
2、支持多种业务数据查询方式，支持简项查询、要素查询和关联查询功能。
3、提供标准的Web 服务接口，能将信息查询、核查比对等服务包装成通用的Web服务接口，供其他业务系统调用。
4、提供对应用服务的完整审计，能够详细记录业务信息，包括使用人、使用时间、使用服务类型、查询比对内容等。
五、Kafka功能
1、支持双向Kafka业务交换。
2、支持Kafka多消费者和多生产者模式。
3、支持Kafka消息源Topic和目标Topic不一致。
4、支持跳过历史积压消息，直接消费最新消息，保证实时性。
5、支持Kerberos认证。
6、支持Kafka消息内容内容替换、病毒检测功能。
7、支持集群。
六、1400接口功能
1、符合《GA/T1400.4-2017》接口协议规范。
2、支持注册、注销、校验时和保活的公共接口，并支持一键添加所有公共接口。
3、支持布控、批量布控、撤控、批量告警、告警业务接口。
4、支持订阅、批量订阅、取消订阅、通知接口。
5、支持38种视图对象接口，并支持一键添加所有接口。
6、支持3种布控/告警接口，并支持一键添加所有接口。
7、支持3种订阅/通知接口，并支持一键添加所有接口。
8、各类接口的可通过配置CRUD操做达到业务。
9、支持对1400接口内容进行过滤、替换、病毒检测功能。
10、支持通过新增字段方式对1400接口字段进行扩展。
七、其他功能：
1、支持与网闸或光闸配合使用。
2、支持硬件运行状态感知设备，如：CPU、内存、硬盘等。
3、支持系统运行状态感知设备，如：进程、句柄数、线程数、端口等。
4、支持系统内部模块健康状态检测，以确系统保稳定运行。
5、支持Syslog日志的上报。
性能：1、文件传输能力
FTP文件（VSFTP）同步传输速率：
（1KB） 7000个/秒
（50KB） 2700个/秒
（500KB） 1888个/秒
（100MB）7.8Gbps
2、数据库同步能力（同构同库、每条记录大小1KB）
平均每秒传输记录条数
PostgreSQL ： 30000个/秒
MySQL：15000个/秒
Oracle：40000个/秒
Sqlserver：50000个/秒
3、1400接口服务能力
报文（文件）大小≤50KB，平均每秒处理文件数8000个/秒
报文（文件）大小100KB，平均每秒处理文件数5000个/秒
报文（文件）大小500KB，平均每秒处理文件数1200个/秒
4、kafka消息服务能力
消息大小1KB，平均每秒处理消息数100000个/秒
消息大小5KB，平均每秒处理消息数27000个/秒
消息大小10KB，平均每秒处理消息数14000个/秒
5、API接口服务能力（传输模式http request）
消息大小10KB，平均每秒请求处理数12000个/秒
	套
	1
	

	3
	专用设备31
	一、基本性能要求
1、CPU、操作系统满足国产化要求；
2、机箱：2U标准机架式服务器机箱；
3、网卡：4个千兆电口,4个万兆光口， 
4、吞吐率≥3Gbps
5、系统系统延时≤0.5ms 
6、并发连续数≥50万
二、功能要求
1、支持支持FTP、SFTP、SMB、NFS文件同步功能；支持Oracle、SQL Server、MySQL、Db2、Sybase、DM、OSCAR和KingbaseES等主流数据库的同步；
2、支持各类基于TCP、UDP应用协议交换，包括HTTP、SMTP\POP3\DNS\FTP\SQL等，无需二次开发；支持各类应用协议数据过滤，如ftp命令、邮件地址、http指令等；
	台
	1
	

	4
	专用设备32
	一、基础性能要求
1、机箱：2U标准机架式服务器机箱；
2、网卡：2个千兆电口，2个万兆光口；
3、具备专用安全加固操作系统；
4、单向最大应用通道数不低于200；
5、最大在线用户数（指连接数）不低于200000；
6、每秒最大并发处理事务数不低于200000个/秒；
7、单次访问延时≤50ms ；
8、HTTP传输协议，并发能力≥27000条/秒。
二、功能要求：
1、交换管理：1）支持Restful、Webservice接口方式，并提供统一入口；2）支持对请求方基于IP地址的身份认证及访问权限进行验证；3）支持基于时间段、请求频次、IP地址白名单的访问控制；4）支持对请求和响应报文入参和出参检查。
2、节点管理：对各节点进行注册绑定和服务分配等管理。
	套
	1
	

	十一
	智慧应用

	11.1
	东疆交管一体化指挥平台

	1
	东疆交管联动网

	（1.1）
	综合交通态势一张图
	融合路况、天气、卡口、事件、勤务、违法等交通智慧，实时展示拥堵指数、平均车速、在途量等核心指标，支持辖区、道路、路口三级态势监测与拥堵分色预警。叠加河网图层辅助临水路段风险识别，集成警力撒点与群聚分析功能，实现交通运行态势的全域感知与宏观感知设备。
	项
	1
	

	（1.2）
	事故警情处置一张图
	实时接入122接处警等多源警情数据，以撒点、聚合、热力等方式可视化展示警情分布与处置状态，支持四色预警研判警情趋势。提供警情总量、存量、历史全景等多维度分析，整合事故数据生成交通安全热力图，结合警力部署进行防控弱点分析
	项
	1
	

	（1.3）
	交通信号控制一张图
	全网展示信号控制路口分布与运行状态，以图标区分在线、离线、故障等状态，实时呈现信号灯色及工作模式。对信号机故障、通信中断等情况实时告警并高亮标注，支持点击路口钻取查看视频图像、配时方案、交通流量及绿波控制等详细信息。
	项
	1
	

	（1.4）
	交通违法总览一张图
	以热力图和聚类图标展示违法抓拍集中区域，实时呈现各类违法点位分布及当日抓拍量，标识重点违法高发路段。支持辖区违法排名、违法类型分析和排行路口上图，可钻取查看具体违法记录、抓拍图片及处理状态。
	项
	1
	

	（1.5）
	交通隐患排查一张图
	按隐患类型分类展示道路隐患点位分布，通过颜色区分风险等级与治理状态，标注隐患来源渠道。对超期未治理隐患高亮提醒并支持一键生成督办任务，可钻取查看隐患详情、治理进度及督办记录，支持治理前后事故违法数据对比分析，量化治理成效
	项
	1
	

	2
	东疆指挥调度管理

	（2.1）
	交通警情处置
	对接外部系统实时同步警情数据，新警情以声音及地图闪烁方式提醒，在地图和列表中展示当天全部警情并支持关键字模糊检索。指挥人员可查看警情周边可用警力直接派单至民警或中队，支持通过终端进行语音呼叫和视频通话，全程跟踪处置状态并对超时节点自动语音提醒，形成从警情接入、派单处置到跟踪反馈的闭环管理
	项
	1
	

	（2.2）
	拥堵事件处置
	实时接收拥堵事件数据并以语音方式提醒，在地图和列表中展示拥堵事件及处置状态，支持按大队过滤查看事件详细信息。指挥人员可将处置指令下达至大队或民警，通过终端进行语音或视频呼叫，接收端快速签收和现场反馈，以时间轴展示事件处置各环节状态
	项
	1
	

	（2.3）
	视频调度
	支持选择一个或多个终端以视频会议方式进行指挥调度，可按调度对象、业务类别设置分组，实现快速发起调度。
	项
	1
	

	（2.4）
	即时消息
	支持移动端与平台端之间以一对一或多对多方式发送文字、图片、视频、文件，接收端实时收到消息提醒并支持查看与回复
	项
	1
	

	（2.5）
	路面警力
	在地图上展示全部路面警力分布及勤务状态，支持以警情为中心查看周边警力，按姓名、警号或车牌号码搜索警力。对迟到、早退、久坐、越界等违规行为实时告警，指挥中心可查看和处理告警信息
	项
	1
	

	（2.6）
	视频巡查
	在地图和列表中展示道路感知设备分布，支持多画面分割播放和历史视频回放。可创建巡查预案并按预设播放方式自动轮巡，发现异常时截屏生成巡查单并下派处置，实时展示签收和反馈状态，超时自动提醒。支持按时间和视频源查询巡查单，自动生成周报月报统计相关指标
	项
	1
	

	（2.7）
	场景化指挥
	集成警力态势统计与模糊检索、视频资源空间检索与实况播放、资源分类检索与上图标注等功能。巡车实时上报勤务状态并自动判定违规行为，勤务岗位和巡区支持列表展示、检索和地图标注，实现场景化的指挥调度
	项
	1
	

	（2.8）
	预案管理
	支持预案类型的增删改查及预案信息的新增、列表展示、检索和删除。预案流程支持节点增删和分支设置实现多路径执行，流程节点支持超文本编辑、关联执行人维护、执行清单管理和地图元素关联。
	项
	1
	

	（2.9）
	通知通告
	支持创建通知通告任务并下发至接收单位，可设置紧急程度和附件上传。接收单位自动收到语音提示和新任务标记，签收超时自动预警。根据任务要求执行并上报成果，系统按任务状态统计各单位执行情况。
	项
	1
	

	3
	勤务管理

	（3.1）
	组织架构管理
	支持通过数据导入或人工录入方式接入交通管理部门组织架构及关联装备数据，包括部门、警员、绑定移动警务终端等信息，提供增删改查等基础管理功能。
	项
	1
	

	（3.2）
	勤务排班管理
	支持巡逻岗、定点值守岗等岗位类型配置，按网格区域划分辖区并指定执勤时段与班次。提供按人员、按岗位、按周期三种排班模式及快速排班功能，将勤务划分为常态、加强、战时三种等级，配置对应排班标准，不达标时实时预警。支持人员借调申请与审核、警员离岗报备及缺岗、出界等异常数据统计。
	项
	1
	

	（3.3）
	勤务预案管理
	根据节假日、恶劣天气、专项行动等场景创建勤务预案，设置适用范围、勤务等级、参与部门及岗位要求。支持向多级部门下发预案并可一键启用，下级部门根据预案要求完成排班后上报，上级部门审核不通过时反馈修改意见。支持在GIS地图上进行预案动态模拟与可视化标注，根据演练结果优化调整。
	项
	1
	

	(3.4)
	勤务赋能
	民警可通过移动端查看当日排班、岗点、班次及签到状态，发起离岗报备，查看待办任务详情及GIS定位。支持上报巡逻中发现的交通警情，统一管理平台下发指令与提醒信息，调阅订阅的视频感知设备资源，提供基础信息录入、账号安全管理及设备订阅管理等功能。
	项
	1
	

	(3.5)
	数据统计分析
	按日、周、月、年及节假日统计各部门勤务数据，分析辖区内事件数量、点位与执勤执法数据的关联关系。支持按警号或车牌及时间段查询并在地图上回放警员和警车轨迹，统计排班异常、到岗异常、定位异常等数据，支持人工核查修正。
	项
	1
	

	(3.6)
	勤务考核管理
	支持按岗位类型、勤务等级自定义考核指标与权重，涵盖出勤率、到岗准时率、在岗时长达标率等基础指标及警情处置响应时效等效能指标。系统自动采集民警出勤、到岗、轨迹、处置反馈等数据，按月、季度、年度生成个人考核评分，全程留痕可追溯。通过个人考核看板展示得分、扣分明细及排名趋势，支持按部门、班组汇总对比，识别连续优秀或持续靠后对象，考核结果与执法质量档案关联，为重点人员管理及人事调整提供依据。
	项
	1
	

	4
	系统对接
	实现与交管相关业务系统的对接，能够跳转对应业务系统功能界面进行下钻展示。实现与相关业务系统的数据对接。
	项
	1
	

	11.2
	统一信号控制系统

	1
	统一信号控制基本功能

	(1.1)
	联网管理与状态监视
	基于标准协议在GIS地图上集中展示全市信号机在线状态、控制方式、放行相位及灯色状态，支持按辖区、品牌等条件分类统计与过滤。对信号机设备编码、路口编号、渠化信息等静态属性进行统一档案管理，同时按区域和时段统计在线率、故障频次等运行指标，完整记录控制操作和运行模式变更日志。
	项
	1
	

	(1.2)
	远程控制与参数管理
	实现对全市全品牌信号机的标准化远程控制，包括指定配时方案、锁定放行阶段、切换黄闪或全红管制等操作，支持批量路口同时执行。对阶段、相位、方案、时段及灯组等参数进行远程查询与下发，单路口预设方案不少于20个。针对特勤任务和大型活动，支持基于预案的快速控制模式切换，可在GIS地图上选择路线并手动或自动锁定沿途路口放行阶段。
	项
	1
	

	(1.3)
	信号灯故障智能接收与处置
	系统同时支持信号机主动上报和视频智能分析两种故障获取途径，覆盖灯盘熄灭、绿冲突、通信中断等故障类型。故障报文推送后界面弹窗告警，GIS地图对应路口高亮显示并伴有声音报警，报警列表清晰展示故障路口、类型、时间及抓拍图片。确认后的故障信息自动推送至设备运维系统，实现从发现到修复的闭环流转。
	项
	1
	

	(1.4)
	接口与扩展
	预留符合GA/T 1049.2-2024标准的对外接口服务，支持将设备状态、交通流数据、故障信息及运行方案以标准化消息格式向外部系统上报，满足未来联网联控需求。
	项
	1
	

	（1.5）
	信号机对接
	通过“标准直连”与“协议转换网关接入”相结合的方式，实现全网信号机的标准化接入与管控。平台与信号机间的通信基于TCP/IP与串行通信，通过独立身份认证与密钥协商建立加密连接，保障指令安全。所有数据以统一信息帧格式封装，实现“请求-应答”与“主动上报”的数据交互。平台可依据标准指令集，对信号机进行基础参数管理、实时状态感知设备、精细化信号控制、远程校时及故障日志追溯，并通过标准异常应答机制实现故障的快速定位与处理。
	项
	1
	

	2
	统一信号控制AI优化

	（2.1）
	感知采集与融合
	接入雷达、雷视一体机、电子警察等多类检测设备，统一接口协议实现交通变量标准化接入。通过数据阈值诊断剔除异常数据，采用时空关联分析法进行缺失修补，在此基础上进行特征级融合，生成标准化的路口及路段特征数据集。
	项
	1
	

	（2.2）
	交通运行分析
	从路口、干线、区域三个层级进行交通运行认知。路口层面分析各进口流量、饱和度、延误、排队等指标，关联信号配时参数，通过历史对比识别常态规律和异常变化，形成路口运行档案。干线层面叠加相位差、公共周期和车辆到达过程，判断连续停车、协调带偏移等问题。区域层面结合出入流量和车辆起讫点特征，分析片区集散规律和潮汐方向，识别学校、医院等重点区域的集中到达与拥堵承压过程。
	项
	1
	

	（2.3）
	策略管理
	支持区域策略、子区连接策略、子区策略及路口方案四级管理体系。区域策略可对多个子区进行绿波疏导与红波截流组合管控，子区策略支持高峰平峰绿波、双向绿波、红波限流及分段绿波等模式，路口方案支持早高峰、平峰、夜间、节假日及雨雪天等不同时段的配时方案配置。
	项
	1
	

	（2.4）
	信号控制方案生成与优化
	路口背景方案根据渠化信息枚举备选相位，结合历史交通流数据优化相位组合、顺序、周期和绿信比，形成完整配时方案和调度计划。路口动态优化根据实时流量和排队长度调整相位时长，通过感应控制减少无效绿灯，检测到溢出风险时采取防溢控制措施。干线协调以公共周期和绿波速度为基础求解各路口相位差，支持感应式绿波、均衡协调和红波截流等模式。区域协同根据路网拓扑动态划分子区，对单点瓶颈和排队传播分别采取汇入控制与邻域联动策略。可变车道优化根据分方向流量和车道利用率判断切换需求，生成切换建议并校验安全约束。
	项
	1
	

	（2.5）
	效益评估
	支持区域、干线、路口三级效益评估，区域评估对比拥堵里程比例和持续时间等参数变化，干线评估对比流量、平均车速和不停车通过率等指标，路口评估对比绿灯利用率、排队长度和饱和度等数据。各层级均支持不同时间粒度的前后对比分析，可一键生成评估报告并支持导出下载
	项
	1
	

	3
	交通信号优化服务
	本项目为启东市提供不少于400个路口的交通优化服务，同时针对启东市的整个路网，提供单点均衡优化服务、干线协调优化服务、路网协同优化服务、溢出应急处置服务等。需配备原厂服务人员1名驻场服务，建设期内免费服务，建设期外服务2年。
	项
	1
	

	4
	系统对接
	实现与交管智慧平台、指挥调度平台等外部系统的数据对接及业务联动
	项
	1
	

	11.3
	隐患排查治理系统

	1
	交通安全隐患智能识别

	（1.1）
	隐患巡查识别
	系统构建隐患智能识别模型，基于AI视觉算法自动检测路面破损、标志缺失、护栏损坏等设施类隐患及交通拥堵、异常停车等运行类隐患，按状态分类展示并标注在地图上。针对乡镇道路等固定感知设备盲区，通过警车专用设备17车载视频和无人车协同巡查进行移动式补充感知。同时保留人工视频巡查手段，支持按分组和线路轮巡，可自定义巡查线路并快速创建。
	项
	1
	

	（1.2）
	隐患核实
	系统提供视频辅助的隐患核实工具，在核实界面中可快捷关联隐患视频和地图位置，预览现场实时画面进行人工研判。支持调取隐患点位及周边感知设备资源，关联历史录像回看，在画面中进行云台控制和3D定位，抓图下载录像片段作为证据。核实后可通过视频截图快速创建隐患，记录类型、地点和描述信息，支持常用语预置和地图选点录入，创建完成后在处理列表和地图上同步展示。同时具备隐患溯源能力，根据路网拓扑自动关联沿线视频点位，按行车方向排列画面辅助查找隐患源头。
	项
	1
	

	（1.3）
	隐患档案
	系统在图上展示隐患周边警力实时位置，方便联系现场警力处置。在隐患上报、派警、到警、处置完结各阶段均可录入处置过程，包括文字描述和视频图片，形成完整的隐患生命周期档案。治理成效方面，系统自动关联治理前后同期事故和违法数据，计算并呈现环比下降值及下降比例，量化展示治理效果
	项
	1
	

	（1.4）
	治理成效量化
	系统对接事故数据与违法数据，针对已完成治理的隐患点位，自动关联治理前后的同期事故及违法记录，计算并呈现环比下降值及下降比例，以图表形式直观展示治理成效。成效数据纳入隐患档案统一管理，为后续隐患治理优先级排序和方案优化提供量化依据
	项
	1
	

	2
	隐患整改通知与闭环管理

	（2.1）
	整改通知单自动生成
	隐患经核实确认后，系统根据隐患类型、风险等级、发现位置及责任归属，自动生成标准化隐患整改通知单。通知单内容包括：隐患编号、隐患类型、隐患描述、发现时间、发现方式、风险等级、隐患位置（含GIS坐标及文字描述）、现场照片、整改要求及标准依据、建议整改措施、责任单位、整改时限、督办单位及联系人等信息。通知单支持在线预览、编辑调整和导出打印。
	项
	1
	

	（2.2）
	在线下发与签收
	系统根据隐患所属行政区域和设施管辖权限，自动匹配责任单位，支持在线一键下发至对应责任单位及责任人。下发后系统自动向责任单位发送消息提醒，责任单位需在规定时限内在线签收，系统记录签收人、签收时间及签收状态。对超期未签收的通知单，系统自动向督办单位发送预警提醒
	项
	1
	

	（2.3）
	整改过程跟踪
	责任单位在线反馈整改情况，包括整改措施、整改完成情况、现场整改后照片、验收申请等佐证材料。整改过程中如遇延期需在线提交延期申请，说明延期原因及预计完成时间，经审核批准后方可延期。系统实时记录各节点操作人员、操作时间及处理意见，实现整改全过程可追溯。
	项
	1
	

	（2.4）
	整改验收与复核
	督办单位收到整改完成反馈后，可在线审核整改材料或组织现场验收。审核通过的通知单予以销号归档，审核不通过的退回重新整改并注明退回原因和补充要求。系统支持整改退回—重新整改—再次验收的循环流程，直至整改合格
	项
	1
	

	（2.5）
	整改闭环归档
	整改验收通过后，系统自动将通知单、整改过程记录、验收材料及前后对比照片统一归档，形成完整的隐患整改档案。归档信息与隐患档案关联，可在隐患点位详情中查看全生命周期治理记录
	项
	1
	

	（2.6）
	整改超期预警与督办
	对接近整改时限或超期未完成整改的隐患，系统自动生成预警信息并推送至督办单位及主管领导。督办单位可在线发起专项督办，生成督办任务并下发至责任单位，督办过程全程留痕
	项
	1
	

	（2.7）
	整改效能统计分析
	系统按隐患类型、责任单位、整改时限等维度统计整改完成率、按期整改率、超期未整改数量、平均整改周期等效能指标。对整改效率偏低的责任单位和高频重复发生的隐患类型进行专项分析，生成整改效能分析报告，为考核评价和专项治理提供数据支撑
	项
	1
	

	3
	交通组织优化辅助建议

	（3.1）
	系统输入与分析
	支持导入启东市路口图纸、视频、图片等基础资料，或以文本方式输入路口、路段及学校医院等标志性地点。通过建立交通组织数据库、模型库和知识库，对输入的目标点位进行自动分析，识别存在交通效率提升空间的目标区域，区别于隐患排查，聚焦于通行效率改善
	项
	1
	

	（3.2）
	知识库与模型库支撑
	系统依据《城市道路交通组织设计规范》确立六大优化原则：安全优先消除冲突点和混行风险，效率均衡平衡主干路与支路功能，路权公平保障公共交通和慢行交通，因地制宜结合道路等级和用地性质定制方案，系统协同统筹交叉口路段停车场等一体化设计，合规可实施兼顾施工运维和应急通行需求。
	项
	1
	

	（3.3）
	交通问题识别与诊断
	系统通过对目标点位的交通数据分析，自动识别存在的交通组织问题。在交叉口层面，可识别信号配时不合理、渠化设计缺陷、转向冲突等问题；在路段层面，可识别车道功能划分不当、车速管控薄弱、随意开口和占道停车等问题；在区域层面，可识别学校周边接送拥堵、医院商圈进出交叉、施工围挡侵占道路等特殊场景下的交通组织问题。
	项
	1
	

	（3.4）
	优化建议生成与输出
	系统基于问题诊断结果，匹配模型库和知识库中的对应措施，自动生成交通组织优化建议方案。方案涵盖拥堵节点交叉口渠化改造、信号配时智能优化和转向管控，路段车道功能重新划分、公交专用道设置、机非物理隔离和可变车道设计，慢行交通步行系统完善和自行车道网络建设，以及学校医院商圈施工工地等特殊区域的专项组织措施。分析结果形成完整报告，为启东交警开展交通精细化治理提供技术支撑。
	项
	1
	

	4
	交通安全源头管理功能

	（4.1）
	交通安全源头管理功能
	通过对全市事故和违法数据进行归集，实现区域道路交通安全综合统计分析。系统对事故时间、地点、肇事车辆、致祸原因等因素进行综合研判，形成风险机动车、风险驾驶人、风险运输企业管控清单。
	项
	1
	

	（4.2）
	事故地图与隐患点判别
	针对风险机动车，自动关联登记信息、违法记录和事故记录，展示选定区域内车辆保有量、使用性质占比、车型占比和违法上路占比等基础数据。针对风险驾驶人，自动关联驾驶证信息、违法和事故记录，展示选定区域内驾驶人保有量、记分分布、年龄驾龄分布及失驾人员占比等基础数据，为科学预警和精准施治提供数据支撑。
	项
	1
	

	11.4
	启东交警便民服务系统

	1
	道路施工便民服务

	（1.1）
	施工项目申报
	道路施工单位在线提交施工项目申报，申报内容包括施工单位、施工地点、施工范围、施工时间、占道方式、交通组织方案、安全保障措施、联系人信息、审批材料等。支持材料上传、草稿保存、补正提醒和历史项目信息复用。
	项
	1
	

	（1.2）
	施工方案审核
	对施工项目进行线上审核，审核内容包括施工范围合理性、交通组织方案、安全防护措施、施工时段安排、绕行方案及对公交和应急通行的影响等。审核人员可在线提出修改意见、退回补正、会签相关部门，审核意见全程留痕。
	项
	1
	

	（1.3）
	施工计划与占道管理
	建立道路施工计划台账，对施工项目的审批状态、计划开工时间、计划完工时间、实际施工时间、占道范围、占道类型、延期情况等进行管理。对多个施工项目在同一区域、同一时段的叠加影响进行冲突提示，辅助优化施工时序安排。
	项
	1
	

	（1.4）
	施工现场二维码监管
	施工项目审批通过后，系统自动生成包含施工项目核心信息的监管二维码，由施工单位张贴于现场显著位置。民警及公众扫码即可查看施工单位、施工范围、占道方式、施工时段及交通组织方案等审批信息，核对现场施工是否合规。发现未按审批范围施工、超期施工、擅自扩大占道或交通组织措施不到位等问题时，可通过扫码页面直接提交现场照片和问题描述，系统自动生成问题工单推送至管辖部门进行交办和整改闭环。施工单位也可通过扫码入口定期上传施工进度、现场照片及安全设施设置情况，形成完整的施工过程档案
	项
	1
	

	（1.5）
	施工信息发布与共享
	道路施工审批通过后，系统自动生成包含施工路段、施工时间、影响范围、交通管制措施、绕行路线及预计恢复时间等信息的发布内容，并通过多渠道同步发布。在“启东公安”公众号及网页端发布施工公告向群众公示，通过标准数据接口将施工信息实时推送至互联网地图及导航软件，实现导航应用中的动态更新，引导途经车辆提前绕行。同时将施工信息推送至受影响区域的居民及相关单位，并提供标准化接口供施工现场指示牌或诱导屏调用显示
	项
	1
	

	（1.6）
	施工延期与变更管理
	施工单位可在线申请施工延期、范围变更、时段调整及交通组织方案调整。变更申请经审核通过后，系统自动同步更新施工台账、对外发布信息及导航地图数据，并保留变更原因、审批意见和历史版本。
	项
	1
	

	（1.7）
	施工完工验收
	施工完成后，施工单位在线提交完工申报。验收人员现场核查道路恢复情况、交通设施恢复情况及标志标线复原情况，对道路恢复不到位、标志标线未复原、设施损坏未修复等问题退回整改。验收通过后自动归档，生成施工项目完结档案。
	项
	1
	

	2
	群众诉求全周期监管

	（2.1）
	诉求归集与智能识别
	系统应统一归集12345热线、110警情、网络舆情、市民举报、信访投诉、网格巡查等多渠道诉求，建立全市统一受理台账，支持自动接入和人工录入。应具备AI语义分析能力，自动识别诉求类型并分类归口，自动提取地名信息匹配GIS坐标定位并关联周边设备资源，对同一路段、时段、类型的重复诉求自动去重和关联标记，避免重复派单。
	项
	1
	

	（2.2）
	智能初审与人工确认
	系统应具备AI辅助初审能力，自动研判诉求管辖归属与紧急程度，推荐承办中队及处理时限，标记重复诉求并关联历史同类记录，对无效诉求自动给出退回意见。审核人员可对初审结果复核确认、修正分派对象和时限，无效诉求一键退回并自动回复，审核全程留痕。审核结果应沉淀为知识库，涵盖分派规则、无效诉求特征、处置模板及回复话术。
	项
	1
	

	（2.3）
	智能分发与处置辅助
	系统应根据诉求类型、区域和职责自动匹配责任中队及承办民警生成分派建议，确认后在线派发，复杂诉求支持主协办模式。应自动生成处置建议随工单推送，包括推荐措施与操作指引、法规依据及历史同类工单参考。应基于话术模板自动生成回复草稿，涵盖处置结果告知、政策解释、整改承诺及感谢引导，经确认后通过短信、微信或电话反馈。
	项
	1
	

	（2.4）
	处置执行与反馈闭环
	承办民警应在线记录核查过程、处置结果和佐证材料，处置完成后在线反馈，系统全程记录各节点操作信息。系统应对临期诉求自动提醒，对超期未办、反馈不完整、重复投诉等情况自动预警并生成督办任务。中队负责人审核确认处置结果，不通过退回重办，通过后自动归档形成电子档案，支持后续复查和责任追溯
	项
	1
	

	（2.5）
	 多维度统计与智能分析
	系统应按诉求来源、类型、区域、责任单位、办理状态等维度实时统计，展示总量、占比及变化趋势，支持多时间区间统计分析。应具备AI智能挖掘能力，自动识别高频诉求、高发路段、周期性顽疾和区域突出问题，生成热点分布图和趋势图表。应统计平均办理时长、按期办结率、退回率、重复投诉率、满意度等效能指标，按单位、人员、业务类型进行多维度对比分析
	项
	1
	

	（2.6）
	自动报告生成与可视化看板
	系统应按月、季度、年度自动生成诉求分析报告，内容包括总量变化趋势、类型分布、区域热点、高频诉求清单、处置效能分析、重点问题预警及下阶段建议，支持自动生成、人工审核、审批发布和历史存档。应在监管驾驶舱展示诉求全周期核心指标，包括实时总量、渠道分布、类型占比、区域热力图、超期未办事项、重复投诉预警、处置效能排名等，支持从宏观指标逐级下钻至具体诉求详情
	项
	1
	

	3
	系统对接
	实现与交管智慧平台、人工智能应用平台、指挥调度平台等外部系统的数据对接及业务联动
	项
	1
	

	十二
	支撑平台

	12.1
	交管智慧平台

	1
	感知汇聚融合

	（1.1）
	感知接入管理
	系统提供多类型数据源统一接入能力，支持连接测试、分类管理与跨项目共享，实现一次配置、多场景复用。数据源可分享给指定项目或共享为所有项目的通用数据源，后续新建项目也可直接调用。本项目初步需接入的外部数据涵盖12345政务热线涉交管工单、信访交管数据、两客一危车辆GPS数据、渣土车管理数据、重点车辆监管数据、运输企业及车辆基础数据、治超站点检测数据、住建局道路桥梁数据、气象实时数据、无人车运营数据、危化品车辆通行审批数据、重大危险源及应急预案数据、河网水系图层数据以及水利设施及防汛数据等数据资源。
	项
	1
	

	（1.2）
	感知源表管理
	系统支持从已接入的数据源中快速导入数据表，提供数据预览、结构查看、分区字段配置和表名自定义等管理功能。可通过模糊搜索快速定位目标表，查看更新时间与数据量，支持将表分享给指定对象或将数据表直接推送至工作表用于建模与分析。导入数据源表时支持批量推送至工作表模块，并可预览源表数据、查看当前数据总量及最新更新时间。
	项
	1
	

	（1.3）
	感知处理
	系统通过拖拽画布构建数据流程，基于算符化组件完成数据处理，支持多输入多输出的复杂编排，灵活配置数据接入与输出方式。用户可对数据和算符进行拖拉拽画布布局与连线操作，通过可视化方式清晰展现模型处理流程。所有算符、数据和输出均以算符形式展示在画布中，每个算符可进行独立操作和数据预览，配置过程中支持快速溯源查看各算符数据量。画布支持实时保存和草稿编辑，正在运行的模型可编辑并存为草稿，不影响原配置运行。支撑本项目汇聚数据的治理服务。
	项
	1
	

	（1.4）
	感知资产管理
	系统集中展示所有数据资产列表，将数据建模推送的结果表统一保存管理，用户可在此进行统一查看与管理，支持将表推送至工作表模块进行业务建模和批量操作。可对关注数据进行收藏及单独查看，查看数据更新状态、更新时间及推送状态，支持查看本表在模型中的详细溯源信息，对复杂模型高亮展示关联链路，并可查看本表在平台内的上游表、下游模型及可视化配置等关联关系。
	项
	1
	

	（1.5）
	数据共享协同
	系统建设数据共享交换模块，构建集数据表交换、文件交换、API交换于一体的数据交换全生命周期管理功能，实现跨部门、跨网络、跨层级、跨系统的数据抽取、传输、交换、同步与整合。支持API服务发布与共享管理，对已发布的API进行统一展示，可按名称、标签、部门等条件检索，按创建时间和发布时间排序，支持API批量申请和详情查看，包括接口文档、状态码说明、服务统计及调用记录等信息。并支撑本项目外部数据共享对接接口开发等
	项
	1
	

	2
	交管智能感知数据接入

	（2.1）
	交管智能感知数据对接
	（1）设备接入模块
支持GB/T 28181、GA/T 1400、ONVIF等标准协议接入；
支持设备注册、心跳检测、目录同步、数据拉取与主动上报；
具备设备批量配置、模板化管理能力，降低大规模设备接入工作量。
（2）协议适配模块
针对不同品牌分别开发适配器，负责协议解析、字段提取和标准化映射；
每个适配器均保留原始报文（XML/JSON），确保字段无损、可追溯；
支持适配模块版本管理和在线升级。
（3）数据标准化模块
定义交管结构化数据统一字段模型，覆盖车辆、违法、抓拍等各类核心字段；
各品牌私有扩展字段以JSON格式保留，避免信息丢失；
支持字段映射规则可视化配置，适应不同品牌差异。
（4）视图库/存储模块
结构化数据按类型（车辆、面部、违法事件等）分类存储；
支持全量字段检索、组合查询和历史回溯；
与感知存储系统对接，实现视频、图片和结构化数据的关联存储及分级管理；
原始报文留存，支持事后补解析和数据审计。
（5）数据服务模块
提供REST API、消息队列（Kafka）订阅推送等接口；
向违法上传平台实时推送违法事件全量结构化数据（含完整字段）；
支持按需订阅字段，保证业务系统获取完整数据；
提供数据查询、统计分析、数据导出等API服务。
	项
	1
	

	（2.2）
	感知图像分级分类存储
	系统需建设感知图像数据分级分类存储模块，按照数据类型和业务重要程度将存储对象划分为基础视频、违法视频、重点违法视频及违法抓拍图片四类，实行差异化存储周期与存储策略。模块应具备自动分类识别能力，根据数据来源、业务关联状态及标记信息将感知图像数据自动归入对应存储类别；对违法视频和重点违法视频实行锁定保护，防止被循环覆盖或误删，其中重点违法视频支持人工延长保存操作并记录原因；支持按存储类别、时间范围、关联业务编号等条件进行检索与下载；实时统计各类别存储容量及占比，容量接近阈值时自动预警；按设定周期自动执行过期数据清理，清理操作记录日志并支持清理前二次确认
	项
	1
	

	3
	交通运行状态判别模型

	（3.1）
	城市交通运行状况评价模型
	系统遵循《城市交通运行状况评价》（GB/T33171-2016）国家标准，利用全市交通感知设备、电子警察、卡口、信号控制及浮动车等动态数据，对启东市城市道路网、道路及路段进行运行状况量化评价。评价范围按行政区划和功能区（商圈、交通枢纽、景区等）双重维度划分，公路以出入口为端点分段，城市道路以停车线为端点分段。评价指标选取基础性指标（平均交通流量、自由流速度、平均行程速度等）、特征性指标（行程时间比、延误时间比、运行状况等级里程比例等）和综合性指标（交通运行指数，取值范围0至10）。路段运行等级按平均行程速度与自由流速度的比值划分为畅通、基本畅通、轻度拥堵、中度拥堵和严重拥堵五个等级，分析结果实时推送至综合交通态势一张图展示。
	项
	1
	

	（3.2）
	启东市交通出行规律挖掘分析
	系统基于全市智能交通设备采集的车辆牌照、出现地点及时间等数据，建立OD分析模型，对交通数据进行融合挖掘与定量分析，推演城市交通运行变化过程。在交通拥堵指标方面，输出路口、路段及带方向干线道路的拥堵指标。在车辆轨迹与画像方面，支持按任意牌照查询车辆在一定时期内的行驶轨迹，可同时展示不少于100辆车的轨迹路线，并结合车辆基础信息、卡口过车和违法事故数据构建精准单车画像，从出行分析、违法事故、研判分析和通勤分析四个维度进行描述。系统支持按不同区域、不同时段输出拥堵指数，挖掘主要通勤路径并输出路径长度、组成路段、信控路口、公交站点等详细信息。同时构建信控路口六维指标评价体系，从区域、道路、路口和进口道转向四个维度，输出饱和度、拥堵程度、失衡水平、异常水平、安全风险和协调水平等评价指标。此外，利用高速出入口和市内卡口数据，分析跨区域及进出启东市的交通流特征，为交通管控和规划提供支撑。
	项
	1
	

	（3.3）
	路段拥堵评价模型
	系统接入城市主干道、次干道、支路、高速公路及快速路的卡口和路侧测速设备数据，结合道路等级建立设备与道路、设备与限速值的关联关系，构建区间路段拥堵评价模型。模型输出I级严重拥堵、II级中度拥堵、III级轻度拥堵和IV级畅通四个等级，以红橙黄蓝区分拥堵程度。系统具备异构数据清洗能力，形成规整统一的数据结构，针对同一设备高频采集和反复推送异常的情况提供去重模型，减少重复预警。支持对模型参数自定义微调，预警策略以列表方式呈现，支持按道路类型、关联设备、限速值等多条件检索，并可对策略进行启用、停用、删除和编辑操作。评价结果以交通事件形式自动流转至指挥调度平台进行实时预警，辅助指挥部门决策和现场联动处置。
	项
	1
	

	4
	安全风险画像模型

	（4.1）
	车辆安全画像

	（4.1.1）
	车辆档案模块
	系统对接南通市交通局“两客一危”平台、治超平台及公安网“一车一档”数据，汇聚重点车辆的车牌、车型、GPS、驾驶人及运输企业等信息，实现车辆档案的统计、检索、展示、导入导出及更新管理，支持车辆标签维护和批量布控操作。
	项
	1
	

	（4.1.2）
	车辆画像模块
	以车辆为核心汇聚基础属性、所有人及企业关联信息、生命周期变更记录、安全积分与标签分类，按时间维度展示历史违法、事故及治理信息，结合近一周活跃度和历史轨迹刻画出行特征，并通过关系图谱关联车主、事故处理人及违法处理人，形成车辆全维度数字画像。
	项
	1
	

	（4.1.3）
	异常营运车辆预警模型
	对接公安卡口过车数据与委办局营运企业数据，建设停业整顿及取消许可的营运企业库，通过比对卡口过车与企业所属车辆信息，自动识别异常上路车辆并实时预警。
	项
	1
	

	（4.1.4）
	行驶证异常车辆预警模型
	对接六合一平台与委办局营运车辆数据，建设行驶证异常车辆库与营运企业车辆库，通过比对识别行驶证状态异常的营运车辆并预警。
	项
	1
	

	（4.1.5）
	违法未处理营运车辆预警模型
	对接六合一平台违法数据与委办局营运车辆数据，建设违法未处理车辆库，支持设置违法次数阈值，达到阈值后自动入库并比对识别异常上路车辆进行预警。
	项
	1
	

	（4.1.6）
	高风险车辆预警模型
	对接六合一平台、卡口过车数据及卫健委数据，建设高风险驾驶人库、高风险车辆库与营运企业车辆库，通过卡口过车信息绑定主驾人员，识别高风险人员驾驶高风险车辆的情况并实时预警。
	项
	1
	

	（4.1.7）
	货运车辆动态感知设备违规预警模型
	对接公安卡口过车数据与交通局货运车辆GPS数据，建设货运企业车辆库与动态感知设备违规货车车辆库，通过比对GPS离线数据与卡口过车记录，识别违规货运车辆并预警。
	项
	1
	

	（4.1.8）
	疑似网约车黑车识别模型
	基于近15天过车数据和面部抓拍数据，识别主驾不变而副驾频繁变更的车辆特征，对出现7天及以上的车辆判定为疑似网约车，与网约车审批备案信息比对后识别未注册报批的疑似黑车。
	项
	1
	

	（4.1.9）
	疑似假牌套牌车辆模型
	基于近7天有效过车数据，按抓拍时间排序并计算相邻抓拍记录的经纬度距离和时间间隔，求得车辆位移速度，当位移速度超过设定的假牌套牌阈值时判定为疑似套牌车辆并预警。
	项
	1
	

	（4.2）
	人员安全画像

	（4.2.1）
	人员档案模块
	基于交警公安网驾驶人数据库，汇聚驾驶人基本信息、驾驶证状态、违法事故记录及记分信息，关联重点车辆驾驶资格及毒驾酒驾等标签数据，实现人员档案的统计、检索、展示、导入导出及更新管理，支持标签维护操作。
	项
	1
	

	（4.2.2）
	人员画像模块
	以人员为核心展示基础属性、驾驶证信息及属地信息，关联名下车辆及所属企业信息，展示安全积分与多维度标签分类，按时间维度呈现历史违法、事故及治理记录，通过关系图谱关联名下车辆、违法车辆和事故车辆，形成人员全维度数字画像。
	项
	1
	

	（4.2.3）
	驾驶证异常驾驶人预警模型
	对接六合一平台驾驶人数据与委办局营运车辆数据，建设驾驶证状态异常人员库与从业资格证库，通过比对识别驾驶证异常驾驶人并预警。
	项
	1
	

	（4.2.4）
	失格驾驶人预警模型
	对接六合一平台驾驶证数据与委办局营运车辆数据，建设失驾人员库与从业资格证库，通过比对识别失去驾驶资格但仍从事营运驾驶的人员并预警。
	项
	1
	

	（4.2.5）
	从业资格异常驾驶人预警模型
	对接六合一平台驾驶证数据与委办局营运车辆数据，建设驾驶人员库与从业资格证库，通过比对识别从业资格与准驾车型不符的驾驶人并预警。
	项
	1
	

	（4.2.6）
	高风险驾驶人预警模型
	对接六合一平台驾驶人、事故及违法数据，建设高风险驾驶人员库与从业资格证库，通过设置事故和违法阈值筛选高风险人员并预警。
	项
	1
	

	（4.3）
	企业安全画像

	（4.3.1）
	企业档案模块
	对接南通市交通局“两客一危”平台及启东市运输企业备案数据，汇聚企业工商登记、经营资质、车辆台账及驾驶人花名册等信息，关联违法事故记录及GPS感知设备异常数据，实现企业档案的统计、检索、展示、导入导出及更新管理，支持标签维护操作
	项
	1
	

	（4.3.2）
	企业画像模块
	以企业为核心展示工商信息、联系人信息及属地信息，展示安全码积分与多维度标签分类，分类展示名下车辆及驾驶人安全码状态，按时间维度呈现历史违法、事故及治理记录，通过关系图谱关联企业名下及违法事故关联的人车信息，形成企业全维度数字画像。
	项
	1
	

	（4.3.3）
	高危驾驶人/车辆企业风险预警模型
	对接六合一平台与委办局营运企业数据，建设高风险人员车辆库与营运企业库，通过比对分析设置阈值，识别高风险企业并输出高风险驾驶人及车辆数量、占比和具体风险类型。
	项
	1
	

	（4.3.4）
	异常营运企业分析预警模型
	对接卡口过车数据与委办局企业处罚及停业整顿数据，建设异常营运企业车辆库，通过比对卡口过车记录识别仍上路行驶的车辆并关联企业信息进行预警。
	项
	1
	

	（4.3.5）
	隐患整改企业风险预警模型
	对接卡口过车数据与委办局未整改到位企业数据，建设隐患整改营运企业车辆库，通过比对卡口过车记录识别仍上路行驶的车辆并关联企业信息进行预警。
	项
	1
	

	（4.3.6）
	高事故、违法企业预警模型
	对接六合一平台事故违法数据与委办局企业数据，建设营运企业库，通过比对识别事故率和违法率远超行业均值的企业并预警。
	项
	1
	

	（4.4）
	道路安全画像

	（4.4.1）
	道路档案模块
	系统实现道路、路口、路段档案的统一管理，支持档案统计、多条件检索、列表与地图两种视图展示、批量导出及标签灵活维护。
	项
	1
	

	（4.4.2）
	道路安全画像
	以道路为核心汇聚基础属性、设备设施及关联路口路段信息，展示安全码积分与多维度标签分类，按时间维度呈现历史违法、事故、流量及治理记录，形成道路运行状态与安全风险的全方位数字画像。
	项
	1
	

	（4.5）
	事故画像

	（4.5.1）
	事故档案模块
	系统支持按事故类型、时间、地点、车牌及人员等多维度组合检索，提供事故档案、车辆事故、人员事故和地图事故四种视图模式展示查询结果，满足不同业务场景下的档案检索与定位需求。
	项
	1
	

	（4.5.2）
	事故画像模块
	以事故为核心汇聚基本信息、警情关联、位置解析及事故标签等全要素数据，展示事故涉及人员的详细信息及事故车辆状态，通过人车关系图谱呈现驾驶和乘坐等关联关系，形成事故全貌与责任关联的全方位数字画像。
	项
	1
	

	5
	系统对接
	实现将相关数据及分析结果对接给人工智能应用平台、指挥调度平台等外部系统使用
	项
	1
	

	12.2
	人工智能应用平台

	1
	一站式入口

	（1.1）
	门户集成
	系统通过数字人助手图标形式在各业务平台页面上挂载大语言模型对话入口，并集成于统一门户首页，按角色和账号管理对话入口及数据权限。
	项
	1
	

	（1.2）
	便捷式交互
	用户新建聊天会话时展示欢迎语和推荐问题窗口，支持将推荐问题直接填充至对话框进行自定义编辑与快速提问。支持上传jpg、jpeg、png等格式图片进行提问，获得搜索答案后自动生成业务记录跳转链接，可快速定位导航至具体业务界面。
	项
	1
	

	（1.3）
	证据链展示
	提供大模型生成内容的证据链路展示，涵盖语义理解、插件调用、知识检索和回答生成全链路过程。语义理解展示意图识别和内容提取结果，多个意图分开呈现；插件调用展示插件名称和入参；知识检索展示来源文档和切片信息并支持在线预览；回答生成展示插件执行状态和反馈结果。
	项
	1
	

	（1.4）
	用户反馈
	用户可对大模型回复内容进行点赞、点踩及反馈，反馈类型包括格式问题、优化建议、事实错误、逻辑问题、答非所问、没有帮助及其他，并可对问题进行详细描述。
	项
	1
	

	（1.5）
	历史对话
	用户新建对话时以首次提问内容创建对话名称，离开对话时自动保存为历史对话并支持检索。历史对话列表按创建时间先后顺序排列展示当前用户账号下所有记录。
	项
	1
	

	2
	通用支撑能力

	（2.1）
	知识库管理
	支持知识库新建、编辑、删除及版本管理，可按版本维护知识库内容并进行上架、下架操作。支持上传word、excel、图片、视频等格式素材，素材可重新解析，构建形成启东交管知识库。
	项
	1
	

	（2.2）
	数据源管理
	支持多数据源统一管理，提供数据库连接配置与状态监测功能，可对各类关系型及非关系型数据库进行连接参数设置，支持多数据源并行接入，满足不同业务系统数据的独立调用需求。
	项
	1
	

	（2.3）
	大模型管理
	支持大模型统一配置与调度管理，提供模型连接配置功能，支持多模型接入与灵活切换。可对温度、最大输出长度等推理参数进行调整，支持场景提示词管理，调用过程全程记录日志，支撑调用审计与效果评估。
	项
	1
	

	（2.4）
	IP访问管理
	基于IP白名单进行访问权限管控，支持白名单列表查询、新增、编辑和删除操作。通过配置允许访问的IP地址范围实现系统资源安全访问控制，未授权IP的访问请求将被拒绝。
	项
	1
	

	3
	AI智能助手

	（3.1）
	交管数据智能问答智能体
	支持交管用户以口语化方式提问，系统自动识别查询意图，跨系统自动调取交通流量、拥堵指数、违法统计、卡口过车等分散业务数据源完成数据提取与整合。依据业务知识库统一各系统指标统计标准，自动识别车流量、拥堵、违法等数据的突增突降异常并输出研判提示，同时保留历史问答记录支持常用问句收藏与复用。
	项
	1
	

	（3.2）
	交管报告自动生成
	面向交通日报、周报、月报及专项分析报告编制场景，根据报告主题自动调用相关交通运行数据，完成数据清洗、口径统一和指标计算。自动识别数据关键变化生成业务结论和文字描述，同步生成趋势图、对比图、排名图等可视化图表。支持日报、周报、事故复盘等固定格式报告的模板配置与复用，报告支持在线编辑和导出。
	项
	1
	

	（3.3）
	交管报表自动填充智能体
	面向交通流量、违法台账、事故统计等周期性填报表场景，上传Excel报表模板后系统自动识别待填充单元格及统计需求，自动从违法、事故、卡口等业务系统提取数据并统一匹配填报规范，自动完成环比同比、分项汇总、占比计算等报表内置运算并将结果回填至对应单元格，支持报表导出与模板复用。
	项
	1
	

	（3.4）
	交管知识库问答智能体
	面向法规查询、事故复核、处置流程咨询等场景，民警可用自然语言直接提问，系统自动检索相关法规、规范和案例，输出准确结论及引用依据。结合具体业务场景将专业条文转化为可执行的业务说明，针对突发事件等复杂问题输出响应级别、协同部门、处置步骤等结构化建议。
	项
	1
	

	4
	视图解析智能应用

	（4.1）
	图片全要素解析
	系统基于大小模型协同方式，在原有结构化属性提取基础上对视频图像进行全要素深度解析，可提取人员属性、行为特征、非机动车类型、车辆信息及交通设施状态等丰富语义特征，将图像像素转化为可检索的多维度文本标签。
	项
	1
	

	（4.2）
	大模型文搜图
	支持用户以日常口语化文字描述进行图像检索，系统自动将文本语义与图像特征映射至统一向量空间进行比对匹配，检索结果按语义相似度从高到低排列。提供多维度检索条件配置与结果筛选，以卡片列表展示命中结果，支持查看比对详情和场景大图。用户可对正负样本进行标注触发微模型训练，实时调整结果排序实现越搜越准。
	项
	1
	

	（4.3）
	大模型局部图搜
	用户可从本地上传图片或在检索结果中选取图片，系统自动识别图中面部和人体目标，也可手动框选一个或多个关注区域作为局部特征，支持多个局部特征同时进行组合检索，系统综合各特征匹配度进行排序，适用于物品丢失追踪、人员快速查找等实战场景。
	项
	1
	

	（4.4）
	大模型文搜视频
	支持用户输入文字描述并设置检索时间段和地点范围，可上传MP4、DAV、AVI、FLV等多种格式本地视频文件，提供深度解析和正常解析两种模式。用户可在视频画面上绘制感兴趣区域进行定向分析，检索结果以卡片列表展示并按相似度排序，点击命中缩略图后视频播放区联动跳转到对应画面时刻。
	项
	1
	

	（4.5）
	大模型局部特征搜视频
	支持用户在视频检索过程中框选特定画面区域作为局部特征进行二次检索，系统提取该局部特征与视频图像库进行比对，检索包含相似特征的视频片段，支持多通道时间轴展示录像状态和目标活跃密度图。
	项
	1
	

	（4.6）
	大模型文字布控
	支持用户通过一段文字描述快速生成布控算法，一个布控任务可关联多个文本算法，用户可配置布控时间、布控级别、周期时段、处置措施、目标类型、布控范围等要素，并支持设置误报过滤文本提升精准度。布控命中后实时生成预警信息并通知相关人员，实现从被动检索向主动预警的转变。
	项
	1
	

	5
	交通事件识别预警

	（5.1）
	交通事件智能识别
	系统在“东疆智慧交管家”已建模型基础上扩展升级，新建算法涵盖机动车识别类、行人识别类、非机动车识别类及交通事件识别类共四大类算法。新建模型与利旧模型在同一平台运行统一管理，识别数据统一汇聚实现多源数据关联分析。不少于18种算法
	项
	1
	

	（5.2）
	交通事件预警推送
	新旧模型的预警信息统一推送至指挥调度平台，形成完整预警处置闭环。系统支持事件报警联动显示，报警详情包括报警源、报警类型、等级、抓拍图片、时间和地点等信息，并提供事件查询、误报标记、报警抑制配置及多维度事件统计功能。
	项
	1
	

	（5.3）
	人像识别
	能够接入卡口、非动车抓拍、结构化相机等图像，进行面部识别，并关联人员库进行身份识别。
	路
	388
	

	6
	系统对接
	实现与交管智慧平台等数据对接，实现将相关数据及分析结果对接给指挥调度平台等外部系统使用
	项
	1
	

	12.3
	地理信息服务平台

	1
	数据建设
	信号控制平台数据对接：实时获取信号灯位置、状态、配时方案等核心设施数据，并进行空间化关联，形成信控业务图层。视频感知设备系统数据对接：对接视频感知设备系统，获取感知设备点位空间信息，形成空间化业务图层。动静态业务数据对接：对接"六合一"系统、集成指挥平台，获取事故、违法、过车等记录的空间位置；接入接处警系统，实现警情地图定位；融合停车场实时空位、施工占道审批等信息。互联网数据接口预留：预留互联网数据接口，具备接入互联网路况数据的能力，用于宏观交通态势展示与风险研判。跨部门共享数据接入：协调接入交通、城管等部门数据，包括交通运输局"两客一危一货"车辆GPS、城管局渣土车GPS及工地信息、资规局道路规划与城市三维模型、教育局校车数据、气象局天气数据等。
	套
	1
	

	2
	服务能力
	提供标准OGC（WMS/WMTS/WFS等）及符合PGIS规范的地图服务接口，支持各业务系统调用基础底图与专题图层（包括信控业务图层、适配感知设备业务图层、事故/违法图层、警情业务图层、停车场实时空位业务图层、施工占道审批业务图层、两客一危车辆管理业务图层、渣土车与工地监管业务图层、道路规划与城市三维图层、校车监管业务图层等）。建设二三维一体化高性能渲染引擎，支持矢量地图、三维模型（BIM/倾斜摄影）等多源数据融合展示。提供交通流线、热力图等专题图可视化功能，支撑交通态势分析与展示。提供常用的地图标注、空间查询、路径分析、缓冲区分析、空间量算等基础工具。支持与视频、卡口等设备联动，实现空间信息检索与定位，提升业务操作效率。建设数据接入引擎，支持将"六合一"、信控平台等外部数据快速标准化接入与分发。提供可视化配置界面，支持数据接入规则配置、映射管理，降低接入门槛。实现统一的服务接口注册、发布、版本管理与调用统计。对平台服务运行状态、接口调用情况、数据接入质量进行实时感知设备与告警。实现接口调用日志记录、数据访问审计，保障地理信息服务安全可控。
	套
	1
	

	12.4
	统一短信门户

	1
	统一短信通知提醒
	建设统一短信通知服务模块，作为平台级公共支撑能力，通过标准接口向各业务系统提供短信发送服务，支持模板管理、单条及批量发送、失败重试、状态查询、黑名单及免打扰配置，对接启东市公安局现有短信平台。该模块覆盖信号灯故障提醒、道路隐患督办、交通事件预警、执法异常交办、警情派单通知、重点车辆风险预警、群众举报反馈、施工审批通知及设备运维工单等场景，分别推送至对应责任人，实现自动监测信息与指挥调度指令的及时触达。
	项
	1
	

	2
	短信服务
	购买运营商短信服务
	项
	1
	

	十三
	感知存储及指挥中心

	13.1
	计算及存储资源

	1
	云存储资源

	（1.1）
	专用设备33
	【硬件规格】
处理器：2颗64位多核
系统盘：1×480GB SSD
数据盘：2×960GB SSD
系统内存：64GB（可扩展至256GB）
磁盘接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔
网络接口：2个千兆数据网口，2个万兆光口，1个千兆管理网口
其他接口：4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI
整机电源：800W，1+1冗余电源
【产品性能】
视频接入性能：950路（最大接入带宽1900 Mbps）
视频回放性能：95路（最大输出带宽190 Mbps）
图片接入性能：550张/秒（单张图片500 KB写:读=1:1）
与视频接入性能非并行关系
【产品功能】
支持图片即存即取功能
支持内存和SSD双级加速机制，对不同规格图片分级加速存储
采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务
支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长
支持云存储节点间的容量及业务负载均衡
支持多种存储覆盖策略，周期覆盖、容量覆盖、不覆盖
支持纠删码数据保护技术，具备设备级容错机制，保障历史数据不丢失、实时业务不中断
支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务
支持同一通道产生不同大小图片，按规则自动分流到不同存储资源池
支持对图片进行处理：图片压缩、裁剪、缩放、马赛克及打水印 
	台
	7
	

	（1.2）
	专用设备34
	三层专用设备34（24个万兆光口，2个40G/100G光口）
标准机架高度：1U
交换容量：2.56 Tbps/25.6 Tbps
包转发率：1260Mpps
端口规格：24个10GE SFP+端口，2个40/100GE QSFP28端口，2个扩展槽位
电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz；DC：-48V～-60V DC
VLAN：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN、策略VLAN、QinQ
ARP：支持ARP Proxy
IPv4路由：支持IPv4/IPv6静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4、BGP4+、IS-IS、IS-ISv6、等价路由、策略路由、VRRP/VRRPv3
IPv6路由：支持ND、ND Snooping、PMTU、ICMPv6、Telnetv6、SFTPv6、SNMPv6、BFDv6、VRRPv3、IS-ISv6、BGP4+ for IPv6
组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM、组播VLAN
链路聚合：支持10GE/40GE端口聚合、静态/动态聚合、跨设备聚合
端口镜像：支持本地和远程端口镜像、N:4端口镜像、流镜像
STP：支持STP/RSTP/MSTP
ERPS：支持G.8032以太网环网协议ERPS
RRPP：支持RRPP快速环网保护协议
DHCP：支持DHCP Relay、DHCP Server
流控：支持IEEE 802.3x流控（全双工）
风暴控制与流量抑制：支持风暴控制、广播/多播/单播流量抑制、基于端口速率百分比和PPS的风暴抑制
ACL：支持L2～L4包过滤，支持基于源/目的MAC地址、源/目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、VLAN、时间段定义ACL，支持基于端口、VLAN下发ACL
QoS：支持Diff-Serv QoS、802.1p/DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR队列调度、优先级标记Mark/Remark、基于流的包过滤/流量统计/重定向/限速
堆叠：支持智能弹性架构，支持分布式设备管理、分布式链路聚合、分布式弹性路由，支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠
安全特性：支持用户分级管理和口令保护、Guest VLAN、IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证、AAA&RADIUS认证、MAC地址学习数目限制、MAC地址黑洞、端口隔离、ARP报文限速、IP源地址保护、ARP入侵检测、防Dos攻击、SAVI源地址有效性验证、广播报文抑制、主备数据备份机制、SSH 2.0、SSL、IP+MAC+端口的绑定
管理维护：支持Console口、Telnet、SNMP V1/V2c/V3、NTP、RMON、sFlow、FTP、TFTP、SFTP、XModem、系统日志、CLI命令行配置
	台
	1
	

	（1.3）
	专用设备35
	三层专用设备35（48千兆电+4万兆光）
端口：48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口
供电方式：AC：100V～240V AC，50/60Hz；DC：-36V～-72V DC
安装方式：机架式
交换容量：756Gbps/7.56Tbps
包转发率：252Mpps/432Mpps
VLAN容量：4K
流量控制：支持IEEE 802.3x流控（全双工）
风暴抑制：支持基于PPS和基于bps的风暴抑制，支持广播/多播/单播流量抑制
链路聚合：支持GE/10GE端口聚合、静态/动态聚合、跨设备聚合
端口镜像：支持本地和远程端口镜像、N:4端口镜像、流镜像
QoS：支持Diff-Serv QoS、802.1p/DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR队列调度、优先级标记Mark/Remark、基于流的包过滤/流量统计/重定向/限速
VLAN：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN、QinQ、MVRP
STP：支持STP/RSTP/MSTP
环网协议：支持RRPP快速环网保护协议、G.8032以太网环网协议ERPS
安全特性：支持用户分级管理和口令保护、Guest VLAN、IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证、AAA&RADIUS认证、MAC地址学习数目限制、MAC地址黑洞、端口隔离、ARP报文限速、IP源地址保护、ARP入侵检测、防Dos攻击、SAVI源地址有效性验证、广播报文抑制、主备数据备份机制、SSH 2.0、SSL、IP+MAC+端口的绑定
IPv4路由：支持ARP Proxy、DHCP Relay、DHCP Server、静态路由、RIPv1/v2、OSPF、IS-IS、BGPv4、等价路由、策略路由、路由策略
IPv6路由：支持IPv4和IPv6双协议栈、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6
ACL：支持L2～L4包过滤，支持基于源/目的MAC地址、源/目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、VLAN、时间段定义ACL，支持基于端口、VLAN下发ACL
堆叠：支持智能弹性架构，支持分布式设备管理、分布式链路聚合、分布式弹性路由，支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠
管理维护：支持CLI、Telnet、Console口、USB口配置，支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，支持SNMP V1/V2c/V3、RMON、NTP、系统日志
	台
	1
	

	（1.4）
	硬盘
	不少于12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率267 MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
MTBF可达2,000,000小时
支持5年有限质保服务
接口类型：SATA
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
转速：7200RPM
平均读写功率（W）：9.2W
缓存：512MB
刻录技术：CMR
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
MTBF：2,000,000 
	台
	252
	

	（1.5）
	云存储基础管理软件
	含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。
支持视频、图片数据存储，支持跨节点数据安全。
	台
	1
	

	（1.6）
	管理节点
	每套视频云存储可管理的节点设备数最多为1024台。
	个
	7
	

	（1.7）
	点位接入
	每套视频云存储可管理的前端点位数为100000路视频点位
	个
	582
	

	（1.8）
	存储资源虚拟化软件模块
	含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务；内置容量授权模块。
	个
	2136
	

	（1.9）
	管理服务器
	CPU：配置2颗国产处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz；
内存：配置16G DDR4（2*8G），8根内存插槽；
硬盘：标配1个热插拔480GB SSD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘
	台
	1
	

	2
	内场应用计算资源

	（2.1）
	专用设备36
	1.CPU等关键芯片为国产自研芯片；
2.CPU：处理器两颗，CPU主频≥2.2GHZ，CPU核心数≥32核；
2.内存：≥32GDDR5×12；
3.系统盘：≥1TB*2；
4.缓存盘：≥2TB NVMe SSD*2；
5.数据盘：≥8TB SATA×6，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60；
6.网络：千兆电口≥4个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个；
7.冗余电源；
8.包含国产化超融合软件（服务器虚拟化、网络虚拟化及分布式存储等功能）
9.标准机架式设备≤4U
10.提供原厂5年质保
	台
	4
	

	（2.2）
	专用设备37
	2U双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗 主流国产处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz
内存：配置≥8根32G DDR4，16根内存插槽
硬盘：配置不小于：16盘位，系统盘2块≥8480G SSD（RAID1)；数据盘1块480G SSD+6块960G SSD+6块8T 7.2K SATA
阵列卡：配置一张RAID_4G卡，含电池（支持RAID 0/1/5/6/10/50/60）
网口：2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块）
其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA接口
电源：配置800W（1+1）高效冗余电源
操作系统：国产操作系统。
	台
	2
	

	（2.3）
	专用设备38
	产品符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心测评
单表支持创建2048列；支持分区表，包括范围分区、哈希分区、列表分区、间隔分区等；支持组合分区，如可以实现列表、范围组合分区等；支持单表分区数量为65535个；支持分区键包含多列，列数最多达到16列；支持增加、删除、合并、拆分、交换、截断、重命名等分区操作；支持分区表迁移。
支持自动扩展表空间，并允许调整其扩展参数，包括调整next_size值和设置扩展上限。
支持多种索引，包括B树索引、聚集索引、唯一索引、非唯一索引、函数索引、分区索引（包括本地分区索引和全局分区索引）、位图索引、位图连接索引、空间索引、数组索引；支持多种触发器，支持BEFORE、AFTER、INSTEAD OF、DDL事件、系统事件、时间、行级触发器。
兼容Oracle的ANYTYPE、ANYDATA、ANYDATASET类型，并支持ANYDATA和ANYDATASET类型的存储功能；（2）兼容Oracle的COLLECT（聚合为集合）函数、带within和不带within子句的LISTAGG（字符串拼接）函数。
兼容Oracle的DBA_*、ALL_*和USER_*开头的数据字典视图、系统包；兼容PL/SQL语法和数据操作；兼容Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、PostgreSQL的常用系统函数；实现对数据查询语言（DQL)、数据操纵语言(DML)和数据定义语言(DDL)的兼容。
	套
	4
	

	（2.4）
	互联网服务器租赁
	1、服务器：通用型  s7.8xlarge.2，32核64G,系统盘：960G 通用型SSD，带宽：10M；
2、下一代防火墙：规格50M；
3、日志审计：5个日志源授权；
4、主机防病毒 主机防病毒是面向网络终端设备设计的病毒防护服务；
5、云主机备份 4500G。
	年
	5
	

	3
	AI算力资源

	（3.1）
	专用设备39
	处理器：数量：≥ 2颗，核心数：单颗处理器 ≥ 20核，基础频率：单颗处理器频率 ≥ 2.3GHz
GPU计算卡：数量：≥ 8张，显存：单卡显存 ≥ 48GB，接口：PCIe 4.0 x16，功耗：单卡 ≤ 350W
性能：整机 FP16 算力 ≥ 2.9 PFLOPs，整机 FP32 算力 ≥ 0.7 PFLOPs
内存：容量：≥ 512GB，类型：DDR4 RDIMM ECC，频率：3200MT/s
存储：系统盘：≥ 960GB SATA SSD，Raid 卡缓存：≥ 2GB，带超级电容掉电保护
网络：千兆电口 ≥ 4 个，万兆光口（SFP+）≥ 2 个，100G 高速网口 ≥ 2 个（支持InfiniBand HDR 或 100GbE）
网络链接：租用的部署环境必须通过专线或安全边界，与启东市公安局公安网实现路由可达的网络连接，确保处于同一可管理域
供电：电源：≥ 4 块 2000W 交流电源模块，支持冗余热插拔
尺寸：4U，支持标准机架安装，配备滑轨尺寸
	台*年
	1*5
	

	（3.2）
	专用设备40
	主处理器：不少于2颗国产高性能处理器，不小于24核，主频≥2.5GHz；
内存：不低于 512GB DDR4，最大槽位数16个槽位；
硬盘：2块2.5英寸480GB SSD硬盘，4块3.5英寸4TB 机械硬盘，最大硬盘槽位数12槽位；
配置≥8块国产视频解析卡，单卡算力≥140TOPS INT8，整机算力≥1120TOPS INT8算力，单卡显存≥48G；
电源冗余：双电源冗余；
供电方式：100–240VAC，50/60Hz；
网口：网络配置不少于4个万兆光口（满配光模块）+4个千兆电口；
可靠性：MTBF不小于350000小时
冗余性：配置冗余电源和冗余风扇，并提供配套的电源连接线；
	台
	3
	

	4
	机柜租赁
	独立空间：提供独立封闭的物理机房空间或专用隔离区域，与其他客户设备物理隔离，配备独立电子门禁及视频感知设备系统，进出记录可追溯。
网络连通：机房需同时具备与启东市公安信息网、视频专网、政务外网及互联网的低延迟冗余链路连通能力。其中，至公安网与视频专网的链路需为点对点专用链路，网络带宽不低于10GE，链路可用性不低于99.9%。
电力保障：提供双路独立市电接入，配置冗余不间断电源（UPS）及柴油发电机组，UPS满载后备时间不低于30分钟，发电机储油满足满负载持续运行8小时以上。每台机柜提供双路PDU供电，单柜功率容量不低于5kW。
配套设备：提供业务接入交换机及柜内互联交换机，业务交换机需支持万兆光口上联，柜内交换机需满足服务器间高速数据交互需求。机房需配套提供光纤配线架（ODF）及网络布线系统，支持与启东市局侧传输设备的对接。
地理位置：为确保运维时效性及数据传输质量，机房选址与启东市公安局（金沙江路668号）的直线距离不超过30公里。
运维保障：提供7×24小时值守及动环感知设备系统，对温度、湿度、电力、网络等环境参数实时监测与告警。提供设备进出、上架、调试及故障处理的配合服务，响应时间不超过30分钟。
	台*年
	4*5
	

	13.2
	指挥中心

	1
	指挥中心装修工程

	（1.1）
	拆除工程
	指挥中心走廊等顶面、墙面、地面装修拆除、机电拆除、消防拆除、电气拆除、设备拆除、管线拆除、垃圾外运等
	㎡
	196
	

	（1.2）
	地面工程
	指挥中心地面自流平+方块地毯、指挥区架空地板+方块地毯、设备间防静电地板等
	㎡
	196
	

	（1.3）
	顶面工程
	轻钢龙骨石膏板天花吊顶、吸音板吊顶、空调风口基层洞口制作、灯槽制作等
	㎡
	196
	

	（1.4）
	墙面、行门工程
	3樘双开门制作（含五金）、2樘单开门制作（含五金）、墙体砌筑、刮腻子、乳胶漆
	项
	1
	

	（1.5）
	指挥中心椅子
	指挥中心椅子
	套
	22
	

	（1.6）
	电气工程
	配管、桥架、设备支架、电缆、电源线、配电箱、防火封堵、灯具安装、应急照明、安全出口指示灯、消防喇叭、墙面插座，地插、墙面照明控制开关、
	㎡
	196
	

	（1.7）
	空调及新风改造工程
	风管及风口改造
	项
	1
	

	（1.8）
	消防改造工程
	消防喷淋管、喷淋头、烟感、温感、消防箱及固定支架等改造
	项
	1
	

	（1.9）
	安防工程
	感知设备、门禁
	项
	1
	

	（1.10）
	其他项目
	成品保护、完工清洁打胶、文明施工、人工保险、垃圾清运等
	㎡
	196
	

	2
	LED显示系统

	（2.1）
	小间距LED拼接显示屏
	1.封装工艺：1R1G1B全倒装集成三合一COB封装实像素；
2.显示屏点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/平米;
3.最大对比度:≥20000:1；
4.箱体尺寸：≥600mm*≥337.5mm；
5.换帧帧率：50&60Hz；
6.刷新率:≥3840Hz
7.可视角:水平视角:≥170°、垂直视角：≥170°
8.低亮高灰:100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，15bit灰度 
9.显示屏亮度（nits）:≥600；支持通过配套软件0-100%无级调节
10.功耗（W/㎡）:峰值功耗：≤375、平均功耗：≤175
11.故障平均修复时间MTTR≤5min
12.PCB采用FR-4 材质，灯驱合一，电路采用多层设计,具备独特的消隐、节能功能
13.HDR:支持HDR高图像动态技术，可实现即高动态范围图像显示屏效果
14.传输方式：单元模组电源、信号传输采用一体化传输
15.箱体材质:箱体采用压铸铝合金材质，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计
16.维护方式:电源、模组、接收卡,HUB卡前维护、更换、支持热插拔
17.六向调节：模组支持X/Y/Z 三轴六向调节，可精准调节平整度支持以模组为单位进行平整度调整
	㎡
	18.4275
	

	（2.2）
	支架及结构件
	根据现场情况定制，落地固定安装，前后维护均可。
	㎡
	19.4538
	

	（2.3）
	配电系统
	1、20KW配电系统，配电柜中需带PLC，具备远程、分布上电功能。
2、控制接口支持100M网口；支持485串口。
3、操作台界面显示支持定时控制，状态显示电参数+烟雾+高温+报警等，支持界面闪动、弹出。
4、具备短路、过流、过载、过欠压、缺相、漏电、零线温度、环境温度、环境烟雾、防雷、负载不平衡保护。
	套
	1
	

	（2.4）
	备品备件
	1、同批次备用模组5块，电源1块，接收卡1张
	套
	1
	

	（2.5）
	线缆及辅材
	1、高清线缆线材、超六类网线、电源线、控制线，转换头等。
	批
	1
	

	（2.6）
	光纤发送卡
	1、采用GB/T 20185-2006：同步数字体系设备和系统的光接口技术。
2、持光纤输出热插拔,显示画面响应时间<100ms。
3、采用优质光子芯片，传输速率1000MPS 0-120KM视频源信号输出不超过1ms，画面无缝衔接，超流畅同步显示，保证高质量内容播放，支持广电直播、赛事演艺等场景。
4、光纤输出×4，1000Base-SX/LX/LH全双工模式激光光源，0色散，质量可靠符合G.652标准。
5、输出支持36Bit全面兼容Rec.2020色域标准(符合HDR3.0技术指标)
6、接口类型：具备视频输入接口。
7、使用寿命：>80000小时。
	台
	8
	

	（2.7）
	大屏幕拼接系统软件
	1、全中文界面大屏控制软件，支持信号预览功能，有模式管理、预案管理、外围矩阵设备通道管理、调节控制大屏亮度等功能。
	套
	1
	

	（2.8）
	安装调试费
	大屏安装、调试等
	项
	1
	

	（2.9）
	智慧看板辅屏改造
	原P2 LED全彩显示屏利旧改造成2块16：9显示屏，分布式控制方式，包含大屏拆除、支架焊接、安装、管线敷设等LED改造、安装、调试等全部工作；
原大屏参数如下：
大屏分辨率（1760点*960点）
像素密度（点/㎡）≥250000
1.大屏尺寸：≤2mm；封装方式：表贴三合一；
2.模组尺寸320*240
3.模块采用铝质底壳模组
4.对比度：≥10000：1
4.发光点中心距偏差：≤3%
6.模组机械强度≥32MP
7.色温（K）3000-10000可调
8.水平视角（ °）≥160、垂直视角（ °）≥140
9.亮度均匀性≥97%
10.寿命典型值（hrs≥100000
11.冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电
12.具有HDR系统卡，可实现高动态范围图像显示效果，支持4K,8K超高清显示。
13.屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电。
14.不少于8层PCB板结构设计同时采用30μ镀金接插件。
15.显示产品单元内部模组电源、信号传输采用一体化传输.
16.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，具备独特的消隐、节能功能。
	套
	2
	

	3
	扩声系统

	（3.1）
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高频≥1.4"×1压缩单元，低频≥10"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。
2.频率响应：等同或宽于50Hz-20kHz。
3.指定频带内的声压级：≥120dB±2dB。
	只
	2
	

	（3.2）
	支架
	音箱支架
	只
	2
	

	（3.3）
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz~20KHz
3.额定功率≥200W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1
6.低音≥8"低音×1
	只
	2
	

	（3.4）
	支架
	音箱支架
	只
	2
	

	（3.5）
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W ；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	台
	1
	

	（3.6）
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
6.输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。
	台
	1
	

	（3.7）
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接操作台进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	台
	1
	

	（3.8）
	音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口VN.JH62595（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个RJ45接口、≥1个RS232/485控制接口≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
	台
	1
	

	（3.9）
	反馈抑制器
	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。
2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
5. 后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口≥1个RS232、≥1个RS485。
6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
	台
	1
	

	(3.10)
	U段无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	套
	1
	

	(3.11)
	话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB)
	套
	1
	

	(3.12)
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	台
	1
	

	4
	专用设备47

	(4.1)
	专用设备46
	1.支持管理有线会议单元和无线会议单元，软件配置中，有线单元数量可达≥4096台，无线单元可达≥300台。系统可对会议单元进行控制，具有会议议程的签到、表决、服务的功能及发言控制功能，接入的会议单元可参与会议议程。
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4. 设备具有≥1个USB接口、后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个接地柱。
5. 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。
或前面板具有全彩触摸屏，可显示有线无线会议单元使用状态，音量大小，系统设置，视频控制，单元编址等状态参数。
6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议单元和采集器可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、控制会议系统角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能。
10.支持在WEB管理端切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选红色、蓝色、绿色、紫色主题，不同主题提供不同 UI 界面背景颜色。
11.系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间。
12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。
14.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。
16.融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可手动添加专用设备46、音频处理器、混音器、反馈抑制器、功放类产品并查看在线情况；同款产品多台在线设备可手动添加，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。
	台
	1
	

	(4.2)
	专用设备47
	1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持同声传译功能。
3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。
4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。
5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。
	套
	1
	

	(4.3)
	音频隔离器
	1.双通道音频隔离器。
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出
	个
	1
	

	(4.4)
	会议话筒处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
3. 面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个USB接口、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；面板具有≥1个AFC电容触摸开关
4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。
5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含专用设备47软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。
	台
	1
	

	(4.5)
	会议话筒
	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。
2.采用电容触摸按键。
3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。
4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。
5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP多种协议。
6.单元支持PING包功能。
7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ参数。
8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。
9.单元具有≥5段EQ调节功能。
10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到功能。
11.单元支持web页面固件升级功能。
12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址参数。
13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。
	台
	1
	

	(4.6)
	会议主席控制内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到功能。
3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。
	套
	1
	

	(4.7)
	会议话筒
	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。
2.采用电容触摸按键。
3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。
4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP多种协议。
5.单元支持PING包功能。
6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ参数。
7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。
8.单元具有≥5段EQ调节功能。
9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到功能。
10.单元支持web页面固件升级功能。
11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址参数。
12.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。
	台
	8
	

	(4.8)
	全专用设备47音频传输内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到功能。
3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。
	套
	8
	

	(4.9)
	连接线
	≥20米延长线（一公一母）
	根
	2
	

	(4.10)
	插座
	1.一进三出连接单元
2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。
3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。
	个
	2
	

	5
	分布式综合管理系统

	(5.1)
	分布式管理主机
	1.采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌主机软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可管理整个分布式系统。
2.系统基于分布式架构，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互。
3.主机CPU配置等同于或优于双核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB。
4.支持双机热备份，当主机宕机后，马上切换至备用机进行工作，完成主备切换后，备用机代替主机进行工作。
5.支持视频接口输出，具备≥2个RJ45网口。
	台
	1
	

	(5.2)
	分布式综合管理系统
	1.软件内嵌于分布式系统主机设备，实现对数据文件进行加密处理；
2.支持加密算法，并在传输过程中保持加密状态；
	套
	1
	

	(5.3)
	分布式综合管理主机软件
	1.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows操作台客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭操作，支持对显示控制区域实时感知设备；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。
2.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式。
3.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP、UDP、REALY、场景控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关中控功能。
4.支持调节拼墙的亮度值、对比度值、色调值和饱和度值，范围均为0-100。
5.支持场景轮询功能，选择参与轮询的场景。
6.支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。
7.支持web端可视化预览，实时回显信号源画面及拼墙画面，可对单个输入盒进行web端KVM管控。
8.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步应用场景。
9.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电异常情况不能工作时，系统会自动无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。
10.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。
11.支持网络丢包时修复机制，20%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。
12.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示设备在线数和离线数、用户数量、CPU使用率和内存使用情况。
13.支持音频管理，可将多个输入节点的音频信号绑定到单个输出节点上，可独立调节任意节点的音频音量大小；
14.支持标注功能，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。
15.支持UDP组播、UDP单播、TCP。
	套
	1
	

	(5.4)
	分布式综合管理系统控制软件
	1.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小；
2.支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关中控功能；
3.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动操作，实现对PPT、视频播放控制；
4.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择4种不同样式布局模板；
5.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局操作，开窗模式支持自由模式、固化模式；
6.支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。
	套
	1
	

	(5.5)
	分布式物联中控主机
	1.采用处理器配置≥64位4核、主频≥1.5GHz。
2.具备≥两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓移动平台以及PC可视化触摸控制；
3.支持可编程控制平台，系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能；
4.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理；
5.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头；
6.支持对大屏、投影、一体机设备的电源控制；
7.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射；
8.可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备双向反馈功能；
9. 支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，支持对接第三方设备；
10.支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态；
11.支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志；
12.具备≥1路HDMI2.0高清调试感知设备接口；
	台
	1
	

	(5.6)
	分布式中控系统逻辑处理内嵌软件
	1.软件内嵌于分布式中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理功能。
2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、监视。
3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。
4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据的代码转发、逻辑算法处理编程功能。
5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑。
	套
	1
	

	(5.7)
	触摸屏
	1.设备采用Android操作系统，显示屏≥10.1 英寸，显示画面≥1920×1200分辨率。
	台
	1
	

	(5.8)
	新中控编辑软件
	1.软件内嵌于中央控制系统触控设备，实现系统控制逻辑、处理功能。
2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。
3.软件界面简单清晰、操作方便。
	套
	1
	

	(5.9)
	控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	台
	1
	

	(5.10)
	专用设备41
	1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。
2.作为输入节点时，支持1920x1080P@60采集并编码；作为输出节点时，支持同时解码16路1080P高清视频信号，支持1920x1080P@60解码并显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割，支持同步输出2路不同的高清视频拼接合成画面。
3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加输入源的台标；支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。
4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个4K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个4K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现4K信号源的传输。
5. 具备HDMI视频输入接口、音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口、≥1路音频输出接口；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP功能。
6.具备中控功能，具备RS-485口、RS-232口、IO口及红外接口，支持自定义编程。
7.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID USB设备。
8.支持对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。
9.支持标注功能，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。
10.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟可短至16.7ms。
11.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台操作台画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台操作台，且提取的文字可粘贴到文件。
	台
	6
	

	(5.11)
	分布式终端嵌入式软件
	1.软件内嵌于系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。
2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。
3.支持对1920*1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。
4.支持PCM音频无损传输。
5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。
	套
	6
	

	(5.12)
	专用设备41
	1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。
2.作为输入节点时，支持1920x1080P@60采集并编码；作为输出节点时，支持同时解码16路1080P高清视频信号，支持1920x1080P@60解码并显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割，支持同步输出2路不同的高清视频拼接合成画面。
3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加输入源的台标；支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。
4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个4K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个4K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现4K信号源的传输。
5. 具备HDMI视频输入接口、音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口、≥1路音频输出接口；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP功能。
6.具备中控功能，具备RS-485口、RS-232口、IO口及红外接口，支持自定义编程。
7.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID USB设备。
8.支持对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。
9.支持标注功能，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。
10.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟可短至16.7ms。
11.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台操作台画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台操作台，且提取的文字可粘贴到文件。
	台
	16
	

	(5.13)
	分布式终端嵌入式软件
	1.软件内嵌于系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。
2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。
3.支持对1920*1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。
4.支持PCM音频无损传输。
5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。
	套
	16
	

	6
	无纸化系统

	(6.1)
	无纸化主机
	1.无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传分发、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录应用功能。
2.产品使用国家密码管理局制定的国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。
3.搭配云会务系统支持统一管理无纸化会议室设备，并对设备进行定时/周期联检功能，检测设备使用状态、异常情况，并生成巡检工单；会务系统支持对接钉钉、企业微信，支持同步组织架构，并将组织架构同步至无纸化系统，可以通过钉钉、企业微信预约会议，同步至无纸化参会人员；会务系统支持与无纸化系统人员信息同步，在会务系统创建的无纸化会议，可通过短信、手机app、H5微信公众号方式通知与会人员。
4. 采用的处理器配置≥4核，≥8线程；内存配置≥DDR4 8G，硬盘容量≥1TB；具有千兆网络接口≥1×LAN；具有视频输出接口：≥1× HDMI，≥1×VGA；具备音频接口：≥1×MIC in,≥1× Line out,；其他接口：≥2×USB2.0,≥4×USB3.0 ，≥1×COM RS232
	台
	1
	

	(6.2)
	智能无纸化会议管理服务器软件
	1.产品使用国家密码管理局制定的国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。
2.具有自定义无纸化系统功能，包括控制客户端界面显示或隐藏当前时间、开启或关闭个人中心上传文件、会议自动结束、议题通知、三员管理；同时还具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。
3.具有自定义客户端界面模块功能，能够根据用户的个性化需求，设置欢迎界面、参会名单、查看批注、会议交流、会议笔记、网页浏览、读取U盘、电子白板、计算器、放大器、聚光灯、会议标语、集中控制、信号管理、屏幕广播、申请发言、手写批注、会议服务功能模块显示与隐藏，实现界面布局的精准定制；用户可选择将功能模块直接展示于首页，以供即时便捷访问；对于暂时无需频繁使用的功能，则可将其置于收纳弹窗内。
4.具有切换客户端个性化主题和布局样式功能，可切换≥四种会议主题风格，包括浅色风格、人大风格、政务风格、护眼风格，提供不同软件界面；可切换≥四种客户端会议模式，包括卡片模式、简洁模式、导航模式、经典模式。
5.支持自定义投票类型，支持限时投票；支持3种投票界面样式选择；支持自定义投票结果展示，可更换背景、可选择显示内容、可选择倒计时、自定义文本、自定义字体，支持投票结果过程的实时查看和投大屏展示以及投终端展示；支持自定义签到结果界面、自定义背景图、选择需要展示的内容、可自定义文本、自定义字体，签到结果过程实时查看和投大屏展示。
6.具有自定义创建会议功能，可提前预设无纸化客户端界面不同会议模式；包括普通会议和保密会议，保密会议具有阅后即焚、文档水印保密机制以及会后文档资料不保留，不形成历史记录特性。
7.支持在每个议题下创建签到投票，支持不同议题时不同参会人进行签到和投票，满足同会议下多议题独立签到投票。
8.具有三员管理功能；开启该功能后系统将分为系统管理员、安全管理员、安全审计员三种角色，不同角色功能不同；系统管理员负责系统管理，包含人员、服务器、会议室、升级、系统模块管理；安全管理员负责人员角色权限管理功能；安全审计员负责日志审计查看、追溯无纸化管理系统的人员操作记录。
9.具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作, 大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。
10.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。
11.支持服务器系统资源感知设备，可查看服务器cpu使用率、内存使用率、磁盘空间、网络传输速率，可设置阈值警告。
12.具有服务器列表显示功能，支持显示所有服务器编号、服务器名称、服务器类型、服务器在线/离线状态、服务器版本信息；具有服务器管理功能，无需搭配中控系统可通过后台软件对服务器进行管理，包括启用、停用、重启、升级、导出操作日志功能。
13.无纸化服务器支持双机热备功能，无需人工干预的实现自动启动，设备故障、操作系统故障、软件系统故障不可预期问题实现数据快速恢复。
14.支持个人微终端功能，参会人通过手机app查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。
	套
	1
	

	(6.3)
	无纸化流媒体主机
	1.无纸化智能流媒体服务器用于无纸化会议系统外部高清视频信号采集与编码，以及音视频信号输出。可以为无纸化会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通，同时支持无纸化会议签到、投票、同屏会议信息的展示功能。
2.采用的处理器配置≥4核，≥4线程，≥3.2GHz主频，内存配置≥DDR4 8GB，硬盘为固态硬盘且容量≥128GB。
3.具有千兆网络接口≥2×LAN
4. 具备视频接口：≥1× HDMI，≥1×VGA，具备音频接口：≥1×MIC in,≥1× Line out,≥1× Line in,具备其他接口≥2×USB2.0,≥4×USB3.0 ，≥1×COM RS232。
	台
	1
	

	(6.4)
	无纸化流媒体服务器嵌入软件
	1.支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上。
2.支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号信息广播到大屏展示。
3.支持多媒体(桌面同屏、电子白板、文档资料)分组投屏功能， 可支持≥4分屏画面同时投屏输出显示。
4.支持大屏点播功能，直接播放服务器原生视频文件；支持大屏广播功能，将大屏的画面广播同步到各个终端并显示。
5.支持大屏视频矩阵功能，同时支持多路多媒体源进行播放功能。
6.支持投票投屏功能，将投票过程、投票结果以文字、柱状图、饼状图方式展示在大屏上。
7.支持评分投屏功能，评分过程中查看评分人数、未提交人数。支持评分结束后以柱状图（≥10项）或表格（≥10项）的形式投屏显示评分结果。
8.支持座位图投屏功能，在会前或会中将参会者的座位图投放到流媒体大屏中显示，方便与会者快速找位入会。
9.同一会场支持≥4台流媒体功能， 不同流媒体可以展示相同的媒体画面内容也可以展示不同的媒体画面内容。
	套
	1
	

	(6.5)
	无纸化升降器
	1、升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角动作，升/降时间≤28S。
2、采用钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力,将噪音降到最低。
3、安装于桌面占用空间小，设备面板厚度≥3mm,宽度≥70mm，长度≥430mm，显示屏厚度≥9.7mm。
4、显示器为超薄液晶触屏类型，显示尺寸≥15.6英寸，屏幕比例为≥16:9，显示分辨率达≥1920*1080P，显示屏亮度≥220cd/m2，对比度≥500: 1.
5、支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。
6、设备可通过中控软件进行集中控制，可使主机通过RS232/RS485协议进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。
7、显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和面部，显示屏仰角角度可调0-30°
8、升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。
9、桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件操作。
	台
	7
	

	(6.6)
	无纸化升降器内嵌软件
	1.软件内嵌于终端设备，显示端可对多种文件格式文档进行阅览。
2.支持多种分辨率适配，可适应各种终端界面。
	套
	7
	

	(6.7)
	无纸化会议终端
	1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播应用。
2.支持无纸化会议模式和Windows模式，可任意切换。
3.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /txt/jpg/png，参会人只可看到有权限的文件。
4.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。
5.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。
6.结束会议终端自动清除本地会议文件。
7. 具有≥4×USB、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×COM口
8.采用的处理器配置≥4核，≥4线程，≥3.0GHz主频；内存配置≥8GB；硬盘容量≥128GB 固态硬盘。
9.具有≥1个千兆网络接口。
	台
	7
	

	(6.8)
	无纸化会议终端软件
	1.具有≥2种会议模式，包括常规会议模式和保密会议模式，保密会议模式启用后可以自定义参会人文件水印、文件阅后即焚保密机制。
2.具有切换客户端会议布局模式功能，能够根据用户的需求切换≥4种不同布局方式，包括卡片模式、简洁模式、导航模式、经典模式；卡片模式，将议题以卡片形式在首页呈现，通过横向滑动查看，在首页可以查看所有议题（包括议程）；简洁模式：将议程以节目表形式在首页进行呈现，纵向滑动查看；导航模式：首页界面具有导航目录，同时展示对应功能列表签到、投票、评分、纪要、视频内容；经典模式，点击对应的功能模块，层级式进入功能详情界面，展示对应功能相关查看和操作内容。
3.具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。
4.具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作，大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。
5.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后查看参加过的历史会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。
6.支持个人微终端功能，参会人通过手机app查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。
7.具有扫码文件带走功能，会议资料生成二维码功能，可根据会议属性，控制显示二维码投屏，供参会人浏览器扫码下载会议资料。
8.具有屏幕同屏广播功能，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，同时可快捷屏幕投大屏，设备拓展支持跨平台（Windows系统、安卓、鸿蒙、银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统）广播；支持文档主讲(文档广播)功能，实现低带宽同步与共享同一份文档资料的功能；屏幕广播/文档主讲支持申请模式，发起申请后需会议管理员同意后才能发起同屏广播。同屏广播/文档主讲具有计时功能，可选择倒计时或顺计时，以及具有选择是否同步到大屏功能。文档主讲支持在文档广播过程中随时切换主讲人的功能。
9.支持同屏录制服务,支持对会议广播及屏幕共享内容进行无感知录制，可定时录制，录像文件数据上传后台服务器进行保存。
	套
	7
	

	(6.9)
	网络主机
	1.具有≥24个网络端口，≥4个千兆SFP+光纤口，≥1个控制口。
2.支持网口和光纤线热插拨，支持双备份链路。
3.支持胖瘦一体化，具有智能交换机和普通交换机两种工作模式。
4.通过网络管理平台可实现一键快速替换故障设备。
5.具有 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术：当 EEE 使能时，可大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。
6.提供友好的Web管理界面，1:1还原交换机端口和面板状态，可方便、快捷查看交换机端口工作状态、流量趋势。
7.采用“零部署”上线方式，交换机接上网线后自动展示在待激活列表，无需配置，一键即可激活。同时控制器还能对故障交换机进行一键重启和替换，最大程度节省运维时间。
	台
	1
	

	(6.10)
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	台
	1
	

	7
	控制台坐席系统

	(7.1)
	五席位控制台
	尺寸规格：5席位控制台，控制台长6311mm。控制台深度850mm,工作台面高750mm±5mm;
1.控制台台面：台面板材料：控制台台板要求采用抗倍特板制作，其甲醛释放量应低于0.025mg/m ³，须符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准甲醛释放量ENF级。台板厚度不低于15mm。
2. 框架结构：控制台主体金属件应通过 GB/T 10125-2021 （最新标准）《人造气氛腐蚀试验  盐雾试验》测试达到盐雾腐蚀100小时；
3.屏风：应设计成免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件；至少屏风前板盖要求为合金铝型材制作，可承装显示器支架，实际显示器支架可横向任意调整布局，其余可为钣金制作；屏风上要求嵌入警示作用或装饰作用的纳米导光板，要求导光板表面和边缘均可明显可见不同颜色变化，可提升大厅整体科技亮点效果；
4.侧板：控制台系统两端造型，应采用边柜式设计，左右宽度不小于240mm，有支撑作用，且内藏暗门，内空可放置公文包等个人物件，外观无拉手或锁扣。边柜式侧端造型的外侧上角和下角，须为半径不小于45mm的圆弧角，前面有四色发光光标设计，可定制LOGO；
5.底柜前、后门板：采用厚度不低于1.0mm冷轧镀锌钢板制作。散气区域的通风率（开孔率）不小于25%，以使气流顺畅散热。不接受全木质板材制作，以免影响设备散热及木板变形。
6.三防要求：控制台应满足以下规定：
a) 防盐雾：盐雾试验应按GJB150.11A-2009规定进行，试验温度35℃，结果达10级（最好）；
b) 防霉菌：霉菌试验应按GJB150.10A-2009规定进行，结果达0级（最好）；
c) 防潮（防湿热）：湿热实验应按GJB150.9A-2009规定进行；
7.布线系统要求：结合控制系统对线缆的要求，操作台底柜内部应设置各方走向的专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰；要求线槽的布线容量大、通透性好、防护性好、坚固耐用环保，线缆路径清晰可见，方便各向走线，利于散热，易于维护管理；
8.力学性能要求：控制台满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》中的桌类稳定性测试要求：垂直和水平加载稳定性，不应倾翻，检测合格；
9.绝缘强度要求：各带电回路对地（或对柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受不少于2500V、50Hz的交流电压持续1min，不出现击穿或飞弧想象，漏电流应小于10mA；
10.每工位两台专用设备48，专用设备48配置i5-13400、16G、512G/W1H、27显示器、GT1030-4G显卡，确保专用设备48能安全、稳定、高效地24小时不间断运行；由于一体化设计，控制台根据专用设备48的特性来优化设计，也能提高专用设备48的实际工作寿命，降低故障率。                                                                                                      11.控制台须通过GB/T3325-2024中的外观、安全、理化性能要求。
	套
	2
	

	(7.2)
	五席位控制台
	尺寸规格：5席位控制台，控制台长6436mm。控制台深度850mm,工作台面高750mm±5mm;
1.控制台台面：台面板材料：控制台台板要求采用抗倍特板制作，其甲醛释放量应低于0.025mg/m ³，须符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准甲醛释放量ENF级。台板厚度不低于15mm。
2. 框架结构：控制台主体金属件应通过 GB/T 10125-2021 （最新标准）《人造气氛腐蚀试验  盐雾试验》测试达到盐雾腐蚀100小时；
3.屏风：应设计成免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件；至少屏风前板盖要求为合金铝型材制作，可承装显示器支架，实际显示器支架可横向任意调整布局，其余可为钣金制作；屏风上要求嵌入警示作用或装饰作用的纳米导光板，要求导光板表面和边缘均可明显可见不同颜色变化，可提升大厅整体科技亮点效果；
4.侧板：控制台系统两端造型，应采用边柜式设计，左右宽度不小于240mm，有支撑作用，且内藏暗门，内空可放置公文包等个人物件，外观无拉手或锁扣。边柜式侧端造型的外侧上角和下角，须为半径不小于45mm的圆弧角，前面有四色发光光标设计，可定制LOGO.
5.底柜前、后门板：采用厚度不低于1.0mm冷轧镀锌钢板制作。散气区域的通风率（开孔率）不小于25%，以使气流顺畅散热。不接受全木质板材制作，以免影响设备散热及木板变形。
6.三防要求：控制台应满足以下规定：
a) 防盐雾：盐雾试验应按GJB150.11A-2009规定进行，试验温度35℃，结果达10级（最好）；
b) 防霉菌：霉菌试验应按GJB150.10A-2009规定进行，结果达0级（最好）；
c) 防潮（防湿热）：湿热实验应按GJB150.9A-2009规定进行；
7.布线系统要求：结合控制系统对线缆的要求，操作台底柜内部应设置各方走向的专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰；要求线槽的布线容量大、通透性好、防护性好、坚固耐用环保，线缆路径清晰可见，方便各向走线，利于散热，易于维护管理；
8.力学性能要求：控制台满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》中的桌类稳定性测试要求：垂直和水平加载稳定性，不应倾翻，检测合格；
9.绝缘强度要求：各带电回路对地（或对柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受不少于2500V、50Hz的交流电压持续1min，不出现击穿或飞弧想象，漏电流应小于10mA；
10.每工位两台专用设备48，专用设备48配置i5-13400、16G、512G/W1H、27显示器、GT1030-4G显卡，确保专用设备48能安全、稳定、高效地24小时不间断运行；由于一体化设计，控制台根据专用设备48的特性来优化设计，也能提高专用设备48的实际工作寿命，降低故障率。                                                                                                                                                                                                                            11.控制台须通过GB/T3325-2024中的外观、安全、理化性能要求。
	套
	1
	

	(7.3)
	七席位领导席
	尺寸规格：7席位领导席，控制台长6320mm。控制台深度850mm,工作台面高750mm±5mm;
1.控制台台面：台面板材料：控制台台板要求采用抗倍特板制作，其甲醛释放量应低于0.025mg/m ³，须符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准甲醛释放量ENF级。台板厚度不低于15mm。
2. 框架结构：控制台主体应通过 GB/T 10125-2021 （最新标准）《人造气氛腐蚀试验  盐雾试验》测试达到盐雾腐蚀100小时；
3.侧板：控制台系统两端造型，应采用边柜式设计，左右宽度不小于240mm，有支撑作用，且内藏暗门，内空可放置公文包等个人物件，外观无拉手或锁扣。边柜式侧端造型的外侧上角和下角，须为半径不小于45mm的圆弧角，前面有四色发光光标设计，可定制LOGO. 
4.布线系统要求：结合控制系统对线缆的要求，操作台底柜内部应设置各方走向的专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰；要求线槽的布线容量大、通透性好、防护性好、坚固耐用环保，线缆路径清晰可见，方便各向走线，利于散热，易于维护管理；
5.力学性能要求：控制台满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》中的桌类稳定性测试要求：垂直和水平加载稳定性，不应倾翻，检测合格；                                                                                                                         
	套
	1
	

	8
	指挥中心网络及布线系统

	(8.1)
	专用设备42
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：162Mpps，交流供电，内置AC电源，风冷散热。
	台
	4
	

	(8.2)
	万兆光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	8
	

	(8.3)
	墙面信息插座
	单口含模块
	个
	9
	

	(8.4)
	墙面信息插座
	双口含模块
	个
	16
	

	(8.5)
	六类网线
	六类千兆网线【0.57无氧铜芯】
	米
	900
	

	(8.6)
	配线架
	24口 CAT6配线架 含24个模块
	个
	3
	

	(8.7)
	跳线
	2米6类RJ45-RJ45跳线
	根
	86
	

	(8.8)
	单模光纤跳线
	5米LC-LC双芯跳纤10G
	根
	8
	

	(8.9)
	配管
	DN=25/32mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	批
	1
	

	9
	辅助材料

	(9.1)
	机柜
	42U 800*600*2000mm
	台
	2
	

	(9.2)
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	根
	12
	

	(9.3)
	音频连接线
	5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	根
	5
	

	(9.4)
	散热机架
	1.供电输入：110-240V 50-60Hz，具备8路DC12V@1.5A电源输出接口。
2.具备8个终端安装卡位。
3.多风扇设计，良好散热，终端锁扣式固定方式。
4.最大功率：120W
	套
	4
	

	(9.5)
	48口POE交换机
	交换容量：672Gbps
包转发率：252Mpps
固定端口:48个10/100/1000Base-T以太网端口，4 个万兆SFP+，POE总功率为1440W，支持 1+1 电源备份
	台
	1
	

	(9.6)
	音频线
	RVVP2*0.5
	米
	150
	

	(9.7)
	音箱线
	HIFI音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明100米 QS2208T100S 
	米
	150
	

	(9.8)
	视频线
	HDMI线材质: 纯铜
	批
	1
	

	(9.9)
	天线延长线
	馈线 SYV 50-5-1 百米
	米
	50
	

	(9.10)
	六类网线
	六类千兆网线【0.57无氧铜芯】
	米
	6
	

	(9.11)
	电源线
	电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5
	米
	100
	

	(9.12)
	配管
	DN=25/32mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	批
	1
	

	13.3
	洽商室

	1
	洽商室装修工程

	（1.1）
	拆除工程
	指挥中心走廊等顶面、墙面、地面装修拆除、机电拆除、消防拆除、电气拆除、设备拆除、管线拆除、垃圾外运等
	㎡
	40
	

	（1.2）
	地面工程
	地面自流平+方块地毯
	㎡
	40
	

	（1.3）
	顶面工程
	轻钢龙骨石膏板天花吊顶、空调风口基层洞口制作等
	㎡
	40
	

	（1.4）
	玻璃隔断、玻璃门
	玻璃门制作、玻璃隔断、电雾玻璃
	项
	1
	

	（1.5）
	电气工程
	配管、桥架、设备支架、电缆、电源线、防火封堵、灯具安装、应急照明、安全出口指示灯、消防喇叭、墙面插座，地插、墙面照明控制开关、
	㎡
	40
	

	（1.6）
	空调及新风改造工程
	风管及风口改造
	项
	1
	

	（1.7）
	消防改造工程
	消防喷淋管、喷淋头、烟感、温感及固定支架等改造
	项
	1
	

	（1.8）
	会议桌
	4000*1600
	套
	1
	

	（1.9）
	洽商室椅子
	洽商室椅子
	套
	12
	

	2
	显示系统

	（2.1）
	专用设备43
	1.整机内置非独立外扩展的操作台模块，所有会议功能均运行在操作台模块中，系统版本优于或等同于Windows 10 IoT正版已激活操作系统。
2.整机屏幕采用≥86英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i5，内存≥8G、存储≥512G。
3.具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风，拾音距离≥12米。摄像头和麦克风为可拆卸模组，采用≥12个pogo pin磁吸接口设计，无需额外接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄；摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。
4.输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥1；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN≥1；MIC-IN≥1；USB-A(3.0)≥4；USB-C≥1；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT≥1；LINE-OUT≥1。
5.产品采用≥2.1声道设计，具有≥3个音腔：≥1×32W（低音）+≥2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备≥5种音效选择（可选标准或会议或人声或音乐或影院），满足不同场景需求。
6.产品具有智能按钮，内置红外传感器、温湿度传感器、光感传感器，具有实时监测和显示温度与湿度功能，并能根据环境光照自动调节亮度；具有≥1×RS232、≥2×IO、≥2×RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制，提升使用体验与舒适度。
7.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。
8.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过保持注视、提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，注视唤醒方式可自定义设置注视时间，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能。
9.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，图片叠层无限制，随页批注之后可以保存为PDF，满足展示更多文档内容的需求。
10.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持≥8个分屏。
11.产品具有智慧会议管理平台（无需单独配置云端平台），平台采用B/S架构，支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS操作系统登入控制软件；平台具有普通用户、管理员不同账号权限；平台具有后台数据看板功能，支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理；可查看单位会议、历史会议，历史会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。
12.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议，可支持全高清优于或等同于1080p/30的视频会议；集成通信录，通话记录模块。
13.视频会议软件支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程会议、培训等场景应用需求；支持多画面布局，单屏支持≥25路画面同时显示。
14.支持设备检测功能，可检测主板硬件完整性和外接设备功能是否正常。
15.支持设备管理功能，可批量操作设备开关机、设备巡视、远程控制等。
	台
	1
	

	（2.2）
	专用设备44
	1.红外专用设备44搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。
2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。VN.JH62595
3.最大通讯距离≥30m。
	支
	1
	

	（2.3）
	专用设备45
	1.支持系统类型：Windows，Apple Mac
2.Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz
3.Wi-Fi带宽：≥867Mbps
4.最高传输分辨率：≥3840×2160
5.输入帧率：Type C ≥30fps
6.传输距离：空旷≥30米/办公环境4K≥15米
7.触摸反控：支持
	台
	1
	

	（2.4）
	移动支架
	1.材质：SPCC高强度钢（主体），PA6+PU（脚轮）
2.高度调节行程：0-100mm
3.高度调节方式：螺丝锁定调整
4.适用一体机尺寸：86英寸-110英寸
	台
	1
	

	（2.5）
	多媒体插座
	(HDMI、网口、音频双莲花、电源)模块
	只
	1
	

	3
	洽商室扩声系统（利旧）

	（3.1）
	10路带效果模拟调音台
	1、输入通道：10通道。线路输入：单声道：4，立体声：2；话筒输入：4
2、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1
3、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）
4、总谐波失真：0.02%@+14dBu（20 Hz-20kHz）
5、母线：立体声：1
6、电平表：2x7 - 点距LED电平表[PEAK，+6，+3，0，-3，-10，-20dB]
7、幻象电源电压：+48V
8、电源适配器：PA-10（AC38 VCT，0.62A，电缆长度=3.6m）
9、外观尺寸：244×71×294mm
10、功耗：22.9W
11、操作温度：0-40℃
12、净重：1.9kg
	台
	1
	利旧

	（3.2）
	二进四出音频处理器
	1、采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证；
2、每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ；
3、每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 
4、每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS；
5、输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能；
6、可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程；
7、每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序；
8、本机设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱；
9、设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。
	台
	1
	利旧

	（3.3）
	反馈抑制器
	1、会议系统中防啸叫的完美解决方案；
2、2寸TFT彩屏，中英文可选；
3、反馈加移频设计方案，移频4档可选；
4、每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制；
5、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；
6、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；
7、响应时间快中慢3速可定，更具人性化；
8、配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。
	台
	1
	利旧

	（3.4）
	主扩音箱
	1、喇叭单元：6"低音+1X1.25"高音
2、额定功率：100W
3、节目功率：150W
4、频率响应：70Hz-20KHz
5、连接方式：Terminal
6、灵敏度：91dB
7、最大声压级:114dB
	台
	2
	利旧

	（3.5）
	双通道数字功率放大器
	1、输出功率：8Ω/200W*2，4Ω/300W*2、8Ω/桥接400W
2、信号到噪音：(20Hz-20kHz)100Db
3、输入灵敏度：1.2Vrms
4、电压增益：(8Ω)32.2dB 
5、输出电路：B级，功率要求（1/8）功率
6、失真：（低于额定功率1dB，1kHz）8Ω低于0.02%，4Ω低于0.05%
7、频率响应：20-20kHz
8、输入阻抗：超过 20K 欧姆（平衡或非平衡）
9、输入接头：各通道3引脚XLR，平衡，并行
10、输出接头：各通道Speakon
11、输入：XLR,1/4，TRS插座
12、输出：Speakon combo Speakon 2柱和4柱插头（仅连接2柱）
	台
	1
	利旧

	（3.6）
	无线双手持话筒
	1、一键红外对频（ACT），采用多重扫描技术，可靠同步发射器；
2、自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道；
3、采用导频、场强、噪声三重静噪检测，即使在环境复杂的场合也有很好的稳定性；
4、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选；
5、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；
6、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；
7、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便；
8、2支话筒可互换使用，可选配手持式/领夹式/头戴式话筒；理想环境中，可叠用超过5台主机同时使用。
	台
	1
	利旧

	（3.7）
	设备拆除及安装
	设备拆除及安装、调试
	项
	1
	

	4
	洽商室专用设备47

	（4.1）
	专用设备46
	1.支持管理有线会议单元和无线会议单元，软件配置中，有线单元数量可达≥4096台，无线单元可达≥300台。系统可对会议单元进行控制，具有会议议程的签到、表决、服务的功能及发言控制功能，接入的会议单元可参与会议议程。
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4. 设备具有≥1个USB接口、后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个接地柱。
5. 前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。
或前面板具有全彩触摸屏，可显示有线无线会议单元使用状态，音量大小，系统设置，视频控制，单元编址等状态参数。
6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议单元和采集器可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、控制会议系统角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能。
10.支持在WEB管理端切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选红色、蓝色、绿色、紫色主题，不同主题提供不同 UI 界面背景颜色。
11.系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间。
12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。
14.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。
16.融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可手动添加专用设备46、音频处理器、混音器、反馈抑制器、功放类产品并查看在线情况；同款产品多台在线设备可手动添加，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。
	台
	1
	

	（4.2）
	专用设备47
	1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持同声传译功能。
3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。
4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。
5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。
	套
	1
	

	（4.3）
	音频隔离器
	1.双通道音频隔离器。
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出
	个
	1
	

	（4.4）
	会议话筒处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
3. 面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个USB接口、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；面板具有≥1个AFC电容触摸开关
4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。
5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含专用设备47软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。
	台
	1
	

	（4.5）
	会议话筒
	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。
2.采用电容触摸按键。
3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。
4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。
5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP多种协议。
6.单元支持PING包功能。
7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ参数。
8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。
9.单元具有≥5段EQ调节功能。
10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到功能。
11.单元支持web页面固件升级功能。
12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址参数。
13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。
	台
	1
	

	（4.6）
	会议主席控制内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到功能。
3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。
	套
	1
	

	（4.7）
	会议话筒
	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。
2.采用电容触摸按键。
3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。
4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP多种协议。
5.单元支持PING包功能。
6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ参数。
7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。
8.单元具有≥5段EQ调节功能。
9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到功能。
10.单元支持web页面固件升级功能。
11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址参数。
12.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。
	台
	9
	

	（4.8）
	全专用设备47音频传输内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到功能。
3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。
	套
	9
	

	（4.9）
	连接线
	≥20米延长线（一公一母）
	根
	1
	

	（4.10）
	插座
	1.一进三出连接单元
2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。
3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。
	个
	1
	

	5
	洽商室分布式综合管理系统

	（5.1）
	专用设备41
	1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。
2.作为输入节点时，支持1920x1080P@60采集并编码；作为输出节点时，支持同时解码16路1080P高清视频信号，支持1920x1080P@60解码并显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割，支持同步输出2路不同的高清视频拼接合成画面。
3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加输入源的台标；支支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。
4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个4K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个4K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现4K信号源的传输。
5. 具备HDMI视频输入接口、音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口、≥1路音频输出接口；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP功能。
6.具备中控功能，具备RS-485口、RS-232口、IO口及红外接口，支持自定义编程。
7.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID USB设备。
8.支持对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。
9.支持标注功能，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。
10.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟可短至16.7ms。
11.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台操作台画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台操作台，且提取的文字可粘贴到文件。
	台
	2
	

	（5.2）
	分布式终端嵌入式软件
	1.软件内嵌于系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。
2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。
3.支持对1920*1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。
4.支持PCM音频无损传输。
5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。
	套
	2
	

	（5.3）
	专用设备41
	1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。
2.作为输入节点时，支持1920x1080P@60采集并编码；作为输出节点时，支持同时解码16路1080P高清视频信号，支持1920x1080P@60解码并显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割，支持同步输出2路不同的高清视频拼接合成画面。
3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加输入源的台标；支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。
4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个4K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个4K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现4K信号源的传输。
5. 具备HDMI视频输入接口、音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口、≥1路音频输出接口；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP功能。
6.具备中控功能，具备RS-485口、RS-232口、IO口及红外接口，支持自定义编程。
7.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID USB设备。
8.支持对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。
9.支持标注功能，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。
10.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟可短至16.7ms。
11.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台操作台画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台操作台，且提取的文字可粘贴到文件。
	台
	2
	

	（5.4）
	分布式终端嵌入式软件
	1.软件内嵌于系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。
2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。
3.支持对1920*1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。
4.支持PCM音频无损传输。
5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。
	套
	2
	

	6
	洽商室辅助材料

	（6.1）
	机柜（利旧）
	利旧原有机柜
	台
	1
	

	（6.2）
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	根
	4
	

	（6.3）
	散热机架
	1.供电输入：110-240V 50-60Hz，具备8路DC12V@1.5A电源输出接口。
2.具备8个终端安装卡位。
3.多风扇设计，良好散热，终端锁扣式固定方式。
4.最大功率：120W
	套
	1
	

	（6.4）
	音箱线
	HIFI音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明100米 QS2208T100S 
	米
	50
	

	（6.5）
	视频线
	HDMI线材质: 纯铜
	批
	1
	

	（6.6）
	六类网线
	六类千兆网线【0.57无氧铜芯】
	米
	6
	

	（6.7）
	电源线
	电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5
	米
	20
	

	（6.8）
	配管
	DN=25/32mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	批
	1
	

	7
	中队勤务中心升级
	为下辖城二、南阳、惠萍、近海、新港、久隆、寅阳7个中队配置高性能操作台及专用设备43，保证平台建成后中队正常运行使用，及指挥中心与中队勤务中心的协同

	（7.1）
	专用设备43
	1.整机内置非独立外扩展的操作台模块，所有会议功能均运行在操作台模块中，系统版本优于或等同于Windows 10 IoT正版已激活操作系统。
2.采用国密加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。
3.整机屏幕采用≥86英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i5，内存≥8G、存储≥512G。
4.具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风，拾音距离≥12米。摄像头和麦克风为可拆卸模组，采用≥12个pogo pin磁吸接口设计，无需额外接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄；摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。
5.输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥1；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN≥1；MIC-IN≥1；USB-A(3.0)≥4；USB-C≥1；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT≥1；LINE-OUT≥1。
6.产品采用≥2.1声道设计，具有≥3个音腔：≥1×32W（低音）+≥2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备≥5种音效选择（可选标准或会议或人声或音乐或影院），满足不同场景需求。
7.产品具有智能按钮，内置红外传感器、温湿度传感器、光感传感器，具有实时监测和显示温度与湿度功能，并能根据环境光照自动调节亮度；具有≥1×RS232、≥2×IO、≥2×RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制，提升使用体验与舒适度。
8.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。
9.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过保持注视、提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，注视唤醒方式可自定义设置注视时间，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能。
10.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，图片叠层无限制，随页批注之后可以保存为PDF，满足展示更多文档内容的需求。
11.具有快速会议、保密会议会议模式；开启保密会议后会中资料不可下载，会后会议资料自动焚毁；会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开；具有界面水印，覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。
12.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持≥8个分屏。
13.产品具有智慧会议管理平台（无需单独配置云端平台），平台采用B/S架构，支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS操作系统登入控制软件；平台具有普通用户、管理员不同账号权限；平台具有后台数据看板功能，支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理；可查看单位会议、历史会议，历史会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。
14.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议，可支持全高清优于或等同于1080p/30的视频会议；集成通信录，通话记录模块。
15.视频会议软件支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程会议、培训等场景应用需求；支持多画面布局，单屏支持≥25路画面同时显示。
16.支持设备检测功能，可检测主板硬件完整性和外接设备功能是否正常。
17.支持设备管理功能，可批量操作设备开关机、设备巡视、远程控制等。
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	（7.2）
	专用设备44
	1.红外专用设备44搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。
2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。VN.JH62595
3.最大通讯距离≥30m。
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	（7.3）
	专用设备45
	1.支持系统类型：Windows，Apple Mac
2.Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz
3.Wi-Fi带宽：≥867Mbps
4.最高传输分辨率：≥3840×2160
5.输入帧率：Type C ≥30fps
6.传输距离：空旷≥30米/办公环境4K≥15米
7.触摸反控：支持
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	（7.4）
	移动支架
	1.材质：SPCC高强度钢（主体），PA6+PU（脚轮）
2.高度调节行程：0-100mm
3.高度调节方式：螺丝锁定调整
4.适用一体机尺寸：86英寸-110英寸
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	（7.5）
	多媒体插座
	(HDMI、网口、音频双莲花、电源)模块
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	（7.6）
	专用设备48
	CPU：国产高性能处理器，不少于8核16线程，主频不低于3.0GHz，支持国产安全固件
主板：国产化适配主板，与CPU平台兼容，支持国产安全启动及可信计算功能
内存：DDR5 不小于32GB双通道，频率不低于5200MHz，采用国产颗粒
显卡：国产高性能独立显卡，显存不低于16GB，支持PCIe 4.0及以上接口，兼容主流图形处理及视频编解码API，具备国产化安全认证
硬盘：不小于1TB M.2 NVMe SSD，采用国产颗粒，顺序读取速度不低于7000MB/s
电源：额定功率不低于1000W，金牌全模组，国产品牌
散热：360mm一体式水冷散热器，兼容国产CPU平台，具备过热保护功能
屏幕：不小于27英寸操作台显示屏，采用国产面板，分辨率不低于2K，刷新率不低于75Hz，支持低蓝光护眼功能
整机要求：整机须为国产化品牌或国产化组装方案，操作系统预装国产化操作系统（如银河麒麟/统信UOS），兼容主流办公及图形处理软件，整机通过国家强制性产品认证（CCC）及国产化适配认证。
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五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
(一)项目交付时间及违约责任
本项目施工工期为210个日历天（从开工通知书发出次日起至竣工终验合格之日止进行计算，含试运行90天）。
节点要求：1、中标人须在60个日历天内完成全部硬件设备（部分产品按建设方要求提供相应公安部检测报告）供货、现场安装等全部硬件相关工作，通过建设方组织验收且检验结果合格，缺少检测报告视为验收不合格；2、中标人须在120个日历天内，完成平台搭建、软件开发等平台系统建设工作，并通过建设方组织的平台系统初验且通过;初验完成后需试运行90天，试运行期满后开展项目竣工终验，终验全部指标达标，方认定本项目整体竣工交付。（其中终验需委托法定检测机构对该系统进行检测，检测合格后，凭第三方法定检测机构出具的本系统检测合格的报告，按规定向采购人、监理方申请办理手续进入终验程序。）
中标人必须在规定工期内完成本项目的验收。未按时完成的，中标人必须承担违约赔偿责任，按合同总额×0.1%×超延天数，支付工期超延违约金（最高限额为合同总额的10%），在合同款中扣减，法律法规界定的不可抗力因素除外。若工期超延逾140天，采购人可终止项目合同，已完成的合格产品有效工程量按60%计量结算，同时责令中标人退场。采购人有权要求中标人赔偿因工期超延给采购人带来的损失
本项目货物质保和工程维保期为5年(根据中华人民共和国国务院颁发的《建设工程质量管理条例》规定该类工程义务维保期2年，以后3年为本工程续延保期)，从本工程终验合格交付次日起计，因有偿续延维保期内服务费用已列入工程中标总价中，所以5年维保期内中标人负责无偿为本系统所有设备的维护、维修，确保采购人系统正常使用。
（二）标准、期限、效率要求
1.严格执行中华人民共和国国务院颁发的《建设工程质量管理条例》，认真贯彻执行中华人民共和国公安部颁布的标准《安全防范系统维护保养规范(GA/T1081》及南通市市场监督管理局颁发的《安全防范工程视频图像维保规苑(DB/T3206-1001)》地方标准。中标单位在签订本工程合同时，必须同时与启东市公安局签订视频图像系统维保协议和保密协议。
（1）本标段维保期为5年(根据中华人民共和国国务院颁发的《建设工程质量管理条例》规定该类工程义务维保期2年，以后3年为本工程续延保期)，从本工程终验合格交付次日起计，因有偿续延维保期内服务费用已列入工程中标总价中，所以5年维保期内中标人负责无偿为本系统所有设备的维护、维修，确保采购人系统正常使用。
[bookmark: _Hlk117687402]（2）本标段售后服务向启东市公安局交管大队负责。
（3）在维保期内，中标人负责重大活动、节假日期间进行保障服务，平常每隔2个月进行一次设备巡检、前端摄像机防尘壳(含球机)镜前玻璃除尘;杆上有关设备检查维护;视场内障物的清除;供电线路;传输线路;机房设备、平台、存储、软硬件维护和保养。
（4）《建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2012)》第8.1.2规定:每年在雷雨季节到来之前，应进行一次定期全面检测维护。
[bookmark: _Hlk117687412]（5）中标人的售后维保队伍必须经启东市公安局确认与同意。
2.服务承诺
（1）拥有一支专业及专职的维修维护队伍，配备必要的工程机械和工具，有一定的施工、维修、维护的经验和新增设备的接入能力，提供7*24小时维保服务。系统出现故障时，接报后即时响应，1小时内到场，查明原因，一般故障2小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过24h。
（2）中标人在本工程的维保期内若不能兑现服务与承诺，拖延或不履行维护保养责任，采购人有权委托第三方进行该系统的维护与保养，由此产生的费用以及因质量缺陷造成的损失中标人承担赔偿责任，从工程款中扣除。
3.培训
（1）项目终验前，对使用人员进行操作培训;
（2）并提供详细的培训计划包括时间、方式、《系统培训学习资料》、教材(讲义)及考试内容等。
（3）提供《系统安全运行指南》、《系统设备保修手册》
4.数据质量要求：
投标人须按照采购人要求，对本项目建设的所有前端点位进行精细化凋试和智能化运维，确保数据质量达到上级关于视频图像有关考核要求。投标人可根据项目实际自行配套建设（或搭建）基于视频图像解析算法的检测工具或运维服务，包括不限于：人车抓拍设备采集数据的在线率监测、数据量检测、图片质量检测、数据时效性监测、人像建模失败监测等。 
具体要求：
（1）投标人须承诺本项目建设的所有设备日均在线率不得低于98%。
（2）投标人须承诺本项目建设的所有具备人像抓拍采集能力的设备日均建模达标率不得低于90%。（定义：对小图中面部清晰度、瞳距、俯仰角等进行综合评分。按百分制计算，低于30分的视为人像建模不达标）
（3）投标人须承诺本项目建设的所有具备人车同拍采集能力的设备日均人车有效关联率不得低于90%。（定义：对人车关联设备的人车数据进行监测，若数据中关联率达设定的阈值以上为有效关联）
5. 系统对接与集成要求
（1）投标人须承诺完成本项目建设系统与启东市公安局情指行系统、南通市交警支队集成指挥平台、六合一平台等现有系统的数据对接与业务联动。
（2）投标人须承诺完成与南通市交通局“两客一危”平台、治超平台、无人车监管平台、12345热线平台等外部系统的数据对接。
（3）质保期内，因外部系统接口变更或升级导致的对接调整，投标人须无偿配合完成。
（4）投标人须承诺按照采购人要求，完成本项目涉及的全部外部数据源的接入与治理工作，包括数据清洗、格式转换、标准化处理和入库存储。
（5）投标人须承诺提供标准化的数据共享接口，支持与启东市智慧城市平台、南通市局相关平台的对接。
（6）投标人须承诺质保期内无偿提供运维期内新增数据接口的开发与联调服务。
6.AI算法与模型要求
（1）投标人须承诺本项目部署的交通事件检测及违法行为识别等算法，各类算法识别准确率不低于90%，误报率不高于10%。
（2）投标人须承诺本项目部署的道路隐患识别算法，各类隐患类型识别准确率不低于80%，误报率不高于10%。
（3）投标人须承诺本项目部署的执法行为规范性识别算法，对明确违规行为的识别准确率不低于90%。
（4）质保期内，投标人须根据采购人提供的标注数据和反馈意见，无偿对AI算法模型进行持续优化和迭代训练。
（5）投标人须承诺每季度至少提供一次算法模型的评估报告，包括准确率、召回率、误报率等核心指标的变化趋势分析。
7.项目管理与交付要求
（1）投标人须承诺派驻不少于3人的项目管理团队常驻项目现场。
（2）投标人须承诺按照采购人要求，每周提交项目进展周报，每月提交项目进展月报，重要节点提交专项报告。
（3）在项目实施初期，投标人需进一步进行需求调研及深化设计，针对智慧应用及支撑平台等软件部分，形成需求规格说明书、概要设计、详细设计、数据库设计、接口设计等深化设计文档，并通过招标单位审核确认。
（4）投标人须承诺本项目开发的全部软件源代码、算法模型、数据库结构及技术文档在项目终验时完整交付采购人，采购人拥有本项目产生成果的完整知识产权。
（5）投标人须承诺本项目使用的第三方组件、中间件、数据库等均为正版授权，并提供完整的授权证明文件，授权期限不少于5年。
六、采购标的的验收标准
1.终验前中标人必须提供由第三方法定检测机构出具的具备CNAS标志的系统检测报告。
2.货物进场后需配合市场监督管理局开展项目硬件抽样检测，市场监督管理局出具的货物抽检合格报告为初验必要条件。
3.结算审计前中标人必须提供由第三方安全评测机构出具的安全等保测评、密评。
4.本系统建成后，应符合现行的国家标准、行业标准及有关规范，并达到本工程招标文件的要求，验收按现行标准执行，需通过第三方软件测评，同时须通过采购人组织的实战测试。  
5.投标人在投标响应文件中提供的项目验收方案，在中标后会作为中标人与采购人签订的合同技术文件内的项目验收条款的依据之一。
6.投标人必须按照招标文书及其投标文书中的深化设计、系统演示进行实际施工实施。验收时，评审组对照招标文书及其投标文书中的深化设计、系统演示内容量化验收，有一小项不符合扣合同总额的0.5%，四大项三十小项的演示或五大项十九小项的深化设计中任一部分有半数以上不符合，甲方可视情况终止合同的执行，并且已完成的合格产品有效工程量只按 60%计量结算。
七、采购标的的其他技术、服务等要求
1.相关事项
（1）本次设计抓拍所涉及的建设点位在施工前须由中标人报公安局交通部门和采购人进一步确认，并按公安局交通部门和采购人确定的建设时序要求安排施工计划进行实施并设施第三方提供检测报告。
（2）中标人在大范围施工实施前，须先选择具有代表性的点位作为建设试验点以测试各种设备建成后是否能够满足接入现有平台的要求，在测试完成并满足要求后方可进行大范围施工。
（3）对于各建设点位已存在的现状预留管道及接线手井、现状杆件、基础及设备等，原则上对其予以利用；施工前应拟利用的现状设施性能进行检查，以保证满足使用功能和安全要求。
（4）设备的设置位置需根据现场实际情况以及管线的布设情况，经采购人、监理单位以及公安局交通部门现场定位后才可进行基坑开挖。
（5）未尽事宜根据实际情况参照国家有关规定与采购人、公安局交通部门协商确定。
2.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 开标和评标”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.人员配置、进场管理及考核要求
（1）人员配置要求。
终验结束后2年内中标单位须足额配备固定驻场专业技术人员共 3名。信号优化专员（1名），负责项目全部交通硬件设备的信号调试、信号参数优化、现场信号故障排查及协调处理；设施设备及平台维保专员（1名），统筹硬件设备（如信号灯、标志标牌、感知设备杆件等）的日常巡检养护、系统平台运维、现场设备故障处置及备件管理；软件开发、AI系统开发专员（1名），负责软件平台、AI功能模块的日常维护、程序缺陷修复、系统迭代优化及数据接口维护。未经采购人书面同意，中标人不得擅自更改驻场人员。确需替换的，替补人员的专业能力、从业资质及工作经验不得低于原派驻人员标准，且需提前3个工作日向采购人提出书面申请，经采购人面试考核合格后方可上岗。
（2）进场管理及考核要求。
中标单位须在合同签订后3日内，将驻场人员名单、身份证复印件、学历/职称证书、社保缴纳证明及无犯罪记录证明报采购人备案。所有驻场人员须接受采购人组织的安全技术交底及保密协议签署。驻场人员须遵守采购人现场管理制度，实行考勤打卡制度，严禁擅自离岗、脱岗。
（3）考核机制
考核依据驻场人员日常管理、月度考核参照采购人现有设备维修维保考核管理办法执行。采购人依据人员在岗出勤率、问题处置效率（响应及修复时长）、故障整改完成质量、服务态度及文档规范性开展综合考评。
所有维修维保服务均以工单形式统一派发，作为响应时效考核及扣款的依据。日常技术咨询与支持需在2小时内响应，应急维护需在1小时内响应。一级故障（系统崩溃、重大安全隐患）：1小时内响应，2小时内排除故障；二级故障（部分失效、较大安全隐患）：2小时内响应，6小时内排除故障；三级故障（报错警告、一般安全隐患）：4小时内响应，48小时内排除故障。
若维保服务未达到上述响应/修复时效要求，或出现其他违约情形，每次扣款2000元；未按要求配备相应人员不在岗一天扣除合同价的0.5%，从相应付款中扣除。
故障等级由启东市公安局交管大队确定，因外部因素（如停电、天气）导致的延误，待因素消除后重新计时；需延长响应时间的须经大队确认。
因维保设施引发的安全事故，由中标人依法承担责任。
4.本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
8、 非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品
    信号控制机
九、付款方式
1.付款节点与比例
硬件进场：设备进场并经市场监督管理局抽验合格后，支付至合同价格的20%。
安装调试：硬件安装调试并经初检合格后，支付至合同价格的30%，实际支付时在合同价格的30%中扣除相关履约扣款再支付，即实际支付金额 =（合同总价×10%）-相关履约扣款。
平台部署：平台部署完成并经初检合格后，支付至合同价格的50%，实际支付时在合同价格的20%中扣除相关履约扣款再支付，即实际支付金额 =（合同总价×20%）-相关履约扣款。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）
终验合格：试运行三个月（试用期）结束，经审计和终验合格后，支付至审定价格的90%，实际支付时在审定价格的40%中扣除相关履约扣款再支付，即实际支付金额 =（审定总价×40%）-相关履约扣款。
终验完成5年内每年付款2%，实际支付时在合同价格的2%中扣除相关履约扣款再支付，即实际支付金额 =（合同总价×2%）-相关履约扣款。
2.扣款机制
终验完成5年内，维保要求以工单形式下发，每张不合格工单扣款 2000元。最终付款金额将在服务条款扣款后，从相应付款中扣除相应金额后支付。
对照招标文书及其投标文书中的深化设计、系统演示内容量化验收，有一小项不符合扣合同总额的0.5%，四大项三十小项的演示或五大项十九小项的深化设计中任一部分有半数以上不符合，甲方可视情况终止合同的执行，并且已完成的合格产品有效工程量只按 60%计量结算。
十、履约保证金
1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。
2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
十一、演示讲解
1.供应商须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应。
演示内容如下：
1.交管一体化指挥平台
（1）综合交通态势一张图
融合互联网路况信息与交通流量卡口信息综合评估态势信息，通过平台及短信预警路面交通拥堵、事故等突发事件。展示道路车道划分、路口渠化，显示道路里程限速等静态信息，分析车辆OD通行状况。
（2）事故警情处置一张图
用地理信息GIS与图表结合的方式，展示简易程序事故、财损事故、伤人事故、亡人事故。
（3）交通信号控制一张图
结合地理信息GIS地图，展示信号机的位置、状态、路口总数、设备列表等，通过平台及短信方式同时预警信号灯故障，特勤保障实施展示。
（4）交通违法总览一张图
结合现场违法、非现场违法综合感知违法时间、空间、类型等维度展示道路点、线、面违法态势。
（5）交通隐患排查一张图
通过交通事故与地理信息结合，展示河网信息，按机构优先级展示树木遮挡、标志标线缺失矛盾、事故多发、违法多发等交通隐患信息，信号灯、电警、卡口、感知设备、标志标线、室外显示屏等交通设施一图展示。
（6）交通警情处置
交通警情实时上图，重大警情周边警力资源一键获取、处置民警目标路径自动规划，周边信号灯一键调控。
2.统一信号控制系统
（1）联网管理与状态监视
在GIS地图上集中展示所有联网信号机的在线/离线状态、当前控制方式、当前放行相位、信号灯色状态、配时方案。信号灯故障通过平台和短信预警
（2）接口与扩展要求
系统具备符合GA/T 1049.2-2024标准及相关行业标准的对外接口服务，实现与公安部无锡科研所及其他第三方平台的数据对接，通过GB25280及启东私有协议实现平台对接不同信号控制机终端。
（3）信号机对接
通过GB25280及启东私有协议实现平台对接不同信号控制机终端。
（4）多品牌信号机的协调控制
同一个绿波路段，存在不同平台的信号机时，能够在同一个系统中实现协调控制。
（5）感知要素与融合
系统接入雷达、雷视一体机、电子警察等多类检测设备，接入信号机实时状态数据。通过提取不同来源的交通特征参数向量，结合路网统一模型数据，按照时间、空间特性匹配的原则进行多源数据分析融合。。
（6）交通运行分析
基于电子地图界面，展示城市总体交通运行指数、城市交通态势变化、路口流量排名变化等综合监视信息。对路口、干线、区域进行展示分析。
（7）策略管理
具备区域策略，可对区域内所有子区协调管理的方式；具备子区连接，通过子区间的连接，制定绿波网络；具备子区策略，子区策略是对子区内所有路口协调管理的方式；具备路口方案，能够审核编辑路口方案，制定早高峰方案、平峰方案、夜间方案、节假日方案、雨雪天方案。
（8）信号控制方案生成与优化
具备单点均衡控制功能、动态绿波控制功能
（9）其他优化策略
具备场景策略控制功能、溢出应急处置功能。
（10）效益评估
具备区域效益评估、干线效益评估、路口效益评估、评估报告功能。
3.交通安全隐患排查系统
（1）现有视频数据接入及特征分析
接入路口及路段视频，解析完成交通流检测，交通违法、交通事件、交通冲突、安全画像运行的量化特征提取分析；
（2）历史事故数据接入及原因归类
	接入历史事故数据，对事故时间、地点、影响程度、事故原因等进行归类分析，识别推演事故原因归类及原因排序。
（3）交通安全隐患量化评估及安全画像
构建包含路域视线环境、道路线型、交通运行、突发事件、安全素质、交通管控六维度（不少于80个子特征指标）的交通节点安全画像特征工程，自动测算风险与排序。 
（4）交通安全知识库
建成满足国家标准、行业规范、管理规定的交通安全隐患判定规则、标准、整改措施及典型隐患治理专家知识库（大于100种）。
（5） 交通隐患诊断及治理报告生成及自动后评估
自动生成《交通隐患诊断与治理建议报告》，内容规范完整，包含隐患点位基础信息、交通运行数据、交通冲突和违法分布、隐患排序、治理建议及依据等，并在治理后自动后评估再出具报告。
4.AI智慧平台
（1）智能问数
支持基于LLM大语言模型纯自然语言多轮交互，支持卡口过车记录、违法行为、车辆基础信息、驾驶记录等多源交管数据单次提问联动查询并返回含抓拍图的结构化结果，同时具备多轮上下文接续追问能力，全程无需编写查询代码。可以按要求进行数据模型自主优化迭代，数据问答进度及完成结果短信预警
（2）知识库问答
演示支持批量导入多格式交管专业文档结构化入库解析，系统基于知识库原文输出解答并标注引用文件依据（含文件名称及对应条款位置），同时支持知识库文件增删改查与解析状态管理。支持不同账号建立各自私有知识库。
（3）自动报表报告
演示上传Excel报表模板后系统自动识别表格结构并跨系统取数自动核算回填，无需人工配置单元格映射关系，同时支持绑定多源交通数据按自定义报告模板自动生成含文字分析结论、可视化图表的交管业务分析报告
（4）局部特征检索视频
可对图片框选局部区域进行视频检索，支持多个局部区域同时进行检索，将与检索结果相似度高的视频画面优先排序展示，点击对应视频画面可以快速回放视频。
（5）视频感兴趣区域
通过录像或本地视频文件进行感兴趣区域绘制，绘制后只会分析感兴趣区域内的人车非目标
（6）局部特征检索图片功能
可对图片框选局部区域进行图片检索，支持多个局部区域同时进行检索，可以快捷选择近1天、近3天、近7天时间、自定义、时间段，支持筛选地点范围，可以基于地图进行点位检索、点位框选、点位圈选、多边形选方式，快捷选择目标搜索点位
（7）营运车辆风险预警模型
支持异常营运车辆预警、行驶证异常车辆预警、高风险车辆预警，展示车辆信息所属企业、车辆类型、预警类型；支持按照号牌号码、所属企业、风险类型、预警时间范围进行查询；支持查询结果导出，可选中页面数据导出或按照查询条件导出。
（8）驾驶人风险预警模型
支持异常驾驶人预警，预警类型包括逾期未换证、逾期未审验、失格驾驶人、从业资格异常，展示预警驾驶人姓名、所属企业、风险类型、预警时间；可根据驾驶人姓名、所属企业、风险类型进行查询，支持查询结果导出，可选中页面数据导出或按照查询条件导出。
（9）重点企业风险预警模型
支持重点企业风险预警，预警类型包括高事故、高违法，展示预警企业名称、企业类型、风险类型、预警时间；可根据企业名称、风险类型进行查询，支持查询结果导出，可选中页面数据导出或按照查询条件导出。
十二、本项目（不接受）进口产品投标
十三、合同条款
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
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甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 (项目分包编号：)”的采购结果，依《启东市2026年交通智能化项目招标文件》、乙方投标文件和价格报价为基础，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本项目采购及安装项目有关事项协商一致，现订立本合同，共同遵照执行。
第一条、合同概要
乙方为本项目的中标单位，承接项目，乙方按招标文件要求，提供系统所需的相关设备及器材，负责项目的安装、调试、系统检测合格、通过验收、交付运行、维保期内的维保等一系列的服务，以全面满足招标文件要求，作为乙方最终完成本项目任务的判定标准。
第二条、设备要求及清单
乙方向甲方所提供的设备、器材与乙方投标文件中所列内容无差异，其性能、参数等指标均保证响应和满足招标文件要求，合同执行中不得人为随意变更，具体清单见附件1。
第三条、款项及支付方式
本项目乙方中标总价计人民币：(大写) （￥       元）。
项目审计：本项目终验合格后，由第三方审计单位对工程量进行审计，按照投标文件中《分项报价明细表》内的单价和审计后的工程量进行最终结算。
硬件进场：设备进场并经市场监督管理局抽验合格后，支付至合同价格的20%。
安装调试：硬件安装调试并经初检合格后，支付至合同价格的30%，实际支付时在合同价格的30%中扣除相关履约扣款再支付，即实际支付金额 =（合同总价×10%）-相关履约扣款。
平台部署：平台部署完成并经初检合格后，支付至合同价格的50%，实际支付时在合同价格的20%中扣除相关履约扣款再支付，即实际支付金额 =（合同总价×20%）-相关履约扣款。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）
终验合格：试运行三个月（试用期）结束，经审计和终验合格后，支付至审定价格的90%，实际支付时在审定价格的40%中扣除相关履约扣款再支付，即实际支付金额 =（审定总价×40%）-相关履约扣款。
质保期5年每年付款2%，实际支付时在合同价格的2%中扣除相关履约扣款再支付，即实际支付金额 =（合同总价×2%）-相关履约扣款。
质保期内，维保要求以工单形式下发，每张不合格工单扣款 2000元。最终付款金额将在服务条款扣款后，从相应付款中扣除相应金额后支付。
对照招标文书及其投标文书中的深化设计、系统演示内容量化验收，有一小项不符合扣合同总额的0.5%，四大项三十小项的演示或五大项十九小项的深化设计中任一部分有半数以上不符合，甲方可视情况终止合同的执行，并且已完成的合格产品有效工程量只按 60%计量结算。
甲方付款方式：银行转账。
乙方账户信息如下：
开户银行： 
账户名称： 
账号：
如变更付款方式，双方另行协商确定。
第四条、工期
工期从开工通知书发出次日起计算，至项目终验之日止，共210个日历天。此阶段内本项目必须通过最终验收合格且交付使用。
第五条、安全生产
乙方必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》，加强安全管理与教育，乙方施工中若发生工伤事故，包括因乙方原因对第三方造成伤害的，乙方承担法律责任和经济赔偿责任在内的全部直接与间接责任。
第六条、设备与工序验收
1.设备进场报验时提供针对启东市公安局本项目设备的原厂5年质保承诺函（杆件提供原厂20年质保承诺函）。在项目验收前提供针对启东市公安局设备的原厂延保服务承诺函。
2.乙方应及时将本项目设备及其器材运抵至甲方指定的现场，并根据本项目招标文件要求提供有效的检测报告等，向监理单位进行进场报验，经签认合格后才能安装到指定部位，未通过进场报验签认合格的设备及其器材不得使用。
3.乙方必须服从监理单位的监管工作，每道工序完成必须确认合格后才能进入下一道工序，同时与本项目设计单位做好细致的方案理解和协调工作。
4.乙方在项目施工安装调试中必须严格贯彻执行现行的国家和行业标准与规范， 并接受监理单位的监督。
5.各批设备进场报验时，乙方应提供各批次设备的第三方法定检测机构抽样检测报告，若发现乙方提供的货物不符合招标文件要求、不符合投标文件响应参数、与中标后提供样品不一致，乙方必须在规定时间内恢复规定的配置、技术标准，由此造成的工期拖延或其他损失均由乙方承担，甲方有权视情节轻重扣除履约保证金或终止合同。
第七条、技术服务
乙方为甲方培训操作人员，乙方派遣专业技术人员到启东市公安局现场培训，确保甲方受培训的操作人员能熟练掌握本次项目系统的日常操作和维护，为本系统稳定可靠运行提供必须的技术保障。
第八条、验收标准
1．委托法定检测机构对该系统进行检测评估，检测合格后（检测费用由中标单位承担），凭第三方法定检测机构出具的本系统检测合格的报告，按规定向甲方、监理方申请办理手续进入初验、终验程序。
2.本系统建成后，应符合现行的国家标准、行业标准及有关规范，并达到本工程招标文件的要求，验收按现行标准执行，同时须通过采购人组织的实战测试。
3.投标人在投标响应文件中提供的项目验收方案，在中标后会作为中标人与采购人签订的合同技术文件内的项目验收条款的依据之一。
4.投标人必须按照招标文书及其投标文书中的深化设计、系统演示进行实际施工实施。验收时，评审组对照招标文书及其投标文书中的深化设计、系统演示内容量化验收，有一小项不符合扣合同总额的0.5%，四大项三十小项的演示或五大项十九小项的深化设计中任一部分有半数以上不符合，甲方可视情况终止合同的执行，并且已完成的合格产品有效工程量只按 60%计量结算。
第九条、维保及售后服务
严格按照招标及投标文件中关于维保及售后服务的要求执行。
第十条、履约保证金
1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。
2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
第十一条、违约责任
1．乙方自开工通知书发出后，10日内未能进入实际工作的，视作合同违约，由此产生的一切事务及费用自行负责。甲方可视情况终止本工程合同的执行，同时责令乙方退场并赔偿由此给甲方带来的经济损失，处理结果甲方书面上报相关主管部门备案并提请依法处理。
2．乙方提供的设备及施工质量等不符合要求的，必须立即纠正，直至满足合同要求为准。乙方未能达到招标文件中规定的质量及验收标准，导致未通过终验合格交付的，必须返工、纠正，结算时扣除合同价5%的质量违约金；经返工、纠正后，仍不能达到合同要求的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由乙方承担，甲方可视情况终止合同的执行，并且已完成的合格产品有效工程量只按 60%计量结算。
3．乙方必须按照招标文书及其投标文书中的深化设计、系统演示进行实际施工实施。验收时，评审组对照招标文书及其投标文书中的深化设计、系统演示内容量化验收，有一小项不符合扣合同总额的0.5%，四大项二十六小项中有半数以上不符合，甲方可视情况终止合同的执行，并且已完成的合格产品有效工程量只按 60%计量结算。
4.乙方必须在规定工期内完成本项目的终验。未按时完成的，乙方必须承担违约赔偿责任，按合同总额×0.1%×超延天数，支付工期超延违约金（最高限额为合同总额的10%），在合同款中扣减，法律法规界定的不可抗力因素除外。若工期超延逾140天，甲方可终止合同，已完成的合格产品有效工程量按60%计量结算，同时责令乙方退场。甲方有权要求乙方赔偿因工期超延给甲方带来的损失。
第十二条、责任免除
发生法规界定的不可抗力因素，造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。
第十三条、产权界定
本工程自竣工次日起，全部产权归启东市公安局所有。
第十四条、变更和解除
1．乙方不得随意更改设计（除甲方要求），因乙方自身原因导致的工程变更乙方无权要求追加合同价。如乙方擅自变更，甲方有权视情节严重情况，向乙方收取违约金并在本项目款中扣除。
2．本合同执行期间，不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，达成补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
第十五条、合同的生效
本合同自甲乙双方盖章且由授权代表签字后生效。
第十六条、争议的处理
本合同执行中发生争议时，当事人双方应协商解决；协商不成时，依法向启东市人民法院进行诉讼。
第十七条、附则
1．合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，分送相关部门。
2.本合同文件使用中文书写、解释和说明。
3．甲方招标文件、乙方技术标投标文件和商务标投标文件，以上附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
4．未尽事宜本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。
 甲方：（盖章）	                    乙方： （盖章）
法定（或授权）代表人	                法定（或授权）代表人
签字或盖章：  						  签字或盖章：
日期：	年	  月	 日	                日期：	年	  月	 日

第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法，总分值为100分。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的资格条件部分上传对应的材料，投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的符合条件部分上传对应的材料，未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
（三）商务技术部分：40分
评标委员会对各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
下列序号（5、6）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品（如有））中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	公司实力
	1
	1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，每提供1个得0.25分，最多得0.5分，没有不得分。
2.投标人具有信息系统安全集成，信息安全应急处理：信息系统灾难备份与恢复、网络安全审计等证书，有1个得0.25分，最高得0.5分，没有不得分。

	2
	投标人技术人员力量
	1
	投标人技术人员力量：投标人项目技术负责人具备网络工程师、信息系统项目管理师、ITSS-信息技术应用创新服务工程师、ITSS-IT服务工程师、ITSS-IT服务项目经理证书，DAMA数据治理工程师，CISAW信息安全保障人员认证证书，有1个得0.25分，最高得0.5分，其余不得分；
项目组成员中具有注册信息安全工程师、系统分析师、高级程序员、高级信息系统项目管理师、软件设计师每提供1项得0.25分，相同人员不重复得分，最高得0.5分。
以上两点，重复人员不得分，需提供证书扫描件以及投标人为其缴纳的社保证明加盖投标人公章，没有不得分。

	3
	业绩证明
	2
	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过公安类智能施工项目每提供一个业绩合同得1分，本项最高2分。（以提供的“①中标通知书；②完整的合同文本扫描件；③竣工验收证明，三者缺一不可。”这3份文件齐全作为1个案例业绩考评，业绩时间以合同订立时间为准。）

	4
	售后服务承诺
	1
	1.为有效应对重大突发事件，投标人须能够调动应急人员到现场处理问题，公司维护人员60分钟内能够到达处理问题得0.5分；公司维护人员90分钟内能够到达处理问题得0.25分，超过不得分。需提供承诺书，不提供不得分。
2.投标人承诺，质保期内提供重大节日、大型活动等按要求提供现场技术人员保障服务的得0.5分，不承诺不得分。

	5
	演示
	15
	为直观评估投标人所提供的软件系统开发服务能力与本项目交管一体化指挥平台、统一信号控制系统、交通安全隐患排查系统需求的满足度，设置本系统演示评分项。
演示内容包括:
1.交管一体化指挥平台
（1）综合交通态势一张图
融合互联网路况信息与交通流量卡口信息综合评估态势信息，通过平台及短信预警路面交通拥堵、事故等突发事件。展示道路车道划分、路口渠化，显示道路里程限速等静态信息，分析车辆OD通行状况。
（2）事故警情处置一张图
用地理信息GIS与图表结合的方式，展示简易程序事故、财损事故、伤人事故、亡人事故。
（3）交通信号控制一张图
结合地理信息GIS地图，展示信号机的位置、状态、路口总数、设备列表等，通过平台及短信方式同时预警信号灯故障，特勤保障实施展示。
（4）交通违法总览一张图
结合现场违法、非现场违法综合感知违法时间、空间、类型等维度展示道路点、线、面违法态势。
（5）交通隐患排查一张图
通过交通事故与地理信息结合，展示河网信息，按机构优先级展示树木遮挡、标志标线缺失矛盾、事故多发、违法多发等交通隐患信息，信号灯、电警、卡口、感知设备、标志标线、室外显示屏等交通设施一图展示。
（6）交通警情处置
交通警情实时上图，重大警情周边警力资源一键获取、处置民警目标路径自动规划，周边信号灯一键调控。
2.统一信号控制系统
（1）联网管理与状态监视
在GIS地图上集中展示所有联网信号机的在线/离线状态、当前控制方式、当前放行相位、信号灯色状态、配时方案。信号灯故障通过平台和短信预警
（2）接口与扩展要求
系统具备符合GA/T 1049.2-2024标准及相关行业标准的对外接口服务，实现与公安部无锡科研所及其他第三方平台的数据对接，通过GB25280及启东私有协议实现平台对接不同信号控制机终端。
（3）信号机对接
通过GB25280及启东私有协议实现平台对接不同信号控制机终端。
（4）多品牌信号机的协调控制
同一个绿波路段，存在不同平台的信号机时，能够在同一个系统中实现协调控制。
（5）数据采集与融合
系统接入雷达、雷视一体机、电子警察等多类检测设备，接入信号机实时状态数据。通过提取不同来源的交通特征参数向量，结合路网统一模型数据，按照时间、空间特性匹配的原则进行多源数据分析融合。
（6）交通运行分析
基于电子地图界面，展示城市总体交通运行指数、城市交通态势变化、路口流量排名变化等综合监视信息。对路口、干线、区域进行展示分析。
（7）策略管理
具备区域策略，可对区域内所有子区协调管理的方式；具备子区连接，通过子区间的连接，制定绿波网络；具备子区策略，子区策略是对子区内所有路口协调管理的方式；具备路口方案，能够审核编辑路口方案，制定早高峰方案、平峰方案、夜间方案、节假日方案、雨雪天方案。
（8）信号控制方案生成与优化
具备单点均衡控制功能、动态绿波控制功能
（9）其他优化策略
具备场景策略控制功能、溢出应急处置功能。
（10）效益评估
具备区域效益评估、干线效益评估、路口效益评估、评估报告功能。
3.交通安全隐患排查系统
（1）现有视频数据接入及特征分析
接入路口及路段视频，解析完成交通流检测，交通违法、交通事件、交通冲突、安全画像运行的量化特征提取分析；
（2）历史事故数据接入及原因归类
接入历史事故数据，对事故时间、地点、影响程度、事故原因等进行归类分析，识别推演事故原因归类及原因排序。
（3）交通安全隐患量化评估及安全画像
构建包含路域视线环境、道路线型、交通运行、突发事件、安全素质、交通管控六维度（不少于80个子特征指标）的交通节点安全画像特征工程，自动测算风险与排序。 
（4）交通安全知识图谱
建成满足国家标准、行业规范、管理规定的交通安全隐患判定规则、标准、整改措施及典型隐患治理专家知识库（大于100种）。
（5） 交通隐患诊断及治理报告生成及自动后评估
自动生成《交通隐患诊断与治理建议报告》，内容规范完整，包含隐患点位基础信息、交通运行数据、交通冲突和违法分布、隐患排序、治理建议及依据等，并在治理后自动后评估再出具报告。
4.AI智慧平台
（1）智能问数
支持基于LLM大语言模型纯自然语言多轮交互，支持卡口过车记录、违法行为、车辆基础信息、驾驶记录等多源交管数据单次提问联动查询并返回含抓拍图的结构化结果，同时具备多轮上下文接续追问能力，全程无需编写查询代码。可以按要求进行数据模型自主优化迭代，数据问答进度及完成结果短信预警
（2）知识库问答
演示支持批量导入多格式交管专业文档结构化入库解析，系统基于知识库原文输出解答并标注引用文件依据（含文件名称及对应条款位置），同时支持知识库文件增删改查与解析状态管理。支持不同账号建立各自私有知识库。
（3）自动报表报告
演示上传Excel报表模板后系统自动识别表格结构并跨系统取数自动核算回填，无需人工配置单元格映射关系，同时支持绑定多源交通数据按自定义报告模板自动生成含文字分析结论、可视化图表的交管业务分析报告
（4）局部特征检索视频
可对图片框选局部区域进行视频检索，支持多个局部区域同时进行检索，将与检索结果相似度高的视频画面优先排序展示，点击对应视频画面可以快速回放视频。
（5）视频感兴趣区域
通过录像或本地视频文件进行感兴趣区域绘制，绘制后只会分析感兴趣区域内的人车非目标
（6）局部特征检索图片功能
可对图片框选局部区域进行图片检索，支持多个局部区域同时进行检索，可以快捷选择近1天、近3天、近7天时间、自定义、时间段，支持筛选地点范围，可以基于地图进行点位检索、点位框选、点位圈选、多边形选方式，快捷选择目标搜索点位
（7）营运车辆风险预警模型
支持异常营运车辆预警、行驶证异常车辆预警、高风险车辆预警，展示车辆信息所属企业、车辆类型、预警类型；支持按照号牌号码、所属企业、风险类型、预警时间范围进行查询；支持查询结果导出，可选中页面数据导出或按照查询条件导出。
（8）驾驶人风险预警模型
支持异常驾驶人预警，预警类型包括逾期未换证、逾期未审验、失格驾驶人、从业资格异常，展示预警驾驶人姓名、所属企业、风险类型、预警时间；可根据驾驶人姓名、所属企业、风险类型进行查询，支持查询结果导出，可选中页面数据导出或按照查询条件导出。
（9）重点企业风险预警模型
支持重点企业风险预警，预警类型包括高事故、高违法，展示预警企业名称、企业类型、风险类型、预警时间；可根据企业名称、风险类型进行查询，支持查询结果导出，可选中页面数据导出或按照查询条件导出。
[bookmark: _GoBack]5.评分方式
（1）以上1-3点中每个小点为一个功能点。每个功能点最高0.5分,总分15分；
（2）功能演示完整、全面、条理清晰，界面友好、操作流畅，功能设计科学合理，完全贴合项目实际业务需求，演示效果优秀，得0.5分;
（2）功能演示较完整，演示流畅，基本满足项目业务需求，功能设计合理，演示效果良好，得0.25分;
（3）功能演示基本完整，演示基本流畅，能满足主要业务需求，演示效果一般，得0.15分;
（4）功能演示缺失较多，演示效果较差，与项目业务需求匹配度较低，得0.05分;
（5）未提供演示或演示内容严重缺失或完全不符合项目业务需求的，不得分。
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	项目实施深化方案
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	提供平台系统建设深化方案，必要时图片展示。
1.统一信号控制系统
（1） 详细的系统功能深化设计方案；
（2） 跨品牌信号机的对接方案；
（3） 统一信控平台后期升级迭代方案；
（4） 交通信号优化服务方案。
2.交管智慧平台
（1） 数据汇聚融合处理解决方案；
（2） 交通安全风险画像解决方案；
（3） 数据对接解决方案，包括不限于六合一、公安卡口、车驾管等数据接入方案；
（4） 重点对象档案信息研判方案。
3.AI智能体平台
（1） 大语言模型多源数据接入设计方案
（2） 交管问数智能体设计方案
（3） 交管知识库问答智能体设计方案
（4） 交管报告智能体设计方案
（5） 交管报表智能体设计方案
4.交通安全隐患排查系统
（1） 现有视频数据接入及特征分析设计方案
（2） 历史事故数据接入及原因归类设计方案
（3） 交通安全隐患量化评估及安全画像设计方案
（4） 交通安全知识库及个人知识库设计
（5） 交通隐患诊断及治理报告生成及自动后评估方案
5.吾悦广场周边交通组织优化道路交通渠化、设施设备改造
6.评分方式
（1）以上1-4点中每个小点为一个功能点，第5点整体为一个功能点。每个功能点最高1分，总分19分；
（2）方案完整、全面、逻辑严谨，完全符合项目实际业务需求，得1分；
（2）方案较完善，较符合项目实际业务需求，得0.7分；
（3）方案基本完善，基本符合项目实际业务需求，得0.4分；
（4）方案不够完善，不太符合项目实际业务需求，得0.2分；
（5）未提供方案或方案内容严重缺失或完全不符合项目业务需求的，不得分。
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	节能环保
	1
	1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。
3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.2分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。


（四）价格部分：60分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。
3.采购本国产品的支持政策
3.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五部分 投标文件格式”的“附件8 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
3.4供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Hlk220575971]3.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，评标合计得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。
本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
签订合同时请中标供应商提供1正3副纸质版投标文件至采购人处。

第五部分  投标文件格式
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.投标函（格式见附件5）；
6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
7.开标一览表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；
8.分项报价明细表（格式见附件8）；
9.中小企业声明函（格式见附件9）；
10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；
11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；
12.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠）



附件1
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：                   
    
                                日期：        年    月    日
附件2
法定代表人身份证明
        先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。



单位名称（加盖公章）：                 
日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章
     













附件3
法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                                
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章










附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（加盖公章）：                
时间：       年     月     日
附件5
投标函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本次投标有关的正式通讯地址为：
地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  

投标人名称（加盖公章）：                  

日          期：       年   月    日
附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：                
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日







附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：                    
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日




附件8


分项报价明细表（货物类）
项目编号：   
投标人名称（加盖公章）：                                             年   月   日                                     
	一
	信号灯路口改造与新建

	1.1
	信号灯路口升级改造

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	信号控制机（主要标的）
	
	
	
	套
	372
	
	
	

	2
	现状信号机拆除及临时保通
	
	
	
	点
	372
	
	
	

	3
	超五类室外网线
	
	
	
	米
	1116
	
	
	

	4
	PE管（90管）敷设
	
	
	
	米
	50
	
	
	

	5
	手孔井
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	6
	移动应急电源1
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	7
	移动应急电源2
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	8
	网络租赁
	
	
	
	处
	2
	
	
	

	9
	其他线缆及辅材
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.2
	新建路口信号灯
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	信号控制机（主要标的）
	
	
	
	套
	33
	
	
	

	2
	机动车圆盘信号灯
	
	
	
	套
	150
	
	
	

	3
	机动车箭头信号灯
	
	
	
	套
	101
	
	
	

	4
	非机动车直行信号灯
	
	
	
	套
	10
	
	
	

	5
	非机动车左转信号灯
	
	
	
	套
	10
	
	
	

	6
	机动车倒计时
	
	
	
	套
	147
	
	
	

	7
	人行灯
	
	
	
	套
	226
	
	
	

	8
	智能落地机箱
	
	
	
	套
	33
	
	
	

	9
	人行灯杆件
	
	
	
	套
	226
	
	
	

	10
	信号灯杆4m
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	11
	信号灯杆6m
	
	
	
	套
	71
	
	
	

	12
	信号灯杆8m
	
	
	
	套
	37
	
	
	

	13
	信号灯杆10m
	
	
	
	套
	2
	
	
	

	14
	信号灯杆12m
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	15
	电缆敷设
	
	
	
	米
	5660
	
	
	

	16
	信号灯电源线
	
	
	
	米
	25155
	
	
	

	17
	倒计时电源线
	
	
	
	米
	6994
	
	
	

	18
	倒计时通讯线
	
	
	
	米
	6994
	
	
	

	19
	超五类室外网线
	
	
	
	米
	160
	
	
	

	20
	PE管（90管）敷设
	
	
	
	米
	12000
	
	
	

	21
	钢管（100管）敷设
	
	
	
	米
	1400
	
	
	

	22
	顶管
	
	
	
	米
	6100
	
	
	

	23
	手孔井
	
	
	
	套
	435
	
	
	

	24
	取电挂表
	
	
	
	处
	33
	
	
	

	25
	网络租赁
	
	
	
	处
	33
	
	
	

	26
	标线清洗
	
	
	
	平方米
	2320
	
	
	

	27
	标线施画
	
	
	
	平方米
	1560
	
	
	

	28
	其他线缆及辅材
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	29
	破除路面恢复
	
	
	
	米
	435
	
	
	

	1.3
	绿波带新建
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	专用设备1
	
	
	
	套
	179
	
	
	

	2
	抱杆机箱
	
	
	
	套
	179
	
	
	

	3
	专用设备6
	
	
	
	套
	179
	
	
	

	4
	专用设备10
	
	
	
	套
	48
	
	
	

	5
	电缆敷设
	
	
	
	米
	21480
	
	
	

	6
	线缆敷设
	
	
	
	米
	1790
	
	
	

	7
	4芯光纤
	
	
	
	米
	21480
	
	
	

	8
	超五类室外网线敷设
	
	
	
	米
	1790
	
	
	

	9
	其他线缆及辅材
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	二
	路口电子警察改造与新建

	2.1
	改造路口电子警察

	1
	专用设备2
	
	
	
	套
	127
	
	
	

	2
	专用设备3
	
	
	
	套
	227
	
	
	

	3
	专用设备4
	
	
	
	套
	138
	
	
	

	4
	专用设备5
	
	
	
	套
	229
	
	
	

	5
	专用设备6
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	6
	抱杆机箱
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	7
	设备拆除
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	8
	感知设备杆件
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	9
	感知设备杆件
	
	
	
	套
	2
	
	
	

	10
	感知设备杆件
	
	
	
	套
	2
	
	
	

	11
	电缆敷设
	
	
	
	米
	850
	
	
	

	12
	线缆敷设
	
	
	
	米
	1143
	
	
	

	13
	线缆敷设
	
	
	
	米
	800
	
	
	

	14
	线缆敷设
	
	
	
	米
	800
	
	
	

	15
	室外网线
	
	
	
	米
	1143
	
	
	

	16
	4芯光纤
	
	
	
	米
	850
	
	
	

	17
	PE管（90管）敷设
	
	
	
	米
	35
	
	
	

	18
	钢管（100管）敷设
	
	
	
	米
	15
	
	
	

	19
	顶管
	
	
	
	米
	315
	
	
	

	20
	手孔井
	
	
	
	套
	10
	
	
	

	21
	破除路面恢复
	
	
	
	米
	15
	
	
	

	22
	其他线缆及辅材
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.2
	新建路口电子警察新建

	1
	专用设备2
	
	
	
	套
	121
	
	
	

	2
	专用设备3
	
	
	
	套
	247
	
	
	

	3
	专用设备7
	
	
	
	套
	33
	
	
	

	4
	专用设备8
	
	
	
	套
	33
	
	
	

	5
	专用设备4
	
	
	
	套
	119
	
	
	

	6
	专用设备5
	
	
	
	套
	212
	
	
	

	7
	专用设备9
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	8
	专用设备6
	
	
	
	套
	117
	
	
	

	9
	专用设备10
	
	
	
	套
	33
	
	
	

	10
	专用设备11
	
	
	
	套
	2
	
	
	

	11
	抱杆机箱
	
	
	
	套
	117
	
	
	

	12
	感知设备杆件
	横臂4m、含基础
	
	
	套
	15
	
	
	

	13
	感知设备杆件
	横臂6m、含基础
	
	
	套
	13
	
	
	

	14
	感知设备杆件
	横臂8m、含基础
	
	
	套
	81
	
	
	

	15
	感知设备杆件
	横臂10m、含基础
	
	
	套
	3
	
	
	

	16
	感知设备杆件
	横臂12m、含基础
	
	
	套
	1
	
	
	

	17
	感知设备杆件
	横臂14m、含基础
	
	
	套
	4
	
	
	

	18
	电缆敷设
	YJV3*2.5mm²
	
	
	米
	26220
	
	
	

	19
	线缆敷设
	RVV2*1.0mm²
	
	
	米
	16500
	
	
	

	20
	线缆敷设
	RVV2*0.5mm²
	
	
	米
	16500
	
	
	

	21
	室外网线
	超五类
	
	
	米
	2450
	
	
	

	22
	4芯光纤
	单模
	
	
	米
	24220
	
	
	

	23
	感知设备标牌
	定制
	
	
	套
	117
	
	
	

	24
	其他线缆及辅材
	定制
	
	
	项
	1
	
	
	

	三
	交通预警新建

	1
	震荡减速标线
	定制
	
	
	平方米
	1425.6
	
	
	

	2
	主路横臂梁预警柱
	含基础
	
	
	套
	43
	
	
	

	3
	支路哨兵
	含基础
	
	
	套
	47
	
	
	

	4
	路口标柱
	φ120x1200
	
	
	套
	94
	
	
	

	5
	专用设备6
	
	
	
	套
	23
	
	
	

	6
	电缆敷设
	YJV3*6mm²
	
	
	米
	9840
	
	
	

	7
	4芯光纤
	单模
	
	
	米
	7560
	
	
	

	8
	PE管（90管）敷设
	2根
	
	
	米
	4805
	
	
	

	9
	钢管（100管）敷设
	2根
	
	
	米
	515
	
	
	

	10
	顶管
	PE管2*90管
	
	
	米
	1015
	
	
	

	11
	手孔
	砖砌
	
	
	座
	166
	
	
	

	12
	取电挂表
	含电表等
	
	
	处
	23
	
	
	

	13
	网络租赁
	裸光纤
	
	
	处
	23
	
	
	

	14
	交通警示牌
	1700×3300mm定制化附着式
	
	
	块
	30
	
	
	

	15
	发光标志
	1000×1000mm人行横道发光标志拆除重建
	
	
	块
	4
	
	
	

	16
	智能哨兵预警系统
	
	
	
	套
	2
	
	
	

	17
	绿化修剪迁移
	
	
	
	平米
	3940
	
	
	

	18
	绿化恢复
	
	
	
	平米
	1480
	
	
	

	19
	其他线缆及辅材
	定制
	
	
	项
	1
	
	
	

	四
	货车右转抓拍新建

	1
	专用设备12
	
	
	
	套
	2
	
	
	

	2
	右转停车让行标志
	定制，含基础、立杆
	
	
	套
	2
	
	
	

	3
	告示标志
	定制，含基础、立杆
	
	
	套
	2
	
	
	

	4
	标线施画
	定制右转弯标线施画
	
	
	处
	2
	
	
	

	5
	线缆敷设
	RVV4*1.5mm²
	
	
	米
	20
	
	
	

	6
	室外网线
	超五类
	
	
	米
	20
	
	
	

	五
	不礼让行人抓拍新建

	1
	专用设备4
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	2
	专用设备5
	
	
	
	套
	10
	
	
	

	3
	专用设备6
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	4
	感知设备杆件
	横臂6m、含基础
	
	
	套
	3
	
	
	

	5
	感知设备杆件
	横臂8m、含基础
	
	
	套
	1
	
	
	

	6
	电缆敷设
	YJV3*2.5mm²
	
	
	米
	860
	
	
	

	7
	线缆敷设
	RVV4*1.5mm²
	
	
	米
	50
	
	
	

	8
	线缆敷设
	RVV2*1.0mm²
	
	
	米
	100
	
	
	

	9
	PE管敷设
	90管
	
	
	米
	480
	
	
	

	10
	钢管敷设
	100管
	
	
	米
	140
	
	
	

	11
	顶管
	PE管2*90管
	
	
	米
	60
	
	
	

	12
	手孔井
	砖砌
	
	
	套
	15
	
	
	

	13
	取电挂表
	含电表等
	
	
	处
	2
	
	
	

	14
	网络租赁
	裸光纤
	
	
	处
	2
	
	
	

	15
	标牌
	定制
	
	
	处
	5
	
	
	

	16
	其他线缆及辅材
	定制
	
	
	项
	1
	
	
	

	17
	破除路面恢复
	定制
	
	
	米
	50
	
	
	

	六
	行人闯红灯改造升级

	1
	专用设备13
	
	
	
	套
	40
	
	
	

	2
	专用设备14
	
	
	
	套
	40
	
	
	

	3
	抱杆机箱
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	4
	专用设备6
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	5
	电缆敷设
	YJV3*2.5mm²
	
	
	米
	460
	
	
	

	6
	线缆敷设
	RVV4*1.5mm²
	
	
	米
	320
	
	
	

	7
	线缆敷设
	RVV2*1.0mm²
	
	
	米
	320
	
	
	

	8
	室外网线
	超五类
	
	
	米
	320
	
	
	

	9
	4芯光纤
	单模
	
	
	米
	460
	
	
	

	七
	非机动车抓拍改造升级

	1
	专用设备15
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	2
	专用设备14
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	3
	线缆敷设
	RVV4*1.5mm²
	
	
	米
	1450
	
	
	

	4
	线缆敷设
	RVV2*1.0mm²
	
	
	米
	1450
	
	
	

	5
	室外网线
	超五类
	
	
	米
	1200
	
	
	

	6
	抓拍支架
	定制，附着安装感知设备杆件，不低于72套
	
	
	项
	1
	
	
	

	八
	超员抓拍改造、专用设备17,专用设备18

	1
	专用设备16
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	2
	交换机
	2光8电
	
	
	套
	3
	
	
	

	3
	交换机
	8光8电
	
	
	套
	1
	
	
	

	4
	线缆敷设
	RVV4*1.5mm²
	
	
	米
	20
	
	
	

	5
	室外网线
	超五类2车道1个
	
	
	米
	20
	
	
	

	6
	抓拍支架
	定制
	
	
	套
	2
	
	
	

	7
	专用设备17
	
	
	
	套
	2
	
	
	每车道1个

	8
	专用设备18
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	九
	区间测速新建

	1
	专用设备4
	
	
	
	套
	14
	
	
	

	2
	专用设备5
	
	
	
	套
	12
	
	
	

	3
	专用设备19
	
	
	
	套
	12
	
	
	

	4
	感知设备杆件
	横臂4m、含基础
	
	
	套
	4
	
	
	

	5
	感知设备杆件
	横臂8m、含基础
	
	
	套
	4
	
	
	

	6
	抱杆机箱
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	7
	专用设备6
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	8
	限速标志
	D=1m
	
	
	套
	8
	
	
	

	9
	测速采集点警示标志
	1.3m*2.26m
	
	
	套
	12
	
	
	

	10
	抓拍点警示标志
	1m*3.4m
	
	
	套
	24
	
	
	

	11
	标线施画
	
	
	
	平方米
	450
	
	
	

	12
	限速标志杆件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	13
	测速标志杆件
	单相、10KW
	
	
	套
	24
	
	
	

	14
	电缆敷设
	YJV3*2.5mm²
	
	
	米
	1400
	
	
	

	15
	PE管敷设
	90管
	
	
	米
	1400
	
	
	

	16
	顶管
	PE管2*90管
	
	
	米
	240
	
	
	

	17
	手孔井
	砖砌
	
	
	套
	6
	
	
	

	18
	取电挂表
	含电表等
	
	
	处
	4
	
	
	

	19
	网络租赁
	裸光纤
	
	
	处
	4
	
	
	

	十
	网络与安全部分

	10.1
	网络安全部分

	1
	专用设备20
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	2
	日志审计
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	3
	数据库审计
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	4
	堡垒机&应用发布服务器
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	5
	态势感知
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	6
	专用设备21
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	7
	专用设备22
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	10.2
	密码安全部分

	1
	专用设备23
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	2
	专用设备24
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	3
	专用设备25
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	4
	专用设备26
	国产
	
	
	套
	1
	
	
	

	5
	专用设备27
	国产
	
	
	套
	1
	
	
	

	6
	专用设备28
	国产
	
	
	套
	1
	
	
	

	10.3
	安全边界设备

	1
	专用设备29
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	2
	专用设备30
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	3
	专用设备31
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	4
	专用设备32
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	十一
	智慧应用

	11.1
	东疆交管一体化指挥平台

	1
	东疆交管联动网

	1.1
	综合交通态势一张图
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.2
	事故警情处置一张图
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.3
	交通信号控制一张图
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.4
	交通违法总览一张图
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.5
	交通隐患排查一张图
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2
	东疆指挥调度管理

	2.1
	交通警情处置
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.2
	拥堵事件处置
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.3
	视频调度
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.4
	即时消息
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.5
	路面警力
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.6
	视频巡查
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.7
	场景化指挥
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.8
	预案管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.9
	通知通告
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3
	勤务管理

	3.1
	组织架构管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.2
	勤务排班管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.3
	勤务预案管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.4
	勤务赋能
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.5
	数据统计分析
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.6
	勤务考核管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4
	系统对接
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	11.2
	统一信号控制系统

	1
	统一信号控制基本功能

	1.1
	联网管理与状态监视
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.2
	远程控制与参数管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.3
	信号灯故障智能接收与处置
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.4
	接口与扩展
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.5
	信号机对接
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2
	统一信号控制AI优化
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	数据采集与融合
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.2
	交通运行分析
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.3
	策略管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.4
	信号控制方案生成与优化
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.5
	效益评估
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3
	交通信号优化服务
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4
	系统对接
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	11.3
	隐患排查治理系统

	1
	交通安全隐患智能识别

	1.1
	隐患巡查识别
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.2
	隐患核实
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.3
	隐患档案
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.4
	治理成效量化
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2
	隐患整改通知与闭环管理
	
	

	2.1
	整改通知单自动生成
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.2
	在线下发与签收
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.3
	整改过程跟踪
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.4
	整改验收与复核
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.5
	整改闭环归档
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.6
	整改超期预警与督办
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.7
	整改效能统计分析
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3
	交通组织优化辅助建议

	3.1
	系统输入与分析
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.2
	知识库与模型库支撑
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.3
	交通问题识别与诊断
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.4
	优化建议生成与输出
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4
	交通安全源头管理功能

	4.1
	交通安全源头管理功能
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.2
	事故地图与隐患点判别
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	11.4
	启东交警便民服务系统

	1
	道路施工便民服务

	1.1
	施工项目申报
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.2
	施工方案审核
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.3
	施工计划与占道管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.4
	施工现场二维码监管
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.5
	施工信息发布与共享
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.6
	施工延期与变更管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.7
	施工完工验收
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2
	群众诉求全周期监管

	2.1
	诉求归集与智能识别
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.2
	智能初审与人工确认
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.3
	智能分发与处置辅助
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.4
	处置执行与反馈闭环
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.5
	 多维度统计与智能分析
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.6
	自动报告生成与可视化看板
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3
	系统对接
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	十二
	支撑平台

	12.1
	交管智慧平台

	1
	数据汇聚融合

	1.1
	数据接入管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.2
	数据源表管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.3
	数据处理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.4
	数据资产管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.5
	数据共享协同
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2
	交管智能感知数据接入

	2.1
	交管智能感知数据对接
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.2
	感知图像分级分类存储
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3
	交通运行状态判别模型

	3.1
	城市交通运行状况评价模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.2
	启东市交通出行规律挖掘分析
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.3
	路段拥堵评价模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4
	安全风险画像模型

	4.1
	车辆安全画像

	4.1.1
	车辆档案模块
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.1.2
	车辆画像模块
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.1.3
	异常营运车辆预警模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.1.4
	行驶证异常车辆预警模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.1.5
	违法未处理营运车辆预警模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.1.6
	高风险车辆预警模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.1.7
	货运车辆动态感知设备违规预警模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.1.8
	疑似网约车黑车识别模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.1.9
	疑似假牌套牌车辆模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.2
	人员安全画像

	4.2.1
	人员档案模块
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.2.2
	人员画像模块
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.2.3
	驾驶证异常驾驶人预警模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.2.4
	失格驾驶人预警模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.2.5
	从业资格异常驾驶人预警模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.2.6
	高风险驾驶人预警模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.3
	企业安全画像

	4.3.1
	企业档案模块
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.3.2
	企业画像模块
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.3.3
	高危驾驶人/车辆企业风险预警模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.3.4
	异常营运企业分析预警模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.3.5
	隐患整改企业风险预警模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.3.6
	高事故、违法企业预警模型
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.4
	道路安全画像

	4.4.1
	道路档案模块
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.4.2
	道路安全画像
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.5
	事故画像
	
	
	
	

	4.5.1
	事故档案模块
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.5.2
	事故画像模块
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	5
	系统对接
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	12.2
	人工智能应用平台

	1
	一站式入口

	1.1
	门户集成
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.2
	便捷式交互
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.3
	证据链展示
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.4
	用户反馈
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.5
	历史对话
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2
	通用支撑能力

	2.1
	知识库管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.2
	数据源管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.3
	大模型管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.4
	IP访问管理
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3
	AI智能助手

	3.1
	交管数据智能问答智能体
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.2
	交管报告自动生成
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.3
	交管报表自动填充智能体
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.4
	交管知识库问答智能体
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4
	视图解析智能应用

	4.1
	图片全要素解析
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.2
	大模型文搜图
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.3
	大模型局部图搜
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.4
	大模型文搜视频
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.5
	大模型局部特征搜视频
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.6
	大模型文字布控
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	5
	交通事件识别预警

	5.1
	交通事件智能识别
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	5.2
	交通事件预警推送
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	5.3
	人像识别
	
	
	
	路
	388
	
	
	

	6
	系统对接
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	12.3
	地理信息服务平台

	1
	数据建设
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	2
	服务能力
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	12.4
	统一短信门户

	1
	统一短信通知提醒
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2
	短信服务
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	十三
	感知存储及指挥中心

	13.1
	计算及存储资源

	1
	云存储资源

	1.1
	专用设备33
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	1.2
	专用设备34
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	1.3
	专用设备35
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	1.4
	硬盘
	
	
	
	台
	252
	
	
	

	1.5
	云存储基础管理软件
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	1.6
	管理节点
	
	
	
	个
	7
	
	
	

	1.7
	点位接入
	
	
	
	个
	582
	
	
	

	1.8
	存储资源虚拟化软件模块
	
	
	
	个
	2136
	
	
	

	1.9
	管理服务器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	2
	内场应用计算资源

	2.1
	专用设备36
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	2.2
	专用设备37
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	2.3
	专用设备38
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.4
	互联网服务器租赁
	
	
	
	年
	5
	
	
	

	3
	AI算力资源

	3.1
	专用设备39
	
	
	
	台*年
	1*5
	
	
	

	3.2
	专用设备40
	
	
	
	台
	3
	
	
	

	4
	机柜租赁
	
	
	
	台*年
	4*5
	
	
	

	13.2
	指挥中心

	1
	指挥中心装修工程

	1.1
	拆除工程
	
	
	
	㎡
	196
	
	
	

	1.2
	地面工程
	
	
	
	㎡
	196
	
	
	

	1.3
	顶面工程
	
	
	
	㎡
	196
	
	
	

	1.4
	墙面、行门工程
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.5
	指挥中心椅子
	
	
	
	套
	22
	
	
	

	1.6
	电气工程
	
	
	
	㎡
	196
	
	
	

	1.7
	空调及新风改造工程
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.8
	消防改造工程
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.9
	安防工程
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.10 
	其他项目
	
	
	
	㎡
	196
	
	
	

	2
	LED显示系统

	2.1
	小间距LED拼接显示屏
	
	
	
	㎡
	18.4275
	
	
	

	2.2
	支架及结构件
	
	
	
	㎡
	19.4538
	
	
	

	2.3
	配电系统
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	2.4
	备品备件
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	2.5
	线缆及辅材
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	2.6
	光纤发送卡
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	2.7
	大屏幕拼接系统软件
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	2.8
	安装调试费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.9
	智慧看板辅屏改造
	
	
	
	套
	2
	
	
	

	3
	扩声系统

	3.1
	专业音箱
	
	
	
	只
	2
	
	
	

	3.2
	支架
	
	
	
	只
	2
	
	
	

	3.3
	专业音箱
	
	
	
	只
	2
	
	
	

	3.4
	支架
	
	
	
	只
	2
	
	
	

	3.5
	专业功放
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	3.6
	专业功放
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	3.7
	调音台
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	3.8
	音频处理器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	3.9
	反馈抑制器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	3.10 
	U段无线话筒
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	3.11
	话筒天线
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	3.12
	电源管理器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	4
	专用设备47

	4.1
	专用设备46
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	4.2
	专用设备47
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	4.3
	音频隔离器
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	4.4
	会议话筒处理器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	4.5
	会议话筒
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	4.6
	会议主席控制内嵌软件
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	4.7
	会议话筒
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	4.8
	全专用设备47音频传输内嵌软件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	4.9
	连接线
	
	
	
	根
	2
	
	
	

	4.10 
	插座
	
	
	
	个
	2
	
	
	

	5
	分布式综合管理系统

	5.1
	分布式管理主机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	5.2
	分布式综合管理系统
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	5.3
	分布式综合管理主机软件
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	5.4
	分布式综合管理系统控制软件
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	5.5
	分布式物联中控主机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	5.6
	分布式中控系统逻辑处理内嵌软件
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	5.7
	触摸屏
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	5.8
	新中控编辑软件
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	5.9
	控制器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	5.10 
	专用设备41
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	5.11
	分布式终端嵌入式软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	5.12
	专用设备41
	
	
	
	台
	16
	
	
	

	5.13
	分布式终端嵌入式软件
	
	
	
	套
	16
	
	
	

	6
	无纸化系统

	6.1
	无纸化主机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	6.2
	智能无纸化会议管理服务器软件
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	6.3
	无纸化流媒体主机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	6.4
	无纸化流媒体服务器嵌入软件
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	6.5
	无纸化升降器
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	6.6
	无纸化升降器内嵌软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	6.7
	无纸化会议终端
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	6.8
	无纸化会议终端软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	6.9
	网络主机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	6.10 
	电源管理器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	7
	控制台坐席系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	五席位控制台
	
	
	
	套
	2
	
	
	

	7.2
	五席位控制台
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	7.3
	七席位领导席
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	8
	指挥中心网络及布线系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	专用设备42
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	8.2
	万兆光模块
	
	
	
	个
	8
	
	
	

	8.3
	墙面信息插座
	
	
	
	个
	9
	
	
	

	8.4
	墙面信息插座
	
	
	
	个
	16
	
	
	

	8.5
	六类网线
	
	
	
	米
	900
	
	
	

	8.6
	配线架
	
	
	
	个
	3
	
	
	

	8.7
	跳线
	
	
	
	根
	86
	
	
	

	8.8
	单模光纤跳线
	
	
	
	根
	8
	
	
	

	8.9
	配管
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	9
	辅助材料

	9.1
	机柜
	42U 800*600*2000mm
	
	
	台
	2
	
	
	

	9.2
	音频连接线
	1.8米音频连接线
	
	
	根
	12
	
	
	

	9.3
	音频连接线
	5米音频连接线
	
	
	根
	5
	
	
	

	9.4
	散热机架
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	9.5
	48口POE交换机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	9.6
	音频线
	
	
	
	米
	150
	
	
	

	9.7
	音箱线
	
	
	
	米
	150
	
	
	

	9.8
	视频线
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	9.9
	天线延长线
	
	
	
	米
	50
	
	
	

	9.10 
	六类网线
	
	
	
	米
	6
	
	
	

	9.11
	电源线
	
	
	
	米
	100
	
	
	

	9.12
	配管
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	13.3
	洽商室

	1
	洽商室装修工程

	1.1
	拆除工程
	
	
	
	㎡
	40
	
	
	

	1.2
	地面工程
	
	
	
	㎡
	40
	
	
	

	1.3
	顶面工程
	
	
	
	㎡
	40
	
	
	

	1.4
	玻璃隔断、玻璃门
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.5
	电气工程
	
	
	
	㎡
	40
	
	
	

	1.6
	空调及新风改造工程
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.7
	消防改造工程
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.8
	会议桌
	4000*1600
	
	
	套
	1
	
	
	

	1.9
	洽商室椅子
	
	
	
	套
	12
	
	
	

	2
	显示系统

	2.1
	专用设备43
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	2.2
	专用设备44
	
	
	
	支
	1
	
	
	

	2.3
	专用设备45
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	2.4
	移动支架
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	2.5
	多媒体插座
	
	
	
	只
	1
	
	
	

	3
	洽商室扩声系统（利旧）

	3.1
	10路带效果模拟调音台
	
	
	
	台
	1
	
	
	利旧

	3.2
	二进四出音频处理器
	
	
	
	台
	1
	
	
	利旧

	3.3
	反馈抑制器
	
	
	
	台
	1
	
	
	利旧

	3.4
	主扩音箱
	
	
	
	台
	2
	
	
	利旧

	3.5
	双通道数字功率放大器
	
	
	
	台
	1
	
	
	利旧

	3.6
	无线双手持话筒
	
	
	
	台
	1
	
	
	利旧

	3.7
	设备拆除及安装
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	4
	洽商室专用设备47

	4.1
	专用设备46
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	4.2
	专用设备47
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	4.3
	音频隔离器
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	4.4
	会议话筒处理器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	4.5
	会议话筒
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	4.6
	会议主席控制内嵌软件
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	4.7
	会议话筒
	
	
	
	台
	9
	
	
	

	4.8
	全专用设备47音频传输内嵌软件
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	4.9
	连接线
	
	
	
	根
	1
	
	
	

	4.10 
	插座
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	5
	洽商室分布式综合管理系统

	5.1
	专用设备41
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	5.2
	分布式终端嵌入式软件
	
	
	
	套
	2
	
	
	

	5.3
	专用设备41
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	5.4
	分布式终端嵌入式软件
	
	
	
	套
	2
	
	
	

	6
	洽商室辅助材料

	6.1
	机柜（利旧）
	利旧原有机柜
	
	
	台
	1
	
	
	

	6.2
	音频连接线
	1.8米音频连接线
	
	
	根
	4
	
	
	

	6.3
	散热机架
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	6.4
	音箱线
	
	
	
	米
	50
	
	
	

	6.5
	视频线
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	6.6
	六类网线
	
	
	
	米
	6
	
	
	

	6.7
	电源线
	
	
	
	米
	20
	
	
	

	6.8
	配管
	
	
	
	批
	1
	
	
	

	7
	中队勤务中心升级
	为下辖城二、南阳、惠萍、近海、新港、久隆、寅阳7个中队配置高性能操作台及专用设备43，保证平台建成后中队正常运行使用，及指挥中心与中队勤务中心的协同

	7.1
	专用设备43
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	7.2
	专用设备44
	
	
	
	支
	7
	
	
	

	7.3
	专用设备45
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	7.4
	移动支架
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	7.5
	多媒体插座
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	7.6
	专用设备48
	
	
	
	台
	7
	
	
	



注：1.投标人必须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等，请各投标人务必按照以上要求填报。
2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



附件9
中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。


中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
               企业名称（加盖CA电子公章）：
            日期：       年   月    日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10
残疾人福利性单位声明函（采购包号：**） 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），             项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
      供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
  
附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。












附件12  
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
日期：       年   月    日
         
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
附件13
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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