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前附表
尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！
	项号
	名称
	内      容

	1
	项目编号
	JSZC-320509-HYXZ-G2026-0002

	2
	项目名称
	消防中队器材装备、灭火防护装备

	3
	投标有效期
	九十天（日历日）

	4
	投标保证金
	þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。
投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

	5
	采购代理机构
	名称：苏州恒缘祥咨询管理有限公司
地址：苏州市吴江区花园路通鼎国际大厦627室
联系人：杨艳丽
联系电话：0512-63245689

	6
	采购单位
	名称：苏州市吴江区七都镇人民政府
地址：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道1688号
联系人：孟凡金
联系电话：0512-63813119

	7
	投标文件组成
	详见招标文件第二章

	8
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	9
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年09月04日13：30（北京时间）
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	2026年09月04日13：30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间
评标地点
	2026年09月04日13：30（北京时间）
苏州市吴江区公共资源交易中心三楼评标室

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。
中标后5个工作日内，中标单位向采购代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	本项目无需缴纳。
按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

	15
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	16
	代理服务费
	由中标单位在领取中标通知书时按以下收费标准向采购代理机构支付代理服务费。
本项目经吴江区中介超市的中介服务网上交易平台竞价，代理服务费为人民币壹万柒仟元整。

	17
	评分标准
	详见招标文件。

	18
	评标方法
	综合评分法。

	19
	相关账号
	代理服务费缴纳账号：
账户名：苏州恒缘祥咨询管理有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行
账    号：1102022009000996235

	20
	导致无效
投标因素
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：
1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.不具备招标文件中规定的资格要求的；
3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；
5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	21
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
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第一章  投标邀请函
[bookmark: WTDW_1]项目概况
消防中队器材装备、灭火防护装备招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年09月04日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320509-HYXZ-G2026-0002
2.项目名称：消防中队器材装备、灭火防护装备
3.预算金额：人民币壹佰贰拾万元整（¥：1200000.00）
最高限价：人民币壹佰贰拾万元整（¥：1200000.00）
4.采购需求：
4.1采购清单（具体详见招标文件）
	[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	灭火救援头盔披肩
	个
	30
	

	2
	水带滚珠
	个
	15
	

	3
	灭火战斗胶靴
	双
	50
	

	4
	抢险救援靴
	双
	30
	

	5
	………


4.2.交货地点：具体按采购人指定地点。
5.合同履行期限：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；所有产品质保期不少于1年，免费保修期为自货物验收合格之日起计算。
6.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、招标文件的获取
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：苏采云系统自行下载
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.售价：免费。
四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]1.提交投标文件截止时间：2026年09月04日13：30（北京时间）； 
2.开标时间：2026年09月04日13：30（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意。
3.苏州吴江区政府采购办公室监督电话：0512-63982393。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393786][bookmark: _Toc35393617][bookmark: _Toc28358998][bookmark: _Toc28359075]1.采购单位信息
名称：苏州市吴江区七都镇人民政府
地址：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道1688号
联系人：孟凡金
联系电话：0512-63813119
[bookmark: _Toc28359000][bookmark: _Toc35393619][bookmark: _Toc28359077][bookmark: _Toc35393788]2.代理机构联系方式
[bookmark: XTDLJG_2]名称：苏州恒缘祥咨询管理有限公司
地址：苏州市吴江区花园路通鼎国际大厦627室
联系人：杨艳丽
联系电话：0512-63245689
3.项目联系方式
项目联系人：杨艳丽
电话：0512-63245689


第二章  投标人须知
一、说明和释义
1.1本招标文件仅适用于苏州恒缘祥咨询管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州恒缘祥咨询管理有限公司。
1.4词语释义
1.4.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
1.4.3响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
1.4.10天：日历日。
1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。
1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
1.4.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
2.合格投标人的条件：
2.1具有独立承担民事责任的能力；
2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；
3.投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
4.投标费用
4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5.联合投标及分包转包
5.1本次招标不接受联合投标的方式；
5.2本次招标不接受转包、分包。
三、招标文件的说明
6.招标文件
6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
6.2招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
7.招标文件的澄清
招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。
8.招标文件的修改
8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。
9.投标答疑
9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在项目采购交易系统中提出，采购代理机构将以网上答复的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源）。
9.2勘察现场：
9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.2.3经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上等媒体发布的内容为准。
四、投标文件说明
10．提示与要求
10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
11.投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
12.投标文件的组成
12.1封面
12.2开标一览表
12.3投标报价分析表
12.4资格审查文件
12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2024年度或2025年度）财务审计报告或最近一期（2026年3月至今任一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；
6）法律、行政法规规定的其他条件。提供书面声明函；
12.4.2提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
12.4.3其他有关资格性证明的文件（如有）；
12.5符合性审查文件
12.5.1投标函；
12.5.2商务条款偏离表；
12.5.3关于资格文件的声明函；
12.5.4投标单位情况表；
12.5.5法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；
12.5.6投标（响应）保证承诺书；
12.5.7其他有关符合性证明的文件（招标文件要求的其他符合性资料）；
12.6综合评审文件（具体以系统模块为准）
12.6.1技术响应对照表；
12.6.2项目实施方案；
12.6.3《人员配备情况表》、《售后服务承诺书》等；
12.6.4类似业绩一览表；
12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；
12.7价格折扣文件格式：
12.7.1供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。如不提供将不享受本国产品价格评审优惠；
注：（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的技术资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
13.投标文件编制要求
13.1投标文件按统一格式、顺序编写。
13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
14.投标报价（编制）要求的说明
14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.2投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。
14.3一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.5最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
15.投标保证金（本项目无需缴纳）
16.投标文件的有效期
16.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。
16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
17.投标文件的制作、签署、上传
17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc31150]17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的递交（上传）
18.投标文件的递交
18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向采购代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。
19.投标截止时间
19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
20.投标文件的补充、修改和撤回
20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
21.开标
21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3资格审查
21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
22.评标委员会或评标小组
22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。
22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
22.2.3对投标文件进行比较和评价；
22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；
22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.3评标委员会成员应当履行下列义务：
22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
22.3.4参与评标报告的起草；
22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；
22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
23.评标内容的保密
23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
24.对投标文件初审
24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者将被拒绝：
24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；
24.1.3与招标文件有重大偏离；
24.1.4投标人拒绝修正错误；
24.1.5投标人的报价是选择性的；
24.1.6投标人的报价只投了部分内容；
24.1.7其他被评委会认定无效的情况。
24.2根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。
24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
24.4采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
24.6采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
24.7采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
25.投标的澄清
25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
26．无效投标的具体情形有：
26.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；
26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；
26.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；
26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
27.废标的具体情形有： 
27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的； 
27.4因重大变故，采购任务取消的。
28.投标文件的评价和比较
28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
28.3最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
28.4评标原则及方法
28.4.1公正、公平、公开、科学、择优。
28.4.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。
28.4.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。
28.4.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。
28.4.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，采购代理机构进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。
七、授予合同
29.中标单位的确认
29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人书面授权向采购代理机构推荐中标单位。
29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。
29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
30.质疑处理
30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
采购代理机构：苏州恒缘祥咨询管理有限公司
质疑联系人：杨艳丽
邮编：215200
联系电话：0512-63245689
现场递交地址：苏州市吴江区花园路通鼎国际大厦627室
邮寄收取地址：苏州市吴江区花园路通鼎国际大厦627室
31.合同授予标准
31.1采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。
32.中标通知书
32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
33.合同的签订
33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。
33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。
33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。
八、其他事项
34.履约保证金：无。
35.中标服务费
35.1由中标单位支付。
36.监督
36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
37.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
第三章  投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书
本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州恒缘祥咨询管理有限公司组织实施的编号为   （项目编号）  的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。
本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。
代理人无转委托权。
被授权人身份证号码：     
被授权人联系电话：（手机）                。          

单位名称：（签章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实、有效、清晰
 



附件2、投标函
投标函
苏州恒缘祥咨询管理有限公司：
我们收到贵公司【      】号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目货物及服务工作，投标总报价包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。
4.我们愿意提供采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。
5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
9.综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：              联系人：
地址：              邮政编码：
联系电话：          传真：
邮箱地址：
投标单位：（签章）
日期：      年     月     日
附件3、开标一览表

开标一览表
项目编号：             号
	序号
	项目名称
	总价（元）
	备注

	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                    ￥：



投标人：（签章）
日期：         年         月       日
[bookmark: _Toc2583141]附件4、投标报价分析表
投标报价分析表
项目编号：          号                             项目名称：
	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：
	大写：元

	注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。



投标单位（签章）：
日期：    年    月    日



注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。
2、 投标总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


[bookmark: _Toc2583142][bookmark: _Toc532444344][bookmark: _Toc7888][bookmark: _Toc532452113][bookmark: _Toc532444506][bookmark: _Toc518926909]附件5、技术响应对照表

技术响应对照表
项目编号：             号项目名称：
	序号
	货物名称
	招标要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。
2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）
日期：         年         月       日
附件6、售后服务承诺书
售后服务承诺书
项目编号：             号                    项目名称
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	
	
	
	



投标人：（签章）                                    
日期：　　年　　 月　　 日
附件7、商务条款偏离表

商务条款偏离表
项目编号：             号                  项目名称：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	服务期限
	
	
	

	2
	付款步骤
	
	
	

	3
	合同条款
	
	
	

	4
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）
日期：         年         月       日
附件8、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表
项目编号：         号                        项目名称：
	序号
	姓名
	性别
	身份证号码
	学历
	专业
	职称
	责任
或分工
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（签章）
日期：         年         月       日
附件9、类似业绩一览表

类似业绩一览表
项目编号：         号                        项目名称：
	序号
	项目名称
	业主单位（采购单位）
	合同签订时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人：（签章）
日期：         年         月       日
附件10、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为       号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人：（签章）
日期：         年         月       日
附件11、投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称：（签章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	      平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



附件12、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书
致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和项目编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；
3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人（签章）：                      
地址：                  
电话：                          
传真：                      
电子邮件：                                
邮编：                      
日期：                            
附件13、声明函
[bookmark: _Toc1077][bookmark: _Toc4028]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员【   】人，营业收入为【   】万元，资产总额为【   】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员【   】人，营业收入为【   】万元，资产总额为【   】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：
[bookmark: _Toc532444352][bookmark: _Toc2583149][bookmark: _Toc532452121][bookmark: _Toc532444514]
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。


附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。






























残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                  单位名称（盖章）：
                          日  期：
备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
















附件14、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。












附件15、政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


第四章  招标书
[bookmark: XTDLJG_1]苏州恒缘祥咨询管理有限公司受苏州市吴江区七都镇人民政府的委托，就其所需的消防中队器材装备、灭火防护装备采用公开招标方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次采购活动。
一、项目编号：JSZC-320509-HYXZ-G2026-0002
二、项目名称：消防中队器材装备、灭火防护装备
三、预算金额：人民币壹佰贰拾万元整（¥：1200000.00）
最高限价：人民币壹佰贰拾万元整（¥：1200000.00）
四、采购清单及技术要求
	序号
	名称
	数量
	参数

	1
	灭火救援头盔披肩
	30
	整体要求：匹配消防头盔使用，可拆卸防火披肩，防水性能好，且耐高温火焰

	2
	水带滚珠
	15
	- 执行标准：符合 XF 494-2023 消防救援行业标准
- 滚动珠体材质：聚甲醛
- 连接钢缆、挂钩/卡扣材质：不锈钢
- 连接结构：端为快速卡扣，一端为钢制连接圆环
- 成品总长度：≥50cm
- 单颗滚珠直径：≥20mm
- 端部钢制圆环内径：≥50mm
- 连接钢缆直径：≥3.2mm
- 滚珠配置：整根配备15颗顺滑滚动珠
- 整机重量：≤300g
- 破断强度：≥5kN
- 耐腐蚀性能：通过48小时中性盐雾测试
- 适配水带规格：兼容Φ65mm、Φ40mm灭火水带

	3
	灭火战斗胶靴
	50
	产品结构组成：靴头、靴面、外底、内底衬垫。符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。
1、胶面耐油性能6~8%、围条耐油性能6~8%、外底耐油性能6~8%。
2、防砸性能（静压力）依国标测试后≥19mm、防砸性能（冲击）依国标测试后≥19mm、抗刺穿性能≥1750N。
3、击穿电压＞5000V、泄漏电流≤1mA、隔热性能≤8℃、抗辐射热渗透性能≤6℃、质量≤2.15kg。
4、靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计； 面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴头及靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成、靴头保护包头采用轻质航空铝材料制成、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用贴合脚骨的曲面式设计。

	4
	抢险救援靴
	30
	1、技术性能符合《消防员抢险救援防护靴试验大纲》标准要求
2、主体为黑色；鞋带、靴底和“中国消防救援”标志为橘红色，符合抢险救援防护靴款式标识统型要求;
3、消防员抢险救援靴主体结构：从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≤150mm；靴内侧设有拉链;
4、鞋底采用连帮注射工艺;
5、低腰款设计，消防员抢险救援靴41码质量为≤1.2kg;
6、靴帮抗剌穿性能≥120N;
7、靴底抗刺穿性能≥1100N;
8、阻燃性能:损毁长度＜1mm,离火自熄时间0s，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象;
9、热稳定性能:任何部件不产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好;
10、隔热性能:靴底内表面的温升≤16℃;
11、靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤19℃;
12、电绝缘性能:击穿电压＞5000V，泄漏电流≤0.08;

	5
	伸缩挂扣
	30
	1、包胶钢丝绳材质强度高耐热耐磨，同时质量轻更便于携带；坚固的不锈钢弹簧，3万余次拉伸测试后性能佳
2、可悬挂到马甲/腰带/D环，挂扣长度≥8.6cm
3、伸缩长度：≥70cm，足以伸到手臂伸手可及的地方
4、磁吸设计：磁吸闭合状态下，强力磁吸会极大增强承重，静态承重可达1000g以上
5、可承重≥120g
5、自身重量：≤64g

	6
	快攻包
	2
	使用场景：在高层及超高层建筑火灾扑救过程中，用于内攻行动的水带携行及铺设，山区森林、城市乡道、楼道、电梯间、地下停车场等狭小空间也可以使用并且可以携带多种规格的水带，采用了魔术贴式设计可以快速打开。
水带包说明：此款水带包采用藏蓝色500DPVC夹网布制作而成，尺寸为72cm×18cm×27.5cm，可以装40、50口径水带40米。前后加了反光警示条提高警示作用，肩带采用尼龙织带可以伸缩调节并且设有减震提手保护套，颜色可根据客户需求定制。

	7
	灭火救援头盔
	10
	1.基本要求
消防头盔主要是用于消防员在灭火救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具。 
2.技术要求
1)符合XF44-2015《消防头盔》标准，需提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，并提供消防产品认证证书复印件。
2)由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、披肩等组成。
3)产品需具备优异的防冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、电绝缘或其他类型的危害的能力。
4)头围可调范围广，最大可调节范围达到67cm。 
5)▲冲击吸收性能：经高温预处理后最大冲击力＜3100N，经辐射热预处理后最大冲击力＜3100N，经低温预处理后最大冲击力＜3200N，经浸水预处理后最大冲击力＜3200N。
6)帽壳需采用双层结构，提供多重防护，除了抗冲击，耐穿刺外，还能提供额外的耐高温隔热的效果。同时双层帽壳采用安全松脱结构设计，在受到意外绊挂时帽壳会自行脱落，以免使用者颈部受到伤害。
7)头盔所配面屏应采用高性能耐冲击材料，经XF 44－2015要求的抗冲试验后应不破碎或有明显冲击斑痕。面屏应带有浅色防护涂层，以提高使用者在火场的舒适性，且面屏的透光率应超过75%。
8)头盔后部应带有D形环，以便日常使用方便挂持。
9)抗冲击加速度吸收性能：在最大冲击加速度≤400gn时，头盔顶部≤130gn，头盔前部≤310gn，头盔侧面≤320gn，头盔后部≤310gn。
10)阻燃性能：损毁长度：下颌带≤5mm，披肩≤35mm；续燃时间：下颌带≤0s，，披肩≤0s,面罩≤0s。
11)头盔经XF 44－2015中电绝缘试验后，帽壳的泄漏电量≤1.0mA。
12)头盔经过XF 44－2015中下颏带拉伸实验时，下颏带不应发生断裂和滑脱，且实验后下颏带延伸不超过15mm。
13)投标产品经过XF 44－2015中侧向刚性试验后，帽壳最大变形量＜25mm，卸载后变形量＜3.5mm。
14)头盔整体重量＜1.35KG。
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	抢险救援头盔
	10
	1、抢险救援头盔可实现消防抢险救援、山岳救援及轻度浅层水域救援现场；
2、重量（不含附件）:750g±50g；
3、材质：外壳及帽衬采用高温热塑性材料，织带具备阻燃丙烯酸和聚酯混合，衬垫为弹性聚酰胺聚酯材料；
4、头围尺寸： 52-65cm可调；
5、帽壳类型：带透气孔帽壳；
6、头盔颜色：红色；
7、下颌带：3点式下颌带、宽度≥13 mm；
8、具备阻燃材质制作而成，配有快速释放搭扣，可调节佩戴高度和佩戴深度，更多角度将头盔调节至最佳佩戴效果；
9、可调节部分：具备人体工程学旋钮轮，可根据不同头型及头围尺寸调整旋钮位置、 佩戴高度3档可调 、佩戴角度3档可调；
10、帽壳外部粘贴有反光标识（根据采购人要求进行定制）

	9
	呼救器
	30
	1、符合 GB27900-2011《消防员呼救器》标准，防爆性能符合 GB/T3836.1-2021，GB/T3836.4-2021 标准；
2、具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能；
▲3、防爆标志：Ex ia IIC T4 Ga；防护等级：IP68。环境温度-35℃--+70℃
4、静止报警时间：30s±1s，预报警时间：15s±1s；
5、预报警声级强度＞105dB，报警声级强度＞105dB ;
▲6连续强报警时间≥1820min；
7、连续开机时间： ≥380h；
8、呼救器具有方位灯功能，方位灯亮度：0°角 ≥6400cd/㎡，±45°角≥300cd/㎡ 
9、质量：≤220g；
10、环境温度-35℃--+70℃
11、带有电量显示功能、计时功能，环境温度；
12、提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告及消防产品认证证书

	10
	正压式空气呼吸器
	10
	1.整体要求：
1.1产品应符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求。提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告及消防产品认证证书。
1.2正压式空气呼吸器全面罩、供气阀、减压器、警报器、背具、压力平视装置应为同一品牌。
2.技术要求：
2.1呼吸器的结构应简单紧凑，可在无人帮助的情况下自行佩戴和使用，在狭小的通道通行时呼吸器不应被攀挂。
2.2压力平视显示装置应采用LED显示方式，当气瓶压力在(30～10)MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在(10～6)MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时， 红灯一直闪亮；当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当 发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯应熄灭。
2.3压力平视显示装置的防爆性能不低于GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4-2021中Ex ia IIC T3级规定。
2.4背具续燃时间≤5s。背具带续燃时间≤5s。
2.5气瓶压力30MPa时，佩戴质量≤11.5kg。
▲2.6动态呼吸阻力，在(30～2)MPa范围内,以呼吸频率40次/min, 呼吸流量100L/min呼吸,呼吸器的全面罩内应始终保持正压。吸气阻力≤300Pa；呼气阻力≤650Pa。
2.7在耐高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤620Pa。
2.8在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象。以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤560Pa。
2.9在耐辐射热性能试验过程中，呼吸器的全面罩内应始终保持正压。吸气阻力≤200Pa。呼气阻力≤600Pa。
2.10静态压力≤350Pa。
2.11警报器性能：气动警报器平均耗气量≤4L/min。
2.12全面罩视野开阔，网状头带或头罩应能根据佩戴者头部的需要自由调整，密合框应与佩戴者面部密合良好，无明显压痛感。视窗不应产生视觉变形现象。
2.13全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥60%，下方视野≥35°，镜片透光率≥90%，吸入气体中二氧化碳含量≤1%。
2.14气瓶容量≥6.8L。
2.15气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭，如气瓶瓶阀开启后不可锁定，那么开启手轮应至少旋转两周才能达到关闭状态。安全膜片爆破压力 (MPa)应在37～45。螺纹长度：≥18mm。
2.16压力表在气瓶瓶阀打开后显示气瓶压力，其安装位置方便佩戴者观察到压力值。

	11
	硅胶气瓶套
	50
	1、采用100%食品级硅胶材质；
2、紧密贴合，宽松范围不超过1mm；
3、需颜色辨识度高，要求提供5种颜色供参考选择，
4、耐水泥地级别磨损，耐酸碱腐蚀，抗≥400度高温。

	12
	面罩套
	50
	1、面罩包主体采用斜纹布材质，结实耐磨，适配执勤、救援等复杂作业环境；
2、包体采用大开口式结构设计，开合便捷，取放面罩及配件快速高效，内部收纳空间规整；包身外部设计黄银黄高亮反光条，反光效果优异，辨识度强，可有效提升夜间及低光环境下作业安全；包体正面配置加固式专用挂点装置，结构牢固，便于外接挂载、临时悬挂收纳；背部集成高强度实用挂扣，可快速对接装备腰带、背架或救援包，适配多方式携行；
3、尺寸为长20*17cm（±1cm）；
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	冬季抢险救援服
	20
	消防员抢险救援服符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》和XF10-2014《消防员灭火防护服》检测标准。
1.1抢险救援时身体防护。款式规格：橘红色，火焰蓝色，分体式。
1.2抢险救援服共分为四层分别为：外层橘色格子布、防水层为防水透气膜、内里层采用毛毡、里层采用灰色里布。
2.材料性能:
2.1主体面料采用橘色格子布，具有阻燃、防水、透气等性能。
2.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，橘红色经向续燃时间0s，损毁长度≤50mm，纬向续燃时间0s，损毁长度≤40mm，火焰蓝色经向、纬向续燃时间0s，损毁长度≤40mm，都无熔融、滴落现象。经检测均符合标准要求。
2.3断裂强力：橘红色经向≥1200N，纬向≥1000N。
2.4撕破强力：桔红色经向≥300N，纬向≥230N。
2.5热稳定性能（橘红和火焰蓝）：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率均为1%，且试样表面无明显变化。
2.6色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度为4-5级。
2.7外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级为5级。
2.8单位面积质量（橘红）：208g/㎡。
2.9救援服色差/级：4-5级。
3.缩水率外层材料沿经、纬向缩水率≤1.6%。
4.起毛起球性能：生产的消防员抢险救援服（夏款）服装面料起毛起球性能：按照GB/T4802.1-2008《纺织品织物起毛起球性能的测定》检测为4级。
5.针距密度：产品生产针距密度各部位明暗线每3cm14针，包缝线每3cm14针。
6.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥1000N。
7.衣领内部采用亲肤舒适层。
8.防静电性能：整套≤0.5μC。
9.缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。
10.1救援服反光标志带：耐洗涤性能试样经 25 次洗涤后，无破
损、脱落、变色的现象。
10.2救援服反光标志带：高低温性能试样经高低温性能试验后，无断裂、起皱、扭曲的现象。
10.3救援服反光标志带：阻燃性能(洗后)续燃时间(s):损毁长度(mm)≤35
无熔融、滴落。
11.硬质附件热稳定性能：试样经 180℃、5min 后，能保持原有功能。
12.耐光色牢度/级：≥4级。
13.透湿率≥6300g/（㎡·24h）。
16.服装质量：总质量≤2kg。
17.衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。
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	抢险救援服
	30
	消防员抢险救援服（夏款）严格按XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》中的规定是指导抢险救援服（夏款）生产。
1.1抢险救援时身体防护。款式规格：橘红色，火焰蓝色，分体式。
1.2口袋。上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。
10.材料性能:
2.1色牢度/级：耐洗色牢度≥4级，耐水摩擦≥4级。
2.2 热稳定性能（橘红）：尺寸变化率经向纬向≤1%。
2.3热稳定性能（火焰蓝）：尺寸变化率经向纬向≤1%。
2.4表面抗湿性能（橘红）≥5级。
2.5单位面积质量（200±10）g/㎡。
2.6断裂强力（橘红）：经向≥950，纬向≥900。
2.7撕破强力（橘红）：经向≥220，纬向≥190。
2.8阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，橘红色经向、纬向续燃时间0s，损毁长度≤50mm，火焰蓝色经向、纬向续燃时间0s，损毁长度≤45mm，都无熔融、滴落现象。经检测均符合标准要求。
2.9接缝断裂强力≥800。
11.救援服针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥12针/3cm。
3.1救援服色差等级≥4级。 
3.2产品质量：≤1.2kg。
3.3防静电功能：带电电荷量≤0.4μC。
3.4救援服反光标志带阻燃性能：续燃时间0s，损毁长≤40mm。
4、缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。
5、硬质附件热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，能保持原有功能。
6、起毛气球等级≥4级。
7、缩水率（橘红）：经向≤2%，纬向≤1.5%。
8、耐光色牢度≥4级。
9、纬向定力伸长率（30N）≥12%。
10、纬向弹性回复率（30N）≥85%。
11、吸湿速干性（洗后）：吸水率≥130%，滴水扩散时间≤20s，芯吸高度≥90mm，干燥速率≥0.2g/h。
12、透湿≥9000（㎡·24h）。
13、衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。
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	灭火战斗服
	50
	1.整体要求
1.1符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告及消防产品认证证书。
2.外观要求
2.1外观为藏蓝色。颜色为藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。
2.2符合国家消防救援局最新统型要求,由外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。
3.材料要求
3.1外层面料：芳纶阻燃面料，克重：≤（240±12）g/㎡。
3.2防水透气层：芳纶无纺布＋阻燃PTFE膜、克重：≤（125±6.25）g/㎡。
3.3舒适层：芳纶粘胶阻燃布舒适层，克重：≤（120±6）g/㎡。
3.4反光标志带：打孔反光带。
4.技术要求
▲4.1整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥34。
4.2阻燃性能（损毁长度）：外层经向：≤20mm、纬向：≤20mm； 防水透气层经向：≤40mm、纬向：≤40mm；舒适层经向：≤30mm、纬向：≤40mm；外层加强材料经向：≤20mm、纬向：≤20mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。
4.3热稳定性能（变化率）：外层：≤1.0%；防水透气层：≤1.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤2.0%；试样表面无明显变化。
4.4缩水率：外层经纬向：≤1.5%、1.5%；防水透气层经纬向：≤1.5%、≤1.0%；舒适层经纬向：≤2.0%、≤2.0%。
4.5表面抗湿性能：≥3级。
▲4.6断裂强力：外层：经向≥3000N、纬向≥2800N；舒适层：经向≥500N、纬向≥500N；救生拖拉带≥15000N。
4.7外层撕破强力：经向≥1000N、纬向≥1000N；接缝断裂强力：经向≥1200、纬向≥1200N。
4.8色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度：符合4级要求。
4.9防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥8000（g/(㎡·24h)）、拒油性能4级。
4.10针距密度：明暗线≥12（针/3cm）。  
4.11质量：≤ 2.60kg。
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	胸佩式防爆照明灯（带运动相机功能）
	5
	1、可实现工作光，强光，爆闪三挡调节，满足照明及信号指示的需求
2、灯具可手持，腰佩等多种携带使用方式，灯头可在90范围内任意调节角度，无照明死角。
3、▲灯具需具有聚光，泛光，爆闪，45度辅助行走灯，激光；灯具具备摄像模块：可循环录像，具备可视化显示屏，可通过显示屏查看图像和视频。也可通过Type-连接电脑查看视频。同时也可通过手机APP查看视频
4、电量显示功能：五段式电量显示。
5、主要技术参数：额定电压≥7.0V.额定容量≥5Ah.防护等级≥IP66(1.5m,1h).功率≥5W.55米处强光最大照度≥3000lx。弱光最大照度≥1500I x，强光色温达≥5700K，产品可在温度-20C~+40C环境中可靠使用。连续照明时间强光：≥6h，工作光：≥12h，节能光：≥200h，充电时间≤6h，充电接口Type-C.电池使用寿命≥1000循环，重量≤1200g
6、产品整体符合GB30734-2014消防员照明灯具标准
7、防爆等级不低于EX nR ll CT4Gc，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测报告及防爆合格证。

	17
	灭火救援手套
	50
	1、 满足XF 7－2004《消防手套》，
2、消防用灭火防护手套，形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学;外层手掌材料采用牛皮，手背材料采用芳纶双面格子布，防水材料采用防水透气膜，隔热层材料采用芳纶抗静电针织布;
3、阻燃性能外层：手套掌心面、背面：经、纬向续燃时间≤0s；阴燃时间≤0s；损毁长度≤10mm；无熔融、滴落;
4、阻燃性能隔热层：手套掌心面、背面：经、纬向续燃时间≤0s、阴燃时间≤0s，损毁长度≤30mm，无熔融，滴落;
5、整体热防护性能：掌心面≥120cal/c㎡，背面：≥60al/c㎡;
6、耐热性能：手套收缩率长和宽方向上≤1.0%无熔融，无滴落;衬里收缩率经向、纬向≤1.0%无熔融，无滴落;
7、耐磨性能 (循环次数)：掌心面、背面均≥2000次;
8、割破力：掌心面、背面均≥15N; 
9、撕破强力： 掌心面≥290N ；背面≥400N;
10、刺穿力：掌心面≥150N 背面≥120N;
11、耐静水压性能:手套防水层和其线缝在静水压7kPa下 ,试验5min后，无水滴;整体防水性能：应无渗透;
12、灵巧性能：≥4级;
13、握紧性能：拉重力比≥80%;
14、穿戴性能：穿戴时间≤2s;
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	安全员马甲
	5
	1、主体采用优质高密度面料，整体织造紧密，具备良好抗撕裂、耐磨性能；两侧配备专用调节结构，可根据体型灵活调节松紧尺寸，适配各类人员穿戴使用。
2、衣身设置多处高强度加固挂点，可稳定挂载对讲机、小型工具及各类随身作业配件；有黄银黄高亮反光；前胸、后背全覆盖一体式魔术贴区域；正面配置专用主拉链；内里配备多组储物口袋；
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	救生照明线
	1
	1、结构组成:由供电系统，发光线体，绕线转盘等组成。电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电，具备外接移动电源供电功能。
2、符合GB26783-2011《消防救生照明线》要求。提供国家级或国家认可的第三方机构出具的检测报告
3、▲发光亮度≥16.3cd/m2。
4、光源种类:EL，闪烁频率:1-2Hz。
5、线长≥100米，质量≤4.9kg。
6、具有灯光导向功能，当启动紧急撤离时，线缆灯光会依次循环亮起，引导人员向正确方向快速撤离，线体每间隔(2±0.1m)应有一个清晰可见的方向标志。
7、绝缘电阻>50MO。
8、表面最高温度≤25°C。
9、常亮连续工作时间＞8h，闪烁连续工作时间＞16h。
10、具有线缆限位防缠绕功能，快速收纳或快速放开不会缠绕。
11、线盘具有辅助照明灯，能提供照明功能。
12、线盘外置红色方位灯，以显示设备烟雾状态下的具体位置。
13、电源参数:工作电压DC12V，最大工作电流1.5A。
14、具有3个相同大小的大按钮、戴上消防手套也可以正常工作。

	20
	便携式照明灯组
	1
	1.符合GB 30734-2014消防员照明灯具、QTCSP 13.02-2020安防与警用电子产品与系统检测技术要求和测试方法第2部分:智能交通系统及设备
2.防爆全景移动照明装置由灯头、升降杆、灯头罩、按键盒、提手组件、三角支持脚组件、电池组件等部分组成。采用内置锂电池DC22.2V供电，可由外接交流电源适配器充电。
▲3.三个灯头可手动调整实现三个方向环向照明,也可同时面向一个方向实现单向照明;单个灯头垂直方向手动调整俯仰角度为0°~210°，左右两个灯头水平方向手动调整角度为0°~135°，灯具采用5节升降杆，最高升起高度3.8m；可通过LCD显示屏显示电量(五格分段式)、电量剩余工作时间；可通过APP软件进行蓝牙连接，可实现灯光切换、警示灯开启、无级调光、电量显示，充电状态查看;蓝牙控制距离不小于10m
4.电池组件设有电源总开关;可通过操作面板进行聚光+泛光、单聚光、单泛光切换控制，并可分别进行无级亮度调节;可单独控制红蓝警示灯开启/关闭；灯具底部采用3个支撑脚,支撑脚带有锁扣及地钉孔位固定,可折叠收起在伸缩杆表面,也可手动向下展开后支撑灯具垂直放置
5.连续工作时间;泛+聚光(强光):≥6h单泛光(强光):≥13h单聚光(强光):≥13h；充电时间≤5
6.3个灯头面向一个方向单向照射，与地面成90°夹角，距灯头水平方向Lm处的中心照度:泛+聚光(强光):≥600001x单聚光(强光):≥46000Lx单泛光(强光):≥11000Lx；3个灯头面向一个方向单向照射，与地面成90°夹角，距灯头水平方向2m处的中心照度:泛+聚光(强光):≥13000Lx单聚光(强光):≥10000Lx单泛光(强光):>2000Lx；3个灯头面向一个方向单向照射，与地面成90°夹角，距灯头水平方向10m处的中心照度:泛+聚光(强光):≥630Lx单聚光(强光):≥4001x单泛光(强光):≥100Lx；灯头升至最高高度，处于泛+聚光(强光)状态，与地面成0°夹角，单灯头照射地面时，地面处照度值≥500Lx；灯头升至2m高度，处于泛+聚光(强光)状态，与地面成0°夹角，单灯头照射地面时，地面处照度值>1000Lx
7.防爆等级: ≥Ex eb ib mb ICT5 Gb(须提供灯具的防爆检测报告及国家强制性产品(CCC)证书复印件)
8.收纳状态;220x 228x1120mm(±20mm)升起最高:660x760x3780mm(±20mm)
9.单灯头额定功率≥60W(DC38.5V供电)；防护等级≥IP66
10.13kg±1kg
辅助照明应急灯：红、黄、绿三色信号指示灯由18颗LED组成；智能型充电方式适用于5V、2A以上充电器，适合所有小型电子设备进行充电，当充电宝使用
11.提供国家级或国家认可的带CMA或CNAS标志的第三方机构出具的检测报告
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	热成像仪
	2
	1、 应符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》标准，
2、 具备可见光和热成像双光融合功能，热成像分辨率应≥384×288，工作波段7-14μm，NETD≤40mk，视场角≥56°×42°；
3、 ▲具备黑热、白热、彩虹、热点区域标红、融合、画中画、可见光模式等不少于12种成像模式，并可通过单个按键快速切换图像模式；具备指南针定向功能、激光指示器，内置激光定位器十字分化功能，可发射激光，指示危险区域及被测目标位置功能，支持多模定位；具备正常自检及无故障（绿色常亮）和故障提示（黄色常亮）和充电提示（红色常亮）功能，在低电量时可闪烁黄色与红色呼吸灯提示；支持远程实时监测温度，支持设置报警阈值，超过设定报警温度值时可发出图像提示警告；超轻设计重量应≤660g（含电池），防护等级应≥IP68，2 米高度跌落；
4、 具备1x、2x、3x、4x数字放大功能；
5、 具备温度测量功能，测温范围-40℃～+2000℃
6、 显示屏幕应≥3.5寸，分辨率≥800×600；
7、 具备无线双向WiFi功能，可实时传输图像，可在手机app上显示实时画面，可连接MESH自组网电台；
8、 具备拍照和录像功能，屏幕可显示存储卡剩余容量；
9、 特定环境温度持续工作时间：+85℃连续工作≥50min；+150℃连续工作≥20min；+260℃连续工作≥10min；
10、 具备火场中全屏高温、低温，冷热点指针自动搜索功能，并能同时显示高温、低温、中心点实际温度值，将实时测量温度数值显示在屏幕上；
11、 电池可充电次数≥5000次，电池具备USB Type-C接口，电池耗电量比例可在屏幕上显示；
12、 体积尺寸应≤205×105×70mm；
13、 按键设计：≥5个实体按键，所有主要功能可通过按键直接控制，无需进入二级菜单。
14、 并提供国家级检验检测机构出具的与所投产品型号一致带有CMA或CNAS标志的检验检测报告；提供防爆合格证
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	隔热服
	2
	消防员隔热防护服是消防员近火作业时穿着的防护服装，具有耐磨、耐折、阻燃性能好，抗辐射热性能高等特点，是消防员在火场及高温事故现场进行抢险作业的理想的防护服装。符合XF634-2015《消防隔热防护服》和CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》的标准要求生产。
一、结构
1.结构：分体内置呼吸器式，上衣背囊可内置6.8升或9.0升空呼气瓶。
2.整套隔热服包括上衣(前襟内魔术贴外金属挂钩）、下背带裤、镀铬视片隔热头罩、五指隔热手套和隔热脚盖。
二、性能指标
1.面料外层性能（含隔热手套和隔热脚盖）：采用铝箔芳纶面料制成。
1.1阻燃性能：经向损毁长度≤40mm、纬向损毁长度≤45mm，续燃时间0s；无熔融、滴落现象。
1.2断裂强力：经向≥1450N，纬向≥1350N。
1.3撕破强力：经向≥200N、纬向≥160N。
1.4剥离强力：复合层与基材无分离。
1.5热稳定性能：经向尺寸变化率≤1%、纬向尺寸变化率≤1%，不应有变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。
1.6耐静水压性能：＞17Kpa。
1.7耐弯折性能：试验现象不应出现复合层材料脱落现象，干态经向断裂强力≥1350N、干态纬向断裂强力≥1200N，湿态经向断裂强力≥1300N、湿态纬向断裂强力≥1200N。
1.8抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥100s。
2.面料隔热层性能（含隔热手套和隔热脚盖）：采用芳纶无纺布+阻燃PTFE膜制成。
2.1阻燃性能：经向损毁长度≤25mm、纬向损毁长度≤25mm，续燃时间0s；无熔融、滴落现象。
2.2热稳定性能：经向尺寸变化率≤1%、纬向尺寸变化率≤1%，不应有变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。
3.面料舒适层性能（含隔热手套和隔热脚盖）：采用芳纶粘胶阻燃面料制成。
3.1阻燃性能：经向损毁长度≤50mm、纬向损毁长度≤50mm，续燃时间0s；无熔融、滴落现象。
3.2断裂强力：经向≥400N，纬向≥450N。
隔热头罩性能：
4.1耐高温性能：隔热头罩不应有炭化、熔融和滴落现象，视窗不应有明显变形或损坏的现象。
4.2视窗透光率：浅色≥35%。
5.隔热手套性能：灵巧性能5级。
6.硬质附件耐高温性能：在温度为260℃条件下，5min后保持原有功能。
7.缝纫线耐高温性能：不应有熔融、炭化和滴落现象。
8.整体性能：
8.1火焰和辐射热防护性能TPP值≥39cal/cm2。
8.2外层接缝断裂强力：经向≥1050N，纬向≥950N。
8.3针距密度：明暗线每13针/3cm。
8.4质量≤3800g。
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	二级防化服
	2
	二级化学防护服是消防员进入化学危险品或腐蚀性物品火灾或事故现场，进行灭火及抢险救援时穿着的防护服装。该服装采用改性pvc双面涂覆织物面料制作，不但具有防酸、碱性能，而且具备了较好的阻燃性能及强力性能。符合XF770-2008《消防员化学防护服》、GB24539-2021《防护服装 化学防护服》标准要求，提供国家级或国家认可的第三方机构出具的检测报告。
一、结构
1.连体式半封闭结构，除面部裸露，其余部位采用密封形式。
2.手套采用卡环可拆卸式连接，既能保证气密性，又便于更换。
3.缝纫接缝全部采用内外密封条密封，确保服装的密封性能。
4.整套防化服是由带帽连体衣、防化手套、防化胶靴（钢包头，钢底板，防砸防穿刺）组成。
二、性能指标
1.整体抗水渗漏性能：试样经整体抗水渗漏性试验20min后，无渗漏现象。
▲2.粘附强度：≥1.9kN/m。撕裂强力：经向≥95,纬向≥75N。阻燃性能：有焰燃烧时间≤2s，无焰燃烧时间≤0s，损毁长度≤10cm。
3.断裂强力（拉伸强度）：经向≥15kN/m，纬向≥12kN/m。
4.耐热老化性能：试样经125℃×24h不粘、不脆。
5.接缝强力：≥235N。
6.耐寒性能：试样经-25℃×5min后，无裂纹。
7.防化手套：耐穿刺力≥24N，灵巧性能5级。
8.防化靴：
9.1.靴底抗刺穿性能：≥1200N。
9.2.抗切割性能：靴面经抗切割试验后，未被刺穿。
9.3.电绝缘性能：≥5000V且泄露电流≤0.10mA。
9.4.防滑性能：始滑角≥23°。
9.5.靴头防砸性能经冲击试验后，其间隙高度≥16mm。
10.渗透性能：面料分别在96%硫酸、30%氢氧化钠的酸碱液体下1h不渗透。
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	防蜂服
	2
	防蜂服（风扇款）是施救人员在有蜂群的场合进行救援、除险时为保护自身安全而穿着的防护服装，该服装由双层面料组成，后腰设计两台降温风扇（并有防雨保护），单独配备储电用充电宝，风扇可用开关调节
一、结构特征
1.结构：连体式、除手套外其它部位连为一体，使其具有很好的密封性；拉链设计为侧方拉链，面罩为成型不锈钢网制成。
2.连体式防蜂服包括头罩（内置帽壳、帽衬）、上下衣、胶靴、连为一体；外配手套、散热通风扇（两台、并外覆风扇保护罩）、充电宝。
二、技术特性
1.主要性能：具有防割、防穿刺、防叮咬、防蜂蛰、防水等性能。
2.主要参数：
2.1断裂强力：≥450N
2.2撕破强力：≥32N
2.3防割性能：≥2N
2.4耐静水压：≥17kPa
2.5防碱渗透性能：在6.1mol/LNaOH，10mm液柱下1h不渗透。
2.6充电宝：可连续工作不小于7h。
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	抢险救援手套
	50
	1、满足XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，提供国家级或国家认可的第三方机构出具的检测报告;
2、手套采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增加灵活性和舒适性;手背采用橘红色材料，与抢险救援服搭配;指尖采用翻转式设计，增加指尖的贴合度;
3、手背关节处及除大拇指以外其他四指指背采用有凸起的防护硬壳设计，增强抗冲击防护性，具有手骨保护功能;
4、阻燃性能：续燃时间：经向≤0s；纬向≤0s，损毁长度：经向、纬向≤15mm；
5、热稳定性能：手套尺寸变化率：长方向≤1.5%；宽方向≤2%；手套经180℃温度5min后，试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象;
6、耐磨性能：≥8000次;
▲7、耐撕破性能：掌心面：经向≥300N；纬向≥200N，背面外层：经向≥280N；纬向≥200N;
8、抗切割性能：≥15N;
▲9、抗机械刺穿性能：掌心面≥300N;
10、灵巧性能：≤105%;抓握性能：≥105%;
12、穿戴性能：≤6s;
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	水域救援头盔
	6
	1．低重心无帽沿设计，贴合头部。
2．11个透气孔，头盔内腔气流通畅，大温差环境中，具有高舒适度。
3．头盔两侧一体式护耳部件，大通风口，保护耳部的同时不影响听力。
4．ABS工程塑料注塑成型盔壳，高冲击强度，良好的机械性能。
5．高密度EVA缓冲垫，密闭泡孔结构，不吸水，回弹性和抗张力高，良好的耐水性能和低速冲击能量吸收能力。
6．快调式帽衬，可单手操作，全方位满足个性化尺寸调节需求。带Go Pro NVG墨鱼干支架底座，侧面双导轨，可配救援头灯。
7.冲击吸收性能≥3600N
8.最大加速度≥145g
9.经24h的漂浮性能试验，头盔始终漂浮在水面上
10.质量≤550g
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	湿式水域救援服
	6
	1.连体式湿式救援服设计，采用或优于高弹性钛涂层氯丁橡胶面料，厚度≥3.0mm，可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能；外层尼龙弹性针织面料防泼水处理；内层为混纺或羊毛面料；
2.拉伸强度：面料在150N拉伸强度下持续10s不断裂；
3.接缝强度：接缝在100N拉伸强度下持续10s不断裂；
4.耐磨性能：面料经2000次循环摩擦，不被磨穿；补强材料经6000次循环摩擦，不被磨穿；
5.前置双向YKK拉链，袖口、裤口处YKK拉链开合，拉链内侧有大面积氯丁橡胶防磨层，袖口、裤口O型密封圈；
6.前胸、后背、衣袖和裤腿处设有反光带，并且有RESCUE救援字样，手腕、腿部均有双环形高亮反光带；确保在有雾条件和夜间有较高识别度；
7.整体重量≤1.6kg。
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	水域救援靴
	6
	1.鞋帮高于脚踝，整体为系带设计；
2.脚踝处有魔术贴固定收紧；
3.双层结构，内部≥5mm氯丁橡胶与外部皮革一体合成，提供良好的防护和保暖性
4.≥7mm的氯丁橡胶内垫可以提供良好的减震性；
5.吸盘底，可以适应水面和陆地的各种地形；
6.经常磨损区域做加强处理，脚掌侧面带有排水孔，脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用；
7.质量：≤1.4kg；
8.防水性能性能：消防员水域救援靴经防水性能试验后，无渗漏现象；
9.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求
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	水域救援手套
	6
	1.良好的保暖性：在手套的背面有2mm的氯丁橡胶层和3mm的缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性；
2.高度的灵活性：手掌和手指覆盖区都经过橡胶涂层的加固处理，保证耐用性的同时不失灵活性；
3.在经常性磨损区域应做加固垫，确保在用手划水和操作绳索的时候都可以得到良好的保护；
4.舒适的耐磨性：手指处采用特殊的GripCoteTM材料，既灵活又耐磨；在手腕处设有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加了保暖性；
5.人性化设计：手腕处设有按扣，可以将一副手套固定在一起，防止丢失；
6.手套本体的长度为环形延伸，超出腕关节不少于25mm，且能限制杂物进入手套口；
7.质量：≤135g；
8.灵巧性能：人员双手穿戴手套后，能对直径9.5mm、12.5m和16mm的绳索进行结绳作业；
9.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求
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	冲锋舟（3.9米）
	1
	1.总长≥390cm，总宽≥184cm，舷直径≥45cm，艉板高度≥395mm，承载人数≥8人；
2.气囊数≥8个，水密性试验保持1小时艇身无泄漏；
3.艇净重≥56KG，承载重量≥850KG，适配动力≥30马力；
4.艇身材质：采用加强PVC夹网材质，厚度≥0.9mm，耐老化，耐腐蚀，艇体工艺为热熔合技术。底部及船头附带夹网布装甲，增加耐磨及抗穿刺性。
5.经向拉伸强度≥82.0KN/m 、纬向拉伸强度≥66.3KN/m 经向梯形撕裂强度≥465N。粘着强度≥6.7kN/m（提供符合SL297-2004标准的检测报告为佐证）；
6.船体结构：底板为一体式三气室拉丝底板，底部设有2处稳定浮筒，充气后，救援艇底部呈现M型，艇身设计2处无障碍救援通道；
7.气密性：额定压力为0.025Mpa，空载状态下浮筒静置≥60min后剩余压力为0.025Mpa；额定压力为0.035Mpa，空载状态下充气底板静置≥60min后剩余压力为0.035Mpa；
8.耐压性：满载状态时，船艇各气囊加压至1.15倍额定压力后静置30min，无异样。
9.安全及性能要求：静态稳性满载10人当所有人移至船体一舷时，倾斜角度≤15°，回转直径：载重75kg，航速16km/h时，左转≤5.0m，右转≤4.5m。
10.耐磨性：在12kPa压力下，PVC材料的耐磨性≥1000次摩擦后无变化， 抗刺穿性≥166N（提供检验报告为佐证）。
▲11.配备：检修工具灯，材质：铝合金及V0级防火塑料机身；整机尺寸≥80x170x180mm。重量：≥600g。聚光高亮≥2800LM：侧面工作灯：高亮≥ 450LM，工作时间：聚光灯 最高3000lm档位不少2h，100lm档位工作不少于20h。整灯可漂浮在水面上，防护等级：IP68（可以在2米水深中浸泡90min的情况下仍可正常工作）。灯具透明件及外壳分别经受质量 1Kg 的标准冲击锤从 1.2m 高度自由落体冲击部位不应发生破损现象。
12、提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告
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	15匹船外机
	1
	1.▲最大输出功率≥11KW，额定转速≥5000r/min，缸径x行程:56.0 x 50.0mm，有中国船级社型式认可证书佐证
2.冲程:2，缸数:2 缸，燃油进气系统:化油器，机油供给:预混，启动装置:手启动，操舵系统:后操，调整和倾斜方式:手动倾斜
3.润滑系统:预混机油和汽油，油箱:≥24L
4.船外机配置智控模块：实时监测设备运行状态，支持1英寸TFT彩屏显示设备温度、转速、工作时长等数据；支持设备维护保养时间设定，蜂鸣器定时保养提醒，告警音量：≥70dB；支持存储和记录设备异常数据，易于维修保养。手机终端小程序无线连接工控数据模块，控制距离≥50米；程序界面实时同步显示设备运行数据；存储并记录设备信息，自动生成工作日志， 记录次数≥20次。（提供实物产品照片一份，能体现出设备温度、转速、工作时长功能）
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	指北针
	6
	重量:表重:≤115G；含包装:≤170G
材 质:ABS+有机玻璃
水下工作温度:-30°C~+60°C
用 途:水下指引方向
规格:指北针:≤7.0*7.0*4.0CM
表带:≤40*4.0CM
颜色:黑色、蓝色、黄色、灰色
存储温度:-22°F~+140°F
水下下潜深度:≤50米
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	多功能水枪
	5
	一、枪体和接口材质：铝合金型材6061，接口形式：KYKA65Z,表面阳极氧化处理。
二、产品参数：
1.在喷射压力为0.6MPa时,直流流量≥13L/S，射程≥37米
射流形式挡位为4档：
     1档30°喷雾角：流量≥13 L/S
     2档自保直流：≥10 L/S
     3档扇形角：≥12L/S，射程≥10米（提供测试现场图片）
     4设有FLUSH档位，可以进行水枪内部冲洗；
2.连续可调喷雾角度:0-100度；
3.操作力矩：≤7.3N.m
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	直流水枪
	5
	1、 符合 GB8181-2005 标准要求，提供国家级或国家认可的第三方机构出具的检测报告。
2、直流水枪伸缩枪管具有三节枪体伸缩功能。材质：锻造全铝合金。
3、流量:≥7L/s。
▲4、收缩状态≤280mm，展开状态≥510mm。
▲5、水枪管节长：第一节管≤135mm,第二节管≤130mm，第三节管≤128mm(提供三种展开形式的实物图片佐证)。
6、喷射压力:≥0.35mpa。射程:≥30m。
▲7、重量：≤750g；月牙形手柄，操作力矩≤4N.m
8、可以使用A类泡沫；
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	单干线水炮
	2
	铝合金防腐材质制成，消防炮表面光洁，无裂纹，气孔，缩孔，纱眼等影响强度及性能的缺陷。消防炮外表面的涂漆层，光洁均匀，无气泡、明显流痕、龟裂等影响外观质量的缺陷。本产品具有设计合理、结构紧凑、重心低、工作平稳、重量轻等优点。水平回转、炮头俯仰采用螺杆传动原理。有喷雾直流功能，可配喷射泡沫混合液的炮管。其操作简单、灵活可靠、可折叠、便于携带与存放，在工作时各部位都具有定位销紧功能，以便消防人员定点喷射，撤离火场。
1、移动式，水、泡沫两用炮，可配发泡管。
2、额定工作压力：0.8Mpa
3、流量≥40L/S
4、射程：≥65m
5、最大喷雾角：120度
6、最小仰角范围：+30~+70度
7、水平回转角：≥20度
8、重量≤9.7KG
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	干线自摆水炮
	1
	1、符合GB19156-2019（消防炮）标准
2、材质:防腐铝合金材质；
3、流量：≥1900升/分；
4、有效射程：≥60米，在进口压力在8Bar，
5、水平旋转角度：≥40度，自摆角≥40度可无人看管操作;
6、进口尺寸：65mm日式快插；
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	40水带
	20
	1.水带符合 GB 6246—2011《消防水带》、CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》 检验依据标准生产。提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
2.采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，具有表面光滑平整、编织均匀的优点。
3.衬里采用聚氨酯制作而成，具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。
4.单位长度：≥20m 内径：38+2mm
5.▲ 单位长度质量≤173g/m
6.爆破压力≥8MPa
7.延伸率≤0.7%，膨胀率≤4.6%
8.▲水带织物层与衬里之间的附着强度≥38N/25mm。
9. 扯断伸长率≥401%，扯断强度≥42.2MPa。
10.接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。
11.每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力40公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护，防止连接部位磨损。  
12.在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰的印上：产品名称、规格型号、生产厂名、和生产日期  
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	65水带
	50
	1.水带符合 GB 6246—2011《消防水带》、CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》 检验依据标准生产。提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
2.采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，具有表面光滑平整、编织均匀的优点。
3.衬里采用聚氨酯制作而成，具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。
4.单位长度≥20m 内径≥63.5mm
5. 单位长度质量≤240g/m
6. ▲爆破压力≥5.0MPa
7.延伸率≤2%，膨胀率≤5%
8.▲水带织物层与衬里之间的附着强度≥67N/25mm。
9. 扯断伸长率≥463%，扯断强度≥50MPa。
10.接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。
11.每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力32公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护，防止连接部位磨损。  
12.在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰的印上：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期  
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	80水带
	50
	1.水带符合 GB 6246—2011《消防水带》、CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》 检验依据标准生产。提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
2.采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，具有表面光滑平整、编织均匀的优点。
3.衬里采用聚氨酯制作而成，具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。
4.单位长度≥20m 内径≥76mm
5. 单位长度质量≤300g/m
6. ▲爆破压力≥7.66MPa
7.▲延伸率≤2.4%，膨胀率≤4.7%
8.水带织物层与衬里之间的附着强度≥71.3N/25mm。
9. 扯断伸长率≥455.9%，扯断强度≥54.4MPa。
10.接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。
11.每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力24公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护，防止连接部位磨损。  
12.在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰的印上：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期 
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	三分水器
	5
	一、基本描述
接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。
手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。
把手：蓝色T型浸塑把手。
密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
二、参数。
1、重量：≤4.5kg
2、阀门开启力（N）≤100
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	二分水器
	5
	一、基本描述
接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。
手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。
把手：蓝色T型浸塑把手。
密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
二、参数
阀门开启力（N）≤100、重量：≤3 kg
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	止水器
	5
	1、接口、阀体、阀芯、手柄：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时，止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，保护胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶。
2、配置65卡式接口，阀门采用减压式T型通孔球阀
3、阀门通水孔径≥57.5mm
4、重量≤1.4kg，耐压强度≥4.0MPa；
5、采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。
6、密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
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	屏障水枪
	2
	由铝合金制成，佩带开关功能，这种水幕枪用于形成水幕作为保护层，阻断热量和烟雾，在化学事故救援中，可用几支水幕枪组成一道水幕，稀释沿地面扩散的气体，保护人员及设备的安全。工作压力≥0.7MPa，流量≥1600L/min，喷出水幕半径≥15m，高≥10m。
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	折叠警戒桶
	20
	1、底座材质：PP、椎体材质：牛津布
2、特点：体积小、易收藏、便携带、反光
3、尺寸：整体高度≥70cm，底座高度≥3.5cm，底座宽度≥30.5cm*30.5cm
4、重量：≤1kg，带LED警示灯
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	警戒桶
	20
	1、用于事故现场警戒
2、材质：PVC+反光膜
3、尺寸：≥33cm*33cm*70cm
4、重量：≤1.8kg

	46
	充气式救生气垫
	1
	1.符合XF 631-2006《消防救生气垫》的标准要求和产品提供检验报告
2.外形尺寸：长度：≥5.5m；宽度：≥5.5m；高度：≥2.4m；
3.最大救援高度：16m；
▲4.充气时间：≤29s，补气时间：≤4 s；气垫表面：经向拉伸强度≥29KN/m，纬向拉伸强度≥25KN/m；气垫承接面面料的氧指数：≥26；减速度值：头部≤28g，胸部≤25g，盆骨≤26g；
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	手持扩音器
	2
	1、尺寸：350*230mm（±3）
2、重量：≤1200g（含200g锂电池）
3、功率：≥50W
4、电池容量：≥2500mAh
5、材质：ABS航空材质
6、功能：喊话/扩音/播放音频
7、传输距离：≥1000m（视工作环境而定）
8、插槽接口：USB接口/TF卡插槽/AUX音频
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	无齿锯
	1
	1、常温起动性能：≤9
2、净重：≤10.5kg
3、功率：≥3.7kw
4、噪声：≤105dB
5、汽缸排量：≥74CC
6、燃油箱体积：≥0.9L
7、空转速度：≥2700rpm
8、锯片规格：≥350mm
9、切割深度：≥125mm
10、提供比武竞赛使用锯片10片
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	机动链锯（电动）
	2
	1、最大输出功率：≥1100W
2、导板长度：≥350mm
3、链锯速度（每分）：0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)
4、链油箱容积：≥200mL
5、声压等级：≤100 dB(A)
6、振动等级：切割木材≥5.3 m/s²
7、尺寸：长x宽x高≤800x220x240mm
8、净重：≤5.5kg（提供备品总计3根链条，不含标配链条）
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	多功能液压撬棍
	1
	集成手动泵；具有剪切、开缝、楔入、撞击、扩张、锤击、顶升等功能；
▲1、工作压力：≥70MPa；扩张距离：≥130mm；最大剪切开口：≥30mm；最大扩张力：≥40kN；
2、扩张至最大距离后，泄压开始至泄压结束时间≤5s
3、剪切能力：能一次剪断直径≥18mm的Q235A圆钢；
4、重量：≤5.4kg；
5、配置：可拆卸切割刀片（≤0.3kg），可拆卸开缝器（≤1kg）、可拆卸开孔器≤1kg、开拆卸拔钉器≤1kg。
6、提供国家级或国家认可的第三方机构出具的检测报告
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	信号屏蔽袋
	3
	1、用于屏蔽手机信号
2、带有反光条
3、尺寸：≥21cm*28cm*1cm
4、重量：≤100g
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	车辆救援组合垫块
	1
	1、优质橡橡塑及纤维材质，具有高度耐磨，耐高温，耐低温，耐油，防腐蚀，防水等性能
2、正方形垫块（薄)≥1，≥200mm*200mm*40mm，重量≦1.6公斤，最大承重力≥20t
3、正方形垫块(厚）≥1，≥200mm*200mm*75mm，重量≦3.2公斤，最大承重力≥20t
4、小坡形垫块（带边）≥1，≥200mm*200mm*90mm，重量≦2.5公斤，最大承重力≥10t
5、坡形垫块（不带边）≥1，≥200mm*200mm*90mm，重量≦2.0公斤，最大承重力≥20t
6、大坡形垫块≥1，≥640mm*190mm*255mm，重量≦8公斤，最大承重力≥10t
7、长方形垫块≥1，≥600mm*200mm*85mm，重量≦10公斤，最大承重力≥60t
8、存储箱：存放各种小型垫块

	53
	多功能自由组合式消防机器人
（核心产品）
	1
	提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告，报告符合XF892.1-2010《消防机器人第1部分:通用技术条件》标准要求。
一、基本参数：
▲1、尺寸：≤760mm×510mm×280mm（可放置在目前主流消防车的器材箱内，含对外供电模块和柔性搭载平台）
▲2、整机重量：≤83kg、
3、驱动形式：双电机驱动，总功率≥5.5kW
▲4、最大行驶速度：≥2.5m/s、最小离地间隙：≤40mm
▲5、负载能力：最大工作负载≥130KG，机器人可稳定工作；最大承受负载≥500kg，底盘结构完好无变形
6、续航能力：负载60Kg伴随行走时间：＞5小时
7、行走形式：履带式
▲8、爬坡角度：≥35°、侧倾角度：≥35°、越障高度：≥150mm
▲9、涉水深度：≥150mm，整机防护等级≥IP65
10、配备前置摄像头，具有远程图传功能。视频传输距离≥300米，遥控距离≥300米、具有前置双LED灯照明功能
11、具有伴随行走功能，采用拉车式伴随方式，可设置伴随速度、安全距离、减速距离、转向补偿参数，配备佩戴式信标
12、配备声光报警器
▲13、机器人可搭载移动遥控水炮且在3条DN80水带同时向移动遥控水炮供水作业，供水压力≥0.8Mpa下，机器人可稳定工作，无后退、侧翻现象
14、机器人本体配有紧急停止按钮，按下停止按钮后，机器人能立即停止所有动作
15、具备断电自动驻车功能
16、具备可远程遥控控制的反后坐力制动辅助功能
17、采用动力电池：电压48V，容量＞59 Ah，功率＞3000w，低温环境下-20°可正常对外放电，带RS485通讯可监控电池状态、故障维修
18、充电器：采用金属壳体，防水等级＞IP65，电量低于20%情况下充满电≤90分钟，充电电流≥30A
▲19、整机牵引力：≥680N
▲20、机器人本体具有“对外供电”功能，输出功率≥3000w，防水等级≥IP65，对外供电模块重量：≤10kg
21、具备可折卸式上装搭载平台基板，重量≤12kg，具备快装快拆夹具，夹具带自锁装置配套平平台基板使用，兼容性强，可快速固定各类救援装备，并配有快速装卸式运输护栏并可随车携带;
22、遥控器参数：重量：≤550g，续航时间：≥3h，具备视频录制、拍照存储功能
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	电动马刀锯
	1
	1、电池容量：≥2Ah
2、电池电压：≥12.0V
3、在木材中的切割深度：≥65mm
4、冲程长度：≥14.5mm
5、在金属型材和金属管中的切割深度：≥50mm
6、尺寸：长≤260mm*宽60mm*高135mm
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	50米班用安全绳
	4
	1. 整体要求
1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求
2.结构
2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。
2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳芯材料为锦纶，绳皮材料为芳纶。
 3.技术性能：
3.1直径：10.5±0.5mm，长度≥50米。
3.2破断强度：≥40KN。
3.3延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤2%。
3.4经204±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现熔融、焦化现象。
4.其他
4.1在绳尾处采用透明套管热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、制造商名称、生产日期或批号等。


注：1、上述所有技术参数中涉及的型号（如有）仅为参考型号，投标人可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求，打“▲”参数需在报告中体现。
2、投标人需承诺中标后，货到现场，验收前提供清单中对应的装备所需要的检测（检验）报告复印件，所有复印件须加盖厂家原件鲜公章（上述报告须为国家认可的检测机构出具、在有效期内，且内容与所供产品参数、型号一致。未按期、按要求提供合格检测（检验）报告的，采购人有权不予验收，并暂缓后续付款流程，因此造成的所有实际损失及相关责任，均由中标人自行承担）。（未承诺的为非实质性响应）
五、投标货物要求及相关说明：
（一）货物要求
1、货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的货物、质量、技术、安全等标准。
2、投标单位所供的装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。并保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，投标单位应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。(如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）。
3、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。
4、凡是国家强制3C认证目录中的产品（如有），中标单位领取中标通知书之日起5个工作日内须将3C证书原件送采购人核实，否则取消中标（成交）资格并承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。
（二）特别说明
1、“采购清单及技术要求”及相关要求是投标单位投标报价的基础，投标单位不得对“采购清单及技术要求”序号进行任何修改。
2、投标单位应对 “采购清单及技术要求”中的所有货物进行报价。
3、投标单位根据按照采购文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、投标单位应明确所投货物的型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
5、采购单位有权不定期对成交标的物的生产过程等进行查看,如果发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的,采购单位有权终止合同履行,相关损失由中标单位承担。
（三）包装和装运
1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。
2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。
（四）安装、检验与质量保证
1、安装
1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。
1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。
2、验收依据
2.1招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件。
2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。
3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
4、质量保证
4.1中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。
4.2履行中标单位在其投标文件中的服务承诺。
4.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购单位有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。
（五）售后服务
1、中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，质保期不少于1年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。
2、在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
3、中标单位须提供全面使用、维护培训。
4、质保期满以后，卖方应按同类货物的优惠价格提供保修服务。
六、综合说明其他要求
1、投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数。
2、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、投标总报价一次报定，包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 
4、交货期：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求。
5、交货地点：具体按照采购单位要求。
6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构发布的通知为准。
7、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
七、政策执行
1、本次招标均不接受进口产品投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
3、残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、绿色采购
1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
7、异常低价审查
（一）按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2、 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
8、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
8.1.本项目对采购本国产品给予政策支持：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
8.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

[bookmark: _Toc13543213]第五章  合同主要条款
甲方：
联系人：
地址：
电话：
乙方：
联系人：
地址：
电话：

甲方委托           进行本项目               政府采购（采购编号：       ）。根据本项目的采购结果确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件和中标通知书及相关文件的内容，签订本合同书。
一、项目内容：
	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	合同金额：（大写）人民币           （￥      元）


二、下列文件为本合同不可分割部分：
（一）中标通知书；
（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；
（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；
（四）技术文件；
（五）其他约定文件等。
三、合同价格与支付：  
（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。
（二）本项目合同总价为：         （￥    ），合同总价包括全部产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。 
[bookmark: _Hlk166669467]（三）付款方式：
1.付款步骤：
在政府采购合同签订生效后，甲方支付合同价款的30%的货款，全部货物到达现场，安装完毕且验收合格后付合同价款的70%。
甲方付款时，乙方需提供以下资料：
A、甲方签收的送货回单。 
B、正式的发票。
C、由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》
2.付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。
3.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。
4.乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
（四）履约保证金：无。
四、合同履行期限、地点、交付方式： 
（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。
（二）合同履行期限：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。
（三）交货地点：甲方指定地点。
（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。
（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。
（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：
A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件
C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书
E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料
（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。
五、质量及验收：
1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。
2.所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。 
3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。
4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 
5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。
7.验收要求：
7.1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。
7.2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。
7.3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用由乙方承担。
7.4.验收时间：
（1）政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。
（2）在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。
7.5.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。
六、售后服务及其他要求：
（一）免费质量保证期     年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算。
（二）具体按招标文件售后服务条款。
（三）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。
七、乙方应对安装质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，乙方承担一切经济法律责任。
八、税费：
（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。
（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。
九、违约责任：
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（一）甲方违约责任
1、在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（二）乙方违约责任
1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
（三）不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
（四）合同的解除和转让
1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1.2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十、索赔：
（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。
（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。
十一、合同生效及其它
1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，并在二个工作日内进行政府采购合同公告。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。
3、争议的解决：甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。
5、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份，具备同等法律效力。


甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：		法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：	

合同签订日期：      年月日                  合同签订日期：      年月日



第六章  评标办法及评分标准
一、评标办法：
1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。
2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。 
3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。 
4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。
5.本项目核心产品为多功能自由组合式消防机器人。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
二、评分标准：
（一）价格分：最高为30分
第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（报价按评审价格调整后的价格为最低价的作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）
[bookmark: _GoBack]（二）投标产品技术质量情况比较（35分）
投标人所投产品的技术参数完全符合或优于招标文件的要求的得35分，招标文件中产品技术参数标“▲”项每负偏离一项扣1分，扣完为止；其他未标“▲”项每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（标“▲”项参数在投标文件中提供符合招标文件要求的检测报告作为佐证材料，未按要求提供或提供的证明材料无法佐证的，视为负偏离。）
注：（1）投标人需对采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料；否则评标委员会有权做负偏离处理。
（2）采购需求中加“▲”技术参数条款需提供由国家认可的检测（检验）机构出具完整有效的检测（检验）报告来予以佐证，若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。
（3）采购需求中其他技术参数未明确要求需要通过技术支持资料来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术条款偏离表响应的内容为准，其他技术支持资料作为评审参考。
（三）项目实施方案及售后服务（30分）
1、针对本项目的项目实施方案（最高为7分）
根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得7分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得4分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
2、针对本项目的售后服务方案（最高为7分）
根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得7分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得4分；售后服务各项内容阐述粗略，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
3、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为7分）
根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得7分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得4分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
4、针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为6分）
根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得6分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得3分；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得1分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
5、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（3分）
根据投标单位对本项目免费质保期满后维保情况及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障情况较强的得3分；维保及配件价格相对较高且保障情况较好的得2分；维保及配件价格相对较高且保障不力的得1分；未作说明的本项不得分。
（四）投标单位综合履约能力（5分）
1、投标单位自2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。投标文件中提供完整合同扫描件和销售发票复印件，否则不得分。（2分）
2、投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书ISO9001:2015、环境管理体系认证证书ISO 14001:2015、职业健康安全管理体系认证证书ISO 45001:2018的，每提供一项得1分，最高为3分。（投标文件中提供证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图）（3分）
备注：1.付款步骤、交货期限如有负偏离的不得中标。
2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。
3.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。


（全文完）
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