2014无锡新区绿化养护管理项目招标文件
JSZC-320213-BZDL-G2026-0023                           南禅寺派出所业务用房异地重建工程(二期)家具采购       



无锡市梁溪区政府采购

公开招标文件
（全流程电子化）





         项目编号：JSZC-320213-BZDL-G2026-0023
         项目名称：南禅寺派出所业务用房异地重建工程(二期)家具采购
         采 购 人：无锡市公安局梁溪分局
         采购代理机构：江苏博智工程咨询有限公司


二〇二六年八月



第一章 投标邀请函
江苏博智工程咨询有限公司受无锡市公安局梁溪分局的委托，对南禅寺派出所业务用房异地重建工程(二期)家具采购进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
项目概况
南禅寺派出所业务用房异地重建工程(二期)家具采购的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年8月31日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
（一）招标项目信息
1.项目名称：南禅寺派出所业务用房异地重建工程(二期)家具采购
2.项目编号：JSZC-320213-BZDL-G2026-0023
3.项目预算金额：239.00万元
4.项目最高限价：236.00万元
5.采购方式：公开招标
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》；
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
8.本项目标的所属行业：工业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号第四条各行业划型标准。
9.本项目不接受 联合投标。      
（二）投标人资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3. 本项目的特定资格要求：无。
（三）获取采购文件的时间期限
1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月31日09点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
（五）公告期限
（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
（六）其他补充事宜
无
（七）本次招标联系方式
1.采购人信息：
名称：无锡市公安局梁溪分局
联系地址：无锡市梁溪区广瑞路6号
联系人：虞潇明
联系电话：0510-82220815 
2.采购代理机构：
名称：江苏博智工程咨询有限公司
地址：无锡市高浪东路508号A座22楼
项目联系人：臧允楠
电话：0510-82820918               
邮箱：1058184069@qq.com
（八）其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
1.在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏博智工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）其他事项
1）本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
2）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。
3）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
4）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。



第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏博智工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理服务费由中标人支付。按下列费率打6.4折计取：100万元以下1.5%,100万-500万1.1%。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请函
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8.招标文件的修改
8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21.开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
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25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正的，其投标无效（按规定作出澄清、说明和补正且经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）。
26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正的，其投标无效（按规定作出澄清、说明和补正且经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）。
26.1.25投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.26其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购代理机构或采购人提出，由采购代理机构负责答复。
采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。







第3章 [bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315] 合同文本
（格式，投标时不需填写）
根据项目编号             招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此            及相关问题，同意按下列条款规定执行。
（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。
（二） 价格及支付：
1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。
2.付款方式：                                                       
（三） 知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（四） 质量与检验：
1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。                                   
2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向梁溪区相关主管部门反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。
7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五） 交货条件：
1.交货日期（或完工期）：合同签订生效后30日历天安装完毕交付使用，因供应商工期或质量违约原因影响派出所办公计划开展的，由供应商承担损失（包括采取临时性、替代性方案所支出的花费）；
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。
5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。                    
（六） 安装调试及售后服务：
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。
（七） 违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期2000元/天标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
4.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
5.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
6.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。
7.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
（八） 合同生效及其它：
1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在需方收到供方提交的履约保证金并报送采购中心备案后即生效。履约保证金在本项目验收合格后，无息退还。
2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形

甲方：                                   乙方： 
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：
见证方：                                 签订日期：       年  月  日
























第4章 采购需求

本项目为南禅寺派出所业务用房异地重建工程(二期)家具采购，本项目中的核心产品为序号60 屏风工作位，序号81 床，序号85 衣柜 。投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
（1） 项目基本情况：
1、 项目地址：南禅寺派出所
2、采购范围：清单范围内的南禅寺派出所业务用房异地重建工程(二期)家具采购。
3、供货期：合同签订生效后30日历天安装完毕交付使用，因供应商工期或质量违约原因影响派出所办公计划开展的，由供应商承担损失（包括采取临时性、替代性方案所支出的花费）。
4、项目整体免费质保期：项目质保期为自验收合格之日起3年。
5、质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
6、付款方式：供货到位、安装验收合格后采购人支付合同价款的30%，审计结束后支付审定价的95%，质保期到期付清余款。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款。
（二）采购清单及技术参数：
1.本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准。
2.清单中图片款式仅做参考，如有疑义，供货时以采购方要求为准，投标单价不变更。如投标单位提供的货物低于采购需求内产品技术要求及参数，采购方有权退货，造成的一切后果由投标单位负责。货到后由采购单位确认货品的材质与质量。
3.每一批货物需随机抽样破坏性检测，甲醛和苯等有害物质不符合国家标准的、参数和材质不符合招标文件要求的，采购方有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。（破坏性检测的货物，检测后重新装好，金额由中标单位支付）。
4.采购项目清单：详见清单附件。
5.产品技术要求及参数：
	1、刨花板：检测项包含甲醛释放量≤0.025mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯皆未检出,TVOC≤100μg/m³；外观质量检测不少于10项皆符合要求；理化性能检测不少于15项:其中包含表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气皆达到4级及以上；抗菌性能（大肠杆菌）≥99%。

	2、PVC封边条：检测项包含氙弧灯老化试验120h；抑菌率-金黄色葡萄球菌≥90%；理化性能：耐干热性、耐龟裂性、耐光色牢度均≥4级；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸丁苄酯 、邻苯二甲酸二丁酯 、邻苯二甲酸二酯）总量、邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸二辛酯）总量、多溴联苯、多溴联苯醚皆未检出。

	3、超纤皮：检测项包含摩擦色牢度：干擦、湿擦、碱性汗液皆符合要求；耐光性≥5级；耐折牢度（50000次）符合要求；耐磨性符合要求；禁用偶氮染料未检出、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取重金属（铅、镉）皆未检出。

	4、阻尼铰链：检测项包含垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（100000次）、耐腐蚀皆符合要求；中性盐雾试验（300h）耐腐蚀等级达到10级；乙酸盐雾试验（300h）耐腐蚀等级达到10级。

	5、水性面漆：检测项包含VOC含量≤250g/L；甲醛含量≤100mg/kg；总铅含量未检出；可溶性重金属（镉、铬、汞）含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；贮存稳定性、耐冻融性、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性（168h）皆符合要求。

	6、屏风工作位：检测项包含邻边垂直度；翘曲度；平整度；分缝；底脚着地平稳性；金属件（电镀件、喷漆/塑涂层）；木制件（封边、贴面、包边、倒棱、零部件的结合、漆膜/油漆涂层）；可触及区域；结构安全；金属喷漆/塑涂层；金属电镀层-抗盐雾；木制件表面涂层；桌几类强度和耐久性检测项不少于8项；苯未检出；甲苯未检出；可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出；甲醛释放量≤0.04mg/m³；二甲苯≤0.10mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³。

	7、办公桌（主管桌）：检测项包含甲醛释放量≤0.04mg/m³；苯未检出；甲苯未检出；二甲苯≤0.10mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³；家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）皆未检出；邻边垂直度；翘曲度；平整度；位差度；分缝；底脚着地平稳性；金属件、木制件及塑料件外观检测；金属喷漆/塑涂层；金属电镀层-抗盐雾；木制件表面装饰层；桌类强度和耐久性检测项不少于10项；柜类强度和耐久性检测项不少于6项；结构安全检测项不少于8项。

	8、办公椅（转椅、职员椅）：检测项包含甲醛释放量≤0.04mg/m³；苯未检出；甲苯未检出；二甲苯≤0.10mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³；塑料件外观；软、硬包件外观；金属件外观；涂层和镀层；安全性要求；力学性能检测项不少于5项。

	9、床：检测项包含甲醛释放量≤0.04mg/m³；苯≤0.03mg/m³；甲苯≤0.08mg/m³；二甲苯≤0.10mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³；翘曲度；平整度；邻边垂直度；底脚平稳性；木材含水率；木材外观要求；软硬质覆面人造板；漆膜；木工要求；木制件表面理化性能-软硬质覆面；单层床强度和耐久性检测项不少于7项；结构安全性。

	10、衣柜：检测项包含甲醛释放量≤0.04mg/m³；苯≤0.03mg/m³；甲苯≤0.08mg/m³；二甲苯≤0.10mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³；翘曲度；平整度；邻边垂直度；位差度；分缝；底脚平稳性；软硬质覆面人造板；五金件外观要求；木工要求；木制件表面理化性能-软硬质覆面；柜架类强度和耐久性检测项不少于10项；柜架类稳定性；结构安全性。


本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准，承诺中标后提供满足参数要求的检测报告，未提供承诺，视为无效投标文件。承诺书格式自拟。
（三）有关说明
1、所有家具产品均应出自投标人或制造商，不得私自添加或更改，保证所有家具及部件均是全新的合格品，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计要求。交货时所有家具应货物完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品，采购人有权拒绝接收。
2、在合同签订前，将对排名第一的中标候选人的投标文件中检测报告进行核查（第一中标候选人接到采购人或招标代理公司通知后需立即将检测报告原件送至采购人或招标代理公司项目联系人），若有虚假，该中标候选人承担由此带来的所有损失。中标人履约时，在家具进场后，采购人将随机抽样（不少于5类）送检测机构做破坏性检测，检测不合格的由中标人重新送货后进行再次检测，仍不合格由中标人承担全部后果。家具安装完毕后，提供2次空气检测（甲醛、苯类（含甲苯、二甲苯）、TVOC），每次检测不少于10个场所，执行标准为《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022。检测时间、检测场所由采购人选定，检测机构必须委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。检测不合格的由中标人重新送货后进行再次检测，仍不合格由中标人承担全部后果。上述所有检测费用均包含在报价中。
3、本项目固定单价，按实结算。投标总报价包括全部产品、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、检测费用、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持及质保期间等一切费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
5、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
6、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价（投标时须提供投标型号节能产品证书扫描件），认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
7、本项目合同履行地点：采购人指定地点。中标人必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
8、包装和运输要求：中标人须为其提供的家具在最终验收前做好防潮、防湿、防腐、防锈及防碰撞等保护措施。因未做好保护措施导致的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
9、售后要求：
（1）质保期内，每半年须组织售后服务人员对所供货物进行巡检一次。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，零配件应保证 5 年以上的供应期，合同签订时提供原材料的价格、零配件的优惠价为质保期满后的结算依据，未提供在质保期满后价格维修清单的内容视为免费维修，价格不因时间的递增或物价上涨而改变结算价格。
（2）免费质保期内如有质量问题时（使用不当除外），供应商将免费修复、更换，同一问题二次修复后仍有问题时，则全套更换。
（3）中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。包括但不限于免费提供对采购方操作人员的免费应用技术培训，时间、地点由客户协商而定。
10、中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
11、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包。
12、开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
13、结算时中标人应协助采购人完成履约验收并无条件接受采购人组织的审计，以审计报告结果作为最终结算依据。
（四）政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）
[bookmark: 四．合同书][bookmark: 三．项目技术配置和有关说明]1、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4、有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5、中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6、履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10.根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

（五）采购清单（以下标“▲”内容不得有负偏离，否则按无效投标处理。结算时按实际数量按实结算。）
备注：图片及尺寸仅供参考，具体以现场丈量及实际供货为准，所供产品须符合国家相关质量标准
	序号
	名称
	产品图片
	规格
	材质说明
	单位
	数量

	1
	登记台
	
	长1800宽800高850
	1)台面:厚度28-35mm,台面上部采用9-12mm厚岩板,下部采用ENF级中纤板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)桌脚:木质下脚,主体使用ENF级中纤板/杨木薄片,边部倒角R2mm,环保油漆涂饰,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，三面外包岩板
3)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
工艺说明:
1)涂装工艺:实色漆采用五底一面的封闭实色漆涂装工艺
	张
	1

	2
	尿检台
	
	长1600宽800高850
	1)台面:厚度28-35mm,台面上部采用9-12mm厚岩板,下部采用ENF级中纤板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)桌脚:木质下脚,主体使用ENF级中纤板/杨木薄片,边部倒角R2mm,环保油漆涂饰,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，三面外包岩板
3)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
工艺说明:
1)涂装工艺:实色漆采用五底一面的封闭实色漆涂装工艺
	张
	1

	3
	会议椅
	
	长615宽545高935
	1)面料:靠背使用优质网布面料,坐垫可选网布或麻绒面料,干擦色牢度≥4级,甲醛含量0,芳香胺有害物质含量0,符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准
2)椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框,通过1001N强度测试及12万次疲劳测试
3)座垫:一体成型定型绵,密度≥45kg/m3,回弹性≥40%,通过防火性能检测,座垫配置E1级曲木板,可通过136kg冲击测试
4)扶手:PP固定扶手,可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试
5)椅架:钢架,跑道管,壁厚2.0mm,表面静电粉末喷涂,涂层耐盐雾100h,椅架通过136kg冲击实验,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
	张
	62

	4
	联排椅4人位
	
	常规
	1)支撑脚:镁合金一体压铸成型,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
2)扶手:镁合金一体压铸成型,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
3)横梁:优质冷轧钢,壁厚≥1.8mm,表面静电粉末喷涂，化学成分比例符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
4)座背:采用PU一体发泡成型,整体厚度≥20mm,甲醛释放量≤0.120mg/m2h
	组
	3

	5
	联排椅3人位
	
	常规
	1)支撑脚:镁合金一体压铸成型,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
2)扶手:镁合金一体压铸成型,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
3)横梁:优质冷轧钢,壁厚≥1.8mm,表面静电粉末喷涂，化学成分比例符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
4)座背:采用PU一体发泡成型,整体厚度≥20mm,甲醛释放量≤0.120mg/m2h
	组
	3

	6
	联排椅2人位
	
	常规
	1)支撑脚:镁合金一体压铸成型,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
2)扶手:镁合金一体压铸成型,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
3)横梁:优质冷轧钢,壁厚≥1.8mm,表面静电粉末喷涂，化学成分比例符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
4)座背:采用PU一体发泡成型,整体厚度≥20mm,甲醛释放量≤0.120mg/m2h
	组
	1

	7
	民警椅
	
	常规
	1)基材:采用天然优质白蜡木,经干燥、防虫、防腐处理,纹理自然清晰,结构稳定,环保油漆涂饰,符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》
2)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
工艺说明:
1)涂装工艺:木纹色采用两底一面的本色涂装工艺
	张
	2

	8
	讯问椅
	
	长820宽650高850
	1)基材:厚度75-80mm,主要基材使用ENF级中纤板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:天然木皮封边条,厚度≥1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L
4)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
5)锁具:普通侧面锁,使用寿命＞2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
6)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
	张
	1

	9
	会客桌
	
	长1400宽600高750
	1)台面:厚度25-30mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
	张
	1

	10
	会客桌
	
	长1250宽600高750
	1)台面:厚度25-30mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
	张
	2

	11
	坐凳
	
	长3000/2850宽400高450
	1)皮革:沙发整体使用超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)海绵:采用阻燃高回弹海绵,座面密度≥45kg/m3,回弹性≥40%，甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)内框架:主材胶合板木架,搭配弹力绷带,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准
4)沙发脚:聚丙烯（PP）材质,一体注塑成型,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准
	组
	1
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	坐凳2
	
	长2940/5440/2240宽400高450
	1)皮革:沙发整体使用超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)海绵:采用阻燃高回弹海绵,座面密度≥45kg/m3,回弹性≥40%，甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)内框架:主材胶合板木架,搭配弹力绷带,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准
4)沙发脚:聚丙烯（PP）材质,一体注塑成型,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准
	组
	1
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	坐凳3
	
	长1520宽400高450
	1)皮革:沙发整体使用超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)海绵:采用阻燃高回弹海绵,座面密度≥45kg/m3,回弹性≥40%，甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)内框架:主材胶合板木架,搭配弹力绷带,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准
4)沙发脚:聚丙烯（PP）材质,一体注塑成型,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准
	组
	5

	14
	更衣柜
	
	长900宽550高2000
	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)拉手:斜切边拉手
	组
	3

	15
	货架
	
	长1500宽500高2000
	1)柜体:优质冷轧钢,壁厚≥1.8mm,表面静电粉末喷涂，化学成分比例符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
2)单层承重500kg
	组
	1
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	办公桌
	
	长1400宽700高750
	1)台面:厚度25-30mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
4)导轨:优质导轨,耐久性≥8万次,涂层耐盐雾300h
5)锁具:机械密码锁,使用寿命＞1万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
6)桌脚:钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~2.0mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
7)铝条:采用AL6063-T5铝合金,截面厚度≥1mm~1.5mm,表面氧化处理,耐盐雾腐蚀性24h无泛白、变色,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
8）线盒：翻盖线盒，材质铝合金，附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
工艺说明:
1)包覆抽屉:一体成型包覆工艺,无气味、环保、健康;框体连接紧密无缝隙;耐冷热循环无开裂、裂缝、起皱、鼓泡现象
2)封边工艺:板件采用Z封边工艺,Z字型一次成型,美观无胶缝
3)斜切工艺:板件边部≥5mm厚,斜切45°,斜切距离13mm,光滑平整、不易破损、脱落
	张
	9

	17
	办公椅
	
	长590宽730高990
	1)皮革:超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)椅身:12-15mm单层板+裁切棉,座面密度≥45kg/m3,回弹性≥40%，甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)椅架:钢架,跑道管,壁厚2.0mm,表面静电粉末喷涂,涂层耐盐雾100h,椅架通过136kg冲击实验,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
	张
	8

	18
	事务和填单座椅
	
	长580宽640高865
	1)皮革:超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)椅背:ABS成型背框,一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,回弹性≥40%,甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,回弹性≥40%,甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
4)底盘:优质底盘,底座钢板厚度＞2mm,耐久300000次倾仰,涂层耐盐雾100h
5)气杆:韩国进口三级气杆,行程66±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久30万次升降,，耐高低温性能，符合GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》标准
6)下架:铝合金沙发脚,表面电镀,涂层耐盐雾100h,椅架通过136kg冲击实验,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
	张
	7
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	填写台吧桌
	
	长3600宽600高1050
	1)台面:厚度25-30mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
	张
	1
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	填写台吧椅
	
	长400宽420高660/920
	1)皮革:超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)海绵:靠背采用发泡成型定型海绵,密度≥45kg/m3,回弹性≥40%,通过防火性能检测,座垫配置E1级曲木板,可通过136kg冲击测试
3)沙发脚:铝合金沙发脚,表面电镀,涂层耐盐雾100h,椅架通过136kg冲击实验,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
4)气杆:自动回位气杆,360°旋转,表面抛光,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准
	张
	4
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	便民柜
	
	长2600宽800高750
	1)基材:厚度75-80mm,主要基材使用ENF级中纤板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:天然木皮封边条,厚度≥1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L
4)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
5)锁具:普通侧面锁,使用寿命＞2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
6)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
	组
	1

	22
	导办台
	
	长1350宽600高1100
	1)基材:厚度75-80mm,主要基材使用ENF级中纤板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:天然木皮封边条,厚度≥1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L
4)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
5)锁具:普通侧面锁,使用寿命＞2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
6)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
	组
	1
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	办公椅
	
	长655宽620高（1000-1095）
	1)面料:靠背使用优质网布面料,座垫可选网布或麻绒面料,干擦色牢度≥4级,甲醛含量0,芳香胺有害物质含量0,符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准
2)椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框,通过1001N强度测试及12万次疲劳测试
3)座垫:一体成型定型绵,密度≥45kg/m3,回弹性≥40%,通过防火性能检测,座垫配置E1级曲木板,可通过136kg冲击测试
4)扶手:PP固定扶手,可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试
5)底盘:优质底盘,底座钢板厚度＞2mm,耐久300000次倾仰,涂层耐盐雾100h
6)气杆:韩国进口三级气杆,行程66±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久30万次升降,，耐高低温性能，符合GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》标准
7)五星脚:直径640-720mm尼龙五星脚,通过垂直方向11120N静压测试,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
8)椅轮:PA轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,有害物质限量未检出，符合;GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准
	张
	63
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	客椅
	
	直径400高420
	1)皮革:沙发整体使用超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)海绵:采用阻燃高回弹海绵,座面密度≥45kg/m3,回弹性≥40%，甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)内框架:主材胶合板木架,搭配弹力绷带,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准
4)沙发脚:聚丙烯（PP）材质,一体注塑成型,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准
	张
	2
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	会议桌
	
	长4500*宽1500*高750
	1)台面:厚度25-30mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)线盒:线盒：翻盖线盒，材质铝合金，附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
4)中间钢脚:采用优质冷轧钢,壁厚1.5~2.0mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
5)横梁:优质冷轧钢,壁厚1.5-2mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
6)桌脚:钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~2.0mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
工艺说明:
1)斜切工艺:板件边部≥10mm厚度鸭嘴边,斜切22°,光滑平整、不易破损、脱落
	张
	1
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	会议桌
	
	长2200宽1000高750
	1)台面:厚度25-30mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)线盒:线盒：翻盖线盒，材质铝合金，附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
4)中间钢脚:采用优质冷轧钢,壁厚1.5~2.0mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
5)横梁:优质冷轧钢,壁厚1.5-2mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
6)桌脚:钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~2.0mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
工艺说明:
1)斜切工艺:板件边部≥10mm厚度鸭嘴边,斜切22°,光滑平整、不易破损、脱落
	张
	3
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	会议桌
	
	长1800宽900高750
	1)台面:厚度25-30mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)线盒:线盒：翻盖线盒，材质铝合金，附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
4)中间钢脚:采用优质冷轧钢,壁厚1.5~2.0mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
5)横梁:优质冷轧钢,壁厚1.5-2mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
6)桌脚:钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~2.0mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
工艺说明:
1)斜切工艺:板件边部≥10mm厚度鸭嘴边,斜切22°,光滑平整、不易破损、脱落
	张
	1
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	更衣柜
	
	长900宽500高1850
	1)柜体:基材采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,喷涂完成后整体厚度不低于0.8mm,化学成分比例符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
2)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
3)锁具:正面锁,锁头与门板齐平,整洁安全,使用寿命＞2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
4)把手:ABS材质,表面光滑平整,无气泡、杂质等不良,耐老化性能不低于500h,满足GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准
工艺说明:
1)拼接工艺:三面拼接工艺,背部与侧板拼接,焊接固定
2)薄边工艺:超薄边框
功能说明:
1)名片夹配置:门板上配置名片夹,PC材质,颜色透明,内部含有名片纸,可填写用户信息
2)开合功能:暗弹式塑料拉手,把手与门板齐平,翻板翻转灵活盖住把手,内部不易积灰,整洁美观安全
3)挂衣杆配置:柜内配置横向固定式挂衣杆,材质不锈钢
4)仪容镜配置:门板上配置仪容镜,卡扣式安装,可手动拿取
5)调节功能:外置式底座,柜体与底座分开,使用螺丝连接,适用于多种使用环境,内部调节高度,底座可更换
6)连接孔配置:顶部配置连接孔,用于连接软包、顶板、上柜
7)敲落孔配置:左右侧边配置连接孔,用于相邻柜子左右连接
	组
	12
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	床
	
	长2000宽1200高900
	1)床板:采用杉木床板,含11根及以上板条,厚度≥15mm,间隙≤10mm,包含不少于5根木档支撑,板面腐朽面积不超过材面面积20%,任意材长1m范围内活节个数不超过6个,或者尺寸不得超过板宽的1/3,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准;
2)边立柱:Q195材质扇形安全圆角钢管,壁厚1.2-1.5mm,立柱上下封口采用优质ABS塑料的静音内外塞
3)床板支撑杆:Q195材质矩形钢管,壁厚1.2-1.5mm
工艺说明:
1)喷涂工艺:钢制件前处理采用除油除锈工艺,并通过环保室内型环氧树脂静电粉末流水线喷涂,涂层膜厚度均匀,无流挂、渣点等不良,喷粉涂层厚度60um~130um,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
	张
	1
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	床垫
	
	长2000宽1200高150
	1)床垫:1000g棕垫，表面采用白色针织面料,无明显破损、污渍、发霉现象;主体无明显色差,干擦色牢度≥3级,甲醛释放量≤0.05mg/㎡h 无异味,内部芯层无撕裂,错位现象,主要由弹簧系统组成
	张
	1
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	书桌
	
	长1200宽600高750
	1)台面:厚度25-30mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)导轨:优质导轨,耐久性≥8万次,涂层耐盐雾300h
	张
	8
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	椅子
	
	常规
	1)皮革:沙发整体使用超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)海绵:采用阻燃高回弹海绵,座面密度≥45kg/m3,回弹性≥40%，甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)沙发脚:天然榉木沙发脚,环保油漆涂饰,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准
	张
	8
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	办公桌
	
	长1500宽1400高1200
	1)台面:厚度25-30mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)屏风框架:采用AL6063-T5铝合金,型材截面壁厚1mm~1.5mm,表面喷砂氧化或静电粉末喷涂处理,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
4)桌上屏:单层钢化玻璃,单面磨砂,厚度5mm,符合GB 11614-2022《平板玻璃》标准
5)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准
6)柜脚:PP材质,耐冷热循环,应无裂纹、鼓泡、变色、起皱,符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准
7)锁具:正面锁,使用寿命＞2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
8)导轨:优质导轨,耐久性≥8万次,涂层耐盐雾300h
9)电源插座：PC材质，2个USB充电接口
工艺说明:
1)包覆抽屉:一体成型包覆工艺,无气味、环保、健康;框体连接紧密无缝隙;耐冷热循环无开裂、裂缝、起皱、鼓泡现象
2)封边工艺:板件采用Z封边工艺,Z字型一次成型,美观无胶缝
3)45°拼接工艺:屏风顶侧连接采用45°拼接工艺,框架一体化,光滑无缝
	张
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	座椅
	
	长595宽650高1110-1165
	1)皮革:超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)椅背:ABS成型背框,一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,回弹性≥40%,甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,回弹性≥40%,甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
4)底盘:优质底盘,底座钢板厚度＞2mm,耐久300000次倾仰,涂层耐盐雾100h
5)气杆:韩国进口三级气杆,行程66±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久30万次升降,，耐高低温性能，符合GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》标准
6)五星脚:直径≥700mm铝合金五星脚,通过垂直方向11120N静压测试,耐腐蚀等级达10级，符合;GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准
7)椅轮:PA轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,有害物质限量未检出，符合;GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准
功能说明:
1)底盘调节:STG背座同步倾仰,四档位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度
	张
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	高柜
	
	长1000宽450高2000
	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)锁具:普通侧面锁,使用寿命＞2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
5)拉手:斜切边拉手
工艺说明:
1)封边工艺:板件采用Z封边工艺,Z字型一次成型,美观无胶缝
	组
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	矮柜
	
	长900宽450高1050
	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)锁具:普通侧面锁,使用寿命＞2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
5)拉手:斜切边拉手
工艺说明:
1)封边工艺:板件采用Z封边工艺,Z字型一次成型,美观无胶缝
	组
	17
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	会议桌
	
	长4200宽1500高750
	1)台面:厚度≥50mm,主要基材使用ENF级中纤板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:天然木皮封边条,厚度≥1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L
4)脚架:主体使用ENF级中纤板/刨花板,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准
5)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
工艺说明:
1)拼接工艺:木皮拼接采用无线拼接,自然顺畅
2)加工中心:台面采用五轴加工中心加工,形状、边型、开槽、打孔一次性完成
3)涂装工艺:木纹色采用五底三面的透明色涂装工艺
4)涂装工艺:实色漆采用五底一面的封闭实色漆涂装工艺
功能说明:
1)走线:台面取电，下脚走线
	张
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	会议椅
	
	长595宽650高1110-1165
	1)皮革:超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)椅背:ABS成型背框,一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,回弹性≥40%,甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,回弹性≥40%,甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
4)底盘:优质底盘,底座钢板厚度＞2mm,耐久300000次倾仰,涂层耐盐雾100h
5)气杆:韩国进口三级气杆,行程66±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久30万次升降,，耐高低温性能，符合GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》标准
6)下架:铝合金沙发脚,表面电镀,涂层耐盐雾100h,椅架通过136kg冲击实验,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
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	指挥台
	
	长4800宽800高950
	控制台配置说明：钢木铝结合全拆装模块化拼装结构。 
主体框架：一级冷轧镀锌钢板，达到中性和铜加速盐雾及乙酸盐雾测试达到10级冲压，折弯成型，主体框架冷轧钢不低于2.0mm；主承重支撑件为3.0mm冷轧钢板；外表层酸洗、磷化、防静电喷塑。强弱电线槽：主框架上装有强弱电分离的走线槽，（线槽内预留86盒安装位），可实现强弱电分离走线，可在不同的位置以使布线方便有序。
前后门板：均采用1.5-2.0mm厚冷轧钢板，设计强性通气孔，实现快速通风，满足电器设备7*24小时高负荷运转，门板连接铰链：使用高档进口的无声液压铰链安装，保证其100000次无障碍开启。 
台面板：采用面贴优质三聚氰胺实木颗粒刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总会发有机化合物（TVOC）符合国家要求，上下表面为高压耐磨0.8MM耐火板（HPL），整体厚度为≥27mm，台面设计过线毛刷走线槽，达到洁净桌面的操作使用需求  
台面封边：台面边缘使用软质聚氨酯鸭嘴包边，防磕碰，增加肘臂舒适度。
	米
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	观摩台
	
	长5600宽800高750
	控制台配置说明：钢木铝结合全拆装模块化拼装结构。 
主体框架：一级冷轧镀锌钢板，达到中性和铜加速盐雾及乙酸盐雾测试达到10级冲压，折弯成型，主体框架冷轧钢不低于2.0mm；主承重支撑件为3.0mm冷轧钢板；外表层酸洗、磷化、防静电喷塑。强弱电线槽：主框架上装有强弱电分离的走线槽，（线槽内预留86盒安装位），可实现强弱电分离走线，可在不同的位置以使布线方便有序。
前后门板：均采用1.5-2.0mm厚冷轧钢板，设计强性通气孔，实现快速通风，满足电器设备7*24小时高负荷运转，门板连接铰链：使用高档进口的无声液压铰链安装，保证其100000次无障碍开启。 
台面板：采用面贴优质三聚氰胺实木颗粒刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总会发有机化合物（TVOC）符合国家要求，上下表面为高压耐磨0.8MM耐火板（HPL），整体厚度为27mm，台面设计过线毛刷走线槽，达到洁净桌面的操作使用需求  
台面封边：台面边缘使用软质聚氨酯鸭嘴包边，防磕碰，增加肘臂舒适度。
	米
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	会议桌
	
	长5000宽1700高750
	1)台面:厚度75-80mm,主要基材使用ENF级中纤板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:天然木皮封边条,厚度≥1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)木皮：木纹色主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面板饰面纸贴纤维板或刨花板做油漆,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》要求
4)脚架:主体使用ENF级中纤板/刨花板,封边采用天然木皮封边,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准
5)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
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	旁听桌
	
	长5000宽600高750
	1)台面:厚度75-80mm,主要基材使用ENF级中纤板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:天然木皮封边条,厚度≥1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)木皮：木纹色主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面板饰面纸贴纤维板或刨花板做油漆,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》要求
4)脚架:主体使用ENF级中纤板/刨花板,封边采用天然木皮封边,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准
5)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
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	座椅
	
	长580*宽620*高1025
	1)皮革:超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)椅身:12-15mm单层板+裁切棉,座面密度≥45kg/m3,回弹性≥40%，甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)椅架:钢架,跑道管,壁厚2.0mm,表面静电粉末喷涂,涂层耐盐雾100h,椅架通过136kg冲击实验,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
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	餐桌
	
	长1400宽800高750
	1)台面:厚度18mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)下架:横梁采用优质Q195矩形钢管焊接一体成型,立柱采用优质Q195圆管与横梁通过螺丝连接;整体静电粉末喷涂,满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
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	餐桌
	
	长2200宽800高750
	
	张
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	餐椅
	
	长445宽565高810
	1)椅身:PP+20%玻纤一体成型椅身,椅背通过通过1001N强度测试及12万次疲劳测试
2)椅架:钢架,圆管直径≥13mm,壁厚≥1.8mm,表面电镀,涂层耐盐雾18h,椅架通过136kg冲击实验
3)脚钉:PP固定脚钉
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	餐桌
	
	直径2000高750
	1)台面:厚度28-35mm,主要基材使用ENF级中纤板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)桌脚:木质下脚,主体使用ENF级中纤板/杨木薄片,边部倒角R2mm,环保油漆涂饰,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，三面外包岩板
3)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
4)转盘采用9-12mm厚岩板
工艺说明:
1)涂装工艺:实色漆采用五底一面的封闭实色漆涂装工艺
	张
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	餐椅
	
	常规
	1)皮革:沙发整体使用超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)海绵:采用阻燃高回弹海绵,座面密度≥45kg/m3,回弹性≥40%，甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)沙发脚:天然榉木沙发脚,环保油漆涂饰,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准
	张
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	班台
	
	长2000宽1300高750
	1)台面:厚度25-30mm,台面主要基材使用ENF级中纤板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)台面封边:天然木皮封边条,厚度≥1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)木皮:木纹色主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面板饰面纸贴纤维板或刨花板做油漆,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》要求
4)柜体:主体使用ENF级中纤板/刨花板,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准
5)导轨:进口三节轨,耐久性耐久性≥8万次,涂层耐盐雾300h符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准
6)铰链:进口阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
7)锁具:普通侧面锁,使用寿命＞2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
8)线盒:多功能线盒,含3个电源模块、1个HDMI模块、2个网络模块（CAT.6）,2个USB充电接口
9)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
工艺说明:
1)包覆抽屉:一体成型包覆工艺,无气味、环保、健康;框体连接紧密无缝隙;耐冷热循环无开裂、裂缝、起皱、鼓泡现象
	张
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	班椅
	
	长665宽760高1200-1265
	1)皮革:接触面使用头层荔枝纹牛皮,非接触面使用聚氯乙烯（PVC）人造革,牛皮干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性500r无明显损伤、剥落,游离甲醛未检出,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)软包填充:靠背表层使用高品质鸭绒+6D聚酯纤维织物,柔软舒适,符合GB/T 14272-2011《羽绒服装》标准
3)软包填充:座垫表层使用高品质鸭绒+6D聚酯纤维织物,柔软舒适,符合GB/T 14272-2011《羽绒服装》标准
4)背垫:裁切棉,密度26kg/m3±1.5,回弹性≥40%,通过CA TB117-2013防火性能检测,背垫配置E1级曲木板,通过445N载荷,120000次耐久测试,符合QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准
5)座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,回弹性≥40%,甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
6)扶手:软包固定扶手,可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试
7)底盘:优质底盘,底座钢板厚度＞2mm,耐久300000次倾仰,涂层耐盐雾100h
8)气杆:韩国进口三级气杆,行程66±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久30万次升降,，耐高低温性能，符合GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》标准
9)五星脚:直径≥700mm铝合金五星脚,通过垂直方向11120N静压测试,耐腐蚀等级达10级，符合;GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准
10)椅轮:PA轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,有害物质限量未检出，符合;GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准
1)底盘调节:KTG前置式倾仰,四档档位置锁定,自负重机构无需调节倾仰力度
	张
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	会客椅
	
	长665宽730高975
	1)皮革:超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)椅身:12-15mm单层板+裁切棉,座面密度≥45kg/m3,回弹性≥40%，甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)椅架:钢架,跑道管,壁厚2.0mm,表面静电粉末喷涂,涂层耐盐雾100h,椅架通过136kg冲击实验,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
	张
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	双人位沙发
	
	长1560宽855高880
	1)皮革:沙发整体使用超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)海绵:采用阻燃高回弹海绵,座面密度≥45kg/m3,回弹性≥40%，甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)内框架:主材胶合板木架,搭配弹力绷带,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准
4)沙发脚:钢制沙发脚,表面静电粉末喷涂,壁厚1.8-2.0mm空心跑道管,涂层耐盐雾18h,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准
5)软包填充:靠背软包整体使用切割回弹海绵+6D聚酯纤维织物,柔软舒适,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
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	茶几
	
	长1000宽600高420
	1)柜体:主体使用ENF级中纤板/刨花板,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准
2)木皮:木纹色主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面板饰面纸贴纤维板或刨花板做油漆,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》要求
3)导轨:进口三节轨,耐久性耐久性≥8万次,涂层耐盐雾300h符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准
4)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
工艺说明:
1)涂装工艺:木纹色采用五底三面的透明色涂装工艺
2)涂装工艺:实色漆采用五底一面的封闭实色漆涂装工艺
	组
	4
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	茶水柜
	
	长900宽450高900
	1)柜体:主体使用ENF级中纤板/刨花板,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准
2)木皮:木纹色主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面板饰面纸贴纤维板或刨花板做油漆,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》要求
3)铰链:进口阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
工艺说明:
1)涂装工艺:木纹色采用五底三面的透明色涂装工艺
2)涂装工艺:实色漆采用五底一面的封闭实色漆涂装工艺
	组
	4
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	背柜
	
	长2400宽450高1000
	1)柜体:主体使用ENF级中纤板/刨花板,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准
2)木皮:木纹色主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面板饰面纸贴纤维板或刨花板做油漆,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》要求
3)铰链:进口阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
工艺说明:
1)涂装工艺:木纹色采用五底三面的透明色涂装工艺
2)涂装工艺:实色漆采用五底一面的封闭实色漆涂装工艺
	组
	2
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	衣柜
	
	长1000宽600高2000
	1)柜体:主体使用ENF级中纤板/刨花板,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准
2)木皮:木纹色主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面板饰面纸贴纤维板或刨花板做油漆,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》要求
3)铰链:进口阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)导轨:进口三节轨,耐久性耐久性≥8万次,涂层耐盐雾300h符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准
5)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
6)拉手:ABS拉手
7)挂衣杆配置:柜内配置横向固定式挂衣杆,材质不锈钢
工艺说明:
1)涂装工艺:木纹色采用五底三面的透明色涂装工艺
2)涂装工艺:实色漆采用五底一面的封闭实色漆涂装工艺
	组
	2
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	班台
	
	长1800宽1600高750
	1)台面:厚度25-30mm,台面主要基材使用ENF级中纤板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)台面封边:天然木皮封边条,厚度≥1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)木皮:木纹色主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面板饰面纸贴纤维板或刨花板做油漆,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》要求
4)柜体:主体使用ENF级中纤板/刨花板,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准
5)导轨:进口三节轨,耐久性耐久性≥8万次,涂层耐盐雾300h符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准
6)铰链:进口阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
7)锁具:普通侧面锁,使用寿命＞2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
8)线盒:多功能线盒,含3个电源模块、1个HDMI模块、2个网络模块（CAT.6）,2个USB充电接口
9)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
工艺说明:
1)包覆抽屉:一体成型包覆工艺,无气味、环保、健康;框体连接紧密无缝隙;耐冷热循环无开裂、裂缝、起皱、鼓泡现象
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	班椅
	
	长600宽710高1140-1205
	1)皮革:接触面使用头层荔枝纹牛皮,非接触面使用聚氯乙烯（PVC）人造革,牛皮干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性500r无明显损伤、剥落,游离甲醛未检出,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)软包填充:靠背表层使用高品质鸭绒+6D聚酯纤维织物,柔软舒适,符合GB/T 14272-2011《羽绒服装》标准
3)软包填充:座垫表层使用高品质鸭绒+6D聚酯纤维织物,柔软舒适,符合GB/T 14272-2011《羽绒服装》标准
4)背垫:裁切棉,密度26kg/m3±1.5,回弹性≥40%,通过CA TB117-2013防火性能检测,背垫配置E1级曲木板,通过445N载荷,120000次耐久测试,符合QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准
5)座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,回弹性≥40%,甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
6)扶手:软包固定扶手,可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试
7)底盘:优质底盘,底座钢板厚度＞2mm,耐久300000次倾仰,涂层耐盐雾100h
8)气杆:韩国进口三级气杆,行程66±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久30万次升降,，耐高低温性能，符合GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》标准
9)五星脚:直径≥700mm铝合金五星脚,通过垂直方向11120N静压测试,耐腐蚀等级达10级，符合;GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准
10)椅轮:PA轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,有害物质限量未检出，符合;GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准
1)底盘调节:KTG前置式倾仰,四档档位置锁定,自负重机构无需调节倾仰力度
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	高柜
	
	长1800宽450高2000
	1)柜体:主体使用ENF级中纤板/刨花板,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准
2)木皮:木纹色主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面板饰面纸贴纤维板或刨花板做油漆,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》要求
3)铰链:进口阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
工艺说明:
1)涂装工艺:木纹色采用五底三面的透明色涂装工艺
2)涂装工艺:实色漆采用五底一面的封闭实色漆涂装工艺
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	▲屏风工作位
	
	长1500宽1400高1200
	1)台面:厚度25-30mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)屏风框架:采用AL6063-T5铝合金,型材截面壁厚1mm~1.5mm,表面喷砂氧化或静电粉末喷涂处理,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
4)桌上屏:单层钢化玻璃,单面磨砂,厚度5mm,符合GB 11614-2022《平板玻璃》标准
5)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准
6)柜脚:PP材质,耐冷热循环,应无裂纹、鼓泡、变色、起皱,符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准
7)锁具:正面锁,使用寿命＞2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
8)导轨:优质导轨,耐久性≥8万次,涂层耐盐雾300h
9)电源插座：PC材质，2个USB充电接口
工艺说明:
1)包覆抽屉:一体成型包覆工艺,无气味、环保、健康;框体连接紧密无缝隙;耐冷热循环无开裂、裂缝、起皱、鼓泡现象
2)封边工艺:板件采用Z封边工艺,Z字型一次成型,美观无胶缝
3)45°拼接工艺:屏风顶侧连接采用45°拼接工艺,框架一体化,光滑无缝
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	茶水柜/打印机柜
	
	长900宽450高900
	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)锁具:普通侧面锁,使用寿命＞2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
5)拉手:斜切边拉手
工艺说明:
1)封边工艺:板件采用Z封边工艺,Z字型一次成型,美观无胶缝
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	高柜
	
	长900宽450高2000
	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)锁具:普通侧面锁,使用寿命＞2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
5)拉手:斜切边拉手
工艺说明:
1)封边工艺:板件采用Z封边工艺,Z字型一次成型,美观无胶缝
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	床
	
	长2000宽1800高1000
	1)床头:采用18-25mm厚浸渍胶膜纸饰面板饰面板,基材为ENF级刨花板,性能稳定,无弯曲、开裂、变形等问题,耐污抗磨性强,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;板材使用PVC封边
2)床板:采用12-18mm厚浸渍胶膜纸饰面板饰面板,基材为ENF级刨花板,性能稳定,无弯曲、开裂、变形等问题,耐污抗磨性强,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;板材使用PVC封边
3)床帮:采用25-30mm厚浸渍胶膜纸饰面板饰面板,基材为ENF级刨花板,性能稳定,无弯曲、开裂、变形等问题,耐污抗磨性强,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;板材使用PVC封边
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	床垫
	
	长2000宽1800高150
	1)床垫:1200g棕垫，表面采用白色针织面料,无明显破损、污渍、发霉现象;主体无明显色差,干擦色牢度≥3级,甲醛释放量≤0.05mg/㎡h 无异味,内部芯层无撕裂,错位现象,主要由弹簧系统组成
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	衣柜
	
	长2000宽600高2000
	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)导轨:优质导轨,耐久性≥8万次,涂层耐盐雾300h
5)拉手:ABS拉手
6)挂衣杆配置:柜内配置横向固定式挂衣杆,材质不锈钢
工艺说明:
1)封边工艺:板件采用Z封边工艺,Z字型一次成型,美观无胶缝
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	班台
	
	长1500宽1500高750
	1)台面:厚度25-30mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
4)挡板:厚度12-16mm,采用聚酯纤维,甲醛释放量为0,阻燃等级优,吸音降噪功能良好
5)横梁:优质冷轧钢,壁厚1.5-2mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
6)导轨:优质导轨,耐久性≥8万次,涂层耐盐雾300h
7)铰链:进口阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准
8)锁具:机械密码锁,使用寿命＞1万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准
9)线盒:普通翻盖线盒,材质铝合金，附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
10)钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~2.0mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
工艺说明:
1)包覆抽屉:一体成型包覆工艺,无气味、环保、健康;框体连接紧密无缝隙;耐冷热循环无开裂、裂缝、起皱、鼓泡现象
2)封边工艺:板件采用Z封边工艺,Z字型一次成型,美观无胶缝
3)斜切工艺:板件边部≥10mm厚度鸭嘴边,斜切22°,光滑平整、不易破损、脱落
4)斜切工艺:板件边部≥5mm厚,斜切45°,斜切距离13mm,光滑平整、不易破损、脱落
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	班椅
	
	长665宽660高（1020-1115）
	1)面料:靠背使用优质网布面料,座垫可选网布或麻绒面料,干擦色牢度≥4级,甲醛含量0,芳香胺有害物质含量0,符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准
2)椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框,通过1001N强度测试及12万次疲劳测试
3)座垫:一体成型定型绵,密度≥45kg/m3,回弹性≥40%,通过防火性能检测,座垫配置E1级曲木板,可通过136kg冲击测试
4)扶手:PP固定扶手,可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试
5)底盘:优质底盘,底座钢板厚度＞2mm,耐久300000次倾仰,涂层耐盐雾100h
6)气杆:韩国进口三级气杆,行程66±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久30万次升降,，耐高低温性能，符合GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》标准
7)五星脚:直径640-720mm尼龙五星脚,通过垂直方向11120N静压测试,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
8)椅轮:PA轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,有害物质限量未检出，符合;GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准
功能说明:
1)头枕调节:上下调节50mm。
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	会议桌
	
	长1600宽800高750
	1)台面:厚度25-30mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)线盒:线盒：翻盖线盒，材质铝合金，附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
4)中间钢脚:采用优质冷轧钢,壁厚1.5~2.0mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
5)横梁:优质冷轧钢,壁厚1.5-2mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
6)桌脚:钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~2.0mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
工艺说明:
1)斜切工艺:板件边部≥10mm厚度鸭嘴边,斜切22°,光滑平整、不易破损、脱落
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	床
	
	长2000宽1500高1000
	1)床头:采用18-25mm厚浸渍胶膜纸饰面板饰面板,基材为ENF级刨花板,性能稳定,无弯曲、开裂、变形等问题,耐污抗磨性强,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;板材使用PVC封边
2)床板:采用12-18mm厚浸渍胶膜纸饰面板饰面板,基材为ENF级刨花板,性能稳定,无弯曲、开裂、变形等问题,耐污抗磨性强,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;板材使用PVC封边
3)床帮:采用25-30mm厚浸渍胶膜纸饰面板饰面板,基材为ENF级刨花板,性能稳定,无弯曲、开裂、变形等问题,耐污抗磨性强,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;板材使用PVC封边
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	床垫
	
	床垫长2000宽1500高150
	1)床垫:1200g棕垫，表面采用白色针织面料,无明显破损、污渍、发霉现象;主体无明显色差,干擦色牢度≥3级,甲醛释放量≤0.05mg/㎡h 无异味,内部芯层无撕裂,错位现象,主要由弹簧系统组成
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	书架
	
	长3450宽450高2000
	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)导轨:优质导轨,耐久性≥8万次,涂层耐盐雾300h
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	单人位沙发
	
	长760宽760高790
	1)皮革:沙发整体使用超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（H-18,500g,200r）产品表面不破
2)海绵:采用优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m3,其他部位≥20kg/m3
3)软包填充:靠背软包整体使用切割回弹海绵+6D聚酯纤维织物,柔软舒适
4)沙发架:天然白蜡木架,环保油漆涂饰
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	茶几
	
	直径800高750
	1)基材:采用天然优质白蜡木,经干燥、防虫、防腐处理,纹理自然清晰,结构稳定,环保油漆涂饰,符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》
2)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准
工艺说明:
1)涂装工艺:木纹色采用两底一面的本色涂装工艺
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	边几
	
	长400高510
	岩板面：采用高密度岩板台面，硬度高、耐刮耐磨、防渗透易打理，耐高温不变色，纹理自然逼真，防水防污，日常污渍一擦即净，质感高级且经久耐用。
碳素铁脚：选用加厚碳素钢架脚，承重稳固、韧性强不易变形，防锈耐腐蚀，焊接工艺精细，平稳不摇晃，简约百搭，结实耐用使用寿命长。
	张
	2

	75
	按摩椅
	
	常规
	基材：主体框架多采用加厚实木、高密度环保板材或冷轧加厚钢管，结构稳固承重性强，韧性高、不易变形，防腐防潮，长期使用不易松动异响，为整机提供稳定支撑。
皮革：优选耐磨透气仿真皮、PU 皮或纳帕皮，触感柔软细腻，亲肤不闷汗，具备耐磨、抗老化、防刮裂、易清洁的特性，拉伸韧性好，久坐不起皮、不龟裂。
电机：搭载静音纯铜机芯电机，动力强劲且运行平稳，能耗低、散热性能好，耐用寿命长，运行过程噪音小，按摩力度输出均匀稳定，支持多模式调节不易卡顿故障。
3D 机械手按摩：采用 3D 仿生机械手设计，可实现前后、上下、深浅多维立体游走按摩，贴合人体肩颈、背部、腰臀曲线，模拟真人揉捏、推拿、捶打、指压等手法，深度渗透肌肉筋膜，按摩贴合度高、体感更自然。
腰部加热、背部加热：内置恒温热敷模块，覆盖背部与腰部关键穴位区域，恒温暖流渗透腰背经络，驱散寒湿、舒缓腰背僵硬酸痛，温控适中不烫肤，久坐放松更舒适。
按摩点位调节、局部热疗、气囊力度调节、蓝牙连接：支持精准按摩点位自定义调节，可定点针对酸痛部位按摩；配备独立局部热疗功能，可单独开启对应区域热敷；气囊支持多档力度可调，适配不同身形与受力需求；内置蓝牙连接功能，可连接手机播放音乐，边按摩边聆听，沉浸式放松。
3 档调节：整机按摩力度、气囊强度、行走速度均支持3 档档位调节，分轻柔、适中、强劲三档，老少皆宜，可根据自身耐受度自由切换适配。
	张
	1

	76
	沙发
	
	长1900宽D430高430
	1)皮革:沙发整体使用超纤皮,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）产品表面无明显损伤、剥落,偶氮染料、游离甲醛及重金属含量未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准
2)海绵:采用阻燃高回弹海绵,座面密度≥45kg/m3,回弹性≥40%，甲醛散发≤10mg/kg，通过GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
3)内框架:主材胶合板木架,搭配弹力绷带,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准
4)沙发脚:钢制沙发脚,表面静电粉末喷涂,壁厚1.8-2.0mm空心跑道管,涂层耐盐雾18h,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准
5)软包填充:靠背软包整体使用切割回弹海绵+6D聚酯纤维织物,柔软舒适,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准
	组
	1

	77
	密集柜
	
	长900宽560高2100
	1.用料厚度为≥0.7mm优质冷轧钢板。
2.总承板手动盘采用双向超越离合器结构，传动采用三分力、三变速、中间驱动方式。底盘传动系统由伞齿轮组传动，伞齿轮经机械精加工,锻压成型,回火去应力、滚齿、去毛刺、齿部经高频淬火硬度达 HRC60-62。伞齿轮传动与传统密集架底盘采用的链条传动相比，有传动精确平稳、噪音低、手摇力度更好、移动速度更合理、传递扭力更大省力等特点。
3.材料经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，采用国际最新流行色亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能。架体外观设计要求精美，线条流畅，库房整洁美观，操作轻便灵活，运行平稳；具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。
	组
	110

	78
	上下铺床
	
	长2000宽1200高2400
	材质说明:
1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)床板:采用杉木床板,含11根及以上板条,厚度≥15mm,间隙≤10mm,包含不少于5根木档支撑,板面腐朽面积不超过材面面积20%,任意材长1m范围内活节个数不超过6个,或者尺寸不得超过板宽的1/3,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准;

4)边立柱:Q195材质扇形安全圆角钢管,壁厚1.2-1.5mm,高度2100mm,立柱上下封口采用优质ABS塑料的静音内外塞
5)中立柱:Q195材质六边异形钢管,壁厚1.2-1.6mm,高度1773mm,立柱上下封口采用优质ABS塑料的静音内外塞
6)爬梯:边管使用Q195材质圆形钢管,壁厚1.2-1.6mm;支撑杆使用Q195材质矩形钢管,壁厚1.2-1.6mm
7)蚊帐支架:Q195材质圆形钢管,壁厚1.2-1.6mm
8)床板支撑杆:Q195材质矩形钢管,壁厚1.2-1.6mm
9)护栏:床挺使用Q195材质P形钢管,壁厚1.2-1.6mm,离地高度1700mm;护栏使用Q195材质方形钢管,壁厚1.2-1.6mm;护栏板使用ENF级浸渍胶膜纸饰面板饰面刨花板,厚度18mm;护栏整体高度377mm,与立柱采用卡扣式安装
工艺说明:
1)喷涂工艺:钢制件前处理采用除油除锈工艺,并通过环保室内型环氧树脂静电粉末流水线喷涂,涂层膜厚度均匀,无流挂、渣点等不良,喷粉涂层厚度60um~130um,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
	组
	18

	79
	床垫
	
	床垫长1200宽2000高80
	1)床垫:1000g棕垫，表面采用白色针织面料,无明显破损、污渍、发霉现象;主体无明显色差,干擦色牢度≥3级,甲醛释放量≤0.05mg/㎡h 无异味,内部芯层无撕裂,错位现象,主要由弹簧系统组成
	张
	36

	80
	衣柜
	
	长1000宽600高2000
	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)导轨:优质导轨,耐久性≥8万次,涂层耐盐雾300h
5)拉手:ABS拉手
6)挂衣杆配置:柜内配置横向固定式挂衣杆,材质不锈钢
7）通风面板：ABS塑料
工艺说明:
1)封边工艺:板件采用Z封边工艺,Z字型一次成型,美观无胶缝
	组
	36

	81
	▲床
	
	长2000宽1200高1000
	1)床头:采用18-25mm厚浸渍胶膜纸饰面板饰面板,基材为ENF级刨花板,性能稳定,无弯曲、开裂、变形等问题,耐污抗磨性强,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;板材使用PVC封边
2)床板:采用12-18mm厚浸渍胶膜纸饰面板饰面板,基材为ENF级刨花板,性能稳定,无弯曲、开裂、变形等问题,耐污抗磨性强,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;板材使用PVC封边
3)床帮:采用25-30mm厚浸渍胶膜纸饰面板饰面板,基材为ENF级刨花板,性能稳定,无弯曲、开裂、变形等问题,耐污抗磨性强,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;板材使用PVC封边
	张
	48

	82
	床垫
	
	床垫长2000宽1200高150
	1)床垫:1200g棕垫，表面采用白色针织面料,无明显破损、污渍、发霉现象;主体无明显色差,干擦色牢度≥3级,甲醛释放量≤0.05mg/㎡h 无异味,内部芯层无撕裂,错位现象,主要由弹簧系统组成
	张
	48

	83
	床头柜
	
	长600宽450高500
	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)导轨:优质导轨,耐久性≥8万次,涂层耐盐雾300h
	组
	38
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	鞋柜
	
	长900宽600高900
	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)拉手:斜切边拉手
5)通风面板：abs塑料
工艺说明:
1)封边工艺:板件采用Z封边工艺,Z字型一次成型,美观无胶缝
	组
	28

	85
	▲衣柜
	
	长1000宽600高2000
	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)拉手:ABS拉手
5)挂衣杆配置:柜内配置横向固定式挂衣杆,材质不锈钢
	组
	53

	86
	衣柜
	
	长1000宽600高2000
	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸饰面板,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用ENF级刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%
2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5-2.8mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐干热性≥4级，耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准
3)铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥10万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，涂层耐盐雾300h
4)拉手:ABS拉手
5)挂衣杆配置:柜内配置横向固定式挂衣杆,材质不锈钢
	组
	4

	87
	户外长桌
	
	长2000宽1000高750
	材质：国标#6063铝合金；
外框颜色：碳黑色静电喷涂配银灰条;
台面：平铺岩板；马肚边
	张
	1

	88
	户外圆桌
	
	直径900高750
	材质：国标#6063铝合金；
外框颜色：砂纹白/碳灰色静电喷涂；
台面：岩板（白色雪山云/黑色砚金砂）
	张
	2

	89
	户外座椅
	
	长520宽620高860
	材质：国标#6063铝合金；
外框颜色：碳灰色静电喷涂;
编织材料：优质带芯涤纶编织绳，浅灰色；
软包：配一座，国产布料坐垫，厚度5cm的海绵
	张
	16




第三部分、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。










第五章  评标方法与评标标准
第一部分评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

2、 评分标准：
（一）价格                                        50分
（二）投标人综合情况                              4分
（三）项目方案                                    46分
1、价格（50分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
2、投标人综合情况（4分）
2.1 产品认证
[bookmark: _GoBack]①投标单位提供中国环保认证证书（CQC）：认证单元涵盖需求内产品品类，每有1个得0.5分，最多得2分。   
② 投标单位提供中国绿色产品认证证书：认证单元涵盖需求内产品品类，每有1个得1分，最多得2分。 
注：认证证书须提供国家认证监督委员会官网查询截图，无查询截图不得分。
3、技术方案（46分）：无方案不得分，内容前后不得矛盾且重复。
1、项目实施方案（12分）：需包括①项目实施进度方案；②项目分解节点方案；③仓库管理及运输计划；④主要技术措施保障。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
2、安装方案（12分）：需包括①送货安装方案；② 货物配送措施；③现场安装保护；④专业安装队伍；⑤机械设备及材料投入；⑥现场异常问题处理。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
3、供货与交付方案（12分）：需包括①施工前准备②施工总体布置方案；③成品安全性能管控；④纠正和预防措施；⑤应急保障措施；⑥安全文明供货措施 。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
4、售后服务管理及措施(10分)：需包括①售后服务内容；②投诉处理流程及解决方案；③同类产品的使用说明及保养；④质保期满后的服务内容；⑤增值服务方案。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039]第一部分投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	被授权人具有与本企业签订的劳动合同或供应商为其缴纳的由相关部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明；
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	7
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	8
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	本项目要求的特定资格证明文件
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	10
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～7项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第4、5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第10项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、7项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、4、5、6、8（如有要求）、9（如有要求）项，联合体各方均须提供。
2、 
符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	



说明：
（1） 上述符合性证明文件及其他证明文件1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。
（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。





第二部分投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：




投

标

文

件

[bookmark: _Hlk165208193]项目编号： 
项目名称： 
投 标 人： 
日    期：

[bookmark: 一．报价函（格式）]二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书

我公司（单位、联合体）针对                      项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
（被授权人身份证原件扫描件附后）
说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。




三、资格声明函（给定格式）：
资格声明函

江苏博智工程咨询有限公司：
我公司（单位、联合体）针对本次项目               进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：
日期： 


备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
四、中小企业声明函（给定格式）： 
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：划删除线的地方无需填写。









五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：













六、投标函（给定格式）：
投标函
致江苏博智工程咨询有限公司：
我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供江苏博智工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
电话：             ；传真：         ；邮编：            ；
通讯地址：                                   ；
投标人名称（盖章）：



























七、承诺书（给定格式）：
承诺书
    （投标人名称）    针对本项目在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。
6.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人名称（盖章）：















八、开标一览表（给定格式）：

[bookmark: _Toc120614284]开标一览表

项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	投标总报价（小写）

	
	详见投标文件
	

	投标总报价（大写）：
	　　




投标人名称（盖章）：
注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。










（九）分项报价表（给定格式）：
分项报价表
项目编号：JSZC-320213-BZDL-G2026-0023
	序号
	区域
	名称
	品牌型号
	尺寸（长×宽×高）
	材质说明
	单位
	数量
	单报价
	分项总报价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %



投标人名称（盖章）：
注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏博智工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（十）投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



投标人名称（盖章）：




注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066]    （3）如有任何偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。









附件：技术标投标文件（格式）
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