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1、 [bookmark: _Toc17556][bookmark: _Toc29628]投标邀请函
江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司受无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处委托，对东亭街道柏木南苑、金福南苑、金福北苑消防设施提升采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：东亭街道柏木南苑、金福南苑、金福北苑消防设施提升采购项目
2.项目编号：JSZC-320205-CYZR-G2026-0007
3.投标最高限价为998.4383万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。
4.合同履约期限：合同签订生效后75日历天内完成全部供货、验收工作。
5.采购方式：公开招标
6.采购人：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处
7.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
8.本项目是否专门面向中小企业：否
9.本项目不接受联合体投标。
（二）投标人资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；
4、本项目的特定资格要求：无。
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。
（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  
（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 
技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）
2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
（四）获取采购文件
供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将以电话咨询、邮箱（421711736@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年7月17日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“东亭街道柏木南苑、金福南苑、金福北苑消防设施提升采购项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（421711736@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。
（六）现场踏勘
本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
（七）投标及开标、定标时间、地点
本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年8月3日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年8月3日9:30。
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼
（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件
（九）投标有效期：开标之日起90天
（十）采购方法
本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（十一）其他
1.采购人信息
名 称：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处
地址：江苏省无锡市锡山区锡沪东路58号
联 系 人：叶工 
联系方式：0510-88700143 
2.采购代理机构信息
名 称：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司
地 址：无锡市锡山区长泰国际社区南A-34栋
联系人：赵立
联系电话：13812261075
3.项目联系方式
联系人：赵立
联系电话：13812261075
邮箱：421711736@qq.com


[bookmark: _Toc9195][bookmark: _Toc20354]二、投标人须知
[bookmark: _Toc112006911]（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Toc112006912]（二）招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。	
2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
[bookmark: _Toc112006913]（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人。
[bookmark: _Toc112006914]（四）招标文件的补充或修正：
[bookmark: _Toc112006915]1.江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。
3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），同时必须提交在苏采云平台下载招标文件的投标供应商确认函。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。受理供应商质疑，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于招标文件中除供应商资格条件、项目要求和有关说明、评标标准、合同文本外内容。供应商对供应商资格条件、第三章项目要求和有关说明、第六章附件一评标标准、合同文本提出质疑的，由采购人作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。
（五）投标文件的组成：
[bookmark: _Toc112006916]1.投标函（格式见附件）；
2.资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；
（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4）供应商法定代表人身份证扫描件（正、反面）；
（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；
[bookmark: _Hlk39128912]（6）供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（企业）除外；
（7）供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外；
（8）供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外；
（9）承诺书（格式见附件）；
3.开标一览表附录（格式见附件）
4.报价明细表（格式见附件）
5.服务保障承诺书（格式见附件）
6.投标偏离表（格式见附件）
8.主要人员配置表及项目负责人简历表（格式见附件）
9.技术方案
10.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）
11.供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。供应商提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；
上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。
（六）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
6.投标费用自理。
[bookmark: _Toc112006917][bookmark: _Toc112006918]（七） 网上投标
1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc112006919]（八）无效投标文件的确认：
供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.未通过符合性审查的；
22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中需提供的相关证明材料的；
24.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（九）开标、评标：
1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。
3.投标文件的审查
（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
4.评标程序
评标工作由江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
[bookmark: _Toc2043][bookmark: _Toc18190][bookmark: _Toc17452]资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件

	3
	供应商法定代表人授权委托书
	法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件

	4
	供应商法定代表人身份证扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	供应商法定代表人授权代表身份证扫描件
	身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（企业）除外

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	/

	11
	特定资格要求
	/

	12
	信用记录
（由网上直接查询，供应商无需提供证明材料）
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Toc17405][bookmark: _Toc10544][bookmark: _Toc116946315][bookmark: _Toc24926]符合性审查表
	[bookmark: _Toc29109][bookmark: _Toc31807][bookmark: _Toc24653]序号
	[bookmark: _Toc1234][bookmark: _Toc9095][bookmark: _Toc15081]评审点要求概况
	[bookmark: _Toc21484][bookmark: _Toc9085][bookmark: _Toc13440]评审点具体描述

	[bookmark: _Toc27016][bookmark: _Toc28917][bookmark: _Toc21577]1
	[bookmark: _Toc8717][bookmark: _Toc24370][bookmark: _Toc29458]投标函
	[bookmark: _Toc31525][bookmark: _Toc16527][bookmark: _Toc4074]按招标文件填写，格式见附件

	[bookmark: _Toc24605][bookmark: _Toc3527][bookmark: _Toc26903]2
	[bookmark: _Toc7911][bookmark: _Toc19069][bookmark: _Toc15493]开标一览表
	[bookmark: _Toc5875][bookmark: _Toc7707]本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准

	[bookmark: _Toc18554][bookmark: _Toc29172][bookmark: _Toc6138]3
	[bookmark: _Toc26583][bookmark: _Toc21277][bookmark: _Toc13687]报价明细表
	[bookmark: _Toc27071][bookmark: _Toc21367][bookmark: _Toc13234]按招标文件填写 ，格式见附件

	[bookmark: _Toc1449][bookmark: _Toc6653][bookmark: _Toc3792]4
	[bookmark: _Toc21753][bookmark: _Toc18470][bookmark: _Toc28644]服务保障承诺书
	[bookmark: _Toc14370][bookmark: _Toc22973][bookmark: _Toc23790]按招标文件填写 ，格式见附件

	[bookmark: _Toc24999][bookmark: _Toc31040][bookmark: _Toc27913]5
	[bookmark: _Toc26575][bookmark: _Toc16713][bookmark: _Toc29558]投标偏离表
	[bookmark: _Toc29415][bookmark: _Toc9583][bookmark: _Toc5005]按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	[bookmark: _Toc8873][bookmark: _Toc5017][bookmark: _Toc32476]主要人员配置表及项目负责人简历表
	[bookmark: _Toc22207][bookmark: _Toc17164][bookmark: _Toc14073]按招标文件填写 ，格式见附件

	[bookmark: _Toc6723]7
	[bookmark: _Toc15918][bookmark: _Toc24857]满足采购需求
	[bookmark: _Toc6783][bookmark: _Toc7344]满足采购文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。

	8
	[bookmark: _Toc23703][bookmark: _Toc20123][bookmark: _Toc13297]投标文件内容
	[bookmark: _Toc32538][bookmark: _Toc5048][bookmark: _Toc25058]不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
6.评标标准：详见附件。
[bookmark: _Toc112006920][bookmark: _Toc112006921]（十）定标：
[bookmark: _Toc112006922]1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司和评标委员会对未中标原因不作解释。
2.在发布中标公告的同时，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
4.采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或者重新招标。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
[bookmark: _Toc112006923]（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[bookmark: _Toc112006924]（十三）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
[bookmark: _Toc112006925]（十四）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
（十五）中标服务费：
本项目中标服务费，由招标人支付给采购代理机构。招标代理服务费按以下费率计取，采用差额定率累进计算方式：中标金额100万以下费率为中标金额的1.2%；中标金额100万－500万费率为中标金额的0.88%；中标金额500万－1000万费率为中标金额的0.64%；
（十六） 政府采购政策：
1.合同融资
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
2.履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。
3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
4.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
5.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc27572]三、项目要求和有关说明
本项目为东亭街道柏木南苑、金福南苑、金福北苑消防设施提升采购项目。所投内容必须完全满足以下要求，不得有负偏离。项目需求如下：
本项目核心产品为：灭火器。
[bookmark: _Toc2937]一、合同履约期限和质保期、地址
合同履约期限：合同签订生效后75日历天内完成全部供货、验收工作。
质保期：验收完成后2年。
本项目合同履行地点为无锡市锡山区人民政府东亭街道，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
[bookmark: _Toc27727]二、质量及验收
质量标准：符合国内相关规范标准要求。
采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标方承担。
三、付款方式
安装调试验收合格后付至合同额的60%；验收合格满一年且结算审计结束的在验收合格满一年后支付至结算审计价款的70%；项目验收合格满两年且结算审计结束的，在验收合格满两年后再支付至结算审计价款的80%；项目验收合格满三年且结算审计结束的，在验收合格满三年后，付清余款。
4、 人员配置要求
	序号
	技术力量
	人员配置（人）
	备注

	1
	项目负责人
	1
	对整个项目的组织管理、人员分工、项目成本、项目质量、项目进度等总负责

	2
	技术负责人
	1
	执行项目负责人分工安排等工作

	3
	施工员
	1
	负责施工前的图纸会审及施工中的技术核定，负责检查各项技术资料的收集、整理和归档工作。

	4
	质量员
	1
	在项目供货安装中，对项目整体的供货安装质量及成品验收起到一个总督促的作用。

	5
	安全员
	3
	督促检查安全员的工作，按照收集各种安全报表资料进行安全分析和统计，负责安全事故的处理。

	合计
	7
	



备注：以上为最低人员配置，投标单位人员配置不得低于此人数配置，否则视为未响应投标文件要求。
5、 项目清单
	金福北苑消防改造

	

	序号
	项目名称
	特征描述
	工作内容
	单位
	数量
	备注

	一、
	应急照明疏散系统汇总

	1
	配电箱
	1.名称：应急照明双电源箱
2.规格：220V
	1.故障检查
2.维修修复
	台
	33
	

	2
	配线
	1.名称：应急照明线路
2.规格：WDZN-BYJ-2.5
	1.管内穿线
	m
	12585
	

	3
	配管
	1.名称：(含线盒)
2.规格：JDG20
	1.明敷线管
2.线盒安装
	m
	3995
	

	4
	灯具
	1.名称：双头应急灯
2.规格：220V,匹配原有参数
	1.拆除
2.更换
	个
	764
	

	5
	灯具
	1.名称：安全出口灯
2.规格：220V,匹配原有参数
	1.拆除
2.更换
	个
	143
	

	6
	灯具
	1.名称：疏散指示灯
2.规格：220V,匹配原有参数
	1.拆除
2.更换
	个
	105
	

	7
	桥架
	1.名称：防火桥架
2.规格：200*100
	1.拆除
2.更换
	m
	263
	

	8
	开关
	1.名称：单控开关
2.规格：86型
	1.拆除
2.更换
	个
	86
	

	9
	灯具
	1.名称：单/双管应急荧光灯
2.规格：220V,匹配原有参数
	1.拆除
2.更换
	个
	92
	

	二、
	消火栓、喷淋系统汇总
	
	

	10
	箱内配件
	1.名称：消火栓栓头
2.规格：DN65
	1.拆除
2.更换
	个
	900
	

	11
	箱内配件
	1.名称：有衬里消防水带
2.规格：25m
	1.更换
	条
	512
	

	12
	箱内配件
	1.名称：自救卷盘
2.规格：25m
	1.更换
	套
	397
	

	13
	箱内配件
	1.名称：消防水枪
2.规格：DN65
	1.更换
	个
	272
	

	14
	箱体
	1.名称：消火栓箱体
2.规格：1200*750
	1.拆除
2.更换
	套
	69
	

	15
	箱体
	1.名称：消火栓箱体
2.规格：1600*700
	1.拆除
2.更换
	套
	17
	

	16
	箱体
	1.名称：消火栓箱体
2.规格：800*650
	1.拆除
2.更换
	套
	13
	

	17
	箱体
	1.名称：消火栓箱体
2.规格：850*700
	1.拆除
2.更换
	套
	3
	

	18
	箱配件
	1.名称：消火栓箱门
2.规格：1200*750
	1.拆除
2.更换
	扇
	151
	

	19
	箱配件
	1.名称：消火栓箱门
2.规格：1600*700
	1.拆除
2.更换
	扇
	24
	

	20
	箱配件
	1.名称：消火栓箱门
2.规格：1800*700
	1.拆除
2.更换
	扇
	1
	

	21
	箱配件
	1.名称：消火栓箱门
2.规格：800*650
	1.拆除
2.更换
	扇
	34
	

	22
	箱配件
	1.名称：消火栓箱门
2.规格：850*700
	1.拆除
2.更换
	扇
	6
	

	23
	消火栓
	1.名称：试验消火栓
2.规格：800*650(含压力表排气阀)
	1.拆除
2.更换
	套
	18
	

	24
	灭火器
	1.名称：干粉灭火器
2.规格：MF/abc4
	1.更换
	具
	1248
	

	25
	灭火器
	1.名称：灭火器放置箱
2.规格：匹配原有
	1.更换
	个
	583
	

	26
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN100
	1.拆除
2.复位安装
	m
	707
	

	27
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN100
	1.安装
2.含管件支架
	m
	72
	

	28
	保温
	1.名称：管道保温(5cm橡塑+铝皮)
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	m
	987
	

	29
	保温
	1.名称：管道保温(5cm橡塑+铝皮)
2.规格：DN65
	1.拆除
2.更换
	m
	36
	

	30
	阀门
	1.名称：铜球阀
2.规格：DN25
	1.拆除
2.更换
	个
	111
	

	31
	阀门
	1.名称：消防蝶阀
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	104
	

	32
	阀门
	1.名称：消防闸阀
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	56
	

	33
	阀门
	1.名称：消防闸阀
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	27
	

	34
	水流指示器
	1.名称：水流指示器
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	35
	喷淋头
	1.名称：消防喷淋头
2.规格：DN15
	1.拆除
2.更换
	个
	479
	

	36
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN150
	1.拆除
2.复位安装
	m
	288
	

	37
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN150
	1.新增安装
2.含管件支架
	m
	36
	

	38
	阀门
	1.名称：自动排气阀
2.规格：DN25
	1.拆除
2.更换
	个
	20
	

	39
	试水装置
	1.名称：末端试水装置
2.规格：DN25
	1.拆除
2.更换
	套
	10
	

	40
	离心泵
	1.名称：排污泵
2.规格：2.2KW
	1.拆除
2.更换
	台
	55
	

	41
	阀门
	1.名称：闸阀
2.规格：DN80
	1.拆除
2.更换
	个
	55
	

	42
	阀门
	1.名称：法兰橡胶软接头
2.规格：DN80
	1.拆除
2.更换
	个
	55
	

	43
	配电箱
	1.名称：排污泵控制箱
2.规格：2.2KW
	1.拆除
2.更换
	台
	27
	

	44
	报警装置
	1.名称：湿式报警阀组
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	套
	4
	

	45
	阀门
	1.名称：信号蝶阀
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	8
	

	46
	阀门
	1.名称：暗杆闸阀
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	16
	

	47
	离心泵
	1.名称：消火栓泵
2.规格：11KW,参数匹配原有
	1.拆除
2.更换
	台
	1
	

	48
	离心泵
	1.名称：喷淋泵
2.规格：18.5KW,参数匹配原有
	1.拆除
2.更换
	台
	1
	

	49
	配电箱
	1.名称：消火栓泵控制柜
2.规格：ATS-XF-40,增加机械直
启功能
	1.拆除
2.更换
	台
	1
	

	50
	配电箱
	1.名称：喷淋泵控制柜
2.规格：ATS-XF-40,增加机械直
启功能
	1.拆除
2.更换
	台
	1
	

	51
	阀门
	1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN65
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	52
	阀门
	1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	5
	

	53
	阀门
	1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	5
	

	54
	阀门
	1.名称：暗杆闸阀
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	55
	阀门
	1.名称：消音止回阀
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	56
	阀门
	1.名称：法兰橡胶软接头
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	57
	阀门
	1.名称：暗杆闸阀
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	14
	

	58
	阀门
	1.名称：消音止回阀
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	5
	

	59
	阀门
	1.名称：法兰橡胶软接头
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	60
	液位装置
	1.名称：液位仪
2.规格：双路型
	1.安装
	套
	2
	

	61
	其他
	1.名称：消防水池清洗
2.规格：约150m³
	1.专业清洗
	项
	2
	

	62
	其他
	1.名称：消防水池防水维修
	1.防水涂层
	项
	2
	

	63
	消防水箱
	1.名称：消防高位水箱
2.规格：匹配原有
	1.功能检查
2.维修修复
	项
	1
	

	64
	管道支架
	1.名称：管道支架
2.规格：型钢综合
	1.拆除
2.更换
	kg
	425
	

	65
	管道刷油
	1.名称：管道刷漆
	1.管道刷漆补漆
	㎡
	395
	

	三、
	火灾报警系统汇总
	
	

	66
	端子箱
	1.名称：消防端子箱
2.规格：300*200
	1.拆除
2.更换
	个
	22
	

	67
	配线
	1.名称：消防报警线路
2.规格：WDZN-RYJS-2*1.5
	1.管内穿线
	m
	4812
	

	68
	配管
	1.名称：(含线盒)
2.规格：JDG20
	1.明敷线管
2.线盒安装
	m
	4398
	

	69
	报警设备
	1.名称：感烟探测器
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	979
	

	70
	报警设备
	1.名称：感温探测器
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	1461
	

	71
	报警设备
	1.名称：报警模块
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	505
	

	72
	报警设备
	1.名称：消火栓报警按钮
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	493
	

	73
	报警设备
	1.名称：手动报警按钮
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	523
	

	74
	报警设备
	1.名称：声光报警器
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	523
	

	75
	报警设备
	1.名称：消防电话分机
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	89
	

	76
	报警设备
	1.名称：消防广播
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	62
	

	77
	报警设备
	1.名称：火灾显示盘
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	78
	报警设备
	1.名称：电梯迫降模块
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	36
	

	79
	消防主机
	1.名称：火灾报警联动主机
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	台
	1
	

	80
	消防主机
	1.名称：消防电话主机
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	台
	1
	

	81
	消防主机
	1.名称：消防广播主机
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	台
	1
	

	82
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJYP-10*2.5
	1.敷设
	m
	984
	

	83
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJYP-8*2.5
	1.敷设
	m
	1259
	

	84
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJYP-12*2.5
	1.敷设
	m
	428
	

	85
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJYP-6*2.5
	1.敷设
	m
	844
	

	86
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJY-3*2.5
	1.敷设
	m
	426
	

	87
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZBN-YJY-4*16
	1.敷设
	m
	255
	

	四、
	外场汇总
	
	

	88
	土方
	1.名称：土方开挖
2.规格：机械人工综合
	1.土方开挖
	m³
	1410.7
	

	89
	拆除路面
	1.名称：沥青路面拆除
2.规格：机械人工综合
	1.拆除路面
	㎡
	834.4
	

	90
	拆除路面
	1.名称：混凝土路面拆除
2.规格：机械人工综合
	1.拆除路面
	㎡
	357.7
	

	91
	锯缝
	1.名称：硬质地面锯缝
2.规格：现场综合
	1.地面锯缝
	m
	2384.2
	

	92
	余方弃置
	1.名称：建筑垃圾清运及处置
2.规格：现场综合
	1.垃圾清运
	m³
	357.63
	

	93
	土方
	1.名称：土方回填
2.规格：机械人工综合
	1.土方开挖
	m³
	987.49
	

	94
	路面恢复
	1.名称：沥青路面恢复
2.规格：综合考虑
	1.路面恢复
	㎡
	84.34
	

	95
	路面恢复
	1.名称：混凝土路面恢复
2.规格：综合考虑
	1.路面恢复
	㎡
	271.19
	

	96
	砌筑井
	1.名称：砌筑井
2.规格：1000*1000
	1.砌筑井
2.井座井盖安装
	座
	8
	

	97
	砌筑井
	1.名称：砌筑井
2.规格：800*800
	1.砌筑井
2.井座井盖安装
	座
	26
	

	98
	室外配管
	1.名称：室外
2.规格：SC100
	1.配管敷设
	m
	925
	

	99
	开孔洞
	1.名称：砼墙机械开孔洞
2.规格：DN200
	1.机械开孔洞
	个
	24
	

	100
	开孔洞
	1.名称：砼墙机械开孔洞
2.规格：DN150
	1.机械开孔洞
	个
	51
	

	101
	封堵
	1.名称：套管防水封堵
2.规格：DN100~150
	1.套管封堵
	个
	75
	

	102
	室外配管
	1.名称：钢丝骨架复合管
2.规格：DN150
	1.配管敷设
	m
	1072
	

	103
	阀门
	1.名称：暗杆闸阀
2.规格：DN150
	1.安装
	个
	21
	

	104
	阀门
	1.名称：暗杆闸阀
2.规格：DN100
	1.安装
	个
	12
	

	105
	室外配管
	1.名称：钢丝骨架复合管
2.规格：DN100
	1.配管敷设
	m
	1294
	

	106
	室外配管
	1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN150
	1.配管敷设
	m
	26
	

	107
	室外配管
	1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN100
	1.配管敷设
	m
	26
	

	108
	保温
	1.名称：管道保温(5cm橡塑+铝皮)
2.规格：DN150
	1.管道保温
	m
	26
	

	109
	保温
	1.名称：管道保温(5cm橡塑+铝皮)
2.规格：DN100
	1.管道保温
	m
	26
	

	110
	水泵接合器
	1.名称：消防水泵接合器
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	套
	6
	

	111
	水泵接合器
	1.名称：消防水泵接合器
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	套
	6
	

	五、
	防火门汇总
	
	

	112
	防火门
	1.名称：双开木制防火门
2.规格：1521
	1.拆除
2.更换
	樘
	50
	

	113
	防火门
	1.名称：双开木制防火门
2.规格：1221
	1.拆除
2.更换
	樘
	76
	

	114
	防火门
	1.名称：单开木制防火门
2.规格：1021
	1.拆除
2.更换
	樘
	85
	

	115
	五金件
	1.名称：防火门闭门器
	1.拆除
2.更换
	个
	20
	

	116
	五金件
	1.名称：防火门顺位器
	1.拆除
2.更换
	个
	100
	

	117
	五金件
	1.名称：防火锁
	1.拆除
2.更换
	个
	40
	

	118
	五金件
	1.名称：插销
	1.拆除
2.更换
	个
	100
	

	119
	防火卷帘
	1.名称：防火卷帘门维修
2.规格：电机
	1.拆除
2.更换
	台
	4
	

	120
	配电箱
	1.名称：防火卷帘控制箱
	1.拆除
2.更换
	台
	4
	

	六、
	防排烟系统汇总
	
	

	121
	碳钢阀门
	1.名称：280℃防火阀
2.规格：2000*320
	1.拆除
2.更换
	个
	5
	

	122
	碳钢阀门
	1.名称：70℃防火阀
2.规格：1600*500
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	123
	风管
	1.名称：玻璃钢风管
	1.拆除
	㎡
	1127.53
	

	124
	风管
	1.名称：镀锌钢板风管
2.规格：δ‌0.75~1.5
	1.安装
	㎡
	1264.35
	

	125
	风口
	1.名称：单层百叶风口
2.规格：630*200
	1.拆除
2.更换
	个
	32
	

	126
	风口
	1.名称：单层百叶风口
2.规格：600*400
	1.拆除
2.更换
	个
	61
	

	127
	风口
	1.名称：正压送风口
2.规格：1600*800
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	128
	风口
	1.名称：单层百叶风口
2.规格：1600*500
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	129
	风口
	1.名称：单层百叶风口
2.规格：400*200
	1.拆除
2.更换
	个
	54
	

	130
	风管
	1.名称：防雨弯头
2.规格：Φ900
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	131
	配电箱
	1.名称：风机控制箱
2.规格：维修
	1.故障检查
2.维修修复
	台
	1
	

	132
	配电箱
	1.名称：风机控制箱
2.规格：匹配原有
	1.拆除
2.更换
	台
	2
	

	133
	支架
	1.名称：设备固定支架
2.规格：型钢综合
	1.拆除
2.更换
	套
	42
	

	134
	支架
	1.名称：风管固定支架
2.规格：型钢综合
	1.拆除
2.更换
	套
	423
	

	135
	消声器
	1.名称：消声器
2.规格：Φ1000
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	136
	减震装置
	1.名称：减震器
2.规格：80kg
	1.拆除
2.更换
	套
	4
	

	137
	软接
	1.名称：防火软接
2.规格：700*700
	1.拆除
2.更换
	个
	3
	

	138
	软接
	1.名称：防火软接
2.规格：600*600
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	139
	软接
	1.名称：防火软接
2.规格：Φ1000
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	140
	软接
	1.名称：防火软接
2.规格：300*220
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	141
	软接
	1.名称：防火软接
2.规格：Φ400
	1.拆除
2.更换
	个
	3
	

	142
	软接
	1.名称：防火软接
2.规格：350*200
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	143
	软接
	1.名称：防火软接
2.规格：Φ900
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	144
	软接
	1.名称：防火软接
2.规格：270*270
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	145
	软接
	1.名称：防火软接
2.规格：Φ750
	1.拆除
2.更换
	个
	3
	

	146
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多页调节阀
2.规格：1000*500
	1.拆除
2.更换
	个
	3
	

	147
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多页调节阀
2.规格：500*320
	1.拆除
2.更换
	个
	3
	

	148
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多页调节阀
2.规格：1250*400
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	149
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多页调节阀
2.规格：1000*320
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	150
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多页调节阀
2.规格：800*320
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	151
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多页调节阀
2.规格：1000*400
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	152
	风机
	1.名称：防排烟风机
	1.拆除
	台
	8
	

	153
	风机
	1.名称：防排烟风机
2.规格：HTF8,11KW
	1.安装
	台
	4
	

	154
	风机
	1.名称：防排烟风机
2.规格：SWF-6.5,5.5KW
	1.安装
	台
	4
	是不是双速风机

	155
	碳钢阀门
	1.名称：风管止回阀
2.规格：Φ1000
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	156
	碳钢阀门
	1.名称：风管止回阀
2.规格：Φ900
	1.拆除
2.更换
	个
	3
	

	
	合计
	
	

	金福南苑消防改造

	

	序号
	项目名称
	特征描述
	工作内容
	单位
	数量
	备注

	1
	灯具
	1.名称：吊装双面疏散指示灯
2.规格：220V,匹配原有参数
	1.拆除
2.更换
	个
	38
	

	2
	灯具
	1.名称：安全出口灯
2.规格：220V,匹配原有参数
	1.拆除
2.更换
	个
	27
	

	3
	灯具
	1.名称：吸顶声控应急照明灯
2.规格：220V,匹配原有参数
	1.拆除
2.更换
	个
	279
	

	4
	线路维修
	1.名称：电气回路故障检修
2.规格：应急照明回路
	1.故障检查
2.维修修复
	条
	9
	

	5
	配线
	1.名称：应急照明线路
2.规格：WDZN-BYJ-2.5
	1.管内穿线
	m
	2960
	

	6
	配管
	1.名称：(含线盒)
2.规格：JDG20
	1.明敷线管
2.线盒安装
	m
	980
	

	7
	消防主机
	1.名称：火灾报警联动主机
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	台
	1
	

	8
	报警设备
	1.名称：感烟/感温探测器
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	652
	

	9
	报警设备
	1.名称：手动报警按钮
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	195
	

	10
	报警设备
	1.名称：声光报警器
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	190
	

	11
	报警设备
	1.名称：消火栓报警按钮
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	165
	

	12
	报警设备
	1.名称：短路隔离器
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	9
	

	13
	报警设备
	1.名称：输入输出模块
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	58
	

	14
	报警设备
	1.名称：消防电话分机
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	15
	报警设备
	1.名称：火灾显示盘
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	9
	

	16
	线路维修
	1.名称：电气回路故障检修
2.规格：消防报警回路
	1.故障检查
2.维修修复
	条
	16
	

	17
	配管
	1.名称：Φ16包塑金属软管
	1.软管敷设
2.接头安装
	m
	157
	

	18
	防火封堵
	1.名称：桥架防火封堵
2.规格：现场综合
	1.防火封堵
	处
	130
	

	19
	桥架
	1.名称：桥架盖板
2.规格：200*100
	1.缺失检查
2.补充安装
	m
	220
	

	20
	报警系统调试
	1.名称：火灾自动报警系统调试
2.规格：按楼栋/区域考虑
	1.系统调试
	系统
	10
	

	21
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJYP-4*2.5
	1.敷设
	m
	477
	

	22
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJY-2*4
	1.敷设
	m
	477
	

	23
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJY-6*2.5
	1.敷设
	m
	204
	

	24
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJY-18*2.5
	1.敷设
	m
	173
	

	25
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJY-2*2.5
	1.敷设
	m
	173
	

	26
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJY-8*2.5
	1.敷设
	m
	100
	

	27
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJY-2*1.5
	1.敷设
	m
	29
	

	28
	砌筑井
	1.名称：砌筑井
2.规格：600*600
	1.砌筑井
2.井座井盖安装
	座
	24
	

	29
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJY-5*2.5
	1.敷设
	m
	24
	

	30
	灯具
	1.名称：疏散指示灯
2.规格：220V,匹配原有参数
	1.拆除
2.更换
	个
	27
	

	31
	报警设备
	1.名称：输入模块
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	10
	

	32
	灯具
	1.名称：双头应急灯
2.规格：220V,匹配原有参数
	1.拆除
2.更换
	个
	10
	

	33
	灯具
	1.名称：吊装双面疏散指示灯
2.规格：220V,匹配原有参数
	1.拆除
2.更换
	个
	8
	

	34
	报警设备
	1.名称：消防广播
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	5
	

	35
	防火卷帘
	1.名称：防火卷帘门维修
2.规格：电机
	1.拆除
2.更换
	台
	3
	

	36
	配电箱
	1.名称：防火卷帘控制箱
	1.拆除
2.更换
	台
	3
	

	37
	配电箱
	1.名称：喷淋泵控制柜
	1.故障检查
2.维修修复
	台
	1
	

	38
	箱内配件
	1.名称：有衬里消防水带
2.规格：30m
	1.更换
	条
	352
	

	39
	箱内配件
	1.名称：消防水枪
2.规格：DN65
	1.更换
	个
	208
	

	40
	灭火器
	1.名称：干粉灭火器
2.规格：MF/abc4
	1.更换
	具
	104
	

	41
	箱内配件
	1.名称：消火栓栓头(减压型)
2.规格：DN65
	1.拆除
2.更换
	个
	46
	

	42
	箱内配件
	1.名称：消火栓栓头
2.规格：DN65
	1.拆除
2.更换
	个
	40
	

	43
	管配件
	1.名称：沟槽卡箍
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	32
	

	44
	管道支架
	1.名称：管道支架
2.规格：型钢综合
	1.拆除
2.更换
	kg
	120.64
	

	45
	箱配件
	1.名称：消火栓箱门玻璃
	1.拆除
2.更换
	㎡
	4.4
	

	46
	箱配件
	1.名称：消火栓箱门
2.规格：1600*700
	1.拆除
2.更换
	扇
	4
	

	47
	阀门
	1.名称：暗杆闸阀
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	48
	压力试验
	1.名称：消防管压力试验
2.规格：DN100
	1.压力试验
	项
	2
	

	49
	配电箱
	1.名称：稳压泵控制箱
2.规格：匹配原有
	1.拆除
2.更换
	台
	2
	

	50
	消火栓
	1.名称：试验消火栓
2.规格：800*650(含压力表排气阀)
	1.拆除
2.更换
	套
	1
	

	51
	室外配管
	1.名称：室外
2.规格：SC80
	1.配管敷设
	m
	268
	

	52
	土方
	1.名称：土方开挖
2.规格：机械人工综合
	1.土方开挖
	m³
	145
	

	53
	土方
	1.名称：土方回填
2.规格：机械人工综合
	1.土方开挖
	m³
	135
	

	54
	路面
	1.名称：混凝土路面拆除及修复
2.规格：机械人工综合
	1.拆除路面
2.复原路面
	㎡
	35
	

	55
	开孔洞
	1.名称：砼墙机械开孔洞
2.规格：DN200
	1.机械开孔洞
	个
	16
	

	56
	垫层
	1.名称：砂垫层及包管
	1.砂垫层及包管
	m³
	15
	

	57
	余方弃置
	1.名称：建筑垃圾清运及处置
2.规格：现场综合
	1.垃圾清运
	m³
	157.63
	

	58
	压力表
	1.名称：电接点压力表
2.规格：含缓冲管球阀
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	59
	阀门
	1.名称：信号蝶阀
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	60
	箱内配件
	1.名称：消火栓栓头(减压型)
2.规格：DN65
	1.拆除
2.更换
	个
	164
	

	61
	压力试验
	1.名称：喷淋管道压力试验
2.规格：DN25-150
	1.压力试验
	m
	658
	

	62
	压力试验
	1.名称：外场管道压力试验
2.规格：DN100-150
	1.压力试验
	m
	579
	

	63
	阀门
	1.名称：消防蝶阀
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	8
	

	64
	保温
	1.名称：管道保温(5cm橡塑+铝皮)
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	m
	35
	

	65
	消火栓
	1.名称：试验消火栓
2.规格：800*650(含压力表排气阀)
	1.拆除
2.更换
	套
	1
	

	66
	离心泵
	1.名称：消防稳压泵
2.规格：XD3.6/1-25GDL
	1.拆除
2.更换
	台
	2
	

	67
	箱内配件
	1.名称：消火栓栓头
2.规格：DN65
	1.拆除
2.更换
	个
	136
	

	68
	阀门
	1.名称：暗杆闸阀
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	16
	

	69
	阀门
	1.名称：暗杆闸阀
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	23
	

	70
	试水装置
	1.名称：末端试水装置
2.规格：DN25
	1.拆除
2.更换
	套
	2
	

	71
	箱内配件
	1.名称：消防水枪
2.规格：DN65
	1.更换
	个
	27
	

	72
	管道刷油
	1.名称：管道刷漆
	1.管道刷漆补漆
	㎡
	7
	

	73
	水流指示器
	1.名称：水流指示器
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	74
	管配件
	1.名称：沟槽四通
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	75
	管配件
	1.名称：沟槽三通
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	3
	

	76
	管配件
	1.名称：沟槽弯头
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	10
	

	77
	管配件
	1.名称：沟槽法兰
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	8
	

	78
	阀门
	1.名称：消音止回阀
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	79
	管道支架
	1.名称：管道支架
2.规格：型钢综合
	1.拆除
2.更换
	kg
	1123.46
	

	80
	箱内配件
	1.名称：有衬里消防水带
2.规格：30m
	1.更换
	条
	169
	

	81
	压力试验
	1.名称：消防管网压力试验
2.规格：DN100
	1.压力试验
	m
	168
	

	82
	箱配件
	1.名称：消火栓箱门玻璃
	1.拆除
2.更换
	㎡
	27
	

	83
	箱配件
	1.名称：消火栓箱门
2.规格：1600*700
	1.拆除
2.更换
	扇
	16
	

	84
	报警装置
	1.名称：湿式报警阀组
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	套
	1
	

	85
	灭火器
	1.名称：干粉灭火器
2.规格：MF/abc4
	1.更换
	具
	378
	

	86
	压力表
	1.名称：电接点压力表
2.规格：含缓冲管球阀
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	87
	阀门
	1.名称：法兰橡胶软接头
2.规格：DN50
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	88
	封堵
	1.名称：进户管旧管道封堵
2.规格：DN100
	1.封堵
	处
	16
	

	89
	配管
	1.名称：Φ20包塑金属软管
	1.软管敷设
2.接头安装
	m
	5
	

	90
	室外配管
	1.名称：钢丝骨架复合管
2.规格：DN100
	1.配管敷设
	m
	65
	

	91
	管配件
	1.名称：沟槽卡箍
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	63
	

	92
	管配件
	1.名称：沟槽卡箍
2.规格：DN136
	1.新增
	个
	136
	

	93
	室外配管
	1.名称：室外
2.规格：SC80
	1.配管敷设
	m
	268
	

	94
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN100
	1.安装
2.含管件支架
	m
	165
	

	95
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN150
	1.新增安装
2.含管件支架
	m
	284
	

	96
	防火门
	1.名称：双开木制防火门
2.规格：1521
	1.拆除
2.更换
	樘
	5
	

	97
	防火门
	1.名称：单开木制防火门
2.规格：1021
	1.拆除
2.更换
	樘
	13
	

	98
	五金件
	1.名称：防火门闭门器
	1.拆除
2.更换
	个
	121
	

	99
	五金件
	1.名称：防火门顺位器
	1.拆除
2.更换
	个
	86
	

	100
	五金件
	1.名称：防火锁
	1.拆除
2.更换
	个
	50
	

	101
	五金件
	1.名称：插销
	1.拆除
2.更换
	个
	60
	

	102
	防火卷帘
	1.名称：防火卷帘门维修
2.规格：电机
	1.拆除
2.更换
	台
	3
	

	103
	配电箱
	1.名称：防火卷帘控制箱
	1.拆除
2.更换
	台
	4
	

	104
	风管
	1.名称：玻璃钢风管
	1.拆除
	㎡
	29.52
	

	105
	风管
	1.名称：镀锌钢板风管
2.规格：δ‌0.75~1.5
	1.安装
	㎡
	29.52
	

	106
	碳钢阀门
	1.名称：280℃防火阀
2.规格：1200*320
	1.拆除
2.更换
	个
	3
	

	107
	风机
	1.名称：防排烟风机
	1.拆除
2.安装
	台
	1
	

	108
	风口
	1.名称：多页送风口
2.规格：(250+800)*470
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	109
	风机
	1.名称：正压送风机
2.规格：风量16000m³,全压765Pa,功率7.5kW
	1.拆除
2.更换
	台
	2
	

	
	合计
	
	

	柏木南苑消防改造

	

	序号
	项目名称
	特征描述
	工作内容
	单位
	数量
	备注

	一、
	应急照明疏散系统汇总
	
	

	1
	灯具
	1.名称：双头应急灯
2.规格：220V,匹配原有参数
	1.拆除
2.更换
	个
	1203
	

	2
	灯具
	1.名称：安全出口灯
2.规格：220V,匹配原有参数
	1.拆除
2.更换
	个
	183
	

	3
	灯具
	1.名称：疏散指示灯
2.规格：220V,匹配原有参数
	1.拆除
2.更换
	个
	425
	

	4
	线路维修
	1.名称：电气回路故障检修
2.规格：应急照明回路
	1.故障检查
2.维修修复
	条
	39
	

	5
	配线
	1.名称：应急照明线路
2.规格：WDZN-BYJ-2.5
	1.管内穿线
	m
	4335
	

	6
	配管
	1.名称：(含线盒)
2.规格：JDG20
	1.明敷线管
2.线盒安装
	m
	1215
	

	二、
	自动火灾报警系统汇总
	
	

	7
	报警设备
	1.名称：感烟/感温探测器
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	1841
	

	8
	报警设备
	1.名称：手动报警按钮
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	447
	

	9
	报警设备
	1.名称：声光报警器
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	195
	

	10
	报警设备
	1.名称：消火栓报警按钮
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	601
	

	11
	报警设备
	1.名称：短路隔离器
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	90
	

	12
	报警设备
	1.名称：消防广播
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	92
	

	13
	报警设备
	1.名称：输入输出模块
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	159
	

	14
	报警设备
	1.名称：输入模块
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	118
	

	15
	报警设备
	1.名称：多线模块
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	21
	

	16
	报警设备
	1.名称：输出模块
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	10
	

	17
	报警设备
	1.名称：消防电话分机
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	19
	

	18
	报警设备
	1.名称：火灾显示盘
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	个
	48
	

	19
	线路维修
	1.名称：电气回路故障检修
2.规格：消防报警回路
	1.故障检查
2.维修修复
	条
	52
	

	20
	配线
	1.名称：消防报警线路
2.规格：WDZN-RYJS-2*1.5
	1.管内穿线
	m
	1904
	

	21
	配管
	1.名称：(含线盒)
2.规格：JDG20
	1.明敷线管
2.线盒安装
	m
	1403
	

	22
	配管
	1.名称：Φ16包塑金属软管
	1.软管敷设
2.接头安装
	m
	309
	

	23
	清理
	1.名称：楼道及管井影响
改造垃圾清理
	1.垃圾清理
	层
	195
	

	24
	防火封堵
	1.名称：桥架防火封堵
2.规格：现场综合
	1.防火封堵
	处
	1088
	

	25
	桥架
	1.名称：桥架盖板
2.规格：200*100
	1.缺失检查
2.补充安装
	m
	419
	

	26
	桥架
	1.名称：桥架盖板
2.规格：300*100
	1.缺失检查
2.补充安装
	m
	419
	

	27
	消防主机
	1.名称：火灾报警联动主机
2.规格：总线制
	1.拆除
2.更换
	台
	1
	

	28
	端子箱
	1.名称：消防端子箱
2.规格：300*200
	1.拆除
2.更换
	个
	5
	

	29
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJYP-10*2.5
	1.敷设
	m
	268
	

	三、
	消火栓、喷淋系统汇总
	
	

	30
	箱配件
	1.名称：消火栓箱门
2.规格：1800*700
	1.拆除
2.更换
	扇
	18
	

	31
	箱配件
	1.名称：消火栓箱门
2.规格：800*650
	1.拆除
2.更换
	扇
	6
	

	32
	箱内配件
	1.名称：有衬里消防水带
2.规格：25m
	1.更换
	条
	970
	

	33
	灭火器
	1.名称：干粉灭火器
2.规格：MF/abc4
	1.更换
	具
	1013
	

	34
	箱内配件
	1.名称：消防水枪
2.规格：DN65
	1.更换
	个
	728
	

	35
	箱内配件
	1.名称：自救卷盘
2.规格：25m
	1.更换
	套
	231
	

	36
	箱内配件
	1.名称：消火栓栓头
2.规格：DN65
	1.拆除
2.更换
	个
	473
	

	37
	箱内配件
	1.名称：消火栓栓头(减压型)
2.规格：DN65
	1.拆除
2.更换
	个
	563
	

	38
	压力表
	1.名称：压力表
2.规格：含缓冲管球阀
	1.拆除
2.更换
	个
	16
	

	39
	保温
	1.名称：管道保温(5cm橡塑+铝皮)
2.规格：DN50
	1.拆除
2.更换
	m
	15
	

	40
	保温
	1.名称：管道保温(5cm橡塑+铝皮)
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	m
	672
	

	41
	管道支架
	1.名称：管道支架
2.规格：型钢综合
	1.拆除
2.更换
	kg
	1206.4
	

	42
	管配件
	1.名称：沟槽卡箍
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	240
	

	43
	阀门
	1.名称：暗杆闸阀
2.规格：DN100
	1.安装
	个
	40
	

	44
	压力试验
	1.名称：喷淋管道压力试验
2.规格：DN25-150
	1.压力试验
	m
	1869
	

	45
	喷淋头
	1.名称：消防喷淋头
2.规格：DN15
	1.拆除
2.更换
	个
	476
	

	46
	压力表
	1.名称：末端试水压力表
2.规格：含缓冲管球阀
	1.拆除
2.更换
	个
	27
	

	47
	阀门
	1.名称：信号蝶阀
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	35
	

	48
	水流指示器
	1.名称：水流指示器
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	49
	压力试验
	1.名称：消防管网压力试验
2.规格：DN100
	1.压力试验
	m
	5295
	

	50
	离心泵
	1.名称：消防稳压泵
2.规格：XD4/1.1-32L
3.含稳压泵2台气压罐及控制箱
	1.拆除
2.更换
	套
	1
	

	51
	阀门
	1.名称：消音止回阀
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	3
	

	52
	阀门
	1.名称：闸阀
2.规格：DN50
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	53
	压力表
	1.名称：电接点压力表
2.规格：含缓冲管球阀
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	54
	配管
	1.名称：(含线盒)
2.规格：RC32
	1.明敷线管
2.线盒安装
	m
	20
	

	55
	配管
	1.名称：(含线盒)
2.规格：RC0
	1.明敷线管
2.线盒安装
	m
	10
	

	56
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJY-4*4
	1.敷设
	m
	22
	

	57
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJY-3*1.5
	1.敷设
	m
	11
	

	58
	离心泵
	1.名称：消火栓泵
2.规格：XBD10/20-80L
	1.拆除
2.更换
	台
	2
	

	59
	阀门
	1.名称：法兰橡胶软接头
2.规格：DN200
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	60
	阀门
	1.名称：法兰橡胶软接头
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	61
	阀门
	1.名称：消音止回阀
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	62
	阀门
	1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN200
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	63
	管件
	1.名称：沟槽偏心大小头
2.规格：DN150*100
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	64
	管件
	1.名称：沟槽偏心大小头
2.规格：DN150*80
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	65
	管配件
	1.名称：沟槽卡箍
2.规格：DN200
	1.拆除
2.更换
	个
	12
	

	66
	管配件
	1.名称：沟槽卡箍
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	36
	

	67
	管配件
	1.名称：沟槽卡箍
2.规格：DN80
	1.拆除
2.更换
	个
	12
	

	68
	阀门
	1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN200
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	69
	阀门
	1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	16
	

	70
	阀门
	1.名称：暗杆闸阀
2.规格：DN80
	1.拆除
2.更换
	个
	4
	

	71
	压力装置
	1.名称：压力比例混合装置罐
2.规格：1.5m³ PHYM
	1.拆除
2.更换
	台
	4
	

	四、
	外场消防水电汇总
	
	

	72
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN150
	1.新增安装
2.含管件支架
	m
	1146
	

	73
	室外配管
	1.名称：钢丝骨架复合管
2.规格：DN100
	1.配管敷设
	m
	125
	

	74
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN100
	1.安装
2.含管件支架
	m
	156
	

	75
	土方
	1.名称：土方开挖
2.规格：机械人工综合
	1.土方开挖
	m³
	110
	

	76
	土方
	1.名称：土方回填
2.规格：机械人工综合
	1.土方开挖
	m³
	102
	

	77
	路面
	1.名称：沥青路面拆除及修复
2.规格：机械人工综合
	1.拆除路面
2.复原路面
	㎡
	56
	

	78
	阀门
	1.名称：暗杆闸阀
2.规格：DN150
	1.拆除
2.更换
	个
	6
	

	79
	阀门
	1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN100
	1.拆除
2.更换
	个
	12
	

	80
	砌筑井
	1.名称：砌筑井
2.规格：D800
	1.砌筑井
2.井座井盖安装
	座
	6
	

	81
	砌筑井
	1.名称：砌筑井
2.规格：600*600
	1.砌筑井
2.井座井盖安装
	座
	4
	

	82
	室外配管
	1.名称：室外
2.规格：SC80
	1.配管敷设
	m
	626
	

	83
	保温
	1.名称：管道保温(5cm橡塑+铝皮)
2.规格：DN150
	1.管道保温
	m
	1146
	

	84
	管道支架
	1.名称：管道支架
2.规格：型钢综合
	1.拆除
2.更换
	kg
	2757
	

	85
	垫层
	1.名称：砂垫层及包管
	1.砂垫层及包管
	m³
	15
	

	86
	余方弃置
	1.名称：建筑垃圾清运及处置
2.规格：现场综合
	1.垃圾清运
	m³
	285.65
	

	87
	开孔洞
	1.名称：砼墙机械开孔洞
2.规格：DN150
	1.机械开孔洞
	个
	16
	

	88
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJY-16*2.5
	1.敷设
	m
	826
	

	89
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJY-2*2.5
	1.敷设
	m
	826
	

	90
	控制电缆
	1.名称：铜芯控制电缆
2.规格：WDZCN-KYJYP-2*2.5
	1.敷设
	m
	826
	

	91
	压力试验
	1.名称：消防室外管网压力试验
2.规格：DN100-150
	1.压力试验
	m
	754
	

	92
	压力试验
	1.名称：喷淋室外管网压力试验
2.规格：DN100-150
	1.压力试验
	m
	673
	

	五、
	防排烟系统汇总
	
	

	93
	风机
	1.名称：防排烟机
2.规格：HTFC-28,15KW
	1.拆除
2.更换
	台
	1
	

	94
	风机
	1.名称：防排烟机
2.规格：HTFC-20,11KW
	1.拆除
2.更换
	台
	1
	

	95
	风机
	1.名称：防排烟机
2.规格：HTFC-22,18.5KW
	1.拆除
2.更换
	台
	1
	

	96
	碳钢阀门
	1.名称：风管止回阀
2.规格：900*800
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	97
	碳钢阀门
	1.名称：280℃防火阀
2.规格：1250*400
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	98
	碳钢阀门
	1.名称：280℃防火阀
2.规格：1800*400
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	99
	碳钢阀门
	1.名称：280℃防火阀
2.规格：1600*400
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	100
	风口
	1.名称：单层百叶风口
2.规格：600*400
	1.拆除
2.更换
	个
	106
	

	101
	支架
	1.名称：设备固定支架
2.规格：型钢综合
	1.拆除
2.更换
	套
	80
	

	102
	支架
	1.名称：风管固定支架
2.规格：型钢综合
	1.拆除
2.更换
	套
	439
	

	103
	软接
	1.名称：防火软接
2.规格：850*850
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	104
	软接
	1.名称：防火软接
2.规格：700*700
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	105
	软接
	1.名称：防火软接
2.规格：700*700
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	106
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多页调节阀
2.规格：900*250
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	107
	消声器
	1.名称：消声器
2.规格：1250*400
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	108
	消声器
	1.名称：消声器
2.规格：1400*400
	1.拆除
2.更换
	个
	3
	

	109
	消声器
	1.名称：消声器
2.规格：1800*400
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	110
	消声器
	1.名称：消声器
2.规格：1600*400
	1.拆除
2.更换
	个
	2
	

	111
	碳钢阀门
	1.名称：风管止回阀
2.规格：754*665
	1.拆除
2.更换
	个
	1
	

	112
	风管
	1.名称：玻璃钢风管
	1.拆除
	㎡
	2016
	

	113
	风管
	1.名称：镀锌钢板风管
2.规格：δ‌0.75~1.5
	1.安装
	㎡
	2016
	

	六、
	防火门汇总
	
	

	114
	防火门
	1.名称：双开木制防火门
2.规格：1521
	1.拆除
2.更换
	樘
	30
	

	115
	防火门
	1.名称：双开木制防火门
2.规格：1221
	1.拆除
2.更换
	樘
	17
	

	116
	防火门
	1.名称：单开木制防火门
2.规格：1021
	1.拆除
2.更换
	樘
	58
	

	117
	五金件
	1.名称：防火门闭门器
	1.拆除
2.更换
	个
	60
	

	118
	五金件
	1.名称：防火门顺位器
	1.拆除
2.更换
	个
	50
	

	119
	五金件
	1.名称：防火锁
	1.拆除
2.更换
	个
	50
	

	120
	五金件
	1.名称：插销
	1.拆除
2.更换
	个
	100
	

	121
	防火卷帘
	1.名称：防火卷帘门维修
2.规格：电机
	1.拆除
2.更换
	台
	8
	

	122
	配电箱
	1.名称：防火卷帘控制箱
	1.拆除
2.更换
	台
	8
	

	
	合计
	
	


注：项目清单中需更换的设备，供应商所提供的设备需匹配现有设备，能确保正常运行。
[bookmark: _Toc28554]六、其他说明：
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。
2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书原件扫描件。
5.质量违约金：合同价款的5%。
6.误期违约金：2000元/天，不超过合同价款的5%
[bookmark: _Hlk135988211]7.履约保证金
（1）履约保证金的缴纳金额：合同价款的10%。
（2）履约保证金的缴纳时间：乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。
（3）履约保证金的缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（4）除另有规定外，在出现下列情况之一时，乙方的履约保证金将不予退还：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。
（5）履约保证金在验收合格满后30天内（如遇新老单位交替的情况，则须在新老单位正式交接完成后方予以退还），由甲方无息退还给乙方。
（6）逾期退还履约保证金的违约责任：按照每日万分之一支付违约金。
8.项目验收
8.1 甲方依法组织履约验收工作。
8.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
8.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
8.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
8.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
8.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。


[bookmark: _Toc1872][bookmark: _Toc15062]四、合同书（格式）
[bookmark: _Toc161316668]甲方（采购人）：                                  
乙方（中标方）：                                  
一、政府采购编号：                           
二、采购内容：                                
三、中标总金额：人民币（大写）               ；人民币（小写）              
四、质量要求及验收标准：                                              
五、供货期及质保期：                                                  
六、服务地点和方式：                                                   
七、合同款支付步骤和办法： 安装调试验收合格后付至合同额的60%；验收合格满一年且结算审计结束的在验收合格满一年后支付至结算审计价款的70%；项目验收合格满两年且结算审计结束的，在验收合格满两年后再支付至结算审计价款的80%；项目验收合格满三年且结算审计结束的，在验收合格满三年后，付清余款。 
八、违约责任：                                                         
九、解决争议的方式：                                                  
十、其他事项：                                                         
十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十二、合同备案：合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购中心执壹份。
十三、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
甲方（采购人）：（盖章）                         乙方（中标方）：（盖章）
法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：
         年  月  日                                 年  月  日
乙方户名：
乙方开户银行：
乙方账号：

备注：甲乙双方以本格式文本拟订合同。
[bookmark: _Toc20758][bookmark: _Toc24888]五、合同条款（格式文本）
根据招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次 东亭街道柏木南苑、金福南苑、金福北苑消防设施提升采购项目 及相关问题，同意按下列条款规定执行。
（一）合同内容：甲方向乙方购买                       。
（二）价格及支付：
1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。
2.付款方式：安装调试验收合格后付至合同额的60%；验收合格满一年且结算审计结束的在验收合格满一年后支付至结算审计价款的70%；项目验收合格满两年且结算审计结束的，在验收合格满两年后再支付至结算审计价款的80%；项目验收合格满三年且结算审计结束的，在验收合格满三年后，付清余款。
3.履约保证金
（1）履约保证金的缴纳金额：合同价款的10%。
（2）履约保证金的缴纳时间：乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。
（3）履约保证金的缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（4）除另有规定外，在出现下列情况之一时，乙方的履约保证金将不予退还：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。
（5）履约保证金在合同期满后30天内（如遇新老单位交替的情况，则须在新老单位正式交接完成后方予以退还），由甲方无息退还给乙方。
（6）逾期退还履约保证金的违约责任：按照每日万分之一支付违约金。
（三）知识产权：
乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用（包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。
（四）质量与验收：
1.乙方应严格按照招标文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的货物及服务。
2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准（以其中的最高标准要求为准）。
5.甲方根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。
6.货物运到甲方指定地点并经甲方验证签收后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。
7.甲方应在货物运到并接到乙方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，甲方须及时以书面形式提出异议并向采购代理机构反馈并提出相应处理意见。乙方在接到甲方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。
8.甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
9.甲方依法组织履约验收工作。
10.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
12.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
13.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
14.验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
（五）交货条件：
1.供货期：合同签订生效后75日历天内完成全部供货、验收工作 。
2.质保期：验收完成后2年。
3.质量违约金： 合同价款的5%  。
4.误期违约金：  2000元/天   。
5.乙方在验收时应先用电子邮件等书面方式通知甲方。
6.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。
7.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。
8.运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
9.项目清单中需更换的设备，乙方所提供的设备需匹配现有设备，能确保正常运行。
（六）安装调试及售后服务：
1.乙方负责本项目的安装和调试和操作培训，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。
3.质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。
5.甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其他服务，其费用另定。
（七）违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还；且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。
3.甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。
4.由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费。
5.乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
6.由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的所有责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。
7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。
（八）合同的变更及终止：
8.1有下列情形之一的，本合同自行终止。
（1）因不可抗力因素及政策原因，造成合同无法履行的。
（2）经双方协商一致，自愿解除的。
8.2有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同。
（1）未经甲方书面同意，乙方擅自分包或者转包他人的。
（2）乙方不履行义务，甲方有权终止合同。
8.3合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：
（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他甲方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
（九）合同生效及其他：
1.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2） 方式处理：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。
（2）向甲方所在地法院提起诉讼。
2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
3.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
[bookmark: _Toc17621][bookmark: _Toc31761]六、附件
附件一：评分标准：
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前三的投标人为中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
具体评分标准如下：
一、评分项目及分值
（1）价格分                              30分
（2） 综合能力评价                        10分
（3）技术方案                            60分
二、各项评分标准
（一）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
（二）综合能力评价（10分）
1、企业证书（3分）
①供应商具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分。
(响应文件中提供相关证书的扫描件并加盖供应商公章，以上证书的全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图扫描件，不提供或提供不全不得分)
2）项目成员（7分）
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]① 供应商拟派项目组成人员具有注册电气工程师的得3分，最高的3分。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]②供应商拟派项目其他组成人员具有注册安全工程师的得2分，最高得4分。
(提供以上人员证书扫描件并加盖供应商公章及投标供应商为其缴纳的近三个月任意一个月(不含报价当月)的社会保险证明，已退休人员应提供退休证和返聘协议，不按要求提供不得分)。
3.技术方案（60分）暗标
1.针对本项目实施方案（12分）：包括：①项目采购总体情况概述（4分）；②项目实施计划（包括时间表、人员配置、资源配置等）（4分）；③进度目标及计划（4分）。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。
2.供货方案（8分）：包括：①运输配送保障措施（4分）；②项目服务及产品质量保证措施（4分）。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]3.设备安装方案（8分）：包括：①安装进度计划措施（4分）；②安装质量保证措施（4分）。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
4.项目设备调试方案（8分）：包括：①设备调试方案（4分）；②设备安装调试注意事项（4分）。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
5.培训方案（6分）：包括：①培训内容（3分）；②培训计划（3分）。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
6. 售后服务方案（12分）：包括：①售后响应时间、解决时间（3分）；②售后团队组织（3分）；③质保期内的售后服务方案（3分）；④质保期结束后的售后服务方案（3分）。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。
7.故障解决及应急方案（6分）：包括：①使用故障应急措施（3分）；②重大事故的快速处理预案及解决问题能力保障（3分）。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
备注：技术方案总篇幅超过200页的（含目录），超过1页扣0.1分。
暗标编制要求如下：
（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。
（2）暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等,不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。
（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：
字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。
段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。
[bookmark: _GoBack]页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。
页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。




附件二：投标文件格式
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[bookmark: _Toc24178][bookmark: _Toc635][bookmark: _Toc2009]采购项目编号：
[bookmark: _Toc5654][bookmark: _Toc11501][bookmark: _Toc31877]采购项目名称：
[bookmark: _Toc22902][bookmark: _Toc30571][bookmark: _Toc23529]供应商名称：

二〇二六年  月  日
[bookmark: _Toc3611]

[bookmark: _Toc13620][bookmark: _Toc7211]（一）投标函（格式）：

投  标  函
致江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：
我方收到贵方编号                  招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
十一、我方承诺不非法转包、分包。
十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与供应商进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。



供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：


[bookmark: _Toc15389][bookmark: _Toc31454][bookmark: _Toc29660]（二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

                            政府采购编号：
                     日期：

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：
我公司（单位）愿针对本次                  （项目名称）项目进行投标。
我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                               供应商（盖章）：
                        法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]


[bookmark: _Toc1399][bookmark: _Toc14435][bookmark: _Toc10290]（三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：



[bookmark: _Toc19025][bookmark: _Toc23346][bookmark: _Toc8285]法定代表人授权委托书

                           采购项目编号：
                                   日期：
江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：
                             系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（                   ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：


               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：





[bookmark: _Toc30522][bookmark: _Toc26640]供应商法定代表人身份证扫描件：

        
法定代表人身份证扫描件
（正面）


法定代表人身份证扫描件
（反面）





法定代表人授权代表人
 



法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）


被授权人身份证扫描件
（正面）


被授权人身份证扫描件
（反面）














[bookmark: _Toc17690][bookmark: _Toc30696][bookmark: _Toc27905]（四）承诺书（格式）：

承诺书


                             （供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号                  ）所提供的东亭街道柏木南苑、金福南苑、金福北苑消防设施提升采购项目符合招标文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；
3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4. 本公司与其他投标供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。


供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


[bookmark: _Toc31035][bookmark: _Toc14731][bookmark: _Toc12862]（五）开标一览表附录（格式）：

[bookmark: _Toc27223][bookmark: _Toc10635][bookmark: _Toc28254]开标一览表 

供应商名称（盖章） 
项目名称：
采购项目编号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	

	总价（大写）
	

	核心产品品牌
	



填写说明：
1. 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。





[bookmark: _Toc32356][bookmark: _Toc24793]开标一览表附录


投标供应商全称（加盖投标供应商公章）：              采购文件编号：
	投标报价
（人民币）
	项目总报价：大写：              
小写：             元

	合同履约期限
	

	误期违约金
	

	质量要求
	

	质量违约金
	

	质保期
	


法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日
填写说明：
1、开标一览表（总价）及开标一览表附录中的内容应与响应函内容一致，否则评标时投标报价一律按开标一览表（总价）中内容为准，其余内容以开标一览表附录中内容为准，开标一览表附录中必须盖章或签字。
[bookmark: _Toc10656]

[bookmark: _Toc1671][bookmark: _Toc15938]（六）明细报价表（格式）：
报价明细表

结合第三章项目要求和有关说明中“项目清单”自行编制。












注：
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。投标报价不得超过最高限价。


供应商名称（盖章）
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：



[bookmark: _Toc18403][bookmark: _Toc30024][bookmark: _Toc31251]（七） 服务保障承诺书（格式）：
服务承诺

                 （供应商名称）针对 东亭街道柏木南苑、金福南苑、金福北苑消防设施提升采购项目  采购项目在此承诺：




…………………





如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。


[bookmark: _Toc22365][bookmark: _Toc5057][bookmark: _Toc506]（八）投标偏离表（格式）：


[bookmark: _Toc17843][bookmark: _Toc11785][bookmark: _Toc12437]投标偏离表

[bookmark: _Toc7946][bookmark: _Toc15401]供应商名称（盖章）                   采购项目编号：

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


[bookmark: _Toc16307][bookmark: _Toc14097]注：
[bookmark: _Toc18718][bookmark: _Toc884]（1）本表不得删除；
[bookmark: _Toc22104][bookmark: _Toc8230]（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Toc22768][bookmark: _Toc12074]（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
[bookmark: _Toc1185][bookmark: _Toc27746]（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。
[bookmark: _Toc16926][bookmark: _Toc14165]（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；




[bookmark: _Toc25227][bookmark: _Toc112006946]（九）主要人员配置表及项目负责人简历表（格式）：
（1）人员配置表（一）
供应商名称（盖章）                     采购项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	岗位名称
	持有证书
	工作经验

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	




备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。
2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。
      
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：



                         （2）拟派项目负责人简历表（一）
供应商名称（盖章）                     采购项目编号：

	姓  名
	
	性别
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职务
	
	职  称
	
	证书号
	
	参加工作时间
	

	以往工作经历
	








法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
[bookmark: _Toc6689][bookmark: _Toc24913]注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。
[bookmark: _Toc19595][bookmark: _Toc16347][bookmark: _Toc25454]2.相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。 


[bookmark: _Toc20286]（十）（供应商）中小企业声明函（格式）：

[bookmark: _Toc112006947]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
2.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  

企业名称（盖章）： 
日 期：

备注：
1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


[bookmark: _Toc18691]（十一）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：




[bookmark: _Toc9990]（十二）技术方案（格式）：

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的技术方案，以便评审。

1

