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第一章  投标邀请
受[江苏省扬州市中级人民法院本级]的委托，扬州市公共资源交易中心就[江苏省扬州市中级人民法院审判法庭和广陵区人民法院审判法庭智慧审判项目](JSZC-321000-JZCG-G2026-0081)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
(江苏省扬州市中级人民法院审判法庭和广陵区人民法院审判法庭智慧审判项目)招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月1日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0081
2.项目名称：江苏省扬州市中级人民法院审判法庭和广陵区人民法院审判法庭智慧审判项目
3.预算金额：
	采购
包号
	预算金额（人民币：万元）


	1
	1,319.72 


4.最高限价：
	采购
包号
	是否设定最高限价
（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	1315.221


5.采购需求(简介)：扬州市中级人民法院和广陵区人民法院启动新审判法庭建设项目，需推进配套信息化建设工作。整体规划围绕智慧审判、智慧政务、智慧支撑三大系统搭建框架，建成诉讼服务、执行指挥、大数据网络安全、安全保障四大中心，配套16个子系统，以数字化、智能化手段全面赋能审判执行工作高质量发展。为深入贯彻习近平法治思想，严格落实党中央关于加强新时代审判工作的部署要求，对标对表最高人民法院全国法院“一张网”建设工作安排，精准破解当前审判执行工作堵点难点，本项目聚焦四大核心业务系统实施重点建设：一是搭建智慧诉讼服务系统，构建“一网通办、一站全办”的一体化诉讼服务体系，持续延伸司法便民服务触角，打通司法为民“最后一公里”；二是建成智慧融合法庭系统，推动庭审语音智能识别、电子卷宗同步展示、办案智能辅助功能深度集成融合，实现庭审全流程由纸质办案向无纸化、数字化转型；三是打造标准化专案审判法庭，配齐超高清可视化显示、声光电集中管控等专业设施设备，满足专案规范化、精细化审理需要；四是布设智慧司法安防系统，集成人脸识别核验、智能视频行为分析、全域应急调度指挥等功能模块，构建人防、技防深度融合的立体化司法安全防护体系。（详细内容见本招标文件第四章）
[bookmark: OLE_LINK16]6.合同履行期限：自中标签订合同之日起，30天内设备全部到货或部署，45天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6供应商信用承诺函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标
（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	 /


5.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	/


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026 年 9 月 1 日 09 点 30 分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
    1.采购人信息
名 称： 江苏省扬州市中级人民法院 
地 址： 江苏省扬州市邗江区扬子江中路730号行政楼4楼 
联系人： 潘玉明 
联系方式： 0514-82922302 
    2.扬州市公共资源交易中心信息
地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室
联系人：梁侨
[bookmark: OLE_LINK17]联系方式：0514-82087118
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。


第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的修改
7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。
9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。
10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
子投标文件。
18、投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21、开标
21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
   22、评标委员会
22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
   23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
   24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 异常低价投标（响应）
26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
26.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
   27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

   28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。
28.5以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.1中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、签订合同
30.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
1

3

 
第三章  合同文本
 
 
 
财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范本
 
 
 
项目名称：           
合同编号：           
甲方：           
乙方：           
签订时间：           
 


 
 
使 用 说 明
 
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
  2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一节 政府采购合同协议书
 
甲方（全称）：     （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：     （供应商）
乙方2（全称）：          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）            （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
 
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
  （1）采购项目名称：           
     采购项目编号：           
（2）采购计划编号：           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：         
     品牌：             规格型号：         
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：              
     关键部件：     品牌：     型号：     
     关键部件：     品牌：     型号：     
     关键部件：     品牌：     型号：     
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如
芯片、操作系统、数据库等。）
     ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
     ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
      ¨否
  （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6） 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是¨否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否
（7）合同是否分包：¨是¨否
 分包主要内容：         
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
              
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业¨中型企业¨小微型企业
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是¨否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：   金额：   
 国别：   品牌：   规格型号：   
 ¨否
（10） 是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：   
         ¨强制采购    ¨优先采购
     ¨否
         是否涉及环境标志产品：
     ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：  
         ¨强制采购   ¨优先采购
     ¨否
                   是否涉及绿色产品： 
   ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：  
          ¨强制采购   ¨优先采购
    ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是¨否¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：   
         大写：   
     分包金额（如有）小写：   
             大写：   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）
分期付款： 合同签订，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同总价的30%；项目试运行结束，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同总价的30%；项目验收合格后，甲方自收到乙方开具的发票后支付合同总价的40%，其中涉及预付款的：合同签订，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同总价的30%。
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：   
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是¨否
 收取履约保证金形式：乙方可以自主选择支票、汇票、本票、保函（电子保函）等非现金形式缴纳履约保证金。
收取履约保证金金额：合同金额的10%作为本项目的履约保证金。
履约担保期限：项目验收合格后15日内，甲方退还交纳的履约保证金。
（4）分期履行要求：   
（5）风险处置措施和替代方案：1、履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。2、履约保证金不予退还的情形：乙方不履行合同或履行该合同不符合合同约定不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。 
（6）履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
4.合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：   
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是¨否
是否邀请专家参加验收：¨是¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：   
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：   
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：   
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等
   
 
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	 
	单位名称（公章或合同章）
	 

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	 
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	 

	
	
	拥有者性别
	 

	住  所
	 
	住  所
	 

	联 系 人
	 
	联 系 人
	 

	联系电话
	 
	联系电话
	 

	通信地址
	 
	通信地址
	 

	邮政编码
	 
	邮政编码
	 

	电子邮箱
	 
	电子邮箱
	 

	统一社会信用代码
	 
	统一社会信用代码
	 

	 
	 
	开户名称
	 

	 
	 
	开户银行
	 

	 
	 
	银行账号
	 

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。




第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
  16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	 

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	 

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	 

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	 

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	 

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	 

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	 

	
	指定现场
	 

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	 

	第二节
第7.3款
	保险要求
	 

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	 

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	 

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	 

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	 

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	 

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	 

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	 

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	 

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	 

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	 

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	 

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	 

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	 

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	 


 
第四章 采购需求
 
一、项目属性:货物类项目
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK6]1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有： 书记员打印设备，庭审公示终端，显示屏  。
2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3.采购需求中斜体且有下划线部分为实质性要求，投标人需要填写实质性要求响应及偏离表，投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
4.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于技术要求响应及偏离表之下。
5. 投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于商务要求响应及偏离表之下。
6.采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	江苏省扬州市中级人民法院审判法庭和广陵区人民法院审判法庭智慧审判项目
	工业


7．核心产品
	采购包号
	核心产品

	1
	融合云庭审主机


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
    1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
    2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
    3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、项目背景
扬州市中级人民法院和广陵区人民法院启动新审判法庭建设项目，需推进配套信息化建设工作。新审判法庭信息化建设总体规划以智慧审判、智慧政务、智慧支撑三大系统为核心，构建诉讼服务中心、执行指挥中心、大数据及网络安全中心和安全保障中心，并配套16个子系统，为审判执行工作提质增效提供坚实的信息化支撑。为深入贯彻法治思想，全面落实最高人民法院关于“一张网”“一体化”建设的部署要求，切实解决当前审判执行工作中的痛点难点，本次项目将重点建设四大核心系统：一是构建智慧诉讼服务系统，打造“一网通办、一站全办”的诉讼服务体系，打通司法为民“最后一公里”；二是建设智慧融合法庭系统，实现法庭内语音识别、电子卷宗同步展示与智能辅助办案深度融合，推动庭审模式从“纸质化”向“无纸化”变革；三是打造专案审判法庭，配备超高清显示、声光电一体化控制及信息管控设施，满足专案的精细化审理需求；四是部署智慧司法安防系统，整合人脸识别、行为分析与应急指挥功能，构建“人防+技防”一体化的司法安全屏障。
[bookmark: _Toc14691]四、建设依据
本方案依据国家和本地区的有关标准和规范进行起草，引用参考了如下文件:
（一）政策依据
中央网络安全和信息化委员会2021年印发的《“十四五”国家信息化规划》
最高人民法院2019年印发的《关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见——人民法院第五个五年改革纲要（2019—2023）的通知》
最高人民法院印发的《关于建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心的意见》（法发〔2019〕19号）
最高人民法院印发的《人民法院“六专四室”建设规范》的通知（法发〔2020〕47号）
最高人民法院印发的《人民法院信息化建设五年发展规划（2020-2024）》（法发〔2020〕104号）
中共江苏省委办公厅印发的《法治江苏建设规划（2021-2025年）》
江苏省高级人民法院2021年印发的《江苏法院信息化建设五年发展规划》（2021-2025）
江苏省高级人民法院2022年印发的《江苏智慧法院建设白皮书》（2018-2022）
（二）技术规范类依据
《科技法庭建设规范》（FYB/T 54001-2024）
《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）
《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）
《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）
《视频显示系统工程测量规范》（GB/T50525-2010）
《计算机场地安全要求》（GB/T9361-2011）
《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）
《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）
《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）
《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）
《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》（GB/T43206-2023）
《信息安全技术—SM9密码算法使用规范》（GB/T 41389-2022）
《安全隔离与信息交换平台使用和管理要求》（FYB/T 59006-2020）
《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T670-2006）
《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》（GA/T646-2016）
《环境信息网络建设规范》（HJ460-2009）
《生态环境信息化标准体系指南》（HJ511-2024）
参考国家标准、行业标准等修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，还须遵循国家、行业及地方现行的相关规范和标准要求。
[bookmark: _Toc10206]五、建设原则
1、突出智能运用
充分考虑市中院信息技术和信息需求迅速发展的趋势，在技术上应具有一定的超前性，采用较为先进的大数据、物联网、人工智能新理念和新技术，适应法院办案的科技发展需求，以适度超前的意识为指导原则，满足未来十五到二十年扬州法院信息化需求。设计中以集成化和数字化的符合安全可靠标准的主流产品为核心设备，确保系统在技术上领先，成熟稳定，符合今后的发展趋势。
2、强化可靠运行
采用被实践证明为成熟和实用的技术和设备，最大限度地满足项目现在和将来的业务发展需要，确保耐久实用。系统管理功能全面，能充分满足项目自身各种业务的管理要求。应具有完全的操作环境，界面简练、友好，联机帮助功能健全有效。
3、满足开放扩展
为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力以及法院信息化工作发展需求的不断扩展，必须追求系统的开放性，采用开放的技术标准。系统设计中各子系统均提供了标准化和开放性的接口协议，保证了各子系统之间的网络化与集成化实现。总体结构应具有兼容性和可扩展性，可以包容不同类型的产品，便于升级换代，使整个信息化系统可以随着技术的发展与进步，不断得到充实、完善、改进和提高。
4、保证安全冗余
项目信息化系统必须具有高度的安全性和稳定性，包括系统自身安全和信息传递的安全，以及运行的可靠性。对网络系统、数据系统的数据交换、存储和访问等应有有效的安全措施，防止数据被破坏、窃取、丢失等事故发生。安全级别控制健全，防止截取操作，能有效审计用户操作，以便追查事故原因。整个信息化系统需要通过信息安全测评，通过查漏补缺来确保系统的安全性。
5、提升数据共享
进一步强化数据资源整合共享，统筹管理数据资源，建立数据资产；加大纵向、横向的数据交换力度，获取更加全面的数据资源。通过部门间互联互通、数据共享、协同联动，实现跨部门数据流动，提升公共服务的整体效能，需要着力于培育数据共享、业务协同机制，强化业务协同联动，打破信息孤岛，推动信息互联互通、开放共享，发挥数据流在法院办案过程中的基础性作用，使共享协同在提升司法机关公共管理能力，提高国家治理水平、创新公共服务、优化公共政策等方面发挥重要作用。
[bookmark: _Toc31880]六、建设目标
按照人民法院信息化发展规划要求，积极完善“智慧法院”系列解决方案，形成了“服务诉讼”、“服务审判”、“服务执行”、“服务司法”四类全覆盖法院音视频业务的解决方案，可以有效的辅助法院尽快建成以大数据为核心的人民法院信息化4.0，促进审判体系和审判能力现代化，为人民群众提供更加高效，更加便利，更加全面的司法服务。审判法庭信息化建设项目立足于扬州法院审判工作实际，力求信息化建设同司法审判工作深度融合，通过加强信息化相关平台、技术建设，旨在促进法院现代化建设，更好地服务经济社会高质量发展，为扬州在新时代中国特色社会主义建设征程中“走在前、做示范”提供有力保障。
7、 技术及商务要求
[bookmark: _Toc28311]（一）建设内容
[bookmark: _Toc20486][bookmark: _Toc9792][bookmark: _Toc8610][bookmark: _Toc20723][bookmark: _Toc19032][bookmark: _Toc11702]1.智慧诉讼服务系统
2.智慧融合法庭系统
3.专案审判法庭系统
4.智慧司法安防系统
5.驻场运维服务
[bookmark: _Toc15822]（二）工期要求
自签订合同之日起，30天内设备全部到货或部署，45天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。
[bookmark: _Toc11604]（三）建设要求
[bookmark: _Toc24497]1、智慧诉讼服务系统
全面升级“诉讼服务”，提升诉讼便利度，切实减轻群众诉讼负担。建设以线上电子诉讼服务为核心，贯通大厅服务、热线服务、移动端服务，覆盖各级法院和诉讼全流程，联通各类信息应用系统，对接相关部门服务网络，融合大数据分析功能的智慧诉讼服务新模式。整合司法资源、优化内部管理，将当事人咨询、申请类诉讼服务事项，以及鉴定、保全等审判辅助事项剥离出来，集中至诉讼服务中心集约化办理；引入第三方外包服务，集中办理材料送达、卷宗装订、扫描复印等日常性事务性工作，实现司法辅助事务智能化、集约化、专业化，让法官专注于审判执行核心事务，从而提高办案质量和效率。
本次诉服中心位于一楼西侧，划分为不同的功能区域，人工服务窗口、自助立案区、自助诉讼服务区、调解信访区等，便于群众一站式办理业务。
1.1 智能导诉系统
智能导诉系统用于法院接待诉讼参与人，集成在智能导诉台上，可以为来访人员提供导诉咨询、案件查询、卷宗查询、材料扫描、格式文书、开庭公告等多种诉讼服务功能。
智能导诉系统利用先进信息化技术，将常用诉讼服务功能前置，减轻了法院司法人员压力，实现了诉讼服务工作的现代化、集约化、高效化。
智能导诉系统对大厅实现导诉分流，通过二维码管理系统实现自动化流程简化。可对自助阅卷、自助查询、约见法院等终端设备登录授权，并提供打印对应设备功能的授权二维码，也可以进行人脸数据采集建立人脸数据库，方便自助终端全流程的人脸识别登录办理。
1.2 智能排队叫号系统
智能排队叫号系统设置于诉讼服务大厅，由排队叫号一体机、液晶显示终端、呼叫器、评价器等设备组成，旨在维持立案、信访区域良好秩序，为公众提供舒适等候环境，节省群众等候时间。
窗口工作人员可登录系统员工端，自动获取当前排队进度，根据现场情况完成叫号/销号操作，进而提高法院人工窗口处理业务的办事效率。系统支持法院根据当前业务窗口办理速度及各窗口排队情况，机动调整窗口业务安排，旨在减少办事人员等候时间，最大化合理利用法院现有人工窗口；还通过各显示终端为来院办事人员提供明确的窗口职能说明，进一步提升人民群众满意度。在诉服大厅的工位分别部署窗口叫号模块、液晶显示终端、呼叫器和评价器。
1.3 虚拟导诉系统
虚拟导诉机利用虚拟影像技术和智能交互技术与诉讼服务中心的“导诉员”角色相结合，通过人机交互界面，模拟真实导诉员的行为与语言，与来访群众进行语音、文字、形体上的互动。通过与“虚拟人”互答，来访群众可以直观地了解立案、调解、开庭、信访等各项诉讼事务的基本功能及流程，为群众提供指引和解答，还能方便地找到目标区域和窗口。
[bookmark: _Toc15488]虚拟导诉系统通过人机交互模式，播放常见问题解答及法律法规，为公众提供便捷、直观的业务引导服务；系统包括法院介绍、法院文化、法治漫话、法官名录、调解名册、立案须知、诉讼流程、诉讼文书、缴费计算、诉裁调解、多元解纷等功能。 
1.4 导航与导诉指引系统
针对来院办案的当事人对法院各功能区域不熟悉以及由于法律知识欠缺，对诉讼程序了解不多的实际情况，设计了一套人工智能主动式导航与导诉指引系统。该系统在诉服大厅入口处部署透明触控虚拟导诉导航终端，该终端基于3D技术，以立体地图形式展示法院布局，支持快速查询并智能指引常见位置路线。系统还与手机功能深度融合，通过扫码即可将路线指引下载至手机，便于当事人在院内随时查看方向。此外，系统模拟现实环境的三维视觉地图，通过GIF动画演示行走路线，使查询和导航更加直观便捷。
1.5 诉讼服务约见法官系统
自助约见法官系统是一个高效利用政务大数据的平台，它整合了法官信息资源，紧密连接了法官与人民群众，不仅有效分流了群众的普通纠纷案件，减轻了基层法院的工作负担，还为群众开辟了一条新的司法服务渠道。
通过该终端，律师或当事人可以实时向法官语音咨询诉讼相关信息，实现即时诉讼服务。同时，群众也可以选择给法官留言，这种方式既缓解了直接沟通时可能存在的表达困难，也便于法官及时作出响应。系统支持诉讼参与人通过身份证进行登录验证，律师则可通过执业证号、身份证号及案件编号，经系统核验后进行身份认证。
身份验证成功后，系统将展示法院全体法官的名录及详细信息，包括姓名、所属部门、办案办公电话等。诉讼参与人可根据需要选择任意法官进行语音通话。同时该终端支持给法官留言，若法官未能及时接听电话，可在线给法官留言，系统将以短信方式将留言信息推送给对应法官，短信中包含律师/当事人的信息、手机号以及留言详情的链接，法官点击链接即可查看留言的具体内容。
1.6 自助诉讼服务系统
在自助诉讼服务区通过放置自助立案与查询终端，可以让当事人独立、便捷地完成多项诉讼相关事务，无需完全依赖人工窗口，从而提升诉讼效率，优化服务体验。
（1）自主查询：当事人在导诉台通过身份证和人脸识别认证身份，获取对应案件的二维码，凭二维码在诉讼服务自助查询终端二维码扫描区域内扫描进行登录，可查看该案件的进度或者详情。登录后，当事人可实时查询自己名下所有案件的进展状态，包括案号、案由、承办部门、承办法官、开庭时间、案件流程节点等详细信息。
（2）自助立案：诉讼服务自助立案系统支持诉讼参与人直接进行自助立案登记，系统支持OCR智能回填、身份证件快捷读取，方便参与人根据流程快速完成自助立案登记。诉讼参与人通过身份证进行登录鉴权，登录后即可查询名下案件的相关信息，如案件编号、案由、承办部门、承办人、原告/被告信息等。除了三分钟快速立案登记及案件查询功能外，自助立案系统还为诉讼参与人提供多维风险评估、诉讼流程展示、海量格式文书模板参考、诉讼费用计算及说明、法院风采及风貌展示、法院简介、裁判文书查询等功能。
（3）自助阅卷：诉讼服务智能阅卷系统集成了多元化的登录鉴权方式，确保当事人与律师在完成身份验证后即可便捷地获取阅卷服务。该系统与法院诉讼服务数据系统实现无缝对接，实时更新案件状态，确保信息的时效性与准确性。为提升用户体验，系统针对当事人与律师设计了不同的登录流程：当事人可通过身份证识别快速登录；而律师则需输入执业证号、身份证号及案件编号，经系统验证后，即可查阅其代理案件的详细卷宗信息。一旦登录鉴权成功，系统将自动检索并展示用户名下的所有案件基本信息，以列表形式清晰呈现，便于用户快速查找并浏览已归档的案件卷宗。
（4）诉讼风险评估：法院采用引导式、选择式的案情采集模式，旨在全面梳理并明确告知诉讼参与人通过诉讼解决纠纷的各项潜在风险，同时积极引导他们探索合适的非诉讼解决途径，并提供详尽的诉讼解决策略及常识教育。
诉讼风险智能评估系统以案件类型为切入点，涵盖了民间借贷纠纷、担保合同纠纷、买卖合同纠纷、离婚纠纷等超过二十种常见纠纷类型。诉讼参与人首先需通过身份证或证件号完成身份鉴权，随后根据案件性质选择对应的案由。进入风险评估环节后，系统将呈现一系列单项或多项选择题，内容广泛涉及诉讼标的额、鉴定需求、财产保全等多个方面，以全面收集案件信息。
2、智慧融合法庭系统
庭审是人民法院审判工作的核心环节。《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》均对开庭审理环节进行了明确规定。同时，《最高人民法院关于加快建设智慧法院的意见》要求推进庭审智能化，推广语音识别、电子签名等技术。数据赋能司法改革智慧庭审系统是司法现代化的必然趋势，其建设既符合国家政策导向，又能切实提升审判质效、保障司法公正。扬州中院每年约有五千件案件需要开庭审理，建设智慧融合法庭系统有助于提高庭审质量，从而提高办案质量，提高群众的诉讼满意度。
《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》第一条规定，“互联网法院采取在线方式审理案件，案件的受理、送达、调解、证据交换、庭前准备、庭审、宣判等诉讼环节一般应当在线上完成。根据当事人申请或者案件审理需要，互联网法院可以决定在线下完成部分诉讼环节。”扬州中院每年约有500件案件需通过互联网开庭进行审理，建设专门的互联网法庭，有助于提升司法效率、便民利民，推动法治现代化。
新审判法庭共规划了46间法庭，本次项目的建设内容包含13间民事中法庭（含2间互联网法庭）+1间家少法庭+4间民事小法庭+1间刑事中法庭+3间刑事小法庭+1间刑事大法庭共23间法庭前端设备及后台设备。
为了实现本地庭审、内网远程庭审、互联网庭审多合一应用，需要建设主要包括前端设备、网络环境、能力平台、管理平台、庭审应用及系统对接几个部分。前端设备主要包括大中小法庭、谈话室、调解室及互联网端手机、PC等智能终端。法庭主要包括视频采集设备、音频采集设备、扩声系统、智能应用交互终端，用于庭审音视频的采集、显示以及庭上法官和书记员应用。
网络涉及法院专网及互联网，法官端的应用都在法院专网进行，当事人远程庭审及云服务平台部署在互联网。内外网视频交互利用光端机进行收发，业务数据及操作信令通过光闸进行交互。
能力平台包括内网的音视频融合赋能、人脸识别、行为分析、语音识别能力，支撑的硬件设备主要包括云庭审主机、计算/存储服务器、专用服务器、融合网关、网络安全隔离交互设备等。互联网庭审服务能力主要包括云端视讯及人脸核验服务，为当事人应用提供支撑。音视频融合赋能平台主要用于控制音视频接入、合成、交互、存储与调阅。人脸识别能力主要提供庭审人员的人脸库管理、1：N服务，为证人旁听、出庭人员身份核验提供人脸识别服务。视频行为分析能力用于庭上异常行为分析，例如迟到、早退、抽烟、大声喧哗、打电话等，为庭审巡查业务提供智能分析能力。语音识别能力主要用于语音实时转写成文字，帮助书记员进行庭审笔录记录。
庭审综合管理平台主要用于组织机构管理、用户管理、权限管理、法庭管理、设备管理、案件管理、数据对接等。
庭审应用主要包括法官端、书记员端、当事人端（内外网）应用、证人端、旁听人员端。法官端主要包括案件管理、智能排期、音视频交互、笔录查看、卷宗查阅、证据展示、法条检索、类案智推、庭审记录查看等应用。当事人内网端包括视频查看、示证、笔录查看、签字确认等功能。当事人互联网应用主要包括庭前准备、证据上传/查看、身份核验、音视频交互应用、笔录确认。书记员端主要包括庭前准备、庭审控制、智能笔录等应用。旁听人员端用于查看庭审录音录像及证据展示。
云法庭整体架构采用“云+端”的模式，云端依托人民法院专有云和公有云，面向法院专网和互联网庭审业务，灵活提供对应的云服务能力；专网法庭端部署必要的音视频采集编码、显示扩声、智能交互、安全管理和网络接入等设备，与专有云平台通过有线或无线专网进行连接，互联网当事人端或公众端，采用移动或固定终端与公有云平台进行连接；法院专有云和公有云之间采用符合安全隔离交换要求的设备进行数据和信令的交换，同时使用集群光隔离设备进行音频和视频的交换，实现法院专网和互联网之间的数据和音视频交换共享。
[bookmark: _Toc9807][bookmark: _Toc32336]3、专案审判法庭系统
根据《江苏省高级人民法院关于切实做好重大敏感案（事）件处置工作的通知》要求，重大敏感案（事）件的处置必须严格落实“三同步”原则，加强组织领导与工作部署，并对法院工作人员强化保密教育，严格执行保密纪律。此类案件的妥善处置，对服务党和国家工作大局、维护社会稳定、保障司法形象具有重要意义。鉴于其重要性与保密性，建立专案审判法庭开展审理工作尤为必要。
专案审判庭集成用户管理、设备管理、音视频处理、流媒体及融合通信等功能，支持多种通信协议，能够满足远程协作、指挥、合议、庭审等多场景需求。平台深度融合现代计算机、通信与音像技术，以全国法院办案办公平台为基础，构建智慧云庭审一体化系统。系统采用信创标准设备，配置智能庭审终端、多机位摄像及音视频采集处理设备，实现庭审画面的智能合成、设备状态的实时监测与异常告警。通过一体化平台，集成电子身份核验、双屏示证、材料存证验证等功能，并借助集中控制系统实现设备联动，有效降低书记员工作负荷，确保庭审流程规范高效运行。
平台核心功能紧密围绕庭审数字化改革展开：多媒体示证系统支持实物、电子文件等多维度证据展示；音像录制系统完整记录发言内容与证据讨论过程；流媒体服务系统实现远程提讯、多方远程庭审及直播观摩。创新设置记者专用席位，提供网络接口与音视频输出通道，在保障司法安全的前提下增强庭审透明度。系统还支持对开庭笔录及庭审录音录像进行双备份，确保数据安全稳定。通过深度挖掘庭审笔录信息，智能匹配法律法规与海量案例，为法官提供个性化参考建议，并强化电子卷宗随案同步生成与深度应用。
在部署与架构方面，系统兼具灵活性与统一性。既支持省级或中级人民法院集中部署，实现区域内案件数据、排期信息与卷宗材料的统一汇聚、清洗与梳理；也支持单个法院独立部署，满足个性化需求。音视频存储与流媒体管理可采用集中或分布式方案，确保资源高效利用与安全可靠。系统配置独立的专案审判庭审平台，数据安全可靠，并采用一主一备应用服务器及对应的UPS不间断电源，保障业务连续性与高可用性。
系统整体架构划分为四个核心层次：
基础设施层：作为智慧法庭的物理基础，涵盖庭审主机、高清摄像机、拾音设备及其他支持性软硬件，共同构建稳定、先进的科技化庭审环境。
数据中心层：依托自然语言处理与大数据技术，对历史卷宗信息进行深度挖掘与分析，构建以案由为核心的法律知识图谱，为司法决策提供智能化数据支撑。
能力中心层：聚焦于智慧法庭功能构建，围绕法官、书记员、当事人及旁听人员等角色，在庭前、庭审、庭后全流程中的具体需求，设计与集成各项智能化服务功能，提供高效、便捷、个性化的体验。
应用系统层：作为用户交互界面，为不同角色提供专属应用入口，使其能够便捷调用能力中心提供的各项功能，提升系统易用性与工作协同效率。
同时，通过统一的管控平台对全系统进行集中监控与管理，并设立专门的安全服务中心，采用先进的加密与防护技术，全方位保障数据安全与隐私，为司法公正与信息安全提供坚实保障。
本次项目计划将三楼刑事中法庭改造建设为专案审判庭。该法庭的建设旨在以科技力量全面赋能司法审判，通过深度融合智慧技术优化庭审流程，辅助书记员高效完成笔录工作，并确保庭审过程全程留痕、系统稳定可靠。平台将有效支持庭外观摩、庭外指导、应急处理与信息通报等工作，为重大敏感案件的公正、高效审理提供强有力的技术支撑，最终推动司法公正与效率的双重提升。
4、智慧司法安防系统
[bookmark: _Toc6529][bookmark: _Toc5211]4.1 视频监控
[bookmark: _Toc55204181]视频监控子系统作为整个法院审判法庭综合安防集成系统的重点，对法院的安全防范起着至关重要的作用。系统通过发端网络对法院审判法庭内部及外围不同场景的监视，由监视图像传送至监控中心，从而实现安全防护的作用。具体通过对外围周界、审判法庭主要出入口及内部走廊、诉服大厅、谈话室、调解室、法庭、合议室、电梯厅、电梯轿厢、楼梯口、重点机房、车库内主要的车道等不同类场景进行监视。通过监控中心对整个法院审判法庭进行实时图像的监控和记录，使相关负责安防的管理人员对法院审判法庭内外的各种情况进行全局监控观察。
本次项目严格按照国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》、《江苏法院视频监控建设技术规范》、《江苏省高级人民法院关于建设全省法院立案信访窗口视频监察系统的通知》等文件要求进行集成实施，保障法院环境的安全，并保证后期需求增加时，可以直接升级扩容。
[bookmark: _Toc31228][bookmark: _Toc832][bookmark: _Toc14094][bookmark: _Toc12542][bookmark: _Toc25142]4.2 智慧安检
为了提高法院场所安全管理的技术水平，保障出庭人员的生命财产安全，借助人脸识别、视频行为分析、云计算、大数据等先进的科技手段，需加强对外来人员的管控。
智能安检设备：在出入口部署安检机和安检门，对进入人员进行快速有效的安全检查，防止违禁物品进入。
人证核验终端：配置人证核验终端和立式核验登记终端，来访人员需通过刷身份证并进行人脸比对，完成身份核验与登记。系统支持与公安数据库进行黑名单比对，对失信被执行人、重点信访人员等自动预警。
人脸识别闸机通道：在入口设置闸机，分为当事人通道和律师专用通道。当事人在安检登记后，可通过人脸识别开启道闸进入。律师首次登记后，后续可直接刷脸通过专用通道，实现人员智能分流和快速通行。
4.3 “六专四室”
人民法院“六专四室”建设，主要依托于法院IP承载网络，立足与为法院提供更安全、更高效的智能化应用系统。结合一线和实战需求，进一步完善警务装备，促进警队执法规范建设，不断提高警务保障能力。
应用系统主要由音视频监控系统、对讲报警系统、门禁系统和监控中心组成，分别对专用囚车、专用囚车库、专用羁押通道、专用电梯、羁押室、监控室、警用装备室、枪弹室等区域实现统一部署、统一管理，并且支持接入警务平台实现各类音视频资源和业务数据的统一展示。
（1）视频监控：视频监控系统是安全防范系统的主要组成部分，是提高人民法院“六专四室”安防水平的重要工具，其建设将直接关系到区域安全管理的效率及效果，视音频监控系统的建设旨在运用最新的视频监控技术，对监控图像进行实时传送，实现信息共享、过程控制和高效的管理。根据“六专四室”规范要求，坚持总体规划，分步实施的原则，按照如下思路对所内视频监控系统进行建设：
第一步：为保证高清图像应用，将从源头抓起，在重点位置如专用囚车、羁押室、监控室、装备室、枪弹室等位置部署高清监控点，包括高清防爆半球、鱼眼半球等前端高清图像采集； 
第二步：在一些内部公共区域，如专用囚车库、专用羁押通道建设智能人脸比对系统，可对途经人员进行人脸抓拍、人脸识别等应用；
第三步：在设备控制中心建设IP-SAN磁盘阵列、内外网视频监控管理平台（外网监控平台用于专用囚车音视频资源）、综合安防管理平台、智能分析服务器、集中解码器等后端设备；
第四步：使用液晶拼接屏进行建设，结合高清集中解码器最终在监控中心呈现4K高清图像，结合视频分析系统实现报警图像联动上墙。
（2）门禁系统：门禁控制系统是法院内羁押场所安防的重要屏障，用于对所有进出人员进行约束。通过安装电子门禁控制系统，对需要进行进出人员管控的区域实现严格管控，即所有进出人员，必须是合法人员，并且必须留下进出记录，便于出现事故后进行查询取证。另外，对于特殊的区域可在门禁系统的基础上增加AB门互锁原则（A门和B门不能同时打开），进一步提高区域安全等级。规范中要求，必须布设门禁系统的区域有：囚车库大门、囚车库与羁押室（专用通道）连接处大门、羁押室大门、羁押囚室门。除此以外，建议在监控室、装备室和枪弹室同样增设门禁系统。
（3）报警对讲：综合“六专四室”规范关于报警对讲的建设和使用要求，人民法院羁押区域报警对讲系统设计覆盖专用电梯、羁押囚室等主要区域，建议在囚车库、羁押通道、装备室、枪弹室内同样配置报警对讲设备，用于紧急情况下的一键报警/对讲。内部网络设计一套全数字IP网络对讲报警系统，该系统要求与视频监控、门禁等系统集成综合安防管理平台实现一体化、数字化、集成化的高效管理平台系统，提升法院综合管理水平，实现依靠科技强警，形成快速反应的综合控制安全防范体系。
5、驻场运维服务
为确保智慧融合法庭系统的稳定运行，保障庭审活动有序开展，中标方需提供三年的免费驻场运维服务，本项目对驻场运维服务提出以下具体要求：
（1） 驻场人员资质要求
人员编制：中标方须派驻至少1名专职技术人员常驻法院办公，该人员不得随意更换，如需变更须经院方批准；
政治素质：驻场人员必须政治可靠，责任心强，通过法院政审，并签署严格的保密协议书，严禁泄露任何庭审数据及审判秘密；
技术能力：驻场工程师需具备计算机、网络技术及音视频集成相关专业背景，熟练掌握各类庭审设备的调试与排障，具备主流智慧法庭厂商的设备操作认证者优先；
业务熟悉度：需在一周内熟悉本院所有法庭的网络拓扑结构、IP地址分配及设备台账，并建立详实的运维档案。
（2）日常巡检与保障服务
庭前巡检：每个工作日开庭前1小时，完成对所有在用法庭的开机自检，检查内容包括：庭审系统登录状态、音视频信号连通性、语音识别引擎加载情况、电子签名板及打印机等外设运行状况；
庭审保障：提供“随叫随到”的现场支持，接到故障申报后，驻场人员须在10分钟内到达现场处置；
庭后整理：每日闭庭后，检查庭审视频上传归档情况，清理临时缓存文件，关闭非必要电源，确保设备散热良好。
（3）故障响应与应急处理
系统瘫痪、无法开庭：10分钟内响应，30分钟内恢复，若无法立即修复，须立即启用备用法庭并上报；
（4）合规与安全要求
网络安全：严格遵守法院网络安全管理制度，严禁在法庭终端上私自安装软件，严禁使用非法院配发的移动存储介质；
零差错要求：确保庭审录像不丢失、不泄露，庭审笔录不篡改。因驻场人员操作不当导致的数据安全事故，须承担相应责任。
[bookmark: _Toc18068]（四） 采购清单
1、 智慧诉讼服务系统
	序号
	名称
	规格、技术参数
	采购数量
	单位

	1
	[bookmark: OLE_LINK7]排队叫号一体机
	1、主控单元：国产CPU，国产操作系统，内存≥8G DDR4；硬盘≥128G SSD；接口：1000Mbps RJ-45以太网接口，4*USB3.0/2.0/1.1；HDMI、VGA输出；音频输入输出接口。
2、触摸显示器：≥32英寸LED液晶屏，分辨率≥1920*1080，16:9宽屏；10点电容触控屏，亮度：≥300cd/m2；对比度：500:1；表面硬度：6H；透光率：≥90%。
3、微型摄像头：高清红外摄像头；像素：200万；最大分辨率：1920*1080；USB通讯免驱动；网络连接方式：有线连接；感光元件类型：CMOS。
4、读卡模组：USB通讯；读卡距离：0-5cm；采集响应速度：≤1.5秒；读卡方式：非接触读卡；读卡类别：二代代身份证/M1系列IC卡；主机接口：USB 2.0标准型。
5、智能电源管理模块：支持定时通电、断电，支持按工作日、非工作日设置通电及断电。
6、打印单元：热敏打印机；打印纸规格：80㎜宽。
7、电源电压：AC220V±10% 
8、整机尺寸：高*宽*深≥1770*600*500mm。
9、整机工艺：定制化硬件封装终端设备，部件模块化设计，全金属架构，设计符合人体工程学原理。
10、配套排队叫号管理软件
	1
	套

	2
	排队叫号呼叫器
	1、液晶显示参数：面板尺寸≥21.5寸，整机尺寸≥742mm*458mm*45mm，物理分辨率不低于1920×1080，响应时间≤6.5ms，适用频率60Hz。
2、系统配置：国产四核CPU，内存≥1GB， 储存≥8GB。
3、接口：2个USB HOST、1个HDMI输出接口，RJ45网口*1。
4、工作及存储环境：工作温度：-5℃～60℃，相对湿度：20％～80％。
5、为每个办案窗口提供独立功能显示功能。
6、内置主流操作系统，支持显示窗口功能信息、排队叫号信息以及其他内容。
7、呼叫功能：支持配置呼叫方式，按照取号时间顺序呼叫和队列优先级呼叫两种方式；支持配置绑定窗口办理业务，可绑定多个业务；支持窗口名称和窗口号自定义设置。
	14
	台

	3
	排队叫号显示终端
	1、定制化硬件封装终端设备，一体机式，显示尺寸≥49寸。
2、分辨率≥1920*1080。
3、技术类型：LED 工业级液晶屏A规。
4、处理器：国产四核CPU。
5、内置主流操作系统，内存≥4G，储存≥16GB。
6、定制金属钢制外壳，表面采用工业级细纹烤漆；主框架结构设计充分考虑工作台稳定性，平衡性，承重满足用户使用需要。
7、内置定制化排队信息展示系统，当前排队信息展示。
	2
	台

	4
	排队叫号评价器
	1、工位屏系统：内置主流操作系统，国产四核CPU、1.8GHZ，内存≥4G，储存≥16GB。
2、显示：LED屏不低于10.1寸高清LED屏；分辨率≥1280x800；对比度：1000:1，亮度≥250cd/m2；屏幕比例：16：9。
3、网络：以太网：10M/100M网口。
4、喇叭：2*2W,工作温度0--40度,电源功耗20W。
5、适配器电源适配器 12V/1A。
5、支持窗口服务内容显示以及服务评价功能。
6、显示窗口工作人员照片、姓名、工所属部门及相关信息，可自定义背景颜色，按键数量，考评等级。
	14
	台

	5
	信息发布播放盒
	1、终端配置：国产四核CPU，系统不能低于9.0版本，内存≥1GB，储存≥8GB。
2、扩声：输入阻抗 4Ω；频响范围 20Hz-20kHz；输入电压 AC220V/50Hz；额定功率 ：≥15W*2。
3、系统内置排队叫号语音播报系统，实时播报当前叫号信息。
	1
	台

	6
	合并式功率放大器
	1、带前置及功率放大，内置多音频播放：U盘/SD卡、手机蓝牙、FM收音功能；支持报警音频信号优先输入功能，带电平指示功能，自动检测输入信号强弱。
2、1路线路输入AUX1，1路 BLUETOOTH手机蓝牙，1路辅助输出，3路话简输入，第1路话筒MIC1具有强切默音功能，具有最高优先权，
3、1路报警强插音源输入，报警输入EMCIn具有第二高优先权，当有报警音频输入时自动优先播放报警音乐；
4、通道优先功能：MIC1>EMC IN>MIC2，MIC3，AUX1，，MIC2LINEIN，MIC3 LINEIN
5、70V、100V定压输出，4Ω-16Ω定阻输出；备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真；
6、设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具有高、低音音调控制；
7、由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警；
8、具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害；
9、输出功率≥260W；
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	排队叫号扩声
	1、额定功率:5W/10W；
2、输入电压:70V/100V；
3、灵敏度:93dB；
4、频率响应:110Hz-15kHz；
5、最大声压级:94dB；
6、尺寸≥235*85mm；
7、开孔尺寸:210mm；
8、安装方式:活动夹；
9、单元:8"×1；
10、含安装所需的线缆支架等辅材
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	自助融合终端（自助区）
	1、国产CPU：八核，主频 2.3GHz；内存≥8G DDR4；硬盘≥128G SSD；显卡：独立显卡，支持≥4K（3840*2160）显示屏显示。
2、国产操作系统；国产浏览器（国密版）。
3、触摸类型：十点电容屏；板面尺寸≥32.0 寸；分辨率≥2160x3840；宽高比：9:16（高：宽）；面板亮度≥350 cd/m²；
4、摄像机：像素≥1920*1080，支持自动对焦，3D 降噪，背光补偿，移动侦测；摄像机支持一体机终端人脸识别、远程视频等应用；摄像机内置人证比对及活体检测算法；摄像机固定位置设计可采集成年人身高区间范围的人脸信息。
5、身份证读卡器：非接触二代身份证读卡器，通过中国公共安全产品认证。读取身份证时间 ：<1.5S。
6、二维码扫描模块：内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析；
7、暗箱高拍仪：高拍仪拍摄成像效果良好，常规光线变化不影响图片质量，无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等；支持拍摄多种物件类型。
8、嵌入式键盘：嵌入式键盘，与一体机一体化设计。
9、软键盘：提供正版授权软件盘，支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。
10、隐蔽拾音器：可清晰收录范围内人声，拾音音质支持后续语音识别。
11、隐蔽扬声器：内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持2.0声道。支持指定音频文件播报，播报音质良好。
12、运行指示灯：具备设备电源、打印机状态运行指示灯并根据设备自行可控，并提供打印机运行状态接口。
13、人体感应：感应方式：人体红外；有效感应距离：0-2米；提示音优质可调。
14、电话：集成并提供软件拨号实现接口，可定制软件实现通过PC进行软件拨号功能，可外延RJ11接口。
15、配件线缆：USB  HUB、人体感应、打印机缺纸检测、信号灯、线缆等。
★16、鉴权登录：系统严格遵循全国法院办公办案平台系统登录要求，确保登录过程的安全性和合规性。为诉讼参与人提供“微信扫码登录”、“账号密码登录”等多种登录方式，实现当事人或律师的系统鉴权登录（提供相关软件截图证明材料扫描上传）。
17、我要立案：为诉讼参与人提供在线立案服务，支持民事、行政、执行等案件的立案申请，提供自助立案登记、材料扫描上传、引入终端诉状、信息自动回填等功能。
18、示范文本生成：深度融合大数据分析与人工智能技术，致力于解决当事人诉状撰写难题及法院重复咨询答复痛点，智能辅助当事人生成刑事（自诉）、民事、商事、知识产权、海事、行政、环境资源、国家赔偿、执行等9个领域常见多发诉讼案件的67类起诉状、答辩状示范文本。
（1）提供在线填写要素式示范文本功能，支持提供67类要素式起诉状及答辩状模板库，选择需要填写的示范文本，系统支持“左看右写”双屏对照，智能引导填写要素；如遇法律术语问题，可通过智能问答获取解释、填写示例，还可用智能辅助润色内容，降低文书制作难度，提升诉讼效率。（2）提供问答式引导生成要素式起诉状功能，支持11类民事案由要素式起诉状生成，只需选择案由，通过多轮智能问答自动提取案件要素，生成要素式起诉状。
19、案件查询：为诉讼参与人提供案件查询服务，支持查看我的立案情况，重新提交审核退回或待补正的立案申请，支持查看立案通过案件的案件详情。
20、网上交费：为诉讼参与人提供在线交费服务，支持查看待交费列表、查看交费通知书、查看已交费记录，支持展示交费通知单当事人通过手机扫码进行交费或打印交费通知单，避免当事人和律师在法院与银行之间来回奔波，贴合大众支付习惯，提升交费办理效率。
21、材料提交：为诉讼参与人提供材料提交服务，支持扫描上传申请材料、证据材料等各类材料，搭建异步、非接触递交渠道，减少当事人排队、等待的诉累，提升当事人诉讼体验。
22、文书签收：为当事人提供各类文书全域送达服务，支持查看所有“人民法院在线服务”送达渠道的待签收、已签收的送达文书，待签收文书可在线签收并查看打印法律文书；已签收文书可补打对应法律文书；提供多元化的送达渠道，提升送达效率，同时满足当事人查阅文书材料的需求
23、网上阅卷：为诉讼参与人提供在线阅卷服务，支持当事人申请阅卷、查看阅卷申请审核情况，审核通过后支持线上阅卷，满足诉讼参与人的阅卷需求，提升法院无纸化诉讼服务能力。
24、计算工具：为诉讼参与人提供便捷的诉讼计算服务，包括诉费计算器、人身损害赔偿计算器、劳动争议计算器；
25、云服务：支持云服务，无需本地配置服务器，使用更加灵活高效。
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	诉讼服务约见法官终端
	1、国产CPU：八核 CPU，主频 2.3GHz，功耗 25W；内存≥8G DDR4；硬盘≥128G SSD；接口：根据一体机整体设计进行配置并考虑一定扩充；
2、国产操作系统；国产安全浏览器（国密版）。
3、操作屏幕：屏幕尺寸≥32英寸，分辨率≥1920*1080，全视角，高清LED背光；面板亮度≥250 cd/m²。
4、摄像机：像素≥1920*1080，支持自动对焦，3D 降噪，背光补偿，移动侦测；摄像机支持一体机终端人脸识别、远程视频等应用；摄像机内置人证比对及活体检测算法；摄像机固定位置设计可采集成年人身高区间范围的人脸信息；摄像机角度可调。
5、身份证读卡器：非接触二代身份证读卡器，通过中国公共安全产品认证；读取身份证时间 ：<1.5S。
6、二维码扫描模块：内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析；
7、嵌入式键盘：嵌入式键盘，与一体机一体化设计。
8、隐蔽拾音器：可清晰收录范围内人声，拾音音质支持后续语音识别。
9、隐蔽扬声器：内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持2.0声道；支持指定音频文件播报，播报音质良好。
10、电话：集成并提供软件拨号实现接口，可定制软件实现通过PC进行软件拨号功能，可外延RJ11接口。
11、软键盘：提供正版授权软件盘。
12、人体感应：感应方式：人体红外；有效感应距离：0-2米；提示音优质可调。
13、配件线缆：USB  HUB、人体感应、打印机缺纸检测、信号灯、线缆等。
14、诉讼参与人可在此处查看法官通讯录，直接电话联系法官；为诉讼参与人和法官搭建异步沟通渠道，解决诉讼参与人联系法官渠道不够多样化的问题，提升诉讼参与人司法参与满意度。法官通讯录可由法院管理员进行维护。
15、云服务：支持云服务，无需本地配置服务器，使用更加灵活高效。
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	[bookmark: OLE_LINK8]律师当事人档案流转一体机
	1、主柜尺寸≥1941*720*520（mm)高*宽*深；控制副柜，提供用户交互操作界面，满足业务场景功能使用。
2、显示≥42寸，支持十点触摸，轨迹记录、可支持电子签名；分辨率≥1920*1080。
3、摄像头支持≥1280*720；成像距离≥30CM；支持低照度和宽动态功能。
4、IC卡读卡器非接触式，符合 ISO-7816标准的 A、B 和 C 等级 ；符合 ISO-14443标准的 A & B 类，支持 Mifare S50 S70 卡片。
5、扩展选配人证比对模块（身份证读卡器，可安装于物品收发主柜上；可满足单机版1：1（现场采集人脸：身份证读取证件照片）比对能力，包含在主控柜嵌入式软件中；）配合摄像头，实现当事人刷身份证+人证比对取件。
6、副柜尺寸≥1941*900*520（mm）高*宽*深；非记名投递单元及非记名柜，用于非记名人员或单位的收取件操作，通过大屏幕扫待投件二维条码，系统自动分配空闲箱格，凭密码自助取件后箱格释放；系统自动记录投取时间。
7、箱格具有大中小三种规格，表面喷塑；大箱格445*294mm，中箱格445*195mm，小箱格445*96mm；单层箱体，15层2列式，包含不少于30个投递箱格；每个箱格包含机械电动双控锁，表面抗氧化处理；使用寿命10万次。
8、满足收转箱运行控制：包括箱体初始化、指令传递、屏显控制、数显控制、状态提示、箱门开关检测与控制、投口门禁检测与控制、条码扫描识读与解析、数据同步登记处理、交换逻辑控制等；收转箱投取件业务操作控制与数据处理，包括条码识别、身份认证、开箱取件、记录查询等；可联动控制主柜与副柜之间的业务逻辑；可提供定制接口API。
9、软件系统可获取一张网案件信息，当事人可通过自助的方式来进行材料的补交，同时可挂接短信平台等，实现消息的提醒，便于承办法官及相关人员及时获悉动态。
10、人民法院内部工作人员使用流转柜进行物品及材料的移交，移交人可在材料收转系统中登记移交对象（可选择是否关联案件），并向流转柜投递物品。系统向收件人发送消息提醒及取件
11、当事人补交材料时能根据证件号码获取审判系统的案件信息、且保证在切换一张网后能获取一张网案件信息
12、创建物品移交任务时能根据案号获取审判系统的案件信息、且保证在切换一张网后能获取一张网案件信息
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	虚拟导诉一体机
	1、国产CPU；内存≥8G DDR4；硬盘≥128G SSD；接口：根据一体机整体设计进行配置并考虑一定扩充；
2、国产操作系统；国产安全浏览器（国密版）。
3、触控显示屏幕：板面尺寸≥43 inch；分辨率≥1080x1920；宽高比：9:16（宽：高）；面板亮度≥250 cd/m²
4、摄像机：像素≥1920*1080，支持自动对焦，3D 降噪，背光补偿，移动侦测；摄像机支持一体机终端人脸识别、远程视频等应用；摄像机内置人证比对及活体检测算法；摄像机固定位置设计可采集成年人身高区间范围的人脸信息；摄像机角度可调。
5、身份证读卡器：非接触二代身份证读卡器，通过中国公共安全产品认证；读取身份证时间 ：<1.5S。
6、二维码扫描模块：内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析。
7、小票打印机：80MM宽热敏打印。
8、隐蔽拾音器：可清晰收录范围内人声，拾音音质支持后续语音识别。
9、隐蔽扬声器：内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持2.0声道；支持指定音频文件播报，播报音质良好。
10、产品关键配件CPU通过中国信息安全测评中心安全可靠测评。
11、产品关键配件操作系统通过中国信息安全测评中心安全可靠测评。
12、智能交互与法律咨询服务：用户可通过语音或触摸唤醒数字人进行咨询。系统基于专属法律知识库与智能引擎，对自然语言提问生成专业解答，提供直观易懂的法律指引。
★13、风险评估服务：针对离婚、借贷、劳动、交通事故等15类常见纠纷，通过问答形式生成《诉讼风险评估报告》，从时间、经济等多维度分析潜在成本与风险，引导当事人理性选择纠纷解决方式。（提供相关软件截图证明材料扫描上传）
14、文书模板辅助服务：提供起诉状、申请书、协议等常见法律文书的规范模板与填写样例，支持手机扫码获取电子版，方便群众快速准备合格文书材料。
15、纠纷化解指引：对婚姻家庭、道路交通、劳动争议、民间借贷等高发纠纷，提供结构化“化解指引单”，清晰说明可选方式、流程步骤、所需材料、办理时长及预估费用，使群众对处理过程一目了然。
16、全域法律服务资源指引：集成并展示辖区内调解、法援、公证、鉴定、复议及诉讼等机构的地址、联系方式与业务范围，方便群众快速查询“去哪办”。
17、法律法规便捷查询：支持展示民法典、法律法规查询二维码，人民群众可手机扫一扫，在移动端查看查询民法典及法律法规信息。
★18、终端产品软件具有计算机软件著作权登记证书。（提供软件著作权证书扫描上传）
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	导航与导诉指引一体机
	1、国产CPU；内存≥8G DDR4；硬盘≥128G SSD；接口：根据一体机整体设计进行配置并考虑一定扩充；
2、国产操作系统；国产安全浏览器（国密版）。
3、触控显示屏幕：板面尺寸≥43 寸；分辨率≥1080x1920；宽高比：9:16（宽：高）；面板亮度≥250 cd/m²
4、摄像机：像素≥1920*1080，支持自动对焦，3D 降噪，背光补偿，移动侦测；摄像机支持一体机终端人脸识别、远程视频等应用；摄像机内置人证比对及活体检测算法；摄像机固定位置设计可采集成年人身高区间范围的人脸信息；摄像机角度可调。
5、身份证读卡器： 非接触二代身份证读卡器，通过中国公共安全产品认证；读取身份证时间 ：<1.5S。
6、二维码扫描模块：内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析；
7、小票打印机：80MM宽热敏打印。
8、隐蔽拾音器：可清晰收录范围内人声，拾音音质支持后续语音识别。
9、隐蔽扬声器：内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持2.0声道。支持指定音频文件播报，播报音质良好。
10、诉讼服务3D导航系统将3D可视化技术、寻路导航技术应用在诉讼服务，将诉讼服务大厅各功能区域以及法庭布局以3D模型的形式展现给当事人，当事人通过触控屏查询区域位置及路径路线。
★11、终端产品软件具有计算机软件著作权登记证书。（提供软件著作权证书扫描上传）
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	导诉一体化终端
	1、含3套导诉一体化终端，须配合现场导诉台家具进行定制外观尺寸。
2、导诉一体化终端：触摸显示屏尺寸：≥21.5寸；分辨率：≥1920*1080；技术类型：多点电容触摸；国产CPU，国产操作系统，内存≥8G DDR4；硬盘≥128G SSD。
3、高清摄像头：感光元件：CMOS；分辨率≥1920×1080；摄像头接口类型：USB2.0；对焦方式：自动对焦。
4、身份证识别器：嵌入式读取第二代居民身份证专用非接触式读卡板；技术标准 ：符合GA467-2013《居民身份证验证安全模块接口技术规范》。
5、热敏打印机：打印方式：行式热敏打印；打印密度：8点/毫米（203dpi），384点/行 ；打印速度：最大打印速度：170mm/s(25%打印密度)；打印纸宽：80mm±0.5mm/57mm±0.5mm；支持功能：缺纸报警、黑标定位、过热保护；纸张类型：普通热敏纸（79.5±0.5）×Ø80mm（MAX）/普通热敏纸（57±0.5）×Ø80mm（MAX）；装纸方式：自动上纸；切纸方式：自动切纸（全切/半切 可选）。
6、智能电源管理模块：支持定时通电、断电，支持按工作日、非工作日设置通电及断电。
7、提供格式文书查看下载：系统提供各类文书模板，诉讼参与人可扫描二维码，下载word类型文书模板。
8、授权管理：当然或律师通过身份验证后，可打印授权二维码，凭授权二维码到诉讼服务约见法官终端扫码登录并联系法官；此功能需内外网数据交互，投标单位须自行解决内外网数据交互问题且确保无网络安全风险，采购单位不提供光闸或其他设备、技术支持。
9、远程控制律师当事人档案流转一体机：为提高诉讼参与人操作的便利性，减少当事人操作步骤，当事人可在导诉员辅助下，在导诉台刷身份证登录后可直接远程打开流转格，当事人只需把材料存入打开的流转格并关门即可。
	1
	套

	14
	卷宗流转终端
	1、采用智能移动底盘+上舱组合设计，移动底盘与上舱可分离，实现底盘灵活复用，一底盘可对接多个不同 类型舱体，提升使用效率；
2、整机尺寸：长535mm、宽450mm、高1180mm；
3、屏幕尺寸：≥10.1寸，分辨率≥1280*800。
4、舱位数量：最少8个，且可在4-8个之间灵活配置，4舱位时每个舱位尺寸≥高210mm*宽350mm*深410mm，4舱位时可容纳A4纸水平放在舱内，保持材料有序不乱。
5、集成激光雷达导航、深度相机（视觉避障）、安全触边、摄像头、读卡模组、扫描单元、电子锁驱动板、电子锁等。
6、电池参数：磷酸铁锂；电池容量≥20Ah，续航时间：硬质地面＞12小时、厚毛毯＞6小时，充电时间≤3小时。
7、充电方式：自动回充/线充。
8、含充电桩等辅材。
9、定位精准：激光、红外、超声多传感器融合视觉算法，不受环境光 线明暗影响，全院全场景定位更精准、更可靠。前后RGB相机设计，位置丢失可自动找回。
10、密集人群中行走自如：可精准识别快速移动的物体，并对行走策略 进行相应调整。灵活的避障性能，使得机器人即使在密集的人群中也可安全高效完成任务。
11、具备≥13°超强爬坡能力：超低重心配重+独立悬挂系统+大扭矩电机设计。
12、智能移动底盘：适用于室内多种复杂、狭小的空间区域，同时支持超大范围移动，支持150kg超大负重
13、支持与电梯梯控系统对接，实现自主乘梯；
14、支持与电话系统对接，实现自主呼叫；
15、终端应用软件，集成智能呼叫、身份认证、智能存件、自动递送、取件提醒、法官列表增加、法官列表删除、法官列表修改、自动返程等核心业务功能，全程操作留痕可溯；
16、支持与微信小程序对接，在小程序上实现部分操控；
17、支持云平台调度管理，可远程升级、诊断、监控；
18、控制系统基于嵌入式开发，移除不必要的系统组件，保证系统的流畅度与易用性。
	1
	台

	15
	排队叫号管理软件
	1、排队叫号管理：支持维护取号显示界面、取号按钮、取号小票界面、及取号终端；支持上传、下载及预览取号显示界面模板；支持配置取号按钮绑定业务，是否显示，是否禁用及停用提示；支持打印小票可视化编辑，支持文本、图片、二维码、条形码组件，可自定义打印内容；支持管理取号终端，配置取号终端参数，选择显示界面，选择取号认证方式（刷身份证、输入手机号等），选择语音提示，设置是否打印小票和同一个号码小票的打印张数，可监控在线状态。
2、软件集成叫号、销号、暂停服务功能，方便窗口工作人员有针对性的处理待办业务信息。
3、支持设置业务号码前缀、起始号码；支持限制上下午取号数量；支持设置业务取号工作周期及上下午时间段；支持按业务限制单人一天取号次数；支持设置线上预约规则及启用禁用；支持查看当前业务排队信息，取号人数、等候人数、已办理人数、过号人数、正在办理人数及明细；
4、支持排队叫号显示终端设备配置及数字证书授权，支持维护窗口屏设备、综合屏设备、显示界面模板信息；支持同步和异步多平台；支持远程配置显示设备的显示界面；
5、支持检测叫号显示终端在线状态；可对显示终端进行远程重启和设置音量。
	1
	套

	16
	嵌入式诉讼服务系统软件
	1、人员认证：支持导诉员的登陆，导诉员微信扫码登陆成功后接待大厅访客；来访人员接待登记：当事人可通过身份证登记、律师通过律师二维码，以及手动登记的方式进行登记。
2、导诉看板：来访人员登记成功后，可以展示访客的个人信息（照片、访客类型、证件号码、是否是黑名单）、历史办理记录。
3、快速查询：为导诉员提供了多种辅助工具，方便答疑、查询社会公众的诉求。
4、案件查询：系统严格遵循全国法院办公办案平台系统登录要求，确保登录过程的安全性和合规性。为诉讼参与人提供“微信扫码登录”、“账号密码登录”等多种登录方式，实现当事人或律师的系统鉴权登录，登录后可查询我的立案、我的案件的详情信息。
5、管辖指引：确认立案所属管辖法院；
6、诉讼引导：提供诉讼流程及注意事项；
7、诉费工具：提供诉费计算器、人身伤害计算器，计算相关费用；
8、诉讼材料查询：查询诉讼所需的相关材料；
9、纠纷化解指引：为访客提供对应纠纷的办理指引，包括纠纷的解决方式、办理流程、办理地点、办理时长、办理费用、办理所需的材料及注意事项；
10、通讯录查询：展示本院通讯录文件，可查询法官联系方式；
★11、终端产品软件具有计算机软件著作权登记证书。（提供软件著作权证书扫描上传）
	3
	套


2、 智慧融合法庭系统
	序号
	名称
	规格、技术参数
	采购数量
	单位

	法庭专网庭审平台
	　
	　
	　

	1
	专网端业务系统国产化服务器
	应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）：
1、专网端业务系统国产化服务器包含3个国产化高密度服务器节点
2、单节点配置不低于1颗64核处理器，主频2.2GHz~2.4GHz，内存≥128G，标配≥3个3.5寸硬盘盒，支持2.5寸/3.5寸SATA机械硬盘或SSD固态硬盘
3、硬盘配置容量不低于1块M.2 480GB SSD、1块SATA 960G SSD、1块6T企业级硬盘，标配≥2个千兆RJ45电口，配置两个冗余白金电源，单电源功率800W
4.CPU、操作系统符合安全可靠测评要求。
5.其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。

	1
	台

	2
	融合云庭审主机
	1、采用2U机箱，具有≥8个业务卡槽，可选配1-8个业务板卡；
2、业务板卡可选视频监控平台板卡、解码板卡、编码板卡、拼接解码板卡、网关接入板卡
3、支持H.264、H.265视频同编同解功能
4、支持视频格式之间进行互相转换
5、支持一解多编功能，输入单路视频后，支持输出多种不高于原始分辨率的视频
6、支持视频分辨率转换功能，转换后的分辨率、帧率不高于原始视频
7、支持画面合成功能，能将多路视频源合成输出1路视频
8、本次配置2套机箱、6块媒体合成板卡。
	1
	台

	3
	本地云存储
	1、采用6U机箱，≥48盘位
2、支持4T、6T、8T、16T及以上容量SATA/SAS磁盘；支持企业级、监控级硬盘
3、支持热插拔功能，支持磁盘、电源热插拔、支持密码设置复杂度提醒
4、支持查看硬件状态和系统状态，支持存储池、虚拟磁盘的快速自动配置
5、支持配置备份和恢复，支持告警事件联动邮件通知
6、视音频采用视频流协议直接写入存储；录像机转发性能，同时支持：写入能力不小于1000Mbits/s、转发能力不小于400Mbits/s
7、支持RAID快速创建，支持RAID在磁盘拔出一定时间（默认10分钟内，时间可设）插回后快速重建
★8、支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
9、支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建；
10、支持磁盘漫游功能，磁盘更换盘位后，不影响RAID正常使用；支持RAID组在线配置，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作
11、支持RAID0、1、5、6、10、RAIDX模式；支持热备盘；
★12、支持硬盘灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为坏盘，通过用户界面硬盘位标识为灰色，硬件上硬盘灯显示为桔黄色长亮；当硬盘指示灯为绿色时，硬盘状态正常；（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
13、在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构
14、不少于2个10/100/1000M以太网接口，2个万兆以太网光口
15、支持网口绑定功能，可将多网口设置同一IP地址，实现链路聚合、负载均衡以及热备功能
★16、支持音视频、图片、智能结构化、文件等数据同时混合直接存入到一套存储中,系统可自动分配或指定存储空间池；支持基本视频功能(NRU 服务)，可以与应用平台互联、接受平台的业务调度，实现视频录像、回放、检索以及录像文件的锁定，解锁等功能。支持视频录像以文件方式被第三方应用从存储中直接读取（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
	2
	台

	4
	语音转写应用服务器
	
应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）：
1、2U12个3.5英寸盘位Expander机箱*1；
2、双路主板，含2个32核2.0G处理器；
3、 32G DDR4-3200 ECC RDIMM*4；
4、960G读密集型SATA SSD+3.5寸硬盘托架*4；
5、1.2T 10krpm SAS HDD+3.5寸硬盘托架*4；
6、Riser1：3个PCIE X8 Riser卡（Riser1&2位置）*1；
7、RD卡支持RD0,1,5,6,10,50,60，2G缓存*1；
8、四口千兆电口灵活网卡*1；
9、双口10G PCIE X8网络标卡（含2个多模光模块）*2；1300W交流电源*2；
10、具有ESD静电防护标准认证，MTBF不小于400000小时。
11、CPU、操作系统符合安全可靠测评要求。
12、其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。


	1
	台

	5
	语音转写引擎服务器
	应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）：
1、2U12个3.5英寸盘位机箱*1； 
2、专用双路主板，含2个32核2.5G处理器*1；
3、32G DDR4 ECC RDIMM*8； 
4、480G读密集型SATA SSD+3.5寸硬盘托架*2； 
5、Riser1：3个PCIE X8 Riser卡（Riser1&2位置）*1； 
6、Riser2：3个PCIE X8 Riser卡（Riser1&2位置）*1； 
7、NPU配置4块推理加速卡，单卡 INT8峰值算力≥140 TOPS，FP16峰值算力≥70 TFLOPS； 
8、8口RD标卡支持RD0,1,5,6,10,50,60，2G缓存*1； 
9、四口千兆电口灵活网卡*1；900W交流电源*2；
10、MTBF不小于400000小时。
11、CPU、操作系统符合安全可靠测评要求。
12、其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。

	1
	台

	6
	庭审集中刻录一体机
	1、光盘容量不少于100片；
2、光盘打印刻录速度不小于10片/小时；
3、光盘打印分辨率不低于4500dpi；
4、具备至少2台DVD刻录机；
5、刻录光盘格式支持DVD±R、 DVD±RW、 DVD±DL；
6、具备USB3.0数据接口；
7、内置机械手臂可自动换盘。
8、通过配合业务系统实现影像光盘资料的无人值守集中自动化打印刻录管理。
	1
	台

	互联网庭审平台
	　
	　
	　

	1
	互联网端业务系统国产化服务器
	
应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）：
1、互联网端业务系统国产化服务器包含2个国产化高密度服务器节点；
2、单节点配置不低于1颗64核处理器，主频2.2GHz~2.4GHz，内存≥128G，标配≥3个3.5寸硬盘盒，支持2.5寸/3.5寸SATA机械硬盘或SSD固态硬盘；
3、硬盘配置容量不低于1块M.2 480GB SSD、1块SATA 960G SSD、1块6T企业级硬盘，标配≥2个千兆RJ45电口，配置两个冗余白金电源，单电源功率800W；
4.CPU、操作系统符合安全可靠测评要求。
5.其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。

	1
	台

	2
	集中式综合业务平台
	1、采用2U机箱，具有≥8个业务卡槽，可选配1-8个业务板卡。
2、业务板卡可选视频监控平台板卡、解码板卡、编码板卡、拼接解码板卡、网关接入板卡
★3、两台网关设备之间，通过光纤连接，解码器到编码器之间单向传输音视频数据，过来控制信令，有效进行网络隔离（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
★4、支持通过协议自动分配音视频通道，音视频通道通过光纤传输，且不支持控制信令。（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
	2
	个

	3
	视频隔离网关-解码端
	★1、具备≥4路SFP光接口，用于音视频数据传输可独立工作，互相不影响。（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
2、最大支持≥4路3840X2160@30fps,或16路1920X1080@30fps，或32路1280X720@30fps，或64路704X576@30fps。
3、支持AAC_LC音频编码格式
4、支持16kHz/32kHz/48kHz音频采样率选择
5、最大支持分辨率为 3840X2160，帧率在lfps~30fps 可调。
6、设备应支持光纤链路断开，重新连接后可自动恢复连接功能。
★7、支持访问IP黑白名单功能；支持防止暴力测试套取登录密码，密码输错次数、设备锁定时间可设置，并进行非法登陆报警:支持设置登录密码的低、中、高提示。（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
	2
	个

	4
	视频隔离网关-编码端
	1、具备≥4路SFP光接口，用于音视频数据传输可独立工作，互相不影响。
★2、最大支持≥4路3840X2160@30fps,或16路1920X1080@30fps，或32路1280X720@30fps，或64路704X576@30fps。（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
3、支持AAC_LC音频编码格式
4、支持16kHz/32kHz/48kHz音频采样率选择
最大支持分辨率为 3840X2160，帧率在lfps~30fps 可调。
★5、在只输出一路主码流、分辨率设置为 3840X2160、帧率设置为30fps、码率6Mbps 时视频图像传输至平台端的延时时间≤300ms。（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
6、设备应支持光纤链路断开，重新连接后可自动恢复连接功能。
7、支持访问IP黑白名单功能；支持防止暴力测试套取登录密码，密码输错次数、设备锁定时间可设置，并进行非法登陆报警:支持设置登录密码的低、中、高提示。
	2
	个

	庭审法庭（23间法庭）
	　
	　

	1
	庭审全景摄像机
	1、设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，内置2个GPU芯片。
2、设备的最低照度至少为0.005Lux(彩色)， 0.0002Lux(黑白)。
3、设备应支持至少30倍光学变焦
4、设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。
5、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；
6、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。
7、支持对监控画面内出现的人脸进行抓拍
8、支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut。
	23
	台

	2
	庭审特写摄像机
	1、设备应采用≥1/1.8英寸CMOS传感器，内置≥2个GPU芯片。
2、设备的最低照度≤0.002Lux(彩色)， ≤0.0001Lux(黑白)。
3、支持≥30倍光学变焦，焦距4.5-135mm，光圈F1.6-4.1。
4、设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。
5、设备支持三码流并发输出：可达到主码流3840×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。
6、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码。
7、设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G.726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能。
8、设备支持强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。
★9、设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
★10、设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
11、设备具有本机存储功能，支持1个外置TF卡，单卡最大可支持512GB。
12、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过WEB客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。
13、支持对监控画面内出现的人脸进行抓拍，支持左右角度小于60度，上下角度小于30度的人脸检测，对抓拍人脸进行算法评分输出抓拍图片，相同人脸不重复抓拍，人脸抓拍率≥95%，对戴口罩的人脸检测时可区分是否戴口罩。
14、支持不少于1路RJ45 10M/100M以太网接口、1路RS485控制接口、1路Line In和1路LineOut、4路开关量报警输入、2路开关量报警输出、1路DC12V(支持POE)接口
15、电源电压在DC12V±30%范围内变化时，摄像机应能正常工作。
	88
	台

	3
	数字音频处理器
	1、支持网络通讯模式声像联动                  
2、支持网络集中管理，设备状态巡检；
3、支持远程控制通道开关和音量大小；
4、支持对话筒及话筒线路物理性掉线检测，话筒关机状态下支持对话筒及附属线路是否正常的检测；
5、支持话筒是否有声音检测；
6、支持与第三方设备一对一对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方语音设备，独立调整，相互间不产生影响，确保第三方语音转写设备，从处理器输出端获取到的第一手原始音频信号，不受处理器本机软硬件宕机，以及软件层面误操作而影响；
7、数字音频处理器核心处理平台提供半开放式架构，开放式用户管理界面，提供24BIT/48kHz高清音频采样处理；
8、数字音频处理器采用插拔式连接器作为输入输出通道连接使用。所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电；
9、具有至少4编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理；
10、具备远程运维功能，会议运维人员可以远程通过网页访问实时获取现场声音信号，用于远程监听及效果调整；
11、具备手动音量调整旋钮，用户可以在紧急情况下通过手动旋转前置面板音量旋钮完成所有独立通道的应急音量调整；
12、支持面板按键应用场景固化锁定；
13、支持1组远程通讯线路音频输入及输出；
14、支持自动 EQ均衡匹配功能，自动进行环境声学优化；
15、支持全双工回声消除、降噪、声反馈、音频路由分配、音频延时处理、矩阵混音器、自动增益控制；
	24
	台

	4
	庭审拾音设备
	1、收音模组：电容式
2、指向特性：心形单一指向
3、频率响应范围：50Hz-18kHz
4、灵敏度：-35~-43dB(+2dB)
5、最大声压级：≥120dB
6、信噪比：≥70dB
7、输出阻抗：75~680欧姆
8、幻象供电：DC/9V~52V
9、参考拾音距离：10-60CM
10、双鹅颈式自由可调结构
11、支持通电自启；
	186
	支

	5
	落地式庭审拾音设备
	1、支持超长直杆组合立式落地支架；
2、支持中频平直，高频稍有提升；
3、支持咪芯模组20mm以上镀金电容式收音头；
4、支持心型指向，同时话筒本体具备可快速拆卸更换指向性咪芯模组的结构设计；
5、兼容可以在讲演录音和合议模式间进行灵活切换；
6、立杆高度不低于40CM~155CM之间可调；
7、频率响应不低于40Hz-18kHz；
8、灵敏度不低于-38dB±3dB（1dB=1V/Pa 1kHz）；
9、等效噪声级不大于20dBa；
10、输出阻抗不低于200欧姆；
11、信噪比不低于75dB；
12、最大声压级不低于128dB（T.H.D≤1% at 1kHz）。
	12
	支

	6
	实物展台
	不低于800万像素，整机不低于180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI接口不低于1进1出，VGA接口不低于2进2出，RCA视频接口不低于1进1出，S-VIDEO接口1出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进。
	23
	台

	7
	高清视频编码器
	H.265/H.264,1920*1200/1080P/720P/D1/CIF，支持不低于1路DVI-I或BNC（CVBS或SDI信号）输入，1路HDMI环通输出1×RS232，1×RS485，2×音频输入，1×音频输出，2×告警输入，1路告警输出。含电源适配器。
	46
	个

	8
	双路高清视频解码器
	支持H.265/H.264，输出接口：不低于2×HDMI（最高分辨率3840*2160，2路HDMI不同源显示），1×VGA（与其中1路HDMI同源），解码性能为（标准码流）：不低于2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18×720P、32×D1，支持RESTFUL协议对接流媒体平台
	23
	个

	9
	语音媒体主机
	1.CPU：≥8核ARM 处理器，主频≥2.4GHz
2.安装方式：≤1U机架式安装
3.NPU：内置≥6TOPS（int8）NPU加速器
4.内存/存储：RAM：≥4G；ROM：≥32G
5.控制面板：需具备≥2.0寸液晶显示屏，支持显示不少于名称、主网、备网IP地址、固件版本等；具备≥5个功能控制按键，提供快速、直观的本地化操作与功能管理模式；具备USB2.0≥1，支持固件离线本地升级
6.模拟音频输入参数不低于如下配置：频响：20Hz-20kHz（±0.1/-0.4dB）、动态范围：114dB（A）、噪声级别：-125dBu（A）、阻抗：4.2kΩ、输入电平：最大 + 24dBu、幻象供电：支持 48V 幻象供电、通道数：16 路
7.模拟音频输出参数不低于如下配置：频响：20Hz-20kHz（±0.1dB）、动态范围：110dB（A）、噪声级别：-87dBu（A）、阻抗：200Ω、输出电平：最大 + 24dBu、通道数；16路
★8.音频算法：需集成多维度智能音频处理算法套件，需至少包括AI精准防串音算法(切麦准确率≥98%)、EQ、混音、反馈消除、回声消除、噪声抑制、自动增益控制（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
9.音频协议：遵循国家音频行业行标 GY/T304-2016《高性能流化音频在IP网络上的互操作性规范》标准
10.中控接口：GPI≥8、GPO≥8、RS485≥1、RS232≥1，开放中控接口支持读写
11.网络接口：1000M 自适应以太网接口≥2，支持双网主备连接，零延迟无缝切换
12.USB接口：TypeC≥1
13.电源：设备需支持双电源备份
14.散热：支持静音风扇散热
	23
	台

	10
	庭外公告显示终端
	1、中小法庭（22间），庭外公告一体机，≥27英寸触控显示屏，显示效果4k，支持壁挂；用于法庭门口外、诉讼大厅等场所，具有公告展示等功能；提供当前法庭的庭审信息，包括法庭名称、承办人等信息；支持提供庭审实况直播图像功能，直播实况可通过后台进行开启和关闭；提供显示法庭当前正在开庭案件信息内容以及后续排期等情况的。
2、大法庭（1间），庭外公告一体机，≥55英寸触控显示屏，显示效果4k，支持壁挂；用于法庭门口外、诉讼大厅等场所，具有公告展示等功能；提供当前法庭的庭审信息，包括法庭名称、承办人等信息；支持提供庭审实况直播图像功能，直播实况可通过后台进行开启和关闭；提供显示法庭当前正在开庭案件信息内容以及后续排期等情况的。
	23
	套

	11
	[bookmark: OLE_LINK2]互联网庭审终端
	1、电容触摸透明屏≥55寸
2、定制一体化结构 ，带升降功能，支持中控控制，需对接家具，放置于法庭护栏内。
3、分辨率≥1920*1080
4、亮度：≥300cd/m2
5、对比度：150000:1透射
6、可视角度：(水平，垂直)
7、响应时间：≤1ms
8、屏寿命：≥60000小时
9、支持横屏/竖屏播放，支持180度旋转功能
	2
	台

	12
	破产法庭公告显示
	点间距：≤3mm，显示屏尺寸：≥5.472m*0.608m；整屏分辨率：≥1152dot（宽）*128dot（高），含配电柜等线缆辅材
	3.33
	m²

	13
	[bookmark: OLE_LINK4]庭审公示终端
	1、分辨率≥3840 × 2160；含壁挂支架及安装线缆。
2、≥55寸壁挂显示，
3、亮度：≥500 cd/m²
4、背光源类型：LED背光
5、对比度：≥6000:1
6、响应时间：≤3 ms
7、内存：≥3 GB  内置存储：≥32 GB
8、专案审判法庭壁挂支架为折叠电动支架，可以根据庭审需要调节倾斜角度
	44
	台

	14
	庭审音控设备
	1、全频音柱型音箱*2：支持柱面波扩散技术,避免声音过快的衰减，支持单声源的声学耦合,120度的水平扩散角度，单元组件≥：LF:4.5"×2/ HF:3"×1，频率响应≥(±3dB)：100Hz—20kHz，指向性（水平）：120 °，功率（连续/峰值）≥:90W/160W ，标称阻抗：4Ω 
2、数字音频功率放大器：符合安规、电磁兼容标准，第三方质量检测认证；交流电源线、机架安装配件可拆卸，能更好地适应各种不同的安装方式具备立体声、并接、桥接三种工作模式；1V/0.7V两档增益可选择XLR平衡输入端子，SPEAKON四芯输出端子；具备削波限幅器、功率控制压限器、功放输出直流保护、短路保护机制、温度功率控制、过温保护电源欠压保护
	22
	套

	15
	书记员打印设备
	1、国产化芯片：机芯、板卡等硬件，固件、驱动程序等软件完全自主研发。
2、类型：黑白激光多功能打印机；
3、接口类型：USB2.0, 10/100BASE-TX 以太网；
4、打印幅面：A4；
5、打印速度：≥26页/分钟；
6、打印分辨率： ≥600 *600dpi；
7、首页输出时间：<8.5秒；
8、复印速度（A4）：≥26页/分钟；
9、复印分辨率：≥600 *600dpi；
10、纸盒容量≥150页；
11、出纸盒≥50页；
	23
	台

	16
	智能庭审终端
	1、一体化屏幕≥27寸高清触摸宽屏，分辨率≥2560*1080
2、国产化软硬件平台，数据安全有保障
3、CPU 国产化处理器
4、国产化操作系统
5、触控屏 电容式10点触控屏，支持电容笔手写
	109
	块

	17
	电子席位卡
	1、屏幕尺寸‌：≥4.2英寸
‌2、显示技术‌：采用E-INK电子纸（电子墨水屏）‌
3、分辨率‌：≥800×480像素‌
‌4、显示颜色‌：支持黑/白/红三色显示‌
‌5、视角‌：约180°，可视角度广‌
	155
	块

	18
	法庭庭审辅助设备
	1、六类网线1箱
2、电源线RVV3*2.5线缆300米，管材等配线配管
3、HDMI视频线120米、音频线200米、3芯屏蔽线50米、接插件
4、机柜9U
5、16口交换机
6、16口POE交换机
7、多功能地插：包含网络、电源、卡侬*2、四芯插、HDMI接口
8、刑事法庭原被告电子证据示证设备，包含不低于12进12出音视频切换矩阵、HDMI连接线、刑事法庭示证设备
9、法庭音视频备份设备，满足23间法庭连续90天内的音视频备份
10、提供每间法庭书记员话机并能接入原有系统
	23
	套

	大法庭扩声设备
	　
	　
	　

	1
	线阵列全频扬声器(4个5寸音箱）
	1、4*5英寸二分频无源线声源阵列扬声器
2、频率响应（-10dB）：63Hz-20KHz 
3、最大声压级（连续/峰值）：130dB/136dB
4、低音单元：4*5英寸单元，高音单元：2*1英寸音圈，1.0英寸出口
5、覆盖角度(H×V)：水平120°，垂直：取决于音箱数量和线声源曲率；
6、额定阻抗:8Ω
7、额定功率：250W
	12
	只

	2
	阵列全频扬声器功率放大器
	1、额定功率：≥4×400W@8Ω立体声、4×800W@4Ω立体声、2×1600W@8Ω桥接
2、频率响应：低频≤20Hz，高频≥20KHz
3、信噪比:≥108dB
4、阻尼系数:≥500
5、总谐波失真:≤0.05%
	2
	台

	3
	线阵列超低声器（单15寸）
	1、单15英寸无源超低频扬声器
2、频率响应（-10dB）：35Hz-300Hz 
3、最大声压级（连续/峰值）：≥130dB/136dB
4、低音单元：≥1*15英寸单元，4.0英寸音圈
5、覆盖角度(H×V)：水平360°，垂直360°
6、额定功率≥700W
7、额定阻抗:8Ω(+2，-2)
	2
	台

	4
	阵列超低扬声器功率放大器
	1、输出功率(1KHz,THD+N=1%D)：≥2×1200W@8Ω立体声、≥2×1800W@4Ω立体声、≥1×3600W@8Ω桥接；
2、A级防护：直流保护/短路保护/过热保护/输出过载保护 /软启动保护/限幅保护；
3、工作模式：立体声 / 并接 / 桥接；
4、分频：高通 120Hz，-3dB，低通 120Hz，-3dB；
5、输入阻抗：平衡输入≥20KΩ /  非平衡输入≥10KΩ；
6、最大输入电压：≥16dBu；
7、灵敏度：0.775V/1.0V/1.44V；
8、频率响应(1W 8Ω 立体声)：20Hz-20kHz(±1dB)；
9、串音衰减(1kHz，额定功率8Ω A计权)：≥60dB；
	1
	台

	5
	台唇音箱
	1、低音单元:≥1*8英寸低音单元，高音单元:≥4*丝膜球顶单元，1英寸音圈；
2、频率响应：低频≤50Hz，高频≥20KHz；
3、额定功率（AES）:≥250W；
4、额定阻抗:8欧；
5、最大声压级:≥128dB；
	4
	只

	6
	台唇功率放大器
	1、额定功率：≥4×400W@8Ω立体声、4×800W@4Ω立体声、2×1600W@8Ω桥接
2、频率响应：低频≤20Hz，高频≥20KHz
3、信噪比:≥108dB
4、阻尼系数:≥500
5、总谐波失真:≤0.05%
	1
	台

	7
	双十八超重低音
	1、双18英寸无源超低频扬声器
2、频率响应（-10dB）：≥26Hz-135Hz 
3、最大声压级（连续/峰值）：≥131dB/137dB
4、低音单元：≥2*18英寸单元，4.0英寸音圈
5、覆盖角度(H×V)：水平360°，垂直360°
6、额定功率≥1600W
7、额定阻抗:4Ω(+2，-2)
	2
	只

	8
	超重低音功率放大器
	1、输出功率(1KHz,THD+N=1%D)：≥2×1200W@8Ω立体声、≥2×1800W@4Ω立体声、≥1×3600W@8Ω桥接；
2、A级防护：直流保护/短路保护/过热保护/输出过载保护 /软启动保护/限幅保护；
3、工作模式：立体声 / 并接 / 桥接；
4、分频：高通 120Hz，-3dB，低通 120Hz，-3dB；
5、输入阻抗：平衡输入≥20KΩ /  非平衡输入≥10KΩ；
6、最大输入电压：≥16dBu；
	1
	台

	9
	环绕扬声器
	1、低音单元:≥1*8英寸低音单元，高音单元:≥4*丝膜球顶单元，1英寸音圈；
2、频率响应：低频≤50Hz，高频≥20KHz；
3、额定功率（AES）:≥250W；
4、额定阻抗:8欧；
5、最大声压级:≥128dB；
	4
	只

	10
	环绕扬声器功率放大器
	1、额定功率：≥4×400W@8Ω立体声、4×800W@4Ω立体声、2×1600W@8Ω桥接
2、频率响应：低频≤20Hz，高频≥20KHz
3、信噪比:≥108dB
4、阻尼系数:≥500
5、总谐波失真:≤0.05%
	1
	台

	11
	返听扬声器
	1、无源返听扬声器；
2、系统单元组成：低音12英寸单元，3.0英寸音圈，高音1.75英寸音圈，1.0英寸出口；
3、高音号角覆盖角度可90°旋转，适用于不同的场合；
4、频率响应：低频≤50Hz，高频≥20KHz；
5、额定阻抗：8Ω；
6、额定功率（AES)：380W；
7、最大声压级（连续/峰值)：127dB/133dB；
	4
	只

	12
	返送扬声器功率放大器
	1、输出功率(1KHz,THD+N=1%D)：≥2×800W@8Ω立体声、≥2×1200W@4Ω立体声、≥1×2400W@8Ω桥接；
2、A级防护：直流保护/短路保护/过热保护/输出过载保护 /软启动保护/限幅保护；
3、工作模式：立体声 / 并接 / 桥接；
4、分频：高通 120Hz，-3dB，低通 120Hz，-3dB；
5、输入阻抗：平衡输入≥20KΩ /  非平衡输入≥10KΩ；
6、最大输入电压：≥16dBu；
	2
	台

	13
	线阵田字架
	1、可单独吊挂全频或超低，也可组合吊挂全频及超低；
2、8×40mm插销6个,M25 U形扣4个，3米吊带2条；
	4
	套

	14
	调音台
	1、≥32路MIC/Line输入,2组3.5立体声输入,1组数字输入：声卡，MP3，AES输入，带MIDI接口；
2、≥20路信号输出（主输出L,R,  14路AUX1-14辅助输出，1路耳机监听输出，AES输出）；
3、话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态，≥32路独立反馈抑制功能；
4、每个输入通道必须具有独立的、噪声门、压限器、高低通滤波器、5段PEQ，延时处理；
5、≥64个全处理输入通道，≥32个全处理输出通道；
6、每个输出通道处理:高低通滤波，15-31段参量均衡（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位；
	1
	台

	15
	音频处理器
	1、自定义的图形化中文用户界面，拖拽式控制模块，实现多设备同平台下的增益调节、静音、场景调用、矩阵切换、状态监测等功能，单独界面可支持≥33台设备的控制，整体平台控制设备数量无限制；
2、支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB 接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。
3、内置≥30种DSP模块，处理模块为可配置式，根据需求自由更换；
4、≥16路话筒/线路电平输入，≥16路线路电平输出；
5、≥2路可配置USB音频通道，用于远程视频合议的回声消除；
	1
	台

	16
	智能自动增益器
	1、自适应反馈抑制功能话筒拾音距离增加3倍；
2、可兼容多种应用方式；
3、相同拾音距离，扩声系统有效声压提升 11dB；
4、即插即用，免调试；
5、采样率：48K；
6、频率响应：20HZ-20kHz； 
7、通道噪声：<-90dBu；
8、动态范围：99dBu；
	1
	台

	17
	控制室监听音箱
	1、双功放5.25寸低音喇叭60W，1英寸丝膜球顶高音单元；
2、XLR、RCA和TRS输入；
3、音量旋钮可控制音箱音量；
4、频率响应：60Hz—20kHz；
	1
	对

	18
	音箱支架
	音箱支架
	4
	套

	法庭物联网控制系统
	　
	　
	　

	1
	综合运维管理平台
	1、支持快速一键开机所有法庭和一键关闭所有法庭；
2、支持单个场景单独控制开机、关机；
3、声音部分：每路话筒可自定义名称，远程控制话筒音量，远程控制话筒开关，可视化窗口实时监听声音状态，音频设备状态实时监控；
4、视频部分：支持庭审现场频频信号的实时监控，音视频数据备份、下载；不同区域网络摄像头分组管理，状态实时监控；
5、电源部分：电源开关管理页面，展示所有电源开关机状态，支持开关机每间法庭电源，支持每间法庭预约开关机；
6、支持电脑分组管理，并实现自动开关机管理；
7、支持灯光、空调、窗帘统一在线管理；
8、支持独立安全加密，双向认证加密；
9、后台配置：支持用户管理、角色管理、权限管理，支持批量导入客户端，支持区域划分机制配置，支持电源预约开关机机制配置，支持操作日志全记录、下载；
10、支持结合客户端，检测当事人是否对准话筒讲话，并可及时做出提醒；
11、支持结合客户端，检测当事人话筒是否开机，并可及时做出提醒；
12、支持角色分离的语音信息识别转写文字；
13、支持远程获取已绑定电脑桌面及远程协助；
14、支持PCM无损编码，采样率不低于16KHz；
	1
	套

	2
	网络电源控制器
	一、电源控制器*1
1、支持网络集中管理，设备状态巡检；
2、支持批量控制设备开关；
3、支持预约设备开关；
4、8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭；
5、整机容量不低于50A；
6、采用符合CCC要求不低于24平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量；
7、支持标准RJ/45和RS232串口控制功能；
8、可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用；
9、支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制；
二、灯光控制器*1
1、支持RS485通讯，波特率300-115200bps；
2、支持Mobus RTU通讯协议；
3、设备地址不少于40个；
4、支持AC220V工作电源；
5、开关数量不少于3个；
三、交流接触器*3
1、支持220V不低于16A；
2、不低于2P；
3、主接触点为2NO；
4、电气寿命不低于10万次；
5、额定工作电流不低于20A；
四、智能空开*1
1、支持远程集中控制开关；
2、支持过压保护、欠压保护过载；
3、支持断电记忆；
4、额定电压：AC220V；
5、产品级数不低于1P；
6、通讯接口：RS485，9600bps；                      
7、支持过压保护、欠压保护；
	24
	台

	3
	串口控制器
	1、支持SSL加密传输；
2、支持MQTT协议；
3、不低于1路串口（RS485），波特率600bps-921.6K bps；
4、支持边缘计算、采集、上报；
5、支持IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、NTP、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议；
6、支持WebSocket通信方式的网页转串口；
7、支持配置软件、AT指令配置、网页配置；
8、支持1路RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应网口；
	23
	个

	4
	86面板中控
	1、支持485通讯，波特率1200-115200bps；
2、支持电容触摸屏，单点、滑动触摸；
3、分辨率不低于480*480；
4、支持0、90、180和270度旋转安装显示；
5、支持MODBUSRTU、XGUS协议；
6、支持远程串口升级屏幕相关图片工程、字库、配置文件等；
7、支持JPEG、PNG（半透/全透）压缩，任意大小图片存储，70KB/张的图片存储数量，不低于150张；
8、屏幕尺寸不低于4寸；
	23
	个

	5
	开庭助手
	1、支持现场设备自动开启和自动关闭；
2、支持可视化按钮操作设备的开启和关闭；
3、支持多重唯一性安全绑定；
4、支持客户端与服务器认证激活；
5、支持建立唯一的通讯连接； 
6、支持话筒是否开机提醒；
7、支持话筒角色自定义；
8、支持实时调整话筒音量大小；
9、支持是否对准话筒讲话提醒；
10、支持接受远程桌面操作，实现技术人员远程协作解决问题；
11、提供与综合运维管理系统对接证明；
	23
	套

	庭审成品软件
	　
	　
	　

	1
	云视频综合管理系统软件
	1、B/S架构，可实现融合法庭中本地庭审、互联网庭审、远程提讯的音视频管理功能。支持多类别前端的接入、实现音视频码流的转发、合成画面的录音录像、跨网的音视频交互等应用。 
2、具备多个管理页面，包括部署、运维、设备管理、权限管理、流媒体后台管理。
3、支持对部署信息进行管理，包括集群管理、部署管理、系统配置、操作日志。
4、支持存储管理，可以添加存储设备，进行文件存储。
5、查看所有接入设备的运行状态。
6、管理设备类型，包括庭审主机、音视频编码器、音视频解码器、视频会议终端、网络摄像机、监控平台、人证核验机。 
7、支持进行设备自定义分组，并将已建设备纳入分组管理。
8、支持导出全部或部分日志。
9、进行部门管理、用户管理、用户分组、角色管理、资源管理，可以为部门和用户授予相应权限。
★10、支持对媒体板卡音视频进配置，包括视频编码、视频解码、视频合成、音频编码、音频解码、音频混音。（提供云视频综合管理系统软件测试报告扫描上传）
	1
	套

	2
	云庭审业务管理软件
	1、系统采用B/S 的架构，可以独立运行在专网上
2、支持案件管理、系统能够查看立案信息，包括案号、案件名称、案件类型、承办部门、承办人、立案时间、案由、当事人、审判长、书记员、审判员、人民陪审员、合议庭成员等。
3、支持查看案件办理记录、支持下载录像和笔录，支持删除办案记录
4、支持可视化排期预约、系统可展示房间的预约情况，选择可用时间段。
5、支持设置办案类型，包括本地庭审、远程提讯、互联网庭审。
6、支持新建互联网庭审信息，包括案号、本地法庭、与会方及与会方式、预约时间、案件信息。 
7、支持查看案件点播记录、能查看点播详情，包括视频合成画面、排期信息，下载笔录、录像。
8、按单位统计功能室使用情况，包括功能室名称、办案总次数、庭审次数、提讯次数、互联网庭审次数、办案总时间、庭审总时间、提讯总时间、互联网庭审总时间、平均办案时间、平均庭审时间、平均提讯时间、平均互联网庭审时间。
支持展示功能室的正点开庭率及详情、能导出功能室统计详情
9、支持展示运维信息，包括状态正常、异常及详细运维信息。 能够对单个、批量、全部功能房间进行统一开机、关机。 
10、支持配置、查看法纪宣读文件；支持新建或导入常用语；
11、支持对功能房间设备进行运维检测，查看检测结果。 
12、支持审判席或当事人可在智能终端查看人证核验信息
13、支持当事人可使用智能终端或签名板进行签名、指纹签章
14、控制开始或结束证据展示，包括实物展台、DVD 证据、原告和公诉人信息、录音、被告和辩护人信息、法官笔录、证人室、结束证据。
15开庭前可进行摄像机、麦克风测试，能够查看测试结果。 
16、支持小程序或PC客户端上查看笔录、手写签名、上传证据材料
★17、系统支持云部署模式，法庭支持轻量化部署，无需部署庭审主机，云庭审业务管理软件支持画面合成、语音激励、录音录像等能力（提供云庭审业务管理软件测试报告扫描上传）
	1
	套

	3
	电子质证功能模块
	1、支持当事人通过扫描智能交互终端上的二维码，上传手机端的电子证据
支持法官对卷宗材料进行授权，经过授权的卷宗，当事人才可进行查看
2、支持通过智能交互终端进行电子签名和指纹捺印
3、支持通过智能交互终端对当事人的人脸及身份证进行比对，核实人证信息
4、支持对卷宗材料进行圈画标记
5、支持法官通过智能交互终端与书记员客户端进行文字通讯
	1
	项

	4
	互联网接入授权
	互联网接入授权并发，配合云庭审业务管理软件使用，支持互联网法庭接入管理服务，满足互联网庭审应用。含租赁微信小程序、域名及SSL证书。
	5
	个

	5
	虚拟法庭功能模块
	1、支持法官或法官助理在办公室内进行庭前调解，法官采集的视频支持背景虚拟化
2、支持虚拟开庭客户端，支持调解笔录制作、笔录签名
3、支持调解案件的庭审管理、排期管理、证据管理
	1
	项

	6
	语音庭审终端软件
	1.智能庭审客户端：实现笔录模板管理、个案训练、麦克风角色管理、笔录修改、同人智能合并、庭审录音标记回听、导出笔录音频、打印笔录等功能。将庭审语音自动转化文字并可快速修改。主要功能：案件模板导入、卷宗资料识别、个案训练、多角色区分识别、庭审笔录智能修正、庭审录音标记回听、智能模糊查找替换、庭审信息语音播报、导出打印等功能。
2.专网部署：系统要求在本地法院专网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在专网服务器上，与外网无任何数据交互。
3.笔录模板管理：支持将庭审过程案件常用的模板导入到系统，并可将其设定为常用庭审模板，减少书记员记录量，提升记录效率。对于修改后的笔录，书记员可以保存到模板库，以供下次开庭直接使用。
4.个案训练：语音笔录在具体开庭场景，可对案件相关词汇自动加载为热词，也可以手动添加热词或手动上传资料进行训练，形成个案资源包，有效解决人名、地名等特定词汇识别瓶颈从而有针对性地进一步提升识别率。
5.麦克风角色管理：支持法庭麦克风配置审判人员、书记员、当事人、第三方证人相对应的陈述人角色信息，系统麦名称配置后在整个庭审过程全局生效, 实现在庭审过程中多角色的说话时识别内容的区分。
★6.系统支持多种方言口音的免切换语音识别转写，包括但不限于江苏地区扬州话。（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
7.庭审信息语音播报：对于开庭需要宣读的法庭纪律、审判人员入庭和证人出庭等内容，系统能够通过客户端软件由系统进行自动语音播报，并且支持播报速度的人工调整。
8.笔录修改：按照正常文本操作习惯提供正常的增删改、复制、粘贴、字号、段落、页面（页眉、页脚、页码），编辑（查找、替换、撤销、恢复）等。
9.同人智能合并：书记员可以在庭审记录中选择陈述人名称，将整行删除，当上下文为同一个陈述人的识别文字，会自动合并成同一个人的文字记录。
10.庭审录音标记、回听: 书记员在庭审记录过程中，对当前笔录有疑问时，可快速进行标记，标记后的内容在庭审结束后可进行回听，辅助书记员进行笔录的修正工作。
11.智能模糊查找替换：系统支持在模糊搜索框输入希望查找的关键字，实现摘要笔录页面将所有和关键字发音相似、文本相近、内容相同的结果高亮显示，并进行全文匹配的修改和替换。
12.导出笔录、音频：书记员在整个庭审结束后，可以从系统的客户端软件中将庭审生成的庭审笔录和音频导出，导出操作自动保存系统的样式，默认按照案件号进行命名，保存在本地默认路径。
13.打印笔录：可从系统的客户端软件中将庭审生成的庭审记录连接打印机进行打印，并可支持打印预览。
14. 系统支持法官等用户声纹识别登录认证能力。用户通过声纹核验完成身份鉴权登录，简化登录操作流程，减少密码维护、输入繁琐等操作负担。确保本人登录，规避他人使用账号密码登录系统风险。
15.系统需支持对接“一张网”全国法院办案办公平台排期案件材料与基本信息（含案号、案件名称、案件类型、开庭地点、审判组织成员、庭审状态）。
	23
	套

	7
	语音转写引擎系统
	1.内网部署：系统需支持在本地内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互
2.语音识别：系统需支持将庭审过程中各方发言人所说的多条不同语音流实时识别为对应的文字内容，并且能够正确的返回到设备上，供使用人员进行校对和修改
3.高精度文本分析：系统需支持对输入的文本中未登录词（如地名）、多音字、特殊符号（如标点、数字）、韵律短语等智能分析和处理
4.定制专业模型：系统需具备针对业务场景专门定制的语言模型，实现针对通用工作场景高精度语音识别字
5.智能文本顺滑：系统需支持针对语音识别第一次识别错误的结果，能够根据陈述人后面说话的识别结果对第一次的错误结果进行纠正
6.多识别结果：在某些识别过程中，系统需支持通过置信度判决的结果向应用程序返回满足条件的多个识别结果
7.说话人自适应：当用户与系统进行多次会话过程中，系统需支持在线提取语音特征，自动调整识别参数，使识别效果得到持续优化
8.分布式计算：系统需支持语音处理的分布式计算能力，充分利用有限的硬件资源，支持动态扩容，确保在各种可能的异常情况下，保证服务的稳定性。包括插件化计算服务。支持弹性部署、负载均衡和故障迁移
9.分布式文件存储：系统需支持提供海量音频数据的分布式文件存储能力，结合虚拟化技术，实现音频文件的分布式动态存储和利用，需支持文件上传、下载、查看、检索、删除等操作。对音频文件实现预览和听音
10.接口形式：系统需至少支持管道调用接口、WebSocket接口、Word接口的接口形式
11.抗网络延迟：系统需支持在网络延迟达到≥100ms时，不影响系统识别率
★12.中文标准普通话识别准确率：系统需支持实现中文标准普通话的实时识别，声源取自近距离麦克风收音，识别准确率≥99%（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
13.系统对接：支持将扬州两级法院现有语音庭审系统终端统一接入到此次中院建设的语音转写引擎，由中院统一提供集中管理及运维服务。
	1
	套

	8
	中间件
	中间件位于各类应用/服务与操作系统/数据库系统以及其他系统软件之间，主要解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台，能够实现系统之间的互联互通，帮助用户高效开发应用软件。
	1
	套

	9
	数据库
	
应符合《数据库政府采购需求标准(2023年版)》（财库〔2023〕35号）：1、兼容多种硬件体系，可运行于国产多种不同CPU架构的服务器设备；兼容主流国产操作系统。
2、支持物理备份及恢复，包括全量、增量和差异备份及恢复功能；支持恢复到指定时间点；支持自动备份；支持归档备份；支持备份压缩。
3、支持INSERT ALL同时插入多张表；支持CTAS方式建表；支持DROP TABLE IF EXISTS删除。
4、支持多种表分区技术；分区列支持包含多个列；支持多种分区操作，包括增加分区、删除分区、合并分区、查询分区等；支持分区表行迁移。
5、数据库符合安全可靠测评要求纳入采购需求
6.其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。
	3
	套


3、 专案审判法庭系统
	序号
	名称
	规格、技术参数
	采购数量
	单位

	专案审判法庭
	　
	　
	　

	1
	专案审判法庭业务服务器
	
应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）：
1、配置不低于1颗国产化64核处理器，主频2.2GHz~2.4GHz，内存≥128G；
2、标配≥3个3.5寸硬盘盒，支持2.5寸/3.5寸SATA机械硬盘或SSD固态硬盘；
3、本次硬盘配置容量不低于1块M.2 480GB SSD、1块SATA 960G SSD、1块6T企业级硬盘；
4、标配≥2个千兆RJ45电口，配置两个冗余白金电源，单电源功率800W；
5.CPU、操作系统符合安全可靠测评要求。
6.其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。

	2
	台

	2
	庭审主机
	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能
★2、支持不少于8路SDI输入；支持不少于6路HDMI输入，4路DVI视频输入；支持不少于8路DVI视频输出，5路HDMI输出，支持不少于16路Mic In、5路Line In；支持不少于3路Line Out、2路XLR Out（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
3、支持≥4个SATA接口，支持RS485串行接口、RS232串行接口；支持红外输入、红外输出、支持告警输入，告警输出
4、内置≥8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等
5、内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱，便于后期维护
6、支持H.264和H.265视频格式；支持G.711、AAC_LC和ADPCM音频格式
7、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面
★8、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
9、支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中
10、支持≥35路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录；支持≥5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音；支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能
11、支持摄像机/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点
12、支持H.323协议接入视频会议系统，支持双流，
13、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件
14、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%
★15、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
16、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测
17、设备支持多方远程庭审，支持与扬州市中级人民法院原有高清视频会议系统数字对接（无需依赖网关设备或其它中转设备）、实现互联互通、唇音同步、双流发送等功能，保障庭审场景下远程观摩、多级指挥调度等核心业务稳定运行。
	2
	台

	3
	本地云存储
	1、对象云存储，支持庭审对象文件上传、下载、查询、拷贝。
2、支持对象数据存储，支持跨节点数据安全。
	2
	台

	4
	专案审判法庭UPS主机
	1、双变换高频纯在线主机三进三出10KVA。
2、输入电压范围304-456V，100%非线性负载，输入功率因数≥0.99，输入电流谐波成份≤3.5%；100%阻性负载，效率≥0.94。
3、输出电压380V，输出稳压精度≤1%，输出功率因数≥0.9。
4、采用DSP全数字化控制，实现整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。
5、含线缆及安装调试
	1
	台

	5
	蓄电池
	1、12V100AH蓄电池。
2、含线缆，电池架及安装
	16
	节

	6
	庭审全景摄像机
	1、设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，内置2个GPU芯片。
2、设备的最低照度至少为0.005Lux(彩色)， 0.0002Lux(黑白)。
3、设备应支持至少30倍光学变焦
5、设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。
6、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；
7、支持1路SDI输出，可支持1080P@30fps。
8、设备具有512个预置位。
9、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。
10、支持对监控画面内出现的人脸进行抓拍
11、支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，4路开关量报警输入，2路开关量报警输出。
	1
	台

	7
	庭审特写摄像机
	1、设备的最低照度至少为0.002Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。
2、设备应支持至少30倍光学变焦
3、设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。
4、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。
5、设备最大应支持分辨率3840×2160，帧率1fps~30fps可设置。
6、1路SDI输出，支持1080P@30fps。
7、设备具有本机存储功能，支持1个外置TF卡，单卡最大可支持512GB。
8、支持对监控画面内出现的人脸进行抓拍
9、支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，1路开关量报警输入，1路开关量报警输出、1路存储卡接口
	4
	台

	8
	数字音频处理器
	1、支持网络集中管理，设备状态巡检；
2、支持远程控制通道开关和音量大小；
3、支持话筒输入信号；
4、数字音频处理器核心处理平台提供半开放式架构，开放式用户管理界面，提供24BIT/48kHz高清音频采样处理；
5、数字音频处理器采用专业菲尼克斯连接器作为输入输出通道连接使用。所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电；
6、具备远程运维功能，运维人员可以远程通过网页访问实时获取现场声音信号，用于远程监听及效果调整；
7、支持不少于16通道PCM音频流传输；
8、支持不少于16通道模拟输入和16通道模式输出；
9、支持全双工回声消除、降噪、声反馈、音频路由分配、音频延时处理、矩阵混音器、自动增益控制；
10、频率响应：20-20,000Hz,±0.3dB；
11、DSP采样率/量化位数：48K/24bit；
12、PCM采样率/量化位数：16K/16bit；
13、AFC传声增益提升：10dB；
14、AEC总回声抵消：60dB，512ms；
15、ANC噪声消除:信噪比提升18dB；
	1
	台

	9
	双路高清视频解码器
	1、双路高清视频解码器。支持H.265/H.264，输出接口：2×HDMI（最高分辨率3840*2160，2路HDMI不同源显示），1×VGA（与其中1路HDMI同源）
2、解码性能为（标准码流）：2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18×720P、32×D1
3、支持对接SVR2931，支持RESTFUL协议对接流媒体平台
	1
	个

	专案审判法庭指挥调度
	　
	　
	　

	1
	专案审判法庭融合调度平台
	一、调度平台技术要求
1、须采用全硬件嵌入式架构，避免病毒感染；
2、须采用安全可靠芯片，自主可控；
3、须采用模块化架构设计，插卡结构便于扩容，7×24小时不间断工作；
4、须内置双电源模块；冗余热插拔电源设计；电源模块可热插拔；
5、须支持后插板卡10块8路IO板，满足80路8K超高清信号交换能力；4KP60或8KP30分辨率信号输入、80路4KP60或8KP30分辨率信号输出；
6、须支持H.320、H.323、 SIP、GB28181、VREC、RTSP、RTMP、UDP、TCP等协议；
7、须支持IP接入支持100Kbps-20Mbps码率自适应，动态可调；4*E1接入支持8Mbps；
8、须支持8Kp25/30fps ；4Kp25/30/50//60fps 等分辨率。
9、须支持前插板卡：需内置≥1套80路媒体交换板卡，内置≥1套万兆路由接口板卡，内置≥1套80路混音板卡；内置≥1套80会场管理控制板卡；
10、须支持H.320协议，可内置4*E1专线电路板卡，可与现用的全国法院一套视频会议、二套执行会商、专案审判法庭庭审转播保障等系统无缝对接；
11、支持可视化调度平台软件统一管理；支持可视化设备网管统一平台软件统一管理；
12、兼容性要求：需满足通过4*E1专线与最高人民法院、省高院的全国法院视频会议系统无缝对接互联互通；通过4*E1专线与最高人民法院、省高院执行会商终端无缝对接互联互通；通过4*E1专线与最高人民法院专案审判法庭调度平台无缝对接互联互通。
二、内置≥1块8路信号处理板硬件及嵌入式软件要求
1、具备8 路信号处理能力，支持8 路网络码流的接入；
2、具有1个网络接口（RJ45）；
3、具有1个光纤接口，收发双芯，支持单模或多模，LC接口；
4、支持4Kp60 视频分辨率； 输入视频格式自适应； 
5、内置网络纠错算法，满足在网络丢包 50%情况下音频不卡顿，30%丢包下视频不卡顿；
6、支持8路信号的音频混音。
三、内置≥1块8路光纤接口板硬件及嵌入式软件要求
1、支持8 路光纤信号的接入；
2、具有8个光纤接口，收发双芯，支持单模或多模，含光纤接口模块，LC接口；
3、支持4Kp60 视频分辨率； 输入视频格式自适应； 
4、内置网络纠错算法，满足在网络丢包50%情况下音频不卡顿，30%丢包下视频不卡顿；
5、支持8路信号的音频混音。
四、内置≥1块专案审判法庭4*E1专线传输板卡要求
1、支持专线电路接入，支持H.320协议；
2、标准BNC接口，发送4，接收4；符合G.703接口规范要求；
3、带宽从2M-8M升降速，编解码自适应； 
4、4*E1专线电路支持捆绑传输；
5、支持接入信号的音频混音；
6、嵌入式硬件结构，安全可靠核心芯片；
7、支持板卡热插拔。
★五、支持H.320通信协议的电信设备入网许可证（提供电信设备入网许可证扫描上传）
★六、具备有4对E1接口及支持H.320通信协议（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
★七、提供与上述庭审音视频处理有关的嵌入式软件著作权证书。（提供软件著作权证书扫描上传）

	1
	套

	2
	专案审判法庭专线传输网关
	1、需支持IP网络转4*E1专线电路模块；
2、支持前控制板含E1状态指示，信号状态指示等；
3、支持远程网管协议，支持集中网管；
4、须支持在网络丢包30%下仍可保障4*E1传输的稳定可靠性；
5、IP网口支持100M自适应；
6、需支持内置嵌入式系统软件，满足系统的统一调度与管理；
7、支持4*E1接口：符合G.703接口标准，75欧姆非平衡BNC接口；
8、须承诺与最高人民法院专案审判法庭系统网关设备完全兼容，该接口可通过运营商的IP专线电路与最高人民法院的高清音视频专案审判法庭系统平台网关设备直接联通，实现高清终端编双向音视频的传输。
	2
	块

	3
	指挥调度终端
	1、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。
2、终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。
3、支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
4、支持4K、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。
5、支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。
6、支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。
7、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。
8、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。
9、终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码
10、支持演讲者追踪，手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示
11、支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。
12、支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。
13、支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码。
14、支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。
15、支持多视功能，终端可将3路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置
16、投标人须承诺本次所投设备必须能够与省高院、扬州市中级人民法院现有高清视频会议数字对接，实现互联、互通、PTZ控制、双流收发、唇音同步等功能。
	3
	台

	4
	信号屏蔽器
	全频段无线信号屏蔽器2G 3G 4G 2.4G 5.8G 对讲机屏蔽器
	7
	台

	大法庭前端系统-证人室
	　
	　
	　

	1
	证人保护主机
	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能
2、支持不少于8路SDI输入；支持不少于6路HDMI输入，4路DVI视频输入；支持不少于8路DVI视频输出，5路HDMI输出，支持不少于16路Mic In、5路Line In；支持不少于3路Line Out、2路XLR Out
3、支持≥4个SATA接口，支持RS485串行接口、RS232串行接口；支持红外输入、红外输出、支持告警输入，告警输出
★4、内置≥8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
5、内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱，便于后期维护
6、支持H.264和H.265视频格式；支持G.711、AAC_LC和ADPCM音频格式
7、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面
8、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置
9、支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中
10、支持≥35路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录；支持≥5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音；支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能
11、支持摄像机/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点
12、支持H.323协议接入视频会议系统，支持双流，
13、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件
★14、支持证人保护功能，支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
15、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%
16、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%
17、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测
	1
	台

	2
	拾音设备
	1、收音模组：电容式
2、指向特性：心形单一指向
3、频率响应范围：50Hz-18kHz
4、灵敏度：-35~-43dB(+2dB)
5、最大声压级：≥120dB
6、信噪比：≥70dB
7、输出阻抗：75~680欧姆
8、幻象供电：DC/9V~52V
9、参考拾音距离：10-60CM
10、双鹅颈式自由可调结构
11、支持通电自启；
	1
	支

	3
	交互智能终端
	1、设备采用一体化集成设计，采用全包裹铝合金机身,内置摄像机、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、触控屏。
2、产品屏幕尺寸≥86英寸，标配红外遥控器，支持遥控器控制。产品集成内置摄像机，采集分辨率≥4K 30，采用不小于1/2.5""CMOS传感器，传感器不小于800万像素。
3、视频分辨率、帧率支持1080p60、1080p30、720p60、720p30，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。支持H.239、BFCP标准双流协议。
4、产品采用硬件编解码方式，采用国产自主可控的国产ARM主控芯片。产品CPU核数不低于8核，内存≥16G，存储≥64G。
5、所投产品主要元器件采用国产化器件
6、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps~8Mbps。支持H.264 Baseline Profile、H.264 High Profile、H.265。
7、产品屏幕采用D-LED材质，触控屏屏体采用零贴合工艺，屏幕分辨率不低于4K (3840*2160)。
★8、支持主流1080p60编码情况下，辅流支持1080p60编码，同时支持主流4K60解码。支持对本地触控屏内容截屏批注、保存（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
9、产品屏幕显示比例支持16：9，可视角度：水平≥178°，垂直≥178°。
★10、产品内置摄像机支持4倍数字变焦，清晰度≥1800线；水平视角≥82°广角。产品内置麦克风，内置麦克咪头≥16咪头，拾音范围前向180°，拾音距离≥12米（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
11、至少支持2路HDMI2.0 高清视频输入接口；至少支持1路HDMI2.0 高清视频输出接口。支持≥1路TOUCH 接口，TOUCH接口支持对外供电。
12、支持终端Web控制台功能，支持Web控制台可进行终端控制管理，支持查看终端基础信息、终端基础配置管理、接口启用/禁用管理、显示信息/音效管理、安全配置管理、应用管理、用户管理、终端诊断、升级及恢复出厂功能
13、支持SM1、SM2、SM3、SM4国密加密算法。
14、设备支持多方远程庭审，支持与扬州市中级人民法院原有高清视频会议系统数字对接（无需依赖网关设备或其它中转设备）、实现互联互通、唇音同步、双流发送等功能，保障庭审场景下远程观摩、多级指挥调度等核心业务稳定运行。
	1
	台

	4
	特写摄像机
	1、设备应采用≥1/1.8英寸CMOS传感器，内置不少于2个GPU芯片。
2、设备的最低照度≤0.005Lux(彩色)，≤ 0.0002Lux(黑白)。
3、设备应支持≥30倍光学变焦，焦距4.5-135mm，光圈F1.6-4.1。
4、设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。
5、设备支持三码流并发输出：可达到主码流3840×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。
6、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码。
7、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。
8、设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持≥4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持电子罗盘在监视画面叠加摄像机指向方位及云台角度信息，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。
9、设备支持升级记忆功能，具有定时重启功能，具有日志记录，支持磁盘异常检查检测功能，支持健康状态给你检查，支持寿命统计功能。
10、设备支持定位功能，可将OSD经纬度信息叠加到视频上。
11、支持水平0°~348°旋转，支持垂直-10°~90°旋转范围支持自动翻转，水平手控最大速度不小于150°/s，云台定位精度±0.1°。
12、设备具有≥512个预置位，支持≥8条巡航路径，具有守望功能，具有定时运行调预置位、路径巡航、水平扫描等功能。
★13、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过WEB客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
14、支持不少于1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，4路开关量报警输入，2路开关量报警输出。
15、支持电源电压在AC24V±4V范围内变化时，摄像机正常工作。
	1
	台

	5
	电子随心签系统
	1、针对笔录等文书文件提供电子签名服务
2、支持本地签名板签名和互联网端签名
3、支持多种签名模式
	1
	套

	6
	电子签字捺印终端
	1、屏幕尺寸≥ 10.1寸，10点触控，配备无源电磁笔，点击寿命超过100万次
2、分辨率≥ 1280*800；内置标准指纹仪
3、CPU*四核 ，频率≥ 1.5GHz, 内置嵌入式系统软件
	1
	套

	专案审判法庭转播设备
	　
	　
	　

	1
	专案审判法庭转播摄像机
	1、成像：内置4K分辨率机芯，不低于1.0型CMOS传感器 ，有效像素≥828万像素（3840×2160）；
2、光学变倍：≥15倍，焦距范围：f=8.3–124.5mm；光圈范围：F/2.8–4.5；具备不低于50倍数字变焦；
3、视频稳定功能：须具备光学偏移影像稳定器+数字补偿功能确保图像稳定性（标准防抖、动态防抖、强力防抖）； 
4、支持内置存储卡，远程控制录制功能，在1080P分辨率下，12小时；
5、支持内置电池，拍摄时间大于4小时，满足不使用电源情况下独立拍摄；
6、聚焦系统：全像素双核CMOS自动对焦；手动对焦、自动对焦 (AF辅助MF、连续自动对焦、面部 AF) ；可以使用面部检测与被摄体追踪；
7、输出分辨率不低于：3840×2160，2160P60、1080P60等；
8、输出接口不少于：12G-SDI*1,HDMI*1, REMOTE*2,USB*1,RJ45*1。
9、灵敏度：不低于2000 lux（89.9% 反射率59.94 Hz：F12 (59.94P 时）50.00 Hz：F13(50.00P）；
10、支持连接智能云台，实现远程控制摄像机各项动作；
11、支持与音视频编导箱对接，实现集中直流供电、视频信号传输、一人多机位操作；
12、需支持内置嵌入式系统软件，满足系统的统一调度与管理。
	4
	台

	2
	专案审判法庭拾音设备 
	1、最大输入声压级：120dB（THD≤1%，2500Ω负载）
2、指向性：心型
3、信噪比：70 dB（1KHz@1Pa）
4、频响：20～20000Hz
5、灵敏度：15mV/Pa（-37dB±2dB，@1KHz 2500Ω负载，0dB=1v/Pa）输出阻抗：200Ω（@1KHz）
6、供电：直流9～52V幻象电源
7、外型尺寸：Ф21×519mm
8、射频干扰(RFI)屏蔽；
9、静音按键开关。
	8
	支

	3
	专案审判法庭转播摄像电动云台
	1、室内遥控云台，超静音设计；
2、支持第三方品牌手持式摄录一体机远程控制；
3、自动/手动光圈可远程切换，手动光圈状态下可远程设定光圈大小，有效解决拍摄主体太亮或太暗问题
4、内置高精度编码器，无累计误差；智能软启动和停止，确保画面运动平滑稳定；
5、水平、俯仰、变焦、聚焦、光圈、远程开关机、远程录像开启及关闭、字符显示打开与关闭、摄像机菜单及参数
6、内置稳压电路，对摄像机进行有效保护，出现过压、欠压、过流等情况，摄像机电源将无法打开；
7、L型结构确保旋转同轴，须自带调试屏幕和方向调试按钮，可设置机位物理地址、控制协议和控制方式；
8、须支持远程控制和手动控制（在断电情况下可手动调整云台上下左右位置）；支持一键式云台数据信息实时查看调用；
9、兼容视频会议系统的远程控制；
10、含三脚架安装接口套件。
11、须提供一组摄像机供电的直流电源，并可以实现远程开关机内置调试按键；
12、需支持内置嵌入式系统软件，满足系统的统一调度与管理。
	4
	台

	4
	专案审判法庭专业摄像机三脚架
	1、专业摄像机三脚架铝合金，含液压云台套装，360 度拍摄；
2、超大摇臂三角架云台套装，承载重量≥10KG，自重 ≥4.5KG；最大高度≥1.60 米。
	4
	套

	5
	导播切换与存储流媒体平台
	1、系统接口：最大支持8机位（云台+摄像机，分辨率最大支持4KP50/60）的集中远程控制；视频输入接口：至少8路8x4K输入：（8*12G-SDI、2*4K-HDMI）；视频输出：至少12G-SDI x 1、12G-SDI AUX OUT x 2、HD-SDIx1、HDMI AUX OUT 2.0x 1、DP x 1（多画面输出））；音频接口：支持2声道模拟平衡音频输入和输出，卡侬接口；控制接口支持：1个RS-422（RJ45），1个千兆网口（RJ45），1个USB接口；
2、需支持自动识别连接8机位的云台和摄像机型号，并调整工作状态；
3、内置1路光纤输出，可直接与融合平台光纤板卡对接；
4、集成图文、键控、特效导播：2组外键，可配置为色键、亮键、线性键；6个内部图文键，支持图片或图片串；2个DVE键控（开窗效果）；支持多种转场特效；
5、存储文件播放：支持DDR背景音频文件播放；
6、内置音频延迟器，满足300MS的音频延迟，满足导播音视频唇音同步需要；
7、内置流媒体播放：支持H.265+ACC/H264+AAC流媒体发布；
8、内置2路视频硬盘存储：支持2路热插拔固态硬盘存储；存储格式支持：MP4（编码：H.264、H265）；
9、专案审判法庭庭审的定制多画面输出：需支持设置为1大5小多画面合成输出，大画面导播切换输出，且可方便切换到单画面导播输出，合成画面与单独画面切换均平滑，无抖动不黑场；单画面，模式下，可控制摄像机特写摄录；
10、内置高清显示：内置≥17寸工业级高清监视器，具备1路SDI输入，1路HDMI输入；
11、内置8路摄像机动作控制键盘：可遥控专业广播级云台、一体机云台、VISCA协议云台摄像机等。最大实现8个云台及摄像机远程开关机
12、内置8路导播切换键盘：可切换8路视频信号与特技制作全进口电位器，全内置发光高可靠按键；
13、内置8路音频处理器：8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关；具有前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、3段参量均衡具有PEQ、High-Shelf、Low- Shelf、LP、HP等类型可选；8路平衡式线路输出，参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；自适应反馈消除AFC为每路麦克风提供反馈抑制，抑制系统啸叫；自动增益控制AGC，确保音响系统的输出音量平稳；自适应回声消除AEC，快速消除视频会议中产生的回声；
14、内置8路集中直流供电：内置集中电源控制器，支持4路24V2A，4路12V3A直流供电，总功率大于400W，可向云台及摄像机集中供电；
15、定制导播台专用箱体（15U黑色），设置扩展操作平台×2，内置高密棉，满足航空运输要求。
16、安装转播视频会议终端：可内置专案审判法庭转播视频会议终端，可作为视频会议移动会场使用；兼容安装执行会商视频会议终端：可内置执行会商视频会议终端，作为执行现场移动使用；兼容安装专案审判法庭庭审转播视频终端，作为庭审现场移动使用；
17、可通过直连光纤与核心音视频融合平台直接对接；
18、可通过4*E1专线无缝对接最高人民法院专案审判法庭保障平台，满足互联互通的要求；
19、需支持1大五小画面合成模式，支持单画面导播模式，满足人民法院专案审判法庭庭审转播技术指标要求。
20、★提供与上述庭审音视频处理有关的软件著作权证书
	1
	套

	6
	云台摄像机专用设备箱
	1、支持可存放≥2 套云台、≥2 套广播级摄像机；
2、可存放导播台配套器材及线材。
	2
	套

	7
	专案审判法庭转播45米定制线缆
	移动导播定制加工摄像机组合电缆，保障线缆安全；线缆 45米用于前场通讯；高清视频线缆支持 3G 高清信号 100 米以上传输距离。
1、1 条≥45米电源线缆：45米双芯电源线缆定制电源接头；
2、1 条≥45米 4K 高清视频线缆：75-4 线缆、75-4 BNC接头；
3、1 条≥45米控制线缆，超六类网线，超六类接头；
4、1 个≥45 米蛇皮外护套。
	2
	条

	8
	专案审判法庭转播25米定制线缆
	移动导播定制加工摄像机组合电缆，保障线缆安全；线缆 25 米用于后场通讯；高清视频线缆支持 3G 高清信号 100 米以上传输距离。
1、1 条≥25 米电源线缆：25 米双芯电源线缆，定制电源接头；
2、1 条≥25 米 4K 高清视频线缆：75-4 线缆、75-4 BNC接头；
3、1 条≥25 米控制线缆：超六类网线，超六类接头；
4、1 个≥25 米蛇皮外护套。
	2
	条

	专案审判法庭平台成品软件
	　
	　
	　

	1
	专案审判法庭视频综合管理软件
	1、B/S架构，可实现融合法庭中本地庭审、互联网庭审、远程提讯的音视频管理功能。支持多类别前端的接入、实现音视频码流的转发、合成画面的录音录像、跨网的音视频交互等应用。 
2、具备多个管理页面，包括部署、运维、设备管理、权限管理、流媒体后台管理。
3、支持对部署信息进行管理，包括集群管理、部署管理、系统配置、操作日志。
4、支持存储管理，可以添加存储设备，进行文件存储。
5、查看所有接入设备的运行状态，查看可用主机数量、CPU使用率情况、内存使用率情况、磁盘使用率情况、磁盘异常吞吐量情况、主机网络流量情况。
6、管理设备类型，包括庭审主机、音视频编码器、音视频解码器、视频会议终端、网络摄像机、监控平台、人证核验机。 
7、支持进行设备自定义分组，并将已建设备纳入分组管理。
8、支持导出全部或部分日志。
9、进行部门管理、用户管理、用户分组、角色管理、资源管理，可以为部门和用户授予相应权限。
10、支持对媒体板卡音视频进配置，包括视频编码、视频解码、视频合成、音频编码、音频解码、音频混音。 
支持设置转码数量、画面合成数量、码流并发路数。 
支持跨域互联，设置开启本地代理、NAT 穿网、路由规则。
11、支持Qos功能，可以设置视频、音频和信令的 DSCP 值。 
支持流媒体日志功能，记录视频浏览，进行录像查询、录像回放、视频呼叫
	1
	套

	2
	专案审判法庭庭审业务管理软件
	详见“云庭审业务管理软件”
	1
	套

	3
	专案审判法庭指挥调度软件
	1、需支持庭审调度、视频会议调度与三方会谈操作；
2、支持庭调度审指挥调度的视频模板、与端口配置、切换；支持视频会议的主席控制、导演控制、广播、浏览、静音、哑音、混音、多画面等设置和操作；
3、需在专案审判法庭调度模式下支持多端口视频调度模式，支持多选一和一对多；
4、需在视频会议模式下支持多分组会议，满足多个会议场景的使用，满足同时召开视频会议、执行会商、庭审调度、专案审判法庭观摩的管理要求；
5、支持不同品牌视频会议终端接入会议，并在一个管控界面下召开会议；
6、可与硬盘存储单机配合，支持庭审视频的录像存储管理。
	1
	台


[bookmark: OLE_LINK9]4、 智慧司法安防系统
	序号
	名称
	规格、技术参数
	采购数量
	单位

	抓拍设备
	　
	　
	　

	1
	智搜筒型摄像机
	1、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2、焦距&视场角：7-35mm：水平视场角：41.8°-14.9°，垂直视场角：22.9°-8.5°，对角视场角：48.7°~17.1°
3、补光距离：混光普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：10 m；白光普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m
4、支持多种智能模式：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、人数统计、热度图，多种智能模式可按需切换
5、内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与样机照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
6、支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后。
7、最大图像尺寸：3840 × 2160
8、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
9、网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
10、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
11、复位：支持
12、音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器
★13、设备采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于10TOPS；支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
★14、支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果；支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置；设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
	10
	台

	2
	智搜半球型摄像机
	1、宽动态：120 dB
2、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
3、最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON）
4、黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
5、调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°
6、焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：98.0°~38.1°，垂直视场角：51.4°~21.6°，对角线视场角：118.0°~44.0°
7、补光灯类型：红外，850nm
8、补光距离：普通监控≥30 m，人脸抓拍/识别≥3 m
9、内置GPU芯片
10、支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，道路监控，人数统计，普通监控
11、最大支持8个检测区域（人员统计，异常行为识别，区域关注度共用），全屏最多支持64个目标
12、人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、输出优选人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍
	58
	台

	3
	人脸比对分析一体机
	1、搭载1张GPU卡，共2个引擎，每个引擎可自定义配置以下类型算法。
2、支持视频流的人脸、人体、机动车、非机动车（二轮车、三轮车）、行为、AI开放平台算法目标抓拍和分析功能
3、支持人脸和人体关联、人体和非机动车关联检测；支持关联的人脸图片进行以图搜图、身份确认功能。支持对录像文件32倍加速进行智能分析
4、整机最大支持16路智能行为分析功能；整机支持接入16路视频流进行AI开放平台算法智能分析；整机支持接入64张/秒图片进行AI开放平台算法智能分析
5、CPU：1颗64位国产化多核处理器
6、GPU：1张GPU卡
7、系统内存：16GB DDR4内存
8、系统盘：≥2×240GB SSD
9、数据盘：≥1×480GB SSD，≥4× 8TB SATA盘，≥1× 4TB SATA盘
10、网络接口：≥4×千兆网口
11、其它接口：≥1×VGA接口，≥4×USB接口
12、支持接入已经建设的综合安防管理平台统一管理，实现已建设监控设备的接入和分析，并支持平台对分析数据的检索
	1
	台

	4
	球型鹰眼摄像机
	1、1600万180° 无盲区球型摄像机，全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景拼接画面
2、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。
3、全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头
4、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。
5、全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化、Smart事件、普通监控（高帧率）；
6、传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS
7、内置不少于3个GPU芯片。
8、最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色）
9、宽动态：全景不支持，细节支持120dB超宽动态
10、光学变倍：40倍
11、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。
12、设备内置2个雨刷器，雨刷器1可清洁全景通道镜头表面玻璃，雨刷器2可清洁细节通道镜头表面玻璃；设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。
★13、设备水平安装在8m高度时，可通过全景通道监控设备正下方8m且水平距离0.5m处的行人目标；设备全景通道具有默认拼接、手动拼接、自动拼接3种拼接模式；自动拼接模式下设备可自动获取特征并进行拼接；设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
	2
	台

	5
	文搜主机
	1、3U标准机架式16盘位边缘计算主机，整机采用无线缆模块化设计，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔
2、存储接口：16个SATA口，支持满配20TB硬盘（总容量可达320TB)
3、视频接口：2×HDMI、1×VGA、2×DP、2×V-DP，支持8K和4K模式
4、网络接口：4个10M/100M/1000M/2.5Gbps网口
5、USB接口：2×USB2.0、4×USB3.0
6、音频接口：1路音频输入、1路音频输出
7、报警接口：16路报警输入、8路报警输出
8、串行接口：1路全双工485接口、1路标准RS-232接口
9、扩展接口：1×eSATA
10、输入带宽：512Mbps
11、支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天
12、支持人，车，非机动车以及附属物的开放式属性检索
13、支持对智能IPC上报的人体，车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型，也可接入普通IPC分析建模
14、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条
15、支持独立物品的开放式属性检索
16、支持秒级检索响应，检索结果快速返回
17、支持目标快速抓拍和最优抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检
18、目标应用：签到支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动
19、周界大模型支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤，支持手动选择开启周界大模型，启用后可将周界报警误报降低99%
20、支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面
21、支持接入已经建设的综合安防管理平台统一管理，实现原建设监控设备的接入和分析，并支持平台对分析数据的智能检索
★22、支持智能目标抓拍数量及建模状态进度查询，支持按照日历形式查看设备及各通道状态；以文搜图检索界面支持车牌号检索，车牌检索具备独立的输入界面，支持通过快速点选的方式，实现车牌检索；车牌检索方式支持三种类型，输入精准车牌检索，输入模糊车牌检索，输入模糊车牌号和车辆属性组合检索；（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
★23、支持文本微调功能：可通过人工标记已有检索结果的正确/错误的方式，复核算法分析的结果；标记至少4个正确，6个错误的结果，开始文本微调，现场可进行算法的微调迭代，分钟级可完成算法优化；文本微调具备单独的管理页面，可快捷操作进入并支持统一管理和状态查看，选择对应文本一键查询以文搜图结果；文本预警具备单独的管理页面，可快捷操作进入并支持统一管理和状态查看；支持创建和修改文本预警任务，设备Web界面支持独立的文本预警展示页面，支持从管理配置页面快速跳转到预警展示页面，支持快速查询文本预警结果，结果支持大图，预警目标框以及报警录像片段展示（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
	1
	台

	人员定位设备
	　
	　
	　

	1
	室内外通用基站
	1、支持TOF/TDOA定位技术，复杂环境下平均1米定位精度；
2、支持基于以太网的高吞吐量应用，在局域范围内轻松实现100个终端密度的定位；
3、全向信号覆盖，常规室内覆盖半径可达20米；
4、内置全向天线
5、支持吸顶、吊装、壁装、抱杆式安装方式
6、设备能检测到覆盖范围不小于100米的电子定位标签信息
7、平均定位精度≤10cm
8、无需外置同步机，设备支持自动与服务器进行时间同步
9、支持 DC 5V 和 POE 供电
10、采用DC 5V供电条件，设备功耗应<3W
	181
	台

	2
	定位卡片
	1、室内型UWB定位基站
2、支持TOF/TDOA定位技术，实现理想环境下最优0.3米定位精度，复杂环境下平均1米定位精度；
3、支持基于以太网的高吞吐量应用，在局域范围内轻松实现100个终端密度的定位；
4、全向信号覆盖，常规室内覆盖半径可达20米；空旷场景可覆盖50米半径（可视距离）；
5、内置全向天线
6、支持吸顶、吊装、壁装、抱杆式安装方式
7、设备能检测到覆盖范围不小于100米的电子定位标签信息
8、平均定位精度≤10cm
9、无需外置同步机，设备支持自动与服务器进行时间同步
10、支持 DC 5V 和 POE 供电
11、采用DC 5V供电条件，设备功耗应<3W
	100
	张

	3
	卡片集中充电器
	1、UWB定位胸卡
2、支持TOF/TDOA定位技术，实现理想环境下最优0.3米定位精度，复杂环境下平均1米定位精度；
3、磁吸充电，一次充电连续定位使用时间大于1个月；
4、内置M1门禁卡，支持一卡两用
5、支持按键SOS报警；
6、具备IP65防水防尘等级；
	4
	台

	4
	防拆定位心率手环
	1、UWB定位心率手环
2、支持TOF/TDOA定位技术，实现理想环境下最优0.3米定位精度，复杂环境下平均1米定位精度
3、磁吸充电，一次充电连续定位使用时间大于8天；
4、内置M1门禁卡，支持一卡两用；
5、支持常态化心率监测；
6、支持常态化手腕处体温监测；
7、支持磁吸防拆卸；
8、支持防拆报警，按键报警；
9、具备IP67防水防尘等级；
	20
	台

	5
	手环拆解器
	1、UWB手环拆解器
	2
	台

	6
	解算定位引擎
	1、软件功能 ：设备管理、实时定位、轨迹定位、系统配置
2、对接协议：UDP，MQ
	1
	套

	7
	桌面式发卡器
	1、支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；
2、USB2.0接口；
3、具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；
4、工作电压：DC 5V；
5、工作电流：0.2A；
	1
	台

	8
	POE交换机（24口）
	1、提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
2、支持6 KV防浪涌（PoE口）
3、支持PoE输出功率管理
4、交换容量≥52 Gbps
5、包转发率≥38.69 Mpps
6、千兆网络接入设计
7、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W
	8
	台

	9
	POE交换机（16口）
	1、提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口
2、交换容量≥36 Gbps
3、包转发率≥26.79 Mpps
4、支持IEEE 802.3at/af
5、端口最大供电功率：30 W
6、整机最大供电功率：125W
7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
8、支持6 KV防浪涌（PoE口）
9、支持PoE输出功率管理
	3
	台

	10
	POE交换机（8口）
	1、8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
2、交换容量 ≥20 Gbps
3、包转发率≥14.88 Mpps
4、支持IEEE 802.3at/af
5、端口最大供电功率 30 W
6、整机最大供电功率 110 W
7、支持6 KV防浪涌（PoE口）
8、支持PoE输出功率管理
	1
	台

	11
	定位服务器
	应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）：
1、2U双路标准机架式服务器
2、CPU：配置2颗 国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；
3、内存：配置≥32G DDR4，≥8根内存插槽
4、硬盘：配置≥600G SAS 10K×2（RAID 1）
5、阵列卡：配置SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10/5)
6、PCIE扩展：支持≧5个PCIE插槽
7、网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口
8、其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部
9、电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
10.CPU、操作系统符合安全可靠测评要求。
11.其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。
	1
	台

	12
	传输网线
	六类非屏蔽网线
	10
	箱

	安检室设备
	　
	　
	　

	1
	安检机
	1、双视角安检机
2、可以有效识别被检物的等效原子序数并赋予不同的颜色
3、低辐射剂量 
4、可变速：可根据场景实现一键速度切换
5、数据存储：支持安检机图片、报警信息本地存储、查看、调用
6、事件追溯：可将X射线过包图像同旅客视频信息有机结合，实现人包追溯
7、指纹登录：提供指纹登录功能，规避繁琐的密码输入
8、节能环保：根据是否有行人过包，自动调整机器的运行状态，实现节能
9、接物架尺寸：0.6米平板接物架（出口）
10、通道尺寸：650mm×500mm（宽×高）
11、外观尺寸：主机尺寸：2287mm×1172mm×1260mm（长×宽×高）（不包含接物架、操作台）
12、传送带高度：600mm
13、危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
14、主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能。
★15、一键报警功能：设备应具有一键报警功能，设备的显示屏应具有一键报警按钮。当一键报警被触发时,设备应能将一键报警信息上传至远程平台；危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置；当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s；主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能。（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
	1
	台

	2
	安检门
	1、金属探测精度：最高灵敏度下，可以在门的正中间检测到1个回形针或大头针；
2、区位显示：产品分成18个防区，支持多区位报警，可疑物体能在每个区域准确显示；
3、两侧定位灯：门柱两侧均带有LED灯，能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域；
4、面板显示：采用≥7寸液晶屏显示；
5、统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数，并能区分进入和离开人数；
6、联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用；
7、通道尺寸：(mm)1985(高)x730(宽)x600(深)
8、外形尺寸：(mm)2287(高)x872(宽)x663(深)
★9、探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换； 联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）（提供公安部授权检测机构或第三方检测机构出具的检验报告扫描上传）
	2
	台

	3
	手持式金属探测器
	1、灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品
2、探测面大、从上到下一次探测完毕
3、具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮
4、突出特点是有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置
5、具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度
6、灵敏度设置：一枚大头针大小金属物品(离探板距离 3.5cm)
7、工作电源：6F22ND 9V 电池(碱性电池、可充电电池)
	1
	台

	4
	智能安检分析仪
	1、智能识别违禁物品：支持多路VGA或者HDMI输入，支持多路智能分析仪； 通过深度学习算法，将安检图片结构化，智能识别图像中的违禁物品，如：刀、枪、瓶子、雨伞、电池、手机、笔记本电脑、喷灌、剪刀等。并可以通过分级联动输出（不同种类危险品关联不同的联动方式：蜂鸣器，报警输出），提示可疑物品出现。
2、数据存储及查询：包裹物品的安检图片实时存储，违禁品智能标定，实现回放、追溯等应用；大容量存储，支持百万级图片、一个月视频录像（6路4M定码率）；
3、支持录像、回放，其中1路可支持行为分析，其中一路支持人脸IPC接入，可将人脸抓拍图片上传至平台；
4、安检数据实时上传平台，打破传统信息孤岛，实现安检联网。平台可结合视频监控、人脸识别业务系统，实现信息融合；
5、视频联动：支持违禁品X光图片和可见光视频联动，实现多光融合；
	1
	台

	5
	人证核验终端
	1、人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N识别速度≤0.2s，准确率≥99%；
2、人证比对：支持刷身份证进行人证比对，即：刷身份证时，抓拍用户现场人脸与其身份证内读取的人脸信息进行比对，比对时间≤1s/人；
3、证件照抓拍比对：无
4、无证比对：支持配置无证比对功能，在设备触摸屏上手动输入身份证号码+姓名，设备将输入的身份信息及抓拍照片上报给公安库进行比对；
5、人脸/刷卡比对功能：支持现场抓拍图片与本地注册人脸库进行1:N比对，比对时间≤0.2s/人；
6、自定义功能：支持配置认证成功后的展示信息：“照片”、“姓名”、“工号”；
7、知情确认：支持开启知情确认提醒，管理员拟定知情文档后，通过web下发至设备；支持配置知情确认同意书最低阅读时长；
8、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；
9、认证结果语音自定义：支持文字转语音合成技术，认证成功和认证失败的语音提示可分别通过web自定义，且认证成功的语音可叠加播报姓名；
10、名单核验：支持通过管理平台软件下发授权名单校验和非授权名单校验功能；
11、事件上传：联网状态下，设备支持将认证结果、温度信息及联动抓拍照片等信息实时上传给管理平台；设备在断网或与平台断开离线状态下，支持断网续传功能，产生事件在与平台连接后重新上传；
	1
	个

	6
	立式核验登记终端
	1、性能参数：具备六核超强CPU处理器，主频1.8GHz，内存≥4G，存储≥32G；
2、屏幕参数：设备具有≥32寸高清触摸显示屏，竖屏，分辨率≥1080*1920；
3、摄像头参数：具有≥200W像素双目摄像头；支持镜头上下15度调节；
4、打印机参数：内置热敏打印机，可打印凭条，打印速度120mm/s以上；
5、二维码模组：支持QRCode等二维码格式，可快速识别访客预约码或访客单二维码；
6、访客登记：支持已预约访客登记和未预约访客临时授权登记；
7、访客凭证：支持设置选择访客登记后打印访客单/访客卡/访客单+访客卡凭证；
8、访客签离：支持通过访客机签离（支持回收卡通过时自动完成签离），或通过门禁点/定制自动签离；
9、访客权限管理：可通过平台配置访客权限下发至不同设备类型（门禁、梯控、门口机、人员通道等），支持设置访客权限组；
10、人证比对：支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对，验证是否为本人，核实通过后才能完成登记流程，人证比对速度≤1s；
11、黑名单核验：支持平台下发访客黑名单分组，在分组中添加黑名单人员实现黑名单人员无法预约和登记；
12、访客记录查询：可在平台查看和搜索历史来访记录。
	1
	台

	7
	手写指纹签名板
	1、电磁感应式 +电容触摸方式，IPS显示器，分辨率≥1280*800
2、手写规格：笔读写速度133PPS，精确度±0.5mm（中间区域）；±2mm（距边缘5mm）
3、指纹采集功能：图像大小256*360 pixel、指纹图像分辨率：500dpi。
	1
	台

	8
	可视对讲分机
	1、 操作系统：嵌入式操作系统
2、摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米
3、操作方式：2个实体按键
4、通信方式：有线网络
5、网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP协议、GB28181
6、硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，标准Micro SD卡接口*1（最大支持256G）
7、安装方式：壁挂安装
	1
	台

	9
	速通门-单机芯左边道
	1、使用环境支持室内外
2、配备无刷直流伺服电机
3、认证方式：选配读卡器；明眸；内嵌式二维码
4、通道宽度：550-950mm,以50mm为一档；1000-1400mm,以100mm为一档；亚克力:550~1100mm；不锈钢:550~1400mm；
5、门翼间隙：通道宽度950为89.5mm；通道宽度1000为53.5mm；其它均为63.5mm
6、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢,顶盖厚度≥1.2mm,箱体厚度1.0mm,侧筒为工程塑料
	1
	台

	10
	速通门-中间道
	1、使用环境：室内外
2、电机类型：无刷直流伺服电机
3、认证方式：选配读卡器；明眸；内嵌式二维码
4、激光雷达：6个
5、通道宽度：550-950mm,以50mm为一档；1000-1400mm,以100mm为一档；亚克力:550~1100mm；不锈钢:550~1400mm；
6、门翼间隙：通道宽度950为89.5mm；通道宽度1000为53.5mm；其它均为63.5mm
7、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢,顶盖厚度1.2mm,箱体厚度1.0mm,侧筒为工程塑料
	2
	台

	11
	速通门-单机芯右边道
	详见“速通门-单机芯左边道”
	1
	台

	12
	通道人脸识别模块
	1、操作系统：嵌入式操作系统；
2、屏幕参数： ≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024；
3、摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头；
4、认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能；
5、人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
6、存储容量：本地支持≥50000张人脸、≥50000张卡（外接读卡器），≥100000条事件记录；
7、设备支持黑名单功能，本地≥50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。
8、硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；
9、可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
10、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；
	3
	台

	13
	7寸屏24门随身物品保管主柜
	1、7寸智能柜主柜
2、智能柜系统集成了人脸验证、液晶显示、触控交互、读卡、语音、锁控、电磁锁等功能模块
3、可接副柜数：16
4、操作系统：嵌入式操作系统
5、屏幕参数：≥7寸触摸屏，分辨率：600*1024
6、认证方式：人脸，刷卡（M1 Card卡、CPU卡序列号/内容），密码
7、开柜方式：认证开柜，远程开柜，钥匙开柜，一键巡更开柜（管理员操作）
8、设备容量：≥10000张人脸、≥100000张卡，≥100000条事件
9、通信方式：有线网络，无线WiFi
10、整柜尺寸：970mm*477mm*1880mm（宽*厚*高)
11、使用模式：访客模式、内部人员模式、混合模式（访客+内部人员）
12、柜格分配：支持分配一人一格、一人多格、多人一格，分配方式支持全部柜格分配、空闲柜格分配、指定柜格分配
	1
	个

	14
	24门随身物品保管副柜
	1、24格副柜
2、柜格尺寸：410*149*477mm
3、柜格承重：25kg
4、板材厚度：1.0mm
5、使用环境：室内
6、与主柜连接方式：通过RS485进行通信
7、柜体尺寸：880*477*2090mm（宽*厚*高）
8、供电电源：12V 2A（主柜供电，无需单独配电源）
	1
	个

	专用囚车设备
	　
	　
	　

	1
	高清车载红外云台摄像机
	1、传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS
2、最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001 Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR
3、变倍：32倍光学变倍，16倍数字变倍
4、焦距：5.9~188.8 mm
5、400万32倍网络红外自纠偏车载云台
6、红外补光车载云台摄像机
7、支持1/1.8＂ 400万32倍光学变焦镜头
8、支持人脸抓拍等功能，更好的助力平安城市人车管理
9、应用于警车、巡逻车等车载环境
10、焦距f=5.9~188.8 mm，32倍光学变倍，16倍数字变倍
11、支持三码流、ROI、透雾、宽动态、电子防抖等功能
12、当设备云台处于静止状态下，由于受到外力使云台在水平或垂直方向发生偏移时，样机可自动检测并在监视画面上显示偏移角度，可联动发出报警信息，并自动恢复至偏移前的位置，恢复后的位置与原位置的角度偏差≤0.05°
	1
	台

	2
	车载半球
	1、传感器类型 1/2.9" Progressive Scan CMOS
2、最小照度 0.02 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR
3、快门 1/3秒至1/100,000秒
4、镜头 2.8mm/F1.6, 水平视场角104°垂直视场角55°对角线视场角120°
5、4mm/F1.6, 水平视场角84°垂直视场角43°对角线视场角99°
6、6mm/F1.6, 水平视场角55°垂直视场角32°对角线视场角63°
7、镜头接口类型 M12
8、调整角度 垂直0~75°,旋转0~360°
9、日夜转换模式 电子彩转黑
10、数字降噪 3D数字降噪
11、宽动态范围 105dB
	2
	台

	3
	8寸车载平板电脑
	1、尺寸≥7寸；分辨率≥1024*600
2、操作方式：按键+电容触摸屏；
3、视频输入：2路(1路VGA，1路A线序CVBS/AHD/TVI），倒车信号触发切换
4、其他接口：2个RS485(触摸+按键盒)，1个报警输入(倒车信号)；
5、供电方式：13PIN DIN圆头供电，DC12V；
6、支架式安装（后装）
	1
	台

	4
	对讲专用手咪
	1、支持半双工语音对讲，语音保真高、音质清晰、噪音小；
2、按键一键触发, 简单方便；
3、内置功放和麦克风；
4、自带可伸缩弹簧线，最大可拉伸1米；
5、RJ45接口，供电和语音对讲二合一；
6、自带3米延长线（航空头），搭配XVR/A3H/A3N等主机使用；
	1
	台

	5
	车载安装支架
	车载安装支架，专为车载移动照明设备及车载移动监控设备安装而设计的稳定快速安装型支架，采用独立悬挂减震设计，不会产生共震
	1
	个

	专用囚车库设备
	　
	　
	　

	1
	高清网络红外枪机
	1、800万筒型网络摄像机
2、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
3、最低照度：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
4、宽动态：120 dB
5、最高分辨率≥3840 × 2160 @20 fps
6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同场景
7、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件
	2
	台

	2
	枪机壁装支架
	可伸缩吊装支架/白/Φ97mm（调节范围270~400mm）
	2
	个

	3
	人脸识别终端
	详见“通道人脸识别模块”
	4
	台

	4
	双门磁力锁
	双门磁力锁，断电开门，适用各类木门、玻璃门、金属门、防火门，坚固耐用。
	2
	把

	5
	双门电磁锁支架
	ZL型磁力锁专用多功能支架，适合内推门安装。L型外形参考尺寸：500mm*30.4mm*48.4mm（长*宽*高）。Z型外形参考尺寸：180mm*50mm*54.3mm（长*宽*高）。
	2
	个

	6
	闭门器
	闭门器，表面：银色；开门式：不停门自动回归原位；参考尺寸：闭门器孔距208mm*19mm；规格：不定位、方型；适用门框：1050mm；适用重量：≥85KG，适用于木门或轻型防盗铁门。
	2
	个

	专用羁押通道设备
	　
	　
	　

	1
	全景半球
	1、500W全景半球
2、传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS
3、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）
4、黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
5、宽动态：120 dB
6、调节角度：支持2轴调节，水平：0~355°，垂直：0~45°
7、焦距&视场角：焦距：1.82mm
8、最大分辨率可达2560 × 1920，支持实时输出
9、设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级。
	23
	台

	2
	双门门禁控制器（互锁）
	1、管控门数：2门
2、通讯方式：上行TCP/IP
3、可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4
4、存储容量：10万张卡和30万记录存储
5、门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等
6、输入接口：报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1
7、输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4
8、其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口
9、主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁
	2
	块

	3
	双门门禁电源箱
	1、输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W；
5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）；
6、工作温度：-10℃-+50℃；
7、工作湿度：＜95%；
	1
	台

	4
	人脸识别终端
	详见“通道人脸识别模块”
	4
	台

	5
	双门磁力锁
	详见专用囚车库设备的“双门磁力锁”
	2
	把

	6
	双门电磁锁支架
	详见专用囚车库设备的“双门电磁锁支架”
	2
	个

	7
	闭门器
	详见专用囚车库设备的“闭门器”
	2
	个

	专用电梯设备
	　
	　
	　

	1
	高清防暴红外迷你半球
	1、400万半球型网络摄像机
2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
3、最低照度：彩色：0.005 Lux
4、补光灯类型：红外灯
5、补光距离：最远可达30 m
6、红外波长范围：850 nm
7、最大分辨率：2560 × 1440
8、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°
9、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
10、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
11、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
12、支持PoE供电
	1
	台

	2
	紧急按钮
	1、设备类型：紧急按钮（86盒）
2、外壳材质：阻燃ABS，环保
3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A
4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）
5、使用环境：室内
6、安装方式：86盒安装
7、工作电源：无需供电
8、工作温度：-10 °C 至 55 °C
9、工作湿度：10% 至 90%
10、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发）
11、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位
	1
	个

	羁押室设备(29间)
	　
	　
	　

	1
	高清网络红外全景
	详见专用羁押通道设备的“全景半球”
	58
	台

	2
	双门门禁控制器（互锁）
	详见专用羁押通道设备的“双门门禁控制器（互锁）”
	29
	块

	3
	双门门禁电源箱
	详见专用羁押通道设备的“双门门禁电源箱”
	29
	台

	4
	人脸识别终端
	详见“通道人脸识别模块”
	58
	台

	5
	单门磁力锁
	单门磁力锁，断电开门，适用各类木门、玻璃门、防火门，专业防残磁吹，产品坚固耐用。
	29
	把

	6
	单门电磁锁支架
	ZL型磁力锁专用多功能支架，适配电磁锁，适合内推门安装。外形参考尺寸：253mm*30.4mm*61.3mm（长*宽*高）。
	29
	个

	7
	可视对讲分机
	1、支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
2、支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码
3、支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
4、支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制
5、支持防拆报警/喧哗报警等功能
6、自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式
7、支持一键报警求助，支持双向语音对讲
8、支持选配4G模块配件增加4G功能：支持全网通4G卡，可设置顺序呼叫4个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台
	29
	个

	8
	告警指示灯
	1、设备类型：声光警号（声光报警器）
2、警灯颜色：红色
3、报警音量：105dB
4、硬件接口：红/黑线
5、使用环境：室内/外（IP54室外防水）
6、外壳材质：PC+ABS
7、安装方式：壁挂
8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC）
9、工作温度：-20 °C 至 60 °C
10、工作湿度：10% 至 90%
11、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装
12、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出
	29
	套

	羁押控制室设备
	　
	　
	　

	1
	全景半球
	详见专用羁押通道设备的“全景半球”
	4
	台

	2
	显示屏
	1、显示尺寸： 55 inch
2、背光源类型：D-LED
3、物理拼缝：3.5 mm
4、物理拼缝公差：±0.8 mm
5、亮度：500 ± 10% cd/m²
6、可视角：178°(水平)/178°(垂直)
7、对比度：1000 : 1
8、音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1
9、音视频输出接口：无
10、控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1
	8
	块

	3
	解码器
	1、视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG
2、解码分辨率：最高3200W像素
3、视频解码通道：128
4、视频解码能力：H.264/H.265
5、MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码
6、单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36
7、场景数量：64
8、视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz
9、视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K
10、视频输入接口：2路HDMI 1.4
11、视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz（仅奇数口）,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz
12、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。
13、支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。
14、支持接入现有已经建设的综合安防管理平台，实现现有视频监控设备取流解码上墙功能，支持已建平台的电视墙管理功能
	1
	块

	4
	发卡器
	1、支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；
2、USB2.0接口；
3、具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；
4、工作电压：DC 5V；
5、工作电流：0.2A；
	1
	台

	5
	IC门禁卡（白卡）
	1、卡片类型：IC卡
2、符合标准：ISO14443 标准
3、卡片容量：1K byte
4、工作频率：13.56MHz
5、卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm
	50
	张

	6
	双门门禁控制器（互锁）
	详见专用羁押通道设备的“双门门禁控制器（互锁）”
	3
	块

	7
	双门门禁电源箱
	详见专用羁押通道设备的“双门门禁电源箱”
	3
	台

	8
	人脸识别终端
	详见“通道人脸识别模块”
	6
	台

	9
	电源报警控制器
	1、操作系统：嵌入式操作系统
2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），最多可扩展至256路（其中通过网络防区模块最多可扩展248路，通过RS485防区模块最多可扩展56路）
3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），最多可扩展至64路（通过RS485模块和网络继电器模块可扩展60路继电器输出）
4、日志容量：5000条
5、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米
6、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN*1，4G模块接口*1
7、上报协议：ISAPI、ISUP、NAL2300协议
	1
	台

	10
	可视对讲主机
	1、紧急报警管理机
2、一体式钢化玻璃面板设计， ≥10.1寸彩色IPS 触摸屏，≥1280*800分辨率，扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便
3、标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮；
4、实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲；
5、监听监视：支持实时预览前端设备的音视频；
6、报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息
	1
	台

	11
	POE交换机（24口）
	1、提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
2、支持6 KV防浪涌（PoE口）
3、支持PoE输出功率管理
4、交换容量≥52 Gbps
5、包转发率≥38.69 Mpps
6、千兆网络接入设计
7、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W
	6
	台

	装备室设备
	　
	　
	　

	1
	全景半球
	详见专用羁押通道设备的“全景半球”
	2
	台

	2
	紧急按钮
	详见专用电梯设备的“紧急按钮”
	1
	个

	3
	告警指示灯
	详见羁押室设备的“告警指示灯”
	1
	套

	枪弹室设备
	　
	　
	　

	1
	全景半球
	详见专用羁押通道设备的“全景半球”
	4
	台

	2
	双鉴探测器
	1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂）
2、使用环境：室内
3、探测距离：12米
4、探测角度：90°
5、探测速度：0.2-3m/s
6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
	3
	台

	3
	紧急按钮
	详见专用电梯设备的“紧急按钮”
	3
	个

	4
	告警指示灯
	详见羁押室设备的“告警指示灯”
	1
	套

	安防管理平台
	　
	　
	　

	1
	安防平台服务器
	应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）：
1、2U双路标准机架式服务器；
2、CPU：配置2颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；
3、内存：配置≥128G DDR4，≥8根内存插槽；
4、硬盘：2块≥600G 10K SAS HDD硬盘；
5、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
6、PCIE扩展：支持≧5个PCIE插槽；
7、网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；
8、其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
9、电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；
10.CPU、操作系统符合安全可靠测评要求。
11.其他未列明参数满足（财库〔2023〕33号）要求。
	1
	台

	2
	基础包
	1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；
3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；
5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；
6、提供数据、服务等统一开放能力；
7、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。
8、支持与已经建设的综合安防管理平台无缝衔接，实现系统各项功能融合及统一管理
	1
	套

	3
	视频监控
	视频监控应用提供视频管理服务：
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
6、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
7、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
8、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；
9、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；
10、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；
11、支持图片下载能力；
12、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
12、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
13、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；
	100
	路

	4
	设备网络管理
	设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。
一、视频网络管理
1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。
2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。
4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
二、门禁运维管理
1、提供门禁设备在线状态监测能力；
2、提供门禁设备运维报表统计能力；
三、可视对讲运维管理
1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力；
2、提供可视对讲设备运维报表统计能力；
四、梯控运维管理
1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力；
2、提供梯控设备运维报表统计能力；
五、停车场出入口运维管理
1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力；
2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力；
六、寻车诱导运维管理
1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力；
2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力
	300
	路

	5
	门禁管理 
	基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含≥50路门禁点授权。
一、提供门禁权限管理应用
1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；
2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；
3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；
4、支持权限增量下发、初始化下发；
5、支持按时段配置门的常开常闭状态；
6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；
7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；
8、支持特殊卡设置，包括黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；
9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。
10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；
11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；
二、提供门禁事件管理应用
1、支持配置平台接收到事件类型；
2、支持配置事件保存时长；
3、支持查询人员出入事件和设备事件；
三、提供门禁状态查看及远程控制应用
1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；
2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；
3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；
四、提供人员出入记录实时展示应用
1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示
	50
	个

	6
	[bookmark: OLE_LINK11]可视对讲管理
	可视对讲应用通过接入多种可视对讲设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现身份识别、出入管控等智能应用；主要提供可视对讲权限管理应用、室内机视频权限管理应用、事件管理应用。
一、提供可视对讲权限管理应用
1、支持按组织、人员维度配置门口机和围墙机权限；
2、支持权限下发，包括卡片、指纹、人脸权限的增量下发及初始化下发；
3、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；
二、提供呼叫对讲应用
1、支持门口机到室内机、门口机到管理机、室内机到管理机、室内机到室内机之间的呼叫对讲功能；
2、支持设置多个管理机呼叫对讲的优先级；
三、提供室内机视频查看应用
1、支持配置室内机视频权限；
四、提供可视对讲事件管理应用；
1、支持配置平台接收到事件类型；
2、支持配置事件保存时长；
3、支持查询人员出入事件、设备事件、通话记录；
	500
	个

	7
	访客管理 
	访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。
1、提供访客预约管理应用
2、提供访客登记管理应用
3、提供访客权限管理应用
4、提供访客签离管理应用
5、提供短信通知管理应用
6、提供访客记录查询应用
	1
	套

	8
	出入口车辆放行管理 
	出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能
1、出入口车道管理
2、车辆管理
3、车辆放行规则管理
4、出入口显示和语音播报管理
5、库内车辆管理
6、记录查询和统计
7、岗亭管控
8、中心管控 
	4
	车道

	9
	入侵报警
	入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。
1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；
2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；
3、支持实时入侵报警能力；
4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力
	100
	路

	10
	紧急报警
	紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。
1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通；
2、支持历史报警事件查询及导出能力；
	1
	路

	11
	事件处置 
	事件处置应用提供事件联动的报警事件处置能力，通过移动端及客户端应用的方式，实现报警事件真实性的确认，能人工指派相关处理人进行处置并保存事件处置记录，帮助用户实现报警处置业务闭环 ，提升用户针对报警事件处置的及时性和工作效率。
1、支持事件处理意见的自定义；
2、支持确认事件处理意见，明确事件是否误报；
3、支持线上处置记录自动存储，保留操作痕迹；
4、支持线下处置记录人工存储，可上传事件现场相关处置图片、视频素材；
5、支持人工指派处理人，可多次选择不同人员进行事件处理
	1
	套

	12
	动环监控
	为机房及综合性大楼等环境量变化影响较大的场景中，实现针对目标地点的环境量监控，以保证现场环境稳定，防止环境污染或设备受损。
1、提供动环设备统一接入管理能力，包含动环设备等在线检测设备；
2、提供动环监控参数配置能力，包含开关管理、OSD配置管理；
3、提供环境量实时监测能力；
4、提供环境量报警检测能力；
5、提供报警输入监控、开关控制、空调控制、SCADA控制能力；
6、提供环境量统计查询及报表展示能力
	1
	套

	13
	安保巡逻 
	巡更管理应用，利用门禁点、报警器等设备作为巡更点，完成区域内的巡更任务。主要提供巡更点管理、巡更计划、单兵巡更、巡更信息查询和统计分析等应用。
一、提供巡更点管理应用
1、支持将门禁读卡器、报警器、近距离射频识别、二维码作为巡更点；
2、支持自定义扩展巡更点类型；
二、提供巡更计划管理应用
1、支持设置巡更路线，巡更方式包括：全无序、仅首点有序、仅首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔相同误差相同、全有序间隔误差自定义；
2、支持设置巡更计划，可按巡更计划生成巡更排班；
3、支持假日设置，可设定不巡更的假日时间；
4、支持巡更短信提醒，可通过短信的方式提醒巡更员按时执行巡更计划；
三、提供单兵巡更管理应用
1、支持单兵上查询所有巡更排班信息，可查看巡更排班执行情况和详情；
2、支持查询巡更员巡更计划详情，包括巡更时间、方式、类型；
	1
	套

	14
	外来人员管控
	1、法院外来人员登记：访客在抵达法院后首先进行来访信息登记。利用人证核验终端，结合外来人员登记应用，可实现对于访客人证比对、人员身份信息回填和来访事由信息登记。如该名访客是法院的重点关注人员，则会面向法警在访客登记期间进行重点关注人员的到访提醒。
2、滞留人员统计：支持查看滞留人员抓拍照片，配合人员轨迹快速定位滞留人员位置。
3、支持人员名单库的创建，包括访客、律师、当事人、闹访人、失信被执行人、工作人员等，人脸照片导入；配合人证核验终端设备，支持将现场抓拍的人脸照片与身份证人脸照片进行1:1人脸比对，实现人证核验功能。
4、支持手动或自动登记来访的人员类型、手机号码、事由；人员类型包括访客、律师、闹访人、失信被执行人、当事人、工作人员等；支持客户端登记模式、自助登记模式；支持查看当天的出入记录；支持查看黑名单报警。
	1
	家

	15
	律师一码通
	律师在移动端登录人民法院律师服务平台完成身份认证便可生成律师专属二维码。在获取二维码后，律师来到法院即可通过门禁闸机上的门禁设备进行二维码验证通行，法院智慧警务管理平台通过调用人民法院律师服务平台的“律师一码通”接口，将相应的信息在律师服务平台进行验证，确认律师身份无误后放行。
	1
	套

	16
	人员智能档案
	基于人、车的通行数据，提供人员人脸抓拍/比对数据一人一档查询、人员/车辆的园区完整通行数据及轨迹查询功能。
1、支持通过人脸图片查询人员身份档案，档案信息包括人员姓名、所属组织、证件号码、联系方式、所属人脸库分组，并可通过档案快速查询对应抓拍记录及轨迹信息；
2、支持根据人员档案查询归档的人脸抓拍事件，并支持查询轨迹（内部人员、访客支持融合展示门禁、可视对讲、视频人脸比对事件轨迹；陌生人仅支持人脸抓拍事件轨迹）；
3、支持按照车辆结构化数据、车辆图片进行车辆抓拍事件查询，支持融合展示出入口、园区卡口事件及轨迹。
	1
	套

	17
	智能监控
	一、人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。
1、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划；
2、支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件；
3、支持配置智能分析规则，实现智能分析服务器的事件上报；
二、智能检索应用以人脸技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。
1、支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件；
2、支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员运行轨迹展示；
3、支持人脸记录查询；
三、实时视频/录像文件结构化分析：
1、通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重点人员、陌生人、高频人员、人体/车辆结构化分析；
2、支持配置录像点位及目标时段，对录像码流中的人、车数据进行结构化录像码流分析，实现智能分析事件快速查询。
	1
	套

	18
	智能文搜
	1、基于多模态大模型，实现海量视图数据的开放式语义检索，在搜索框内输入文字描述，例如“打电话”等，即可搜索出相关目标。
2、针对锁定的目标支持快捷查看目标动向
3、预置热门搜索词条并记录历史搜索，支持用户点击进行快速搜索，让操作更简单，使用更便捷。
	1
	套


[bookmark: _Toc15768]（五）项目实施要求
（1）项目地点
江苏省扬州市中级人民法院新址。
（2）法庭实施技术要求
本项目所有法庭分别布置于法院2楼、3楼，各法庭高清视频线、网络线、音频线、光纤及配套接入设备等线缆，需按楼层统一集中汇聚至指定设备机房/弱电间，具体汇聚要求如下：2楼所有法庭线缆统一汇聚至本楼层弱电间，最大布线距离约70m；3楼所有法庭线缆分别汇聚至两间指定楼层设备间，最大布线距离约50m。所有室内管线、线缆敷设需严格区分民事法庭、刑事法庭差异化布线标准，结合现场施工工况、传输距离优化预埋及布线方案，确保管线排布规整、施工合规、信号传输稳定，保障全套庭审设备长期稳定运行。
民事法庭施工技术要求:被告摄像机、法官摄像机、原告摄像机与旁听席摄像机各1根网线到机柜；四个音箱各1根金银线到机柜；两块55寸示证显示器各1根HDMI线、1根网线到机柜；法官席8根网线、6根话筒线、4根HDMI线均到机柜；书记员席3根网线、3根HDMI线、2根话筒线均到机柜；原告席上8根网线、6根话筒线、4根HDMI线均到到机柜，被告席与原告席相同；庭审公告屏1根网线到机柜；电子时钟1根网线到机柜；空调物联网控制，1根网线到机柜；拾音器1根3芯屏蔽线到机柜；墙上各开关均需1根网线到机柜。
刑事法庭施工技术要求：被告摄像机、法官摄像机、公诉人席摄像机与辩护席摄像机各1根网线到机柜；四个音箱各1根金银线到机柜；两块55寸示证显示器各1根HDMI线、1根网线到机柜；法官席8根网线、6根话筒线和6根HDMI线均到机柜；书记员席3根网线和3HDMI线、2根话筒线均到机柜；公诉人席8根网线、6根话筒线、6根HDMI线均到机柜，辩护席与公诉人席相同；被告人处2根网线、2根话筒线、2根HDMI线到机柜；庭审公告屏1根网线到机柜；电子时钟1根网线到机柜；空调物联网控制，1根网线到机柜；拾音器1根3芯屏蔽线到机柜；墙上各开关均需1根网线到机柜。
法庭建设施工要结合现场结构、层高、管线走向及传输距离，合理优化、调整管线预埋方案，杜绝管线交叉干扰、信号衰减等问题，确保管线布设规整、合规，设备运行稳定。
（3）项目进度计划要求
1、合同履行时间：自中标签订合同之日起，30天内设备全部到货或部署，45天内完工，连续不间断正常运行三个月后组织验收。
2、投标人需按照合同履行时间提供进度计划，明确设备采购、到货验收、部署调试、测试上线、人员培训、交付验收等各环节的时间节点、责任分工及里程碑目标，确保所有设备及系统按时完成部署并投入使用。
3、方案需预留合理的缓冲周期，针对设备到货延迟、调试异常等突发情况，制定可落地的应急预案，保障项目进度不受影响。
4、建立完善的项目沟通机制，项目经理每周向采购人提交项目进展报告，同步问题整改情况；重要节点（如设备到货）需提前3个工作日书面告知采购人，组织联合检查确认。
（4）项目供货、集成服务要求
1、项目管理团队要求
项目经理：投标人拟派本项目项目经理需具有中级通信工程师及以上证书（互联网技术）、信息系统项目管理师证书（高级）(软考)。
团队人员：投标人拟派本项目团队人员需具有信息系统项目管理师（高级、软考）、CISAW信息安全保障人员（安全集成）专业级证书。
2、投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。
3、中标人完成所有软硬件设备采购到货后，7个工作日内申请设备现场报验，设备现场报验需要采购人与监理单位共同鉴证，货到现场初验需要采购人与监理单位共同书面签字确认。
4、在项目建设过程中，采购人可以采用发送工作联络单方式与中标人衔接工作，中标人不得拒绝接收工作联络单。中标人在项目实施过程中提交的文档一律采用书面形式（同时提交相应的电子文档），提交的技术文档必须附上本单位的质量审核记录采购人可对项目进行优化调整，优化的内容包括项目内采购的所有软硬件系统，中标人必须予以配合，确保不影响项目建设的进度和质量。任何项目变更指令必须以书面形式作出，任何变更指令均须采购人确认。
5、中标人须根据采购人需求完成项目中采购的相关产品的集成部署调试。中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。中标人在项目实施完成后须进行自测，通过自测后提请监理组织验证测试，经审核通过后，项目方可进入试运行阶段。试运行为期三个月，三个月内新采购的设备及运管平台未发生重大运行故障的，同时试运行期间中标人完成相关产品的测评考核工作的，视为具备验收条件。
6、针对验收过程中发现的问题，中标人应在3个工作日内提交整改方案，明确整改措施、责任人及时限；整改完成后2个工作日内申请复验，直至验收合格；整改期间产生的人工、材料、设备等所有费用由中标人承担，若因整改不及时导致项目延期，需按合同约定承担违约责任；承诺验收合格前，所有设备及系统的安全、运维责任由中标人承担。
（5）人员培训要求
根据采购人的需求，制定详细的培训计划，包括培训时间、地点、内容等。培训对象应涵盖项目相关人员，培训人员应具备丰富的实践经验和教学经验，能够提供针对性的指导和帮助。同时，应提供必要的培训资料和文档，确保培训效果。中标人须对采购人进行项目软硬件系统的技术培训，中标人根据采购人需求安排相应的技术培训，培训相关费用由中标人承担。技术培训中，中标人须免费提供硬件设备管理维护的现场技术培训，包括相关设备使用、基础运维等；免费提供相关使用维护的现场技术培训，包括相关系统的操作培训课程，使采购人的相关技术人员能掌握关系设备的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障系统能够正常、安全地运行。
（六）售后服务要求
中标人负责本项目中所有设备及系统的安装调试、系统对接等工作，确保实现采购文件技术要求。
合规及保密：投标人须无条件接受本院《信息化运维管理服务办法》所设各项义务的必备条款，并在缔约时签署《信息化合作企业网络安全、保密、廉洁承诺书》。
售后服务：投标人须提供科技法庭原厂驻场人员1名，服务期限为5年；针对本项目建设内容，若发生紧急故障，投标人须在接到通知后10分钟内抵达现场开展维护保障工作；若出现一般故障或需维修事项，投标人须于30分钟内到达现场，并在12小时内完成故障处理及问题解决。
原厂质保：投标人须确保本次采购的全部产品安全稳定运行，提供不低于6年的原厂免费质保服务，质保范围涵盖原厂部件更换、软件升级、系统优化等全部相关服务。3年内出现问题的产品只换不修，并免费提供现场安装和操作培训。
安全责任：因设备故障、协助保障不力等原因引发安全事故，造成不良后果的，投标人须依法依规承担全部相关责任
搬迁及调试：投标人须提供法院旧址第十五法庭、第十六法庭、涉外法庭内显示设备、庭审终端、机柜、音视频设备、庭审摄像头等硬件设备的拆卸搬迁、现场部署及调试工作；完成旧址60台安防摄像头的拆卸、搬迁及安装调试，接入新址安防平台。针对上述设备进行功能测试，保障利旧设备在新审判大楼内稳定正常运行，若测试不合格，中标人须及时完成设备调试，直至测试达标，否则不予通过验收。同时完成本项目涉及相关场所全部设备搬迁、线路迁移及整体部署调试。
系统对接：投标人须确保本次采购的智慧司法安防系统的设备能够与前期建设的数字孪生系统对接并能安全稳定运行。
施工要求：投标人须综合考量本项目管线预埋调整、桥架敷设安装全过程中，可能造成的地面、墙面、吊顶、天花及原有装修结构的损毁、破损、移位、开裂等各类问题，承担施工过程中产生的所有装修损毁修复、复原相关全部费用。
第五章评标方法与评标标准
 
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


    
政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：是/否
	采购包号
	专门面向中小企业

	1
	否


1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
	[bookmark: OLE_LINK3]评分
因素
	评审标准

	投标报价（30分）
	[bookmark: OLE_LINK13]以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价／其他投标报价）×30×100%。

	技术参数响应（40分）
	根据投标文件中的技术偏离表对招标文件性能参数要求的响应状况综合打分。性能参数均满足得40分，★标注项为满足业务场景的重要技术要求，投标人必须在投标文件中进行逐项应答并提供证明材料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等，原件扫描上传），每一项不满足扣1分，扣完为止。

	项目建设方案（20分）
	[bookmark: OLE_LINK1]1、根据投标人提供的科技法庭实施及技术方案进行评分。
优于招标文件要求的得5分；
符合招标文件要求的得3分；
不符合招标文件要求或未提供的不得分。
2、根据投标人提供的进度计划进行评分。
优于招标文件要求的得5分；
符合招标文件要求的得3分；
不符合招标文件要求或未提供的不得分。
3、根据投标人提供的供货集成方案进行评分。
优于招标文件要求的得5分；
符合招标文件要求的得3分；
不符合招标文件要求或未提供的不得分。
4、根据投标人提供的培训方案进行评分。
优于招标文件要求的得5分；
符合招标文件要求的得3分；
不符合招标文件要求或未提供的不得分。

	服务能力（8分）
	一、企业资质（满分2分）
1、具有CCRC信息系统安全集成服务一级，得1分。
2、具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书（运行维护）一级，得1分。
(需提供有效期内的证书原件或国家认证认可信息公共服务平台证书查询截图，扫描上传)
二、企业业绩（满分2分）
自2023年1月1日以来类似项目业绩，每提供一个案例得1分，满分2分。
(以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传,未提供不得分)
三、企业拟投入项目人员（满分4分）
（一）项目经理（2分）
投标人拟派本项目项目经理需具有中级通信工程师及以上证书（互联网技术）、信息系统项目管理师证书（高级）(软考)。每有一个得1分，满分2分。
（二）团队人员（除项目经理外）（2分）
投标人拟派本项目团队人员需具有信息系统项目管理师（高级、软考）、CISAW信息安全保障人员（安全集成）专业级证书，每有一个得1分，满分2分。同一人只能计一项证书且同一类证书不重复得分。
(注:投标人须提供相应的有效期内的证书及投标人近三个月内任意1个月为上述持证人员缴纳社保的证明材料.原件扫描上传)

	节能环保（2分）
	1.投标（响应）产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人（供应商）提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标（响应）产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标（响应）产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人（供应商）提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标（响应）产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

	合计：100分




第六章  投标文件格式
 
投标文件
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日期 ：               
 
 


 投标文件的组成
 
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.法人授权书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.主要标的信息（格式见附件7）
8.其他
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）
6.供应商信用承诺函（格式见附件10）
7.企业报价折扣证明文件：
中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。
残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。
监狱企业的证明文件。
8.联合体协议（格式见附件14）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。
9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件15）
四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件11）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）
3. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

 
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	投标总报价

	大写：                   （人民币：元）

	小写：                   （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 
 
 
附件2       投标分项报价表（采购包号：***）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	 
	 
	 
	 
	合同签订后  日
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 投标总报价（人民币：元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
 
 
 
 
 
附件3           技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
 
 
附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
 
 
附件5       法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：           
          被授权人联系电话：（手机）             
被授权人电子邮箱：           
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：           
      日期：           


附件6                         投标函
致：扬州市公共资源交易中心：
根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号： 
日期：______年____月____日
 
 
 
 
附件7           主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：


 
 
 
附件8
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：              。
 
 
 
 
 
附件9                        
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
  
 
 
附件10                供应商信用承诺函
 
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
 
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
 
 
 
          承诺单位（加盖CA电子公章）：    
          年  月  日
               
附件11    中小企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称），（项目编号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
 
 
 
 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
 
 
 
 
 
附件12     残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
                    日期：
 
 
 附件13 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　     
                            日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



 
附件14      联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
 
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
     日期：
 
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
 
 
 
 
 
附件15      实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
 
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件14-1 证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。
 
 
 
 
 
 
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：           
地址：           邮编：           
联系人：           联系电话：      
授权代表：           
联系电话：           
地址：           邮编：           
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：           
质疑项目的编号：           包号：           
采购人名称：           
采购文件获取日期：           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：           
事实依据：           
法律依据：           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：           
签字(签章)：                   公章：                      
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 

