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项目概况
太仓市第二中学新校区体育器材采购的潜在投标人应在“苏采云”系统下载获取电子招标文件，并于2026年9月11日09:30（北京时间）前上传电子投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320585-YXCZ-G2026-0007
项目名称：太仓市第二中学新校区体育器材采购
预算金额：187.23万元
最高限价：187.23万元
采购内容：室外篮球架、球类、田径器材、室内电动悬空篮球架、乒乓球台、PVC运动地胶、羽毛球器材、力量健身器材、智慧体测一体机、卫生保健室全套设备，详见第三部分采购清单。
供货期限：合同签订生效之后45天内交货并安装调试完毕。
本项目（是/否）接受联合体投标：是
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.联合体投标协议书（如有）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
2.提供卫生保健室中涉及到的二类医疗器械的投标单位须具有所投产品医疗器械生产（或经营）许可资格。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
4.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统
方式：自行下载
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026-9-11  09:30 （北京时间）
地点：“苏采云”系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
1.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
2.本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
3.有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
4.有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
5.有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。
6.有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802
7.政府采购监督电话：0512-53512539
8.投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。
9.履约保证金：合同金额的3%。
10.政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网‘政采贷’专栏。
10.代理服务费：代理服务费由采购人承担。代理服务费按预算金额100万元以内1.5%、100万～500万元1.1%、500万～1000万元0.8%、1000万～5000万元0.5%差额定率累进法计算，当单项项目代理服务收费不足3000元的按3000元计算。采购人在代理机构交付招标归档资料后30个工作日内一次性付清，本项目代理服务费24900元。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Hlk69823300]名称：太仓市第二中学
地址：太仓市城厢镇长春南路209号
联系方式：吴江波 13806241539
2.采购代理机构信息
名称：苏州乐鑫诚项目管理有限公司
地址：太仓市北京东路77号中德大厦B座9楼
联系方式：15162590330
3.项目联系方式
项目联系人：樊爽
电话：15162590330
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第二部分  投标人须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于苏州乐鑫诚项目管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州乐鑫诚项目管理有限公司。
2. 词语释义
2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州乐鑫诚项目管理有限公司。
2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）
2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 投标人
3. 合格投标人的基本条件
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；
3.2满足本文件实质性条款的规定。
4．合格投标人的特定条件
4.1 按招标公告规定。
5. 投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6. 联合投标
6.1本项目接受联合体投标，以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。
7. 投标费用 
7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
三、招标文件说明
8. 招标文件
8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
9. 招标文件的澄清
9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于网上投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。
10.招标文件的修改
10.1采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。
10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、苏州市公共资源交易平台）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
11.质疑
11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。
11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
11.3上述应知其权益受到损害之日是指：
11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；
11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
11.4.2 质疑项目的名称、编号；
11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
11.4.4 事实依据；
11.4.5 必要的法律依据；
11.4.6 提出质疑的日期。
[bookmark: baidusnap5]11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。
11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：
11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；
11.6.2质疑供应商的营业执照扫描件加盖单位公章；
11.6.3质疑供应商法定代表人身份证扫描件加盖单位公章；
11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证扫描件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出；
11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。
四、 投标文件说明
12.提示与要求
12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13. 投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
14. 知识产权
14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
15. 投标文件的组成和顺序
15.1报价部分（详见投标文件格式）：
15.1.1封面
15.1.2《开标一览表》（统一格式）；
15.1.3投标报价明细表；
15.2资质证明和技术部分
15.2.1资质证明文件部分
15.2.1.1投标函；
15.2.1.2关于资格文件的声明函；
15.2.1.3投标单位营业执照副本或三证合一营业执照扫描件；
15.2.1.4投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；
15.2.1.5投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
15.2.1.6投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
15.2.1.7投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；
15.2.1.8投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；
15.2.1.9投标人基本情况表；
15.2.1.10投标人法定代表人身份证扫描件；
15.2.1.11投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）；
15.2.1.12投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；
15.2.1.13中小企业声明函；
15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；
15.2.1.15联合体投标协议书（如有）。
15.2.2技术部分
15.2.2.1技术要求偏离表；
15.2.2.2商务要求偏离表；
15.2.2.3项目的技术及服务方案；
15.2.2.4类似项目业绩一览表及相关证明材料；
15.2.2.5投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料；
15.2.2.6招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；
15.2.2.7其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）。
注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。
15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。
16. 投标文件编制要求   
16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
17. 投标报价（编制）要求的说明
17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于完成该项工作所需的服务管理内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、工具、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。
17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
18. 投标保证金
无
19. 投标文件的有效期
19.1在本招标文件规定的开标之日起六十（60）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
19.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
五、 投标文件的提交、撤回和修改
20. 投标文件的上传、提交
20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。
21. 投标截止时间
21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。
21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。
23.2开标后投标人不得撤回投标。
六、开标和评标
23. 开标
23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。
23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。
23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。
23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。
23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
24. 评标委员会	
24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。
24.2评标委员会独立履行下列职责：
24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；
24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；
25. 评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
26.对投标文件初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
26.1.2 关于信用记录查询：
根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
26.1.2.1查询时间：评标开始前。
26.1.2.2查询渠道：信用中国。
26.1.2.3查询证据留存方式：采购代理机构工作人员登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。
26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
26.7.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
26.7.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
26.7.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
26.7.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.8 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
    26.9 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.10 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
26.11 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.投标的澄清
27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.无效投标和废标
28.1无效投标的具体情形有：  
28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；
28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；
28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.6法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
28.2.4因重大变故，采购任务取消的。
28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
29. 投标文件的评价和比较
29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：    
29.2.1服务的质量保证（保障）内容；
29.2.2服务配备的人员；
29.2.3投标者的资信情况和履约能力；
29.2.4投标者提供的其他优惠条件；
29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；
29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
30. 中标供应商的确认          
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。
30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容
31. 合同授予标准
31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32. 中标通知书
32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。
32.3中标通知书将成为合同的组成部分。
32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1中标供应商按合同金额的3%提交履约保证金。
33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
33.3履约保证金将在中标供应商合同履行完毕且项目验收合格满1年无息退还。
34. 合同的签订
34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。
   34.2中标供应商应按中标通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。
34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc467507043][bookmark: _Toc158691774][bookmark: _Toc315868058][bookmark: _Toc315875321][bookmark: _Toc467507037]八、其他事项
35. 监督和公证
35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
36.未尽事宜
36.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。


第三部分  项目需求
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320585-YXCZ-G2026-0007
项目名称：太仓市第二中学新校区体育器材采购
预算金额：187.23万元
最高限价：187.23万元
供货期限：合同签订生效之后45日历天内交货并安装调试完毕。
二、采购清单
	序号
	品名
	数量
	单位
	技术要求

	室外

	1 
	地埋篮球架
	8 
	副
	1.地埋式篮球架，伸臂1850mm，篮圈上沿离地面3.05m，螺丝采用达克罗螺丝。
2.篮球架立柱下面采用≥180mm×180mm×3.0mm大圆弧方管,上端采用≥200mm×100mm×3.0mm矩形管拼焊而成。
3.篮球架横梁采用≥4mm厚钢板经凹型折边，相互对扣然后拼焊而成, 圆弧过渡可有效均分应力，后宽前窄的锥形体结构，安全牢固，大大降低了篮球架的晃动，增强了篮球架的稳定性。外形尺寸为：后宽≥180mm×140mm、前宽≥115mm×115mm。
4.篮球架上拉杆采用≥Φ42mm×3mm圆管在自动弯管机上一次折弯成型,拉杆前端采用调节丝调节，安装要求不苛刻。通过调节拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。
5.后拉杆采用≥40mm×40mm方管，在自动弯管机上一次折弯成型,免调节设计，中间设有多孔连接板，安装更方便。后拉杆两端采用封口焊接防水、防腐、防锈、防划伤。
6.篮板规格：1800mm×1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板外框采用≥40mm×40mm铝合金型材，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。
7.篮筐采用≥Φ18mm实心圆钢制作，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。
8.篮球架螺丝采用达克罗螺丝，所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。
▲提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测依据为：GB/T 23176-2008《篮球架》, 检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过），并须体现伸臂尺寸。

	2 
	插地式排球柱
	4 
	副
	1.排球柱由内外立柱，高度调节销和紧线机构组成。
2.排球柱外立柱选用φ≥85×≥3的优质焊管材，内立柱选用φ≥75mm×≥2.5mm管材制作，通过内置高强度弹簧调节装置，使内立柱上下移动，实现网高调节高度。
3.排球柱立柱上部设有特制封套，能防止高度调节时内立柱外管与外立柱内管摩擦而引起漆膜脱落，从而影响整体美观。 
4.排球柱配备有专用的预埋件，采用φ≥108×≥2.75圆管，预埋件底部托底和顶部盖帽均采用≥δ3mm铁板制作，使用时把立柱插入预埋孔即可，不用时，取出排球柱立柱，盖上预埋盖即可，使用方便。
▲提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测依据为：GB/T 19851.13-2007《中小学体育器材和场地 第13部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱》。检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	3 
	排球网
	16 
	副
	1.排球网规格：长9500mm,高1000mm。 
2.排球网为黑色，网眼为正方形：100×100mm（±5），网线直径为φ4-φ5mm。
3.排球网的上下两边全长缝有双层白色PVC布包边，上包边宽为65~75mm，下包边宽为45~55mm，上下包边两端均铆接有橡胶块，橡胶块上设有圆孔，用于铆接气眼，方便于穿拉网绳。
4.排球网的两端采用一根6mm白色涤纶绳和三根3mm黑色网绳线缠绕交织制成，上面系双根2米长白色空扁绳，便于整个网片展开张紧后保持网片的整齐美观。
5.排球网的上下两边均配有拉绳，绳长14-15米，两端套热塑管，防止绳头松散。

	4 
	标志杆
	8 
	副
	1.规格：直径φ8-10mm，长1800mm。 
2.材质：玻璃钢。
3.颜色：标志杆总长1800mm（其中高出球网部分约800mm），高出部分每10厘米涂有明显对比的红白相间色。

	5 
	高单杠
	5 
	副
	1.单杠由支架、杠面、调节销和杠托四部分组成。
2.单杠杠面长1900mm，选用≥φ28mm的拉光圆制作，调节范围为2200-2500mm。立柱选用≥φ89×3mm的钢管制作，立柱埋入地下深度≥800mm，下端焊有加强筋，增强单杠整体的稳定性。
▲提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测依据为：GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地 第2部分：体操器材》。检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	6 
	单杠
	5 
	副
	1.普通单杠（中学型），符合GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地 第2部分：体操器材》国家标准。
2.单杠调节范围1.85~2.15m，立柱直径≥60mm，杠面长度≥1.9m，杠面直径≥28mm。
3.杠面采用实心弹簧钢或优质碳素钢，弹性适中，表面镀铬处理，光滑耐磨防锈。
4.立柱采用优质无缝钢管，壁厚≥3mm，表面喷塑或静电喷涂处理，色泽均匀，附着力强，防锈防腐。
5.埋入地下部分≥600mm，并采取防锈防腐处理，底部设混凝土基础固定，确保使用稳固；横杠与立柱连接牢固，转动灵活无异响。
6.器材整体设计无锐角、无毛刺，使用安全。
▲提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测依据为：GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地 第2部分：体操器材》。检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	7 
	高双杠
	5 
	副
	1.双杠杠面基本尺寸：长×横截面=≥3000×42mm。杠面高度≥1600mm。
2.双杠立柱采用≥89×≥3的圆管制作，埋入地下部分长500mm。
3.杠面采用≥42mm×≥3mm的圆管制作。
4.双杠埋入底地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。
▲提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测依据为：GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地 第2部分：体操器材》。检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	8 
	双杠
	5 
	副
	1.普通双杠（中学型），符合GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地 第2部分：体操器材》国家标准。
2.杠面采用铁质材料，外包高压聚乙烯塑料，断面为鸭蛋圆形，防滑耐磨，手感舒适。
3.杠面长度3.0米，宽度调节范围395-535mm，高度≥1.4m（埋入式固定）。
4.立柱采用优质无缝钢管，壁厚≥3mm，表面喷塑或静电喷涂处理，色泽均匀，附着力强，防锈防腐。
5.埋入地下部分≥600mm，并采取防锈防腐处理，底部设混凝土基础固定，包括基础开挖、水泥混凝土浇筑及周边塑胶修补，确保使用稳固无晃动.
6.器材整体设计无锐角、无毛刺，使用安全。
▲提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测依据为：GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地 第2部分：体操器材》。检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	9 
	云梯
	1 
	套
	1.平梯埋入地下后基本尺寸：长×高×宽≥4000×714×2290（㎜）；支撑立柱混凝土基坑为≥1270×400×600mm，埋入地下部分长500mm；所浇注的混凝土为C20，并配有安装说明书，确保所有器材与地面的紧固。
2.平梯由上部横梯和框架立柱组成。框架立柱主要材料采用Φ≥76mm×≥2.75mm、Φ≥42mm×≥2.5mm圆管制作,下部横梯采用Ф≥32mm×≥2.5mm、Φ≥25mm×≥2mm圆管拼焊而成；天梯两边有护栏，可作单杠用；立柱顶端设计采用防钩挂结构，立柱与横梯采用不锈钢防盗螺栓连接；所有焊接采用CO2气体保护焊，焊接后采用局部高频加热法消除应力。焊缝光滑、饱满，表面静电喷涂烤漆处理，保证长期使用不变色。

	10 
	双格肋木
	1 
	套
	1.肋木埋入地下后基本尺寸：长×宽×高=≥2000×365×2640mm；埋入地下部分长≥500mm。
2.肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用≥□80×40×3焊管，通过M10螺栓连接，横杆采用Φ≥32mm×2mm焊管，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔，横杆穿过中立柱置于侧立柱孔内。
3.肋木中设有限位件，使得横杆自身不能转动；所用紧固螺栓都采用螺栓装饰盖，具有防松功能。

	11 
	室外乒乓球桌
	4 
	张
	1.球台尺寸：1525*2740*760mm。
2.台面颜色：蓝面白线。
3.面板材质：SMC材质大包边一体面板。
4.球台支架：拱形底座。
5.重量：≥120KG。
6.金属件色泽均匀，无起皮脱落等缺陷。
7.每块面板支撑均有4横4纵相连接。
8.防水试验12小时内质量变化≤1%,强度及静态负荷3700N/MIN，无破损及开裂现象。球台整体台面弹性230-260mm反弹高度，平整度≤5mm,均匀度≤5mm,光泽度＜1，稳定性≤10mm，摩擦系数＜0.6。
9.含室外铁质网架一副。

	12 
	11人制移动足球门
	1 
	副
	1.球门内净基本尺寸（长×高×深）：7320mm × 2440mm × ≥3000mm。
2.足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。
3.球门立杆和横梁均采用φ≥120mm×≥3mm钢管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用φ≥48×≥2mm的镀锌管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用□≥100×≥40×≥2.0mm镀锌管方管制作。
4.横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。
5.球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。
6.为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。
7.球门整体可装拆，便于运输和安装。
▲提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测依据为：GB/T19851.15-2007《中小学体育器材和场地第15部分:足球门》。检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	13 
	7人制移动足球门
	2 
	副
	1.球门内净基本尺寸：长×高≥5000×≥2000（㎜）。 
2.足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。
3.球门立杆和横梁均采用φ≥89×≥2钢管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用φ≥32×≥2的镀锌管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用□≥60×≥40×≥2镀锌方管制作。
4.横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。
5.球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。
6.为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。
7.球门整体可装拆，便于运输和安装。
▲提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测依据为：GB/T19851.15-2007《中小学体育器材和场地第15部分:足球门》。检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	14 
	11人制足球网
	2 
	副
	1.规格：移动式网长7500mm，高2600mm，宽2370mm。
2.足球网为白色，网眼为正方形：100±5×100±5mm，网线直径为≥φ3.5mm。
3.足球网采用≥φ6mm涤纶丝四周拷边，球门四角采用空扁绳方便于穿拉网绳。
4.移动式足球网固定方式：球门网片直接采用网销穿于网内，均匀分布固定在球门立柱、横梁和底部横杆上即可。

	15 
	7人制足球网
	4 
	副
	1.移动式足球网规格：长5200mm,高2100mm、宽1500mm。
2.足球网为白色，网眼为正方形：100±5×100±5mm，网线直径为≥φ3.5mm。
3.足球网采用≥φ6mm涤纶丝四周拷边，球门四角采用空扁绳方便于穿拉网绳。

	16 
	足球示教板
	1 
	块
	1.规格：示教板约120×90cm，厚10~20mm（误差 ±1%），支架高度80-120cm可调。
2.材质：示教板基板为优质金属或高强度塑料，覆高质量白板材料；支架用坚固金属。
3.功能：双面可擦写，配至少3支不同色油性笔、大擦拭面积白板擦、至少20个带吸附力球员标志棋子。
4.外观：示教板白底色，边框黑或银色；支架防锈处理，整体无尖锐边角。

	17 
	足球换人牌
	1 
	个
	1.四位手动翻牌式换人牌，PVC材质，双面可翻，号码0~9及补时显示。
2.外形尺寸≥500×350mm，翻牌区域≥300×200mm，数字高度≥150mm，远距离清晰可辨。
3.配手提式支架或挂墙安装孔，室外使用不变形不褪色。

	18 
	角旗(含旗杆)
	6 
	面
	1.由旗杆、旗面和预埋件组成，旗杆高：≥1500（㎜）。 2.材质：玻璃钢，规格：≥φ31.5×3mm圆管，旗杆顶端用塑料盖封顶，底部设计有弹簧，确保受力后能迅速复位 旗面规格：约500×400mm，旗面采用黄色旗布，边缘埋头对折，旗套下边缘缝有黄色旗带。
3.材质：Q235B,规格：≥φ32×2mm热镀锌管，底部铁板封口，设有漏水孔，顶部有螺纹套，方便连接旗杆 角旗使用时，将旗杆拧进预埋件顶部的螺纹孔中即可 角旗不使用时，将旗杆退出预埋件顶部的螺纹孔，拧上标准螺栓中即可。
4.具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。

	19 
	训练足球
	150 
	只
	5号足球
1.尺寸圆周：680mm ~ 700mm。
2.重量区间：标准400g ~ 430g，日常训练优选轻重适中，适合反复盘带、射门练习。
3.充气气压：0.6~0.8Bar（8.7~11.6PSI），1.8米自由下落回弹高度约60%~65%。
4.适用场地：人工草坪、天然草坪、塑胶操场，也可短期在水泥地简单练习。
5.普通聚氨酯PU，厚度0.9~1.2mm，表面浅纹路颗粒机械缝合拼接，缝线牢固 适用于日常训练球配置。

	20 
	边裁旗
	2 
	套
	1.2面/套，配袋，由旗杆、旗面和把套组成。
2.铝合金管，规格：≥Φ16×1mm，涤纶布料，规格：≥400×≥500（㎜），橡塑软把套，防滑性能好，手感舒适。
3.红、黄混合色，避免与运动员服装颜色重复，配合部分设计成活络机构，避免在使用时旗面与旗杆绞和在一起，手旗配有小包，外观精致。

	21 
	秒表
	10 
	块
	1.基础计时：支持24小时计时，精确度达1/100秒（最大显示：23:59'59.99"）。
2.分段计时（Lap Time）：可记录≥60组分段成绩。 倒计时：支持预设倒计时（通常为1分钟至24小时范围）。
3.屏幕：LCD数字显示屏，可能配备背光功能（便于暗光环境使用）。
4.按键：防滑设计，适应运动场景操作。
5.外壳材质：抗冲击树脂，轻便耐用。
6.电池与续航 电池类型：CR2032或等效纽扣电池。
7.电池寿命：≥5年（依使用频率而异）。
8.防水等级：IPX4或类似生活防水（防汗、防小雨）。
9.自动保存功能：断电后保留最后一次计时数据。

	22 
	篮球口哨
	20 
	个
	1.核心材质 主体：ABS 树脂。 配件：附带挂绳、护齿（3 个）及收纳盒。
2.尺寸与重量 长度：≤ 8cm（直柄设计，便于握持）。 重量：20-30g（轻量便携）。
3.无核结构：无内部滚动部件，避免杂音，哨声响亮、穿透性强。
4.多场景适配：适用于篮球、足球、排球等运动裁判及训练。
5.防脱落设计：可调节挂绳，防止使用中意外掉落。
6.高音哨声：音量大且尖锐，适合嘈杂环境（如比赛场馆）。
7.人体工学：半圆弧形吹嘴贴合唇部，减少吹奏疲劳。
8.适用场景 体育赛事：专业比赛裁判判罚信号。日常训练：学校、健身房等集体活动指挥。

	23 
	起跑器
	10 
	副
	1.总体长宽高：≥90cm*33cm*16cm。
2.主体：长≥90cm，宽≥8cm，厚≥6mm。
3.后垫板板：≥长24cm，宽≥8cm，厚≥12mm。
4.脚踏板：长≥17.7cm，宽≥12.2cm，≥高16cm （≥4档调节）。
5.提手不锈钢材质。

	24 
	钉鞋
	40 
	双
	1.适用场景
①短跑项目：100米、200米、400米比赛及训练。
②跳远/跨栏：助跑阶段提供爆发力和抓地力。
③塑胶跑道：短钉设计（5-7mm）适配标准场地。
2.核心材质
①鞋面：透气网布、合成革或 PU 材质，鞋面部分采用透气网布或合成材料。
②中底：轻量回弹材料：如 EVA、轻量发泡材料（缓震性强）。
③外底：耐磨材料：尼龙 + 复合材料或高密度橡胶，增强抓地力。
3.钉鞋设计
①钉数：7颗（前掌6钉+后跟1钉），部分型号为半掌7钉。
②钉材质：钢钉（训练用）或碳钉（专业比赛，轻量且抓地力强）。 
③钉长：5-7mm（塑胶跑道），可更换长钉适配煤渣跑道。
 4.重量与尺寸
①单鞋重量：约 200-250g。
②尺码范围：35-45码。

	25 
	道次牌
	10 
	只
	1.道次墩采用δ≥3mm玻璃钢材料制作，底座呈正三角形，基本尺寸：底座x高度≥边长470×435mm。
2.道次墩可坐人，每套共8只，号码为1-8号。其中两面为红色号码，另一面为黑色号码。

	26 
	接力棒
	1 
	箱
	1.接力棒尺寸：φ≥38，长度280-300（mm）。
2.接力棒采用δ≥0.5的铝合金制作，棒的两端倒角卷边处理。
3.接力棒的重量至少为50g。
4.棒的表面经氧化处理，颜色分红、黄、蓝、青、降红、黑色等。 

	27 
	100米钢卷尺
	2 
	个
	1.量程与精度
①量程：100米（明确标注）。
②精度等级：按QB/T 2443-2024要求，误差应符合QB/T 2443-2024要求。
③示值误差：100mm内：±0.06mm；1000mm内：±0.08mm；超过1000mm：±(0.03mm +3×10⁻⁵L)，L为实际长度（米分段计算）。
2.尺带规格
①宽度：12~15 mm（宽度差≤0.2mm）。
②厚度：0.22~0.50 mm（厚度差≤0.02mm）。
③材质：热轧卷钢或不锈钢。
3.线纹与标识
①线纹宽度：0.08~0.12 mm（宽度差≤0.02mm）。
②刻度制式：公制（cm/m），刻度清晰耐磨。

	28 
	50米钢卷尺
	2 
	个
	1.量程与精度
①量程：50米（明确标注）。
②精度等级：按QB/T2443-2024要求，误差应符合QB/T 2443-2024要求。
③示值误差：100mm内：±0.06mm；1000mm内：±0.08mm；超过1000mm：±(0.03mm+3×10⁻⁵L)，L为实际长度（米分段计算）。
2.尺带规格
①宽度：12~15 mm（宽度差≤0.2mm）。
②厚度：0.22~0.50 mm（厚度差≤0.02mm）。
③材质：热轧卷钢（需明确标注）。
3.线纹与标识
①线纹宽度：0.08~0.12 mm（宽度差≤0.02mm）。
②刻度制式：公制（cm/m），刻度清晰耐磨。

	29 
	20米钢卷尺
	2 
	个
	1.量程与精度
①量程：20米（明确标注）。
②精度等级：按QB/T2443-2024要求，误差应符合QB/T 2443-2024要求。
③示值误差：100mm内：±0.06mm；1000mm内：±0.08mm；超过1000mm：±(0.03mm+3×10⁻⁵L)，L为实际长度（米分段计算）。
2.尺带规格
①宽度：10~15mm。
②厚度：0.22~0.50 mm（厚度差≤0.02mm）。
③材质：热轧卷钢（需明确标注）。 
3.线纹与标识
①线纹宽度：0.08~0.12mm（宽度差≤0.02mm）。
②刻度制式：公制（cm/m），刻度清晰耐磨。

	30 
	50米皮尺
	2 
	个
	1.量程与精度
①量程：50米（明确标注）。
②示值误差：≤±2mm。
③最小分度值：5mm（需清晰标注）。
2.尺带规格
①材质：包胶纤维、布质或其他柔性材料。
②宽度/厚度：常见为10~15mm宽，厚度根据材质调整。
3.线纹与标识
①刻度制式：公制（cm/m），双面刻度；
②刻度要求：整厘米处印制清晰数值，半厘米刻度以长短线区分；刻线均匀、垂直纵边，无断线，刻度值耐磨不易脱落。

	31 
	15米皮尺
	2 
	个
	1.量程与精度
①量程：15米（明确标注）。
②示值误差：≤±3mm（参考 QB/T2443-2024 钢卷尺标准，需根据采购方需求调整）。
③最小分度值：5mm或1cm（需清晰标注）。
2.尺带规格
①材质：包胶纤维、布质或柔性复合材料。
②宽度/厚度：常见为10~15mm宽（需明确标注）。
3.线纹与标识
①刻度制式：公制（cm/m），单面或双面刻度。
②刻度要求：整厘米处印制数值，半厘米刻度以长短线区分； 刻线均匀、垂直纵边，无断线，刻度值耐磨不易脱落。

	32 
	画线推车
	1 
	辆
	1.单道划线车划线宽度可调：5cm-12cm。
2.划线车主要由料斗、料斗架、走轮架、手柄和线宽调节结构组成。
3.料斗采用≥1mm冷轧板在专用模具上制作。料斗架与走轮架主要采用Ф≥25×2、Ф≥30×1.5、3mm铁板、□≥150×150×3优质管材拼焊而成。
4.手柄采用φ≥32x1.5圆管在弯管机上一次成型，整洁实用。手柄上装有巴套，手感舒适。
5.划线车走轮共3只，均为PU轮。能有效保护地面不受损伤，并且推行平稳。
6.划线车所有紧固件均采用达克锈处理或热镀锌处理，适用于户外，能保证长年不生锈。 

	33 
	1.5Kg实心球
	30 
	只
	1.重量与规格
①重量：1.5kg（明确标注，误差 ±0.05kg）。
②直径：约13~14cm（需符合人体工学设计，方便握持）。
③外皮材质：防滑橡胶； PU材质。
2.功能设计
①充气式结构：内置乳胶内胆，可调节气压。
②表面处理：防滑纹路设计（如颗粒状、凹点结构）。
③颜色：橙色、白色等醒目色彩。

	34 
	3米跳高丈量尺
	2 
	根
	1.跳高丈量尺主要由立杆和测高器二部分组成。
2.跳高丈量尺立杆采用铝合金型材制作，上面标有刻度，调高范围：600-2900㎜。

	35 
	2kg实心球
	30 
	只
	1.重量
①标准重量：2kg（明确标注，误差 ±0.05kg）。
2.材质
①外壳：橡胶（高密度生胶铸造）或硬塑料，表面带规则防滑小刺（中考专用球要求）。
③填充物：沙子，球体内无滚动物体。
3.尺寸
①直径：约14cm（2kg规格）。
4.适用场景
①中考体育考试：符合中教委规定的考试用球标准。
②日常训练：适合学校、健身房等场景。
5.设计特点
①充气式：充气橡胶材质，便于携带和调整重量。
②防滑设计：表面纹理或小刺增强握持稳定性。

	36 
	跳高架
	3 
	副
	1.跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。
2.固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合，合并尺寸为：45（±5%）*90（±5%）mm，表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm。
3.底座长405（±5%）*335（±5%）*40（±5%）mm，选用δ8（±5%）厚铸钢浇筑一次成型，避免了焊接造成的接口腐蚀；单只底座重量≥10kg；底部设有PU滚轮，移动方便。
4.跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。
5.跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。

	37 
	移动式跳高海绵包
	1 
	张
	1.跳高海绵包主体由三层重磅发泡海绵组成。
2.海绵密度25±3kg/m³弹力均衡，柔软适中。
3.基本尺寸：长≥4000㎜，宽≥2000㎜，厚≥400㎜。
5.海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构，用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。
6.海绵垫表面罩有防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。

	38 
	背跃式跳高海绵包
	1 
	套
	1.海绵垫主体由三层重磅发泡海绵组成，弹力均衡，柔软适中。
2.海绵垫基本尺寸：长x宽x厚≥5×3×0.7（米）。
3.海绵垫的中层配以“#”字形框架结构组合，用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。
4.海绵垫表面罩防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。

	39 
	跳高海绵垫底架
	1 
	套
	1.此产品置于背跃式跳高海绵包底部。
2.基本尺寸：约4.8（±5%）×2.8（±5%）×0.1（±5%）（m）。
3.跳高海绵垫底架由五小块底架通过连接片连接而成。防锈蚀性强，每块底架主要采用口≥30×20、口≥20×20方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。

	40 
	跳高横竿
	5 
	根
	1.调高横杆由横杆和横杆接头组成。
2.横杆采用φ30（±5%）的玻璃钢材料制作，横杆接头采用特殊的外形结构。
3.跳高横杆总长为4000MM。
4.横杆表面喷白、暗红双色漆，中间段为白色。

	41 
	摸高器
	1 
	个
	1.材质：主立柱 φ114（±5%）×3（±5%）mm Q235B 碳素结构钢，摸高球优质PE材质。
2.外形尺寸：（长×宽×高）≥990×110×2715mm；摸高范围：1960-2460mm，每100mm一档，共6个球。
3.安装方式：直埋式，埋地深度600mm，地基尺寸≥500×500×700mm（C20混凝土）；最大承载120KG。
4.表面处理：酸洗+磷化+静电环氧粉末喷涂，涂层厚度 60-130um，36小时盐雾试验无锈蚀，铅笔硬度3H+。
5.安全要求：无尖锐棱角，部件间距≥30mm/＜8mm，无钩挂结构，外露紧固件不锈钢防盗设计。

	42 
	平砂板
	2 
	把
	1.尺寸：≥1.65×0.90（m）。
2.铝合金平砂板主要由手柄、支撑杆与平砂板三部分拼装而成。
3.支撑杆与平砂板采用铝合金型材，表面氧化。手柄采用Φ30×2铝管，长度为≥1650mm。 
4.手柄处装有巴套，握持舒适。

	43 
	海绵垫
	10 
	张
	1.海绵垫主体由压缩海绵组成，弹力均衡，柔软适中。
2.海绵垫基本尺寸：长x宽x厚=2（±5%）×1（±5%）×0.1（±5%）（米）。
3.海绵垫表面罩PVC套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。

	44 
	记圈牌
	1 
	个
	1.记圈牌主要由记录板和支架组成。
2.记圈牌记录板采用复合玻璃钢板四周铝合金包边制成，外形基本尺寸：长×宽≥1200×900（mm）。
3.记圈牌支架采用Φ32×2圆管和口25×25×2方管制作，整体可装拆，运输方便。
4.计圈牌支架底部配有万向轮，移动方便。
5.计圈牌配备兰色磁性珠16颗，珠子上印有黄色号码1-16号。
6.产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观整洁等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

	45 
	海绵垫
	100 
	张
	1.海绵垫主体由重泡海绵组成，弹力均衡，柔软适中。
2.海绵垫基本尺寸：长x宽x厚=1.2（±5%）×0.6（±5%）×0.05（±5%）（米），可折叠。
3.海绵垫表面罩防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀。

	46 
	信号旗
	24 
	面
	1.1面/套，配袋，由旗杆、旗面和把套组成。
2.铝合金管，规格：≥Φ16×1mm，涤纶布料，规格：≥400×≥500（㎜），橡塑软把套，防滑性能好，手感舒适。

	47 
	铅球架
	2 
	辆
	1.器材主要由铅球框架和上、下摆放架组成长×宽×高≥1000×580×820（mm）
2.框架材质：Q235B、规格：≥φ32×2mm焊管、≥口30×30×2mm方管，框架圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，外形精致，小巧玲珑，框架底部分别配置2只φ100PU万向轮和定向轮，移动方便。
3.摆放架材质：Q235B、主要规格：≥φ22×2mm焊管、≥φ19×2mm焊管，上下摆放架可置放铅球不少于30个，摆放架两端设有拉手，置放方便。
4.具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。

	48 
	3Kg铅球
	20 
	只
	1.基本规格：重量3.005-3.025kg；直径95-110mm。
2.材料：铸铁。

	49 
	4Kg铅球
	20 
	只
	1.基本规格：重量4.005-4.025kg；直径95-110mm。
2.材料：铸铁。

	50 
	5Kg铅球
	20 
	只
	1.基本规格：重量5.005-5.025kg；直径100-120mm。
2.材料：铸铁。

	51 
	铅球插牌
	50 
	只
	1.宽*高≥270×365mm，长*宽≥200×100mm。
2.材质：Q235B、规格：δ1.6铁板、φ9圆钢，插牌表面喷黑漆，插牌表面可写字，插牌插尖呈削尖状，插拔方便。
3.具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。

	52 
	铅球回送架
	1 
	套
	1.基本尺寸：长×宽×高≥18850×525×700mm。
2.铅球回送器分四段组成，前三段为直段，由高往低，每段长约5950㎜，第四段呈弯曲状，长1000㎜，确保铅球凭借第一、二、三段从上而下的冲力再缓缓由下而上到达终点。

	53 
	起跳板
	6 
	块
	1.尺寸规格：长度：1220mm±5mm，宽度：200mm±3mm，厚度：100mm±2mm。
2.起跳线至前端距离：300mm±5mm。
3.起跳板带螺丝调节固定功能。  
4.重量：单块重量≥15kg，重心稳定无偏移。

	54 
	敏捷圈1
	30 
	个
	1.规格：直径为30（±0.5）cm，5 个为一组。
2.材质：采用耐用、环保材料，符合国家相关环保标准。
3.性能：具有较好弹性，踩踏后能快速恢复原形；具备一定抗拉伸能力，不易破损；表面有适当摩擦力，防滑且不影响动作灵活性。
4.外观：颜色鲜艳，不易褪色；表面光滑，无明显瑕疵。

	55 
	敏捷圈2
	30 
	个
	1.规格尺寸：直径为 50（±0.5）cm，每组包含5个敏捷圈。
2.材质：选用高品质、耐用且环保的材料，例如高强度橡胶或优质热塑性弹性体（TPE），确保在多种环境条件下长期使用不易损坏，且对人体和环境无害，需符合国家相关环保标准。
3.物理性能：
①弹性：具备良好弹性，受外力挤压或踩踏后能迅速恢复初始形状，保证使用的连贯性。
②防滑性：表面设计有合理纹理，以提供足够摩擦力，防止使用者滑倒，确保运动安全。
4.多功能特性：可拼接，敏捷圈边缘设计有便于连接的结构，能轻松拼接成不同形状和图案，满足多样化训练需求。
5.外观：颜色鲜艳，不易褪色，增强在不同场地环境下的辨识度；表面平整光滑，无明显毛刺、裂缝等瑕疵。

	56 
	小拦架1
	30 
	个
	1.规格：高度30cm（±0.5cm），5个一组。
2.材质：主体用高强度工程塑料（如 ABS或聚碳酸酯）。
3.结构：底座设计稳固（如三角或梯形，带防滑橡胶垫），栏板宽3-5cm 且与底座连接牢固、表面光滑。
4.外观：颜色鲜艳醒目、耐褪色，整体表面光滑无尖锐边角和毛刺。

	57 
	小拦架2
	30 
	个
	1.规格：高度 23cm（±0.5cm），5个一组。
2.材质：主体用高强度工程塑料（如ABS或聚碳酸酯）。
3.结构：底座设计稳固（如三角或梯形，带防滑橡胶垫），栏板宽3-5cm 且与底座连接牢固、表面光滑。
4.外观：颜色鲜艳醒目、耐褪色，整体表面光滑无尖锐边角和毛刺。

	58 
	落地反弹板
	4 
	个
	1.规格：长≥100cm、宽≥40cm、厚≥20cm，尺寸误差±1%。
2.材质：板面用高强度复合材料（如 FRP 或聚氨酯复合材料），框架为金属（铝合金或钢材）。
3.性能：有良好反弹性能，符合足球训练常规要求；结构稳固。
4.外观：板面颜色鲜明，框架有防锈涂层，整体表面光滑无瑕疵。

	59 
	手持反弹网
	2 
	个
	1.规格：长、宽均≥50cm，厚度≥4cm，允许尺寸误差±0.5cm。
2.材质：网面采用高强度尼龙绳或聚酯纤维材质，坚韧耐磨，耐候性好；框架使用轻质且坚固的塑料（如ABS工程塑料）或金属（如铝合金），保证手持使用时轻便且耐用。
3.性能：网面张力足够，能有效反弹足球，且足球撞击后网面不易变形；框架握持感舒适，长时间使用手部不易疲劳。
4.外观：整体外观简洁，网面编织紧密均匀，框架表面光滑无毛刺，颜色以醒目且耐脏为主，如黑色、深蓝色等。

	60 
	充气人墙
	6 
	平米
	1.规格：一组10个，单个充气后高度为170cm，高度允许误差范围在±2cm。
2.材质：
①外皮：选用耐磨、耐撕扯的高强度PVC材料，具备良好的抗老化和耐候性，能适应不同户外环境。
②内部气囊：采用优质橡胶材质，具有良好的密封性，保障长时间使用不漏气。
3.性能：
①稳定性：充气后整体结构稳固，在正常风力（如不超过 5 级风）及足球正常力度撞击下，不发生倾倒或明显晃动，能持续满足训练需求。
②耐撞击性：可承受足球多次高强度撞击，外皮及气囊不出现破裂、变形等影响使用的问题。
③便捷性：配备便捷充气和放气装置，充放气操作简便，放气后收纳体积小，便于存储与运输。

	61 
	波速球(平衡)
	10 
	个
	1.规格：底部平面直径≥60cm。
2.材质：球体采用环保、耐磨且有弹性的橡胶或热塑性弹性体材料；底部采用防滑、稳定性好的硬质塑料材质。
3.性能：具有良好的弹性和缓冲性，能提供多样的不稳定支撑，帮助训练平衡感与核心力量；球体与底部连接牢固，承受人体重量及训练动作时不会分离或损坏。
4.外观：颜色以明亮、醒目的色调为主，表面光滑无瑕疵，球体与底部结合处过渡自然。

	62 
	大战术板
	2 
	个
	1.规格：示教板≥120×90cm，厚1-2cm（误差±1%），支架高度80-120cm可调。
2.材质：示教板基板为优质金属或高强度塑料，覆高质量白板材料；支架用坚固金属。
3.功能：双面可擦写，配至少3支不同色油性笔、大擦拭面积白板擦、至少20个带吸附力球员标志棋子。
4.外观：示教板白底色，边框黑或银色；支架防锈处理，整体无尖锐边角。

	63 
	小战术板
	2 
	个
	1.规格：战术板≥70×50cm（误差±1cm），三角支架高度适配站立讲解，可收纳。
2.材质：战术板基板为高强度塑料或金属，覆优质白板涂层；三角支架用铝合金或塑料；磁石棋子耐用，磁吸力适中；携带包用耐磨防水尼龙或牛津布。
3.配件：33个磁石棋子、1个橡皮擦、4只不同色水性笔、1个带合理分区携带包。
4.外观：战术板白底色、边框简洁无尖角；三角支架防锈处理；携带包设计简洁，拉链等配件好用。

	64 
	敏捷梯
	10 
	个
	1、规格：长度10米，允许误差范围在±0.1米。梯格形状为多边形，单个梯格尺寸设计合理，符合敏捷训练基本要求，相邻梯格间距均匀。
2.材质：用高强度、耐磨损的塑料材质，如增强型聚丙烯（PP），具备良好的柔韧性与抗老化性能，能适应户外不同环境条件。材料符合环保标准，无毒无味，对人体健康无危害。
3.性能：具备一定的承重能力，在正常训练使用过程中，能承受人体踩踏而不变形、不损坏。梯格与梯身连接牢固，不会在使用时出现松动、脱落现象。

	65 
	小足球门
	12 
	个
	1.尺寸规格：内口尺寸约为1.2 米（宽）×0.8 米（高），深度约0.47米，尺寸误差范围可设定在±2%以内。
2.材质要求：气囊可采用高强度 PVC 夹网布，具备良好的耐磨性、抗撕裂性和气密性。外层可选用牛津布等耐磨防水材质，保护气囊并增加耐用性。
3.充气性能：需配备快速充气装置，能在较短时间（如10秒左右）完成充气。充气后应能保持稳定形状，在正常使用环境下不会出现明显漏气现象。
4.稳定性：可设计有可注水或装沙的底座，或配备地钉、拉绳等固定装置，确保足球门在使用时不易被撞倒或移位。
5.安全性能：符合相关安全标准，如球员不慎碰撞时，球门结构应能适当变形，减少受伤风险。
6.便携性：应配有便携收纳包，充气足球门可压缩收纳，方便携带和存放，整体重量不宜过重，便于搬运。

	66 
	比赛足球1
	5 
	个
	1.规格尺寸：5号球，圆周68.5-69.5厘米（误差±0.2厘米），重400-410克（误差±2克）。
2.材质：外皮优质 PU，耐磨柔软防水似真皮；内胆丁基橡胶，气密性好气压稳；球胎高强度尼龙缠纱，增韧性抗变形。
3.工艺：表面纹理增摩擦稳飞行，无缝热粘合球面光滑减阻防水。
4.性能：2米自由落体反弹1.3-1.4米（误差±0.05米）；正常环境（15-35℃、湿度40%-60%）充气0.6-1.1个大气压，72小时气压降不超10%；模拟5000次摩擦外皮无明显破损掉皮且纹理清晰。
5.外观标识：颜色鲜艳易辨识，品牌型号认证标志清晰牢固不褪色脱落。

	67 
	比赛足球2
	30 
	个
	1.规格尺寸：5号球，圆周68.5-69.5厘米（误差±0.2 厘米），重400-410克（误差±2 克）。
2.材质：外皮高品质合成皮革（如 PU），耐磨、柔韧、防水；内胆丁基橡胶，气密性好；球胎高强度尼龙缠纱，增强韧性与抗变形。
3.工艺：表面纹理处理增摩擦控旋转稳飞行，热粘合或高质量缝线工艺，热粘合无缝降阻，缝线均匀牢固。
4.性能：2米自由落体反弹1.3-1.4米（误差±0.05 米）；正常环境充气后72小时气压降不超10%；模拟一定次数摩擦外皮无明显破损掉皮、纹理清晰。
5.外观：颜色鲜艳易辨识，品牌等标识清晰牢固不易脱落。

	68 
	阻力伞
	10 
	个
	1.材质：伞面用高强度轻质尼龙或聚酯纤维，牵引绳为耐磨抗拉涤纶绳或防锈钢丝绳，连接部件用金属或高强度塑料。
2.性能：可调节阻力，伞面稳定张开，整体便携，配收纳袋。

	69 
	对讲机
	8 
	个
	1.基本要求‌
①‌频率范围‌：
VHF：136-174 MHz
UHF：400-520 MHz
支持FM收音机接收（65-108 MHz）。
②‌功率输出‌：高功率≥4W，低功率≥1W（应能满足上述性能要求）。
③‌信道容量‌：≥128个可编程信道，支持分组管理。
‌2.功能要求‌
①支持双频监听（主频+副频同步接收）。
②具备CTCSS/DCS编解码功能，抗干扰能力强。
③集成VOX声控发射（灵敏度可调）。
④内置LED应急手电筒。
⑤支持宽窄带切换（12.5kHz/25kHz）。
‌3.硬件配置‌
①‌电池‌：锂离子电池，容量≥1500mAh，续航时间≥8小时（标准使用条件下）。
②‌天线接口‌：SMA-Female，标配可拆卸天线（需提供增益参数）。
③‌显示屏‌：背光LCD，实时显示频率、信道、信号强度等信息。

	室内

	1 
	电动悬空篮架
	2 
	副
	1.产品规格：篮架伸臂3-6m，篮圈上沿离地面高3.05m，屋架高度7-12m。
2.产品用材：减速电机电压为220V，I=225:1，电机功率1.5KW。支撑管采用≥100×80×2.5mm方管、横梁采用≥120×120×2.5mm方管，主支架采用≥120×120×2.5mm、≥70×70×2.5mm、≥50×50×2.5mm等方管焊接而成。保险带为高强丝保险带。
3.产品结构:电动悬空篮球架主要由减速电机、传动系统、主支架、保险带及篮板、篮圈组成。具有结构简单、操作方便、安全可靠、噪音小等特点。 
4.篮板：规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（≥13mm双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮板弹性500N、1m，中心挠度≤6㎜，取消外力1min后篮板恢复原状。
5.篮圈：篮圈采用φ19（±0.1）mm实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。
▲提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测依据为：GB/T 23176-2008《篮球架》。检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	2 
	二十四秒显示器
	1 
	套
	产品规格：≥600MM*500MM*100MM
产品信号：无线 （无线控制距离 ≥100 米）
产品功率：60-80W单个显示屏：单面显示
产品电源：◊显示屏 AC~190-250V
◊控制台 AC~110-250V 或充电宝（DC5V）供电
产品功能：
1.全场时间、24 秒进攻时间
①分计时：能实现 0—99 分、0—59 秒和 1/10 秒任意调整，具有启动、暂停、复位功能。
②秒计时：能实现 0—99 秒任意调整，具有启动、暂停、复位、14 秒功能。
③报警：24 秒违例自动声、光报警、终场自动声响
2.特点
1>控制台液晶显示
2>显示屏全场时间为 5 位，带有十分之一秒，并且十分之一秒可调。
3>24 秒倒计时 5 秒后精确至 1/10 秒
3.进攻时间到零时显示屏部分能给出红色的报警信号。
4.控制方面全场时间和进攻时间能够实现单独控制。
5.高刷芯片，拍摄不闪烁

	3 
	篮球赛全队犯规显示器
	1 
	套
	1.控制电缆线>5米。
2.电源线>1.8米。
3.电源交流：220V50Hz。
4.功率：80-100W。

	4 
	篮球发球权显示器
	1 
	套
	1.产品规格：约350mm×200mm×50mm。
2.供电方式：220V。
3.整机功率：10-15W。
4.结构材质：全钣金机箱。
5.产品重量：2-2.5Kg。
6.产品功能：显示主队或客队得球后进攻的方向。
7.控制方式：使用按钮控制/联动记分牌打分台控制。

	5 
	篮球赛记录员讯响器
	1 
	套
	1.控制电缆长：≥5m。
2.电源线长：≥1.7m。
3.电源：交流220V50HZ。
4.功率：50-60W。

	6 
	篮球示教图
	6 
	本
	1.尺寸：板面规格长×宽×厚度≥400×300×15mm。
2.材质：磁性镀锌铁皮板面，ABS工程塑料边框；加厚硬纸板背板。
3.配套记号笔，笔身长度约160mm，笔杆直径约10mm，环保ABS塑料笔杆，可擦水性墨水；笔帽带笔夹，可夹在示教图边框或口袋，方便携带。磁性珠共13颗，含红5颗、绿色5颗、蓝色3颗单颗直径约9mm；环保PP塑料外壳，永磁体内芯。

	7 
	篮球示教板
	2 
	块
	1.尺寸≥1.2×0.9m，复合玻璃钢板四周铝合金包边，配备磁性珠。
2.配备5枚红色、5枚兰色、2枚黑(黄）色棋子。

	8 
	篮球记分牌
	2 
	套
	1.篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高≥1380×540×1630（mm）。
2.记分器下支架主要由口≥25×25的方管与φ≥32×2焊管拼焊而成，上支架主要由口≥25×25的方管和δ≥2铁板拼焊而成，队名牌为白色雪覆板。
3．记分牌为手推式记分盒，采用PVC板制作。

	9 
	收放式球类推车
	8 
	台
	1.推车外形基本尺寸：长×宽×高=950×750×800(㎜)。
2.推车主要采用Φ≥19x2mm圆管在专用弯管机上弯曲成形后与Φ≥12x1mm圆管拼焊而成，推车整体可折叠，存放时可减少空间。
3.推车支脚底部装有滚轮，移动方便。
4.可放置篮球 20 只，整体可折叠，底部设有走轮。

	10 
	场地拖把
	5 
	把
	1.拖把头部基本尺寸：长×宽=750×110(mm)，拖把柄长1500mm。
2.拖把手柄采用≥φ25×2.5铝管，拖把头部采用φ≥6mm圆钢拼焊成形，拖把头为棉质。
3.拖把手柄与头部连接处为活络件，可方便控制操纵方向。

	11 
	训练篮球
	250 
	只
	1.适用场景
①室内/室外通用：适合水泥地、塑胶场地及室内场馆。
②日常训练：学生群体、业余爱好者基础练习。
2.核心材质
①表皮：PU或合成皮革（耐磨防滑，适应多种场地）。
②内胆：天然橡胶内胆（气密性良好，弹性稳定）。
3.规格参数
①尺寸：7号（男子用球）。
②重量：约600-620g（符合国际篮联标准）。

	12 
	比赛篮球
	10 
	只
	1.适用场景
①国际赛事：奥运会、篮球世界杯等。
②专业训练：职业球队及高水平赛事训练。
③室内场馆：需配合木地板或塑胶场地使用，避免室外磨损。
2.核心材质
①表皮：超纤（表面扁平粒状设计，增强持球稳定性）。
②内胆：丁基橡胶内胆（气密性强，弹性持久）。
3.结构：内置发泡层，提升球体回弹性与触感。
4.规格参数
①尺寸：7号（男子比赛用球）。
②重量：约600-650g（符合国际篮联标准）。
③周长：749-780mm。
5.性能特点
①性能符合国际篮联竞赛规则要求。
②吸湿特性：牛皮材质吸附手部汗水，增强握持感。
③全平接缝：减少球体飞行阻力，提升投篮精准度。

	13 
	篮球假人
	8 
	个
	1.主体采用高密度环保PE塑料，一体吹塑成型，坚固耐冲击，不变形不开裂；整体高度≥1.9米，模拟真人防守站位。
2.底座可注水或注沙，注水后重量≥80kg，注沙后重量≥100kg，底座底部设防滑垫，抓地牢固，训练中不易移位。
3.假人双臂可拆卸，双臂展开宽度可调（调节范围≥60cm），模拟不同防守干扰面积。

	14 
	篮球网
	30 
	副
	1.篮球网规格：长度不短于400mm，也不长于450mm。
2.篮球网为白色，设有12个环孔，便于悬挂在篮圈上。
3.篮球网软硬适中，能使篮球穿过篮圈时稍受阻力。

	15 
	排球
	250 
	只
	1.适用场景
①中考训练：符合国内中学生体育考试标准，适合基础技能练习。
②室内/室外通用：PU材质适应塑胶地、水泥地等多种场地。
③比赛训练：支持业余比赛及日常训练，兼顾专业性与性价比。
2.核心材质
①表皮：PU贴皮（耐磨防滑，提升控球稳定性）。
②内胆：丁基橡胶内胆（气密性好，弹性持久）。
3.规格参数
①尺寸：5号（标准成人/中学生用球）。
②重量：约260-280g。
4.性能特点
柔软触感：表皮质地偏软，降低初学者上手难度。
全平接缝：减少空气阻力，提升飞行稳定性。

	16 
	训练乒乓球台
	18 
	张
	1.球台尺寸：1525*2740*760mm。
2.台面颜色：蓝面白线。
3.面板厚度：25±1mm。
4.球台支架：≥60mm圆管及≥50mm方管。
5.重量：≥150KG。
6.脚轮：≥125mm直径tpr医用静音万向轮。
7.边框高度：60±1mm。
8.整体金属件采用≥1.3mm壁厚钢管， 由静电粉末喷塑完成，表面光滑饱满，防锈防腐蚀耐刮痕。
9.球台整体台面弹性240-260mm反弹高度，平整度≤1mm,均匀度≤3mm,光泽度<0.6，稳定性≤5mm，摩擦系数<0.4。
10.球台属于单折式结构，由2个半付拼装组成，含高档赛事网架一副。
▲提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测依据为：GB/T32597-2016《乒乓球台的安全、性能要求和试验方法》。检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	17 
	6号篮球
	10 
	只
	6号标准用球
1.圆周：720mm ~ 735mm（28.5英寸），球体直径约231~235mm，重量510g ~ 567g，气压：7.0~8.0PSI（0.48~0.55Bar），表面颗粒磨砂纹理，摩擦系数≥0.65，手心出汗不打滑，皮料厚度：1.2~1.5mm，涤纶高密度无纺布基底。
2.物理耐用性能：耐弯折次数：≥8万次无开裂起皮，吸水率：微孔隙结构主动吸附手掌汗液，新球上手无需磨合，粘手控球感强室内外通用。

	18 
	比赛乒乓球台
	1 
	张
	1.产品类型：可折叠移动式乒乓球台，适用于室内训练、比赛及家庭使用。
2.核心尺寸
①台面尺寸：2740mm×1525mm（标准比赛尺寸）。
②台高：760mm（±5mm）。
③折叠尺寸：≤1.65m×1.46m×0.24m。
3.材质与结构
①台面材质：高密度纤维板（厚度≥25mm），表面防滑涂层。
②台架材质：Q235碳素钢框架，表面静电喷塑防锈处理。
③脚轮配置：带刹车功能的聚氨酯万向轮（≥4个）。
4.性能指标
①弹性：300mm自由落体反弹高度220-250mm。
②弹性均匀度：≤5mm。
③台面稳定性：晃动幅度≤3mm（空载测试）。
④摩擦系数：≤0.4。
5.功能设计
①折叠方式：双折式结构，支持单人操作展开/收纳。
②调节功能：台面角度可调（0-15°），适应不同训练需求。
6.附件配置：标配金属网架、乒乓球网（高度152.5mm）。
7.边缘处理：台面四边倒圆角设计，防碰撞。

	19 
	乒乓球网
	6 
	付
	1.产品类型：便携式乒乓球网架，适用于标准乒乓球台，支持室内外比赛及训练场景。
2.核心规格
①可夹厚度：≤4cm（适配大多数乒乓球台边缘）。
②网柱高度：152.5mm（国际标准网高）。
③网架长度：151-170cm（覆盖球台宽度）。
3.材质与结构
①网柱材质：合金框架，表面防锈处理。
②球网材质：高密度锦纶纤维，耐拉伸抗老化。
③安装方式：螺旋式夹紧设计，支持快速拆装。
4.功能配置
①调节功能：网高可微调（±5mm），适应不同赛事需求。
②便携设计：可折叠收纳，重量≤1kg（含配件）。
5.附件配置：标配网高测量尺，确保安装精度。
6.安全与认证
边缘处理：网柱底部防滑垫，避免划伤球台。

	20 
	乒乓球地胶(蓝)
	135 
	平米
	1.厚度≥6.0mm，纯PVC耐磨层表面纹理满足防滑功能纹理。耐磨层≥1.3m，高密度玻璃纤维层加黑网，背层低钙密闭式发泡背层，增加材料的柔韧性。
2.冲击吸收:20%~50%；垂直变形0. 6mm~3. 0mm；球反弹率≥75%；拉伸强度≥1.3MPa；拉断伸长率≥90%；抗滑值（20℃）80BPN~110BPN(干测)；阻燃性能I级；色牢度干、湿两种条件下均无脱色；短链氯化石蜡（C10-C13）；4,4＇—二氨基-3，3＇—二氯二苯甲烷（MOCA）未检出。3.（1）18种多环芳烃总量：表面层≤0.1mg/kg，5mm以内深层≤0.1mg/kg；
（2）苯并[a]芘：≤0.1mg/kg；
（3）短链氯化石蜡(SCCPs)：<0.1g/kg；
（4）MOCA：<0.001g/kg；
（5）游离二异氰酸酯(TDI+HDI)总和：≤0.3g/kg；
（6）二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)：≤0.5g/kg；
（7）可溶性铅(Pb)≤3mg/kg；
（8）可溶性镉(Cd)≤2mg/kg；
（9）可溶性汞(Hg)≤2mg/kg；
（10）可溶性铬(Cr)≤2mg/kg。
4.环境适应性：湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡环境适应性循环测试时间≥1500h，尺寸变化率≤0.4%，硬度70-90Shore A。
5.耐湿热老化：耐湿热试验时间≥168h，拉伸强度老化前后≥0.7MPa，拉断伸长率老化前后≥90%，老化前后保持率≥80%。

	21 
	训练乒乓球拍
	100 
	块
	1.类型：成品乒乓球拍（直拍）。
2.适用人群：进阶型训练与娱乐（适合有一定基础的中级爱好者）。
3.套胶配置：双面反胶拍柄设计：直拍柄型二、核心结构底板材质：5层纯木厚芯。

	22 
	比赛乒乓球拍
	20 
	块
	1.类型：成品乒乓球拍（直拍）。
2.适用人群：专业级选手/高水平业余爱好者。
3.套胶配置：双面反胶拍柄设计：直拍柄型二、核心结构底板材质：5层纯木厚芯。

	23 
	训练乒乓球网
	30 
	副
	1.球网装置高度：15.25cm。
2.长度：与球台宽度一致（1.525m）。
3.网眼尺寸：均匀分布，边长≤15mm（抗变形、耐冲击）。
4.材质：高强度尼龙绳（电脑编织工艺，抗拉强度≥500N）。
5.网架结构材质：全金属框架（碳素钢或铝合金，表面防锈处理）。
6.网柱高度：15.25cm（含调节装置）。
7.网柱间距：1.525m（与球台宽度匹配）。
8.夹持稳定性：夹钳式设计，夹持力≥5N（确保不晃动）。
9.调节功能
高度调节：支持±2mm微调（适配不同台面平整度）。
张力调节：悬网绳张力装置，确保网面紧绷无下垂。

	24 
	乒乓球计分牌
	10 
	副
	1.翻分牌为台式，主要由翻分牌框架和翻分牌组成。
2.翻分牌框架采用塑料件制成。
3.翻分牌记分牌采用深蓝色PVC板制作，共2组，每组共52张，号码0-50，为白色。
4.翻分牌局分牌为深蓝色PVC板，共2组，每组9张，号码0-7号，为白色。

	25 
	中级训练乒乓球
	30 
	盒
	1.材质与工艺材料：优质ABS工程塑料（符合环保要求）。
2.结构：有缝设计。
3.表面处理：哑光或高光工艺，增强击球摩擦力。
4.性能指标弹性：从305mm高度自由落体，回弹高度≥235mm（20℃环境）。
5.圆度误差：≤0.10mm（球体对称性高）。
6.耐打性：连续击打≥1000次无破裂或变形。
7.旋转与飞行稳定性空气动力学设计：减少风阻，飞行轨迹稳定。
8.重心分布：均匀对称，确保旋转一致性。
9.包装规格：10个装。

	26 
	比赛乒乓球
	30 
	盒
	1.球体规格：直径：40.00-40.60mm，6个装。
2.重量：2.70-2.80g（±0.05g公差）。
3.颜色：白色/橙色（可选，符合WTT赛事视觉规范）。
4.材质与工艺材料：优质ABS工程塑料（环保无毒，符合RoHS指令）。
5.结构：有缝设计（需符合WTT赛事认证要求）。
6.表面处理：哑光工艺，增强击球摩擦力及球体飞行稳定性。
7.性能指标弹性：从305mm高度自由落体，回弹高度≥235mm（20℃环境）。
8.圆度误差：≤0.10mm（球体对称性高，旋转一致性强）。
9.耐打性：连续击打≥1500次无破裂或变形。
10.空气动力学设计接缝工艺：高精度焊接或无缝成型技术，减少空气阻力。
11.重心分布：均匀对称，确保飞行轨迹稳定。
12.包装规格：6个装

	27 
	初级训练乒乓球
	10 
	盒
	1.材质与工艺材料：优质ABS工程塑料（环保无毒）。
2.结构：有缝设计。
3.表面处理：哑光工艺，增强击球摩擦力。
4.性能指标弹性：从305mm高度自由落体，回弹高度≥220mm（20℃环境）。
5.圆度误差：≤0.15mm（满足基础训练需求）。
6.耐打性：连续击打≥800次无破裂或变形。
7.稳定性重心分布：均匀对称，适合初学者掌握基础技术。
8.包装规格：100个装

	28 
	乒乓球场地挡板
	80 
	块
	1.主要由框架、围布和支撑机构组成，单块尺寸：长×高≥1.40×0.75（米），比赛时围成的场地：长×高≥14×7（米）,[由30块组成]。
2.底部横杆采用□≥25×25×1.5优质方管制作上部支架采用Φ≥22×2优质圆管成一次弯管成形，蓝色牛津布，底部不封口，由上而下套在框架上，拉紧后平整美观支撑机构可90度方向拨转支撑机构底部设有防震垫，保护地面使用时，支撑机构与挡板垂直，存放挡板时，支撑机构与挡板底边重合。
3.具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。

	29 
	乒乓球记分桌
	3 
	张
	1.外形尺寸：长×宽×高≥780×420×735（㎜）。
2.记分桌主要有上台板、侧板、前板等组成。
3.记分桌全部采用δ≥15层压板制作，整体可折叠，表面喷蓝漆，美观大方。

	30 
	乒乓球裁判椅
	1 
	张
	1.基本尺寸：长×宽×高×椅面高≥900×700×1350×850（mm）。
2.乒乓球裁判椅主要由椅架、脚踏座和软包座椅三大部分组成。
3.裁判椅椅架、脚踏座均采用φ≥32x2（㎜），φ≥19x2（㎜）圆管制作，扶手方管上设有搁手板，搁手板为木制板，采用螺钉连接，整体美观大气。
4.裁判椅座椅采用软包座椅，通过螺钉等紧固件与座椅连接板连接，软包座椅比普通的中空吹塑椅更加舒适，柔软。
5.裁判椅整体可折叠，踏板可上翻，便于运输存放,减少空间。

	31 
	红黄白牌
	3 
	套
	1.数量：三块；约105×75mm。
2.颜色：红、黄、白各一块。
3.材质：0.8mm信用卡基材。
4.配件：插片夹一个。

	32 
	暂停标志
	2 
	套
	1.每套两小一大，双面显示。

	33 
	训练羽毛球
	250 
	筒
	1.材质与工艺
①球头：高密度软木或环保泡沫，击球稳定性强。
②羽毛：精选禽羽毛，经防水处理。
③胶水：环保树脂胶，确保羽毛与球头粘合牢固。
2.性能指标
①飞行稳定性：在风速≤3m/s的室外环境下，落点偏差≤30cm。
②耐打性：正常击打≥50次无羽毛断裂或球头脱落。
③球速：76-77速（标准气压环境）。

	34 
	比赛羽毛球
	50 
	筒
	1.规格：球头类型：合成软木球头（高密度复合材质）。2.羽毛类型：精选鸭毛（毛杆粗壮，排列整齐）。
3.重量/球速：4.74-5.50g，球速76-77速（标准气压环境）。
4.包装：标准纸质圆筒装（50筒/箱），每筒12只。

	35 
	羽毛球地胶
	216 
	平米
	1.厚度≥6.0mm，纯PVC耐磨层表面纹理满足防滑功能纹理。耐磨层≥1.3m，高密度玻璃纤维层加黑网，背层低钙密闭式发泡背层，增加材料的柔韧性。
2.冲击吸收:20%~50%；垂直变形0. 6mm~3. 0mm；球反弹率≥75%；拉伸强度≥1.3MPa；拉断伸长率≥90%；抗滑值（20℃）80BPN~110BPN(干测)；阻燃性能I级；色牢度干、湿两种条件下均无脱色；短链氯化石蜡（C10-C13）；4,4＇—二氨基-3，3＇—二氯二苯甲烷（MOCA）未检出。3.（1）18种多环芳烃总量：表面层≤0.1mg/kg，5mm以内深层≤0.1mg/kg；
（2）苯并[a]芘：≤0.1mg/kg；
（3）短链氯化石蜡(SCCPs)：<0.1g/kg；
（4）MOCA：<0.001g/kg；
（5）游离二异氰酸酯(TDI+HDI)总和：≤0.3g/kg；
（6）二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)：≤0.5g/kg；
（7）可溶性铅(Pb)≤3mg/kg；
（8）可溶性镉(Cd)≤2mg/kg；
（9）可溶性汞(Hg)≤2mg/kg；
（10）可溶性铬(Cr)≤2mg/kg。
4.环境适应性：湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡环境适应性循环测试时间≥1500h，尺寸变化率≤0.4%，硬度70-90Shore A。检测依据GB/T15905-1995《硫化橡胶湿热老化试验方法》、GB/T2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》、GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》、GB/T11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》
5.耐湿热老化：耐湿热试验时间≥168h，拉伸强度老化前后≥0.7MPa，拉断伸长率老化前后≥90%，老化前后保持率≥80%。检测依据GB/T 15905-1995《硫化橡胶湿热老化试验方法》。

	36 
	地胶收卷器
	1 
	个
	1.基本构成：产品由收卷芯轴、固定夹头（或卡塞）及摇柄（如有）组成，用于PVC羽毛球运动地胶的手动收卷、搬运与存放。
2.材质要求：收卷芯轴采用硬质PVC管材，壁厚≥3mm，管材外径≥50mm，芯轴表面光滑，无毛刺、裂纹、明显划痕，端面切割平整。
3.规格尺寸：芯轴有效收卷长度：≥5400mm（适配标准5.4米宽羽毛球场地地胶），两端须配备固定装置（如卡塞、夹头），防止地胶收卷后松散滑脱。
4.承载能力：收卷完成后，芯轴无明显弯曲变形，能承载整卷地胶的立式存放。
5.配件：须配地胶起头撬板1件，材质为金属或硬质塑料，便于将地胶端头从地面掀起。
6.其他：产品应附产品标签，标明产品名称、规格、材质、生产厂家信息整体结构简单，无需润滑及特殊维护。

	37 
	移动式羽毛球球柱
	4 
	付
	1.产品结构：由底座、立柱、锁绳装置、高度微调装置和羽毛球网组成，适适合两片场地之间尺寸≥1200mm。
2.底座材料是高密度聚乙烯材料（HDPE），中空吹塑制造一次加工成型。底座铁板材料采用≥10mm的钢板，材质是Q235B，激光切割一次成型。走轮采用Φ50低摩擦软性宽幅PU轮。每只底座设5块防震垫,满足底座摩擦力要求。底座尺寸：≥710*400*215mm，单只底座配重≥85kg，满足产品稳定性要求。
3.立柱总高度≥1550mm ，主要材料采用φ≥40×≥5无缝管，材质：35#。球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。网柱能承受≥200N的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象。
4.球网是咖啡色，长度≥6100mm，宽度≥760mm，网眼为正方形，边长15～20mm ，16-18股网片，坛白布，70-75mm宽对折包边。网绳采用φ≥5硬绳线，棱边采用≥12股网线拷边。
5.锁绳装置：紧线方便，锁定可靠，无卡滞或自动返松现象。
6.高度微调装置：顶部螺纹无极微调，实现网的高度要求。

	38 
	折叠球类推车
	10 
	辆
	1.推车外形基本尺寸：长×宽×高≥950×750×800(㎜)。
2.推车主要采用Φ≥19x2mm圆管在专用弯管机上弯曲成形后与Φ≥12x1mm圆管拼焊而成，推车整体可折叠，存放时可减少空间。
3.推车支脚底部装有滚轮，移动方便。
4.可放置篮球 20 只，整体可折叠，底部设有走轮。

	39 
	露营车
	10 
	台
	1.体结构框架材质：高强度铝合金，管壁厚度≥1.5mm，表面处理工艺为阳极氧化（膜厚≥10μm）。
2.折叠机构：四向折叠，展开尺寸：≥120cm×60cm×100cm，折叠后尺寸≤60cm×30cm×20cm。
3.整备质量：≤12kg。
4.载重与容量最大静态承重：≥200kg（水平硬质地面测试），动态行进承重：≥150kg（测试条件：柏油路面/砂石路面，坡度≤15°）。
5.装载箱容积：≥250L（几何容积法测量，内部尺寸：≥110cm×50cm×40cm）。
6.车轮系统车轮直径：≥12英寸。
7.轮胎类型：橡胶充气胎，胎压范围35-50PSI，胎面纹路为越野锯齿纹。
8.轴承类型：双排密封滚珠轴承（防水等级IP54）。
9.避震系统：弹簧液压复合避震（行程≥5cm）。
10.功能性配置
①把手调节：高度可调范围80-110cm，材质为防滑TPU包裹。
②刹车系统：脚踩式驻车制动，制动响应时间≤1秒。
③配件接口：标配外挂织带（宽度5cm，承重≥20kg）、侧边桌板插槽（兼容厚度1-2cm板材）。
11.环境适应性
①防腐性能：通过ASTMB117盐雾测试≥72小时（无可见锈蚀）。
②防水等级：箱体接缝采用超声波压胶工艺，防水等级IPX4（防泼溅）。
③适用温度：-20℃至+60℃。

	40 
	气排球
	20 
	个
	1.基础规格
①球体直径：120±1mm（周长750-760mm，符合GB/T22868-2008标准）。
②球体重量：120±5g（未充气状态）。
③球体材质：TPU复合层（外层厚度≥1.2mm，内层丁基橡胶气密层）。
2.物理性能
①工作气压：0.15-0.18Bar（充气后静置24小时压降≤5%）。
②反弹高度：120-140cm（标准测试条件：2m自由落体至硬质地面的反弹值）。
③圆周差：≤3mm（球体任意两处周长差值）。
3.材料与工艺
①接缝工艺：接缝宽度≤0.5mm，无胶水残留。
②表面纹路：凹凸颗粒防滑设计（颗粒高度0.3-0.5mm，密度≥25个/cm²）。
③气嘴类型：隐蔽式直通气嘴（长度≤10mm，材质为铜镀镍）。

	41 
	气排球网
	6 
	副
	1.基础规格
①网孔尺寸：100×100mm±2mm（正方形，符合GB/T19851.11-2005标准）。
②网体材质：高密度聚乙烯（HDPE，单丝直径≥2.0mm，密度≥0.95g/cm³）。
③网体颜色：深蓝色（色牢度≥4级，符合ISO105-B02:2014标准）。
2.网体结构
①网长×网高：7.0m×0.8m（网高可调节范围0.8-1.2m，误差±1cm）。
②网带宽度：上/下网带宽度≥5cm，双层加厚帆布包边（抗拉强度≥3000N）。
③侧边标志杆：长度1.8m，直径20mm玻璃纤维杆（红白相间色带，每段10cm）。

	42 
	气排球移动网架
	4 
	副
	1.产品结构：由底座、立柱和排球网组成。
2.调节高度：网高调节范围：1800-2200mm。
3.气排球柱外立柱选用φ≥89×3mm的优质管材，内立柱选用φ≥76×2.5mm管材制作，通过高度调节装置，使内立柱上下移动，实现网高调节高度：女子球网高度1.9米、男子球网高度2.1米。
4.高度调节装置采用高强度内置弹簧助推，手柄锁紧，操作方便，高度调节升降灵活，无卡滞现象。
5.紧线机构采用棘爪式紧线锁紧机构，紧线方便，锁定可靠，无卡滞或自动返松现象。
6.立柱垂直度性能：球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。
7.立柱刚性要求：网柱能承受≥600N的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象。
8.气排球柱立柱上部设有专用封套，材质：ABS，防止立柱内管摩擦而引起表面漆膜脱落，从而影响整体美观。
9.气排球柱底座规格：长≥800mm，宽≥500mm，高≥260mm，采用口≥120x80x2.5方管、口≥80x80x2.5方管和4mm铁板焊接制作，配重箱四角呈圆弧形，底座单只配置水泥配重块≥175kg，满足产品稳定性要求，上罩装饰盖，造型美观。
10.气排球柱可选配独立移动推车，方便提起球柱底座，以便移动。

	43 
	手持气筒
	2 
	个
	1.便携式电动充气泵。
2.最大气压≥150PSI。
3.充气速度（185/65R15轮胎）≤8分钟。
4.电池容量≥2000mAh，无线设计。
5.预设模式≥6种（汽车、摩托、自行车、球类等），自动停止功能。
6.数字压力显示屏。
7.Type-C充电接口。
8.重量400-500g。
9.含充气软管、法式/美式气嘴转换头、球针。

	健身与体操

	1 
	深蹲架
	1 
	套
	深蹲架
1.杠铃片储存位≥4。
2.储存位容量：每个储存位≥4*25kg。
3.产品尺寸：≤1800*1800*1900（（mm）。
4.产品净重：≥100kg,最大人体质量：≥150kg。
5.最大训练载荷：≥300kg。
6.阻力形式：杠铃片。                                                                                                        7.锻炼功能：主要用于深蹲训练，可提供安全性保护 。                              8.锻炼方法：通过前侧低起点位进行硬拉、划船等训练。 
▲9.表面处理：主架需采用优质的烤漆工艺，表面涂层依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾实验》，检测室内器材表面涂层通过中性盐雾实验（≥1000h），检测结果需外观评级≥9级、保护评级≥9级，提供满足本项技术性能指标要求的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章。                                                             

	2
	奥林匹克水平推举椅
	1
	套
	1.杠铃片储存位≥4个，储存位容量：4*25kg                                       2.管材：厚度≥2.5mm，主立管：≥50mm*100mm*2.5mm
3.产品尺寸：≤1800*1800*1300（mm）
4.产品净重：≥70kg,最大人体质量：≥150kg，
5.最大训练载荷：≥200kg，
6.阻力形式：杠铃片。                                                   7.锻炼功能：主要进行水平卧推训练，并且可以通过增添保护架附件，增加训练安全性。                                                              8.锻炼部位：胸大肌、肱三头肌                                                  

	3
	可调式双滑轮多功能训练机
	1
	套
	1.管材壁厚≥2mm.
2.护罩材质：铁质护罩；
3.双侧滑轮高度可调，并且调节便利，适合各类人士需求
4.产品尺寸≤1800×1100×2200（mm）；
5.最大人体质量≥150KG
6.配重铁：≥2×90kg；
▲7.阻力形式：配重铁；牵索形式：钢索，其中钢索依据GB/T8358-2023《钢丝绳 破断拉力测定方法》,检测结果钢索破断拉力≥9.5KN。提供满足本项技术性能指标要求的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章。 

	4
	可调式训练椅
	3 
	个
	1.产品尺寸：≤1500*700*500（mm）。
2.产品净重：≥40kg,最大人体质量：≥150kg。
3.最大训练载荷：≥150kg。                    
4.坐垫调节≥3档可调。
5.背垫调节≥6档可调。                                    
6.锻炼功能：主要在各项负重力量训练中提供坐姿或者卧姿支撑，并且坐垫角度和背垫角度可调，可满足不同角度的训练需求。                                            7.锻炼部位：借助哑铃，杠铃等辅助器械锻炼上半身各部位肌肉。 

	5 
	体操垫
	100 
	个
	1.采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮。
2.长800mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥100mm。

	6
	大体操垫
	14 
	个
	1.采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮。
2.长2000mm±5mm,宽1200mm±5mm,厚≥100mm。
3.在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装  粘扣。

	体测类

	1 
	身高体重测试一体机
	1 
	台
	1.身高测量方式：高精度超声波探头并实现温差补偿检测。
2.体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长等特点)。
3.体型：国际通用体格指数（BMI)。
4.显示方式：≥19寸高清液晶触摸屏。
5.屏幕分辨率≥1920*1080。
6.运行内存：≥2G，存储: ≥16G。
7.测量范围：身高：20cm－200cm，体重：1kg－500kg。
8.精确度：身高：±0.1cm，体重：±0.1kg。
9.摄像头像素：≥500万像素内置摄像头。
10.人脸识别功能：集人脸检测、人脸跟踪、人脸对比、人脸查找、人脸属性、RGB/IR活体检测等多项能力与一身。支持离线服务，可在无网络环境下使用，本地化部署，保证数据的安全。毫秒级识别、服务高效。
11.语音提示：测量过程提示及测量结果播报，可根据客户需求定制播报。
12.使用温湿度:温度-20-40℃，湿度20%-85%RH。
13.电源电压:AC220V50HZ，平均功耗:≤20W。
14.外形设计:测量、显示一体化，模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学。
15.外形尺寸：整机高度：220-240CM。
16.支持学生自助进行测试，点击主屏幕即可快速进入人脸识别界面，通过识别后进入个人界面。
17.完成测试后系统自动生成个人成绩报告，分别显示学生身高、体重、BMI数据等，并分别给出BMI区间建议及健康分析。
18.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育自助体测系统，可查看具体成绩记录，并支持体测表单一键导出。

	2 
	肺活量测试一体机
	1 
	台
	1.屏幕显示方式：≥19寸高清液晶触摸屏。
2.屏幕分辨率：≥1920*1080。
3.运行内存：≥2G，存储: ≥16G。
4.测量范围:0~9999ml，测试分度值：≤1ml。
5.精度：≥2.5%FS，误差：≤2.5%FS。
6.摄像头：≥500万像素内置摄像头。
7.人脸识别功能：集人脸检测、人脸跟踪、人脸对比、人脸查找、人脸属性、RGB/IR活体检测等多项能力与一身。
8.支持离线服务，可在无网络环境下使用，本地化部署，保证数据的安全，毫秒级识别、服务高效。
9.语音提示：测量过程提示及测量结果播报，可根据客户需求定制播报。
10.使用温湿度：温度-20-40℃，湿度20%-85%RH。
11.电源电压：AC220V50HZ，平均功耗:≤20W。
12.支持学生自助进行测试，点击主屏幕即可快速进入人脸识别界面，通过识别后进入个人界面。
13.测试过程实时显示肺活量（毫升）数值，并分别记录第一次成绩和第二次成绩，测试完成无需操作直接离开。
14.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育自助体测系统，可查看具体成绩记录，并支持体测表单一键导出。

	3
	智慧体育教学练测评系统
	1
	套
	一、系统平台管理
1.1.支持具备体育考试、随堂测试、国家体测、自由练习等功能模块；
1.2.支持PC端、Pad端、手机端登录智慧体育管理平台，可操作系统平台发布测试任务、布置体育专项作业；
1.3.支持学生个人、班级、年级、全校体测成绩分析及汇总；
1.4.支持学生信息管理、学生体测数据报表导出、体测功能设置；
1.5.支持测试视频存储与测试数据分析服务；
1.6.支持基于老师、班级、学校分别开通管理账号，分层分级管理；
1.7.支持基于班级、学生的运动锻炼数据分析、展示与导出；
1.8.支持不少于8个运动项目并行开展测试，且实心球、铅球、立定跳远、引体向上、仰卧起坐、坐位体前屈、跳绳、50米、50*8往返跑、100米、800米/1000米、阳光跑等项目均可同时测试，满足学校各类场景项目同时开启的实际需求。
二、学生信息管理
2.1.支持行政班与分项班班级信息管理；
2.2.支持学生名单管理，可一键导入名单信息；
2.3.支持可进行人脸信息录入、本地化存储和管理；
2.4.支持可根据学生体育兴趣发展进行分层、项班管理；
2.5.支持学生信息自动化升学年。
三、体育考试模块
3.1.支持应用于运动会、体育考试、体育中考等场景，自动检测项目测试成绩，智能识别违规动作，自动汇总体育考试成绩；
3.2.考试中心支持通过班级名单或人脸识别方式开启测试，最终记录考试成绩并自动匹配学生信息；
3.3.支持体育考试模块操作端测试过程中选择重测、修改成绩或选择下一组等操作；
3.4.支持查看测试项目成绩、分数、等级、姿态指标、肌群分析、运动点评及建议、视频回放、动作关键帧等内容，且支持生成定制化运动处方报告；
3.5.支持体育考试当前测试记录查看，测试记录根据分班级、分项目、分时间段进行分类管理；
3.6.支持体育考试测试项目进度查询，可分析整体测试成绩优秀率、良好率、及格率、不及格率等；
3.7.支持体育考试成绩管理表查询，可选择分学期、分年级进行筛选、也可选择输入具体学生学号筛选；
3.8.支持实时筛选并查看考试学生已考项目数，并可通过查看详情查看考试详情；
3.9.支持为每一位学生生成个人考试详情，包括学生个人信息及分数详情，分数详情包含考试项目名称、考试成绩（展示历史最好成绩）、项目成绩评分；
3.10.支持选择自由练习模块的学生成绩数据迁移至体育考试模块；
3.11.支持自定义评分标准，体育考试成绩等级和评分根据自定义评分标准进行判定。
四、国家体测模块
4.1.支持各阶段学校年度国家体测功能，实现各类运动项目数据自动采集、录入、整理、分析；
4.2.支持当前测试进度查看，测试记录根据时间进行分类管理；
4.3.支持下载上报成绩表格模板，且表格模板符合国家体测平台标准；
4.4.体测成绩实时更新汇总，并支持一键下载体测分析表格；
4.5.支持测试成绩即时更新汇总，电脑端可一键下载国家体测成绩表，表格形式符合国家体测平台上传标准，表格可修改并自动计算本年度学生体测及格情况；
4.6.支持教师操作端测试过程中进行重测、修改成绩等操作；
4.7.支持体测成绩综合分析，可从年级、班级、项目类型等维度分析当前的及格率、良好率、优秀率等数据情况；
4.8.支持选择自由练习模块的学生成绩数据迁移至国家体测模块；
4.9.支持所有体测成绩评分以《国家体质健康测试标准》进行评定。
五、自由练习模块
5.1.支持应用于课后学生自主练习场景，无需老师介入指导，学生通过人脸识别或者特定手势自助触发项目测试功能，可实时获取成绩反馈、以及对违规动作的有效检测和提醒；
5.2.支持老师在一个操作终端远程一键开启、一键关闭所有自由练习项目；
5.3.支持学生在自由练习项目开启的任意时间段进行练习；
5.4.支持无需操作任何设备的人脸识别方式，测试学生举手向摄像头示意即可刷脸匹配学生信息，自助、无感开启测试任务，测试成绩可实时播报，并记录测试成绩；
5.5.支持无需操作任何设备开展自由练习，站在测试区域即可触发测试任务；支持实时语音反馈；
5.6.支持各项目使用量统计，进行可视化分析；支持分析图下载；
5.7.支持自由练习模块的学生测试成绩迁移至国家体测模块或体育考试模块；
5.8.支持自定义评分标准，自由练习成绩等级和评分根据自定义评分标准进行判定。

	4
	智慧体育校级数据平台
	1
	套
	一、基础信息管理
1.1.支持智慧体育数据多级管理及分析，具备学生运动数据管理、国家体测管理、体育考试管理、体育课基础数据管理、教学管理；
1.2.支持多级账号登录管理，分级查看体育数据信息，实现精准数据管理。
二、校级体育数据总览
2.1.支持智慧体育数字大脑数据一览，覆盖全校运动项目、全校全年级学生日常的所有运动数据统计，并对数据进行多维度分析与综合展示；
2.2.支持查看全校运动达标率/优良率趋势图、全部运动项目达标率/优良率，并智能分析本月达标率、达标率月提升情况、本月提升人数等；
2.3.支持汇总学校今日运动人数/占比、昨日运动人数/占比、本月总运动人数（人次）、学期总运动量（人次）数据，并进行数据实时呈现；
2.4.支持全校成绩提升人次、全校运动人数、全校人均运动次数数据分析，并生成相应的趋势图；
2.5.支持选择分年级查看各年级的运动达标率/优良率趋势图、全部运动项目达标率/优良率及班级运动频次&达标率；
2.6.支持实时显示各运动项目今日运动量、本月运动量数据，并支持学生个人最好成绩截图实时上屏展示。
三、学生运动数据管理
3.1.支持运动一小时管理、校园运动风云榜管理、阳光跑管理、学生测试记录管理、学生运动档案管理；
3.2.支持实时汇总校级每日人均运动时长（单位：分钟），可分本周、本月、本学期进行查看，并呈现完整波线图展示；
3.3.支持每日运动人数占比分析、每日达标人数占比分析、并可分年级、分本周、本月、本学期进行查看班级运动一小时情况明细（包含但不限于班级、总人数、运动人数、达标人数、运动人数占比、达标人数占比；
3.4支持校园运动风云榜数据管理，可分年级、分性别、分项目，按照本周、本月、本学期进行校园运动风云榜的数据查询及批量导出操作；
3.5支持校园运动风云榜展示，可查看数据包括学生项目排名、项目成绩、学生班级信息、姓名、性别、学号等；
3.6支持阳光跑数据管理，可分年级、分班级、分性别、分本周、本月、本学期或任意时段进行阳光跑数据查询及批量导出操作；
3.7支持阳光跑数据查看，可查看数据包括但不限于班级、姓名、性别、学号、累计里程、平均配速等；
3.8支持展示学生所有累计阳光跑单日跑步记录，可查询并一键导出Excel；
3.9支持分班级、分年级、分项目、分任意时段、分测试模式查看学生练习数据，数据包含学生自由练习记录、并支持成绩的查询、下载、一键迁移至体育考试模块和国家体测模块等操作；
3.10学生测试记录查看，包括但不限于测试时间、测试班级、测试项目、测试模式、测试人数及已测人数分析；
3.11支持以班级为单位汇总学生当天测试记录，可点击查看所有测试学生多次测试记录(包括但不限于班级、姓名、学号、成绩、评分等级）和个人成绩档案（包括但不限于成绩记录、姿态指标分析、肌群分析、点评及建议、动作关键帧分析）；
3.12支持分年级、分班级、分学年查看学生体育运动档案，档案内容包括：学生基础信息、累计运动天数、时长、测试项目及综合能力图谱，并可分项目查看最佳成绩、得分、等级、排名等数据；
3.13支持查看所有学生成长趋势分析、查看分近七天和近30天运动活跃分析、以及体测成绩管理表，查看所有学生运动成绩数据。
四、国家体测管理
4.1支持自助式体测功能，实现全部国家体质测试项目的自助测试、数据采集、分析，实现体质测试过程违规自动判定和成绩测试（包括但不限于立定跳远、仰卧起坐、引体向上、坐位体前屈、50米、800/1000米、BMI、肺活量、50*8往返跑等运动项目）；
4.2支持自定义体测设置，可自助设置体测时间及多个测试时段，支持选择是否开启预约模式，可在一学年内发布多次体测任务分批开展国家体质测试；
4.3支持分年级查看当前测试进度，并支持分项目查看总人数、需测人数、免测人数、已测人数、未测人数及测试完成率；
4.4支持全项目无感人脸方式检录，站在测试位前系统自动检录，无需多余操作，测试结束系统自动提醒并播报“已完成测试”；
4.5支持教师端、国家体测平台端对测试过程中进行成绩补录、修改等操作；
4.6支持成绩筛选，学生单项目有多条测试记录的，系统自动筛选取最好成绩为体测最终成绩；
4.7支持测试成绩实时更新汇总，测试数据自动上传，根据体测标准自动计算成绩得分，可一键导出符合国家学生体质健康平台数据格式的成绩表格，表格可修改并自动计算本年度学生体测及格情况；
4.8支持项目多测位部署，根据要求进行体测中心部署实现多项目、多测位并发测试，多设备独立使用，互不干扰；
4.9支持分年级、分班级、分学期查看学生体测档案，档案内容包括：学生基础信息、身高体重、肺活量、体测成绩详情等；
4.10支持测试成绩结果仲裁，测试成绩溯源等功能。
五、体育课基础数据管理
5.1支持实时展示体育课基础数据，包含学校基础信息（学生总数、体育老师人数、AI智慧体育项目数量、AI智慧体育项目建设情况），以及体育课开课数、开课班级数、参与学生人次；
5.2支持实时展示AI智慧体育项目使用排行情况及使用次数展示。
六、体育考试管理
6.1支持体育考试成绩管理表查询，可选择分学期、分年级、分班级进行筛选、也可选择输入具体学生学号筛选；
6.2支持实时筛选并查看考试学生已考项目数，并可通过查看详情查看考试详情；
6.3支持为每一位学生生成个人考试详情，包括学生个人信息及分数详情，分数详情包含考试项目名称、考试成绩（展示历史最好成绩）、项目成绩评分。
七、教学管理
支持根据地区要求，自定义运动项目评分标准。

	5
	智慧体育助手
	1
	套
	1.支持系统分配账号管理权限，登入智慧体育助手进行学生基础信息管理、平台管理和运动风云榜审核处理等；
2.支持快速创建行政班和分项班，并实时查看各班级录入进度；
3.人脸识别：
3.1支持多种人脸信息录入方式，如小程序、app、PAD现场拍照，学生照片本地导入等，完成学生身份信息完善，同时支持人脸信息重录；
3.2支持快速录入人脸信息，不戴眼镜的学生拍照一次性识别；
3.3特殊人群人脸录入，支持盲人学生闭眼检录，人脸识别率≥99%；
4.支持学生姓名、性别、学号、班级、年级等基础信息管理和学生人员删减，支持通过条形码扫码、准考证扫码等方式快速添加学生；
5.支持跳绳、50米、50*8往返跑、100米、800米/1000米、计圈跑、定距跑等项目发令操作，可利用智慧体育助手管理项目的开启与关闭，并支持测试成绩记录实时查看、成绩补录及修正，成绩表单可支持一键下载及导出分享。
6.支持立定跳远、引体向上、仰卧起坐、坐位体前屈、跳绳、实心球、50米、50*8往返跑、800米/1000米、计圈跑、定距跑等多项目风云榜成绩审核；
7支持分项目查看举报记录，并对举报记录进行确认、处理及删除，或解除审核等操作；
8.支持所有已建项目的体育作业任务一键发布，可针对每一位学生发布定制化体育作业，且根据每一位学生运动能力匹配体育作业最低达成标准及定制化作业强度等要求；
9.支持通过移动端智慧体育助手进行自由练习项目管理，并一键控制项目开启与关闭；
10.支持教师班级权限管理，后台为老师分配各自班级使用权限，后台支持隐私信息保护设置；系统提供智慧体育使用视频教程，包含全部项目的测试教学演示视频、测试场景国家体测数据下载视频、小程序布置体育作业视频、智慧体育平台操作视频等；
11.支持体育角设备自定义时间锁定，支持临时锁定并在倒计时结束后自动开启；
12.支持开启国家体测模式，开启后通过移动端智慧体育助手开启的任务成绩归属于国家体测成绩；
13.支持开启体育考试模式，开启后通过移动端智慧体育助手开启的任务成绩归属于体育考试成绩，支持将非体育考试的任务成绩归档到体育考试成绩；
14.支持查看学生运动档案，包含学生运动时长、阳光跑的里程记录、每日跑步里程和每日平均配速，以及其他项目的最佳运动记录、成绩趋势，支持对最佳成绩进行修改；
15.支持创建不同角色管理账号，包括校园代理、学校管理员、区管理员、行政老师，并分配相应教师端后台管理权限；
16.支持教师班级权限管理，后台为老师分配各自班级使用权限，后台支持隐私信息保护设置；
17.系统提供智慧体育使用视频教程，包含全部项目的测试教学演示视频、测试场景国家体测数据下载视频、智慧体育平台操作视频等；
18.支持版本更新提醒、确认，以及在线版本信息查看等功能；
19.支持在线联系客服反馈产品需求，匹配在线售后服务体系；
20.自定义分项班：支持教师根据不同场景需求，自行创建分项班，通过选择学生添加或扫描准考证添加，快速导入学生信息；
21.支持开启或关闭国家体测、体育考试模式；
22.支持系统管理员进行分类设置，包括区管理员、学校管理员和行政老师等，且设置人员数量不设限，满足学校多样化管理需求；
23.支持开启自动开关机模式，可根据法定节假日和调休日期自动调整；
24.节能模式：自由模式开启时，系统自动检测长时间无人使用即可触发熄屏模式。

	6
	体测地胶
	81 
	平米
	1.厚度≥6.0mm，纯PVC耐磨层表面纹理满足防滑功能纹理。耐磨层≥1.3m，高密度玻璃纤维层加黑网，背层低钙密闭式发泡背层，增加材料的柔韧性。
2.冲击吸收:20%~50%；垂直变形0. 6mm~3. 0mm；球反弹率≥75%；拉伸强度≥1.3MPa；拉断伸长率≥90%；抗滑值（20℃）80BPN~110BPN(干测)；阻燃性能I级；色牢度干、湿两种条件下均无脱色；短链氯化石蜡（C10-C13）；4,4＇—二氨基-3，3＇—二氯二苯甲烷（MOCA）未检出。3.（1）18种多环芳烃总量：表面层≤0.1mg/kg，5mm以内深层≤0.1mg/kg；
（2）苯并[a]芘：≤0.1mg/kg；
（3）短链氯化石蜡(SCCPs)：<0.1g/kg；
（4）MOCA：<0.001g/kg；
（5）游离二异氰酸酯(TDI+HDI)总和：≤0.3g/kg；
（6）二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)：≤0.5g/kg；
（7）可溶性铅(Pb)≤3mg/kg；
（8）可溶性镉(Cd)≤2mg/kg；
（9）可溶性汞(Hg)≤2mg/kg；
（10）可溶性铬(Cr)≤2mg/kg。
4.环境适应性：湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡环境适应性循环测试时间≥1500h，尺寸变化率≤0.4%，硬度70-90Shore A。
5.耐湿热老化：耐湿热试验时间≥168h，拉伸强度老化前后≥0.7MPa，拉断伸长率老化前后≥90%，老化前后保持率≥80%。

	7
	仰卧起坐测试板
	10 
	块
	1.长≥1.6*宽≥0.5*厚≥0.04m（勾脚有效高度0.15±0.01m）。
2.材料：户外防晒防烫皮，整体采用环保材料不含甲醛等有害物质，框架使用Q235材质环保塑粉喷塑，不容易生锈变形等特点，软包使用多层绵海绵，环保PVC皮料，对人体没有化学伤害。
3.功能特点：产品符合国家规定标准，满足人体工程学需要，锻炼与测试舒适程度较高。

	8
	肺活量测试仪
	10 
	套
	1.测量范围0-9999ml，精度±3%或±50ml（以较大值为准）。
2.采样频率≥100次/秒，响应时间≤3秒。
3.人性化操作界面，液晶显示屏且有背光。
4.存储数据，支持USB、蓝牙传输。
5.支持交流（220V）与电池供电.高强度环保耐腐蚀ABS外壳，符合人体工程学设计。
6.有自动和手动校准功能，标配一次性环保吹嘴。

	9
	坐位体前屈测试仪
	4 
	套
	1.测量范围-20cm至+60cm，精度±0.1cm。
2.主体框架用≥1.5mm厚优质镀锌钢板，滑动标尺为耐磨防锈材料。
3.导轨平滑，弹簧弹性合适且稳定，自动复位。
4.刻度激光蚀刻或高精度印刷，以厘米为单位、最小0.1cm。
5.整体稳定不晃动，边角圆润。
6.部分部件可拆卸，重量≤15kg。

	10
	立定跳远测试仪
	2 
	套
	1.测量范围0-600cm，精度±1cm。
2.采用高精度红外感应传感器，感应范围覆盖起跳与落地区，灵敏度可调。
3.简洁操作面板，≥6英寸液晶显示屏带背光。
4.至少存储100组数据，支持USB、蓝牙等≥2种传输方式。
5.支持220V交流电与内置锂电池供电，锂电池续航≥6小时。
6.高强度耐磨防水工程塑料外壳，结构紧凑稳固。
7.具备智能犯规判定、语音播报、自动及手动校准功能。

	其他类

	1 
	毽子
	800 
	个
	1.基础规格
①整体高度：11.5±0.5cm（含底座与鸡毛，自然直立状态）。
②底座直径：3.8±0.2cm（锌合金镀镍底座，边缘倒圆角半径≥1mm）。
③总重量：14±1g（含底座、鸡毛及配重）。
④羽毛数量：多片对称鸡毛（长度7.5±0.3cm，羽枝密度≥18根/cm）。
2.物理性能
①抗冲击性：1.2m高度自由跌落至水泥地面≥50次（底座无开裂、鸡毛无脱落，符合GB/T19851.20-2005）。
②气动稳定性：无风环境下垂直踢击10次，平均滞空时间≥2.8秒（测试高度2m）。
③底座平衡性：静置倾斜角≤3°（水平面测试）。

	2 
	草坪划线器
	1 
	台
	1.外形尺寸
①展开状态：长×宽×高：120±2cm×60±1cm×90±1cm。
②折叠后尺寸：65±1cm×30±0.5cm×15±0.5cm。
③整备质量：≤25kg（含储液罐及划线装置）。
2.框架材质
①主体：6061-T6铝合金（管径40mm，壁厚≥2.0mm，表面阳极氧化处理）。
②连接件：304不锈钢（螺栓抗拉强度≥800MPa）。

	3 
	草坪划线喷雾
	40 
	瓶
	1.基础规格
①包装规格：罐体容量：500mL±10mL（净含量，压力填充法测量）。
②喷雾覆盖量：≥3㎡/罐（喷涂宽度10cm，离地高度30cm）。
③适用基材：沥青/混凝土/环氧地坪（附着力等级≥4B，划格法测试）。
④颜色类型：白/黄/红（色坐标符合GB/T3181-2008标准）。
2.物理性能
①干燥时间（23℃,50%RH）：表干时间：≤5分钟（ASTMD1640标准），实干时间：≤30分钟（可承重50kg车轮碾压）。
②耐磨性：橡胶轮磨耗值（1kg负载）：≤50mg/1000转（GB/T9268-2008）。
③抗砂石冲击：10kg石英砂（粒径2-4mm）自由跌落1m，涂层无脱落。
④附着力：拉开法强度：≥3.5MPa（ISO4624:2016标准），湿态附着力（浸水24h）：强度保留率≥90%。

	4 
	随身扩音器
	5 
	台
	1.基础规格
①外形尺寸：长×宽×高：18±0.5cm×6±0.2cm×5±0.2cm。
②净重：300±10g（含内置电池）。
③材质构成：外壳：ABS+PC复合塑料（防火等级UL94V-0），扬声器网罩：304不锈钢冲孔网（孔径1.0mm，开孔率≥45%）。
2.音频性能
①输出功率：额定功率：5WRMS（THD≤1%）峰值功率：10W。
②频率响应：80Hz-20kHz（±3dB）。
③信噪比：≥80dB（A计权）。
④失真度：≤0.5%（1W输出，1kHz测试）。
3.功能配置
①无线连接：蓝牙版本：5.0（支持A2DP/AVRCP/HFP协议，有效距离≥10m）NFC快速配对（符合ISO/IEC18092标准）。
②有线接口：3.5mmAUX输入（阻抗32Ω，支持线控功能）MicroUSB充电接口（DC5V/1A）。
③控制按键：物理按键：电源/音量/播放控制（寿命≥10万次按压）。
④LED指示灯：三色状态显示（红/蓝/绿）。
4.电源与续航
①电池容量：≥1200mAh锂聚合物电池（标称电压3.7V）。
②续航时间：中等音量播放：≥8小时（70dBSPL测试）。
③待机时间：≥200小时。
④充电时间：≤3小时（5V/1A输入）。
5.环境适应性
①防护等级：IPX5（防喷射水，持续3分钟无渗水）。
②耐温范围：工作温度：-10℃至+45℃。
③存储温度：-20℃至+60℃。
④抗跌落性能：1.2m高度自由跌落至混凝土地面3次（外壳无开裂，功能正常）。

	5 
	扩音机
	6 
	台
	1.基础规格
①外形尺寸：长×宽×高：20±0.5cm×8±0.3cm×7±0.3cm。
②净重：450±15g（含内置电池）。
③材质构成：外壳：ABS+金属复合框架（表面喷砂处理，粗糙度Ra≤1.6μm），扬声器网罩：蜂窝状铝合金冲孔（孔径2mm，开孔率≥50%）。
2.音频性能
①输出功率：额定功率：10WRMS（THD≤1%，1kHz测试）峰值功率：≥20W（瞬时脉冲输出）。
②频率响应：70Hz-20kHz（±3dB，1/3倍频程分析）。
③信噪比：≥85dB（A计权，空载背景噪声≤15dB）。
④音效模式：预设EQ模式≥3种（含人声增强/低音强化）。
3.功能配置
①无线连接：蓝牙版本：5.3（支持LC3编码，有效距离≥15m，抗干扰灵敏度≤-90dBm），TWS互联：支持双机配对（延迟≤40ms）。
②有线接口：3.5mmAUX输入（阻抗32Ω，支持线控）USB-C充电接口（PD18W快充，兼容QC3.0）。
③控制方式：触控面板：电容式感应（支持滑动调音，响应时间≤0.1s）。
④RGB灯光：1680万色可调（亮度≥200cd/m²，IP65防尘防水）。
4.电源与续航
①电池容量：4000mAh锂聚合物电池（循环寿命≥500次，容量保留≥80%）。
②续航时间：中等音量播放：≥15小时（75dBSPL测试），最大音量播放：≥6小时（90dBSPL测试）。
③充电时间：≤2小时（18W快充，0-100%电量）。
5.环境适应性
①防护等级：IP67（防尘防水，1米水深浸泡30分钟）。
②耐温范围：工作温度：-20℃至+50℃（带低温电池加热模块）。
③存储温度：-30℃至+70℃。
④抗冲击性能：1.5m高度六面跌落测试。

	6 
	移动大音箱
	3 
	台
	1.基础规格
①外形尺寸：长×宽×高：60±1cm×30±0.5cm×40±1cm（含支架）。
②净重：15±0.5kg（不含线材）。
③材质构成：箱体：高密度MDF板（厚度≥15mm，表面环保水性漆），防护网罩：可拆卸金属冲孔网（孔径2mm，开孔率≥55%）。
2.音频性能
①输出功率：额定功率：200WRMS（THD≤1%，频段20Hz-20kHz），峰值功率：≥400W（瞬时动态输出）。
②频率响应：35Hz-20kHz（±3dB，1/3倍频程平滑度≤6dB）。
③灵敏度：90dB/W/m（1kHz测试）。
④信噪比：≥100dB（A计权，空载背景噪声≤20dB）。
3.驱动单元配置
①低频单元：尺寸：≥12英寸（304mm）复合纸盆低音（磁钢重量≥1.5kg），冲程：±6mm（线性位移，失真≤5%）。
②中高频单元：尺寸：≥2英寸钛膜球顶高音（频响范围1kHz-25kHz），波导设计：90°×60°水平/垂直扩散角。
4.接口与功能
①输入接口：XLR/TRS组合接口（平衡输入，阻抗≥10kΩ）RCA非平衡输入（电平范围0.775V-2VRMS）
调节功能：独立高/低音调节（±6dB，中心频率5kHz/80Hz）限幅保护（阈值可调，响应时间≤0.1ms）。
②扩展接口：LinkOut（并联输出，阻抗匹配≤0.1Ω）外置分频器接口（支持主动/被动模式切换）。
5.环境适应性
①防护等级：IP44（防溅水、防尘，适用于室内外固定安装）。
②耐温范围：工作温度：-10℃至+50℃（湿度≤90%RH），存储温度：-30℃至+70℃。

	7 
	手持喇叭
	6 
	副
	1.基础参数
①产品类型：手持式/肩扛式多功能扩音器（含喊话、录音、播放等功能）。
②适用场景：户外宣传、应急救援、景区导览、防汛救灾。
③尺寸规格：长宽高：≤350mm×250mm×100mm（便携设计）。
④重量：≤3kg（含电池）。
⑤材质要求：外壳：ABS工程塑料，表面防滑涂层，抗摔高度≥1.5m。
2.核心技术参数
1）性能参数
①输出功率：≥30W（峰值功率≥75W）。
②频响范围：50Hz-20kHz（人声清晰无失真）。
③信噪比：≥75dB（环境噪音抑制能力强）。
④有效距离：≥150米（开阔场地）。
2）功能配置
①核心功能：一键喊话、120秒录音、循环播放、音量调节支持插卡（SD卡≤32GB）、USB直读、蓝牙连接（4.0及以上）。
②扩展功能：LED强光照明（应急救援用）折叠式手柄设计，便于携带。
3）电源系统
①电池类型：内置锂电池（1500mAh-2600mAh可选）。
②续航时间：连续工作≥8小时（满电状态）。
③充电方式：USB充电，支持充电宝直充。

	8 
	标志筒
	100 
	个
	1.基础参数
①产品类型：高密度聚乙烯（PE）标志筒（用于足球训练、障碍物设置等）。
②适用场景：足球训练、体能训练、道路警示、活动场地
规划尺寸规格：高度：38cm±1cm底部直径：≥15cm，顶部直径：≥10cm。
③材质要求：主体：全新PE塑料，密度≥0.941g/cm³，抗冲击强度≥25kJ/m²。
④表面处理：哑光防滑涂层，颜色附着力≥4B级。
2.核心技术参数
①结构设计孔位配置：可选无孔/4孔设计（孔径≥2cm，用于插杆或减重）。
②壁厚：≥2.5mm，底部加厚至≥3mm。
③重量：单只重量170g±5g。

	9 
	保温箱
	1 
	个
	1.容量≥38L。
2.内部尺寸≥40×25×35cm，外部尺寸约52×36×46cm。
3.箱体材质上盖：HDPE（高密度聚乙烯），箱体：PP（聚丙烯），内层：PU（聚氨酯）隔绝材质PU发泡技术，携带方式拉杆+手提设计内部结构单层无隔板。

	10 
	蓝牙音箱
	10 
	套
	1.基础参数
①材质主体：再生塑料框架+可回收织物网罩边缘：弹性橡胶缓冲层（防碰撞）。
②尺寸94±1mm×76±1mm×42±1mm（掌心大小，便携设计）。
③重量约190克（含电池）。
2.功能特性
①防水防尘等级IP67级（可浸泡1米水深30分钟，防尘防泼溅）。
②蓝牙技术版本：5.3。
③有效距离：10米（无障碍环境）
④续航能力常规播放：7小时（中等音量）。
⑥充电时间：≤3小时（Type-C接口，5V/3A）。
⑦电池容量：≥850mAh锂离子电池。
3.音频性能
①功率4.2WRMS（全频驱动单元）。
②频响范围90Hz-20kHz（覆盖中高频，低频通过无源辐射器增强）。
③失真度≤1%（高保真还原）。

	社团类

	1 
	象棋
	25 
	副
	1.棋子材质：采用天然原木（榉木）制作，木质均匀细腻，表面光滑无毛刺、无开裂、无结节。
2.棋子直径：40mm，厚度均匀一致，误差≤0.5mm。
3.棋子字体：红黑双色，字迹清晰饱满，采用烫印或雕刻工艺，不掉色、不磨损。
4.棋子重量：单颗棋子重量适中，手感舒适，落子沉稳。
5.棋盘规格：折叠式便携棋盘，展开尺寸不小于400mm×450mm，棋盘格线清晰、工整，采用优质复合板或密度板基材。
6.棋盘工艺：棋盘表面覆膜或喷漆处理，耐磨防污，格线颜色鲜明不反光。
7.收纳设计：棋盘折叠后可将棋子收纳于内部，便于携带和存放。

	2 
	国际象棋
	2 
	副
	1.产品名称及规格：磁吸式木制国际象棋套装，棋盘尺寸≥390mm×390mm（展开后）。
2.技术参数
①棋盘材质：采用优质实木或高密度木质板材，表面贴覆专业国际象棋棋盘纹路，纹理清晰自然，不得使用纸质覆面。
②棋盘尺寸：展开尺寸≥390mm×390mm，厚度不低于10mm，棋盘格线印刷精准，黑白格分明，格线不反光、不褪色。
③棋盘工艺：折叠式设计，折叠后尺寸≤390mm×195mm，便于收纳携带；折合处采用金属合页加固，开合顺畅无松动；棋盘四角倒角处理，光滑无毛刺。
④棋子材质：实木制作，木质均匀细腻，表面清漆处理，光滑无毛刺、无开裂、无结节。
⑤棋子规格：王高度不低于70mm，底座直径不低于30mm，后高度不低于60mm，底座直径不低于28mm，其余棋子按比例递减，所有棋子大小比例协调，符合国际象棋标准形制。
⑥棋子工艺：棋子内置强力磁铁，磁吸力适中，吸附牢固不易滑落，同时方便拿取移动棋子底部镶嵌软磁垫或金属片，与棋盘磁性匹配，确保摆放平稳棋子底部粘贴优质毛毡，保护棋盘表面，移动时无噪音。
⑦棋子颜色：浅色棋（通常为白色/原木色）与深色棋（通常为棕色/黑色）各16枚，共计32枚，颜色对比鲜明。
⑧棋子识别：棋子顶部可采用激光雕刻或烫印工艺标注棋子符号（王冠、后冠等），清晰耐磨不掉色。
3.材质及工艺要求：整套产品采用环保材料制作，无异味，符合国家相关环保标准，棋盘表面耐磨、防污，易于清洁磁吸设计需保证棋子在不同方向倾斜时不易滑落，同时不影响正常对弈取子棋子重量适中，手感舒适，落子沉稳

	3 
	围棋
	2 
	副
	1.产品名称及规格：围棋套装，包含2.0cm厚度楠竹双面棋盘（13路+19路）1副、楠竹棋罐2个、仿玉棋子361粒（黑子181粒+白子180粒）。
2.技术参数
①棋盘材质：采用优质天然楠竹材质，竹质均匀细腻，表面光滑无毛刺、无开裂、无变形。
②棋盘厚度：≥2.0cm，厚度均匀一致，手感扎实稳固。
③棋盘尺寸：19路面棋盘格线印刷精准，线条清晰工整，格点位置准确；13路面适合初学者练习
④棋盘工艺：双面两用设计，一面为19路围棋盘，另一面为13路围棋盘（或中国象棋盘，以实际采购确认为准）；棋盘表面经耐磨处理，格线不反光、不褪色。
⑤棋盘环保：楠竹材质天然环保，无异味，不易变形、耐磨耐刮。
⑥棋子材质：仿玉材质（密胺树脂或合成玉石），质感温润如玉，色泽均匀。
⑦棋子规格：直径约22mm，厚度约5mm，大小均匀一致，误差≤0.3mm。
⑧棋子颜色：黑子181粒（纯黑色或墨绿色），白子180粒（乳白色或仿玉色），颜色对比鲜明，色泽通透。
⑨棋子工艺：棋子表面光滑圆润，无气泡、无裂纹、无杂质；手感舒适，落子声音清脆。
⑩棋罐材质：采用天然楠竹制作，与棋盘材质统一。
⑾棋罐规格：罐体高度约120-150mm，罐口直径约80-100mm，容量可容纳全部361粒棋子。
⑿棋罐工艺：罐体表面光滑，无毛刺，罐盖开合顺畅，密封性好，防止棋子散落。

	4 
	飞盘
	50 
	只
	1.基础规格
①标准重量：175±3g（静态称重，符合WFDF世界飞盘联合会竞赛标准）。
②直径×厚度：27.3cm±0.5cm×3.2cm±0.2mm（边缘至中心渐变设计）。
③材质构成：外层：高弹性TPU（邵氏硬度80±5A，密度1.12g/cm³）；内层：玻纤增强尼龙（纤维含量≥20%，层厚1.5±0.1mm）。
2.飞行性能
①空气动力学参数：升阻比（L/D）：≥1.8（风速5m/s测试）。
②滑翔稳定性：30m投掷水平偏移≤1.5m（无风环境）。
③旋转保持：初始转速≥1200rpm时，10秒后转速保留≥60%。
④抗风性能：5级风（8.0-10.7m/s）下飞行轨迹偏移率≤20%。

	5 
	花样跳绳
	30 
	根
	1.4米花样跳绳，绳体长度4-4.2米（可调节）。
2.绳体采用优质PVC或PP环保塑料材质，柔韧性好，耐磨耐用。
3.绳体结构为竹节式设计（单节长度约30-35mm），打地声音清脆，节奏感强，便于学生掌握摇绳节奏。
4.手柄采用防滑设计，握持舒适，不易脱手。
5.手柄内置轴承或活扣连接，转动灵活，防止缠绕打结。
6.绳体颜色鲜艳（可选红、黄、蓝、绿等多种颜色），不易褪色。
7.适用于学校花样跳绳教学、训练及表演使用。
8.产品无异味，符合国家相关环保标准

	6 
	拔河绳
	3 
	根
	1.规格尺寸：长度：28m±0.5m（含两端握把），直径：32mm±2mm；握把长度：≥1.2m。
2.表面防滑纹路设计（摩擦系数≥0.75）。

	7 
	长跳绳
	20 
	根
	1.绳长500厘米（误差±5厘米），绳径8毫米（误差±0.5毫米）。
2.绳体用优质紧密均匀棉纱，两端牢固编织锁边防松散。
3.柔韧性好易弯曲转动且能恢复。
4.色泽为棉纱原色无染色褪色，表面光滑无毛刺。

	8 
	平推毽球
	180 
	个
	1.符合国家GB/T29778-2013《毽球》标准，适用于学校体育教学、训练及比赛使用。
2.球体直径约4.2cm，总重量14.5g（误差±0.5g），符合国际赛事要求。
3.外层羽毛采用8根优质鹅毛，经高温定型处理，羽毛排列呈螺旋式结构，不易脱落、风阻小、飞行轨迹稳定。
4.内芯为天然橡胶球胆，弹性稳定，耐摔耐磨。
5.颜色为经典红白配色或国际比赛常用配色，色彩鲜明，阳光下不反光，便于观察飞行轨迹。
6.整球无明显接缝，手感圆润，重量分布均匀。

	9 
	啦啦操手花
	30 
	对
	1.啦啦操手花规格为4寸（手柄款），花球直径约4寸（约10-12cm），手柄长度约8-10cm，加粗防滑设计，便于抓握。
2.花瓣采用优质环保PP材质，柔软有弹性，不易折断，摇晃时律动感强。
3.手柄内置加粗铁丝或多层固定结构，花瓣紧密排列，不易脱落散开。
4.整体颜色为彩虹蓝（由浅蓝至深蓝渐变或多层次蓝色搭配），色彩鲜艳饱满，阳光下不褪色。
5.单只重量约25-30g，手感轻盈。
6.产品无异味，符合国家环保标准。
7.每对独立包装，花瓣可擦拭清洁，反复使用不变形。

	卫生保健室

	1 
	诊察设备桌
	1 
	张
	主台：≥1400×600×750mm，副台：≥1200×450×645mm，柜体≥0.7mm冷轧钢板，钢架为≥1.5mm矩形管，≥25×50×1.2mm方管，主台含一块钢吊板，副台带一个侧三抽柜，中间一个打印机托盘和一个抽屉，侧面带一个主机箱。

	2 
	诊察设备椅
	1 
	张
	网布饰面
1.背框：优质PP+玻纤增强塑料。
2.扶手：优质PP+玻纤增强塑料。
3.坐垫绵：50密度高回弹一体成形定型海绵。
4.底盘：≥25mm厚钢制底盘。
5.气杆：85mm行程黑色升降气压杆。
6.脚：PA尼龙脚，承重测试≥1100kg。
7.轮子：PA尼龙万向轮，静音耐磨。

	3 
	卫生药品收纳
	2 
	台
	1.规格：≥450×900×1800mm。
2.材质：PP材质。
3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。
4.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
5.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm钢化烤漆玻璃。
6.层板：配≥2块可调活动层板，层板为增强型PP材质一体注层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7.门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
8.药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。
9.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
10.阶梯：配一块阶梯；规格245*120*800mm,整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度60mm，宽度112mm，同层板组成三层阶梯。

	4 
	卫生专用器材柜
	2 
	台
	1.规格：≥1000×500×2000mm
2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝合金管材壁厚≥1.2mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板（E1级环保板材）相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
3.柜体采用E1级16mm的暖白实木颗粒板，所有板材外露面采用不可逆封边工艺，封边耐热、寒、水蒸气、化学品和溶剂，稳定性强，封边后封边条不可剥离，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
4.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。
5.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板采用E1级18mm的暖白实木多层板制作，可活动升降，为了维护柜子空间完整及美观度，不得使用升降条等突出形态装置。
6.支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成型的脚垫。

	5 
	专业洗涤台
	1 
	个
	1.规格：≥1800×600×780mm。
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。
3.产品结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。
4.台身参数：台身主体背板及吊板采用16mm厚优质实木多层板；所有板材截面均采用PUR封边工艺，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用，避免甲醛随意释放，确保达到环保标准。
5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。

	6 
	水槽
	1 
	副
	1.规格：420≥420×320×200mm，壁厚≥5mm。
2.高密度黑色PP材质一体注塑成型，具有弹性、耐酸碱、耐有机溶剂、耐热在无外力作用下加热至150℃不变形。

	7 
	三联水嘴
	1 
	副
	1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。
2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。
3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。

	8 
	检查床
	1 
	张
	1.规格尺寸：≥1880×600×670mm。
2.床框采用≥40×20×1.2mm厚的矩管焊接。
3.床腿采用圆形管焊接。
4.床面采用≥15mm厚多层实木板包覆以高密度海绵+优质PU人造革制成。

	9 
	隔断
	1 
	套
	1.移动式。
2.≥80×50cm/片，4片/套，屏风框架采用≥2.5cm不锈钢管焊接，优质屏风布，底部配万向滑轮，移动平稳。

	10 
	体重秤
	1 
	台
	1.金属铝制精密指针，表盘≥300mm，刻度清晰，精准，不易断，物理秤抗干扰。
2.表盘清晰明了，精准稳定灵敏。
3.静电喷塑，铝制清晰测量杆。
4.最大称量≥120kg，分度值≤0.5kg，最小分度值0.5千克,身高量程700~1900mm，分度值≤5mm，最小分度值5mm误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活。

	11
	血压计
	2 
	台
	1.测量范围：0-300mmHg(0-40KPa)。
2.基本误差：±3.75mmHg。
3.灵敏度≥2.25mmHg。
4.外形尺寸：约350*92*50mm。

	12 
	听诊器
	2 
	付
	单用型听诊器：镀铬金属耳挂，PVC或橡胶导管，扁形听头直径≥45mm听诊清晰无杂音。

	13 
	视力表灯箱
	2 
	台
	1.5M标准对数。
2.视力表灯箱采用LED光源，遥控型，三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金外框，带导光板，开启方便。
3.电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。

	14 
	落地蛇形灯
	2 
	台
	1.不锈钢反光灯。
2升降杆调整范围：1380~1730mm（可调）。
3.电源电压：220V±22V50Hz±1Hz。
4.输入功率：≤200VA。
5.环境温度：5℃--40℃。
6.湿度：≤80%。
7.大气压力：86Kpa--106Kpa。
8.使用灯泡功率：≤200W。
9.电源线长度：1650mm。

	15 
	担架
	2 
	付
	1.折叠式，≥2010×510×160mm。
2.折叠式担架最大承载≥150kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象。

	16 
	急救箱
	2 
	套
	1.铝合金材质。
2.尺寸：约360×190×210mm。
3.内设多层隔断及弹性插袋，可手提或肩背。

	17 
	外伤处理器械
	2 
	套
	脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，碘伏1瓶，止血钳1把，缝合针1包，缝合线1捆等。

	18 
	医药箱
	1 
	只
	1.铝合金材质。
2.尺寸：约360×190×210mm。
3.内设多层隔断及弹性插袋，可手提或肩背

	19 
	器械台(车)
	1 
	台
	不锈钢双层，配万向轮，≥500×400×850mm

	20 
	污物桶
	1 
	只
	不锈钢材质，直径≥300mm，脚踏翻盖式，内桶可取出清洗，桶盖密封无异味泄漏

	21 
	敷料缸
	2 
	只
	不锈钢材质，直径≥9cm，带盖，表面抛光处理，耐高温消毒

	22 
	棉球缸
	1 
	只
	不锈钢材质，直径≥9cm，带盖，表面抛光处理，耐高温消毒

	23 
	器械缸
	1 
	只
	不锈钢材质，直径≥9cm，带盖，表面抛光处理，耐高温灭菌

	24 
	贮槽
	1 
	只
	不锈钢材质，直径≥20cm，带盖，密封性好，适用于器械、敷料的灭菌存储

	25 
	带盖方盘
	2 
	只
	不锈钢材质，≥23×15cm，带盖，四角圆弧过渡，表面抛光，易清洁消毒

	26 
	酒精灯
	2 
	只
	加厚耐热玻璃灯体，容量≥250ml，配灯芯及灯帽，灯芯管可调节火焰大小加厚耐热玻璃，容量≥250ml。

	27 
	冲眼壶
	1 
	只
	不锈钢材质，容量≥500ml材质，容量≥500ml，壶嘴弧度适合眼部冲洗，表面光滑无毛刺

	28 
	受水器
	2 
	只
	医用级PP或ABS塑料注塑成型，容量≥300ml，边缘光滑，符合面部轮廓弧度医用PP或ABS注塑成型，容量≥300ml

	29 
	医用剪刀
	2 
	套
	不锈钢医用剪刀12把/套，含直头、弯头、拆线剪等常用型号，长度12.5~22cm，刃口锋利无缺口

	30 
	医用镊子
	2 
	套
	不锈钢医用镊子6种/套，含直头、弯头、有齿、无齿等规格，长度12.5~25cm，尖端对合严密

	31 
	叩诊锤
	1 
	支
	不锈钢手柄+橡胶锤头，手柄带角度刻度标识，锤头柔软适中，适合神经反射检查

	32 
	压舌板
	5 
	支
	不锈钢材质，长度≥14cm，两端圆滑处理，表面抛光无毛刺，可高温灭菌重复使用

	33 
	口镜
	1 
	支
	1.不锈钢口镜，镜面直径≥22mm，含平面镜片1片
2.手柄长度≥120mm，表面滚花防滑处理，便于握持操作。
3.镜面与手柄连接牢固，整体可耐高温高压灭菌（134℃）。

	34 
	照度计
	1 
	台
	1.最大测量：100000Lux，准确度高反应速度快，读值锁定功能，可锁定测量值，符号及单位显示，读取方便，自动归零。
2.测量范围：1Lux-100000Lux。
3.分辨率：1Lux。
4.显示：31/2位液晶显示器，显示量大读数1999。
5.量程档位：2000Lux档、20000Lux、100000Lux，Lux档显示之读数需要×10才为正确的照度值，100000Lux档显示之读数需要×100才为正确的照度值。
6.准确度：±（4%rdg+2d）0-19999Lux，±（5%rdg+2d）20000-100000Lux，(以色温2856K标准面灯校正)。

	35 
	血糖仪
	2 
	只
	250组记忆，8秒快速检测

	36 
	体温计
	20 
	支
	玻璃水银制

	37 
	电子血压计
	2 
	台
	1.显示方式：数字式LCD显示。
2.测量方式：示波法。
3.电源规格1.5VAA碱性电池4节/MicroUSB5V1A。
4.测量范围
血压：（0~260）mmHg/（0~34.67）KPa；脉搏：（40~200）脉搏次/分钟。
5.测量精度
血压：+-3mmHg/+-0.4KPa；脉搏+-5%。
6.记忆功能：2*120组。
7.记忆时间显示：可显示年份/日期/时间。
8.低电压指示：电量不足提示自动关机约150秒未使用
9.使用环境：温度5°C~40°C/41°F~104°F，湿度：15%RH~80RH。
10.储存环境：温度-20°C~+55°C/（-4°F~+131°F），湿度：10%RH~93RH。
11.尺寸：长130mm*宽81mm*高42mm。
12.臂带臂围（22~32）厘米，如有特殊要求可根据需要定制。
13.重量：约425克（包含电池、臂带）。
14.附件电池4节，臂带，使用说明书，保修单，合格证。

	38 
	止血带
	2 
	盒
	一次性捆扎止血带，点连式设计，长约35cm，宽约2cm，50条/盒，弹性适中不回缩，用于暂时阻断静脉回流

	39 
	一次性床单
	50 
	包
	1.医用一次性床单主要由无纺布、多层复合布、聚乙烯薄膜或PVC复塑无纺布制作而成。
2.规格多样，长度在≥150cm-220cm之间，宽度在80cm-160cm之间。‌

	40 
	床帘
	2 
	个
	医用隔帘，面料采用高密度聚酯纤维，透气防尘，轨道式悬挂，颜色柔和，展开后有效分隔检查区域，保护患者隐私。


注：1.核心产品：电动悬空篮球架、羽毛球地胶。
2.强制节能产品：水嘴。供应商应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国节能产品认证证书》，证书上的产品名称及型号须与所投产品完全一致，否则视为无效响应。
3.卫生保健室中序号11血压计、序号17外伤处理器械、序号35血糖仪、序号36体温计、序号37电子血压计属于二类医疗器械。
4.本项目采购清单中的系统属于应用软件，不涉及集采品目。
5.本项目不接受进口产品投标，上述货物标的物所属行业均为工业。
6.本项目包含多项货物，供应商需要明确每个采购标的均由中小企业制造才能享受相关扶持政策。如果供应商提供的《中小企业声明函》未对所有标的进行有效响应，则声明函无效。
三、一般技术要求
1.所提供货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。
2.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。
3.所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购清单规定的质量、规格和性能的要求，投标单位应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。
四、商务要求
1.交货要求
（1）交付期限：合同签订生效后45日历天内将所供产品送至采购人指定地点，安装到位并调试完毕。
（2）交货方式及地点：原厂包装免费送货至采购人指定地点。
2.免费保修期：自项目验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），提供3年整体免费保修服务。免费保修期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对物品进行免费维修或更换。
3.售后服务
免费保修期内中标人在接到采购人维修要求后，必须在1小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，6小时内到达维修现场，并在72小时内修复完毕，如72小时内无法修复完毕应免费更换同样品牌、规格的产品。否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。
免费保修期内如有质量问题时（使用不当除外），中标人应免费修复、更换，同一问题二次修复后仍有问题时，则全套更换。
免费保修期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，零配件应保证5年以上的供应期，合同签订时提供原材料的价格、零配件的优惠价为免费保修期满后的结算依据，未提供在免费保修期满后价格维修清单的内容视为免费维修，不因时间的递增或物价上涨而改变结算价格。
中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。包括但不限于免费提供对采购方操作人员的免费应用技术培训，时间、地点协商而定。
4.付款
合同签订生效后预付签约合同价的30%，项目安装调试完毕且经采购人验收合格，支付至签约合同价的60%；结算审计完成付至审计价的80%，余款两年内付清。
五、验收要求及标准
1.验收：产品运抵采购单位指定地点后，采购人对所供货物就数量、外观、材质、工艺等基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，中标人应根据采购人的要求免费补充、更换；安装调试完毕后，采购人组织质量性能验收，若发现中标人提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题采购人有权拒收或要求中标人更换、维修直至验收合格。
2.验收时，中标人必须参加，由双方签署验收单。
3.项目完成后，中标人需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。
4.本次采购全部内容为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，请各投标单位认真考虑其各种风险。
5.验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。
按《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）的通知要求，提供验收通知单、验收书，详见附件。
如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
6.交货过程中如发现不符合本次招标文件所规定产品，供方应无条件退换。
六、其他要求
1.中标人须负责其所提供的所有货物的安装调试，以及与之相关的一切必要配套工作。
2.货物进场后的搬运、成品保护、平面布置优化等措施，费用均在投标报价时自行考虑在内，结算不予增加。
3.投标人应认真考虑需配合项目、涉及范围及与其他单位的相关配合工作，如需涉及相关配合等费用投标时自行考虑在投标报价中，中标后不得以任何理由增加费用和延长交货期限。
4.货物搬运、安装、调试等过程中需对已有成品进行保护，如有损坏，由中标人负责修复，并承担相关费用。
5.中标后，采购人有权视情况需要（对于采购清单中不同类产品），组织合同相关方从所供货物中随机抽样，送相关检测机构进行检测，按招标文件的技术要求为标准验收，如检测不合格，抽检不合格所有同类货物免费更换、检测费 + 工期损失全部由中标方承担。
6.投标应以人民币报价，投标总价一次报定，报价均已包括本项目的所有费用，包括但不限于由投标人为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括货物、辅材、配件、运输、吊装、管理、维护、保险、利润、税金、保险、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目实施过程中如果因自身原因造成辅助材料缺漏，投标人负责无条件补齐，不再增加费用。
7.履约保证金：
（1）合同签订前，中标人按合同金额的3%提交履约保证金。
（2）履约保证金用以约束中标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
（3）履约保证金将在中标人合同履行完毕且项目验收合格满1年无息退还。
8.现场踏勘：根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由投标人自己承担。
七、实施方案要求
投标文件中需提供项目实施方案，包括以下内容：
1.整体供货组织、到货验收、成品保护方案：包含①全品类器材分区域仓储规划、②物流运输防护措施、③到校卸货流程、④数量外观初验、⑤破损退换应急机制、⑥成品保护方案（列明地胶、玻璃篮板、精密体测仪器、保健设备完工防护措施）等，贴合本项目室外/室内/健身/体测/保健多品类大批量供货需求。
2.室外预埋器材混凝土基础专项施工方案：针对预埋篮球架、单双杠、足球门等列明基坑尺寸、C20混凝土配比、钢筋预埋、养护周期、场地复原、安全围挡等施工细节。
3.智慧体测设备部署实施方案：包括体测一体机、校园体育平台软硬件进场、点位布置、网络布线、人脸设备调试、多终端数据对接、校园系统联调完整流程。
4.PVC运动地胶铺设专项施工方案：地面基层处理、自流平施工、卷材拼接、高温焊缝、边角收边、完工清洁、短期防滑保护全套工序。
5.验收方案：全品类分阶段验收包括划分室外器材、室内场馆、健身体操、智慧体测、卫生保健五大独立验收阶段，列明每阶段①验收流程、②验收指标、③抽检比例、④不合格品处置流程。
6.分层级师生操作培训方案：区分体育教师、班主任、学生三层培训对象，分别制定①大型器材、②地胶、③体测系统、④保健设备实操课程，明确培训时长、考核标准。
7.售后服务：包含①售后服务人员配备（提供姓名及相关工作经验证明）、②运动会/体育中考等重大活动配合工作、③器材场地保养方案、④故障响应及修复时间、⑤易损件配置、⑥常态化培训计划（年度免费复训、设备故障简易排查教学、器材日常保养教学、备品更换教学）等。
八、政府采购政策
（一）节能产品和环境标志产品
[bookmark: _Hlk45012782]根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。
（二）小微企业的价格分评审：
专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。


附件 1
政府采购履约验收通知单（参考样本）
供应商：

	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	

















单位公章
  年 月  日




1

附件 2
政府采购履约验收书参考样本(货物类)
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收
□验收小组验收

	验收内容
	货物清单
	品牌、型号、规格、数量及外观质量
	技术、性能指标
	运行状况及
安装调试
	质量证明文件
	售后服务
	安全标准
	合同履约
时间、地点、方式

	
	合 格□ 
不合格□
	合 格□ 不合格□
	合 格□ 
不合格□
	合 格□ 
不合格□
	合 格□ 
不合格□
	合 格□ 
不合格□
	合 格□ 
不合格□
	合 格□ 
不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题
和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购人意见

经办人：         负责人：               （采购人公章）

	供应商确认：
（单位公章或授权代表签字）





第四部分 投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：投标函
投标函
苏州乐鑫诚项目管理有限公司：
    我方收到贵公司JSZC-320585-YXCZ-G2026-0007号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对上述全部文件有不明及误解的权力。
4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起 60 天。
5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的相关资料。
6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。
9、与本投标有关的通讯地址：
单    位：                                   联 系 人：                   
地    址：                                   邮政编码：                
联系电话：                                   传    真：       


投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日

格式2：法人授权委托书
法人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州乐鑫诚项目管理有限公司组织实施的编号为JSZC-320585-YXCZ-G2026-0007的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字或签章）



                                       日期：        年     月     日








格式3：开标一览表
开标一览表
项目编号：
	项目名称
	

	投标报价（元）
	小写：
大写：




投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日

格式4、投标报价明细表

投标报价明细表
项目编号：                                               价格单位：元                                     
	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：
	大写：               元； 小写：               元


注：1.总价金额须与开标一览表投标报价一致。


投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日





格式5、技术（服务）要求偏离表

技术（服务）要求偏离表
项目编号：
	序号
	项目
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.投标单位必须明确所投产品的具体技术参数
3.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。


投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日


格式6、商务偏离表
商务条款偏离表
项目编号：
	序号
	内容
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明
	备注

	1
	供货期限
	
	
	
	

	2
	供货地点
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	质保售后
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
3.商务条款不允许出现负偏离，否则为无效标。


投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日





格式7、企业类似业绩一览表
类似业绩一览表
项目编号：
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	供货内容
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  注：按招标文件和评分标准要求提供相应证明材料

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日















格式8、拟投入本项目的人员情况一览表

拟投入本项目的人员情况一览表
项目编号：
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业技术职称
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：按招标文件和评分标准要求提供相应证明材料

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日
        











格式9、资格证明文件
(1)关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函

苏州乐鑫诚项目管理有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号JSZC-320585-YXCZ-G2026-0007的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日



(2)投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	 2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	       平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	





格式10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致苏州乐鑫诚项目管理有限公司：
我单位         （投标人名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日




格式11、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （ 项 目 名 称 ） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1、    ，属于工业行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；
2、    ，属于工业行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：
1、本项目为专门面向中小企业采购。投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。
2、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
3、供应商按规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。


格式12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                企业名称（盖章）：
                                         日 期：






格式13、联合投标协议书（如属）
联合投标协议书
（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加苏州乐鑫诚项目管理有限公司组织的        （项目编号：        ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、（某成员单位名称）为联合体牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
	成员单位
	承担的工作、相应的责任、资金所占比例
	数量
	单位
	其他说明

	牵头单位
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
7、本协议书一式   份，联合体成员各执    份。
注：本协议书如由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：	                （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：	              	（签字或盖章）
成员名称：	                （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：	              	（签字或盖章）
... 
    年   月   日 


第五部分 评标方法与评标标准
评标方法
1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。
2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，确定核心产品后，多家投标人提供的核心产品品牌、型号相同的，按以上规定处理。
3、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
5、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。
评分标准
（一）投标报价（30分）
第一步：投标报价低于或等于财政预算最高限价（187.23万元）为有效投标报价；投标报价高于最高限价，按无效投标处理。 
第二步：所有通过资格审查、符合性审查的有效投标中，满足全部采购需求且总价最低的报价为评标基准价。 投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×30％×100，计算结果四舍五入保留两位小数。 
异常低价核查:
出现以下任一情形，投标单位需60分钟内提交全套成本测算、原厂供货证明：①投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；②投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；③投标报价<最高限价×65%；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
材料完整真实：正常按公式计算价格分；
无法佐证/佐证虚假：投标无效，不参与基准价计算。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: _GoBack]（二）投标产品的技术响应情况（40分）
1.非智慧体育产品标“▲”项技术参数响应（12分）
每满足一项▲得1分，最高12分。需按照招标文件要求提供对应的佐证资料，否则不得分。
	序号
	产品
名称
	评审指标要求
	佐证资料要求

	1
	地埋篮球架
	通过GB/T 23176-2008《篮球架》全项检测，须体现伸臂尺寸。
	提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章, 检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	2
	插地式排球柱
	通过GB/T19851.13-2007《中小学体育器材和场地第13部分:排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱》全项检测
	提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	3
	高单杠
	通过GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地第2部分：体操器材》全项检测
	提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	4
	单杠
	通过GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地第2部分：体操器材》全项检测
	提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	5
	高双杠
	通过GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地第2部分：体操器材》全项检测
	提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	6
	双杠
	通过GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地第2部分：体操器材》全项检测
	提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	7
	11人制移动足球门
	通过GB/T 19851.15-2007《中小学体育器材和场地第15部分：足球门》全项检测
	提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	8
	7人制移动足球门
	通过GB/T 19851.15-2007《中小学体育器材和场地第15部分：足球门》全项检测
	提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	9
	电动悬空篮架
	通过GB/T 23176-2008《篮球架》全项检测
	提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章，检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	10
	训练乒乓球台
	通过GB/T 32597-2016《乒乓球台的安全、性能要求和试验方法》全项检测
	提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章检测报告须明确体现检测结论为合格（或符合、通过）。

	11
	深蹲架
	表面处理：主架需采用优质的烤漆工艺，表面涂层依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾实验》，检测室内器材表面涂层通过中性盐雾实验（≥1000h），检测结果需外观评级≥9级、保护评级≥9级
	提供满足本项技术性能指标要求的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖制造厂家公章。    

	12
	可调式双滑轮多功能训练机
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2、产品功能演示（16分）
投标人提交演示视频（mp4/avi），单文件≤50M，总文件≤300M。每项2分，最多16分：
（1）数字大脑：全校运动数据多维度分析（2分）与综合展示（2分）；
（2）身高体重一体机：人脸识别（2分）→个人界面（2分）→成绩报告（2分）；
（3）肺活量一体机：人脸识别（2分）→实时数值（2分）→成绩记录（2分）。
未上传或无法播放的对应项不得分。
3、优质产品（12分）
（1）羽毛球地胶（8分）
①环境适应性（4分）
湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡环境适应性循环测试时间≥3000h（送样日期到签发日期），尺寸变化率≤0.4%，硬度70-90Shore A，得4分；检测依据GB/T15905-1995《硫化橡胶湿热老化试验方法》、GB/T2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》、GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》、GB/T11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》，报告结论须为合格，且清晰体现送样日期、签发日期。
②耐湿热老化（4分）
耐湿热试验时间≥336h（送样日期到签发日期），拉伸强度老化前后≥0.7MPa，拉断伸长率老化前后≥90%，老化前后保持率≥80%，得4分；检测依据GB/T 15905-1995《硫化橡胶湿热老化试验方法》，报告结论须为合格，且清晰体现送样日期、签发日期。
（2）智慧体育系统（4分）
信息系统安全等级保护（4分）：所投产品制造商具有公安机关备案的等级保护证明，三级及以上等保得4分，其他不得分。提供证明材料，否则不得分。
（三）实施方案（20分）
1.整体供货组织、到货验收、成品保护方案：包含①全品类器材分区域仓储规划、②物流运输防护措施、③到校卸货流程、④数量外观初验、⑤破损退换应急机制、⑥成品保护方案（列明地胶、玻璃篮板、精密体测仪器、保健设备完工防护措施）等，贴合本项目室外/室内/健身/体测/保健多品类大批量供货需求，每满足一项得0.5分，最高3分。
2.室外预埋器材混凝土基础专项施工方案：针对预埋篮球架、单双杠、足球门等列明基坑尺寸、C20混凝土配比、钢筋预埋、养护周期、场地复原、安全围挡等施工细节；方案内容针对本项目且符合本项目实际需求得2分,内容不全不得分。
3.智慧体测设备部署实施方案：包括体测一体机、校园体育平台软硬件进场、点位布置、网络布线、人脸设备调试、多终端数据对接、校园系统联调完整流程，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求得2分,内容不全不得分。
4.PVC运动地胶铺设专项施工方案：地面基层处理、自流平施工、卷材拼接、高温焊缝、边角收边、完工清洁、短期防滑保护全套工序；方案内容针对本项目且符合本项目实际需求得2分,内容不全不得分。未区分乒乓球/羽毛球/体测不同地胶工况不得分。
5.验收方案：全品类分阶段验收包括划分室外器材、室内场馆、健身体操、智慧体测、卫生保健五大独立验收阶段，列明每阶段①验收流程、②验收指标、③抽检比例、④不合格品处置流程；方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得1分，最高4分。无分阶段划分不得分。
6.分层级师生操作培训方案：区分体育教师、班主任、学生三层培训对象，分别制定①大型器材、②地胶、③体测系统、④保健设备实操课程，明确培训时长、考核标准，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得1分，最高4分。内容不全或未区分培训对象不得分。
7.售后服务：包含①售后服务人员配备（提供姓名及相关工作经验证明）、②运动会/体育中考等重大活动配合工作、③器材场地保养方案、④故障响应及修复时间、⑤易损件配置、⑥常态化培训计划（年度免费复训、设备故障简易排查教学、器材日常保养教学、备品更换教学）等，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得0.5分，最高3分。
（四）类似业绩（10分）
1.投标人自2023年7月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过学校类体育器材采购项目的：
（1）项目品类完整性（3分）
同时满足以下两项，得3分，其他不得分。
    ① 室外器材≥3种（篮球架/单杠双杠/足球门/排球柱）且合计≥5件；
    ② 体测设备≥5种智能化设备。
（2）智慧体测（3分）
以上计分合同包含≥8种智慧体测设备（须具备人脸识别自助测试、数据自动上报、个人成绩报告自动生成功能），得3分。
2.卫生器材（4分）
投标人自2023年7月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过卫生器材/卫生保健室设备供货项目，合同清单涵盖以下品类：诊察类（体重秤/视力表灯箱/体温计等）、存储类（卫生药品收纳/卫生专用器材柜等）、急救类（急救箱/担架等）、器械用品类（外伤处理器械/器械台(车)等）、检查辅助类（听诊器/血压计等）、病房用品类（检查床/隔断等）。
≥5类得4分，≥3类得2分，＜3类不得分。
注：以上业绩提供同时提供合同复印件+验收报告/中标通知书/增值税发票（三选一），不提供不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

第六部分 合同主要条款
[bookmark: _Toc3995] 
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政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1、 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                   
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2、 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3、 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                 
（5）风险处置措施和替代方案：                               
4、 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5、 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6、 合同生效
本合同自                             生效。
7、 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换；批量器材参数不达标按该品类合同价 10%-20% 支付违约金并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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