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第1章 [bookmark: _Toc21053]招标公告
项目概况
江苏检察侦查指挥中心办公家具采购JSZC-320000-JITC-G2026-0304招标项目的潜在投标人应在“江苏省政府采购网”自行免费下载获取招标文件，并于2026-09-23 09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc96347851][bookmark: _Toc93909065]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0304
项目名称：江苏检察侦查指挥中心办公家具采购
预算金额：500万元人民币，其中采购包1预算金额405万元人民币；采购包2预算金额95万元人民币
最高限价（如有）：494.515万元人民币，其中采购包1最高限价402.441万元人民币；采购包2最高限价92.074万元人民币，超过采购预算金额及最高限价的作无效投标处理。
采购需求：江苏省检察侦查指挥中心，需采购一批定制家具，具体详见采购文件（详细内容见本招标文件第四章）
[bookmark: _GoBack]合同履行期限：签订合同后 30 日历天内完成项目验收，安装调试完毕交付甲方正常使用，并提供2年质保（自交付验收合格之日起计算）。
本项目是否接受联合体投标：不接受
[bookmark: _Toc80264698][bookmark: _Toc80792689][bookmark: _Toc93909066][bookmark: _Toc96347852]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc93909067][bookmark: _Toc80264699][bookmark: _Toc80792690][bookmark: _Toc96347853]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明扫描件加盖公章）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前12个月内任意1个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满3个月的可以不提供）、或开标时间前12个月内银行出具的资信证书扫描件、或其2025年度经审计的财务报告扫描件，加盖公章）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描件加盖公章或承诺书原件）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件加盖公章，依法享受免缴、缓缴的提供证明材料扫描件加盖公章）；
5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚））。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：
1.特定资格条件：无
2.供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。
（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。（查询时间为投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间）
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc80264700]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：江苏政府采购网 
方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 
售价：0.00元 
[bookmark: _Toc80792691][bookmark: _Toc93909068][bookmark: _Toc96347854]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc80792693][bookmark: _Toc96347855][bookmark: _Toc93909069]2026-09-23  09:30（北京时间）
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/） 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc93909070][bookmark: _Toc96347856]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc80792694][bookmark: _Toc80264702][bookmark: _Toc96347857][bookmark: _Toc93909071]1．政府采购支持政策:
（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》
（六）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》
（七）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见
2.获取招标文件时间：2026年09月02日至2026年09月08日，每天上午08:30至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）
3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
4.本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：江苏省人民检察院
地址：南京市鼓楼区宁海路73号
联系人：汤开斌
联系方式：025−83798132
2．采购代理机构信息
名称：江苏省招标中心有限公司
地址：南京市鼓楼区郑和中路118号D栋17楼
联系人：张浩宇、郁鹏程
联系方式：13851833296、16605236463
3、项目联系方式
联系人：张浩宇
联系方式：13851833296


第2章 [bookmark: _Toc80264704][bookmark: _Toc107246212][bookmark: _Toc28818]投标人须知
投标人须知前附表
本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	2.1
	采购人
	名称：江苏省人民检察院
地址：南京市鼓楼区宁海路73号
联系人：汤开斌
联系方式：025−83798132

	2
	2.2
	采购代理机构
	名称：江苏省招标中心有限公司 
地址：南京市鼓楼区郑和中路118号D栋17楼
联系人：张浩宇、郁鹏程
联系方式：13851833296、16605236463

	3
	4
	本项目执行的政府采购政策
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4
	8.1
	现场考察
	■不组织
☐组织

	5
	9.1
	开标前答疑会
	■不召开
☐召开
（1）召开时间：
（2）召开地点：

	6
	10.1
	联合体投标
	■不接受
☐接受
联合体要求：详见招标文件第一章《招标公告》

	7
	11.1
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
□允许
具体要求：                

	8
	12.1
	样品
	投标样品递交：
□不需要
■需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：详见第四章采购需求；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
■不需要
□需要

	9
	13.1
	采购进口产品
	■不接受
☐接受

	10
	14.1
	采购预算
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	14.2
	本项目设定的最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	15.1
	供应商资格条件/申请人的资格要求
	详见招标文件第一章《招标公告》

	13
	20.5
	投标报价
	投标报价的其他要求：
□无
■有，具体情形：
（1）所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。该报价为完成项目全流程的所有费用，包含但不限于相关税费、原材料及辅料成本、加工与制作费用、包装费、运输费、保险费，售后服务费及相关服务费等一切可能发生的费用。

	14
	21.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天

	15
	22.1
	投标保证金
	■不需要
☐需要

	16
	23.1
	投标文件份数
	供应商应当按照《供应商操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
提交采购包投标文件的供应商，需要按照采购包分别准备投标文件

	17
	24.1
	投标文件的密封和标记
	供应商应当按照《供应商操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

	18
	25.1
	提交投标文件的截止时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	19
	28.1
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	20
	29.2.1
	信用查询
	■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录（查询内容详见第一章《招标公告》）。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。查询时间：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。
□供应商自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖供应商公章。联合体参加投标的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时点为____________________。

	21
	30.1.1
	评标委员会
	5人以上单数。

	22
	30.5.3
	核心产品	
	采购包1
■货物类，单一产品或核心产品为：《需求清单》（采购包1）序号86操作台I；
采购包2
■货物类，单一产品或核心产品为：《需求清单》（采购包2）序号12蝶形办公桌；

	23
	31.3
	确定中标单位
	1、从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。
2、中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。
☐随机抽取
■其他：按综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按价格分由高到低顺序排列；价格分也相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；分值均相同的，则由评标委员会决定排列顺序。

	24
	31.4
	公告媒体
	江苏政府采购网、中国政府采购网

	25
	35.1
	履约担保及支付担保
	☐不要求提供
■要求提供，履约保证金的数额为政府采购合同金额的 10 %。

	26
	36.1
	供应商对采购文件的询问
	时间：/
形式：以书面形式通知采购代理机构。

	27
	37.1
	供应商对采购文件提出的质疑
	形式：以书面形式通知采购代理机构。

	28
	38.1
	招标代理服务费
	本项目代理费由社会代理机构向中标（成交）单位收取。供应商报价应当包含代理费。中标（成交）单位须在规定时间内向社会代理机构一次性缴清代理费。
代理费具体标准为按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）所列代理费收费标准的70%收取。
上述费用均由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付，交纳账户如下：
户名：江苏省招标中心有限公司
开户银行：中信银行江苏路支行
银行账号：7321810182600023404
注：本项目专家评审费，按实际发生，由采购人支付，投标人无需考虑。

	29
	39.1
	其他规定
	采购项目类型：货物

	
	
	
	标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

	
	
	
	其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。




[bookmark: _Toc29483][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]投标人须知
[bookmark: _Toc80264706][bookmark: _Toc107246214][bookmark: _Toc3591]一．总则
[bookmark: _Toc107246215][bookmark: _Toc100905201][bookmark: _Toc104560839][bookmark: _Toc103848528][bookmark: _Toc96347862]1.采购方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc104560840][bookmark: _Toc107246216][bookmark: _Toc96347863][bookmark: _Toc103848529][bookmark: _Toc100905202]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。
2.4“供应商”亦称投标人，是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本招标文件中供应商也称投标人。
2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。
2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。
2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。
2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
[bookmark: _Toc100905203][bookmark: _Toc107246217][bookmark: _Toc104560841][bookmark: _Toc96347864][bookmark: _Toc103848530][bookmark: _Toc80264708][bookmark: _Toc96347875][bookmark: _Toc100905221][bookmark: _Toc80264714]3.适用法律
[bookmark: _Toc100905204]3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[bookmark: _Toc103848531][bookmark: _Toc104560842][bookmark: _Toc107246218]4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.1.1中小企业定义：
4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.2政府采购节能产品、环境标志产品
4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.3信息安全产品
4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
4.4采购本国产品的支持政策
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
具体内容如下：
4.4.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.4.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.4.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.4.5 评标过程中，如发现供应商《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc107246219][bookmark: _Toc96347865][bookmark: _Toc100905205][bookmark: _Toc104560843][bookmark: _Toc103848532]5.相关费用
[bookmark: _Toc80264707]5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc104560844][bookmark: _Toc107246220][bookmark: _Toc100905206][bookmark: _Toc96347866][bookmark: _Toc103848533]6.保密
[bookmark: _Toc100905207][bookmark: _Toc96347867]6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。
[bookmark: _Toc104560845][bookmark: _Toc107246221][bookmark: _Toc103848534]7.语言文字、计量单位
7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc107246222][bookmark: _Toc100905208][bookmark: _Toc96347868][bookmark: _Toc103848535][bookmark: _Toc104560846]8.现场考察
8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。
8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。
8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc107246223][bookmark: _Toc102117275]9.开标前答疑会
9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。
9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。
[bookmark: _Toc107246224][bookmark: _Toc100905210][bookmark: _Toc104560847][bookmark: _Toc103848536][bookmark: _Toc96347869]10.联合体投标
10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。
10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：
（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；
（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc107246225][bookmark: _Toc100905213][bookmark: _Toc103848537][bookmark: _Toc104560848][bookmark: _Toc100905211]11.分包
11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。
11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc107246226][bookmark: _Toc104560849]12.样品
12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。
12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。
[bookmark: _Toc100905214][bookmark: _Toc104560850][bookmark: _Toc103848538][bookmark: _Toc107246227]13.采购进口产品
13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc104560851][bookmark: _Toc107246228]14.采购项目预算及最高限价
14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。
14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc104560852][bookmark: _Toc107246229]15. 供应商资格条件
15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246230][bookmark: _Toc25388]二．招标文件
[bookmark: _Toc103848540][bookmark: _Toc104560854][bookmark: _Toc96347871][bookmark: _Toc107246231][bookmark: _Toc100905217]16.招标文件的构成
16.1招标文件各章节的内容如下：
第一章：招标公告
第二章：投标人须知
第三章：政府采购合同条款及格式
第四章：采购需求
第五章：评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc96347872]第六章：投标文件格式
对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。
16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。
16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。
[bookmark: _Toc107246232][bookmark: _Toc96347873][bookmark: _Toc103848541][bookmark: _Toc104560855][bookmark: _Toc100905218]17.招标文件的澄清或者修改
[bookmark: _Toc100905219]17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。
17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc91836558][bookmark: _Toc107246233][bookmark: _Toc104560856][bookmark: _Toc2432]三．投标文件
[bookmark: _Toc107246234][bookmark: _Toc104560857][bookmark: _Toc103848543]18.投标文件的组成
18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。
18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。
（4）开标一览表，格式见附件。
（5-1）分项报价表，格式见附件。
（5-2）主要关键部件清单一览表（如有），格式见附件
（6）商务条款偏离表，格式见附件。
（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，按照公告要求提供）：
（7-1-1）营业执照扫描件或自然人的身份证明扫描件（或具有同等法律效力的证照）。
（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。
（7-2）财务报表。
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。
（7-4）依法缴纳税收的相关材料。
（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。
（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。
（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。
（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。
（8）分包意向协议（如需），格式见附件。
（9）公章授权书（如需），格式见附件。
18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：
（1）技术方案或服务方案。
（2）技术条款偏离表，格式见附件。
（3）技术要求响应表，格式见附件。
（4）投标人售后服务承诺（如需）。
（5）用于本项目人员表（如需），格式见附件。
（6）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。
18.4投标文件的其他部分
18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
[bookmark: _Toc104560858][bookmark: _Toc107246235]19.投标文件编制的原则
19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。
19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。
[bookmark: _Toc107246236]20.投标报价
20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。
★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。
20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。
20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246237][bookmark: _Toc100905224][bookmark: _Toc103848545][bookmark: _Toc104560859][bookmark: _Toc103848544][bookmark: _Toc100905223][bookmark: _Toc96347878]21.投标有效期
★21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc107246238][bookmark: _Toc104560860]22.投标保证金
[bookmark: _Toc103848546][bookmark: _Toc104560861][bookmark: _Toc96347880][bookmark: _Toc100905225]本项目不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc107246239]23.投标文件的制作和签署
投标人应严格按照《供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc8293][bookmark: _Toc107246240]四．投标文件的递交
[bookmark: _Toc104560863][bookmark: _Toc103848548][bookmark: _Toc100905226][bookmark: _Toc107246241][bookmark: _Toc96347881]24.投标文件的密封和标记
[bookmark: _Toc48151397][bookmark: _Toc46939510][bookmark: _Toc469850063][bookmark: _Toc38931614][bookmark: _Toc46960670][bookmark: _Toc11952][bookmark: _Toc19963][bookmark: _Toc96347882][bookmark: _Toc100905227][bookmark: _Toc91399404][bookmark: _Toc4536][bookmark: _Toc38931800][bookmark: _Toc97561941][bookmark: _Toc51928343][bookmark: _Toc38933357][bookmark: _Toc50528805][bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc46219699][bookmark: _Toc103848549][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc40202948][bookmark: _Toc89586904][bookmark: _Toc104560864]24.1 电子投标文件的递交：投标人应当按照《供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
24.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
24.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
24.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
24.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
24.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
24.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc107246242]25.投标截止时间
[bookmark: _Toc96347883]25.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
25.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
★25.3代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc107246243][bookmark: _Toc100905228][bookmark: _Toc104560865][bookmark: _Toc103848550]26.投标文件的修改和撤回
26.1 投标文件的撤回
26.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《供应商操作手册》。
26.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
26.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《供应商操作手册》。
26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc103848551][bookmark: _Toc104560866][bookmark: _Toc107246244]27.诚实信用
27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc107246245][bookmark: _Toc3204][bookmark: _Toc96347885]五．开标和评标
[bookmark: _Toc103848553][bookmark: _Toc100905230][bookmark: _Toc107246246][bookmark: _Toc104560868]28.开标
[bookmark: _Toc100905231]28.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《供应商操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
28.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
28.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《供应商操作手册》规定执行。
[bookmark: _Toc107246247]29.资格性审查
[bookmark: _Toc103848554][bookmark: _Toc104560869]29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。
29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。
[bookmark: _Toc107246248]30.评标
[bookmark: _Toc104560870][bookmark: _Toc107246249][bookmark: _Toc103848555]30.1评标委员会
30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。
[bookmark: _Toc103848556][bookmark: _Toc104560871][bookmark: _Toc107246250]30.2符合性审查
30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
（2）未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
（3）在报价时采用选择性报价的。
（4）报价超过了采购预算或最高限价的。
（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标注“★”符号部分为实质性要求和条件）。
（6）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（8）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
（9）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
（10）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（11）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（12）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（13）不同供应商的单位负责人为同一人或者供应商之间存在直接控股、管理关系的。
（14）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。
（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
★30.2.4评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%;
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: _Toc103848557][bookmark: _Toc107246251][bookmark: _Toc104560872]30.3投标文件澄清
30.3.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
30.3.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《供应商操作手册》。
30.3.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc107246252]30.4报价修正
30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc107246253][bookmark: _Toc104560873][bookmark: _Toc103848558]30.5同品牌多家投标人处理原则
30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc104560874][bookmark: _Toc103848559][bookmark: _Toc107246254]30.6比较与评价
30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
[bookmark: _Toc107246255]30.7编写评标报告
30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Toc103848561][bookmark: _Toc107246256][bookmark: _Toc104560876]30.8评标过程的保密	
30.8.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
30.8.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
30.8.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
30.8.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
30.8.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc2673][bookmark: _Toc107246257]六．确定中标
[bookmark: _Toc103848563][bookmark: _Toc104560878][bookmark: _Toc107246258]31.确定中标人
31.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
31.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。（具体按第五章执行）
31.3中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。
31.4评审结束后，中标人名单将在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246259][bookmark: _Toc103848564][bookmark: _Toc104560879]32.中标通知书
32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。
[bookmark: _Toc104560875][bookmark: _Toc103848560]32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc107246260]33.废标
★33.1出现下列情形之一的，应予废标：
33.1.1符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的。
33.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
33.1.3因重大变故，采购任务取消的。
33.1.4评委会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc104560880][bookmark: _Toc107246261][bookmark: _Toc103848565][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]34.签订合同
34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc103848567][bookmark: _Toc104560881][bookmark: _Toc107246262]35.履约保函
35.1本项目是否缴纳履约保函见投标人须知前附表。
35.2投标人须知前附表规定交纳履约保函的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保函。联合体成交的，履约保函以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保函的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
[bookmark: _Toc107246263][bookmark: _Toc3009][bookmark: _Toc103848569]七．询问与质疑
[bookmark: _Toc104560883][bookmark: _Toc102117305][bookmark: _Toc107246264]36.询问
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。
36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc104560884][bookmark: _Toc107246265][bookmark: _Toc102117306]37.质疑
37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。
37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。
[bookmark: _Toc4278][bookmark: _Toc107246266]八．其他
[bookmark: _Toc104560886][bookmark: _Toc107246267][bookmark: _Toc103848572]38.招标代理服务费
38.1中标人是否交纳招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246268][bookmark: _Toc104560887][bookmark: _Toc103848573]39.其他规定
39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc104560888][bookmark: _Toc107246269][bookmark: _Toc103848574]40.文件解释权
40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。
[bookmark: _Toc107246270][bookmark: _Toc14488][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]
第三章 政府采购合同条款及格式
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369]




政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             


使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc22209]
[bookmark: _Toc26725]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）:                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）:                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                       
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
  ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
  ¨否
（4） 政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5） 政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
     本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
     若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
     中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
     中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
     分包主要内容：                                            
     分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                                
     分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
     ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
     ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
      外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9） 是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：    
国别：   品牌：   规格型号：         
¨否
 （10）是否涉及节能产品：
 ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
 ¨强制采购       ¨优先采购    
 ¨否
是否涉及环境标志产品：
       ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
              ¨强制采购       ¨优先采购    
       ¨否
       是否涉及绿色产品： 
       ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
              ¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：               
              大写：                           
      分包金额（如有）小写：                   
                      大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
£全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）
¨分期付款：   （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
收取履约保证金形式：保函          
收取履约保证金金额：   合同价款的10%          
履约担保期限：    自该合同下的所有采购货物验收合格后一年       
履约保证金退还方式：按照相关规定和流程无息退还
履约保证金退还条件：该合同下的所有采购验收合格满一年后
履约保证金不予退还的情形：未按合同要求履约
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4.合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收    ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是      ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc16279]
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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[bookmark: _Toc17459][bookmark: _Toc233969288][bookmark: _Toc2080075614]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc19399][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目预算
共500万元人民币，其中采购包1预算金额405万元人民币；采购包2预算金额95万元人民币

[bookmark: _Toc19215]二、采购标的清单
采购包 1 检察侦查指挥中心家具包1
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	接待台
	3500*800*900
	工业

	2
	接待椅
	555D*640W*(1180-1275)H
	工业

	3
	高低床
	2000*1000*1800
	工业

	4
	活动衣柜
	1000*550*1800
	工业

	5
	单人床（含床背板）
	2100*1350*1000
	工业

	6
	床头柜1
	700*500*550
	工业

	7
	休闲椅1
	585*607*950
	工业

	8
	大床1（含床背板）
	2000*1800*1000
	工业

	9
	大床2（含床背板）
	2000*1800*1000
	工业

	10
	床头柜2
	700*500*550
	工业

	11
	床头柜3
	700*500*550
	工业

	12
	休闲椅2
	585*607*950
	工业

	13
	沙发组合
	L型沙发2820/1900*1000
	工业

	14
	茶几
	茶几：直径800*420
	工业

	15
	边几
	圆边几：直径600*680
	工业

	16
	四方桌
	900*900*750
	工业

	17
	椅
	550*470*750
	工业

	18
	休闲椅3
	585*607*950
	工业

	19
	沙发组合
	L型沙发：3420/2130*900
	工业

	20
	单椅
	边凳：1500*600*890
	工业

	21
	组合茶几
	茶几：直径1000*420
	工业

	22
	边几
	圆边几：直径400*680
	工业

	23
	书桌
	2000*700*750
	工业

	24
	书椅
	550*530*720
	工业

	25
	三池分离
	1800*700*750
	工业

	26
	消毒柜
	1700*900*500
	工业

	27
	落地晾衣杆（活动式）
	1600*500*1600
	工业

	28
	接待台
	6500*800*1050
	工业

	29
	主席台
	1600*600*750
	工业

	30
	主席椅
	625*790*1060
	工业

	31
	4人条桌
	2400*500*750
	工业

	32
	会议椅1
	常规
	工业

	33
	单人沙发
	870*830*900
	工业

	34
	茶几
	550*500*550
	工业

	35
	圆桌
	直径800*750
	工业

	36
	休闲椅
	常规
	工业

	37
	4人长餐桌
	1400*700*750
	工业

	38
	餐椅1
	常规
	工业

	39
	圆桌
	直径1200*750
	工业

	40
	单人椅
	常规
	工业

	41
	边几
	直径350*560
	工业

	42
	圆桌
	直径3000*750
	工业

	43
	餐椅2
	常规
	工业

	44
	沙发组合
	L型沙发：2530/1730*755*420/800
	工业

	45
	沙发组合
	单椅： 700*710*420/820
	工业

	46
	沙发组合
	茶几：1300*700*300
	工业

	47
	沙发组合
	圆边几：直径500*500
	工业

	48
	备餐台
	1680*500*850
	工业

	49
	办公桌1
	1600*800*750
	工业

	50
	办公椅1
	常规
	工业

	51
	办公桌2
	1800*1600*750
	工业

	52
	办公椅2
	常规
	工业

	53
	多人沙发
	1940*810*780
	工业

	54
	椭圆茶几
	1200*600*430
	工业

	55
	文件柜
	900*450*2000
	工业

	56
	茶水柜1
	1200*400*850
	工业

	57
	茶水柜2
	800*400*850
	工业

	58
	18人会议桌
	4200*1600*750
	工业

	59
	4人条桌
	2400*450*750
	工业

	60
	10人长条桌
	4000*1000*750
	工业

	61
	休闲椅1
	520*530*460/770
	工业

	62
	4人圆桌
	直径800*750
	工业

	63
	2人休闲桌
	700*700*750
	工业

	64
	休闲椅2
	490*590*450/730
	工业

	65
	茶水矮柜
	1200*600*850
	工业

	66
	单人休闲椅1
	720*780*400/800
	工业

	67
	单人休闲椅2
	850*990*450/810
	工业

	68
	茶歇桌
	3000*600*750
	工业

	69
	沙发组合
	三人沙发：2050*700*420/760
	工业

	70
	沙发组合
	双人沙发：1540*700*420/760
	工业

	71
	沙发组合
	单人沙发1组810*700*420/760
	工业

	72
	沙发组合
	茶几 ：1200*600*480
	工业

	73
	沙发组合
	方边几：600*600*480
	工业

	74
	沙发组合
	边柜 ：1600*400*1200
	工业

	75
	6人条桌
	3600*500*750
	工业

	76
	7人会议边桌
	4200*450*750
	工业

	77
	椭圆会议桌
	1638/1366*3500*750
	工业

	78
	组合式会议桌
	1200*600*750
	工业

	79
	2人会议边桌
	1200*450*750
	工业

	80
	会议椅2
	常规
	工业

	81
	服务台
	3000*800*1050
	工业

	82
	茶水柜3
	800*400*850
	工业

	83
	单人休闲椅3
	460*410*500/840
	工业

	84
	圆边几
	直径400*500
	工业

	85
	乒乓球桌
	2740*1525*760
	工业

	86
	操作台I
	29300mm*850mm*750mm
	工业

	87
	弧形操作台I
	5800mm*850mm*750mm
	工业

	88
	领导会客沙发
	1030mm*850mm*910mm
	工业

	89
	茶几
	400mm*600mm*450mm
	工业

	90
	茶水间开水炉
	400mm*280mm*680mm
	工业

	91
	消毒柜
	480mm*380mm*1500mm
	工业

	92
	装饰画
	1500mm*30mm*600mm
	工业

	93
	休息室绿植盆栽
	50mm*40mm*1400mm
	工业



采购包 2 检察侦查指挥中心家具包2
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	一字工位取证工作台
	1800mm*800mm*750mm
	工业

	2
	一字工位取证工作台
	3000mm*850mm*750mm
	工业

	3
	一字工位取证工作台
	1894mm*800mm*750mm
	工业

	4
	一字工位取证工作台
	1500mm*700mm*750
	工业

	5
	办公桌
	1894mm*800mm*750mm
	工业

	6
	办公桌
	1800mm*700mm*750mm
	工业

	7
	一字型办公桌
	1592mm*800mm*750mm
	工业

	8
	一字型办公桌
	1639mm*850mm*750mm
	工业

	9
	一字型控制台
	4640mm*850mm*750mm
	工业

	10
	弧形控制台
	5100mm*850mm*750mm
	工业

	11
	六边办公桌
	长边 1200，短边 600，腰 600，三块拼成拼接后形成六边形
	工业

	12
	蝶形办公桌
	单块：1200*600*750mm，三块拼成 120° 夹角整套最大外接尺寸：2400mm*2400mm*750mm
	工业

	13
	文件柜
	800mm*450mm*1850mm
	工业

	14
	文件柜
	800mm*450mm*1850mm
	工业

	15
	操作台
	2000mm*1500mm*750mm
	工业

	16
	防磁柜
	525mm*480mm*1500mm
	工业

	17
	干燥柜
	525mm*480mm*1500mm
	工业

	18
	茶水柜
	1000mm*700mm*750mm
	工业

	19
	会议桌
	5500mm*1800mm*750mm
	工业

	20
	沙发
	2040mm*780mm*850mm
	工业

	21
	沙发
	1600mm*780mm*850mm
	工业

	22
	心理测试椅
	1.尺寸（扶手收回）：87cm×84cm×69cm（高×宽×深）；扶手抬起高102cm，侧展宽96cm，靠背后倾深度76cm
·座面：53cm（宽）×50cm（深）
	工业

	23
	圆椅
	直径420mm
	工业

	24
	办公椅
	640mm*690mm*960mm
	工业

	25
	会议椅
	常规
	工业



核心产品：
	采购包
	核心产品

	1
	《需求清单》（采购包1）序号86操作台I

	2
	《需求清单》（采购包2）序号12蝶形办公桌



[bookmark: _Toc4955]三、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

[bookmark: _Toc3965]四、商务及技术要求（采购包1）
[bookmark: _Toc449081337][bookmark: _Toc479456128]1、项目概况
江苏省人民检察院拟建设江苏省检察侦查指挥中心，需采购一批定制家具，邀请有能力的供应商参与。项目预算405万元。
2、采购清单及方案要求
详见《需求清单》（采购包1）
备注：清单中家具款式、尺寸、颜色、材质均以实际需要为准，涉及变动在成交价范围内调整，总成交价不作变动。本采购文件所引用的相关标准、规范，如有关机构发布最新版本的，以最新版本为准。

2.1技术指标响应。由评标委员会根据《需求清单》（采购包1）、《技术要求响应表》等响应情况进行打分，根据投标人对本项目的“关键原材料要求”的重要技术参数（需求清单中带“▲”条款,共20项）的响应情况评分。
2.2项目实施方案。根据投标人对本项目的总体认识、组织部署、技术方案、质量保证措施、时间进度安排、安装及验收方案的合理性、科学性等进行比较评分。
2.3深化设计方案。根据投标人须提供的效果图、结构图，其设计完整规范、布局合理、契合本项目要求的情况进行比较评分。
2.4售后服务响应。根据投标文件中有关服务承诺说明进行评分，包括投标人自身及所投品牌原厂响应标准、备件体系、质保维修方案、售后服务体系、服务范围、响应时间、故障解决方案、应急处理方案、专业技术人员保障等评分。
3、项目实施要求
3.1深化设计：
（1）投标人须提供效果图，要求完整规范、布局合理、契合本项目的要求；
（2）投标人须提供结构图，要求完整规范、结构牢固稳定、契合本项目要求；
3.2安装：
由成交供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责安装。经最终验收合格后，交付采购人使用。成交供应商应严格按照响应文件中提供的安装设计方案和进度计划表进行施工组织，并服从采购人的安排。
3.3验收标准及方法：
（1）家具的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、铅、铬、镉、汞等有害物质含量必须达到国家相关标准规定，符合环保节能产品相关标准。
（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。
（3）成交供应商自检完成后，成交供应商与采购人按采购文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，并最终签字确认。

4、商务要求
4.1投标报价：是指提供本采购项目货物（服务），并进行安装、验收及售后等相关服务的所有费用。报价不能超过采购预算，否则投标无效。
4.2交付时间：签订合同后 30 日历天内完成项目验收，安装调试完毕交付甲方正常使用。
4.3交货地点：南京市溧水区洪蓝街道天生桥路518号。
4.4货物安装：供货单位提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担，供货单位负责拆封安装调试交付使用。
4.5质保期限：自交付验收合格之日起，免费质保期   2  年；
4.6售后服务：质保期内，如因产品质量问题出现损坏、变质等问题，成交供应商在接到甲方的通知后，须采取2天内修复、7天内更换等措施进行售后服务保障。
4.7合同款支付（甲方付款前，乙方开具正式发票）
预付款：签订合同后10个工作日内，甲方支付乙方合同金额的40%。设备到货后，10个工作日内，甲方支付乙方合同金额的40%。项目完成，验收合格后15个工作日内，甲方支付乙方至结算审定金额的 95%。项目验收合格两年后，经使用方确认产品合格，售后服务符合要求，一个月内支付至结算审定金额的100%。
其他：成交供应商对本项目不得以任何形式进行分包、转包，如有违反，即被视为违约，将被取消成交资格、终止合同，并承担相应法律责任和赔偿损失。
5、 样品要求（采购包1）
5.1投标供应商需按样品清单提供下列样品实物：
样品清单
	序号
	样品名称
	数量/单位
	样品参考规格

	1
	实木多层板
	1件
	200mm*200mm

	2
	海绵
	1件
	300mm*300mm

	3
	实木框架（实木方）
	1件
	500mm*500mm(20mm*50mm,长100mm)

	4
	超纤皮
	1件
	300mm*300mm

	5
	天然大理石
	1件
	200mm*200mm

	6
	天然木皮
	1件
	300mm*300mm

	7
	缓冲铰链
	1件
	常规

	8
	控制台台板
	1件
	材质为实木颗粒板双面贴防火胶板，尺寸不低于400mm*300mm*25mm

	9
	控制台铝合金型材主体框架
	1件
	尺寸不低于240mm*150mm*25mm

	10
	压凹散气控制台门板
	1件
	尺寸不低于150mm*100mm

	11
	控制台灯光控制装置
	1件
	样品至少有带导光板的屏风和灯控面板等完整的装置，可实现变换红、绿、蓝、白四种颜色灯光。屏风应采用组合式结构，前板应采用合金铝型材制作，顶盖板和后背板应采用冷轧镀锌钢板制作

	12
	床头柜
	1件
	700mm*500mm*550mm（参照《需求清单》采购包1序号6）

	13
	会议椅
	1件
	常规（参照《需求清单》采购包1序号32）



5.2样品要求：
（1） 实木多层板：材质均匀细腻，表面平整光滑无瑕疵，结构稳定且不易变形开裂，具有较高的强度和平整度。
（2） 海绵：阻燃海绵、压陷比、拉伸强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度符合标准。
（3） 实木框架（实木方）：木材纹理细腻均匀，质感温润舒适，表面光滑无毛刺。
（4） 超纤皮：柔软手感好，不掉色、抗污、透气性强、色牢度高，美观大方，耐磨损，无甲醛含量。
（5） 天然大理石：色泽一致，无明显色差，台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求。
（6） 天然木皮：应具备自然独特的纹理、温润真实的质感、均匀协调的色泽，以及良好的物理性能和环保特性。
（7） 缓冲铰链：品质优良、开合回弹顺畅，安全稳定，经久耐用。
（8） 控制台台板：材质均匀细腻，表面平整光滑无瑕疵，结构稳定且不易变形开裂，具有较高的强度和平整度。
（9） 控制台铝合金型材主体框架：材质均匀细腻，表面平整光滑无瑕疵，抗腐蚀，耐磨损。
(10)压凹散气控制台门板：材质均匀细腻，表面平整光滑无瑕疵，结构稳定且不易变形开裂，具有较高的强度和平整度。
(11)控制台灯光控制装置：可实现变换红、绿、蓝、白四种颜色灯光警示信号，安全稳定，经久耐用。
（12）床头柜：采用ENF级实木多层板基材，三底三面烤漆工艺，实木封边，配套阻尼五金，石英石无缝台面，板材经防虫防腐防水处理，具备防水耐磨、耐酸碱易清洁性能。
（13）会议椅：面料为无甲醛环保超纤皮，耐磨透气；高密度PU海绵达标环保；实木框架经防腐防虫处理，榫卯结构稳固；采用环保漆，漆膜耐磨耐黄变。
5.3样品递交时间及相关注意事项：
（1） 样品交付地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D栋。样品交付时间：2026年09月22日，逾期不予接受。联系人：储茜，电话18114462183。
（2） 投标供应商递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。
（3） 供应商提交的样品不得含有供应商名称。
各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张（A4）密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。
（4） 中标（成交）供应商递交的样品由采购人负责保管、封存并作为履约验收的依据，不再退还中标（成交）供应商。未中标（成交）供应商递交的样品在采购结果公告期结束后5个工作日内，由代理机构通知未中标（成交）供应商自行取回，逾期未取回，视同供应商放弃样品所有权，由采购人自行处置。

[bookmark: _Toc26036]五、商务及技术要求（采购包2）
1、项目概况
江苏省人民检察院拟建设天生桥侦查指挥中心实验室，需采购一批定制家具，邀请有能力的供应商参与。项目预算 95万元。
2、采购清单
详见《需求清单》采购包2
备注：清单中家具款式、尺寸、颜色、材质均以实际需要为准，涉及变动在成交价范围内调整，总成交价不作变动。本采购文件所引用的相关标准、规范，如有关机构发布最新版本的，以最新版本为准。
2.1技术指标响应。由评标委员会根据《报价明细表》《技术要求响应表》等响应情况进行打分，完全响应招标文件技术参数的要求得满分。
2.2项目实施方案。根据投标人对本项目的总体认识、组织部署、技术方案、质量保证措施、时间进度安排、安装及验收方案的合理性、科学性等进行比较评分。
2.3深化设计方案。根据投标人须提供的效果图、结构图，其设计完整规范、布局合理、契合本项目要求的情况进行比较评分。
2.4售后服务响应。根据投标文件中有关服务承诺说明进行评分，包括投标人自身及所投品牌原厂响应标准、备件体系、质保维修方案、售后服务体系、服务范围、响应时间、故障解决方案、应急处理方案、专业技术人员保障等评分。

3、项目实施要求
3.1深化设计：
（1）投标人须提供效果图，要求完整规范、布局合理、契合本项目的要求；
（2）投标人须提供结构图，要求完整规范、结构牢固稳定、契合本项目要求；
3.2安装：
由成交供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责安装。经最终验收合格后，交付采购人使用。成交供应商应严格按照响应文件中提供的安装设计方案和进度计划表进行施工组织，并服从采购人的安排。
3.3验收标准及方法：
（1）家具的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、铅、铬、镉、汞等有害物质含量必须达到国家相关标准规定，符合环保节能产品相关标准。
（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。
（3）成交供应商自检完成后，成交供应商与采购人按采购文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，并最终签字确认。

4、商务要求
4.1投标报价：是指提供本采购项目货物（服务），并进行安装、验收及售后等相关服务的所有费用。报价不能超过采购预算，否则投标无效。
4.2交付时间：签订合同后30日历天内完成项目验收，安装调试完毕交付甲方正常使用。
4.3交货地点：南京市溧水区洪蓝街道天生桥路518号。
4.4货物安装：供货单位提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担，供货单位负责拆封安装调试交付使用。
4.5质保期限：自交付验收合格之日起，免费质保期2年；
4.6售后服务：质保期内，如因产品质量问题出现损坏、变质等问题，成交供应商在接到甲方的通知后，须采取2天内修复、7天内更换等措施进行售后服务保障。
4.7、合同款支付（甲方付款前，乙方开具正式发票）
预付款：签订合同后10个工作日内，甲方支付乙方合同金额的40%。设备到货后，10个工作日内，甲方支付乙方合同金额的40%。项目完成，验收合格后15个工作日内，甲方支付乙方至结算审定金额的95%。项目验收合格两年后，经使用方确认产品合格，售后服务符合要求，一个月内支付至结算审定金额的100%。
其他：成交供应商对本项目不得以任何形式进行分包、转包，如有违反，即被视为违约，将被取消成交资格、终止合同，并承担相应法律责任和赔偿损失。
5、样品要求（采购包2）
5.1样品清单：
	序号
	样品名称
	数量/单位
	样品参考规格

	1
	蝶形办公桌
	1件
	单块：1200*600*750mm，三块拼成 120° 夹角整套最大外接尺寸：2400mm*2400mm*750mm（适配人体工学）详见《需求清单》采购包2清单序号12 



5.2样品要求：
（1）蝶形办公桌：主体哑光象牙白，台面哑光纯黑色，检察蓝装饰漆面，造型美观、坐感舒适，连口圆润光滑无毛刺，结构稳定，平整牢固、符合人体工程学，耐磨耐用。
5.3样品递交时间及相关注意事项：
（1） 样品交付地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D栋。样品交付时间：2026年09月22日，逾期不予接受。联系人：储茜，电话18114462183。
（2） 投标供应商递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。
（3） 供应商提交的样品不得含有供应商名称。
各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张（A4）密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。
（4） 中标（成交）供应商递交的样品由采购人负责保管、封存并作为履约验收的依据，不再退还中标（成交）供应商。未中标（成交）供应商递交的样品在采购结果公告期结束后5个工作日内，由代理机构通知未中标（成交）供应商自行取回，逾期未取回，视同供应商放弃样品所有权，由采购人自行处置。


《需求清单》（采购包1）
	序号
	功能名称/房间
	品类
	参考图片
	规格(长*宽*高)/mm
	数量/组
	备注
	材质说明

	1
	前台接待区
	接待台
	
	3500*800*900
	1 
	2号楼
一层家具
	▲1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
▲3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
▲4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌
5.四周围边采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求。推荐品牌：溪石、万里石、东升或同档次其他品牌；
6.工艺要求：底部带灯带

	2
	前台接待区
	接待椅
	
	555D*640W*(1180-
1275)H
	2 
	2号楼
一层家具
	1.面料：头枕靠背3D立体网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。甲醛含量未检出、耐老化性48h灰卡等级达5级
▲2.海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。
3.扶手：PP固定扶手带腰靠 
4.背框：尼龙加纤背框，背框灰色
5.配置：原位锁定底盘，拉伸气压棒推荐品牌：“三弘”或“KG8”或“万得福”或同等品牌四级气杆，管壁≥2.5mm；340尼龙高脚5分PU静音轮

	3
	值班室
	高低床
	
	2000*1000*1800
	1 
	2号楼
一层家具
	▲1.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；
▲2.塑粉：符合GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》 GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分：工业涂料》标准。附着力湿附着力、干附着力、沸水附着力1级；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤) 4H；耐沸水性检测符合要求；耐湿性500h 无异常；耐霉菌性能等级0级；抗菌性能抗细菌率：＞99.9%；总重金属含量铅（Pb）、汞（Hg）未检出；可溶性元素含量铅（Pb） 镉（Cd）铬（Cr） 汞（Hg） 锑（Sb） 砷（As）钡（Ba）硒（Se）未检出。
3.杉木床铺板：烘干杉木板拼接，(床板数≦8块合成)，双面刨光后厚度≥16mm：板底加固3根杉木条，四面刨光后用木螺丝/地板钉连接：整体无板皮、发霉、烂疤。

	4
	值班室
	活动衣柜
	
	1000*550*1800
	1 
	2号楼
一层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材：实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。
▲3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、‌GB/T 17657-2022《‌人造板及饰面人造板理化性能试验方法‌》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。
▲4.五金配件优质缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性8万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；耐腐蚀18检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。
5.工艺要求 ：门板带拉手，内置挂衣架，活动层板

	5
	双人标间
	单人床（含床背板）
	
	2100*1350*1000
	174 
	2号楼一层家具46张，2号楼二层家具70张，2号楼三层家具58张
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；

	6
	双人标间、单人间（小）
	床头柜1
	
	700*500*550
	194 
	2号楼一层家具46张，2号楼二层家具70张+14张，2号楼三层家具58张+6张
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌

	7
	双人标间、单人间（小）
	休闲椅1
	
	585*607*950
	184 
	2号楼一层家具46张，2号楼二层家具70张+7张，2号楼三层家具58张+3张 
	▲1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
▲3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；

	8
	单人间（小）
	大床1（含床背板）
	
	2000*1800*1000
	10 
	2号楼
二层家具7张，2号楼三层家具3张
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
▲2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；

	9
	单人间（中）、单人间（大）
	大床2（含床背板）
	
	2000*1800*1000
	8 
	2号楼
二层家具2张，2号楼三层家具4张+2张
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；

	10
	单人间（中）
	床头柜2
	
	700*500*550
	12 
	2号楼
二层家具4张，2号楼三层家具8张
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌

	11
	单人间（大）
	床头柜3
	
	700*500*550
	4 
	2号楼三层家具4张
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌

	12
	单人间（中）
	休闲椅2
	
	585*607*950
	12 
	2号楼
二层家具4张，2号楼三层家具8张
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；
4.配置：升降、倾仰多档锁定功能；“三弘”或“KG8”或“万得福”或同等品牌四级气杆、PU+尼龙万向轮，ADC12铝合金脚

	13
	单人间（中）
	沙发组合
	
	L型沙发：
2820/1900*1000
	6 
	2号楼
二层家具2张，2号楼三层家具4张
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；

	14
	单人间（中）
	茶几
	
	茶几：直径800*420
	6 
	2号楼
二层家具2张，2号楼三层家具4张
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.天然优质大理石：符合GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。符合耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损、放射性检测内照射指数、外照射指数合格。

	15
	单人间（中）
	边几
	
	圆边几：直径
600*680
	6 
	2号楼
二层家具2张，2号楼三层家具4张
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌

	16
	单人间（中）
	四方桌
	
	900*900*750
	6 
	2号楼
二层家具2张，2号楼三层家具4张
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌

	17
	单人间（中）
	椅
	
	550*470*750
	24 
	2号楼
二层家具8张，2号楼三层家具16张
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；

	18
	单人间（大）
	休闲椅3
	
	585*607*950
	4 
	2号楼三层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；

	19
	单人间（大）
	沙发组合
	
	L型沙发：
3420/2130*900
	2 
	2号楼三层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；

	20
	单人间（大）
	单椅
	
	边凳：
1500*600*890
	2 
	2号楼三层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；

	21
	单人间（大）
	组合茶几
	
	茶几：直径
1000*420
	2 
	2号楼三层家具
	▲1.桌面优质岩板 ，符合GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格
▲2.优质304不锈钢符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》
QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。喷漆（塑）涂层外观检测符合要求；金属喷漆（塑）涂层理化性能：耐腐蚀、硬度、耐盐浴、冲击强度检测符合要求；附着力0级；铜加速乙酸盐雾连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级；中性盐雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级；乙酸盐雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级；恒温恒湿试验后:试样表面无开裂。

	22
	单人间（大）
	边几
	
	圆边几：直径
400*680
	2 
	2号楼三层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌

	23
	单人间（大）
	书桌
	
	2000*700*750
	2 
	2号楼三层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌

	24
	单人间（大）
	书椅
	
	550*530*720
	2 
	2号楼三层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；

	25
	消杀间
	三池分离
	
	1800*700*750
	3 
	2号楼其他
	1.优质≥1.0厚度不锈钢：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、
QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、
QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》
QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》
GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。
喷漆（塑）涂层外观检测符合要求；金属喷漆（塑）涂层理化性能：耐腐蚀、硬度、耐盐浴、冲击强度检测符合要求；附着力0级；
铜加速乙酸盐雾连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级；
中性盐雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级；
乙酸盐雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级；恒温恒湿试验后:试样表面无开裂。
2.配水龙头等

	26
	消杀间
	消毒柜
	
	1700*900*500
	3 
	2号楼其他
	▲1.采用≥0.8优质冷轧钢板：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。铜加速乙酸盐雾连续喷雾200h、中性盐雾200h、乙酸盐雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、冲击强度检测符合要求；附着力0级；硬度检测达3H,无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳试验大于200万次目测无裂纹，样品未断裂；家具涂层可迁移元素未检出；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验无刺激性推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	27
	室外阳台
	落地晾衣杆（活动
式）
	
	1600*500*1600
	22 
	2号楼其他
	1.优质≥1.0厚度不锈钢：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、
QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、
QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》
QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》
GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。
喷漆（塑）涂层外观检测符合要求；金属喷漆（塑）涂层理化性能：耐腐蚀、硬度、耐盐浴、冲击强度检测符合要求；附着力0级；
铜加速乙酸盐雾连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级；
中性盐雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级；
乙酸盐雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级；恒温恒湿试验后:试样表面无开裂。
2.配水龙头等

	28
	门厅
	接待台
	
	6500*800*1050
	1 
	3号楼
一层家具
	▲1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
▲3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
▲4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌
5.四周围边采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求。推荐品牌：溪石、万里石、东升或同档次其他品牌；
6.工艺要求：底部带灯带
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	多功能厅、专案工作室（120人）213、90人研讨教室221
	主席台
	
	1600*600*750
	13 
	一张主席台配2把椅子，3号楼一层家具5张，3号楼二层家具5张+3张
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌
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	多功能厅、专案工作室（120人）213、90人研讨教室221
	主席椅
	
	625*790*1060
	26 
	3号楼一层家具10张，3号楼二层家具10张+6张
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
▲3.优质牛皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准。游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料未检出；有害物质限量值-可分解有害芳香胺染料未检出。
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	多功能厅、90人研讨教室221
	4人条桌
	
	2400*500*750
	76 
	一张桌配4把椅子，3号楼一层家具64张，3号楼二层家具12张
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌
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	多功能厅、案件审查工作室209、专案工作室（120人）213、25人案情分析室214、12人案情分析室215、18人战术训练室217和219、32人侦查技术室216、90人研讨教室221
	会议椅1
	
	常规
	592 
	3号楼一层家具256张，3号楼二层家具336张
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌。
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	候会室、候会室
212
	单人沙发                                                                  
	
	870*830*900
	20 
	3号楼一层家具10张，3号楼二层家具10张
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质牛皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准。游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料未检出；有害物质限量值-可分解有害芳香胺染料未检出。
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	候会室、候会室
212
	茶几                                                                      
	
	550*500*550
	17 
	3号楼一层家具8张，3号楼二层家具9张
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌

	35
	茶歇区
	圆桌
	
	直径800*750
	2 
	3号楼
一层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌

	36
	茶歇区
	休闲椅
	
	常规
	8 
	3号楼
一层家具
	1.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌。

	37
	大餐厅（166人）
	4人长餐桌
	
	1400*700*750
	39 
	配156张餐椅
3号楼
一层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、‌GB/T 17657-2022《‌人造板及饰面人造板理化性能试验方法‌》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。
3.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	38
	大餐厅（166人）
	餐椅1
	
	常规
	156 
	3号楼
一层家具
	1.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌。

	39
	大餐厅（166人）
	圆桌
	
	直径1200*750
	2 
	3号楼
一层家具
	1.整体采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求
2.台面带转盘

	40
	大餐厅（166人）
	单人椅
	
	常规
	4 
	3号楼
一层家具
	1.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌。

	41
	大餐厅（166人）
	边几
	
	直径350*560
	1 
	3号楼
一层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、‌GB/T 17657-2022《‌人造板及饰面人造板理化性能试验方法‌》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。
3.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	42
	小自助餐厅
	圆桌
	
	直径3000*750
	2 
	搭配32张餐椅，3号楼
一层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
3.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
4.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
5.台面采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求
6.台面带转盘

	43
	小自助餐厅
	餐椅2
	
	常规
	32 
	3号楼
一层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌。

	44
	小自助餐厅
	沙发组合
	
	L型沙发：
2530/1730*755*420/800
	4 
	3号楼
一层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
3.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
4.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
5.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
6.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌。

	45
	小自助餐厅
	沙发组合
	
	单椅： 700*710*420/820
	8 
	3号楼
一层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
5.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌。

	46
	小自助餐厅
	沙发组合
	
	茶几：1300*700*300
	4 
	3号楼
一层家具
	1.台面采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求
2.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	47
	小自助餐厅
	沙发组合
	
	圆边几：直径500*500
	4 
	3号楼
一层家具
	1.整体采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求
2.台面带转盘

	48
	小自助餐厅
	备餐台
	
	1680*500*850
	2 
	3号楼
一层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.台面采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求

	49
	案件审查工作室共9间(201/202/203/204/205/206/207/208/210)
	办公桌1
	
	1600*800*750
	18
	一张桌配一把办公椅1，3号楼二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材：实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。
3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、‌GB/T 17657-2022《‌人造板及饰面人造板理化性能试验方法‌》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。
4.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；
5.工艺说明：60*30门字形扁管钢脚，表面喷涂处理，台面带线盒，铝合金翻盖，ABS边框，桌屏和底盒

	50
	案件审查工作室共9间(201/202/203/204/205/206/207/208/210)
	办公椅1
	
	常规
	18
	3号楼
二层家具
	1.面料网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。甲醛含量未检出、耐老化性48h灰卡等级达5级
2.海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。
3.扶手：PP固定扶手带腰靠 
4.背框：尼龙加纤背框，背框黑色
5.配置：原位锁定底盘，拉伸气压棒推荐品牌：“三弘”或“KG8”或“万得福”或同等品牌四级气杆，管壁≥2.5mm；340尼龙高脚5分PU静音轮

	51
	案件审查工作室共9间(201/202/203/204/205/206/207/208/210)
	办公桌2
	
	1800*1600*750
	2
	一张桌配一把办公椅2，3号楼二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材：实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。
3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、‌GB/T 17657-2022《‌人造板及饰面人造板理化性能试验方法‌》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。
4.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；
5.工艺说明：60*30门字形扁管钢脚，表面喷涂处理，台面带线盒，铝合金翻盖，ABS边框，桌屏和底盒

	52
	案件审查工作室共9间(201/202/203/
204/205/206/
207/208/210)
	办公椅2
	
	常规
	2
	3号楼
二层家具
	1.面料网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。甲醛含量未检出、耐老化性48h灰卡等级达5级
2.海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。
3.扶手：PP固定扶手带腰靠 
4.背框：尼龙加纤背框，背框黑色
5.配置：原位锁定底盘，拉伸气压棒推荐品牌：“三弘”或“KG8”或“万得福”或同等品牌四级气杆，管壁≥2.5mm；340尼龙高脚5分PU静音轮

	53
	案件审查工作室共9间(201/202/203/
204/205/206/
207/208/210)
	多人沙发
	
	1940*810*780
	9
	3号楼
二层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌。

	54
	案件审查工作室共9间(201/202/203/
204/205/206/
207/208/210)、服务台、茶歇区
	椭圆茶几
	
	1200*600*430
	9
	3号楼
二层家具
	1.台面优质岩板：符合GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格。                
2.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	55
	案件审查工作室共9间(201/202/203/
204/205/206/
207/208/210)
	文件柜
	
	900*450*2000
	41
	3号楼
二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材：实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。
3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、‌GB/T 17657-2022《‌人造板及饰面人造板理化性能试验方法‌》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。
4.五金配件优质缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性8万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；耐腐蚀18检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。
5.工艺要求 ：门板带拉手，锁

	56
	案件审查工作室共9间(201/202/203/
204/205/206/
207/208/210)
	茶水柜1
	
	1200*400*850
	7
	3号楼
二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材：实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。
3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、‌GB/T 17657-2022《‌人造板及饰面人造板理化性能试验方法‌》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。
4.五金配件优质缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性8万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；耐腐蚀18检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。
5.工艺要求 ：门板带拉手，锁

	57
	案件审查工作室共9间(201/202/203/
204/205/206/
207/208/210)
	茶水柜2
	
	800*400*850
	4
	3号楼
二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材：实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。
3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、‌GB/T 17657-2022《‌人造板及饰面人造板理化性能试验方法‌》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。
4.五金配件优质缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性8万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；耐腐蚀18检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。
5.工艺要求 ：门板带拉手，锁

	58
	案件审查工作室209、25人案情分析室214、18人战术训练室217和219、32人侦查技术室216
	18人会议桌
	
	4200*1600*750
	5
	1张桌配18张会议椅，3号楼二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性8万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；耐腐蚀18检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。
5.台面配置多功能线盒，底部带检修口

	59
	案件审查工作室209
	4人条桌
	
	2400*450*750
	4
	1张桌配4张会议椅，3号楼二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；

	60
	活动室/书吧
	10人长条桌
	
	4000*1000*750
	1
	3号楼
二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；

	61
	活动室/书吧
	休闲椅1
	
	520*530*460/770
	10
	3号楼
二层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌。

	62
	活动室/书吧
	4人圆桌
	
	直径800*750
	3
	3号楼
二层家具
	1.台面优质岩板：符合GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格。                
2.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	63
	活动室/书吧、服务台、茶歇区
	2人休闲桌
	
	700*700*750
	9
	3号楼
二层家具
	1.台面优质岩板：符合GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格。                
2.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	64
	活动室/书吧
	休闲椅2
	
	490*590*450/730
	18
	3号楼
二层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌。

	65
	服务台、茶歇区
	茶水矮柜
	
	1200*600*850
	3
	3号楼
二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性8万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；耐腐蚀18检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。
5.台面配置多功能线盒，底部带检修口

	66
	服务台、茶歇区
	单人休闲椅1
	
	720*780*400/800
	12
	3号楼
二层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
5.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌。

	67
	服务台、茶歇区
	单人休闲椅2
	
	850*990*450/810
	8
	3号楼
二层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌。

	68
	服务台、茶歇区
	茶歇桌
	
	3000*600*750
	2
	3号楼
二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材：实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。
3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、‌GB/T 17657-2022《‌人造板及饰面人造板理化性能试验方法‌》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。
4.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；
5.工艺说明：60*30门字形扁管钢脚，表面喷涂处理，台面带线盒，铝合金翻盖，ABS边框，桌屏和底盒

	69
	服务台、茶歇区
	沙发组合
	
	三人沙发：
2050*700*420/760
	1
	3号楼
二层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；
4钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	70
	服务台、茶歇区
	沙发组合
	
	双人沙发：
1540*700*420/760
	2
	3号楼
二层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；
4钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	71
	服务台、茶歇区
	沙发组合
	
	单人沙发1组：
810*700*420/760
	1
	3号楼
二层家具
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；
4钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	72
	服务台、茶歇区
	沙发组合
	
	茶几 ：1200*600*480
	1
	3号楼
二层家具
	1.台面优质岩板：符合GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格。                
2.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	73
	服务台、茶歇区
	沙发组合
	
	方边几：600*600*480
	2
	3号楼
二层家具
	1.台面优质岩板：符合GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格。                
2.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；
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	服务台、茶歇区
	沙发组合
	
	边柜 ：1600*400*1200
	1
	3号楼
二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材：实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。
3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、‌GB/T 17657-2022《‌人造板及饰面人造板理化性能试验方法‌》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。
4.五金配件优质缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性8万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；耐腐蚀18检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。
5.工艺要求 ：门板带拉手，锁

	75
	专案工作室（120人）213、90人研讨教室
221
	6人条桌
	
	3600*500*750
	26 
	一张桌配6张椅子，3号楼二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；

	76
	25人案情分析室
214、32人侦查技术室216
	7人会议边桌
	
	4200*450*750
	2 
	一张桌配7张会议椅，3号楼二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
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	12人案情分析室
215
	椭圆会议桌
	
	1638/1366*3500*750
	1 
	配12张会议椅，3号楼二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.台面配置多功能线盒

	78
	56人侦查技术室218、56人模拟询问室220、56人研讨室222
	组合式会议桌
	
	1200*600*750
	42 
	配156张会议椅，3号楼二层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材：实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。
3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、‌GB/T 17657-2022《‌人造板及饰面人造板理化性能试验方法‌》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。
4.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；
5.工艺说明：60*30门字形扁管钢脚，表面喷涂处理，台面带线盒，铝合金翻盖，ABS边框，桌屏和底盒

	79
	56人侦查技术室218、56人模拟询问室220、56人研讨室222
	2人会议边桌
	
	1200*450*750
	36 
	
	

	80
	56人侦查技术室218、56人模拟询问室220、56人研讨室222
	会议椅2
	
	常规
	156 
	3号楼二层家具
	1.面料网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。甲醛含量未检出、耐老化性48h灰卡等级达5级
2.海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。
3.扶手：PP固定扶手带腰靠 
4.背框：尼龙加纤背框，背框黑色
5.配置：弓形钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	81
	接待区
	服务台
	
	3000*800*1050
	1 
	3号楼地下一层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.采用优质木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；单板含水率（刨切单板）≤10%；表面粗糙度刨切单板表面粗糙度-阔叶树环孔材检测符合要求；外观要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷符合要求。
3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌
5.四周围边采用天然大理石，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热、耐污染，符合国家标准的环境卫生要求
6.工艺要求：底部带灯带
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	接待区
	茶水柜3
	
	800*400*850
	5 
	3号楼地下一层家具
	1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
2.三聚氰胺饰面实木多层板：饰面三聚氰胺浸渍纸符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》,基材：实木多层板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。理化性能-静曲强度≥25Mpa、弹性模量≥3500Mpa；胶合强度≥0.5Mpa；含水率6.0~14.0%；甲醛释放量（1m³气候箱法）要求未检出：品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率未检出：抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.9%；防霉菌等级-黑曲霉0级；气味分级-气味等级0级；醛酮类化合物24h甲醛未检出；醛酮类化合物24h乙醛、苯甲醛、邻甲苯甲醛未检出。
3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、‌GB/T 17657-2022《‌人造板及饰面人造板理化性能试验方法‌》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。
4.五金配件优质缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性8万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；耐腐蚀18检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。
5.工艺要求 ：门板带拉手，锁

	83
	球场训练区
	单人休闲椅3
	
	460*410*500/840
	10 
	3号楼地下一层家具
	1.PP塑料：符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 37866-2019《绿色产品评价 塑料制品》标准。塑料件外观、冲击强度检测符合要求；挥发性气体-有机挥发物总含量（TVOC）未检出；多环芳烃-18种多环芳烃（PAH）总量未检出。
2.实心钢管：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	84
	球场训练区
	圆边几
	
	直径400*500
	5 
	3号楼地下一层家具
	1.台面优质岩板：符合GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格。                
2.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；

	85
	球场训练区
	乒乓球桌
	
	2740*1525*760
	5 
	3号楼地下一层家具
	符合国家相关标准的质量和双鱼（非指定）同档次的乒乓球台：全新涂淋工艺面板，提高摩擦力，色泽好。台脚承受力大，稳定性强。台面环保工艺涂漆膜硬，弹性好，做工细腻，对人体健康无害。

	86
	三层指挥中心家具
	操作台I
	
	29300mm*850mm*750mm
	29.3米
	
	1.控制台台面：台面板采用实木颗粒板+双面贴防火胶板工艺制作，整体厚度27mm。台面主体为实木颗粒板，厚度25mm，其性能完全符合 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求。
2. 框架结构：控制台主体拉铝框架应通过 GB/T 10125-2021 （最新标准）《人造气氛腐蚀试验  盐雾试验》测试达到盐雾腐蚀100小时，抗腐蚀能力不低于10级；（该部件带须提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
3.屏风：应设计成免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件；至少屏风前板盖要求为合金铝型材制作，可承装显示器支架，实际显示器支架可横向任意调整布局，其余可为钣金制作；屏风上要求嵌入警示作用或装饰作用的纳米导光板，要求导光板表面和边缘均可明显可见不同颜色变化，可提升大厅整体科技亮点效果；
4.三防要求：控制台应满足以下规定（提供带CMA标识由第三方检测机构出具的检测报告）：
a) 防盐雾：盐雾试验应按GJB150.11A-2009规定进行，试验温度35℃，结果达10级（最好）；
b) 防霉菌：霉菌试验应按GJB150.10A-2009规定进行，结果达0级（最好）；
c) 防潮（防湿热）：湿热实验应按GJB150.9A-2009规定进行；
5.布线系统要求：结合控制系统对线缆的要求，操作台底柜内部应设置各方走向的专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰；要求线槽的布线容量大、通透性好、防护性好、坚固耐用环保，线缆路径清晰可见，方便各向走线，利于散热，易于维护管理；
6.控制台产品应符合CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求；（须提供中国绿色产品认证证书(证书上应有“中国绿色产品"标识)扫描件并加盖投标人公章）
7.绝缘强度要求：各带电回路对地（或对柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受不少于2500V、50Hz的交流电压持续1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流应小于10mA；
8.工作站要和控制台集成一体，实现电磁兼容、散热、布线的整体设计，确保工作站能安全、稳定、高效地24小时不间断运行；由于一体化设计，控制台根据工作站的特性来优化设计，也能提高工作站的实际工作寿命，降低故障率。                                                                                                      9.▲控制台表面理化性能和木材含水率须符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 4893.7-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第7部分:耐冷热温差测定法》、GB/T 4983.8-2023、GB/T 4893.9-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第9部分:抗冲击测定法》检测标准，其中耐磨和耐冲击性能需达到1级标准；（须提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）
10.▲控制台的金属制品表面涂层/覆面的性能要求应满足以下标准：①弯曲测试（锥形轴）符合GB/T 11185-2009 《色漆和清漆.弯曲试验(锥形轴)》检测标准，结果应无开裂；② 附着力测试符合 GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，结果应达到0级（最好）；③涂层硬度符合GB/T 6739-2022 《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》检测标准，结果应不低于3H铅笔硬度；④耐冲击测试符合GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，1kg质量冲击高度500mm，结果无开裂或剥落；（须提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）                                                                                                                              11.操作台工艺制作、材质、颜色经业主方签字确认后供货(提供承诺函）
12. 每个席位配置一把椅子，椅子的款式经业主方签字确认后供货(提供承诺函）
二、配件
1.显示器安装支架：采用压铸铝合金材质，可灵活挂装在后屏风导轨槽上。显示器的前、后、左、右、高、低位置可以在支臂范围内任意无极调整。
2.键盘盆: 控制台台面板下设抽拉式键盘托盆，宽度为600W，可放置455W键盘和鼠标，键盘托盆采用金属材质制作，键盘托盆的手枕采用PU聚氨酯软胶制作，耐磨、抗刮、舒适；手枕全包键盘盆体，盆体无利钣金口外露，有效避免造成伤害。
3.PDU:需符合国标6位10A 250VAC五孔插座的电源插排，电气性能符合CCC认证标准。
4.桌面多媒体信息插座要求：安装于后屏风的正面。信息面板采用 5mm 厚铝板制作，表面状态为拉 丝黑色/拉丝银色。面板高度固定为 80mm，面板长 度尽量短，满足实际接口的紧凑型排布。
5.智能灯光控制面板:控制台设置有智能灯光系统，后屏风上设有导光板，采用纳米导光板与可变色的节能LED灯条相结合结构，起到警示信号和美观的作用，可实现变换红、绿、蓝、白四种颜色灯光警示信号，并设有智能灯光控制面板，能实现通过按钮控制灯光变化。

	87
	三层指挥中心家具
	弧形操作台I
	
	5800mm*850mm*750mm
	5.8米
	
	

	88
	三层指挥中心家具
	领导会客沙发
	
	1030mm*850mm*910mm
	9
	
	1.框架∶采用优质白蜡木制作ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
3.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
4.优质超纤皮/西皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准。游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料未检出；有害物质限量值-可分解有害芳香胺染料未检出。

	89
	三层指挥中心家具
	茶几
	
	400mm*600mm*450mm
	7
	
	1.基材采用优质白蜡木制作ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；

	90
	三层指挥中心家具
	茶水间开水炉
	
	400mm*280mm*680mm
	1
	
	1、食品级316不锈钢机身。                  
2、高低双温控设计。                          
3、带净水功能                             
4、产品具备国家CCC强制性认证

	91
	三层指挥中心家具
	消毒柜
	
	480mm*380mm*1500mm
	1
	
	1、钢化玻璃面板                           
2、双开门设计                               
3、具备臭氧、中温烘干、紫外线、红外线消毒  
4、产品具备国家CCC强制性认证

	92
	三层指挥中心家具
	装饰画
	
	1500mm*30mm*600mm
	1
	
	油布画、铝合金极窄裱框。

	93
	三层指挥中心家具
	休息室绿植盆栽
	
	50mm*40mm*1400mm
	3
	
	带陶瓷花盆





[bookmark: _Toc233969289][bookmark: _Toc120614281]《需求清单》（采购包2）
	序号
	品类
	参考图片
	颜色
	规格尺寸（长*宽*高(MM))
	数量
	单位
	材质说明

	
1
	一字工位取证工作台
	
	主体哑光象牙白，台面哑光纯黑色，检察蓝装饰漆面
	1800mm*800mm*750mm
	3
	套
	1.控制台台面：台面板材料：控制台台板要求采用抗倍特板制作，其甲醛释放量应低于0.008mg/m³，须符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准甲醛释放量ENF级。台板厚度不低于15mm，耐酸碱、防刮、阻水凹槽设计。
2.框架结构：控制台主体拉铝框架应通过GB/T10125-2021（最新标准）测试达到盐雾腐蚀100小时，抗腐蚀能力不低于10级。多边包角，稳固防滑，高度可微调（±30mm）。
3.屏风：应设计成免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件；至少屏风前板盖要求为合金铝型材制作，可承装显示器支架，实际显示器支架可横向任意调整布局，其余可为钣金制作；
4.侧板：控制台系统两端造型，应采用现代美学设计，融入简洁元素，前卫科技，与现代控制中心相得益彰。
5.底柜前、后门板：采用厚度不低于1.0mm冷轧镀锌钢板制作。散气区域的通风率（开孔率）不小于25%，以使气流顺畅散热。不接受全木质板材制作，以免影响设备散热及木板变形。
6.三防要求：控制台应满足以下规定（提供带CMA标识由第三方检测机构出具的检测报告）：防盐雾防霉菌防潮（防湿热）。
7.布线系统要求：结合控制系统对线缆的要求，操作台底柜内部应设置各方走向的专业理线系统，与整体系统环境相适应。全隐藏式内部布线，强电/弱电分离，配理线架、集线盒、电源滤波器，无外露线缆。
8.力学性能要求：控制台满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》稳定性测试要求：垂直和水平加载稳定性，垂直和水平分别加力800N，不应倾翻，检测合格；
9.接口面板（前置/侧置，易操作）：
USB3.0/3.2：只读≥2个、读写≥4个（总≥6个）。
视频：HDMI2.0≥2个、DP≥1个；
音频：3.5mm输入/输出各1组。
电源：国标五孔强电口≥4个，带独立开关与过载保护。
10.人机工程：键盘抽屉≥1个、鼠标托、可调节显示器支架、线缆收纳槽、物证临时放置区。
11.尺寸：适配人体工学。

	2
	
	
	
	3000mm*850mm*750mm
	1
	套
	

	3
	
	
	
	1894mm*800mm*750mm
	2
	套
	

	4
	
	
	
	1500mm*700mm*750
	3
	套
	

	5
	办公桌
	

	主体哑光象牙白，台面哑光纯黑色，检察蓝装饰漆面
	1894mm*800mm*750mm
	2
	套
	配置要求同上

	6
	
	
	
	1800mm*700mm*750mm
	1
	套
	

	7
	一字型办公桌
	
	
	1592mm*800mm*750mm
	4
	套
	配置要求同上

	8
	
	
	
	1639mm*850mm*750mm
	2
	组
	配置要求同上，同时可较为宽松地同时摆放多道心理测试仪和计算机；边角应弧形、无明显锐角。

	9
	一字型控制台
	
	主体哑光象牙白，台面哑光纯黑色，检察蓝装饰漆面
	4640mm*850mm*750mm
	1
	组
	配置要求同上

	10
	弧形控制台
	
	
	5100mm*850mm*750mm
	1
	组
	配置要求同上

	11
	六边办公桌
	
	
	长边 1200，短边 600，腰 600，三块拼成拼接后形成六边形
	2
	套
	每套工位配置要求同上

	12
	蝶形办公桌
	
	主体哑光象牙白，台面哑光纯黑色，检察蓝装饰漆面
	单块：1200*600*750mm，三块拼成 120° 夹角整套最大外接尺寸：2400mm*2400mm*750mm
	4
	组
	每套工位配置要求同上

	13
	文件柜
	
	与实验室桌柜主体颜色协调一致
	800mm*450mm*1850mm
	14
	套
	1.基材：柜体采用一级冷轧钢板制成，所有钢板厚度≥0.6mm，主支撑结构件采用厚度≥1.2mm一级冷轧钢板。
2.面材：冷轧钢板表面白色喷涂，暗拉手。
3.制作工艺：冷轧钢板厚度0.8mm，柜体边框12mm。
4.配置：上、下对开不通光钢门，内含两块可活动钢制层板。

	14
	
	
	与实验室桌柜主体颜色协调一致
	800mm*450mm*1850mm
	19
	套
	1.基材：柜体采用一级冷轧钢板制成，所有钢板厚度≥0.6mm，主支撑结构件采用厚度≥1.2mm一级冷轧钢板。
2.面材：冷轧钢板表面白色喷涂，暗拉手。
3.制作工艺：冷轧钢板厚度0.8mm，柜体边框12mm。
4.配置：上对开玻璃门、下对开钢门，内含两块可活动钢制层板。

	15
	操作台
	
	台面：哑光黑色防静电板材；
台体钢架、侧板：哑光象牙白静电喷涂；
柜门抽屉：哑光浅天蓝，与实验室防磁柜、干燥柜、实验边台整套色系保持统一，符合检察技术实验室视觉标准化要求。
	2000mm*1500mm*750mm
	2
	台
	1. 防静电指标：台面表面电阻10⁶～10⁹Ω，符合SJ/T10694标准，配备专用接地端子与接地铜排，接地电阻≤4Ω，提供第三方ESD检测报告。
2. 材质厚度：采用19mm通体防静电实芯理化板，一体成型，非贴面结构；耐乙醇、洗板水、助焊剂等有机溶剂腐蚀，UL94-V0阻燃等级，哑光黑色低反光。
3. 物理性能：平面度≤0.5mm/m，均布承重≥300kg/㎡，集中载荷120kg，加载无永久变形；台面全周R3mm圆弧倒角，耐磨抗冲击，致密防渗，易擦拭清洁。
4. 配套要求：预留接地接口、带防雷保护多功能电源插座、带防尘护圈走线孔，台体配色为象牙白钢架+浅蓝柜门，与实验室存储柜体、实验边台色彩一体化。
5. 执行标准：GA/T1569-2019《法庭科学电子物证检验实验室建设规范》、GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》。

	16
	防磁柜
	
	哑光象牙白
（与实验室桌柜主体颜色协调一致）
	525mm*480mm*1500mm
	10
	套
	1.防磁性能：柜体采用三层复合磁屏蔽结构，外层冷轧钢板，中层DT4电工纯铁，内层坡莫合金屏蔽层；柜外施加 6000高斯（600mT） 强磁场，柜内磁场强度仅为 3~6高斯，工频磁场屏蔽效能≥40dB，提供CNAS/CMA第三方权威检测报告。适用行业通用标准（柜外200高斯时柜内≤5高斯）
2.材质结构： SPCC冷轧钢板，厚度1.0mm，底座加强板≥2.0mm，整体承重≥120kg，表面酸洗、磷化、哑光象牙白静电喷涂，双层磁性密封胶条，暗藏重型防撬铰链。
3.温湿度与防静电：内置智能除湿系统，恒湿40%-60%RH，带湿度数显与超标报警；整体防静电处理，表面电阻率达标，杜绝静电损坏电子物证。
4.存储结构：多层可拆卸抽屉+活动分隔板，分区存放硬盘、磁带、影像胶片、磁性物证；双控保密电子密码锁，开门记录可追溯。
5.安全：高安全机械密码锁+应急钥匙，暗藏式柜门铰链。
6.配套资质：提供防磁检测报告、体系认证证书，原厂质保3年，上门安装调试，现场磁场实测验收。

	17
	干燥柜
	
	哑光象牙白
（与实验室桌柜主体颜色协调一致）
	525mm*480mm*1500mm
	2
	套
	1.防静电性能：表面阻值应在 10⁶ - 10⁹ 欧姆 之间。
2.湿度控制：超低湿度 (1%~10%RH)，建议1%~5%RH。
3.温湿度精度：温度精度 ±1℃，湿度精度 ±3%RH。
4.容积与承重：根据物品数量选择，建议≥300L；层板承重 ≥70KG-1-6
5.断电保护：断电后24小时内湿度上升不超过10%。
6.材质与工艺：柜体：1.0-1.2mm优质冷轧钢板；门体：4mm以上高强度钢化玻璃。
7.传感器与控制：质量和Honeywell或Sensirion（非指定）同档次的带LED数码显示产品。


	18
	茶水柜
	
	与实验室桌柜主体颜色协调一致
	1000mm*700mm*750mm
	1
	套
	1.基材：采用E0级刨花板（参考“大亚”、“亚创”、“露水河”），经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好且其表面握钉力及静曲强度达到国标标准；甲醛释放量≤0.050mg/m³。
2.面材：选用双面贴深灰色防火板（参考“富美家”、“威盛亚”、“LG”），经防潮、防腐化学处理，阻燃、耐磨、防污；甲醛释放量≤0.050mg/m³。
3.封边：采用优质PVC,防水防油污不脱落。

	19
	会议桌
	
	与实验室桌柜主体颜色协调一致
	5500mm*1800mm*750mm
	1
	套
	1.基材：采用E0级刨花板（参考“大亚”、“亚创”、“露水河”），经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好且其表面握钉力及静曲强度达到国标标准；甲醛释放量≤0.050mg/m³。
2.面材：选用双面贴深灰色防火板（参考“富美家”、“威盛亚”、“LG”），经防潮、防腐化学处理，阻燃、耐磨、防污；甲醛释放量≤0.050mg/m³。
3.封边：采用油漆封边，使用优质品牌水性漆（参考：“嘉宝莉”、大宝”、“易涂宝”），“汉高”或同档次品牌乳胶。
4.桌架：采用“鞍钢”或同等档次品牌一级冷轧钢板制成，钢板壁厚≥2.0mm。经流水线酸洗、磷化处理，表面静电喷涂，喷粉涂层厚度80um，厚度均匀，内外一致，耐磨、抗腐蚀力强。

	20
	沙发
	
	与实验室桌柜主体颜色协调一致
	2040mm*780mm*850mm
	1
	套
	1.面料：一级环保PU皮。
2.海绵：公仔棉+乳胶填充包，密度好，回弹力强。
3.内板：采用高密度成型实木板锯材，牢固，韧性强。
4.底脚：黑色喷涂钢架。

	21
	
	
	
	1600mm*780mm*850mm
	1
	组
	

	22
	心理测试椅
	
	黑色
	1.尺寸（扶手收回）：87cm×84cm×69cm（高×宽×深）；扶手抬起高102cm，侧展宽96cm，靠背后倾深度76cm
·座面：53cm（宽）×50cm（深）
	1
	把
	1.框架：加厚方管/槽钢焊接，表面静电喷塑（黑色），承重≥150kg。
2.座面/靠背：高回弹海绵+PU皮/人造革包裹，耐磨防撕裂。
3.扶手：可调节高度/角度（部分型号带锁止功能），表面防滑处理。
4.功能：无滚轮、无倾斜功能，确保被询问者坐姿固定，便于采集生理信号。
5.要求：稳固不易动摇，久坐舒适，带扶手；边角应弧形、无明显锐角，移动时无噪音。
6.尺寸为预计尺寸，具体尺寸由采购人后期确认。

	23
	圆椅
	
	黑色
	直径420mm
	2
	把
	防静电pvc座面，不锈钢五星抓带万向轮

	24
	办公椅
	
	黑色
	640mm*690mm*960mm
	44
	把
	1.座高：47–55cm
2.后仰：90–135°
3.扶手：4D调节
4.腰托：自适应弹性支撑
5.承重：150kg


	25
	会议椅
	
	与实验室桌柜主体颜色协调一致
	常规
	32
	把
	1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌。





[bookmark: _Toc26155][bookmark: _Toc944554985]第五章  评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	2
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。



具体评审办法如下：

评标细则
[bookmark: _Toc29347]采购包1：评标方法与评标标准
（一）资格性审查（通过/未通过）：
	序号
	评定标准
	通过√
	未通过X

	1
	供应商资格条件
	
	


（二）符合性审查（通过/未通过）：
	序号
	评定标准
	通过√
	未通过X

	1
	在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
	
	

	2
	未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
	
	

	3
	在报价时采用选择性报价的。
	
	

	4
	报价超过了采购预算或最高限价的。
	
	

	5
	不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标注“★”符号部分为实质性要求和条件）。
	
	

	6
	不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
	
	

	7
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
	
	

	8
	评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
	
	

	9
	投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
	
	

	10
	不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
	
	

	11
	不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
	
	

	12
	不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
	
	

	13
	不同供应商的单位负责人为同一人或者供应商之间存在直接控股、管理关系的。
	
	

	14
	不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。
	
	

	15
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	
	



（三）评分表
	序号
	打分办法
	分值

	（一）价格分（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标供应商的投标报价)×30分。（保留两位小数）
	30

	（二）技术响应及实施方案（39分）
	2.1
	技术指标响应（28分）
由评标委员会根据《需求清单》(采购包1)、《技术要求响应表》等响应情况进行打分，投标人对本项目的“关键原材料要求”的重要技术参数（需求清单中带“▲”条款），共20项，每提供一项得1.4分，本项满分28分，每缺少一份检测报告或提供的报告检测指标内容缺项或不满足指标要求的扣1.4分，扣完为止，供应商须逐条应答，未应答条目视为负偏离。
评分依据：提供符合上述要求的检验检测报告扫描件，检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）或检测报告二维码扫码查真伪查询截图作为得分依据，未按要求提供相关材料或提供的材料不清晰导致专家无法判断的不得分；且出具日期为2025年1月1日始至招标公告发布之日止，国家认可的质量检验机构出具的原材料检验合格报告（受检单位须为家具生产厂家，检验类别为抽样检测报告或委托抽样检测报告，其他报告不得分）。
	28

	
	2.2
	项目实施方案（3分）。根据投标人对本项目的总体认识,提供的项目实施方案（包括组织部署、技术方案、质量保证措施、时间进度安排、安装及验收方案等）进行综合评分：
（1）项目实施方案内容具体详实、科学规范，整体思路清晰、实施流程完整、进度规划合理、管控措施全面，完全贴合项目实际情况，完全满足本次采购全部需求，可操作性、可行性高，得3分；
（2）项目实施方案内容较为完整、整体合理，项目实施流程、施工安排、进度管控等主要内容齐全，基本贴合项目实际，能够满足本次采购主要需求，可行性较高，得2分；
（3）项目实施方案基本齐全，基本符合招标文件要求，具备完整的项目实施思路与基础管控措施，具备基本可行性，能够满足项目基础采购需求，得1分
（4）未提供项目实施方案，或方案内容空洞、逻辑混乱、脱离项目实际，关键实施内容缺失，不符合招标文件要求，不具备实施可行性的，不得分。
	3

	
	2.3
	深化设计方案（5分）。根据投标人须提供的效果图、结构图，其设计完整规范、布局合理、契合本项目要求的情况进行综合评分：
（1） 深化设计方案内容完整规范，编制要素齐全；整体框架清晰、布局合理，逻辑层次严谨；充分结合项目实际工况，技术思路与实施举措高度契合本项目要求，得5分；
（2） 深化设计方案内容较为完整规范，主要编制要素无缺失；方案框架基本清晰，布局较为合理；能够响应本项目主要需求，与项目要求基本契合，得3分；
（3） 深化设计方案基本完整，核心内容无重大缺漏；方案布局逻辑性一般；对项目需求有一定响应，部分内容与本项目要求存在偏差，得1分；
（4）未提供深化设计方案，或方案内容存在缺项，编制规范性不足；框架混乱，布局不合理，逻辑条理不清；未能结合本项目实际情况，与项目要求契合度低，不得分。
	5

	
	2.4
	售后服务响应（3分）。根据投标文件中有关服务承诺说明进行评分（包括投标人自身及所投品牌原厂响应标准、备件体系、质保维修方案、售后服务体系、服务范围、响应时间、故障解决方案、应急处理方案、专业技术人员保障等）：
（1）方案内容具体详实、科学合理，完全满足本项目服务需求，贴合实际、落地性强、可行性极高，能够充分保障项目后期运维服务质量的，得3分；
（2）方案内容较为完整，基本贴合项目实际需求，可行性较高，可有效保障项目后续维保服务正常开展的，得2分；
（3）方案基本符合招标文件要求，可满足项目基础售后服务需求，但内容较为简略、细节不完善、针对性一般的，得1分；
（4）未提供售后服务方案，或方案内容空洞、内容缺失，未响应招标文件质保维保服务要求，脱离项目实际、不具备落地可行性的，不得分。
	3

	（三）企业综合实力（20分）
	3.1
	企业资质证书（4分）。
（1）投标人提供所投家具产品“低VOCs家具产品认证证书”，得1分。
（2）投标人提供所投家具产品“家具中有害物质限量认证证书”，得1分。
（3）投标人提供所投家具产品“人类工效学产品认证证书”，得1分。
（以上认证单元至少包含桌台类、床类、柜架类、椅凳类、沙发类）（提供扫描件及国家认监委网站查询截图）
（4）投标人提供所投家具产品“碳中和管理体系认证证书”，得1分。
（认证范围至少包含木制、钢木、板式、软体、板木家具）（提供扫描件及国家认监委网站查询截图）
注：上述认证证书均须处于有效状态，有效期以国家认监委网站查询截图显示为准。
	4

	
	3.2
	技术能力（4分）。投标人具有主要生产设备：数控加工中心、数控裁板锯、精密裁板锯、全自动封边机、数控钻孔中心、立式单轴木工铣床、中央除尘过滤系统、油漆涂装生产线每有一项得0.5分，本项最高得4分。（提供设备发票扫描件及照片）
	4

	
	3.3
	成品检测报告（12分）。
（1）沙发：符合GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》 GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》 QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准。致敏性分散染料要求均未检出，致癌染料要求均未检出；表面涂层理化性能：木制件漆膜涂层：附着力0级；耐磨性；耐冷热温差；抗冲击符合要求；皮革可分解致癌芳香胺染料未检出；阻燃性：阻燃Ⅱ级符合要求；产品有害物质：甲醛释放量未检出、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；皮革中五氯苯酚未检出。
（2）办公桌：符合GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》 GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求 第3部分：办公桌椅》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准。三甲苯未检出；外观符合工效学要求；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾360h，镀（涂）层对基体的保护等级:10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级:10级；产品有害物质：苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、甲醛释放量未检出；可迁移有害元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；理化性能：金属喷漆(塑)涂层：耐盐浴100h检测符合要求；附着力达到0级；理化性能：软、硬质覆面：耐干热达1级、耐湿热达1级，耐污染性达到5级。
（3）床头柜：符合GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准。三甲苯未检出；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；产品有害物质：苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、甲醛释放量未检出。理化性能：漆膜耐液性1级、耐干热1级、耐湿热1级、附着力0级、耐黄变≥4级、耐磨性1级、抗冲击1级、耐冷热温差：应无鼓泡、裂缝和明显失光；柜类强度和耐久性、柜类稳定性检测符合要求。
（4）床：符合GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准。三甲苯未检出；理化性能：耐液性1级、耐干热1级、耐湿热1级、附着力0级、抗冲击1级、耐黄变≥4级，耐磨1级；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；产品有害物质：苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、甲醛释放量未检出。
（5）会议桌：符合GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准。三甲苯未检出；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；产品有害物质：苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、甲醛释放量未检出；理化性能：耐干热1级、耐湿热1级、耐划痕：试件表面无整圈划痕符合要求、耐污染性能5级、抗冲击1级、耐光色牢度≥4级；
桌类强度和耐久性、桌类稳定性检测符合要求。
（6）办公椅：符合GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》 GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求 第3部分：办公桌椅》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》  QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。周浸试验(360h中性盐溶液)，经试验后，样品表面涂层未被腐蚀；外观符合工效学要求；产品有害物质：苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、甲醛释放量未检出；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；多环芳烃：苯并芘未检出；品质属性椅座往复冲击耐久性≥10万次；阻燃性能安全技术要求：阻燃Ⅱ级符合要求。
（7）文件柜（木制）：符合GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》、 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准。三甲苯（1，2，3-三甲苯，1，2，4-三甲苯，1，2，5-三甲苯之和）未检出；理化性能-木制件表面理化性能-软、硬质覆面耐冷热循环符合要求、耐干热1级、耐湿热1级、耐划痕：试件表面无整圈划痕符合要求、耐污染性能达5级；耐磨性1级、抗冲击（冲击高度50mm）1级、耐光色牢度大于灰度样卡4级；力学性能：柜类强度和耐久性检测符合要求；环境属性-产品有害物质：甲醛释放量未检出。
（8）茶几：符合GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准。三甲苯未检出；理化性能：耐干热1级、耐湿热1级、耐划痕符合要求、耐污染性能达5级、抗冲击达1级、耐光色牢度≥4级；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；产品有害物质：甲醛释放量未检出、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。
注：上述均需提供2023年1月1日（含）以来由第三方检测机构出具的抽样检验合格报告（每份检测报告需有CMA认证标志）扫描件（扫描件需提供首页、内容页、结尾页等完整页面内容且提供二维码等查询方式检验真伪），完全满足要求的每项1.5分，检测项不全不得分。
	12

	（四）商务部分（5分）
	4.1
	经营业绩（4分）。投标人提供2023年1月1日（含）（以合同签订时间为准）以来的类似产品销售业绩，每提供一项300万以上业绩得1分，满分4分。（须提供合同和部分发票扫描件，原件备查）
	4

	
	4.2
	国家政策导向（1分）。投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，有1个得0.5分，最多得1分。（须提交在有效期内、由有资格的认证机构所出具的认证证书扫描件）
	1

	（五）样品部分（6分）
	根据投标人提供的样品（详见样品清单），从样品的工艺水平、线条均匀程度、组合部件合理性、表面涂层是否平整光滑等方面进行综合评审。样品美观、材质优质、制作精良，得6分；样品较美观、材质一般、制作一般，得4分；样品美观性较低、材质和制作工艺较差，得2分。未提供样品或提供的样品与清单样式不一致，不得分。
	6


[bookmark: _Toc233969290]
[bookmark: _Toc7703]采购包2：评标方法与评标标准
（一）资格性审查（通过/未通过）：
	序号
	评定标准
	通过√
	未通过X

	1
	供应商资格条件
	
	


（二）符合性审查（通过/未通过）：
	序号
	评定标准
	通过√
	未通过X

	1
	在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
	
	

	2
	未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
	
	

	3
	在报价时采用选择性报价的。
	
	

	4
	报价超过了采购预算或最高限价的。
	
	

	5
	不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标注“★”符号部分为实质性要求和条件）。
	
	

	6
	不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
	
	

	7
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
	
	

	8
	评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
	
	

	9
	投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
	
	

	10
	不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
	
	

	11
	不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
	
	

	12
	不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
	
	

	13
	不同供应商的单位负责人为同一人或者供应商之间存在直接控股、管理关系的。
	
	

	14
	不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。
	
	

	15
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	
	



（三）评分表
	序号
	打分办法
	分值

	（一）价格分（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标供应商的投标报价)×30分。（保留两位小数）
	30

	（二）技术响应及实施方案（33分）
	2.1
	技术指标响应（18分）。由评标委员会根据《报价明细表》《技术要求响应表》等响应情况进行打分，完全响应招标文件技术参数要求的得18分，负偏离的每项扣1分，扣完为止。供应商须逐条应答，未应答条目视为负偏离。
	18

	
	2.2
	项目实施方案（5分）。根据投标人对本项目的总体认识,提供的项目实施方案（包括组织部署、技术方案、质量保证措施、时间进度安排、安装及验收方案等）进行综合评分：
（1）项目实施方案内容具体详实、科学规范，整体思路清晰、实施流程完整、进度规划合理、管控措施全面，完全贴合项目实际情况，完全满足本次采购全部需求，可操作性、可行性高，得5分；
（2）项目实施方案内容较为完整、整体合理，项目实施流程、施工安排、进度管控等主要内容齐全，基本贴合项目实际，能够满足本次采购主要需求，可行性较高，得3分；
（3）项目实施方案基本齐全，基本符合招标文件要求，具备完整的项目实施思路与基础管控措施，具备基本可行性，能够满足项目基础采购需求，得1分
（4）未提供项目实施方案，或方案内容空洞、逻辑混乱、脱离项目实际，关键实施内容缺失，不符合招标文件要求，不具备实施可行性的，不得分。
	5

	
	2.3
	深化设计方案（5分）。根据投标人须提供的效果图、结构图，其设计完整规范、布局合理、契合本项目要求的情况进行综合评分：
（1）深化设计方案内容完整规范，编制要素齐全；整体框架清晰、布局合理，逻辑层次严谨；充分结合项目实际工况，技术思路与实施举措高度契合本项目要求，得5分；
（2）深化设计方案内容较为完整规范，主要编制要素无缺失；方案框架基本清晰，布局较为合理；能够响应本项目主要需求，与项目要求基本契合，得3分；
（3）深化设计方案基本完整，核心内容无重大缺漏；方案布局逻辑性一般；对项目需求有一定响应，部分内容与本项目要求存在偏差，得1分；
（4）未提供深化设计方案，或方案内容存在缺项，编制规范性不足；框架混乱，布局不合理，逻辑条理不清；未能结合本项目实际情况，与项目要求契合度低，不得分。
	5

	
	2.4
	售后服务响应（5分）。根据投标文件中有关服务承诺说明进行评分（包括投标人自身及所投品牌原厂响应标准、备件体系、质保维修方案、售后服务体系、服务范围、响应时间、故障解决方案、应急处理方案、专业技术人员保障等）：
（1）方案内容具体详实、科学合理，完全满足本项目服务需求，贴合实际、落地性强、可行性极高，能够充分保障项目后期运维服务质量的，得5分；
（2）方案内容较为完整，基本贴合项目实际需求，可行性较高，可有效保障项目后续维保服务正常开展的，得3分；
（3）方案基本符合招标文件要求，可满足项目基础售后服务需求，但内容较为简略、细节不完善、针对性一般的，得1分；
（4）未提供售后服务方案，或方案内容空洞、内容缺失，未响应招标文件质保维保服务要求，脱离项目实际、不具备落地可行性的，不得分。
	5

	（三）企业综合实力（22分）
	3.1
	企业资质证书（8分）。
（1）投标人提供所投家具产品“低VOCs家具产品认证证书”，得2分。
（2）投标人提供所投家具产品“家具中有害物质限量认证证书”，得2分。
（3）投标人提供所投家具产品“人类工效学产品认证证书”，得2分。
（4）投标人提供所投家具产品“产品安全认证证书”，得2分。
（认证单元至少包含桌台类、柜架类、椅凳类、沙发类）（提供扫描件及国家认监委网站查询截图）
注：上述认证证书均须处于有效状态，有效期以国家认监委网站查询截图显示为准。
	8

	
	3.2
	技术能力（6分）。投标人具有主要生产设备：全自动数控加工中心、六轴铣床、全自动侧压平刨床、数控曲线锯、实木复合加工中心、榫头榫槽加工中心，每有一项得1分，本项最高得6分。（提供设备发票扫描件及照片）
	6

	
	3.3
	检测报告（8分）。
（1）实木多层（18mm）：符合国家检测依据GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.025mg/m3；
（2）油漆：符合国家检测依据：GB 30981.2-2025 《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》；
（3）沙发：符合QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；覆面材料理化性能均合格；甲醛释放量≤0.05mg/m3；总挥发性有机化合物≤0.3mg/m3；可分解芳香胺染料均合格。
（4）办公桌：符合国家检测依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》和GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》，检测内容包含表面理化性能、力学、结构安全性能合格、甲醛释放量≤0.05mg/m3；
注：上述均需提供2023年1月1日（含）以来由第三方检测机构出具的抽样检验合格报告（每份检测报告需有CMA认证标志）扫描件（扫描件需提供首页、内容页、结尾页等完整页面内容且提供查询方式检验真伪），完全满足要求的每项得2分，检测项不全不得分。
	8

	（四）商务部分（6分）
	4.1
	经营业绩（4分）。投标人提供2021年1月1日（含）（以合同签订时间为准）以来的类似销售业绩，每提供1个合同得2分，满分4分。（须提供合同和发票扫描件，原件备查）
	4

	
	4.2
	及时性服务（1分）。能够提供及时性售后服务的证明材料的，得1分。（须提供相关证明材料扫描件加盖公章，原件备查）
	1

	
	4.3
	国家政策导向（1分）。投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，有1个得0.5分，最多得1分。（须提交在有效期内、由有资格的认证机构所出具的认证证书扫描件）
	1

	（五）样品部分（9分）
	根据投标人提供的样品蝶形办公桌（清单序号12）1张，从样品的工艺水平、线条均匀程度、组合部件合理性、表面涂层是否平整光滑等方面进行综合评审。样品美观、材质优质、制作精良，得9分；样品较美观、材质合格、制作规整，得7分；样品外观基本达标、材质普通、制作尚可，得5分；样品美观性较低、材质和制作工艺较差，得3分。未提供样品或提供的样品与清单样式不一致，不得分。
	9


注：
一、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“（5-1）分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、计算得分四舍五入，精确到小数点后两位。
三、在评审过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


[bookmark: _Toc31187][bookmark: _Toc107246273][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]第六章投标文件格式
注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。


附件
xxx项目

[bookmark: _Toc100905255]投标文件

项目编号：XXXXXXXX
采购包XX




供应商名称：_____________________
地址：_____________________
二O   年    月    日

目录
一、价格及商务部分
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。
（4）开标一览表，格式见附件。
（5-1）分项报价表，格式见附件。
（5-2）主要关键部件清单一览表（如有），格式见附件
（6）商务条款偏离表，格式见附件。
（7）供应商具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，按照公告要求提供）：
（7-1-1）营业执照扫描件或自然人的身份证明扫描件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。
（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。
（7-2）财务报表，格式见附件。
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。
（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。
（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。
（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。
（7-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。
（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。
（8）分包意向协议（如需），格式见附件。
（9）公章授权书（如需），格式见附件。
二、技术部分
（1）技术方案或服务方案
（2）技术条款偏离表
（3）技术要求响应表
（3-1）采购包1▲条款技术要求响应表
（3-2）采购包2技术要求响应表
（4）供应商售后服务承诺（如需）
（5）用于本项目人员表（如需）
（6）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）
三、其他部分
（1）提供符合政府采购政策的证明材料
（2）供应商认为需提供的其他文件或证明材料
（3）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料
[bookmark: _Toc6719]
一、价格及商务部分
（1）投标函
[bookmark: _Toc103848580][bookmark: _Toc96347902]（采购人）：
       (供应商全称)   授权（授权代表姓名）（职位）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称、项目编号、采购包号）投标的有关活动，并对此项目进行投标。
为此：
1、提供投标人须知规定的全部投标文件。
2、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。
3、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。
4、本投标有效期为自投标日起 90 个日历日。
5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。
6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。
7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。
8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：________________________
邮编：________________________
联系人：________________________
手机：________________________
邮箱：________________________

供应商名称（公章）：				
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：		
日期：______年______月______日
[bookmark: _Toc104560898][bookmark: _Toc103848583][bookmark: _Toc107246276]
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明


供应商名称：	
姓名：	性别：	年龄：	职务：	
系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。


附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证扫描件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面






供应商名称（公章）：	
日期：______年______月______日
[bookmark: _Toc103848584][bookmark: _Toc104560899][bookmark: _Toc107246277]
（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（单位名称）的在法定代表人（签字或盖章）处签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：）为本单位的合法代理人，就（项目名称、项目编号、采购包号），以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
供应商名称（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
身份证号码：
授权代表（签字）：
身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证扫描件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证扫描件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


注：
1.若供应商为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当招标文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。
[bookmark: _Toc104560895][bookmark: _Toc107246279]2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

[bookmark: _Toc107246278][bookmark: _Toc103848585][bookmark: _Toc104560900]
（3-2）授权委托书（适用于自然人）
本授权书声明：我（姓名）系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：）为本人的合法代理人，就（项目名称、项目编号、采购包号），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
自然人姓名（签字）：
身份证号码：
授权代表（签字）：
身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证扫描件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证扫描件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面



注：若投标文件中签字之处均为自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。


（4）开标一览表
[bookmark: _Toc103848581]项目名称：							    项目编号：                          采购包号：
	投标总价
	人民币：

	核心产品制造商
	


注：1、供应商在报价时应充分考虑不确定性因素所引起的费用。

供应商名称（公章）：______
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：		
日期：______年______月______日
[bookmark: _Toc104560896][bookmark: _Toc107246280]
（5-1）分项报价表
项目名称：							    项目编号：                          采购包号：
	序号
	名 称
	品牌
	规格或型号
	原产地和
制造商名称
	数量
	单项金额（元）
	总价金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标合计总价（元）：
	


注：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商根据自身方案进行补充完善，以保证项目的完整性及最佳性。
3.本表“合计总价”须与《开标一览表》中“投标总价”保持一致。



供应商名称（公章）：
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：		
日期：______年______月______日
[bookmark: _Toc104560901][bookmark: _Toc107246281][bookmark: _Toc103848586][bookmark: _Toc102117319]
（6）商务条款偏离表

项目名称：							    项目编号：                          采购包号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标响应商务条款
	是否偏离
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 供应商须根据招标文件要求填写此表，作为响应文件的组成部分。
2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。
4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。
[bookmark: _Toc104560902][bookmark: _Toc103848587][bookmark: _Toc107246282]

（7）供应商具备投标资格的证明文件
[bookmark: _Toc107246283][bookmark: _Toc104560903][bookmark: _Toc103848588]（7-1-1）营业执照扫描件或自然人的身份证明扫描件
[bookmark: _Hlk33717720]注：供应商提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）扫描件。扫描件应能清晰显示供应商名称。
[bookmark: _Toc102117320][bookmark: _Toc107246284][bookmark: _Toc103848589][bookmark: _Toc104560904]																                				
（7-1-2）工商变更登记文件（如需）
注：如供应商在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的扫描件。如无，则可不提供。
[bookmark: _Toc102117321][bookmark: _Toc103848590][bookmark: _Toc107246285][bookmark: _Toc104560905]																                				
（7-2）财务报表
注：根据招标公告的要求提供。
[bookmark: _Toc107246286][bookmark: _Toc102117322][bookmark: _Toc104560908][bookmark: _Toc103848593]																                				
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）
承诺函
我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

									供应商名称（公章）：______________________
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：		
日期：______年______月______日
[bookmark: _Toc102117323][bookmark: _Toc104560906][bookmark: _Toc103848591][bookmark: _Toc107246287]																                				
（7-4）依法缴纳税收的相关材料
注：根据招标公告的要求提供。
[bookmark: _Toc102117324][bookmark: _Toc103848592][bookmark: _Toc104560907][bookmark: _Toc107246288]																                				
（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料
注：根据招标公告的要求提供。
[bookmark: _Toc102117325][bookmark: _Toc107246289][bookmark: _Toc103848594][bookmark: _Toc104560909]																                				
（7-6）没有重大违法记录的书面声明
注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声明
	我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：		
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：		
日期：______年______月______日
[bookmark: _Toc104560910][bookmark: _Toc107246290]																                				
（7-7）无不良信用记录承诺函
本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：
1.被人民法院列入失信被执行人；
2.被税务部门列入重大税收违法失信主体名单；
3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

[bookmark: _Toc102117326][bookmark: _Toc103848596]供应商名称（公章）：		
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：		
日期：______年______月______日
[bookmark: _Toc104560911][bookmark: _Toc107246291]																                				
（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

[bookmark: _Toc107246292][bookmark: _Toc96347919][bookmark: _Toc107246295][bookmark: _Toc104560914][bookmark: _Toc103848598][bookmark: _Toc102117330]
（8）分包意向协议（如需）

（供应商名称）若成为（项目名称）（项目编号：，采购包号）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。
一、分包标的及数量
（供应商名称）将（工作内容）分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担（工作内容）相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他
中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

供应商名称（公章）：
分包供应商（公章）：
……
日期：______年______月______日

[bookmark: _Toc107246296][bookmark: _Toc104560915]
（9）公章授权书（如需）

______________________（采购人）
______(供应商名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)（采购包号）______招标活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）（样式附后）在此次活动中代为公章使用。
（其他形式的印章名称）所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。
（其他形式的印章名称）签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________
印章样式：
	



供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年______月______日



[bookmark: _Toc103848599][bookmark: _Toc29772][bookmark: _Toc104560916][bookmark: _Toc107246299]
二、技术部分
[bookmark: _Toc103848600][bookmark: _Toc104560917][bookmark: _Toc107246300]（1）技术方案或服务方案
[bookmark: _Toc107246301][bookmark: _Toc104560918][bookmark: _Toc103848601]																                				
（2）技术条款偏离表
项目名称：							    项目编号：                          采购包号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的技术条款
	投标响应技术条款
	是否偏离
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 供应商须根据招标文件要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。
4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。
																                				
[bookmark: _Toc104560919][bookmark: _Toc103848602][bookmark: _Toc107246302]
（3）技术要求响应表
（3-1）采购包1▲条款技术要求响应表
项目名称：											项目编号：
	序号
	需求清单序号和品类
	《需求清单》（采购包1）▲条款要求
	投标文件响应内容
	偏离情况
	偏离说明
	投标文件对应页码

	1
	1接待台
	▲1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌；
	
	
	
	

	2
	1接待台
	▲3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
	
	
	
	

	3
	1接待台
	▲4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌；
	
	
	
	

	4
	2接待椅
	▲2.海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。
	
	
	
	

	5
	3高低床
	▲1.钢管：壁厚≥1.5mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。冲击强度、耐盐浴(100h)、附着力检测符合要求；中性盐雾试验（48h）、乙酸盐雾试验（48h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（48h）耐腐蚀等级均达到10级；硬度检测无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；
	
	
	
	

	6
	3高低床
	▲2.塑粉：符合GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》 GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第 2 部分：工业涂料》标准。附着力湿附着力、干附着力、沸水附着力1级；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤) 4H；耐沸水性检测符合要求；耐湿性500h 无异常；耐霉菌性能等级0级；抗菌性能抗细菌率：＞99.9%；总重金属含量铅（Pb）、汞（Hg）未检出；可溶性元素含量铅（Pb） 镉（Cd）铬（Cr） 汞（Hg） 锑（Sb） 砷（As）钡（Ba）硒（Se）未检出。
	
	
	
	

	7
	4活动衣柜
	▲3.PVC封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》、‌GB/T 17657-2022《‌人造板及饰面人造板理化性能试验方法‌》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》标准。有害物质限量检测塑料封边条-可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；甲醛释放量未检出；耐磨性检测符合要求；耐龟裂性达五级；漆膜附着力达六级；氯乙烯单体未检出。
	
	
	
	

	
	4活动衣柜
	▲4.五金配件优质缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》标准。过载试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；功能试验垂直静载荷、水平静载荷符合要求无损坏；耐久性8万次无损坏；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；耐腐蚀18检测无锈点；旋转弯曲疲劳试验目测试样无裂纹，样品未断裂；周浸试验（200h中性盐溶液）符合标准；外观性能金属件-喷漆(塑)涂层符合要求。
	
	
	
	

	
	7休闲椅1
	▲1.实木框架采用ENF级环保实木方，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量未检出，木材含水率≤12%，气干密度≥0.635g/cm³。无虫蚀、腐朽材。
	
	
	
	

	
	7休闲椅1
	▲3.优质超纤皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。摩擦色牢度检测：干擦500次达到5级标准；湿擦250次达到5级；碱性汗液80次达5级标准，推荐品牌，科一，爱进，杰诚或同档次其他品牌；
	
	
	
	

	
	8大床1（含床背板）
	▲2.优质海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。甲醛释放量、TVOC均要求未检出；撕裂强度≥2.8N/cm、拉伸强度≥170 kPa、断裂伸长率≥200%；表观密度-座面≥50 kg/m³；甲醛散发未检出；回弹性能B级:≥55%；阻燃性能安全技术要求模拟火柴火焰点火源引燃试验阻燃Ⅱ级符合要求。推荐品牌：圣诺盟、东亚、广雄或同档次其他品牌；
	
	
	
	

	
	21组合茶几
	▲1.桌面优质岩板 ，符合GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。耐香烟灼烧1级；耐水蒸汽无突起、龟裂、变色；表面耐划痕1级；耐污染1级；耐高温1级标准。吸水率检测、耐磨性检测符合要求；落球冲击检测合格无破损；放射性检测内照射指数、外照射指数合格
	
	
	
	

	
	21组合茶几
	▲2.优质304不锈钢符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》
QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。喷漆（塑）涂层外观检测符合要求；金属喷漆（塑）涂层理化性能：耐腐蚀、硬度、耐盐浴、冲击强度检测符合要求；附着力0级；铜加速乙酸盐雾连续喷雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级；中性盐雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级；乙酸盐雾200h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级；恒温恒湿试验后:试样表面无开裂。
	
	
	
	

	
	26消毒柜
	▲1.采用≥0.8优质冷轧钢板：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。铜加速乙酸盐雾连续喷雾200h、中性盐雾200h、乙酸盐雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、冲击强度检测符合要求；附着力0级；硬度检测达3H,无塑性变形和内聚破坏；旋转弯曲疲劳试验大于200万次目测无裂纹，样品未断裂；家具涂层可迁移元素未检出；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验无刺激性推荐品牌：宝钢、武钢、鞍钢或同档次其他品牌；
	
	
	
	

	
	28接待台
	▲1.基材采用ENF级实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》  JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。胶合强度≥1.60MPa；静曲强度顺纹≥41.5MPa、横纹≥38MPa；弹性模量顺纹≥5600Mpa、横纹≥4400MPa；甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出；挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；防霉性能-防霉菌等级黑曲霉达0级；抗菌性能-抑菌率≥99.8%。推荐品牌：兔宝宝、千年舟、华晟、三威新材或同档次其他品牌
	
	
	
	

	
	28接待台
	▲3.水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 21605-2025《化学品急性吸入毒性试验方法》标准。VOC含量、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、总重金属含量铅、汞未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；卤代烃未检出、硬度（擦伤）3H；抗菌性能-抗菌率≥99.9%；抗霉菌性能-抗霉菌等级达0级；急性吸入毒性项符合标准。推荐品牌：华润、大宝、易涂宝或同档次其他品牌；
	
	
	
	

	
	28接待台
	▲4.五金配件优质导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法、》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 4337-2025 《金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法》标准。耐久性40000次无损坏，耐腐蚀无锈点；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾200h、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾200h、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾18h镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；旋转弯曲疲劳测试（＞200万次）目测试样无裂纹，样品未断裂。推荐品牌：DTC、海蒂诗、FGV或同档次其他品牌
	
	
	
	

	
	30主席椅
	▲3.优质牛皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准。游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料未检出；有害物质限量值-可分解有害芳香胺染料未检出。
	
	
	
	

	
	86操作台I、87弧形操作台I
	9.▲控制台表面理化性能和木材含水率须符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 4893.7-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第7部分:耐冷热温差测定法》、GB/T 4983.8-2023、GB/T 4893.9-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第9部分:抗冲击测定法》检测标准，其中耐磨和耐冲击性能需达到1级标准；（须提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）
	
	
	
	

	
	86操作台I、87弧形操作台I
	10.▲控制台的金属制品表面涂层/覆面的性能要求应满足以下标准：①弯曲测试（锥形轴）符合GB/T 11185-2009 《色漆和清漆.弯曲试验(锥形轴)》检测标准，结果应无开裂；② 附着力测试符合 GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，结果应达到0级（最好）；③涂层硬度符合GB/T 6739-2022 《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》检测标准，结果应不低于3H铅笔硬度；④耐冲击测试符合GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测标准，1kg质量冲击高度500mm，结果无开裂或剥落；（须提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）
	
	
	
	

	说明：投标供应商应当对照招标文件中《需求清单》（采购包1）的材质说明，逐条如实填写所投物资的具体技术评审参数，注明无偏离、正偏离或负偏离，并注明偏离的具体内容。


																                				
（3-2）采购包2技术要求响应表
项目名称：											项目编号：
	序号
	需求清单序号和品类
	《需求清单》（采购包2）材质要求
	投标文件响应内容
	偏离情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



																                	


（4）供应商售后服务承诺


1、免费质保承诺书格式：
免费质保承诺书
我公司郑重承诺：
本项目整体免费质保期为自验收合格之日起不少于          年……。

供应商名称（公章）：_________________

法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年______月______日


[bookmark: _Toc103848603][bookmark: _Toc104560920][bookmark: _Toc107246303]
（5）用于本项目人员表（如需）
A.项目团队成员明细表
	序号
	在本项目中拟任岗位
	是否为主要成员
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：表后附上述人员身份证正反面、职称证、社保证明等证明材料。

B.用于本项目人员简历表
	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本项目任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近____年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc103848604][bookmark: _Toc104560921][bookmark: _Toc107246304]																                				
（6）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）
注：提供第二章“投标人须知”和第四章“采购需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的证明材料扫描件。

[bookmark: _Toc96347904][bookmark: _Toc104560922][bookmark: _Toc29092][bookmark: _Toc103848605][bookmark: _Toc107246305][bookmark: _Toc100905289]
三、其他部分
[bookmark: _Toc107246306][bookmark: _Toc104560923][bookmark: _Toc103848606]（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（采购包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：______年______月______日


1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。
监狱企业证明
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
																                				
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：____________
日期：______年______月______日
[bookmark: _Toc100905295][bookmark: _Toc107246307][bookmark: _Toc103848607][bookmark: _Toc104560924]																                				
政府采购节能产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品（不含政府强制采购节能产品“图形建模工作站和配套的显示器”）属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。
3、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。
4、投标商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

节能产品报价表
项目名称：							    项目编号：                     采购包号：   
	序号
	在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称
	产品名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	节能产品认证证书证书编号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，节能产品总计：
	



投标人名称（公章）：____________             
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________
日期：      年   月   日
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政府采购环境标志产品政策
1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。
3、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。
4、投标商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

环境标志产品报价表
项目名称：							    项目编号：                      采购包号：   
	序号
	在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称
	产品名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	环境标志产品认证证书证书编号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，环境标志产品总计：
	




投标人名称（公章）：____________             
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________
日期：      年   月   日
																                				

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

															                				
（2） 供应商认为需提供的其他文件或证明材料




[bookmark: _Toc103848608][bookmark: _Toc107246308][bookmark: _Toc104560925]																                				
（3）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料

保密承诺书

（采购人名称）：
我方参加贵方组织的编号为              的             项目采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本公司承诺：
一、严格遵守国家的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。
二、不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。
三、不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。
四、招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。
五、未经采购人审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。 
违反上述承诺，愿承担一切法律责任。
               
               
                    供应商全称：（盖章）
                    法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）
                               年  月   日
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