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[bookmark: _Toc234256913][bookmark: _Toc28359086]第一章招标公告
项目概况
江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目、交通工程学院智慧物流实训中心采购项目 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年9月23日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-DNGC-G2026-0007
2.项目名称：江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目、交通工程学院智慧物流实训中心采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：350.69万元（采购包一：191.49万元；采购包二:159.2万元；）
5.最高限价（如有）：包一：江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目181.85万元；包二：交通工程学院智慧物流实训中心采购项目159.2万元。 本项目兼投兼中，定标顺序为包一 →包二。  
6.采购需求（简介）：江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目、交通工程学院智慧物流实训中心采购项目，本项目分二个包：（包一）江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目；（包二）交通工程学院智慧物流实训中心采购项目。详见本招标文件第四章采购需求。
7.合同履行期限：合同履行期限：合同生效后60个日历天（此期限不包括采购人验收时间），供应商应在此期限内完成全部货物的交付、安装与调试。
8.本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(自行承诺)。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 
采购包一、采购包二： 本项目专门面向中小企业采购，标的所属行业为工业（中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），响应供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利企业。供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为无效响应；小微企业、残疾人福利企业、监狱企业不再享受价格评审优惠政策。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月23日9:00（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：江苏省盐城技师学院
地址：盐城市盐都区海洋路29号
联系人：王老师
联系方式：13056150848
2.采购代理机构信息
名 称：江苏德诺工程项目管理有限公司 
[bookmark: _Toc28359021]地　　址：盐城市亭湖区西亭路35号滨河人家2#楼四楼C57（18） 
联 系 人：王工  
联系电话：19025068903 
3.项目联系方式
项目联系人：王老师
电　　 话：13056150848

[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc234256914][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏德诺工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2采购代理服务费：按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协[2024]20号）的45%收取代理费用，（单个项目费用低于3000元的按3000元结算）。招标完成后由采购人向代理机构支付，投标人无需考虑此费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
 11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20、投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22、开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23、评标委员会
 23.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
 23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
 23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门联系地址:详见采购公告，联系电话: 详见采购公告。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
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31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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政府采购货物买卖合同




项目名称：江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目、交通工程学院智慧物流实训中心采购项目
合同编号： 
甲    方：江苏省盐城技师学院
乙    方：
签订时间：



使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

1

[bookmark: _Toc27624]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：江苏省盐城技师学院
乙方（全称）：                                     
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：（包一）江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目；（包二）、交通工程学院智慧物流实训中心采购项目
     采购项目编号：                          
（2）采购计划编号：                                      
（3）项目内容：                                          
（4）采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                 
品牌：                 规格型号：                  
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：            型号：                   
关键部件：           品牌：            型号：                   
关键部件：           品牌：            型号：               
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：     金额：    
否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                 询价单一来源框架协议其他：          
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：þ是     否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否
 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是  否
 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是   否
1. 合同是否分包：¨是   þ否
分包主要内容：             
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：       
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业   小微型企业
残疾人福利性单位 监狱企业 其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是   否
  外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：         金额：        
        国别：        品牌：         规格型号：          
否
 （10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：             
强制采购¨优先采购
¨否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：       
强制采购¨优先采购
否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购优先采购
¨否
（1） 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是      否    不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                                    
大写：                                        
分包金额（如有）小写：                                     
大写：                                     
（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：
全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （具体详见专用条款第二节第12.2款） ，其中涉及预付款的： （具体详见专用条款第二节第12.2款） 
成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）    
3.合同履行
（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。
（2）履约地点：江苏省盐城技师学院
（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：þ是    否
     收取履约保证金形式：       见3.（4）                                                                 
收取履约保证金金额：       合同价的10%                                                               
履约担保期限：                                                             
（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。                                    
（1） 分期履行要求：                           
（6）风险处置措施和替代方案：                 
4.合同验收
（1）验收组织方式：自行组织  委托第三方组织
验收主体：                                            
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：          否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式         否
验收组织的其他事项：             
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：一次性验收         
                 分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：                                                 
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：                                               
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：        （产权过户登记等）                
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自    年    月    日生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：    年     月     日
合同订立地点：江苏省盐城技师学院
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。


	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	同合同通用条款

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	十五个工作日内

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	同合同通用条款

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	同合同通用条款

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	同协议书

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到：
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

	
	指定现场
	同协议书

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。
3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物交货前由乙方承担保险义务

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1.货物免费质保期不少于三年（由中标供应商在投标文件中承诺并填写）。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在8小时内到达甲方现场。

	第二节
第8款补充
	质量保证要求
	1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。
2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。
3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。
4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。
5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。
6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。
8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间及要求
	1.合同款项的支付方式及进度安排：
1　 预付款：合同签订生效并收到合规发票后10个工作日内，支付合同总价的30%；
2　 进度款：货物安装调试完毕并初步验收合格后，收到合规发票后 10个工作日内，支付至合同总价的100%；
2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
(1) 发票；
(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；
(3) 装箱单；
(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	上述的货物免费保修期为 不少于三 年，在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。
乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 5% 的滞纳金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为盐城市；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2. 纠纷解决办法
2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
3.验收不合格的货物，乙方应在三个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额  5 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4.货物验收要求
（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。
（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。
交货时间：合同生效后60个日历天（此期限不包括采购人验收时间），供应商应在此期限内完成全部货物的交付、安装与调试。
注：若因不可抗力（需提供县级及以上相关部门出具的不可抗力证明）或采购人场地、需求变更等非中标人原因需延期，中标人可提前10个工作日向采购人提交书面延期申请，说明延期理由及预计完成时间，经采购人书面同意后可调整交付时间，延期时间最长不超过30个日历日；因中标人自身原因导致延期的，按合同约定承担违约责任。
交货地点：江苏省盐城技师学院指定地点。
（5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的五个工作日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且按合同要求项目运行期满后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。
（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。供货时须提供所供货物的原厂合格证明，否则将会被拒收；采购人有权到货后的7日内组织对货物进行验收，采购人有权每批次随机抽取两套送至具备资质的第三方检测机构进行检验、检测。检验、检测的各种参数和指标都要符合国家标准和采购文件要求。若第三方检测机构的检验、检测为不合格，必须无条件整改，对中标供应商处以书面警告，并依据合同约定处以合同总价5%的违约金。该违约金系对采购人因此遭受的管理成本增加、风险扩大等损失的预先估算。若该违约金不足以弥补采购人因此遭受的全部实际损失（包括但不限于第三方检测费、工期延误损失等），中标供应商应继续赔偿。并将有关结果报相关职能部门对所涉企业进行相关行政和刑事处罚。

	
	税费
	1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

	
	伴随服务
	1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：
 (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；
 (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装；
 (3) 提供货物组装和维修所需的工具；
 (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
 (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

	
	索赔
	1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。
2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
 (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
(2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

	
	合同生效及其它
	1.合同经甲方、乙方盖章后生效。
2.货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。
3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。



[bookmark: _Toc234256916]第四章 采购需求
一、项目概况
1.项目编号：JSZC-320900-DNGC-G2026-0007
2.项目名称：江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目、交通工程学院智慧物流实训中心采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：350.69万元（采购包一：191.49万元；采购包二:159.2万元；）
5.最高限价（如有）：包一：江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目181.85万元；包二：交通工程学院智慧物流实训中心采购项目159.2万元。 本项目兼投兼中，定标顺序为包一 →包二。  
6.采购需求（简介）：江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目、交通工程学院智慧物流实训中心采购项目，本项目分二个包：（包一）江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目；（包二）交通工程学院智慧物流实训中心采购项目。详见本招标文件第四章采购需求。
7.合同履行期限：合同履行期限：合同生效后60个日历天（此期限不包括采购人验收时间），供应商应在此期限内完成全部货物的交付、安装与调试。
8.本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

[bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc234256917]项目具体要求（分包一）    
项目属性:货物类项目。
一、核心产品：
本项目核心产品为_工业仪表自动控制实训平台_。
2、 技术要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	工业仪表自动控制实训平台
	一、技术性能要求：
1.供电电源：单相三线 220V±10%，50Hz；
2.装置容量：不低于2.5kVA；
3.环境要求：温度0～50℃，相对湿度≤85%，海拔≤4000m；
4.重量：不低于300kg；
5.外形尺寸：控制柜长×宽×高=900mm×600mm×1980mm (±200mm)；对象系统长×宽×高=1750mm×800mm×1980mm (±200mm)；
6.安全防护：漏电保护功能：配置带漏电保护的断路器，漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s，高于GB/T 16895.21-2020标准；防干烧报警功能：反应釜内置液位监测装置，当液位低于安全阈值时，立即切断加热模块电源并触发声光报警，防止器件损坏。
二、装置结构及组成要求：
（一）对象系统
对象系统必须包含铝型材钣金框架、水箱、卧式储罐、反应釜、供水管路、信号转接箱等组成。
1.铝型材钣金框架：尺寸长×宽×高=175cm×80cm×198cm (±5%)；主体采用≥40mm×40mm (±5%)工业铝型材搭建，底部托盘≥1.2mm厚不锈钢板，承重≥200kg，1套。
2.水箱循环：尺寸长×宽×高≥744mm×400mm×460mm (±5%)；采用透明有机玻璃或304不锈钢材质，便于液位观测。
3.高位水箱：尺寸长×宽×高=430mm×450mm×375mm (±5%)或尺寸：Ф250mm，高度的250mm (±5%)；）透明有机玻璃材质，底部设测压孔，可兼容压力及液位信号检测；水箱容积可调节，1 只。
4.卧式储罐：外形尺寸：Ф306mm×480mm (±5%);304不锈钢或同等及以上耐腐蚀材质，密封结构；底部配置压力检测装置,1个。
5.反应釜：尺寸Ф300mm×500m (±5%);整体高度765mm (±5%);304不锈钢或同等及以上耐腐蚀材质，顶部配置调速搅拌装置及温度检测元件（支持Cu50/Pt100等常用热电阻信号）；内置防干烧保护系统，1套。
6.供水管路:采用多级管道工艺，溢流段为透明PVC管件，下部管路为卡压式不锈钢管件，上部为敷塑不锈钢管；阀门采用黄铜球阀，管接件为卡箍式快接结构，拆装便捷，1 套。
7.信号转接箱：钣金喷塑结构，内置航空插座及端子排，可集中转接传感器与执行器信号，支持信号远传及数据交互，1个。
（二）测量仪表
要求针对化工及热工典型参数配置了液位测量仪表、压力测量仪表、流量测量仪表、温度测量仪表，每个种类的测量仪表均配置了多种类型，以便帮助学员掌握多种测量仪表的工作原理、安装接线、调试与检修。
1.液位测量：超声波物位计量程不低于0～1m；盲区≤0.06m；供电：DC24V；输出：4～20mA，1个。
2.数显式液位变送器：测量范围不低于0～1mH2O；供电电源：24VDC；输出信号：4～20mA；LED显示，2个。
3.压力测量：压力变送器量程不低于0～200kPa；精度≤0.5级；供电：DC24V；输出：4～20mA；螺纹：G1/2，1只。
4.智能差压变送器：量程不低于0～100kPa；支持HART通讯，内置数显屏及参数校准功能，1只。
5.流量测量：电磁流量计采用分体式结构，量程不低于0～4.0m³/h，精度≤0.5 级，公称通径DN15，衬里PTFE，电极316L，支持RS485通讯，1套；
涡轮流量计：两线制接线，量程不低于0.2～1.2m³/h，精度≤1.0 级，公称通径 DN10，1只；
孔板流量计：标准孔板节流件，角接取压，最大流量2.0m³/h，适配Ф20×2.5 管道，1个。
6.温度测量：Cu50热电阻1支，安装尺寸（长度、螺纹）按系统实际需求配置，长度150mm，螺纹M12×1.5，1支或Pt100热电阻：型号兼容设备，长度47mm，螺纹 G1/4，1支。
（三）执行器
要求执行器主机包含：调节阀、加热装置、流体输送设备、搅拌装置等。
1.电动调节球阀：智能型三片式不锈钢电动调节阀，阀体材质：不锈钢；阀芯材质：不锈钢；额定扭矩：20N.m；额定电压：AC220V；控制方式：4～20mA；反馈方式：4～20mA；电机内置过载保护；防护等级：IP67，1台。
2.公称通径：DN15；公称压力：1.6MPa；控制信号：4～20mA；气源压力：0.25MPa；行程：16mm；流量特性：线性；阀芯材质：304，国标法兰安装；配套阀门定位器，1套。
3.交流移相调压模块：控制参数：可输入0～5V、0～10V、4～20mA，1套。
4.单相加热管：供电电压AC0～220V，最大加热功率≥1.6KW，1个。
5.水泵：流量为30L/min，扬程为8m，三相220V供电，功率为180W。泵体采用304不锈钢或同等及以上耐腐蚀材质，1台。
6.增压泵：最大流量为20L/min，最高扬程10m，单相220V供电，特点：小功率、大扬程、效率高，2台。
7.调速电机：AC220V，50Hz，40W，1个。
8.供电电源：220VAC；最高功率：200W；1个。
9.调速器：含变频器，功率:0.4kW，电源电压：单相200V至240V±5%，额定电流2.5A。采用封闭式（IP20）保护结构，控制信号输入为4～20mADC或0～5VDC，交流220V变频输出用来驱动三相磁力驱动泵，1个。
（四）控制柜
控制柜要求包含控制柜柜体、电源控制模块、显示仪表模块、仪表控制系统模块、I/O信号接口模块、校验仪器等组成。
1.控制柜柜体：工业铝型材+钣金结构，正面为网孔安装板，底部带可制动万向脚轮，1套。
2.电源控制模块：含漏电保护断路器、电压指示表、电源指示灯、钥匙开关、DC24V 开关电源及 AC220V/DC24V 接口，1 个。
3.显示仪表模块：闪光报警仪：≥8通道；支持参数越限报警，1只。
4.无纸记录仪：≥4通道，兼容电流、电压、热电阻等信号，支持历史曲线回放及数据查询，1 只；
5.智能巡检仪：≥4通道，支持 4～20mA、Cu50/Pt100 信号检测，带 2 路报警输出，1 只；
6.氧量分析仪：支持烟气含氧量在线检测或包含含氧量智能分析仪表，可与 DCS/PLC 系统兼容，1 只。
7.仪表控制系统模块：PLC可编程序控制器：数字量输入≥12路、数字量输出≥8路，具备以太网及RS485通讯接口，支持程序在线下载（通过以太网口进行程序下载，自带一个RS485接口，12路数量输入，8路数字量输出）1套。模拟量输入输出模块，4路模拟量输入和2路模拟量输出和4路模拟量输出。
8.触摸屏：≥10.2″TFT液晶屏，分辨率≥800×480，接口含 RS232、USB、RJ45，1只；
9.智能调节仪：输出 4～20mA，具备 AI 调节算法及参数自整定功能，带2路报警输出，支持通用通讯协议，3只；
10.流量积算仪：支持流量信号累积及批量控制，带 RS485 通讯，1 只。
11.I/O信号接口模块：采用高绝缘的安全型工业接线端子，1个。
12.压力校验装置：校验量程0-6MPa，以标准精密压力表作为基准，校验其它压力仪表设备。配套精密压力表、被校压力变送器等，1套。
13.手操器：适用于HART协议智能变送器的通讯操作与HART275、HART375、HART475兼容，具有极好的兼容性，支持HART协议（含HART5/6/7版本）的智能通讯手操器，兼容主流HART智能变送器与流量仪表。完全兼容国产的各种智能变送器，1套。
★14.配套教学资源：要求自动化仪表应用仿真实训软件含过程控制传感器及过程检测仪表3D仿真软件，针对自动化仪表、过程自动化控制、过程装备与控制工程等相关专业教学。可实现流量计结构与原理仿真；物位计结构与原理仿真；调节阀结构与原理仿真（单座和双座）；提供最新中文版本，含3D 传感器仿真系统，教学仿真资源（包括3D传感器仿真系统和传感器实验教学视频）要求提供不少于15种传感器及过程检测仪表的网络教学资源包。其中必含浮子液位传感器、齿轮式转速传感器、电容式液位传感器、浮子液位电阻传感器、动态扭矩传感器、超声波、热释电报警传感器等7种传感器以及压力、流量、物位与温度检测仪表，并提供手机APP截图（投标时须提供产品说明、零件展示、装配、应用展示四个方面的相关证明材料。）
15.三冲量汽包水位或过程控制仿真教学软件：包括操作组态界面、底层控制系统和数据通讯接口，1套。
★16.过程控制可视化教学系统，支持工业过程控制虚拟仿真相关实训项目8个以上实验项目。（投标时提供上下水箱）软件模块要求：(1)建立3D虚拟实训场景，画面中的监控数据除用数字、动画等形式表示外，部分重要的数据应以实时趋势的方式展现。(2)软件包括设备认识、设备运行、接线原理、过程控制实验。可完成包含“单容水箱对象模型测试”、“加热水箱对象模型特性测试”、“单容水箱液位定值控制实验”、“管道流量定值控制实验”、“加热水箱温度定值控制实验”、“水箱液位串级控制实验”、“加热水箱温度与进水流量串级控制实验”8个以上实验项目。（投标时提供上下水箱串级控制、比值控制、流量液位串级控制系统3 种实验的仿真控制软件建模界面、建模响应曲线、控制响应曲线的相关截图。没有满足采购需求或没有提供截图的，按一项负偏离处理）。
17.传感器技术AR仿真实训教学APP软件：要求通过位移测量、振动测量、转速测量、环境测量等具体应用实例来展示传感器的基本原理，动态显示实验结果；单独展示传感器的各个组成元件，观察零件的结构、材质以及材质类型；以3D仿真的形式展示传感器的装配过程，具有快速装配、慢速装配、放大、缩小、旋转视图等功能；支持常用传感器。
18.PLC技术AR仿真实训教学APP软件，具备以下功能：包含电梯控制模块、扶梯模块、水泵排水模块、刀库捷径模块等不少于12个PLC实训模块。内置AI智能语音助手，点击模型相应位置，自动语音讲解其功能（投标时提供视频演示）或PLC技术实训装置的动画演示；可编程控制器的介绍；变频器的介绍；工业触摸屏的介绍；PLC控制LED仿真实训；PLC控制继电接触电路仿真实训；PLC控制变频调速仿真实训。
19.DCS系统编程组态及仿真运行软件平台：由工程总控软件、操作员在线软件、操作员在线配置工具软件、离线查询软件、仿真启动管理软件等组成，1套。
（五）配套附件
[bookmark: OLE_LINK5]1.专用操作台2张。其中第一张：长×宽×高≥1200mm×760mm×820mm (±100mm)。配有两个抽屉，配三节静音导轨和拉手。第二张：长×宽×高≥625mm×600mm×1045mm (±100mm)。配四只1.5寸万向脚轮。
2.空气压缩机:要求采用静音且具有气量自动调节系统的空压机，1台。
3.实验导线：3号和4号护套叠插导线，1套。
4.导线架，1套。
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	仪器仪表安装调试实训台
	一、技术性能要求：
1.外形尺寸：长×宽1200mm×800mm (±5%)，高度为1700mm±10mm；
2.安全防护要求：(1)漏电保护功能：装置配有带漏电保护断路器，当有学生误操作造成电流过大，漏电保护系统立即动作，切断控制箱电源，安全性符合相关的国标标准；(2)绝缘保护功能：采用高绝缘的安全型插座，高绝缘的安全型工业接线端子，可根据实际教学需求采用工程压接预绝缘管端子连接系统，各种电源及仪表要求均有可靠的自保护功能。
二、结构与组成要求：
实训台由工业型材实训桌、水箱模型、管道、阀门、一次测量仪表（液位、流量和压力）、执行器、智能调节仪表等组成，可实现对工业过程控制中的三个典型指标的测量与控制。
实训桌由工业铝型材及钣金组成，水箱模型、管道、阀门、测量仪表、执行器等安装在实训桌台面上。水箱模型包含循环水箱和高位水箱，循环水箱直接安装于实训桌台面上，为系统提供循环水源，高位水箱安装在上方位置，方便出水自动流回循环水箱，用作对液位信号的测量与控制。执行器包括直流调速水泵和电动调节阀，用以控制管道压力和流量。管道采用不锈钢管道、卡箍式管接头及优质球阀进行连接，方便拆装。仪表控制系统采用智能调节仪表，具备人工智能调节算法及参数自整定功能，用于过程信号的测量与控制。
（一）实训台基本配置要求
1.实训桌整体采用铝型材框架结构，桌体封板采用≥1.5mm厚的钢板机械加工成型，桌面采用≥20×80mm工业铝型材拼接成型。底部装有四只带刹车万向脚轮，便于设备整体移动和固定，1套。
2.电源箱：喷塑电源箱集成于装置顶部，设单相带漏电保护断路器、电源指示灯、钥匙开关、按钮开关、开关电源、急停按钮、数字交流电压表、数字直流电流表、双联插座等，用于实训台的电源控制与显示，1套。
3.水箱对象模型：采用≥8mm厚透明有机玻璃方形水箱（容积≥15L），色泽鲜明，透明度好，实训中对水位的观测直观明了。为实训系统提供循环水源，1只。
4.高作水箱:采用≥8mm厚透明有机玻璃方形水箱（容积≥11.5L），色泽鲜明，透明度好，实训中对水位的观测直观明了，1只。
5.液位变送器:量程涵盖以下范围：0～5kPa；精度：±1.0%FS；供电：DC24V；输出：4～20mA；螺纹：G1/2,1个。
6.压力变送器:量程涵盖以下范围：0～200kPa；精度：0.5级； 供电：DC24V；输出：4～20mA；螺纹：G1/2,1只。
7.涡轮流量计:标准两线制接线，电源：24VDC；输出：4～20mA；量程：0.2～1.2m3/h；精度：1.0级；公称通径：DN10,1只。
8.直流调速水泵:电位器调速，G1/2"螺纹接口，采用流量：1080L/H；压头：8m；功率：48W，供电：DC24V，控制信号输入：0～5VDC，驱动方式：无刷直流磁力隔离；水泵壳体材料：耐腐蚀工程塑料壳体,1台。
9电动调节阀:智能型三片式不锈钢电动调节阀，阀体材质：不锈钢；阀芯材质：不锈钢；执行机构：额定扭矩：20N.m；额定电压：AC220V；控制方式：4～20mA；反馈方式：4～20mA；电机内置过载保护；防护等级：IP67,1只。
10.智能调节仪:线性电流4～20mA电流输出，具备人工智能调节算法及参数自整定功能，具备两路报警输出，通用的85～246VAC电源供电，先进计算机通讯功能，采用支持RS485通讯接口，兼容Modbus-RTU等通用通讯协议,2只。
11.流量积算仪：可对流量信号进行时间轴上的累积，进行相应的流量批量控制实训，具有RS485通讯功能,1只。
12.触摸屏：分辨率：不低于800x480；接口：RS232、USB、RJ45,1只。
13.配套教学资源:要求自动化仪表应用仿真实训软件含过程控制传感器及过程检测仪表3D仿真软件，针对自动化仪表、过程自动化控制、过程装备与控制工程等相关专业教学。可实现流量计结构与原理仿真；物位计结构与原理仿真；调节阀结构与原理仿真（单座和双座）；提供最新中文版本，含3D 传感器仿真系统，教学仿真资源（包括3D传感器仿真系统和传感器实验教学视频）要求提供不少于15种传感器及过程检测仪表的网络教学资源包。其中必含浮子液位传感器、齿轮式转速传感器、电容式液位传感器、浮子液位电阻传感器、动态扭矩传感器、超声波、热释电报警传感器等7种传感器以及压力、流量、物位与温度检测仪表。
14.三冲量汽包水位控制或过程控制仿真教学软件：包括操作组态界面、底层控制系统和数据通讯接口。
15.传感器技术AR仿真实训教学APP软件，单独展示传感器的各个组成元件，观察零件的结构、材质以及材质类型；以3D仿真的形式展示传感器的装配过程，具有快速装配、慢速装配、放大、缩小、旋转视图等功能；支持常用传感器。
16.过程控制可视化教学系统。支持工业过程控制虚拟仿真相关实训项目8个以上。软件模块要求：(1)建立3D虚拟实训场景，画面中的监控数据除用数字、动画等形式表示外，部分重要的数据应以实时趋势的方式展现。(2)软件包括设备认识、设备运行、接线原理、过程控制实验。可完成包含“单容水箱对象模型测试”、“加热水箱对象模型特性测试”、“单容水箱液位定值控制实验”、“管道流量定值控制实验”、“加热水箱温度定值控制实验”、“水箱液位串级控制实验”、“加热水箱温度与进水流量串级控制实验”8个以上实验项目。17、配套课程资源平台含多种电机在环实时仿真实验系统及智能主机监测单元。仿真实验系统演示实验功能：3D电机结构展示；电机磁场和磁势分布线；电机运行实验；工作特性和机械特性实验；起动、调速、制动实验。
▲智能主机监测单元采用超薄可折叠导电材料技术，实时检测主机多路运行状况（4路以上），并且带液晶显示和报警设置显示，主机检测单元可反复折叠不损坏电路，支持手机无线采集数据，并可用手机APP采集数据。
主机监测单元演示功能要求：
（1）利用手机APP采集传感器输出电压。
（2）在主机检测单元上面可以显示每个通道采集的电压。
（3）可以在主机检测单元上面设置超限电压，且能输出报警，不得少于4通道测量。
（以上智能主机监测单元投标时需提供真实的投标产品视频演示。）： 
18.配件：系统运行的使用手册，主要器件的说明书、维护用生料带出水管等，1套。
（二）配套工量具
配套工量具要包含以下项目，具体为：1个万用表（测交直流电压 / 电流、电阻，基本DC精度0.005，LCD显示、自动量程）；1把电子剪切钳；1把尖嘴钳（剪铜丝φ2.2mm、铁丝φ2.0mm、硬钢丝φ1.6mm，全长150mm）；1把万用剥线钳（线径 φ0.5-6.0mm，全长170mm）；1把欧式端子压线钳（压接0.08-10mm²，全长178mm）；1把旋转剥皮器；1把网络接头压著钳（压接 4P/6P/8P 及相关子规格）；1把2m公制钢卷尺；1把水平尺（全长300mm，2个水泡）；1把大十字螺丝批（#2，150mm）、1把小十字螺丝批（#1，100mm）；1把大一字螺丝批（6mm，150mm）、1把小一字螺丝批（3mm，100mm）；1套内六角扳手（1.5-17mm）；1把活动扳手（150mm，开口 20mm）；1支测电笔、1把气管钳、1把300mm钢直尺、1 把割刀、1 只黑色记号笔、1只网络电缆测试仪。
3、 配件要求
专用操作台2张。其中第一张：长×宽×高=1200mm×760mm×820mm (±100mm)。配有两个抽屉，配三节静音导轨和拉手。第二张：长×宽×高=625mm×600mm×1045mm (±100mm)。配四只1.5寸万向脚轮。
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	智能检测与控制技术实训平台
	一、技术性能要求：
1.输入电源：单相三线制～220V±10% 50Hz
2.工作环境：室温相对湿度＜85%(25℃)，海拔<4000m
3.装置容量：≤4kVA
4.工艺设备外形尺寸：长×宽×高≥1550mm×980mm×1990mm
电气控制柜：长×宽×高≥800mm×600mm×1800mm
5.安全保护：具有漏电保护装置，符合国家安全标准
二、装置结构及组成要求：
由配料与加工单元、数字化网络化智能控制平台、数字孪生仿真系统、生产过程可视化系统、制造系统能源管理平台等组成。
（一）配料及加工单元
1.设备框架尺寸：长×宽×高=1500mm×980mm×1990mm (±5%)，上下两层结构，底部安装轮子，固定框架以铝型材拼接而成，1套
[bookmark: OLE_LINK6]2.原料罐A/B：高强度有机玻璃材质，长×宽×高=350mm×230mm×440mm (±5%)，装有液位开关及液位检测仪表,2台。
3.原料罐C：304不锈钢材质，Ф200mm×300mm (±5%)，装有铝合金外壳液位计、液位开关及液位检测仪表,1台。
4.混合罐：304不锈钢材质，Ф250mm×300mm (±5%)，装有铝合金外壳液位计、液位开关及液位检测仪表，内部配有搅拌桨，1台。
5.反应釜：双层夹套式，304不锈钢材质，Ф300mm×400mm (±5%)，装有铝合金外壳液位计、液位开关及液位检测仪表，内部配有搅拌桨，内置电加热器，加热功率3×800W，功率连续可调，防干烧，外层夹套，配有安全阀，1台。
6.换热器：304不锈钢材质，Ф114mm×400mm (±5%)，换热面积不低于0.6m2，1台。
7.冷媒恒温槽：容积不低于20L，温度范围：0℃～室温，1台。
8.水泵：DC24V，功率不低于28.8W，最大流量不低于900L/min，扬程不低于6m，3台。
9.直流减速电机：DC24V，功率不低于40W，转速不低于100rpm，配有减速箱，2台。
10.调速电机：AC220V，变频调节，最大转速不低于200rpm，配有减速箱，1台。
11.涡轮流量计：测量范围：0～0.6m3/h，介质：水，精度不低于±0.5，2台。
12.超声波流量计：测量范围：0～20L/min，精度不低于±0.5，1台。
13.一体式电磁流量计（带数显）：精度不低于±0.5，测量范围不低于0.14～1.4m3/h，1台。
14.投入式液位变送器（带数显）：测量范围不低于0～1m，精度不低于±0.5，1台。
15.超声波液位传感器（带数显）：测量范围不低于0～1m，精度不低于±0.5，2台。
16.差压变送器（带数显）：测量范围不低于0～1m，精度不低于±0.5，2台。
17.压力传感器（带数显）：测量范围不低于0～250kPa，精度不低于±0.5，2台。
18.称重传感器：测量范围不低于0～20g，精度不低于±0.5，3台。
19.称重传感器变送器：304不锈钢外壳，1台。
20.称重传感器显示表：2路输入，带RS485通讯，精度不低于±0.5，1台。
21.加热器：不锈钢材质，加热功率不低于3×800W，1台。
22.浮球液位开关：液位下限报警，2台。
23.侧装式浮球开关：液位上限报警，3台。
24.定温温度开关：常闭，温度控制70℃ ，1台。
25.电磁阀：DC24V，常闭，5台。
26.电动调节阀：DN15，2台。
27.安全阀：DN15，1台。
28.不锈钢管路：DN15、DN20，1批。
29.阀门：DN15止回阀、DN15铜球阀 ，1批。
30.分布式通信网关：支持RS485通讯，1台。
31.数字量输入模块：8通道，1台。
32.数字量输出模块：16通道，1台。
33.模拟量模块：8通道，1台。
34.工业以太网交换机：8口，1台。
（二）数字化网络化智能控制平台
1.电气控制柜：尺寸范围900mm×800mm×2000mm (±200mm)，柜体采用铝合金框架，左右安装有机玻璃板或采用钢制喷塑材质（可拆卸），底部安装万向轮，1台。
2.控制模块PLC控制器：数字量I/O、模拟量I/O点数及以太网、RS485接口满足工艺控制要求，1台。
3.隔离安全栅（检测端）：1路输入，1路输出，支持4～20mA电流信号和0～5V电压信号，2台。
4.隔离安全栅（操作端）：1路输入，1路输出，支持4～20mA电流信号和0～5V电压信号，2台。
5.触摸屏≥10"TFT液晶屏，分辨率≥800×480，具备RS232/RS485、USB及以太网接口，系统存储128M；串行接口：C0M1（232）, COM2（485）, COM3（485）；USB 接口：l×Host；以太网口：1×10/100MS。符合CE/FCC认证标准，前面板符合IP65防护等级，工业三级电磁兼容，1台。
6.变频器：AC220V，0.25kW，支持RS485通讯，1台。
7.工业智能无线网关：带Wifi模块，1台。
8.工业无线路由器：DC24V供电，配外置天线款，1台。
9.工业以太网交换机：8口，1台。
10.全隔离单相交流调压模块：单相AC220V，支持4-20mA、0-5VDC、0-10VDC、1-5VDC、0-10mA等输入自动控制模式，也可用手动控制，1台。
11.频率变送器：0～10Hz，精度：0.5%FS，输出信号：4～20mA，1台。
12.开关电源：240W，1台。
13.开关电源：120W，2台。
14.转接线路板：带预制线，1套。
15.塑壳断路器/漏电保护器、导轨式插座、接触器、线缆等，1套。
（三）数字孪生仿真系统
★结合数字模型和实时数据，提供≥5种类型可编程控制器的数字孪生仿真实验，包含学习平台的交互按钮（投标文件中须需提供呈现以上功能要求完整界面的彩色高清照片，须呈现展示设备的完整外观，包括屏边）。
以模拟、分析和优化生产线的运行和维护过程，拥有惯性、碰撞、重力、摩擦等物理行为仿真，支持柔性线束电缆仿真，支持与主流三维仿真引擎的实时数据交互，模型组件、设备动作、设备联机信号的全面集成。或者提供可编程控制器的数字孪生仿真实验不少于12个基础训练实训项目（模型采用LED指示灯、按钮开关、接线端子、喷绘图形的形式进行展现），涵盖了装配流水线模拟、十字路口交通灯模拟、天塔之光模拟、水塔水位模拟、步进电机模拟模拟、电动机星三角启动模拟、三层电梯模拟、自动配料装车模拟、四节传送带模拟、刀库捷径选择模拟、数码显示模拟、自动扶梯模拟；不少于20个场景训练实训项目（模型采用三维立体空间形式，通过实景式情景化的场景展现，真实的反应工业/生活中的应用场景），涵盖了工业机器人协调控制、气动冲压机控制、自动上料机控制、自动封装控制、工业流水线控制、小区水塔供水控制、智能配料控制、楼宇电梯控制、电机星三角启动控制、数码显示控制、水泵控制、机械手搬运控制、物料分拣控制、数控冲压机控制、立体仓库控制、十字路口交通灯控制、天塔控制、多段输送带控制、步进电机控制、多功能刀架控制等实训仿真画面。数字孪生仿真功能：通过对虚拟PLC主机的PLC程序编写将相关模型按固定的流程模拟运行，可以根据任务要求或者模拟运行流程，实现PLC编程的在线仿真控制；
（四）生产过程可视化系统
包含生产过程看板、过程仪表在线数据看板、控制系统运行控制看板、过程报警联锁信息看板、智慧用电及能耗管理看板，1套。
（五）制造系统能源管理平台
实时监测一路剩余电流、四路温度、电流、电压、功率、电能等电参量，遥信输入、遥信输岀、谐波分析、RS485通讯，1套。
三、实训软件资源包要求：
停电应急处置模拟演练系统软件、传感器技术AR仿真实训教学APP软件、PLC技术AR仿真实训教学APP软件、多种电机在环实时仿真实验系统。
四、其他配置要求：
1.工具1套包含以下项目：万用表，1个、压线钳，1把、剥线钳，1把、剪线钳，1把、尖嘴钳，1把、活动扳手（6”，1把、10”，1把）、内六角扳手(公制)1套（1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm）、十字螺丝刀（6*12.5cm，1把、3*7.5cm，1把、2*5.0cm，1把）、一字螺丝刀（6*12.5，1把、3*7.5，1把、2*5.0cm，1把）、工具箱（空箱）。
2.监控中心1套：框架表面喷塑处理，配备1.5寸万向脚轮；电源：AC220V；55寸显示器，用于监测数据显示。
五、配件要求
专用操作台2张。其中第一张：长×宽×高=1200mm×760mm×820mm (±100mm)。配有两个抽屉，配三节静音导轨和拉手。第二张：长×宽×高=625mm×600mm×1045mm (±100mm)。配四只1.5寸万向脚轮。
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	化工设备检维修作业操作平台
	一、硬件对象组成：
1.膨胀罐：数量1台，材质：304不锈钢；壁厚：不小于2mm；实际灌装容积不小于72L(灌装系数不高于0.9)；。
2.循环冷却器：数量：1台；材质：304不锈钢；壁厚（壳程直径不小于φ219壁厚不小于2mm，介质：水，换热管壁厚不小于φ14×1.5）；换热面积：不小于0.6m2；外形尺寸：不小于φ219×1250mm
3.地台，尺寸长×宽×高=3500mm×800mm×200mm (±5%)（内置集液盘（壁厚不小于1.5mm），水槽（壁厚不小于1.5mm））；数量1台
4.不锈钢固定架：304不锈钢材质，型材固定架方形管长×宽×高=40mm×40mm×3mm (±5%)，外形尺寸：长×宽×高=590mm×300mm×660mm (±5%)；主要功能：为换热器、阀门、管路等提供支撑，数量1台
5.卧式多级泵，流量不小于3.75m3/h，扬程不小于100m，转速不小于2950r/min；数量1台；
6.RFID智能货柜：智能柜可通过标签绑定比赛中所用到的工具，在比赛中具有工具存放、智能开锁、工具快速绑定、工具清单检验、工具智能识别、自动判分等功能。（尺寸：高×宽×深=2020×1100×550mm (±5%)，材质：不小于1.2mm厚碳钢板），数量1台；
7.安全帽：数量：4顶，材质：高强度ABS工程塑料；
8.管路：以下装置中的管道、支撑件304不锈钢材质，管件如下：管道、弯头、三通、大小头、金属软管、管道法兰、阀门支架、配套螺栓、垫片等一批；
9.电磁流量计：测量范围不低于0.9-20m3/h；数量：1台；
10.螺纹球阀：304不锈钢材质，球阀1/2"，不少于1台；球阀1/4"，不少于2台；球阀3/4"，不少于2台；快拧接头1/2"-φ16，不少于2台
11.法兰式阀门：304不锈钢材质，法兰式闸阀DN50PN16，不少于1台；法兰式截止阀DN32PN16，不少于1台；法兰式截止阀DN25PN16，不少于1台；法兰式过滤阀DN50 PN16，不少于1台；
12.安全阀：法兰式304不锈钢材质，安全阀 DN25 PN16，（起跳压力为1.6MPa），1台；
13.压力表：（1）耐震压力表，测量范围：0-2.5MPa，精度：2.5级，表盘直径：100mm，安装方式：径向，数量：1只；（2）耐震压力表，测量范围：-0.1-0.06MPa，精度：2.5级，表盘直径：100mm，安装方式：径向，数量：1只；
14.单工位操作台，尺寸长×宽×高=800mm×700mm×750mm (±5%)；
15.工程师站：采用6核12线程及以上规格的x86架构处理器，性能核基础主频不低于3.0GHz，加速频率不低于4.6GHz，高速缓存容量不低于18MB。配置16GB及以上容量的RAM。搭载512GB及以上容量的固态硬盘。配备4GB独立显存的主流级独立显卡，显存位宽不低于128bit。显示器不低于23.8寸；
16.安装立杆：数量：1台，总高2.3m，横臂1m（碳钢材质、喷塑处理，外观白色，配安装板、螺栓,尺寸分别为长×宽×高=100×100×3mm，长×宽×高=150mm×150mm×3mm），可移动，底座（长×宽×高=500mm×600mm×100mm (±5%)，壁厚不小于6mm）配重；
17.智能警示灯：红蓝黄三色常亮，供电方式：DC24V，音频输出：设置为静音，安装形式：螺纹安装，数量：1只；
18.工机具配件：配置总数不低于40种常用拆装工具，不低于5种以上的专有工具，每一种工具加工有特殊标签，可以实现智能化管理的功能；1套
19.供电箱：箱体长×宽×高=600mm×400mm×200mm (±5%)，430不锈钢，厚度不小于1.2mm，静电喷塑工艺，集成PLC、变频器等，数量：1台。
20.手持触摸操作盒：规格：7寸屏，3孔（按需），数量1台；
21.工位显示板：不小于18.5寸，高清，数量1台；
22.转速传感器：一体化磁敏转速传感器（不低于以下配置：测量范围：3000r/min，工作温度：-30～+130℃，输出信号：4-20mA，工作电压：DC24V），数量1台；
23.一体化振动传感器，水平或者垂直（不低于以下配置：测量范围：0-50mm/s，输出信号：4-20mA，工作电压：DC24V，接线方式：两线制，工作温度：-40～85℃，防护等级：IP67），电缆长度：不小于3m。数量：2台
24.球形摄像机：高清红外球型摄像机，≥200万像素，≥16倍光学变焦，水平360°连续旋转，支持夜视，黑白夜视100米，水平360°，电源供电DC12V；
25.组态触摸屏，规格：24VDC 7"TFTLED屏，≥7寸（设备配套，嵌入屏）
26.接口：2×485\1×USB\1×100M以太网。数量：1台
27.空开操作箱：空开盒1、空气开关1、导轨1。数量：1台
28.辅助拆装台：可移动式辅助台，台面尺寸长×宽=900mm×600mm (±5%)，带T型安装槽；数量：1台
29.小型龙门架：规格长×宽=2m×2m (±5%)，宽度0.8m (±5%)，手拉葫芦、跑车，最大起重不低于0.5t，数量1台
30.手动试压泵，手动试压泵，最高工作压力≥1.6MPa，数量：1台
31.试压管路配件，DN40-DN40，304材质，数量：2件
32.机泵零部件备品备件：多级泵机械密封（2件）、垫片、螺栓等 
33.轴承加热器：加热板尺寸：长×宽=330mm×290mm (±5%)，工作电源：10A，外形尺寸：长×宽×高=535mm×335mm×160mm (±5%)；
34.联轴器加热器：油浴锅实验室高温二甲基硅油加热炉，碳钢材质，板厚：不小于1.2mm；
二、软件部分：
（1）考核评分系统
1具备手持终端打分与自动评分两大核心功能，旨在实现高效、准确的赛场管理。
2通过后端管理模块，系统可全面掌控整个赛场的考核场次、考核队伍、裁判团队以及考题等关键信息，确保考核过程的规范性和透明度 。
3在数据处理方面，系统应采用多种先进的数据分析方法，不仅支持设备信息的实时采集，还能实现智能货柜物联网的集成，从而进一步提升考核工作的智能化水平。
4系统还应具备对裁判评分进行深入分析的能力，通过科学的数据分析，为优化评分机制提供有力支持。
▲提供评分后台管理系统功能、裁判评分系统功能、评分题库功能、成绩查询功能、设备管理功能模块视频。
（2）3D拆装软件：该软件包含教师端和学生端两大模块。教师端具备导入学生名单及查看学生信息的功能，以满足教师对学生信息的有效管理。而学生端则提供结构认知和虚拟拆装两大核心功能，旨在丰富学生的学习体验和提升学习效果。虚拟拆装模块包含拆卸与组装两大核心环节，旨在使学员亲身体验设备拆装的全过程。在拆装实践中，软件会提供工具的选择，学生需要选择正确的工具进行拆装，在拆装过程中会适时播放实物拆装视频，以直观形象的方式展示拆装的精细环节与注意事项，从而辅助学生熟练掌握正确的拆装技能。此外，该模块还具备设备自动拆卸、设备自动组装以及单步骤跳转等辅助功能。学员在手动拆装前，可通过自动拆装和单步骤跳转功能，深入了解并学习具体的拆装步骤，为实际操作奠定坚实基础。
软件应具备但不限于如下功能：
1结构认知包含装置认知、机泵介绍、爆炸演示三部分内容。
2装备穿戴：支持学生对头部、面部、手部、躯干、足部防护用品的认知与穿戴练习。
3虚拟拆装：支持学生对离心泵进行虚拟拆卸和虚拟组装模拟操作，在虚拟拆装过程中包含对工具的选择，且交互步骤不得少于10个。
4在训练模式下，系统提供自动拆卸和自动组装功能，并允许单步骤、多步骤跳转等辅助功能。
▲投标时需要提供3D拆装软件的功能视频。
▲（3）智能 AI 行为分析系统：支持火焰检测、烟雾检测、抽烟检测、打电话检测、佩戴口罩检测、人员离岗、睡岗检测、人员摔倒检测、人员静电消除、区域人数统计、区域入侵检测、工服检测、工帽检测、安全帽、反光衣检测、电瓶车检测、规范停车(车辆违停)、出入口客流统计、周界翻越入侵、异常位移、安全挂网、消防通道占用，逃生通道堵塞等算法；（投标时提供算法选择功能视频演示）
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三、技术参数响应与偏离
供应商须针对本项目“技术参数要求”中未标注“★”和“▲”所有条款，逐条编制《技术参数响应及偏离表》，负偏离项总数不得超过10条（以技术参数表中最末级序号为独立计数单位，每项计一条），若超出此限，将被视为未实质性响应采购要求，作无效响应处理。
注：1、“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求；“符合”指满足招标文件要求。投标人应在《技术参数响应及偏离表》（格式详见第六章投标文件格式）中，对招标文件采购清单内的所有技术参数逐条明确其响应状态，即明确填写“正偏离”、“负偏离”或“符合”，不得遗漏。凡未在《技术参数响应及偏离表》中声明偏离情况的技术条款，均视为“符合”。中标人须在合同履行阶段严格遵守招标文件中对应条款的约定。
2、对于非评分项的技术参数，投标人可选择在投标时提供证明材料，亦可于中标通知书发出后、正式签订合同前补充提供（补充材料须在合同签订前7个工作日内提交）。所提供的材料将作为合同履约验收的依据之一。
四、商务要求响应及偏离
1．交付时间：合同生效后60个日历天（此期限不包括采购人验收时间），供应商应在此期限内完成全部货物的交付、安装与调试。
注：若因不可抗力（需提供县级及以上相关部门出具的不可抗力证明）或采购人场地、需求变更等非中标人原因需延期，中标人可提前10个工作日向采购人提交书面延期申请，说明延期理由及预计完成时间，经采购人书面同意后可调整交付时间，延期时间最长不超过30个日历日；因中标人自身原因导致延期的，按合同约定承担违约责任。
2．交付地点：江苏省盐城技师学院采购人指定地点。
3．验收：采购人依据相关规定、招标文件、投标文件及合同组织验收。若因服务质量产生争议，应由双方共同认可的具备资质的第三方检测机构进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由中标人承担，且中标人须在鉴定结果出具后15个工作日内完成整改并重新申请验收。
4．质量保证：所供货物及软件应为成熟、稳定的在售型号。免费质保期不少于三年，自最终验收合格之日起计算。质保期内，提供7×24小时技术支持，故障1小时内电话响应，24小时内现场到位（如需），并免费提供系统升级与技术服务。质保期外，应能提供持续的技术支持与维护服务，收费标准不高于其官方公示价格或同期市场公允价格。
5．付款方式：
预付款：合同签订生效并收到合规发票后10个工作日内，支付合同总价的30%；
进度款：货物安装调试完毕并初步验收合格后，收到合规发票后 10个工作日内，支付至合同总价的100%；
6．方案完整性要求：投标人应确保其投标方案（包括必要的扩展内容）能完整实现招标文件的全部功能需求。如需增补清单外内容，应在投标文件中明确列出并计入总价。未列明者，视为现有清单已完全满足需求，因缺失导致的补充及整改责任由中标人承担。 
7．供应商承诺提供的货物及软件免费质保期不低于3年（自最终验收合格之日起计算）的优先。
标准与费用包干：投标人应确保其产品与实施符合国家及项目所在地的强制性标准与规范。为满足所有要求及实现项目功能所产生的一切费用（包括但不限于货物采购费、运输费、安装调试费、培训费、税费、质保期内服务费等）、风险（包括市场价格波动、政策调整等风险）及税金均已包含在投标总价内，中标后不予调整。
注：本招标文件中斜体且有下划线部分均为实质性要求和条件。对任何一条实质性要求条款的负偏离，都将导致其投标被视为无效。
五、现场踏勘
供应商应在报价前充分了解项目现场条件及所有可能影响成本和实施的因素。鼓励供应商自行进行现场踏勘。 踏勘现场所发生的一切费用及人身财产安全责任，均由供应商自行承担。供应商未踏勘现场，将被视为已充分了解并接受所有现场条件与风险，成交后不得因此提出任何费用或工期索赔。 
六、本项目 不接受 进口产品投标。
七、其他要求
（一）投标人或产品制造商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过与本项目核心内容类似的项目业绩【类似项目指：1、仪表自动控制类，如：过程控制（液位 / 流量 / 压力 / 温度）实训装置，2、智能检测、传感控制类，如：工业传感器综合检测实训平台3、化工设备检修、化工工艺实训类，如：设备拆装维修】的优先。
（二）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的优先；投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的优先。
（三）质保期承诺 供应商承诺提供的货物及软件免费质保期不低于3年（自最终验收合格之日起计算）。
（四）项目实施及售后服务方案
为保障设备高质量交付、稳定运行及长期服务，投标人须针对本项目制定可落地、可追溯、可考核的方案，结合本项目特点，明确全流程责任与时限，方案至少应包含以下内容：
1.安装、调试及验收方案
聚焦“标准化流程与专业化交付”，本方案至少应包含以下内容：
（1）安装计划
1.前期准备
到货前 3 个工作日，我方技术人员现场勘查：实验室供电、接地、操作台、通风、气源、网络、安全防护条件，确认符合化工仪表及自动化设备安装规范。
编制《设备安装就位平面图》《接线图》《管路布置图》，经校方确认后实施。
卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用。安装（包括电线、管线等）、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。设备场地准备一：提供现场仪器应用的220平方的水电气路搭建以及完成现有场地物品搬运整理工作。设备场地准备二：提供现场仪器应用的80平方的水电气路搭建以及现场物品搬运整理工作。
2.到货与开箱
设备送达指定地点，双方共同开箱清点：型号、数量、附件、说明书、合格证、检定证书、备品备件。
做好开箱记录，拍照留档，缺损件立即补发。
3.安装实施
按 “先主机后附件、先硬件后软件、先固定后接线” 顺序施工。
设备固定、水平校准、电气接线、信号线缆敷设、气源/管路连接规范整齐，标识清晰，符合教学实验室安全与实训要求。
4.工期保障
安装工期严格按合同约定执行，不影响教学秩序，尽量安排在周末 / 课余时间施工。投标人需制定详细的项目实施时间表，进度计划分解到各阶段时间点，明确各阶段工作内容及时间节点。项目整体周期不超过60日历天，从合同签订之日起计算。
（2）安装及维护人员配置
1.项目负责人：1 名，全面统筹进度、质量、沟通协调。
2.现场安装工程师：2 名，负责硬件安装、就位、接线、管路施工。
3.调试工程师：2 名，负责仪表校准、系统联调、软件部署、参数配置。
4.售后维保工程师：2 名（驻场 / 快速响应），负责质保期内维修、巡检、保障教学使用。
5.所有人员持证上岗，具备化工仪表、自动化控制、教学设备安装调试经验。
（3）调试方案
1.硬件调试
供电、接地、绝缘、安全保护测试；仪表零点 / 量程校准；传感器、执行器、控制器单体测试。
2.系统调试
通讯组网、数据采集、控制逻辑、报警功能、画面显示、历史曲线、报表输出调试。
模拟化工过程工况：温度、压力、流量、液位闭环控制调试，确保与教学实训内容一致。
3.软件调试
操作系统、驱动、实训软件、组态软件、题库 / 实验指导软件安装激活，运行稳定。
4.连续试运行
整体系统连续试运行≥24 小时无故障，达到教学使用标准。
（4）验收程序
1.预验收（我方自检）
安装调试完成后，我方完成全项自检，出具自检报告，提交验收申请。
2.资料验收
提供完整资料：清单、说明书、合格证、检定 / 校准证书、软件光盘、图纸、维保手册、培训教材等。
3.现场验收
校方组织验收小组，按招标文件、合同、技术参数逐项核对：外观、数量、功能、精度、稳定性、安全性。
现场演示操作、实验项目验证、系统联动测试。
4.最终验收
验收合格，双方签署《验收合格证书》，项目正式交付使用，进入质保期。
5.不合格处理
立即整改，限期复验，直至完全满足教学要求。
2.培训方案
本方案聚焦相关设备操作与维护培训，方案至少应包含以下内容：
（一）培训计划与目标
培训对象：授课教师、实验员、相关教学管理人员。
培训目标
教师：熟练掌握设备操作、实训项目开设、软件使用、实验指导与考核。
实验员：掌握日常维护、简单故障处理、设备管理与安全规范。
确保设备 “会用、用好、用安全”，满足课程教学与实训需求。
（二）培训师资配置
高级培训讲师：1 名（自动化 / 仪表专业，5 年以上教学设备培训经验）。
实操培训工程师：2 名（负责现场演示、一对一指导、实训演练）。
（三）培训安排
本次培训结合设备到货验收、安装调试进度开展，分批次、分阶段落地，不占用正常教学课时，培训周期为3天，具体安排如下：

	培训阶段
	培训时间
	参训人员
	培训场地
	核心工作

	第一阶段：理论+设备初识
	设备安装调试当日 14:00-17:00
	全体参训人员
	专业实训教室/会议室
	设备原理讲解、安全规范、整体功能介绍

	第二阶段：实操分岗培训
	设备调试次日 09:00-12:00、14:00-17:00
	教师组、运维组分批参训
	设备实操实训场地
	实操教学、运维保养、故障实操演练

	第三阶段：答疑+考核验收
	培训第三日 10:00-16:00
	全体核心参训人员
	设备实操实训场地
	问题答疑、一对一指导、实操+理论考核


（四）培训内容
设备结构原理、技术参数、安全操作规程。
仪表校准、传感器调试、控制系统操作。
实训软件 / 组态软件使用、实验项目开设流程。
日常保养、简单故障判断与排除、应急处理。
实验室安全、用电用气安全、防护与管理要求。
（五）培训质量控制
提供培训教材 / PPT / 操作手册。
现场实操考核，人人过关。
培训签到、记录、拍照存档，出具《培训合格确认单》。
培训后长期提供技术咨询，支持教师开发实训课程。
3.售后服务方案 
聚焦“快速响应与长效运维”，本方案至少应包含以下内容：
（一）售后服务响应时间、服务流程
响应时间
承诺10分钟予以电话支持响应，4小时到达现场， 8小时以内完成采购人提出的免费维修要求；修理、更换费用由中标人负责。如中标人在接到通知后8小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用,采购人有权自行派人进行修复，发生的费用在质量保修金内按实扣除，另扣双倍费用作为违约赔偿。
服务流程
报修→登记派单→工程师响应→远程指导→现场维修→故障排除→验收确认→回访归档。
备用保障
教学设备如遇重大故障，优先提供备用件 / 替代方案，保障教学不中断。
退换货与更换服务
针对“设备验收不合格”，根据产品质量问题的严重程度，需明确退换货/更换的条件、流程及时效，并承诺赔偿因此造成的损失。
定期巡检与预防性维护
需在设备安装验收后至少每季度至少电话回访1次，了解设备使用情况并记录；每半年至少上门定期维护1次，对设备进行全面巡检，包括设备运行检查、安全隐患排查等，重点关注设备核心部件损耗情况。
售后保障承诺
需明确质保期服务、正品保障、损失赔偿等承诺，严格遵循招标文件“不低于三年免费质保”等条款，保修期自甲方验收合格之日算起，保修范围包括所有配置。
（二）售后维保服务人员
固定售后维保工程师 2 名以上，专人对接项目。
提供人员姓名、电话、邮箱，确保联系畅通。
定期上门巡检、保养、校准，建立维保档案。
（三）服务监督改进措施
质量监督：设立服务投诉电话 / 邮箱，全程跟踪处理。
定期回访：每月回访，每季度现场巡检，听取校方意见。
持续改进：建立问题台账，闭环管理，不断提升服务质量。
质保承诺：严格按合同承诺提供质保，质保期内免费维修、免费更换非人为损坏配件。
八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目
	工业



项目具体要求（分包二）    
项目属性:货物类项目。
一、采购内容：
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	货到人搬运设备
	套
	1
	核心产品

	2
	产线补料综合装置
	套
	1
	

	3
	生产加工综合实训装置
	套
	1
	

	4
	产成品入库综合装置
	套
	1
	

	5
	智能仓储分拣实训设备
	套
	1
	

	6
	数字中心单元
	套
	1
	

	7
	干线运输调度单元
	套
	1
	


注：本项目核心产品为货到人搬运设备。
2、 技术要求
	序号
	设备名称
	设备描述
	单位
	数量

	1
	货到人搬运设备
	一、项目概述
货到人搬运设备聚焦智能工厂生产物流核心环节，模拟从原材料入库到物料搬运的全流程作业，通过配置BOM、存储策略及补货策略等实训内容，助力学生掌握生产物流AGV单元的全流程操作，强化智能物流系统的调度与管理能力，构建贴近工业场景的自动化物流实训平台。
二、功能及清单
货到人搬运设备包含潜伏式搬运机器人系统2台、存储货架4组、生产物流实施部署基础设备1批。
潜伏式搬运机器人系统功能：AGV用货架搬运机器人搬运货架，实现货架到人，作业人员均无需进入货架库区内部，即可完成拣选作业。
存储货架功能：存储货架配合潜伏式搬运机器人进行移动，作业人员由潜伏式搬运机器人顶起货架，作业人员可依据货架布局及货物存放规则，快速由潜伏式搬运机器人搬运货架至人身边并拿取所需货物，以提高作业效率。
生产物流实施部署基础设备功能：地面划线作为基础指引，通过清晰线条划分区域与路径，规范设备和人员行动轨迹。模拟物料在教学过程中可以帮助学生了解熟悉整个运行过程，减少不必要的真实资源的浪费，亦可形成可循环利用的资源。必要的场地布置充分发挥货到人搬运设备效能的前提，规划时需综合考量存储货架布局、工作站位置、通道宽度等因素，确保物料搬运路径最短且不交叉，提升空间利用率，同时确保设备的完整运行。
三、设备详细参数
1.潜伏式搬运机器人系统，2套
(1)性能参数：①自重≤140kg；②额定负载≥600kg；③空载最大速度≥2.0m/s；④顶升高度≥55mm；	
(2)导航与驱动：①导航方式：二维码+IMU；②导航定位精度：±10mm；③驱动方式：双轮差速，支持原地旋转；
(3)操作与支持：①充电方式：自主充电；②控制方式：支持自动、手动、遥控等操作；③含地面码、货架码及辅助耗材，1套。
▲(4)配套教学：为满足教学演示与理论培训需求，投标人须提供与智能物流、生产计划及AGV技术相关的配套教学资源。资源形式可包括但不限于动画、视频短片、交互式课件或仿真软件模块等，总时长不低于22分钟，须完整涵盖以下六个主题内容：①AGV导航技术的发展与原理概述，时长≥3分钟；②AGV在现代化物流及生产中的典型应用场景，时长≥3分钟；③主生产计划（MPS）相关概述，时长≥3分钟；④约束理论（TOC）及其持续改进理念，时长≥3分钟；⑤智慧仓储系统中工作站数量规划与计算方法，时长≥4分钟；⑥ 传统零售订单与电商订单的流程与特性对比分析，时长≥5分钟；
▲(5)系统配置与集成要求：需配备机器人控制系统及仓储管理系统，该仓储管理系统自验收合格之日起提供不少于 3 年免费维护与升级服务。系统需实现硬件设备对接，分别与潜伏式搬运机器人、线性搬运机器人完成集成，并与一期硬件设备（机器人、手持终端等）适配集成，支持出入库全业务流程操作（1 套）。
（6）系统需具备以下功能：
①任务执行：支持按任务优先级自动执行系统生成的各项任务；
②模拟仿真：具备设备模拟仿真功能，可清晰展现仿真结果；
③地图管理：支持新地图导入，可向设备下发对应地图数据；
④故障处理：设备故障实时告警，支持异常情况自动自愈；
⑤节点记录：全程记录物流搬运各节点信息，实现节点信息实时上传与交互；
⑥实时监控:提供可视化实时界面，展示地图布局、设备状态及任务进度；
⑦任务管理:可监控设备任务详情，包括任务状态、任务信息及执行失败原因等；
⑧资源管理:展示仓库内容器、运力、站点及具体区域等资源信息。
2.存储货架，4组
(1)货架尺寸：长920mm±20mm，宽约920mm±20mm，高约1800mm±20mm；
(2)货架类型：≥4层（双面拣选）；
(3)钢管规格：≥40*40*1mm；
(4)货架及托具的角钢厚度：≥1.5mm；
(5)表面喷涂处理；
(6)所有部件加工后打磨毛刺，无裂缝、无伤痕；
(7)所有焊接件焊接牢固，焊痕光滑、平整。
3.生产物流实施部署基础设备，1批，具体要求如下：
包含：①24口交换机*1。②无线AP*1，机柜*1，网口若干，电口若干。③场地布置及地面划线，包含地面分割带、区域贴字。④模拟物料：尺寸：≥50mm*50mm*10mm；颜色：绿色；材质：PVC；数量：400。
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	产线补料综合装置
	一、项目概述
产线补料综合装置围绕生产物流中的关键环节，模拟智能工厂从原材料入库、物料配送至产线补料的全流程作业，通过线性搬运机器人系统与生产物流管控设备的协同，培养学生对自动化补料设备的操作、调度及信息化管理能力，提升生产物流环节的实践技能与问题解决能力。
二、功能及清单
产线补料综合装置包含线性搬运机器人系统1台、自动充电桩2台、生产物流专用物料箱1批。
线性搬运机器人系统功能：在产线补料场景中，线性搬运机器人作为智能物流的核心载体，其补料模块通过“动态感知-精准调度-柔性补给”的闭环机制，实现产线物料的有效供给。在多品种小批量生产场景中，能有效减少产线停机等待时间，将物料配送准时率提升至99%以上，同时通过无人化作业降低人工成本与安全隐患。
自动充电桩功能：当AGV载具在产线工位间穿梭补料时，充电桩模块的智能检测系统会实时监测电池SOC值，一旦电量低于预设阈值，便会自动调度至轨道旁的充电段，通过充电装置快速补能，确保补料任务无间断执行。
生产物流专用物料箱功能：生产物料专用物料箱通过“标准化承载-智能化管理-柔性化适配”的机制，成为衔接物料供给与产线需求的核心载体。
三、设备详细参数
1.线性搬运机器人系统（含机器人控制系统），1台
(1)性能参数：①自重：≤160kg；②尺寸：车体高度500mm±30mm③负载与速度：额定负载≥100kg；空载速度≥2.0m/s。
(2)导航与驱动：①导航方式：二维码+IMU；②驱动方式：双轮差速，支持原地旋转。
(3)操作与支持：①供电方式：自主充电；②控制方式：支持自动、手动、遥控。
2.自动充电桩，2台
(1)输入电压：AC220V50-60HZ；
(2)输出电压：DC35-60V；
(3)输出电流：3-45A；
(4)充电口连接寿命：≥16000次；
(5)使用环境温度：-10—45°C；
(6)配合线性搬运机器人及潜伏式搬运机器人充电。
3.生产物流专用物料箱，1批
（1）周转箱，180个
①材质：塑料；
②尺寸：350*270*125mm；
③用于货到人存储及转运。
（2）物料箱，24个
①材质：塑料；
②尺寸：410*310*150mm；
③用于流利货架存储。
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	生产加工综合实训装置
	一、项目概述
生产加工综合实训装置以模拟工业生产全流程为核心，覆盖生产、补料、产成品入库及模拟配送环节，通过集成生产加工工位与可视化操作端，实现从原材料到成品的自动化模拟操作，培养学生对生产物流一体化系统的协同管理能力，提供沉浸式的现代生产实训场景。
二、功能及清单
生产加工综合实训装置包含生产加工工位5套、生产物流专用操作平台1套、生产物流专用启动工作端1套。
生产加工工位功能：生产加工工位与实训装置的AGV搬运系统、输送线、立体仓库等物流模块深度联动，形成“物料输入-加工处理-成品输出”的闭环流程。生产加工工位在实训装置中扮演“微缩工厂”的角色，通过集成加工工艺、物流协同、数据管理与故障模拟功能，让学员在实操中理解生产系统的运行逻辑，掌握从设备操作到产线优化的全链条技能。
生产物流专用操作平台功能：生产物流专用操作平台依托操作端和控制端构建起生产物流全流程管控与技能实训的一体化平台。操作端作为人机交互与数据处理终端，支持学生完成相关参数配置、生产物流计划制定等操作；控制端则作为底层执行中枢，基于制造企业真实业务场景，涵盖生产管理、仓储管理两个核心管理模块，联动生产模拟模块实现产线动态仿真运行，通过RF终端控制现场作业过程并实现与AGV、电子拣选、立库等自动化设备的对接。同时通过可视化终端设备实时监控仓管和生产过程的数据情况。
生产物流专用启动工作端功能：生产物流专用启动工作端和控制端构建起生产物流全流程管控与技能实训的一体化平台。工作端部署在实训装置的中控区，负责统筹整个实训装置的运行。同时既是生产加工实训装置的“神经中枢”，控制端则作为底层执行中枢，实现对AGV、智能仓储等设备的联动调度与状态监控。能让学生在实训中掌握物流设备操作、订单执行、异常处理等技能。
三、设备详细参数
1.生产加工工位，5套
(1)骨架材质：不锈钢材质，厚度≥1.5mm；
(2)桌面材质：三聚氰胺板环保型；
(3)尺寸：≥800*600*750mm；
(4)承重：300KG±5KG。
2.生产物流专用操作平台，1套
平台组成：生产业务操作终端、配套桌椅、可视化大屏装置。
（1）生产业务操作端（1套）
①CPU性能不低于以下量化指标要求：
核心数≥20，基础主频≥2.1GHz、最高睿频≥5.4GHz，缓存≥33MB，支持 DDR5-5600MHz 及以上规格内存，标准 TDP≤65W，须具备硬件级安全技术，以实现企业级的设备管理与威胁防护；
②内存：容量≥16GB，内存类型为 DDR5 及以上规格，运行速度≥DDR5 基准速率；
③显卡：显存容量≥8GB，须支持业务操作界面的图形渲染任务，并保障在多任务及复杂界面下的流畅显示效果；
④系统及功能：须配备生产业务操作系统（1套），并提供自最终验收合格之日起不少于三年的免费维护与升级服务。系统须具备完善的生产业务处理能力，功能模块应至少涵盖生产基础模块、生产管理模块等核心内容，并能够通过智能排产计划，精准、高效地驱动全流程生产运行。
生产基础模块至少包括：供应商管理、产品、供货、设备、BOM信息、工厂和车间等数据模块。
①供应商管理功能，对基本信息进行管理。内容至少包括：供应商代码及名称、提前期时间、运输时间、供应商定位位置、是否准时及合格等信息。
②产品数据功能，内容至少包括：产品类型、产品名称、产品代码、产品规格等信息。
③供货及设备数据功能，可针对供应商供货能力、工厂硬件设备等信息进行维护。
④BOM信息管理，至少包括：顶级物料、次级物料及数量等信息。
⑤包含工厂、车间管理功能，内容至少包括：工厂基础信息如名称、编码代码、地址、定位等，车间基础信息如工厂名称、车间名称、代码、车间产能等信息。
生产管理模块，至少包含生产工序管理、工艺管理、排产计划等功能。
①工序、工艺管理功能，工序中至少包含产品的基础信息如工序编码、名称、工序处理时间等，工艺中至少包含的基础信息如工艺名称、编号、工艺说明等信息。
②排产计划功能，至少包含生产产品名称、工艺名称、数量、开始结束时间等，同时支持快速找到排产任务信息功能。
③设备中可查询物流计划出入库指令和库存状态情况。
（2）配套桌椅
①尺寸：≥1200*600*750mm；（1套）
②材质：三聚氰胺板环保型；
③配套键盘托及主机托；
④配座椅，符合人体工学设计，靠背为高密度透气网布，扶手为高强度工程PP框架，喷涂钢制弓形椅腿，并配尼龙脚垫及防刮防前倾设计。
（3）可视化显示装置(2套）
①尺寸：≥65英寸；分辨率：3840 x 2160；显示比例：16:9；屏对比度：4000:1；可视视角：178°；触摸识别技术：红外；
②微课手写板1套，：感应方式：电磁感应技术；压感级别：≥2048级；书写版面：≥290mm*200mm；指示灯：连接时常亮，书写时闪烁；读取速度：≥200dots/sec；延时：USB≤5ms；系统要求：录制声音支持连接终端自带收音设备或外接麦克风；使用纸张：任何纸面上书写，不管是作业本，课本，试卷还是其他类型的纸面；
★③包含自动化监控生产任务，进行生产过程模拟。
实时监控并呈现关键数据，数据内容至少包含任务中排产单号、产品名称、产量目标/达成、工序倒计时、加工产品信息、加工产品情况（空闲、装配、缺料、停工）、库存触达补货点时自动生成补料单。支持数码笔/数位板双模式录笔迹语音，可录多媒体素材生成＜1M/分钟微视频；能截图、导入图片及Office文件，录制前可自选evk/mp4等格式，输出格式不少于2种。（提供演示视频）
④实时展示库存信息、出入库信息、储位利用率。显示的此生产任务内容，可对接到机器人中，机器人指令管理，补料/拣选/搬运任务查询及应急操作；设备日志追溯：任务全生命周期执行记录查询。
3.生产物流专用启动工作端，1套
（1）CPU性能不低于以下量化指标要求：
核心数≥20，基础主频≥2.1GHz、最高睿频≥5.4GHz，缓存≥33MB，支持 DDR5-5600MHz 及以上规格内存，标准 TDP≤65W，须具备硬件级安全技术，以实现企业级的设备管理与威胁防护；
（2）内存：容量≥16GB，内存类型为 DDR5 及以上规格，运行速度≥DDR5 基准速率；
（3）显卡：显存容量≥8GB，须支持业务操作界面的图形渲染任务，并保障在多任务及复杂界面下的流畅显示效果；
（4）启动端的基础操作至少包含基础配置、出入库、在库、规则配置、手持等任务。
①客户、供应商信息基础管理，至少包含供应商/客户姓名、电话、地址等。
②货品规则库：至少支持25种包装单位、20类货品分类、120项子类。
③操作配置：针对入库、出库等作业，可配置装卸、理货、质检、搬运等15种操作及作业顺序，入库、出库等不少于5种作业配置单据，支持操作中打印。
④存储策略配置：支持按库房、储位及区间配置（含库区、储位范围、货品信息等），补料策略设置：库存低于补料点时自动生成补料单及指令，驱动补料作业（含库房、储位范围、货品、补料点、补货量等配置）。
⑤入库单管理：支持对入库信息如货品名称、数量、单位管理，支持按照存储策略配置中的设置自动分配目标储位，入库信息单据可打印及查询。
⑥出库单管理：支持对出库单查询、修改，可支持SO单号进行模糊查询，支持针对出库单进行打印、退回。支持多个出库单组合，按照波次计划分配库存。
⑦补料单管理：支持手动录入多行待补货物料（含源区、储位、目标区、数量等）并下达，用于初始补料。支持针对补料单进行打印、返回操作功能。
⑧盘点管理：支持对任务按照编号等查询、打印、修改、返回等操作。
★⑨可视化查询管理：支持储位、库存查询（货品名称、条形码、区名称等信息），支持作业信息查询（含计划单号、订单号、类型、状态等），支持储位利用率查询按区域、库房查询储位使用情况（含总储位数、使用/未使用数、使用率等）。（提供演示视频）
⑩手持管理支持完成入库、出库、补货等作业指令。
入库任务：根据指令完成入库作业。入库理货：扫描货品及容器条码，输入数量完成绑定。入库搬运：扫描容器条码获取目的地搬运信息。入库上架：扫描容器编码完成上架。补料任务：获取手动或自动补料指令并启动作业。补货注册容器：扫描货品与容器条码，输入数量完成绑定。补料拣选：扫描容器、储位编码，输入数量完成拣货。补料搬运：扫描容器及AGV储位编号，确认后AGV按指令搬运。
工位补料：实现生产工位线边库补料上架。
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	产成品入库综合装置
	一、项目概述
产成品入库综合装置模拟智慧物流中生产与仓储配送的一体化场景，通过自动化设备联动实现产成品从拣选到入库存储、模拟配送的全流程作业，培养学生对智能仓储系统的操作调度、协同管理及数据交互能力，强化自动化仓储设备应用与仓储流程优化的职业技能，构建贴近工业实际的智能化入库实训平台。
二、功能及清单
产成品入库综合装置包含生产物流拣选台1套、自动化立体仓库1套、智能手持终端2套。
生产物流拣选台功能：在产成品入库综合装置中，生产物流拣选台作为连接“生产加工-仓储入库”的关键枢纽，通过硬件集成与流程设计，实现产成品从加工工位到仓库的精准分拣、信息核对与暂存管理。
自动化立体仓库功能：在产成品入库综合装置中，自动化立体仓库作为连接生产端与仓储端的智能枢纽，通过高密度存储、自动化作业及信息化管理，实现产成品从加工工位到仓储系统的高效流转。自动化立体仓库在实训装置中是“智能仓储”的缩影，通过高密度存储与自动化设备实现物流效率提升，通过内置系统实现生产-仓储数据的全链路贯通。
智能手持终端功能：在产成品入库综合装置中，智能手持终端作为连接人工操作与信息化系统的移动枢纽，通过数据采集、指令交互及流程管控，实现产成品从生产下线到仓库存储的全流程数字化管理。既通过数据采集与指令执行实现产成品入库的精准管控，又通过移动化、数字化特性打通生产与仓储的信息壁垒。
三、设备详细参数
1.生产物流拣选台，1套
(1)骨架材质：不锈钢材质，厚度≥1.8mm；
(2)桌面材质：三聚氰胺板环保型；
(3)尺寸：≥800*600*750mm；
(4)承重：300KG±5KG。
2.自动化立体仓库，1套
自动化立体仓库尺寸：≥3000*1350*2200mm（长*宽*高）
(1)主控制器：①用户存储器：24KB工作存储器；②板载数字I/O：≥24路输入/16路输出；③脉冲输出：≥3路100HZ；④过程映像大小：256位输入(I)/256位输出(Q)；⑤高速计数器：≥4个，200KHZ；
(2)扩展模块；数字量I/O：≥40路输入。
(3)交换机：①输入电源：DC24V；②RJ45接口数量：≥8；③安装方式：卡导轨安装。
(4)电源控制：①断路器：≥1套；②交流接触器：≥1套；③24V开关电源：≥1套；④控制用中间继电器：≥4个；
(5)伺服驱动器1个：①电机功率：≥0.1Kw；②控制模式：位置控制、速度控制、转矩控制；③输入形态：PN总线。
(6)伺服驱动器2个：①电机功率：≥0.4Kw；②控制模式：位置控制；③输入形态：PN总线。
(7)堆垛机升降：①有效行程：≥1400mmb，②伺服电机；③编码器：绝对值编码器；④抱闸：带抱闸；⑤定位方式：闭环绝对值模式；⑥配套传感器：≥2个；⑦配套限位开关：≥2个。
(8)堆垛机行走：①有效行程：≥1800mm；②伺服电机；③编码器：绝对值编码器；④定位方式：绝对值模式；⑤配套传感器：≥2个。
(9)堆垛机货叉：①有效行程：≥1400mm；②伺服电机；③编码器：绝对值编码器；④定位方式：闭环绝对值模式；⑤配套传感器：≥3个。
3.智能手持终端，4套
(1)CPU：须采用八核架构，最高运行主频不低于1.8GHz。
(2)操作：需搭载移动操作系统；
(3)RAM:≥4GB；
(4)ROM:≥64GB；
(5)MicroSDCard，最大兼容32G，支持USB2.0，HighSpeed，支持OTG；
(6)键盘：31键；
(7)显示屏幕：需包含4英寸触摸屏，支持戴手套/带水触摸；
(8)电池：≥6000毫安，可拆卸充电电池；
(9)条形码识别：一维码、二维码；
(10)通讯协议：IEEE802.11a/b/g/n/ac（2.4G/5G双频Wi-Fi）；
(11)含充电底座一套。
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	智能仓储分拣实训设备
	一、项目概述
智能仓储分拣实训设备模拟真实生产物流场景，培养学生智能仓储管理与优化能力，强化学生分拣操作、包装规范及物流信息处理等核心技能。采用任务驱动与岗位模拟教学模式，全面提升学生在智慧物流领域的实践能力与职业素养。
二、功能及清单
智能仓储分拣实训设备包含存储货架4组、打包机2套、打包台2套、仓储作业运行可视化装置2套、玻璃隔断1套，一米栏隔断（定制）若干，投影拣选设备1套。
存储货架功能：在智能仓储分拣实训设备中，存储货架是构建仓储空间结构、实现货物有序存放与高效管理的核心载体。其作用不仅限于物理存储，更通过与自动化设备、信息系统的协同，实现“空间利用最大化、存取效率最优化、管理流程数字化”的实训目标。
打包机功能：通过操作打包机，掌握“设备参数设置、耗材管理、异常处理、数据对接”等全流程技能，理解分拣环节在智能仓储中“承上启下”的作用——既承接分拣完成的货物，又为物流运输提供标准化单元。
打包台功能：在智能仓储分拣实训设备中，打包台是连接分拣作业与包装环节的关键操作台，其作用既包含对货物的物理封装处理，也涉及异常处理等流程衔接。打包台是打包机的载体，更侧重人工操作实训、柔性包装处理及多场景流程模拟。
仓储作业运行可视化装置功能：在智能仓储分拣实训设备中，仓储作业运行过程监控装置是实现“可视化管理、流程优化”的核心组件，其作用贯穿仓储作业全流程（从入库、存储到分拣、出库）。该装置通过感知分析+人机交互的协同机制，既模拟真实仓储的监控逻辑，也为教学实训提供“数据追踪、流程模拟、绩效评估”的立体化教学场景。
玻璃隔断功能：对现代物流系统操作区域进行隔离，防止学员误触设备，符合实训安全规范。在实训和教学时互不干扰，玻璃隔断在智能仓储分拣实训设备中并非单纯的装饰，而是集区域分隔、安全防护、可视化教学、场景还原于一体的重要组件，既能保障实训安全有序进行，又能通过模拟真实仓储环境，帮助学员深入理解仓储布局逻辑与流程管理，提升实践操作能力。
投影拣选设备功能：PPS系统在实训室可实现：基于投影的智能拣选投放指引；融合语音、动作识别、图像识别、AR等新技术；支持摘取式拣选（订单管理、投影控制）和分播作业（波次、集单处理）的完整流程实训；并提供系统设置、用户管理及实验数据管理功能，是进行现代智慧物流拣选流程与新技术应用的理想教学平台。
三、设备详细参数
1.存储货架，4组
(1)货架尺寸：长920mm±20mm，宽920mm±20mm，高1800mm±20mm；
(2)货架类型：≥4层（双面拣选）；
(3)钢管规格：≥40*40*1mm；
(4)货架及托具的角钢厚度：≥1.5mm；
2.打包机，2套
(1)捆紧力:5-80KG；
(2)控制器:PCB；
(3)打包带宽度:10～15mm；
(4)捆包速度:2秒/次；
(5)台面高度:815mm±20mm；
(6)标准弓架:W850×H600mm。
(7)每台配备自动打包带2卷。
3.打包台，2套
(1)骨架材质：不锈钢材质，厚度≥1.8mm；
(2)桌面材质：三聚氰胺板环保型；
(3)尺寸：≥800*600*750mm；
(4)承重：≥300KG。
4.仓储作业运行可视化装置，2套
尺寸：≥65英寸；分辨率：3840 x 2160；显示比例：16:9；屏对比度：4000:1；可视视角：≥170°；触摸识别技术：红外。
5.仓储作业运行数据可视化内容（1套）
（1）仓储作业管理
①出入库预报：支持入库订单的查询、增删改、发送审核及返回操作。
②盘点作业：支持盘点数据下传、打印、反馈、上传及查看。
③波次计划：支持按波次编号查询拣选单，及波次计划的增删改、分配、下达、拣选单打印和返回。
④可视化库存：图形化展示库房功能区，点击储位可查看对应商品库存详情。
⑤库存使用情况：支持按区域、库房、客户查询储位使用数据（含区域、库房、客户、总储位数、使用/未使用储位数、使用率）。
⑥入库流程管理：包含入库管理原则、关键指标；支持基于入库数据进行管理分析，提出调整仓库布局、提升空间利用率的策略。
⑦出库流程管理：包含出库管理原则与形式、关键指标；支持基于出库数据进行管理分析，提出提升拣选效率、调整仓库布局的策略。
▲⑧实训内容包含但不限于：
- 基础信息配置模块：客户信息配置（在实训系统中配置客户及收货人信息、储位管理及上下架管理策略）、仓储货物信息配置（计算货品码盘规格，配置客户货品信息并分配储位）
- 入库作业模块：入库作业准备（分析入库通知单、计算托盘数量、准备入库资源）、入库作业实施（进行货品验收、搬运、上架，利用实训系统及RF手持终端完成入库）
- 出库作业模块：出库作业准备（汇总出库商品、区分拣选单位、编制出库单）、出库作业实施（审核出库订单、新增出库任务，完成现场与系统操作）
- 盘点作业模块：盘点作业准备（掌握盘点定义/目的/内容，计算盘点区域库存量、填写盘点单）、盘点作业实施（利用实训系统完成盘点作业）
- 移库作业模块：移库作业准备（掌握移库原因/分类分区规则及方法，根据ABC分类调整储位）、移库作业实施（按流程移库，利用实训系统及RF手持终端完成操作）
- 补货作业模块：补货作业准备（掌握补货含义/方式/时机，计算补货数量、编制任务计划及补货单）、补货作业实施（掌握补货流程与方式，在实训系统中完成补货）
- 配送作业模块：配送作业准备（掌握配载原则及注意事项，安排车辆驾驶员及运输配送路线）、配送作业实施（利用系统完成取/送货单录入及取派调度。
资源类型及数量包含但不限于：配套PPT数量≥40个、视频≥40个（总时长不少于400分钟）。
★（2）仓储作业数据查询
①单表查询：支持分类筛选、分组聚合、字段排序。
②聚合统计与可视化：支持行数、求和、平均值、累积求和/行数、累积行数、标准差等常见指标统计；可生成折线图、环形图、漏斗图、散点图、瀑布图等多种可视化图表，支持仪表盘制作（含保存、编辑功能）。
③聚合分组：支持按单表/多表字段、数据间隔、时间周期、地址等条件定制分组。
④复杂查询：提供可视化编辑器，支持多表关联（内连接、左/右连接）、分组聚合排序及自定义字段。
⑤自定义字段：支持四则运算、绝对值、非空值返回、条件计算等多种运算及统计（方差、最值等）。
⑥SQL支持：展示查询对应SQL语句，支持用户直接创建SQL查询（含代码提示）。（提供演示视频）
▲⑦资源内容包含：
课程包含物流数据分析基础、仓储数据分析、运输数据分析、配送数据分析。体例结构包括但不仅限于任务目标（知识目标、能力目标、素养目标）、重难点（学习重点与难点）、理论知识（知识点与技能点）、理论测验（客观题检测知识掌握）、实战训练（实际操作任务）、技能测验、学习资源等，适用于云平台，支持PC、PAD和移动端学习。
实训资源内容包含但不限于：
- 物流数据分析基础：了解智慧物流的发展和运作场景，理解物流数据分析的流程和应用，掌握入库作业分析和配送时效分析实训；
- 智慧仓储大数据应用：了解智慧仓储的运作流程，理解数字化转型下的智慧仓储管理，掌握数据分析在仓储管理中的作用与应用；
- 入库管理数据分析：了解仓储入库流程，理解入库管理原则，掌握入库管理关键指标；案例实战，学会利用数据分析工具分析入库数据，提出入库管理策略以调整仓库布局、提高空间利用率；
- 在库管理数据分析：了解库存管理概念与作用，理解在库管理重要性，掌握多种在库管理分析方法；通过案例实战，运用ABC分析法、EIQ分析法等进行在库管理分析，提出对应管理策略；
- 出库管理数据分析：了解仓储出库流程，理解出库管理原则与形式，掌握出库管理关键指标；通过案例实战，利用数据分析工具分析出库数据，提出出库管理策略以提高拣选效率、调整仓库布局；
- 运输数据分析：深入了解运输过程，掌握运输管控、运输资源合理配置、运输成本控制等能力；
- 配送数据分析：深入了解配送过程，掌握配货和补货作业优化、配送成本和效率评估等能力；了解数据分析基本方法和工具，掌握数据驱动的决策和优化方法，提高数据处理和分析能力。
资源类型及数量包含但不限于：配套PPT不少于5个（不少于200页）、视频不少于80个（总时长不少于15小时，含《物流数据分析案例实战--入库作业分析》《在库管理在仓储的核心地位》等）、文档不少于15个；课程案例不少于5个（必须包含库存周转、ABC分析法、EIQ分析法、PCB分析法知识点），知识理论题不少于150道，技能题不少于50道。
（3）仓储作业数据可视化
①地图可视化：支持真实地图（经纬度展示，本地部署）和矢量地图（含世界、各国及国内区域地图）。
②图表设置：支持表格可视化范围及条件格式设置；支持坐标轴数据属性、范围及目标线及样式。
③结果导出：支持导出csv、xlsx、json等格式文件。
④编辑功能：支持图表拖拽、位置调整、添加描述文字；可设置图表标签、数据、坐标轴等。
（4）教研管理
①用户分级管理：支持分级别权限管控。
▲②自建数据：教员及以上用户可创建数据库、上传数据，支持数据分享；平台可自动评定实训结果（检查查询正确性、图表适用性等），支持成绩及含作答结果的试卷导出。
③实验数据隔离：不同实验数据独立隔离，保障安全，用户操作互不影响。
6.玻璃隔断
实训区域玻璃隔断，玻璃厚度10mm，3C防爆玻璃，约60平方米，包含对开门一趟，配智能门禁。
7.一米栏隔断（定制）
(1)立柱参数
重量≥7kg；高度≥90厘米；伸缩带宽度≥4.8厘米；底盘配重≥5kg。
(2)广告画布：铝合金横杆含画布尺寸145*75cn,上下杆子长度155cm，总重量≥5.5kg。
(3)数量≥50个。
(4)画布宣传内容根据需求定制。
8.投影拣选设备
投影拣选设备包含：PPS全息投影设备、PPS控制器、PPS防错大型传感器设备、操作端、桌椅、轻型货架、物料盒、交换机。
(1)PPS全息投影设备
需包括但不限于：系统设置与管理、实验数据管理、拣选作业、分播作业；平台设置：设置控制器地址、区域设置、用户设置和系统设置；
拣选作业：导入、编辑、设置摘取式订单、控制投影进行拣选；分播作业：通过波次、多订单合并等方式进行集单处理，快速进行拣选和分播；
①亮度：≥3500流明；
②投映画面字节(推荐)：80英寸16:10；
③光源模块寿命≥10,000小时；
④播放器16W×1单声道；
⑤与控制器的连接：HDMI连接；电源：AC100V50/60Hz；
⑥消耗功率：225W(Bright)/200W(Normal)/0.1W(Standby)；
⑦温湿度条件：5～35°C；20～80%（但是，不结露）；
⑧外形字节：338(W)×333(D)×153(H)mm除了突起部位以外；
⑨AC端口：≥1；
⑩输入端口：HDMI*2，用于连接控制器；
⑪焦点调节杆：有，可以调整焦点；
⑫信号接收距离：＜5M；
⑬错误报警：有（从提示以外的库位取出物品时）；
⑭动作捕捉：支持（指定区域）；
⑮语音播报：支持。
(2)PPS控制器
①电源：DC＋12V±10%(typ.)；
②消耗功率：30W(Full)/7W(Idle)/1.5W(Standby)；
③温度：0～50°C；
④湿度：10～90%（但是，不结露）；
⑤AC适配器：≥1；
⑥FG端子：≥1；
⑦工作状态灯：有；
⑧控制器连接图像输出设备数量：≥1台；
⑨控制器连接防错屏设备数量：≥1台。
(3)PPS防错大型传感器设备
①数据读取方式：红外线和图像传感器形成三角测量；
②坐标识别方式：折断式和反射式；
③有效区域：≥2000mm*1800mm*1；
④识别能力：±1cm；
⑤传送速度：≥100pps；
⑥电源规格:DC5V500mA；
⑦温度条件:5~45℃；
⑧湿度：20%~80%（不结露）。
(4)桌椅
①材质：三聚氰胺环保型；
②尺寸：≥1000*600mm。
(5)操作端
①CPU性能不低于以下量化指标要求：
核心数≥20，基础主频≥2.1GHz、最高睿频≥5.4GHz，缓存≥33MB，支持 DDR5-5600MHz 及以上规格内存，标准 TDP≤65W，须具备硬件级安全技术，以实现企业级的设备管理与威胁防护；
②内存：容量≥16GB，内存类型为 DDR5 及以上规格，运行速度≥DDR5 基准速率；
③显卡：显存容量≥8GB，须支持业务操作界面的图形渲染任务，并保障在多任务及复杂界面下的流畅显示效果；
(6)轻型货架
①规格：≥1500*600*1800mm；
②层数：4层；
③材质：Q235钢材+静电喷塑；
④承重：≥600kg
(7)物料盒（30个）
①普通塑料:≥380*277*145mm，无盖；
②用于流利货架补货，拣货和配送。
(8)交换机
①管理端口：1个Console口；
②业务端口：24个10/100/1000B；ase-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口。
	套
	1

	6
	数字中心单元
	一、项目概述
数字中心单元聚焦实训室数字化环境建设中，是实训室建设的必要载体。
二、功能及清单
数字中心单元包含数字中心配套设备25套。数字中心配套设备功能：数字中心单元配置是干线运输调度的核心部分，通过硬件集成支撑实现运输全流程的数字化运营；桌椅配套设备为了满足数字中心单元建设的必须载体，满足实训室学生教学、实训，是实训室基础设施条件必要组成部分。
三、设备详细参数
1.数字中心配套设备，25套（参考照片如下图）
(1)尺寸：≥1400mm*600mm*750mm；
(2)桌面采用25mm厚压缩颗粒板，屏风防火板15mm，300mm高，带穿线孔；
(3)桌腿采用40mm*40mm*1.0mm方钢管，桌腿中间封板采用0.7mm钢板制作，折弯成型，带穿线功能，后置结构，保证线不外漏，外面布局散热孔；
(4)工艺釆用激光切割、模具冲压、折弯、组焊接成型，喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊,确保表面平整光滑，焊接点牢固、无虚焊。整体表面经酸洗、水洗、磷化、水洗、钝化等。凳子面同材质，尺寸：≥340mm*240mm*440mm，25*25方管，厚≥1.0mm，含数字单元服务端1台。
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	干线运输调度单元
	一、项目概述
干线运输调度单元以物流企业干线运输业务为核心模拟场景，融合国内运输调度与国际货运代理两大业务模块，学生可在仿真环境中掌握订单管理、运力配置、路由规划、跨境物流操作等核心技能，强化运输成本优化、异常事件处理及多模式协同调度能力，提升对干线运输战略规划与全球化物流服务的综合职业素养。
二、功能及清单
干线运输调度单元包含运输业务实训软件1套、国际货代运输操作软件1套等。
运输业务实训软件功能：在干线运输调度数字中心配置运输业务实训软件，对标《干线运输业务操作与运营》的课程标准，通过全流程模拟订单处理、车辆调度、路径规划等基础操作，让学生快速掌握公路、铁路、水路及航空等运输业务规范。同时依托数据驱动的运营策略模拟与复杂场景应急决策功能，满足公路、铁路、水路及航空运输业务操作与运营的任务教学需求。
国际货代运输操作软件功能：国际货代运输操作软件是《货运代理业务操作》课程对标行业标准、深化实践教学的核心载体，需满足国际海运货代业务操作、国际空运货代业务操作、国际班列货代业务操作、世赛国际货代赛项综合训练等任务的教学需求。也可将将技能操作拆解为客户获取、报价计算、运输管理、成本与价格、单证缮制、应急处理六大模块化任务，构建起“学练一体”的实战体系。
三、设备详细参数
（一）运输业务实训平台（不少于3年免费维护与升级），1套
1.教师端功能
(1)需具备班级管理功能，可以进行班级的创建或新增以及案例包的分配；教师可以进行初始化班级数据，控制班级开始和暂停时间；
(2)需具备学生管理功能，教师可以创建或新增学生账号并导出学生成绩；
2.学生端功能
(1)应具备企业运营管理，可支持竞技模式、自由模式两种类型；
(2)支持职能分配，可实现团队分工合作运营。包含但不限于调度、业务、运输和规划等职位；
    3.站点与集散中心管理
(1)站点模块：支持开通、升级站点，可监控运输详情及利润情况。
(2)集散中心模块：支持开通、升级及辐射范围选择；具备货物处理监控、仓储监控功能，可按订单时效调整货物处理；支持多式联运。
4.订单管理（根据国标和课标要求，干线运输业务操作需要进行大量的不同的订单操作，而且订单操作要完整）需满足以下功能需求：
(1)订单大厅：包含运输中不同订单人如大型公司、个体、包车等，订单量随市场分配、周期动态变化，符合实时态势规律。
★(2)订单操作：包含订单具体情况（订单客户、合同、货物类型、保价）、订单支持招标（综合资质评分与报价定标）、实时监控（位置、状态、运力、历史记录）、已完成订单存档（含合同、单据及完成情况）。运输模块订单资源智能体要求：①依PPT、动画或视频自动生成常见问题并精准作答；②按指令生成案例（含背景、要求），可引导解答、给答案并评价；③交互网页呈现案例，支持给答案、引导及评价；④按指令生成简、中、难三级测验题。（提供演示视频）
5.运力与运输管理
(1)商城运力：至少展示运力车辆包含但不限于类型、油耗、核载、价格等信息。
(2)承运商：至少包含公路、铁路、航空、水路四类运输方式，按业务范围、速度、收费差异配置，支持选择签约时效。
(3)班线与路由：可设置起点、终点及途经点，支持定时/装满发运，可配置运力优先级；路由支持多式联运。
(4)调度功能：支持手动调度（选择订单后提供可连通线路供选）和自动调度（智能算法推荐最优线路与运力），调度依据包括订单到货时间、重量、货物类型等。
6.企业运营监控（根据国标和课标需求，干线运输业务运营涉及到模拟不同运输方式的不同企业的业务运营的分析，需要主要干线、高铁通道、以及不同港口作为支撑。财务业务数据便于进行数据分析和复盘），需达到以下功能需求：
(1)公司详情：至少展示得分、总资产、现金、运力、公司等级等基础信息。
★(2)财务及业务模块：至少展示各项收支，提供利润表、资产负债表、现金流量表；统计固定资产及网络规划数据，支持运营数据分析。业务量趋势、运输进度、收入趋势、订单准时率/完成率等数据。数据中运输最优路径规划交互游戏：用户通过多关卡规划不同订单运输路径，熟悉完整规划流程；支持不同路径运输成本计算与对比分析。（提供演示视频）
(3)排名模块：至少展示班级内综合得分、绩效、基础信息、固资等排名。
★(4)干线模块：至少展示全国主要公路干线（首都放射线、南北纵线、东西横线）、铁路（八横八纵高铁通道）、水路及航空港口。结合大数据分析订单、运力、班线、路由、承运商、站点、集散中心等，该模块需含运输网络节点选址交互游戏，用户可在多城市建集散中心并决策；提供清晰操作步骤与方法说明，引导完成数据分析流程，依操作反馈助力理解选址原理及成本控制策略，支持反复尝试不同方案。（提供演示视频）
(5)市场模块：至少展示历史市场数据，含各站点不同货品类型、不同时间的发货量与到货量。
7.辅助功能
(1)消息通知：至少需记录订单完成、站点开通、运力购买等信息。
(2)知识题库：需包含物流相关题目和知识点。
(3)异常与预警：需支持配置案例异常以考查处理能力；操作失误时触发提醒。
(4)环保与财务辅助：需包含碳排放监控面板及碳中和教学；支持融资以补充流动资金。
(5)帮助模块：需提供案例介绍、货物明细、城市信息、市场需求、排名规则等基础指引。
▲8.配套资源
（1）课程包含但不限于运输管理业务探析、运输计划编制与调度安排、公路运输组织与管理、铁路运输组织与管理、水路运输组织与管理、航空运输组织与管理、多式联运组织与管理、特殊货物运输组织、运输系统规划与设计、运输成本分析与控制。课程中包含智能体、交互游戏等多种AI教学资源，其中智能体数量不少于20个，交互游戏数量不少于2个。
（2）智能体需满足以下要求：
智能体需满足以下要求：
①任务导学中的智能体可以根据PPT、动画或视频内容，自动生成常见问题，通过点击常见问题，智能体可以自动回答。学生也可以提问与该资源相关的问题，智能体能够基于资源内容进行精准回答；
②任务实施中的智能体都可以根据用户指令生成案例，包括详细的案例背景和案例要求，并能逐步引导学生解答案例，也可以直接给出答案。智能体可以根据学生的完成情况进行评价；
③任务拓展中的智能体可以通过交互网页给出案例，包括详细的案例背景和案例要求。并通过交互网页中的“直接给我答案”“引导我来学习”“评价我的学习”3个功能按钮实现直接答案、逐步引导以及评价；
④挑战一下智能体可以根据用户指令，生成不同难易程度的测验题，包括简单难度、中等难度和困难难度。
（3）交互游戏必须包括以下内容：
①交互游戏【运输网络节点选址】需满足如下要求：
交互游戏要能支持用户在多个城市建立集散中心，进行选址决策，提供清晰的操作步骤指引和方法说明，引导用户完成数据分析流程，提供反馈功能，允许用户反复尝试不同方案；
②交互游戏【运输最优路径规划】应满足以下要求：
交互游戏要能设立不同的关卡来规划不同订单的运输路径，支持用户为不同订单规划运输路径，同时要提供不同路径的运输成本计算功能和支持成本对比分析的功能。
（二）国际货代运输操作平台（不少于3年免费维护与升级），1套
1.教师管理后台
(1)班级管理:支持班级全生命周期管理（新增/修改/删除）；
(2)学生管理;按姓名搜索学生，支持批量导入,账号权限配置：试用起止时间、时长、试用状态、单证答案下载权限；
(3)教学模式：提供4种答题模式选择；
(4)数据统计：实训模块/关卡数据统计分析，支持导出学生总排名及模块级明细数据。
2.学生实训平台（根据国标和课标要求，世赛国际货代综合训练任务中，满足客户获取、报价计算、运输管理、成本与价格、单证缮制、应急处理六个专项的训练要求，需满足以下功能：
学习总览看板实时展示：学习进度、关卡数/当前关卡、学习时长、星级、排名、总分，集成学习资源：关卡说明、自学文档/视频。
(1)客户咨询训练：≥10案例，涵盖运输线路/方式/贸易术语/保险/单证主题，题型：排序/单选（≥20题）/判断/填空（≥5题）/邮件撰写，智能限时：按题目难度设定3-6分钟答题时长。资源内容包含但不限于贸易术语、港口航线设计、报价计算、客户咨询业务、工作计划与安排、单证的审核、异常情况处理、特殊业务处理等模块，客户咨询模块包含铁路运输价格的查询渠道和铁路运费的组成，计算铁路运价，撰写报价邮件。
(2)报价训练：报价训练：≥10案例，聚焦贸易术语费用计算与供应商选择，题型：单选/多选（≥30题）/填空（≥40题）/关键词填写，排行榜：多维排名（总分/咨询/报价/计划/沟通/投诉/综合），字段：排名、姓名、班级、用时、星级、分数。资源内容包含但不限于海运整箱业务报价、海运拼箱业务报价、海运进出口陆运报价、空运业务报价、空运业务陆运段业务报价等，PPT不少于10个，试题不少于40道。
(3)工作计划训练：≥5案例，主题：订舱/拖车与卡车调度/会议安排/单证缮制，题型：单选（≥10题）/多选（≥15题）/填空/判断/邮件撰写；
(4)客户沟通训练：≥10案例，训练邮件沟通与现场应对技能，题型：单选（≥10题）/多选/填空/判断/邮件撰写（≥10题）；
▲(5)投诉索赔训练：≥5案例，模拟海运空运投诉处理流程，题型：单选（≥10题）/多选/邮件撰写；
(6)世赛综合训练：≥12案例，按世赛标准模块化拆解任务，题型：单选（≥50题）/多选（≥10题）/填空（≥80题）/判断/邮件撰写（≥10题）。
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	备注:
1.标注“▲”的技术参数为加分项，供应商须针对该部分条款提供有效证明材料，形式可包括：招标文件指定的证明文件（如有）、产品官方彩页（需注明发布日期）、原厂说明书、产品技术白皮书（须由产品研发主体出具）或承诺在中标后合同签订前提供具备相应认证资质的第三方检测机构出具的检验报告(承诺函格式自拟，相关检测费用由中标人承担)
2.标注“★”的技术参数为加分项，供应商须按招标文件规定的具体内容进行功能视频演示。


三、技术参数响应与偏离
供应商须针对本项目“设备详细参数”中未标注“★”和“▲”的所有条款，逐条编制《技术参数响应及偏离表》，负偏离项总数不得超过10条（以技术参数表中最末级序号为独立计数单位，每项计一条），若超出此限，将被视为未实质性响应采购要求，作无效响应处理。
注：1、“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求；“符合”指满足招标文件要求。投标人应在《技术参数响应及偏离表》（格式详见第六章投标文件格式）中，对招标文件采购清单内的所有技术参数逐条明确其响应状态，即明确填写“正偏离”、“负偏离”或“符合”，不得遗漏。凡未在《技术参数响应及偏离表》中声明偏离情况的技术条款，均视为“符合”。中标人须在合同履行阶段严格遵守招标文件中对应条款的约定。
2、对于非评分项的技术参数，投标人可选择在投标时提供证明材料，亦可于中标通知书发出后、正式签订合同前补充提供（补充材料须在合同签订前7个工作日内提交）。所提供的材料将作为合同履约验收的依据之一。
四、商务要求响应及偏离
1、 交付时间：合同生效后60个日历天（此期限不包括采购人验收时间），供应商应在此期限内完成全部货物的交付、安装与调试。
注：若因不可抗力或采购人场地、需求变更等非中标人原因需延期，中标人可提前10个工作日向采购人提交书面延期申请，说明延期理由及预计完成时间，经采购人书面同意后可调整交付时间，延期时间最长不超过30个日历日；因中标人自身原因导致延期的，按合同约定承担违约责任。
2、 交付地点：江苏省盐城技师学院采购人指定地点。
3、 验收：采购人依据相关规定、招标文件、投标文件及合同组织验收。若因服务质量产生争议，应由双方共同认可的具备资质的第三方检测机构进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由中标人承担，且中标人须在鉴定结果出具后15个工作日内完成整改并重新申请验收。
4、 质量保证：所供货物及软件应为成熟、稳定的在售型号。免费质保期不少于三年，自最终验收合格之日起计算。质保期内，提供7×24小时技术支持，故障1小时内电话响应，24小时内现场到位（如需），并免费提供不少于三年的系统升级与技术服务。质保期外，应能提供持续的技术支持与维护服务，收费标准不高于其官方公示价格或同期市场公允价格。
5、 付款方式：
预付款：合同签订生效并收到合规发票后10个工作日内，支付合同总价的30%；
进度款：货物安装调试完毕并初步验收合格后，收到合规发票后 10个工作日内，支付至合同总价的100%；
6、 方案完整性要求：投标人应确保其投标方案（包括必要的扩展内容）能完整实现招标文件的全部功能需求。如需增补清单外内容，应在投标文件中明确列出并计入总价。未列明者，视为现有清单已完全满足需求，因缺失导致的补充及整改责任由中标人承担。 
标准与费用包干：投标人应确保其产品与实施符合国家及项目所在地的强制性标准与规范。为满足所有要求及实现项目功能所产生的一切费用（包括但不限于货物采购费、运输费、安装调试费、培训费、税费、质保期内服务费等）、风险（包括市场价格波动、政策调整等风险）及税金均已包含在投标总价内，中标后不予调整。
8．中标后七个工作日内，中标供应商需根据采购人要求提供相关软件功能测试和系统演示真实视频供采购人核查。
9．供应商承诺提供的货物及软件免费质保期不低于3年（自最终验收合格之日起计算）。
注：本招标文件中斜体且有下划线部分均为实质性要求和条件。对任何一条实质性要求条款的负偏离，都将导致其投标被视为无效。
五、现场踏勘
供应商应在报价前充分了解项目现场条件及所有可能影响成本和实施的因素。鼓励供应商自行进行现场踏勘。踏勘现场所发生的一切费用及人身财产安全责任，均由供应商自行承担。供应商未踏勘现场，将被视为已充分了解并接受所有现场条件与风险，成交后不得因此提出任何费用或工期索赔。 
六、本项目 不接受 进口产品投标。
七、其他要求
（一）投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过与本项目核心内容类似的项目业绩【类似项目指：自动化搬运设备（如AGV/机器人）、仓储管理软件系统、生产与物流仿真、系统集成等一项或多项核心内容的实训中心、实验室或自动化集成等类似项目】的优先。
（二）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的优先；投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的优先。
（三）供应商提供的货物及软件免费质保期不低于3年（自最终验收合格之日起计算），在此基础上额外增加免费质保年限的优先。
（四）项目实施及售后服务方案
为保障设备高质量交付、稳定运行及长期服务，投标人须针对本项目制定可落地、可追溯、可考核的方案，结合本项目特点，明确全流程责任与时限，方案至少应包含以下内容：
1.安装、调试及验收方案
（1）安装计划
投标方需提交详细的安装实施计划，至少包括以下内容：
	阶段
	时间安排
	主要工作内容
	交付物

	第一阶段
	设备到货后1-2周内完成
	-设备开箱验收
-基础平台组装
-线路布置及系统安装
	设备验收单、安装进度报告

	第二阶段
	第一阶段完成后1-2周内
	-货到人搬运设备安装及调试
-产线补料综合装置安装
-生产加工综合实训装置安装
-产成品入库综合装置安装
	调试记录表、设备功能测试报告、软件部署文档

	第三阶段
	第二阶段完成后1-2周内
	-智能分拣实训装置安全调试
	调试记录表、设备功能测试报告、软件部署文档

	第四阶段
	第三阶段完成后1周内
	-数字中心单元安装结束
-干线运输调度单元安装调试结束
	联调测试报告、软件部署文档

	第五阶段
	第四阶段完成后1周内
	-实训室综合测试
-搭建培训环境
-项目验收
	验收报告、培训材料


（2）安装及维护人员配置（以下为最低要求，投标人可根据实际需求配置）
①项目团队组织架构（至少包含）：
项目经理（1名，全程跟进，需具备3年以上物流相关项目培训经验）
实施工程师（2名，负责设备安装）
软件维护工程师（1名，负责后台系统安装维护）
②维护人员（质保期内）：
技术支持（1名，支持本地化服务）
远程专家支持（2名，支持半小时内响应）
（3）调试方案
至少应包括以下内容：
①系统功能调试清单（示例，投标人可根据实际设备模块进行细化）：
	模块
	调试内容
	标准

	货到人搬运设备
	设备安装、集成调试
	完整运行成功

	产线补料综合装置
	设备安装、集成调试
	完整运行成功

	生产加工综合实训装置
	设备安装、集成调试
	完整运行成功

	产成品入库综合装置
	设备安装、集成调试
	完整运行成功

	智能仓储分拣实训设备
	设备安装
	完整运行成功

	干线运输调度单元
	登录、运行
	在实训室正常运行


②性能测试方案（至少包括以下内容）：
货到人搬运设备不仅要与本次采购设备对接集成，同时需要与我校一期硬件设备（机器人、手持等）集成完全对接，需要让一期设备完整运行起来。
其余设备性能功能完全符合国家标准或行业标准。
（4）验收程序
至少包括以下内容：
①验收工作组：由采购方代表、第三方专家、投标方技术负责人组成
②验收流程：
初验（设备功能测试）→联调验收（一期硬件设备（机器人、手持等）集成对接协同）→终验（全流程运行）
③验收文档：
设备合格证、检测报告、软件授权文件、培训记录
④验收不通过处理：
一般问题：3个工作日内整改并复验
严重问题：7个工作日内更换设备或升级系统
2.培训方案
（1）培训计划与目标
	对象
	目标
	评估方法

	管理员
	掌握设备维护、故障排查
	实操考核

	教师
	熟练操作机器人及软件
	教学模拟测试


（2）培训师资配置（以下为最低要求，投标人可根据实际需求配置）
理论讲师：1名（需具备至少5年以上培训实操经验）
实操讲师：3名（需具备至少3年以上培训实操经验）
（3）培训安排
需至少包括以下内容：
	类型
	时长
	内容

	管理员培训
	5天
	系统维护、故障诊断

	教师培训
	3天
	教学案例设计、软件操作


（4）培训内容
需至少包括以下内容：
①课程比例：理论30%+实操70%
②专业大纲（示例）：
设备操作讲解、系统诊断
案例授课讲解、案例应用
（5）质量控制
需至少包括以下内容：
①满意度调查：每次培训后匿名评分（≥90%满意为合格）
②效果跟踪：3个月内回访，提供额外辅导
3.售后服务方案
（1）售后服务响应时间、服务流程
需至少包括以下内容：
1.1响应时间
	问题等级
	响应时间
	解决时限

	一级（系统瘫痪）
	30分钟内
	24小时

	二级（功能异常）
	2小时内
	3个工作日

	三级（咨询类）
	4小时内
	5个工作日


1.2服务流程
①问题处理流程：
用户报修→客服分派→工程师处理→用户确认→闭环归档
②跟踪系统：提供工单管理系统（可实时查询进度）
③评价机制：每次服务后用户评分（1-5星），低于3星需整改
（2）售后维保服务人员（以下为最低要求，投标人可根据实际需求配置）
本地团队：1名项目经理+1名技术支持
专家支持：原厂工程师48小时内到场（重大故障）
交接培训：新员工需通过设备操作认证方可上岗
（3）服务监督改进措施
①监督改进
季度报告：故障率、平均修复时间、用户满意度
KPI指标：
问题解决率≥98%
平均解决时间≤8小时
用户满意度≥90%
改进机制：每月召开服务质量分析会
②长期技术支持
提供终身技术咨询（邮件/电话）
每学期至少提供1次免费系统健康检查
七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	江苏省盐城技师学院智慧物流实训中心采购项目
	工业





第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。
3、监狱和戒毒企业
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。



（分包一）
2、 评标标准
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	投标报价
	30分
	采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）。

	2
	业绩
	6分
	投标人或产品制造商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过与本项目核心内容类似的项目业绩【类似项目指：1、仪表自动控制类，如：过程控制（液位 / 流量 / 压力 / 温度）实训装置，2、智能检测、传感控制类，如：工业传感器综合检测实训平台3、化工设备检修、化工工艺实训类，如：设备拆装维修】的，每有一项得2分，本项最高得6分。不提供不得分。
注：需提供业绩合同关键页（清晰体现签订时间、标的物、甲乙双方盖章）；若合同对核心设备或系统集成内容表述不够清晰，可额外补充提供加盖公章的技术适配说明、项目验收报告或经采购方确认的供货清单作为佐证。

	3
	技术参数响应
	15分
	采购需求中带“★”的技术参数为重要技术指标，共3项供应商须针对该部分条款提供有效证明材料，有一项满足的得5分，本项最高加15分。
注：有效证明材料形式可包括：招标文件指定的证明文件（如有）、产品官方彩页（需注明发布日期）、原厂说明书、产品技术白皮书（须由产品研发主体出具）等能够证明技术参数符合要求的材料或承诺在中标后合同签订前提供具备相应认证资质的第三方检测机构出具的检验报告（承诺函格式自拟，相关检测费用由中标人承担）。

	4
	视频演示
	24分
	1.演示一（12分）
[bookmark: _GoBack]供应商根据本项目第四章 采购需求中“产品二：仪器仪表安装调试实训台
    ▲智能主机监测单元采用超薄可折叠导电材料技术，实时检测主机多路运行状况（4路以上），并且带液晶显示和报警设置显示，主机检测单元可反复折叠不损坏电路，支持手机无线采集数据，并可用手机APP采集数据。
主机监测单元演示功能要求：
（1）利用手机APP采集传感器输出电压。（4分）
（2）在主机检测单元上面可以显示每个通道采集的电压。（4分）
（3）可以在主机检测单元上面设置超限电压，且能输出报警，不得少于4通道测量。（4分）
    演示完全满足参数要求的得12分，演示不满足参数要求或缺少演示点或不提供演示的有一条扣4分，扣完为止。本项最高得12分。
2.演示二（4分）
供应商根据本项目第四章 采购需求中产品四：化工设备检维修作业操作平台“▲提供评分后台管理系统功能、裁判评分系统功能、评分题库功能、成绩查询功能、设备管理功能模块视频。要求提供演示，并能满足参数要求的得4分，不满足参数要求或缺少演示点或不提供演示的得0分，本项最高得4分。
3.演示三（4分）
供应商根据本项目第四章 采购需求中产品四：化工设备检维修作业操作平台“▲需要提供3D拆装软件的功能视频。要求提供演示，并能满足参数要求的得4分，不满足参数要求或缺少演示点或不提供演示的得0分，本项最高得4分。
4.演示四（4分）
供应商根据本项目第四章 采购需求中产品四：“▲智能 AI 行为分析系统：支持火焰检测、烟雾检测、抽烟检测、打电话检测、佩戴口罩检测、人员离岗、睡岗检测、人员摔倒检测、人员静电消除、区域人数统计、区域入侵检测、工服检测、工帽检测、安全帽、反光衣检测、电瓶车检测、规范停车(车辆违停)、出入口客流统计、周界翻越入侵、异常位移、安全挂网、消防通道占用，逃生通道堵塞等提供算法选择功能视频演示，并能满足参数要求的得4分，不满足参数要求或缺少演示点或不提供演示的得0分，本项最高得4分。

	5
	质保期承诺
	3分
	供应商提供的货物及软件免费质保期不低于3年（自最终验收合格之日起计算），在此基础上每额外增加1年免费质保期，加1.5分，本项最高加3分。
注：须提供加盖供应商公章的质保承诺函（格式自拟），承诺函至少应包含免费质保期总时长、质保范围及质保期内服务标准。

	6
	项目实施及售后服务方案
	20分
	1.安装、调试及验收（7分）
供应商根据本项目第四章“1.安装、调试及验收方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：（1）安装计划；（2）安装及维护人员配置；（3）调试方案；（4）验收程序；方案优于项目需求的得7分；满足项目需求的得5分；不满足或无此项内容的本项不得分。
供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。

	
	
	
	2.培训方案（6分）
供应商根据本项目第四章“2.培训方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：（1）培训计划与目标；（2）培训师资配置；（3）培训安排；（4）培训内容；（5）质量控制；方案优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足或无此项内容的本项不得分。
供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。

	
	
	
	3.售后服务方案（7分）
供应商根据本项目第四章“3.售后服务方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：（1）售后服务响应时间、服务流程；（2）售后维保服务人员；（3）服务监督改进措施；方案优于项目需求的得7分；满足项目需求的得5分；不满足或无此项内容的本项不得分。
供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。

	7
	节能环保
	2分
	1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。



注：1.上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标后七个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，或提供虚假项目业绩，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，将被取消成交资格，且采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
2.供应商需按照招标文件规定的演示内容进行功能演示（视频画面须清晰，如不清晰导致评委无法评审的，责任由投标人自负），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《苏采云供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，每个项目根据演示点进行评分。

（分包二）
二、评标标准
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	投标报价
	30分
	采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）。

	2
	业绩
	6分
	投标人或产品制造商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过与本项目核心内容类似的项目业绩【类似项目指：自动化搬运设备（如AGV/机器人）、仓储管理软件系统、生产与物流仿真、系统集成等一项或多项核心内容的实训中心、实验室或自动化集成等类似项目】的，每有一项得2分，本项最高得6分。不提供不得分。
注：需提供业绩合同关键页（清晰体现签订时间、标的物、甲乙双方盖章）；若合同对核心设备或系统集成内容表述不够清晰，可额外补充提供加盖公章的技术适配说明、项目验收报告或经采购方确认的供货清单作为佐证。

	3
	技术参数响应
	28分
	采购需求中标注“▲”的技术参数为重要技术指标，共7项，有一项满足的得4分，本项最高加28分。
注：有效证明材料形式可包括：招标文件指定的证明文件（如有）、产品官方彩页（需注明发布日期）、原厂说明书、产品技术白皮书（须由产品研发主体出具）等能够证明技术参数符合要求的材料或承诺在中标后合同签订前提供具备相应认证资质的第三方检测机构出具的检验报告（承诺函格式自拟，相关检测费用由中标人承担）。

	4
	视频演示
	12分
	1.演示一（2分）
供应商根据本项目第四章 采购需求中“★③包含自动化监控生产任务，进行生产过程模拟”要求提供演示，并能满足参数要求的得2分，不满足参数要求或缺少演示点或不提供演示的得0分，本项最高得2分。
2.演示二（2分）
供应商根据本项目第四章 采购需求中“★⑨可视化查询管理”要求提供演示，并能满足参数要求的得2分，不满足参数要求或缺少演示点或不提供演示的得0分，本项最高得2分。
3.演示三（2分）
供应商根据本项目第四章 采购需求中“★(2)订单操作”要求提供演示，并能满足参数要求的得2分，不满足参数要求或缺少演示点或不提供演示的得0分，本项最高得2分。
4.演示四（2分）
供应商根据本项目第四章 采购需求中“★(2)财务及业务模块”要求提供演示，并能满足参数要求的得2分，不满足参数要求或缺少演示点或不提供演示的得0分，本项最高得2分。
5.演示五（2分）
供应商根据本项目第四章 采购需求中“★(4)干线模块”要求提供演示，并能满足参数要求的得2分，不满足参数要求或缺少演示点或不提供演示的得0分，本项最高得2分。
6.演示六（2分）
供应商根据本项目第四章 采购需求中“★（2）仓储作业数据查询”要求提供演示，并能满足参数要求的得2分，不满足参数要求或缺少演示点或不提供演示的得0分，本项最高得2分。

	5
	质保期承诺
	2分
	供应商提供的货物及软件免费质保期不低于3年（自最终验收合格之日起计算），在此基础上每额外增加1年免费质保期，加1分，本项最高加2分。
注：须提供加盖供应商公章的质保承诺函（格式自拟），承诺函至少应包含免费质保期总时长、质保范围及质保期内服务标准。

	6
	项目实施及售后服务方案
	20分
	1.安装、调试及验收（7分）
供应商根据本项目第四章“1.安装、调试及验收方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：（1）安装计划；（2）安装及维护人员配置；（3）调试方案；（4）验收程序；方案优于项目需求的得7分；满足项目需求的得5分；不满足或无此项内容的本项不得分。
供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。

	
	
	
	2.培训方案（6分）
供应商根据本项目第四章“2.培训方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：（1）培训计划与目标；（2）培训师资配置；（3）培训安排；（4）培训内容；（5）质量控制；方案优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足或无此项内容的本项不得分。
供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。

	
	
	
	3.售后服务方案（7分）
供应商根据本项目第四章“3.售后服务方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：（1）售后服务响应时间、服务流程；（2）售后维保服务人员；（3）服务监督改进措施；方案优于项目需求的得7分；满足项目需求的得5分；不满足或无此项内容的本项不得分。
供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。

	7
	节能环保
	2分
	1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。


注：1.上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标后七个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，或提供虚假项目业绩，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，将被取消成交资格，且采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
2.供应商需按照招标文件规定的演示内容进行功能演示（视频画面须清晰，如不清晰导致评委无法评审的，责任由投标人自负），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《苏采云供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，每个项目根据演示点进行评分。
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第六章 投标文件格式



投 标 文 件









项目名称：               
项目编号：               
投标人名称： （加盖CA电子公章）   
日期：                       


投标文件目录
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的   身份证明



二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）



三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：             。
主要专业技术能力有：   。


四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。


五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声 明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



六、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。


七、法人授权书
本授权书声明：               （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-DNGC-G2026-0007号江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目、交通工程学院智慧物流实训中心采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于       年     月     日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                
被授权人联系电话：（手机）          
授权单位名称：    （加盖CA电子公章）         
单位地址：                          
日    期：                                 


八、投标函
致：江苏省盐城技师学院
根据贵方的 JSZC-320900-DNGC-G2026-0007号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地    址：
邮    编：
电    话：
传      真：
投标人开户行：
账      号：
日    期：______年____月____日


九、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省盐城技师学院组织的，采购编号为JSZC-320900-DNGC-G2026-0007，江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目、交通工程学院智慧物流实训中心采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。


十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏省盐城技师学院单位的采购文件编号为JSZC-320900-DNGC-G2026-0007的江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目、交通工程学院智慧物流实训中心采购项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：


十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
                                           公司（单位）名称（盖章）：
日期：　   年　  月　  日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
十二、投标分项报价表
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	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、本地化部署费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料
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注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	……
	　
	　
	　


注：行数不够，可自行添加。


十五、开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称
项目名称：江苏省盐城技师学院药品生产技术专业(化工仪表及自动化方向)教学设备添置采购项目、交通工程学院智慧物流实训中心采购项目
项目编号：JSZC-320900-DNGC-G2026-0007
分包号：/
	投标货物名称
	总价（小写）

	投标产品名称
	      元

	核心产品品牌：
	



日期：     年   月   日


十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等






十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人（签名）：
单位名称（盖章）：
                                                          年  月  日


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                
地址：                               
邮编：                                                              
联系人：                               
联系电话：                               
授权代表：                              
联系电话：                                                        
地址：                                                            
邮编：                                                            
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                   
质疑项目的编号：                                 
包号：                                 
采购人名称：                                   
采购文件获取日期：                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                    
事实依据：                                 
法律依据：                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                              
签字（签章）：        公章：             日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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