
移动监测站升级改造（升一类）



招标文件


项目编号：JSZC-320000-JSYC-G2026-0021






江苏益诚建设工程咨询有限公司
2026年8月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	5
第三章 评标标准	19
第四章 采购需求	29
第五章 合同主要条款	49
第六章 投标文件格式	54



[bookmark: _Toc8411]  招标公告
[bookmark: _Hlk213065768]项目概况
移动监测站升级改造（升一类）的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月9日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]1.1项目编号：JSZC-320000-JSYC-G2026-0021
1.2项目名称：移动监测站升级改造（升一类）
1.3项目预算：475万元
1.4最高限价：475万元（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。
1.5采购需求：移动监测站升级改造（升一类），详见第四章采购需求。
1.6合同履行期限：合同签订后4个月内完成到货交付
1.7本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.8本项目不接受联合体投标。
1.9本项目标的所属行业：工业。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购。
（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特殊条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
[bookmark: _Toc5823][bookmark: _Toc24617][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]2.5拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取采购文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
3.3方式：投标人登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载
3.4售价：0.00元

[bookmark: _Toc1456][bookmark: _Toc21817]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1截止时间：2026年9月9日9点30分（北京时间）
[bookmark: _Toc21891][bookmark: _Toc22940]4.2地点：“苏采云”系统开标大厅
[bookmark: _Toc23729][bookmark: _Toc26308]五、公告期限
[bookmark: _Toc29605][bookmark: _Toc11013]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1.本项目在江苏政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。
6.2. 勘察现场：采购人不统一组织。
[bookmark: _Hlk163569423]6.3 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
③“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
“苏采云”江苏省客服热线025-83633744、025-83633743。

6.4 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
7.1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]采购人：江苏省无线电监测站
地址：南京市玄武区珠江路280号
联系人：魏晓敏
联系方式：025-83268163
7.2.采购代理机构信息
名称：江苏益诚建设工程咨询有限公司
地　址：南京市鼓楼区建宁路37号万谷智慧硅巷12楼
联系人：季天凤
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：15358199285
邮箱：413618697@qq.com
7.3.项目联系方式
联系人：季天凤
联系方式：15358199285
[bookmark: _Toc452625218][bookmark: _Toc31164]
  投标人须知
一、总则
1.适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。
4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标（本项目不接受）
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术部分
技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）技术说明与服务方案；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金
不收取
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2招标代理服务费：本项目招标代理服务费由中标供应商支付，费用包含在报价内，请供应商投标时自行考虑，不得单列。代理费以中标价为基础按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知-苏招协[2022]002号× 80 %（折扣率）计费，由中标供应商向代理机构支付招标代理服务费。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、 其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
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  评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	序号
	评审
因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	30

	2
	技术方案1
（5分）
	投标人须提供针对本项目的系统设计方案，涵盖系统架构、工作机制、系统扩展能力等方面；提供同频多信号分离测向的信号处理实现路径说明（应包含信号接收、多通道处理、测向算法运算及信号分离输出的主要环节描述），由评委对各投标人提供方案的先进性、实用性、开放性、安全性、可靠性等方面进行评价：
投标人提供的方案描述详细、合理，完全满足招标人使用要求，得5分；
投标人提供的方案描述简单，基本满足招标人使用要求，得2分；
投标人提供的方案描述不全，不满足招标人使用要求，得1分；
未提供或不适用于本项目的不得分。
	5

	
	技术方案2
（5分）
	投标人须提供投标设备与招标需求核心指标逐项响应表（应逐项列明投标设备可达到的技术参数值并与招标要求进行比对），由评委对投标人提供的投标人须提供投标设备与招标需求核心指标逐项响应表和针对本项目设计方案（包括硬件配置、软件功能等配套设施设计方案、集成安装等）进行评价：
投标人提供的方案描述详细、合理，完全满足招标人使用要求，得5分；
投标人提供的方案描述简单，基本满足招标人使用要求，得2分；
投标人提供的方案描述不全，不满足招标人使用要求，得1分；
未提供或不适用于本项目的不得分。
	5

	
	技术方案3
（5分）
	投标人须提供满载轴荷分配及配重方案（应说明车辆满载状态下各轴载重分配情况、主要设备的重量分布，以及对车辆改装后总质量合规性的验证），由评委对投标人提供的针对本项目的满载轴荷分配及配重方案和车辆改装方案（包括车辆选型、结构设计、空间布局设计、安全稳定性设计等）进行评价：
投标人提供的方案描述详细、合理，完全满足招标人使用要求，得5分；
投标人提供的方案描述简单，基本满足招标人使用要求，得2分；
投标人提供的方案描述不全，不满足招标人使用要求，得1分；
未提供或不适用于本项目的不得分。
	5

	3
	实施方案（5分）
	投标人须提供关键节点计划（应包含项目实施周期内各主要阶段的起止时间安排及各阶段交付物），由评委对投标人提供关键节点计划和根据投标人的项目实施方案，从供货、安装、调试、测试、培训、验收等进行评价。投标人需要详细介绍系统方案，系统方案中须对系统实施方案、组织计划、项目管理方案、项目负责人情况、验收方案等做详细说明。
方案合理可行、科学、合理、实用得5分；
方案简单、基本可用得2分；
方案不全得1分；
未提供或不适用于本项目的不得分。
	5

	4
	技术要求（15分）
	1.主要功能要求（满分3分）
	符合技术要求“主要功能要求”的，得满分3分。有1项不满足的，扣0.5分，扣完为止。未响应的视同不满足。
	15

	
	
	2.主要指标要求（满分4分）
	符合技术要求“主要指标要求”的，得4分。其中带★项和 ■为关键指标要求，有1项不满足条件的投标无效；带▲项为重要指标要求，有缺项或少项或负偏离或未响应的有1项扣1分，其它指标有缺项或少项或负偏离或未响应的有1项扣0.5分，扣完为止。
（注：针对带★项，投标人应标时需要提供第三方机构出具的检测报告扫描件或影印件作为评分依据，报告上须具备CMA或CNAS标识，第三方检测机构不得与被检测企业及法人、实际控制人、股权关系等有关联关系，检测报告必须出具明确的检测报告结果，投标响应内容与检测报告内容不一致或未提供检测报告的视为缺项。）
	

	
	
	3.配置要求（满分2分）
	符合技术要求“配置要求”的，得分2分。有缺项、少项、负偏离或未响应的有1项扣0.5分，扣完为止。
	

	
	
	4.能力扩展评审（满分6分）
	根据投标人提供的投标方案对能力扩展的响应情况进行评审：
1）功能扩展能力
投标人所投系统可提供传输体制样本库、调制方式样本库，信号特征采用图形化展示，并且针对不同调制/体制信号类型的典型特征进行描述,提示每种调制/体制类型可重点关注的特征，并支持从信号分析识别功能一键跳转调制/体制方式匹配的信号样本，且提供的样本库不少于招标要求的传输体制和调制方式种类的，加1分；投标人应标时提供上述能力的第三方机构出具的检测报告（报告上须具备CMA或CNAS标识）扫描件或影印件作为佐证的，加1分，本条最多加2分；
2）指标扩展能力
投标人所投多通道监测接收机监测频率范围通过内部扩展至9kHz～18GHz并配置配套天线的，加2分；
3）配置扩展能力
投标人所投多通道监测接收机在支持3个独立监测通道的基础上，每增加1个独立监测通道加1分，本条最多加2分。
	

	5
	联网能力（2分）
	投标人具备无线电监测管理一体化平台原子服务接入能力，包括以下两种方式：
1）投标人具备符合《超短波或无线电监测管理一体化平台技术规范》相关接入能力，并提供国家无线电监测中心检测中心提供的设备操作服务接口能力测试报告。满足得1分。（提供具备CMA或CNAS标识的报告复印件并加盖公章，测试报告需包含规范要求的全部33项测试，包含Stream和FTP两种模式，测试项目不完整或有未通过项不得分）
2）投标人具备符合《超短波监测管理一体化平台技术规范》相关接入能力，并提供国家无线电监测中心检测中心提供的监测管控系统测试报告。满足得1分。（提供测试报告复印件并加盖公章）
	2

	
	联网方案（3分）
	根据投标人提供的针对本项目的联网方案（包括与现有监测网兼容性、联网方案等）进行评价：
投标人提供的设计方案描述详细、合理，完全满足招标人使用要求，得3分；
投标人提供的设计方案描述简单，基本满足招标人使用要求，得2分；
投标人提供的设计方案描述不全，不满足招标人使用要求，得1分；
未提供或不适用于本项目的不得分。
	3

	6
	现场演示（20分）
	（1）移动应用软件功能演示【4分】
1）移动路测功能：对频段内数据进行采集（投标人可提前采集原始数据，演示时应在软件系统中选择已采集的原始数据进行相应的回放分析），可统计信号占用度、覆盖范围等指标，并能够对信号进行时域、频域、空域统一分析；支持对单个信号进行深度分析，能查看单个信号的场强轨迹路线，以及轨迹点上面的示向线数据，能查看单个信号的总的电平时域图。
实物演示：演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得2分；演示符合基本业务需求，但功能尚不完善或性能不足的得1分；演示不符合业务需求或未演示的不得分。
视频或其他方式演示：演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得1分；否则不得分。
2）回放定位功能：对频段内数据进行采集（投标人可提前采集原始数据，演示时应在软件系统中选择已采集的原始数据进行相应的回放分析），可以选择其中一个或者多个信号进行定位分析，支持设置查找区域范围，参数可调整；能对频段内信号出现时间、消失时间进行统计；回放分析时能查看任意一个信号的场强轨迹及相应的示向度信息，同时能对多个（不少于4个）信号进行定位。
实物演示：演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得2分；演示符合基本业务需求，但功能尚不完善或性能不足的得1分；演示不符合业务需求或未演示的不得分。
视频或其他方式演示：演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得1分；否则不得分。
（2）测向系统功能演示【16分】
1）同频非相干信号测向能力
演示多通道空间谱测向设备对同频非相干信号测向能力。演示现场采用三个同频发射的对讲机同时对讲通话，要求系统能同时显示各对讲机信号的来波方向。
实物演示：演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得4分；演示符合基本业务需求，但功能尚不完善或性能不足的得1分；演示不符合业务需求或未演示的不得分。
视频或其他方式演示：演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得1分；否则不得分。
2）同频相干信号测向能力
演示多通道空间谱测向设备对同频相干信号测向能力。通过信号源外接功分器，功分器一端连接信号源，另两端分别连接两个发射天线，两个发射天线相对于测向接收天线的夹角不小于20°，系统能够对两个发射天线的来波信号进行测向，并能呈现相对应的示向度。
实物演示：演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得4分；演示符合基本业务需求，但功能尚不完善或性能不足的得1分；演示不符合业务需求或未演示的不得分。
视频或其他方式演示：演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得1分；否则不得分。
3）同频同调制信号分离能力
演示多通道空间谱测向设备对同频同调制信号分离能力。演示现场信号源1发FM调制音频信号A，测向系统可测出信号A的示向度，并清晰解调出音频；再用信号源2发FM调制音频信号B（信号B载波与信号A同频，信号A持续发射不间断），测向系统可同时测出信号A和信号B的准确示向度，并能分别清晰地解调出信号A和信号B相对应的音频和频谱。
实物演示：演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得4分；演示符合基本业务需求，但功能尚不完善或性能不足的得1分；演示不符合业务需求或未演示的不得分。
视频或其他方式演示：演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得1分；否则不得分。
4）同频不同调制信号分离能力
延续第3条演示内容，将信号源A切换为AM调制，测向系统可同时测出信号A和信号B的准确示向度，并能分别清晰地解调出信号A和信号B相对应的音频和频谱。
实物演示：演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得4分；演示符合基本业务需求，但功能尚不完善或性能不足的得1分；演示不符合业务需求或未演示的不得分。
视频或其他方式演示：演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得1分；否则不得分。
招标人负责现场演示供电，其它演示设备及配套设备全部由投标人自行准备；演示设备必须与投标设备规格型号保持一致，否则将不予认可；演示时间不超过30分钟。
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	7
	业绩
（5分）
	提供2023年1月1日（含）至开标日，投标人具有一类移动监测站的集成项目业绩，每提供1个得1分，最多得5分。（提供中标通知书、合同扫描件并盖公章，时间以合同签订时间为准）
	5

	8
	售后服务方案（3分）
	由评委对各投标人针对售后服务、供货、商务、培训等制定的方案进行综合评议，方案全面、合理、可行性强的，得3分；方案较为全面、较为合理、可行性较强的，得2分；方案略有欠缺，可行性还需完善的，得1分；不提供不得分。
	3

	9
	售后服务承诺（2分）
	投标人提供的整车监测测向系统免费质保期，在满足招标最低3年的基础上，每增加1年加1分，最高加2分。（备注：提供承诺书扫描件加盖公章）
	2

	合计分值
	100


说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。以上评分标准中的各评分要点，各投标人均应提供相关的证明材料并做出相应的对比（列表）供评委评判。
2、对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
[bookmark: _GoBack]8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
[bookmark: _Toc19679][bookmark: _Hlk42851832]
  采购需求
[bookmark: _Toc258][bookmark: _Toc14668][bookmark: _Toc22492][bookmark: _Toc2516]一、总体要求
根据国家最新发布的《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》文件），明确要求一类移动监测测向系统的监测测向频率范围覆盖20MHz～18GHz（可扩展至30GHz），并具备解调测量、I/Q数据采集、信号识别/分析能力、具备智能监测能力和扩展能力、高仰角测向能力、监测和测向实时并行能力。
新建系统须与现有各业务系统兼容，需根据最新规范完成设备服务化改造，并融入江苏省无线电管理一体化平台，并通过现有网络接入到国家无线电管理一体化平台。新建系统须开展基础平台符合性测试、超短波监测管理一体化平台标准符合性测试、超短波监测管理一体化平台互联互通测试。
建设完成后的监测系统需满足《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）及其修订征求意见稿中关于一类移动监测站的监测测向指标和功能。
本项目移动监测站升级改造（升一类）功能和技术指标总体要求如下：
（1）基本监测功能：频率测量、电平测量、场强和功率通量密度测量、占用带宽测量、调制测量、脉冲测量、覆盖范围测量、频率使用率测量、无用发射测量、信号分析和发射机类别识别等。
（2）电磁环境测量。
（3）广播电视声音及图像信号监测和分析等。
（4）至少支持一种无线电测向体制，如空间谱估计、相关干涉仪、比幅比相等，能够对过去不少于6 小时内出现过的干扰信号测向定位。
本项目新建系统由监测系统、测向系统、专项监测系统、软件、配套设备设施及车载平台组成，系统总体要求如下：
（1）监测部分
超短波及微波监测部分由一套监测接收机系统和配套天线组成，包含宽带监测接收机1台（负责全景扫描、信号分析等任务）和多通道监测接收机1台（提供≥3个独立监测通道），两机协同实现多通道一体化监测功能。其中宽带监测接收机频率范围不低于20MHz～18GHz，中频带宽不低于500MHz；多通道监测接收机不低于3个独立监测通道，主通道频率范围不低于20MHz～18GHz，辅通道频率范围不低于20MHz～8GHz，所有监测通道应可实时并行独立工作。
（2）测向部分
系统应满足20MHz～18GHz测向频率覆盖，同时具备相关干涉仪和空间谱估计测向体制，支持对单个信号和多个同频信号进行测向，可实现对同频相干信号和非相干同频信号的来波方向和信号强度的识别，可分离并解调音频调制的同频信号。能够对过去不少于 6 小时内出现过的干扰信号测向定位。
（3）软件部分
系统应满足《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》文件）一类移动监测测向系统的基本要求，符合移动监测站使用场景，并具备信号分析、干扰查找、路测采集、回放定位等专项业务功能模块。
（4）专项监测能力
系统应具备广播电视监测、数字对讲/数字集群监测、考试保障监测、公众移动通信监测等专项监测能力。为满足现场抵近查找和精准定位需求，配备便携式智能信号查找分析设备、便携式抵近查找设备。为满足高楼、铁塔等人员不易到达位置的空中抵近观察和天线勘查需求，另配备小型四旋翼无人机1套。
（5）配套设备设施
配套设备设施包括便携式天线、无人机、电源系统、控制存储系统等。移动监测站应具备连续工作4小时以上的能力。
注：应严格遵循“信创是常态，非信创是例外”的原则，配套涉及的台式机、一体机、便携式（含桌面终端、笔记本、工控机等）、服务器（含超融合）、数据库、操作系统、工作站等产品，配置的CPU、数据库（关系型）和操作系统等核心技术部件底座须选用信创产品，列入中国信息安全评测中心发布的《安全可靠测评结果公告》，并提供相应的资料证明。软件系统和数据接口应具备所选型信创底座的适配能力。
（6）车载平台
采用高性能中大型MPV，进行必要改装并完成公告，以安装各类监测测向设备及配套设施。
新建系统应采用模块化设计，实现配置模块化，具备良好的可扩展能力，提供必要的扩展接口，以适应未来系统扩展需求，同时便于故障排查与维修。
[bookmark: _Hlk188302835][bookmark: _Toc24292][bookmark: _Toc25800]二、主要功能要求
[bookmark: _Toc225935346][bookmark: _Toc225848626][bookmark: _Toc225934547]1、常规监测功能
（1）扫描测量
1）单频测量
对某个已知频率信号进行详细测量，包括中频频谱、ITU建议的测量参数，以图形方式显示测量结果，并生成测量结果统计报表。可实时监测、测量和存储信号的频率、电平、场强、频差等技术参数。
2）全景扫描
支持对用户设定范围的一个宽带频段进行快速的扫描及数据采集，显示系统工作频率范围的实时动态频谱，支持信号库比对功能，对于符合条件的信号进行触发测量，以找出该频段内的非法信号和干扰信号，并确定它们的工作参数。
3）频段扫描
支持对某一频段内的频率进行扫描监测，以找出该频段内的非法信号和干扰信号，并确定它们的工作参数，可设置扫描频段不少于10段，并且能够同时进行模板比对。
4）离散扫描
支持对多个已知的离散频点或频率表内频点实时进行扫描监测，测量频率可与样本库信息或台站数据库进行比对，对于异常的信号，根据需要转入单频ITU测量等功能，监测数据可以保存回放。
5）DDC多路分析
可实现在中频带宽范围内对多路信号同时进行测量分析解调的功能。支持天线选择、中心频率和中频带宽设置，支持对每个通道设置参数列表中的各类参数及可选值范围，支持将原始数据保存到指定的本地文件目录，支持用户自定义测量时长，及报表导出打印等功能。
（2）测向定位
1）单频测向
支持采用干涉仪测向、空间谱测向的测向体制对某个已知信号进行测向，同时观察它的中频频谱和幅度－时间图形。计算出测量的电平、质量与最大概率方位角；支持实时示向度和最优示向度展示，支持正北与相对方位的切换；支持同步在地图上绘制示向线，测向数据可以保存与回放。支持用户对示向线方向数据的保存，并在方向数据表中选择多条数据用于电子地图的实时或虚拟交汇定位的展示。
能对同频多源信号进行分离测向，即对同频相干信号及同频非相干信号进行测向。支持对同一个频率的多通道测向，同时观察分离显示的各通道同频信号示向度图形，支持在地图上同时展示多个通道信号测向的示向线。
支持对不少于3个带调制的同频信号进行测向并进行同频分离的能力，同时可对同频信号原始数据进行还原、解码，获得信号音频、调制方式信息，可对分离的每个同频信号进行模拟音频解调。
2）FFT宽带测向
支持对设定频率及带宽范围内的所有频率点进行信号扫描测向。通过该功能可以观察多个信号的示向度情况，同时对各信号的测向方位角进行概率统计，给出选中频率的实时方位角和最大概率角度等信息。
[bookmark: _Toc225935347][bookmark: _Toc225848627][bookmark: _Toc225934548]2、业务管理功能
（1）信号录音
支持信号录音实时显示频谱图和当前信号的音频波形，可进行频段监听、频表监听和频点监听。显示当前录音的长度、录音时间等记录。
（2）数据回放
支持对存储的监测数据、任务记录进行管理、查询、导入导出；对存储的监测结果数据进行打印浏览，对原始数据的回放分析。能够实现对监测过程中原始数据的无失真回放功能。
[bookmark: _Toc225848629][bookmark: _Toc225934550][bookmark: _Toc225935349]3、数据管理
数据库平台完全兼容国家无线电监测中心建议标准，系统提供完整的数据库管理功能。
（1）信号采集与模板管理
支持基于自动化的信号普查工作模式建立全时全域信号库，信号分布与活动态势尽在掌握。在信号采集任务执行功能中，系统支持全信号自动缓存采集、时间段定时采集、即时采集三种自动采集模式。
（2）台站数据库
支持台站数据能够导入系统，对中国无线电频率划分规定中的业务频段或者频道进行监测、预警、分析、比对。
（3）监测数据库
支持能够建立、编辑、查询、管理样本数据库，样本数据库包括但不限于中频分析和频段扫描。能够在中频分析或频段扫描任务期间将某一信号或某一频段的频谱作为样本保存在样本数据库中。
[bookmark: _Toc225935350][bookmark: _Toc225934551][bookmark: _Toc225848630]4、系统管理
（1）系统配置
支持对软件参数进行配置，包括网络参数、系统参数等。
（2）日志管理
支持系统在运行过程中产生的错误和操作日志信息自动记录并显示。通过日志管理可查看监测日志信息、日志产生时间及操作用户的账号。支持对用户日常所进行的实时监测情况的任务信息进行管理。
（3）用户管理
支持实现用户权限管理，支持多用户角色管理，包括诸如：管理员、操作员等不同权限的用户角色管理，不同用户可按功能模块、菜单配置不同权限。
（4）设备管理
支持设备状态管理，可对测向天线阵元故障、测向接收通道故障、校正源故障等故障信息进行告警，可输出故障天线阵元或接收通道编号。
[bookmark: _Toc225935351][bookmark: _Toc225848631][bookmark: _Toc225934552]5、电子地图
支持在电子地图上标识被测发射台位置信息。电子地图可进行放大、缩小、拖动、漫游、标注、测距等操作。支持在地图上选取一定区域，给出区域内的监测站支持的功能，选择执行。
[bookmark: _Toc225935353][bookmark: _Toc193355047][bookmark: _Toc225934554]6、专项保障
（1）广播电视信号监测
具备广播电视信号监测能力，通过对54MHz～858MHz广播电视频段的扫描监测，发现可疑干扰信号并识别频段内的广播电视信号，通过信号的解析实现对非法广播电视信号的监管。支持DTMB/DVB-T/DVB-T2等制式国标、欧标电视信号的解析，可以对广播电视节目的图像及声音进行实时解调播放，具备语音关键字识别能力，支持图像及声音的存储及回放功能。
（2）公众移动通信监测
支持对3G/4G/5G基站信号进行解码，输出包括：基站信号频谱、基站信道频率、基站类型、国家码、网络码、区域码、小区码、基站识别码、信号强度、监测时间等。
（3）考试保障监测
支持显示常见作弊信号(包括但不限于：云5，云6，云8，TKF6，RS 2009等)实时频谱并对作弊内容进行实时解码。
（4）信号分析识别
系统支持对目标频段进行扫描并自动分选和识别其中的信号，输出信号列表，包括信号的中心频率、信号带宽、电平、信噪比、调制方式、传输体制、发现时间等。支持双击信号跳转到信号分析界面，进行信号的ITU参数测量、特征展示、调制/体制识别、解调解码等。
系统支持通过电磁环境自动识别，掌握关注频段内信号特征，精准比对信号库、检测识别非法信号并告警。信号库包括各种信号的中心频率、信号带宽、电平、信噪比、传输体制、判定类型、调制方式、入库时间等信息。可手动将识别到的信号存入信号库，并标记为“已知信号”或“告警信号”，当信号自动识别时，可与信号库存储的信号进行比对，如果不是“已知信号”或者是“告警信号”时，会进行告警。信号库的信号可进行新建、删除、导入、导出以及按照频率范围、判定类型、时间范围的查询。
系统可实现对不同带宽的频谱数据和IQ数据的采集功能，并能对采集下来的数据，进行离线分析。支持选择或拖入IQ文件进行离线信号分析，通过IQ时频图可观看信号全景，便于回溯分析信号。支持在时频图上任意框选截取目标信号进行信号切片处理，框选支持手动输入中心频率和带宽，截取方式支持时域范围、频域范围或时频域范围。
系统支持雷达脉冲信号监测与测量，输出频率类型、幅度中心值、频率中心值、信号带宽、中心脉宽值、脉内调制类型、脉间调制类型、脉冲重复频率、重复周期中心值、脉宽类型等参数信息。
支持输出各类分析图形，包括频谱图、瀑布图、数字荧光谱、码流图、瞬时幅度图等。
支持在频谱图上选择信号，实时测量信号带宽。
支持在时域图上实时测量脉冲信号的脉宽时长。
系统具有信号时频特征分析和展示功能，可在瀑布图上清晰的进行展现，可在瀑布图上通过手动框选测量信号的带宽和时长，瀑布图支持放大、慢放和暂停。
调制识别能力不少于：2FSK、4FSK、8PSK、BPSK、QPSK、π/4 DQPSK、MSK、GMSK、CW、AM、FM、2ASK、OQPSK、16PSK、16QAM、32QAM、64QAM、16APSK、8FSK、128QAM、256QAM、32APSK等信号。
传输体制识别能力不少于：2G-ALE、3G-ALE、Link11-CLEW-HF/UHF、Link11-SLEW-HF/UHF、Link4A、Link16、IFF、TACAN、AIS、ADS-B、FM 广播、DMR、dPMR、NXDN、TETRA、iDEN、GSM、CDMA2000、EVDO、TD-SCDMA、WCDMA、LOC、GP、VOR、PDT、DME、LTE-TDD、LTE-FDD、5GNR、DVB、NBIOT、LORA、DRM等信号。
信号解调能力不少于： CW、AM、FM、USB、LSB、DSB、VSB、ISB、IQ、PULSE、PM、数字信号：2FSK、4FSK、8FSK、MSK、BPSK、QPSK、8PSK、16PSK、16APSK、π/4 QPSK、π/4 DQPSK、DQPSK、D8PSK、2ASK、8QAM、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM、OQPSK、π/2 BPSK等信号。
信号解码能力不少于：数字对讲信号（DMR、dPMR、NXDN、YSF-C4FM、PDT、P25_1、DSTAR、PDT、TETRA）、亚音频（CTCSS、DCS）、DTMF、传呼（POCSAG、FLEX）、ADS-B、AIS、LORA等信号。
[bookmark: _Toc226723205]7、移动监测应用功能
（1）路测采集
支持对频段内数据进行采集，可统计信号占用度、覆盖范围等指标，并能够对信号进行时域、频域、空间域统一分析；能对频段内信号进行分选，并支持对分选出来的信号设置进入到本地信号模板库；支持对单个信号进行深度分析，能查看单个信号的场强轨迹路线，以及轨迹点上面的示向线数据，能查看单个信号的总的电平时域图，支持数据切片处理，能够选择信号轨迹上不同部分的数据进行态势融合定位，展示该信号的态势覆盖图。
（2）干扰查找
支持对某个频段进行扫描分析，并对其中可疑信号进行测向定位，也可直接对确定的干扰信号源进行测向定位。支持移动行进中对多个目标信号进行态势引导逼近，给出定位点,能同时展示单频测量图形和单频测向图形，图形平铺展示在电子地图上，能随意拖动布局、最小化，能展示车辆场强轨迹，可以查看轨迹点示向线，能以态势图的方式，引导车辆逐渐逼近信号源，能对多个信号同时进行干扰查找定位，切换到某个信号，则对某个信号进行态势引导定位。
（3）回放定位
支持对一个频段内信号数据采集，可以选择其中一个或者多个信号进行定位分析，支持设置查找区域范围；能对区域内频谱数据进行采集，支持设置门限值，对数据进行筛选；能对频段内信号出现时间、消失时间进行统计；回放分析时能对多个（不少于4个）信号进行定位。
[bookmark: _Toc16542][bookmark: _Toc13504]三、主要指标要求
1、超短波及微波监测测向系统指标要求
1）监测频率范围：20MHz～18GHz（可扩展至30GHz）；
2）测向频率范围：垂直极化：20MHz～18GHz
水平极化：40MHz～1300MHz；
3）系统监测灵敏度（带宽25kHz）：≤10dBμV/m（20MHz～3000MHz）
≤15dBμV/m（3GHz～8GHz）
≤20dBμV/m（8GHz～18GHz）；
4）测向灵敏度（带宽10-15kHz）：★≤15dBμV/m（20MHz～3000MHz）
★≤20dBμV/m（3GHz～8GHz）
≤25dBμV/m（8GHz～18GHz）；
5）测向精度（准确度）（R.M.S，无反射环境）：
★≤2°（30MHz～3000MHz）
★≤3°（3GHz～8GHz）
≤5°（8GHz～18GHz）
高仰角测向精度≤5°（30MHz～8GHz， 20°≤信号源仰角≤45°） 
6）▲测向时长（单次突发信号）：≤0.5ms（30MHz～8GHz）；
7）▲测向体制：支持相关干涉仪和空间谱测向；
8）★实时测向带宽：≥80MHz；
9）★同频信号分离个数（D/λ>1）：≥5个（非相干信号，30MHz～8GHz）；
10）★同频相干信号分离个数：≥2个（30MHz30MHz～8GHz）；
11）★最小同频信号分辨角度（D/λ>1）：≤20°（非相干信号，30MHz～8GHz）；
12）电压驻波比（监测天馈系统）：≤2.5（典型值，至少80%的测试点满足要求）；
13）调制测向能力：AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等；
[bookmark: _Hlk193722113]14）跳频信号频率捕获概率：≥85%（1000跳/秒）；
15）本地监测数据存储能力：至少具备8TB本地存储能力。

2、监测接收机系统指标要求
2.1宽带监测接收机指标要求
1)	频率范围：20MHz～18GHz（可扩展至30GHz）； 
2)	频率稳定度（0℃～45℃）：≤ 1×10-7；
3)	★实时中频带宽：≥500MHz；
4)	监测灵敏度：≤-110 dBm（分辨率带宽25 kHz）；
5)	★扫描速度（25 kHz步进）：≥100GHz/s；
6)	★二阶截断点（低失真模式）：≥60dBm（20MHz～18GHz）；
7)	★三阶截断点（低失真模式）：≥20dBm（20MHz～18GHz）；
8)	★中频/镜像抑制：≥90dB；
9)	解调带宽：多档可调（43个滤波器），最大125 MHz；
10)	频谱分辨率（RBW）：多档可调，最小0.625 Hz；
11)	▲FFT检波器：包括自动峰值、正峰值、负峰值、均值、均方根和采样模式，同时显示不少于三条采用不同FFT检波器的频谱迹线；
12)	迹线模式：清除/写入、最大保持、最小保持、平均；
13)	100% POI（截获概率）：≤ 0.75 μs；
14)	电平检波器：平均、峰值、快速、RMS、准峰值；
15)	▲频谱回溯：提供历史频谱监测数据回溯功能，满足对瞬态、跳频信号的测量需求，最小步进为1微秒；
16) ▲衰减器：衰减器最大值不低于40 dB，可手动按照1dB步进调节至任意衰减值，支持自动衰减模式，设备能够根据输入信号的强弱自动选择合适的衰减值大小；
17)	输出IQ数据带宽：125MHz（10Gbit LAN）；
18)	▲天线接口：监测接收机内部必须集成天线切换矩阵（分频段VHF/UHF/SHF），提供不少于5个天线接口，不能通过外部天线切换器实现；
2.2多通道监测接收机指标要求
1）▲监测频率范围：
监测主通道：30MHz～18GHz，支持内部扩展至9kHz～18GHz；
监测辅通道(≥2个)：30MHz～8GHz；
2）▲实时中频带宽：
监测主通道：≥320MHz；
监测辅通道(≥2个)：≥80MHz；
3）▲扫描速度：2000GHz/s（步进25kHz，主通道）；
4） ▲相位噪声：≤-120dBc/Hz(@10kHz，f=1GHz，主通道)；
               ≤-110dBc/Hz(@10kHz，f=1GHz，辅通道)；
5）二阶截断点（低失真模式）：≥60dBm(主通道)；≥50dBm(辅通道)；
6）三阶截断点（低失真模式）：≥20dBm(主通道)；≥15dBm(辅通道)；
7）中频/镜像抑制：≥90dB；
8）无杂散动态范围（SFDR）：≥70dBc；
9）▲I/Q数据带宽：≥160MHz；
10）▲100% POI（截获概率）：≤1μs；
11）跳频测量能力：跳频信号频率集捕获概率≥85%（1000跳/s）。
3、便携式抵近查找设备指标要求
1)	频率范围：监测8kHz～8GHz；
2)	频率准确度：≤2×10–7 ；
3)	三阶截点：
≥5dBm（35MHz～3.3GHz，低失真模式） 
≥2dBm（3.3GHz～8GHz，低失真模式）；
4)	二阶截点：
≥45dBm（8kHz～35MHz，低失真模式）
≥30dBm（35MHz～8GHz，低失真模式）； 
5)	解调方式（至少包含）：AM,FM,PULSE,USB,LSB,ISB,CW,I/Q；
6)	100%POI（100%截获概率之最小时长信号）：0.75 μs（span=40MHz）；
7)	显示结果（至少包含）：电平值、频谱、瀑布图；
8)	电平检波器（至少包含）：峰值, RMS, 平均值, 快速检波、准峰值；
9)	中频解调带宽：100Hz～40MHz，多档可选（不少于35个滤波器）；
10)	实时中频带宽：频跨1KHz到40MHz，多档可选；
11)	衰减器：支持手动和自动模式，最大40 dB，可调节；
12)	增益控制：支持AGC，MGC；
13)	扫描方式：支持全景扫描、频率扫描、存储扫描；
14)	扫描速度：≥50 GHz/s (PSCAN)；
15)	功耗：≤20W；
16)	接收机必须具备实体按键操作功能，所有的参数设置均需要通过实体按键输入，并可在屏幕上显示测试结果。
4、便携式智能信号查找分析设备指标要求
1）频率范围：20MHz～8GHz；
2）实时分析带宽：≥40MHz；
3）灵敏度：≤-105dBm（低噪声模式，RBW=25kHz，SNR=10dB）；
4）相位噪声：≤-105dBc/Hz@10kHz（f=1GHz处）
5）二阶截点IP2：≥55dBm（低失真模式，典型值）
6）三阶截点IP3：≥15dBm（低失真模式，典型值）
7）中频抑制：≥90dB（典型值）
8）镜频抑制：≥90dB（典型值）
9）测量动态范围：≥130dB
10）电平测量精度：≤±2dB
11）全景扫描速度：≥100GHz/s（RBW=25kHz）
5、便携式天线指标要求
（1）喇叭天线
1）频率范围：700MHz-26.5GHz，可分段实现；
2）增益：≥2dBi；
3）阻抗：50Ω；
4）接口类型：N型或SMA型；
5）配套手柄、转接头。
（2）对周天线
1）频率范围：30MHz-8GHz，可分段实现；
2）增益：≥-35dBi；
3）阻抗：50Ω；
4）接口类型：N型；
5）配套手柄。
注：便携式天线应采用小型化、轻量化设计，便于便携式使用。
6、电源系统要求
车辆电源供电方案应提供但不限于市电供电、汽车发电、电池供电的供电方式，并且车载电池组应具备在外部供电断电后为系统设备提供不少于4小时持续供电的能力。
（1）电源控制器：系统供电控制, 市电供电、汽车发电、电池供电可切换；
（2）锂电池组：应采用锂电池组，不低于4000WH，后备供电时间不少于4小时；
（3）配套附件：电缆绞盘等。
7、存储及控制系统要求
（1）存储设备要求：
存储空间不小于32TB。
（2）控制终端要求：
CPU处理器不低于8核、3.0GHz主频/内存32GB/硬盘SSD1TB/14英寸或以下显示屏幕；
正版信创操作系统和文字处理软件（如WPS等）、防病毒软件、防火墙软件等。
8、车载平台及改装要求(本项为非主体部分，如非投标人实施本项服务的，投标文件中需明确具体改装实施单位信息)
（1）运载平台具体参数配置要求：
国产5门7座MPV车型，其他配置要求如下表：
	编号
	项目
	参数

	1
	最大功率
	≥160KW

	2
	排量
	≥1990ml

	3
	最大扭矩
	≥350N m

	4
	排放标准
	国VI

	5
	尺寸
	总长（mm）
	≥5200

	6
	
	总宽（mm）
	≥1850

	7
	
	总高（mm）
	≥1800

	8
	
	轴距（mm）
	≥3200

	9
	
	油箱容积（L）
	≥70

	10
	配置
	ABS防抱死
	标配

	11
	
	定速巡航
	标配

	12
	
	刹车辅助
	标配

	13
	
	牵引力控制
	标配

	14
	
	手自一体变速箱
	标配

	15
	
	车身稳定控制
	标配

	16
	
	主副驾安全气囊
	标配

	17
	质量
	整备质量（kg）
	≥2100

	18
	
	满载质量(kg)
	≥3000


（2）▲一体化测向天线固定安装于车顶前部，安装时保证天线的正前方与车头方向一致，天线的中轴线与车体的中轴线一致。监测天线采用固定安装方式，布局于车顶后部两侧位置或车顶后部中间位置。天线、安装适配器等与车顶平台之间的连接采用无磁性材料构件进行固定连接。车顶应预留天线接口，方便后续扩展。
（3）▲车辆电源供电方案应提供但不限于市电供电、汽车发电、电池供电的供电方式，并且车载电池组应具备在外部供电断电后为系统设备提供不少于4小时持续供电的能力；车辆改装技术方案中应对载荷、配重和电源技术方案作详细合理的说明。
（4）车辆改装须向国家相关部门办理相应手续，申请并取得国家工业和信息化部特种车辆公告号及机动车目录。车辆在交付使用时提供完整的符合国家有关规定的手续和证件，包括但不限于：车辆型号铭牌、车辆发票、车辆合格证，确保可以在当地车管部门办理车辆牌照及其他相关手续。
（5）■车辆改装为本项目非核心非主体部分。如果由投标人负责车辆改装，投标人需具备工信部汽车改装资质证明。如投标人以分包方式委托第三方实施改装的，第三方需具备车辆改装资质(需提供投标人与第三方的委托或合作协议、第三方的营业执照和工信部汽车改装资质证明)，且第三方也需为符合本项目行业划分标准的中小企业。车辆改装企业应遵循如下文件或标准：QC/T934-2012《无线电监测车技术条件》、GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》、GA802-2014《机动车类型、术语和定义》。
（6）车辆改装完毕后出具的车辆合格证中的整备质量和实际整备质量相符合（以车辆上牌前采购人所在地当地车辆检测机构数据为准，需符合正常误差范围）。
（7）车辆改装前，供应商须出具经技术论证评审的、具有较好完整性、可靠性、稳定性、舒适性的改装方案，并经采购人签字认可后方可实施改装。
（8）车体轴荷分配及左右配重合理，车辆改装后最大乘员数不少于4人，满载时总载重量有至少10%的余量。车辆改装后各项指标使用年限在10年以上，车体各部位应做相应的防锈蚀处理。汽车制动性能、噪声、排放性能应满足一般通信车辆规范。
（9）车厢内具有隔音、保温、防水、防尘措施，并达到相应的国家标准。所有车厢外接口均进行防水处理。车顶保持排水系统流畅，无任何积水。
（10）车辆改装后，具备适应国内路面行驶的抗震性能。车辆能在一、二级公路上以高于100km/h的速度行驶，其他公路上以不低于60km/h的速度行驶。在碎石路面上以25km/h的速度行驶200km，车内系统设备不出现任何松动和损坏。具备适应国内路面行驶的抗震性能，所有工具、配件及其他物品均应在工具箱等位置安放，在行驶中不会掉出，系统设备、机架、车厢的加固能够承受80~120km/h的急刹车的附加负载。
（11）▲供应商须提供运载平台改装后的车辆公告服务。项目完成后，供应商需提供车辆3年的质保、维修服务，相关费用包含在投标总价中。
（12）所有改装均须在车辆出公告前完成。
（13）▲车辆减震器件或结构应按需更换，与匹配改装后的整车重量相匹配，满足行驶过程中安全性、通过性、舒适性要求。
（14）电磁兼容要求：移动监测站车辆电磁兼容性设计参照《军用通信车通用规范》(GJB219B-2005)有关规定执行。车体设计及车内设备布局充分考虑电磁屏蔽。抑制电磁干扰的所有措施不能危及人身、车内设备和汽车底盘的安全，不能影响通信系统的正常功能。天线之间的隔离度应满足使用要求。电源线缆需要时应采取必要的屏蔽抑制措施，采用开关电源时做好屏蔽措施，减少输出谐波对无线电监测设备的干扰。装载平台应具备安全和保护措施，保证成员的安全；凡危险部位均应加装保护和隔离装置，并有明显标志；应使用环保型材料，以减少对人体的伤害。交付时提供具有专业检测资质的第三方检测机构出具的整车电磁兼容性测试报告。
注：“主要功能要求”和“主要指标要求”中带“★”和带“■”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离则投标无效。
[bookmark: _Toc8068][bookmark: _Toc11245]四、配置要求
	[bookmark: _Hlk193718513]序号
	名称
	规格
	数量

	1
	天馈系统
	（1）监测天线：频率范围20MHz～18GHz（可多副分段实现）
（2）测向天线：一体化设计，垂直极化20MHz～18GHz、水平极化40MHz～1300MHz
（3）便携式天线：频率覆盖30MHz-26.5GHz（可多副分段实现）
（4）配套附件：安装配件根据需求配置
	1套

	2
	监测接收机系统
	宽带监测接收机：
频率范围：20MHz～18GHz
实时中频带宽：≥500MHz 
多通道监测接收机：
监测通道数量：不低于3个
频率范围：主通道：不低于30MHz～18GHz，支持内部扩展至9kHz～18GHz
          辅通道：不低于30MHz～8GHz
实时中频带宽：主通道：≥320MHz
              辅通道：≥80MHz
	1套

	3
	专用监测系统
	（1）广播电视监测模块
（2）数字对讲/数字集群监测模块
（3）公众移动通信监测模块
（4）考试保障监测模块
以上专用模块可用多通道监测接收机实现的，可以不另外提供硬件设备
	1套

	[bookmark: _Hlk231983152]
	
	（4）便携式抵近查找设备
监测频率范围： 8kHz～8GHz
	1套

	
	
	（5）便携式智能信号查找分析设备
监测频率范围：10MHz～8000MHz
	1套

	
	
	（6）无人机
飞行器类型：四旋翼；
尺寸：折叠（不带桨）：≤160*100*70mm(长*宽*高)；展开（含桨叶）：≤310*390*100mm(长*宽*高)；
飞行时间：不低于30分钟；
影像传感器：不低于1 英寸 CMOS，有效像素不低于5000万；
其他含：质保期内保险；备用电池一组，备用螺旋桨一对，充电器，遥控器，背包，收纳护罩，数据线等。
	1套

	4
	测向系统
（测向接收机为核心设备）
	频率范围：垂直极化20MHz～18GHz、水平极化40MHz～1300MHz
测向体制：相关干涉仪和空间谱测向
测向通道数量：≥9个
配套附件：安装配件根据需求配置
	1套

	5
	信号采集处理及存储系统
	（1）无线电监测测向软件
（2）存储设备：存储空间不小于32TB。
	1套

	6
	控制系统
	（1）综合控制设备
（2）控制终端：CPU处理器不低于8核、3.0GHz主频/内存32GB/硬盘SSD1TB/14英寸或以下显示屏幕；正版信创操作系统和文字处理软件（如WPS等）、防病毒软件、防火墙软件等。
	1套

	7
	通信网络系统
	（1）网络交换机：16口千兆交换机
（2）5G路由器：车载工业级4G/5G路由器，支持全网通，多重安全保护，具备WiFi功能，支持专网接入
	1套

	8
	电源系统
	（1）电源控制器：市电供电、汽车发电、电池供电可切换；
（2）锂电池组：应采用锂电池组，不低于4000WH，后备供电时间不少于4小时；
（3）配套附件：电缆绞盘
	1套

	9
	其他附属设备
	（1）GPS：含天线
（2）电子罗盘：测量范围：水平0-360°倾角±90°
后备箱机柜等
（3）音视频采集设备
	1套

	10
	车辆及改装
	（1）承载平台：新购置
（2）车辆改装：根据项目情况定制改装
（3）公告上牌
	1套



[bookmark: _Toc6498]五、服务要求
1、免费质保期：不低于3年，自项目完成终验之日起计算。质保期内，中标人负责对其提供的设备和系统进行免费维修。
2、在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
A、更换：由中标人承担所发生的全部费用。
B、贬值处理：由双方合议定价。
C、退货处理：中标人应退还买方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3、设备故障报修的响应时间:平时每天8:00～18:00期间为6小时；重大活动保障期间为24小时。
4、如果设备故障在检修48小时仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供用户使用，直至故障设备修复。
5、如质保期外的使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人通知后3个工作日内到达采购人现场。
6、在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。
7、针对上述服务（但不限于）中标人应提供承诺书，承诺书格式由中标人自行编写。
[bookmark: _Toc24251]六、培训要求
针对本项目，中标人应充分利用多方面教育、培训优势为建设单位提供培训和咨询服务。培训贯穿整个项目的实施过程，包括从项目准备、实施到项目运行的全过程。首先对项目培训所要达成的目标进行分析，充分考虑到不同层级建设单位所需掌握和了解的项目建设的软、硬件知识，按照目标要求进行工作任务和工作阶段的划分，提供不同阶段面向不同建设单位的培训内容计划、进度计划和组织保障方案，通过切实可行的培训质量保障和监督机制来保证培训工作的质量。
1.培训方式：线上和线下培训相结合。
2.培训内容：理论培训、实践操作培训。
3.培训地点：用户现场培训。
4.培训人数：与用户协商。
5.培训时长：不少于 10 个学时。
[bookmark: _Toc4485]七、交货要求
1、交货要求：合同签订后4个月内完成到货交付。
2、交货地点：采购人指定地点。
[bookmark: _Toc23955]八、验收要求
按照《国家无线电管理办公室关于印发<无线电管理基础和技术设施建设项目管理指导意见>的通知》（国无办函〔2019〕21号）和《国家无线电办公室关于进一步加强无线电管理基础和技术设施建设项目验收有关工作的通知》（国无办函〔2020〕31号）等有关文件要求进行各个阶段的验收。
验收分为三个阶段：
1、出厂验收：设备交货前，在中标人提供的标准测试场地，采购人组织相关方依据有关标准、招标文件和中标人投标文件、答疑、承诺及合同等文件规定的技术要求和性能要求，对系统进行出厂验收，出厂验收合格后出具项目《出厂验收报告》；验收过程中如发现设备性能指标或功能不符合中华人民共和国有关标准、招标文件和中标人投标文件、承诺及正式合同等规定的技术要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。
2、初步验收：货物到达采购人指定地点后，采购人组织相关方依据招标文件和中标人投标文件、合同等文件对全部设备的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等进行验收，初步验收合格后出具项目《初步验收专家意见》、《初步验收报告》；
3、竣工验收：初步验收合格后，进入1个月试运行期，试运行结束后若整个系统稳定、可靠，达到各项要求，采购人组织相关专家、相关参建单位依照项目合同、招投标等文件进行竣工验收。
验收文档：包括不限于合同文本、招标文件、投标文件、竣工报告、施工技术方案、设备出厂验收报告、第三方测试报告、设备说明书、操作手册、维护手册等。
第三方测试验证：
1、指标性能测试
需根据《国家无线电办公室关于进一步加强无线电管理基础和技术设施建设项目验收有关工作的通知》（国无办函〔2020〕31号）、《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》（工信部无〔2017〕283号）等文件要求，委托具备CMA或CNAS资质的第三方机构进行指标性能测试，测试指标须满足招标文件要求，并在合同验收前提供加盖CMA或CNAS资质公章的测试报告，第三方测试费用包含在招标总价内，由中标人承担。
2、原子化服务测试
需按照《省级无线电管理一体化平台建设规范及技术要求》中原子化服务的相关要求，接入江苏省无线电管理一体化平台，原子化服务封装完成后，需委托具备CMA或CNAS资质的第三方中立机构进行接入符合性评测，以确保设备服务符合相关技术规范，并在初步验收前提供加盖CMA或CNAS资质公章的测试报告，第三方测试费用包含在招标总价内，由中标人承担。
3、电磁兼容性测试
需按照GB/T 18655《车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法》的规定，委托具有专业检测资质的第三方检测机构进行电磁兼容性测试，并出具的整车电磁兼容性测试报告。
[bookmark: _Toc17748]九、付款方式
1、本项目以人民币付款。
2、付款条件
（1）第一笔付款为合同预付款：合同生效且甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后支付合同总价的60%；
（2）第二笔付款为初步验收后付款：完成系统安装调试并通过初步验收后，甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后支付合同总价的30%；
（3）第三笔付款为竣工验收后付款：系统试运行期满并通过竣工验收后，甲方在收到同等金额的正规发票和履行财政相关资金审批手续后向乙方支付合同总价的10%。
[bookmark: _Toc32451]
  合同主要条款
[bookmark: _Toc43902853][bookmark: _Toc198105329][bookmark: _Toc303672995][bookmark: _Toc7492858][bookmark: _Toc7584971][bookmark: _Toc405373416][bookmark: _Toc303669671][bookmark: _Toc303675711][bookmark: _Toc303794202][bookmark: _Toc303674226][bookmark: _Toc303675913]
注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

甲方：江苏省无线电监测站
乙方：
	经公开招标（项目编号：）及甲、乙双方协商，特订立本合同。
一、采购标的
1.1 产品/服务内容：。
1.2 服务期限：。
1.3 补充条款：。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、
计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、转包或分包
7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 
八、质保期
 质保期年。（自项目验收合格之日起计）
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1交付期：_________。   9.2交付方式：_________。
9.3交付地点：_________。
十、合同款支付
 10.1付款方式：
 10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，
可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。
12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。
12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、验收
13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关
质量标准进行验收。
13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。
13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、合同内容的交付
14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。
14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。
14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之
五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延
长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
  十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。
  十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方双方各执贰份。
甲方：                                   乙方： 
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
  联系电话：                               联系电话：



 签订日期：      年  月  日


[bookmark: _Toc17172] 投标文件格式
注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。



移动监测站升级改造（升一级）



投 标 文 件



项目编号：JSZC-320000-JSYC-G2026-0021





投标人名称：（加盖电子公章）
地址：
联系人及联系方式：
  年  月  日
目录
（注：投标人根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

评标索引
（注：此表按照招标文件中评分办法逐项填写）

	评审项目
	评审要求
	在投标文件中的页码位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	










（1）投标函
江苏省无线电监测站（招标人）：
       (投标人全称)   授权   （授权代表姓名）   （职位）为全权代表，参加贵方组织的     项目（项目名称）（项目编号：       ）投标的有关活动，并对此项目进行投标。
为此：
1、提供投标人须知规定的全部投标文件：正本1份。
2、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。
3、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。
4、本投标有效期为自投标日起90日历天。
5、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。
6、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。
7、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与招标人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。
8、我方承诺：招标人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。
9、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                            
邮编：                            
联系人：                          
手机：                            
邮箱：                            
投标人名称（公章）：	     	     	     	
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：           	    
   日期：......年    月    日

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明


投标人名称： 	
姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	
系 	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。
特此证明。


附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

	身份证正面
	身份证反面






投标人名称（公章）： 	
                                            日期：......年    月    日

（3-1）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就            项目（项目名称）（项目编号：    ）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
投标人名称（公章）：                            
法定代表人（签字或盖章）：                      
身份证号码：                                   
授权代表（签字或盖章）：                            
身份证号码：                                   
附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


注： 
1.若投标人为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。
 
（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就       项目（项目名称）（项目编号：      ），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
自然人姓名（签字）：                            
身份证号码：                                   
授权代表（签字）：                            
身份证号码：                                   
附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


注：若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。


（4）开标一览表
项目名称：        
项目编号：   


	投标总价
	            （人民币，小写）元
（人民币，大写）元

	服务时间/交付使用时间
	响应招标文件要求

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	□是       £否

	符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%
	□是       £否

	付款方式
	响应招标文件要求

	免费质保期
	免费质保期    年



说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。


投标人名称（公章）：                    
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：      
日期：     年      月      日

（5）分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	分项内容
	品牌
	型号
	数量
	单价
	合价
	是否小、微企业产品（货物或服务）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	

	合计：
	总价：大写：人民币	  小写：人民币         元(小数点保留两位)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




注：如果行数不够，请自行增加。




投标人名称（公章）：                 
法定代表人
或其授权代表（签字或盖章）：         	 
	                            日期：        年      月     日

（6）商务条款偏离表

项目名称：
项目编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	是否偏离
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。
4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

投标人名称（公章）：                 
法定代表人
或其授权代表（签字或盖章）：         	 
	                            日期：        年      月     日

（7）技术条款偏离表
项目名称：					
项目编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的技术条款
	是否偏离
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1. 投标人须根据招标文件技术条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 所有偏离必须在本表中列出。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。
投标人名称（公章）：                 
法定代表人
或其授权代表（签字或盖章）：         	 
	                            日期：        年      月     








（8）投标人具备投标资格的证明文件
（8-1-1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；



（8-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（8-2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度等证明文件
注：根据招标公告的要求提供

（8-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）
注：根据招标公告的要求提供



承 诺 函
我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。






  									投标人名称（公章）：......................

                                    法定代表人
或其授权代表（签字或盖章）：         	 

                                    日期：......年    月    日



（8-4）依法缴纳税收的相关材料
注：根据招标公告的要求提供

（8-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料
注：根据招标公告的要求提供


（8-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。


声  明

	我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 

 
投标人名称（公章）：  	     	         

                                      法定代表人
或其授权代表（签字或盖章）：  	     

                                      日期：......年    月    日

（8-7）承诺函
（一）本单位郑重承诺满足以下要求：
1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：
1.被人民法院列入失信被执行人；
2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；
3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。



投标人名称（公章）：  	     	         

                                      法定代表人
或其授权代表（签字或盖章）：  	     
                                      日期：......年    月    日

（8-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件
注：根据招标公告的要求提供以下证明材料：
 
（9）公章授权书（如需）

......................（招标人）
......(投标人名称)......，中华人民共和国合法企业，法定地址：....................。在参与        项目（项目名称）（项目编号：    ）协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。
（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。
（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：..............
印章样式：












投标人名称（公章）：                         
 
法定代表人
或其授权代表（签字或盖章）：.................

                                日期：......年    月    日

（10）售后服务承诺（如需）
格式自拟



（11）方案
格式自拟

（12）拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             




（13）投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	获奖
情况
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             



二、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料 
（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料
（3）提供符合政府采购政策的证明材料
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（公章）：
日 期：
[bookmark: _Toc12370][bookmark: _Toc9170][bookmark: _Toc15368][bookmark: _Toc31857]
[bookmark: _Toc18227][bookmark: _Toc1861]备注：
[bookmark: _Toc18101][bookmark: _Toc26583][bookmark: _Toc22289][bookmark: _Toc26397][bookmark: _Toc3322][bookmark: _Toc4087]1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc2574][bookmark: _Toc18057][bookmark: _Toc7010][bookmark: _Toc14209][bookmark: _Toc10475][bookmark: _Toc927]2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
[bookmark: _Toc12857][bookmark: _Toc10358][bookmark: _Toc20570][bookmark: _Toc17905][bookmark: _Toc30404][bookmark: _Toc19903]3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
[bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc8833][bookmark: _Toc21794][bookmark: _Toc22643][bookmark: _Toc10257][bookmark: _Toc29908]4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加......单位的......项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：............
日期：          年   月       日

符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）：            
日期：   年   月   日


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

成本比例声明函
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


                            公司（单位）名称（盖章）：

                                                   日期：   年   月   日





注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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