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第一章 招标公告
南京中医药大学国教楼教室信息化改造建设的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载招标文件，并于 2026年8月3日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-NJJC-G2026-0085
1.2项目名称：南京中医药大学国教楼教室信息化改造建设
1.3采购方式：公开招标 
1.4预算金额：340万元
1.5最高限价：340万元，投标报价超过最高限价的为无效投标
1.6采购需求：按照教学需求，对仙林校区国际教育中心教学综合楼1-3楼25间教室进行信息化改造建设，实现教室的统一管理、运行与服务。教室教学相关设备通过教室教学专网对接纳入教室相关应用系统管理，包含PNS系统、中控系统、铃声系统、空间管理系统、教室视频应用管理系统、电子时钟系统等。教室内考试专用设备通过标准化考试专网接入国家标准化考点相关业务系统，包含网上巡查平台、系统作弊信号侦测服务器及作弊防控管理平台等。
1.7合同履行期限：合同签订生效后15个日历日内完成安装调试
1.8本项目不接受进口产品投标
1.9本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照或自然人的身份证明扫描件加盖电子公章）；
[bookmark: _Hlk212586715]（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度财务报告扫描件加盖电子公章，或提供投标截止时间前6个月内（即2026年1月以来）任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表）扫描件加盖电子公章，或银行出具的投标截止时间前6个月（即2026年1月以来）内资信证书扫描件加盖电子公章，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2026年1月以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证扫描件加盖电子公章，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件加盖电子公章）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格优惠政策。
2.3采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：无。
2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
3.2地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与本次政府采购项目）
3.3方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。
3.4售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件截止时间、开标时间：2026年8月3日9点30分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
6、 其他补充事宜
6.1本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
6.2本次招标不收取投标保证金。
6.3落实政府采购政策需满足：
（1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》
（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（5）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》
6.4相同品牌产品投标要求
（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定1个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；
（2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。
（3）非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
6.6集中现场考察或答疑：本项目组织现场集中勘察，集中勘察时间：2026年7月20日9时30分；集合地点：南京中医药大学仙林校区国教综合楼1楼；校内联系人：黄老师、仇老师 联系方式：025-85811579。
进校需提前一天报备申请，请按附件“访客进校操作指南”自行申请进校。被访人：仇云龙；部门：教务处（与教学基地办公室合署）；来访事由：本项目编号；入校相关上传材料：本项目法人授权委托书。勘察当日，进校人员请从仙林校区北大门进入。
6.7本次采购采用“政府采购管理交易系统(苏采云)”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
6.8本次采购公告在“江苏政府采购网”上发布，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人
名称：南京中医药大学
地址：南京仙林大学城仙林大道138
联系人：仇老师、梁老师
联系电话：025-85811579、025-85811022
7.2招标代理机构
名称：南京江城工程项目管理有限公司
地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼
联系人：汪丹丹
电话：025-58835827-8015
7.3项目联系方式
项目联系人：汪丹丹
电　话： 025-58835827-8015
 
 
第2章 
投标供应商须知

前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	采购人
	名称：南京中医药大学
地址：南京仙林大学城仙林大道138
联系人：仇老师、梁老师
联系电话：025-85811579、025-85811022

	2
	采购代理机构
	名 称：南京江城工程项目管理有限公司　
地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼
项目联系人：汪丹丹  
联系方式：025-58835827-8015

	3
	采购项目名称
	南京中医药大学国教楼教室信息化改造建设

	4
	供货地点
	采购人指定地点

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	评审方法
	综合评分法

	7
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日

	8
	供应商资质要求
	详见第一章 招标公告

	9
	信用信息
	1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网。
2）信用信息查询截止时点：在进行资格性审查的同时，代理机构将在相关网站对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	10
	投标文件份数
	电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标人邮寄至采购代理机构，未中标单位不需要提供）。

	11
	报价
	所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。
注：投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。

	12
	相同品牌产品
投标要求
	本项目核心产品：智能管控系统。
（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定1个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；
（2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。
（3）非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

	13
	关于异常低价审查
	根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）要求：
评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（1）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（2）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	14
	关于“苏采云”系统的提示说明

	1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
5.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。





一、总 则
1.适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2.供应商定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
3.货物和服务、用户或使用单位定义。
3.1 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
3.2 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。
4.政策功能
4.1 中小企业政策
（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》〉的通知》国统字〔2017〕213号）。
（2）本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4.2 节能产品政策
（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
（2）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
（3）供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列非政府强制采购产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章评标标准。
（4）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，供应商提供的产品则必须为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品，实行强制采购，否则投标无效。
4.3 环境标志产品政策
（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。
（2）采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件。
（3）供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章评标标准。
4.4 进口产品政策（本项目不适用）
（1）除招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
4.5 采购本国产品的支持政策
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
具体内容如下：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件构成
5.1 招标文件由以下部分组成：
第一章 招标公告
第二章  投标供应商须知
第三章 评标标准
第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等
第五章 合同草案条款及格式
第六章 投标文件格式
5.2 招标的最小单位是分包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以分包为单位投标。
5.3 代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选供应商方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.招标文件的澄清、补充或修改
6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在“江苏省政府采购网”发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的供应商。
三、投标文件的编制
7.投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 供应商应用人民币报价。
7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
8.投标文件的组成
8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。
8.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
9.投标文件的商务部分
9.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标函（投标申请及声明）；
（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的扫描件；
（3）★第一章投标邀请书中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）第一章投标邀请书中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）★《开标一览表》；
（6）★《分项报价表》（如有）；
（7）★《商务条款偏离表》；
（8）合同草案条款；
（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10.投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
 （1）技术说明和服务方案；
 （2）★《技术条款偏离表》；
 （3）服务承诺；
（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
 （5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11.投标文件的价格部分
11.1 价格部分是对货物或服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物或服务仅接受一个价格。
11.2 报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物/服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 供应商应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》《投标分项报价》中注明。
11.6 本项目预算及最高限价详见招标公告，供应商的投标报价不得超过预算或最高限价。超过预算或最高限价的投标文件，按无效投标处理。
12.投标文件的其他部分
12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
13.投标保证金
本项目无需缴纳投标保证金
14.投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效。
14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的投标供应商将不会要求和允许修正其投标。
15.投标文件签署
15.1 投标文件由投标供应商法定代表人或经正式授权并对投标供应商有约束力的委托代理人签字。
16.投标费用
16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 本项目招标代理服务费由中标人承担，由中标人在领取中标通知书前一次性付给招标代理公司。其中招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件收费标准*折扣率65%核减评审费后收取，计算基数为中标价，如不足3000元的按3000元收取。评审费由采购人支付。
四、投标文件的递交
17.投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
14.2 投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
18.有下列情形的投标文件将拒收：
18.1 采购人（代理机构）拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19.投标文件的修改和撤回
供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
20.诚实信用
20.1 投标供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他投标供应商的合法权益。
20.2 投标供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
五、开标、评标与定标
21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如在苏采云系统《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。
21.6 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.7 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，不得开标。
22.评标
22.1 评标组织
22.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；
（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2 评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格条件的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的 ；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（4）未实质性响应招标要求的；
（5）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
（6）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
（7）改变采购文件提供的项目清单中的计量单位、数量；
（8）响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；
（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求；
（10）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（11）不符合法律法规和采购文件规定的其他实质性要求的。
22.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.2.2.1 实质性要求是指：本招标文件第二章投标供应商须知中加“★”项要求、第四章中加“★”项内容。
22.2.2.2有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，不得继续进行评标。
22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1本次招标综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，技术部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委员会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。
22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；
22.3.3 评分标准详见第三章
23.确定中标供应商
23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐三名中标候选人。评审得分且报价相同的，按照主观分由高到低顺序推荐三名中标候选人。
23.2 中标候选人确定后，默认按照以下第（2）种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
23.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体上进行公告，公告期为一个工作日。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
23.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
23.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
23.7 代理机构对未中标的投标供应商不作未中标原因的解释。
23.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
24.编写评标报告
24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25.评标过程的保密性
25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标供应商及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26.签订合同
26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
26.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以重新招标。
26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
七、质疑和投诉
27.质疑
27.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。
上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
质疑文件接收信息：
（1）接收单位：采购代理机构
（2）联 系 人：汪工  
（3）联系电话：025-58835827-8015
（4）联系邮箱：njjcco@126.com
（5）接收地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼
（6）邮  编：210019
27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖投标供应商公章，或法定代表人授权委托代理人加盖投标供应商公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
27.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则。
28.投诉
28.1 质疑投标供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。


第三章评标标准
本项目采用综合评分法，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委员会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。
根据各投标单位最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按实施方案优劣顺序排列。评标委员会将推荐三名中标候选人。

	评分因素
	分值
	评分标准

	投标报价
	60
	投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×60。（小数点后保留两位）

	技术响应
	10
	根据投标文件所提供产品对采购需求的响应情况综合打分，满分为10分。标★项为实质性响应指标，如有负偏离作无效投标处理。标“▲”项为重要参数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止；其余为一般参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止，本项满分10分。
备注：供应商需在《技术条款偏离表》中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。标★项和标▲项须提供相关证明资料【如公开发行的产品彩页或检测报告等证明材料复印件加盖投标人公章，有具体要求的，应按照要求提供材料】，所有标注“★”及“▲”的技术参数，均须提供支撑资料：有具体要求的，应按照要求提供支撑资料；无特别要求的，须提供公开发行的产品彩页或产品说明书或检测报告等证明材料，并在《技术条款偏离表》注明支撑资料具体位置（如页码或序号）；一般参数以技术条款偏离表应答为准。标★项指标未按要求提供技术支持资料的作无效投标处理，标▲项指标未按要求提供支持资料的作负偏离处理。

	案例业绩
	8
	（1）供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似业绩的（供货内容至少包含显示设备、音频设备、智能管控设备、录播设备中的任意三项），每提供一个得1分，满分6分。
（2）供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有标准化考场系统集成建设案例，每提供一个得2分，满分2分。
（以上（1）、（2）项业绩不可兼得。供应商需提供①合同、②对应项目验收报告或任意一次发票凭证，提供的合同需能反映上述内容，如不能体现需附合同清单等证明材料扫描件加盖电子公章。同一业主单位的业绩不重复计分，未提供或提供的证明材料不符合要求的不得分）

	实施方案
	8
	投标人针对本项目提供项目实施方案（包括但不限于提供的教室设备集成及系统对接方案、设备安装方案、计划进度）进行评审：
方案内容完整、详细，进度控制合理，项目管理以及验收方案科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得8分；
方案内容完整，进度控制较合理，项目管理以及验收方案合理，可行性较强且满足项目实际需求，得6分；
方案内容基本完整，有进度控制，项目管理以及验收方案基本合理，基本满足项目实际需求，得4分；
方案内容有缺失，进度控制不明确，项目管理以及验收方案需进一步完善方可满足项目实际需求，得2分；
未提供不得分。

	服务能力
	14
	1.根据投标人提供的关于本项目的售后服务方案(包含但不限于售后服务内容、故障解决方案、响应时间等)进行评审。
方案内容完整、详细，售后服务体系完善，维修便利，可行性强且完全满足项目实际需求，得7分；
服务体系基本完善，技术人员较充足，可行性较强，能较好满足项目实际需求，得5分；
方案内容基本完整，有售后服务体系，基本满足项目实际需求，得3分；
方案内容有缺失，服务体系不完善，需进一步完善方可满足项目实际需求，得1分；
未提供不得分。
2.根据投标人针对本项目提供的培训计划、培训方式、培训人员安排等内容进行评审：
培训计划非常详细、全面，可操作性强，人员安排科学、合理，完全满足项目实际需求，得7分；
培训计划较详细、全面，可操作性较强，人员安排较科学、合理，能较好满足项目实际需求，得5分；
方案内容基本完整，有培训安排，基本满足项目实际需求，得3分；
方案内容有缺失，培训安排需进一步完善方可满足项目实际需求，得1分；
未提供不得分。




说明：
1.小微企业的价格扣除
（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，投标供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。
（3）投标供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。 
（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。 
2.监狱和戒毒企业的价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。
5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。
6.采购本国产品的支持政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
（2）具体内容详见招标文件第二章“4.5”款相关规定。
7.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
8.本项目核心产品：智能管控系统。



第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等
一、项目概况
1.项目需求 
按照教学需求，对仙林校区国际教育中心教学综合楼1-3楼25间教室进行信息化改造建设，实现教室的统一管理、运行与服务。
 教室教学相关设备通过教室教学专网对接纳入教室相关应用系统管理，包含PNS系统、中控系统、铃声系统、空间管理系统、教室视频应用管理系统、电子时钟系统等。教室内考试专用设备通过标准化考试专网接入国家标准化考点相关业务系统，包含网上巡查平台、系统作弊信号侦测服务器及作弊防控管理平台等。
2.建设教室清单
	楼层（数量）
	教室清单

	3层（10）
	A302、A303、A304、A305(A307)、A308、A309、A310、A311、A313、A316

	2层（12）
	A201、A202、A203、A204、A205(A207)、A208、A209、A210、A211、A212、A213、A216

	1层（3）
	A106-1、 A106-2、 A106-3


备注：A205与A207、A305与A307教室合并
3.教学空间设计
 讲授型教室：满足常规授课需要，实现线上线下一体化的融合课堂。所有教室设备配置实现一键上课启动与下课关闭，采用短焦激光投影的显示方式，多种拾音方式适配教师不同使用习惯。
 研讨型教室：该类型教室课桌椅可移动自由组合，教室去中心讲台化，促进师生互动、小组协作、深度研讨和主动学习。该类型教室也是小班化教学的主要场所，并兼顾师生各种活动、会议等需要。
 廊道设施：教学综合楼1-3楼实现铃声覆盖，实现和教学楼铃声系统的统一管理；走廊配置通道摄像机，楼层显示屏。
 考场设备：每个考场配置1台摄像机、屏蔽仪、拾音器，考场设备通过标准化考试专用网络连接考试管理相关系统。
 后端支撑：流媒体存储平台、业务计算单元、大模型一体机、运维工作站。
 综合布线：项目同期对1-3楼25间教室完成教学设备所需线路的布线。讲台桌面配备移动设备的接口线、网线、USB延长线等，屏蔽仪电源线单独线路控制，通过远程控制模块实现统一远程开关机。
4.主要设备配置分布情况
	序号
	分类
	数量
	位置分布
	系统主要设备

	1
	研讨型教室
	3
	A201、A212、A213
	移动讲桌、设备机柜、智能触控屏（带OPS）、一体化绿板、侧墙书写白板、返看屏、音频设备、控制系统（壁挂面板）、录播系统、电子时钟、电子班牌、静音交换机

	2
	讲授型教室
	22
	A106-1、A106-2、A106-3、A202、A203、A204、A205、A208、A209、A210、A211、A216、A302、A303、A304、A305、A308、A309、A310、A311、A313、A316
	电动升降讲桌、短焦投影机、拉线幕、书写绿板、音频设备、控制系统、录播系统、电子时钟、电子班牌、静音交换机

	3
	廊道设施
	1
	教学综合楼1-3楼
	走廊吸顶扬声器、功放、网络机柜式广播终端、接入交换机、通道摄像机、楼层显示屏

	4
	考场设备
	29
	所有25间教室，其中4间（A106-2、A106-3、A205、A305）教室为双考场
	每个考场配置1台摄像机、屏蔽仪、拾音器

	5
	后端设备
	
	图书馆数据中心机房
	流媒体存储平台、业务计算单元、大模型一体机、运维工作站


2、 采购清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价限价(元)
	进口
产品
	核心
产品

	1
	桌面系统主机
	详见技术参数
	台
	22
	6,500
	不接受
	否

	2
	桌面虚拟化客户端软件接入
	详见技术参数
	个
	25
	200
	不接受
	否

	3
	高清信号自适应模块
	详见技术参数
	个
	25
	1,500
	不接受
	否

	4
	触控书写显示器
	详见技术参数
	台
	22
	6,000
	不接受
	否

	5
	激光投影机
	详见技术参数
	台
	22
	20,000
	不接受
	否

	6
	电动拉线幕
	详见技术参数
	幅
	22
	2,200
	不接受
	否

	7
	触控智慧屏
	详见技术参数
	台
	3
	28,500
	不接受
	否

	8
	返看屏
	详见技术参数
	台
	3
	3,500
	不接受
	否

	9
	搪瓷书写黑板及一体化外包框
	详见技术参数
	套
	3
	4,600
	不接受
	否

	10
	书写白板
	详见技术参数
	套
	4
	1,000
	不接受
	否

	11
	书写黑板
	详见技术参数
	套
	22
	2,200
	不接受
	否

	12
	音频处理器
	详见技术参数
	台
	25
	5,600
	不接受
	否

	13
	吸顶麦克风
	详见技术参数
	台
	25
	850
	不接受
	否

	14
	鹅颈与无线话筒
	详见技术参数
	套
	25
	3,200
	不接受
	否

	15
	线性阵列扬声器
	详见技术参数
	只
	70
	2,200
	不接受
	否

	16
	智能管控系统
	详见技术参数
	台
	25
	7,500
	不接受
	是

	17
	壁挂控制面板
	详见技术参数
	台
	3
	2,800
	不接受
	否

	18
	桌面控制面板
	详见技术参数
	台
	22
	1,900
	不接受
	否

	19
	网络型电源管理器
	详见技术参数
	台
	30
	1,650
	不接受
	否

	20
	录播主机
	详见技术参数
	台
	25
	9,500
	不接受
	否

	21
	教师摄像机
	详见技术参数
	台
	25
	3,600
	不接受
	否

	22
	学生摄像机
	详见技术参数
	台
	25
	2,800
	不接受
	否

	23
	全向阵列麦
	详见技术参数
	台
	25
	1,100
	不接受
	否

	24
	固定升降讲桌
	详见技术参数
	张
	22
	5,500
	不接受
	否

	25
	移动讲桌
	详见技术参数
	张
	3
	3,400
	不接受
	否

	26
	木质机柜
	详见技术参数
	台
	3
	4,200
	不接受
	否

	27
	电子班牌
	详见技术参数
	台
	25
	6,000
	不接受
	否

	28
	教室静音交换机
	详见技术参数
	台
	26
	2,900
	不接受
	否

	29
	电子时钟
	详见技术参数
	台
	50
	1,600
	不接受
	否

	30
	走廊吸顶扬声器
	详见技术参数
	只
	10
	800
	不接受
	否

	31
	功放
	详见技术参数
	台
	1
	4,250
	不接受
	否

	32
	接入交换机
	详见技术参数
	台
	2
	8,600
	不接受
	否

	33
	网络机柜式广播终端
	详见技术参数
	台
	1
	3,400
	不接受
	否

	34
	楼层显示屏
	详见技术参数
	台
	1
	16,600
	不接受
	否

	35
	通道枪式摄像机
	详见技术参数
	台
	29
	1,200
	不接受
	否

	36
	高清半球摄像机
	详见技术参数
	台
	29
	1,200
	不接受
	否

	37
	侦测引导阻断式高科技屏蔽终端
	详见技术参数
	台
	29
	5,400
	不接受
	否

	38
	流媒体存储平台（32路NVR ）
	详见技术参数
	台
	1
	32,000
	不接受
	否

	39
	业务计算单元
	详见技术参数
	个
	1
	184,000
	不接受
	否

	40
	大模型一体机
	详见技术参数
	台
	2
	175,000
	不接受
	否

	41
	运维工作站
	详见技术参数
	台
	2
	16,800
	不接受
	否


3、 技术参数
	序号
	名称
	单位
	总量
	技术参数

	1
	桌面系统主机
	台
	22
	★1. 物理核心数≥12个（其中性能核≥8个，能效核≥4个），支持超线程技术；最大加速频率≥4.8 GHz；三级缓存≥25 MB；基础功耗≤65W；支持DDR4或DDR5内存，配置内存≥32GB DDR4 ，硬盘≥512GB SSD硬盘，含USB有线键盘、鼠标；
2. 前置面板：USB3.0≥4个，Type-C≥1个（支持USB 3.2 Gen1），后置面板：USB2.0≥4个，HDMI输出≥1，DP输出≥1，RJ45≥1，串口≥1，内部插槽：PCIEX16≥1（支持拓展独立显卡），PCIEX1≥2，支持POWER SW；
3. 前置≥2个USB端口支持在关机状态下对外供电，前置面板音频输出接口采用四段式接口，麦克风二合一，支持不同标准自动切换；后置串口支持在关机状态下唤醒设备，可通过物理按键实现系统一键还原。

	2
	桌面虚拟化软件接入
	个
	25
	1. 客户端首次加入服务器时，自动识别已部署的客户端，在服务端无需手工逐台添加并手工分配IP地址等；
2. 虚拟磁盘中支持多个相同或不相同的系统及软件环境，各系统完全相互独立，且同时显示于引导选单上，实现一机多用。可指定引导选单上的任意系统作为默认引导系统；
3. 支持多个客户端同时进行镜像制作、上传、修改和维护等；
4. 支持本地硬盘保护还原策略，本地还原策略支持扇区级恢复。同时支持每次/天/周/月还原及手动还原等多种恢复策略；
5. 可对虚拟磁盘中的系统及数据分区进行任意添加、收回、隐藏，不影响其他系统和分区。无需对已部署到本地的系统进行重新部署；
▲6. 接入南京中医药大学仙林校区桌面系统管理平台（PNS）统一管理，在离线使用的情况下，仍然能够保持原有的还原属性。（提供对接承诺函加盖投标人公章，格式自拟）

	3
	高清信号自适应模块
	个
	25
	▲1. 可将DP（Mini DP）、Type-C、HDMI等常用信号源转为HDMI信号输入，并且自动识别信号、即插即用；
2. 具备信号放大，支持全4K@60Hz数字视频连接，兼容 CEC, DDC和HDCP 2.2，EDID检测功能；
3. 主机端具备HDMI及USB供电插口，接口线长度≥1.5米；

	4
	触控书写显示器
	台
	22
	▲1. 屏幕显示区尺寸≥23.8英寸，分辨率：≥1920*1080，显示比例16:9，屏幕亮度≥300cd/m2，屏幕对比度≥2000:1。屏幕表面支持≥7H硬度，防护≥IP65；
2. 支持电容触控和电磁笔两种触控方式，电容触控支持≥10点触控技术，具有手指和专用笔自动识别并自动处理控制优先级，在用笔书写时，手指触控无效，避免误操作；
3. 配套一支书写笔，采用无源电磁笔，无需电池，免维护，压感级别≥8192级，书写分辨率≥5080LPI；
4. 书写笔支持笔划粗细适应及笔锋效果，笔尖可在屏上书写，笔的另一端可以擦除书写内容，一笔两用，无需切换；
5. 书写屏，支持防眩光、防指纹、防反光；
6. 采用免驱设计，支持即插即用，支持Windows和Android操作系统；
7. 设备接口：≥HDMI输入×1，≥HDMI输出×1，≥USB接口×3；
8. 配备电子白板软件，可适配桌面终端操作系统；
9. 支持PPT全屏放映，无需调用菜单即可支持手指左右滑动翻页，书写笔书写，笔帽按压可擦除笔迹；
10. 具备电子画板功能，支持对背景色、画笔颜色及粗细做设置，并且支持多块画板，画板书写的多页内容可一键保存到电脑上；
11. 具备画笔功能，可以在任意应用上进行标注书写，同时笔帽按压可擦除笔迹；
12. 具备一键回到桌面、一键打开截屏保存目录功能；
13. 具备远程在线升级功能。

	5
	激光投影机
	台
	22
	★1. 采用3LCD液晶技术，标准亮度≥6000流明；物理分辨率≥1920×1200；
2. 整机≥2万小时使用寿命；
3. 具备 EDID 信号自适应功能，具备HD-BaseT输入接口，HDMI输入接口、Audio Out输出接口、HDMI输出接口、RS-232C 控制口、LAN接口；
▲4. 设备镜头镜头上下及左右位移功能，设备镜头投射比范围在0.6—1.0之间。

	6
	电动拉线幕
	幅
	22
	1. 结构类型：幕布带拉线绷紧结构，含管状电机、柔性幕布、银幕外壳及组件；
2. 屏幕尺寸：有效显示面积2585×1616（㎜），投影画面显示格式16：10；
3. 幕布反射角：幕布视角（有效散射角）≥160°；
4. 幕布增益：幕布增益系数≥1.0倍；
5. 幕布材质：采用柔性软幕，PVC复合材料，4K解析锐度；
6. 银幕表面要求反射光与入射光的颜色色度应一致，银幕入射光和反射光的色温差≤30K；幕面解像力（锐度）≥120线对/mm，D型银幕附加（中心增益与最大散射角增益的差异）≤18%；
▲7. 环保检测要求：幕布通过国家环保检测，幕布有机挥发物（苯、二甲苯）含量达到国家环保安全标准，甲醛含量符合标准；
8. 电机特性：静音设计，定位准确，升降时噪音≤34dB。

	7
	触控智慧屏
	台
	3
	★1. 86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
2. 整机提供嵌入式系统，内存≥4GB，存储空间≥32GB，系统采用高性能8核CPU及8核GPU处理器。
3. 整机侧置输入接口要求：具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm audio in 音频输入接口；整机侧置输出接口要求：具备不少于1路3.5mm audio out音频输出、1路触控USB输出，不少于1路HDMI out接口，支持3840×2160p/60Hz视频输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
4. 整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
▲5. 整机内置传屏接收模块，无需连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，支持触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，禁止其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。
★6. 桌面系统模块：物理核心数 ≥ 10 个（其中性能核 ≥6 个，能效核 ≥ 4 个），支持超线程技术；最大加速频率 ≥ 4.8 GHz；三级缓存 ≥ 25 MB；基础功耗 ≤ 65W；支持 DDR4 或 DDR5 内存，配置≥DDR4 32GB内存，≥512GB SSD硬盘，≥1路HDMI，≥3路USB。

	8
	返看屏
	台
	3
	1. 屏幕尺寸≥55寸，显示比例16:9，对比度≥4000：1，物理分辨率3840×2160, 具备≥1路RS232控制接口；
2. 整机独立非外扩展接口具备≥2路HDMI 2.0 IN、≥2路USB2.0、≥1路RJ45网口、≥1路数字音频输出。

	9
	搪瓷书写黑板及一体化外包框
	套
	3
	1. 结构为二块墨绿色书写板，与显示屏正面平齐，左右拼接在交互式一体机的两侧，用外框框成一个整体；
2. 单块板体尺寸约为1500mm×1100mm，可根据现场实际情况进行定制；
3. 面板：采用搪瓷面板，厚度≥0.4mm，表面硬度达到莫氏6.5度，硬度高，具有刀刮不留痕特点；
4. 整板无拼接，板面呈墨绿色或黑色，附保护膜；
5. 夹层：厚度为≥10mm，整张无接缝；
6. 背面：采用整块防锈板，厚度≥0.20mm；
7. 外框：符合GB28231-2011要求。

	10
	书写白板
	台
	4
	1. 单块板体尺寸约为3000mm×1325mm，可根据现场实际情况进行定制；
2. 面板：采用搪瓷面板，厚度≥0.4mm，表面硬度达到莫氏6.5度；
3. 整板无拼接，板面白色，附保护膜；
4. 夹层：厚度为≥10mm，整张无接缝；
5. 背面：采用整块防锈板，厚度≥0.20mm；
6. 根据现场实地测量后确定固定安装的方式和最终尺寸。

	11
	书写黑板
	套
	22
	1. 板体尺寸4000mm*1380mm；
2. 板面材料采用烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.20m；
3. 书写板夹心材料采用铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm；
4. 无明显眩光，不反光；
5. 普通粉笔书写流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰。

	12
	音频处理器
	台
	25
	1. 音频处理器和功率放大器一体式设计，高度1U, 内置AC100V-240V电源供电；
2. 功率放大器的输出功率：≥2*125W，两路输出功放音量单独可调；
▲3. 具备输入接口不低于： 8×凤凰端子接口平衡输入（支持48V幻象供电）、4路凤凰端子非平衡输入接口， 8路平衡输出、1路 USB输入输出，RJ45输入接口；调试接口：RJ45接口、RS485接口；
4. 支持抗混响功能，桌面麦、无线麦、课件与吊麦自动切换，支持自定义设置每个输入通道的优先级（1-10级），以及闪避的深度，保证录制声音清晰；
5. 具备自适应回声消除AEC算法、反馈抑制AFC算法、自动增益控制AGC功能；具备课件和无线麦输入限幅器功能，防止破音；
6. 录制输出口支持AI降噪技术，即可对教室的空调、电风扇等稳态噪声进行抑制，也可对翻书，打铃、桌椅声等瞬态噪声进行抑制；
▲7. 前面板带有显示屏功能，显示设备IP地址和音量状态。支持音量按键调节，音量等级可通过前面板的显示屏显示，前面板音量调节后，设备关机重启参数不保存；
▲8. 在正常大气压下，平均无故障连续运行时长（MTBF）≥200000 小时；
9. 设备支持可视化管理模式，支持音频设备运维平台部署，运维平台可统计在线、离线、故障设备数量，可进行校区、教学楼、教室的分区管理，可对设备本地扩声输出通道进行麦克风音量加减和静音，不影响课件、无线麦输入音源，以及录制口的正常输出，且可与第三方控制平台对接。

	13
	吸顶麦克风
	台
	25
	1. 采用振膜电容咪头（麦克风数量：≥6麦克风），超指向性；
2. 内置波束形成（beamforming）算法，讲台区域140°拾音；
3. 一根网线连接主机，支持电源供电、数字音频以及控制协议传输。

	14
	鹅颈与无线话筒
	套
	25
	★1. 无线话筒与鹅颈话筒一体化底座设计，无线话筒放置在底座上可进行充电；
2. 无线接收主机采用低功耗、低延时的U段方式或红外方式，符合工信部标准要求；
3. 无线手持麦克风采用笔形设计，支持手持和挂脖，可外接扩展头戴麦、领夹麦；
▲4. 无线手持麦克风具备自动开关机功能，无线手持麦克风放入充电底座，自动关机，拿出充电底座，自动开机，无需手动对频；
▲5. 无线手持麦克风平放在桌面后，设置时间内自动静音，拿起则静音功能关闭；
6. 无线手持麦克风具有电源开关按键、激光笔按键和 PPT 翻页按键；
7. 无线手持麦克风内置锂电池充满电后，满足不低于连续8小时的使用时长；
8. 充电底座具备内置阵列麦克风，当检测无线手持麦克风未开启时，自动切换至阵列麦克风采集声音；
9. 具备与中控主机连接，可解锁无线手持麦克风的使用和管理；
10. 具备无线手持麦克风的充电接口，支持可拆卸鹅颈麦克风，支持本地扩声和声音录制；
11. 配备鹅颈麦克风，麦克风长度≥48cm。

	15
	线性阵列扬声器
	只
	70
	1. 水平覆盖范围：≥180°@1kHz，垂直覆盖范围：≥72°@1kHz；
2. 频率范围不劣于125 Hz~17kHz ；
▲3. 支持8Ω/70V/100V可选模式，不小于60W连续粉噪功率；
4. 单只不少于4只3"全频单元；
5. 具备倾斜角设计，配安装配件。

	16
	智能管控系统（核心产品）
	台
	25
	1. 采用标准机架式；
▲2. 具备≥3x2 HDMI交叉信号矩阵，其中输入信号支持HDMI高清接口3路，输出信号支持HDMI高清接口2路；1路HDBaseT接口；
3. 集成2x60W数字功放，3.5mm音频线性输入接口≥2路，3.5mm音频线性输出≥1路，幻象供电麦克风输入接口≥2路，支持软件配置幻象供电开启或关闭；
4. 具备音视频硬解码能力，具备平台推送的音视频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，支持HTTP、RTSP、UDP、RTMP等主流流媒体协议；
5. 在待机状态下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能；
6. 支持通过集中管理软件及微信小程序远程对终端设备及物联模块控制进行手动、定时集控管理（如设备开机、关机、禁用，灯光通电、断电，空调温度模式切换等）对教室设备进行手动、定时音视频广播控制；
7. 通过操作面板一键开关机设备，支持独立控制设备开关、音量大小、信号源选择，支持语音及倒计时提示，支持IC卡插卡（刷卡）读取功能，实现智能化上下课功能；
8. 集成手机扫码功能，手机微信小程序扫码成功以后，可以直接对教室设备进行控制，对投影/大屏进行控制，物联设备控制等；
★9. 对接学校仙林校区现有智能管控系统，实现设备的统一远程管理。（（提供对接承诺函加盖投标人公章，格式自拟））

	17
	壁挂控制面板
	台
	3
	 ▲1.控制面板具备≥10英寸触控屏，支持≥10点触控，物理分辨率1920×1200，亮度≥500nits，集成≥200万像素双目摄像头，集成IC卡读卡器，内置扬声器≥2×2W，具备≥1路RJ45接口，内置拾音器
2. 控制面板支持远程IP对讲、语音监听、二维码正/反扫、人脸识别等启动系统功能。

	18
	桌面控制面板
	台
	22
	1. 面板采用7英寸触摸屏，具备控制界面定制功能，具备多点触摸操作，画面切换，声音调整、设备控制等功能；支持广播信号本地暂停收听及音量调节；
2. 面板集成音频编码功能，配合平台可实现远程IP对讲，语音监听、动控制（开始、暂停、停止）等功能；
3. 面板具备设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等；
★4. 面板内置扬声器、拾音器、二维码扫码摄像头，支持二维码读取开机及二维码扫码开机集成IC卡读卡器，支持插卡开机模式；支持外接传感器数据实时显示。

	19
	网络型电源管理器
	只
	30
	▲ 1. 设备具有1路网络接口，1路RS-232或RS485控制接口，支持通过管理软件、网络或串口对其控制，具有12路输出通道控制，具备净化滤波器，电源输出插座总负载：最大50A；
2. 支持安全时序供电管理，定时控制、实时控制、实时监测功能。

	20
	录播主机
	套
	25
	1. 一体化无风扇静音设计，嵌入式架构，高度1U，内置≥2TB固态硬盘，机身带有显示屏，可显示主机IP地址；
2. 设备具备ONVIF、RTSP、RTMP协议设备接入，可兼容符合协议规范的第三方摄像机，支持接入≥6个高清网络摄像机；设备具备≥4个USB接口，其中UVC接口数≥2；具备≥2路HDMI视频输入和输出接口，具备≥5个网口，其中≥2个网口支持POE供电；设备具备≥2个RS232，支持≥8路RTMP推流，支持对通道进行推送、停止推送操作，支持推送参数配置，包括推送视频码流、推送URL、是否推送音频；
▲3. 设备具备≥6个MIC IN输入，6个输入接口均支持幻象供电，支持≥1个DMIC数字音频输入接口，支持≥2路LINE IN输入、2路输出接口支持立体声、双声道，1 路用于接功放，1 路用于音频处理器做回声抵消参考源，2个UVC接口均可通过模拟USBcamera接入视频会议软件，UVC输出兼容多系统，支持720P/1080P输出自适应；
4. 支持设备批量管理，包括设备升级、恢复出厂、设备重启、设备休眠、考试模式、设备唤醒、导入导出配置；支持U盘方式录制课程；
5. 具备手动导播，支持对输入的视频信号进行手动选择和切换，包括教师场景、学生场景、授课计算机视频、其他教学视频；设备具备自动导播，支持根据教师走下讲台、教师走出讲台、学生起立、学生坐下、PPT切换、跟踪老师、跟踪学生、跟丢老师、跟丢学生、多人无法跟踪等导播指令对包括画面模式、设定主画面图像、设定图像顺序、课程录制控制、切换视频输出、切换应用场景等进行设置；
6. 具备对录像画面进行播放、暂停、停止、倍速播放、慢速播放、切换画面风格、音量调节、静音、下载；
7. 具备根据内置模板在录制过程中自动生成所需片头和片尾，对内容叠加字幕、图片和水印；设备具备自定义台标信息，持续时间、课程名称、授课教师、课程单位、导播模式、日期、时间，支持详细设置对齐方式、字体大小、字体颜色，添加片头图片；支持画面录制，支持单流和多流两种录制模式，支持对单流合成画面录制的录像进行查询、回放、下载、删除等操作；
8. 为保证设备适配稳定性，本项目所采购的录播摄像机皆与录播主机为同一品牌；
★9. 本项目录播主机实现与仙林校区现有录播平台的对接，对接学校数据中心课表数据，实现录播主机按课表时间自动开始直播及录制，录制视频按设定时间上传系统。（提供对接承诺函加盖投标人公章，格式自拟）

	21
	教师摄像机
	台
	25
	▲1. 设备采用一体化工业设计，具备运行状态指示灯、录像状态指示灯，便于感知设备运行状态及录像状态；采用≥1/2.8英寸800万像素传感器，内置≥3倍光学变焦镜头，最大水平可视角≥100°；
2. 设备支持≥4 路码流输出，4 路码流分辨率其中1路≥3840*2160、其他3路≥1920*1080，视频帧率1-30fps可调；
3. 设备支持图像信噪比≥58dB，动态范围≥120dB；
4. 支持强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿、数字降噪、超宽动态、数字宽动态；
5. 设备实现畸变校正，畸变校正参数0-100可调；
▲6. 设备支持多流输出功能，可输出讲台全景、板书、老师特写画面≥3路不同源画面，分辨率≥1920*1080；板书流抠图分辨率可调节，输出的板书流支持人物抠图隐藏、板书增强可设置≥4个板书区域，支持绿色、黑色、白色背景上的板书增强，支持不同 RGB 颜色的字体增强，1920*1080 分辨率下的板书流增强延迟≤350ms；
7. 智能跟踪：支持智能识别教师行为，教师所在区域（讲台区域，学生区域，板书区域）、教师上下讲台行为、教师进出各区域行为、教师走动行为、讲台目标丢失行为，支持垂直方向上可根据教师身高差异进行景别自适应调整；
8. 设备支持RJ45、TF卡槽、DC12V电源接口，支持POE及电源热备份；
9. 设备支持多种协议，国标 GB/T 28181 或Onvif 可复用于标考及监控。

	22
	学生摄像机
	台
	25
	▲1. 设备采用一体化工业设计，具备运行、录像状态指示灯，便于感知设备运行状态及录像状态；须采用≥1/2.8英寸800万像素传感器，内置≥3倍光学变焦镜头，最大水平可视角≥110°；
▲2. 设备须具备≥4 路码流输出，4 路码流分辨率其中1路≥3840*2160、其他3路≥1920*1080，视频帧率1-30fps可调；
3. 支持强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿、数字降噪、超宽动态、数字宽动态；
4. 设备实现畸变校正，畸变校正参数0-100可调；
5. 设备支持RJ45、TF卡槽、DC12V电源接口，支持POE及电源热备份；
6. 设备支持多种协议，国标 GB/T 28181 或Onvif 可复用于监控。

	23
	全向阵列麦
	台
	25
	1. 设备内置不少于8个全向麦组成环形阵列，可实现360度全向拾音，支持自适应声场环境，可实现语音增强人声美化，适用于教学场景；
2. 设备内置多重音频算法，可抑制教室内声学混响、AI降噪、去除回声和啸叫，满足教室环境下多场景的应用；
▲3. 设备具备标准3.5mm音频接口，具备RJ45接口支持POE供电；具备Type-C音频接口，可满足多种传输需求，即插即用无需专业调音，便于快速部署；
▲4. 需支持AES67协议，可实现网络传输，提供接口平台可调用音频流；
5. 拾音距离≥8米、灵敏度≥50mV/Pa、信噪比≥65dB、频率响应≥20Hz~16kHz、采样率≥48KHz；
6. 支持双色指示灯，可以展示运行及是否拾音状态。

	24
	固定升降讲桌
	张
	22
	1. 尺寸：1600*700*770-1200mm（±5mm）长*宽*高，主体材料厚度为≥1.0mm的冷轧钢板。柜体边缘及拐角均采用大圆弧平滑过渡设计。柜体底部预留出线孔，两侧做设备散热孔，下柜体标准机架，机箱可容纳不少于12U设备安装空间，设备机箱和电脑主机位均采用全封闭式结构；
2. 讲桌采用两节双电机升降机构，电动升降机构安装采用内嵌式安装方式，桌面离地总高度可调：770mm-1200mm,满足大部分用户的最适使用高度，集成≥4种高度预设模式，可通过按键升降到任意高度；
3. 可与不同型号及尺寸的显示器、无线话筒、中控控制面板等设备（定制开孔），可安装嵌入式模块，显示器可通过电动推杆来调整显示器角度（15°-45°）（选配），采用静音升降技术，工作声音≤50分贝，推动负载≥1000N，拉动负载≥1000N，负载速度≥7mm/s；
4. 金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保；
5. 桌面采用E1级免漆板，厚度≥25㎜，桌面板所有棱边都采用弧形倒角设计，桌面上方采用三面实木围挡，环保水性漆，防止桌面物品滑落，桌面前部具备有完整平面的前挡板设计，可自由粘贴或丝网印刷学校的校徽LOGO；
6. 配置挂钩及隐藏式水杯架。

	25
	移动讲桌
	张
	3
	1. 尺寸：600mm长*550mm（±5mm）宽；
2. 中密度纤维板材料的台面；
3. 移动课桌底座以及主体支撑轴为铝材，功能槽为ABS塑料；
4. 恒力+气弹簧升降技术, 无冲击感，适合不同重量, 高低升降操作可双向无级定位；
5. 整个工作台高度调整范围：700—1200mm；
6. 四个滑动万向轮可平稳地在地面上移动。可锁定前轮以将整个装置固定不动。

	26
	机柜
	台
	3
	1. 机柜容量：20U；尺寸：600*500*1075mm（±5mm）；
2. 正面门板：带机械锁；
3. 背部门板：可快速拆卸的钢材挡板；
4. 机架型材：冷轧钢材，表面喷塑（黑色）；
5. 机柜支脚：4个2寸万向轮，4个轮子全部带刹车；
6. 散热孔位置：背部散热；
7. 出线孔位置：底部出线。

	27
	电子班牌
	台
	25
	1. 尺寸：≥15.6寸，屏幕比例采用16:9设计；分辨率≥1920*1080，对比度≥1000:1；亮度≥500cd/m²；可视角：-89度~89度 (水平)， -89度~89度 (垂直)；电容式触控面板，实现多点触控；
2. 核心配置：处理器采用ARM架构，主频频率≥1.8GHz；内存≥2GB；存储≥16GB；
3. 接口及配置：≥USB接口2个；提供重置按钮，RJ45接口*1；实现DC供电和POE供电；内置无线WIFI模块;
4. 内置电锁控制模块能够直连电锁进行门锁控制，能够直接输出电流控制电锁，电锁无需单独供电，实现短路保护；门禁模块必须为终端一体化设计无外接其他设备;
5. 内置刷卡模块实现校内一卡通识别，需兼容多种卡片类型，需实现MIFARE标准卡片，需实现S50 和 S70 等 14443A 协议卡，识别距离≥3cm;
6. 终端实现远程ADB管控方式，部署完成后自动锁死USB接口，杜绝通过USB接口写入代码现象;开启USB功能需管理员后台手动开启，双重保险有效防止系统入侵;
7. 门禁支持通过刷卡、密码、扫码开门、远程开门；实现按空间排程时间自动开锁；实现断电自动打开门锁，实现根据白名单控制进出权限；
8. 支持教务系统的课表对接，按设定时间同步数据，按课表授权开门权限;
★9. 管理软件支持班牌前端应用功能包含课表模式、考试模式、信息发布、视频巡班、定时开/关屏、空间信息等，支持第三方屏幕信息发布。

	28
	教室静音交换机
	台
	26
	★1. 无风扇型交换机，满足快速启动使用，100/1000M以太网电口≥16个，1G/2G/4G以太网电口≥2个，1G/10GSFP+光接口≥2个，交换容量≥400Gbps，包转发率≥90Mpps；具备POE远程供电，POE供电功率≥100W；
2. 设备采用金属外壳和金属网口设计，支持端口浪涌抗扰度≥8KV，即具备8KV的防雷能力；噪声值＜20dB；
3. 支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)，快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
▲4. 当交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；具备光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议

	29
	电子时钟
	台
	50
	★1. 采用TFT LCD显示屏，显示分辨率为：不低于2560*800，显示尺寸为≥40cm及以上；
2. 具备1个千兆以太网口，支持POE/DC受电；具备一个USB接口；
3. 支持通过NTP协议自动校准日期和时间，支持时区配置；
4. 提供多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示；
5. 配置软件实现手动或定时息屏和亮屏、信息发布等功能；
6. 支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件。

	30
	走廊吸顶扬声器
	只
	10
	吸顶式；额定功率≥40W、灵敏度≥90dB。

	31
	后级功放
	台
	1
	1. 100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出；
2. 话筒和线路输入单独的音量控制、总音量控制，高音，低音调节；
3. 备有热敏器件控制的低噪音两速风扇，配合隧道式铝质散热器，有效降低风扇的工作噪音。

	32
	接入交换机
	台
	2
	1. 配置≥48个100/1000BASE-T自适应以太网端口，配置≥4个1/2.5/10GE SFP+端口；
2. 交换容量配置≥600Gbps，包转发率配置≥200Mpps(提供所投产品官网截图证明并加盖投标人公章)；
3. 支持MAC地址表≥8K，支持路由表容量≥256，支持VLAN数≥4K；
4. 支持基于端口的VLAN，支持QinQ；
5. 支持ACL、端口环路检测、支持SNMP简单网络管理协议；
6. 支持IRF堆叠技术，支持横向/纵向虚拟化；
7. 支持IEEE(802.3az)，支持端口定时down功能；
8. 支持OPENFLOW1.3标准，支持多控制器(EQUAL模式、主备模式)

	33
	网络机柜式广播终端（公共区域）
	台
	1
	1. 标准1U机架式设计,集成广播音频解码模块；
2. 集成≥3*2VGA/audio矩阵；
3. 强弱电分离的纯数字化四路独立电源智能管理；
4. 远程分组、分点可编程指定时间进行远程禁用、启用、开机、关机功能。

	34
	楼层显示屏
	块
	1
	1. 整机屏幕采用≥80英寸的液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥3000:1；
2. 接口≥2路HDMI IN，≥2路 USB接口（前置≥2路，后置≥2路，至少包含1路USB 3.0），≥1路Line out，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232；接口需支持锁死；
3. 采用2.0声道，内置扬声器功率≥20W；
4. 整机配置嵌入式系统，内存≥4GB，存储空间≥32GB，内置软件可设置定时开关机。

	35
	通道枪式摄像机
	台
	29
	★1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2. 采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
3. 可输出200万（1920×1080）@25fps；
4. 支持H.265编码，压缩比高，超低码流；
5. 当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示并上传FTP、发送邮件及联动录像、自动聚焦；
6. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
7. 支持PS系统流和TS传输流的封装；
8. 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
9. 可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端查看和索存储的图片；
10. 配置可插拔SD卡，容量≥128G。

	36
	高清半球摄像机
	台
	29
	★1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2. 采用高性能两百万像素1/3英寸或以上CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
3. 可输出200万（1920×1080）@25fps；
4. 支持H.265编码，压缩比高，超低码流；
5. 最大红外监控距离30米；
6. 支持根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出；
7. 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
8. 支持在监视画面上设置遮盖区域，区域的个数、大小、位置可设置，最多可设置4个区域；
9. 配置可插拔SD卡，容量≥128G；
10. 可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端查看和索存储的图片。

	37
	侦测引导阻断式高科技屏蔽终端
	台
	29
	1. 可以屏蔽对讲机频段U段和V段，对2G/3G/4G/5G各种制式的手机信号和WIFI/蓝牙信号，采用直接阻断方式；
2. 工作频率范围内任意多个信号可并发阻断；
3. 支持通过考点级管理平台实现远程集中控制，可根据需要实现集中、分组、单台设备的远程开关控制。可远程对工作模块进行开关控制；
4. 根据考试计划自动进入工作模式，非考试计划时间停止工作；
5. 屏蔽终端应采用一体化设计，电源和天线内置，采用隐蔽式设计，整机无散热金属外露；
6. 前面板有工作指示灯，可直观指示设备上电、模块开关、网络连通等正常/异常状态；
7. 电源接口与网络接口设计在机箱背面，减少人为破坏风险，保障产品可用性；
8. 隐蔽式天线阵列设计；具有扩展槽位，便于硬件升级扩展；数据接口RJ45，支持与管理平台组网；
9. 可集中供电管理，也可单独开关控制；可挂墙安装使用，也可立于桌面使用；可向管理平台上报设备工作状态、故障状态等信息；
10. 符合国家电磁环境控制限值(GB8702-2014)标准；（该条参数需提供第三方检测报告证明）；
11. 符合国家《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的零类标准；
12. MTBF≥3000小时。
▲13. 接入学校现有作弊防控管理平台，实现侦测阻断功能。（提供对接承诺函加盖投标人公章，格式自拟）

	38
	流媒体存储平台（32路NVR ）
	台
	1
	1. 符合JY/T-KS-JS-2017-1国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)；
2. 本次配置容量不少于48TB；在WEB客户端可一键开启32路通道的视频预览画面；
3. 添加网络摄像机时，可自动将网络摄像机的编码格式切换为H.265,将网络摄像机的码流降低为默认码流的50%以下；
4. 支持视频画面字符叠加功能，字符可选择项包括网络摄像机通道名称、日期、时间:时间格式年月日、月日年、日月年可选;叠加位置可设置。支持自定义标题叠加；
5. 可根据通道码流值、已知硬盘容量等信息，计算可以获取录像最大保留时长或已知需要保存的最大录像时长；
6. 磁盘阵列(Raid)工作模式分为自适应同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，控制磁盘阵列Raid)同步速度，默认自适应模式；
★7. 支持通过浏览器设置录像或图片的水印字符，当录像或图片文件被篡改后。可给出相应的提示信息；支持用户操作时，涉及到服务器内敏感数据的信令交互。采用数字信封技术加密传输；支持码流采用AES256加密传输，或支持码流采用TLS通道加密传输；系统后台配置数据、账户信息和密钥数据均采用AES256加密技术存储。

	39
	业务计算单元
	个
	1
	▲1.设备应采用标准机架式设计,不超过2U，内置部署教室视频业务平台，设备配置≥4个独立的计算单元，应具备≥24个硬盘插槽，本次项目配置4个计算单元；
2. 设备应采用全模块化设计，每个电源、硬盘、计算均可便捷插拔，应具备双冗余系统电源；
3. 在设备有空余节点槽位的情况下，支持直接在线扩容，不必系统断电；
4. 设备应包含国产化操作系统及虚拟化软件，并提供设备与国产操作系统的兼容性证明；
▲5. 单个计算单元规格：CPU：不低于主频2.1G，2*CPU，主机单CPU核数≥10核20线程。具有≥196GB内存，≥2个万兆以太网SFP+光网口，含光模块。配置≥1个2.4TB SAS硬盘或SSD固态硬盘，≥1块960G SSD硬盘。

	40
	大模型一体机
	台
	2
	▲1. 设备采用软硬一体化设计，硬件性能不低于2*20核CPU，256GB内存，1块960GB SSD数据盘，4块算力卡，单块性能要要（计算性能：单精度浮点算力（FP32） ≥ 73 TFLOPS，半精度浮点算力（FP16） ≥ 290 TFLOPS，BF16 浮点算力 ≥ 290 TFLOPS，整数算力（INT8） ≥ 580 TOPS； 显存与带宽：专用图形/计算内存容量 ≥ 24 GB，显存带宽 ≥ 1000 GB/s，位宽 ≥ 384-bit；接口与扩展：总线接口 ≥ PCIe 4.0 x16；最大功耗（TDP） ≤ 450 W）,内置多模态AI分析能力中台，提供教学智能分析算力支撑；
2. 硬件分析性能需满足教室课堂全要素分析，包含语音转写、PPT切片、OCR识别、图像分析、知识点提炼、学情分析与教情分析预警、课堂质量分析报告。
3. 设备应支持GB/T28181、ONVIF、RTSP等协议对接，实现对多协议音视频流的调取分析；
▲4. 设备应支持AI学情教情分析，内置视频图像分析引擎，每1分钟可分析一轮并输出到勤率、前排就座率、抬头率等学情分析，支持课堂互动、老师走动、坐着上课等教情AI分析结果，支持堆叠扩展并发分析能力；
5. 在小型、中型、大型教室，光照≥300 Lux情况下，人数识别统计准确率应达到 ≥95%，在复杂光照环境下准确率应不低于 ≥95%；
6. 设备对接学校教学视频资源平台，实现课件视频PPT切片、OCR识别、关键词提取、资源质量分析等AI算法的调度；
▲7. 设备应支持OCR识别，可自动识别PPT课件呈现的文字及公式，智能提取关键热词，通过关键词搜索，快速定位特定知识点所在的视频位置，实现文本与时间线自动对应，管理员可在线编辑文本保存或发布，OCR识别的课程资料能够与课程或课次关联；
8. 设备应内置语音识别及翻译引擎，需实现本地化部署，并支持语料库及算法库的定期更新确保转写准确度；需支持中文英文混合语音转写，并支持不低于6种语言的翻译（包含：中文、英文、法文、俄文、阿拉伯文和西班牙文的联合国官方语言）；
9. 中文普通话识别准确率需达到≥96％实现根据语音内容和停顿，智能断句、分段、匹配标点符号；实现语音转写文本的上下文顺滑处理，实现语气词过滤、敏感词过滤显示，实现分析敏感词并生成报告，对于课程中的敏感词在转写时按策略屏蔽，应支持基于单音轨音频的声纹特征提取与识别，可区分“老师”“学生”两种声纹角色；
10. 设备应具备本地私有化部署算法及公有云AI算法的组合调用能力；
11. 设备应具备大模型部署能力，实现大模型本地私有化快速部署，满足边缘设备低资源消耗分析推理需求，提供端侧推理框架支持；
12. 设备应支持集群化部署，支持算力弹性扩展与分布式任务调度，兼容单机与多机协同工作模式；
13. 设备应具备7×24小时不间断运行的高可靠性，具备安全策略，安全手段，安全环境及安全管理措施。

	41
	运维工作站
	台
	2
	▲1. 物理核心数 ≥ 24（其中性能核 ≥ 8，能效核 ≥ 16），最大睿频频率 ≥ 6.0 GHz，三级缓存 ≥ 36 MB，基础功耗 ≤ 125 W，≥32G内存, ≥512G固态+2T硬盘，独立显卡，支持 FP8/FP16 精度加速，Tensor Cores 版本 ≥ 第5代，AI算力 ≥ 750AI TOPS；
2. 内置无线网卡，具有蓝牙模块，塔式机箱，显示器≥23.8英寸、2K IPS防蓝光。

	42
	标考综合布线
	批
	1
	光缆、光纤配线架、光纤耦合器、尾纤、跳线、PDU、理线架、电源线、网线、信息面板等，以满足网络与校园网联通为要求。（此项不单独报价）


★注：上述设备未单独列明配套所需辅材及费用，表明该项费用已计入设备费用之内。设备费用已涵盖安装、调试及辅材等相关费用。中标方负责对改造教室设备的拆除并堆放到学校指定的位置。设备拆除相关的所有费用已包含在投标价中，采购人不再另行支付。
三、商务条款
1.供货期：合同签订生效后15个日历日内完成安装调试。（具体时间以采购人通知为准）
2.交货地点：采购人指定地点。
3.验收标准：所购设备符合招标文件和合同约定的数量、技术参数要求，且完成安装调试，对接业务系统运行正常后由采购人组织验收。
4.质保期：自项目验收合格之日起，不少于60个月。
★5.售后服务：接到设备故障报修通知后，2小时内现场响应，24小时内故障解决。（提供承诺书原件加盖投标人电子公章，格式自拟）
6. 付款方式：中标人将全部货物运到采购人指定的交货地点，并按照招标文件、本合同约定及采购人的要求安装调试结束，经采购人最终书面确认验收合格无误后，中标人向采购人提供合法有效的正规增值税发票，采购人在收到发票后30个工作日内向中标人付清应付款项。如遇采购人高校寒暑假期等财务封帐特殊原因或不可抗拒事件等情形不受此时间限制，付款时间相应顺延。
7.履约保证金
1）中标人于本合同签订前向采购人交纳合同价的【8】%作为本合同的履约保证金。
[bookmark: _Hlk157000671][bookmark: _Hlk153892963][bookmark: _Hlk153555107]2)履约保证金的退还：自采购人最终书面确认验收合格之日起算【12】个月后，采购人确认无质量问题且中标人无违约情形后将履约保证金无息退还给中标人。中标人若有违约情形的或产品存在质量问题，采购人有权依据合同约定在履约保证金中先行扣除相应金额的违约金或质量赔偿金。履约保证金不足扣除的，中标人应在接到采购人通知后及时补足。



第五章合同草案条款及格式
[bookmark: _Toc28829_WPSOffice_Level2]（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）
[bookmark: _Toc26846]
南京中医药大学物资采购合同（国产设备）
甲方（需方）：南京中医药大学
法定代表人：
乙方（供方）：
法定代表人：
合同编号：
　　经招标（项目编号：               ），双方同意按照以下条款就             货物的买卖签订本合同：
1.甲方向乙方购买的货物清单和金额（如包含赠品，需在表格中列明赠品型号、规格，价格统一填写0【正式合同需删除本填写说明】）
	序号
	产品
名称
	厂家
	型号
	规格或描述
	质保期(自安装调试甲方最终验收合格日起)
	数量
	单位
	单价(元)
	总价(元)

	
	
	
	
	简单描述，
详见附件货物技术要求及参数
	
	
	
	
	

	合计
	人民币：大写　　　　　 （￥ 　　　　　 元）

	备注
	本合同总价款是全部设备（含软件系统执行文件、软件产品及其配套的相关内容、资料和安装光盘等）、配套辅材（未单独列明的辅材及费用视为已包含在设备费用中）、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税金（含增值税等）、包装费、运杂费（运抵甲方指点交货安装地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检测费、鉴定费和甲方最终验收合格之前乙方认为需要的其他费用及质保期内备品备件发生的所有含税费用。即除甲方应付合同款项外，甲方取得本合同项下全部货物无需再支付任何费用，所有设备安装实施完毕后就能正常使用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。


1.1乙方对其所提供货物应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务，且乙方所提供的货物必须符合招标文件要求，符合国家有关规定和行业通行标准并能够提供货物合格证书；乙方应保证货物中的软件产品或货物中所载有的软件系统具有计算机软件著作权登记证书，符合《中华人民共和国网络安全法》、《软件产品管理办法》等相关法律法规要求，且不会侵犯任何第三方权利，否则由此引起的所有责任由乙方单方承担，甲方不承担任何责任。除非事先另有说明，乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，甲方一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，并经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按本合同约定价格将货款全额退还甲方，除此以外，甲方还保留按有关规定进一步索赔的权利。
1.2乙方应根据甲方的要求（包括招标文件和本合同约定的要求），严格按照经甲方认可的设计图纸、布局图或作法说明安装调试货物和配套装饰装修，并应在安装和配套装饰装修过程中严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定和乙方投标响应文件承诺的项目实施方案等。乙方在作业过程中出现的安全事故，由乙方承担全部责任。安装调试过程中，乙方应无条件负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，在不影响安装进度的前提下，无条件配合甲方关于安装时间等安排，在约定时间内文明规范施工，避免对施工区域内正常教学、工作、生活秩序等的不良影响，如因乙方安装、施工不规范或其他违反法律法规的行为造成甲方、甲方师生或其他方财产损失或人身伤害的，则由乙方承担全部损失赔偿责任及其他相关法律责任。安装调试结束后，乙方必须及时完成安装现场及周边环境的恢复清理，确保完工后安装现场及周边环境的整洁美观且无安全隐患，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方不再额外支付费用。
1.3如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，包括出现质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚情形的，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，乙方均应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失给予赔偿；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格1倍向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价   %违约金。
1.4因产品质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的，包括厂家不能及时进行维修或服务等方面存在欠缺等情形，则由乙方根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换，甲方因此蒙受损失的，乙方还须做出相应赔偿，赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失。
1.5本合同货物及相关伴随/售后服务由乙方负责直接向甲方供应，乙方不得分包或转包给他人供应，如存在未经甲方同意的分包或转包行为，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金，届时乙方还须向甲方支付本合同价款的   %的违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续承担损失赔偿责任。  
以上条款中乙方的责任承担期限不受甲方已收货且出具验收确认书的限制。
1.6乙方指定【           （电话：）】为项目经理，由其全面负责本合同履行过程中与甲方确认到货情况、安排货物安装调试、参与验收、售后服务等事宜，乙方对其项目经理在本合同履行过程中向甲方出具的任何签名文件或材料均予以认可。若乙方前述项目经理发生变化，应及时以书面方式通知甲方。
£若甲方需追加采购与本合同标的相同的货物的，在不改变本合同约定的其他条款前提下，可以与乙方协商签订书面补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同总金额的10%，且本合同和补充合同采购金额的合计总额不得超过本项目的采购预算。
2. 交货时间
乙方应在本合同签订生效后　　个工作日内向甲方交付合同条款１中所列的全部货物。
£同时，乙方应于    年     月     日前完成合同条款1 中所列的全部货物的安装调试并可以达到本合同约定的验收要求。
3. 交货地点
南京中医药大学    校区    楼    室 
4. 保证金
甲方指定的履约保证金汇款银行、帐号及户名如下：
账号为：4301010109001027264
开户行：工行汉中门支行
收款人：南京中医药大学
汇款必须从乙方的基本账户转出，在备注、用途或附加说明中写明是本项目的履约保证金。
£4.1乙方于本合同签订前向甲方交纳人民币    元（合同价的【8】%）作为本合同的履约保证金。
自甲方最终书面确认验收合格之日起算【12】个月后，甲方确认无质量问题且乙方无违约情形后将履约保证金无息退还给乙方。乙方若有违约情形的或产品存在质量问题，甲方有权依据合同约定在履约保证金中先行扣除相应金额的违约金或质量赔偿金。履约保证金不足扣除的，乙方应在接到甲方通知后及时补足。 
£本项目不需要缴纳履约保证金。
5.其它费用
5.1货物的运输、拆卸、安装过程中以及质保期内所有货物维修产生的全部费用均由乙方承担。
6.调试和验收
6.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术要求、本合同约定和国家有关质量标准进行现场清点、初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，予以签收，初步验收不合格的不予签收。货到后甲方指定地点，乙方须在5个工作日内配合甲方予以初步验收，初步验收时乙方项目经理须在场。
6.2乙方交货前应对产品做出全面检查和对初步验收文件进行整理，提供与货物有关的清晰、正确、完整的技术资料，并列出清单，如：可运行的系统（安装光盘，如有）、产品合格证书、质量保证书、产品说明书、操作手册、维修指南及相应的检测合格证书等，作为甲方交货验收和使用的技术条件依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供货物及安装均能满足甲方和相关主管部门的验收合格要求，清点、核查的结果应随货物一并移交甲方。
6.3甲方人员在清点核查、初步验收时若发现货物有明显缺漏、损坏、包装破损、遗失等情形，甲方有权拒绝接收该批次货物，乙方应按照甲方的要求及时整改，免费更换直至符合招标文件及本合同约定要求，因此产生的相关费用全部由乙方自行承担。甲方人员在验收时发现货物无法正常使用或不符合招标文件及本合同约定要求的，应立即向乙方提出整改意见，乙方应及时整改，因此产生的相关费用全部由乙方自行承担；经乙方整改后货物仍不能正常使用或无法满足甲方招标文件及本合同约定要求的，甲方有权单方解除本合同并没收乙方的履约保证金，乙方必须无条件接受退货。
6.4设备到货后，乙方应派专业工程师前往甲方指定的安装地点负责设备的安装调试，且甲方在设备使用前进行调试时，乙方应免费培训甲方的使用操作人员，提供相关的技术咨询，并协助甲方一起调试，直到符合招标文件及本合同约定的技术要求并被甲方所能应用，甲方才做最终验收。最终验收时乙方项目经理须在场。
6.5对于本合同约定的货物，乙方同意甲方有权单方聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，相关检测费用由乙方承担。对于国家有环保要求的货物，必须符合国家相关产品的环保要求标准。如货物质量检测、环保检测不合格或不符合招标文件、本合同约定要求时，乙方应无条件接受甲方的退货，造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔。
7.付款方式
7.1
£乙方将全部货物运到甲方指定的交货地点，并按照招标文件、本合同约定及甲方的要求安装调试结束，经甲方最终书面确认验收合格无误后，乙方向甲方提供合法有效的正规增值税发票，甲方在收到发票后30个工作日内向乙方付清应付款项。
£乙方将    %货物（主要包括：【          】等设备到货后）运到甲方指定的交货地点，并经甲方初步确认后，向乙方支付合同总价款的    %，即：人民币       元；乙方将剩余货物运到甲方指定的交货地点，按照招标文件、本合同约定及甲方的要求将全部货物安装调试结束，经甲方最终书面确认验收合格无误后，乙方向甲方提供合法有效的正规增值税发票，甲方在收到发票后30个工作日内向乙方付清剩余应付款，项即：人民币       元。
£本合同最终结算金额按照实际安装且经甲方最终验收合格的数量*本合同条款1中对应货物单价进行计算。
£乙方将全部货物运到甲方指定的交货地点，并按照招标文件、本合同约定及甲方的要求安装调试结束，经甲方最终书面确认验收合格无误后，按甲方审计处要求配合进行审计，审计完毕，甲方在收到乙方开具的发票后向乙方支付甲方审计审定金额的款项。
甲、乙双方一致同意：甲方可以以甲方的名义单方委托有相应资质的第三方审计机构（工程造价咨询单位）对乙方提供的货物安装调试和配套装饰装修工程做跟踪审计（初审），也可以以甲方的名义单方委托有相应资质的第三方审计机构（工程造价咨询单位）对乙方提供的货物安装调试和配套装饰装修工程做结算审计（复审），乙方承诺对相关的跟踪审计和结算审计的结果给予认可。若合同项下的货物安装调试和配套装饰装修工程在双方完成结算审计之后，甲方上级主管单位又在该审计结论的基础上进行再次审计的，乙方承诺认可该最终审计结果。（本条款为特别约定）
乙方明确知晓南中医大审字〔2020〕4号文件《南京中医药大学工程项目审计管理办法》，并同意按照该办法中相关规定承担和支付相应的工程审计费用。属于乙方承担的审计费部分，甲方有权在应付合同价款中予以扣减。乙方向甲方提供合法有效的正规增值税发票，甲方在收到发票后15个工作日内向乙方付清应付款项。若甲方审计规定发生调整修订，则按照甲方调整修订后的新审计规定执行。
7.2甲方付款前，乙方应向甲方提供符合甲方财务要求的正规合法有效，发票开具方与乙方相一致、且金额与应付款金额相一致的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。
如遇甲方高校寒暑假期等财务封帐特殊原因或不可抗拒事件等情形不受此时间限制，付款时间相应顺延。对此乙方表示：遇此情况下甲方可以推迟付款且不构成违约，且乙方不主张顺延期间的利息。
7.3乙方指定的收取本合同项下所有应收款项的账户如下：
开户名称：【     】
开户行： 【     】
银行账户：【     】
因乙方提供银行账户信息有误，或银行账户自身问题（包括但不限于被查封、冻结），导致甲方未能按照本合同约定付款的，所造成的法律后果由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
8.乙方的其他义务
8.1技术培训：乙方负责派专业技术人员到甲方免费进行设备使用集中培训，并提供相关培训资料，使甲方相关老师能熟练掌握设备的各项性能（包括硬件和软件），时间不少于一天，具体时间以甲方要求为准。在设备使用集中培训以后，若甲方仍有技术问题，乙方在任何时候，都应在24小时以内提供详细技术方案并予以解决。
8.2质保和售后服务：乙方保证按本合同约定以及投标响应文件的服务承诺履行质保和售后服务义务，其中免费质保期为【   】年，自甲方最终书面确认验收合格之日起算。免费质保期内，乙方应对货物出现的任何损坏、质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，免费为甲方提供维修维保服务，所需要的维修维保费用（包括零部件费用、维修费用、人工费用等）均由乙方承担（非乙方人为操作不当造成的损坏除外）。如货物中包含的系统软件发生改进，增加新功能以及适应新建议所做实质性修改的最新版本，乙方应向甲方提供免费升级，并对软件系统安全漏洞或bug负责终身免费解决。本合同项下所有采购货物超出免费质保期后，乙方须按甲方要求继续提供维修维保服务，维修时只收取部件成本费，人工费由乙方自行承担。
8.3售后服务响应时间：乙方应在国内有专门负责的维修工程师或技术支持工程师。质保期内，如在使用过程中发生问题等，则乙方在接到甲方提出的维修维保要求通知后，应于2小时电话响应，对甲方的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员须在24小时内到达甲方现场，并于【  】日内完成维修维保工作；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则乙方应赔偿甲方相应损失。如未能及时解决问题，则须向甲方支付【  】元违约金/次，甲方有权从质保金中直接扣除前述违约金；若乙方在质保期内不能及时完成维修维保工作累计达【  】次，甲方有权扣除质保金作为违约金，且有权将乙方列入黑名单，取消其以后投标资格。
8.4乙方在维修维保过程中应确保按正确的检修规程进行专业操作，并承担全部安全责任。
8.5其他：保密义务
（1）乙方对在履行本合同过程中知悉的甲方所有信息（包括但不限于教室布局图纸、网络拓扑结构、业务系统接口文档、学生信息、教学资料、技术方案、采购预算、内部管理文件等）承担严格保密义务，未经甲方事先书面同意，不得以任何形式向任何第三方披露、使用或允许第三方使用上述信息。
（2）乙方应建立完善的保密管理制度，对其工作人员进行保密教育，确保其工作人员知悉并遵守本保密条款。因乙方或其工作人员（包括离职人员）违反保密义务给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。
（3）即使本合同终止或解除，乙方的保密义务仍持续有效，不因合同终止而免除。
（4）乙方违反保密义务的，每发现一次，甲方有权按人民币20,000元扣收违约金，并有权要求乙方立即采取有效措施消除影响。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。情节严重的，甲方有权单方解除本合同。 甲方有权从乙方履约保证金中或待付合同款项中直接扣除前述违约金，不足扣除的，乙方应继续向甲方支付。                           
9.违约责任
 9.1乙方因故需要延迟交货（包括迟延履行安装调试或培训义务）的，应提前向甲方说明缘由并征得甲方同意。若未事先说明且取得甲方书面同意的，每延迟一天，则应按照迟延交货部分合同金额的   %向甲方支付违约金，甲方有权从£履约保证金中£待付合同款项中直接扣除前述违约金，不足扣除的，乙方应继续向甲方支付。乙方迟延交货达   日的，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任，乙方须按未能交货部分合同金额或不合格货物对应合同金额的   %向甲方支付违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。
9.2乙方必须遵守甲方有关管理制度和规定，在货物运输、安装调试、维修维保等过程中须服从甲方管理，禁止非乙方单位人员、车辆进出甲方，给甲方造成安全隐患，如因乙方违反此约定给甲方或第三人造成伤害或财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。
9.3因不可抗力或国家法律、法规或其他相关文件规定造成合同不能履行的，双方互不追究违约责任。
9.4其他：
（1）乙方未按本合同约定对原有设备进行拆除，或拆除过程中因操作不当造成甲方建筑物、设施设备损坏的，乙方应在甲方要求的期限内免费修复或照价赔偿，并按每次人民币【   】元向甲方支付违约金。乙方未按约定将拆除后的废弃物清运至甲方指定位置的，甲方有权委托第三方清运，所产生费用由乙方承担，并按每次人民币【   】元向甲方支付违约金。甲方有权从乙方履约保证金中或待付合同款项中直接扣除前述违约金，不足扣除的，乙方应继续向甲方支付。
（2）同一事项经两次整改仍不合格的，甲方有权按每次人民币【   】扣收违约金，并继续要求乙方整改。同一事项经三次整改仍不合格的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，没收全部履约保证金，并按合同总价的【   】%向甲方支付违约金。甲方有权从乙方履约保证金中或待付合同款项中直接扣除前述违约金，不足扣除的，乙方应继续向甲方支付。因乙方原因导致验收次数超过两次的，每次复验所产生的检测费、人工费等全部费用由乙方承担。
（3）乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方继续承担损失赔偿责任，损失范围包括但不限于：甲方实际经济损失、第三方维修费用、律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费等。                     
10.其他约定事项
10.1乙方应确保所供货物能够与甲方现有PNS系统、中控系统、铃声系统、空间管理系统、教室视频应用管理系统、电子时钟系统、国家标准化考点网上巡查平台、作弊信号侦测服务器及作弊防控管理平台等业务系统无缝对接。乙方完成所供货物的安装调试，对接PNS系统、中控系统、铃声系统、空间管理系统、教室视频应用管理系统、电子时钟系统等业务系统运行正常，且教室内考试专用设备通过标准化考试专网成功接入国家标准化考点网上巡查平台、作弊信号侦测服务器及作弊防控管理平台后，由甲方组织最终验收。因乙方所供货物的兼容性问题导致无法对接的，由乙方承担全部责任。乙方交付的货物未能成功对接PNS系统、中控系统、铃声系统、空间管理系统、教室视频应用管理系统、电子时钟系统等业务系统，或教室内考试专用设备未能通过标准化考试专网接入国家标准化考点相关业务系统的，视为乙方交付的货物不符合合同约定，甲方有权要求乙方在【   】个工作日内免费整改。逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权按合同总价的【   】扣收违约金，并继续要求乙方整改。甲方有权从乙方履约保证金中或待付合同款项中直接扣除前述违约金，不足扣除的，乙方应继续向甲方支付。
10.2乙方应提供教室统一管理平台的接口文档和技术支持，确保甲方后续可自主进行系统扩展和维护。
10.3乙方应负责对改造教室原有设备进行拆除，拆除的原有设备应妥善保管，并堆放到甲方指定位置，与甲方共同清点并办理书面交接手续。在完成交接前，拆除设备发生丢失、被盗、损毁等情形的，由乙方承担全部赔偿责任，按设备原值或重置成本向甲方进行赔偿。乙方在拆除原有设备过程中，应严格遵守安全操作规程，做好现场安全防护措施，确保拆除作业安全。因乙方拆除作业不当导致原有设备损坏、建筑物结构受损、人员伤亡或第三方财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。拆除过程中产生的废弃物、建筑垃圾等，乙方应按照环保要求分类处理并及时清运，不得随意堆放或遗留现场。设备拆除相关的所有费用已包含在合同总价款中，甲方不再另行支付。
11.争议解决
本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。本合同执行中引起的争议及未尽事宜，双方应本着友好合作的精神协商解决。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
12.合同效力和其他
12.1本合同附件、相关的招投标资料/谈判纪要以及与本合同相关的其他文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；若存在不一致之处或不明确之处，甲乙双方同意以最有利于甲方利益的文件或文意进行解释。
12.2本合同一式   份，自甲乙双方法定代表人或其授权代表签名并加盖单位印章（注：甲方加盖单位印章为甲方单位经济合同专用章）之日起生效，甲方持有    份，乙方持有  
     份，均具有同等法律效力。
附件：
£货物明细
£货物技术参数

（以下无正文）
	甲方(盖章)：南京中医药大学
	乙方(盖章)：

	
	

	　　
	　　

	单位地址：南京仙林大学城仙林大道138号
	单位地址：　　　　　　　　　　　

	法定代表人（或授权代表）
	法定代表人（或授权代表）

	（签名）：
年　月　日
	（签名）：
年　月　日

	电话：　　　　　　
	电话：　　　　　　

	邮政编码：210000
	邮政编码：　　　　　　





第六章 投标文件格式
投标文件相应材料请按投标文件格式进行填写，如投标文件格式无明确规定的，由投标供应商自行编制。
 
 
正本/副本
南京中医药大学国教楼教室信息化改造建设
投标文件
 


项目编号：
 
 
 
 
 
 
 
  
 
投标供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年  月  日
 
 
 附件一、投标申请及申明
投标申请及申明
致：南京中医药大学 
根据贵方          （项目名称）          （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表投标供应商       （投标供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              元人民币。所投核心产品品牌为     。 
3、如本项目拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，我们承诺我们所投设备均为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品。
4、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。
5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
7、投标截止时间结束后参加投标的投标供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。
9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商、决不与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
10、与本投标有关的正式联系方式为：
地址：                      
电话：                      
传真：                      
开户银行：                               
银行账号：                                
投标供应商授权代表姓名（签字）：          
投标供应商名称：                 （加盖电子公章）
日期：       年    月    日 

附件二、法定代表人授权书格式
 
法定代表人授权委托书
南京中医药大学：
本授权书声明：注册于（投标供应商住址）的（投标供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称      ），（项目编号：      ）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。
 
投标供应商名称：（加盖电子公章）
法定代表人签字或盖章：
被授权人签字：
日期：   年   月   日
附：法定代表人、被授权人身份证正反面扫描件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


附件三、开标一览表格式
开标一览表
项目名称：                       项目编号：
	投标总价
	小写：¥
 
大写：人民币
 

	合同履行期
	 
 

	所投核心产品品牌
	

	投标供应商提供的货物是否均为小微企业制造的货物
	是      否
 


投标单位（加盖电子公章）：                      
被授权人（签字）：                      
日期：                      
说明：1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。
2. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]投标供应商须根据制造商实际情况，在“投标供应商提供的货物是否均为小微企业制造的货物”栏后“是”或“否”上打“√”，如投标供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，请在“否”上打“√”。如填写“是”，投标供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。

附件四、分项报价表格式
分项报价表
	项目名称：
	项目编号：           

	序号
	名称
	品牌、规格
	原产地和
制造商名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	1
	桌面系统主机
	
	
	22
	台
	
	 

	2
	桌面虚拟化客户端软件接入
	
	
	25
	个
	
	 

	3
	高清信号自适应模块
	
	
	25
	个
	
	 

	4
	触控书写显示器
	
	
	22
	台
	
	 

	5
	激光投影机
	
	
	22
	台
	
	 

	6
	电动拉线幕
	
	
	22
	幅
	
	 

	7
	触控智慧屏
	
	
	3
	台
	
	 

	8
	返看屏
	
	
	3
	台
	
	 

	9
	搪瓷书写黑板及一体化外包框
	
	
	3
	套
	
	 

	10
	书写白板
	
	
	4
	套
	
	 

	11
	书写黑板
	
	
	22
	套
	
	

	12
	音频处理器
	
	
	25
	台
	
	

	13
	吸顶麦克风
	
	
	25
	台
	
	

	14
	鹅颈与无线话筒
	
	
	25
	套
	
	

	15
	线性阵列扬声器
	
	
	70
	只
	
	

	16
	智能管控系统
	
	
	25
	台
	
	

	17
	壁挂控制面板
	
	
	3
	台
	
	

	18
	桌面控制面板
	
	
	22
	台
	
	

	19
	网络型电源管理器
	
	
	30
	台
	
	

	20
	录播主机
	
	
	25
	台
	
	

	21
	教师摄像机
	
	
	25
	台
	
	

	22
	学生摄像机
	
	
	25
	台
	
	

	23
	全向阵列麦
	
	
	25
	台
	
	

	24
	固定升降讲桌
	
	
	22
	张
	
	

	25
	移动讲桌
	
	
	3
	张
	
	

	26
	木质机柜
	
	
	3
	台
	
	

	27
	电子班牌
	
	
	25
	台
	
	

	28
	教室静音交换机
	
	
	26
	台
	
	

	29
	电子时钟
	
	
	50
	台
	
	

	30
	走廊吸顶扬声器
	
	
	10
	只
	
	

	31
	功放
	
	
	1
	台
	
	

	32
	接入交换机
	
	
	2
	台
	
	

	33
	网络机柜式广播终端
	
	
	1
	台
	
	

	34
	楼层显示屏
	
	
	1
	台
	
	

	35
	通道枪式摄像机
	
	
	29
	台
	
	

	36
	高清半球摄像机
	
	
	29
	台
	
	

	37
	侦测引导阻断式高科技屏蔽终端
	
	
	29
	台
	
	

	38
	流媒体存储平台（32路NVR ）
	
	
	1
	台
	
	

	39
	业务计算单元
	
	
	1
	个
	
	

	40
	大模型一体机
	
	
	2
	台
	
	

	41
	运维工作站
	
	
	2
	台
	
	

	合计总价
	  元

	本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


 
投标单位（加盖电子公章）：                      
被授权人（签字）：                      
日期：                      
注：1.此表为表样，行数可自行添加。
2.投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标供应商认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分项表，并由法定代表人或被授权人签署。投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或总价内。
3.本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件五、技术规格偏离表格式
表1：标注“★”“▲”的技术规格偏离表

项目名称：                                       项目编号：
	序号
	招标文件技术要求
	投标文件技术指标情况
	响应/偏离情况
	必要的证明材料所在页码

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


投标单位（加盖电子公章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：                      
说明：
1.投标供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。
2.如果行数不够，请自行增加。
 
 

表2：其余指标技术规格偏离表

项目名称：                                       项目编号：
	序号
	招标文件技术要求
	投标文件技术指标情况
	响应/偏离情况
	证明材料所在页码（如有）

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


投标单位（加盖电子公章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：                      
说明：
1.投标供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。
2.如果行数不够，请自行增加。

 
 
 
 
 
 


附件六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表

项目名称：                                       项目编号：
	序号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 


投标单位（加盖电子公章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：                      
1.投标供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。
2.说明：如果行数不够，请自行增加。
3.所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
 
 
 
 
 


附件七、投标供应商类似业绩情况表 
投标供应商类似业绩情况表

项目名称：                                          项目编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
内容
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
投标单位（加盖电子公章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：             

说明：具体要求及需提交的证明材料详见评分标准。
 
 
 
 
 


附件八、供货一览表格式
供货一览表（含配件、备品、消耗材料）
	项目名称：
	项目编号：        

	名称
	 
	品    牌
	 
	规格、型号
	 

	生产企业名称
	 
	生产企业地址
	 

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


投标单位（加盖电子公章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：             
说明：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.投标供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等。


附件九、投标项目主要产品一览表格式
 
投标项目主要产品一览表
	项目名称：
	项目编号：          

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	单价（元）
	质保年限

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
投标单位（加盖电子公章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：             

说明：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.投标供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号等。


附件十、无重大违法记录声明格式
 
无重大违法记录声明
 
南京中医药大学：
 
我单位           （投标供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）
 
 
投标单位（加盖电子公章）：
授权代表（签字）：                      
日期：             
 
 
 
 
 
 
 
 


附件十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
南京中医药大学： 

我单位            （投标供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。
 
 
 
投标单位（加盖电子公章）：
授权代表（签字）：             
日期：             


附件十二、资格证明文件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照或自然人的身份证明扫描件加盖电子公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度财务报告扫描件加盖电子公章，或提供投标截止时间前6个月内（即2026年1月以来）任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表）扫描件加盖电子公章，或银行出具的投标截止时间前6个月（即2026年1月以来）内资信证书扫描件加盖电子公章，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2026年1月以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证扫描件加盖电子公章，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件加盖电子公章）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格优惠政策。
3.采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：无。
4.拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 


附件十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元【1】，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
投标单位（加盖电子公章）：
授权代表（签字）：                      
日           期：             

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
 2.投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。 

本项目所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

附件十四、残疾人福利性单位声明函格式（如投标供应商为残疾人福利性单位需提供此函）
 
 
残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提 供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
          投标单位（加盖电子公章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：             
 
 


附件十五、属于监狱企业的证明文件（如投标供应商为监狱企业需提供相关证明文件）
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 
 

附件十六、节能产品认证文件（如有需提供）
以投标供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件为准。
 
 

附件十七、环境标志产品认证文件（如有需提供）
以投标供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件为准。
 




附件十八、采购本国产品的支持政策（如符合需提供）

[bookmark: _Toc21845]关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖电子公章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标结果同时公告。











附件十九、其他

（各投标供应商根据采购文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）













附件二十、技术部分
（技术部分应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写）








附件二十一、相关承诺
（该部分各投标供应商根据采购文件要求提供，格式自拟）



附件二十二：访客入校申请使用指南
[bookmark: OLE_LINK1]访客入校申请使用指南
本指南适用校外人员需进入南京中医药大学仙林校区、汉中门校区使用。由校外人员在“南京中医药大学信息门户”公众号自行申请，可添加同行人员一次办理。审批通过的访客可在闸机验证身份证入校。 
一、 申请入口 
微信搜索“南京中医药大学信息门户”或扫描二维码，“关注”后再点击“访客入校”进行申请。 

 二、 访客申请 
访客自行填写基本信息，其中受访者为南京中医药大学教职工，请访客与受访者联系后填写受访者姓名及受访部门。如访问校领导则请先与党办、校办事先沟通后再进行申请。如有同行人员则可以点击添加按钮进行添加，建议同行人员不超过 5 人。 
三、访客入校 
请学校审批通过的访客，会收到审批通过的消息。请在预约时间内到校，并使用本人有效身份证（18 位标准身份证）在校门口闸机处验证入校。审批未通过的访客，请与被访者联系协调。 
四、其他事项 
请务必关注“南京中医药大学信息门户”公众号，否则无法收到办理结果的相关推送信息。 
技术支撑单位：南京中医药大学网络管理与信息化办公室。如遇技术问题可联系 025-85811936 协调解决。
	1
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