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一．投标邀请函
普信国际工程咨询有限公司受无锡市五爱小学的委托，就梁溪区五爱小学石门路分校-校园文化布展项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：梁溪区五爱小学石门路分校-校园文化布展项目
采购项目编号：JSZC-320213-PXGJ-G2026-0069
采 购 人：无锡市五爱小学
采购方式：公开招标

	2
	采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司
地        址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号

	3
	项目概况、要求：
[bookmark: OLE_LINK12]（1）项目概况：本项目为校园文化布置，具体内容包含在原有图纸基础上的优化和深化设计、制作、采购、安装等。供应商需对项目现场整体环境及文化背景进行深入研究，在现有资料基础上根据研究分析对原有校园文化设计方案进行优化和深化设计，提高整体设计氛围及艺术感，完成校园文化布置；具体内容及要求详见“三、采购需求”。
（2）服务期限：50日历天（第一阶段：双方签订合同之日起10日历天内按照采购人要求完成设计、制作方案的修改；第二阶段：经采购人确认后40日历天内完成制作、采购、安装，并通过采购人验收）；
（3）服务质量：一次性验收合格，满足采购人需求；
（4）质保期（免费维护期）：2年，自最终验收合格之日起算；
（5）本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。
（6）本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
（7）项目采购预算：390万元。
（8）最高限价：349.526294万元。投标报价不得超过本项目最高限价，否则按无效投标文件处理。

	4
	投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1、投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好；
2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
3、法定代表人授权代表、项目负责人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；
4、本项目不接受联合体投标。 
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

	5
	资金来源：财政资金

	6
	招标文件获取信息：
1、招标文件获取期限：2026年8月3日至2026年8月10日23:59时止（法定假日除外）。
2、获取方式：江苏省政府采购（苏采云）平台。
3、潜在投标供应商如确定投标，可在“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）中免费下载招标文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目招标文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
5、本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	提疑截止时间：2026年8月11日10时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构；
答疑时间：2026年8月11日17时前，以书面形式或电子邮件形式发送给各获取招标文件的投标供应商。

	8
	投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。

	9
	1、网上投标截止时间：2026年8月28日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
2、网上投标解密时间：2026年8月28日13:30；解密时限：开启解密后30分钟。
3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
特别提醒：
1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	10
	评审时间：2026年8月28日唱标结束后  
评审地点：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号2号楼4楼421室

	11
	确定中标单位时间：2026年8月28日评审结束后

	12
	本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。

	13
	采购人：无锡市五爱小学
联系人：朱工
联系电话：0510-82736902
联系地址：无锡市梁溪区人民西路37号
采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司
联系人：顾昱昂、吕红菲
联系电话：0510-82830057
电子邮件地址：gc97662@126.com
联系地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号8号楼6楼8603
邮政编码：214000
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

	14
	1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载招标文件--将招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（2）通过苏采云(http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。
（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）。
（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
（5）招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。
（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。
（7）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。



二．投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1.招标文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台(http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次采购招标使用。
（三）招标文件的解释：
1.投标供应商如需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”项规定的时间将电子邮件及书面文件发送至普信国际工程咨询有限公司。
E-mail：gc97662@126.com 	联系方式：0510-82830057
2.采购人、普信国际工程咨询有限公司将按“投标邀请函”第7项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（4） 招标文件的补充或修正：
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对招标文件进行澄清或修正，普信国际工程咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取招标文件的单位，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）普信国际工程咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
（五）投标文件的组成：（投标文件分为明标商务文件和暗标技术文件两部分；相应内容上传至投标客户端）
1.明标商务文件部分包括：
1）投标函（格式见附件）；
2）证明文件：
（1）资格、资信证明文件
1.关于资格的声明函；（格式见附件）
2.具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件并签章上传至投标系统（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件；投标供应商如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）；
[bookmark: OLE_LINK15]3.投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
4.投标供应商法定代表人身份证原件扫描件并签章上传至投标系统（身份证应为正、反面）；
5.投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件并签章上传至投标系统（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；
6.投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件并签章上传至投标系统；
[bookmark: OLE_LINK13]7.投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统；
8.投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统；
9.法定代表人授权代表由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；
10.拟派项目负责人由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；
11.承诺书原件扫描件（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK14]12.投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。
*注1：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第6、7、8三项遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
注2：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2）补充性文件
1.投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如无其他证明材料，可注明“无”）。	
2.对应评分标准所需的其他证明材料。
（3）开标一览表（格式见附件）；
（4）报价明细表（格式见附件）；
（5）投标偏离表（格式见附件）；
（6）拟投入本项目的人员一览表（格式见附件）。
2、技术文件部分（暗标，内容参照评标办法）
特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
不得有体现投标人身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；
④不得有其他体现投标人身份的内容。
（六）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
7.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
8.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
9.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。
10.投标费用自理。
11.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
（七）投标报价说明： 
1.投标供应商的最终报价应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件要求和服务范围的全部费用。
2.总报价应包括全部标的物、辅助材料、设计、原材料及生产制造、维护、人工、机械、相关手续费、主件、标准附件、备品备件、易损件、专用工具、成品保护、服务费及政策性文件规定及风险等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、安装费、调试、技术服务、检验费、垃圾清扫费、验收费（含第三方验收）及其他附带服务的费用、保险、管理费、措施费、规费、利润、税金以及质保期内的售后服务及其他相关费用等全部费用）。
3.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，除采购人要求外，总价不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。
4.根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（八）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；
3．电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4．投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5．不具备招标文件中规定的资格要求的；
6．报价超过招标文件中规定的最高限价的；
7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
9．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
12．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；
13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
19.同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；
20.评标委员会认为投标人的报价为异常低价，启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商在评标现场合理时间内（一般不少于30分钟），不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
21．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
22．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
23．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
24．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
25．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
26．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
27．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
28．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
29．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
30.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；
31.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
32.电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标人身份的内容；
33.其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
（九）开标、评标：
1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
3.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
5.投标文件的审查
(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
6.评标程序
评标工作由普信国际工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

[bookmark: _Toc116946315]符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	（一）报价要求

	1
	投标报价
	投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目最高限价。

	2
	报价修正
	如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。

	3
	报价合理性
	评标委员会认为投标供应商的报价为异常低价，启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商在评标现场合理时间内（一般不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料；投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	特别说明：以上报价符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。

	（二）商务要求

	4
	投标文件的签署和盖章
	投标文件符合招标文件的签署和签章要求。

	5
	投标文件内容
	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。

	6
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	7
	无效情形
	投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	特别说明：以上商务要求符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。

	（三）技术要求

	8
	投标方案
	投标供应商提供的投标方案固定。

	9
	无效情形
	投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	特别说明：以上技术要求符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
C.未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
D.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
E.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
6.评分标准
（一）评分项目及总分（总分100分）
（1）投标报价                       30分
（2）供应商评价                     20分
（3）技术方案                       50分
一、商务文件（明标部分）（50分）
1、投标报价（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
注：本项目专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
（2）投标供应商评价（20分）
1）类似业绩（4分）：投标供应商自2023年8月1日以来，具有同类项目业绩的，有1个得2分，本项最高得4分。（业绩以合同签订时间为准，投标文件中提供合同原件扫描件并签章上传至投标系统，不提供不得分）
2）人员配备（13分）
①拟投入本项目的项目负责人具有设计类专业高级及以上职称的，得3分。（提供职称证书、劳动合同、法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明，上述资料原件扫描件签章上传至投标系统，不提供不得分）
②拟投入本项目的人员（除拟派项目负责人外），具有中级及以上职称的，有1个得2分，本项最高得4分。（提供职称证书、劳动合同、法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为上述人员缴纳社会保险证明，上述资料原件扫描件签章上传至投标系统，不提供不得分）
③拟投入本项目的人员，具有设计学相关专业（相关专业包括但不限于：广告学或环境艺术或艺术设计或视觉传达学或环境设计等）本科（含）以上学历的，每有1人得3分，满分6分。专业类别以毕业证书上的专业为准。（提供毕业证书、劳动合同、法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为上述人员缴纳社会保险证明，上述资料原件扫描件签章上传至投标系统，不提供不得分）
3）荣誉、奖项（3分）：投标供应商自2023年8月1日以来获得行政部门颁发的设计类相关奖项的，有1个得3分，最高得3分。（获奖证书或相关证明材料，上述资料原件扫描件并签章上传至投标系统，不提供不得分）
2、 技术文件（50分）
注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投
标人身份的内容，否则投标无效。
1）对项目具体空间的方案优化与创新（15分）：投标供应商须根据原建筑图纸、定位图、采购需求等在充分调研的基础上进行优化与创新。设计符合项目功能特性，与环境有机结合，整体符合美观性，需包括：3D效果图区位包括但不限于10处（开放空间部分：1、大门外立面效果图①-1处，2、门庭及柱子美化外观效果图①-2处，3、汽车入口至地下车库文化墙底板造型效果图①-3处，4、入口景观效果图②-1-a处，5、浮雕墙外立面效果②-3处，6、一楼门厅效果图③-1处，7、行政门厅效果图⑤-1处，8、⑬-2处中的心理辅导效果图，9、银杏大道效果图⑧-4处；专业教室部分：10、音乐教室回廊墙面效果图⑭-4处）。必须按实际空间设计效果图，平面图与效果图相对应。需对照采购需求中具体项目清单的设计内容和制作要求进行设计。设计方案对需求理解充分，有合理架构、主题鲜明、内容充实完整，设计内容与学校环境协调，方案切实可行且满足采购需求的，得15分；设计方案完整清晰、对需求理解有一定偏差，可操作性一般，得10分；设计方案不完整、对需求理解有较大偏差，少部分具有可操作性得7分；设计方案粗糙简单、内容空泛，较少部分具有可操作性得3分；本项内容未达到以上要求的10处效果图或完全不满足采购需求的不得分。
2）项目总体实施方案（15分）：内容包括：①项目总体实施计划及思路；②项目总体管控（进度、质量、安全、造价等）；③安装调试及技术支撑方案；④实施过程中可能遇到的重点难点问题。⑤实施过程中遇到的问题处理措施及解决方案。
供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。需求贴合度高且内容详实、表达清晰，针对性强的，该条最高得3分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条最高得2分；内容简单粗糙，针对性不强的，该条最高得1分；每缺漏一项或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或违反现行相关规范、存在严重缺陷的，该条不得分，本项最高得15分。
3）现场布展专项服务方案（9分）：内容包括：①现场设计深化全维度服务方案；②布展现场的秩序、各工序衔接服务方案；③布展成品的防护服务方案。
供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。需求贴合度高且内容详实、表达清晰，针对性强的，该条最高得3分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条最高得2分；内容简单粗糙，针对性不强的，该条最高得1分；每缺漏一项或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或违反现行相关规范、存在严重缺陷的，该条不得分，本项最高得9分。
4）安全、文明作业及现场保护措施（9分）：内容包括：①校园专属安全保障措施；②安全应急处置预案；③文明作业、环保合规及现场保护措施。
供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。需求贴合度高且内容详实、表达清晰，针对性强的，该条最高得3分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条最高得2分；内容简单粗糙，针对性不强的，该条最高得1分；每缺漏一项或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或违反现行相关规范、存在严重缺陷的，该条不得分，本项最高得9分。
5）服务响应（2分）：内容包括：针对本项目的服务响应时间、响应机制等全过程全覆盖的响应方案。
供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的，得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的，得1.5分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，得1分；每缺漏一项或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或违反现行相关规范、存在严重缺陷的，该条不得分。
评委一般按照上述评分要求及投标技术文件实际内容酌情评分。（取所有评委打分分值的平均值）评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十）定标：
1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标投标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.中标公示结束后，普信国际工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，招标任务取消。
（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
    投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1.采购人委托代建公司“无锡市北塘城市投资发展有限公司”全权负责本项目的施工合同签订、实施全过程，代建公司应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在普信国际工程咨询有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。代建公司不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。代建公司因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
2.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
3.普信国际工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十四）政府采购信用担保：
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。
1.履约担保。
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。
2.融资担保。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在“江苏省政府采购（苏采云）平台”凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。
成交、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。无锡市政府采购合同融资政策告知函（详见附件）。
采购代理机构应在“中标通知书”中增加“政采贷”合同融资政策宣传条款，并将《无锡市政府采购合同融资政策告知函》作为“中标（成交）通知书”附件一同发给中标供应商。
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中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
4.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十五）电子履约保函
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：
一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
二、“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。
三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函 （保单）信息、理赔信息和开具发票。
四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。
五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”,具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。
（十六）采购代理服务费：
本项目采购代理服务费由采购人支付，采购代理费按照差额定率累进法计算，以中标价为基数，按下列费率打8折计取：100万元以下1.5%，100万-500万0.8%。
（十七）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。
（十八）其他
采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。


附件：
(一)政府采购履约担保函（格式）                                                            
编号：
政府采购履约担保函
                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。                                 
保证人：（公章）
                                                          年     月     日



（二）无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


三．采购需求
一、项目简介：
1.项目名称：梁溪区五爱小学石门路分校-校园文化布展项目。
2.项目概况：本项目为校园文化布置，具体内容包含在原有图纸基础上的优化和深化设计、制作、采购、安装等。供应商需对项目现场整体环境及文化背景进行深入研究，在现有资料基础上根据研究分析对原有校园文化设计方案进行优化和深化设计，提高整体设计氛围及艺术感，完成校园文化布置。
3.服务期：50日历天（第一阶段：双方签订合同之日起10日历天内按照采购人要求完成设计、制作方案的修改；第二阶段：经采购人确认后40日历天内完成制作、采购、安装，并通过采购人验收）。
4.质量要求：一次性验收合格，满足采购人需求。
5.质保期（免费维护期）：2年，自最终验收合格之日起算。
6.安全要求：制定明确的作业流程与规范，确保作业人员及他人人身安全。
二、具体服务内容及要求
1.深化和优化设计要求
（1）学校核心理念是学校文化在意识形态领域的具体呈现，是学校运作与发展规划的原动力和实施基础，也是学校文化设计的核心和灵魂。结合我校作为新建学校和老校分校区的属性，传承老校文化理念核心的同时，结合新环境、新使命，融入地域特色，凝练校园文化核心理念，体现学校的立校精神以及教育主张，从而深化塑造学校的整体形象和文化底蕴，引领校园文化整体发展。
（2）深化完善校园导视系统，整合学校VI元素，同时融入校园文化，保持视觉统一性，采用分级检索与人性化设计，打造既美观、实用又能反映学校特色和文化的导视系统，通过有创意的设计提升校园环境的吸引力，增强校园文化建设和整体形象。
（3）户外文化设计，要求和学校理念、视觉系统一脉相承。以学校核心文化为主题，充分结合学校办学思想，整体风格与原有环境有机融合。在局部户外地带，结合现场功能及实际需求进行场景化改造并充分考虑用材选择的安全性与环保性，营造符合校园设计特色，形象鲜明的校园文化系统。
（4）根据学校班级、专用教室、图书馆、体育馆、长廊等不同空间的功能和特色，紧密结合校园文化理念以及独特的教育理念，进行系统全面的规划与设计，同时注重教育内容与校园环境的融合性，鼓励互动与参与，融入科技与创新元素，强调可持续发展和文化传承。依托原有装饰基础，营造一个充满教育氛围、艺术气息和创新活力的校园文化环境，促进学生全面发展。
2.布置清单及技术要求表
	序号
	项目名称
	规格尺寸
	数量
	单位
	备注

	
	一
	开放空间部分
	
	
	
	

	1
	1~1
	校名（金属字背发光）
	
	30
	㎡
	设计要求:
原创设计，紧扣学校文化主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力，尺寸，笔画粗细具有视频冲击效果，颜色贴切整体外观以及文化氛围中心色系。                                制作要求:
1.定制不锈钢金属激光切割文字造型“东林文杏实验学校”2.焊接打磨定制专色电镀，LOGO专色丝印 3.底下衬亚克力，背部发光，数量:9个，安装范围:9000*1000mm。4、色彩亮大于等于3200K以上。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	2
	1-2
	学校精神及砖底（金属字）
	25cm*25cm
	4
	个
	设计要求:
原创设计字体，紧扣学校文化内涵，运用现代化的工艺及设计手法，在墙面内字体大小运用得当，笔画粗细合理，视觉冲击效果强，颜色符合校园整体色系。                                制作要求:
1.定制不锈钢金属字，激光切割造型，切口平整、无毛刺，无变形；2.焊接：焊道饱满、无虚焊，无毛孔；3.打磨:焊接处无缝处理，无明显焊痕，划痕。笔画畅、转角圆润，对称度好；4.定制专属色电镀，色泽均匀、无色差，抗紫外线；5.LOGO专色丝印 产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	3
	
	金属logo
	30cm*30cm
	1
	个
	

	4
	
	事事关心（金属字）
	60cm*100cm
	4
	个
	设计要求:
原创设计字体，紧扣学校文化内涵，运用现代化的工艺及设计手法，在墙面内字体大小运用得当，笔画粗细合理，视觉冲击效果强，颜色符合校园整体色系。                                制作要求:
1.定制不锈钢金属字，激光切割造型，切口平整、无毛刺，无变形；2.焊接：焊道饱满、无虚焊，无毛孔；3.打磨:焊接处无缝处理，无明显焊痕，划痕。笔画畅、转角圆润，对称度好；4.定制专属色电镀，色泽均匀、无色差，抗紫外线；5.LOGO专色丝印 产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	5
	
	竞志赋雕刻墙
	
	35
	㎡
	设计要求
整体采用竖幅碑刻形制，以《竞志赋》全文为核心内容，文字竖向排布，遵循传统碑记从右至左阅读顺序。字体选用规整书法字体，笔画浑厚适配青砖立体雕刻，字间距、行间距均衡疏朗。右侧竖排题名“竞志赋”，文末标注撰文落款，整体构图干净庄重，无多余杂饰，凸显文赋厚重书卷气质，画面层次仅区分文字浮雕基底，风格古朴素雅，契合青砖材质温润质感。
制作要求 
基材选用高密度仿古青砖，砖体无开裂、空鼓、杂色杂质，整体拼接成型，砖缝细匀无痕。采用深浮雕工艺，文字雕刻深度合适，笔画边缘利落无崩角、毛刺，转角线条圆润规整。雕刻完成后打磨砖面，色泽统一，避免反光。墙体基层做防潮加固处理，青砖板块背附防水涂层，拼接处打耐候防霉填缝剂。成品需防风化、抗雨淋，长期户外不褪色、文字不磨损；安装预留加固预埋件，整体平整度误差≤2mm，完工后逐字核对文稿，杜绝错字漏刻，保障文赋内容完整准确，产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	6
	
	入口（绿植微景观）
	
	22
	㎡
	设计描述
 
中式山水浮雕景墙，中部浅浮雕山峦纹理，两侧对称搭配花箱绿植，虚实结合。墙面简洁规整，浮雕层次柔和，红花绿植柔化硬质石材，营造雅致新中式景观氛围，适配园区入口、庭院造景。
 
制作描述
 
主体墙身：花岗岩，厚度120mm；中部浮雕石材同墙体一体雕刻，深浅分层处理。
两侧花槽：镀锌钢板内衬防水涂层，壁厚3mm；内部种植土搭配四季开花花卉、常绿灌木。
底部设排水槽，石材表面做防污哑光处理，浮雕边缘打磨圆角，整体一体浇筑成型，户外耐候抗风化。
产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	7
	
	入口柱子美化（木色铝方通）
	
	140
	㎡
	设计要求:
原创设计:设计描述
入口廊架采用树形立柱造型，仿树冠舒展挑檐，线条竖向肌理柔和温润，双柱对称排布，搭配简洁平顶雨棚。现代简约建筑基底融合自然仿生设计，中庭配景观树石造景，弱化硬质建筑冰冷感，营造雅致通透的园区迎宾入口空间。
制作描述
立柱与挑檐：铝单板竖向密拼，单板厚度2.5mm，氟碳仿木转印饰面，内部钢结构骨架，壁厚8mm。
紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力制作要求:铝方通定制“树”造型，产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	8
	1-3
	汽车入口至地下车库文化墙底板造型
	
	40
	㎡
	一、设计要求
原创设计，采用新中式风格，融合飞檐、格栅、银杏元素，适配校园户外场景。以社会主义核心价值观、文明校园建设、礼仪教育为主题，内容分区清晰，文字醒目易读。整体比例协调，无尖锐棱角，兼顾教育性、观赏性与户外抗风安全需求。
二、制作要求
1. 主体采用国标1.2mm镀锌板原材料钢结构基础加电焊，内置主副龙骨，50*50mm、40*20mm镀锌钢板，表面喷涂户外氟碳漆，耐候防腐。
2. 格栅线条笔直，拼接误差≤0.5mm；飞檐折弯成型，焊缝打磨平整无痕迹。
3. 文字采用户外UV喷绘/金属立字，色彩均匀不褪色；银杏叶装饰牢固，无毛刺。
4. 基础浇筑C25混凝土，预埋固定件，安装后垂直度误差≤2mm/10m，整体稳定无晃动。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	
	
	汽车入口至地下车库文化墙底板立体字
	
	1
	项
	

	9
	2-1-a
	入口景观（木色铝方通，仿假山造型）
	
	50
	㎡
	原创设计字体，紧扣学校文化内涵，运用现代化的工艺及设计手法，在墙面内字体大小运用得当，笔画粗细合理，视觉冲击效果强，颜色符合校园整体色系。 弧形金属格栅景墙，竖向竖条错落形成山形镂空肌理，搭配银杏造型标识与立体发光字，曲线柔和雅致。仿木色调格栅搭配前景绿植，虚实层次分明，兼具景观隔断与文化展示功能，氛围感静谧治愈。
制作描述
主体格栅：2.0mm厚铝方通，氟碳仿木转印，弧形钢架骨架，钢管壁厚5mm
文字与银杏造型：3mm不锈钢烤漆，内置LED灯带背光。
地木色铝方通，仿假山造型。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。                                                 楼梯侧竖向金属格栅围挡，规整竖条形成半通透隔断，遮挡楼梯结构，柔化硬质建筑线条。搭配层次丰富的热带绿植与秋色乔木，深浅色彩对比，虚实光影交错，兼具防护、景观遮挡功能，打造简约静谧的步行通道绿化界面。
 
制作描述
背景竖向格栅主材：2.2mm厚铝合金方通，深灰氟碳喷涂，单根方通截面40×80mm；内部支撑钢架采用3mm厚镀锌方管，整体折弯焊接成型。
底部混凝土基座厚度100mm，内嵌预埋钢板固定格栅。
楼梯扶手同色系2.0mm薄款铝竖杆，5mm扁钢扶手压顶。

	10
	2-1-b
	入口楼梯侧墙（木色铝方通）
	
	130
	㎡
	

	11
	2-1-c
	我在银杏树下等你（金属字背发光）
	45cm*45cm
	4
	㎡
	设计要求:
原创设计字体，紧扣学校文化内涵，运用现代化的工艺及设计手法，在墙面内字体大小运用得当，笔画粗细合理，视觉冲击效果强，颜色符合校园整体色系。                                                     制作要求:
1.定制不锈钢金属字，激光切割造型，切口平整、无毛刺，无变形；2.焊接：焊道饱满、无虚焊，无毛孔；3.打磨:焊接处无缝处理，无明显焊痕，划痕。笔画畅、转角圆润，对称度好；4.定制专属色烤漆，色泽均匀、无色差，抗紫外线；产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	12
	2~2
	入口景观（银杏树、榉树、地面绿植、微景观）
	
	120
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力中庭置石景观组团，中心天然景观石为主景，两侧对称配秋色黄叶乔木，下层环绕紫花地被，层次错落。搭配周边简约现代建筑，柔化建筑硬朗线条，打造雅致自然的中心观赏节点，兼具休憩观赏、空间造景作用。
制作描述
主景石：天然太湖石，原石厚度1000-1600mm，底部浇筑150mm厚钢筋混凝土基座固定。
树池围边：3mm厚镀锌钢板烤漆收边；种植区域回填800mm厚改良种植土。
产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	13
	2~3
	入口景观雕塑墙（玻璃钢雕塑雕刻开模）
	
	120
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力设计描述
仿古铜浮雕文化景墙，融合书卷、祥云、水纹、古器物等传统纹样，高低深浅浮雕层次丰富，再现中式人文意境。画面布局错落有致，兼具文化展示与立面装饰功能，古朴厚重，适配文化园区、书院入口景观。
制作描述
主体浮雕：仿铜玻璃钢材质，板材厚度12mm，内部8mm钢龙骨加固；表面做仿古铜做旧氧化上色。
墙体基层：150mm厚钢筋混凝土墙体，预埋钢板固定浮雕。
浮雕深浅分层雕刻，边缘打磨圆润，整体喷涂户外耐候保护漆，防水抗老化，工厂分块预制后现场拼接安装。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	14
	2~4
	红色文化墙格栅墙装饰
	
	2
	个
	一、设计要求
整体采用新中式党建风格，对称布局，以“做时代先锋、为党旗争辉”为主题，融合荣誉墙、展示架、立体坐凳、中式格栅等模块。色彩以红、白、金为主，庄重醒目。左侧设党建标语模块，中间为荣誉墙核心区，右侧为奖杯陈列区，搭配镂空“先锋引领”立体字与坐凳，兼具展示、休憩功能，适配室内党建空间，层次分明，文化氛围浓厚。
二、制作要求
1. 格栅、框架采用不锈钢板，壁厚≥1.2mm，表面喷涂金色氟碳漆，线条笔直，拼接缝隙≤0.5mm，无变形毛刺。
2. 文字、标语采用立体金属字或亚克力加PVC，厚度≥15mm，焊接牢固，表面打磨光滑，漆面均匀无气泡、色差。
3. 荣誉墙背板、展示架采用金属板或阻燃板材，承重≥50kg/层，安装水平度误差≤2mm/10m。
4. 立体坐凳主体为不锈钢板烤漆，表面做耐磨处理，边角倒圆，无尖锐棱角，安全稳固。
5. 整体结构采用螺栓+焊接双重固定，安装牢固无松动，漆面附着力强，耐刮擦、不易褪色。
根据美观需求，允许尺寸做适合相应调整。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	
	
	红色文化墙-做时代先锋
	
	1
	项
	

	
	
	红色文化墙-为党旗争辉
	
	1
	项
	

	
	
	红色文化墙-立体凳
	
	1
	项
	

	
	
	红色文化墙-荣誉墙
	
	1
	项
	

	15
	3~1
	开放展厅（树装置、玻璃隔断展示墙，背景墙)
	
	210
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力制作要求:背景墙主体板材要求：室内仿生银杏树造型休憩装置，立体树形立柱搭配巨型银杏叶片顶篷，模拟树荫空间，下方配套弧形坐凳。造型童趣柔和，营造自然静谧的阅读等候区，适配校园室内中庭，兼具装饰、遮阳、休憩功能。
制作描述
树干树枝：20mm厚多层实木板材拼接，仿木棕色烤漆，内部5mm镀锌钢管骨架加固；
叶片：12mm厚PVC发泡板，浅绿色喷绘叶脉纹路，轻质易吊装；
坐凳：15mm厚板，外覆耐磨环保饰面；
整体构件工厂切割拼装，室内环保哑光漆，无异味，结构稳固。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	16
	5~1
	行政门厅（展示墙面、顶面银杏造型、墙面美化）
	
	100
	㎡
	一、设计要求
 整体采用银杏主题，以暖黄、绿为主色调，风格清新活泼，适配校园公共空间。顶面银杏造型错落悬挂，呼应走廊动线；墙面以弧形线条+圆形模块排版，内容分区清晰，兼顾展示性与空间氛围感，打造兼具教育与美学功能的校园文化场景。
 二、制作要求
 1. 顶面银杏造型采用阻燃耐力板/镀锌板造型，表面喷户外级环保漆，颜色均匀，悬挂牢固，无晃动。
2. 墙面模块采用15mm厚PVC板+亚克力，特殊颜色表面可UV喷绘，图案清晰无晕染，边缘倒圆角处理，安装平整无翘边。
3. 所有部件打磨光滑，无毛刺、色差，安装误差≤2mm，环保无异味。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	17
	6~1、2
	二层室外活动平台(绿植）
	
	80
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力制作要求:产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	18
	6~3
	二层室外活动平台(墙绘）
	
	80
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力设计描述：
墙面手绘金色银杏古树墙绘，树冠饱满金黄，树干系红色丝带，落叶铺于地面，画面温暖治愈。古树寓意成长与守望，画面层次柔和，适配校园、中庭墙面，营造温馨静谧的人文氛围，兼具装饰与寓意表达效果。
制作描述
基底为原有乳胶漆墙面，先涂刷抗碱底漆；面层采用环保丙烯墙面颜料分层手绘，颜料涂层厚度0.3-0.5mm，色彩饱和度高、耐擦洗。完成后整体喷涂哑光防尘保护清漆，漆膜厚度0.2mm，防水防褪色，室内外均可适用，人工分层上色，过渡自然细腻。制作要求:墙面彩绘：1.墙面清理，2.基础防沙底漆涂刷(净味丙烯酸底漆），3.丙烯酸面漆图案绘制4.防水耐磨清漆涂刷。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	19
	6~4
	二层室外活动平台(展示）
	
	20
	㎡
	一、设计要求 
适配楼梯转角空间，采用“柜子+文化背板”组合形式。以黄、白为主色调，搭配银杏元素，主题为“用阅读丈量世界”，兼具共享书架与文化展示功能。整体风格清新活泼，不遮挡消防设施，同时打造安全、美观的校园阅读角落。
二、制作要求
1. 柜体采用环保阻燃板材，表面耐磨防潮，边缘倒圆处理，无尖锐棱角，承重力达标。
2. 文化背板采用PVC+亚克力/镀锌板，表面UV喷绘，做出立体层次感，局部字体用亚克力烤漆字，色彩鲜亮、图案清晰，安装平整无翘边。
3. 所有部件安装牢固，不遮挡消防栓，预留足够通行空间。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	20
	7~1
	二层室外活动平台(玻璃隔断及绿植）
	
	50
	㎡
	设计要求 
采用高低错落组合花箱做空间隔断，分圆形高筒、方形长条两类白色哑光花箱，层次搭配独杆造型树、线性观叶草、白色花材、蕨类与彩色开花灌木。色调以清新绿为主，点缀白、黄暖花，适配校园简约通透氛围；绿植疏密均衡，兼顾空间遮挡与采光通透，无尖锐植株，高度控制不遮挡通行视线，整体柔和整洁，兼具分隔区域、美化走廊、舒缓视觉的作用。
制作要求 
花箱选用加厚玻璃钢材质，一体成型无接缝，表面哑光抗刮、耐磕碰，边角圆弧防磕碰，适配学生活动场景；内部铺设隔水层、透气排水孔，搭配轻质营养土，杜绝积水烂根。苗木选用多年生好养护品种，株型饱满无病虫，栽种稳固不歪斜；底部配静音防滑滚轮，可灵活调整隔断布局。成品抗紫外线、不易褪色，日常浇水渗滤不外溢；植株定期预留养护空间，花箱承重达标，放置稳固不易倾倒，整体造型统一协调，长期摆放不变形，适配教学楼室内光照环境。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	21
	7~2
	体育馆旁开放空间（沙发组合）
	
	50
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力设计描述
模块化异形休闲卡座，三件星形围合式座椅搭配小圆桌，浅灰底座搭配清新果绿软包，造型灵动简约。可自由拼接组合，适配室内等候、阅读休憩空间，柔和配色弱化空间生硬感，兼具互动会客与休闲功能。
制作描述
座椅基材：25mm厚多层实木板框架，内部高密度定型海绵，坐靠海绵厚度80mm；表层耐磨防火布艺软包。
底座封板12mm厚生态板，哑光浅灰烤漆。
中间圆桌：12mm厚纯白岩板台面，壁厚2mm镀锌钢管支架。
整体边角圆角打磨，环保无异味，结构稳固，易清洁，适合校园室内长期使用，产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	22
	7~3
	体育馆旁开放空间（互动装置）
	
	60
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力制作要求:科技AI互动装置：1. 模块化蜂巢设计
采用六边形模块拼接，造型像蜂巢，自带科技感，能自由组合、扩展，适配不同墙面大小。
2. 每块都是独立的科学互动装置
每个六边形模块都是一个独立的科普/实验单元，包含不同的科技主题，比如：
- 人脸识别门禁、智能气象站、曲柄滑块机构
- 月相仪、裸眼3D、电子密码锁、挑战10秒计时游戏
- 各类机械传动、传感器互动装置
3. 寓教于乐的功能
学生可以通过按钮、摇杆、语音等方式直接操作，直观体验物理原理、人工智能、编程控制等知识，把抽象的科学变成看得见、摸得着的互动体验。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	23
	7~4
	体育馆旁开放空间（互动装置）
	
	80
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力植物标本展示墙，采用错落斜向分层置物格，规整阵列排布，分格内置各类植物标本，竖向黑色金属立柱做分割支撑。整体通透简约，兼具科普展示与墙面装饰功能，层次错落丰富视觉，适用于校园科普展厅、自然教室，直观呈现植物科普内容。
制作描述
展示格板：12mm厚白色多层实木板，哑光环保烤漆；竖向支撑立柱为3mm厚镀锌方管，黑色静电喷涂。
标本固定槽内嵌透明亚克力盖板，亚克力板厚度3mm，防尘保护标本；所有板材边角倒圆角处理，构件工厂预制后现场组装。制作要求:动植物标本互动装置：采用亚克力制作展示盒。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	24
	7~5
	体育馆旁开放空间（雨棚）
	
	50
	㎡
	设计描述
墙面悬挑式透明遮阳雨棚钢架系统，多组平行悬臂支架分层排布，搭配透光遮雨面板，结构简洁轻盈。外挂式安装不占用地面空间，兼具遮阳、挡雨防护功能，适用于建筑门窗、走廊外立面，通透材质不遮挡采光，兼顾实用与立面整洁美观。
制作描述
主承重悬臂支架：5mm厚镀锌钢板折弯成型，黑色静电喷塑防腐；横向龙骨采用3mm厚镀锌方管，预留调节安装孔位。
透光面板：8mm厚PC耐力板，耐候抗冲击，密封胶条防水。
墙体固定件配套膨胀螺栓，所有钢构件工厂预制，现场螺栓装配，整体防锈处理，户外长期使用不易锈蚀。钢结构12厚玻璃雨棚，安全性。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	25
	8~1
	二层小舞台平台（背景墙改色）
	
	120
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力制作要求:地面彩绘：1.地面清理，2.基础防沙底漆涂刷(净味丙烯酸底漆），3.丙烯酸面漆图案绘制4.防水耐磨清漆涂刷。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	26
	8~2
	二层小舞台平台（拆栏杆加草皮）
	
	200
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力制作要求:地面彩绘：1.地面清理，2.基础防沙底漆涂刷(净味丙烯酸底漆），3.丙烯酸面漆图案绘制4.防水耐磨清漆涂刷。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	27
	8~3
	地面互动游戏彩绘
	
	60
	㎡
	一、设计要求
适配初中生活动需求，主题健康积极，融入科普知识元素。色彩鲜明、图案清晰，动线合理，不占用通行主路，兼具趣味性、安全性与教育性，适配校园户外铺装路面。
二、制作要求
1.采用户外专用防滑地坪漆，环保无毒，耐磨抗UV，耐候性强，不易褪色、开裂。
2.图案线条平直，色彩均匀无晕染，防滑系数达标，表面不反光、不打滑。
3.施工前清理路面，确保基底干燥平整，附着力强。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	28
	8~4
	二层小舞台平台（银杏大道）
	
	120
	㎡
	

	29
	9~1
	二层种植区（绿植）
	
	200
	㎡
	设计要求:
本方案以黄木香为核心打造爬藤花境。选用三年生重瓣黄木香大苗，枝条柔韧攀爬力强，花期金黄繁花垂吊。施工前墙面预埋镀锌钢丝网格，间距20cm，牵引主枝横向平铺，侧枝自然垂坠，打造瀑布花墙效果。
种植区铺设疏松腐殖土，底部掺碎石排水，整体风格清新治愈。养护需保证全日照，忌积水，成型后四季常绿，春季盛花，营造街巷氛围感自然花艺景观。

	30
	9~1
	二层种植区（文化logo雕塑）
	
	120
	㎡
	一、设计要求
以银杏叶为载体，内嵌携手人形标识，采用暖黄、棕配色，造型圆润无锐角。契合校园种植区场景，传递协作成长理念，兼具文化标识性与景观装饰性，适配户外公共空间氛围。
二、制作要求 
主体采用镀锌烤漆，壁厚≥1.5mm，激光切割成型，线条规整无毛刺，焊接处打磨光滑。表面喷涂户外氟碳漆，耐候防腐、抗紫外线，色彩均匀无气泡色差。底部预埋C25混凝土基础，安装牢固，抗风抗倾覆，整体无晃动，可适当叠出层次感。

	31
	9~1
	二层种植区（亚克力标本）
	
	30
	㎡
	一、设计要求
以银杏叶为基底，搭配吉祥花卉与书法文字，采用国风配色，风格清新雅致。适配二层种植区围栏悬挂，兼具标本展示与装饰功能，传递自然美学，与校园种植场景高度融合。
二、制作要求 
主体采用5mm厚高透亚克力，边缘倒圆角处理，无毛刺、无划痕。画面采用UV彩印工艺，色彩还原度高、耐晒不褪色，表面覆膜防刮花。配备防锈挂扣，安装牢固，适配户外潮湿环境，整体防水防潮、不易变形。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	32
	9~2
	二层种植区（二十四节气砖雕）
	
	200
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力设计描述
地面中式仿古砖雕，三块一组并排摆放于绿植区域，边框采用回纹传统纹样，中部椭圆浮雕分别刻画谷雨、白露、冬至节气花鸟纹样，搭配竖排节气文字。将二十四节气文化融入景观地面，兼具科普展示与中式造景功能，古朴雅致，丰富庭院文化氛围。
制作描述
主体砖雕：仿古青灰石材，厚度40mm，整块石材深浅浮雕一体雕刻
边框回纹与中心图案分层打磨，表面做哑光防水防污处理；砖雕缝隙预，二十四节气砖雕24块，每块尺寸由投标供应商自行设计，产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	33
	9~2
	二层种植区（植物介绍牌）
	
	100
	㎡
	一、设计要求
采用简约自然风格，配色以暖棕、米黄为主，搭配植物实景图。文字分区清晰，包含名称、科属、习性等信息，字体醒目易读，整体造型简洁大方，兼具科普性与观赏性，适配校园绿植环境。
二、制作要求
1. 采用金属材质，壁厚≥1.5mm，表面喷涂户外氟碳漆，耐候防腐，不易褪色。
2. 文字与图案采用UV喷绘或丝印工艺，清晰耐磨，无晕染、脱落现象。
3. 立杆与牌面焊接牢固，安装稳定，防风抗倒伏，表面无毛刺、锐角。植物介绍牌30块，每块尺寸由投标供应商自行设计。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	34
	9~3
	二层种植区（文化logo雕塑）
	
	50
	㎡
	一、设计要求 
采用镂空银杏叶造型，以暖色主色调，搭配“行知园”标识，整体为对称式拱门结构。造型线条流畅轻盈，兼具校园文化标识性与景观装饰性，适配户外公共空间，风格清新雅致，呼应校园银杏主题。
二、制作要求
1. 主体采用国标不锈钢材质，壁厚≥1.5mm，激光切割镂空，线条规整无毛刺，焊接处打磨平整。
2. 表面喷涂户外氟碳漆，耐候防腐，抗紫外线不褪色，色彩均匀无气泡，字体立体层叠效果。
3. 底部预埋基础牢固，抗风抗倾覆。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	35
	10~1
	二至四层开放空间（青春风采墙）树基础框架
	
	180
	㎡
	一、设计要求
采用树形整体造型，搭配磁吸式照片模块，主题为“青春风采墙”。风格简约清新，适配开放空间，树形结构兼具展示性与成长性寓意，磁吸设计便于照片更新，整体布局层次分明，兼顾美观性与实用性。
二、制作要求
主体框架采用15mm厚PVC板/防火板制作，表面宣绒布UV喷绘树形图案，色彩均匀、不易褪色，边缘打磨光滑无毛刺。照片模块为磁吸式立体子母板或金属强磁，耐磨，适配标准照片尺寸，吸附牢固且拆卸方便。背板安装平整，垂直度误差≤2mm，固定件防锈防腐。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	
	
	二至四层开放空间（青春风采墙）磁吸照片部分
	
	50
	㎡
	

	36
	10~2
	开水房加吧台及提示标语（1-4层）
	
	120
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力设计描述
室内简约矮款接待端景柜，台面平整留白，立面采用竖向细木格栅柜门，浅木色与纯白柜体撞色，线条细腻柔和。整体造型低矮通透，可作走廊隔断、门厅置物台，兼顾储物收纳与空间装饰，适配现代简约、新中式室内空间。
制作描述
柜体框架：18mm厚E0级多层实木板，外覆哑光白色环保烤漆；柜门为12mm厚实木格栅板，原木清漆饰面。
台面：20mm厚纯白石英石，防水耐污。
内部层板15mm厚实木板材，柜门配隐形缓冲铰链，边角统一做R5圆角处理，室内环保无异味，工厂预制现场组装。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	37
	11~1
	亭子处（对联雕刻）
	0.25m*1.5m
	2
	个
	一、设计要求
采用木质质感长条形牌匾，复刻经典对联书法内容，搭配印章点缀，整体风格古朴雅致，适配亭子中式场景。文字排版居中对称，腐蚀工艺还原笔墨质感，兼顾传统韵味与户外耐用性，与亭子环境自然融合。
二、制作要求
主体采用不锈钢板折边2公分，表面仿木纹转印工艺，纹理清晰、耐候不褪色。文字采用立体或防腐蚀工艺，效果饱满耐磨，无掉漆、晕染现象。边缘打磨光滑无毛刺，四角倒圆角处理。背面加装防锈挂耳，安装牢固，适配户外潮湿环境，整体防水防腐、不易变形。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	38
	11~2
	一层连廊艺术墙面
	9.1m*3m
	60
	㎡
	一、设计要求
以“尚德、励志、责学、笃学”为核心主题，采用几何拼贴风格，色调为米灰与暖棕，搭配书本、乐器、原子等校园元素。整体风格简约现代，适配连廊空间，层次分明、排版有序，兼具教育性与艺术装饰性。
二、制作要求
主体采用厚镀锌板或PVC板，表面采用宣绒布UV喷绘工艺，色彩还原度高、耐晒不褪色，涂层附着力强。边缘打磨光滑，无毛刺、无锐角。安装采用膨胀螺丝固定，墙面贴合平整，垂直度误差≤2mm，整体无翘边、无脱落。适配户外连廊潮湿环境，防水防潮、不易变形。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	39
	12~1
	一层院子种植箱组合
	1.2m*0.4m*0.85m
	16
	组
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力设计描述
两款一体化花箱坐凳组合，模块化长条造型，可自由拼接排布。左侧木混款搭配原木座面，右侧深灰金属款一体成型，箱体种植多层绿植，兼具景观隔断、户外休憩功能，线条简洁利落，适配商业街、庭院、园区步道，软化硬质铺装，营造休闲绿化空间。
制作描述
1. 木混款：箱体12mm厚镀锌钢板喷白漆，侧边20mm厚防腐实木拼接，座面40mm厚碳化防腐木；
2. 金属款：整体3mm厚镀锌钢板折弯，深灰氟碳喷涂；
花箱内部铺1.5mm防水衬板，底部预留排水孔，金属构件户外防锈处理，实木做防腐碳化工艺，现场拼接摆放。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	40
	12~2
	一层院子字母装置改色喷漆
	
	20
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力制作要求:铲除、打磨、均匀喷漆。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	41
	12~3
	一层连廊银杏装置
	
	45
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力设计描述
分为顶面、墙面两套银杏叶装饰装置，以银杏为核心视觉元素。顶面装置搭配放射线条吊顶，错落悬挂亮色银杏叶片，营造层次光影；墙面装置采用浅浮雕银杏叶造型，淡雅柔和。二者呼应统一，提取银杏文化意象，适用于室内中庭、走廊，兼具空间装饰与人文氛围营造作用。
制作描述
顶面银杏叶片：10mm厚亚克力板，UV打印叶脉，内置吊杆，吊杆壁厚3mm镀锌钢管；
预埋钢板固定构件，全部构件工厂预制，现场装配，室内环保耐老化。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	42
	13~1
	一层少先队室艺术墙 底板
	
	80
	㎡
	一、设计要求
以“尚德、励志、责学、笃学”为核心主题，采用几何拼贴风格，色调为米灰与暖棕，搭配书本、乐器、原子等校园元素。整体风格简约现代，适配连廊空间，层次分明、排版有序，兼具教育性与艺术装饰性。
二、制作要求
主体采用厚镀锌板或15mmPVC板+亚克力，层叠造型，表面采用宣绒布UV喷绘工艺，色彩还原度高、耐晒不褪色，涂层附着力强。边缘打磨光滑，无毛刺、无锐角。安装采用膨胀螺丝固定，墙面贴合平整，垂直度误差≤2mm，整体无翘边、无脱落。适配户外连廊潮湿环境，防水防潮、不易变形。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	
	
	一层少先队室艺术墙 立体字
	
	1
	项
	

	43
	13~2
	心理辅导、咨询室（整体装饰）
	
	130
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力制作要求:1.左侧纯色墙面：12mm厚轻钢龙骨+9mm厚欧松板基层，面层为环保水性乳胶漆，哑光浅薄荷绿色，耐擦洗，适用于校园室内空间。
整体墙面基层做防潮腻子找平，乳胶漆具备防霉、抗污性能，室内环保无异味。墙面聚酯纤维板做造型。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	44
	13~3
	图书馆入口背景墙
	
	35
	㎡
	设计要求 
整体采用新中式简约风格，以棕、灰、红为主色调，契合图书馆静谧氛围。主视觉文字醒目突出，搭配“读、学、信”主题模块，融入书本、飞鸟、祥云等元素，层次分明。需体现“用书籍开启智慧”的核心理念，兼顾文化性与可读性，适配入口空间气质。
制作要求
1.材质：采用环保宣绒布高清喷绘，配合竖条格栅作为主装饰材料，主要内容不锈钢板烤漆，文字丝印或UV打印，局部用亚克力做层叠立体效果。
2.工艺：画面边缘裁切整齐，拼接处无明显缝隙，覆膜平整无气泡、褶皱。文字与图案需清晰锐利。
3.质量：成品防水防潮、防刮耐磨，符合室内环保标准，安装后牢固稳定，无脱落风险，整体质感统一。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	
	
	图书馆入口背景墙立体字
	
	1
	项
	

	45
	13~4
	图书馆绿植微景观
	
	25
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力设计描述
长条室内景观花槽，布置于书柜与墙面缝隙处，以高低层次绿植搭配景观置石，遮挡柜体与墙体衔接缝隙，弱化生硬拼接痕迹。高低错落的绿植丰富立面层次，兼具隐藏瑕疵、柔化空间、室内造景多重作用，打造自然柔和的室内边角景观。
制作描述
花槽主体：12mm厚仿石纹水泥纤维板围合，槽体壁厚100mm，
造景搭配：底层铺碎石滤水层，搭配低矮灌木、观赏草与景观片石；槽体落地放置，无需固定，便于后期更换绿植，板材防潮耐室内环境。仿真绿植景观带框成品，产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	
	二
	专业教室
	
	
	
	

	46
	14~1
	一层专业教室走廊及内墙
	
	100
	㎡
	设计要求 
原创信息技术主题设计，以深浅蓝色为主基调，核心采用电路板树形搭配芯片图形，右侧搭配科技线条与多彩几何方块。运用现代极简科技设计手法，线条简约利落，平面图形叠加立体色块，层次分明、视觉冲击力强。紧扣计算机专业教学内核，风格沉稳现代，画面疏密协调通透，兼具科技科普与教室美育氛围，造型新颖简洁，适配专业课堂室内空间。
制作要求 
墙面基层涂刷净味环保乳胶漆，找平至平整无空鼓起皮，底层铺贴环保墙纸作为背景底色。电路纹路、彩色方块、文字造型以高密度PVC板打底，表层采用亚克力雕刻立体成型，所有材料均符合室内环保标准。板材边缘精细打磨，去除毛刺尖角，构件使用专用环保胶牢固粘贴，耐学生磕碰不易脱落；表层喷涂环保水性漆，色彩均匀饱和、防潮耐擦洗。各模块拼接缝隙宽窄统一，整体平整度误差≤2mm，完工清理胶痕飞边，边角收口规整，成品坚固易日常清洁养护。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	47
	14~2、14~3
	二层专业教室走廊及内墙
	
	100
	㎡
	设计要求 
采用原创太空航天主题设计，以深蓝为基底，搭配红、黄、青几何色块拼接造型，融入宇航员、火箭、星球、卫星等航天元素。运用现代扁平化插画风格，色块错落形成立体层次，画面构图饱满、色彩对比鲜明，视觉冲击力强。紧扣科创教室育人主题，造型活泼新颖，兼顾科普展示与美育氛围，疏密排布均衡，不遮挡室内采光，适配青少年教学空间。
制作要求 
墙面基底涂刷净味环保乳胶漆，底色平整无开裂；底层铺贴低醛环保墙纸做深空底色。几何色块、航天图形采用高密度PVC板打底，表层亚克力雕刻立体造型，全部板材均达室内环保标准，无异味。板材边缘精细打磨，无毛刺尖角，构件强力粘接牢固，耐磕碰不易脱落；漆面选用环保水性漆，色彩饱和均匀、防潮耐擦洗。各模块拼接缝隙宽窄统一，整体平整度误差≤2mm，完工清理胶痕飞边，边角收口规整，成品安全耐用，方便教室日常清洁维护。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	48
	14~4
	二层专业教室走廊及内墙
	
	100
	㎡
	设计要求
采用原创分块几何拼接构图，以蓝、橙、浅裸色为主色调，现代扁平化抽象元素搭配立体凸起造型，视觉层次分明、冲击力强。紧扣专业教室主题，乐器、生活创意图形错落排布，色块分区柔和过渡，线条简洁明快。整体兼顾艺术氛围感与课堂静谧感，造型新颖现代，色彩协调不刺眼，高低立体落差丰富墙面层次，适配教室室内空间，兼具装饰与美育展示功能。
制作要求 
基材选用环保PVC底板打底，墙面基底涂刷净味环保乳胶漆，平整无起皮后铺贴低醛环保墙纸做底色；立体造型采用全新高密度亚克力雕刻成型，边缘精细打磨无毛刺，板材无异味。各模块拼接缝隙均匀，立体构件稳固粘接，抗碰撞不易脱落；色彩采用户外级汽车漆喷涂，色泽饱满均匀、不易褪色。施工完成后清理胶痕、飞边，边角收边规整，整体平整度误差控制在2mm内，成品防潮耐擦洗，便于教室日常清洁维护。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	49
	14~5
	二层专业教室走廊及内墙
	
	100
	㎡
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力设计描述
音乐主题走廊文化展示墙，采用蓝黄相间竖向铝方通格栅基底，错落悬挂方形图文展示框，搭配立体主题字与小型乐器挂件。线条韵律贴合音乐主题，兼具科普展示与走廊隔断功能，通透格栅不遮挡采光，打造活泼的校园音乐文化长廊。
制作描述
竖向格栅：2.0mm厚铝方通，双色氟碳喷涂，内部4mm镀锌钢管龙骨加固；
展示框：15mm多层实木板框，内嵌3mm透明亚克力防尘面板；
立体文字、乐器挂件：3mm厚亚克力雕刻成型；
所有构件工厂预制，现场装配，室内环保耐磨损。制作要求:采用亚克力、pvc板、铝方通造型等室内环保展示材料。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	50
	15~1
	二层专业教室走廊及内墙
	
	100
	㎡
	设计要求
以儿童艺术作品展示为核心，整体采用不规则撕边软木板+艺术喷绘边框的组合形式，营造活泼童趣的视觉氛围。左侧融入蓝绿渐变色块，呼应艺术创作主题；顶部/底部采用白色浮雕纹理喷绘，弱化边界感，打造沉浸式艺术走廊。布局上按作品色彩分区排布，预留清晰留白，确保作品展示层次分明、不拥挤。
制作要求
1.基底采用高密度软木板，整体裁切为长条形，边缘做不规则撕边处理，打磨光滑无毛刺；安装需采用免钉胶+膨胀螺丝双重固定，确保墙面平整无翘边，适配走廊承重。
2.背景采用宣绒布UV效果，色彩牢固无异味，浮雕纹理需清晰还原，与软木板衔接处无明显缝隙；左侧色块采用防水丙烯颜料手工涂刷，边缘自然晕染，与喷绘无缝衔接。
3.作品展示采用无痕圆点胶固定，适配儿童画纸材质，不损伤作品；软木板表面做防尘防污涂层处理，便于后期清洁维护；整体成品需符合校园安全标准，无尖锐边角、无脱落风险，可长期使用不褪色、不变形。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	51
	15~2
	二层专业教室走廊及内墙
	
	100
	㎡
	设计要求 
以“缤纷艺画廊”为主题，采用卷轴式错落排版，以米白+浅棕为主色调，呼应艺术教室氛围。左侧设置主题标识，中部卷轴造型预留作品展示位，底部搭配简约山形暗纹，整体兼具传统书卷气息与现代展示功能，适配教室墙面，突出学生艺术作品展示性。
制作要求 
1.基材采用1.2mm镀锌钢板激光切割成型，卷轴造型边缘打磨光滑无毛刺，边角钝化处理，无尖锐棱角，符合校园安全标准。
2.表面静电喷塑高温烤漆，米白、浅棕漆面均匀饱满，无颗粒、流挂，耐刮耐磨、抗黄变，长期使用不褪色；文字与山形暗纹采用UV丝印工艺，色彩牢固防刮，日常擦拭不脱落。
3.卷轴造型采用分层安装，背面加装隐形挂耳与支撑脚，贴合墙面无翘边。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	52
	15~3
	二层专业教室走廊及内墙
	
	100
	㎡
	设计要求 
以书法基础笔画“横竖撇捺”为核心主题，采用不规则残卷式造型，搭配古旧宣纸纹理背景，嵌入立体书法大字，两侧辅以中式回纹边框，整体风格古朴雅致，贴合书画教室的文化氛围，兼具教学引导性与艺术表现力。
制作要求 
1.基材采用1.2mm镀锌钢板激光切割成型，不规则残卷边缘打磨光滑无毛刺，边角钝化处理，无尖锐棱角，符合校园安全标准。
2.表面静电喷塑高温烤漆，米白底色与深棕边框漆面均匀饱满，无颗粒、流挂，耐刮耐磨、抗黄变；背景宣纸纹理采用UV丝印工艺，立体大字采用双层烤漆工艺，色彩牢固防刮。
3.背面加装隐形挂耳与支撑脚，采用水平定位安装，适配室内环境。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	53
	15~4
	二层专业教室走廊及内墙
	
	120
	㎡
	设计要求 
以传统“琴棋书画诗酒花茶”为主题，采用错落式排版。背景墙面嵌入浅浮雕书法底纹，搭配8块浅米色展板，以立体深棕大字突出主题，整体风格雅致古典，呼应书画教室的文化氛围，兼具艺术感与教育属性。
制作要求 
1.基材采用1.2mm镀锌钢板激光切割成型，立体字与展板边缘打磨光滑，无毛刺、无锐角，符合校园安全标准。
2.表面静电喷塑高温烤漆，米白、深棕漆面均匀饱满，无颗粒、流挂，耐刮耐磨、抗黄变，长期使用不褪色。背景底纹采用UV丝印工艺，文字清晰牢固，防刮耐擦。
3.展板与立体字采用分层安装，背面加装隐形挂耳与支撑脚，贴合墙面无翘边，适配室内环境。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	54
	
	辅助空间（会议室）
	
	90
	㎡
	设计要求
采用对称式联版式，以红+白为主色调，中部突出党徽与入党誓词，两侧分区呈现党员权利、义务、工作职责及三会一课内容。标题醒目，文字层级清晰，搭配简约山形底纹，整体庄重规范，传递党建文化内涵，适配党建活动室墙面安装。
制作要求
1.整体基材宣绒布打底，面上立体造型采用15mm PVC板，激光切割成型，边缘打磨光滑无毛刺，无尖锐边角，安全无隐患。
2.表面采用高清UV平板喷印工艺，红白色彩还原准确，油墨环保无异味，色彩牢固防刮，长期擦拭不褪色、不脱落。
3.板面平整不变形，贴合墙面无翘边。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	55
	
	辅助空间（体育馆）
	
	800
	㎡
	设计要求
适配体育馆功能，融合运动剪影与几何元素，传递“少年强则中国强”的体育精神。主墙面文字醒目，辅助模块用动态运动造型+SPORT字样，风格明快动感，兼具功能性与校园活力，贴合空间属性，兼顾视觉统一与主题表达。
制作要求
1.材质：主墙采用防潮阻燃板材，表面静电喷塑，耐磨防刮；画面用高清UV喷绘，色彩还原度高，防紫外线不褪色，适配场馆长期使用。
2.工艺：冲孔模块孔洞排列均匀、边缘光滑无毛刺，冲孔精度达标；文字与图案清晰锐利，无晕染，拼接处缝隙均匀，收边平整。
3.安装：采用膨胀螺丝固定，墙面找平清洁，安装水平牢固，板块无空鼓、翘边；配件承重达标，适配器材或展示物悬挂。
4.质量：成品防水防潮、不易变形，符合校园环保标准，长期使用无开裂、掉漆，整体质感统一，适配场馆高频使用场景。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	
	三
	导视系统
	
	
	
	

	56
	1 
	学生作品墙（2-4层）
	
	220
	㎡
	设计要求
采用蓝橙撞色的活力风格，适配校园学生作品展示场景。主背景为带细微网点的蓝色，右侧搭配抽象人形图案与“作品”主题文字，视觉醒目。预留大面积空白洞洞板区域，兼顾展示功能与整体美感，整体简洁，兼具校园活力与展示实用性。
制作要求
1.材质：洞洞板选用优质环保镀锌板，表面静电喷塑处理，耐磨防潮；画面采用高清UV喷绘，立体字亚克力层叠效果，色彩还原度高，无偏色、无反光。
2.工艺：洞孔排列均匀、边缘光滑无毛刺，孔距精准；画面裁切整齐，覆膜平整无气泡、褶皱，边缘收边光滑。
3.安装：采用膨胀螺丝固定，墙面需找平清洁，安装水平牢固，板块拼接处缝隙均匀；挂钩承重达标，适配学生作品悬挂，无脱落风险。
4.质量：成品防水防刮、不易褪色，符合校园环保标准，长期使用无变形、翘边问题，整体质感统一。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	57
	2 
	教室亚克力水晶字
	
	25
	组
	设计要求 
标语为“竞先让能”“志存鸿鹄”，采用红色书法字体亚克力水晶字，适配教室黑板上方空间，居中对称排布。字体笔画清晰、气势饱满，色彩选用红色，与白色墙面形成鲜明对比，兼具辨识度与励志氛围。整体尺寸适配黑板上方留白，不遮挡教学设备，与教室整体风格协调统一。
制作要求
1.材质选用8+3mm加厚亚克力水晶板，表面做高透亮抛光处理，边缘倒圆角打磨，无毛刺、无划痕，安全无锐角。
2.采用UV喷印工艺制作正红色字体，色彩牢固不褪色，耐黄变、耐擦拭，符合校园长期使用标准；背面加装强力无痕背胶，配套辅助定位贴纸，确保安装平整、不脱落。
3.安装时按排版基准线定位，字间距均匀对称，整体水平误差≤2mm，适配教室吊顶及灯光环境，无反光眩光，不影响课堂教学视线。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	58
	3 
	作业记载（亚克力收纳盒）
	22cm*36cm
	25
	个
	设计要求:
原创设计:紧扣主题，运用现代化的工艺及设计手法，整体造型新颖并强调视觉冲击力制作要求:A4亚克力收纳盒。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	59
	4 
	班级名称牌
	25cm*25cm
	25
	个
	设计要求
以学校VI体系为核心，采用合适配色，竖版圆角造型适配教室门体。顶部统一印制校标与校名，主体区域竖向排列班级名称，搭配浅影人物暗纹，兼具辨识度与人文气息。磁吸模块预留替换位，适配年级/班级调整，整体风格简约大气，符合校园规范。
制作要求 
1.基底采用1.5mm冷轧钢板，表面静电喷塑高温烤漆，棕色调色与校色一致，漆面均匀无颗粒、无流挂，耐刮耐磨、长期使用不褪色。
2.主体文字与校标采用亚克力雕刻，5mm厚板经抛光倒边处理，表面UV丝印棕色调色文字，边缘光滑无毛刺，背面加装强力磁铁，与金属基底磁吸贴合牢固，更换便捷。
3.整体四角倒圆角打磨，无尖锐边角，符合校园安全标准；表面做防污涂层处理，可直接擦拭清洁；磁吸模块定位精准，适配教室门体安装，不影响开关门。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	60
	5 
	专业教室名称牌
	18*35cm
	12
	个
	

	61
	6 
	办公室、会议室标识牌
	23cm*35cm
	6
	个
	

	62
	7 
	校长、教师办公室标识牌
	25cm*25cm
	7
	个
	

	63
	8 
	洗手间标识
	约12cm*25cm
	12
	组
	

	64
	9 
	教师寄语标识牌
	40cm*110cm
	12
	组
	设计要求 
采用竖版双拼造型，色调呼应校园VI体系。左侧/右侧分区排版，搭配中式水纹镂空装饰，突出“教育”“等待”核心主题，文字采用竖排宋体，校标置于底部，整体简约雅致，传递教育理念。
制作要求
1.基材采用1.2mm镀锌钢板激光切割成型，边角做倒圆角处理，无尖锐毛刺，造型边缘光滑规整，适配走廊墙面安装。
2.表面静电喷塑高温烤漆，棕、米金双色漆面均匀饱满，无颗粒、流挂、色差，耐刮耐磨、抗黄变；水纹区域采用镂空工艺，边缘打磨光滑，无变形、毛刺。
3.文字与校标采用UV丝印工艺，局部亚克力立体造型，色彩牢固不脱落，长期擦拭不褪色；背面加装隐形挂耳，适配墙面安装。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	65
	10 
	楼层牌
	23cm*35cm
	20
	个
	设计要求 
采用上下分色竖版设计，上半区搭配大号楼层数字，嵌入银杏叶元素；下半区印制校标与校名，色彩呼应校园VI体系。字体醒目清晰，整体简约大气，适配走廊墙面安装，辨识度高且与校园风格协调统一。
制作要求 
1. 基材采用1.5mm镀锌钢板激光切割成型，边缘倒圆角打磨，无毛刺、无锐角，符合校园安全标准。
2. 表面静电喷塑高温烤漆，米金、棕双色漆面均匀饱满，无颗粒、流挂，耐刮耐磨、抗黄变，长期使用不褪色。
3. 数字、银杏叶及校标采用亚克力立体造型UV丝印工艺，色彩牢固防刮，日常擦拭不脱落；背面加装隐形挂耳，安装平整牢固。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	66
	11 
	各建筑物标识牌（楼宇名)
	
	5
	套
	设计要求
采用竖排书法字体，搭配银杏叶校元素，黑+金配色呼应校园VI。中文大字突出楼宇名称，右侧竖向排列英文翻译，整体简约大气，辨识度高，适配建筑外墙安装，与校园风格协调统一。
制作要求
1.基材采用1.2mm不锈钢激光切割成型，边缘倒圆角打磨，无毛刺、无锐角，符合校园安全标准。
2.表面汽车级高温烤漆，黑色文字与金色银杏、英文漆面均匀饱满，无颗粒、流挂，耐候抗紫外线，户外长期使用不褪色、不生锈。
3.色彩牢固防刮，日晒雨淋不脱落；背面加装隐形安装脚码，适配建筑外墙固定，安装平整牢固，成品做防水防锈处理。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	67
	12 
	教学楼立地式指引牌
	0.8m*1.8m
	2
	个
	设计要求
以校棕为主色调，搭配米金辅助色，呼应校园VI体系。顶部设校标，中部竖向排布带箭头的中英双语指引信息，底部融入校标暗纹，整体排版简洁清晰，方向标识明确，适配校园户外环境，兼具识别性与美观性。
制作要求
1.主体1.5mm镀锌板激光切割焊接精打磨；环氧树脂底漆；表面静电喷塑高温烤漆，棕、米金漆面均匀饱满，无颗粒、流挂，耐候、抗紫外线，户外使用不褪色、不生锈。
2.板面采用丝印工艺，局部文字、箭头及校标亚克力立体造型，防刮耐磨，长期日晒雨淋不脱落；表面覆透明防紫外线保护膜，提升耐候性。
3.底部加装加重配重底座，采用膨胀螺丝固定，防风抗倒；边角倒圆角处理，无尖锐毛刺，符合校园安全标准；成品需做防水防锈处理，适配户外长期使用。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	68
	13 
	挂墙式楼层索引牌
	0.6m*3m
	4
	个
	设计要求
以校棕为主色调，搭配米金辅助色，呼应校园VI体系。顶部设校标，中部竖向排布带箭头的中英双语指引信息，底部融入校标暗纹，整体排版简洁清晰，方向标识明确，适配校园户外环境，兼具识别性与美观性。
制作要求
1.主体1.5mm镀锌板激光切割焊接精打磨；环氧树脂底漆；表面静电喷塑高温烤漆，棕、米金漆面均匀饱满，无颗粒、流挂，耐候、抗紫外线，户外使用不褪色、不生锈。
2.板面采用丝印工艺，局部文字及校标亚克力立体造型，防刮耐磨，长期日晒雨淋不脱落；表面覆透明防紫外线保护膜，提升耐候性。
3.底部加装加重配重底座，采用膨胀螺丝固定，防风抗倒；边角倒圆角处理，无尖锐毛刺，符合校园安全标准；成品需做防水防锈处理，适配户外长期使用。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	69
	14 
	停车场立地式指引牌
	
	3
	个
	设计要求
以校棕为主色调，搭配米金辅助色，呼应校园VI体系。顶部设校标，中部竖向排布带箭头的中英双语指引信息，底部融入校标暗纹，整体排版简洁清晰，方向标识明确，适配校园户外环境，兼具识别性与美观性。
制作要求
1.主体1.5mm镀锌板激光切割焊接精打磨；环氧树脂底漆；表面静电喷塑高温烤漆，棕、米金漆面均匀饱满，无颗粒、流挂，耐候、抗紫外线，户外使用不褪色、不生锈。
2.板面采用丝印工艺，局部文字及P圆标识采用亚克力立体造型，防刮耐磨，长期日晒雨淋不脱落；表面覆透明防紫外线保护膜，提升耐候性。
3.底部加装加重配重底座，采用膨胀螺丝固定，防风抗倒；边角倒圆角处理，无尖锐毛刺，符合校园安全标准；成品需做防水防锈处理，适配户外长期使用。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	70
	15 
	宣传栏（有玻璃罩）
	3m*2.6m
	3
	个
	设计要求
整体采用中式简约风格，左侧立柱融入校标与文化字体，搭配右侧横版公告栏，以米棕+蓝边配色呼应校园VI。公告栏预留可更换展示区域，适配校园公告、通知张贴，兼具展示性与实用性，与校园环境协调统一。
制作要求
1.主体框架整体1.2mm镀锌板原材料钢结构基础加电焊，内置主副龙骨，50*50mm、40*20mm，数控高精度切割下料，确保切口水平，外表颜色高温静电喷塑工艺；字为金属立体2.具体图案或标语或文字内容以采购人最终需求为准。
2.公告栏正面采用钢化玻璃，边缘倒圆角处理，防刮防爆；配备专用锁具，开合顺畅，方便更换内容；玻璃内侧预留卡槽，固定牢固不滑落。
3.立柱与公告栏连接处加固焊接，底部加装配重底座，采用膨胀螺丝固定，防风抗倒；边角做钝化处理，无尖锐毛刺，符合校园安全标准；成品表面做防水防尘处理，玻璃可直接擦拭清洁，长期使用不变形、不开裂。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	71
	16 
	校园总平面导视牌
	2m*1.5m
	1
	个
	设计要求 
采用银杏叶外轮廓造型，以校棕+米金为主色调，搭配浅背景，呼应校园VI体系。核心区域呈现校园总平面图，清晰标注建筑名称、当前位置标识，右侧设置“校园总平面”中英双语标题，底部印制校标与校名，整体布局简洁直观，兼具指引性与校园文化辨识度。
制作要求 
1.主体采用镀锌方管焊接框架，1.5mm镀锌钢板激光切割成型，边缘打磨光滑，无毛刺与尖锐边角，符合校园安全标准。
2.表面静电喷塑高温烤漆，漆面均匀饱满，耐候抗紫外线，户外长期使用不褪色、不生锈；图案与文字采用UV平板喷印工艺加立体造型，色彩牢固防刮，日晒雨淋不脱落，表面覆透明防紫外线保护膜。
3.背面加装隐形加固支架，底部配加重底座，采用膨胀螺丝固定，防风抗倒；成品做防水防锈处理，安装稳固无晃动。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	72
	17 
	爱护花草牌
	
	3
	个
	设计要求
以银杏叶为造型元素，采用校棕+米金配色，呼应校园VI体系。顶部米金银杏造型搭配“爱护花草 请勿践踏”文字，下方棕底印制校标与校名，整体风格清新自然，兼具警示性与校园辨识度，适配户外草坪场景。
制作要求
1.主体采用1.5mm镀锌钢板激光切割成型，造型边缘光滑无毛刺，边角钝化处理，无尖锐棱角，符合校园安全标准。
2.表面静电喷塑高温烤漆，棕、米金漆面均匀饱满，无颗粒、流挂，耐候抗紫外线，户外长期使用不褪色、不生锈。
3.文字、校标及银杏图案采用UV丝印工艺，色彩牢固防刮，日晒雨淋不脱落；背面焊接实心镀锌插杆混凝土填埋安装。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	73
	18 
	消防栓装饰贴纸
	
	30
	个
	设计要求 
贴合消防栓外形量身定制，整体风格融入校园文化，色调柔和雅致。画面搭配简约安全警示图案与消防宣传标语，字体醒目清晰，不遮挡消防器材及使用标识。造型贴合箱体轮廓，分区合理，兼顾美观性与实用性，不影响应急操作，与走廊环境自然融合。
制作要求 
选用优质户外环保不干胶材质，韧性强、不易起翘撕裂，具备防水、防褪色、防刮耐磨特性。采用高清数码印刷，油墨环保无异味，色彩还原准确，长期使用不发黄、不掉色。裁切边缘工整无毛边，弧度与消防栓箱体精准贴合，粘贴后平整服帖、无气泡。材质阻燃达标，表面加立体标识造型。拆装便捷，严格规避遮挡消防铭牌、开关及取用位置，完全符合消防安全规范，适配校园室内长期使用。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	74
	19 
	安全指示贴纸
	
	1
	项
	设计要求 
贴合安全外形量身定制，整体风格融入校园文化，色调柔和雅致。画面搭配简约安全警示图案，字体醒目清晰，分区合理，兼顾美观性与实用性，与走廊环境自然融合。
制作要求 
选用优质户外环保不干胶或者亚克力材质，韧性强、不易起翘撕裂，具备防水、防褪色、防刮耐磨特性。采用高清数码印刷，油墨环保无异味，色彩还原准确，长期使用不发黄、不掉色。裁切边缘工整无毛边，材质阻燃达标，表面加立体标识造型。适配校园室内长期使用。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	75
	20 
	教室桌垫、隐形纱窗、软玻璃
	
	24
	间
	设计要求 
贴合安全外形量身定制，整体风格融入校园文化，色调柔和雅致。画面搭配简约安全警示图案，字体醒目清晰，分区合理，兼顾美观性与实用性，与走廊环境自然融合。
制作要求 适配校园室内长期使用

	76
	21 
	停车位序号绘制
	
	200
	个
	设计要求 
贴合安全外形量身定制，整体风格融入校园文化，色调柔和雅致。画面搭配简约安全警示图案，字体醒目清晰，分区合理，兼顾美观性与实用性，与走廊环境自然融合。
制作要求 适配校园室内长期使用，产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	
	四
	食堂文化设计
	
	
	
	

	77
	1 
	食堂文化墙1
	
	24
	㎡
	设计要求 
以中式元素为基底，主色调，呼应校园文化。左侧设食堂文化主标题区，中部采用镂空回纹框展示节约、卫生等主题，右侧搭配竹、飞鸟装饰，底部以仿青砖线条衔接，整体风格雅致统一，传递文明用餐理念，适配食堂空间氛围。
制作要求
1.主体采用1.2mm镀锌钢板激光切割造型，徽派檐角、回纹、竹枝等部件边缘光滑无毛刺，边角钝化处理，无尖锐棱角，局部使用辅助材料PVC板加亚克力，层次分明，立体感强，符合校园安全标准。
2.表面静电喷塑高温烤漆，漆面均匀饱满，无颗粒、流挂，耐刮耐磨、抗黄变；文字与图案采用UV丝印工艺，色彩牢固防刮，长期擦拭不褪色，镂空区域打磨光滑无变形。
3.采用模块化拼装结构，背面加装隐形挂耳与加固支架，安装平整牢固。产品尺寸允许灵活调整（±5%），最终以甲方确认的为准。

	78
	2 
	食堂文化墙2
	
	24
	㎡
	

	79
	3 
	食堂文化墙3
	
	24
	㎡
	

	80
	4 
	食堂文化墙4
	
	24
	㎡
	

	备注：以上内容仅供参考，供应商可以参考原有图纸并结合供应商优化、深化后的设计方案，自行补充完善进行报价。


3.设计及安装要求
[bookmark: _Hlk76292748]（1）在设计阶段，采购人有权合理要求中标供应商对设计方案进行修改完善，中标供应商须积极响应，并及时根据采购人修改意见进行修改完善，经采购人确认后方可进行后续工作。
（2）本项目所用主要材料（材质、规格、厚度等）、颜色、制作工艺均需经采购人确认，认可后方可进行后续工作，否则，由此产生的返工、材料浪费等费用，均由中标供应商自行承担。
（3）在艺术造型阶段，采购人有权组织专家组进行现场考察及修改其制作与施工。艺术造型必须严格按照采购人确认通过的方案进行制作，否则，因未按采购人确认的方案制作而导致的二次艺术造型等费用，均由中标供应商自行承担。
（4）成品铸造的造型应还原精确、不变形、无明显缺陷，成品表面着色达到采购人原设计要求，必须做防腐处理，并须经采购人确认，否则，造成返工或返修的，均由中标供应商负责。
（5）严格按照安装方案要求进行安装，成品定位准确，造型还原不得变形，无明显焊缝，表面平整，与基础或墙体等结合紧密牢固。
（6）中标供应商应在安装前做好落成地的考察与基础制作相关工作。
（7）中标供应商提交的最终设计方案文件应符合有关规定及其他方案、规范、规程及相关法律法规的要求，并应通过采购人（及采购人委托的专家）的审查，并根据审查意见优化方案。
（8）设计中所有使用的材料质量应达到或高于国家规定标准；使用材料须满足环保要求；
（9）供应商中标后，根据采购人要求，提供的设计方案和制作安装方案须经采购人同意后方可施行，成交总价不增加。
（10）所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、无锡市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。采购人有权对产品质量进行抽样检测和市场询价，若发现产品质量不合格或者承包人虚假报价，有权要求承包人整改；情节严重的，采购人有权终止合同并要求承包人承担相应赔偿。
6.项目实施要求
（1）投标供应商应指定项目负责人与采购人保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。
（2）质量验收符合设计文件要求，整体符合采购方要求，由采购方进行验收，为确保效果，样图和小样必须经采购方确认后方可生产。
（3）供应商应重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保施工安全。施工中发生事故的由供应商承担法律责任及其他相关责任。
（4）供应商应文明施工，注意保护好环境，严格按照道路、交通、城管等相关规定要求施工。
（5）根据效果图提供施工图和对应清单，材料的颜色和款式等需经校方确认。
7.知识产权事宜
本项目所涉及资料的知识产权属于无锡市梁溪区东林文杏实验学校。若因知识产权发生纠纷时，由投标供应商自行承担。若纠纷对无锡市梁溪区东林文杏实验学校造成损失，有权向投标供应商要求赔偿。
8.售后服务要求
（1）伴随服务：免费质量保证期限按招标文件要求，质保期满后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格。
（2）质保期内出现质量问题，接到采购人维修通知后，应以最快速度响应并到达现场，提供免费的人力、部件、上门维修服务。因人为或不可抗力因素造成的故障，在保质期内，采购人可委托中标供应商负责修复，费用根据责任认定由责任方承担。易生锈材质的货物须作防生锈处理，在质保期内一旦出现生锈现象，采购人有权要求中标供应商无偿修复。
（3）验收的相关要求：采购人组成验收小组按相关标准进行验收质量评定，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，由产品所在地质量技术监督部门鉴定，根据“谁提出谁鉴定”原则，鉴定费由责任方承担。
如有产品质量问题，中标供应商须立即通知采购人，并采取一切有效措施减少损失。问题解决，采购人同意后，方能恢复施工。因此造成的工期延误，由中标供应商负责。
中标供应商必须确保项目验收合格。因中标供应商原因导致本项目未能通过验收合格的，中标供应商必须无条件自费返工至项目验收达到合格标准。
（4）维修响应时间：接到报修电话后2小时内响应，8小时内赶到报修现场，24小时内修理完毕。
（5）在质保期内，如果货物发生故障，中标供应商需免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整体或部分有缺陷的组件或材料。如货物经过维修更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起计算。中标供应商应承诺质保期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用。
[bookmark: _Toc116946334]四、报价要求
[bookmark: _Toc116946335]1.投标供应商的最终报价应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件要求和服务范围的全部费用。
2.本项目为限额设计，总价包干。供应商应依据采购人相关要求提供完善本项目设计方案及相关资料，投标方案仅作为参考，设计方案必须修改至采购人满意为止，并且不因任何原因增加合同费用。供应商在方案确认后出具正式图纸，且供应商在本项目设计资料及文件中，应当注明有关材料、构配件和设备的规格、型号、性能、价格等技术指标，并要求技术指标具有通用性。供应商应对特殊材料提供材料样板。 
[bookmark: _Toc116946336]3.投标报价包括全部标的物、辅助材料、设计、原材料及生产制造、维护、人工、机械、相关手续费、主件、标准附件、备品备件、易损件、专用工具、成品保护、服务费及政策性文件规定及风险等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、安装费、调试、技术服务、检验费、垃圾清扫费、验收费（含第三方验收）及其他附带服务的费用、保险、管理费、措施费、规费、利润、税金以及质保期内的售后服务及其他相关费用等全部费用）。
[bookmark: _Toc36414916]五、其他说明：
1.供应商可先到现场踏勘以充分了解现场位置、情况、布局、空间及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
2.质量及验收：符合现行设计规范、规程、规定等，验收情况作为支付价款的依据。













四．合同书（格式）
甲方（采购人）：                           
乙方（中标方）：                          
根据采购编号为JSZC-320213-PXGJ-G2026-0069的梁溪区五爱小学石门路分校-校园文化布展项目招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次梁溪区五爱小学石门路分校-校园文化布展项目及相关问题，经协商一致，签订本合同，并同意按下列条款规定执行。
一、本合同的签订依据
1.《中华人民共和国民法典》
2.国家及地方有关城市规划法规和规章。
3.本项目招标文件及其他资料。
二、项目概述
1.项目名称：梁溪区五爱小学石门路分校-校园文化布展项目；
2.采购内容：本项目为校园文化布置，具体内容包含在原有图纸基础上的优化和深化设计、制作、采购、安装等。供应商需对项目现场整体环境及文化背景进行深入研究，在现有资料基础上根据研究分析对原有校园文化设计方案进行优化和深化设计，提高整体设计氛围及艺术感，完成校园文化布置。
三、合同价格形式及合同价款：
1.合同价格形式：本项目为限额设计，总价包干。乙方应依据甲方相关要求提供完善本项目设计方案及相关资料，投标方案仅作为参考，设计方案必须修改至甲方满意为止，并且不因任何原因增加合同费用。乙方在方案确认后出具正式图纸，且乙方在本项目设计资料及文件中，应当注明有关材料、构配件和设备的规格、型号、性能、价格等技术指标，并要求技术指标具有通用性。乙方应对特殊材料提供材料样板。 
2.合同价款：（大写）          ；（小写）¥        元。
合同价款包括全部标的物、辅助材料、设计、原材料及生产制造、维护、人工、机械、相关手续费、主件、标准附件、备品备件、易损件、专用工具、成品保护、服务费及政策性文件规定及风险等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、安装费、调试、技术服务、检验费、垃圾清扫费、验收费（含第三方验收）及其他附带服务的费用、保险、管理费、措施费、规费、利润、税金以及质保期内的售后服务及其他相关费用等全部费用）。
    3.质保期（免费维护期）：2年，自最终验收合格之日起算。
4.支付方式：合同签订生效后，支付合同价的10%作为预付款,方案确定后付至合同价的30%，项目完成通过验收合格以后付至合同价的70%，审计结束后一个月内付至100%。每次付款均自收到乙方开具合法有效等额增值税发票后10日内支付。
2.乙方账户信息
账户名：                 
开户行：                 
账  号：                 
3、 服务期
50日历天（第一阶段：双方签订合同之日起10日历天内按照甲方要求完成设计、制作方案的修改；第二阶段：经甲方确认后40日历天内完成制作、采购、安装，并通过甲方验收）。
4、 质量要求
一次性验收合格，满足甲方需求。
五、设计及安装要求
（1）在设计阶段，甲方有权合理要求乙方对设计方案进行修改完善，乙方须积极响应，并及时根据甲方修改意见进行修改完善，经甲方确认后方可进行后续工作。
（2）本项目所用主要材料（材质、规格、厚度等）、颜色、制作工艺均需经甲方确认，认可后方可进行后续工作，否则，由此产生的返工、材料浪费等费用，均由乙方自行承担。
（3）在艺术造型阶段，甲方有权组织专家组进行现场考察及修改其制作与施工。艺术造型必须严格按照甲方确认通过的方案进行制作，否则，因未按甲方确认的方案制作而导致的二次艺术造型等费用，均由乙方自行承担。
（4）成品铸造的造型应还原精确、不变形、无明显缺陷，成品表面着色达到甲方原设计要求，必须做防腐处理，并须经甲方确认，否则，造成返工或返修的，均由乙方负责。
（5）严格按照安装方案要求进行安装，成品定位准确，造型还原不得变形，无明显焊缝，表面平整，与基础或墙体等结合紧密牢固。
（6）乙方应在安装前做好落成地的考察与基础制作相关工作。
（7）乙方提交的最终设计方案文件应符合有关规定及其他方案、规范、规程及相关法律法规的要求，并应通过甲方（及甲方委托的专家）的审查，并根据审查意见优化方案。
（8）设计中所有使用的材料质量应达到或高于国家规定标准；使用材料须满足环保要求；
（9）中标后，乙方根据甲方要求，提供的设计方案和制作安装方案需经甲方同意后方可施行，成交总价不增加。
（10）所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、无锡市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。甲方有权对产品质量进行抽样检测和市场询价，若发现产品质量不合格或者乙方虚假报价，甲方有权要求乙方整改；情节严重的，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应赔偿。
六、项目实施要求
（1）乙方应指定项目负责人与甲方保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。
（2）质量验收符合设计文件要求，整体符合甲方要求，由甲方进行验收，为确保效果，样图和小样必须经甲方确认后方可生产。
（3）乙方应重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保施工安全。施工中发生事故的由乙方承担法律责任及其他相关责任。
（4）乙方应文明施工，注意保护好环境，严格按照道路、交通、城管等相关规定要求施工。
（5）根据效果图提供施工图和对应清单，材料的颜色和款式等需经校方确认。
七、知识产权事宜
本项目所涉及资料的知识产权属于无锡市梁溪区东林文杏实验学校。若因知识产权发生纠纷时，由乙方自行承担。若纠纷对无锡市梁溪区东林文杏实验学校造成损失，甲方有权向乙方要求赔偿。
八、售后服务要求
（1）伴随服务：免费质量保证期限按招标文件要求，质保期满后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格。
（2）质保期内出现质量问题，接到甲方维修通知后，应以最快速度响应并到达现场，提供免费的人力、部件、上门维修服务。因人为或不可抗力因素造成的故障，在保质期内，甲方可委托乙方负责修复，费用根据责任认定由责任方承担。易生锈材质的货物须做防生锈处理，在质保期内一旦出现生锈现象，甲方有权要求乙方无偿修复。
（3）验收的相关要求：甲方组成验收小组按相关标准进行验收质量评定，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，由产品所在地质量技术监督部门鉴定，根据“谁提出谁鉴定”原则，鉴定费由责任方承担。
如有产品质量问题，乙方须立即通知甲方，并采取一切有效措施减少损失。问题解决，甲方同意后，方能恢复施工。因此造成的工期延误，由乙方负责。
乙方必须确保项目验收合格。因乙方原因导致本项目未能通过验收合格的，乙方必须无条件自费返工至项目验收达到合格标准。
（4）维修响应时间：接到报修电话后2小时内响应，8小时内赶到报修现场，24小时内修理完毕。
（5）在质保期内，如果货物发生故障，乙方需免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整体或部分有缺陷的组件或材料。如货物经过维修更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起计算。乙方应承诺质保期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证甲方能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用。
九、违约责任
1.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权依照法律程序解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。
3.乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
4.由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。
5.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
6.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。
十、协议的解除
1.有下列情形之一的，本合同自行解除。
（1）因建设需要或不可抗力及政策性因素，造成合同无法履行的。
（2）经双方协商一致，自愿解除的。
2.有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同且不承担任何违约责任，并可依法依规追究乙方相关责任：
（1）未经甲方同意，乙方将中标项目擅自转包、分包他人的。
（2）乙方不履行义务，自合同签订之日起连续两个月考核不达标（即80分以下）或一个月内因服务质量问题被甲方约谈三次以上的或因服务质量不到位被新闻媒体连续三次曝光的。
（3）因乙方原因导致第三方产生损失，乙方不积极处理导致第三方向甲方索赔的，包括但不限于因乙方未与员工签订劳动合同、未足额缴纳社保等引起的劳资、工伤纠纷，作业过程中发生事故导致第三方受损等情形。
（4）因乙方的原因造成承包路段出现重大投诉或者安全事故，带来较大社会负面影响的。
（5）乙方不服从甲方或上级主管部门管理且态度恶劣的；
（6）合同约定的其他甲方终止合同的条款。
（7）乙方存在上述情形的，甲方有权单方解除合同，合同自甲方解除之日起终止，后续费用不再支付，乙方应承担合同总价20%的违约金并承担甲方由此产生的一切损失（包括但不限于甲方为乙方垫付的一切费用及甲方为维护权益而支出的律师费、保函费用、诉讼费、甲方工作人员及律师差旅费用、鉴定费、差旅费、公证费等费用）。乙方有其他违约情形的，参照本条承担违约责任。
3.除自行解除和甲方有权单方终止合同外，任何一方需要终止合同的。
十一、解决争议的方式
1.合同经甲乙双方代表签字盖章并经见证后生效。
2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。
（2）向甲方所在地法院提起诉讼。
十二、合同不可分割部分
招标文件、投标文件、合同条款、合同附件及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十三、合同生效及其他
1.本合同由甲乙双方签字、盖章并经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。
2.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，见证方执壹份，具有同等法律效力。
3.合同在执行过程中若出现未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
5.合同签订地点：                  。
甲方（采购人）：          （盖章）  乙方（中标方）：            （盖章）
法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：             
      年     月      日                 年     月     日
                               
                                       乙方户名：                    
                                       乙方开户银行：                
                                       乙方账号：                   

见证方：普信国际工程咨询有限公司（盖章）                            
      年     月      日
                                                               


五、附件（投标文件格式）




投

标

文

件






政府采购编号： 
采购项目名称：
投标供应商：

二〇    年  月  日
[bookmark: （报价人）法定代表人授权书（格式）][bookmark: 校园网系统报价和服务承诺表（格式）]

（一）投标函（格式）
投标函
致普信国际工程咨询有限公司：
我方收到贵方JSZC-320213-PXGJ-G2026-0069招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供普信国际工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：
（二）开标一览表（格式）

                              开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                          采购编号：
	项目名称
	

	项目总报价
（人民币）
	大写：

小写：


法定代表人或授权代表签字或盖章：                       日期：   年   月   日
填写说明：开标一览表中必须盖章或签字。

（三）报价明细表
报价明细表
投标供应商（盖章）                                    采购编号：
	序号
	名称
	相关描述
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（元）：
	
	

	服务期：

	服务质量：

	质保期（免费维护期）：

	项目负责人：


备注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，包含但不限于以上内容，请各投标供应商自行补充完善；
（2）表格不够可自行延长；
（3）投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
日    期：

（四）承诺书（格式）

承诺书一
（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次              （项目名称）进行投标。
     我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    (一)具有独立承担民事责任的能力；
    (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    (五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    (六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。
注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：                       （采购人名称）
我公司（单位）具有履行合同的能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。
我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。


投标供应商：（盖章）  
法定代表人签名或盖章：          
                   年    月    日


1

（五）法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书
我公司（单位）针对JSZC-320213-PXGJ-G2026-0069项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：     ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。

授权日期：    年    月    日               投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        

说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。
（3） 投标人为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。


（六）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：
    日期：


普信国际工程咨询有限公司：
我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我公司愿针对本项目（采购编号：　　     　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。




                                   投标供应商（盖章）：
　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
                                   年     月     日












[bookmark: _Toc231463955]

（七）投标偏离表（格式）

投标偏离表

采购编号：JSZC-320213-PXGJ-G2026-0069
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
      （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。


















（八）拟投入本项目的人员一览表（格式）

拟投入本项目的人员一览表
	序 号
	姓 名
	年 龄
	性 别
	学 历
	在本项目拟任
职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：表格不够可自行添加。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：


（九）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

 

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：


备注：1、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（十）残疾人福利性单位声明函（格式）


残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

















（十一）技术方案（格式自拟）

技术方案
投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
不得有体现投标人身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；
④不得有其他体现投标人身份的内容。
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