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封面


			


			2026年泰州市快速路交安设施升级改造专项工程


			工


			程


			量


			清


			单


			投标单位：                （盖章）


			二O二六年   月








汇总表


			清单汇总表


						0						单位：人民币元


			序号			清单编号			说明			金额


			1			100			总则			0.00


			2			200			路基			/


			3			300			路面			/


			4			400			桥梁、涵洞			/


			5			500			隧道			/


			6			600			安全设施及预埋管线			0.00


			7			700			绿化及环境保护			0.00


			8			清 单 小 计(A)						0.00


			9			暂定金额（B=A*3%）						0.00


			10			施工安全费（C）（不可竞争费、总价承包）						14963.07


			11			投标价（A+B+C）						14963.07








第100章


			第100章　总 则


																		单位：人民币元


			细目             编号			项目名称			单位			数量			预算单价			合价或金额			单价限价


			101			通则


			101-1			保险费


			-a			按合同条款规定，提供建筑工程一切险（固定费率）			总额			1			0.00			0.00			1449.91


			-b			按合同条款规定，提供第三者责任险（固定费率）			总额			1			0.00			0.00			483.30


			102			工程管理


			102-1			交通组织费			总额			1						0.00			28998.20


			第100章小计     人民币												0.00			元








第500章


			第500章  遂 道


			0			0												单位：人民币元


			细目             编号			项目名称			单位			数量			单价			合价或金额


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


			第500章小计     人民币												0.00			元








第600章


			第600章  安全设施及预埋管线


			0			0												单位：人民币元


			细目             编号			项目名称			单位			数量			单价			合价或金额


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


			第600章小计                           人民币												0.00			元








第700章


			第700章  绿化及环境保护


			0			0												单位：人民币元


			细目             编号			项目名称			单位			数量			单价			合价或金额


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


																		0.00


			第700章小计     人民币												0.00			元








第600章 


			第600章 安全设施及预埋管线


															单位：人民币元


			细目             编号			项目名称			单位			数量			投标单价			合价或金额			单价限价


			602			护栏


			602-3			波形梁钢护栏


			-a			周山河路与东风南路交叉口辅道中分带改造			项			1.00						0.00			35033.00


			-b			海姜快速路辅道路基护坡护栏改造			项			1.00						0.00			10518.00


			604			道路交通标志


			604-4			门架式交通标志


			-a			新增限高门架			处			2.00						0.00			72154.00


			-b			现状限高门架修复			处			1.00						0.00			56871.00


			-c			拆除现状限高门架（含残值回收）			处			1.00						0.00			-7012.00


			604-5			单悬臂式交通标志


			-a			单悬臂式交通标志(含材料费及基础费用)			套			3.00						0.00			12792.33


			-b			信息屏F型杆件含材料费及基础费用)			套			2.00						0.00			23417.50


			604-7			附着式交通标志


			-a			红蓝爆闪灯			只			2.00						0.00			478.50


			-b			LED常亮灯			台			6.00						0.00			368.17


			-c			多合一补光灯			个			12.00						0.00			1136.83


			-d			激光测高仪（含支架）			台			2.00						0.00			4743.00


			-e			智慧监控相机（含防护罩、防雷器等）			台			6.00						0.00			8776.00


			-f			卡口抓拍单元			台			12.00						0.00			10553.58


			-g			全彩诱导屏（2000*1920mm）			块			2.00						0.00			6504.50


			-h			配电柜（抱杆）			个			2.00						0.00			4246.00


			-i			抱杆机箱			套			4.00						0.00			1957.25


			-j			智慧音柱（含电源）			台			2.00						0.00			3040.50


			-k			工业交换机			套			6.00						0.00			2475.00


			607			通信和电力管道与预埋(预留)基础


			607-3			管道工程


			-a			PE50管埋地敷设			m			1000.00						0.00			15.77


			-b			供电电缆YJV-3*4			m			1000.00						0.00			30.67


			-c			RVV-3*1.5mm电力电缆			m			200.00						0.00			18.72


			-d			RVV-3*2.5mm电力电缆			m			100.00						0.00			20.96


			-e			六类网线			m			200.00						0.00			11.79


			-f			人(手)孔			个			14.00						0.00			607.71


			-g			超高预警终端服务器			台			2.00						0.00			6334.00


			-h			卡口抓拍终端服务器			台			2.00						0.00			10694.00


			-i			供电开户（按实支付）			项			1.00						0.00			1000.00


			-j			网络租赁费			处			2.00						0.00			6000.00


			第600章小计     人民币												0.00			元








第700章 


			第700章  绿化及环境保护


															单位：人民币元


			细目
编号			项目名称			单位			数量			投标单价			合价或金额			单价限价


			706			声屏障


			703-1			声屏障


			-a			吸、隔声板声屏障			m			80.00						0.00			3445.26


			第700章小计     人民币												0.00			元












图纸、工程量清单、编制说明/2026年泰州市快速路交安设施升级改造专项工程-总说明.docx

编 制 说 明


1、 工程概况


本工程位于泰州市内，本次招标清单主要内容包括：声屏障加装、安全防护改造、永定快速路超高预警改造等交通安全设施项目。


二、编制依据及说明


1、建设单位提供的华设设计集团股份有限公司设计的施工图纸及现场实地勘察；


2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；


3、根据交通部[2018]86号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；


4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018；


交通部《公路工程预算定额理解与应用》；


交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG/T 3833-2018；


交通部《公路工程预算定额应用释义》；


5、参考公路清单标准本（2018版）；


6、本地区类似工程常规施工方案，重点施工组织措施及技术方案。


三、工程量清单计价规则


第100章 总则


1、101-1保险费：


-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险：根据保险公司及其他相关单位的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。


-b按合同条款规定，提供第三者责任险：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。


2、103-1交通组织费：投标人应充分考虑施工过程中临时交通组织费用，包含但不限于交通指挥、车辆导流等投入相关人员、设施、车辆及设备一切相关费用。投标人在施工过程中应在服从全局、保障施工期的基础上，遵循招标人、交警、城管等行政部门提出的相关要求，如因投标人采取的措施不力，交通未按规定运行而给其它部门或个人造成的一切损失，或造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由投标人自行负责。


四、其他章节说明：


（1）周山河路与东风南路交叉口辅道中分带改造：以“项”计，包括上游地锚式护栏、标准段护栏、下游护栏的制作、安装、喷塑、砼基础浇筑、养护等与之有关的一切作业费用。


（2）海姜快速路辅道路基护坡护栏改造：以“项”计，包括含波形梁钢护栏、护栏端头、道口标柱的制作、安装、喷塑等与之有关的一切作业费用。


（3）新增限高门架：以“处”计，含限高门架的制作、安装（含反光膜）、基础砼浇筑、钢筋（预埋件）的安装制作等与之有关的一切作业费用。


（4）现状限高门架修复：以“处”计，含限高门架的制作、安装（含反光膜）、基础砼（利旧）、预埋件的安装制作等与之有关的一切作业费用。


（5）拆除现状限高门架：以“处”计，投标人自行考虑拆除方式，包括杆件的拆、装、运，对原砼基础保护处理等有关的一切作业费用，投标人考虑对限高门架的回收利用价值。


（6）交通标志项目：以“套”计，包括含交通标志的定位、基础土方开挖、钢筋的制作安装、基础砼浇筑，杆件（镀锌、喷塑）、标志版面的制作与安装、土方回填等与之有关的一切工作费用。


（7）红蓝爆闪灯：以“套”计，包含红蓝爆闪灯采购、安装等与之有关的一切作业费用，具体参数、功能要求等详见设计图纸。


（8）LED常亮灯：以“套”计，包含LED常亮灯采购、安装等与之有关的一切作业费用，具体参数、功能要求等详见设计图纸。


（9）多合一补光灯：以“套”计，包含多合一补光灯采购、安装等与之有关的一切作业费用，具体参数、功能要求等详见设计图纸。


（10）激光测高仪（含支架）：以“套”计，包含激光测高仪、壁装支架采购、安装调试等与之有关的一切作业费用，具体参数、功能要求等详见设计图纸。


（11）智慧监控相机（含防护罩、防雷器等）：以“套”计，包含智慧监控摄相机、高清镜头、防护罩、防雷器、电源适配器的安装调试等与之有关的一切作业费用，具体参数、功能要求等详见设计图纸。


（12）卡口抓拍单元：以“套”计，包含高清摄相机、防护罩、LED暧光灯、防雷、防浪涌设备的安装调试等与之有关的一切作业费用，具体参数、功能要求等详见设计图纸。


（13）全彩诱导屏：以“套”计，规格2000mm*1920mm，包括P10全彩诱导屏、壳体、防雷器、安装调试等与此有关的一切作业费用，具体参数、功能要求等详见设计图纸。


（14）配电柜（抱杆）：以“个”计,含配电柜（双层门设计）、指示灯、采购安装等与之有关的一切作业费用，具体参数、功能要求等详见设计图纸。


（15）抱杆机箱：以“套”计,含抱杆机箱及电器元件的采购安装等与之有关的一切作业费用，具体参数、功能要求等详见设计图纸。


（16）智慧音柱（含电源）：以“台”计,含智慧音柱及电源的采购安装等与之有关的一切作业费用，具体参数、功能要求等详见设计图纸。


（17）工业交换机：以“台”计,1光4电，包括光模块及附件、安装调试等与此有关的一切作业费用，具体参数、功能要求等详见设计图纸。


（18）预埋管道：按m计，包括含管道及配件购买、管道连接、铺设等与之有关的一切作业费用。


（19） 电线、电缆敷设：按m计，含电线电缆购买、穿线，电缆头、接线端子制作等与之有关的一切作业费用。


（20） 人(手)孔：以“个”计，含土方开挖、基础砼浇筑、井体砌筑、粉刷及井盖安装等与之有关的一切工作业费用。


（21） 超高预警终端服务器：以“套”计，包括设备采购、安装、调试等与此有关的一切作业费用，具体参数详见设计图纸。


（22） 卡口抓拍终端服务器：按“套”计，包括含设备的购买、安装、调试等与此有关的一切作业费用，具体参数详见设计图纸。


（23） 供电开户:以“项”计，根据供电公司及其他相关单位的实际开票额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。


（24） 网络租赁费：以“处”计，单个点位300M带宽，公网使用费期限24月。


（25） 吸、隔声板声屏障：以“m”计，包括钻孔、化学螺栓、U型螺栓、连接件（含预埋件、钢筋）制作安装、砼接触面凿毛、砼基础浇筑、声屏障安装等与之有关的一切作业费用。


五、其他直接费与现场经费取费标准


1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”。


2、税金按9%计。


3、计划利润按7.42%计。


4、安全生产费按1.5%计。


5、暂列金额按3%计。


六、人工、材料单价及安全生产费


1、人工工资按每工日128.17元计。


2、采用2026年6月江苏省泰州市工程材料指导价格结合江苏省交通材料市场价计价。


[bookmark: _GoBack]3、安全生产费：不可竞争费，总额控制，总价承包。安全生产费用按照《江苏省公路水运工程安全生产费用使用指南》要求进行计取、使用、计量与支付，现场安全管理符合《江苏省公路施工路段管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》等规定。


七、投标报价补充说明


（1）投标人在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知（苏交质公（2016）35 号）、省交通运输厅关于印发“江苏省绿色公路建设的实施意见”的通知（苏交公〔2017〕5 号）、市交通运输局关于开展全市公路工程“净尘”专项行动的通知泰交传〔2022〕142 号等相关规定，按照招标文件及招标人要求，在合同实施过程中制定扬尘污染防治实施方案并切实有效的开展相关工作。同时根据招标人、相关部门及规范要求，采取有效措施以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规、行业管理办法的各项要求，采取措施确保符合环保要求。上述费用均含在相关的单价或总额价内，招标人不再单独计列。


（2）投标人应按招标人要求及时将废弃材料等施工垃圾清理外运（抛弃点自行考虑并承担相关费用）、处理，投标人垃圾处理必须满足环保、国土等相关部门的规定。上述费用均含在相关的单价或总额价内，招标人不再单独计列。


（3）投标人须负责施工区域的保洁工作，所发生费用在投标报价中综合考虑，招标人不再单独计列。


（4）投标人在施工过程中应在服从全局、保障施工期的基础上，遵循招标人、交警、城管等行政部门提出的相关要求，投标人的投标报价中应考虑交通组织方案审查中发生的所有费用，上述费用不单独计列由投标人综合考虑包含在投标报价中。


投标人应充分考虑施工过程中相关施工干扰影响致使人工、机械效率降低而增加的费用，包含在相关项目的报价中，招标人将不另行支付。如因投标人采取的措施不力，交通未按规定运行而给其它部门或个人造成的一切损失，或造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由投标人自行负责。


（5）若投标人在工程实施过程中的质量或进度严重不符合招标人要求，并经两次书面警告无效后，则招标人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由投标人负责。同时招标人将委托第三方咨询机构对已完工程量进行审核，按合同约定进行结算并全部或部分扣除投标人履约保证金，投标人必须无条件立即退场。
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