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第一章 招标公告
项目概况
东台市海陵大桥日常检测和结构安全监测项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于 2026年9月8日8点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320981-SZBC-G2026-0003
项目名称：东台市海陵大桥日常检测和结构安全监测项目
预算金额：360.000000万元
最高限价：360万元
采购需求：
日常检测主要包括：桥梁结构日常巡查、经常性检查、桥梁结构定期检查及特殊检查；
结构安全监测主要包括：
环境监测包括：温度、湿度监测；
荷载监测包括：车辆荷载、风速、风向、结构温度、船舶撞击和地震监测；
结构响应监测包括：位移、结构振动、斜拉索索力、结构变位监测、应力应变监测，详见第六章东台市海陵大桥日常检测和结构安全监测技术要求。
合同履行期限：三年（36个月） 
本项目（是/否）接受联合体参与招标：否
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/。
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标人应具有交通行政主管部门颁发的有效期内的公路水运工程试验检测机构公路工程综合甲级等级证书或公路水运工程质量检测机构公路工程甲级资质证书或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质。
2.项目负责人应具有公路工程相关专业的高级及以上工程师证书；技术负责人应具有公路工程试验检测工程师(桥梁专业)或公路水运工程试验检测师(桥梁隧道工程专业)资格证书。
[bookmark: _GoBack]3.投标人自2020年1月1日（合同签订时间）以来，至少承担过1项主跨跨径不小于200米的斜拉桥结构健康监测系统建设或改造项目的类似业绩。（需提供合同原件的扫描件）
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月8日8点30分（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
名 称：东台市交通运输局  
地址：东台市范公北路9号   
联系人：王先生              
联系方式：0515-89691115            
2.采购代理机构信息
名 称：苏州秉诚工程造价咨询有限公司 
地 址：东台市聚府双苑 
联系人：李女士                     
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：18068859178                   
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：李女士 
电　　 话：18068859178　　　　　　　　　　　　
 


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]    11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670425]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。  
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
  22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
  22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
  24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为东台市交通运输局，联系地址：东台市范公北路，联系电话：13962096616。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
32.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
33. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为合同价款分三期支付，每期服务周期12个月。每期服务启动后支付合同总价10%作为预付款。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

 
 
 
 



 




















第三章  合同文本
 
盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：
项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据盐城市政府采购人         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：符合现行行业规定的规范要求和标准
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：__________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）
的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同
条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。
即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙
方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
6.3合同履行结束后，乙方完全履行全部合同义务、无任何违约情形，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1支付方式：合同价款分三期支付，每期服务周期12个月。每期服务启动后支付合同总价10%作为预付款；当期服务完成后支付至该期应付款的80%；该期剩余20%尾款按考核得分核算后支付。 
考核结算规则：考核满分100分，当期考核尾款 = 当期应付金额 ×20%×（考核得分÷100）；考核得分低于85分的，当期20%考核尾款不予支付。同时甲方有权要求乙方在指定期限内整改，整改后仍达不到85分的，甲方有权单方解除合同。
根据《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购〔2023〕17号），严格落实货物和服务采购项目预付款制度，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、双方责任
10.1发包人责任：
(1)提供相关技术资料及图纸。
(2)对服务期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求承包人自费进行返工。
(3)根据承包人实际服务质量及进度，进行计量与支付合同款。
(4)组织对服务成果的审查和验收，享有本项目全部服务成果（包括但不限于系统、软件、检测报告、数据资料、分析成果等）的完整所有权及知识产权，乙方及其他任何单位、个人不能以该项目发表学术、科研等报告。
(5)在约定的时间内就承包人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面决定。
(6)有权对承包人的项目负责人和技术负责人进行考核，对于不称职或严重失职的人员，发包人有权要求限期更换。
(7)有权否定任何在本项目中投入的人员做出损害甲方利益的决定和行为，并有权向承包人索赔和追究法律责任。
(8)如承包人随意更换管理人员，或不能有效地履行运营期检测职责，或严重违反国家有关法规与各项制度，发包人有权对其进行处罚，直至解除合同，并追究承包人由此造成的一切损失。
10.2承包人责任：
(1)按期完成服务工作。
按照国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求进行运营期检测服务，按规定的进度交付成果资料，提供优质、高效、全面的运营期检测工作。
(2)接受发包人对服务工期、质量、人员组成、设备、仪器等的监督和管理。
(3)对自身的人员、设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生。
(4)承包人按月提供检查巡检报告一份；定期检查或特殊检查，检查完成后30天内提供定检报告或特殊检查报一份。承包人按月提供月度检测计划、质量检查记录，按季度汇总装订成册。运营期检测期间有异常情况须及时提交应急检测报告，有重大或特殊事件时按照发包人要求及时提交相应的检测报告。
(5)承包人对发包人的资料和运营期检测数据负有保密义务。未经发包人允许，不得向任何第三方提供或披露，如有违反，应当承担相应的法律责任。本条款在项目完成或无论何种原因导致合同终止后依然有效。
(6)负责协调和处理在服务期间外界可能对本项目产生的各种干扰，及本项目对外界可能产生的必需的不可避免的干扰。
(7)单独承担合同义务，不得分包、转包给第三方。
(8)保证提供真实可靠的成果资料，违反规定作假者，每次扣减合同总价5%，若乙方不改正次数达到2次或扣减费用达到合同总价的20%时，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿全部损失。
(9)承包人应加强内部管理，明确人员职责。应建立内部奖惩制度、建立完整的质保体系、建立项目负责人制度。在合同履行期间出现的任何安全事故，由承包人自行承担。
(10)承包人在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为发包人提供满足相关规范及合同约定的运营期检测及相关报表和报告。
(11)对运营期检测服务过程中人员的人身安全和仪器、设备等所有设施安全负全部责任。承包人保证所有工作人员具有相应资质。合同履行过程中，承包人必须保障所有工作人员的安全，如有意外造成工作人员或其他人员人身和财产损失的，承包人负责处理并承担相应的赔偿责任，发包人不承担任何责任。
(12)保险：承包人必须按招标文件和国家有关规定办理各种保险。一旦发生上述保险范围内的事件，责任和损失均由承包人自行承担。
十一  违约责任：
11.1因承包人未尽运营期检测职责致使发包人遭受损失，或者致使发包人遭遇第三方索赔的，承包人应当负责处理并承担赔偿责任。当承包人的累计赔偿达到合同金额的20％时，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、维权支出、第三方索赔款等所有相关费用），同时承担合同总价20%的违约金。
11.2因一方违约造成第三方损失的，违约方在赔偿守约方损失的基础上仍需再赔偿第三方损失。
十二  人员组织
12.1 承包人运营期检测人员的组合应合理，至少应包括项目负责人、技术负责人等专业人员。具体人员安排计划应满足项目需要，并经发包人同意。必要时由发包人指定到现场人员。应保质保量完成各项服务。
12.2在服务实施中，承包人必须根据具体情况适时调整人员配置，以满足服务需要，其调整方案须经发包人的同意。发包人有权要求承包人进行调整。人员调整不改变本项目的总价。
12.3 根据发包人要求，承包人应配备足够的专职工作人员，并有专人负责。合同期内原则上不得更换项目负责人、技术负责人，如确需更换须经发包人同意，新更换的人员资质等级不得低于原项目负责人、技术负责人。
十三、不可抗力事件处理
13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同
履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
 合同履行期间发生争议的，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不
愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定向东台市人民法院诉讼人民法院诉讼。在人民法院诉讼过程中，双方应保证服务期间运营期检测工作正常进行。
十五、合同生效及其他
15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  


甲方：             乙方： 
  地址：             地址： 
  法定代表人或授权代表：     法定代表人或授权代表：
联系电话：            联系电话：          
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 第四章 采购需求
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11、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	11
	东台市海陵大桥日常检测和结构安全监测项目
	其他未列明行业

	2
	 
	       

	3
	……
	 


（备注：1.采购人须填报上表，所属行业按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定填写。2.项目经办人须对填报内容是否准确进行核查。）
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第五章  评标方法与评标标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
评标方法与评标标准
	序号
	分部内容
	分项内容
	分值
	打分要求

	一
	价格部分
（30分）
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。

	























二
	

























方案部分（60分）
	对招标项目整体理解 
	10
	评审委员会根据投标人提供的进行评审：
对招标项目的目的、工作内容理解、对项目特点、目标、关键技术问题的认识，承诺达到的成效。
1.方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路清晰，完全满足项目需求，得10分；
2.方案较为完整、针对性较强，思路基本清晰，能够满足项目需求，得8分；
3.方案较为简单，针对性基本满足项目需求，得6分； 
4.未提供或内容严重缺失、不符合项目需求，不得分。

	
	
	项目实施总体组织与进度安排
	10
	评审委员会根据投标人提供的实施总体安排，实施流程，设计、实施整体计划安排进行评审；
1.方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路清晰，完全满足项目需求，得10分；
2.方案较为完整、针对性较强，思路基本清晰，能够满足项目需求，得8分；
3.方案较为简单，针对性基本满足项目需求，得6分； 
4.未提供或内容严重缺失、不符合项目需求，不得分。

	
	
	 桥梁日常巡检、经常检查实施方案
	10
	评审委员会根据投标人提供的对日常巡检、经常检查的目的描述准确，依据充分，内容完整进行评审。
1.方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路清晰，完全满足项目需求，得10分；
2.方案较为完整、针对性较强，思路基本清晰，能够满足项目需求，得8分；
3.方案较为简单，针对性基本满足项目需求，得6分； 
4.未提供或内容严重缺失、不符合项目需求，不得分。

	
	
	 桥梁定期检查、特殊检查检测实施方案
	10
	评审委员会根据投标人提供的对定期检查、特殊检查检测的目的描述准确要求进行评审。
1.方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路清晰，完全满足项目需求，得10分；
2.方案较为完整、针对性较强，思路基本清晰，能够满足项目需求，得8分；
3.方案较为简单，针对性基本满足项目需求，得6分； 
4.未提供或内容严重缺失、不符合项目需求，不得分。

	
	
	监测系统详细技术方案
	8
	评审委员会依据投标人提交的系统实施详细技术方案包含系统总体设计、各子系统设计、系统软件设计、系统集成设计及总体测点布设、系统拓扑、各类监测点位等全套详细设计图纸等进行评审；
1.方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路清晰，完全满足项目需求，得8分；
2.方案较为完整、针对性较强，思路基本清晰，能够满足项目需求，得6分；
3.方案较为简单，针对性基本满足项目需求，得4分； 
4.未提供或内容严重缺失、不符合项目需求，不得分。

	
	
	项目重难点、风险防控、安全保障措施
	7
	评审委员会根据投标人提供的针对本项目管理、重点把握准确，工作难点分析透彻的进行综合评审要求进行评审。
1.方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路清晰，完全满足项目需求，得7分；
2.方案较为完整、针对性较强，思路基本清晰，能够满足项目需求，得5分；
3.方案较为简单，针对性基本满足项目需求，得3分； 
4.未提供或内容严重缺失、不符合项目需求，不得分。

	
	
	系统培训、运维售后服务方案
	5
	评审委员会根据投标人提供的针对本项目培训计划、技术支持及售后服务承诺进行评审。
1.方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路清晰，完全满足项目需求，得5分；
2.方案较为完整、针对性较强，思路基本清晰，能够满足项目需求，得4分；
3.方案较为简单，针对性基本满足项目需求，得3分； 
4.未提供或内容严重缺失、不符合项目需求，不得分。

	三
	商务部分（10分）
	人员配备
	5
	①项目负责人具有一级结构工程师证书加1分；
②技术负责人具有公路工程相关专业的正高级工程师加1分；
③项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）：项目组成员中检测员同时具有试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业）和特种作业操作证（高处作业）的，有1人加1分，最多加2分；项目组成员中具有高级职称，有1人加0.5分，最多加1分；本项最多加3分； 
提供上述人员证书和投标企业为其近三个月内任一个月缴纳的社保证明扫描件。

	
	
	业绩
	4
	①投标人自2020年1月1日（合同签订时间）以来，承担过主跨跨径不小于200米的斜拉桥的定期检查或特殊检查或成桥检测相关业绩，每有1个得1分，本项最多得2分。需提供合同原件的扫描件。（如合同中未显示桥梁主跨跨径，则需提供该项目招标人出具的情况说明并加盖招标人公章的原件扫描件）；
②项目负责人自2020年1月1日（合同签订时间）以来，承担过主跨跨径不小于200米的斜拉桥的定期检查或特殊检查或成桥检测或结构监测系统建设或结构监测系统改造的项目负责人业绩，每有1个得1分、本项最多得2分。需提供合同原件的扫描件。（如合同中未显示桥梁主跨跨径，则需提供该项目招标人出具的情况说明并加盖招标人公章的原件扫描件）。
注：资格条件业绩不参与评分，投标人业绩和项目负责人业绩不可兼得。

	
	
	体系认证
	1
	投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书、企业知识产权合规管理体系认证证书的，有1个得0.5分，本项最多得1分。（注：提供相关认证证书的原件彩色扫描件，未提供不得分）




 
 
 
 
 
 



第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件
 
 






 
 
 
项目 名 称：               
项目 编 号：               
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）        
   日   期 ：                     
 
 




投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，
投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书


 
 
 
 















 

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

 
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: _Toc120614284]提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
       声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
 












七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就      号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         
 
 
 
      
   
 

 八、投标函
致：                  
根据贵方的     号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 
 
















 
九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购人组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

 十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
























十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                               
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                          日期：
 
 
 
 
 
 

















 
 
十二、投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	日常检测
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	结构安全监测
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。
 
 
 
 
 















十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
[bookmark: _Hlt26955054]十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146] 
 
 




















十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                        （人民币：元）


 
                                              日期：       年   月   日
 
	




























十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

东台市海陵大桥养护检查及结构监测要求内容

一、海陵大桥概况
海陵大桥采用双向六车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，主桥采用（120+270+120）米双塔双索面斜拉桥，引桥采用7x30米预应力混凝土连续箱梁。全长720米，桥面宽40.5米，塔柱高80米，斜拉索96根，是跨越泰东河和串场河，贯通南北连接610省道和204国道的一条重要快速干线通道。
二、日常巡查
1、日常巡查要求：
海陵大桥养护检查等级为Ⅰ级，日常巡查每天不应少于 1 次；日常巡查可以乘车目测为主，并应做巡检记录，发现明显缺损和异常情况应及时上报。
2、日常巡查内容：
1） 桥路连接处是否异常。
2） 桥面铺装、伸缩缝是否有明显破损；伸缩缝位置的桥面系是否存在异常。
3） 栏杆或护栏等有无明显缺损。
4） 标志标牌是否完好。
5） 桥梁线形是否存在明显异常。
6） 桥梁是否存在异常的振动、摆动和声响。
7） 桥梁安全保护区是否存在侵害桥梁安全的情况。
3、日常保养小修内容和频率：日常巡查发现问题后，24小时内修复
1）上下部结构保养小修内容：对发现的混凝土结构的破损、剥落、钢筋外露等问题，及时进行修补，防止病害扩大
2）桥面系保养小修：清理桥面垃圾、杂物，保持桥面整洁；清理伸缩缝内的泥沙和杂物，确保其正常伸缩功能；疏通排水管道和泄水孔，防止堵塞或结构腐蚀。
4、对保养小修的约定：结构轻微缺损、局部修复、表面处理，单处≤0.1 ㎡，累计无上限，单项<0.2 万元。
5、日常养护项目考核：

日常巡查养护项目考核评分表
	检查项
	评分要求
	得分

	内业资料（20）
	日常巡查、档案管理（20）
	资料完善，有序可查。
	

	工程实体（80）
	桥面系保养小修（20）
	及时清扫桥面垃圾、杂物，保持桥面整洁；清理伸缩缝内的泥沙和杂物，确保其正常伸缩功能；及时疏通排水管道和泄水孔，防止积水造成结构腐蚀。
	

	
	上下部结构保养小修（20）
	混凝土结构的破损、剥落、钢筋外露等问题及时修补，防止病害扩大。
	

	
	附属设施保养小修（20）
	修复交安设施及照明设备等，保障通行安全和设备正常运行。
	

	
	防腐防锈保养小修（20）
	对钢构件、连接件进行涂装、补漆，防止锈蚀。
	

	得分汇总（100）
	内业资料管理+工程实体保养
	


三、经常检查
1、经常检查要求：
海陵大桥养护检查等级为Ⅰ级，经常检查每月不应少于 1 次。在汛期、台风、冰冻等自然灾害频发期，应提高经常检查频率。对支座的经常检查每季度不应少于 1 次。经常检查抵近桥梁结构，以目测结合辅助工具进行。应现场填写“桥梁经常检查记录表”（附录 D）。
2、经常检查内容
1)桥梁结构有无异常的变形和振动及其他异常状况。
2)外观是否整洁，构件表面是否完好，有无损坏、开裂、剥落、起皮、锈迹等。
3)混凝土主梁裂缝是否有发展，箱梁内是否有积水。钢结构主梁抽查焊缝有无开裂，螺栓有无松动或缺失。
4)斜拉索、吊杆（索）、系杆等索结构锚固区的密封设施是否完好，有无积水或渗水痕迹，密封材料等有无老化和开裂；主缆最低点是否渗水；索鞍是否有异常的位移、卡死、辊轴歪斜以及构件锈蚀、破损；鞍座混凝土是否开
裂；鞍室是否渗水、积水。
5)支座是否有明显缺陷，使用功能是否正常。
6)桥面铺装是否存在病害。
7)伸缩缝是否堵塞、卡死，连接部件有无松动、脱落、局部破损。
8)人行道、缘石有无破损、剥落、裂缝、缺损和松动。
9)栏杆、护栏有无破损、缺失、锈蚀、移动或错位。
10)排水设施有无堵塞和破损。
11)墩台有无明显的倾斜、损伤、开裂及是否受到车、船或漂流物撞击而受损；基础有无冲刷、损坏、悬空；墩台与基础是否受到生物腐蚀。
12)翼墙（侧墙、耳墙）、锥坡、护坡、调治构造物有无缺损、开裂、沉降和塌陷。
13)交通信号、标志、标线、照明设施以及桥梁其他附属设施是否完好、正常工作。
14) 永久观测点及标志点是否完好。
四、定期检查
1、定期检查要求
海陵大桥养护检查等级为Ⅰ级，定期检查周期不得超过 1 年；定期检查应接近各部件仔细检查其缺损情况，并应符合下列规定：
1)现场校核桥梁基本数据，填写或补充完善“桥梁基本状况卡片”（附录A）。
2)现场填写“桥梁定期检查记录表”（附录 C），记录各部件缺损状况并绘制主要病害分布图。
3)对桥梁永久观测点进行复核，对桥面高程及线形、变位等检测指标进行量测。
4)对全桥斜拉索索力进行量测。
5)判断病害原因及影响范围。
6)依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）进行技术状况评定，提出养护建议。
2、桥梁永久观测点设置及检测项目应符合下列规定
1)海陵大桥应设立永久观测点定期进行控制检测,桥梁永久观测点的设置应牢固可靠;当测点与国家大地测量网联络有困难时， 应建立相对独立的基准测量系统。永久观测点有变动时，应及时检测、校准及换算， 保持数据的有效和连续;设置永久观测点后，应绘制永久观测点平面布置图，并在图中明确基准点位置;测点的布设 和首次检测的时间及检测数据等，应按要求归档;必要时可设置水尺或标志，以观测水位和冲刷情况。
2)桥梁检测项目与永久观测点布置要求:
桥面高程:每孔不宜少于 10 个点，沿行车道两边（靠缘石处）布设，跨中、 L/4、支点等控制截面必须布设
墩、台身、锚碇变位:布置于墩、台身底部（距地面或常水位 0.5～2m）、桥台侧墙尾 部顶面和锚碇的上、下游两侧各 1~2 点
索塔变位:每个索塔不宜少于 2 个点，索塔顶面、塔梁交接处各 1~2 点
3、定期检查内容
1）桥面系的检查应包括下列内容：
a、桥面铺装层纵、横坡是否顺适，有无严重的龟裂、纵横裂缝，有无坑槽、拥包、拱起、剥落、错台、磨光、泛油、变形、脱皮、露骨、接缝料损坏、桥头跳车等现象。
b、伸缩缝是否有异常变形、破损、脱落、漏水、失效，锚固区有无缺陷，是否存在明显的跳车。
c、人行道有无缺失、破损等。
d、栏杆、护栏有无缺失、破损等。
e、防排水系统是否顺畅，泄水管、引水槽有无明显缺陷，桥头排水沟功能是否完好。
f、桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、失效。
2）混凝土梁上部结构检查应包括下列内容：
a、混凝土构件有无开裂及裂缝是否超限，有无渗水、蜂窝、麻面、剥落、掉角、空洞、孔洞、露筋及钢筋锈蚀。
b、主梁跨中、支点及变截面处，悬臂端牛腿或中间铰部位，刚构的固结处和桁架的节点部位，混凝土是否开裂、缺损，钢筋有无锈蚀。
c、预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。
d、桥面线形及结构变位情况。
e、混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测。
f、主梁有无积水、渗水，箱梁通风是否良好。
g、组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水。
h、装配式梁桥的横向连接构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂。
3)钢梁上部结构检查应包括下列内容：
a、构件涂层劣化情况。
b、构件锈蚀、裂缝、变形、局部损伤。
c、焊缝开裂或脱开。
d、铆钉和螺栓松动、脱落或断裂。
e、结构的跨中挠度、结构变位情况。
f、钢箱梁内部湿度是否符合要求，除湿设施是否工作正常。
 4）斜拉桥上部结构及索塔的检查应包括下列内容：
a、桥塔有无异常变位，锚固区是否有开裂、水渍，有无渗水现象。混凝土结构有无缺损、裂缝、剥落、露筋、钢筋锈蚀。钢结构涂装是否粉化、脱落、起泡、开裂，钢结构是否锈蚀、变形、裂缝；螺栓是否缺失、损坏、松动；钢与混凝土连接是否完好。
b、拉索索力有无异常变化，观测斜拉索线形有无异常。
c、斜拉索防护套有无开裂、鼓包、破损、老化变质，必要时可以打开防护套，检查斜拉索的钢丝涂层劣化、破损、锈蚀及断丝情况。
d、逐个检查锚具及周围锚固区的情况，锚具是否渗水、锈蚀，是否有锈水流出的痕迹，锚固区是否开裂。必要时可打开锚具后盖抽查锚杯内是否积水、潮湿，防锈油是否结块、乳化失效，锚杯是否锈蚀。锚头是否锈蚀、开裂，镦头或夹片是否异常，锚头螺母位置有无异常。
e、主梁的检测，除应按规范第 3.5.5 条、第 3.5.6 条执行外，还应检查梁体拉索锚固区域的混凝土结构是否开裂、渗水，钢结构是否有裂纹、锈蚀、渗水。
f、钢护筒是否脱漆、锈蚀，钢护筒内有无积水，钢护筒与斜拉索密封是否可靠，橡胶圈是否老化或严重磨损，橡胶圈固定装置有无损坏，阻尼器有无异常变形、松动、漏油、螺栓缺失、结构脱漆、锈蚀、裂缝。
g、桥梁构件气动外形是否发生改变；气动措施和风障是否完好；钢主梁检修车轨道、桥面风障、护栏、栏杆的形状及位置是否发生改变。
5)支座的检查应包括下列内容：
a、支座是否缺失。组件是否完整、清洁，有无断裂、错位、脱空。
b、活动支座实际位移量、转角量是否正常，固定支座的锚销是否完好。
c、橡胶支座是否老化、开裂，有无位置串动、脱空，有无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。
d、四氟滑板支座是否脏污、老化，聚四氟乙烯板是否磨损、是否与支座脱离、是否倒置。
e、盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好，抗震装置是否完好。
f、支承垫石是否开裂、破损。
g、支座螺纹、螺帽是否松动，锚螺杆有无剪切变形，上下座板（盆）的锈蚀状况。
h、支座封闭材料是否老化、开裂、脱落。
6)桥梁墩台及基础的检查应包括下列内容：
a、墩身、台身及基础变位情况。
b、混凝土墩身、台身、盖梁、台帽及系梁有无开裂、蜂窝、麻面、剥落、露筋、空洞、孔洞、钢筋锈蚀等。
c、墩台顶面是否清洁，有无杂物堆积，伸缩缝处是否漏水。
d、桥台翼墙、侧墙、耳墙有无破损、裂缝、位移、鼓肚、砌体松动。台背填土有无沉降或挤压隆起，排水是否畅通。
e、基础是否发生冲刷或淘空现象，地基有无侵蚀。水位涨落、干湿交替变化处基础有无冲刷磨损、颈缩、露筋，有无开裂，是否受到腐蚀。
f、锥坡、护坡有无缺陷、冲刷。

五、特殊检查
1、特殊检查要求：
结合海陵大桥结构特点及施工图设计要求，每三年开展一次特殊检查。特殊检查应根据检测目的、病害情况和性质，采用仪器设备进行现场测试和其他辅助试验，针对桥梁现状进行检算分析，形成评定结论，提出建议措施。实施特殊检查前，应充分收集桥梁设计资料、竣工资料、材料试验报告、施工资料、历次检测报告及维修资料等，并现场复核。
2、特殊检查内容：
1)材料的物理、化学性能及其退化程度的测试鉴定；结构或构件开裂状态的检测及评定。
2)结构的强度、刚度和稳定性的检算、试验和鉴定。桥梁承载能力评定宜按现行《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）执行。
3)桥梁抵抗洪水、流冰、风、地震及其他灾害能力的检测鉴定。
4)桥梁遭受洪水、流冰、滑坡、地震、风灾、火灾、撞击，因超重车辆通过或其他因素造成损伤的检测鉴定。
5)水中墩台身、基础的缺损情况的检测评定。
6)定期检查中发现的较严重的开裂、变形等病害，应进行跟踪观测，预测其发展趋势。
3、特殊检查后应提交检查报告。检查报告应包括下列内容：
1)桥梁基本状况信息。
2)特殊检查的总体情况概述。包括桥梁的基本情况、检测的组织、时间、背景、目的和工作过程等。
3)现场调查、检测与试验项目及方法的说明。
4)详细描述检测部位的损坏程度并分析原因桥梁结构特殊检查评定结果。
5)桥梁结构特殊检查评定结果。
6)填写“桥梁特殊检查记录表”（附录 E）。
7)提出结构部件和总体的维修、加固或改建的建议。
六、健康监测
1、总体要求
应结合桥梁实际，遵循“技术先进、经济适用、精准预警 ”的原则，建立监测体系，并保证监测系统的实效性、可靠性和耐久性。
2、海陵大桥结构健康监测系统的监测项目划分为环境监测、作用（荷载）监测和结构响应监测三类，监测内容主要包括：
环境监测包括：温度、湿度监测
荷载监测包括：车辆荷载、风速、风向、结构温度、船舶撞击和地震监测
结构响应监测包括：位移、结构振动、斜拉索索力、结构变位监测、应力应变监测
根据《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）6.3 条，结合海陵大桥所处的地理环境和结构特点，本桥结构健康监测系统具体监测项目方式如下。

健康监测项目及监测方式表

	监测项目
	监测内容
	监测方式

	环境监测
	温度、湿度
	温湿度传感器

	
作用（荷载）监测
	车辆荷载
	动态称重系统

	
	风速、风向
	风速风向仪

	
	结构温度
	温度传感器

	
	船舶撞击
	视频监控

	
	地震监测
	加速度传感器

	


结构响应监测


	位移监测
	倾角仪

	
	结构转角监测
	位移计双向倾角仪

	
	主梁应变（弯矩影响线）
	应变传感器

	
	主塔应变（根部弯矩）
	应变传感器

	
	斜拉索索力分布
	加速度传感器

	
	结构振动
	加速度传感器


[bookmark: bookmark11]3、监测要求
1）环境温湿度监测
监测目的：实时监测部署位置的环境温湿度数据，为结构构件防腐、分析大桥在环境温度下结构受力的变形、结构状态与耐久性提供依据。
测点布置：环境温湿度监测使用空气温湿度传感器，桥梁跨中1个，监测桥址区环境温度和湿度；主塔塔顶 1 个，监测索塔锚固区温度、湿度；选取 1 个主梁关键截面，监测主梁内空气温湿度。全桥共 3 个空气温湿度传感器。
监测频率：空气温湿度监测采用自动化数据采集系统，温度数据采集频率≤1/600Hz，湿度数据采集频率1/600Hz。
性能要求：温度量程：大于大气温度年极大值 30℃以上，且小于年极小值 20℃以上；温度误差：≤±0.5 ℃;分辨力：≤0. 1℃;湿度量程：0～100%RH(非凝露)；湿度误差：≤±2%RH。
2）车辆荷载
监测目的：通过动态称重系统与车牌抓拍系统，实时监控桥面车辆通行情况，当监测数据出现超载异常，触发报警，帮助桥梁养护管理人员及时做出响应。
测点布置：覆盖所有行车道，且宜选择在路基或有稳定墩柱支撑的混凝土结构铺装层内，宜结合视频监测测点获得所有车道的车辆空间分布。
监测频率：动态称重：触发采集，视频:25 FPS。
性能要求：单轴监测量程：≥限载车辆轴重的 200%现场单车荷载数据存储：≥90d，视频数据存储≥30d。
3）风速风向监测
 监测目的：实时监测桥址处的环境风力、风向变化情况，为分析桥梁的工作环境、评价行车安全状况、提供养管信息、验证桥梁风振理论，以及研究极限风荷载环境下的大桥工作状况提供依据。
测点布置：风速风向的监测采用风速风向仪，采用机械式风速风向仪。测点位置为桥塔塔顶 1个风速风向仪、主桥桥面处 1 个风速风向仪，全桥共 2 套。
监测频率：机械式风速风向仪1Hz。
性能要求：量程：＞设计风速 1.2 倍；误差：≤0.3 m/s;支架伸出主梁边缘水平方向≥5m；支架伸出索塔高度方向≥3m。
4）结构温度监测
监测目的：通过实时监测桥址处环境温度场的变化情况，为分析桥梁在温度作用下结构受力和变形、结构状态提供依据。
测点布置：主梁选择 7 个关键断面，分别安装 6 个温度传感器；主塔：每个塔肢选择 4 个关键断面，每个断面安装 4 个传感器，桥面铺装稳定温度2个温度传感器。
监测频率：结构温度场频率1/600Hz。
性能要求：温度量程：＞年极大值 30℃以上，且＜年极小值20℃以上；温度误差：≤±0.5 ℃;分辨力：≤0. 1℃。
5）航道(船舶撞击）监测
监测目的：通过对突发荷载（船舶撞击等）发生时以及发生后的结构振动响应数据进行分析，可以评定其对结构造成的影响，判断其对结构是否造成损伤。
测点布置： 用于航道监测。全桥共3部网络摄像机。
监测频率：实时，视频:25 FPS。
性能要求：视频数据存储≥30d。
6）地震监测
监测目的：通过对突发荷载（如地震等）发生时以及发生后的结构振动响应数据进行分析，可以评定其对结构造成的影响，判断其对结构是否造成损伤。
测点布置：承台顶或桥墩底部各安装 1 个加速度计，共 2 个。
监测频率：触发采集加速度:50 Hz。
性能要求：量程：＞±2.0 g。
7）结构位移监测
监测目的：通过监测大桥的空间位移，确定大桥的变形状况、几何线形等，为及时、直观地评价大桥的状态提供资料。
测点布置：主梁竖向位移监测测点应在主跨跨中和 1 / 4、3 / 4 主跨，共设置24个传感器；支座位移墩顶端梁共设置8个传感器；端梁纵向位移共设置4个传感器；塔顶偏位共设置4个传感器。
监测频率：静位移:1 Hz。
性能要求：最大允许误差：2mm。
8）结构转角监测
监测目的：实时监测大桥的索塔截面倾角，研究其与环境变化（风、温度、交通荷载）的关系，为大桥整体变形特性评估提供资料。
测点布置：每个桥塔顶部安装 2 个双向倾角仪。全桥共 8个双向倾角仪；梁端水平转角与竖向转角，共设置4个传感器。
监测频率：1 Hz。
性能要求：角度量程：-5°~ +5°，角度误差：≤0.02°。
9）应变监测
监测目的：通过实时监测大桥关键部位的应力应变数据，获取运营阶段在交通荷载、风荷载、温度荷载等作用下的结构应变分布规律及受力性能，为评价结构工作状态提供依据。
测点布置：主梁：选择 7 个关键断面，分别安装 6 个传感器，主塔：每个塔肢选择 4 个关键断面，每个断面安装 4 个传感器。
监测频率：1/600 Hz。
性能要求：静应变传感器量程：≥被测量预计变化范围的 1.2 倍；动应变传感器量程：≥被测量预计变化范围的 2 倍，分辨力：≤ 1 με。
10）斜拉索索力监测
监测目的：通过实时监测斜拉索在风、交通、地震等作用下的加速度响应及索力变化情况，为评估斜拉索的使用寿命提供依据。索力监测数据是进行大桥内力状态识别的重要的输入参数，同时可以作为评估拉索状态的重要预警指标。
测点布置：本桥位双塔双索面， 每塔每幅索面边、中跨各选择 3 根（长、中短）拉索作为监测对象。在已选斜拉索上各布设 1 个振动式索力传感器观测斜拉索面内振动。全桥共 24 套振动式索力传感器（加速度计）。
监测频率：加速度传感器:50 Hz。
性能要求：量程：＞最大计算值的 1.5 倍，且≥±5g，横向灵敏度：≤5%，频响范围：0.1Hz～100Hz。
11）结构振动监测
监测目的：对主梁振动进行实时监测，并根据振动频谱对构件的风致振动进行监测及预警，同时可根据数据进行模态分析，判断结构衰减情况。
测点布置：主梁竖向加速度计安装 14 个；横向加速度计安装 7（跨中主墩支点、 1/2 、1/4 跨处）；纵向加速度计安装 2 个（梁端）。主塔：每个主塔塔顶安装 1 个双向加速度，共 4 个。
监测频率：20 Hz。
性能要求：量程：＞最大计算值的 1.2 倍，且≥±1g，横向灵敏度：≤5%，频响范围：0Hz～100Hz。





















桥梁监测系统现状

	监测类型
	监测项目
	测点数量

	

环境监测
	桥面温度
	2个

	
	风荷载
	2个

	
	空气温湿度
	2个

	
	结构温度
	42个

	



结构响应监测
	主梁挠度
	24个

	
	斜拉索索力
	24个

	
	应力应变
	42个

	
	梁端位移
	4个

	
	索塔偏位
	4个

	
	地震动
	2个

	车辆通行状况监控
	车牌抓拍
	6车道

	
	动态称重
	6车道









1

桥梁监测系统调整测点要求
	监测项
	技术要求
	监测内容
	已有
测点
	新增
测点
	监测设备
	备注

	
环境温度
湿度监测
	温度量程：大于大气温度年极大值 30℃以上，且小于年极小值 20℃以上；
温度误差：≤±0.5 ℃;
分辨力：≤0. 1℃;
湿度量程：0～100%RH(非凝露)；
湿度误差：≤±2%RH
	桥址区环境温湿度
	1
	
	


温湿度传感器
	原系统测点保留

	
	
	

索塔锚固区温湿度
	

1
	

1
	
	

新增南塔内监测点

	车辆
荷载
监测
	单轴监测量程：≥限载车辆轴重的 200%
现场单车荷载数据存储：≥90d
视频数据存储≥30d
	所有车道车重、轴重、车速、车流量
	
6
	
	
动态称重系统
	
原系统测点保留

	风速风向监测
	量程：＞设计风速 1.2 倍；
误差：≤0.3 m/s;
支架伸出主梁边缘水平方向≥5m；
支架伸出索塔高度方向≥3m
	桥面风速、风向
	1
	
	
超声波风速风向仪
	原系统测点保留

	
	
	
塔顶风速、风向
	
1
	
	
	
原系统测点保留

	结构温度监测
	温度量程：＞年极大值 30℃以上，且＜年极小值20℃以上；
温度误差：≤±0.5 ℃;
分辨力：≤0. 1℃;
	混凝土或钢结构构件温
度
	42
	16
	振弦应变计温度探头
	桥塔加固新增监测
点

	
	
	桥面铺装层温度
	2
	
	路面温度传感器
	原系统测点保留

	视频
监控
	视频数据存储≥30d
	视频图像
	
	3
	高清摄像头
	新增监测项

	地震
	量程：＞±2.0 g；
	承台顶或桥墩底部加速
	2
	
	加速度传感器
	原系统测点保留





47

	监测
	灵敏度：≥2.5 V/g；
分辨力：≤1×10 -5 g；
动态范围：≥120 dB
	度
	
	
	
	

	

位移监测
	
水平方向测量误差：≤20 mm；
垂直方向测量误差：≤50 mm
最大允许误差：≤0.5% F·S
	主梁竖向位移
	24
	
	倾角仪
	原系统测点保留

	
	
	支座位移
	
	8
	顶杆位移计
	新增监测项

	
	
	梁端纵向位移
	4
	
	拉绳位移计
	原系统测点保留

	
	
	塔顶偏位
	4
	4
	倾角传感器
	原系统测点保留，新增 4 个

	
转角监测
	
角度量程：-5°~ +5°
角度误差：≤0.02°
	塔顶转角
	4
	4
	
倾角传感器
	与塔顶偏位共用测
点

	
	
	梁端水平转角与竖向转
角
	
	4
	
	

	应变监测
	静应变传感器量程：≥被测量预计变化范围的 1.2 倍；动应变传感器量程：≥被测量预计变化范围的 2 倍
分辨力：≤ 1 με;
	主梁关键截面应变
	42
	
	
振弦应变计
	原系统测点保留

	
	
	索塔关键截面应变
	
	16
	
	新增监测项

	索力监测
	量程：＞最大计算值的 1.5  倍,且≥±5g
横向灵敏度：≤5%；
频响范围：0. 1Hz～100Hz
	
斜拉索索力
	
24
	
	
索力加速度传感器
	
原系统测点保留

	
振动监测
	
量程：＞最大计算值的 1.2 倍，且≥±1g
横向灵敏度：≤5%
频响范围：0Hz～100Hz
	主梁竖向振动加速度
	
	14
	

加速度传感器
	

	
	
	主梁横向振动加速度
	
	7
	
	

	
	
	主梁纵向振动加速度
	
	2
	
	

	
	
	塔顶水平双向振动加速
度
	
	4
	
	



1、本项目桥梁健康监测原有存量传感器产权归建设单位所有，中标单位进场后完成现场踏勘、性能校验及检定工作；校验合格的传感器全部原位利旧接入新监测系统，相关线路整改、协议适配、调试校准费用综合计入报价。
2、经检定失效、精度不满足现行规范要求的传感器予以更换；投标人须兼容现有在用各类传感设备，不得以原厂专有协议为由拒绝利旧施工。




十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 

