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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2026-0041 
2.项目名称：雪亮工程视频监控、信号灯维护项目（2026）
3.预算金额：880万元/年。
4.最高限价：714.9256万元/年。
5.采购需求（简介）：视频监控、交通安全设施、机房及网络传输等设备维护服务及上述相关设备备件采购项目。（详细内容见本招标文件第四章）
（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：服务期2年（从进场维护之日起算），合同一年一签，每年考核合格后续签下一年度合同。每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月16日09时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目组织集中答疑（不组织集中勘察），供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。投标人代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证、保密协议书（加盖公章），参加集中答疑，答疑后拷贝点位信息。集中答疑时间、地点：签到开始时间：2026年9月3日上午9:30，签到截止时间：2026年9月3日上午10:00，地点：南京市六合区雄州街道雄州东路282号705会议室，联系人：刘主任；联系电话：025-57555557。
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对本项目有关的所有询问或质疑，应向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人收《质疑函》，收件人：刘主任；收件地址：南京市六合区雄州东路282号；联系电话：025-57555557。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名称：南京市公安局六合分局
地址：江苏省南京市六合区雄州街道雄州东路282号
联系人：刘主任
联系电话：025-57555557
2.交易中心
地　址：南京市六合区雄州街道龙池路333号　　　　　　　　　　　
联系人：林先生     
联系电话：025-57130352  
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc120614211]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间之前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值55%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×55%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价55%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×55%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价55%的，即投标报价<采购项目最高限价×55%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市六合区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在服务采购项目中，投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（不对项目涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求），即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314]35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1预付款支付时间：合同签订后，合同总金额扣除备品备件费和其他未列出设备更换费后的10%作为预付款。
8.1.2款项支付：按季度支付，每季度支付合同中维护费的25%和实际交付的备品备件费用，同时扣除预付款的25%。第四季度（一年）服务期结束按审定价支付余款。
8.1.3满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
10.7网络安全、市场准入要求（如有）：
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额
 5% 的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  5 %。
11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日  5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 5% 的违约金。
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  
甲方：（公章）                       乙方：（公章） 
  地址：                               地址： 
  法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
联系电话：                           联系电话：          
                                          
签订日期：


《*******合同》补充协议（合同附件）
如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

附件1
保密协议书
采购方（以下简称甲方）                         
供货商（以下简称乙方）                         
项目名称：雪亮工程视频监控、信号灯维护项目（2026）的招投标及项目合同执行期间，为加强对国家秘密和警务工作秘密的保护，维护国家安全和利益，严防失、泄密事件的发生，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和公安机关有关保密工作规定，约定本保密协议如下：
一、本协议中所指的秘密事项是指，以文字、数据、符号、图形、视频、音频以及其他任何形式记载的国家秘密、警务工作秘密以及公安机关的其他应当保密的事宜。
二、甲方应当对乙方的基本情况（公司名称、公司地址、公司法人等资料）进行审查备案。乙方应当如实提供上述基本情况。
三、甲方应当对乙方保密制度的执行情况进行监督检查，及时发现问题、纠正错误。
四、乙方应当严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关的保密法律法规和甲方保密工作纪律、有关规章制度，保守国家秘密和警务工作秘密，自觉维护国家安全和利益。严禁有下列行为：
1.以抄录、复制、下载、编写、发布、传递或其他任何方式泄露工作中接触或知悉的秘密事项。
2.将甲方的秘密事项带出工作场所；与无关人员谈论有关甲方的秘密工作情况；使用私人存储介质进入公安机关网络系统；擅自在甲方工作场所摄像、照相；私自打听甲方秘密事项。
五、乙方未经甲方批准不得查看使用公安信息网、计算机、纸介质、光电磁介质等存储记载的内容。
六、招投标程序结束或合同期满后，对在此期间获知的秘密事项应当严格保守，不得以任何方式对外泄露。
七、乙方违反上述规定，甲方一经发现，立即取消其投标资格或解除其施工合同，并依法追究其相关责任。
乙方泄露在项目招投标或项目施工期间获知的秘密事项的，甲方应当根据相关法律法规追究乙方法律责任。
乙方造成严重失、泄密事故的，甲方应当将其移送司法机关依法追究刑事责任。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（签章）                      乙方：（签字）
2026年　月　日                      2026年　月　日



附件2
违 约 责 任 书
采购方（以下简称甲方）                         
1.如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
2.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，违约责任依照第1款。
3.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4.乙方提供的服务不符合要求的，应立即进行整改，并按每次1000元标准支付违约金。乙方拒绝整改、整改后仍不符合要求或者累计发生3次以上需整改情形的，甲方有权解除合同，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。
6.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金。
7.对于逾期支付违约金的，每逾期1天需额外支付违约金逾期利息5‰；但累计违约逾期利息金总额不超过总额的5%。
8.乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9.如项目出现违约，根据项目现场管理要求，结合现场实际工作情况，进行如下处罚：
（1）乙方必须按国家、省、市行业标准规范，提交基础文档、过程文档、技术文档和验收文档，由甲方进行抽查审核。如没有通过甲方验收，甲方有权扣除合同金额20%。
（2）乙方违约行为造成影响的或损失较大的，违约金不足以弥补所造成损失的，不足差额部分由乙方进行支付。
（3）如果乙方在开展项目实施过程中，因自身管理不善，出现对社会造成重大影响的事故时，乙方承担消除负面影响或损失产生的诉讼费、取证费、律师费等相关费用，甲方有权扣除项目合同金额20%。同时，鉴于违法行为造成的后果较长时间才能被发现或者显现，或损失数额难以一次性确认，公安机关保留进一步追偿的权利。
（4）如乙方出现不按投标文件执行，不服从甲方管理，不执行甲方制定的工作要求，对甲方工作要求故意拖延、拒不执行，或项目实施出现严重安全事件或导致业务无法正常开展等后果，乙方需消除影响、提供替代软硬件产品或寻求第三方协助等相关的补救措施；构成违法犯罪的违约行为，甲方有权将涉及的单位或个人列入政府采购严重违法失信记录名单、市场监督管理严重失信名单。甲方有权根据乙方违法、违规行为的情节严重程度，采取取消付款、要求退款和支付违约金、解除合同等措施，违约金金额为项目合同金额的20%。
承诺人： 	  （盖单位章）

时间：     年   月    日


第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：服务类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
交通信号灯、电子警察、视频监控以及机房内等设施维保内容及要求。视频监控、交通安全设施、机房及网络传输等设备维护服务及上述相关设备备件采购项目维保设备情况：
1.交通信号灯、电子警察：470个路口1661套（方向）信号灯、1647个电子警察设备。
2.视频监控：1461路视频监控。
3.卡口、测速设备：865套卡口设备、48套测速设备。
4.相关设备的杆件、电源、信号灯倒计时、补光灯、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及电源线缆、传输线缆等用于保证功能完整性所必须的其他配套、辅助材料和设施。
5.机房空调、核心交换机、UPS等设备维护。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。依据如下：
《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》GA/T70-2014；
《数据中心设计规范》GB50174-2017；
《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》GA/T669-2023；
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018 ；
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2019；
《安全防范工程技术标准》GB50348—2018；
《安全防范系统验收规则》GA308-2001；
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2023；
《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001；
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181-2022；
《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994。
3、 项目清单
1.汇总表
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	备注
	政府强制采购节能产品（如有）

	[bookmark: _GoBack]1
	维护报价
	1
	项
	4594956
	主要产品
	软件和信息技术服务业
	服务
	
	

	2
	备品备件报价
	1
	项
	2354300
	
	工业
	货物
	
	

	3
	其他未列出设备更换费
	1
	项
	200000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	根据往年测算，该项费用发生额不少于200000元（本项按实结算）
	




2.维护分项
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	月份
	单价上限
（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	备注

	1
	信号灯
	1661
	套（方向）
	12
	75
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	470个路口（含信号机），1661个方向。含每个方向全部车行灯（辅助灯）、非机动车灯、人行灯、倒计时、信号机、LED显示条屏及其他所有设备

	2
	电警
	1647
	路
	12
	70
	
	软件和信息技术服务
	服务
	含路口的智能终端维护

	3
	球机/枪机
	1152
	路
	12
	55
	
	软件和信息技术服务
	服务
	

	4
	卡口
	561
	路
	12
	75
	
	软件和信息技术服务
	服务
	

	5
	测速
	48
	路
	12
	70
	
	软件和信息技术服务
	服务
	

	6
	抓拍监控
	304
	路
	12
	60
	
	软件和信息技术服务
	服务
	

	7
	内部普通监控
	309
	路
	12
	7
	
	软件和信息技术服务
	服务
	

	8
	室外大屏
	3
	块
	12
	100
	
	软件和信息技术服务
	服务
	

	9
	防撞车
	20
	班次
	1
	1000
	
	工业
	服务
	4小时为一班

	10
	区间测速检定费
	8
	车道
	1
	1700
	
	工业
	服务
	按每年每个车道收费

	11
	UPS维护
	1
	项
	12
	1500
	
	工业
	服务
	

	12
	机房空调
	15
	台
	12
	350
	
	工业
	服务
	1台精密空调，14台模块化机房空调；整机维护

	13
	信号机管理系统
	1
	项
	12
	1500
	
	软件和信息技术服务
	服务
	保障平台运行的所有费用

	14
	视频监控综合平台
	1
	项
	12
	2500
	
	软件和信息技术服务
	服务
	保障平台运行的所有费用




3.备品备件分项
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	备注
	政府强制采购节能产品（如有）

	1
	800W全结构摄像机
	5
	台
	5200
	
	工业
	货物
	
	

	2
	枪球一体摄像机
	5
	台
	7000
	
	工业
	货物
	
	

	3
	1200万电警
	15
	台
	9000
	
	工业
	货物
	
	

	4
	1400万电警
	10
	台
	9700
	
	工业
	货物
	
	

	5
	500万电警1
	10
	台
	4800
	
	工业
	货物
	
	

	6
	500万电警2
	10
	台
	4800
	
	工业
	货物
	
	

	7
	频闪灯1
	80
	台
	600
	
	工业
	货物
	
	

	8
	频闪灯2
	30
	台
	600
	
	工业
	货物
	
	

	9
	900万环保卡口
	10
	台
	9700
	
	工业
	货物
	
	

	10
	环保一体灯
	20
	个
	2100
	
	工业
	货物
	配合环保卡口用
	

	11
	气体爆闪灯1
	15
	个
	1650
	
	工业
	货物
	
	

	12
	气体爆闪灯2
	15
	个
	1650
	
	工业
	货物
	
	

	13
	400万半球
	3
	个
	800
	
	工业
	货物
	
	

	14
	高性能窄波平板雷达
	2
	个
	3650
	
	工业
	货物
	
	

	15
	8T企业级存储硬盘
	20
	块
	4200
	
	工业
	货物
	
	

	16
	12T企业级存储硬盘
	48
	块
	5250
	
	工业
	货物
	
	

	17
	6T企业级存储硬盘
	20
	块
	3350
	
	工业
	货物
	
	

	18
	万兆光模块
	5
	对
	700
	
	工业
	货物
	
	

	19
	60公里千兆光模块
	6
	对
	600
	
	工业
	货物
	
	

	20
	路口接入交换机
	60
	台
	1100
	主要产品
	工业
	货物
	
	

	21
	路口汇聚交换机
	20
	台
	4200
	
	工业
	货物
	
	

	22
	32口交换机
	5
	台
	6800
	
	工业
	货物
	
	

	23
	40口交换机
	7
	台
	8000
	
	工业
	货物
	
	

	24
	车行满屏信号灯
	30
	组
	1500
	
	工业
	货物
	
	

	25
	车行箭头信号灯
	40
	组
	1350
	
	工业
	货物
	
	

	26
	圆盘车行信号灯灯盘
	70
	个
	250
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	

	27
	箭头车行信号灯灯盘
	100
	个
	230
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	

	28
	人行信号灯
	40
	组
	800
	
	工业
	货物
	
	

	29
	人行信号灯红灯盘
	60
	个
	150
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	

	30
	人行信号灯绿灯盘
	100
	个
	220
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	

	31
	520型倒计时
	5
	个
	2300
	
	工业
	货物
	
	

	32
	780型倒计时
	10
	个
	2800
	
	工业
	货物
	
	

	33
	倒计时灯条
	40
	根
	110
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	

	34
	倒计时主板
	20
	块
	200
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	

	35
	倒计时电源
	20
	个
	100
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	

	36
	3公里工业级网桥
	2
	对
	1300
	
	工业
	货物
	
	

	37
	国标RVV3*6电源线
	1000
	米
	24
	
	工业
	货物
	
	

	38
	国标RVV3*4电源线
	1000
	米
	18
	
	工业
	货物
	
	

	39
	国标RVV3*2.5电源线
	2000
	米
	8
	
	工业
	货物
	
	

	40
	线缆RVVSP2*1
	2000
	米
	4
	
	工业
	货物
	
	

	41
	信号灯线缆RVV4*1
	2000
	米
	4.8
	
	工业
	货物
	
	

	42
	信号灯线缆RVV8*1
	2000
	米
	9.2
	
	工业
	货物
	
	

	43
	智能终端服务器
	5
	台
	6500
	
	工业
	货物
	
	

	44
	云存储设备
	1
	台
	485000
	
	工业
	货物
	
	

	45
	35114加密盒
	2
	个
	7600
	
	工业
	货物
	
	

	46
	电警标志牌
	50
	块
	400
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	

	47
	维护井井盖
	40
	套
	90
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	

	48
	维护井
	15
	块
	400
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	

	49
	落地机箱（含基础）
	1
	个
	3000
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	

	50
	抱杆机箱
	1
	个
	1000
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	

	51
	杆件迁移（含基础）
	2
	个
	4500
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	

	52
	光缆
	2000
	米
	3.8
	
	工业
	货物
	
	

	53
	PE50穿线管
	2000
	米
	15
	
	工业
	货物
	
	

	54
	信号灯检测器
	7
	个
	1300
	
	工业
	货物
	需根据路口相机选择相应的检测器
	

	55
	多业务光端机
	4
	对
	1250
	
	工业
	货物
	
	

	56
	交通标线
	1000
	平方米
	30
	
	工业
	货物
	品牌国产优质
	



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	设备参数

	1
	800W全结构摄像机
	5
	台
	▲1、内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8靶面尺寸。（提供具有CMA认证的检验报告）
2、全景监控通道分辨率不低于2560×1440，镜头不大于4mm；细节抓拍通道分辨率不低于3840×2160，镜头范围10—50mm。
3、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。
4.支持混合补光。
5、支持人脸、人体、车辆同时检测和抓拍。
6、具有瞳孔亮斑消除功能。
7、支持GB35114A级安全加密。
8、不低于IP66防护等级。
9、含电源、支架。

	2
	枪球一体摄像机
	5
	台
	1、全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸。
2、细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置红外补光灯及白光灯。
3、细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变焦，镜头最大焦距不小于188mm。
▲4、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°。（提供具有CMA认证的检验报告）
5、红外距离不小于240米。
6、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。
7、全景路视频图像分辨率不小于3632×1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440。（提供具有CMA认证的检验报告）
8、细节通道可同时对行人、非机动车、机动车进行检测和抓拍。
9、设备全景通道支持区域入侵检测功能，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离不小于40m。（提供具有CMA认证的检验报告）
10、支持GB35114A级安全加密。
11、不低于IP66防护等级。
12、含电源、支架。

	3
	1200万电警
	15
	台
	1、传感器：采用不小于1.1英寸GMOS。
2、最大图像尺寸：≥4112×3072像素；字符叠满足公安需求。
3、视频帧率：在1～25fps可调。
4、视频压缩支持H.265、H.264、MJPEG。
5、防护等级：IP66。
6、闯红灯事件检测试验，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。（提供具有CMA认证的检验报告）
7、车辆识别性能试验，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车牌号识别准确率≥99%，晚上车牌号识别准确率≥99%； 白天车身颜色识别准确率≥98%，晚上车身颜色识别准确率≥98%； 白天车辆类型识别准确率≥99%，晚上车辆类型识别准确率≥99%。
8、车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。（提供具有CMA认证的检验报告）
9、支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
▲10、监控摄像机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。5级评分应不低于3.5分。（提供具有CMA认证的检验报告）
11、支持GB35114A级安全加密。
12、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器、万向支架等。

	4
	1400万电警
	10
	台
	1、传感器：靶面尺寸≥1.17英寸；
2、 图像分辨率≥4480×3072，视频分辨率≥4480×3072
3、 支持实时显示车辆目标的结构化信息，包括车标、车牌号、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、速度、车道号等
4、 支持通过相机控制台进入图像调节工具，并对图像和视频设置逆光亮度补偿及顺光亮度补偿。（提供具有CMA认证的检验报告）
5、 支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；
6、 支持场景划线示意，可以通过图像及文字形式辅助相机场景规则线的配置。
7、 支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
8、 支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
9、 支持礼让行人及行人闯红灯模式下的自动划线。
10、 支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；
11、 支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；
12、 支持对支干车辆合并进入主干车道时不礼让主干车道通行车辆的行为进行抓拍。
13、支持GB35114A级安全加密。
14、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器、万向支架等。

	5
	500万电警1
	10
	台
	1、图像传感器：采用2/3英寸GMOS。
2、最大图像尺寸：≥2448×2048像素。
3、视频压缩支持H.265、H.264、MJPEG。
▲4、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。（提供具有CMA认证的检验报告）
5、支持车牌识别功能（含新能源），在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99%。
6、支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。（提供具有CMA认证的检验报告）
7、支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰等。
▲8、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。（提供具有CMA认证的检验报告）
▲9、支持识别车标类型不小于460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥98%。（提供具有CMA认证的检验报告）
10、防护等级：IP66。
11、支持GB35114A级安全加密。
12、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器、万向支架等。

	6
	500万电警2
	10
	台
	1、传感器：GS-CMOS，1/1.2英寸，视频分辨率不低于2816×2112。
2、支持H.265和H.264编码。
3、支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景。
4、支持配置内置补光灯，并可通过相机进行控制开启/关闭。
5、支持红外模式下的车牌识别功能，白天识别准确率≥99.9%；晚上识别准确率≥99.9%。
6、支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%。
7、支持压线抓拍，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。
8、支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于设定值，则抓拍后车。
9、支持对非机动车道上的有车占道行为进行检测抓拍。
10、支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；
11、支持违章变道抓拍功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。
12、支持GB35114A级安全加密。
13、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器、万向支架等。

	7
	频闪灯1
	80
	台
	1、光源类型：16颗LED灯。
2、发光角度：10°
3、覆盖范围：单车道。
4、补光范围：16米～25米。
5、触发方式：4V～6V电平量触发，可选配开关量触发。
6、与500万电警1同一品牌。
★7、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求，提供检验报告证明。

	8
	频闪灯2
	30
	台
	1、照射距离：照射距离不小于20米。
2、支持频闪级联功能。
3、色温范围3000k~5500k。
4、频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz9档可选。
5、频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us。
6、可根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阈值10档可调。
7、支持补光灯亮度等级1~255级可调。
8、与500万电警2同一品牌。
★9、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求，提供检验报告证明。

	9
	900万环保卡口
	10
	台
	1、最大图像尺寸：4096×2160像素。
2、镜头焦距：50mm。
3、视频压缩支持H.265、H.264、MJPEG。
4、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
5、支持车辆捕获抓拍功能，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。车辆捕获可由线圈（设备配合线圈检测器使用）、雷达（设备配合雷达使用）激光（设备配合激光检测器使用）、视频触发抓拍，抓拍张数可配置。
6、支持车牌识别功能，在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99%。
7、支持主/副驾驶人脸检出和抓拍功能。
▲8、设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。（提供具有CMA认证的检验报告）
9、支持识别车标类型≥450种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。
10、支持GB35114A级安全加密。
11、承诺中标后设备可接入公安现有的视频综合平台。
12、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、电源适配器、万向支架等。

	10
	环保一体灯
	20
	个
	1、采用24颗优质高亮度LED芯片。
2、支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪。
3、气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍。
4、搭配环保卡口使用，与900万环保卡口相机同一品牌。
5、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求，提供检验报告证明。

	11
	气体爆闪灯1
	15
	个
	1、灯型：氙气灯，补光装置宜采用LED光源或气体放电光源，也可采用其他光源。
2、光源：可见光（波长350-780nm）。
3、色温：5800K±200K。
4、中心光照度：≤4000Lx。
5、触发方式：开关量。
6、光斑覆盖范围：1车道。
7、补光距离：16m～26m。
8、回电时间：＜60ms。
9、闪光持续时间：180μs～500μs。
10、闪光灯寿命：≥1000万次。
11、远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态。
12、防眩目处理：支持。
13、功耗：＜65J。
14、可适配现有海康卡口设备。

	12
	气体爆闪灯2
	15
	个
	1、灯型：氙气灯，补光装置宜采用LED光源或气体放电光源，也可采用其他光源。
2、光源：可见光（波长350-780nm）。
3、色温：5800K±200K。
4、中心光照度：≤4000Lx。
5、触发方式：开关量。
6、光斑覆盖范围：1车道。
7、补光距离：16m～26m。
8、回电时间：＜60ms。
9、闪光持续时间：180μs～500μs。
10、闪光灯寿命：≥1000万次。
11、远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态。
12、防眩目处理：支持。
13、功耗：＜65J。
14、可适配现有大华卡口设备。

	13
	400万半球
	3
	个
	1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
2、像素：400万；
3、最大分辨率：2688×1520；
4、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5、最大补光距离：50m（红外）；20m（暖光）；2m（人脸检测距离）；
6、补光灯：2颗（红外灯）；1颗（暖光灯）；
7、镜头焦距：6mm；
8、视场角：水平：51°；垂直：28°；对角：60°；
9、人脸检测：支持人脸检测
10、AI编码：H.264或H.265：
11、供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）；
12、防护等级：IP67；IK10；
13、可接入分局现有监控平台。

	14
	高性能窄波平板雷达
	2
	个
	1、单车道测速雷达，频率24G。
2、测速距离：单车道18～28m（可调整）。
3、测速范围：10km/h～250km/h。
4、支持RS485协议。
5、工作电压：9-12VDC（含电源）。
6、可与现有的测速设备匹配。

	15
	8T企业级存储硬盘
	20
	块
	1、容量8TB。
2、接口类型SATA，3.5英寸。
3、接口速率6Gb/s。
4、转速7200转/分。
5、缓存256MB。
6、支持5年有限质保服务

	16
	12T企业级存储硬盘
	48
	块
	1、12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
2、空气盘，CMR传统磁记录
3、传输速率267MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
4、MTBF可达2,000,000小时
5、支持5年有限质保服务

	17
	6T企业级存储硬盘
	20
	块
	1、容量6TB。
2、接口类型SATA，3.5英寸。
3、接口速率6Gb/s。
4、转速7200转/分。
5、缓存256MB。
6、支持5年有限质保服务

	18
	万兆光模块
	5
	对
	1、工业级。
2、10KM单模单纤。
3、LC万兆光模块。
4、可适配主流交换机。

	19
	60公里千兆光模块
	6
	对
	1、工业级。
2、60KM单模单纤。
3、LC千光模块。
4、可适配主流交换机。

	20
	路口接入交换机
	60
	台
	1、工业级千兆交换机。
2、2光8电以上。
3、2个千兆SFP插槽，含1对LC千兆单纤单模光模块。
4、光模块可适配主流交换机。

	21
	路口汇聚交换机
	20
	台
	1、工业级千兆交换机。
2、6光8电以上。
3、8个以上千兆SFP插槽。
4、带4对LC千兆单纤单模光模块。
5、光模块可适配主流交换机。

	22
	32口交换机
	5
	台
	1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥670Mpps，提供官网链接及截图证明（以官网最小值为准）；
2、千兆电口≥24个，10/25GE光口≥8个，提供官网链接及截图证明；
3、CPU（处理器）、转发芯片均为国产自研芯片，提供具有CMA认证的第三方测试报告截图证明；
4、支持4K个VLAN，支持VoiceVLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；
5、支持静态协议、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；
6、MAC表项≥330000，ARP表项≥16K，IPv4FIB表项≥256K，IPv6FIB表项≥128K，提供具有CMA认证的第三方测试报告截图证明；
7、支持ID指示灯：用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网链接及截图证明；
8、设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），恢复出厂配置并复位设备，提供官网链接及截图证明；
9、实配：主机及可插拔双电源；

	23
	40口交换机
	7
	台
	1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥670Mpps，提供官网链接及截图证明（以官网最小值为准）；
2、千兆电口≥24个，1/2.5GE光口≥8个，10/25GE光口≥8个，支持2个扩展插槽，提供官网链接及截图证明；
3、CPU（处理器）、转发芯片均为国产自研芯片，提供具有CMA认证的第三方测试报告截图证明；
4、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；
5、支持静态协议、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；
6、MAC表项≥330000，ARP表项≥16K，IPv4 FIB表项≥256K，IPv6 FIB表项≥128K，提供具有CMA认证的第三方测试报告截图证明；
7、支持ID指示灯：用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网链接及截图证明；
8、设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），恢复出厂配置并复位设备，提供官网链接及截图证明；
9、实配：主机及可插拔双电源；

	24
	车行满屏信号灯
	30
	组
	1、面罩规格：φ400mm。
2、面罩材质：玻璃。
3、外壳材质：铝压铸。
4、表面处理：黑色喷塑哑光。
5、工作温度：-40℃~+80°C
6、LED寿命：≥70000小时。
7、可视距离：＞450m。
8、可视角度：＞30°。
9、满屏信号灯，竖装，包含灯具、帽檐、装饰边、背杆支架。
10、符合GB14887-2011道路交通信号灯。
11、设备前维护。
12、承诺中标后可接入现有信号机。

	25
	车行箭头信号灯
	40
	组
	1、箭头灯信号灯，竖装，包含灯具、帽檐、装饰边、背杆支架。
2、面罩规格：φ400mm。
3、面罩材质：玻璃。
4、外壳材质：铝压铸。
5、表面处理：黑色喷塑哑光。
6、LED寿命：≥70000小时。
7、工作温度：-40℃~+80°C。
8、可视距离：＞450m。
9、可视角度：＞30°。
10、设备前维护。
11、承诺中标后可接入现有信号机。
12、符合GB14887-2011道路交通信号灯。

	26
	圆盘车行信号灯灯盘
	70
	个
	1、LED寿命：≥70000小时。
2、可视距离：>450m；可视角度：>30°。
3、规格：φ400mm。
4、孔距：307.7mm。
5、承诺中标后可替换现有灯盘。投标时仅报国优。

	27
	箭头车行信号灯灯盘
	100
	个
	1、LED寿命：≥70000小时。
2、可视距离：>450m；可视角度：>30°。
3、规格：φ400mm。
4、孔距：307.7mm。
5、承诺中标后可替换现有灯盘。投标时仅报国优。

	28
	人行信号灯
	40
	组
	1、面罩规格：φ300mm。
2、面罩材质：玻璃。
3、外壳材质：铝压铸。
4、表面处理：黑色喷塑哑光。
5、LED数量：红60，绿56。
6、LED波长：红：625nm；绿：505nm。
7、LED直径：φ5mm。

	29
	人行信号灯红灯盘
	60
	个
	1、LED寿命：≥70000小时。
2、规格：适配现有行人灯组
3、LED数量：红60或绿56。
4、LED直径：φ5mm。
4、承诺中标后可替换现有灯盘（包含红、绿灯盘，根据故障情况选择）。投标时仅报国优。

	30
	人行信号灯绿灯盘
	100
	个
	1、LED寿命：≥70000小时。
2、规格：适配现有行人灯组
3、LED数量：绿56。
4、LED直径：φ5mm。
4、承诺中标后可替换现有灯盘（动态绿人）。投标时仅报国优。

	31
	520型倒计时
	5
	个
	1、数字尺寸：大于500×260mm。
2、计时方式：跟随/触发/RS485通信。
3、显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1。
4、面罩材质：PC。
5、外壳材质：铝、黑色喷塑。
6、LED寿命：≥70000小时。
7、中心亮度：红≥5000cd/m2；黄≥5000cd/m2；绿≥8000cd/m2。
8、可视距离：＞500m。
9、可视角度：＞30°。
10、工作温度：-40℃℃~+80℃C。
11、包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍。
12、符合GB14887-2011、GA/T508-2014，前维护。

	32
	780型倒计时
	10
	个
	1、数字尺寸：大于780×2440mm。
2、计时方式：跟随/触发/RS485通信。
3、显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1。
4、面罩材质：PC。
5、外壳材质：铝、黑色喷塑。
6、LED寿命：≥70000小时。
7、中心亮度：红≥5000cd/m2；黄≥5000cd/m2；绿≥8000cd/m2。
8、可视距离：＞500m。
9、可视角度：＞30°。
10、工作温度：-40℃℃~+80℃C。
11、包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍。
12、符合GB14887-2011、GA/T508-2014，前维护。

	33
	倒计时灯条
	40
	根
	适配现有倒计时。投标时仅报国优。

	34
	倒计时主板
	20
	块
	适配现有倒计时。投标时仅报国优。

	35
	倒计时电源
	20
	个
	适配现有倒计时。投标时仅报国优。

	36
	3公里工业级网桥
	2
	对
	1、网络接口类型：2个RJ45,10/100Mbps自适应。
2、无线传输距离：3km。
3、支持20路2MPIPC或10路4MPIPC或6路6MPIPC。
4、水平天线角度：35°±5°。
5、垂直天线角度：15°±5°。
6、工作温度：-30℃~70℃。

	37
	国标RVV3*6电源线
	1000
	米
	1、产品名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线电缆。
2、额定电压：300V/500V。
3、导体：多股铜导体，符合GB/T3956第5类（等同于IEC60228.5）。
4、绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）；
5、护套：防水柔性聚氯乙烯混合料（PVC）。
6、测试电压：2000V，5min。绝缘电阻：>200M欧姆×KM。
7、使用温度：-30~+70℃。
8、符合GB/T5023.5-2008;JB/T8734.3-2016；通过国家CCC强制认证。

	38
	国标RVV3*4电源线
	1000
	米
	1、产品名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线电缆。
2、额定电压：300V/500V。
3、导体：多股铜导体，符合GB/T3956第5类（等同于IEC60228.5）。
4、绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）；
5、护套：防水柔性聚氯乙烯混合料（PVC）。
6、测试电压：2000V，5min。绝缘电阻：>200M欧姆×KM。
7、使用温度：-30~+70℃。
8、符合GB/T5023.5-2008;JB/T8734.3-2016；通过国家CCC强制认证。

	39
	国标RVV3*2.5电源线
	2000
	米
	1、产品名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线电缆。
2、额定电压：300V/500V。
3、导体：多股铜导体，符合GB/T3956第5类（等同于IEC60228.5）。
4、绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）；护套：防水柔性聚氯乙烯混合料（PVC）。
5、芯线标识：≤5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，黄绿地线。
6、芯线数：2—5芯，7—36芯。
7、截面积：0.75—2.5mm&sup2；0.5、2.5—35mm&sup2。
8、测试电压：2000V，5min。绝缘电阻：>200M欧姆×KM。
9、使用温度：-30~+70℃。
10、弯曲半径：15×电缆外径。
11、符合GB/T5023.5-2008;JB/T8734.3-2016；通过国家CCC强制认证

	40
	线缆RVVSP2*1
	2000
	米
	1、2芯RVVSP电源线（1mm2）。
2、无氧铜线芯。
3、环保绝缘、护被。
4、线芯绝缘颜色鲜艳。
5、符合RoHS2.0环保认证。
6、符合GB/T5023.5-2008;JB/T8734.3-2016；通过国家CCC强制认证

	41
	信号灯线缆RVV4*1
	2000
	米
	1、4芯RVV电源线（1mm2）。
2、无氧铜线芯。
3、环保绝缘、护被。
4、线芯绝缘颜色鲜艳。
5、符合RoHS2.0环保认证。
6、符合GB/T5023.5-2008;JB/T8734.3-2016；通过国家CCC强制认证

	42
	信号灯线缆RVV8*1
	2000
	米
	1、8芯RVV电源线（1mm2）。
2、无氧铜线芯。
3、环保绝缘、护被。
4、线芯绝缘颜色鲜艳。
5、符合RoHS2.0环保认证。
6、符合GB/T5023.5-2008;JB/T8734.3-2016；通过国家CCC强制认证

	43
	智能终端服务器
	5
	台
	1、具有不少于16个10M/100M/1000M自适应RJ45接口。
2、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC。
3、具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
4、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。（提供具有CMA认证的检验报告）
5、含4T硬盘。
6、承诺中标后可接入公安现有平台。

	44
	云存储设备
	1
	台
	1、单设备应配置不低于两颗64位多核CPU（在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告目录内），内存≥32GB，系统盘≥1×960GB SSD。
2、单设备应标配不低于6个千兆网口，可增扩≥2个万兆口。
3、应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。
4、具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
5、能对视音频、图片智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与。
6、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议。
7、接入路数不少于450路2Mbps视频图像。
8、设备内配置48块16T企业级硬盘。
9、每台包含云存储软件授权扩容：1台云存储设备接入管理和768TB存储虚拟化服务。
10、承诺中标后可接入六合公安原有云存储系统。

	45
	35114加密盒
	2
	个
	1、网络接口：2个10M/100M/1000Mbps自适应网口。
2、支持接驳符合GB/T28181协议、ONVIF、RTSP协议的高清IPC并对视频进行35114C级加密。
3、支持8路200万或4路400万或2路800万分辨率的H.264/H.265格式码流转码成SVAC2.0格式。

	46
	电警标志牌
	50
	块
	1、版面尺寸：600*800*2mm。
2、反光膜等级：高强级。
3、材质：1100铝质板材。
4、内容标识：违法抓拍。
5、符合道路交通标志和标线（GB-5768-2022）

	47
	维护井井盖
	40
	套
	1、井圈四周内置4根直径6mm钢筋，2、上沿宽：50mm，厚：100mm。
2、井圈外框尺寸：500mm*500mm*100mm。
3、井盖横纵各内置4根直径6mm钢筋，厚：45mm，井盖四周采用50mm*4mm厚热镀锌钢板包裹，井盖外框尺寸：400mm*400mm*50mm。
4、井圈、井盖混凝土采用C30商品混凝土。

	48
	维护井
	15
	块
	1、维护井盖50cm*50cm。
2、维护井内径40*40cm。
3、深60cm。
4、管道离上边沿约45cm，井壁用砂浆抹面，井底用砖铺设。
5、含井盖、井圈。

	49
	落地机箱（含基础）
	1
	个
	1、外形尺寸：W600mm*H1480mm*D420mm，1.2mm不锈钢钢板材质，静电喷塑。
2、机箱内结构：内分四层，最上层为强电层。
3、强电层配备：总路32A/2P空开1个、分路16A/1P+N漏电开关4个、五孔插座模块3个、40KA/2P浪涌1只、门控开关及内置LED照明单元。
4、含基础。

	50
	抱杆机箱
	1
	个
	1、外尺寸：W500mm*H600mm*D250mm，1.2mm201不锈钢静电喷塑。
2、机箱内配备：配备25A2P空开、5A1P空开3个、40KA/2P浪涌1只、14位接线端子、24v供电电源模块、五孔插座模块、温控模块及风扇组件、门控开关及内置LED照明单元。
3、含换箱后所需的熔纤费等杂费。 

	51
	杆件迁移（含基础）
	2
	个
	1、杆件利旧，六合辖区内现状杆件拆除迁移至新建点位。
2、基础规格不小于本设计方案中横臂6m杆件基础规格：1.2m*1.0m*1.0mC25混凝土；底层C25混凝土碎石垫层。
3、满足安全需要。

	52
	光缆
	2000
	米
	1、产品类型：中心束管式 铠装。
2、纤芯类型：单模OS2标准B1.3（9/125μm），芯数：6芯。
3、金属加强构件、中心束管结构。
4、两根平行圆钢丝加强光缆抗拉强度，使其具有更加优越的机械性能。
4、PE外护套具有良好的抗紫外辐射及防水性能 。     
5、松套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护。
6、磷化钢丝中心加强构件模量高、耐腐蚀。
7、8.0mm光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 保证光缆在恶劣的环境下光纤不受到压力。
8、产品使用寿命30年以上。
9、敷设方式：架空、管道。
10、工作温度：-40°至70°。
11、弯曲半径：静态10倍缆径/动态20倍缆径。

	53
	PE50穿线管
	2000
	米
	1、耐化学性：不被污水、废水及化学药品腐蚀，不因土壤中腐烂物质而腐蚀。
2、抗冲击：管材壁采用“工字型”结构，耐冲击、耐压，地基下沉情况下也不破裂，而且变形后复原性强，对任何地基都有很好的适应性。
3、耐老化：管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒。
4、耐寒性：PE管材在-60℃环境中不会被冻裂。
5、公称外径：DN50mm，公称壁厚：EN3mm。

	54
	信号灯检测器
	7
	个
	1、参数配置：支持不少于16路相机参数和通道参数；
2、状态检测：支持相机及红/绿灯状态检测；
3、检测模式切换：支持红/绿灯检测模式切换；
4、输入异常检测：支持红/绿灯输入信号异常检测；
5、校时功能：支持NTP校时和同步PC；
6、网络状态监测：支持；
7、日志记录：支持日志记录；
8、升级功能：支持网络升级；
9、信号输入：不少于16路，AC220V红/绿灯信号；
10、RS-485接口：不少于1个；
11、网络接口：1个RJ-45以太网口；
12、工作温度：-40℃～+65℃；
13、工作湿度：10%～95%RH；

	55
	多业务光端机
	4
	对
	1、使用硬件完全物理隔离，各通道带宽互不抢占，每个网口线速转发，无交换芯片共享带宽；（提供CNAS检测报告）
2、光纤数量：单模单纤；
3、通信距离：20-60KM；
4、光接口类型：LC光口；
5、外形尺寸：1U机架式；
6、速率：支持10/100/1000M自适应；
7、电源配置：支持双电源冗余供电，支持AC220V/DC‑48V双输入模式，单电源故障设备业务不中断，需提供产品手册；
8、设备支持SNMP网络管理，具备光功率监测、端口链路告警、整机故障继电器告警输出功能，可实时监测光模块收发功率；
9、光接口支持硬件级光口1+1热备份保护功能，设备具备主、备两路独立LC光接口，主用光链路发生光衰过大、光纤断裂、模块故障等异常工况时，可实现无人工干预自动链路倒换，倒换时间≤50ms；倒换过程不影响8路物理隔离以太网业务数据传输，业务报文无丢包、无乱序；
10、系统误码率：小于等于10E-9
11、工作温度：-30°-70°

	56
	交通标线
	1000
	平方米
	斑马线、停止线、导向箭头等，涂层厚度：≥2.0mm；线型：白色实线，线宽0.3m；施划地面热熔交通标线。


（一）技术要求

★1.实施要求
	序号
	名称
	采购要求

	
	系统日常维护及设备保养
	1、系统的日常维护保养系统的日常维护应包含所有设备的维修及更换，以满足采购人的维保考核要求。系统维护保养包括所有系统的前端设备、传输线路及后台设备的日常维护，但不限于检查、清洁、调整、测试、优化系统、备份数据、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。清洁设备时，应根据设备类型使用吸（吹）尘、刷、擦等方法对设备表面或内部的灰尘、污物等进行清理。调整设备时，应按照标准规范、技术手册和使用管理要求对设备的安装位置、防护范围、电气参数、运行模式等进行设置与校正。测试设备系统时，应按照标准规范、技术手册和使用管理要求对设备系统的功能、性能进行测量试验。优化系统时，应按照标准规范和使用管理要求对系统的参数、设置等进行合理配置。备份数据时，应根据使用/管理要求对重要数据进行转存、转录，并确保数据和存储介质的安全。排查隐患时，应对可能造成系统不稳定运行、系统设置、功能、性能等不满足标准规范和使用/管理要求的情况进行详细检查与记录。处置问题时，应根据检查、测试及隐患排查过程中发现的问题，提出处置建议，经建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决，同时形成相关台账记录。维护保养对象及维护保养内容与要求：
（1）前端设备
物理检查：检查前端监控设备是否依图纸标定位置（或系统中标定的位置）存在，对于前端设备的拆改、挪移应及时反应至系统中。检查设备安装部件是否齐全，安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置。
运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。
电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、加热、雨刷、辅助照明装置等的工作状态。采用相应的仪器/仪表测量摄像机的相关指标，并做相应调整。
机械构件维护：对摄像机、防护罩、云台、辅助照明装置的安装支架、立杆等构件进行加固、除锈、防腐等养护，并做必要调整。
设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。
设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控作用。
（2）传输设备
线缆、路由检查：传输线缆安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰。检查线缆有无破损、破坏，氧化等情况。检查线管管口封堵情况，接地连接情况，查找有无异常现象。
传输设备检查：传输设备安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰，工作状态应正常。使用电池供电的无线发射/接收/中继设备应根据具体要求定期更换电池。
清洁整理：对传输设备、管线、人井手孔等传输设备、设施或配套装置进行必要的清洁和清理。根据现场情况和需要，调整电缆、光缆等的捆扎方式。
测试调整：根据检查结果和系统需要调整传输设备的相关参数。调整后，应保证视频信号及控制信号衰减满足规范或原设计要求。
（3）处理/控制/管理/记录设备
物理检查：根据系统形成模式和安装方式，制定检查方案，重点检查处理、控制、管理设备安装是否牢固，设备外壳及部件有无异常变化或破损迹象，设备部件和接线是否正常。对发现的问题应在维保过程中及时处理。
电气参数与性能检查：通过观察设备指示灯、测量设备电压/电流等方式，检查设备运行状态。应确保设备运行指示正常，排查明显故障隐患。设备清洁：采用适当的方式，对设备内外进行必要的清洁和除尘。
（4）显示设备
物理检查：检查显示设备安装柜、箱和结构件是否牢固，检查其外表有无异常或破损迹象，检查接地是否完好。检查并调整显示设备，确保显示设备安装牢固，设备外壳及部件应无异常变化或破损迹象，设备部件和接线应正常。除视频显示设备外，显示设备还应包括LED显示屏等字符显示装置。
设备清洁：对设备、箱、柜及结构件等进行必要的清洁和除尘。显示屏幕清洁，应采用专用试剂。
（5）系统
系统优化：根据系统运行情况及使用、管理要求，调整系统的相关设置参数，提高、优化系统性能。系统优化的重点在于提高视频监控系统监控效果、延长视频录像保存时间、提高视频图像回放效果、缩短报警视频联动时间等。
系统校时：对系统进行校时，系统的主时钟与标准时间偏差应满足相应标准规定或使用管理要求。
数据备份：对系统信息、设置数据及其它有助于保证系统安全，有助于系统快速恢复的数据资料进行备份。备份文件应存储在专门的介质上，并注明备份时间、打开密码（如有），恢复数据注意事项等信息。维保工作要求的备份内容不包括视频数据信息，采购人特别要求除外。
隐患排查：通过询问系统管理员、操作员、查阅运行记录等方式，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。汇总维保过程中发现的问题，分析系统目前的健康状态，预测系统可能发生的问题，并前瞻性提出处置意见。
问题处置：监控图像、记录图像达不到标准规范和使用管理要求或设备破损、污损严重，且已经不能满足视频监控需要时，应提出处置建议，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。对于日常运行过程中性能稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整/调试后仍无法满足要求时，应提出处置建议，在征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。对于系统可能发生的问题，应及时书面告知建设/使用单位，并同时提出处置意见，在征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施予以应对。巡检中发现前端监控设备存在遮挡或污损，应及时清理。还需按标准对重点核心地区视频监控所有点位前端监控二维码标贴进行张贴和日常维护。为配合道路整治及视频监控并杆及线路下地工程，在所涉及的包含重点核心地区视频监控的路段，应配合市公安局和市政部门，按期保质保量地完成视频监控并杆及线路下地的工作。
2、设备保养内容
定期对系统所有相关设备等进行保养，并形成保养记录，每次保养记录由采购人签字确认。摄像机保养：摄像机镜头如存在遮挡或污损，应及时清除遮挡监控视线的障碍物。
机房保养：每季度对机房设备进行检测保养。网络应用终端：系统软件故障排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、外设安装调试、系统安装调试与维护、应急、系统恢复及日常维护等。
网络服务系统：包括服务器软硬件系统、网络线缆线路、网络交换路由设备、备用电源（UPS）检测、保养、维护及故障排除等。其他保养：对监控立杆和设备箱等设施的损坏和锈蚀应及时进行修复和翻新。对摄像机的位置有迁移必要时进行迁移。
3、巡检
前端现场巡检：每个季度开展一轮前端巡检，主要应围绕前端设备运行状况和安全（包括：杆件、落地机箱、抱杆箱、箱体锁、摄像机、镜头、云台、网络传输设备等）和管线情况（包括管线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量等）。形成巡检电子台账（主要是带水印的照片），记录发现的问题，以及解决情况；
后端设备现场巡检：早、中、晚机房（含配电房、UPS间，机房内的编解码器、存储设备、网络交换设备、安全设备、服务器、UPS电源、平台软件等设备）整体现场巡检，发现有无故障报警；每周一次的存储设备巡检，发现存在故障磁盘，并更换，如故障率高，增大巡检频率，避免数据丢失；每季度巡检一次空调外机，并对外机除尘，清洗，保障外机正常工作；
系统巡检：巡检系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况，且利用系统运维功能，每日对信号灯在线情况、信号灯工作状态、监控在线情况、卡口设备抓拍情况、违章抓拍等情况开展巡检发现问题进行记录，满足考核要求，通知前端维护人员维护。
重点节点巡检：遇重大活动、重大节假日、恶劣天气和其他紧急情况，采购人要求进行巡检的，需安排巡检。
巡检发现本项目重要设备或整个系统存在运行问题的，需立即整改，且做好记录。
注：以上要求请投标人提供承诺书并加盖公章，上传至投标系统。



★2、服务
	序号
	名称
	采购要求

	2.1
	拟投入本项目的人员
	1、项目经理1名；
2、项目组至少有17名维修服务人员（含项目经理），其中4名驻场，其他人员前端维护。

	2.2
	故障处理要求


	针对监控产生的故障，制定详细的运行维护服务保障方案，及时受理采购人故障报表、电话报修。故障级别定义及解决时间要求如下：
（1）故障级别Ⅰ级：属于重特大故障，其具体现象为系统崩溃。技术人员到场时间：接报30分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。
（2）故障级别Ⅱ级：属于严重问题，其具体现象为部分系统发生故障或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。技术人员到场时间：接报60分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。
（3）故障级别Ⅲ级：属于普通问题，其具体现象为前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。技术人员到场时间：接报4小时内到现场。提出解决方案：即时提交或到现场后1小时内提交解决方案。

	2.3
	考核要求

	1、前端摄像机完好率：对系统中前端监控摄像机完好情况进行考核。前端摄像机完好的标准：摄像机在平台显示为在线，视频能实时显示无卡顿。前端摄像机完好率=（摄像机完好总数／摄像机维护总数）×100%。所有视频监控、电子警察、卡口、球机、测速等设备完好率连续三天低于98%高于96%或单个摄像头无故3天不在线，扣1000元，每超1日增扣1000元，以此类推；连续三天低于96%或单个摄像头无故4天不在线，扣2000元，每超1日增扣2000元，以此类推；无法达到采购目的的，采购人有权根据需求聘请其他人员开展维护，所产生的维护费从维护费中支付；连续10天完好率低于96%，采购人有权解除合同。
2、图像画面字符叠加标注：对系统前端监控摄像机字符叠加标注情况进行考核。
图像画面字符叠加标注标准：符合公安部GAT751-2008标准及省厅、市局相关规范要求，时钟标识准确（与市局授时服务器时钟误差不超过3秒）。字符标注准确率=（符合图像画面字符叠加标注标准的摄像机总数/摄像机入网总数）×100%。（保留到小数点后两位）考核方式：每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有入网摄像机的图像画面字符叠加标注情况作为每月的考核依据每月字符标注准确率低于99.5%，扣1000元；低于99%扣2000元。
3、存储考核
存储正常标准：视频图像实时在线存储且存储时间不少于30天。图像在线存储率：图像在线存储率=（在线且能正常调取存储录像的摄像机数／摄像机总数）×100%。（保留到小数点后两位）考核方式：每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有入网摄像机的在线存储情况作为每月的考核数据。每月图像在线存储率低于98%，扣1000元；低于95%扣2000元。
4、图像存储时间达标率
图像存储时间达标率=（图像存储时间不少于30天的摄像机数／入网摄像机总数）×100%。（保留到小数点后两位）考核方式：每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有入网摄像机的存储时间是否达标作为考核依据。95%≤每月图像存储时间达标率＜98%，扣1000元；每月图像存储时间达标率＜95%，扣2000元。
5、电警数据考核：高速公路卡口每天连续无过车数据不超过4小时，其他道路卡口每天连续无过车数据不超过8小时视为当天设备达标；每月内运行稳定天数不低于90%，视为本月该设备达标。卡口传输数据延时在1分钟内的比例不低于90%算当天上传及时，每个月内上传及时天数不低于90%，视为卡口上传及时达标。号牌号码识别准确率，准确率达到90%以上的视为达标。上述考核项每低于达标1%的，扣500元。
6、系统后台考核：按采购人需求及时完善、配置系统参数、系统管理日志、用户管理数据、视频和报警数据定期备份、恢复和维护，平台软件、硬件设备升级包及时更新。以无法登录系统平台或登录后无法打开和下载视频次数作为故障数来计算系统后台故障并进行考核。系统后台故障及时上报采购人并按时修复的，不作为实质故障；故障一次扣1000元。
7、运维保障响应考核：每月根据日常及突发情况运维保障响应情况进行考核，主要根据第3.2故障响应要求统计故障维护响应及时情况。每月发生Ⅰ、Ⅱ级故障未按第3.2要求及时响应的，未及时响应1次扣1000元，Ⅰ、Ⅱ级故障响应时间每超2小时加扣2000元。
8、其他情况：采购人各类大型活动、重大案事件保障工作中不能正常调取图像（无图像、云台及镜头不能控制、图像不清晰、无存储等）的，每路图像每次扣500元，每月最多扣2000元。
9、连续2个月考核被扣10000元的，采购人有权终止合同并拒付当期维护费用，纳入南京市公安局视频图像维护黑名单。


★3、其他说明
1）采购人不组织现场踏勘，投标人投标前应对各类设备运行情况及现场进行踏勘，在集中答疑期间，提交保密协议，获取维护的点位信息，勘探机房等。
2）中标供应商应切实加强安全教育、安全检查、安全管理，对服务期发生的安全事故及造成自身或第三方损失伤亡的，均由中标供应商自行承担。
3）服务期内对损坏无法修复的或无修复价值的相关设备，经采购人同意，可从备品备件中进行更换。对本年度内未使用完的备品备件，采购人可根据需求通知中标供应商对性能不佳、故障频繁的老旧设备进行更换。
4）服务期内，采购人对涉及所有设备的杆件、电源、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及各类线缆等其他配套、辅助设施的维修、更换（含土建部分）以及各类施工审批均不另行支付费用。
5）维护服务期内，中标供应商应积极配合采购人，例如违法曝光照片的采集、公示，测速设备的检测、标定等涉及维护范围内设备的其他工作。
6）中标后，签订合同前需提供所采购设备原厂质保承诺书加盖厂商公章，招标文件参数中有明确质保期的，以招标参数为准；未明确的，质保3年。
7）采购人根据实际工作需求，对零星点位和设备迁移，迁移所需线缆、穿线管等材料，从备品备件库中领用。
8）中标供应商至少保证1辆可正常工作的高空作业车始终在六合辖区（高空作业车检修保养的，需提供替代高空作业车），并配备项目所需的充足高空作业车，在现有高空作业车无法及时支持所有登高服务的，应随时增加高空作业车，满足相应要求。每发现一次无高空作业车可用的扣2000元。
9）确认设备损坏的，备品备件库中有的，从备品备件库中领用更换；备品备件库中没有该种类的，且采购单价超过1000元的，从其他未列出设备更换费中支付；单价未超1000元的，由中标供应商自行采购更换。
10）主线缆（电源线、光缆、光纤）从备品备件库中领用更换。主线缆是指从接电点至落地箱的线缆；没有落地机箱，仅有抱杆箱的，主线缆是指接入抱杆箱的线缆；非主线缆均由中标供应商进行更换，且更换的线缆是国标、不低于原规格。
11）根据工作需要，临时布设监控点位，所需材料、设备从备品备件库中领用，除维护费的其他费用从其他未列出设备更换费中支付。
12）其他未列出设备更换费主要用来支付飞线整治、投诉整改、安全隐患整改、上级交办、用于对接的定制程序、漏洞升级及其它未列入事项且备品备件库中没有的配件费。
13）维护的前端设备（球机、卡口、测速等）费用中包含路口中智能终端设备维护费用，不另行报价。
14）UPS整机质保维护，在发生故障后，专业维修人员须在1小时赶到现场开展维护，每个季度开展整机检查，如无法履约单次扣减10000元。
15）机房空调维护，每个月开展一次整体检修，在第一年的维护期内需要更换一次滤网和过滤水壶。在发生故障后，专业维修人员须在2小时赶到现场开展维护，如无法履约单次扣减10000元。
16）系统平台维护：包含整理平台数据库，升级平台漏洞，与其他系统平台的对接、现场服务等保证平台正常运转的一切费用。硬件配件故障，采购的硬件配件费用从其他未列出设备更换费中支付。系统平台原厂现场服务不少于12次/年。
17）信号机维护：信号机的主控板、灯驱板、转接板、电源板损坏，返厂维修，报价时考虑邮寄费，其他损坏配件低于1000元的，由中标供应商支付，超过1000元的，从其他未列出设备更换费中支付。
18）机房配件更换，机房内的所有配件损坏或因工作需要而更换或升级设备，从其他未列出设备更换费中支付。
19）所投的备品备件，无法更换现有的损坏部件，在不加价格的情况下，更换成不低于同档次的、满足更换要求的备品备件。
20）线缆更换：需将原有线缆拆除，确认管道无法穿线的，报经采购人同意，按照横平竖直方式架空拉线。
21）每个点位维护时间以实际维护时间为准。
22）根据备品备件库存量，按实际需求采购，季度结算。
23）大屏维护中，损坏的配件低于1000元的，由中标供应商支付，超过1000元的，从其他未列出设备更换费中支付。
24）分项报价表中备注国产优质的，在采购时可根据实际故障部件更换对应的备件。
25）除备品备件分项报价表中备注中标注为国产优质的，投标时其他的必须报品牌。
26）在投标时，各类检测报告、证书、截图等证明材料可以不加盖原厂公章，但需提供投标人的承诺书，承诺签订合同前提供加盖原厂公章的检测报告、证书、截图等证明材料。
27）至少提供3台发电机，在信号灯断电时，首选发电机供电，油费分摊在项目中；至少提供3台临时信号灯（信号灯故障，可以放临时信号灯路口），至少提供12个便携式警示灯（信号灯故障时，无法用发电机和临时信号灯，在路边放便携式警示灯）。
28）提供不少于100平方米的场地，用于临时存放杆件、旧设备等，并将上期的废旧设备托运至新场地保存。
29）根据采购商的需要，在指定的地点，新增建设监控点位，从备品备件中申领材料，不在备品备件库中的材料，从其他未列出设备更换费中支付。
30）建筑工程一切险、第三方责任险由中标供应商投保，投保的范围和条件应符合招标文件及国家有关规定，保险费由中标供应商承担并支付，其中第三者责任限额不低于1000万元，单人单次事故不低于150万元。投标文件中提供承诺书并加盖公章，合同签订后且进场前需提供相关投保证明材料。
4、本项目其他附件
无
★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
达到维护要求。
（2）服务要求
（1）交通信号灯
①信号灯及其附属设施的安全性日常检查。包括杆件、电源、线缆、检修井（盖）、灯具等全部配套设施检查与更换。
②新改扩建道路信号灯（含附属设施）的移交接收，以及目前已有维护单位的信号灯（含附属设施）到期后的后续维护。
③根据需求及流量变化及时调整信号灯配时，以及重大活动、警卫安保等信号保障。
④因道路建设需要临时拆除信号灯、电子警察及视频监控设施（含附属设施）及道路建设结束后的恢复（拆除期间应视情况设置临时信号灯）。
⑤因升级改造需要，提供相关设备的更换、调试服务。
⑥因交通事故等原因造成的损坏，有赔偿方的由采购人委托中标供应商按照交通事故处理程序进行索赔，无赔偿方的由中标供应商自行恢复，相关设施规格、质量、型号及性能不低于原标准。
⑦对信号灯进行日常巡查，发现设施损坏的，应及时修复，无法修复需更换相关设备的，中标供应商经采购人同意后，从备品备件清单（备品备件种类见备品备件分项报价表）中予以更换。
⑧日常巡查包括（包括但不限于）：
信号灯及杆件、信号机柜的内、外部保洁，小广告、蜘蛛网、树木、杂物遮挡的清除；
对歪斜灯杆、灯具的校正，松动部件的紧固等；
信号灯故障的排除（应根据交管部门意见设置发电机、临时信号灯、警示灯），对有维护单位的路口信号灯，中标供应商有义务进行日常平台巡查，发现问题的及时通知采购人，由采购人通知原维护单位进行维护。
⑨线缆坠落、断裂等故障的修复、更换。
⑩按照采购人要求，对原架空线缆进行下地施工。
⑪在已有的杆件上零星增补视频监控。
⑫中标供应商应对日常各项巡查、修复、更换设备等工作统一台账，并每季度报采购人备案。
（2）电子警察、视频监控等设备
①相关设备安全性日常检查，包括但不限于杆件、电源、线缆、检修井（盖）、设备紧固件、空挂机箱等全部配备设施检查与更换。
②其他单位移交的设备及其附属设施做好移交检查及接收。
③其他建设需要临时拆除及结束后的恢复，包括采购人需求迁移部分零星监控点位的施工。
④因升级改造需要，提供相关设备的更换、调试服务等。
⑤因交通事故等原因造成的损坏，有赔偿方的由采购人委托中标供应商按照交通事故处理程序进行索赔，无赔偿方的由中标供应商自行恢复，相关设施规格、质量、型号及性能不低于原标准。
⑥对各类设备进行日常巡查，包括但不仅限于设备及杆件的清洁、小广告、树木遮挡的清除。发现设备损坏的，应及时修复，无法修复需更换相关设备的，中标供应商经采购人同意后从备品备件中予以更换。
⑦对部分未到期维护单位的相关设备，中标供应商有义务进行日常系统巡查，发现设备损坏及时通知采购人，由采购人通知原维护单位进行维护。
⑧线缆坠落、断裂等故障的修复、更换。
⑨按照采购人要求，对原架空线缆进行下地施工。
⑩中标供应商应对日常各项巡查、修复、更换设备等工作统一台账，并每季度报采购人备案。
⑪对车辆抓拍、人脸抓拍设备，进行调试，满足抓拍需要。
（3）网络传输
中标供应商应进行日常网络传输情况的巡查，对发现传输故障的，及时与相应网络租赁公司联系，并协助做好网络传输恢复工作。每个接入点采用租用（EPON、带宽不低于100M）或自建光纤方式（接入就近派出所），确保图像传输流畅，线路故障24小时内恢复。
（3）人员要求
项目团队至少有17名维护服务人员，其中4名驻场，13名前端巡检维护。
4名驻场人员，分别为项目经理、安全员、网络平台维护员、材料管理员，其中项目经理全面负责项目管理、运行，安全员负责日常安全教育、安全监督、视频监控、信号灯、卡口设备的巡检、人体等抓拍巡检，满足上级机关对视频、卡口数据考核要求；网络平台维护员负责后端网络、平台、设备、维护接入等工作；材料管理员负责视频监控、卡口设备的巡检、人体等抓拍巡检，满足上级机关对视频、卡口数据考核要求；材料管理员主要负责资料管理，维护资料整理、移交项目前期实地检查、平台数据质量通报等工作。投标中承诺从事本项目的工作人员，人员调整需经采购人同意。在维护过程中，发现中标供应商提供的维护人员不能胜任相关工作，采购人有权要求中标供应商更换人员。
13名维护人员，无需驻场，但应满足故障当日响应，当日修复的要求，无法保障及时完成管养维修任务的（包含大面积故障、恶劣天气影响等情况），需临时增配人员参与维护服务，所有维护人员需持证上岗。
参与项目维护的人员临时调整或增加的，需签订保密协议，并向采购人报备。
（4）维保要求
1）接到报修通知，原主城区、新城、开发区范围内信号灯故障的，1小时赶到现场；干线公路、各街镇信号灯故障的，2小时赶到现场；未按规定时间到现场处置的，扣除1000元/处。普通故障的，超过8小时未恢复的；复杂故障的，信号灯故障超过24小时未恢复的，扣除2000元/处。连续72小时未恢复的，采购人可聘用临时服务人员进行维护，产生的一切费用均从维护费中扣除。中标供应商未规范履职造成严重后果的，采购人有权解除合同，并因解除合同，产生的一切费用均从维护费中扣除（以上故障因修路等其他人为破坏的除外，故障排除期间，应根据交管部门意见设置临时信号灯）。
2）中标供应商至少准备3套临时信号灯，保持可工作状态，并根据交管部门意见摆放，无法按要求提供的，每次扣3000元。
3）前端维护：每日至少安排1组人值班（含夜间），根据通知进行维护，1组人无法完成维护任务的，根据维护任务情况增加相应的人员，保证有足够人员能及时进行维护。
4）后端巡检维护：每日至少安排1名工作人员值守至22时，无法完成维护任务的，根据维护任务情况增加相应的人员，保证有足够人员能及时进行维护。
5）根据上级要求，开展相关的数据整改、设备调试等工作。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：自进场维护之日起365天
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
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第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.服务”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
五、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	20
	价格分

	2.服务

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分。
	26
	客观分

	2.2
	前端设备维护方案
	根据本项目采购需求编制前端设备维护方案，内容包含：1.前端设备的维护保养内容和周期；2.前端设备维护保养实施组织方案；3.维护保养备品备件的配置与管理；4.维护保养配置的工具、器材、人员及管理等方面综合评分。
以上每项内容逐项评分：方案内容制订全面细致，完整合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.3
	应急抢修保障方案
	根据本项目采购需求编制应急抢修保障方案，内容包含：1.应急抢修实施组织方案；2.应急抢修的备品；3.备件配置与管理；4.应急抢修配置的工具、器材、人员及管理等方面综合评分。
以上每项内容逐项评分：方案内容制订全面细致，完整合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.4
	现场勘测方案
	根据本项目采购需求编制现场勘测方案，内容包含：1.监控点位前端摄像机功能及能否正常工作；2.前端信号线缆走向和汇聚点；3.前端供电线缆走向和接入方式；4.前端机箱式样、安装位置、系统平台现状等要素综合评分。
以上每项内容逐项评分：方案内容制订全面细致，完整合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。

	6
	主观分

	2.5
	传输系统维护方案
	根据本项目采购需求编制传输系统维护方案，内容包含：1.传输系统的维护保养内容和周期；2.传输系统维护保养实施组织方案；3.维护保养备品备件的配置与管理；4.维护保养配置的工具、器材、人员及管理等方面综合评分。
以上每项内容逐项评分：方案内容制订全面细致，完整合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.6
	系统平台
维护方案

	根据本项目采购需求编制系统平台维护方案，内容包含：1.系统平台的维护保养内容和周期；2.系统平台维护保养实施组织方案；3.维护保养备品备件的配置与管理；4.维护保养配置的工具、器材、人员及管理等方面综合评分。
以上每项内容逐项评分：方案内容制订全面细致，完整合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.业绩

	3.1
	投标人业绩
	提供自2023年9月1日以来完成过类似项目（至少包含道路信号灯或视频监控类）的成功案例，每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供合同及发票，能反映相关证明信息，未提供的不得分）。
	9
	客观分

	4.履约能力

	4.1
	拟投入本项目的人员
	（1） 项目经理同时具有机电工程专业国家注册二级建造师及以上资格证书和安全员B类证书，须驻场服务，得3分，缺一不得分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分）。
（2） 安全员须具有有效期内安全员C类证书，须驻场服务，得2分，不提供不得分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分）。
（3） 网络平台维护员1名，具有有效期内的网络安全能力认证或网络工程师或网络技术工程师的，须驻场服务，得2分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分）。
（4）投入本项目的维护人员（项目经理除外）须具有有效期内电工证、登高作业证各2人，每有一人得1分，最高的得4分。一人多证按一证计算，不重复计分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分）。
	11
	客观分

	4.2
	本地化服务
	投标人具有本地化服务能力，在南京地区有完整的售后服务体系，能确保及时解决运行维护中的各种问题，得2分。（提供书面承诺书或有效证明材料）。
	2
	客观分

	4.3
	履约能力
	投标人提供投入本项目维护用的高空作业车：每提供一辆带折叠臂、混合臂或伸缩臂，最大作业高度≥6米，最大作业幅度≥4米，工作斗载荷≥100kg的，得1分，本项最多2分。须提供专项作业车辆行驶证，行驶证所有者名称须和投标人名称一致。
	2
	客观分

	合计
	
	100分



第六章  投标文件格式
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、投标分项报价表（如有）
六、技术要求响应及偏离表
七、商务要求响应及偏离表
八、中小企业声明函（如有）
九、残疾人福利性单位声明函（如有）
十、联合体协议（如有）
十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
十二、分包情况说明及分包意向协议（如有）
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一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：


二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：




五、投标分项报价表
投标分项报价表
[bookmark: OLE_LINK3]投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。




备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求－项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。



六、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。
七、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。





八、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.服务采购项目中，服务全部由符合政策的中小企业承接，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“服务”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写承接企业的具体情况。
九、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：














十、联合体协议
联合体协议
（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：
1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。






十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


十二、分包情况说明及分包意向协议
分包情况说明
致：                （采购人名称） 
我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中___（采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。 
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型）
	分包承担主体资质
	分包标的内容
	分包合同金额（元）
	占合同总额的比例（%）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	




投标人名称（加盖公章）：______ 
日期：_____年___月___日

注： 
1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。 
2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。

分包意向协议
甲方（投标人）：________ 
乙方（分包承担主体）：________ 
甲方承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称）___（采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 
1.分包内容：_____。 
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。 
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。 


甲方（盖章）：_________ 
乙方（盖章）：_________ 
日期：_____年___月___日 


注： 
1. 如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。 
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条 
有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可； 
3. 投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
０
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４０
 
