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第一章  投标邀请
受无锡市教育考试院的委托，无锡市公共资源交易中心就无锡市教育考试标准化考点服务外包项目（JSZC-320200-JZCG-G2026-0064）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
无锡市教育考试标准化考点服务外包项目采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0064
2.项目名称：无锡市教育考试标准化考点服务外包项目
3.项目预算金额：3235.6万元
4.项目最高限价：3235.6万元
5.采购方式：公开招标（暗标）
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：无
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（https://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月24日09点30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269]七、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡市教育考试院
地    址：无锡市梁溪区解放东路865-3号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：见“项目联系方式”
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市公共资源交易中心
地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼
联系方式：见“项目联系方式”
3.项目联系方式
采购人项目咨询联系人：匡  琳；电话：0510-82861678
采购人质疑受理联系人：匡  琳；电话：0510-82861678
交易中心项目联系人：  赵小国；电话：0510-81827730
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过https://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：
10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；
10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21.开标
21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。供应商如不存在上述第（3）项情形的，投标系统“报价符合性审查”模块中可无需上传证明材料（可直接填写“无”）。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标人的标书制作设备MAC地址一致或标书制作客户端唯一标识码一致的。
26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。
8.1.2尾款支付时间：                 。
注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。
（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                签订日期：      年    月   日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目属性：服务类项目
本项目标的物所属行业：软件和信息技术服务业
本项目不接受进口产品参与投标。
第一部分  项目技术要求
一、项目背景
为贯彻落实教育部和省委、省政府国家教育考试安全工作要求，保障考生考试权益，根据《教育部办公厅关于全面开展国家教育考试综合管理平台建设工作的通知》（教学厅函〔2021〕9号）、《省教育厅省财政厅关于做好江苏省国家教育考试标准化考点升级建设工作的通知》（苏教考〔2017〕18号）、《省教育厅关于进一步加强国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（苏教考函〔2025〕2号）等文件精神，进一步加强我市国家教育考试标准化考点升级建设，提升考试管理专业化、规范化、精细化水平。
二、服务内容
本项目聚焦无锡市教育考试安全与标准化考点智能化升级服务，根据教育部、省教育厅、省教育考试院关于考试安全工作部署和技术要求，采用购买服务方式，服务和保障我市普通高考、研究生考试、自学考试、成人高考、教师资格考试、全国大学英语四六级考试、高中学业水平考试、职教高考、专转本考试等各类教育考试的公平、安全、有序实施。
采购服务和租赁内容涵盖网上巡查系统服务、身份认证服务、作弊防控服务、视频会议和考试指挥服务、试卷跟踪服务、考场实时分析服务、网络时钟服务、智能安检服务、视频集中存储服务、可移动式标考一体机机动部署服务、专网线路租赁、拆旧、安全配套服务等一站式服务。项目服务周期为3年，服务范围包括1个市级指挥中心（无锡市解放东路865-3号），19个市教育局直属国家级考试标准化考点，共计1267个国家级考试标准化考场，保障我市各级各类考场场次全覆盖、无遗漏。
标准化考点按三个标准进行服务保障。
A类考点12个：保障普通高考、研究生考试、自学考试、成人高考等法定国家教育考试项目，主要包含网上巡查服务、身份认证服务、作弊防控服务、视频会议服务、考场实时分析服务、网络时钟服务、智能安检服务、视频集中存储服务、专网线路租赁、安全配套服务等。
B类考点7个：用于保障其他教育考试项目，主要包含网上巡查服务、网络时钟服务、视频集中存储服务、专网线路租赁、安全配套服务等。
C类考点，采用332套可移动式标考一体机，根据考试需求机动部署。
[bookmark: _Toc174959342][bookmark: _Toc24732]服务考点名单如下：
	序号
	考    点
	考场
总数
	笔试考场数
	计算机考场数
	考点
分类

	
	考点数：19，考场数：1267个 
	1267
	1179
	88
	

	1
	无锡市第一中学
	88
	84
	4
	A

	2
	无锡市辅仁高级中学
	70
	66
	4
	A

	3
	无锡市市北高级中学
	78
	72
	6
	A

	4
	无锡市青山高级中学
	56
	53
	3
	A

	5
	江苏省梅村高级中学
	85
	82
	3
	A

	6
	无锡市第六高级中学
	44
	42
	2
	A

	7
	无锡市江南中学
	42
	40
	2
	B

	8
	无锡市湖滨中学（建业路校区）
	52
	50
	2
	A

	9
	无锡机电高等职业技术学校（新吴校区）
	107
	85
	22
	A

	10
	无锡机电高等职业技术学校（藕塘校区）
	54
	50
	4
	A

	11
	无锡旅游商贸高等职业技术学校
	80
	70
	10
	A

	12
	江苏省无锡立信中等专业学校
	64
	60
	4
	A

	13
	江苏省梅村高级中学（空港分校）
	34
	32
	2
	B

	14
	无锡市第一中学（梁溪分校）
	72
	68
	4
	A

	15
	无锡市第一中学（太湖新城分校）
	88
	84
	4
	B

	16
	江苏省天一中学(新吴分校)
	76
	72
	4
	B

	17
	江苏省锡山高级中学（滨湖分校）
	72
	68
	4
	B

	18
	无锡城市职业技术学院
	54
	54
	0
	B

	19
	无锡师范高等专科学校
	51
	47
	4
	B



3、 服务和租赁软硬件技术和功能要求
本项目为租赁服务项目，清单中所有涉及到的货物均为租赁，租赁期结束后货物所有权归中标供应商所有。
（一）、服务和租赁所需软硬件清单和技术要求
	序号
	分项名称
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	第一部分
	硬件服务
	　
	　
	　
	　

	一
	网上巡查系统
	　
	　
	　
	　

	1
	标考考点学校前端
	　
	　
	　
	　

	1.1
	网上巡查摄像机（半球）-考场
	1. 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018、GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2. 图像传感器：1/3英寸 CMOS。
3. 分辨率：≥2688*1520。
4. 水平视角：广角≥93。
5. 最低照度：0.01Lux（F1.2）。
6. 高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流400W、1080P可选，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。
7. 信噪比：≥45dB。
8. 镜头：2.8mm定焦镜头。
9. 红外照射：红外照射距离可达10-30米。
10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。
11.视频输出：10M/100M网口，支持二码流输出。
12.电源：DC 12V或AC 24V，支持POE供电。
13.外壳：防暴力破坏。
14.包含安装所需支架1个。
15.支持SD/SDHC/SDXC卡存储，并配备≥64GB高速存储卡。
16.支持ROI技术，具有移动侦测功能。
17.具有视频分析功能，包括人脸识别、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，并提供第三方开发接口。
18.具有1个内置麦克风。
	1355
	台
	

	1.2
	网上巡查摄像机（半球）-考务室、广播室
	1. 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018、GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2. 图像传感器：1/3英寸 CMOS。
3. 分辨率：≥2688*1520。
4. 水平视角：广角≥93。
5. 最低照度：0.01Lux（F1.2）。
6. 高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流400W、1080P可选，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。
7. 信噪比：≥45dB。
8. 镜头：2.8mm定焦镜头。
9. 红外照射：红外照射距离可达10-30米。
10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。
11.视频输出：10M/100M网口，支持二码流输出。
12.电源：DC 12V或AC 24V，支持POE供电。
13.外壳：防暴力破坏。
14.包含安装所需支架1个。
15.支持SD/SDHC/SDXC卡存储，并配备≧64GB高速存储卡。
16.支持ROI技术，具有移动侦测功能。
17.具有视频分析功能，包括人脸识别、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，并提供第三方开发接口。
18.具有1个内置麦克风。
	76
	台
	

	1.3
	网上巡查摄像机（筒型）-大门口
	1. 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018、GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2. 图像传感器：1/3英寸 CMOS。
3. 分辨率：≥2688*1520。
4. 水平视角：93°～30°。
5. 最低照度：0.01Lux（F1.2）。
6. 高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流400W、1080P可选，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000版本)的具体规定。
7. 信噪比：≥45dB。
8. 镜头：2.7～12mm镜头。
9. 红外照射：红外照射距离可达10-30米。
10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。
11.视频输出：10M/100M网口，支持二码流输出。
12.电源：DC 12V或AC 24V，支持POE供电。
13.外壳：防暴力破坏。
14.壁装支架或吸顶支架可选，包含安装所需支架1个。
15.支持SD/SDHC/SDXC卡存储，并配备≥64GB高速存储卡。
16.支持ROI技术，具有移动侦测功能。
17.具有视频分析功能，包括人脸识别、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，并提供第三方开发接口。
18.具有1个内置麦克风。
	38
	台
	

	2
	标考考点学校平台
	　
	　
	　
	　

	2.1
	校级SIP服务器
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018、GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2. 支持标准SIP2.0；具有SIP地址解析、信令转发、路由、NAT穿透功能；支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射；支持SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；实现SIP URI组、用户、树形列表和SIP终端设备的接入认证功能。能对SIP 终端的呼叫及访问权限进行控制；需建立SIP 网关间的信任关系；支持媒体流的汇聚。
3. 设备要求嵌入式设备，采用国产CPU芯片
;如需含操作系统、数据库、中间件，则须为国产化操作系统、数据库、中间件。
4. 具有用于实现对各路音视频的实时点播，对监控设备的远程控制；录像的回放以及检索等功能；
5. 必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒；
6. 具有视频自动检测功能；
7.预留《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017（A级）的升级接口；
	19
	台
	

	2.2
	校级媒体分发服务器
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018、GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2. 网络协议：支持TCP/IP、SIP、RTP、RTCP、DHCP和PPPOE等网络协议。
3. 网络接口：10M/100M/1000M自适应以太网接口。
4. 分发功能：采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户，同一时间分发路数不小于128路。需提供多级转发、带宽自动适应等功能。还需提供极低延迟的控制信号转发、媒体流的分发功能。支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制。
5. 未经采购人额外书面提出需求，不得在转发前对转发视音频流做任何校验，应该直接转发。
6. 设备要求嵌入式设备，采用国产CPU芯片;如需含操作系统、数据库、中间件，则须为国产化操作系统、数据库、中间件。
7. 扩充性：必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
	19
	台
	

	2.3
	网上巡查视频安全存储平台（64路）
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018、GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2. 支持≥64路1080P视频输入及IPC复合音频输入。
3. 支持≥9块SATA硬盘，每块容量≥8T，应当满足同时64路以上至少15天连续不间断存储。
4. 输入接口≥1个10/100/1000Mbps自适应。
5. 支持HDMI、VGA、USB等接口。
	26
	套
	

	2.4
	硬盘
	监控专用硬盘，SATA 硬盘，支持7*24小时工作、4T容量。
	156
	块
	

	2.5
	12路网络音视频解码器
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018、GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2. 高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流400W、1080P可选，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。应兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准。可对原有标清系统编码进行视频解码。应当具有兼容性，支持更多的音视频编码标准。
3. 应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。
4. 10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持IP高清信号输入。
5. 支持不少于12路HDMI接口。
6. 画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持4画面、9画面等画面分割模式，网上巡查图像可任意组合显示。整机解码能力不低于输出接口数量*8。
7. 音视频同步。
8. 支持多路视频拼接输出。
9. 必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
	19
	台
	

	2.6
	巡查管理电脑
	采用国产CPU芯片，设备含所需国产操作系统16G内存/1T硬盘/2G独显/10/100/1000以太网口/光电鼠标标准键盘/23.8英寸显示器/立式机箱。
	19
	台
	

	2.7
	视频监控室显示终端
	物理分辨率：≥3840*2160；输入电源：AC90~264V( ±5%),50/60 Hz；拼缝：≤1.8mm；尺寸：55寸
	171
	套
	

	2.8
	接入网关
	1、用软硬件一体化结构，支持通过RTSP/RTMP/HTTP-FLV/HLS等流拉流接入摄像机，支持Onvif发现以及探测
2、可实现与国家教育部考试中心网上巡查平台互联互通。
3、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。
	9
	套
	

	2.9
	试卷保管柜
	外部尺寸：高度不小于1800mm且不超过2000mm，宽度不小于900mm且不超过1000mm，深度不小于380mm且不超过450mm。
材质：0.8mm冷轧钢板，静电喷涂
内部结构：上下分体式双柜，上下柜各2-3层可调节层板，单层承重不低于35kg
锁具：上下机械锁/电子锁
安全认证：防火B1级，防盗GA/T 73-2015
附加功能：标签槽、可调节脚垫
	40
	套
	

	3
	市指挥中心
	　
	　
	　
	

	3.1
	SIP服务器
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018、GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2. 支持标准SIP2.0；具有SIP地址解析、信令转发、路由、NAT穿透功能；支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射；支持SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；实现SIP URI组、用户、树形列表和SIP终端设备的接入认证功能。能对SIP 终端的呼叫及访问权限进行控制；需建立SIP 网关间的信任关系；支持媒体流的汇聚。
3.设备要求嵌入式设备，采用国产CPU芯片;如需含操作系统、数据库、中间件，则须为国产化操作系统、数据库、中间件。
4. 具有用于实现对各路音视频的实时点播，对监控设备的远程控制；录像的回放以及检索等功能；
5. 必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒；
6. 具有视频自动检测功能；
7.预留《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017（A级）的升级接口；
	1
	台
	

	3.2
	媒体分发服务器
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018、GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2. 网络协议：支持TCP/IP、SIP、RTP、RTCP、DHCP和PPPOE等网络协议。
3. 网络接口：10M/100M/1000M自适应以太网接口。
4. 分发功能：采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户，同一时间分发路数不小于128路。需提供多级转发、带宽自动适应等功能。还需提供极低延迟的控制信号转发、媒体流的分发功能。支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制。
5. 未经采购人额外书面提出需求，不得在转发前对转发视音频流做任何校验，应该直接转发。
6. 设备要求嵌入式设备，采用国产CPU芯片;如需含操作系统、数据库、中间件，则须为国产化操作系统、数据库、中间件。
7. 扩充性：必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
	1
	台
	

	3.3
	16路网络音视频解码器
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018、GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2. 高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流400W、1080P可选，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。应兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准。可对原有标清系统编码进行视频解码。应当具有兼容性，支持更多的音视频编码标准。
3. 应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。
4. 10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持IP高清信号输入。
5. 支持不少于16路HDMI接口。
6. 画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持4画面、9画面等画面分割模式，网上巡查图像可任意组合显示。整机解码能力不低于输出接口数量*8。
7. 音视频同步。
8. 支持多路视频拼接输出。
9. 必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
	1
	台
	

	3.4
	市指挥中心升级改造
	　
	　
	　
	　

	3.4.1
	单位内部安防
	　
	　
	　
	　

	3.4.1.1
	监控摄像机
	400万像素，H.264、H.265编码，支持开放型网络视频接口、ISAPI、SDK、GB28181协议，红外补光，IP67防水，内置拾音，支持POE供电，适配室外监控场景。
	40
	点位
	

	3.4.1.2
	监控移动大屏
	65寸液晶显示屏。65英寸4K(3840×2160)，16:9，LED背光，178°视角，60Hz，HDMI/USB，AC100-240V，≤10ms，支持多点触控。
	3
	台
	

	3.4.1.3
	传输设备
	支持4K，HDMI+USB传输，CAT5E+网线延长≥100米，带HDMI环出，USB键鼠控制，DC12V供电，金属外壳。
	2
	对
	

	3.4.1.4
	硬盘录像机
	64路网络接入，≥8盘位，H.264、H.265编码，双千兆网口，双HDMI+VGA输出，支持热插拔与RAID/热备。
	1
	台
	

	3.4.1.5
	硬盘
	8TB监控级容量，3.5英寸，SATA6Gb/s接口，256MB缓存，5400RPM，CMR，年写入180TB，MTBF100万小时，7×24小时稳定运行。
	8
	块
	

	3.4.1.6
	交换机
	1、交换容量≥672Gbps；
2、包转发率≥126Mpps；
3、提供24个千兆电口，4个千兆SFP，支持POE，POE可用功率380W
	2
	台
	

	3.4.1.7
	交换机
	8口千兆POE+（单口30W），2个SFP光口，整机125W左右，二层网管，适配监控与无线AP供电；交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps。
	1
	台
	

	3.4.1.8
	光模块
	千兆，LC，单模
	4
	个
	

	3.4.1.9
	智能门禁
	支持人脸/刷卡/指纹/密码开锁，含280KG磁力锁等配件，双目摄像活体检测，12V电源供电。
	3
	套
	

	3.4.2
	单位无线网络覆盖
	　
	　
	　
	　

	3.4.2.1
	无线AP
	Wi-Fi6高密，支持千兆端口与POE供电，三频六流，适配AC管理，具备漫游与射频优化能力，整机接入速率≥3Gbps。
	12
	台
	

	3.4.2.2
	无线AC
	含AP授权（≥24个授权），千兆端口，可集中管控AP，支持漫游与射频管理，适配企业级有线无线组网。
	1
	台
	

	3.4.2.3
	交换机
	8口千兆POE+（单口30W），2/4个SFP光口，整机125W左右，二层网管，适配监控与无线AP供电。
	2
	台
	

	3.4.2.4
	光模块
	千兆，LC，单模
	4
	个
	

	3.4.3
	3楼指挥中心：LED大屏
	　
	　
	　
	　

	3.4.3.1
	LED主屏
	1.显示屏基础规格：物理尺寸：宽度≤7.3米，高度≤2.5米，显示面积：≥14平方米；分辨率：5760×1620（支持横向/纵向分辨率适配）
2.像素与点间距：像素构成：表贴三合一（SMD 3-in-1），1R1G1B封装；点间距：1.25mm（小间距主流标准）；像素密度：约640,000点/平方米
3.亮度与对比度：亮度：≥500cd/㎡（支持0-100%无极亮度调节）；对比度：≥5000:1（行业通用高对比度标准）
4.色温与色域：色温范围：2000K-10000K可调；色域覆盖率：≥100% NTSC（兼容主流显示需求）
5.刷新率与视角：刷新率：≥1920Hz（部分厂商支持3840Hz高刷选项）；视角：水平160°，垂直160°（广角标准）
6.均匀性与平整度：亮度均匀性：≥95%；屏体平整度：≤0.2mm（兼容多数安装场景）
7.模组规格：模组材质：铝合金（轻量化设计）
8.供电与传输：供电方式：模组电源与信号一体化传输，支持星型连接；功耗：峰值≤400W/㎡，平均≤130W/㎡；信号传输：兼容HDMI/DVI/DP等主流协议
9.接口与维护：接口设计：模组、接收卡采用硬接口，接插件镀金≥30μ；维护方式：前维护设计，支持电源/模组/接收卡热插拔；拼缝校正：支持亮线/暗线自动校正
10.环境适应性：工作温度：-10℃~50℃；防护等级：IP30及以上（室内标准）
11.扩展功能：换帧频率：支持50Hz/60Hz及以上。
	1
	项
	

	3.4.3.2
	二合一视频处理器
	输入：12路HDMI                                                                 输出:24个千兆网口输出，4路10G-OPT光口，                                        最大带载高达1500万像素，≥8192×4096
可支持12个2K图层或3个4K图层；
	1
	台
	

	3.4.3.3
	控制电脑
	采用国产CPU芯片，设备含所需国产操作系统，16G内存/1T硬盘/2G独显/10/100/1000以太网口/光电鼠标标准键盘/23.8英寸显示器/立式机箱。
	1
	台
	

	3.4.3.4
	配电柜
	1、定制大屏专用配电柜，三相五线制，额定负载≥20kW，内含接触器、空气开关、时序器等，避免浪涌对电路的冲击；
2、配电系统按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制；
3、电源供电需考虑二级防雷，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，应考虑关键信息设备端口防雷措施；
4、防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
	1
	台
	

	3.4.3.5
	远程智能控制
	支持12路开关量输入/10路继电器输出及8路模拟量监测，配备双串口与千兆网口，24VDC供电。
	1
	台
	

	3.4.4
	单位综合布线系统
	　
	　
	　
	　

	3.4.4.1
	弱电桥架
	200*100，镀锌槽式桥架
	350
	米
	

	3.4.5
	升级维护
	　
	　
	　
	

	3.4.5.1
	集成维护
	市指挥中心升级改造集成维护服务，安全服务和巡检，考务数据下发维护等
	6
	项
	

	3.4.5.2
	风冷型机房精密空调
	5.5kW单冷及以上，温度精度：±1℃，湿度精度：±5%RH，能效比（EER）：EER＞3.0，节能。
	1
	套
	

	3.4.5.3
	机房UPS10KVA
	额定容量10KVA；单进单出，输出电压范围220V，输出频率范围50Hz，后备时间2小时。
	1
	套
	

	3.4.5.4
	铝质防静电活动地板
	铝质防静电活动地板与配套
主材：防静电活动地板（含支架）
	100
	平方米
	

	3.4.5.5
	机房出新
	阻燃装修材料（墙面）、吊顶改造、金属窗、防火门、防水检测仪表或元件、温湿度传感器、防尘网、封堵材料（防鼠）等
	1
	项
	

	3.4.5.6
	机房动环
	防水检测仪表或元件、温湿度传感器等
	1
	项
	

	二
	身份认证系统
	　
	　
	　
	　

	1
	标考考点（学校）
	　
	　
	　
	　

	1.1
	身份认证服务器
	采用国产CPU芯片（不低于8核2.5GHz），设备含所需国产操作系统、含所需国产数据库。
内存：不低于64GB；硬盘：不低于240G固态+2TB HDD；网口：不低于千兆；电源：1+1 冗余电源。
也可提供符合实际需求性能指标的虚拟机方案。
	12
	台
	

	1.2
	考务通终端设备
	1、设备采用≥8英寸电容触摸屏，操作系统支持安卓系统10.0及以上;
2、主频不低于1.8GHz，8核处理器;不低于4G运行内存、64G存储硬盘;
3、屏幕分辨率不低于1920*1200;
4、前后摄像头不低于800万像素;
5、电池容量不低于5000mAh;
6、身份证阅读模块:符合公安部《手持式居民身份证阅读器》(GA1153-2014)或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》(GA450-2013)，可读取二代身份证信息。
	668
	台
	

	1.3
	考务通终端设备支架
	适配考务通终端设备的支撑装置，用于固定、升降、俯仰调节。
	668
	台
	

	2
	考点上级指挥中心
	　
	　
	　
	　

	2.1
	充电柜(60位)
	1.可同时支持60台平板电脑充电；
2.采用一体化综合电源管理系统，集漏电保护、过载保护、时控管理、时序供电等于一体，集成电源管理模块：配备充电管理系统，防止瞬间电流过大对设备造成损坏，带有过载保护功能，有通电状态指示灯和供电工作指示灯；
3.充电接口分电源插座或USB插座两种；避免万用插座的安全隐患；
	12
	台
	

	三
	作弊防控系统
	　
	　
	　
	　

	1
	标考考点学校前端
	　
	　
	　
	　

	1.1
	全频段屏蔽终端
	1.支持满足标准考场阻断效果，在6m×9m标准化考场空间内，信号强度≤-65dBm时，可有效屏蔽95%以上区域。工作频率50MHz-5850MHz
2. 并发阻断能力：支持不少于18路；
3. 可靠性：安全散热，支持7*24小时，连续工作，性能稳定，MTBF≥2000小时；
4. 阻断能力：对讲机U段、对讲机V段、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具任意多的无线信号进行直接屏蔽，且70 MHz~1000MHz的任意多作弊信号实现全部屏蔽、电信、移动、联通等运营商2G/3G/4G频段，WIFI（2.4G/5.8G）/蓝牙频段、公众对讲频段、5G信号（2515-2675MHz、3300-3600MHz、4800-5000MHz、广电700-800MHz）；
5.设备运行期间，应当实现不间断持续阻断；
6. 独立全频段阻断，范围与工作频率保持一致；
7. 数据接口：RJ45，10M/100M，支持分组远程任意通道的开关设备；
8. 天线类型：隐蔽式天线阵列设计；
9.辐射标准：符合GB8702-2014《电磁环境控制限值》；
10.预留6G模块的升级接口；包含6G屏蔽模块的扩容升级服务（6G模块设备费和人工升级费用）。
11.符合《国家重要考试考场手机信号屏蔽设备设置使用管理规定(试行)》要求，并获得工信部《无线电发射设备型号核准证书》
	668
	台
	

	1.2
	手持式金属探测器
	采用优质元器件制作，扫描面积大、性能稳定、耐用，操作简单、外形轻盈美观，声音清脆响亮，主要用于考场，学校防止携带通讯工具进行作弊的检查工作。灵敏度选择：可根据现场要求调节灵敏度，有高、低两种灵敏度选择；报警提醒：具有灯光、声音、振动等方式进行报警提示；换电提醒：低耗电量，可连续操作40小时,电池用完时有自动连续的声音或振动告警，提醒用户更换电池；探测灵敏度：探测人民币一元硬币，探测距离≥5CM
	668
	台
	

	2
	标考考点学校平台
	　
	　
	　
	　

	2.1
	作弊防控管理平台
	1. 管理功能:对本地所有的终端设备进行集中调试、查看和管理，支持远程授权控制
2. 数据管理:支持智能化、自动化考试模式管理，提供考前、考中及考后自动工作模式，可根据考试计划实现无人值守式管理；支持本级黑白名单的管理；
3. 黑白名单:根据本地域的情况，支持对黑白名单的设置和管理维护。
4. 可扩展性:支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展。
5. 数据接口:RJ45，支持与全频段屏蔽终端组网
6. 工作环境 工作温度：0℃- +40℃；相对湿度：20%-80%（无凝露）。
	12
	套
	

	四
	视频会议和考试指挥系统
	　
	　
	　
	　

	1
	市指挥中心
	　
	　
	　
	　

	1.1
	多点控制单元（MCU）
	1. 硬件架构：采用电信级非PC架构和嵌入式操作系统，支持7×24小时长期连续运行,能够通过软件许可的方式进行系统扩容。
2. 媒体框架协议：符合ITU-T H.323、SIP标准，具备强大的兼容能力。视频编解码协议：支持ITU-T H.263、H.264、H.264 HighProfile 、扩展支持H.264 SVC视频协议。支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧，并向下兼容4CIF、CIF图像格式。音频编解码协议：支持ITU-T G.711、G.722、G.728、G.729、G.719音频协议,支持一个会场同时传输两路音频区分左右声道，实现立体声效果。
3.MCU配置全适配能力，支持对称1080P 60帧（实配≥5路）、1080P 30帧（实配≥10路）、720P 30帧（实配≥20路）编解码能力；最低支持同时召开4组720P 的16分屏会议，会议中同时支持全路混音。
4. 支持H.239双流，可以同时传送主摄像头画面(HD 1080P 30帧/秒)和辅流PC画面(1080P 30帧/秒)，并可同步传输PC多媒体音频信号。
5. 需支持第三方会管系统对MCU设备进行管理；MCU设备需完全开放第三方会管系统功能所需接口，并支持省指挥中心维护管理平台进行统一维护管理。
6. 可支持MCU设备双机热备或其他热备方式功能，支持双电源模块。
7. 应具有良好的网络适应性，支持丢包恢复功能，在IP网络发生20%丢包时仍能够进行流畅的音视频沟通，图像无马赛克、停顿。在IP网络发生70%丢包时仍能保持音频通讯畅通。
	1
	台
	

	1.2
	视频会议终端
	1.架构：采用嵌入式操作系统，非Windows系统；非PC架构，非工控机架构，摄像头及主机分体式结构。
2.协议：多媒体框架协议：支持多种线路类型，支持H.323/SIP协议标准，支持IP接入速率128Kbps-6Mbps。视频编解码协议：支持H.263、H.264、H.264 HighProfile、H.264 SVC视频图像编码协议，图像格式支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧、4CIF， CIF，本次要求配置对称1080P 60帧编解码能力。
3.双流性能 支持标准H.239协议的双流收发，主流视频图像和辅流PC桌面数据输入输出都能达到1080P分辨率。
4.网络适应性 应具有良好的网络适应性，支持丢包恢复功能，在IP网络发生20%丢包时仍能够进行流畅的音视频沟通，图像无马赛克、停顿。在IP网络发生70%丢包时仍能保持音频通讯畅通。
5.接口信息 最少具有2路高清输入接口和2路高清输出接口，高清接口支持HDMI或者DVI接口或 3G-SDI接口或HDCI接口，可同时支持在2个显示屏上分别显示近端、远端及双流画面；至少3路音频输入能力和2路音频输出能力。提供产品背板接口说明图。
6.支持省指挥中心维护管理平台进行统一维护管理。
	1
	台
	 

	1.3
	录播服务器
	1.处理能力
录制：30路1080p60/1080p30/720p60/720p30双流会议
直播：20路720p30/10路1080p30/5路1080p60视频流
点播：2000路@256Kbps/1000路@512Kbps/512路@1Mbps/256路@2Mbps
2.存储容量≧4T，支持2T+2T热备；
3.录制时长:≧4000小时512Kbps双流码流录制
4.安全可靠性
备份机制：电源热备份、硬盘热备份
网络存储扩容：IP SAN、 NAS
用户认证：LDAP/AD用户登录认证，实现集中用户管理
用户权限管理：按视频分组、用户分组的多用户分级分权权限管理
安全性设计：HTTPS加密、H.235加密、TLS/SRTP加密
5.音视频协议
多媒体框架协议：ITU-T H.323 、IETF SIP
视频编解码协议：H.264 BP、H.264 HP、H.263、H.263+、H.263++
音频编解码协议：AAC-LD、AAC-LC、G.711a、G.711u、G.722
双流协议：H.239、BFCP
6.录制特性
支持单点、 点到点和多点视频会议组网下的单流、双流录制、定点录制；
离线转码，多种索引；
存储文件格式：MP4等；
录制带宽：128Kbps～8Mbps。
7.直播/点播特性
会议终端和移动Web终端的直播和点播回放；
基于组播和单播方式的直播；
基于单播的点播；
下载后离线播放；
支持的浏览器：Windows PC:  IE8+、firefox19+、chrome25+ ； MAC & IOS: safari5+ ；Android: Andriod2.3+。
8.移动播放特点
Web界面搜索、预览和播放存档内容；
快速索引到播放的视频源；
支持Web点播过程中的暂停、拖动索引等控制；
支持播放布局灵活切换，满足多种观看需求。
	1
	台
	 

	1.4
	视频会议摄像机
	1、具有≥200万有效像素，可实现≥1920x1080高分辨率的优质图像；
2、支持≥12倍光学变焦，16倍数字变焦；或30倍光学变焦；
3、配套支持视频编码H.264/H.265；
4、配套支持双码流，视频码率支持在32Kbps~20480Kbps之间；
5、输出分辨率至少包含1920x1080, 1280x720,1024x576, 960x540,640x480, 640x360
	1
	台
	 

	1.5
	全向麦克风
	无线全向麦支持360°拾音；
配合回声消除、智能降噪功能，可实现大范围的会议室覆盖率，提供优质的拾音效果，带给用户面对面的会议体验；
支持360°拾音，支持智能降噪，支持回声消除，清晰、稳定、流畅；
	1
	台
	 

	1.6
	分体式会议智能终端
	1、终端主机1台，支持单路显示
2、标配12倍光学变焦摄像头1台，无线传屏1支+麦克风1个
3、2路视频输入，1路视频输出（HDMI)
4、支持1080P/60 、H.264SVC/H.265SVC协议、支持有线及Wifi网络
5、含端口服务费
6、支持公有云服务
7、硬件含维保服务
	1
	台
	 

	1.7
	50方云固定会议室
	50并发，按年收费，含50个软终端License
	6
	项
	 

	五
	试卷跟踪系统
	　
	　
	　
	　

	1
	车载端
	　
	　
	　
	　

	1.1
	硬盘录像机
	视频输入：支持4路6芯航空头接口 IPC，1080P；硬盘存储：标配500G机械硬盘；1个SD卡接口；通信模块：全网通；定位模块：支持北斗定位；WIFI模块：内置5.8GWIFI；含硬盘录像软件。
	12
	个
	 

	1.2
	车载摄像机
	200万车载网络摄像机；视频压缩标准:H.265/H.264；图像尺寸:1920×1080；通讯接口:六芯航空头网络接口；支持内置麦克风；含视音频编码算法软件。
	24
	个
	 

	1.3
	大容量电池
	大容量锂电池，DC12V输出，电量：30AH，含配套电源适配器。电池工作温度:0~60度；
	12
	个
	 

	1.4
	SIM卡流量费
	试卷运输期间产生的流量费。
	12
	张
	 

	1.5
	车载设备收纳箱
	便携式设备收纳箱，用于收纳车载设备。
	12
	个
	 

	1.6
	摄像机伸缩支架
	30-60CM 可伸缩，银色，带底盘
	12
	个
	 

	1.7
	摄像机吸盘支架
	吸盘支架，支持万向调节。
	24
	个
	 

	1.8
	摄像机延长线
	车载6芯IPC航空头延长线；接头：12M-6A转12M-6B；长度：4m。
	12
	条
	 

	1.9
	摄像机延长线
	车载6芯IPC航空头延长线；接头：12M-6A转12M-6B；长度：8m。
	12
	条
	 

	1.10
	接插件
	摄像机连接件、电源连接线、开关连接线
	12
	套
	 

	六
	考场实时分析系统
	　
	　
	　
	　

	1
	市指挥中心
	　
	　
	　
	　

	1.1
	智能行为分析平台
	1、支持巡查视频接入，支持总体不少于650路考场实时视频接入；
2、支持对教育部要求的40种异常行为进行智能分析，覆盖考试个人异常行为、考生群体异常行为、监考员异常行为。
3、智能分析平台获取考场高清巡查摄像机视频，实现总体对不少于650路考场视频的高清视频解码和实时智能分析，并将分析结果上传到智能监考平台。
4、含智能监考平台（校级）软件
	650
	路
	 

	七
	网络时钟系统
	　
	　
	　
	　

	1
	标考考点学校前端
	　
	　
	　
	　

	1.1
	标准化考点网络时钟
	显示内容：时/分；
显示器件：4寸数码管；
显示颜色：红色；
守时方式：内置RTC电池，支持断电记忆；
离线守时：在断网情况下，内置晶振守时；
时间同步：支持NTP协议，可与NTP时钟同步服务器时间同步，消除累积误差；
开机自检：开机自动检测数码管、驱动电路、内部时钟等器件状态；
外壳材质：金属边框、亚克力面板；
通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；
供电方式：AC220V 50Hz；
安装方式：壁挂；
内置网络时钟智能同步嵌入式软件。
	1324
	台
	 

	1.2
	标准化考点时钟同步服务器
	时间来源：北斗卫星、4G-LTE；
守时方式：内置RTC电池、温补晶振，支持卫星失锁守时、断电守时；
授时精度：用户终端同步授时精度：1ms；
输出接口：具有RJ45 10M/100M自适应以太网口；
天线接口：具有天线接口，标配30米天线；
供电方式：AC220V 50Hz；
平均故障间隔时间：大于50000小时；
安装方式：机架式安装。
内置网络时钟智能授时服务嵌入式软件。
	19
	台
	 

	八
	安检门系统
	　
	　
	　
	　

	1
	标考考点学校
	　
	　
	　
	　

	1.1
	智能型手机探测门
	1、支持手机进行分类检测和声光报警；支持排除钥匙、皮带扣、眼镜、首饰、各类文具等日常金属用品不误报；
2、支持探测过检人员是否携带手机（开机、关机、拔除 SIM 卡等多种状态均可），并能进行声光报警，准确显示报警位置；
3、支持前后≥10寸嵌入式信息发布屏；
4、应具有故障报警功能；
5、符合国际安全标准，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害。
6、支持联网互通，搭配平台可在后端对通过人数及报警人数统计展呈；
7、支持RJ45网络接口，支持web远程调试；
8、工作频率可根据安装环境自行调节；
9、工作温度：-20℃-55℃；外接电源：110V-242V，50/60Hz；功耗：＜60W；
10、防护等级≥IP41；
11、符合国家安全标准GB15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》；
12、1扇安检门需同时配置1个雨棚和2个手持式金属探测器。手持式金属探测器规格要求：采用优质元器件制作，扫描面积大、性能稳定、耐用。灵敏度选择：可根据现场要求调节灵敏度，有高、低两种灵敏度选择；报警提醒：具有灯光、声音、振动等方式进行报警提示；换电提醒：低耗电量，可连续操作40小时,电池用完时有自动连续的声音或振动告警，提醒用户更换电池；探测灵敏度：探测人民币一元硬币，探测距离≥5CM。
	32
	套
	 

	1.2
	手机存放柜
	200门手机存放柜
	224
	台
	 

	九
	市级视频集中存储平台
	　
	　
	　
	　

	1
	市级视频集中存储平台业务交换机
	16个10/100/1000Base-T电口，20个1G/10G SFP+ 端口，8个10G/25G SFP28端口，支持两个扩展槽，双电源，交流220V供电。含16个10G多模模块。
	2
	台
	 

	2
	市级视频集中存储平台
	采用国产CPU芯片（不低于24核2.4GHZ*2），设备含所需国产操作系统。
内存：32G DDR5_5600MHz*8
系统盘：480G SATA SSD*2
缓存盘：1.92T U.2 SSD*3
数据盘：≥48T
存储网卡：双口万兆光纤网络子卡(含多模光模块)*1
业务网卡：双口万兆光纤网络子卡(含多模光模块)*1
管理网卡：四口千兆网络子卡*1
其他：高性能raid卡、冗余电源、标准导轨若干
每HA节点配置20个CDP授权
服务器虚拟化系统高级版*2
存储虚拟化系统*2
网络虚拟化系统*2
支持超融合平台的计算、存储、网络等资源池管理、多云管理、跨云迁移、裸金属服务器管理、大屏展现等*1
超融合系统实施安装服务*1
超融合系统授权、远程维保服务
	9
	套
	 

	十
	网络系统
	　
	　
	　
	　

	1
	标考考点学校
	　
	　
	　
	　

	1.1
	接入交换机（48口）
	1、交换容量 交换容量≥672Gbps；
2、包转发率 包转发率≥166Mpps ；
3、端口 10/100/1000Base-T以太网端口≥48，千兆SFP≥4 ,支持POE,POE可用功率380W
	59
	台
	 

	1.2
	接入交换机（24口）
	1、交换容量≥672Gbps；
2、包转发率≥126Mpps；
3、提供24个千兆电口，4个千兆SFP，支持POE，POE可用功率380W
	117
	台
	 

	1.3
	汇聚交换机
	1、交换容量 交换容量≥1.36Tbps
2、包转发率 包转发率≥420Mpps
3、端口类型 千兆光口≥24个，千兆电口≥8个；万兆SFP+≥4
4、电源1+1冗余
	19
	台
	 

	1.4
	单模光模块
	单模，40KM
	352
	个
	 

	1.5
	多模光模块
	千兆多模
	38
	个
	 

	2
	市指挥中心
	　
	　
	　
	　

	2.1
	接入交换机（24口万兆）
	1、交换容量 交换容量≥4.8Tbps
2、包转发率 包转发率≥1600Mpps 
3、端口 万兆光口≥24，40G光口≥6，含1根40G堆叠线缆
	4
	台
	 

	2.2
	接入交换机（24口千兆电）
	1、交换容量≥672Gbps；
2、包转发率≥126Mpps；
3、提供24个千兆电口，4个千兆SFP，支持POE，POE可用功率380W
	4
	台
	 

	2.3
	核心交换机
	1、交换容量 交换容量≥68.2Tbps
2、包转发率 包转发率≥51200Mpps
3、端口类型 千兆SFP≥24个，万兆SFP+≥10；
4、实配双主控，电源1+1冗余，含2根3米堆叠电缆
	2
	台
	 

	2.4
	光模块
	单模，40KM，万兆
	10
	个
	 

	2.5
	光模块
	万兆多模
	75
	个
	 

	2.6
	多模光模块
	千兆多模
	20
	个
	 

	十一
	安全系统
	　
	　
	　
	　

	1
	标考考点学校
	　
	　
	　
	　

	1.1
	考点防火墙
	一、硬件设备参数：
1U机型,≥8个千兆电口，≥4个千兆光插槽，≥1个console口,≥1个扩展槽位
二、性能参数：
IPSEC吞吐≥600Mbps，IPSEC隧道数≥200，防火墙吞吐率≥5Gbps，最大并发连接≥200W
三、软件授权：
防火墙引擎。
四、功能要求：
1、需支持多元组的访问控制规则，至少支持基于源MAC、源端口、服务、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制；
2、需支持WEB界面显示每条策略的命中数，能够在WEB界面显示每条策略所引用资源（地址、区域、时间、服务、域名等）的对象信息；
3、需支持SD-WAN的接入能力，实现零配置免接触式快速上线功能；
4、需支持IPv4/IPv6双栈工作模式
	19
	台
	 

	2
	市指挥中心
	　
	　
	　
	　

	2.1
	防火墙
	一、硬件设备参数：
2U机型,内存≥32G，机械硬盘≥4T，≥16个千兆电口，≥10个千兆光插槽，≥4个万兆光插槽,冗余电源,≥1个扩展槽位
二、性能参数：
防火墙吞吐≥32G，并发连接≥1000万，每秒新建连接≥20万，应用层吞吐量≥25G，IPSEC VPN吞吐≥1G，IPSEC VPN隧道数≥2000。
三、软件授权：
包含入侵防御、病毒过滤、应用识别、URL过滤、WAF功能模块、IPSEC VPN功能、SSLVPN功能，含100个sslvpn授权许可。
四、功能要求：
1、需支持对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测
2、需支持DDOS防御功能，支持NTP流量检测清洗，能对NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击进行检测并提供基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证等防御策略； 
3、需支持暴力破解检测功能，支持检测telnet、ftp、mysql、smb、rlogin、ssh、rdp、imap、pop3、smtp等10种协议，支持将暴力破解源IP添加到动态黑名单；
4、需支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御；支持2种专业品牌反病毒厂商病毒特征库，病毒特征库规模不少于400万；支持对6级以上的压缩文件进行解压查杀；
	2
	台
	 

	2.2
	服务器防火墙
	1、 硬件设备参数：
2U机型,内存≥32G，机械硬盘≥4T，≥16个千兆电口，≥2个千兆光插槽，≥4个万兆光插槽,冗余电源,≥2个扩展槽位
二、性能参数：
防火墙吞吐≥32G，并发连接≥1000万，每秒新建连接≥20万，应用层吞吐量≥25G
三、软件授权：
包含WEB应用防护（WAF）模块、入侵防御、病毒过滤、应用识别、URL过滤功能模块。
四、功能要求：
1、需支持对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测
2、需支持DDOS防御功能，支持NTP流量检测清洗，能对NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击进行检测并提供基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证等防御策略； 
3、需支持暴力破解检测功能，支持检测telnet、ftp、mysql、smb、rlogin、ssh、rdp、imap、pop3、smtp等10种协议，支持将暴力破解源IP添加到动态黑名单；
4、需支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御；支持2种专业品牌反病毒厂商病毒特征库，病毒特征库规模不少于400万；支持对6级以上的压缩文件进行解压查杀；
	2
	台
	 

	2.3
	统一设备管理平台
	1、 硬件设备参数：
2U机型,≥6个千兆电口，≥4个千兆光插槽，≥1个console口，≥2*16G内存，≥8TB 机械硬盘,冗余电源,≥2个扩展槽位
二、软件授权：
包含300个授权点数，最多可扩展至2000点，可统一管理标考考点、区级指挥中心、市级指挥中心防火墙设备。
三、功能要求：
1、需支持将设备初始化配置及上线指南发送到指定邮箱，支持自定义上线指南，支持邮件正文插入自定义图片、支持自定义附件；
2、需支持对无公网地址的设备进行单点登录管理，访问设备提供的Web配置界面或者命令行配置界面；
3、需支持对录屏进行回放；
4、需内置巡检模板，支持根据网关系统服务、接口配置、接口地址、接口状态、密码策略、系统运行时间、设备时间等定制巡检模板；
5、需支持对设备上管理员账号进行巡检，并整理出幽灵账号、空密码账号、无效账号报告，支持一键修复
	1
	台
	 

	2.4
	探针
	1、 硬件设备参数：
1U机型,内存≥32G,机械硬盘≥4TB,≥8个千兆电口(含1个管理口和1个HA口）, ≥4个千兆光口插槽,≥1个CONSOLE口,冗余电源,≥2个扩展槽位
二、性能参数：
最大并发连接数≥50W，综合威胁检测能力≥1Gbps
三、软件授权：
特征库免费升级，包含攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库、威胁情报库、URL分类库。
四、功能要求：
1、需支持对恶意文件还原捕获，可自定义捕获文件大小，支持对恶意文件、疑似恶意文件、无风险文件还原。支持对还原捕获的恶意文件使用FTP服务、SFTP服务外发第三方平台；
2、需支持对TCP/UDP流量、ICMP流量、HTTP流量、邮件流量、FTP流量、DNS流量、NFS流量、SMB流量、SSL流量、LDAP流量、RDP流量等多种常见流量深入内容层解析元数据；支持对HTTPS流量、加密邮件流量、FTPS流量等多种加密流量深入内容层解析元数据
	1
	台
	 

	2.5
	态势感知
	一、硬件设备参数：
2U机型,≥4个千兆电口，≥2个万兆光口,冗余电源,存储≥48TB，内存≥512G
二、软件授权：
提供态势监测、响应处置、分析研判、资产管理、集中管控、安全治理、安全审计、知识情报等模块，包含300个日志源接入授权许可。三、功能要求：
1、需支持全网资产概述、高危资产、漏洞、告警趋势、安全日志趋势、告警统计、最新告警名称和影响范围、热点威胁等内容的相关展示；
2、需支持主动发现内网漏洞功能并关联资产，漏洞分析类型包含操作系统、数据库、Web应用、中间件等漏洞，页面上支持展示高危漏洞排行TOP5、漏洞排行TOP10、高危漏洞类型排行、漏洞级别对比、漏洞发现趋势等脆弱性展示；
3、需支持联动漏扫设备、手动导入漏扫报告两种方式实现漏洞数据采集，支持同品牌及第三方漏扫设备联动，支持excel、zip等类型的漏扫报告导入，支持漏洞监测任务添加、查询、批量启动、批量删除等操作管理
4、需支持专项场景威胁分析，专项分析场景包括但不限于WEB攻击、DDOS攻击、暴力破解、APT攻击、恶意程序、扫描威胁、后门类发现检测、弱密码、高危端口/服务等，每类场景威胁分析支持按照今天、过去7天、过去14天、过去30天进行时间过滤显示
	1
	台
	 

	2.6
	堡垒机
	一、硬件设备参数：
2U机型,≥1个consloe口，≥2个USB口，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口插槽，内置国密加密卡，≥16G内存，≥4T机械硬盘,冗余电源,≥1个扩展槽位
二、软件授权：
包含200个主机/设备许可，用户数不限制。三、功能要求：
1、需支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高IT资源利用率；
2、需支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录、剪贴板和鼠标点击行为记录；
3、需支持改密结果自动发送到制定改密计划的管理员邮箱；密码采用密码信封加密保存，以保证安全性；
	1
	台
	 

	2.7
	日志审计
	一、硬件设备参数：
2U机型,≥6个千兆电口，≥4个千兆光口插槽，≥1个console口,冗余电源,≥2个扩展槽位,≥32G内存，≥256G SSD 系统盘，数据盘≥6T，≥2个USB接口，自带液晶屏
二、性能参数：
日志采集处理速度≥8000EPS
三、软件授权：
包含100个日志源授权。
四、功能要求：
1、需支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集，支持限制速率设置为1000条/秒、3000条/秒和5000条/秒等；
2、可独立设置每个被采集源的数据存储，且存储时间可设置多种时间段；
	1
	台
	 

	2.8
	数据库审计
	一、硬件设备参数：
2U机型,内存≥32G，机械硬盘≥2T，≥6个千兆电口(1个管理，1个HA)，≥4个千兆光口,≥2个万兆光口，冗余电源,≥1个扩展槽位
二、性能参数：
吞吐≥5Gbps，可审计流量≥1Gbps，峰值SQL处理能力≥15000条/s，日处理能力≥1500万条
三、功能要求：
1、需支持Cache、Hive、Hana、clickhouse、Tibero、Solr、MongoDB、HBase、ElasticSearch、Redis等国际主流数据库系统以及万里安全数据库软件 V1.0/金仓数据库管理系统/KingbaseEs·V8/金仓数据库管理系统 V9/达梦数据库管理系统 V8.4等国产数据库系统；
2、需支持多个维度展示错误占比及趋势，从源IP维度以柱状图展示SQL错误数（TOP10）；
3、需支持以饼图展示正常SQL与慢SQL占比情况、TOP10慢SQL的详细分析：TOP排名信息、事件ID、数据库名、目的ip、协议类型、源ip、sql响应时间、操作类型、具体sql语句等要素；
4、需支持会话回放功能,支持多级播放速度调节；
5、需支持等保、萨班斯法案报表模板以及自定义报表，可以按日、周、月等周期自动生成报表
	1
	台
	 

	2.9
	漏洞扫描
	一、硬件设备参数：
1U机型,≥1个Console口，≥8个千兆电口，≥4个千兆光口插槽（不带光模块），≥2个USB口，≥16G内存，≥4TB SATA硬盘，,冗余电源,≥2个扩展槽位
二、性能参数：
IP扫描授权数无限制，并发扫描支持≥80个IP地址，并发扫描支持≥5个系统扫描任务，Web域名扫描授权数≥55个，并发扫描≥3个Web扫描任务，支持分布式部署。
三、功能要求：
1、需支持首页全面展示风险分布及趋势图表，包括主机风险分布、站点风险分布、漏洞风险分布、漏洞top10、资产风险值趋势、资产风险分布趋势；
2、需支持扫描系统漏洞数量大于140000种，web漏洞数量大于2200种,数据库大于2500种，CVE漏洞数大于60000；
3、需支持扫描大数据组件的安全漏洞，如Spark、Splunk、Kafka、Storm、Cassandra、Ambari、Impala、Solr、Oozie、Hbase、Hadoop等；
4、需支持漏洞生命周期管理。
	1
	台
	 

	2.10
	加密机
	1、 硬件设备参数：
1U机型,≥6个千兆电口,冗余电源,≥1个扩展槽位
二、性能参数：
整机吞吐率≥1Gbps ，并发连接数≥100W，IPSEC隧道数≥800，IPSEC吞吐率≥200Mbps，SSL吞吐率≥500Mbps，SSL最大并发用户数≥2000
三、软件授权：
本次配置≥50个sslvpn授权许可。
四、功能要求：
1、需支持静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码、人脸识别认证方式，支持两种或两种以上组合认证方式；
2、需支持可信接入功能，能够对接入主机的信息进行检查，包括域名、杀毒软件、必须安装的程序、必须运行的服务等；
支持可信接入授权；
3、需支持SPA单包认证功能；
4、需支持设备的运行状态、设备资源状态、并发用户数、客户端类型分布、IPSEC隧道状态、用户流量、安全事件、接入用户数监控，并通过图表展示
	2
	台
	 

	2.11
	服务器密码机
	一、硬件设备参数：
2U机型,内存≥32G,≥6个千兆电口，≥4个SFP插槽,冗余电源,≥1个扩展槽位
二、性能参数：
国密算法： SM2算法最大密钥生成速率≥32000对/秒，SM2算法最大签名速率≥30000次/秒，SM2算法最大验签速率≥18000次/秒，SM3算法完整性校验最大吞吐率≥2000Mbps，SM4算法加解密最大吞吐率≥3500Mbps，
国际算法：RSA算法最大密钥生成速率≥220对/秒，1024 位RSA 算法最大签名速率≥10000次/秒，1024 位RSA 算法最大验签速率≥125000次/秒，SHA1算法加解密最大吞吐率≥3500Mbps，SHA2 算法加解密最大吞吐率≥3500Mbps，DES算法加解密最大吞吐率≥1500Mbps，3DES算法加解密最大吞吐率≥800Mbps，AES算法加解密最大吞吐率≥6000Mbps
三、功能要求：
1、须支持三层密钥结构：管理密钥、用户密钥/设备密钥/密钥加密密钥、会话密钥；
2、须具备四路随机噪声源，采用由国家密码管理局批准使用的物理噪声源发生器芯片生成随机数；
3、须支持API接口描述，包括接口类别、接口实例，根据所选择的具体接口，显示该接口函数的名称、参数、以及示例demo；
4、需支持密钥的全生命周期管理：密钥的生成、存储、使用、备份、恢复、删除、销毁等功能
	2
	台
	 

	2.12
	签名验签服务器
	一、硬件设备参数：
2U机型,≥16G内存，≥6个千兆电口，≥4个SFP插槽,冗余电源,≥1个扩展槽位
二、性能参数：
国密算法：SM2 算法最大密钥生成速率≥14000对/秒，SM2算法最大签名速率≥12000次/秒，SM2算法最大验签速率≥8000次/秒，SM3算法完整性校验最大吞吐率≥800Mbps，SM4 算法加解密最大吞吐率≥1200Mbps，SM2 制作数字信封最大速率≥10000次/秒，SM2拆解数字信封最大速率≥7000次/秒
国际算法：1024位RSA算法签名最大速率≥20000次/秒，1024位RSA算法验签最大速率≥25000次/秒，RSA算法制作数字信封最大速率≥9000次/秒，RSA算法拆解数字信封最大速率≥5500次/秒
三、功能要求：
1、为实现基于数字证书的身份认证，需支持不同CA的证书验证，提供CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证；
2、需提供PKCS1/ PKCS7 attach/PKCS7 detach/XML Sign 等多种格式的数字签名和数字签名验证功能；
3、需实现对客户端证书的存储，管理员可以通过页面进行证书导入和查找，业务系统可以通过接口获取已存储的证书；
4、需支持服务端负载均衡功能，来解决不能对外提供大数据量服务的问题，即多台机器负载时，多台机器能够同时对外提供一样的服务来处理大数据量，能够提供一个高性能的服务
	2
	台
	 

	2.13
	国密门禁+国密视频监控
	一、硬件设备参数：
门禁发卡器、门禁密钥注入器、门禁控制器(双门)、人脸识别读卡器+CPU卡
二、软件系统组成：
门禁管理系统、密钥管理系统、门禁日志审计系统
三、性能参数：
基于国密算法的安全视频加密系统软件，支持40路16盘位国密硬盘录像机，支持200万枪机国密网络摄像机

	1
	套
	 

	十二
	施工辅材
	　
	　
	　
	　

	1
	线材管材、辅材及设备安装调试
	1267个考场（含1个市指挥中心）的线材管材、辅材及设备安装调试。含拆旧服务。
	1267
	项
	 

	第二部分
	软件服务
	　
	　
	　
	　

	一
	网上巡查系统
	　
	　
	　
	　

	1
	标考考点学校平台
	　
	　
	　
	　

	1.1
	巡查管理软件
	软件授权：含1个授权。
软件功能参数：网上巡查系统智能管理软件可运行于国产电脑，具有视频实时预览、大屏管理、录像管理等功能。软件具有时列表获取、历史列表获取、视频路由设置、解码方式设置、视频传输协议设置等功能。可快速完成关注和忽略设置；支持1、4、9、16分屏预览，支持视频码流实时检测、录像、截屏、即时回放、声音控制等功能；支持对摄像机云台控制、视频自定义轮巡；支持对硬解设备控制，实现对巡查视频图像的解码上墙控制，支持对视频播放列表中的图像按时间轮巡显示；支持对当前大屏布局及解码显示画面按模板保存；支持对模板列表的预案调取显示；支持对录像设备进行管理，可显示所有存储设备列表，定时获取当前存储设备的录像状态，支持对录像异常状态报警提示。支持对本地存储设备录像文件按时间进行检索；支持对录像回放，支持对回放视频的播放速度进行控制。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。
	19
	套
	 

	2
	市指挥中心
	　
	　
	　
	　

	2.1
	巡查管理软件
	软件授权：含1个授权。
软件功能参数：网上巡查系统智能管理软件可运行于国产电脑，具有视频实时预览、大屏管理、录像管理等功能。软件具有时列表获取、历史列表获取、视频路由设置、解码方式设置、视频传输协议设置等功能。可快速完成关注和忽略设置；支持1、4、9、16分屏预览，支持视频码流实时检测、录像、截屏、即时回放、声音控制等功能；支持对摄像机云台控制、视频自定义轮巡；支持对硬解设备控制，实现对巡查视频图像的解码上墙控制，支持对视频播放列表中的图像按时间轮巡显示；支持对当前大屏布局及解码显示画面按模板保存；支持对模板列表的预案调取显示；支持对录像设备进行管理，可显示所有存储设备列表，定时获取当前存储设备的录像状态，支持对录像异常状态报警提示。支持对本地存储设备录像文件按时间进行检索；支持对录像回放，支持对回放视频的播放速度进行控制。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。
	1
	套
	 

	二
	考场实时分析系统
	　
	　
	　
	　

	1
	市指挥中心
	　
	　
	　
	　

	1.1
	智能监考平台（市级）
	软件授权：含1个授权。
智能监考可视化：支持不同机构查看考点，考场可疑行为数量，支持查看每个场次内分析出各类考生异常行为的时间分布情况。
入场进度可视化：支持按照场次进行显示人数任务分析情况。
行为分析情况：显示分析考场数，发现异常考场数。支持统计考生各类可疑行为数量，监考员可疑行为数量，各类可疑行为占比。
分析结果：支持查看远端实时分析，本地实时分析，本地录像分析，入场进度分析任务的分析结果。
任务管理：支持创建实时分析任务，本地实时分析策略，本地录像分析策略。
数据同步：支持从数据中心拉取考务数据，向数据中心推送分析结果数据。
考试管理机构：支持从数据中心拉取考试管理机构，或者导入考试管理机构，支持编辑，删除管理机构。
系统管理：支持进行角色管理、用户管理。
满足考场异常行为实时分析、实时预警的要求，实现对所有考场考中全时段实时智能巡查。
	1
	套
	 

	三
	安全系统
	　
	　
	　
	　

	1
	市指挥中心
	　
	　
	　
	　

	1.1
	恶意代码防范
	1、 软件功能参数：
具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等硬件平台和银河麒麟、中标麒麟、中科方德、统信等操作系统。
二、软件授权：
≥300个国产网络版客户端授权。
三、功能要求：
需支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量大于100000。 
	1
	套
	 

	1.2
	国密浏览器
	软件授权：50个安全浏览器客户端授权。
	1
	套
	 

	1.3
	智能密码钥匙+数字证书
	软件参数：
智能密码钥匙+CA数字证书
软件授权：
50个授权。
	1
	套
	 

	第三部分
	其他服务
	　
	　
	　
	　

	一
	安检门系统
	　
	　
	　
	　

	1
	考点
	　
	　
	　
	　

	1.1
	安检门考试服务费
	本项目含试运行及正式服务期间安检门考试服务。
每扇次的安检门考试服务：含安检门及配套手机存放柜、防雨遮阳棚、手持式金属探测器的仓储、运输、现场安装调试使用等技术服务，以及安检门系统日常保养和平台对接服务等。
	1
	项
	 

	二
	独立链路服务
	　
	　
	　
	　

	1
	标考考点（学校）
	　
	　
	　
	　

	1.1
	专线费用
	连通各个考点到租赁机房，每条支持双链路裸光纤，带宽不低于1000M，双路由保证可用性。
	19
	条
	 

	2
	市指挥中心
	　
	　
	　
	　

	2.1
	专线费用
	连通市指挥中心到租赁机房，每条支持双链路裸光纤，带宽不低于10000M，双路由保证可用性。
	1
	条
	 

	三
	考试服务
	　
	　
	　
	　

	1
	考试保障服务（考点）
	考试保障服务（考点），含设备检查调测、技术保障等。
	1
	项
	 

	2
	考试保障服务（市指挥中心）
	市指挥中心调度及相关保障，含考试前系统联调、考试期间实时监控与调度、考试后数据整理与报告，与省考试指挥中心、各区县指挥中心、考点的沟通协调、系统联调等多方面的工作。
	1
	项
	 

	3
	驻场技术服务
	1人的驻场技术服务，涉及日常监控与巡检、市指挥中心设备维护与升级、专线检查保障和考试保障等工作。
	1
	项
	 

	4
	市指挥中心租赁机房
	租赁机房，用于市指挥中心设备集中部署。
在市指挥中心部署的网络设备、安全设备，以及19个考点所需市级视频集中存储平台、智能行为分析平台租赁机房机柜服务，5星IDC机房。
	1
	项
	 

	5
	市级标考一体机服务
	本项目共计332套的可移动式标考一体机服务，每套包括1台标考一体机设备以及若干次数的配套相关服务（根据实际考务计划安排确定）：
1、 标考一体机：设备采用一体化集成，具备巡查摄像机模块、无线电屏蔽模块、考生身份验证模块、电子时钟模块、广播音响模块、电源中控管理模块、手持金属探测器模块；内置UPS电源、4G路由器。含设备平台管理。
2、 提供配套相关服务：仓储服务，人工服务，运输服务，标考一体机系统保养、数据配置和平台对接服务等。
	1
	项
	 


1.为完成本项目，投标人除提供上面表格中所列的设备外，还应提供配套的软件、设备、线缆、辅材等。
2.为完成本项目，投标人除了提供设备、软件、线缆及其它辅材等，还应提供项目所需的安装、调试、培训及售后服务等。
3.为完成本项目，投标人必须考虑拆除各考点考场原有的标准化设备和线路。
（二）、软硬件选型要求
（1）按照锡委办发〔2022〕67号、锡安办字〔2024〕2号文件要求，在项目建设中全面采用信创技术和产品；
（2）项目整体选择符合国产标准的软硬件产品，保障信息系统的安全；
（3）通用设备（如巡查管理电脑、身份认证服务器、市级视频集中存储平台）和核心专用设备（如SIP服务器、媒体分发服务器），自带所需操作系统和数据库，且所用CPU、操作系统和数据库满足国产信创要求。
（三）、项目所需执行的相关标准及规范
本项目执行国家、部委标准，执行国家考试院和省考试院有关标准和规定。中标人应参照教育部门的标准制定本项目的标准技术规范，构建本项目的标准体系。
《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》
《国家教育考试综合管理平台建设指南（2017）》
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB∕T28181-2022
《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018
《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》(GB/T25058-2019)
《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018
《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022
《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007
《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007
《安全防范系统验收规则》GA308-2001
《IP网络技术要求网络性能参数与指标》(YD/T1171-2015)
《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）
《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2006）
《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）
《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）
《信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）
《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2020
《网络安全技术 信息安全管理体系 要求》GB/T 22080-2025
《信息技术 安全技术 信息安全管理实用准则》（GB/T 22081-2018（idt ISO/IEC 27002:2013））
《网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》）（GB/T22239-2019）
《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计要求》（GB/T25070-2019）
《网络安全等级保护测评要求》（GBT28448-2019）
《GB/T39786-2021信息安全技术信息系统密码应用基本要求》
《GM/T0002-2012 SM4分组密码算法》
《GM/T0003-2012 SM2椭圆曲线公钥密码算法》
《GM/T0004-2012 SM3密码杂凑算法》
《GM/T0009-2012 SM2密码算法使用规范》
《GM/T0010-2012 SM2密码算法加密签名消息语法规范》
《GM/T0011-2012 可信计算可信密码支撑平台功能与接口规范》
《GM/T0012-2012 可信计算可信密码模块接口规范》
《GM/T0013-2012 可信计算可信密码模块接口符合性测试规范》
《GM/T0014-2012 数字证书认证系统密码协议规范》
《GM/T0015-2012 基于SM2密码算法的数字证书格式规范》
《GM/T0016-2012 智能密码钥匙密码应用接口规范》
《GM/T0017-2012 智能密码钥匙密码应用接口数据格式规范》
《GM/T0018-2012 密码设备应用接口规范》
《GM/T0019-2012 通用密码服务接口规范》
《GM/T0020-2012 证书应用综合服务接口规范》
《GM/T0024-2014 SSL VPN技术规范》
《GM/T0025-2014 SSL VPN网关产品规范》
《GM/T0027-2014 智能密码钥匙技术规范》
《GB/T37092 密码模块安全技术要求》
《GM/T0029-2014 签名验签服务器技术规范》
《GM/T0030-2014 服务器密码机技术规范》
《GM/T0032-2014 基于角色的授权与访问控制技术规范》
《GM/T0034-2014 基于SM2密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》
《GM/T0036-2014 采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》
《GM/T0050-2016 密码设备管理技术规范》
《GM/T0051-2016 密码设备管对称密钥管技术规范》
《GM/T0052-2016 密码设备管理VPN设备监察管理规范》
《GM/T0053-2016 密码设备管理远程监控与合规性检验接口数据规范》
《GM/T0067-2019 基于数字证书的身份鉴别接口规范》
项目中所采购的产品应具备良好的使用安全可靠性，避免发生安全隐患。
（四）、各业务系统功能及服务要求
(1)网上巡查服务
1　 互联互通与基础监控：与省级、县区指挥平台及现有考点系统互联互通，支持按指定设备、通道实时点播巡查音视频流，具备图像抓拍功能，实现考试场景的可视化监控。
2　 音视频管理与回溯：支持按设备、通道、时间、报警信息检索回放历史音视频；具备音视频实时流双向编解码能力，满足复核需求；可预设录像转存计划，按日期、时段、考场批量转存，适配MP4等格式，文件命名规范，支持自动向上级传输并实时跟踪，数据直传省考务中台。
3　 报警联动与设备控制：具备报警联动接口，报警时切换对应音视频及信息并记录，特定点支持视频移动侦测，可联动其他业务系统；支持手动/自动遥控前端设备，设定控制优先级，保障高权限请求优先响应。
4　 用户与权限管理：对接入用户授权认证，可分级独立或集中管控操作、数据访问及程序使用权限；支持用户对前端设备的独占控制锁定与解锁，规范操作边界。
5　 系统运维与设备管理：监测管理系统设备、网络及服务器运行状态，实现巡查设备时钟同步；提供智能运维，考点采集上传设备数据，上级汇总展示，实时监控设备并告警，辅助运维管理。
6　 安全与规范保障：落实身份认证、设备认证、接入传输安全及音视频防篡改措施，保障信息安全；遵循统一命名规则，对设备、用户及各级考试机构编码，编码按层级规范定义与上传。
7　 SIP多级注册：3-5级联网，支持路由跳转，故障时自动切换注册。
8　 联网拓展与融合应用：SIP服务器支持多级注册及路由跳转，构建3-5级可扩展联网体系，保障各级SIP路由器稳定运行；复用校园安防摄像机监控试卷流转通道，避免重复建设，实现考安融合；与省平台互联互通，按国标或SIP协议上传考点基础数据。
9　 国产化适配：硬件核心芯片实现国产化替代，软件支持国产操作系统及国产电脑安装应用。
10　 要求考场摄像机安装到指定位置，监控全覆盖、无死角。
11　 负责包括高清摄像机、网上巡查核心设备（如SIP服务器、解码器、媒体分发单元、NVR存储、音视频矩阵等功能，可集成于一体化设备或由多台独立设备协同实现）的联调工作，确保所有设备正常工作。
12　 管理平台软件能有效管理本机构和所辖标准化考点网上巡查系统的核心设备（编码设备、SIP服务器和媒体分发服务器、解码设备、摄像机等）。
(2)身份认证服务
1　 优化身份认证流程，采用生物识别技术和身份认证相结合的方式，准确验证考生身份，按部省要求上传数据。
2　 信息采集与验证：依托终端设备采集考生身份信息及生物特征（人脸），支持读取身份证，实现现场人脸比对；人脸验证数据支持离线或在线上传，保障高效完成认证。
3　 考务信息管理：实时显示考生姓名、性别、身份证号、照片、考点等考试信息；支持考生管理、缺考管理、人工审核、异常管理，全面管控考试流程。
4　 数据交互与处理：与报名系统数据对接，自动生成身份识别信息数据库；按考点打包下载考生考试信息，支持采集、验证数据的查询与统计，实现数据高效流转。
5　 轨迹追踪与溯源：完整记录考生验证轨迹，可对异常考生进行溯源追踪，精准定位问题，保障考试公平与秩序。
6　 结果输出与备份：自动比对现场采集与数据中心原始数据，输出比对结果并生成报表；批量上传采集及验证结果至数据中心，自动存储备份，确保数据安全。
7　 做好考务通终端设备的联调服务，确保所有设备都能正常工作。
8　 考务通终端设备通过有线网络将考生验证、缺考、违纪等数据传输到中心平台。
(3)作弊防控服务
1　 全面信号屏蔽：可屏蔽教室内各大运营商的2G、3G、4G、5G手机信号，以及WIFI、蓝牙等无线信号，同时支持增改、定制、扩展其他信号种类，实现全面有效的无线电防控，有效阻止作弊行为，维护考试公平。
2　 合规与性能保障：电磁辐射控制符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定，考场内设备噪声≤40dB，配备精密稳压电路，保障设备稳定运行；预留6G模块升级接口，提供6G屏蔽模块扩容升级服务，适配技术迭代。
3　 设备集中管控：支持对所辖全频段屏蔽终端进行集中管理，实时控制全部终端的工作状态，实时查看终端运行状态及关键信息，保障设备高效协同运作。
4　 负责包括管理服务器、屏蔽终端等设备的联调，确保所有设备都能正常工作。
5　 屏蔽终端通过网络连接到主控中心，电源集中供电模式统一管理，每个教室部署1台屏蔽终端，考点主控室布置1台管理服务器。
(4)视频会议和考试指挥服务
1　 按统一技术标准接入省教育考试视频会议和考试指挥系统，联通区县指挥中心实现高效的信息传达和考试指挥，提升管理效率。
2　 负责包括高清视频会议终端、MCU、高清摄像机等设备的联调，确保所有设备都能正常工作。
3　 满足多级会议管理模式，具备分级权限，市级指挥中心能够自主调度管理所辖县区指挥中心的视频会议，能与原有省、市、县平台MCU、终端互联互通。
(5)试卷跟踪服务
1　 互联传输：对接省级平台，实现视音频采集编码、本地存储，依托4G/5G及卫星定位实时回传数据。
2　 视音频采集：适配≥2路摄像机，内置麦克风，支持音频采集与本地存储。
3　 定位通信：集成全网通、北斗模块，精准定位并实时传输视频与位置信息。
4　 供电拆装：移动电源续航≥12小时，支持无损快速拆装。
(6)考场实时分析服务
1　 智能合规分析：依托AI算法，智能识别考生、监考员动作合规性，辅助高效监考。
2　 数据可视化：总览考试信息、异常预警及分析统计，实时呈现异常行为数量、时间分布等，助力快速决策。
3　 考试任务管理：支持考试任务、场次管理，覆盖实时与录像分析任务。
4　 异常行为审核：支持实时、录像分析场景下，对异常行为人工标记、审核，展示视频图片并统计审核情况。
5　 分析结果管理：查看行为分析结果，按考场、场次、处理状态及条件筛选；支持详情查看，掌握分析与审核数据。
6　 考试统计导出：统计异常行为总数、各考场监考员及考生异常情况，按需导出考情报表。
(7)网络时钟服务
1　 卫星同步时钟：采用北斗系统，可从北斗卫星上获取标准的时间信号，对设备时间进行调节，使输出时间与北斗系统同步，作为系统的标准时间源。
2　 NTP网络授时：在标准化考点网络时钟系统中，NTP提供准确时间，其时间来源是北斗卫星，为整个系统提供准确可靠的时间源，对局域网络内具有时钟的设备进行时钟同步，使网络内设备的时钟保持一致。
3　 高精度自守时：当卫星失锁或在传输过程中数据丢包，仍可为局域网络内具有时钟的设备提供时钟同步服务。
4　 网络时钟管理：管理软件可对时钟进行管理，支持批量搜索和添加设备，自动检测局域网内所有网络时钟，以列表形式进行展示，支持修改时钟IP地址、设置授时服务器IP地址、设置时间同步周期、查询电子时钟物理参数、通信状态、授时状态和显示状态。
5　 网络时钟：网络时钟采用数码管显示时间信息，可显示时、分信息；具有RJ45以太网接口，支持NTP协议，可与时钟同步服务器校时。
(8)智能安检服务
1　 违禁品检测：可排除日常贴身金属干扰，精准探测智能手机（含关机、拔卡等状态）、智能眼镜、智能手表手环、蓝牙耳机等考试违禁物品，触发声光报警并标注藏匿位置。
2　 合规与安全运行：电磁辐射符合GB 15210-2018国家标准，配备精密稳压电路，保障设备稳定合规运行。
3　 智能报警与显示：前后双屏搭配高亮LED灯条，双向显示报警区域及信息，直观提示异常位置。
4　 本地化运维管理：支持现场人员自主完成参数设置与调试，实现设备本地化维护，保障使用便捷性。
5　 根据考试院下达的考试计划，还需提供以下服务：
1) 安检门、金属探测仪、手机存放柜和雨棚的集中仓储和日常保养；
2) 相关设备按考试计划要求运输到各指定考点；
3) 安检门、金属探测仪在考点现场完成安装调测、数据配置、模拟演练。考试当天现场技术支持，对触发报警的考生进行人工安检确认，通过手持金属探测器对触发报警的考生进行全面检查，防止考生将违禁物品带进考点；
4) 手机存放柜和雨棚在考点现场完成安装部署和管理；
5) 考试结束后相关设备拆除回收到集中仓储点。
(9)视频集中存储服务
满足各类考试监控视频集中在市指挥中心安全存储保存，可用存储规模≥170T。
(10)可移动式标考一体机机动部署服务
1　 可移动式标考一体机应集成以下主要功能：
1) 网上巡查：具备合规高清巡查摄像头，支持低照度拍摄、H.265编码，配备足量存储卡，保障考试全过程、无死角监控。
2) 身份认证：支持考生身份证读取、人脸及指纹验证；实现监考员签到、考务流程引导、缺考确认、违纪上报、应急预案调用、消息指令推送。
3) 网络时钟：网络自动同步，准确清晰显示时间。
4) 无线信号屏蔽管控：阻断2G-5G、WIFI/蓝牙信号，覆盖全考场，无风扇静音运行；支持按考试计划自动启停，可联网远程控制设备模块，灵活配置工作参数。
5) 权限与运维：支持管理员分组及权限分级，实现媒体流分发、视频控制与远程操作；自动绑定考点设备，简化注册流程，保障数据安全与运维高效。
2　 根据实际考务计划，还需提供以下服务：
1) 一体机的集中仓储和日常保养；
2) 按考务计划要求将指定数量的一体机运输到指定考点考场；
3) 在考点现场完成安装调测、平台对接、考务数据下发、数据配置。考试当天的现场技术支持服务、考点工作人员使用培训等；
4) 考试结束后拆除回收到集中仓储点。
(11)专网线路租赁
1　 专线服务：提供高性能、高可靠、高安全的裸光纤专线服务，定期巡检，并建立完善的质量保证与应急响应体系。
2　 专线参数：提供纯物理透明的裸光纤资源，单链路双芯，万兆链路优先调配核心层、汇聚层光缆，千兆链路优先调配汇聚层光缆，确保网络协议与带宽的完全自主可控，高考等重点考试按需开通双链路保障。
3　 故障响应：30分钟内响应并开始故障定位，4小时内恢复业务（因不可抗力或无法进入第三方场所等特殊情况除外）。如考试期间出现故障，立即切换备用链路恢复业务，同步安排4小时内修复故障裸光纤。
(12)拆旧服务
提供原有考试指挥中心和标准化考点相关设施设备的拆旧服务。
(13)安全配套服务
1　 根据三级等保规范要求构建和提供网络安全系统和服务。
1) 边界防护与流量管控：在网络边界部署防火墙，通过访问控制规则、NAT/PAT，过滤流量、隐藏内部结构，保障边界安全。
2) 入侵防御与安全网关：在关键节点部署入侵防御系统，依托攻击签名库监测阻断攻击、触发报警；集成安全网关，实现防病毒、防垃圾邮件、内容过滤，拦截恶意流量。
3) 统一管理与态势感知：搭建统一设备管理平台，集中管控安全设备，实现配置、监控、报警可视化；态势感知实时分析流量与日志，展示安全态势、提供预警，联动防护体系。
4) 访问管控与审计：部署堡垒机管控服务器访问权限，记录日志，提供安全远程访问；日志审计、数据库审计分别收集分析设备日志、监控数据库操作，及时预警异常，支持查询导出。
5) 漏洞与恶意代码防范：漏洞扫描定期排查设备与系统漏洞，提供修复方案并跟踪闭环；在终端与边界部署恶意代码防范工具，依托更新的病毒库隔离清除恶意代码。
6) 密码与身份认证：加密机、密码机、签名验签服务器提供数据加密、签名验签与密钥管理；国密浏览器搭配智能密码钥匙、数字证书，保障用户身份认证与访问安全。
7) 物理安全管控：国密门禁、视频监控覆盖物理区域，依托国密算法管控人员出入、监控异常，保障机房等重点区域物理安全。
2　 协助采购人完成等级保护（三级）测评和匹配的密码测评。
（5） 、项目整体服务要求
    要求中标供应商为本项目配置服务团队，至少配置一名项目负责人和一名项目技术负责人，其他人员配置需满足本项目服务要求。
    要求本项目硬件服务所提供的设备为原厂全新合格产品，并提供本项目主要设备(包括:网上巡查摄像机、SIP服务器、考务通终端设备、全频段屏蔽终端、市指挥中心核心交换机、市级指挥中心防火墙)的三年原厂质保。
中标供应商严格按照以上功能及技术参数要求履行服务承诺，并通过采购人验收，协助采购人通过三级等保测评、密评等要求。
(1) 系统对接服务
中标供应商确保整体项目内外系统之间的互联互通。确保本项目与江苏省教育考试院标准化考试省级平台互联互通；确保无锡市教育考试院与考点之间互联互通；支持无锡市教育考试院与各区县指挥中心后续对接和互联互通。
(2) 备件服务
中标供应商提供备件服务。当设备故障短时间内无法修复时，应能通过备件渠道紧急调用同品牌型号或高于原品牌功能性能指标的备件，并在最短的时间内用最快的方式发至现场替换。
(3) 培训服务
中标供应商提供完整的培训服务。采用分类、分次培训，使用户可以熟练使用相应系统，以达到维护系统正常运行的要求。培训形式包括集中培训、现场指导、个别培训等。
(4) 售后服务
中标供应商提供本项目的安装和调试服务，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，正确安全完成安装。
提供的服务应按照国家有关法律法规规章、“三包”规定、招标文件要求和中标供应商投标文件中的承诺执行。
项目终验并进入服务期后，中标供应商提供运行维护服务。包括：
日常软件维护：系统软件版本升级，系统功能的完善改进调整，服务器漏洞补丁升级，业务数据资料的整理（包括导入、导出、格式转换、分类、排序、筛选等），业务数据的备份，系统运行情况的分析和评估，解决系统间兼容性和性能瓶颈问题，业务处理过程中发生问题后的及时响应服务。
数据变更服务：根据外部管理部门提出的审计、检查等需求，按照用户要求提供数据的导入/导出、数据格式制作等服务支持；按照采购人提供的数据变更单及时进行数据变更，确保采购人业务工作顺畅进行。
使用咨询服务：中标供应商维保人员应上门服务或及时协助用户进行功能讲解、操作指导或解决相关技术问题等。
例行巡检服务：中标供应商维保人员定期主动开展应用服务和业务数据的例行巡检服务，包括检查系统运行情况、数据的安全性、业务数据的完整性，以及与其他业务系统的兼容性等。每月至少巡检一次，并提交例行巡检报告，经双方项目负责人签字后存档。

四、履约验收要求
履约验收主体：由采购人成立履约验收小组，验收小组由采购人代表及相关技术、财务、监督等人员组成；必要时可邀请第三方检测机构、行业专家参与验收工作。
履约验收时间：供应商完成合同约定全部供货、安装、调试、部署、培训、试运行后，应向采购人提交验收申请。采购人在收到验收申请后组织开展履约验收工作。进入项目服务期后，按年服务考核和支付服务费。
履约验收方式：采用现场验收、文档审核、功能测试、性能验证相结合的方式进行验收。对涉及系统安全、数据安全、关键性能指标的内容，可采取第三方检测方式辅助验收。
履约验收程序：供应商完成全部合同内容后，提交验收申请书、竣工资料、测试报告、配置清单、培训记录等资料。采购人审核资料完整性，资料齐全后启动验收。验收小组现场核查设备型号、数量、配置，进行功能、性能、接口、安全等测试。形成验收问题清单，供应商限期整改。整改完成后复核，验收合格签署《履约验收报告》；不合格则按合同约定处理。验收资料归档，作为合同款项支付依据。
履约验收内容和标准：
履约验收内容:无锡市教育考试标准化考点服务外包项目技术及服务要求。
履约验收标准：合格。采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
 




第二部分  有关说明
1. 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。
2. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
3. 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5. 服务期/完工期：自合同签订生效之日起3个月内完成建设、试运行并通过验收。验收通过后进入3年的项目服务期。
6. 付款方式：合同签订生效后，支付16%作为预付款。项目安装完工且验收合格后进入服务期，每年10月份考核评价当年服务得分，考核合格（60分）后每年支付28%。
7. 本项目合同履行地点：市指挥中心和各指定考点学校（具体以签订的合同为准）。
8. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
9. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
10. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
11. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
12. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。
13.根据财库〔2026〕10号相关要求，在政府采购活动中不得采购该文中规定的相关企业生成的产品。
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第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。
1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准
特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
（一）商务部分（60分）
1. 价格（10分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2. 项目人员配置情况（14分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。以下岗位不得兼任。
2.1 项目负责人（2分）：配备项目负责人1名，具备高级工程师（通信工程专业）职称证书的得1分，具备信息系统项目管理师证书（高级）的得1分。须提供相关证书扫描件。 
2.2 项目技术负责人（4分）：配备项目技术负责人1名，具备系统架构设计师证书的得1分；具备系统规划与管理师证书的得1分；具备网络与信息安全管理员的得1分；具备注册信息安全专业人员（CISP）证书的得1分。本项最高得4分。须提供相关证书扫描件。
2.3项目成员（8分）：除上述项目负责人和项目技术负责人之外，项目成员具有系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、数据库系统工程师、软件设计师、网络工程师、ITSS IT服务项目经理、信息系统项目管理师证书，每提供一例证书得1分，最高得8分。须提供相应证书扫描件，多人同证、一人多证均不重复计分。须提供相关证书扫描件。 
3. 投标人综合情况（15分）：
3.1 体系认证（3分）：投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，最高得3分。须提供相关证书扫描件。
3.2  业绩（3分）：投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有同类项目业绩的，每提供一份有效业绩得1.5分，最高得3分。须提供相应有效合同扫描件。
3.3驻场服务（3分）：提供驻场服务承诺函须承诺中标后在本地有常驻售后服务队伍，承诺在接到采购方通知后，3小时内响应并到达指定地点得1分，2小时内响应并到达指定地点得2分，1小时内响应并到达指定地点得3分。本项最高得3分。须提供驻场服务承诺函（格式见附件）。
3.4连续性保障（6分）：因本项目系统连续性、稳定性及数据安全要求较高，为保证后期项目系统平滑过渡、避免重复建设及防止数据丢失的安全、稳定等相关要求，投标人能够承诺在本项目三年服务期满后，继续提供主要设备（包括：网上巡查摄像机、SIP服务器、考务通终端设备、全频段屏蔽终端、市指挥中心核心交换机、市级指挥中心防火墙）供采购人继续使用，且在继续使用期间能够保证提供上述产品原厂质保的，每继续提供一年的得2分，最高6分。须提供连续性保障承诺函（格式见附件）。
[bookmark: 产品技术加分项]4.产品技术（10分）：
每满足一项得1分，本项最高得10分。具体要求如下：
4.1网上巡查摄像机、SIP服务器、媒体分发服务器、网上巡查视频安全存储平台、网络音视频解码器同时满足以下标准要求：《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018、GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。须提供第三方机构有效检测报告扫描件。
4.2市级指挥中心防火墙系统支持独立的DNS安全模块，可进行DNS投毒检测、报文最大长度检测、DGA检测、DNS反射放大检测；支持针对DNS、HTTP、SIP、NTP等协议进行DDOS防护。须提供第三方机构有效检测报告扫描件。
4.3市级指挥中心日志审计系统支持根据设备重要程度独立设置每个被采集源的数据存储时间的功能，存储时间可设置为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数。须提供第三方机构有效检测报告扫描件。
4.4市级指挥中心堡垒机系统支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据；支持快捷菜单，用户可自行设置快捷菜单内容，快速定位至此功能页面，方便查找经常使用的内容。须提供第三方机构有效检测报告扫描件。    
4.5市级指挥中心核心交换机设备自带云管理功能，支持一键发现设备；支持一键全网巡检操作，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域、统一管理。须提供第三方机构有效检测报告扫描件。
4.6汇聚交换机支持CPU保护功能，可将送CPU的ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，保障CPU安全。须提供第三方机构有效检测报告扫描件。
4.7全频段屏蔽终端支持信令屏蔽模式，符合《国家重要考试考场手机信号屏蔽设备设置使用管理规定（试行）》要求，验收时提供《无线电发射设备型号核准证》证书；预留卫星电话、6G屏蔽模块的升级接口。并承诺在服务期内免费提供模块升级服务。须提供全频段屏蔽终端服务承诺函（格式见附件）。
4.8超融合平台应支持对集群主机内存的分层设置，基于冷热分层实现内存超分，最大超分比≥10倍；虚拟机可按需一键开启或关闭内存超分。提供产品界面截图。
4.9网上巡查系统与学校安防系统互联互通，且标准化考点摄像机需支持日常教学与考试场景双模应用，兼顾教学过程记录（课堂教学状态、学生考勤情况实时采集等）与考试巡查管控需求。须提供考安融合服务承诺函（格式见附件）。
4.10考场实时分析系统满足《国家教育考试考务管理人工智能识别分析异常行为分类参考》要求。须提供一个及以上在“互联网信息服务算法备案系统”官网备案的算法查询截图（清晰显示算法名称、算法类型、备案编号等关键信息）。
5、节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。
6.演示（9分）投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。
投标人提供标准化考场智能运维管理平台：①支持通过SNMP、SSH、Telnet、WMI、JDBC、JMX、HTTP、IPMI8种常见设备采集协议，纳管考场设备，得1.5分，未按要求进行演示或者未提供演示的不得分；②可通过数智大屏展示虚拟数字人，并采用虚拟数字人对运维大屏数据自动化讲解，得1.5分，未按要求进行演示或者未提供演示的不得分；③支持配置Ping、DNS、Https、traceroute协议类型的拨测任务，对业务服务可用性、时延、状态码、耗时时间等自动化拨测，得1.5分，未按要求进行演示或者未提供演示的不得分；④可通过图形化流程设计工具，实现事件管理、问题管理、变更管理流程的灵活设计，支持运维流程工单可视化，得1.5分，未按要求进行演示或者未提供演示的不得分；⑤具备智能问答运维机器人，自动分析用户提问内容，自动为用户总结答案，并标注答案分析来源，得1.5分，未按要求进行演示或者未提供演示的不得分；⑥自动运维报告，支持按照项目维度自动化导出运维服务报告，包括业务总体健康概览及评分、纳管设备、告警分析、工单分析等数据，得1.5分，未按要求进行演示或者未提供演示的不得分。最高得9分。
（二）技术部分（40分）
注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
7.项目方案（40分）：考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。
7.1 项目设计方案（20分）：考察投标人的项目设计方案，内容包括：
①整体设计：包括但不限于体系架构、功能模块、实现思路。
②功能设计：包括但不限于对本项目各子业务系统功能需求的理解和设计。
③网络设计：包括但不限于组网方案。
④针对性设计：包括但不限于对项目的针对性设计。
根据方案情况综合打分。
方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的，得20分；
方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-4项内容方案的，得16分；
方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供2-4项内容方案的，得12分；
方案内容基本满足要求，能够提供1-4项内容方案的，得8分；
未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。
7.2 项目实施方案（10分）：考察投标人的项目实施方案，内容包括：
①施工组织及质量控制②人员组织安排③实施及进度保障④安装调试⑤培训及验收。根据方案情况综合打分。
方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且5项内容方案均齐全的，得10分；
方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供4-5项内容方案的，得8分；
方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供3-5项内容方案的，得6分；
方案内容基本满足要求，能够提供1-5项内容方案的，得4分；
未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。
7.3 项目服务方案（10分）：考察投标人的项目服务方案，内容包括：
①安检门服务②考点服务③指挥中心服务④考务一体机服务⑤专线服务⑥应急服务。根据方案情况综合打分。
方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且6项内容方案均齐全的，得10分；
方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供5-6项内容方案的，得8分；
方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供4-6项内容方案的，得6分；
方案内容基本满足要求，能够提供1-6项内容方案的，得4分；
未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Hlt26955039]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证证明）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件




项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0064
项目名称：无锡市教育考试标准化考点服务外包项目
投 标 人：
日    期：

二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2026-0064项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

无锡市公共资源交易中心：
我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0064进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、政府采购政策相关声明函（给定格式）：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

六、投标函（给定格式）：
投标函
致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2026-0064招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：
承诺书
                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0064在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。
6.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

开标一览表

 项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0064
	项目名称
	投标总报价（小写）

	无锡市教育考试标准化考点服务外包项目
	

	投标总报价（大写）：　　　


投标人名称（盖章）：


注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表
项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0064
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单报价
	分项总报价

	1
	　
	
	　
	
	

	2
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示。
（2）“采购需求”中如有明确要求进行分项报价的，投标人应当根据相应要求在上表中详细填写。
（3）表格不够可自行延长。



[bookmark: _Toc120614284]
十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0064
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）针对“采购需求”的内容不得有负偏离；
   （3）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374]   （4）如有技术正偏离项，请于本表中列明正偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。



十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0064
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。



















十二、驻场服务承诺函
驻场服务承诺函

致无锡市公共资源交易中心、无锡市教育考试院：
我单位            （投标人名称）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0064进行投标，郑重承诺如下：
中标后在本地有常驻售后服务队伍，承诺在接到采购方通知后      小时内响应并到达指定地点（市指挥中心、各考点）。

投标人名称（盖章）：
日期：

































十三、连续性保障承诺函
连续性保障承诺函

致无锡市公共资源交易中心、无锡市教育考试院：
我单位           （投标人名称）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0064进行投标，郑重承诺如下：
本次招标服务内容所涉及的主要设备（网上巡查摄像机、SIP服务器、考务通终端设备、全频段屏蔽终端、市指挥中心核心交换机、市级指挥中心防火墙）在本次服务期满后继续免费供采购人使用     年，且在继续使用期间能够保证提供上述产品原厂质保。

投标人名称（盖章）：
日期：































十四、全频段屏蔽终端服务承诺函
全频段屏蔽终端服务承诺函

致无锡市公共资源交易中心、无锡市教育考试院：
我单位              （投标人名称）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0064进行投标，郑重承诺如下：
所投全频段屏蔽终端支持信令屏蔽模式，符合《国家重要考试考场手机信号屏蔽设备设置使用管理规定（试行）》要求，验收时提供《无线电发射设备型号核准证》证书；预留卫星电话、6G屏蔽模块的升级接口。并承诺在服务期内免费提供模块升级服务。

投标人名称（盖章）：
日期：































十五、考安融合服务承诺函
考安融合服务承诺函

致无锡市公共资源交易中心、无锡市教育考试院：
我单位                （投标人名称）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0064进行投标，郑重承诺如下：
所投网上巡查系统支持与学校安防系统互联互通、标准化考点摄像机支持日常教学与考试场景双模应用，兼顾教学过程记录（课堂教学状态、学生考勤情况实时采集等）与考试巡查管控需求。

投标人名称（盖章）：
日期：

1

５
 
