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采购代理机构：江苏嘉里工程咨询有限公司
日期：二〇二六年八月


第一章 投标邀请
项目概况
南京师范大学附属中学晓庄校区实验室与专用教室（二期）设备招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月21日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320100-JLAL-G2026-0003
项目名称：南京师范大学附属中学晓庄校区实验室与专用教室（二期）设备
采购方式：公开招标
预算金额：109万元
最高限价：109万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。
采购需求：晓庄校区实验室与专用教室（二期）设备。具体详见招标文件。
合同履行期限：合同签订后60日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式后附）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: OLE_LINK1]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2、地点：江苏政府采购网。
[bookmark: OLE_LINK7]3、方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。
4、售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年9月21日13点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目采购标的所属行业为：工业。
2.本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。
3.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。
（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的。
5.集中考察或答疑：
采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
[bookmark: OLE_LINK8]6.响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
7.公告媒体
（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。
8.采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
（5）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: OLE_LINK9]9.政府采购信用承诺：在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：南京师范大学附属中学
地址：南京市察哈尔路37号
联系方式：柏主任025-83469016
2.采购代理机构信息
名称：江苏嘉里工程咨询有限公司
地址：南京市玄武区长江路99号长江贸易大楼1005室
联系方式：袁工18752094221
3.项目联系方式
项目联系人：袁工
电话：18752094221
请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。
江苏嘉里工程咨询有限公司
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第二章 供应商须知
一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务
符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8实施本国产品标准及相关政策
3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
3.8.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.8.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.8.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。
3.8.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评标委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件
4.招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。
5.招标文件的澄清修改
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；
5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标
6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。
7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。
7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.投标费用
8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2 本次招标，中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费标准80%计算，向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。
8.3评审费：由代理机构先行垫付，最终由中标人支付。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。
9.投标文件组成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。
9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
10.投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标函（投标申请及声明）；
（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；
（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）合同条款；
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
11.投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★服务内容的详细说明；
（2）项目实施或集成方案；
（3）项目验收标准；
（4）服务承诺；
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
12.投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。
13.投标文件的其他部分
供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14.投标保证金：无。
15.投标有效期
15.1 自开标之日起六十日内投标有效。
15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
16.投标文件的签署
16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。
17.投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。
17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18.有下列情形之一的投标文件将被拒收
18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。
19.投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2 投标文件的撤回
19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标供应商
20.开标
20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查
21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。
21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理
（1）不具备招标文件规定资格条件的； 
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
21.2.2 投标文件的符合性审查
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。
21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理
（1）未按招标文件规定签署、盖章的；
（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；
（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同供应商的投标文件相互混装；
（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；
（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（14）评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
（18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2.2.5 异常低价审查
22.2.2.5.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.2.2.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
21.2.2.6废标
21.2.2.6.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
21.2.2.6.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
21.2.2.6.3 因重大变故采购任务取消。
21.2.2.6.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
21.2.2.6.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
21.2.2.6.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。
21.2.3 投标文件的进一步评审
21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
21.2.4 相同品牌产品投标的处理方法
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（3）非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件规定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
21.3 评标方法和标准
21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。
21.3.3评分标准详见文件第三章。
22.确定中标供应商
22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23.编写评审报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。
24.评标过程的保密
24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。
五、签订合同
25.签订合同
25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26.询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.质疑
27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。
27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。
27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28.投诉
质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29.诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评标标准
一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
二、评标标准：
	序号
	评分因素
	评分明细
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。
其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×30。（小数点后保留两位）
	30

	2
	技术指标响应情况
	根据招标文件《第四章采购需求》的“技术指标明细”，对投标人所投产品技术指标满足程度进行评审：
完全满足招标文件“技术指标明细”要求的得35分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”负偏离的，则每项扣2分；其他非重要参数和商务条款负偏离的，则每项扣0.05分，扣完为止。正偏离不加分，缺项漏项视为负偏离。
投标人须提供《技术条款偏离表》针对“技术指标明细”的内容逐条响应，并说明所投产品的技术指标性能。如招标文件中要求提供支撑材料的，必须按要求提供支撑材料佐证，否则视为负偏离。
注：为方便评审，可详细标明证明材料在投标文件中页码和位置；证明材料内的技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。
	35

	3
	产品功能视频演示
	投标人须对所投产品“‘吊装电源控制柜’与‘吊装电源控制系统’联合演示”、“‘制作地球仪套装/绘制地球内部结构套装’的‘万有引力仿真实验软件’”功能进行演示，由投标人自行准备相关演示环境，演示视频按苏采云平台要求上传，演示时长不超过15分钟。单个视频压缩包大小不得超过50M，整体视频压缩包大小不得超过300M，视频压缩包格式为zip格式。
	

	
	
	“智能吊装电源系统”演示以下功能：
1、演示可通过手机APP远程控制整套设备的电源通断。通电后，轻触智能控制柜的指纹按钮即可自动登录系统。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分）
2、演示通过智能控制柜的总控屏幕点击“下降”，学生端自动下降。继续点击屏幕“开”，学生端电源保护罩-学生端模块集成装置自动开启，露出内部插座。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分）
3、演示当智能吊装电源控制系统的能源供应模块连接有插头时，点击智能控制柜的总控屏幕点击“上升”指令无效。拔出插头并关闭保护盖后，可正常执行上升操作。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分）
4、演示当智能控制柜的总控选择“初级中学”时，学生端电压上限值变为12V。智能控制柜的总控选择“高级中学”时，学生端电压上限值变为30V。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分）
	4

	
	
	“制作地球仪套装/绘制地球内部结构套装”的“万有引力仿真实验软件”演示以下功能：
1、可以通过拖拽卫星靠近地球，可查看当前框中显示的万有引力大小，调节参数栏的卫星轨道参数查看不同高度下的卫星受到引力如何变化。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分）
2、可以通过拖拽月球靠近地球，通过改变地月距离与地球质量、半径等参数观察地月的引力变化。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分）
3、可以利用山峰简图，拖拽人体改变人在山上的不同高度，展示人体受到的不同重力。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分）
4、可以通过调整山的高度、山的斜坡角度、山的密度等参数，展示人体受到的不同重力。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分）
	4

	3
	整体实施方案
	评委根据投标人提供的整体项目实施方案，包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合能力、应急措施等进行评分：
1、方案贴合项目需求，完整全面、合理可行、针对性强的得5分；
2、方案完整性、合理性、针对性一般的得3分；
3、方案仅满足基本要求的得1分；
4、不符合要求或未提供不得分。
	5

	4
	进度计划及保证措施
	投标人应根据本项目情况，提供供货、安装进度计划及保证措施方案，评委对投标人的安装进度计划及保证措施进行评价。
1、计划及措施完整全面、描述详细、科学可行、针对性强的得5分；
2、计划及措施完整性一般、描述一般、可行性一般、针对性一般的得3分；
3、安装进度计划及保证措施仅能满足项目基本要求的得1分；
4、不符合要求或未提供不得分。
	5

	5
	突发情况应急处理措施
	投标人应根据本项目情况，提供的突发情况应急处理方案，评委对投标人的突发情况应急处理措施进行评价。
1、措施详细、考虑周全、对突发事件能迅速应对并能及时解决的得5分；
2、措施详细程度一般、对突发事件应对速度及解决时效性一般的得3分；
3、突发情况应急处理措施仅能满足项目基本要求的得1分；
4、不符合要求或未提供不得分。
	5

	6
	产品质保售后服务方案
	投标人针对本项目需求提供完整的产品质保售后服务方案（包括响应时间、人员配置、保障措施方案等方面），评委根据产品质保售后服务方案进行评价。
1、产品质保售后服务完整全面、考虑周到、合理可行、优于招标文件要求的得5分；
2、产品质保售后服务方案完整性一般、合理性一般、满足招标文件要求的得3分；
3、产品质保售后服务方案仅能满足项目基本要求的得1分；
4、不符合要求或未提供不得分。
	5

	7
	用户培训方案
	投标人应根据本项目情况，提供完善的项目培训计划和培训方案（包括人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面），评委根据用户培训方案进行评价。
1、培训方案全面，服务响应及时，可操作性强的得5分；
2、培训方案可行，服务响应较及时，具有可操作性的得3分；
3、培训方案一般，服务响应及时性一般，可操作性一般的得1分；
4、不符合要求或未提供不得分。
	5

	8
	业绩
	投标人具有2023年8月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供1份得1分，本项最高得2分。（须提供加盖投标人公章的合同扫描件，合同须能够体现项目名称、合同标的内容、合同签订时间等关键信息，未提供或提供材料不符合要求的不得分）
	2

	合计
	100


说明：
一、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
二、小微企业的价格扣除
1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
三、监狱和戒毒企业的价格扣除
1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
四、残疾人福利性单位的价格扣除
1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
六、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（可在“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
③投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
④投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
⑤评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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[bookmark: _Toc513799380]第四章  采购需求
一、采购清单
	设备名称
	数量
	单位
	单价最高限价（万元）
	是否接受进口设备投标

	高中学生电源
	30
	台
	0.0145
	否

	高中教学电源
	2
	个
	0.0258
	

	感应圈
	2
	个
	0.033
	

	游标卡尺
	30
	把
	0.0055
	

	外径千分尺
	30
	把
	0.0055
	

	托盘天平1
	6
	个
	0.005
	

	托盘天平2
	2
	个
	0.005
	

	电子天平
	1
	个
	0.076
	

	金属钩码
	30
	个
	0.0017
	

	金属槽码
	30
	个
	0.005
	

	机械秒表
	30
	个
	0.027
	

	电火花计时器
	30
	个
	0.0065
	

	电磁打点计时器
	6
	个
	0.006
	

	数字计时器
	2
	个
	0.02
	

	频闪光源
	1
	个
	0.0085
	

	高中数字演示电表
	6
	个
	0.068
	

	直流电流表
	30
	个
	0.0028
	

	直流电压表
	30
	个
	0.0028
	

	灵敏电流计
	30
	个
	0.0028
	

	多用电表1
	30
	个
	0.006
	

	多用电表2
	30
	个
	0.006
	

	演示电流电压表
	2
	个
	0.035
	

	微电流放大器
	1
	个
	0.007
	

	电阻箱
	30
	只
	0.0145
	

	湿度计
	1
	个
	0.004
	

	摩擦计
	30
	个
	0.0015
	

	摩擦力演示器
	2
	台
	0.027
	

	螺旋弹簧组
	30
	个
	0.0015
	

	毛钱管(牛顿管)
	2
	个
	0.009
	

	轨道小车
	30
	个
	0.01
	

	平抛运动实验器
	30
	个
	0.011
	

	向心力演示器
	2
	个
	0.05
	

	向心力实验器
	30
	套
	0.006
	

	动量传递演示器(碰撞球)
	4
	个
	0.047
	

	凹凸桥演示器
	2
	个
	0.0195
	

	碰撞实验器
	30
	套
	0.004
	

	油膜实验器
	30
	套
	0.003
	

	浸润和不浸润现象演示器
	2
	套
	0.003
	

	液体表面张力演示器
	2
	套
	0.0019
	

	箔片验电器
	4
	个
	0.008
	

	指针验电器
	4
	个
	0.016
	

	验电羽
	4
	个
	0.0017
	

	金属网罩
	2
	个
	0.013
	

	电荷间作用力演示器
	2
	个
	0.017
	

	高压发生器
	2
	个
	0.0305
	

	静电计
	4
	个
	0.016
	

	电容器的充电、放电实验器
	30
	套
	0.0305
	

	电场中带电粒子运动模拟演示器
	2
	个
	0.077
	

	常用电容器示教板
	2
	个
	0.0055
	

	滑动变阻器
	30
	个
	0.003
	

	电阻定律演示器
	2
	个
	0.0044
	

	电阻定律实验器
	30
	个
	0.0014
	

	演示可调内阻电池
	2
	套
	0.006
	

	黑箱
	30
	个
	0.0025
	

	常用电阻器示教板
	2
	个
	0.0069
	

	强条形磁铁
	30
	对
	0.01
	

	立体磁感线演示器
	2
	套
	0.01
	

	磁感线演示板
	2
	个
	0.006
	

	电流磁场演示器
	2
	个
	0.006
	

	菱形小磁针
	2
	个
	0.0015
	

	翼形磁针
	4
	个
	0.0012
	

	通电平行直导线相互作用演示器1
	2
	套
	0.041
	

	演示原副线圈
	30
	套
	0.004
	

	左右手定则演示器
	2
	个
	0.0035
	

	安培力演示器1
	2
	套
	0.013
	

	电磁驱动原理说明器
	2
	台
	0.028
	

	电谐振演示器
	2
	台
	0.022
	

	手摇交直流发电机
	2
	个
	0.013
	

	强磁针
	2
	个
	0.0035
	

	通电平行直导线相互作用演示器2
	2
	个
	0.041
	

	电流天平
	1
	个
	0.035
	

	安培力演示器2
	2
	个
	0.013
	

	楞次定律演示器
	30
	个
	0.0024
	

	电磁阻尼演示器
	2
	个
	0.018
	

	单匝线圈电机原理演示器
	1
	个
	0.02
	

	交流电路特性演示器
	1
	个
	0.041
	

	可拆变压器
	6
	个
	0.025
	

	日光灯原理演示器
	1
	个
	0.023
	

	涡流跳环实验器
	2
	套
	0.07
	

	凹面镜
	2
	个
	0.0012
	

	凸面镜
	2
	个
	0.0012
	

	三棱镜
	4
	个
	0.0012
	

	光具座
	30
	套
	0.011
	

	双缝干涉实验仪
	30
	套
	0.023
	

	牛顿环
	2
	台
	0.003
	

	光导纤维应用演示器
	2
	套
	0.04
	

	光电效应演示器1
	2
	台
	0.027
	

	光电效应演示器2
	2
	台
	0.027
	

	直流高压电源
	2
	个
	0.059
	

	光的干涉、衍射、偏振演示器
	2
	台
	0.046
	

	X射线演示仪
	1
	台
	0.3
	

	热敏、光敏特性及简单应用
	1
	个
	0.18
	

	电饭锅温控模型
	1
	套
	0.14
	

	力传感器的应用
	1
	套
	0.22
	

	双金属片温控器
	1
	套
	0.1
	

	驻极体话筒演示器
	1
	套
	0.057
	

	金属探测器
	1
	套
	0.045
	

	霍尔效应演示仪
	1
	套
	0.1
	

	奥斯特电流磁效应模型
	1
	套
	0.067
	

	电磁驱动演示器
	1
	套
	0.23
	

	量杯
	2
	个
	0.0018
	

	可密封长玻璃管
	2
	个
	0.002
	

	木板1
	30
	块
	0.0025
	

	木板2
	30
	块
	0.0025
	

	折叠凳
	30
	张
	0.005
	

	多功能报告椅
	4
	套
	0.13
	

	学生电源
	10
	台
	0.0145
	

	迷你数据采集器
	28
	套
	0.52
	

	台阶垫坡道斜坡板
	2
	个
	0.005
	

	酸碱pp柜
	1
	组
	0.18
	

	化学药品边台
	1
	组
	0.72
	

	洗瓶机
	1
	台
	9.7
	

	超纯水机
	1
	台
	3.8
	

	酶标仪
	1
	台
	2.7
	

	[bookmark: _Hlk236904610]智能吊装电源系统（吊装电源控制柜）
	2
	套
	1.26
	

	智能吊装电源系统（吊装电源控制系统）
	2
	台
	0.75
	

	智能吊装电源系统（顶部升降机）
	22
	项
	0.38
	

	智能吊装电源系统（圆形柔性补光灯）
	22
	项
	0.05
	

	智能吊装电源系统（学生端电源保护罩-学生端模块集成装置）
	22
	项
	0.038
	

	智能吊装电源系统（多功能电源）
	44
	项
	0.045
	

	智能吊装电源系统（学生端触控屏）
	44
	项
	0.04
	

	智能吊装电源系统（伸缩电源线）
	22
	项
	0.012
	

	非金属激光雕刻切割机套装
	2
	台
	6.51
	

	微型精密车床
	1
	台
	2.4
	

	台式钻床
	5
	台
	0.45
	

	夹具
	5
	个
	0.0215
	

	台式砂轮机
	1
	台
	0.078
	

	手动弯折机
	2
	台
	0.25
	

	加工粉末收集装置
	1
	台
	0.04
	

	木工台锯（带安全防护）
	1
	台
	0.2528
	

	木工实验教具
	72
	套
	0.015
	

	格斗机器人有刷电调（一拖二）
	24
	个
	0.045
	

	格斗机器人有刷电调1
	16
	个
	0.0388
	

	格斗机器人有刷电调2
	24
	个
	0.0583
	

	硅胶胎1
	20
	个
	0.022
	

	硅胶胎2
	4
	个
	0.025
	

	双喷嘴多色3D打印机
	1
	个
	1.2
	

	3D打印机
	1
	个
	1.06
	

	1/4W电阻1
	10
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻2
	4
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻3
	4
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻4
	4
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻5
	1
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻6
	4
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻7
	2
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻8
	2
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻9
	2
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻10
	1
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻11
	1
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻12
	4
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻13
	4
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻14
	4
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻15
	4
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻16
	4
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻17
	2
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻18
	4
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻19
	4
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻20
	2
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻21
	2
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻22
	2
	盒
	0.0075
	

	1/4W电阻23
	1
	盒
	0.0014
	

	1/4W电阻24
	1
	盒
	0.0014
	

	1/4W电阻25
	1
	盒
	0.0014
	

	光敏电阻
	50
	包
	0.012
	

	三极管
	20
	包
	0.006
	

	5MM发光二极管
	30
	包
	0.0045
	

	5V电烙铁
	600
	个
	0.003
	

	示波器
	1
	个
	0.195
	

	激光专用护目镜
	10
	个
	0.006
	

	防割手套
	200
	个
	0.0012
	

	数显游标卡尺
	6
	个
	0.011
	

	丁字尺
	2
	个
	0.002
	

	特硬高含钴麻花钻头1
	10
	袋
	0.002
	

	特硬高含钴麻花钻头2
	2
	袋
	0.0035
	

	特硬高含钴麻花钻头3
	2
	袋
	0.0035
	

	特硬高含钴麻花钻头4
	2
	袋
	0.0055
	

	特硬高含钴麻花钻头5
	2
	袋
	0.0085
	

	特硬高含钴麻花钻头6
	2
	袋
	0.0035
	

	特硬高含钴麻花钻头7
	5
	袋
	0.0045
	

	特硬高含钴麻花钻头8
	5
	袋
	0.007
	

	特硬高含钴麻花钻头9
	2
	个
	0.0055
	

	特硬高含钴麻花钻头10
	2
	个
	0.008
	

	特硬高含钴麻花钻头11
	2
	个
	0.0125
	

	镀钛麻花钻1
	4
	套
	0.005
	

	镀钛麻花钻2
	4
	套
	0.0055
	

	亚克力板
	10
	个
	0.005
	

	椴木层板1
	100
	个
	0.0035
	

	椴木层板2
	20
	个
	0.006
	

	铝片
	10
	个
	0.0012
	

	锂电池手枪钻
	4
	个
	0.055
	

	锂电池角磨机
	2
	个
	0.026
	

	松木长板
	3600
	根
	0.00032
	

	松木条
	8000
	根
	0.00014
	

	桐木条1
	25000
	根
	0.00005
	

	桐木条2
	15000
	根
	0.00006
	

	桐木条3
	15000
	根
	0.00008
	

	实心圆光轴
	5000
	根
	0.00002
	

	橡皮筋
	3000
	根
	0.000013
	

	热熔胶棒
	500
	根
	0.00006
	

	锯条
	200
	根
	0.0009
	

	直流可调电源
	1
	个
	0.031
	

	瓷片电容
	4
	袋
	0.0037
	

	热风枪拆焊台
	2
	个
	0.037
	

	货物架
	4
	个
	0.16
	

	螺丝收纳盒
	41
	个
	0.0018
	

	透明收纳箱
	20
	个
	0.0055
	

	立式砂轮机
	1
	台
	0.172
	

	金属探测器DIY电子套件
	100
	套
	0.0012
	

	电子幸运转盘DIY套件
	100
	套
	0.0012
	

	PLA耗材1
	1
	件
	0.0142
	

	PLA耗材2
	2
	件
	0.0094
	

	PLA耗材3
	1
	件
	0.0094
	

	PLA耗材4
	4
	件
	0.0082
	

	PLA耗材5
	1
	件
	0.0094
	

	PLA耗材6
	2
	件
	0.0082
	

	PLA耗材7
	1
	件
	0.0094
	

	PLA耗材8
	2
	件
	0.0082
	

	切割垫
	162
	张
	0.02
	

	编码电机+支架
	160
	个
	0.0056
	

	4mm电机联轴器
	160
	个
	0.00035
	

	插线
	100
	扎
	0.00092
	

	公对公杜邦线
	20
	排
	0.0009
	

	公对母杜邦线
	20
	排
	0.0008
	

	母对母杜邦线
	20
	排
	0.0007
	

	0.8mm焊锡丝
	40
	卷
	0.022
	

	0.5mm焊锡丝
	10
	卷
	0.021
	

	2节电池盒
	100
	个
	0.0004
	

	3节电池盒
	200
	个
	0.0004
	

	4节电池盒 
	200
	个
	0.00045
	

	面包板
	800
	个
	0.0002
	

	地理模型制作套装-海底地形
	1
	套
	0.316
	

	探究海陆热力性质差异/模拟季风成因实验套装
	1
	套
	0.138
	

	日影观测实践套装
	1
	套
	0.198
	

	绘制校园地图套装
	1
	套
	0.128
	

	太阳直射点与昼夜长短实验套装/探究地球运动活动套装
	1
	套
	0.0398
	

	制作地球仪套装/绘制地球内部结构套装
	1
	套
	0.068
	

	可折叠日晷演示仪
	1
	件
	0.36
	

	复古青铜圭表
	1
	件
	0.298
	

	中国典型民居搭建实践套装
	1
	套
	0.078
	

	模拟热力环流（气态法）/模拟季风实验套装
	1
	套
	0.168
	

	水循环演示实验套装
	1
	套
	0.36
	

	探究海水性质实验套装
	1
	套
	0.298
	

	探究土壤质地实验套装
	1
	套
	0.148
	

	模拟洋流成因实验套装
	1
	套
	0.218
	

	岩石矿物标本
	1
	套
	0.396
	


注：1.投标人在《投标分项报价表》中填列的数量和单位不接受负偏离，否则按无效投标处理。
2.投标人单价报价不得超过单价最高限价，否则按无效投标处理。
3.本项目核心产品为“洗瓶机”
二、技术指标明细
	序号
	设备名称
	招标参数

	1
	高中学生电源
	1.直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档；交流：2V～16V/3A，每2V一档。

	2
	高中教学电源
	1.直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断；交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A。

	3
	感应圈
	1.电子开关式感应圈，供电电压：AC220V±10%，50Hz ±5Hz，放电针≥φ4×75mm切一端呈尖型，配套≥2根，可拆卸，距离可在10mm~100mm可调，供电电压在AC220V时，最大放电距离≥100mm。火花条数在两条以上，可连续工作≥15分钟。

	4
	游标卡尺
	1.最大范围为≥150mm，最小精度为≤0.1mm，碳钢材质。

	5
	外径千分尺
	1.标准外径千分尺0mm～25mm，精度≤0.01mm，不锈钢材质。

	6
	托盘天平1
	1.最大称量范围≥200g，精度≤0.2g。

	7
	托盘天平2
	1.最大称量范围≥500g，精度≤0.5g。

	8
	电子天平
	1.最大称量范围≥1000g，精度≤0.1g。

	9
	金属钩码
	1.规格：50g×4，200g×2

	10
	金属槽码
	规格≥2g*3，≥5g*2，≥10g*2，≥20g*2，≥50g*2，≥100g*2，≥200g*2，≥5g*1金属槽码盘和≥10g*1金属槽码盘

	11
	机械秒表
	1.最低量程为≤0.01s，分针：≥15分/圈，秒针：≥30秒/圈。

	12
	电火花计时器
	1.平均电流≤0.5mA，单频率：≥0.02s，火花距离≥10mm。

	13
	电磁打点计时器
	1.由打点器、重锤、纸带、复写纸和弓形夹等组成，连续工作时间≤10分钟；周期相对误差≤1%；重锤质量为≥300g；当纸带移动速度3m/s时，点子长度≤1.2mm，≥0.3mm；纸带宽度为≥17.5mm；

	14
	数字计时器
	1.有光电门接口和电磁铁接口，统一接口，四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)的数字计数器

	15
	频闪光源
	1.可变频式频闪光源 频闪频率可调：25Hz，50Hz，100Hz。

	16
	高中数字演示电表
	1.4-1/2位数码管，数码管高度≥5cm；直流/交流电压、电流，检流的高中数学演示电表。

	17
	直流电流表
	1.规格：2.5级直流电流计，0.6A，3A。测量范围：—0.2A—0—0.6A; —1A—0—3A。

	18
	直流电压表
	1.规格：2.5级直流电压表，3V，15V。测量范围—1V—0—3V; —5V—0—15V。灵敏度：伏特级1mA。

	19
	灵敏电流计
	1.范围±300μA

	20
	多用电表1
	1.指针式多用电表 不低于2.5级

	21
	多用电表2
	1.数字式多用电表 可用于电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 4-1/2位

	22
	演示电流电压表
	1.2.5级演示电流电压表 检流

	23
	微电流放大器
	1.多路输入式微电流放大器，一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出

	24
	电阻箱
	1.阻值可调范围0～99999.9Ω ，最小步进值≤0.1Ω

	25
	湿度计
	1.规格：指针式，由金属外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。金属外壳上装有悬挂装置。刻度盘为圆形，盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值≤1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。

	26
	摩擦计
	1.由磨擦板和磨擦块组成的教学用摩擦计 磨擦块外形尺寸：长：≥100mm，宽≥40mm，厚≥30mm；磨擦板外形尺寸：长≥500mm，宽≥50mm，厚≥10mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。

	27
	摩擦力演示器
	1.摩擦力演示器由底板、抽板、木块、摩擦力示意器等部件组成，演示最大静摩擦力和滑动摩擦力

	28
	螺旋弹簧组
	1.教学用螺旋弹簧组，含有0.5N、1N、2N、3N、5N

	29
	毛钱管(牛顿管)
	1.含有释放装置的教学用毛钱管(牛顿管)，由长度≥1100mm 外径≥46mm一端由工程塑料封闭，另一端带有活动的铜阀门组成。管内含有：≥φ8mm钢球 、羽毛1根、≥φ8mm木球1个

	30
	轨道小车
	1.车拖纸带打点式轨道小车，打点有效距离≥600mm

	31
	平抛运动实验器
	1.平抛运动实验器。尺寸：≥演示板高330mm*宽250mm；用于研究平抛物体的运动，描绘平抛轨迹，求平抛初速度。

	32
	向心力演示器
	1.尺寸：长≥450mm，高≥350mm；仪器由机座、传动轮、变速盘、旋臂、弹簧、标尺及横臂等部件构成。手摇传动轮使变速盘转动，固定在变速盘上的旋臂和左右两只金属球也随之作圆周运动。金属球作用在横臂上，使横臂压缩变速盘中心的转轴弹簧，弹簧被压缩的格数可从标尺中读出，格数比便显示两金属球向心力大小之比。

	33
	向心力实验器
	1.仪器由周期测定盘、捻柄、平衡体、弹簧、转轴、配重体、圆柱体、导杆、半径指示器、底板构成；圆柱体，套装导杆的一端，导杆安装在可以灵活转动的竖直转轴的中部导杆的另一端装有个位置可以调节的平衡体，导杆两边可以调节，圆柱体和竖直转轴间用一水平弹簧连接，圆柱体下端凸往下方有一用金属片开缺的半径指示器，坚直转轴顶部的滚花处供手指捻动用，此仪器另附一个质量为50克左右的配重体和弹管调整杆一根。供改变质量和弹簧系数用。

	34
	动量传递演示器(碰撞球)
	1.产品由不少于5个金属小球、底座、框架构成

	35
	凹凸桥演示器
	1.底座为黑色底板≥400mm×200mm×15mm，铝合金轨道，电磁铁控制系统，压力指示秤，有接球装置。

	36
	碰撞实验器
	1.仪器结构及附件：由铝合金轨道、支架、刻度线等组装成一体。含金属球1个、非金属球1个、重锤1个

	37
	油膜实验器
	1.本实验器由以下部分构成：有机玻璃实验盘*1只、透明有机玻璃计数板*1块、塑料移液器5ml*1支、滴管附滴头（刻度0.1ml）*1支、水彩笔*1支、痱子粉*1小瓶、油酸*1小瓶

	38
	浸润和不浸润现象演示器
	1.用于有关物体浸润和不浸润现象的演示实验。由洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、组成。

	39
	液体表面张力演示器
	1.由形状不同的七件表面张力实验器材组成

	40
	箔片验电器
	1.教师用箔片验电器，由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。

	41
	指针验电器
	1.带法拉第圆筒式指针验电器，由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。

	42
	验电羽
	1.产品由圆底座、支架、丝线等组成，用于演示电场线实验和探究有关静电的实验。

	43
	金属网罩
	1.本产品由金属网罩和绝缘底盘两部分组成。

	44
	电荷间作用力演示器
	1.本仪器由支架，刻度，小球2个，大球1个等组成。

	45
	高压发生器
	1.产生5000伏以上高压，可多档调节

	46
	静电计
	1.带刻度和法拉第圆筒。由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。

	47
	电容器的充电、放电实验器
	1.由电源、充放电刀闸、电容器、充放电发光二极管和放电指示灯组成。工作过程：接通电源直流约6v。刀闸K接至充电位置，使电容充电，同时充电灯亮少许时间。刀闸K接至放电位置,使电容器放电,同时放电灯和放电指示灯亮。

	48
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	1.加速极电压：0～200伏  连续可调；偏转板电压：电压幅度0～40伏连续可调；电压方向 上正、断路、下正三档，功率消耗＜8W

	49
	常用电容器示教板
	1.教学用常规电容器示教板，木质材质，板面附有电解电容器、云母电容器、瓷片电容器、条轮电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器

	50
	滑动变阻器
	1.教学用滑动变阻器 规格为10Ω，2A，铜制

	51
	电阻定律演示器
	1.电阻定律演示器 由底板及1根铜丝、1根铁丝、2根镍铬线、接线柱、连接片、支撑架等组成，金属丝约Φ0.5mm×1000mm

	52
	电阻定律实验器
	1.电阻定律实验器 ≥四根导线，长度、截面积、材料不同。

	53
	演示可调内阻电池
	1.气压调节式可调内阻电池，≥220*95*85mm，由电池槽、探针、负极板、气室、气嘴、盖板、正极板等组成。

	54
	黑箱
	1.仪器有３个独立的探测单元，一个电池盒 ，设有二极管单向导电特性的实验装置，盒内有电阻器、二极管等元件组成。

	55
	常用电阻器示教板
	1.教学用常规电阻器示教板，钢板折弯而成，表面标注纹理清晰，附有电位器、碳膜电阻、金属膜电阻、热敏电阻、绕线电阻、水泥电阻、光敏电阻。

	56
	强条形磁铁
	1.条形磁铁，材质为铝铁碳，规格尺寸≥180 mm

	57
	立体磁感线演示器
	1.永磁、电磁场。此产品为两件/套，即圆柱形带条形磁铁1件，圆柱形带蹄形磁铁≥1件。仪器由透明塑料注塑沾制而成，其中≥2片为活动片。条形磁块由八块板（包括上、下挡板，挡板厚度为：≥4.5mm）组成镶有指针。外形尺寸为：≥175*205mm；蹄形磁场由十块板（包括上、下挡板，挡板厚度为：≥4.5mm）组成镶有指针。腰形尺寸：≥215mm*175mm*205mm指针为菱形，长13±0.5mm，宽4.5±0.5mm，表面喷红漆，光洁整齐，安装后转动灵活插板式结构稳固，不晃动磁铁的感强度：圆柱形60mT，蹄形50mT将磁铁插入后轻轻敲击塑料板，能显示出磁力线。

	58
	磁感线演示板
	1.用条形磁铁/蹄型磁铁演示周围磁感线的形成和磁极在相吸或相斥不同情况下磁感线放入形成。还可演示电流磁场周围各个空间磁感线的形成，长度≥22cm。

	59
	电流磁场演示器
	1.直线电流产品长≥195mm、宽≥145mm 、高≥155mm ， 采用ABS塑料、纯铜导线制成，正负接线柱。环形电流磁场产品长≥195mm、宽≥145mm 、高≥105mm 采用ABS塑料、纯铜导线制成。线圈直径≥80mm 正负接线柱。螺旋管电流磁场采用ABS塑料、纯铜导线制成；螺线管电流产品为ABS塑料，整体长≥200mm、宽≥145mm、高≥100mm、内板长≥115mm，宽≥60mm，内板有≥16个孔 ，铜线圈直径≥65mm， 每束50匝（共8束），配备正负接线柱。

	60
	菱形小磁针
	1.菱形小磁针≥16副，包括磁针体和支座，磁针体尺寸≥28mm×8mm，支座≥Φ25mm×25mm

	61
	翼形磁针
	1.教学用翼形磁针≥2副，包括磁针体和支座，磁针体尺寸≥140mm×8mm，支座≥Φ70mm×110mm

	62
	通电平行直导线相互作用演示器1
	1.能演示通电平行直导线间的电流相互作用（作用力）。规格尺寸：≥200*420*160mm，由银触点、铜管、接线柱等组成。

	63
	演示原副线圈
	1.内直径≥42mm,铜线直径≥0.55mm,线缠绕2100-2200圈

	64
	左右手定则演示器
	1.产品底板尺寸为≥195*105*20mm，两节杆组合后长度为≥400mm，≥φ5mm，线圈尺寸为≥70*70*10mm，固定板长度为≥99mm。

	65
	安培力演示器1
	1.底座为黑色底板≥300mm*200mm,由正负接线柱、匀强磁体、铜导轨、通电导轨组成.特大匀强磁体总尺寸为≥175*105*145mm  单个磁体的大小为≥175mm*105mm*30mm 磁场中间尺寸≥150*100*80mm，结构合理，效果明显，演示方便.

	66
	电磁驱动原理说明器
	1.由旋转磁场、铝筒等组成，磁场由钕磁铁提供，铝筒直径≥75mm，演示感应电流的机械效应，可观察金属导体框在旋转磁场中的运动特性也可演示旋转磁场电机原理。

	67
	电谐振演示器
	1.发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。

	68
	手摇交直流发电机
	1.手摇交直流发电机 磁铁两极用红色为N极,兰色为S极，小灯泡4.8V，0.3A，木制底座，转子线圈用0.47～0.49mm漆包线平绕440匝，带铁芯。

	69
	强磁针
	1.强磁针，高磁能积磁体。

	70
	通电平行直导线相互作用演示器2
	1.能演示通电平行直导线间的电流相互作用（作用力）。≥200*420*160mm，由银触点、铜管、接线柱等组成。
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	电流天平
	1.天平横臂用环氧树脂敷铜板制成横臂上的“U”形导体一端直接与一个黄铜刀口相通，另一端通过转换开关与另一个刀口连通。
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	安培力演示器2
	1.底座为黑色底板≥300mm*200mm,由正负接线柱、匀强磁体、铜导轨、通电导轨组成.特大匀强磁体总尺寸为≥175*105*145mm  单个磁体的大小为≥175mm*105mm*30mm 磁场中间尺寸≥150*100*80mm。
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	楞次定律演示器
	1.楞次定律演示器，由底座、支架和两个铝环组成。两个铝环分别为开口环和闭口环，由铝制平衡杆连接。底座直径≥65mm，闭口环直径≥55mm，开口环直径≥45mm，支架长≥85mm。

	74
	电磁阻尼演示器
	1.电磁阻尼演示器，由金属摆锤、磁铁组成
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	单匝线圈电机原理演示器
	1.单匝线圈电机原理演示器 ，由强磁铁、转子、手摇柄、齿轮、固定底座、接线柱、集电环等组成。
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	交流电路特性演示器
	1.多功能交流电路特性演示器，表面电路标注纹理清晰，附带电流表0-3mA，电压表0-8V，电感器，连接插孔，开关等。
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	可拆变压器
	1.学习变压器的构造及初、次级间电压、电流与线圈绕线匝数的关系
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	日光灯原理演示器
	1.由演示板、灯管、启辉器、镇流器、触发开关等组成
2.灯管内充有微量氩和汞蒸气，灯管壁涂有荧光物质，当管内的气体被击穿而导电时，灯管两端炽热的灯丝就会释放大量电子，这些电子与汞原子碰撞而放出紫外线，涂在管内的荧光物质在紫外线的照射下发出可见光。
3.接上220V交流电，日光灯启动时，通过镇流器提供瞬时高压，使日光灯管内气体击穿使其导电，日光灯工作时起到分压与限流作用，这时灯管电压低于220V，日光灯正常工作。
4.启辉器在电路通电后自动断开，为镇流器产生瞬时高压提供条件，所以启辉器可用快速开关代替(手动)，取下启辉器，通过按一下快速开关，同样可以启动日光灯。
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	涡流跳环实验器
	1.电磁炮跳环实验器：设备通过通电线圈产生瞬时磁场，利用电磁感应原理让铝环瞬间产生反向磁场而弹起跳跃，直观展示磁场变化、感应电流、磁场斥力等抽象物理知识点。
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	凹面镜
	1.本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成
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	凸面镜
	1.本仪器由凸面镜、镜框、支架、镜座等组成
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	三棱镜
	1.产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。
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	光具座
	1.≥Φ16mm，双轨，由导轨（包括支架）、滑块、标尺、附件等组成。
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	双缝干涉实验仪
	1.由支架、滤色片、游标尺、测量目镜、接长管、遮光板、小灯泡、单缝管构成，配有光具座及附件；产品功能：可以观察白光和单色光通过双缝所产生的干涉图样，并可测量单色光的波长。
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	牛顿环
	1.牛顿环是由一块曲率半径很大的平凸透镜与一块很平的玻璃片组成。用来观察光的干涉现象
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	光导纤维应用演示器
	1.根据光的全反射原理而制成的光导纤维；接收器最大输出功率≥ 0.25W
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	光电效应演示器1
	1.带光源和锌板，金属机箱由主机、铜丝网、锌板、日光灯管、紫外线灯管、有机玻璃挡板、硬纸板、防辐射安全罩、灯管移动装置、细砂纸、保险丝、连接线、电源线等组成。
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	光电效应演示器2
	1.光电管，由主机、铜丝网、锌板、日光灯管、紫外线灯管、有机玻璃挡板、硬纸板、防辐射安全罩、灯管移动装置、细砂纸、保险丝、连接线、电源线等组成。
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	直流高压电源
	1.配威尔逊云雾室使用，高压脉冲电压范围： 5KV、10KV、20KV、50KV。放电针放电距离：＞10mm (50KV)，直流电压：500V，直流电流：2mA
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	光的干涉、衍射、偏振演示器
	1.产品构成：光源、牛顿环、双面镜、光具架、观察筒、梯形具座、光具座导轨、支杆、底盘、等设备构成；演示物理光学中的干涉(菲涅尔双面镜、杨氏双面、牛顿环衍射 (单缝、多缝、光栅) 、偏振 (偏振片起偏、反射起偏) 等实验

	91
	X射线演示仪
	1.带防护箱、萤光屏，采用特制的软X射线管，全封闭式结构，安全可靠，不用暗室。通过重铅防辐射玻璃窗清晰地观察X射线的特性实验，如穿透性， 荧光作用，感光作用，生物作用等。 X管工作电压 ≤30KV ，阳极电流 ≤2mA ，灯丝连续工作时间 ≥1h，高压延续时间 ≤30s
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	热敏、光敏特性及简单应用
	1.热敏、光敏特性及简单应用实验仪
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	电饭锅温控模型
	1.采用透明的材料，仿真电饭锅模型，控温点设置在70℃，可直观演示电饭锅控温的原理。
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	力传感器的应用
	1.铝质金属外框，示教板结构，力应变片最大量程≥1kg，数字表同步显示重物质量，演示力传感器的原理。
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	双金属片温控器
	1.铝质金属外框及底座，示教板结构，加热器自带高温保护，升温60℃时，双金属片弯曲≥1cm，灯泡指示工作状态，演示双金属片控温的原理。
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	驻极体话筒演示器
	1.铝质金属外框，示教板结构，可用示波器显示声音的波形，也可通过自带功放及喇叭将声音放大输出，演示声音传感器的工作原理。
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	金属探测器
	1.手持式，灵敏度可调，带声光报警指示，可探测小于五角硬币的金属物。
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	霍尔效应演示仪
	1.霍尔效应实验仪：包括电磁铁、霍尔样品（透明封装）、样品架（具有X、Y二维调节功能及读数装置）以及换向开关等。
2.霍尔效应测试仪：由两组直流恒流源和直流数字毫伏表组成。
(1)IM输出直流恒流源：0～1A连续可调，调节精度可达1mA，带三位半数码显示，精度为±0.5％,它为电磁线圈提供励磁电流，最大输出电压为25V。
(2)Is输出直流恒流源：0～10mA连续可调，调节精度可达10µA，带三位半数码显示，精度±0.5%，为霍尔样品提供工作电流。
(3)直流数字毫伏表：测量范围0～±200mV。分为20mV、200mV两档量程，输入阻抗为10MΩ，三位半数码显示，精度为±0.5%，用于测量霍尔电压和不等势电压。
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	奥斯特电流磁效应模型
	1.既可以直观的演示奥斯特的电流磁效应，还可以验证电流产生的磁场的方向，通电直导线的上下各有一个磁针，自带电源，也可外接电源。
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	电磁驱动演示器
	1.由旋转磁场、铝筒等组成，磁场由钕磁铁提供，铝筒直径75mm，演示感应电流的机械效应，可观察金属导体框在旋转磁场中的运动特性也可演示旋转磁场电机原理。
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	量杯
	1.教学用量杯 250ml
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	可密封长玻璃管
	1.带刻度衬板的可密封长玻璃管 内径≥10mm×1000mm，有胶塞
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	木板1
	1.规格≥300mm*450mm
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	木板2
	1.规格≥180mm*550mm

	105
	折叠凳
	1.长度≥26cm，宽度≥20cm，高度≥45cm，PP材质。可折叠
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	多功能报告椅
	1.背/座棉：聚氨脂高回弹冷发泡定型海绵(密度为45-55M3/KG)厚度为8cm；面料：布料，耐磨，防褪色；背/座外板：硬木多层板双面贴榉木夹板，打孔设计；椅脚：采用独立下送风圆脚,选用冷轧板模压成型，表面经过焊接、抛光。磷化处理后经喷塑而成。坐垫翻起采用缓冲回弹设计。
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	学生电源
	1.直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档；交流：2V～16V/3A，每2V一档
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	迷你数据采集器
	1. 三个模拟接口，两个数字接口，自动识别传感器。USB供电/交流电源两种方式供电。
▲2. 最大采样速录：≥100000样本/秒。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
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	台阶垫坡道斜坡板
	1.≥900*250*100mm，高强度橡胶材质，配套安装
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	酸碱pp柜
	1.规格尺寸：≥1000*500*1950mm
2.整体采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色阻燃A级瓷白色PP板(聚丙烯)材质制作，厚度≥8mm，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀等特点。
3.上柜玻璃门下柜实门，配两层活动PP层板，带通风孔。层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四边有立边，立边整体焊接成型。整体为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。每块层板都加两条加强筋，四周立边可获得一定程度防溢效果。把手和铰链：采用PP射出成型。门碰：采用全PS塑料材质一体成型，耐腐蚀，无任何金属。锁具：耐腐蚀性机械双锁
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	化学药品边台
	1.规格尺寸：≥2000*600*800mm，采用全钢结构。
2.台面（陶瓷板）：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀等功能。
▲3. 陶瓷板的破坏强度：≥13000N； 陶瓷板的有釉台面表面耐磨等级≥4级/2100转。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
▲4. 陶瓷板的台面抗冲击性（恢复系数）≥0.85，台面断裂模数（平均值）≥55MPa。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
5.柜体：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。整体结构承重：台面承重≥600kg不变形。背板：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。层板/柜门/抽屉：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。不锈钢一次性成型拉手。三节静音导轨。采用定位铰链或≥2mm不锈钢合页。采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
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	洗瓶机
	1、产品功能要求：全自动清洗，利用高温、高压水及清洗液持续喷淋器皿内外表面，清洗、烘干按照程序自动完成。清洗残留有机物≤0.1㎎/L,无机离子残留≤0.02mg/L。
2、外壳材质S30403不锈钢，清洗腔材质S31603不锈钢，内腔镜面设计，外壳无铆钉连接；具有两个进水口，同时接入自来水和纯水，通过程序选择进水水源种类，纯水内置增压泵，无压力取水。
3、整机卧式设计，上部可以放置物品，清洗内腔，腔内宽、深均≥60cm；门体内嵌双层玻璃，隔热降噪，可视面积≥50×45（cm）； 
▲4、清洗腔可同时放置两层清洗篮架，清洗篮架侧面接水，中央分水，无需借助门体即可紧密连接，篮架弹性连接主机，长期使用不泄压；篮架接头为聚四氟乙烯材质，耐酸碱，耐高温，无残留析出；（提供产品彩页或技术白皮书或产品说明书佐证）
5、采用PLC微电脑控制；可实时升级为最新版本功能，可实现云端接入、远程记录、远程控制等功能的升级需求；控制面板为≥7寸高清屏幕，全触摸操作；中文界面；清洗功能具有≥40个标准程序和≥200个自定义程序，均可独立设定、修改清洗参数，自定义程序可自主设置中文、英文、数字等名称；具备审计追踪管理功能，可设置多个用户，三级权限设置，可全程记录每个用户的操作情况，便于追溯。
6、高温循环水泵，出水量≥800L/min，扇叶耐高温处理，可在≥90℃下工作基本无衰减；两层清洗采用两路平行供水，侧面接水，中央分水的清洗结构，篮架一体式设计，焊接密封，更耐用；清洗舱内置双层360°旋转喷臂；采用自动流量计和水位传感器双重控制进水，进水量可设定，数字显示；具有溢水报警功能，避免溢水；自动加热，水温数字设定，具备消毒功能，自动显示A0值；内置排水泵，清洗循环结束后可迅速排水，配合水封设计，防止污水逆流；
7、干燥系统，注射式热风干燥，空气经过滤加热后从出水管路直接导入器皿内部，干燥更快；干燥空气经过高效过滤器，避免二次污染，空气加热温度：室温~120℃可调；配有双蒸汽冷凝装置；
8.门体内嵌式密封条，挤压密封，不易脱落漏水；门锁为双锁柱设计，四点固定，门体接近闭合可自回弹；门体下拉可悬停；旋转把手设计；安全门锁设计，清洗中锁死无法打开；可设定开门温度，高于该温度无法开门；内部有漏水监控功能，设备内部渗漏可报警；具有防干烧、防水泵空转、防溢水、防清洗剂缺失、防门体未关严等功能；具有自检功能，具有手动单部件运转测试功能，可实现对每个工作部件的实时检测；
9.清洗腔总容积≥230L；清洗腔清洗面积≥600mm×629mm；水清洗功率≤0.75KW，水加热功率≥5KW，加热快，加热时间短；干燥功率≥3.6KW，风量≥120L/M3；配备清洗液和中和液各一桶
10.单个篮架可实现置入≥60支150ml容量瓶或≥80支100ml容量瓶以及单个篮架置入320支液相瓶或120支50ml容量瓶的能力，两层篮架可实现双倍的清洗量； 
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	超纯水机
	1.制水量：≥ 20L/H，进水水源：城市自来水，水温5-40℃，水压1-5㎏，TDS≤200ppm；一机两用：可同时制备取用两种水质的水，即RO水和超纯水；RO水电导率≤1uS/cm@25℃；电阻率≥1ΜΩ•cm@25℃；超纯水电导率≤0.055μS/cm@25℃；电阻率：≥18.25ΜΩ•cm@25℃；微粒子（大于0.01μm）含量：≤1/ml,热源含量：≤0.001Eu/ml,微生物含量：≤1cfu/ml；总有机碳量TOC：≤1ppb，细菌：≤1CFU/ml，细菌内毒素：≤0.001EU/ml,金属阳离子含量：（单位ppb）：Fe(铁)≤0.002 Cu(铜)≤0.002 Al(铝)≤0.002 Ni(镍)≤0.002Zn(锌)≤0.01Cr(铬)≤0.002 Na(钠)≤0.01 K(钾)≤0.01,阴离子含量：（单位ppb）：Clˉ(氯)≤0.01 NO2ˉ(亚硝酸根)≤0.01NO3ˉ(硝酸根)≤0.01 SO4ˉ(硫酸根)≤0.01；超纯水：电导率(25℃)/(mS/m)≤0.01，可溶性硅含量(以二氧化硅计)/(mg/L)≤0.01，收光度(254nm，1cm光程)≤0.001，总有机碳(ug/)≤4。
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	酶标仪
	1、适用孔型：平底、U型和V型；光源类型：卤钨灯。≥10英寸彩色液晶触摸屏输入，全屏显示96孔可视化布板操作界面；自动储存标准曲线，用户可对标准曲线进行修正；内置嵌入式系统，无需外接电脑即可操作、存储、打印；单波长和双波长测试模式下均可进行自动调零；
▲2、可选择吸光度、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、线性回归、指数回归、对数回归、双对数回归、log-logit、幂回归、四参数回归、酶抑制率等计算方法；（提供产品彩页或技术白皮书或产品说明书佐证）
3、波长范围：330-1100nm。滤光片配置：10个滤光片位置，标配405nm、450nm、492nm、630nm；吸光度范围：0.000―4.000A；光通道数：8通道光路检测，另设一个独立参比通道；灵敏度：≥0.01（L/mg）；通道差异：≤0.01A；波长示值误差：±1nm；半宽度：≤8nm；峰值透射比：≥35%；分辨率：0.001A（显示），0.0001A（内部计算）；振板功能：速度和时间可调
▲4、示值稳定性：≤±0.002A或≤0.5%T/10min；示值误差（准确性）：≤±0.005A或±0.2%T；重复性：≤0.2%或≤0.2%T（提供产品彩页或技术白皮书或产品说明书佐证）
5.读板速度：单波长≤3秒/96孔，双波长≤6秒/96孔
6.输入方式：触摸屏输入；接口：DVI口、VGA口、网口、USB口、音频孔、RS232串口；至少可储存100万板（96）测试数据及500个编程项目，并支持数据备份恢复合并；
7.在同一板上可进行24个不同项目并可用显示区分的测试，并可同一板检测定性和定量项目；模板功能，固定检测工作；智能计算测试结果，并可自动报警；包含westguard多规则质控，具有质控报警功能；
8.提供多种打印方式及多种形式中文报告,并可定制各式报告；具有布板和保存导入功能；专用系统维护菜单，自动判断仪器当前状态及性能指标，并可打印相关数据。
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	智能吊装电源系统（吊装电源控制柜）
	1.外形尺寸：≥320*400*150mm；材质：采用镀锌钢板，四周圆角处理；
2.触控屏幕：≥10英寸电容触控屏，分辨率1024*600及以上，宽视角≥85°；
3.开关按键：紧急开关一个，启动开关一个，复位开关一个，紧急情况下迅速切断能源。并配有指纹识别装置，可完成一键登录；
4.内置能源设备：总能源阻断模块一个，配有保护装置。各分路能源阻断模块，作为电气系统中的第二级保护装置。交流接触器一个。多种元器件组合成多层级保护集成能源，涵盖能源漏、短、过载保护功能；
5.设备安全：全设备电器件通地线；可远程通过APP对控制柜进行通断能源操作，无需亲自到现场。
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	智能吊装电源系统（吊装电源控制系统）
	1.控制系统：采用系统架构，实验室教师控制系统。采用多种安全认证方式，确保控制柜的访问和操作安全；
2.升降控制：通过精确的控制系统,确保吊盘系统升降的准确性和稳定性。可独立、分组、自定义编组、整体控制升降。支持两种下降模式，自动下降至预设高度和下降到桌面自动停止两种模式，助于用户根据不同的实验环境匹配设备的使用高度；
3.照明控制：可独立、分组、自定义编组、整体控制吊盘照明；
4.能源控制：学生能源供应模块均可控制通断能源。可远程调节。其中学生低压电源电压范围值可根据实际用户属性进行切换；
5.学生端使用控制：支持控制学生能源模块中能源保护盖自动开合；
6.功率预警：学生端设备超载提示，并对超载设备强制断开，避免发生危险。
7.温湿度监控系统：环境显示：实时显示当前室内温度、湿度。温度测量范围0-50℃，精度±2℃。湿度测量范围20-90%RH，精度±5%RH。
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	智能吊装电源系统（顶部升降机）
	1.外形尺寸：≥400*440*220mm；材质工艺：采用镀锌钢板，两侧翻边焊接处理，与柜门紧密贴合，确保整体强度完整。柜门：双侧检修门，配有弹压式卡扣。
2.升降系统：升降控制电路板，采用表面贴装工艺+全自动机插工艺生产，内部搭载化升降系统，支持收发信号；采用脉冲识别距离技术，精准把控升降距离。设备最大下降高度≥2800mm；自带升降保护：学生能源模块接有设备状态下，无法进行整体升降操作；
3.过载保护：板载功率识别模组可精准判断学生使用功率是否超载，在超载状态下自动进行强制断电，作为电气系统中的第三级保护装置。可通过软件恢复通电；
4.能量转换设备：内置交流能量转换设备驱动、尼龙齿轮传动；
5.升降机构：高强度尼龙卷线机构，内部结构科学稳固。转轴配有多线芯导电滑环。
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	智能吊装电源系统（圆形柔性补光灯）
	1.外形尺寸：302*302*37mm（±10mm）；灯罩：一体化注塑成型，表面具有透光性，能够有效地散射光线。同时采用模块化设计。光源形态：通过在灯珠表面增加一层或多层微型透镜，实现对光线的精准控制和优化，无眩光打扰；控制方式：支持受控发光；集成接触开关：学生端模块集成装置上升过程中，接近集成化光源模块自动停止上升动作。
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	智能吊装电源系统（学生端电源保护罩-学生端模块集成装置）
	1.外形尺寸：145*145*225/275mm（±10mm）；工艺：壳体采用膜内注塑成型工艺；对插接头：采用多组推出直插式连接器对接方式；能源模块保护：所有能源模块接口均为内嵌式设计，外部配有能源模块保护盖。使用时可一键控制保护盖电动打开或闭合；底部接触开关：底部配有接触开关，触碰到桌面后自动停止下降。
▲2.外壳防护等级测试(≥IP35)合格。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
▲3.低温工作：测试温度≤0℃，持续时间：≥72h， 外观无异常变化，设备功能正常；高温工作：测试温度≥60℃，持续时间：≥72h， 外观无异常变化，设备功能正常；恒定湿热工作：测试温度： ≥30℃;相对湿度不低于RH93%,持续时间： ≥2d；外观无异常变化，设备功能正常。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
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	智能吊装电源系统（多功能电源）
	1.多组接口：丰富的接口选项，包含能源输出2个、USB供电接口2个；能源输出：低压直流输出范围1.5-30V，分辨率0.1V；低压交流输出范围2-30V，分辨率0.1V；两组输出口独立进行各自电压调节使用，互不干扰；所有能源输出，均实现全面的管理控制。
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	智能吊装电源系统（学生端触控屏）
	1.外形尺寸：≥3.5英寸LCD触控屏，分辨率480*480及以上；控制内容：①可通过触控屏控制保护盖的开合；②支持低压输出电压的调节，确保设备能够输出稳定且精确的电压；③显示当前低压输出电压、电流、功率；过载提示：当设备过载时，屏幕将立即显示过载提示，并自动切断输出口能源；受控锁定：多功能控制系统可控制学生端设备锁定及解锁。锁定状态下，学生无法进行屏幕操作；独立操作界面：设备上的两组触控屏具备独立操作功能，用户可同时对两组设备进行不同操作，互不干扰。
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	智能吊装电源系统（伸缩电源线）
	1.采用扁能源传递介质，可统一设备下降后朝向。

	123
	非金属激光雕刻切割机套装
	1.外观尺寸：≥1500mm×1105mm×1100mm；激光器功率及类型：功率≥80W，密封式二氧化碳玻璃激光管；工作幅面：≥900mm×600mm；直通门便捷穿透式设计，Y轴方向加工材料可无限延展；Z轴行程：0-225mm；分辨率：≥1000DPI；加工平台：蜂巢板平台与铝刀条平台；对焦方式：支持红外式自动对焦及手动对焦；定位精度：±0.01mm；最大切割深度：≥20mm；最大雕刻速度：≥1000mm/s；交互方式：支持软件参数调整与控制面板两种操作模式；传输完成后能实现离线作业，支持断电续雕功能；
2.双气路电控调节系统，支持电控调节与无级手动调节，指定针形阀单路向控制吹气，搭配气量数显表精准监测气量，实现高精度加工。
▲3.搭配教学专用激光建模软件，能实现包括但不限于下述功能：（需提供功能实物截图或产品彩页或技术白皮书或产品说明书佐证）
①支持智能加工模式，配套参数库，加工参数自动分析；根据材料种类、工艺、厚度自动匹配最佳加工参数，无需人工调整；
②具有一键造物功能，包括一键造盒、模数齿轮、徽章/印章等功能，快速实现造物；
③能够实现布尔运算、阵列等基础设计功能；
④图稿自动排版功能，提高耗材使用率；自动计算材料加工成本、加工工时，支持仿真加工系统；
⑤水口截断功能，水口工具保护细小零件，保证图纸完整性；
⑥实用性加工系统，生成唯一队列号和密码，保障队列和图纸的安全性，统一归集大量设计作品排队加工；
4.设备内存容量：≥1GB；连接方式：网络连接、USB接口、U盘接口，WiFi链接；文件格式：支持打开LCPX，LCP,DXF，PLT，DST，AI,SVG，PNG，JPG，BMP，JPEG等格式，无需转换；雕刻工艺适用材料：包括木材、金属、玻璃、石头、水晶、纸张、ABS、双色塑料、氧化铝、皮革、树脂等。切割工艺适用材料：包括木材、纸张、ABS、双色塑料、皮革、树脂等
5.安全保护系统：支持开盖保护、强制水冷保护系统、温控自动报警、漏电断路保护、紧急急停保护、光路封闭式设计、指示灯提醒功能、外接口凹入防磕碰设计；
6.智能环保排放系统：设备工作时启动，节能减耗，可同时上下排气，保护镜头和材料不受激光加工过程中产生的烟尘污染；
7.智慧启蒙教学资源，总课时≥100学时；其中初级课程≥13章节，中级课程≥12章节，高级课程≥12章节，专题课程≥14章节；课程主题内容包含且不限于：造物生活、创新科技、玩味科学、神笔马良系列、新新相印系列、音乐世界系列。提供设备、软件、项目制作等相关线上安装培训课程。
8.空气压缩机：外形尺寸：≥480×205×500mm；额定电流：≥2.7 A；输入功率：≥0.55kW，排气流量：≥0.032 m³/min，额定压力：≥0.7 MPa额定转速：≥1380 r/min
9.静音排风机：接口口径：≥Ø150mm；电压：110240VAC；最大电流：≥0.94A；转速：≥30000r/min；风量：≥647m³/h；风压：≥503Pa
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	微型精密车床
	1.车床外观尺寸：≥560*270*170mm（长*宽*高）；心间距：≥250mm；主轴旋转距离：≥70mm；轴心距工作台高度：≥46mm；正爪：2-27mm,max.90mm；反爪：25-71mm；十字滑板调节范围：≥60mm；上滑板调节范围：≥45mm；主轴贯通孔径：10.5mm；卡盘侧凸支座锥孔：MK2;刀柄：≥8*8mm；可车削螺纹规格：0.5/0.625/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25/1.5mm；主轴转速~V型皮带传动速度：300/900和3000rpm；主轴转速~电子控速：25%-100%；自动进给螺距：0.05mm和0.1mm/圈；尾座心轴行程：≥30mm；尾座锥孔：MK1；含集屑盘、工业用电钻夹头、5件套含钴高速钢车刀组≥8*8*80mm（5支组）、3件套含钴高速钢车刀组≥8*8*80mm（3支组）、中心钻头组（3支组）各不少于1组。
▲2.主轴径向圆跳动（近端面）：≤0.010mm；主轴端面圆跳动（轴向窜动）：≤0.008mm；床身导轨纵向直线度：全长≤0.020mm；主轴轴线对床身导轨平行度：垂直面≤0.02mm；水平面≤0.015mm；两顶尖距：标称值250mm，偏差≤±0.5mm。（提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章）
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	台式钻床
	1.最大钻孔直径：≥12.7mm；立柱直径：≥70mm；主轴最大行程：≥100mm；主轴中心至立柱表面距离：≥193mm；主轴端至工作台面最大距离：≥340mm；主轴端至底座台面最大距离：≥560mm；主轴锥度：外锥B16；主轴变速范围：480/800/1400/2400/4100r/min；主轴变速级数：≥5级；工作台面尺寸：≥270x265mm；底座尺寸：≥490x365mm；定深方式：标杆尺；工作台槽距/底座槽距：≥140mm/130mm；总高：≥1150mm；底座台面尺寸：≥260x280mm。
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	夹具
	1.规格：4寸
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	台式砂轮机
	1.砂轮规格：≥200mmx20mm*32mm;额定功率：≥500W;砂轮转速：≥2850r/min
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	手动弯折机
	1.可折长度/厚度：≥600mm/1mm；喉口深度/宽度：≥150mm/500mm；可折材料厚度：≥1mm（材质：Q325-A3板、铁板、镀锌板、冷轧板、铜板、铝板等）
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	加工粉末收集装置
	1.容量≥20L集尘机器。
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	木工台锯（带安全防护）
	1.功率：≥1500W。全金属材质，表面静电喷漆，光滑细腻，色彩鲜艳,配有带有刻度安全防护推板。
2、分料刀厚度：≥2.0mm；空载转速：≥4500/min；锯片最大直径：≥210mm；锯片内孔：≥25.4mm；锯片角度调节范围：0°-45°；90°最大切割深度：≥70mm；45°最大切割深度：≥50mm。最大切割木材厚度≥55毫米，下部配有吸尘器转接口。
3、锯片可升降可45度倾斜，自由调节角度适应不同木质材料的切割特性。硬管链接，推板和靠板辅助切割，钢结构外壳+不锈钢切割台面。
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	木工实验教具
	1、材质规格：采用天然橡木，尺寸参数：标准尺寸≥600mm×400mm（长×宽），尺寸公差≤±2mm，厚度规格：标称厚度≥20mm，实际厚度公差±0.5mm，表面处理：全表面精细抛光处理，表面光滑细腻，无毛刺、划痕，手感温润，木纹自然呈现，无过度打磨导致的纹理损伤。
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	格斗机器人有刷电调（一拖二）
	1.输入电压：10-35V；控制信号：PWM 波；外形尺寸：≥47*69mm；信号端输出电流：3A；信号端输出电压：5-7V 可调；响应时间：≤2ms；过热保护：100℃；持续输出电流：≥120A；瞬时峰值电流：≥960A；工作温度范围：-20℃~70℃。
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	格斗机器人有刷电调1
	1.最大功率380W，降速至360转
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	格斗机器人有刷电调2
	1.最大功率580W，降速至360转
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	硅胶胎1
	1. 新硅胶胎50mm配6mm六角连轴器
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	硅胶胎2
	1. 新硅胶胎55mm配8mm特制联轴器
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	双喷嘴多色3D打印机
	1、成型技术：熔融沉积成型；框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成；机身最大尺寸(长×宽×高)≥492×514×626 mm，最大打印尺寸(长×宽×高)：单喷嘴模式≥325×320×325 mm、双喷嘴交集模式≥300×320×325 mm、双喷嘴并集模式≥350×320×325 mm；工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度≥350℃、喷嘴直径自带0.4 mm；机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于120℃；
2、工具头最大移动速度≥1000 mm/s，工具头最大移动加速度≥20000 mm/s²，热端最大流速≥65 mm³/s； 
3、支持耗材类型：PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、尼龙线材（PA)、聚碳酸酯线材（PC)、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF、碳/玻璃纤维增强线材及相关支撑隔离材料等；
4、支持热端快拆、主动振动补偿、全自动双喷嘴偏移校准、自动热床调平；
5、配备三摄像头计算机视觉系统，支持AI首层检测、炒面检测；配备喷嘴摄像头、工具头摄像头，支持开门检测；支持断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持≥不少于25色；
6、自带空气过滤系统，支持自适应空气循环，配备椰壳活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12；支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温≥不低于65℃；配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性；
7、配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，内置高清相机，支持实时监控及延时摄影；支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；

	138
	3D打印机
	1.成型技术：熔融沉积成型；机身最大尺寸(长×宽×高)≥492×514×626 mm，最大打印尺寸(长×宽×高)≥340×320×340 mm；框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成；工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度≥350 ℃、标配喷嘴直径≥0.4 mm；机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度≥120℃；工具头最大移动速度≥1000 mm/s，工具头最大移动加速度≥20000 mm/s²，普通热端最大流速≥40 mm³/s，大流量热端最大流速≥65 mm³/s；
2.支持耗材类型：PLA，PETG，TPU，PVA，BVOH，ABS，ASA，PC，PA，PET，Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA，PPA-CF/GF，PPS，PPS-CF/GF等；支持热端快拆、主动振动补偿、自动热床调平；
3.配备双摄像头计算机视觉系统，实现高精度打印，支持AI首层检测、炒面检测、异物检测、硬件配置扫描；支持开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持≥24色；
4.配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性；自带自动风门与过滤系统，支持自适应空气循环，配备椰壳活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12；支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温≥65℃；
5.配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，内置高清相机，支持实时监控及延时摄影；支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；
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	1/4W电阻1
	1. 100Ω，一盒（5000个）

	140
	1/4W电阻2
	1. 1KΩ，一盒（5000个）

	141
	1/4W电阻3
	1. 10KΩ,一盒（5000个）

	142
	1/4W电阻4
	1. 100KΩ,一盒（5000个）

	143
	1/4W电阻5
	1. 1MΩ,一盒（5000个）

	144
	1/4W电阻6
	1. 200Ω,一盒（5000个）

	145
	1/4W电阻7
	1. 2KΩ,一盒（5000个）

	146
	1/4W电阻8
	1. 20KΩ,一盒（5000个）

	147
	1/4W电阻9
	1. 200KΩ,一盒（5000个）

	148
	1/4W电阻10
	1. 2MΩ，一盒（5000个）

	149
	1/4W电阻11
	1. 47Ω，一盒（5000个）

	150
	1/4W电阻12
	1. 470Ω,一盒（5000个）

	151
	1/4W电阻13
	1. 4.7KΩ,一盒（5000个）

	152
	1/4W电阻14
	1. 5.1KΩ,一盒（5000个）

	153
	1/4W电阻15
	1. 47KΩ,一盒（5000个）

	154
	1/4W电阻16
	1. 51KΩ,一盒（5000个）

	155
	1/4W电阻17
	1. 68KΩ,一盒（5000个）

	156
	1/4W电阻18
	1. 470KΩ,一盒（5000个）

	157
	1/4W电阻19
	1. 510KΩ,一盒（5000个）

	158
	1/4W电阻20
	1. 8.2KΩ,一盒（5000个）

	159
	1/4W电阻21
	1. 820Ω,一盒（5000个）

	160
	1/4W电阻22
	1. 820kΩ,一盒（5000个）

	161
	1/4W电阻23
	1. 5.1Ω,1000个

	162
	1/4W电阻24
	1. 10Ω,1000个

	163
	1/4W电阻25
	1. 51Ω,1000个

	164
	光敏电阻
	1.光敏电阻,MG45，200/包

	165
	三极管
	1.S8050,一包（1000个）

	166
	5MM发光二极管
	1.红,一包（1000个）

	167
	5V电烙铁
	1.紫色尖咀款,1套

	168
	示波器
	1.扫描开关采用数字编码开关，能对电压和频率作定量测量。电压最高灵敏度为10mV/div以上的垂直偏转旋钮（伏/格选择）；有能准确读出信号频率的扫描偏转系数旋钮（时基/格选择）；带宽：DC～10MHz(3db)。

	169
	激光专用护目镜
	1.防紫外线、防蓝光，满足阻挡激光要求。

	170
	防割手套
	1.高强度、抗割、耐磨，可以有效防止刀具、玻璃碎片等尖锐物体对手部造成的切割伤害。

	171
	数显游标卡尺
	1.精准度：±0.02mm 量程：0~150mm

	172
	丁字尺
	1.60cm丁字尺

	173
	特硬高含钴麻花钻头1
	1.每袋包含10支规格为2mm的特硬高含钴麻花钻头

	174
	特硬高含钴麻花钻头2
	1.每袋包含5支规格为3.2mm的特硬高含钴麻花钻头

	175
	特硬高含钴麻花钻头3
	1.每袋包含5支规格为4mm的特硬高含钴麻花钻头

	176
	特硬高含钴麻花钻头4
	1.每袋包含5支规格为4.2mm的特硬高含钴麻花钻头

	177
	特硬高含钴麻花钻头5
	1.每袋包含5支规格为5mm的特硬高含钴麻花钻头

	178
	特硬高含钴麻花钻头6
	1.每袋包含2支规格为5.2mm的特硬高含钴麻花钻头

	179
	特硬高含钴麻花钻头7
	1.每袋包含2支规格为6mm的特硬高含钴麻花钻头

	180
	特硬高含钴麻花钻头8
	1.每袋包含2支规格为7mm的特硬高含钴麻花钻头

	181
	特硬高含钴麻花钻头9
	1.每袋包含1支规格为8mm的特硬高含钴麻花钻头

	182
	特硬高含钴麻花钻头10
	1.每袋包含1支规格为10mm的特硬高含钴麻花钻头

	183
	特硬高含钴麻花钻头11
	1.每袋包含1支规格为12mm的特硬高含钴麻花钻头

	184
	镀钛麻花钻1
	1.每套包含10支规格为3.2mm的镀钛麻花钻

	185
	镀钛麻花钻2
	1.每套包含10支规格为4mm的镀钛麻花钻

	186
	亚克力板
	1. 2mm厚度，规格：500x500mm

	187
	椴木层板1
	1. 2mm厚度，规格：500x500mm 2张

	188
	椴木层板2
	1. 2mm厚度，规格：600x600mm 2张

	189
	铝片
	1.规格（长度*宽度*厚度）：300mm*300*1mm

	190
	锂电池手枪钻
	1.锂电池手枪钻，两电一充，包含工具箱一个，配套自攻螺丝、膨胀管、十字批头等配套辅材

	191
	锂电池角磨机
	1.16.8v锂电池角磨机，两电一充，包含工具箱一个，配套金属切割片、百叶打磨片、木材切割片、瓷砖切割片

	192
	松木长板
	1.松木板规格（长度*宽度*厚度）：1000mm*50mm*10mm

	193
	松木条
	1.规格：10mm*10mm*1000mm

	194
	桐木条1
	1.规格：3mm*3mm*1000mm

	195
	桐木条2
	1.规格：2mm*4mm*1000mm

	196
	桐木条3
	1.规格：2mm*6mm*1000mm

	197
	实心圆光轴
	1.铁轴，规格：≥直径3mm，长度10cm

	198
	橡皮筋
	1.规格：≥直径63mm*宽5mm*厚度1.4mm

	199
	热熔胶棒
	1.规格：≥7mm*200mm

	200
	锯条
	1.12寸，18齿

	201
	直流可调电源
	1.输出电压：0~30V 输出电流：0~10A 输出功率：300W

	202
	瓷片电容
	1.104M/100V/片径6.2mm

	203
	热风枪拆焊台
	1.主机尺寸：≥150*95*140mm；功率消耗：750W；

	204
	货物架
	1.框架结构，规格≥1500*500*2000mm。采用≥30mm*30mm*1.2mm厚方管钢架，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；钢架采用拆装做法；.层板采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。

	205
	螺丝收纳盒
	1.灰色,尺寸：≥320*160*85mm

	206
	透明收纳箱
	1.透明带盖，规格尺寸：≥465mm*355mm*255mm

	207
	立式砂轮机
	1.砂轮规格：≥250*25*32mm；砂轮安全线速度：≥40m/s；功率：≤1100W；电压：380V；频率：50Hz；电流：2.6A；相数：三相；转速：≥2850r/min；附件：粗细砂轮各一个

	208
	金属探测器DIY电子套件
	1.金属探测器DIY电子套件，套件内包含电阻、电容、PCB板等元器件

	209
	电子幸运转盘DIY套件
	1.电子幸运转盘DIY套件，套件内包含电阻、电容、LED、开关、PCB板等元器件

	210
	PLA耗材1
	1.基础3D打印耗材，红色，含料盘

	211
	PLA耗材2
	1.基础3D打印耗材，红色，不含料盘

	212
	PLA耗材3
	1.基础3D打印耗材，玉石白，含料盘

	213
	PLA耗材4
	1.基础3D打印耗材，玉石白，不含料盘

	214
	PLA耗材5
	1.基础3D打印耗材，青色，含料盘

	215
	PLA耗材6
	1.基础3D打印耗材，青色，不含料盘

	216
	PLA耗材7
	1.基础3D打印耗材，橙色，含料盘

	217
	PLA耗材8
	1.基础3D打印耗材，橙色，不含料盘

	218
	切割垫
	1.规格：≥575*1800mm，厚度：≥3毫米，PVC材质

	219
	编码电机+支架
	1.减速比1比57，DC12V

	220
	4mm电机联轴器
	1.内孔≥4mm，长≥18mm

	221
	插线
	1. 1扎65根

	222
	公对公杜邦线
	1. 1排40p，长15cm

	223
	公对母杜邦线
	1. 1排40p，长15cm

	224
	母对母杜邦线
	1. 1排40p，长15cm

	225
	0.8mm焊锡丝
	1. 63%含锡量，规格：0.8mm，500g

	226
	0.5mm焊锡丝
	1. 63%含锡量，规格：0.5mm，250g

	227
	2节电池盒
	1.杜邦公头端子线，5号电池，带盖带开关

	228
	3节电池盒
	1.杜邦公头端子线，5号电池，带盖带开关

	229
	4节电池盒 
	1.杜邦公头端子线，5号电池，带盖带开关

	230
	面包板
	1.400孔，规格：≥55*82*8.5mm，务必不带包装

	231
	地理模型制作套装-海底地形
	1.支持学生制作海底地形，培养学生对大洋中脊、海盆、海沟、岛弧链、大陆架等海底地貌的认知；培养学生的地理实践力、合作能力。包含海底地貌模型磁贴板≥1块，尺寸≥390mm*290mm；横版印制典型海底地形设计图（应包含知识讲解），防水、可吸附、应可擦拭重复使用。粘土套装：白色粘土（单份100g规格）≥5份、绿色粘土≥100g、灰色粘土≥100g、蓝色粘土≥100g。)模型工具台采用木质材料，尺寸≥400mm*300mm*20mm；模型支撑耗材(单个尺寸≥300mm*200mm*20mm)≥5个；地形绘制颜料（单色20ml规格）≥12色；不同规格绘图笔≥8支；调色盘≥1个；200ml量杯≥1个；模型专用胶水（20ml规格）≥1个，刻刀≥1个；A4切割板≥1个；300mm钢尺≥1个；配套实验指导手册≥1份、实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm。

	232
	探究海陆热力性质差异/模拟季风成因实验套装
	1.套装应支持学生通过实验比较海洋（水）和陆地（干沙）在不同热力情况下的热力变化差异，学习海陆热力性质差异原理，探究海陆分布如何影响气温。包含实验盒（尺寸≥100mm*100mm）≥2个、100目原色沙土≥1瓶、热能灯（50w规格、含灯泡）≥1个、秒表计时器≥1个、数显温度探头≥2个（-30℃~+200℃）、20g计量勺≥1个、量杯≥1个；配套实验指导手册≥1份、实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm。

	233
	日影观测实践套装
	1.应支持学生测量太阳日影轨迹、长短以及探究不同时节正午太阳高度变化规律。包含日影伸缩测量杆≥1根，采用铝合金材质，缩短后长度≤28cm，展开后长度≥150cm；具备三角稳定架；指南针杆头≥1个，具备水平气泡，并与测影杆衔接一体；3m米尺≥1个、量角器（中间角度线可随测量物体移动）≥1个、绘图板≥1个、滑石划线笔≥1个（应带金属笔夹）；配套实验指导手册≥1份、实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm。

	234
	绘制校园地图套装
	1.应支持学生掌握地图的基本绘制方法，学会绘制校园平面图，培养学生综合思维能力和动手实践能力，支持多点位同时测量。包含地图绘图工具包≥1个、红外测距仪（100m）≥1个、带比例尺户外测绘专用指南针≥1个、30米皮尺≥1个、50m无伸缩长绳≥1个、划线笔≥1个、450mm丁字尺≥1个、便携绘图板尺寸≥400mm*300mm、≥1个。

	235
	太阳直射点与昼夜长短实验套装/探究地球运动活动套装
	1.支持演示地球运动自转方向，演示晨昏圈、演示昼夜交替过程、演示极昼极夜现象。包含可拆卸地球自转演示实验台（尺寸≥350mm*130mm）≥1份、地球模型（直径≥140mm）≥1个、LEW灯珠直径≥15mm、电池盒≥1个、电池≥2个、连接电线≥1根、连接杆≥1个。地球模型须具备国务院测绘地理信息行政主管部门颁发的审图号。

	236
	制作地球仪套装/绘制地球内部结构套装
	1.应支持学生通过动手活动了解地球形状、地球仪结构，大洲大洋分布、经纬网、地球内部圈层结构等地理知识，培养学生地理实践力。包含可拆卸、磁吸地球仪（直径≥140mm）≥1个，纯色、可涂画可擦写，地球表面应体现精细尺度的大陆、岛屿的浮雕纹理；应支持分体，地球应可切开分为两个半球，含内部圈层结构，一面印有圈层结构图，另一面空白含圈层纹理，可涂色；北半球应支持拆分四分之一角，且角块三面应体现圈层结构纹理，也可涂色；地球仪底座与地轴连接件有两个支点，应支持切换球体垂直和23.5°倾斜模式；绘图笔≥2支、绘图颜料≥6色、200ml塑料量杯≥1个、圆形卡纸≥20张。
2.配套万有引力仿真实验软件：本仿真软件展示物理场时空演化过程、展示极限参数的探索过程，展示物理知识转化为应用的学科交叉过程。此系统可以拖动人、小卫星、月球在页面上看到距离地球的远近影响着它们与地球之间的万有引力大小，为学生深入理解万有引力定律打下基础。

	237
	可折叠日晷演示仪
	1.晷盘规格要求：应采用仿青铜盘面，直径≥500mm；应采用仿青铜圆形底座，直径≥500mm，复古风格，应具备指北针。日晷晷面应标有时间刻度、节气刻度线；晷针应平行于地轴并指向天北极；日晷应具备可调节倾斜角度的装置，以便于在不同纬度地区均可精准测量；晷盘和底座应可折叠收纳，便于携带。

	238
	复古青铜圭表
	1.圭表规格要求：尺寸≥长500mm*高210mm，石圭底座应具备刻度尺及指北针，表应为仿青铜材质，附龙纹装饰。景符规格要求：尺寸≥90mm*30mm，采用金属材质，可自由移动，应支持折叠、调节倾斜角度。

	239
	中国典型民居搭建实践套装
	1.支持学生搭建中国典型民居、了解建筑特色，并结合所学知识，探究学习地域文化在城乡景观上的体现。包含：窑洞搭建套装、徽派民居搭建套装、四合院搭建套装、土楼搭建套装、藏族碉楼搭建套装、新疆民居搭建套装；徽派民居搭建套装（含天井）尺寸≥300mm*210mm；产品应配套提供土楼涂色实践套装，应采用环保塑料材质，尺寸≥150mm*150mm，应支持拆卸与组装，支持学生自主涂色实践；提供配套课程，课程应包含每种建筑与当地自然环境的相互关系。

	240
	模拟热力环流（气态法）/模拟季风实验套装
	1.实验应支持学生探究热力环流的基本原理，了解由于冷热不均而导致的流体空气水平运动；应通过模拟热力环流现象，培养学生的观察、动手实践能力；应支持学生理解季风的成因。实验应支持箱体内两点以上同时测温显示，应支持实验数据可视化；实验箱内应配置感温材料，气流和感温材料的变化应实现肉眼可见。包含透明实验盒≥1个，应采用环保塑料材质，尺寸≥400mm*250mm*300mm，应支持组装与拆卸；香球≥1盒、每盒≥20颗；陶瓷香盘≥1个，应含香盘罩，侧孔排烟；金属材质实验皿≥1个；无烟加热材料≥8个、可充电点火器≥1个；led灯条≥1个、灯条匹配电池；软布≥1个；测温设备≥2个；感温配件≥3个；配套实验指导书≥1份、实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm。

	241
	水循环演示实验套装
	1.应支持学生通过操作学具演示水循环过程，了解水循环基本环节，培养学生观察、动手实践能力。包含水循环演示箱≥1个，尺寸≥600mm*260mm*300mm、顶部盒盖有花瓣镂空槽和凸起定位桩；陆地山体模型≥1个，尺寸≥400mm*250mm（含雪山、湖泊、地表径流、地下径流通道）；集水盘≥1个，尺寸≥240mm*190m；冰盒（直径≥100mm）≥2个、发热包≥10个、防雾剂≥1个、清洁布≥1个；配套实验指导书≥1份，应提供实验工具收纳箱。

	242
	探究海水性质实验套装
	1.应支持学生通过操作学具测量水的垂直变化、水温与邻近气温变化的快慢；应支持测定盐度、水温与密度的变化关系。包含500ml高硼硅玻璃量筒≥1个、250ml高硼硅玻璃量筒≥3个、密度计≥3个、数显温度探头（-30~200℃）≥1个、电子盐度计≥1个，应内置锂电池支持usb充电盐度精度±1ppt，盐度0-50ppt、食用盐≥10袋、50w热能灯含灯泡≥1个、食用色素≥2瓶（红蓝各至少一瓶）、搅拌棒≥1个、感温配件≥2个；配套实验指导手册≥1份、实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm。

	243
	探究土壤质地实验套装
	1.应支持学生认识沙土、壤土和黏土由于不同的结构因而具有不同的渗水性。包含壤剖面≥1个、过滤杯≥3个、漏斗≥3个、过滤纸≥30张、100ml量杯≥1个、20g计量勺≥1个、滴管≥3根、土壤500g≥3份（沙质土、黏质土、壤土每类至少1份）要求经过烘干杀菌、土壤观察盒（尺寸≥100mm*100mm）≥3个、放大镜≥1个、搅拌棒不少于1个；配套实验指导手册≥1份、实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm。

	244
	模拟洋流成因实验套装
	1.应支持洋流成因探究学习，实验应支持展示至少三组实验：风海流实验、密度流实验、补偿流实验；包含1）透明实验水槽≥1个、透明挡板周边含密封圈≥1个、500ml量杯≥2个、数显温度探头≥1个（-30℃~+200℃）、食用色素≥2瓶（红蓝各至少一瓶）、实验专用速溶食用盐≥10袋、可调风量大小的吹风装置≥1个、漂流物（直径*高度约为50mm*100mm）≥1瓶、颗粒状沉淀物（直径*高度约为50mm*100mm）≥1瓶；配套实验指导手册≥1份、实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm。

	245
	岩石矿物标本
	1.规格：四盒装，单块标本尺寸≥2*4*6cm；标本种类：至少包含三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)，常见矿物(磁铁矿、黑钨矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英、云母、正长石、方解石、斜长石、磷灰石等)。


三、★商务要求：
	序号
	商务条款名称
	商务条款的具体要求

	1
	合同主体与付款单位
	该项目合同主体与付款单位为：南京师范大学附属中学

	2
	★质保期要求
	免费质保期不少于3年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

	3
	交货期要求
	合同签订后60日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。

	4
	交货地点
	供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

	5
	售后服务
	供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用产品。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

	6
	验收标准与要求
	1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件；
2、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的产品及附配件，供应商应在投标时予以补充，本工程为交钥匙工程，如项目实施过程中因缺少线材辅料、产品、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供。
3、供应商须保证所提供产品包括相关附件符合国家有关规定。
4、供应商须及时和用户学校沟通，确认所有产品材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。
5、供应商应采取安全措施，确保安装安全。因本项目安装产生的安装人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任。
6、严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

	7
	履约保证金与付款条件
	1）投标报价含安装人员意外伤害保险费、清单所列及安装、运输、调试、集成、保洁、免费质保、税金等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中已含税。
2）付款方式：合同签订后预付合同总价的30%作为预付款，验收合格后支付剩余部分。





第五章 合同主要条款及格式
合同编号：
政府采购计划号：
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。
第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。
第二条 合同总价款  本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件  下列关于          号采购文件、供应商投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和报价表；              （2）供货一览表；
（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；
（5）乙方承诺；                                （6）服务承诺；
（7）中标通知书；                              （8）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条 包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条 交货和验收
1、乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第八条 伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。
3.5 若货物故障在检修48小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条 履约保证金：无。
第十条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件：合同签订后预付合同总价的30%作为预付款，验收合格后支付剩余部分。
第十一条 违约责任
１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十二条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。 
第十三条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十五条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十六条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：



[bookmark: _Toc405408732]第六章 投标文件格式及附件
注：
1.本部分内容仅提供格式参考。
2.所附表格中要求回答的全部问题和信息须正面回答。
3.全部文件应按供应商须知以及前文中规定的语言提交。

封面：

[bookmark: OLE_LINK6]投标文件格式及附件


投  标  文  件

    



项目编号： 
项目名称： 







投标人名称：
日      期：


[bookmark: _Toc489655320]
投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件


1、 投标申请及声明
2、 法定代表人授权书
3、 开标一览表
4、 资格证明文件
5、 分项报价表
6、 技术条款偏离表
7、 商务条款偏离表
8、 项目实施、集成、实施方案（若有）
9、 服务与承诺
10、 投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式
附件二、无重大违法记录声明格式
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
附件四、残疾人福利性单位声明函格式
附件五、属于监狱企业的证明文件
附件六、关于符合本国产品标准的声明函


目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：南京师范大学附属中学
根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.按招标要求，我方的投标报价为：      元。
3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。
8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。
9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
10.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
11.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
12.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
13.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
14.与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：
供应商名称（盖章）：
日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京师范大学附属中学：
本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：
授权委托人（签字）：
投标人：（盖章）
日期：年月日


法定代表人或授权委托人身份证复印件：





近三个月任意一个月社保证明：
目录三、开标一览表
开标一览表（总价）
投标人全称（CA公章）：供应商名称 
项目名称：  
项目编号：  
分包号： 
	投标项目名称
	总价（小写）

	 投标产品名称 
	  元


           年 月 日

目录四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书


20   年  月   日

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

	
	供应商名称（盖章）∶
法定代表人（签字）∶
二O  年  月  日




目录五、分项报价表
分项报价表
（根据采购清单逐条拟制，须说明投标产品的品牌、规格型号、数量、单价、总价等）
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	数量
	单价
	合计
	是否属于小、微型企业的产品

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价小计：

	本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为       %。




投标人名称：                                                  （盖章）
目录六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的技术要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。


目录七、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）










目录九、服务与承诺

服务与承诺














目录十、投标需要的其他证明文件及材料


投标需要的其他证明文件及材料（若有）


附件一、中小企业声明函格式
[bookmark: _bookmark0]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：
注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
南京师范大学附属中学：
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中   （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：
日　　　　  期：          年     月    日


附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京师范大学附属中学：
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。（若有）
主要专业技术能力有：。（若有）


声明人（公章）：
日          期：        年     月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）  


附件四、残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  单位的  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：




附件五、属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


附件六、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月    日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用删除线划除的地方无需填写。
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